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[bookmark: _Toc21213]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	赛里木湖X波段天气雷达站建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	阿依肯
	联系方式
	0909-2319571

	建设地点
	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市赛里木湖景区东侧约3km处

	地理坐标
	东经 81 度 26 分 8.847 秒，北纬 44 度 37 分 1.682 秒

	国民经济
行业类别
	M7410 气象服务
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十五、核与辐射：165 雷达-其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	596.7767
	环保投资（万元）
	28

	环保投资占比（%）
	4.69
	施工工期
	60天

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	永久占地面积100m2

	专项评价设置情况
	设置电磁环境影响专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为天气雷达项目，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、公共安全与应急产品”项中第1条“气象、地震、地质、海洋、水旱灾害、城市及森林火灾灾害监测预警技术开发与应用”，因此本项目符合国家的产业政策。
2、与《通用雷达站设计标准》（GB51418-2020）符合性分析
根据《通用雷达站设计标准》（GB51418-2020），雷达站的场地选择应满足选址要求，本项目与场地选择及平面布局要求符合性分析见下表。
表1-1    本项目与场地选择及平面布局要求符合性分析
	序号
	要求
	本项目
	是否符合

	1
	通用雷达站的站址，宜选择在地势相对较高的地区，并应避开地震带、洪涝区、地质灾害多发区。
	本项目选址位于区域地势较高位置，同时不涉及地震带、洪涝区及地质灾害多发区。
	符合

	2
	通用雷达站宜选择周边空旷的地区。探测要求的覆盖范围内不宜有影响探测效果的障碍物。
	本项目选址属于周边空旷地区，现已取得自治区气象局批复文件。
	符合

	3
	新建通用雷达站不得影响周边既有合法设施的运行。
	本项目雷达站评价范围内不会对周边既有合法设施产生影响。
	符合

	4
	通用雷达站站址的电磁环境应满足雷达正常工作的需要。
	本项目雷达站站址的电磁环境可满足雷达正常工作的需要。
	符合

	5
	通用雷达站宜与变电站、电气化铁道、公路、高压输（配）电线以及其他具有电气干扰源的设施保持安全距离。
	本项目0.26km范围内项目区西侧存在一条二级公路（S222呼塞公路）最近距离为188m，但项目选址已取得自治区气象局同意（详见附件2），同时项目选址已征求交通主管部门的意见（详见附件3），且经过电磁预测结果显示，项目周边距离188m处电磁预测结果可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
	符合

	6
	通用雷达站应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB8702的有关规定。
	根据现状监测及预测结果，本项目雷达站运行可符合《电磁环境控制限值》GB8702的有关规定。
	符合

	7
	通用雷达站应远离强噪声源、强振动源。
	根据调查，本项目雷达站周边500m范围内无强噪声源及强振动源。
	符合

	8
	通用雷达站应避开烟雾源、粉尘源和有害气体源，避开生产或存储具有腐蚀性、易燃易爆物质的场所。
	本项目雷达站选址已避开烟雾源、粉尘源和有害气体源，避开生产或存储具有腐蚀性、易燃易爆物质的场所。
	符合

	9
	通用雷达站场地宜选择在便于供电、供水、交通和通信的地点。
	本项目距离赛里木湖景区约3km，属于便于供电、供水、交通及通信的地点。
	符合

	10
	针对通用雷达站，天气雷达无人值守站用地面积应≤3600m2。
	本项目占地100m2，小于3600m2。
	符合



综上分析，本项目选址符合《通用雷达站设计标准》（GB51418-2020）要求。
3、与《天气雷达选址规定》（GB/T 37411-2019）符合性分析
根据《天气雷达选址规定》（GB/T 37411-2019）选址主要遵循表1-2中原则。本项目和《天气雷达选址规定》（GB/T 37411-2019）选址原则相比较，本工程与《天气雷达选址规定》（GB/T 37411-2019）选址原则相符。
表1-2    天气雷达选址规定与本工程选址条件
	序号
	选址要求
	本工程选址条件
	是否符合

	1
	应有利于天气监测和满足气象服务需求。
	站址位置交通条件好，净空环境、电磁环境均有利于天气监测和气象服务。
	符合

	2
	应避开洪水、泥石流、山体滑坡等自然灾害频发区域。
	地质条件较好，非地质灾害区。
	符合

	3
	参与组网观测的天气雷达，站间距应与雷达探测能力和组网要求相适宜。
	本项目雷达站址不参与组网观测。
	符合

	4
	应选择适宜的中心频率避免与周边天气雷达相互干扰。
	本项目周边10km范围内无其他天气雷达，雷达站中心频率不会与周边雷达相互干扰。
	符合

	5
	应具备建立满足探测数据实时可靠传输数据通信链路的条件。
	雷达站到汇集点的网络都采用双链路传输，每条链路由不同的运营商提供，并且相互备份
	符合

	6
	应具备天气雷达建设和运行的供水、供电、道路等基础设施条件。
	施工车辆可借助现有的道路运输；就近从电网电源处引接；雷达站提供续航时间大于24小时的UPS应急供电。运行期无用水需求。
	符合

	7
	探测环境应符合当地规划并可长期保持稳定。
	项目位于农村地区，无高于雷达塔建筑物长期规划。
	符合

	8
	电磁环境应有利于天气雷达的运行。
	本项目周边空旷，电磁环境背景监测值较低，有利于天气雷达的运行。
	符合

	9
	环境评估应符合相关要求。
	站址直接及间接占地不在生态敏感区及基本农田。
	符合

	10
	天气雷达主要探测方向上的障碍物对雷达电磁波的遮挡仰角应不大于0.5°。
	项目区没有障碍物高于雷达塔高度。
	符合

	11
	其他方向上的障碍物对雷达电磁波的遮挡仰角应不大于1°。
	项目区没有障碍物高于雷达塔高度。
	符合

	12
	障碍物的遮挡方位角应不大于1°，且总遮挡方位角应不大于5°。
	项目区没有障碍物高于雷达塔高度。
	符合

	13
	应与周边电磁干扰源保持安全距离，并符合GB31223-2014中5.5的规定。（表1-1中内容）
	内容见表1-1。项目拟选址周边1.2km范围内无高压架空输电线路、高压变电站、铁路、高频热合机等干扰源，0.26km范围内项目区西侧存在一条二级公路（S222呼塞公路）最近距离为202m，且项目选址已取得自治区气象局同意（详见附件2），同时项目选址已征求交通主管部门的同意（详见附件3），且经过电磁预测结果显示，项目周边距离202m处可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求，因此项目选址满足《气象探测环境保护规范天气 雷达站》（GB31223-2014）要求。
	符合

	14
	不可避免的有源干扰造成的接收机灵敏度损失应不大于1dB。
	经咨询设备厂家，对照本项目雷达接收机的抗干扰参数，现有的干扰源不会使雷达接收机灵敏度损失超过1dB。
	符合

	15
	对周边环境的辐射水平应符合GB8702-2014的规定。
	项目预测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值。
	符合


4、与《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（GB31223-2014）符合性分析
根据《气象探测环境保护规范天气 雷达站》（GB31223-2014），天气雷达站与典型的干扰源的最小防护间距应满足下表中的规定。
表1-3    最小防护间距容限值
	干扰源
	最小防护间距km

	
	2.7~3.0GHz
	5.3~5.7GHz
	9.3~9.7GHz

	高压架空输电线路
	500kV
	1.00
	0.30
	0.10

	
	220kV~330kV
	0.80
	0.24
	0.08

	
	110kV
	0.70
	0.21
	0.07

	高压变电站
	500kV
	1.20
	0.36
	0.12

	
	220kV~330kV
	0.80
	0.24
	0.08

	
	110kV
	0.70
	0.21
	0.07

	电气化铁路
	电力机车
	0.70
	0.34
	0.18

	非电气化铁路
	0.50
	0.24
	0.13

	汽车公路
	高速、一级
	0.70
	0.42
	0.26

	
	二级
	0.70
	0.42
	0.26

	高频热合机
	1.20
	1.20
	0.27


本项目天气雷达工作频率为9300MHz～9500MHz，根据现场踏勘，项目拟选址周边1.2km范围内无高压架空输电线路、高压变电站、铁路、高频热合机等干扰源，G30距离项目区最近为0.265km，0.26km范围内项目区西侧存在一条二级公路（S222呼塞公路）最近距离为188m，但项目选址已取得自治区气象局同意（详见附件2），同时项目选址已征求交通主管部门的意见（详见附件3），且经过电磁预测结果显示，项目周边距离188m处电磁预测结果可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求，因此项目选址满足《气象探测环境保护规范天气 雷达站》（GB31223-2014）要求。
5、项目选址合理性分析
本项目站址位于博尔塔拉蒙古自治州博乐市赛里木湖景区东侧约3km处，站用地类型为天然牧草地。项目拟选站址附近观测范围内无高大建筑物、山脉、高大树木等遮挡，项目选址符合要求，选址合理性分析见下表。
表1-4    项目选址符合性分析一览表
	选址符合性
	项目情况
	符合性

	基础设施
	通信、电力就近接入，道路依托现有便道
	符合

	电磁环境
	站址周围不属于人员聚集区域，根据电磁环境现状监测，电场强度现状监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求，电磁环境现状质量较好，处于自然环境水平范围。运营期通过采取相关电磁环境保护措施，电磁环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中标准限值要求。
	符合

	大气环境
	本项目为天气雷达建设项目，运营期无人值守，无生产工艺废气产生，不会对站区周边大气环境产生影响。
	符合

	声环境
	本项目为天气雷达建设项目，设备噪声源强较小，可以忽略。
	符合

	水环境
	本项目施工期不设置施工营地，施工废水收集后洒水抑尘；施工人员租用现有民房，生活污水利用现有民房已有污水处理设施。运营期无人值守，不产生生活污水。
	符合

	生态环境
	本项目用地为牧草地，站址占地及施工临时占地均不涉及生态红线等生态敏感区和基本农田。本项目临时占地在采取生态恢复和补偿措施后，不会影响区域的现状生态环境。
	符合

	总平面布置
	拟建项目位于博乐市赛里木湖景区东侧约3km处。铁塔占地约17m2，站址占地100m2，项目总平面布置见下图5。
	符合


6、与《新疆生态环境保护“十四五 ”规划》符合性分析
项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见下表。
表1-5    《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关符合性分析
	“十四五”规划中要求
	符合性分析
	符合性

	推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。
	本项目为天气雷达建设项目，运营期无人值守。不产生废气、废水，产生的废铅蓄电池均能妥善处理。项目运行符合绿色生产、清洁生产的要求。
	符合

	强化生态保护监督执法。开展自然保护地和生态保护红线人类活动遥感监测，及时发现、移交、查处各类生态破坏问题并监督保护修复情况。以自然保护地、生态保护红线为重点，依法依规开展生态环境保护综合行政执法。
	工程直接及间接占地不涉及生态敏感区，本次环评要求建设单位及施工单位应在项目完工后做好迹地恢复工作，要求施工人员爱护、保护当地生态环境。
	符合

	加强电磁辐射环境监管。加强电磁辐射建设项目符合法规标准情况的监督检查，督促企业公开电磁辐射环境监测数据信息、开展科普宣传，增强电磁环境信访投诉处理能力。
	本次环评已按相关规范标准，制定运营期环境监测计划表，并要求建设单位开展电磁辐射科普宣传活动。
	符合

	加强辐射环境监管能力建设。进一步增强辐射监测能力建设，补齐大型设备及配套设施，提高实验室样品分析能力、质量控制能力以及信息汇总和评价能力，满足法规要求的放射性监测项目和电磁辐射监测项目全部自主检测能力；推进地州市级辐射监管能力建设，配齐地州市级执法、监测仪器设备，满足其承担的辐射环境监管和监测任务的要求。
	本项目建成后，电磁环境监测工作委托有电磁辐射监测经验和资质的有关单位。
	符合


7、与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，新疆维吾尔自治区按照管控要求，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态保护优先原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。
根据新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌—博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。
本项目位于博尔塔拉蒙古自治州博乐市境内，属于博乐市一般生态空间，占地不涉及生态保护红线，距离红线最近为3.28km。线路不在生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等保护区域。本项目与生态保护红线位置关系见图1。
本项目属于气象雷达建设项目，符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的要求。
8、与《博尔塔拉蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
本项目关于落实相关要求的分析如下：
（1）生态保护红线
本项目位于赛里木湖景区东侧约3km处，项目土地利用现状主要为天然牧草地，不压占永久基本农田，项目不涉及生态保护红线范围，不压占采矿用地，距离最近的生态保护红线约3.28km。
因此，本项目符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线
①大气环境质量底线
项目所在区域的环境空气质量为达标区，常规监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段二级标准要求。本项目运营期无废气污染物排放，施工期采取洒水降尘、防尘网苫盖等措施，可有效降低施工期废气对环境的影响。
②水环境质量底线
本项目运营期无废水排放。施工期施工营地租用现有民房，生活污水依托现有民房污水处理设施处理，不外排；施工期生产废水沉淀池收集沉淀后循环使用。本项目废水不与地表水体发生直接水力联系，不会突破水环境质量底线。
③土壤环境质量底线
本项目采取源头控制，切实落实土壤保护措施。因此，项目建设对区域土壤环境影响较小，不会突破土壤环境质量底线。
（3）资源利用上线
本项目利用资源主要为土地资源，水资源及能源利用。
土地资源：本项目土地利用现状为天然牧草地，不压占永久基本农田，不压占采矿用地。目前建设单位正在办理用地手续。本项目不会突破土地资源上线。
水资源：本项目运营期不用水，不涉及地表水及地下水的开采活动，施工期用水由车拉运供应，且用水量很少，因此项目建设不会突破水资源利用上线。
能源利用：本项目运营期能源为电，由附近电网系统提供，施工电源考虑移动柴油发电机，施工结束则停止使用，项目建设不会突破能源利用上线。
综上，本项目建设不会突破资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
本项目位于博尔塔拉蒙古自治州博乐市，属于《博尔塔拉蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2024年）》中的博乐市一般生态空间优先保护单元（ZH65270110003），管控要求及符合性分析见下表，本项目与分区管控单元位置关系见图2。
表1-6    项目与生态环境分区管控单元管控要求符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性分析

	一般生态空间优先保护单元（ZH65270110003）
	空间布局约束
	1.水源涵养。（1）推进天然林保护和围栏封育，以草定畜，严格控制载畜量，治理土壤侵蚀，维护与重建湿地、森林、草原等生态系统，严格保护具有水源涵养功能的植被。（2）加强旅游规划管理、规范采矿作业、修复地表、草原减牧、森林适度采伐、以草定畜、围栏封育、禁止毁草开荒、禁止采伐天然林、有计划地实施封山育林。
2.水土保持。（1）禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。（2）水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。（3）禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。（4）生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。（5）在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。（6）加强水土保持，控制土壤侵蚀。实行禁牧、休牧或划区轮牧。严禁采挖荒漠植被和破坏森林的行为，维护自然生态平衡，发挥荒漠草原生态功能。同时加强小流域综合治理，控制人为因素对土壤的侵蚀，恢复退化植被。
3.防风固沙。（1）在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。（2）在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。对沙化土地封禁保护区范围内的农牧民，县级以上地方人民政府应当有计划地组织迁出，并妥善安置。沙化土地封禁保护区范围内尚未迁出的农牧民的生产生活，由沙化土地封禁保护区主管部门妥善安排。未经国务院或者国务院指定的部门同意，不得在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动。（3）转变传统畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加大退牧还草、退耕还林和防沙治沙力度，恢复草地植被。保护沙区湿地，新建水利工程要充分论证、审慎决策，禁止发展高耗水工业。对主要沙尘源区、沙尘暴频发区，要实行封禁管理。（4）合理利用地表水和地下水，调整农牧业结构，加强药材开发管理，禁止开垦草原，恢复天然植被，防止沙化面积扩大。（5）保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护农田土壤环境质量。
4.生物多样性。（1）禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。加强生态建设和管理，减少人为干扰，要维持好天然草地的生态平衡，保护好现有野生动植物生存环境。（2）采取草原减牧、退耕还草等措施实施，控制农牧业开发强度，涵养水源，保护野生动植物。（3）加强生态建设和管理，维护自然景观原貌和生物多样性。防治草场退化，禁止毁草开荒，保护珍稀野生物种。（4）统筹考虑生态系统完整性、自然地理单元连续性和经济社会发展可持续性，统筹推进山水林田湖草沙冰一体化保护和修复。
5.水土流失。（1）禁止过度放牧，恢复天然草原植被，加大水污染防治力度，加强野生动物和湿地保护。（2）实施重点生态环境综合治理、退牧还草、水土保持等工程，保护和建设好绿色生态屏障。（3）有效控制水土流失和荒漠化面积，恢复和稳定草原面积，增加林地面积，提高森林覆盖率。野生动植物种群得到恢复和增加。（4）水土流失较为严重的区域实行禁牧、休牧或划区轮牧，严禁采挖荒漠植被和破坏森林的行为，维护自然生态平衡，发挥荒漠草原生态功能。
6.土地沙化。调整传统的畜牧业生产方式，大力发展草业，加快规模化圈养牧业的发展，控制放养对草地生态系统的损害。积极推进草畜平衡科学管理办法，限制养殖规模。实施防风固沙工程，恢复草地植被，大力推进调整产业结构，退耕还草，退牧还草等措施。
7.严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。
8.严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由县级以上地方人民政府统筹安排。
	本项目为天气雷达建设项目，占地不涉及饮用水源保护区、风景名胜区；本项目需按照要求办理草地征占手续；本项目占地不涉及生态保护红线。
	符合
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	资源开发效率要求
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根据分析，本项目符合《博尔塔拉蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。
9、与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
根据《美丽中国建设“十五五”规划》，（十三）主动适应气候变化。完善适应气候变化工作体系，推动建设气候适应型社会。健全气候变化观测网络，加强气候变化监测预警，强化气候变化对关键脆弱领域区域风险影响评估，提升应对气候变化特别是极端天气能力，强化综合防灾减灾。深化气候适应型城市建设，推动韧性基础设施建设，提高农业、能源、交通、旅游、金融等领域气候韧性。全面推进气候变化健康适应行动。
本项目为赛里木湖天气雷达建设项目，项目建设可进一步健全气候变化观测网络，强气候变化监测预警的设施，可强化气候变化对赛里木湖景区的环境影响评估，提升区域旅游的气候韧性，因此本项目建设符合《美丽中国建设“十五五”规划》要求。
10、与《全国气象发展“十五五”规划》符合性分析
根据《全国气象发展“十五五”规划》要求，（七）优化完善气象观测网布局。优化天气观测网，升级国家地面自动气象站。完善天气雷达布局。提升边界层关键气象要素垂直监测能力。强化全球高空基准气候观测。拓展气候及气候变化观测网，在现有基准气象站中遴选气候观象台。升级大气本底站。强化多圈层观测能力。完善专业气象观测网，新建农业气象自动观测站。提升公路、铁路、内河航道气象观测能力。加强重要输电线路沿线高影响天气观测能力。构建低空经济气象观测基础设施骨干网。加强旅游和健康气象观测及智慧城市气象观测。强化气象卫星监测能力，持续发展第二代风云气象卫星。发展静止轨道微波探测卫星和第三代风云气象卫星。促进商业气象小卫星协同有序发展。
本项目为赛里木湖天气雷达建设项目，项目建设可进一步加强特色旅游景区气象预报能力，增加区域灾害预警能力，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，因此项目建设符合《全国气象发展“十五五”规划》要求。
11、与《博尔塔拉蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《博尔塔拉蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》，构建“两带一轴两心八区”国土空间总体格局，划定赛里木湖生态保护与旅游融合发展区，将赛里木湖作为全州文旅发展龙头，打造博乐—温泉—赛里木湖文旅康养发展核心；同时构建“两心七区”生态安全格局，将赛里木湖列为全州两大生态保护核心之一，统筹区域生态保护、灾害防控与文旅安全保障。
本项目为赛里木湖气象雷达建设项目，选址位于赛里木湖景区东侧约3km处。经对照《博尔塔拉蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田，不涉及城镇开发边界，未突破国土空间管控三条刚性底线。项目为点状小型公益设施，无规模化土石方作业，无生产污染物排放，生态影响可控，不会破坏赛里木湖区域生态安全格局与文旅空间风貌。项目契合博州国土空间总体格局及安全韧性建设要求，可补齐赛里木湖区域灾害性天气监测预警短板，完善全域气象防灾减灾监测网络，有效保障景区旅游安全、道路交通及生态管护工作，助力区域生态保护与文旅产业高质量融合发展。综上，本项目符合《博尔塔拉蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
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2、 [bookmark: _Toc6422]建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目位置
本项目位于博尔塔拉蒙古自治州博乐市赛里木湖景区东侧约3km处。项目区中心地理坐标：东经81度26分19.847秒，北纬44度37分04.682秒。项目占地面积约100m2，电磁环境评价范围内不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。地理位置见图3，区域位置见图4。
2、项目建设背景
赛里木湖位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州境内，是国家5A级旅游景区和国家级风景名胜区，也是新疆重要的生态旅游目的地。近年来，随着全域旅游深入推进和“旅游兴疆”战略实施，赛里木湖景区游客接待量持续增长，旅游活动日益丰富，户外赛事、节庆活动逐年增多，对景区安全保障和精细化气象服务提出了更高要求。
赛里木湖地处天山山脉北麓，属高原山间湖泊，气候条件复杂，灾害性天气频发。统计近5年气象实况及灾情发现，夏季雷电、冰雹、暴雨，冬季风吹雪、大雾，全年大风等都是赛里木湖及其周边常见的灾害性天气。景区内强对流天气突发性强、局地性显著，暴雪、浓雾等恶劣天气对景区道路通行、游客安全构成直接威胁。目前，赛里木湖景区气象监测能力相对薄弱，高精度、高时空分辨率的监测设施不足，难以实现对局地灾害性天气的实时捕捉和精准预警，制约了景区气象灾害防御能力和旅游服务保障水平的进一步提升。
博尔塔拉蒙古自治州气象局高度重视赛里木湖景区气象服务保障工作，近年来先后在赛里木湖东、西岸及萨尔巴斯套区域建设了区域气象观测站。2026年3月，博州在全疆率先上线景区小时级定制气象服务，游客可通过“赛里木湖旅游”微信服务号实时查询景区3小时、当日及周度精细化气象预报。然而，现有观测站网在监测能力和覆盖范围上仍存在明显短板，亟需通过新建天气雷达，填补景区高精度气象监测空白，提升灾害性天气监测预警能力。
在此背景下，博尔塔拉蒙古自治州气象局提出赛里木湖X波段天气雷达站建设项目，拟在赛里木湖景区安装天气雷达1部，切实提升赛里木湖区域气象灾害防御能力、生态环境保护水平及旅游服务质量。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“五十五、核与辐射-165、雷达”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》对环评类别的管理要求：雷达项目涉及“以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域”（环境敏感区）的，应编制建设项目环境影响报告书，类别中涉及“其他”的，应编制建设项目环境影响报告表。
因雷达无对应的环境影响评价技术导则，参照《环境影响评价技术导则 广播电视》（HJ 1112-2020）、《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》（HJ 1135-2020）中电磁辐射环境敏感目标的定义：电磁辐射环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。
经现场调查，本项目评价范围内存在1处电磁辐射环境敏感目标，为赛里木湖公安检查站，主要功能为治安管理。综上所述，本项目涉及的电磁辐射环境敏感目标，其不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的定义（第三条（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十五、核与辐射-165雷达”类别中“其他”，环评类别为“报告表”，故应编制建设项目环境影响报告表。
3、建设内容
本项目建设内容为新建1部X波段气象雷达，包含雷达系统、雷达塔、雷达站点配套设施。雷达系统包含1部X波段双偏振气象雷达发射系统、接收系统、天伺系统、信号处理系统（含终端及配套软件）、雷达标准输出控制器；雷达附属设备包含UPS电源、空调及通信辅助设备机柜等。具体建设情况见表2-1。
表2-1   本项目建设内容一览表
	分类
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	雷达系统
	1部X波段双偏振气象雷达，工作频率9.3～9.5GHz，发射功率1000W，雷达天线直径2.4m，雷达天线增益41.5dB，天线传输损耗小于2dB。
	新建

	
	雷达塔
	六角形底座对角线长5m，钢结构塔高10m
	新建

	
	雷达高度
	波束宽度约为天线直径2.4m，波束下沿高度为12m（雷达塔高度为10m，雷达罩直径为4.5m，雷达反射体直径为2.4m，波束下沿高度为10+（4.5-2.4）/2=11.05取整12m）
	新建

	
	配套附属设施
	铁塔一层固定，包含UPS主机、空调、机柜等
	新建

	公用工程
	给水
	运营期不使用水，施工用水拉运
	新建

	
	排水
	测雨雷达无人值守无排水
	新建

	
	供电
	就近接入附近电网系统
	新建

	
	通信
	就近接入附件光纤通信
	新建

	
	道路
	就近利用现有道路
	新建

	环保工程
	固废
	UPS产生的报废铅蓄电池厂家回收换新
	新建

	
	废水
	无人值守，无工艺废水产生
	新建

	
	废气
	无人值守，无工艺废气产生
	新建

	
	噪声
	消声、减振、距离衰减
	新建


4、主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见表2-2。
表 2-2    主要经济技术指标
	序号
	指标
	单位
	数量
	备注

	1
	占地面积
	m2
	100
	/

	2
	投资总额
	万元
	913.77
	/

	3
	环保投资
	万元
	28
	/

	5
	全年生产天数
	天
	365
	/


5、生产设备
本项目所购置的设备均为先进设备，无淘汰类设备，详见表2-3，性能参数见表2-4。
表2-3    设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量
	说明
	备注

	1
	雷达
	GBWR1-SXP
	1
	收发、天伺馈系统
	峰值发射功率1000W

	2
	控制柜
	---
	1
	雷达系统控制
	高665×宽550×深400

	3
	稳压器
	---
	1
	电源稳压
	装入控制柜

	4
	UPS主机
	---
	1
	
	装入控制柜

	5
	UPS电池箱
	---
	1
	
	高610*宽450*深460

	6
	DSP计算机
	---
	1
	信号处理
	

	7
	显控终端计算机
	---
	1
	显示与控制
	

	8
	工业空调
	---
	1
	天线罩内温度管理
	


表2-4    性能参数表
	中文名称
	固态X波段双偏振多普勒天气雷达

	英文名称
	Solid State X Band Dual-Linear Polarization Weather Surveillance Radar

	名称简写
	SaXPol

	型号
	GBWR1-SXP

	用途
	常规气象业务，气象减灾防灾，人工影响天气，民航飞行保障，水文管理与水库安全，森林防火，生态恢复监测与生物资源调查等。

	系统性能指标
	灵敏度
	穿透15km暴雨(50mm/hr)
	36dBz @75km（小雨）

	
	
	晴空
	6dBz@75km

	
	连续工作时间
	96小时

	
	平均无故障工作时间MTBF
	≥10000小时

	
	整机功耗（雷达单站）
	≤2kW

	
	平均故障修复时间MTTR
	≤0.5小时

	工作环境
	温度
	-20～+60℃（不带恒温设备）

	
	相对湿度
	10～90RH%

	
	海拔高度
	0～5km

	天馈线系统技术参数
	天线口径/波束宽度
	2.4m/≤1.4°（针状波束）

	
	频率范围
	9.4 ± 0.1GHz

	
	增益
	≥ 41.5dBi

	
	电压驻波比
	≤1.4

	
	第一副瓣/10°以外远端副瓣电平
	≤-27dB / ≤-38dB

	
	馈线损耗
	发射≤2dB/接收≤2dB

	
	水平-垂直偏振正交误差
	≤0.5dB

	
	水平-垂直偏振交叉隔离度
	≥35dB

	伺服系统技术参数
	方位/俯仰测角
	编码分辨率/精度
	≥12 bit，≤0.1 °

	
	方位运动
	角位移
	0~360°

	
	
	角加速度
	≤15°s-2

	
	方位角定位
	时间
	≤8s

	
	（捷径运动）
	锥摆
	≤ 3次

	
	常速方位扫描
	速度
	12±1°s-1

	
	快速方位扫描
	速度
	36 ±1°s-1

	
	扇形方位扫描
	匀速段范围，速度
	范围可设置，12±1◦s-1

	
	俯仰运动
	角位移
	-1~90°
（正常工况下业务仰角大于0.5°）

	
	
	角加速度
	≤15°s-2

	
	俯仰角定位
	时间
	≤8s

	
	（捷径运动）
	锥摆
	≤3次

	
	常速俯仰扫描
	匀速段范围，速度
	范围可设置，5±1°s-1

	
	快速俯仰扫描
	匀速段范围，速度
	范围可设置，10 ±1°s-1

	发射机技术参数
	发射信号发生器
	频点数
	总带宽20MHz，1/2/3可选

	
	
	工作频率fC
	范围9310至9490MHz

	
	
	触发输入频率fTr
	700~2000Hz

	
	
	脉冲重复频率PRF
	参差2/3，1935.7/1290.5Hz

	
	
	
	参差3/4，1806.7/1355Hz

	
	
	
	参差4/5，1742.2/1393.7Hz

	
	
	
	单频，774.3Hz

	
	
	输出功率PP
	双通道，每通道20dBm

	
	
	发射脉宽t
	1至80ms可选

	
	固态功率放大器
	峰值输出功率PP
	双通道，每通道500W，共1kW

	
	
	工作频率
	9300至9500MHz

	
	
	占空比
	≤10%

	
	
	脉宽
	≤ 100μs

	
	
	输入电压驻波比
	≤1.5

	
	
	输出电压驻波比
	≤1.3

	接收机技术参数
	模拟接收前端
（含馈线）
	通道数
	2

	
	
	通道误差
	增益≤1dB/相位≤5°

	
	
	带宽B
	20 MHz

	
	
	中频频率fIF
	60 MHz

	
	
	动态范围DR
	≥85dB

	
	
	系统噪声系数NF
	≤5dB

	
	频综
	源短期频稳df/f0
	优于10-11

	
	
	本振1输出频率fL1
	9993至10193MHz

	
	
	本振2输出频率fL2
	833MHz

	
	
	本振3输出频率fL3
	9440至9640MHz

	
	
	时钟输出频率fCLK
	与本振信号相参，100MHz

	信号处理系统技术参数
	数字中频接收机
	采样率fSam
	100/120MSPS

	
	
	ADC分辨率Nb
	16Bits

	
	
	通道数Num
	4通道(回波2/发射样本2)

	
	
	输出复数信号DOut
	16 Bits，4通道

	
	脉冲压缩处理
	时宽带宽积压缩比
	4t

	
	
	距离旁瓣抑制
	60 dB，多普勒速度为0时
40 dB，多普勒速度为30ms-1时

	
	
	脉冲展宽倍数
	1.3

	
	信号处理精度（标定后）
	同步输出频率fSYN
	同发射机脉冲重复频率

	
	
	距离分辨率
	75m/150m

	
	
	等效反射率因子Zh
	≤ 1dBZ

	
	
	平均径向速度Vr
	≤ 1ms-1

	
	
	速度谱宽
	≤ 1ms-1

	
	
	差分反射率Zdr
	≤ 0.2dB

	
	
	相关系数rHV
	≤ 0.01

	
	
	差分传播相移jDP
	≤ 3°

	
	
	差分传播相移率KDP
	≤ 0.2°km-1

	
	数字处理总增益
	脉压+相参与脉冲积累
	≥ 35 dB@1μs；≥ 53 dB@64μs

	
	整机灵敏度
	含数字处理增益
	优于-105 dBm


表2-5    本项目主要建构筑物一览表
	序号
	建构筑物
	占地面积（m2）
	结构形式
	数量
	备注

	1
	雷达塔架
	17
	六边形五柱自立钢管塔结构
	1座
	铁塔高度10m

	2
	UPS电池箱
	20.7
	/
	1座
	/

	3
	控制柜
	22
	/
	1座
	/



6、总平面布置
本项目拟建项目总占地100m2，其中雷达塔占地约17m2。本项目雷达塔结构见图5，项目总平面布置见图6。
[image: ]图5    雷达塔总平图
[image: 雷达站总平面布置图(钢塔)]图6   本项目总平面布置图 
7、公用工程
（1）供水
本项目实施后，以无人值守方式运行，不使用水，项目未接入供水管网。
（2）排水
本项目实施后，以无人值守方式运行，不产生废水，运营期间无工艺废水产生。
（3）供电
本项目实施后，用电由附近电网系统统一提供。
（4）供热
本项目实施后，以无人值守方式运行，无需供暖。
（5）交通
本项目地点位于平原区，紧邻乡郊便道，站区交通较为便利。
8、工程占地
工程永久占地100m2，其中雷达塔占地17m2，工程临时占地50m2，雷达塔施工临时堆土及设备可设置在气象雷达永久占地范围内。本项目施工期短，依托附近民房本次不单独设置施工生活营地。工程附近均有道路，不需修建临时道路。工程总占地100m2。
表2-6    本项目占地面积汇总表
	项目
	占地性质
	占地面积(m2)

	工程永久占地
	围栏内（占地面积）
	天然牧草地
	100

	
	合计
	
	100

	临时占地
	施工临时占地
	
	50（位置与永久占地重复）

	工程占地总计
	100


9、土石方平衡
经现场调查和查阅相关施工资料，本项目土石方主要来源于雷达站塔的基础开挖。本工程的土石方平衡见下表2-7。
表2-7    项目土石方平衡表（m3）
	项目
	挖方
	填方
	借方
	弃方
	占地类型

	
	
	
	
	数量
	去向
	

	雷达站基础
	452
	320
	/
	132
	场地平整
	永久占地


10、劳动定员及工作制度
本项目运行期间无人值守，不设置固定劳动定员，项目全年运行。
雷达站通过验收正式运行后，将实现全状态自动监控、故障报警和自动校准，能够实现对雷达远程运控的无人值守运行。雷达系统出现故障问题时，工程人员立即到场修理，同时每月约有2名工作人员巡检一次。

	工艺流程和产排污环节
	1、X波段双线偏振多普勒天气雷达介绍
（1）雷达型号
雷达无线电管委会核准型号为GBWR1-SXP。
型号释义：固态X波段双线偏振天气雷达。
[bookmark: _Toc167241058]（2）雷达技术优势
固态发射体制的双偏振天气雷达，主要有以下几大技术优势，广泛应用于常规气象业务，气象减灾防灾，人工影响天气，旅游观光，民航飞行保障，水文管理与水库安全，森林防火，生态恢复监测与生物资源调查等。优势如下：
1）固态发射机效率高、工作稳定可靠。
2）优先脉冲压缩补盲观测模式，消除了观测盲区，并使观测灵敏度突变现象得到缓解。
3）先进的数字中频接收、精确的数字脉冲压缩处理以及个性化的数字信号处理技术，使观测数据准确可靠。
4）天线收发一体化的结构，减少了馈线带来的损耗，避免了由于天线运动带来的系统性能漂移与跳变，使双偏振观测数据质量从物质条件上得到保障；雷达性价比最优。
5）结合用户自身特点与需求的实时观测-预警（如气象减灾防灾、民航飞行保障）、观测-作业指挥（如人工影响天气）等软件应用系统，使用户的重要工作，在雷达实时数据采集和计算机辅助分析决策下，更加准确有效而及时。
6）用户可定义的定时自动观测和预警模式，有效节省人力资源，随时监测强天气过程的发生，发现大气异常或突变及时报警，工作人员随即迅速接管系统的观测与决策。
（3）雷达工作原理
双通道（H水平、V垂直极化）全固态X波段雷达，分为信号产生、固态发射、天线射频前端、接收下变频、数字中频处理、控制监测六大模块，雷达系统原理方块图如图7所示。完整工作流程如下：
1）信号产生部分（发射信号发生器+频综）
频率综合器（频综）：产生系统全部本振信号，为发射激励、接收下变频提供本振源；同时输出系统时钟Clk1、Clk2，给全系统提供时序基准。
发射信号发生器：接收频综送来的本振时钟，生成两路发射激励信号，分别供给H、V两个通道发射机；同时输出测试信号，用于机内自检；输出监测信号1、2采集发射链路状态；输出控制信号：使能1/2、状态与控制1/2控制两台固态发射机启停。
2）固态发射链路（两台发射机，H/V极化两路）
发射信号发生器输出的小功率激励信号，送入两台固态发射机做功率放大，分别输出H通道发射放大信号、V通道发射放大信号。
功率信号经过前向耦合器：耦合一部分功率做发射功率监测，主功率送往环行器。
环行器：实现收发隔离，发射功率直通送往天线；回波信号从天线回来，环行器把回波导向接收支路，避免大功率发射信号窜入接收机烧毁器件。
双极化天线：H通道发射水平极化电磁波，V通道发射垂直极化电磁波，向空间辐射雷达探测脉冲。
发射期间：限幅器处于高阻隔离状态，保护后面接收电路。
3）回波接收射频链路
空间目标反射回来的雷达回波，由同一副双极化天线分别接收H、V极化回波信号：
回波经过环行器进入接收通路，首先经过限幅器：若有泄露发射大功率，限幅器钳位功率，保护后端电路；再经过滤波器滤除带外干扰。
回波信号分两路进入接收链路：
路径一：双通道下变频，直接对射频回波做第一次下变频；
路径二：双通道低噪放先放大微弱回波，送入双增益4通道镜频抑制下变频电路，完成低噪声放大、镜频抑制、变频，输出中频信号。
机内自检：发射信号发生器输出测试信号可以注入天线端口，模拟回波信号，完成整机接收通路自检标定。
4）数字中频接收机
射频接收输出多路中频信号送入开关网络，完成通道切换；
6Ch ADC：多路高速模数转换器，把模拟中频信号采样变为数字信号；Tr触发信号同步ADC采样时刻，和雷达发射脉冲严格对齐；
数字接收机同时作为整机控制中枢：通过RS485总线、LVDS/SPI接口，反向控制频综、发射信号发生器，读取整机状态、监测数据，上报系统。
5）时序与整机协同逻辑
发射时隙：TSO有效，发射信号发生器输出激励，两台固态发射机工作，天线向外辐射X波段脉冲电磁波；限幅器保护接收机。
接收时隙：RSO有效，发射机关闭；天线接收目标散射回波，经过环行器、限幅滤波、低噪放下变频，送入ADC采样。
自检模式：内部测试信号注入接收通路，不向外辐射，检测收发链路增益、故障。
状态监测：发射链路耦合器取样、监测信号1/2回传给发射信号发生器，整机状态通过RS485上报数字接收机，实现故障检测。
6）终端信号处理
数字中频接收机将ADC数据送信处终端计算机，完成数字下变频（DDC），做滤波、抽取，把中频数字信号变换为基带I/Q回波数据；同时将I/Q数据计算出天气雷达基数据产品，通过光纤对外输出，给显控终端显示。本项目雷达数据接入博州气象台集约化综合业务平台，纳入全州气象观测数据采集、传输、汇总体系。
[image: ]图7    雷达系统原理方块图
[bookmark: _Toc167241059]（4）雷达系统组成
固态X波段双偏振多普勒天气雷达系统主要包括：天馈线系统、伺服系统、发射机、接收机、信号处理器、监控与显示终端和附属设备等，其组成框图如下图所示。
附属设备含雷达正常工作所需的全部波导、射频线缆与模拟、数字、动力电缆等（含备件）。
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图8    雷达系统组成结构框图
[image: SaXPol系统框架]
图9   雷达系统功能框架图
[image: 98db8000276e7bc4baf32455ea8a73e]
图10    雷达头实物图（含锥形天线罩）

2、工艺流程简述
1.1施工期工艺流程简述
本项目施工期污染工序主要为基础开挖、构筑基础、铁塔修建、设备安装与调试等。项目施工过程简单，工期短。施工期工艺流程图见图11。





图11   施工期工艺流程及排污节点图
1.2运营期工艺流程简述
项目运营期以无人值守方式运行，UPS电池寿命到期前由供应商提前回收换新。因此运营期不涉及废水、废气等，运营期排污类型为噪声和电磁辐射，运营期工艺流程及排污节点见图12。
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图12    运营期工艺流程及排污节点图

3、主要产排污环节
3.1施工期产排污环节
建设项目施工期间，会产生施工期扬尘、施工固废、施工废水和噪声，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随着施工期的结束而消失。
1）废气
本项目施工期废气包括场地平整产生的施工扬尘及机械设备尾气。
2）废水
本项目施工用水由拉水车提供。施工期最大用水量约为5m3/d，主要为混凝土养护废水以及机械设备清洗废水。
本项目不设置施工营地，施工期施工人员食宿在附近民房，生活污水依托处置。
3）固废
施工期产生的固体废物主要是施工材料产生的边角料以及材料设备包装物等。
4）噪声
主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。这些突发性非稳态噪声源对施工人员产生较大的影响。
2.2运营期产排污环节
1）废气
本项目实施后，以无人值守方式运行，生产工艺不产生废气。
2）废水
本项目实施后，以无人值守方式运行，生产工艺不产生废水。
3）固废
项目实施后，以无人值守方式运行，不产生生活垃圾，生产工艺不产生固体废物。巡检人员产生的垃圾、检修零件统一带回由环卫部门统一处理。本项目UPS产生的报废铅蓄电池属于危险废物，铅蓄电池使用寿命约5年，电池寿命到期前由供应商提前回收换新。危险废物最终由有资质单位回收后，妥善处理。项目检修人员产生的生活垃圾待检修完毕后集中收集带回工作场所，统一由环卫部门运至垃圾填埋场。
4）噪声
本项目在运营期噪声源主要为设备，设备噪声源强值较低，约为55~60dB（A）。
5）电磁辐射
天气雷达运行过程中发射电磁波，产生电磁辐射。为了减缓雷达运行产生的电磁辐射影响，设备安装调试过程应由厂家专业人员进行，设备调试时应在醒目位置设置指示牌，期间加强巡视工作，禁止无关人员在设备附近逗留。运营期加强巡检，张贴电磁辐射告示牌，加强对公众的电磁辐射宣教工作。
表2-9     运营期产污环节一览表
	类别
	污染物名称
	产污环节

	噪声
	噪声
	设备运行

	电磁辐射
	电磁场
（近场区：电场强度和磁场强度
远场区：电场强度/磁场强度/功率密度）
	天气雷达运行

	固体废物
	废铅蓄电池
	UPS




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染问题。
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	[bookmark: 1、环境空气质量现状调查与评价]1、环境空气质量现状调查与评价
本项目选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中博尔塔拉蒙古自治州2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
博尔塔拉蒙古自治州2024年空气质量达标区判定结果见表3-1。
表3-1   区域空气质量现状评价结果一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值（GB3095-2012）/（μg/m3）
	占标率%
	标准值（GB3095-2026）/（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	15
	40
	37.5
	40
	37.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	49
	70
	70
	60
	81.7
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	23
	35
	65.7
	30
	85.7
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	124
	160
	77.5
	160
	77.5
	达标

	CO
	24小时均值
	1000
	4000
	25
	4000
	25
	达标


由上表可知，2024年博尔塔拉蒙古自治州SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8 μg/m3、15 μg/m3、49 μg/m3、23 μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.0 mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为124 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值。因此项目所在区域为达标区，区域环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状
本项目产生的废水均可合理处置不外排，与周边地表水体无水力联系。根据现场踏勘和调查，本项目距离赛里木湖距离约5.3km，根据查询《新疆水环境功能区划》，赛里木湖为Ⅲ类水体，根据新疆维吾尔自治区2023~2025年生态环境状况显示，赛里木湖水质为优；生态环境部2024年3月1日发布的魅力河湖优秀案例中提到，国控水质自动监测站监测数据表明，湖泊水质逐年向好，2020—2022年均达到Ⅱ类水质。因此赛里木湖地表水质量较好。
3、声环境质量现状
（1）监测因子：等效连续A声级，LeqA
（2）监测方法及布点
监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，在雷达站厂界外1m处进行监测，距地面1.2m处监测。噪声监测具体点位布置，见图13。
（3）监测单位及监测时间
监测单位：新疆恒升融裕环保科技有限公司
监测时间：2026年9月11日-12日
（4）监测仪器、监测条件
监测仪器参数，见表3-4。
表3-4    测量设备特性表
	序号
	监测项目
	设备名称
	仪器编号
	有效日期

	1
	噪声
	多功能声级计AWA6292
	JLYQ11
	2026.05.28至2027.05.27


注：多功能声级计测量范围：28dB（A）～133dB（A）
监测条件：
表3-5    监测条件统计表
	监测时间
	天气
	温度（oC）
	相对湿度（%）
	风速（m/s）

	2026年9月11日-12日
	晴
	11-18
	34-41
	1.9-3.4


（5）监测结果
监测结果，见表3-6。
表3-6    声环境现状监测结果
	编号
	测量点位
	测量结果（dB（A））

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	测量值
	标准值
	测量值
	标准值

	1#
	拟建雷达厂界东侧1m处
	42
	60
	40
	50

	2#
	拟建雷达厂界南侧1m处
	45
	60
	45
	50

	3#
	拟建雷达厂界西侧1m处
	43
	60
	42
	50

	4#
	拟建雷达厂界北侧1m处
	15
	60
	42
	50


由表3-6分析可知，本项目厂界监测点监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB、夜间50dB）的要求，区域声环境质量较好。
4、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中所述，本项目运营过程中不存在地下水污染途径，因此，本次环评不开展地下水环境质量现状调查。
5、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的有关规定，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中所述，本项目运营过程中不存在土壤污染途径，因此，本次环评不开展土壤环境质量现状调查。
6、电磁环境现状评价
新疆恒升融裕环保科技有限公司于2026年9月11日对建设项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置5个电磁监测点，具体点位布置见图13。根据现场监测结果，现状监测电场强度、功率密度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率中（9300MHz）电场强度9.49V/m的限值，功率密度0.248W/m2的限值，监测数据属于自然环境较低电磁水平，电磁环境质量较好。详见电磁环境影响专题评价。
7、生态环境质量现状
7.1主体功能区划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2016年10月24日），新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。
本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市境内，不属于夏尔西里山地森林生态功能区、赛里木湖风景名胜区、艾比湖湿地国家级自然保护区等禁止开发区域及限制开发区域。本项目在新疆主体功能区划中的位置见图14。
符合性分析：重点生态功能区的功能定位是保障国家及自治区生态安全的主体区域，全疆乃至全国重要的生态功能区，人与自然和谐相处的生态文明区。本项目所在区域主要生态功能为水源涵养及生物多样性维护。本项目为天气雷达建设项目，为点状开发，建设单位已委托开展环境影响评价。施工期项目的建设会对区域生态环境造成一定影响，本次环评已提出相应的环境保护措施，该影响在施工期结束后一段时间内即结束，运营期本项目不会产生废气、废水等污染物，对区域生态功能影响较小，因此本项目符合规划要求。
7.2生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，29．天山北坡西段赛里木湖及周边自然景观保护生态功能区。项目区与生态功能区划的位置关系见图15。
表3-2    项目区生态功能区划表
	隶属行政区
	生态功能区名称
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	博乐市
	29．天山北坡西段赛里木湖及周边自然景观保护生态功能区
	水源涵养、水文调蓄、生物多样性维护、旅游
	草原超载退化、自然景观和林草植被遭破坏
	保护湖泊、草地、森林等自然景观
	合理规划旅游景区、草原减牧休牧、恢复受损自然景观
	发展冷水渔业与生态旅游，促进自然景观恢复与旅游业健康发展


本项目规范化施工建设，临时占地结束后恢复原始地貌，控制施工范围保护区域生态环境，保护区域水源涵养、水文调蓄、生物多样性维护、旅游服务功能，符合生态功能区划要求。
7.3土地利用类型
本工程占地范围内土地利用类型为中覆盖度草地。本项目土地利用类型见图16。
7.4土壤类型现状调查
按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据项目区域土壤类型图和野外实地调查，本项目土壤类型主要为栗钙土。项目土壤类型图见图17。
栗钙土是温带半干旱草原植被下发育的钙积土，具有松软表层（栗色或暗栗色腐殖质层）和钙积层（灰白色石灰斑块或结核），全剖面盐基饱和，pH值7.5~9.01。其形成过程包括草原腐殖质积累和碳酸钙淋溶-淀积，母质多为黄土状物质或冲积物。主要分布于中国内蒙古高原、新疆及东北西部，是干草原地带性土壤。农业上以旱作和牧业为主，但易受干旱和风蚀影响，需改良土壤结构。
7.5植被现状调查
项目区植被类型主要为草原植被，主要包括针茅、冷蒿，区域植被类型见图18。
结合现场勘查和收集区域资料，项目区植被覆盖度约为30%，未发现《国家重点保护野生植物名录》及《新疆国家重点保护野生植物名录》中涉及的野生保护植被，未发现国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。
7.6野生动物现状调查
根据现场踏勘和收集区域资料可知，项目区范围基本以鸟类、鼠类及啮齿类动物为主。未发现《国家重点保护野生动物名录》及《新疆重点保护野生动物名录》中涉及的野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。本项目所在位置不涉及《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》中的重要栖息地。区域内常见的野生动物见表3-3。
表3-3    区域内常见野生动物
	纲
	目
	序号
	种名
	草原

	爬行纲
	有鳞目
	1
	变色沙蜥
	Phrynocephalus Verscolor
	++

	
	
	2
	快步麻晰
	Eremias velox
	+

	
	
	3
	荒漠麻晰
	Eremias przewalskii
	++

	鸟纲
	隼形目
	4
	凤头百灵
	Calandrella rufescens
	++

	
	雀形目
	5
	麻雀
	Passeer domesticus
	+++

	哺乳类
	啮齿目
	6
	小家鼠
	Mus musculus
	+++

	
	
	7
	褐家鼠
	Rattus norvegicus
	++

	
	兔形目
	8
	草兔
	Lepus tolai
	+++


7.7水土流失现状
根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），本项目位于天山北坡国家级水土流失重点预防区。根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目属于自治区级水土流失重点重点治理区。结合项目区地理位置、地形地貌和气候环境特点，确定项目区水土流失类型主要为风力侵蚀。
7.8土地沙化现状
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知，本项目位于博乐市，所在区域不属于沙化土地类型。本项目与沙化土地分布位置关系见图19


	环境
保护
目标
	1、评价范围
（1）电磁环境
根据《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996），评价范围为以天线为中心：发射机功率P＞100kW时，其半径为1km；发射机功率≤100kW时，半径为0.5km”。
本项目雷达发射机峰值功率≤100kW，则本项目电磁环境评价范围为以天线为中心，半径500m的范围。
（2）声环境评价范围
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目声环境评价范围确定为新建雷达站站址边界外50m以内的区域。
（3）生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），污染影响类建设项目评价范围应覆盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。综上所述，确定本项目生态环境评价范围为围栏外半径500m的范围。
2、环境保护目标
（1）生态保护目标
本项目周边500m范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（2）电磁环境敏感目标
本项目天气雷达发射峰值功率≤100kW，则电磁评价范围为500m，根据调查站址500m评价范围内有1家单位（赛里木湖公安检查站），电磁环境是本次评价重点的内容。
（3）声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标是指依据法律、规范、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》规定，根据现场勘查，本项目周边50m范围内不涉及声环境保护目标。
主要环境敏感目标见表3-4和图20。
表3-4    主要电磁环境敏感目标一览表
	名称
	性质
	结构
	方位
	楼层/高度/人口
	与天线距离

	赛里木湖公安检查站
	行政
	砖混
	西南
	2F/6m/5人
	303-324m
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	1、环境质量标准
（1）电磁辐射
（1）电磁环境公众曝露控制限值
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），为控制电场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、电磁场场量参数的方均根值应满足下表要求。
表3-5    电磁环境公众曝露控制限值
	频率范围
	电场强度E
（V/m）
	磁场强度H
（A/m）
	磁感应强度B（μT）
	等效平面波功率密度Seq（W/m2）

	3000MHz~15000MHz
	0.22f1/2
	0.00059f1/2
	0.00074f1/2
	f/7500

	注：①频率f的单位为所在行中第一栏单位；
②0.1MHz～300GHz频率，场量参数是任意连续6min内的方均根值；
③100kHz以下频率，需同时限制电场强度和磁感应强度；100kHz以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或磁场强度，或等效平面波功率密度，在近场区，需同时限制电场强度和磁场强度。
④对于脉冲电磁波，除满足上述要求外，其功率密度的瞬间峰值不得超过表中所列限值的1000倍，或场强的瞬时峰值不得超过表1-1所列限值的32倍。


本项目雷达系统工作频率为9.3～9.5GHz，常用频率为9.4GHz，本次评价以9.3GHz及9.5GHz分别进行计算。根据上表，电场强度、等效平面波功率密度标准限值计算如下：
①9.3GHz
E=0.22×f1/2=0.22×93001/2=21.22V/m
H=0.00059×f1/2=0.00059×93001/2=0.0569A/m
Seq=f/7500=9300/7500=1.24W/m2
②9.5GHz
E=0.22×f1/2=0.22×95001/2=21.44V/m
H=0.00059×f1/2=0.00059×95001/2=0.0575A/m
Seq=f/7500=9500/7500=1.27W/m2
另，本项目雷达站辐射电磁波属于脉冲电磁波，按照要求，其功率密度的瞬间峰值不得超过计算限值的1000倍，或场强的瞬时峰值不得超过计算限值的32倍。
①9.3GHz
E峰值=21.22×32=679.04V/m
H峰值=0.0569×32=1.82A/m
Seq峰值=1.24×1000=1240W/m2
②9.5GHz
E峰值=21.44×32=686.08V/m
H峰值=0.0575×32=1.84A/m
Seq峰值=1.27×1000=1270W/m2
（2）电磁环境管理限值
根据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中4.2的规定，单个工程的电磁辐射管理目标值的确定应遵循下列原则：
为使公众受到的总照射剂量小于GB8702的规定值，对单个项目的影响必须限制在 GB8702 限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环境保护局负责审批的大型项目可取GB8702中场强限值的1/，或功率密度限值的1/2。其他项目可取场强限值的1/，或功率密度限值的1/5作为评价标准。综合上述标准，有关管理限值在微波频段内是以电磁辐射场的场强或功率密度来表示的。
本项目不属于国家生态环境部审批的项目，故单个项目的影响须限制在场强限值的1/或功率密度限值的1/5作为管理限值。本项目雷达站取《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中场强限值的1/，功率密度限值的1/5作为管理限值。
①9.3GHz
E=21.22/=9.49V/m
H=0.0569/=0.0254A/m
Seq=1.24/5=0.248W/m2
E峰值=679.04/=303.68V/m
H峰值=1.82/=0.8139V/m
Seq峰值=1240/5=248W/m2
②9.5GHz
E=21.44/=9.59V/m
H=0.0575/=0.0257A/m
Seq=1.27/5=0.254W/m2
E峰值=686.08/=306.82V/m
H峰值=1.84/=0.8229V/m
Seq峰值=1270/5=254W/m2
根据计算结果，本项目9.3GHz的标准值计算均大于9.5GHz的标准值计算，因此本次环评保守取9.3GHz的标准计算值。
综上所述，本项目电磁辐射评价标准见下表。

表3-6    项目电磁环境管理限值
	[bookmark: _GoBack]项目
	电场强度E（V/m）
	磁场强度H
（A/m）
	等效面积波功率密度 Seq（W/m2）

	
	平均值
	瞬时峰值
	平均值
	瞬时峰值
	平均值
	瞬时峰值

	GB8702-2014
	21.22
	679.04
	0.0569
	1.82
	1.24
	1240

	HJ/T10.3-1996
	9.49
	303.68
	0.0254
	0.8139
	0.248
	248

	最终确定的
管理目标值
	9.49
	303.68
	0.0254
	0.8139
	0.248
	248


（2）声环境
本项目声环境评价范围50m内，项目位于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
2、污染物排放标准
（1）废气排放标准
项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，具体见下表。
表3-7    大气污染物综合排放标准
	监测项目
	监控点
	监测点排放限值（mg/m3)

	总悬浮物（TSP）
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见下表。
表3-8    建筑施工噪声排放标准单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见下表。
表3-9    工业企业厂界环境噪声排放标准
	执行标准
	噪声限值 dB(A)
	备注

	
	昼间
	夜间
	

	2类
	60
	50
	站址四周


（3）废水排放标准
运营期无生产废水产生；雷达站设置为无人值守，无相关用水设施。无废水排放。
（4）固体废物
本项目运营期产生废铅蓄电池，属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	本项目不申请总量控制指标。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目为新建项目，项目施工过程中有施工期扬尘、施工固废、施工废水和噪声，均会对环境造成一定的影响，因此，项目施工期必须采取必要的环境保护措施，否则对所在区域环境质量会有明显影响。
1、废气污染防治措施
（1）施工扬尘
施工作业扬尘主要产生于运输车辆行驶等过程。施工期扬尘均属无组织排放，源强不易确定，对局部区域影响较大，主要是通过现场管理来进行控制。
为减小施工扬尘的影响，施工单位应加强施工期环境管理工作，按进度、有计划地进行文明施工：
①建设施工现场必须严格按照相关环保要求加强施工场地扬尘的控制。要加强对建设工地的监督检查，督促施工单位落实降尘、压尘和抑尘措施；
②施工现场定时进行洒水抑尘，对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边环境空气造成影响；
③运输车辆加盖篷布，密闭运输，禁止超载/超速；
④建设单位应监督施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业。
项目工程量较小，施工期较短，通过采取上述措施可有效降低施工场地扬尘的产生，将施工期扬尘对周边环境的影响降到最低程度，项目施工期对周围环境影响较小。
（2）机械设备废气
工程施工过程中施工机械、运输车辆等均会产生机动车尾气，主要污染物为HC、CO、NOx等。施工期要对施工机械、运输车辆定期检修，减少尾气排放量。由于施工期较短，废气污染源具有间歇性和流动性，废气量较小，施工期对局部地区的大气环境影响较小。
综上所述，通过采取以上措施，可最大限度的降低施工期废气对施工地及周边环境的影响。施工废气随着施工期的结束而自然消失，对周围环境影响较小。
2、废水污染防治措施
施工期产生的废水主要为生活污水，生活污水主要为施工人员产生的洗漱废水，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，水质简单，属于中低浓度生活废水，施工人员食宿在附近租用民房解决，施工人员生活污水依托处置不排放。不会对周围水环境产生污染影响。施工废水产量较少，通过施工现场修建临时沉淀池，施工废水收集后经沉淀用于洒水抑尘，施工单位在施工过程中有计划地使用水，减少施工废水的产生。
3、声环境影响及环境保护措施
项目施工期噪声源主要有起重机、汽车等，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），距噪声源5m处的噪声级可达79～80dB（A）。由于施工期场地空旷，且噪声源相对不固定，因此将施工噪声近似等效到场界内的点声源进行计算。
（1）设备运输阶段
设备运输施工阶段内的施工作业主要是车辆运输等作业，施工噪声源主要有汽车等，噪声级可达80dB（A）。
（2）设备安装阶段
设备安装阶段的施工作业主要是将设备安装到位，该时期内噪声源主要是起重机等，噪声级为79-80dB（A）。
预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声中室外点声源预测模式，计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量。点声源随传播随距离增加引起的衰减按下式计算：
LA=L0-20lg(rA/r0)
式中：LA——计算点处的声压级，dB（A）；
L0——噪声源强，取80dB（A）；
r0——参考距离，取为1m；
rA——声源距计算点的距离，施工声源距站界距离按5m计算。
按不同阶段施工噪声级79dB（A）、80dB（A）计算得到的离站界1～200m施工噪声值见表4-1。
表4-1    各施工机械在不同距离的噪声影响预测值  单位：dB（A）
	距场界距离(m)
施工阶段
	3
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	146
	150
	200

	80dB(A)
	车辆运输
	70
	62
	58
	53
	50
	47
	46
	40
	36
	36
	34

	79dB(A)
	设备安装
	69
	61
	57
	52
	49
	46
	45
	39
	35
	35
	33



项目工程量较小，施工作业仅在昼间进行，夜间不施工，另外本项目施工量较小，车辆运输与设备安装阶段几乎不同时进行。从表4-1中可以看出，设备安装阶段噪声最大贡献值为69dB（A），站界昼间噪声均满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对周边环境影响较小。为尽量降低施工噪声对周围环境的影响，施工作业设备应合理安排施工时间，减少施工噪声对周围环境的影响。此外，建设单位还应采取以下措施减轻施工过程中噪声影响：
①降低设备噪声：装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态；
②降低人为噪声：操作机械设备过程中，尽量减少碰撞声音。
采取上述措施可有效的减轻施工噪声，噪声可降低到可接受的水平。
4、固体废物污染防治措施
施工期建筑垃圾主要为施工过程产生的废弃的各种包装材料等，建筑垃圾应及时清运，集中处理，严禁乱堆乱倒，建筑垃圾应送至城建部门指定的建筑垃圾填埋场进行填埋；产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。
5 、生态环境影响及环境保护措施
5.1 植被环境影响及环境保护措施
（1）植被影响分析
本项目雷达站新增占地100m2，四周均为当地常见植被；施工期禁止在施工边界外施工，不会对周边的草地产生影响，不会降低群落的生物多样性、造成大幅度的草地面积、生物量的减少。因此，项目施工期，对整体植被而言，影响甚微。
根据现场调查，项目区的植被均为当地常见的物种，只要建设和施工单位加强管理，严禁扩大施工活动范围；同时施工期严格加强管控，严格按照设计站内道路、站场施工，严禁扩大施工范围，禁止在既有场地范围外设置临时占地。通过认真落实和执行各项环保对策措施以及水土保持措施，可减轻项目的建设对局部生态环境的负面影响，将影响程度降低。因此，本工程建设对评价区自然植被的影响很小，由此造成的生态影响也很小，不会引起项目区域植物种类和种群的灭绝。
（2）植被保护措施
工程设计和施工中，应该采取以下措施，以减少对植被造成的破坏：
①施工人员要注意生产和生活用火，以免引发火灾，造成对植被和生境的不必要的破坏；
②对因施工期间破坏的施工迹地，应对表土单独进行剥离堆存保护，单独存放并设置拦挡、覆盖等措施，以拦截地表径流冲刷，减少水土流失。施工结束后，回铺迹地恢复；
③在施工过程中，必须尽量减少对施工区域周边地表植被的压占，不得随意扩大施工面积，要注意避免施工车辆的超范围行驶，更需尽量将施工范围限制在占地范围内；
④施工结束后应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾和废弃物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域。
5.2 动物影响及环境保护措施
（1）动物影响分析
本项目施工期对动物资源的影响主要为施工活动对兽类、鸟类、爬行类的影响。
①兽类：本项目占地规模较小，本项目评价区兽类主要为啮齿目小型动物。由于小型兽类都具有较强的适应能力、迁徙能力强，繁殖能力快，通过加强文明施工管理，限定施工活动范围等措施，施工不会使兽类种群数量发生明显波动。
②鸟类：本项目对鸟类的影响主要是影响评价区内飞行能力较弱、在地面栖息、活动的鸟类，施工结束后各类机械设备的撤离，项目建设不会对鸟类生境产生明显影响；同时鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，本项目区域也有大量适应鸟类生长的环境，因此在控制人类蓄意捕捉的前提下，工程建设对鸟类没有太大影响，本项目施工区不涉及鸟类迁徙通道。
③爬行类：本项目施工活动将少量侵占评价区植被，给爬行类动物的生境带来干扰，但不会直接伤害个体；同时由于评价区爬行类种群数量很小且个体活动隐蔽，对人类活动干扰有一定适应能力，能及时躲避人类不利干扰，因此在加强施工人员的管理、杜绝捕猎蛇类的行为前提下，本项目建设不会导致评价区爬行类物种减少，不会使爬行类种群数量变化明显改变。
（2）保护措施
①在施工期间，禁止爆破施工；
②加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，禁止猎杀兽类、鸟类；
③施工结束后，及时清理施工现场；
④施工中尽量控制声源、设置围墙以减少噪声干扰。通过减少施工震动、敲打、撞击和禁止施工车辆在保护区鸣笛等措施避免对野生动物产生惊扰。
本项目施工期对环境最主要的是对生态环境的影响，通过采取有效的管控和污染防治措施后，可以减少对环境的影响。且施工期对环境的影响是短暂的，随着本项目施工的结束，本项目对环境的影响也随之消失。
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	1、大气环境影响分析
本项目运营期无废气产生。
2、水环境影响分析
本项目雷达站设置为无人值守，无相关用水设施，无生活及生产废水产生。
3、声环境影响分析
（1）噪声源强
项目运营期噪声主要来源于日常运行过程中观测设备运行时产生的噪声。声压级根据设备厂家提供参数，本项目雷达站主要高噪设备污染源见下表。
表4-2    项目雷达站噪声设备一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量/台
	（声压级/距声源距离）/（dB
（A）/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边
界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	雷达
	空调风机
	6
	单台42.09
	/
	-0.59
	7.32
	0.8
	1
	51.63
	全天（24h）
	0
	51.63
	1


（2）声环境影响分析
①评价标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
②评价方法与预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，预测公式采用附录A无指向性点声源几何发散衰减公式进行预测，预测雷达站主要噪声源的噪声贡献值，然后与环境标准对比进行评价。
无指向性点声源几何发散衰减公式：
Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）
式中：Lp（r0）——参考位置 r0的声压级，dB；
Lp（r）——预测点 r的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
n个噪声源叠加公式：
[image: ]
式中：Ln——总声压级，dB；
Li——i设备噪声源的声压级，dB；
n——噪声源数。
（3）预测结果及评价
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），进行边界噪声评价时，本次评价以项目运营后各主要声源的合成声功率级作为预测的源强。
本项目噪声预测结果见下表，噪声预测结果一览表详见表4-4。
表4-4    厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A）
	项目位置及时段
	厂界最大值
	执行标准
	达标情况

	昼间
	东厂界
	34
	2类：60
	达标

	
	南厂界
	34
	
	达标

	
	西厂界
	34
	
	达标

	
	北厂界
	38
	
	达标

	夜间
	东厂界
	34
	2类：50
	达标

	
	南厂界
	34
	
	达标

	
	西厂界
	34
	
	达标

	
	北厂界
	38
	
	达标


由上述预测结果可知，本项目雷达站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。且雷达场址外50m范围内无声环境敏感目标，对周边声环境的影响较小。
3.4 噪声防治措施可行性及达标性分析
根据声源类型及源强，结合项目实际情况，建议本项目建设单位采取定期进行设备检修，保证设备正常运行。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。本项目噪声防治措施可行。
4、固体废物污染防治措施
本项目UPS应急电源在运行过程中会产生危险废物：废铅蓄电池。
（1）废铅蓄电池
本项目拟设置不间断（UPS）电源，所用蓄电池为免维护的密封铅酸蓄电池，由40台12V铅蓄电池组成，铅蓄电池单台质量5kg，总质量200kg（0.2t/5a）。设计寿命普遍是5年，UPS电源报废后会产生废铅蓄电池，属于危险废物。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铅蓄电池的废物类别为HW31含铅废物，废物代码为900-052-31。根据危险废物豁免管理清单，未破损的废铅蓄电池豁免环节为运输，豁免条件为运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。
本项目危险废物采取不落地、不暂存，产生后由电池供应商根据相关法律法规要求进行运输，并交由有相关危险废物处置资质单位进行处置。
（2）生活垃圾
巡检、维保人员产生的生活垃圾待工作结束后自行带回垃圾转运站，不得随意乱扔。
5、环境风险
（1）电磁环境风险分析
雷达运营后可能造成风险的原因有：
①发射机设备各项电参数调整不当，输出不匹配，从而引起辐射；
②发射机缺乏良好的高频接地或屏蔽接地不佳，从而造成屏蔽体二次辐射现象严重；
③雷达电机出现故障，导致雷达天线主射方向朝向地面，可能导致地面电磁环境超标。
（2）防止事故的措施
本项目使用的雷达发射机屏蔽体的结构设计合理，不会引起尖端辐射。评价针对事故可能发生的原因，提出以下防治措施：
①正确设置发射机设备各项电参数，使其输出匹配，对操作人员需经过严格的上岗培训；
②改进发射机屏蔽接地的效果，避免造成屏蔽体的二次辐射；
③为防雷达电机出现故障，建设单位制定定期检修计划，防止造成地面电磁环境超标。
④安全及运维管理：天线罩检修门联锁断电；定期巡检伺服机构、校验仰角零点，远程监控俯仰角度，异常告警。
以上措施在一定程度上减小了气象雷达电磁辐射事故影响，建设单位还应加强设备维保、巡检，将事故发生的概率降至最低。
6、生态影响分析
本项目评价范围内无生态环境保护目标。项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，项目建设对生态环境影响较小。
7、环境监测计划
环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：定期监测污染物浓度和排放量是否符合国家、自治区和行业规定的排放标准，确定污染物排放总量控制在环境容量内；分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护和使用提高科学管理水平；协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。
（1）运营期污染源与监测
本项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。环境监测工作委托监测机构完成，并出具具有法律效力的监测报告，环境监测计划见表4-9。
表4-9        运营期环境监测计划表
	类别
	污染源
	监测因子
	监测点位置
	监测频率
	控制指标

	污染源监测
	电磁环境
	气象雷达
	电场强度、功率密度
	按（HJ/T10.2-1996）典型辐射体环境监测布点（考虑电磁敏感目标）
	验收监测1次
	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐
射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）对应频率的限值要求。

	
	
	
	
	
	有投诉时监测
	

	
	噪声
	设备
	Leq (A)
	厂界四周
	验收监测1次（2天，昼、夜各1次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
标准限值。

	
	
	
	
	
	有投诉时监测
	


（2）运营期污染源监测要求
根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：
①建设单位应委托有资质的监测单位进行环保验收监测。
②定期向生态环境主管部门上报监测结果。
③监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。
8、建设项目“三同时”验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序进行竣工环境保护验收；建设单位在环境保护验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
本项目环保“三同时”验收清单见表4-10。
表4-10    项目“三同时”验收一览表
	阶段
	项目
	治理措施
	验收标准

	运营期
	固体废物
	废旧蓄电池
	由电池供应商根据相关法律法规要求进行运输，并交由有相关危险废物处置资质单位进行处置。
	合理处置

	
	
	生活垃圾
	待工作结束后自行带回垃圾转运站
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备，加强巡检维保
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）

	
	电磁辐射
	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检
	《电磁环境控制限值》
（GB8702-2014）（电场强度E平均值9.49V/m，瞬时峰值303.68V/m；磁场强度0.0254A/m，瞬时磁场强度0.8139A/m；功率密度Seq平均值0.248W/m2，瞬时峰值248W/m2）


9、环保投资
建设项目总投资为596.7767万元，环保投资合计为28万元，占项目总投资的4.69%。具体环保投资估算见表4-11。
表4-11   建设项目环保措施投资一览表
	序号
	治理项目
	环保设备
	投资（万元）

	施工期

	1
	大气
	洒水抑尘
	1

	2
	噪声
	合理安排工期，建筑围挡隔声
	0.5

	3
	固体废物
	建筑垃圾清运
	0.5

	4
	生态恢复
	植被保护及修复
	8

	运营期

	1
	噪声
	设备隔声减振，加强维保
	1

	2
	电磁辐射
	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检
	2

	3
	其他
	竣工验收、监测费用
	15

	合计
	28







[bookmark: _Toc5911][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，加强巡检维保
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	雷达天线
	电磁强度、功率密度
	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检
	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）（电场强度E平均值9.49V/m，瞬时峰值303.68V/m；磁场强度0.0254A/m，瞬时磁场强度0.8139A/m；功率密度Seq平均值0.248W/m2，瞬时峰值248W/m2）

	固体废物
	废旧蓄电池由电池供应商根据相关法律法规要求进行运输，并交由有相关危险废物处置资质单位进行处置。
生活垃圾待工作结束后自行带回垃圾转运站

	土壤及地下水
污染防治措施
	/

	生态保护措施
	划定最小施工工作区域，减少施工影响范围；施工场地的材料运送竣工后及时拆除施工临设，及时进行迹地恢复，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复。建设单位应对于永久占地造成的植物破坏，应严格按照有关规定向政府和主管部门办理征占用草地审核审批手续，严禁随意扩大占地范围。

	环境风险
防范措施
	设备定期巡检，加强设备的日常维护和保养。项目建成投产后，在日常运行管理中，必须加强相关人员的培训与管理工作，提高人员素质，强化安全意识，尽量避免人为因素引起事故。

	其他环境
管理要求
	1环境管理与监测计划
环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益与环境效益有重要的意义。
2 环境管理
2.1 施工期环境管理
本项目为新建项目，施工期环境管理由雷达站施工负责人兼任，应做到合理安排工期、监督施工人员产生的施工垃圾随产随清。
2.2 运营期环境管理要求
根据项目的污染物排放特征，运营期应做好以下工作：
（1）加强设备巡检、避免设备在故障状态下运行。
（2）建设单位应对项目周边人群进行电磁辐射相关知识的宣传。
（3）贯彻执行环境保护法规和标准。


[bookmark: _Toc4061]
六、结论
	1 结论
本项目运营期间各污染物在采取相关污染防治措施下均可做到达标排放，在落实本评价中提出的空间布局要求、污染防治措施和环境风险措施的前提下，确保本项目环保设施正常运行和污染物达标排放，严格防范环境风险，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。
2 建议
项目如日后另行增加本报告未涉及的其他污染源、变更选址或总体布局，须按规定进行环境影响评价。



[bookmark: _Toc31991]附表
[bookmark: _Toc9689]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废铅蓄电池
	/
	/
	/
	0.2t/5a
	0
	6.42t/6a
	+6.42t/6a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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