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新疆兴悦化工有限公司水泥窑协同处置250t/a精蒸馏残渣技改项目环境影响报告书
[bookmark: _Toc9868232]
57
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[bookmark: _Toc11047][bookmark: _Toc9868233][bookmark: _Toc10351][bookmark: _Toc2381]1.1项目建设背景
我国危险废物的常见处理方式有综合利用和无害化处置。综合利用主要方式是金属回收、燃料利用、油脂再生等；无害化处置主要方式是物化处理、专业焚烧、水泥窑焚烧、填埋等。我国传统的危废处置工艺为焚烧和安全填埋，因其各自的局限性已无法完全满足日益凸显的危废处置产能缺口。水泥行业产能过剩，竞争白热化，在此背景下，水泥企业降低成本、绿色转型是大势所趋。水泥窑协同处置危废以建设周期短、投资少、运营成本低及不产生飞灰和炉渣等优势，已引起众多水泥和环保企业的关注，在危废处置领域发展迅速，已成为传统危废处置的重要补充。
水泥窑协同处置危险废物，是指将满足或经预处理后满足入窑（磨）要求的危险废物投入水泥窑或水泥磨，在进行熟料或水泥生产的同时，实现对危险废物的无害化处置的过程。目前国内许多大型水泥企业已成功利用水泥窑处置危险废物，运行效果良好。
新疆兴悦化工有限公司于2012年3月20日注册成立，注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区浙江产业园，注册资本：20000万元。其中控股股东宜昌兴发集团有限责任公司出资10200万元，出资比例为51%。2012年3月，公司200万吨/年电石渣水泥项目开工建设，采用新型干法预分解生产工艺，建设一条3200t/d熟料水泥生产线，可年产熟料93.00万t，年产水泥120.00万t，由于区域内煤、盐矿资源配置问题，可产生电石渣原料的PVC项目未在该项目环评批复有效期内建成，因此企业将原料由电石渣变更为石灰石进行生产，项目于2017年7月通过原阿克苏地区环保局竣工环保验收（阿地环函字〔2017〕356号）。建设本项目的主要目的是利用回转窑定向利用并处置东侧紧邻的新疆兴发化工有限公司产生的精蒸馏残渣。
新疆兴悦化工有限公司东侧与新疆兴发化工有限公司相邻，该公司于2012年2月28日注册成立，注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区浙江产业园，注册资本：18600万元，为湖北兴发化工集团股份有限公司全资子公司（控股股东宜昌兴发集团有限责任公司），出资比例100%。该公司现有5万吨/年二甲基亚砜生产线，生产过程年产生的精蒸馏残渣（危废代码900-013-11）均通过罐车送至640km外的库车红狮环保科技有限公司进行处置，该处置方式不仅运输过程中环境风险较高，而且导致企业处置成本居高不下。
由于该精蒸馏残渣具有较高的热值，具备替代燃料（煤炭）的功能，经与新疆兴发化工有限公司协商，新疆兴悦化工有限公司计划利用现有回转窑协同处置新疆兴发化工有限公司产生的精蒸馏残渣（危废代码900-013-11），在降低企业处置成本及运输过程环境风险的同时，实现精蒸馏残渣无害化处置，设计处理能力为250t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该项目利用过程符合“点对点”定向利用的要求，精蒸馏残渣的利用过程可不按危险废物进行管理。
[bookmark: _Toc9868234][bookmark: _Toc21497][bookmark: _Toc28595][bookmark: _Toc7684]1.2环境影响评价工作过程
本项目依托新疆兴悦化工有限公司现有200万吨/年电石渣制水泥项目水泥窑协同处置新疆兴发化工有限公司产生的精蒸馏残渣，设计处理能力为250t/a，其中液态危险废物50吨/年，固态危险废物200吨/年，处置类别为：HW11精（蒸）馏残渣（危废代码900-013-11）。通过高温焚烧及水泥熟料矿物化高温烧结过程，实现水泥窑协同处置危险废物高温解毒的作用，达到危险废物资源化和无害化的处置目标。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于名录中的“四十七、生态保护和环境治理业，101危险废物（不含医疗废物）利用及处置，危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）”，应编制环境影响报告书。受建设单位委托，阿克苏净源环境科技有限责任公司承担本项目环境影响评价工作。评价单位按照环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，收集相关资料及其他支撑性文件，对本项目选址及周边区域现场实地踏勘、开展环境现状监测，并对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各环境要素影响进行预测和评价，提出环境保护措施，并进行技术经济论证，给出污染物排放清单，提出评价结论，在此基础上，编制完成了《新疆兴悦化工有限公司水泥窑协同处置250t/a精蒸馏残渣技改项目环境影响报告书》。环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。具体流程见图1.2-1。



依据相关规定确定环境影响评价文件类型



第一阶段
1 研究相关技术文件和其他有关文件
2 进行初步工程分析
3 开展初步的环境状况调查


建设项目工程分析
第二阶段
1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
3给出建设项目环境影响评价结论





1 环境影响识别和评价因子筛选
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准




制定工作方案




环境现状调查监测与评价




1各环境要素环境影响预测与评价
2 各专题环境影响分析与评价




第三阶段




编制环境影响报告书（表）


图1.2-1 环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc9868237][bookmark: _Toc5262][bookmark: _Toc1076][bookmark: _Toc8102]1.3分析判定相关情况
（1）产业政策符合性判定
本项目为水泥窑协同处置危险废物项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月1日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）鼓励类中“十二、建材-1.建筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用、水泥原燃材料替代及协同处置技术；四十二、环境保护与资源节约综合利用-6.危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营”，符合国家及地方产业政策要求。
（2）规划符合性判定
本项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《阿克苏地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等。本项目位于阿克苏经济技术开发区内，不涉及生态保护红线及水源地、风景名胜区等重要环境敏感区，本项目不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。
（3）区域环境敏感性判定
项目所在区域不涉及国家及地方划定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感目标，区内无珍稀野生保护动植物。
项目建设地点位于阿克苏市西工业园，属于阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案中的重点管控单元，项目不在划定的生态保护红线范围内，符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
综合以上分析判定结果，本项目符合国家及地方相关政策、规划要求。
[bookmark: _Toc9868236][bookmark: _Toc8633][bookmark: _Toc25563][bookmark: _Toc22560][bookmark: _Toc9868238]1.4关注的主要环境问题及环境影响
（1）施工期产生的废气及建筑垃圾、施工临时占地及生态破坏对周围环境的影响；
（2）水泥窑窑尾烟气及投料车间废气对区域所造成的大气环境质量影响；
（3）工业危险废物输送及处置过程中对厂区周边大气环境质量的影响；
（4）工业危险废物输送对土壤和地下水的影响以及发生风险事故时对周围环境的影响；
（5）对施工期和运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物的达标排放情况以及提出的生态减缓措施是否将生态影响降至最低进行分析和论述，并针对以上环境影响所采取的环境保护及风险防范措施的可行性进行分析。
[bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc25247][bookmark: _Toc16505]1.5环境影响报告书的主要结论
本项目位于阿克苏市西工业园内，符合区域环境功能区划和生态功能区划的要求，选址及总平面布局合理可行。项目符合国家、自治区以及地方产业政策，属于鼓励类项目。在按“三同时”要求，严格落实各项污染防控措施和对策条件下，项目建设可以有效处置新疆兴发化工有限公司生产过程中产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），降低了危险废物的处置成本以及在运输过程中的环境风险，也可实现水泥生产企业的可持续发展。建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时，公示期满未收到任何公众意见及反馈。项目的建设对于区域的环境保护总体上是有正面、积极意义的，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。
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[bookmark: _Toc25927][bookmark: _Toc20507][bookmark: _Toc9868239][bookmark: _Toc2347]2总则
[bookmark: _Toc23092][bookmark: _Toc9868240][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc9851]2.1编制依据
[bookmark: _Toc9868241]2.1.1国家环保法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正并施行；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正并施行；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第一〇四号，2022年6月5日起施行；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第二次修正，2020年9月1日施行；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
（8）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修正，2016年9月1日起施行；
（9）《中华人民共和国土地管理法》，2019年4月28日第二次修正，2020年1月1日起施行；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修正，2012年7月1日起施行；
（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正并施行；
（12）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正并施行；
（13）《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日起施行；
（14）《中华人民共和国安全生产法》，2021年修正，2021年9月1日起施行；
（15）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日起施行；
（16）《排污许可管理条例》，2020年12月9日通过，2021年3月1日起施行；
（17）《建设项目环境保护管理条例》，2017年修正，2017年10月1日起施行。
2.1.2部门规章
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行；
（2）《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》，环办固体〔2023〕17号；
（3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号；
（4）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发〔2014〕197号，2014年12月30日施行；
（5）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日起施行；
（6）关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）、生态环境部2021年度环评环评与排污许可监管工作方案》的通知，环办环评函〔2020〕463号；
（7）《突发环境事件应急管理办法》，原环境保护部部令第34号，2015年6月5日起施行；
（8）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号，2018年1月25日起施行；
（9）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行；
（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，原环境保护部办公厅2016年10月27日印发；
（11）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部令第24号，2022年2月8日起施行；
（12）《关于发布危险废物经营单位编制应急预案指南的公告》，国家环境保护总局公告2007年第48号；
（13）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）；
（14）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）；
（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号；
（16）《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》，环发〔2013〕74号，2013年7月21日起施行；
（17）《关于发布重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）的公告》，生态环境部公告2021年第1号；
（18）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；
（19）《国家危险废物名录（2025年版）》，自2025年1月1日起施行；
（20）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部部令第11号；
（21）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；
（22）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）；
（23）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；
（24）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；
（25）《危险废物经营单位审查和许可指南》（2019年修订）；
（26）《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》；
（27）《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）；
（28）《危险废物经营许可证管理办法》（2016年修订）；
（29）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；
（30）《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（公告2016年第72号）；
（31）关于印发《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》的通知（环办固体〔2021〕20号）；
（32）《工业和信息化部 生态环境部关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，工信部联原〔2020〕201号；
（33）《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，国办函〔2021〕47号；
（34）《关于加强危险废物鉴别工作的通知》，环办固体函〔2021〕419号；
（35）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体〔2019〕92号；
（36）《关于印发“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》，环大气〔2023〕1号
（37）《环境监管重点单位名录管理办法》，生态环境部令第27号，2023年1月1日起施行。
2.1.3地方法规
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日）；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）；
（3）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（2016年1月29日）；
（4）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》（2017年3月20日）；
（5）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）》（2024年12月31日）；
（6）《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（新党发〔2018〕23号）；
（7）关于印发《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的通知（新环环评发〔2024〕93号，2024年6月9日）；
（8）关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号，2024年11月15日）；
（9）关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号，2024年12月10日）；
（10）关于印发《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》的通知；
（11）关于印发《自治区生态环境厅落实高耗能高排放项目生态环境源头防控的措施》的通知（新环环评发〔2021〕179号）；
（12）《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》；
（13）《新疆生态功能区划》（修编版）（2017年）；
（14）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（2002年12月）；
（15）《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）；
（16）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月5日）；
（17）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年2月22日）；
（18）《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（2024年11月15日）；
（19）《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》（新工信节能〔2023〕12号）；
（20）《阿克苏地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月27日在阿克苏地区人大工作委员会第一次会议上通过）；
（21）关于印发《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（阿行署发〔2021〕81号，2021年7月10日）；
（22）《阿克苏地区生态环境分区管控成果动态更新情况说明（2023年）》（2024年1月）；
（23）《阿克苏经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》；
（24）《阿克苏市工业聚集区规划（2017-2035年）》。
2.1.4环保导则及技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；
（11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
（12）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；
（13）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；
（14）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（15）《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）；
（16）《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）；
（17）《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2014）；
（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（19）《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）；
（20）《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）；
（21）《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ886-2018）；
（22）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（23）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
（24）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；
（25）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（26）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；
（27）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。
2.1.5相关文件资料
（1）《关于<新疆兴悦化工有限公司200万吨/年电石渣制水泥项目环境影响报告书>的批复》（新环评价函〔2013〕279号）；
（2）兴悦化工年产200万吨电石渣制水泥建设项目（一期项目）竣工环境保护验收的批复（阿地环函字〔2017〕356号）；
（3）建设单位提供的其他相关文件资料。
[bookmark: _Toc30302][bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc29263]2.2评价目的与原则
2.2.1评价目的
（1）通过调查分析建设项目所在区域的环境概况，掌握评价区域的环境敏感目标；充分收集现有资料，进行现场踏勘和必要的现场监测，查清评价区域环境现状，进行环境质量现状评价；全面深入分析建设项目工程内容，掌握建设项目运营期各污染源主要污染物的排放特征，确定污染源强，计算污染物产生及排放量。
（2）根据区域环境特征和项目污染物排放特征，预测和分析建设项目对周围环境影响的范围和程度，从环境保护角度分析论证建设项目对周围环境的影响。
（3）通过对项目污染治理设施的经济技术合理性分析和达标排放的可靠性分析，提出进一步减缓污染的对策措施和建议，为优化环境项目设计以及建设项目的环境管理与环境监测提供依据。
（4）在以上工作的基础上，从环境保护角度论证该项目建设的可行性。
2.2.2评价原则
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
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2.3.1环境影响因素识别
施工期对环境的影响主要是废气（车辆运输废气、施工扬尘等），噪声（施工作业噪声）、废水（施工人员生活废水、施工废水等）和固体废物（建筑垃圾等），施工期将对周围环境产生一定的影响，通过相关措施的控制及管理，其影响是暂时的、可消除的。
生产运营期环境影响因素主要包括装置运行期间产生的废气、废水、噪声、固体废物等对区域内各环境要素（环境空气、地下水、声环境、土壤环境等）产生不同程度的影响，且影响贯穿于整个生产期。
在对建设项目现场勘查的基础上，依据该项目周边的环境状况和项目生产情况，对建设项目各阶段环境影响要素进行筛选。
本次主要识别项目施工期和运营期的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等。
环境影响因素识别详见表2.3-1。
表2.3-1 项目环境影响要素识别
	评价时段
	工程行为
	可能受影响的环境要素

	
	
	环境空气
	地下水
	声环境
	土壤环境

	施工期
	场地清理及开挖
	-1
	0
	-1
	-1

	
	基础工程
	-1
	0
	-1
	0

	
	建筑施工
	-1
	0
	-1
	0

	
	安装施工
	0
	0
	-1
	0

	
	运输
	-1
	0
	-1
	0

	
	物料堆存
	-1
	0
	0
	-1

	运营期
	废气排放
	-2
	0
	0
	-1

	
	废水排放
	0
	-1
	0
	0

	
	固废排放
	0
	0
	0
	0

	
	噪声排放
	0
	0
	-1
	0

	注：3-重大影响；2-中等影响；1-轻微影响；0-无影响；“+”表示有利影响；“-”表示不利影响。


2.3.2评价因子筛选
根据识别结果筛选的评价因子见表2.3-2。
表2.3-2 环境影响评价因子筛选表
	类别
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP

	
	影响预测
	TSP

	水环境
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、镍、钴、钡等

	
	影响预测
	甲磺酸钠（以Na+计）

	声环境
	现状评价
	昼间等效A声级、夜间等效A声级

	
	影响预测
	昼间等效A声级、夜间等效A声级

	土壤环境
	现状评价
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钴、钒、锑、铍、氰化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3，-cd]芘、萘

	
	影响预测
	pH

	固体废物
	现状评价
	-

	
	影响分析
	废物包装物、除尘灰、化验废物


[bookmark: _Toc11277][bookmark: _Toc28623][bookmark: _Toc26014][bookmark: _Toc152320408]2.4评价标准
2.4.1环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准；NOx、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2过渡阶段二级标准；NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。具体标准见表2.4-1。
表2.4-1 环境空气质量评价标准
	序号
	评价因子
	取值时间
	单位
	浓度限值
	标准

	1
	SO2
	年平均
	µg/m3
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准

	
	
	24小时平均
	
	150
	

	
	
	1小时平均
	
	500
	

	2
	NO2
	年平均
	µg/m3
	40
	

	
	
	24小时平均
	
	80
	

	
	
	1小时平均
	
	200
	

	3
	CO
	24小时平均
	mg/m3
	4
	

	
	
	1小时平均
	
	10
	

	4
	O3
	日最大8小时平均
	µg/m3
	160
	

	
	
	1小时平均
	
	200
	

	5
	PM10
	年平均
	µg/m3
	60
	

	
	
	24小时平均
	
	120
	

	6
	PM2.5
	年平均
	µg/m3
	30
	

	
	
	24小时平均
	
	60
	

	7
	NOx
	年平均
	µg/m3
	50
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2过渡阶段二级标准

	
	
	24小时平均
	
	100
	

	
	
	1小时平均
	
	250
	

	8
	TSP
	年平均
	µg/m3
	200
	

	
	
	24小时平均
	
	300
	

	9
	NH3
	1小时平均
	µg/m3
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D


（2）地下水质量标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表2.4-2。
[bookmark: _Ref81931638]表2.4-2 地下水监测项目标准限值
	序号
	检测项目
	单位
	Ⅲ类标准

	一般化学指标

	1
	pH
	/
	6.5-8.5

	2
	色度
	(铂钴色度单位)
	≤15

	3
	嗅和味
	/
	无

	4
	浑浊度
	NTU
	≤3

	5
	肉眼可见物
	/
	无

	6
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	≤450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	9
	氯化物
	mg/L
	≤250

	10
	铁
	mg/L
	≤0.3

	11
	锰
	mg/L
	≤0.10

	12
	铜
	mg/L
	≤1.00

	13
	锌
	mg/L
	≤1.00

	14
	铝
	mg/L
	≤0.20

	15
	挥发性酚类（以苯酚计）
	mg/L
	≤0.002

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	17
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	mg/L
	≤3.0

	18
	氨氮（以N计）
	mg/L
	≤0.50

	19
	硫化物
	mg/L
	≤0.02

	20
	钠
	mg/L
	≤200

	微生物指标

	21
	总大肠菌群
	MPNb/100mL或CFU°/100mL
	≤3.0

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	毒理学指标

	23
	亚硝酸盐氮（以N计）
	mg/L
	≤1.00

	24
	硝酸盐氮（以N计）
	mg/L
	≤20.0

	25
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	26
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	27
	汞
	mg/L
	≤0.001

	28
	砷
	mg/L
	≤0.01

	29
	硒
	mg/L
	≤0.01

	30
	镉
	mg/L
	≤0.005

	31
	铅
	mg/L
	≤0.01

	32
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05

	非常规指标

	33
	镍
	mg/L
	≤0.02

	34
	钴
	mg/L
	≤0.05

	35
	钡
	mg/L
	≤0.70


（3）声环境质量标准
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
（4）土壤环境质量标准
本项目厂区内用地类别为工业用地，占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），见表2.4‑3。
[bookmark: _Ref7346476]表2.4-3 建设用地土壤环境质量标准         单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	第一类用地筛选值
	第二类用地筛选值

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	60

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，106-42-3
	163
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	55
	15

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70


2.4.2污染物排放标准
（1）废气
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中7.1规定，利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、SO2、NOx和氨的排放限值按《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中的要求执行，因此本项目窑尾烟气中颗粒物、SO2、NOx、氨的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表1排放限值。
表2.4-4 依托工程水泥窑及窑尾余热利用系统大气污染物排放标准
	序号
	排放源
	污染物
	最高排放限值
	标准来源

	
	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	

	1
	水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒（100m）
	颗粒物
	30
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表1排放限值

	2
	
	SO2
	200
	/
	

	3
	
	NOx
	400
	/
	

	4
	
	氨
	8
	/
	


[bookmark: _Ref111291684]表2.4-5 本项目大气污染物排放标准
	序号
	排放源
	污染物
	最高排放限值
	标准来源

	
	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	

	1
	水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒（100m）
	颗粒物
	30
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（含2025年修改单）中表1排放限值

	2
	
	SO2
	200
	/
	

	3
	
	NOx
	400
	/
	

	4
	预处理及输送装置排气筒
	颗粒物
	20
	/
	


（2）噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区环境噪声排放限值，具体标准限值详见表2.4‑6。
[bookmark: _Ref111292253]表2.4-6 噪声排放标准一览表           单位：dB（A）
	时段
	昼间
	夜间

	施工期
	70
	55

	运营期
	65
	55


（3）固体废物污染控制标准
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）中相关要求。
[bookmark: _Toc13500][bookmark: _Toc31762][bookmark: _Toc9868243][bookmark: _Toc9314]2.5评价等级与重点
2.5.1评价工作等级
（1）环境空气评价等级
①大气环境影响评价工作等级的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
a.Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：


式中Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
b.评价等级判别表
评价等级按表2.5-1的分级依据进行划分。
表2.5-1 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


c.污染物评价标准
污染物评价标准和来源见表2.5-2。
表2.5-2 污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值(μg/m³)
	标准来源

	TSP
	二类限区
	日均
	300.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准


②污染源参数
表2.5-3 主要废气污染源参数一览表
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	TSP

	预处理系统废气
	80.113183
	41.067536
	1129.00
	15.00
	0.30
	40.00
	7.08
	0.0450

	输送系统废气
	80.11358
	41.067706
	1129.00
	15.00
	0.30
	40.00
	7.08
	0.0001


③项目参数
估算模式所用参数见表2.5-4。
表2.5-4 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	40.7

	最低环境温度
	-27.6

	土地利用类型
	荒漠

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


④大气评价等级确定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表2.5-5。
表2.5-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m3)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	预处理系统废气
	TSP
	900.0
	4.9892
	0.5544
	/

	输送系统废气
	TSP
	900.0
	0.0089
	0.0010
	/


本项目Pmax最大值出现为点源排放的TSP Pmax值为0.5544%，Cmax为4.9892μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级判定为三级。同时根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于：“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”的要求，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。
（2）地表水环境
地表水环境影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，见表2.5-6。
表2.5-6 水污染影响型建设项目评价等级
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	--

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目在协同处置过程中无工艺废水产生，与地表水不发生水力联系，本项目地表水评价等级为三级B。
（3）地下水环境
地下水环境敏感程度分级和工作等级划分的依据分别见表2.5-7和表2.5-8。
表2.5-7 地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


表2.5-8 评价区地下水环境影响评价工作等级划分
	           项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的规定，本工程为水泥窑协同处置危险废物项目，属于“U城镇基础设施及房地产”中“151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用”，地下水环境影响评价项目类别为I类，工程所在区域的地下水不属于“集中式水源区的准保护区、除集中水源地的国家或地方政府设定的地下水环境相关的保护区”等敏感区域，也不属于“集中式水源区的准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区”等较敏感区域，属于不敏感区域。故区域地下水环境敏感程度为“不敏感”，因此地下水评价等级判定为二级。
（4）声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。评价等级划分原则如下：
①评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上(不含5dB(A))，或受影响人口数量显著增加时，按一级评价；
②建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)~5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价；
③建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下(不含3dB(A))，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。
本工程环境噪声标准执行3类，评价范围内无声环境敏感目标，建设前后受影响人口无变化，因此，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的判据，本项目噪声评价工作等级定为三级。
（5）土壤环境
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目土壤环境影响评价行业类别为环境和公共设施管理业中的危险废物利用及处置，项目类别为Ⅰ类。
表2.5-9 污染型敏感程度分级表
	敏感程度
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级划分见表2.5-10。
表2.5-10 污染影响型评价工作等级划分表
	敏感程度
评价
等级
占地
规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目工程永久占地面积分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）三类。本项目位于现水泥厂内预留用地，项目无新增用地，本项目占地面积约2000m2（0.2hm2），管线采用架空管线，占地规模为小型。项目周边不存在居民区及农用地等土壤环境敏感目标，敏感程度为“不敏感”，因此按照表2.4-10进行划分，本项目土壤评价工作等级定为二级。
（6）生态环境
本项目属于符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类技改项目，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级判定原则，本项目不设生态影响评价等级，直接进行简单分析。
（7）环境风险评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)风险评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。具体划分原则为：根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作等级划分，见表2.5-11。
表2.5-11 评价工作级别划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


建设项目环境风险潜势划分，见表2.5-12。
表2.5-12 建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性(P)

	
	极高危害(P1)
	高度危害(P2)
	中度危害(P3)
	轻度危害(P4)

	环境敏感程度(E1)
	IV+
	IV
	III
	III

	环境敏感程度(E2)
	IV
	III
	III
	II

	环境敏感程度(E3)
	III
	III
	II
	I


注：IV+为极高环境风险
危险物质及工艺系统危险性(P)分级中，需计算所涉及的每种危险物质在项目厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)。


式中：q1，q2…qn—每种危险物质实际存在量(t)；
Q1，Q2…Qn—每种危险物质临界量(t)。
当Q＜1时，该项目风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100；本项目危险物质临界量，见表2.5-13。
表2.5-13 本项目危险物质临界量一览表
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	Q值

	1
	液态废物（以二甲基硫醚计）
	0.4153
	10
	00.04153

	2
	固态废物（健康危险急性毒性物质）
	2
	50
	0.04

	合计
	0.08153


根据上表内容，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目临界量的比值Q＜1，风险潜势为I，则本项目环境风险评价等级简单分析。
2.5.2评价重点
根据工程特点及评价因子筛选的结果，结合项目区域环境状况，确定本次环境影响评价工作的重点为建设项目工程分析、环境影响预测与评价及环境保护措施及其可行性论证。
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本项目评价时段以运营期为主。
[bookmark: _Toc9868245][bookmark: _Toc9541][bookmark: _Toc31858][bookmark: _Toc16934]2.7评价范围与环境保护目标
2.7.1评价范围
结合本项目污染源特征分析和所处区域的自然环境状况，按照环境影响评价等级，确定各单项环境影响评价范围如下：
（1）大气环境：本项目大气评价范围为5km×5km的矩形区域；
（2）地下水环境：项目厂界上游外延1km，下游外延2km，向东、西各延伸1km的区域；
（3）声环境：项目厂界外200m区域作为声环境影响评价范围；
（4）土壤环境：项目占地范围内全部及占地范围外200m范围区域；
（5）生态环境：本项目不设生态影响评价等级，直接进行简单分析，因此不设生态影响评价范围。
（6）环境风险：本项目环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可不设环境风险评价范围。
项目评价范围见图2.7-1。
2.7.2环境保护目标
现场踏勘结果表明，本项目建设地点位于阿克苏经济技术开发区，新疆兴悦化工有限公司现有厂区内，项目评价范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标，项目区周边无居民区，项目环境保护目标见表2.7-1。
表2.7-1 项目环境保护目标情况一览表
	环境类别
	环境保护目标
	环境敏感目标与项目区位置关系
	各要素保护级别
	保护要求

	环境空气
	项目所在区域大气环境
	/
	GB3095-2026
过渡阶段二级标准
	防止对大气环境造成污染

	地下水环境
	区域地下水
	/
	GB/T14848-2017
Ⅲ类标准
	不对区域地下水造成污染

	声环境
	项目厂界
	/
	GB3096-2008
3类区
	区域声环境不受影响

	土壤环境
	项目区土壤环境
	/
	GB36600－2018中第二类用地筛选值
	不对区域土壤造成污染

	环境风险
	区域土壤及地下水
	/
	/
	降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制


[bookmark: _Toc23668][bookmark: _Toc29400][bookmark: _Toc9111]2.8环境功能区划
（1）环境空气
本项目位于阿克苏经济技术开发区化工产业集中区，周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。根据环境空气功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。
（2水环境
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质。本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（3）声环境
按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。
（4）土壤环境
本项目厂区内用地类别为工业用地，占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）；占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
（5）生态环境功能区划
参照《新疆生态功能区划》(原新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月),本项目生态功能区划见表2.7-1和图2.8-1。
表2.8-1 生态功能区划一览表
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅳ1 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	56．阿克苏河冲积平原绿洲农业生态功能区

	隶属行政区
	阿克苏市、温宿县、阿瓦提县、柯坪县

	主要生态服务功能
	农产品生产、荒漠化控制、塔里木河水源补给

	主要生态环境问题
	水资源浪费、土壤盐渍化严重、盲目开荒、土壤环境质量下降、向塔河输水减少、输出农排水增多

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化高度敏感

	主要保护目标
	保护农田、保护河流水质、保护荒漠植被、保护土壤环境质量

	主要保护措施
	降低灌溉定额、大力开发地下水、完善防护林体系、减少向塔里木河的农排水、防治农药地膜污染、防治城市工业污染

	适宜发展方向
	发展优质高效农牧业和林果业，建设国家级优质棉基地和南疆粮食基地




[image: ][image: 评价范围图]图  例
本项目厂区范围
环境空气评价范围
地下水评价范围
土壤及噪声评价范围

图2.7-1 项目评价范围及保护目标分布图

[image: 生态功能区划]项目所在地


图2.8-1 项目生态功能区划图
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本项目为水泥窑协同处置危险废物项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月1日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）鼓励类中“十二、建材-1.建筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用、水泥原燃材料替代及协同处置技术；四十二、环境保护与资源节约综合利用-6.危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营”，符合国家及地方产业政策要求。
2.9.1相关产业政策符合性分析
表2.9-1 项目与相关产业政策符合性分析
	文件名称
	文件要求
	项目情况
	符合性分析

	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)
	4.协同处置设施
	4.1用于协同处置固体废物的水泥窑应满足以下条件：
a）单线设计熟料生产规模不小于2000吨/天的新型干法水泥窑；
b）采用窑磨一体机模式；
c）水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施；
d）协同处置危险废物的水泥窑，按HJ662要求测定的焚毁去除率应不小于99.9999%；
e）对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施应连续两年达到GB4915的要求。
4.2用于协同处置固体废物的水泥窑所处位置应满足以下条件：
a）符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求；
b）所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。
4.3应有专门的固体废物贮存设施。
危险废物贮存设施应满足GB18597和HJ/T176的规定。
生活垃圾和城市污水处理厂污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置；贮存设施应采用封闭措施，保证其中有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气应导入水泥窑高温区焚烧处理，或经过其他处理措施达标后排放。
前述两款规定之外的其他固体废物的贮存设施应有良好的防渗性能，以及必要的防雨、防尘功能。
4.4应根据所需要协同处置的固体废物特性设置专用固体废物投加设施。固体废物投加设施应满足HJ662的要求。
4.5固体废物的协同处置应确保不会对水泥生产和污染控制产生不利影响。如果无法满足这一要求，应根据所需要协同处置固体废物的特性设置必要的预处理设施对其进行预处理；如果经过预处理后仍然无法满足这一要求，则不应在水泥窑中处置这类废物。
	本项目为单线设计熟料生产规模3200吨/天的新型干法水泥窑；采用窑磨一体机模式；水泥窑及窑尾余热利用系统采用电除尘+高效布袋除尘器作为烟气除尘设施；本项目水泥窑按HJ662要求测定的焚毁去除率应不小于99.9999%；现有水泥窑连续两年达到GB4915的要求。
本项目不设置专门存放危险废物的贮存设施，设置有专门的危废投加设施并满足HJ662的要求；本项目所收集固体废物的协同处置不会对水泥生产和污染控制产生不利影响，无需预处理
	符合

	
	5.入窑协同处置危险废物特性
	5.1禁止下列固体废物入窑进行协同处置：
——放射性废物；
——爆炸物及反应性废物；
——未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；
——含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；
——铬渣
——未知特性和未经鉴定的废物。
5.2入窑固体废物应具有相对稳定的化学组成和物理特性，其重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量应满足HJ662的要求。
	本项目仅定向“点对点”协同处置新疆兴发化工有限公司生产过程产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），不处置上述禁止入窑废物；项目入窑废物相对稳定，其重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量满足HJ662的要求
	符合

	
	7.污染物排放限值
	7.1利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放限值按GB4915中的要求执行。
7.2利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中除列入本标准7.1条外的其他污染物执行表1规定的最高允许排放浓度。
7.3在本标准第6.4条规定的情况下，所获得的监测数据不作为执行本标准烟气排放限值的监测数据。每次故障或事故持续排放污染物时间不应超过4小时，每年累计不得超过60小时。
7.4固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。
7.5生活垃圾渗滤液、车辆清洗废水以及水泥窑协同处置固体废物过程产生的其他废水收集后可采用喷入水泥窑内焚烧处置、采用密闭运输送到城市污水处理厂处理、排入城市排水管道进入城市污水处理厂处理或者自行处理等方式。废水排放应符合国家相关水污染物排放标准要求。
7.6协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。
7.7水泥窑旁路放风排气筒大气污染物排放限值按照本标准第7.1和7.2条执行。
7.8协同处置固体废物的水泥生产企业，除水泥窑及窑尾余热利用系统、旁路放风、固体废物贮存及预处理等设施排气筒外的其他原料、产品的加工、贮存、生产设施的排气筒大气污染物排放和无组织排放限值及周边环境质量监控按照GB4915执行。
7.9从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘如直接掺加入水泥熟料，应严格控制其掺加比例，确保满足本标准第8章要求。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理。
	本项目窑尾烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放限值满足GB4915中的要求；其他污染物满足GB30485中表1要求；当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正常，严格按照上述要求进行操作；车辆或容器清洗废水及水泥窑协同处置固体废物过程产生的其他废水收集后喷入水泥窑内焚烧处置；厂界恶臭污染物限值满足GB14554；本项目水泥窑不设置旁路放风系统；水泥窑循环系统排出的窑灰直接掺加入水泥熟料，严格控制其掺加比例
	符合

	
	8.水泥产品污染物控制
	8.1协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品，其质量应符合国家相关标准。
8.2协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出，应满足相关的国家标准要求。
8.3利用粉煤灰、钢渣、硫酸渣、高炉矿渣、煤矸石等一般工业固体废物作为替代原料（包括混合材料）、燃料生产的水泥产品参照本标准中第8.2条的规定执行。
	本项目建成后水泥产品质量符合GB/T21372-2008
	符合

	《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》
	水泥窑协同处置危险废物的规模和类别应与地方危险废物的产生现状和特点，以及地方现有危险废物处置设施的危险废物处置类别和能力相协调。
	本项目仅协同处置新疆兴发化工有限公司生产过程产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），不属于水泥窑禁止协同处置的类别，且危废的处置规模均小于全区产生量
	符合

	
	具有交通运输部门颁发的危险货物运输资质；无危险货物运输资质的申请单位应提供与具有危险货物运输资质的单位签订的运输协议或合同。危险废物运输的其他要求应符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）中的相关规定。预处理产物从预处理中心至水泥生产企业之间的运输应按危险废物进行管理
	项目拟处置的液态危险废物通过管道直接输送至水泥窑内，固态危险废物通过叉车采用厂内运输方式输送至上料口；危险废物运输的其他要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）中的相关规定执行；拟建项目预处理过程设置在投料系统内，无需进行运输
	符合

	
	水泥窑协同处置危险废物项目应当符合国家和地方产业政策、危险废物污染防治技术政策、危险废物污染防治规划的相关要求，应与地方现有及拟建危险废物处置项目统筹规划。危险废物预处理中心和水泥生产企业所在区域无洪水、潮水或内涝威胁，设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。危险废物预处理中心和水泥生产企业的危险废物贮存和作业区域周边应设置初期雨水收集池。危险废物运输至预处理中心和水泥生产企业的运输路线、预处理中心至水泥生产企业的预处理产物运输路线应尽量避开居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区，当因危险废物产生单位的位置位于环境敏感区周边导致危险废物运输路线无法避开环境敏感区时，危险废物装车后应及时离开，避免长时间停留。环境影响评价确定的危险废物预处理中心和水泥生产企业的防护距离内没有居民等环境敏感点。危险废物的贮存区、预处理区、投加区应与办公区、生活区分开
	拟建项目符合国家和地方产业政策、危险废物污染防治技术政策、危险废物污染防治规划的相关要求；拟建项目区域无洪水、潮水或内涝威胁，设施所在标高位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，不在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区；项目危废运输仅在厂内进行，不涉及厂外运输；项目不设置危险废物贮存区和独立的预处理区，投料点位于厂区东侧，办公区及生活区位于厂区南侧，符合分开设置要求
	符合

	
	协同处置危险废物的水泥窑应为设计熟料生产规模不小于2000吨/天的新型干法水泥窑，窑尾烟气采用高效布袋（含电袋复合）除尘器作为除尘设施，水泥窑及窑尾余热利用系统窑尾排气筒（以下简称窑尾排气筒）配备满足《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76）要求，并安装与当地环境保护主管部门联网的颗粒物、氮氧化物和二氧化硫浓度在线监测设备。对于改造利用原有设施协同处置危险废物的水泥窑，在改造之前，原有设施的监督性监测结果应连续两年符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915）的要求，并且无其他环境违法行为
	拟建项目依托的水泥生产线为日产水泥熟料3200t的新型干法窑，窑尾设置低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘+100m排气筒治理措施，且安装与当地生态环境部门联网的污染物在线监测设备，且满足连续两年达标的要求，并无其他环境违法行为
	符合

	
	危险废物预处理中心和水泥生产企业厂区内应建设危险废物专用贮存设施，贮存设施的选址、设计及运行管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025)的相关要求。采用集中经营模式时，对于仅有一条协同处置危险废物水泥生产线的水泥生产企业，厂区内的危险废物贮存设施容量应不小于危险废物日协同处置能力的10倍。贮存挥发性危险废物的贮存设施应具有较好的密闭性，贮存设施内采用微负压抽气设计，排出的废气应导入水泥窑高温区，如篦冷机的靠近窑头端（采用窑门罩抽气作为窑头余热发电热源的水泥窑除外）或分解炉三次风入口处，或经过其他气体净化装置处理后达标排放。采用导入水泥窑高温区的方式处理废气的贮存设施，还应同时配置其他气体净化装置，以备在水泥窑停窑期间使用。盛装危险废物的容器在再次盛装其他危险废物前应进行清洗。危险废物贮存的其他要求应符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）中的相关规定。
	拟建项目预处理过程设置在投料系统内，不设置独立的预处理中心及危险废物专用贮存设施；本项目仅定向“点对点”协同处置新疆兴发化工有限公司生产过程产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），不处置其他产废单位的危废
	符合

	
	针对直接投入水泥窑进行协同处置会对水泥生产和污染控制产生不利影响的危险废物，危险废物预处理中心和采用集中经营模式的协同处置单位应根据其特性和入窑要求设置危险废物预处理设施。危险废物的预处理设施应布置在室内车间。含挥发或半挥发性成分的危险废物的预处理车间应具有较好的密闭性，车间内应设置通风换气装置并采用微负压抽气设计，排出的废气应导入水泥窑高温区，如篦冷机的靠近窑头端（采用窑门罩抽气作为窑头余热发电热源的水泥窑除外）或分解炉三次风入口处，或经过其他气体净化装置处理后达标排放。采用导入水泥窑高温区的方式处理废气的预处理车间，还应同时配置其他气体净化装置，以备在水泥窑停窑期间使用。采用独立排气筒的预处理设施（如烘干机、预烧炉等）排放废气应经过气体净化装置处理后达标排放。对固态危险废物进行破碎和研磨预处理的车间，应配备除尘装置和与之配套的除尘灰处置系统。液态危险废物预处理车间应设置堵截泄漏的裙角和泄漏液体收集装置
	拟建项目预处理过程设置在投料系统内，不设置独立的预处理中心；本项目仅定向“点对点”协同处置新疆兴发化工有限公司生产过程产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），不处置其他产废单位的危废
	符合

	
	从生料磨或水泥磨投加的危险废物的厂内输送设施可利用水泥生产常规原料、燃料和产品输送设施，其他危险废物厂内输送设施应专门配置，不能用于水泥生产常规原料、燃料和产品的输送。危险废物的物流出入口以及转运、输送路线应远离办公和生活服务设施。移动式输送设备（如各种运输车辆）在厂内运输危险废物时，应按照专用路线行驶。危险废物的管道输送设备应保持良好的密闭性，防止危险废物的滴漏和溢出；非密闭输送设备（如传送带、提升机等）和移动式输送设备（如铲斗车等）应采取防护措施（如加设防护罩等），防止粉尘飘散、挥发性气体逸散和危险废物遗撒，移动式输送设备还应定期进行清洗。输送危险废物的管道、传送带应在显眼处设置安全警告标识。厂内危险废物输送设备管理、维护产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置
	本项目危险废物的运输仅涉及厂内运输，项目严格按照“指南”中要求输送危险废物，采用专用输送工具、专用路线，远离办公生活区，同时液态危险废物输送管道采取架空密闭措施以防止危险废物滴漏和溢出
	符合

	《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）
	5.工业废物的主要类别及品质要求
	5.1水泥窑协同处置工业废物的分类
5.1.1水泥窑协同处置工业废物，按照工业废物在水泥窑系统的主要作用，可分为替代原料、替代燃料、水泥窑销毁处置三种类别。
5.1.2作为替代原料的工业废物，主要要求及判别依据为：
工业废物中有用成分CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3灼烧基含量总和应达到80%以上。
5.1.3作为燃料替代利用的工业废物，主要要求及判别依据为：
入窑实物基废物的热值应大于11MJ/kg；
入窑灰分含量应小于50%；
入窑水分含量应小于20%；或经过干化预处理后，入系统水分应小于20%。
5.1.4不满足5.1.2、5.1.3所列条件的工业废物均视同水泥窑系统销毁处置。
	本项目通过水泥窑定向“点对点”协同处置危险废物，所处置工业废物属替代燃料，具体以入厂检验结果为依据
	符合

	
	
	5.2品质控制要求
5.2.1工业废物作为替代原、燃料的品质应满足水泥工厂产品方案的要求。
5.2.2使用工业废物作为替代原、燃料后，生产出的水泥产品应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。
5.2.3水泥窑协同处置工业废物后，水泥熟料和水泥产品中重金属含量应符合现行国家标准《水泥工厂设计规范》GB50295的规定。
	本项目拟处置工业废物作为替代燃料后，生产出的水泥产品符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定
	符合

	
	7.工业废物的接收、运输与贮存
	7.1工业废物的接收
7.1.1工业废物的接收必须进行计量，计量设施宜选用动态汽车衡，计量站旁应设置抽样检查停车检查区，并宜与水泥生产线物料计量设施共用。
7.1.2如单独设置工业废物计量汽车衡，汽车衡的规格应按运输车最大满载重量的1.7倍设置。
7.1.3危险废物的接收应单独计量。
7.1.4厂区内部工业废物的卸、装料作业区及转运站宜布置在厂区内远离建筑物的一侧。
7.1.5工业废物卸料及装车空间应采用密封的构筑物或建筑物，并应配置通风、降尘、除臭系统，同时应保持系统与车辆卸料动作联动。
7.1.6工业废物进厂应设置质量检验，工业废物卸料、转运作业区应设置车辆作业指示标牌和安全警示标志。
	本项目液态危险废物通过架空管道输送至水泥窑内，入窑前通过电磁流量计进行计量；固态危险废物在通过全封闭投料系统送入水泥窑内，入窑前通过计量称进行称量；项目上料系统设置在密闭厂房内；项目按要求设置废物入厂检验系统，卸料作业区设置车辆作业指示标牌和安全警示标志
	符合

	
	
	7.2工业废物的输送
7.2.1厂内工业废物的输送应依据工业废物的性质、输送能力、输送距离、输送高度等结合工艺布置选择输送设备。
7.2.2工业废物的输送宜采用密闭方式进行，并应符合以下规定：
1.危险废物要根据其成分，用符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的专门容器分类收集输送。
2.粉尘状的工业废物其输送转运点应设置收尘装置。
3.有异味产生的工业废物其输送过程应设置防止异味扩散的装置。
4.工业废物输送过程中应采取防泄漏、防散落、防破损的措施。
7.2.3液态工业废物可采用管道泵送，并应符合以下规定：
1.根据所输送工业废物的物理特性及所在地区的气候采取伴热管及保温处理措施。
2.泵送管道应分段采用法兰连接，其连接段长度应按照废物的易凝结程度选择。
3.管道泵送宜配置压缩空气伴行吹堵。
	本项目根据废物性质选择不同的运输方式，其中固态危险废物在厂内采取叉车运输方式输送，液态废物通过架空密闭管道直接输送进入窑内，在采取防泄漏、防散落及防破损措施后输送过程可有效防止粉尘、异味扩散
	符合

	
	
	7.3工业废物的运输车辆
7.3.1一般工业废物的运输车辆，应依据工业废物的特性选择，宜选用同一型号、规格的车辆。
7.3.2运输过程中有挥发性恶臭气体逸出的工业废物，应选用密封式车辆运输。
7.3.3危险废物的运输车辆，必须按危险废物特性进行分类包装运输，并应设置危险废物专用警示标志。
	本项目仅涉及危险废物厂内运输，固态危险废物在厂内采取叉车运输方式输送，液态废物通过架空密闭管道直接输送进入窑内，输送过程设置危险废物专用警示标志
	符合

	
	8.工业废物预处理系统
	8.1一般规定
8.1.1预处理系统工艺布置应采取防止异味、粉尘的散发、溶析及渗漏等措施。
	根据项目所处置危险废物特性，本项目所处置危险废物无需进行预处理
	符合

	
	
	8.2工业废物破碎、配伍系统
8.2.1工业废物的破碎、配伍系统的工艺布置，应依据工业废物的来源、贮存系统的工艺布置、水泥窑接口系统工艺条件等确定。
8.2.2应依据待处置工业废物的磨蚀性、来料粒度、出料粒度要求等选择破碎机的形式和破碎级数。
8.2.3作为替代原料的工业废物，其破碎应优先选择与现有生产线共用破碎机。需单独设置破碎时，应依据物料的特性进行破碎机选型，并应优先选用单段破碎。
8.2.4工业废物替代燃料破碎系统宜采用多级破碎。
8.2.5危险废物破碎机应设置防爆通道及不可破碎物排出通道。
8.2.6应采用分选工艺去除工业废物中对水泥生产有害的组分，对富集的有害组分应采取后续处置措施。
8.2.7工业废物的分选宜选用组合分选装置。如需采用多级装备组合，各设备的处理能力应按照工业废物分选的能力要求进行匹配。
8.2.8处置危险废物的分选设备应设置安全防爆装置。
8.2.9采用混合搅拌配伍的工业废物，所选择的混料器若采用螺旋结构，应设置为可正、反转，并应可实现缠绕条状废物自解套。
8.2.10处置危险废物的混合搅拌配伍设备，应设置温度、可燃气体成分与浓度监测，并应配置观察孔、防爆阀接口等设施。
8.2.11工业废物替代燃料进行水分、热值、有害组分调配时，若采用干燥、分选、输送等设备联用可满足均化要求，则不宜设置独立的混合配伍装置。
	根据项目所处置危险废物特性，拟建项目预处理过程设置在投料系统内，通过板喂机将固态废物送至打散机内进行打散破碎，而后通过大倾角皮带机输送至缓冲料斗内，称量后送入水泥窑内焚烧处置
	符合

	
	10.环境保护
	10.1一般规定
10.1.1水泥窑协同处置工业废物须进行环境影响评价。
10.1.2水泥窑协同处置工业废物的水泥厂，与居住区之间留有的卫生防护距离，应符合相应现行国家标准《水泥厂卫生防护距离标准》GB18068的有关规定。
10.1.3水泥窑协同处置工业废物时，采取的处置方案须安全环保。产品或排放物中所含有毒有害物质浓度须符合现行国家相应产品及污染物排放标准的有关规定。
10.1.4防治污染的环保设施必须与水泥窑协同处置工业废物主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	本项目按要求进行环境影响评价；《水泥厂卫生防护距离标准》GB18068和《非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分：水泥制造业》（GB18068.1-2012）均已废止；本评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》计算本项目卫生防护距离；本项目将严格执行环保“三同时”制度
	符合

	
	
	10.2环境保护 
10.2.1应根据处置工业废物的特性及建厂地区的气候条件确定物料的贮存型式，贮存容器和贮存场所均应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的规定。
10.2.2废物处理、输送、装卸过程均应密闭。其处置全过程均应做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡、防有毒有害气体散发等的设计。
10.2.3应严格控制工业废物焚烧过程,抑制烟气中各种污染物的产生。对烟气必须采取综合处理措施：水泥窑协同处置危险废物，其烟气排放应符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484 中的有关规定；协同处置一般工业废物，其烟气排放应符合现行国家标准《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078、《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915中的有关规定。
10.2.4水泥窑协同处置工业废物除尘及气体净化设备应根据生产设备的能力、工业废物的特性配置高效除尘净化设备。
10.2.5除尘净化设备应与其对应的生产工艺设备应设置联锁运行装置。
10.2.6破碎易形成扬尘的工业废物，其破碎设备及转运应附设收尘设备。烟气净化系统的除尘设备应选用袋式除尘器，并应根据烟气性质选择滤袋和袋笼材质。不得使用静电除尘和机械除尘装置。
10.2.7应采用雨污分流排水系统，废物运输车辆及贮存容器的冲洗废水、生产废水以及生活污水不得与雨水合流排放。
10.2.8危险废物贮存设施应按照现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的要求设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。
10.2.9各类废物渗滤液、冲洗运输车辆及贮存设施的废水应按其性质分类收集处理。
10.2.10各类废物处置、堆存区域内的排水应采取初期雨水、地坪冲洗水的收集措施，经收集池收集的废水及作业区的初期雨水必须经处理、并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的规定后排放。
10.2.11工业废物处置过程中的废水经过处理后应优先回用。回用水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的规定。当废水需直接排入水体时，其水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978对应的最高允许排放浓度标准值。严禁将未经处理的废物渗滤液及污水以任何方式直接排放或随意倾倒。
10.2.12工业废物处置过程中产生的恶臭污染物的控制与防治应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。
	本项目不设置危险废物贮存库；废物处理、输送、装卸过程均密闭；
窑尾烟气采取“低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘+100m排气筒”综合处理措施，其烟气排放符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中的有关规定，企业水泥窑配备有高效除尘净化设备；危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求
	符合

	《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》
	源头控制
	（一）协同处置固体废物应利用现有新型干法水泥窑，并采用窑磨一体化运行方式。处置固体废物应采用单线设计熟料生产规模2000吨/日及以上的水泥窑。本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000吨/日及以上水泥窑；新建、改建或扩建处置其他固体废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模3000吨/日及以上水泥窑。
	项目用于协同处置危险废物的水泥窑为已投入运行的新型干法回转窑，并采用窑磨一体化运行方式，依托的熟料生产线生产规模为3200吨/日。改造后的生产设备及污染物排放情况满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。考虑到本政策发布较早，因此选择生产线规模要求以《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》中规定为准
	符合

	
	
	（二）应根据生产工艺与技术装备，合理确定水泥窑协同处置固体废物的种类及处置规模。严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物，未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。
	本项目仅定向“点对点”协同处置新疆兴发化工有限公司生产过程产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），不处置上述禁止处置废物
	符合

	
	
	（三）新建水泥窑协同处置危险废物的企业在试生产期间，应按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求对水泥窑协同处置设施进行性能测试，以检验和评价水泥窑在协同处置危险废物的过程中对有机化合物的焚毁去除能力以及对污染物排放的控制效果。利用水泥窑协同处置医疗废物，必须满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范（HJ662-2013）的相关要求。
	本项目在试生产前企业需按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求对协同处置设施进行新能测试，满足要求后方可通过验收
	符合

	
	清洁生产
	（一）水泥窑协同处置固体废物，应对进场接收、贮存与输送、预处理和入窑处置等场所或设施采取密闭、负压或其他防漏散、防飞扬、防恶臭的有效措施。
	项目对进场接收、输送和入窑处置等场所或设施采取有效密闭措施
	符合

	
	
	（二）固体废物在水泥企业应分类贮存，贮存设施应单独建设，不应与水泥生产原燃料或产品混合贮存。危险废物贮存还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。
	项目协同处置的危险废物不在厂区内贮存
	符合

	
	
	（三）严格控制水泥窑协同处置入窑废物中重金属含量及投加量；水泥熟料中可浸出重金属含量限值应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）的相关要求。水泥窑协同处置重金属类危险废物时，应提高对水泥熟料重金属浸出浓度的检测频次。严格控制入窑废物中氯元素的含量，保证水泥窑能稳定运行和水泥熟料质量，同时遏制二噁英类污染物的产生。
	项目入窑废物中不含重金属和氯元素，符合《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2014）的相关要求
	符合

	
	
	（四）固体废物入窑投加位置及投加方式应根据水泥窑运行条件及预处理情况在满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求的同时，根据固体废物的成分、热值等参数进行合理配伍，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行。含有机挥发性物质的废物、含恶臭废物及含氰废物不能投入生料制备系统，应从高温段投入水泥窑。
	项目危险废物入窑投加位置及投加方式满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求，且根据固体废物的成分、热值等参数进行合理配伍，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行；项目不将任何废物投入生料制备系统内
	符合

	
	
	（五）水泥窑协同处置固体废物应按照废物特性和水泥生产要求配置相应的投加计量和自动控制进料装置。
	拟建项目按照废物特性和水泥生产要求配置相应的投加计量和自动控制进料装置
	符合

	
	末端治理
	水泥窑协同处置固体废物设施，窑尾烟气除尘应采用高效袋式除尘器
	拟建项目窑尾烟气配备有高效袋式除尘器
	符合

	
	
	水泥窑协同处置固体废物产生的渗滤液、车辆清洗废水及协同处置废物过程产生的其他废水，可经适当预处理后送入城市污水处理厂处理，或单独设置污水处理装置处理达标后回用，如果废水产生量小可直接喷入水泥窑内焚烧处置。严禁将未经处理的渗滤液及废水以任何形式直接排放。
	项目不产生生产废水，化验室废物委托有资质单位拉运处置，不外排
	符合

	
	
	水泥企业应建立监测制度，定期开展自行监测。重点加强对窑尾废气中氯化氢、氟化氢、重金属和二噁英类污染物的监测。
水泥窑排气筒必须安装大气污染物自动在线监测装置，监测数据信息应按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的要求进行公开。
	现有水泥窑已配套有在线监测设备，本次环评也提出了完善的环境监控计划
	符合

	
	
	水泥窑旁路放风系统排出的废气不能直接排放，应与窑尾烟气混合处理或单独处理。旁路放风排气筒污染物排放限值和监测方法应执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的相关要求。
	本项目不设置水泥窑旁路放风系统
	符合

	
	二次污染防治
	协同处置固体废物水泥窑的窑尾除尘灰宜返回原料系统，但为避免汞等挥发性重金属在窑内过度积累而排出的窑尾除尘灰和旁路放风粉尘不应返回原料系统。
	拟建项目窑尾除尘灰不返回原料系统，直接掺入熟料产品
	符合

	《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》
	协同处置设施技术要求
	4.1水泥窑
4.1.1满足以下条件的水泥窑可用于协同处置固体废物：
a）窑型为新型干法水泥窑。
b）单线设计熟料生产规模不小于2000吨/日。
c）对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在改造之前原有设施应连续两年达到GB4915的要求。
	本项目水泥窑为新型干法水泥窑，单线设计熟料生产规模3200吨/日，现有水泥窑连续两年达到GB4915的要求
	符合

	
	
	4.1.2用于协同处置固体废物的水泥窑应具备以下功能：
a）采用窑磨一体机模式。
b）配备在线监测设备，保证运行工况的稳定：包括窑头烟气温度、压力；窑表面温度；窑尾烟气温度、压力、O2浓度；分解炉或最低一级旋风筒出口烟气温度、压力、O2浓度；顶级旋风筒出口烟气温度、压力、O2、CO浓度。
c）水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施，保证排放烟气中颗粒物浓度满足GB30485的要求。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒配备粉尘、NOx、SO2浓度在线监测设备，连续监测装置需满足HJ/T76的要求，并与当地监控中心联网，保证污染物排放达标。
d）配备窑灰返窑装置，将除尘器等烟气处理装置收集的窑灰返回送往生料入窑系统。
	本项目采用窑磨一体机模式，已有在线监测设备保证运行工况的稳定，窑尾烟气采用布袋除尘作为烟气除尘设施，颗粒无排放满足GB30485的要求，窑尾排气筒已配备粉尘、NOx、SO2浓度在线监测设备并与当地监控中心联网。已配备窑灰返窑装置，将除尘器等烟气处理装置收集的窑灰返回送往生料入窑系统
	符合

	
	
	4.1.3用于协同处置固体废物的水泥生产设施所在位置应该满足以下条件：
a）符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求。
b）所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。
c）协同处置危险废物的设施，经当地环境保护行政主管部门批准的环境影响评价结论确认与居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区的距离满足环境保护的需要。
d）协同处置危险废物的，其运输路线应不经过居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区。
	本项目符合相关规划要求。符合防洪要求。经预测，本项目各污染物落地浓度均满足环境质量标准，无需设置大气防护距离。本项目危险废物仅涉及厂内运输，运输路线不会经过居民区、商业区、学校及医院等环境敏感区
	符合

	
	
	4.2固体废物投加设施 
4.2.1固体废物投加设施应该满足以下条件：
a）能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料。
b）固体废物输送装置和投加口应保持密闭，固体废物投加口应具有防回火功能。
c）保持进料通畅以防止固体废物搭桥堵塞。
d）配置可实时显示固体废物投加状况的在线监视系统。
e）具有自动联机停机功能，当水泥窑或烟气处理设施因故障停止运转，或者当窑内温
度、压力、窑转速、烟气中氧含量等运行参数偏离设定值时，或者烟气排放超过标准设定值
时，可自动停止固体废物投加。
f）处理腐蚀性废物时，投加和输送装置应采用防腐材料。
4.2.2固体废物在水泥窑中投加位置应根据固体废物特性从以下三处选择（参见附录A）：
a）窑头高温段，包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点。
b）窑尾高温段，包括分解炉、窑尾烟室和上升烟道投加点。
c）生料配料系统（生料磨）。
4.2.3不同位置的投加设施应满足以下特殊要求：
a）生料磨投加可借用常规生料投料设施。
b）主燃烧器投加设施应采用多通道燃烧器，并配备泵力或气力输送装置；窑门罩投加设施应配备泵力输送装置，并在窑门罩的适当位置开设投料口。
c）窑尾投加设施应配备泵力、气力或机械传输带输送装置，并在窑尾烟室、上升烟道或分解炉的适当位置开设投料口；可对分解炉燃烧器的气固相通道进行适当改造，使之适合液态或小颗粒状废物的输送和投加。
	本项目危废按照特性设置投加设施及投加位置，符合规范
	符合

	
	
	4.3固体废物贮存设施
4.3.1固体废物贮存设施应专门建设，以保证固体废物不与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。
4.3.2固体废物贮存设施内应专门设置不明性质废物暂存区。不明性质废物暂存区应与其他固体废物贮存区隔离，并设有专门的存取通道。
4.3.3固体废物贮存设施应符合GB50016等相关消防规范的要求。与水泥窑窑体、分解炉和预热器保持一定的安全距离；贮存设施内应张贴严禁烟火的明显标识；应根据固体废物特性、贮存和卸载区条件配置相应的消防警报设备和灭火药剂；贮存设施中的电子设备应接地，并装备抗静电设备；应设置防爆通讯设备并保持通畅完好。
4.3.4危险废物贮存设施的设计、安全防护、污染防治等应满足GB18597和HJ/T176中的相关要求；危险废物贮存区应标有明确的安全警告和清晰的撤离路线；危险废物贮存区及附近应配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途。
	本项目不设置危废贮存库
	符合

	
	
	4.4固体废物预处理设施
4.4.1固体废物的破碎、研磨、混合搅拌等预处理设施有较好的密闭性，并保证与操作人员隔离；含挥发性和半挥发性有毒有害成分的固体废物的预处理设施应布置在室内车间，车间内应设置通风换气装置，排出气体应通过处理后排放或导入水泥窑高温区焚烧。
4.4.2预处理设施所用材料需适应固体废物特性以确保不被腐蚀，并不与固体废物发生任何反应。
4.4.3预处理设施应符合GB50016等相关消防规范的要求。区域内应配备防火防爆装置，灭火用水储量大于50m3；配备防爆通讯设备并保持通畅完好。对易燃性固体废物进行预处理的破碎仓和混合搅拌仓，为防止发生火灾爆炸等事故，应优先配备氮气充入装置。
4.4.4危险废物预处理区域及附近应配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途。
4.4.5应根据固体废物特性及入窑要求，确定预处理工艺流程和预处理设施：
a）从配料系统入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎和配料的功能；也可根据需要配备烘干等装置。
b）从窑尾入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎和混合搅拌的功能；也可根据需要配备分选和筛分等装置。
c）从窑头入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎、分选和精筛的功能。
d）液态废物，其预处理设施应具有混合搅拌功能，若液态废物中有较大的颗粒物，可在混合搅拌系统内配加研磨装置；也可根据需要配备沉淀、中和、过滤等装置。
e）半固态（浆状）废物，其预处理设施应具有混合搅拌的功能；也可根据需要配备破碎、筛分、分选、高速研磨等装置。
	根据项目特点及危险废物特性，拟建项目固态废物预处理过程设置在投料系统内，投料系统全密闭；液态废物无需进行预处理
	符合

	
	
	4.5固体废物厂内输送设施
4.5.1在固体废物装卸场所、贮存场所、预处理区域、投加区域等各个区域之间，应根据固体废物特性和设施要求配备必要的输送设备。
4.5.2固体废物的物流出入口以及转运、输送路线应远离办公和生活服务设施。
4.5.3输送设备所用材料应适应固体废物特性，确保不被腐蚀和不与固体废物发生任何反应。
4.5.4管道输送设备应保持良好的密闭性能，防止固体废物的滴漏和溢出。
4.5.5非密闭输送设备（如传送带、抓料斗等）应采取防护措施（如加设防护罩），防止粉尘飘散。
4.5.6移动式输送设备，应采取措施防止粉尘飘散和固体废物遗撒。
4.5.7厂内输送危险废物的管道、传送带应在显眼处标有安全警告信息。
	本项目固体废物厂内输送采用专用转运车辆，固体废物的物流出入口以及转运、输送路线远离办公和生活服务设施。危废入窑采用密闭皮带和管道输送，具有防渗漏措施
	符合

	
	
	4.6分析化验室
4.6.1从事固体废物协同处置的企业，应在原有水泥生产分析化验室的基础上，增加必要的固体废物分析化验设备。
4.6.2分析化验室应具备以下检测能力：
a）具备HJ/T20要求的采样制样能力、工具和仪器。
b）所协同处置的固体废物、水泥生产原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S）的分析。
c）相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH 计、反应气体收集装置等。
d）满足GB5085.1要求的腐蚀性检测；满足GB5085.4要求的易燃性检测；满足GB5085.5要求的反应性检测。
e）满足GB4915和GB30485监测要求的烟气污染物检测。
f）满足其他相关标准中要求的水泥产品环境安全性检测。
4.6.3分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品；样品保存库应可以确保危险固体废物样品贮存2年而不使固体废物性质发生变化，并满足相应的消防要求。
4.6.4本标准第4.6.2条a）、b）以及c）款为企业必须具备的条件，其他分析项目如果不具备条件，可经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。
	依托水泥厂现有化验室，对化验室进行升级，配备必要的分析化验设备。
（1）本项目分析化验室必须具备以下检测能力：
1）具备HJ/T20要求的采样制样能力、工具和仪器。
2）具备危险废物、预处理产物、水泥生产常规原料和燃料中的重金属以及硫（S）、氯（Cl）、氟（F）含量的分析能力。
3）相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等。
（2）下列分析项目如果不具备条件，可经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测：
1）满足GB5085.1要求的腐蚀性检测；满足GB5085.4要求的易燃性检测；满足GB5085.5要求的反应性检测。
2）满足GB4915和GB30485监测要求的烟气污染物检测。
3）满足其他相关标准中要求的水泥产品环境安全性检测。
（3）分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品；样品保存库应可以确保危险固体废物样品贮存2年而不使固体废物性质发生变化，并满足相应的消防要求。
	符合

	
	固体废物特性要求
	5.1禁止进入水泥窑协同处置的废物
禁止在水泥窑中协同处置以下废物：
a）放射性废物。
b）爆炸物及反应性废物。
c）未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品。
d）含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关。
e）铬渣。
f）未知特性和未经鉴定的废物。
	本项目不接收处置表列禁止在水泥窑中协同处置的废物
	符合

	
	
	5.2入窑协同处置的固体废物特性要求 
5.2.1入窑固体废物应具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不应对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响。
5.2.2入窑固体废物中如含有表1中所列重金属成分，其含量应该满足本标准第6.6.7条的要求。
5.2.3入窑固体废物中氯（Cl）和氟（F）元素的含量不应对水泥生产和水泥产品质量造成不利影响，其含量应该满足本标准第6.6.8条的要求。
5.2.4入窑固体废物中硫（S）元素含量应满足本标准第6.6.9条的要求。
5.2.5具有腐蚀性的固体废物，应经过预处理降低废物腐蚀性或对设施进行防腐性改造，确保不对设施造成腐蚀后方可进行协同处置。
	本项目所处置危险废物中不含氯、氟元素和重金属元素，项目的建设不会对水泥生产和产品造成不利影响，入窑废物满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的入窑标准要求
	符合

	
	
	5.3替代混合材的废物特性要求
5.3.1作为替代混合材的固体废物应该满足国家或者行业有关标准，并且不对水泥质量产生不利影响。
5.3.2下列废物不能作为混合材原料：
a）危险废物；
b）有机废物；
国家法律、法规另有规定的除外。
	本项目危险废物不作为混合材原料
	符合

	
	协同处置运行操作技术要求
	6.1固体废物的准入评估
6.1.1为保证协同处置过程不影响水泥生产过程和操作运行安全，确保烟气排放达标，在协同处置企业与固体废物产生企业签订协同处置合同及固体废物运输到协同处置企业之前，应对拟协同处置的固体废物进行取样及特性分析。
6.1.2在对拟协同处置的固体废物进行取样和特性分析前，应该对固体废物产生过程进行调查分析，在此基础上制定取样分析方案；样品采集完成后，针对本标准第5章要求的项目以及确保运输、贮存和协同处置全过程安全、水泥生产安全、烟气排放和水泥产品质量满足标准所要求的项目，开展分析测试。固体废物特性经双方确认后在协同处置合同中注明。取样频率和取样方法应参照HJ/T20和HJ/T298要求执行。
6.1.3在完成样品分析测试以后，根据下列要求对固体废物是否可以进厂协同处置进行判断：
a）该类固体废物不属于禁止进入水泥窑协同处置的废物类别，危险废物类别符合危险废物经营许可证规定的类别要求，满足国家和当地的相关法律和法规；
b）协同处置企业具有协同处置该类固体废物的能力，协同处置过程中的人员健康和环境安全风险能够得到有效控制；
c）该类固体废物的协同处置不会对水泥的稳定生产、烟气排放、水泥产品质量产生不利影响。
6.1.4对于同一产废单位同一生产工艺产生的不同批次固体废物，在生产工艺操作参数未改变的前提下，可以仅对首批次固体废物进行采样分析，其后产生的固体废物采样分析在第6.3节制定处置方案时进行。
6.1.5对入厂前固体废物采集分析的样品，经双方确认后封装保存，用于事故和纠纷的调查。备份样品应该保存到停止协同处置该种固体废物之后。如果在保存期间备份样品的特性发生变化，应更换备份样品，保证备份样品特性与所协同处置固体废物特性一致。
	本项目仅处置新疆兴发化工有限公司产生的精蒸馏残渣，项目入窑废物满足入窑相关要求
	符合

	
	
	6.2固体废物的接收与分析
6.2.1入厂时固体废物的检查
a）在固体废物进入协同处置企业时，首先通过表观和气味，初步判断入厂固体废物是否与签订的合同标注的固体废物类别一致，并对固体废物进行称重，确认符合签订的合同。
b)对于危险废物，还应进行下列各项的检查：
1）检查危险废物标签是否符合要求，所标注内容应与《危险废物转移联单》和签订的合同一致。
2）通过表观和气味初步判断的危险废物类别是否与《危险废物转移联单》一致。
3）对危险废物进行称重的重量是否与《危险废物转移联单》一致。
4）检查危险废物包装是否符合要求，应无破损和泄漏现象。
5）必要时，进行放射性检验。
在完成上述检查并确认符合各项要求时，固体废物方可进入贮存库或预处理车间。
c）按照6.2.1条a）、b)款的规定进行检查后，如果拟入厂固体废物与转移联单或所签订合同的标注的废物类别不一致，或者危险废物包装发生破损或泄漏，应立即与固体废物产生单位、运输单位和运输责任人联系，共同进行现场判断。拟入厂危险废物与《危险废物转移联单》不一致时还应及时向当地环境保护行政主管部门报告。如果在协同处置企业现有条件下可以进行协同处置，并确保在固体废物分析、贮存、运输、预处理和协同处置过程中不会对生产安全和环境保护产生不利影响，可以进入协同处置企业贮存库或者预处理车间，经特性分析鉴别后按照常规程序进行协同处置。如果无法确定废物特性，将该批次废物作为不明性质废物，按照第9.3节规定处理。 如果确定协同处置企业无法处置该批次固体废物，应立即向当地环境保护行政主管部门报告，并退回到固体废物产生单位，或送至有关主管部门指定的专业处置单位。必要时应通知当地安全生产行政主管部门和公安部门。
	本项目按要求对入厂固废进行接收与分析
	符合

	
	
	6.2.2入厂后固体废物的检验
a）固体废物入厂后应及时进行取样分析，以判断固体废物特性是否与合同注明的固体废物特性一致。如果发现固体废物特性与合同注明的固体废物特性不一致，应参照第6.2.1条c）款的规定进行处理。
b）协同处置企业应对各个产废单位的相关信息进行定期的统计分析，评估其管理的能力和固体废物的稳定性，并根据评估情况适当减少检验频次。
	本项目按要求对入厂固废进行取样分析
	符合

	
	
	6.2.3制定协同处置方案
a）以固体废物入厂后的分析检测结果为依据，制定固体废物协同处置方案。固体废物协同处置方案应包括固体废物贮存、输送、预处理和入窑协同处置技术流程、配伍和技术参数，以及安全风险和相应的安全操作提示。
b）制定协同处置方案时应注意以下关键环节：
1)按固体废物特性进行分类，不同固体废物在预处理的混合、搅拌过程中，确保不发生导致急剧增温、爆炸、燃烧的化学反应，不产生有害气体，禁止将不相容的固体废物进行混合。
2)固体废物及其混合物在贮存、厂内运输、预处理和入窑焚烧过程中不对所接触材料造成腐蚀破坏。
3)入窑固体废物中有害物质的含量和投加速率满足本标准相关要求，防止对水泥生产和水泥质量造成不利影响。
c）在制定协同处置方案的过程中，如果无法确认是否可以满足第6.2.3条b）款的要求，应通过相容性测试确认。
6.2.4固体废物入厂检查和检验结果应该记录备案，与固体废物协同处置方案共同入档保存。入厂检查和检验结果记录及固体废物协同处置方案的保存时间不应低于3年。
	本项目按要求制定协同处置方案
	符合

	
	
	6.3固体废物贮存的技术要求
6.3.1固体废物应与水泥厂常规原料、燃料和产品分开贮存，禁止共用同一贮存设施。
6.3.2在液态废物贮存区应设置足够数量的砂土等吸附物质，以用于液态废物泄漏后阻止其向外溢出。吸附危险废物后的吸附物质应作为危险废物进行管理和处置。
6.3.3危险废物贮存设施的操作运行和管理应满足GB18597和HJ/T176中的相关要求。
6.3.4不明性质废物在水泥厂内的暂存时间不得超过1周。
	本项目固体废物贮存满足技术要求，项目拟处置的危险废物不在项目厂区内设置贮存区
	符合

	
	
	6.4固体废物预处理的技术要求
6.4.1应根据入厂固体废物的特性和入窑固体废物的要求，按照固体废物协同处置方案，对固体废物进行破碎、筛分、分选、中和、沉淀、干燥、配伍、混合、搅拌、均质等预处理。
6.4.2预处理后的固体废物应该具备以下特性：
a）满足本标准第5章要求。
b）理化性质均匀，保证水泥窑运行工况的连续稳定。
c）满足协同处置水泥企业已有设施进行输送、投加的要求。
6.4.3应采取措施，保证预处理操作区域的环境质量满足GBZ2的要求。
6.4.4应及时更换预处理区域内的过期消防器材和消防材料，以保证消防器材和消防材料的有效性。
6.4.5预处理区应设置足够数量的砂土或碎木屑，以用于液态废物泄漏后阻止其向外的溢出。
6.4.6危险废物预处理产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。
	根据入厂危险废物的特性，拟建项目固态废物预处理过程设置在投料系统内，投料系统全密闭；液态废物无需进行预处理
	符合

	
	
	6.5固体废物厂内输送的技术要求
6.5.1在进行固体废物的厂内输送时，应采取必要的措施防止固体废物的扬尘、溢出和泄漏。
6.5.2固体废物运输车辆应定期进行清洗。
6.5.3采用车辆在厂内运输危险废物时，应按照运输车辆的专用路线行驶。
6.5.4厂内危险废物输送设施管理、维护产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。
	本项目危险废物采取厂内输送方式，运输全过程采用专用运输车辆及专用路线，并采取密闭车辆防止固体废物的扬尘、溢出和泄漏，车辆定期清洗，维护费用按危险废物进行管理和处置
	符合

	
	
	6.6固体废物投加的技术要求
6.6.1根据固体废物的特性和进料装置的要求和投加口的工况特点，选择适当的固体废物投加位置。
6.6.2固体废物投加时应保证窑系统工况的稳定。
6.6.3在主燃烧器投加的技术要求
a）具有以下特性的固体废物宜在主燃烧器投加：
1）液态或易于气力输送的粉状废物；
2）含POPs物质或高氯、高毒、难降解有机物质的废物；
3）热值高、含水率低的有机废液。
b）在主燃烧器投加固体废物操作中应满足以下条件：
1）通过泵力输送投加的液态废物不应含有沉淀物，以免堵塞燃烧器喷嘴；
2）通过气力输送投加的粉状废物，从多通道燃烧器的不同通道喷入窑内，若废物灰分含量高，尽可能喷入更远的距离，尽量达到固相反应带。
	本项目按技术要求投加固体废物
	符合

	
	
	6.6.4在窑门罩投加的技术要求
a）窑门罩宜投加不适于在窑头主燃烧器投加的液体废物，如各种低热值液态废物。
b）在窑门罩投加固态废物时应采用特殊设计的投加设施。投加时应确保将固态废物投
至固相反应带，确保废物反应完全。
c）在窑门罩投加的液态废物应通过泵力输送至窑门罩喷入窑内。
	
	

	
	
	6.6.5在窑尾投加的技术要求
a）含POPs物质和高氯、高毒、难降解有机物质的固体废物优先从窑头投加。若受物
理特性限制需要从窑尾投加时，优先选择从窑尾烟室投加点。
b）含水率高或块状废物应优先选择从窑尾烟室投入。
c）在窑尾投加的液态、浆状废物应通过泵力输送，粉状废物应通过密闭的机械传送装置或气力输送，大块状废物应通过机械传送装置输送。
	
	

	
	
	6.6.6在生料磨只能投加不含有机物和挥发半挥发性重金属的固态废物。
	
	

	
	
	6.6.8协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯（Cl）和氟（F）元素的投加量，以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准。入窑物料中氟元素含量不应大于0.5％，氯元素含量不应大于0.04％。
	本项目新增入窑物料中不含氟元素和氯元素
	符合

	
	
	6.6.9协同处置企业应控制物料中硫元素的投加量。通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014％；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli。
	本项目从窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫总投加量为726.552mg/kg-cli
	符合

	
	协同处置污染物排放控制要求
	7.1窑灰排放和旁路放风控制
7.1.1为避免外循环过程中挥发性元素（Hg、Tl）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现排放烟气中Hg或Tl浓度过高时宜将除尘器收集的窑灰中的一部分排出水泥窑循环系统。
7.1.2为避免内循环过程中挥发性元素和物质（Pb、Cd、As和碱金属氯化物、碱金属硫酸盐等）在窑内的过渡积累，协同处置企业可定期进行旁路放风。
7.1.3未经处置的从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料。
7.1.4从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘若采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。
7.1.5水泥窑旁路放风排气筒大气污染物排放限值按照GB30485的要求执行。
	本项目不设置旁路放风系统，从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘不再返回水泥窑生产熟料，直接掺加入水泥熟料的处置方式，并严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求
	符合

	
	
	7.2水泥产品环境安全性控制
7.2.1生产的水泥产品质量应满足GB175的要求。
7.2.2协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出应满足国家相关标准。
7.2.3协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品的检测按照国家相关标准中的规定执行。
	本项目严格控制水泥产品质量满足GB175的要求
	符合

	
	
	7.3烟气排放控制
7.3.1水泥窑协同处置固体废物的排放烟气应满足GB30485的要求。
7.3.2按照GB30485的要求对协同处置固体废物水泥窑排放烟气进行监测。
7.3.3水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度应满足GB30485的要求。
TOC因协同处置固体废物增加的浓度的测定步骤如下：（1）测定水泥窑未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度；（2）测定水泥窑协同处置固体废物时的TOC排放浓度；（3）水泥窑协同处置固体废物时的TOC排放浓度与未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度之差即为TOC因协同处置固体废物增加的浓度。其中，当水泥生产原料来源未改变时，未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度可采用前次测定的数值。
	本项目窑尾排放烟气满足GB30485的要求，评价提出了监测计划，窑尾排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度满足GB30485的要求
	符合

	
	
	7.4废水排放控制
7.4.1固体废物贮存和预处理设施以及固体废物运输车辆清洗产生的废水应经收集后按照GB30485的要求进行处理。
7.4.2危险废物预处理设施和危险废物运输车辆清洗产生的废水处理污泥应作为危险废物进行管理和处置。
	本项目不产生生产废水，化验室废物委托有资质单位处置
	符合

	
	
	7.5其他污染物排放控制
7.5.1固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。
7.5.2协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。
	本项目不设置危废贮存库，根据入厂危险废物的特性，拟建项目固态废物预处理过程设置在投料系统内，投料系统全密闭；液态废物无需进行预处理
	符合

	
	协同处置危险废物设施性能测试（试烧）要求
	8.1.1协同处置企业在首次开展危险废物协同处置之前，应对协同处置设施进行性能测试以检验和评价水泥窑在协同处置危险废物的过程中对有机化合物的焚毁去除能力以及对污染物排放的控制效果。性能测试包括未投加废物的空白测试和投加危险废物的试烧测试。
8.1.2空白测试工况为未投加危险废物进行正常水泥生产时的工况，并采用窑磨一体机模式。
8.1.3进行试烧测试时，应选择危险废物协同处置时的设计工况作为测试工况，采用窑磨一体机模式，按照危险废物设计的最大投加速率稳定投加危险废物，持续时间不小于12小时。
	本项目实施后按要求开展协同处置危险废物设施性能测试
	符合

	
	特殊废物协同处置技术要求
	9.2应急事件废物
9.2.1协同处置应急事件废物应经当地省级环境保护主管部门的批准并接受其技术指导。
9.2.2在对应急事件废物进行协同处置之前，应该根据废物产生源特性对废物进行必要的检测，确定废物特性后按照本标准要求确定协同处置方案。
9.2.3如果应急事件废物难以确定特性，应将该废物作为不明性质废物，按照第9.3节规定处理。
9.2.4应优先选择具有危险废物经营许可证的水泥窑设施对应急事件废物进行协同处置。如果受条件限制，经当地省级环境保护主管部门批准，可选择不具有危险废物经营许可证的水泥窑设施，该设施及相应的协同处置过程应满足本标准危险废物协同处置的相关要求，但第4.1.1条b款、10.1条除外。
9.2.5如果预计协同处置时间不超过3个月，可以不经性能测试直接进行协同处置。如果预计协同处置时间超过3个月，则应按照协同处置方案确定的工况参数进行性能测试。性能测试时的试烧废物可采用拟协同处置的应急事件废物，有机标识物及其投加不受第 8.1.4、8.1.5、8.1.7条的限制。标识物可采用废物本身含有物质，按照设计的废物投加速率和废物本身含量投加。其他性能测试要求按照本标准第8章的相关规定执行。
9.2.6如果应急事件废物的协同处置时间超过1年，则不适用第9.2.4和9.2.5条的特殊规定，按常规危险废物协同处置的相关要求进行管理。
	本项目按要求处置应急事件废物
	符合

	《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》(环固体〔2025〕10号)
	提升危险废物收集处置保障能力
	进一步提升危险废物规范收集转运效率。推动转移快捷化。危险废物转移遵循就近原则，不鼓励大规模、长距离转运处置危险废物。深化废铅蓄电池跨省转移按照省内转移管理试点，适时研究扩大纳入试点的危险废物种类。鼓励开展区域合作的省份间简化危险废物跨省转移审批程序，提高危险废物转移效率。
	本项目利用企业现有水泥窑协同处置新疆兴发化工有限公司产生的精蒸馏残渣，本项目建成后可有效提高相邻企业兴发化工对其危险废物的转移效率，缩短危险废物转运距离，降低企业处置成本及运输过程环境风险
	符合

	
	优化危险废物利用处置方式
	优化危险废物利用处置结构。促进再生利用。推广危险废物利用先进技术，推动健全危险废物循环利用体系。深化“无废集团”“无废园区”建设试点，引导有条件的大型企业集团和工业园区内部共享危险废物利用处置设施，推动危险废物“点对点”定向利用，简化手续，减轻负担。
	新疆兴悦化工有限公司东侧与新疆兴发化工有限公司相邻，且两公司控股股东均为宜昌兴发集团有限责任公司，精蒸馏残渣具有较高的热值，具备替代燃料（煤炭）的功能，由兴发公司产生的精蒸馏残渣交兴悦公司处置满足危险废物循环利用要求，属于危险废物“点对点”定向利用范围
	符合

	
	
	完善处置结构。新建危险废物单套集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年。引导水泥窑协同处置危险废物设施更好发挥作为危险废物利用处置能力有益补充的作用，重点处理贮存和填埋量大、类别单一的危险废物。
	本项目通过利用企业现有水泥窑，仅协同处置新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），不处置其他类别危险废物
	符合

	
	
	提升危险废物利用处置水平。提升设施建设和运行水平。推进危险废物利用处置设施提标改造，提升现有设施运行管理水平。鼓励开展危险废物利用处置集团化建设和专业化运营。
	新疆兴悦化工有限公司东侧与新疆兴发化工有限公司相邻，且两公司控股股东均为宜昌兴发集团有限责任公司，本项目建成后运行方式符合危险废物利用处置集团化建设的鼓励内容
	符合

	
	健全危险废物环境管理体系
	深化危险废物规范化环境管理。严格落实企业主体责任。产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位承担危险废物污染防治的主体责任，要严格落实危险废物污染环境防治相关法律制度和标准等要求，采取有效措施，减少危险废物的产生量、促进再生利用、降低危害性，提升危险废物规范化环境管理水平。
	本项目在进行水泥窑协同处置危险废物过程中将积极承担危险废物污染防治主体责任，落实相关法律法规和标准要求，满足再生利用、降低危害性的要求
	符合

	
	
	强化危险废物信息化环境管理。强化全过程管控。加快建设运用全国危险废物全过程环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程实时动态信息化追溯。鼓励有条件的地方开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付试点，探索废物流、资金流、信息流“三流合一”，加强对危险废物流向的跟踪管控。
	本项目在危险废物利用过程中将按照相关要求落实危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程实时动态信息化追溯
	符合

	
	促进危险废物精细化环境管理
	深化制度改革创新。强化环境影响评价与危险废物经营许可制度衔接，支持有条件地区将危险废物经营许可要求纳入排污许可，探索“一证式”管理。研究建立危险废物再生利用环境风险评估标准和评估方法，鼓励出台危险废物利用污染控制地方标准
	本项目正在办理环境影响评价手续，待项目建成后将及时落实危险废物经营许可证制度和排污许可制度相关要求
	符合


2.9.2规划符合性分析
表2.9-2 相关规划及环境准入要求符合性分析
	相关规划

	规划名称
	规划条件
	与项目有关内容

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	提升危险废物收集与利用处置能力。适时修订《自治区危险废物利用处置设施建设布局指导意见》，稳步推进准东、甘泉堡、“奎—独—乌”、哈密、巴州、阿克苏等重点区域综合性危险废物处置设施建设，协调推动南疆三地州、伊犁河谷等区域解决危险废物利用处置能力不足问题。积极引导重点产废企业自建危险废物利用设施，支持大型企业集团内部共享危险废物利用处置设施，推进工业废盐、废催化剂、煤焦油、电解铝大修渣等利用处置设施建设，适度发展水泥窑协同处置危险废物，引导推进有害废物处理处置能力建设，引导推进含油污泥处置、废矿物油回收利用能力过剩问题化解和布局优化。坚持兵地统筹、区域协同规划和建设危险废物利用处置设施，实现疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配。深入推进油气田开采历史遗留含油污泥、磺化泥浆、黄金选矿行业氰化尾渣、铜冶炼行业砷渣以及石棉矿选矿废渣等调查和污染治理。
	本项目为依托现水泥窑协同处置危险废物项目，项目实施后将有效缓解南疆三地州等区域危险废物利用处置能力不足问题，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求

	《阿克苏地区生态环境保护“十四五”规划》
	全面加强危险废物监管。制定年度监督管理计划，完善环境影响评价、危险废物申报登记、规范企业台账资料记录，建立危险废物产生单位和经营单位重点监管清单。对危险废物产生、贮存、转移以及企业委托利用处置危险废物情况、危险废物管理计划和应急预案等定期开展检查，实现危险废物产生、贮存、转移、处置的全过程无缝隙排查与监管。对检查中发现问题的企业，要求限期整改到位，确保排查到位、整改到位。各部门要共同建立危险废物联合执法机制，严格查处无证经营、违法排放、倾倒、处置危险废物等严重违法行为。
	本项目在进行水泥窑协同处置危险废物过程中将加强危险废物监管，完善并落实危险废物转移及处置过程的环境管理措施，符合文件要求

	《“十四五”原材料工业发展规划》
	加强产学研用深度融合，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享，......攻克电石法聚氯乙烯生产无汞化、低温低浓度烟气脱硫脱硝、细颗粒物化学团聚强化除尘、固废（危废）协同处置及资源化利用等污染物防治和资源综合利用技术，提高资源能源利用率和超低排放水平；......推动建材行业向协同处置废弃物的循环经济发展模式转变。......全面推进原材料工业固废综合利用，重点围绕尾矿、废石、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电解锰渣、工业副产石膏、化工废渣、废弃纤维及复合材料等，建设一批工业资源综合利用基地，在重点地区建设尾矿废渣、磷石膏、电解锰渣等综合利用和钢铁有色协同处置含锌二次资源项目，以及煤气化炉、水泥窑、大型烧结砖隧道窑协同处置废弃物等示范线，加快实现无害化、减量化、资源化处置
	本项目利用企业现有水泥窑协同处置固体废物，可实现水泥厂向协同处置废弃物的循环经济发展模式转变，符合文件中相关要求

	《阿克苏经济技术开发区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）》
	产业定位。充分利用园区的区位、环境与资源优势，适当调整既定产业发展方向，依托本地区丰富优质的石油天然气资源、水、电、土地资源，以现有产业为基础，以效益为中心，以市场为导向，以技术为依托，以加快产业拓展和产业延伸为方向，规划建设经开区化工区的产业，明确发展目标和定位，发展以天然气化工配套硫化工为基础，协同发展资源综合利用、精细化工等其他化工产业，打造一个具有集聚用户覆盖率广、附加值高、发展潜力大的产业结构体系，并不断延伸产业链，实现生产技术标准化、代谢过程循环化、资源利用多元化，逐步形成资源加工、加工制造、废物综合利用的循环经济产业园区。
	本项目在企业现有水泥窑的基础上，协同处置相邻企业新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），符合废物综合利用的循环经济产业发展理念，符合产业定位要求

	《阿克苏经济技术开发区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》
	新疆兴发化工有限公司为化工企业，生产二甲基亚砜，位于本园区天然气化工产业区块，符合园区定位。新疆兴悦化工有限公司采用新疆兴发化工有限公司有机废气作为部分燃料，节约能源，产生的蒸汽供应给新疆兴发化工有限公司，符合园区循环产业思路，基本符合园区定位。
	本项目在与新疆兴发化工有限公司原有关系基础上，通过本项目深入贯彻循环产业思路，符合园区定位

	
	规划优化调整建议。产业规模调整：本化工产业集中区现状建设有新疆兴悦化工有限公司，为水泥企业，本次环评提出整改要求，新疆兴悦化工有限公司未来发展中不得新建及扩建与本化工产业集中区定位不相符项目。
	本项目在企业现有水泥窑的基础上，协同处置相邻企业新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），本项目的建设符合化工产业集中区循环经济产业发展理念，与产业定位相符

	
	规划项目规模调整建议：本化工产业集中区部分占地（目前已建企业为：新疆兴发化工有限公司、新疆兴悦化工有限公司、阿克苏市新发物流有限公司）位于《阿克苏经济技术开发区总体规划（2018-2035）》西侧的装备制造产业园，定位不属于化工行业。
《阿克苏经济技术开发区总体规划（2018-2035）》后期修编，将本化工产业集中区占用的区域，修编成化工区块，阿克苏经济技术开发区管理委员会应及时制定详细修编计划，最终落实到位。
	本项目在新疆兴悦化工有限公司现有基础上建设，后期《阿克苏经济技术开发区总体规划（2018-2035）》进行修编时需落实规划环评要求

	
	化工区危险废物处理处置大体可分为两种方式：含贵金属的化工废催化剂，一般由厂家回收；其余的危废可就近委托库车红狮水泥有限公司处置，库车红狮水泥有限公司位于新疆阿克苏地区库车市牙哈镇牙哈一大队，其危险废物经营许可证编号为6529230063，经营方式为收集、贮存、处置，经营规模为10万吨/年，可处置的废物类别为《国家危险废物名录（2021年）》中13大类124种危险废物，分别为：HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW21含铬废物、HW46含镍废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物、HW5废催化剂
	本项目建成后，由新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣不再委托库车红狮水泥有限公司处置，改为由本项目处置，可有效降低危险废物转移过程中的环境风险，提高危险废物处置效率

	
	新、改、扩建项目必须严格落实国家《产业结构调整指导目录》（2019年本）（及修改单）、《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》、《中国制造2025新疆行动方案》、《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》（新党厅字〔2018〕74号）等要求，对项目产品、工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的，一律禁止建设。
提高园区企业和项目准入门槛，鼓励能耗低、工艺先进、废气污染物排放量少的企业入区。依据《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，严禁大气污染严重的企业和项目入区。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合准入要求

	
	考虑到园区产业特征，对于工业粉尘，本评价建议企业优先选用袋式除尘器，运行过程中同时应定期对布袋进行反吹扫或进行定期更换。同时入区企业在工艺设计上应尽量减少含尘废气排污节点，对于含尘气体收集后能够集中治理的应进行集中治理，合用排气筒。除尘器选择上的应遵循选用的除尘器必须满足国家或地方规定的排放标准；除尘效果好；无二次污染；投资小，占地少。
	本项目进料系统全密闭，打散机与皮带输送设备上方各设置1套袋式除尘器+15m排气筒，污染物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（含2025年修改单）中表1排放限值要求

	
	固废处理措施：按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。一般固体废物应通过项目自身或园区内企业进行综合利用，无法综合利用的就近安全处置。危险废物应立足于自身或依托园区内外危险废物集中设施处置。固体废物贮存和处置系统应满足相关污染控制技术规范和标准要求。
	本项目建成后由新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣可就行安全处置，处置过程满足相关污染控制技术规范和标准要求

	
	改、扩建项目全面梳理现有工程的环保问题，提出整改措施
	本项目已针对企业现有环保问题提出对应整改措施要求

	关于《阿克苏经济技术开发区化工产业集中区总体规划(2022-2035年)环境影响报告书》的审查意见（新环审[2023]185号）
	(一)坚决遏制“两高”行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序，坚持绿色发展。结合区域实际及阿克苏经济技术开发区总体规划，依据所在产业区块功能及环保要求，合理确定园区产业结构和布局，论证园区发展天然气化工及配套硫化工的条件及规模。通过调整能源消费结构、加强资源循环利用，统筹协调推进经济和社会发展各领域，深入开展应对气候变化工作，切实增强控制温室气体排放能力。促进经济绿色低碳可持续发展、引导化工产业向绿色低碳方向转型，推动减污降碳协同管控。同时综合考虑园区企业现状情况及环境管理要求，加强环境影响评价事中事后监管，进一步督促园区企业认真执行环境影响评价制度、排污许可制度和环保验收“三同时”制度，及时发现、查处“未批先建”“未验先投”等环境违法违规行为。针对园区存在的企业产业布局不相符、污水处理厂基础配套设施不足，再生水利用率不高，环境风险防控、环境管理等环境问题等，细化整改方案和计划，并有序推进，强化园区环境综合治理，妥善解决现有环境问题
	本项目不属于两高项目，本项目的建设符合园区产业定位要求，目前正在办理环评手续，项目建成后将依法执行排污许可制度和环保验收“三同时”制度

	
	(二)加强空间管控，严守生态保护红线。衔接阿克苏地区国土空间规划、阿克苏市国土空间规划及“三线一单”更新成果，进一步优化园区空间布局，完善生态环境各要素保障，重点关注区域大气环境、地下水环境、土壤环境质量，细化园区所在生态环境管控单元的管控要求，保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。
	本项目不涉及生态保护红线范围，本项目的建设符合国土空间规划和“三线一单”管控要求，项目的实施不会环境质量底线和资源利用上线

	
	(三)坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。依据规划区域及周边环境质量改善目标，落实重点行业污染防治措施，纳入日常环境管理工作，并建立考核机制。科学核定区域污染物排放总量，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求。完善园区排水、污水处理、中水利用、危废处置等相关规划内容。各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。
	本项目建成后各项目污染物的排放均满足对应污染物排放标准要求，不会超过总量控制要求

	
	(四)严格资源利用总量和强度“双控”，制定入园产业和项目的环境准入条件。尽快开展园区规划水资源论证审批工作，进一步论证园区供水的合理性与保障性。坚持“以水定产、以水定量”，优化调整园区的产业规模和布局，严格入园产业和项目的环境准入。严格按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区党委明令禁止的“三高”项目一律不得入驻园区。严格落实引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业技术进步和园区循环化建设。园区水资源利用不得突破批准的水资源利用上线指标，土地资源利用不得突破国土空间规划确定的城镇开发边界。
	本项目的建设符合园区准入条件要求，符合相关产业政策和行业准入条件要求，本项目建成后可有效推进园区循环化建设，不会导致园区水资源突破利用上线指标；项目将危险废物输送路线和处置严格控制在企业内，不会突破城镇开发边界

	
	(五)加快完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分治”原则规划、设计和建设园区排水系统、废(污)水处理系统和中水回用系统，逐步建成完整的排水和中水回用体系，提高废(污)水回用率。根据园区发展实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。
	本项目建成后，由新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣不再委托库车红狮水泥有限公司处置，改为由本项目处置，可有效降低危险废物转移过程中的环境风险，提高危险废物处置效率，项目在处置过程中严格遵守国家有关规定，确保处置过程合规合法

	
	(六)强化园区环境风险管理，强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。足额配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善突发环境事件应急预案，防控园区规划实施可能引发的环境风险。
	本项目建成后企业需完善突发环境事件应急预案，并与园区突发环境应急体系衔接，足额配备应急物资的同时定期开展应急演练

	环境准入要求

	文件名称
	准入条件
	与项目有关内容

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）
	1.建设单位应依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批
	项目正在编制环境影响评价报告

	
	2.建设项目应符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
	项目的建设符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策等要求，工艺、技术和设备符合《产业结构调整指导目录》等文件要求

	
	3.一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求,符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。
	本项目的建设符合国家、自治区主体功能区规划等相关要求

	
	4.禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续，严格控制扰动范围。涉及生态保护红线的其他要求，按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）执行，生态保护红线管控要求调整、更新的，从其规定。
	项目占地不涉及上述禁止开发区域，项目建设不涉及生态保护红线范围

	
	6.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定
	本项目建设地点位于阿克苏市西工业园区内，不占用基本农田、耕地、林地及草地

	
	7.新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式限期整改，退城进园。
	本项目建设地点位于阿克苏市西工业园区内，符合工业项目布置原则

	
	8.按照国家和自治区排污许可规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增主要污染物排放总量的建设项目必须落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼等新增主要污染物排放量的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。涉重金属的新建、改扩建项目其重金属污染物遵循“等量替代”或“减量替代”原则。
	项目建成运营前需依法重新申领排污许可证并按证排污

	
	9.煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业建设项目应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。
	本项目已进行碳排放影响评价

	
	10.存在地下水和土壤污染途径的建设项目应采取分区防渗措施，防止地下水和土壤污染。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类开发区、工业园区和工业聚集区应编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急处置能力。未通过认定或不属于一般或较低安全风险的化工园区，不得新建、改扩建危险化学品生产项目（安全、环保、节能和智能化改造和与其他行业生产装置配套建设项目，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。地方政府要依法依规妥善做好未通过认定化工园区的整改或关闭，以及园区内企业的监管及处置工作。涉及《重点管控新污染物清单》《优先控制化学品名录》所列新污染物（化学物质）生产、加工使用、进出口的建设项目，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施，对于二噁英、六氯丁二烯、二氯甲烷、三氯甲烷、抗生素等已纳入排放标准的新污染物（化学物质）应进行充分论证和评价，并提出可靠的污染防治措施，确保排放满足相关标准要求，环境影响可接受。
	本项目厂区制定有分区防渗措施，在落实地下水和土壤环境风险防范措施的前提下，本项目环境风险可控。项目所处园区制定有环境风险应急预案，具备环境风险应急处置能力

	
	11.企业排污车间或工段与环境敏感区距离应满足国家、地方规定或环境影响评价文件提出的大气环境防护距离要求，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标
	项目周边无居民区、学校、医院等环境敏感目标，符合大气环境防护距离要求

	
	12.根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目产生的所有副产物，应依据产生来源、利用和处置过程鉴别该副产物是否属于固体废物，作为固体废物管理的副产物应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行危险废物属性判定或鉴别。环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别。建设单位应持续提高资源产出率，大宗工业固体废物综合利用率应达到国家及自治区有关要求。
	本项目在进行水泥窑协同处置危险废物过程中不会产生危险废物

	
	14.建设项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平应达到国内同行业现有企业先进水平。
	本项目属于国家推行的清洁生产技术方案。项目的实施，不仅可以实现区域内固体废物的“无害化、资源化”处置，同时可以减少水泥熟料生产的资源能源消耗量，进一步提升企业的清洁生产水平

	
	16.改建、扩建项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理评估，针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施并纳入竣工环保验收。
	本项目建设性质为技术改造，本报告已对企业现有工程的环境保护措施及效果进行梳理评估


2.9.3“三线一单”符合性分析内容
表2.9-3 三线一单符合性分析内容一览表
	《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(新政发〔2021〕18号)

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目选址不涉及生态保护红线范围

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
	项目建设不会对地表水及地下水造成污染；在落实大气污染各项环保要求后，项目实施不会对环境质量底线造成冲击

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用
	本项目生产过程中不消耗水资源，不会对区域水资源造成较大影响

	环境管控单元
	自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环 境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善
	项目所处管控单元为阿克苏经济技术开发区，属重点管控单元，本项目采取了有效的污染防治措施，可确保污染得到有效的控制，不会对周围环境产生明显影响

	《关于印发阿克苏地区生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（阿地环字[2024]32号）

	生态环境分区管控
	地区共划定环境管控单元109个(不含兵团)，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。
优先保护单元62个，占地区国土面积的27.56%。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、自然公园、重要湖库等一般生态空间管控区。优先保护单元中的生态保护红线区要严格按照国家和自治区生态保护红线管理相关规定进行管控:一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元38个，占地区国土面积的1.41%。主要包括人口集中的城镇建成区、工业开发活动集中的产业园区和矿产资源开发集中的重要矿区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量下降、生态环境风险高等问题。
一般管控单元9个，占地区国土面积的71.03%。主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	项目所处管控单元为阿克苏经济技术开发区，属重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65290120003

	阿克苏经济技术开发区管控要求（重点管控单元，单元编码：ZH65290120003）

	空间布局约束
	1、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目满足污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业准入条件、环评文件审批原则等要求

	
	2、新（改、扩）建化工项目应符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离，环境保护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标，避免邻避效应。
	本项目建设符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，周边无居民区、学校、医院等环境敏感目标

	
	3、依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局。
	本项目建设符合国土空间规划和生态环境分区管控要求

	
	4、禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺。引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。
	本项目不涉及使用国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺

	
	5、引进建设项目应符合园区定位、产业布局。
	项目建设符合园区定位及产业布局要求

	
	6、推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、建材冶金等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。对污染排放不达标的企业责令停止超标排污，采取限期整改、停产治理等措施，确保全面稳定达标排放。
	企业严格履行排污许可制度，各项污染物均能达标排放

	污染物排放管控
	1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。对现有排放企业和自备电厂，对标国际国内最新标准和可行性技术，进行提标改造升级。
	企业各项污染无排放满足国内最新标准要求

	
	2、重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。持续推进集中供热，充分发挥大型煤电机组供热能力。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治。推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造。
	企业已纳入重污染天气绩效分级管理，制定有应急减排清单，企业冬季不生产，可减少冬季污染物排放

	
	3、加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等措施。
	项目制定有分区防渗措施，在危险废物暂存过程可有效避免土壤受到污染

	
	4、新（改、扩）建化工项目应按照国家及自治区相关排放标准，采取有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，无组织排放应达到相应标准，严禁生产废水直接外排，产生的生化污泥或盐泥等固体废物要按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置。新（改、扩）建化工项目满足重点污染物排放总量控制、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套污染物削减方案，采取有效的污染物削减措施，腾出足够的环境容量。
	本项目水泥窑协同处置危险废物过程中，液态危险废物通过管输进入窑内，输送过程全密闭，可有效减少挥发性有机物的产生

	环境风险防控
	1、园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。
	园区及企业均制定有突发环境事件应急预案，配备有突发环境事件应急响应机制

	
	2、强化地下水环境风险管控。对化学品生产企业等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	项目制定有分区防渗措施，可有效降低地下水环境风险

	
	3、坚持分级负责、属地为主、部门协同的环境应急责任原则，以化工园区为重点，健全防范化解突发生态环境事件风险和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。
	企业严格落实环境应急主体责任，建立应急责任体系

	资源利用效率
	1、加大园区污水再生利用工程建设力度，提高园区再生水利用率。
	本项目不涉及

	
	2、深入实施最严格水资源管理。严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。
	本项目水资源消耗量较小，符合区域用水总量和强度控制要求

	
	5、严格落实国土空间规划要求，控制各类用地指标。
	本项目建设符合国土空间规划要求



[bookmark: _Toc9868247][image: 阿克苏地区环境管控单元图]项目位置

图2.9-1 阿克苏地区环境管控单元分类图
[bookmark: _Toc13187][image: 阿克苏经济技术开发区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）产业布局规划图]
图2.9-2 园区产业布局规划图

[bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc32218]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc15436][bookmark: _Toc24746][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc26081][bookmark: _Toc9868248][bookmark: _Toc152320412]3.1现有工程概况
新疆兴悦化工有限公司位于阿克苏经济技术开发区内，中心点坐标为北纬41°04'0.42"，东经80°07'26.26"，开发区具体范围为北临省道306线，东接国道314线，覆盖原阿克苏市工业园区-建材化工园区的全部区域，并向西向南延伸。
（1）2013年4月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于<新疆兴悦化工有限公司200万t/a电石渣制水泥项目环境影响报告书>的批复》（新环评价函〔2013〕279号）；
（2）2013年11月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于新疆兴悦化工有限公司200万吨/年电石渣制水泥项目试生产的复函》（新环监函〔2013〕1149号）；
（3）2016年9月，新疆兴悦化工有限公司《关于原料变更为石灰石的情况说明》；
（4）2017年7月，新疆兴悦化工有限公司200万吨/年电石渣水泥项目(一期工程3200t/d水泥熟料生产线)通过原阿克苏地区环保局竣工环保验收，验收文号为：阿地环函字〔2017〕356号。
3.1.1规模及产品方案
新疆兴悦化工有限公司现有1条3200t/d新型干法水泥熟料生产线，企业年产熟料55万吨，年产70万吨水泥，年生产时间150天。
3.1.2项目组成情况
企业现有3200t/d熟料新型干法水泥生产线建设内容包括：生料制备系统、熟料烧成系统、原料破碎系统、煤粉制备系统、水泥粉磨系统、水泥包装及散装系统等主体工程，以及配套公用工程、辅助工程及环保工程等。现有工程组成见表3.1‑1。
[bookmark: _Ref126593417]表3.1-1 现有工程项目组成情况一览表
	工程类别
	生产线名称
	建设内容

	主体工程
	熟料生产线
	原料准备系统：砂岩破碎；原煤破碎；原料破碎

	
	
	煤预均化系统

	
	
	辅助原料磨系统

	
	
	煤粉制备系统

	
	
	熟料煅烧系统：Φ4.3×60m回转窑（带分解炉和预热器）；篦冷机；多通道喷煤管

	
	
	熟料散装

	
	水泥粉磨
	石膏破碎系统

	
	
	水泥粉磨系统

	
	
	水泥包装系统

	公用工程
	给排水系统（包括消防水系统、循环水系统、生产、生活用水）

	
	供电系统：由开发区内母线引入，供电电压110kv

	
	供热系统：利用回转窑尾气供热

	环保工程
	破碎、粉磨、库、窑头、窑尾废气处理，堆棚、库等粉尘防治

	
	厂区排水系统

	
	基础减震、建筑阻隔

	辅助工程
	生活福利设施：行政办公及生活服务设施

	
	计量站：自动配比系统控制定量给料机计量；冲板流量计计量；煤粉专用秤计量；熟料专用高温计量秤；料计量仓、原煤仓、储仓荷重传感器计量。

	
	机修间：生产设备的小修和日常维护工作

	储存设施
	原料堆棚、页岩堆场、铜渣堆场、原料配料库、生料均化库、熟料库、混合材库、煤渣堆棚、水泥库等


3.1.3主要生产设施
现有工程主要生产设施见表3.1‑2。
[bookmark: _Ref126604931]表3.1-2 现有工程主要生产设施一览表
	车间名称
	主机名称
	型号、规格、性能
	数量
（台）

	辅助原料破碎
	反击锤式破碎机
	PCF1609 G=60-70t/h
	2

	原煤破碎
	环锤式破碎机
	120t/h
	2

	原煤
预均化堆场
	侧式悬臂堆料机
	G=150-180t/h
	2

	
	环锤式破碎机
	PCH1010 G=80-120t/h
	/

	
	桥式刮板取料机
	G=60-80t/h
	/

	原料粉磨
	烘干磨
	φ3.8×12m G=150t/h
	2

	电石渣烘干破碎
	破碎机
	φ4.8×2.8m；生产能力120 t/h（干粉）
	2

	窑尾
	CDC三级预热预分解系统
CDCR分解炉
	/
	2

	窑尾废气处理
	预热器高温风机
	风量650000m3/h；风压9500Pa
	2

	
	电收尘器
	BS930；5电场，处理风量650000m3/h，废气排放量4.11×109m3/a；入口含尘量：100g/m3；出口含尘量：50mg/m3。窑尾烟囱高105m。
	2

	
	排风机
	风量：680000m3/h；风压：2000Pa
	2

	窑头及熟料冷却
废气处理
	篦式冷却机
	篦冷机SCH314R；篦床面71.2m2
	1

	
	多通道喷煤管
	1-15t/h
	1

	
	高温脉冲袋收尘器
	型号：PPC128-2；处理风量：380000m3/h；进口含尘量：30g/Nm3；出口含尘量：50mg/ Nm3
	1

	
	废气排风机
	风量：420000 m3/h；压力：3400Pa
	1

	煤粉制备
	立磨
φ3.2×8.5m
	型号：ZGM80G25t/h；入磨粒度：<40mm出磨粒度：80m；筛余：5-6%
	1

	
	防暴气箱脉冲袋式收尘器
	型号：PPCS96-2×8处理风量：75000m3/h；进口含尘量：1000g/Nm3；出口含尘量：50mg/Nm3
	1

	
	排风机
	风量：85000 m3/h；压力：11000Pa
	1

	水泥粉磨
	水泥磨
	Φ4.2×13m
	1

	
	辊压机
	Φ180×120cm
	

	
	选粉机
	0-Sepa4500
	

	
	气箱脉冲袋收尘器
	型号PPCA128-2×13；处理风量：250000 m3/h
	

	
	循环风机
	风量250000 m3/h；压力：3500Pa
	

	
	排风机
	风量270000 m3/h；压力：5800Pa
	

	石膏破碎
	锤式破碎机
	型号PCF1412
	1

	熟料散装
	散装机
	生产能力300t/h
	3

	水泥包装
	十嘴回转式包装机
	生产能力：120t/h
	4


3.1.4原辅材料消耗情况
[bookmark: _Toc11639]企业现有工程原辅材料、燃料用量及配比情况见表3.1‑3。
[bookmark: _Ref126605173]表3.1-3 现有工程原辅材料、燃料用量及配比情况一览
	序号
	物料名称
	使用量（t/a）

	1
	石灰石
	471733.51

	2
	铜渣
	19320.72

	3
	煤矸石
	42779.00

	4
	黄砂岩
	30642.00

	5
	页岩
	37968.00

	6
	锌渣
	2758.00

	7
	烟煤
	44578.96


（1）石灰质原料情况
由于区域内煤、盐矿资源配置问题，可产生电石渣原料的PVC项目未在新疆兴悦化工有限公司200万t/a电石渣制水泥项目环评批复有效期内建成，因此企业将原料由电石渣变更为石灰石进行生产。企业所用石灰石原料来自新疆阿克苏市西楚石灰石矿，主要成分CaO含量高达51.6%，且有害组分含量低，质量较好，其化学成分见表3.1-4。
表3.1-4 石灰质化学成分（%）
	L.O.I
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	Cl－
	S

	41.60
	2.68
	0.67
	0.56
	51.60
	1.64
	0.026
	0.01


（2）黄砂岩原料情况
企业所用黄砂岩原料来自阿克苏市四石场。化学成份见表3.1-5。
表3.1-5 红砂岩化学成分表（%）
	L.O.I
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	S

	6.55
	61.95
	13.65
	5.96
	3.78
	3.37
	0.04


（3）铜矿渣原料
企业所用铜矿渣来自新疆喀什地区伽师县工业园区，铜矿渣化学成分见表3.1-6。
表3.1-6 铜矿渣化学成分表（%）
	L.O.I
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	Cl－

	-2.26
	35.74
	7.20
	36.78
	14.24
	5.09
	0.021


（4）煤矸石原料
煤矸石化学成分见表3.1-7。
表3.1-7 煤矸石化学成分（%）
	L.O.I
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	Cl－
	S

	15.84
	54.02
	16.93
	6.35
	1.56
	2.81
	0.024
	0.08


（5）原煤
煤质工业分析结果见表3.1-8。
表3.1-8 原煤化学成份表（％）
	灰分
	挥发分
	空干基kJ/kg
	收到基kJ/kg
	全硫

	19.55
	30.77
	25775.56
	24127.91
	0.65


（6）粉煤灰
粉煤灰化学成分见表3.1-9。
表3.1-9 粉煤灰化学成份表（％）
	L.O.I
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	SO3
	Cl－
	Σ

	5.83
	48.78
	15.86
	6.2
	15.54
	2.86
	0.052
	95.13


3.1.5生产工艺流程
企业现有工程生产工艺主要包括原料破碎与储存，生料粉磨及生料均化、储存，原煤储存及煤粉制备、熟料烧成，水泥制成及水泥包装、散装。现有工程生产工艺流程及产污环节见图3.1‑1。


[bookmark: _Ref148712601]图3.1-1 新疆兴悦化工有限公司现有生产工艺流程图
企业现有生产工艺流程主要包括以下几部分：
（1）原料入厂、储存
砂岩，铁矿渣粉用自卸汽车运输进厂，卸入各自堆场堆放。
粉煤灰(原料)通过罐装汽车运输入厂，计量后卸入一座12×10m圆库内储存。石膏，煤渣（混合材）通过汽车运输入厂，计量后卸入各自堆场贮存。
（2）砂岩破碎及预均化
砂岩破碎站设在厂区，设计采用板锤式破碎机进行破碎，出破碎机的砂岩由带式输送机输送，并通过布料皮带机卸入一座116×27m的堆棚内储存及预均化。
堆场内的铁矿渣粉由装载机转卸入皮带机上受料仓，并由同一带式输送机转载进入矩形联合预均化堆棚内储存。
破碎车间设有气箱脉冲袋收尘器一台，抽取破碎机及带式输送机下料处的含尘气体，各转载点均设有单机袋收尘器,经收尘器净化后的气体由排风机排入大气。
（3）原煤配煤、破碎及预均化
原煤通过自卸汽车运输入厂卸入各自煤堆场，并由装载机分别铲煤搭配后，喂入原煤受料仓，原煤仓下设振动给料机，卸入皮带机运输，并通过侧式悬臂堆料机卸入一座宽27米的矩形联合预均化堆棚内储存及预均化。
（4）原料配料及粉磨
预均化堆场内的砂岩，铁矿渣粉由悬臂取料机转卸入皮带机，由带式输送机转载进入各自配料库内。
配料库内的砂岩、铁矿渣粉通过各自库下配料皮带秤按设定比例配料后,混合料经带式输送机输送入生料辊压机内粉磨。生料辊压机选用一台φ1200×1800烘干双辊压系统。配以VX9620G组合式选粉机组成闭路作业。
合格的产品经由空气斜槽,链式输送机、提升机送入生料均化库内储存、均化。粉磨系统的废气和窑尾废气一起进入窑尾电收尘处理，废气达标经窑尾烟囱排放。生料辊压机烘干热源来自窑尾废气。
（5）生料均化和窑尾喂料系统
设计一座集生料储存、均化于一体的φ18×28m均化库。
充分混合后的生料粉分别由库内八个卸料区按照一定的顺序分别由各个卸料区卸出到库底的计量仓，仓上带有荷重传感器、充气装置。仓下设有由流量控制阀和冲板流量计组成的喂料计量系统。经计量的生料通过空气斜槽送至窑尾提升机，将生料喂入窑尾预热器。
（6）窑尾预分解系统
窑尾采用一座五级低压损旋风预热器和RF5/3200型分解炉组成的窑外分解系统。来自生料均化库的合格生料分别经各自的预热器预热、分解炉预分解后入窑煅烧。出预热器气体进入生料辊压机作烘干热源。
（7）窑尾废气处理
窑尾出来的废气一部分作为生料辊压机热源，剩余的直接进窑尾电收尘器净化处理，最终经高100m的烟囱排放。经电收尘器收下的粉尘，再经由链式输送机、提升机送入生料均化库。窑尾电收尘器采用宽幅10电场工作，该电收尘技术成熟可靠，收尘效率高电耗省的特点，在众多水泥厂中使用，电收尘器稳定运行是有保证的。
（8）烧成窑中及窑头
生料在预分解系统内预分解后，进入一台Φ4.3×60m回转窑内煅烧成熟料。窑头煤粉燃烧器采用先进的多通道喷煤管。
回转窑进入篦冷机的高温熟料，由篦板下鼓入的冷空气急速冷却，出篦冷机的熟料温度为环境温度+65℃，冷却破碎后的熟料由链斗输送机送入Φ32×27m熟料库。
篦冷机高温废气一部分作为窑用二次空气；另一部分由三次风管送到分解炉作为燃烧空气；再有一部分废气送往煤磨，作为煤粉制备的烘干热源；其余部分废气送往窑头电收尘除尘后，排入大气。除尘器收下的粉尘经链运机送到熟料链斗机上入熟料库。
（9）熟料储存
设计采用一座圆库Φ32×27m储存熟料。同时，为了解决当地冬闲期熟料储存问题，另设一块堆棚储存熟料。
（10）煤粉制备及窑头、分解炉喂煤
联合预均化堆棚内的原煤通过取料机端面取料，再经胶带输送机分别送入一套煤粉制备系统的原煤仓，经过原煤仓下皮带秤计量后，送入立式煤磨进行烘干粉磨，烘干热源取自窑头篦冷机，出磨煤粉经由高浓度袋式除尘器收集并送至窑头、窑尾煤粉仓，煤粉仓下设有煤粉计量秤，对煤粉进行喂料和计量，煤粉仓下煤粉经计量后用罗茨风机分别送入窑头多通道喷煤管及窑尾分解炉燃烧器。出磨废气经防爆袋收尘器收尘净化后排入大气。
（11）石膏破碎
堆场内的石膏由装载机喂入石膏破碎机仓，经过仓下中型板式喂料机给料，由PCF1412锤式破碎机破碎后的石膏由皮带机送入一座6×9m圆库内储存。
（12）混合材入库
外购煤渣经汽车送入混合材堆棚内储存。混合材堆棚内的煤渣经皮带输送机送入一座6×9m圆库内储存。粉煤灰卸入一座12×10m圆库内储存（混合材）。
（13）水泥粉磨
熟料、石膏、煤渣通过各自库下配料秤按设定比例配合后由皮带机输送，入稳料仓，经辊压机挤压后，经提升机送入V型选粉机分选，粗料入稳料仓；细料随气体进入旋风收尘器收集后，经空气输送斜槽输送入4.2×13m水泥磨。球磨机内粉磨后的水泥经出磨斜槽、提升机送入O-Sepa选粉机分选，分选后的粗粉由斜槽送回磨内再粉磨，细粉经袋式收尘器收集后由空气斜槽和斗式提升机送入六座20×24m水泥库中储存。
（14）水泥贮存、散装、包装发运
设计六座20×24m水泥库贮存(总储量4.8万吨),每座水泥库下均设出料机构，出库水泥经提升机，输送斜槽送入散装和包装中间仓，散装水泥罐车可在仓下经装车机装车后经出厂汽车衡计量后发运。
设计四套相同的水泥包装系统。出水泥库的水泥由包装系统的提升机送至振动筛，筛去杂物后进入中间仓，出仓水泥经螺旋闸门、双格轮喂料机进入四台八咀回转式包装机进行包装，由电子秤计量，包装后的袋装水泥经接包机、顺包机、清包机、带式输送机输送机，袋装水泥装车机，由汽车直接发运出厂。采用气箱脉冲袋式收尘器对各扬尘点进行收尘。
3.1.6污染物排放及达标情况
（1）废气
[bookmark: _Hlk151223840]本评价收集了企业2025年第三季度水泥窑例行监测报告，监测结果见表3.1‑10。
[bookmark: _Ref150876225]表3.1-10 2025年第三季度水泥厂窑头废气例行监测结果统计表
	监测时间
	烟气流速（m/s）
	颗粒物（mg/m3）
	占标率（%）
	是否达标
	烟气温度℃
	湿度%

	标准限值
	/
	30
	/
	/
	/
	/

	2025年8月12日
	12:23
	14.1
	1.3
	4.3
	达标
	128.9
	3.33

	
	13:18
	14.1
	1.6
	5.3
	达标
	126.7
	3.21

	
	14:15
	14.5
	1.9
	6.3
	达标
	125.7
	3.34

	
	15:09
	14.7
	1.3
	4.3
	达标
	122.2
	2.86

	
	16:05
	14.5
	1.7
	5.7
	达标
	126.2
	3.51


表3.1-11 2025年第三季度水泥厂窑尾废气例行监测结果统计表
	监测时间
	烟气流速（m/s）
	颗粒物（mg/m3）
	占标率（%）
	是否达标
	烟气温度℃
	湿度%

	标准限值
	/
	30
	/
	/
	/
	/

	2025年8月26日
	18:16
	15.3
	5.7
	19
	达标
	102.7
	17.1

	
	18:57
	15.3
	6.2
	20.7
	达标
	101.2
	17.4

	
	19:48
	14.5
	5.2
	17.3
	达标
	103.0
	16.6

	
	20:29
	14.4
	5.9
	19.7
	达标
	102.5
	17.2

	
	21:11
	14.6
	5.4
	18
	达标
	108.3
	16.5


表3.1-12 2025年第三季度水泥厂窑尾废气例行监测结果统计表
	监测时间
	SO2
（mg/m3）
	占标率
（%）
	是否达标
	NOx
（mg/m3）
	占标率（%）
	是否达标

	标准限值
	200
	/
	/
	400
	/
	/

	2025年8月26日
	16:47
	160
	80
	达标
	152
	38
	达标

	
	16:52
	152
	76
	达标
	139
	34.75
	达标

	
	16:57
	162
	81
	达标
	165
	41.25
	达标

	
	17:02
	163
	81.5
	达标
	192
	48
	达标

	
	17:07
	161
	80.5
	达标
	189
	47.25
	达标

	
	17:12
	158
	79
	达标
	187
	46.75
	达标

	
	17:17
	160
	80
	达标
	211
	52.75
	达标

	
	17:22
	157
	78.5
	达标
	149
	37.25
	达标

	
	17:27
	167
	83.5
	达标
	174
	43.5
	达标

	
	17:32
	160
	80
	达标
	163
	40.75
	达标


由监测结果可知，企业水泥窑废气污染物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表1规定的大气污染物排放限值。
（2）废水
企业生产循环冷却水补充新鲜水量328m3/d，厂区生活、辅助生产（化验室、绿化等）用水33m3/d。水泥熟料生产过程中生产冷却水均循环使用，基本无生产废水外排。厂区内废水为生活办公排水。
①生产废水包括循环冷却排水和辅助设施排水。设备冷却水采用循环系统，不对外排放。冷却水经冷却池冷却处理后循环使用，其循环水量约4730m3/d。冷却池位于原料调配站的西侧，为钢筋混凝土结构，其容积约75m3。辅助设施排水为机修车间和实验室排水，辅助设施排水23m3/d。
②企业生活用水用水量约24m3/d，生活污水排放量19m3/d。地埋式生物接触氧化污水处理设施设计处理能力为200m3/d，目前处理量为30～50m3/d。污水经格栅去除较大悬浮颗粒物后流入集水井，均匀水质后由提升泵输送至生产循环水池。产生的剩余污泥经污泥消化池消化后由吸粪车抽走外运处理。生活污水经地埋式生物接触氧化污水处理设施处理后，用于绿化灌溉。
（3）噪声
现有工程噪声主要来源于破碎机、生料磨、煤磨、罗茨风机、空压机、冷却机等机械设备运转过程中产生的振动、摩擦、撞击等机械噪声。主要高噪声设备及防治措施见表3.1‑15。根据2025年声环境监测数据，厂界昼、夜间噪声均符合，见表3.1‑13。
[bookmark: _Ref131418034]表3.1-13 现有工程噪声源及环保治理措施一览表
	序号
	噪声源
	防治措施
	工作状况

	1
	破碎机
	基础减震、建筑阻隔
	间断

	2
	原料磨、煤磨
	基础减震、建筑阻隔
	连续

	3
	鼓风机、排风机、篦冷机、空压机等
	基础减震、安装消音器
	连续

	4
	水泵、包装机、冷却塔等
	基础减震、柔性接头
	连续


[bookmark: _Ref131418121]表3.1-14 现有工程厂界噪声监测结果
	监测方位
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	1#东厂界外1m
	49.3
	65
	40.8
	55

	2#南厂界外1m
	50.2
	65
	40.9
	55

	3#西厂界外1m
	51.5
	65
	40.3
	55

	4#北厂界外1m
	45.9
	65
	40.6
	55


（4）固体废物
企业在生产过程中基本上不外排固体废物，各类收尘器收集的粉尘全部回用到相应工序中，不外排；回转窑产生的废耐火砖经破碎、粉磨后可作为原料使用，不外排；日常生活中产生少量生活垃圾，年产生量约70t/a，在厂区内集中收集，委托阿克苏净宇环保产业有限责任公司定期清运。
3.1.7现有工程污染物排放量
根据企业2024年度排污许可证执行年报，按照自治区错峰生产要求，错峰生产制度约束下，企业年生产时间为103天，2485小时；无错峰生产情况下企业年生产时间250天；现有工程满负荷工况污染物排放量及许可排放量见下表。
[bookmark: _Ref131434751]表3.1-15 现有工程满负荷工况污染物排放量及许可排放量   单位：t/a
	排放点
	颗粒物
	SO2
	NOx
	氨（氨气）
	氟化物
	最大运行时间（h）
	备注

	窑头
	0.4462
	/
	/
	/
	/
	6480
	由在线监测数据核算

	窑尾
	4.89
	6.4088
	294.088
	0.6879
	0.5018
	6480
	

	其他
	3.621
	/
	/
	/
	/
	6480
	由例行监测数据计算

	合计
	8.9572
	6.4088
	294.088
	0.6879
	0.5018
	6480
	/

	许可排放量
	88.33
	342.4
	684.8
	/
	/
	/
	/


企业排污许可证中许可排放量为颗粒物88.33t/a、SO2342.4t/a、NOx684.8t/a。实际排放量小于许可排放量，因此，现有工程污染物排放满足污染物总量控制指标要求。
3.1.8排污许可及执行报告情况
[bookmark: _Hlk151317124]新疆兴悦化工有限公司于2017年11月30日申领排污许可证，于2020年重新申请排污许可证，企业排污许可证编号为：91652900568850956L001P，有效期：自2020年11月30日至2025年11月29日止。
企业按要求公开了排污许可证执行报告季报、年报，公开平台为全国排污许可证管理信息平台。年报主要内容包括：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。季报主要内容包括：污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。
企业按要求设置了环境管理台账，台账包括基本信息、监测记录信息、其他环境管理信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息等，台账采用电子台账+纸质台账的记录形式，保存期限不少于五年，满足《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中相关要求。
[bookmark: _Hlk151317189]表3.1-16 排污许可执行情况一览表
	序号
	要求
	落实情况

	1
	各有组织废气排放污染物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）》要求
	根据例行监测及在线监测结果，污染物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）限值要求

	2
	熟料封闭储存，或者设置不低于堆放物高度的严密围挡存储，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染
	熟料全部密封储存，进下料口、出下料口全部配置收尘器，熟料严禁外堆，减少扬尘

	3
	原煤采用封闭储库，或设置不低于堆放物高度的严密围挡并配套洒水抑尘装置
	原煤全部密封储存，物料不外堆，进原煤车辆全部进行覆盖同时定期对道路进行洒水，减少扬尘

	4
	脱硝氨水用全封闭罐车运输、配氨气回收或吸收回用装置、氨罐区设氨气泄漏检测设施
	氨水进厂使用全封闭罐车运输，氨水罐区域设氨气泄漏检测设施

	5
	1.运输皮带、斗提等应封闭，各转载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口应配备袋式除尘器；2.熟料散装车辆应采用封闭或覆盖等抑尘措施
	运输皮带全部密封，各转运站、下料口安装收尘器、熟料发运出厂要求全部进行覆盖出厂

	6
	运输皮带、斗提、斜槽等应封闭，对块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各转载、下料口等产尘点应设置集气罩并配备袋式除尘器
	运输皮带、斗提、斜槽等全封闭，各转载、下料口等产尘点配置收尘器，进厂车辆全部进行覆盖同时定期对道路进行洒水

	7
	1.煤粉采用密闭储仓；2.运输皮带、绞刀、斜槽等应封闭，各转载、破碎、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备袋式除尘器
	煤粉采用密封储存，运输皮带、绞刀等全部密封，减少扬尘

	8
	粉状物料密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染
	物料全部进入堆棚，进厂车辆全部进行覆盖同时定期对道路进行洒水

	9
	1.粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染；2.封闭式皮带、斗提、斜槽运输，对块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各转载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器；3.粉煤灰采用密闭罐车运输
	1.厂区内原辅材料以及各类物料均为密封储存，露天物料采用围挡及防尘网全面覆盖；2.物料转运点、下料点等扬尘点设置集尘罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器，含尘气体处理后达标排放；3.对熟料卸车过程中设置水雾除尘，原材料运输过程中采取苫盖作业，减少扬尘；每天利用洒水车对厂区进行大面积洒水降尘作业，每日6 次；4.粉煤灰采用密闭罐车运输

	10
	1.包装车间全封闭；2.袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统
	1.包装车间全封闭；2.袋装水泥装车前点位采用集中除尘系统

	11
	水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘同步进行，抽取的气体除尘后排放
	1.水泥散装采取封闭罐车运输，散装装车设施配置高效脉冲袋式除尘器并带有排气筒；2.物料装车与除尘同步进行，抽取的气体除尘后排放

	12
	废水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）标准，送园区污水处理厂集中处置
	生产废水不排放，生活污水经地埋式生物接触氧化污水处理设施处理后，用于绿化灌溉


3.1.9自行监测情况
企业制定了《新疆兴悦化工有限公司自行监测方案》，按要求建立了监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，纸质版和电子版信息全部保存五年以上，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。企业自行监测信息公开网址是：https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action。
现有工程环评工作开展于2013年，其环境影响评价文件及批复没有要求开展周边环境质量影响监测，因此企业没有制定周边环境质量影响监测计划。
3.1.10现有工程存在的环境问题及拟采取的整改方案
（1）排放标准执行情况
根据现场踏勘以及建设单位提供的监测数据，现有水泥厂废气、废水、噪声可达标排放，固体废物全部综合利用或妥善处置。生产经营活动符合国家产业政策及环保要求，大气、噪声等污染物均达标排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）以及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）内容规定。
（2）排污许可执行情况
现有工程于2017年取得排污许可证，2018~2025年实际运行时间、污染物排放量均符合排污许可证要求，各除尘器外排废气污染物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中相关限值要求。排污许可证执行情况符合管理要求。
（3）《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》执行情况
2019年9月30日自治区生态环境厅、自治区发展和改革委员会、自治区工业和信息化厅、自治区财政厅联合印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》（新大气发〔2019〕127号）。
现有工程采用的新型干法水泥窑不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。依托工程已核发排污许可证，并严格执行许可要求。窑尾配备选择性非催化还原（SNCR）脱硝设施，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，窑头采用电除尘器，窑尾配备电除尘+袋式除尘器，污染物均能达到排放标准。因此，现有工程符合《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求。
（4）《关于印发新疆水泥错峰生产管理办法的通知》（信经办﹝2016﹞524号）执行情况
根据《关于印发新疆水泥错峰生产管理办法的通知》（信经办﹝2016﹞524号），错峰生产时间和错峰周期长短根据市场需求认真测算，合理确定，由相关部门每年10月底前下发错峰生产停窑计划。现有工程严格执行水泥错峰生产管理办法要求，2017年~2025年实际运行时间均小于规定的生产时间，因此项目符合错峰生产要求。
（5）《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》执行情况
根据生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部和交通运输部联合发布的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）文件要求“推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2025年底前，重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造”，水泥企业超低排放是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。控制指标和措施要求如下：
①有组织排放控制指标。在基准含氧量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10mg/m、35mg/m、50mg/m。其他有组织排放具体指标要求见表3.1-17，氨等表中未作规定的按国家或地方标准执行。达到超低排放的水泥企业每月生产时间至少95%以上时段排放浓度小时均值满足上述要求。
表3.1-17 有组织排放指标限值
	排放环节a
	基准含氧量（%）
	污染物项目

	
	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物（以NO2计）

	水泥窑及窑尾余热利用系统
	10
	10
	35
	50

	水泥窑窑头（冷却机）
	-
	10
	-
	-

	烘干机、烘干磨、煤磨
	实测值b
	10
	-
	-

	破碎机、磨机、包装机
	-
	10
	-
	-

	输送设备、水泥仓及其他通风生产设备
	-
	10
	-
	-

	注：a氨等表中未作规定的按国家及地方标准执行。
b采用窑头余热，或采用经脱硫脱硝并达到超低排放要求的窑尾烟气。


②无组织排放控制措施。物料储存、物料输送、生产工艺过程等无组织排放源，在保障安全生产的前提下，采取密闭、封闭等有效控制设施。无组织排放控制设施与生产设施同步正常运行，产尘点及生产设施无可见烟粉尘外逸，厂区整洁无积尘。具体要求见表3.1-18。
表3.1-18 无组织排放控制措施
	主要环节
	控制措施

	物料储存
	石灰石、页岩、泥岩、煤矸石、原煤等原燃料在封闭料棚内存放。
熟料封闭储存。
生料、干粉煤灰、矿渣微粉、成品水泥等粉状物料采用密闭料仓、储罐等方式密闭储存。
协同处置固体废物的，贮存设施采用封闭措施，有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态;贮存设施内抽取的空气导入水泥窑高温区焚烧处理，或通过其他措施处理达标后排放。料棚(不含熟料、原煤)产尘点安装抑尘设施，车辆行驶区域及出入口地面硬化并安装自动门。

	物料输送
	散状原燃料及产品卸车、上料、配料、输送密闭或封闭作业。运输皮带采用皮带通廊等方式封闭，各转载、下料口等产尘点正常生产时保证无可见烟粉尘外逸与撒料。库顶配备袋式除尘器。
除尘灰采用负压、罐车等密闭方式运输。

	生产工艺
	石灰石、煤、混合材等物料厂内破碎时，在破碎机进料口设置集气罩或封闭，出料口采用密闭装置，并配备除尘设施。磨前喂料装置、烘干机与集气罩的连接处密闭。窑系统保持微负压，定期检查。熟料冷却机卸料口设置集气罩，配备除尘设施。氨水或液氨采用专用罐车运输，配套氨气回收或吸收回用装置。氨水罐区及易泄漏点位设置氨气泄漏检测措施。

	其他
	厂区道路全部硬化，及时清扫、定期洒水。企业厂区出口或汽车运输料场出口处(料场口与厂区出口距离在100米以内的可合并安装1处洗车台)配备高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗。


③清洁运输要求。进出企业的原燃料采用铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的企业，汽车运输部分全部采用新能源或国六排放标准车辆。重点区域企业原燃料清洁运输比例达不到80%的部分采用新能源汽车替代(2025年底前新能源汽车替代比例不低于60%)，其他原燃料运输全部采用新能源或国六排放标准车辆。产品运输优先采用清洁运输方式，汽车运输全部采用新能源或国六排放标准车辆。厂内使用新能源运输车辆(2025年底前可采用国六排放标准车辆)。非道路移动机械原则上采用新能源，无对应产品的满足国四及以上排放标准(2025年底前可采用国三排放标准非道路移动机械)。
表3.1-19 清洁运输管理要求
	分类
	措施
	参数

	门禁及视频监控系统
	覆盖原辅材料、燃料、产品及副产品等运输车辆进出厂区的出入口，对进出车辆进行照片及视频的采集、校验，实施进出厂管理，并对采集的数据进行统计和储存，与生态环境部门联网，实现对运输车辆和非道路移动机械使用情况实时监管。建立运输车辆基本信息电子台账，并对进出厂车辆实施自动记录，实时保存、更新和上传。运输车辆基本信息电子台账保存周期不少于5年，车辆进出厂历史记录保存周期不少于24个月，视频保存周期不少于12个月。
	电子台账主要参数:出入口编号、道闸编号、进出厂状态、进厂时间/出厂时间、进厂照片/出厂照片、车牌号码、号牌颜色、车辆类型、车辆识别代码(VIN)、注册登记日期、车辆型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、燃料类型、排放标准、使用性质、联网状态、随车清单、行驶证、运输货物名称、运输量、车队名称等。

	场内运输车辆电子台账
	对厂内运输车辆实施信息登记管理，并实时更新上传，本地历史记录保存周期不少于5年。
	环保登记编码、车辆识别代码(VIN)、生产日期、车牌号码、注册登记日期、车辆型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、燃料类型、排放标准、随车清单、行驶证、车辆所有人(单位)等。

	非道路移动机械电子台账
	对非道路移动机械实施信息登记管理，并实时更新上传，本地历史记录保存周期不少于5年。
	环保登记编码、机械生产日期、车牌号码、排放标准、燃料类型、机械种类、机械环保代码/产品识别码(PIN)、机械型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、整车(机)铭牌、发动机铭牌、机械环保标签、所属人(单位)等。


根据地区生态环境主管部门制定的阿克苏地区水泥行业超低改造进展，企业计划在2028年底完成企业所有超低排放改造项目，本企业所在地属于一般区域，改造计划满足《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》中对超低排放改造的要求。
（6）重污染天气重点行业应急减排措施实行情况
企业属于水泥制造企业，属于《重污染天气应急减排清单编制技术指南》中规定的重点行业，需按要求编制重污染天气应急减排清单并按要求实行。
参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2022年版），企业重污染天气绩效分级情况见下表：
表3.1-20 水泥行业重污染天气绩效分级总表
	差异化指标
	A级绩效指标
	B级绩效指标
	C级绩效指标
	D级绩效指标
	企业对标情况

	装备水平
	采用不低于2000吨/日新型干法水泥熟料生产工艺、不低于1000吨/日特种a水泥熟料生产工艺
	采用2000吨/日（不含）以下新型干法水泥熟料生产工艺、1000吨/日（不含）以下特种a水泥熟料生产工艺
	其他
	企业采用3200吨/日新型干法水泥熟料生产工艺（A、B级）

	污染治理技术
	1、窑头、窑尾配备覆膜袋式等高效除尘设施（设计效率不低于99.99%），一般产尘点采用袋式除尘器；
2、水泥窑配备两种及以上低氮燃烧技术（包括低氮燃烧器，分风、分料、分煤燃烧，以及其他分解炉氧含量精细化管控技术等）+窑尾配备选择性非催化还原（SNCR）/窑尾配备选择性催化还原（SCR）等脱硝技术；每吨熟料氨水消耗量小于4千克b；窑磨同步运转率大于80%
	1、窑头、窑尾配备袋式除尘器/电除尘器/电袋除尘器，一般产尘点采用袋式除尘器；
2、水泥窑配备两种及以上低氮燃烧技术（包括低氮燃烧器，分风、分料、分煤燃烧，以及其他分解炉氧含量精细化管控技术等）+选择性非催化还原（SNCR：窑磨同步运转率大于80%）/窑尾配备选择性催化还原（SCR）等脱硝技术（每吨熟料氨水消耗量小于4千克b）
	1、窑头、窑尾配备袋式除尘器/电除尘器／电袋除尘器，一般产尘点采用袋式除尘器；
2、水泥窑配备一种及以上低氮燃烧技术（包括低氮燃烧器，分风、分料、分煤燃烧，以及其他分解炉氧含量精细化管控技术等）+窑尾配备选择性非催化还原（SNCR）等脱硝技术
	未达到C级要求
	1、企业窑头、窑尾均配备有高效除尘设施，一般产尘点均配备有袋式除尘器；
2、水泥窑窑尾配备有低氮燃烧+SNCR法脱硝装置
（C级）

	排放限值
	水泥窑及窑尾余热利用系统：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50 mg/m3，氨逃逸≤5mg/m3（窑尾基准氧含量10%）；烘干系统利用余热；其他产尘点：PM排放浓度不高于10 mg/m3
	水泥窑及窑尾余热利用系统：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3，氨逃逸≤8mg/m3（窑尾基准氧含量10%）；独立热源烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、150 mg/m3；其他产尘点：PM排放浓度不高于10 mg/m3
	水泥窑及窑尾余热利用系统：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、100、260 mg/m3，氨逃逸≤8 mg/m3（基准氧含量10%）；独立热源烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、200、300 mg/m3；其他产尘点：PM排放浓度不高于20mg/m3
	未达到C级要求
	根据2025年8月企业厂区例行委外监测内容，水泥窑及窑尾余热利用系统：PM、S02、NOx排放浓度分别为＜6.2、＜163、＜211mg/m3，氨逃逸＜4.93mg/m3；其他产尘点PM排放浓度均＜11.4mg/m3；
排放口各项污染物自动监测浓度，一年内稳定运行达标占比在95%以上；厂界无组织排放浓度小于0.508mg/m3
（D级）

	
	排放口各项污染物自动监测浓度，一年内稳定运行达标占比在95%以上；厂界PM无组织排放浓度不高于0.5 mg/m3
	
	

	无组织管控
	1、煤、粉状物料全部密闭或封闭储存；
2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器
	未达到C级要求
	1、企业煤、粉状物料均置于封闭式储库内储存；
2、企业物料均采用封闭式皮带、斗提斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口均设置有集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口均配备袋式除尘器；
3、料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭或半封闭储存；熟料卸车点位采用集中通风除尘系统，水泥包装车间全封闭；袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器
（B级）

	
	料棚配备抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存；熟料卸车点位采用集中通风除尘系统，水泥包装车间全封闭；袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器
	料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭或半封闭储存；熟料卸车点位采用集中通风除尘系统，水泥包装车间全封闭；袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器
	其他块石、粘湿物料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施；水泥包装车间全封闭，水泥散装采用密闭罐车
	
	

	监测监控水平
	水泥窑安装DCS，重点排污企业主要排放口c安装CEMS（含氨逃逸在线监测）；DCS、CEMS监控等数据保存一年以上
	水泥窑安装DCS，重点排污企业主要排放口c安装CEMS；DCS、CEMS监控等数据保存一年以上
	企业水泥窑安装DCS，主要排放口c安装有CEMS；DCS、CEMS监控等数据保存一年以上；企业安装有污染源视频监控系统，视频监控数据保存在三个月以上
（C级）

	
	料场车辆出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上
	未达到A、B级要求
	

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告
	企业各项环保档案均齐全；各项台账记录均存档；企业设置有环保部门，配置了专职环保人员，且具备相应环境管理能力
（A、B级）

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录
	至少符合A级要求中1、2、3项
	未达到C级要求
	

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
	

	运输方式
	1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	物料（除水泥罐式货车外）公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%
	未达到C级要求
	企业所有运输车辆均达国五及以上排放标准，满足物料（除水泥罐式货车外）公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%的要求
（C级）

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	未达到A、B级要求
	企业按要求建立门禁系统和电子台账
（A、B级）

	初步评级结果
	D级


根据判定结果，不同级别企业在重污染天气下需执行的应急减排措施要求见下表所示：
表3.1-21 水泥企业应急减排措施要求
	企业级别
	减排措施要求

	A级企业
	鼓励结合实际，自主采取减排措施

	B级企业
	（1）黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
（2）橙色预警期间：限产20%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
（3）红色预警期间：停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	C级企业
	（1）黄色预警期间：停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
（2）橙色预警期间：停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
（3）红色预警期间：停产，停止公路运输。

	D级企业
	黄色及以上预警期间：停产；停止公路运输。

	引领性企业
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。

	非引领性企业
	（1）黄色预警期间：停止使用国四及以下排放标准的车辆进行运输。
（2）橙色及以上预警期间：停产；停止公路运输。

	协同处置废物企业
	（1）橙色预警期间：协同处置城市生活垃圾、污泥或危险废物的企业，绩效评级未达到C级，且生活垃圾与污泥处置总量低于200吨/日，或危险废物处置总量低于熟料产能3%的生产线，停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
（2）红色预警期间：协同处置城市生活垃圾、污泥或危险废物的企业，绩效评级未达到C级，生活垃圾与污泥处置总量低于400吨/日，或危险废物处置总量低于熟料产能4%的生产线，停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	备注
	针对短时间难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应减排措施；依据绩效评价等级，在行业自发组织错峰生产，落实应急减排措施。有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排。


（5）存在主要环境问题及建议
[bookmark: _Hlk151212446]①未完成超低排放改造问题
企业目前未按照《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）要求完成超低排放改造，虽已制定改造计划，计划2028年底完成所有改造项目，但当前在有组织排放（部分生产环节污染物浓度未达标）、无组织排放（物料储存输送等环节封闭化不足）、清洁运输（车辆清洁化水平及大宗物料清洁运输比例不达标）方面仍存在差距。
企业需在2028年底前全面完成所有生产环节超低排放改造，通过生态环境部门评估监测并纳入管理台账。有组织排放方面，升级窑尾除尘、脱硫及脱硝系统，2026年底完成；增加氨逃逸监测设备，2027年10月前完成；无组织排放方面，石灰石、页岩、原煤等原燃料封闭料棚存放、熟料封闭储存、粉状物料采用密闭料仓/储罐，2027年12月完成；物料全程密闭输送改造，2028年6月前完成；清洁运输方面，提升大宗物料清洁运输比例至80%以上，更换厂内新能源或国六标准车辆，安装门禁监控及电子台账系统，2027年底完成；同时建立超低排放管理体系，开展员工培训，定期开展自行监测。
②未开展重污染天气绩效分级及应急减排清单编制问题
企业目前未按照《重污染天气应急减排清单编制技术指南》及《重点行业大气污染防治绩效分级及重污染天气应急减排措施技术指南 水泥工业》相关要求，开展重污染天气绩效分级，未编制应急减排清单，未建立应急减排执行机制，存在未申报绩效分级、缺乏差异化应急减排措施、无清单动态更新机制等不足的问题。
企业需尽快对照技术指南梳理企业相关指标，委托第三方开展绩效分级评估并提交申报材料，依据绩效分级结果，结合企业实际制定红、橙、黄三级预警差异化减排措施，编制包含企业基本信息、减排目标等内容的应急减排清单，同时制定企业重污染天气应急预案，建立应急减排执行台账，安装监控系统，开展应急演练，建立清单年度修订及备案机制，并根据绩效分级变化调整减排措施。
[bookmark: _Toc6302][bookmark: _Toc3719][bookmark: _Toc8595]3.2建设项目概况
3.2.1项目基本情况
项目名称：新疆兴悦化工有限公司水泥窑协同处置250t/a精蒸馏残渣技改项目
建设单位：新疆兴悦化工有限公司
建设性质：技术改造
行业类别：N7724危险废物治理
建设地点：项目建设地点位于阿克苏经济技术开发区，新疆兴悦化工有限公司现有厂区内，中心地理坐标为：东经80°06'57.377"，北纬41°04'07.817"，项目地理位置见图3.2-1。
[image: 指北针][image: 阿克苏市]项目所在地

图3.2-1 项目地理位置图
周边环境：项目厂区北侧隔园区道路为新疆国宇生物质碳业有限公司，东侧紧邻新疆兴发化工有限公司，南侧与西侧均为园区道路与空地。
建设周期及工程投资：建设期为8个月，项目总投资500万元，其中环保投资99万元，占总投资19.8%。
工作制度及劳动定员：企业年运行时间150天，危险废物处置线岗位人员与水泥生产线同为四班三运转，年运行3600小时，本项目不新增劳动定员。
3.2.2建设规模
本项目依托新疆兴悦化工有限公司现有3200t/d新型干法水泥生产线协同处置新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），设计处理能力为250t/a，其中液态危险废物50t/a，固态危险废物200t/a；主要建设内容包括分析化验系统、输送系统、投料系统、其他辅助工程及环保工程等。
3.2.3建设内容
本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等部分组成，大部分为新建内容，部分是在现有基础上进行改造，焚烧处置系统依托新疆兴悦化工有限公司已建的1条3200t/d新型干法水泥窑。项目组成及与依托工程依托情况见表3.2-1。
表3.2-1 项目组成及建设内容一览表
	工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	焚烧系统
	依托新疆兴悦化工有限公司现有3200t/d熟料新型干法水泥窑
	依托现有

	
	投料系统
	固体残渣
	物料运输进厂后经重型板喂机投料进入打散机破碎后，通过大倾角皮带机送入水泥窑高温焚烧处置
	新建

	
	
	液体残渣
	液体残渣由新疆兴发化工有限公司废液暂存罐内经泵送管道送至水泥窑内雾化燃烧
	新建

	辅助工程
	检验分析系统
	依托企业厂区现有化验室进行检验分析
	依托现有

	公用工程
	供水、排水
	用水由现有厂区提供，水质、水压及水量均满足项目需要；项目无新增生活污水及生产废水排放
	依托现有

	
	办公区
	依托水泥厂现有办公生活区
	依托现有

	
	供电
	供电电源采用现有水泥厂供电设施
	依托现有

	
	供热
	依托现有
	依托现有

	环保工程
	废气
	窑尾废气
	低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘+100m排气筒+自动监测系统
	依托现有

	
	
	预处理系统废气
	进料系统全密闭，打散机上方设置1套袋式除尘器+15m排气筒（DA002）
	新建

	
	
	输送系统废气
	液态废物通过架空管道输送至水泥窑内，输送过程全密闭；固态废物输送过程全密闭，皮带输送设备上方设置1套袋式除尘器+15m排气筒（DA003）
	新建

	
	固废
	废包装物经窑尾投料口投入水泥窑焚烧处置；除尘灰混入固态废物后一同送至分解炉高温焚烧处置；化验废物在危险废物贮存库暂存后委托有资质单位处置
	新建

	
	噪声
	采用低噪声设备，室内布置、消声、隔声等措施
	新建

	
	地下水及土壤污染防治措施
	投料车间及事故池作为重点污染防治区，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好防渗措施，包括基础、墙裙、池底板、池壁等，其防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能
	新建

	环境风险防范
	安装火灾报警系统、可燃气体报警系统、毒气报警系统；厂区内设1座200m3应急事故池、视频监控系统；配备相关应急装备和消防器材等；编制突发环境事件应急预案并备案
	新建

	环境管理及环境监测
	设置专人担负企业日常环境管理与监测工作，做好包括危险废物出入库台账在内的各项管理台账和环保档案，建立环境管理及监测机构，配备监测仪器、按监测计划开展监测，排污口规范化设置
	新建


3.2.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表3.2-2。
表3.2-2 主要技术经济指标表
	序号
	指标名称
	单位
	数值
	备注

	1
	危险废物处置量
	固态危险废物
	t/a
	200
	/

	
	
	液态危险废物
	t/a
	50
	/

	2
	占地面积
	m2
	2000
	在水泥厂既有占地范围内，不新增占地

	3
	劳动定员
	人
	/
	不新增劳动定员

	4
	年工作日
	天
	150
	/

	5
	总投资
	万元
	500
	/

	6
	项目建设期
	月
	8
	/


3.2.5危险废物输送路径
本项目计划处置由新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），根据其存在特性可分为液态与固态，拟处置的液态危险废物通过架空密闭管道（1000m，材质为304不锈钢，管径为φ25mm）直接输送至水泥窑内，固态危险废物通过叉车运输至投料系统（仅涉及厂内运输）后进入水泥窑焚烧，所有危险废物在处置前均存放在新疆兴发化工有限公司既有危险废物贮存设施内，仅在需要处置且兴悦化工水泥窑具备处置条件时才可经由规划的输送路径运输进厂，具体输送路径见图3.2-2。
[image: 图片1][image: 输送线路]图  例
本项目厂房范围
兴悦厂区范围
兴发厂区范围
固态废物输送线路
液态废物输送线路

图3.2-2 项目拟处置危险废物输送线路图
[bookmark: _Toc9868250][bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc62][bookmark: _Toc29550][bookmark: _Toc9868249]3.3原辅材料消耗情况
（1）消耗情况
本项目物料及能源消耗情况见表3.3-1和表3.3-2。
[bookmark: _Ref126924765]表3.3-1 本项目实施前后水泥窑内物料变化情况一览表
	序号
	物料名称
	协同处置前用量（t/a）
	协同处置后用量（t/a）
	变化量（t/a）
	备注

	1
	石灰石
	471733.51
	471733.51
	0
	外购

	2
	铜渣
	19320.72
	19320.72
	0
	外购

	3
	煤矸石
	42779.00
	42779.00
	0
	外购

	4
	黄砂岩
	30642.00
	30642.00
	0
	外购

	5
	页岩
	37968.00
	37968.00
	0
	外购

	6
	锌渣
	2758.00
	2758.00
	0
	外购

	7
	烟煤
	44578.96
	44453.05
	-125.91
	外购

	8
	危险废物
	0
	250
	+250
	由新疆兴发化工有限公司提供


[bookmark: _Ref127186668]表3.3-2 本项目实施新增能源消耗一览表
	序号
	类别
	单位
	新增消耗量

	1
	新鲜水
	t/a
	0

	2
	电
	万kW·h/a
	55.44


根据新疆兴悦化工有限公司提供的所需处理固体废物的成分、特性及热值等情况，本项目处理的两种固体废物的热值见下表：
表3.3-3 本项目固体废物热值表
	种类
	固态废物（甲磺酸钠）
	液态废物（二甲基硫醚）

	数量
	200t
	50t

	热值
	5.5MJ/kg
	30.71MJ/kg

	替代烟煤
	52.62
	73.29

	注：燃料煤热值为20.908MJ/kg


根据上述计算，本项目处理的固体废物相当于125.91t烟煤。
（2）物料平衡
核算水泥窑协同处置危险废物后其他原燃料基本不发生变化，由于危险废物在水泥窑中的烧失量很高，因此，在协同处置危废前后熟料的产能不变。项目总物料平衡见表3.3-4和图3.3-1。
表3.3-4 项目总物料平衡表
	物料名称
	配比
	水分
	消耗定额
	物料平衡（带1%生产损失）

	
	
	
	（kg/t熟料)
	干基（t）
	湿基（t）

	
	%
	%
	干基
	湿基
	每小时
	每天
	每年
	每小时
	每天
	每年

	石灰石
	74.49
	1
	849.12
	857.70
	77.06
	1849.38
	462346
	77.84
	1868.06
	467016

	铜渣
	2.13
	3.2
	34.00
	35.13
	3.09
	74.06
	18515
	3.19
	76.51
	19128

	煤矸石
	14.88
	5
	73.89
	77.78
	6.71
	160.94
	40234
	7.06
	169.40
	42351

	黄砂岩
	3.83
	2.5
	53.76
	55.71
	4.88
	117.10
	29274
	5.06
	121.34
	30336

	页岩
	2.99
	1.8
	67.79
	69.03
	6.15
	147.65
	36912
	6.26
	150.35
	37588

	锌渣
	1.68
	2
	4.91
	5.01
	0.45
	10.70
	2676
	0.46
	10.92
	2730

	入窑生料合计
	100.00
	/
	1083.47
	1100.36
	98.34
	2359.83
	589957
	99.87
	2396.58
	599149

	熟料
	/
	/
	/
	/
	91.67
	2200
	550000
	/
	/
	/

	入窑用标煤
	/
	10
	71.33
	79.24
	10.89
	261.53
	39230.06
	12.11
	290.55
	43582.96

	HW11精蒸馏残渣固态
	0.090
	15
	0.306
	0.36
	0.047
	1.133
	170
	0.056
	1.33
	200

	HW11精蒸馏残渣液态
	0.095
	86.5
	0.0122
	0.09
	0.0019
	0.045
	6.75
	0.0139
	0.33
	50

	入窑危废合计
	0.185
	/
	0.3182
	0.45
	0.0489
	1.178
	176.75
	0.0699
	1.66
	250




图3.3-1 本项目总物料平衡图（单位：t/a）
（3）重金属及元素平衡
项目拟处置危废为新疆兴发化工有限公司年二甲基亚砜生产线生产过程年产生固态精馏残渣（以甲磺酸钠为主，CH3NaO2S）以及液态精馏残液（以二甲基硫醚为主，C4H10S），不含有重金属、氟、氯等元素。窑灰采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，同时严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。本评价考虑最不利情况下重金属排放系数取《<水泥窑协同处置固体废物污染控制标准>编制说明》中的上限值。
本项目实施后，3200t/d熟料生产线的元素硫元素平衡见表3.3-5。
表3.3-5 项目实施后3200t/d熟料生产线S平衡表
	物料名称
	含硫量（%）
	物料量（kg/h）
	含硫量（kg/h）

	石灰石
	0.01
	78622
	7.8622

	铜渣
	0
	3220
	0

	煤矸石
	0.08
	7130
	5.704

	黄砂岩
	0.04
	5107
	2.0428

	页岩
	0.33
	6328
	20.8824

	锌渣
	4.37
	460
	20.102

	烟煤
	0.51
	7430
	37.893

	液态危险废物
	41.3
	13.89
	5.736

	固态危险废物
	19.4
	55.56
	10.7786

	输入总计
	0.0264
	108366.44
	111.001

	熟料
	0.0887
	133333
	106.2274

	废气
	9.83mg/m3（SO2）
	485617m3/h
	4.7736

	输出总计
	——
	——
	111.001


由平衡分析可知，本项目从窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫总投加量为726.552mg/kg-cli），满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）中“从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli。”的规定。
[bookmark: _Toc10169][bookmark: _Toc16069][bookmark: _Toc31023]3.4产品方案
本项目产品方案见表3.4-1。
[bookmark: _Ref127186691]表3.4-1 本项目实施后产品方案变化情况一览表
	序号
	产品名称
	协同处置前产量（t/a）
	协同处置后产量（t/a）
	变化量（t/a）

	1
	水泥熟料
	397353
	397353
	0


[bookmark: _Toc27670][bookmark: _Toc26867][bookmark: _Toc12223]3.5主要生产设备
本项目主要设备见表3.5-1。
[bookmark: _Ref127185834]表3.5-1 本项目主要设备一览表
	生产工序
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	固态废物处置系统
	重型板喂机
	B1000×15m
	台
	1

	
	打散机
	5t/h
	台
	1

	
	大倾角皮带机
	B1000mm
	台
	1

	
	带式输送机
	B1000mm
	台
	1

	
	缓冲料斗
	4m3
	台
	1

	
	计量称
	/
	台
	1

	
	气动闸板阀
	800*800
	台
	1

	
	叉车
	起重量：3t
	台
	1

	
	除尘设施
	风量5000m3/h，设置在打散机与皮带机上方
	台
	2

	液态危险废物处置系统
	液态废物输送管道
	1000m，材质为304不锈钢，管径为Φ25mm
	m
	1000

	
	电磁流量计
	/
	台
	1


[bookmark: _Toc31562][bookmark: _Toc3605][bookmark: _Toc375]3.6水泥窑协同处置危险废物可行性
[bookmark: _Hlk151208999]3.6.1项目服务范围及拟接收危险废物类别
《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17号）要求：“加快清理不合法不合理政策规定，不得违规设置行政壁垒限制或禁止合理的危险废物跨省或跨设区的市转移，不得违规增设危险废物管理计划审核，不得违规下放危险废物跨省转移和经营许可审批权限，不得在危险废物经营许可审批过程中违规限定接受工业危险废物的区域范围或比例等。”
为进一步降低危险废物长距离运输过程中的环境风险，响应国家“无废园区”号召，现结合阿克苏市西工业园区实际情况，本项目收集新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11）。本项目拟处置的危险废物共涉及《国家危险废物名录（2021年版）》中的1种类别、1种代码，见表3.6-1。
[bookmark: _Ref126752378]表3.6-1 本项目拟处置危废类别及数量一览表
	序号
	危险废物类别
	危险废物代码
	数量（t/a）
	形态

	1
	HW11精（蒸）馏残渣
	900-013-11
	200
	固态

	
	
	
	50
	液态


3.6.2拟处置危废成分分析
本项目拟处置危险废物类别成分分析数据见表3.6-2。
表3.6-2 项目拟处置危险废物成分分析一览表
	类别
	单位
	数值
	备注

	
	
	固态废物
	液态废物
	

	热值
	MJ/kg
	5.5
	30.71
	/

	S
	%
	19.4
	41.3
	主要成分为甲磺酸钠

	CI
	%
	0
	0
	项目所处置危废中不含氯元素

	F
	%
	0
	0
	项目所处置危废中不含氟元素

	Hg
	%
	0
	0
	项目所处置危废中不含各类重金属元素

	Cr
	%
	0
	0
	

	As
	%
	0
	0
	

	Cd
	%
	0
	0
	

	Pb
	%
	0
	0
	


3.6.3入窑协同处置固体废物特性
（1）禁止下列固体废物入窑进行协同处置
放射性废物；爆炸物及反应性废物；未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；铬渣；未知特性和未经鉴定的废物；WH29含汞废物。
HW08石油和天然气开采中含油率大于5%的含油污泥、油泥沙；内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油；车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油；冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油；变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油等可回收再生利用的废矿物油与含矿物油废物。
（2）入窑协同处置的固体废物特性要求
①入窑固体废物应具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不应对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响；
②入窑固体废物中如含有重金属成分，其含量应该满足HJ662-2013第6.6.7条的要求；
③入窑固体废物中氯（Cl）和氟（F）元素的含量不应对水泥生产和水泥产品质量造成不利影响，其含量应该满足HJ662-2013第6.6.8条的要求；
④入窑固体废物中硫（S）元素含量应满足HJ662-2013第6.6.9条的要求；
⑤具有腐蚀性的固体废物，应经过预处理降低废物腐蚀性或对设施进行防腐性改造，确保不对设施造成腐蚀后方可进行协同处置。
（3）拟处置危废成分的基本要求
根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)“6.6.8协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯和氟元素的投加量，以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准，入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素含量不应大于0.04%”、“6.6.9协同处置企业应控制物料中硫元素的投加量。通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014%；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli”此外，入窑废物及生料中的金属含量需满足HJ662表1重金属最大允许投加量限制要求。
（4）本项目所处置危险废物特性
①固态危险废物
本项目固态危险废物中主要物质为甲磺酸钠，别称甲基亚磺酸钠、甲烷亚磺酸钠，是一种化学品，化学式CH3NaO2S，分子量102.09，CAS登录号20277-69-4。该化合物外观为白色至淡黄色固体粉末，熔点为222-226°C（分解），沸点256.4°C（760mmHg），具有吸湿性，易溶于水。甲磺酸钠在常温下相对稳定，不易发生分解或变质。然而，在高温、强酸或强碱等极端条件下，其稳定性可能会受到影响。因此，在储存和使用过程中，应注意避免这些不利条件，以确保甲磺酸钠的质量和性能。此外，甲磺酸钠还应避免与氧化物、水分等接触，以防止发生不必要的化学反应。
②液态危险废物
本项目液态危险废物中主要物质为二甲基硫醚，其化学式为C2H6S，是最简单的硫醚类有机化合物，CAS号为75-18-3。该物质为无色透明液体，具有不愉快气味，熔点-98℃，沸点37.3℃，密度0.846g/cm³，难溶于水但可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。
二甲基硫醚属高度易燃物质（危险性符号F），闪点-34℉，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。储存时需保持阴凉通风，库温不超过30℃，并与氧化剂、碱类隔离存放。主要应用于制备二甲基亚砜及农药中间体生产领域。
3.6.4项目处置规模的合理性
[bookmark: _Hlk151227165]本项目水泥窑协同处置固态废物200t/a、液态废物50t/a。根据《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》中表2和表3水泥窑对危险废物的最大容量中的相关叙述：将低位热值大于等于3MJ/kg的为可燃，小于3MJ/kg的为不可燃，汇总本项目拟处置的固体废物均为可燃废物（合计250t/a），占水泥窑熟料生产能力的0.00063%，指南规定的不同热值对应可投加的可燃危险废物质量占水泥窑熟料生产能力的百分比不超过9%~15%，本项目为0.00063%，满足最大容量要求。本项目拟处置危废中不含不可燃废物。综上所述，项目的危废处置规模整体上是合理的，合理性对比分析见表3.6-3。
[bookmark: _Ref126854968]表3.6-3 项目处置规模合理性对比分析
	废物特性和形态
	可投加的危险废物的最大质量
	本项目情况

	可燃
	不同热值对应可投加的可燃危险废物的百分比不超过9%~15%
	本项目不超过0.00063%

	不可燃
	液态
	[bookmark: _Hlk151227341]一般不超过水泥窑熟料生产能力的10%
	本项目不涉及

	
	固态
	含有机质或氰化物的小粒径
	一般不超过水泥窑熟料生产能力的15%
	本项目不涉及

	
	
	含有机质或氰化物的大粒径或大块状
	一般不超过水泥窑熟料生产能力的4%
	

	
	
	不含有机质（有机质含量<0.5%，二噁英含量<10ngTEQ/kg，其他特征有机物含量≤常规水泥生料中相应的有机物含量）和氰化物（CN-）含量<0.01mg/kg
	一般不超过水泥窑熟料生产能力的15%
	本项目不涉及

	
	半固态
	一般不超过水泥窑熟料生产能力的4%
	本项目不涉及


3.6.5水泥窑协同处置危险废物技术方案
（1）新型干法水泥窑煅烧过程
新型干法窑的煅烧过程如下图所示，物料和烟气流向相反。物料流向：生料磨→预热器→分解炉→回转窑→冷却机；烟气流向：回转窑→分解炉→预热器→余热锅炉→生料磨或增湿塔→除尘器→烟囱。
[image: ]
图3.6-1 新型干法窑的煅烧过程气固相温度分布和停留时间图
悬浮预热器内：物料温度100~750℃，停留时间50s左右；气体温度350~850℃，停留时间10s左右。分解炉内：物料温度750~900℃，停留时间5s左右；气体温度850~1150℃，停留时间3s左右。回转窑窑内：物料温度900~1450℃，停留时间30min左右；烟气温度1150~2000℃，停留时间10s左右。
熟料烧成系统各温区发生的主要反应见表3.6-4。
[bookmark: _Ref127186845]表3.6-4 熟料烧成系统各温度区主要反应表
	序号
	区域名称
	物料温度（℃）
	主要反应

	1
	干燥带
	20~150
	物料水分蒸发

	2
	预热带
	150~600
	陶土脱水与分解

	3
	分解带
	600~900
	石灰石中碳酸盐分解，形成Ca、CF、C2F；开始形成C12A7，C2S

	4
	反应带
	900~1300
	大量形成C2S，C4AF，C3S

	5
	烧成带
	1300~1450
	液相开始出现形成C3S，f-CaO逐步消失，液相量达到20%~30%；Al2O3、Fe2O3及其他组分进入液相。

	6
	冷却带
	1300~1000
	C3A，C4AF有时还有C12A7重新结晶出来，部分液相成为玻璃体。


（2）处置原理
高温作用下促使未分解或难分解的物质进一步分解；高温锻烧过程中固相和液相反应将分解或燃烧后的残余物中绝大部分重金属离子固化在熟料中；同时预分解全系统在负压下运行且窑尾安装烟气处理装置，高效收尘系统和粉灰循环利用系统保证了有害粉尘的收集和利用。
①挥发性危废处置及有机物的去除
项目所指的挥发性危废是主要成分为挥发性有机物的危险废物。挥发性有机物是一种在常温常压下，具有高蒸汽压和易蒸发性能的碳氢类物质，在高温下易氧化燃烧，完全氧化时生成CO2和H2O。
挥发性危废经预处理形成膏状后，被喷枪高压气流切割成细小的颗粒喷入分解炉底部，与炉内向上升烟气充分混合接触，并呈悬浮态，有机物在温度850~1150℃，停留时间3s的条件下，迅速充分燃烧分解，燃烧效率大于99.9%，焚毁去除率大于99.99%。
②HCl、HF酸性气体的去除
含氟原燃料在烧成过程形成的HF会与生料煅烧中产生的CaO，Al2O3形成氟铝酸钙固溶于熟料中带出窑外，90~95%的F元素会随熟料带入窑外，剩余的F元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内形成内循环，极少部分随尾气排放。水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl。由于水泥窑中具有强碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生产CaCl2随熟料带出窑外，或与碱金属氯化物反应生成NaCl、KCl在窑内形成内循环而不断积累，通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少，只有当原料中Cl元素添加速率过大，或窑内NaCl、KCl内循环累计到一定程度而达到原料带入量与随尾气和熟料排出量达到平衡后，随尾气排出的HCl可能会增加。这也是水泥窑协同处置危险废物相对于其它焚烧炉的一个重要优势。
根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）6.6.8要求“协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯和氟元素的投加量，以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准，入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素含量不应大于0.04%”，水泥窑协同处置规范中并未对Na、K和P等元素进行限制，主要通过控制氯元素来实现保证水泥质量的目的。本项目所处置危险废物中不含氟元素与氯元素，可满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）中相关要求。
③二噁英抑制及去除
挥发性危废中还有部分物质含有含氯的有机物，其窑内一定条件下会形成二噁英。根据查阅文献（孙吉平，刘星星等，利用水泥新型干法窑系统处置城市垃圾抑制二噁英产生的机理研究，长沙铁道学院学报，2012.6）及相关资料，二噁英是由各种氯代前体物进一步转化而成，如多氯联苯、氯苯等含氯芳香烃类化合物，这些前体物在HCl、O2、CO存在，在250~600℃之间条件下，在特定的金属离子（Cu2+、Fe2+）对其催化作用下生成二噁英。而二噁英的消除要求焚烧温度大于800℃，在此高温区停留1~2S，尽量缩短燃烧烟气的处理和排放温度处于（300~400℃）之间时间。
水泥窑协同处置危险废物对二噁英控制具有有利条件。
1）危险废物带入烧成系统的Cl-（有机氯高温分解）在燃烧过程中与高温气流和高温、高细度、高浓度、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料充分接触，充分吸收，不会成为二噁英的氯源，使得二噁英失去了形成的第一条件。
2）项目大部分挥发性有机物在分解炉底部投入，在850~1150℃温度下停留3s，停留时间大于2s，有足够的焚烧时间。在1450℃高温下二噁英及有机物迅速破除，且停留时间10s，远大于2s，有足够的焚烧时间，不存在不完全燃烧区域。二噁英和有机物分解成的Cl-又迅速被窑内碱性物料吸收。
3）在烟气降温阶段，窑尾一级预热器进口气体为530℃，出口气体温度为330℃，因窑尾预热器系统内气固悬浮换热，因此随着生料在进口气体管道的喂入，气体温度在0.1s内迅速降至350℃~400℃，同时预热器中Cl-含量极少，极少的Cl-也易被生料吸收，生料里又缺少Cu2+、Fe2+催化剂，较难再次形成二噁英，预热器出来的烟气还需经过增湿塔、原料磨和除尘器等构成多级收尘系统，在增湿塔内，烟气温度从330℃迅速冷却至250℃以下，避免了二噁英二次合成。
4）重金属固定
根据国内对水泥窑协同处置危险废物重金属固化迁移规律的研究成果，水泥熟料中主要包含4种矿物，硅酸二钙（C2S）、铝酸三钙（C3A）、铁铝酸四钙（C4AF）和硅酸三钙（C3S）。C2S在800℃左右开始形成，C3A及C4AF在900~1100℃逐渐开始形成，在1100~1200℃大量形成，1200~1300℃过程中开始出现液相，CaO与C2S溶入液相中，游离氧化钙被充分吸收大量生成C3S。在水泥窑熟料煅烧900~1450℃温度下，不挥发类金属通过固相反应或液相烧结进入熟料矿物晶格内；半挥发类金属绝大部分与物料里的碱性物质反应生成重金属盐类分布在熟料矿物中，挥发出来的金属在窑内不断循环下达到饱和平衡，从而抑制了这些重金属的继续挥发，达到很好的固化效果。
（3）处置技术方案
本项目仅处置新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11）。
其中固态部分在运输进厂后，经重型板喂机投料进入打散机破碎，通过大倾角皮带机送入水泥窑高温焚烧处置；液态部分在新疆兴发化工有限公司废液暂存罐内暂存，经架空密闭管道输送至水泥窑内雾化燃烧。本项目处置过程其具备自动化程度高，系统密封性好，针对不同状态的危险废物，采用不同的入窑输送系统，实现对水泥窑系统的最小影响。
结合目前国内水泥窑协同处置项目的技术方案和实际运营情况，本项目工艺主要分为固态危险废物和液态危险废物处置系统，主要包括“危险废物输送”、“分析化验”、“入窑煅烧”三部分，输送进场的危险废物在经分析化验后直接进入水泥回转窑焚烧，实现危险废物的无害化处置。
3.6.6危险废物入窑焚烧处置的可行性和可靠性分析
本评价评主要从三个方面分析危废入窑的可行性，一是本项目危废存在一定的含水率，水泥窑是否可以有效处理；二是采取水泥窑协同处置的最终效果；三是对水泥产品质量影响。具体分析如下：
（1）项目处理的废料中虽然含有一定的水分及不可燃物质，能够入窑有效焚烧，主要有几下几点原因：
1）按照添加比例及添加物料中的水分计算，入窑物料所含水分对整体原料所含水分含量变化极小。
2）项目所处置废物所指的含水率中的水分并不是单纯的水分子，其中含有有机溶剂等高热值液态成分，对水泥窑温度反而起提升作用。
3）水泥窑协调处置技术规范规定，废物入窑口为窑尾分解炉或窑头、生料磨，对水泥窑温度影响相对较小，且即使对水泥窑产生影响，在水泥厂中控室可及时反映，通过改变物料投加速率等简单手段可迅速消除影响。
4）水泥窑协同处置危险废物技术是国家鼓励的，在此基础上，国家对入窑的废物中需要控制的可能污染环境的物质是有标准的，只要不超出规定范围添加危险废物，且通过了性能测试要求，入窑就可行。废物中的水通过预处置达到一个相当稳定的含水率，对热量损失也是稳定的。
（2）水泥窑协同处理的有效性
相比一般危废焚烧炉，水泥回转窑筒体长，危废在回转窑高温状态下停留时间长。根据统计数据，物料从窑尾到窑头总的停留时间在35min左右，气体在大于950℃以上的停留时间在12s以上，高于1300℃以上的停留时间大于3s，更有利于危废的充分燃烧和分解，项目拟处置的危废最终绝大部分以窑尾烟气（经处理后可以达标排放）形式对外达标排放，剩余部分固存在水泥熟料中。此外，水泥窑焚烧处置后无二次固废产生、外排。生产废水全部入窑焚烧处置不外排。
因此，用水泥窑协同处置危废是非常科学、环保的一种末端处置方式，处置效果良好。
[bookmark: _Hlk150988411]（3）对熟料及水泥产量和质量影响分析
根据分析并参照同类项目情况，固废采用水泥窑协同处置，对水泥熟料的产量、质量不会造成影响，主要分析如下：
根据《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》要求，不同热值与成分的危废掺烧比例，约为熟料生产能力的4-15%之间。由于本项目徐处置危险废物量较小（1500t/a），危废掺烧比例约0.38%，因此对于水泥生产的干扰较为可控。根据拟焚烧废物的处理量和烧失量比例（烧失量61.76%），计算得出约有926.4t/a烧失，剩余573.6t/a固存在水泥熟料中，仅占熟料总量的0.14%。
由于本项目所处置危险废物中不含氟、氯与重金属元素，处置过程不会对水泥熟料质量产生影响，满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的入窑标准要求（该标准制定的目的之一就是要确保水泥窑协同处置项目的熟料质量稳定）。硅酸盐水泥熟料的基本化学性能见表3.6-5。
[bookmark: _Ref135305723]表3.6-5 硅酸盐水泥熟料的基本化学性能表
	f-CaO（质量分数）/(%)
	MgO（质量分数）/(%)
	烧失量（质量分数）/(%)
	不溶物（质量分数）/(%)
	SO3（质量分数）/(%)
	(3CaO·SiO2+2CaO·SiO2)（质量分数）/(%)
	CaO/SiO2质量比
	数据来源

	≤1.5
	≤5.0
	≤1.5
	≤0.75
	≤1.5
	≥66
	≥2.0
	GB/T21372-2008


根据《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2014）中关于水泥熟料中重金属含量限值的要求“水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑生产的水泥熟料应满足GB/T21372-2008 的要求，水泥熟料中重金属元素含量不宜超过表2规定的限值。水泥熟料中重金属含量的检测按附录B规定的方法进行”，“水泥窑协同处置固体废物时，水泥熟料中可浸出重金属含量不得超过表3规定的限值。水泥熟料中可浸出重金属含量测定按GB/T30810规定的方法进行，其中样品制备按GB/T21372-2008中5.2进行”。
因此，本项目建成后，水泥熟料中的重金属含量限值应满足表3.6-6的要求，水泥熟料中可浸出重金属含量不得超过表3.6-7中的限值要求。
[bookmark: _Ref152062731]表3.6-6 水泥熟料中重金属含量限值
	重金属
	限值/（mg/kg）

	砷（As）
	40

	铅（Pb）
	100

	镉（Cd）
	1.5

	铬（Cr）
	150

	铜（Cu）
	100

	镍（Ni）
	100

	锌（Zn）
	500

	锰（Mn）
	600


[bookmark: _Ref152062738]表3.6-7 水泥熟料中可浸出重金属含量限值
	重金属
	限值/（mg/kg）

	砷（As）
	0.1

	铅（Pb）
	0.3

	镉（Cd）
	0.03

	铬（Cr）
	0.2

	铜（Cu）
	1.0

	镍（Ni）
	0.2

	锌（Zn）
	1.0

	锰（Mn）
	1.0


[bookmark: _Toc14095][bookmark: _Toc25206][bookmark: _Toc24419]3.7公用及辅助工程
3.7.1给排水
[bookmark: _Hlk151223147]项目不新增劳动定员，无新增生活用水需求，拟建项目所需用水仅为化验用水，约为0.025m3/a，本项目依托水泥厂现有给水设施，可满足本项目用水需求；本项目化验室废水属危险废物，委托有资质单位处置，不外排。
3.7.2供电
项目供电依托水泥厂现有供电设施，本工程总电源取自厂区熟料线内原有配电站。
3.7.3供热
本项目不新建供热设施。
3.7.4分析化验室
项目依托水泥厂现有化验室，对化验室进行升级。
（1）本项目分析化验室必须具备以下检测能力：
①具备HJ/T20要求的采样制样能力、工具和仪器。
②具备危险废物、水泥生产常规原料和燃料中的重金属以及硫（S）、氯（Cl）、氟（F）含量的分析能力。
3）相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等。
（2）下列分析项目如果不具备条件，可经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测：
①满足GB5085.1要求的腐蚀性检测；满足GB5085.4要求的易燃性检测；满足GB5085.5要求的反应性检测；
②满足GB4915和GB30485监测要求的烟气污染物检测；
③满足其他相关标准中要求的水泥产品环境安全性检测。
（3）分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品；样品保存库应可以确保危险固体废物样品贮存2年而不使固体废物性质发生变化，并满足相应的消防要求。
3.7.5危险废物贮存设施
项目建成后仅处置新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），企业与新疆兴发化工有限公司选址相邻，项目所处置所有危险废物均在新疆兴发化工有限公司内部存储，本项目水泥窑正常运行期间，由新疆兴发化工有限公司在有需求时送入本项目水泥窑内处置，因此本项目不设置危险废物贮存设施。
[bookmark: _Toc9299][bookmark: _Toc23315][bookmark: _Toc19878][bookmark: _Toc9868251]3.8污染源分析
3.8.1工艺流程及产污环节分析
3.8.1.1水泥窑协同处置生产工艺
水泥窑协同处置工艺可分为入场检查检验、预处理系统、给料系统、焚烧系统。入厂的危险废物从形态上分类，包括固态危险废物和液态危险废物两种。根据不同类型的废物分别采取不同的处置方案。厂区不设置危险废物贮存库，直接依托临厂新疆兴发化工有限公司贮存设施，危险废物种类单一满足入窑要求。危险废物在厂内处置工艺流程图见图3.8-1。
[image: C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/wps.JvrLnqwps]
[bookmark: _Ref127207892]图3.8-1 本项目工艺流程及产污环节图
3.8.1.2入场检查
本项目处置的危险废物均来自新疆兴发化工有限公司，新疆兴发化工有限公司紧邻本项目厂区，危险废物入厂前从兴发化工及时进行取样分析，判断固废特性是否与合同注明的固废特性一致。危险废物采样和特性分析应符合《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）中有关要求，确保所采样品具有代表性。样品采集完成后，需针对《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）第5章“固体废物特性要求”的内容开展分析测试。如果发现固废特性不一致，应按照以下方式处置：
①如果该废物在协同处置企业现有条件下可以进行协同处置，确保在固废分析、运输和协同处置过程中不会对生产安全和环境保护产生不利影响，可以进入协同处置企业投料区域或液态废物输送管道，经特性分析鉴别后按照常规程序进行协同处置；
②如果无法确定废物特性，将该批次废物作为不明性质废物，在确认其性质之前应单独储存，不明性质废物单独储存时间不得超过一周；
③如果确定协同处置企业无法处置该批次固体废物，应立即向当地生态环境主管部门报告，并退回到固废产生单位，或送至有关主管部门指定的专业处置单位。必要时应通知当地安全生产行政主管部门和公安部门。
协同处置企业应对产废单位的相关信息进行定期的统计分析，评估其管理的能力和固废的稳定性，并根据评估情况可适当减少检验频次。
3.8.1.2制定处置方案
为保证生产安全，严禁固体废物混合加工，本项目涉及的危险废物类型单一，危险废物性质较稳定，不存在混合物料的情况，固体废物和液体废物分析化验结果满足入窑要求后采取相应的处置方式入窑焚烧，焚烧过程中不会发生导致急剧增温、爆炸、燃烧的化学反应，不产生有害气体。危险废物在厂内运输和入窑焚烧过程中不对所接触材料造成腐蚀破坏。入窑危险废物中有害物质的含量和投加速率满足本标准相关要求，防止对水泥生产和水泥质量造成不利影响。危险废物入厂检查和检验结果应该记录备案，与危险废物协同处置方案共同入档保存。入厂检查和检验结果记录及危险废物协同处置方案的保存时间不应低于3年。
3.8.1.3危险废物厂内输送
①在危险废物装卸场所、投加区域等各个区域之间，根据危险废物特性和设施要求配备必要的输送设备；
②危险废物的物流出入口以及转运、输送路线远离办公和生活服务设施；
③输送设备所用材料适应危险废物特性，确保不被腐蚀和不与危险废物发生任何反应；
④管道输送设备保持良好的密闭性能，防止危险废物的滴漏和溢出；
⑤非密闭输送设备采取防护措施（如加设防护罩），防止粉尘飘散；
⑥移动式输送设备，采取措施防止粉尘飘散和危险废物遗撒；
⑦厂内输送危险废物的管道、传送带在显眼处标有安全警告信息；
⑧在进行危险废物的厂内输送时，采取必要的措施防止危险废物的扬尘、溢出和泄漏；
⑨危险废物运输车辆定期进行清洗；
⑩采用车辆在厂内运输危险废物时，按照运输车辆的专用路线行驶；
⑪厂内危险废物输送设施管理、维护产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。
3.8.1.4危险废物贮存
按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求进行危险废物贮存。固体废物贮存设施专门建设，以保证固体废物不与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。
①项目在厂区内不设置危废贮存库，新疆兴发化工有限公司紧邻本项目厂区，其中液态危险废物储存在新疆兴发化工有限公司废液暂存罐内，需处置时采用架空管道密闭输送进入项目厂区内，固态危险废物贮存在新疆兴发化工有限公司危废贮存库内，经取样化验符合要求的危险废物采用叉车沿设定路线运至投料车间；
②本项目依托新疆兴发化工有限公司现有危险废物贮存库，专门用于贮存拟处置的危险废物，贮存吨箱、铁桶装的液态废物；吨袋、铁桶、铁箱或打包后的固态废物；
③依托的固体废物贮存设施符合GB50016等相关消防规范的要求。与水泥窑窑体、分解炉和预热器保持一定的安全距离；贮存设施内张贴严禁烟火的明显标识；根据固体废物特性、贮存和卸载区条件配置相应的消防警报设备和灭火器材；贮存设施中的电子设备接地，并装备抗静电设备；设置防爆通讯设备并保持通畅完好；
④依托危险废物贮存设施的安全防护、污染防治等满足GB18597和HJT176中的相关要求；危险废物贮存区标有明确的安全警告和清晰的撤离路线；危险废物贮存区及附近配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途；
⑤除上述规定之外的其他固体废物贮存设施均有良好的防滲性能，以及必要的防雨、防尘功能。地沟和地面防渗，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对基础层的防渗要求。
《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》（环境保护部公告2017年第22号）规定：采用集中经营模式时，对于仅有一条协同处置危险废物水泥生产线的水泥生产企业，危险废物贮存设施容量应不小于危险废物日协同处置能力的10倍。本项目不设置危险废物贮存库，依托新疆兴发化工有限公司现有危废暂存设施。根据《关于下达2024至2025年水泥错峰生产计划的通知》（新工信建材〔2024〕7号），有全年协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线可以不进行错峰生产，但要适当降低水泥生产负荷。企业应根据生产计划合理安排危险废物处置工作，严禁超处置能力接收危险废物。
3.8.1.5危险废物预处理
本项目拟处置危险废物从形态上分类，包括固态危险废物和液态危险废物两种，项目为“点对点”处置模式，处置的危险废物种类较为单一，且液态危险废物采用架空管道直接密闭输送进入窑内处置，故本项目仅固态废物需要预处理。
固态危险废物经拆包后，通过板喂机投料进入打散机内进行打散破碎，打散破碎后的物料再经大倾角皮带机送至缓冲料斗内，而后废物通过计量秤进行计量，按需由喂料皮带及喂料锁风装置送入分解炉高温焚烧处置。
[image: 0f18daac311a551152786f7d902f1b5e]
图3.8-2 固态危险废物预处理工艺流程图
3.8.1.6危险废物入窑协同处置
（1）回转窑协同处置危废投加位置
新型干法窑的废物投加位置包括以下三处投料点，详见图3.8-3。
①窑头高温段，包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点；②窑尾高温段，包括预分解炉、窑尾烟室和上升管道投加点；③生料配料系统（生料磨）。
[image: ]废包装物
液态/固态



[bookmark: _Ref127284235][bookmark: _Ref127273411]图3.8-3 新型干法窑的废物投加位置示意图
表3.8-1 不同投料点的特点及适合的废物特性
	投料点
	加料点特性
	适合的废物特性
	投加方式

	窑头高温段投料点
	主燃烧器投料点
	优势：温度最高，气相停留时间最长，废物喷入距离可调整；
劣势：物料停留时间短，火焰易受影响，对废物物理特性有较多限制
	物理特性：液态废物；易于气力输送的粉状或小粒径废物。
化学特性：含POPs和高氯、高毒、难降解有机物质的废物；热值高、含水率低的有机废液
	通过泵力输送投加的液态废物不应含有沉淀物，以免堵塞燃烧器喷嘴；通过气力输送投加的粉状废物，从多通道燃烧器的不同通道喷入窑内，若废物灰分含量高，尽可能喷入窑内距离窑头更远的距离，尽量达到固相反应带，以保证喷入的废物与窑内物料有足够的反应时间

	
	窑门罩投料点
	优势：温度最高，气相停留时间最长，火焰不易受影响；
劣势：废物喷入距离短，物料停留时间最短
	物理特性：通常为液态废物；少数情况下也可投加固态废物。
化学特性：热值低、含水率高的有机废液和无机废液，尤其适合含POPs和高氯、高毒、难降解有机物的废液
	投加固态废物时，可以采用特殊设计的投加设施，确保将固态废物投至距离窑头更远的距离，避免废物未充分燃烧或燃烧残渣未充分与物料反应即随熟料排出窑外而进入冷却机；投加的液态废物通过泵力输送至窑门罩喷入窑内

	窑尾高温段投料点
	窑尾烟室投加点
	优势：温度较高，气相停留时间较长，物料停留时间长，分解炉燃烧工况不易受影响，物料适应性广；
劣势：温度和气相停留时间均大大低于窑头高温区，窑尾温度易受影响且不易调节
	物理特性：各种物态废物，包括液态、粉状、浆状、小颗粒状、大块状。化学特性：有机废物；含有机物的废物；有机和无机废液；含POPs和高氯、高毒、难降解有机物质的废物因受物理特性限制不便从窑头投入时可从该处投入
	投加的液态、浆状废物通过泵力输送，粉状废物通过密闭的机械传送带或气力输送，大块状废物通过机械传送带输送

	
	分解炉和上升管道投加点
	优势：温度较高，气相停留时间较长，物料停留时间长，有利于控制温度波动（通过调整常规燃料添加量）；
劣势：温度和气相停留时间均大大低于窑头，气流、压力和分解炉燃烧工况易受影响
	物理特性：粒径较小的固体废物。
化学特性：与窑尾烟室类似，但为了避免影响分解炉内气流、压力和燃烧工况，含水率高的废物尽量不从此处投加
	

	生料磨投料点
	优势：物料停留时间最长，投料易于操作投料装置简单；
劣势：温度最低，气相停留时间最短，有害成分和元素易挥发进入大气
	物料特性：固态废物，粒径适应性广，块状粉状均可。
化学特性：不含有机物和挥发半挥发性重金属的固态废物
	采用与输送和投加常规生料相同的设施和方法


（2）危险废物投加控制要求
①窑头加入点
a.主燃烧器投加点：1800~2000℃，火焰中心温度高达2500℃，而且火焰长度占整个回转窑长度的30%~40%左右。在整个回转窑内物料温度900-1450℃，停留时间20min左右；烟气温度1150-2000℃，停留时间10s左右。
b.窑头（窑门罩）投料点：750~850℃。整个回转窑内物料温度900-1450℃，停留时间20min左右；烟气温度1150-2000℃，停留时间10s左右。
②窑尾加入点
a.分解炉及上升管道投料点：物料温度750-900℃，停留时间10s左右；气体温度850-1150℃，停留时间3s左右。在悬浮预热器内，物料温度100-750℃，停留时间50s左右；气体温度350-850℃，停留时间10s左右。
b.窑尾烟室投加点：950~1050℃。
窑尾烟室及分解炉区域温度为850~1050℃，且此区域主要燃烧空间大，抗干扰能力及处置量远大于窑头区域。因此本项目在窑尾主要加入固体半固体危险废物和半固体危险废物。结合危险废物种类的燃尽特性及物料粒度（50~100mm），认为物料进入窑尾后先向下掉落，随后水份蒸发，挥发性成分释放，因此加入点设置为分解炉底部区域。
本项目根据接收废物类别选择窑尾高温段投料点-分解炉及上升管道投加口进行投加焚烧处置。液态废物主要成分为二甲基硫醚，通常在200~300℃范围开始发生明显分解，若存在氧气，分解温度可能降低至150~200℃，伴随燃烧反应生成SO2、CO2等。固态废物主要为甲磺酸钠，通常在220°C以上开始明显分解。本项目焚烧物料分解温度在150~400℃范围内，本项目拟处置的固态物料、液态物料投加点选择在窑尾高温段投料点-分解炉及上升管道投加口，此处偷家口温度较高，气相停留时间较长，物料停留时间长，有利于控制温度波动。固态包装物选择在窑尾高温段投料点-窑尾烟室投加点，该投加点温度较高，气相停留时间较长，物料停留时间长，分解炉燃烧工况不易受影响，物料适应性广，适合投加各种物态废物，包括液态、粉状、浆状、小颗粒状、大块状。在处理有机废物、含有机物的废物、有机和无机废液、含POPs和高氯、高毒、难降解有机物质的废物，或因受物理特性限制不便从窑头投入时可从该处投入。严格按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求进行设置，根据危废不同理化性质分别进行投加。
（3）本项目危废投料点
本项目采用的投料点共3个位置（窑尾高温段投料点-分解炉和上升管道投加点-分解炉下部、窑尾高温段投料点-分解炉和上升管道投加点-分解炉中部、窑尾高温段投料点-窑尾烟室投加点），本项目危废入窑位置汇总情况见表3.8-2。
[bookmark: _Ref127283426]表3.8-2 本项目危废入窑位置
	序号
	危险废物
	入窑位置

	1
	固态危废
	窑尾高温段投料点-分解炉和上升管道投加点-分解炉下部

	2
	液态危废
	窑尾高温段投料点-分解炉和上升管道投加点-分解炉中部

	3
	固态包装物
	窑尾高温段投料点-窑尾烟室投加点


（4）危险废物投加工艺流程
本项目液态废物经管道输送通过喷枪射入窑尾高温段投料点-分解炉和上升管道投加点在新型干法水泥窑内进行焚烧；固态危险废物送至窑尾高温段投料点-分解炉和上升管道投加点入窑焚烧处理。
①固态废物投料系统（分解炉投料口）
固态废物经缓冲仓下计量秤计量后，由窑尾密封式皮带机转运卸入下料溜子喂入分解炉底部。固态危险废物投加流程示意图如下。
[image: ]
图3.8-4 固态危废投料工艺示意图
②液态危废投料系统
液态危险废物通过架空密闭管道输送进厂，由输送泵、喷枪射入水泥窑窑尾分解炉内进行焚烧。


图3.8-5 液态危废投料工艺示意图
3.8.1.7产污环节分析
本项目主要产污环节及排污特征详见表3.8-3。
[bookmark: _Ref111401603][bookmark: _Hlk150985107][bookmark: _Hlk151318288]表3.8-3 本项目主要产污节点及污染物一览表
	项目
	编号
	产污环节
	污染物组成
	治理措施
	排放方式

	废气
	G1
	回转窑窑尾
	SO2、NOx、烟尘、氨
	低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘+100m排气筒
	有组织

	
	G2
	预处理系统废气
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒
	有组织

	
	G3
	输送系统废气
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒
	有组织

	固废
	S1
	废物包装物
	沾染废物的包装袋
	水泥窑焚烧处置
	不外排

	
	S2
	化验室
	化验室废液
	委托有资质单位处置
	

	噪声
	板喂机、打散机和输送装置
	噪声
	厂房隔声、基础减振等
	间歇


3.8.2污染源源强核算
3.8.2.1大气污染源分析
（1）大气污染源分析
本项目利用水泥窑协同处置危险废物，作为协同处置危险废物的主要污染源项，其排放主要污染物包括烟尘、SO2、NOx等。主要防治措施为低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘，最终通过100m排气筒高空排放。
投料车间预处理过程主要为投料、打散破碎与计量工序，此工序会产生颗粒物，投料车间预处理装置为全密闭装置，废气经集气系统收集后经布袋除尘器处理，通过不低于15m排气筒排放；废物输送过程全密闭，输送废气经集气系统收集后经布袋除尘器处理，通过不低于15m排气筒排放。
（2）废气源强确定依据
拟建项目污染物产生及排放源强确定主要依据：
①有关水泥窑协同处置固体废物标准及规范要求；
②类比与拟建项目采用相同生产工艺、设备的水泥行业企业污染物产生及排放统计数据；
[bookmark: _Hlk151319115]③类比中建合资公司利用新疆中建西部建设水泥制造有限公司水泥窑协同处置危险废物项目现场监测数据；
④物料衡算
其中类比企业情况如下：
[bookmark: _Hlk151315351]中建合资公司利用新疆中建西部建设水泥制造有限公司现有3000t/d新型干法水泥生产线协同处置10万吨/年工业危险废物，其中液态工业危险废物2.0万吨/年；固态工业危险废物3.0万吨/年；半固态工业危险废物5.0万吨/年。主要处置包括HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂等35类危险废物等35类危险废物。
类比项目水泥窑为3000t/d新型干法水泥生产线，与本项目3200t/d新型干法水泥生产线相近，危险废物处置规模和类别比本项目更多；类比项目窑尾烟气采用SNCR+增湿塔+布袋除尘”净化后通过烟囱排放，和本项目窑尾烟气采用的“低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘”相近，本项目除尘措施更严。因此具有类比可行性。类比项目废气监测结果见3.8-4。
[bookmark: _Ref151299755][bookmark: _Ref151299733]表3.8-4 类比项目窑尾排气筒监测数据一览表
	监测时段
	监测因子
	监测值（mg/m3）
	备注

	协同处置危废前
	2018、2019年例行监测及在线监测平均值
	烟尘浓度
	6.93~28.18
	达标

	
	
	SO2浓度
	0.728~31.182
	达标

	
	
	NOx浓度
	67.487~303.717
	达标

	
	
	氟化物
	0.22～0.26
	达标

	
	
	氨
	1.68～2.64
	达标

	
	
	汞及其化合物
	未检出
	达标

	协同处置危废时
	2023年
	烟尘浓度
	21~26
	达标

	
	
	SO2浓度
	3~6
	达标

	
	
	NOx浓度
	32~54
	达标

	
	
	NH3
	1.86~2.58
	达标

	
	
	HF
	＜0.09
	达标

	
	
	HCl
	＜0.2
	达标

	
	
	汞及其化合物
	＜2.7×10-3
	达标

	
	
	铊+镉+铅+砷
	0.0233
	达标

	
	
	铍+铬+锡+锑+铜
+钴+锰+镍
	0.0094
	达标

	
	
	二噁英类
	0.042~0.065 ngTEQ/m3
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	7.31~7.62
	达标


由类比项目监测数据可知，窑尾采用SNCR脱硝+增湿塔+布袋除尘处理措施后，协同处置危废前后排放常规的污染物颗粒物、SO2、NOx、氨浓度变化不大，属于正常波动范围，从而说明处置固体废物对于水泥窑排放烟尘、SO2、NOx、氨影响不大，拟建项目建成后固态废物甲磺酸钠及液态废物二甲基硫醚热分解后产生的污染物主要为SO2、NOx、水蒸气等，因此回转窑排放的常规污染因子情况以依托工程现有监测数据为依据。
综上所述，根据同类项目运行经验以及《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准编制说明》可知，协同处置危废前后，水泥窑窑尾的烟气量以及粉尘、SO2、NOx排放情况变化不大，属于正常波动范围，烟尘、SO2、NOx排放浓度基本与水泥窑的废物协同处置过程无关。主要原因是水泥窑有很强的热稳定性，焚烧少量废物不会改变水泥窑内部的燃烧工况。原料带入的易挥发性硫化物是造成SO2排放的主要根源，而从高温区投入水泥窑的废物中的S元素与烟气中SO2的排放无直接关系。烧成窑尾排放的SO2是由于煤粉在窑内燃烧及煅烧熟料时生料带入的硫产生的。由于水泥烧成过程中窑内存在大量的氧化钙和碱性氧化物，产生的SO2大部分将被吸收形成硫酸钙以及亚硫酸钙等中间物质，窑外分解窑由于物料与气体接触充分，则吸硫率约95%~100%，该股废气又经增湿塔装置后可去除50%以上，SO2的实际排放量甚微。通常情况下，水泥窑内为氧化气氛，排放烟气中NH3含量极少，欧盟、美国水泥窑协同处置标准中均未规定NH3的排放限值。排放烟气中NH3主要来源于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂去除烟气中氮氧化物，和协同处置固体废物无关。因此，本项目实施后，现有工程窑尾烟囱中颗粒物、SO2、NOx、NH3等四项污染物排放量（包括排放方式、排放强度）不发生变化，本评价不再对窑尾烟气中颗粒物、SO2、NOx、NH3等四项污染物进行评价。
（3）大气污染源源强核算
①窑尾烟气量
[bookmark: _Hlk151227560]利用水泥窑协同处置危险废物，危险废物根据成分不同可作为原料、燃料等加入。但本项目协同处置的危险废物种类包括固态和液态等形态，估算危险废物中水分含量可达到5%~90%，废物在进入水泥窑系统之后，水分吸热激化，最终以气态形式由窑尾预热器排出系统。类比同类项目，利用水泥窑对危险废物进行协同处置，干烟气量基本没有变化，增加的主要是湿烟气量中水汽。
[bookmark: _Hlk151227696]结合现有3200t/d熟料生产线在线监测数据以及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），取2025年4~6月在线监测的平均值485617Nm3/h作为本评价核算的基准烟气量。考虑入窑危险废物以及带入水分蒸发等影响，预计本项目运行后，窑尾废气量有所增加。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），协同处置固体废物的水泥（熟料）制造排污单位，窑尾基准排气量系数放大1.1倍，故本项目运行后，预计通过窑尾烟囱外排烟气量为534179Nm3/h。
②预处理系统与输送系统废气
拟建项目物料在投料车间内进行投料、打散破碎、计量，预处理装置为全密闭装置，设置一套集气系统对产生的颗粒物进行收集，风量为5000m3/h。类比同类项目，颗粒物产生量为15kg/h（54t/a）。经计量后的物料由密封输送带输送至窑尾高温段投加点，输送过程会产生少量颗粒物，设置一套集气系统对产生的颗粒物进行收集，风量为5000m3/h。类比同类项目水泥行业输送过程，颗粒物产生量为0.2kg/t-物料（40kg/a）。
表3.8-5 固态废物上料车间污染物产生情况
	排放口
	污染物
	产生量（kg/h）
	处理效率
（%）
	排放量
（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度m3/mg

	DA002
	颗粒物
	15
	99.7
	0.162
	0.045
	9

	DA003
	颗粒物
	0.011
	99.7
	0.0003
	0.00008
	0.015


正常运行期间，废气经集气后送入布袋除尘器处置，通过不低于15m排气筒排放。
③重金属
烟气中重金属浓度除了与废物中重金属含量有关外，还与废物的投加速率、水泥窑产量、常规原料和燃料中重金属含量等有关。项目拟处置的危废种类较少，主要为新疆新疆兴发化工有限公司年二甲基亚砜生产线生产过程年产生精馏残渣甲磺酸钠（CH3NaO2S，固态）以及二甲基硫醚（CH3SCH3，液态），不含有重金属、氟、氯等。因此不再核算烟气中重金属的排放量。
④二噁英类
根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准编制说明》，在水泥窑内的高温氧化气氛下，由燃料带入的二噁英会彻底分解，因此水泥窑内的二噁英主要来自在窑系统低温部位（预热器上部、增湿塔、磨机、除尘设备）发生的二噁英合成反应。
拟建项目处置的危险废物中不含二噁英产生源头所需的氯元素，同时根据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18448-2020）中规定的焚烧炉技术要求，烟气温度大于1100℃，烟气停留时间大于2S，燃烧效率大于99.9%，焚毁去除率99.99%。本项目采用新型干法水泥回转窑窑型，水泥回转窑窑内温度高（最高可达1750℃），停留时间长（1300℃环境停留时间大于4S），在此条件下对二噁英物质及其前体物质焚烧焚毁率可达99.9999%，大大优于传统焚烧炉；泵入烧成系统的危险废物处于悬浮态，不存在不完全燃烧区域，高温下有机物和水分迅速蒸发和气化，随着烟气进入分解炉，在氧化条件下燃烧完毕。
窑尾预热器系统的气体中含有大量的生料粉，主要成分为CaCO3、MgCO3、CaO和MgO，可与燃烧产生的Cl-迅速反应，从而消除二噁英产生所需的氯，抑制二噁英类物质产生。即使进入收尘器的烟气含有痕量的二噁英，也会被高浓度超细微粉吸附，被收尘器收下，随烟道气排出的残留二噁英完全能够满足0.1ng-TEQ/Nm3的控制要求。
因此本项目焚烧危险废物不会产生二噁英，故不再核算排放量。
⑤HF和HCl
根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准编制说明》：“水泥窑产生烟气中的氟化物主要为HF，HF主要来自于原燃料，如黏土中的氟，以及含氟矿化剂（CaF2）。含氟原燃料在烧成过程形成的HF会与CaO、Al2O3形成氟铝酸钙固溶于熟料中带出窑外，90%-95%的F元素会随熟料带入窑外，剩余的F元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内进行循环，极少部分随尾气排放。控制HF的排放，最主要的方法是限制含氟原燃料的投加速率。由于F主要是在窑内形成内循环和随熟料排出窑外，随尾气排入大气的比例很小，因此对含F元素投加速率的限制主要是考虑F对熟料烧成和熟料质量的影响，以及碱金属F化物窑内内循环造成的结皮不影响工况运行。
水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl。由于水泥窑中具有强碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2随着熟料带出窑外，或与碱金属氧化物反应生成NaCl、KCl在窑内形成内循环而不断积蓄。通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放至窑外的量很少，只有当原料中Cl元素添加速率过大，或窑内NaCl、KCl内循环累积到一定程度而达到原料带入量与随尾气和熟料排出量达到平衡后，随尾气排出的HCl可能会增加。”控制HCl的排放，最主要的方法是限制含Cl原燃料的投加速率。由于Cl主要是在窑内形成内循环和随熟料排出窑外，以HCl随尾气排入大气的比例很小，因此对含Cl元素投加速率的限制主要是考虑熟料中Cl含量满足标准，以及碱金属氯化物窑内内循环造成的结皮不影响工况运行。
回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分HF、HCl，废物中的Cl、F含量主要对系统结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中HF和HCl的排放无直接关系。本项目投加的危险废物中不含有F、Cl，故不再计算HF和HCl的排放量。
3.8.2.2非正常工况废气污染源强核算
非正常排放指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。不包括事故排放。
根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）：“4.3.2 净化处理装置应与其对应的生产工艺设备同步运转。应保证在生产工艺设备运行波动情况下净化处理装置仍能正常运转，实现达标排放。因净化处理装置故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。”
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）：“6.3在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；因水泥窑维修、事故检修等原因停窑前至少4小时内禁止投加固体废物。6.4当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正常，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高等情况时，必须立即停止投加固体废物，待查明原因并恢复正常运行后方可恢复投加。”
故本项目回转窑检修停车等非正常工况时，检修停车前4小时停止投加危险废物，此时不再从新疆兴发化工有限公司拉运危险废物至项目区，因此停窑期间无废气污染物排放。本项目废气污染源源强核算结果统计见表3.8-6。

[bookmark: _Ref132221321][bookmark: _Ref127961514]表3.8-6 本项目正常工况下废气污染源源强核算结果及相关参数
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量/（m3/h）
	产生浓度/（mg/m3）
	产生量/（kg/h）
	工艺
	效率/%
	废气排放量/（m3/h））
	排放浓度/（mg/m3）
	排放量/（kg/h）
	

	新型干法
	水泥窑及窑尾余热利用系统
	窑尾烟囱DA001
	HF
	物料衡算
	534179
	/
	/
	低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	HCl
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Cr
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Cu
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Cd
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Pb
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Ni
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Mn
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	As
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Hg
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Tl+Cd+Pb+As
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V
	物料衡算
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	
	
	
	二噁英类
	类比
	534179
	/
	/
	
	0
	534179
	/
	/
	6000

	[bookmark: _Ref151306550]投料车间
	预处理系统
	打散粉尘
	颗粒物
	类比
	5000
	30
	15
	布袋除尘器
	99.7
	5000
	9
	0.162
	3600

	
	输送系统
	输送粉尘
	颗粒物
	类比
	5000
	2.2
	0.011
	布袋除尘器
	99.7
	5000
	0.015
	0.0003
	3600




3.8.2.3废水污染源源强核算
本项目生产过程不新增生产用水，故无生产废水排放，项目依托现水泥厂生活设施，运营期不新增劳动定员，因此无新增生活废水。
3.8.2.4噪声污染源源强核算
本项目实施后，新增噪声源主要包括危废进料系统的板喂机、打散机和输送装置等工作时产生噪声。各类声源的噪声级一般在75~90dB（A）之间，本项目噪声污染源源强核算结果见表3.8-7。
[bookmark: _Ref112150239]表3.8-7 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数
	工序/生产线
	装置
	噪声源
	数量
	声源类型（频发、偶发等）
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放量
	持续时间/h

	
	
	
	
	
	核算方法
	噪声值/dB(A)
	工艺
	降噪效果/dB(A)
	核算方法
	噪声值/dB(A)
	

	协同处置
	进料系统
	抓斗桥式起重机
	1
	频发
	类比
	85
	隔声、减振
	25
	类比
	60
	24

	
	
	破碎机
	1
	频发
	类比
	90
	隔声、减振
	25
	类比
	65
	24

	
	
	输送装置
	1
	频发
	类比
	75
	隔声、减振
	25
	类比
	50
	24


3.8.2.5固体废物污染源源强核算
（1）废物包装物
[bookmark: _Hlk150983120]本项目预计产生不可重复使用废包装物约2.5t/a，对于各种盛装废物的包装物按照固态入窑废物的预处理方式处理后投入水泥窑高温区焚烧。
（2）化验废物
本项目宇拓企业现有化验室进行危险废物入厂化验分析，预计项目新增化验废物0.05t/a，化验废物在企业既有危险废物贮存设施内储存，委托有资质单位处置。
（3）除尘灰
本项目固体废物预处理过程和输送过程会产生粉尘，此过程产生的颗粒物共计54.04t/a，经袋式除尘器处理后达标排放，根据上述废气污染物核算，废气排放量为0.1623t/a，产生的除尘灰53.8777t/a，除尘灰成分与固态废物成分一致，最终混入固态废物一同送至分解炉高温焚烧处置。
本项目固体废物污染源源强核算结果见表3.8-8。
[bookmark: _Ref111454151]表3.8-8 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数
	工序/生产线
	装置
	固体废物名称
	固体废物属性
	废物代码
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量/（t/a）
	工艺
	处置量/（t/a）
	

	协同处置
	盛装危废
	废包装物
	危险
废物
	900-047-49
	类比法
	2.5
	水泥窑协同处置
	2.5
	水泥窑焚烧

	
	布袋除尘器
	除尘灰
	危险废物
	900-047-49
	物料衡算
	53.8777
	水泥窑协同处置
	53.8777
	水泥窑

	化验系统
	化验室
	化验废物
	危险废物
	900-047-49
	类比法
	0.05
	委托有资质单位处置
	0.05
	委托有资质单位处置


3.8.2.6协同处置危险废物污染物排放汇总
本项目污染物排放量统计见表3.8-9。
[bookmark: _Ref111454505]表3.8-9 本项目污染物排放量统计
	类别
	污染物
	单位
	产生量
	治理削减量
	排放量

	废气
	废气量
	万m3/a
	534179
	0
	534179

	
	颗粒物
	t/a
	54.04
	0
	0.1623

	固体废物
	废包装物
	t/a
	2.5
	2.5
	0

	
	除尘灰
	t/a
	53.8777
	53.8777
	0

	
	化验废物
	t/a
	0.05
	0.05
	0


注：水泥窑协同处置危险废物不会导致窑尾烟气中颗粒物、NOx、SO2、NH3等四项污染物排放量增加。
3.8.2.7本项目实施后污染物“三本账”汇总
本项目实施后，在保持现水泥熟料生产线产能不变情况下，利用现有3200t/d熟料新型干法水泥生产线协同处置由新疆兴发化工有限公司产生的250t/a精蒸馏残渣（危废代码900-013-11）。现有工程排放量根据2025年自动监测平均值核算至满负荷工况。本项目实施后水泥窑污染物排放量统计见表3.8-10。
[bookmark: _Ref129691207][bookmark: _Hlk151212590]表3.8-10 本项目实施后水泥窑污染物排放量统计（三本帐）
	类型
	污染物
	现有工程排放量（t/a）
	本项目排放量（t/a）
	“以新带老”削减量
	本项目实施后全厂排放量（t/a）
	增减变化量（t/a）

	废气
	颗粒物
	8.9572
	0
	0
	9.1195
	+0.1623

	
	二氧化硫（SO2）
	6.4088
	0
	0
	6.4088
	0

	
	氮氧化物（NOx）
	294.088
	0
	0
	294.088
	0

	废水
	废水量
	10500m3/a
	0
	0
	10500m3/a
	0

	
	COD
	2.51
	0
	0
	2.51
	0

	
	氨氮
	0.42
	0
	0
	0.42
	0

	固废
	一般固废
	0
	0
	0
	0
	0

	
	危险废物
	0
	56.4277
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	96.64
	0
	0
	96.64
	0


3.8.2.8污染物排放总量控制
根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，“十五五”期间总量控制指标为：大气环境污染物氮氧化物、挥发性有机物，水环境污染物化学需氧量、总磷。
本项目实施后，不新增氮氧化物排放，无需新增氮氧化物总量控制指标；项目预处理过程仅产生颗粒物，固态废物甲磺酸钠不会产生挥发性有机物，因此不设置挥发性有机物总量控制指标；项目不新增生产废水及生活污水，不涉及废水总量指标。故本项目不再申请总量控制指标。本项目完成后总量控制指标变化见表3.8-11。
表3.8-11 本项目完成后全厂总量指标一览表
	污染物名称
	现有工程许可总量指标（t/a）
	现有工程核定总量（t/a）
	本项目（t/a）
	以新带老削减量（t/a）
	总体工程（t/a）
	排放增减量（t/a）

	氮氧化物
	684.8
	294.088
	0
	0
	294.088
	+0

	挥发性有机物
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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[bookmark: _Toc9093][bookmark: _Toc13074][bookmark: _Toc24609][bookmark: _Toc9868253]4.1自然环境概况
4.1.1地理位置
阿克苏市位于新疆维吾尔自治区西南部，东与沙雅县相邻，西与柯坪、乌什县毗连，南与阿瓦提、洛浦、策勒县接壤，北与温宿、新和县为界。阿克苏市北靠天山汗腾格里峰，东望塔里木河，西界中吉(吉尔吉斯斯坦)边境天山山地，南邻塔里木盆地。属阿克苏河的冲积平原带，阿克苏河主流从市区南部流过，市内海拔1114.8m，距乌鲁木齐市989km，距喀什市466km。
项目建设地点位于阿克苏经济技术开发区新疆兴悦化工有限公司现有厂区内，中心地理坐标为：东经80°06'57.377"，北纬41°04'07.817"，见图3.2-1。
4.1.2地形地貌
阿克苏市域以冲积洪积扇平原和沙漠为主，两者合计总面积的95.4%，西北部的阴干山区仅为市域的4.6%，阿克苏市地貌形态具有三个类型区：西北部阴干山地，属干燥地貌，西高东低，西南东北定向；山岭由古生代石灰岩、砂岩、泥板岩等为基础，基士覆层为中生代和第三纪沙岩、沙砾岩、干燥、岩石裸露，其上为十分稀疏的荒漠植被，山地为石料等建筑材料的来源：中部冲积平原属流水侵蚀地貌，西北高南低，缓坡1/1000-4000，海拔940-1200m，最低处在塔里木河床，因河道变迁，老河床纵横，形成岗洋起伏不平的地形，可分为河床、河漫滩、河间河滩。东南部大沙漠，属风成干燥地貌，为塔克拉玛干大沙漠的西北部，面积8380km2，占市域面积的一半，海拔960-1097m，地势山北向南微倾缓坡1/8000-20000，整个地面为沙漠覆盖，地表沙丘高大(有高100-200m)。
阿克苏市整个处于库车山前拗陷区与塔东台拗及其过渡区。其北部为塔地木地台，库车山前拗陷，乌什、新和褶皱断束，前寒武纪地层山露区：市境南部和东部绝大部分地区为巴楚台隆塔东台拗，充填中生代沉积的新生代强烈下沉区，以及中生代地层发育不全，局部分布的新生代相对拗陷区，阿克苏市地处沙井子断裂、琼不兹社克深断裂与却勒塔格深断裂交汇处。阿克苏属地台型构造，华力西晚期运动和喜马拉雅运动变现都十分显著。
项目建设地点位于阿克苏经济技术开发区，区域地形地势平坦。
4.1.3区域地质
阿克苏大地构造处在库车山前坳陷区与塔东台坳及其过渡区的阿瓦提坳陷。北部为塔里木地台库车山前坳陷，乌什一新和褶皱束，为中生代地层发育不全的新生代相对隆起区；西部为柯坪断隆，阿克苏拱褶皱断束前寒武纪地层出露区；县境南部为巴楚断隆塔东台坳，充填中生代沉积的新生代强烈下沉区，以及中生代地层发育不全、新生代相对坳陷区一阿瓦提坳陷。县境处柯坪断裂向东北延伸的沙井子隐伏断裂，琼木兹杜克深断裂与却勒塔格深断裂交汇处。地属新疆五大板块之一的塔里木板块。
项目位于阿克苏河冲积扇平原，地层岩性为较单一的第四系全新统冲洪积物。
4.1.4水文地质
（1）含水层特征
本项目位于阿克苏河冲洪积平原下部，阿克苏河冲洪积平原中上部第四系沉积厚度一般为1000-1500m，山前冲洪积平原第四系沉积厚度相对较薄，在环盆地的山前冲洪积倾斜平原区，第四系沉积物的颗粒由山前向冲洪积平原前缘逐渐变小，第四系沉积物岩性在冲洪积平原上部为卵砾石、砂砾石，在冲洪积平原中部为砂砾石、粗砂，在冲洪积平原下部为细砂、粉砂、亚砂土、亚粘土等。受地形地貌、地层岩性、补给径流条件的影响，山前带潜水位埋深大于100m，冲洪积平原中部潜水位埋深 10m-100m，冲洪积平原下部潜水位埋深小于10m。
（2）区域补径排条件
区内地下水的补给来源主要是河水入渗、渠系入渗、田间入渗及山区向山前平原的地下径流。北部山区以高山冰川融水、永久积雪融水、季节积雪融水、雨水和地下水补给；低山丘陵带中低山地带除了有雨水和高山冰雪融水的补给外，还有少量季节积雪融水的补给和地下水的多种混合补给。平原和盆地是径流的散失区。阿克苏河冲积平原地形坡度自北向南逐渐变小，沉积物颗粒由粗变细，地层由单一结构渐变为多层结构，地下水位由深变浅，是地下水的主要排泄区，排泄方式为蒸发排泄、人工排泄和向南部塔里木河冲积平原的地下径流排泄。
（3）区域地下水动态
地下水动态主要受气象、水文地质条件及人类活动等因素影响，由于所处的地段不同，其动态变化有明显差异。根据地下水动态的影响因素将阿克苏河流域的地下水动态划分为水文型、水文-径流型。
①水文型动态
分布于环盆地的冲洪积平原上部潜水区，地下水的动态特征与地表径流关系密切，地下水高水位期略滞后于地表水丰水期，滞后期的长短与距离河道的远近有关。一般12月~次年6月份为地下水低水位期，在这期间，受地下水径流运移的影响，潜水水位略有起伏变化；8~10月为地下水高水位期，受地表来水量大小影响，潜水水位具不规则起伏变化；在高水位期与低水位期之间，水位升降较为剧烈。这与地表水径流量年内分布特征有关，年内高低水位差较大，一般在2~5m之间。
②水文-径流型动态
分布于环盆地的冲洪积平原中下部潜水区及承压水区，地表水的丰枯变化对地下水水位动态变化影响相对较小。动态曲线为双峰型，8~10月和3~5月出现水位上升趋势，并保持高水位状态；6~7月和12月~次年1月为低水位期或水位呈下降趋势。其原因为8月~10月受地表水大量集中入渗补给，形成高水位期，12月~次年1月份，地表径流入渗补给减少，出现低水位期，表现为水文型动态特征；此后，在地下水径流的作用下，呈现为径流型动态特征，年内变幅1~2.5m，年际变幅0.13~0.60m。
4.1.6气候气象
阿克苏市属暖温带大陆性干旱气候，基本特点是干旱少雨，蒸发量大，寒暑变化剧烈，夏季炎热，冬季寒冷，春秋升温和降温迅速，气温年较差和日较差大，日照时间长，热量充足，年降水量稀少且在时间上分布不均，无霜期较长。阿克苏多年平均气温11.76°C，最热月（7月）平均气温37.59°C，极端最高气温39.7°C，最冷月（1月）平均气温-17.36°C，极端最低气温-22.9°C；多年平均降水量89.38mm，多年平均蒸发量1890.7mm，无霜期211天，年均日照2679小时；气温年较差34°C，年均日较差15°C。
阿克苏平均风速1.79m/s，最大风速28.8m/s，年平均大风日数5.8天，平均浮尘日数52天。春季（3～5月）升温快而不稳，冷暖交替频繁，干旱且多大风；夏季（6～8月）炎热，多干热风，日照时间长，降水集中，受冰雹危害；秋季（9～11月）气候凉爽，降温迅速，霜冻出现。阿克苏市主要常规气象要素统计资料见表4.1-1。
表4.1-1 阿克苏市主要气象要素表
	序号
	气象要素
	数值

	1
	气温
	年平均气温(℃)
	11.76

	
	
	最冷平均气温(℃)
	-17.36

	
	
	最热平均气温(℃)
	37.59

	
	
	年极端最高气温(℃)
	39.7

	
	
	年极端最低气温(℃)
	-22.9

	2
	降水
	平均年降水量(mm)
	89.38

	3
	风速
	年平均风速(m/s)
	1.79

	
	
	最大风速(m/s)
	28.8

	
	
	主导风向
	N
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4.2.2水环境质量现状调查
（1）地表水环境质量现状调查
根据调查，区域距离厂区较近的地表水体为厂区东北侧5.7km西湖水库和7.5km阿克苏河，西湖水库为阿克苏河的调节水库。阿克苏河为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
本项目运营过程无新增生产废水及生活污水排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，无需开展地表水水环境质量现状调查。
（2）地下水环境质量现状调查
本次评价引用新疆兴发化工有限公司《新疆兴发100吨/年催化剂项目环境影响报告书》中于2025年8月11日对区域地下水水质的监测数据，新疆兴发化工有限公司与本公司相邻，引用数据监测区域与项目场地同属一个地下水水文地质单元，无明显水文地质边界阻隔，可反映项目区地下水本底特征，监测数据可说明区域地下水环境质量状况，本次引用的区域地下水现有监测数据符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关规定，项目引用可行。
①监测点位及监测因子
[bookmark: _Ref111492077][bookmark: _Hlk151237921]评价区内潜水和承压水的流向基本一致，均为受地势影响的西北-东南流向，本次现状监测一共选择5个地下水水质监测点，涉及厂区上游、厂区下游和厂区两侧。地下水监测点位详见表4.3‑6及图4.2‑4。
表4.2-4 地下水现状监测点布置及监测因子
	编号
	监测点位
	坐标
	与厂区位置关系
	备注
	监测因子

	D1
	厂区东北侧
经三路绿化灌溉井
	E80°9′50″
N41°5′18″
	上游约4km
	潜水井
	pH值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、挥发性酚类、耗氧量、硫化物、钠、氰化物、氟化物、碘化物、氨氮、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐氮、硝酸盐、六价铬、铁、锰、铜、锌、铝、砷、汞、镉、铅、硒、总大肠菌群、菌落总数、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳等，共计37项

	D2
	厂区东侧
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司水源井
	E80°10′47″
N41°4′11″
	侧向约4.6km
	潜水井
	

	D3
	厂区东南侧
阿克苏市林园恒源滴灌带厂
	E80°9′34″
N41°2′2″
	下游约4.3km
	潜水井
	

	D4
	厂区东南侧
阿依库勒镇托万买里村五组
	E80°10′19″
N40°59′26″
	下游约9km
	潜水井
	

	D5
	厂区西南侧
三峰广瀚环保发电有限公司水井
	E80°4′39″
N41°2′19″
	侧向约3.5km
	潜水井
	


②监测时间与监测频次
地下水监测单位是阿克苏源德环境检测有限公司，采样时间为2025年8月11日，每个监测点取一个水质样品。
③采样及监测分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关要求执行。具体见附件监测报告。
④评价标准及评价方法
（1）评价标准
地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
（2）评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：
1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见下式：


式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见下式：

pH≤7.0时，     

pH＞7.0时，     
式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pHsd——标准中pH的下限值；
pHsu——标准中pH的上限值。
⑤监测及评价结果
项目地下水水质监测以及评价结果见表4.2‑5。
[bookmark: _Ref111492122]表4.2-5 地下水监测及分析结果
	项目
	单位
	监测结果
	标准值
	达标情况

	
	
	地下水1#
	地下水2#
	地下水3#
	地下水4#
	地下水5#
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH
	无量纲
	7.5
	7.3
	7.6
	7.6
	7.8
	6.5~8.5
	达标

	碘化物
	mg/L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	≤0.08
	达标

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	/

	臭和味
	/
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	/

	色度
	度
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	≤15
	达标

	溶解性总固体
	mg/L
	311
	2760
	2520
	1490
	8950
	≤1000
	超标

	总硬度
	mg/L
	198
	860
	852
	690
	2350
	≤450
	超标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.27
	0.92
	0.55
	1.18
	2.72
	≤3.0
	达标

	氨氮
	mg/L
	0.01L
	0.02
	0.02
	0.01
	0.01L
	≤0.50
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.050
	达标

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤1.00
	达标

	硝酸盐氮
	mg/L
	0.21
	0.66
	0.02L
	0.17
	0.13
	≤20.00
	达标

	总氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	达标

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	2L
	2L
	2L
	2L
	2L
	≤3.0
	达标

	菌落总数
	CFU/mL
	33
	42
	35
	40
	30
	≤100
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.31
	0.8
	0.72
	0.53
	0.76
	≤1.0
	达标

	氯化物
	mg/L
	48
	886
	755
	104
	5350
	≤250
	超标

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.10
	达标

	硫酸盐
	mg/L
	79
	266
	246
	142
	184
	≤250
	达标

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.3
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤0.02
	达标

	钠
	mg/L
	1.39
	5.6
	5.1
	2.9
	14.8
	≤200
	达标

	汞
	μg/L
	0.05
	0.05
	0.06
	0.05
	0.06
	≤1
	达标

	砷
	μg/L
	0.5
	0.6
	0.6
	0.3L
	0.3L
	≤10
	达标

	硒
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	≤10
	达标

	浊度
	NTU
	1.5
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	≤3
	达标

	镉
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤5
	达标

	铅
	μg/L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	≤10
	达标

	锌
	μg/L
	0.67L
	7.48
	40.4
	0.67L
	0.67L
	≤1000
	达标

	铜
	μg/L
	0.08L
	0.21
	0.16
	0.16
	0.08L
	≤1000
	达标

	铝
	μg/L
	4.68
	1.15L
	1.81
	6.34
	1.15L
	≤200
	达标

	氯仿（三氯甲烷）
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	6.7
	≤60
	达标

	四氯化碳
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	1.5L
	≤2.0
	达标

	苯
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	1.4L
	≤10.0
	达标

	甲苯
	μg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	1.4L
	≤700
	达标


根据表4.2‑5可知，部分监测点中氯化物、总硬度、溶解性总固体超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标主要和所在区域的地质环境有关，其余各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区地下水水质良好。
4.2.3声环境质量现状调查
（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本次评价采用新疆兴悦化工有限公司2025年第三季度例行监测数据。
监测时间：2025.8.17-2025.8.18；
监测因子：等效连续A声级；
监测点位：厂界四周。
（2）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
（3）评价方法
采用现状监测值与标准值对比法。
（4）监测结果与评价
项目厂界噪声监测结果见表4.2-6。
表4.2-6 噪声现状监测及评价结果表          单位：dB（A）
	监测时间
	监测位置
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	达标情况
	监测值
	标准值
	达标情况

	2025.8.17~2025.8.18
	1#东
	55.5
	65
	达标
	52.2
	55
	达标

	
	2#北
	53.2
	
	达标
	50.2
	
	达标

	
	3#西
	52.1
	
	达标
	49.9
	
	达标

	
	4#南
	51.6
	
	达标
	49.0
	
	达标


根据监测结果，项目区厂界四周环境噪声等效A声级均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类昼间65dB（A）标准值，夜间55dB（A）标准。
4.2.1环境空气质量现状调查
（1）基本污染物现状评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）项目所在区域达标判定，优先采用国家或者地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
本次评价选择距离最近的国控监测点阿克苏电视台监测点2025年的监测数据，作为环境空气质量现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，对区域环境空气质量现状进行分析。根据2025年阿克苏电视台监测站空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表4.2-1。
表4.2-1 区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	评价标准(μg/m3)
	现状浓度(μg/m3)
	占标率(%)
	达标情况

	SO2
	年平均
	60
	5.6
	9.33
	达标

	
	日平均
	150
	10
	6.67
	达标

	NO2
	年平均
	40
	24.5
	61.25
	达标

	
	日平均
	80
	56
	70
	达标

	PM10
	年平均
	60
	256
	426.67
	不达标

	
	日平均
	120
	691
	575.83
	不达标

	PM2.5
	年平均
	30
	72.8
	242.67
	不达标

	
	日平均
	60
	177
	295
	不达标

	CO
	日平均
	4000
	1700
	42.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	160
	126
	78.75
	达标


根据上表可知，2025年项目所在区域大气污染物中除PM2.5与PM10外，SO2、NO2年平均质量浓度、CO及O3特定百分数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，因此，项目所在区域属于大气不达标区，超标原因为项目区地处南疆，位于沙漠边缘，背景因素所致。
（2）特征污染物补充监测评价
①监测因子
根据项目实际情况，结合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），本项目大气环境特征污染物确定为TSP。
②监测点位
本次评价引用新疆兴发化工有限公司《新疆兴发100吨/年催化剂项目环境影响报告书》中于对项目区下风向TSP的监测数据，监测单位为阿克苏源德环境检测有限公司，采样时间为2025年8月11日~2025年8月18日，详情见表4.2-2。
表4.2-2 大气现状监测一览表
	采样点位
	监测时间
	监测频次
	监测项目

	项目区下风向1#
	2025.8.11~2025.8.18
	连续监测7天
	TSP


③评价方法
在本评价中，采用单因子污染指数法对大气污染物进行评价和分析，其计算公式为：
Pi=Qi/Coi
式中：Pi——i污染物污染指数；
Qi——i污染物现状监测浓度，mg/m3；
Coi——污染物评价标准，mg/m3。
④评价结果
采用标准指数法对现状监测值进行评价，评价结果见表4.2-3所示：
表4.2-3 大气环境现状监测数据表
	监测因子
	点位名称
	坐标
	监测时间
	日平均值（μg/m3）
	Pi值

	
	
	
	
	监测结果
	评价标准值
	

	TSP
	项目区下风向1#
	E80°8′57″
N41°3′40″
	8月11日-8月12日
	191
	300
	63.7

	
	
	
	8月12日-8月13日
	174
	
	58

	
	
	
	8月13日-8月14日
	186
	
	62

	
	
	
	8月14日-8月15日
	200
	
	66.7

	
	
	
	8月15日-8月16日
	196
	
	65.3

	
	
	
	8月16日-8月17日
	168
	
	56

	
	
	
	8月17日-8月18日
	181
	
	60.3


根据表4.2-3可知，项目区下风向TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。
4.2.4土壤环境质量现状调查
（1）监测布点与监测因子
本次环评土壤环境现状监测共设置6个监测点位，其中企业占地范围内设置3个柱状样监测点和1个表层样监测点，委托新疆中测测试有限责任公司进行，于2025年11月18日进行采样。企业占地范围外设置2个表层样监测点，引用《新疆兴发100吨/年催化剂项目环境影响报告书》中的土壤监测数据，监测单位为阿克苏源德环境检测有限公司，采样时间为2025年8月14日，项目监测点及监测因子见下表4.2-7。
表4.2-7 项目土壤现状监测点位及监测因子一览表
	监测点位
	坐标
	与厂区位置关系
	备注
	监测因子

	1#水泥窑装置区
	E80°6′56.798″
N41°4′6.433″
	厂区内
	柱状样
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[K]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH值、全盐量

	2#固态废物运输路线
	E80°7′1.350″
N41°3′53.359″
	厂区内
	柱状样
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、全盐量

	3#液态废物管输路线阀门、法兰等接口
	E80°6′58.727″
N41°4′7.466″
	厂区内
	柱状样
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、全盐量

	4#厂区空地
	E80°6′43.910″
N41°3′59.285″
	厂区内
	表层样
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、全盐量

	5#厂区北侧占地范围外
	E80°6′57.727″
N41°3′46.424″
	厂区外
	表层样
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[K]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘

	6#厂区南侧占地范围外
	E80°7′10.751″
N41°4′17.187″
	厂区外
	表层样
	


（2）评价标准
本次土壤环境质量评价采用《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
（3）监测与评价结果统计
①占地范围内
表4.2-8 土壤理化性质调查表
	监测点位
	水泥窑装置区1#柱状样
	时间
	2025年11月20日～11月24日

	经度
	80.112535
	纬度
	41.067372

	层次
	表层样（0.2m）
	中层样（1.0m）
	深层样（2.0m）

	现场记录
	颜色
	浅棕
	棕
	棕

	
	结构
	单粒状
	单粒状
	单粒状

	
	质地
	沙壤土
	沙壤土
	沙壤土

	
	砂砾含量
	7.0%
	7.0%
	7.1%

	
	其他异物
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH值（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.7

	
	阳离子交换量（cmol/kg）
	11.4
	7.36
	4.65

	
	氧化还原电位（mV）
	513
	496
	475

	
	饱和导水率（cm/s）
	8.5×10-4
	8.2×10-4
	8.6×10-4

	
	土壤容重（kg/m3）
	1.17×103
	1.13×103
	1.16×103

	
	孔隙度（%）
	46.5
	45.6
	45.2

	监测点位
	固态废物运输路线
2#柱状样
	时间
	2025年11月20日～11月24日

	经度
	80.114152
	纬度
	41.064152

	层次
	表层样（0.2m）
	中层样（1.0m）
	深层样（2.0m）

	现场记录
	颜色
	浅棕
	浅棕
	棕

	
	结构
	单粒状
	单粒状
	单粒状

	
	质地
	沙壤土
	沙壤土
	沙壤土

	
	砂砾含量
	6.9%
	7.2%
	7.1%

	
	其他异物
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH值（无量纲）
	7.8
	7.8
	7.8

	
	阳离子交换量（cmol/kg）
	8.96
	13.30
	13.22

	
	氧化还原电位（mV）
	523
	498
	482

	
	饱和导水率（cm/s）
	8.7×10-4
	8.7×10-4
	8.2×10-4

	
	土壤容重（kg/m3）
	1.19×103
	1.15×103
	1.16×103

	
	孔隙度（%）
	47.2
	46.8
	45.8

	监测点位
	厂区空地3#柱状样
	时间
	2025年11月20日～11月24日

	经度
	80.109123
	纬度
	41.064380

	层次
	表层样（0.2m）
	中层样（1.0m）
	深层样（2.0m）

	现场记录
	颜色
	浅棕
	棕
	棕

	
	结构
	单粒状
	单粒状
	单粒状

	
	质地
	沙壤土
	沙壤土
	沙壤土

	
	砂砾含量
	6.8%
	7.2%
	6.8%

	
	其他异物
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH值（无量纲）
	7.8
	7.6
	7.5

	
	阳离子交换量（cmol/kg）
	9.42
	3.34
	3.28

	
	氧化还原电位（mV）
	504
	483
	461

	
	饱和导水率（cm/s）
	8.1×10-4
	8.0×10-4
	8.1×10-4

	
	土壤容重（kg/m3）
	1.13×103
	1.10×103
	1.11×103

	
	孔隙度（%）
	45.2
	45.1
	45.3


土壤质量现状监测及评价结果详见表4.2-9。
表4.2-9 土壤现状监测及评价结果表
	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	限值
	检出限

	
	
	
	水泥窑装置区1#柱状样（表层0.2m）
	水泥窑装置区1#柱状样（中层1.0m）
	水泥窑装置区1#柱状样（深层2.0m）
	
	

	1
	六价铬
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	5.7
	0.5

	2
	铅
	mg/kg
	13.8
	11.3
	11.0
	800
	0.1

	3
	镉
	mg/kg
	0.09
	0.08
	0.09
	65
	0.01

	4
	铜
	mg/kg
	10
	11
	10
	18000
	1

	5
	镍
	mg/kg
	27
	31
	29
	900
	3

	6
	汞
	mg/kg
	0.0149
	0.0174
	0.0158
	38
	0.002

	7
	砷
	mg/kg
	14.1
	12.7
	13.1
	60
	0.01

	8
	四氯化碳
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	2.8
	0.0013

	9
	氯仿
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	0.9
	0.0011

	10
	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	37
	0.0010

	11
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	9
	0.0012

	12
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	5
	0.0013

	13
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	66
	0.0010

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	596
	0.0013

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	54
	0.0014

	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	616
	0.0015

	17
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	5
	0.0011

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	10
	0.0012

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	6.8
	0.0012

	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	53
	0.0014

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	840
	0.0013

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	2.8
	0.0012

	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	2.8
	0.0012

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	0.5
	0.0012

	25
	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	0.43
	0.0010

	26
	苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	4
	0.0019

	27
	氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	270
	0.0012

	28
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	560
	0.0015

	29
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	20
	0.0015

	30
	乙苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	28
	0.0012

	31
	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	1290
	0.0011

	32
	甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	1200
	0.0013

	33
	间，对-二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	570
	0.0012

	34
	邻二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	640
	0.0012

	35
	硝基苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	76
	0.09

	36
	苯胺
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	260
	0.1

	37
	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	2256
	0.06

	38
	苯并[α]蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	15
	0.1

	39
	苯并[α]芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	1.5
	0.1

	40
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	15
	0.2

	41
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	151
	0.1

	42
	䓛
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	1293
	0.1

	43
	二苯并[α，h]蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	1.5
	0.1

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	15
	0.1

	45
	萘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	70
	0.09

	46
	pH
	无量纲
	7.8
	7.7
	7.7
	-
	-

	47
	水溶性盐总量
	g/kg
	12.0
	5.0
	2.4
	-
	-

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	限值
	检出限

	
	
	
	固态废物运输路线2#柱状样（表层0.2m）
	固态废物运输路线2#柱状样（中层1.0）
	固态废物运输路线2#柱状样（深层2.0m）
	厂区空地3#柱状样（表层0.2m）
	厂区空地3#柱状样（中层1.0）
	厂区空地3#柱状样（深层2.0m）
	液态废物管输路线阀门、法兰等接口处4#表层样（表层0.2m）
	
	

	1
	六价铬
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5.7
	0.5

	2
	铅
	mg/kg
	10.5
	14.7
	13.6
	12.1
	10.7
	10.8
	11.4
	800
	0.1

	3
	镉
	mg/kg
	0.08
	0.11
	0.10
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	65
	0.01

	4
	铜
	mg/kg
	10
	8
	8
	11
	9
	8
	9
	18000
	1

	5
	镍
	mg/kg
	26
	24
	20
	28
	25
	21
	24
	900
	3

	6
	汞
	mg/kg
	0.0163
	0.0173
	0.0166
	0.0136
	0.0159
	0.0172
	0.0126
	38
	0.002

	7
	砷
	mg/kg
	14.6
	14.2
	14.5
	12.8
	11.7
	12.5
	12.6
	60
	0.01

	8
	pH
	无量纲
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.6
	7.5
	8.0
	-
	-

	9
	水溶性盐
总量
	g/kg
	9.9
	11.9
	12.4
	9.4
	1.3
	1.0
	9.4
	-
	-


根据表4.3-5土壤监测结果，各监测因子均满足《土壤环境质量标准建设用 地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求。
②占地范围外
根据新疆兴发化工有限公司《新疆兴发100吨/年催化剂项目环境影响报告书》中于2025年8月11日对本项目占地范围外各土壤环境质量现状监测点监测结果，土壤理化性质见表4.2-10，土壤环境质量监测结果见表4.2-11。
表4.2-10 土壤理化性质调查一览表
	点位
	经纬度
	层次
	颜色
	pH

	5#
	E80°6′57.727″
N41°3′46.424″
	0～0.2m
	暗灰色、砂土
	8.23

	6#
	E80°7′10.751″
N41°4′17.187″
	0～0.2m
	暗灰色、砂土
	8.47


表4.2-11 土壤环境质量监测结果统计表
	监测项目
	单位
	点位
	标准
	达标情况

	
	
	5#
	6#
	
	

	pH
	无量纲
	8.23
	8.47
	/
	/

	铜
	mg/kg
	43
	46
	18000
	达标

	镍
	mg/kg
	60
	65
	900
	达标

	汞
	mg/kg
	0.058
	0.098
	38
	达标

	砷
	mg/kg
	5.25
	6.43
	60
	达标

	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	0.5L
	5.7
	达标

	铅
	mg/kg
	25
	22
	800
	达标

	镉
	mg/kg
	0.29
	0.27
	65
	达标

	氯甲烷
	μg/kg
	1.0L
	1.0L
	37000
	达标

	氯乙烯
	μg/kg
	1.0L
	1.0L
	430
	达标

	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	1.0L
	1.0L
	66000
	达标

	二氯甲烷
	μg/kg
	1.5L
	1.5L
	61600
	达标

	反式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	1.4L
	1.4L
	54000
	达标

	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	9000
	达标

	顺式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	1.3L
	1.3L
	596000
	达标

	氯仿
	μg/kg
	1.1L
	1.1L
	900
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	1.3L
	1.3L
	840000
	达标

	四氯化碳
	μg/kg
	1.3L
	1.3L
	2800
	达标

	苯
	μg/kg
	1.9L
	1.9L
	4000
	达标

	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	1.3L
	1.3L
	5000
	达标

	三氯乙烯
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	2800
	达标

	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	1.1L
	1.1L
	5000
	达标

	甲苯
	μg/kg
	1.3L
	1.3L
	120000
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	2800
	达标

	四氯乙烯
	μg/kg
	1.4L
	1.4L
	53000
	达标

	氯苯
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	270000
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	10000
	达标

	乙苯
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	28000
	达标

	间，对-二甲苯
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	570000
	达标

	邻-二甲苯
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	640000
	达标

	苯乙烯
	μg/kg
	1.1L
	1.1L
	1290000
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	6800
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	1.2L
	1.2L
	500
	达标

	1,4-二氯苯
	μg/kg
	1.5L
	1.5L
	20000
	达标

	2-氯苯酚
	mg/kg
	0.06L
	0.06L
	2256
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	0.09L
	0.09L
	76
	达标

	萘
	mg/kg
	0.09L
	0.09L
	70
	达标

	苯胺
	mg/kg
	未检出
	未检出
	260
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	0.1L
	0.1L
	15
	达标

	䓛
	mg/kg
	0.1L
	0.1L
	1293
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	0.2L
	0.2L
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	0.1L
	0.1L
	151
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.1L
	0.1L
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	0.1L
	0.1L
	15
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	0.1L
	0.1L
	1.5
	达标


根据表中评价结果可以看出，项目占地范围外建设用地各监测点的基本项目均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类筛选值要求，说明拟建项目周边土壤的环境质量较好。
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图4.2-1 项目监测点位图
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4.3.1园区基本情况简介
2007年，阿克苏市组织编制了《阿克苏市工业园区总体规划（2006-2015）》，建材化工工业园区位于阿克苏市城市边界西南约7km，轻纺工业园区位于阿克苏市东南约8km，两个园区分居阿克苏河两侧。2009年，经自治区人民政府批准，阿克苏工业园设立为自治区级工业园区，批准文号：新政函〔2009〕2号。
2011年，阿克苏工业园区更名为阿克苏经济技术开发区（关于同意阿克苏工业园区更名为阿克苏经济技术开发区的批复，新政函〔2011〕111号），同年取得“阿克苏经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见”（新环评价函〔2011〕1057号）。
2018年12月，阿克苏经济技术开发区开展园区总体规划的环境影响评价工作，并于2019年8月7日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅“关于阿克苏经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书的审查意见”（新环审〔2019〕165号），2019年12月取得新疆维吾尔自治区人民政府办公厅“关于同意阿克苏经济技术开发区总体规划（2018-2035年）的复函”（新政办函〔2019〕262号）。
新疆兴悦化工有限公司于2013年建厂，2017年完成环保验收工作。根据《阿克苏经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》内容，企业位于规划中划定的装备制造产业园范围内，规划及规划环评中未对企业提出相关要求，本项目的建设符合规划中提出的“利用现有2000吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物”的准入条件要求。
2022年，阿克苏经济技术开发区管理委员会计划在园区内设立化工产业集中区，并于2023年4月7日取得阿克苏市人民政府“关于《阿克苏经济技术开发区化工产业集中区总体规划》(2022-2035年)的批复”（阿市政字〔2023〕110号），2023年8月15日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅“关于《阿克苏经济技术开发区化工产业集中区总体规划(2022-2035年)环境影响报告书》的审查意见》”（新环审〔2023〕185号）。
本项目建设地点位于阿克苏经济技术开发区化工产业集中区中划定的天然气化工产业区范围内，根据规划内容“新疆兴悦化工有限公司采用新疆兴发化工有限公司有机废气作为部分燃料，节约能源，产生的蒸汽供应给新疆兴发化工有限公司”，本项目的实施不改变企业现有生产工艺及规模，且建成后还可以利用新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11）作为替代燃料，符合园区发展循环经济的产业思路。
[bookmark: _Toc526][bookmark: _Toc25486]4.3.2园区企业基本情况
化工园区内目前建成项目企业有8家，分别为新疆嘉轮轮胎有限公司、新疆兴发化工有限公司、新疆兴悦化工有限公司、阿克苏圣驼轮胎有限公司、新疆奥斯特炭黑科技有限公司、新疆国宇生物质碳业有限公司、阿克苏市新发物流有限公司、阿克苏云能科技有限责任公司，其中，运营2家企业、停产1家企业、规划在建4家企业、停建1家企业。主要现状企业情况见表4.3-1。


表4.3-1 阿克苏经济技术开发区化工产业集中区内已建、在建企业一览表
	序号
	企业名称
	建设内容及规模
	项目状态
	环评批复文号
	监测执行情况
	排污许可证编号
	突发环境应急预案备案号
	环保验收
	清洁生产

	1
	新疆嘉轮轮胎有限
公司
	年产120万套子午线轮胎建设项目
	停产
	新环审〔2020〕66号
	已执行手工监测，达标排放
	91652900MA77JQYX7Y001U
	/
	调试阶段
	尚未开展

	2
	新疆兴发化工有限
公司
	年产5万吨二甲基亚砜生产线项目
	投产
	新环评价函〔2012〕613号
	已执行手工监测，达标排放
	9165290058933810X1001V
	652901-2021-
35
	新环函〔2014〕1473号
	尚未开展

	3
	新疆兴悦化工有限
公司
	3200t/d水泥熟料
	投产
	新环评价函〔2013〕279号
	颗粒物执行手工监测；二氧化硫、氮氧化物执行自动监测，已联网。
达标排放
	91652900568850956L001P
	6529-2018-045
	阿地环函字〔2017〕356号
	尚未开展

	4
	阿克苏圣驼轮胎有限公司
	年产60万套巨型轮胎、工业轮胎建设项目
	在建，规划
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	新疆奥斯特炭黑科技有限公司
	年产12万吨炭黑生产线建设项目
	在建，规划
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	新疆国宇生物质碳业有限公司
	阿克苏市30万吨/年生物质能源化、资源化利用示范
工程
	在建，规划
	阿地环函字〔2020〕930号
	/
	/
	/
	/
	/

	7
	阿克苏市新发物流有限公司
	阿克苏市硫化工系列产品配套仓储项目
	在建，规划
	/
	
	/
	/
	/
	/

	8
	阿克苏云能科技有限责任公司
	220千伏变电站、大型超算中心及区块链项目
	停建
	/
	/
	/
	/
	/
	/



[bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc17066]4.3.3园区内已建主要企业污染物排放情况
（1）废气污染物排放情况
根据《阿克苏经济技术开发区化工产业集中区总体规划（2022-2035）环境影响评价报告书》的统计，化工产业集中区内主要废气排放企业污染源见表4.3-2。
表4.3-2 主要企业现状废气污染源统计
	序号
	企业名称
	主要产品/规模
	SO2（t/a）
	NOX（t/a）
	颗粒物（t/a）
	VOCS（t/a）

	1
	新疆嘉轮轮胎有限公司
	年产120万套子午线轮胎建设项目
	/
	/
	0.64
	1.01

	2
	新疆兴发化工有限公司
	年产5万吨二甲基亚砜生产线项目
	65.54
	18.13
	5.09
	/

	3
	新疆兴悦化工有限公司
	3200t/d水泥熟料
	490.67
	1088.78
	507.99
	/

	4
	新疆国宇生物质碳业有限公司（在建）
	阿克苏市30万吨/年生物质能源化、资源化利用示范工程
	48.89
	70.54
	2.845
	/

	合计
	/
	605.1
	1177.45
	516.565
	1.01


（2）废水污染物排放情况
化工产业集中区规模以上企业废水排放情况见表4.3-3。
表4.3-3 主要企业现状废水污染源统计
	序号
	企业名称
	废水产生量
	COD
	氨氮
	废水排放去向

	1
	新疆嘉轮轮胎有限公司
	17790
	4.80
	0.44
	阿克苏市第二污水处理厂处理

	2
	新疆兴发化工有限公司
	502000
	37.34
	0.4
	

	3
	新疆兴悦化工有限公司
	15360
	2.51
	0.42
	

	4
	新疆国宇生物质碳业有限公司
（在建）
	2880
	0.432
	0.072
	


（3）固体废物排放情况
化工产业集中区内现状规模以上企业固体废物产生的情况见表4.3-4。
表4.3-4 主要企业现状固废污染源统计
	序号
	企业名称
	产生量

	
	
	一般工业固废
	危险废物、危废类型

	1
	新疆嘉轮轮胎有限公司
	631.88
	34.51
	废润滑油、废过滤棉、废活性炭、废化学品包装物

	2
	新疆兴发化工有限公司
	59.3
	5
	废催化剂

	3
	新疆兴悦化工有限公司
	0
	0.1
	废机油

	4
	新疆国宇生物质碳业有限公司（在建）
	106.01
	0.1
	废机油


[bookmark: _Toc9868257]

[bookmark: _Toc10899][bookmark: _Toc17859][bookmark: _Toc325]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc18299][bookmark: _Toc9868259][bookmark: _Toc26659]5.1施工期环境影响分析
[bookmark: _Hlk151238393]本项目在现有厂区预留空地内进行建设，不新增用地。由于项目本次建设内容较少，本次不设置临时堆场、施工营地等临时工程，也不涉及临时施工占地。
本项目施工内容主要包括附属设施及管道建设、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾等。
项目施工对环境污染影响特征见表5.1‑1。
[bookmark: _Ref10056349]表5.1-1 施工期环境影响特征表
	施工期主要活动
	施工期环境影响特征说明

	构筑物施工
	废气：施工机械排放废气及运输产生汽车尾气
粉尘：运输产生地面扬尘，建材装卸等过程

	
	噪声：机械噪声、交通运输噪声等

	
	弃渣：施工建筑垃圾

	
	废水：主要为施工机械清洗废水、施工人员产生的生活废水等

	设备安装施工
	噪声：电焊机、电钻等机械噪声等

	
	弃渣：建筑垃圾、包装物

	
	废水：施工人员产生的生活废水


5.1.1大气环境影响分析
建设项目施工期产生的大气污染物主要是扬尘和施工机械燃油废气。
（1）扬尘
建设项目施工期的主要起尘环节如下：
①在基础施工和运输等过程将产生一定程度的扬尘污染；
②挖掘机、装载机等机械作业处产生的扬尘；
③材料堆场在空气动力作用下起尘；
根据同类施工工地监测资料，在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.5~3.0g/Nm3，对施工区域周围50m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。因此一般情况下，施工活动产生的粉尘为局部短时影响。
（2）施工机械、车辆尾气
在项目施工过程中各类燃油动力机械在清理、平整、运输等过程中将排放燃油废气，其主要污染物为SO2、NOx和CO等。施工期较短，排放量有限，排放方式为间断散排。
由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小不利影响。
5.1.2水环境影响分析
施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水主要污染物为COD。施工期废水对环境影响是短期的，项目施工期依托厂区现有设施，生活污水排入园区下水管网，不外排地表水环境。
5.1.3声环境影响分析
（1）噪声源强
施工期间的各种施工机械产生的噪声是影响施工区附近声环境质量的重要因素。从施工过程来看，可以把工程施工期分为场地清理平整和设备安装阶段。主要噪声源为运输车辆作业时产生的噪声，主要是移动声源，没有明显的指向性。以及设备安装时切割和焊接产生的噪声。施工过程中各噪声设备源强调查结果见表5.1-2。
表5.1-2 施工期噪声源参数一览表（室外声源）    单位：dB（A）
	序号
	声源名称
	型号
	相对空间位置/m
	声压级/距离[dB（A）/m]
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	装载机
	/
	/
	/
	/
	85/5
	基础减振
	昼间

	2
	运输车辆
	/
	/
	/
	/
	80/5
	基础减振
	

	3
	切割机
	/
	/
	/
	/
	90/5
	基础减振
	

	4
	电焊机
	/
	/
	/
	/
	85/5
	基础减振
	


（2）施工期噪声预测结果及分析
建设期一般为露天作业，无隔声与消声措施，声源较高，由于施工场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难，因此本次评价只预测各声源单独作用时的超标范围。按照点源扩散衰减采用半球扩散模型计算，以声源为中心，噪声传到不同距离处的强度值采用下式计算：


式中：LP—距声源r处的声压级；
L0—距声源r0处的声压。
矿区施工期主要施工机械设备随距离衰减情况见表5.1-4。根据《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的规定，昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。
表5.1-3 距各种施工机械不同距离的噪声值       单位：dB（A）
	施工机械
	10m
	20m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m
	400m

	装载机
	65
	59
	45
	41
	39
	37
	35
	33

	运输车辆
	60
	54
	40
	36
	34
	32
	30
	28

	切割机
	70
	64
	50
	46
	44
	42
	40
	38

	电焊机
	65
	59
	45
	41
	39
	37
	35
	33


根据表5.1.3的噪声预测结果表明：昼间施工机械噪声在距施工场地20m以外可基本达到标准限值（夜间不施工）。施工期间产生噪声均为间歇性噪声，项目区四周无声环境敏感目标，噪声经过距离衰减并采取噪声控制措施后，建设期主要噪声源对外环境没有明显不利影响，且噪声随着施工期结束而消失。
为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)相关要求，做好以下几点：
①施工单位要加强操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业。如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。
②施工期间对于噪声值较高的设备需放置于远离居民区的地方，对于固定设备需设操作棚或临时声屏障。
③禁止在夜间施工，因工艺因素或其它特殊原因确需夜间施工的应提前向当地生态环境部门申请夜间施工许可，并依法接受监督。
5.1.4固体废物影响分析
施工期产生的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。
（1）建筑垃圾
施工期建筑垃圾主要包括渣土、残砖断瓦、废钢筋头、废金属碎片、废包装等。渣土等建筑垃圾若长期堆存，会产生大量扬尘，影响周围环境，应由施工方清运至管理部门指定的建筑垃圾堆放场。
工程建设单位应会同有关部门，为本项目的建筑垃圾制定处置计划，尽可能做到土石方平衡，尽可能用于厂内筑路、填沟等。需要外运处理的应按规定路线运输，按规定地点处置，严禁乱排建筑垃圾。
（2）生活垃圾
项目施工期间施工人员约10人，每人每天产生垃圾量按0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为5kg/d。生活垃圾收集于垃圾桶内，垃圾桶加盖密闭，避免臭气逸散，定期运至垃圾填埋场处理，对环境不利影响较小。
5.1.5小结
综上，项目施工期产生的废气、粉尘、废水、固体废物以及噪声会对周边环境产生不利影响，但是本项目施工期时间较短，施工结束后各类影响随即消失，因此施工期环境不利影响较小。
[bookmark: _Toc9868260][bookmark: _Toc22419][bookmark: _Toc9701][bookmark: _Toc23501]5.2运营期环境影响预测与评价
5.2.1大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc26847][bookmark: _Toc26049][bookmark: _Toc14441]5.2.1.1评价因子
根据本项工程大气污染物的产排特征，本项目主要涉及的污染物为TSP，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）（简称“导则”）要求：“当建设项目排放的SO2、NOx年排放量大于或等于500t/a时，评价因子应增加二次PM2.5”，根据工程分析，本项目SO2+NOx排放量小于500t/a，无需增加二次污染物评价因子。因此，本项目大气环境影响评价因子确定为TSP，共计1个因子。
[bookmark: _Toc27296][bookmark: _Toc4596]5.2.1.2评价标准
本项目环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D及参考《大气污染物综合排放标准详解》；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值（表中*）。本次评价执行的环境空气质量标准见表5.2-1。
表5.2-1 环境空气质量标准
	序号
	评价因子
	取值时间
	单位
	浓度限值
	标准

	1
	SO2
	年平均
	µg/m3
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准

	
	
	24小时平均
	
	150
	

	
	
	1小时平均
	
	500
	

	2
	NO2
	年平均
	µg/m3
	40
	

	
	
	24小时平均
	
	80
	

	
	
	1小时平均
	
	200
	

	3
	CO
	24小时平均
	mg/m3
	4
	

	
	
	1小时平均
	
	10
	

	4
	O3
	日最大8小时平均
	µg/m3
	160
	

	
	
	1小时平均
	
	200
	

	5
	PM10
	年平均
	µg/m3
	60
	

	
	
	24小时平均
	
	120
	

	6
	PM2.5
	年平均
	µg/m3
	30
	

	
	
	24小时平均
	
	60
	

	7
	TSP
	24小时平均
	µg/m3
	300
	

	8
	NOX
	24小时平均
	µg/m3
	200
	

	9
	NH3
	1小时平均
	µg/m3
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D


[bookmark: _Toc9571][bookmark: _Toc26494]5.2.1.3污染源调查
（1）有组织排放源
根据项目污染物源强核算章节，项目协同处置过程中不会新增颗粒物、NOx、SO2污染物排放量。投料车间预处理过程和输送过程会产生粉尘，预处理及输送过程全密闭，废气收集后经布袋除尘器处理后分别由2根15m排气筒达标排放。
（2）无组织排放源
本项目厂区不储存危险废物，故没有无组织排放废气，预处理和输送过程为全密闭设备，此过程不会产生无组织废气。
（3）非正常排放
厂区不设置危险废物贮存库，项目危险废物处置过程中，回转窑检修停车等非正常工况时，检修停车前4小时停止投加危险废物，此时不再从新疆兴发化工有限公司拉运危险废物至项目区，故无不会产生贮存废气，停窑期间无物料投入，不会产生预处理废气，因此停窑期间无废气污染物排放。
本项目废气排放情况见表5.2-2，面源参数见表5.2-3。
[bookmark: _Toc27406][bookmark: _Toc7078]表5.2-2 本项目废气排放情况一览表
	排放形式
	污染源名称
	污染因子
	排放情况

	
	
	
	kg/h
	t/a

	有组织
	预处理系统废气
	TSP
	0.045
	0.162

	有组织
	输送系统废气
	TSP
	0.00008
	0.0003


表5.2-3 本项目废气污染源排放参数表
	编号
	名称
	排气筒底
部中心坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气
流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	1
	预处理系统废气
	80.113183
	41.067536
	15
	0.3
	7.08
	40
	3600
	正常工况
	颗粒物
	0.045

	2
	输送系统废气
	80.113580
	41.067706
	15
	0.3
	7.05
	40
	3600
	正常工况
	颗粒物
	0.00008


5.2.1.4评价等级
（1）确定估算模式
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN对本项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模型参数见表5.2-4。
表5.2-4 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	40.7

	最低环境温度/℃
	-27.6

	土地利用类型
	荒漠

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（2）确定评价等级
评价根据AERSCREEN估算模式分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物最大地面质量浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中1h平均质量浓度的过渡阶段二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用表5‑5中所确定的1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价工作等级判据见表5.2-5。
表5.2-5 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


根据以上原则，采用估算模式计算本项目各废气污染源在简单平坦地形、全气象组合情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级，预测和计算结果见表5.2-6。
表5.2-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax(μg/m3)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	预处理系统废气
	TSP
	900.0
	4.9892
	0.5544
	/

	输送系统废气
	TSP
	900.0
	0.0089
	0.0010
	/


表5.2-7 污染源结果一览表
	下风向距离
	预处理系统废气

	
	TSP浓度(μg/m³)
	TSP占标率(%)

	50.0
	3.3569
	0.3730

	100.0
	3.6627
	0.4070

	200.0
	4.6370
	0.5152

	300.0
	3.4959
	0.3884

	400.0
	2.9713
	0.3301

	500.0
	2.4932
	0.2770

	600.0
	2.1282
	0.2365

	700.0
	1.8396
	0.2044

	800.0
	1.6091
	0.1788

	900.0
	2.2433
	0.2493

	1000.0
	1.9413
	0.2157

	1200.0
	1.9957
	0.2217

	1400.0
	1.6718
	0.1858

	1600.0
	1.6516
	0.1835

	1800.0
	1.4387
	0.1599

	2000.0
	1.2162
	0.1351

	2500.0
	0.9825
	0.1092

	3000.0
	0.8345
	0.0927

	3500.0
	0.7461
	0.0829

	4000.0
	0.6723
	0.0747

	4500.0
	0.6125
	0.0681

	5000.0
	0.5601
	0.0622

	10000.0
	0.2924
	0.0325

	11000.0
	0.2641
	0.0293

	12000.0
	0.2409
	0.0268

	13000.0
	0.2218
	0.0246

	14000.0
	0.2049
	0.0228

	15000.0
	0.1892
	0.0210

	20000.0
	0.1341
	0.0149

	25000.0
	0.1016
	0.0113

	下风向最大浓度
	4.9892
	0.5544

	下风向最大浓度出现距离
	154.0
	154.0

	D10%最远距离
	/
	/

	下风向距离
	输送系统废气

	
	TSP浓度(μg/m³)
	TSP占标率(%)

	50.0
	0.0060
	0.0007

	100.0
	0.0065
	0.0007

	200.0
	0.0082
	0.0009

	300.0
	0.0062
	0.0007

	400.0
	0.0053
	0.0006

	500.0
	0.0044
	0.0005

	600.0
	0.0038
	0.0004

	700.0
	0.0033
	0.0004

	800.0
	0.0029
	0.0003

	900.0
	0.0040
	0.0004

	1000.0
	0.0035
	0.0004

	1200.0
	0.0035
	0.0004

	1400.0
	0.0030
	0.0003

	1600.0
	0.0029
	0.0003

	1800.0
	0.0026
	0.0003

	2000.0
	0.0022
	0.0002

	2500.0
	0.0017
	0.0002

	3000.0
	0.0015
	0.0002

	3500.0
	0.0013
	0.0001

	4000.0
	0.0012
	0.0001

	4500.0
	0.0011
	0.0001

	5000.0
	0.0010
	0.0001

	10000.0
	0.0005
	0.0001

	11000.0
	0.0005
	0.0001

	12000.0
	0.0004
	0.0000

	13000.0
	0.0004
	0.0000

	14000.0
	0.0004
	0.0000

	15000.0
	0.0003
	0.0000

	20000.0
	0.0002
	0.0000

	25000.0
	0.0002
	0.0000

	下风向最大浓度
	0.0089
	0.0010

	下风向最大浓度出现距离
	154.0
	154.0

	D10%最远距离
	/
	/


由估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为点源排放的TSP Pmax值为0.5544%，Cmax为4.9892μg/m3，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于：“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”的要求，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。
[bookmark: _Toc5057][bookmark: _Toc32038]5.2.1.5评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对评价范围的规定：“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。”，因此本项目大气环境影响评价范围边长取5km。
[bookmark: _Toc9215][bookmark: _Toc32691]5.2.1.6评价基准年筛选
根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，本次评价选择2023年作为评价基准年。
[bookmark: _Toc17630][bookmark: _Toc18737]5.2.1.7环境保护目标
本项目评价范围内无环境保护目标。
[bookmark: _Toc18024][bookmark: _Toc31664]5.2.1.8气象资料
（1）近20年的气象统计资料
阿克苏地处南疆中部，全地区北高南低，北部多山峰，南部是塔克拉玛干沙漠，中部为山麓砾质扇形地冲积平原区、戈壁、绿洲相间。阿克苏地区属暖温带大陆性气候，气候干燥，降雨量少，日照长，年日照时数为2831小时，太阳总辐射量为5340～6220MJ/m2，是全国太阳辐射量较多的地区之一，光热资源十分丰富，昼夜温差大，无霜期长，具有冬季干冷和夏季干热的气候特点。
春季：通常在2月中下旬开始持续到5月中下旬。升温迅速而不稳，天气多变，平均每月有一到两次强冷空气入侵，使气温变化幅度较大，春季多风。
夏季：5月下旬到9月上中旬。炎热干燥，空气湿度很小，无闷热感。降水较集中，多阵性风雨天气。
秋季：9月上中旬到11月中下旬。秋高气爽，晴天日数最多。平均每月有一到两次强冷空气入侵，使得气温下降迅速。
冬季：11月下旬到翌年2月中下旬。寒冷漫长，有些年份有稳定积雪，空气湿度明显加大。冬季上空多有逆温形成，平均风速为四季最小。
以下为阿克苏气象站近30年主要气象参数：
年平均风速：1.6m/s
最大风速：18.5m/s，出现于2009年4月16日
年主导风向：北风（N）
年平均气温：10.9℃
极端最高温：39.6℃出现两次，分别是1997年7月20日、2000年7月12日
极端最低温：-23.2℃，出现于1984年12月25日
年平均相对湿度：57%
年均降水量：83.9mm
日最大降水量：31.8mm，出现于2013年6月17日
年最大降水量：186.2mm，出现于1996年
最长降水连续日数：9天，出现于2013年
年平均蒸发量：1736mm/年
最大蒸发量：2217.2mm出现于1985年
日照时数：2831小时
年平均气压：891.3hPa
（2）评价基准年污染气象
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的二级评价要求，本次评价气象资料采用阿克苏气象站2023年连续一年的逐日、逐次的常规气象观测资料。阿克苏气象站位于阿克苏市，距离本项目小于50km。本评价收集的气象资料满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对气象观测资料的要求。统计情况如下：
①风向、风频
阿克苏经济技术开发区规划区域全年盛行北（N）风、东北偏北（NNE），出现频率分别为11.8%和10.5%，其次是西北偏北（NNW）和西北偏西（WNW）风出现频率均为9.3%和8.1%。该区静风频率全年为8.3%，其中秋、冬季静风频率较高在11.9%到16.5%之间。全年盛行风向亦为盛行北（N）风、东北偏东（NNE）、西北偏北（NNW）和西北偏西（WNW）风，频率在8.1%-11.8%之间。年、月风向频率见表5.2-8、图5.2-l。
表5.2-8 阿克苏2023年年均风频的月、年统计一览表
	时间
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1月
	23.25
	8.47
	6.85
	3.36
	3.23
	3.63
	3.49
	4.70
	7.53
	2.15
	2.15
	2.15
	3.23
	1.88
	5.24
	18.41
	0.27

	2月
	18.01
	12.50
	7.74
	6.40
	6.40
	2.83
	2.53
	4.02
	3.72
	1.93
	2.23
	2.98
	3.27
	2.68
	7.89
	14.73
	0.15

	3月
	13.71
	10.75
	8.60
	7.66
	8.06
	4.17
	2.82
	1.75
	5.91
	3.49
	2.28
	1.88
	3.36
	2.69
	6.45
	16.13
	0.27

	4月
	12.64
	9.58
	9.72
	8.33
	11.81
	4.72
	3.19
	3.47
	6.25
	6.53
	3.33
	2.92
	4.58
	2.22
	4.44
	6.11
	0.14

	5月
	11.56
	9.68
	12.23
	9.14
	9.01
	3.90
	4.17
	2.02
	6.32
	4.97
	3.09
	2.82
	5.51
	3.63
	5.78
	6.18
	0.00

	6月
	13.06
	11.39
	7.64
	4.03
	6.39
	4.03
	2.92
	1.39
	5.42
	2.50
	1.81
	2.64
	5.42
	6.94
	12.92
	11.39
	0.14

	7月
	10.22
	7.93
	8.60
	5.78
	9.01
	6.18
	6.32
	2.96
	7.80
	4.03
	2.15
	1.34
	3.76
	6.18
	7.66
	10.08
	0.00

	8月
	13.44
	6.72
	6.18
	6.18
	8.87
	4.97
	2.55
	1.61
	3.76
	3.76
	2.82
	2.02
	3.90
	9.54
	12.90
	10.35
	0.40

	9月
	17.92
	12.22
	8.75
	6.81
	10.00
	5.83
	3.19
	1.39
	2.36
	0.97
	1.39
	1.53
	4.17
	4.72
	5.56
	12.92
	0.28

	10月
	20.30
	10.22
	8.60
	3.76
	6.59
	3.49
	2.55
	1.88
	3.23
	2.42
	1.88
	1.34
	1.34
	3.09
	6.18
	22.45
	0.67

	11月
	21.25
	12.78
	6.81
	4.44
	7.08
	3.33
	2.78
	3.47
	4.72
	2.92
	1.39
	0.83
	1.67
	1.81
	4.03
	20.28
	0.42

	12月
	20.43
	16.40
	9.68
	5.11
	6.45
	3.36
	4.17
	4.17
	5.65
	3.36
	2.15
	1.88
	1.75
	1.88
	3.36
	9.54
	0.67

	全年
	16.30
	10.70
	8.46
	5.91
	7.74
	4.21
	3.40
	2.73
	5.24
	3.26
	2.23
	2.02
	3.49
	3.95
	6.86
	13.21
	0.29

	春季
	12.64
	10.01
	10.19
	8.38
	9.60
	4.26
	3.40
	2.40
	6.16
	4.98
	2.90
	2.54
	4.48
	2.85
	5.57
	9.51
	0.14

	夏季
	12.23
	8.65
	7.47
	5.34
	8.11
	5.07
	3.94
	1.99
	5.66
	3.44
	2.26
	1.99
	4.35
	7.56
	11.14
	10.60
	0.18

	秋季
	19.83
	11.72
	8.06
	4.99
	7.88
	4.21
	2.84
	2.24
	3.43
	2.11
	1.56
	1.24
	2.38
	3.21
	5.27
	18.59
	0.46

	冬季
	20.65
	12.45
	8.10
	4.91
	5.32
	3.29
	3.43
	4.31
	5.69
	2.50
	2.18
	2.31
	2.73
	2.13
	5.42
	14.21
	0.37


[image: ]
图5.2-1 阿克苏2023年风频玫瑰图
②风速
评价区域地面风速从年变化情况看：年平均风速为1.6m/s，春、夏季风速较大，均为1.9m/s，秋、冬季风速最小，均为1.3m/s。年、月、季各风向平均风速见表5.2-9，风速月变化曲线见图5.2-2。
表5.2-9 阿克苏2023年年均风速的月变化一览表
	时间
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	1月
	1.31
	1.61
	1.57
	1.59
	1.36
	0.93
	1.10
	1.29
	1.44
	1.30
	0.99
	1.11
	1.10
	0.99
	1.36
	1.74
	1.40

	2月
	1.44
	1.54
	1.62
	1.68
	1.83
	1.51
	1.38
	1.64
	1.46
	1.61
	1.53
	1.54
	1.37
	1.43
	1.67
	1.84
	1.60

	3月
	1.61
	1.83
	1.81
	2.03
	2.09
	1.89
	2.03
	1.99
	2.77
	2.32
	1.79
	2.23
	4.91
	2.72
	1.76
	2.07
	2.08

	4月
	1.66
	1.80
	1.63
	2.14
	3.36
	2.44
	2.10
	2.16
	2.62
	3.17
	2.34
	2.58
	2.44
	1.66
	1.90
	1.92
	2.25

	5月
	1.87
	2.34
	2.55
	2.10
	2.83
	2.69
	2.83
	2.87
	3.41
	3.27
	2.52
	2.52
	3.95
	3.14
	2.86
	2.43
	2.66

	6月
	2.16
	2.21
	2.01
	2.04
	2.37
	2.39
	2.53
	2.42
	3.18
	2.94
	2.43
	2.57
	3.12
	3.32
	2.51
	2.63
	2.51

	7月
	1.94
	1.90
	1.82
	1.48
	1.73
	2.24
	2.64
	2.92
	3.51
	4.13
	2.42
	1.80
	2.26
	2.93
	2.67
	2.42
	2.37

	8月
	1.77
	1.96
	1.88
	1.74
	2.40
	2.49
	2.35
	2.70
	2.99
	3.37
	2.09
	1.65
	2.67
	4.19
	2.81
	2.35
	2.48

	9月
	1.75
	1.75
	1.74
	1.72
	2.17
	2.32
	2.17
	2.44
	2.98
	2.67
	1.88
	1.72
	3.34
	4.13
	2.87
	2.24
	2.18

	10月
	1.61
	1.66
	1.46
	1.37
	1.82
	1.82
	1.96
	1.97
	2.29
	1.93
	1.90
	1.22
	1.38
	2.02
	2.10
	2.15
	1.81

	11月
	1.36
	1.55
	1.37
	1.89
	1.50
	1.68
	1.77
	1.76
	1.78
	1.94
	0.95
	1.20
	1.10
	1.25
	1.59
	1.83
	1.58

	12月
	1.20
	1.38
	1.26
	1.37
	1.80
	1.24
	1.46
	1.41
	1.34
	1.34
	1.11
	0.99
	0.99
	1.39
	1.36
	1.69
	1.35

	全年
	1.58
	1.76
	1.76
	1.81
	2.22
	2.04
	2.08
	1.98
	2.51
	2.69
	1.90
	1.87
	2.69
	2.97
	2.26
	2.07
	2.02

	春季
	1.71
	1.99
	2.05
	2.09
	2.83
	2.34
	2.38
	2.32
	2.94
	3.00
	2.26
	2.47
	3.69
	2.63
	2.18
	2.12
	2.33

	夏季
	1.95
	2.05
	1.90
	1.72
	2.14
	2.36
	2.55
	2.75
	3.29
	3.57
	2.28
	2.08
	2.73
	3.58
	2.66
	2.47
	2.45

	秋季
	1.56
	1.65
	1.54
	1.68
	1.87
	2.01
	1.98
	1.96
	2.21
	2.05
	1.61
	1.42
	2.44
	2.90
	2.24
	2.06
	1.86

	冬季
	1.31
	1.48
	1.46
	1.55
	1.72
	1.20
	1.31
	1.43
	1.41
	1.39
	1.21
	1.24
	1.18
	1.28
	1.50
	1.76
	1.45


[image: ]
图5.2-2 阿克苏2023年风速月变化曲线图
③温度
阿克苏2023年平均温度月变化见表5.2-10，变化曲线见图5.2-3。
表5.2-10阿克苏2023年温度月变化一览表  单位：℃
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	-9.46
	0.97
	11.22
	14.88
	18.99
	25.94
	27.22
	25.23
	20.50
	14.40
	4.77
	-4.53


[image: ]
图5.2-3 阿克苏2023年温度月变化曲线图
④稳定度
阿克苏2023年月、季、年稳定度见表5.2-11。
表5.2-11 阿克苏2023年月、季、年稳定度一览表  单位：%
	时间
	A
	B
	B-C
	C
	C-D
	D
	D-E
	E
	F

	1月
	0.00
	10.48
	0.00
	1.34
	0.00
	57.93
	0.00
	6.59
	23.66

	2月
	0.00
	13.24
	0.30
	5.80
	0.00
	36.61
	0.00
	6.10
	37.95

	3月
	0.00
	19.09
	2.28
	9.01
	0.13
	13.58
	0.00
	11.29
	44.62

	4月
	0.00
	13.89
	5.00
	4.72
	0.69
	42.64
	0.00
	8.61
	24.44

	5月
	0.00
	14.25
	7.26
	6.32
	0.40
	40.19
	0.00
	7.39
	24.19

	6月
	1.53
	16.94
	4.17
	8.89
	0.42
	35.00
	0.00
	9.03
	24.03

	7月
	0.81
	11.42
	4.44
	4.44
	0.54
	51.48
	0.00
	5.78
	21.10

	8月
	0.13
	14.38
	6.05
	4.84
	0.00
	40.05
	0.00
	8.20
	26.34

	9月
	0.00
	14.44
	2.92
	5.83
	0.42
	33.33
	0.00
	6.94
	36.11

	10月
	0.00
	13.58
	0.54
	6.59
	0.13
	25.00
	0.00
	8.33
	45.83

	11月
	0.00
	14.44
	0.00
	7.64
	0.00
	18.89
	0.00
	11.53
	47.50

	12月
	0.00
	13.71
	0.00
	3.76
	0.00
	28.09
	0.00
	7.93
	46.51

	全年
	0.21
	14.16
	2.76
	5.75
	0.23
	35.25
	0.00
	8.15
	33.49

	春季
	0.00
	15.76
	4.85
	6.70
	0.41
	32.02
	0.00
	9.10
	31.16

	夏季
	0.82
	14.22
	4.89
	6.02
	0.32
	42.26
	0.00
	7.65
	23.82

	秋季
	0.00
	14.15
	1.14
	6.68
	0.18
	25.73
	0.00
	8.93
	43.18

	冬季
	0.00
	12.45
	0.09
	3.56
	0.00
	41.02
	0.00
	6.90
	35.97


[bookmark: _Toc15834][bookmark: _Toc31902]⑤污染系数
阿克苏2023年污染系数变化见表5.2-12。
表5.2-12 阿克苏2023年污染系数变化一览表
	时间
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	1月
	17.75
	5.26
	4.36
	2.11
	2.38
	3.90
	3.17
	3.64
	5.23
	1.65
	2.17
	1.94
	2.94
	1.90
	3.85
	10.58
	4.55

	2月
	12.51
	8.12
	4.78
	3.81
	3.50
	1.87
	1.83
	2.45
	2.55
	1.20
	1.46
	1.94
	2.39
	1.87
	4.72
	8.01
	3.94

	3月
	8.52
	5.87
	4.75
	3.77
	3.86
	2.21
	1.39
	0.88
	2.13
	1.50
	1.27
	0.84
	0.68
	0.99
	3.66
	7.79
	3.13

	4月
	7.61
	5.32
	5.96
	3.89
	3.51
	1.93
	1.52
	1.61
	2.39
	2.06
	1.42
	1.13
	1.88
	1.34
	2.34
	3.18
	2.94

	5月
	6.18
	4.14
	4.80
	4.35
	3.18
	1.45
	1.47
	0.70
	1.85
	1.52
	1.23
	1.12
	1.39
	1.16
	2.02
	2.54
	2.44

	6月
	6.05
	5.15
	3.80
	1.98
	2.70
	1.69
	1.15
	0.57
	1.70
	0.85
	0.74
	1.03
	1.74
	2.09
	5.15
	4.33
	2.55

	7月
	5.27
	4.17
	4.73
	3.91
	5.21
	2.76
	2.39
	1.01
	2.22
	0.98
	0.89
	0.74
	1.66
	2.11
	2.87
	4.17
	2.82

	8月
	7.59
	3.43
	3.29
	3.55
	3.70
	2.00
	1.09
	0.60
	1.26
	1.12
	1.35
	1.22
	1.46
	2.28
	4.59
	4.40
	2.68

	9月
	10.24
	6.98
	5.03
	3.96
	4.61
	2.51
	1.47
	0.57
	0.79
	0.36
	0.74
	0.89
	1.25
	1.14
	1.94
	5.77
	3.02

	10月
	12.61
	6.16
	5.89
	2.74
	3.62
	1.92
	1.30
	0.95
	1.41
	1.25
	0.99
	1.10
	0.97
	1.53
	2.94
	10.44
	3.49

	11月
	15.63
	8.25
	4.97
	2.35
	4.72
	1.98
	1.57
	1.97
	2.65
	1.51
	1.46
	0.69
	1.52
	1.45
	2.53
	11.08
	4.02

	12月
	17.03
	11.88
	7.68
	3.73
	3.58
	2.71
	2.86
	2.96
	4.22
	2.51
	1.94
	1.90
	1.77
	1.35
	2.47
	5.64
	4.64

	全年
	10.32
	6.08
	4.81
	3.27
	3.49
	2.06
	1.63
	1.38
	2.09
	1.21
	1.17
	1.08
	1.30
	1.33
	3.04
	6.38
	3.17

	春季
	7.39
	5.03
	4.97
	4.01
	3.39
	1.82
	1.43
	1.03
	2.10
	1.66
	1.28
	1.03
	1.21
	1.08
	2.56
	4.49
	2.78

	夏季
	6.27
	4.22
	3.93
	3.10
	3.79
	2.15
	1.55
	0.72
	1.72
	0.96
	0.99
	0.96
	1.59
	2.11
	4.19
	4.29
	2.66

	秋季
	12.71
	7.10
	5.23
	2.97
	4.21
	2.09
	1.43
	1.14
	1.55
	1.03
	0.97
	0.87
	0.98
	1.11
	2.35
	9.02
	3.42

	冬季
	15.76
	8.41
	5.55
	3.17
	3.09
	2.74
	2.62
	3.01
	4.04
	1.80
	1.80
	1.86
	2.31
	1.66
	3.61
	8.07
	4.34


5.2.1.9预测与评价
本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价采用导则中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算，以AERSCREEN估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。
5.2.1.10大气环境防护距离确定
对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
根据预测结果，主要污染物TSP的短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，在厂界附近短期落地浓度贡献值小于环境质量短期浓度值，大气环境防护距离计算为0m，即不设置大气环境防护距离。
5.2.1.11卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），无组织大气有害物质的生产单元与敏感区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：


式中，Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)；
Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)；
L——大气有害物质卫生防护距离初值，m；
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。
根据工程分析，本项目厂区不设置危险废物贮存库，开停窑检修期间不进行预处理，故项目没有无组织排放废气，因此不在设置大气环境防护距离和卫生防护距离。
5.2.1.12废气污染物排放量核算
由类比项目监测数据可知，窑尾采用低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘处理措施后，协同处置危废前后排放常规的污染物颗粒物、SO2、NOx、氨浓度变化不大，属于正常波动范围，从而说明处置固体废物对于水泥窑排放烟尘、SO2、NOx、氨影响不大，拟建项目建成后固态废物甲磺酸钠及液态废物二甲基硫醚热分解后产生的污染物主要为SO2、NOx、水蒸气等，因此回转窑排放的常规污染因子情况以依托工程现有监测数据为依据。
本项目大气污染物主要为预处理过程和输送过程有组织排放的颗粒物，大气污染物核算情况见表5.2-13。
表5.2-13 大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	DA002
	打散破碎
	TSP
	布袋除尘器
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表1
	20
	0.162

	2
	DA003
	输送
	TSP
	布袋除尘器
	
	20
	0.0003

	有组织排放总计
	TSP
	0.1623


表5.2-14 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	TSP
	0.1623


5.2.1.13评价小结
环境影响预测与评价结果表明，在叠加现状浓度的环境影响后，本项目主要污染物未超过环境质量浓度限值，符合环境质量标准要求，本项目的建设不会对周围环境空气造成明显影响。本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-15。
表5.2-15 建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级☑
	三级

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	评价
因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状
评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源☑
现有污染源☑
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（/）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%□☑

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常占标率≤30%☑
	C非正常占标率＞30%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测□
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP）
	监测点位数（2）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可以接受☑       不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（四周）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NO2：（/）t/a
	颗粒物：（0.1623）t/a
	
	

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项


5.2.2地表水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc23808][bookmark: _Toc8926]本项目生产过程不新增生产用水，故无生产废水排放，项目依托现水泥厂生活设施，运营期不新增劳动定员，无新增生活废水，因此本项目无废水排放。
本项目地表水环境影响评价自查表见表5.2-16。
表5.2-16 地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；
pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑
	一级 □；二级 □；三级 □

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（）
	监测断面或点位个数
（  ）个 

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 
规划年评价标准（） 

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 ☑：达标 □；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □ 
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 
水环境质量回顾评价 □ 
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 ☑ 
不达标区 □

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 
正常工况 □；非正常工况 □ 
污染控制和减缓措施方案 □ 
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □ 
导则推荐模式 □：其他 □

	影
响
评
价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 
水环境控制单元或断面水质达标 □ 
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	/
	/

	
	
	NH3-N
	/
	/

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 
生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动 □；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


5.2.3地下水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc13713][bookmark: _Toc11262]5.2.3.1地下水环境影响评价工作等级及评价范围
（1）地下水环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的规定，本工程为水泥窑协同处置危险废物项目，属于“U城镇基础设施及房地产”中“151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用”，地下水环境影响评价项目类别为I类。
项目位于阿克苏经济技术开发区，所在区域不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不涉及补给径流区，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的地下水环境敏感程度分级表，确定本项目所在区域的地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本项目地下水环境评价等级为二级。地下水环境敏感程度分级及建设项目评价工作等级分级见表5.2-17、5.2-18。
表5.2-17 地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


表5.2-18 地下水环境影响评价工作等级分级表
	
环境敏感程度
项目类别
	I类项目
	II类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


（2）评价范围的确定
本次评价采用查表法确定地下水环境影响评价范围，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的表3确定。公式计算如下：


式中：L--下游迁移距离，m；
α--变化系数，α>1，一般取2；
K--渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B表B.1，根据区域水文地质条件，本项目区10m/d；
I--水力坡度，无量纲，本项目取6‰；
T--质点迁移天数，取值不小于5000d；
ne--有效孔隙度，无量纲，本项目为0.35。
经计算，本项目L--下游迁移距离为1714m。
本项目地下水环境影响评价范围确定以厂区中心为起点，西北侧上游1km、下游2km、两侧1km的矩形区域，总面积6km2，包括地下水流向的上游、下游及侧向范围，可满足导则中二级评价调查评价面积6～20km2的要求。
[bookmark: _Toc3172][bookmark: _Toc907]5.2.3.2评价区域水文、地质情况调查
（1）区域地质构造
①地形、地貌
地形地貌是水资源的重要控制因素之一，它不仅控制区域水文网的形成和分布，地表水，地下水的径流条件和储存环境而且对水资源的质量，土壤盐碱化，沙漠化等起重要的控制作用。
园区位于阴干山山前地带，属于阿克苏河地下水系统。阿克苏河流域地势从北向南，从西向东逐渐降低，地貌分带较为明显。河川径流的补给随流域高程、自然条件和降水形式的不同而不同。
北部山区以高山冰川融水、永久积雪融水、季节积雪融水、雨水和地下水补给，是径流的形成区，为本区水系的总发源地，对全区水资源的形成起控制作用。
中低山主要分布在西部黑山和北部的古木别孜山系喀拉玉尔滚山一带，主要由透水性很差的第三系泥岩，泥灰岩，及泥质胶结的砂岩，砾岩所组成，在构造上属古木别孜背斜，低山丘陵带在整个山前构成隔水的天然屏障山区内的地表水和地下水仅从几条大的河流穿山而过，注入平原区外，其余的滞留在低山间的条形洼地中。中低山地带除了有雨水和高山冰雪融水的补给外，还有少量季节积雪融水的补给和地下水的多种混合补给。
平原和盆地是径流的散失区。其中冲积平原是水资源储存，转化和开发利用程度最高的地区，对水资源起着重要作用。阿克苏河冲积平原，呈南北向分布。北起土木秀克，南至阿克苏城南20km，自西大桥向南逐渐变宽。
②构造
地质构造是影响地表水，特别是地下水的形成和分布，同时也是影响水质的重要因素。地层和构造直接控制该区地下水资源的形成，储存、传输和富集，地层和地质构造通过影响地形地貌，间接影响地表水资源的分布。因此，地层和构造在水资源的形成，分布起着重要作用。
阿克苏市整个处于库车山前拗陷区与塔东台拗及其过渡区。其北部为塔地木地台，库车山前拗陷，乌什、新和褶皱断束，前寒武纪地层山露区：市境南部和东部绝大部分地区为巴楚台隆塔东台拗，充填中生代沉积的新生代强烈下沉区，以及中生代地层发育不全，局部分布的新生代相对拗陷区，阿克苏市地处沙井子断裂、琼不兹杜克深断裂与却勒塔格深断裂的交汇处。
阿克苏属地台型构造，华力西晚期运动和喜马拉雅运动表现都十分显著。在地史发展过程中，阿克苏曾经过多期构造变动和海陆变迁。正是这个地质基础和背景，又经历了历史和现代多种奇特的内外营力雕刻冲填下，才形成了今天阿克苏的地表山河大势和奇特的景观风光。同时，地震是威胁城市安全的最大自然因素，2008年全地区发生3.0级以上地震15次，最高为4.5级，地点温宿。
园区场地没有泥石流沟谷、崩塌、滑坡、土洞、塌陷、岸边冲刷、地下水强烈潜蚀、采空区、地面沉降等不稳定构造，断裂构造不发育，无深大断裂，无现代火山活动，故判定园区场地无不良地质作用，场地地基土工程地质条件较好，场地较稳定。
③地层
园区所在区域的地层自下而上为：中寒武统阿瓦塔格群（∈2aw）、上寒武统丘里塔格群（∈3ql）、第三系上新统苍棕色组（N2c）及第四系地层。地层总体倾向南东，倾角较缓。
1）中寒武统阿瓦塔格群（∈2aw）
分布于项目区的北西部，主要为硅质岩、钙质砂岩、粉砂岩等。岩层产状125~146°∠31~43°，厚度大于100m。
2）上寒武统丘里塔格群（∈3ql）
地层总体走向北东，倾向南东，倾角较缓一般27~41°。厚度大于180m。与下伏地层中寒武统阿瓦塔格群（∈2aw）呈整合接触，岩性简单而稳定。
3）上新统苍棕色组（N2c）
广泛分布于矿区的南东部，岩性为黄灰色砂砾岩。与下伏地层上寒武统丘里塔格群（∈3ql）呈不整合接触。岩层产状134~170°∠13~29°，厚度大于190m。
4）第四系全新统洪积堆积（Q4pl）
园区场地的主要出露地层，由砂、砾石、砂土组成。呈灰褐色，稍密~中密，无明显层理，地层结构简单，性质均匀。地层为中粗砂充填，混有漂石，粘粒含量少，颗粒主要成分为砂岩和花岗岩，土壤渗透性较强。
④水文条件
托什干河和库马力克河汇合后，称为阿克苏河。阿克苏河流经全为冲洪积平原，河水与地下水水力联系密切。在西大桥以北除接受上游来水外，还有大量的河谷潜流转化为地表水。在西大桥以南河流的分支较多，有的地方形成沼泽、湖泊。洪水期河水补给地下水，枯水期地下水补给河水。
阿克苏河流域地处欧亚大陆腹地，水汽主要来源于西风环流，降水主要集中在山区，且东部多、西部少；垂直地带分布显著，在海拔7435m的托木尔峰和海拔6995m的汗腾格里峰附近高山区，年降水量为900mm，而海拔1000m左右的地区年降水量仅为50mm左右，年降水量随高程的递增率约16.9mm/100m，具有干旱地区河川径流补给的垂直地带性和多样性的典型特征。阿克苏河水动态主要受托什干河和库马力克河控制，夏季（6～8月）径流量占全年径流量的66%，秋季占17.2%，冬季占4.8%，春季占11.9%。
（2）区域水文地质条件
①含水层特征及富水性
园区属阿克苏河地下水系统。阿克苏河冲洪积平原中上部第四系沉积厚度一般为1000-1500m，山前冲洪积平原第四系沉积厚度相对较薄，在环盆地的山前冲洪积倾斜平原区，第四系沉积物的颗粒由山前向冲洪积平原前缘逐渐变小，第四系沉积物岩性在冲洪积平原上部为卵砾石、砂砾石，在冲洪积平原中部为砂砾石、粗砂，在冲洪积平原下部为细砂、粉砂、亚砂土、亚粘土等。受地形地貌、地层岩性、补给径流条件的影响，山前带潜水位埋深大于100m，冲洪积平原中部潜水位埋深10m～100m，冲洪积平原下部潜水位埋深小于10m。
1）单一结构潜水富水性
a.水量极丰富区
分布于吐木秀克~阿克苏市~拜什吐格曼一带，富水区东西长约50km，南北宽约30km。含水层岩性为结构单一的砂卵砾石。含水层渗透系数60～100m/d。
b.水量丰富区
分布于水量极丰富区外围及沿昆马力克河一带，含水层岩性为砂砾石、中砂、粉细砂，渗透系数30～40m/d。
c.水量中等区
分布于昆-托河灌区、阿克苏伯什力克乡-乌鲁桥乡及北部山前带札木台乡～农一师五团以北三个区。昆-托河灌区：含水层岩性为卵砾石、中粗砂，渗透系数为15～25m/d；阿克苏伯什力克乡-乌鲁桥乡：为人类活动较频繁区，农业灌溉用水为地下水提供了较好的补给来源，含水层岩性为中粗砂、中细砂，渗透系数为5～10m/d；札木台乡-农一师五团以北：含水层岩性为砂砾石，渗透系数为15～20m/d。
d.水量贫乏区
分布于山前砾质平原区，含水层岩性为卵砾石、砂砾石、含砾粗中砂，水位埋深大于50m，水质较好，矿化度一般小于1g/L。
2）多层结构潜水-承压水富水性
a.上部潜水
水量贫乏，含水层岩性主要为砂砾石、中细砂、粉砂、粉细砂。渗透系数0.5~5m/d。潜水含水层底板为亚粘土层，厚度不等。
b.下部承压水
水量丰富，分布于阿克苏河流域的冲洪积平原区中下部。含水层岩性为砂砾石、含砾中粗砂、中粗砂，水质较好。
②区域补径排条件
区内地下水的补给来源主要是河水入渗、渠系入渗、田间入渗及山区向山前平原的地下径流。北部山区以高山冰川融水、永久积雪融水、季节积雪融水、雨水和地下水补给；低山丘陵带中低山地带除了有雨水和高山冰雪融水的补给外，还有少量季节积雪融水的补给和地下水的多种混合补给。平原和盆地是径流的散失区。
阿克苏河冲积平原地形坡度自北向南逐渐变小，沉积物颗粒由粗变细，地层由单一结构渐变为多层结构，地下水位由深变浅，是地下水的主要排泄区，排泄方式为蒸发排泄、人工排泄和向南部塔里木河冲积平原的地下径流排泄。
③区域地下水化学特征
1）潜水
水化学作用在砾质平原以溶滤作用为主，在细土平原以溶滤-蒸发作用为主，至溢出带以蒸发浓缩作用为主。水化学变化沿径流方向有明显的水平分带规律。
HCO3·SO4型水、HCO3·SO4·Cl型水、HCO3·Cl·SO4型水、HCO3·Cl型水呈条带状分布于阿克苏河上游的河谷两侧。
SO4·HCO3型水、SO4型水、SO4·HCO3·Cl型水、SO4·Cl·HCO3型水、SO4·Cl型水呈环带状分布于HCO3·SO4型水、HCO3·SO4·Cl型水、HCO3·Cl·SO4型水、HCO3·Cl型水的周围。
2）承压水
HCO3·SO4·Cl型水主要分布于阿克苏河冲洪积平原上部。SO4·Cl型水主要分布于阿克苏河冲洪积平原中上部呈条带状展布，Cl型水主要分布在阿克苏河冲洪积扇的扇间地带。
④区域地下水动态
地下水动态主要受气象、水文地质条件及人类活动等因素影响，由于所处的地段不同，其动态变化有明显差异。根据地下水动态的影响因素将阿克苏河流域的地下水动态划分为水文型、水文-径流型。
1）水文型动态
分布于环盆地的冲洪积平原上部潜水区，地下水的动态特征与地表径流关系密切，地下水高水位期略滞后于地表水丰水期，滞后期的长短与距离河道的远近有关。一般12月～次年6月份为地下水低水位期，在这期间，受地下水径流运移的影响，潜水水位略有起伏变化；8～10月为地下水高水位期，受地表来水量大小影响，潜水水位具不规则起伏变化；在高水位期与低水位期之间，水位升降较为剧烈。这与地表水径流量年内分布特征有关，年内高低水位差较大，一般在2～5m之间。
2）水文-径流型动态
分布于环盆地的冲洪积平原中下部潜水区及承压水区，地表水的丰枯变化对地下水水位动态变化影响相对较小。动态曲线为双峰型，8～10月和3～5月出现水位上升趋势，并保持高水位状态；6～7月和12月～次年1月为低水位期或水位呈下降趋势。其原因为8月～10月受地表水大量集中入渗补给，形成高水位期，12月～次年1月份，地表径流入渗补给减少，出现低水位期，表现为水文型动态特征；此后，在地下水径流的作用下，呈现为径流型动态特征，年内变幅1～2.5m，年际变幅0.13～0.60m。
（3）评价区水文地质条件
①含水层结构
依据区域地质和区域水文地质特征，评价区可分为2个水文地质单元，即基岩山区水文地质单元和山前冲洪积平原水文地质单元。
1）基岩山区水文地质单元
基岩山区地层属元古界变质岩（Pt）。含水层岩性为变质岩。地层厚度巨大，裂隙孔隙不发育，地下水十分贫乏，富水性为小于0.1L/s的弱富水性区域。
2）山前冲积平原水文地质单元
山前冲积平原水文地质为上更新统冲洪积含水层，含水层岩性为冲洪积砂砾石、卵石，项目位于上更新统冲洪积含水层极贫乏区，含水层厚度较薄，单井涌水量<2m3/d，为矿化度>1g/L的SO4·Cl-Na（Ca·Mg）型咸水。
②地下水补给、径流、排泄规律
由于沙漠区气候异常干燥，降水稀少而蒸发强烈，因此降水补给量可忽略不计。地下水在补径排上有两大特征，补给与排泄的水平流入流出量所占比重相对较大，但仍以垂向补排为主。山前冲积平原地下水流向为山体向阿克苏河，即西南向东北。
③地下水化学特征
区域地下水水化学特征，主要受地下水补给、径流、排泄条件，地层岩性与其沉积环境所决定的水文地球化学作用，以及人为活动等因素的综合作用所控制。
区域内气候极度干燥，潜水的埋深普遍小。这些因素决定了区域内地下水的水化学作用主要以强烈的蒸发浓缩矿化作用为主，而离子交替作用很弱。因此，区域内地下水水化学类型主要为SO4·Cl-Na型。
④地下水动态特征
含水层在雨季，随河流丰水期的到来能够迅速得到大量补给，除了供给少量天然消耗外，使含水层水头急剧抬高，部分补给量将转化为储存量暂时储于含水层内。雨季过后，补给量急剧减少，这时将主要依靠释放储存量供给各种消耗，含水层水头普遍下降，到旱季末期，水头降到最低位置。
区域水文地质图见图5.2-4。

项目位置

图5.2-4 评价区域水文地质图

（4）地下水污染途径分析
①地下水污染途径
地下水污染途径可分为四类：
1）间歇入渗型
污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤、是固体废物、表层土壤或地层中的有毒有害物质周期性（灌溉旱田、降雨时）从污染源通过包气带土壤渗入含水层的主要途径。这种渗入一般是呈非饱和状态的淋雨状渗流形式，或者呈短时间的饱水状态连续渗流形式，此类污染的对象主要为浅层地下水。
2）连续入渗型
污染物随各种液体不断地经包气带上部完全饱水的表土层以连续渗流形式，而在其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入含水层的途径，污染对象主要为浅层含水层。
3）越流型
污染物通过层间越流形式转入其他含水层。转移是通过天然途径（水文地质天窗）、人为途径（结构不合理的井管、破损的老井管等）或人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染物通过大面积的弱隔水层越流转移到其他含水层，污染对象为潜水或承压水。
4）径流型
污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理井、岩溶发育的巨大岩溶通道、废液地下储存层的隔离层的破裂进入其他含水层，污染对象为潜水或承压水。
表5.2-19 地下水污染途径一览表
	类型
	污染途径
	污染来源
	被污染的含水层

	间歇入渗型
	降雨对固体废弃物的淋滤
矿区疏干地带的淋滤和溶解
灌溉水及降水对农田的淋滤
	工业和生活固体废物疏干地带的易溶矿物，主要是农田表层土壤残留的农药、化肥及易溶盐类
	潜水

	连续入渗型
	渠、坑等污水的渗漏
受污染地表水的渗漏
地下排污管道的渗漏
	各种污染水及化学液体
受污染的地表污水体
各种污水
	潜水

	越流型
	地下水开采引起的层间越流
水文地质天窗的越流
经井管的越流
	受污染的含水层或天然咸水等
	潜水或承压水

	径流型
	通过岩溶发育通道的径流
通过废水处理井的径流
盐水入侵
	各种污染或被污染的地表水
各种污水
海水或地下咸水
	主要是潜水
潜水或承压水
潜水或承压水


本项目对地下水水质污染主要途径为间歇入渗型，即通过包气带渗漏污染和通过垂直渗漏污染地下水。
[bookmark: _Toc5120]5.2.3.3地下水环境影响分析
（1）主要污染源
①正常工况
正常工况下，项目建设均按照相关规范的要求进行防渗处理，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各管线、设备等跑冒漏滴。正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。因此，正常工况下不应有其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生。因此，本次模拟预测情景主要针对非正常工况进行设定。
②非正常工况
本项目非正常工况主要指硬化面出现破损的情景。
根据企业的实际情况分析，如果是生产车间等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，按目前企业的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。综合考虑拟建项目物料、工艺流程、装置设施、废水排放等情况以及项目区水文地质条件，本次评价非正常工况泄漏点设定为二甲基硫醚输送管线破损造成二甲基硫醚泄漏、精馏残渣（甲磺酸钠）吨袋破损可能造成渗滤液泄漏、废水收集池及危险废物贮存库防渗失效造成油类物质泄露。
当二甲基硫醚输送管线破损发生渗漏时，二甲基硫醚因其本身的挥发特性，不会渗入地下水环境。精馏残渣吨袋破损造成渗滤液泄漏，主要污染物为甲磺酸钠（以钠计），通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。
（2）地下水环境影响预测与评价
①预测范围
本次评价预测范围以厂区中心为起点，西北侧上游1km、下游2km、两侧1km的矩形区域。
②预测因子及评价标准
根据评价区内地下水的水质现状、项目废水的水质，选取对地下水环境质量影响有代表性的甲磺酸钠（以钠离子浓度进行预测）作为污染因子进行预测。本次评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准（pH6.5～8.5）。
③预测时段
根据导则要求，分别预测地下水污染发生后100d、365d、1000d对地下水环境的影响。
④预测情景
本次预测考虑在最不利的情况下甲磺酸钠吨袋破损发生持续泄漏作为预测情景进行预测。
⑤预测内容
1）泄漏点的设定
综合考虑项目区情况，本次评价非正常工况泄漏点设定位于投料区甲磺酸钠吨袋破损。
2）预测模型
a.常用的地下水水质污染预测方法及预测模型选取
常用的地下水水质污染预测方法主要有包含由瞬时污染源解析模式、连续污染源解析模式构成的一维弥散解析模式，由瞬时污染源解析模式、连续污染源解析模式构成的二维弥散解析模式，由定流量污染源解析模式、变流量污染源解析模式构成的径向弥散解析模式等类型在内的地下水水质污染预测的解析解法、有限单元法等地下水污染预测的数值法、地下水水质污染预测近似解法、地下水水质污染预测水动力渗流法等多种方法。
现场调查资料显示，当地地下水流场多年变化不大，可概括为稳定流。潜水面水力坡度基本与地形坡度一致。此外，建设项目的污染物排放对地下水流场没有明显影响，且含水层的基本水文地质参数变化很小，符合解析模型预测污染物的基本条件。故本次地下水环境影响预测采用解析法进行预测。
b.地下水污染物运移预测模型
项目区的地下水主要接受大气降水、地下径流侧向补给、地表水入渗补给，地下水自西北向东南径流。项目区及附近区域地下水动态稳定，污染物在浅层含水层中的迁移可根据污染物泄漏的不同位置，概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方形，垂直地下水流向为y方向时，则求取污染物浓度分布模型如下：
[image: ]（5-1）
式中：x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C（x，y，t）—t时刻点x，y处的污染物的浓度，g/L；
M—承压含水层的厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；
u—水流速度，m/d；
ne—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
DT—纵向弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
c.模型参数选取
由模型（5-1）可知，模型需要的参数有：外泄污染物质量mM；含水层厚度M；有效孔隙度ne；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL、横向弥散系数DT。
Ⅰ.承压含水层的厚度M：根据调查结果，项目区承压水含水层平均总厚度约为20m；
Ⅱ.长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量mM：
根据工程分析，本项目甲磺酸钠吨袋容积为2t，含水率约为3%，非正常工况下泄漏量按最不利影响分析，一个吨袋完全破损造成渗滤液泄漏，则本项目非正常工况下地下水污染源强计算结果见表5.2-20。
表5.2-20 本项目非正常工况下地下水污染源强
	类别
	污染源及泄漏量
	主要污染物
	污染物浓度mg/L
	污染物泄漏量g/d

	危险废物
	0.6m3/d
	甲磺酸钠
	1190
	714


预测中把渗漏的量当成不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响。
Ⅲ.有效孔隙度ne取经验值0.35；
Ⅳ.水流速度u；根据调查，本区域潜水含水层渗透系数K为6.72m/d，水力坡度I≈6‰，根据达西公式，地下水的渗透流速V=KI=6.72m/d×0.006=0.04m/d，平均实际流速u=V/n=0.04/0.35=0.11m/d；
Ⅴ.纵向弥散系数DL；
一般弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性，因此，本次预测过程中所用的弥散度根据前人有关弥散度尺度效应的研究成果来确定。参考GelharL.W（1992年）在“A critical review of data on field-scaledispersion in aquifer”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，以及成建梅（2002年）在“考虑可信度的弥散尺度效应分析”一文中根据118个弥散资料对纵向弥散度与试验尺度数据回归分析所得到的回归方程。孔隙介质的二维数值模型关系见下图。结合区域水文地质条件特征，确定含水层纵向弥散度应介于10～100之间，本次弥散度参数取10。
[image: ]
图5.2-5 孔隙介质二维数值模型图
模型计算中纵向弥散度选用10m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=10×0.11m/d=1.1（m2/d）；
Ⅵ.横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般αT/αL=1，因此αT=0.1×αL=1m，则DT=0.11（m2/d）。
本次评价选用的水文地质参数均通过查阅区域已有的数据，各参数取值见表5.2-21。
表5.2-21 地下水预测参数取值表
	参数名称
	含水层厚度（M）
	含水层渗透系数（K1）
	地下水流速（u）
	有效孔隙度（n）
	纵向弥散系数（DL）
	横向弥散系数（DT）

	数值
	20m
	6.72m/d
	0.11m/d
	0.35
	1.1m2/d
	0.11m2/d


⑥预测结果
本次模拟预测在非正常状况下泄漏时，污染物在地下水中的迁移过程。
甲磺酸钠在地下水中运移100天时，甲磺酸钠浓度在下游10m处达到最大，最大浓度为0.234mg/L，到下游190m处浓度接近0；
甲磺酸钠在地下水中运移365天时，甲磺酸钠浓度在下游40m处达到最大，最大浓度为0.064mg/L，到下游500m处浓度接近0；
甲磺酸钠在地下水中运移1000天时，甲磺酸钠浓度在下游110m处达到最大，最大浓度为0.0233mg/L，到下游300m处浓度接近0。
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图5.2-6 泄漏100天甲磺酸钠运移预测结果
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图5.2-7 泄漏365天甲磺酸钠运移预测结果
[image: ]
图5.2-8 泄漏1000天甲磺酸钠运移预测结果
（3）地下水评价结论
本项目在现有厂区回转窑尾空地进行建设，工程边界距离厂界最近距离为76m（距离厂区东厂界76m、南厂界468m、西厂界274m、北厂界255m），厂界东侧紧邻新疆兴发化工有限公司，且位于化工产业集中区，评价范围内没有地下水敏感目标，因此，评价认为，非正常工况泄漏污染地下水时，除厂界内小范围以外地区甲磺酸钠（以钠计）浓度部分超标（钠标准浓度限制≤200mg/L，周边地下水水质均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。
由污染途径及应对措施分析可知，工程对可能造成地下水影响的各个途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此工程对区域地下水环境影响较小。
5.2.4声环境影响预测与评价
5.2.4.1本项目噪声源
新疆兴悦化工有限公司水泥窑协同处置项目环境影响报告书
本项目新增设备主要布局于上料车间内，上料车间主要噪声源强包括打散机、输送装置、风机、泵等，噪声声压级在80～90dB（A）之间。项目噪声源强调查清单见表5.2-25。
表5.2-22 本项目噪声源强（室内声源）一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置(m)
	距室内边界距离(m)
	室内边界声级dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级dB(A)
	建筑物外距离(m)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	投料车间
	打散机
	90
	基础减振、隔声
	417
	390
	3
	6
	5
	4
	3
	74
	76
	78
	80
	24h
	20
	54
	56
	58
	60
	1

	2
	
	输送装置
	80
	基础减振、隔声
	417
	385
	3
	6
	7
	4
	2
	64
	63
	68
	74
	
	20
	44
	43
	48
	54
	1

	3
	
	泵类
	85
	基础减振、隔声
	421
	387
	2
	3
	7
	7
	2
	75
	68
	68
	75
	
	20
	55
	48
	48
	55
	1

	4
	
	风机
	90
	基础减振、隔声
	423
	383
	2.5
	3
	1
	7
	8
	80
	90
	73
	72
	
	20
	60
	70
	53
	52
	1

	注：已厂界西南角为原点，X轴正向为东方向，Y轴正向为北方向。



[bookmark: _Toc6881][bookmark: _Toc11735]5.2.4.2评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关声环境影响评价工作等级的划分原则，本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，确定本次声环境评价等级为三级。
[bookmark: _Toc12386][bookmark: _Toc12724]5.2.4.3噪声影响预测与分析
（1）预测模式
本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。
①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：


式中：Loct,1-某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw oct-某个声源的倍频带声功率级，dB；
r1-室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R-房间常数；
Q-方向性因子，无量纲值。
②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


③计算室外靠近围护结构处的声压级：


④将室外声级Loct, 2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct：


式中：S-透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：


式中：Loct (r)-点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
Loct(r0)参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
R-预测点距声源的距离，m；
r0-参考位置距声源的距离，m；
Loct-各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。
⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。
⑧计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：


式中：T-计算等效声级的时间，h；
N-室外声源个数，M为等效室外声源个数。
（2）预测结果
根据预测模式计算出各噪声源传播至企业边界处的噪声贡献强度，结果见下表：
表5.2-23 厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	空间相对位置/m
	时段
	贡献值[dB(A)]
	现状值[dB(A)]
	预测值[dB(A)]
	标准限值[dB(A)]
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	东厂界
	490
	380
	昼间
	35.9
	49.3
	49.5
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	35.9
	40.8
	42.0
	55
	达标

	南厂界
	245
	13
	昼间
	25.8
	50.2
	50.3
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	25.8
	40.9
	41.0
	55
	达标

	西厂界
	120
	380
	昼间
	25.5
	51.5
	51.6
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	25.5
	40.3
	40.4
	55
	达标

	北厂界
	25
	-100
	昼间
	21.7
	45.9
	46.0
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	21.8
	40.6
	40.7
	55
	达标


由上表可知，本项目建成后全厂各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）要求。
（3）小结
本项目声环境影响评价自查表见5.2-24。
表5.2-24 声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□二级□三级☑

	
	评价范围
	200m□大于200m□小于200m☑

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑地方标准□国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	现状评价
	现状调查方法
	现场实测法☑现场实测加模型计算法□收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□已有资料☑研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑其他□

	
	预测范围
	200m□大于200m□小于200m☑

	声环境影响预测与评价
	预测因子
	等效连续A声级☑最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑固定位置监测□自动监测□手动监测□无监测□

	
	声环境保护目标处噪声
监测
	监测因子(  )
	监测点位数(  )
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行☑不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项。


5.2.5固体废物影响分析
[bookmark: _Toc9868261]5.2.5.1固体废物的来源、种类和数量
本项目产生的固体废物包括废物包装物、除尘灰、化验室废物。项目固体废物产生情况见表5.2-25。
表5.2-25 项目固体废物产生情况一览表
	废物类别
	名称
	产生途径
	产生量
	形态
	废物代码
	危险特性
	处置方式

	危险废物
	废弃包装物
	卸料过程
	2.5t/a
	固态
	900-047-49
	T/C/I/R
	送入窑内焚烧处置

	
	除尘灰
	废气治理
	53.8777
	固态
	900-047-49
	T/C/I/R
	送入窑内焚烧处置

	
	化验室废物
	化验系统
	0.05t/a
	固态
	900-047-49
	T/C/I/R
	交有资质单位处置


5.2.5.2固体废物环境影响分析
[bookmark: _Hlk151318811][bookmark: _Hlk151318792]本项目产生的废物包装物按照固态入窑废物的要求处理后投入水泥窑处置，除尘灰与固态物料成分一致，最终混入固态废物投入水泥窑处置；化验室废物暂存在危险废物贮存设施内，定期交有资质单位处置。本项目产生固体废物均能得到有效处理处置，不会对周边环境造成影响。
5.2.5.3固体废物的运输对环境的影响
本项目处置的危废由产废单位负责运输至处置厂区。在运输过程中，不适当的操作或意外的事故均有可能导致运输途中的环境污染。可能造成运输污染的主要因素有：（1）由于危险废物装运不合格，造成废物在中途发性泄漏、流失等情况，造成沿途污染；（2）由于运输车辆发生交通事故造成危险废物大量倾倒、流失，造成事故发生地发生污染事故。一旦发生事故，导致危险废物大量倾倒、流失，会对周边环境造成严重的影响。因此，在运输过程中，应采取严格的防范措施。
运输路线环境影响：本项目处置的危险废物均为临厂新疆兴发化工有限公司生产过程产生的危险废物，运输严格按照划定路线运至指定区域焚烧，液态废物采用管输。项目主要运输路线不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水保护区等；本项目危废进厂路线（项目周边）专用进厂道路，在采取有效的设施密闭、优化运输时间、控制车速等措施后，对周边环境影响较小。
噪声：根据产废单位危险废物产生量，每天处理两批次固态废物，运输车辆按照划定线路运输，不新建厂外运输道路，两厂紧邻且周边无环境保护目标。项目设计运输车辆规模约为1.5t/辆，按固废运输量200t/a计，则每天运输车辆最多需要1辆，不会对周边声环境产生影响。
渗滤液：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的渗滤液泄漏问题，车辆按划定路线运输，运输车所经过的道路两旁无地表水体。但是，若固废运输车出现渗滤液沿路洒漏，则会由雨水冲测路面而对附近水体造成污染。
5.2.5.4固体废物的贮存对环境的影响
项目在厂区不设置危废贮存库，新疆兴发化工有限公司紧邻本项目厂区，液态危险废物采用管输，固态危险废物贮存在新疆兴发化工有限公司危废贮存库内，经取样化验符合要求的危险废物采用叉车将吨袋沿设计路线运至投料厂房。
项目运行期间在化验过程产生的化验室废物须贮存在企业现有危险废物贮存库内，危险废物贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设，并根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设立有专用标志。
综上所述，项目危废在贮存过程中，基本不会对外环境造成影响。
[bookmark: _Toc9868266]5.2.6土壤环境影响预测与分析
[bookmark: _Toc3342][bookmark: _Toc25643]5.2.6.1土壤环境影响识别及评价等级的确定
（1）评价等级的确定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目土壤环境影响评价行业类别为环境和公共设施管理业中的危险废物利用及处置，项目类别为Ⅰ类。
表5.2-26 污染型敏感程度分级表
	敏感程度
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级划分见表5.2-27。
表5.2-27 污染影响型评价工作等级划分表
	敏感程度
评价
等级
占地
规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目工程永久占地面积分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）Ⅰ类。本项目位于现水泥厂内预留用地，项目无新增用地，本项目占地面积约2000m2（0.2hm2），管线采用架空管线，占地规模为小型。项目周边不存在居民区及农用地等土壤环境敏感目标，敏感程度为“不敏感”，因此按照表2.4-8进行划分，本项目土壤评价工作等级定为二级。
（2）影响类型及途径
[bookmark: _Hlk151236041]本项目的建设不会引起土壤环境的酸化、盐化和碱化，不属于生态影响型，属于污染影响型。本项目运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物和废水污染物，重点关注大气沉降及事故工况下废物储存区泄露对土壤产生的影响等，因本项目焚烧处置的危险非物质不含有重金属、氯、氟等，因此协同处置废气污染物中无重金属、二噁英等污染物，本项目对土壤环境的影响类型和途径见表5.2-28，项目土壤环境影响源及影响因子识别见表5.2-29。
表5.2-28 本项目土壤影响类型与途径表
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗

	建设期
	/
	/
	/

	运营期
	/
	/
	√

	服务期满后
	/
	/
	/


表5.2-29 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺节点
	污染因子
	污染途径
	备注

	危险废物贮存库
	转运
	pH
	垂直入渗
	事故


[bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc635]5.2.6.2土壤环境调查评价范围确定
本项目为评价等级为二级的污染影响型项目，结合（HJ 964-2018）“表5现状调查范围”，确定项目土壤环境调查评价范围为项目占地范围及占地范围外0.2km内范围。
[bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc16023]5.2.6.3土壤环境敏感目标
本项目位于阿克苏经济技术开发区，项目调查评价范围内无土壤环境敏感目标。
[bookmark: _Toc17561][bookmark: _Toc4350]5.2.6.4土壤环境影响预测与评价
（1）现有防治措施及污染现状调查
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关要求，应对厂区现有工程的土壤环境保护措施情况进行调查并重点调查主要装置或设施附近的土壤污染现状，详见表5.2-30。
表5.2-30 现有工程土壤环保措施及土壤污染现状调查情况一览表
	现有工程主要土壤环境保护措施
	对生产车间、罐区、事故应急池、危废库及主要污水管网采取重点污染控制：同时设置事故废水导流系统、切换阀等事故防范措施，防止事故状态下物料溢散对土壤污染风险

	主要装置或设施附近的土壤污染现状
	通过在厂区现有生产装置、罐区等附近开展布点监测，根据现状监测结果，其监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，厂区现有工程未对土壤环境产生污染


（2）土壤环境影响预测
[bookmark: _Toc3963][bookmark: _Toc12791]①预测时段
运营期，非正常工况下垂直入渗型预测评价时段选择项目运营年开始至运营50年。
②评价因子选取
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，污染影响型建设项目应根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子。污染物选择pH为预测因子，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤。
③情景设置
污染物进入土壤后会发生一系列的物理、化学和生物学过程。污染物在土壤中的主要迁移和转化过程包括：扩散、浓缩、吸附、降解、淋溶、径流迁移、植物吸收和生物迁移、沉淀溶解、氧化还原造成的污染物形态变化。
情景设置：项目非正常工况情况下，硝酸地下槽泄漏导致硝酸进入土壤。
④预测评价方法
本次预测使用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录E推荐的E.1公式进行预测。
单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算:
∆S=n(Is-Ls-Rs)/(pb×A×D)
式中：∆S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g。本项目实验室废液酸储罐容积为100L，非正常工况下假定实验室废液酸储罐破裂，则废酸输入量为114920g。
Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某中物质经淋溶排出的量，g。根据导则，可不考虑输出量，取为0；
Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某中物质经径流排出的量，g。根据导则，可不考虑输出量，取为0；
pb——表层土壤容重，kg/m3。取为1400kg/m3；
A——预测评价范围，m2。取为320000m2；
D—表层土壤深度，取0.2m；
n——持续年份，a。分别预测5年、10年、20年、30年、40年、50年。
pH=pHb±∆S/BCpH
式中：pHb——土壤pH现状值，根据监测结果，取平均值7.78
BCpH——缓冲容量，mmol/(kg·pH)，查阅相关资料，壤土的缓冲容量在15mmol/kg左右；
pH—土壤pH预测值。
⑤预测结果
将相关参数带入上述公式，则可预测本项目投产n年后土壤中pH的预测值，具体计算结果见表5.2-31。
表5.2-31 不同年份土壤中污染物累积影响预测表
	污染物
	pH

	
	pHb
	∆S（mmol/kg）
	BCpH（mmol/kg）
	pH

	5年单位质量表层土壤中pH预测结果
	7.78
	0.0051
	15
	7.78

	10年单位质量表层土壤中pH预测结果
	7.78
	0.013
	15
	7.78

	20年单位质量表层土壤中pH预测结果
	7.78
	0.026
	15
	7.78

	30年单位质量表层土壤中pH预测结果
	7.78
	0.038
	15
	7.78

	40年单位质量表层土壤中pH预测结果
	7.78
	0.051
	15
	7.78

	50年单位质量表层土壤中pH预测结果
	7.78
	0.064
	15
	7.78


5.2.6.5土壤环境保护措施及对策
（1）源头控制
从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
（2）过程控制
从大气沉降、垂直入渗途径分别进行控制。
①针对大气沉降污染途径的治理措施，项目对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放。
②针对垂直入渗污染途径的治理措施，项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，重点防渗等级满足等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。企业在管理方面严加管理，同时按监测计划定期开展土壤监测，可有效防治项目运行过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。
[bookmark: _Toc13409][bookmark: _Toc32750]5.2.6.6跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为二级的建设项目每5年内开展一次跟踪监测；监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近；监测指标应选择建设项目特征因子。跟踪监测计划见表5.2-32。
[bookmark: _Ref130209629]表5.2-32 土壤环境质量跟踪监测计划表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	危险废物贮存库
	pH
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值


5.2.6.7土壤影响预测小结
综上分析，项目针对各类污染物均采取了相应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放；按照相关防渗要求，对全厂进行了有效的分区防渗，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染，确保项目对区域土壤的影响水平处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本环评提出的各项污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可以接受的。
为进一步减少工程对土壤环境的影响，本次评价提出以下建议：
（1）建立健全企业环境管理制度
建设单位应制定详细的环境管理制度，保证设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即进行抢修。
（2）定期进行环境监测
委托有资质的单位定期对企业及周边的土壤进行监测分析。
表5.2-33 土壤环境影响评价自查表
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5.2.7生态影响分析
本项目在现水泥厂内建设，不涉及新增占地、施工活动干扰等直接或间接导致物种、种群、生物群落、生境、生态系统以及自然景观等发生的变化，无生态影响。因此，本评价不再开展生态环境影响分析。
[bookmark: _Toc25124][bookmark: _Toc9458][bookmark: _Toc29278]5.3环境风险评价
[bookmark: _Toc9868267]5.3.1环境风险评价目的和重点
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生地突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。
5.3.2环境风险评价原则
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
5.3.3环境风险源调查
（1）建设项目风险源调查
根据本项目特点，项目协同处置的危险废物为精（蒸）馏残渣，废物形态主要为固态和液态废物，危险特性为毒性。项目在生产、储运等过程操作不当或因设备损坏，危险物质泄漏可能发生环境风险。
（2）环境敏感目标调查
本项目建设地点位于阿克苏市工业园区内，项目周边无环境敏感目标。
5.3.4环境风险潜势及评价等级
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。本次评价根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据建设项目风险潜势划分确定环境风险潜势。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量，计算本项目所涉及的每种危险物质的最大存在总量与其临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目危险物质与临界量的比值计算结果见表5.3-1。
表5.3-1 项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	Q值

	1
	液态废物（以二甲基硫醚计）
	0.4153
	10
	0.04153

	2
	固态废物（健康危险急性毒性物质）
	2
	50
	0.04

	合计
	0.08153


根据上表计算结果，本项目Q=0.08153，Q＜1，判断项目风险潜势为Ⅰ。
[bookmark: _Ref130227794]表5.3-2 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ，Ⅵ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，环境风险评级工作等级划分为一级、二级、三级，按照表5.3‑2确定评价工作等级，本项目风险潜势为Ⅰ，按照导则要求对项目环境风险进行简单分析。
5.3.5环境风险识别
（1）物质危险性识别
项目所处置危险废物均不在企业厂区内贮存，需处置时直接由兴发化工危险废物贮存设施送至兴悦化工水泥窑内，项目协同处置过程不设置危险废物贮存设施。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。经分析，本项目主要风险物质为精（蒸）馏残渣（甲磺酸钠）、二甲基硫醚废液，其理化性质和危险特性如下表所示。
表5.3-3 固态废物（甲磺酸钠）理化性质表
	标识
	中文名：甲磺酸钠
	危险货物编号：2811

	
	英文名：Sodium methanesulfinate
	UN编号：/

	
	分子式：CH3NaO2S
	分子量：102.09
	CAS号：20277-69-4

	理化性质
	外观与性状
	白色至浅米色粉末

	
	熔点（℃）
	222-226
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	254.4
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	易溶于水，也溶于乙醇、乙醚等有机溶剂

	毒性及健康危害
	毒性
	急性经口毒性 类别4；

	
	健康危害
	吞咽有害。毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管；形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷、死亡。接触工人手、足部皮肤可发生损害。

	
	急救方法
	吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。
眼晴接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。
食入：漱口，禁止催吐。立即就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氮氧化物

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氨氧化物气体。

	
	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储（禁配物参见第10部分）。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	
	应急处理
	建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

	
	灭火方法
	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。
消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。


表5.3-4 二甲基硫醚理化性质表
	标识
	中文名：二甲基硫醚
	危险货物编号：31033

	
	英文名：dimethyl sulfide
	UN编号：1164

	
	分子式：C2H6S
	分子量：62.13
	CAS号：75-18-3

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，有不愉快的气味

	
	熔点（℃）
	-98.3
	相对密度(水=1)
	0.85

	
	沸点（℃）
	37.5
	饱和蒸气压（kPa）
	64.64（25℃）

	
	溶解性
	与水混溶。

	毒性及健康危害
	毒性
	LD50：535mg/kg（大鼠经口）；            LC50：102235mg/m3（大鼠吸入）

	
	健康危害
	落气对鼻、喉有刺激性，引起咳嗽和胸部不适。持续或高浓度吸入出现头痛恶心和呕吐。液体或雾对眼有刺激性。可引起皮炎。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸团难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、硫化物

	
	闪点(℃)
	-36
	爆炸上限（v%）
	19.7

	
	引燃温度(℃)
	206
	爆炸下限（v%）
	2.2

	
	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火，高热极易燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。与氧化剂能发生强烈反应。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	储运注意事项
	①操作注意事项:密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂，碱类、氨接触。尤其要注意避免与水接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
②储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种，热源。库温不官超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂，碱类、氨分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
③运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、氨、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒，雨淋，防高温。中途停留时应远离火种，热源高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，匆在居民区和人口密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	
	应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液释后放入度水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上微离。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳，干粉、砂土。用水灭火无效。


（2）生产、储运、运输过程的风险性识别与分析
①运输过程危险性分析
本项目所涉及液态危险废物通过架空密闭管道管输至厂区水泥窑内，固态危险废物由兴发化工危险废物贮存设施内通过叉车送至固态危险废物投料点，运输全过程均在两企业厂内进行，当发生叉车翻车事故或管道泄漏事故时，可能导致危险废物散落至地面从而对区域环境空气、土壤及地下水造成污染。
②生产过程危险性分析
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）等技术文件要求，当窑温不够、烟气中污染物浓度明显升高时，立即停止投加固体废物的操作，因此生产过程可能的环境风险主要考虑尾气处理装置操作失误或停车，造成尾气直接排放对周边环境造成危害。
③储存过程危险性分析
项目所处置危险废物均不在企业厂区内贮存，需处置时直接由兴发化工危险废物贮存设施送至兴悦化工水泥窑内，因此项目不会发生泄漏事故，不会对区域地下水及土壤造成污染。
④伴生、次生事故分析
本项目处置危险废物中的二甲基硫醚属易燃物质，在遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险，若遇高热导致容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。发生火灾爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括不完全燃烧形成的CO烟雾、SO2或苯等其它中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征，会形成与毒物泄漏同样后果的次生环境污染事故。而在火灾事故的扑救中，会产生大量的消防废水，其中可能含有危废成分。如果该废水经雨水排放系统排放至外界水环境或者下渗，存在地表水体和地下水污染的风险。
5.3.6环境风险影响分析
（1）大气环境风险分析
本项目利用现有水泥窑协同处置危险废物，在生产过程中各生产设备、环保设施发生故障时，会对现场操作人员造成伤害并使得厂址周围局部地区大气环境质量出现短时恶化。
可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，含硝物质燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO、NO2等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。
（2）水环境风险分析
非正常工况发生后，污染物主要向下游迁移，当发生危险废物渗漏情况下预测结果显示，甲磺酸钠在地下水中运移100天时，甲磺酸钠浓度在下游10m处达到最大，最大浓度为0.234mg/L，到下游190m处浓度接近0；甲磺酸钠在地下水中运移365天时，甲磺酸钠浓度在下游40m处达到最大，最大浓度为0.064mg/L，到下游500m处浓度接近0；甲磺酸钠在地下水中运移1000天时，甲磺酸钠浓度在下游110m处达到最大，最大浓度为0.0233mg/L，到下游300m处浓度接近0。
一旦发生火灾事故，必须启动消防救援系统。根据火灾性质的不同将使用不同的消防系统，包括泡沫消防和消防水。这样对消防水和消防泡沫的及时处理就成为整个应急系统的重要组成部分，尤其对消防水处理不当就会形成新的水环境风险。本项目设置了事故池，用于收集消防废水或泄漏的液体，避免消防废水或泄漏液体对水环境产生影响。
（3）土壤环境风险分析
本项目为利用水泥窑协同处置危险废物项目，项目试验系统产生的试验废物储存在企业既有危险废物贮存设施内，项目投料车间及危废间采取有防渗措施，正常情况下项目对土壤不会造成影响。根据预测，项目区土壤中各因子质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。本项目在做好分区防渗和应急处置等措施的前提下，不会对区域土壤产生明显影响，因此项目土壤环境风险可以接受。
5.3.7风险事故情形分析
（1）运输过程的环境风险分析
工业危险废物的运输是其处理处置过程的首要环节，严格按危险废物的种类进行收集、包装是降低废物运输过程环境影响的关键。
本项目处置的危废由新疆兴发化工有限公司负责运输至本项目厂区。在运输过程中，不适当的操作或意外的事故均有可能导致运输途中的环境污染。可能造成运输污染的主要因素有：①由于危险废物装运不合格，造成废物在中途发性泄漏、流失等情况，造成沿途污染；②由于运输车辆发生交通事故造成危险废物大量倾倒、流失，造成事故发生地发生污染事故。一旦发生事故，导致危险废物大量倾倒、流失，会对周边环境造成严重的影响。因此，在运输过程中，应采取严格的防范措施。
运输路线环境影响：本项目处置的危险废物均为临厂新疆兴发化工有限公司生产过程产生的危险废物，运输严格按照划定路线运至指定区域焚烧，液态废物采用管输。项目主要运输路线不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水保护区等；本项目危废进厂路线（项目周边）专用进厂道路，在采取有效的设施密闭、优化运输时间、控制车速等措施后，对周边环境影响较小。
为提高危险废物运输突发事故应急处置能力，最大程度上地预防和降低事故对环境造成的危害和影响，加强事故发生后的组织领导和协调处置，确保紧急情况下能够及时有序地实施应急处置，最大限度降低对环境污染的程度，企业必须制定相应的应急预案。当发生污染突发事件发生后，应启动应急响应行动。
（2）废液泄漏事故概率
项目对液体危险废物的采用管道直接输送至回转窑内，根据相近行业的有关资料对引发风险事故概率的介绍，主要风险事故的概率见表5.3-5。
[bookmark: _Ref130829405]表5.3-5 废液泄漏事故概率一览表
	事故
	发生概率
	发生频率

	输送泵、输送管接头、阀门损坏等泄漏
	10-1
	可能发生

	雷击或火灾引起严重泄漏事故
	10-3
	极少发生

	发生重大火灾、爆炸事故
	10-4 ～10-5
	极少发生

	重大自然灾害引起事故
	10-5～10-6
	很难发生


由上表可见，输送管、输送泵、阀门等损坏泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次，而发生重大火灾爆炸事故概率为10-4~10-5次/年，属于极少发生的事故。因此建设单位应对该类事故引起重视，除对管道、阀门做防渗防腐处理外，还应对管道走向进行合理设置，并定期检修，制定有针对性的应急措施，尽量减小事故发生的可能性和降低事故影响程度。
（3）火灾爆炸事故环境风险分析
可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生火灾、爆炸事故在高温下会迅速挥发释放至大气的未完全燃烧危险物质，因此此时的直接危险是在火灾、爆炸情况下有毒物质未燃烧直接扩散至周围环境。可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，含硝物质燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO、NO2等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。此时，应对相关装置紧急停车，尽可能倒空上、下游物料。在积极救火的同时，对周围装置及设施进行降温保护。这一过程中将有燃烧烟气的伴生污染和消防污水的次生污染发生。
5.3.8环境风险防范措施
（1）大气环境风险防范措施
①入窑废物种类控制
与专业危险废物焚烧炉相比较而言，水泥窑的工艺特点决定了它没有完整的烟气处理系统，且需要顾及到产品的质量和环境保护安全。因此，并非所有种类的废物都能入窑处置。控制水泥窑协同处置的废物种类和入窑废物的特性是十分必要的。
本项目仅处置新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11）。禁止入窑废物包括：危险废物中放射性废物；爆炸物及反应性废物；未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；未知特性和未经鉴定的废物。除此之外，其他废物在进入水泥窑进行协同处置之前应进行适当的预处理，防止对窑况和水泥产品质量的不良影响。
②入窑元素控制
控制入窑废物中的有害元素（重金属、氯、氟、硫等）的投加速率是水泥窑协同处置废物污染控制的重要手段。通过适当的预处理方法，将危险废物中的有害元素的投加速率控制在合理的范围之内，以免发生烟气排放超标，结皮阻塞的不良现象。
③合理确定投料点
应根据危险废物特性和水泥窑中各投加位置的温度和停留时间等参数合理选择投料点。例如含高氯、高毒、难降解有机物质的危险废物适宜从窑头的主燃烧器进行处置。
（2）事故废水环境风险防范措施
①化验废水设废液收集缸，掺入危险废物，送入水泥窑焚烧。
②项目设置生产废水收集池，各类生产废水集中收集在废水池内，混入危险废物后入窑处置，废水收集池需进行防渗施工，防止废水对区域土壤及地下水造成污染。
③本项目设置事故池，用于收集消防废水或泄漏的液体，避免消防废水或泄漏液体对水环境产生影响。本项目室外消防栓用水量15L/s，消防时间定为3h，消防废水产生量为162m3。故建议事故池容积200m3，可以满足事故状态下废水暂存需要。
（3）地下水环境风险防范措施
本项目拟采取源头控制、分区防渗、地下水水质跟踪监测、应急预案等地下水污染防治措施。
①厂区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求做好防渗措施，防止危险废液、废水渗漏。
②厂区周边根据地下水径流方向，设置地下水水质监测点，并制定合理的监测计划和应急预案。
（4）危险废物收集、贮存、运输过程防范措施
危险废物的收集、贮存、运输应严格遵守《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。
①一般要求
1）从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。
2）危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。
3）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
4）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。
5）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：
a.设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50）要求进行报告；
b.若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；
c.对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复；
d.清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置；
e.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
6）危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。
②危险废物收集
本项目做到仅处置由新疆兴发化工有限公司生产过程产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），危险废物的收集工作由该企业在其厂内完成，需处置时直接输送至本项目厂内进行协同处置，因此危险废物的收集工作不在本项目评价范围内。
③危险废物贮存
贮存过程事故风险主要是因废物泄漏而造成的火灾爆炸、毒物泄漏、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。本项目需协同处置的危险废物在兴发化工厂址内现有贮存设施内贮存，需处置时由兴发化工将危险废物输送至兴悦化工水泥窑内直接处置，水泥窑停产状态下，危险废物不输送入厂，因此本项目不设置专用的危险废物贮存设施。
④危险废物运输
本项目处置的危险废物均为临厂新疆兴发化工有限公司生产过程产生的危险废物，运输严格按照划定路线运至指定区域内焚烧，液态废物采用管输。运输路线不涉及居民区、商业区、学校、医院、水源地保护区等环境敏感点。
1）由于兴发化工与兴悦化工两厂址相邻，项目危险废物的运输过程仅在两厂址内进行，不得擅自将危险废物运输至厂址外；
2）运输危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置；
3）危险废物运输时的装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。
（5）工艺技术设计安全防范措施
①自动控制系统
为满足项目工艺要求，保证工艺设备可靠运行，稳定工艺参数，提高设备的运转率，项目采用技术先进、性能可靠的分布式计算机控制系统（简称DCS），对整个废物处理过程进行监视、操作和分散控制。
1）废物的进厂计量、通风系统等过程控制均由废物处理车间的DCS控制站独立完成，控制站拥有逻辑控制、过程控制以及检测报警等功能。当发生入窑废料不稳定检测系统报警时，企业生产安全组立即检查报警原因，若需要停止投料或变化投料量，应立即通知现有水泥厂采取措施确保水泥生产线的稳定运行。
2）在窑尾烟囱设置气体分析仪，对废气成份进行分析，以便窑系统的操作控制当废气成分波动较大或异常时，及时调整入窑物料控制，并通知现有水泥厂对窑尾废气污染物进行监控，避免废气污染物超标排放。
②污染物事故排放风险防范措施
为保证现有水泥厂生产线的正常运行，现有水泥厂已在窑尾废气排放口设置在线监测仪；通过在线监测仪，随时掌握废气的达标排放情况。
一旦监控发现废气超标排放情况，应立刻通知本项目工作人员停止投料，并配合维修人员进行设备检查维修，待设备检修并稳定运行4h以后再进行投料。造成污染物事故排放的主要原因是环保设施事故，环保设施事故的防范措施如下：
1）各环保设施通过制订操作规程、维护保养规程、检修制度等，完善台帐资料，确保其完好率和处理效率。
2）加强环保设施的运行管理和日常维护，做好日常的设施运行记录，采取措施，保障各项环保设施正常运行。
3）回转窑烟气的在线监测系统已与环保系统联网，在线监测数据进行日常的统计与分析，建立运行档案，及时发现除尘器的故障，如一旦确定除尘器故障，则应立即组织停炉检修，减少事故排放对环境的影响。
4）企业加强对废气处理系统的维护、保养、保障系统正常运行。制定废气处理系统故障应急方案，加强污染防治设施管理人员和技术人员的培训和管理。
5）督促环保设备清扫、维修与生产设备检修同步进行。
6）当环保设施发生事故以及水泥窑启动、停窑时，禁止投加任何废物。
（6）废液泄漏事故防范措施
项目危险废液装卸、输送及处置环节均采用专业人员进行，当出现废液泄漏情况时，应急程序如下：
少量泄漏：当出现输送过程管道破裂发生少量泄漏，应立即停止废液输送，用砂土或其他惰性材料吸附泄漏废液，并及时将泄漏部分进行封堵。
大量泄漏：当发生液体大量泄漏情况，立即疏散附近人员至安全区，关闭最近的雨水阀门，泄漏液体引流至事故池内。应急处理人员佩戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。进入事故应急池的废液，尽快回收处理，避免在应急池中滞留过长时间引发二次事故（火灾、爆炸）。
（7）火灾爆炸事故防范措施
①定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。此外，在装置区内的运营设备、电气装置都应满足防火防爆的要求。日常运营时，必须严控明火接触易燃物料。
②在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏；
③根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规范，合理消防应急系统，配置消防设施设备。
（8）配套监控及消防设施
①监控监测装置
建议在液态物料进料口安装监控设施及有毒有害气体监测仪，以便时刻掌握易燃易爆物质情况及有害气体的浓度。贮存易燃易爆危险废物时配置可燃气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
②配备消防器材
在项目区周围配备消防器材，如灭火器、消防砂等，并及时更换过期器材，以保证消防器材的有效性。
③人员管理及培训
1）熟悉有关危险废物的法律和规章制度，了解危险废物有关知识，明确危险废物安全处理和环境保护的意义，熟悉危险废物的分类和包装标识及装置动作的工艺流程。
2）掌握劳动安全防护设施、设备的使用和个人卫生防护措施。
3）掌握处理处置泄漏和其他事故的应急操作程序。
4）对于危险废处置操作人员和技术人员的培训还应包括危险废物接收、转运、贮存和上料的具体操作以及废物处理的安全操作；处置设备的正常运行、启动、关闭；控制、报警和指标系统的运行和检查，以及必要时的纠正操作；掌握最佳运行参数，保持设备良好运行条件；掌握设备运行故障的检查和排除；掌握事故或紧急情况下人工操作和事故处理；掌握设备的日常维护；做好设备运行和维护记录，以及泄漏事故和其他事故的记录及报告。
（9）风险管理措施
①对环保装置要有专人定期巡视，一旦装置发生异常应及时停止，避免尾气未经处理排入大气。
②项目可能遇到的火源主要是吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括：严禁吸烟、严禁携带火种、严禁穿带铁钉的皮鞋进入易燃易爆区域。
③维修时，应和非检修设备、管线断开火加盲板，盲板应挂牌登记，防止发生事故。
④安装附带报警装置，可燃性气体探测仪，以实现早发现、早处理。
5.3.9风险事故应急措施
（1）运输过程的应急措施
危险废物运输车辆在途中发生翻车、撞车导致危险废物大量外溢、散落时，运送人员应立即与本单位应急事故小组取得联系，同时运送人员应采取如下应急措施：
①在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；
②对溢出、散落的危险废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于残留有污泥渗沥液体采用吸附材料进行吸附处理；
③清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、防护面罩、防护靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理；
④如果在操作中，清理人员不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并致医院接受救治；
⑤清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理；
⑥对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地生态环境部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置单位要向上级部门写出书面报告。
（2）协同处置过程应急措施
协同处置过程发生事故后，负责人员应依据情况的严重程度立即采取下列步骤：立刻紧急通报，禁止所有人员靠近，向所属上级主管部门报告事故状况，通知最近的警察、消防人员（应明确事故发生类型、发生位置、危废种类及特性、危险废暂存量等相关信息），立即报告处置单位有关领导启动紧急消防及人员救助方案，同时根据事故的风险等级启动相应级别的应急预案。
（3）窑尾废气事故排放应急措施
当发生除尘器设备或尾气管道破坏的窑尾废气事故排放时，生产部门立即关闭回转窑一次风机挡板和窑尾主排，喂煤转子秤立即停止送煤，降低窑体转动速度，防止事故影响扩大，并立即报告企业环境应急指挥部办公室。参照窑尾废气事故应急措施，当发生窑尾废气事故排放时，项目生产部门停止向窑内输送危险废物物料。查明事故原因，事故排除后，在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物。及时向生态环境部门报告回转窑除尘系统失效所产生的污染情况及已经采取的处置措施。
5.3.10应急预案编制要求
（1）应急预案编制的目的和要求
通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。根据《环境污染事故应急预案编制技术指南》和《国家突发环境事件应急预案》内容规定，企业环境风险事故应急预案主要内容见表5.3-6。
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	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	编制目的
	明确预案编制的目的、要达到的目标和作用等。

	
	
	编制依据
	明确预案编制所依据的国家法律法规、规章制度，部门文件，有关行业技术规范标准，以及企业关于应急工作的有关制度和管理办法等。

	
	
	适用范围
	规定应急预案适用的对象、范围，以及环境污染事件的类型、级别等。

	
	
	事件分级
	参照《国家突发环境事件应急预案》。按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

	
	
	工作原则
	明确应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则。

	
	
	应急预案关系说明
	明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，并辅相应的关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系。

	2
	组织机构与职责
	组织机构
	明确应急组织机构的构成。一般由应急领导小组、应急指挥中心、办事机构和工作机构、应急工作主要部门、应急工作支持部门、信息组、专家组、现场应急指挥部等构成，并尽可能以结构图的形式表述。

	
	
	职责
	规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等。

	3
	预防与预警
	危险源监控
	明确对区域内容易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。应急指挥机构确认可能导致突发环境事件的信息后，要及时研究确定应对方案，通知有关部门、单位采取相应措施预防事件发生。

	
	
	预防与应急准备
	明确应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作，如完善应急预案、应急培训、演练、相关知识培训、应急平台建设、新技术研发等。

	
	
	监测与预警
	1．应按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测。
2．根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作。

	4
	应急
响应
	响应流程
	根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，并以流程图表示。 

	
	
	分级响应
	根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级。

	
	
	启动条件
	明确不同级别预案的启动条件。

	
	
	信息报告与处置
	明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法。

	
	
	应急准备
	明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等。

	
	
	应急监测
	明确紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作。明确应急监测方案，包括污染现场、实验室应急监测方法、仪器、药剂。突发环境事件发生时企业环境监测机构要立即开展应急监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测。

	
	
	现场处置
	1．水环境污染事件现场处置
根据污染物的性质及事件类型、可控性、严重程度、影响范围及水环境状况等，需确定以下内容：
（1）可能受影响水体情况说明，包括水体规模、水文情况、水体功能、水质现状等；
（2）制定监测方案，开展应急监测；
（3）事件发生后，切断污染源的有效方法及泄漏至外环境的污染物控制、消减技术方法说明；
（4）制定水中毒事件预防措施，中毒人员救治措施；
（5）需要其他措施的说明（如其他企业污染物限排、停排，调水，污染水体疏导，自来水厂的应急措施等）；

	
	
	
	（6）跨界污染事件应急处置措施说明；
（7）其他说明。
2．有毒气体扩散事件现场处置
根据污染物的性质及事件类型，事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速和地形条件等，需确定以下内容：
（1）切断污染源的有效措施；
（2）制定气体泄漏事件所采取的现场洗消措施或其他处置措施；
（3）明确可能受影响区域及区域环境状况；
（4）制定监测方案，开展应急监测；
（5）可能受影响区域企业、单位、社区人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法；
（6）临时安置场所；
（7）周边道路隔离或交通疏导方案；
（8）其他说明。
3. 危险化学品及危险废物污染事件现场处置
根据危险化学品和危险废物的性质、污染严重程度和影响范围，需确定以下内容：
（1）切断污染源的有效措施；
（2）制定防止发生次生环境污染事件的处置措施；
（3）明确可能受影响区域及区域环境状况；
（4）制定监测方案，开展应急监测；
（5）可能受影响区域人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法；
（6）临时安置场所；
（7）周边道路隔离或交通疏导方案；
（8）其他说明。
4．受伤人员现场救护、救治与医院救治
受伤人员现场救护、救治与医院救治依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容：
（1）可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员；
（2）应急抢救中心、毒物控制中心的列表；
（3）国家中毒急救网络；
（4）伤员的现场急救常识

	5
	安全
防护
	应急人员的安全防护
	明确事件现场的保护措施；

	
	
	受灾群众的安全防护
	制定群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案等。
防止人员中毒或引发次生环境事件。

	6
	次生灾害防护
	制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案，

	7
	应急状态解除
	1．明确应急终止的条件；
2．明确应急终止的程序；
3．明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估的方案。

	8
	善后处置
	明确受灾人员的安置及损失赔偿方案；
配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；
明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。

	9
	应急
保障
	应急保障计划
	制定应急资源建设及储备目标，落实责任主体，明确应急专项经费来源，确定外部依托机构，针对应急能力评估中发现的不足制定措施。

	
	
	应急资源
	应急保障责任主体依据既有应急保障计划，落实应急专家、应急队伍、应急资金、应急物资配备、调用标准及措施。

	
	
	应急物资和装备保障
	企业依据重特大事件应急处置的需求，建立健全以应急物资储备为主，社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。

	
	
	应急通讯
	明确与应急工作相关的单位和人员联系方式及方法，并提供备用方案。建立健全应急通讯系统与配套设施，确保应急状态下信息通畅。

	
	
	应急技术
	阐述应急处置技术手段、技术机构等内容。

	
	
	其他保障
	根据应急工作需求，确定其他相关保障措施（交通运输、治安、医疗、后勤、体制机制、对外信息发布保障等）。

	10
	预案
管理
	预案培训
	说明对本企业开展的应急培训计划、方式和要求。如果预案涉及相关方，应明确宣传、告知等工作。

	
	
	预案演练
	说明应急演练的方式、频次等内容，制定企业预案演练的具体计划，并组织策划和实施，演练结束后做好总结，适时组织有关企业和专家对部分应急演练进行观摩和交流。

	
	
	预案修订
	说明应急预案修订、变更、改进的基本要求及时限，以及采取的方式等，以实现可持续改进。

	
	
	预案备案
	说明预案备案的方式、审核要求、报备部门等内容。

	11
	附则
	预案的签署和解释
	明确预案签署人，预案解释部门。

	
	
	预案的实施
	明确预案实施时间。
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	附件
	（1）环境风险评价文件；
（2）危险废物登记文件或企业危险废物名录；
（3）企业应急通讯录；
（4）应急专家通讯录；
（5）企业环境监测应急网络分布；
（6）企业环境监测机构联系人通讯录；
（7）外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位通讯录；
（8）单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图、本单位及周边区域人员撤离路线；
（9）单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图；
（10）应急设施（备）布置图；
（11）危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图；
（12）企业雨水、清净下水和污水收集、排放管网图；
（13）企业所在区域地下水流向图、饮用水水源保护区规划图；
（14）各种制度、程序等，如突发环境事件信息报告（格式）表、应急预案启动（终止）令（格式）、应急预案变更记录表等；
（15）国家和地方相关环境标准目录；
（16）其他。


制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事故的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
制定突发环境事件应急预案的原则要求：
①符合法律法规以及有关标准规范的要求。 
②体现应急工作统一领导、分级管理，条块结合、以块为主、责任到人的原则。 
③注意与上级主管部门、政府相关部门或其他外部单位的应急预案相衔接，相兼容。
④因地制宜，切合实际。以《危险废物经营单位编制应急预案指南》为基础，可适当增减相关内容。充分考虑内部及外界（如自然灾害或临近单位的危险源）的事故诱因；正常工作时段及节假日和夜间等时段发生事故的可能性；事故或紧急状态对单位内外人员和环境的威胁以及单位自救和社会救援等。
按照《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》中有关要求，应急预案的编制、管理以及相关措施需满足以下要求：
①遵守《关于加强环境应急管理工作的意见》和《突发环境事件应急预案管理办法》等相关要求，建立包括安全生产事故和突发环境事件在内的全面应急管理制度。
②应急管理制度主要内容包括：应急管理组织体系，生产安全事故应急救援预案管理突发环境事件应急预案管理、应急管理培训、应急演练、应急物资保障等。
③应急管理组织体系包括应急管理领导小组和事故应急管理办公室，以企业主要负责人为组长。
④应急管理领导小组负责《安全生产事故应急救援预案》的编制；预案要符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》《危险废物经营单位编制应急预案指南》，并保持与上级部门预案的衔接，预案内容中应突出与园区应急联动机制的响应措施；根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订应急预案，做到科学、易操作。
⑤应急管理领导小组按照《突发环境事件应急预案管理办法》和相关预案编制指南的要求编制《企业突发环境事件应急预案》，并向生态环境主管部门报备；同时按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求，做好预案演练、培训、修订等工作。
⑥企业每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容包括：事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。
⑦企业根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。
⑧企业根据预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作；确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施定期进行检测、维护、更新，确保性能完好；电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。
⑨发生事故时，企业立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。
⑩企业在应对安全生产事故过程中，采取必要措施，防止次生突发环境事件。
⑪企业按规定及时向相关主管部门报告生产安全事故和突发环境事件信息。
⑫企业配合生态环境主管部门对突发环境事件的调查处理和环境污染损害评估，及时落实整改措施。
⑬企业充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接；同各级救援中心签订救护协议，一且发生企业不能自救的事故，请求救援中心支援。
按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），企业突发环境事件应急预案应与当地政府、所在园区、相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。
（2）应急救援预案其他要求与建议
为了减少事故损失，切实做好应急求援的准备工作，其具体规定和要求如下：
①落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按照专业对口，便于领导、便于集结的原则，建立组织，落实人员，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。
②做好该应急救援预案中实施应急救援工作所必需的救援物资和防护用品的配置、补充、报废、维护、更新工作，保证应急物资处于良好状态。
③该应急预案应该每年进行一次演练，演练可以采取桌面演练、专项演练、专业演练、局部演练等多种形式，应急演练由生产部组织，演练后应立即召开演练总结会，对应急预案的可执行性、应急资源的配置和管理、各应急队伍素质等环节进行评审，并形成书面材料报安全环保部，以便对应急预案进行修改和补充，并监督检查各专业救援小组对演练所暴露出问题的整改完善情况。
④公司安全环保部门应将演练情况，特别是通过演练暴露出的问题向公司主管领导汇报，并落实公司领导的指示和要求，同时对领导指示如实记录以便对照执行。
⑤进一步完善事故救援预案，并经过专家评审，报生态环境主管部门备案。
5.3.11环境风险评价结论
本项目所在位置不属于环境敏感区。项目主要风险物质为处置的危险废物中的HW11精（蒸）馏残渣。项目主要事故类型为危险废物转运过程的泄漏事故，只要企业在完善物料运输过程环境风险管理，加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。
项目简单分析内容表如下：
表5.3-7 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆兴悦化工有限公司水泥窑协同处置250t/a精蒸馏残渣技改项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏经济技术开发区，新疆兴悦化工有限公司现有厂区内

	地理坐标
	经度
	80°06'57.377"
	纬度
	41°04'07.817"

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为HW11精（蒸）馏残渣，主要分布在输送管道及水泥窑内

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	大气环境：项目依托现有水泥窑协同处置危险废物，如在生产过程中，生产设备、环保设施发生故障导致废气污染物扩散，可能会对现场操作人员造成伤害并使得厂址周围局部地区大气环境质量出现短时严重恶化；可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，含硝物质燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO、NO2等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏；
水环境：一旦发生火灾爆炸事故，必须启动消防救援系统。根据火灾性质的不同将使用不同的消防系统，包括泡沫消防和消防水。这样对消防水和消防泡沫的及时处理就成为整个应急系统的重要组成部分，尤其对消防水处理不当就会形成新的水环境风险。项目设置了事故池，用于收集消防废水和泄漏的液体，避免消防废水对水环境产生影响。防渗层破裂，渗滤液泄漏引起污染地下水；
土壤环境：在危险废物转运过程中发生泄漏或地下防渗损坏，存在危险物质污染土壤的风险。

	风险防范措施要求
	回转窑处置风险防范措施：
①入窑废物种类控制
控制水泥窑协同处置的废物种类和入窑废物的特性。
②入窑元素控制
控制入窑废物中的有害元素（重金属、氯、氟、硫等）的投加速率是水泥窑协同处置废物污染控制的重要手段。通过适当的预处理方法，将危险废物中的有害元素的投加速率控制在合理的范围之内，以免发生烟气排放超标，结皮阻塞的不良现象。
③合理确定投料点
应根据危险废物特性和水泥窑中各投加位置的温度和停留时间等参数合理选择投料点。例如含高氯、高毒、难降解有机物质的危险废物适宜从窑头的主燃烧器进行处置。
危险废物收集、贮存、运输过程防范措施：危险废物的收集、贮存、运输应严格遵守《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025）中相关要求。
配套监控及消防设施；
风险管理措施：
①对环保装置要有专人定期巡视，一旦装置发生异常应及时停止，避免尾气未经处理排入大气。
②工程可能遇到的火源主要是吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括：严禁吸烟、严禁携带火种、严禁穿带铁钉的皮鞋进入易燃易爆区域。
③维修时，应和非检修设备、管线断开火加盲板，盲板应挂牌登记，防止发生事故。
④安装附带报警装置，可燃性气体探测仪，以实现早发现、早处理。

	填表说明（列出相关信息及评价说明）：
项目为利用水泥窑协同处置危险废物项目，项目拟处置的危废仅为HW11精（蒸）馏残渣。项目大气环境风险潜势、地下水环境风险潜势均为Ⅰ，按照导则要求对项目环境风险进行简单分析。
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（1）碳排放量核算
建设项目碳排放评价参照《温室气体排放核算与报告要求第8部分：水泥生产企业》（GB/T32151.8-2023）附录E替代燃料和协同处置废弃物燃烧产生的碳排放核算方法，本项目危险废物协同处置碳排放量按下列公式计算：


式中，i—替代燃料或废弃物类型代号；
E替燃—核算和报告期内替代燃料和协同处置废弃物中非生物质碳燃烧产生的碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；
Qi—第i种替代燃料或协同处置废弃物的用量，单位为吨(t)，本项目取值250t；
EF2i—第i种替代燃料或协同处置废弃物燃烧的碳排放因子，以吨二氧化碳每吨(tCO2/t)计，本项目取值0.036；
αi—第i种替代燃料或废弃物中非生物质碳的含量，%，本项目取值38.7%。
根据核算，本项目协同处置危险废物产生的碳排放量为3.483tCO2/a。
综上，本项目二氧化碳排放总量为3.483tCO2/a。
（2）协同降碳措施
项目从厂内外运输、工艺技术、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了一系列减污降碳措施，具体如下：
①厂内运输减污降碳措施分析
1）项目在总图布置时，根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。
2）工艺设备和建构筑物合理布局，变配电设施设置在负荷中心，减少电力等能源输送损耗，减少电力隐含的CO2排放量。
②总图布置降碳措施分析
总图布置充分考虑各工序间的有机衔接。通过优化前后工序之间的物料衔接，降低后续工序能耗；优化公辅系统与各工艺之间的布局，根据生产、加工储备、输送分配、使用等各环节的特点，量大优先，竖向布局，统筹兼顾，以减少过程损耗。达到工艺布局合理、物流顺畅、能耗最低的效果。
③工艺技术减污降碳措施分析
采用先进的工艺使工艺总用能最佳化，包括采用节能型流程、优化过程参数（如转化率、回流比、循环比等），提高装置操作弹性，改进反应操作条件，降低能量消耗。合理地实行装置间的联合，在较大范围内进行冷、热物流的优化匹配，实现能量利用的最优化。
④其他降碳措施
优化电网结构。采用滤波治理和无功补偿（集中、就地补偿相结合），对电网进行无功，改善电能质量，提高功率因数。变频节能措施。根据智能制造要求，结合实施变频节能经验，扩大变频技术的应用范围，实现智慧控制，增产、优产、节电的效果。绿色照明节能措施。对全厂进行绿色照明设计，根据不同场合照明要求，设置合理照度，选择合适、高效的照明设备，采用不同的照明控制方案，减少浪费，实现照明节能。加强宣传教育。提高企业员工的减排低碳意识，处处从节能降耗做起。
（3）碳排放评价结论
本项目的建设符合国家碳排放政策；碳排放不会对区域碳达峰、碳中和造成明显影响，同时落实本项目提出的减污降碳措施后，碳排放强度会相应降低。碳排放控制措施与管理内容合理，监测计划能满足碳排放要求，因此，从碳排放角度分析，项目的建设具备环境可行性。
（4）碳排放评价建议
本项目结合区域碳达峰行动方案、地区碳排放强度下降目标以及同行业、同类型企业碳排放强度对比情况等，明确提出建设项目进一步减污降碳的意见和建议。
①项目生产节能降耗技术主要从总图布局、工艺路线和主要用能工序工艺的选择、技术装备、公辅配置等，优先考虑节能。总图在用地红线内布局，通过优化生产工艺布置，公辅系统与各工艺之间的布局，根据生产、储备、输送分配、使用等各环节的特点，统筹兼顾，以减少过程损耗，达到工艺布局合理、物流顺畅、能耗最低的效果。
②选用节能型变压器，以降低变压器损耗，按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。
③建议企业尽可能安排集中连续生产，应杜绝大功率设备频繁启动，必要时安装软启动装置，减少设备启停对电网的影响。
④建议企业根据能源法和统计法，建立健全能源利用和消费统计制度和管理制度。


[bookmark: _Toc9868262][bookmark: _Toc31654][bookmark: _Toc11287][bookmark: _Toc11246]6环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc14639][bookmark: _Toc21773][bookmark: _Toc9868263][bookmark: _Toc13160]6.1施工期环境保护措施
[bookmark: _Toc9868264]6.1.1施工期废气污染防治措施
在整个施工过程期间，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。扬尘的大小与施工现场条件、管理水平、施工季节及天气等诸多因素有关。施工期扬尘来源主要有以下几方面：
土方挖掘、低洼处回填土时产生的扬尘；土方及建筑材料堆放过程产生的扬尘；施工垃圾的清理及堆放过程产生的扬尘；土方运输、建筑材料的运输途中产生的扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、气象条件、工程内容和施工管理不同差别较大，影响范围可达100m～300m。因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，控制施工期间的粉尘，避免对周围环境产生较大的影响。施工单位应加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，并进一步采取以下措施：
（1）施工区域四周建设可重复利用的高围挡，减少扬尘对周边环境的影响。
（2）严格控制车辆超载，尽量避免沙土洒漏，减少二次扬尘产生的来源。
（3）施工过程的渣土、垃圾、土堆必须有防尘措施并及时清运；建筑材料应存放在临时仓库内，或加盖苫布，防止风蚀扬尘。
（4）基建完成应及时清理和平整场地，并立即着手项目绿化工作，绿化应与主体工程同步设计、建设和验收。
（5）施工现场严禁焚烧各类废弃物。
（6）建筑施工现场在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。
（7）干旱天气、重污染天气以及需要重点防控时段要增加洒水频次；出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。
（8）另外，施工单位应按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》强化工地扬尘污染防治：
①建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；
②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；
③对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；
④施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；
⑤及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。
⑥运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖。
⑦水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘。
露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
通过加强管理，采取评价建议措施，切实落实好防尘、降尘措施，施工扬尘不会对周围环境产生较大影响，同时其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。
6.1.2施工期废水污染物防治措施
施工期间，生产废水和生活污水若不进行妥善处理，将会对外环境造成一定污染，因此对施工期废水要求做好以下防治措施：
（1）施工单位应对地面水的排放应进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。
（2）严禁将施工废水直接排放。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用。
（3）施工期生活设施依托水泥厂现有生活设施。
6.1.3施工期噪声防治措施
为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议应采取适当的措施来减轻其噪声的影响。主要包括：
（1）尽量采用低噪声机械，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。
（2）做好施工期的噪声监理工作。应注意合理安排施工物料的运输，在途经村镇、学校时，应减速慢行、禁止鸣笛。
（3）需要进行夜间连续施工时，应向等地生态环境部门备案。
通过加强管理，切实落实好各项噪声防治措施，施工噪声不会对周围环境产生较大影响，同时其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。
6.1.4施工期固体废物防治措施
施工期产生的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。
（1）生活垃圾：生活垃圾应集中收集于封闭垃圾箱内，定期交环卫部门统一清运处理。
（2）建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要包括渣土、残砖断瓦、废瓷片、废玻璃、废钢筋头、废金属碎片、废包装袋等。建筑垃圾若长期堆存，会产生扬尘，影响周围环境，应由施工方清运至管理部门指定的建筑垃圾堆放场。
施工过程中，固体废物经过以上措施处理后，不会对环境质量造成影响。
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6.2.1废气污染防治措施
水泥企业环境保护主要有两条途径，一条是实施清洁生产，即从生产工艺源头上消除污染，并对生产副产品加以充分利用，减少污染物产生量；另一条是实施环境治理措施，即对生产过程中产生的污染物在末端加以处理，减少污染物排放量，改善周围环境质量。本项目所产生的大气污染物是粉尘，根据危险废物的理化性质（甲磺酸钠无味，二甲基硫醚有不愉快气味）及运输途径（固态废物为吨袋，液态废物为管输），其过程不会产生恶臭气体。为了有效地减少污染物排放量，改善周围环境质量，项目污染物必须做到达标排放。
（1）投料车间废气治理措施
①治理措施要求
本项目危险废物不在厂区贮存，因此不会产生贮存废气，投料车间预处理系统和输送系统均为全密闭，破碎、打散及输送过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。
根据项目固态危险废物年处理量200t/a，运输车辆载重为3t/车，因此项目运输车辆运输频次为1次/日，车辆或者危险废物运输车进入时由专人开启，这样可将大部分废气关闭在车间内，以避免其外逸。建设单位须对密封设施进行定期检查，及时更换破损的密封件，以防止废气外逸。
②废气治理工艺及设施
1）正常工况废气治理措施
布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘具备的优势：
a.重力沉降作用
含尘气体进入布袋除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，在重力作用下沉降下来，这和布袋除尘器的作用完全相同。
b.筛滤作用
当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气流通过时即被阻留下来，此即称为筛滤作用。当滤料上积存粉尘增多时,这种作用就比较显著起来
c.惯性力作用
气流通过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒在惯性力的作用下，仍按原方向运动，遂与滤料相撞而被捕获。
d.热运动作用
质轻体小的粉尘(1微米以下)，随气流运动，非常接近于气流流线，能绕纤维。但它们在受到作布朗运动的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，所以越有利于除尘。袋式除尘器已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物，捕获粉尘微粒可达0.1微米。袋式除尘器具有很高的净化效率。
2）非正常工况废气治理措施
根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）：“4.3.2净化处理装置应与其对应的生产工艺设备同步运转。应保证在生产工艺设备运行波动情况下净化处理装置仍能正常运转，实现达标排放。因净化处理装置故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。”
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）：“6.3在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；因水泥窑维修、事故检修等原因停窑前至少4小时内禁止投加固体废物。6.4当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正常，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高等情况时，必须立即停止投加固体废物，待查明原因并恢复正常运行后方可恢复投加。”
故本项目回转窑检修停车等非正常工况时，检修停车前4小时停止投加危险废物，此时不再从新疆兴发化工有限公司拉运危险废物至项目区，因此停窑期间无废气污染物排放。
（2）水泥窑烧成系统废气治理措施
根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准编制说明》，水泥窑协同处置危险废物时，水泥生产过程中的水泥煅烧系统仍是最重要的大气污染物排放源，其中烟尘、SO2、NOx、NH3排放量与水泥窑的废物协同处置过程无关。本项目利用现有水泥窑处置危险废物，处置的危险废物甲磺酸钠及二甲基硫醚中不含有重金属、氟及氯，热分解后产生的污染物主要为SO2、NOx、水蒸气等，项目实施后，现有工程窑尾烟囱中颗粒物、SO2、NOx、NH3等四项污染物排放量（包括排放方式、排放强度）不发生变化。
根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）规定用于协同处置固体废物的水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施，保证排放烟气中颗粒物浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）要求，企业水泥窑烧成系统采用低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘，符合技术规范。烧成系统烟气治理措施工艺流程示意见图6.2‑1。


注：急冷工艺依托现有水泥熟料生产线增湿塔。
[bookmark: _Ref130291723]图6.2-1 水泥窑烧成系统现有废气处理工艺流程图
本项目充分利用水泥窑的热稳定性以及碱性环境，产生的SO2等酸性气体被大量吸收，从而大大降低焚烧尾气中酸性气体浓度。同时利用已建的SNCR脱硝系统，减少了NOx排放。
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准编制说明》，窑尾烟气中颗粒物、SO2和NOx的排放浓度基本与水泥窑的废物协同处置过程无关。本项目实施后，窑尾颗粒物、SO2和NOx排放量基本不变。
水泥厂现窑尾烟气采用电除尘+布袋除尘器组合工艺，除尘效率大于99.9%，根据在线监测数据可知，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表1排放标准要求（颗粒物≤30mg/m3）。
现有新型干法水泥回转窑烟气中SO2的治理主要是在工艺生产中实现的，NOx治理主要采用SNCR脱硝。
烧成窑尾排放的SO2是由于煤粉在窑内燃烧及煅烧熟料时生料带入的硫产生的。不过，由于水泥烧成过程中窑内存在大量的氧化钙和碱性氧化物，大部分产生的SO2将被吸收形成硫酸钙以及亚硫酸钙等中间物质，窑外分解窑由于物料与气体接触充分，则吸硫率约95%-100%，该股废气又经增湿塔装置后可去除50%以上，SO2的实际排放量甚微。根据窑尾在线监测数据，SO2排放浓度平均值不超过10mg/Nm3，协同处置固体废物后水泥产量并未增加，SO2排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表1排放标准要求（SO2≤200mg/Nm3）要求。
NOx在窑尾废气中含量的多少与窑内温度、通风量关系密切，窑内温度高、通风量大、反应时间长，生成量就多。依托工程采用的是窑外预分解工艺，有50%-60%的煤放在温度较低的分解炉内燃烧，所以该窑型NOx生成量较小，国际先进水平可达300ppm，通常可控制在300ppm-800ppm之间。现有水泥窑生产线窑尾脱硝采用SNCR脱销技术。水泥窑SNCR脱硝技术是目前能够适应我国水泥炉窑工况、能满足新的排放标准和国内市场需求的一种烟气脱硝工艺，我国SNCR脱硝技术及其标准化、产业化取得了重大进展，提高了脱硝设施工程建设质量和运行管理水平，其烟气处理量高达600000Nm3/h，实现SNCR烟气脱硝系统的完全自动化。该技术的脱硝效率一般大于65%，可达70%以上。该技术效率高、耗能低、投资低和占地面积小；适用于国内水泥窑炉烟气脱硝。
据现水泥窑在线监测数据，NOX平均排放浓度浓度小于300mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表1排放标准要求（NOX≤400mg/m3）要求。
根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准编制说明》，原料带入的易挥发性硫化物是造成SO2排放的主要根源，而从高温区投入水泥窑的废物中的S元素与烟气中SO2的排放无直接关系。从NOx的产生来源分析来看，NOx的排放基本不受到焚烧危险废物的影响。根据同类污染源的监测数据，协同处置固体废物后窑尾烟气中SO2和NOx均可达标排放。
综上所述，协同处置固体废物后，现水泥窑颗粒物、SO2和NOx排放量基本不变，均可达标排放。
（3）无组织废气控制措施
回转窑检修停车等非正常工况时，检修停车前4小时停止投加危险废物，此时不再从新疆兴发化工有限公司拉运危险废物至项目区，项目区内不进行危险废物贮存，停止投加时不在对危险废物进行预处理，因此停窑期间无废气污染物排放。
液态危废无组织排放治理措施：
①为减少废液在管道中储存过程中的呼吸损失，运输过程中采用密闭管道和封闭接口，降低无组织挥发量；
②强化物料调度手段，尽可能降低废液的挥发损耗；
③加强附属设备的维修保证严密性，强化日常操作管理。对阻火器、机械呼吸阀瓣等设备，每年彻底检查4次，使气密性符合要求。
④其它措施：优化暂存周期，在车间外侧种植绿化隔离带，采用乔灌木树种相结合，形成高矮错落的绿化带，起到卫生隔离的作用，可以有效降低废气对周围环境的影响。
综上，本项目无组织废气控制措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业（HJ847-2017）》的中表4水泥工业排污单位无组织排放控制要求。
6.2.2废水污染防治措施
（1）废水治理措施
本项目生产过程不新增生产用水，故无生产废水排放，项目依托现水泥厂生活设施，运营期不新增劳动定员，无新增生活废水，因此本项目无废水排放。
（2）地下水污染防治措施
本项目对地下水的保护主要是防止有害污染物渗入地下水。影响地下水渗入的因素主要分为人为因素和环境因素两大类（人为因素：设计、施工、维护管理、管龄；环境因素：地质、地形、降雨、城市化程度）等。
①防渗原则
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
1）源头控制措施
主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
2）分区防控措施
主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，按危险废物进行管理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。
3）污染监控体系
实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。
4）应急响应措施
包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
5）坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
②分区防渗
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中不同分区防渗要求进行防渗。一般情况下，应以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求：
1）已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GBT50934等。
2）未颁布相关标准的行业，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表6.2-3提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表6.2-1和表6.2-2进行相关等级的确定。
[bookmark: _Ref131757527]表6.2-1 污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理


[bookmark: _Ref131757532]表6.2-2 天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件


[bookmark: _Ref131757517]表6.2-3 地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据导则要求，按照本项目工艺、物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处位置，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目污染防治分区见表6.2-4。
[bookmark: _Ref131756098]表6.2-4 项目污染防治分区表
	分区类别
	防渗区域
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗性能要求

	重点防渗区
	投料车间、事故池
	难
	重金属、持久性有机物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	一般防渗区
	入窑输送系统区域
	易
	重金属、持久性有机物
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	简单防渗区
	厂区内除重点防渗区、一般防渗区和新增绿化面积以外的区域
	易
	其他类型
	地面硬化


注：防渗层可由单一或多种防渗材料组成。
1）重点防渗区
废水收集系统、投料车间及事故池按重点防渗区进行防渗处理，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求做好防渗处置，防渗技术要求：防渗基础层为6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
2）一般防渗区
地磅房按一般防渗区要求进行防渗处理，防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
[image: ]
图6.2-2 一般防渗区典型防渗结构示意图
3）简单防渗区
本项目占地中除重点防渗区、一般防渗区以外的区域均为简单防渗区。简单防渗区采取一般性的地面硬化措施。
③地下水监控要求
为了掌握项目周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目周围的地下水水质进行长期监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。
企业应根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）相关要求，在企业地下水流向上游边界处布设1个对照监测点，在厂区内存在地下水污染隐患的投料车间下游方向布设1个污染监控点，地下水下游厂界外布设1个污染扩散监测点。共设不少于3个地下水监测点，监测频率不少于每年一次。当发生泄漏事故时，应加密监测。
监测因子主要为pH值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、挥发性酚类、耗氧量、硫化物、钠、氰化物、氟化物、碘化物、氨氮、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐氮、硝酸盐、六价铬、铁、锰、铜、锌、铝、砷、汞、镉、铅、硒、总大肠菌群、菌落总数、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳等，共计37项。pH值的检测需在现场进行，采样时带着测试仪器现场采样进行；其它项目的检测可先按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的采样技术要求采集水样，然后将水样送至当地的专业水质检测机构进行；或委托有资质的单位进行跟踪监测。
④日常管理措施
1）制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。
2）加强管理，杜绝超设计生产。
3）加强对所有管道的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象。一旦发现有污染物泄漏或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。
4）做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。
6.2.3噪声污染防治措施
（1）设备选型
在设计中，应要求设计单位按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类成品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。
（2）泵类噪声
①泵机组和电机处可设隔声罩或局部隔声罩、内衬吸声材料；
②电机部分可根据型号配置消声器；
③泵的进出口接管做挠性连接或弹性连接；
④泵机组做金属弹簧、橡胶减震器等隔振、减振处理；
⑤泵的进出口管尺寸要合适、匹配，避免流速过高产生气蚀而引起强烈噪声。
（3）风机类噪声
①设置隔声罩，但要充分考虑通风散热问题；
②风机进、出口加设合适型号的消声器；
③在满足风机特性参数的前提下选用低噪声风机；
④在满足工艺条件的情况下，尽量配置专用风机房，并采取相应综合治理措施；
⑤对震动较大风机机组基础采用隔振与减振措施，管路选用弹性软连接。
（4）从传播途径上控制降低噪声
①车间墙壁采用双面粉刷，窗户采用隔音门窗进行隔音或采用吸声墙面。
②项目高噪设备在布置时应当相对远离厂界。
③在厂区及车间外多植密叶树木（如减噪力强的杨树、柳树、榆树），不仅可以改善环境，而且一定密度和具有一定宽度的树林具有衰减噪声的作用。
（5）管理措施
制定噪声监测计划并执行；生产时应维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常而引起噪声的增高。
控制噪声最有效和最直接的措施是降低声源噪声，因此项目必须配置低噪声设备；其次在噪声的传播控制措施，本项目针对各种噪声源在传播途径上采取了适当控制措施，其控制措施可行。只要建设单位认真落实上述各项噪声防治与控制措施，本项目产生的噪声可得到有效的控制，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）3类声环境功能区标准要求。
6.2.4固体废物污染防治措施
本项目固体废物主要为废物包装物、除尘灰及化验废物，其中废物包装物按照固态入窑废物的要求处理后投入水泥窑处置，符合《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）规定；除尘灰与固态物料成分一致，最终混入固态废物投入水泥窑处置；化验废物暂存在企业现有危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置；项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。
本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好固废安全处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，其固废处理措施是可行的。
（1）固体废物贮存的技术要求
固体废物应与水泥厂常规原料、燃料和产品分开贮存，禁止共用同一贮存设施。项目区应设置足够数量的砂土等吸附物质，以用于液态废物泄漏后阻止其向外溢出。吸附危险废物后的吸附物质应作为危险废物进行管理和处置。危险废物贮存设施的操作运行和管理应满足GB18597和HJ/T176中的相关要求。不明性质废物在水泥厂内的暂存时间不得超过1周。
（2）贮存设施污染防控技术要求
包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。
排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。
（4）危险废物厂内运输污染防控技术要求
①在危险废物装卸场所、投加区域等各个区域之间，根据危险废物特性和设施要求配备必要的输送设备；
②危险废物的物流出入口以及转运、输送路线远离办公和生活服务设施；
③输送设备所用材料适应危险废物特性，确保不被腐蚀和不与危险废物发生任何反应；
④管道输送设备保持良好的密闭性能，防止危险废物的滴漏和溢出；
⑤非密闭输送设备采取防护措施（如加设防护罩），防止粉尘飘散；
⑥移动式输送设备，采取措施防止粉尘飘散和危险废物遗撒；
⑦厂内输送危险废物的管道、传送带在显眼处标有安全警告信息；
⑧在进行危险废物的厂内输送时，采取必要的措施防止危险废物的扬尘、溢出和泄漏；
⑨危险废物运输车辆定期进行清洗；
⑩采用车辆在厂内运输危险废物时，按照运输车辆的专用路线行驶；
⑪厂内危险废物输送设施管理、维护产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。
（3）自行利用/处置设施污染防控技术要求
利用/处置设施、场所应按照规定设置危险废物识别标志等。排污单位生产运营期间危险废物自行利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18598、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。


[bookmark: _Toc22891][bookmark: _Toc23476][bookmark: _Toc2819]7环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析是针对建设项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体做出经济评价。
根据理论发展多年的实践经验，任何项目工程都不可能对全部环境影响因子做出经济评价，因此，环境影响经济损益分析的重点，主要是对工程的主要影响因子做出投资和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算和经济效益、环境效益和社会效益以及项目环境影响费用—效益总体分析评价。通过对项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。
本项目评价内容主要就环境保护投资估算、投资比例、环保设施产生的经济、社会及环境效益，在一定的程度上作定性描述和简要的定量分析。
[bookmark: _Toc14693][bookmark: _Toc2649][bookmark: _Toc9230]7.1社会效益分析
项目通过利用水泥厂现有水泥窑装置生产线处置危险废物，填补当地水泥窑协同处置危险废物行业的空白，同时，逐步实现现有水泥厂企业功能的转型，优化当地的产业结构，社会效益和环境效益十分突出。项目利用水泥烧成系统处理危险废物，可以减少对自然资源的不可再生能源的开发，并通过废物转化为水泥生产的替代原料，达到危险废物处理的无害化、减量化和资源化的目标，实现资源的再利用和经济的可持续发展。同时，项目建成后可以增加税收、带来一定的就业机会，促进当地经济的发展。
[bookmark: _Toc11168][bookmark: _Toc4271][bookmark: _Toc9539]7.2环境效益分析
本项目环境效益集中体现在对生产中污染物的排放控制、资源的集中合理利用以及废物再利用，不仅可以减少企业在能源方面的投入，更重要的是使原本分散、未经任何处理的污染物得到了综合利用，并且实现达标排放。项目环境保护工程的投资是各项环保设施的落实和投用的保障，在这些环保设施的建成和正常运行的情况下，能够带来较明显的环境效益。
本项目环保设施落实后，废气、厂界噪声都实现了达标排放，废水、固废实现零排放，有效减少了污染物的排放量，在落实“三同时”后，污染治理措施的运行使污染物排放量大大降低，根据污染源监测结果、环境影响预测评价结果以及环境质量现状监测结果，项目的环保设施实施后，有效地控制和减少了生产过程中的污染物，实现了污染物的达标排放，保证了项目实施后没有降低当地大气、水、声环境质量，保障周边居民的健康、工作和生活不会受到显著影响。
同时，项目利用水泥烧成系统处置危险废物，可以减少对不可再生能源的开发，并通过废物转化为水泥生产的替代原料，达到危险废物处理的无害化、减量化和资源化的目标，实现资源的再利用和经济的可持续发展。
由此可见本项目环保措施的环境效益是显著的。
[bookmark: _Toc7563][bookmark: _Toc6153][bookmark: _Toc6445]7.3环保投资估算
本项目环保投资主要由废气处理设施、地下水防渗、噪声防治、环境监测等方面组成。具体环保投资见表7.3‑1。项目实施单位必须筹措足够的资金，采取相应的环保措施，以保证项目投产后产生的污染物对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。
本项目总投资为500万元，环保设施建设投资为99万元，环保投资比例约为19.8%。具体估算结果见表7.3-1。
表7.3-1 项目环保投资估算表
	类别
	污染源
	环保设施
	投资（万元）

	废气
	窑尾废气
	依托水泥厂现有设施，采用“低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘+100m排气筒”，安装在线监测装置
	依托现有

	
	预处理系统废气
	进料系统全密闭，打散机上方设置1套袋式除尘器+15m排气筒
	10

	
	输送系统废气
	液态废物通过架空管道输送至水泥窑内，输送过程全密闭；固态废物输送过程全密闭，皮带输送设备上方设置1套袋式除尘器+15m排气筒
	30

	噪声
	设备机械运行噪声
	主要声源采取隔声、消声、吸声及减振等措施
	2

	固体废物
	废包装袋
	按照固态入窑废物要求处理后投入水泥窑处置
	5

	
	除尘灰
	混入固态废物后一同投入水泥窑处置
	5

	
	化验废物
	在危险废物贮存设施暂存后委托有资质单位处置
	2

	地下水及土壤污染防治
	采取分区防渗措施
	投料车间及事故池作为重点污染防治区，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好防渗措施，包括基础、墙裙、池底板、池壁等，其防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能
	20

	环境风险防范
	安装火灾报警系统、可燃气体报警系统、毒气报警系统；厂区内设1座200m3应急事故池、视频监控系统；配备相关应急装备和消防器材等；编制突发环境事件应急预案并备案
	15

	环境管理及环境监测
	设置专人担负企业日常环境管理与监测工作，做好包括危险废物出入库台账在内的各项管理台账和环保档案，建立环境管理及监测机构，配备监测仪器、按监测计划开展监测，排污口规范化设置
	10

	合计
	99


[bookmark: _Toc24812][bookmark: _Toc29585][bookmark: _Toc23745]7.4小结
通过以上对项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，项目的建设能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，最大限度地减轻了对外环境的污染。因此，评价认为本项目是一项社会效益、环境效益和经济效益改善的工程，符合经济与环境协调发展的原则。
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[bookmark: _Toc19231][bookmark: _Toc633][bookmark: _Toc20178]8.1环境管理
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
8.1.1环境管理任务
对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。
为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。
项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环保规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。
8.1.2环境管理基本原则
（1）正确处理生产经营与环境保护的关系，在生产经营中做好环境保护，环境教育、环境规划等都是协调企业生产经营与环境保护的重要手段，在本企业环境管理工作中掌握和充分运用这些手段促使生产经营与环境保护协调发展。
（2）正确处理环境管理与污染防治的关系，管治结合，以管促治，把环境管理放在企业环境保护工作首位。
（3）专业环境管理与群众环境管理结合，企业环境管理与生产管理结合，产品质量控制与环境质量控制结合。
（4）企业环境管理渗透到整个生产经营活动中，贯彻在过程始终。
（5）坚持“谁污染，谁治理”原则，企业内部从部门、工段至班组领导和职工都要对本企业污染与治理负责，收费、罚款、赔偿损失、行政处分等处罚都要落实，实行分片包干，各负其责。
8.1.3环境管理制度
企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。
（1）报告制度
企业应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向环保部门报告。
（2）污染治理设施的管理、监控制度
拟建项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。
（3）固体废物环境保护制度
明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
企业需结合《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等文件加强固体废物环境管理制度。
①危险废物贮存设施运行环境管理要求
按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求进行危险废物贮存。固体废物贮存设施专门建设，以保证固体废物不与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。
1）项目在厂区内不设置危废贮存库，新疆兴发化工有限公司紧邻本项目厂区，液态危险废物采用管输，固态危险废物贮存在新疆兴发化工有限公司危废贮存库内，经取样化验符合要求的危险废物采用叉车沿设定路线运至投料车间；
2）本项目依托新疆兴发化工有限公司现有危废暂存设施，专门用于贮存拟处置的危险废物，液态废物储存在废液贮存罐内，固态废物储存在贮存设施内；
3）依托的固体废物贮存设施符合GB50016等相关消防规范的要求。与水泥窑窑体、分解炉和预热器保持一定的安全距离；贮存设施内张贴严禁烟火的明显标识；根据固体废物特性、贮存和卸载区条件配置相应的消防警报设备和灭火器材；贮存设施中的电子设备接地，并装备抗静电设备；设置防爆通讯设备并保持通畅完好；
4）依托危险废物贮存设施的安全防护、污染防治等满足GB18597和HJT176中的相关要求；危险废物贮存区标有明确的安全警告和清晰的撤离路线；危险废物贮存区及附近配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途；
5）除上述规定之外的其他固体废物贮存设施均有良好的防滲性能，以及必要的防雨、防尘功能。地沟和地面防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对基础层的防渗要求。
6）项目运行过程在自行产生危险废物须贮存在企业现有危险废物贮存库内，危险废物贮存设施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，贮存场所根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设立专用标志。
7）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；
8）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；
9）贮存设所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设旅特点建立土填和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；
10）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
②危险废物厂内运输环境管理要求
本项目应该严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。
本项目处置的危险废物均为临厂新疆兴发化工有限公司生产过程产生的危险废物，运输严格按照划定路线运至指定区域内焚烧，液态废物采用管输。
1）由于兴发化工与兴悦化工两厂址相邻，项目危险废物的运输过程仅在两厂址内进行，不得擅自将危险废物运输至厂址外；
2）运输危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置；
3）危险废物运输时的装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。
（4）环保奖惩条例
建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847）要求，在申请排污许可证时，按HJ847规定，在排污许可证申请表中明确环境管理台账记录要求。排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。
为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。
排污单位排污许可证台账应真实记录生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。
（5）环境管理台账制度
做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账。主要包括：主要污染源情况、环保设施及运行记录、环保检查台账、环境事件台账、非常规“三废”排放记录、环保考核与奖惩台账、噪声监测台账、固体废物台账等。
（6）排污许可证制度
《排污许可证管理暂行规定》要求“新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”，因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向上级生态环境部门申办排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于名录中“103环境治理业772”，为重点管理单位。本项目实施后应当申请取得排污许可证。
①排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放；
②排污单位应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向应当与排污许可证规定相符；
③排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造；
④排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。排污单位发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。超过污染物排放标准等异常情况下的污染物排放计入排污单位的污染物排放量；
⑤排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。排污许可证执行报告中报告的污染物排放量可以作为年度生态环境统计、重点污染物排放总量考核、污染源排放清单编制的依据；
⑥排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等。水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。
1）年度执行报告
水泥工业排污单位应每自然年上报一次排污许可证年度执行报告， 年报应于次年一月底前提交至排污许可证核发机关。对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。
2）半年、月/季度执行报告
水泥工业排污单位应每季度上报一次排污许可证季度执行报告。地方环境保护主管部门可按照环境管理要求，要求上报半年、月度执行报告，并在排污许可证中明确。
上半年执行报告周期为当年一月至六月，于每年七月底前提交至排污许可证核发机关，提交年度执行报告时可免报下半年执行报告。对于持证时间不足三个月的，该报告周期内可不上报半年执行报告，纳入下一次半年/年度执行报告。
月/季度执行报告周期为自然月/季，于下一周期首月十五日前提交至排污许可证核发机关，提交季报、半年报或年报时，可免报当月月报。对于持证时间不足十天的，该报告周期内可不上报月报，排污许可证执行情况纳入下一月执行报告。对于持证时间不足一个月的，该报告周期内可不上报季报，排污许可证执行情况纳入下一季度执行报告。
（7）危险废物管理计划和环境管理台账记录制度
依据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。
产生危险废物的单位应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）相关要求，制定危险废物管理计划和管理台账，并通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
（8）土壤污染隐患排查制度
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求，建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。
（9）环境信息依法披露制度
根据《环境监管重点单位名录管理办法》（生态环境部令第27号），企业为土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位。环境监管重点单位应当依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。
根据《企业环境信息依法披露管理办法》，重点排污单位应按规定披露年度环境信息，企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（六）生态环境违法信息；
（七）本年度临时环境信息依法披露情况；
（八）法律法规规定的其他环境信息。
8.1.3环境管理机构
为了保证将环境保护纳入企业管理和生产计划，并制定企业管理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现企业管理总量控制，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。
（1）环境管理机构设置目的
环境管理机构设置目的是为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和相关法律法规以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》中相关规定，对“三废”排放实行管理和监控，确保社会、经济、环境等效益的协调发展，协调地方生态环境部门工作，为企业生产管理和环境管理提供保证，针对本项目具体情况，为加强管理，建设单位应设置环境管理机构，并尽相应职责。
（2）环境管理机构设置要求
根据《建设项目环境保护设计规定》，新建、扩建企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环保工作。本项目的环境保护管理工作应建立在厂长（经理）领导下，各生产单位安全环保人员向上级负责的体制。安全环保科是具体负责该项目环境保护工作的组织、落实、监督的职能部门。安全环保科应在厂级主管领导的直接领导下，负责整个企业在建设、生产过程中的环境保护管理工作。对本工程环境监测进行日常业务管理，通过检查、统计、分析、调查及监测，监督和指导各项环保措施的落实。针对污染严重的工段，要求一名工段负责人分管环保工作，并在工段设置相应的专职或兼职的环保工作人员，形成厂、工段、班组的三级负责的环境管理体系，以推进全厂的环境保护工作。同时安全环保科还应在厂生产调度、管理工作会应针对生产运行中存在的环境问题，提出建议和解决问题的技术方案，并负责同各级生态环境部门的联系和协调，了解当地生态环境部门及政府对该厂环境保护的要求、技术指导及建议，并督促各生产单位贯彻落实。
各级环保管理人员应具备一定的清洁生产和环境管理知识，熟悉本企业的生产特点，由责任心、组织能力强的人员担任。同时在各车间培训若干有经验、懂技术、责任心强的技术人员担任兼职管理人员，便于监督管理，防患于未然。
（3）环境管理机构职责
环境管理机构主要任务是依据国家、行业、地方等环保监督部门制定的法规、方针政策，管理、监督并掌握全厂环保工作情况，督促、检查本项目各项环境保护工作正常进行。企业环境管理机构职能见表8.1‑1。
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	项目
	管    理    职    能

	施工期管理
	（1）同施工单位签订合同时以国家和当地有关施工管理的文件法规为指导，将有关内容作为合同内容明确要求，以控制建设期施工作业对环境的影响。
（2）负责施工过程中的日常环境管理和环境保护宣传。提高施工人员的环境保护意识，协调和督促与生产装置配套的环保设施的建设符合“三同时”要求。
（3）监督建设期环保措施的落实，并注意在本工程建成投入运行之前，全面检查施工现场环境恢复情况。
（4）建设设施竣工质量验收（对不符合质量要求和达不到环保性能要求的设施，不能通过验收）。

	竣工管理
	根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

	运行期管理
	（1）制定切实可行的环保管理制度和条例。
（2）负责环保设施的运行监督及污染源监测与控制，把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理。
（3）每季度对全厂各环保设施运行情况全面检查一次，确保无重大环境污染、泄漏事故发生。
（4）对可能造成的环境污染及时向上级汇报并开展污染事故的调查，提出防治和应急措施。
（5）实施有效的“三废”综合利用开发措施。
（6）按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度行为根据情节给予处理，对有功人员给予奖励。
（7）收集、整理和推广环保技术和经验，对运行中出现的环保问题及时解决。
（8）配合当地或上级生态环境主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定。


8.1.5环境管理措施
为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：
（1）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；
（2）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；
（3）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；
（4）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。
8.1.6项目环境管理具体要求
（1）项目审批阶段
根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》，确定本项目需编制环境影响报告书，建设单位应委托具有相应能力的机构编制本项目环评文件。
企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。
（2）建设施工阶段
本项目施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理工作，确保环境保护设施高质量的施工，并及时处理和解决临时出现的环境污染事件。
本项目所有防渗工程应开展施工期环境监理，防渗工程完工后建设单位应组织设计单位、质检部门、环境监理单位、工程监理单位、施工单位等进行防渗工程阶段性质量验收，并留下工程质量验收档案和相关影像资料。工程质量验收资料和环境监理资料应作为本项目竣工环境保护验收的技术支撑材料。
（3）竣工环境保护验收阶段
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。
项目建设中应配套建设气、水、噪声以及固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废水、废气、噪声、固废的环境保护验收工作。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。
建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。
（4）项目运营期环境管理
①根据国家生态环境保护政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期生态环境保护管理规章制度、各种污染物排放控制指标。
②污染治理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。监管污染治理设施运行、操作、维护过程，确保各污染治理设施的正常运行。
③无组织排放的运行管理要求按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）中的要求执行。
④废水治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程中的规定一致，记录各处理设施的运行参数。
⑤对废水治理设施的计量装置要定期校验和比对，对泵、电机等要定期检修、维护。
⑥项目运行期的环境管理由单位安全环保科承担；负责该项目内所有污染治理设施的日常运行管理，保障各污染治理设施的正常运行，并对污染治理设施的改进提出积极的建议。
⑦对全厂职工进行环保宣传教育工作，定期检查、监督各单位环保制度的执行情况。
⑧建立健全环境台账和环境档案管理制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。
8.1.7排污口设置及规范化管理
根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）的要求，“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口”，排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
（1）排污口规范化管理的基本原则
①向环境排放污染物的排污口必须规范化。
②排放列入总量控制指标污染物的排污口为管理重点。
③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
（2）排污口的技术要求
①排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理。
②排放污染物的采样点设置应按国家有关污染源监测技术规范的规定执行，设置在企业污染物总排口及治理设施的进出口等处。
（3）排污口立标管理
排污口及环境保护图形标志设置应符合《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）的规定。
本项目实施后，企业还需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）修改单规范设置危险废物识别标志。
企业污染物排放口的标志示例见表8.1‑2和表8.1‑3。
[bookmark: _Ref21511656]表8.1-2 排污口提示图形符号
	排放口
	废水排口
	废气排口
	一般固废贮存、处置场
	噪声源

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


[bookmark: _Ref111572713]表8.1-3 排污口警告图形符号
	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	一般固废警告
	危险废物警告

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


（4）排污口建档管理
①要求使用规范的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
（5）排放口设置及编号
排放口编号应填报地方生态环境主管部门现有编号，若地方生态环境主管部门未对排放口进行编号，则根据《关于开展火电、造纸行业和京津试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》（环水体〔2016〕189号）附件4《固定污染源（水、大气）编码规则（试行）》进行编号并填报。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据水泥工业各废气排放口污染物排放特点及排放负荷，将废气排放口分为主要排放口和一般排放口。主要排放口是指水泥窑及窑尾余热利用系统烟囱（窑尾烟囱）、冷却机烟囱（窑头烟囱），其余废气排放口均为一般排放口。根据水泥工业废水排放特点，废水排放口分为外排口（直接排放口、间接排放口）、设施或车间排放口，均为一般排放口。
[bookmark: _Toc9868275][bookmark: _Toc17938][bookmark: _Toc31625][bookmark: _Toc15491]8.2环境监测计划
环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。
环境监测包括自身管理性环境监测及环境行政主管部门的监督性监测。建设单位自身管理性环境监测工作委托有资质的环境监测公司承担，要求与对方签定协议，明确监测类别、监测点位、监测项目、监测方式及频率等。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业（HJ847-2017）》，本项目环境监测计划见表8.2-1。
表8.2-1 项目环境监测计划表
	[bookmark: _Ref130378143][bookmark: _Hlk151312830]污染物类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	废气
	水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	自动监测
	GB4915表1

	
	
	氨
	季度
	

	
	
	汞及其化合物
	半年
	

	
	DA002
	颗粒物
	季度
	

	
	DA003
	颗粒物
	季度
	

	噪声
	厂界四周外1m
	昼间、夜间等效连续A声级
	季度
	GB12348表1


表8.2-2 周边环境质量监测计划
	环境类别
	监测点
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	地下水环境
	在企业地下水流向上游边界处布设1个对照监测点，在厂区内存在地下水污染隐患的下游方向布设1个污染监控点，地下水下游厂界外布设1个污染扩散监测点
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群等
	对照监测点和扩散监测点：年；监控点：1年/次
	GB/T14848Ⅲ类标准

	土壤环境
	危险废物贮存库
	pH
	5年/次
	GB36600第二类用地筛选值


[bookmark: _Toc24504][bookmark: _Toc19721][bookmark: _Toc31290]8.3污染物排放清单
根据工程分析及本项目采取的污染治理措施，对本项目污染物排放源及排放量进行梳理，形成污染物排放清单，详见表8.3-1。
[bookmark: _Ref112673781]表8.3-1 本项目污染物排放清单
	[bookmark: _Toc15600]污染物类型
	工程组成
	产污环节
	污染物类型
	排放
形式
	环境保护措施
	排放浓度
（mg/m3）
	排放量
（t/a）
	总量指标
（t/a）
	排放标准限值
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	

	大气污染物
	投料车间
	预处理系统
	颗粒物
	有组织
	设备全密闭布袋除尘
	9
	0.162
	/
	20
	GB4915表1

	
	
	输送系统
	颗粒物
	有组织
	设备全密闭+布袋除尘
	0.015
	0.0003
	/
	20
	GB4915表1

	固体废物
	辅助工程
	危废卸料
	废包装物
	不排放
	入窑
焚烧
	/
	2.5
	/
	/
	GB18597

	
	环保工程
	废气治理
	除尘灰
	不排放
	入窑焚烧
	/
	53.8777
	/
	/
	GB18597

	
	化验室
	化验过程
	化验废物
	危险废物贮存库
	交有资质单位处置
	/
	0.05
	/
	/
	GB18597


[bookmark: _Toc27045][bookmark: _Toc25679]8.4竣工环保验收
8.4.1环保设施竣工验收
（1）环境工程设计
按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和危险固体废物的安全处置等项工作，确保三废达标排放；污染治理设置必须与主体工程实现“三同时”。
（2）验收标准与范围
①按照《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》（国令第682号）有关规定执行；
②与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置；
③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。
（3）竣工验收
建设项目竣工后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
除国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。
8.4.2“三同时”验收内容
项目环保实施方案及“三同时”验收表见表8.4-1。
表8.4-1 竣工环保“三同时”验收内容一览表
	类别
	项目
	环保设施/措施
	验收标准

	废气
	窑尾废气
	依托水泥厂现有设施，采用“低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘+100m排气筒”，安装有在线监测装置
	窑尾烟气中颗粒物、SO2、NOx执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表1排放限值

	
	预处理系统废气
	进料系统全密闭，打散机上方设置1套袋式除尘器+15m排气筒（DA002）
	颗粒物执《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表1限值要求

	
	输送系统废气
	液态废物通过架空管道输送至水泥窑内，输送过程全密闭；固态废物输送过程全密闭，皮带输送设备上方设置1套袋式除尘器+15m排气筒（DA003）
	

	噪声
	设备运行噪声
	主要声源采取隔声、消声、吸声及减振等措施
	厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	废包装袋
	按照危险废物进行管理和处置，满足固态入窑废物的要求后投入水泥窑处置投入水泥窑焚烧
	执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求

	
	除尘灰
	混入固态废物后一同进入水泥窑焚烧
	

	
	化验废物
	在危险废物贮存设施内暂存后委托有资质单位处置
	

	地下水及土壤
	投料车间及事故池作为重点污染防治区，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好防渗措施，包括基础、墙裙、池底板、池壁等，其防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

	环境风险防范
	安装火灾报警系统、可燃气体报警系统、毒气报警系统；厂区内设1座200m3应急事故池、视频监控系统；配备相关应急装备和消防器材等；编制突发环境事件应急预案并备案

	环境管理及监测
	设置专人担负企业日常环境管理与监测工作，做好包括危险废物出入库台账在内的各项管理台账和环保档案，建立环境管理及监测机构，配备监测仪器、按监测计划开展监测，排污口规范化设置




[bookmark: _Toc9556][bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc15875]9结论与建议
[bookmark: _Toc9868277][bookmark: _Toc27369][bookmark: _Toc10797][bookmark: _Toc27035]9.1结论
9.1.1项目概况
项目名称：新疆兴悦化工有限公司水泥窑协同处置250t/a精蒸馏残渣技改项目
建设单位：新疆兴悦化工有限公司
建设性质：技术改造
建设地点：项目建设地点位于阿克苏经济技术开发区，新疆兴悦化工有限公司现有厂区内，中心地理坐标为：东经80°06'57.377"，北纬41°04'07.817"。
建设周期及工程投资：建设期为8个月，项目总投资500万元，其中环保投资99万元，占总投资19.8%。
工作制度及劳动定员：年工作150天，危险废物处置线岗位人员与水泥生产线同为四班三运转，年运行3600小时，本项目不新增劳动定员。
[bookmark: _Toc9868278]建设内容及规模：本项目依托新疆兴悦化工有限公司现有3200t/d新型干法水泥生产线协同处置新疆兴发化工有限公司产生的HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），设计处理能力为250t/a，其中液态危险废物50吨/年，固态危险废物200吨/年。主要建设内容为分析化验系统、输送系统、投料系统、其他辅助工程及环保工程等。
9.1.2环境质量现状评价结论
（1）环境空气质量现状
根据环境空气质量现状调查结果，区域大气污染物中除PM2.5与PM10外，SO2、NO2年平均质量浓度、CO及O3特定百分数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，项目所在区域属于大气不达标区。监测结果表明，项目区下风向TSP环境质量现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。
（2）声环境质量现状
监测结果表明，项目区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，项目区声环境现状良好。
（3）地下水环境质量现状
监测结果表明，部分监测点中氯化物、总硬度、溶解性总固体超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标主要和所在区域的地质环境有关，其余各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区地下水水质良好。
（4）土壤环境质量现状
监测结果表明，项目土壤监测点各监测因子均满足《土壤环境质量标准建设用 地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求。
[bookmark: _Toc9868279]9.1.3污染物排放情况
（1）大气污染物排放
①窑尾废气
窑尾采用低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘处理措施，协同处置危废前后排放常规的污染物颗粒物、SO2、NOx、氨浓度变化不大，属于正常波动范围，烟尘、SO2、NOx排放浓度基本与水泥窑的废物协同处置过程无关，本项目实施后，现有工程窑尾烟囱中颗粒物、SO2、NOx、NH3等四项污染物排放量（包括排放方式、排放强度）不发生变化。
②预处理系统及输送系统废气
拟建项目投料系统设置有一套预处理装置，预处理装置为全密闭装置，物料破碎、打散过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒（DA002）排放，打散破碎后的物料再经大倾角皮带机送至缓冲料斗内，输送过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒（DA003）排放，颗粒物产生量为0.15kg/h，车间颗粒物无组织排放量为0.1623t/a。
（2）水污染物排放
本项目生产过程不新增生产用水，故无生产废水排放，项目依托现水泥厂生活设施，运营期不新增劳动定员，无新增生活废水，因此本项目无废水排放。
（3）噪声排放
本项目实施后，新增噪声源主要包括固态危险废物投料系统的板喂机、打散机和输送装置等工作时产生噪声。各类声源的噪声级一般在80~90dB（A）之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区环境噪声排放限值。
（4）固体废物排放
本项目预计产生废弃包装物2.5t/a，按照固态入窑废物的要求处理后投入水泥窑处置；预处理及输送过程产生的除尘灰与固态废物成分一致，产生量为53.8777t/a，混入固态废物中投入水泥窑焚烧处理；化验室废物0.05t/a，暂存在企业现有危险废物贮存库内，委托有资质单位处置。
9.1.4环境影响分析结论
（1）大气环境影响
环境影响预测与评价结果表明，在叠加现状浓度的环境影响后，本项目主要污染物未超过环境质量浓度限值，符合环境质量标准要求，本项目的建设不会对周围环境空气造成明显影响。
（2）水环境影响
本项目在现有厂区回转窑尾空地进行建设，工程边界距离厂界最近距离为76m（距离厂区东厂界76m、南厂界468m、西厂界274m、北厂界255m），厂界东侧紧邻新疆兴发化工有限公司，且位于化工产业集中区，评价范围内没有地下水敏感目标，因此，评价认为，非正常工况泄漏污染地下水时，除厂界内小范围以外地区亚硝酸盐氮浓度部分超标（亚硝酸盐氮标准浓度限制≤0.1mg/L），周边地下水水质均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。
由污染途径及应对措施分析可知，工程对可能造成地下水影响的各个途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此工程对区域地下水环境影响较小。
（3）声环境影响
本项目各厂界噪声贡献值全部达标，叠加现水泥厂噪声贡献值后的厂界噪声预测值也达标，对周围声环境影响很小。
（4）固体废物环境影响
本项目产生的废物包装物按照固态入窑废物的要求处理后投入水泥窑处置；预处理及输送过程产生的除尘灰与固态废物成分一致，混入固态废物中投入水泥窑焚烧处理；化验室废物暂存在企业现有危险废物贮存设施内，委托有资质单位处置。本项目产生固体废物得到有效处理处置，不会对周边环境造成影响。
（5）土壤环境影响
项目针对各类污染物均采取了相应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放；按照相关防渗要求，对全厂进行了有效的分区防渗，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染，确保项目对区域土壤的影响水平处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本环评提出的各项污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc9868280]9.1.5环境保护措施结论
（1）环境空气保护措施
①水泥窑窑尾废气
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准编制说明》，窑尾烟气中颗粒物、SO2和NOx的排放浓度基本与水泥窑的废物协同处置过程无关。本项目实施后，窑尾颗粒物、SO2和NOx排放量基本不变。企业水泥窑烧成系统采用低氮燃烧+SNCR+增湿塔（急冷）+电除尘+布袋除尘措施处理后，经100m排气筒高空排放。
②预处理系统及输送系统废气
拟建项目固态危险废物投料系统设置有一套预处理装置，预处理装置为全密闭装置，固态废物破碎、打散过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒（DA002）排放，打散破碎后的物料再经大倾角皮带机送至缓冲料斗内，输送过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒（DA003）排放；液态废物通过架空管道输送至水泥窑内，输送过程全密闭。
（2）水环境保护措施
本项目生产过程不新增生产用水，故无生产废水排放，项目依托现水泥厂生活设施，运营期不新增劳动定员，无新增生活废水，因此本项目无废水排放。
为防止项目废液下渗对地下水造成污染，企业拟采取严格的分区防渗措施。投料车间、事故池等场地均为重点污染防治区，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求采取防渗措施。
本评价要求，企业应根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）相关要求，企业地下水流向上游边界处布设1个对照监测点，在厂区内存在地下水污染隐患的投料车间下游方向布设1个污染监控点，地下水下游厂界外布设1个污染扩散监测点。共设不少于3个地下水监测点，监测频率不少于每年一次，对项目周围的地下水水质进行长期监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。
（3）声环境保护措施
本项目噪声防治主要从三方面着手：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪声，三是采取管理措施控制降低噪声。
①噪声源控制措施主要包括：选用低噪声设备、低噪声工艺；采取声学控制措施，对泵、风机等声源采用消声、隔声、减振等措施，对破碎机等采取隔声、减振等措施；将声源设置于密闭车间内。
②噪声传播途径控制措施主要包括：利用围墙、绿化带等降低噪声。
③管理措施主要包括：制定噪声监测方案，定期对厂界噪声进行监测。定期保养设备，保持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常而引起噪声的增高。
只要建设单位认真落实上述各项噪声防治与控制措施，本项目产生的噪声可得到有效控制，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）3类声环境功能区标准要求。
（4）固体废物处置措施
本项目固体废物主要为废物包装物及化验废物，其中废物包装物按照固态入窑废物的要求处理后投入水泥窑处置，符合《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）规定；化验废物暂存在企业现有危险废物储存设施内，委托有资质单位处置。
（5）土壤环境保护措施
从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。企业在管理方面严加管理，同时按监测计划定期开展土壤监测，可有效防治项目运行过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。
[bookmark: _Toc9868281]9.1.6环境风险分析结论
本项目所在位置不属于环境敏感区。项目主要风险物质为处置的危险废物中的HW11精（蒸）馏残渣。项目主要事故类型为危险废物转运过程的泄漏事故，只要企业在完善物料运输过程环境风险管理，加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小，项目环境风险属可接受水平。
[bookmark: _Toc9868282][bookmark: _Toc9868283]9.1.7环境管理与监测计划结论
本次评价根据工程的特点，提出了相关的环境管理要求和监测计划，要求建设单位务必按照环评要求落实各项措施。
[bookmark: _Toc9868284]9.1.8公众参与调查结论
按照《环境影响评价公众参与办法》和《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定》的要求，本次环境评价公众参与调查工作进行了两次项目公示。项目环评报告编制期间，建设单位通过网络平台公示、报纸公示等方式进行，公示期间网络平台公示、报纸公示均无反馈意见。
[bookmark: _Toc9868285]9.1.9总体结论
拟建项目符合国家、自治区以及地方当前产业政策及产业发展规划，符合自治区重点行业准入条件；项目施工期、运营期产生的环境影响在采取相应防治处置措施后对周围环境影响不大，环境影响可以接受；本项目不涉及重大危险源，在采取本评价提出的风险防范措施后，可以有效降低本项目的环境风险，将其控制在可接受的范围；项目施工期、运营期采取的环境保护措施经济技术能满足长期稳定、达标和生态保护要求；本区域环境问题不突出，本项目在采取各项环保措施后，不向外环境排放需要总量控制的污染物，“三废”可实现达标排放，不会导致区域环境质量恶化，所以本项目环境影响可行。
[bookmark: _Toc27545][bookmark: _Toc27576][bookmark: _Toc11403]9.2建议与要求
（1）要求建设单位，加强环保设备运行管理及维护，防止因设备故障导致环境污染；
（2）加强操作工人的技术水平，熟练掌握先进技术，同时定期进行环境保护教育，提高全企业职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据；
（3）采取有效的噪声防治设施，确保厂界噪声达标；
（4）严格按照本报告中论述的治理措施进行实施，工程竣工后经验收合格后方可正式生产；
（5）企业应设置专职人员负责企业环保工作，保证各项环保措施得到落实。
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