[bookmark: _Hlk81493718][bookmark: _Hlk57883707]



建设项目环境影响报告表
（生态影响类）
[bookmark: _Hlk57883728]







项目名称：新疆民丰县阿卡苏盖提坎锰矿普查			
建设单位（盖章）：和田昆冈聚源矿业有限责任公司
编制日期：					2026年8月						





中华人民共和国生态环境部制



[image: 编制情况承诺书(1)_05]




2

1


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆民丰县阿卡苏盖提坎锰矿普查

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	张汇格
	联系方式
	18864671265

	建设地点
	新疆维吾尔自治区和田地区民丰县东南108°约130km处

	地理坐标
	东经84°04′30.000″-84°11′50.000″；北纬36°39′20.000″-36°41′50.000″

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地面积（m2）/长度（km）
	50.50km2（其中44.97km2位于民丰县，5.53km2位于且末县，实际占地约0.09247km2，均位于民丰县，为临时用地）

	建设性质
	☑新建（普查阶段）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	无
	项目审批（核准/备案）文号
	无

	总投资
（万元）
	541.91
	环保投资
（万元）
	51

	环保投资占比（%）
	9.41
	施工工期
	5年

	是否开工建设
	☑否
□是：

	专项评价
设置情况
	无

	规划情况
	1.规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：自然资源部；
审批文号：自然资函〔2022〕1092号。
2.规划名称：《新疆维吾尔自治区和田地区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
3.规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：巴州人民政府。

	规划环境影响
评价情况
	环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：生态环境部；
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕124号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》第四章节中提出：依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区，其中“八带”中的东昆仑—阿尔金是以和田地区、巴音郭楞蒙古自治州为重点的黑色、有色、稀有及非金属勘查开发区。本次勘查项目位于和田地区民丰县和巴音郭楞蒙古自治州且末县，因此符合自治区矿产资源勘查开发布局。
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》第四章节中提出：重点勘查开采矿种为石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。本次勘查矿种为锰矿，属于规划中的重点勘查开采矿种。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》总体目标和总体布局等相关要求。
2.与《新疆维吾尔自治区和田地区矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区和田地区矿产资源总体规划（2021—2025年）》第四章节中提出：根据和田地区矿产资源勘查开发现状及资源环境承载能力，结合和田地区矿产资源产出与分布禀赋特征，按照矿产资源开发利用的产业化方向和上级规划分工要求，落实细化上级规划“两环八带”勘查开发布局在本地区的空间布局，形成和田地区“一带二区”的矿业高质量发展新格局（专栏13）。①和田地区能源资源勘查开发产业带，落实细化环塔里木能源资源勘查开发区（两环）在和田地区勘查开发布局。重点加强坳陷、断隆带、凹陷等地带的新区新层系石油、天然气勘查，力争规划期内提供2～3个油气远景区，圈定3-5处油气区块，以支撑和田地区等大型油气田基地建设。②和田地区黑色、有色及稀有金属勘查开发区，落实细化西昆仑黑色、有色及稀有金属勘查开发区（八带）在和田地区勘查开发布局。以铜、铅、锌、稀有金属等矿产资源勘查开发为主，拓展找矿空间，力争规划期内提交大中型矿产地2-3处。继续推进火烧云铅锌矿和大红柳滩稀有金属勘查开发，力争规划期内新增铅锌资源量700万吨、锂50万吨，推进和田有色-稀有金属－新能源产业基地建设。③和田地区黑色、有色、稀有及非金属勘查开发区，落实细化东昆仑－阿尔金黑色有色稀有及非金属勘查开发区（八带）在和田地区勘查开发布局。以铁、锰、金、锑等矿产资源勘查开发为主。加大民丰硝尔勒克－黄羊岭金锑矿等矿区勘查开发，力争规划期内提交大中型矿产地2-3处，新增金资源量10吨、锑5万吨。尽快形成一批金、锑产能矿山。本项目位于民丰县和且末县，勘查矿种为锰矿，属于和田地区黑色、有色及稀有金属勘查开发区，符合和田地区“一带二区”的矿业高质量发展新格局。
本项目勘查矿种为锰矿，综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区和田地区矿产资源总体规划（2021—2025年）》总体目标和总体布局等相关要求。
3.与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析
根据《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》，矿产资源勘查开采调控方向：
（1）重点、限制、勘察勘查矿种：
重点勘察矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。
限制勘查矿种：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种，高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产，总量限制的非市场紧缺矿种等。
禁止勘查矿种：灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及可耕地砖瓦用粘土、砂金、砂铁、汞等，放射性矿产等涉及国家战略利益的矿种。 
对重点勘查矿种，加强财政资金投入，实施找矿突破战略实现新一轮找矿突破，优先投放探矿权，同时严格规范探矿权人准入条件，坚持绿色勘查，保护生态环境。 对限制勘查矿种，原则上不新设探矿权，确因经济发展和供需要求需要投放探矿权，除严格规范探矿权人准入条件外，要进行资源环境承载力论证，保护生态环境。禁止设置砂金探矿权。
（2）重点、限制、勘察开采矿种：
重点开采矿种：煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。 
限制开采矿种：限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭，砖瓦用粘土、建筑用砂、石灰岩、石棉等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。严禁新设非共伴生硫铁矿开采项目，“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。 
禁止开采矿种：禁止开采灰分大于40%或含硫大于3%、放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂金、砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。 
对重点开采矿种，优先投放采矿权，严格规范采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。对限制开采矿种，坚持生态保护优先原则，严格采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。禁止设置砂金采矿权。
 本项目为锰矿勘探项目，不属于限制和禁止勘查开采矿种，已取得勘查许可证（证号：XT6500002025102040000049），符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求。
4.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的符合性分析
表1-1与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》中环保措施的符合性分析
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》
	自然保护区
	“三线一单”的颁布为生态环境提供了具体保护操作检查依据，规划实施应按着要求严格执行。生态环境保护红线范围内，不再规划新建矿山，已有矿山有序关停。随着红线区的调整变化，进入的矿山也应退出关停。
	本项目勘探区域位于民丰县东南108°约130km处。根据新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台查询，勘查区南侧距离帕米尔－昆仑山水土流失防控生态保护红线区约5.02千米，勘查区东侧和东北分别距离昆仑山生物多样性维护生态保护红线区约10.4千米和7.82千米，项目不在生态保护红线区域内，不会影响所在区域内生态服务功能。
	符合

	
	


大气污染防治措施
	1）规划实施过程中，必须严格遵守《大气污染防治行动计划》中环境保护要求。
2）矿区所用车辆禁止使用黄标车，工程机械等采用尾气净化装置。
3）推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产。
4） 规划区内燃煤锅炉排放需要执行大气污染物特别排放标准。
5）严格控制粉尘排放。①爆破粉尘。矿山爆破过程中会产生大量的粉尘，为了减少爆破时粉尘的产生量，建议采用合理的炮孔网度、微差爆破、炮孔堵塞，对预爆区洒水预湿。并且工作中应认真细致，减少不必要的爆破次数。②凿岩粉尘。地下开采方式，井下工作面采取粉尘控制措施架设风带至工作面、洒水降尘、湿式扒装、湿式凿岩等，能有效地降低矿井排风中粉尘和废气浓度。③破碎筛分粉尘。破碎、筛分粉尘影响是矿山企业主要的粉尘影响，实施密封民丰装袋式除尘装置，除尘装置处理能力为4000-12000m3/h含尘废气，按初始含尘浓度100～200mg/m3，净化后排放浓度小于30mg/m3进行设计，皮带廊、给矿架头使用喷水控制，地面喷水防止粉尘二次飞扬。④运输扬尘。矿区运输道路防尘首先采取措施确保使道路平整、路况较好；并根据实际情况采取洒水抑尘措施，考虑是否洒水，同时汽车应在矿区低车速，减少道路起尘。此外，要对尾矿库干滩面进行喷水增湿，防止干滩扬尘的产生。
	1）本项目为陆地矿产资源勘查，勘查过程中严格执行环评中提出的环境保护措施，对大气环境的影响较小。
2）本项目勘查期均使用符合国家环保要求的运输车辆和机械设备。
3）本项目勘查过程中废水经沉淀处理后均循环使用。
4）本项目为陆地矿产资源勘查，冬季不施工无需供暖，不设置燃煤锅炉。
5）本项目为陆地矿产资源勘查，不涉及爆破、凿岩、破碎筛分，运输扬尘采取控制运输车辆低速慢行、对易起尘物料密闭或遮盖等措施，且项目勘查期较短对大气环境的影响在可接受范围内。
	符合

	
	排土场采取污染防治措施
	1） 排土场平台、边坡适时碾压，减少扰动。
2） 排土场周边设洒水喷淋装置，及时洒水增湿，保证废石临时堆场表面废石保持一定的湿度，避免扬尘。
3） 排土场周边及永久性平台应及时覆土，采取绿化措施，种植乔木、灌草，起到抑尘作用。
	本项目在槽探附近设置临时堆场用于堆存槽探临时土石方，并使用篷布进行遮盖，减少了扬尘的产生，勘查结束后临时土石方进行回填。
	符合

	
	地表水污染防治建议
	1） 生产废水：根据规划区矿产资源分布情况，各矿区分布较分散，需单独对除矿坑疏干水、选矿废水以外的其他工业废水进行处理，回用于露天采区洒水、道路洒水等，禁止直接排入区域内任何地表水体。以满足总体规划对含重金属废水回收利用的要求。
2） 废石、尾矿淋溶水：在废石场周边应设置导流渠和集排水设施，以减少废石淋溶水产生量；修建拦渣墙，以防止水土流失。尾矿库上游和两侧拦洪渠尽量减少降雨进入尾矿堆体的水量，并在尾矿库坝底设置一定容积的事故收集池，将这部分水收集后回用于生产，严禁直排。
生活污水：根据矿区周边环境状况，矿区产生的生活污水主要采取收集后经三级化粪池处理后积肥或经小型地埋式污水处理设施处理达标后回用于道路浇洒或绿化。另外，若规划区涉及水环境敏感区，环评要求对于I类、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区等水体严禁设置排污口排放各类污水；废石场和尾矿库选址避开水源地保护区、自然保护区等各类保护区范围，做好防渗、雨水导排和渗滤液收集工作，各矿区严格控制开采范围，加强对废石场和尾矿库的监督和管理工作，加强对附近水源地的保护。
	1） 本项目生产废水为钻井期产生的废水，将其收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
2） 本项目废石堆存于临时堆场，设有篷布遮盖，无淋溶水。
本项目生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。一体化污水处理设施采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、占地及时恢复原貌。
	符合

	
	地下水污染防治措施
	1） 分区污染控制措施：重点污染防治区指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括浓缩池，尾矿输送管道，污水管网，截污泵站，尾矿泵站，底流泵站，环水泵站，配水室，加速澄清池，储水池，强磁浮选药剂间内高效矿浆搅拌槽；一般污染防治区是指易产生工业、生活废水厂房以及运输工业、生活废水管线，污染地下水环境的物料泄漏后能被及时发现和处理的区域或部位，指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。主要包括厂区内重点污染防治区以外的其它建筑区，如厂区道路、办公区、公辅工程等。
2） 分区防渗措施：重点污染防治区建议使用钢筋混凝土，混凝土强度等级不宜小于C30，钢筋混凝土的抗渗等级不应小于P10，且表面应涂刷水泥基结晶型、喷涂聚脲等防水涂料，渗透系数不大于1.0×10-12cm/s。结构厚度不应小于300mm，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通，钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构的耐久性和环境类别选用，迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm。一般污染防治区建议采用素土夯实，100mm厚碎石垫层，80mm厚C15细石混凝土随打随抹光。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5m厚的粘土层，渗透系数1.0×10-7cm/s等效。
	本项目生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。一体化污水处理设施采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、占地及时恢复原貌。
	符合

	
	声环境影响防治建议
	规划区除了各县市城区声环境执行《声环境质量标准》中一类区标准外，其余地区尚未进行声环境功能区划。根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》，将主要铁路和公路两侧边界外35m区域内划为四类区，主要铁路公路两侧边界外35m以外地区划为二类区。工业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（0812348-2008）中的三类标准。因此，合理安排运输计划和工业场地内设施布局，并结合选取低噪设备、设备，采取减震、隔声、消声、吸声等措施处理后，使矿山开采过程中噪声污染源对声环境质量的影响可满足各类声环境功能区划的要求。
	本项目选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备运转的噪声。
	符合

	
	固体废物处理处置措施建议
	（1）废石堆场、尾矿库应采取防治粉尘污染的措施。1）为防止雨水径流进入废石堆场、尾矿库内，避免水量增加和滑坡，场地周边应设置导流渠。2）对金矿、铁矿等金属矿，以及滑石、菱镁矿、饰面材料和建筑石料等非金属矿区废石堆场应修建挡土墙、截洪沟和沉淀池，阻止周围雨水径流进入废石堆场，同时对废石堆场内淋溶水截留、沉淀，并回用于矿山开采或选矿用水。3）为防止尾矿流失，尾矿库构筑堤坝，禁止尾矿库中的废水直接排入环境。4）当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，定为Ⅱ类场的尾矿库应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。5）为监控尾矿库渗透水对地下水的污染，定为Ⅱ类场的尾矿库周边至少应设置三口地下水质监控井。一口沿地下水流向设在尾矿库上游，作为对照井；第二口沿地下水流向设在尾矿库下游，作为污染监视监测井；第三口设在最可能出现扩散影响的尾矿库周边，作为污染扩散监测井。当地质和水文地质资料表明含水层埋藏较深，经论证认定地下水不会被污染时，可以不设置地下水质监控井。6）运营期应加强废石堆场、尾矿库管理，严禁Ⅱ类一般工业固体废物进入I类场；严禁危险废物混入尾矿库、废石排土场。7）运营期加强Ⅱ类场尾矿库周边及下游区域地下水位和水质的观测与监测。8）服务期满后及时对尾矿库和废石堆场进行复垦。
（2）按照《尾矿库安全监督管理规定》《防治尾矿污染环境管理规定》《尾矿库安全技术规程》《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》等有关规定和标准的要求，开展污染隐患排查、落实应急保障措施，建立尾矿库环境应急管理体系。要通过经常性的污染隐患排查，确定排查和防范的重点部位，明确尾矿库下游的环境敏感保护目标，全面分析可能造成的次生灾害和衍生灾害，制定相应的切断污染源、消除和减轻污染的应急处置措施。对查出的污染隐患制定切实可行的整改方案，进行治理整改，并建立相关工作档案。
	（1）本项目生活垃圾由垃圾箱收集，定期外运交由环卫部门处理。
（2）钻井泥浆：在钻探前，依据地形条件，预先在钻孔附近设置泥浆沉淀池；钻探期间，各孔涌出泥浆分别导至池内收集回用，不外排，施工结束后钻井废弃泥浆干化后和钻井岩屑用于场地平整。
（3）施工结束对场地进行清理时，产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料和设备维修的废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08、900-214-08，危险特性为毒性和易燃性），设置一个可移动式危废暂存仓收集后，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（4）临时土石方
本项目产生的土石方约为2039.5m3。在设计过程中充分利用了矿区的地形地貌，基本能够做到土石方的挖填平衡，均用于回填和场地平整。
	符合


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的相关要求。

	





















其他符合性分析
	产业政策
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为锰矿勘探，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。且本项目已取得探矿证（附件1），符合国家、地方的有关法律法规和政策规定，所以本项目符合国家产业政策。

	
	1.与自治区生态环境分区管控符合性
表1-2与自治区生态环境分区管控符合性分析
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控》
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目位于民丰县与且末县交界区域，依据《新疆维吾尔自治区生态保护红线划定成果（2023年）》进行空间叠加分析，项目临时占地及所有工程点均位于生态保护红线以外，勘查区南侧距离帕米尔－昆仑山水土流失防控生态保护红线区约5.02千米，勘查区东侧和东北分别距离昆仑山生物多样性维护生态保护红线区约10.4千米和7.82千米，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、公益林及重要湿地，符合自治区“三线一单”管控要求。
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。不会对矿区水土环境造成污染，大气污染物主要为扬尘，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受。
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。
	本项目主要利用资源为新鲜水和电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线。
	符合

	
	环境管控单元
	自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施
分类管控。一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。
	本工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对站址周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。
	符合


2.《和田地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024年更新）符合性
[bookmark: _Toc19233][bookmark: _Toc29014][bookmark: _Toc722][bookmark: _Toc2520]本项目位于民丰县和且末县，对照《和田地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024更新），属于民丰县一般生态空间（单元编码：ZH65322710009），为优先保护单元。项目与《和田地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024更新）的符合性分析见表1-3，项目在和田地区生态环境分区管控单元位置示意图见附图3。
表1-3符合性分析
	民丰县一般生态空间（单元编码：ZH65322710009）

	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间
布局
约束
	执行优先保护单元中一般生态空间总体管控要求，对应相关属性执行防风固沙型功能极重要和重要区、生物多样性维护型功能极重要和重要区、水土流失预防型极敏感和敏感区、土地沙化预防型极敏感和敏感区、生态公益林关于空间布局约束的准入要求。
1.优先保护单元中一般生态空间总体管控要求：
（1）生态保护红线外的生态空间，原则上按照限制开发区域的要求进行管理。
（2）从严控制将生态空间转为城镇空间和农业空间。不得新增建设占用生态保护红线外的生态空间。农业开发不得占用生态保护红线外的生态空间，生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
（3）在符合准入条件前提下，控制各类建设项目的规模和强度，可进行如下活动：交通、基础设施及其他线性工程，军事及安全保密、宗教、殡葬、综合防灾减灾、战略储备等特殊建设项目；重要矿产资源勘查开采项目；生态保护与修复类项目建设；依法批准的生态旅游及其配套设施建设活动，严格控制旅游开发的区域、开发强度、限定日客流量及旅游设施的建设；对于历史形成的合法现状建设用地，经评估对生态环境无影响的，可予以保留，但不得随意改变用途或进行改扩建；综合防灾减灾、粮食产能提升、战略储备等特殊建设项目。
（4）对于不符合生态保护要求、防洪安全的生产开发活动，应当逐步退出的活动：现有的围湖造田，应当按照国家规定的防洪标准进行治理，逐步退田还湖；对国有林场和坡度25度以上已经开垦种植的林地要逐步还林；对于违法建设和经评估对生态保护存在不利影响的，应当逐步退出。
2.防风固沙型功能极重要和重要区关于空间布局约束的准入要求：
在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。
3. 生物多样性维护型功能极重要和重要区关于空间布局约束的准入要求：
禁止损害或不利于维护重要物种栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等。防止生态建设导致栖息环境的改变。禁止新建纺织印染、制革、造纸、石化、化工、医药、金属冶炼等水污染或大气污染较重的项目。禁止大规模水电开发和林纸一体化产业发展。停止一切导致生态继续退化的人为破坏活动。防止生态建设导致栖息地环境的改变。
4.水土流失预防型极敏感和敏感区关于空间布局约束的准入要求：
禁止陡坡垦殖和过度放牧，禁止新建土地资源高消耗产业，禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动，禁止非法开垦、开发等活动，严格保护植被、沙壳、结皮等具有水土保持功能的原生地貌，保护野生动物，保护河流水质。
5.土地沙化预防型极敏感和敏感区关于空间布局约束的准入要求：
禁止发展高耗水工业。禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动；禁止在国家沙化土地封禁保护区范围内安置移民。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。除了抚育更新性质的采伐外，禁止对防风固沙林网、林带进行采伐。对林木更新困难地区已有的防风固沙林网、林带，禁止采伐。
6.生态公益林关于空间布局约束的准入要求：
严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的应当依法办理使用林地手续。经审核审批同意使用的国家级公益林地按照相关规定实行占补平衡。
	1.本项目为陆地矿产资源勘查，勘查矿种为锰矿，符合《新疆维吾尔自治区和田地区矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求，勘查范围内均不涉及军事禁区、自然保护地、重大工程项目、历史文物保护区、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，且与周边矿权不存在重叠。
2.本项目为锰矿勘查，位于非沙化土地，在地质勘查前，编制了环境影响评价文件，其中对防沙治沙相关内容进行了分析，并制定对应环保措施。
3.本项目为锰矿勘查，勘探区植被覆盖度低、自然环境恶劣、食源差、隐蔽性差，野生动物种类稀少，勘探工程影响小。
4.本项目所在区域不属于水土流失重点预防区和重点治理区。在地质勘查前，编制了环境影响评价文件，其中对水土流失相关内容进行了分析，并制定对应环保措施。
5.本项目位于非沙化土地，项目实际占地范围较小，施工时间短，施工结束后及时对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。本项目对区域土地沙化影响不大。
6.本项目占地为裸地，不涉及生态公益林。
	符合


综上所述，本项目建设符合《和田地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024更新）管理要求。
4.与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）符合性
本项目位于民丰县和且末县，对照巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）可知，属于且末县一般生态空间（单元编码：ZH65282510008），为优先保护单元。项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》的符合性分析见表1-4，项目在巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控单元位置示意图见附图3。

	且末县一般生态空间（单元编码：ZH65282510008）

	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间
布局
约束
	1.执行总体管控要求。
2.严格执行主体功能区划，明确不同功能区的环境准入条件和污染物排放标准；限制开发区，坚持保护优先，严格限制高污染项目，允许已列入规划的矿产项目、现有矿山企业，景区旅游开发项目以及水库、机场、公路、工业园区等项目合理开发。科学制定并严格实施县域规划，形成有利于污染物处理及扩散的区域空间格局。
	本项目已依法取得所在区域的探矿权，探矿证号：XT6500002025102040000049，属于已列入规划的矿产项目，符合相关要求。
	符合


综上所述，本项目建设符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》管理要求。
4.相关环保政策符合性分析
[bookmark: _Ref170916712][bookmark: _Hlk188379158][bookmark: _Hlk188379463]表1-4本项目与相关环保政策的符合性分析一览表
	[bookmark: _Hlk173973223]相关环保政策及要求
	本项目拟采取的措施
	符合性

	新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）
	建设项目应符合国家、自治区相关法律法规和规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为锰矿勘探，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。且本项目已取得探矿证（附件1），符合国家、地方的有关法律法规和政策规定，所以本项目符合国家产业政策
	符合

	[bookmark: _Hlk170921152]绿色地质勘查工作规范（DZ/T0374-2021）
	编制地质勘查设计前，应就地质勘查工作部署对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响进行分析，确定主要的环境影响因素，制定环境保护、环境修复措施，编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，可以单独成章，也可以融入到相关章节。
	本项目在地质勘查前，编制了环境影响评价文件，其中对环境保护相关内容进行了分析，并制定对应环保措施。
	符合

	中华人民共和国草原法
	第三十八条 进行矿藏开采和工程建设，应当不占或者少占草原；确需征收、征用或者使用草原的，必须经省级以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。
第四十条 需要临时占用草原的，应当经县级以上地方人民政府草原行政主管部门审核同意。临时占用草原的期限不得超过二年，并不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物；占用期满，用地单位必须恢复草原植被并及时退还。
第五十条　在草原上从事采土、采砂、采石等作业活动，应当报县级人民政府草原行政主管部门批准；开采矿产资源的，并应当依法办理有关手续。经批准在草原上从事本条第一款所列活动的，应当在规定的时间、区域内，按照准许的采挖方式作业，并采取保护草原植被的措施。
	本项目属于地质勘探活动，矿区属矿业权空白区，且不涉及生态敏感区，勘探区至县城已建有交通运输道路，不占用、破坏草原，已办理探矿证，项目勘探符合国家法律法规。
	符合

	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要
	第6章 加快建设绿色矿业及加工产业集群
统筹矿产资源勘查、开发与保护，逐步形成涵盖矿产资源全生命周期的绿色矿业全产业链。
加强矿产资源勘查。实施新一轮找矿突破战略行动，围绕阿尔泰、东一西准噶尔、东一西一西南天山、昆仑一阿尔金等重点成矿区带，开展重要矿产资源调查评价和勘探开发。尽快形成一批战略性矿产和优势矿产勘查后备区、战略接续区，新发现一批找矿靶区和矿产地。持续整治“圈而不探”行为，加快矿产资源“探转采”步伐。完善多元化地质勘查投入模式，推动国有资本、鼓励社会资本加大勘查投入。
	本项目为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小。
	符合

	新疆生态环境保护“十四五”规划
	实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。
	矿产地质勘探项目不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和柴油消耗不会突破区域资源利用上线，符合和田地区生态环境准入清单的要求。
	符合

	新疆维吾尔自治区环境保护条例
	第九条各级人民政府应当支持开展能源节约、资源循环利用、新能源开发、污染治理、生态修复等领域关键技术攻关，鼓励使用清洁能源，支持发展节能环保产业。第三十一条对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业开展废水深度处理回用。
	本项目污染物均采取了有效的污染防治措施；项目符合国家产业政策要求。
	符合

	新疆维吾尔自治区大气污染防治条例
	各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
	本项目为固体矿产地质勘探，勘探过程中采取对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并进行密闭或遮盖等措施，防止大气污染。
	符合

	关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告
	自治区大气污染防治重点区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值，对重点区域重点行业的污染物排放标准进行了更严格的约束和规定，二氧化硫及氮氧化物排放将减少一半以上。
	本项目位于民丰县东南约130km处，不在大气污染防治重点区域。
	符合

	矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）
	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。
	本项目不涉及自然保护区，风景名胜区，森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。本项目为固体矿产地质勘探，不进行开采工作。
	符合

	
	探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。
对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。
	本项目施工结束后，施工机械、设备及时撤离，对临时占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。
项目区周边无耕地，江、河、湖、海防护堤和重要建筑物。
	符合

	空气质量持续改善行动计划
	[bookmark: _GoBack]推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。
	本项目为矿山勘探工程，不进行开采工作。
	符合

	新疆维吾尔自治区2025年
空气质量持续改善行动实施方案
	推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
	本项目为矿山勘探工程，不进行开采工作。
	符合

	

中华人民共和国河道管理条例
	在河道管理范围内，水域和土地的利用应当符合江河行洪、输水和航运的要求；滩地的利用，应当由河道主管机关会同土地管理等有关部门制定规划，报县级以上地方人民政府批准后实施。
	本项目仅取用少量河水，不对水域和土地进行开发和利用。
	符合

	
	在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：
（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；
（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；
（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；
（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
	本项目建设地点不在河道管理范围内，且仅在河道取用少量的水，不进行其他施工作业。
	符合

	危险废物贮存污染控制标准
	6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
	本项目沾油的废防渗材料和设备维修废机油等危废通过可移动式危废暂存仓收集后，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。可移动式危废暂存仓采用全封闭的双层结构（内胆+外壳），符合6.1.1的要求。
仓内设置隔板，实现不相容危废的分隔贮存，并张贴分区标识，符合6.1.2分区贮存的要求。
	符合

	危险废物收集贮存运输技术规范
	6.4贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
	本项目沾油的废防渗材料和设备维修废机油等危废通过可移动式危废暂存仓收集后，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。可移动式危废暂存仓采用全封闭的双层结构（内胆+外壳）；仓内设置隔板，实现不相容危废的分隔贮存，并张贴分区标识，符合6.4的要求。
	符合







二、建设内容
	地理位置
	[bookmark: _Hlk167562716]本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县东南108°约130km处，东经84°04′30.000″-84°11′50.000″；北纬36°39′20.000″-36°41′50.000″，面积50.50km2。项目区地理位置图详见附图1。

	项目组成及规模
	1.项目由来
和田昆冈聚源矿业有限责任公司于2025年10月13日获取了“新疆民丰县阿卡苏盖提坎锰矿普查”探矿权，勘查矿种为锰矿，勘探许可证号：XT6500002025102040000049，勘查面积为50.50km2。
2.项目基本概况
（1）探矿权有效期：2025年10月13日至2030年10月13日
（2）探查矿种：锰矿
（3）探矿方式：1:25000水系沉积物测量、1:10000航磁面积测量、1:10000地化剖面测量、1:1万地质草测、1:2000地质草测、地表槽探揭露，钻探深部验证工程及其他地质工作等。
（4）工程投资：项目总投资541.91万元，其中环保投资51万元，占总投资的9.41%
（5）勘查面积：50.50km2
（6）总体工作部署：
1:25000水系沉积物测量50.50km2，1:10000航磁面积测量50.50km2，1:10000地化剖面测量20km，1:1万地质草测50.50km2、1:2000地质草测1.5km2、1:10000地质剖面测量20km、1:2000地质剖面测量5km、1:1000勘查线地质剖面测量2.0km2，槽探2000m3，钻探1000m，基本分析样450件、组合分析样5件、物相分析样5件、化探分析样1500件、一般岩矿分析样40件、内检样30件、外检样30件、小体重样20件。
3.建设内容及规模
本项目为矿区地质勘探活动，主要为勘探工程施工，不涉及矿区开采运营。本项目组成及主要环境问题见表2-1。

表2-1建设项目组成一览表
	项目组成
	工程内容与规模

	主体工程
	地质测量
	1:1万地质草测50.50km2；1:2000地质草测1.5km2；1:10000地质剖面测量20km；1:2000地质剖面测量5km；1:1000勘查线地质剖面测量2.0km2。

	
	物探
	1:10000航磁面积测量50.50km2。

	
	化探
	1:25000水系沉积物测量50.50km2；1:10000地化剖面测量20km。

	
	探槽
	槽探初步设计800m3（4条），预留1200m3工作量，合计工作量2000m3。

	
	钻探
	钻探工程初步针对区内Mn1、Mn2号矿体布设，设计工作量500米，预留500m工作量，合计工作量1000m。

	
	样品采集与测试
	样品采集：基本分析样450件、组合分析样5件、物相分析样5件、化探分析样1500件、一般岩矿分析样40件、内检样30件、外检样30件、小体重样20件。
样品测试：交由有资质的单位进行分析测试。

	储运工程
	施工道路
	矿区内部有已建道路，可以满足本项目探矿需要，无需新建道路；沿216国道可到达勘查区北部山前坎土块一带，后有简易砂石路可到达勘查区，运距3.9km。

	
	临时堆场
	在TC0-1、TC15-1、TC7-1、TC8-1探槽旁各设置一个200m2的临时堆放场，用于存放槽探过程挖出的土方及废石，每个探槽取样结束后及时进行回填（堆放高度不宜超过1.5m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑坡或坡面泥石流等次生灾害）。临时堆放场设置环场截水沟，引导雨水扰流，坡脚设置沙袋挡墙，堆放的临时土石方及时用防尘网遮盖。

	公用工程
	供电
	设置两台大功率柴油发电机，提供生活和生产用电；项目自备油罐车从民丰县拉运柴油，运距180km，用于施工机械设备使用。

	
	供水
	生产用水和生活用水均取自项目区内部的博斯坦托格拉克河（季节性河流），河流走向为西北至东南。

	






环保工程
	废气
	扬尘：采取对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并进行密闭或遮盖等措施后能减少粉尘的排放。
燃油废气：对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。

	
	废水
	本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；
钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。

	
	噪声
	低噪声设备，对设备及时保养和维修，使设备处于良好的技术状态

	
	固废
	生活垃圾：采用垃圾箱集中收集，定期外运交由环卫部门统一处理。

	
	
	钻井泥浆：项目结束后，废弃钻井泥浆干化后和钻井岩屑用于场地平整。

	
	
	废机油和沾油废防渗材料：设置一个可移动式危废暂存仓，用于储存设备维修产生的废机油，施工结束后检修产生的废机油和沾油废防渗材料委托有资质单位处置。

	
	
	临时土石方：在TC0-1、TC15-1、TC7-1、TC8-1探槽旁各设置一个200m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方和坑探土石方用于钻孔回填及场地平整。

	
	生态环境保护措施
	（1）划定工程施工红线，严格控制施工范围。
（2）设置警示牌，加强对探矿人员的宣传教育，禁止随意碾压、破坏植被，禁止捕猎。
（3）勘查前对植被覆盖率较高，且具备剥离价值的区域进行表土剥离，勘查结束后进行该区域的植被恢复工作。
（4）勘查结束后对临时占地区域进行临时设施拆除清理，并恢复原有地形地貌。

	
	风险防范措施
	（1）油罐车停放区域严禁用火。
（2）油罐车停放区、一体化污水处理设施、泥浆池，均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强油品运输环节的管理，避免出现油品泄漏风险事故发生。
（3）加强消防安全管理，定期进行消防培训与实战演练。


4.主要设备
本项目主要设备见表2-2。
表2-2主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	完好程度

	1
	全液压钻机
	台
	1
	良好

	2
	钻杆
	m
	1000
	良好

	3
	泥浆泵
	台
	2
	良好

	4
	泥浆搅拌机
	台
	2
	良好

	5
	罗盘测斜仪
	台
	2
	良好

	6
	皮卡车
	辆
	2
	良好

	7
	油罐车
	辆
	1
	良好

	8
	便携式矿石元素分析仪
	台
	1
	良好

	9
	台式电脑
	台
	2
	良好

	10
	柴油发电机
	台
	2
	良好

	11
	一体化污水处理设施
	座
	1
	良好


5.原辅料消耗
施工期间消耗的主要物料及能耗包括：柴油、新鲜水、水泥等，消耗情况见表2-3。
表2-3施工期主要材料及能源用量一览表
	序号
	名称
	消耗量
	单位
	储运方式
	来源

	1
	柴油
	34.44
	t/a
	车辆拉运
	外购，油罐车拉运和储存

	2
	水
	800
	m3/a
	车辆拉运
	取自博斯坦托格拉克河

	3
	钻井液
	13.3
	m3/a
	车辆拉运
	调配

	4
	水泥
	0.15
	t/a
	车辆拉运
	外购，用于钻井封孔


钻井液的消耗量约13.3m3，主要成分为水、泥浆（膨润土）、腐殖酸钾、工业盐，本项目钻探工程产生的钻井废水主要含盐、膨润土微粒、腐殖酸钾，经泥浆池沉淀处理后回用于泥浆的调配和设备清洗，对水质要求较低，不外排；项目结束后，废弃泥浆进行干化处理后和钻井岩屑用于场地平整。
6.施工周期及组织定员
本项目工作人数6人，每天工作8小时，施工天数210天/a，勘查时间5年。
7.土石方平衡分析
本项目主要产生土石方的工程为槽探、钻探。其中单个钻井平台占地20m2，2个钻井平台占地40m2，占地为裸地无需表土剥离，钻井平台平整方量单个按15m3计，总计30m3，整个勘探期钻孔深度1000m，每个孔孔径0.110m，则钻探产生土石方量为9.5m3，钻探工程共产生土石方约为39.5m3，均用于钻孔回填及场地平整，无弃方产生；槽探工程土石方量2000m3，均用于就地平整，无弃方产生。项目产生总土石方量为2039.5m3，根据当地地形地貌特征，均用于回填及场地平整，无弃方。
表2-4土石方平衡一览表
	项目
	挖方m3
	填方m3
	调入
	调出
	借方
	弃方

	
	
	
	数量m3
	来源
	数量m3
	去向
	数量m3
	来源
	数量m3
	去向

	槽探
	2000
	2000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	钻探
	39.5
	39.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	2039.5
	2039.5




	总平面及现场布置
	1、 项目总平面布置
本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县东南108°约130km处，勘查区面积50.50km2（其中44.97km2位于民丰县，5.53km2位于且末县），实际占地面积约0.09247km2（均为临时占地）；勘查区南侧距离帕米尔－昆仑山水土流失防控生态保护红线区约5.02千米，勘查区东侧和东北分别距离昆仑山生物多样性维护生态保护红线区约10.4千米和7.82千米，勘探区10公里范围内无保护区；矿区范围内无军事设施；不在水源涵养功能区保护范围内；不涉及现有国道、公路压覆情况。勘查区范围未发现文物覆盖；不在旅游景区范围内；周边均为高原无人地段。与周边矿权不存在重叠。
项目区南侧5.02千米为帕米尔－昆仑山水土流失防控生态保护红线区（环境管控单元类别：优先保护单元），勘查区东侧10.4千米和东北7.82千米为昆仑山生物多样性维护生态保护红线区（环境管控单元类别：优先保护单元）（附图2）。
勘查区范围坐标详见表2-5，项目总平面布置图详见附图4。
表2-5勘查区范围坐标一览表
	拐点坐标编号
	地理坐标（2000国家大地坐标系）

	
	东经
	北纬

	1
	84°04′30.000"
	36°39′20.000"

	2
	84°04′30.000"
	36°41′50.000"

	3
	84°11′50.000"
	36°41′50.000"

	4
	84°11′50.000"
	36°39′20.000"

	面积
	50.50km2


2.施工布置
（1）施工交通
矿区内部有已建道路，可以满足本项目探矿需要，无需新建道路；沿216国道可到达勘查区北部山前坎土块一带，后有简易砂石路可到达勘查区，运距3.9km。
	[image: 4c950972de7d2e491795a38e9b08f6ab]
	[image: ]

	矿区内道路
	矿区外道路


图2-3施工交通图
（2）施工用水
本项目生产用水和生活用水少量取自勘查区内的博斯坦托格拉克河（季节性河流，河流走向为西北至东南），取水用于钻探配制、抑尘及生活营地，不设永久泵站/不筑坝；施工期尽量利用拉水罐车从合法取水点补给；若地方水行政主管部门对临时取水另有登记/报备要求，建设单位承诺开工前完成相关手续。
（3）施工用电
设置两台大功率柴油发电机，提供生活和生产用电；项目自备油罐车从民丰县拉运柴油，运距180km，用于施工机械设备使用。
（4）生活营地设置
本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地。
（5）临时堆放场
在TC0-1、TC15-1、TC7-1、TC8-1探槽旁各设置一个200m2的临时堆放场，用于存放槽探过程挖出的土方及废石，每个探槽取样结束后及时进行回填（堆放高度不宜超过1.5m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑坡或坡面泥石流等次生灾害）。临时堆放场设置环场截水沟，引导雨水扰流，坡脚设置沙袋挡墙，堆放的临时土石方及时用防尘网遮盖。

	









施工方案
	1.地质测量
（1）1:1万地质草测50.50km2
在探矿权范围内开展1:1万地质草测，初步了解区内地层、构造、岩浆岩等地质特征，以及矿化体的数量、形态、规模、产状、矿石物质组成及矿石质量等特征。 
设计1:1万地质测量面积 50.50km 2。
（2）1:2000地质草测1.5km2
1:2000地质草测是在全面收集并综合分析已有地质成果资料，认真分析总结勘查区地质成矿条件和矿体的分布、形态、产状、品位及控矿因素等特征基础上，在勘查区有针对性地开展，初步了解矿化蚀变带、矿体的地质构造、形态、规模、产状、矿石质量、矿石类型、空间分布以及与围岩的关系等特征，同时为工程部署及资源量估算，提供基础底图。 
初步设计1:2000地质测量1.5km2，具体范围见表2-6。
表2-6设计1:2000地质测量范围
	拐点坐标编号
	CGCS2000坐标系

	
	X
	Y

	1
	4059764.677
	511854.2227

	2
	4059075.608
	512231.2464

	3
	4059922.158
	513992.8862

	4
	4060608.576
	513629.7811

	面积
	1.5km2


（3）1:1000勘查线地质剖面测量2.0km2
1:1000勘探线剖面测量，按编录规范要求详细记录岩（矿）石结构、构造、矿物组成等。通过剖面测量要求达到合理划分填图单元，基本查明主要矿体的赋存位置、规模、产状及品位等特征，为钻探工程布设施工提供依据。 
设计1:1000勘查线地质剖面测量2.0km2，具体位置根据实际找矿成果综合部署。
2.物探：1:10000航磁面积测量50.50km2
充分收集和详细研究前人资料，对全区开展1:1万航磁面积测量，通过航磁解译，分析有利成矿部位，为地质找矿进一步缩小目标靶区，确定重点找矿地段，为后期地质测量工作和工程揭露提供依据。 
设计1:10000航磁面积测量50.50km2。
3.化探
（1）1:25000水系沉积物测量
主要针对区内开展，有效地圈定地球化学异常并真实反映区内地球化学元素分布规律和异常特征，并能为地质找矿提供成矿地球化学依据。
按规范要求，采样点布置原则为基本采样密度每平方千米19点，设计工作量 50.50km2。
（2）1:10000地化剖面测量
在水系沉积物测量及航磁测量基础上，圈定异常区。通过1:1万地化剖面测量查证异常范围，对异常进行解译，确定成矿优越地段，为后期地质工作指明方向。1:10000地化剖面要垂直异常长轴方向布设，以控制住异常并往两侧背景区有适当延伸，采样点距为40米。 
设计1:10000地化剖面测量20.00km，具体位置根据实际异常位置综合部署。
4.槽探工程
（1）对勘查区已发现的锰矿（化）体、矿化蚀变带开展探槽揭露，初步查明矿（化）体分布特征、形态、规模、产状、品位、赋矿岩性、矿石类型、矿石质量及引起异常的原因，施工间距根据地表矿化情况，按照100～200米间距部署探槽工程。 
初步设计工作量800m3，具体范围见表 2-7。
（2）根据前期地质填图、地化剖面工作成果，对可能新发现的矿化蚀变信息及成矿有利部位部署探槽揭露工作。 
预留工作量1200m3。具体位置根据找矿成果综合部署。
探槽工程设计总工作量2000m3。
表2-7初步设计槽探工程一览表
	工程编号
	部署位置
	单位
	设计工作量
	方位角（°）
	备注

	TC0-1
	0线
	立方米
	220
	330
	Mn1矿体

	TC15-1
	15线
	立方米
	220
	330
	Mn2矿体

	TC7-1
	7线
	立方米
	180
	330
	锰矿化带

	TC8-1
	8线
	立方米
	180
	330
	

	探槽数量
	4个
	探槽工作量（m3）
	800


槽探工艺为表土剥离、探槽开挖、取样、回填、表土覆盖，槽探工艺流程及产污环节见图2-4。
[image: ]图2-4槽探工艺流程及产污环节图
5.钻探工程
在地表实施少量的钻探工程，验证地表矿（化）体在深部的延深、规模、形态、厚度、品位变化情况，为后期转入详查提供依据。 
钻探工程按“由浅入深，由疏至密，循序渐进” 的原则布设。力求查明区内矿（化）体的空间分布规律及其含矿性。钻探工程初步针对区内Mn1、Mn2号矿体布设，设计工作量500米，控制矿体斜深200米，另500米作为机动工作量，根据区内实际找矿成果进一步综合部署，因本次勘查工作处于普查找矿阶段，对勘查间距不做具体规定。 
初步设计工作量1000m，钻探设计详见表2-8。
表2-8项目钻探工程一览表
	工程编号
	设计钻孔位值
	孔深（m）
	方位角（°）
	倾角（°）
	施工目的

	ZK0-1
	Mn1矿体150°方向220米处
	270
	330
	75
	控制Mn1号矿体延深200米

	ZK15-2
	Mn2矿体150°方向130米处
	230
	330
	75
	控制Mn2号矿体延深200米

	机动工作量
	
	500
	
	
	视成果而定

	钻孔数量
	2个
	总进尺（m）
	1000（m）


钻探工艺为场地平整、基台修建、钻机安装、钻探施工、提取岩芯、封孔，钻探工艺流程及产排污环节见图2-5。
[image: ]图2-5钻探工艺流程及产污环节图
7、 样品采集与测试
本次工作主要样品采集有：基本分析样、光谱样、组合样、物相样、光薄片样、小体重样、物理性能样、选矿试验样等；样品测试分析由具有国家或省级资质和计量认证的一级至三级测试单位承担。
（1）基本分析样：化学分析样品主要分为地质测量中拣块样、探槽中的刻槽样及钻孔中的劈心样三类。样品控制总数450件，拣块样50件，刻槽样250件，劈心样150件。分析元素为MnO、Fe2O3。
（2）组合分析样：为了解矿石中可综合回收的有益组分和影响矿石选冶性能的有害组分含量，确定伴生有益组分的储量计算参数，并全面了解矿体中有害组分的分布情况。将同一工程或相邻工程构成的同一个矿体、同一矿石类型进行组合。组合重量200克，根据基本分析样品的长度按比例组合。设计5件。分析元素为Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mn、Fe、C 等。
（3）化探样
主要为采集的水系沉积物样品和1:1万地化剖面测量采集的化探样，分析项目为 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo、Bi、As、Sb、Co、Cr、Ni、Mn、Fe 等16种元素。控制样品数量1500件，其中水系沉积物测量1000件，地化剖面化探样500件。
（4）物相分析样：为了分析矿石中MnO、Fe2O3在各种矿物中的存在形态、价态和含量，从而确定矿石的自然分带、自然类型、主要赋矿矿物、成矿期次、成矿环境， 为科学找矿提供指导。先以肉眼和镜下鉴定，大致了解各自然类型的分带情况，然后按一定间距采集物相分析样品，以圈各带的界线。物相分析样品可在基本分析样品中抽选或专门采集。当利用基本分析副样作为物相分析样品时，必须及时进行，以免副样变质影响质量。样品控制数量5件。
（5）岩矿鉴定样
目的是了解矿物成分、生成顺序、矿石结构构造及金属矿物的分布特征和工艺性质。根据不同矿石自然类型、工业类型、结构构造、围岩蚀变系统采集，以便研究矿物变化规律。采集规格以能满足切制光、薄片及手标本观察的需要为原则。标本要求规格为3×6×9cm。采集标本时还要注意其代表性，并按要求做好详细记录描述。
样品控制数量40件，其中薄片鉴定20件、光片鉴定20件。
（6）内（外）检样
为了保证上述各类测试分析样品的成果质量，野外采集样品应及时送回测试；各类样品测试由经国家计量认证的实验室承担，样品应按规定比例进行内、外检查，样品分析应在允许误差范围内方可利用，否则要查明原因重新测试。内、外检单位均需出具质量评估报告。
内检样：由项目组对基本分析样品的粗副样中选取，编密码送原实验室重新分析，内检样品比例为10%。样品控制数量30件。
外检样：目的是检查样品分析质量，检查数量一般为分析样品的5%，外检样品由基本分析试验室分期、分批按矿石类型和品位高低送一级化验室进行重新分析。样品控制数量30件。
（7）小体重样
目的是测定矿石单位体积的重量，为储量计算提供依据。样品应按矿石类型和品级分别采取，并照顾到品位和分布的代表性。在钻探、槽探工程中采取，样品体积一般为60-120立方厘米。样品控制数量20件。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.新疆维吾尔自治区主体功能区规划
根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期跨越式发展的需要，本规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面（其中：国家层面主体功能区是《全国主体功能区规划》从我国战略全局出发划定的，自治区层面主体功能区是按要求在国家层面以外的区域划定的）。兵团各团场的主体功能定位遵照所在县（市）的主体功能执行。新疆的主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。本项目位于和田地区民丰县和巴音郭楞蒙古自治州且末县，属于阿尔金草原荒漠化防治生态功能区，是国家级重点生态功能区。功能区气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。主要发展方向为：“控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。”
根据新疆维吾尔自治区主体功能区规划，本项目所在地不属于自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、森林公园和地质公园，不在主体功能区中的禁止开发区域内，且本项目为锰矿勘探，只对矿区进行勘探，勘探过后会对槽探、钻探平台、临时堆放场等进行恢复，因此符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的要求。
2.新疆生态功能区划
新疆的生态功能区划采用生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统。划分各级区划单位的依据是：生态区—根据地貌特点、温湿状况和典型生态系统类型，可将全疆划分为阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区；准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区；天山山地温性草原、森林生态区；塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区；帕米尔—昆仑山—阿尔金山高寒荒漠草原生态区五个生态区。生态亚区—根据生态系统类型与生态系统服务功能类型，在生态区内，全疆可进一步划分出18个生态亚区。生态功能区—根据生态服务功能重要性与生态环境敏感性，在生态亚区内再续分生态功能区，全疆共划分出76个生态功能区。
根据《新疆生态功能区划》，项目区位于V帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区，V2 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区，74．中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区。项目区所在生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-1和附图6。
表3-1项目区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅴ帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区

	
	生态亚区
	Ⅴ2昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区

	
	生态功能区
	74.中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区

	隶属行政区
	皮山县、墨玉县、和田县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县

	主要生态服务功能
	土壤保持、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜饮用水缺乏、樵采破坏山地草场

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感

	主要保护目标
	保护草地植被、保护野生动物

	主要保护措施
	高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁

	适宜发展方向
	实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草地生态平衡，发挥涵养水源作用


[bookmark: _Hlk167566767]3.生态环境现状
[bookmark: OLE_LINK531]（1）植被现状
勘查区所在区域范围内地表植被较少，地表植被不发育，仅有稀疏的耐旱草本植物覆盖地表，植被分布在山前砾质、砂砾质戈以及山坡和干涸的冲沟上。主要植被为紫花针茅、银穗羊茅、风毛菊、垂头菊。矿山开采区域范围内总体生态环境恶劣，植被覆盖度小于5%，属于荒草地。项目区内土壤类型为亚高山草原土。项目区土壤类型图和植被类型图详见附图7、8。
（2）野生动物现状
勘查区附近活动的野生动物主要为啮齿类及鸟类，由于人类活动的逐渐频繁，有些动物（如草兔、灰尾兔）已逐渐远离勘查区，迁移到其他地方。勘查区周边常见的野生动物有麻雀、壁虎、小家鼠、旱獭及多种昆虫等，无国家及自治区级重点保护野生动物分布。
（3）土地利用类型
根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态现状进行分析，并参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）标准，以确定本项目区域的土地利用类型。本项目土地利用现状以裸地为主，土地利用现状图详见附图9。
表3-2项目土地利用一览表
	占地内容
	占地面积（km2）
	占地类型
	占用状态

	钻探平台
	0.00004
	裸地
	临时占地

	槽探工程
	0.00133
	裸地
	临时占地

	临时堆场
	0.0008
	裸地
	临时占地

	办公生活营地
	0.0003
	裸地
	临时占地

	探矿道路（不新建，属于重复占地）
	0.09
	裸地
	临时占地

	合计
	0.09247
	
	


（4）土地沙化现状
[bookmark: _Hlk167566778][bookmark: OLE_LINK1]根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030）》和《新疆维吾尔自治区第六次沙化监测报告》可知，项目位于非沙化土地，详见附图10。
（5）水土流失现状
根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《全国水土保持规划（2015—2030年）》，本项目所在区域不属于水土流失重点预防区和重点治理区。项目区水土流失重点预防区和重点治理区查询结果详见附图11。
4.区域环境质量现状
（1）环境空气质量现状调查
本项目主要位于民丰县，没有环境空气自动监测站点，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中和田地区2025年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。该监测站位于和田市环保局院内。
2025年空气质量达标区判定结果见表3-3。
[bookmark: _Ref21430043]表3-3大气质量及评价结果一览表
	监测因子
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均值
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均值
	20
	40
	50
	达标

	PM10
	年平均值
	122
	60
	203.3
	不达标

	PM2.5
	年平均值
	40
	30
	133.3
	不达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1.6mg/m3
	4（mg/m3）
	40
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	119
	160
	74.4
	达标


[bookmark: _Toc51323037]由上表得出：本项目所在区域SO2、NO2、O3、CO年评价指标判定结果为达标，PM10、PM2.5年评价指标判定结果为不达标，因此本项目所在区域为不达标区。
超标主要影响因素：和田北邻塔克拉玛干沙漠，南接昆仑山脉，沙源多；春夏沙尘暴致PM10、PM2.5升高，空气对流受阻，污染物扩散难；城市建成区植被少，地表土壤松散。
（2） 水环境质量现状调查
本项目废水主要是勘探工作人员产生的生活废水和钻井期废水，其中生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井期产生的废水收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回收的废水回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。与地表水体无任何水力联系，无需对地表水环境质量现状进行评价。
参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“C地质勘查”的“24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，为Ⅳ类项目，无需对地下水环境质量现状进行评价。
（3）声环境质量现状调查
项目区周边50m范围内无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需对声环境质量现状进行评价。
（4）土壤环境质量现状调查
参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”为Ⅳ类项目，无需对土壤环境质量现状进行评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	[bookmark: _Hlk193796896]生态环境保护目标
	本项目区域内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、军事禁区、重大工程项目、历史文物保护区、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等环境敏感区，本项目评价范围内生态环境保护目标详见表3-4。
表3-4项目主要生态环境保护目标
	环境因素
	保护对象
	位置
	影响源
	保护达到的目标及要求

	生态环境
	植被
	临时占地内
	表土开挖、施工扰动、弃土堆放
	禁止随意踩踏、碾压、砍伐

	
	野生动物
	临时占地内
	施工扰动
	禁止破坏野生动物生境，禁止捕猎野生动物

	生态保护红线
	帕米尔－昆仑山水土流失防控生态保护红线区
	勘查区南侧
	污染影响
	确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变




	评价标准
	1、 环境质量标准
（1）环境空气：本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县东南108°约130km处，项目所在地属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求，标准限值详见表3-5。
表3-5环境空气质量标准
	标准名称
	污染物名称
	单位
	二级过渡阶段浓度限值
	二级浓度限值

	
	
	
	2030年12月31日前
	自2031年1月1日起

	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
	PM10
	年平均
	μg/m3
	60
	50

	
	
	日平均
	μg/m3
	120
	100

	
	PM2.5
	年平均
	μg/m3
	30
	25

	
	
	日平均
	μg/m3
	60
	50

	
	SO2
	年平均
	μg/m3
	60
	20

	
	
	日平均
	μg/m3
	150
	50

	
	
	1小时平均
	μg/m3
	500
	150

	
	NO2
	年平均
	μg/m3
	40
	30

	
	
	日平均
	μg/m3
	80
	50

	
	
	1小时平均
	μg/m3
	200
	200

	
	CO
	1小时平均
	mg/m3
	10
	10

	
	
	日平均
	mg/m3
	4
	4

	
	O3
	1小时平均
	μg/m3
	200
	200

	
	
	日最大8小时平均
	μg/m3
	160
	160


（2）声环境：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值详见表3-6。
表3-6声环境质量标准
	标准名称
	时段
	浓度限值

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
	昼间
	60dB（A）

	
	夜间
	50dB（A）


2、 污染物排放标准
本项目为锰矿矿产资源勘探项目，污染物排放只涉及勘探期。
（1）废气
项目勘探期的施工扬尘和钻探施工、运输车辆等产生的燃油废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值要求，标准限值详见表3-7。

表3-7项目废气排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	氮氧化物
	周界外浓度最高点
	0.12

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0


（2）废水
本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。生活污水出水标准执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2025）表2中C级标准，标准限值详见表3-8。
表3-8生活污水污染物排放限值
	序号
	污染物
	A级
	B级
	C级

	1
	pH值
	6-9

	2
	化学需氧量，mg/L
	60
	180
	200

	3
	悬浮物，mg/L
	30
	90
	100

	4
	蛔虫卵个数，个/L
	2


（3）噪声
项目运输车辆、发电机、泥浆泵等产生的噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，标准限值详见表3-9。
表3-9项目噪声排放标准
	标准名称
	时段
	浓度限值

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	昼间
	70dB（A）

	
	夜间
	55dB（A）


（4）固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。

	其他
	本项目不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk196296875]施工期生态环境影响分析
	1、 [bookmark: _Hlk136794071]生态环境影响分析
本项目为锰矿矿产资源勘探项目，无运营期，项目只分析施工期对环境的影响。施工期主要的生态环境影响为占用土地、植被破坏、扰动地表和水土流失。
（1） 项目临时占地影响分析
本项目勘探区面积为50.50km2，实际占地面积为0.09247km2，占地类型为裸地。
①临时用地范围内不可避免对地表造成破坏，植被从地表剥离，在一定程度上降低了工作区域内的生物量和生产力；本项目属于高海拔地区，植被分布稀疏，生物量低，生物覆盖率小于5%，项目施工时间短，临时占地影响较小。
②临时用地的占地类型发生改变，主要体现为裸地变为临时建设用地。
探矿工程对土地的占用是短期的，探矿完成后将一体化污水处理设施、泥浆池等临时工程拆除，及时进行生态植被恢复，土地利用性质基本不会改变。因此本项目的建设对土地利用的影响较小。
（2） 对植被的影响分析
本项目进行槽探、钻探时会因表土剥离使部分植被被铲除，部分地表裸露，破坏原有的地形地貌；同时施工过程中若土方随意堆放至植被茂盛区域，会压占植被，使堆放处植被减少；此外，人为踩踏也会对地表植被造成直接影响，导致生物量的毁损，从而使项目区的生物量有所减少。但随着施工期结束和人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。
临时用地范围内未见珍稀、濒危、名木古树或其他需要特殊保护的植物，因此，项目探矿工作不会导致珍稀物种灭绝、引起物种损失等问题。
项目临时工程占地大多为裸地，草地占用量较小，对植被的破坏量较低，项目勘查期加强施工管理，临时土方、弃渣堆放应选择裸地处，避免占压植被。在采取环评提出的措施后，随着区域生态系统的自我修复及人工重建修复，勘查工作对植被的影响较小。
（3）对野生动物的影响分析
项目的实施对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响，主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。施工过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰、人群活动的增加，项目区内的野生动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，原有的野生动物将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，远离影响范围；施工期设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。勘探区偶见数量很少的麻雀、壁虎、小家鼠、旱獭及多种昆虫等，无重点保护的珍稀濒危物种、关键种、土著种、建群种等。勘探区植被覆盖度低、自然环境恶劣、食源差、隐蔽性差，野生动物种类稀少。且项目开展钻探、槽探区域并不是其活动区域，亦不涉及其栖息地，加上工程占地面积较小，该区域替代生境较多，故项目勘查期对其影响较小。而且施工结束后，各种机械噪声和人类活动显著减少，由于生活习惯，野生动物有可能逐渐返回原来的区域，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。
[bookmark: _Hlk140835968]（4）水土流失影响分析
项目区不属于水土流失重点预防区和重点治理区，项目勘探对水土流失的影响主要有以下方面：
①项目扰动的地表范围广且分散
地质填图与路线调查时，人员频繁穿越勘查区，踩踏植被，形成小型路径；物探、化探工作，需开挖浅坑；槽探工程为主要扰动源之一，为揭露基岩或矿化体，需开挖具有一定长度、宽度和深度的探槽（几米至几十米），剥离大量表层和风化层，形成裸露坡面；钻探工程为主要扰动源之二，钻机平台建设（需平整场地）、泥浆池建设、岩芯堆放等，都会形成集中扰动点。
②破坏原有水土保持功能
勘探活动直接清除地表植被，使其丧失拦截降雨、减缓径流、固持土壤的能力。机械开挖、碾压导致土壤孔隙度下降，团粒结构破坏，降低了土壤的入渗能力和抗蚀能力。形成的探槽边坡、钻机平台、道路边坡、堆土（渣）场等微地貌，改变了原地表汇流路径，增加了汇水面积和坡度，加剧水流冲刷力。
③松散堆积物易蚀源丰富
槽探、钻探平台建设等产生的松散岩土，若堆放不当（如堆放在坡面、沟道边，未压实、未防护），会成为极易被水流冲刷携带的物源。
④水文过程改变
降雨是诱发水土流失的主要动力。勘探期若处于雨季，水土流失风险将成倍增加。融雪期、冻融交替期也易发生侵蚀。大风天气会加剧地表松散物质的扬尘和风蚀（尤其在干旱、半干旱区）。
[bookmark: _Hlk143602167]（5）对区域土地沙化的影响分析
项目区地处干旱的荒漠区，在半干旱、干旱荒漠区都广泛分布和发育着生物土壤结皮，地表一般分布着生物土壤结皮—土壤表层由苔藓、藻类、地衣等隐花植物和微生物菌类等为主体的生物组分与土壤构成的有机复合体。
项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起尘，造成局部水土流失，严重时可能导致沙化。但是由于项目实际占地范围较小，施工时间短，施工结束后及时对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。
2.大气环境影响分析
废气主要为施工扬尘、柴油机和发电机产生的燃油废气、施工机械和施工车辆产生的尾气。
（1）施工扬尘
槽探时表土剥离、人工挖掘钻机进出场道路、钻探场地平整、弃渣堆存及施工车辆运输物料等过程均会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；在施工期加强管理，对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并采取密闭或遮盖措施等措施，且扬尘随着施工期的结束而消失，对周围大气环境产生的影响较小。
（2）柴油机、发电机产生的燃油废气
根据勘探方案，项目选用2台50kW柴油发电机提供项目生产和生活用电，正常情况下，动力机燃油消耗为205g/kW·h，本项目实际勘探时间为210天/年，每天工作8小时，耗油量为34.44t/a（2×50×210×8×205/1000000）。根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》（生态环境部2014年第92号）中非道路移动机械（柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NOx和THC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：
E=（Y×EF）×10-6
式中，E为非道路移动机械的CO、NOx、THC、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。
根据该指南表5方法1适用于简易方法的非道路移动机械平均排放因子，本项目发电机产排污情况见表4-1。
表4-1柴油发电机产排污情况一览表
	序号
	污染物
	产物系数
	产生量
	排放量
	排放浓度

	1
	PM10
	2.09g/kg燃料
	0.0720t/a
	0.0720t/a
	/

	2
	PM2.5
	2.09g/kg燃料
	0.0720t/a
	0.0720t/a
	/

	3
	THC
	3.39g/kg燃料
	0.1168t/a
	0.1168t/a
	/

	4
	NOX
	32.79g/kg燃料
	1.1293t/a
	1.1293t/a
	/

	5
	CO
	10.72g/kg燃料
	0.3692t/a
	0.3692t/a
	/


柴油燃烧后会产生烟气，以无组织形式逸散，烟气中主要污染物为二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物及总烃等。项目区地域空旷，周围扩散条件良好，污染物落地浓度增量极低，项目选用符合国家排放标准的发电机，燃烧效率高，污染物初始排放浓度相对较低，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响不大。
[bookmark: _Hlk15402090]施工期需使用柴油机、发电机提供动力及电力，施工期柴油消耗总量约34.44t/a。柴油燃烧后会产生烟气，以无组织形式逸散，烟气中主要污染物为二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物及总烃等。项目区地域空旷，周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响不大。
（3）施工机械、施工车辆产生的尾气
施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械、车辆进行检维修及保养，保证施工机械及车辆正常运行，且项目区属背景沙尘主导区域，施工扬尘为短时无组织源，在落实限速、遮盖、洒水等抑尘措施前提下，对区域达标压力可接受。
[bookmark: _Hlk136794460]综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。
[bookmark: _Hlk136795076]3.地表水环境影响分析
施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和钻井废水。
施工期施工人员在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地。施工人员根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取50L/d，施工人员6人，施工期间生活用水总量约为63m3/a。排水系数取0.8，则生活污水产生量约为50.4m3/a。施工人员产生的生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量（COD）350mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L。
本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2025）表2中C级标准，用于洒水绿化，不外排。
钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
综上所述，施工期产生的废水不会对地表水环境产生影响。
4.声环境影响分析
[bookmark: _Hlk163506224]施工期噪声源主要为柴油发电机、钻井设备、运输车辆等，源强一般为85～90dB（A），基础减振降噪效果约为10dB（A）。根据现场调查，声环境评价范围内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021），结合设备选型资料与同类项目类比数据，识别并整理主要噪声源强信息如下表所示：
表4-2施工期主要噪声源强信息一览表
	噪声设备
	数量
	声压级/距声源距离（dB（A）/m）
	排放时间
	噪声特性
	声源控制措施
	降噪后噪声源强

	钻井设备
	1台
	90/1
	昼间
	固定或半固定式声源
	优先选用低噪声型号设备；加强操作管理，避免空载运行
	75

	柴油发电机
	2台
	90/1
	昼间
	固定或半固定式声源
	选用低噪声型；基础减振
	75

	运输车辆（皮卡车）
	2辆
	85/1
	昼间
	移动声源
	合理规划运输频次（每3～4个野外工作日一次）；限制车速、禁止鸣笛；合理装载、减少急加速；严禁夜间运输
	70


（1）噪声预测模式与方法
根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）中关于室外声源传播衰减的计算推荐模型，采用无指向性点声源几何发散衰减公式进行噪声贡献值预测。对于固定或可视为点声源的设备（如钻机、发电机等），其在预测点产生的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离；
由于运输车辆属于移动声源，运行路径不确定且作用时间短，故不纳入定量预测范围，通过管理措施予以控制。
（2）噪声贡献值预测结果
基于上述预测模型，计算各主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值，结果见下表：
表4-3施工机械噪声在不同距离的预测贡献值
	噪声源
	噪声值
	距离声源不同距离噪声值dB（A）

	
	
	20m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m

	钻井设备
	75
	48.98
	45.46
	41.02
	35.00
	31.48
	28.98

	柴油发电机
	75
	48.98
	45.46
	41.02
	35.00
	31.48
	28.98


从预测结果可以看出：所有施工机械在20米外的噪声贡献值已降至49dB（A）以下；在100米以外，最大噪声贡献值不超过35 dB（A）；随着距离增加，噪声迅速衰减，至200米处基本接近环境背景水平。
（3）噪声达标分析
由表4-3预测结果可知，本项目主要施工机械在采取降噪措施后，其噪声贡献值随距离增加迅速衰减。昼间施工噪声在距离声源约20米处，最大噪声贡献值为48.98dB（A），已低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类功能区昼间限值（≤60 dB（A））。由此可见，项目施工噪声在20米外即可满足区域声环境质量标准要求。
本项目施工活动严格限定在昼间进行，夜间不开展施工作业，杜绝夜间噪声扰民风险，且其间分布有自然山体等地形屏障，对噪声传播具有明显的阻隔和衰减作用，进一步削弱了噪声影响。
此外，在施工场地边界（20m范围内），所有高噪声设备运行时的噪声贡献值最高不超过49dB（A），远低于《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）规定的昼间70 dB（A）限值，表明施工现场边界噪声排放处于可控范围。
根据现场调查，声环境评价范围内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。本项目选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备运转的噪声。进一步落实以上措施后，施工期噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，施工期产生噪声对周边环境影响不大。
[bookmark: _Hlk196296861]5.固体废物影响分析
[bookmark: _Hlk136795783]固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、钻井泥浆、沾油废防渗材料和设备维修废机油、施工产生的临时土石方。
（1） 生活垃圾
施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约1.008t/a，生活垃圾由垃圾箱收集，定期外运交由环卫部门统一处理。
（2）钻井泥浆
项目钻探采用水基钻井液进行钻探，根据前期阶段钻探施工情况及建设单位多年实践经验，在现有施工机具及环境条件下产生泥浆0.5t/100m。本项目钻探工程量1000m，整个勘探期间共产生泥浆5t，泥浆密度约为1.1g/cm3，则泥浆容积为4.55m3。单座井场最大钻探深度为270m，泥浆最大产生量为1.35t，泥浆最大容积为1.23m3，本项目泥浆池容积为2m3（单座），能够满足项目需要。
钻井岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算：
W=1/4×π×D2×h×K
式中：W——产生的岩屑量，m3；
D——井眼平均井径，m；
h——裸眼长度，m；
K——井眼扩大率，水基钻井液取P=20%。
[bookmark: _Ref19642107]根据井身结构计算钻井期岩屑产生量见表4-2。
表4-2钻井岩屑产生情况表
	钻头尺寸（mm）
	总井深（m）
	岩屑量合计

	110
	1000
	1.9m3


钻探采用水基钻井液（主要成分为水、泥浆（膨润土）、腐殖酸钾、工业盐），根据《危险废物排除管理清单（2021版）》，项目产生的钻井泥浆和钻井岩屑属于一般固体废物，泥浆经沉淀池澄清后循环回用，不外排。施工结束后沉淀池内干化残渣与钻井岩屑全部回填至原钻孔坑/探槽坑内，分层压实，并恢复表层覆土与原地貌，不新建任何永久填埋体；临时沉淀池位置施工结束后拆除防渗层、整平恢复。
（3）沾油废防渗材料和设备维修废机油
根据建设单位反馈信息可知，一般勘探过程中产生的沾油废防渗材料1t，未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料和设备维修产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08、900-214-08，危险特性为毒性和易燃性），设置一个可移动式危废暂存仓收集后，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（4）临时土石方
本项目产生的土石方约为2039.5m3。在TC0-1、TC15-1、TC7-1、TC8-1探槽旁各设置一个200m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方用于钻孔回填及场地平整。
综上所述，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，对周围环境造成影响较小。
6.环境风险影响分析
本项目主要存在的环境风险包括柴油泄漏和一体化污水处理设施泄漏。
（1） 柴油泄漏
1）评价依据
施工期涉及的危险物质主要为柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，柴油属于“油类物质”，临界量均为2500t。矿区现场自备油罐车从民丰县拉运油品（运距180km），油罐车容积为2t。各危险物质与临界量的比值计算情况具体如下：
表4-3本项目各风险单元Q值一览表
	危险物质名称
	危险物质最大在线量（t）
	危险物质临界量（t）
	Q值
	风险潜势等级

	柴油
	2
	2500
	0.0008
	Ⅰ

	沾油废防渗材料
	0.5
	2500
	0.0002
	

	小计
	/
	/
	0.0010
	


综上所述，本项目Q值均小于1，评价工作等级为简单分析。
2）环境敏感目标概况
本次不设风险评价范围，占地范围内无环境风险敏感目标。
3）环境风险识别
①危险物质识别
施工期间涉及的环境危险物质主要为柴油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表4-4。
表4-4柴油理化性质及危险级别分类表
	序号
	名称
	组分
	危险性
	燃烧爆炸特性参数
	危险级别
	影响途径

	1
	柴油
	复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物
	柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎。
	热值：3.3×104KJ/L；沸点范围：180～370℃和350～410℃；两类闪点：38℃
	高闪点液体
	大气、地下水、土壤


②生产设施风险识别
项目柴油由建设单位自备的油罐车拉运及储存，若油罐车因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。
③环境风险类型
环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
④危险物质向环境转移的可能途径和影响方式
油罐车发生破损造成柴油泄漏，柴油泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。
4）环境风险分析
①事故对外环境影响分析
a.对大气环境影响分析
项目轻质柴油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。
项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，在车辆拉运过程中做好处理。一般情况下，本项目柴油不会发生泄漏风险事故。位于矿山，周边5km范围内没有居民点，发生泄漏对周边环境产生影响较小。
b.对地下水和土壤环境影响分析
泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0～20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。由于储油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，可防止和减轻轻质柴油泄漏造成的污染。
[bookmark: _Hlk175608479]综上所述，项目轻质柴油对大气、地表水、地下水环境影响较小。
（2） 一体化污水处理设施泄漏
勘探项目一体化污水处理设施若发生泄漏，在干旱区（如沙漠、戈壁）或生态敏感区可能引发连锁环境风险。
1） 对大气环境影响分析
生活污水在厌氧环境下会分解产生恶臭气体，如硫化氢、氨气等，泄漏时会严重影响周边空气，引起居民不适和投诉；泄漏区域成为蚊蝇孳生地，传播疾病。
2） 对土壤环境影响分析
生活污水内的油脂类物质，会覆盖土壤颗粒，使土壤透气性降低，孔隙度减少15%～30%，地表植被死亡率升高。
3） 对地下水环境影响分析
在沙质土壤区，污染物的下渗速率可达0.5～2m/天，3个月可污染潜水层（埋深<10m时）。
本项目一体化污水处理设施采用HDPE防渗膜防渗，生活污水及时进行处理，泄漏风险较小。

	运营期生态环境影响分析
	
本项目无运营期，施工期结束后环境影响随之消失。

	






选址选线环境合理性分析
	1、 与主体功能区划的选址合理性分析
本项目位于新疆和田地区民丰县和巴音郭楞蒙古自治州且末县，属于中昆仑山高寒荒漠草原生态功能区，是自治区级重点生态功能区。不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区。功能区草场过度退化，生物灾害严重，水源减少，植被退化，主要发展方向为：“保护草地植被，保护野生动物，保护河流水质。”
本项目属于锰矿勘探，只对矿区进行勘探，勘探过后会对槽探、钻探平台、临时堆放场等进行恢复，因此符合新疆维吾尔自治区主体功能区规划的要求，选址合理。
2、 工业场地选址合理性分析
①勘探区选址
根据现场勘探可知，项目区不涉及生态敏感脆弱区，自然保护区，风景名胜区，国家级、省级禁止开发区域及其他应划入生态保护红线范围内的区域，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。
②井场选址
钻机井场需根据探孔的布设进行平整，平整出的井场平坦坚实，满足钻井设备的布设和钻井作业的要求，且能承受施工车辆的行驶，本项目属于高海拔地区，占地为裸地，植被分布稀疏，生物量低，探孔及井场的布设对周围环境影响小。
③探矿道路选址
项目不新建探矿道路，现有简易道路能满足本项目要求，对周围生态环境影响小。
综上所述，本项目的建设对外环境无特殊要求，本次评价针对施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，项目选址选线合理。









五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与勘探工程同时设计、同时施工、同时使用。
[bookmark: _Hlk140837423]（1）植被保护措施
[bookmark: _Hlk140834056][bookmark: _Hlk136795909]①工程避让措施：在满足勘探设计和施工要求的前提下，对临时堆场等临时占地进行适当调整，避开野生植物生长密集地带，减少占地。
②减缓措施：严格控制槽探、钻探等各类工程建设活动在临时占地范围内，采用彩旗结合安全警戒线（或围栏）的方式封闭施工作业区域，不得随意扩大、碾压周边野生植被，最大限度减少对野生植物生存环境的破坏。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，避免风蚀从而造成水土流失；提高施工效率，缩短施工时间。严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实，减少扬尘对野生植被的影响。
[bookmark: _Hlk143198760]③恢复措施：施工结束后施工机械、设备及时撤离，探矿完成后将一体化污水处理设施、泥浆池等临时工程拆除，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。
④补偿措施：本项目占地类型为裸地，几乎无植被覆盖，根据生态治理“宜林则林，宜草则草，宜荒则荒”的原则，本项目施工结束后对施工机械、设备及时撤离，一体化污水处理设施、泥浆池等临时工程拆除，临时占地进行清理平整，尽量恢复原有裸岩地貌。
[bookmark: _Hlk164164670][bookmark: _Hlk75954520]⑤管理措施：严格控制临时占地面积，严格划定车辆及施工机械的路线，禁止运输车辆及施工机械乱碾乱轧，严禁随意穿越生态保护红线区；严格规定各类工作人员的活动范围，禁止工作人员随意进入生态保护红线区；在生态保护红线区内，禁止设置各类取弃土场、渣场、填埋场等；加强环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。
（3）对野生动物的生态环保措施要求
①迁徙通道保护及恢复
建设单位在施工过程中要明确界定作业边界（如使用围栏、标志等），严格规定工作人员、车辆和施工机械的活动范围，禁止进入非必要区域，尤其是野生动物的栖息地、迁徙通道；需要清理植被的区域，剥离并妥善保存表土层，用于后期生态恢复。
②野生动物干扰最小化
选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，合理安排施工时间禁止在夜间施工，避免影响夜行动物和迁徙鸟类。
③管理措施
安全储存和使用燃料、润滑油及钻井液等，防止泄漏污染土壤及水源，配备应急处理设施（如防渗材料）；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。
上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
2.水土保持措施
（1）优化勘探工程布局与设计：施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。合理规划物化探测线、探槽、钻孔位置，避开陡坡、汇水线、植被良好区、水体附近等敏感区域。
（2）减少扰动面积与时间：合理安排施工时间，避免大风大雨天气施工，以免造成土壤风蚀影响；缩短工作面暴露时间，完成一段，防护一段，恢复一段。
（3）临时占地管理：施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中要保证土体再塑，防止水土流失。
（4）临时堆场管理：选择低洼、平坦、稳定、远离河道、沟谷边缘（安全距离>10m）的区域；在堆土场上游及周边开挖临时排水沟（土质沟），将外来汇水引离堆土场；在堆土体下游坡脚设置有效的临时拦挡措施；对长期（超过1个月）堆放或雨季堆放的土体，表面覆盖防雨布，并用石块或土袋压边。
（5）固废管理：铺设防渗布，设置接油盘，防止机油、柴油泄漏污染土壤和水体。
（6）制定详细水土保持方案：建设单位自行或委托有资质的单位编制水土保持方案，并报相关部门审批；并根据相关技术规范进行水土保持监测，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。
采取以上措施后可减少对水土流失的影响。
3.防沙治沙措施
（1）设置钻探平台、生活营地时避开沙丘活动区，优先选择固定沙地和砾石滩。
（2）钻探岩屑、槽探挖方等及时用防尘网进行遮盖。
（3）在项目区主风向侧、生活营地外围，采用设置沙障的方式阻止流沙移动减少风蚀，如草方格沙障、秸秆沙障、黏土沙障等。
（4）项目钻探废水经泥浆池沉淀后，回用于钻探施工，不外排。
（5）项目结束后，及时拆除临时工程，对临时占地进行平整恢复，清理现场固废。
采取以上措施后可减少对沙化土地的影响。
4.大气污染防治措施
[bookmark: _Hlk176185340]（1）使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。
（2）施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。
（3）易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散。
以上防治措施，简单可行，具有可操作性，对大气环境影响能够减缓到可以接受的程度。
[bookmark: _Hlk136795800]5.水污染防治措施
（1）钻井废水
钻井期产生的废水收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
（2）生活污水
本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2025）表2中C级标准，用于洒水绿化，不外排。一体化污水处理设施采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、占地及时恢复原貌。
（3）管理措施
加强施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。
采取上述措施后，施工期产生的废水得到妥善处置，不会对地表水环境产生不利影响。
6.土壤环境保护措施
（1）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的土壤，在施工前，首先要把剥离土集中堆放，施工结束后再进行回填，以利后期植被恢复，严格执行分层开挖、分层堆放、分层回填的土方施工作业制度。
（2）合理组织土方调配、及时填平压实。工程施工期应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，以免发生风蚀、水蚀。
（3）临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。
（4）充分利用原有道路，同时减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。
（5）规范施工人员的行为，爱护草木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后，应进行生态重建，同时收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物。
（6）避开雨季施工，采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
采取上述措施，可降低对土壤环境产生的不利影响。
7.噪声污染防治措施
施工机械选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转，加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。
[bookmark: _Hlk136795812]8.固体废物处置措施
固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、钻井泥浆、沾油废防渗材料和设备维修废机油、施工产生的临时土石方。
（1）生活垃圾
施工期间生活垃圾产生量约1.008t/a，生活垃圾由垃圾箱收集，定期清运交由环卫部门统一处理。
（2）钻井泥浆
根据钻孔所处地层特性，本项目进行的钻探产生泥浆主要为水基泥浆。根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》，项目钻探产生的泥浆和岩屑为一般固体废物。在钻探前，依据地形条件，预先在钻孔附近设置泥浆沉淀池；钻探期间，各孔涌出泥浆分别导至池内收集回用。在严格按照设计环保措施情况下，泥浆得到集中收集，合理处置，不外排，施工结束后沉淀池内干化残渣与钻井岩屑全部回填至原钻孔坑/探槽坑内，分层压实，并恢复表层覆土与原地貌，对外环境影响小。
（3）沾油废防渗材料和设备维修废机油：施工结束对场地进行清理时，产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料和设备维修产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08、900-214-08，危险特性为毒性和易燃性），设置一个可移动式危废暂存仓收集后，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（4）临时土石方
[bookmark: _Hlk183361156][bookmark: _Hlk136792721]本项目产生的土石方约为2039.5m3。在TC0-1、TC15-1、TC7-1、TC8-1探槽旁各设置一个200m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方用于钻孔回填及场地平整。
（5）一般工业固体废物环境管理要求
①建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。
②建设单位应与具有相应具有固体废物处置资质的单位签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，由受托方负责处置钻井岩屑。
[bookmark: _Hlk183363774]（6）危险废物环境管理要求
危险废物收集、储存、转移须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，应交由有相应资质的危险废物处理单位进行处置，并将相关资料存档备查。
上述固体废物处置措施均为技术可行和稳定可靠的成熟措施，钻井工程产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。
9.环境风险应急措施及应急要求
（1）油罐车停放区域严禁用火管理。
（2）油罐车停放区、一体化污水处理设施、泥浆池，均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强油品运输环节的管理，避免出现油品泄漏风险事故发生。
（3）加强消防安全管理
定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。
施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。

	运营期生态环境保护措施
	
本项目仅涉及矿山勘探，不涉及采矿，无运营期。

	



其他
	（1）施工期环境保护管理计划
施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：
1）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。
2）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。
3）落实源头分类。产废单位应按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施。对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。
4）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。
5）加强委外转移利用处置管理。产废单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。鼓励产废单位将工业固体废物直接委托给具备完善的环保手续和贮存、利用、处置设施的单位进行利用处置，降低中间环节环境风险。完善转移交接档案管理。产废单位应建档保存转移交接记录，如转移时间、种类、数量、交接人、去向等材料，并督促受委托方提供全过程的收集、利用、处置情况的反馈信息（实际运输、利用、处置情况等以及受托方建立的一般工业固废管理台账），督促受托方依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并提供全过程的收集、利用、处置情况的反馈信息。严格落实跨省转移要求。申请一般工业固体废物跨省转移利用的，应当通过“新疆政务服务网”填写固体废物跨省转移利用备案表并上传相关材料，完成备案，备案通过后方可进行跨省转移利用。
6）勘查责任主体应建立绿色勘查监管制度，由绿色勘查监督管理机构或责任部门，对涉及本标准内容的设计、施工和成果进行审查、检查监督及验收评价。勘查过程中，责任主体应及时对绿色勘查工作进行动态监管，督促勘查施工单位认真执行绿色勘查设计要求及规范标准。绿色勘查工作中，施工单位应及时做好相关施工技术及管理工作资料的记录、收集、整理及编制归档工作，并做到真实、齐全、规范。对阶段性工作及竣工成果，应按照规定做出检验评价。
（2）环境管理任务
1）施工筹建期
①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。
②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。
③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。
2）施工工区环境管理
①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。
②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。
③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方环保部门。
④会同地方环保部门检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。
⑤负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。
⑥加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。
3）勘探期结束后环境管理
勘探期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响，勘探期满后环境管理具体要求见表5-1。


表5-1勘探期结束后环境管理要求
	环境影响
	环境管理具体要求

	废水、废气、噪声、固废
	（1）对槽探的回填情况进行监督管理；
（2）对场内临时工程的拆除及清理情况进行监督管理。

	生态环境影响
	（1）对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；
（2）在勘探期满前的1-2年内落实闭坑计划的编制情况；
（3）严格按照土地复垦要求，对探矿区复垦情况进行监督管理。


①场地清理
勘查施工区（点）工作结束后，应及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物。
②场地恢复平整
场地恢复平整应根据恢复治理设计要求，结合现场情况，尽可能按原始地形地貌平整。难以复原的地段，应按恢复治理设计场地平整标高进行平整，尽可能与自然环境相协调。
施工现场的槽探等，应采用开挖的土石进行回填，场地平整工作不应产生新的挖损破坏，应彻底清除场地上污染物。
③场地覆土
场地的覆土厚度及土质应符合恢复地类的复绿设计及相关行业的规范和标准要求。仅压占未挖损及污染的场地，可采取深翻、松土、培土等方式，满足相关规定和设计恢复治理要求。

	




环保投资





	项目总投资为541.91万元，其中环保投资51万元，约占总投资的9.41%，详见表5-2。
表5-2环保投资一览表
	工程名称
	拟采取的环保措施
	环保投资
（万元）

	废气
	施工扬尘
	对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并采取密闭或遮盖措施。
	10

	
	燃油废气
	使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护保养。
	/

	废水
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排。
	15

	
	钻井废水
	设1座泥浆池用于收集钻井期产生的废水。
	5

	噪声
	施工噪声
	选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转。
	3

	固废处置
	生活垃圾
	设置垃圾箱集中收集产生的生活垃圾，定期清运交由环卫部门统一处理。
	4

	
	钻井泥浆
	废弃钻井泥浆干化后和钻井岩屑用于场地平整。
	/

	
	沾油废防渗材料和设备维修废机油
	设置一个可移动式危废暂存仓，用于储存设备维修产生的废机油，施工结束后检修产生的废机油和沾油废防渗材料委托有资质单位处置。
	5

	
	临时土石方
	项目产生总土石方量为2039.5m3，根据当地地形地貌特征，均用于回填及场地平整，无弃方。
	3

	生态恢复
	对临时占地进行清理、平整；水土保持。
	6

	合计
	51

























六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①严格控制施工现场占地，用彩旗结合安全警戒线（或围栏）的方式封闭施工作业区域，划定车辆行驶路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；
②严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰；
③加强环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护；
④施工完成后施工机械、设备及时撤离，将一体化污水处理设施、泥浆池等临时工程拆除，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留。
	验收内容：生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；项目区及周边占地恢复情况。
验收效果：临时占地无遗留土方/垃圾；探槽回填到位；植被自然恢复。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排。
②钻井期产生的废水收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
	验收内容：钻井废水和生活污水现场是否有遗留。
验收效果：验收时现场无遗留问题。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	①表层土壤的保护和利用；
②合理组织土方调配、及时填平压实；
③临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。
④充分利用原有道路，同时减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏；
⑤规范施工人员的行为，爱护草木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物；
⑥避开雨季施工，采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
	验收内容：临时设施是否拆除，临时占地是否恢复。
验收效果：验收时现场无遗留问题。
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转，加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	/
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。
②施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。
③易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散。
	《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾：设置垃圾箱集中收集产生的生活垃圾，定期清运交由环卫部门处理。
②钻井泥浆：废弃钻井泥浆干化后和钻井岩屑用于场地平整。
③沾油废防渗材料和设备维修废机油：设置一个可移动式危废暂存仓收集后，交由具有相应处置资质的危废处置单位负责接收、转运和处置；
④临时土石方：本项目产生的土石方约为2039.5m3。在TC0-1、TC15-1、TC7-1、TC8-1探槽旁各设置一个200m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方和坑探土石方用于钻孔回填及场地平整。
	验收内容：①生活垃圾设置垃圾箱集中收集，定期清运交由环卫部门处理，检查现场是否有遗留。
②沾油废防渗材料签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；
③检查临时土石方在现场是否有遗留。
验收效果：现场无固废遗留。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①油罐车停放区域严禁用火管理。
②油罐车停放区、一体化污水处理设施、泥浆池，均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强油品运输环节的管理，避免出现油品泄漏风险事故发生。
③加强消防安全管理，定期进行消防培训与实战演练。
	加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/




七、结论
	本项目符合国家产业政策，生态环境分区管控要求和相关规划，选址合理，在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行。



2

image2.png




image3.png
T

']
a°f/

]
/

/
£E7 /
HNY

“-/w !
g !





image4.png
=, HIRRREES. 1B Bt =, HRRREES. 18R

LY x T T T
FIUE [ EAFHE > BERR [ BAEE — ®1EX
: T
L] ] :
IEEERT  eee ;- SR

TR — BaEE o HHEE e WRST | EET e SR
T B L)
sk ko] mheE ;
Y H ] B
,,,,,,,,,,, . _
| ISR oo AT it oo R ol R





image1.png
SIS RS R

Prichy

(AE#RL)
CHAH)

b4 A R SeAn B A A SR




