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1概述

1.1建设项目的特点

（1）钨矿资源

钨是我国战略性优势矿产资源，是现代工业、国防军工、高端装备制造、新能源、新材料产业不可或缺的核心原材料，广泛应用于硬质合金、切削刀具、航天航空、精密仪器、军工武器、光伏、半导体等关键领域，战略价值极高。

我国钨矿资源储量、产量、消费量均位居全球首位，是全球最主要的钨资源供给国，但国内优质钨矿多以中小型矿床为主，高品位、大规模整装钨矿资源稀缺。新疆维吾尔自治区作为我国重要的矿产资源接续基地，区域内钨矿资源整体勘探开发程度较低，保有资源潜力大、开发条件优良，具备良好的资源开发前景。

柯可·卡尔德钨（锡）矿资源为区域内重要的钨矿整装资源，为伴生共生型稀有金属矿产，与锡矿资源共生富集，矿体分布集中、连续性较好，矿石加工性能优良。该矿区钨矿资源的开发利用，可有效补充国内钨矿资源供给，缓解优质钨矿资源紧缺现状，完善区域稀有金属矿产开发产业链，同时助力国内高端制造、新能源等战略性产业稳定发展，具备显著的资源价值与产业价值。

（2）锡矿资源

锡是重要的战略性有色金属，应用场景涵盖电子焊接、镀锡板材、冶金合金、化工陶瓷、光伏电池、精密电子元器件等领域，是电子信息产业、新能源产业发展的关键支撑矿产。

我国锡矿资源储量丰富，主要集中于西南地区，新疆区域锡矿资源勘探开发起步较晚，已探明规模化锡矿矿床较少，整体资源开发潜力尚未充分释放。柯可·卡尔德矿区锡矿与钨矿共生共存，属于典型的钨锡共生矿床，矿产资源综合利用价值极高，区别于单一金属矿床，可实现一矿多采、资源综合回收利用，大幅提升矿山开发经济效益与资源利用率。

柯可·卡尔德钨（锡）矿资源储量稳定、矿石品质较好，可选性优良，适配规模化、机械化选矿生产工艺。项目开发后，可同步回收钨、锡两种核心稀有金属矿产，最大化挖掘矿产资源价值，填补新疆东部区域钨锡精矿产能缺口，优化国内锡矿资源供给结构，同时带动区域矿产深加工产业发展，兼具经济效益与区域产业发展效益。

（3）新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿
新疆欣业矿产开发有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2006年6月，2009年2月委托吉林省地质调查院编制了《新疆若羌县柯可•卡德尔钨（锡）矿床勘探报告》，同年7月取得《关于新疆若羌县柯可•卡德尔钨（锡）矿床勘探报告矿产资源储量评审备案证明》（新国土资储备字〔2009〕109号）。2010年9月新疆欣业矿产开发有限公司委托兰州有色冶金设计研究院有限公司编制《新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究报告》，2010年12月新疆欣业矿产开发有限公司委托新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院进行“新疆若羌县柯可•卡德尔钨（锡）矿床开发利用项目”的环境影响评价工作，2012年9月24日新疆欣业矿产开发有限公司取得《关于新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程环境影响报告书的批复》（新环评价函〔2012〕947号），自取得批复后一直未进行建设及生产。2019年8月，江西省勘察设计研究院在矿区开展了水文地质勘察工作，并编制完成《若羌县柯可•卡德尔钨（锡）矿120万吨/年采选项目环境影响评价专项水文地质勘察报告》。
原新疆欣业矿产开发有限公司首次取得“新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿”采矿证，采矿许可证编号：***，矿区面积：***，有效期限：***，发证机关为原国土资源部。

现新疆欣业矿产开发有限公司由紫金矿业集团下属的福建紫金稀贵金属有限公司通过股权并购实现控股，拟投资建设新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿工程的环评编制工作正在同步进行中。

（4）柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿及尾矿库工程（本项目）

2026年7月，紫金矿业集团下属的福建紫金稀贵金属有限公司通过股权并购实现控股。自控股以来，委托紫金（厦门）工程设计有限公司编制完成了《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究》，并同步开展选矿及尾矿库工程环境影响评价工作，选矿年处理规模为120万t/d。
根据现有收集资料并对照2012年环评报告，由于前期勘探工作深入程度有限，原有选矿厂、办公生活区选址条件掌握不够充分，受供水、供电等外部建设条件限制，矿区开采崩落范围对原有选矿厂选址构成安全威胁，因此需要对选矿厂、办公生活区开展选址优化调整；其次，因原矿石最大粒度为-750mm变为最大块度为-300mm，原选矿工艺采用“三段一闭路破碎，一段闭路磨矿，重-磁联合选别”工艺流程，未设置大型初碎设备，现矿山供矿最大块度控制至‑300 mm，为匹配选矿厂破碎设备进料条件，对选矿厂生产工艺优化调整为“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”的破碎流程及“螺旋溜槽预选+分级分选+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”的选别流程，并新增主要生产装置、设备及配套设施，导致产品品种与原选矿工艺不一致；最后，由于原尾矿库选址未开展安全预评价工作，未全面识别库区地质稳定性、防洪能力、下游安全距离、有效库容、筑坝物料等关键条件，原选址没有开展该工作，场址本身未经过安全论证，既不能开展后续安全设施设计，也无法完成立项、安全报批，原有场址不具备审批落地条件，因此需对尾矿库进行重新选址。
根据上述情况，对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），符合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中的“4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）”及“6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套没施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的”情形，属于重大变动。因此，根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及有关法律法规要求，原项目需要重新进行环境影响评价并报批。为办理环境影响评价手续，故现新疆欣业矿产开发有限公司于2026年6月委托我单位重新编制了《新疆若羌县柯可·卡德尔钨（锡）矿选矿及尾矿库工程环境影响评价报告书》，建设性质为新建（重大变动）。
表1.1-1    本项目变动情况一览表

	序号
	项目
	原项目内容
	本项目内容
	变动情况
	是否属于重大变动

	1
	性质
	新建，项目功能为处理钨（锡）矿矿石原矿，生产合格钨精矿、低钨精矿、锡精矿
	新建，项目功能为钨（锡）矿矿石原矿，生产重选钨精矿、浮选钨精矿、钨锡混合精矿
	因选矿工艺发生变化，产品品种、品位与原环评不一致。
	否

	2
	规模
	选矿厂原矿处理能力为120万t/a；尾矿库共1座，总库容2729.65万m3
	选矿厂原矿处理能力为120万t/a，新建1座尾矿库，库容2890.44万m3
	选矿年处理规模不变，尾矿库尾矿储存能力增大，未增加至30%以上。
	否

	3
	
	不涉及第一类污染物排放
	不涉及第一类污染物排放
	不变
	否

	4
	
	位于环境空气质量不达标区，尾矿库总库容2729.65万m3
	位于环境空气质量不达标区，尾矿库库容2890.44万m3
	本项目位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，属于细颗粒物不达标区，尾矿库尾矿储存能力增大，导致相应污染物（可吸入颗粒物）排放量增加。
	是

	5
	地点
	新疆维吾尔自治区东昆仑山脉西段，地处新疆维吾尔自治区若羌县境内若羌县城160°方向，直线距离250km
	新疆维吾尔自治区东昆仑山脉西段，地处新疆维吾尔自治区若羌县境内若羌县城160°方向，直线距离250km
	建设地点未发生变化，但选矿厂、生活区、尾矿库在原厂址附近调整，导致总平面布置变化，但未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	否

	6
	生产工艺
	选矿工艺流程为三段一闭路破碎，一段闭路磨矿，重-磁联合工艺流程。选矿厂最终产品为合格钨精矿、低钨精矿、锡精矿
	破碎流程采用“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”流程。选别流程采用“螺旋溜槽预选+分级分选（入选粒度-0.3mm）+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”流程。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺流程，精矿经浓缩后给入盘式过滤机进行过滤，过滤产品装包后堆存，过滤机滤液及溢流返回浓缩机。尾矿采用一段脱水工艺流程，经浓密机浓缩至45%后泵送至尾矿库堆存。产品为重选钨精矿、浮选钨精矿、钨锡混合精矿
	项目选矿生产工艺发生变化，新增高压辊磨、高压辊磨筛分、浮选等主要生产装置、设备及配套设施，本项目位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，属于不达标区，因此导致相应污染物（可吸入颗粒物）排放量增加。
	是

	7
	
	尾矿堆存于尾矿库，产品堆放于产品堆场
	尾砂堆存于尾矿库，产品堆放于产品堆场
	原矿、尾矿等物料运输、装卸、只存放时未发生变化，未导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上。
	否

	8
	环境保护措施
	废气污染防治措施：粗碎车间、中细碎车间和筛分车间采用SX12型湿式除尘机组、DYZD1000-II型皮带除尘器处理；运输扬尘采取洒水降尘、车辆限速的措施。
废水污染防治措施：①生产废水闭路循环，不外排。②生活污水经化粪池处理后进入SFW-F-5地埋式污水处理设备处理，处理后用于厂区绿化。
	废气污染防治措施：粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站过程产生粉尘采用集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；车间喷雾抑尘，全封闭；运输扬尘采取洒水降尘、车辆限速的措施。
废水污染防治措施：①生产废水闭路循环，不外排。②生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理。
	粉尘治理设施发生变化，除尘器由实施除尘机组和皮带除尘器变为布袋除尘器，本项目位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，属于不达标区，因此导致相应污染物（可吸入颗粒物）排放量增加。
生活污水处理设施变化，由化粪池变为地埋式一体化污水处理设施。
	否

	9
	
	无废水直接排放口
	无废水直接排放口
	未发生变化
	否

	10
	
	粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、粉矿仓废气有组织排放口
	新建粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站车间废气有组织排放口
	新增3处有组织排放口，属于一般排放口
	否

	11
	
	噪声污染防治措施：选用低噪声设备、隔声减振。
土壤及地下水污染防治措施：无
	噪声污染防治措施：选用低噪声设备、隔声减振。
土壤及地下水污染防治措施：采取地下水及土壤跟踪监测措施、源头控制措施、过程防控措施、分区防渗措施
	优化了土壤及地下水污染防治措施
	否

	12
	
	固体废物处置措施：尾矿全部排入尾矿库；生活垃圾集中收集后，运至指定地点进行有效处置。
	固体废物处置措施：尾矿部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。除尘灰收集后作为物料返回工艺流程。危险废物集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。生活污水处理设施底泥经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。废布袋（除尘器）集中收集后定期由厂家回收利用。生产回水池底泥定期清掏后返回生产工序。废药剂包装材料收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。生活垃圾经生活区垃圾桶集中收集后定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。
	新增了废机油、废油桶、除尘灰、生活污水处理设施底泥、生产回水池底泥、废布袋的处置措施。
	否

	13
	
	未设置事故池
	项目区设置1座800m3的事故池
	增强环境风险防范能力
	否


新疆欣业矿产开发有限公司柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿及尾矿库工程（以下简称“本项目”）属于若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿工程配套工程。2026年5月新疆欣业矿产开发有限公司委托紫金（厦门）程设计有限公司编制完成《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究》。

根据新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究报告，设计矿山采用露天开采方式，矿山采场出矿规模120万t/a；考虑柯可·卡尔德钨（锡）矿采选规模匹配，确定选矿厂年处理规模为120万t/a，4000t/d，即120万t/a，建设尾矿库一座，三等库，分期筑坝，最大坝高50m，总库容2890.44×104m3，可为4000t/d选矿厂服务21年，在选矿厂实际服务年限达到后，尾矿库同步闭库。2026年6月取得新疆欣业矿产开发有限公司柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿工程项目备案证，项目代码为***。
1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）和生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等有关法律法规的规定，新疆欣业矿产开发有限公司委托编制单位新疆恒升融裕环保科技有限公司编制《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿及尾矿库工程环境影响报告书》（以下简称：“本环评报告”）。接受委托后，编制单位立即成立项目组，组织项目组人员进行了现场调查、踏勘和资料收集工作，对项目可行性研究报告、依托矿山的资源储量核实报告、选矿试验报告等文件进行初步分析，结合项目相关资料和当地环境特征，按国家、新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护政策以及环境影响评价技术导则、规范的要求，开展了本项目的环境影响评价工作。
对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查及公众参与。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。在进一步工程分析、环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成了报告书的编制工作。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段，本次工作程序见图1.2-1。


图1.2-1    建设项目环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况

本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“七、有色金属矿采选业09-稀有稀土金属矿采选093和锡矿采选091”，应当编制环境影响报告书。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策。

根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》可知：新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团），“19.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用”属于西部地区鼓励类产业，本项目属于钨（锡）矿的精深加工，属于鼓励类项目。
本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中的相关要求。矿区附近无国家及自治区级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生物物种及濒危生物物种，文物古迹等，项目区5km范围内无居民区。
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中关于金属矿采选行业环境准入条件要求：“铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控”。本项目周边无铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线，亦无其他国家及自治区划定的重点流域、Ⅲ类水体，选矿厂、尾矿库选址不属于自然保护区、风景名胜区等禁采及限采范围，无其他环境敏感目标，因此，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求。

本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内，若羌县属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》。根据2023年10月16日自治区发展改革委下发了《自治区发展改革委关于调整我区国家重点生态功能区产业准入负面清单若羌县、巴楚县部分内容的请示》，若羌县产业准入负面清单所列准入产业为稀有稀土金属矿采选（钨钼矿采选），管控要求调整为露天矿山开采不得损害生物i栖息地和迁徙通道，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》。
根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》第三十条，任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。本项目不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》中重点重金属（铅、汞、镉、铬、铊、锑、砷）工业污染项目，评价范围不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。

本项目钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中的相关规定，同时，本项目的建设也符合《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案》（巴音郭楞蒙古自治州第十五届人民代表大会第五次会议）及《若羌县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年1月10日若羌县十八届人大七次会议第三次全体会议通过）中的相关内容。
此外，本项目符合《固体废物综合治理行动计划》《全国生态功能区划（修编版）》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》以及“生态环境分区管控方案”的相关要求。

本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，关注的主要环境问题为施工活动中造成的生态环境影响，运营过程中产生的有组织和无组织粉尘﹑生产废水、生活污水、工艺设备噪声、尾矿等对周边环境造成的影响，选矿厂、尾矿库生产过程中产生的生态影响以及环境风险影响。

项目产生的环境影响可通过采取一定的措施予以消除或减缓，从生态环境角度看，本项目建设是可行的。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目运营期以废气、废水、固废排放为主要污染特征，其大气污染物处理措施合理性、生产废水排放去向可行性、生活污水处理及排放去向可行性、固废处置可行性等是减少项目建设对外环境污染的重点关注问题。还需重视项目施工及运营引发的环境影响能否满足区域环境功能，重点关注项目占地范围内生态破坏情况及恢复措施是否可行，采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，项目环境风险是否可以接受。

因此，本项目环境影响评价以大气环境影响预测与评价、水环境影响评价、生态环境影响分析、环保治理措施及经济技术可行性分析、环境风险分析作为本次评价的重点。

1.5报告书主要结论

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》，本项目属于“稀有稀土金属矿采选（B0931）、常用有色金属矿采选（B0914）”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“七、有色金属矿采选业09-稀有稀土金属矿采选093及常用有色金属矿采选091”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类，符合要求。企业将按照《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320）的要求，规范建设绿色矿山。
本项目选址与空间布局符合性及污染防治与环境影响符合性满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的有关要求。项目的建设与发展符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案》及《若羌县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》《新疆生态环境保护“十四五”规划》以及“生态环境分区管控方案”的要求。
本项目符合清洁生产要求，本次评价要求建设单位积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的工艺设备，提高工业水重复利用率，加强尾矿综合利用，按照清洁生产二级标准执行环境管理工作；项目产生的各类废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测本项目建设后对周围环境产生的影响在可接受范围内；环境风险水平在可接受程度内；公众参与调查工作中，未收到公众对该项目的反馈意见。建设单位应加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从生态环境角度分析，该项目的建设是可行的。

2总则

2.1评价原则和目的
2.1.1评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.1.2评价目的

（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题；

（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围；

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况；

（4）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求；

（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为项目环保措施的设计和环境管理提供依据；

（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。

2.2编制依据

2.2.1国家有关法律法规和政策

国家有关法律法规和政策见表2.2-1。

表2.2-1    国家及地方有关法律法规和规章一览表

	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	一
	法律法规、条例

	1
	中华人民共和国生态环境法典
	中华人民共和国主席令（第七十号）
	2026-08-15

	2
	中华人民共和国水法
	12届人大第21次会议
	2016-07-02

	3
	中华人民共和国环境保护税法
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	4
	中华人民共和国防沙治沙法
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	5
	中华人民共和国水土保持法
	11届人大第18次会议
	2011-03-01

	6
	中华人民共和国野生动物保护法
	16届人大第6次会议
	2018-10-26

	7
	中华人民共和国循环经济促进法
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	8
	中华人民共和国节约能源法
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	9
	中华人民共和国安全生产法
	13届人大第29次会议
	2021-09-01

	10
	中华人民共和国土地管理法
	13届人大第12次会议
	2020-01-01

	11
	中华人民共和国城乡规划法
	10届人大第30次会议
	2018-01-01

	12
	中华人民共和国突发事件应对法
	14届人大第10次会议
	2024-11-01

	13
	中华人民共和国矿产资源法
	14届人大第12次会议
	2025-07-01

	14
	中华人民共和国防洪法
	11届人大第10次会议
	2009-08-27

	15
	建设项目环境保护管理条例
	国务院令第682号
	2017-10-01

	16
	中华人民共和国自然保护区条例
	国务院令第830号
	2026-03-15

	17
	中华人民共和国野生植物保护条例
	国务院令第204号
	2017-10-07

	18
	中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例
	国务院令第666号
	2016-02-06

	19
	中华人民共和国河道管理条例
	国务院令第829号
	2026-03-20

	20
	排污许可管理条例
	国务院令第736号
	2021-03-01

	21
	地下水管理条例
	国务院令第748号
	2021-12-01

	22
	中华人民共和国矿产资源法实施条例
	国务院令 第839号
	2026-06-15

	23
	中华人民共和国土地管理法实施条例
	国务院令第743号
	2021-09-01

	二
	部门规章与部门发布的规范性文件

	1
	全国生态环境保护纲要
	环发〔2000〕235号
	2000-11-26

	2
	危险废物污染防治技术政策
	环发〔2001〕199号
	2001-12-17

	3
	全国生态脆弱区保护规划纲要
	环发〔2008〕92号
	2008-09-27

	4
	突发环境事件信息报告办法
	环境保护部令第17号
	2011-05-01

	5
	集中式饮用水水源环境保护指南（试行）
	环办〔2012〕50号
	2012-03-31

	6
	关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知
	环发〔2012〕77号
	2012-07-03

	7
	关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见
	环发〔2013〕16号
	2013-01-22

	8
	土地复垦条例实施办法
	国土资源部第56号令
	2013-03-01

	9
	关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知
	环办〔2013〕104号
	2013-11-15

	10
	建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）
	环办〔2013〕103号
	2014-01-01

	11
	关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知
	环办〔2014〕30号
	2014-03-25

	12
	关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知
	环发〔2015〕4号
	2015-01-08

	13
	突发环境事件应急管理办法
	环境保护部令第34号
	2015-06-05

	14
	全国生态功能区划（修编版）
	环保部公告2015年第61号
	2015-11-13

	15
	关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知
	环发〔2015〕163号
	2015-12-10

	16
	关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知
	环办〔2015〕113号
	2015-12-30

	17
	关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知
	环环评〔2016〕150号
	2016-10-26

	18
	关于划定并严守生态保护红线的若干意见
	中共中央办公厅、国务院办公厅
	2017-02-07

	19
	污染地块土壤环境管理办法（试行）
	环境保护部令第42号
	2017-07-01

	20
	建设项目危险废物环境影响评价指南
	环保部公告2017年第43号
	2017-10-01

	21
	关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告
	国环规环评〔2017〕4号
	2017-11-20

	22
	“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南
	环办环评〔2017〕99号
	2017-12-01

	23
	关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见
	环环评〔2018〕11号
	2018-01-25

	24
	关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见
	中发〔2018〕17号
	2018-06-16

	25
	工矿用地土壤环境管理办法（试行）
	生态环境部令第3号
	2018-08-01

	26
	环境影响评价公众参与办法
	生态环境部令第4号
	2019-01-01

	27
	关于印发地下水污染防治实施方案的通知
	环土壤〔2019〕25号
	2019-03-28

	28
	关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知
	环大气〔2020〕33号
	2019-06-23

	29
	关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知
	环大气〔2019〕53号
	2019-06-26

	30
	关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知
	环大气〔2019〕56号
	2019-07-01

	31
	关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见
	环固体〔2019〕92号
	2019-10-15

	32
	关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知
	环办科财〔2020〕27号
	2020-10-15

	33
	关于加强生态保护监管工作的意见
	环生态〔2020〕73号
	2020-12-24

	34
	关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知
	环办环评〔2020〕36号
	2020-12-30

	35
	建设项目环境影响评价分类管理名录
	生态环境部令第16号
	2021-01-01

	36
	关于发布重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）的公告
	生态环境部公告2021第1号
	2021-01-04

	37
	国家重点保护野生动物名录
	国家林业和草原局 农业农村部公告（2021年第3号）
	2021-02-01

	38
	关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见
	发改环资〔2021〕381号
	2021-03-18

	39
	关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见
	环环评〔2021〕45号
	2021-05-30

	40
	国家重点保护野生植物名录
	国家林业和草原局 农业农村部公告（2021年第15号）
	2021-09-07

	41
	中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见
	中发〔2021〕36号
	2021-09-22

	42
	关于规范临时用地管理的通知
	自然资规〔2021〕2号
	2021-11-04

	43
	关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）
	环环评〔2021〕108号
	2021-11-19

	44
	工业和信息化部国家发展改革委科技部生态环境部住房和城乡建设部水利部关于印发工业废水循环利用实施方案的通知
	工信部联节〔2021〕213号
	2021-12-24

	45
	关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知
	环土壤〔2021〕120号
	2021-12-31

	46
	危险废物转移管理办法
	生态环境部部令第23号
	2022-01-01

	47
	八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知
	工信部联节〔2022〕9号
	2022-01-27

	48
	企业环境信息依法披露管理办法
	生态环境部部令第24号
	2022-02-08

	49
	关于进一步加强重金属污染防控的意见
	环固体〔2022〕17号
	2022-03-03

	50
	尾矿污染环境防治管理办法
	部令第26号
	2022-07-01

	51
	关于印发“十四五”噪声污染防治行动计划的通知
	环大气〔2023〕1号
	2023-01-05

	52
	地下水保护利用管理办法
	水资管〔2023〕214号
	2023-06-28

	53
	关于进一步加强矿山安全生产工作的意见
	国务院公报2023年第26号
	2023-09-06

	54
	固体废物分类与代码目录
	/
	2024-01-19

	55
	产业结构调整指导目录（2024本）
	国家发展和改革委员会令〔2023〕7号
	2024-02-01

	56
	土壤污染源头防控行动计划
	环土壤〔2024〕80号
	2024-11-07

	57
	国家危险废物名录（2025版）
	生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会 部令第36号
	2024-11-26

	58
	市场准入负面清单（2025年版）
	发改体改规〔2025〕466号
	2025-04-16

	59
	关于印发《固体废物污染防治“十五五”规划》的通知
	环固体〔2026〕39号
	2026-07-08

	60
	关于印发《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》的通知
	环土壤〔2026〕40号
	2026-07-13

	61
	《锡行业规范条件》
	工业和信息化部公告2015年第89号
	2015-12-22

	62
	空气质量持续改善行动计划
	国发〔2023〕24号
	2023-11-30

	63
	固体废物综合治理行动计划
	国发〔2025〕14号
	2025-12-27

	64
	《国土资源部关于锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和石棉等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》
	2014年第31号(1)
	2014-12-31

	三
	地方性法规及通知

	1
	新疆维吾尔自治区环境保护条例
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	2
	新疆维吾尔自治区野生植物保护条例
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	3
	新疆维吾尔自治区水环境功能区划
	新政函〔2002〕194号
	2002-12-01

	4
	新疆生态功能区划
	新政函〔2005〕96号
	2005-07-14

	5
	新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）
	新政办发〔2007〕175号
	2007-08-01

	6
	新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法
	新疆人民政府令第163号
	2010-05-01

	7
	新疆维吾尔自治区主体功能区规划
	自治区发展和改革委员会
	2012-10-01

	8
	新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）
	新环发〔2024〕93号
	2024-06-09

	9
	关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知
	新政发〔2017〕25号
	2017-03-01

	10
	转发关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见
	新环办发〔2018〕80号
	2018-03-27

	11
	自治区党委、自治区人民政府印发关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案的通知
	新党发〔2018〕23号
	2018-09-04

	12
	新疆维吾尔自治区大气污染防治条例
	自治区13届人大第7次会议
	2019-01-01

	13
	关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知
	新水水保〔2019〕4号
	2019-01-21

	14
	关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知
	新环环评发〔2020〕138号
	2020-09-04

	15
	关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知
	新环环评发〔2020〕162号
	2020-09-11

	16
	关于印发新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知
	新政发〔2021〕18号
	2021-02-22

	17
	关于印发新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）的通知
	新环环评发〔2021〕162号
	2021-07-26

	18
	新疆国家重点保护野生动物名录
	/
	2021-07-28

	19
	新疆生态环境保护“十四五”规划
	自治区党委、自治区人民政府
	2021-12-24

	20
	新疆国家重点保护野生植物名录
	新林护字〔2022〕8号
	2022-03-09

	21
	新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案
	/
	2022-03-28

	22
	新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）
	新政发〔2022〕75号
	2022-09-18

	23
	《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发自治区固体废物综合治理实施方案的通知》
	新政发〔2026〕38号
	2026-06-17

	24
	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
	/
	2026-03


2.2.2技术导则、规范及标准

与本项目有关的技术导则、规范及标准见表2.2-2。

表2.2-2    技术导则、规范及标准一览表

	序号
	依据名称
	标准号

	1
	《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》
	HJ2.1-2016

	2
	《环境影响评价技术导则 大气环境》
	HJ2.2-2018

	3
	《环境影响评价技术导则 地表水》
	HJ2.3-2018

	4
	《环境影响评价技术导则 声环境》
	HJ2.4-2021

	5
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》
	HJ610-2016

	6
	《环境影响评价技术导则 生态影响》
	HJ19-2022

	7
	《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》
	HJ964-2018

	8
	《建设项目环境风险评价技术导则》
	HJ169-2018

	9
	《环境影响评价技术导则 输变电》
	HJ24-2020

	10
	《环境空气质量标准》
	GB3095-2026

	11
	《地表水环境质量标准》
	GB3838-2002

	12
	《地下水质量标准》
	GB/T14848-2017

	13
	《声环境质量标准》
	GB3096-2008

	14
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	GB36600-2018

	15
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	GB15618-2018

	16
	《大气污染物综合排放标准》
	GB16297-1996

	17
	《污水综合排放标准》
	GB8978-1996

	18
	《农村生活污水处理排放标准》
	DB654275-2019

	19
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》
	GB/T18920-2020

	20
	《建筑施工噪声排放标准》
	GB12523-2025

	
	《电磁环境控制限值》
	GB8702-2014

	21
	《生态环境状况评价技术规范》
	HJ192-2015

	22
	《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》
	HJ651-2013

	23
	《生产建设项目水土保持技术标准》
	GB50433-2018

	24
	《生产建设项目水土流失防治标准》
	GB50434-2018

	25
	《水土保持综合治理技术规范》
	GB16453.1~16453.6-2011

	26
	《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》
	HJ1209-2021

	27
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》
	HJ942-2018

	28
	《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》
	HJ1120-2020

	29
	《地下水环境监测技术规范》
	HJ164-2020

	30
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
	GB18599-2020

	31
	《排污单位自行监测技术指南 总则》
	HJ819-2017

	32
	《污染源源强核算技术指南 准则》
	HJ884-2018

	33
	《大气污染治理工程技术导则》
	HJ2000-2010

	34
	《水污染治理工程技术导则》
	HJ2015-2012

	36
	《固体废物处理处置工程技术导则》
	HJ2035-2013

	37
	《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》
	HJ1259-2022

	38
	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》
	公告2021年第24号

	39
	《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》
	公告2017年第43号


2.2.3项目文件、资料

与本项目有关的技术资料见表2.2-3。

2.2-3    项目相关技术资料一览表

	序号
	依据名称
	时间

	1
	环评委托书
	2024-11

	2
	新疆若羌县柯可•卡德尔钨（锡）矿床勘探报告
	2024-07

	3
	新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程环境影响报告书
	2024-08

	4
	采矿证
	2013-04

	5
	备案证
	2026-06

	6
	若羌县柯可•卡尔德钨（锡）矿120万吨年采选项目环境影响评价专项水文地质勘查报告
	2019-08

	7
	新疆若羌县白干湖钨锡矿田柯可·卡尔德钨锡矿选矿小型和扩大试验研究报告
	2008-11

	8
	新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究
	2026-05

	9
	《新疆若羌县柯可•卡尔德钨(锡)矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》
	2012-07

	10
	其他与项目相关的技术资料
	/


2.3环境影响因素识别和评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

根据本项目的性质、工程特点、阶段（施工期、运营期、退役期）和所在区域的环境特征，识别本项目建设实施对评价区域自然环境可能产生的环境影响因素，为筛选评价因子提供依据。本项目施工期和运营期环境影响因素一览表见表2.3-1。

表2.3-1    主要环境影响因素识别表

	评价时段
	污染因素
	环境要素

	
	
	环境空气
	地表水
	地下水
	土壤环境
	声环境
	生态
	环境风险

	
	
	
	
	
	
	
	植被
	土地利用
	水土流失
	自然景观
	野生生物
	

	施工期
	土建工程土地平整
	-2D
	
	-1D
	-1D
	-1D
	-2D
	-2D
	-2D
	-1D
	-1D
	-1D

	
	物料运输
	-1D
	
	
	-1D
	-1D
	
	
	
	-1D
	-1D
	

	
	施工安装
	-1D
	
	
	
	-1D
	
	
	
	
	
	

	运营期
	原料/成品运输
	-1C
	
	-1C
	-1C
	-1D
	-1D
	
	
	
	-1C
	-1C

	
	废气排放
	-2C
	
	
	-1C
	
	-1C
	
	
	
	-1C
	-1D

	
	废水排放
	
	
	-1C
	-1C
	
	
	
	
	
	
	-1D

	
	噪声排放
	
	
	
	
	-1C
	
	
	
	
	-1C
	

	
	固废处置
	-1C
	
	-1C
	-1C
	
	-2C
	-2C
	-1C
	-2C
	
	-2C

	退役期
	生态恢复
	
	
	
	+1C
	
	+2C
	+2C
	+1C
	+1C
	+1C
	

	备注：

1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


2.3.2评价因子筛选

根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大的污染因子作为主要污染因子，见表2.3-2。

表2.3-2    本项目主要污染因子识别

	要素
	现状评价因子
	选矿厂影响因子
	尾矿库影响因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP
	TSP、PM10
	TSP

	地下水环境
	八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、氟化物、铜、锌、铝、钠
	

	声环境
	昼间、夜间等效连续A声级
	昼间、夜间等效连续A声级

	固体废物
	/
	尾矿、生活垃圾、沉淀池底泥、废矿物油及废油桶等

	土壤环境
	pH、含盐量、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯、二氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯，1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、钨、锡、石油烃
	铅、氟化物

	生态环境
	种群数量、种群结构、物种组成、植被覆盖度、生态系统功能、主要保护对象、生态功能、水土流失等
	生态功能、植被破坏、水土流失等

	环境风险
	/
	尾矿、危险废物泄漏，尾矿库溃坝等


2.4环境功能区划和评价标准

2.4.1环境功能区划

2.4.1.1环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县，项目区西北距若羌县城直线距离约180km，选矿厂及尾矿库均不在国家公园、自然保护区、自然公园和其他需要特殊保护的区域范围内，因此，项目所在区域为环境空气功能二类区。
2.4.1.2水环境功能区划

（1）地表水

本项目周边3km范围内无地表水体。

（2）地下水
项目所在区域地下水未进行功能区划分，根据地下水监测结果及其用途，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2.4.1.3声环境功能区划

选矿厂及尾矿库位于自治区若羌县东昆仑山脉西段山区，远离市区、村镇，主要功能为工业生产，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，属于2类声环境功能区。
2.4.1.4土壤功能区划

项目评价范围内主要占地为戈壁、裸岩石砾地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），项目占地范围内执行第二类用地中的工业用地（M）。

2.4.1.5生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区属帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区（Ⅴ），阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区（Ⅴ3），阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区（76）。主要生态服务功能为土壤保持、生物多样性维护。保护目标为保护荒漠草原和野骆驼。保护措施为保护区退牧、禁止偷猎、禁止乱采玉石矿、加强保护区管理。
2.4.2评价标准

2.4.2.1环境质量标准

（1）大气环境质量标准

项目所在区域为环境空气功能二类区。环境空气质量评价中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP七项指标标准取值见表2.4-1。
表2.4-1    环境空气质量标准    （单位：mg/Nm3）

	序号
	污染物
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	标准来源

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	0.06
	0.02
	《环境空气质量标准》（GB3095–2026）二级标准

	
	
	24小时平均
	0.15
	0.05
	

	
	
	1小时平均
	0.5
	0.15
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	0.04
	0.03
	

	
	
	24小时平均
	0.08
	0.05
	

	
	
	1小时平均
	0.2
	0.2
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	4
	

	
	
	1小时平均
	10
	10
	

	4
	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	0.16
	0.16
	

	
	
	1小时平均
	0.2
	0.2
	

	5
	PM10
	年平均
	0.06
	0.05
	

	
	
	24小时平均
	0.12
	0.1
	

	6
	PM2.5
	年平均
	0.03
	0.025
	

	
	
	24小时平均
	0.06
	0.05
	

	7
	TSP
	年平均
	/
	0.2
	

	
	
	24小时平均
	/
	0.3
	

	8
	非甲烷总烃
	24小时平均
	/
	2
	《大气污染物综合排放标准详解》


（2）地下水质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2    《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）（部分）

	序号
	项目
	单位
	III类标准限值

	1
	pH值（无量纲）
	无量纲
	6.5~8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	4
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	5
	氯化物
	mg/L
	≤250

	6
	铁
	mg/L
	≤0.3

	7
	锰
	mg/L
	≤0.10

	8
	铜
	mg/L
	≤1.0

	9
	锌
	mg/L
	≤1.0

	10
	铝
	mg/L
	≤0.2

	11
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002

	12
	氨氮
	mg/L
	≤0.5

	13
	钠
	mg/L
	≤200

	14
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.00

	15
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	16
	硝酸盐
	mg/L
	≤20

	17
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	18
	汞
	mg/L
	≤0.001

	19
	砷
	mg/L
	≤0.01

	20
	镉
	mg/L
	≤0.005

	21
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	22
	铅
	mg/L
	≤0.01

	23
	高锰酸盐指数
	mg/L
	/

	24
	细菌总数
	MPN/100mL
	≤100

	25
	总大肠菌群
	CFU/mL
	≤3

	26
	K+
	mg/L
	-

	27
	Na+
	mg/L
	-

	28
	Ca2+
	mg/L
	-

	29
	Mg2+
	mg/L
	-

	30
	CO32-
	mg/L
	-

	31
	HCO3-
	mg/L
	-

	32
	Cl-
	mg/L
	-

	33
	SO42-
	mg/L
	-


（3）声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见表2.4-3。

表2.4-3    声环境质量标准    单位：dB（A）

	声环境功能区类别
	标准限值

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（4）土壤风险管控标准

本项目占地范围内属于《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中规定的二类工业用地（M2），因此土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准，评价标准限值见表2.4-4。
表2.4-4    建设用地土壤污染风险管控标准    单位mg/kg

	类别
	序号
	污染物项目
	标准值
	执行标准

	重金属和无机物（基本项目）

	第二类用地筛选值
	1
	砷
	60
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	2
	镉
	65
	

	
	3
	铬（六价）
	5.7
	

	
	4
	铜
	18000
	

	
	5
	铅
	800
	

	
	6
	汞
	38
	

	
	7
	镍
	900
	

	挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	8
	四氯化碳
	2.8
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	9
	氯仿
	0.9
	

	
	10
	氯甲烷
	37
	

	
	11
	1，1-二氯乙烷
	9
	

	
	12
	1，2-二氯乙烷
	5
	

	
	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	

	
	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	

	
	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	

	
	16
	二氯甲烷
	616
	

	
	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	

	
	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	

	
	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	

	
	20
	四氯乙烯
	53
	

	
	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	

	
	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	

	
	23
	三氯乙烯
	2.8
	

	
	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	

	
	25
	氯乙烯
	0.43
	

	
	26
	苯
	4
	

	
	27
	氯苯
	270
	

	
	28
	1，2-二氯苯
	560
	

	
	29
	1，4-二氯苯
	20
	

	
	30
	乙苯
	28
	

	
	31
	苯乙烯
	1290
	

	
	32
	甲苯
	1200
	

	
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	
	34
	邻二甲苯
	640
	

	半挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	35
	硝基苯
	76
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	36
	苯胺
	260
	

	
	37
	2-氯酚
	2256
	

	
	38
	苯并〔a〕蒽
	15
	

	
	39
	苯并〔a〕芘
	1.5
	

	
	40
	苯并〔b〕荧蒽
	15
	

	
	41
	苯并〔k〕荧蒽
	151
	

	
	42
	䓛
	1293
	

	
	43
	二苯并〔a，h〕蒽
	1.5
	

	
	44
	茚并〔1，2，3-cd〕芘
	15
	

	
	45
	萘
	70
	

	重金属和无机物（其他项目）

	第二类用地筛选值
	46
	锑
	180
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	47
	铍
	29
	

	
	48
	钴
	70
	

	
	49
	钒
	752
	

	石油烃类

	第二类用地筛选值
	51
	石油烃（C10~C40）
	4500
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）


2.4.2.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目供暖采用电采暖，无烟气排放；主要大气污染源为选矿过程及尾矿产生的粉尘等。本项目颗粒物执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），有关标准限值见表2.4-5。

表2.4-5     大气污染物浓度限值

	污染源
	污染物
	排放限值
	排放监控位置
	备注

	采选
	破碎、筛分
	颗粒物
	50mg/m3
	车间或生产设施排气筒
	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值

	
	其他
	颗粒物
	30mg/m3
	
	

	选矿厂、尾矿库
	锡及其化合物
	30mg/m3
	企业边界
	

	选矿厂、尾矿库
	颗粒物
	周界外浓度最高点：1.0
	厂界
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值


（2）废水污染物排放标准
本项目生产废水主要为选矿生产废水、尾矿回水，生产废水经沉淀分离处理后满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中用于绿化、道路和工业场地降尘以及生产用水，选矿生产废水“闭路循环”，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）一级A排放限值要求，灌溉期用于选矿厂绿化，非灌溉期用于洒水降尘。生产废水及生活污水排放执行标准值见表2.4-6。
表2.4-6    废水污染物排放限值  单位：mg/L（pH无量纲）

	序号
	项目
	单位
	标准值
	标准来源

	1
	pH
	无量纲
	6.0~9.0
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值

	2
	色度
	铂钴色度单位
	≤30
	

	3
	五日生化需氧量
	mg/L
	≤10
	

	4
	氨氮
	mg/L
	≤8
	

	5
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.5
	

	6
	铁
	mg/L
	/
	

	7
	锰
	mg/L
	/
	

	8
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	

	9
	溶解氧
	mg/L
	≥2.0
	

	10
	总氯
	mg/L
	出厂≥1.0，管网末端≥0.2
	

	11
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	无
	

	1
	pH
	无量纲
	6~9
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）一级A排放限值要求

	2
	SS
	mg/L
	30
	

	3
	COD
	mg/L
	60
	

	4
	粪大肠菌群
	MPN/L
	10000
	

	5
	蛔虫卵个数
	个/L
	2
	

	6
	氨氮
	mg/L
	水温＞12℃，8

水温≤12℃，15
	

	7
	总氮
	mg/L
	20
	

	8
	动植物油
	mg/L
	3
	

	1
	总汞
	mg/L
	0.005
	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值

	2
	总镉
	mg/L
	0.02
	

	3
	六价铬
	mg/L
	0.2
	

	4
	总砷
	mg/L
	0.1
	

	5
	总铅
	mg/L
	0.2
	

	6
	总铊
	mg/L
	0.015
	


（3）噪声排放标准

项目建筑施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的有关规定。具体见表2.4-7。
表2.4-7    建筑施工噪声排放标准    单位：dB（A）

	实施阶段
	噪声排放限值dB（A）

	
	昼间
	夜间

	建筑施工
	70
	55


运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表2.4-8。

表2.4-8    工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

	声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（4）固体废物

项目主要固体废物包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾，其中一般工业固废包括尾矿、除尘灰、生活污水处理设施底泥、废布袋、生产回水池底泥，危险废物包括少量废矿物油及废油桶等。
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物执行标准；固体废物危险特性鉴别执行《危险废物鉴别标准－腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）（浸出液最高允许浓度），有关标准限值见表2.4-9。

表2.4-9    项目固体废物危险特性鉴别标准    单位：mg/L

	GB5085.1-2007

腐蚀性鉴别
	按照GB/T15555.12-1995制备的浸出液，pH≥12.5或pH≤2.0时，该废物是具有腐蚀性的危险物

	GB5085.3-2007浸出毒性鉴别标准
	浸出液中任何一种危险成分的浓度超过下列浓度值，则该废物是具有浸出毒性的危险废物。

	
	1
	汞及其化合物（以总汞计）
	0.1

	
	2
	铅（以总铅计）
	5

	
	3
	镉（以总镉计）
	1

	
	4
	总铬
	15

	
	5
	六价铬
	5

	
	6
	铜（以总铜计）
	100

	
	7
	锌（以总锌计）
	100

	
	8
	镍（以总镍计）
	5

	
	9
	砷（以总砷计）
	5

	
	10
	铍（以总铍计）
	0.02

	
	11
	总银
	5

	
	12
	硒（以总硒计）
	1

	
	13
	总氰化物
	5

	
	14
	氟化物
	100


第I类一般工业固体废物鉴别方法：按照HJ557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物。第II类一般工业固体废物鉴别方法：按照HJ557规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或pH值在6～9范围之外的一般工业固体废物。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
2.5评价等级和评价范围

本次环评分别按照选矿厂与尾矿库判定评价等级与评价范围。

2.5.1选矿厂评价等级

2.5.1.1选矿厂大气环境影响评价等级

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，选择粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站有组织排气筒排放的颗粒物，尾矿库、原矿转载、精矿转载无组织扬尘作为主要污染物，计算粉尘的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），以及第i个污染物的地面空气质量浓度达标值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi-第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci-采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi-第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3；一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。

本项目预测因子颗粒物（有组织）的标准值按导则要求选用日均值的3倍，取0.36mg/m3；颗粒物（无组织）的标准值按导则要求选用日均值的3倍，取0.90mg/m3。采用估算模式计算，大气环境影响评价工作等级判据见表2.5-1。

表2.5-1    大气环境影响评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


（2）采用数据及评价结果
根据项目初步工程分析，选取了选矿厂粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站有组织排气筒排放的颗粒物、尾矿库、原矿转载、精矿转载无组织扬尘进行预测，污染因子均为颗粒物。本评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN，对上述污染源进行预测，计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时所对应的最远距离），相关参数见表2.5-2~2.5-4。
表2.5-2    估算模式参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	28.1

	最低环境温度/℃
	-36.3

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m（3秒）

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.5-3    废气污染源参数一览表

	序号
	污染源名称
	污染源类型
	评价标准（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	标况排气量（Nm3/h）
	烟气温度/℃

	有组织（钨尘）

	1
	粗碎站
	点源
	0.36
	0.87
	15
	0.5
	20000
	20

	2
	中碎
	点源
	0.36
	0.78
	15
	0.5
	20000
	20

	3
	筛分
	点源
	0.36
	0.70
	15
	0.5
	40000
	20

	4
	中间矿堆
	点源
	0.36
	0.63
	15
	0.5
	36000
	20

	5
	高压辊磨车间
	点源
	0.36
	0.57
	15
	0.5
	20000
	20

	6
	高压辊磨筛分车间
	点源
	0.36
	0.51
	15
	0.5
	18000
	20

	7
	Z1转运站
	点源
	0.36
	0.46
	15
	0.5
	18000
	20

	有组织（锡尘）

	1
	粗碎站
	点源
	0.36
	0.48
	15
	0.5
	20000
	20

	2
	中碎
	点源
	0.36
	0.43
	15
	0.5
	20000
	20

	3
	筛分
	点源
	0.36
	0.39
	15
	0.5
	40000
	20

	4
	中间矿堆
	点源
	0.36
	0.35
	15
	0.5
	36000
	20

	5
	高压辊磨车间
	点源
	0.36
	0.32
	15
	0.5
	20000
	20

	6
	高压辊磨筛分车间
	点源
	0.36
	0.28
	15
	0.5
	18000
	20

	7
	Z1转运站
	点源
	0.36
	0.26
	15
	0.5
	18000
	20

	无组织

	编号
	污染源

名称
	污染源

类型
	评价标准

/mg/m3
	排放速率（kg/h）
	源的释放

高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m

	1#
	原矿转载
	面源
	0.9
	0.002
	10
	Φ6
	/

	2#
	精矿转载
	面源
	0.9
	0.002
	10
	Φ6
	/


估算结果见表2.5-4。

表2.5-4    选矿厂估算模式计算结果表

	序号
	名称
	最大落地浓度（mg/m3）
	最大浓度落地距离（m）
	Pmax（%）

	1
	有组织（钨尘）
	粗碎站
	0.028204
	283
	7.83

	2
	
	中碎
	0.02537
	283
	7.05

	3
	
	筛分
	0.022819
	283
	6.34

	4
	
	中间矿堆
	0.020551
	283
	5.71

	5
	
	高压辊磨车间
	0.018425
	283
	5.12

	6
	
	高压辊磨筛分车间
	0.016582
	283
	4.61

	7
	
	Z1转运站
	0.015023
	283
	4.17

	1
	有组织（锡尘）
	粗碎站
	0.01559
	283
	4.33

	2
	
	中碎
	0.014031
	283
	3.90

	3
	
	筛分
	0.012614
	283
	3.50

	4
	
	中间矿堆
	0.011338
	283
	3.15

	5
	
	高压辊磨车间
	0.010205
	283
	2.83

	6
	
	高压辊磨筛分车间
	0.009212
	283
	2.56

	7
	
	Z1转运站
	0.00822
	283
	2.28

	1
	无组织
	原矿转载
	0.000249
	51
	0.03

	2
	
	精矿转载
	0.00018
	51
	0.02


根据估算，本项目主要污染物粉尘最大占标率为：7.83%，污染物的最大占标率1%＜Pmax＜10%，确定本项目选矿厂大气环境评价等级为二级。

2.5.1.2选矿厂地表水环境评价等级

本项目周边3km范围内无地表水，项目取水来自古尔嘎赫德河。

选矿厂生产废水经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。选矿厂产生的尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。生产废水经沉淀分离处理后用于绿化、道路和工业场地降尘以及生产用水，选矿生产废水“闭路循环”，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不外排。
本项目与地表水体无水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定表，判定本项目排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B。

表2.5-5    水污染影响型建设项目评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）

水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


2.5.1.3选矿厂地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于稀有稀土金属矿采选项目，选矿厂为II类项目。
表2.5-6    地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的

环境敏感区。


表2.5-7    评价区地下水环境影响评价工作等级划分

	       项目类别

环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》的相关规定，结合表2.5-6、表2.5-7，本项目选矿厂为Ⅱ类项目，环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价项目类别为三级。

2.5.1.4选矿厂声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）~5dB（A），或者受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。

项目区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，周围200m范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级确定原则，选矿厂声环境评价等级为二级。
2.5.1.5选矿厂生态环境评价等级

本项目选矿厂距离最近的阿尔金山国家级自然保护区17.5km，距离最近的阿尔金山生物多样性维护生态保护红线区17.5km，周边无其他生态功能敏感区，与保护区位置关系图见图2.5-1。本项目选矿厂生态影响评价等级判定情况见表2.5-8。

表2.5-8    本项目生态影响评价等级判定表

	判定依据
	生态影响评价等级判定原则
	本项目情况

	《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）
	a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	
	b、涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及

	
	c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	
	d、根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及

	
	e、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及

	
	f、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	选矿厂占地为0.462km2，工程占地规模小于20km2。

	
	g、除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级
	属于

	
	h、当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	/


根据上表判定，本项目选矿厂生态影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）：“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型，明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。”本项目为选矿厂及尾矿库工程项目，因此本项目选矿厂生态环境评价等级为二级。
2.5.1.6选矿厂土壤环境评价等级
1、项目类别

本项目选矿厂属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表中的“采矿业”中“金属矿、石油、页岩油开采”类，确定本项目选矿厂土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类，见表2.5-9。

表2.5-9    土壤环境影响评价项目类别

	行业

类别
	项目类别

	
	I类
	II类
	III类

	采矿业
	金属矿、石油、页岩油开采
	化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤气层开采（含净化、液化）
	其他


2、生态影响型

本项目选矿厂属于生态影响型与污染影响型兼有项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境生态影响型敏感程度分级规定和项目所在区域的地质资料，确定项目所在区域的土壤环境敏感程度。

项目地处山区，土壤环境质量现状监测数据pH值为7.1~7.7，5.5＜pH＜8.5，土壤含盐量最高为0.6g/kg，建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m，因此判定本项目选矿厂土壤环境敏感程度为较敏感。选矿厂生态影响型土壤评价等级为二级。具体见表2.5-10、2.5-11。
表2.5-10    生态影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5<pH≤5.5
	8.5≤pH<9.0

	不敏感
	其他
	5.5<pH<8.5


表2.5-11    生态影响型评价工作等级划分表
	          项目类别

评价工作等级

敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	二级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-


3、污染影响型

（1）占地规模

选矿厂、办公生活区及辅助设施等用地属于污染影响型，选矿厂占地面积46.5hm2（含胶带、道路、生活区及其他辅助设施、尾矿输送管道等）。

污染影响型项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），选矿厂占地类型为中型。
（2）土壤环境敏感程度

选矿厂土地利用类型为戈壁、裸岩石砾地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境污染影响型敏感程度分级规定，判定选矿厂土壤环境敏感程度为敏感，具体见下表。
表2.5-12    污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


（3）评价工作等级判定

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价工作等级分级表的划分方法进行确定，其判定依据见表2.5-13。
表2.5-13    污染影响型评价工作等级划分表

	占地规模
敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


选矿厂土壤环境影响评价项目类别为I类，5~50hm2，属于中型用地规模，确定本项目选矿厂土壤评价等级为一级。
2.5.1.7选矿厂环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表2.5-14    评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

表2.5-15    建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


（2）P的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在量与附录B中临界量的比值Q具体计算方法如下：

当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按如下式计算物质总量与其临界量比值Q：
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式中：q1、q2···，qn为每种危险化学品实际存在量，t。

Q1、Q2···，Qn为与各危险化学品相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目主要涉及的可燃、易燃和爆炸危险性物质为2#油、废矿物油、废油桶、丁胺黑药、丁基黄药。2#油最大储存量以3t计，废矿物油及废油桶最大储存量以2.25t计，危险物质以油类物质计；毒性物质为丁胺黑药、丁基黄药最大储存量以30t计，危险物质以健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）计。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，该项目危险物质数量与临界量比值情况具体见表2.5-16。

表2.5-16    本项目危险物质数量与临界量的比值

	序号
	物质名称
	储存量/t
	临界量/t
	Q

	1
	2#油
	3
	2500
	0.0012

	2
	废矿物油、废油桶
	2.25
	2500
	0.0009

	3
	丁胺黑药、丁基黄药
	30
	50
	0.6

	合计
	0.6021


项目危险物质最大储存量与临界量比值Q为0.6021＜1，因此，选矿厂的环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。

（3）选矿厂环境风险评价工作等级判断

本项目环境风险潜势为Ⅰ类，因此环境风险评价等级为简单分析。

2.5.2选矿厂评价范围

根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：

（1）大气环境影响评价范围

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，大气环境影响评价范围为以选矿厂为中心、边长为5km的矩形区域。

（2）地表水环境影响评价范围

选矿厂地表水环境评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目选矿厂地表水环境影响评价范围为污水处理设施的环境可行性分析。

（3）地下水环境影响评价范围
项目区水文地质单元以第四系松散岩类含水层及基岩裂隙含水层为主，水文地质条件简单，地下水总体流向由东南流向西北。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价范围以项目区为中心，以项目区边界沿地下水由东南流向西北外扩（上游1km、下游2km、两侧各1km）形成的包络区域，总计约24.81km2。
（4）声环境影响评价范围
由于选矿厂200m范围内无声环境敏感点，因此选矿厂声环境评价范围为厂区边界外200m。
（5）生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的评价范围确定原则：矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等；污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。选矿厂生态环境评价范围为选矿厂边界外延1km。
（6）土壤环境影响评价范围
生态影响型评价范围为选矿厂及选矿厂外延2km范围内。

污染影响型评价范围为选矿厂及选矿厂外延1km范围内。
（7）环境风险评价范围

本项目选矿厂环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），不设置环境风险评价范围。
本项目选矿厂各环境要素评价等级及评价范围情况汇总见表2.5-17。项目选矿厂评价范围图见图2.5-2（a）。
表2.5-17    本项目选矿厂各要素环境影响评价范围汇总表

	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	二级
	以项目区为中心，边长为5km的矩形区域

	地表水
	三级B
	生活污水处理设施的环境可行性分析

	地下水
	三级
	以项目区边界沿地下水由东南流向西北外扩（上游1km、下游2km、两侧各1km）形成的包络区域，总计约24.81km2。

	声环境
	二级
	选矿厂厂界外200m

	生态环境
	二级
	选矿厂边界外延1km

	土壤环境
	生态影响型，二级
	选矿厂及选矿厂外延2km范围内

	
	污染影响型，一级
	选矿厂及选矿厂外延1km范围内

	环境风险
	简单分析
	不设评价范围


2.5.3尾矿库评价等级

2.5.3.1尾矿库大气环境影响评价等级

（1）判定依据

结合前文选矿厂大气等级判定相关规范要求，本项目尾矿库大气排放污染源参数见下表。

表2.5-18    尾矿库废气污染源参数一览表

	编号
	污染源

名称
	污染源

类型
	评价标准

/mg/m3
	排放速率（kg/h）
	源的释放

高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m

	面源1#
	尾矿库
	面源
	0.9
	0.69
	60
	1000
	20


估算结果见表2.5-19。

表2.5-19    尾矿库估算模式计算结果表

	序号
	名称
	最大落地浓度（mg/m3）
	最大浓度落地距离（m）
	Pmax（%）

	1
	尾矿库
	0.016696
	501
	1.86


根据估算，本项目主要污染物粉尘最大占标率为：1.86%，污染物的最大占标率1%＜Pmax＜10%，确定本项目尾矿库大气环境评价等级为二级。

2.5.3.2尾矿库地表水环境评价等级

本项目周边3km范围内无地表水，本项目尾矿库采取全库区防渗，选矿厂产生的尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排，不设地表水环境评价等级。
2.5.3.3尾矿库地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于稀有稀土金属矿采选项目（含单独尾矿库），尾矿库为I类项目。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》的相关规定，本项目尾矿库为I类项目，地下水环境影响评价等级为二级。

2.5.3.4尾矿库声环境评价等级

项目区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，周围200m范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级确定原则，尾矿库声环境评价等级为二级。
2.5.3.5尾矿库生态环境评价等级

本项目尾矿库北侧距离新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区87.7km，距离阿尔金山生物多样性维护生态保护红线区18.4km，周边无其他生态功能敏感区。与各保护区的位置图见图2.5-1。本项目生态影响评价等级判定情况见表2.5-20。

表2.5-20    本项目生态影响评价等级判定表

	判定依据
	生态影响评价等级判定原则
	本项目情况

	《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）
	a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	
	b、涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及

	
	c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	
	d、根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及

	
	e、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及

	
	f、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	工程占地规模小于20km2，尾矿库占地2.75km2，不涉及。

	
	g、除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级
	属于

	
	h、当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	/


根据上表判定，本项目尾矿库生态影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）：“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型，明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级”，本项目为选矿及尾矿库工程，因此本项目尾矿库生态环境影响评价等级为二级。
2.5.3.6尾矿库土壤环境评价等级
（1）项目类别

本项目尾矿库属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表中的“采矿业”中“金属矿、石油、页岩油开采”类，确定本项目尾矿库土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

（2）生态影响型

本项目尾矿库属于生态影响型与污染影响型兼有项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境生态影响型敏感程度分级规定和项目所在区域的地质资料，确定项目所在区域的土壤环境敏感程度。

项目地处山区，土壤环境质量现状监测数据pH值为7.1~7.7，5.5＜pH＜8.5，土壤含盐量最高为0.6g/kg，判定本项目尾矿库土壤环境敏感程度为不敏感。尾矿库生态影响型土壤评价等级为二级。
3、污染影响型

（1）占地规模

本项目尾矿库占地面积275hm2，污染影响型项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），占地类型为中型。
（2）土壤环境敏感程度

尾矿库土地利用类型为戈壁、裸岩石砾地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境污染影响型敏感程度分级规定，判定本项目土壤环境敏感程度为敏感。
（3）评价工作等级判定

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价工作等级分级表的划分方法进行确定，尾矿库土壤环境影响评价项目类别为I类，＞50hm2，属于大型用地规模，确定本项目尾矿库土壤环境影响评价等级为一级。

表2.5-21    污染影响型评价工作等级划分表

	占地规模
敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


2.5.3.7尾矿库环境风险评价等级

根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015），从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、可控机制可靠性（R）三个方面进行尾矿库环境风险等级的划分。尾矿库环境风险等级划分指标体系见图2.5-3。
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图2.5-3    尾矿库环境风险等级划分指标体系

①环境危害性（H）

采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库环境危害性（H），危险性等别划分指标见表2.5-22。

表2.5-22    尾矿库环境危害性（H）等级划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值
	本项目

	1
	尾矿库环境危害性
	类型
	矿种类型/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型
	48
	48

	2
	
	性质
	特征污染物指标浓度情况
	浓度倍数情况
	pH值
	8
	0

	3
	
	
	
	
	指标最高浓度倍数
	14
	0

	4
	
	
	
	浓度倍数3倍及以上指标项数
	6
	0

	5
	
	规模
	现状库容
	24
	18

	合计
	66


尾矿库等别划分见表2.5-23。

表2.5-23    尾矿库环境危害性（H）等别划分表

	尾矿库环境危害性得分（DH）
	尾矿库环境危害性等别代码

	DH>60
	H1

	30<DH≦60
	H2

	DH≦30
	H3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录B中各指标评分方法，本项目尾矿主要矿种为稀有金属矿种（钨锡矿），尾矿属于含有色金属矿钨矿，评分取48；特征污染物指标pH介于6~9，评分取0；所有污染物浓度指标倍数均在3倍以下，评分取0；浓度倍数3倍及以上的指标项数为0，评分取0；新建尾矿库总库容2890.44万m3，有效库容为2372.10万m3，评分取18。由此得出总得分为66，根据表2.5-23，环境危险性等别为H1。

②周边环境敏感性

采用评分方法，对尾矿库下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库周边环境敏感性（S），尾矿库周边环境敏感性等别划分体系见表2.5-24。

表2.5-24    尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分指标体系

	序号
	指标项目
	指标分值
	本项目

	1
	尾矿库周边环境敏感性
	下游涉及的跨界情况
	涉及跨界类型
	18
	0

	2
	
	
	涉及跨界距离
	6
	0

	3
	
	周边环境风险受体情况
	54
	0

	4
	
	周边环境功能类别情况
	水环境
	下游水体
	地表水
	9
	6

	5
	
	
	
	
	海水
	
	0

	6
	
	
	
	地下水
	6
	4

	7
	
	
	土壤环境
	4
	1

	8
	
	
	大气环境
	3
	1.5

	合计
	12.5


依据尾矿库周边环境敏感性等别划分表，将周边环境敏感性（S）划分为S1、S2、S3三个等别，见表2.5-25。

表2.5-25    尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表

	尾矿库周边环境敏感性得分（DS）
	尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码

	DS>60
	S1

	30<DS≦60
	S2

	DS≦30
	S3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录C中各指标评分方法，本项目尾矿库下游均位于若羌县，不涉及跨界情况，属其他类，评分取0；可能产生的事故污染物跨界距离大于10km，评分取0；尾矿库周边及下游不涉水环境风险受体及其他风险受体，评分取0；尾矿库下游4.3km处有古尔嘎赫德河，属于Ⅲ类水系，评分取6；地下水属于三类，评分取4；土壤环境属三类，评分取1；大气环境为二类，评分取1.5。综上，总得分为12.5，环境敏感性等别为S3。

③控制机制可靠性

采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R），控制机制可靠性等别划分指标体系见表2.5-26。

表2.5-26    尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分指标体系

	序号
	指标项目
	指标分值
	本项目

	1
	尾矿库控制机制可靠性
	基本

情况
	堆存
	堆存种类
	1.5
	0

	2
	
	
	
	堆存方式
	1
	1

	3
	
	
	
	坝体透水情况
	2
	1

	4
	
	
	输送
	输送方式
	1.5
	1

	5
	
	
	
	输送量
	1
	0.5

	6
	
	
	
	输送距离
	1.5
	0.75

	7
	
	
	回水
	回水方式
	1
	0.5

	8
	
	
	
	回水量
	0.5
	0.25

	9
	
	
	
	回水距离
	1
	0.5

	10
	
	
	防洪
	库外截洪设施
	2
	0

	11
	
	
	
	库内排洪设施
	2
	0

	12
	
	自然条件情况
	是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区
	9
	0

	13
	
	生产安全情况
	尾矿库安全度等别
	15
	0

	14
	
	环境保护情况
	环保审批
	是否通过“三同时”验收
	8
	8

	15
	
	
	污染防治
	水排放情况
	3
	0

	16
	
	
	
	防流失情况
	1.5
	0

	17
	
	
	
	防渗漏情况
	2.5
	0

	18
	
	
	
	防扬散情况
	1.5
	0

	19
	
	
	环境应急
	环境应急设施
	事故应急池建设情况
	5
	0

	20
	
	
	
	
	输送系统环境应急设施建设情况
	2
	0

	21
	
	
	
	
	回水系统环境应急设施建设情况
	1.5
	0

	22
	
	
	
	环境应急预案
	6.5
	0

	23
	
	
	
	环境应急资源
	2
	0

	24
	
	
	
	环境监测预警与日常检查
	监测预警
	0
	0

	25
	
	
	
	
	日常检查
	0
	0

	26
	
	
	
	环境安全隐患排查与治理
	安全隐患排查
	0
	0

	27
	
	
	
	
	环境安全隐患治理
	2.5
	0

	28
	
	
	环境违法与环境纠纷情况
	近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷
	7
	0

	29
	
	历史事件情况
	近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）
	事件等级
	8
	0

	30
	
	
	
	事件次数
	3
	0

	合计
	13.5


依据尾矿库控制机制可靠性等别划分表，将控制机制可靠性（R）划分为R1、R2、R3三个等别，控制机制可靠性等别划分见表2.5-27。

表2.5-27    尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表

	尾矿库控制机制可靠性（DR）
	尾矿库环境危害性（R）等别代码

	DR>60
	R1

	30<DR≦60
	R2

	DR≦30
	R3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录D中各指标评分方法，本项目尾矿库得分为13.5，控制机制可靠性等别均为R3。

④尾矿库风险等级

根据以上判定，结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）表7中等级划分矩阵，确定本次尾矿库风险评价等级为一般（H1S3R3）。

表2.5-28    尾矿库环境风险等级划分矩阵
	序号
	情形
	环境风险等级

	
	环境危害性（H）
	周边环境敏感性（S）
	控制机制可靠性（R）
	

	1
	H1
	S1
	R1
	重大

	2
	
	
	R2
	重大

	3
	
	
	R3
	较大

	4
	
	S2
	R1
	重大

	5
	
	
	R2
	较大

	6
	
	
	R3
	较大

	7
	
	S3
	R1
	重大

	8
	
	
	R2
	较大

	9
	
	
	R3
	一般

	10
	H2
	S1
	R1
	重大

	11
	
	
	R2
	较大

	12
	
	
	R3
	较大

	13
	
	S2
	R1
	较大

	14
	
	
	R2
	一般

	15
	
	
	R3
	一般

	16
	
	S3
	R1
	一般

	17
	
	
	R2
	一般

	18
	
	
	R3
	一般

	19
	H3
	S1
	R1
	较大

	20
	
	
	R2
	较大

	21
	
	
	R3
	一般

	22
	
	S2
	R1
	一般

	23
	
	
	R2
	一般

	24
	
	
	R3
	一般

	25
	
	S3
	R1
	一般

	26
	
	
	R2
	一般

	27
	
	
	R3
	一般


2.5.4尾矿库评价范围

根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：

（1）大气环境影响评价范围

本项目尾矿库大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，大气环境影响评价范围为以尾矿库为中心、边长为5km的矩形区域。

（2）地表水环境影响评价范围

尾矿库不设表水环境影响评价范围。
（3）地下水环境影响评价范围

项目区水文地质单元以第四系松散岩类含水层及基岩裂隙含水层为主，水文地质条件简单，地下水总体流向由东南流向西北。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价范围以项目区为中心，以项目区边界沿地下水由东南流向西北外扩（上游1km、下游2km、两侧各1km）形成的包络区域，总计约26.94km2。
（4）声环境影响评价范围
由于尾矿库200m范围内无声环境敏感点，因此尾矿库声环境评价范围为尾矿库边界外200m。
（5）生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的评价范围确定原则：矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等；污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。尾矿库生态环境评价范围为尾矿库边界外延1km。
（6）土壤环境影响评价范围
生态影响型评价范围为尾矿库及尾矿库外延2km范围内。

污染影响型评价范围为尾矿库及尾矿库外延1km范围内。
（7）环境风险评价范围

主要的环境风险为尾矿库溃坝风险，根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015），傍山型尾矿库调查评估范围为尾矿库下游不小于80倍坝高。本项目环境风险评价范围为尾矿库及尾矿库下游不小于80倍坝高，即尾矿库及下游4km范围的区域。

本项目尾矿库各环境要素评价等级及评价范围情况汇总见表2.5-29。项目尾矿库评价范围图见图2.5-2（b）。
表2.5-29    本项目尾矿库各要素环境影响评价范围汇总表

	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	二级
	以尾矿库为中心，边长为5km的矩形区域

	地表水环境
	/
	/

	地下水环境
	二级
	以项目区边界沿地下水自由东南流向西北外扩（上游1km、下游2km、两侧各1km）形成的包络区域，总计约26.94km2。

	声环境
	二级
	尾矿库边界外200m

	生态环境
	二级
	尾矿库边界外延1km

	土壤环境
	生态影响型，二级
	尾矿库及尾矿库外延2km范围内

	
	污染影响型，一级
	尾矿库及尾矿库外延1km范围内

	环境风险
	一般
	尾矿库及下游4km范围内


2.6评价重点

根据本项目污染物排放性质及其排放方式、排放特点，结合矿区周围环境特征，确定本次评价的重点是在工程分析的基础上，以环境空气预测与影响分析、地下水环境影响评价、固体废物处理处置分析、环境风险分析、选址合理性分析，同时关注影响范围内公众对本项目的意见和建议。

2.7环境敏感目标分布

本项目敏感目标分布情况见表2.7-1。
表2.7-1    本项目的环境敏感目标

	环境要素
	名称
	相对位置
	保护目标

	环境空气
	项目区
	/
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准

	地下水
	项目区地下水
	评价区域
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	声环境
	项目区
	评价区域
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类

	土壤环境
	项目区外土壤
	评价区域
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值标准

	生态环境
	影响范围内的植被、野生动物等
	评价区域
	将生态环境影响降低到最小，防止水土流失

	环境风险
	办公生活区
	/
	降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，保护评价范围内的环境空气质量

	
	尾矿库
	防止溃坝
	环境风险可控


2.8环境影响评价时段

本项目分为三个评价时段：

（1）施工期，1年，即基建期；

（2）运营期，项目建成投产后，服务年限为21年；

（3）闭矿期，为选矿结束后1~2年。

3建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目基本情况
项目名称：新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿及尾矿库工程

建设单位：新疆欣业矿产开发有限公司

建设性质：新建（重大变动）
选矿厂：选矿厂布置于露天采场西侧约1.6km处，地势东南高西北低，年处理规模120万t/a（4000t/d），为新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿工程的配套选矿厂，服务年限21年，配套矿山正在同步办理环评手续。破碎流程采用“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”流程。选别流程采用“螺旋溜槽预选+分级分选（入选粒度-0.3mm）+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”流程。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺流程，精矿经浓缩后给入盘式过滤机进行过滤，过滤产品装包后堆存，过滤机滤液及溢流返回浓缩机。
尾矿库：位于选矿厂西北侧约600m处，三等尾矿库，采用湿排堆存方式。主坝及副坝初期坝采用碾压堆石坝，副坝后期堆积坝采用尾矿筑坝，设计最终坝顶标高3965m，总坝高50m，总库容2890.44万m3，有效库容2372.10万m3，可为4000t/d选厂服务21年。尾矿采用一段脱水工艺流程，经浓密机浓缩至45%后泵送至尾矿库堆存。

总投资：本项目估算总投资72112.11万元，资金来源为企业自筹。

工作制度：劳动定员343人，年工作日300d，每天3班，每班8h，年有效工作时间7200h。

建设地点：本项目位于新疆维吾尔自治区东昆仑山脉西段，地处新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，距若羌县城160°方向，直线距离250km。选矿厂中心地理坐标：***；尾矿库中心地理坐标：***。项目所在区域地理位置见图3.1-1，项目区域位置见图3.1-2。

3.1.2项目组成

3.1.2.1项目建设内容

选矿厂规模120万t/a（4000t/d）。尾矿库为湿排堆存尾矿库，尾矿库总库容2890.44万m3，有效库容2372.10万m3，服务年限21年，三等尾矿库，防洪标准为500年一遇。选矿厂粗碎站设置在露天采场爆破警戒线外，采出的矿石通过粗碎后经长距离带式输送机转运至选矿厂中碎车间。本项目全部为新建，车间包含粗碎站、中碎车间、筛分车间、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、中间矿堆、磨选车间、脱水车间等。最终选别产品堆存在精矿堆场，由汽车外运销售。尾矿经浓缩后送至尾矿库堆存。
本项目由主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程等组成。主体工程包括选矿厂、尾矿库；公辅工程包括生活区、供水工程、供电工程、供暖工程等；储运工程包括尾矿输送，精矿输送、厂外道路、内部道路等；环保工程包括尾矿回水系统、选矿厂生产废水回用系统、生活污水处理设施、选矿厂破碎筛分除尘设施等。本项目主要组成与建设内容详见表3.1-1。

表3.1-1    项目组成一览表
	工程类别
	变动后工程内容
	原项目工程内容
	备注

	主体工程
	选矿厂
	粗碎站
	建筑面积205.5m2，设1座矿仓9m长×7m宽×13.6m高，1座粗碎站15m长×9.5m宽×10m高，钢筋砼/钢结构，独立基础。
	选矿厂由碎矿车间、粉矿仓、磨矿粗选车间、细泥车间和精选车间组成。此外，另设有选矿试验室及化验室、机修站、材料库等辅助设施。
	新建

	
	
	CV1#~CV3#胶带
	CV1#胶带（50m长×3.6m宽×9m高）建筑面积581m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	CV2#胶带（1397m长×3.6m宽×9m高）建筑面积5029.2m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	CV3#胶带（162.1m长×3.6m宽×9m高）建筑面积583.6m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	中碎车间
	建筑面积336m2，设1座矿仓9m长×12m宽×29m高，1座车间15m长×12m宽×16m高，地下通廊12m长×4m宽×4.5m高，钢筋砼/钢结构，筏板基础/独立基础。
	
	新建

	
	
	筛分车间
	建筑面积837m2，设1座矿仓25.5m长×9m宽×33m高，1座车间33m长×15m宽×19.5m高，地下结构15m长×7.5m宽×4.m高，钢筋砼/钢结构，筏板基础/独立基础。
	
	新建

	
	
	高压辊磨车间
	建筑面积511.5m2，设主跨21m长×16.5m宽×16m高，副跨9m长×9m宽×25.5m高，地下通廊21m长×4m宽×5m高，钢筋砼/钢结构，筏板基础/独立基础。
	
	新建

	
	
	高压辊磨筛分车间
	建筑面积686.3m2，设主跨31.5m长×15m宽×28m高，副跨1为21m长×7.5m宽×32m高，副跨2为7.5m长×7.5m宽×11m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	中间矿堆
	建筑面积8321m2，设1座堆场72m长×38m宽×13m高，地下结构78.5m长×32m宽×11m高，钢筋砼/钢结构，筏板基础。
	
	新建

	
	
	Z1转运站
	建筑面积81m2，9m长×9m宽×17m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	TL-1~TL-7

胶带通廊
	TL-1胶带通廊（166m长×3.5m宽×2.5m高）建筑面积581m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	TL-2胶带通廊（166m长×3.2m宽×2.5m高）建筑面积531.2m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	TL-3胶带通廊（60m长×3.2m宽×2.5m高）建筑面积192m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	TL-4胶带通廊（132m长×3.2m宽×2.5m高）建筑面积422.4m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	TL-5胶带通廊（80m长×3m宽×2.5m高）建筑面积240m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	TL-6胶带通廊（132m长×3.5m宽×2.5m高）建筑面积462m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	
	TL-7胶带通廊（120m长×3.5m宽×2.5m高）建筑面积420m2，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	预先筛分车间
	建筑面积1942.5m2，11m长×17.5m宽×27m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	磨矿车间
	建筑面积2331m2，111m长×21m宽×11m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	摇床粗选车间
	建筑面积999m2，111m长×9m宽×10.5m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	摇床精选车间
	建筑面积1066.5m2，118.5m长×9m宽×10.5m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	浮选车间
	建筑面积1244.3m2，118.5m长×10.5m宽×16m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	浓缩车间
	建筑面积715.5m2，9m长×9m宽×17m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	精矿脱水车间
	建筑面积360m2，48m长×7.5m宽×13m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	精矿堆场
	建筑面积792m2，48m长×16.5m宽×9m高，钢结构，独立基础。
	
	新建

	
	
	矿泥浓缩池
	占地面积1589.6m2，Φ45m×10.5m高，钢筋砼，筏板基础，地下式。
	
	新建

	
	
	尾矿浓缩池
	占地面积803.8m2，Φ32m×8m高，钢筋砼，筏板基础，地下式。
	
	新建

	
	
	钨精矿浓缩池
	占地面积28.3m2，Φ6m×4m高，筏板基础，成品钢结构。
	
	新建

	
	
	浮选钨粗精矿浓缩池
	占地面积28.3m2，Φ6m×4m高，筏板基础，成品钢结构。
	
	新建

	
	尾矿库
	尾矿库
	位于选矿厂西北侧约600m处，三等尾矿库，采用湿排堆存方式。主坝及副坝初期坝采用碾压堆石坝，副坝后期堆积坝采用尾矿筑坝，设计最终坝顶标高3965m，总坝高50m，总库容2890.44万m3，有效库容2372.10万m3，可为4000t/d选厂服务21年。尾矿采用一段脱水工艺流程，经浓密机浓缩至45%后泵送至尾矿库。
	尾矿库位于选厂东北侧约4km处的无名沟内，尾矿库设计容为2729.65万m3，总坝高38.0m小于60.0m，库内主要构筑物按三级设计，次要构筑物按四级设计。设计初期坝坝轴线最低标高3882.0m，坝顶标高3920.0m，坝高38.0m，坝顶宽4m，坝轴线长370m。坝型为碾压不透水土石坝，在坝体上游坡面铺 设复合土工膜，上、下游均采用干砌毛石护坡，坡比分别为1:1.8和1:2.0，筑坝土石料库区就地取材。正常生产时，干坡滩长要大于70.0m，汛期时不小于270.0m，保证有足够的调洪库容以保证尾矿库的安全。
	新建

	
	
	尾矿输送
	尾矿经浓缩后，经管道输送至尾矿库堆存。选矿厂产出尾矿总量为2417.48万t，尾矿产生量118.93万t/a。采用坝前放矿形式，在坝顶分散均匀布置放矿支管。尾矿输送管道采用2根（1用1备）D273×7×9mm钢衬橡胶管，沿地表新铺设管道4.8km。
	
	新建

	辅助工程
	试验室
	根据日常入选矿石性质的变化，优化浮选工艺及药剂条件的试验，为生产提供合理的操作制度。
	选厂设试验室、化验室、技术检查站各一个。化验室承担地质样、采矿样和选矿生产样的采样、制样及化验分析。试验室主要根据生产中矿石性质的变化，进行可选性和流程试验；技术检查站负责选厂取样计量等工作。占地面积253m2，1座。
	新建

	
	化验室
	主要承担选矿厂各种样品成分分析和检验工作。
	
	新建

	
	技术检查站
	主要负责检查选厂各岗位技术操作条件及日常的样品采取、加工和生产报表编制等工作。位于磨选主厂房副跨。技术检查站工作制度与磨浮、脱水车间工作制度一致。
	
	新建

	
	综合仓库
	建筑面积756m2，36m长×21m宽×10m高，钢结构，独立基础。
	占地面积203m2，1座。主要存放设备、备件、物料、金属材料、耐火材料、氧气瓶和乙炔瓶、劳保、五金、电器以及化学药品等。
	新建

	
	机修车间
	选矿厂设机修车间一个，对生产设备、辅助设备及运输设备进行维护、修理，并存储部分材料和机械备件以满足生产的需要。机修车间跨度为15m，长36m，轨面高8m，配置一台10t电动单梁桥式起重机用于设备的保养及检修。辅跨为4.5m，长36m，高4m，本车间为主辅跨相连。
	占地面积270m2，1座。承担选厂机械设备及电力设备的维修和维护工作，建筑面积为216m2，车间由机钳间、拆装与钳工修理间、铆焊修理间、电修间组成。
	新建

	
	选矿厂供热站
	选矿厂供热站建筑面积360m2，24m长×15m宽×6m高，钢结构，独立基础。为选矿各生产车间供暖。
	选厂锅炉房锅炉，420m2，2台。
	新建

	
	撬装式加油站
	位于选矿厂正北方向400m处，用于矿区运输车辆加油使用。
	/
	新建

	
	生活区锅炉房
	建筑面积100m2，10m长×10m宽×5m高，钢结构，独立基础。新建1座电锅炉房为宿舍楼、食堂和办公楼提供供暖热源。
	生活区锅炉房锅炉，324m2，2台。
	新建

	
	尾矿库值班房
	建筑面积198m2，33m长×6m宽×3.5m高，钢结构，独立基础。设置一座尾矿库值班室和应急物资储备仓库，仓库内储备编织袋、土工材料、备用电源等必要的应急物资及设备。
	/
	新建

	
	选矿生活水净水泵房
	建筑面积54m2，9m长×6m宽×6m高，钢结构，独立基础，地上式。
	/
	新建

	
	选矿3000m3高位新水
	占地面积625m2，25m长×25m宽×5m高，钢筋砼，地下式有盖，筏板基础。
	4000m3，29.4m×29.4m×5m，1座
	新建

	
	选矿20000m3高位新水
	占地面积4225m2，65m长×65m宽×5m高，钢筋砼，地下式有盖，筏板基础。
	4000m3，29.4m×29.4m×5m，2座
	新建

	
	冷却循环水泵房
	建筑面积72m2，12m长×6m宽×6m高，钢结构，地上式无盖，独立基础。附设冷却循环水集水池12m×5m×4m。
	/
	新建

	
	综合尾矿库输送泵房
	建筑面积432m2，24m长×18m宽×9m高，钢结构，独立基础，尾矿输送泵坑尺寸9m×6m×10m（地下）。
	/
	新建

	
	初期雨水收集池
	占地面积64m2，8m长×8m宽×3.5m高，钢筋砼，地下式无盖，筏板基础，总容积224m3。
	/
	新建

	
	1#渗水收集池
	占地面积600m2，80.4m长×87m宽×15.3m高，钢筋砼框架，独立基础。
	
	新建

	
	2#渗水收集池
	占地面积600m2，80.4m长×87m宽×15.3m高，钢筋砼框架，独立基础。
	/
	新建

	
	值班室
	共2栋，分别为选矿值班室和地磅值班室。选矿值班室建筑面积18m2，6m长×3m宽×3m高，钢筋砼，独立基础。地磅值班室建筑面积18m2，6m长×3m宽×3m高，钢筋砼，独立基础。
	/
	新建

	
	办公生活区
	共四层。底层层高4.5m，其它层3.6m，设四部电梯，建筑面积14435.8m2，80.4m长×87m宽×15.3m高，钢筋砼框架，独立基础。按“回”字型布置，满足办公、宿舍、食堂功能需求。
	1095m2，1座
	新建

	公用工程
	供水
	利用古尔嘎赫德河作为矿区生产新水水源，取水设施由当地水利部门负责建设，并将河水自取水点输送至选厂3000m3高位生产新水。取水点位于古尔嘎赫德河大桥下游约130m处，场地标高约3772m。
	选用古尔嘎赫德河河水作为矿区生产生活水源。在岸边建设一座储水池及加压泵站。大口井取水汇集至储水池，再由加压泵站从储水池吸水送往选矿工业场地高位水池。在岸边建设一座储水池及加压泵站。大口井取水汇集至储水池，再由加压泵站从储水池吸水送往选矿工业场地高位水池。管道采用埋地敷设。
	依托

	
	排水
	选矿厂生产废水经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。
	选矿工艺为闭路循环，全部返回选厂重复使用，无废水排放。
	新建

	
	
	尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。
	返回选厂重复使用，无废水排放。
	新建

	
	
	生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不外排。
	生活污水经化粪池，进入SFW-F-5地埋式污水处理设备处理达到标准后排放。
	新建

	
	供热
	生活区综合楼供暖热媒采用75/50℃热水，热媒由生活区电锅炉房提供；选矿厂供暖热媒为75/50℃热水，热媒由选矿厂电锅炉房提供。
	热力设施为选厂锅炉房和生活区锅炉房以及采选工业场地和生活区热力管网。选厂锅炉房提供采、选工业场地建筑物冬季采暖通风用热，生活区锅炉房供生活区冬季采暖用热。
	新建

	
	供电
	由110kV白干湖矿区变电站的10kV母线段引出1回专用架空线或电缆线路对该项目进行供电。
	电源由若羌县政府及若羌县供电有限责任公司负责在依吞布拉克镇区域变电站以110kV的电压通过架空线路引至矿区110kV/10kV变电站。本矿山用电电压为高压10kV，低压0.38kV、0.22kV。
	新建

	储运工程
	运输道路
	内部道路：厂区内部道路主要为办公生活区、选矿厂、尾矿库的厂内道路。
	选矿厂厂内道路分主干道、次干道和支路。主干道宽度9.0m，次干道宽度6.0m，支路宽度4.0m。
	新建

	
	
	外部道路：外部运输道路依托若羌县至矿区现有运输道路。
	
	依托

	
	CV1#~CV2#胶带转运站
	CV1#胶带转运站（18m长×9.5m宽×9m高）建筑面积171m2，钢结构，独立基础。
	/
	新建

	
	
	CV2#胶带转运站（12m长×9m宽×9m高）建筑面积108m2，钢结构，独立基础。
	/
	新建

	
	中碎缓冲仓
	有效容积为70m3，贮矿量为120t，贮矿时间为0.3h。
	有效容积约70m3，贮矿时间0.5h；
	新建

	
	筛分缓冲仓
	有效容积为70m3，贮矿量为120t，贮矿时间为0.3h。
	/
	新建

	
	中间矿堆
	有效容积为4700m3，贮矿量为8000t，贮矿时间为48h。
	/
	新建

	
	重选钨精矿矿堆场
	贮矿量为78t，贮矿时间为120h。
	采用地面矿仓。精矿仓有效容积600m3，贮矿量1930t。
	新建

	
	浮选钨精矿堆场
	贮矿量为39t，贮矿时间为97h。
	
	新建

	
	钨锡混合精矿堆场
	贮矿量为39t，贮矿时间为90h。
	
	新建

	
	危废贮存库
	用于选矿厂危险废物暂存，占地面积450m2。
	/
	新建

	环保工程
	废气
	破碎、筛分
	在粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站各设置一套布袋式除尘器，粉尘经布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放
	粗碎车间、中细碎车间和筛分车间采用SX12型湿式除尘机组、DYZD1000-II型皮带除尘器处理。
	新建

	
	
	未收集粉尘
	车间为全封闭状态，在车间进行洒水降尘，有效抑制粉尘
	/
	新建

	
	
	无组织废气
	运输扬尘：洒水降尘、车辆限速；尾矿库采取压实及喷洒高效抑尘剂措施后，可使尾矿表面胶结，有效抑制粉尘的产生。原矿输送转载点扬尘、精矿输送转载点扬尘：设置全密闭，洒水降尘，有效抑制粉尘。
	采取洒水降尘、车辆限速的措施
	新建

	
	废水
	选矿废水
	选矿厂生产废水经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。
	选矿工艺为闭路循环，排水为随尾矿进入尾矿库的废水。该部分水在库内经风吹、日晒，氧化分解后，全部返回选厂重复使用，无废水排放。
	新建

	
	
	生活污水
	生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不外排。
	生活污水经化粪池，进入SFW-F-5地埋式污水处理设备处理达到标准后排放。
	新建

	
	噪声
	机械设备
	采用低噪声设备，隔声、减振、消声、吸声等措施。
	采用低噪声设备，隔声、减振、吸声等措施。
	新建

	
	固废
	尾矿
	尾矿属于第I类一般工业固体废物。整个库区铺设人工防渗系统，防渗等级需达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场防渗要求，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。
	经尾矿输送系统全部输送至尾矿库集中堆存
	新建

	
	
	除尘灰
	选矿厂除尘灰直接回用于生产。
	/
	新建

	
	
	废矿物油
	主要包括废矿物油、废油桶，属于危险废物（HW08），暂存于危废贮存库，做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，委托有资质单位进行处理。
	/
	新建

	
	
	生活污水处理设施底泥
	经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。
	/
	新建

	
	
	废布袋
	来源于选矿厂生产线的除尘器，属于一般固废，集中收集后定期由厂家回收利用。
	/
	新建

	
	
	生产回水池底泥
	生产回水池底泥定期清掏，返回生产工序。
	/
	新建

	
	
	废药剂包装材料
	收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。
	/
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活区垃圾统一收集后送至若羌县生活垃圾填埋场处置。
	生活垃圾收集后统一运往环卫部门指定垃圾填埋场处理。
	新建

	
	生态
	绿化
	选矿厂、办公生活区、道路两侧进行绿化。
	选矿厂、办公生活区、道路进行绿化。
	新建

	
	
	土地复垦
	主要为选矿厂、尾矿库，及时进行生态恢复治理。
	按照生态恢复治理方案进行生态恢复治理。
	新建

	
	地下水
	分区防渗
	重点防渗区主要包括尾矿库、生产回水池、生产新水池、事故池、危废贮存库、撬装式加油装置等；一般防渗区主要包括各类堆场、中碎缓冲仓、筛分缓冲仓、中间矿堆等。简单防渗区主要包括运输道路、办公生活区。
	/
	新建

	
	环境风险
	应急事故池
	设1座800m3防渗尾矿事故池，占地面积144m2，12m长×12m宽×5.5m高，钢筋砼，筏板基础，地下式无盖分两格，用于收集事故状态下的尾矿及事故废水。
	选矿厂设置事故池，保证选矿废水再事故情况下不外泄，污染环境
	新建


3.1.2.2产品方案及服务年限

（1）产品方案

本项目为新疆欣业矿产开发有限公司柯可·卡尔德钨（锡）矿配套选矿厂及尾矿库，配套矿山目前正在同步办理环评手续。

供矿方式：胶带输送机运输；

供矿量：120万t/a，4000t/d；

供矿工作制度：300d/a，3班/d，8h/班；

矿石最大块度：300mm；

原矿品位：WO30.36%，Sn0.16%。

本项目选矿厂规模120万t/a，产品为重选钨精矿、浮选钨精矿、钨锡混合精矿，其中重选钨精矿产量为4700.80t/a（含WO3品位45%），WO3“金属量”2115.36t/a；浮选钨精矿产量为2847.60t/a（含WO3品位15%），WO3“金属量”427.14t/a；钨锡混合精矿产量为3178.13t/a（含WO3品位16%，含Sn品位7.03%），WO3“金属量”508.50t/a，Sn“金属量”223.42t/a。

（2）服务年限

选矿厂及尾矿库服务年限：21年（不含基建期1年），尾矿库服务年限与选矿厂满足配套矿山服务年限，可保障选矿厂尾矿堆存，在尾矿库实际服务年限达到后，尾矿库同步闭库。

3.1.2.3尾矿库工程

本项目选矿厂产出尾矿总量为2417.48万t，每年产生尾矿118.93万t，为三等尾矿库，尾矿浓度为45%，尾矿粒度为-0.074mm占33.18%，采用湿排堆存，设计尾矿库坝顶标高3965m，总坝高50m，总库容2890.44万m3，该尾矿库可满足本项目选矿厂服务期内全部尾矿的堆存需求。2026年6月，新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿尾矿库安全预评价报告同步编制中，目前正在组织专家评审中。
3.1.2.3.1尾矿坝

尾矿库最终堆积标高至3965m，共设置1座主坝、5座副坝、2座拦砂坝。

1、初期坝

主坝初期坝位于库区北侧沟口标高3915m处，坝顶标高3950m，坝高为35m，坝轴线长375m，坝顶宽度10m。1#副坝初期坝位于西侧沟谷标高3931m处，坝顶标高3950m，坝高为19m，坝轴线长720m，坝顶宽度10m。主坝及1#副坝初期坝内坡坡比均为1：1.8，每隔10m高差设置2m宽锚固平台；外坡坡比均为1：2，每隔10m高差设置2m宽锚固平台。

主坝及1#副坝初期坝均采用碾压堆石坝结构，主坝初期坝筑坝方量56.20万m3，1#副坝初期坝筑坝方量61.36万m3，筑坝料拟采用采场剥离废石。

主坝及1#副坝初期坝表面均结合全库防渗要求铺设复合土工膜（400g/m2长丝无纺土工布-1.5mmHDPE膜）防渗层，并在土工膜两侧分别设置500mm厚的砂砾石（粒径范围2～20mm）防护层。

2、堆积坝

主坝及1#副坝初期坝坝顶以上采用中线式尾矿筑子坝分期加高方式。主坝最终总坝高50m，坝顶轴线长689m，坝顶宽20m；1#副坝最终总坝高44m，坝顶轴线长922m，坝顶宽20m。

每期子坝加高5m，要求子坝顶宽度不小于20m，上游坡比1：2.0，下游临时坡比不陡于1：2.5。筑子坝材料采用旋流分级粗尾矿，旋流设备布置在中线坝顶上，经旋流分级后的溢流从坝前往库内排放，沉砂从坝轴线处向下游排放，填筑在初期坝和拦砂坝之间的范围。粗砂区临时坡面应采用喷洒系统、防尘网或其他形式抑尘措施。

后期堆积坝形成最终外坡面后，每隔10m高差设置一级5m宽的马道，单级台阶坡比为1：2.5，整体平均坡比为1：3.0，并在最终外坡面铺设400mm厚干砌块石护坡。

3、拦砂坝

1#副坝坝轴线下游120m处设置1#拦砂坝，坝顶标高3935m，坝高为7m，坝轴线长635m，坝顶宽度5m，内坡坡比为1：1.8，外坡坡比为1：2。主坝坝轴线下游180m处设置2#拦砂坝，坝顶标高3915m，坝高为6m，坝轴线长127m，坝顶宽度5m，内坡坡比为1：1.8，外坡坡比为1：2。

1#、2#拦砂坝均采用碾压堆石坝结构，1#拦砂坝筑坝方量11.96万m3，2#拦砂坝筑坝方量1.33万m3，筑坝料拟采用采场剥离废石。拦砂坝内坡面均结合全库防渗要求铺设复合土工膜（400g/m2长丝无纺土工布-1.5mmHDPE膜）防渗层，并在土工膜下设置500mm厚的砂砾石（粒径范围2～20mm）防护层；外坡面均设置400mm厚干砌块石护坡。

4、2～5#副坝

沿库区北侧山脊线四处垭口位置设2～5#副坝，坝顶标高均为3975m，坝顶宽度5m，内坡坡比均为1：1.6，外坡坡比为1：1.8。其中，2#副坝坝高3m，坝轴线长41m；3#副坝坝高4m，坝轴线长109m；4#副坝坝高3m，坝轴线长165m；5#副坝坝高7m，坝轴线长71m。

2～5#副坝均采用碾压堆石坝结构。坝体内坡面均结合全库防渗要求铺设复合土工膜（400g/m2长丝无纺土工布-1.5mmHDPE膜）防渗层，并在土工膜下设置500mm厚的砂砾石（粒径范围2～20mm）防护层。坝体外坡面均设置400mm厚干砌块石护坡。

5、坝基清理

初期坝、堆积坝、拦砂坝及副坝基础均要求坐落于密实的老土层或岩层上，筑坝前应清除坝基范围内地表植物根系及表层残坡积覆盖层，具体清基开挖深度。

坝基开挖应大致平顺，不得出现台阶状或大于20°的急剧变坡。开挖时应严格控制放坡坡度，具体根据坡高和工程地质勘察结论确定，以确保施工期临时边坡的安全。
6、坝肩、坝面截排水设施

在拦砂坝、2～5#副坝外坡面与岸坡结合处设置坝肩排水沟，其中拦砂坝坝肩排水沟出口延伸至下游渗水收集池内。坝肩排水沟均采用C30钢筋砼结构，拦砂坝坝肩排水沟净断面尺寸b×h=0.8m×0.8m，2～5#副坝坝肩排水沟净断面尺寸b×h=0.4m×0.4m。

在堆积坝最终外坡面与岸坡结合处设置坝肩排水沟，出水口接入拦砂坝坝肩排水沟内；外坡面各平台设置横向坝坡排水沟，横向排水沟以0.5%的坡度坡向两侧坝肩排水沟。坝肩、坝坡排水沟均采用C30钢筋砼结构，坝肩排水沟净断面尺寸b×h=0.8m×0.8m，横向坝坡排水沟净断面尺寸b×h=0.4m×0.4m。

3.1.2.3.2排洪设施

1、库内排洪设施

初期坝以上库内区域汇水面积为9.74km2，排洪系统采用排水井+涵管+隧洞+明渠型式。排洪构筑物包括1座排水井、1条排水涵管、1条排水隧洞、1座连接井和1条排水明渠，排洪通道为排水井→涵管→隧洞→明渠。

（1）排水井

排水井采用框架式排水井，圈梁内径D=3m，井架高度H=28m，井座与排水涵管连接。配套选厂一期尾矿堆排需求时，排水井服务高程为3947～3965m；配套选厂远景规划尾矿堆排需求时，排水井服务高程为3947～3975m。

排水井采用C40钢筋砼结构，抗冻等级采用F300，抗渗等级采用W8。低温季节施工时，应做好保温措施，并保证足够的养护期，确保施工质量。

排水井基础开挖后要求地基承载力不低于300kPa，并在基础底部设置厚200mm的C20素砼垫层，遇特殊土层或不良地质情况应进行专门处理。若基础开挖面承载力不能满足设计要求，应采取基础换填或其它加固处理措施。排水井施工完毕后，井座基坑周围应采用回填土压实。

（2）涵管

排水涵管长260.6m，纵坡1.0%，上游接排水井井座处底板标高3944.20m，下游接入连接井处底板标高3941.60m。涵管为矩形断面，净断面尺寸B×H=1.4×1.8m。

涵管采用C40钢筋砼结构，壁厚400mm，抗冻等级F300，抗渗等级W8。涵管底部设置厚100mm的C20素砼垫层。

排水涵管基础开挖后要求坐落于密实的老土层或岩层上，地基承载力不小于200kPa。排水涵管施工完成后，两侧基槽应采用回填土压实，涵管顶部以上回填覆土厚度应不小于0.5m。

（3）连接井

排水涵管与隧洞之间设置圆柱形连接井，内径3m，高度4m，侧壁开孔，分别与涵管、隧洞进行断面衔接。连接井采用C40钢筋混凝土结构，壁厚450mm，抗冻等级F300，抗渗等级W8。

连接井基础开挖后采用基岩层作为持力层，要求地基承载力不低于240kPa，并在基础底部设置厚200mm的C20素砼垫层。若基础开挖面承载力不能满足设计要求，应采取基础换填或其它加固处理措施。连接井施工完毕后，井座基坑周围应采用回填土压实。

（4）隧洞

排水隧洞布置于库区北侧、主坝左岸山体内，进水口底板标高3941.00m，出水口接入明渠处底板标高3915.50m。隧洞总长312.5m，纵坡8.16%，采用圆拱直墙型断面，衬砌后净断面尺寸B×H=1.4m×1.8m。

（5）明渠

排水明渠长80m，纵坡10.0%，出水口接入2#渗水收集池处底板标高3907.50m。明渠为矩形断面，净断面尺寸B×H=1.4×1.4m。

明渠采用C40钢筋砼结构，壁厚250mm，抗冻等级F300，抗渗等级W4。明渠底部设置厚100mm的C20素砼垫层。为减小水流对底板的冲刷，明渠底板按水平间距4m设置高200mm的消能台阶。

明渠基础开挖后要求坐落于密实的老土层或岩层上，地基承载力不小于150kPa。明渠施工完成后，两侧基槽应回填至与渠顶齐平。

2、粗砂区排洪设施

1#副坝初期坝与1#拦砂坝之间的粗砂区汇水面积为0.097km2，主坝初期坝与2#拦砂坝之间的粗砂区汇水面积为0.099km2，排洪系统采用溢洪道型式。

1#拦砂坝右坝肩设置1#溢洪道，总长79m，进水口底板标高3933.50m，出水口接入下游1#渗水收集池，出水口底板标高3926.50m。2#拦砂坝右坝肩设置2#溢洪道，总长98m，进水口底板标高3913.50m，出水口接入下游2#渗水收集池，出水口底板标高3907.50m。

溢洪道均采用C40钢筋砼结构，壁厚200mm，抗冻等级F300，抗渗等级W4。溢洪道进水口断面尺寸B×H=2m×1m，其后以渐变段接泄槽段，泄槽段为矩形断面，净断面尺寸B×H=1m×1m，穿过坝顶处采用箱涵结构。1#溢洪道斜槽段平均纵坡8.75%，2#溢洪道斜槽段平均纵坡6%。

溢洪道基础开挖后要求坐落于密实的老土层或岩层上，地基承载力不小于150kPa，并在基础底部设置厚100mm的C20素砼垫层。溢洪道施工完成后，两侧基槽应回填至与泄槽段顶部齐平。

3.1.2.3.3防渗设施

1、库内防渗

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），尾矿库按全库防渗设置，防止尾矿水对库周环境造成污染。

尾矿库采取全库单人工复合衬层防渗措施，采用一布一膜（400g/m2无纺土工布+1.5mmHDPE膜）复合结构。在库内标高以下（包含库底和边坡）、初期坝表面、拦砂坝内坡面、2～5#副坝内坡面铺设复合土工膜防渗，形成完整的水平防渗层。

（1）对于库内沟底防渗区域，复合膜可以采用光面膜，防渗衬层从底部往上结构如下：

①清除库区表层尖锐石块、树根后，整平碾压基础；

②300mm厚的砂砾石防护层（粒径范围0.5～10mm）；

③复合土工膜（400g/m2长丝无纺土工布-1.5mmHDPE膜）；

④局部压布袋（内装尾矿或粉土）。

（2）对于库内部分陡峭岸坡或开挖边坡面，采用5000g/m2新型复合改性黏土防水毯（10%PMB+疏水剂）替代砂砾石防护层，遇岩质边坡面时可喷射C15素砼层平整坡面。同时为提高其抗滑性能，复合土工膜应采用单糙面膜，其中光面是复合面、糙面是外侧抗滑面。

（3）对于坝体坡面防渗层，初期坝表面土工膜两侧分别设置500mm厚的砂砾石（粒径范围2～20mm）防护层，拦砂坝内坡面、2～5#副坝内坡面土工膜下设置500mm厚的砂砾石（粒径范围2～20mm）防护层。复合土工膜应采用单糙面膜，其中光面是复合面、糙面是外侧抗滑面。

尾矿库防渗层根据实际情况分期铺设施工，基建期仅施工初期坝表面及库内标高3950m以下区域。后期根据实际生产情况制定铺设进度计划和周期，随库内尾矿堆积标高的上升逐级铺设，每期施工5m/10m高度范围，直至最终堆积标高。各期防渗层铺设应超前于库内尾矿堆积上升进度，防渗层施工不得影响尾矿库正常放矿，防渗层施工完成后堆排尾矿之前必须对防渗系统进行渗漏检测。

结合防渗层分期铺设施工进度，每间隔10m高差设置一组锚固沟。锚固沟净断面尺寸b×h=0.8m×0.8m，防渗膜锚入锚固沟内，并采用砂土料或细粒土回填。

2、渗水收集池

在1#拦砂坝下游40m处设置1#渗水收集池，池底标高3924m，尺寸L×B×H=30m×20m×3m。在2#拦砂坝下游50m处设置2#渗水收集池，池底标高3905m，尺寸L×B×H=40m×30m×3m。

渗水收集池均采用C40钢筋混凝土结构，壁厚300～500mm，抗冻等级F300，抗渗等级W6。

渗水收集池基础开挖后要求坐落于密实的老土层或岩层上，地基承载力不小于200kPa，并在基础底部设置厚100mm的C20素砼垫层。

3、尾矿库防渗方式合理性分析

根据新疆西域质信检验检测有限公司对本项目尾矿进行浸出试验报告，浸出试验表明，各项有毒有害元素浓度均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准要求，因此本项目尾矿不具有危险特性，为一般固体废物。同时浸出液中所有监测项目浓度值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值为7.2，由此确定本项目产生的尾矿为第II类一般工业固体废物。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场技术要求：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
本项目尾矿库全库区防渗，库区边坡及库底清除杂草碾压整平后，库内标高3965m以下及主坝、副坝初期坝内坡面铺设复合土工膜防渗层，采用一布一膜（400g/m2无纺土工布+1.5mm厚HDPE膜）复合结构，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场技术。因此，本项目尾矿库防渗方式合理。

3.1.2.3.4监测设施

根据《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号），尾矿库要建立完善在线监测系统，并确保有效运行。湿排尾矿库要实现对坝体位移、浸润线、库水位等在线监测和重要部位的视频监控。本项目新建尾矿库为三等库，根据《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020），尾矿库应设置人工监测和在线监测相结合的安全监测设施，人工监测与在线监测监测点应相同或接近，并应采用相同的基准值。

根据《尾矿库安全监测技术规范》（AQ 2030-2010）及《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB 51108-2015）及相关规定，尾矿库监测等级应为Ⅱ级，本次监测设施设计采用动态在线监测系统和常规人工观测系统相结合的方式。动态在线监测系统可以实现对尾矿库运行状态影像监控、尾矿坝位移、坝体浸润线及库内水位、干滩指标的自动监测；人工观测系统可以起到校核作用。

监测系统应包括以下内容：

（1）坝体表面位移监测；

（2）坝体内部位移监测；

（3）堆积坝外坡比监测；

（4）浸润线监测；

（5）库水位监测；

（6）干滩监测；

（7）降雨量监测；

（8）视频监控。

人工安全监测除以上项目外，还应包括尾矿库现场巡视检查。

3.1.2.3.5尾矿输送系统

1、输送方式

尾矿输送起点为矿浆输送泵房，起点标高约为3988m；终点为尾矿库，尾矿库初期坝坝顶标高3950m，最终堆积标高3965m，尾矿输送采用压力输送方式。采用24h连续输送工作制度。综合考虑选厂生产安排及系统运行灵活性，设置2条输送管道（1用1备）。

2、尾矿输送设备

于选厂尾矿浓密机旁新建尾矿输送综合泵房1座，泵房尺寸L×B×H=24m×18m×9m，泵房地面标高约为4000m。输送终点初期坝标高为3950m，输送终点尾矿库最终坝顶标高为3965m。尾矿输送设备采用渣浆泵两级串联输送方式，泵房内配置8/6E-AH型渣浆泵4台（2用2备，2台1组串联，1组工作，1组备用），单台渣浆泵参数为Q=360m3/h，H=65m，N=160kW，每台渣浆泵配置变频调速装置。泵房内配套轴封水泵4台，其中DP6-25×3型轴一级封水泵2台（1用1备），单台轴封水泵参数为Q=6m3/h，H=75m，N=7.5kW；DP6-25×6型二级轴封水泵2台（1用1备），单台轴封水泵参数为Q=6m3/h，H=150m，N=15kW，每台轴封水泵均配置变频调速装置。泵房内配套50QV-SP型液下泵4台（2用2备），单台液下泵参数为Q=50m3/h，H=40m，N=18.5kW，将泵房内积水及事故时尾矿送至尾矿浓密机内。泵房内配有检修设备1台，采用LD-A电动单梁起重机，Lk=16.5m，起吊重量5t，起吊高度15m。

3、尾矿输送管道

尾矿输送管道采用2根（1用1备）D273×7×9mm钢衬橡胶管，管道压力等级2.5MPa；采用法兰连接方式，沿地表新铺设管道4.8km。在管道转弯处设置转角固定支墩，直线段设直线固定支墩及滑动支墩。在管线适当位置设置管道伸缩节，以消除温度变化产生的应力。

4、尾矿放矿管线

尾矿库采用坝前放矿形式，在坝顶分散均匀布置放矿支管。坝顶放矿主管道采用De280×16.6超高分子聚乙烯管，放矿支管道采用HDPE管道De160×9.5，放矿主管道采用法兰连接，支管道采用热熔连接。放矿支管道布置间距15m，每15个放矿支管为1组管段工作运行，主管道各组之间设置主控制阀门，每根支管分别设置控制阀门，保证每个管段独立工作。

事故放矿管线直接从尾矿输送放矿主管道始端接1根管道沿地表敷设至库内，事故放矿管道采用HDPE管道De280×16.6。

5、尾矿事故应急

尾矿输送管道不允许满浆停泵，停泵前必须用清水冲洗管道，冲洗时间不得小于60min（且冲洗时间需保证尾矿输送管末端冲洗水出水后再冲洗10min）。如发生事故停泵时，应迅速打开管道中途及终点附近的事故排矿口，以防堵塞管道。尾矿输送管道沿线敷设标高先降低再升高，于最低点设地下式尾矿事故池1座，尺寸为L×B×H=12m×12m×5.5m。事故时打开放空阀，将管道内尾矿及时放出，排至事故池内。事故池采用人工及机械相结合的方式进行清淤，应及时排空，防止淤积。

3.1.2.4主要技术指标

主要技术经济指标见表3.1-2。

表3.1-2    主要技术经济指标表

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	选矿规模
	万t/a
	120（日处理4000t/d）

	1.1
	配套矿山出矿量
	万t/a
	120

	2
	矿石品位
	
	

	2.1
	WO3品位
	%
	0.36

	2.2
	Sn品位
	%
	0.16

	3
	选矿回收率
	
	

	3.1
	WO3回收率
	%
	79.68

	3.2
	Sn回收率
	%
	52.03

	4
	精矿品位
	
	

	4.1
	重选钨精矿WO3品位
	%
	45

	4.2
	浮选钨精矿WO3品位
	%
	15

	4.2
	钨锡混合精矿WO3品位
	%
	16

	4.2
	Sn品位
	%
	7.03

	5
	产品产量
	
	

	5.1
	重选钨精矿
	t/a
	4700.80

	5.2
	浮选钨精矿
	t/a
	2847.60

	5.2
	钨锡混合精矿
	t/a
	3178.13

	6
	劳动定员
	人
	343

	6.1
	生产工人
	人
	253

	6.2
	管理及技术人员
	人
	90

	6.3
	管理人员（包括采矿）
	人
	422


3.1.2.5主要生产设备

本项目主要生产设备见下表3.1-3。

表3.1-3    本项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号规格及技术性能
	单位
	数量

	一
	中碎车间
	
	
	

	1
	5#带式输送机
	B800，Lₕ=186m，H=10.3m，1.6m/s
	台
	1

	2
	1#可移动带式输送机
	B1400，Lₕ=10.5m，H=0m，1.25m/s
	台
	1

	3
	圆锥破碎机
	HP800e
	台
	1

	4
	液下渣浆泵
	40QV-SP，Q=37.1m³/h，H=15.7m
	台
	1

	二
	中碎筛分车间
	
	
	

	1
	2#带式输送机
	B1000，Lₕ=182m，H=40.0m，1.6m/s
	台
	1

	2
	3#～4#带式输送机
	B1600，Lₕ=6.0m，H=0m，1m/s
	台
	2

	3
	双层香蕉筛
	3073，3.0m×7.3m
	台
	2

	4
	6#带式输送机
	B800，Lₕ=16.5m，H=0m，1.6m/s
	台
	1

	5
	7#带式输送机
	B800，Lₕ=16.5m，H=0m，1.6m/s
	台
	1

	6
	液下渣浆泵
	40QV-SP，Q=37.1m³/h，H=15.7m
	台
	1

	三
	中间矿堆
	
	
	

	1
	9#带式输送机
	B800，Lₕ=136m，H=0m，1.6m/s
	台
	1

	2
	10#带式输送机
	B800，Lₕ=66m，H=0m，1.6m/s
	台
	1

	3
	板式给料机
	B=1600，L=6000
	台
	9

	4
	11#～13#带式输送机（给料）
	B650，Lₕ=70m，H=0m，1.6m/s
	台
	3

	5
	液下渣浆泵
	40QV-SP，Q=37.1m³/h，H=15.7m
	台
	4

	四
	高压辊磨车间
	
	
	

	1
	15#带式输送机
	B1000，Lₕ=155m，H=12m，1.6m/s
	台
	1

	2
	16#带式输送机
	B1000，Lₕ=13m，H=0m，1.25m/s
	台
	1

	3
	高压辊磨机
	18080
	台
	1

	4
	液下渣浆泵
	65QV-SP，Q=21.6m³/h，H=8.9m
	台
	1

	5
	液下渣浆泵
	40QV-SP，Q=37.1m³/h，H=15.7m
	台
	4

	五
	高压辊磨筛分车间
	
	
	

	1
	14#带式输送机
	B800，Lₕ=97m，H=14.3m，1.6m/s
	台
	1

	2
	17#带式输送机
	B2000，Lₕ=151m，H=32.6m，1.6m/s
	台
	1

	3
	双层直线筛
	4397，4.3m×9.7m
	台
	2

	4
	渣浆泵
	200ZJ-I-A65，Q=450m³/h，H=39m
	台
	2

	5
	液下渣浆泵
	65QV-SP，Q=21.6m³/h，H=8.9m
	台
	1

	6
	液下渣浆泵
	40QV-SP，Q=37.1m³/h，H=15.7m
	台
	1

	六
	Z1转运站
	
	
	

	1
	5#带式输送机
	B800，Lₕ=75.5m，H=8.50m，1.6m/s
	台
	1

	2
	液下渣浆泵
	65QV-SP，Q=21.6m³/h，H=8.9m
	台
	1

	七
	预先筛分车间
	
	
	

	1
	直线筛
	3073直线筛，3.0m×7.3m
	台
	2

	2
	高频细筛
	高频五叠筛，D5Z1014
	台
	16

	3
	高频细筛
	高频五叠筛，D5Z1014
	台
	3

	4
	高频细筛
	高频五叠筛，D5Z1014
	台
	1

	5
	螺旋溜槽
	φ1200，720mm
	台
	56

	6
	螺旋溜槽
	φ1200，720mm
	台
	48

	7
	螺旋溜槽
	φ1200，720mm
	台
	16

	8
	螺旋溜槽
	φ1200，720mm
	台
	40

	9
	筒式磁选机
	CTB-1545，2000GS
	台
	1

	10
	分级旋流器组
	FX350×12
	台
	2

	11
	渣浆泵
	300ZJ-I-A100，Q=960m³/h，H=50m
	台
	2

	12
	渣浆泵
	150ZJ-I-A50，Q=320m³/h，H=35m
	台
	2

	13
	渣浆泵
	80ZJ-I-A36，Q=93m³/h，H=25m
	台
	2

	14
	渣浆泵
	150ZJ-I-A50，Q=250m³/h，H=22m
	台
	2

	八
	磨矿车间
	
	
	

	1
	棒磨机
	φ4.3m×6.3m
	台
	1

	2
	渣浆泵
	300ZJ-I-A100，Q=1000m³/h，H=32m
	台
	2

	3
	球磨机
	φ2.0m×3.2m
	台
	1

	4
	渣浆泵
	300ZJ-I-A100，Q=113m³/h，H=35m
	台
	2

	5
	球磨机
	φ1.2m×2.4m
	台
	1

	6
	渣浆泵
	40ZJ-I-A19，Q=15m³/h，H=35m
	台
	2

	7
	螺旋分级机
	2FG-15
	台
	1

	8
	螺旋分级机
	FC-12
	台
	1

	9
	筒式磁选机
	CTB-712，2000GS
	台
	1

	10
	强磁粗选机
	SLon-750（Ⅱ），1.3T-1.5T
	台
	1

	11
	强磁精选机
	SLon-750（Ⅱ），1.3T-1.5T
	台
	1

	12
	强磁扫选机
	SLon-750（Ⅱ），1.3T-1.5T
	台
	1

	13
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	12

	14
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	16

	九
	摇床粗选车间
	
	
	

	1
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	8

	2
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	10

	3
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	16

	十
	摇床扫选车间
	
	
	

	1
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	16

	2
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	5

	3
	摇床
	6-S摇床，4500型
	台
	16

	4
	渣浆泵
	50ZJ-I-A33，Q=32m³/h，H=23m
	台
	2

	十一
	浮选车间
	
	
	

	1
	药剂搅拌槽
	φ2.0×2.0，V=6.3m³
	台
	4

	2
	矿浆搅拌槽
	φ1.5×1.5，V=2.6m³
	台
	1

	3
	机械搅拌式浮选机
	BF-2m³
	台
	9

	4
	钨泥浮选药剂搅拌槽
	φ3.0×3.0，V=19.1m³
	台
	6

	5
	矿浆搅拌槽
	φ3.0×3.0，V=19.1m³
	台
	1

	6
	机械搅拌式浮选机
	XCF/KYF-16m³
	台
	4

	7
	机械搅拌式浮选机
	XCF/KYF-16m³
	台
	2

	8
	钨泥粗选搅拌槽
	φ3.0×3.0，V=19.1m³
	台
	1

	9
	机械搅拌式浮选机
	XCF/KYF-16m³
	台
	3

	10
	机械搅拌式浮选机
	XCF/KYF-16m³
	台
	2

	11
	机械搅拌式浮选机
	XCF/KYF-16m³
	台
	2

	12
	渣浆泵
	40ZJ-I-A17，Q=7.5m³/h，H=8m
	台
	2

	13
	离心选矿机
	SL-1600
	台
	3

	14
	矿浆搅拌槽
	φ2.0×2.0，V=6.3m³
	台
	1

	15
	机械搅拌式浮选机
	BF-4m³
	台
	3

	16
	机械搅拌式浮选机
	BF-4m³
	台
	2

	17
	机械搅拌式浮选机
	BF-4m³
	台
	2

	18
	机械搅拌式浮选机
	BF-4m³
	台
	2

	19
	数控加药机
	12点位
	台
	1

	20
	数控加药机
	24点位
	台
	1

	21
	鼓风机
	C164-0.906/0.616
	台
	2

	22
	脱泥旋流器
	FX100×12
	台
	1

	23
	渣浆泵
	100ZJ-I-A42，Q=150m³/h，H=33m
	台
	2

	十二
	浓缩车间
	
	
	

	1
	斜板浓缩机
	20m²
	台
	1

	2
	强磁精矿浓缩底流泵
	40ZJ-A-A19
	台
	2

	3
	斜板浓缩机
	20m²
	台
	1

	4
	重选精矿浓缩底流泵
	40ZJ-A-A19
	台
	2

	5
	斜板浓缩机
	20m²
	台
	1

	6
	强磁前浓缩底流泵
	40ZJ-A-A19
	台
	2

	7
	斜板浓缩机
	20m²
	台
	1

	8
	斜板浓缩机
	20m²
	台
	1

	9
	脱泥斗
	φ2000
	台
	2

	10
	浓缩机
	φ6m
	台
	1

	11
	浓缩机
	φ6m
	台
	1

	12
	渣浆泵
	40ZJ-A-A19
	台
	2

	十三
	脱水车间
	
	
	

	1
	盘式过滤机
	ZPG6-2盘式过滤机
	台
	3

	
	配套：真空泵
	
	台
	3

	
	储气罐
	
	台
	3

	
	搅拌装置
	
	台
	3

	
	滤液泵
	Q=10m³/h，H=20m
	台
	6

	2
	螺旋给料机
	φ5000，L=5400mm
	台
	4

	十四
	产品堆场
	
	
	

	1
	潜水排污泵
	150WQ，Q=150m³/h，H=10m
	台
	1

	2
	包装机
	包装重量50kg，包装能力20袋/h
	台
	4

	十五
	矿泥浓缩
	
	
	

	1
	浓缩机
	φ45m
	台
	1

	2
	渣浆泵
	100ZJ-I-A42，Q=160m³/h，H=35m
	台
	2

	3
	液下渣浆泵
	65QV-SP，Q=74m³/h，H=25m
	台
	2

	十六
	尾矿浓缩
	
	
	

	1
	浓缩机
	Φ32m
	台
	1


3.1.2.6主要原辅材料

（1）主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况详见表3.1-4。

表3.1-4    工程主要原辅材料消耗表

	序号
	药剂名称
	主要成分
	添加地点

（作业名称）
	药剂消耗（作业用量）
	添加浓度（%）

	
	
	
	
	单耗（kg/t）
	总耗（t/a）
	

	1
	氧化石蜡皂
	/
	钨矿回收粗选、扫选
	0.8
	960
	10

	2
	油酸
	/
	钨矿回收粗选、扫选
	0.8
	960
	10

	3
	碳酸钠
	/
	钨矿回收粗选
	1
	1，200
	10-15

	4
	水玻璃
	Na2SiO4
	钨矿和硫化矿回收粗选
	0.6
	720
	10

	5
	石灰
	CaO
	硫化矿回收粗选
	0.3
	360
	石灰乳

	6
	丁基黄药
	烃基二硫代碳酸盐
	硫化矿回收粗选、扫选
	0.2
	240
	5-10

	7
	丁胺黑药
	二丁基二硫代磷酸铵
	硫化矿回收粗选、扫选
	0.1
	120
	5-10

	8
	2#油
	松醇油（萜烯醇）
	硫化矿回收粗选、扫选
	0.03
	36
	原液添加

	9
	聚丙烯酰胺
	（C3H5NO）n
	精矿浓密、尾矿浓密
	0.015
	18
	10


主要材料理化性质见表3.1-5~3.1-13。

表3.1-5   氧化石蜡皂理化性质特性一览表

	理化性质

	结构式
	长链烷基羧酸盐混合物，无单一固定结构式
	分子量
	混合组分，平均 300～450

	外观与性状
	红褐色膏状物或粉状物溶于水
	溶解性
	溶于水、热水；微溶于醇，不溶于烃类油；水溶液遇钙镁离子易析出皂垢

	熔点（℃）
	45~65℃
	相对密度（水=1）
	1.02~1.08g/cm³

	沸点（℃）
	受热120℃以上分解，无常压沸点
	CAS号
	/

	饱和蒸汽压

（KPa）
	无资料
	燃烧热（KJ/mol）
	可燃，有燃烧热值，无固定标准值

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	＞120℃
	爆炸极限%
	无粉尘爆炸风险，液体雾化可燃

	稳定性
	常温稳定；遇强酸分解生成氧化石蜡脂肪酸；高温脱水、受潮易发酵变质
	禁忌物
	强酸、重金属盐、硬水

	避免接触条件
	高温暴晒、强酸环境、长期浸水
	分解产物
	长链脂肪酸、二氧化碳、少量烃类烟气

	危险性概述

	危险性类别
	皮肤/眼刺激物；低毒浮选药剂

	侵入途径
	吸入粉尘、皮肤接触、黏膜沾染

	危险特性
	粉尘刺激呼吸道；浓皂液接触皮肤易脱脂干裂；遇酸释放刺激性有机酸雾。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15钟。就医。

	吸入
	脱离现场至空气清新处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难，给输氧。就医。

	食入
	温水漱口，饮用温水稀释，禁止催吐，就医

	泄漏应急处理

	应急处理
	隔离泄漏区域，限制无关人员进入；作业人员佩戴防尘面罩、耐酸碱防护服；固体皂膏用铲收集入密封塑料桶；少量残留清水冲洗，废水集中收集，禁止直排下水道；大量泄漏用帆布覆盖防扬尘、防雨水稀释。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭投料，车间通风；佩戴防尘口罩、防护眼镜、橡胶耐水手套、防渗工作服；避免皂膏飞溅、粉尘飞扬；稀释调配时缓慢加水，防止局部过热起泡溢出；空桶残留皂液需清水冲洗回收

	储存注意事项
	阴凉通风库房，温度≤30℃；防潮防水，密封包装；远离强酸、氧化剂；堆放离地隔潮，避免暴晒。

	防护措施

	呼吸系统防护
	粉尘超标佩戴防尘口罩；大面积泄漏佩戴全面罩呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴厚橡胶耐碱手套。

	其他防护
	下班更换工作服，清洗手脸，禁止车间饮食。

	运输信息

	运输注意事项
	包装完整密封，轻装轻卸；严禁与盐酸、硫酸等强酸混运；防雨淋、暴晒、高温车厢；运输车辆卸货后冲洗车厢残留皂膏；不与食品、饲料同车运输。

	灭火方式

	燃烧产物为刺激性有机烟气；消防人员穿戴全身耐酸碱防护服、防毒全面罩；灭火介质：雾状水、泡沫、干粉；禁止直流水冲击皂膏，防止流淌扩散污染水体


表3.1-6   油酸理化性质特性一览表

	理化性质

	结构式
	CH（CH₂）₇COOH
	分子量
	282.47

	外观与性状
	淡黄色透明油状液体，有油脂特殊气味
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油；遇碱发生皂化反应

	熔点（℃）
	13~14℃，低温凝固为蜡状固体
	相对密度（水=1）
	0.893～0.895g/cm³

	沸点（℃）
	286℃
	CAS号
	112-80-1

	饱和蒸汽压

（KPa）
	25℃极低，＜0.01kPa
	燃烧热（KJ/mol）
	/

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	189℃
	爆炸极限%
	/

	稳定性
	常温稳定；长期接触空气氧化变黄、产生酸败刺激性气味；高温易聚合
	禁忌物
	强碱、强氧化剂、金属氧化物

	避免接触条件
	高温、阳光直射、空气长期接触、强碱
	分解产物
	碳氧化物、小分子醛、有机酸刺激性烟气

	危险性概述

	危险性类别
	轻微眼、皮肤刺激；可燃液体

	侵入途径
	皮肤渗透、吸入油雾、误食

	危险特性
	油雾刺激呼吸道；高浓度接触皮肤脱脂发红；高温产生可燃蒸气，遇明火燃烧。

	急救措施

	皮肤接触
	大量肥皂水 + 流动清水冲洗 15 分钟，脱去油污衣物。

	眼睛接触
	清水持续冲洗 15min，及时就医。

	吸入
	移至通风处，胸闷吸氧就医。

	食入
	禁止催吐，饮用牛奶保护肠胃，就医

	泄漏应急处理

	应急处理
	疏散周边人员；操作人员佩戴防毒面罩、耐油防护服；少量泄漏用沙土、吸附棉吸收收集；大量泄漏围堵，用吸油毡回收，避免流入河道、下水道；严禁直接冲水稀释。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭负压投料，通风；佩戴护目镜、耐油橡胶手套、防静电工作服；远离明火、热源，车间禁止烟火。

	储存注意事项
	阴凉避光仓库，密封铁罐；隔绝氧化剂、强碱；室温存放，防止低温凝固。

	防护措施

	防护
	防尘防毒面罩、耐油护目镜、丁腈橡胶手套、防静电工装。

	运输信息

	运输注意事项
	密封金属桶，远离火源；不与强氧化剂、烧碱混运；防晒防高温。

	灭火方式

	消防人员穿戴防毒面罩、耐油防护服；适用灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳；避免直流水扑救，防止油品扩散流淌火。


表3.1-7    石灰理化性质特性一览表

	理化性质

	结构式
	CaO
	分子量
	56.08

	外观与性状
	白色或灰白色块状 / 粉末，遇水剧烈放热消解
	溶解性
	难溶于水，与水反应生成氢氧化钙，水溶液强碱性

	熔点（℃）
	2572℃
	相对密度（水=1）
	3.35g/cm³

	沸点（℃）
	2850℃
	CAS号
	1305-78-8

	饱和蒸汽压

（KPa）
	/
	燃烧热（KJ/mol）
	/

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	无
	爆炸极限%
	/

	稳定性
	极易吸潮；遇水剧烈放热；遇酸剧烈反应释放大量热
	禁忌物
	水、酸类、易燃有机物、铵盐

	避免接触条件
	潮湿空气、雨水、酸性物料
	分解产物
	遇水生成 Ca （OH）₂；遇酸生成钙盐 + 大量热

	危险性概述

	危险性类别
	强腐蚀刺激品，腐蚀性粉尘

	侵入途径
	吸入粉尘、皮肤黏膜接触、误食

	危险特性
	粉尘严重腐蚀眼、呼吸道；遇水放热灼伤皮肤；误食灼伤消化道。

	急救措施

	皮肤接触
	立刻扫去表面石灰粉末，再大量清水冲洗 20min，禁止先沾水（避免放热灼伤），就医。

	眼睛接触
	干棉签清除粉末，持续生理盐水冲洗 15min，紧急就医。

	吸入
	移至空气新鲜处，呼吸困难输氧，就医。

	食入
	禁止催吐！饮用大量植物油、牛奶中和，立即就医。

	泄漏应急处理

	应急处理
	隔离污染区，禁止洒水；人员穿戴全面罩防尘防毒服、橡胶厚手套；干沙土、干燥布袋收集粉末；大量泄漏用干燥帆布覆盖隔绝潮气，严禁喷水，防止放热飞溅灼伤。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	全密闭防尘，强制通风；全程防尘护具；严禁现场洒水；配料缓慢少量加料，防止遇水爆沸飞溅。

	储存注意事项
	干燥密闭库房，离地垫高，严格防潮防水；远离酸、水源、食品。

	防护措施

	防护
	防尘全面罩、耐碱护目镜、加厚橡胶耐碱手套、全封闭防渗工装。

	运输信息

	运输注意事项
	密封防水包装；严禁雨天运输；禁止与酸、含水货物混运；车厢完全干燥。

	灭火方式

	本品不可燃；周边火灾灭火时，消防人员穿戴耐酸碱全身防护服、防毒口罩；禁止用水直接喷淋石灰，可用干粉隔绝潮气，防止石灰遇水放热飞溅扩大灼伤风险。


表3.1-8   碳酸钠理化性质特性一览表

	理化性质

	结构式
	Na2CO3
	分子量
	105.99

	外观与性状
	易溶于水的白色粉末
	溶解性
	溶液呈碱性（能使酚酞溶液变浅红）

	熔点（℃）
	851℃
	相对密度（水=1）
	2.532g/cm³

	沸点（℃）
	1600℃
	CAS号
	497-19-8

	饱和蒸汽压

（KPa）
	无资料
	燃烧热（KJ/mol）
	无意义

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	169.8 ℃
	爆炸极限%
	无意义

	稳定性
	不稳定
	禁忌物
	酸

	避免接触条件
	高温、潮气
	分解产物
	Na2O和CO2

	灭火方式
	消防人员必须穿戴全身耐酸碱消防服、防毒口罩

	危险性概述

	危险性类别
	刺激

	侵入途径
	吸食、经皮、粘膜吸收

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15钟。就医。

	吸入
	脱离现场至空气清新处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难，给输氧。就医。

	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏应急处理

	应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面罩（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，回收处理。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，避免沸腾和飞溅。

	储存注意事项
	应放在阴凉、通风处，防潮、防火、防暴晒。

	防护措施

	呼吸系统防护
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其他防护
	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

	运输信息

	运输注意事项
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防止暴晒、雨淋，防止高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。


表3.1-9     水玻璃（硅酸钠）理化性质特性一览表

	理化性质

	结构式
	Na2O·nSiO2
	分子量
	122.063

	外观与性状
	无色、略带颜色的半透明或透明块状玻璃体
	溶解性
	溶于水，微溶于稀乙醇而不溶于无水乙醇。

	熔点（℃）
	1089℃
	相对密度（水=1）
	3.603g/cm3

	沸点（℃）
	不确定
	CAS号
	7758-98-7

	饱和蒸汽压
	7.3mm Hg（25ºC）
	燃烧热（KJ/mol）
	无意义

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	不确定
	爆炸极限%
	无意义

	稳定性
	不稳定
	禁忌物
	酸

	避免接触条件
	高温、潮气
	分解产物
	CuO和H2SO4

	液态硅酸钠
	外观呈现黏稠液体，不同牌号颜色有明显差异，从无色变化到灰黑。

	固态硅酸钠
	外观大多呈现淡蓝色。干法浇铸成型的Na2O·nSiO2为块状且透明，湿法水淬成型的Na2O·nSiO2为颗粒状，转化成液体Na2O·nSiO2才能使用。

	用途

	1、水玻璃涂在金属表面会形成碱金属硅酸盐及SiO2凝胶薄膜，使金属免受外界酸、碱等的腐蚀。

2、用作黏结剂来黏结玻璃、陶瓷、石棉、木材、胶合板等。

3、用于制造耐火材料、白炭黑、耐酸水泥。

4、在纺织工业用作浆料、浸渍剂，在纺织物染色和压花纹时用作固染剂和媒染剂，以及用于丝绸织物加工。

5、在皮革生产中加入水玻璃，它分散的胶体SiO2用于生产软皮革。

6、在食品工业可用于保存蛋类，防止微生物进入蛋壳空隙造成变质。

7、在制糖工业，水玻璃可以脱除糖液中的色素和树脂质。


表3.1-10      丁基黄药理化性质特性一览表

	理化性质

	结构式
	CH3CH2CH2CH2OCSSNa
	分子量
	172

	外观与性状
	浅黄色粉末，有难闻气味
	溶解性
	溶于水、酒精中，能与多种金

属离子形成难溶化合物

	熔点（℃）
	85
	相对密度（水=1）
	1.7

	沸点（℃）
	无资料
	相对蒸汽密度

（空气=1）
	无资料

	饱和蒸汽压

（KPa）
	无资料
	燃烧热（KJ/mol）
	无意义

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	无意义
	爆炸极限%
	无意义

	稳定性
	不稳定
	禁忌物
	酸

	避免接触条件
	高温、潮气
	分解产物
	C4H9OH和CS2

	灭火方式
	消防人员必须穿戴全身耐酸碱消防服、防毒口罩

	用途
	硫化矿的优良捕收剂，选择性好，捕收能力适中，特别适用于黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿等的浮选。还可用于湿法冶金沉淀剂及橡胶硫化促进剂。

	危险性概述

	危险性类别
	刺激、腐蚀、低毒

	侵入途径
	吸食、经皮、粘膜吸收

	健康危害
	黄药对动物和人的毒害主要表现在对神经系统和肝脏等器官的损害。对肝脏的损害主要是由于黄药和金属离子的反应产物易在肝脏中积累，长期下去会导致肝脏的病变；对神经系统的损害主要是由于进入动物或人体内的黄药在酸性条件下被分解，所得产物-二硫化碳属于疏水亲脂的非极性物质，可通过血脑屏障进入大脑，使神经系统产生病症。

	环境危害
	具有恶臭，可使水质发臭，导致水域中鱼虾减少，鱼体变形，鱼肉有异味不易烹调，并严重影响附近水域的生态平衡。会对周边环境产生一定的危害。

	燃爆危险
	本品易燃

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15钟。就医。

	吸入
	脱离现场至空气清新处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难，给输氧。就医。

	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏应急处理

	应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面罩（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，回收处理。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，避免沸腾和飞溅。

	储存注意事项
	应放在阴凉、通风处，防潮、防火、防暴晒。

	防护措施

	呼吸系统防护
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其他防护
	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

	毒理学资料

	急性毒性
	用黄药对泥鳅胚胎发育进行毒性试验：黄药质量浓度≥0.18mg/L时能引起仔鱼死亡，质量浓度≥0.32mg/L时能诱发畸形。黄药具有恶臭，嗅觉值为 0.005mg/L。

	亚急性和慢性毒性
	容易破坏生物体中正常的生理生化过程，造成人体的慢性中毒。

	刺激性
	挥发刺激性臭味

	运输信息

	危险货物编号
	无资料

	UN编号
	3342

	包装标识
	有毒品

	包装类别
	Ⅲ类包装

	包装方法
	敞口钢桶内衬塑料袋或改制小口钢桶包装，每桶净重120kg

	运输注意事项
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防止暴晒、雨淋，防止高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。


表3.1-11    丁胺黑药理化性质特性一览表

	理化性质

	结构式
	（C4H9O）2PSSNH4
	分子量
	186

	外观与性状
	白色至灰色粉末，无臭，在空气中潮解，溶于水，化学性质稳定
	溶解性
	易溶于水

	熔点（℃）
	无资料
	相对密度（水=1）
	1.20

	沸点（℃）
	无资料
	相对蒸汽密度

（空气=1）
	无资料

	饱和蒸汽压

（KPa）
	无资料
	燃烧热（KJ/mol）
	无意义

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	无意义
	爆炸极限%
	无意义

	稳定性
	稳定
	禁忌物
	氧化剂

	避免接触条件
	高温、潮气
	分解产物
	无

	灭火方式
	消防人员必须穿戴全身耐酸碱消防服、防毒口罩

	用途
	1、丁胺黑药是有色金属矿石的优良捕收剂兼起泡剂。对铜、铅、银及活化了的锌的硫化矿以及难选多金属矿有特殊的分选效果。它在弱碱性矿浆中对黄铁矿和磁黄铁矿的捕收性能较弱，而对方铅矿的捕收能力较强。

2、它也可用于镍、锑硫化矿的浮选，特别对难选的硫化镍矿、硫化一氧化镍混合矿以及硫化矿与脉石的中矿较为有效。

	危险性概述

	危险性类别
	刺激、腐蚀、低毒

	侵入途径
	吸食、经皮、粘膜吸收

	健康危害
	本品对皮肤有轻微的刺激性，有轻微毒性。

	环境危害
	无资料

	燃爆危险
	本品易燃。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15钟。就医。

	吸入
	脱离现场至空气清新处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难，给输氧。就医。

	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏应急处理

	应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面罩（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，回收处理。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，避免沸腾和飞溅。

	储存注意事项
	应放在阴凉、通风处，防潮、防火、防暴晒。

	防护措施

	呼吸系统防护
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其他防护
	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

	毒理学资料

	急性毒性
	吸食可致恶心、呕吐

	亚急性和慢性毒性
	无资料

	刺激性
	皮肤直接接触后有轻微的灼热感

	运输信息

	危险货物编号
	无资料

	UN编号
	无资料

	包装标识
	有毒品

	包装类别
	Ⅲ类包装

	包装方法
	敞口钢桶内衬塑料袋或改制小口钢桶包装，每桶净重120kg

	运输注意事项
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防止暴晒、雨淋，防止高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。


表3.1-12    2#油理化性质一览表
	理化性质

	分子式
	C10H17OH
	分子量
	154

	外观与性状
	无色至淡黄色油状液体，具有松香气味
	溶解性
	不溶于水、溶于乙醇，混溶于氯仿、乙醚、苯等多数有机溶剂

	熔点（℃）
	-60~-50
	相对密度（水=1）
	0.85~0.87

	沸点（℃）
	149~180
	相对蒸汽密度

（空气=1）
	4.6~4.8

	饱和蒸汽压

（KPa）
	0.25~0.67（20℃）
	引燃温度（℃）
	220~255

	临界温度（℃）
	376
	临界压力（MPa）
	无资料

	闪点（℃）
	32~46
	爆炸极限%
	0.8~6.0

	稳定性
	稳定
	禁忌物
	强氧化剂、硝酸

	有害燃烧产物
	一氧化碳
	/
	/

	灭火方式
	用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	用途
	主要用于多种金属和非金属浮选良好起泡剂，可与多种钠黄药配合使用。也可单独做浮选捕收剂使用。

	危险性概述

	危险性类别
	第3.3类   高闪点液体

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡失调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎。有时有肾损害。还可以出现眼及呼吸道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。 可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感；重者可发生水疱及脓疱；特别敏感者可发生全身性皮炎。

	环境危害
	对水生生物有毒，可能在水生环境中造成长期不利影响。

	燃爆危险
	易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	急救措施

	皮肤接触
	大量流动清水冲洗。用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

	吸入
	脱离现场至空气清新处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	食入
	尽量饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。

	泄漏应急处理

	应急处理
	消除所有点火源，根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃性材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸汽。喷水雾能减少蒸汽，但不能降低泄漏物在局限性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有处理设备和合适的收容材料。

	防护措施

	呼吸系统防护
	高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护
	必要时，戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿化学防护服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：5760mg/kg（大鼠经口）；LC50：12000mg/kg（大鼠吸入，6h）；29000mg/kg（小鼠吸入，2h）。

	刺激性
	家兔经皮：0.5ml，重度刺激。

	运输信息

	包装方法
	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所有的罐车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


表3.1-13    聚丙烯酰胺理化性质一览表

	理化性质

	结构式
	（C3H5NO）n
	分子量
	1×104~2×107

	外观与性状
	常温下为坚硬的玻璃态固体
	溶解性
	溶于水，不溶于大多数有机溶剂

	熔点（℃）
	大于300°C
	相对密度（水=1）
	1.302g/cm³

	沸点（℃）
	231.7±0.0°Cat760mmHg
	CAS号
	9003-05-8

	饱和蒸汽压

（KPa）
	无资料
	燃烧热（KJ/mol）
	无意义

	临界温度（℃）
	无意义
	临界压力（MPa）
	无意义

	闪点（℃）
	79.0±19.8°C
	爆炸极限%
	无意义

	稳定性
	不稳定
	禁忌物
	/

	避免接触条件
	高温、潮气
	分解产物
	/

	灭火方式
	消防人员必须穿戴全身耐酸碱消防服、防毒口罩

	危险性概述

	危险性类别
	刺激

	侵入途径
	吸食、经皮、粘膜吸收

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15钟。就医。

	吸入
	脱离现场至空气清新处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难，给输氧。就医。

	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏应急处理

	应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面罩（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，回收处理。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，避免沸腾和飞溅。

	储存注意事项
	应放在阴凉、通风处，防潮、防火、防暴晒。

	防护措施

	呼吸系统防护
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其他防护
	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

	运输信息

	运输注意事项
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防止暴晒、雨淋，防止高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。


（2）原料来源可靠性分析

本项目选矿原料来源为新疆欣业矿产开发有限公司柯可·卡尔德钨（锡）矿配套矿山，该矿山已取得柯可·卡尔德钨（锡）矿勘探报告矿产资源储量评审备案证明（新国土资储备字〔2009〕109号），估算矿床总资源量为：矿石量4680.52万吨、WO3量131672吨、平均品位0.28%。其中估算探明的内蕴经济资源量（331）矿石量266.85万吨，WO3资源量10327吨，平均品位0.39%；控制的内蕴经济资源量（332）矿石量2358.44万吨，WO3资源量73903吨，平均品位0.31%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量1945.43万吨、WO3资源量46227吨、平均品位0.24%；低品位（333）矿石量109.80万吨、WO3资源量1215吨、平均品位0.11%。331+332矿石量占总矿石储量的56.09%、WO3量占总资源金属储量的63.96%。矿山采矿产能露采期为120万t/a，柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿项目环保手续正在同步办理。

（3）原料化学组成

原矿化学多元素分析结果见表3.1-14，钨物相分析结果见表3.1-15，锡物相分析结果见表3.1-16。

表3.1-14     原矿多元素分析结果

	元素
	WO3
	Sn
	Al2O3
	Mo
	Mn
	CaCO3
	CaO
	Nb2O5

	含量（%）
	0.41
	0.11
	11.19
	0.0065
	0.090
	0.68
	0.58
	0.026

	元素
	BeO
	MgO
	Cu
	Zn
	Pb
	Bi
	S
	Ta2O5

	含量（%）
	0.025
	0.59
	0.08
	0.014
	0.011
	0.0084
	0.030
	<0.005

	元素
	Fe
	SiO2
	As
	K2O
	Ge
	Sb
	P
	Co

	含量%（%）
	2.22
	76.44
	0.038
	2.66
	<0.005
	0.006
	0.035
	<0.005

	元素
	Ga
	In
	Cd
	Au（g/t）
	Ag（g/t）
	CaF2
	Na2O
	Li2O

	含量（%）
	0.003
	0.053
	<0.005
	<0.1
	2.44
	0.52
	0.67
	0.021


表3.1-15         钨物相分析结果

	相别
	白钨矿
	黑钨矿
	钨华
	总钨

	含量WO3（%）
	0.035
	0.34
	0.032
	0.407

	分布率%
	8.60
	83.54
	7.86
	100.00


表3.1-16          锡物相分析结果

	相别
	酸溶锡
	锡石
	总锡

	含量Sn（%）
	0.017
	0.093
	0.11

	分布率（%）
	15.45
	84.55
	100.00


石英大脉型钨物相分析结果见表3.1-17，片岩钨物相分析结果见表3.1-18，云英岩钨物相分析结果见表3.1-19。

表3.1-17       石英大脉型钨物相分析结果

	相别
	白钨矿
	黑钨矿
	钨华
	总钨

	含量WO3（%）
	0.031
	0.81
	0.012
	0.853

	分布率（%）
	3.63
	94.96
	1.41
	100.00


表3.1-18             片岩钨物相分析结果

	相别
	白钨矿
	黑钨矿
	钨华
	总钨

	含量WO3（%）
	0.035
	0.069
	0.008
	0.112

	分布率（%）
	31.25
	61.61
	7.14
	100.00


表3.1-19            云英岩钨物相分析结果

	相别
	白钨矿
	黑钨矿
	钨华
	总钨

	含量WO3（%）
	0.037
	0.45
	0.052
	0.539

	分布率（%）
	6.86
	83.49
	9.65
	100.00


（4）原矿矿物组成

原矿矿物组成如表3.1-20，主要矿物相对含量见表3.1-21。

表3.1-20         矿物组成一览表

	矿物类型
	矿物种类

	金属硫化物
	极少量黄铁矿、黄铜矿

	金属氧化物
	锡石、磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿

	钨酸盐矿物
	主要为黑钨矿，少量白钨矿

	脉石矿物
	主要为白云母、石英、长石，少量方解石、萤石、电气石、黑云母等。


表3.1-21        主要矿物相对含量

	矿物
	黑钨矿
	白钨矿
	钨华
	锡石
	黄铁矿
	黄铜矿

	含量（%）
	0.451
	0.043
	0.034
	0.132
	0.085
	0.026

	矿物
	赤铁矿
	褐铁矿
	磁铁矿
	孔雀石
	电气石
	萤石

	含量（%）
	0.025
	0.197
	0.037
	0.121
	0.207
	0.502

	矿物
	方解石
	黑云母
	白云母
	石英\长石
	高岭土
	合计

	含量（%）
	0.678
	0.201
	40.584
	54.497
	2.180
	100.00


矿石矿物成分：金属硫化物：极少量黄铁矿、黄铜矿；金属氧化物：锡石、磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿；钨酸盐矿物：主要为黑钨矿，少量白钨矿；脉石矿物：主要是白云母、石英、长石，少量方解石、萤石、电气 石、黑云母等。

（5）矿石的结构、构造

常见结构有他形粒状结构、中-粗粒自形-半自形粒状结构、胶状结构、交代结构、角砾状结构、交代残留结构。矿石构造以浸染状构造、脉状构造为主，块状构造、角砾状构造次之。

（6）主要矿物的嵌布粒度

黑钨矿在矿石中的嵌布粒度较粗，主要粒度范围在0.04～2mm（占96%以上），较适宜重选回收；锡石的嵌布粒度比黑钨矿细小，主要粒度范围在0.02～0.64mm（占86%以上）。

（7）主要矿物的嵌布关系及粒度特性

锡石：矿石的主要回收矿物之一，锡石矿物量为0.132%。单矿物分析锡石中含Sn74.29%，Fe1.59%。颜色不均匀，为淡黄褐色～褐红色、褐黑色，多呈粒状，少数见四方双锥晶体，半透明，晶面金刚光泽，断口油脂光泽。硬度6～7，密度6.8～7.1g/cm3。在矿石中锡石主要嵌布形式：粗粒或中细粒锡石呈自形～半自形粒状嵌布在矿石缝隙中。

黑钨矿：呈厚板状、矛状、薄板状晶体，少部分黑钨矿由于氧化淋滤，具溶蚀现象。黑钨矿颜色为亮黑色，金刚光泽，性脆，硬度为4～5.5，密度6.7～7.3g/cm3。黑钨矿的单矿物化学分析：WO375.43%。呈板状嵌布在白云母与石英之间，常见在厚板状、板状粗粒黑钨矿边缘有些细小的黑钨矿伴生；少量细粒黑钨矿呈不规则板状、薄板状成群分布。

白钨矿：本矿石中只有极少量的白钨矿，其矿物含量为0.049%。白钨矿呈无色透明粒状，少数白钨矿因含铁而呈透明的淡棕色。油脂光泽。硬度中等（4.5），密度5.8～6.2g/cm3，性脆，具有清楚的解理。白钨矿的嵌布粒度主要为0.01～0.08mm，比黑钨矿的嵌布粒度小。主要嵌布于云英岩型钨锡矿石中，白钨矿多嵌布于石英中。

黄铜矿：呈黄铜黄色，金属光泽，不透明。硬度3～4，密度4.1～4.3g/cm3。具有极弱的电磁性，在1500～2000毫特斯拉磁性范围可分选。本矿石中黄铜矿数量极少，多氧化溶解，矿石中见有孔雀石沿裂隙充填交代，呈不规则粒状分布。

黄铁矿：本矿石中黄铁矿的数量也极少，呈自形～半自形粒状零星分布，部分黄铁矿已氧化蚀变为褐铁矿。

褐铁矿：本矿石中含有少量的褐铁矿，褐铁矿呈黄褐、褐黑色，斑块状分布。褐铁矿硬度变化大，莫氏硬度为1～5.5，密度4g/cm3左右。大多数褐铁矿质地疏松，呈多孔状、蜂窝状结构。褐铁矿常会吸附矿石中的金属元素，根据分离富集褐铁矿化学分析，褐铁矿含WO31.26%，Sn0.55%。

脉石矿物：主要为石英、白云母、透闪石为主，次之为黑云母透闪石、透辉石、符山石、方解石、钨华、绿柱石、电气石、萤石、黄铁矿、辉钼矿、毒砂、钛铁矿等。
3.1.2.7工程占地

本项目总占地面积321.5hm2，其中选矿厂（含胶带、道路、生活区及其他辅助设施、尾矿输送管道等）占地面积46.5hm2，尾矿库占地面积275hm2，占地类型为戈壁、裸岩石砾地。本项目占地面积详见下表。

表3.1-22    本项目各场地占地面积及土地利用类型一览表
	序号
	场地名称
	单位
	数量
	备注

	1
	选矿厂
	hm2
	17
	戈壁、裸岩石砾地

	2
	生活区
	
	3.5
	戈壁

	3
	尾矿库
	
	275
	戈壁、裸岩石砾地

	4
	其他辅助设施
	
	3
	戈壁、裸岩石砾地

	5
	胶带、道路
	
	22
	戈壁、裸岩石砾地

	6
	尾矿输送管道
	
	1
	戈壁、裸岩石砾地

	总计
	321.5


3.1.3公用工程

3.1.3.1供水系统

3.1.3.1.1水源

矿区周边地表水系不甚发育，古尔嘎赫德河为常年性河流Ⅲ级水系，是矿区的唯一供水水源。古尔嘎赫德河流经矿区西北部为高原河流，位于柴达木盆地最西端，南以古尔嘎赫德山脊为界，与车儿臣河源之一的阿里雅力克河源头相邻，流经新疆若羌、青海，河流尾部为青海省西州境内的尕斯库勒湖，河流全长290km，流域面积17365km2，海拔3000m以上，多年平均年径流量为2.53×106m3。本项目利用古尔嘎赫德河作为矿区生产新水水源。

本项目取水设施由当地水利部门负责建设，并将河水自取水点输送至选厂3000m3高位生产新水及消防水池。取水点位于古尔嘎赫德河大桥下游约130m处，场地标高约3772m。

3.1.3.1.2用水量核算

选矿厂供水包括生活用水、生产用水、锅炉用水、绿化用水、消防用水，总用水量3367.26m3/d（981978m3/a，不含消防用水）。本项目用水优先使用矿坑涌水及生活污水经处理后水，剩余部分用水进行河流取水。
1、生活用水

本项目生活用水包括饮用水、淋浴用水及其他用水。

选矿及尾矿库工程劳动定员为343人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）中南疆地区城镇居民住宅（含食堂用水），生活用水指标按80L/人·d计，则生活用水量为8232m3/a（27.44m3/d）。

采矿工程劳动定员79人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）中南疆地区城镇居民住宅（含食堂用水），生活用水指标按80L/人·d计，则生活用水量为1896m3/a（6.32m3/d）。

综上所述，矿区生活用水共计10128m3/a（33.76m3/d）。
2、生产用水

生产用水主要为选矿生产用水，工业场地道路洒水降尘用水，锅炉用水、绿化用水的生产用水共计3333.5m3/d（971850m3/a）。
（1）选矿生产用水
根据《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究》，选矿用水量为37740m3/d，生产新水为2431m3/d（729300m3/a）。
（2）工业场地、道路洒水降尘用水

选矿厂和办公生活区内各场地降尘用水指标取1.5L/m2·d，选矿厂及办公生活区占地面积20.5万m2，则选矿厂及办公生活区降尘用水量约307.5m3/d（92250m3/a）。

尾矿库干滩洒水降尘用水指标取1.5L/m2·d，尾矿库干滩面积约2万m2，则工业场地降尘用水量约30m3/d（9000m3/a）。
道路降尘及其他辅助设施每天洒水3次，洒水降尘指标取1.5L/m2·d，道路占地面积约25万m2，则道路洒水降尘耗水量约375m3/d（112500m3/a）。
本项目选矿厂、尾矿库及办公生活区、道路及其他辅助设施洒水降尘用水量合计712.5m3/d（213750m3/a）。

3、锅炉用水

根据《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究》，本项目锅炉补水量200m3/d（36000m3/a，供暖期180d），非供暖期为90m3/d（10800m3/a）。
4、绿化用水

根据《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究》，本项目建成后绿化用水100m3/d，灌溉期取180d，则绿化用水量为100m3/d（18000m3/a）。
5、消防用水

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）及《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014），各区域分别设置独立消防给水系统。

场地消防采用常高压消防给水系统，同一时间内的火灾发生次数为1次，室外消防用水量为25L/s，室内消防用水量为25L/s，火灾延续时间3h，1次灭火消防总用水量540m3，消防用水储存在选厂新建3000m3高位生产新水及消防水池，平时不得动用。室外消防管网主管道采用DN250无缝钢管单独成环布置，在室外消防管网上设置若干个地下式室外消火栓，在室内消防管网上设置若干个室内消火栓。

3.1.3.1.3取水设施

本项目取水方式采用截潜流方案，在河道主流下方埋设DN800、总长400m的球墨铸铁滤水渗管，利用渗管收集河水，并重力流汇入一级泵站集水池。随后，河水经岸边一级泵站与中途二级泵站两级串联加压扬送至选厂3000m3高位生产新水及消防水池内。一级和二级加压泵站内均配置SN200-N6型双吸离心泵3台（2用1备），单台水泵参数：Q=252m3/h，H=150m，N=150kW。一级加压泵站至二级加压泵站之间，埋地敷设DN300焊接钢管约7213m，将水送入二级泵站集水池；二级加压泵站至选厂高位水池之间，埋地敷设DN300焊接钢管约3894m，将水最终送至选厂3000m3高位生产新水及消防水池。

3.1.3.1.4供水系统
1、生产新水

选矿厂生产新水总用量2431m3/d，于选厂东南侧新建3000m3高位新水及消防水池1座，水池尺寸：L×B×H=25m×25m×5m，地下式，池顶覆土1m，场地标高约4080m，生产新水采用重力供水方式，从水池敷设DN250焊接钢管约1.5km向选矿厂各生产新水用水点供水。管道采用埋地敷设，管顶覆土深度按1.6m考虑。

2、循环用水

选矿设备冷却排出的升温水自流至冷却塔进行冷却，冷却后排水进冷水集水池，再由泵站内水泵扬至各用水点，供设备冷却使用。

选厂设备冷却水用水量为100m3/h，设计回水温32～37℃，循环水系统采用开式冷却塔，于磨浮车间旁设冷却水集水池及冷却循环水泵房，泵房尺寸为L×B×H=12m×6m×6m，地上式；地上式集水池尺寸为L×B×H=12m×5m×4m。集水池上配置FBND-150冷却塔1台（1用），单台冷却塔参数为Q=150m3/h，N=2.2kW，泵房内配置GDX120-55清水泵2台（1用1备），单台水泵参数为Q=120m3/h，H=55m，N=30kW，每台水泵均配置变频调速装置。同时配置LD-A型电动单梁起重机1台，参数为：Lk=4.5m，起吊高度6m，起重量1t，供泵房检修时使用，泵房地面排水配有40QV-SP液下泵2台，单台水泵参数为Q=16.2m3/h，H=15m，N=5.5kW。为了保证循环系统水质，配置SHZQ-150-1.0型全自动自清洗过滤器1台，参数：Q=120m3/h，P=1.0MPa，N=1.5kW；SHJY-1型全自动加药设备1台，参数：Q=0～50L/h，N=2×0.2kW。从冷却循环泵房敷设DN150焊接钢管约0.5km将冷却水送至各冷却水使用点后升温水再回至冷却塔。管道采用埋地敷设，管顶覆土深度按1.6m考虑。
3、生活用水

矿区采矿工程、选矿及尾矿库工程生活总用水量33.76m3/d，选矿厂3000m3高位新水池旁设生活水一体化净水设施1套，处理后生活水储存于净水设施自带清水箱内。从一体化净水设施水箱埋地敷设De110生活给水PE管自流至各选矿厂及生活区各生活用水点。管道采用埋地敷设，管顶覆土深度按1.6m考虑。

3.1.3.1.5回水系统

回水系统主要包括厂前回水系统、尾矿回水系统、截渗坝回水系统。回水均收集至选厂高位回水水池内，再重力送至各生产用水节点。

1、厂前回水系统

厂前回水量为32712m3/d，于尾矿浓密池旁设置厂前回水集水池和尾矿输送综合泵房，集水池与泵房贴建，集水池尺寸为L×B×H=12m×9m×4m，泵房尺寸为L×B×H=24m×12m×9m，泵房标高约4007m。泵房内配置SS350-760C厂前回水清水泵2台（1用1备），单台水泵参数为Q=2000m3/h，H=110m，N=1000kW。同时配置LD-A型电动单梁起重机1台，参数为：Lk=10.5m，起吊高度15m，起重量5t，供泵房检修时使用，泵房地面排水配有50QV-SP液下泵4台（2用2备），单台液下泵参数为Q=50m3/h，H=40m，N=18.5kW。从泵房敷设1根DN700焊接钢管约1.0km至选厂20000m3高位生产回水水池。管道采用埋地敷设方式，管顶覆土深度1.6m。

2、尾矿库回水系统

选矿厂达产入库尾矿含水量4846m3/d，尾矿库年平均回水率按0.5考虑，尾矿库回水量2423m3/d。尾矿库回水采用库内浮船回水方式，库内拟设置1艘回水浮船。尾矿库回水水位起点标高为3920～3963m，终点为选厂20000m3生产回水水池，终点标高约为4080m。库内设回水浮船1艘，浮船配置MD280-43×6水泵2台（1用1备），单台水泵参数为Q=280m3/h，H=256m，N=355kW，每台水泵均配变频调速装置。配套设置真空引水装置，采用20VDC2.4型水环式真空泵组包括2台（1用1备）真空泵，单台真空泵参数为Q=2.41m3/min，N=4kW。从浮船敷设1根DN250焊接钢管约3.5km至选厂20000m3高位生产回水水池。管道采用埋地敷设方式，管顶覆土深度1.6m。

3、1#渗水收集池回水系统

于1#副坝下游渗水收集池旁设置1#渗水收集池回水泵房及集水池，集水池尺寸为L×B×H=9m×3m×4.5m，地下式，泵房尺寸为L×B×H=9m×6m×9m。泵房内配置MD155-50×3型水泵2台（1用1备），单台水泵参数为Q=155m3/h，H=150m，N=132kW，每台水泵均配变频调速装置。同时配置LD-A型电动单梁起重机1台，参数为：Lk=4.5m，起吊高度9m，起重量2t，供泵房检修时使用，泵房地面排水配有50QV-SP液下泵2台，单台水泵参数为Q=37m3/h，H=16m，N=11kW。从1#渗水收集池回水泵房敷设1根DN200焊接钢管约0.4km至尾矿库内，管道沿地面敷设。

4、2#渗水收集池

于主坝下游渗水收集池旁设置2#渗水收集池回水泵房及集水池，集水池尺寸为L×B×H=9m×3m×4.5m，地下式，泵房尺寸为L×B×H=9m×6m×9m。泵房内配置MD155-50×4型水泵2台（1用1备），单台水泵参数为Q=155m3/h，H=200m，N=160kW，每台水泵均配变频调速装置。同时配置LD-A型电动单梁起重机1台，参数为：Lk=4.5m，起吊高度9m，起重量2t，供泵房检修时使用，泵房地面排水配有50QV-SP液下泵2台，单台水泵参数为Q=37m3/h，H=16m，N=11kW。从2#渗水收集池回水泵房敷设1根DN200焊接钢管约0.45km至尾矿库内，管道沿地面敷设。

3.1.3.2排水系统

1、生产废水

选矿厂排水37603m3/d，其中排入厂前回水32712m3/d，排至尾矿库4846m3/d，损耗45m3/d。选矿厂设置1座20000m3生产回水池，选矿厂生产废水经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。选矿厂产生的尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。生产废水经沉淀分离处理后满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中用于绿化、道路和工业场地降尘以及生产用水，选矿生产废水“闭路循环”，不外排。

2、生活污水

本项目选矿厂生活污水量按用水量80%计，选矿厂生活用水量为8232m3/a（27.44m3/d），则选矿厂生活污水产生量为6585.6m3/a（21.95m3/d）。
采矿工程办公及生活用水量为1896m3/a（6.32m3/d），则采矿工程生活污水量为1516.8m3/a（5.06m3/d）。
生活污水量按用水量80%计，矿区生活污水总产生量8102.4m3/a（27.01m3/d），生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，出水水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）一级A排放限值要求，灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不外排。
3.1.3.3供电系统

本项目设计范围包括选矿厂、尾矿库和配套公辅设施。企业外部电源的110kV架空线路及110kV变电站由当地供电部门和政府主管部门进行建设。
本项目选矿电力负荷约12.90MW，全矿电力负荷约29.95MW。根据矿山生产规模、服务年限和矿区的负荷分布，当地政府主管部门拟在选矿厂附近新建一座110kV白干湖矿区变电站，为矿区选矿厂、尾矿库、公辅设施及矿区周边用电等负荷供电。110kV白干湖矿区变电站及110kV电源线路由当地政府主管部门投资建设。由110kV白干湖矿区变电站的10kV母线段引出1回专用架空线或电缆线路对该项目进行供电。不在本次评价范围内。
3.1.3.4供热系统

在生活区新建1座电锅炉房为宿舍楼、食堂和办公楼提供供暖热源，在选矿厂新建1座电锅炉房为磨矿车间、浮选车间、中间矿堆等工业厂房供暖。

矿区属于集中供暖地区，生活区综合楼供暖热媒采用75/50℃热水，热媒由生活区电锅炉房提供；选矿厂供暖热媒为75/50℃热水，热媒由选矿厂电锅炉房提供。

3.1.4储运工程

3.1.4.1储存工程

选矿厂共设有1座中间堆场、1座中缓冲仓、1座筛分缓冲仓和3座精矿堆场。

表3.1-23    各类矿仓贮矿设施容量及贮矿时间一览表

	矿仓名称
	有效容积（m3）
	贮矿量（t）
	贮矿时间（h）

	中碎缓冲仓
	70
	120
	0.3

	筛分缓冲仓
	70
	120
	0.3

	中间矿堆
	4700
	8000
	48

	重选钨精矿矿堆场
	/
	78
	120

	浮选钨精矿堆场
	/
	39
	97

	钨锡混合精矿堆场
	/
	39
	90


3.1.4.2运输道路

（1）内部道路

厂区内部道路主要为办公生活区、选矿厂、尾矿库的厂内道路。依据《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-87），选矿厂、办公生活区采用厂内道路主干道、次干道设计标准。

厂内道路技术条件如下：

路面宽度：双车道7m，单车道4m。

路基宽度：双车道9m，单车道6m。

最大纵坡：7%。

最小转弯半径：9m。

最小圆曲线半径：15m。

最小竖曲线半径：100m。

最小停车视距：15m。

最小会车视距：30m。

4m宽厂内单车道及7m宽厂内双车道道路结构：24cm水泥混凝土面层、25cm水泥稳定碎石土基层、20cm级配碎石底基层

7m宽厂内双车道总长1.8km，4m宽厂内单车道总长300m。
（2）外部道路

外部运输道路依托若羌县至矿区现有运输道路。

矿区新增一段进厂道路，由矿区大门到采矿工业场地，该条道路局部利用现有道路进行扩建硬化，依据《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-87），采用三级厂外道路标准修建。

厂外道路技术条件如下：

路面宽度：双车道7m。

路基宽度：双车道9m。

最大纵坡：6%。

最小转弯半径：9m。

最小圆曲线半径：65m。

最小竖曲线半径：400m。

最小停车视距：30m。

最小会车视距：60m。

7m宽厂外双车道道路结构：3cm砂砾磨耗层、35cm水泥稳定碎石土基层、20cm混铺碎石底基层

7m宽厂外双车道道路总长约3.5km。

3.1.5依托工程

（1）依托内容

本项目劳动定员343人，生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为0.172t/d（51.6t/a），定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

选矿及尾矿库工程劳动定员为343人，采矿工程劳动定员79人，地埋式一体化污水处理设施沉淀时间为1.5h，含水率为90%，产生污泥量为70g/d·人，则运营期选矿厂生活污水处理设施底泥产生量为8.86t/a，经压滤后（底泥经处理后含水率小于60%）产生量约2.22t/a，定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

（2）可行性分析
若羌县生活垃圾填埋场位于若羌县城西北侧约10km处，实际占地面积为30000m2，有效库容约15万m3，日处理生活垃圾约42t，使用年限10年，主要建设设施有生活垃圾收集、转运系统，垃圾填埋场、垃圾池、渗滤液导排系统及管理区等，2008年5月19日原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环监函〔2008〕501号文批复同意该项目建设，2010年2月开工建设，2010年9月建成，2014年取得竣工环境保护验收意见的函，并投入使用，现正常运行。2020年8月，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局对二期工程进行了批复，2024年建成投产。

本项目生活垃圾产生量为51.6t/a，生活污水处理设施底泥产生量为1.8t/a，因此，若羌县生活垃圾填埋场可容纳本项目生活垃圾产生量。
3.1.6总平面布置

3.1.6.1总平面布置

根据厂区现状条件在满足生产、安全、卫生等要求的前提下按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。

本项目选矿厂位于柯可•卡德尔钨（锡）矿采矿场的西侧约1.6km处。根据选址所在位置和用地条件，结合项目实际情况，将项目区划分为选矿厂、尾矿库和办公生活区，工艺及防火要求，本项目的总平面布置将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通。矿区总体布置图见图3.1-3，选矿厂平面布置图见图3.1-4，尾矿库平面布置图见图3.1-5。
（1）选矿厂

选矿厂由东往西布置于露天采场西侧约1.6km处，地势东南高西北低。主要包括破碎、主运输胶带、筛分、磨矿、浮选、压滤等设施，选矿厂占地面积17hm2。胶带、道路占地面积22hm2。
选矿厂主要根据地形、道路及生产工艺流程布置，主要建（构）筑物按照由西往东布置于卸矿平台西侧，辅助建构筑物则根据其功能紧邻主要建（构）筑物布置。各个建（构）筑物之间以选厂道路和管道进行连通，从而形成了主次分明、功能明确、交通便捷的选矿厂布局。
选矿厂主要设施包括：粗碎站、CV1～3#胶带通廊、1#～2#转运站、中碎车间、TL-1～7#胶带通廊、筛分车间、转运站、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、预先筛分车间、磨矿车间、摇床粗选车间、摇床精选车间、浮选车间、浓缩车间、脱水车间、产品堆场、冷却循环水集水池、试化验室、中矿浓缩池、尾矿浓缩池、尾矿综合输送泵房、选矿综合仓库、机修车间。

（2）办公生活区

办公生活区布置于选矿厂西侧约360m处，地势东南高西北低，包括生活区值班室、一栋综合楼、生活区配电室、锅炉房及制氧站，由西北往东南布置，占地面积3.5hm2。
（3）其他辅助设施

110kV白干湖矿区变电站就近布置于选矿厂南侧，矿区值班室布置于办公生活区西南侧约600m矿区大门处，选矿厂值班室、100t地磅及其值班室布置于选矿厂西侧，尾矿事故池布置于矿区值班室西侧约500m处，1～2#渗水收集池、1～2#渗水收集池回水泵房及其预装变、集水池分别布置于尾矿库主坝及1#副坝旁，选矿厂20000m3高位回用水池、选矿3000m3高位新水及消防水池、选矿生活水净水泵站、选矿生活水净水泵站布置于选矿厂西南侧约450m处，其他给排水设施、机修车间、综合仓库及相关配电设施等辅助设施布置于选矿厂内，其他辅助设施占地面积3hm2。
（4）尾矿库

尾矿库布置于选矿厂西北侧约600m处，设计最终坝顶标高3965m，总坝高50m，总库容2890.44万m3，能够满足选矿厂运营期内全部尾矿堆存需求，尾矿库设计等别为三等库。尾矿库占地面积275hm2。

3.1.6.2选矿厂及尾矿库选址合理性分析

1、选址方案

结合选矿厂及尾矿库所处地形及矿石运输等条件，进行了两个厂址方案对比，具体如下：

①方案1：西部方案

露采场出入沟位于采场西北侧，标高4210m，粗碎车间位于出入沟西北直线距离约300m处，标高4180m。

粗碎车间至选厂胶带运输系统由4条胶带组成，胶带水平长度3182m，下行高度202m，平均坡度6.35%。

选矿厂位于露天采场西侧，直线距离约1.6km，标高3979～3963m，占地面积17hm2。

尾矿库位于选矿厂北侧直线距离约600m的沟谷中，属于山谷型+傍山型尾矿库，等级为三等库。占地面积275hm2，本次尾矿库使用总库容2890.44万m3，后期规划总库容为4987.08万m3。尾矿坝采用中线法筑坝，尾矿库最终堆积标高至3965m，总坝高50m。共设置1座主坝、5座副坝和2座拦砂坝。
②方案2：东部方案

露采场出入沟位于采场东侧，标高4194m。粗碎车间位于出入沟西北直线距离约340m处，标高4110m。

粗碎车间至选厂胶带运输系统由4条胶带组成，胶带水平长度3649m，下行高度203m，平均坡度5.56%。

选矿厂位于露采场东北侧，直线距离约4.0km，标高3890～3875m，占地面积11hm2。

尾矿库位于选矿厂东侧直线距离约2.1km的沟谷中，属于山谷型尾矿库，等级三等库。占地面积180hm2，规划总库容5096.9万m3。尾矿坝采用中线法筑坝，尾矿库最终堆积标高至3980m，总坝高90m。共设置1座主坝、1座副坝和2座拦砂坝。

厂址方案示意图见图3.1-6。
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	图3.1-6     选矿厂及尾矿库选址方案比选示意图


表3.1-24      方案比选分析一览表

	序号
	项目
	方案1
	方案2

	1
	工程投资
	34513.65万元
	32414.70万元

	2
	选矿厂土石方量
	3.8万m3
	6.3万m3

	3
	尾矿库筑坝方量
	136万m3
	96万m3

	4
	选矿厂占地面积
	17hm2
	11hm2

	5
	尾矿库占地面积
	275hm2
	180hm2

	6
	尾矿库库容
	规划总库容为4987.08万m3
	规划总库容5096.9万m3

	7
	尾矿库坝高
	规划总坝高60m
	规划总坝高90m

	8
	尾矿库筑坝
	设置1座主坝、5座副坝和2座拦砂坝
	设置1座主坝、1座副坝和2座拦砂坝

	9
	尾矿库初期坝
	基建期需修建主坝和副坝，主坝方量较小，1#副坝方量较大
	基建期需修建主坝，总筑坝方量较小

	10
	尾矿库防洪排水设施
	排水井及涵管、隧洞和明渠工程量较小
	排水井及隧洞工程量较大，基建期主隧洞需建成，工期紧。

	11
	尾矿库防渗
	大部分区域地形平缓，利于铺膜，但总面积和总投资较大
	大部分区域地形较陡峭，不利于铺膜，岸坡区域铺膜单位成本较高，开挖量大

	12
	尾矿库环库路
	地形较平缓，利于修路，挖填方量较少
	地形较陡峭，不利于修路，挖填方量较大

	13
	公辅设施比选
	距取水，取电点和进矿道路较近，工程量较小
	距取水，取电点和进矿道路较远，工程量较大

	14
	施工难度及施工工期
	方案1较方案2施工难度更低，工期更短，更有利于项目总体推进和尽早投产
	施工难度较大，工期较长，有利于项目总体推进和尽早投产。

	15
	大气环境影响
	厂外运输距离及矿石运输距离、尾矿输送长度较短，对矿区大气环境影响较小
	厂外运输距离及矿石运输距离、尾矿输送长度较远，对矿区大气环境影响较大

	16
	生态环境影响
	选矿厂土方量较方案二小；尾矿库较方案二大，占地面积大，生物损失量较大，生态环境影响较大。
	选矿厂土方量较方案一大；尾矿库较方案一小，占地面积小，生物损失量较小，生态环境影响较小。


本项目选矿厂区域地势较为平坦，属于新建，占用类型为戈壁、裸岩石砾地，建设条件良好，不占用基本农田，不在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域，选址基本合理。因此本次推荐选矿厂及尾矿库选址方案为西部方案。

本项目属于新疆欣业矿产开发有限公司柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿工程配套选矿厂、尾矿库，所在地区属于若羌县，距离若羌县运输距离约200km，当地属于荒漠干旱气候。为节约运输成本及减少扬尘污染，建设单位经过方案论证，最终拟定在若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿露采场西侧约1.6km处设置选矿厂及尾矿库，就地选矿，提升资源利用率及固废利用率。因此，从经济及生态环境角度论证，本项目选矿厂、尾矿库选址合理。

2、尾矿库库容合理性分析

本项目尾矿库采用湿排堆存方式，主坝及副坝初期坝采用碾压堆石坝，副坝后期堆积坝采用上游式尾矿筑坝，设计最终坝顶标高3965m，总坝高50m，总库容2890.44×104m3。尾矿库标高-库容关系见表3.1-25，该尾矿库可满足本项目选矿厂运营期内全部尾矿的堆存需求。

表3.1-25       尾矿库标高-库容表

	标高

（m）
	高差

（m）
	库内区域

总库容（104m3）
	库内区域

有效库容（104m3）
	库内区域

库容利用系数
	累计粗砂量（104m3）
	合计总库容（104m3）
	合计有效库容（104m3）

	3915
	0
	0
	0
	——
	——
	0
	0

	3920
	5
	2.67
	1.05
	0.394
	——
	2.67
	1.05

	3925
	5
	9.94
	4.59
	0.462
	——
	9.94
	4.59

	3930
	5
	30.38
	15.45
	0.509
	——
	30.38
	15.45

	3935
	5
	83.51
	47.09
	0.564
	——
	83.51
	47.09

	3940
	5
	204.08
	121.93
	0.597
	——
	204.08
	121.93

	3945
	5
	437.45
	291.27
	0.666
	——
	437.45
	291.27

	3950
	5
	815.61
	583.92
	0.716
	81.12
	815.61
	583.92

	3955
	5
	1260.50
	955.51
	0.756
	152.61
	1341.62
	1036.63

	3960
	5
	1894.74
	1492.83
	0.787
	236.53
	2047.35
	1645.44

	3965
	5
	2653.91
	2135.57
	0.804
	336.73
	2890.44
	2372.10


本项目选矿厂服务期为21年，生产规模120万t/a，选矿厂运营期内产生尾矿总量2417.48万t，全部堆存至尾矿库。尾矿堆存采用湿排法，尾矿平均堆积干密度取1.3t/m3，共需有效库容1859.6万m3。

本项目设计尾矿库最终坝顶标高3965m，总坝高50m，总库容2890.44万m3，有效库容2372.10万m3，可满足项目运营期全部尾矿堆存。尾矿库用地面积约275hm2。综上所述，本项目尾矿库有效库容满足本项目尾矿堆排需求，库容设置合理。

（3）选址合理性分析

尾矿库布置在选矿厂北侧，无不良工程地质现象。本项目在新建选矿厂北侧布置尾矿库，按照工艺流程湿式排放产生的尾矿由管道输送至尾矿库堆排，运距较短，布局合理。本项目尾矿库选址合理性分析见表3.1-26。

表3.1-26    尾矿库选址合理性分析
	规范/调查
	规范要求/工勘报告
	本项目尾矿库
	备注

	地形地貌
	拟建项目区域地处阿尔金山北麓与山前戈壁接壤地段，属低—中山区地貌，海拔1128m～1696m，总体地势北低南高，相对高差在100m～300m，最大高差可达586m。区内沟谷纵横，沟谷呈“V”字型，沟谷两侧切割强烈，地形陡峭，多悬崖峭壁，项目区域南部大部分地段山体坡度大于45°；北部山前地带被第四系覆盖，其他地段基岩出露总体较好，区内植被覆盖较少。
	拟建库区位置南端位于东昆仑山脉西段，其他范围属于冲洪积地貌，地形相对平缓，库区整体东低西高。库区内范围整体呈由东南向西北降低的缓坡地形。库区整体呈四面高中间低的簸箕型，地形条件能满足拟建尾矿库库容要求。
	可行

	地质构造
	拟建尾矿库库尾为阿尔金山北麓山脚，地层为巴什库尔干岩群a岩组（ChB.a）石英片岩，受区域构造影响，地层产状变化较大，多呈现有层无序的特点。岩层走向以NW-SE向为主，倾向15°~220°，倾角18°~82°。尾矿库库区大部分范围、初期坝位置为第四系覆盖层，地层主要为角砾，地层分布稳定、连续。根据工程地质测绘结果，尾矿库库尾基岩产状基本一致，未发现明显的皱，同时也未发现断层的相关特征。
	该尾矿库场地综合考虑地形和地质条件，无岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区、液化土层等不良地质作用。
	可行

	周围环境
	拟建区域总体交通条件便利。近年来随着西部大开发的深入，若羌县交通运输及开发条件大幅改善，到若羌县有向东、西、北3个方向发散的公路、高速、铁路、航运重要交通线。邻近项目的重要交通线位于北侧：距315国道约15km；距若羌一和田及若羌一尉犁县高速公路约50km；距格尔木-库尔勒、若羌-和田铁路约45km；距若羌县楼兰机场约60km。
	拟建项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，库区周边交通便利。
	可行

	《尾矿库安全监督管理规定》（2015年修订）
	尾矿库建设项目应当进行安全设施设计，对尾矿库库址及尾矿坝稳定性、尾矿库防洪能力、排洪设施和安全观测设施的可靠性进行充分论证。

尾矿库库址应当由设计单位根据库容、坝高、库区地形条件、水文地质、气象、下游居民区和重要工业构筑物等情况，经科学论证后，合理确定。

尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经安全生产监督管理部门审查批准后方可施工。无安全设施设计或者安全设施设计未经审查批准的，不得施工。严禁未经设计并审查批准擅自加高尾矿库坝体。
	建设单位已委托专业的单位进行了尾矿库安全设施设计、工程勘察，对尾矿库选址进行了可靠性充分论证。

建设单位已委托专业设计单位对尾矿库库容、坝高、库区地形条件、水文地质、气象、下游居民区和重要工业构筑物等情况进行了充分论证，得出合理可行的结论。

本项目尾矿库应当进行安全设施设计并经安全生产监督管理部门审查批准后方可施工。严禁未经设计并审查批准擅自加高尾矿库坝体。
	符合

	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）
	尾矿库不应设在下列地区：

国家法律法规规定禁止建设尾矿库的区域；尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等遭受严重威胁区域。
	本项目尾矿库所在区域不属于国家法律法规规定禁止建设尾矿库的区域；本项目不属于头顶库，下游无重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等设施。
	符合

	
	尾矿库库址选择应根据汇水面积、工程地质及水文地质、库长、库区周边环境等因素经多方案技术经济比较综合确定，并应符合下列要求：汇水面积小，并有足够的库容；避开不良地质现象严重区域；上游式尾矿库有足够的初、终期库长；上游式尾矿库库底平均纵坡不得陡于20%。
	本项目尾矿库经过多方案选址论证，汇水面积9.74km2，总库容2890.44×104m3，有效库容2372.10×104m3，无不良地质现象，不属于上游式尾矿库。
	符合

	
	尾矿库设计应对不良工程地质条件采取可靠的治理措施。
	本项目尾矿库区域无不良地质现象。
	符合

	
	在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应根据各尾矿库之间的相互关系与影响采取相应安全防范对策措施，确保各尾矿库安全。
	本项目属于傍山型尾矿库。
	符合

	
	废弃的露天采坑及凹地贮存尾矿时，应对边坡，库内设施及影响尾矿库安全的周边环境采取可靠的技术和工程措施。
	本项目属于山谷型+傍山型尾矿库，不再废弃的露天采矿贮存尾矿。
	符合

	《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》
	自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，全国尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”。到2022年年底，尾矿库安全生产责任体系进一步完善，安全风险管控责任全面落实；完成所有尾矿库“一库一策”安全风险管控方案编制，安全风险管控措施全面落实；尾矿库安全风险监测预警机制基本形成；坚决遏制非不可抗力因素导致的溃坝事故。
	2026年6月2日，若羌县应急管理局出具了《关于同意新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿新建尾矿库的函》，明确符合新建尾矿库条件，可以新建尾矿库。本项目尾矿库符合国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求。本项目尾矿库为三等库。
	符合

	
	严格实行总量控制。各省（自治区、直辖市）要结合本地区国民经济和社会发展规划、土地利用、安全生产、水土保持和生态环境保护等要求，采取等量或减量置换等政策措施对本地区尾矿库实施总量控制，自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。要实行尾矿库基本情况公告制度，每年年初将上年度尾矿库数量、名称、地址、所属或管理单位等信息在当地政府和有关部门网站以及当地其他主流媒体上公告，主动接受新闻舆论和社会公众监督。
	
	

	
	严格准入条件审查。鼓励新开发矿山项目优先利用现有尾矿库；确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。
	
	

	
	严格控制加高扩容。各有关部门要严格尾矿库加高扩容工程项目行政审批，强化尾矿库加高扩容项目工程勘察、安全评价、水土保持、环境影响评价、工程设计、施工监理等工作，凡不满足国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严禁审批“头顶库”、运行状况与设计不符的尾矿库加高扩容项目。
	
	

	《尾矿污染环境防治管理办法》（2022年）
	新建、改建、扩建尾矿库的，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，落实尾矿污染防治的措施。

尾矿库选址，应当符合生态环境保护有关法律法规和强制性标准要求。禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、河道湖泊行洪区和其他需要特别保护的区域内建设尾矿库以及其他贮存尾矿的场所。

新建、改建、扩建尾矿库的，应当根据国家有关规定和尾矿库实际情况，配套建设防渗、渗滤液收集、废水处理、环境监测、环境应急等污染防治设施。

尾矿库防渗设施的设计和建设，应当充分考虑地质、水文等条件，并符合相应尾矿属性类别管理要求。

尾矿库配套的渗滤液收集池、回水池、环境应急事故池等设施的防渗要求应当不低于该尾矿库的防渗要求，并设置防漫流设施。

新建尾矿库的排尾管道、回水管道应当避免穿越农田、河流、湖泊；确需穿越的，应当建设管沟、套管等设施，防止渗漏造成环境污染。
	1、本项目属于新建尾矿库，目前正在开展环境影响评价工作，该尾矿库应落实各项保护措施，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。2、本项目尾矿库选址不属于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、河道湖泊行洪区和其他需要特别保护的区域。3、本项目采用湿排尾矿，尾矿库全库区防渗，尾矿经管道输送至尾矿库堆排，设置环境监测计划及环境应急设施。建设单位已委托专业单位进行了尾矿库的选址、设计和建设论证，本项目尾矿库选址考虑了地质、水文等条件，并符合相应尾矿属性类别管理要求。4、本项目尾矿库采取全库区防渗，边坡及库底清除杂草碾压整平后，采用一布一膜（400g/m2无纺土工布+1.5mmHDPE膜）复合结构。通过以上措施，形成了有效的防渗系统。本项目尾矿库配套的渗滤液收集池、回水池、应急事故池等设施的防渗要求均不低于该尾矿库的防渗要求，并设置防漫流设施。本项目尾矿库的排尾管道、回水管道未穿越农田、河流、湖泊。
	符合

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其他Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。
	本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线范围内，项目周边无军事管理区、机场、国防工程、居民聚集区，周边无重点河流源头。本项目为稀有稀土金属矿选矿及尾矿库工程，不属于重有色金属矿，选矿厂、尾矿库选址与空间布局满足准入条件要求。
	符合

	
	废石堆场及尾矿库选址应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，对不明确是否具有危险特性的尾矿，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别，经鉴别属于危险废物的按危险废物依法依规管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。
	根据本项目尾矿浸出试验，确定本项目产生的尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物。本环评要求建设单位应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设尾矿库。
	符合

	《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》
	详见前文尾矿库环境风险评价等级章节
	本项目尾矿库风险评价等级为一般，评价范围为尾矿库及下游4km范围的区域。
	符合

	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
	库址位于选矿厂西北侧约600m处，周围3km范围内无其他常住居民和其他环境敏感点。
	符合

	
	不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	尾矿库不占用生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	
	应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	库址无断层，无溶洞区，无崩塌滑坡、地面沉降或塌陷，未在天然滑坡或泥石流影响区。
	符合

	
	不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	尾矿库周围无常年性地表水体及河流。尾矿库下游无河流、村庄、工矿企业等重要设施，选址是合理的。
	符合


综上所述，从生态环境、安全可行的角度考虑，尾矿库库址选择基本合理。

3.1.6.3办公生活区选址合理性分析

办公生活区选址位于选矿厂西侧约360m处，周边地势较平坦，占地性质为戈壁，项目区常年风向为东北风，办公生活区位于选矿厂的侧风向，布置合理，对办公生活区环境影响较小，建设条件良好，该办公生活区选址基本合理。

3.1.7劳动定员及工作制度

（1）劳动定员

选矿厂劳动定员共343人，其中生产人员233人，管理及服务人员110人。

（2）工作制度

选矿厂实行300d/a工作制度，每天3班，每班8小时，年工作7200h。

3.1.8原有工程概况
3.1.8.1矿山发展历程
吉林省地质调查院对新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿床进行地质勘探工作，共查明矿体23条，其中隐伏矿体6条，矿体形态呈板状及似板状、长度100~1000m，厚度1.25~43.07m，厚度变化系数68%~122%；矿石品位WO30.09×10-2~0.48×10-2、平均品位0.29×10-2、品位变化系数29%~368%。矿床总资源量为：矿石量4680.52×104t、钨金属量131672.16t、平均品位0.28%。其中估算探明的内蕴经济资源量（331）矿石量266.85万吨，钨金属资源量10327.05t，平均品位0.39%；控制的内蕴经济资源量（332）矿石量2358.44×104t，钨金属资源量73903.30t，平均品位0.31%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量1945.43×104t、钨金属资源量46226.98t、平均品位0.24%；低品位（333）矿石量109.8×104t、钨金属资源量1214.83t、平均品位0.11%。331+332矿石量占总矿石储量的56.09%、钨金属量占总资源金属储量的63.96%。为响应地州建设新型工业化城市的发展进程，繁荣若羌县的经济，原新疆欣业矿产开发有限公司经过实地调查和开发方案的论证，提出新建新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿开发利用方案。经批准后原新疆欣业矿产开发有限公司拟对新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿投资建设。该公司成立于2006年6月，公司自始建起，先后取得了若羌县境内白干湖一带钨（锡）矿床的探矿权（新疆若羌县白干湖铜锡及多金属矿普查、新疆若羌县白干湖砂岩金铜及多金属矿普查、柯可·卡尔德钨（锡）矿铜锡及多金属矿普查三处探矿权）。
原新疆欣业矿产开发有限公司2010年9月委托兰州有色冶金设计研究院有限公司编制《新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程可行性研究》报告。2010年12月，原新疆欣业矿产开发有限公司委托新疆环境保护科学研究院进行“新疆若羌县柯可·卡德尔钨（锡）矿采选工程”的环境影响评价工作。接受委托后，组织人员研究了该项目的基础资料，同时对矿区进行了现场实地考察和调研。委托新疆环境保护科学研究院编制了《新疆若羌县柯可·卡德尔钨（锡）矿采选工程环境影响评价报告书》，并于2012年9月24日取得《关于新疆若羌县柯可·卡德尔钨（锡）矿采选工程环境影响评价报告书的批复》（新环评价函〔2012〕947号），自取得批复后，一直未开工建设。
3.1.8.2环保手续履行情况
现有工程环保手续履行情况一览表见表3.1-27。
表3.1-27    现有工程环保手续履行情况一览表
	项目名称
	环评手续
	竣工环境保护验收
	生产情况

	新疆若羌县柯可·卡德尔钨（锡）矿采选工程
	2012年9月24日取得《关于新疆若羌县柯可·卡德尔钨（锡）矿采选工程环境影响评价报告书的批复》（新环评价函〔2012〕947号）
	一直未建设，未进行竣工环保验收
	未生产


3.1.8.3原有工程环境影响评价回顾

1、原有工程选矿规模及工艺

（1）选矿厂
选矿厂规模：120×104t/a，4000t/d。

选矿厂服务年限：30.6a（含基建期1.5a）。

选矿厂工作制度：年工作300d。

选矿厂由碎矿车间、粉矿仓、磨矿粗选车间、细泥车间和精选车间组成。此外，另设有选矿试验室及化验室、机修站、材料库等辅助设施。
选矿工艺流程：采用三段一闭路破碎，一段闭路磨矿，重-磁联合工艺流程。最终产品为含WO3品位67%的合格钨精矿，含WO3品位39.79%的低品位钨精矿和含Sn品位45%的锡精矿。

（2）尾矿库

尾矿库设计库容为2729.65×104m3，总坝高38.0m，库内主要构筑物按三级设计，次要构筑物按四级设计。尾矿经管道直接输送至尾矿库。
尾矿量：总尾矿量2197.23×104t，达产年平均尾矿量119.23×104t（体积为88.32×104m3/a）。

尾矿堆积干密度：1.35t/m3。

尾矿粒度：-0.074mm占43%。

尾矿库初期坝坝轴线最低标高3882.0m，坝顶标高3920.0m，坝高38.0m，坝顶宽4m，坝轴线长370m。

服务年限：30.6年。

图3.1-6     原有工程选矿工艺流程图

图3.1-7     原有工程矿区总平面布置图
（3）公辅设施
①供水

古尔嘎赫德河河水是矿区的唯一供水水源，河水流经矿区西北部。河水水质、水量能够满足开采工业用水要求，可做为饮用水的补充水源。

②排水

生活污水进入SFW-F-5地埋式污水处理设备处理达到标准后用于矿区绿化。选矿工艺为闭路循环，生产废水重复使用，不外排。
③供电

矿区距若羌县县城约250km，距依吞布拉克镇（新疆若羌县管辖）约180km左右。为露天开采矿山。矿区地处高寒无人区，区内目前没有工矿企业，也没有电力供应。工程所需的电源在依吞布拉克镇区域变电站以110kV的电压通过架空线路引至矿区110kV/10kV变电站。

④供热

热力设施为选厂锅炉房和生活区锅炉房热力管网。选厂锅炉房提供选矿工业场地建筑物冬季采暖通风用热，生活区锅炉房供生活区冬季采暖用热。
⑤道路

选矿厂厂内道路分主干道、次干道和支路。主干道宽度9.0m，次干道宽度6.0m，支路宽度4.0m。

2、原有工程污染源调查
原有工程尚未开工建设，所产生的大气污染，水污染，固体废物，噪声污染不存在对周围环境影响，生态环境地形地貌为原始状态，原有选矿厂、尾矿库未进行建设。
3、存在的主要环境问题及“以新带老”措施
根据现场踏勘情况，原有工程尚未开工建设，因此无原有工程环境问题及“以新带老”措施。
3.2工程分析

3.2.1工艺流程

3.2.1.1施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期主要为场地平整，供水管线的敷设、生产线的建设、设备安装等工序。其工艺流程及产污节点图见图3.2-1。

图3.2-1    施工期工艺流程及产污节点图

3.2.1.2运营期工艺流程及产污环节

本项目原矿由卸矿平台经胶带输送机转运矿石至选厂中碎作业，最大块度为300mm，产品为重选钨精矿、浮选钨精矿、钨锡混合精矿。

工艺流程具体描述：

（1）碎矿工艺

采场采出的矿石经粗碎后（粒度≤300mm），通过长距离带式输送机转运至中碎车间缓冲仓，再由1＃胶带输送机给入1台HP800e圆锥破碎机进行中碎，中碎产品经2＃胶带输送机给入筛分车间的缓冲仓。仓内的矿石经仓底3＃、4＃胶带输送机分别给入2台3073双层香蕉筛进行筛分，筛上产品（+40mm）经5＃胶带机转运后返回中碎车间进行中碎，形成闭路。0-10mm以及10mm-40mm的筛下产品分别通过6＃、7＃胶带输送机转运至8＃胶带机后，转运至9＃胶带机，给入中间矿堆的胶带机10＃胶带机向堆场内布料。设置在仓底1～9#板式给料机将矿石卸至11～13#胶带机后，汇总至14＃胶带机，转运至高压辊磨筛分车间。高压辊磨筛分车间的筛上物料与中间矿堆新给料一起经由15#胶带机给入高压辊车间的16#胶带机，向高压辊磨机缓稳压供料。稳压仓内的物料给入1台18080高压辊磨机进行辊压破碎。破碎后的产品经17＃胶带机转运至高压辊磨筛分给入1台4.3m×9.7m的直线筛供料，进行湿筛。筛上产品给入15#胶带机返回高压辊磨车间，形成闭路。筛下产品泵送至磨选车间。

（2）磨选工艺

高压辊磨湿筛筛下产品（0-3mm）由泵给入两台3073直线筛进行预筛作业，筛下产品泵送至48台螺旋溜槽进行一段螺溜重选，螺旋溜槽精矿自流给入12台6-S一段粗砂摇床进行精选，摇床精矿为重选粗精矿，给入后续选别作业。

一段螺溜尾矿和一段摇床尾矿一同给入粗粒螺旋分级机进行分级，分级沉砂与预筛作业的筛上产品一同给入一台φ4.3m×6.3m棒磨机进行磨矿，磨矿产品泵送至16台D5Z1014高频细筛进行筛分，筛上产品返回棒磨机再磨。筛下产品自流给入一台CTB-1545脱铁磁选机进行一段脱铁。一段脱铁的尾矿与粗砂螺旋分级机的溢流一起泵送至一组粗细分级旋流器进行分级，旋流器溢流（-0.038mm）给入后续钨泥选别作业。旋流器沉砂（0.038mm-0.3mm）自流给入48台粗选螺溜进行粗选。粗选螺溜的精矿给入16台精选螺溜进行精选作业，精选螺溜的精矿给入24台摇床进行摇床粗选Ⅰ，摇床粗选的中矿给入16台摇床进行摇床扫选Ⅰ。粗选螺溜的中矿给入40台扫选螺溜进行扫选作业，扫选螺溜的精矿给入10台摇床进行摇床粗选Ⅱ，摇床粗选Ⅱ的中矿给入5台摇床进行摇床扫选Ⅱ。粗选、精选、扫选螺溜的尾矿合并后给入后续钨泥选别作业。扫选螺溜尾矿为最终尾矿，给入尾矿浓缩。粗选摇床Ⅰ、Ⅱ以及扫选摇床Ⅰ、Ⅱ的精矿为重选粗精矿，进入后续选别作业。这4个作业的尾矿合并后给入细粒螺旋分级机进行分级作业，分级溢流给入钨泥选别作业，分级沉砂给入一台φ2.0m×3.2m中矿再磨球磨机进行磨矿，磨矿产品泵送至16台D5Z1014高频细筛进行分级。筛上产品返回球磨再磨，筛下产品自流给入16台中矿粗选摇床进行粗选，摇床中矿自流给入16台中矿扫选摇床进行扫选。中矿粗、扫选摇床的尾矿经脱泥斗脱泥后，泵送至扫选螺溜作业，脱泥斗溢流给入钨泥选别工序。

一段摇床精矿、粗选摇床Ⅰ、Ⅱ精矿、扫选摇床Ⅰ、Ⅱ精矿以及中矿粗、扫选摇床精矿一起自流给入一台20m2重选精矿斜板浓缩机进行浓缩，浓缩机底流给入1台D5Z1014进行预选分级，筛上产品返回一台φ1.2m×2.4m球磨机进行再磨，筛下产品自流给入一台20m2强磁前斜板浓缩机浓缩。浓缩机底流给入一台CTB-712二段脱铁磁选机脱铁，脱铁产品自流给入1台SLON0.75立环强磁机进行粗选，粗选精、尾矿分别给入1台1台SLON0.75立环强磁机进行精、扫选作业。强磁精、扫选作业的尾矿即为最终重选钨精矿，给入钨精矿浓缩机。强磁扫选尾矿经一台20m2脱硫浮选前斜板浓缩机浓缩后，底流泵送至脱硫浮选搅拌槽后，给入脱硫浮选作业，经一粗一扫两精浮选，浮选矿浆即为最终钨锡混合精矿，浮选泡沫即为最终尾矿，给入尾矿浓缩池。

粗细分级旋流器溢流、粗选、精选、扫选螺溜尾矿以及脱泥斗溢流一同给入1台φ45m矿泥浓缩机进行浓缩，底流泵送至脱泥旋流器进行脱泥作业。沉砂自流给入钨泥浮选的脱硫作业，经一粗一扫脱硫后的脱硫产品给入钨粗选作业，经一粗两扫后，粗选精矿给入3台离心选矿机进行离心重选。重选精矿给入1台φ6m钨泥精选前浓缩机进行浓缩，浓缩机底流经两次精选、两次扫选后，精矿产品即为最终浮选钨精矿，给入后续脱水作业。

钨泥脱硫浮选尾矿、钨扫选尾矿以及钨精扫选尾矿为最终尾矿，自流给入尾矿浓缩机。

（3）脱水工艺

精矿脱水：重选钨精矿、浮选钨精矿及钨锡混合精矿均采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺流程，三种产品单独过滤，流程相同，以下只描述重选钨精矿脱水工艺。重选钨精矿自流给入1台φ6m浓缩机，浓缩机底流泵送至1台9m2的盘式过滤机，滤饼水分≤15%，滤饼经螺旋输送机送至定量打包机包装后外售。
尾矿脱水：尾矿合并后通过自流进入1台Φ45m浓密池进行浓缩，浓缩池底流给入尾矿输送泵站后，输送至尾矿库。

本项目选矿工艺流程见图3.2-2。

图3.2-2     选矿工艺流程及产污节点图

3.2.2项目物料平衡

3.2.2.1物料平衡

本项目选矿及尾矿库工程物料平衡见表3.2-1。
表3.2-1      选矿工程物料平衡表

	投入
	产出

	序号
	名称
	数量（t/a）
	序号
	名称
	数量（t/a）

	1
	矿石
	1200000
	1
	重选钨精矿
	4700.80

	
	
	
	2
	浮选钨精矿
	2847.60

	
	
	
	3
	钨锡混合精矿
	3178.13

	
	
	
	4
	尾矿
	1189273.47

	合计
	1200000
	合计
	1200000


3.2.2.2金属平衡

本项目金属平衡见表3.2-2。

表3.2-2      本项目金属平衡表

	原料种类
	投入量（t/a）
	产品
	产出量（t/a）

	WO₃

	原矿
	4320.00
	重选钨精矿
	2115.36

	
	
	浮选钨精矿
	427.14

	
	
	钨锡混合精矿
	508.50

	
	
	尾矿
	1269.00

	小计
	4320.00
	小计
	4320.00

	Sn

	原矿
	1920.00
	钨锡混合精矿
	223.42

	
	
	尾矿
	1696.58

	小计
	1920.00
	小计
	1920.00


3.2.2.3水平衡

本项目主要为选矿及尾矿库工程所需的生产用水及生活用水，本项目灌溉期及非灌溉期水平衡见图3.2-3。
3.2.3产污环节分析

3.2.3.1大气污染因素分析

大气污染影响主要为有组织废气和无组织废气。

①粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器进行处理，最终由15m高排气筒达标排放。

②无组织废气包括各转载点扬尘、进料口扬尘、下料口扬尘、尾矿库扬尘、原料及产品装卸扬尘、道路运输扬尘及汽车尾气。经设计单位核实，原矿仓为全密闭，顶部无排口，仅在进出料口设置微雾抑尘设施除尘；经设计单位核实，精矿仓为全密闭，顶部无排口，物料含水率约15%，无须设置喷雾设施。

尾矿库扬尘采取喷洒高效抑尘剂措施后，可使尾矿表面胶结，有效抑制粉尘的产生。原料及产品装卸产生的扬尘可采取降低作业高度，设置喷淋降尘设施等措施。各转载点扬尘、进料口扬尘、下料口扬尘采用喷雾抑尘。道路运输产生的扬尘可采取路面硬化、道路洒水降尘的措施。
3.2.3.2水污染因素分析

本项目选矿厂生产废水经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。选矿厂产生的尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。生产废水经沉淀分离处理后满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中用于绿化、道路和工业场地降尘以及生产用水，选矿生产废水“闭路循环”，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，出水水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）一级A排放限值要求，灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不外排。
3.2.3.3噪声污染因素分析

主要来源于破碎机、筛分机、浮选设备、风机及水泵等设备运行和生产过程中产生的设备噪声以及运输车辆产生的交通运输噪声。

3.2.3.4固废污染因素分析

固体废物主要为选矿厂产生的尾矿、除尘器收集的除尘灰、废矿物油及废油桶、生活污水处理设施底泥、废布袋（除尘器）、生产回水池底泥及生活垃圾、废药剂包装材料以及生活垃圾。

（1）尾矿通过管道输送至尾矿库堆存，部分尾矿用于堆积坝筑坝，剩余堆存至尾矿库。

（2）除尘器收集的除尘灰作为物料返回工艺流程，回用于生产。

（3）废矿物油及废油桶集中收集后暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处置。

（4）生活污水处理设施底泥经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

（5）废布袋（除尘器）集中收集后定期由厂家回收利用。

（6）生产回水池底泥定期清掏，返回生产工序。
（7）废药剂包装材料集中收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。
（8）生活垃圾集中收集后定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

3.3污染源及污染物分析

3.3.1施工期污染物排放和源强分析

建设项目施工期间，产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随施工期的结束而消失。

（1）废气排放

施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是CnHm、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。

施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。废气污染物排放量较小，随着施工期结束而停止。

（2）废水

施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和工程废水。

①施工期生活污水

生活污水主要污染物为SS、CODcr、氨氮等。施工期间进场施工人数约为70人左右，施工人员生活用水按30L/人·d计，用水量为2.1m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为1.68m3/d。施工期优先建设选矿厂地埋式一体化生活污水处理设施用于生活污水收集与处理，处理达标后用于施工区洒水降尘，不外排，对项目区周围水环境影响较小。

②工程废水

工程废水包括进出施工场地的车辆清洗产生的泥浆水等工程废水，主要污染物是SS，水量较少，集中收集沉淀后用于建设场地洒水降尘。混凝土为商品混凝土，无需现场搅拌，无搅拌废水产生。

（3）噪声

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表3.3-1，物料运输车辆类型及其声级值见表3.3-2。

表3.3-1    施工期工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声压级（dB（A））
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/声源距离）（dB（A）/m）
	
	
	

	1
	挖土机
	350
	200
	1.5
	0.27
	96
	周围设置密闭围挡
	9:00-20:00

	2
	冲击机
	500
	205
	1.3
	0.19
	95
	
	9:00-20:00

	3
	空压机
	450
	198
	2.0
	0.19
	85
	
	9:00-20:00

	4
	压缩机
	453
	175
	2.0
	0.19
	88
	
	9:00-20:00

	5
	振捣器
	450
	165
	1.3
	0.23
	105
	
	9:00-20:00

	6
	电锯
	453
	173
	0.5
	0.23
	105
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	7
	电焊机
	450
	180
	0.5
	0.21
	95
	
	9:00-20:00

	8
	电钻
	455
	177
	1.3
	0.23
	105
	
	9:00-20:00

	9
	电锤
	455
	173
	1.3
	0.23
	105
	
	9:00-20:00

	10
	手工钻
	455
	176
	1.3
	0.23
	105
	
	9:00-20:00

	11
	无齿锯
	457
	177
	0.5
	0.23
	105
	
	9:00-20:00

	12
	多功能木工刨
	452
	175
	0.8
	0.22
	100
	
	9:00-20:00

	13
	角向磨光机
	450
	173
	0.8
	0.26
	115
	
	9:00-20:00


表3.3-2    交通运输车辆噪声

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度[dB（A）]

	土石方阶段
	场内运输
	大型载重车
	84～89

	结构施工阶段
	钢筋、商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	80～85

	设备安装阶段
	各种装修材料及必备设备
	轻型载重卡车
	75～80


（4）固体废物

施工期会产生建筑垃圾及生活垃圾等固体废物。

①建筑垃圾

工程施工过程中产生的砂石、石块、碎砖主要用作厂区空地硬化地基，其余建筑垃圾主要有废钢筋、废钢材由施工单位及时收集外运后综合利用。尾矿库建设期主要为初期坝，初期坝为碾压堆石坝，初期坝筑坝材料利用采矿剥离废石，也考虑直接利用库区戈壁料筑坝，尾矿库建设不会产生多余的土石方。因此施工期的固体废物不会因长期堆存或外弃而对周围环境产生不良影响。

②生活垃圾

施工高峰期施工人员及工地管理人员约70人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量约为35kg/d。生活垃圾统一收集后定期运至若羌县生活垃圾填埋场处置。
（5）生态影响

本项目在巴音郭楞蒙古自治州若羌县，土地利用现状为戈壁、裸岩石砾地，本项目施工期工程开挖及压占土地，辅助工程的建设开挖与占地，改变地表形态和生态景观，破坏地表植被，引发新的水土流失。同时还将改变土地利用类型，造成土地利用结构和功能的变化。

（1）在施工期，管线设施的开挖、施工场地的表土剥离均会导致一定面积的植被完全破坏，野生植物丧失，剥离物占用土地，从而导致土壤侵蚀和景观格局的改变。

（2）施工期间地表剥离及剥离物的运输、排弃，将形成新的水土流失。施工期排弃的剥离物在原始地形上形成松散的土岩堆体，松散土粒易被大风吹走，造成水土流失。

（3）选矿厂、尾矿库及道路建设都将压占土地，破坏原有地表植被。

（4）施工期建筑材料运输、装卸，基础工程土方开挖等产生的扬尘，会对周边地表植被生长造成影响。

3.3.2运营期污染物排放和源强分析

本项目投产运行后，主要污染因素包括废气、废水、噪声和固废。

3.3.2.1废气

项目废气主要包括有组织废气和无组织废气。

1、有组织废气

（1）废气来源及主要污染物

本项目废气主要是选矿过程中产生的粉尘，粉尘主要来源于粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站等环节。

（2）有组织源强核算及达标分析

本项目选矿厂年处理原矿120万t，根据《关于新疆若羌县若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿床勘探报告矿产资源储量评审备案证明》，矿床主要矿石为黑钨矿，次要矿石矿物为锡矿。本次环评根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》0931钨钼矿采选行业系数表及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》0934锡矿采选行业系数表进行源强核算。

本项目粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站产生的粉尘采用各自配套的“集气罩（收集效率为90%）+布袋除尘器（除尘效率99%）”除尘，收集后的粉尘经布袋除尘器（共7套）处理达标后分别通过配套的15m高排气筒排放。考虑原矿石随着粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站逐级进行除尘，其投入料逐级递减。

本项目粉尘排放量见表3.3-3~3.3-7。

表3.3-3    本项目废气排放源系数表

	产品
	原料
	工艺
	规模

等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术
	去除效率

	钨精矿
	钨矿石
	磨浮
	所有

规模
	颗粒物
	千克/吨-原料
	0.58
	袋式除尘
	99%

	
	
	
	
	废气量
	标立方米/吨-原料
	86
	/
	/

	锡精矿
	锡矿石
	磨浮
	所有

规模
	颗粒物
	千克/吨-原料
	0.32
	袋式除尘
	99%

	
	
	
	
	废气量
	标立方米/吨-原料
	509
	/
	/


表3.3-4    本项目废气污染物产生情况一览表

	污染源
	产生情况
	有组织产生情况

（收集率90%）
	无组织产生情况

（未收集率10%）

	
	产生速率

kg/h
	产生量

t/a
	产生速率

kg/h
	产生量

t/a
	产生速率

kg/h
	产生量

t/a

	颗粒物（钨尘）
	96.67
	696
	87
	626.4
	9.67
	69.6

	废气量
	10320万标立方米

	颗粒物（锡尘）
	53.33
	384
	48
	345.6
	5.33
	38.4

	废气量
	61080万标立方米


表3.3-5本项目各车间污染物（有组织钨尘）产排情况
	项目
	废气量

m3/h
	污染物
	产生情况
	处理效率
	排放情况

	
	
	
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	产生量

t/a
	
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	排放量

t/a

	粗碎站
	20000
	PM10
	4350.00
	87
	626.4
	除尘99%
	43.54
	0.87
	6.27

	中碎
	20000
	PM10
	3915.00
	78.30
	563.76
	
	39.17
	0.78
	5.64

	筛分
	40000
	PM10
	1761.74
	70.47
	507.38
	
	17.60
	0.70
	5.07

	中间矿堆
	36000
	PM10
	1761.73
	63.42
	456.64
	
	17.63
	0.63
	4.57

	高压辊磨车间
	20000
	PM10
	2854.03
	57.08
	410.98
	
	28.54
	0.57
	4.11

	高压辊磨筛分车间
	18000
	PM10
	2854.01
	51.37
	369.88
	
	28.55
	0.51
	3.70

	Z1转运站
	18000
	PM10
	2568.60
	46.23
	332.89
	
	25.69
	0.46
	3.33


表3.3-6本项目各车间污染物（有组织锡尘）产排情况
	项目
	废气量

m3/h
	污染物
	产生情况
	处理效率
	排放情况

	
	
	
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	产生量

t/a
	
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	排放量

t/a

	粗碎站
	20000
	PM10
	2400.00
	48.00
	345.6
	除尘99%
	24.03
	0.48
	3.46

	中碎
	20000
	PM10
	2160.00
	43.20
	311.04
	
	21.60
	0.43
	3.11

	筛分
	40000
	PM10
	972.01
	38.88
	279.94
	
	9.72
	0.39
	2.8

	中间矿堆
	36000
	PM10
	972.03
	34.99
	251.95
	
	9.72
	0.35
	2.52

	高压辊磨车间
	20000
	PM10
	1574.65
	31.49
	226.75
	
	15.76
	0.32
	2.27

	高压辊磨筛分车间
	18000
	PM10
	1574.61
	28.34
	204.07
	
	15.74
	0.28
	2.04

	Z1转运站
	18000
	PM10
	1417.13
	25.51
	183.66
	
	14.20
	0.26
	1.84


表3.3-7    本项目各车间污染物（无组织粉尘）产排情况

	面源名称
	污染物
	产生情况
	处理效率
	面源尺寸（m）
	排放情况

	
	
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	长
	宽
	高
	速率kg/h
	排放量t/a

	粗碎站
	颗粒物
	9.67
	69.6
	厂房封闭，设置洒水降尘，可有效降低粉尘排放
	15
	9.5
	10
	9.67
	6.96

	中碎
	
	8.70
	62.64
	
	15
	12
	16
	8.70
	6.26

	筛分
	
	7.83
	56.38
	
	33
	15
	19.5
	7.83
	5.64

	中间矿堆
	
	7.05
	50.74
	
	72
	38
	13
	7.05
	5.07

	高压辊磨车间
	
	6.34
	45.66
	
	21
	16.5
	16
	6.34
	4.57

	高压辊磨筛分车间
	
	5.71
	41.10
	
	31.5
	15
	28
	5.71
	4.11

	Z1转运站
	
	5.14
	36.99
	
	9
	9
	17
	5.14
	3.70


2、无组织颗粒物排放

本项目无组织废气包括尾矿库扬尘、厂区物料输送及转载点扬尘及道路运输扬尘。

（1）尾矿库扬尘

拟建尾矿库占地面积为275hm2，尾矿排矿方式为湿排。本项目尾矿浓缩后经管道输送至尾矿库，尾矿产生量为118.93万t/a。
本项目尾矿库产生的扬尘主要来自尾矿库库内干滩。采用清华大学在山西省霍州矿务局现场实验得出的公式进行估算，式中跟起尘量有关的参数比如风速、面积、空气湿度、尾矿湿度均为变量。
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式中：Q1—起尘量，mg/s

U—地面风速，m/s，当地多年平均风速为1.94m/s；

S—尾矿库面积（m2），本项目尾矿库干滩面积约2万m2。

ω—空气相对湿度（%），年平均空气相对湿度为39%。

W—物料含水率，%，尾矿含水率按20%计。

根据公式计算，尾矿库无组织粉尘产生量为1597.79mg/s，50.39t/a。通过对干滩喷洒抑尘剂可降低88%的扬尘，则尾矿库无组织粉尘排放量为0.69kg/h，6.05t/a。

（2）厂区物料输送及转载点粉尘

经设计单位核实，各矿仓为全密闭，顶部无排口，仅在进出料口设置洒水抑尘设施除尘；精矿堆场为全密闭，顶部无排口，物料含水率约15%，无须设置喷雾设施。

粗碎站、中碎车间、筛分车间、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、中间矿堆、Z1转运站各转载点顶部皮带下料点、矿仓顶部皮带下料点、矿仓底部皮带受料点、中碎缓冲矿仓、筛分缓冲仓皮带下料点微雾抑尘。物料通过皮带输送机输送，在转载点、进出料口均会产生粉尘，物料输送落料点的起尘量根据经验公式估算，公式为：
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式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/min；

u—平均风速，m/s，本项目设置的原矿、精矿堆场在封闭车间内，风速取1.94m/s；
w—物料含水率，%，原矿取2%、精矿取15%；
t—物料装卸所用时间，t/min，取2；

H—高度，m，2.0m；

经估算：

原矿输送转载点的扬尘产生量为0.101kg/min，则粉尘产生量为43.64t/a。原矿各转运过程各落料点及转载点均设置喷雾抑尘装置，可有效抑制粉尘逸散，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附录2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中洒水对颗粒物的控制效率可取74%、密闭式车间的控制效率可取99%，则原矿石输送转载点的粉尘无组织排放量为0.11t/a。

精矿输送转载点的扬尘产生量为0.097kg/min，则粉尘产生量为42.08t/a。项目精矿各转运过程各落料点及转载点均设置喷雾抑尘装置，可有效抑制粉尘逸散，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附录2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中密闭式车间的控制效率可取99%，则精矿输送转载点的粉尘无组织排放量为0.42t/a。
（3）道路运输扬尘

道路运输扬尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车载有散状物料的道路上的扬尘量经验公式：

Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72

Qp′=Qp×L×Q/M

式中：Qp—车辆扬尘量，kg/km·辆；

Qp′—车辆扬尘量，kg/a；

V—车辆速度，20km/h；

M—车辆载重量，60t/辆；

P—道路灰尘覆盖量，0.5kg/m2；

L—运输距离，0.5km；

Q—运输量，（原料总运输量按240万t/a计）。

计算结果：Qp为3.13kg/km·辆，运输扬尘量为62.6t/a，要求配备清扫洒水车定时进行道路洒水，以减少道路表面起尘量。洒水作业每2～3小时1次，夏季、干旱季节应增加洒水的频次。同时，严禁车辆超高、超载、超速运输，防止洒落；且厂区道路应派专人负责，经常维护以保持良好的路面状况，并及时清扫洒在路面上的散状物料。在采取道路硬化、洒水降尘、道路路面铺碎石等措施后，可以抑制扬尘量约74%，采取措施后运输尘量约为16.28t/a。

（4）汽车尾气

汽车尾气中主要污染物为CO、CnHm、NOX，本项目运输量约为240万t/a（原矿120万t/a、各类精矿、尾矿共计120万t/a），按60t/车，每年将有40000车次的运输量，汽车在运行过程中排放尾气和引起路面扬尘，汽车尾气中主要污染物为CO、CnHm、NOX。

根据机动车在低速下（20km/h）的测试计算，大气污染物排放因子为：

CO：71.95g/km·辆

CnHm：11.44g/km·辆

NOx：2.37g/km·辆

项目运输道路约0.5km，根据本项目道路情况，预测汽车尾气中污染物排放量见表3.3-8。
表3.3-8    汽车尾气污染物源强及预测排放总量

	污染物
	CO
	CnHm
	NOX

	污染物源强（g/km·辆）
	71.95
	11.44
	2.37

	污染物排放量（t/a）
	1.44
	0.23
	0.05


车辆在工作时产生的废气量少，很快会稀释、扩散，废气中有害物质对区域环境的影响轻微。

运营期主要大气污染物排放情况见表3.3-9。

表3.3-9      大气污染物排放情况一览表

	排放源
	污染物
	处理前
	处理后

	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a

	有组织（钨尘）
	粗碎站
	PM10
	4350.00
	626.4
	43.54
	6.27

	
	中碎
	PM10
	3915.00
	563.76
	39.17
	5.64

	
	筛分
	PM10
	1761.74
	507.38
	17.60
	5.07

	
	中间矿堆
	PM10
	1761.73
	456.64
	17.63
	4.57

	
	高压辊磨车间
	PM10
	2854.03
	410.98
	28.54
	4.11

	
	高压辊磨筛分车间
	PM10
	2854.01
	369.88
	28.55
	3.70

	
	Z1转运站
	PM10
	2568.60
	332.89
	25.69
	3.33

	有组织（锡尘）
	粗碎站
	PM10
	2400.00
	345.6
	24.03
	3.46

	
	中碎
	PM10
	2160.00
	311.04
	21.60
	3.11

	
	筛分
	PM10
	972.01
	279.94
	9.72
	2.8

	
	中间矿堆
	PM10
	972.03
	251.95
	9.72
	2.52

	
	高压辊磨车间
	PM10
	1574.65
	226.75
	15.76
	2.27

	
	高压辊磨筛分车间
	PM10
	1574.61
	204.07
	15.74
	2.04

	
	Z1转运站
	PM10
	1417.13
	183.66
	14.20
	1.84

	无组织
	粗碎站
	TSP
	/
	69.6
	/
	6.96

	
	中碎
	TSP
	/
	62.64
	/
	6.26

	
	筛分
	TSP
	/
	56.38
	/
	5.64

	
	中间矿堆
	TSP
	/
	50.74
	/
	5.07

	
	高压辊磨车间
	TSP
	/
	45.66
	/
	4.57

	
	高压辊磨筛分车间
	TSP
	/
	41.10
	/
	4.11

	
	Z1转运站
	TSP
	/
	36.99
	/
	3.70

	
	尾矿库扬尘
	TSP
	/
	50.39
	/
	6.05

	
	原矿转载
	TSP
	/
	43.64
	/
	0.11

	
	精矿转载
	TSP
	/
	42.08
	/
	0.42

	
	道路运输扬尘
	TSP
	/
	62.6
	/
	16.28

	汽车尾气
	CO
	/
	1.44
	/
	1.44

	
	CnHm
	/
	0.23
	/
	0.23

	
	NOx
	/
	0.05
	/
	0.05


3.3.2.2废水

（1）生活污水
本项目生活污水包括职工生活污水、淋浴排水及其他冲洗排水等。

本项目选矿厂生活污水量按用水量80%计，矿厂生活用水量为8232m3/a（27.44m3/d），则选矿厂生活污水产生量为6585.6m3/a（21.95m3/d）。采矿工程办公及生活用水量为1896m3/a（6.32m3/d），则采矿工程生活污水量为1516.8m3/a（5.06m3/d）。

生活污水量按用水量80%计，选矿及采矿工程生活污水产生量共计8102.4m3/a（27.01m3/d），生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，出水水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）一级A排放限值要求，灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不外排。
根据有关资料提供的生活污水中有关污染物浓度的经验值和地埋一体式污水处理设施出水水质参数，可知本项目生活污水中各污染物的排放情况，详见表3.3-10。
表3.3-10    生活污水产生排放情况

	污染物
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	处理后排放浓度（mg/L）
	处理后排放量（t/a）

	CODcr
	300
	2.43
	50
	0.41

	BOD5
	200
	1.62
	10
	0.08

	NH3-N
	30
	0.24
	5
	0.04

	SS
	220
	1.78
	20
	0.16

	动植物油
	100
	0.81
	1
	0.01


（2）生产废水

选矿厂排水37603m3/d，其中排入厂前回水32712m3/d，排至尾矿库4846m3/d，损耗45m3/d。选矿厂设置1座20000m3生产回水池，选矿厂生产废水经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。选矿厂产生的尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。生产废水经沉淀分离处理后满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中用于绿化、道路和工业场地降尘以及生产用水，选矿生产废水“闭路循环”，不外排。
3.3.2.3噪声

本项目生产期间噪声源主要来自工艺中的破碎机、球磨机、给矿机、除尘器的风机等设备，本项目运营期主要噪声源强在80-110分贝之间，各主要设备噪声详见表3.3-11。

表3.3-11    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）    单位：dB（A）

	序号
	车间或工段
	设备

名称
	设备型号
	空间相对位置（m）
	声压级

dB（A）
	声源控制措施
	距室内边界距离/m
	室内边

界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物

插入损

失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	中碎车间
	圆锥破碎机
	HP800e
	88
	164
	1.2
	96
	基础减振消音、厂房隔声
	3
	86
	昼间、夜间
	20
	54
	1m

	2
	中隧筛分车间
	双层香蕉筛
	/
	83
	158
	1.2
	95
	
	4
	83
	
	20
	51
	1m

	3
	中间矿堆
	板式给料机
	/
	41
	194
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	4
	高压辊磨车间
	高压辊磨机
	/
	81
	231
	1.2
	110
	
	6
	94.4
	
	20
	62.4
	1m

	5
	高压辊磨筛分车间
	双层直线筛
	/
	101
	301
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	6
	Z1转运站
	液下渣浆泵
	/
	103
	308
	1.2
	100
	
	5
	86
	
	20
	54
	1m

	7
	预先筛分车间
	高频细筛
	D5Z1014
	93
	316
	1.2
	100
	
	4
	88
	
	20
	56
	1m

	8
	
	筒式磁选机
	CTB-1545
	91
	305
	1.2
	85
	
	3
	75.5
	
	20
	43.5
	1m

	9
	磨矿车间
	棒磨机
	Φ4.3×6.3
	83
	299
	1.2
	85
	
	5
	71
	
	20
	39
	1m

	10
	
	球磨机
	φ2.0m×3.2m
	77
	302
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	20
	37.4
	1m

	11
	
	螺旋分级机
	2FG-15
	70
	296
	1.2
	90
	
	5
	76
	
	20
	44
	1m

	12
	
	筒式磁选机
	CTB-712
	73
	292
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	13
	
	强磁粗选机
	SLon-750（Ⅱ）
	82
	286
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	20
	37.4
	1m

	14
	
	强磁精选机
	SLon-750（Ⅱ）
	87
	290
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	15
	
	强磁扫选机
	SLon-750（Ⅱ）
	110
	312
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	16
	摇床粗选车间
	摇床
	6-S摇床，4500型
	97
	324
	1.2
	90
	
	5
	76
	
	20
	44
	1m

	17
	摇床扫选车间
	摇床
	6-S摇床，4500型
	92
	326
	1.2
	90
	
	6
	74.4
	
	20
	42.4
	1m

	18
	浮选车间
	机械搅拌式浮选机
	BF-2m³
	89
	321
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	19
	
	离心选矿机
	SL-1600
	82
	310
	1.2
	100
	
	3
	90.5
	
	20
	58.5
	1m

	20
	
	脱泥旋流器
	FX100×12
	72
	302
	1.2
	100
	
	3
	70.5
	
	20
	38.5
	1m

	21
	浓缩车间
	强磁精矿浓缩底流泵
	40ZJ-A-A19
	-8
	346
	1.2
	100
	
	3
	70.5
	
	20
	38.5
	1m

	22
	
	重选精矿浓缩底流泵
	40ZJ-A-A19
	82
	372
	1.2
	90
	
	5
	81
	
	20
	37.5
	1m

	23
	
	斜板浓缩机
	20m²
	30
	324
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	24
	
	脱泥斗
	φ2000
	57
	350
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	25
	脱水车间
	盘式过滤机
	ZPG6-2盘式过滤机
	-8
	346
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	20
	37.4
	1m

	26
	
	螺旋给料机
	φ5000
	-2
	352
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	27
	产品堆场
	包装机
	/
	19
	375
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m

	28
	矿泥浓缩
	浓缩机
	φ45m
	86
	275
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	20
	37.4
	1m

	29
	尾矿浓缩
	浓缩机
	Φ32m
	96
	189
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	20
	46
	1m


3.3.2.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为选矿厂产生的尾矿、除尘器收集的除尘灰、废矿物油、生活污水处理设施底泥、废布袋、生产回水池底泥、废药剂包装材料及生活垃圾。

1、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，对本项目产生的固体废物属性进行判定，判定依据及结果见表3.3-12。

表3.3-12      固体废物产生情况汇总表
	名称
	固废种类
	产生环节
	产生量
	处置措施

	尾矿
	一般固废（093-002-S05）
	选矿
	118.93万t/a
	管道输送至尾矿库，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内

	除尘灰
	一般固废（090-099-S59）
	布袋式除尘器
	5070.94t/a
	作为物料返回工艺流程，回用生产

	废布袋
	一般固废（900-009-S59）
	布袋式除尘器
	2.0t/a
	集中收集，定期由厂家回收利用

	生产回水池底泥
	一般固废（900-099-S07）
	生产回水池
	981.42t/a
	定期清掏，返回生产工序

	废药剂

包装材料
	危险废物

HW49 900-041-49
	选矿
	0.8t/a
	收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。

	废矿物油
	废润滑油
	危险废物

HW08900-214-08
	维修
	0.9t/a
	均属于危险废物，集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置

	
	废油桶
	危险废物

HW08900-249-08
	
	1.35t/a
	

	生活垃圾
	生活垃圾（900-099-S64）
	员工生活
	51.6t/a
	集中收集后定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置

	生活污水处理设施底泥
	其他固废（462-001-S90）
	地埋一体化污水处理设施
	2.22t/a
	经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置


2、固体废物产生情况汇总

（1）尾矿

本项目尾矿主要来自选矿工艺，尾矿产生量为118.93万t/a，为一般工业固体废物，经管道输送至尾矿库，企业将尾矿综合利用，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。
（2）除尘灰

本项目运营期间采用集气装置对破碎、筛分等工序产生的粉尘进行收集，除尘器收集的粉尘量5070.94t/a，可作为物料返回工艺流程，回用于生产不外排。

（3）废矿物油及废油桶

本项目运营期间选矿设备会使用润滑油，废润滑油、废油桶属于危险废物。根据设计单位提供资料，废润滑油产生量为0.9t/a，废油桶产生量为1.35t/a，环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求在选矿厂收集、暂存后交由有资质的单位进行处置。

（4）生活污水处理设施底泥

选矿及尾矿库工程劳动定员为343人，采矿工程劳动定员79人，地埋式一体化污水处理设施沉淀时间为1.5h，含水率为90%，产生污泥量为70g/d·人，则运营期选矿厂生活污水处理设施底泥产生量为8.86t/a，经压滤后（底泥经处理后含水率小于60%）产生量约2.22t/a，定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。
（5）废布袋

根据项目需要采取布袋除尘器作为环保处理措施手段，但在运行过程中难免会发生布袋破损，或遇水后糊袋的现象，因此需要更换布袋。本项目废布袋产生量约为2t/a，该部分固废属于一般固体废物，集中收集后定期由厂家回收利用。

（6）生产回水池底泥

本项目生产回水量为32714m3/d，生产运行300d，则生产回水池底泥产生量约981.42t/a。生产回水池底泥定期清掏，返回生产工序。

（7）废药剂包装材料

本项目采用浮选工艺，药剂均为选矿生产常用药剂，主要包括碳酸钠、油酸、氧化石蜡皂、丁基黄药、丁胺黑药、2#油等，其包装物属于危险废物，包装物产生量约为0.8t/a。在选矿厂收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。

（8）生活垃圾
生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计，本项目劳动定员343人，则生活垃圾产生量0.172t/d（51.6t/a），定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

3.3.2.5非正常工况

本项目的非正常工况可能发生以下两种情况：

①集尘除尘系统不能正常工作的情况下，此时粉尘未经处理无组织扩散；

②选矿生产回用水池发生故障。

选矿生产废水主要污染物为pH、COD、SS及少量金属等，并且非正常工况下选矿废水溢出时立即停止生产，溢出水排入车间排水沟，最终由车间回水泵排入选矿车间的回水池，保证不外排。因此，非正常工况下选矿废水溢出概率较小。

本项目假定非正常工况下为排放量较大的除尘系统发生故障，且发生故障时未及时停车检修。非正常工段粉尘排放统计见表3.3-13。

表3.3-13    非正常工况大气污染物排放情况

	排放源
	污染物
	处理效率
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	有组织（钨尘）
	粗碎站
	PM10
	0%
	4350mg/m3，626.4t/a
	4350mg/m3，626.4t/a

	
	中碎
	PM10
	0%
	3915mg/m3，563.76t/a
	3915mg/m3，563.76t/a

	
	筛分
	PM10
	0%
	1761.74mg/m3，507.38t/a
	1761.74mg/m3，507.38t/a

	
	中间矿堆
	PM10
	0%
	1761.73mg/m3，456.64t/a
	1761.73mg/m3，456.64t/a

	
	高压辊磨车间
	PM10
	0%
	2854.03mg/m3，410.98t/a
	2854.03mg/m3，410.98t/a

	
	高压辊磨筛分车间
	PM10
	0%
	2854.01mg/m3，369.88t/a
	2854.01mg/m3，369.88t/a

	
	Z1转运站
	PM10
	0%
	2568.60mg/m3，332.89t/a
	2568.60mg/m3，332.89t/a

	有组织（锡尘）
	粗碎站
	PM10
	0%
	2400mg/m3，345.6t/a
	2400mg/m3，345.6t/a

	
	中碎
	PM10
	0%
	2160mg/m3，311.04/a
	2160mg/m3，311.04/a

	
	筛分
	PM10
	0%
	972.01mg/m3，279.94t/a
	972.01mg/m3，279.94t/a

	
	中间矿堆
	PM10
	0%
	972.03mg/m3，251.95t/a
	972.03mg/m3，251.95t/a

	
	高压辊磨车间
	PM10
	0%
	1574.65mg/m3，226.75t/a
	1574.65mg/m3，226.75t/a

	
	高压辊磨筛分车间
	PM10
	0%
	1574.61mg/m3，204.07t/a
	1574.61mg/m3，204.07t/a

	
	Z1转运站
	PM10
	0%
	1417.13mg/m3，183.66t/a
	1417.13mg/m3，183.66t/a


3.3.3项目排放情况汇总

本项目污染物排放情况汇总见表3.3-14。

表3.3-14      本项目主要污染物排放情况汇总表

	要素
	污染源
	污染物
	产生量
	削减量
	排放量

	大气污染物
	有组织（钨尘）
	粗碎站
	颗粒物
	626.4t/a
	620.13t/a
	6.27t/a

	
	
	中碎
	颗粒物
	563.76t/a
	558.12t/a
	5.64t/a

	
	
	筛分
	颗粒物
	507.38t/a
	502.31t/a
	5.07t/a

	
	
	中间矿堆
	颗粒物
	456.64t/a
	452.07t/a
	4.57t/a

	
	
	高压辊磨车间
	颗粒物
	410.98t/a
	406.87t/a
	4.11t/a

	
	
	高压辊磨筛分车间
	颗粒物
	369.88t/a
	366.18t/a
	3.70t/a

	
	
	Z1转运站
	颗粒物
	332.89t/a
	329.56t/a
	3.33t/a

	
	有组织（锡尘）
	粗碎站
	颗粒物
	345.6t/a
	342.14t/a
	3.46t/a

	
	
	中碎
	颗粒物
	311.04t/a
	307.93t/a
	3.11t/a

	
	
	筛分
	颗粒物
	279.94t/a
	277.14t/a
	2.8t/a

	
	
	中间矿堆
	颗粒物
	251.95t/a
	249.43t/a
	2.52t/a

	
	
	高压辊磨车间
	颗粒物
	226.75t/a
	224.48t/a
	2.27t/a

	
	
	高压辊磨筛分车间
	颗粒物
	204.07t/a
	202.03t/a
	2.04t/a

	
	
	Z1转运站
	颗粒物
	183.66t/a
	181.82t/a
	1.84t/a

	
	无组织
	粗碎站
	颗粒物
	69.6t/a
	62.64t/a
	6.96t/a

	
	
	中碎
	颗粒物
	62.64t/a
	56.38t/a
	6.26t/a

	
	
	筛分
	颗粒物
	56.38t/a
	50.74t/a
	5.64t/a

	
	
	中间矿堆
	颗粒物
	50.74t/a
	45.67t/a
	5.07t/a

	
	
	高压辊磨车间
	颗粒物
	45.66t/a
	41.09t/a
	4.57t/a

	
	
	高压辊磨筛分车间
	颗粒物
	41.10t/a
	36.99t/a
	4.11t/a

	
	
	Z1转运站
	颗粒物
	36.99t/a
	33.29t/a
	3.70t/a

	
	
	尾矿库
	颗粒物
	50.39t/a
	44.34t/a
	6.05t/a

	
	
	原矿转载
	颗粒物
	43.64t/a
	43.53t/a
	0.11t/a

	
	
	精矿转载
	颗粒物
	42.08t/a
	41.66t/a
	0.42t/a

	
	
	道路运输
	颗粒物
	62.6t/a
	46.32t/a
	16.28t/a

	
	
	汽车尾气
	CO
	1.44t/a
	0
	1.44t/a

	
	
	
	CnHm
	0.23t/a
	0
	0.23t/a

	
	
	
	NOx
	0.05t/a
	0
	0.05t/a

	水污染物
	生产废水
	SS
	37603m3/d
	37603m3/d
	0

	
	生活污水
	废水量
	8102.4m3/a
	8102.4m3/a
	0

	
	
	SS
	0.16t/a
	0.16t/a
	0

	
	
	COD
	0.41t/a
	0.41t/a
	0

	
	
	BOD
	0.08t/a
	0.08t/a
	0

	
	
	NH3-N
	0.04t/a
	0.04t/a
	0

	
	
	动植物油
	0.01t/a
	0.01t/a
	0

	噪声
	生产机械及运输设备
	昼夜间等效连续A声级
	70～110dB（A）

	固体废物
	选矿生产
	尾矿
	118.93万t/a
	118.93万t/a
	0

	
	
	除尘灰
	5070.94t/a
	0
	5070.94t/a

	
	
	危险废物
	废润滑油
	0.9t/a
	0
	0.9t/a

	
	
	
	废油桶
	1.35t/a
	0
	1.35t/a

	
	
	生活污水处理设施底泥
	2.22t/a
	2.22t/a
	0

	
	
	废布袋（除尘器）
	2.0t/a
	0
	2.0t/a

	
	
	生产回水池底泥
	981.42t/a
	981.42t/a
	0

	
	
	废药剂包装材料
	0.8t/a
	0
	0.8t/a

	
	
	生活垃圾
	51.6t/a
	0
	51.6t/a


3.4污染物排放总量控制分析

目前，国家对主要污染物总量控制指标体系进行了调整，调整后的主要污染物减排指标包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。本项目大气污染物主要为颗粒物；选矿过程中生产废水经选矿厂生产回水池循环使用于选矿生产，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘；厂区供暖采用电热水锅炉进行厂区供暖。因此，本项目无需申请总量控制指标。
根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》，铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑属于重点重金属污染物。本项目属于钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，属于《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》及《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》中所提及的重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），本项目不涉及重点重金属污染物，可不申请重金属总量指标。

3.5清洁生产水平分析

本项目属于钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，无行业清洁生产标准。项目属于资源开发项目，根据清洁生产的内容以及项目特点，本次评价重点从生产工艺装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、清洁环境管理指标分析项目清洁生产具体情况。

3.5.1清洁生产水平评价指标

《中华人民共和国生态环境法典》第九百六十条要求“国家鼓励通过开展绿色设计、使用清洁的能源和原料、采用先进适用的工艺技术与设备等措施，从源头降低资源消耗，减少污染物和温室气体的产生、排放，推进清洁生产”。参考国内同类型行业清洁生产建设内容，结合本项目实际情况，项目清洁生产水平分析详见表3.5-1。

表3.5-1   参照同类型行业清洁生产标准（选矿类）

	指标
	一级
	二级
	三级
	本次情况

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	二级

	磨矿
	采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的湿式棒磨机、格子型球磨机等磨矿设备
	二级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的振动筛、高频细筛等分级设备
	二级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的湿式筒式高梯度磁选机、筒式磁选机等选别设备
	二级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓密机和压滤机等脱水过滤设备
	二级

	二、资源能源利用指标

	金属回收率/（%）
	≥90
	≥80
	≥70
	二级

	电耗/（kW·h/t）
	≤16
	≤28
	≤35
	二级

	水耗/（m3/t）
	≤2
	≤7
	≤10
	一级

	三、污染物产生指标

	废水产生量（m3/t）
	≤0.1
	≤0.7
	≤1.5
	无废水外排

	悬浮物/（kg/t）
	≤0.01
	≤0.21
	≤0.60
	

	COD产生量（kg/t）
	≤0.01
	≤0.11
	≤0.75
	

	

	选矿回水利用率（%）
	≥95
	≥90
	≥85
	93.2%，二级

	尾矿综合利用率（%）
	≥30
	≥15
	≥8
	20%，二级

	四、清洁生产管理指标

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	尚未进行，环评要求达产后按二级要求控制

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	二级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	二级

	
	设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	二级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	二级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	符合

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	符合

	
	环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	二级以上

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	环评要求运行中完善

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	环评要求运行中完善

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	环评要求运行中完善

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	二级以上

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	环评要求照此控制

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	环评要求照此控制


3.5.2清洁生产评价结论

根据本项目清洁生产水平评价结果可知，本项目在将来运营过程中通过采取以下措施使选矿工艺清洁生产水平得以提升。

1、在实际设备选购过程中，破碎筛分、磨矿、分级、选别和浓密等主要生产工艺均采用国内较先进的处理量较大、效率较高、能耗较低等选矿设备，均达到清洁生产国内先进水平；

2、通过采取科学合理建设选矿生产工艺及严格执行生产制度等措施，选矿工艺包括尾矿库废水实现“闭路循环”，无废水外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后，用于厂区绿化等；

3、通过“闭路循环”系统，回水充分回用于选矿生产，回用率最高可达93.2%以上；

4、尾矿经管道输送至尾矿库内，企业将尾矿综合利用，部分尾矿用于堆积坝筑坝，其余堆存至尾矿库内，尾矿综合利用率可达20%以上。

5、通过现场调查及查阅相关资料，本项目环境审核尚未进行，此外生产过程环境管理、环境管理机构、环境管理制度、信息交流均符合清洁生产审核要求且处于一级~二级。

综上所述，生产废水经处理后全部循环利用，可做到零排放，不仅大大节约生产用水量，还可避免废水排放对水体环境的影响，生产过程在厂房内进行，通过集尘罩收集粉尘，可有效控制粉尘排放并节约了生产资料。环评要求建设单位积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高湿式棒磨机、高频细筛、螺旋选矿机、湿式筒式高梯度磁选机等设备，按照清洁生产二级标准执行环境管理工作，在此基础上，本项目的生产运行能够符合采选行业清洁生产二级标准。

3.5.3持续改进对策及建议

清洁生产是污染控制的新思路，其实质就是由过去单纯的末端治理转变成以“预防为主”的全过程污染物排放控制。因此，在工程设计的始终都要贯彻清洁生产设计的指导思想，选用“无废”“少废”工艺，先进的技术和设备，加强能源、资源的综合利用。

对本工程开展清洁生产审核根据国内企业开展的清洁生产审核的经验，均取得了较好的经济效益，环保效益也十分可观。企业按照一定程序进行清洁生产审核，对生产和服务过程进行调查，判断出能耗高、物耗高的原因，提出降低能耗、物耗以及废物产生的方案，进而选定技术经济及环境可行的清洁生产方案。因此建设单位应全面开展清洁生产审计工作，将对公司环境管理水平进一步科学化、体系化起到积极的作用。

根据环境保护条例的规定，建设单位要严格执行环保“三同时”制度，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目进行试生产结束后或者正式投入生产前，企业必须按规定对本工程进行自主竣工环境保护验收，未经环境保护验收或验收不合格的不得投入生产（运行）。

企业严格执行环保“三同时”制度，切实加强建设项目环境影响评价，有效地控制污染物排放，提高企业的清洁生产水平。企业在采取报告书中提出的相关改进措施后清洁生产水平可达二级水平，为国内清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。

3.6产业政策符合性及规划符合性分析

3.6.1产业政策符合性分析

3.6.1.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其他稀有金属矿采选（B0939）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“七、有色金属矿采选业09、稀有稀土金属矿采选093”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
3.6.1.2与《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》的符合性分析

根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，属于新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）的鼓励类项目——“铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用”，因此，本项目的建设符合《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》的要求。
3.6.1.3与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性

《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》对金属矿采选行业的选址及污染防治进行了要求，本项目与环境准入条件的符合性分析见表3.6-1。

表3.6-1    本项目与生态环境准入条件符合性分析表

	项目
	准入条件要求
	本项目情况
	符合性

	选址与空间布局
	1.铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其他Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。
	本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线范围内，项目周边无军事管理区、机场、国防工程、居民聚集区，周边无重点河流源头。本项目为钨锡矿选矿厂及尾矿库工程，属于柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿工程配套项目，不涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库，选址与空间布局满足准入条件要求。
	符合相关要求

	
	3.废石堆场及尾矿库选址应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，对不明确是否具有危险特性的尾矿，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别，经鉴别属于危险废物的按危险废物依法依规管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。
	本环评要求建设单位应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设尾矿库。
	

	污染防治与环境影响
	1.铝矿采选执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465），铅锌矿采选执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466），铜镍矿采选执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467），稀土矿采选执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451），铁矿采选执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661），钒矿采选执行《钒工业污染物排放标准》（GB26452），镁、钛矿采选执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468）。
	本项目颗粒物参考执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
	符合相关要求

	
	2.矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水应优先用于生产工艺、降尘、绿化等，废水综合利用率应达到相关综合利用标准要求。采选废水排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《污水综合排放标准》（GB8978）要求。生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。
	本项目生产废水经沉淀分离处理后用于绿化、道路和工业场地降尘以及生产用水，选矿生产废水“闭路循环”，不外排。选矿回水利用率为90%以上；本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后灌溉期用于选矿厂绿化，非灌溉期用于洒水降尘，综合利用率为100%，不外排。
	

	
	3.采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。
	选矿活动矿石转运采用密闭胶带运输，破碎、筛分等工序产生的粉尘配备除尘器，有效控制粉尘排放。颗粒物参考执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
	

	
	4.噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。
	本项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
	

	
	5.鼓励对废石、尾矿进行多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高综合利用率，其处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。废石和尾矿应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法依规进行管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生活垃圾实现100%无害化处置。
	尾矿由管道输送至尾矿库，部分尾矿用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。尾矿库应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设。生活垃圾收集后定期清运至若羌县生活垃圾填埋场处置，危险废物定期委托有资质的单位进行处置，其余各项固废均妥善处置，不乱排乱放。
	

	
	6.矿山生态环境保护和恢复以及土地复垦应达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）及其他有关生态环境保护法律法规的相关要求。
	2012年7月，新疆欣业矿产开发有限公司编制了地质环境保护与治理恢复方案，其生态环境保护与恢复治理方案范围包括采区、排土场、选矿厂、尾矿库，选矿厂、尾矿库建设及运营过程中按照地质环境保护与治理恢复方案实施矿山生态修复。
	


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求。
3.6.1.4与《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》的符合性分析

绿色矿山从依法办矿与规范管理、矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象七个方面进行建设。新疆欣业矿产开发有限公司已编制生态环境保护与恢复治理方案，本环评要求建设单位在本项目建设运营期间严格按照其配套矿山的生态恢复治理方案进行建设、开采、选矿。本项目符合《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督管理总局 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）相关要求。

3.6.1.5与《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》的符合性分析
根据《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》附件1第七条：“地质调查与矿产资源勘查开采。主要包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线：已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新设立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、中重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。战略性矿产资源矿种，将视国民经济急需程度等情况进行动态调整。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。”

本项目未占用生态保护红线区，建设单位已编制生态环境保护与恢复治理方案，运营期间严格按照方案进行建设、开采、选矿。
在采取本次评价提出的各项生态环境保护措施的前提下，本项目符合《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》的相关要求。

3.6.1.6与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析
本项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析见表3.6-2。

表3.6-2    本项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析
	《空气质量持续改善行动计划》的相关要求
	本项目情况
	符合性

	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及产能置换。本项目为西部地区“鼓励类”产业，符合产业政策、相关规划的相关要求，矿石运输采用封闭式胶带运输。
	符合

	积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	本项目在生活区、选矿厂分别新建1座电锅炉房为生活区、工业厂房供暖。
	符合

	持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右；晋陕蒙新煤炭主产区中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%；重点区域和粤港澳大湾区沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。
	本项目矿石在矿区内运输采用封闭式胶带运输，长距离采用封闭式车辆运输。尾矿经管道输送至尾矿库内。
	符合

	推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。
	本项目为新建项目，矿石在矿区内短距离运输采用封闭式胶带运输，长距离采用封闭式车辆运输。尾矿经管道输送至尾矿库内。
	符合


综上，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的相关要求。
3.6.2规划、规范符合性分析

3.6.2.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出：加强矿产资源勘查。实施新一轮找矿突破战略行动，围绕阿尔泰、东一西准噶尔、东一西一西南天山、昆仑一阿尔金等重点成矿区带，开展重要矿产资源调查评价和勘探开发。尽快形成一批战略性矿产和优势矿产勘查后备区、战略接续区，新发现一批找矿靶区和矿产地。持续整治“圈而不探”行为，加快矿产资源“探转采”步伐。完善多元化地质勘查投入模式，推动国有资本、鼓励社会资本加大勘查投入。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县，属于柯可·卡尔德钨（锡）矿配套的选矿厂，采选矿种为钨锡矿，属于稀有金属矿产，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中的相关规定。

3.6.2.2与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》中的要求：到2035年，矿产资源勘查开发支撑经济社会发展更加有力，矿产资源结构布局稳定成型，大中型矿山比例提高至50%以上，矿业开发集聚效应、规模效应进一步显现，矿业高质量发展与经济社会发展协调一致。绿色矿山建设比例达到100%，大中型智慧矿山建设基本完成，形成绿色矿业发展新格局。矿产资源管理和矿业权市场监管制度更趋完善。我区矿业参与国内国际竞争新优势有效凸显，绿色、安全、创新、协调的矿产资源保障体系基本建立。

——东昆仑—阿尔金黑色、有色、稀有及非金属勘查开发区。以铁、金、锑、稀有金属、萤石、石英岩等矿产资源勘查开发为主。加大若羌喀拉大湾—且末迪木那里克铁矿、若羌卡尔恰尔—皮亚孜达坂萤石矿、吐格曼—瓦石峡稀有金属矿、托盖里克—古尔嘎一带石英岩矿、民丰屈库勒克—黄羊岭金锑矿等矿区勘查开发，提交大中型矿产地8-10处，新增金资源量20吨、锑10万吨、锂20万吨、铍2000吨、萤石1000万吨、硅质原料8000万吨。尽快形成一批铁、金、锑、萤石、石英岩矿山产能，打造若羌国家级氟化工产业集群。

本项目属于柯可·卡尔德钨（锡）矿配套的选矿厂及尾矿库，依托的矿山属于《规划》中的东昆仑—阿尔金黑色、有色、稀有及非金属勘查开发区。本项目建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》规划的相关要求。
3.6.2.3与《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》的符合性分析

根据2022年5月19日中华人民共和国生态环境部发布的《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）中对矿山开采的相关要求，本项目与其相符性见下表。

表3.6-3    本项目与审查意见的符合性分析

	规划要求
	本项目情况
	符合性

	（一）坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（即开采回采率选矿回收率、综合利用率）相关要求，确保全区矿山整体“三率”水平达标率达到85%以上。优化并落实绿色矿山建设标准体系，到规划期末，全区大中型固体生产矿山基本达到绿色矿山建设水平。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。
	本项目属于柯可·卡尔德钨（锡）矿配套的选矿厂及尾矿库工程，依托矿山不在禁止开发的区域，已避让生态环境敏感区。依托矿山及本项目建设严格按照绿色矿山建设标准体系执行，对矿山在开采过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实矿山生态环境治理恢复方案。
	符合

	（二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区、22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不占用生态保护红线区，不在禁止开发的区域。建设单位应严格按照本次评价提出的环境保护措施进行建设，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	符合

	（三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；限制开采硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产；严格控制开采钨、稀土等特定保护性矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。
	本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，选矿规模为120万t/a，依托柯可·卡尔德钨（锡）矿的开采规模和年限均符合准入要求。不开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，不涉及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产，硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产，不涉及开采钨、稀土等特定保护性矿产。
	符合

	（四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，满足新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件。本项目建设应严格按照绿色矿山建设标准体系执行，对选矿过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实矿山生态环境治理恢复方案。
	符合

	（五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不低于11000公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和完成时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。
	本项目建设应严格按照绿色矿山建设标准体系执行，对选矿生产过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实矿山生态环境治理恢复方案。
	符合

	（六）加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，建设单位应委托具有资质的第三方监测机构承担环境监测工作，严格落实本次评价及隐患治理中的各项环境风险防范措施、强化和完善环境风险应急预案并持续改进。
	符合


综上，本项目符合《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》的相关要求。

3.6.2.4与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：“主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行‘点上开发、面上保护’。”
我国国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。

优化开发区域是指经济比较发达，人口比较密集，开发强度较高，资源环境问题更加突出的城市化地区。

重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，进一步集聚人口和经济条件较好的城市化地区。优化开发和重点开发区域都属于城市化地区，开发内容相同，开发方式不同。

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化和自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，矿区位于若羌县境内，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，若羌县属于自治区级重点生态功能区-阿尔金草原荒漠化防治生态功能区。

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》表5，本项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析见下表。

表3.6-4    本项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析

	名称
	类型
	综合评价
	发展方向
	本项目情况
	符合性

	阿尔金草原荒漠化防治生态功能区
	防风固沙
	气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。
	控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。
	本项目周边未进行放牧活动，本次评价已提出严格的污染控制措施、野生动物和植物保护措施，最大程度减少对重点生态功能区的影响。
	符合


综上，本项目所在地若羌县为自治区级重点生态功能区——阿尔金草原荒漠化防治生态功能区，其类型为防风固沙区，项目区生态环境脆弱，但同时也是矿产资源的重点开发基地，矿区不涉及国家级自然保护区、世界文化和自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园等禁止开发区域，在矿区落实本次评价提出的各项保护措施后，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。根据若羌县林业和草原局“《关于新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程项目建设工程查询的请示》复函”，本项目选矿厂、尾矿库用地不涉及防沙治沙功能区，不存在国家级或地方公益林保护区、森林公园、基本草原等。
3.6.2.5与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据2022年1月14日新疆维吾尔自治区人民政府发布的《新疆生态环境保护“十四五”规划》中对矿山开采的相关要求，本项目与其相符性分析见下表。

表3.6-5    本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

	类别
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	绿色矿山建设
	全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。
	本项目建设应按照绿色矿山进行建设。
	符合

	大气环境
	充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。
	本项目粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站均配套建设除尘系统，尾矿库、道路运输、原矿转载、精矿转载产生的颗粒物采取洒水降尘措施，减少粉尘排放。
	符合

	水环境
	推进地表水与地下水协同防治。统筹区域地表水、地下水生态环境监管。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。
	本项目选矿厂、生活区、尾矿库周围设置截洪沟、拦洪坝及事故池等，减少对地下水环境的影响。
	符合

	土壤环境
	防范工矿企业土壤污染。结合重点行业企业用地土壤污染状况调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，探索建立地下水污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施提标改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水污染重点监管单位周边土壤、地下水开展监测。督促重点行业企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。
	本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，不属于土壤污染重点监管单位，根据土壤现状监测报告，项目区占地范围内、外土壤污染物均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值标准，土壤环境良好。建设单位采取尾矿库全库区防渗，选矿厂分区防渗等措施防止选矿活动对土壤及地下水的污染。
	符合

	风险
	强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目设置6口地下水跟踪监测井，已建设成井，对地下水实行定期监测，建设单位对选厂、尾矿库等设施采取防渗措施，防止选矿活动对地下水的污染。
	符合


综上，本项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关规定。
3.6.2.6与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ615-2013）的符合性分析

本项目不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区范围，项目开采符合相关主体功能区规划、生态功能区划，建设单位已编制《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》。环评要求建设单位按照方案内容对本项目选矿过程及依托矿山实施“边开采、边复垦”，对可复垦区域尽快开展复垦工作，故本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ615-2013）的相关要求。

3.6.2.7与《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

根据《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》：2025年全县国土空间保护与开发的协调性大幅提升，耕地保护指标得到落实，国家战略性资源得到有效保护各项资源集约利用达到阶段性指标要求，形成巴州中心城市。2035年全市国土保护与开发格局进一步优化，生态、农业功能区得到有效保护，人口和产业有序分布，县城枢纽经济得以发展。国土安全稳定，成为中巴经济走廊能源安全通道重要节点。2050年全县国土空间治理体系和治理能力实现现代化“山水林田湖草沙”生命共同体空间体系形成，绿洲城乡人居环境特色得以彰显成为新疆地区发展典范城市。

根据关于《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复：优化国土空间开发保护格局。以“三区三线”为基础，落实国家级重点生态功能区和能源资源富集区、文化资源富集区发展要求，构建“一屏一带，两区两点”国土空间总体格局。优化现代农牧业布局，加强耕地和永久基本农田集中连片整治，巩固粮食种植区，加快现代畜牧业发展。筑牢昆仑山—阿尔金山生态屏障、塔里木盆地绿洲带，加强天然林和草原保护修复，推动防沙治沙工程，打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。优化城镇空间格局，形成人口向绿洲集聚，外围乡镇特色发展的空间布局。保障国家战略性矿产资源安全，保障钾盐等非金属矿、锂铍等战略性矿产开采，支撑新能源产业发展。保护古楼兰—米兰文化重要历史遗存，加强与专业保护机构合作，对古遗址、古墓葬等历史遗存进行保护、修复或科考活动。

原国土资源部列入战略性矿产目录的24种矿产是：能源矿产石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铀；金属矿产铁、铬、铜、铝、金、镍、钨、锡、钼、锑、钴、锂、稀土、锆；非金属矿产磷、钾盐、晶质石墨、萤石。本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，属于柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿工程配套项目，稀有金属属于巴音郭楞蒙古自治州重点开采矿种，属于战略性资源，为下游的资源产业服务，符合《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》及其批复的要求。

3.6.2.8与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析

根据《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》，巴音郭楞蒙古自治州重点开采矿种：煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。
根据《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》，矿产资源重点发展区域划分为塔北-塔中-罗布泊、焉耆盆地、西天山、东天山、阿尔金、东昆仑（祁曼塔格）等“二带四区”六个勘查开发区。“（5）阿尔金黑色有色稀有及非金属勘查开发区。以铁、铜、镍、铅、锌、金、稀有金属、萤石、石英岩等矿产资源勘查开发为主。加大若羌喀腊大湾-且末迪木那里克铁矿，若羌卡尔恰尔-皮亚孜达坂萤石矿、吐格曼-瓦石峡稀有金属矿、托盖里克-古尔嘎一带石英岩矿等矿区勘查开发。尽快形成一批铁、金、锑、萤石、石英岩矿山产能，打造若羌国家级氟化工产业集群。”
综上，本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，属于柯可·卡尔德钨（锡）矿采矿工程配套项目。本项目地处矿产资源重点发展区域-阿尔金黑色有色稀有及非金属勘查开发区。因此，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关要求。
3.6.2.9与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析

本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析见下表。

表3.6-6   与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	深入实施燃煤锅炉、工业炉窑综合治理。城市建成区35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代；推动65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。深入实施《自治州工业炉窑大气污染综合治理实施方案》。
	本项目不属于城市建成区，采用电锅炉供暖。
	符合

	强化面源污染防控。加强城市扬尘综合防控，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平；加强矿山粉尘治理充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，全面加强矿山开采各环节粉尘防控措施；全面推进秸秆实现资源化利用，推进农业大气氨污染防治，加强种植业氨排放控制，调整氮肥结构，加速挥发性氮肥产品的应用。
	本项目运营期产生的废气包括粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站有组织粉尘，原矿和精矿运输粉尘、尾矿库扬尘、道路运输扬尘等无组织，粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站粉尘采用袋式除尘器除尘，原矿、精矿采取全封闭堆场措施，尾矿库粉尘采取喷洒表面抑尘剂措施，道路运输扬尘采取道路洒水降尘、道路路面铺碎石等抑尘措施，全面加强矿山各环节粉尘防控措施。
	符合

	加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。
	本项目尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物，尾矿库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场的要求进行选址与设计。企业将尾矿综合利用，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。
	符合


本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的相关要求。

3.6.2.10与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析

按照《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》指出：“到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少”。本项目部分尾矿用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。通过表3.6-7分析可知，本项目建设符合该文件相关要求。

表3.6-7  与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

	有关规定
	项目情况
	符合性

	尾矿
	稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	本项目部分尾矿用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。服务年限结束后依法依规推动生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	符合

	建筑垃圾
	加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。
	本项目施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集和回收利用，由施工单位收集后堆放于指定地点，由施工单位统一处理或用于土方平衡、筑路、回填等，提高利用质量、扩大资源化利用。
	符合


3.6.2.11与《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》的符合性分析

本项目与《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》的符合性分析见下表。

表3.6-8  与《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》符合性分析
	有关规定
	本项目情况
	符合性

	《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》
	自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，全国尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”。到2022年年底，尾矿库安全生产责任体系进一步完善，安全风险管控责任全面落实；完成所有尾矿库“一库一策”安全风险管控方案编制，安全风险管控措施全面落实；尾矿库安全风险监测预警机制基本形成；坚决遏制非不可抗力因素导致的溃坝事故。
	2026年6月2日，若羌县应急管理局出具了《关于同意新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿新建尾矿库的函》，明确符合新建尾矿库、库条件，可以新建尾矿库。本项目尾矿库符合国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求。本项目为三等库。
	符合

	
	严格实行总量控制。各省（自治区、直辖市）要结合本地区国民经济和社会发展规划、土地利用、安全生产、水土保持和生态环境保护等要求，采取等量或减量置换等政策措施对本地区尾矿库实施总量控制，自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。要实行尾矿库基本情况公告制度，每年年初将上年度尾矿库数量、名称、地址、所属或管理单位等信息在当地政府和有关部门网站以及当地其他主流媒体上公告，主动接受新闻舆论和社会公众监督。
	
	符合

	
	严格准入条件审查。鼓励新开发矿山项目优先利用现有尾矿库；确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。
	
	符合

	
	严格控制加高扩容。各有关部门要严格尾矿库加高扩容工程项目行政审批，强化尾矿库加高扩容项目工程勘察、安全评价、水土保持、环境影响评价、工程设计、施工监理等工作，凡不满足国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严禁审批“头顶库”、运行状况与设计不符的尾矿库加高扩容项目。
	
	符合


3.6.2.12与《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）的符合性分析
本项目与《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）中相关要求的符合性分析见下表。
表3.6-9    与《有色金属行业绿色矿山建设规范》的符合性分析表

	规范要求
	本项目情况
	符合性

	资源开发方式
	资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。在“坚持保护和合理开发利用原则”基础上，根据资源赋存状况、地质条件、生态环境特征等条件，因地制宜地选择合理的开采顺序、开采方法。优先选择资源利用率高，且对矿区生态破坏小的工艺技术与装备。应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。
	根据矿山地质环境保护与治理恢复方案，矿区选矿过程中要求做到“边开采、边复垦”，本项目占地为裸岩石砾地及戈壁，恢复原状可达到85%以上。
	符合

	
	选矿工艺要求：采用的选矿工艺流程及产品方案，应在充分的选矿试验基础上制定，主金属及伴生元素得到充分利用。
	破碎流程采用“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”流程。选别流程采用“螺旋溜槽预选+分级分选（入选粒度-0.3mm）+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”流程。能够使主金属及伴生元素得到充分利用。
	符合

	
	尾矿库及矿山其他污染场地等的生态环境保护与恢复治理，应符合有关规定。土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。恢复治理后的各类场地与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。矿山地质环境治理程度和土地复垦符合矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。建立环境监测机制，配备专职管理人员和监测人员。
	按矿山地质环境保护与治理恢复方案对扰动区域采取生态恢复治理工作，配置专职管理人员。
	符合

	节能减排
	应通过综合评价资源、能耗、经济和环境等因素，合理确定开采方式，降低采矿能耗；应采用节能降耗的新技术、新工艺和新设备，降低采矿能耗。
	本次评价要求企业建立生产全过程能耗核算体系。
	符合

	
	废水排放：矿区应建立废水处理系统，实现雨污分流、清污分流。尾矿库等应建有雨水截（排）水沟，淋溶水经处理后回用或达标排放。
	选矿厂及尾矿库建有截水沟，生产废水经沉淀处理后回用。生活污水采用地埋式一体化污水处理设施达标处理，处理后用于厂区绿化和降尘。
	符合

	
	固体废弃物排放：优化采选技术与工艺，综合利用废石等固体废弃物。宜将矿山固体废弃物用作充填材料、建筑材料或进行二次利用等。
	本项目尾矿堆放至尾矿库内，后期闭矿后用于矿山生态恢复与土地复垦，综合利用。
	符合


综上，本项目的建设符合《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）中的相关要求。
3.6.3相关条例符合性分析

3.6.3.1与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析

根据《中华人民共和国河道管理条例》（2018年第四次修订，国务院令第698号），第二条：本条例适用于中华人民共和国领域内的河道（包括湖泊、人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）。根据现场勘查及相关资料，距离本项目尾矿库西北方向4.2km处有古尔嘎赫德河，距离本项目较远，选矿厂、生活区、尾矿库均设置截洪沟，且不在河道管理范围内建设相关构筑物，因此本项目的建设符合《中华人民共和国河道管理条例》。

3.6.3.2与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》第三十条中指出：“任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁”。本项目不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》中重点重金属（铅、汞、镉、铬、铊、锑、砷）工业污染项目，根据若羌县林业和草原局“《关于新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程项目建设工程查询的请示》复函”，本项目选矿厂、尾矿库用地不涉及防沙治沙功能区，不存在国家级或地方公益林保护区、森林公园、基本草原等。本项目不在生态保护红线区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等范围内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。
3.6.3.3与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起实施）中第四十四条：“矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。

在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。”

本项目尾矿部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。尾矿库扬尘采取喷洒表面矿用抑尘剂措施。遵循“边开采，边治理”原则进行选矿厂、尾矿库的防治工程，其地形地貌景观的防治工程为：将区内地面建筑设施全部拆除，可再利用材料外运，对场地及矿区道路进行平整处理，防止扬尘污染。
综上，本项目对污染物的防治措施符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起实施）的相关要求。

3.6.3.4与《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》第五条指出：“勘查、开采矿产资源，应当加强水土保持、土地复垦和环境保护工作，加强地质环境保护、监测和地质灾害的整治工作”。

第三十五条提出：“开采矿产资源，必须遵守国家、自治区土地、草原、森林、环保、文物保护、水法等法律法规。开采矿产资源造成矿山地质环境、生态环境破坏的，应当治理恢复；给他人生产、生活造成损害的，依法予以补偿，并采取必要的补救措施。”

本项目属于钨（锡）矿选矿厂及尾矿库工程，对选矿过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实矿山生态环境治理恢复方案相关要求，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》的项目要求。

3.6.3.5与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析
本项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析见表3.6-10。

表3.6-10   与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析表
	条款
	要求
	本项目情况
	符合性

	第三条
	国家推行绿色发展方式，促进清洁生产和循环经济发展。国家倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众积极参与固体废物污染环境防治。
	本项目尾矿用于筑坝，在提高保护环境和地表设施及防治矿区地质灾害方面具有重大作用。利用尾矿减少尾矿库库容，有效地保护了选矿厂及周边自然生态环境，促进本项目循环经济发展。
	符合

	第四条
	固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
	本项目尾矿综合利用，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内，减少了尾矿的处置量，降低了固体废物的危害。
	符合

	第五条
	固体废物污染环境防治坚持污染担责的原则。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
	本项目在实施过程中充分考虑了生产过程中产生的污染，并采取了有效的污染防治措施，降低对环境的影响，破碎筛分等工序设置布袋除尘器。除尘灰直接回用于选矿生产。
	符合

	第二十一条
	在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	本项目用地未占用生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。
	符合

	第三十八条
	产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。
	本项目尾矿综合利用，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内，可以减少地表尾矿堆存量，降低尾矿危害性。
	符合

	第四十二条
	矿山企业应当采取科学的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。国家鼓励采取先进工艺对尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物进行综合利用。尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关环境保护等规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。
	本项目有效地利用了选矿产生的尾矿，从而降低了尾矿堆存需要的尾矿库库容，延长了尾矿库服务年限。
	符合


综上，本项目建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求。

3.6.4与“生态环境分区管控方案”符合性分析

根据《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中的主要目标：到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。

（1）生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对规定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线，根据自治区划定的环境管控单元动态更新成果，巴音郭楞蒙古自治州共划为154个管控单元，其中优先保护单元66个，重点管控单元79个，一般管控单元9个。其中，若羌县共15个管控单元，优先保护单元9个，重点管控单元5个，一般管控单元1个。

优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

本项目不在划定的生态保护红线范围内。本项目与生态保护红线位置关系见图3.6-1。

（2）环境质量底线

环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环境区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。

本项目在运营期大气污染物全部实现达标排放，因此本项目的建设不会对区域环境质量造成大的影响。

本项目选矿厂生产废水经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。选矿厂产生的尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。选矿生产废水“闭路循环”，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不直接排入外环境水体，不会影响区域水环境质量。

本项目部分尾矿用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。

生活垃圾定期清运至若羌县生活垃圾填埋场处置，固废妥善处理，不乱排乱放，危险废物委托有资质单位处置。

上述措施能确保拟建项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，在开发时严格按可研、设计进行开采、选矿建设，不过度开采，不对资源的过度开发，符合资源利用的政策导向。

（4）环境准入清单

本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的管控要求，本项目属于若羌县一般管控单元（单元编码：ZH65282430001），本项目与若羌县一般管控单元的符合性分析见表3.6-11。与巴州生态环境分区管控动态更新成果管控要求的符合性分析见表3.6-12。与巴音郭楞蒙古自治州生态环境管控单元分类图的位置关系见图3.6-2。
表3.6-11    与若羌县一般管控单元的相符性

	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	若羌县一般管控单元
	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
	本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，不涉及畜禽养殖、种植、油气开发等行业，不使用农药，无畜禽粪污。本项目已开展地下水环境状况调查及水质监测。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	本次评价根据土壤环境质量现状监测判断，本项目矿区土壤环境质量较好，各监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值。本项目粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站产生的粉尘经收集后配套袋式除尘器处理，处理后粉尘可满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求。本项目产生的尾矿部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。尾矿库按照第II类一般工业固体废物处置场设计，满足尾矿堆存要求。除尘灰收集后作为物料返回工艺流程。生活污水处理设施底泥经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。废布袋（除尘器）集中收集后定期由厂家回收利用。生产回水池底泥定期清掏后返回生产工序。废药剂包装材料收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。危险废物集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。生活垃圾集中收集后定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。
	符合

	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目按照上级主管部门的要求加强环境监管，做好厂区防渗措施，加强尾矿库及选矿厂的生产管理。加强尾矿库的日常排查和监管，确保环境安全隐患时，能够第一时间发现，并及时整改。运营期加强土壤例行监测，发现土壤监测数据异常时，应立即采取措施消除或减轻污染。
	符合

	
	资源利用效率
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。4.废石综合回用、尾矿利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
	本项目不涉及畜禽养殖、农业、种植业、油（气）田开发等行业，不涉及农药、化肥等的使用。本项目为新建项目，建设单位在运营过程中开展环境例行监测，本次评价要求建设单位严格执行环境跟踪监测计划，以便及时掌握矿区地下水环境质量状况。本项目尾矿由管道输送至尾矿库，部分尾矿用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。尾矿库应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，提升了尾矿综合利用率。
	符合


表3.6-12    与巴州生态环境分区管控动态更新成果相符性一览表
	管控类别
	相关管控要求
	本项目情况
	符合性

	天山南坡片区（巴音郭楞蒙古自治州）
	空间布局约束
	1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。

1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

1.12【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

1.15严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

1.16限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

1.17对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；

1.21生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。
	本项目采用电锅炉采暖。不属于基本农田保护区，矿区未占用生态保护红线区。按照绿色矿山标准进行建设，建设单位委托编制了可行性研究报告，本次评价已提出严格的生态保护措施，按照依托矿山生态修复治理方案落实生态恢复及土地复垦，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。项目区属于重点发展区域，矿区开发按照重点发展区域的要求进行。
	符合

	
	污染物排放管控
	2.1水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水I类，空气质量达到一级。

2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

2.19防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	2.1根据前文分析，项目区所在若羌县属于自治区级重点生态功能区-阿尔金草原荒漠化防治生态功能区。

2.9在落实采取评价提出各项污染控制措施的前提下，本项目颗粒物排放、噪声排放满足相应排放标准。

2.19本项目属于稀有金属矿采选项目，不属于土壤环境监管重点行业项目。项目区不涉及耕地、园地，用地类型包括：戈壁、裸岩石砾地。结合本次环境现状监测结果，所在区域土壤环境质量较好，本次评价已制定土壤环境保护措施。
	符合

	
	环境风险防控
	3.8严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
	本项目涉及的环境风险物质为润滑油、废润滑油等，建设完成后应及时制定突发环境事件应急预案，提出环境风险防范措施。
	符合

	
	资源利用效率
	4.1推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

4.4严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

4.19国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
	本项目选矿废水全部循环利用，不外排，选矿回水利用率达90%以上。本项目不开采地下水，生活用水取自古尔嘎赫德河。本项目建设过程中剥离的表土用于矿山生态修复与土地复垦。本次评价已提出对土壤环境的保护要求，禁止固体废物乱排乱放。
	符合


本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）及《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的管控要求。本项目采用先进设备，在工艺设计中采用节能工艺，对区域资源的使用影响较小，符合生态环境分区管控动态更新成果的相关要求。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境

4.1.1地理位置

若羌县位于***，东与甘肃、青海两省相连，南与西藏自治区接壤，西与且末县毗邻，北与尉犁县和吐鲁番、哈密两地区交界，隶属于巴音郭楞蒙古自治州。县境东西宽570千米，南北长580千米，行政区域面积202298平方千米，县人民政府驻若羌镇，距乌鲁木齐市908千米，距库尔勒市444千米，是内地进入新疆的重要门户。

若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，属巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖。矿区有简易公路，交通较为便利。矿区中心地理坐标东经：***。
4.1.2地形地貌

若羌县地势南高北低，由西南向东北倾斜，海拔768～6900米。南部为山区，属羌塘高原东北部，海拔1500～4500米，国家以此圈划了阿尔金山自然保护区，是县内的主要牧业基地；中部冲积为冲积扇绿洲平原，海拔880～1500米，为农业种植区和主要人口居住区；北部为平原沙漠区，海拔763～1000米，由四个部分组成：西面为塔克拉玛干沙漠的东部，东南面为库木塔格沙漠，东北面为库鲁克塔格山部分山体和南麓山前冲积扇戈壁沙滩地，中部为罗布泊干涸湖床和湖滨盐碱地。

矿区地处阿尔金山北麓与山前戈壁交壤地段，属低-中山区地貌，海拔1128～1696m，总体地势北低南高，相对高差在100～300m，最大高差达586m。矿区内沟谷纵横，沟谷呈“V”字形，沟谷两侧切割强烈，地形陡峭，多悬崖峭壁，南部大部分地段坡度>45°。矿区北部山前地带被第四系覆盖，其他地段基岩出露总体较好，植被覆盖较少。

4.1.3地质特征

4.1.3.1地质构造

矿区位于柴达木微陆块（Ⅱ）南缘的祁曼塔格加里东褶皱系。北界为阿尔金断裂带，南界为昆仑中断裂带。区域内构造作用强烈，岩浆活动频繁。矿区内出露的地层主要有下元古界金水口群、古生界志留系白干湖组及第四系松散堆积层。矿区主要断裂构造为白干湖超壳断裂。矿区内褶皱构造有三期，第一期为顺层褶皱；第二期为紧闭同斜褶皱；第三期为宽缓褶皱。矿区内变质岩以金水口群为主，白干湖组次之。区域上形成南高北低的山地地貌景观。
4.1.3.2工程地质

矿区内所见的地层主要有下元古界金水口群、古生界志留系白干湖组及第四系松散堆积层。

下元古界金水口群出露于白干湖断裂北缘，呈北东－南西向展布，为一套中浅变质岩系，岩性主要为二云石英片岩、绿泥绢云石英片岩、石英岩、变质石英砂岩、透闪石大理岩、石英透闪石岩等。片理走向北东70°左右，受褶皱影响，倾向多变。该地层靠近白干湖断裂带，岩石明显糜棱岩化；下部以石英岩为主，上部有少量变质基性火山岩及火山碎屑岩；岩石的变质、变形程度复杂。

古生界志留系白干湖组分布于区内南东部，沿白干湖断裂带南缘北东向展布，为一套以板岩为主的低变质岩及动力变质岩系。岩性主要是绢云母板岩、粉砂质绢云母板岩、绿泥绢云千枚岩、绢云千枚岩、石英绢云千枚岩等。

第四系松散堆积层由更新统和全新统构成。更新统沉积物为少量残留的坡积、冲积松散沉积及风成沙土阶地；全新统沉积物为沿冲沟谷地坡积冲积松散沉积及风成沙，山口外缘常形成小型冲积扇。

项目区位于塔里木－华北板块（Ⅰ）南部，柴达木微陆块（Ⅱ）南缘的祁曼塔格加里东褶皱系。北界为阿尔金断裂带，与阿尔金陆缘地块（Ⅱ）相邻，南界为昆中断裂带，与东昆仑－南秦岭褶皱系相接，是华南、华北两大板块的增生带。区内构造作用强烈，岩浆活动频繁，是一个较好的矿化密集区。
4.1.4水环境

（1）地表水

矿区内地表水系不堪发育，工程区域周边主要河流为古尔嘎赫德河，河流位于羌塘高原的阿牙克库木湖约40km，河水流经矿区西北部，距矿床十余公里。属常年性河流。4月中下旬解冻至9月中下旬封冻，水深、流量季节性变化大，主要补给来源为大气降水、雪山融水及地下水，平均水深0.35~1.13m，平均水面宽12.5~27.0m，平均流速1.08m/s，最大流量32.95m3/s，最小流量4.73m3/s，年平均流量14.08m3/s。区域水系图见图4.1-1。

（2）地下水

按地下水赋存介质的岩石类型，区内地下水划分为松散岩类孔隙潜水、碎屑岩类风化裂隙水、变质岩类风化裂隙水、岩浆岩类风化裂隙水四种类型。

松散岩类孔隙潜水，分布于古尔嘎赫德河及其支流河谷中，含水层由第四系冲洪积砂砾石、砾卵石及砂组成，厚度1~5m，水位埋深多小于5m。除沿古尔嘎赫德河河床两侧富水性中等外，其它地段均为弱富水。

碎屑岩类风化裂隙水，分布于矿区东南部，含水层由志留系白干湖组粉砂岩、岩屑砂岩、粉砂质泥岩的表层网状风化带组成，含水层厚度小于5m，水位埋深浅，富水性极弱。

变质岩类风化裂隙水，呈北东南西向分布于矿区中部，含水层由金水口群片岩、变质砂岩、透闪石大理岩及石英透闪石岩表层网状风化带组成，含水层厚度小于5m，水位埋深较浅，富水性极弱。

岩浆岩类风化裂隙水，分布于矿区北部，含水层由花岗岩表层网状风化带组成，含水层厚度小于5m，水位埋深较浅，富水性极弱。项目区水文地质图见图4.1-2。
4.1.5气象气候

矿区气候为典型的大陆性内陆干旱气候，气候干燥，降水量少而蒸发量大，多大风沙尘，昼夜温差大，年均气温12.6℃，每年最冷月份为12月至来年2月，一月的平均最低气温为-13.0℃，极端最低气温可达-27.2℃以下。夏季炎热，6～8月间平均气温为25.3～27.5℃，极端可达43.6℃；平均年降水量为28.5mm，多集中于夏季6～8月，且多为短暂性的暴雨，日最大降雨量为31.4mm（2017年7月31日）；年均蒸发量2920.2mm，蒸发量大于降雨量；年均无霜期189～193天，年均日照数3103.5h；春秋两季多风，风向多为北东、东，风力最大达6～7级以上，年平均风速为2.7m/s，最大风速可达40m/s。春秋两季多扬尘，冻土深度小于1m。矿区总体的气候特点风大、多浮尘、少雨、干旱，气候多变，昼夜温差大。近20年若羌县气象参数具体如下表。

表4.1-1     若羌县气象参数一览表

	序号
	气象参数
	数值
	序号
	气象参数
	数值

	1
	年平均风速
	1.94m/s
	6
	年平均气温
	12.6℃

	2
	年平均蒸发量
	2920.2mm
	7
	平均年降水量
	28.5mm

	3
	最大冻土深度
	96cm
	8
	年日照时数
	3103.5h

	4
	极端最低气温
	-27.2℃
	9
	主导风向
	NNE-NE-ENE

	5
	极端最高气温
	43.6℃
	10
	年最大降水量
	118mm


4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1大气环境质量现状监测及评价

4.2.1.1环境空气质量现状调查及达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选取巴音郭楞蒙古自治州若羌县2024年的环境质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（1）评价方法

基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

其他污染物采用占标率法：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

     Ci——实测值；

     Coi——项目评价标准。

（2）空气质量达标区判定

区域空气质量达标情况见表4.2-1。
表4.2‑1    区域空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度µg/Nm3
	标准值µg/Nm3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	***
	***
	***
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	***
	***
	***
	达标


根据环境空气监测数据表明，区域环境空气中SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度和O3日最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度超标，属于环境空气质量不达标区，主要是由于项目区域风沙较大。
4.2.1.2其他污染物环境空气质量现状调查与评价

大气特征污染物TSP、非甲烷总烃环境质量采用现场监测的方法。特征污染物采用占标率法进行环境空气现状评价。本评价对特征因子TSP、非甲烷总烃开展补充监测，2026年6月18日-2026年6月25日委托新疆西域质信检验检测有限公司对项目区进行了补充监测。根据监测数据对项目区特征污染物环境空气质量现状进行评价。
（1）监测点位布置

根据项目所在地的具体位置、当地气象、地形和环境功能等因素，主要考虑对区域环境空气质量的影响，共布设1个环境空气监测点，监测布点见图4.2-1。环境空气质量现状监测布点情况见表4.2-2。
表4.2-2    区域空气质量现状监测点位布置情况

	编号
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	1#
	选矿厂西南侧下风向500m
	***
	TSP、非甲烷总烃
	2026年6月18日-6月25日
	SW
	500m


（2）监测因子及评价标准
监测因子：TSP、非甲烷总烃。

评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
（3）监测时间和频率

监测时间：2026年6月18日-2026年6月25日，监测7天。

（4）监测结果及评价
监测结果及评价结果见表4.2-3。
表4.2‑3    项目区其他污染物监测结果及评价结果
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度范围
	最大浓度占标率
	超标率
	达标情况

	选矿厂西南侧下风向500m
	***
	TSP
	日均值
	300

μg/m3
	
	
	0
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	日均值
	2

mg/m3
	
	
	0
	达标


监测数据表明，TSP、非甲烷总烃的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及《大气污染物综合排放标准详解》的标准限值要求。
4.2.2水环境质量现状调查与评价

4.2.2.1地表水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，现状调查古尔嘎赫德河距选矿厂约6km，为常年性河流。本项目选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。选矿厂产生的尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库回水回用于选矿生产工艺，循环使用不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后灌溉期用于矿区绿化，非灌溉期用于矿区洒水降尘，不与古尔嘎赫德河水体发生水力联系。地表水环境评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，主要调查污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。
4.2.2.2地下水环境质量现状调查与评价

本项目委托新疆西域质信检验检测有限公司对地下水现状进行监测，监测单位于6月份和7月份分两次前往矿区进行取样工作。

（1）水质监测

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》的相关规定，结合前文，本项目选矿厂为Ⅱ类项目，地下水环境影响评价项目类别为三级；尾矿库为I类项目，地下水环境影响评价项目类别为二级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：“二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2~4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个；三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1~2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个；在包气带厚度超过100m的地区或监测井较难布置的基岩山区，当地下水质监测点数无法满足d）要求时，可视情况调整数量，并说明调整理由。一般情况下，该类地区一级、二级评价项目应至少设置3个监测点，三级评价项目可根据需要设置一定数量的监测点。一般情况下，地下水水位监测点数以不小于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍为宜。”

选矿厂及尾矿库共设置6口地下水质监测井，其中ZK04、ZK02、ZK03、ZK05、ZK06监测井依托矿区地质勘探阶段保留的监测井。建设单位于2019年8月委托江西省勘察设计院研究院开展了若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿120万吨/年采选项目环境影响评价专项水文地质勘查水文地质试验工作，并形成了《若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿120万吨/年采选项目环境影响评价专项水文地质勘查报告》。建设单位于2026年7月委托江西省勘察设计院研究院有限公司开展了若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿工程项目进行监测井1～5及SZK01水文孔钻探施工、抽水试验及水质检测工作，并形成了《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿工程项目监测井1~5及SZK01水文孔钻探总结报告》。对于设置的6口监测井，均未见地下水，鉴于项目位于包气带厚度超过100m的地区以及监测井较难布置的基岩山区，因此本项目地下水质监测井无地下水水。监测水井柱状图详见附件水文孔钻探总结报告。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：“评价工作等级为二级的建设项目，若掌握近3年内至少一个连续水文年的枯、丰水期地下水水位动态监测资料，评价期可不再开展地下水水位现状监测；若无上述资料，应依据表4开展水位监测”，本次环评收集了《若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿120万吨/年采选项目环境影响评价专项水文地质勘查报告》及《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿工程项目监测井1~5及SZK01水文孔钻探总结报告》2026年一个连续水文年的一期地下水水位动态监测资料。

综上所述，本项目水质监测布点设置符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求。
（2）水位监测

本次环评15口水位监测井数据引用《若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿120万吨/年采选项目环境影响评价专项水文地质勘查报告》及《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿工程项目监测井1~5及SZK01水文孔钻探总结报告》。水位监测布点设置符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求。

各监测井水位埋深情况见下表。地下水监测点位置见图4.2-1。

表4.2-3    地下水监测井水位情况一览表
	序号
	井结构
	功能
	井口标高/m
	孔深/m
	水位埋深/m
	经纬度坐标
	与地下水流场上下游关系
	编号
	备注

	1
	直井
	监测/观测
	***
	***
	***
	***
	下游
	监测井1
	未见地下水

	2
	直井
	监测/观测
	***
	***
	***
	***
	场地
	监测井2
	未见地下水

	3
	直井
	监测/观测
	***
	***
	***
	***
	场地
	监测井3
	未见地下水

	4
	直井
	监测/观测
	***
	***
	***
	***
	场地
	监测井4
	未见地下水

	5
	直井
	监测/观测
	***
	***
	***
	***
	场地
	监测井5
	未见地下水

	6
	钻孔
	水文孔
	***
	***
	***
	***
	场地
	SZK01
	未见地下水

	7
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK01
	未见地下水

	8
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK02
	未见地下水

	9
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK03
	未见地下水

	10
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK04
	未见地下水

	11
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK05
	未见地下水

	12
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK06
	未见地下水

	13
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK07
	未见地下水

	14
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK08
	未见地下水

	15
	钻孔
	工勘/观测
	***
	***
	***
	***
	上游
	ZK8-1
	未见地下水


4.2.3声环境质量现状调查与评价

本次声环境质量现状调查采用新疆西域质信检验检测有限公司于2026年6月20日-21日对选矿厂、尾矿库四周噪声的监测数据。

（1）监测布点

在项目区选矿厂、尾矿库的东、西、南、北四个方向的厂界处各设置1个监测点，共4个监测点。噪声监测点位置见图4.2-1及表4.2-7。

表4.2-7    厂界声环境质量现状监测点位情况一览表
	监测区域
	监测点位置
	与项目区相对位置

	选矿厂（含生活区）
	选矿厂东侧1m处11#
	厂界外1m

	
	选矿厂南侧1m处12#
	厂界外1m

	
	选矿厂西侧1m处13#
	厂界外1m

	
	选矿厂北侧1m处14#
	厂界外1m

	尾矿库
	尾矿库东侧1m处15#
	厂界外1m

	
	尾矿库南侧1m处16#
	厂界外1m

	
	尾矿库西侧1m处17#
	厂界外1m

	
	尾矿库北侧1m处18#
	厂界外1m


监测因子：等效连续A声级。

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定方法进行。

（4）监测时间及频率：监测时间为2026年6月20日-21日，昼夜各监测一次。

（5）评价标准

本项目声环境评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
（6）监测结果及评价

声环境监测结果见表4.2-8。

表4.2-8    噪声现状监测及评价结果统计表    单位：dB（A）

	编号测点
	监测区域
	昼间
	夜间

	选矿厂东侧1m处11#
	选矿厂（含生活区）
	***
	***

	选矿厂南侧1m处12#
	
	***
	***

	选矿厂西侧1m处13#
	
	***
	***

	选矿厂北侧1m处14#
	
	***
	***

	尾矿库东侧1m处15#
	尾矿库
	***
	***

	尾矿库南侧1m处16#
	
	***
	***

	尾矿库西侧1m处17#
	
	***
	***

	尾矿库北侧1m处18#
	
	***
	***


根据评价结果，项目区场界四周昼间、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。
4.2.4土壤环境质量现状调查与评价

本项目委托新疆西域质信检验检测有限公司对项目区土壤现状进行监测。
（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ694-2018）要求共布设28个采样点，占地范围内布设5个柱状样点和9个表层样点，占地范围外布设6个表层样点，点位具体位置布设见表4.2-9及图

 HYPERLINK \l "_bookmark33" 4.2-2。

表4.2-9    土壤监测点位一览表

	检测样品编号
	监测点位
	坐标
	采样深度

	T11
	占地范围内
	***
	柱状样0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3m

	T12
	
	***
	

	T13
	
	***
	

	T14
	
	***
	

	T15
	
	***
	

	T16
	
	***
	表层样0~0.2m

	T17
	
	***
	

	T18
	
	***
	

	T19
	
	***
	

	T20
	
	***
	

	T21
	
	***
	

	T22
	
	***
	

	T23
	
	***
	

	T24
	
	***
	

	T25
	占地范围外
	***
	表层样0~0.2m

	T26
	
	***
	

	T27
	
	***
	

	T2
	
	***
	

	T3
	
	***
	

	T4
	
	***
	


（2）监测时间与频率

新疆西域质信检验检测有限公司于2026年6月18日进行了采样，2026年6月22日~7月5日日进行了两次检测分析。

（3）监测项目与分析方法

监测项目包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（ah）蒽、茚并（123-cd）芘、萘，共45个基本项目，此外监测了pH值、含盐量、锌、石油烃等。监测分析方法见表4.2-10。

表4.2-10    土壤环境质量检测分析方法

	序号
	分析项目
	依据
	检出限

	1
	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013
	0.002mg/kg

	2
	砷
	
	0.01mg/kg

	3
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019
	3mg/kg

	4
	铜
	
	1mg/kg

	5
	铬
	
	4mg/kg

	6
	锌
	
	1mg/kg

	7
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法  HJ1082-2019
	0.5mg/kg

	8
	铅
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997
	0.1mg/kg

	9
	镉
	
	0.01mg/kg

	10
	氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ736-2015
	0.003mg/kg

	11
	四氯化碳
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法HJ642-2013
	0.0021mg/kg

	12
	氯仿
	
	0.0015mg/kg

	13
	1，1-二氯乙烷
	
	0.0016mg/kg

	14
	1，2-二氯乙烷
	
	0.0013mg/kg

	15
	1，1-二氯乙烯
	
	0.0008mg/kg

	16
	顺-1，2-二氯乙烯
	
	0.0009mg/kg

	17
	反-1，2-二氯乙烯
	
	0.0009mg/kg

	18
	二氯甲烷
	
	0.0026mg/kg

	19
	1，2-二氯丙烷
	
	0.0019mg/kg

	20
	1，1，1，2-四氯乙烷
	
	0.001mg/kg

	21
	1，1，2，2，-四氯乙烷
	
	0.001mg/kg

	22
	四氯乙烯
	
	0.0008mg/kg

	23
	1，1，1-三氯乙烷
	
	0.0011mg/kg

	24
	1，1，2-三氯乙烷
	
	0.0014mg/kg

	25
	三氯乙烯
	
	0.0009mg/kg

	26
	1，2，3-三氯丙烷
	
	0.001mg/kg

	27
	氯乙烯
	
	0.0015mg/kg

	28
	苯
	
	0.0016mg/kg

	29
	氯苯
	
	0.0011mg/kg

	30
	1，2-二氯苯
	
	0.001mg/kg

	31
	1，4-二氯苯
	
	0.0012mg/kg

	32
	乙苯
	
	0.0012mg/kg

	33
	苯乙烯
	
	0.0016mg/kg

	34
	甲苯
	
	0.002mg/kg

	35
	间二甲苯+对二甲苯
	
	0.0036mg/kg

	36
	邻二甲苯
	
	0.0013mg/kg

	37
	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017
	0.09mg/kg

	38
	苯胺
	
	0.08mg/kg

	39
	2-氯苯酚
	
	0.06mg/kg

	40
	苯并[a]蒽
	
	0.1mg/kg

	41
	苯并[a]芘
	
	0.1mg/kg

	42
	苯并[b]荧蒽
	
	0.2mg/kg

	43
	苯并[k]荧蒽
	
	0.1mg/kg

	44
	䓛
	
	0.1mg/kg

	45
	二苯并[a，h]蒽
	
	0.1mg/kg

	46
	茚并[1，2，3-cd]芘
	
	0.1mg/kg

	47
	萘
	
	0.09mg/kg

	48
	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法HJ1021-2019
	6mg/kg

	49
	pH值
	土壤 pH值的测定 电位法HJ962-2018
	/

	51
	水溶性全盐量
	土壤检测 土壤水溶性盐总量的测定NY/T1121.16-2006
	/


（4）评价标准

土壤各元素评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值为评价标准及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。本次监测的项目为该区域的环境背景本底值，可作为以后进行土壤环境监测的标准。
（5）评价方法

本次土壤环境质量现状评价采用单因子标准指数法，计算公式：

Pi=Ci/Si
式中：Pi--单因子标准指数；

Ci--污染物实测浓度值（mg/kg）；

Si--评价标准值（mg/kg）。

（6）监测结果及评价

监测结果见表4.2-9~4.2-11。

监测结果表明：监测点位监测结果能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值要求及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

4.2.5生态环境质量现状调查及评价

4.2.5.1生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于帕米尔-昆仑山-阿尔金山高寒荒漠草原生态区，阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区，阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区。该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.2-12，生态功能区划图见图4.2-3。
表4.2-12    项目区生态功能区划

	生态功能

分区单元
	生态区
	帕米尔-昆仑山-阿尔金山高寒荒漠草原生态区

	
	生态亚区
	阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区

	
	生态功能区
	阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区

	主要生态服务功能
	土壤保持、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	草场退化、水土流失、矿业开发造成环境污染与植被破坏

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀高度敏感

	主要保护目标
	保护荒漠草原和野骆驼

	主要保护措施
	保护区退牧、禁止偷猎、禁止乱采玉石矿、加强保护区管理

	适宜发展方向
	保护野生动物栖息地，维持自然生态平衡


4.2.5.2区域土地利用现状

新疆的土地资源类型可分为耕地、园林地、草地、城镇用地及工矿用地、交通用地、水域等，未利用土地占绝大部分，达到全区土地总面积的63.85%，这些未利用土地包括沙漠、戈壁、裸岩、裸土等。

本项目各类工程占地（包含选矿厂、尾矿库及办公生活区）主要为裸岩石砾地、戈壁，土地利用类型详见图4.2-4。
4.2.5.3土壤类型及分布

按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和野外实地调查，区域（包含选矿厂、尾矿库、生活区）土壤主要是高山荒漠草原土和高山寒漠土。项目区土壤类型图见图4.2-5。

高山草原土区的气候特征主要是干旱寒冻，年降水量少，年平均气温低，结冻时间长，可达8~9个月以上，解冻时间短，一般均＜3个月。高山草原土成土作用比较弱，全剖面分异不明显，一般可分为生草层、弱腐殖质层。生草层厚度多在10cm左右，多为黄棕色，土壤有机质含量在15.0g/kg上下，多为团块状结构；弱腐殖质层为灰棕色，土壤有机质含量10.0g/kg左右，多为块状结构；心层多为黄棕色，块状结构。土壤全剖面含砾石较多，含石膏较少，石灰反应强，pH多在8.5以上。

高山寒漠土分布于高原主体及天山、昆仑山等山脉，珠穆朗玛峰北翼海拔5700-6000米区域可见典型分布。其分布海拔范围因地区而异，一般位于高海拔地区的分水岭脊等地形；该土壤直接发育于暗棕壤之上，或在极端干旱区成为基带土壤。

表4.2-13    剖面形态描述表

	深度（cm）
	颜色
	质地
	结构
	干湿度
	松紧度
	孔隙
	新生体
	入侵体
	植物根

	0～20
	黄棕色
	砂壤土
	团块状
	干
	稍松
	多孔隙
	少量石膏
	有石砾
	中量根系

	20～35
	灰棕色
	砂壤土
	块状
	干
	稍紧
	少量细孔
	/
	有少量石砾
	少量植物根系

	35～60
	棕灰色
	粗砂壤土
	松散结构
	干
	紧实
	少量细孔
	/
	/
	少量根系

	60～109
	灰色棕
	粗砂壤
	松散结构
	微润
	紧实
	微量细孔
	/
	/
	微量细根


根据项目工程分析情况，针对项目占地的土壤理化性质进行分析，主要包括土体结构、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。取样点位为本工程附近土壤表层样（0-0.2m）。分析结果如表4.2-17所示。

4.2.5.4植被环境现状调查及评价

（1）区域植被资源现状调查
根据《新疆植被及其利用》中新疆植被分区区划方案，项目区属于新疆荒漠区-帕米尔-阿雅格库木湖高原高寒荒漠亚区-喀喇昆仑-阿雅格库木湖高原高寒荒漠省。

根据现状调查及以往历史调查资料，项目区及其可能影响范围内未见国家及自治区保护的珍稀、濒危的野生植物分布。项目区内土地利用类型为裸岩石砾地和戈壁，评价范围内植被稀疏，生态结构简单，耐冲击力弱，发育植被以半荒漠草原植物为主，生长植被主要为马蔺、垫状驼绒藜、蒺藜、苔草等。区内总体植被覆盖率约15%。
评价区不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等，未见珍稀濒危及国家级和自治区级保护植物。评价区常见植物名录见表4.2-15，植被类型见图4.2-6。

表4.2-15     评价范围内常见植物名录统计表

	序号
	种类
	拉丁学名
	分布程度

	1
	马蔺
	Iris lactea Pall.
	++

	2
	蒺藜
	Tribulus terrestris L.
	++

	3
	垫状驼绒藜
	Krascheninnikovia compacta （Losinsk.） Grubov
	++

	4
	紫花针茅
	Stipa purpurea Griseb.
	+

	5
	‌薹草‌
	Carex L.
	+

	6
	铺地棘豆
	Oxytropis humifusa Kar.&Kir.
	+

	7
	矮生鸡冠茶
	Sibbaldianthe moorcroftii（Wall. ex Lehm.） Mosyakin
	+

	8
	昆仑蒿
	Artemisia nanschanica Krasch.
	+

	9
	小叶棘豆
	Oxytropis microphylla （Pall.） DC.
	+


在评价区分布的天然植被中，结合现场踏勘实际情况，未见国家和自治区重点保护的植物，未见《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种及其他重要物种，未见《新疆国家重点保护野生植物名录》《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》中列明的重点保护野生植物。
（2）评价区植被现状调查
在区域踏勘的基础上，本次评价于2026年6月26日对项目区周边的植被进行了样方调查，根据普遍性和典型性相结合的原则，生境条件和植被类型，结合评价区植被覆盖情况和工程影响情况，不同的地形、土壤和植被类型，在项目区及评价范围选择有代表性的地段设置样地，在样地内随机设置了3个样方，样方具有代表性。项目区土地利用类型主要为裸岩石砾地及戈壁，根据项目区土地类型及植物组成和盖度，统计样方内植被种类、盖度、高度等，草本植物样方面积为1m×1m。
根据项目区土地类型及植物组成和盖度，典型样方调查见样方表4.2-16，样方的布设照片见图4.2-7。生态样方调查及监测布点见图4.2-8。
项目区生态系统结构简单，稳定性较差，导致修复能力低下，破坏不易恢复。土壤质地、地下水的不同，造成了区域内植被类型主要是荒漠化植被，地表面植被零星发育。植被覆盖度一般，物种较为贫乏，生产力低下。本项目土地利用类型主要为裸岩石砾地和戈壁，土壤类型为高山荒漠草原土，植被主要为马蔺、垫状驼绒藜、蒺藜、苔草等。

4.2.5.5野生动物现状调查及评价

从现状调查及资料表明，由于常年人为干扰，评价区内野生动物种类和数量较少，仅分布有啮齿类、爬行类小型动物以及鸟类昆虫等。调查期间暂未发现国家级及自治区级珍稀濒危物种和保护动物。

经过与建设单位沿途踏勘和资料收集，区域为荒漠戈壁，样线调查采取3条路线，调查时长为1天，本项目所在地由于人类活动频繁，大型野生动物较少，项目沿线评价范围内，未见国家、地方保护野生动物分布，亦没有大型兽类动物分布。常见野生动物有荒漠麻蜥等，主要野生动物名录见表4.2-17。
表4.2-17    评价区域内主要野生动物名录

	序号
	种类
	学名

	一
	爬行类

	1
	沙蜥
	Phrynocephalus

	二
	兽类

	1
	旱獭
	Marmota bobak

	2
	白尾松田鼠
	Phaiomys leucurus

	三
	鸟类

	1
	褐翅雪雀
	Montifringilla adamsi

	2
	棕颈雪雀
	Pyrgilauda ruficollis


经过与建设单位沿途踏勘和资料收集，调查时期项目沿线评价范围内，未见国家、地方保护野生动物活动，在项目区范围附近未见到大型兽类动物活动，在沿样线踏勘途中未发现重点保护野生动物的踪迹（包括足印、粪便、体毛、爪印、食痕、睡窝、洞穴）。

调查照片见图4.2-10，样线沿线照片见下图。

野生动物样线调查记录表见表4.2-18。

4.2.5.6水土流失现状调查及评价

水土流失实质上是各种外应力对地表土壤及其母质的剥蚀、搬运和堆积过程，是脆弱环境演化过程中一种常见的地质地貌现象，也是环境演化的结果。从若羌县的实际情况分析，区内水土流失是自然侵蚀与人为侵蚀二者的叠加，是自然因素与人为因素共同作用的结果。其中，气候、地形、地质、土壤、植被等自然因素是产生土壤侵蚀的基础和潜在因素，而人为不合理活动则是造成土壤加速侵蚀的主导因素，它通过对自然因子的作用直接或间接地影响水土流失。

土壤是被侵蚀的主体，它的组成直接影响着侵蚀的发生和发展。区内主要是风沙土，粒径≥0.05mm的约占75%，孔隙大，透水性好，质地松散。抗蚀性、抗冲性弱。在干燥、多风气候条件下易产生风蚀，在洪涝期间易发生水蚀。

若羌县位于塔克拉玛干大沙漠东南缘，南依昆仑山脉，北部为冲积沙漠平原和罗布泊洼地，地势平坦，纵坡小，流动沙丘多，风沙活动频繁。中部山前冲积平原夏季洪水携带大量泥沙就容易沉积在该区，造成河床抬高，水流摆动不定，对两岸冲刷十分严重。南部山区山间谷地和盆地由于地形坡降大，受水流冲蚀比较严重，高山区终年冰雪覆盖，冻融侵蚀比较严重。

矿区地处欧亚大陆中部，远离海洋，大陆性干旱气候特征极为明显，热量极为丰富，日照充足，温度年际变化大，降雨少，蒸发强烈，年均蒸发量达2920.2mm，年蒸发量相当于年降水量的102倍，多年平均降水量只有28.5mm。区内常盛行东北风，风力自东向西逐步减弱，年平均风速东部的米兰3.7m/s，若羌2.7m/s，西部瓦石峡2.0m/s。八级以上大风平均每年有13d，最长持续时间48小时，其中3-6月份大风就有12d，这些气候因素都为区内的风力侵蚀创造了条件。

根据2013年8月12日中华人民共和国水利部出具的《关于印发＜全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核成果＞的通知》（办水保〔2013〕188号），项目区行政区划位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县，属于该文件中的阿尔金山国家级水土流失重点预防区。

根据2019年1月21日新疆维吾尔自治区水利厅出具的《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目区行政区划位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，不属于该文件中的自治区级水土流失重点预防区和重点治理区。
4.2.5.7土地沙化现状调查及评价
根据2021年《新疆第六次沙化和荒漠化监测报告》：在巴音郭楞蒙古自治州中沙化土地面积较大的县市有且末县和若羌县。若羌县沙化土地面积为1035.13万公顷，占全州沙化土地面积的41.54%；且末县沙化土地面积为854.41万公顷，占全州沙化土地面积的34.28%；其他7个县市沙化土地面积602.59万公顷，占24.18%。

根据2021年《新疆第六次沙化和荒漠化监测报告》：巴音郭楞蒙古自治州荒漠化土地面积较大的县（市、区）有若羌县和尉犁县。若羌县荒漠化土地面积为1112.60万公顷，占巴音郭楞蒙古自治州荒漠化土地面积的45.80%；尉犁县荒漠化土地面积为530.44万公顷，占巴音郭楞蒙古自治州荒漠化土地面积的21.84%。荒漠化土地程度变化中的极重度和重度面积减少，其中极重度减少幅度较小，重度减少幅度较大，减少140.82万公顷；中度和轻度面积增加，其中中度增加幅度较小，轻度面积增加幅度较大，增加112.39万公顷。轻度、中度、重度减少的主要区域是塔里木河流域和田地区的和田县、皮山县和于田县，巴音郭楞蒙古自治州的尉犁县、且末县和若羌县。

根据新疆沙化土地分布图，项目区周围没有沙漠、沙化荒漠存在，并且不在国家沙化土地封禁保护区名单中。根据若羌县林业和草原局“关于《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿采选工程项目建设工程查询的请示》复函”，本项目工程用地不涉及防沙治沙功能区，不存在国家级或地方公益林保护区、森林公园、基本草原等。项目区土地沙化现状见图4.2-11。

4.2.5.8生态系统现状

项目所在区域属于塔克拉玛干大沙漠东南缘，属于高山荒漠戈壁，生态系统结构简单。气候干燥造成区域内植被类型是以荒漠植被为主。植物种类单调，生物生产量较低，能量流动和物质循环缓慢。

项目区周边无生态环境保护目标，项目区内动植物种类稀少且单一，在评价区内有稀疏植被生长，现场调查过程中未发现有大型动物活动，项目区无国家、自治区重点保护的动植物分布。

区域人类活动时间已多年，野生动物种类、数量都很少，常见野生动物有旱獭、沙蜥等。

4.2.5.9主要生态问题调查

区域主要存在的生态问题为土壤盐渍化、土地荒漠化及水土流失。项目评价区域降水量少，干旱是生态环境的主要特征，植被衰退，土地沙漠化和盐碱化，项目区土壤侵蚀的主要类型为风力侵蚀。

4.2.6矿石中铀（钍）系单个核素活度浓度检测

根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》公告：依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书且已纳入《名录》中的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应在环境影响报告书中给出原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度是否超过1贝可/克（Bq/g）的结论。

核工业二一六大队于2026年7月6日对矿石、尾矿样进行了铀（钍）系单个核素活度浓度检测，结果显示238U、226Ra、232Th、40K等元素活度浓度均未超过1贝克/克（Bq/g），检测报告详见附件。

5环境影响分析与预测评价
5.1施工期环境影响分析与预测评价
5.1.1施工期环境影响因素

施工期间对环境产生的影响主要为土石方挖掘、土建施工、交通运输和机械设备的安装、调试等，产生的主要污染物粉尘、噪声、生产生活污水和固体废弃物等对区域环境造成影响。这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不 同。具体情况见表5.1-1。

表5.1-1    施工期环境影响因素一览表

	环境要素
	影响因子
	产生源
	源强
	排放特征

	环境空气
	扬尘
	施工材料堆放、运输
	风速2.7m/s，200m内影响明显
	有风时影响下风向，时限性明显

	
	粉尘
	粉状物料装卸、运输、堆放、敷设、拌和
	微小
	散落，有风时对下风向有影响

	
	尾气
	燃油设备、运输车辆
	微小
	面源、扩散范围有限，排放不连续

	声环境
	设备噪声
	推土机、挖掘机、装载机、翻斗车、载重汽车、冲击打桩机、混凝土搅拌机
	92~105dB（A）
	无指向性，不连续

	水环境
	生产废水
	施工设备清洗废水，主要污染物为SS
	少量
	间歇

	
	生活污水
	基建施工人员排放的生活污水
	主要污染物为BOD5、COD等
	间歇

	生态环境
	水土流失
	降水形成的地表径流对松动的土层冲刷带走泥沙，风蚀带走泥沙
	/
	冲刷、堆积

	
	土地占用
	临时、永久占地使土地使用功能改变
	/
	成为道路建设用地

	
	弃土
	临时堆放占地，有扬尘、水土流失发生的可能
	无弃土
	临时占地，弃土用于填方，影响可消除

	固体废物
	建筑垃圾、生活垃圾
	施工期基础设施建设产生
	少量
	间接，影响可消除


5.1.2施工期大气环境的影响分析

本项目施工期产生的废气主要来自施工扬尘与机械尾气等。

在施工过程中，开挖土方造成土地裸露和土方堆积，建筑材料装卸以及运输车辆行驶等均会产生粉尘，这些粉尘随风扩散造成施工扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、施工管理等不同差别甚大，影响可达150～300m。

（1）施工扬尘的来源

①管道工程开挖、场地平整、土方堆放和清运过程造成的扬尘；

②道路建设造成的扬尘；

③建筑材料运输、装卸、堆放的扬尘；

④运输车辆往来造成的扬尘；

⑤施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。

（2）扬尘对大气环境的影响分析

根据类比调查资料可知，施工及运输车辆引起的扬尘影响道路两侧各约50m的区域；堆场扬尘污染严重，空气中扬尘浓度可达20mg/m3，随着距离的增加，TSP浓度迅速下降，影响范围主要在周围50m内；建筑工地扬尘的影响范围主要在施工场地外100m以内。

（3）施工废气影响分析

施工废气来源包括各种燃油机械的废气排放以及运输车辆产生的尾气。

燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有一氧化碳（CO）、碳氢化合物（CmHn）及氮氧化物（NOx）等。据有关单位在施工现场的测试结果表明：氮氧化物（NOx）的浓度可达到150μg/m3，其影响范围在下风向200m的范围内。

5.1.3施工期水环境的影响分析

（1）施工废水主要来源

①施工人员产生的少量生活污水，主要污染物为CODcr、SS、BOD、NH3-N、动植物油；

②建筑材料拌和溢流水；

③砂石、水泥搅拌机等施工设备冲洗过程中产生的废水；

④废水中含固体杂质较多，以泥沙为主。这类废水一般在施工现场以自然蒸发、地面渗流为主。

（2）施工废水影响

施工期间进场施工人数约为70人左右，施工人员生活用水按30L/人·d计，用水量为2.1m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为1.68m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，项目施工污水处置不当会对施工场地周围产生短时间的不良影响，具体影响如下：

①施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使土壤受到一定程度的污染。

②若施工污水任其随意排放，会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水的环境影响问题。

施工期生活污水日均量较小，施工期先建设地埋式一体化生活污水处理设施用于生活污水收集与处理，处理达标后用于绿化用水，施工期结束后用于处理生活区生活污水，不会对项目区水环境构成影响。不会对项目区水环境构成影响。

5.1.4施工期噪声环境影响分析

（1）施工期噪声源强

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各机械声级将会叠加。本项目施工设备噪声源不同距离声源源强见表5.1-2。

表5.1-2    施工期工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	声源源强
	声压级（dB（A））
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	（声压级/声源距离）（dB（A）/m）
	
	
	

	1
	挖土机
	0.27
	96
	低噪声设备、基础减振
	9:00-20:00

	2
	冲击机
	0.19
	95
	低噪声设备、基础减振
	9:00-20:00

	3
	空压机
	0.19
	85
	低噪声设备、基础减振
	9:00-20:00

	4
	压缩机
	0.19
	88
	低噪声设备、基础减振
	9:00-20:00

	5
	振捣器
	0.23
	105
	低噪声设备、基础减振
	9:00-20:00

	6
	电锯
	0.23
	105
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	7
	电焊机
	0.21
	95
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	8
	电钻
	0.23
	105
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	9
	电锤
	0.23
	105
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	10
	手工钻
	0.23
	105
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	11
	无齿锯
	0.23
	105
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	12
	多功能木工刨
	0.22
	100
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00

	13
	角向磨光机
	0.26
	115
	设置在临房、棚内
	9:00-20:00


从施工过程来看，可以把工程施工期分为地基敷设阶段、场地清理阶段、土建施工阶段，地基敷设阶段、场地清理阶段主要噪声源为推土机、挖掘机和各种运输车辆作业时产生的噪声，主要是移动声源，没有明显的指向性；土建施工阶段，主要噪声源是搅拌机、电焊机等，属固定声源。

（2）施工期噪声影响评价

①噪声预测公式的选用

当声源的大小与预测距离相比小得多时，可以将此声源看作点源，声源噪声值随距离衰减的计算公式如下：

L（r）=L（r0）-20lg（r/r0）

式中：L（r）-距离噪声源r米处的声压级，dB（A）；

r-预测点距离噪声源的距离，m；

r0-参考位置距声源的距离，m。

②预测结果及评价

通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测值见表5.1-3。

表5.1-3    施工噪声随距离的衰减情况    （单位：dB（A））
	设备

名称
	不同距离处的噪声值

	
	5m
	10m
	20m
	40m
	80m
	100m
	200m

	挖土机
	82
	76
	69
	63
	58
	56
	50

	冲击机
	81
	75
	68
	63
	57
	55
	49

	空压机
	71
	65
	59
	53
	47
	45
	39

	压缩机
	74
	68
	62
	56
	50
	48
	42

	振捣器
	91
	85
	79
	73
	67
	65
	59

	电锯
	91
	85
	79
	73
	67
	65
	59

	电焊机
	81
	75
	68
	63
	57
	55
	49

	电钻
	91
	85
	79
	73
	67
	65
	59

	电锤
	91
	85
	79
	73
	67
	65
	59

	手工钻
	91
	85
	79
	73
	67
	65
	59

	无齿锯
	91
	85
	79
	73
	67
	65
	59

	多功能木工刨
	86
	80
	74
	68
	62
	60
	54

	角向磨光机
	98
	88
	82
	77
	73
	68
	62


从表5.1-3可以看出：主要施工机械在100m以外均不超过建筑物施工场界昼间噪声限值70dB（A），施工时间集中在白天，夜间不施工。

施工期间噪声具有短暂性的特点，但会对区域内野生动物产生影响，建议做好如下降噪措施：

（1）建设项目设备选用噪声低、振动小的国产优质设备，对于噪声较大的设备，采用局部隔离、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。从声源上控制各机械设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。

（2）对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

由于在项目区周围5km范围内无居民聚集区，所以工程施工对外环境的影响较小，施工噪声影响是短期的，施工结束后施工噪声自然消失。建设方要注意调整施工时间、合理安排施工场地等，可以将施工噪声的影响减至最低。
5.1.5施工期固废对环境影响分析

施工过程中产生的固废主要为地面建（构）筑物建设产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾包括施工中产生的废弃砖石和洒落的混凝土、设备安装过程中产生的金属废料等。金属废料施工后可进行回收，建筑垃圾由施工单位集中收集后运走，综合利用。采取上述措施后对项目周围环境影响较小。

（2）生活垃圾

生活垃圾包括残剩食物、废纸、塑料、各种玻璃瓶等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭，因此要求设置生活垃圾收集池进行集中堆放，定期运至若羌县生活垃圾填埋场处置。采取上述措施后对项目周围环境影响较小。
5.1.6施工期生态环境影响分析

工程建设对区域生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动。对区域景观的影响随着项目开发建设，挖毁地貌、修建人工设施、废弃物堆置、地表变形等景观格局的变化，使区域固有的自然生态功能部分丧失。同时产生了水土流失、生态污染的问题。总而言之，本项目的建设将导致项目所在区域生态结构与功能的变化。同时还会引起项目区内环境质量变化，具体表现在以下几方面：

（1）项目施工期主要生态环境影响为占地、植被破坏、水土流失以及对野生动物的惊扰影响。

（2）选矿厂场地修建，占用土地、破坏植被，造成水土流失。

（3）施工机械噪声、运输材料车辆噪声等对区域内野生动物产生惊扰影响。

（4）管道开挖工程将造成占地范围内植被的一次性破坏，造成生物损失。

根据现场调查及项目用地预审与选址意见书，占地为未利用地，虽然地表植被覆盖度低，但也在一定程度上有效地保护着土层不被雨洪和风力侵蚀而流失。然而，本工程的建设，将使占地范围内的地表土层结构变得疏松，将在短期内失去这部分地貌的原有特征。施工活动中，施工机械、车辆的频繁使用、碾压、施工工人踩踏及临时道路的修筑等，将使活动范围内土壤的自然结构受到破坏，有的地方可能变得松软、有的地方可能变得密实坚硬，影响土壤的通透性，加快土壤水分的蒸发，影响地表植物的生长。

5.1.6.1施工期对植被的影响

根据《中国稀有濒危保护植物名录》《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，经逐一对照查询，结合实地现场踏勘及考察，现场踏勘期间，评价区内未发现任何珍稀濒危物种、国家及自治区级保护濒危植物及受威胁物种。根据选厂开发扰动面积及项目区区域范围内植被覆盖情况，估算其生物量损失。本项目占地规模为321.5hm2，根据植被覆盖程度及现场调查，生物量一般按1000~1500kg/hm2，则本项目生物损失量为482.25t。
选矿厂、道路、尾矿库防渗及各类管线铺设的建设过程中要进行地表开挖、植被清除，造成占地范围内地表植被的完全破坏。机械碾压、施工人员踩踏等，也会使施工区周围植物受到不同程度的破坏。同时，地表受扰动后会增加水土流失量。

从植物种类来看，施工期作业场地被破坏或影响的植物为组成当地植物群落的建群种，比如马蔺、垫状驼绒藜、蒺藜、苔草等，这些植物在当地分布比较均匀，项目区建设的局部植被破坏，不会使评价区植物种群组成发生根本变化，也不会造成某一植物种在评价区范围内消失。

本项目建设对植被的直接影响就是使被占用土地的地面岩地裸露加剧。工程建设对植被的影响主要表现为施工期征用土地、临时用地及机械碾压、施工人员践踏、管道铺设等活动破坏施工区域内的植被，降低区域生物量，造成占地面积上生物量的少量损失。本项目工程挖填对地表扰动较大，会对植被造成一定的破坏，遇雨容易引起水土流失。为此，施工期应做好水土保持工作，项目竣工后做好相应的植被恢复工作。临时占地对植被的影响是暂时的，施工完成后其影响会逐渐减少，预计在1～2年后即可恢复。

5.1.6.2施工期对野生动物的影响

施工期各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、振动以及人员活动会对周边野生动物造成回避，对局部范围内营巢的啮齿动物、爬行动物和无脊椎动物的交配、繁殖及觅食、育幼等日常活动造成干扰。夜间施工和工程人员生活照明则可能对一些夜食性肉食动物造成影响。同时由于可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，哄赶、捕捉、伤害野生动物，或出于好奇追赶和接近动物，对其造成心理和身体上的损害。

施工期随着施工场地、施工便道的建成，运输和工程车辆进场，可能造成动物直接的生命损伤。这主要是由于在黄昏交替之际，光线条件差，司机视野不良，而又正值一些动物的活动高峰。但本项目施工道路多利用现有进场道路，且路面条件较一般，地势平坦，运输和工程车辆车速多在15km/h，动物有足够的反应和躲避时间，故直接交通致死率应较低。

根据现状调查，项目区及周边一定区域内无大型野生动物分布，只有荒漠麻蜥等分布，施工占地破坏项目区野生动物生境，施工噪声及人类活动惊扰野生动物，使其向项目周边区域迁移。在该区域活动的野生动物多为新疆的广布种，分布范围广，群体数量不大，本项目所占的面积是局部的、有限的，对这些野生动物栖息地造成影响的范围仅是极小部分。事实上，由于人为活动导致区域野生动物数量少，活动区域缩小，不会因工程建设的占地而发生较大改变。

5.1.6.3施工期对景观和地貌的影响

施工期临时用地包括施工便道、施工场地等，永久占地包括选矿厂、尾矿库、生活区及厂区道路等，总占地约321.5hm2。建设施工使局部生态景观连续性及原有地貌受到较大破坏，施工道路和施工车辆对原有生态环境造成了切割。

5.1.7施工期水土流失影响分析

本项目建设在适宜的气候条件下展开，也可能引起局部用地范围内出现水土流失的现象。在工程施工活动的用地范围内，不论是永久占地还是临时用地区域，由于修建工业场地、排洪沟等构筑物和车辆碾压、施工人员活动等，地表都将受到一定的扰动，并导致地表原始植被的丧失，出现土层疏松的地面。这些活动将导致土壤结构及原地貌发生较大的改变，除了在一般天气下会出现扬尘对大气环境的影响之外，在大风天气情况下，还会发生风力造成的水土流失。

工程建设区域属于温带大陆性荒漠干旱气候，平均年降水量28.5mm，年平均蒸发量2920.2mm。春秋两季多风，风向多为东北风，风力最大达6～7级以上，年平均风速为2.7m/s。裸露地面的疏松土石、堆积土方容易发生风力侵蚀，在大风天气作用下，会出现地表疏松土层、堆土被搬运的过程，有出现水土流失可能性。因此，工程施工过程中必须采取防止水土流失的措施。工程开挖土方的临时堆放，土石方的长期搁置都会引发水土流失，包括风蚀和水蚀。特别是在坡度较大的深挖地段，若弃方随意堆放，并在运营期长期留存，这些堆积土，由于土质疏松，土质较细，易被大风扬起沙尘或在暴雨期易产生水蚀，造成水土流失。

5.1.8施工期防沙治沙影响分析

5.1.8.1施工期影响分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

施工期间对环境产生的影响主要为土石方挖掘、土建施工、交通运输和机械设备的安装、调试等。施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，车辆在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

5.1.8.2防沙治沙措施

施工过程中不得随意碾压区域其他固沙植被，严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧；洒水压尘，缩短起尘操作时间，大风天气停止土方作业，作业处覆以防尘网；堆场覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖；自然恢复植被。本项目属于非沙化土地，为避免本项目施工期和运营期对周边土壤环境造成一定的影响，建议项目区采取以下措施后在一定程度上可以减轻沙化土地的潜势。

（1）采取的技术规范、标准

①《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）；

②《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）；

③《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；

④《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）；

（2）制定方案的原则与目标

制定方案的原则：①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。

制定方案的目标：通过工程建设，种植适宜的树木和植被，增加绿化面积，维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。

（3）工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施）

本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。

（4）拟采取措施

①严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。

②优化施工组织，缩短施工时间，施工作业时应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。

③施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场地实施场地硬化，避免水土流失影响。

④严禁破坏占地范围外的植被，尤其是马蔺、垫状驼绒藜、蒺藜、苔草等植被。

⑤严禁在大风天气进行土方作业。粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。

⑥针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路，随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

⑦施工过程中，对于管线工程，尽可能在有植被的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏。

5.1.9施工期对土壤环境影响

项目建设活动中产生的废水、废气和固废等污染物会对土壤产生严重负面影响。选矿厂、尾矿库、生活区主要以占用和污染两种方式影响土壤环境。

建设期大气污染为混凝土搅拌机、往来作业机械及运输车辆造成的粉尘；建筑材料如水泥、沙子等在装卸、运输、堆放等过程中因振动、洒漏和风力作用造成的扬尘。而施工扬尘对环境的影响最为明显。

施工运输车辆行驶速度限制在15km/h以下，进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应采用密闭车斗或用苫布遮盖严实，并保证物料不遗撒外漏。运输道路定时洒水抑尘；散装建材应设置简易材料棚、围墙，在天气干燥、风速较大时，易扬尘的物料及渣土等应采用防尘网或防尘布覆盖，并停止土方施工等作业。卸料时尽量降低高度，对施工场地采取洒水抑尘措施，保持施工场地洁净、避免大风天气作业等防尘措施，且施工场地已经干化结实，起尘量很小。因此，本项目施工期产生的扬尘不会对土壤环境造成影响。

本项目施工临时占地包括施工人员活动、施工机械碾轧、施工材料堆放、施工临时设施建设、施工场地平整所占用的场地。临时性占地生态影响主要表现在两个方面：一是植被未恢复之前地表失去保护层；二是留下的临时设施既不利用又不拆除，影响景观的恢复。临时占地的影响性质是暂时性的，在施工结束后采取一定的措施，加之随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，属可逆影响。但野蛮施工对生态环境所造成的破坏，则往往需要很长时间才能恢复。另外，工程项目的施工还会对土壤理化性质带来一定的影响。因此，施工期应对机械设备及运输车辆行走路线做好规划工作，充分利用规划场地，尽量减少临时占地面积，将对生态的负效应减少到最低的程度。

选矿厂、办公室及宿舍、尾矿库以及项目区道路为永久性占用，使土地利用类型发生变化，属不可逆影响。项目的永久性占地使地表土层被彻底清除或覆盖，失去使用功能，从而根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质。

项目区建筑竣工后，及时清理建筑施工留下的建筑垃圾；将施工临时占地尽快恢复原貌，在有条件的情况下恢复表层土壤，种植适宜性草种，逐步恢复地表植被。

5.2运营期环境影响分析与预测评价
5.2.1大气环境影响分析与评价
5.2.1.1估算模式

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算后，判定本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定：“二级评价项目不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算”。故本次只对采用AERSCREEN模式预测的结果进行评价，不进行进一步预测。

5.2.1.2估算模型主要参数

（1）气象数据

以下资料为项目区内近20年气象数据统计分析，见表5.2-1。

表5.2-1    气象数据一览表
	统计时间
	最低温度
	最高温度
	最小风速
	测风高度

	20年
	-36.3
	28.1℃
	1.7m/s
	10m


（2）估算模型参数

估算模型参数选择见表5.2-2。

表5.2-2    估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	28.1

	最低环境温度/℃
	-36.3

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干旱气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（3）污染源强

在运营期，本项目破碎流程采用“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”流程。选别流程采用“螺旋溜槽预选—分级分选（入选粒度-0.3mm）—中矿再磨再选—钨锡分离—锡粗精浮选脱硫—细泥浮重联合回收钨”流程。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺流程，精矿经浓缩后给入盘式过滤机进行过滤，过滤产品装包后堆存，过滤机滤液及溢流返回浓缩机，尾矿采用一段脱水工艺流程，经浓密机浓缩至45%后泵送至尾矿库堆存。运营期粉尘有组织排放源为选矿工序产生的有组织粉尘，粉尘无组织排放源主要来自尾矿库扬尘、厂区物料输送及转载点扬尘、道路运输扬尘以及汽车尾气等。

由工程分析可知，本项目在粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站安装集气罩，生产粉尘经集气罩集中收集后由布袋除尘器除尘后经15m高排气筒排放，布袋除尘器除尘效率按99%计，其排放源强见表5.2-3。

表5.2-3    选矿工段粉尘有组织排放源强

	名称
	废气量m3/h
	排放高度/m
	排气筒出口直径/m
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	工况
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	排放量

t/a

	有组织钨尘

	粗碎站
	20000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	43.54
	0.87
	6.27

	中碎
	20000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	39.17
	0.78
	5.64

	筛分
	40000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	17.60
	0.70
	5.07

	中间矿堆
	36000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	17.63
	0.63
	4.57

	高压辊磨车间
	20000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	28.54
	0.57
	4.11

	高压辊磨筛分车间
	18000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	28.55
	0.51
	3.70

	Z1转运站
	18000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	25.69
	0.46
	3.33

	有组织锡尘

	粗碎站
	20000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	24.03
	0.48
	3.46

	中碎
	20000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	21.60
	0.43
	3.11

	筛分
	40000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	9.72
	0.39
	2.8

	中间矿堆
	36000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	9.72
	0.35
	2.52

	高压辊磨车间
	20000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	15.76
	0.32
	2.27

	高压辊磨筛分车间
	18000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	15.74
	0.28
	2.04

	Z1转运站
	18000
	15
	0.5
	20
	7200
	正常
	14.20
	0.26
	1.84


由工程分析可知，本工程无组织粉尘排放源主要为尾矿库扬尘、厂区物料输送及转载点扬尘及道路运输扬尘等，其中以尾矿库尾矿堆存过程中扬尘污染源强最大，故本环评对尾矿库粉尘、原矿转载、精矿转载无组织影响进行预测分析，尾矿库扬尘无组织排放源强见表5.2-4。

表5.2-4    本项目无组织扬尘排放源强参数表

	名称
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	尾矿库
	1000
	20
	/
	60
	8760
	正常
	6.05
	0.69

	原矿转载
	15
	9.5
	/
	2
	7200
	正常
	0.11
	0.015

	精矿转载
	30
	20
	/
	2
	7200
	正常
	0.42
	0.058


5.2.1.3预测结果

本项目预测的面源排放和点源排放的污染物浓度估算结果见表5.2-5~5.2-6。

表5.2-5    选矿工段粉尘预测结果

	序号
	名称
	最大落地浓度（mg/m3）
	最大浓度落地距离（m）
	Pmax（%）

	1
	有组织（钨尘）
	粗碎站
	0.028204
	283
	7.83

	2
	
	中碎
	0.02537
	283
	7.05

	3
	
	筛分
	0.022819
	283
	6.34

	4
	
	中间矿堆
	0.020551
	283
	5.71

	5
	
	高压辊磨车间
	0.018425
	283
	5.12

	6
	
	高压辊磨筛分车间
	0.016582
	283
	4.61

	7
	
	Z1转运站
	0.015023
	283
	4.17

	1
	有组织（锡尘）
	粗碎站
	0.01559
	283
	4.33

	2
	
	中碎
	0.014031
	283
	3.90

	3
	
	筛分
	0.012614
	283
	3.50

	4
	
	中间矿堆
	0.011338
	283
	3.15

	5
	
	高压辊磨车间
	0.010205
	283
	2.83

	6
	
	高压辊磨筛分车间
	0.009212
	283
	2.56

	7
	
	Z1转运站
	0.00822
	283
	2.28

	1
	无组织
	原矿转载
	0.000249
	51
	0.03

	2
	
	精矿转载
	0.00018
	51
	0.02


表5.2-6    无组织污染物排放预测结果

	序号
	系统名称
	污染物
	最大落地浓度mg/m3
	最大浓度落地距离（m）
	占标率（%）

	1
	尾矿库
	TSP
	0.016696
	501
	1.86

	2
	原矿转载
	TSP
	0.000249
	51
	0.03

	3
	精矿转载
	TSP
	0.00018
	51
	0.02


从表5.2-5及表5.2-6可知，有组织排放源中选矿工段粗碎站车间粉尘的最大落地浓度值为0.028204mg/m3，最大落地浓度距离283m。占标率为7.83%。无组织排放源中尾矿库扬尘的最大落地浓度值为0.0588mg/m3，占标率为6.53%。说明污染物对大气环境质量的影响很小。

由估算模式预测结果可知，正常工况时，选矿工段有组织粉尘最大浓度值为0.016696mg/m3，占标率为1.86%，其最大地面浓度出现距离501m。

5.2.1.4大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，厂界外大气污染物短期贡献值超过环境质量浓度限值的，自厂界向外设置一定范围的大气防护区域。根据无组织废气影响分析结果，正常生产情况时，本项目无组织排放废气在厂界均达标，因此，本项目不设置大气环境防护距离。
5.2.1.5大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表见表5.2-7。
5.2-7    大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级（）
	二级（√）
	三级（）

	
	评价范围
	边长=50km（）
	边长=5～50km（）
	边长=5km（√）

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a（）
	500～2000t/a（）
	<500t/a（）

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3）

其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5（）
不包括二次PM2.5（√）

	评价标准
	评价标准
	国家标准（√）
	地方标准（）
	附录D（）
	其他标准（）

	现状评价
	评价功能区
	一类区（）
	二类区（√）
	一类区和二类区（）

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据（）
	主管部门发布的数据（√）
	现状补充检测（√）

	
	现状评价
	达标区（）
	不达标区（√）

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源（√）
本项目非正常排放源（√）
现有污染源（）
	拟替代的污染源

（）
	其他在建、拟建项目污染源（）
	区域污染源（）

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD（）
	ADMS

（）
	AUSTAL2000（）
	EDMS/AEDT（）
	CALPUFF（）
	网格模型（）
	其他

（）

	
	预测范围
	边长≥50km（）
	边长5～50km（）
	边长=5km（）

	
	预测因子
	预测因子（  ）
	包括二次PM2.5（）

	
	
	
	不包括二次PM2.5（）

	
	正常排放短

期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%（）
	C本项目最大占标率>100%（）

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标

率≤10%（）
	C本项目最大占标率>10%（）

	
	
	二类区
	C本项目最大占标

率≤30%（）
	C本项目最大占标率>30%（）

	
	非正常1h

浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常占标率≤100%（）
	C非正常占标率>100%（）

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标（）
	C叠加不达标（）

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%（）
	k>-20%（）

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测（√）
无组织废气监测（√）
	无监测（）

	
	环境质量监测
	监测因子：（颗粒物）
	监测点位数（1）
	无监测（）

	评价结论
	环境影响
	可以接受（√）   不可以接受（）

	
	大气环境防护距离
	距（厂界）最远（0）m

	
	污染源年排

放量
	SO2：（/）t/a
	NOx：（/）t/a
	颗粒物：（109.9）t/a
	VOCs：（）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


5.2.2地表水环境影响分析与评价
项目区周围水系总体不发育，仅在选矿厂西北方向6km处发育有古尔嘎赫德河，源头位于羌塘高原的阿牙克库木湖，为冰雪融水补给；该溪流自西向东流，属常年性河流。本项目废水主要包括选矿废水、办公生活区生活污水，经处理后全部回用不外排，产生的废水不会对地表水环境产生不利影响。

本项目包括选矿厂、尾矿库和办公生活区，产生的废水包括选矿废水及办公生活区生活污水。

（1）生产废水

1）正常工况下影响分析

项目生产废水包括选矿废水，选矿废水全部排入20000m3生产回水池，经沉淀分离后循环使用于选矿工序，综合利用不外排。

由于项目区周边及下游区域无地表水体，且生产废水均排入生产回水池中沉淀后，回用于生产工序，因此正常工况下生产废水不外排，不会对地表水环境造成影响。

2）非正常工况下影响分析

选矿废水非正常工况排放主要指选矿生产系统设备故障、事故矿浆溢流、暴雨季节时尾矿库安全泄洪排水。

①选矿生产系统非正常工况矿浆溢流

为防止选矿生产系统非正常工况矿浆溢流对外环境造成水环境污染影响，选矿厂设置1座800m3应急防渗事故池，用于收集选矿生产系统非正常工况溢流泄漏矿浆。根据《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）中的要求，应急防渗事故池容积不小于10~20min的正常矿浆量。选矿厂正常工况下日矿浆量约359.99m3/h，则生产系统20min泄漏矿浆量为120m3，应急防渗事故池容积足以承纳规范要求的10~20min的正常矿浆量。因此，在选矿生产系统发生在非正常工况下，通过将生产系统中矿浆排入应急防渗事故池，并及时维修，在故障或事故排除后，再泵回生产系统，不会发生外排，对外环境影响不大。

②尾矿回水事故排水

在正常情况下，本项目尾矿采用湿排方式，一般会产生尾矿库汇水。选矿厂尾矿及尾矿回水，经尾矿回水管道输至选矿厂生产工序，但管道破损时，尾矿回水全部泵入选矿厂800m3应急防渗事故池暂存，不外排。根据《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）中的要求，事故池的容积按10~20min的正常矿浆量、倒空管段的矿浆及矿浆池一次事故放空量之和确定。

本项目设置1座800m3应急防渗事故池，可承纳规范要求的事故状态下矿浆量。因此，在尾矿库回水系统故障时，通过将尾矿库回水系统及管道中矿浆排入事故池，并及时维修，在故障或事故排除后，再泵回尾矿库，不会发生外排，对外环境影响不大。
因此事故状态下，尾矿库事故排水对区域水环境影响较小。

（2）生活污水影响分析

选矿及尾矿库工程劳动定员为343人，生活用水80L/d·人，生活用水量8232m3/a（27.44m3/d）；采矿工程劳动定员79人，生活用水量为1896m3/a（6.32m3/d）。矿区生活用水共计10128m3/a（33.76m3/d）。生活污水产生量按生活用水的80%计，则矿区生活污水产生量为8102.4m3/a（27.01m3/d）。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）一级A排放限值要求，灌溉期用于绿化，非灌溉期用于选矿厂洒水抑尘，综合利用不外排。选矿厂运营期间对地表水环境影响较小。
本项目污水处理工艺：生活污水采用地埋式一体化生活污水处理装置处理，其工艺流程见图5.2-1。

水解酸化池将大分子物质转化为小分子物质，将环状结构转化为链状结构，进一步提高了废水的BOD/COD比，增加了废水的可生化性，为后续的好氧生化处理创造条件。接触氧化法是利用栖息其内组合填料表面上生物膜的吸附作用和微生物的代谢作用来达到净化污水的目的，生物膜中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是二氧化碳和水等稳定物质，在这种合成代谢和分解代谢过程中，溶解性有机物直接进入细胞内部被利用，而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面，然后被酶水解后进入细胞内部被利用。微生物的好氧代谢对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用，并且代谢产物是无害的稳定物质。生化后的污水流到沉淀池，排泥提升至污泥池，沉淀池出水排放到消毒池，在消毒池中进行消毒，使废水中粪大肠菌群数达标排放。污泥经提升至污泥池进行厌氧消化，污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理。污泥池剩余污泥很少，一般几个月清理一次，清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸。经处理后的生活污水可以达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）一级A排放限值要求。

本项目生活污水不外排，与地表水体不会发生水力联系，因此本项目对地表水环境影响较小。

（3）地表水环境影响评价自查表

表5.2-8    地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型（√）；水文要素影响型 （）

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区（）；饮用水取水口 （）；涉水的自然保护区 （）；重要湿地 （）；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 （）；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体（）；涉水的风景名胜区 （）；其他 （）

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 （）；间接排放 （）；其他 （√）
	水温 （）；径流 （）；水域面积 （）

	
	影响因子
	持久性污染物 （）；有毒有害污染物 （）；
非持久性污染物 （）；pH值 （√）；
热污染（）；富营养化 （）；其他 （√）
	水温 （）；水位（水深）（）；流速 （）；流量 （）；其他 （）□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 （）；二级 （）；三级A （）；
三级B（√）
	一级 （）；二级 （）；三级 （）

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建（）；在建（）；拟建（）；其他 （）
	拟替代的污染源（）
	排污许可证 （）；环评 （）；环保验收（）；既有实测 （）；现场监测 （）；入河排放口数据 （）；其他 （）

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 （）；平水期 （）；枯水期 （）；冰封期 （）
春季 （）；夏季 （）；秋季（）；冬季（） 
	生态环境保护主管部门（）；补充监测 （）；其他 （）

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 （）；开发量 40%以下（）；开发量 40%以上（）

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 （）；平水期（）；枯水期 （）；冰封期（）
春季 （）；夏季 （）；秋季 （）；冬季 （）
	水行政主管部门（）；补充监测 （）；其他（）

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 （）；平水期 （）；枯水期 （）；冰封期（） 
春季 （）；夏季 （）；
秋季 （）；冬季 （）
	/
	/ 

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 

	
	评价因子
	/

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 （）；Ⅱ类 （）；Ⅲ类 （）；Ⅳ类（）；Ⅴ类 （）
近岸海域：第一类 （）；第二类 （）；第三类（）；第四类 （） 
规划年评价标准（/） 

	
	评价时期
	丰水期 （）；平水期 （）；枯水期 （）；冰封期 （）
春季（）；夏季（）；秋季（）；冬季（） 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 （）：达标 （）；不达标（）

水环境控制单元或断面水质达标状况 （）：达标 （）；不达标（）

水环境保护目标质量状况（）：达标 （）；不达标（）
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况（）：达标 （）；不达标（）
底泥污染评价 （）
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 （） 
水环境质量回顾评价 （） 
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 （）
	达标区 （） 
不达标区 （）

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（ /）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期 （）；平水期 （）；枯水期 （）；冰封期 （）
春季 （）；夏季 （）；秋季 （）；冬季 （）
设计水文条件（）

	
	预测情景
	建设期 （）；生产运行期 （）；服务期满后 （） 
正常工况（）；非正常工况 （） 
污染控制和减缓措施方案 （）
区（流）域环境质量改善目标要求情景 （）

	
	预测方法
	数值解（）：解析解 （）；其他 （）
导则推荐模式 （）：其他（）

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 （）；替代削减源（） 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求（）
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标（）
满足水环境保护目标水域水环境质量要求（）
水环境控制单元或断面水质达标（）
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求（）
满足区（流）域水环境质量改善目标要求（）
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价（）
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价（）
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求（）

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施（；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；
无监测（
	手动□；自动□；
无监测□

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	污染物排放清单
	（/）

	评价结论
	可以接受（√）；不可以接受（）

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


5.2.3地下水环境影响分析与评价

5.2.3.1地质概况
根据《新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿床勘探报告》及《若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿专项水文地质勘查报告》：

（1）地层岩性
区内出露的地层主要有元古界金水口群、古生界志留系白干湖组及新生界新近系、第四系松散堆积层。详见区域地质图（图5.2-2）。
①元古界长城系金水口群（Pt1）
元古界长城系金水口群沿白干湖断裂北缘呈北东－南西向展布，出露面积1000km2，为一套中浅变质岩系。金水口群岩石组合主要为二云石英片岩、绿泥绢云石英片岩、变质石英砂岩夹变玄武岩、砂板岩、大理岩等。片理走向北东70°左右，受褶皱影响，倾向多变。靠近白干湖断裂带，岩石具糜棱岩化。区域厚度3912.43m。
②古生界志留系白干湖组（S1b）
志留系白干湖组分布于区内南东部，沿白干湖断裂带南缘北东向展布。白干湖组为一套以板岩为主的低变质岩及动力变质岩系。岩性主要绢云母板岩、粉砂质绢云母板岩、绿泥绢云千枚岩、绢云千枚岩、石英绢云千枚岩等。
③新生界新近系油沙山组（N1y）
新近系油沙山组主要分布于评价区的南部，在东部祁曼塔格一带也有部分出露，出露面积约为2500km2。呈近东西向面状展布，主要岩性为紫红色－褐红色砾岩、钙质岩屑长石砂岩，底部为灰色泥质灰岩、泥岩及粉砂岩，偶夹石膏薄层，富含轮藻类及介形类化石，为一套气候炎热条件下的河湖相－泻湖相沉积建造。
④第四系松散堆积物（Q）
第四系松散层是区内的主要覆盖层，大面积分布在低洼谷地。主要岩性为冲积砂砾石、砂、粘土及冰川堆积漂砾、岩块、碎石等。

（2）地质构造
评价区北侧靠近阿尔金南缘深断裂，因此，该区构造作用强烈，岩浆活动频繁，地质体复杂；无论是断裂构造，还是褶皱构造均具有多期活动特点，构造纲要图见图5.2-3）。
①断裂构造
主要断裂构造为白干湖超壳断裂，该断裂位于采掘场东南方向约4.5km处，为阿尔金左旋走滑壳断裂带的次级断裂构造，是加里东期继承发展起来的具有多期活动特点的复合型断裂构造。成矿前以左旋走滑为主，显示韧性剪切特征；成矿期以左旋走滑与南北向逆冲推覆为主，显示压扭性特征；成矿后以拉伸升降为主，显示张性构造特征。
A.成矿前构造
成矿前的白干湖断裂呈韧性剪切特征，活动方式以左旋走滑为主，主断裂为F301。由千糜岩、构造片岩、糜棱岩组成的剪切带宽2-5km，其内夹杂大小不等的透镜状岩块（岩片），镜下发育拔丝石英、云母“鱼”、“S-C”组构。韧性剪切带走向40°-70°，倾向130°－160°，倾角55°-70°。
B.成矿期构造
a.白干湖韧脆性断裂系统（F301）
加里东晚期地壳收缩，以F301为主的白干湖断裂运动方向逆转，发生向北逆冲并伴随左旋走滑，此阶段地壳深部尤其上地幔活跃异常，地温升高，幔源组分外溢，发生大面积的岩浆侵入。
该期的白干湖断裂，表现对早期韧性剪切带的继承、复合与叠加，以左旋走滑为主复合逆冲推覆，显示韧脆压扭性构造特征。在剪切带的不同地段，发育以早期剪切面为变形面形成的向北东陡倾的倾竖褶皱；在东北段，发育炭质绿泥石构造片岩组成的平行式分布的断裂带，其内发育的同构造石英脉呈杆状北东向延伸，发育近水平的拉伸线理。白干湖断裂东南坡阿斯里克断褶岩片的岩层走向在近断裂一带呈北东走向，中部则近东西走向，平面呈向北顶出的弧形构造形态，早期的褶皱轴迹亦随之发生了旋转。
b.北北东向断层
区内出现北北东向断层1条（F202），位于选厂与尾矿库之间，南西走向与白干湖断裂斜交。走向35°，倾向南东，倾角70°-80°，山地V窄沟直线状延伸，属压扭性断层。
C.新构造
本区新构造运动的主要特点是差异性升降，这在区域上影响巨大，但对小范围稳定地质体内影响较小，只是不断改变外围侵蚀面高程以及对岩层、矿体所产生的弹性压碎和局部错断，未见大断距的断失或重叠。
②褶皱构造
区内可以反映出的褶皱有三期，第一期褶皱样式为顺层掩卧褶皱；第二期褶皱样式为紧闭同斜褶皱；第三期为宽缓褶皱样式。
5.2.3.2区域水文地质条件

（1）地下水类型及含水岩组富水性
评价区位于东昆仑西段中高山区域。区域内主要由元古界、古生界变质岩以及岩浆岩构成的山体的地下水类型为基岩裂隙水；谷地多为第四系砾质松散坡、洪积物，地下水类型为第四系松散岩类孔隙水。
基岩裂隙水主要分布在基岩强风化带中，主要是融雪季的冰雪融水部分入渗地下形成，含水层厚约0.5-1m，在山头及陡坡上沿基岩强风化带底板顺地势斜坡向低洼地带流动，集中于山脚低洼处及山头沟谷的坡积、洪积砾质松散层中，形成孔隙潜水，并经常以下降泉的形式排泄。水量微弱，且不稳定，供水意义不大。
（2）地下水补、径、排特征
冰雪融化水是基岩裂隙水的主要补给来源，补给条件很差，基岩普遍贫水。地表季节性洪水入渗补给和基岩裂隙水的径流补给是山区第四系松散岩类孔隙潜水的主要补给来源。在河谷地带，第四系孔隙水靠河水下渗补给。
东昆仑西段北坡地下水的总体流向是先自南而北，与山体坡降很相适应，也与地表水流向基本一致。在沟谷地段，地下水则由两侧山体向沟谷运移。地下水到达东昆仑山与阿尔金山形成的河沟后由西向东径流。地下水在强烈运移过程中，与地表水互有补给。古尔嘎赫德河谷地是地下水的排泄区。蒸发排泄亦是主要排泄方式之一。
5.2.3.3矿区水文地质条件
（1）地层岩性概况

评价区内地表出露的地层主要有：元古界长城系金水口群（Pt1）、岩浆岩和第四系（Q），现由老至新叙述如下：
①元古界长城系金水口群（Pt1）
该地层出露于评价区的南侧、东南侧，根据专项水文地质勘查报告，勘探深度（120m）内未揭穿。根据《新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿床勘探报告》，元古界长城系金水口群为一套中浅变质岩系，岩性主要为二云石英片岩、绿泥绢云石英片岩、石英岩、变质石英砂岩、透闪石大理岩、石英透闪石岩等。金水口群下部以石英岩为主，上部有少量变质基性火山岩及火山碎屑岩。
根据专项水文地质勘查报告钻探成果，受地形坡度影响，在山脊及陡坡部位强风化带较厚，达10.5~19.5m，靠近河谷区发育较薄，3.3~4.3m。
②岩浆岩
该地层主要在矿区东北侧、北侧、西北侧以岩基形式出露。为加里东期花岗岩，该期岩浆活动具多期次侵入，同源演化之特点，侵入地层为下元古界金水口群。其岩石系列为石英闪长岩－英云闪长岩－中粗粒、中细粒二长花岗岩－似斑状二长花岗岩－中粗粒钾长花岗岩。岩石坚硬，微风化，裂隙不发育。
③第四系（Q）
A.第四系上更新统-全新统（Q3-4pl）：广泛分布于评价区除山脊及陡坡部位。主要为洪积形成的，以砂砾石为主，砂、粘土充填构成，厚度11.9-22.4m。
B.第四系全新统冲积物（Q4al）：分布在古尔嘎赫德河两岸，岩性为灰色砂砾石、砂、粘土，砾石呈次棱角状，厚度较薄，1-2m。
（2）水文地质条件
①地下水类型

根据收集的区域水文地质资料，结合本次水文地质勘查工作成果，勘查区内长期存在的地下水类型只有第四系松散岩类孔隙水，分布于古尔嘎赫德河河谷中。
②含（隔）水层水文地质特征
A.第四系松散岩类孔隙潜水含水层
分布于古尔嘎赫德河河谷中，含水层岩性为第四系全新统冲积砂砾石，含水层厚度1-5m，水位埋深多小于3m。单井涌水量100-1000m3/d，富水性中等。
B.透水不含水层
评价区透水不含水层是由第四系上更新统-全新统洪积松散砂砾石及其下伏的元古界长城系金水口群中浅变质岩强风化带两组地层形成的整体。专项水文地质勘查报告钻孔均揭穿了强风化带，整体厚度19.00-36.40m。其中，松散砂砾石层厚度11.90-22.40m；强风化带基岩裂隙发育，岩芯呈短柱状、块状，在山脊及陡坡部位强风化带较厚，10.5-19.5m，靠近河谷区发育较薄（3.3-4.3m）。专项水文地质勘查期间，该整体未见地下水，根据ZK06孔做的注水试验知，上部砂砾石的渗透系数为2.83m/d，下部强风化基岩的渗透系数为1.99m/d，透水性均较好。主要是由于地形高差大，透水但不具备储水条件，为透水不含水层。

基本只有在融雪季（一般4月中下旬-5月）期间，冰雪融化水入渗地下形成临时潜水含水层，含水层厚约0.5-1m，富水性贫乏。
C.相对隔水层
评价区相对隔水层岩性主要为加里东期花岗岩和元古界长城系金水口群强风化界线以下的中浅变质岩，岩体致密完整，裂隙不发育或为闭合裂隙，透水性差，为相对隔水层。
（3）地下水补、径、排特征

评价区气候属典型的藏北高原地理气候区，区内地下水的补给、径流与排泄严格受气象水文、地质地貌因素制约。冰雪融水入渗补给，是地下水的主要补给来源。
融雪季，冰雪融水入渗地下，在基岩强风化带界线之上临时形成0.5-1.0m厚的潜水含水层，随即由山脊分水岭随地形坡度向各沟谷低洼处径流汇集。然后，采掘场以西，地下水由东南向西北径流排泄至古尔嘎赫德河河谷；采掘场以东，地下水由西南向东北径流排泄至古尔嘎赫德河河谷。在运移汇集过程中部分地下水同时被蒸发排泄。

该矿床主矿体底板标高4100m，高出当地侵蚀基准面300m左右。地势起伏大，地形切割强烈，有利于自然排水。蒸发量却是降水量的55倍，地下水补给量极小，富水性极弱。矿床开采范围内及周边侧向径流的地下水涌水量非常小，通过自然排水系统即可疏干。开采后区内的地下水消失，如果采用露天开采，大气降水直接落入采场，未来采场的主要充水来源为大气降水。

（4）包气带及含水层特征
专项水文地质勘查勘探深度（120m）内未见地下水，包气带厚度大于120m。第四系上更新统-全新统洪积松散砂砾石层和元古界长城系金水口群中浅变质岩强风化带为透水不含水层，加里东期花岗岩和元古界长城系金水口群强风化界线以下的中浅变质岩为相对隔水层。
根据注水试验结果，第四系砂砾石层的中下部渗透系数为2.83m/d，元古界长城系金水口群中浅变质岩强风化带的渗透系数为1.99m/d，透水性均较好。
根据《水文地质手册》（第二版）中水文地质参数的经验值，加里东期花岗岩的渗透系数取值2×10-10m/s，元古界长城系金水口群强风化界线以下的中浅变质岩的渗透系数取值为1.2×10-5m/s。
（5）地下水与地表水之间的水力联系

矿区内地下水的补给，径流与排泄严格受气象水文、地质地貌因素制约。区内地下水普遍受大气降水渗入补给，是各类地下水的主要补给来源，其中以积雪融化补给为主。区内地形高差大，切割强烈，使地下水由高处向河谷径流汇集，最终汇入古尔嘎赫德河河谷向下游径流，在运移汇集过程中地下水同时被大量蒸发。
5.2.3.4对地下水的影响分析

1、选矿厂对地下水影响分析

（1）选矿废水对地下水的影响

正常工况下，本项目选矿废水包括精矿过滤水、尾矿浓缩溢流水、尾矿含水。选矿废水中的污染因子主要为pH、COD、SS及少量金属等。选矿废水部分被精粉带走，精矿过滤水、尾矿浓缩溢流水返回生产工序循环利用，尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿库设有回水系统，使用水泵将库内澄清水通过管道泵送至选矿厂生产回水池，供选矿生产工序循环使用。选矿废水“闭路循环”，不外排，对区域地下水水质影响较轻。

非正常工况下，尾矿回水系统管道破损，致使尾矿外排，从而引起含尾矿废水下渗，进入地下水环境。

（2）生活污水对地下水的影响

本项目生活污水排入新建的地埋式一体化污水处理设施处理，生活污水经处理达标后，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期用于选矿厂洒水抑尘。对地下水基本无影响。

非正常工况下，输送污水的管道破损，致使生活污水下渗，进入地下水环境。
2、机修车间对地下水的影响

为防止机修车间发生跑冒滴漏，机修车间地面需为混凝土结构，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s保证防渗性能不低于6m厚、渗透系数不大于10-7cm/s的黏土层防渗性能，有效防止石油类渗漏。同时，对储运过程产生的危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求利用相应的容器进行收集并暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置，不会对地下水产生影响。

3、尾矿库对地下水的影响

（1）正常情况下尾矿库对地下水的影响分析

正常情况下，尾矿库采用湿排，全库采取防渗措施，不会产生污染物泄漏影响地下水。

（2）非正常工况下尾矿库对地下水的影响分析

在非正常工况出现液体渗漏时，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层。本项目尾矿采用湿排，非正常工况（如防渗膜出现破损时），库区因降雨降雪产生一定的小范围的积水，因垂直下渗、防渗膜破损，尾矿库渗滤废水下渗，从而影响地下水，能否进入含水层取决于地质、水文地质条件和工程采取的防渗漏措施，并且此非正常工况产生的可能性极小。对于承压水层由于上部有隔水顶板，只要废水不进入补给区，就不会污染地下水。对于潜水含水层，若其顶板为厚度不大的强透水层，废水则有可能通过隔水顶板进入含水层。由于潜水含水层的埋藏特点，导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大，其能否被污染取决于包气带的土壤性质和厚度，包气带中的细小颗粒可以滤去吸附某些污染物质。当废水分布于流域系统的补给区时，随着时间延续，污染物质将沿流线从补给区向排泄区逐渐扩展，最终可波及整个流动系统。当污染源位于排泄区，污染影响的范围比较局限，对地下水的影响较小。

5.2.3.5运营期地下水环境影响预测与评价
（1）情景分析

本次非正常工况主要考虑了生产过程中由于选矿厂回水系统管道破损、生活污水管道破损、机修车间跑冒滴漏、尾矿库防渗膜出现破损等情景时，导致的废水渗/泄漏排放。根据选矿厂及尾矿库运行实际情况分析，如果装置区等场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入地下水。因此，在地埋管道、污水处理站等这类半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量污染物通过泄漏点，渗入包气带并可能进入地下水。综合考虑厂区的水文地质条件等，本次评价事故状况泄漏点设定为尾矿库防渗膜出现破损渗漏，以最不利情况为原则开展地下水事故影响预测工作。

根据《新疆若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿床勘探报告》及《若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿专项水文地质勘查报告》，本项目所在区域天然基础层饱和渗透系数为0.033~0.046m/d，地层以地层在勘探深度内分别为表土、砾砂、细砂、粗砂、角砾，主要含水层为基岩裂隙水，补给条件差，富水性弱。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中9.4.2规定，本次评价对非正常状况下尾矿库防渗膜出现破损渗漏进行地下水环境预测。

（1）预测范围

环评预测尾矿库防渗膜出现破损渗漏可能对地下水影响进行分析。

（2）预测因子及预测思路

①预测因子的选取

尾矿库防渗膜出现破损渗漏，影响地下水的因子主要为尾矿所含的各种污染因子。根据新疆西域质信检验检测有限公司对本项目尾矿进行浸出试验，浸出试验表明，各项有毒有害元素浓度均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准要求，因此本项目尾矿不具有危险特性，为一般固体废物。同时浸出液中所有监测项目浓度值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值为7.2，由此确定本项目产生的尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物。
本次环评污染物源强以超标倍数最大的污染因子为污染源强。根据地下水评价导则“按照重金属、持久性有机物和其他类别进行分类，对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别选取指数最大的因子作为预测因子”。本次环评污染物源强采取最不利情况，即浓度较大且危害较大的污染因子的浓度作为预测浓度，根据固废浸出毒性监测报告确定。本项目固废浸出液中含有汞等污染物，按照重金属、持久性有机物和其他类别进行分类，对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，选取指数最大的因子作为预测因子，本次评价因子判定如下表所示。
表5.2-9    地下水评价因子判定一览表

	类别
	污染物
	排放浓度

（mg/L）
	标准值

（mg/L）
	标准指数
	排序

	重金属
	汞
	0.0003
	0.001
	0.3
	1

	其他
	氟化物
	0.19
	1.0
	0.19
	1

	
	硒
	0.00054
	0.01
	0.054
	2


由上表判定，本次预测将确定为汞、氟化物预测因子。本次预测因子汞、氟化物执行《地下水质量标准》Ⅲ类水质限值。本次环评污染物源强采取最不利情况，即浓度较大且危害较大的污染因子的浓度作为预测浓度。因此，根据固废浸出毒性检测报告，对各项因子采用标准指数法进行排序，选取标准指数最大的因子汞、氟化物作为本次预测因子。

（3）预测源强

本次评价源强渗漏强度根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》中钢筋混凝土结构水池不得超过2L/（m2·d），计算非正常渗漏量大小应不小于正常状况渗漏量的10倍，本次计算渗漏量按照正常渗漏量的10倍计算，尾矿库泄露面积为100m2。假设泄漏10d发现泄漏，采取相关措施，泄漏事件按10d算。计算得到汞泄漏量为0.036g，氟化物泄漏量为22.8g。
表5.2-10    尾矿库连续性泄露源强计算结果表

	项目
	裂缝面积

A裂缝（m2）
	垂向渗透系数

（m/d）
	废水泄漏量Q（m3/d）
	污染物浓度C（mg/L）
	污染物渗漏量M（kg/d）

	Cd
	0.108
	2.83
	0.15
	67.93
	0.011


（4）预测模型

①计算过程概述

本次地下水环境评价采用国际上通用的非饱和带地下水模拟与预测的专业软件——HYDRUS-1D。通过模型方程与项目区的实际初始和边界条件一起构成本次地下水环境影响评价的数学模型。

在地下水数值计算时，包括建立水文地质概念模型、数学模型、求解数学模型、参数识别以及模型预报等步骤。

A.建立水文地质概念模型，需要在现场开展地下水环境现状调查和勘察，查清研究区含水层的空间结构、地下水的补给、径流和排泄等水文地质条件，边界条件等。

B.建立数学模型及其求解，目前采用国际上通用的软件，在选用的软件中已经解决。

C.参数的获取与识别是数值模拟的关键，野外监测和试验获取的水文地质参数可以作为数值模型的初始参数，通过所建立的数学模拟计算，得到未知变量地下水位，计算的结果与监测的结果对照，误差较大时，需要调整参数，反复上述过程，使模拟计算的结果与监测结果满足地下水环境模拟的精度要求，该参数就是模型参数。

地下水预报是在模拟模型的基础上，采用已经确定的参数，分别设置不同情景，运行数值模型预测出地下水量或水质在不同时间和空间的分布。同时预测采用不同水环境保护措施后，对地下水环境影响程度和影响范围，为地下水环境影响评价提供依据。

②水文地质概念模型

A.模拟软件选择及介绍

HYDRUS-1D是美国农业部盐土实验室开发的模拟非饱和介质中一维水分、热、溶质运移的模型。该模型考虑了作物根系吸水和土壤持水能力的滞后影响，应用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能。该模型软件程序可以灵活地处理各类水流边界，包括定水头和变水头边界、给定流量边界、渗水边界、自由排水边界、大气边界以及排水沟等。通过对水流区域进行不规则网格剖分，控制方程采用伽辽金线状有限元法进行求解。无论饱和或非饱和条件，对时间的离散均采用隐式差分。采用迭代法将离散化后的非线性控制方程组线性化。对于非饱和土壤水力特性，HYDRUS-1D采用VG模型进行描述，并设定了一个假定，即吸湿（脱湿）扫描线与主吸湿（脱湿）曲线呈比例变化。运用比例程序，将用户定义的水力传导曲线与参考土壤相比较，通过线性比例对其进行变换。HYDRUS-1D程序模块可以顺序嵌套调用，由以下七个基本模块组成：主程序模块、项目管理模块、几何图形模块、网格生成模块、边界条件设定模块、添加模块、图形生成模块。HYDRUS-1D在非饱和土壤水力和溶质运移方面的应用广泛，在农业、工业和生态领域均有所涉及，已在国内外农业、水利、环境、地质等领域有应用且模拟研究效果已得到不少国内外专家学者的认可，具体应有主要有：土壤氮素迁移、重金属污染、盐分淋洗、水资源量评价等。

B.预测目标层及其划分

根据水文地质条件，矿区下部地层属于透水不含水地层，无地下水赋存，非饱和带厚度较大。包气带超过120m，岩性可分为两层，上部岩性为砂砾石，厚度为55m；下部岩性为变质岩，厚度为65m。

应用HYDRUS-1D软件模拟污染物在非饱和带的垂直迁移，计算污染物通过下渗到达含水层的浓度及数量。分别在距离地表0.2m、3m和最低处设置三个观测点N1、N2和N3。

C.模型边界概化

将非饱和带水流概化为垂向一维流。淋溶水集水池前35d发生持续性泄漏，可视为连续平面点源，上边界为水池底断面，下边界为自由排水界面，污染物在下渗过程中从上边界向下边界迁移。

③数学模型的建立

根据污染物在非饱和带的运移特性，分为非饱和带水分运移模型、非饱和带溶质运移模型。

（1）非饱和带水分运移模型

假定水分运移过程中气相作用很小，忽略温度梯度的影响，非饱和带水分运移用Richards方程的修改形式表示。
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式中：θ—体积含水率；

t—水分运移时间，d；

h—非饱和带压力水头，m；

z—空间坐标，向上为正；

K—非饱和带渗透系数；

θs—饱和含水率；

θ0—初始含水率；

V—入渗通量，m/d；

H—非饱和带深度，m；

（2）非饱和带溶质运移模型

忽略污染物在气相中的扩散，不考虑在液相中通过对流和弥散作用进行质量运输时化学反应，在固液相间的吸附作用采用线性平衡方程。
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式中：θ—体积含水率；

t—水分运移时间，d；

z—空间坐标，向上为正；

Dw—水动力弥散系数，m2/a；

V—入渗通量，m/a；

H—非饱和带深度，m；

Kd—分配系数；

M—源汇项。

④初始条件和边界条件

HYDRUS-1D只考虑污染物在非饱和带的一维垂直迁移，因此水分运移模型的边界条件只有上边界和下边界。对于水分运动上边界，根据实际情景选择变压力水头边界，其中前35d压力水头设置为-100cm，后期由于停止排放，故设置为-50cm。模型下边界概化为自由排水边界。

溶质运移侧向边界与水分运动侧向边界相一致。垂向边界设置为第三类边界，即浓度边界。下边界选择浓度零梯度边界。

应用HYDRUS-1D模拟污染物一维垂直迁移考虑溶质在固液相间的线性平衡等温吸附作用，忽略化学反应作用。淋溶水集水池前35d持续性泄漏可看作连续注入点源，上边界为持续释放污染物的定浓度边界；下边界为零浓度梯度边界。

本次模拟预测假定初始非饱和带中污染物的含量为零，即假定非饱和带尚未被污染。

⑤水文地质参数的率定

A.非饱和带水分运移参数

HYDRUS-1D中水分迁移模型需要确定的土壤水力参数包括：残余含水率θr，饱和含水率θs，垂直渗透系数Ks，以及曲线形状参数α、n、l。θr、θs、α、n、l由HYDRUS-1D中经验参数给出，Ks由渗水试验给出。

表5.2-10    水分运移模型土壤水力参数确定（情景1）

	层位
	θr
	θs
	α
	n
	Ks（m/d）
	L

	砂砾石
	0.064
	0.423
	14.5
	2.68
	2.83
	0.5

	变质岩
	0.073
	0.412
	14.5
	2.68
	1.99
	0.5


B.非饱和带溶质运移参数

污染物的吸附主要表现为线性吸附，其吸附能力高低表现为分配系数Kd值的大小，一般来说，Kd值越大越易吸附，越不易迁移，Kd值越小越容易随水分发生迁移，其大小可通过查阅文献及公式计算得到，计算公式如下：

Kd=1.34+0.083CL

式中：Kd为吸附分配系数（cm3/mg）；CL为粘粒含量（%）。

根据第四纪松散沉积物分类命名表可查出粉细砂的粘粒含量，由公式即可推算出岩性的分配系数Kd值。土壤密度容重参考不同岩性土壤密度经验值来确定。经计算及率定后的参数见表5.2-11。

表5.2-11    溶质运移模型参数（情景1）

	参数

岩性
	Bulk.d
（mg/cm3）
	Disp.L.（cm）
	Kd

（cm3/mg）
	Dw
（cm2/d）

	砂砾石
	1530
	13.45
	0.128
	4

	变质岩
	1710
	20.4
	0.200
	4


注：Bulk.d为土壤容重（mg/cm3）；Disp.L为纵向弥散系数（cm）；Kd为吸附分配系数（cm3/mg）；Dw为污染物在纯水中分子扩散系数（cm2/d）。

⑥模型预测结果

淋溶水集水池底面破裂泄漏情景下，污染物非饱和带一维垂直迁移随时间、深度变化结果见图5.2-4和图5.2-5。

图5.2-4为包气带剖面N1、N2和N3观测点处Cd浓度随时间变化曲线，污染物泄漏约15天时，观测点N1处开始观测到Cd，浓度随时间延长而急剧增大。35d后发现污染并迅速切断污染源，由于非饱和带溶质迁移相对于水分迁移速度较为滞后，Cd随着水分沿着垂直方向发生迁移并累积，故到160d时，Cd浓度最大，约0.00005687 mg/cm3，即0.05687 mg/L。之后随着污染源被切除，Cd浓度随时间迅速下降。与N1相同，N2与N3浓度-时间变化曲线也呈现先升高后降低的趋势，观测点N2与N3分别在泄露285d和780d时开始观测到，最大浓度分别为0.00001231mg/m3（0.01231mg/L）和0.000007862mg/m3（0.007862mg/L）。观测点N1、N2和N3中Cd最大浓度值均超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Cd三类标准（0.005mg/L），但由于污染源的切断，随着时间延长，污染物浓度呈下降趋势，加上包气带自身对污染物的吸附作用，整个模拟期内，污染物稳定后浓度均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Cd三类标准（0.005mg/L）。

图5.2-5为包气带剖面Cd浓度随深度变化曲线，该图显示了100d、200d、365d、730d和7300d时整个剖面Cd的浓度，随着时间的增加，各时间点Cd浓度最大值依次减小，最大浓度值依次为0.0001154mg/cm3（0.1154mg/L）、0.00005654mg/cm3（0.05654 mg/L）、0.0000342mg/cm3（0.0342mg/L）、0.00002072mg/cm3（0.02072mg/L）和0.00000438mg/cm3（0.00438mg/L），最大浓度值大都超过了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Cd三类标准（0.005 mg/L），但由于污染源的切断，随着时间延长，污染物浓度呈下降趋势，加上包气带自身对污染物的吸附作用，整个模拟期内，污染物稳定后浓度均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Cd三类标准（0.005mg/L）。

环评要求在生产过程中尾矿按规划合理堆放，且在尾矿库周边修建截（排）水沟，尾矿库下游设置防渗集水池，以确保自然降水产生时，全部排至尾矿库下游防渗集水池中用于尾矿库洒水降尘，蓄水池敷设土工膜防渗。

综上所述，只要对尾矿做到合理处置，其对区域环境的影响不大，但从资源利用角度看，应对尾矿加以综合利用，如可用于库区筑坝，采坑的填料等，可减少尾矿堆存，减轻对环境造成的影响。

5.2.4声环境影响分析与评价
5.2.4.1声环境质量影响预测
1、预测因子：等效A声级。

2、预测模式：采用工业噪声预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对厂界噪声的贡献值。

（1）点声源
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式中：LA（r）--距声源1m处的A声级；

LAref（ro）--参考位置r0处的A声级；

Adiv--声波几何发散的A声级衰减量；

Adiv=20Lg（r/r0）或Adiv=10Lg（r/r0）（当r≤π时，L为声源长度）

Abar--声屏障引起的A声级衰减量，本评价只考虑噪声从室内向室外传播的衰减：
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式中：TL为隔墙（或窗户）的传输损失。

为简化计算工作，预测计算中只考虑项目区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减和车间厂房的屏蔽作用。各声源由于厂内外其他建筑物的屏蔽衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其他效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。

（2）多个设备同时作业的总等效连续声级：
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式中：Ler（T）--总等效连续声级；

ti--第i个设备在预测点的噪声作用时间（在T时间内）；

LPi--第i个设备在预测点产生的A声级；

T--计算等效声级的时间。

（3）计算预测点的噪声增加值，可将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式计算：
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式中：LP总--预测点处的总声压级，dB；

LPi--第i个声源至预测点处的声压级，dB；

m--声源个数。

3、主要噪声源及预测点位

本项目选矿厂运营期噪声源主要为破碎机、球磨机、水泵等，噪声值范围在80～110dB（A）之间，本工程主要噪声源及其源强情况见表5.2-12。本项目选矿厂200m范围内无噪声敏感点，本次声环境影响预测内容为选矿厂厂界环境噪声达标分析，在选矿厂厂界处设4个场界噪声预测点。

表5.2-12    工业企业室内噪声清单

	序号
	车间或工段
	设备

名称
	设备型号
	空间相对位置（m）
	声压级

dB（A）
	声源控制措施
	距室内边界距离/m
	室内边

界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物

插入损

失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	中碎车间
	圆锥破碎机
	HP800e
	88
	164
	1.2
	96
	基础减振消音、厂房隔声
	3
	86
	昼间、夜间
	30
	54
	1m

	2
	中隧筛分车间
	双层香蕉筛
	/
	83
	158
	1.2
	95
	
	4
	83
	
	30
	51
	1m

	3
	中间矿堆
	板式给料机
	/
	41
	194
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	4
	高压辊磨车间
	高压辊磨机
	/
	81
	231
	1.2
	110
	
	6
	94.4
	
	30
	62.4
	1m

	5
	高压辊磨筛分车间
	双层直线筛
	/
	101
	301
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	6
	Z1转运站
	液下渣浆泵
	/
	103
	308
	1.2
	100
	
	5
	86
	
	30
	54
	1m

	7
	预先筛分车间
	高频细筛
	D5Z1014
	93
	316
	1.2
	100
	
	4
	88
	
	30
	56
	1m

	8
	
	筒式磁选机
	CTB-1545
	91
	305
	1.2
	85
	
	3
	75.5
	
	30
	43.5
	1m

	9
	磨矿车间
	棒磨机
	Φ4.3×6.3
	83
	299
	1.2
	85
	
	5
	71
	
	30
	39
	1m

	10
	
	球磨机
	φ2.0m×3.2m
	77
	302
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	30
	37.4
	1m

	11
	
	螺旋分级机
	2FG-15
	70
	296
	1.2
	90
	
	5
	76
	
	30
	44
	1m

	12
	
	筒式磁选机
	CTB-712
	73
	292
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	13
	
	强磁粗选机
	SLon-750（Ⅱ）
	82
	286
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	30
	37.4
	1m

	14
	
	强磁精选机
	SLon-750（Ⅱ）
	87
	290
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	15
	
	强磁扫选机
	SLon-750（Ⅱ）
	110
	312
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	16
	摇床粗选车间
	摇床
	6-S摇床，4500型
	97
	324
	1.2
	90
	
	5
	76
	
	30
	44
	1m

	17
	摇床扫选车间
	摇床
	6-S摇床，4500型
	92
	326
	1.2
	90
	
	6
	74.4
	
	30
	42.4
	1m

	18
	浮选车间
	机械搅拌式浮选机
	BF-2m³
	89
	321
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	19
	
	离心选矿机
	SL-1600
	82
	310
	1.2
	100
	
	3
	90.5
	
	30
	58.5
	1m

	20
	
	脱泥旋流器
	FX100×12
	72
	302
	1.2
	100
	
	3
	70.5
	
	30
	38.5
	1m

	21
	浓缩车间
	强磁精矿浓缩底流泵
	40ZJ-A-A19
	-8
	346
	1.2
	100
	
	3
	70.5
	
	30
	38.5
	1m

	22
	
	重选精矿浓缩底流泵
	40ZJ-A-A19
	82
	372
	1.2
	90
	
	5
	81
	
	30
	37.5
	1m

	23
	
	斜板浓缩机
	20m²
	30
	324
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	24
	
	脱泥斗
	φ2000
	57
	350
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	25
	脱水车间
	盘式过滤机
	ZPG6-2盘式过滤机
	-8
	346
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	30
	37.4
	1m

	26
	
	螺旋给料机
	φ5000
	-2
	352
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	27
	产品堆场
	包装机
	/
	19
	375
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m

	28
	矿泥浓缩
	浓缩机
	φ45m
	86
	275
	1.2
	85
	
	6
	69.4
	
	30
	37.4
	1m

	29
	尾矿浓缩
	浓缩机
	Φ32m
	96
	189
	1.2
	90
	
	4
	78
	
	30
	46
	1m


环境数据

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），影响声波传播的各类参数应通过资料收集和现场调查取得，各类数据如下：

表5.2-13    环境数据统计表   单位：dB（A）
	序号
	名称
	单位
	数据/参数

	1
	年平均风速
	m/s
	1.9

	2
	主导风向
	/
	东北

	3
	年平均气温
	℃
	12.6

	4
	年均相对湿度
	%
	39

	5
	大气压强
	atm
	0.903


5、预测结果

根据上述预测模式和参数，计算厂界四周的噪声贡献值，噪声预测结果见表5.2-14。
表5.2-14    项目噪声预测结果   单位：dB（A）
	预测点位
	贡献值
	标准值
	达标情况

	选矿厂
	东厂界
	昼间
	44
	60
	达标

	
	
	夜间
	44
	50
	达标

	
	南厂界
	昼间
	42
	60
	达标

	
	
	夜间
	42
	50
	达标

	
	西厂界
	昼间
	43
	60
	达标

	
	
	夜间
	43
	50
	达标

	
	北厂界
	昼间
	42
	60
	达标

	
	
	夜间
	42
	50
	达标


5.2.4.2预测结果分析
由预测结果可知，项目运营后，本项目厂界噪声预测值为42dB（A）～44dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值要求，环评建议建设单位尽可能将产生噪声的设备置于项目区中心，远离厂界，且选用低噪声设备。选矿厂及尾矿库附近200m范围内无居民区等声环境敏感点，经采取隔声、减振，加强车流量管理等措施后，运营期选矿厂、尾矿库噪声对周围声环境影响较小。
5.2.4.3声环境影响评价自查表
5.2-15    声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m（

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级（ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级（

	评价标准
	评价标准
	国家标准（      地方标准□      国外标准（

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	一类区□
	二类区（
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期（
	中期□
	远期□

	
	环境调查方法
	现场实测法（    现场实测加模型计算法（   收集资料（

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	调噪声源调查方法
	现场实测（   已有资料（  研究成果（

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型（ 
	其他（

	
	预测范围
	200m（
	大于200m□
	小于200m（

	
	预测因子
	等效连续A声级（   最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级（

	
	厂界噪声贡献值
	达标（                不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标（                  不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测（   固定位置监测（  自动监测（  手动监测（  无监测（  

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续A声级）
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行（   不可行□

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


5.2.5固体废物对环境的影响分析与评价
5.2.5.1固废产生情况

本项目生产过程产生的固体废物主要为选矿厂产生的尾矿、除尘器收集的除尘灰、废矿物油（废润滑油、废油桶）、生活污水处理设施底泥、废布袋（除尘器）、生产回水池底泥及生活垃圾。

（1）尾矿
本项目尾矿为送样检测，因本项目属于新建，现场无尾矿样品，因此建设单位协调选矿试验单位提供了其选矿试验阶段存留的尾矿样品，其选矿试验阶段采用的工艺为“螺旋溜槽预选+分级分选（入选粒度-0.3mm）+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”，与本项目最终确定的选矿工艺一致，因此，本次送样的尾矿样品可代表本项目尾矿进行浸出实验，其数据真实、可靠、有效。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，“按照HJ557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB 8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物”。对照本矿山的尾矿浸出毒性分析结果，本项目尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物。对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）及《固体废物浸出毒性测定方法》（GB5086.1-1997）中的鉴别标准进行分析判断尾矿的性质，对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度来确定固体废物类别，分析详见表5.2-16。

表5.2-16    本项目尾矿浸出试验结果统计    单位：mg/L

	检测项目
	单位
	尾矿
	GB5085.3-2007浓度限值
	GB8978-1996浓度限值

	pH值
	无量纲
	7.2
	-
	6~9

	硫化物
	mg/L
	ND
	-
	1.0

	氟化物
	mg/L
	0.31
	100
	10

	六价铬
	mg/L
	ND
	5
	0.5

	砷
	mg/L
	0.4
	5
	0.5

	硒
	mg/L
	ND
	1
	1.0

	银
	mg/L
	ND
	-
	0.5

	铜
	mg/L
	0.3
	100
	0.5

	镍
	mg/L
	0.6
	5
	1.0

	锌
	mg/L
	1.7
	100
	2.0

	铅
	mg/L
	0.6
	5
	1.0

	总铬
	mg/L
	ND
	15
	1.5

	汞
	mg/L
	ND
	0.1
	0.05

	镉
	mg/L
	ND
	1
	0.1

	钡
	mg/L
	ND
	100
	-

	锰
	mg/L
	ND
	-
	2.0

	铍
	mg/L
	ND
	0.02
	0.005

	石油类
	mg/L
	0.14
	-
	5

	氰化物
	mg/L
	ND
	5
	0.5


根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定：

第I类一般工业固体废物：按照HJ557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物。

第II类一般工业固体废物：按照HJ557规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或pH值在6～9范围之外的一般工业固体废物。

本项目破碎流程采用“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”流程。选别流程采用“螺旋溜槽预选+分级分选（入选粒度-0.3mm）+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”流程。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺流程，精矿经浓缩后给入盘式过滤机进行过滤，过滤产品装包后堆存，过滤机滤液及溢流返回浓缩机。尾矿采用一段脱水工艺流程，经浓密机浓缩至45%后泵送至尾矿库堆存。根据浸出试验数据判断，本项目尾矿为第I类一般工业固体废物。

本项目尾矿库总库容2890.44万m3，有效库容2372.10万m3，属于三等库，采用湿式排放，坝顶分散均匀放矿。尾矿库设计单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场设计，对尾矿贮存、处置按照第II类一般工业固体废物的要求进行。

本项目尾矿处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

（2）除尘灰

本项目运营期间采用集气装置对破碎、筛分等工序产生的粉尘进行收集，集气罩捕集效率约90%，除尘效率99%，除尘灰产生量约为5070.94t/a。因为除尘灰成分与原矿一致，可作为原料返回生产，不外排。

（3）废矿物油（废润滑油、废油桶）

本项目运营期间选矿设备会使用润滑油，废润滑油、废油桶属于危险废物。废润滑油产生量为0.9t/a，废油桶产生量为1.35t/a。危废均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求在选矿厂收集、暂存后交由有资质的单位进行处置。

（4）生活污水处理设施底泥

运营期生活污水处理设施底泥产生量为2.22t/a，属于其他固体废物，经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

（5）废布袋（除尘器）

运营期废布袋（除尘器）产生量为2t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后定期由厂家回收利用。

（6）生产回水池底泥

运营期生产回水池底泥产生量为981.42t/a，属于一般工业固体废物，定期清掏，返回生产工序。

（7）废药剂包装材料

本项目采用浮选工艺，药剂均为选矿生产常用药剂，主要包括碳酸钠、油酸、氧化石蜡皂、丁基黄药、丁胺黑药、2#油等，其包装物属于危险废物，包装物产生量约为0.8t/a。在选矿厂收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。

（8）生活垃圾

本项目运营期生活垃圾产生量为172kg/d（51.6t/a），定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

5.2.5.2固废环境影响分析

（1）危险废物环境影响分析

环评要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，危险废物在危废贮存库内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；危废贮存库，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。在采取上述措施后，危废贮存库对周围环境的影响可接受。

（2）一般固废环境影响分析
一般固废应当从收集、临时贮存、厂外处理处置等环节，规范一般固废的环境管理要求：一般固废应当做到分类收集，厂区设置固废暂存场所，收集场所应当按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。除尘灰在厂区内直接周转至生产线，不在固废暂存点暂存，除尘灰定期清理，根据生产工况的不同，可适当增加清理频次。生活污水处理设施底泥定期清掏后，定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处理。废布袋集中收集后定期由厂家回收利用。生产回水池底泥定期清掏，返回生产工序。尾矿经管道输送至尾矿库，尾矿综合利用，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。

（3）尾矿库环境影响分析

①尾矿外溢对下游环境的影响

由于工作区内极干旱贫水，无常年地表水存在。暂时性地表径流皆因偶降暴雨所致，多沿树枝状冲沟汇入山间洼地或主干沟谷，稍纵即逝，蒸发迅速。加之在尾矿库两侧修筑防洪沟及尾矿库坝的建设，一般情况下，尾矿库内的尾矿不会被冲出库外。

在非正常情况下，如偶降暴雨形成洪水或出现事故性排放即尾矿库因堤坝质量差，抵御不了尾矿水波浪的冲击而造成尾矿库决堤，库内水挟带废弃料进入外环境。矿浆将像泥石流一样向下游倾泻，从而造成极为严重的水土流失。此外，由于该区域气候干燥，风大，则干了的尾矿粉尘将造成土壤污染，使土地退化。为此要确保尾矿库堤坝工程质量及防洪标准的设计工作，最大限度地减少此类事故的发生。

②对地下水的污染

尾矿中有害元素含量较低，其赋存形态多为残渣态，稳定且难溶于水。根据库区工程地质工作，库区内少有裂隙、断层，基本全为深厚的粘土层，断绝了与地下水的联系。而且即使有溶于水的金属阳离子，尾矿库采取全库防渗，也被库区的防渗膜阻隔，难以下渗。因此，尾矿中的有害元素不会渗入地下水，即使防渗膜破损，有淋浴或漫泡水下渗，也不会把金属离子带到深部地下水中。

③对大气环境的影响

尾矿在尾矿库中堆存期间，采用湿式堆存，在大风作用下会导致尾矿飞扬污染环境。由气象资料可知，项目区每年春秋两季多风，最大风力可达6~7级以上，可推知尾矿库若不做防护措施，将会引起局部范围内较为严重的大气污染。因此评价提出：

a.尾矿堆排过程中必须严格遵循设计提出的方案；

b.坝体外坡应保持平整紧实，按设计要求设置坝体排水沟和护坡设施；

c.防止坡面受雨水冲刷拉沟，破坏边坡稳定和产生尾矿粉尘飞扬污染环境。

综合以上分析，本项目各项固体废物均得到妥善处置，在满足以上要求的前提下，本项目各项固体废物对项目区及周边环境影响较小。
5.2.6土壤环境影响分析与评价
5.2.6.1预测评价范围

本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表中的“采矿业”中“金属矿”类，确定本项目区域土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类，属于污染影响型项目与生态影响型兼有项目。项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

本项目土壤评价范围为项目区2km范围内。

5.2.6.2土壤影响因素识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目选矿厂及尾矿库土壤影响因素识别见下表。

表5.2-17    土壤环境影响类型与影响途径表

	污染源
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	选矿厂
	建设期
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	运营期
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	
	服务期满后
	√
	
	
	
	
	
	
	

	尾矿库
	建设期
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	运营期
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	
	服务期满后
	√
	
	
	
	
	
	
	


表5.2-18    污染影响型土壤环境影响类型与影响途径表

	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	选矿厂
	粗碎车间
	大气沉降
	√
	
	

	
	
	地面漫流
	
	
	

	
	
	垂直入渗
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	

	
	浓密车间
	大气沉降
	
	
	

	
	
	地面漫流
	
	
	

	
	
	垂直入渗
	√
	
	

	
	
	其他
	
	
	

	尾矿库
	尾矿库
	大气沉降
	√
	
	

	
	
	地面漫流
	
	
	

	
	
	垂直入渗
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	


5.2.6.3预测评价时段

本项目为选矿含尾矿库项目，预测时段主要为运营期。

5.2.6.4情景设置

本项目选矿厂土壤评价范围为项目区场地内及项目区场地外2km范围内。

本项目重点分析运营期选矿厂尾矿输送管线泄漏的废水对周边区域土壤环境的影响、尾矿库溃坝导致的尾矿外泄进入周围土壤环境、尾矿库防渗膜破损致使污染物通过裂缝下渗对土壤环境造成影响。本次评价不考虑大气污染物沉降污染。重点考虑选矿厂尾矿中各污染因子等物质通过入渗的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。项目潜在污染源对土壤环境的影响途径，见表5.2-19。

表5.2-19    土壤污染途径分析表
	污染源
	非正常工况
	潜在污染途径
	主要污染物

	选矿厂
	尾矿输送管线破裂
	尾矿输送管线破裂，造成污染物泄漏通过入渗途径进入周边土壤环境造成污染
	铅、氟化物

	尾矿库
	尾矿库溃坝
	尾矿库溃坝，造成污染物经地面径流进入周围土壤环境造成污染
	铅、氟化物

	尾矿库
	防渗膜破损
	尾矿库防渗膜破裂，造成污染物通过裂缝下渗，进入土壤，造成污染
	铅、氟化物


5.2.6.5预测评价因子及标准

预测因子：本项目选矿厂土壤污染以尾矿或尾矿废水垂直入渗为主，结合本项目尾矿检测结果，标准指数最大的因子为铅、氟化物，因此非正常工况下，项目潜在污染源对土壤环境的影响最大为铅、氟化物，因此选取铅、氟化物作为预测评价因子。

项目区域为建设用地中的第二类用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值进行土壤污染风险筛查。

①预测因子的选取

尾矿输送管线破裂，影响土壤的因子为尾矿或尾矿废水垂直入渗为主。本次环评污染物源强以超标倍数最大的污染因子为污染源强。根据土壤导则“污染影响型建设项目应根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子。”本次预测将尾矿浸出因子指标与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值标准指数进行排序，其中铬选用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值计算标准指数，铅、氟化物确定为预测因子。本次预测因子铅、氟化物执行《地下水质量标准》III类标准限值。本次评价因子判定如下表所示。

表5.2-20    土壤评价因子判定一览表    单位：mg/kg
	类别
	污染物
	浸出浓度mg/L
	质量换算
	标准值
	标准指数
	排序

	尾矿或尾矿浆废水垂直入渗
	挥发酚
	0.16
	1.6
	/
	/
	

	
	氟化物
	0.3
	3
	/
	/
	

	
	砷
	0.00087
	0.0087
	60
	0.000145
	3

	
	锌
	0.06
	0.6
	/
	/
	

	
	铬
	0.03
	0.3
	250
	0.0012
	1

	
	锰
	0.49
	4.9
	/
	/
	

	
	铍
	0.006
	0.06
	29
	0.002068966
	2

	
	石油类
	0.24
	2.4
	4500
	0.000533333
	4


本次环评污染物源强采取最不利情况，即浓度较大且危害较大的污染因子的浓度作为预测浓度。因此，根据固废浸出毒性检测报告，对各项因子采用标准指数法进行排序，选取标准指数最大的因子铅、氟化物作为本次土壤预测因子。

5.2.6.6预测与评价方法

（1）方法选取

本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为一级，本次评价选取《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的影响，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下：

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
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式中：
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-单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
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-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
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-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
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-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
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-表层土壤容重，kg/m3；

A-预测评价范围，m2；

D-表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
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-持续年份，a。

2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：
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式中：

Sb-单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S-单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

（2）参数选取

表5.2-21    土壤环境影响预测参数选择
	序号
	参数
	单位
	铬取值
	铍取值
	来源

	1
	IS
	g
	5502.92
	1100.58
	尾矿中铅、氟化物含量*预测范围单位年份渗透量尾矿中铬含量0.03mg/L，铍含量0.006mg/L，单日渗水量按选矿水量的5%损耗率计算，全年365d

	2
	LS
	g
	0
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	3
	RS
	g
	0
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	4
	ρb
	kg/m3
	1400
	1400
	监测数据土壤容重在1.4g/cm3

	5
	A
	m2
	446400
	446400
	工程占地范围

	6
	D
	m
	0.2
	0.2
	一般取值

	7
	Sb
	g/kg
	0.0000012
	0.000002
	取此次现状监测铅、氟化物含量最大值


（3）预测结果

尾矿浆中铅、氟化物通过入渗途径的土壤影响预测结果，见表5.2-22。

表5.2-22    预测结果    单位：g/kg

	年限
	单位质量表层土壤中铬
	单位质量表层土壤中铍

	
	增量
	叠加值
	标准值
	增量
	叠加值
	标准值

	1
	0.00004403 
	0.00004523 
	0.25
	0.00000881
	0.0000108
	0.029

	2
	0.00008805 
	0.00008925 
	0.25
	0.00001761
	0.0000196
	0.029

	5
	0.00022013 
	0.00022133 
	0.25
	0.00004403
	0.0000460
	0.029

	10
	0.00044026 
	0.00044146 
	0.25
	0.00008805
	0.0000901
	0.029

	20
	0.00088052 
	0.00088172 
	0.25
	0.00017610
	0.0001781
	0.029


5.2.6.7预测评价结论

（1）现状土壤环境质量监测结果表明：本项目区内各监测点土壤监测指标均不超标，低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

（2）本项目在事故状态下尾矿浆通过入渗形式进入周边土壤，可能会造成土壤环境影响。根据情景预测结果，本项目尾矿库防渗膜破裂泄漏事故如持续20年，则评价范围内单位质量表层中铅、氟化物的含量将基本保持本底值，总体增量较小，对区域土壤环境影响较小。

5.2.6.8土壤环境影响自查表

本项目土壤环境自查表见表5.2-23。

表5.2-23    土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响 
识
别
	影响类型
	污染影响型（；生态影响型（；两种兼有（
	

	
	土地利用类型
	建设用地（；农用地（；未利用地（
	土地利用
类型图

	
	占地规模
	（321.5）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降（；地面漫流（；垂直入渗（；地下水位（；其他（  ）
	

	
	全部污染物
	/
	

	
	特征因子
	铅、氟化物
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类（；Ⅱ类（；Ⅲ类（；Ⅳ类（
	

	
	敏感程度
	敏感（；较敏感（；不敏感（
	

	评价工作等级
	一级（；二级（；三级（
	

	现
状 
调
查 
内
容
	资料收集
	a）（；b）（；c）（；d）（
	

	
	理化特性
	/
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	2
	6
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	/
	0~0.5m

0.5~1.5m

1.5~3m
	

	
	现状监测因子
	pH、含盐量、基本45项
	

	现
状 
评
价
	评价因子
	pH、含盐量、基本45项
	

	
	评价标准
	GB 15618（；GB 36600（；表 D.1（；表 D.2（；其他（      ）
	

	
	现状评价结论
	占地范围内各监测点的监测结果均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；占地范围外各监测点的监测结果均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。
	

	影
响 
预
测
	预测因子
	铅、氟化物
	

	
	预测方法
	附录 E（；附录 F（；其他（        ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（ / ）
影响程度（可接受）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）（；b）（；c）（
不达标结论：a）（；b）（
	

	防
治 
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障（；源头控制（；过程防控（；其他（    ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	前期与现状监测相同
	基本45项、pH、含盐量及特征因子
	3年/次
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	整体土壤环境影响尚在可控制范围内
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。


5.2.7生态环境影响分析与评价

项目建设对区域内生态体系的稳定性影响主要途径是地表扰动和植被破坏。本项目的建设影响自然景观格局，使区域内自然景观破碎化，向人文景观转变。

5.2.7.1项目建设对植被资源影响分析

选矿厂、道路、尾矿库防渗及管线铺设的建设过程中要进行地表开挖、植被清除，造成占地范围内地表植被的完全破坏。机械碾压、施工人员踩踏等，也会使施工区周围植物受到不同程度的破坏。同时，地表受扰动后会增加水土流失量。

本项目总占地321.5hm2，工程占地对区域内自然植被影响不大，也不会使整个评价区内植物群落的种类组成因本工程的建设而发生变化，亦不会造成某一物种在评价区范围内的消失。本项目在运营过程中产生的粉尘等污染物会对选矿厂及尾矿库周围空气产生影响。污染物可通过自然降解和降水淋溶等途径进入土壤环境，影响周围土壤的理化性状、团粒结构、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。

从植物种类来看，施工期作业场地被破坏或影响的植物为组成当地植物群落的建群种，比如马蔺、垫状驼绒藜、蒺藜、苔草等，这些植物在当地分布比较均匀，项目建设的局部植被破坏，不会使评价区植物种群组成发生根本变化，也不会造成某一植物种在评价区范围内消失。植被调查表明，区内无任何珍稀濒危物种、国家保护濒危植物及受威胁物种

项目建设对评价区植物产生的影响，主要体现在各种规划道路对植被的占用及破坏。因此，为尽可能降低对评价区内植物生长产生的不利影响，拟建交通道路在具体选线和施工过程中，应尽可能选择空地及利用已有道路。

5.2.7.2项目建设对野生动物资源影响分析

施工期各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、震动以及人员活动会对周边野生动物造成回避，对局部范围内营巢的啮齿动物、爬行动物和无脊椎动物的交配、繁殖及觅食、育幼等日常活动造成干扰。夜间施工和工程人员生活照明则可能对一些夜食性肉食动物造成影响。同时由于可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，哄赶、捕捉、伤害野生动物，或出于好奇追赶和接近动物，对其造成心理和身体上的损害。

施工期随着施工场地、施工便道的建成，运输和工程车辆进场，可能造成动物直接的生命损伤。这主要是由于在黄昏交替之际，光线条件差，司机视野不良，而又正值一些动物的活动高峰。但本项目施工道路多利用现有进场道路，且路面条件一般，地势平坦，运输和工程车辆车速多在20~40km/h，动物有足够的反应和躲避时间，故直接交通致死率应较低。

项目区范围内草本植被发育，为较好的天然牧场。但由于项目区内本身没有动物繁殖地和栖息地，区域开发不会影响保护动物的种群特征，但是，在选矿过程致使地下水发生变化的情况下，可能影响区域地下水的水质和水量，这样会对野生动物的生活造成一定影响。

但同时，评价区周围的水系较少，区域动物具有其他较为宽广适宜的生活空间。因此，可以看出项目选矿过程将对区域野生动物造成一定的影响，但影响程度有限。

5.2.7.3项目建设对自然景观影响分析

本项目现状景观为戈壁、裸岩石砾地，尾矿库采用分期筑坝，最大坝高50m，会对现状景观产生直接影响，项目区由自然景观改变为人工景观。项目实施后，将会在一定程度上改变项目直接实施区域内原生自然景观，人为活动的加剧促进景观破碎化的不断发展，具体影响包括以下几个方面：

（1）本工程的建设，造成原地貌形态受到直接破坏，改变了自然地貌形态，设计尾矿坝最大坝高50m。一方面改变了区域内的自然景观，另一方面又增加了新的自然人文景观。所以尾矿库建设形成占地面积内土地利用现状永久改变，使区域自然景观类型发生改变，造成与周围原有自然景观不协调，致使景观生态系统在空间上的非连续性。尾矿库建成后该区域逐渐从自然景观破坏到人文景观建立最后达到新的自然人文景观平衡，局部生态系统也从破坏到重新建立最后达到平衡状态。

（2）由于选矿生产、尾矿输送及管线的铺设，对原地表形态、地层层序等造成直接的破坏，挖损产生的废弃岩土直接堆置于原地貌上，将使施工区域内的自然景观发生一定转变；

（3）对土地的永久占用，使评价区内局部原有自然景观类型变为容纳厂房、运输道路、生活场所、供电通信线路以及给排水管道的工业广场；

（4）随着与项目建设同步实施的管线、道路等的建设，在路基施工中的填挖、取土等一系列的施工活动，形成裸露的边坡、取土坑等一些人为的劣质景观，造成与周围自然景观不相协调；

（5）厂房、道路建成后，虽然会对原有景观进行分隔，造成景观生态系统在空间上的非连续性，对区域景观产生一定的影响。

（6）尾矿库建成后，项目区尾矿经管道输送至尾矿库内，尾矿堆积对区域环境产生影响，改变地质地貌，降低植被覆盖度，影响生态系统内能量流动及养分循环，导致区域景观的生态系统生产力降低，使生态系统功能稳定性丧失，进而导致区域生态景观下降。

5.2.7.4项目建设对土地利用影响分析

本项目总占地321.5hm2，占地类型为戈壁、裸岩石砾地，永久占地主要包括选矿厂、尾矿库、生活区和厂区道路等。

工程临时占地主要包括施工营地、临时道路，临时占地在施工结束后及时进行迹地恢复。

项目的永久占地在很大程度上影响到地表植被生长，使部分土地失去了原有的生物生产功能和生态功能，土地利用类型转变为未利用地和建设用地。

在项目建设及开发土地利用过程中，应严格限制施工活动范围，禁止在施工场所外从事破坏植被的其他活动，对临时施工场地要及时恢复。

就占地而言，项目建设开发导致区域工矿用地增加，使未利用土地转变为工矿用地，这种占用降低了区域的生态生产能力，对区域景观造成了不可逆的影响；但是，同时也把一部分难利用的戈壁、裸岩石砾地建设为工矿区，对土地利用来说是有益的。项目区人工及设施比例进一步提高，工矿用地将是区域开发后的主要土地利用形式，总体空间格局将发生很大程度的变化。

5.2.7.5项目建设对区域生态功能区影响分析

选矿生产活动的实施，导致区域植被、土壤、水资源的分布状况和质量均发生变化，加剧植被退化和虫害增加，生态系统稳定性下降和保持水土能力降低。具体表现在，部分工业场地建设破坏植被，引发塌陷、滑坡等地质灾害，影响区域水源涵养能力。生产及生活污水的随意排放和固体废物的堆存将会污染土壤和水环境。选矿厂、尾矿库及危险化学品的运输、储存和使用会增大环境安全风险。

选矿生产对区域草场产生影响，改变地貌和水资源分布，降低植被覆盖度，影响生态系统内能量流动及养分循环，导致生态系统生产力的降低，使生态系统功能稳定性丧失，进而导致区域生态功能下降。

5.2.7.6生态影响评价自查表
5.2-24    生态环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态环境保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线（；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□；

	
	影响方式
	工程占用（；施工活动干扰（；改变环境条件（；其他□

	
	评价因子
	物种（马蔺、垫状驼绒藜、蒺藜、苔草等）

生境（戈壁）

生物群落（戈壁）

生态系统（荒漠草原）

生物多样性（（/）

生态敏感区（防风固沙区）

自然景观（荒漠草原）

自然遗迹□（  /  ）

其他□（  /  ）

	评价等级
	一级（     二级（      三级□    生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（3.215）km2；水域面积：（  ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集（；遥感调查（；调查样方、样线（；调查点位、断面□；
专家和公众咨询法（；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季（；秋季□；冬季（；丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失（；沙漠化（；石漠化□；盐渍化（；生物入侵□；污染危害（；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落（；土地利用（；生态系统（；生物多样性（；重要物种□；生态敏感区（；生物入侵风险□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性（；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落（；土地利用（；生态系统（；生物多样性（；重要物种□；生态敏感区（；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让（；减缓（；生态修复（；生态补偿（；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期（；长期跟踪（；常规□；无□

	
	环境管理
	环境监理（；环境影响后评价（；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行（   不可行□

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


5.2.8水土流失影响评价与分析

5.2.8.1项目建设对水土流失影响分析

根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），确定本工程项目区不属于水土流失重点预防区和重点治理区。环评要求要加强植被保护，严禁乱垦滥伐，防止过度放牧、垦殖坡地造成水土流失；区域内要加强保护和治理措施。

工程建设中扰动原地貌面积较大，除工程建筑物占地外，其余地区因土壤扰动及地表植被的破坏，将会降低地表抗蚀能力，在风力、水力及冻融的综合条件作用下，会加剧当地的水土流失；在工程运行期，由于选矿生产的不断产出，在各种临时堆场、尾矿库、不稳定边坡等周围的生产过程中，在各方作用下也会加剧水土流失。

基于区域植被覆盖状况较好的环境特点，评价提出项目区在开发建设过程中，需要采取积极有效的水土保持措施，以最大限度地减少由于选矿生产造成的水土流失量。具体的水保方案可根据项目区内各开发建设项目的特点分别制订，在项目建设过程中，应严格参照执行。

施工期地表平整开挖，破坏土壤结构和地表植被，损坏原有的水土保持能力，对当地生态造成一定程度的破坏，土壤结构和地表植被破坏后，抗侵蚀能力降低，遇大风、暴雨及径流冲刷会导致水土流失。

项目区场地均需平整及开挖，必然要产生挖填方。填方和挖方的处置不当会诱发水土流失。在地面坡度较大地段，开挖后常造成开挖面及边坡裸露，抗冲刷能力降低，被雨水冲蚀容易产生冲沟；施工过程中，会有部分土、石堆放，将对占地范围内的地表土壤造成一定程度的破坏，从而对水土流失的发生和加剧创造条件。遇暴雨冲刷，将破坏原有土地等；建设过程中要对地面进行扰动，最后地面房屋、道路等建（构）物的覆盖面必然小于实际扰动面，未被覆盖的部分易发生风蚀；施工车辆如不按指定的便道行驶，任意植被和土壤，则会引起水土流失；场外运输道路建设过程中的水土流失的影响。

选矿过程中产生的尾矿在尾矿库堆存过程中，如不采取措施，将会诱发水土流失；原料及产品运输车辆吨位都较大，如不按指定路线行驶而任意碾轧，则会引起车辆行驶道路沿线的水土流失。

5.2.8.2水土流失影响预测

按照“谁开发，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的有关规定，根据本项目的特点和总体布局，确定本项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和影响区。

项目建设区：是指开发建设项目占用和管辖土地的范围，是建设项目直接造成损坏和扰动的区域。其中用地范围包括选矿厂、尾矿库、办公生活区等。

本项目建设过程中，由于施工人员践踏、机械作业等，将对地表植被及土壤结构造成破坏，形成一定面积的裸地，遇到雨天气将会造成水土流失，开挖的土石方将占用一定的土地，对占地范围产生扰动、植被破坏，开挖土石方堆存易发生水土流失。工程建设新增水土流失产生于以下方面：

①本项目实施期间，由于场地开拓及平整地基土层的填挖、施工人员临时生活区、施工道路的布置等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发和加剧水土流失。

②弃渣堆放被风蚀的可能性较大，若堆放或保护措施不当，将会在大风作用下产生水土流失。

从本项目建设性质来看，项目及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，工程建设对拟建项目占地范围内的土地产生扰动，项目占地面积较小，影响范围也有限，在采取相应的水土保持措施后对项目区周边水土流失的影响不大。

5.3环境风险分析与评价

依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），本项目严格按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）开展本项目风险识别、风险分析和风险后果计算等风险评价内容，提出本项目风险管理、减缓措施和应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。

5.3.1评价原则和评价工作程序

（1）环境风险评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（2）评价目的及重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析建设项目建设期和运营期可能发生的突发性事件，引起有毒有害易燃易爆物质的泄漏所造成的人身安全、环境影响及其损害程度。提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

本项目环评主要针对生产过程中可能发生的环境风险事故，进行环境影响预测分析，并提出风险防范措施及应急预案，力求将环境风险影响降至最低。
遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，本次环境风险评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用对项目风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，提出减少风险的事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少公害的目的。
（3）评价程序

5.3.2评价依据

5.3.2.1风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，本次风险评价的识别范围主要是选矿厂和尾矿库。

①物质危险性调查

物质风险源指存在物质意外释放，并可能产生环境危害的源。本项目存在意外释放并可能产生环境危害的物质为2#油、废矿物油、废油桶、丁胺黑药、丁基黄药。

②工艺系统危险性调查

本项目各种风险事故多发生于选矿厂，主要环境风险事故主要为堆场垮塌、废气处理设施等环保设施故障导致污染物超标排放、输送管道泄漏、生产废水泄漏、发生火灾、爆炸次生污染物对环境的影响等。

③尾矿库

本项目配套建设尾矿库，在运行过程中，尾矿库溃坝、尾矿泄漏事故等。

5.3.2.2生产单元有害因素分析
本项目属于选矿加工建设项目，涉及的风险物质主要为2#油、废矿物油、废油桶、丁胺黑药、丁基黄药，本项目涉及很多生产单元，各生产单元的潜在危险因素和潜在危害程度也不同，因此，对各生产单元的危险因素进行识别。

表5.3-1    本项目生产各作业场所的危险有害因素分析

	单元
	作业分类
	主要危险

	选矿厂
	选矿工序
	废气处理设施故障造成工业废气事故排放

	
	输送管道
	输送管道破裂导致选矿废水外溢或下渗，周边土壤、地下水环境等受到污染

	
	堆场
	堆场垮塌造成人身安全、财产损失、环境污染、生态破坏等损害

	
	辅料运输
	辅料运输过程中，车辆侧翻造成药剂外溢，周边土壤、地下水环境受到污染。

	尾矿库
	尾矿排放
	尾矿库溃坝造成的人身安全、财产损失、环境污染、生态破坏等环境伤害。

	
	尾矿输送
	输送管道破裂导致选矿废水外溢或下渗，周边土壤、地下水环境等受到污染


本项目选矿厂主要发生以下几种情况：

①集尘除尘不能正常工作的情况下，此时粉尘未经处理无组织扩散；

②选矿废水外溢，导致项目所在区域的地下水受到影响；

③堆场垮塌造成的人身安全、财产损失、环境污染、生态破坏等损害；

④危险物质泄漏事故引发火灾、爆炸事故等；

⑤辅料运输车辆侧翻，导致药剂洒落污染周围土壤、地下水环境。

5.3.2.3评价等级
1、选矿厂风险评价等级
（1）P的分级确定

①危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定
本项目属于选矿建设项目，选矿厂主要涉及可燃、易燃和爆炸危险性物质为2#油、废矿物油、废油桶、丁胺黑药、丁基黄药，2#油最大储存量以3t计，废矿物油及废油桶最大储存量以2.25t计，危险物质以油类物质计；毒性物质为丁胺黑药、丁基黄药最大储存量以30t计，危险物质以健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）计。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+q2/Q2 +q3/Q3…qn/Qn

式中：q1，q2，……qn--每种危险物质的最大存在总量，单位为t；

Q1，Q2，……Qn--每种危险物质的临界量，单位为t；

因此，本工程Q值为0.6021，Q＜1。
表5.3-2    本工程危险物质数量与临界量的比值

	序号
	物质名称
	储存量/t
	临界量/t
	Q

	1
	2#油
	3
	2500
	0.0012

	2
	废矿物油、废油桶
	2.25
	2500
	0.0009

	3
	丁胺黑药、丁基黄药
	30
	50
	0.6

	合计
	0.6021


根据HJ169-2018附录B，油类物质临界量为2500t，健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）临界量为50t，计算得出选矿厂危险物质Q值为0.6021，Q＜1。因此，选矿厂的环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。
2、尾矿库风险等级
根据“2.5.3.7尾矿库环境风险评价等级”判定，结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）中等级划分矩阵，确定本次尾矿库风险评价等级为一般（H1S3R3）。
5.3.3环境敏感目标概况

本项目选矿厂及尾矿库不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区内，项目区周边无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。

5.3.4环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，本次风险评价的识别范围主要是选矿厂和尾矿库。
5.3.4.1物质危险性识别

本项目选矿厂中涉及的风险物质主要为2#油、废矿物油、废油桶、丁胺黑药、丁基黄药。项目区主要化学品储存情况见下表。
表5.3-3    项目区危险物质贮存情况一览表

	序号
	名称
	消耗量（t/a）
	最大贮存量（t）
	贮存方式
	贮存地点

	1
	丁基黄药
	240
	20
	袋装
	仓库

	2
	丁胺黑药
	120
	10
	袋装
	仓库

	3
	2#油
	36
	3
	桶装
	仓库

	4
	废矿物油、废油桶
	2.25
	2.25
	桶装
	危废暂存库


5.3.4.2生产单元（设施）危险性识别

选矿厂

①选矿用水循环系统事故

本项目选矿废水闭路循环，不外排。选矿生产废水循环系统因设备老化、故障、操作不当以及建筑破损等原因可能发生选矿废水泄漏事故，经地表径流或垂直入渗途径，污染选矿厂周围地下水及土壤环境。

②除尘系统事故

本项目粉尘采用袋式除尘器处理后，经15m高的排气筒排放。除尘系统因设备老化、故障、操作不当等原因可能发生火灾爆炸等事故，产生的伴生/次生污染物，对选矿厂周围大气环境造成污染。

（2）尾矿库

①尾矿库溃坝事故

因尾矿坝施工质量不高、施工缺陷等人为因素或遇到暴雨、地震等自然灾害时，有可能导致尾矿库溃坝，洪水冲刷尾矿库后，尾矿库内的洪水携带尾矿溢流进入外环境，尾矿外泄后会污染沿途土壤及地下水环境。

②尾矿库防渗系统泄漏事故

尾矿库采用碾压式土石坝，坝体内坡及库底铺设防渗层，防渗层的结构为设置1.5mmHDPE复合土工膜防渗。当土工膜发生破损后，尾矿库中产生的渗滤液通过破损处下渗至周围土壤及地下水环境。
5.3.4.3存储系统风险识别

辅助材料如丁基黄药、丁胺黑药、2#油、废矿物油、废油桶等危险品储存、装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，同时由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用后强度下降，垫圈没有拧紧等原因造成物品泄漏，甚至引起火灾事故，造成周围大气环境、地下水及土壤环境污染。

5.3.5环境风险分析

5.3.5.1分析依据

①尾矿库的全库容和坝高
尾矿库溃坝的事故后果，主要由尾矿库的全库容和坝高，以及周围地形地貌、下游居民密度、农田和工业设施等情况来决定。尾矿库溃坝事故的能量，主要是具有很大势能的尾矿、水等。衡量尾矿库的两个指标即全库容和坝高。
②尾矿库的事故可能影响范围
根据尾矿库所处的地理位置、流域特征、地形地貌条件、设计防洪标准的洪水总量、洪水过程线、尾矿库设计库容、可能性溃坝的水力坡降，经分析计算，确定尾矿库一旦发生最大可能的溃坝事故所殃及的范围。
5.3.5.2最大可信事故

根据前文环境风险识别，本项目最大可信事故是选矿厂内尾矿输送管道泄漏事故。选矿车间至尾矿浓密车间的尾矿输送管道、选矿车间回水泵发生故障时，可能造成大量矿浆和废水事故外排从而污染外环境。事故状态下的选矿废水和尾矿浆排入事故池中，避免因事故排放造成对周边造成环境污染。

5.3.5.3尾矿库危险性分析

本项目尾矿库总库容约2890.44万m3，采取湿法堆存尾矿。本项目尾矿属于I类工业固体废物，不属于有毒有害物质，即使尾矿外泄，由于量不大，不属于有毒有害物质的大面积扩散，不属于也不构成重大危险事故源。同时，尾矿库下游无国家、自治区文物保护区和风景旅游区，尾矿库属于傍山型+山谷型尾矿库。当尾矿库发生洪水溃坝事故后，尾矿库尾水淹漫范围主要在尾矿库下游附近，项目区位于山区，尾矿库周围无较大地表水体，溃坝后尾矿影响范围较小，溃坝尾矿将沿沟谷顺流，下游1.5km范围内无村庄坐落，无牧民居住也没有农田、工厂，亦无其他构（建）筑物，尾矿溃坝不会对周围环境造成影响。

5.3.5.4尾矿库溃坝事故分析

溃坝是在蠕变拉裂和剪断复合机制下形成的，在重力和残余剪切强度作用下，自坡脚区材料强度破坏开始，缓慢累进性破坏，其过程初为坡脚蠕变，接着沿接裂扩张，然后中部剪断贯通，当贯通剪断面形成时，斜坡开始高速滑动，与此相应，溃坝过程由静止、加速并达到整体滑动的最大速度，其后滑体自后部至前锋依次减速构成，溃坝过程往往在几分钟内完成。溃坝液体下泄时一般以涌坡形式运动，涌波的高度是不断变化的，同时逐渐向下游形成扇形流推进，最后流进附近地势较低处，本工程尾矿库为一次性筑坝型尾矿库，库区所处地形坡度较大，经采取措施后尾矿库溃坝对下游区域生态环境造成的影响较小。

本项目尾矿库形成坡度一般的山前倾斜面，库内地形起伏不大，尾矿库库区南侧地势较平坦，如果因洪水等发生尾矿库溃坝、缺口等事故，尾砂最可能下泄的方向就是地势较低区域。由于库内尾矿处于压实状态，环境污染主要载体为废水，废水夹杂尾矿首先沿地势直线冲刷，然后受地形缓冲力影响向两侧呈扇形分布，由于尾矿库设计最高坝高为50m，且所在地坡度不大，发生事故时，尾矿废水及尾矿下泄速度较小，将在一定程度上影响尾矿库下游生态环境。

尾矿库事故影响范围和程度按最大坝高50m考虑。根据《尾矿库重大危险源辨识与分级标准》可知，尾矿库的失事后的影响范围约为80倍的坝高范围，据此计算本项目尾矿库失事后的影响范围为4km。本项目尾矿库影响范围预计达到尾矿库下游4km范围内。综上所述，尾矿库失事影响范围内没有集中的居民居住点、企业，不会受到尾矿库溃坝事故的影响；另外尾矿库失事也不会导致城镇、工矿企业、交通运输、集中饮用水设施及其它重要设施严重损坏，本项目尾矿库失事后造成的影响较小，其风险水平是可以接受的。

根据形成过程，尾矿库溃坝后形成的泥石流分为土力泥石流和水力泥石流，土力泥石流的性质一般偏粘性，水力泥石流一般偏稀性。根据堆放的尾矿渣的性质可知，尾矿库溃坝形成的泥石流属于土力泥石流。根据调查一旦发生溃坝事故，溃坝后尾矿库对选矿厂生活区影响较小。尾矿库下游主要为戈壁、裸岩石砾地，无居民聚集区、水利水电设施、农田、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等，溃坝后不会造成大的经济财产损失。

5.3.5.5尾矿输送管道破裂、渗漏事故分析

由于施工缺陷、管理运行不善或设备老化引起尾矿输送管道破裂，尾矿渗漏致使周围地下水、土壤土质受污染。

5.3.5.6尾矿库事故可能造成的伤亡人员估算

根据可能殃及区内居民点的居民人数、居民点的位置及离坝距离、人口密集程度、房屋坚固程度及尾矿库等因素，尾矿库溃坝事故可能造成的死亡人数可按经验公式进行估算，计算公式如下：
S=0.5×ΣNi+0.125×ΣMj
式中：S—尾矿库事故可能造成的死亡人数，人；
I—尾矿库下游10倍坝高范围内，n个居民点的顺序数；
Ni—第i个居民点的居民人数，人；
J—尾矿库下游10倍坝高以外，40倍坝高以范围内，m个居民点的顺序数；
Mj—第j个居民点的居民人数，人；
本工程尾矿库下游10倍坝高范围内（500m）无居民；40倍坝高范围内（2000m）范围内无居民，按上述公式估算，尾矿库溃坝事故不会产生人员伤亡。
5.3.5.7尾矿库突发环境事件情景分析

根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015），以及尾矿库可能引起环境风险事故的特点，从各个可能引起的突发环境事件情景，对突发环境事件的影响内容、波及范围、影响对象及污染后果等方面进行环境风险识别和评估。尾矿库突发环境事件情景分析见下表。
表5.3-4    情景分析表

	名称
	储存方式
	事故名称
	情景分析
	危险性评估

	尾矿
	堆存
	溃坝
	坝体裂缝、滑坡、洪水漫顶等导致的溃坝事故
	产生污染物
	溃坝导致尾矿下泄，主要污染因子为pH、SS、重金属等

	
	
	
	
	波及范围
	尾矿坝下游4km

	
	
	
	
	影响对象
	地下水、土壤、生态环境

	
	
	
	
	污染后果
	可能对下游公共设施、生态环境造成影响，可能引起地下水、土壤污染

	尾矿浆
	管道
	泄露
	输送系统破损
	产生污染物
	pH、SS、重金属等等

	
	
	
	
	波及范围
	选矿厂周围1km

	
	
	
	
	影响对象
	周边地下水及土壤

	
	
	
	
	污染后果
	地下水污染、土壤污染


5.3.5.8环境风险影响分析

（1）火灾事故环境空气影响分析

物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。

（2）化学品运输风险影响

运输危险物品的车辆是一个流动的危险源，本项目运输丁基黄药、丁胺黑药、2#油、废矿物油的车辆，一旦发生事故，造成危险品泄漏，可能造成事故发生地地表水体、土壤的污染。本项目危险品运输量很小，可能造成的化学品运输风险较小。

（3）风险事故水环境影响分析

项目区内火灾除对空气会造成一定影响外，采用雾状水作灭火剂时，消防水处理不当也会对地表水体造成影响。因此，建设单位在运营时既要充分考虑火灾对大气的影响，又要特别重视事故处理过程中消防水的收集和处理问题，防止因火灾对周围水体造成二次污染。

项目区不处于饮用水源保护区，地下水为III类，不属于敏感区，项目运行后采用道路运输。因此，只对风险事故发生后产生的水环境影响进行分析。

（4）对地下水环境风险影响分析

设备、管道一旦发生泄漏事故，如不能收集进入回水池，选矿水可能通过下渗污染地下水。本项目在生产过程中，一旦发生火灾等事故，在处理过程中，消防水会携带大量粉尘形成有悬浮物的废水，由于消防用水瞬时量比较大，悬浮物含量也较高，任其漫流会导致 污水通过雨水管网排入综合排水沟，污染地下水水质。项目区内事故废水统一收集至事故水池，经处理后回用于选矿工艺。因此，如项目区发生事故时，基本不会对地下水造成污染。

（5）事故废水防控体系的风险影响分析

当火灾事故发生时，企业要建立消防废水、全厂废水的事故废水防控体系。消防废水防控体系：当项目生产储运区发生火灾事故时，使大量消防废水进入项目区沉淀池中。如果 部分废水漫流进入雨水管网，应立即关闭雨水排放口，将雨水管网与沉淀池相连，使废水进入池中，避免进入外环境。以上措施作为企业消防废水防控措施，目的在于切断污染物与外界的通道，将污染物导入沉淀池内，将污染控制在项目区，防止产 生的消防废水造成环境污染。

（6）泥石流环境风险影响分析
选矿厂基础建设时基坑开挖形成的弃土按要求堆放于拟建建筑物周边，用于后期基础回填，多余部分按照要求压实，摊平，不堆放在地势低洼处，弃土堆放远离沟道，不会为泥石流发生提供物源；选矿生产作业时尾矿将会排入尾矿库中，尾矿库按设计要求分散放矿，充分利用了现有山区地形，为防止水流冲刷尾矿成为泥石流物源，尾矿库上游建有完善的防洪设施，加之，评估区降雨较少，多年来沟谷内形成的水流较少，形成泥石流的水源条件不充分；选矿生产废水、尾矿库回水经处理达标后全部用于生产，不会改变评估区的水源条件。工程生产活动远离沟谷，沟谷排水条件较好，水流通畅，选矿活动引发泥石流灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。

综上，项目区内滑坡、泥石流等灾害不发育，发生的地质环境条件不充分，选矿活动不易引发或加剧崩塌、滑坡、泥石流等灾害。预测评估选矿活动遭受塌陷、滑坡、泥石流灾害的危险性小。
（7）尾矿库溃坝风险影响分析
本项目尾矿采用湿式排放，尾矿库为三等库，尾矿库总库容2890.44万m3，有效库容2372.10万m3。尾矿库下游无村庄、农田。
本项目尾矿库一旦发生溃坝事故时，尾矿流向下游区域，主要受冲击的是尾矿库下游。本项目尾矿属于一般工业固体废物，不属于有毒有害物质，即使尾矿外泄，由于外泄量小，不属于有毒有害物质的大面积扩散，不属于也不构成重大危险事故源。由于尾矿库下游4km范围内没有居民、农田、村庄、大型工矿企业以及国家、自治区文物保护区和风景旅游区及其他重要设施，并且尾矿库地势较低，因此尾矿库溃坝不会对项目区及周边产生较大影响。

5.3.6环境风险防范措施及应急要求

5.3.6.1环境风险防范措施

（1）尾矿库风险防范措施

①开发运营期应加强对地下水、土壤等的监控，严格落实项目区内地面防渗工程，对环境污染隐患做到及早发现、及时处理，制定事故状态下（建设一座800m3防渗事故池用于容纳事故状态下选矿厂产生的尾矿，确保废水不会进入外环境）环境风险应急预案和应急处理措施，强化环境风险防范和应急处理能力，严防污染事故发生。

②尾矿浆输送管线和回水管线渗漏保护措施包括：尾矿输送管线配置压力报警系统，在全线高承压点分段安装压力报警传感器，管线运行压力监测信息实时传回车间、选厂调度室；同时对应尾矿输送管线各承压点配套压力报警系统安装视频监控系统，实现对尾矿输送管线运行的实时监测、预警等监控，防止尾矿浆输送管线和回水管线渗漏。

③加强尾矿库管线日常管理，建立尾矿管线运行管理制度，用测厚仪对尾矿输送管线定期检测管壁厚度，对管壁薄达不到使用要求的管道及时更换，设置尾矿管线巡查岗位，每天24小时专人巡检。

④控制库区正常放矿，按尾矿库等级要求保持坝前干滩长度。对坝体渗流、变形等采取措施。每年做好防汛准备工作，按设计要求保留调洪高度和调洪库容，定期检查库内外排洪设施，确保排洪系统正常运行；一旦出现险情，应立即组织抢险工作。

⑤当发现坝面局部隆起、塌陷、流土等异常情况时，应立即采取措施进行处理并加强观察。

⑥尾矿管道输送过程，应固定专人分班巡查和维护管理，防止发生淤积、堵塞、漏砂等事故，发现事故应及时处理，对排放的矿渣应妥善处理。

⑦根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），项目区设置5座地下水水质监测井。同时按照《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》规范尾矿库的环境应急管理工作，有效防范和妥善处置尾矿库引发的突发环境事件。

⑧加强尾矿压缩脱水的安全管理，安排专人负责巡查，一旦发现异常情况，立即报告公司主管部门，启动救援系统，并采取措施进行处理。

⑨定期检查浓密系统、出水泵及管路，保障管路的畅通。

⑩在厂区设置事故水池，用于存储尾矿浓密机出现故障期间的污水。

⑪尾矿坝不得出现局部失稳，坝体稳定安全系数和渗流控制满足要求；尾矿库整体加高加固时，需由有资质的机构进行稳定性分析，其分析方法和分析结论满足规范要求。

⑫尾矿库防洪标准及在最高洪水位时，尾矿坝最小安全超高必须满足规范要求。

为避免在尾矿堆存过程中，引发堆体溃塌和滑坡，建设单位应当委托有资质单位对本项目尾矿库编制相应的采、排施工方案，方案内容主要包括几个方面：

A 对尾矿库进行削坡除险，尾矿库排放新增堆体，设置好边坡角度，消除堆体滑坡危险；

b 项目区处于山区，为防止大风扬尘，在尾矿库堆存过程中首先要做好洒水降尘工作，对达到最终排弃高度的工作面进行压实处理，并覆盖块石，在工作面上风向，设置防尘网，在风力大于6级的天气条件下，停止作业；

c 对现场工作人员进行安全操作规程及避险措施培训，增强工作人员安全意识；

d 本项目年工作日数为300天，在工作期结束前，对扰动过的区域进行除险加固工作，并进行压实处理和覆盖块石，防治在非生产期扬尘污染。

e 建设单位应当针对安全环境风险事故应急救援预案定期组织演练。

（2）堆场事故防范措施
①建立严格的安全生产制度，要派专人负责仔细检查，发现问题及时解决。经常性巡视堆场周边环境，发现滑坡、垮塌及异常现象要及时处理。
②为确保堆场的稳定性，四周应防止积水，如出现积水现象时，用临时排水沟把积水引出。
③可依托监测井定期开展水质监测，发现异常及时采取有效措施，避免因事故排放造成对周边造成环境污染。
（3）废气处理环保设施风险防范措施
加强选矿厂日常巡检管理，防止环保设施不正常运行。当除尘器发生故障时立即停止生产、及时检修并采取相应的处理措施，可控制工业粉尘、氯化氢对周边大气环境的污染。
（4）选矿车间废水管道风险防范措施
定期对选矿厂排水管道进行维护检修，加强日常监管。采用电子监控及人员监控，尤其是选矿废水输送管道应加强定期巡检，发生溢流、下渗事故时，应当立即停产进行检修，减少对地下水环境的影响。
（5）火灾事故防范措施

①车间内配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

②安排专人每周对化学品储存桶进行使用安全检查，并将检查情况记录在“储存设备检查记录表”上，检查内容包括：储存桶是否泄漏、是否完好、各阀门、胶管及接头是否正常、管道或阀门有无泄漏、各种警示标志是否齐全、周边消防设施是否正常等。

③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。取油时，要用防滴漏装置，控制可能产生的溢溅。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。量油时应轻放工具，不要撞击，以免产生火花。

④车间内工作人员不得携带易燃易爆、易腐烂危险品或与生产无关物品。控制明火，不得在车间任何区域吸烟。

通过采取以上防范措施，可以有效降低火灾事故发生概率。
（6）化学品运输风险防范措施

①运输危险物料的单位应有资质，车辆应有危险废物运输许可证，司机、押运员有上岗证，具备运输危险品的资格，熟悉所运输的危险品的毒性及应急防范措施。包装物、容器应是定点单位生产。

②运输途中，要平稳行车、安全驾驶。物流公司运输化学品的司机要技术精湛，并且不吸烟。驾驶中要尽量少用紧急刹车，以保持货物的稳定。

③行车途中勤检查化学品是否有泄漏。由于行车途中车辆颠簸震动，往往容易造成包装破损从而造成化学品泄漏。因此，物流人员要定时查看一下桶盖上有无溢出。再来检查一下铁桶之间的充填物有无跌落，车厢底部四周有无泄漏液体。

④在运输危险化学品前事先对道路、天气等进行调查，慎重选择路线，并制定相应的预防措施；严禁运输危险品的车辆在中途随意改变路线，随意停车。

通过采取以上防范措施，可以有效降低化学品运输过程事故发生概率。
（7）地下水风险防范措施

①源头控制措施

项目建设、生产过程中，除了按照既定方案处理废水外，应严格把关工程质量：

a设备采购中要按照国家相关标准严格把关设备质量；

b施工过程中要按照国家相关建设标准严格把关建设质量；

c施工过程中要对管道采取防腐措施，运行期间要定期进行防腐检测；

d投产前应按要求进行试运行，并对管道进行试压，对焊缝质量进行检验；

e运行期间要定期检查各设备、管线及其连接部位，确保无跑冒滴漏现象。

②严格做好工程防渗
为防止地下水污染事故，本项目针对危废暂存库、事故池等采取防渗措施，尾矿库全盘防渗，防渗系数达1×10-7cm/s。原矿仓、粗碎站、中碎车间、筛分车间、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站等按一般防渗区防渗要求进行防渗，防渗系数达K≤1×10-7cm/s。办公生活区及厂内道路为简单防渗，进行地面硬化。
③防渗层维护

项目日常运营过程中，要定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补，避免事故状态下对项目区地下水造成污染。

经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对区域地下水周围环境的影响较小。

（8）尾矿库溃坝环境风险防范措施

①尾矿库坝型、排洪系统等涉及尾矿库安全的工程不得变更。严格控制库内水位，防洪高度满足设计的要求，不得在尾矿滩面或坝肩设置排水口，尾矿库实际情况与设计要求不符时，应及时通知设计部门，进行调整。

②尾矿库设置坝体位移观测设施、库区水位观测标尺、库区影像实时监测设施，全面提升尾矿库的安全监管和管理水平，增强对尾矿库危险的预警响应能力。

③建立和执行巡坝、护坝制度。定时观察坝体浸润线及溢出点位置，遇到坝体裂缝、滑坡以及浸润线骤升或渗漏等异常现象，要及时报告设计单位，查明原因并处置。库区严禁爆破、采石、挖土、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动。建立和严格执行尾矿库安全管理制度，按《尾矿库安全管理规定》（AQ2006-2005）进行管理，细化尾矿库安全管理规程，同时做好尾矿库运行记录档案管理，确保尾矿库安全运行。

④建立尾矿库安全检查及巡查制度，及时排除隐患。设置专职人员对尾矿库管理，安全部门定期与不定期检查，消除隐患，设立应急抢险队，确保尾矿库安全。安全检查内容主要包括：坝体坡面、库内水位是否满足要求，调洪能力是否有足够的安全超高；排洪设施是否堵塞；库内是否均匀放砂。暴雨后、地震后要加强检查。设置防洪高度标志，在水位观测标尺上标明正常运行水位和警戒水位。暴雨前，必须对排洪系统进行全面检查，准备必要的抢险物资，发现问题，及时解决。

⑤企业应按照技术规范修编突发环境风险事件应急预案，建立尾矿库环境应急管理体系；制定应急风险处置方案并备齐应急物资，定期进行演练，一旦发生环境风险，立即启动应急响应，采取应急处置措施，将风险的影响降至最低。溃坝等尾砂泄漏事故发生时，应立即向环境主管部门报告。

⑥在尾矿坝下游设置事故水池，收集尾矿库事故废水。采取库外排洪的方式，设置截洪沟，该截洪沟将尾矿库上游洪水直接排泄至尾矿库外，不进入库区。

⑦尾矿库的安全监测工作在不同阶段应做到：设计阶段应提出安全监测系统的设计方案、技术要求、仪器设备清单和投资概算；施工阶段应根据监测系统设计和技术要求，由设计单位提出施工详图，承建施工单位做好仪器设备的埋设、安装、调试和保护；工程竣工验收时，应将竣工图、埋设记录、施工期记录及整理分析资料等全部汇编成工程档案，移交建设单位；试运行阶段应缩短监测周期，验证所有检测设施、仪器运行的有效性和准确性，达到设计要求后投入正常运行，对不符合要求的仪器应调换更新；运行期间应做好监测系统和全部监测设施的检查、维护、校正、监测资料的整编、监测报告的编写以及监测技术档案的建立。

⑧监测数据应及时整理，如有异常，应及时响应，当影响尾矿库运行安全时，应及时分析原因和采取对策，并上报主管部门。尾矿库监测设施不全、损坏、失效的，应根据情况予以补设或更新改造。当尾矿库进行除险加固、扩建、改建影响原监测系统时，应根据本规范做出相应的监测系统设计更新，并保持监测资料的连续性。当发生地震、洪水以及尾矿库工作状态出现异常等特殊情况时，对重点部位的有关项目加强监测。

⑨尾矿库闭库设计和施工方案应符合国家有关法律法规和技术规范，必须报自治区安全生产监督管理部门审查。

（9）洪水环境风险防范措施

①建设单位按照评价要求进行洪水灾害防治，制定详细的矿山防治水措施，制定详细的突发环境事故的处置预案。
②工业场地、尾矿库等所有固定建、构筑物及设施均布置在不稳定地质范围之外，并且均高出当地最高洪水位1m以上。
③工业场地周边设截洪沟，防止污染地下水。
④确保项目区排水系统的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对选矿厂、尾矿库的巡逻检查，如发现坝体出现裂缝应采取补救措施。拦挡坝溃决后应立即采取抢救措施，防止固废冲刷项目区，同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等垮坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。
⑤组织防洪检查，并编制防洪计划，其工程必须在雨季前竣工。
⑥雨季应有专人检查矿区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤出，确保人员安全。

（10）地质灾害风险预防措施

①及时清除边坡上的危石，选择合理的边坡参数。

②应根据工程地质条件，采取必要的调整边坡角等措施。

③在可能发生地质灾害区段设置警示标志。

④在项目区外设置截水沟，将地表水拦截至项目区之外。
5.3.6.2环境风险应急处置措施

（1）环境风险应急响应

①当在预警监控或人工巡查发现突发事故时，最早发现者应立即向生产车间主任报告，并根据实际情况向公司副总经理或总经理报告，同时有关车间职工在保证自身安全的前提下采取一切办法切断事故源。

②接报的车间主任立即赶赴现场核实情况，根据现场实际情况预判事故响应级别上报应急救援指挥组织机构，启动企业相应应急预案。

③启动应急预案后各应急小组立即按照应急预案并结合实际情况进行封堵泄漏源、医疗救护、事故废水的截流收集等措施，开展相应的应急处置。

④应急处置完毕并符合应急终止的条件后可申请应急终止，取得同意后各应急救援小组应及时总结经验，查找疏漏等工作，并根据总结的经验对原有的应急预案进行补充和完善。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急。发生重大环境事件，总指挥决定扩大应急范围后，应立即按程序上报，启动相应应急预案。
（2）环境风险现场应急处置措施

2#油、废矿物油、废油桶等危险物质泄漏的应急措施如下：

①泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②防护措施

密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

③急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。
（3）环境风险应急撤离及疏散要求

厂内应急人员进入及撤离事故现场：发生初期事故时，应急人员在做好防护的基础上，5min内进入事故现场展开救援，

当事故无法控制，威胁到应急人员生命安全时，立即进行撤离，沿公司项目区道路向就近上风向或侧风向项目区出入口集合，并进行疏散。

根据事故发生位置和当时的风向等气象情况，由后勤保障人员指挥，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所，进行人员清点，并将清点结果报告指挥组。疏散过程中根据事故严重程度由项目区保卫科共同协调指挥疏导交通，确保及时、安全完成紧急疏散任务。周边区域人员疏散撤离：

①周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为分别按东、南、西、北四个方向及时迅速撤离危险区域到安全地带。疏散过程中尽量佩戴口罩等简易防护措施，向上风向撤离，在15min内完成转移。

②撤离地点及后勤保障：根据事故发生位置和当时风向等气象情况，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所。撤离地点一般为安全地带内的广场，并为撤离人员提供食品、饮用水等生活必需品。根据区域特点，本项目设置一处紧急避难场所，位于办公楼西北侧的空地，可根据当时的风向，选择位于上风向的紧急避难所。
交通管制：

①发生突发环境事故时，保卫科协同交警部门，对周边道路进行管控，限制无关车辆进入现场附近。

②临时安置场所设在上风向区域的空地，由企业应急总指挥和当地政府根据现场风向、救援情况指定。

③发生有毒有害气体扩散事件时，公司道路全部进行交通管制，不允许车辆进入。现场具体的道路隔离和交通疏导方案由现场公安人员根据实际风向等情况进行调整，企业应急人员进行协助。
5.3.6.3事故应急预案
1、应急预案组成

建设单位应针对本项目制定环境风险应急预案。本项目应急预案主要内容见表5.3-19。

表5.3-5    本项目环境风险应急预案内容一览表

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	重大危险源

	2
	应急组织机构、人员
	实施三级应急组织机构，包括企业、园区和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域生态环境主管部门和上级生态环境主管部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

制定有关的环境恢复措施

组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


2、应急预案培训计划

（1）培训与演练目的

重大危险源发生事故是小概率事件，因此应急预案的实施是少有的，必须通过培训与演练使应急救援人员熟悉预案，以便确定他们在实际紧急事件中是否可以正常运行，通过培训与演练要达到以下目的：

①在事故发生前暴露预案和程序的缺点；

②辨识出缺乏的资源（包括人力和设备、机具）；

③改善各种人员、部门和机构之间的协调水平；

④在公司应急管理能力方面获得员工认可和信心；

⑤增强应急反应人员的熟练性和信心；

⑥明确每个人各自岗位和职责；

⑦明确公司应急预案与政府、社区应急预案之间的合作与协调；

⑧提高整体应急救援的反应能力。

（2）培训与演练的基本内容

①基础训练

主要包括队列训练、体能训练、防护装备和通讯设备的使用训练等内容。目的是使应急人员具备良好的战斗意志和作风，熟练掌握个人防护装备的穿戴，通讯设备的使用等。

②专业训练

主要包括专业常识、堵漏技术、抢运和注销，以及现场急救等技术。通过训练，救援队伍应具有相应的专业救援技术，有效地发挥救援技术。

③战术训练

战术训练是救援队伍综合训练的重要内容和各项专业技术的综合运用，是提高队伍事件能力的必要措施。通过训练，使各级指挥员和救援人员具备良好的组织能力和实际应变能力。

④自选课目训练

自选课目训练可根据各自的实际情况，选择开展如防火、防毒、分析检验、综合演练等项目的训练，进一步提高救援人员的救援水平。

（3）培训与演练的周期安排

在公司的应急救援预案发布后，公司各单位要认真组织员工学习和讨论，熟悉预案内容，并对学习情况做好记录。安全环保部对学习记录进行检查。

①专业性训练

各单位结合生产实际，每年有针对性地开展防火、防毒、现场急救、堵漏技术、抢运和清消、撤离疏散等专业性训练一次以上，训练要有完整的记录，要对训练情况作出评价，形成训练报告，训练报告报告公司安全环保部、消防队备案。公司安全环保部对训练提出技术和材料的支持。

②综合演练

综合演练是最高水平的演练，是应急预案内规定的所有任务单位或其中绝大多数单位参加的全面检查预案可行性的演习。主要是验证各急救组织的执行任务能力，检查相互间协调的问题。通过演练，能发现应急预案的可靠与可行度，能发现预案存在的问题，能提供改善预案的决策性措施。综合演练应在各单位或专业性演练已开展的基础上进行，应有周密的演练计划。严密的组织领导，充分的准备时间，该演练由公司安全环保部、消防队牵头组织，每1～3年开展一次，演练结束后，要有评价和预案改进报告。
3、风险事故应急监测
环境监测计划的日常环境监测因子和频次不能满足事故监控的要求，为此需编制事故应急环境监测方案。以下事故应急监测将在环境风险事故发生时，启动应急预案，并与区域应急预案衔接，由建设单位应急工作负责人员与当地环境监测站取得联系，实施事故应急监测，对部分因子将委托当地环境监测单位实施监测。

风险事故应急监测方案见下表所示。根据事故严重性决定监测频次，一般情况下应采取实时监控措施，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

表5.3-6    风险事故应急环境监测方案
	项目
	监测制度

	大气应急监测
	监测因子
	非甲烷总烃、颗粒物

	
	监测频率
	按照事故持续时间决定监测时间，在事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。

	
	监测布点
	按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，主要考虑下风向的敏感点。

	
	采样分析及数据处理
	按照《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》的有关规定进行。

	地下水环境应急监测
	监测项目
	根据事故范围选择适当的监测因子，事故则选择pH、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰和废水量等作为监测因子。

	
	监测布点
	地下水监测井

	
	监测频率
	按照事故持续时间决定监测时间，在事故发生及处理过程中进行随时监测，过后60分钟一次直到应急结束。

	
	采样分析及数据处理
	按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等有关规定进行。


5.3.7分析结论

企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，发生风险事故概率较小，项目环境风险可防可控。本次评价建议项目运营过程应根据生产运行工况以及各类危险物质的实际消耗量，尽可能减少危险物质在项目区内的存在量，减轻环境风险隐患；针对项目区存在的环境风险防控问题，尽快进行整改，同时应加强日常风险管理，加强员工安全培训，杜绝人为造成的环境风险隐患。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

表5.3-7    环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿及尾矿库工程

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	巴音郭楞蒙古自治州
	若羌县
	铁木里克乡

	地理坐标
	经度
	***
	纬度
	***

	主要危险物质分布
	选矿原矿来自企业开采矿石，运送至本项目生产车间进行处理，最终产品外售，尾矿排入尾矿库，其余易燃原料按防火规范进行平面布置。

	环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）
	本项目选矿厂原料包括矿石、碳酸钠、丁胺黑药、丁基黄药、2#油（主要成分是松油醇）等，项目使用2#油、废矿物油、废油桶、丁胺黑药、丁基黄药属于有毒有害物质。化学品发生火灾事故对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏；危险品泄漏，可能造成事故发生地地表水体、土壤的污染；消防水处理不当也会对地下水造成影响；循环水系统故障造成选矿废水事故排放；尾矿库溃坝造成的人身安全、财产损失、环境污染、生态破坏等环境伤害。

	风险防范措施要求
	（1）火灾事故防范措施：车间内配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；安排专人每周对化学品储存桶进行使用安全检查；严格遵守操作规程。

（2）化学品运输风险防范措施：运输危险物料的单位，应有资质，车辆应有危险废物运输许可证，司机、押运员有上岗证，具备运输危险品的资格，熟悉所运输的危险品的毒性及应急防范措施。包装物、容器应是定点单位生产。运输途中，要平稳行车、安全驾驶。行车途中勤检查化学品是否有泄漏。

（3）地下水风险防范措施：源头控制、严格做好工程防渗，定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补。

	填表说明：本项目生产过程中使用的2#油、废矿物油、废油桶、丁胺黑药、丁基黄药属于有毒有害物质，为本项目重大危险源。Q＜1，环境风险评价等级为简单分析，提出防范、减缓和应急措施。根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三个方面进行环境风险的辨识。由风险评价等级相关章节分析可知，本项目环境危险性等别为H1，周边环境敏感性等别为S3，控制机制可靠性等别为R3。根据以上判定，结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）表7中等级划分矩阵，确定本次尾矿库风险等级为一般。最终确定环境风险可控，处于可接受水平。


5.4退役期环境影响分析

退役期相对来说是正影响的过程，是对景观及生态的恢复过程，不会对环境继续产生破坏。退役期间如不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来的环境影响是极为严重的。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏等问题。因此退役期的环境保护措施和生态恢复是本项目环境保护的重要环节。分析论证建设方案和水土保持方案制定的可行性，为有效控制项目新增水土流失，保护和恢复项目区内植被，保障当地生态环境建设与经济协调发展，对水土保持方案设计原则与目标等进行论证。做到选矿厂、尾矿库退役的同时，水土保持工程同年完成。

本项目服务期满后应按照《尾矿库闭库安全监督管理规定》进行闭库。

5.4.1退役期大气环境影响分析

服务期满后选矿厂停止生产，生产期运输等产尘工序不再产生粉尘，生产性粉尘影响将消失，各类设备及建构筑物的拆除将产生一定的扬尘影响，但因工期不长，其影响是短期的，对大气环境造成的影响不大。

本项目退役期废气主要为尾矿库内干滩扬尘。闭库期如管理不善，干滩扬尘将难以得到有效控制，对周边空气环境造成影响。故在闭库过程中应利用尾矿库内蓄积废水对干滩区域定期进行洒水保湿及喷洒抑尘剂，以减少闭库中尾矿库干滩扬尘。闭库后应及时进行复垦，通过压实及覆盖植被等措施防止尾矿渣体大面积裸露，从而可起到抑制尾矿库干滩扬尘的作用。为减小尾矿干滩对周围环境的影响，报告提出项目建设方应在尾矿库闭库期采取以下措施：

（1）继续利用尾矿库内蓄积废水对干滩区域定期进行洒水保湿及喷洒抑尘剂以减少扬尘量。

（2）尾矿库应及时闭库复垦，进行覆土、压实等措施防止尾矿渣体大面积裸露，从而可起到抑制尾矿库干滩扬尘的作用。

综合分析，在采取以上措施后可有效减轻闭库期及之后扬尘对周边空气环境的影响。

5.4.2退役期水环境影响分析

服务期满后选矿厂停止生产，工作人员离开选厂，厂区内无生产和生活废水排放，因此，对项目区水环境无负面影响，本项目尾矿排入尾矿库，且本项目坝底铺设有1.5mm厚土工膜防渗材料，因此闭库后尾矿库对地下水环境的影响甚微。退役期废水主要为尾矿库内汇入收集的大气降水形成的尾矿库内废水。这部分废水如管理不善直接外排将污染地下水及周边地表水体。

故为防止退役期这部分废水外排造成对周边地下水及地表水污染。对于闭库期尾矿库内蓄积废水，应回用于尾矿库库区洒水，防止其因缺乏管理外排污染周边地下水环境。

5.4.3退役期声环境影响分析

服务期满后选厂停止生产活动，各类机械环境噪、车辆产生的噪声将消失，噪声较运营期将大幅降低，并逐渐恢复到环境背景值，因此，噪声对项目区及周围环境影响较小。

5.4.4退役期固体废弃物环境影响分析

退役期固体废弃物主要为选矿厂废弃建筑物。对废弃建筑物应统一拆除，建筑垃圾按照当地环卫部门要求进行处理。

（1）各类设备的分拆会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为各设备的零部件、破损的设备碎块等，如不将这些废弃物进行妥善处理，将对项目区环境产生影响，故建议工作人员在工作过程中，注意被遗弃的设备零部件，破损的设备碎块等的收集，使得这些放错地方的资源能够得到充分地再利用。

（2）建构筑物在拆除的过程中，会产生一定量的废旧钢彩板、砖、石、渣土等建筑垃圾，建议回收钢彩板等可回收建筑垃圾，拆除下来的其他砖、石、渣土等建筑垃圾拉运至周边最近的建筑垃圾填埋场处置。

（3）本项目退役期，固废处置需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）封场及土地复垦要求。具体要求如下：

①当贮存场、填埋场服务期满或不再承担新的贮存、填埋任务时，应在2年内启动封场作业，并采取相应的污染防治措施，防止造成环境污染和生态破坏。封场计划可分期实施。尾矿库的封场时间和封场过程还应执行闭库的相关行政法规和管理规定。

②贮存场、填埋场封场时应控制封场坡度，防止雨水侵蚀。

③II类场的封场结构应包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层。覆盖土层的厚度视拟种植物种类及其对阻隔层可能产生的损坏确定。

④封场后，仍需对覆盖层进行维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂。

⑤封场后的贮存场、填埋场应设置标志物，注明封场时间以及使用该土地时应注意的事项。

⑥封场后如需对一般工业固体废物进行开采再利用，应进行环境影响评价。

⑦贮存场、填埋场封场完成后，可依据当地地形条件、水资源及表土资源等自然环境条件和社会发展需求并按照相关规定进行土地复垦。土地复垦实施过程应满足TD/T1036规定的相关土地复垦质量控制要求。土地复垦后用作建设用地的，还应满足GB36600的要求；用作农用地的，还应满足GB15618的要求。

⑧历史堆存一般工业固体废物场地经评估确保环境风险可以接受时，可进行封场或土地复垦作业。

同时尾矿库闭库要求如下：

（1）尾矿库应按《尾矿库闭库安全监督管理规定》进行闭库；

（2）在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的评价机构进行尾矿库安全评价；

（3）在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的设计单位进行尾矿库闭库设计；

（4）按照《尾矿设施施工及验收规程》（YS5418-95）进行闭库验收；

（5）尾矿库周边警示标识及尾矿库观测点应予以保留。

5.4.5退役期生态环境影响分析

退役期生态环境影响主要是选矿厂遗留废弃建筑物及未按要求处置对今后周边生态环境带来的影响。

尾矿库在闭库后需进行闭库设计。加强地质灾害防治工作，消除地质灾害隐患。对边坡进行稳定治理；对不稳定的岩块进行及时清理。

随着项目区土地复垦的实施及植被的恢复，项目区将会恢复到原貌，使生态系统顺向演替。

6环境保护措施及其可行性论证
6.1施工期环境保护措施及其可行性分析

6.1.1施工期大气污染防治措施

施工期间必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻扬尘对附近大气环境的污染，缩小其影响范围。要求采取如下技术方案：

（1）土石方挖掘完成后，要及时回填，剩余土方应及时运到需要填方的低洼处并喷水碾压，或临近堆放在施工生活区主导风向的下风向，减轻对施工生活区的影响，同时防止水土流失。

（2）在土石方开挖和填埋较集中的管道埋设工区，以及料场和临时堆土区应采取洒水措施抑制扬尘，加速尘土沉降。洒水次数及洒水量根据天气情况和场地情况确定，具体为：高温燥热、无雨天气每天至少洒水4～6次，气候温和时每天至少洒水3次，还应根据天气情况酌情增加洒水次数，洒水面应覆盖所有施工扰动的干燥裸露面。

（3）易产生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡设施，以免产生扬尘，对周围环境造成影响。

（4）混凝土搅拌机应设在指定场地内，散落在地上的建筑材料要经常清理；

（5）为防止运输过程产生的二次扬尘污染，要对施工道路定时洒水，在大风天气，停止土石方施工，对容易产生二次扬尘污染的重点施工现场进行遮盖。

（6）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽，并用篷布蒙严盖实，不得沿路抛洒。

（7）建设期规划施工车辆行驶路线，对路面进行硬化处理，指定机械停放点，设置洒水车对道路、料场等处洒水降尘。

采取以上措施后，施工期废气影响将降至最低，对周围环境影响较小，本项目施工期大气治理措施可行。

6.1.2施工期水污染防治措施

（1）施工废水主要来源

①施工人员产生的少量生活污水，主要污染物为COD、SS、BOD；

②建筑材料拌和溢流水；

③砂石、水泥搅拌机等施工设备冲洗过程中产生的废水；

④废水中含固体杂质较多，以泥沙为主。

施工现场修建临时沉淀池，施工废水排入沉淀池中建设场地绿化降尘。

采取上述措施后，可以满足项目需求，对项目区周围环境影响较小。

（2）施工废水影响

施工期间进场施工人数约为70人左右，施工人员生活用水按30L/人·d计，用水量为2.1m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为1.68m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，项目施工废水处置不当会对施工场地周围产生短时间的不良影响，具体影响如下：

①施工期生活污水产生量不大，施工期先建设地埋式一体化生活污水处理设施用于生活污水收集与处理，处理达标后用于厂区绿化，施工期结束后用于处理生活区生活污水，不会对项目区水环境构成影响，能够满足项目施工期的建设需求。
②施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的悬浮物等，直接排放将会使土壤受到一定程度的污染。施工机械清洗废水经防渗沉淀池进行处理后循环使用，不外排；

③若施工污水任其随意排放，会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此必须采取有效措施杜绝施工污水的环境影响问题。
6.1.3施工期噪声污染防治措施

为了减轻施工噪声对周边环境的影响，建设方应采取有效措施控制施工期噪声。施工期噪声污染控制对策：

（1）施工机械噪声控制措施

①施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料（夹芯彩钢板、砌体）设置不低于2.5m的密闭围挡，确保基础牢固，表面平整和清洁。

②将易产生噪声的作业设备，尽可能设置在设有隔音功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。

③夜间施工不准进行锤打、敲击和锯割等作业。

④禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。

（2）施工运输车辆交通噪声控制措施

施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。根据类比调查，重型车辆怠速行驶时噪声值约为65～80dB（A），正常行驶时约为65～90dB（A），施工期间不可避免对周边环境造成一定的影响。因此，建设方应加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，设置禁鸣警示牌。

（3）土方工程施工噪声控制措施

①挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转；

②尽量避免夜间施工。

采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小，治理措施可行。

6.1.4施工期固体废物污染防治措施

施工期固体废物处置及管理措施：

（1）施工废物以土砂石、边角料等为主。固体废弃物优先用于场地平整填方、道路建设等。施工结束后，建筑垃圾由施工单位集中收集后运走，综合利用。主要用于铺筑道路、临时占地恢复及生产生活用地等。生活垃圾由现场施工人员产生，加强施工期间临时生活区的卫生管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，生活垃圾集中收集后定期送至若羌县垃圾填埋场处理。

（2）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程固废处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

采取以上措施以后，施工产生的固废对环境的影响不大。

6.1.5施工期生态环境保护措施

项目建设阶段主要进行选矿厂、生活区、厂区道路、尾矿库及输送管线等设施的建设，不可避免将对区域土壤、植被等生态环境造成影响，应从以下几方面采取相关保护措施，最大程度降低对周围的影响。

6.1.5.1选矿厂、生活区生态环境保护措施

工业场地绿化以草为主，草坪选择禾草等区域适宜性植物；生活区域绿化要把扩大绿地面积和增加景观有机结合起来，做到绿色成片，景色突出，营造出一个赏心悦目的工作环境。该区绿化应以美化环境为主，种植绿篱、草坪等，形成厂区道路的绿化带，保障该部分绿化率达到相关要求。

6.1.5.2厂区道路生态环境保护措施

项目建设期间需要修筑道路，道路修建过程中应严格控制占地面积和范围。开挖路基及土石方工程均应根据道路施工进度有计划地进行施工，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。厂区道路土石方工程结束后，土石方应及时回填、整平、压实，并进行植被和景观恢复。厂区道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土草种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种，尽量与原有地貌和景观协调。

6.1.5.3临时占地生态环境保护措施

项目在建设过程中，工程临时占地主要包括选矿厂、尾矿库、生活区、供水管线、输送管线及回水管线、运输道路等。在设计工程中，充分贯彻少占的思路，选矿厂、尾矿库、生活区应合理利用占地，尽量减少临时占地面积。施工过程中，会产生一定的临时性边坡，不稳定边坡容易诱发滑坡、泥石流等。各类临时占地应充分利用区域内地形地貌、尽可能减少占地面积，减少对植被的破坏面积；减少挖方、填方量。施工期避开雨雪及大风天气，减少区域水土流失。本次环评建议项目区不稳定边坡治理的主要方式为边坡绿化，通过种植草本，增强边坡的蓄水保土能力。

6.1.5.4供水工程生态保护措施

为尽可能降低供水工程建设对所在区域生态功能的影响，工程施工前后应做好以下保护措施：

（1）供水工程施工过程中，应严格限定施工扰动范围；严格控制管线作业带宽度，禁止破坏作业带范围以外土地；提高环境保护要求，优化施工时序，分段施工，减少开挖面裸露时间，并做好临时防护措施，减少水土流失。 

（2）施工前应采取表土剥离措施，集中堆放防护，施工结束后，对临时扰动区域进行土地整治，将表土回填地表，可撒播原生草种，洒水促进草籽发芽生长，并形成地表结皮，逐步恢复野生动物生境并有助于防控施工扰动可能引起的土地沙化问题。

（3）考虑敷设管道工程运行过程中可能存在检修需要，供水管线顶部植被应以自然恢复为主。因此，施工过程中，应保留占地区表层土壤，集中堆放防护，分段施工完毕后，及时将表土回填管道工程上方和周围临时占地区，同时洒水，促进表土中残留的种子发芽生长，促进形成结皮，防止风蚀。

6.1.5.5其他生态措施

（1）工程施工前按照相关法律法规的规定办理占用的各项审批手续，编制施工结束后生态恢复的可行性方案，获得相关主管部门批准后方可开始施工。

（2）开工前，施工单位对临时设施进行严格的规划，以达到既方便施工，又少占草场的目的。

（3）施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对野生植被乱砍滥伐、乱捕滥猎野生动物，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。

（4）确保施工人员和车辆在规定范围内作业，严禁车辆碾压植被；尽量减少对作业区周围植被的影响。

（5）项目施工过程中，剥离的表土作为复垦用土。施工结束后恢复施工迹地，对施工迹地和弃方进行合理平整、利用、清运，减少水土流失。

（6）要减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；不准随便破坏动物居住场所，严禁捕捉各种鸟类，划定其在非施工期间的活动范围。

（7）尽量缩短施工期，减轻对野生动物的干扰，并使土壤暴露时间缩短，施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，减少对生态景观的影响。

（8）应充分利用现有道路作为施工道路进行施工作业，尽量缩小活动范围，减少对地表的破坏。

（9）加大培训力度，增强全员环保意识。要把环境保护培训工作列为重要工作之一。在项目开工前，首先对全体职工进行环境保护有关法律法规知识的培训；其次是广大参建职工认真遵守，严格履行好自己的环保职责，确保全员环境保护意识进一步增强。

6.1.6施工期环境管理措施

（1）应做好施工组织规划工作，要做到少占地；加强施工期间的宣传教育工作，以减少人为因素对植被的破坏。尤其要注意的是，施工车辆、机械应在规划的施工道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被。

（2）加强对施工人员进行环境保护知识教育。增强施工人员的环境保护意识。

（3）施工期间严禁破坏工程区内与工程本身无关的植被。

（4）在签订施工承包合同时，应明确有关环境保护的条款，并在施工监理过程中予以全过程监督。施工期的环境管理措施由施工部门组织实施。

（5）充分利用区域内地形地貌，尽可能减少占地面积，减少对土壤、植被的破坏面积；减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡。施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。

（6）施工完毕后应尽快清理施工现场，对可以进行植被恢复的场地采取绿化措施，做到及时对场地绿化。
6.2运营期环境保护措施及其可行性分析

6.2.1大气污染防治措施

为了有效地控制颗粒物的排放量，减少其对周围环境的影响，对产尘点采取以防为主的方针，从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘产生，对有组织粉尘排放点采用密闭、安装集气罩及高效除尘器等措施，选矿厂所有产尘点均安装收尘设施，对无组织粉尘排放源采用密闭式输送、降低物料落差以及洒水降尘等措施。

6.2.1.1有组织粉尘排放污染防治措施及其可行性分析

本项目主要产尘环节包括破碎、筛分等工序，根据总平面布置，本项目在粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站各设置1套集气罩+布袋式除尘器，废气经布袋除尘器除尘后由厂房顶部15m高排气筒排出。

本次评价要求布袋除尘器除尘效率不得低于99%，粉尘经除尘后由15m高排气筒排放。

由于破碎筛分后矿石粒径一般控制在12mm以下，粉尘颗粒较大，经除尘系统过滤后易于吸附沉降，除尘效果明显。经布袋除尘器处理后，满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值。

布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，在烟尘治理领域，袋式除尘由于除尘效率高，不会造成二次污染，便于回收干料等性能，目前应用比较成熟，主要优点如下：

（1）袋式除尘效率高，一般在99.9%以上，除尘器出口气体每立方米含尘浓度在数十毫克之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率；

（2）处理风量的范围广；

（3）结构简单，维护操作方便；

（4）在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器；

（5）采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行；

（6）对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。所有除尘器投资大约在百万元，企业完全可以承担。拟建项目选矿工序由于产尘浓度较高，粒径较大，布袋除尘器完全能够满足要求。因此，该措施技术上可靠、经济上可行。

本项目环评要求为车间安装布袋除尘器、处理后的粉尘通过15m高排气筒排放、加强收尘器运行管理等治理措施后，有组织废气污染物排放满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值要求。袋式除尘技术除尘效率高，但运行维护工作量较大，滤袋破损需及时更换。为避免潮湿粉尘造成糊袋现象，应采用由防水滤料制成的滤袋，由于破损布袋更换容易，因此事故排放时间短，排放量小，影响也较小。

6.2.1.2无组织粉尘排放污染防治措施及其可行性分析

项目区内尾矿库、物料倒运、装卸等易产生扬尘。有风时项目区内扬尘严重，造成无组织面源污染问题，本环评提出如下要求：

（1）未收集粉尘：本项目各车间为全封闭状态，为了有效防止粉尘污染，在车间设置喷雾降尘，进一步有效减少未被捕集无组织粉尘对周边环境的影响。

（2）堆场扬尘：本项目选矿生产作业前将原矿石上料至原矿仓内，原矿仓设置全密闭，原矿仓中原矿采用密闭皮带输送，且原矿石一般为大粒径块状，粉尘产生量较少。

（3）尾矿库扬尘：本工程采用尾矿湿排工艺，尾矿经管道输送至尾矿库内，当天晴有风时，裸露在干滩上的尾矿对尾矿库周围环境有一定的影响。本环评要求运行期采取以下防护措施：

①尾矿放矿过程中必须严格遵循设计提出的方案，尾矿的排放必须按设计要求沿坝体内坡均匀分散放矿，严禁在坝一侧或库中放矿。尾矿在库内的分布，应保证粗粒的沉积于坝前，细粒排至尾矿库内。矿工在坝前排放时注意调整滩面，保持沉积滩均匀上升。

②本次环评要求采用喷洒生态高效抑制剂作为辅助抑尘手段，抑尘剂是由新型多功能高分子聚合物组合而成，通过凝并，黏结等作用能迅速捕捉并将微粒粉尘牢牢吸附，干燥后能在粉尘表面固化成膜，因而具有很强的抑尘、防尘的作用。因尾矿库扬尘区域较大，通过建设专用固定喷洒基站，将抑尘剂稀释液均匀喷洒于尾矿库易起尘区域，即可实现防尘、降尘的效果，在无暴雨、暴雪及车辆碾压的情况下，在尾矿库干滩上层均匀喷洒生态高效抑尘剂可产生较好抑尘效率。

③尾矿库坝体外坡应保持平整紧实，按设计要求尾矿库设置坝体排水沟、回水池和护坡设施等，防止坡面受雨水冲刷拉沟，破坏边坡稳定和产生尾矿粉尘飞扬污染环境。

④坝体外坡应保持平整紧实，按设计要求设置坝体排水沟和护坡设施，防止坡面受雨水冲刷拉沟，破坏边坡稳定和产生尾矿粉尘飞扬污染环境。

高效抑尘剂理化性质见表6.2-1。

表6.2-1    高效抑尘剂理化性质特性一览表

	理化性质

	外观
	乳白色流动液体
	稀释比例
	100-300倍

	黏度
	1500-2800cPs
	损耗降低率
	95%以上

	密度
	1.0-1.1
	pH值
	6.0-8.5

	作用
	由新型多功能高分子聚合物组成，该聚合物分子间有一定的交联度形成网状结构，同时聚合物分子间有各种离子基团，能与离子之间产生较强的亲合力。通过捕捉和吸附并团聚粉尘微粒紧锁在其既疏松而又不失坚固的网状结构之内，起到湿润、粘接、凝结、吸湿、防尘的作用。本产品经原国家环保部相关部门测试，产品无毒无害、无污染、抗风蚀、抗雨淋、不伤害土壤和植物、不影响堆积物质量、安全可靠、使用方便、操作简单。

	使用

方法
	直接按比例加水稀释即可直接进行喷淋抑尘作业。可采用机械及人工喷洒的方法，均匀地喷洒在物料的表面，即可达到降尘、防尘目的。具体用量根据现场情况因地制宜的进行自行调节。

	优点
	1、防尘效果好，能去除2.5微米以上的颗粒。2、固化后柔韧性好；潮湿时表面不滑。3、不会因为渗入水而从土壤中浸出，固化后也不会被雨水、其他形式的降水冲走。4、不受温度的影响，抗冻融、抗风蚀、抗雨水冲蚀。5、表层形成"硬壳"保护层后，在零下20℃的环境下不会影响其效果。6、生态环境安全，可生物降解，不损害植被。7、无腐蚀性，无毒性，水溶后呈乳白色。8、本产品属于环保型材料，使用后不会形成二次污染。


（4）原料及产品装卸扬尘：本项目原料上料口位于原矿仓内，以块状石料为主，精矿在精矿库内储存，在采取降低作业高度，并在原矿仓、精矿库设置为密闭仓库，原矿仓设置喷淋设施，抑制原料及产品装卸扬尘有一定效果。

（5）运输扬尘：本项目采取道路路面硬化，道路两侧、生活区根据实际情况实施绿化以减轻风力的扬尘影响。项目区内运输线路两侧无居民区。运输车辆上覆篷布，运输途中不易起尘，运输途中车辆严禁超载和超速行驶，运输道路进行洒水抑尘，减少粉尘污染。

（6）针对燃油设备和车辆运行时产生的无组织燃油废气，选用低能耗、高效率的燃油设备和车辆，对其加强日常检修及维护保养，加强对燃油设备和车辆的管理，对项目区建筑设施及场所进行合理布局，在项目区合理设置指示牌，减少燃油设备和车辆运行时间和距离。

（7）选矿厂的工作人员佩戴好个人劳动防护用品，对接触粉尘较多的工人佩戴好防尘口罩和增强个体营养保健。

（8）污染治理效果的好坏与企业管理机制是息息相关的，由众多调查结果看到，如果企业管理制度严明，管理得当，则不会对企业内环境构成威胁，如果企业内管理制度不严，任其随意堆放，不做任何处理的话，则会对环境产生不可估量的环境污染，影响整个企业的环境，企业管理制度便显示出其绝对重要性，因此必须加强企业管理。

以上措施是国内外生产实践中防止粉尘无组织排放而普遍采用、简易可行的成熟的技术和方法，经同类企业实践证明效果亦是较好的，尤其是对物料堆存粉尘的无组织排放防治效果明显，可以保证无组织粉尘达标排放，最大限度地减少对周围环境的影响。本项目对上述措施应严格予以实施。

本项目采取的废气治理措施经济合理可行，易操作。对于本项目无组织排放能够起到较好地控制效果。厂界粉尘也满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。

6.2.2水污染防治措施

6.2.2.1生活污水处置措施

（1）生活污水处置措施

本次新建地埋式一体化污水处理设施，对本项目运营期产生的生活污水进行处理，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）一级A排放限值要求，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期用于选矿厂洒水抑尘。

（2）地埋式一体化污水处理设施可行性分析

生活污水产生量为8102.4m3/a（27.01m3/d），地埋式一体化处理设施规模5m3/h，地埋式一体化处理设施主要工艺为格栅→调节池→初沉池→水解酸化池→曝气池→接触氧化池→二沉池→消毒，具有自由组合、适用广泛、不占用土地、运行经济等特点。接触氧化池以及水解酸化池可充分分解含油废水中的油类等有机污染物。工艺流程图见图6.2-1。

其基本工作原理：生活污水经粗、细格栅后和经过预处理后的生产废水进入调节池，在其中达到均质、均量；然后进入初沉池以去除水中悬浮物等，进入初沉池后较大比重的悬浮物及颗粒物下沉到底部；而后进入水解酸化池，水解酸化工艺可将废水中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。经沉淀和水解酸化处理的废水进入接触氧化池，在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。接触氧化池下方分布曝气头以提升氧料，上方串挂气体弹性填料，有机物在水中利用好氧菌的作用得以去除。废水最后进入二沉池，经沉淀后外排，部分污泥回流到接触氧化池。拟建项目采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好，出水水质能够达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）一级A排放限值要求。

6.2.2.2生产废水处置措施

（1）为防止生产废水外排对当地水环境产生影响，企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的循环利用以及处理措施。

（2）本项目选矿工序配备有相应防渗生产回水池，生产用水全部循环使用不外排。

（3）加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延地下，对企业污水处理应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。

6.2.2.3选矿废水闭路循环可行性分析

本项目选矿作业中，破碎流程采用“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”流程。选别流程采用“螺旋溜槽预选+分级分选（入选粒度-0.3mm）+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”流程。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺流程，精矿经浓缩后给入盘式过滤机进行过滤，过滤产品装包后堆存，过滤机滤液及溢流返回浓缩机尾矿采用一段脱水工艺流程，经浓密机浓缩至45%后泵送至尾矿库堆存。这种处理方法成本相对较低，分离率较高，但利用水资源消耗量相对较大，选矿工艺操作工程中消耗水资源量大，同时，选矿工艺对水质指标要求不高，因此，选矿尾矿、精矿压滤水可直接回用于生产工序循环利用，不外排。生产工段的新鲜补充水用于浮选等工序，补充水来源为新鲜水。其中生产工段除产品和尾矿带走部分水以及生产过程蒸发形成损耗外，在生产工序中过滤的水全部回到生产回用水池，不外排。
①废水来源与特性

选矿过程中会产生大量的废水，这些废水主要来源于矿石的磨细、选别等生产环节。这些废水具有排放量大、悬浮物含量高、成分复杂以及pH值波动大等特点。废水中含有大量的矿泥、细颗粒物等悬浮物以及多种金属离子和有机物、油脂等杂质。

②选矿生产废水闭路循环可行性分析
根据工程组成内容，本项目选矿生产工艺共设置1座20000m3生产回水池，按有效容积90%计算，其总有效容积为18000m3。
‌技术可行性‌：本项目精矿对水质指标无要求，选矿废水通过压滤后可直接回用于选矿生产。因此，从技术上讲，实现选矿生产废水的闭路循环是可行的。

‌经济可行性‌：废水的闭路循环可以减少新鲜水的使用量，降低废水排放量，从而降低水资源成本和废水处理成本。同时，通过废水的回用，还可以提高水资源的利用效率，实现经济效益和环境效益的双赢。

‌环保可行性‌：废水的闭路循环可以减少废水对环境的污染，保护周边水体和生态系统。这符合国家对环保的要求，也是企业实现绿色生产、可持续发展的必要途径。

综上所述，选矿生产废水的闭路循环在技术上、经济上和环境上都是可行的。通过采用有效的处理工艺和回用措施，可以实现废水的资源化利用和环境保护的目标。因此，建议企业在选矿过程中积极推广和应用废水闭路循环技术，以实现经济效益和环境效益的最大化。

6.2.3地下水污染防治措施

6.2.3.1地下水污染防治措施

（1）选矿厂
选矿废水部分被精矿带走，精矿过滤水、尾矿溢流水返回生产工序循环利用，废水泵送至选矿厂生产回水池，供选矿循环使用，实现选矿废水“闭路循环”，不外排。本项目将危废贮存库、回水池、污水处理站、机修间设为重点防渗区，粗碎站、中碎车间、筛分车间、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站、精矿堆场等生产设施为一般防渗区，厂区道路及办公生活区为简单防渗区。在采取了分区防渗措施后，对区域地下水水质影响较轻。
（2）尾矿库废水防治措施
根据新疆西域质信检验检测有限公司对本项目尾矿进行浸出试验，确定本项目产生的尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场技术要求：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
本项目尾矿库全库区防渗，库区边坡及库底清除杂草碾压整平后，由下至上依次铺设一层5000g/m2膨润土防水毯、一层1.5mm厚HDPE土工膜、15kN/m土工布；坝坡由下至上依次铺设0.3m厚砾石层、一层5000g/m2膨润土防水毯、一层1.5mm厚HDPE土工膜、一层15kN/m土工布；防渗结构上部设0.3m厚砾石层及0.3m厚干砌石护坡。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场技术。
（3）地下水监测措施

对监测井进行例行监测，建立完善的地下水监测网络，及时掌握浅层地下水水位水量、水质动态，及时发现和防治由于地下水疏排而引起的地质环境以及生态环境的变化，尽可能及早发现问题，及时采取防患补救措施。

根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

为保证地下水监测工作高效有序运行，必须明确职责、制定相关规定进行管理；具体管理措施和技术措施如下：

①管理措施

预防地下水污染的管理工作是生态环境管理部门的职责之一，建设单位环境保护管理部门应指派专人负责预防地下水污染的管理工作；建设单位应委托具有监测资质的单位按时、按质、按量完成地下水监测工作，并按要求分析整理原始资料、编写监测报告；建立与工程区环境管理系统相联系的地下水监测信息管理系统；按突发事故的性质、类型、影响范围、后果严重性分等级制订相应的应急预案，在制定预案时要根据环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，并组织有关部门、人员进行适时演练、不断补充完善预案内容。跟踪监测计划需明确且与地下水污染预防措施和污染监控的内容保持统一。

②技术措施

定期对法兰、阀门、管道等进行检查。在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告相关部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况。

（4）地下水污染防控措施

地下水应当按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”进行防控。针对供水管道及高位水池，均采用地下敷设方式，保障饮用水水质安全。从生产过程入手，在工艺、设备、管道等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低选矿厂生产设施及管线泄漏的可能性，使项目区污染物对地下水的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置。

选用耐腐蚀性能好、抗老化性能、耐热性能好、抗冻性能好、耐磨性能好的管材作为管线，可有效地防止管线腐蚀穿孔，防止管线环境风险事故的发生。对设备、管道定期检修，将事故发生的概率降至最低，可有效保护地下水环境不受污染。由于发生设备或管线泄漏时，压力变化明显比较容易发现，可及时采取必要的处理措施，使造成的污染控制在局部环境。
综上所述，本工程正常工况下，生产废水、生活污水达标处理后均有效利用，不外排，同时对各类池体进行防渗处理后，可有效防止项目废水对区域地下水环境的污染影响。废水利用条件具备，可以实现本项目废水的最大资源化利用，措施可行。
6.2.3.2地下水水质监控措施

（1）监测井设置：建立地下水环境监测管理体系，配置必要的地下水监控井，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，根据本项目类型、地下水评价等级及前述地下水预测结果，本次共布设5口监控井。

（2）监测计划：地下水跟踪监测项目为地下水水位、水质水温，同时还应测定气温，描述天气情况和降水情况。

地下水水质监测因子包括八大离子、基本水质因子和特征因子。本项目包括基本水质因子为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、铜、锌、铝、钠、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，八大离子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等，特征因子为挥发酚、锰，尤其关注背景值超标的水质因子，跟踪监测因子包括环境监测的超标因子。

项目区布设监控井，监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏漏点，进行修补。监测项目、监测点位、监测频次见下表：

表6.2-2    本项目地下水环境跟踪监测一览表

	监测要素
	监测因子、频率
	监测点位

	地下水环境监测
	1、监测项目：

①基本因子：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氟化物、氰化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、钠、铁、铜、锌、铝、汞、砷、硒、镉、总铬、铬（六价）、铅等；②八大离子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；③特征因子：挥发性酚类、锰

2.对照井监测频率：每年一次；

污染监控井监测频次：每半年一次；发现有地下水污染现象时需增加采样频次。

尾矿库下游污染观测井监测频次：每季度一次，每两次监测之间间隔不少于1个月（环评建议：鉴于本项目尾矿库进行了全库区防渗，在连续1年地下水水质监测数据不超出地下水本底水平时，可适当减少监测频次，但不应少于每半年一次；当地下水水质监测数据超出地下水本底水平时，立即增加监测频次，不少于每季度一次）
	环境监测点：项目区上游1口对照监测井、周围污染扩散井3口监测井、尾矿库下游污染观测井1口。


（3）管理要求：

①项目区环保部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②企业应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作，按上述监控措施委托具有监测资质的单位负责地下水监控工作，并按要求及时分析整理原始资料和负责监测报告的编写工作；

③企业应按时向生态环境主管部门上报生产运行记录，内容应包括地下水监测报告，排放污染物的种类、数量、浓度，生产设备、管道与管沟、原料及成品贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。由项目区生态环境主管部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统，编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息，公开内容至少应包括该建设项目的特征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。

（4）技术措施：

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，查找异常原因，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告生态环境主管部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下污染采取措施提供正确可靠的依据、应采取的措施有：

a.根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），运行期间，企业自行监测频次至少每季度1次，每两次监测之间间隔不少于1个月，国家另有规定的除外。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因并采取补救措施，防止污染进一步扩散。具体要求详见第八章监测计划。

b.封场后，地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。

6.2.3.3地下水污染事故应急预案和应急处置

在制定选厂环境管理体制的基础上，制定地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间尽快上报公司主管领导，并及时向有关政府部门报告，通知附近地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人员和财产的影响。

③对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

④必要时应请求社会应急力量协助处理。

地下水污染具有不易被发现和一旦发生污染事故很难治理的特点，因此，防治地下水污染应遵循源头控制、分区防治、污染监测及事故应急处理的主动及被动相结合的原则。

地下水污染调查及污染修复是一项专业性较强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有地下水及土壤污染治理能力及污染事故处理经验的单位查明并修复污染地区地下水及土壤修复。

由以上预测分析可知，在采取以上环境保护措施的情况下，该项目不会对当地地下水产生影响。

6.2.3.4全厂分区防渗措施

地面防渗工程设计原则：

（1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

（2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构。

（3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

（4）可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施。

（5）防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

本项目区应划分为非污染区和污染区，污染区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

重点防渗区：

重点防渗区地面采用水泥硬化或钢筋混凝土结构严格防渗、防腐和防爆措施，周围须设置具有强防渗性的围堰和导流渠。防渗要求执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区要求；危废贮存库执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。
一般防渗区：

生产设施中除重点防渗区外的其他区域等，防渗要求执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区要求；执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求。
简单防渗区：

除重点防渗区、一般防渗区外的其他非污染防治区，防渗要求执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中简单防渗区要求。
本项目将危废贮存库、回水池、污水处理站、机修间设为重点防渗区，粗碎站、中碎车间、筛分车间、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站、精矿堆场等生产设施为一般防渗区，厂区道路及办公生活区为简单防渗区。

本项目防渗分区划分、防渗措施及等级见表6.2-3。

表6.2-3    本项目污染区划分及防渗要求一览表

	防渗分区
	定义
	厂内分区
	防渗要求

	重点防渗区
	危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、危险废物暂存区等
	危废贮存库
	执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

	
	
	尾矿库
	执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

	
	
	回水池、污水处理站、机修间
	执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s保证防渗性能不低于6m厚、渗透系数不大于10-7cm/s的黏土层防渗性能。

	一般防渗区
	无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区
	粗碎站、中碎车间、筛分车间、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站、精矿堆场等生产设施
	执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

	简单防渗区
	除污染区的其余区域
	厂区道路及办公生活区
	进行地面硬化


6.2.4噪声污染防治措施

6.2.4.1选矿厂噪声治理

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。

（2）各类风机的进出口装消声器，泵类加隔音罩，对破碎机、球磨机、振动筛等噪声设备采取室内布置并采用隔声吸声材料等措施。

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

（4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对与机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接。

（5）项目区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公区，设置隔音机房。

6.2.4.2场外道路交通噪声控制

场外道路交通噪声控制建议采取以下措施：

（1）外部运输尽可能安排在昼间，减少夜间运输；

（2）加强运输车辆的维护管理，确保运输车辆在最佳工况下行驶；

（3）声控制措施已经普遍应用，成熟可行，且投资不大，但效果明显。

因此，拟建工程对强噪声设备采取的治理措施在技术上、经济上都是可行的。

6.2.5固体废物污染防治措施

6.2.5.1固体废物处置措施

本项目生产过程产生的固体废物主要为选矿厂产生的尾矿、除尘器收集的除尘灰、废矿物油（废润滑油、废油桶）、生活污水处理设施底泥、废布袋（除尘器）生产回水池底泥及生活垃圾。

（1）尾矿

本项目尾矿主要为选矿生产过程中产生的尾矿，尾矿产生量约118.93万t/a、尾矿属于一般工业固体废物。按照《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的准入要求，尾矿用于筑坝，综合利用率可提高。本次评价要求，尾矿通过管道输送至尾矿库堆存，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。

（2）除尘灰

本项目运营期间采用集气装置对破碎、筛分等工序产生的粉尘进行收集，除尘灰成分与原矿一致，收集后作为原料返回生产。

（3）废矿物油（废润滑油、废油桶）

本项目运营期间选矿设备会使用润滑油，废润滑油、废油桶属于危险废物。上述固废均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求在选矿厂收集、暂存后交由有资质的单位进行处置。

（4）生活污水处理设施底泥

运营期生活污水处理设施底泥属于一般工业固体废物，经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

（5）废布袋（除尘器）

本项目运营期废布袋（除尘器）属于一般固体废物，集中收集后定期由厂家回收利用。

（6）生产回水池底泥

本项目运营期生产回水池底泥属于一般固体废物，定期清掏后，返回生产工序。

（7）废药剂包装材料

本项目采用浮选工艺，药剂均为选矿生产常用药剂，主要包括碳酸钠、油酸、氧化石蜡皂、丁基黄药、丁胺黑药、2#油等，其包装物属于危险废物，包装物产生量约为0.8t/a。在选矿厂收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。

（8）生活垃圾

本项目运营期生活垃圾集中收集，定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

6.2.5.2一般固废管理措施

《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）《固体废物污染环境防治信息发布指南》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》《一般工业固体废物规范化环境管理指南》《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单，本项目的一般固废管理措施如下：

①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境主管部门等批准；

②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点；

③固体废物及时清运，避免产生二次污染；

④固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废的泄漏，减少污染。

⑤明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。

⑥建设单位应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，建立管理台账，全面、准确地记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。鼓励优先使用信息系统建立电子台账，建立电子台账的产生单位，无需再记录纸质台账。无法建立或者不适于使用电子台账的，建立纸质台账。

⑦采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，其贮存过程应当设置一般工业固体废物贮存库。贮存库设有雨棚、围堰或围墙，仓库内部地面干净平整无损，地面应当做硬化或其他防渗措施处理，满足防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋等环境保护要求，不应露天堆放一般工业固体废物。

⑧应在贮存设施显著位置张贴符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）规定的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。

⑨应当按照《尾矿污染环境防治管理办法》有关规定，通过信息系统填报有关信息。尾矿库应按照《尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）》有关规定，建立尾矿库污染隐患排查治理制度，在每年汛期前至少开展一次全面排查治理。

6.2.5.3危险废物管理措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，危险废物在危废贮存库（4m×5m）内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；厂内设置临时安全存放场所，基础做了防渗。

（1）危废贮存库基础必须防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

（2）危险废物贮存容器应满足：

①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③装载危险废物的容器必须完好无损；

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物堆放场所选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险暂存间必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（3）运输和转移

对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》以及《危险废物转移管理办法》等。

①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。产废单位在转移危险废物前，应当向巴音郭楞蒙古自治州生态环境局及自治区生态环境厅报送危险废物转移计划；经批准后，领取并填写危险废物转移联单。产废单位应当在危险废物转移前3日内报告移出地生态环境主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地生态环境主管部门；

②从事收集、利用处置危险废物经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位；

③所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当地生态环境主管部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料；

④应指定专人负责危废的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经过专业培训。

6.2.6土壤环境保护措施

6.2.6.1选矿厂土壤环境保护措施

项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为选矿废水管道破裂、尾矿含水通过入渗形式进入周边土壤。重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控和跟踪监测等方面进一步加强土壤环境的保护措施。

源头控制：在废水输送过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

过程防控：做好本工程的防渗工作，防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的防渗要求。

跟踪监测：企业应定期进行选矿厂下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。

（1）监测点位设置

监测点位同现状监测点，后续可根据项目情况进行调整。

（2）监测指标

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本项目，同时监测特征因子、pH值和土壤含盐量。

（3）监测要求

每3年开展一次，在必要时可开展跟踪监测，取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。

6.2.6.2尾矿库污染防治措施

针对尾矿库可能发生的事故污染，本次环评提出以下防治措施：

尾矿库日常运行应注意坝坡上下游的安全状况，在汛期前要组织工程技术人员和安检人员进行尾矿库的全面检查，发现变形、塌陷、裂缝等安全隐患，停止使用，迅速查明原因进行加固处理。遇有暴雨天气，要求运行人员坚持巡视，注意库坝内水情，以确保库坝的安全。

当尾矿库达到设计堆放高度时应及时闭库，避免超量堆放。应经常对库周围地下环境进行监测，发现指标超标现象，尽快处理。

尾矿堆坝应保证筑坝质量，尾矿堆填过程中应分层填筑，分层碾压。

尾矿库周围应设铁丝网围栏，以防牲畜以及非工作人员进入，并按要求设置警示牌。

（3）尾矿库的监测

建设单位应建立健全巡坝护坝制度。

坝体竣工两三年内，垂直位移和水平位移观测应每月进行一次。汛期应根据水位上升情况，增加测次。位移已基本稳定或已基本掌握其变化规律后，测次可适当减少，但每年不得少于两次。

经常检查下游坝面有无渗透水、渗漏现象或湿片，一经发现应立即报告，并加强监视。如果发现坝体产生裂缝或有滑坡预兆，应立即报告，并进行处理。监视坝下排水棱体渗透水量与水质，发现水量突然增大或渗透水浑浊时应立即报告，并加强监测。如发现坝坡局部塌方或雨水集中汇流冲刷坝坡，应立即处理。

（4）尾矿库的闭库

①拆除地面废弃建筑物，对项目区进行平整。

②尾矿库闭库应符合国家有关法律法规、标准和技术规范。

③闭库前应进行闭库前的安全评价、闭库设计与施工、闭库安全验收。

④对项目区内平整后、覆盖碎石，使生态环境自然演替。

⑤建设单位应留足够的资金，保证项目闭场时拆除地面建筑物、生态恢复、生态管理需要。

⑥当尾矿库服务期满后应予以闭库封场。闭库封场前，必须编制闭库封场计划，报请巴音郭楞蒙古自治州生态环境局核准，并采取污染防治措施。

⑦尾矿库闭库设计和施工方案必须符合国家有关法律法规和技术规范，确保尾矿库稳定性，尾矿库防洪能力满足《尾矿库安全技术规范》要求，保证尾矿库闭库后长期安全稳定。

⑧闭库后的尾矿库必须做好坝体等设施的维护，严禁在尾矿库区域附近直接取土。

综上，本项目区各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018第二类建设用地筛选值。本项目设置有完善的废水回用系统，重点区域均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。此外，本项目评价范围及周边区域均为工业用地，无土壤环境敏感目标，区域总体土壤污染敏感度较低。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对项目区及周围土壤环境的影响可接受。

6.2.7生态保护与恢复措施及其可行性

6.2.7.1基建期生态环境恢复措施

厂区的建设需要修建公路、新建厂房和剥离岩土等，不可避免地破坏了原有的植被，造成了许多边坡开挖，破坏植被，造成植被覆盖度下降。破坏土壤结构，造成土体抗冲抗蚀能力下降。

基建期纳入本方案防治措施体系的各项生态环境保护措施汇总见表6.2-4。

表6.2-4    基建期生态环境保护措施
	序号
	名称
	项目
	生态恢复措施
	措施类型

	1
	选矿厂
	场地平整及边坡开挖
	修筑挡土墙、排水沟、场地绿化
	工程措施

植物措施

	2
	生活区
	场地平整及边坡开挖
	修筑挡土墙、排水沟、场地绿化
	工程措施

植物措施

	3
	尾矿库
	尾矿坝坝体
	修筑截水沟、场地绿化、终期复垦绿化
	工程措施

植物措施


6.2.7.2运营期生态环境保护措施

运营期选矿厂生产时，禁止随意排弃，必须堆存在指定地方，避免在项目区增加新的地表扰动和水土流失。选矿厂、尾矿库、生活区等应严格采取以下生态环境保护措施。

（1）尾矿库生态环境保护措施

运行期生态环境保护措施主要为场地整治及植被措施。依据尾矿库所在区域的地形环境条件，及时整治平台和边坡；在边坡形成期间和形成之后，应定期监测边坡的位移变形情况，当发现某一部位变形异常，立即进行修整边坡，使达到安全状态。尾矿库堆积坝边坡形成后，及时对尾矿库堆积坝边坡进行复垦，复垦为裸地。尾矿库闭库后复垦还地，恢复植被。

尾矿库沉积滩风蚀是其最普遍、最重要的水土流失形式。并且随着尾矿堆积面积不断升高，风蚀程度会愈加严重。在尾矿库运行过程中应加强尾矿库的管理和放矿管理，特别是汛期加强尾矿库的巡检和在线监测，保持排洪设施畅通。

（2）选矿厂、生活区生态环境保护措施

绿化是项目区绿化的一个重要组成部分，工业场地是项目区的主要办公区，其良好绿化的实现，不仅可以提高项目区周围的环境质量，还可以为职工休闲提供一个良好的环境。工业场地在建设过程中应进行平整土地，排水设施、硬化等水土保持措施以及绿化措施。

选矿厂、生活区绿化以草为主，结合当地种植方式进行绿化。草本选择马蔺、垫状驼绒藜、蒺藜、苔草等当地优势种，或选择生长具有广泛的适应性、其耐寒能力和耐热、耐旱及耐潮湿能力均很强，在pH值为4.7~9.0的土壤上都能生长良好。这种草坪外观饱满密度大、无杂草。

6.2.7.3生态恢复措施

（1）工程施工前按照相关法律法规的规定办理占用的各项审批手续，生态环境保护与恢复治理方案范围包括选矿厂、尾矿库，本环评要求选矿厂、尾矿库建设及运营过程中按照矿山生态环境保护与恢复治理方案实施矿山生态修复治理。

（2）施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对野生植被乱砍滥伐、乱捕滥猎野生动物，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。

（3）确保施工人员和车辆在规定范围内作业，严禁车辆碾压植被；尽量减少对作业区周围植被的影响。

（4）项目施工过程中，剥离的表土作为复垦用土。施工结束后恢复施工迹地，对施工迹地和弃方进行合理平整、利用、清运，减少水土流失。

（5）要减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；不准随便破坏动物居住场所，严禁捕捉各种鸟类，划定其在非施工期间的活动范围。

（6）尽量缩短施工期，减轻对野生动物的干扰，并使土壤暴露时间缩短，施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，减少对生态景观的影响。

（7）应充分利用现有道路作为施工道路进行施工作业，尽量缩小活动范围，减少对地表的破坏。

（8）加大培训力度，增强全员环保意识。要把环境保护培训工作列为重要工作之一。在项目开工前，首先对全体职工进行环境保护有关法律法规知识的培训；其次是广大参建职工认真遵守，严格履行好自己的环保职责，确保全员环境保护意识进一步增强。

（9）选矿生产过程产生的尾矿由管道运输至尾矿库，禁止在项目区内其他地方乱堆；

（10）按照划定的用地施工及生产，尽量减少地表扰动，防止生态退化，以减少地表扰动面积和对植被的破坏；生产期间生产活动控制在现有设施占地范围内，并应尽量减少临时占地；

（11）严禁因图便利开路现象，在生产过程中对产生坑洼的道路尽快修复，防止因交通问题增加损毁土地。

6.2.7.4服务期满生态环境保护措施

1、选矿厂

选矿厂服务期满后，主要涉及选矿厂关闭后场地的环境保护。在各选矿装置关闭和拆除后，除了地表可能存在的面源污染外，不再存在大型污染源对地下水环境的影响；而在场地原有地面不被破坏的情况下，面源污染物对地下水的影响极小。另外，随着场地转化为其他性质用地，地表土层可能会被开挖运走，原有的面源污染物也会被一并转移，面源污染物对本场地的影响进一步降低。

项目区选矿厂停止使用及尾矿库闭库后，应开展污染场地调查、风险评估与生态修复治理措施。项目区应修筑绿化场地，周边设置导排水系统，覆土、栽种耐寒植被，形成永久植被覆盖。
2、尾矿库

尾矿库服务期满后，主要涉及关闭与封场期的环境保护。关闭与封场期要严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，按照国家相关规范要求，做好尾矿库防渗措施，以防止和降低尾矿库渗漏液和初期雨水渗入地下污染地下水的环境风险。

加强封场后的防雨措施。封场后如果防雨措施不到位，雨水将持续通过渗透性能较强的灰渣进入尾矿内。封场后需要在表面铺设至少50cm厚度的粘土层，并设置雨水外排系统，降低灰场区域雨水的入渗量。

为防止固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内，封场时表面应覆土二层，第一层为阻隔层，覆20cm~45cm厚的粘土，并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆天然土壤，以利植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。

封场后，地下水监测系统应继续维持正常运转。

项目服务期满后应进行覆土回填、平整等工程技术措施，最后种植适合当地生长的植被。根据项目区实际情况，各复垦区主要采取以下几种工程技术措施：

①平整：项目占压土地后，使原有的土地形态发生改变，导致原有土地的表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向。根据相关标准，需对区域进行土地平整，使平整后的地面坡度不超过5°。

②植被：复垦区土壤有机质含量较低、土壤改良期内，采用绿肥的种植结构，基肥以有机肥为主，最好是腐熟的堆厩肥，要合理施用化肥，提倡平衡施肥，以达到培肥土壤的目的。

6.2.8退役期环境保护措施

6.2.8.1生活区与选矿厂恢复措施

生活区与选矿厂拆除各建筑物、清理平整场地，可利用建筑材料全部回收利用，少量建筑垃圾进行场地平整，不外排。

6.2.8.1尾矿库环境保护措施

（1）闭库环境管理

在尾矿库停止使用后必须进行处置，保证坝体安全，不污染环境，消除污染事故隐患。尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业时，应当在一年内完成闭库。尾矿库经安全监管部门闭库验收合格后，方可对尾矿库的环境污染防治设施、生态保护工程进行闭库验收，验收时应对尾矿库中的尾矿进行环境达标监测。关闭尾矿设施必须经企业主管部门报当地省生态环境行政部门验收、批准。经验收移交后的尾矿设施其污染防治由接收单位负责。利用处置过的尾矿或其设施，需经生态环境行政部门批准，并报生态环境行政部门备案。闭库后的尾矿库，必须做好坝体及排洪设施的维护。未经论证和批准，不得蓄水、严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业；未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。

保留库内排水系统，闭库后尾矿库汇水面积内降水通过该系统排出库区。

（2）闭库后的生态恢复措施

闭库后的尾矿库，应加强监督检查与管理。观测设施应继续维持正常运转；坝体稳定性不足的，应采取削坡、压坡、降低浸润线等措施，使坝体稳定性满足标准要求；完善坝面排水沟、覆土及植被绿化、坝肩截水沟等。闭库后尾矿库占用区域应分期绿化，宜尽量恢复至利用前土地使用功能。经批准闭库的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照规定进行技术论证、工程设计、环境评价及安全评价。

尾矿库封库后采取的生态恢复措施具体如下：

（1）对尾矿库库面进行平整，使平整后的地面坡度不超过5°。

（2）采用人工和机械相结合的方式对平整后的表土进行必要的碾压，使其达到天然土壤的干密度。

（3）依据周边环境选择当地植物种类复绿，保持治理区域周边环境生态功能的统一性。
（4）应分类收集设备分拆产生的零部件、油纱布、碎块及其他废弃物，并实施废物综合利用。
（5）退役期保留库区道路，由其自然恢复。
（6）对因治理产生的临时用地进行生态恢复，消除占用痕迹，恢复其土地利用功能。
6.2.8.3尾矿再利用及尾矿闭库后再利用

（1）在用尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）中尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计、安全评价。

（2）在尾矿库再利用生产运行过程中必须按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）要求尾矿库安全生产运行的规定确保尾矿库安全。

（3）对在用尾矿库或已闭库尾矿库进行回采再利用的，不得影响尾矿坝和原排洪设施的安全。

（4）尾矿库再利用生产完成后，应按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）尾矿库闭库的规定，进行闭库。尾矿库达到正常库标准，进行闭库整治设计，确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性满足规程要求，完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、坝肩截水沟、观测设施等。

（5）本项目尾矿库服务年限21年，经分析，库容可满足排尾需要，在选矿厂实际服务年限达到后，尾矿库同步闭库。建议企业开展尾矿综合利用研究，利用尾矿回填井下采空区或其他用途，以减少尾矿入库量。

本项目各阶段生态恢复措施详见表6.2-5。

表6.2-5    生态恢复措施一览表

	环境问题
	措施概要
	备注

	1、施工期
	环保措施实施阶段
	落实单位

	生态
	1、施工机械和运输工具不应在工区内、外的地段随意碾压植被，应遵守“一字型”交通规划，行驶车辆走同一车辙，以减少对地表结构的破坏，禁止占用生态保护红线。

2、施工结束后，及时对施工迹地进行清理平整与复原工作，对无用的施工临时建筑应予以拆除，然后根据区域情况，恢复其原貌。
	施工单位负责

	水土保持
	1、对建设中的施工迹地和弃方进行合理平整和清运或再利用，以减少对区域水土流失的增加。

2、施工过程中生产生活固体废弃物及时清运至当地生态环境主管部门指定的地点，废石及时运至固定场所堆放，最终用于场地平整，避免因起风引起的扬尘。

3、保证工业场地的地面平整。
	生产单位和管理部门负责

	2、运营期
	环保措施实施阶段
	落实单位

	生态
	1、应做好本项目的施工组织规划工作，明确工程可能扰动和破坏的范围，要做到少占地。

2、继续进行施工期临时占地生态恢复治理。

3、本建设项目产生的生态影响的防护和恢复应按照“避免→消减→补偿”的顺序最大限度地减少人为开发活动对自然资源和生态环境的破坏，以实现“开发中保护、保护中开发”的目标。

4、建设单位应加强绿化与复垦意识，做好复垦规划与计划，落实措施。有条件时，即实行复垦，恢复并改善生态环境质量。
	生产单位和管理部门负责

	3、服役后期
	环保措施实施阶段
	落实单位

	生态恢复方

案
	1.制定选矿厂、生活区及库区土地复垦计划，其内容包括利用土地的方式、复垦方法，且与生产建设统一规划。

2．尾矿库服务期满后开展闭矿设计，闭矿后根据当地原地貌情况，尽可能的覆土植草，植物种类选用当地优势草种，尽量使尾矿库闭矿后地貌与周边环境相协调。
	生产单位

负责


6.2.8.4退役期地下水环境保护措施

当本项目依托的矿山开采工作进入尾声时，本项目选矿厂无矿石来源，同步进行关停，各种机械设备将停止使用，现场的工作人员将陆续撤离项目区域。退役期将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、场地平整、生态恢复、尾矿库闭库等。按照相关要求做好尾矿库闭库工作，并按照相关部门要求做好场地清理，对固体废物进行妥善处置。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：封场后，地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。建设单位应当做好退役期的地下水跟踪监测，尤其是针对尾矿库下游的地下水监测工作，采取措施保证地下水水质监测井继续正常运行，并按照国家有关规定持续进行地下水水质监测，直到下游地下水水质连续两年不超出上游地下水水质或者所在区域地下水水质本底水平。在采取上述措施后，本项目退役期对地下水环境的影响很小。

6.2.9水土保持措施

根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目区既不属于重点预防区也不属于重点治理区。根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知，若羌县属于阿尔金山国家级水土流失重点预防区。根据“谁开发，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，依据本工程所处区域的自然、社会环境条件和工程对水土流失的实际影响，提出如下水土保持的方案。

1、做好施工规划及施工组织设计

在项目开工前，重视做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地，建筑物按天然地势布置，减少挖填方量。在尽量减轻生态不利影响的前提下进行有序开采。在选矿厂的厂区完善排洪工程。

施工过程中要加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动，防止超范围设置临时设施和堆放施工材料。对产生的弃土直接用于场地平整。

施工结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作。对无用的临时建筑应予以拆除，然后根据实施情况实施人工绿化或植被自然恢复工作。

2、场地道路应沿天然地形及原有便道进行修筑，以减少挖填方量。在山坡上开辟路基时，要做好护坡及挡土墙，完善排水系统，并在靠山一侧设置挡雪栅栏。

3、做好选矿厂及场内道路两侧的绿化工作。选择适宜当地生长的草本或灌木植被为种植对象。

4、闭库后要拆除一切无用设施，平整场地。

5、根据《中华人民共和国水土保持法》《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规要求，委托有资质相关单位编制本项目的水土保持方案。

7环境经济损益分析
环境经济损益分析是要对项目的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析本项目既可发展经济又能实现环境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，即在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定。

7.1社会效益分析

项目运营期，产生的社会效益主要表现为以下几个方面：

（1）可充分利用当地矿物资源，符合国家的产业政策，促进地区经济的可持续发展。

（2）项目投产后，对临时性劳动力的需求增加，为当地的居民就业提供了机会，也为当地发展交通运输和第三产业提供了契机。

项目的建设对改善当地居民的生活水平有着深远的意义。因此，本项目具有较好的社会效益。

7.2经济效益分析

本项目总投资72112.11万元，采矿工程、选矿及尾矿库工程总投资159849.16万元，选矿厂年处理矿石120万t/a。企业在产品销售方面是完全可以得到满足的，会取得良好的经济效益

项目建设资金为企业自筹资金。项目主要经济指标见表7.2-1。

表7.2-1项目主要经济指标

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	总投资
	104元
	159849.16
	

	1.1
	建设投资
	104元
	151684.71
	不含维持运营投资

	1.2
	建设期利息
	104元
	2017.41
	

	1.3
	流动资金
	104元
	6147.04
	

	2
	资金筹措
	104元
	159849.16
	

	2.1
	项目资本金
	104元
	49366.93
	

	2.2
	项目借款
	104元
	110482.23
	

	2.3
	其他资金
	104元
	
	

	3
	年均营业收入
	104元
	54907.67
	

	4
	年均总成本费用
	104元
	36361.28
	

	5
	年均经营成本
	104元
	27382.16
	

	6
	年均营业税金及附加
	104元
	3536.43
	

	7
	年均增值税
	104元
	3780.21
	

	8
	年均息税前利润（EBIT）
	104元
	11770.81
	

	9
	年均利润总额
	104元
	11229.76
	

	10
	年均所得税
	104元
	1763.73
	

	11
	年均净利润
	104元
	9466.03
	

	12
	总投资收益率
	%
	7.36
	

	13
	投资利税率
	%
	11.60
	

	14
	项目资本金净利润率
	%
	19.17
	

	15
	贷款偿还期
	
	
	

	
	银行借款
	a
	4.43
	含建设期

	16
	平均利息备付率
	%
	1928.74
	

	17
	平均偿债备付率
	%
	141.05
	

	18
	项目投资税前指标
	
	
	

	
	财务内部收益率
	%
	20.41
	

	
	财务净现值（ic=10%）
	104元
	67840.85
	

	
	投资回收期
	a
	5.04
	含建设期

	19
	项目投资税后指标
	
	
	

	
	财务内部收益率
	%
	16.89
	

	
	财务净现值（ic=10%）
	104元
	44950.64
	

	
	投资回收期
	a
	5.49
	含建设期

	20
	资本金内部收益率
	%
	24.98
	

	21
	盈亏平衡点
	
	
	

	
	生产能力利用率
	%
	66.20
	


由以上表7.2-1可以看出，建设项目的投资利润率较高，项目的建设将会为企业带来较大的投资回报，而且根据预测项目的盈亏平衡和风险分析，本项目建设具有较强的平衡能力和抗风险能力。因此，总体来看，本项目建设在经济方面是可行的，具有较高的投资价值。

7.3环境损益分析


依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关要求，建设项目环保设施主要由以下部分组成：凡属污染防治和环境保护所需的设施和装置；生产工艺需要，又为环境保护服务的设施；为保证生产有良好的环境所采取的防尘、绿化设施等。

本项目环保投资主要包括废水治理、废气治理、尾矿治理等环境工程投资以及绿化等费用，环保投资估算见表7.3-1。

表7.3-1    环保投资一览表
	序号
	类别
	治理措施内容
	投资（万元）

	1
	废气
	生产车间封闭，设集气装置加装7套布袋除尘器，除尘后经15m高排气筒排放
	100

	
	
	原矿仓、精矿仓为全密闭，粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站顶部皮带下料点、矿仓底部皮带受料点设置全密闭，洒水降尘措施
	50

	
	
	原矿及精矿运输采用封闭式皮带通廊、篷布苫盖卡车运输
	20

	
	
	尾矿库干滩喷洒抑尘剂
	50

	
	
	路面硬化及洒水降尘
	20

	2
	废水
	施工期临时沉淀池
	5

	
	
	地埋式一体化污水处理装置
	15

	
	
	回用水池
	50

	
	
	尾矿压滤回水、排水系统
	80

	3
	噪声
	采用低噪声设备，选矿设备设置在厂房内进行隔声、减震防治措施
	30

	4
	固废
	危废贮存库
	10

	
	
	垃圾箱
	2

	
	
	生活污水处理设施底泥压滤机
	10

	5
	防渗
	尾矿库全库防渗
	600

	
	
	选矿厂分区防渗
	150

	6
	生态
	生态保护及恢复
	300

	7
	环境事故
	800m3应急防渗事故池
	100

	
	
	尾矿库坝体位移观测设施、库区影响实时监测设施，尾矿库截洪沟
	200

	合   计
	1792


按上表估算数据，本项目环境保护投资1792万元，占项目总投资的2.49%。环保投资主要用于大气污染控制、生态环境的恢复和尾矿处置，投资重点符合项目的特点，在这些环境保护措施充分实施后，生产过程的污染物排放将会大大地减少，将大量的污染物消化在生产过程中，外排废物的环境污染风险也将会大大地降低，使项目建设的环境正效益最大化，较好地控制本项目对环境的污染和影响程度。

7.4结论

综上所述，建设项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

8环境管理与环境监测计划
8.1环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

8.1.1环境管理机构及职责

根据企业生产及环保具体情况，制定本企业环境保护的远、近期规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定企业有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。指导和监督本企业环保设施运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。通过对各项环境管理的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。应针对该企业特点，制定下列管理制度和规定：

①环境保护管理规定；

②环境管理岗位责任制；

③环境保护考核制度；

④环境保护设施管理制度。

8.1.2环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位员工；

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（6）编制并及时修订应急预案。

8.1.3环境监理

项目施工期环境监理内容详见表8.1-1。

表8.1-1    施工期环境监理一览表
	序号
	要素
	监理内容
	监理要求

	1
	大气环境
	①对工地及进出口定期洒水抑尘，并清扫，保持工地整齐干净；

②运输车辆在运输粉料时应使用篷布遮盖；

③禁止在大风天气施工作业；

④易产生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡设施。
	1、在施工招标文件、施工合同、环境监理招标文件和监理合同中明确施工单位、环境监理单位的环境保护责任和目标任务；

2、委托有资质单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，保存影像资料、电子及纸质监理报告，并定期向上级生态环境管理部门备案；

3、结合环境监理报告，自查环评报告、批复文件及设计中规定的环保设施和生态保护措施建设及进展情况；严格落实环保投资和执行建设项目环境保护“三同时”制度；

4、自觉接受当地生态环境主管部门在建设期的环境监督与管理；

5、设立项目区环保机构，建立健全环境管理、环保资料档案等制度。

	2
	水环境
	①施工期先建设地埋式一体化生活污水处理设施用于生活污水收集与处理，处理达标后用于绿化用水，施工期结束后用于处理生活区生活污水；

②避免在雨季进行基础开挖施工；

③各项防渗工程按本次评价提出的相应防渗要求施工；

④施工现场修建沉淀池，施工废水排入沉淀池中循环使用。
	

	3
	声环境
	①合理布局施工设备，避免局部声级过高，对敏感点是否设置临时声屏障；

②开工15日前向生态环境主管部门申报《建设施工环保审批表》。
	

	4
	固体废物
	①施工期产生的弃渣应综合利用；

②施工期生活垃圾集中收集后定期送至若羌县垃圾填埋场处理。

③各项防渗工程按本次评价提出的相应防渗要求施工。
	

	5
	生态影响
	①施工期间水土流失问题及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求。

②绿化面积达到规划要求。
	

	6
	防沙治沙
	①施工结束后是否及时清理现场、恢复地貌，是否及时采取了生态恢复、防沙治沙和水土保持措施；

②有无占用、滥用临时道路。施工结束后对临时占地进行清理、平整并压实。
	


8.2建设项目环境管理

8.2.1项目审批阶段的环境管理要求

本项目环境影响评价文件按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应机构编制。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位勘查现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。

本项目在环评报告书取得批复后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）填报执行，根据本项目基本情况及要求进行申报、确定许可排放限值、核算实际排放量、执行自行监测、环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求。

8.2.2建设施工阶段的环境守法要求

项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地生态环境主管部门。

建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声等对周围生活居住区的污染和危害。

施工期防沙治沙环境管理要求：

（1）严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。

（2）优化施工组织，缩短施工时间，施工作业时应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。

（3）施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场地实施场地硬化，避免水土流失影响。

（4）严禁在大风天气进行土方作业。粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。

8.2.3投产前环境管理

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

（2）建设单位在工程竣工后，依据环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，成立验收工作小组，形成验收意见，并对验收工作组提出的问题进行整改，合格后取得验收工作组出具的验收合格意见，并在取得合格意见后5个工作日内，通过网站或其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见。

8.2.4运行期环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

（7）严格遵守环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线，运输车辆在规定路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的踩踏破坏以及对地表稳定砾幕的破坏。

8.3环境监测

8.3.1环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境主管部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

8.3.2环境监测工作

（1）基本原则

根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。

（2）监测内容

根据项目特点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点监测。

8.3.3监测项目

（1）施工期监测

本项目施工期环境监控计划分别见表8.3-1，监测结果每个季度上报巴音郭楞蒙古自治州生态环境局及若羌县分局。

表8.3-1    施工期监测计划
	监测类别
	监测项目
	监测点位置
	测点数
	监测频次
	技术要求

	场界噪声
	施工场界Leq（A）
	施工场界四周
	4
	施工期一次/季
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	环境空气
	TSP
	施工场地上、下风向
	2
	施工期一次/季
	满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）

	生态环境
	施工现场清理
	施工场地
	/
	施工结束后一次
	施工清理后，施工现场弃土石方、生活垃圾等废弃物的处置和生态环境恢复情况

	
	临时占地恢复
	施工临时占地区施工营地
	/
	施工结束后一次
	临时占地地表恢复、砾石压盖情况


（2）运营期监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》等技术规范，制定监测计划。

表8.3-2    运营期环境监测计划表

	监测内容
	监测因子、频率
	监测点位

	生态景观监测
	植被
	1.调查项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量

2.调查频率：1次/年
	进场道路两侧等布设3～5个调查点

	
	生物多样性
	1.调查项目：动物物种数、出现频率

2.调查频率：1次/年
	进场道路沿线及项目生态评价范围内

	大气环境监测
	除尘器排口
	1.监测项目：PM10
2.监测频率：每半年一次
	监测点：除尘器排口

	
	厂界
	1.监测项目：TSP

2.监测频率：每半年一次
	监测点：选矿厂及尾矿库上、下风向

	废水监测
	1.监测项目：CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油

2.监测频率：每半年一次
	环境监测点：生活污水处理设备进口、出口

	地下水环境监测
	1.监测项目：

①基本因子：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氟化物、氰化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、钠、铁、铜、锌、铝、汞、砷、硒、镉、总铬、铬（六价）、铅等；②八大离子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；③特征因子：挥发性酚类、锰

2.对照井监测频率：每年一次；

污染监控井监测频次：每半年一次；发现有地下水污染现象时需增加采样频次。

尾矿库下游污染观测井监测频次：每季度一次，每两次监测之间间隔不少于1个月
	环境监测点：选矿厂及尾矿库共设置6口地下水质监测井。结合本次环评现状调查，现状上游1口对照监测井、尾矿库侧向1口污染扩散井、尾矿库下游1口污染观测井水位及出水稳定，作为长期监测井保留；建设单位需在运营投产后，应定期进行环境检测。

	声环境质量监测
	1.监测项目：厂界噪声

2.监测频率：1次/季度，昼、夜各一次
	选矿厂、尾矿库周界各布设4个监测点；

	土壤环境质量监测
	1.监测项目：pH、砷、汞，铅、铬、镉、铜、锌、镍、铍、锰等

2.监测频率：表层土壤监测点每年一次；深层土壤监测点每3年一次
	选矿厂生活污水处理站1个深层土壤监测点（注：采样点位低于污水处理站设备底部与土壤接触面，下游地下水监测采样时，此深层土壤监测采样点可不设置）及表层土壤监测点；生活区生活污水处理站1个深层土壤监测点（注：采样点位低于污水处理站设备底部与土壤接触面，下游地下水监测采样时，此深层土壤监测采样点可不设置）及表层土壤监测点；选矿厂、生活区、尾矿库区内及周边每个点位设置1个表层土壤监测点；表层土壤监测点采样深度为0~0.5m

	生态恢复监管内容
	选矿厂、尾矿库的建设导致原有地形地貌发生变化，破坏了项目区地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。
	检查厂区周围、道路两侧绿化工作计划完成进度，以及水土流失的控制情况，并根据实际情况随时修正厂区生态恢复计划，保证各项计划落实到位。


（3）服务期满后监控计划

表8.3-3    服务期满后尾矿库监控计划表

	监测内容
	监控要求

	尾矿库
	闭库期
	1.闭库前的安全现状评价报告已报有关安全生产监督管理部门备案。

2.尾矿库闭库工程安全设施设计已经有关安全生产监督管理部门审查批准。

3.闭库时，表面坡度一般不超过33%。标高每升高3～5m，须建造一个台阶。4.台阶应有不小于1m的宽度、2%～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

	
	闭库后
	有完备的闭库工程安全设施施工记录、竣工报告、竣工图和施工监理报告等；

尾矿库闭库后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项；经批准闭库的尾矿库重新启用或移作他用时，必须按照《尾矿库安全管理规程》的规定进行技术论证、工程设计、安全评价，并经安全部门批准。

	
	
	封场后，地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。


8.3.4排污口规范化

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

（3）如实向生态环境主管部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

（5）固体废物堆存场地要有防扬散、防流失措施。

环境保护图形标志具体设置图形见表8.3-4。

表8.3-4    环境保护图形标志设置图形表
	排放口
	废水排口
	废气排口
	固废堆场
	噪声源

	图形符号
	[image: image19.jpg]
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	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色

	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	固废堆场
	噪声排放源

	图形符号
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	背景颜色
	黄色

	图形颜色
	黑色


8.3.5排污许可证制度

建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

本项目大气污染物主要为颗粒物；选矿过程中生产废水不外排；生活污水由地埋式一体化污水装置处理达标后用于绿化、洒水降尘等。根据《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》，本项目不涉及重点重金属污染物，可不申请重金属总量指标。
本项目在实际运行前，应尽快在全国排污许可证管理信息平台申报系统填报相应信息表。建设单位在申请排污许可证前，应当将单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、采取的污染防治措施在排污许可证管理信息平台或其他规定途径向社会公众公开，公开时间不得小于5日。

按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为其中的“五有色金属矿采选业09稀有稀土金属矿采选093”，属于登记管理。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》的相关要求填报执行。

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发（〔2013〕81号）相关规定及《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）第九条重点排污单位应当公开下列信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。
8.4竣工验收管理

8.4.1竣工验收管理及要求

（1）按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的有关规定执行；

（2）与项目有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程、设备、装置等设施；

（3）本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

（4）环保工程验收时间为本环评报告书审批后，建设单位严格按照报告书提出的污染防治措施要求进行整改后进行。在环保工程验收合格后方能投入正式生产。

8.4.2环保设施竣工验收

（1）环境工程设计

按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和危险固体废物的安全处置等各项工作，确保三废达标排放；污染治理设施必须与主体工程实现“三同时”。

（2）验收标准与范围

①按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》有关规定执行；

②与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、水土保持绿化设施；

③本报告书和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

（3）竣工验收

建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

8.4.3“三同时”验收内容

“三同时”验收针对本项目环保设施进行验收，验收内容见表8.4-1。

表8.4-1    “三同时”验收一览表
	要素
	污染源
	污染物
	治理措施
	验收执行标准

	废气
	选矿工艺
（有组织）
	颗粒物
	在粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站等设置集气罩，并各自通过布袋除尘器+15m高排气筒排放
	颗粒物执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值

	
	生产工序未收集粉尘
	颗粒物
	车间为全封闭状态，在车间进行洒水降尘，有效抑制粉尘
	《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织排放浓度限值

	
	尾矿库扬尘
	
	采取喷洒抑尘剂
	

	
	原矿输送转载点扬尘
	
	设置全密闭，洒水降尘，有效抑制粉尘
	

	
	精矿输送转载点扬尘
	
	设置全密闭，有效抑制粉尘
	

	
	道路扬尘
	
	采取道路洒水降尘、道路路面铺碎石等措施后，可抑制扬尘
	

	废水
	选矿废水
	SS等
	全部循环至生产回用水池，再由回水加压泵输送至选矿工艺各用水点使用
	不外排

	
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油
	经1套地埋一体化生活污水处理设施处理达标后，灌溉期用于绿化，非灌溉期用于选矿厂洒水抑尘
	达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）一级A排放限值要求。

	噪声
	破碎、筛分、浮选
	噪声
	设备减振、消声，厂房内墙吸声以及隔声门、窗等措施、采用弹性支承或弹性连接以减少振动
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固废
	尾矿
	部分尾矿用于筑坝，其余堆存至尾矿库内，服务期满后进行闭库处置
	尾矿库防渗能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的II类场的相关要求

	
	除尘灰
	作为物料返回工艺流程，回用生产
	满足相关要求

	
	废润滑油、废油桶
	集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活污水处理设施底泥
	经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置
	满足相关标准要求

	
	废布袋（除尘器）
	集中收集后定期由厂家回收利用
	满足相关标准要求

	
	生产回水池底泥
	定期清掏，返回生产工序
	满足相关标准要求

	
	废药剂包装材料
	收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。
	满足相关标准要求

	
	生活垃圾
	集中收集后定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置
	满足相关标准要求

	生态
	项目区绿化
	对办公生活区进行绿化
	满足相关要求

	
	生态保护
	生态恢复措施，施工临时占地及时恢复，尾矿库服务期满后及时采取闭库措施
	达到相应的恢复面积

	环境风险
	地面硬化
	满足相关要求

	
	尾矿库与选厂之间设置1座800m3应急防渗事故池，用于收集事故状态下的尾矿及事故废水
	满足相关要求

	
	消防系统、排污口规范化、环境风险防范及应急救援措施
	满足相关要求

	其他环保措施
	结合本次环评现状调查，选矿厂及尾矿库共设置6口地下水质监测井。结合本次环评现状调查，现状上游1口对照监测井、尾矿库侧向1口污染扩散井、尾矿库下游1口污染观测井水位及出水稳定，作为长期监测井保留；建设单位需在运营投产后，应定期进行环境检测。
	项目区上游1口对照监测井、周围污染扩散井3口监测井、尾矿库下游污染观测井1口


8.4.4污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.4-2。

表8.4-2    本项目污染物排放清单一览表
	项目
	污染物
	产生量
	排放量
	措施
	执行标准

	有组织废气（钨尘）
	粗碎站
	PM10
	626.4t/a
	6.27t/a
	分别设置集气罩通过布袋除尘器+15m高排气筒排放
	颗粒物执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	中碎
	PM10
	563.76t/a
	5.64t/a
	
	

	
	筛分
	PM10
	507.38t/a
	5.07t/a
	
	

	
	中间矿堆
	PM10
	456.64t/a
	4.57t/a
	
	

	
	高压辊磨车间
	PM10
	410.98t/a
	4.11t/a
	
	

	
	高压辊磨筛分车间
	PM10
	369.88t/a
	3.70t/a
	
	

	
	Z1转运站
	PM10
	332.89t/a
	3.33t/a
	
	

	有组织（锡尘）
	粗碎站
	PM10
	345.6t/a
	3.46t/a
	
	

	
	中碎
	PM10
	311.04t/a
	3.11t/a
	
	

	
	筛分
	PM10
	279.94t/a
	2.8t/a
	
	

	
	中间矿堆
	PM10
	251.95t/a
	2.52t/a
	
	

	
	高压辊磨车间
	PM10
	226.75t/a
	2.27t/a
	
	

	
	高压辊磨筛分车间
	PM10
	204.07t/a
	2.04t/a
	
	

	
	Z1转运站
	PM10
	183.66t/a
	1.84t/a
	
	

	无组织废气
	粗碎站
	TSP
	69.6t/a
	6.96t/a
	厂房封闭，设置洒水降尘，可有效降低粉尘排放
	《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中排放浓度限值

	
	中碎
	TSP
	62.64t/a
	6.26t/a
	
	

	
	筛分
	TSP
	56.38t/a
	5.64t/a
	
	

	
	中间矿堆
	TSP
	50.74t/a
	5.07t/a
	
	

	
	高压辊磨车间
	TSP
	45.66t/a
	4.57t/a
	
	

	
	高压辊磨筛分车间
	TSP
	41.10t/a
	4.11t/a
	
	

	
	Z1转运站
	TSP
	36.99t/a
	3.70t/a
	
	

	
	尾矿库扬尘
	TSP
	50.39t/a
	6.05t/a
	喷洒抑尘剂、洒水降尘
	

	
	原矿转载
	TSP
	43.64t/a
	0.11t/a
	全密闭矿仓，洒水降尘
	

	
	精矿转载
	TSP
	42.08t/a
	0.42t/a
	全密闭矿仓，洒水降尘
	

	
	道路运输扬尘
	TSP
	62.6t/a
	16.28t/a
	路面硬化、道路洒水降尘
	

	
	汽车尾气
	CO
	1.44t/a
	1.44t/a
	加强管理
	/

	
	
	CnHm
	0.23t/a
	0.23t/a
	
	

	
	
	NOx
	0.05t/a
	0.05t/a
	
	

	废水
	生产废水
	37603m3/d
	0
	生产废水进入生产回水池经沉淀分离后回用于选矿厂生产工艺，选矿生产废水闭路循环，循环使用不外排。
	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中用于绿化、道路和工业场地降尘以及生产用水

	
	生活污水
	27.01m3/d
	0
	经地埋式一体化污水处理设施处理达标后灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期用于选矿厂洒水抑尘
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）一级A级排放限值要求。

	固废
	尾矿
	118.93万t/a
	/
	管道输送至尾矿库，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内
	合理处置

	
	除尘灰
	5070.94t/a
	0
	作为物料返回工艺流程，回用生产
	合理处置

	
	废润滑油
	0.9t/a
	0.9t/a
	集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废油桶
	1.35t/a
	1.35t/a
	
	

	
	生活污水处理设施底泥
	2.22t/a
	2.22t/a
	经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置
	合理处置

	
	废布袋（除尘器）
	2t/a
	2t/a
	集中收集后定期由厂家回收利用
	合理处置

	
	生产回水池底泥
	981.42t/a
	981.42t/a
	定期清掏，返回生产工序
	合理处置

	
	废药剂包装材料
	0.8t/a
	0.8t/a
	收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。
	合理处置

	
	生活垃圾
	51.6t/a
	51.6t/a
	经生活区垃圾桶集中收集后定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置
	合理处置


9结论与建议
9.1工程概况

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县160°方向，直线距离250km，行政区划隶属新疆维吾尔自治区若羌县管辖，本项目总占地面积为321.5hm2，根据本项目占地为戈壁、裸岩石砾地，目前项目区为空地。工程建设内容包括选矿厂、尾矿库、生活区等。

本项目选矿规模为120万t/a，破碎流程采用“两段一闭路破碎+高压辊磨+3mm湿式筛分”流程。选别流程采用“螺旋溜槽预选+分级分选（入选粒度-0.3mm）+中矿再磨再选+钨锡分离+锡粗精浮选脱硫+细泥浮重联合回收钨”流程。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺流程，精矿经浓缩后给入盘式过滤机进行过滤，过滤产品装包后堆存，过滤机滤液及溢流返回浓缩机。尾矿采用一段脱水工艺流程，经浓密机浓缩至45%后泵送至尾矿库堆存。产出重选钨精矿、浮选钨精矿、钨锡混合精矿。

尾矿库占地面积为275hm2，为三等库，服务年限21年，在选矿厂实际服务年限达到后，尾矿库同步闭库。采取全库防渗，总库容2890.44万m3，有效库容2372.10万m3。
9.2符合性分析

本项目为钨（锡）矿选矿及尾矿库工程，属于“七、有色金属矿采选业”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策。

根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》可知：新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团），“19.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用”属于鼓励类产业，本项目属于稀有金属矿的精深加工，属于鼓励类项目。
项目选址与空间布局符合性及污染防治与环境影响符合性，满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的有关要求。根据《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》，本项目位于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65282430001，建设符合管控要求。本项目采用先进设备对区域资源使用的影响较小，能够符合“生态环境分区管控方案”中的相关规定。本项目符合《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2016-2020）》。

9.3环境质量现状

9.3.1环境空气质量现状

根据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型和技术支持服务系统中巴音郭楞蒙古自治州2024年的监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为***；CO24小时平均第95百分位数为***，O3日最大8小时平均第90百分位数为***，区域SO2、NO2、CO和O3年均浓度值占标率均小于100%，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准年均浓度限值要求，PM10、PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准浓度限值要求，因此属于大气环境不达标区。超标原因主要是由于若羌县地处南疆，位于沙漠边缘，背景因素所致。补充监测期间TSP24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》的浓度限值要求。
9.3.2水环境现状

选矿厂及尾矿库共设置6口地下水质监测井，其中ZK04、ZK02、ZK03、ZK05、ZK06监测井依托矿区地质勘探阶段保留的监测井。建设单位于2019年8月委托江西省勘察设计院研究院开展了若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿120万吨/年采选项目环境影响评价专项水文地质勘查水文地质试验工作，并形成了《若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿120万吨/年采选项目环境影响评价专项水文地质勘查报告》。建设单位于2026年7月委托江西省勘察设计院研究院有限公司开展了若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿工程项目进行监测井1～5及SZK01水文孔钻探施工、抽水试验及水质检测工作，并形成了《新疆欣业矿产开发有限公司若羌县柯可·卡尔德钨（锡）矿选矿工程项目监测井1~5及SZK01水文孔钻探总结报告》。对于设置的6口监测井，均未见地下水，鉴于项目位于包气带厚度超过100m的地区以及监测井较难布置的基岩山区，因此本项目地下水质监测井最终核定为无地下水水质监测井。
9.3.3声环境现状

项目所在区域声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，评价区域内声环境质量现状较好。

9.3.4土壤环境现状

建设范围内土壤环境质量现状监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准第二类用地的筛选值，总体来说，评价区土壤环境质量现状较好。建设范围外监测点能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值要求。
9.4工程分析结论

9.4.1废气

本项目选矿厂有组织粉尘污染主要在粗碎站、中碎、筛分、中间矿堆、高压辊磨车间、高压辊磨筛分车间、Z1转运站中上料工序的落料点，在易产生粉尘的节点设置密闭罩，并配备布袋除尘器，粉尘经收集后经除尘效率99%的7套布袋除尘器净化达标后经15m高排气筒排放。给料口、排料口、转载点等设置喷淋洒水装置，车间全密闭，降低无组织粉尘逸散。

9.4.2废水

本项目运营期间废水主要包括选矿废水和生活污水，选矿废水循环回用于选矿工艺，不外排。生活污水主要为洗浴、食堂、卫生间等产生的污水，生活污水产生量为6585.6m3/a（21.95m3/d），生活污水污染物浓度及排放量为：SS20mg/L（0.16t/a）、COD50mg/L（0.41t/a）、BOD510mg/L（0.08t/a）、氨氮5mg/L（0.04t/a）、动植物油1mg/L（0.01t/a）。

当进入尾矿库的雨雪水量大于场内尾矿的最大持水量时，多余的水分渗出形成尾矿淋溶水，尾矿中部分被雨、雪水溶解的成分也随之流出，因此含有一定量的矿物元素。由尾矿库进行全库区防渗，大气降水产生的带尾矿水量很少，尾矿泄漏渗透到地下水的可能性极小。

9.4.3噪声

本项目运营期的主要设备有破碎机、球磨机、给矿机、风机、水泵等，噪声源强80dB（A）~110dB（A）。

9.4.4固体废物

运营期固体废物主要来源于选矿厂产生的尾矿、除尘器收集的除尘灰、废矿物油（废润滑油、废油桶）、生活污水处理设施底泥、废布袋（除尘器）、生产回水池底泥及生活垃圾。

本项目尾矿主要来自选矿工艺，尾矿产生量为118.93万t/a，为一般工业固废；本项目运营期间采用集气装置对破碎、筛分等工序产生的粉尘进行收集，除尘器收尘灰产生量为5070.94t/a；本项目运营期间会产生少量废润滑油，属于危险废物（HW08 900-214-08），来源于工程机械和大型设备润滑，产生量分别为0.9t/a，废油桶属于危险废物（HW08 900-249-08）产生量为1.35t/a；本项目运营期废布袋（除尘器）属于一般工业固体废物，产生量为2t/a；本项目运营期生产回水池底泥属于一般工业废物，产生量为981.42t/a；废药剂包装材料属于危险废物（HW49 900-041-49），产生量0.8t/a。本项目劳动定员343人，则生活垃圾产生量为51.6t/a。本项目生活污水处理设施为地埋式一体化污水处理设施，产生污泥量为70g/d·人，则运营期生活污水处理设施底泥产生量为2.22t/a。

9.4.5生态环境

施工过程地表开挖以及运输道路和施工场地等施工活动破坏土壤、植被，改变土地的使用功能和自然景观，造成水土流失，影响野生动物生存环境。

工程在运营过程中采取有效的生态保护措施后，虽然会造成一定的生态不利影响，但从当地自然生态系统的整体性和敏感性来看，影响是局地性的和短期的。通过针对性的生态恢复措施，增加生态物种多样性，在较大的程度上减缓负面影响，不会对生态系统的整体性造成较大的影响。

9.5环境影响评价

9.5.1大气环境影响评价

由估算结果可知，本项目运营期废气中各污染物小时浓度贡献值的最大浓度占标率均＜10%，小时浓度贡献值小，不会使区域环境空气质量发生明显改变。

为了有效地控制颗粒物的排放量，减少其对周围环境的影响，对产尘点采取以防为主的方针，从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘产生，对有组织粉尘排放点采用密闭、安装集气罩及除尘器等措施，选矿厂所有产尘点均安装收尘设施，对无组织粉尘排放源采用密闭式输送、降低物料落差、洒水降尘等措施。

综上所述，本项目排放的粉尘满足颗粒物执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）及修改单中浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度限值，因此项目建成后对周边大气环境的影响较小。

9.5.2水环境影响评价

正常工况下：项目选矿废水“闭路循环”，全部回用，不外排；生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）一级A排放限值要求，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期用于选矿厂洒水抑尘，不外排。

非正常工况下：为防止选矿生产系统故障或事故矿浆溢流对外环境造成污染影响，选矿厂在发生事故时立即停止生产，溢出水排入车间排水沟或事故水池，最终由车间回水泵排入生产回水池。及时维修故障设备，在故障或事故排除后，再泵回生产系统，不会发生外排，对外环境影响不大。
9.5.3声环境影响评价

项目投产后，本项目噪声污染源产生的噪声经过距离衰减后，其贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

9.5.4固体废物影响评价

本项目生产过程产生的固体废物主要为选矿厂产生的尾矿、除尘器收集的除尘灰、废矿物油（废润滑油、废油桶）、生活污水处理设施底泥、废药剂包装材料、废布袋（除尘器）、生产回水池底泥及生活垃圾。

①尾矿主要为选矿过程中产生的尾矿，为一般固体废物，部分用于筑坝，其余堆存至尾矿库内。尾矿库按照第II类一般工业固体废物处置场设计，满足尾矿堆存要求。

②经集气装置对破碎、筛分等工序产生的粉尘进行收集，收集后作为物料返回工艺流程。

③废矿物油（废润滑油、废油桶）集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。

④生活污水处理设施底泥经压滤后（底泥含水率小于60%）定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

⑤废布袋（除尘器）集中收集后定期由厂家回收利用。

⑥生产回水池底泥定期清掏后返回生产工序。

⑦废药剂包装材料收集后暂存于危废贮存库，定期由药剂供应厂家回收。

⑧生活垃圾经生活区垃圾桶集中收集后定期拉运至若羌县生活垃圾填埋场处置。

本项目产生的固体废物能够得到妥善的处置，不会对周围环境产生二次污染。在严格落实以上各项环保措施的情况下，项目产生的各类固体废物均得到合理处理处置，不会对周围环境产生明显影响。

9.5.5土壤环境影响评价

尾矿通过垂直入渗将对尾矿库周围土壤造成一定的累积影响，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）模型预测分析，尾矿或尾矿浆破损泄漏，如连续垂直入渗20年，评价范围内单位质量土壤中铅、氟化物的预测值将基本保持在本底值，总体增量较小，对尾矿库区域土壤环境影响较小。

9.5.6生态环境影响评价

本次环评要求运营过程中，对项目区进行生态恢复和绿化，自然景观影响将得到一定的恢复和改善，项目建设对区域自然景观影响程度较轻。

9.5.7环境风险分析结论

在落实本报告书中提出的环境保护措施的前提下，因地制宜地进行环境优化，本项目的环境风险在采取上述措施并加强管理及风险防范措施得当的情况下，项目风险是可以接受的。

9.6总量控制

根据《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》《新疆生态环境保护“十四五”规划》总量控制要求及本项目污染特点，本次环评确定的污染物排放总量控制因子为：VOCs、NOx、COD、氨氮。本项目不涉及重点重金属污染物，可不申请重金属总量指标。拟建项目选矿过程中生产废水经选矿厂循环使用于选矿生产，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期用于选矿厂洒水抑尘，不外排。

因此，拟建项目无总量控制指标。

9.7公众参与
新疆欣业矿产开发有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求进行了本项目环境影响报告书的公众参与调查，于2026年6月3日在生态环境公示网站进行了第一次信息公示；于2026年7月1日-7月14日在生态环境公示网站进行了第二次信息公示（包含张贴大字报、报纸、网站公示三种形式）；于2026年8月11日在生态环境公示网站进行了报批前全本公示。本项目在公示期间未收到公众通过网络、电话及书信等方式提出的意见。
9.8总体结论

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为钨（锡）选矿及尾矿库工程项目，不属于产业政策鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，项目建设符合国家产业政策要求。根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于稀有金属矿的精深加工，属于鼓励类项目。
本项目选矿工艺属于目前国内较成熟应用较广的工艺技术，工艺路线符合清洁生产的要求，项目环评期间未收到公众的反对意见。本项目应在主体工程与环保工程同时竣工完成后，方可投入运营。本项目符合国家产业政策和环保政策要求，具有良好的经济效益和社会效益，可满足当地生态环境保护目标要求，在严格落实本报告提出的环保、节能降耗措施，特别是污染防治和风险防范措施后，从生态环境的角度出发，本项目的建设是可行的。

9.9建议

（1）严格按要求做好粉尘的治理工作，确保无组织排放污染物在厂界达标。严格落实固体废物的收集、处置措施，避免对周围地下水环境造成污染。

（2）积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高的设备，按照清洁生产标准执行环境管理工作，不断完善清洁生产工艺水平。

（3）开展工程环境监理工作。在项目施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，开工前编制完成施工期环境监理实施方案，报具有审批权限的地方生态环境主管部门备案，定期向各级生态环境行政主管部门提交监理报告，并将环境监理情况纳入环保验收内容。
（4）在生产运行阶段，严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对排放的水、气、噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。

（5）本项目建成后3～5年内，应开展环境影响后评价，重点关注工程建设的生态环境影响，根据后评价结果，及时补充、完善相关环保措施。

（6）选矿厂及尾矿库停止使用后，应采取生态恢复治理措施。

（7）建设单位应严格控制车辆的运载量、装载高度，严禁超载；同时运输车辆采用厢式车运输，以抑制原料及产品运输对运输道路环境的破坏与扬尘污染。

第一阶段





第二阶段





第三阶段





1 研究相关技术文件和其他有关文件


2 进行初步工程分析


3 开展初步的环境状况调查





依据相关规定确定环境影响评价文件类型





1 环境影响识别和评价因子筛选


2 明确评价重点和环境保护目标


3 确定工作等级、评价范围和评价标准





制定工作方案





环境现状调查监测与评价





建设项目工程分析





  1 各环境要素环境影响预测与评价


  2 各专题环境影响分析与评价





1 提出环境保护措施，进行技术经济论证


2 给出污染物排放清单


3给出建设项目环境影响评价结论








编制环境影响报告书（表）





评价工作等级





评价工作等级
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