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1概述

1.1背景
2015年6月，新疆伊犁钢铁有限责任公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司编制《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响报告书》；2016年8月，取得《关于新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下开采工程环境影响报告书的备案意见》（新环函〔2016〕1066号）；2022年1月，新疆伊犁钢铁有限责任公司拟开工建设式可布台铁矿地下采矿工程，根据《中华人民共和国环境影响评价法》“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”，原环评报告书需报新疆维吾尔自治区生态环境厅重新审核；2022年3月30日，取得《关于新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响评价文件重新审核的复函》（新环环评函〔2022〕246号）。

2023年8月，新疆伊犁钢铁有限责任公司将式可布台铁矿协议无偿划转给伊犁八钢矿业有限公司；2024年10月，伊犁八钢矿业有限公司开工建设式可布台铁矿地下采矿工程，预计2027年4月投产。
式可布台铁矿露天开采时，采出的矿石由新源县金鼎工贸物流有限公司进行选矿作业；式可布台铁矿地下采矿工程配套建设破碎车间，不设置后续选矿工序。为此，伊犁八钢矿业有限公司于2025年11月，就式可布台铁矿0~12mm粒度筛下铁矿石长期供应销售项目开展公开招标，投标人负责投资建设选矿厂，并自行组织生产运营，最终由新源县海杰贸易有限公司中标。

2026年4月，新源县海杰贸易有限公司与新源县融拓资产运营有限责任公司（新源工业园区管理委员会的全资子公司之一）共同出资成立新源县融拓工贸有限责任公司，拟在式可布台铁矿破碎生产车间东侧建设年产60万吨铁矿石选矿厂建设及尾矿渣综合利用项目（以下简称“本项目”）。
本项目总投资4500万元，主要建设内容包括1座磨选车间，1座制砖车间，配套建设原料料棚、1#产品料棚、2#产品料棚、浓密池等，本项目年处理矿石量为60万t/a，同时利用选矿产生的尾矿制作免烧砖，免烧砖产量为7900万块/年。
1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国生态环境法典》，本项目应进行生态环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目铁矿选矿属于“六、黑色金属矿采选业081—全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）、铁矿采选”，应编制生态环境影响报告书；本项目尾矿制砖属于“四十七、生态保护和环境治理业—103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用－其他”和“二十七、非金属矿物制品业30—砖瓦、石材等建筑材料制造303”，应编制生态环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，“第四条 建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”综上所述，本项目应编制生态环境影响报告书。
2026年5月，受新源县融拓工贸有限责任公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，我公司按照环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，对项目区进行现场实地踏勘、开展现状监测、收集资料及其他支撑性文件资料，同时对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证，提出环境可行的评价结论，在此基础上，编制完成了《新源县融拓工贸有限责任公司年产60万吨铁矿石选矿厂建设及尾矿渣综合利用项目生态环境影响报告书》，现提交环保行政主管部门和专家审查。

生态环境影响评价分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，生态环境影响报告书编制阶段，具体流程见图1.2-1。

本项目生态环境影响评价的工作流程见图1.2-1。
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图1.2-1        建设项目生态环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况
1.3.1产业政策符合性分析

1.3.1.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析
本项目为铁矿选矿及尾矿综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类：八、钢铁——1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，黑色金属矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备，因此本项目的建设符合国家产业政策。

2026年4月30日，本项目取得新源县发展和改革委员会出具的备案证，项目代码为2604-654025-15-03-262855。

1.3.1.2与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析

根据《市场准入负面清单（2025年版）》，对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续；对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入。对未实施市场禁入或许可准入但按照备案管理的事项，不得以备案名义变相设立许可。

本项目未使用国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备，不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类及许可准入类事项，因此本项目可依法平等进入。

1.3.2相关政策及规划符合性分析
1.3.2.1与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析详见表1.3-1。

表1.3-1    本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
	序号
	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》要求
	项目情况
	符合性

	1
	选址与空间布局
	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其他Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。
	本项目为铁矿选矿项目，不属于铜、铅锌、镍钴、锡、锑、汞等重有色金属矿，不属于镉、铬、砷矿，且本项目周边200m范围内无铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线，周边1km以内无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施和军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，周边1km内无地表水体。
	符合

	2
	选址与空间布局
	尾矿库按《尾矿设施设计规范》《尾矿库安全监督管理规定》《尾矿库安全规程》（GB39496）、《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行）〉的通知》（环办〔2010〕138 号）、《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15 号）、《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第 26 号）、《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740）等要求进行选址、建设、运行和闭库。
	本项目不建设尾矿库，尾矿全部用于制作免烧砖。
	符合

	3
	选址与空间布局
	废石堆场及尾矿库选址应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，对不明确是否具有危险特性的尾矿砂，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别，经鉴别属于危险废物的按危险废物依法依规管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。
	本项目为选矿项目，不产生废石，不建设废石堆场；本项目尾矿全部用于制作免烧砖，不建设尾矿库。
	符合

	4
	污染防治与环境影响
	矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水应优先用于生产工艺、降尘、绿化等，废水综合利用率应达到相关综合利用标准要求。采选废水排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《污水综合排放标准》（GB 8978）要求。生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。
	本项目选矿废水全部循环利用；本项目工作人员食宿依托厂外南侧320m处的村庄，项目区内无生活污水产生。
	符合

	5
	污染防治与环境影响
	采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。
	本项目选矿厂配备布袋除尘器，除尘效率不低于99%；原料料棚、产品料棚均为封闭式，并采取洒水的措施控制无组织粉尘；采取上述措施后，本项目选矿各环节废气均能达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）要求。
	符合

	6
	污染防治与环境影响
	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。
	本项目采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。
	符合

	7
	污染防治与环境影响
	鼓励对废石、尾矿砂进行多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高综合利用率，其处置与综合利用应符合国家及行业相关标准和规范要求。废石和尾矿砂应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法依规进行管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生活垃圾实现100%无害化处置。
	根据浸出试验，本项目尾矿为第I 类一般工业固体废物，固废代码为081-001-S05；本项目尾矿根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行管理，对尾矿进行综合利用，与水泥混配后生产免烧砖；产生的废矿物油及废矿物油桶集中收集后暂存于危险废物贮存库。
	符合


由上表可知，本项目满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。

1.3.2.2与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）的符合性分析

根据《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号），（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。

（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。

伊犁八钢矿业有限公司于2025年11月，就式可布台铁矿0~12mm粒度筛下铁矿石长期供应销售项目开展公开招标，投标人负责投资建设选矿厂，并自行组织生产运营。中标后拟建设本项目，因此本项目属于式可布台铁矿的配套选矿厂，不属于无自建矿山的选矿项目，同时本项目产生的尾矿全部制作免烧砖，不属于无配套尾矿利用处置设施的选矿项目，本项目尾矿制作的免烧砖用于伊犁八钢矿业有限公司的矿山生态修复治理，同时本项目已与新源县商务工信局签订框架协议，保障本项目免烧砖在新源县内的推广与使用，本项目尾矿综合利用率为100%。

综上所述，本项目符合《固体废物综合治理行动计划》相关要求。
1.3.2.3与《自治区固体废物综合治理实施方案》的符合性分析

根据《自治区固体废物综合治理实施方案》，加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规推动淘汰落后产能。鼓励资源综合利用企业集聚化、园区化、区域协同化布局，强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化生产精细化管控。推动重有色金属矿采选一体化建设，鼓励尾矿就近充填回填。严格选矿项目环保准入，对无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目原则上不予审批。

加强大宗固体废弃物综合利用。依托大宗固废综合利用示范基地、“无废城市”建设等，加强共伴生矿、建筑垃圾等资源化利用，推进煤矸石、冶炼渣等区域特色固废综合利用。鼓励有条件的工业园区和企业创建“无废工业园区”“无废企业”。推行秸秆流茬、粉碎翻埋等还田沃土模式，开展畜禽粪肥还田示范场推介。

本项目为式可布台铁矿的配套选矿厂，同时本项目产生的尾矿全部制作免烧砖，尾矿的综合利用率为100%，本项目符合《自治区固体废物综合治理实施方案》相关要求。
1.3.2.4与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置。有长期危害的，应当作为永久性防护处理。

本项目施工期废土石部分用于回填、部分用于场地平整，建筑垃圾能利用的回收利用，不能利用的运至建筑垃圾填埋场；本项目运营期布袋除尘器收尘及车间地面清扫灰作为原料返回生产，全部综合利用；尾矿全部用于制作免烧砖；废润滑油、废润滑油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；本项目2#产品料棚严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求建设，具有防扬散、防流失、防渗漏等设施。

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。

1.3.2.5与《伊犁河谷生态环境保护条例》的符合性分析

根据《伊犁河谷生态环境保护条例》第三十六条  河谷内县（市）人民政府、兵团四师（可克达拉市人民政府）应当鼓励和支持工业企业发展循环经济、低碳经济、实行清洁生产，鼓励企业间在资源和工业废物综合利用等领域合作，实现资源高效、循环利用。

河谷内各类工业企业应当通过技术改造和技术创新，降低资源消耗，减少废物产生和排放，提高工业废物利用率和资源化水平。 

本项目选矿产生的尾矿全部用于制作免烧砖，可以有效地提高工业固废的利用率和资源化水平，减少固体废物的排放，本项目的建设符合《伊犁河谷生态环境保护条例》。

1.3.2.6与《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的符合性分析
依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》中的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应在环境影响报告书（表）中给出原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度是否超过1贝可/克（Bq/g）的结论。

依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》，并且原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度超过1贝可/克（Bq/g）的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应当组织编制辐射环境影响评价专篇，并纳入环境影响报告书（表）同步报批；建设单位在竣工环境保护验收时，应当组织对配套建设的辐射环境保护设施进行验收，组织编制辐射环境保护验收监测报告并纳入验收监测报告。

本项目委托核工业二一六大队检测研究院对铁矿石、尾矿进行了铀（钍）系单个核素活度浓度检测，检测结果显示本项目原矿及尾矿铀（钍）系单个核素活度浓度均不超过1贝可/克（Bq/g），可不开展辐射环境影响评价专篇。

1.3.2.7与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，第四十八章　持续改善环境质量

坚持环保为民，全面落实精准科学依法治污，更加注重源头治理，强化减污降碳协同、多污染物控制协同、区域治理协同，加快推动环境质量改善由量变到质变。

持续深入推进污染防治攻坚，以更高标准改善大气、水、土壤环境质量。以京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域为主战场，强化细颗粒物（PM2.5）控制，深入推进重点行业超低排放改造，推动挥发性有机物源头替代和全流程治理，制定下一阶段机动车排放和油品质量标准，深化大气环境绩效分级管理，氮氧化物、挥发性有机物排放量分别下降8%以上，进一步消除重污染天气。加强长江中游、成渝等区域大气污染防治。加强餐饮油烟、恶臭异味和环境噪声污染治理。统筹水资源、水环境、水生态治理，以解决全流域和跨省界突出问题为重点，加强重要江河湖库系统治理和生态保护，基本完成重点流域海域入河入海排污口排查整治，化学需氧量、总磷排放量分别下降6%，巩固城市黑臭水体治理成效、基本消除县乡黑臭水体。加强土壤污染源头防控，推进受污染耕地、建设用地安全利用。

常态化管控生态环境风险，有效保障公众健康安全。实施固体废物综合治理行动，积极推进源头减量、过程管控、末端利用和全链条无害化管理，提升固体废物处置规范管控水平。强化危险废物全过程监管，重点管控重金属污染风险，开展废渣、矿山、尾矿库等历史遗留隐患排查整治。深入推进新污染物治理，建立持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料等协同治理和风险管控体系。推动核设施高标准设计、高质量建设、高水平运行，深化首堆新堆安全监管，加强老旧设施退役治理和放射性废物处置，提升辐射环境监测能力。完善跨区域、跨部门联动的突发环境事件应急响应体系。开展重点区域生态环境健康风险评估。

本项目位于伊犁哈萨克自治州新源县，不属于京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域；本项目选矿废水全部循环用于选矿，无废水排放，不涉及入河排污口；本项目选矿产生的尾矿全部作为原料，用于制作免烧砖；设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶等危险废物分类收集贮存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置；本项目建成后建设单位要严格按相关要求规范编制突发环境事件应急预案，建立环境应急管理体系，定期开展应急演练。
综上所述，本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中相关要求。

1.3.2.8与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第六章 加快建设绿色矿业及加工产业集群

统筹矿产资源勘查、开发与保护，逐步形成涵盖矿产资源全生命周期的绿色矿业全产业链。

加强矿产资源勘查。实施新一轮找矿突破战略行动，围绕阿尔泰、东一西准噶尔、东一西一西南天山、昆仑一阿尔金等重点成矿区带，开展重要矿产资源调查评价和勘探开发。尽快形成一批战略性矿产和优势矿产勘查后备区、战略接续区，新发现一批找矿靶区和矿产地。持续整治“圈而不探”行为，加快矿产资源“探转采”步伐。完善多元化地质勘查投入模式，推动国有资本、鼓励社会资本加大勘查投入。

有序开发利用矿产资源。以铝、铜、钛、锂、金、铅锌等金属为重点，提升金属冶炼加工水平，推进产业链向下游高价值材料延伸，推动形成“采一选一冶一精深加工一消费应用”为一体的矿产资源开发产业链。

加快矿业绿色智能转型。分类有序推进绿色矿山建设，发展矿业循环经济，新建矿山全部按照绿色矿山标准建设，在产矿山加快绿色低碳技术工艺装备改造升级。压实生产矿山生态修复主体责任，加强矿山生态保护修复。到2030年，90%以上持证在产的大中型矿山达到绿色矿山标准要求。推动矿山智能化建设，建立矿山智能化技术、装备、管理体系，提升矿山本质安全水平。

本项目为铁矿选矿项目，属于“采一选一冶一精深加工一消费应用”为一体的矿产资源开发产业链，同时本项目尾矿全部用于制作免烧砖，能有效地提高固废的利用率，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中相关要求。

1.3.2.9与《伊犁哈萨克自治州州直国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析

根据《伊犁哈萨克自治州州直国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，推进矿产资源精深加工。加大矿产资源“探转采”力度。加快发展黄金产业，全力推动黄金产业“八矿一园”建设，推进金矿增储扩产，引进精炼加工技术，建成面向全国、辐射中亚的黄金产业高地及贸易中心，培育形成千亿级黄金产业。优化发展以钢铁为主的黑色金属精深加工产业，加大铁矿资源整合力度，调整优化钢铁产品结构，培育形成集铁矿石开采及选矿、钢铁冶炼加工、尾矿与废渣综合利用于一体的配套完整的黑色金属循环产业体系。积极发展非金属精深加工产业，加快开发绿色建材产品及制造加工应用技术，严禁水泥行业违规新增产能。

本项目为铁矿选矿项目，属于黑色金属采选业，同时本项目选矿产生的尾矿全部用于制作免烧砖，尾矿全部综合利用，属于黑色金属循环产业体系，本项目的建设符合《伊犁哈萨克自治州州直国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中相关要求。

1.3.2.10与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》第三章第一节“完善绿色发展机制实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源

开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。

健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术”

本项目不属于“两高”项目；本项目符合《伊犁州直生态环境分区管控动态更新成果》中的相关管控要求；本项目已取得新源县发展和改革委员会出具的备案证，项目代码为2604-654025-15-03-262855；本项目符合《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求；本项目不涉及地下水开采。

综上所述，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

1.3.2.11与《伊犁州⽣态环境保护“⼗四五”规划》的符合性分析
根据《伊犁州⽣态环境保护“⼗四五”规划》，优化产业结构，推进产业绿色升级。持续优化产业结构。严格落实环境准入制度，强化源头管理，严禁“三高”项目进伊犁，坚决遏制高耗能、高排放建设项目盲目发展，落实“三线一单”硬约束。坚持“绿色、集约、融合、高效”的工业经济高质量发展方向，深化工业供给侧结构性改革，结合《绿色产业指导目录（2019 年版）》，大力发展战略性新兴产业，积极培育新产业新业态，推动工业强基增效与转型升级，着力构建“两级、一区、多集群”的产业布局。通过严格落实环境准入要求，优化产业布局，加大落后产能淘汰力度，重点淘汰钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业落后产能，对过剩产能进行压缩消减工作、加快重污染企业提标改造，全面落实排污许可制度，不达标企业实行搬迁或限期整改，整改后不达标的依法依规关闭退出。

加强工矿业污染源监管。加强在产企业地块污染防治措施和管理，将地块环境管理由“末端治理”向“前端防御”延伸，减少污染地块的增量。加强土壤环境重点监管企业污染治理措施建设，督促重点企业自行开展土壤环境质量监测和信息公开。强化土壤环境污染源监管执法，确保涉重企业稳定达标排放，防治新增土壤污染。

本项目不属于三高项目；本项目符合《伊犁州直生态环境分区管控动态更新成果》中的相关管控要求；本项目不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业落后产能项目；本项目通过加强管理，维护设备良好运行、严格落实环评提出的分区防渗措施等，从源头控制土壤污染，同时设置土壤污染物监测点，跟踪监测土壤污染情况，并定期通过全国排污许可证管理信息平台等公开土壤监测情况。

综上所述，本项目符合《伊犁州⽣态环境保护“⼗四五”规划》相关要求。

1.3.2.12与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区。

西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区。以煤炭、铁、金等矿资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000m以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。

本项目位于“西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区”内，本项目为铁矿选矿及尾矿综合利用项目，铁矿属于黑色金属，符合西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区的开发要求；本项目产品主要供给伊犁八钢矿业有限公司用于钢铁冶炼，可以有效地带动当地钢铁产业发展。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。
1.3.2.13与《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》，重点勘查开采矿种：煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、锰、铜、镍、钴、铅锌、金等金属矿产，特色石材、硅质原料等非金属矿产，矿泉水等水气矿产。

矿产资源开发及相关产业发展重点区域。落实国土空间“三条控制线”和自然保护地管控要求，根据伊犁州矿产资源和下游产业园区分布，矿产资源勘查开发利用现状，结合国家规划矿区，考虑重要矿产集中分布区，划分“北部、中部、东部、南部”四处重点发展区域，促进重点区域内矿业的优势互补、协调发展，形成“三区一带”的发展格局。

本项目为铁矿选矿及尾矿综合利用项目，属于重点勘查开采矿种的配套选矿项目，同时本项目作为伊犁八钢矿业有限公司的原料供应企业，为地区经济社会发展提供可靠的资源保障，可以有效地带动当地钢铁产业发展。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。

1.3.2.14与《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

根据《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，阿热勒托别镇划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区和矿产能源发展区、区域交通及基础设施共七类一级分区进行管控。

矿产能源发展区为优势矿产资源集中分布的区域，主要包括新源卡特巴阿苏金矿、新源式可布台-尼勒克松湖铁矿等，在不破坏生态系统、不影响生态功能且符合空间准入条件下，实行“规划许可+分区准入”相结合的方式进行管控。

本项目位于新源县阿热勒托别镇西北约13km处，属于矿产能源发展区（见图1.3-1），本项目为铁矿选矿及尾矿综合利用项目，符合矿产能源发展区的产业定位。
综上所述，本项目符合《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。
1.3.2.15与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。其中，限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

本项目位于限制开发区内，属于自治区重点生态功能区（见图1.3-2）。

根据限制开发区的开发管制原则：开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内。做到天然草地、林地、水库水域、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少，控制新增道路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好野生动物迁徙通道。在有条件的重点生态功能区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免成为“生态孤岛”。
本项目位于《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021—2035年）》中的矿产能源发展区，不占用天然草地、林地、水库水域、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间，不会导致天然草地、林地、水库水域、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积减少。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。
1.3.3生态环境分区管控符合性分析
1.3.3.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案动态更新成果》的符合性分析

本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析内容见表1.3-1。
表1.3-1  与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案动态更新成果符合性分析

	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	A1空

间布

局约

束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目废气、废水等执行国家和自治区环境保护标准。
	符合

	
	
	〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区。
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。
	符合

	
	
	〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	本项目不涉及湿地，本项目不存在破坏湿地的行为。
	符合

	
	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	
	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	本项目不属于高耗能高排放低水平项目，不属于电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业。
	符合

	
	
	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目不属于危险化学品生产项目。
	符合

	
	
	〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	本项目不属于《新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目；本项目不属于化工项目。
	符合

	
	
	〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
	本项目不涉及聚氯乙烯生产，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
	符合

	
	
	〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	本项目选址不在上述区域内。
	符合

	
	A1.2限

制开发

建设的

活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水、高污染行业。
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用永久基本农田。
	符合

	
	
	〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	本项目不属于用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块。
	符合

	
	
	〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
	本项目不占用湿地。
	符合

	
	
	〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目不占用自然保护地。
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目周围1km范围内不存在水源涵养区、饮用水水源保护区以及河流、湖泊、水库。
	符合

	
	
	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目符合国家产业政策，废水经处理后全部综合利用，不外排，不会对水环境造成污染。
	符合

	
	
	〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉炼铅工艺等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目不涉及淘汰设备，不属于涉重金属落后产能和化解过剩产能项目。
	符合

	
	
	〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	本项目不属于建成、投产化工企业，不属于危险化学品生产企业。
	符合

	
	A1.4其

它布局

要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目位于新源县阿热勒托别镇，符合《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021—2035年）》的相关要求，符合所在管控单元的管控要求。
	符合

	
	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目
	符合

	
	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态保护红线管控要求。
	本项目不属于危险化学品生产企业，本项目不属于化工项目。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削

减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目符合“三线一单”、产业政策等要求，本项目不属于重点区域内的重点行业，不涉及重金属污染总量指标。
	符合

	
	
	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。
	符合

	
	
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目不涉及氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体排放，本项目各有组织粉尘经布袋除尘器处理后达标排放。
	符合

	
	
	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目不属于建材、铸造、冶炼、石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。
	符合

	
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目不涉及氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体排放；本项目将加强节约能源与大气污染防治协同，有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	符合

	
	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	本项目不涉及氮氧化物的排放。
	符合

	
	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目不位于重点区域大气污染联防联控区域内。
	符合

	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目不涉及地下水开采。
	符合

	
	
	〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	本项目不涉及伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等河流，不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业。
	符合

	
	
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目生产废水全部循环利用，不外排；本项目不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业。
	符合

	
	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目落实好分区防渗后不会污染土壤及地下水环境。
	符合

	
	
	〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目严格落实分区防渗措施。
	符合

	
	
	〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目不涉及。
	符合

	A3环

境风

险防

控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目不涉及。
	符合

	
	A3.2联防联控

要求
	〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目危险废物委托有资质单位进行处理。
	符合

	
	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本环评提出建设单位应编制突发环境事件应急预案并报送生态环境部门备案，同时定期开展应急演练。
	符合

	
	
	〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	本项目不涉及。
	符合

	A4资

源利

用要

求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目选矿废水实现“闭路循环”，水资源重复利用率高，不会超过用水总量控制指标。
	符合

	
	
	〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不涉及地下水开采。
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目符合《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021—2035年）》。
	符合

	
	
	〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元地区生产总值能耗比2020年下降14.5%。

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
	本项目不涉及煤炭、石油、天然气等化石能源的使用。
	符合

	
	
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目不用煤。
	符合

	
	
	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	本项目不属于钢铁、建材、石油化工等重点行业。
	符合

	
	
	〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	本项目不使用散煤，不使用天然气、煤炭等化石能源。
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不使用高污染燃料。
	符合

	
	A4.5资

源综合

利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目选矿产生的尾矿全部作为原料用于制作免烧砖，属于资源化利用；本项目设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶全部交由有资质的单位进行处置；本项目各项固体废物均按照源头减量、资源化利用和无害化处置，处置率100%。
	符合

	
	
	〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
	
	

	
	
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	
	

	
	
	〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	
	


1.3.3.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析

伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境（不含奎屯市）。

重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 

强化跨界河流－伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。

本项目位于新源县，属于铁矿选矿项目，不属于化工项目；本项目选矿废水全部循环利用，不向伊犁河及其支流排水。

综上所述，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中伊犁河谷片区管控要求。

1.3.3.3与《伊犁州直生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析

根据《伊犁州直生态环境分区管控动态更新成果》，本项目位于新源县一般管控单元（管控单元编码：ZH65402530001），本项目与管控单元的位置关系见图1.3-2、图1.3-3，本项目与管控单元的符合性见表1.3-2。

表1.3-2    本项目与新源县一般管控单元符合性一览表

	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，区域内不再新建65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。

3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。
	1.本项目不涉及燃煤锅炉的使用。

2.本项目为新建项目，符合国家产业政策，不属于“散乱污”项目。

3.本项目不位于永久基本农田集中区域，同时本项目采取分区防渗措施，正常情况下不会造成土壤污染。
	符合

	污染物排放管控
	1.禁止向伊犁河源头、干流、主要支流、水库、湖泊和其他需要特别保护的区域违法排污、倾倒有毒有害物质、丢弃畜禽动物尸体等生产生活废弃物。

2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。

3.推进秸秆综合利用，因地制宜确定秸秆利用方式，到2025年，州直秸秆综合利用率达到90%以上。进一步贯彻落实《伊犁州直秸秆禁烧和综合利用管理办法》等相关文件。

4.科学合理使用化肥农药，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，降低铵态、酰胺态氮肥比例，扩大非铵态氮肥比例，增加包膜肥料等缓释型肥料、水溶肥料用量。

5.改进施肥方式，提高机械施肥比例，强化氮肥深施，推广水肥一体化技术，减少农田氨排放。到2025年，主要农作物化肥利用率和农药利用率达到43%以上。

6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。推广使用标准地膜，严格落实农膜管理制度。到2025年，农田当季地膜回收率达到88%。 

7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。养殖废水还田的应满足《农田灌溉水质标准》要求。

8.加快发展种养有机结合的生态循环农业，推进畜禽粪污资源化利用，全面规范规模化畜禽养殖场和养殖小区污染治理设施，加大畜禽养殖废弃物收集、贮存、处理、输送和施用等设施建设力度，推进畜禽养殖大县整县治理。

9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。

10.根据农牧区环境保护和生产生活需求，因地制宜采取集中与分散相结合方式推进农村生活污水处理，积极推进污水就地就近资源化利用。

11.健全农村生活垃圾收运处置体系，推进农村生活垃圾分类。在不便于集中收集处置农村生活垃圾的地区，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式，降低设施建设和运行成本。

12.推进农村厕所革命，科学选择改厕技术模式，宜水则水、宜旱则旱。
	1.本项目选矿废水循环使用，无废水外排；选矿产生的尾矿全部用于生产免烧砖，废润滑油、废润滑油桶均委托有资质的单位进行处置，固废全部妥善处置，不向地表水体排污。

2.本项目不涉及农作物秸秆和田间杂草焚烧。

3.本项目不涉及秸秆综合利用。

4.本项目不涉及化肥、农药的使用。

5.本项目不涉及化肥使用。

6.本项目不涉及农业废弃包装物。

7.本项目不属于畜禽养殖行业。

8.本项目不涉及畜禽粪污的产生。

9.本项目不涉及畜禽粪污的资源化利用。

10.本项目选矿废水全部循环利用，工作人员全部依托玉什开普台尔村食宿，项目区不产生生活污水。

11.本项目工作人员全部依托玉什开普台尔村食宿，项目区不产生生活垃圾。

12.本项目工作人员全部依托玉什开普台尔村食宿，生活污水依托玉什开普台尔村现有生活污水处理设施（旱厕）处理。
	符合

	环境风险防控
	1.加强养殖投入品管理，依法规范、限制使用抗生素、激素等化学药品，引导和督促水产养殖企业开展有机产品认证。

2.加强农村环境敏感区和污染源监测。
	本项目属于铁矿选矿及尾矿综合利用项目，不属于养殖行业，本次环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。
	符合

	资源开发效率要求
	1.国家发展节水灌溉，推广喷灌、微灌、管道输水灌溉、渠道防渗输水灌溉、集雨补灌等节水灌溉技术，提高灌溉用水效率。水资源短缺地区、地下水超采地区应当优先发展节水灌溉。

2.推进农业灌溉用水总量控制和定额管理，加强农田高效节水基础设施建设。

3.因地制宜调整农业结构和种植结构，改进耕作方式，减少高耗水作物种植规模，发展节水农业。到2025年，自治州农业用水比重降至90%以下。

4.推动清洁取暖工作，加强农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代。
	1.本项目不涉及地下水开采，不涉及灌溉工程。

2.本项目不涉及农田灌溉。

3.本项目不属于农业项目，不种植农作物。

4.本项目冬季不生产，不使用燃煤。
	符合


由上表可知，本项目符合所在管控单元的管控要求。

1.3.4选址合理性分析
本项目为铁矿选矿及尾矿综合利用项目，项目位于新源县阿热勒托别镇西北约13km处，结合片区规划要求、产业定位、建设条件及环保管控等核心因素，其选址合理性分析如下：

（1）契合国土空间规划及产业定位要求

根据《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021—2035年）》，阿热勒托别镇划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区和矿产能源发展区、区域交通及基础设施共七类一级分区进行管控。

矿产能源发展区为优势矿产资源集中分布的区域，主要包括新源卡特阿巴苏金矿、新源式可布台-尼勒克松湖铁矿等，在不破坏生态系统、不影响生态功能且符合空间准入条件下，实行“规划许可+分区准入”相结合的方式进行管控。

本项目位于划定的矿产能源发展区（见图1.3-1），符合矿产能源发展区的产业定位，未突破片区规划边界及用地管控要求，实现产业布局与规划的精准衔接。

（2）用地及建设条件具备

本项目已与新源县自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同，本项目用地性质为三类工业用地，土地权属清晰、供地方式合规，不存在占用耕地、永久基本农田及生态保护红线等禁止开发区域的情形，同时项目所在区域拥有较为完善的交通、水电、通信等公用工程配套设施，具备项目建设的基础保障能力。

（3）符合相关准入条件选址要求

本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中金属矿采选行业的选址与空间布局要求（详见1.3.2.1章节），本项目运营过程中产生的废气、废水、固体废物等均采取规范处置措施，可实现污染物达标排放及资源循环利用，符合《伊犁州直生态环境分区管控动态更新成果》中空间布局要求（详见1.3.3.3章节）。

综上所述，本项目选址符合相关要求，产生的污染物均得到妥善处置，契合区域生态保护要求。

（4）资源利用高效且产业协同效应突出

本项目选址位于新源县阿热勒托别镇西北约13km处，即伊钢铁矿公路入口400m处西侧，距离式可布台铁矿直线距离3.7km，可便捷获取原料，降低原料运输成本，提升项目运营效率及产业竞争力，同时可以实现采-选-尾矿综合利用的协同发展。

综上所述，本项目选址符合国土空间规划、生态环境准入、生态环境分区管控及其他相关要求，用地合规、建设条件成熟，且具备资源利用及产业协同优势，本项目的选址合理可行。
1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目建设以废气、固废排放为主要污染特征，其大气污染物处理措施可行性、固废处置可行性等是减少项目建设对外环境污染的重点关注问题。还需重视项目施工及运营引发的环境影响能否满足区域环境功能，采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，项目环境风险是否可以接受。

因此，本项目环境影响评价以工程分析、大气环境影响预测与评价、固体废弃物影响分析、环保治理措施及经济技术可行性分析、环境风险分析作为本次评价的重点。

1.5环境影响评价的主要结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021-2035年）》等相关规划要求，符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中金属矿采选行业相关要求，符合所在生态环境分区管控单元的管控要求。

本项目采用切实可行的污染防治措施，废气经处理后均能达标排放，选矿废水循环使用，不外排，工业固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，污染物排放得到有效控制；经预测分析，本项目排放污染物对大气环境、声环境、水环境、土壤环境等的影响较小，环境风险可防控，同时本项目主动开展了公众参与工作。

综上所述，在建设和运营过程中严格执行“三同时”制度，在落实本生态环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的情况下，从生态环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，2026年8月15日起施行
（2）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正
（3）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正
（4）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修改
（5）《中华人民共和国野生动物保护法》，2022年12月30日修订

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》，2024年6月28日修订

（7）《中华人民共和国能源法》，2025年1月1日起施行

（8）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018年10月26日修正

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行

（10）《中华人民共和国矿产资源法》，2025年7月1日起施行

2.1.2 条例、办法和政策
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2017年1月1日起施行
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2019年1月1日起施行

（3）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日修订
（4）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016年2月6日修订

（5）《排污许可管理条例》，2021年3月1日起施行
（6）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行

（7）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，2010年5月1日起施行
（8）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起施行

（9）《排污许可管理办法》，2024年7月1日起施行

（10）《企业事业单位环境信息公开办法》，2015年1月1日起施行
（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日起实施

（12）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024年2月1日起施行

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，2019年12月20日起施行
（14）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）

（15）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）

（16）《伊犁州直生态环境分区管控动态更新成果》，2025年5月17日
2.1.3 相关规划
（1）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（新政函〔2002〕194 号）
（2）《新疆生态功能区划》（新政函〔2005〕96 号）
（3）《新疆生态环境保护“十四五”规划》

（4）《伊犁州⽣态环境保护“⼗四五”规划》

（5）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》

（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

（7）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
（8）《伊犁哈萨克自治州州直国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

（9）《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021—2035年）》

（10）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》

（11）《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》
（12）《新疆维吾尔自治区新源县矿产资源总体规划（2021-2025年）》
2.1.4技术导则、标准、规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（9）《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

（12）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）
（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

（15）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）

（16）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）

（17）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）

（18）《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）

2.1.5相关文件、资料

生态环境影响报告书编制委托书

（2）《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响报告书》，新疆天合环境技术咨询有限公司，2016年8月
（3）《关于新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下开采工程环境影响报告书的备案意见》（新环函〔2016〕1066号）
（4）《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响评价补充说明》，新疆新天蓝工程咨询服务有限责任公司，2022年2月
（5）《关于新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响评价文件重新审核的复函》（新环环评函〔2022〕246号）

（6）《新疆新源县式可布台矿区中矿段铁矿资源储量核实报告》，四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队，2020年4月
（7）《新源县融拓工贸有限责任公司年产60万吨铁矿石选矿厂建设及尾矿渣综合利用项目可行性研究报告》，山西中安设计研究院有限公司，2026年1月

（8）企业提供的其他相关资料

2.2环境影响因素识别及评价因子筛选

2.2.1环境影响因素识别

经过对本项目生产工艺和污染物排放特征分析及对周围环境状况的调查，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别筛选，项目环境影响因素识别见表2.2-1。
表 2.2-1    主要环境影响因素识别表

	评价

时段
	污染因素
	环境要素

	
	
	环境

空气
	地表水
	地下水
	声环境
	生态
	环境

风险

	
	
	
	
	
	
	植被
	土壤或土

地利用
	水土

流失
	自然

景观
	野生

生物
	

	施工期
	土建工程/土地平整
	-2D
	
	
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	

	
	物料运输
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	
	
	-1D
	

	
	施工安装
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	
	-1D
	-1D
	

	运营期
	原料/成品运输
	-1C
	
	
	-1D
	-1D
	
	
	
	
	

	
	废气
	-2C
	
	
	
	-1D
	
	
	
	
	

	
	废水
	
	
	-1C
	
	
	
	
	
	
	-1D

	
	噪声
	
	
	
	-1C
	
	
	
	
	-1C
	

	
	固体废物
	-1C
	
	-1C
	
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	
	-1C

	备注：

1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


2.2.2主要污染因子筛选

根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大的污染因子作为主要污染因子，见表2.2-2。

表 2.2-2    本项目主要污染因子识别

	时期
	要素
	评价因子

	施工期
	环境空气
	颗粒物

	
	水环境
	COD、BOD5、SS、氨氮

	
	声环境
	昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）

	
	生态环境
	地表扰动、生物量损失、生态系统完整性

	运营期
	环境空气
	现状评价
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP

	
	
	影响评价
	TSP、PM10

	
	地表水
	现状评价
	/

	
	
	影响评价
	生活污水：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等

	
	地下水
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-（氯化物）、SO42-（硫酸盐）、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫化物等

	
	
	影响评价
	砷、氨氮、硫化物

	
	声环境
	现状评价
	昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）

	
	
	影响评价
	昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）

	
	固体废物
	影响分析
	尾矿、除尘器收尘、地面清扫灰、废润滑油、废润滑油桶

	
	土壤
	现状评价
	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2- 二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、对/间二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、pH 值、石油烃

	
	
	影响分析
	砷

	
	生态环境
	现状评价
	土壤类型、土地利用类型、水土流失等

	
	
	影响评价
	地表扰动、植被覆盖度、生物量损失、生态系统完整性

	
	环境风险
	影响评价
	废润滑油


2.3环境功能区划和评价标准
2.3.1环境功能区划
2.3.1.1环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》，项目所在区域空气功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值。

2.3.1.2水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类标准，项目区为Ⅲ类功能区，项目区地下水执行Ⅲ类水质标准。
2.3.1.3声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定，本项目区属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值。

2.3.1.4土壤环境功能区划

项目占地为工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

项目区外的土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他用地筛选值。

2.3.1.5生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在地区属天山山地温性草原、森林生态区－西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区－婆罗科努山南坡生物多样性保护生态功能区。

2.3.2环境质量标准
2.3.2.1环境空气质量标准

本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）的过渡阶段浓度限值二级标准，具体指标见表 2.3-1。
表2.3-1    环境空气质量标准

	序号
	污染物名称
	取值时间
	标准值

	
	
	
	标准值
	标准来源

	1
	PM2.5
	年平均
	30µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

	
	
	日平均
	60µg/m3
	

	2
	PM10
	年平均
	60µg/m3
	

	
	
	日平均
	120µg/m3
	

	3
	SO2
	年平均
	60µg/m3
	

	
	
	日平均
	150µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	500µg/m3
	

	4
	NO2
	年平均
	40µg/m3
	

	
	
	日平均
	80µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200µg/m3
	

	5
	O3
	日最大8小时平均
	160µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200µg/m3
	

	6
	CO
	日平均
	4mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	7
	TSP
	年平均
	200µg/m3
	

	
	
	日平均
	300µg/m3
	


2.3.2.2水环境质量标准

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。评价具体标准值见表2.3-3。

表2...3-3     地下水质量评价标准一览表
单位 mg/L

	项目
	标准值
	项目
	标准值

	pH
	6.5~8.5
	镉（μg/L）
	≤0.005

	耗氧量
	≤3.0
	铅（μg/L）
	≤0.01

	氨氮
	≤0.50
	氰化物
	≤0.05

	六价铬
	≤0.05
	溶解性总固体
	≤1000

	挥发酚
	≤0.002
	氟化物
	≤1.0

	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	硫酸盐
	≤250

	硝酸盐氮
	≤20.0
	氯化物
	≤250

	总硬度
	≤450
	铁
	≤0.3

	汞（μg/L）
	≤0.001
	钠
	≤200

	砷（μg/L）
	≤0.01
	溶解性总固体
	≤1000

	锰（μg/L）
	≤0.10
	
	


2.3.2.3声环境质量标准

项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声功能区限值，见表 2.3-4。
表 2.3-4         声环境质量标准
单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


2.3.2.4土壤环境质量标准

项目区占地范围内土壤评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值要求，见表2.3-5；项目区占地范围外土壤评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他用地限值，见表2.3-6。

表 2.3-5    土壤环境质量评价标准一览表    单位：mg/kg

	序号
	项目
	标准限值

	1
	砷
	60

	2
	铜
	18000

	3
	铅
	800

	4
	铬（六价）
	5.7

	5
	汞
	38

	6
	镉
	65

	7
	镍
	900

	8
	乙苯
	28

	9
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	10
	邻二甲苯
	640

	11
	苯乙烯
	1290

	12
	苯
	4

	13
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8

	14
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	15
	1，4-二氯苯
	20

	16
	1，2 二氯苯
	560

	17
	萘
	70

	18
	1，2-二氯丙烷
	5

	19
	硝基苯
	76

	20
	苯胺
	260

	21
	2-氯酚
	2256

	22
	苯并[a]蒽
	15

	23
	苯并[a]芘
	1.5

	24
	苯并[b]荧蒽
	15

	25
	苯并[k]荧蒽
	151

	26
	䓛
	1293

	27
	二苯并蒽
	1.5

	28
	氯甲烷
	37

	29
	氯乙烯
	66

	30
	1，1 二氯乙烯
	66

	31
	二氯甲烷
	616

	32
	反-1，2-二氯乙烯
	54

	33
	1，1 二氯乙烷
	9

	34
	顺-1，2-二氯乙烯
	596

	35
	氯仿
	0.9

	36
	1，1，1-三氯乙烷
	840

	37
	四氯化碳
	2.8

	38
	1，2-二氯乙烷
	5

	39
	三氯乙烯
	2.8

	40
	甲苯
	1200

	41
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8

	42
	四氯乙烯
	53

	43
	氯苯
	270

	44
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10

	45
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15


表2.3-6  农用地土壤污染风险筛选值和管制值   单位：mg/kg（pH无量纲）

	序号
	监测项目
	筛选值（mg/kg）

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


2.3.3污染物排放标准
2.3.3.1废气排放标准

本项目施工期施工扬尘、施工机械及施工车辆废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“表2 新污染源大气污染物排放限值”。
本项目运营期磨选上料的有组织颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中“表5新建企业大气污染物排放浓度限值”；制砖配料上料产生的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“表2 新污染源大气污染物排放限值”；水泥筒仓废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“表2 新污染源大气污染物排放限值”；厂界无组织颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中“表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值”，详见表2.3-7。

表 2.3-7  本项目大气污染物排放标准一览表
	污染物类型
	污染物
	排放浓度

限值
	排放速率限值
	标准来源

	磨选上料有组织废气
	颗粒物
	20mg/m3
	/
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	制砖配料上料有组织废气
	颗粒物
	120mg/m3
	3.5kg/h（15m）
	《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）

	水泥筒仓废气
	颗粒物
	120mg/m3
	3.5kg/h（15m）
	《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）

	无组织废气
	颗粒物
	1.0mg/m3
	/
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）


2.3.3.2废水排放标准

本项目运营期选矿废水全部循环利用，无生产废水外排，车间出口废水执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表2的污染物排放限值，主要污染物标准浓度限值见表2.3-8。

表2.3-8    水污染物排放限值    单位：mg/L（pH无量纲）

	序号
	项目
	标准值
	标准来源

	1
	总铅
	1.0
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	2
	总镉
	0.1
	

	3
	总汞
	0.05
	

	4
	总砷
	0.5
	

	5
	总镍
	1.0
	

	6
	总铬
	1.5
	

	7
	六价铬
	0.5
	

	8
	总铍
	0.005
	

	9
	总银
	0.5
	


2.3.3.3噪声

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），即：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

2.3.3.4固体废物处置标准

本项目施工期建筑垃圾执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）的有关规定。
根据浸出试验结果，本项目尾矿属于第I 类一般工业固体废物，固废代码为081-001-S05，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定。

本项目设备维护产生的废矿物油、废矿物油桶等属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。
2.4评价工作等级和评价范围
2.4.1环境评价工作等级

2.4.1.1大气环境评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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—第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响评价分级判据见表2.4-1。
表2.4-1    评价工作等级判据表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一
	Pmax≥10%

	二
	1%≤Pmax＜10%

	三
	Pmax＜1%


（3）废气污染源参数

废气污染源估算数值计算各污染物参数见表2.4-2、2.4-3。
表2.4-2    无组织面源特征参数统计表

	污染源

名称
	坐标（°）
	海拔

高度

（m）
	矩形面源
	污染物

排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	TSP

	原料料棚
	83.609448
	43.492527
	1005.00
	30.98
	27.98
	10.00
	0.0480

	1#产品料棚
	83.609427
	43.492098
	1005.00
	27.49
	24.98
	10.00
	0.0350

	2#产品料棚
	83.609083
	43.492102
	1006.00
	27.49
	24.98
	10.00
	0.0077

	磨选车间
	83.609432
	43.492877
	1005.00
	78.98
	24.28
	10.00
	0.0130

	制砖车间
	83.609057
	43.491787
	999.00
	53.48
	21.98
	10.00
	0.0010


表 2.4-3    有组织点源特征参数统计表

	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	PM10

	磨选车间排气筒（DA001）
	83.60969
	43.492939
	1009.27
	15.00
	0.50
	25.00
	11.32
	0.1186

	制砖车间排气筒（DA002）
	83.609303
	43.491542
	1002.24
	15.00
	0.35
	25.00
	9.74
	0.0092

	水泥筒仓排气筒（DA003）
	83.608885
	43.491733
	1002.26
	15.00
	0.40
	25.00
	11.03
	0.0896


（4）估算模型参数

项目估算模型参数见表2.4-4。

表2.4-4       估算模型参数

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	39.5°C

	最低环境温度
	-25.7°C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


（5）评价工作等级确定

本项目污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果见表2.4-5。
表2.4-5      Pmax和D10%预测结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax（μg/m³）
	Pmax（%）
	D10%（m）

	磨选车间排气筒（DA001）
	PM10
	450
	10.8980
	3.0272
	/

	制砖车间排气筒（DA002）
	PM10
	450
	0.2415
	0.0671
	/

	水泥筒仓排气筒（DA003）
	PM10
	450
	0.7136
	0.1982
	/

	原料料棚
	TSP
	900.0
	50.4950
	5.6106
	/

	1#产品料棚
	TSP
	900.0
	38.2730
	4.2526
	/

	2#产品料棚
	TSP
	900.0
	8.4195
	0.9355
	/

	磨选车间
	TSP
	900.0
	13.0950
	1.4550
	/

	制砖车间
	TSP
	900.0
	0.8714
	0.0968
	/


本项目Pmax最大值为原料料棚排放的TSP，最大落地浓度为50.4950μg/m3，占标率为5.6106%，Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.4.1.2水环境评价工作等级

（1）地表水环境评价等级

本项目生产废水全部回用，不外排，依据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目地表水评价等级为三级B，本次仅对项目废水处理措施合理性进行分析。

（2）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为黑色金属矿采选业，建设的主要内容包括新建选矿厂及制砖车间，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录 A，选矿厂为Ⅱ类项目。

项目区不在集中式饮用水水源地（准）保护区、特殊地下水资源保护区，不在集中式饮用水水源地（准）保护区以外的补给径流区等敏感、较敏感区，也不属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》中规定的环境敏感区，根据地下水环境敏感程度分级表2.4-6，项目所在区地下水环境敏感程度属于不敏感。

表2.4-6       地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


建设项目地下水环境影响评价工作等级划分依据见表2.4-7。
表2.4-7      评价工作等级分级表
	[image: image54]             项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水影响评价项目类别为Ⅱ类项目，环境程度为不敏感，因此，本次环评的地下水评价等级为三级。

2.4.1.3声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 3 dB（A）～5 dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

项目区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，且受影响人口数量增加无增加，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级确定原则，声环境评价等级为二级，等级判定情况见表2.4-8。
表2.4-8        环境噪声影响评价工作等级判定依据表

	判别依据
	声环境功能区类别
	项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量
	受噪声影响

范围内的人口数量

	二级评价标准判据
	建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 3 dB（A）～5 dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价
	3～5dB（A）（不含5dB（A））
	受影响人口数量变化不大

	本工程
	2类区
	小于3dB（A）
	无变化

	评价等级
	二级评价


2.4.1.4土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，参照表中“金属矿开采类别”，确定本项目为土壤污染影响型Ⅰ类项目；项目总占地面积为47424.1m2，占地规模属于小型；再根据污染影响型环境敏感程度分级表2.4-9，建设项目区周边有耕地，土壤环境敏感程度属于敏感。
土壤环境影响评价工作等级划分依据见表2.4-10。
表2.4-9    污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表2.4-10      污染影响型评价工作等级划分表
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  评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	--

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	--
	--

	注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作


综上，本项目属于I类项目，土壤环境敏感程度属于敏感，占地规模属于小型，确定项目土壤环境评价工作等级为一级。

2.4.1.5生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中要求，详见生态影响评价等级划分原则表2.4-11。
表2.4-11    生态影响评价等级划分原则表

	序号
	判定原则
	本项目情况

	1
	a.涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	2
	b.涉及自然公园时，评价等级不低于二级
	不涉及

	3
	c.涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	4
	d.根据HJ2.3判定属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及

	5
	e.根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态环境影响评价等级不低于二级
	不涉及

	6
	f.当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；该新建项目的占地以新增占地（包括陆域和水域）确定
	占地规模小于20km2

	7
	除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级
	不涉及

	8
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	/

	备注：

1.建设项目涉及论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级；

2.建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

3.在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

4.线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

5.符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久占地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定生态环境评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	本项目不涉及保护生物多样性具有重要意义的区域，不涉及水生生态影响，不属于矿山开采项目，不属于线性工程，不属于改扩建项目且不位于园区内。


在查阅项目区现有资料的基础上，并通过实地调查，本项目不占用基本农田，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区；本项目土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地、生态保护红线等生态保护目标。

本项目的生态环境影响评价工作等级定为三级。

2.4.1.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级的判定依据，环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析，具体分级判据见表2.4-12。
表 2.4-12    项目环境影响评价等级判据一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	III
	II
	I

	环境风险评价等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据“5.2.8环境风险评价”章节，本项目Q<1，环境风险潜势为I，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
2.4.2评价范围

（1）环境空气

本项目大气环境影响评价范围为以项目区为中心，边长为5km的矩形区域。

（2）地下水环境

本项目地下水评价范围为以项目为中心，向地下水上游延伸1km、下游延伸2km，向地下水流侧向各延伸1km，最终确定为6km2。

（3）声环境

本项目声环境评价范围为项目区边界外200m范围。

（4）土壤环境

本项目土壤环境评价范围为项目区边界外1000m范围。
（5）生态环境

项目区周边无生态敏感区，本项目生态环境评价范围为项目区边界外延200m范围。

（6）环境风险

本项目为简单分析，不设置环境风险评价范围。
据2.4.1节评价工作等级判定结果，结合各环境要素导则要求，本项目评价范围见表2.4-13，评价范围图见图2.4-1。
表2.4-13    环境评价范围一览表

	环境要素
	评价等级
	评 价 范 围

	环境空气
	二级
	本项目评价范围确定以项目区为中心，取边长为5km的矩形区域

	地下水环境
	三级
	以项目区为中心，上游1km、下游2km以内，侧向各1km，面积约6km2 的矩形区域

	声环境
	二级
	项目区边界外200m范围内

	生态环境
	三级
	项目区边界外200m范围内

	土壤环境
	一级
	项目区边界外1000m范围内

	环境风险
	简单分析
	/


2.5环境保护目标
（1）大气环境

本项目大气环境评价范围内无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标，主要环境保护目标为玉什开普台尔村五组、玉什开普台尔村牧业队、玉什开普台尔村六组。

（2）声环境

本项目声环境评价范围内无法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区（村庄、学校、医院）等声环境保护目标。

（3）水环境

本项目地下水环境评价范围内无集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地，主要环境保护目标为地下水评价范围内的潜水含水层。

（4）环境风险保护目标

本项目环境风险评价为简单评价，不设置环境风险评价范围，无环境风险保护目标。

（5）土壤环境
本项目土壤环境保护目标为土壤环境评价范围（厂界外1000m）内的耕地。
（6）生态环境

本项目生态环境评价范围内无国家级或自治区级野生保护动物、植物，主要保护目标为野生动物、植物，有效控制生态环境影响。

主要环境保护目标及保护级别见表2.5-1，环境保护目标分布图见图2.5-1。
表 2.5-1    环境保护目标及保护级别一览表
	环境

要素
	环境保护目标
	相对位置
	规模及功能
	保护级别

	
	
	方位
	距离

（m）
	人口
	功能
	

	大气

环境
	玉什开普台尔村（五组）
	南侧
	320
	350
	村庄
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二类标准

	
	玉什开普台尔村（牧业队）
	西南侧
	820
	250
	村庄
	

	
	玉什开普台尔村（六组）
	西南侧
	2200
	2000
	村庄
	

	地下水
	地下水环境评价范围内的潜水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	声环境
	厂界外200m范围内声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	土壤

环境
	土壤环境评价范围（厂界外1000m范围内）的耕地
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他用地限值

	环境

风险
	采取有效的风险防范措施，确保环境风险在可接受的范围内


3建设项目工程分析

3.1工程概况

3.1.1项目基本情况
项目名称：新源县融拓工贸有限责任公司年产60万吨铁矿石选矿厂建设及尾矿渣综合利用项目 

建设单位：新源县融拓工贸有限责任公司
项目性质：新建
建设地点：位于新源县阿热勒托别镇西北约13km处，中心地理坐标东经：83°36′33.203″，北纬43°29′33.379″，项目地理位置见图3.1-1。
建设规模：年处理铁矿石60万吨，年产免烧砖7900万块。

项目占地面积：47424.1m2。
工作制度：200天，每天工作3班，每班8小时，年4800小时。

项目总投资：4500万元，全部由企业自筹。

3.1.2项目组成及建设内容
本项目主体工程包括选矿厂、制砖车间，配套建设公用工程、储运工程及环保工程，项目工程组成详见表3.1-1。
表 3.1-1
    项目组成及建设内容一览表
	工程类别
	工程内容
	备注

	主体工程
	磨选车间
	1座，占地面积约为1917.63m2（78.98m×24.28m），设置球磨机、螺旋溜槽、磁选机、过滤机、压滤机等，生产铁精粉。
	新建

	
	制砖车间
	1座，占地面积约为1175.49m2（53.48m×21.98m），设置配料机、搅拌机、制砖机等，利用磨选车间产生的尾矿生产免烧砖。
	新建

	辅助工程
	尾矿浓缩池
	1座Φ16m尾矿浓缩池，浓缩池总沉淀面积201m2。
	新建

	
	循环回用水池
	1座，位于磨选车间内，容积为400m3。
	新建

	储运工程
	原料料棚
	1座，占地面积约为866.82m2（30.98m×27.98m），用于铁矿原矿（<12mm）储存，设计最大储存量为5500t。
	新建

	
	1#产品料棚
	1座，占地面积约为686.70m2（27.49m×24.98m），用于产品（铁精粉）的储存，设计最大储存量为5000t。
	新建

	
	2#产品料棚
	1座，占地面积约为686.70m2（27.49m×24.98m），用于尾矿（含水率约15%，作为制砖原料）的储存，设计最大储存量为4500t。
	新建

	
	水泥筒仓
	1座，容积为200t
	新建

	
	免烧砖堆场
	1座，占地面积约为1000m2，设计最大储存量为76万块。
	新建

	
	危险废物贮存库
	危险废物贮存库1座，占地面积为4m2（2m×2m），危险废物贮存库防渗层为lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-12cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
	新建

	公用工程
	给水工程
	依托市政管网。
	依托

	
	排水工程
	选矿厂生产废水循环使用，无废水外排。
	新建

	
	供电工程
	依托市政电网。
	依托

	环保工程
	废气
	磨选上料废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；配料上料废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；水泥筒仓废气经筒仓顶部除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；封闭式选矿原料料棚、封闭式产品料棚、封闭式制砖原料料棚，定期洒水降尘。
	新建

	
	废水
	选矿生产废水循环利用，无废水外排；本项目不设置办公生活区，职工住宿依托厂外南侧320m处的玉什开普台尔村（五组），项目区内无生活污水产生。
	新建

	
	噪声
	采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振。
	新建

	
	固废
	布袋除尘器收尘及车间地面清扫灰作为原料返回生产，全部综合利用；尾矿全部用于制作免烧砖；废润滑油、废润滑油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。
	新建

	
	环境风险
	新建1座事故池（容积为420m3），分区防渗，制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。
	新建


3.1.3 产品方案

本项目年处理60万吨铁矿，产品为铁精粉及免烧砖，铁精粉产量为429920.72t/a，免烧砖产量为7900万块/a，见表3.1-2。

表  3.1-2    主要产品一览表

	序号
	产品名称
	产量
	规格
	备注

	1
	铁精粉
	429920.72t/a
	TFe=61.25%
	/

	2
	免烧砖
	7900万块/a
	240mm×115mm×53mm①
	约237000t

	注：①其他规格尺寸由供需双方协商确定。


本项目免烧砖产品质量执行《非烧结垃圾尾矿砖》（JC/T 422-2025），技术要求包括：

（1）尺寸偏差

尺寸允许偏差应符合表3.1-3的规定。

表3.1-3  尺寸允许偏差    单位：mm
	项目名称
	技术指标

	长度(L)
	±2.0

	宽度(B)
	±2.0

	高度(H)
	±2.0


（2）外观质量

外观质量应符合表3.1-4的规定。

表3.1-4  外观质量
	项目名称
	技术指标

	缺棱

掉角
	个数
	≤1个

	
	三个方向投影尺寸的最大值
	≤10mm

	完整面a
	不少于一条面和一顶面

	裂缝

长度
	大面上宽度方向及其延伸到条面的长度
	≤30mm

	
	大面上长度方向及其延伸到顶面上的长度或条、顶面水平裂纹的长度
	≤50mm

	层裂b
	不准许

	a凡有下列缺陷之一者，不应称为完整面：
a) 缺损在条面或顶面上造成的破坏尺寸同时大于10mm×10mm；
b) 条面或顶面上裂纹宽度大于1mm，其长度超过30mm。
b层裂是砖中平行于条面或顶面产生的层状缝隙。


（3）强度等级

强度等级应符合表3.1-5的规定。

表3.1-5  强度等级     单位：MPa
	强度等级
	抗压强度

	
	平均值
	单块最小值

	MU25
	≥25.0
	≥21.0

	MU20
	≥20.0
	≥16.0

	MU15
	≥15.0
	≥12.0

	MU10
	≥10.0
	≥8.0

	MU7.5
	≥7.5
	≥6.0


（4）抗冻性

抗冻性应符合表3.1-6的规定。

表3.1-6  抗冻性
	使用地区a
	抗冻指标b
	质量损失率
	抗压强度损失率

	夏热冬暖地区
	D15
	平均值≤5%
单块最大值≤10%
	平均值≤25%
单块最大值≤30%

	夏热冬冷地区
	D25
	
	

	寒冷地区
	D35
	
	

	严寒地区
	D50
	
	

	a使用地区按GB 50176的规定划分。
b D后面的数字为冻融循环次数。


（5）吸水率

吸水率应不大于15%。

（6）干燥收缩值和相对含水率

干燥收缩值和相对含水率应符合表3.1-7的规定。

表3.1-7  干燥收缩值和相对含水率
	干燥收缩值
	相对含水率

	
	潮湿
	中等
	干燥

	≤ 0.60mm/m
	≤ 40%
	≤ 35%
	≤ 30%

	注：使用地区的湿度条件：
潮湿——系指年平均相对湿度大于75%的地区；
中等——系指年平均相对湿度50%～75%的地区；
干燥——系指年平均相对湿度小于50%的地区。


（7）碳化系数和软化系数

碳化系数应不小于0.85，软化系数应不小于0.85。

（8）重金属浸出浓度

重金属浸出浓度应符合表3.1-8的规定。

表3.1-8  重金属浸出浓度   单位：mg/L
	重金属元素
	技术指标

	汞(Hg)
	≤ 0.02

	铅(Pb)
	≤ 2.0

	砷(As)
	≤ 0.6

	镉(Cd)
	≤ 0.1

	铬(Cr)
	≤1 .5


（9）放射性核素限量

放射性核素限量应符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）的规定，其要求如下：

1）建筑主体材料

建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0。

对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3。

2）装饰装修材料

本标准根据装饰装修材料放射性水平大小划分为以下三类：

①A类装饰装修材料

装饰装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装饰装修材料。A类装饰装修材料产销与使用范围不受限制。

②B类装饰装修材料

不满足A类装饰装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装饰装修材料。B类装饰装修材料不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面，但可用于Ⅱ类民用建筑物、工业建筑内饰面及其他一切建筑的外饰面。

③ C类装饰装修材料

不满足A、B类装饰装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装饰装修材料。C类装饰装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。
本项目免烧砖用于伊犁八钢矿业有限公司的矿山生态修复治理，同时本项目已与新源县商务工信局签订框架协议（见附件），保障本项目免烧砖在新源县内的推广与使用，主要内容为：

对县域内招商引资的企业，在产品质量、价格同等的条件下，新源县商务工信局积极协调、推荐其优先选用本项目免烧砖；

（2）对县域内民生工程及政府参与投资的项目，在同等条件下，引导项目建设单位依法依规优先采购符合质量标准的固体废弃物综合利用砖品等绿色建材，并将本项目免烧砖纳入优先推荐范围。
3.1.4主要生产设备
本项目主要生产设备见表3.1-9。
表  3.1-9
      主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	选矿系统
	
	
	
	

	1
	球磨机
	MQY3280
	台
	1
	

	2
	旋流器
	FX350-6
	台
	1
	

	3
	高频筛
	FY-HVS-2520B 
	台
	2
	

	4
	高梯度磁选机
	LHGC-2500
	台
	2
	

	5
	螺旋溜槽
	LL-1500x4
	台
	56
	

	6
	矿浆搅拌桶
	φ2500
	台
	1
	

	10
	鼓风机
	
	台
	2
	

	11
	斜板浓密机
	P400
	台
	1
	

	12
	浓缩池
	φ16
	台
	1
	

	13
	脱水筛
	TS1836
	台
	2
	1用1备

	14
	精矿过滤机
	GP40
	台
	2
	1用1备

	15
	尾矿隔膜压滤机
	400平
	台
	2
	1用1备

	16
	旋流器给矿泵
	150ZJ-60A
	台
	2
	1用1备

	17
	粗选给矿泵
	150ZJ-60A
	台
	2
	1用1备

	18
	扫选给矿泵
	200ZJ-65A
	台
	2
	1用1备

	19
	强磁给矿泵
	200ZJ-65A
	台
	2
	1用1备

	20
	强磁精矿泵
	150ZJ-60A
	台
	2
	1用1备

	21
	精矿泵
	150ZJ-60A
	台
	2
	1用1备

	23
	浓缩底泵
	100ZJ-42A
	台
	2
	1用1备

	24
	污水泵
	100RV-SP
	台
	2
	间断

	25
	环水泵
	12SH-13
	台
	2
	1用1备

	26
	带式给料机
	B=1200mm
	台
	3
	/

	27
	胶带机
	B=1000mm
	台
	3
	/

	28
	胶带机
	B=800mm
	台
	1
	/

	29
	胶带机
	B=650mm
	台
	2
	/

	30
	电动单梁起重机
	Q=20t
	台套
	1
	间断

	二
	制砖系统
	
	
	
	

	1
	制砖机
	XQS-3000H7
	台
	1
	/

	2
	附：液压站、控制柜
	
	套
	1
	/

	3
	送板机
	
	台
	1
	/

	4
	出砖机
	
	台
	1
	/

	5
	标砖模具
	
	台
	1
	/

	6
	全自动叠板机
	
	台
	1
	/

	7
	全自动上料机
	
	台
	1
	/

	8
	行星搅拌机
	750
	台
	1
	/

	9
	配料机
	
	台
	1
	/

	10
	水泥筒仓
	200t
	台
	1
	/

	11
	螺旋输送机
	
	台
	2
	/

	12
	水泥计量器
	
	台
	2
	1用1备

	13
	自动配料系统
	
	台
	1
	/

	14
	胶带机
	B=800mm
	台
	1
	/

	15
	胶带机
	B=500mm
	台
	1
	/

	16
	码垛机
	
	台
	1
	/

	17
	托砖板
	1150x750x30
	张
	2000
	/


3.1.5原辅材料及能源消耗
（1）选矿
本项目磨选车间原辅材料及能源消耗见表3.1-10。
表 3.1-10    
项目主要材料及能源消耗表
	序号
	名称
	消耗量
	最大贮存量

	1
	0-12mm铁矿石
	600000t/a
	5500t

	2
	水
	12万m3/a
	/

	3
	电
	1118.2万kWh
	/


本项目原矿均来源于式可布台铁矿，式可布台铁矿配套建有破碎生产线，生产线设置颚式破碎机、多缸圆锥破、单缸圆锥破、筛分机等设备，经破碎、筛分后的铁矿石（粒径为0-12mm，品位为47.45%）作为本项目原料。

根据《新疆新源县式可布台矿区中矿段铁矿资源储量核实报告》，式可布台铁矿矿石中SiO2含量5.15%～31.28%，S含量0.1%～0.90%，P含量0.001%～0.12%，As含量0.000488～0.01038%， Pb含量小于0.01%，Zn含量0.001%～0.008%，Sb含量小于0.01%，矿石成分表见表3.1-11。
表 3.1-11  
矿石主要成分一览表
	样号
	ω(SiO2) %
	ω(P) %
	ω(S)%
	ω(Pb) %
	ω(Zn) %
	ω(Sn) %
	ω(As) %
	ω(Sb) %

	第一组
	5.15
	0.01
	0.15
	<0.01
	－
	－
	－
	<0.01

	第二组
	14.82
	0.01
	0.14
	<0.01
	－
	－
	－
	<0.01

	第三组
	8.99
	0.024
	<0.1
	－
	0.007
	－
	0.006949 
	－

	第四组
	22.81
	0.001
	0.69
	－
	0.008
	－
	0.010380 
	－

	第五组
	14.1
	0.007
	0.22
	－
	0.008
	－
	0.0070
	－

	第六组
	6.85
	0.050
	0.50
	－　
	0.001
	－　
	0.001040
	－　

	第七组
	24.46
	0.028
	0.90
	－　
	0.001
	－　
	0.000488
	－　

	第八组
	31.28
	0.059
	0.76
	－　
	0.001
	－　
	0.001286
	－　


（2）制砖
本项目制砖车间原辅材料及能源消耗见表3.1-12。
表 3.1-12    制砖车间主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	消耗量
	最大贮存量

	1
	尾矿
	208318.25t/a
	10000t

	2
	水泥
	36762.04t/a
	200t

	3
	水
	3348.48m3/a
	/

	4
	电
	145.8万kWh
	/

	注：本项目制砖配料过程中，尾矿与水泥的配比约为85%尾矿渣和15%水泥


本项目为铁矿采选项目，主要产品为铁精粉，本项目选矿工艺为重选、磁选等物理选矿工艺，不使用药剂选矿，本项目选矿厂产生的尾矿不属于《国家危险废物名录（2025年版）》中危险废物。

式可布台铁矿露天开采阶段采出的铁矿交由新源县金鼎工贸物流有限公司处理，根据《新源县金鼎工贸物流有限公司年处理50万吨铁矿石选矿厂固体废物委托监测报告》，尾矿浸出液检测结果见表3.1-13。
表3.1-13     尾矿砂浸出液检测结果一览表
	序号
	项目
	单位
	浸出液分析结果
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

最高允许排放浓度

	1
	pH
	无量纲
	8.6
	6-9

	2
	镉
	mg/L
	<0.005
	0.1

	3
	铅
	mg/L
	<0.07
	1.0

	4
	铬
	mg/L
	0.06
	1.5

	5
	六价铬
	mg/L
	< 0.004
	0.5

	6
	汞
	mg/L
	0.00019
	0.05

	7
	铍
	mg/L
	< 0.010
	0.005

	8
	镍
	mg/L
	< 0.02
	1.0

	9
	银
	mg/L
	< 0.02
	0.5

	10
	砷
	mg/L
	0.0078
	0.5

	11
	硫化物
	mg/L
	< 0.01
	1.0


根据检测结果可知，尾矿浸出液中所有监测项目浓度值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值为6~9，本项目尾矿为第I类一般工业固体废物。

本项目委托国检测试控股集团北京科技有限公司对铁尾矿的颗粒级配、表观密度、有害物质含量、全铁含量、坚固性、放射性等技术指标进行检测，检测结果见表3.1-14。
表3.1-14     尾矿指标检测结果一览表
	序号
	项目
	单位
	《免烧砖用铁尾矿》

（YB/T 4776-2019）

标准限值
	分析

结果
	是否符合

	1
	颗粒级配
	4.75mm
	%
	10~0
	0
	符合

	
	
	2.36mm
	
	15~0
	0
	符合

	
	
	1.18mm
	
	25~0
	0
	符合

	
	
	600μm
	
	40~16
	17
	符合

	
	
	300μm
	
	85~55
	40
	符合

	
	
	150μm
	
	94~75
	36
	符合

	2
	表观密度
	kg/m3
	> 2700
	2800
	符合

	3
	云母
	%
	≤ 2.0
	< 0.1
	符合

	4
	轻物质
	%
	≤ 10
	< 0.1
	符合

	5
	有机物
	/
	合格
	合格
	符合

	6
	硫化物及硫酸盐
	%
	≤ 0.5
	0.1
	

	7
	氯化物
	%
	≤ 0.06
	< 0.01
	符合

	8
	全铁含量（以Fe2O3计）
	%
	≤ 20
	14.67
	符合

	9
	坚固性
	质量损失
	%
	≤ 10
	1
	符合

	
	
	压碎指标
	%
	≤ 30
	6
	符合

	10
	内照射指数IRa
	/
	≤ 1.0
	0.16
	符合

	11
	外照射指数Ir
	/
	≤ 1.0
	0.37
	符合


根据检测结果可知，本项目铁尾矿颗粒级配、表观密度、有害物质含量、全铁含量、坚固性、放射性等技术指标各检测因子均符合《免烧砖用铁尾矿》（YB/T 4776-2019）标准限值要求，符合免烧砖用铁尾矿技术要求。
根据《迁安市航源固废环保科技有限公司年产 12000 万块免烧透水砖项目竣工环境保护验收报告》，迁安市航源固废环保科技有限公司利用铁矿选厂尾矿、水泥及石粉作为原料，通过“配料-搅拌-压制成型-自然养护”的工序生产透水砖，该项目于2018年5月完成验收。同时天津成强大型水泥制品有限公司铁矿尾矿生产高附加值新型高强度混凝土及免蒸压管桩项目、遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司年产60万m3尾矿加气砼和5000万块尾矿蒸压砖项目等12个铁尾矿综合利用项目被中华人民共和国工业和信息化部列入《尾矿综合利用示范工程名单》，这些项目至今已稳定运行10余年，生产的产品符合产品质量标准。

综上所述，本项目尾矿作为原料用于制作免烧砖是可行的。
3.1.6总平面布置

本项目北侧、南侧为人工种植的榆树、杨树等林地，南侧为耕地，西侧与式可布台铁矿破碎生产线相邻。根据原始自然地势，结合生产物料运输需求，尽量实现物料从高到低输送，节约能耗。根据厂区从北向南地势逐渐降低的特点，厂区从北向南依次布置了原料料棚、磨选车间、产品料棚（包括1#产品料棚、2#产品料棚，2#产品料棚位于1#产品料棚东侧）、制砖车间、成品砖堆场等。

项目平面布置见附图3.1-2。

3.1.7公用工程

3.1.7.1 给水

本项目不设置办公生活区，职工食宿全部依托厂区南侧320m处的玉什开普台尔村（五组），无生活用水；本项目生产用水包括磨选车间用水及制砖车间用水，由市政管网供给。
根据本项目可研，本项目磨选车间用水总量为9600m3/d（192万m3/a），其中循环利用水量为9000m3/d（180万m3/a），新鲜水补水量为600m3/d（12万m3/a）；本项目制砖车间搅拌用水量为16.74m3/d（3348.48m3/a），全部为新鲜水。
3.1.7.2 排水

本项目无生活污水产生；制砖搅拌用水部分蒸发，部分进入产品，无制砖废水产生。

本项目选矿废水全部循环利用，不外排。

3.1.7.3 供电

本项目用电依托市政电网。

3.1.7.4 供热

本项目冬季不生产，不设置供暖设施。
3.1.8依托工程

3.1.8.1 式可布台铁矿
（1）基本概况

式可布台铁矿位于本项目东北侧3.7km处，露天开采已结束，开采水平至1540m。根据开采技术条件及安全生产要求，并结合各矿体分布状况及储量情况，为保证式可布台铁矿生产持续稳定，同时确保生产安全，确定地下开采范围为1540m~1430m，资源量为544.09万t，矿床采用自上而下的开采顺序，先回采上部中段，后回采下部中段，全矿区范围内先开采1540 m~1480 m之间矿体，再开采1480 m~1430 m之间矿体，全矿均采用地下开采。

式可布台铁矿地下开采采用分段留矿崩落采矿法作为主要采矿方法。矿山开拓系统主要由1430m平硐、进风井、1540 m平硐、盲回风井、回风井、辅助斜坡道组成；采矿工业场地共设置四个，分别为主矿体采矿工业场地、1430m平硐工业场地、1540m平硐工业场地及回风井工业场地；配套建设破碎生产线。

（2）环保手续履行情况
2015年6月，新疆伊犁钢铁有限责任公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司编制《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响报告书》；2016年8月，该项目环境影响报告书取得《关于新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下开采工程环境影响报告书的备案意见》（新环函〔2016〕1066号）；2022年1月，新疆伊犁钢铁有限责任公司拟开工建设式可布台铁矿地下采矿工程，根据《中华人民共和国环境影响评价法》“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”，原环评报告书需报新疆维吾尔自治区生态环境厅重新审核；2022年1月11日，委托新疆新天蓝工程咨询服务有限责任公司编制完成《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响评价补充说明》；2022年3月30日，取得《关于新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响评价文件重新审核的复函》（新环环评函〔2022〕246号）。

根据《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响报告书》及《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响评价补充说明》，式可布台铁矿产能为600000t/a，采出矿石品位为47.45%，本项目年处理铁矿石量为600000t/a，式可布台铁矿可以满足本项目原料供应。

（3）运行情况

2024年10月，伊犁八钢矿业有限公司开工建设式可布台铁矿地下采矿工程，目前尚在建设中，预计2027年4月投产。

3.1.8.2 破碎生产线
式可布台铁矿破碎生产线位于本项目西侧，生产规模为60万t/a，主要设备为颚式破碎机、多缸圆锥破、单缸圆锥破、筛分机及给料机，产品为0-12mm铁矿石。

式可布台铁矿破碎生产线属于采矿工程的配套设施，由于式可布台铁矿露天开采时粉尘排放超标，因此在《新疆伊犁钢铁有限责任公司铁矿（式可布台铁矿）地下采矿工程环境影响报告书》中提出将破碎筛分的废气引入布袋除尘器处理后排放的“以新带老”措施。由于式可布台铁矿地下采矿工程仍在建设，破碎生产线目前尚未生产。

3.1.9劳动定员与工作制度
本项目工作人员共计65人，年生产200天，每天3班，每班工作8h。

3.2工程分析 
3.2.1工艺流程
3.2.1.1 选矿工艺流程
本项目采用一段磨矿+旋流器分级+重选+磁选的选矿工艺，工艺流程描述如下：

（1）原料储存
本项目原料为式可布台铁矿破碎筛分后的0-12mm矿石，由汽车运输至本项目原料料棚内储存。

此过程会有原料料棚扬尘（G1）及噪声（N）产生。
（2）磨矿分级
原矿由胶带机输送至球磨机加水进行磨矿，经磨机排矿自流至旋流器给矿矿浆池，再渣浆泵输送至旋流器分级；旋流器溢流自流至高频筛进行筛分，筛上> 200目（即>0.074mm）的矿浆与旋流器底流一起自流至球磨机，构成闭路磨矿。

此过程会有磨选上料粉尘（G2）及噪声（N）产生。
（3）重选
高频筛筛下< 200目（即<0.074mm）的合格粒级矿浆，泵送至螺旋溜槽进行重力分选，重选的原理是依靠矿浆沿螺旋槽自流形成的重力、离心力等复合力场，利用矿物密度差实现分离，矿浆依靠高位势能向下流动，重选得到的精矿矿浆后续进入脱水作业，重选的尾矿矿浆送至强磁选机进行磁选。

此过程会有噪声（N）产生。
（4）磁选

螺旋溜槽排出的重选尾矿矿浆经渣浆泵扬送给入高梯度强磁选机开展湿式磁选作业，利用磁场分选回收重选难以回收的细粒铁矿物，产出强磁精矿、强磁尾矿。

此过程会有噪声（N）产生。
（5）精矿过滤
强磁精矿与重选精矿泵送精矿过滤机进行过滤，过滤产生的废水送至循环水池（210m3）后循环使用，过滤后的铁精粉（含水率约10%）通过胶带机输送至1#产品料棚。

此过程会有选矿废水（精矿过滤废水，W1）、1#产品料棚扬尘（G3）及噪声（N）产生。
尾矿浓缩压滤

重选尾矿矿浆及磁选尾矿矿浆均泵送至尾矿浓缩池，浓缩澄清溢流水自流至循环水池后循环使用，浓缩池底流矿浆泵送至磨选车间内通过脱水筛、压滤机进行联合作业，脱水筛及压滤机产生的废水泵入循环水池后循环使用，压滤后的尾矿砂（含水率约15%）通过胶带机输送至2#产品料棚内堆存。

此过程会有选矿废水（尾矿浓缩溢流水、尾矿压滤废水，W1）、2#产品料棚堆存粉尘（G4）、尾矿（S1）及噪声（N）产生。
本项目选矿工艺流程及产污节点详见图3.2-1。
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图 3.2-1
  本项目选矿工艺流程及产污节点图
3.2.1.2 制砖工艺流程
本项目制砖工艺流程描述如下：

（1）原料储存
本项目使用水泥、尾矿砂及水作为原料。尾矿砂来源于本项目磨选车间，在2#产品料棚内储存；水泥均为外购，水泥经罐车运入厂区后直接气力输送至水泥筒仓内暂存。
此过程中会产生2#产品料棚堆存废气（G4）、水泥筒仓呼吸废气（G5）及噪声（N）。

（2）配料、搅拌

尾矿砂由装载机装至对应配料仓内，料仓下部电子称重配料后，送至搅拌机中，水泥由水泥仓下的螺旋输送机称量后依照配比自动输送至搅拌机中，物料加水混合搅拌均匀，且搅拌过程密闭操作，搅拌过程为潮湿状态粉尘产生量极少。

此过程中会产生配料上料废气（G6）及噪声（N）。

（3）挤压成型
尾矿砂、水泥及水搅拌完成后的混合物由皮带输送机送入全自动制砖机中，混合料经全自动制砖机布料系统均匀铺入模具内，控制布料厚度一致、物料分布均匀；随后成型设备启动加压程序，按照设定压力对模具内物料施压塑形。物料在压力作用下颗粒紧密嵌合，形成满足规格要求的砖坯（含水率约14%）。本项目采用机械压制成型工艺，成型过程不添加脱模剂，成型后的砖坯自动脱模。

此过程中会产生噪声（N）。

（4）自然养护
成型的砖通过出砖机放在垛架上，然后由码垛机码放整齐，最后由叉车运送至成品砖堆场进行自然晾晒养护，晾晒过程中砖的含水率不断降低，含水率降低至9.85%以下时养护完成后，装车外售。

此过程中会产生噪声（N）。
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图 3.2-2
  本项目制砖工艺流程及产污节点图
3.2.2物料平衡及水平衡

3.2.2.1物料平衡

本项目磨选车间物料平衡见表3.2-1，制砖车间物料平衡见表3.2-2。

表 3.2-1    磨选车间物料平衡表

	投入
	产出

	序号
	名称
	数量（t/a）
	序号
	名称
	数量（t/a）

	1
	-12mm成品矿石
	600000
	1
	铁精粉
	429920.72

	2
	新鲜水
	120000
	2
	尾矿
	208318.25

	3
	循环水
	1800000
	3
	粉尘
	0.86

	
	
	
	4
	损耗水
	81760.17

	
	
	
	5
	循环水
	1800000

	合计
	2520000
	合计
	2520000


表3.2-2    制砖车间物料平衡表
	投入
	产出

	序号
	名称
	数量（t/a）
	序号
	名称
	数量（t/a）

	1
	尾矿
	208318.25
	1
	免烧砖
	237000

	2
	水泥
	36762.04
	2
	粉尘
	0.13

	3
	新鲜水
	3348.48
	3
	损耗
	11428.77

	合计
	248428.77
	合计
	248428.77


3.2.2.2铁元素平衡

本项目选矿铁平衡见表3.2-3。

表3.2-3     铁平衡表    单位：吨

	投入
	产出

	名称
	含量
	名称
	含量

	-12mm成品矿石（TFe47.45%）
	284700
	尾矿（TFe10.26%）
	21373.15

	
	
	铁精粉（TFe61.25%）
	263326.44

	
	
	粉尘（TFe47.45%）
	0.41

	合计
	284700
	合计
	284700


3.2.2.3水平衡 

本项目磨选车间工艺水平衡见表3.2-4，制砖车间工艺水平衡见表3.2-5，全厂水平衡见表3.2-6，水平衡关系示意图见图3.2-3。
表3.2-4    磨选车间工艺用水平衡表
	序

号
	投入（t/a）
	序

号
	产出（t/a）

	
	名称
	数量
	含水
	水量
	
	名称
	数量
	含水
	水量

	1
	0-12mm铁矿
	600000
	6%
	36000
	1
	铁精粉
	429920.72
	10%
	42992.07

	2
	新鲜水
	120000
	100%
	120000
	2
	尾矿
	208318.25
	15%
	31247.74

	3
	循环水
	1800000
	100%
	1800000
	3
	粉尘
	0.86
	6%
	0.05

	
	
	
	
	
	4
	损耗水
	81760.14
	100%
	81760.14

	
	
	
	
	
	5
	循环水
	1800000
	100%
	1800000

	合计
	1956000
	合计
	1956000


表3.2-4    制砖车间工艺用水平衡表
	序

号
	投入（t/a）
	序

号
	产出（t/a）

	
	名称
	数量
	含水
	水量
	
	名称
	数量
	含水
	水量

	1
	尾矿
	208318.25
	15%
	31247.74
	1
	免烧砖
	237000
	9.85%
	23351.256

	2
	水泥
	36762.04
	0.5%
	183.81
	2
	粉尘
	0.13
	3%
	0.004

	3
	新鲜水
	3348.48
	100%
	3348.48
	3
	损耗水
	11428.77
	100%
	11428.77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	34780.03
	合计
	34780.03


表3.2-6         项目用排水明细表
	用水项目
	总用水量（m3/a）
	其中（m3/a）
	废水量（m3/a）

	
	
	新水
	循环水
	产生
	回用
	排放

	选矿用水
	1920000
	120000
	1800000
	1800000
	1800000
	0

	制砖用水
	3348.48
	3348.48
	/
	/
	/
	0

	合计
	1923348.48
	123348.48
	1800000
	1800000
	1800000
	0
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图 3.2-3
   水平衡示意图（单位：m3/a）

3.2.3 产污环节分析

本项目运营期产排污节点见下表。

表3.2-5  运营期产排污节点一览表
	类别
	污染源
	污染源编号
	污染物
	主要污染因子

	废气
	原料料棚
	G1
	原料料棚粉尘
	颗粒物

	
	磨选上料
	G2
	磨选上料粉尘
	颗粒物

	
	1#产品料棚
	G3
	精矿储存粉尘
	颗粒物

	
	2#产品料棚
	G4
	尾矿储存粉尘
	颗粒物

	
	水泥筒仓
	G5
	水泥筒仓粉尘
	颗粒物

	
	配料上料
	G6
	配料上料粉尘
	颗粒物

	废水
	精矿过滤、尾矿脱水
	W1
	选矿废水
	COD、NH3-N、SS等

	噪声
	各生产设备
	N
	噪声
	Leq（A）

	固体废物
	尾矿脱水
	S1
	尾矿

	
	布袋除尘器
	S2
	布袋除尘器收集尘

	
	车间清扫
	S3
	车间地面清扫尘

	
	设备维修
	S4
	废润滑油及废润滑油桶


3.2.4施工期污染物及污染源分析

3.2.4.1废气

施工期废气主要包括施工扬尘及施工机械尾气。

（1）施工扬尘

①建筑施工扬尘
根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，随地面风速、开挖土方湿度而发生较大变化。施工过程中产生的粉尘往往呈无组织排放形式，借助风力在施工现场使空气环境中的总悬浮颗粒物（TSP）增加，造成一定范围内环境空气总悬浮颗粒物的超标。

由于施工扬尘粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘。因此，建设单位在施工过程中，必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、建筑材料用土工布覆盖、设置施工围挡等措施，可降低扬尘量50%—80%，可有效地减少对环境的影响。

②地基开挖裸露场地的风力扬尘

本项目地基的开挖过程造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量的经验计算公式为：
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式中：Q——起尘量，kg/吨·年； 

V50——距地面 50m 处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表3.2-6。

表 3.2-6       不同粒径尘粒的沉降速度

	粒径 （m）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度 （m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径 （m）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径 （m）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度 （m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


从表 3.2-6 可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重，因此本工程施工期间应特别注意防尘问题，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

③车辆行驶的动力起尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P / 0.5）0.75
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.2-7为10t的卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表 3.2-7       不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘
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P

汽车速度，km/h
	道路表面粉尘量，kg/m2

	
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435


由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100m以内的。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可有效地防止扬尘的产生。项目100m范围内敏感点经过洒水降尘效果见表3.2-8所示。

表 3.2-8      施工场地洒水抑尘实验结果

	与施工场地距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP 小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


由表3.2-8可以看出，项目施工期扬尘会对周围100m范围内产生不良影响， 项目厂界外100m范围内无大气敏感目标。但为了控制施工期扬尘对周边环境的影响，建议项目每天实时洒水降尘，项目施工期扬尘通过洒水降尘后可使空气中粉尘量减少70%左右，尽量减少施工粉尘对周围大气的影响。

（2）施工机械、施工车辆废气

施工机械主要有挖土机、空压机及各种运输车辆。大部分使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部分机械主要在土石方开挖、运输、填埋阶段使用，是废气的主要来源。项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧产生，为影响空气环境的主要污染物之一。主要污染成分是烯烃类、CO和NOx，属无组织排放。

3.2.4.2废水

施工期废水主要有施工生产废水和施工人员的生活废水。

（1）生产废水

施工废水主要为砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备清洗水等，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L之间。评价要求施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程。
（2）生活废水

本项目施工人员食宿依托周边村庄，生活污水依托租赁住房现有生活污水处理设施处理。

3.2.4.3噪声
施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖掘机、推土机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。

施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声，建设期主要施工机械设备的噪声源强见表3.2-9，物料运输车辆类型及其声级值见表3.2-10。

表3.2-9    施工期噪声声源强度表

	施工期
	主要声源
	声级

	土石方阶段
	挖掘机
	100~110

	
	冲击机
	105

	
	推土机
	115~120

	
	平地机
	95~105

	结构施工阶段
	砼输送泵
	85~90

	
	振捣机
	100~110

	
	电焊机
	75~80

	设备安装阶段
	电钻
	80~95

	
	电锤
	80~95

	
	手工钻
	80~95

	
	多功能木工刨
	80~95


表3.2-10   交通运输车辆噪声

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度[dB（A）]

	土石方阶段
	场内运输
	大型载重车
	90

	结构施工阶段
	钢筋、商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	85

	设备安装阶段
	各种装修材料及必备设备
	轻型载重卡车
	75


3.2.4.4固体废物

本项目施工人员食宿均依托周边村庄，厂内不建设施工营地，项目区内不产生生活垃圾；本项目施工期产生固体废物主要为开挖平整产生的废土石、建筑垃圾。

（1）废土石方
本项目基建产生的废弃土石方约为1982m3，部分回填，剩余部分用于场地平整，无弃方，详见表3.2-11。

表3.2-11   土石方平衡一览表

	挖方
	回填方
	利用方（场地平整）
	弃方

	1982m3
	1450m3
	532m3
	0m3


（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要包括土建施工过程中废弃的碎砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等，产生量较少。施工阶段首先对建筑垃圾中可回收利用部分进行回收，不能回收利用的运至建筑垃圾填埋场填埋。

3.2.5运营期污染及污染源分析
3.2.5.1废气
（1）原料料棚粉尘G1
根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》对原料料棚粉尘的产生量及排放量进行核算。

[image: image9.png]P=1Z7C,+FC, ={N;xD x (a/b) + 2 x E; x S} x 1073




式中：P——颗粒物产生量（t）；

ZCy——装卸扬尘产生量（t）；

FCy——风蚀扬尘产生量（t）；

Nc——年物料运载车次（车），30000次；

D——单车平均运载量（t/车），本项目取20t/车；
（a/b）——装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数（新疆维吾尔自治区取0.0011），b指物料含水率概化系数（铁矿石取0.0074）；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数（铁矿石取0）；

S——堆场占地面积（m2）。

原料堆棚占地面积为866.82m2，矿石量为60万t/a。经计算，原料堆棚粉尘产生量为89.19t/a。
原料堆棚粉尘排放量按下式计算：

[image: image10.png]U.=Px(1-Cp)x(1—T,)




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水控制效率为74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），密闭式控制效率为99%。
本项目原料料棚为封闭式料棚，棚内定期洒水。经计算，原料料棚无组织扬尘排放量为0.23t/a，排放速率为0.048kg/h。
（2）磨选上料粉尘G2
本项目磨矿采用湿式磨矿，磨矿过程中基本不产生粉尘，但磨选上料过程中会产生粉尘。

磨选上料过程中产生的颗粒物参考《逸散性工业粉尘控制技术》中钢铁厂的铁矿石送料逸散排放因子0.105kg/t计算，本项目铁矿处理量为60万t/a，则磨选上料粉尘产生量约为63t/a，上料口设集气罩（收集效率90%）进行收集，废气收集后经布袋除尘器（治理效率为99%，风机风量为8000m3/h）进行处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，则磨选上料工序有组织颗粒物排放量约为0.57t/a，排放速率约为0.1186kg/h，排放浓度约为14.83mg/m3。

未被集气罩收集的粉尘无组织排放，参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知密闭式对颗粒物的控制效率为99%，本项目磨选车间密闭，则磨选上料工序无组织颗粒物排放量约为0.06t/a，排放速率约为0.013kg/h。
（3）1#产品料棚粉尘G3
根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》对1#产品料棚粉尘的产生量及排放量进行核算。

[image: image11.png]P=1Z7C,+FC, ={N;xD x (a/b) + 2 x E; x S} x 1073




式中：P——颗粒物产生量（t）；

ZCy——装卸扬尘产生量（t）；

FCy——风蚀扬尘产生量（t）；

Nc——年物料运载车次（车），21497次；

D——单车平均运载量（t/车），本项目取20t/车；
（a/b）——装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数（新疆维吾尔自治区取0.0011），b指物料含水率概化系数（参照铁矿石，取0.0074）；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数（参照铁矿石，取0）；

S——堆场占地面积（m2）。

1#产品料棚占地面积为686.70m2，铁精粉产量约为429920.72t/a。经计算，1#产品料棚粉尘产生量为63.91t/a。
1#产品料棚粉尘排放量按下式计算：

[image: image12.png]U.=Px(1-Cp)x(1—T,)




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水控制效率为74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），密闭式控制效率为99%。

本项目1#产品料棚为封闭式料棚，棚内定期洒水。经计算，1#产品料棚无组织扬尘排放量为0.17t/a，排放速率为0.035kg/h。
（4）2#产品料棚粉尘G4
根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》对2#产品料棚粉尘的产生量及排放量进行核算。

[image: image13.png]P=1Z7C,+FC, ={N;xD x (a/b) + 2 x E; x S} x 1073




式中：P——颗粒物产生量（t）；

ZCy——装卸扬尘产生量（t），本项目尾矿不采取车辆装卸，直接利用皮带上料，因此2#产品料棚无装卸粉尘；

FCy——风蚀扬尘产生量（t）；

Nc——年物料运载车次（车），本项目不采取车辆运载尾矿，取0；

D——单车平均运载量（t/车），本项目不采取车辆运载尾矿，取0；
（a/b）——装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数（新疆维吾尔自治区取0.0011），b指物料含水率概化系数（尾矿取0.0002）；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数（尾矿取10.2492）；

S——堆场占地面积（m2）。

本项目尾矿不采取车辆装卸，直接利用皮带上料，因此2#产品料棚无装卸粉尘，2#产品料棚占地面积为686.70m2，经计算，2#产品料棚粉尘产生量为14.08t/a。
2#产品料棚粉尘排放量按下式计算：

[image: image14.png]U.=Px(1-Cp)x(1—T,)




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水控制效率为74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），密闭式控制效率为99%。

本项目2#产品料棚为封闭式料棚，棚内定期洒水。经计算，2#产品料棚无组织扬尘排放量为0.037t/a，排放速率为0.0077kg/h。
（5）水泥筒仓呼吸粉尘G5
本项目所使用的水泥由密封的散装车运至厂内，用压缩空气法打料，由于受气体冲击，水泥在罐装过程中粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，筒仓底为密封管道连接，无粉尘产生。

筒仓粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，在输送储存过程中颗粒物产污系数取0.12kg/吨－产品。

本项目水泥消耗量为36762.04t/a，则筒仓粉尘产尘量约为4.41t/a。本项目采用水泥罐车装卸，单车装卸25t计，年装卸次数1472次，单次上料时间以20min计算，年装卸时间约为491h。项目筒仓顶均自带脉冲布袋仓顶除尘器（处理效率约99%，风量5000m3/h），水泥仓粉尘经仓顶的布袋除尘器处理后通过仓顶排气筒（DA003）排放，排放量为0.044t/a，排放速率为0.0896kg/h，排放浓度为17.92mg/m3。

（6）制砖配料上料粉尘G6
本项目配料上料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中砖和粘土产品制造厂粉尘产生系数为0.02kg/t-卸料。本项目制砖固体原料（尾矿、水泥）用量为245080.29t/a，经计算，配料上料粉尘产生量约为4.90t/a。

上料口设集气罩（收集效率90%）进行收集，废气收集后经布袋除尘器（治理效率为99%，风机风量为3000m3/h）进行处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放，则配料上料工序有组织颗粒物排放量约为0.044t/a，排放速率约为0.0092kg/h，排放浓度约为3.06mg/m3。

未被集气罩收集的粉尘无组织排放，参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知密闭式对颗粒物的控制效率为99%，本项目制砖车间密闭，则配料上料工序无组织颗粒物排放量约为0.0049t/a，排放速率约为0.0010kg/h。
本项目大气污染物排放情况见表3.2-12。
表3.2-12   项目主要大气污染物排放情况

	污染源
	污染物产生
	治理措施及去向
	排放形式
	污染物排放

	
	名称
	产生量t/a
	
	
	排放量

t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	原料料棚粉尘
	颗粒物
	89.19
	封闭式料棚，洒水降尘
	无组织
	0.23
	0.048
	/

	磨选上料粉尘
	颗粒物
	56.7
	布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	有组织
	0.57
	0.1186
	14.83

	
	颗粒物
	6.3
	封闭式磨选车间
	无组织
	0.06
	0.013
	/

	精矿储存粉尘
	颗粒物
	63.91
	封闭式料棚，洒水降尘
	无组织
	0.17
	0.035
	/

	尾矿储存粉尘
	颗粒物
	14.08
	封闭式料棚，洒水降尘
	无组织
	0.037
	0.0077
	/

	水泥筒仓粉尘
	颗粒物
	4.41
	经仓顶布袋除尘器处理后通过仓顶排气筒（DA003）排放
	有组织
	0.044
	0.0896
	17.92

	配料上料粉尘
	颗粒物
	4.41
	布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放
	有组织
	0.044
	0.0092
	3.06

	
	颗粒物
	0.49
	封闭式制砖车间
	无组织
	0.0049
	0.0010
	/


3.2.5.2废水

本项目无生活污水产生；制砖搅拌用水部分蒸发，部分进入产品，无制砖废水产生；本项目废水主要为选矿废水。

本项目选矿废水主要包括铁精矿过滤废水、尾矿浓缩压滤废水（包含尾矿浓缩溢流水及尾矿压滤滤液），根据本项目可研，铁精矿过滤废水产生量3450.8m3/d；尾矿脱水废水产生量5549.2m3/d（尾矿浓缩溢流水 3100.8m3/d，尾矿压滤滤液2448.4m3/d）。选矿废水产生总量为9000m3/d，全部回用于选矿生产工序，不外排。

3.2.5.3固体废弃物

运营期固体废物有除尘器收集的粉尘、尾矿、车间清扫灰、废润滑油及废润滑油桶等。
（1）除尘器收尘

根据废气源强分析，本项目磨选上料除尘器收集的粉尘量为56.13t/a，属一般固废（SW59，900-099-S59），全部作为原料返回磨选工序；配料上料除尘器收集的粉尘量为4.366t/a，属一般固废（SW59，900-099-S59），全部作为原料返回制砖车间的配料工序；本项目水泥仓顶除尘器收集粉尘量为4.366t/a（SW59，900-099-S59），全部作为原料返回水泥仓，不外排。
（2）车间清扫灰
本项目磨选车间及制砖车间密闭，未被集气罩收集的粉尘大部分沉降在车间内，根据废气源强核算可知，磨选车间内地面清扫灰产生量为6.24t/a，制砖车间地面清扫灰产生量为0.4851t/a。

本项目定期清扫车间，各车间清扫灰属一般固废（SW59，900-099-S59），磨选车间清扫灰作为磨选车间原料回用，制砖车间清扫灰作为制砖原料回用。

（3）尾矿

本项目为铁矿采选项目，主要产品为铁精粉，本项目选矿工艺为重选、磁选等物理选矿工艺，不使用药剂选矿，本项目选矿厂产生的尾矿不属于《国家危险废物名录（2025年版）》中危险废物。

式可布台铁矿露天开采阶段采出的铁矿交由新源县金鼎工贸物流有限公司处理，新源县金鼎工贸物流有限公司生产工艺与本项目一致，且处理的铁矿均为式可布台铁矿采出的矿石，因此尾矿属性可参照新源县金鼎工贸物流有限公司尾矿检测报告确定。

根据《新源县金鼎工贸物流有限公司年处理50万吨铁矿石选矿厂固体废物委托监测报告》，结果见表3.2-13。

表3.2-13     尾矿砂浸出毒性实验检测结果一览表
	序号
	项目
	单位
	浸出液分析结果
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

最高允许排放浓度

	1
	pH
	无量纲
	8.6
	6-9

	2
	镉
	mg/L
	<0.005
	0.1

	3
	铅
	mg/L
	<0.07
	1.0

	4
	铬
	mg/L
	0.06
	1.5

	5
	六价铬
	mg/L
	< 0.004
	0.5

	6
	汞
	mg/L
	0.00019
	0.05

	7
	铍
	mg/L
	< 0.010
	0.005

	8
	镍
	mg/L
	< 0.02
	1.0

	9
	银
	mg/L
	< 0.02
	0.5

	10
	砷
	mg/L
	0.0078
	0.5

	11
	硫化物
	mg/L
	< 0.01
	1.0


根据检测结果可知，尾矿浸出液中所有监测项目浓度值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值为6~9，本项目尾矿为第I类一般工业固体废物。
本项目尾矿产生量为208318.25t/a，全部作为原料用于生产免烧砖；生产出的免烧砖用于伊犁八钢矿业有限公司的矿山生态修复治理及新源县内招商引资、民生工程及政府参与投资的项目建设。

（4）废润滑油及废油桶
本项目设备维修时会产生少量废润滑油及废润滑油桶，机械设备维修产生的废润滑油产生量约为0.1t/a，废润滑油桶产生量约为0.05t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》，机械设备维修产生的废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，废润滑油类别为HW08，废物代码为900-214-08，废润滑油桶类别为HW08，废物代码为900-249-08。

本项目废润滑油及废润滑油桶集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。

项目固废产生及处置情况见表3.2-15。
表3.2-15    项目固废产生及处置情况一览表

	污染源
	污染物
	固废

属性
	产生量（t/a）
	形态
	处置量（t/a）
	最终去向

	磨选车间除尘器
	除尘灰
	一般固废
	56.13
	固态
	56.13
	回用于生产

	制砖车间除尘器
	除尘灰
	一般固废
	4.366
	固态
	4.366
	回用于生产

	水泥仓仓顶除尘器
	除尘灰
	一般固废
	4.366
	固态
	4.366
	回用于生产

	磨选车间地面清扫灰
	清扫灰
	一般固废
	6.24
	固态
	6.24
	回用于生产

	制砖车间地面清扫灰
	清扫灰
	一般固废
	0.4851
	固态
	0.4851
	回用于生产

	尾矿脱水
	尾矿
	一般固废
	208318.25
	固态
	208318.25
	全部用于制砖

	设备维修
	废润滑油
	危险废物
	0.1
	液态
	0.10
	定期交由有资质单位处置

	
	废润滑油桶
	危险废物
	0.05
	固态
	0.05
	定期交由有资质单位处置


3.2.5.4噪声污染源源强
本项目运营期的主要设备有球磨机、磁选机、螺旋溜槽、压滤机、搅拌机、制砖机、除尘器配套的风机及水泵等，噪声源的声压级及防治措施见表3.2-16。

表3.2-16     主要噪声源噪声级及采取的措施

	设备名称
	噪声值

dB（A）
	降噪措施
	噪声值

dB（A）

	
	
	工艺
	降噪效果dB（A）
	

	球磨机
	105
	厂房隔声、基础减振
	20
	85

	螺旋溜槽
	80
	
	20
	60

	磁选机
	90
	
	20
	70

	压滤机
	90
	
	20
	70

	泵
	85
	
	20
	65

	上料机
	85
	
	20
	65

	配料机
	85
	
	20
	65

	制砖机
	90
	
	20
	70

	搅拌机
	95
	
	20
	75

	除尘器风机
	105
	
	20
	85


3.2.6项目排放情况汇总

本项目污染物排放情况汇总见表3.2-17。
表3.2-17     本项目污染物排放情况汇总

	类别
	污染物
	产生量（t/a）
	削减量/处置量（t/a）
	排放量（t/a）
	排放去向

	有组织废气
	磨选上料粉尘
	颗粒物
	56.7
	56.13
	0.57
	经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放

	
	配料上料粉尘
	颗粒物
	4.41
	4.366
	0.044
	经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放

	
	水泥筒仓粉尘
	颗粒物
	4.41
	4.366
	0.044
	经仓顶布袋除尘器处理后通过离地15m高的仓顶排气筒（DA003）排放

	无组织废气
	原料料棚粉尘
	颗粒物
	89.19
	88.96
	0.23
	无组织排放

	
	精矿储存粉尘
	颗粒物
	63.91
	63.74
	0.17
	无组织排放

	
	尾矿储存粉尘
	颗粒物
	14.08
	14.043
	0.037
	无组织排放

	
	磨选车间粉尘
	颗粒物
	6.3
	6.24
	0.06
	无组织排放

	
	制砖车间粉尘
	颗粒物
	0.49
	0.4851
	0.0049
	无组织排放

	废水
	选矿废水
	1800000
	1800000
	0
	循环利用

	固废
	磨选车间除尘灰
	56.13
	56.13
	0
	回用于生产

	
	制砖车间除尘灰
	4.366
	4.366
	0
	回用于生产

	
	水泥仓除尘灰
	4.366
	4.366
	0
	回用于生产

	
	磨选车间地面清扫灰
	6.24
	6.24
	0
	回用于生产

	
	制砖车间地面清扫灰
	0.4851
	0.4851
	0
	回用于生产

	
	尾矿
	208318.25
	208318.25
	0
	全部用于制作免烧砖

	
	废润滑油
	0.1
	0.1
	0
	定期交由有资质单位处置

	
	废润滑油桶
	0.05
	0.05
	0
	定期交由有资质单位处置


3.3清洁生产
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产是一种新的、创造性的思维方式，它以节能、降耗、减污、增效为目标，以技术和管理为手段，通过对生产全过程的排污审核、筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治污染、提高经济效益的双重目的。

本项目为铁矿选矿及尾矿综合利用项目，按照《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）进行分析。该标准根据当前的行业技术、装备水平和管理水平而制定，共分为三级，一级代表国际清洁生产先进水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。

3.3.1清洁生产评价

根据清洁生产的一般要求，对照《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）中表3铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类），清洁生产指标原则上分为装备要求、资源能源利用指标、废物回收利用指标、环境管理要求等。根据黑色金属矿采选行业的特点，本环评将清洁生产指标分为工艺装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求，共分为五项指标。

本项目清洁生产情况具体内容见表3.3‑1。

表3.3-1  铁矿采选行业清洁生产技术要求（选矿类）

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目情况

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的旋回、颚式、圆锥锤式破碎机等破碎设备配有除尘净化设施
	本项目选矿厂不涉及破碎筛分
	/

	磨矿
	采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的筒式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	本项目选用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的筒式磨矿机
	二

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级、振动筛、高频细筛

等分级设备
	本项目选用国内先进的分级效率高的高频细筛
	二

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、充气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、充气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备
	本项目采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的立环脉动高梯度磁选机
	二

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和筒式压滤机等脱水过滤设备
	本项目选用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	二

	二、资源能源利用指标

	金属回收率（%）
	≥90
	≥80
	≥70
	本项目铁回收率94.14%
	一

	电耗（kW-h/t）*
	≤16
	≤28
	35
	21.06
	二

	水耗/m³/t*
	≤2
	≤7
	≤10
	0.25
	一

	三、污染物产生指标

	废水产生量/m³/t*
	≤0.1
	≤0.7
	≤1.5
	≤0.7
	二

	悬浮物/kg/t*
	≤0.01
	≤0.21
	≤0.60
	≤0.21
	二

	化学需氧量/kg/t*
	≤0.01
	≤0.11
	≤0.75
	≤0.11
	二

	四、废物回收利用指标

	工业水重复利用率/%
	≥95
	≥90
	≥85
	100%
	一

	尾矿综合利用率/%
	≥30
	≥15
	≥8
	100%
	一

	五、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可管理要求
	本项目符合上述要求
	一

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	已要求建设单位投用后按照企业清洁生产审核指南的要求进行审核
	二

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行严格培训
	主要岗位进行严格培训
	要求对所有岗位进行严格培训
	一

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	二

	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	有完善的管理制度，并严格执行
	一

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	二

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	要求按照各类规范设置各种标识，并定期检查
	一

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	建立并有专人负责
	一

	
	环境管理制度
	健全、完善环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	健全、完善环境管

理制度，并纳入日

常管理
	二

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	二

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	记录运行数据，并

建立环保档案
	二



	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	报告中已提出跟踪监测计划
	二

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	具备计算机网络化管理系统
	二

	土地复垦（尾矿库）
	1）具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；2）土地复垦率达80%以上
	1）具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；2）土地复垦率达50%以上
	1）具有完整的复垦计划，并纳入日常生产管理；

2）土地复垦率达20%以上
	不设置尾矿库
	/

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	建设封闭式2#产品料棚，用于尾矿的贮存，具有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	二

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	报告中已提出上述措施
	二

	注：*为单位原矿，以60万t/a。


通过以上分析可知，本项目符合国家产业政策，选用清洁的能源和原材料，从源头控制污染物的产生；在生产过程中采取先进的生产工艺和技术装备，且采取了多项节能降耗措施；环保设施较完善，污染控制水平较高，对产生的废水、固体废物等综合利用，减少污染物的排放。项目拟采用的生产工艺属国内同行采用的主流工艺，本项目在工艺、设备选择，资源能源利用，废物回收利用和环境管理等方面可以达到国内先进水平，本项目清洁生产水平为二级。

3.3.2清洁生产的措施和建议

根据清洁生产审计的原则，评价对本项目生产全过程从工艺装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求的五个重要环节进行了初步的清洁生产预评价，根据预评价结果，对其中一些环节的清洁生产潜力提出建议：

（1）采用先进的工艺设备、先进的选矿工艺，提高金属回收率，尽可能地减少尾矿产生量。

（2）各岗位操作规程和设备检修制度完善，设有专人严格监督执行情况，设备运转完好连续，对生产过程中产生的粉尘有相应的控制措施，并满足规定要求。

（3）落实固体废物防治措施。

（4）提高设备生产率，对主要工作岗位进行节能培训，提高操作水平，建立完善节能奖惩制度。

（5）清洁生产涉及企业生产、技术和管理的各个方面，需要全员参与，建议在全公司开展全员节能、降耗、减污、增效等清洁生产合理化建议活动，并制订切实可行的激励手段，鼓励员工提出合理化建议，组织力量研究、实施职工的合理化建议，争取尽快取得清洁生产成效，同时对职工进行清洁生产宣传教育和操作培训，增强员工的清洁生产意识和操作水平。

（6）开展持续清洁生产，确保实现审核制定的远期目标。
3.4总量控制

根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，主要总量控制指标为NOX、VOCs、COD、总磷。
本项目大气污染物主要为颗粒物，排放量为1.1599t/a；本项目选矿废水“闭路循环”全部回用，不外排，因此本项目不申请总量控制指标。

4环境质量现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

新源县位于新疆维吾尔自治区西北部，属于伊犁哈萨克自治州，地处天山北麓，伊犁河谷东端的巩乃斯河谷地，东起巩乃斯河上游阿克红沟，西至特克斯河和吾吐萨依，与巩留县和尼勒克县毗连，南至吉尔格郎沟、那拉提山与巩留县和新源县为邻，向北背靠天山支脉阿乌勒山。地理位置在北纬40°03 ′～40°40 ′，东经82°28 ′～84°27 ′之间。

本项目位于新源县阿热勒托别镇西北约13km处，中心地理坐标东经：83°36′33.203″，北纬43°29′33.379″，地理位置图见图3.1-1。
4.1.2地形地貌

新源县三面环山，西部敞开，形状如箕，构成东西长、南北窄、东高西低的特殊地形。自西向东为河谷平原、低山丘陵、中山带和高山带，可分为平原、丘陵、山地三个地貌单元。山区主要分布在东部、南部、北部。东部地区海拔为1400m~4261m，西部地区海拔1000m~2000m以上，平均海拔在1630m左右，占全县总面积的73.19%；丘陵地主要分布在县内低山的下限界限，至河谷平原的上限界限，海拔高度东部为1100m~1400m，中部为 900~1000m，平均海拔高度为1150m，占全县总面积的5.7%；河谷平原区范围东起乌拉斯台，西抵特克斯河，南到南岸大渠、跃进大渠，北至北岸大渠、吐尔根农场干渠灌区北部边缘、那拉提镇中间渠、坎苏引水渠以东，其海拔高度东部为1000m~1400m ，中部为900m~1000m，西部为792m~875m，平均海拔高度836m，占全县总面积的21.11%，县境内最高处为那拉提山的东部山脉4257m；最低处是巩乃斯种羊场西部的特克斯河东岸沼泽地，海拔高度792m。

本项目位于新源县阿热勒托别镇，项目区地貌属巩乃斯河冲洪积倾斜平原，总体地势北高南低。

4.1.3地质

新源县境出露地层多样。古生界地层分布广泛，主要分属奥陶系、志留系、泥盆系、碳系。中生界地层主要分布在铁厂沟、白杨河谷地，分属侏罗系、白垩系。侏罗系属陆相湖沼沉积层含煤层，白垩系属河湖相地层，多分布于加依尔山、玛依勒山。新生界地层主要分布在托里谷地、铁厂沟东部、阿克别里斗区，分属第三系、第四系。第三系属河湖相地层。第四系成因较为复杂，属陪相地层。因是河流、湖沼堆积风积等组成，土层厚薄不等。北部土层较厚，托里谷地至东部白杨河区地层较薄。

本项目地层主要由第四系全新统填土①杂填土（Q4ml）及第四系全新统冲洪积层②黄土状粉土（Q4al+pl）、③粉土（Q4al+pl）组成，依据其工程性质分层分述如下：
①杂填土：杂色，稍湿，松散。厚度0.7~1.1m，主要成分为粉土

②黄土状粉土：黄色，稍湿，稍密~中密。场地内均有分布，层顶深度0.7~1.1m，层厚为1.9-2.3m，成分以黄土状粉土为主。无光泽反应，摇振反应中等，干强度低，韧性低；具有湿陷性。

③粉土：黄褐色，稍湿，中密~密实。场地内均有分布，埋深3.0m，该层未揭穿，最大揭露厚度12.0m，成分以粉土为主，无光泽反应，摇振反应中等，干强度低，韧性低；无湿陷性。局部夹薄层细砂、圆砾。
4.1.4水文条件
 新源县地表水资源按发源地与径流大小划分，流经新源县范围的主要河流为大河与南北山沟水系两大部分。大河有巩乃斯河及其主支流恰普河、过境河特克斯河，以及坎苏河、吐尔根沟、则克台沟等大小17条山沟水系。

巩乃斯河是伊犁河三大支流之一，发源于阿吾拉勒山和依连哈比尔尕山交结处的安迪尔冰川区。河源及上游段隶属伊犁哈萨克自治州新源县行政管辖。流域北、东、南三面环山，地势东高西低，东窄西宽，由东向西倾斜敞开呈喇叭状。境内山脉呈东西走向，绵延起伏，巩乃斯河及其支流恰普河自东向西横贯其中，构成三山夹两川的独特地形。河流流向自东向西，大致成一直线，在乌拉斯台出山口以下横穿巩乃斯谷地，接纳南北两岸诸支流，并在哈拉苏纳入其主支恰普河，至巩乃斯种羊场以下与特克斯河汇合后入伊犁河干流。流域总面积7707km2，河长280km，多年平均流量45.66m3/s，多年平均径流量14.4亿m3 ，最大月平均流量116m3/s，最小月平均流量15.2m3/s。

新源县地下水资源较丰富，地下水类型主要为孔隙潜水，其补给来源主要为地表河渠补给、北山沟水系入渗补给，其次为积雪融水入渗补给、大气降水入渗补给。地下水的径流方向与地形坡度方向基本一致，在沟地两侧山前由北向南朝巩乃斯河方向流动，在河漫滩，地下水的径流方向大致与河流方向一致。此外，在丘陵带下缘与阶地交界处的低洼处，多处见有泉水出露。地下水的排泄方式有：潜水蒸发、泉水出露、河渠排泄和侧向排泄。水化学分析表明，区域地下水的水化学类型主要为 HCO3-Ca和（HCO3-SO4）-（HCO3-Na-Mg）型水，pH值7.3～8.5，对砼无腐蚀性。地下水矿化度一般小于2g/L。

县城南侧恰普河河水矿化度小于0.2g/L，水质良好，适宜饮用、灌溉。

4.1.5气候与气象

新源县属北温带大陆性半干旱气候区，四季特征较为明显。由于受西来湿润气流东进的影响，成就了新源县冬暖夏凉的良好气候。全县年平均气温9.7℃，最冷月（1月）平均气温-14.4℃，极端最低气温-25.7℃；最热月（7月）平均气温27.95℃，极端最高气温39.5℃（2008年8月）。全年日照时数4442h，实际日照时2400~2700h。太阳总辐射量133.8kcal/cm2。年降水量270~880mm，是新疆降水量最多的县（市）之一。全年水分蒸发量1300~2000mm。无霜期年平均169天。全年东风居多，西风、东南风次之，平均风速2.2m/s，沿河两岸风速最大。
4.2环境质量现状监测与评价

4.2.1大气环境质量现状调查与评价

4.2.1.1项目所在区域达标区判定

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，引用伊犁哈萨克州国控监测站（市环保局站点）2024年基准年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，市环保局站点中心坐标为E81°18′5.519″，N43°55′31.680″。

（2）评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

（3）评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（4）空气质量达标区判定

本次区域环境质量现状达标判定结果见表4.2-1。

表4.2-1     环境空气质量现状评价表
	监测因子
	评价指标
	现状浓度（μg/m³）
	标准值（μg/m³）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均值
	8.91
	60
	14.85 
	达标

	NO2
	年平均值
	30.24
	40
	75.60 
	达标

	PM10
	年平均值
	54.04
	60
	90.07 
	达标

	PM2.5
	年平均值
	28.1
	30
	93.67 
	达标

	CO
	百分位日均
	2270
	4000
	56.75 
	达标

	O3
	百分位8小时平均
	95.76
	160
	59.85 
	达标


由上表中数据可知，SO2、CO、O3、NO2、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求，项目所在区域为达标区。

4.2.1.2项目所在区域达标区判定

（1）监测因子

特征污染因子：TSP

（2）监测点位

项目区下风向，监测点位图见图4.2-1。

（3）监测时段与频次

监测时间：2026年7月4日至7月11日。

监测频次：连续7天。

（4）评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级浓度限值300μg/m3。
（5）评价方法

空气环境质量现状评价采用占标率法，计算公式为：

Pi =Ci/Coi×100%

式中：P i—i污染物最大浓度占标率；

Ci—i污染物实测浓度，mg/m3；

Coi—i污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

（6）监测数据统计分析与评价
监测及评价结果见表4.2-2
表 4.2-2  环境空气监测及评价结果
  单位：mg/m3
	监测点位
	污染物
	评价标准

（μg/m3）
	时间
	现状监测值

（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	达标

情况

	项目区

下风向
	TSP
	300
	2026.7.4-2026.7.5
	127
	42.33 
	达标

	
	
	
	2026.7.5-2026.7.6
	112
	37.33 
	达标

	
	
	
	2026.7.6-2026.7.7
	103
	34.33 
	达标

	
	
	
	2026.7.7-2026.7.8
	92
	30.67 
	达标

	
	
	
	2026.7.8-2026.7.9
	107
	35.67 
	达标

	
	
	
	2026.7.9-2026.7.10
	95
	31.67 
	达标

	
	
	
	2026.7.10-2026.7.11
	105
	35.00 
	达标


从上表可以看出，在监测期间，评价区域特征污染物总悬浮颗粒物日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级浓度限值要求。

4.2.2水环境质量现状监测与评价

（1）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-（氯化物）、SO42-（硫酸盐）、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫化物。

（2）监测点位
本项目在项目区上游设1个监测点（1#），项目区下游设2个监测点（2#、3#），共设置3个地下水水质监测点，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）三级评价现状监测布点要求，另收集式可布台铁矿相关资料，选取3个监测点作为水位调查点。

本项目监测点信息见表4.2-3，监测点位示意图见图4.2-2。
表4.2-3  地下水监测点位一览表

	序号
	名称
	坐标
	监测
层位
	井深

（m）
	地下水埋深

（m）

	
	
	东经
	北纬
	
	
	

	1#
	项目区上游监测井
	83°36′34″
	43°29′31″
	潜水含水层
	80.00
	51.55

	2#
	项目区下游监测井
	83°33′55″
	43°29′1″
	潜水含水层
	20.00
	6.34

	3#
	项目区下游监测井
	83°33′57″
	43°28′59″
	潜水含水层
	20.00
	5.55

	4#
	项目区侧游水位井
	83°37′0.07″
	43°28′48.4″
	潜水含水层
	11.00
	5.00

	5#
	项目区侧游水位井
	83°36′45.24″
	43°28′59.1″
	潜水含水层
	15.00
	8.00

	6#
	项目区上游水位井
	83°36′48.71″
	43°29′36.4″
	潜水含水层
	169.00
	63.00


（3）评价分析方法

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），水质评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

[image: image58.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p

式中：

Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：
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式中：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（4）评价标准

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）地下水水质监测及评价

地下水监测数据及评价结果见表4.2-4。

表4.2-4    地下水水质监测及评价结果

	项目
	标准值
	单位
	项目区上游（1#）
	项目区下游（2#）
	项目区下游（3#）

	
	
	
	监测

结果
	标准

指数
	监测

结果
	标准

指数
	监测

结果
	标准

指数

	pH值
	6.5-8.5
	无量纲
	7.9
	0.60
	6.5
	1
	6.9
	0.80

	溶解性总固体
	≤1000
	mg/L
	508
	0.51
	852
	0.85
	1298
	1.30

	总硬度
	≤450
	mg/L
	231
	0.51
	257
	0.57
	371
	0.82

	氟化物
	≤1.0
	mg/L
	0.400
	0.40
	0.554
	0.55
	0.653
	0.65

	氯化物
	≤250
	mg/L
	29.6
	0.12
	31.2
	0.12
	98.8
	0.40

	硝酸盐
	≤20.0
	mg/L
	6.43
	0.32
	13.0
	0.65
	13.0
	0.65

	亚硝酸盐
	≤1.00
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	硫酸盐
	≤250
	mg/L
	128
	0.51
	125
	0.50
	191
	0.76

	氨氮
	≤0.5
	mg/L
	0.034
	0.068
	0.053
	0.106
	0.047
	0.094

	挥发酚
	≤0.002
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	氰化物
	≤0.05
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	六价铬
	≤0.05
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	钠
	 ≤200
	mg/L
	102
	0.51
	205
	1.03
	348
	1.74

	铁
	≤0.3
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	锰
	≤0.1
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	铅
	≤10.0
	μg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	镉
	≤5
	μg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	汞
	≤1.0
	μg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	砷
	≤10
	μg/L
	未检出
	/
	3.4
	0.34
	未检出
	/

	高锰酸盐指数
	≤3.0
	mg/L
	未检出
	/
	1.1
	0.37
	1.8
	0.60

	硫化物
	≤0.02
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	碳酸根
	/
	mg/L
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	碳酸氢根
	/
	mg/L
	349
	/
	700
	/
	716
	/

	钙
	/
	mg/L
	64.5
	/
	70.8
	/
	114
	/

	镁
	/
	mg/L
	15.0
	/
	17.7
	/
	19.7
	/

	钾
	/
	mg/L
	1.05
	/
	1.16
	/
	1.36
	/


由监测结果可知，除溶解性总固体、钠离子等超标外，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水中溶解性总固体、钠超标主要是受地层因素和水文地质因素的影响。

4.2.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位
在项目区东、南、西、北侧外1m各布设1个噪声监测点，共设4个监测点位，具体详见现状监测点位图4.2-1。

（2）监测项目

等效连续A声级（Leq）。

（3）监测时间及频率

监测1天，分昼间、夜间进行。
（4）监测方法

监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中有关规定执行。

（5）评价标准

项目区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。
（6）监测数据及评价结果

项目区噪声监测结果见表4.2-5。

表4.2-5    声环境现状监测与评价结果     单位：dB（A）

	监测点
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	达标情况
	监测值
	标准值
	达标情况

	东厂界
	47
	60
	达标
	38
	50
	达标

	北厂界
	45
	
	达标
	38
	
	达标

	西厂界
	39
	
	达标
	38
	
	达标

	南厂界
	42
	
	达标
	39
	
	达标


监测结果表明，厂界昼间噪声值为39～47dB（A），夜间噪声值为38～39dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

4.2.4土壤环境质量现状调查与评价

为调查了解本项目所在区域土壤环境质量现状，本次环评委托新疆绿格洁瑞环境监测技术有限公司于2026年7月10日对项目区及项目区周边土壤进行了采样。

（1）监测点位及监测因子
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤污染影响型一级评价，需布设11个点位。本项目占地范围内布设5个柱状样点、2个表层样点，占地范围外布设4个表层样点，共布设11个监测点。具体监测点位及监测项目详见表4.2-6，详见图4.2-1。
表 4.2-6    土壤监测点位表

	监测

位置
	监测点位
	取样深度
	监测因子

	项目区占地范围内
	1#厂区内
	0-0.5m
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍

	
	
	0.5-1.5m
	

	
	
	1.5m-3m
	

	
	2#厂区内

（浓密池）
	0-0.5m
	1、GB36600-2018表1中45项基本项目、pH

2、土壤理化特性：层次、颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度

	
	
	0.5-1.5m
	

	
	
	1.5m-3m
	

	
	3#厂区内

（环水池）
	0-0.5m
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍

	
	
	0.5-1.5m
	

	
	
	1.5m-3m
	

	
	4#厂区内
	0-0.2m
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍

	
	5#厂区内
	0-0.2m
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍

	
	6#厂区内
	0-0.2m
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍

	
	7#厂区内
	0-0.2m
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍

	项目区占地范围外
	8#厂区外北侧林地
	0-0.2m
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌

	
	9#厂区外西侧耕地
	0-0.2m
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌

	
	10#厂区外南侧耕地
	0-0.2m
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌

	
	11#厂区外东侧林地
	0-0.2m
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌


（2）土壤理化特性调查

为了解评价区域的土壤理化性质，在项目区占地范围内的2#进行土壤剖面调查，见表4.2-7。

表4.2-7     土壤剖面调查表
	点号
	景观照片
	土壤剖面照片
	层次

	2#

柱状样点
	[image: image15.jpg]
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	理化性质见表4.2-8


表4.2-8    项目区土壤理化性质一览表

	点号
	2#（0-0.5m）
	2#（0.5-1.5m）
	2#（1.5-3.0m）

	坐标
	E：83°36′32″，N：43°29′35″

	颜色
	浅黄
	浅黄
	浅黄

	结构
	粉状
	粉状
	粉状

	质地
	轻壤土
	轻壤土
	轻壤土

	其他异物
	少量根系
	少量根系
	少量根系

	氧化还原电位/（mV）
	457
	457
	478

	阳离子交换量/（cmol+/kg）
	12.4
	11.2
	10.1

	渗滤率（mm/min）
	0.84
	0.85
	0.88

	土壤容重/（g/cm³）
	1.28
	1.23
	1.29

	总孔隙度/（%）
	46.4
	46.0
	45.7

	pH值
	8.3
	8.4
	8.4


（3）评价标准

项目占地范围内的土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值；项目区外的土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他用地筛选值。
（4）评价方法
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，采用标准指数法对各监测因子进行评价。

（5）监测结果

监测结果见表4.2-9~表4.2-12。

表4.2-9    项目区表层土壤（4#、5#、6#、7#）监测结果一览表
	监测项目
	单位
	标准值
	4#
	5#
	6#
	7#

	
	
	
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标

	pH
	/
	/
	7.7
	/
	/
	8.2
	/
	/
	8.2
	/
	/
	8.2
	/
	/

	砷
	mg/kg
	60
	18.1
	0.30 
	达标
	47.6
	0.79 
	达标
	13.4
	0.22 
	达标
	20.4
	0.34 
	达标

	铅
	mg/kg
	800
	44
	0.055
	达标
	40
	0.050 
	达标
	40
	0.050 
	达标
	44
	0.055 
	达标

	汞
	mg/kg
	38
	0.0214
	0.0006 
	达标
	0.0466
	0.0012 
	达标
	0.0121
	0.0003 
	达标
	0.0118
	0.0003 
	达标

	镉
	mg/kg
	65
	0.32
	0.0049 
	达标
	0.31
	0.0048 
	达标
	0.29
	0.0045 
	达标
	0.28
	0.0043 
	达标

	铜
	mg/kg
	18000
	41
	0.0023 
	达标
	179
	0.0099 
	达标
	28
	0.0016 
	达标
	48
	0.0027 
	达标

	镍
	mg/kg
	900
	31
	0.034 
	达标
	30
	0.033 
	达标
	32
	0.036 
	达标
	31
	0.034 
	达标

	六价铬
	mg/kg
	5.7
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标


表4.2-10    项目区占地范围内柱状土壤（2#）监测结果一览表
	监测项目
	单位
	标准值
	2#（0-0.5m）
	2#（0.5-1.5m）
	2#（1.5-3.0m）

	
	
	
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标

	pH
	/
	/
	8.3
	/
	/
	8.4
	/
	/
	8.4
	/
	/

	砷
	mg/kg
	60
	13.9
	0.23
	达标
	12.0
	0.20
	达标
	11.6
	0.19
	达标

	铅
	mg/kg
	800
	44
	0.055
	达标
	32
	0.04
	达标
	44
	0.055
	达标

	汞
	mg/kg
	38
	0.00798
	0.00021
	达标
	0.0473
	0.0012
	达标
	0.0439
	0.0012
	达标

	镉
	mg/kg
	65
	0.30
	0.0046
	达标
	0.30
	0.0046
	达标
	0.28
	0.0043
	达标

	铜
	mg/kg
	18000
	28
	0.0016
	达标
	29
	0.0016
	达标
	26
	0.0014
	达标

	镍
	mg/kg
	900
	30
	0.033
	达标
	32
	0.036
	达标
	28
	0.031
	达标

	六价铬
	mg/kg
	5.7
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	䓛
	mg/kg
	1293
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	萘
	mg/kg
	70
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	苯胺
	mg/kg
	260
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	76
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	15
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.5
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	15
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	151
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	茚并[1，2，3-cd]芘
	mg/kg
	15
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	二苯并[a，h]蒽
	mg/kg
	1.5
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	2-氯酚
	mg/kg
	2256
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	氯甲烷
	µg/kg
	37000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	四氯化碳
	µg/kg
	2800
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	氯仿
	µg/kg
	900
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，1-二氯乙烷
	µg/kg
	9000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，2-二氯乙烷
	µg/kg
	5000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，1-二氯乙烯
	µg/kg
	66000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	顺1，2-二氯乙烯
	µg/kg
	596000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	反1，2-二氯乙烯
	µg/kg
	54000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	二氯甲烷
	µg/kg
	616000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，1，1，2-四氯乙烷
	µg/kg
	10000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，1，2，2-四氯乙烷
	µg/kg
	68000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	四氯乙烯
	µg/kg
	53000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，1，1-三氯乙烷
	µg/kg
	840000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，1，2-三氯乙烷
	µg/kg
	2800
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	三氯乙烯
	µg/kg
	2800
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，2，3-三氯丙烷
	µg/kg
	500
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	氯乙烯
	µg/kg
	430
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	苯
	µg/kg
	4000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	氯苯
	µg/kg
	270000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，2-二氯苯
	µg/kg
	560000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，4-二氯苯
	µg/kg
	20000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	乙苯
	µg/kg
	28000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	苯乙烯
	µg/kg
	1290000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	甲苯
	µg/kg
	1200000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	邻二甲苯
	µg/kg
	640000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	间，对-二甲苯
	µg/kg
	570000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	1，2-二氯丙烷
	µg/kg
	5000
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标


表4.2-11    项目区占地范围内柱状土壤（1#、3#）监测结果一览表 单位：mg/kg
	监测

项目
	标

准

值
	1#（0-0.5m）
	1#（0.5-1.5m）
	1#（1.5-3.0m）
	3#（0-0.5m）
	3#（0.5-1.5m）
	3#（1.5-3.0m）

	
	
	监测结果
	标准指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测结果
	标准指数
	是否

达标
	监测结果
	标准指数
	是否

达标
	监测结果
	标准指数
	是否

达标
	监测结果
	标准

指数
	是否

达标

	pH
	/
	8.0
	/
	/
	8.2
	/
	/
	8.3
	/
	/
	8.3
	/
	/
	8.4
	/
	/
	8.5
	/
	/

	砷
	60
	13.2
	0.22
	达标
	13.0
	0.22
	达标
	12.4
	0.21
	达标
	16.0
	0.27
	达标
	15.0
	0.25
	达标
	16.6
	0.28
	达标

	铅
	800
	40
	0.05
	达标
	44
	0.055
	达标
	44
	0.055
	达标
	44
	0.055
	达标
	44
	0.055
	达标
	57
	0.071
	达标

	汞
	38
	0.0196
	0.00052
	达标
	0.0335
	0.00088
	达标
	0.0137
	0.00036
	达标
	0.0211
	0.00056
	达标
	0.0246
	0.00065
	达标
	0.0356
	0.00094
	达标

	镉
	65
	0.30
	0.0046
	达标
	0.29
	0.0045
	达标
	0.33
	0.0051
	达标
	0.30
	0.0046
	达标
	0.29
	0.0045
	达标
	0.27
	0.0042
	达标

	铜
	18000
	31
	0.0017
	达标
	37
	0.0021
	达标
	31
	0.0017
	达标
	36
	0.002
	达标
	34
	0.0019
	达标
	36
	0.002
	达标

	镍
	900
	28
	0.0311
	达标
	26
	0.029
	达标
	28
	0.031
	达标
	25
	0.028
	达标
	26
	0.029
	达标
	13
	0.014
	达标

	六价铬
	5.7
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标


表4.2-12    项目区占地范围外土壤（8#、9#、10#、11#）监测结果一览表
	监测项目
	单位
	标准值

（pH>7.5）
	8#
	9#
	10#
	11#

	
	
	
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标
	监测

结果
	标准

指数
	是否

达标

	pH
	/
	/
	8.3
	/
	/
	7.9
	/
	/
	8.4
	/
	/
	8.1
	/
	/

	镉
	mg/kg
	0.6
	0.30
	0.50
	达标
	0.30
	0.50
	达标
	0.28
	0.47
	达标
	0.27
	0.45
	达标

	汞
	mg/kg
	3.4
	0.0285
	0.0084
	达标
	0.00914
	0.0027
	达标
	0.0149
	0.0044
	达标
	0.0215
	0.0063
	达标

	砷
	mg/kg
	25
	13.7
	0.55
	达标
	21.1
	0.84
	达标
	13.2
	0.53
	达标
	13.7
	0.55
	达标

	铅
	mg/kg
	170
	29
	0.17
	达标
	24
	0.14
	达标
	40
	0.24
	达标
	32
	0.19
	达标

	铬
	mg/kg
	250
	25
	0.10
	达标
	37
	0.15
	达标
	53
	0.21
	达标
	42
	0.17
	达标

	铜
	mg/kg
	100
	60
	0.60
	达标
	67
	0.67
	达标
	71
	0.71
	达标
	83
	0.83
	达标

	镍
	mg/kg
	190
	9
	0.047
	达标
	19
	0.10
	达标
	19
	0.10
	达标
	10
	0.053
	达标

	锌
	mg/kg
	300
	34
	0.11
	达标
	23
	0.077
	达标
	56
	0.19
	达标
	31
	0.10
	达标


由监测结果可知，本项目占地范围内各土壤监测点中监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地标准限值要求，占地范围外各土壤监测点中监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地标准限值要求，区域土壤环境质量状况良好。
4.2.5矿石辐射监测结果及评价
核工业二一六大队检测研究院对本项目铁矿石样进行了铀（钍）系单个核素活度浓度检测，监测结果见表4.2-13。
表4.2-13    矿石核素监测结果    Bq/kg
	序号
	样品
	测试项目

	
	
	226Ra
	232Th
	40K
	238U（ug/g）

	1
	原矿石
	129
	3.4
	121
	61.6

	2
	尾矿渣
	41.2
	13.5
	951
	17.8


根据检测结果可知，项目原矿及尾矿铀（钍）系单个核素活度浓度均不超过1贝可/克（Bq/g）。

4.2.6生态环境质量现状调查与评价

4.2.6.1生态功能区划

根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，本项目所在地区属天山山地温性草原、森林生态区-西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区-婆罗科努山南坡生物多样性保护生态功能区。

该生态功能区详细情况见表4.2-14。

本项目所在生态功能区划位置图见图4.2-3。
表 4.2-14      生态功能区划分

	生态功能分区单元
	生态区
	天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	婆罗科努山南坡生物多样性保护生态功能区

	主要生态服务功能
	农畜产品生产、荒漠化控制、旅游

	主要生态环境问题
	水源涵养、生物多样性保护、林畜产品生产、土壤保持森林破坏、野生动物减少、山体滑坡、雪崩、水土流失


	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化高度敏感

	主要保护目标
	保护自然景观和野果林、保护四爪陆龟和黑蜂等种质资源

	主要保护措施
	森林分类经营、完善保护区建设管理、草原减牧、防治地质灾害

	适宜发展方向
	维护生物多样性与自然景观的完整性，实现林牧业协调发展与永续利用


4.2.6.2土地利用现状

本项目占地面积为47421.4m2，根据与新源县自然资源局签订的国有建设用地使用权出让合同，本项目土地利用现状为三类工业用地。

4.2.6.3土壤类型
新源县因其气候，地形等因素的影响，全区域内的土壤植被均具有明显的分布规律，在平原有灰钙土、栗钙土等隐域性土壤；山区有黑钙土，森林和高山草甸土等。

本项目土壤类型主要为栗钙土。
4.2.6.4植被

新源县野生植被主要有雪岭云杉、天山桦、欧洲山杨、柽柳、野苹果、野杏等，其中雪岭云杉33481公顷、野苹果树2108公顷、野杏树2708公顷。草（禾）本植物108科687属3270种，有苜蓿、豌豆、雀麦、早熟禾、鸭茅、针茅等。在山川、草地、河滩到处生长着中草药，其中药用价值较高的200多种，如贝母、党参、独活、藁本、甘草、雪莲、麻黄、黄芪等。

项目所在区域乔木树种主要有山杏、山杨等，灌木为少量蔷薇、锦鸡儿等散生，草本植物以禾本科草类为主。本项目拟建区域土地裸露，地表基本无植被覆盖，根据现场调查，项目区四周分布有少量人工种植的杨树及榆树，项目区不涉及国家级及自治区级保护植被。

4.2.6.5野生动物
新源县野生动植物种类繁多，动物中鸟类有鹈鹕、白鹤、雪鸡、普通松鸡、苍鹰、燕隼等；兽类有雪豹、北山羊、马鹿、棕熊等；被列入国家一类、二类保护动物25种，其中鸟类18种、兽类7种。

根据现场调查，项目区及周边工业生产、农业种植等人为活动频繁，项目区基本无中、大型野生动物生存，偶见有麻雀及田鼠活动。
4.2.6.6水土流失

根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），新疆维吾尔自治区共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。其中，重点预防区面积19615.9km2，包括天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区；重点治理区面积283963km2，包括额尔齐斯河流域重点治理区、天山北坡诸小河流域重点治理区、塔里木河流域重点治理区、伊犁河流域重点治理区。

本项目位于伊犁哈萨克自治州新源县，属于伊犁河流域重点治理区。

4.2.4.7土地沙化

根据《新疆第六次沙化土地监测报告》及《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030 年）》，伊犁哈萨克自治州属于沙化土地相对较轻区域，没有大面积连片大沙漠；沙化集中在河谷西部平原、伊犁河沿岸及山前退化草场，以固定、半固定沙地为主，轻度沙化占绝大多数，沙化土地主要分布在奎屯市、霍尔果斯市、霍城县、察布查尔锡伯自治县。
本项目位于伊犁哈萨克自治州新源县，不涉及沙化土地的占用。

5 环境影响预测与评价
5.1施工期环境影响分析与预测评价

5.1.1施工期废气对环境的影响分析
5.1.1.1施工扬尘

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建筑材料的装卸、运输等过程中，由于外力而产生的尘粒在空气中悬浮而造成的，其中建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。

据有关调查，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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    式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

          V——汽车速度，km/h；

      W——汽车载重量，t；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。
  表5.1-1    不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘   单位：kg/辆·km
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      P

车速
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/h）
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10（km/h）
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15（km/h）
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表5.1-2       施工场地洒水抑尘试验结果
	单位（mg/m3）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒  水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

施工扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地（工地）的一些建筑材料的堆放和现场土石方临时堆放，在气候干燥且有风的情况下，产生扬尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w
式中：Q——起尘量，kg/吨·年

       V50——距地面50m处风速，m/s；

       V0——起尘风速，m/s；

       W——尘粒的含水率，%。

起尘量与含水率、气象、风速、起尘风速有关，而起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少沙土的露天堆放和保证沙土一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与气象条件和本身沉降速率有关，而粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。不同粒径粉尘的沉降速度见表5.1-3。

表5.1-3     不同粒径尘粒的沉降速度

	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径（m/s）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.180
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径（m/s）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由表可知，大粒径的尘粒（粒径大于250μm），由于沉降速度较快，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而小粒径尘粒由于沉降速度较慢，主要影响在远距离范围，因此真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

因此，在施工期对运输道路及施工工地定期洒水、使用商品混凝土、运输车辆采取加盖或篷布遮盖，采取以上措施后，本项目施工期对周围环境空气影响不大。

5.1.1.2施工机械、施工车辆废气影响分析
施工机械、施工车辆在施工作业期间产生的尾气主要为烯烃类、CO 和 NOx 等，施工机械燃油废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧效率情况而异。施工机械燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，本项目施工场地四周较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械、施工车辆废气对环境空气的影响轻微。

5.1.3施工废水对环境的影响分析
施工期废污水为生产废水和生活污水。

（1）生产废水
生产废水包括砂石冲洗水、场地冲洗水、机械设备洗涤水及输送系统冲洗废水，产生量较少。生产废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其他污染指标，经沉淀处理后回用作施工生产用水，对外环境影响小。

（2）生活污水
本项目区内不建设施工营地，租赁玉什开普台尔村（五组）住房作为施工人员宿舍，施工人员食宿依托项目区南侧320m处的玉什开普台尔村（五组），生活污水依托租赁住房现有生活污水处理设施处理。

5.1.4施工期声环境影响分析
（1）施工期噪声源分析
施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各机械声级将会叠加。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5.1-1，施工期各交通运输车辆噪声排放统计见表5.1-2，施工机械噪声测试值、预测值见表5.1-3。
表5.1-1    主要噪声源及其声级    单位：dB（A）

	施工期
	主要声源
	声级

	土石方阶段
	挖掘机
	100~110

	
	冲击机
	105

	
	推土机
	115~120

	
	平地机
	95~105

	结构施工阶段
	砼输送泵
	85~90

	
	振捣机
	100~110

	
	电焊机
	75~80

	设备安装阶段
	电钻
	80~95

	
	电锤
	80~95

	
	手工钻
	80~95

	
	多功能木工刨
	80~95


表5.1-2    交通运输车辆噪声排放    单位：dB（A）

	声源
	大型载重车
	混凝土罐车
	轻型载重卡车

	声级
	90
	80-85
	75


表5.1-3    施工机械噪声测试值、预测值    单位：dB（A）

	设备
名称
	声级
	不同距离处的噪声值

	
	
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m

	冲击机
	105
	91
	85
	79
	73
	69.4
	66.9
	65
	61.5
	59

	推土机
	116
	102
	96
	90
	84
	80.4
	77.9
	76
	72.5
	70

	挖掘机
	108
	94
	88
	82
	76
	72.4
	69.9
	68
	64.5
	62

	平地机
	100
	86
	80
	74
	68
	64.4
	61.9
	60
	56.5
	54

	振捣机
	106
	92
	86
	80
	74
	70.4
	67.9
	66
	62.5
	60


由表5.1-3可知，施工机械中以推土机噪声影响程度最大。各种机械噪声源强均在75dB（A）以上，对靠近施工现场100m范围内的影响较大。

针对本项目的施工特点，为将施工期的噪声影响减小到尽可能低的程度，应采取以下措施：

（1）施工期间应严格遵守《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，合理安排施工时间，优化施工方案，在夜间尽可能不用或少用高噪声设备；同时物料进施工区尽量安排在白天。

（2）应尽可能避免地面大量高噪声设备同时施工，减少夜间施工量。

（3）合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（4）降低设备声级：应尽量采用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣棒采用低频振捣棒等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖掘机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护。

施工噪声影响是短期的，施工结束后施工噪声自然消失。只要注意调整施工时间、合理安排施工场地等，可以将施工噪声的影响减至最低。
5.1.5施工固废对环境影响分析
本项目施工人员食宿均依托周边村庄，厂内不建设施工营地，本项目施工期产生固体废物主要为开挖平整产生的废土石、建筑垃圾。

（1）废土石方
本项目基建产生的废弃土石方约为1982m3，部分回填，剩余部分用于场地平整。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要包括土建施工过程中废弃的碎砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等，产生量较少。施工阶段首先对建筑垃圾中可回收利用部分进行回收，不能回收利用的运至建筑垃圾填埋场填埋。

综上所述，本项目施工期固废均得到妥善处置，对周边环境影响不大。
5.1.6施工期生态环境影响分析
本项目施工对环境的不利影响，是暂时的、阶段性的和局部的；所造成的各种不利影响持续时间较短，影响程度较轻，随着工程施工结束，各种不利影响将随之终止或逐步得到改善和恢复。
（1）占地影响分析
本项目不设置施工营地等临时占地建筑，项目用地面积为47424.1m2，均为永久占地，用地类型为三类工业用地，本项目不会改变土地利用类型。

（2）对植被的影响

施工期将使占地范围内的植被遭到破坏，从植物种类来看，项目区四周分布有杨树，项目区内地表裸露，本项目施工不会造成植被的损失，不会使评价区植物种群组成发生根本变化，也不会造成某一植物种在评价区范围内消失。

 （3）对野生动物的影响

项目区及周边由于人为活动频繁，野生动物种类较少，主要为田鼠及麻雀。本项目施工过程中的各种机械噪声及人员和施工车辆活动容易对工作区附近的野生动物产生影响，影响野生动物的觅食区域及迁徙、活动范围，干扰野生动物正常的栖息规律。

根据本工程的特点，各种施工机械的噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移到别处。目前项目区相对于当地野生动物的栖息地来说比例不大，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，不会导致野生动物因丧失栖息地而灭绝。
（4）水土流失影响分析 

本项目施工活动的用地范围内，由于表层土清除、车辆碾压、施工人员活动等，地表都将受到较大的扰动，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，引起一定程度的水土流失。施工结束后，随着项目区绿化及硬化，土壤侵蚀量也逐渐减少。
5.2运营期环境影响分析与预测评价

5.2.1大气环境影响分析

5.2.1.1预测因子

根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选取PM10、TSP作为预测评价因子。
5.2.1.2污染源参数
本项目废气污染源估算数值计算各污染物参数见表5.2-1、5.2-2。
表5.2-1    无组织面源特征参数统计表

	污染源

名称
	坐标（°）
	海拔

高度

（m）
	矩形面源
	污染物

排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	TSP

	原料料棚
	83.609448
	43.492527
	1005.00
	30.98
	27.98
	10.00
	0.0480

	1#产品料棚
	83.609427
	43.492098
	1005.00
	27.49
	24.98
	10.00
	0.0350

	2#产品料棚
	83.609083
	43.492102
	1006.00
	27.49
	24.98
	10.00
	0.0077

	磨选车间
	83.609432
	43.492877
	1005.00
	78.98
	24.28
	10.00
	0.0130

	制砖车间
	83.609057
	43.491787
	999.00
	53.48
	21.98
	10.00
	0.0010


表 5.2-2   有组织点源特征参数统计表

	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	PM10

	磨选车间排气筒（DA001）
	83.60969
	43.492939
	1009.27
	15.00
	0.50
	25.00
	11.32
	0.1186

	制砖车间排气筒（DA002）
	83.609303
	43.491542
	1002.24
	15.00
	0.35
	25.00
	9.74
	0.0092

	水泥筒仓排气筒（DA003）
	83.608885
	43.491733
	1002.26
	15.00
	0.40
	25.00
	11.03
	0.0896


5.2.1.3估算模式参数

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用导则中推荐的估算模式AERSCREEN进行预测分析。本项目估算模型参数见表5.2-3。

表5.2-3     估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	39.5°C

	最低环境温度
	-25.7°C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


5.2.1.4预测结果

本项目预测结果见表5.2-4~5.2-9。

表5.2-4   有组织废气估算模式计算结果

	下风向距离
	DA001
	DA002
	DA003

	
	PM10浓度（μg/m³）
	PM10占标率（%）
	PM10浓度（μg/m³）
	PM10占标率（%）
	PM10浓度（μg/m³）
	PM10占标率（%）

	50.0
	5.7499
	1.5972
	0.0723
	0.0201
	0.2868
	0.0797

	100.0
	10.2820
	2.8561
	0.1623
	0.0451
	0.3099
	0.0861

	200.0
	10.8970
	3.0269
	0.2382
	0.0662
	0.3788
	0.1052

	300.0
	9.4264
	2.6184
	0.1942
	0.0539
	0.6558
	0.1822

	400.0
	7.5029
	2.0841
	0.1749
	0.0486
	0.7095
	0.1971

	500.0
	6.0231
	1.6731
	0.1489
	0.0414
	0.6721
	0.1867

	600.0
	5.8167
	1.6157
	0.1283
	0.0356
	0.6167
	0.1713

	700.0
	5.5413
	1.5393
	0.1130
	0.0314
	0.5616
	0.1560

	800.0
	5.1939
	1.4428
	0.1013
	0.0282
	0.5149
	0.1430

	900.0
	4.8338
	1.3427
	0.0921
	0.0256
	0.4731
	0.1314

	1000.0
	4.4876
	1.2466
	0.0847
	0.0235
	0.4366
	0.1213

	1200.0
	4.0722
	1.1312
	0.0732
	0.0203
	0.3780
	0.1050

	1400.0
	3.7148
	1.0319
	0.0649
	0.0180
	0.3339
	0.0927

	1600.0
	3.3777
	0.9383
	0.0584
	0.0162
	0.2997
	0.0833

	1800.0
	3.0741
	0.8539
	0.0533
	0.0148
	0.2722
	0.0756

	2000.0
	2.8056
	0.7793
	0.0491
	0.0136
	0.2496
	0.0693

	2500.0
	2.4141
	0.6706
	0.0413
	0.0115
	0.2072
	0.0576

	3000.0
	2.1079
	0.5855
	0.0359
	0.0100
	0.1892
	0.0526

	3500.0
	2.0057
	0.5571
	0.0319
	0.0089
	0.1735
	0.0482

	4000.0
	1.8916
	0.5254
	0.0288
	0.0080
	0.1587
	0.0441

	4500.0
	1.7736
	0.4927
	0.0263
	0.0073
	0.1456
	0.0404

	5000.0
	1.6591
	0.4609
	0.0242
	0.0067
	0.1342
	0.0373

	10000.0
	1.0076
	0.2799
	0.0139
	0.0039
	0.0747
	0.0207

	11000.0
	0.9181
	0.2550
	0.0129
	0.0036
	0.0686
	0.0191

	12000.0
	0.8383
	0.2329
	0.0120
	0.0033
	0.0634
	0.0176

	13000.0
	0.7747
	0.2152
	0.0112
	0.0031
	0.0589
	0.0164

	14000.0
	0.7301
	0.2028
	0.0105
	0.0029
	0.0550
	0.0153

	15000.0
	0.6967
	0.1935
	0.0099
	0.0027
	0.0515
	0.0143

	20000.0
	0.5594
	0.1554
	0.0076
	0.0021
	0.0389
	0.0108

	25000.0
	0.4548
	0.1263
	0.0062
	0.0017
	0.0317
	0.0088

	下风向最大浓度
	10.8980
	3.0272
	0.2415
	0.0671
	0.7136
	0.1982

	下风向最大浓度出现距离
	201.0
	201.0
	179.0
	179.0
	379.0
	379.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表5.2-5     原料料棚无组织预测结果一览表

	下风向距离
	原料料棚

	
	TSP浓度（μg/m³）
	TSP占标率（%）

	50.0
	49.5200
	5.5022

	100.0
	41.0540
	4.5616

	200.0
	26.7460
	2.9718

	300.0
	20.0550
	2.2283

	400.0
	16.3630
	1.8181

	500.0
	13.9790
	1.5532

	600.0
	12.2940
	1.3660

	700.0
	11.0300
	1.2256

	800.0
	10.0410
	1.1157

	900.0
	9.2433
	1.0270

	1000.0
	8.5837
	0.9537

	1200.0
	7.5521
	0.8391

	1400.0
	6.7775
	0.7531

	1600.0
	6.1713
	0.6857

	1800.0
	5.6819
	0.6313

	2000.0
	5.2772
	0.5864

	2500.0
	4.5129
	0.5014

	3000.0
	3.9715
	0.4413

	3500.0
	3.5649
	0.3961

	4000.0
	3.2464
	0.3607

	4500.0
	2.9893
	0.3321

	5000.0
	2.7766
	0.3085

	10000.0
	1.7088
	0.1899

	11000.0
	1.5984
	0.1776

	12000.0
	1.5040
	0.1671

	13000.0
	1.4220
	0.1580

	14000.0
	1.3501
	0.1500

	15000.0
	1.2864
	0.1429

	20000.0
	1.0517
	0.1169

	25000.0
	0.8996
	0.1000

	下风向最大浓度
	50.4950
	5.6106

	下风向最大浓度出现距离
	28.0
	28.0

	D10%最远距离
	/
	/


表5.2-6     1#产品料棚无组织预测结果一览表

	下风向距离
	1#产品料棚

	
	TSP浓度（μg/m³）
	TSP占标率（%）

	50.0
	37.8130
	4.2014

	100.0
	30.4060
	3.3784

	200.0
	19.5080
	2.1676

	300.0
	14.6270
	1.6252

	400.0
	11.9350
	1.3261

	500.0
	10.1960
	1.1329

	600.0
	8.9669
	0.9963

	700.0
	8.0449
	0.8939

	800.0
	7.3237
	0.8137

	900.0
	6.7417
	0.7491

	1000.0
	6.2607
	0.6956

	1200.0
	5.5082
	0.6120

	1400.0
	4.9433
	0.5493

	1600.0
	4.5012
	0.5001

	1800.0
	4.1442
	0.4605

	2000.0
	3.8490
	0.4277

	2500.0
	3.2916
	0.3657

	3000.0
	2.8967
	0.3219

	3500.0
	2.6001
	0.2889

	4000.0
	2.3679
	0.2631

	4500.0
	2.1803
	0.2423

	5000.0
	2.0252
	0.2250

	10000.0
	1.2463
	0.1385

	11000.0
	1.1659
	0.1295

	12000.0
	1.0969
	0.1219

	13000.0
	1.0372
	0.1152

	14000.0
	0.9847
	0.1094

	15000.0
	0.9383
	0.1043

	20000.0
	0.7671
	0.0852

	25000.0
	0.6561
	0.0729

	下风向最大浓度
	38.2730
	4.2526

	下风向最大浓度出现距离
	26.0
	26.0

	D10%最远距离
	/
	/


表5.2-7     2#产品料棚无组织预测结果一览表

	下风向距离
	2#产品料棚

	
	TSP浓度（μg/m³）
	TSP占标率（%）

	50.0
	8.3183
	0.9243

	100.0
	6.6889
	0.7432

	200.0
	4.2915
	0.4768

	300.0
	3.2178
	0.3575

	400.0
	2.6255
	0.2917

	500.0
	2.2430
	0.2492

	600.0
	1.9726
	0.2192

	700.0
	1.7698
	0.1966

	800.0
	1.6111
	0.1790

	900.0
	1.4831
	0.1648

	1000.0
	1.3773
	0.1530

	1200.0
	1.2117
	0.1346

	1400.0
	1.0875
	0.1208

	1600.0
	0.9902
	0.1100

	1800.0
	0.9117
	0.1013

	2000.0
	0.8467
	0.0941

	2500.0
	0.7241
	0.0805

	3000.0
	0.6372
	0.0708

	3500.0
	0.5720
	0.0636

	4000.0
	0.5209
	0.0579

	4500.0
	0.4796
	0.0533

	5000.0
	0.4455
	0.0495

	10000.0
	0.2742
	0.0305

	11000.0
	0.2565
	0.0285

	12000.0
	0.2413
	0.0268

	13000.0
	0.2282
	0.0254

	14000.0
	0.2166
	0.0241

	15000.0
	0.2064
	0.0229

	20000.0
	0.1688
	0.0187

	25000.0
	0.1443
	0.0160

	下风向最大浓度
	8.4195
	0.9355

	下风向最大浓度出现距离
	26.0
	26.0

	D10%最远距离
	/
	/


表5.2-8    磨选车间无组织预测结果一览表

	下风向距离
	磨选车间

	
	TSP浓度（μg/m³）
	TSP占标率（%）

	50.0
	12.3900
	1.3767

	100.0
	11.5320
	1.2813

	200.0
	7.1310
	0.7923

	300.0
	5.4319
	0.6035

	400.0
	4.4319
	0.4924

	500.0
	3.7863
	0.4207

	600.0
	3.3299
	0.3700

	700.0
	2.9875
	0.3319

	800.0
	2.7197
	0.3022

	900.0
	2.5036
	0.2782

	1000.0
	2.3249
	0.2583

	1200.0
	2.0455
	0.2273

	1400.0
	1.8357
	0.2040

	1600.0
	1.6715
	0.1857

	1800.0
	1.5390
	0.1710

	2000.0
	1.4293
	0.1588

	2500.0
	1.2223
	0.1358

	3000.0
	1.0757
	0.1195

	3500.0
	0.9656
	0.1073

	4000.0
	0.8793
	0.0977

	4500.0
	0.8097
	0.0900

	5000.0
	0.7520
	0.0836

	10000.0
	0.4628
	0.0514

	11000.0
	0.4329
	0.0481

	12000.0
	0.4073
	0.0453

	13000.0
	0.3851
	0.0428

	14000.0
	0.3657
	0.0406

	15000.0
	0.3484
	0.0387

	20000.0
	0.2849
	0.0317

	25000.0
	0.2437
	0.0271

	下风向最大浓度
	13.0950
	1.4550

	下风向最大浓度出现距离
	29.0
	29.0

	D10%最远距离
	/
	/


表5.2-9    制砖车间无组织预测结果一览表

	下风向距离
	制砖车间

	
	TSP浓度（μg/m³）
	TSP占标率（%）

	50.0
	0.8200
	0.0911

	100.0
	0.5867
	0.0652

	200.0
	0.3435
	0.0382

	300.0
	0.2571
	0.0286

	400.0
	0.2096
	0.0233

	500.0
	0.1865
	0.0207

	600.0
	0.1756
	0.0195

	700.0
	0.1673
	0.0186

	800.0
	0.1594
	0.0177

	900.0
	0.1523
	0.0169

	1000.0
	0.1460
	0.0162

	1200.0
	0.1349
	0.0150

	1400.0
	0.1254
	0.0139

	1600.0
	0.1171
	0.0130

	1800.0
	0.1098
	0.0122

	2000.0
	0.1032
	0.0115

	2500.0
	0.0896
	0.0100

	3000.0
	0.0789
	0.0088

	3500.0
	0.0703
	0.0078

	4000.0
	0.0637
	0.0071

	4500.0
	0.0584
	0.0065

	5000.0
	0.0539
	0.0060

	10000.0
	0.0320
	0.0036

	11000.0
	0.0298
	0.0033

	12000.0
	0.0279
	0.0031

	13000.0
	0.0263
	0.0029

	14000.0
	0.0248
	0.0028

	15000.0
	0.0236
	0.0026

	20000.0
	0.0189
	0.0021

	25000.0
	0.0158
	0.0018

	下风向最大浓度
	0.8714
	0.0968

	下风向最大浓度出现距离
	29.0
	29.0

	D10%最远距离
	/
	/


由预测结果可知：

磨选车间废气排放口（DA001）有组织废气颗粒物（PM10）最大浓度为10.8980μg/m3，占标率为3.0272%，出现在下风向201m。




制砖车间废气排放口（DA002）有组织废气颗粒物（PM10）最大浓度为0.2415μg/m3，占标率为0.0671%，出现在下风向179m。

水泥筒仓废气排放口（DA003）有组织废气颗粒物（PM10）最大浓度为0.7136μg/m3，占标率为0.1982%，出现在下风向379m。

原料料棚无组织排放TSP最大浓度为50.4950μg/m3，占标率为5.6106%，出现在下风向28m。


1#产品料棚无组织排放TSP最大浓度为38.2730μg/m3，占标率为4.2526%，出现在下风向26m。


2#产品料棚无组织排放TSP最大浓度为8.4195μg/m3，占标率为0.9355%，出现在下风向26m。


磨选车间无组织排放TSP最大浓度为13.0950μg/m3，占标率为1.4550%，出现在下风向29m。


制砖车间无组织排放TSP最大浓度为0.8714μg/m3，占标率为0.0968%，出现在下风向29m。


5.2.1.5大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

由预测结果可知，在正常排放情况下项目大气污染物厂界短期贡献浓度无超标点，故项目未设置大气环境防护距离。

5.2.1.6非正常工况分析

本项目非正常工况主要是针对除尘器故障，导致除尘系统不能正常运转，含尘气体未经处理即排放的情况。非正常工况下废气处理设施的处理效率按0%计算，因本项目产尘阶段主要为选矿的上料及制砖原料配料的上料等工艺环节，设备开停机易操作，发现故障时可以及时停机，因此非正常排放时间按1h计，废气处理设施异常引起的污染物非正常排放量统计见表5.2-10。
表5.2-10   非正常工况下大气污染物PM10的排放量核算表

	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	DA001
	除尘器故障
	PM10
	1476.56
	11.81
	1
	1
	停产检修

	2
	DA002
	除尘器故障
	PM10
	306.67
	0.92
	1
	1
	停产检修

	3
	DA003
	除尘器故障
	PM10
	1796.33
	8.98
	1
	1
	停产检修


废气处理设施发生故障时，污染物处理效率达不到设计要求或不经处理直接排放，污染源源强增大，对环境的影响会增大，在出现非正常情况时，应立即停产检修，尽量缩短非正常工况的排放时间，待生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产，非正常工况持续时间较短，对外环境影响较小。
5.2.1.7污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目大气污染物排放量核算结果见表5.2-11、5.2-12、5.2-13。

表5.2-11   大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	1
	磨选车间废气排放口

（DA001）
	颗粒物
	14.83
	0.1186
	0.57

	2
	制砖车间废气排放口

（DA002）
	颗粒物
	3.06
	0.0092
	0.044

	3
	水泥仓仓顶废气排放口

（DA003）
	颗粒物
	17.92
	0.0896
	0.044

	有组织排放量总计
	颗粒物
	0.658


表5.2-12    大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放源
	污染物
	主要污染防治措施
	排放量（t/a）

	1
	原料料棚
	颗粒物
	封闭式料棚，洒水降尘
	0.23

	2
	1#产品料棚
	颗粒物
	封闭式料棚，洒水降尘
	0.17

	3
	2#产品料棚
	颗粒物
	封闭式料棚，洒水降尘
	0.037

	4
	磨选车间
	颗粒物
	封闭式车间
	0.06

	5
	制砖车间
	颗粒物
	封闭式车间
	0.0049

	无组织排放量总计
	颗粒物
	0.5019


表5.2-13    大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	1.1599


5.2.1.7大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-14。
表5.2-14   大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级√
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5～50km□
	边长=5km√

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	<500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
	包括二次PM2.5□

	
	
	其他污染物（TSP、PM10）
	不包括二次PM2.5√

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据√
	现状补充检测√

	
	现状评价
	达标区√
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源□

	
	
	本项目非正常排放源
	
	
	

	
	
	现有污染源□
	
	
	

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD√
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（颗粒物）
	包括二次PM2.5□

	
	
	
	不包括二次PM2.5√

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	
	（1）h
	
	

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测√
	无监测□

	
	
	
	无组织废气监测√
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√             不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	颗粒物：1.1599t/a


注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项

5.2.2地表水水环境影响分析与评价
本项目区内不建设办公室、宿舍等办公生活设施，工作人员租赁玉什开普台尔村（五组）住房作为宿舍，工作人员食宿依托项目区南侧320m处的玉什开普台尔村（五组），生活污水依托租赁住房现有生活污水处理设施处理，项目区内无生活污水产生。

本项目选矿废水经浓缩、压滤后回用于选矿生产，全部综合利用，无废水外排，对周边环境影响较小。

5.2.3地下水环境影响预测与评价

5.2.3.1区域水文地质

（1）含水岩组划分

区域水文地质单元属于巩乃斯河谷地水文地质区宽谷亚区，主要含水岩组有：松散岩类孔隙含水岩组、碎屑岩类裂隙含水岩组、变质岩类裂隙含水岩组、岩浆岩类裂隙含水岩组。

第四系松散岩类孔隙潜水含水层：可分为河谷和坡地潜水含水层两个亚层。前者岩性为冲洪积泥、砂、砾石层，分布于沟谷底部部位，结构松散—稍密，泥质、粉砂质含量较高，泥、砂、砾石潜水水量较为丰富，单孔出水量100 m3/d～500m3/d，属水量中等的含水层。坡地潜水含水层岩性为粘土质、粉砂质、碎石等坡积物、风积物堆积，分布于斜坡地带，碎石多呈次棱角状，分选性及磨圆度差，厚度较大，一般位于当地地下水位线以上，属透水不含水层。

碎屑岩类裂隙含水层：为矿区地下水主要含水层，岩性主要为凝灰质砂岩、凝灰岩及少量粉砂岩、砂岩、火山角砾岩透镜体。区内构造、风化作用强烈，岩体张裂隙、脉状破碎带较为发育，为地下水的存赋提供了良好条件。出露泉流量一般小于1 L/s，单位涌水量为0.007L/m·s，为弱富水性含水层。但局部断层破碎带、蚀变带赋存脉状裂隙水，富水性中等。

变质岩类裂隙含水层：主要赋矿地层，为矿区地下水相对隔水层，岩性主要为片岩、千枚岩。受强烈构造影响，岩体较为破碎，其水敏性强，裂隙多充填粘土，富水性弱。其边界断层接触带，地下水流动受阻，出露水量较大的泉水。其富水性弱。

岩浆岩裂隙含水层：矿区多为小岩株状、脉状的侵入岩体，岩性以蚀变角闪岩、细晶闪长岩、石英钠长斑岩为主。浅部受物理风化作用赋存发育较多风化裂隙，但基本位于地下水位线以上；风化层以下受构造影响，张裂隙发育，赋存裂隙潜水，局部断层破碎带，赋存脉状裂隙水，其富水性弱。

第四系孔隙水与基岩裂隙水之间无相对隔水层，二者具有一定的水力联系，由于风化裂隙水渗透性能不一，在不同地段与第四系孔隙水联系有较大差异。

（2）区域地下水质特征
根据式可布台铁矿的地质勘察资料，区域地下水位埋深4.69m~76.50m，地下水质类型以HCO3－Ca型水为主，矿化度为0.2248g/L，为淡水，pH值为7.51，为中性水，总硬度（以CaCO3计）为170.1mg/L，属硬水。

（3）地下水的补给、径流和排泄条件

区内地下水（潜水）的补给、径流、排泄主要受地形地貌、地层岩性、地质构造及气象、水文等诸因素综合控制。基岩区直接接受大气降水或冰雪融水补给，并向第四纪河谷区径流、排泄；第四系孔隙水除接受汇水范围内的基岩地下水补给外，还有地表水和大气降水补给，并由河谷的上游向下游径流。雨季（5～7月）、结冻期（11月～来年3月）为地下水主要补给季节，其补给强度因地势、坡变、表层岩性及地下水埋深不同，差异较大。

大气降水随着海拔的增高而增大，山顶地带，为主要补给区，山坡地带为补给径流区，山麓地带为地下水排泄区，排泄方式一般以泉和片状溢出为主。

（4）地下水位及地下水流向

根据式可布台水文地质勘察资料，根据钻孔水位数据，地下水位埋深4.69 m~76.50 m，区域地下水流向为从东北向西南流。

5.2.3.2地下水环境影响预测分析
（1）预测情景

正常情况下，选矿废水经浓缩、压滤后回用于选矿生产，无废水外排。2#产品料棚（尾矿贮存场所）严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求进行防渗，因此正常工况下不会发生废水渗漏的情况发生，对项目区及其周边地下水环境不会产生影响。因此，本项目不进行正常工况情境下地下水影响预测。

非正常状况下，2#产品料棚的顶棚破损且防渗层破裂，在暴雨条件下，尾矿淋溶水可能对地下水造成污染；磨选车间防渗层破损，选矿废水泄漏可能对地下水造成污染。

（2）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HI610-2016）要求，识别出的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类中的各项因子采用标准指数进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子；标准指数最大预测因子预测可代表最不利情况下对地下水影响范围，其他特征污染因子影响范围均不会超过指数最大预测因子影响范围。

①2#产品料棚
本次环评污染物源强采取最不利情况，即浓度较大且危害较大的污染因子的浓度作为预测浓度，根据尾矿浸出监测报告，对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别选取指数最大的因子作为预测因子，本项目尾矿浸出实验监测结果如下表所示。
表5.2-15   尾矿浸出实验结果一览表

	序号
	污染物类别
	项目
	尾矿浸出实验检测值
	标准值
	标准指数

	1
	重金属
	镉（mg/L）
	<0.005
	0.005
	/

	2
	
	铅（mg/L）
	<0.07
	0.01
	/

	3
	
	铬（mg/L）
	0.06
	/
	/

	4
	
	六价铬（mg/L）
	< 0.004
	0.05
	/

	5
	
	汞（mg/L）
	0.00019
	0.001
	0.19

	6
	
	铍（mg/L）
	< 0.010
	0.002
	/

	7
	
	镍（mg/L）
	< 0.02
	0.02
	/

	8
	
	银（mg/L）
	< 0.02
	0.05
	/

	9
	
	砷（mg/L）
	0.0078
	0.01
	0.78

	10
	其他
	硫化物（mg/L）
	< 0.01
	0.02
	/

	注：<为未检出


由上表可知，砷为标准指数最大的重金属污染物，硫化物为其他类污染物，但由于硫化物未检出，因此本次预测将砷确定为预测因子。
②磨选车间
本项目选矿废水中氨氮、COD等污染物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《0810铁矿采选行业系数表》选矿废水产生浓度作为预测浓度；选矿废水中砷、铜、铅、镍等重金属浓度类比《伊犁临钢矿业有限公司选矿工程（2000 吨/日）项目竣工环境保护验收调查报告》中选矿废水浓度，伊犁临钢矿业有限公司选矿工程选矿工艺为破碎、筛分、磨矿、重选、磁选，其中破碎、筛分不产生废水，后续磨矿-重选-磁选工艺与本项目一致，处理规模与本项目（处理规模为3000t/d）类似，可以类比。

对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别选取指数最大的因子作为预测因子。

表5.2-16   选矿废水产生浓度一览表

	序号
	污染物类别
	项目
	浓度
	标准值
	标准指数

	1
	其他
	氨氮（mg/L）
	0.88
	0.5
	1.76

	2
	
	耗氧量①（mg/L）
	4.85
	3.0
	1.62

	3
	
	总氮
	1.08
	/
	/

	4
	
	石油类
	0.19
	/
	/

	5
	重金属
	铜
	未检出
	1.00
	/

	6
	
	砷
	0.019
	0.01
	1.9

	7
	
	锌
	0.49
	1.00
	0.49

	8
	
	铅
	未检出
	0.01
	/

	9
	
	镉
	0.00192
	0.005
	0.38

	10
	
	汞
	未检出
	0.001
	/

	11
	
	镍
	未检出
	0.02
	/

	注：由于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中没有COD标准，故将COD转换为耗氧量（CODMn法，以O2计）对其进行评价，参照国内学者胡大琼（云南省水文水资源局普洱分局）《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量与COD线性回归方程Y=4.76X+2.61（X为CODMn，Y为COD）进行换算，由此将废水中的COD（化学需氧量）转换成耗氧量（CODMn法，以O2计）。


由上表可知，氨氮为标准指数最大的其他污染物，砷为标准指数最大的重金属污染物，本次预测将氨氮、砷确定为预测因子。
（3）预测源强

①2#产品料棚
2#产品料棚的顶棚破损且防渗层破裂，遇持续降雨，尾矿淋溶水从防渗层破损处垂直入渗，假设防渗层破损面积为100m2，参照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）三级防水等级标准要求，非正常工况下渗水量为正常情况下的10倍，单个漏水点最大漏水量按25L/d计，100m2防水面积上漏水点数按7处计，则渗漏量为175L/d，砷泄漏量为1.365mg/d。

②磨选车间
本项目磨选车间内循环水池占地面积为35m2，参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），非正常状况渗水量按照正常状况的10倍考虑，防渗层破损面积按占地面积的10%计算，则非正常状况下，选矿废水渗漏量为70L/d，氨氮泄漏量为61.6mg/d，砷泄漏量为1.33mg/d。

（4）预测时间

①2#产品料棚
分别预测尾矿淋溶水泄漏后第100d、1000d、3650d对地下水环境的影响。

②磨选车间
分别预测选矿废水泄漏后第100d、1000d、3600d对地下水环境的影响。

（5）预测方法

本项目地下水环境影响评价级别为三级，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，三级评价可采用解析法或类比分析法进行预测。

本次采用解析法对地下水环境影响进行预测。

①预测模型

本项目地下水污染溶质迁移模拟公式采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的地下水溶质运移解析法中的一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型。预测模型如下：
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式中：x—距离注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向 x 方向的弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

②模型参数的获取

利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

a.注入的示踪剂浓度C0
根据预测情景设置可知，本项目非正常工况下泄漏的尾矿淋溶水中砷的浓度为0.0078mg/L，泄漏的选矿废水中耗氧量浓度为4.85mg/L。

b.有效孔隙度

根据项目区土壤理化性质监测，取有效孔隙度为0.46。

c.水流实际平均流速u

根据《新疆新源县式可布台矿区中矿段铁矿资源储量核实报告》中ZK3302号孔水文试验，确定渗透系数为1.26m/d，区域水力坡度 I=1%。

因此项目区地下水的渗透流速为V=KI=1.26×0.01=0.0126m/d；平均实际流速u=V/n=0.027m/d。

d.纵向x方向的弥散系数DL：

参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，见图5.2-1，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。
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图5.2-1     lgαL—lgLS关系图

基准尺度LS是指研究区大小的度量，主要考虑需研究的溶质运移的最大距离，结合评价区水文地质条件特征，本次评价从保守角度考虑，Ls选取1000m，则弥散度αL =10m，则本项目纵向弥散系数DL=uαL =10m×0.027m/d=0.27（m2/d）。

项目水文地质参数取值，见表5.2-17。

表5.2-17     项目水文地质参数取值一览表

	含水层渗透系数m/d
	地下水流速m/d
	弥散系数m2/d

	1.26
	0.027
	0.27


（6）预测结果

尾矿淋溶水泄漏100d的砷扩散预测结果见图5.2-2，1000d的砷扩散预测结果见图5.2-3，3650d的砷扩散预测结果见图5.2-4；选矿废水泄漏100d的氨氮扩散预测结果见图5.2-5，1000d的氨氮扩散预测结果见图5.2-6，3650d的氨氮扩散预测结果见图5.2-7；选矿废水泄漏100d的砷扩散预测结果见图5.2-8，1000d的砷扩散预测结果见图5.2-9，3650d的砷扩散预测结果见图5.2-10。
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图5.2-2    尾矿淋溶水泄漏100d的砷扩散预测结果图

尾矿淋溶水泄漏后100天时，砷浓度最大值为0.002929357mg/L，位于下游4m，预测结果均未超标；影响距离最远为15m。
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图5.2-3    尾矿淋溶水泄漏1000d的砷扩散预测结果图

尾矿淋溶水泄漏后1000天时，砷浓度最大值为0.0003614914mg/L，位于下游34m，预测结果均未超标；影响距离最远为47m。
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图5.2-4    尾矿淋溶水泄漏3650d的砷扩散预测结果图
尾矿淋溶水泄漏后3650天时，砷浓度最大值为0.0001756046mg/L，位于下游107m，预测结果均未超标；且预测结果均低于检出限。

[image: image23.png]03+

024

€ (mg/l
—

ol

x (m)

30




图5.2-5     选矿废水泄漏100d的氨氮扩散预测结果图

选矿废水泄漏后100天时，氨氮浓度最大值为0.3304916mg/L，位于下游4m，预测结果均未超标；影响距离最远为17m。
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图5.2-6     选矿废水泄漏1000d的氨氮扩散预测结果图
选矿废水泄漏后1000天时，氨氮浓度最大值为0.04078365mg/L，位于下游34m，预测结果均未超标；影响距离最远为60m。
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图5.2-7    选矿废水泄漏3650d的耗氧量扩散预测结果图

选矿废水泄漏后3650天时，氨氮浓度最大值为0.0198118mg/L，位于下游107m，预测结果均未超标；且预测结果均低于检出限。
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图5.2-8    选矿废水泄漏100d的砷扩散预测结果图

选矿废水泄漏后100天时，砷浓度最大值为0.007135613mg/L，位于下游4m，预测结果均未超标；影响距离最远为18m。
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图5.2-9    选矿废水泄漏1000d的砷扩散预测结果图
选矿废水泄漏后1000天时，砷浓度最大值为0.0008805561mg/L，位于下游34m，预测结果均未超标；影响距离最远为66m。
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图5.2-10    选矿废水泄漏3650d的砷扩散预测结果图

选矿废水泄漏后3650天时，砷浓度最大值为0.0004277547mg/L，位于下游107m，预测结果均未超标；影响距离最远为143m。

（7）评价结论

根据预测结果，非正常工况下本项目尾矿淋溶水及选矿废水泄漏会对下游地下水造成影响，各污染物均不会超标，为避免泄漏污染物对地下水造成较大影响，建设单位需严格落实环境监测计划，密切关注地下水环境质量变化情况，制定相关应急预案，若发现泄漏事故应及时尽早进行治理，最大限度降低对地下水环境造成的影响。

5.2.4声环境影响预测与评价

5.2.4.1预测范围及评价因子

（1）噪声预测范围：厂界外200m范围内。
（2）厂界噪声预测因子：等效连续A声级。

5.2.4.2预测点及预测时段

（1）预测点：本项目声环境评价范围内无环境敏感目标，主要预测点为厂界。
（2）预测时段：昼间和夜间。

5.2.4.3评价标准

本项目厂区声功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的“2类区”，厂界噪声排放标准应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值的要求，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

5.2.4.4噪声源强

噪声源强

本项目生产厂房及泵房建筑材料为彩钢板，隔声量平均值为25dB；选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、设置消音器等。
表5.2-18     主要噪声源及治理情况一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	制砖车间
	配料机
	/
	85/1
	选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等
	-13.4
	36.8
	1
	8.5
	66.41
	24h，年运行时间4800h
	20
	46.41
	1

	2
	
	上料机
	/
	85/1
	
	-15.2
	17.7
	1
	3.0
	75.46
	
	20
	55.46
	1

	3
	
	搅拌机
	/
	95/1
	
	-24
	79.4
	1
	7.0
	78.1
	
	20
	58.1
	1

	4
	
	制砖机
	XQS-3000H7
	90/1
	
	-27
	61.7
	1
	9.0
	70.92
	
	20
	50.92
	1

	5
	磨选车间
	球磨机
	MQY3280
	105/1
	
	15.6
	163.2
	1
	5.3
	90.51
	
	20
	70.51
	1

	6
	
	磁选机
	LHGC-2500
	90/1
	
	6.4
	159.3
	1
	9.7
	70.26
	
	20
	50.26
	1

	7
	
	精矿过滤机
	GP40
	90/1
	
	0.1
	169.9
	1
	5.7
	74.88
	
	20
	54.88
	1

	8
	
	尾矿隔膜压滤机
	400平
	90/1
	
	-0.9
	167.9
	1
	5.7
	74.88
	
	20
	54.88
	1

	9
	
	渣浆泵
	/
	85/1
	
	1.5
	36.8
	1
	3.4
	74.37
	
	20
	54.37
	1

	以项目区东南角为坐标原点，南北向为Y轴，东西向为X轴


5.2.4.5声环境影响预测与评价
根据本项目噪声源位置和厂界外环境，本评价噪声影响预测范围确定为厂界。按主要声源的特征和所在位置，采用相应的预测模式计算各声源对厂界产生的影响值，作为本项目建成后的声环境影响预测结果。
噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。

（1）室外声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

各声源对预测点的贡献值按A声级计算公式为：

LAI=LAref（r0）－（Adiv+ Aatm +Abar+Agr+Amisc）

式中：LAI──距声源r米处的A声级；

      LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级；

      Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

      Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

      Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

      Agr──地面效应引起的A声级衰减量；

      Aemisc──其他多方面效应。

（2）室内声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image61.jpg]


 

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image62.jpg]



③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

                     [image: image29.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。

④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct--：
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式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

⑤项目主要噪声源对预测点贡献值的计算（作为保险系数）不考虑大气吸收引起的衰减，地面效应引起的衰减，以及其他多方面效应引起的衰减；在只考虑几何发散衰减的情况下，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A，式（A.4）计算。

LA（r）=LA（r0）-Adiv
式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

几何发散引起的衰减按照无指向性点声源几何发散衰减计算，公式为（A.5）
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式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源距离，m；

r0——参考位置距声源的距离。
（3）总声压级

将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：
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5.2.4.6预测结果与评价

（1）预测结果

根据上述预测模式和参数，计算厂界的噪声贡献值，噪声预测结果见表5.2-19，预测结果图见图5.2-11。

表5.2-19   厂界噪声预测结果统计表  单位：dB（A）
	预测点
	昼间
	夜间

	
	预测值
	标准值
	预测值
	标准值

	1#
	项目区东侧
	38.49
	60
	38.49
	50

	2#
	项目区南侧
	30.78
	
	30.78
	

	3#
	项目区西侧
	39.18
	
	39.18
	

	4#
	项目区北侧
	25.54
	
	25.54
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图5.2-11    噪声预测结果图

（2）预测结果分析

由预测结果可知，项目运营后，厂界噪声预测值昼间与夜间为25.54dB（A）～39.18dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求，200m范围内无居民区等声环境敏感点，经采取隔声、减震等措施后，运营期选矿厂噪声对周围声环境影响较小。

（3）噪声防治措施

噪声防治措施主要是在封闭厂房内安置设备，对运营设备加装减振措施，定期养护维修机械设备。
①对设备采取减振
提高设备零部件的装配精度，加强其运转零部件间的润滑程度，以降低其间的摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间的振动。
②加强设备养护管理
建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
本项目只要落实上述噪声治理措施，增强环保意识，对项目周边声环境的影响就可以控制在允许的范围内。
5.2.5 固体废物环境影响分析

本项目运营期固体废物主要有除尘器收集的粉尘、尾矿、车间清扫灰、废润滑油及废润滑油桶等。
（1）除尘器收尘

本项目磨选上料除尘器粉尘（SW59，900-099-S59）的收集量为56.13t/a，配料上料除尘器粉尘（SW59，900-099-S59）的收集量为4.366t/a，水泥仓顶除尘器粉尘（SW59，900-099-S59）的收集量为4.366t/a，全部作为原料回用于生产。

（2）车间清扫灰

本项目磨选车间内地面清扫灰（SW59，900-099-S59）的产生量为6.24t/a，制砖车间地面清扫灰（SW59，900-099-S59）的产生量为0.4851t/a，全部作为原料回用于生产。

（3）尾矿

本项目尾矿（SW05，081-001-S05）产生量为208318.25t/a，全部用于生产免烧砖。

（4）废润滑油及废润滑油桶
本项目设备维修时会产生少量废润滑油及废润滑油桶，机械设备维修产生的废润滑油产生量约为0.1t/a，废润滑油桶产生量约为0.05t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》，机械设备维修产生的废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，废润滑油类别为HW08，废物代码为900-214-08，废润滑油桶类别为HW08，废物代码为900-249-08。

本项目建设危险废物贮存库1座，占地面积为4m2（2m×2m），危险废物贮存库防渗层为lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-12cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
本项目废润滑油及废润滑油桶集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。

5.2.6土壤环境影响分析
本项目为铁矿选矿项目，土壤环境影响类型为污染影响型，土壤环境评价工作等级为一级。

本项目选矿废水全部回用于选矿，正常情况下不会对土壤造成污染，但在事故泄漏情况下，选矿废水会漫流至未硬化的地面处垂直入渗并污染土壤；本项目尾矿贮存于2#产品料棚中，正常情况下不会对土壤环境造成污染，但是当料棚顶漏雨且防渗层破损情况下，连续降雨时尾矿淋溶水会从破损的防渗层处渗入土壤，污染土壤。

本项目土壤环境影响类型与影响途径见表 5.2-20。
表5.2-20   建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	运营期
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。


5.2.6.1评价因子筛选

本项目对土壤环境可能产生的影响主要为污染物垂直下渗造成的土壤污染，本项目对土壤的影响因子见表5.2-29。
表5.2-21    污染影响型建设项目土壤影响因子识别表

	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	特征因子
	预测因子

	磨选车间
	选矿废水泄漏
	垂直入渗
	砷、镉、铬、铅、汞
	砷

	2#产品料棚
	尾矿淋溶水泄漏
	垂直入渗
	砷、镉、铬、铅、汞
	砷


废水中主要是重金属渗入土壤造成污染，本次选取砷作为预测因子，尾矿库淋溶水砷浓度为0.0078mg/L，选矿废水中砷浓度为0.019mg/L。

5.2.6.2预测评价范围

项目的预测评价范围与调查评价范围一致。

5.2.6.3预测分析重点

（1）非正常工况下，选矿废水泄漏垂直入渗对土壤环境的影响；

（2）非正常工况下，尾矿淋溶水泄漏垂直入渗对土壤环境的影响。

5.2.6.4预测方法

本次评价选用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录E中E.2.1推荐的预测方法，该方法适用于污染物以点源形式垂直进入土壤环境的影响预测，重点预测污染物可能影响的深度。

（1）水流运行基本方程

土壤水流运动的控制方程为一维垂向饱和－非饱和土壤水中水分运动方程（Richards方程），即
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式中：
[image: image35.wmf]q

——土壤体积含水率（%）；

h——压力水头，饱和带大于零，非饱和带小于零；

K——非饱和渗透系数（cm/h）；

T——时间变量（1/h）；

Z——空间变量（cm），地表为原点，向上为正。

（2）土壤水分运移模型

土壤水分运移模型可用来描述水分在土壤中的运移过程。HYDRUS-1D软件水流模型中包括单孔介质模型、双孔隙/双渗透介质模型等多种土壤水分运移模型。本文模拟时采用VanGenuchten-Malen提出的土壤水力模型来进行模拟预测，且在模拟中不考虑水流滞后的现象。
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式中：θr——土壤残余含水率；

θs——土壤饱和含水率；

Se——有效饱和度；

ɑ——土壤水力特征经验参数；

n——土壤孔隙大小分配指数；

Ks——饱和水力传导系数；

l——土壤孔隙连通性参数，通常取0.5。

（3）土壤溶质运移模型

a、一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
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式中：c--污染物介质中的浓度，mg/L；

D--弥散系数，m2/d；

q--渗透速度，m/d；

z--沿z轴的距离，m；

t--时间变量，d；

θ--土壤含水率，%。

b、初始条件
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c、边界条件

第一类Dirichelet边界条件：

连续点源：[image: image40.png]oz )=,
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第二类Neumann零梯度边界条件：
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（4）预测参数

根据调查本项目周边地下水及包气带数据，项目区包气带厚度约5m。考虑到深层污染物需要更长时间才能到达，本次预测深度按照500cm设计。模拟厚度设置为3m，模型剖分按1cm间隔，共500个节点。在模型中设置5个观测点位，编号N1～N5，分别位于0m、-0.2m、-0.5m、-1.5m、-3m深处。

本次设定模型运行时间为3650d，本次共设置了3个输出时间点，分别为100d、1000d、3650d。

本项目所在地土壤质地为砂土，水力参数见表5.2-22，土壤溶质运移参数见表5.2-23。

表5.2-22  土壤水力参数表

	土壤质地
	残余含水率θr
	饱和含水率θs
	α

（cm-1）
	n
	饱和导水率Ks（cm/d）
	土壤孔隙连通性参数l

	壤土
	0.034
	0.46
	0.016
	1.32
	126
	0.5


表5.2-23  土壤溶质运移参数表

	土壤层次（cm）
	土壤质地
	土壤容重（g/cm3）

	0～50
	壤土
	1.32

	50～150
	壤土
	1.40

	150～300
	壤土
	1.38


5.2.6.5预测结果
（1）选矿废水泄漏砷预测结果

本次模型中未考虑污染物自身降解、滞留等作用。砷在观测点的浓度随时间变化见图5.2-12，不同时刻砷浓度-剖面深度变化曲线见图5.2-13。
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图5.2-12 不同观测点处砷类浓度-时间变化曲线图
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图5.2-13 不同时刻砷浓度-剖面深度变化曲线图

由预测结果可知，选矿废水发生泄漏后，最先污染表层土壤，时间越久，污染物向土壤下方运移越深，泄漏发生后短期内对土壤环境造成一定影响。预测时间范围内，污染物对N1-N5观测点均产生影响，其中N1观测点（-0.2m处）在泄漏后139d时达到最大浓度，浓度为6.427mg/cm3；泄漏6d后，N2观测点（-0.5m处）出现污染，N2观测点在泄漏后330d时达到最大浓度，浓度为3.459mg/cm3；泄漏50d后，N3观测点（-1.0m处）出现污染，N3观测点在泄漏后700d时达到最大浓度，浓度为2.194mg/cm3；泄漏120d后，N4观测点（-1.5m处）出现污染，N4观测点在泄漏后1080d时达到最大浓度，浓度为1.87mg/cm3；泄漏450d后，N5观测点（-3.0m处）出现污染，N5观测点在泄漏后2235d时达到最大浓度，浓度为1.196mg/cm3。

综上所述，本项目选矿废水泄漏会污染土壤，随着时间推移，污染物会迁移至深层土壤，但各观测点处污染物浓度较低（最大值为6.427mg/cm3），不会使土壤中砷超标的现象。

（2）尾矿淋溶水泄漏砷预测结果

本次模型中未考虑污染物自身降解、滞留等作用。砷在观测点的浓度随时间变化见图5.2-14，不同时刻浓度-剖面深度变化曲线见图5.2-15。
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图5.2-14  不同观测点处砷浓度-时间变化曲线图
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图5.2-15  不同时刻砷浓度-剖面深度变化曲线图

由预测结果可知，尾矿淋溶水发生泄漏后，最先污染表层土壤，时间越久，污染物向土壤下方运移越深，泄漏发生后短期内对土壤环境造成一定影响。预测时间范围内，污染物对N1-N5观测点均产生影响，其中N1观测点（-0.2m处）在泄漏后139d时达到最大浓度，浓度为2.607mg/cm3；泄漏6d后，N2观测点（-0.5m处）出现污染，N2观测点在泄漏后330d时达到最大浓度，浓度为1.409mg/cm3；泄漏50d后，N3观测点（-1.0m处）出现污染，N3观测点在泄漏后700d时达到最大浓度，浓度为0.9033mg/cm3；泄漏120d后，N4观测点（-1.5m处）出现污染，N4观测点在泄漏后1080d时达到最大浓度，浓度为0.7152mg/cm3；泄漏450d后，N5观测点（-3.0m处）出现污染，N5观测点在泄漏后2235d时达到最大浓度，浓度为0.4856mg/cm3。

综上所述，本项目尾矿淋溶水泄漏会污染土壤，随着时间推移，污染物会迁移至深层土壤，但各观测点处污染物浓度较低（最大值为2.607mg/cm3），不会使土壤中砷超标的现象。

项目通过加强管理，维护设备良好运行等方面采取源头控制措施，并从垂直入渗途径采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施来尽可能降低项目运营对土壤环境的影响，同时设置土壤污染物监测点，跟踪监测土壤污染情况，在采取相应措施后，可有效防止土壤环境污染。
5.2.7 生态环境影响分析

5.2.7.1对植被影响分析

（1）工程占地对植被的影响

本项目北侧、南侧为人工种植的榆树、杨树等林地，南侧为耕地，项目区已有矿山公路可以通行。项目建设过程中，各种施工活动将破坏项目区内的植被，本项目施工时要注意施工机械、车辆等严格按照已有道路行驶，禁止碾压农田，同时施工严禁砍伐项目区四周的杨树、榆树等乔木，采取上述措施后，本项目施工期不会减少植物数量，同时本项目建成后会进行绿化，可以增加区域植被种类及植被覆盖度。
（2）污染物排放对土壤、植被的影响

本项目车辆运输过程中及生产过程中产生的粉尘等污染物会对项目区周围空气环境产生影响。污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。粉尘降落到植物叶面上，将堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。本项目在生产过程中采取防尘措施，将尽可能降低扩散到附近植被的粉尘量。

5.2.7.2对野生动物影响分析

受人类频繁的活动影响，项目区野生动物种类组成贫乏，组成简单，以鸟类和啮齿类为主，本项目区域内主要有麻雀、田鼠等，无大、中型哺乳动物。

项目占地导致野生动物栖息地的范围缩小，改变野生动物的生存环境，项目建设及运营期人类活动和噪声排放干扰野生动物正常生活，使项目区域内部分野生动物迁离原栖息地。运营期项目区内四周进行绿化，可使生态环境有一定改善，将减轻和削弱运营初期人类活动对野生动物造成的负面影响。

5.2.7.3 对自然景观影响分析

项目区内植被稀疏、覆盖度一般，但项目区四周有杨树等乔木分布，项目区域自然景观单调，为人工种植的林地及农田。

本项目建设将在一定程度上破坏评价范围内原有的景观格局，使区域内自然景观类型变为容纳工业厂房的景观，从而对原来的景观进行分隔，与周围自然环境不协调。

通过对项目区四周进行人工绿化，自然景观影响将得到一定的恢复和改善，项目建设对区域自然景观影响程度较轻。
5.2.7.4 对土地利用类型影响分析

项目区土地利用类型为三类工业用地，项目区建成后土地利用类型及结构不发生变化，本项目对土地利用类型无影响。

5.2.7.5 水土流失影响分析

本项目施工期由于表层土清除、车辆碾压、施工人员活动等，地表都将受到较大的扰动，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，引起一定程度的水土流失。

本项目运营期会对项目区进行绿化，绿化的植被根系固土，可以降低坡面径流冲刷；同时项目区地面硬化直接覆盖松散土体，切断侵蚀物源，避免径流漫流冲刷。随着绿化植被郁闭、硬化工程完工，项目区裸露地表面积显著减少，土壤侵蚀的物质基础与水力侵蚀条件得到有效控制，土壤侵蚀强度逐步降低，项目区土壤侵蚀总量随之下降，水土流失得到有效遏制。
5.2.8环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

本项目环评主要针对生产过程中可能发生的环境风险事故，进行环境影响预测分析，并提出风险防范措施及应急预案，力求将环境风险影响降至最低。

5.2.8.1环境风险评价程序

本项目环境风险评价程序详见图5.2-16。
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图5.2-16   环境风险评价工作程序图

5.2.8.2环境风险调查

本项目涉及的环境风险物质主要为废润滑油，其油理化性质及危险特性见表5.2-24。

表5.2-24   废矿物油的理化性质及危险特性一览表

	标识
	中文名：矿物油

	
	英文名：paraffin

	
	危险性类别：可燃液体

	理化性质
	密度：0.85 g/mL at 20℃

	
	溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：本品可燃，具窒息

	
	引燃温度（℃）：300
	闪点（℃）：220

	
	爆炸下限（%）：-
	爆炸上限（%）：-

	
	最小点火能（mj）：-
	最大爆炸压力（MPa）：-

	
	危险特性
	遇明火、高热

	
	禁配物
	/

	
	消防措施
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风险灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	健康危害
	侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	
	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	贮运条件
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	泄漏应急

处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


5.2.8.3环境风险潜势初判

5.2.8.3.1风险物质储存量与临界量比值
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 所列风险物质临界量，计算其最大储存量与其在附录 B 中对应的临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算：
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式中：q1，q2， ...， qn——每种危险物质的存在量，t； 

Q1，Q2， ...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q < 1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q ≥ 1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目风险物质的临界量详见表5.2-25。

表5.2-25    风险物质贮存量及临界量一览表

	设施
	物质名称
	临界量/t
	最大储存量/t
	Q值

	危废贮存库
	废润滑油
	2500
	0.1
	0.00004

	合计
	0.00004


综上所述，本项目Q=0.00004，本项目环境风险潜势为I。

5.2.8.3.2评价等级及评价范围

（1）评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）将环境风险评价工作划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.2-26确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.2-26       评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。
（2）评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。

5.2.8.4环境风险分析

（1）选矿废水泄漏事故
本项目选矿废水闭路循环，不外排。选矿水循环系统因设备老化、故障、操作不当以及建筑破损等原因可能发生选矿废水泄漏事故，泄漏后的废水若不及时围堵并收集至事故池内，可能会漫流至磨选车间外并渗入土壤，污染厂区周围地下水及土壤环境。

（2）废润滑油泄漏事故
油类物质发生泄漏，可能会对区域地表水、地下水和土壤造成一定污染。这些物质泄漏时会沿着地面，顺着地势扩散。本项目废润滑油在危险废物贮存库内，危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，由于废润滑油储存量较小，发生泄漏时，危险废物贮存库内的导流槽及事故池能及时收集泄漏的废润滑油，因此基本不会对地下水及土壤环境造成污染。

（3）火灾引发的次生环境污染事故
本项目废矿物油泄漏后遇明火或因设备电路老化可能会引发火灾，火灾事故次生/伴生灾害主要为燃烧过程中产生的烟雾、CO等有毒有害物质随大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。

火灾事故伴生、次生污染物排放时间越长，影响范围越大，对环境质量和人体健康的危害越大；火灾爆炸或扩散事故停止后，随着时间的延长，污染物在环境中的浓度逐渐降低，但仍会在一定浓度范围内超出伤害阈浓度和最高允许浓度。
5.2.8.5环境风险防范措施
（1）选矿废水泄漏事故防范措施

①对浓密池、循环水池、管道每日巡检，重点检查池壁裂缝、管道腐蚀、滴漏，建立巡检记录台账，发现缺陷立即停机维修。

②泵、阀门、法兰等易泄漏部件定期巡检维护；配备备用的渣浆泵，防止泵体故障造成选矿废水漫流。
③建设1座容积为420m3的事故池，用于储存事故状态下泄漏的选矿废水。
④磨选车间（内有循环水池、尾矿压滤、精矿过滤等设施）、浓密池等区域划为重点防渗区，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的要求进行防渗。
（2）废润滑油泄漏事故防范措施
①危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）的要求建设导流槽及收集池，并采用HDPE膜进行防渗。

②加强巡检，发现储存废润滑油的容器出现破损时要及时更换容器，并用沙土吸附泄漏物质。

③危险废物贮存库设立标志，禁止无关人员出入，防止人为破坏。
（3）火灾事故防范措施

①各车间内配备灭火器、消防栓等消防器材。加强消防器材维护管理，定期检查灭火器压力、消防栓出水是否正常，及时更换压力不达标的灭火器，保证各消防设施处于完好状态。

②加强消防安全教育培训。定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

③工作人员严禁吸烟及携带明火进入，动火作业须按规定进行。

通过采取以上防范措施，可以有效降低火灾事故发生概率。
5.2.8.6风险应急预案

（1）组织机构及职责

建设单位应设置专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

②保证应对事故的各项资源，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

（2）应急预案内容

为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管生态环境的领导为核心，全厂职工为基础的事故状态下的兼职救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。

①根据本项目生产过程中可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《环境风险突发事故应急预案》，并组织演练，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。

②《环境风险突发事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括启动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。

③风险事故发生时应各司其职，检查事故发生原因，按照《环境风险突发事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。

④发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和生态环境主管部门的领导汇报。

根据本环境风险评价的结果，对本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表5.2-27。

表5.2-27   环境风险突发事故应急预案

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。

	2
	应急计划区
	项目区。

	3
	应急组织
	企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

	4
	应急状态分类应急响应程序
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

	5
	应急设施

设备与材料
	主要为灭火器、消防栓、水泵、防毒面具、堵漏工具等。

	6
	应急通信
通告与交通
	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。

	7
	应急环境监测及事故后评价
	发生突发环境事件后，立即委托第三方检验检测机构开展环境应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急状态中止

恢复措施
	规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。

	9
	人员培训与演习
	应急计划制定后，安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习。


（3）监督管理

①预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

②宣传与培训

建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“告知卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

企业工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

③监督与评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

5.2.8.7风险评价结论

综上分析，建设单位内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，增强风险意识。在项目采取相应的防范措施后，可以减少项目的环境风险，降低环境风险事故的危害程度，且在加强管理及提高职工操作水平的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。

本项目环境风险简单分析见表5.2-28。 
表 5.2-28      建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	新源县融拓工贸有限责任公司年产60万吨铁矿石选矿厂建设及尾矿渣综合利用项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县

	地理坐标
	东经83°36′33.203″，北纬43°29′33.379″

	主要危险物质及分布
	废润滑油贮存于危废贮存库

	环境影响途径及危害后果（大气、地表 水、地下水等）
	（1）废润滑油发生泄漏，污染泄漏区域的土壤、地下水环境。

（2）废润滑泄漏发生火灾，次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒。

（3）选矿厂废水泄漏，污染泄漏区域的土壤、地下水环境。

	风险防范措施要求
	（1）危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）中相关要求进行建设。
（2）生产区域内配备灭火器等消防设备，配备防毒面罩等个人防护用品，严禁吸烟，动火作业严格按规程进行。

（3）定期巡视，及时发现管道破损、盛装废润滑油的容器破损等隐患。

（4）建设1座容积为420m3的事故池，严格落实分区防渗措施。
（5）编制突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目危险物质总量与临界量的比值（Q）＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析，本项目环境风险在可接受水平。


6 污染防治措施分析
6.1施工期污染防治措施分析

6.1.1施工期大气污染防治措施分析

（1）加强施工现场的管理，材料运送时运输汽车应完好，不得超载，并尽量采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。水泥等容易飞散的物料，应统一存放，并采取盖棚等防风遮挡措施。

（2）为防止运输材料道路及施工现场起尘，应配备一定数量的洒水车，定时洒水处理，使表面有一定的湿度，减少扬尘量。

（3）本项目在5级风力以上天气情况下，禁止地基开挖、粉状物料装卸等引发扬尘的施工活动。

（4）在土方开挖集中区，非雨日采取洒水措施以防止扬尘产生和加速尘土沉降，以缩小扬尘影响时长和影响范围。洒水次数及用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定，具体为：遇高温燥热或者大风天气，一日内洒水4~6次；气候温和时一日内至少洒水3次。

（5）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。

本项目采取的施工期大气污染防治措施为目前建设工地通用的做法，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工废气对环境影响将会大大降低，同时其对环境影响也将随施工的结束而消失。

6.1.2施工期废水污染防治措施

（1）施工废水

本项目施工过程中严格控制机械清洗活动，项目施工期间生产废水排放量很少，除生产废水中主要含有少量的泥沙外，基本不含其他污染物。施工期建设沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，对区域水环境影响较小。

（2）生活污水
本项目施工人员食宿依托周边村庄，生活污水依托租赁住房现有生活污水处理设施处理。

综上所述，项目施工期采取的废水治理措施可行。

6.1.3噪声污染防治措施

为了减轻施工噪声对周边环境的影响，建设方应采取有效措施控制施工期噪声。施工期噪声污染控制对策：

（1）施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料（夹芯彩钢板、砌体）设置不低于2.5m的密闭围挡，确保基础牢固，表面平整和清洁。

（2）将易产生噪声的作业设备，尽可能设置在设有隔音功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。

（3）夜间施工不进行锤打、敲击和锯割等作业。

（4）禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。

（5）优先采用低噪声机械设备，噪声较大的设备应采取一定的消声、隔声、减振等措施，同时其操作人员须采取必要的防护措施。

（6）合理安排施工作业时间，控制高噪声设备的作业时间，减少高噪声设备同时施工。

（7）加强施工机械的维修保养，避免施工机械故障运转所产生的高噪声。

（8）加强运输车辆管理，控制汽车鸣笛。

上述施工期噪声减缓措施基本为管理措施，施工期间建设单位加强施工管理可达到减缓施工期噪声影响的目的。由于本项目周边无声环境敏感保护目标，且施工噪声影响范围较小，施工期噪声减缓措施可行。

6.1.4固体废物

本项目施工人员食宿均依托周边村庄，厂内不建设施工营地，本项目施工期产生固体废物主要为开挖平整产生的废土石、建筑垃圾。

（1）废土石方
本项目基建产生的废弃土石方约为1982m3，部分回填，剩余部分用于场地平整。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要包括土建施工过程中废弃的碎砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等，产生量较少。施工阶段首先对建筑垃圾中可回收利用部分进行回收，不能回收利用的运至建筑垃圾填埋场填埋。

经采取上述措施，本项目施工期固废处置率为100%，施工期固废可得到妥善处置，项目施工期固废治理措施可行。

6.1.5施工期对生态的保护措施

项目建设阶段不可避免将对区域土壤、植被等生态环境造成影响，应从以下几方面采取相关保护措施，最大程度降低对周围的影响。

（1）植被保护措施

严格控制施工区域，加强环境保护宣传工作，增强环保意识，严禁破坏施工区域外植被；规范施工车辆的驾驶，严格按已有道路行驶，禁止随意碾压植被。

（2）野生动物保护措施

调整工程施工时段和方式，选用性能良好的低噪声设备，防止噪声对野生动物的惊扰；加强野生动物保护，对施工人员进行《中华人民共和国野生动物保护法》的宣传教育，严禁施工人员惊扰、猎杀野生动物；工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以减少生境破坏对动物的不利影响。

（3）水土保持措施

在满足施工进度前提下，尽量缩短挖填土石方的堆置时间，土石方开挖与建筑必须控制在施工用地范围内，土石方堆置过程中要做好堆置坡度、高度的控制和位置的选择，采用临时遮盖、加强管理等措施，减少对周围环境的影响；尽量避免在雨季，特别是暴雨期间施工，以预防雨水直接冲刷裸露地面而造成水土流失。

本项目采取上述措施减缓施工对生态环境的影响，项目周边野生植物和野生动物大多是当地的常见种，项目施工不会导致依赖这些生境生存的动物物种数量下降，因此本项目施工期生态环境保护措施是可行的。

6.2运营期环保措施

6.2.1废气治理措施及可行性分析

6.2.1.1有组织废气污染防治措施

（1）磨选上料废气

本项目在磨选上料口设集气罩（收集效率90%）进行收集，废气收集后经布袋除尘器（治理效率为99%，风机风量为8000m3/h）进行处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。
（2）制砖配料上料废气
本项目在制砖配料上料口设集气罩（收集效率90%）进行收集，废气收集后经布袋除尘器（治理效率为99%，风机风量为3000m3/h）进行处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放。

（3）水泥筒仓废气
本项目水泥筒仓自带仓顶布袋除尘器，水泥筒仓废气经仓顶布袋除尘器（处理效率约99%，风量5000m3/h）处理后通过离地高15m的仓顶排气筒（DA003）排放。
6.2.1.2无组织废气污染防治措施

（1）磨选车间、制砖车间

本项目磨选车间、制砖车间密闭，在磨选上料口、制砖配料上料口等产尘点设置集气罩，磨选上料、制砖配料上料废气经集气罩收集后通过各车间配置的布袋除尘器处理，最后分别通过1根15m高排气筒排放。

采用车间密闭的方式可有效地控制未被集气罩收集的废气在车间内沉降，减少无组织排放。
（2）原料料棚
本项目建设封闭式原料料棚，棚内定期洒水，可有效地控制原料料棚扬尘。
（3）产品料棚

本项目建设封闭式产品料棚，棚内定期洒水，可有效地控制产品料棚扬尘。
6.2.1.3污染防治措施可行性
（1）处理措施可行性

除尘器可分为干式除尘器（重力沉降室、惯性除尘器、电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器）和湿式除尘器（喷淋塔、冲击式除尘器、文丘里洗涤剂、泡沫除尘器和水膜除尘器）两大类。目前应用最多的是干式除尘器，其适用范围广，大多数除尘对象都可以使用干式除尘器，特别是对于大型集中除尘系统而言；粉尘排出的状态为干粉状，有利于集中处理和综合利用。

各类干式除尘器对比情况见下表。

表 6.2-1       各除尘器对比表

	除尘技术
	工作原理
	优点
	缺点
	除尘效率

	重力除尘
	利用粉尘与气体的比重不同的原理，使扬尘靠本身的重力从气体中自然沉降下来的净化设备
	结构简单、体积大、阻力小、易维护、效率低
	只能用于粗净
	40%～60%

	惯性除尘
	利用粉尘与气体在运动中惯性力的不同，将粉尘从气体中分离出来
	结构简单，阻力较小
	多用于多段净化时的第一段，捕集10~20微米以上粗尘粒
	40%～80%

	旋风除尘
	含尘气体从入口导入除尘器的外壳和排气管之间，形成旋转向下的外旋流。悬浮于外旋流的粉尘在离心力的作用下移向器壁，并随外旋流转到除尘器下部，由排尘孔排出。净化后的气体形成上升的内旋流并经过排气管排出
	结构简单，体积较小，不需特殊附属设备，造价较低，阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便
	适用于净化大于5~10微米的非粘性、非纤维的干燥粉尘，捕集微粒小于5微米的效率不高
	＞85%

	布袋除尘
	含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中
	净化效率高，结构简单、投资省、运行稳定，可以回收高电阻率粉尘，动力消耗
	过滤速度较低、一般体积庞大、耗钢量大、滤袋材质差、寿命短、压力损失大、运行费用高等
	＞99%

	电除尘
	含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出除尘器
	净化效率高，阻力损失小，处理气体浓度大，可实现操作自动控制
	设备复杂，管理水平高，对粉尘比电阻有一定要求，受气体湿度、温度等操作条件影响较大，一次投资较大，占地面积较大
	＞99%


本项目采用布袋式除尘器处理废气，由上表可知，拟采取的治理措施整体上具有净化效率高、结构简单、投资省、运行稳定、动力消耗小等优点，相较于其他集中除尘器优势比较明显，同时处理效率满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中金属矿采选行业的污染防治与环境影响要求。
（2）治理措施达标可行性分析

本项目磨选上料废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求。
本项目配料上料废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级排放标准限值要求。

本项目充填站水泥仓自带脉冲式布袋除尘器，水泥仓废气经仓顶布袋除尘器处理后由离地15m高的仓顶排气筒（DA003）排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级排放标准限值要求。
本项目无组织粉尘多采取封闭+洒水抑尘，且根据“5.2.1大气环境影响预测与评价”的预测结果，项目原料料棚、1#产品料棚、2#产品料棚、磨选车间、制砖车间等无组织排放废气最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，且其对应的占标率均小于10%，项目无组织粉尘对大气环境影响可接受。

综上所述，本项目采取的大气污染防治措施是可行的。

6.2.2水污染防治措施

6.2.2.1选矿废水循环利用可行性分析

（1）选矿废水循环工艺

本项目选矿废水主要包括铁精矿过滤废水、尾矿浓缩压滤废水（包含尾矿浓缩溢流水及尾矿压滤滤液），铁精矿过滤废水产生量3500.8m3/d；尾矿脱水废水产生量5699.2m3/d（尾矿浓缩溢流水 3100.8m3/d，尾矿压滤滤液 2598.4m3/d）。

选矿过程中废水的主要污染物为SS，由于选矿工艺对水质要求不高，因此，选矿过程废水可全部回用于选厂工艺生产。

（2）选矿废水循环利用的可行性分析

①本项目选矿废水循环处理工艺是国内较为典型、成熟完善的处理工艺，设备选型配套可靠，确保选矿废水循环使用。

②为确保选矿废水不外排，本项目建设1座事故水池（容积为420m3）和事故水泵，发生故障时选矿废水排入事故水池，检修完毕后返回生产系统回用于选矿生产，可确保选矿废水不外排。

③项目设置了车间地面废水集中回收系统，收集设备的跑、冒、滴、漏、事故排放水，返回选矿生产系统不外排，磨选车间四周设置环场截水沟，经收集后用于选矿系统的生产补充水，杜绝了零星废水的排放。

④设计选矿废水循环系统各类泵均按一用一备设计，提高了系统运行的可靠性。

⑤双回路供电系统：供电设计中对选矿废水循环系统设双回路供电系统，保证了不会因停电而导致对外排放废水。

本项目采用目前国内较为成熟的尾矿浓缩和压滤干排工艺，通过采取上述措施后，在正常生产工况，可实现选矿废水循环利用不外排。

6.2.2.2地下水污染防治措施

6.2.2.2.1 源头控制措施

（1）按设计及环评要求，对选矿废水进行回用，并建设1座容积为420m3的事故应急池，确保事故状态下选矿废水不会从漫流至磨选车间外未硬化处渗入土壤，污染土壤及地下水环境。
（2）项目废水管道应按规范防渗设计要求和标准施工，设备、管道必须采取有效密封措施，确保排水管完好无损，防止污染物跑、冒、滴、漏，避免对地下水造成二次污染。

（3）定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保废水处理设施正常运行。

6.2.2.2.2 分区控制措施

本项目危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗；2#产品料棚按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅰ类场进行防渗；其余区域的分区防控措施应根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）提出防渗技术要求。

本项目磨选车间、浓缩池、危废贮存库、事故池、2#产品料棚等区域进行重点防渗；原料料棚、1#产品料棚、制砖车间等区域进行一般防渗；配电室、成品砖堆场等其他区域简单防渗，地面硬化。

本项目分区防渗见表6.2-2，分区防渗图见图6.2-1。

表6.2-2    本项目污染区划分及防渗要求一览表

	防治分区
	防渗要求

	重点防渗区
	磨选车间、浓缩池、事故池
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 

	
	2#产品料棚
	严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅰ类场的防渗要求进行建设

	
	危险废物贮存库
	严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）中危险废物贮存库的防渗要求进行建设

	一般防渗区
	原料料棚、1#产品料棚、制砖车间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 

	简单防渗区
	配电室、成品砖堆场
	地面硬化


6.2.2.2.3地下水水质监控措施
为了及时准确地掌握项目场地及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，按环评要求设置地下水监测井，建立覆盖项目地下水影响区域的污染监控系统，具体见环境管理与监测计划章节。

6.2.3噪声污染防治措施

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本项目噪声源噪声强度大，连续生产等特点，评价提出本项目的噪声防治措施主要注意以下几项内容：

（1）噪声防治措施主要是在封闭厂房内安置运营设备，对运营设备加装减振措施，定期养护维修机械设备。提高设备零部件的装配精度，加强其运转零部件间的润滑程度，以降低其间的摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间的振动。

（2）加强设备养护管理

建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

（3）加强操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染。

（4）重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境。而且还可以阻滞噪声传播。本项目绿化的重点是厂内重点产噪工段及厂界四周的绿化隔离带。

6.2.4 固体废物污染防治措施

6.2.4.1固体废物处置措施

（1）除尘器收尘

本项目磨选上料除尘器粉尘（SW59，900-099-S59）的收集量为56.13t/a，配料上料除尘器粉尘（SW59，900-099-S59）的收集量为4.366t/a，水泥仓顶除尘器粉尘（SW59，900-099-S59）的收集量为4.366t/a，全部作为原料回用于生产。

（2）车间清扫灰

本项目磨选车间内地面清扫灰（SW59，900-099-S59）的产生量为6.24t/a，制砖车间地面清扫灰（SW59，900-099-S59）的产生量为0.4851t/a，全部作为原料回用于生产。

（3）尾矿

本项目尾矿（SW05，081-001-S05）产生量为208318.25t/a，全部用于生产免烧砖。

（4）废润滑油及废润滑油桶

本项目设备维修时会产生少量废润滑油及废润滑油桶，废润滑油（HW08，900-214-08）产生量约为0.1t/a，废润滑油桶（HW08，900-249-08）产生量约为0.05t/a，集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
6.2.4.2尾矿用于制作免烧砖的可行性
本项目委托国检测试控股集团北京科技有限公司对尾矿进行检测，检测结果见表6.2-3。
表6.2-3    尾矿制砖检测结果一览表
	序号
	项目
	单位
	《免烧砖用铁尾矿》

（YB/T 4776-2019）

标准限值
	分析

结果
	是否符合

	1
	颗粒级配
	4.75mm
	%
	10~0
	0
	符合

	
	
	2.36mm
	
	15~0
	0
	符合

	
	
	1.18mm
	
	25~0
	0
	符合

	
	
	600μm
	
	40~16
	17
	符合

	
	
	300μm
	
	85~55
	40
	符合

	
	
	150μm
	
	94~75
	36
	符合

	2
	表观密度
	kg/m3
	> 2700
	2800
	符合

	3
	云母
	%
	≤ 2.0
	< 0.1
	符合

	4
	轻物质
	%
	≤ 10
	< 0.1
	符合

	5
	有机物
	/
	合格
	合格
	符合

	6
	硫化物及硫酸盐
	%
	≤ 0.5
	0.1
	

	7
	氯化物
	%
	≤ 0.06
	< 0.01
	符合

	8
	全铁含量（以Fe2O3计）
	%
	≤ 20
	14.67
	符合

	9
	坚固性
	质量损失
	%
	≤ 10
	1
	符合

	
	
	压碎指标
	%
	≤ 30
	6
	符合

	10
	内照射指数IRa
	/
	≤ 1.0
	0.16
	符合

	11
	外照射指数Ir
	/
	≤ 1.0
	0.37
	符合


根据检测结果可知，本项目尾矿各检测因子均符合《免烧砖用铁尾矿》（YB/T 4776-2019）标准限值。

根据《迁安市航源固废环保科技有限公司年产 12000 万块免烧透水砖项目竣工环境保护验收报告》，迁安市航源固废环保科技有限公司利用铁矿选厂尾矿、水泥及石粉作为原料，通过“配料-搅拌-压制成型-自然养护”的工序生产透水砖，该项目于2018年5月完成验收。同时天津成强大型水泥制品有限公司铁矿尾矿生产高附加值新型高强度混凝土及免蒸压管桩项目、遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司年产60万m3尾矿加气砼和5000万块尾矿蒸压砖项目等12个铁尾矿综合利用项目被中华人民共和国工业和信息化部列入《尾矿综合利用示范工程名单》，这些项目至今已稳定运行10余年。

类比上述同类企业，利用铁尾矿制作免烧砖可以符合相应的产品质量标准，本项目尾矿作为原料用于制作免烧砖是可行的。
6.2.4.3危险废物相关管理要求
本项目产生的危险废物统一收集至危废贮存库，委托有资质的单位进行处置。本项目危险废物暂存、运输和转移应满足相关要求。

（1）暂存和管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，危险废物在危废贮存库内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）。

危险废物贮存容器应满足：

①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③装载危险废物的容器必须完好无损；

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。

（2）运输和转移

对危险废物实行从产生、收集、运输到处理的全过程进行管理，加强危险废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对危险废物的全过程管理且报当地生态环境行政主管部门批准。

危险废物交由有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，按《危险废物转移管理办法》的要求，应执行危险废物转移联单制度。运输危险废物应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。执行危险废物运输采用专用车辆，执行危险废物运输任务的驾驶员必须具有危险物品的运输资质。在运输过程中严格按照《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T 617-2018）、《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2023）进行。

本项目运输过程委托有资质单位进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

具体要求如下：

①移出人义务

A.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

B.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

C.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

D.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

E.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

F.法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

②承运人义务

A.核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输；

B.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带；

C.按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件；

D.将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人；

E.法律法规规定的其他义务。

③接受人义务

A.核实拟接收的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；

B.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；

C.按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者处置；

D.将危险废物接收情况、利用或者处置结果及时告知移出人；

E.法律法规规定的其他义务。

④转移联单管理

危险废物产生单位在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位向移出地生态环境行政主管部门申请领取联单。

危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接收地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。

危险废物接收单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接收单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地生态环境行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接收危险废物之日起二日内报送接收地生态环境行政主管部门。

转移危险废物采用联运方式的，前一运输单位须将联单各联交付后一运输单位随危险废物转移运行，后一运输单位必须按照联单的要求核对联单产生单位栏目事项和前一运输单位填写的运输单位栏目事项，经核对无误后填写联单的运输单位栏目并签字。经后一运输单位签字的联单第三联的复印件由前一运输单位自留存档，经接收单位签字的联单第三联由最后一运输单位自留存档。

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

本项目产生的危险废物应落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

6.2.5土壤污染防治措施

6.2.5.1源头控制措施

本项目选矿废水全部回用于选矿，不外排；固体废物得到妥善处置，不随意堆放；危险废物妥善管理，谨防贮存、转移过程中出现风险事故；生产过程中加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患；建设1座容积为420m3的事故池，确保事故状态下选矿废水不会漫流至未硬化处渗入土壤，污染土壤及地下水环境。

6.2.5.2过程防控措施

建设单位要建立完善的泄漏检修制度，防止污水泄漏事故发生，同时采取分区防渗措施（具体分区见水污染防治措施中分区防渗章节），严格地面防渗管理，防止废水渗入地下，污染土壤。
6.2.5.3跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（H964-2018）的要求，制定跟踪监测计划，建立厂区跟踪监测制度，监测一旦发现土壤发生异常，应立即查询渗漏点，进行修复。本项目土壤跟踪监测计划见环境管理与监测计划章节。

综上所述，本项目通过加强管理，维护设备良好运行等方面采取源头控制措施，并从垂直入渗途径采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施来尽可能降低项目运营对土壤环境的影响，同时设置土壤污染物监测点，跟踪监测土壤污染情况，在采取相应措施后，可有效防止土壤环境污染。

6.2.5 生态环境恢复与治理措施

本项目土地利用现状为工业用地，运营期生态环境保护目标为：维持厂区及周边区域生态系统的稳定性，减少工业生产对区域生态环境的负面影响，通过绿化恢复与补偿措施，提升厂区生态功能，实现工业生产与生态环境的协调发展。

具体方案为在厂区内科学规划种植灌木及草本植物。通过实施绿化工程，可有效发挥植被的滞尘降噪、涵养水土、美化环境等多重生态功能，进一步改善厂区及周边环境质量，此生态保护措施技术成熟、投资可控、管理简便，符合相关环保法规及园区生态要求，能有效削减扬尘、改善环境，兼具环境与社会效益，具备充分可行性。
7 环境经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。
7.1社会效益分析

项目营运期，产生的社会效益主要表现为以下几个方面：

（1）可充分利用当地矿物资源，符合国家的产业政策，促进地区经济的可持续发展。

（2）项目投产后，对临时性劳动力的需求增加，为当地的居民就业提供了机会，也为当地发展交通运输和第三产业提供了契机。

总之，项目的建设对改善当地居民的生活水平有着深远的意义。因此，本项目具有较好的社会效益。

7.2经济效益分析

本项目总投资4500万元，年产铁精粉429920.72t，年产免烧砖7900万块，会取得良好的经济效益。

新源县融拓工贸有限责任公司年产60万吨铁矿石选矿厂建设及尾矿渣综合利用项目的投资利润率较高，项目的建设将会为企业带来较大的投资回报，而且根据预测项目的盈亏平衡和风险分析，本项目建设具有较强的平衡能力和抗风险能力。因此，总体来看，本项目建设在经济方面是可行的，具有较高的投资价值。

7.3环境损失分析


本项目的建设与运营对环境造成的损失主要表现在：

（1）区域建设占地、扰动地表造成水土流失

项目建设运行过程中占压部分土地，毁坏植被，对区域生态环境产生一定的负面影响，引发或加剧水土流失。

（2）废气排放增加

本项目废气虽然投入资金进行治理，但对环境的影响仍然难以避免，将对区域环境质量造成一定影响，但不会导致区域环境质量恶化。

（3）运输量的增加

项目生产经营不仅增加了交通运输量，同时增加了交通噪声、交通道路扬尘、汽车尾气等污染，甚至增加了发生交通事故的可能性和频率。

7.4环护投资
本项目总投资为4500万元，环保投资为104万元，环保投资占总投资的2.31%。

本项目环保投资见表7.4-1。
表7.4-1      环保投资一览表
	污染源
	环保措施
	投资
（万元）

	施工期
	废气
	土石方及时平整，临时堆放洒水抑尘；建筑材料堆场四周围挡；运输颗粒物料车辆篷布遮盖
	5

	
	废水
	施工废水沉淀池进行处理后循环使用，不外排
	1

	
	噪声
	优先采用低噪声机械设备；对噪声较大的设备采取消声、隔声、减振等措施；操作人员配备耳罩等防护措施；加强施工机械的维修保养
	2

	
	固废
	废土石主要用于回填及场地平整；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至建筑垃圾填埋场填埋
	2

	
	生态
	严格控制施工区域；建筑材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布；开挖的土方应及时平整压覆，同时避免在大风天气作业
	2

	运营期
	有组织废气
	磨选车间密闭，磨选上料废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	15

	
	
	制砖车间密闭，配料上料废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放
	15

	
	
	水泥仓废气经仓顶除尘器处理后由离地15m高的仓顶排气口（DA003）排放
	2

	
	无组织废气
	封闭式原料料棚、封闭式1#产品料棚、封闭式2#产品料棚
	0（计入总体投资）

	
	废水
	选矿废水循环利用，不外排
	0（计入总体投资）

	
	噪声
	优先选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；加强生产车间门、窗的密闭性；噪声较大的设备采取消声、隔声、减振等措施；操作人员配备耳罩等防护措施；加强设备维修保养
	2

	
	固废
	一般固废
	布袋除尘器收尘及车间地面清扫灰作为原料返回生产，全部综合利用；尾矿全部用于制作免烧砖。
	3

	
	
	危险废物
	新建1座危险废物贮存库，危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设并管理。废润滑油、废润滑油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。
	5

	
	环境风险
	严格落实分区防渗措施；配备灭火器、防毒面罩等应急物资；建设1座420m3的事故池；编制突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练
	30

	其他
	环境管理
	定期开展环境监测、竣工环境保护验收
	20

	合计
	104


7.5结论

综上所述，本项目认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

8 环境管理与监测计划
为了贯彻执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

8.1环境管理

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色” 产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

8.1.1环境管理机构设置

新源县融拓工贸有限责任公司为建立职责明确，规范有序的环保管理监督机构，做到生产发展与环境保护和谐统一，成立了以总经理为组长的环境保护领导小组，并设置安环部，全面负责企业的环境保护管理工作。

8.1.2环境管理机构职能

新源县融拓工贸有限责任公司安环部主要职责如下：

（1）贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据项目的实际情况，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施和监督实行；

（2）负责建设项目施工期、运营期、退役期的环境保护管理工作；

（3）与各级生态环境主管部门的联系和协调工作，贯彻并落实生态环境主管部门下达的环境保护工作要求及建议；

（4）监督检查企业各建设项目“三同时”执行的情况；

（5）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

（6）负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

（7）组织宣传教育，与企业内部有关部门共同大力普及企业职工的环境法规及环境科学知识，增强职工的环境保护意识。

8.1.3环境管理制度

（1）贯彻执行“三同时”制度

项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。建设单位必须确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，项目竣工后，应及时开展环境保护竣工验收工作，验收合格后方可投入运行。

（2）环保设施运行管理制度

建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当生产运行设施及污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。

（3）排污许可证管理制度

按照国家和地方环境保护规定，在建设项目投产前应及时向当地环境保护主管部门申请领取排污许可证，经环保部门批准后，按排污许可证要求排污，并在后续生产过程中定期填报排污许可执行报告。

8.1.4环境管理计划

本项目不同工作阶段的环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1    本项目各阶段环境管理主要内容

	阶段
	环境管理工作主要内容

	管理

机构

职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	项目建设前期
	1.与项目可行性研究同期，委托环评单位进行项目的环境影响评价工作；

2.积极配合可研及环评单位所需进行现场调研；

3.针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度。

	设计

阶段
	1.委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行；

2.优化布局、设备选型及工艺，从设计上减少可能带来的环境污染及生态影响；

3.在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。

	施工

阶段
	1.严格执行“三同时”制度；

2.按照环评报告中提出的要求，落实项目施工期环保措施；

3.认真监督主体工程与环保设施的同步建设，开展施工监理工作，建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行；

4.施工噪声要符合《中华人民共和国噪声污染防治法》有关规定；

5.制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，对施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期向环保主管部门汇报一次。

	试运行阶段
	1.检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工；

2.做好排污许可证的申领工作；

3.记录各项环保设施的试运转状况，组织开展建设项目竣工环境保护验收监测，针对出现问题提出完善修改意见。

	运行期
	1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；建立废气、固体废物产生和处置台账，统计种类、产生量、处理方式、去向，存档备查；

2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理；

3.加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平和企业内部职工素质水平；

4.重视群众监督作用，增强企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；

5.不断完善环境风险应急预案，定期进行演练；

6.积极配合环保部门的检查、验收。


本项目建设开展工程监理时，应保证环境监理同时进行，由工程监理方负责。环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。为确保工程环境保护措施按计划完成，并保证环保工程的质量，监理人员由业主委托具有环境工程监理资格的人员进行，环境监理工作人员的主要职责如下：

（1）监理人员应严格地履行监理职责，切实起到监督管理的作用，使现场各施工工艺应采取的各项环境保护措施得到有效实施，确保环境保护工作的有效实施。

（2）做好环境保护法律法规宣传贯彻工作，提高全体参建人员的环境保护意识，使其自觉参与做好环境保护工作。

（3）制定阶段性环境监理验收规划，对单位工程竣工进行环境监理验收，做到工程竣工后环保手续齐全，资料完整。

本项目施工期环境监理计划见表8.1-2。

表8.1-2    施工期环境监理计划

	环境问题
	采取或将采取的行动及管理要点
	实施机构

	环境空气污染
	施工期间适时洒水，物料遮盖，施工边界建立围挡，以防起尘。

（2）运输建材的车辆需加以覆盖，以减少撒落。
	施工单位

	水污染
	（1）施工区域需设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用。
	施工单位

	噪声
	（1）严格执行工业企业噪声标准，防止施工工人受噪声侵害，对靠近高噪声源的工人进行劳动保护，并限制工作时间。

（2）加强对机械和车辆的维修，使它们保持较低的噪声。
	施工单位

	生态环境
	对施工期临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，以利于绿化。

在场区平整过程中做到边取土边平整，有计划取土，及时平整。

在主体工程完成后及时对厂区进行绿化。

（4）加强施工人员的环境保护教育，严禁随意排放废物和破坏植被。
	施工单位

	事故风险
	（1）为保证施工安全，在施工期间临时道路上应安装有效照明设备和安全信号。

（2）在施工期间，采用有效的安全和警告措施，以减少事故发生率。
	施工单位


8.2环境监控计划

环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

本项目建成后，由于建设单位无自行监测的能力，因此项目运营期委托有资质的检验检测机构对本项目污染物排放情况进行监测。

8.2.1环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关要求，结合本项目的实际情况制定环境监控计划。

8.2.1.1污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关要求，结合本项目的实际情况制定环境监控计划。

本项目运营期污染物主要是有组织颗粒物、无组织颗粒物、无组织酸雾、生活污水、生产废水及噪声，具体监测计划见表8.2-1。

表8.2-1    污染源监测计划

	监测内容
	监测项目
	监测点位置
	监测频率
	控制标准

	废气
	无组织
	颗粒物
	项目区上风向1个点，下风向3个点
	1次/季度
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	
	有组织
	颗粒物
	DA001
	1次/季度
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	
	
	颗粒物
	DA002
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2二级标准

	
	
	颗粒物
	DA003
	1次/季度
	

	噪声
	Leq （A）
	项目区东、南、西、北侧各1点
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准


8.2.1.2环境质量监测计划

本项目环境质量监测计划见表8.2-2。

表8.2-2    环境质量监测一览表

	项目
	监测点位
	监测内容
	监测频率

	土壤
	项目区内浓密池旁设1点，危险废物贮存库旁设1点
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中45项基本因子
	1次/3年

	
	项目区外西侧、南侧耕地各设1点，东侧及北侧林地各设1点
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌
	1次/3年

	地下水
	依托项目地下水环境质量监测取样的3口地下水监测井（其中项目区上游1口，项目区下游2口）
	pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氯、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、石油类等
	1次/半年


8.2.2排污口规范化

企业应当按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》设置排污口及环保图形标志牌。排污口规范化管理要求见表8.2-1。

表8.2-1     排污口规范化管理要求表

	项目
	主要要求内容

	基本原则
	1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理；

2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点；

3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查；

4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。

	技术要求
	1、排污口设置必须按照环监〔1996〕470号文要求，实行规范化管理；

2、废水采样点应按照《污染源监测技术规范》要求设在总排口。

	立标管理
	1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌；

2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处；

3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌；

4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。


各排污口（源）环境保护图形标志见表8.2-2。各排污口（源）环境保护图形标志的形状及颜色见表8.2-3。
表8.2-2     环境保护图形标志设置图形表
	序号
	提示图形标志
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image64.jpg]



	[image: image65.jpg]



	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: image66.jpg]



	
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	
	
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
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	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
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	危险废物
	表示危险固体废物贮存、处置场


表8.2-3     标志形状及颜色说明

	标志分类
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表8.2-4     危废间及危废储存容器标签示例

	场合
	样式
	要求

	独立场所的危险废物贮存设施标志设置
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	附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地连接在一起，标志牌最上端距地面约2m；
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	1、危险废物设施标志背景颜色为黄色；字体和边框颜色为黑色；字体为黑体字；材质采用坚固耐用的材料，并做搪瓷处理或贴膜处理

	危险废物标签
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	尺寸：根据容器或包装物的容积按照《危险废物识别标志设置技术规范》表1的要求设置；
背景色：醒目的橘黄色

字体：黑体字

标签边框字体颜色：黑色

材质：标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等


8.3环保“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目环境保护“三同时”一览表见表8.3-1。

表8.3-1    项目环境保护“三同时”一览表
	类别
	污染源
	环保措施
	效果及要求

	废气
	原料料棚废气
	封闭式料棚、洒水抑尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	
	1#产品料棚废气
	封闭式料棚、洒水抑尘
	

	
	2#产品料棚废气
	封闭式料棚、洒水抑尘
	

	
	磨选上料废气
	1台布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）
	

	
	配料上料废气
	1台布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	水泥仓废气
	水泥仓设1台仓顶除尘器，处理后经仓顶排气筒（离地15m，DA003）排放
	

	废水
	选矿废水
	循环使用
	不外排

	噪声
	设备运行噪声
	采用低噪声设备，设备设置于室内隔声、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固废
	一般工业固废
	布袋除尘器收尘及车间地面清扫灰作为原料返回生产，全部综合利用；尾矿全部用于制作免烧砖。
	合理处置

	
	危险废物
	新建1座危险废物贮存库，危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设并管理。废润滑油、废润滑油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。
	合理处置

	地下水
	磨选车间、浓缩池、危废贮存库、事故池、2#产品料棚等区域进行重点防渗，重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s（危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行防渗；2#产品料棚按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅰ类场的防渗要求进行建设）；原料料棚、1#产品料棚、制砖车间等区域进行一般防渗；一般防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；配电室等其他区域简单防渗，地面硬化。

	环境风险
	严格落实分区防渗措施；配备灭火器、防毒面罩等应急物资；建设1座420m3的事故池；编制突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练


9 结论与建议
9.1项目概况

项目名称：新源县融拓工贸有限责任公司年产60万吨铁矿石选矿厂建设及尾矿渣综合利用项目 

建设单位：新源县融拓工贸有限责任公司
项目性质：新建
建设地点：位于新源县阿热勒托别镇西北约13km处，中心地理坐标为东经：83°36′33.203″，北纬43°29′33.379″。
建设规模：年处理铁矿石60万吨，年产免烧砖7900万块。

项目占地面积：47424.1m2。
工作制度：200天，每天工作3班，每班8小时，年4800小时。

项目总投资：4500万元，全部由企业自筹。

9.2环境质量现状

9.2.1环境空气质量现状

项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、CO 24h第95百分位数及O3日最大8h平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求，项目所在区域为达标区。

由监测结果可知，TSP 24小时均值均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。
9.2.2水环境现状

根据监测结果可知，本项目地下水除溶解性总固体、钠离子等超标外，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水中溶解性总固体、钠离子超标主要是受地层因素和水文地质因素的影响。

9.2.3声环境现状

根据监测结果可知，项目区厂界四周昼间、夜间监测值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。

9.2.4土壤环境现状

本项目占地范围内土壤各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值要求；本项目占地范围外土壤各监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他用地限值要求。

9.2.5 矿石辐射监测现状

根据监测结果可知，本项目原矿及尾矿238U、226Ra、232Th、40K等单个核素活度浓度均未超过1贝克/克（Bq/g）。

9.3环境保护措施

9.3.1大气污染防治措施
（1）磨选上料废气

本项目在磨选上料口设集气罩（收集效率90%）进行收集，废气收集后经布袋除尘器（治理效率为99%，风机风量为8000m3/h）进行处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。
（2）制砖配料上料废气
本项目在制砖配料上料口设集气罩（收集效率90%）进行收集，废气收集后经布袋除尘器（治理效率为99%，风机风量为3000m3/h）进行处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放。

（3）水泥筒仓废气
本项目水泥筒仓自带仓顶布袋除尘器，水泥筒仓废气经仓顶布袋除尘器（处理效率约99%，风量5000m3/h）处理后通过离地高15m的仓顶排气筒（DA003）排放。
（4）磨选车间、制砖车间无组织废气
本项目磨选车间、制砖车间密闭，在磨选上料口、制砖配料上料口等产尘点设置集气罩，磨选上料、制砖配料上料废气经集气罩收集后通过各车间配置的布袋除尘器处理，最后分别通过1根15m高排气筒排放。

采用车间密闭的方式可有效地控制未被集气罩收集的废气在车间内沉降，减少无组织排放。
（5）原料料棚
本项目建设封闭式原料料棚，棚内定期洒水，可有效地控制原料料棚扬尘。
（6）产品料棚

本项目建设封闭式产品料棚，棚内定期洒水，可有效地控制产品料棚扬尘。

9.3.2水污染防治措施
本项目区内不建设办公室、宿舍等办公生活设施，工作人员租赁玉什开普台尔村（五组）住房作为宿舍，工作人员食宿依托项目区南侧320m处的玉什开普台尔村（五组），生活污水依托租赁住房现有生活污水处理设施处理，项目区内无生活污水产生；本项目选矿废水经浓缩、压滤后回用于选矿生产，全部综合利用。

本项目地下水污染防治措施主要采取分区防渗，重点防渗区包括：磨选车间、浓缩池、危废贮存库、事故池、2#产品料棚等区域进行重点防渗；原料料棚、1#产品料棚、制砖车间等区域进行一般防渗；配电室、成品砖堆场等其他区域简单防渗，采用一般地面硬化。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行防渗，2#产品料棚按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅰ类场进行防渗。其他区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）进行防渗。规范布置地下水、土壤环境质量监测点，定期开展跟踪监测。

9.3.3噪声污染防治措施
本项目采取的噪声防治措施主要为：选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、绿化降噪等措施。
9.3.4固体废物污染防治措施
本项目布袋除尘器收尘及车间地面清扫灰作为原料返回生产；新建1座2#产品料棚，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅰ类场进行防渗，尾矿贮存于2#产品料棚内，全部用于制作免烧砖；新建1座危险废物贮存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设并管理，废润滑油、废润滑油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。
9.3.5环境风险措施
本项目采取的风险防范措施主要为：危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）中相关要求进行建设；生产区域内配备灭火器等消防设备，配备防毒面罩等个人防护用品，严禁吸烟，动火作业严格按规程进行；定期巡视，及时发现管道破损、盛装废润滑油的容器破损等隐患；严格落实分区防渗措施；编制突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。
9.4污染物排放情况
9.4.1大气污染物排放情况
（1）磨选上料废气

本项目磨选上料废气主要污染物为颗粒物，排放量为0.57t/a，排放速率约为0.1186kg/h，排放浓度约为14.83mg/m3。
（2）制砖配料上料废气
本项目制砖配料上料废气主要污染物为颗粒物，排放量为0.044t/a，排放速率约为0.0092kg/h，排放浓度约为3.06mg/m3。

（3）水泥筒仓废气
本项目水泥筒仓废气主要污染物为颗粒物，排放量为0.044t/a，排放速率为0.0896kg/h，排放浓度为17.92mg/m3。

（4）无组织废气
本项目原料料棚无组织扬尘排放量为0.23t/a，排放速率为0.048kg/h；1#产品料棚无组织扬尘排放量为0.17t/a，排放速率为0.035kg/h；2#产品料棚无组织扬尘排放量为0.037t/a，排放速率为0.0077kg/h。
9.3.2水污染物排放情况
本项目废水主要为铁精矿过滤废水、尾矿浓缩溢流水、尾矿压滤废水等选矿废水。精矿过滤及尾矿压滤产生的废水返回选厂循环使用，尾矿浓缩溢流水返回生产工序循环利用，不外排。

9.3.3噪声排放情况

本项目昼间厂界噪声预测值为25.54dB（A）～39.18dB（A），夜间厂界噪声预测值为25.54dB（A）～39.18dB（A）。
9.3.4固体废物排放情况

（1）除尘器收尘

本项目磨选上料除尘器粉尘收集量为56.13t/a，配料上料除尘器粉尘收集量为4.366t/a，水泥仓顶除尘器粉尘收集量为4.366t/a，全部作为原料回用于生产。

（2）车间清扫灰

本项目磨选车间内地面清扫灰产生量为6.24t/a，制砖车间地面清扫灰产生量为0.4851t/a，全部作为原料回用于生产。

（3）尾矿

本项目尾矿产生量为208318.25t/a，全部用于生产免烧砖。

（4）废润滑油及废润滑油桶

本项目废润滑油产生量约为0.1t/a，废润滑油桶产生量约为0.05t/a，集中收集后贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
9.5环境影响评价

9.5.1大气环境影响评价

由预测结果可知，本项目各污染源的污染物占标率<10%，各类污染物对地面的贡献浓度均较小，对环境空气不会产生明显的影响，各类污染物排放均满足相应要求，项目建成后对周边大气环境的影响不大。
9.5.2水环境影响评价

本项目废水主要为铁精矿过滤废水、尾矿浓缩溢流水、尾矿压滤废水等选矿废水。精矿过滤及尾矿压滤产生的废水返回选厂循环使用，尾矿浓缩溢流水返回生产工序循环利用，不外排，对区域水环境影响较小。

本项目磨选车间、2#产品料棚、浓缩池、危废贮存库、事故池等区域进行重点防渗；原料料棚、1#产品料棚、制砖车间等区域进行一般防渗；配电室等其他区域简单防渗，地面硬化。

在采取以上防护措施后，正常情况下项目建设对地下水环境无明显不利影响，同时通过设置地下水监测点，定期对地下水环境质量监测，一旦监测到污染物超标，建设单位立即采取措施修复泄漏点，控制污染物的迁移，本项目非正常工况下废水泄漏对地下水环境的影响较小。

9.5.3声环境影响评价

本项目周边200m范围内无居民区、学校、医院等噪声敏感目标分布，且根据预测结果可知，项目区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对周边声环境影响不大。
9.5.4固体废物影响评价

本项目运营期固体废物主要有除尘器收集的粉尘、尾矿、车间清扫灰、废润滑油及废润滑油桶等。

本项目除尘器收集的粉尘和各车间地面清扫收集的粉尘全部作为原料返回生产，尾矿全部用于制作免烧砖，废润滑油及废润滑油桶集中收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质的公司处理。
在严格落实以上各项环保措施的情况下，项目产生的各类固体废物均得到了合理处理处置，不会对周围环境产生明显影响。
9.5.5环境风险

本项目可能发生的突发环境事件主要是选矿废水泄漏、废润滑油泄漏、火灾引发的次生环境污染等，主要风险物质为废润滑油。
通过采取严格落实分区防渗措施、配备应急物资、编制突发环境事件应急预案并定期开展应急演练等措施，并加强管理、定期巡视，在及时发现风险隐患并进行处理的情况下，产生的环境风险在可接受的范围内，本项目环境风险事故对周围环境的影响较小。
9.6环境影响经济损益分析

在经济效益方面，项目投资利润较高，具有较好的经济效益；在社会效益方面，本项目提供就业和地方税收，对促进地方经济发展有重要贡献；在环境效益方面，本项目的建设和运营会对周围环境产生一定的影响，但在工程建设中，只要严格执行有关的法律法规，环保措施执行“三同时”制度，可保证对环境的影响控制在允许范围内。

综上所述，本项目的实施将有助于当地社会效益、经济效益、环境效益的统一协调发展，对环境的影响损失较小。从环境经济效益角度分析，工程建设是可行的。

9.7环境管理与监测计划

通过建立环境管理体系，规范企业管理、落实环境管理职责，定期对废气、噪声进行监测，确保各污染物达标排放；同时设置地下水监测井，定期对土壤及地下水进行跟踪监测。

9.8 公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求进行了本项目环境影响报告书的公众参与调查，于2026年5月25日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行了第一次公示；于2026年8月10日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行了第二次公示，公示期为10 个工作日，同时进行了两次报纸公示和张贴栏公告；于2026年9月8日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行了第三次公示。

本项目在公示期间未收到公众通过网络、电话及书信等方式提出的意见。

9.9总量控制

项目大气污染物主要为颗粒物；选矿废水全部循环使用，不外排。本项目不申请总量控制指标。
9.10总体结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，本项目符合《新源县阿热勒托别镇国土空间总体规划（2021—2035年）》，符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》金属矿采选行业要求，符合所在管控单元的管控要求；本项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治措施，废气满足达标排放要求，全厂废水不外排，工业固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，污染物排放得到有效控制；经预测分析，本项目排放污染物对大气环境、声环境、水环境、土壤环境等的影响较小，环境风险可防控；本项目按国家信息公开的相关要求主动开展了公众参与、信息公开等工作。
在建设和运营过程中严格执行“三同时”制度，在落实本生态环境影响报告书中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环境保护角度论证本项目建设是可行的。
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