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新疆哈密市大红山北铜矿开采矿种为铜矿，矿业权人为哈密市金石矿业有限责任公司，矿区位于哈密市东南直距180km处，行政区划隶属哈密市伊州区双井子乡管辖，地理坐标为（CGCS2000坐标系）：***矿区面积2.7131km2。
2016年3月，乌鲁木齐天助工程设计院在《新疆哈密市大红山北铜矿详查报告》的基础上，编制了《新疆哈密市大红山北铜矿矿产资源开发利用方案》。根据原新疆维吾尔自治区国土资源厅划定矿区范围批复（新国土资采划〔2014〕第003号），开采标高为2052～1702m。后期经采矿许可证延续变更，现有采矿许可证（采矿权证号XC6500002017053210144562），开采标高2108～1702m，开采矿种为铜矿、银矿，开采方式为地下开采，面积2.7131km2，有效期限为2026年8月27日至2034年6月15日。
2025年5月，哈密市金石矿业有限责任公司委托中国冶金地质总局西北地质勘查院编制完成《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告》。新疆维吾尔自治区矿产资源量评审中心于2025年6月26日组织有关专家对该报告进行了评审，新疆维吾尔自治区自然资源厅于2025年9月30日对评审意见书（新矿评储字〔2025〕50号）的资源量进行了备案，备案文号为新自然资储备字〔2025〕50号。
2025年12月，哈密市金石矿业有限责任公司委托新疆宝源利丰地质工程有限公司编制了《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿开采方案》，并取得《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿开采方案》评审意见书（新矿开评字〔2026〕9号）。根据开采方案，开采方式为地下开采，面积2.7131km2，生产规模调整为30万吨/年。
本次环评只针对采矿工程。根据矿区矿产储量核查报告，截至2024年12月31日，采矿权区范围内累计查明铜矿石量（KZ+TD）为339.5万吨，铜金属量22038吨，矿床Cu平均品位0.65%。其中控制资源量（KZ）矿石量174.6万吨，金属量12067吨，Cu平均品位0.69%，占全区总资源量的51.43%；推断资源量（TD）矿石量164.9万吨，金属量9971吨，Cu平均品位0.60%，占全区总资源量的48.57%；伴生Au金属量612kg，平均品位0.38g/t；伴生银金属量10吨，平均品位2.90g/t。设计采矿规模为30万t/a，开采标高2058m至1697m，服务年限为10.4年。
[bookmark: _Toc25793][bookmark: _Toc8709][bookmark: _Toc4610_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22984][bookmark: _Toc7811]环境影响评价的工作过程
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关法律法规规定，建设项目须进行环境影响评价工作。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于―B0911 铜矿采选；对照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理目录》部分内容的决定，本项目属于七、有色金属矿采选业09中常用有色金属矿采选091，应编制环境影响报告书。
2026年4月，受建设单位委托，新疆恒升融裕环保科技有限公司（以下简称“编制单位”）承担哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目（以下简称“本项目”）环境影响评价工作。接受委托后，编制单位立即进行了现场踏勘和资料收集，结合有关资料和当地环境特征，按国家、新疆维吾尔自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展了本项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查及公众意见调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。在进一步工程分析，环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成环境影响报告书编制。环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，见图1.2-1（环境影响评价工作程序图）。
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本项目为铜矿采矿项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于产业政策鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策。
对照《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）中19.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，符合《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》鼓励类产业要求。
本项目为铜矿采矿项目，在《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》中，根据矿石检测报告，该项目矿石、废石含有的铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1贝可/克（Bq/g）。根据《关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告》（生态环境部公告2020第54号）规定，本项目不单独设置辐射环境影响评价专篇。
根据《关于进一步加强矿产资源储量管理工作有关问题的通知》（新国土资发〔2008〕148号文）的有关内容：申请新立采矿权，煤矿勘查程度应按相关要求确定，生产规模在15万吨/年（含）以下的应达到详查程度并符合开采设计要求，15万吨/年以上的应达到勘探程度；非煤矿山原则上应达到勘探程度，简单矿床应达到详查程度并符合开采设计要求，小型非金属矿山原则上应达到普查（含）以上程度并符合开采设计要求，申请新立采矿权至少满足矿山最低开采规模五年的资源量（推断的333类别及以上，不含开采及设计损失量）。本项目为铜矿开采项目，属于非煤矿山，在资源储量核实报告上编制开采方案，设计采用地下开采，设计生产规模为30×104t/a，服务年限为10.4a，满足铜矿开采最低生产规模（铜矿6万吨/年）的要求，符合《关于进一步加强矿产资源储量管理工作有关问题的通知》（新国土资发〔2008〕148号文）的有关内容。
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区非煤矿种（12种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）〉的通知》（新自然资发〔2019〕25号），规定的铜矿最低开采规模为6万吨/年，最低服务年限为9年。本项目设计采用地下开采，设计生产规模为30×104t/a，服务年限为10.4a，开采规模达到上述文件对应的规模，符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区非煤矿种（12种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）〉的通知》（新自然资发〔2019〕25号）中的规定。
[bookmark: OLE_LINK5]根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中关于金属矿采选行业环境准入条件要求：“铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1000米以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为I、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其他Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控”，本项目不在文件提到的禁止开采区，本项目200m范围内无铁路，高速公路、国道、省道等重要交通干线，周边无重要工业、水利设施和军事管理区、国防工程等；矿区1km范围内无居民集中区，周边1km范围内无地表水体，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求。
根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》第三十条中指出：任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。本项目属于铜矿开采项目，矿区不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等范围内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。
本项目属于哈密市伊州区双井子乡一般管控单元（ZH65050230008），本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》及《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》中的相关要求。
本项目所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；矿区所采用方法均为国内普遍运用的采矿方法，矿井涌水经沉淀后循环使用不外排，开采期废石暂存于临时废石场内，作为充填原料回填于采空区，综合利用。因此，本项目的建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。
本项目属于铜矿采矿项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026.3）中的“加强矿产资源勘查。实施新一轮找矿突破战略行动，围绕阿尔泰、东一西准噶尔、东一西一西南天山、昆仑一阿尔金等重点成矿区带，开展重要矿产资源调查评价和勘探开发。尽快形成一批战略性矿产和优势矿产勘查后备区、战略接续区，新发现一批找矿靶区和矿产地。持续整治“圈而不探”行为，加快矿产资源“探转采”步伐。完善多元化地质勘查投入模式，推动国有资本、鼓励社会资本加大勘查投入。”相关规定，同时，本项目的建设也符合《哈密市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中的相关内容。
本项目为铜矿采矿项目，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021—2025年）中的“加大吐鲁番、哈密市铁、锰、铜、镍、金、银、钒、钛、镁、硅质原料等矿产资源的勘查与开发”相关规定，且矿区不在禁止开发区域和限制开发区域。同时本项目也符合《哈密市伊州区矿产资源总体规划（2021~2025）》。
综上，本项目的建设符合相关法律法规、规划及政策要求。
[bookmark: _Toc23298][bookmark: _Toc25862][bookmark: _Toc24314_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5907][bookmark: _Toc12253]关注的主要环境问题及环境影响
[bookmark: _Toc474747828][bookmark: _Toc12566_WPSOffice_Level1]（1）本项目采矿过程中排放的粉尘会对外环境造成影响，因而大气污染是本项目应重点关注的环境问题。
根据评价分析：
矿山开采采用湿式凿岩、洒水降尘；废石场采取洒水抑尘措施；废石破碎采取“封闭式车间+布袋收尘”进行控制，除尘效率≥99%，最终颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单中的限值要求。通过上述措施无组织废气可得到一定控制。
估算结果表明：本项目各污染物最大浓度占标率均小于10%。本项目大气环境影响可以接受。
（2）作为铜矿采矿项目，服务年限内将排放大量的废石，因而固废处置措施的安全可靠性、风险状况下的应急处置亦是本项目应重点关注的环境问题。
经鉴别，矿山的废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。地下开采期废石堆存于临时废石场，作为充填站原料定期回填于井下采空区。同时废石场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建设。
考虑到废石堆场对环境的影响主要是扬尘，通过定期对废石场洒水降尘，可有效减少堆场扬尘对周边环境的影响；同时通过严格按照设计进行固废堆放的措施，可尽可能减少占地，在一定程度上减少对区域景观影响，减轻水土流失。
综上，评价认为本工程废石的处理处置是合理可行的，在做好防尘、及时复垦等措施后，不会造成明显不利的环境影响。同时风险情况下环境影响较小，风险可接受。
[bookmark: _Toc15508][bookmark: _Toc6594][bookmark: _Toc25453][bookmark: _Toc18162]环境影响评价的主要结论
哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目生态环境影响报告书
本项目属于铜矿采矿项目，工艺选择符合清洁生产要求；项目产生的各类污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测拟建项目投产后不会对周围环境产生明显影响；项目建设过程中应认真贯彻环境保护“三同时”制度，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强对环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
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（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题；
（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围；
（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况；
（4）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境敏感目标的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求；
（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为项目环保措施的设计和环境管理提供依据；
（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。
评价原则
[bookmark: _Toc384828343]（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
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	7
	《新疆国家重点保护野生动物名录》
	/
	2021-07-28

	8
	《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》
	新政发〔2022〕75号
	2022-09-18

	9
	《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》
	2
	2024-01-18

	10
	《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》
	新政发〔2016〕21号
	2016-01-29
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	新环办发〔2018〕80号
	2018-03-27

	14
	自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》的通知
	新党发〔2018〕23号
	2018-09-04

	15
	《关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知》
	新环环评发〔2020〕162号
	2020-09-11

	16
	《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》
	新环环评发〔2020〕138号
	2020-09-04

	17
	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	新环环评发〔2024〕93号
	2024-06-09
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	1995-01-13

	23
	《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》
	/
	2016-10-24

	24
	关于印发《新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案》的通知
	新环固体发〔2022〕88号
	2022-06-15

	25
	关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知
	/
	2024-11-18

	26
	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
	/
	2026-03-25

	27
	《哈密市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
	/
	2026-07-23
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	关于印发《哈密市生态环境分区管控动态更新成果
》的通知
	/
	2025-01-10
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	《哈密市戈壁生态环境保护条例》
	哈密市第二届人民代表大会常务委员会公告第35号
	2025-3-1


技术规范
	序号
	依据名称
	标准号

	1
	《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》
	HJ2.1-2016

	2
	《环境影响评价技术导则 大气环境》
	HJ2.2-2018

	3
	《环境影响评价技术导则 地表水》
	HJ2.3-2018

	4
	《环境影响评价技术导则 声环境》
	HJ2.4-2021

	5
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》
	HJ610-2016

	6
	《环境影响评价技术导则 生态影响》
	HJ19-2022

	7
	《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》
	HJ964-2018

	8
	《建设项目环境风险评价技术导则》
	HJ169-2018

	9
	《环境空气质量标准》
	GB3095-2026

	10
	《地表水环境质量标准》
	GB3838-2002

	11
	《地下水质量标准》
	GB/T14848-2017

	12
	《声环境质量标准》
	GB3096-2008

	13
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	GB36600-2018

	14
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	GB15618-2018

	15
	《大气污染物综合排放标准》
	GB16297-1996

	16
	《污水综合排放标准》
	GB8978-1996

	17
	《农村生活污水处理排放标准》
	DB65 4275-2019

	18
	《建筑施工噪声排放标准》
	GB12523-2025

	19
	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》
	GB25467-2010

	20
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
	GB 18599-2020

	21
	《危险废物贮存污染控制标准》
	GB18597-2023

	22
	《金属与非金属地下矿山安全规程》
	GBl6423-2006

	23
	《金属非金属矿山废石场安全生产规则》
	AQ2005-2005

	24
	《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》
	HJ651-2013

	25
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》
	HJ942-2018

	26
	《排污单位自行监测技术指南 总则》
	HJ819-2017
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	《危险废物识别标志设置技术规范》
	HJ 1276-2022


项目相关资料
	序号
	依据名称
	时间

	1
	项目环境影响评价委托书
	2026.4

	2
	《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告》
	2025.5

	2
	《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告评审意见书》
	新矿评储字〔2025〕50号

	3
	《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告备案证明》
	新自然资储备字〔2025〕50号

	4
	《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿开采方案》
	2025.12
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	《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿开采方案》评审意见书
	新矿开评字〔2026〕9号

	[bookmark: _Toc27583]6
	《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目初步设计》
	2026.7


[bookmark: _Toc27504]环境影响因素识别和评价因子筛选
[bookmark: _Toc30187][bookmark: _Toc8082][bookmark: _Toc31987][bookmark: _Toc15600][bookmark: _Toc11226][bookmark: _Toc5447][bookmark: _Toc19754][bookmark: _Toc13075][bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc1207]环境影响因素识别
[bookmark: _Toc13932][bookmark: _Toc11606][bookmark: _Toc26910][bookmark: _Toc31497][bookmark: _Toc24816][bookmark: _Toc5739][bookmark: _Toc2920][bookmark: _Toc11105][bookmark: _Toc29717][bookmark: _Toc5918]2.3.1.1施工期
施工期环境影响因素识别见表2.3-1。
表2.3-1    施工期环境影响因素识别一览表
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	环境空气
	土地平整、挖掘、土石方、建材运输、存放、使用
	扬尘

	水环境
	施工人员生活污水、施工废水等
	CODcr、BOD5、SS

	声环境
	施工机械作业、车辆运输噪声、设备安装
	噪声

	固体废物
	基建施工及施工人员生活
	渣土、废石、生活垃圾

	生态环境
	土地平整、挖掘及项目占地
	水土流失、地表破坏

	土壤环境
	施工废水入渗，固体废物堆存
	废水入渗，固废占地


[bookmark: bookmark67]2.3.1.2运营期
根据项目的排污特点及所处自然、社会环境特征，确定运营过程中环境影响因素。运营期环境影响因素识别见表2.3-2。
表2.3-2    运营期环境影响因素识别一览表
	名称
	产生影响的主要内容
	主要影响因子

	环境空气
	井下废气、爆破粉尘、充填站粉尘、废石场扬尘、运输扬尘
	粉尘

	地表水
	矿坑（井）涌水、生活污水
	pH、重金属、氨氮、CODcr、BOD5、SS等

	地下水
	池体泄漏
	COD、氨氮等

	固体废物
	采矿废石、除尘灰、机修产生的废机油、废油桶、生活垃圾
	废石、危险废物、生活垃圾等

	声环境
	充填站、泵站、爆破等
	Leq（A）及振动

	生态环境
	风井场地、采场
	占地、水土流失、地表错动

	土壤环境
	各工段大气沉降、废水泄漏垂直入渗
	砷、镉、铬（六价）、铅、全盐量

	环境风险
	废机油泄漏
	废机油


2.3.1.3服务期满后
矿山闭矿期可能产生的环境影响及环境影响因素识别见表2.3-3。
表2.3-3    闭矿期环境影响因素识别一览表
	名称
	产生影响的主要内容
	主要影响因子

	1
	废石场等
	影响景观、诱发水土流失

	2
	废弃生产生活设施
	影响景观生态


评价因子筛选
根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大的污染因子作为主要污染因子，见表2.3-4。
表2.3-4    本项目主要污染因子识别
	[bookmark: _Toc9806_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14937][bookmark: _Toc14263][bookmark: _Toc6445_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32683_WPSOffice_Level2]环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP
	TSP、PM10

	地表水环境
	/
	pH值、SS、COD、氨氮

	地下水环境
	八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、钼
	COD、氨氮

	声环境
	昼间、夜间等效连续A声级
	昼间、夜间等效连续A声级

	固体废物
	/
	采矿废石、废机油等

	土壤环境
	pH、全盐量、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯、二氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯，1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、石油烃
	铅、全盐量

	生态环境
	种群数量、植被覆盖度、生物量、生态系统功能
	种群数量、植被覆盖度、生物量、生态系统功能

	环境风险
	/
	火灾爆炸产生的伴生/次生污染物排放、危废贮存库废油泄漏


[bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc19234][bookmark: _Toc16810][bookmark: _Toc26901]环境功能区划和评价标准
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2.4.1.1环境空气功能区划
本项目隶属于哈密市伊州区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），场址区域属于环境空气质量二类区。
2.4.1.2水环境功能区划
（1）地表水
本项目周边30km内无地表水体。
（2）地下水
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类标准，该区域地下水质量分类为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
2.4.1.3声环境功能区划
本项目位于山区，远离市区、村镇，主要功能为工业生产，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，本项目属于2类声环境功能区。
2.4.1.4土壤功能区划
本项目工业场地及废石场等用地性质为工矿用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目属于第二类用地中的工业用地（M）。
2.4.1.5生态功能区划
按照《新疆生态功能区划》，项目所在区域位于天山山地温性草原、森林生态区，天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，嘎顺—南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区。
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2.4.2.1环境质量标准
（1） 环境空气质量标准
本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准，具体标准限值见表2.4-1。
表2.4-1     环境空气质量标准  单位：mg/m3
	污染物名称
	取值时间
	过渡阶段二级标准

	SO2
	1小时平均
	0.50

	
	24小时平均
	0.15

	
	年均值
	0.06

	NO2
	1小时平均
	0.20

	
	24小时平均
	0.08

	
	年均值
	0.04

	CO
	1小时平均
	10

	
	24小时平均
	4

	O3
	1小时平均
	0.20

	
	日最大8小时平均
	0.16

	PM2.5
	24小时平均
	0.06

	
	年均值
	0.03

	PM10
	24小时平均
	0.12

	
	年均值
	0.06

	TSP
	24小时平均
	0.30

	
	年均值
	0.20


（2） 地下水质量标准
评价区域地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。地下水质量标准，见表2.4-2。
表2.4-2    地下水质量标准    单位：mg/L（pH除外）
	序号
	项目
	标准限值
	单位

	1
	pH值
	6.5-8.5
	无量纲

	2
	总硬度
	≤450
	mg/L

	3
	溶解性总固体
	≤1000
	mg/L

	4
	氨氮
	≤0.5
	mg/L

	5
	挥发酚
	≤0.002
	mg/L

	6
	氰化物
	≤0.05
	mg/L

	7
	石油类
	/
	mg/L

	8
	氟化物
	≤1.0
	mg/L

	9
	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	mg/L

	10
	硝酸盐氮
	≤20.0
	mg/L

	11
	六价铬
	≤0.05
	mg/L

	12
	铝
	≤0.20
	mg/L

	13
	铜
	≤1.00
	mg/L

	14
	锌
	≤1.00
	mg/L

	15
	镉
	≤0.005
	mg/L

	16
	锰
	≤0.10
	mg/L

	17
	铁
	≤0.3
	mg/L

	18
	砷
	≤10
	µg/L

	19
	汞
	≤1.0
	µg/L

	20
	铅
	≤10
	µg/L

	21
	钾
	/
	mg/L

	22
	钠
	≤200
	mg/L

	23
	钙
	/
	mg/L

	24
	镁
	/
	mg/L

	25
	氯化物
	≤250
	mg/L

	26
	硫酸盐
	≤250
	mg/L

	27
	碳酸根
	/
	mg/L

	28
	碳酸氢根
	/
	mg/L


（3）声环境质量标准
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见表2.4-3。
表2.4-3    声环境质量标准    单位：dB（A）
	声环境功能区类别
	标准限

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（4）土壤风险管控标准
本项目属于《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中规定的二类工业用地（M2），因此土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准；本项目占地范围外土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值标准；评价标准限值见表2.4-4。
[bookmark: _Toc15308_WPSOffice_Level2]表2.4-4    建设用地、农用地土壤污染风险管控标准    单位mg/kg
	类别
	序号
	污染物项目
	标准值
	执行标准

	重金属和无机物

	第二类用地筛选值
	1
	砷
	60
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	2
	镉
	65
	

	
	3
	铬（六价）
	5.7
	

	
	4
	铜
	18000
	

	
	5
	铅
	800
	

	
	6
	汞
	38
	

	
	7
	镍
	900
	

	
	8
	锑
	180
	

	挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	8
	四氯化碳
	2.8
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	9
	氯仿
	0.9
	

	
	10
	氯甲烷
	37
	

	
	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	

	
	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	

	
	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	

	
	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	

	
	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	

	
	16
	二氯甲烷
	616
	

	
	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	

	
	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	

	
	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	

	
	20
	四氯乙烯
	53
	

	
	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	

	
	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	

	
	23
	三氯乙烯
	2.8
	

	
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	

	
	25
	氯乙烯
	0.43
	

	
	26
	苯
	4
	

	
	27
	氯苯
	270
	

	
	28
	1,2-二氯苯
	560
	

	
	29
	1,4-二氯苯
	20
	

	
	30
	乙苯
	28
	

	
	31
	苯乙烯
	1290
	

	
	32
	甲苯
	1200
	

	
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	
	34
	邻二甲苯
	640
	

	半挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	35
	硝基苯
	76
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	36
	苯胺
	260
	

	
	37
	2-氯酚
	2256
	

	
	38
	苯并〔a〕蒽
	15
	

	
	39
	苯并〔a〕芘
	1.5
	

	
	40
	苯并〔b〕荧蒽
	15
	

	
	41
	苯并〔k〕荧蒽
	151
	

	
	42
	䓛
	1293
	

	
	43
	二苯并〔a,h〕蒽
	1.5
	

	
	44
	茚并〔1,2,3-cd〕芘
	15
	

	
	45
	萘
	70
	

	农用地
	1
	镉
	0.6
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	
	2
	汞
	3.4
	

	
	3
	砷
	25
	

	
	4
	铅
	170
	

	
	5
	铬
	250
	

	
	6
	铜
	100
	

	
	7
	镍
	190
	

	
	8
	锌
	300
	


2.4.2.2污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
本项目主要大气污染源为采矿粉尘、废石破碎粉尘、水泥筒仓粉尘、废石场扬尘、运输扬尘等。颗粒物执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单中排放限值。水泥筒仓颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013》（含2025年修改单）。有关标准限值见表2.4-5。
表2.4-5    大气污染物浓度限值
	污染源
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	有组织废气
	颗粒物
	100（破碎、筛分）
80（其他工序）
	GB25467-2010

	无组织废气（周界外浓度最高点）
	
	1.0（厂界）
	


（2）废水污染物排放标准
[bookmark: OLE_LINK10]生活污水排入一体化污水处理设施，经处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值后，用于生产，不外排。标准限值见表2.4-6和表2.4-7。
表2.4-6    《农村生活污水处理排放标准》    单位mg/L（pH除外）
	序号
	出水水质
	单位
	限值
	标准来源

	1
	pH
	/
	6.0~9.0
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值

	2
	COD
	mg/L
	≤60
	

	3
	SS
	mg/L
	≤30
	

	4
	粪大肠菌群
	MPN/L
	10000
	

	5
	蛔虫卵个数
	个/L
	2
	


表2.4-7    《城市污水再生利用 城市杂用水水质》    单位mg/L
	序号
	项目
	标准值
	标准来源

	1
	溶解性总固体
	≤1000
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值

	2
	五日生化需氧量
	≤10
	

	3
	氨氮
	≤8
	

	4
	阴离子表面活性剂
	≤0.5
	

	5
	溶解氧
	≥2.0
	

	6
	总氯
	出厂≥1.0，管网末端≥0.2
	

	7
	大肠埃希氏菌MPN/100mL
	无
	


（3）噪声排放标准
本项目建筑施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的有关规定。具体见表2.4-8。
表2.4-8    建筑施工噪声排放标准    单位：dB（A）
	[bookmark: _Toc22126168][bookmark: _Toc22408]实施阶段
	[bookmark: _Toc22126169][bookmark: _Toc11178]噪声排放限值dB（A）

	
	[bookmark: _Toc32038][bookmark: _Toc22126170]昼间
	[bookmark: _Toc22126171][bookmark: _Toc10682]夜间

	[bookmark: _Toc22126172][bookmark: _Toc24792]建筑施工
	[bookmark: _Toc25886][bookmark: _Toc22126173]70
	[bookmark: _Toc22126174][bookmark: _Toc31449]55


运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类标准，见表2.4-9。
表2.4-9    工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
	[bookmark: _Toc22126175][bookmark: _Toc13235]声环境功能区类别
	[bookmark: _Toc13815][bookmark: _Toc22126176]时段

	
	[bookmark: _Toc6117][bookmark: _Toc22126177]昼间
	[bookmark: _Toc22126178][bookmark: _Toc10844]夜间

	[bookmark: _Toc22126179][bookmark: _Toc13024]2类
	60
	[bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc22126181]50


（4）固体废物
固废鉴别按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《固体废物浸出毒性测定方法》（GB5086.1-1997）要求执行。
本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。
[bookmark: _Toc191903738][bookmark: _Toc6688][bookmark: _Toc22687][bookmark: _Toc273373252][bookmark: _Toc276469897][bookmark: _Toc27227][bookmark: _Toc286827182][bookmark: _Toc218485490][bookmark: _Toc3507][bookmark: _Toc366104786][bookmark: _Toc2780][bookmark: _Toc28742][bookmark: _Toc11611][bookmark: _Toc273372167][bookmark: _Toc474747835][bookmark: _Toc7705][bookmark: _Toc312318138][bookmark: _Toc20548][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc9312][bookmark: _Toc12636][bookmark: _Toc22663][bookmark: _Toc32418_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc266374523][bookmark: _Toc190909896]评价等级和评价范围
大气环境影响评价等级与评价范围
（1）判定依据
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，选择废石破碎粉尘、水泥筒仓粉尘、废石场及矿石堆场扬尘作为主要污染物，计算粉尘的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；
Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3；一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。
本项目预测因子颗粒物（无组织）的标准值按导则要求选用日均值的3倍，取0.90mg/m3。采用估算模式计算，大气环境影响评价工作等级判据见表2.5-1。
表2.5-1    大气环境影响评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


（2）采用数据及评价结果
根据项目初步工程分析，选取了废石破碎粉尘、水泥筒仓粉尘、废石场及矿石堆场扬尘分别进行预测，污染因子为颗粒物（PM10及TSP）。本评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN，对上述污染源进行预测，计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时所对应的最远距离）。
表2.5-2    估算模式参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	44

	最低环境温度/℃
	-32

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m（3秒）

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.5-3    污染源估算模式面源参数一览表
	编号
	名称
	面源中心点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源半径（尺寸）/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	1号废石堆场
	534
	245
	2019
	71
	24
	8760
	0.046

	2
	2号废石堆场
	820
	186
	2030
	25
	6
	8760
	0.002

	3
	3号废石堆场
	703
	1369
	2012
	98
	18
	8760
	0.057

	4
	矿石堆场
	872
	448
	2021
	40
	32
	8760
	1.32

	5
	水泥筒仓
	731
	397
	2017
	4.5
	20
	6000
	0.003

	6
	破碎粉尘
	696
	452
	2033
	30×40
	25
	6000
	0.03


表2.5-4    估算模式计算结果表
	序号
	名称
	最大落地浓度（μg/m3）
	最大浓度落地距离（m）
	Pmax（%）

	1
	废石破碎粉尘
	32.306
	97
	8.97

	2
	1号废石堆场
	7.208
	130
	0.80

	3
	2号废石堆场
	3.745
	47
	0.42

	4
	3号废石堆场
	8.938
	119
	0.99

	5
	矿石堆场
	66.110
	154
	7.35

	6
	水泥筒仓
	1.684
	10
	0.13


根据估算，本项目主要污染物粉尘最大占标率为8.97%，由污染物的最大占标率1%＜Pmax＜10%确定本项目大气环境评价等级为二级。
（3） 评价范围
大气环境影响评价范围为边长为5km的矩形区域。
[bookmark: _Toc366104788][bookmark: _Toc266374525][bookmark: _Toc191903740][bookmark: _Toc474747836][bookmark: _Toc218485492][bookmark: _Toc190909898][bookmark: _Toc277781476]地表水评价等级与评价范围
（1）地表水环境影响评价工作等级
根据现场调查，项目周边30km范围内无常年流水的地表水体，仅有降雨季节形成的短时地表径流，降雨过后立即渗入地下而消失。本项目生产废水全部回用不外排；生活污水经处理后，全部用于矿区洒水及绿化。由此可见，本项目生产废水、生活污水全部回用，不外排。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定表，判定本项目排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B。
表2.5-5    水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


（2）地表水环境影响评价范围
本项目地表水评价等级为三级B，项目周边30km范围内无常年流水的地表水体，仅有降雨季节形成的短时地表径流，降雨过后立即渗入地下而消失。因此仅分析依托污水处理设施环境可行性。
地下水评价等级与评价范围
（1）建设项目分类
本项目为铜矿采矿项目，项目建设内容主要包括地下采场、废石场、矿石堆场等工程内容，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“H有色金属”中的“47、采选（含单独尾矿库）”项目，废石场地下水环境影响评价类别为I类，地下采场、矿石堆场地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。见表2.5-6。
表2.5-6     地下水环境影响评价行业分类表
	环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	H有色金属

	47、采选（含单独尾矿库）
	全部
	/
	废石场、尾矿库I类，选矿厂Ⅱ类，其余Ⅲ类
	/


（2）地下水环境敏感程度
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级规定、本项目所在区域的水文地质资料，本工程不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。故本项目地下水环境不敏感，具体见表2.5-7。
表2.5-7    地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的
环境敏感区。


（3）评价工作等级的确定
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2评价工作等级分级表评价工作等级的划分方法进行确定，其判据详见表2.5-8。
表2.5-8    评价区地下水环境影响评价工作等级划分
	          项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据表2.5-8及以上分析内容，本项目地下水环境影响评价等级为二级，各场地的评价等级见表2.5-9。
表2.5-9    地下水环境影响评价等级确定一览表
	序号
	工程内容
	判定依据
	本项目情况
	判定结果
	评价等级

	1
	地下采场
	地下水环境影响评价项目类别
	地下采场均为Ⅲ类项目
	Ⅲ类
	三级

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区。
	不敏感
	

	2
	废石场
	地下水环境影响评价项目类别
	废石场属于I类项目
	I类
	二级

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区。
	不敏感
	

	3
	矿石堆场
	地下水环境影响评价项目类别
	矿堆场属于Ⅲ类项目
	Ⅲ类
	三级

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区。
	不敏感
	


（4）地下水评价范围
本次评价采用自定义法确定调查评价范围：以项目区最外侧边界为起点，沿地下水自北东向南西流向外扩（上游1km、下游2km、两侧各1km）形成的矩形区域，总计约6km2。评价范围见图2.5-1。
声评价等级与评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或者建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB（A），或者受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。
项目区位于《声环境质量标准》（GB3096）中2类功能区，周围5km范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级确定原则，声环境评价等级为二级。
（2）评价范围
根据5.2的b）“二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小”；根据项目区周边环境情况，本次评价确定评价范围为矿区范围外200m。
生态评价等级
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中6.1评价等级的判定，本项目占用扰动土地类型为采矿用地，不占用基本农田，不涉及国家公园、世界自然遗产、重要生境、自然公园；地下水水位或土壤影响范围内没有分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标。
表2.5-10    生态影响评价工作等级划分表
	序号
	确定评价等级原则
	评价等级

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时
	一级

	b
	涉及自然公园时
	二级

	c
	涉及生态保护红线时
	二级

	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级
的建设项目
	不低于二级

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然
林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目
	不低于二级

	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	不低于二级

	g
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况
	三级


经过实地调查，本项目占用扰动土地类型为采矿用地和草地，不占用基本农田，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园；地下水水位或土壤影响范围内没有分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标；项目不属于水文要素影响型；项目区面积为2.7131km2，面积≤20km2。
根据表2.5-10的判别原则以及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1中的1.1.5的“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。”本工程的生态环境影响评价工作等级定为二级。
[bookmark: （2）评价范围]（2）评价范围
依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）并结合该区域环境功能要求，项目区范围外延2000m区域为生态环境影响评价范围，见图2.5-1。
土壤评价等级与评价范围
（1）项目类别
本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表中的“采矿业”中“金属矿、石油、页岩油开采”类，确定本项目区域土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类，见表2.5-11。
表2.5-11     土壤环境影响评价项目类别
	行业
类别
	项目类别

	
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	采矿业
	金属矿、石油、页岩油开采
	化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤气层开采（含净化、液化）
	其他


（2）生态影响型
本项目采矿同时属于污染影响型和生态影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境生态影响型敏感程度分级规定和本项目所在区域的地质资料，确定本项目所在区域的土壤环境敏感程度。矿区地处山区，土壤环境质量现状监测数据中pH为7.95～8.94，土壤含盐量为0.8～3.8g/kg，判定本项目的土壤环境敏感程度为较敏感。因此，本项目土壤生态影响型评价等级为二级，具体见表2.5-12、2.5-13。
表2.5-12    土壤环境敏感程度分级表
	敏感
程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


表2.5-13    生态影响型评价工作等级划分表
	         项目类别
评价工作等级
敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	二级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-


（3）污染影响型
本项目工业场地及排土场属于污染影响型，本项目永久占地面积为15.359hm2，划分为中型，排土场周边存在少部分天然牧草地，土壤环境划分为敏感，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的污染影响程度分级表、评价工作等级划分表（表2.5-14、表2.5-15），确定本项目土壤污染影响型评价等级为一级。
表2.5-14   污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表2.5-15    污染影响型评价工作等级划分表
	          占地规模
评价工作等级
敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


（4）土壤评价范围
建设项目土壤环境影响现状调查评价范围可根据项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定，根据土壤评价导则，参考表5，确定本项目土壤评价范围：
生态影响型：以采场边界为基础，外扩2km。
污染影响型：采矿工业场地及废石场等场地边界外扩1km。
环境风险评价等级与评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对拟建项目主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、火灾和爆炸伴生/次生物进行识别。
本项目主要使用的原辅材料为柴油、机油、硝酸铵。矿山日常柴油供应均来源于周边加油站，矿山不设油库硐室以及储油设备，因此筛选出本项目危险物质主要包括机油、硝酸铵。
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中C.1.1，危险物质数量与临界量比值（Q），Q为0.206＜1，详见表2.5-16。
表2.5-16    危险物质数量与临界量比值（Q）
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量/t
	临界量/t
	该种危险物质Q值

	1
	油类物质
	机油
	/
	16
	2500
	0.006

	2
	硝酸铵
	6484-52-2
	10
	50
	0.2

	项目Q值Σ
	0.206


（2）评价工作等级
依据表2.5-17评价工作等级划分，环境风险评价工作等级为简单分析。
表2.5-17     环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


（3）风险评价范围
简单分析，不设评价范围。
小结
综上，汇总各环境要素评价等级及范围见表2.5-17。
表2.5-17    环境影响评价等级和评价范围汇总表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	大气
	二级
	边长为5km的矩形区域

	2
	地表水
	三级B
	不设评价范围

	3
	地下水
	二级
	以项目区最外侧边界为起点，沿地下水流向自北东向南西外扩（上游1km、下游2km、两侧各1km）形成的矩形区域，总计约6km2。

	4
	声环境
	二级
	矿区外200m

	5
	生态环境
	二级
	项目四周边界外扩2km的矩形区域

	6
	土壤环境
	一级
	生态影响型：以采场边界为基础，外扩2km
污染影响型：采矿工业场地及废石场等场地边界外扩1km

	7
	环境风险
	简单分析
	不设评价范围
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污染与生态影响控制目标
2.7.1.1施工期
施工期矿山开发主要控制开挖、占用土地、植被面积和水土流失，以及施工噪声、施工扬尘等，详见表2.7-1。
表2.7-1    施工期污染控制目标
	污染源
	污染物类型
	控制内容
	控制目标

	弃土、弃渣
	固体废弃物
	严格控制工业场地和矿井等地表剥离、弃土和废石占地面积，制定完善的处置措施、禁止乱堆乱放
	控制压占土地、植被面积，使矿山范围内的新增水土流失得到有效控制，避免产生环境地质灾害

	施工设备
	机械、空气动力性噪声
	合理安排施工时间、采用低噪声机械设备
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	施工场地
	粉尘
	设置围挡、遮蔽措施，阻隔施工扬尘，定期洒水降尘等
	无组织排放监控浓度限值


2.7.1.2运营期
运营期控制内容与目标见表2.7-2。


表2.7-2    运营期污染控制内容与目标
	污染源
	污染物类型
	控制内容
	控制目标

	废气
	粉尘
	采取湿式凿岩、喷雾洒水、洗壁和机械通风措施；废石场洒水降尘
	达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单浓度限值要求

	
	粉尘
	水泥筒仓粉尘经筒仓自带仓顶除尘器处理后，无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（含2025年修改单）

	废水
	pH、悬浮物、CODCr、铜、铅、锌、镉、六价铬等
	采矿区矿坑涌水经沉淀处理后，回用于采矿生产，不外排；项目区生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区洒水、绿化
	矿井涌水和生活污水全部综合利用不外排

	噪声
	机械噪声、空气动力噪声
	采用吸声、减振、隔声和消声等措施
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	废石、生活垃圾和危险废物
	①建设废石场，设置拦渣坝、挡石墙和截排水沟，采取水保和复垦措施；②生活垃圾集中收集、外运得到妥善处理；③危险废物规范暂存，定期委托有资质单位安全处置
	符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	风险
	废水
	分区防渗、制定风险应急预案
	降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制


2.7.1.3生态影响控制目标
结合项目区生态功能和特点，确定本项目生态保护目标是保护矿区所在区域生态系统的完整性，主要保护对象为保护野生动植物，从而保障生态系统的整体功能和良性循环，使矿区开发对生态环境所造成的影响或破坏控制在最低限度。
环境保护目标
项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等生态敏感区域分布，也无集中或分散居住区居民点，项目周边无地表水分布，因此本项目主要环境保护目标见表2.7-3。
表2.7-3    矿区周围主要环境保护目标
	序号
	类别
	保护目标
	方位
	保护内容
	保护级别

	1
	大气环境
	项目区环境空气
	/
	大气环境
	二类区

	2
	地下水环境
	项目区域潜水含水层、具有供水意义的含水层
	矿区周边及下游
	地下水质量
	维持项目区地下水质量，保持现有地下水背景值

	3
	声环境
	/
	/
	声环境质量
	维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	4
	生态环境
	影响范围内的植被、野生动物、生态空间等
	评价区域
	影响范围内的植被、野生动物、生态空间等
	维持项目区生态现状

	5
	环境风险
	项目区环境空气、土壤、地下水
	/
	保护评价范围内的环境空气质量、土壤及地下水
	降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制


[bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc11908]评价时段
本项目评价时段考虑施工期、运营期和闭矿期。项目施工期为3年，为2027年1月~2029年12月，矿区服务年限为10.4年，运营期为项目建成投产后；闭矿期为开采结束后1~2年。
[bookmark: _Toc9991][bookmark: _Toc21341][bookmark: _Toc22529]建设项目工程分析
[bookmark: _Toc11498][bookmark: _Toc28264]矿区范围及资源特征
矿区勘探历程
1952～1956年，甘肃玉门矿务局679队在该区进行过1：50万和1：20万地质普查工作。
1956～1957年，祁连山地质队分别在小白石头、星星峡、铅炉子（红星山）一带进行过矿点检查评价工作。
1958年甘肃地质局花牛山队曾对红星山矿区进行过少量槽探及钻探工作，但未能有所突破。同年新疆地质局区测队在本区开展了正规1：20万区域地质调查工作，出版了1：20万星星峡幅区域地质图、矿产图及说明书，为本区的地质矿产勘查工作奠定了基础。
1960年，新疆地质局区测队在该区开展了1：5万地质普查工作，为区内地质矿产勘查提供了基础地质资料。
1960～1963年，新疆冶金局七〇四队在矿区开展了1：2.5万地质普查找矿工作和以自然电场法为主的物探工作，在矿区获得了几处有价值的自然电场法异常，但未能及时给予正确的解释和工程验证。
1960年，甘肃地质局区测队在该区完成1：20万区域地质测量工作。
1979～1981年，新疆冶金地质勘探公司七〇四队通过三年的野外地质资料收集工作，编制完成了（包括本幅图在内的）17幅1：5万成矿规律图、成矿预测图及说明书，对各矿种均作了详尽论述。
2003年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队在充分收集研究前人成果资料的基础上，利用地、物、化综合方法找矿，发现了铅锌多金属矿体。同时，还发现有较大找矿潜力的铁、铜矿产，为区内进一步开展地质勘查工作提供了充分的地质依据。
2006—2009年，哈密金石矿业有限公司在该区申请设立探矿权，并委托甘肃省第二地质勘查院开展了地质普查工作，通过近4年的地质勘查工作在矿权区内圈定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ共6条铜矿体，报告未经评审。
2011年5月—2011年10月，由哈密市金石矿业有限责任公司组织编写该探矿区详查设计，中国冶金地质总局西北局乌鲁木齐地质调查所组织实施了勘查工作。详查工作始于2011年4月—2011年10月，野外工作时长6个月，于2012年10月提交了《新疆哈密市大红山北铜矿详查报告》及相关附表、附图一套。该详查工作共圈定了7条铜矿体，编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ-1、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ。新疆维吾尔自治区矿产资源量评审中心于2012年11月16日，组织有关专家对该报告进行了评审，2013年2月1日对以下资源量进行了备案，备案文号为新国土资储备字〔2013〕031号。
2025年5月哈密市金石矿业有限责任公司，委托中国冶金地质总局西北地质勘查院编制完成《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告》。中国冶金地质总局西北地质勘查院，在充分收集研究前人地质工作成果资料的基础上，进行了地勘核实工作。编制了《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告》，新圈定了4条铜矿体，编号分别为Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号。
新疆维吾尔自治区矿产资源量评审中心于2025年6月26日，组织有关专家对该报告进行了评审，2025年9月30日对评审意见书（新矿评储字〔2025〕50号）的资源量进行了备案，备案文号为新自然资储备字〔2025〕50号。
探矿权、矿区范围
探矿权首次设置于2006年，勘查许可证证号：6500000611169，面积4.95km2。
采矿权首次设置于2017年，矿山名称为哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿，采矿权证号C6500002017053210144562，开采矿种为铜矿，开采方式为地下开采，生产规模为18万吨/年，面积2.7155km2。期限为2017年5月16日至2020年5月16日。
采矿权首次延续于2020年，矿山名称为哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿，采矿权证号C6500002017053210144562，开采矿种为铜矿，开采方式为地下开采，生产规模为18万吨/年，面积2.7133km2。期限为2020年5月16日至2022年7月24日。
采矿权第二次延续于2022年，矿山名称为哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿，采矿权证号C6500002017053210144562，开采矿种为铜矿，开采方式为地下开采，生产规模为18万吨/年，面积2.7131km2。期限为2022年8月1日至2024年8月1日。
根据哈密市金石矿业有限责任公司现持有《采矿许可证》，该采矿证信息如下：
采矿许可证号：XC6500002017053210144562；
采矿权人：哈密市金石矿业有限责任公司；
地    址：新疆哈密市伊州区八一路禧花园小区4号楼1905室；
矿山名称：哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿；
经济类型：有限责任公司；
开采矿种：铜矿、银矿；
开采方式：地下；
[bookmark: OLE_LINK609][bookmark: OLE_LINK608]矿区面积：2.7131km2；
[bookmark: OLE_LINK606][bookmark: OLE_LINK607]开采深度：2108米至1702米；
有效期限：自2026年8月27日～2034年6月15日；
表3.1-1    哈密市大红山北铜矿现有采矿权许可证范围拐点坐标一览表
2025年哈密市金石矿业有限责任公司委托新疆宝源利丰地质工程有限公司编制了《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿开采方案》，并取得《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿开采方案》评审意见书（新矿开评字〔2026〕9号）。根据开采方案，开采方式为地下开采，面积2.7131km2，生产规模30万吨/年。
矿体特征
根据《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告》，在区内共圈定11条铜矿体，编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ-1、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3，矿体在平面上的分布情况见下图3.1-1。其中Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号矿体是新发现矿体，新发现矿体和原详查工作圈定的Ⅴ号矿体为盲矿体。区内铜矿体主要赋存于岩体与灰岩接触部位的矽卡岩中，部分赋存于灰岩与大理岩的接触部位的矽卡岩中，呈层状、透镜状产出，矿体产状与含矿地层基本一致，在倾向和走向上变化不大，较为稳定。其中Ⅱ、Ⅳ-1号矿体规模较大，资源量占总资源量的60.94%，为矿区内主要矿体，Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅳ-1-3号矿体为次要矿体，其余Ⅲ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2号矿体规模相对较小。现将主要、次要矿体特征简述如下。

图3.1-1    平面矿体分布位置示意图
（1）Ⅰ号矿体
位于矿区北部，矿体分布于97线～102勘查线之间，在93线向西12m延伸出采矿权范围。控制矿体总体长度为158m，其中地表出露矿体长度78m，在94线～98线之间矿体地表无出露；最大斜深226m（90线），最大埋深230m（90线），矿体产出标高2045m（93线）～1808m（90线）。含矿岩性主要为矽卡岩，围岩主要为黑云母二长花岗岩，矿体与围岩界线清晰。
矿体形态较规则，呈层状产出，连续性好，沿走向及倾向上均呈波状起伏，沿倾向方向上具有尖灭再现特征。矿体总体产状为倾向348°～351°，倾角87°～89°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在1.41m～3.38m之间，矿体平均厚度2.67m。地表出露最大厚度3.38m，出现在97勘查线YK97-1采样工程中，最小厚度3.11m，出现在90勘查线YK90-1采样工程中；矿体深部最大厚度2.66m，出现在98勘查线ZK98-1钻探工程中，最小厚度1.41m，出现在90勘查线的ZK90-3钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=27.51%，矿体厚度变化系数Vm＜60%，属厚度变化稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高0.80%，出现在93勘查线YK93-1地表采样工程中，单工程Cu品位最低0.59%，出现在98勘查线ZK98-2钻探工程中，矿体平均品位0.66%；品位变化系数Vc=15.36%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
矿体厚度与品位相关性较差。矿体厚度沿倾向从地表至深部呈现由厚变薄的趋势，沿走向从97线至98线方向呈现变薄趋势；品位沿走向、倾向变化不显著趋于稳定趋势。
综上所述，Ⅰ号矿体属厚度变化稳定，有用组分分布均匀矿体。
（2）Ⅱ号矿体
位于矿区北部，矿体分布于97线～106勘查线之间，在106线北东方向延出矿界。控制矿体长度210m，最大斜深332m（90线），最大埋深340m（90线），矿体产出标高2052m（93线）～1702m（90线）。含矿岩性主要为矽卡岩，围岩主要为灰黑色灰岩、黑云母二长花岗岩等，矿体与围岩界线清晰。
矿体形态较规则，呈层状产出，连续性好，沿走向及倾向上均呈波状起伏。矿体总体产状为倾向318°～321°，倾角77°～85°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在1.25m～7.09m之间，矿体平均厚度3.62m。地表出露最大厚度7.09m，出现在106勘查线CK106-1采样工程中，最小厚度1.97m，出现在94勘查线YK94-2采样工程中；矿体深部最大厚度6.97m，出现在98勘查线ZK98-2钻探工程中，最小厚度1.25m，出现在90勘查线的ZK90-3钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=58.94%，矿体厚度变化系数Vm＜60%，属厚度变化稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高0.90%，出现在90勘查线ZK90-2钻探工程中，单工程Cu品位最低0.50%，出现在90勘查线ZK90-1钻探工程中，矿体平均品位0.59%；品位变化系数Vc=26.65%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
矿体厚度沿倾向从地表至深部仅在局部位置变化相对较大，总体呈现稳定；品位沿走向、倾向变化不显著趋于稳定趋势。
综上所述，Ⅱ号矿体属厚度变化稳定，有用组分分布均匀矿体。
（3）Ⅲ号矿体
位于矿区中部偏南，矿体分布于11线～16勘查线之间。控制矿体长度226m，最大斜深286m（4线），最大埋深249m（4线），矿体产出标高2052m（0线）～1803m（4线）。含矿岩性主要为矽卡岩，围岩主要为灰黑色灰岩、黑云母二长花岗岩、闪长岩等，矿体与围岩界线清晰。
矿体形态较规则，呈层状产出，连续性好，沿走向及倾向上均呈波状起伏。矿体产状：285°～295°∠45°～69°，矿体产状沿走向在0～4勘查线上局部变化较大，走向为232°，延倾向上在8～12勘查线上由于受深部岩体影响矿体产状有变缓趋势，总体属产状较稳定陡倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在0.56m～12.14m之间，矿体平均厚度3.64m。地表出露最大厚度5.16m，出现在8勘查线TC8-1采样工程中，最小厚度0.56m，出现在0勘查线TC0-1采样工程中；矿体深部最大厚度12.14m，出现在4勘查线ZK4-1钻探工程中，最小厚度0.97m，出现在0勘查线的ZK0-1钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=83.88%，矿体厚度变化系数Vm介于60～130%，属厚度变化较稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高0.71%，分别出现在0勘查线TC0-1采样工程中和ZK0-1钻探工程中；单工程Cu品位最低0.41%，出现在4勘查线ZK4-2钻探工程中；矿体平均品位0.53%；品位变化系数Vc=31.23%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
经分析，矿体厚度与品位相关性较弱；矿体在沿倾向（由地表至深部）呈现出中间厚，四周略薄的趋势，无论在地表还是深部在4线上显示最厚；根据变化趋势分析，矿体沿走向在0～8线之间厚度相对较大，总体呈现出由薄→厚→薄的趋势；品位沿走向变化不明显，沿倾向由地表至深部有减小的趋势。
综上所述，Ⅲ号矿体属厚度变化较稳定，有用组分分布均匀矿体。
（4）Ⅳ号矿体
位于矿区南部，矿体分布于81～78勘查线之间。控制矿体长度134m，最大斜深127m（70线），最大埋深86m（70线），矿体产出标高2025m（70线）～1939m（70线）。含矿岩性主要为矽卡岩，围岩主要为灰黑色灰岩、白云质大理岩、花岗闪长岩，矿体与围岩界线清晰。
矿体形态较规则，呈层状产出，沿走向呈波状起伏状，在77～73线走向为262°，73～70线走向为180°，70～74线走向为255°；矿体沿走向及倾向方向在77线断开，77～78线之间矿体沿走向在70线CK70-1工程中呈现出尖灭再现特征，沿倾向连续。矿体总体产状为倾向305°～320°，倾角45°～56°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在1.15m～2.64m之间，矿体平均厚度2.05m。地表出露最大厚度2.30m，出现在74勘查线YK74-1采样工程中，最小厚度2.12m，出现在73勘查线YK73-1采样工程中；矿体深部最大厚度2.64m，出现在70勘查线ZK70-1钻探工程中，最小厚度1.15m，出现在74勘查线的ZK74-1钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=31.14%，矿体厚度变化系数Vm＜60%，属厚度变化稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高0.66%，出现在74勘查线YK74-1地表采样工程中，单工程Cu品位最低0.40%，出现在74勘查线深部钻探工程ZK74-1中，矿体平均品位0.54%；品位变化系数Vc=27.49%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
经分析，矿体厚度与品位相关性较弱；矿体在地表至深部仅在地表采样工程YK74-1处厚度相对较大，其他位置变化不明显且品位无明显变化。
综上所述，Ⅳ号矿体属厚度变化稳定，有用组分分布均匀矿体。
（5）Ⅴ号矿体
位于矿区西南部，矿体分布于57线～58勘查线之间，为盲矿体。控制矿体长度107m，最大斜深54m（53线），最大埋深107m（53线），矿体产出标高2038m（54线）～1959m（53线）。含矿岩性主要为矽卡岩，围岩主要为灰黑色灰岩、黑云母二长花岗岩等，矿体与围岩界线清晰。
矿体形态较规则，呈似层状产出，沿走向上形态变化不明显。矿体总体产状为倾向310°～330°，倾角27°～45°，总体属产状较稳定的缓倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在1.00m～3.53m之间，矿体平均厚度2.05m。矿体深部最大厚度3.53m，出现在54勘查线ZK54-1钻探工程中，最小厚度1.00m，出现在53勘查线的ZK53-1钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=45.53%，矿体厚度变化系数Vm＜60%，属厚度变化稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高0.53%，出现在54勘查线深部钻探工程ZK54-1中，单工程Cu品位最低0.40%，出现在50勘查线深部钻探工程ZK50-1中，矿体平均品位0.48%；品位变化系数Vc=13.89%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
综上所述，Ⅴ号矿体属厚度变化稳定，有用组分分布均匀矿体。厚度与品位分布关系。
（6）Ⅵ号矿体
位于矿区中部，矿体分布于125～122勘查线之间。控制矿体长度200m，最大斜深182m（117线），最大埋深155m（117线），矿体产出标高2015m（113线）～1858m（117线）。含矿岩性主要为矽卡岩，围岩主要为灰黑色灰岩、黑云母二长花岗岩等，矿体与围岩界线清晰。
矿体形态较规则，呈层状产出，连续性好，矿体产状沿走向、倾向变化不明显。矿体总体产状为倾向285°～320°，倾角64°～68°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在1.06m～3.46m之间，矿体平均厚度2.41m。地表出露最大厚度3.46m，出现在117勘查线TC117-1采样工程中，最小厚度1.87m，出现在114勘查线TC114-1采样工程中；矿体深部最大厚度3.41m，出现在117勘查线ZK117-1钻探工程中，最小厚度1.06m，出现在117勘查线的ZK117-2钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=34.05%，矿体厚度变化系数Vm＜60%，属厚度变化稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高0.70%，出现在114勘查线TC114-1地表采样工程中，单工程Cu品位最低0.52%，出现在110勘查线深部钻探工程ZK110-2中，矿体平均品位0.62%；品位变化系数Vc=10.08%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
经分析，矿体厚度与品位相关性较弱；矿体在地表至深部仅在地表采样工程TC117-1、ZK117-1、ZK118-1、ZK118-2处呈现出略有变厚趋势，其他位置变化不明显且品位无明显变化。
综上所述，Ⅵ号矿体属厚度变化稳定，有用组分分布均匀矿体。
（7）Ⅳ-1号矿体
位于矿区东南部，矿体分布于211～216勘查线之间，矿体形态呈透镜状，矿体赋存于中元古界蓟县系卡瓦布拉克群（JxKw）灰黑色灰岩、条带状大理岩化灰岩及大理岩外接触带的矽卡岩中，局部位于闪长岩与灰黑色灰岩接触部位的矽卡岩中，矿体与围岩界线清晰，该矿体为盲矿体，深部连续分布。控制矿体长度540m，控制最大斜深170m（207线），最大埋深108m（212线），矿体产出标高2007m（203线）～1937m（212线），从211～216勘查线之间矿体往东南表现有侧伏趋势。
矿体形态呈透镜状产出，沿走向厚度变化不大，沿倾向在203、200勘查线上局部有变厚特征。受深部岩体影响，局部矿体产状变化较大，总体产状为倾向32°～44°，倾角10°～45°。在203勘查线以西呈略向南西倾的缓倾斜矿体，在203勘查线以东呈中间平缓，两端翘起的“U”形，翘起部位产状相对较陡，以200线和204线最为明显。总体属产状变化较大的缓倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在0.80m～25.62m之间，矿体平均厚度6.97m，矿体地表未出露。矿体深部最大厚度25.62m，出现在203勘查线ZK203-1钻探工程中，最小厚度0.80m，出现在203勘查线的ZK203-8钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=90.14%，矿体厚度变化系数Vm介于60～130%，属厚度变化较稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高1.27%，出现在212勘查线深部钻探工程ZK212-4中，单工程Cu品位最低0.48%，出现在216勘查线ZK216-3钻探工程中，矿体Cu平均品位0.74%；单工程伴生Au品位最高0.66g/t，出现在208勘查线深部钻探工程ZK208-1中，最低0.08g/t，出现在208勘查线ZK208-3钻探工程中，矿体伴生Au平均品位0.39g/t，Cu品位变化系数Vc=31.11%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
经矿体厚度与品位相关性较弱；矿体在沿倾向（由地表至深部）呈现出中间厚，四周略薄的趋势；根据厚度及品位等值线图分析，矿体沿走向在203～212线之间ZK203-1、ZK200-1、ZK208-2、ZK212-1、ZK212-3工程处厚度相对变化较大，最大厚度可达25.62m，其他位置相对稳定，品位沿走向及倾向变化不明显。矿体厚度、品位变化情况见图3.1-2、3.1-3。
综上所述，Ⅳ-1号矿体属厚度变化较稳定，有用组分分布均匀矿体。

图3.1-2     Ⅳ-1号矿体厚度等值线图

图3.1-3     Ⅳ-1号矿体品位等值线图
（8）Ⅳ-1-3号矿体
位于矿区东南部Ⅳ-1号矿体下部，矿体分布于211～216勘查线之间，沿走向向南东方向延出界外。矿体形态呈不规则脉状赋存于中元古界蓟县系卡瓦布拉克群（JxKw）灰黑色灰岩、条带状大理岩化灰岩与花岗闪长岩体外接触带的矽卡岩中，矿体与围岩界线清晰，地表沿走向矿体无出露，均为深部钻探工程控制的隐伏盲矿体。
控制矿体长度432m（含外推部分），控制最大斜深112m（204线），最大埋深125m（212线），矿体产出标高1954m（207线、216线）～1912m（203线），从207～216勘查线之间矿体往东南有侧伏趋势。
矿体形态呈透镜状产出，矿体产状变化较大，总体走向为北西－南东，总体产状为倾向32°～44°，倾角10°～45°。总体表现为中间平缓，两端略向上翘起的“U”形，翘起部位产状相对稍陡，以200线和204线最为明显。总体属产状变化较大缓倾斜矿体。
矿体厚度变化一般在1.00m～4.45m之间，矿体平均厚度2.35m，地表矿体无出露。矿体深部最大厚度4.45m，出现在212勘查线ZK212-4钻探工程中，最小厚度1.00m，出现在208勘查线的ZK208-4钻探工程中。矿体厚度变化系数Vm=49.04%，矿体厚度变化系数Vm＜60%，属厚度变化稳定矿体。
矿体单工程Cu品位最高1.15%，出现在212勘查线ZK212-4钻探工程中，单工程Cu品位最低0.44%，出现在203勘查线ZK203-3钻探工程中，矿体平均品位0.73%；单工程伴生Au品位最高0.82g/t，出现在212勘查线深部钻探工程ZK212-4中，最低0.10g/t，出现在200勘查线ZK200-1钻探工程中，矿体伴生Au平均品位0.40g/t；Cu品位变化系数Vc=35.34%，品位变化系数Vc＜60%，属有用组分分布均匀矿体。
综上所述，Ⅳ-1-3号矿体属厚度变化稳定，有用组分分布均匀矿体。
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表3.1-2    矿体基本特征一览表
	[bookmark: _Hlk21768252]矿 体 编 号
	分 布 位 置
	形态
	规    模（m）
	产     状
	Cu品位（%）
	出露
状况
	备 注

	原编号
	现编号
	勘查线
	赋存标高
（m）
	
	长度
	最大
斜深
	厚    度
	
	变 化
	平 均
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	变  化
	平均
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	Ⅰ
	97~102
	2045~1808
	层状
	158
	226
	1.41~3.38
	2.67
	348°~351°∠87°~89°
	0.59~0.80
	0.66
	出露
	

	Ⅱ
	Ⅱ
	97~106
	2052~1702
	层状
	210
	332
	1.25~7.09
	3.62
	318°~321°∠77°~85°
	0.50~0.90
	0.59
	出露
	

	Ⅲ
	Ⅲ
	11~16
	2052~1803
	层状
	226
	286
	0.56~12.14
	3.64
	285°~295°∠45°~69°
	0.41~0.71
	0.53
	出露
	

	
	Ⅲ-1
	12~24
	2027~1992
	透镜状
	58
	30
	3.33~3.98
	3.66
	285°~295°∠45°~69°
	0.54~0.56
	0.55
	出露
	

	Ⅳ
	Ⅳ
	81~78
	2025~1939
	层状
	134
	127
	1.15~2.64
	2.05
	305°~320°∠45°~56°
	0.40~0.66
	0.54
	出露
	

	Ⅴ
	Ⅴ
	57~58
	2038~1959
	层状
	107
	54
	1.00~3.53
	2.05
	310°~330°∠27°~45°
	0.40~0.53
	0.48
	隐伏
	

	Ⅵ
	Ⅵ
	125~122
	2015~1858
	层状
	200
	182
	1.06~3.46
	2.41
	285°~320°∠64°~68°
	0.52~0.70
	0.62
	出露
	

	
	Ⅳ-1
	211~216
	2007~1937
	透镜状
	540
	170
	0.80~25.62
	6.97
	32°~44°∠10°~45°
	0.48~1.27
	0.74
	隐伏
	新发现

	
	Ⅳ-1-1
	203~204
	1986~1960
	透镜状
	40
	50
	3.90~6.99
	5.45
	
	0.46~0.60
	0.53
	隐伏
	新发现

	
	Ⅳ-1-2
	203~204
	1974~1936
	透镜状
	40
	60
	1.99~3.21
	2.60
	
	0.48~0.51
	0.50
	隐伏
	新发现

	
	Ⅳ-1-3
	211~216
	1954~1912
	透镜状
	432
	112
	1.00~4.45
	2.35
	
	0.44~1.15
	0.73
	隐伏
	新发现

	矿床
	
	2052~1702
	
	
	
	0.80~25.62
	3.39
	
	0.40~1.27
	0.65
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	形态
	规    模（m）
	产     状
	伴生Au品位（g/t）
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状况
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	现编号
	勘查线
	赋存标高
（m）
	
	长度
	最大
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	厚度变化
	平均
	
	品位变化
	平 均
	
	

	
	Ⅳ-1
	211~216
	2007~1937
	透镜状
	540
	170
	0.80~25.62
	6.97
	32°~44°∠10°~45°
	0.08~0.66
	0.39
	隐伏
	新发现

	
	Ⅳ-1-1
	203~204
	1986~1960
	透镜状
	40
	50
	3.90~6.99
	5.45
	
	0.08~0.15
	0.12
	隐伏
	新发现

	
	Ⅳ-1-2
	203~204
	1974~1936
	透镜状
	40
	60
	1.99~3.21
	2.60
	
	0.13~0.14
	0.14
	隐伏
	新发现

	
	Ⅳ-1-3
	211~216
	1954~1912
	透镜状
	432
	112
	1.00~4.45
	2.35
	
	0.10~0.82
	0.40
	隐伏
	新发现

	矿床
	
	2052~1702
	
	
	
	0.80~25.62
	3.39
	
	0.08~0.82
	0.38
	
	



矿石质量特征
3.1.4.1矿石矿物成分
矿石矿物：以黄铜矿为主，次要矿物为斑铜矿，微量的辉铜矿、含铜赤铁矿、铜蓝，极少量孔雀石，同时含少量的自然金、银金矿。
脉石矿物：主要为石榴子石、次为透辉石、方解石及少量钙铁辉石、长石、绿泥石及微量硅灰石、磷灰石、石英、黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉铋矿等。
3.1.4.2矿石化学成分
原矿矿石化学成分见表3.1-3。
表3.1-3    原矿多元素分析
	类别
	Cu（%）
	Pb（%）
	Zn（%）
	Mo（%）
	Co（%）
	WO₃（%）
	Sn（%）
	Ni（%）
	S（%）
	Bi（%）

	平均值
	0.51
	0.14
	0.08
	0.004
	0.008
	0.011
	0.030
	0.005
	0.41
	0.003

	类别
	Cd（%）
	Se（%）
	Te（%）
	Ga（%）
	Ge（%）
	Re（%）
	In（%）
	Tl（%）
	Ag(g/t)（%）
	

	平均值
	0.0003
	0.0006
	0.0002
	0.0017
	0.0005
	0.0001
	0.0001
	0.0002
	4.12
	


矿床内铜矿石属高硅、低硫、低磷的铜矿石。其中硫局部富集。
3.1.4.3矿石结构、构造
1、矿石结构
主要以自形、半自形、它形粒状变晶结构为主，其次为包含结构、交代残余结构。
（1）它形粒状结构：黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿、部分辉铜矿多为它形粒状，常形成不规则的集合体充填分布于矿石的裂隙和孔隙中。
（2）包含结构：斑铜矿、部分赤铁矿颗粒中可见黄铜矿、辉铜矿集合体或残留体包裹其中。
（3）交代参与结构：含铜赤铁矿沿黄铜矿集合体边缘和裂隙浸蚀交代，并可见黄铜矿或辉铜矿的残留体包裹。
2、矿石构造
矿石构造主要为细脉状构造，其次为浸染状构造和块状构造。
细脉状构造：其特征为黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿等金属硫化物呈脉状穿插于矿石裂隙中。
浸染状构造：少量的粒状黄铜矿、斑铜矿呈星散浸染状分布，其含量较低。
块状构造：黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿等金属硫化物集合体相对密集分布。
3.1.4.4矿石类型
1、 矿石自然类型
（1）根据矿石中主要铜矿物划分：各铜矿体铜矿石中铜以原生硫化铜为主，其次为氧化铜、次生硫化铜，其他铜矿物含量较低。因此矿石的自然类型初步确定为以原生硫化物为主的少量混合铜矿石。
（2）根据矿石结构构造划分：细脉状、浸染状和块状矿石。
2、矿石工业类型
铜矿体位于闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩等中酸性岩体与灰黑色灰岩、条带状大理岩化灰岩外接触带矽卡岩中，矿石矿物以黄铜矿为主，次要矿物为斑铜矿，微量的辉铜矿、含铜赤铁矿、铜蓝，极少量孔雀石，同时含少量的自然金、银金矿；脉石矿物主要为石榴子石、次为透辉石、方解石及少量钙铁辉石、长石、绿泥石及微量硅灰石、磷灰石、石英、黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉铋矿等。矿石矿物多呈自形晶、半自形晶、他形晶集合体状分布，显示了中温热液交代的矿物特征等。围岩蚀变主要为硅化、矽卡岩化、角岩化等；成矿物质主要来源于岩浆热液，岩浆活动既为铜的成矿提供了热液条件，同时又提供了成矿物质（矿液），区内的华力西期闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩体是成矿母岩。故该矿床成因属中温热液交代的矽卡岩型铜矿床，矿石工业类型为矽卡岩型矿石。
3.1.4.5放射性含量
根据储量核实报告，在ZK200-5钻孔的10.40-10.60m处、45.00-45.30m处、56.00-56.39m处、99.00-99.30m处，采集了顶板岩石灰岩、矿体（层）岩石矽卡岩、顶底板岩石花岗岩、底板岩石闪长岩等4件放射性样品，编号分别为FSH-1、FSH-2、FSH-3、FSH-4；在ZK707-2钻孔浅部的6.80-7.10m处，采集了顶板岩石灰黑色灰岩中1件放射性样品，编号为FSH-5，在ZK57-1钻孔浅部的22.80-23.10m处，采集了顶板岩石结晶灰岩中1件放射性样品，编号为FSH-6，共采集放射性样品6件。测试项目为，大红山北铜矿体（层）及围岩中的天然放射性核素铀-238、镭－226、钍－232、钾－40放射性比活度，采用GMX-45高纯锗γ谱仪对矿区样品进行检测（美国ORTEC制造）。
大红山北铜矿体（层）及围岩中放射性检测成果，测试单位为核工业二一六大队检测研究院。矿体（层）及围岩中放射性测量成果见表3.1-4。
表3.1-4    放射性核素Ra226、Th232、K40成果登记表

	采样工程位置
	样品编号
	测试项目
	内照射指数（IRa）
	外照射指数
（Ir）
	A类装饰材料技术要求

	
	
	Th232
	Ra226
	K40
	
	
	

	ZK200-5
	FSH-1
	4.6
	6.4
	40.9
	0.0320
	0.0447
	满足A类装饰材料IRa≤1.0、Ir≤
1.3

	ZK200-5
	FSH-2
	5.9
	109.1
	10.8
	0.5455
	0.3201
	

	ZK200-5
	FSH-3
	101.1
	116.5
	894.6
	0.5825
	0.9167
	

	ZK200-5
	FSH-4
	55.7
	57.1
	890.4
	0.2855
	0.5806
	

	ZK707-2
	FSH-5
	4.3
	13.5
	86.4
	0.0675
	0.0736
	

	ZK57-1
	FSH-6
	1.8
	6.7
	32.7
	0.0335
	0.0328
	

	平均值
	28.9
	51.55
	325.97
	0.2578
	0.3281
	

	IRa=CRa/200；Ir=CRa/370+CTh/260+CK/4200


测试单位：核工业二一六大队检测研究院
矿区矿体（层）及顶（底）板岩性主要为灰岩、花岗岩、闪长岩，铜矿体（层）含矿岩性为矽卡岩，岩性成分复杂。根据放射性检测及测量成果，对核实勘查区矿体（层）及围岩中放射性核素铀－238、钍－232、镭－226、钾－40进行放射性评价。样品成果差别不大，说明具有同源性，矿石的放射性均不高，经检测Ira、Ir的测量成果内照射指数0.0335-0.5825，平均值为0.2578，外照射指数0.0328-0.9167，平均值为0.3281。矿区及周边区域放射性强度较低，未发现放射性异常，无放射性污染，对人体健康没有影响。
因此，矿床在开采、加工、使用过程中，不易释放有毒有害物质而污染大气和地下水，也不会产生超标的放射性污染。
资源/储量
经评审备案的矿产资源储量报告的名称为《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告》；该矿产资源储量报告编制单位为中国冶金地质总局西北地质勘查；评审单位为新疆维吾尔自治区地质成果中心；评审意见书文号为新矿评储字〔2025〕50号；评审时间为2025年6月26日；评估基准日为2024年12月31日；备案单位为新疆维吾尔自治区自然资源厅；备案文号为新自然资储备字〔2025〕50号；备案时间为2025年9月30日。
根据《〈新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告〉（2024年12月31日）矿产资源储量评审意见书》（新矿评储字〔2025〕50号），《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告（估算基准日2024年12月31日）》详细查明了矿区水、工、环开采技术条件，达到勘探阶段要求。查明主要矿种为铜矿，伴生矿种为金、银。通过资源量核实工作，截至2024年12月31日，采矿权区范围内累计查明铜矿石量（KZ+TD）为339.5万吨，铜金属量22038吨，矿床Cu平均品位0.65%。其中控制资源量（KZ）矿石量174.6万吨，金属量12067吨，Cu平均品位0.69%，占全区总资源量的51.43%；推断资源量（TD）矿石量164.9万吨，金属量9971吨，Cu平均品位0.60%，占全区总资源量的48.57%；伴生Au金属量612kg，平均品位0.38g/t；伴生银金属量10吨，平均品位2.90g/t。
审查通过的资源储量如下：
表3.1-5    评审通过的资源储量一览表
	资源量
类别
	主矿产（Cu）
	伴生矿产（Au）
	伴生矿产（Ag）

	
	矿石量（万吨）
金属量（吨）
	平均品位（%）
	矿石量（万吨）
金属量（千克）
	平均品位（g/t）
	矿石量（万吨）
金属量（吨）
	平均品位（g/t）

	控制（KZ）
	174.6
12067
	0.69
	118.2
481
	0.41
	-
	-

	推断（TD）
	164.9
9971
	0.60
	41.7
131
	0.32
	339.5
10
	2.90

	合计
	339.5
22038
	0.65
	159.9
612
	0.38
	339.5
10
	2.90
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表3.1-6     矿床资源量汇总表
	矿体编号
	资源量
级别
	矿石量
（万t）
	平均品位
	铜金属量
（t）
	金金属量
（kg）
	银金属量
（t）
	矿床平均品位
	备注

	
	
	
	Cu（10-2）
	Au（10-6）
	Ag（10-6）
	
	
	
	Cu（10-2）
	Au（10-6）
	

	Ⅰ
	TD
	13.2
	0.66
	/
	3.81
	866
	/
	7
	0.65
	/
	原详查
报告矿体

	Ⅱ
	KZ
	9.0
	0.58
	/
	
	522
	/
	
	
	
	

	
	TD
	71.0
	0.59
	/
	
	4203
	/
	
	
	
	

	矿体小计
	KZ+TD
	80.0
	0.59
	/
	
	4725
	/
	
	
	
	

	Ⅲ
	KZ
	28.1
	0.54
	/
	
	1519
	/
	
	
	
	

	
	TD
	21.5
	0.51
	/
	
	1107
	/
	
	
	
	

	Ⅲ-1
	TD
	1.7
	0.55
	/
	
	95
	/
	
	
	
	

	矿体小计
	KZ+TD
	51.3
	0.53
	/
	
	2721
	/
	
	
	
	

	Ⅳ
	TD
	5.3
	0.54
	/
	
	285
	/
	
	
	
	

	Ⅴ
	TD
	3.0
	0.48
	/
	
	145
	/
	
	
	
	

	Ⅵ
	KZ
	19.3
	0.62
	/
	
	1198
	/
	
	
	
	

	
	TD
	7.5
	0.60
	/
	
	453
	/
	
	
	
	

	矿体小计
	KZ+TD
	26.8
	0.62
	/
	
	1651
	/
	
	
	
	

	Ⅳ-1
	KZ
	99.3
	0.75
	0.41
	1.87
	7443
	405
	3
	
	0.38
	储量核实
新增矿体

	
	TD
	27.6
	0.69
	0.33
	
	1902
	88
	
	
	
	

	矿体小计
	KZ+TD
	126.9
	0.74
	0.39
	
	9345
	493
	
	
	
	

	Ⅳ-1-1
	TD
	3.1
	0.53
	0.12
	
	166
	4
	
	
	
	

	Ⅳ-1-2
	TD
	1.8
	0.50
	0.14
	
	90
	3
	
	
	
	

	Ⅳ-1-3
	KZ
	18.9
	0.73
	0.40
	
	1385
	76
	
	
	
	

	
	TD
	9.2
	0.72
	0.40
	
	659
	36
	
	
	
	

	矿体小计
	KZ+TD
	28.1
	0.73
	0.40
	
	2044
	112
	
	
	
	

	控制资源量（KZ）
	174.6
	
	
	
	12067
	481
	
	
	
	

	推断资源量（TD）
	164.9
	
	
	
	9971
	131
	
	
	
	

	累计查明资源量（KZ+TD）
	339.5
	
	
	2.90
	22038
	612
	10
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项目基本情况
项目名称：哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目；
建设单位：哈密市金石矿业有限责任公司；
项目性质：新建；
项目类别：铜矿采选，B0911；
建设地点：矿区位于哈密市东南直距180千米处，行政区划隶属哈密市伊州区双井子乡管辖，地理坐标为（CGCS2000坐标系）：东经95°17′34″～95°18′35″、北纬41°52′05″～41°53′20″，中心点坐标：东经95°18′05″、北纬41°52′42″。矿区面积2.7131平方千米；
开采规模及服务年限：本次设计开采方式为地下开采，开采矿种为铜矿，伴生矿种为金、银，生产规模30万吨/年，设计开采标高2108m至1702m，服务年限10.4年；开采出的铜矿直接外售。
投资总额：本项目总投资9186.04万元，其中环保投资471万元，占项目总投资的5.12%；
劳动定员：地下开采期总劳动定员196人；
工作制度：矿山生产采用连续工作制，采用250d/a，3班/d，8h/班。
项目组成
本项目由主体工程、公辅工程、环保工程组成。主体工程包括地下采场、采矿工业场地、废石场等；公辅工程包括运输道路、生活区等；环保工程包括井下涌水抽排利用工程、生活污水处理利用工程等。详见表3.2-1。
表3.2-1     项目建设内容一览表
	类别
	工程名称
	工程内容

	主体工程
	井巷工程
	主平硐
	硐口位于矿区南部，岩石移动范围20m外。平硐长76m，断面采用三心拱形，净断面规格为4.0m×3.8m。该平硐负责Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、V、Ⅵ矿体开采时，矿石、废石、材料及人员运输任务，兼做安全出口。开采Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、Ⅳ、V矿体时入新风

	
	
	南斜坡道
	斜坡道硐口位于主平硐内，岩石移动范围20m外。斜坡道底标高1800m，断面采用三心拱形，净断面规格为4.0m×3.8m。直线段坡度12%，平均坡度10%，斜坡道总长2000m。该斜坡道负责Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、V、Ⅵ矿体开采时，矿石、废石、材料及人员运输任务

	
	
	北斜坡道
	为新建工程，硐口位于矿区北部，岩石移动范围20m外。断面采用三心拱形，净断面规格为4.0m×3.8m。直线段坡度12%，平均坡度10%，斜坡道总长1700m。该斜坡道负责I、Ⅱ号矿体开采时，矿石、废石、材料及人员运输任务，入新风兼做安全出口

	
	
	回风井
	包括Ⅵ号矿体回风井、Ⅲ号矿体回风井、Ⅳ-1号矿体回风井、V号矿体回风平硐、Ⅳ号矿体回风井、I、Ⅱ号矿体回风井，各井口均安设风机，作为各自矿体开采时的回风井，兼做安全出口

	
	
	通风管缆井
	利用原3号矿体下盘现有勘探竖井，井筒位于矿区南部，岩石移动范围20m外。现井底标高1979m，设计将井筒延深至1800m，井筒深度232m，井筒断面为圆形，净直径4.2m，该井作为Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、V、Ⅵ矿体开采时的管缆井，兼做安全出口。开采Ⅲ、Ⅵ矿体时入新风

	
	工业场地
	主平硐工业场地
	围绕主平硐硐口布置，设置空压机站、柴油电站、材料库房（彩钢结构），配套IV-1号矿体回风井风机房。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约200m2，占地面积3500m2

	
	
	南斜坡道工业场地
	紧邻南斜坡道硐口布置，设置运输车辆调度站、设备维修间（彩钢结构）。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约150m2，占地面积3000m2

	
	
	北斜坡道工业场地
	围绕北斜坡道硐口布置，主要设置空压机站、柴油电站（彩钢结构），配套I、Ⅱ号矿体回风井风机房。占用土地类型为裸岩石砾地，地面设施建筑面积约200m2，工业场地占地面积3500m2

	
	
	通风管缆井工业场地
	紧邻通风管缆井井口布置，设置通风机房、设备检修棚（彩钢结构），配套Ⅲ号、VI号矿体回风井风机房。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约180m2，占地面积3000m2

	
	
	充填制备站工业场地
	位于主平硐东侧，布置破碎机操作间、充填材料存储棚、加压注浆泵机房（彩钢结构）。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约250m2，占地面积4000m2

	辅助工程
	充填工程
	井下充填站
	充填搅拌站位于第一个运输中段巷道向采场内进行充填。搅拌站主要设备为JD1500型搅拌机和HBMG60/17-110S矿用充填泵，地表加工后的碎石或戈壁碎石以及水泥等材料由井下运输车运至充填站，搅拌机将充填材料充分搅拌后卸入矿用充填泵，管路采用φ180mm聚乙烯增强塑料管

	公用工程
	供电工程
	采用双重电源供电，一路主供电源引自上级变电所10kV侧，由架空输电线路至本矿山变电所。由于矿山受条件限制不具备两回路供电条件，为了保证矿井在供电电源因故障或其他原因停止供电时，仍能担负矿山一级负荷的需要，以保障人员、排水等安全用电，故设置备用电源。另一路由柴油发电机组供电，为备用保安电源，以保证一级负荷的供电电源，满足要求

	
	供水工程
	矿山井下涌水经由排水管排至地表400m3高位水池内，作为矿山生产及消防用水水源地；生活用水采用拉运方式，设置20m3生活辅助水池用于储备生活饮用水

	
	供热工程
	采用电热水锅炉供热

	
	采矿空压站
	空压机采用生产用空压机，并能在10min内启动，空压机的风量满足紧急避险要求

	储运工程
	水泥筒仓
	充填站内设计布置1座水泥仓，水泥仓直径均为φ4.5m，圆筒段高18.6m，锥角60°。水泥仓有效容积160m3，可储存水泥约176.8t。水泥仓总计可存储约5d水泥消耗量

	
	矿石堆场
	矿石设置临时堆场，占地面积5000m2，堆场位置在主平硐东侧的地势低洼处。矿石临时堆场最终堆置标高为：2033m，矿石临时堆场堆置最大高度为：2m。矿石临时堆场沿高水平标高向低水平单台阶堆排，矿石临时堆场最终边坡角约33.7°（小于岩石自然安息角），坡比1：1.5。矿石临时堆场考虑矿山10天矿石量，容积7000m3，满足开采阶段采出矿石量临时堆放所需的容积

	
	废石场
	本次设计三个废石场，废石场1位于主平硐的西南侧230m处，占地面积15730m2，废石场2位于主平硐的东南侧180m处，占地面积1860m2，废石场3位于北斜坡道口的东南侧253m处，占地面积30000m2。废石场1堆置顶标高2030m，堆置高度为24m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，废石堆场容积为11.2万m3。废石场2堆置顶标高2010m，堆置高度为6m，容积6000m3，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5。废石场3堆置顶标高2022m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，经计算废石堆场容积为14万m3，最大堆高18m。堆场布置护坡进行防护处理，废石堆场下游建造挡墙。废石场作业方式，采用汽车－推土机排土工艺。废石场采用多台阶覆盖式排土工艺，排土作业采用单台阶作业

	
	运输道路
	为满足矿山现有需要，矿山需新建4.5m宽道路约1000m，为公路型道路，碎石路面，道路最小曲率半径为15m，最大纵坡8%，限制速度10km/h。对所利用的原有道路，当不满足运输需要时，需进行修复或重新修建

	
	爆破器材库
	位于办公生活区西北约1km处的独立沟谷坡脚处，远离工业场地及人员密集区。包括炸药库、雷管库、值班警卫室、消防器材棚，配套警报器、铁丝网、避雷针及接地网。建筑面积90m2（彩钢+砖混结构），占地面积0.08hm2，矿山日常炸药均由当地民爆公司统一运送，已设装药库（炸药库9.8t，雷管库2万发）

	环保工程
	废水
	井下排水
	矿山井下排水量为513m3/d，涌水无毒无害，悬浮物浓度一般为300～3000mg/L。矿坑涌水采用沉淀处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）新建企业水污染物排放浓度限值要求后，并且满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中杂用水质标准后，全部用于井下生产用水及降尘、地表绿化及降尘等，不外排

	
	
	生活污水
	生活污水经处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化和道路清扫、消防水质标准后用于项目区绿化和矿区道路降尘洒水

	
	废气
	井下采矿粉尘
	井下采掘作业采用湿式凿岩，爆堆洒水等措施；井下皮带受料点设水雾除尘喷嘴

	
	
	爆破烟尘
	爆炸污染物的排放属于瞬时间歇排放，炮烟通过系统通风由风井排出地表，且随着时间推移运行，污染物在井下环境空气中不断扩散和稀释，通过回风井换气排出

	
	
	运输扬尘
	道路运输通过厂区道路硬化、洒水、限制车辆车速等措施来控制扬尘

	
	
	废石场扬尘
	采用洒水降尘方式，粉尘以无组织形式排放

	
	
	矿石堆场
	堆场半敞开式设置，并采用洒水降尘方式，粉尘以无组织形式排放

	
	
	废石破碎废气
	在颚式破碎机进料、排料口设集尘罩，收集各产尘点废气，通过布袋除尘器处理，风量5000m3/h，除尘效率：>99%，处理后经15m排气筒外排

	
	
	水泥筒仓粉尘
	筒仓仓顶设置1台仓顶脉冲布袋除尘器，处理效率大于99.7%。将除尘器收集的水泥灰直接落入水泥仓内，同时水泥仓与加料设备密封连接，避免粉尘外溢。

	
	固体废物
	废石
	废石临时堆场用于生产期废石临时堆存，定期作为充填原料用于井下充填

	
	
	除尘灰
	为各除尘器收集的粉尘，回用于充填工序

	
	
	废布袋
	废布袋由原厂家回收

	
	
	废机油
	废机油暂存于危废贮存库，定期委托具有危险废物经营资质单位安全收集与处置

	
	
	生活垃圾
	临时放置于生活区内垃圾池，由环卫部门统一清运处置

	
	噪声
	选用低噪声设备，设置隔声、减振措施，外部运输安排在白天，禁止夜间运输，道路路面硬化并控制车速

	
	生态保护与恢复
	施工期临时占地生态恢复治理，运营期、退役期对工业场地、废石堆场等进行生态恢复治理


[bookmark: bookmark71]总体布局及占地
本方案规划占地面积合计15.489公顷。
采矿场区规划布局包括工业场地、临时堆场、办公生活区、爆破器材库、矿山道路等主要地表建筑、构筑物设施。总平面布置见图3.2-1。
（1）工业场地
主平硐工业场地：围绕主平硐硐口布置，设置空压机站、柴油电站、材料库房（彩钢结构），配套IV-1号矿体回风井风机房。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约200m2，占地面积3500m2。
南斜坡道工业场地：紧邻南斜坡道硐口布置，设置运输车辆调度站、设备维修间（彩钢结构）。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约150m2，占地面积3000m2。
北斜坡道工业场地：围绕北斜坡道硐口布置，主要设置空压机站、柴油电站（彩钢结构），配套I、Ⅱ号矿体回风井风机房。占用土地类型为裸岩石砾地，地面设施建筑面积约200m2，工业场地占地面积3500m2。
通风管缆井工业场地：紧邻通风管缆井井口布置，设置通风机房、设备检修棚（彩钢结构），配套Ⅲ号、VI号矿体回风井风机房。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约180m2，占地面积3000m2。
地表充填制备站工业场地：位于主平硐东侧，布置破碎机操作间、充填材料存储棚、加压注浆泵机房（彩钢结构）。占用土地类型为裸岩石砾地，建筑面积约250m2，占地面积4000m2。
（2）临时堆场
1）矿石堆场
根据矿区周边情况，矿石设置临时堆场，占地面积5000m2，堆场位置在主平硐东侧的地势低洼处。采用运输卡车运输翻卸—推土机堆排的方式，单台阶作业。
矿石临时堆场最终堆置标高为：2033m，矿石临时堆场堆置最大高度为：2m。
堆置方式：矿石临时堆场沿高水平标高向低水平单台阶堆排，矿石临时堆场最终边坡角约33.7°（小于岩石自然安息角），坡比1：1.5。
矿石临时堆场考虑矿山10天矿石量，容积7000m3，满足开采阶段采出矿石量临时堆放所需的容积。
2）废石场
本次设计三个废石场：废石场1和废石场2，废石场3。废石场1位于一期主平硐的西南侧230m处，占地面积15730m2，废石场2位于一期主平硐的东南侧180m处，占地面积1860m2，废石场3位于北斜坡道口的东南侧253m处，占地面积30000m2。废石场1堆置顶标高2030m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，经计算废石堆场容积为11.2万m³。废石场2堆置顶标高2010m，堆置高度为6m，容积6000m³，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5。废石场3堆置顶标高2022m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，经计算废石堆场容积为14万m³。堆场布置护坡进行防护处理，废石堆场下游建造挡墙。废石场作业方式，采用汽车－推土机排土工艺。废石场采用多台阶覆盖式排土工艺，排土作业采用单台阶作业。
（3）办公生活区
集中建设在矿区南侧平缓区域，远离生产作业区。占地面积3000m2，总建筑面积450m2，主要包括工人宿舍、办公室、会议室、食堂、浴室（均为彩钢结构）。场地周边修筑土质排水渠（宽1.5m、深1.2m），配套简易绿化及垃圾收集设施，占用土地类型为裸岩石砾地。
（4）爆破器材库
位于办公生活区西北约1km处的独立沟谷坡脚处，远离工业场地及人员密集区。包括炸药库、雷管库、值班警卫室、消防器材棚，配套警报器、铁丝网、避雷针及接地网。建筑面积90m2（彩钢+砖混结构），占地面积0.08hm2，安全距离符合《爆破安全规程》要求，占用土地类型为裸岩石砾地。
（5）矿山道路
作为对外及内部运输主通道，呈带状连接办公生活区、爆破器材库与各工业场地、临时堆场。合计占地面积8.15公顷，道路按《厂矿道路设计规范》矿山Ⅲ级标准修建，泥结碎石路面，双车道，路面宽6.5m、路基宽8.5m。最大纵坡≤8%，最小转弯半径15m，平均坡度≤6.5%，最高车速20km/h，占用土地类型为裸岩石砾地。
根据哈密市自然资源局出具的《关于〈关于查询哈密市大红山北铜矿矿权范围内“三区”情况的申请函〉的复函》可知，本矿区范围不占用耕地和永久基本农田，不占用划定的生态保护红线。矿山采用地下开采方式，地面设施布局集中，对地表连续占用面积小，符合集约节约用地原则。
表3.2-2     矿山布局一览表
	序号
	划分/项目名称
	占地面积（hm2）
	建筑面积（m2）
	地类

	1
	办公生活区
	0.30
	450
	裸岩石砾地

	2
	爆破器材库
	0.08
	90
	裸岩石砾地

	3
	规划矿山道路
	8.15
	
	裸岩石砾地

	4
	规划工业场地
	
	
	

	4.1
	I、II号矿体分区-北斜坡道工业场地
	0.35
	200
	裸岩石砾地

	4.2
	Ⅲ、VI号矿体分区-入风管缆井工业场地
	0.30
	180
	裸岩石砾地

	4.3
	Ⅲ、VI号矿体分区－地表充填制备站工业场地
	0.40
	250
	裸岩石砾地

	4.4
	Ⅳ及Ⅳ-1系列矿体分区－主平硐工业场地
	0.35
	200
	裸岩石砾地

	4.5
	Ⅳ及Ⅳ-1系列矿体分区－南斜坡道工业场地
	0.30
	150
	裸岩石砾地

	
	小计
	1.70
	980
	

	5
	规划临时堆场
	
	
	

	5.1
	1号废石临时堆场
	1.573
	
	裸岩石砾地

	5.2
	2号废石临时堆场
	0.186
	
	裸岩石砾地

	5.3
	3号废石临时堆场
	3.00
	
	裸岩石砾地

	5.4
	矿石堆场
	0.45
	
	裸岩石砾地

	
	小计
	5.209
	
	

	
	合计
	15.489
	1520
	


[bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc21743][bookmark: _Toc9423]工程分析
地下开采工程
3.3.1.1设计开采范围
[bookmark: _Hlk225715659]根据《新疆哈密市大红山北铜矿资源储量核实报告》（估算基准日：2024年12月31日）及其矿产资源储量评审意见书（新矿评储字〔2025〕50号）、备案证明（新自然资储备字〔2025〕50号），查明本矿开采矿种为铜矿，伴生矿种为金、银。
根据开拓系统布置，设计开采范围由7个拐点圈定，面积1.7740km2，开采深度由2108m至1702。设计开采范围拐点坐标详见下表。
表3.3-1    设计开采范围拐点坐标表
	拐点
编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	A
	4638947.58
	32441656.40

	2
	4638944.98
	32442001.42

	3
	4639406.95
	32442005.58

	4
	4639404.83
	32442351.58

	B
	4637800.00
	32442656.53

	7
	4637217.44
	32442636.16

	C
	4637226.11
	32441656.40

	设计开采面积：1.7740km2；开采深度：2108m～1702m


3.3.1.2矿山生产能力
地下开采阶段矿山采用连续工作制，即250d/a，3班/d，8h/班。
生产规模30万吨/年，开采标高2108m至1795m，在拟建生产规模30万吨/年、综合回采率85%、贫化率15%的条件下，矿山以设计的可采储量为基础，服务年限为10.4年。
3.3.1.3采矿方法
（1）采矿方法的选择
设计开采矿体编号：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3，矿体赋存条件如下：
I号矿体总体产状为倾向348°～351°，倾角87°～89°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。矿体厚度变化一般在1.41m～3.38m之间，矿体平均厚度2.67m。
Ⅱ号矿体总体产状为倾向318°～321°，倾角77°～85°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。矿体厚度变化一般在1.25m～7.09m之间，矿体平均厚度3.62m。
Ⅲ号矿体形态较规则，呈层状产出，连续性好，沿走向及倾向上均呈波状起伏。矿体产状∶285°～295°∠45°～69°，总体属产状较稳定陡倾斜矿体。矿体厚度变化一般在0.56m～12.14m之间，矿体平均厚度3.64m。
Ⅲ-1矿体总体产状为倾向285°～295°，倾角45°～69°。矿体厚度变化一般在3.33m～3.98m之间，矿体平均厚度3.66m。
Ⅳ号矿体形态较规则，呈层状产出，沿走向呈波状起伏状。矿体总体产状为倾向305°～320°，倾角45°～56°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。矿体厚度变化一般在1.15m～2.64m之间，矿体平均厚度2.05m。
V号矿体总体产状为倾向310°～330°，倾角27°～45°，总体属产状较稳定的缓倾斜矿体。矿体厚度变化一般在1.00m～3.53m之间，矿体平均厚度2.05m。
Ⅵ号矿体总体产状为倾向285°～320°，倾角64°～68°，总体属产状较稳定的陡倾斜矿体。矿体厚度变化一般在1.06m～3.46m之间，矿体平均厚度2.41m。
Ⅳ-1号矿体总体产状为倾向32°～44°，倾角10°～45°。总体属产状变化较大的缓倾斜矿体。矿体厚度变化一般在0.80m～25.62m之间，矿体平均厚度6.97m，矿体地表未出露。
Ⅳ-1-1矿体总体产状为倾向32°～44°，倾角10°～45°。矿体厚度变化一般在3.90m～6.99m之间，矿体平均厚度5.45m。
Ⅳ-1-2矿体总体产状为倾向32°～44°，倾角10°～45°。矿体厚度变化一般在1.99m～3.21m之间，矿体平均厚度2.60m。
Ⅳ-1-3矿体总体产状为倾向32°～44°，倾角10°～45°。总体属产状变化较大缓倾斜矿体。矿体厚度变化一般在1.00m～4.45m之间，矿体平均厚度2.35m。
根据冶金矿山常规采矿理论，可选择的采矿方法有充填法、崩落法和空场法。根据《国家矿山安全监察局关于印发关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）文件要求，“新建金属非金属地下矿山应当采用充填采矿法，不能采用的要进行严格论证”。
根据矿岩的物理机械性质和开采技术条件，本次设计选用全面嗣后充填采矿法、房柱嗣后充填采矿法、留矿全面嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿法。
当矿体厚度＜5m，倾角＜30°时，选用全面嗣后充填采矿法；
当矿体厚度＜5m，倾角＞30°时，选用留矿全面嗣后充填采矿法；
当矿体厚度≥5m，倾角＜30°时，选用房柱嗣后充填采矿法；
当矿体厚度≥5m，倾角＞30°时，选用分段空场嗣后充填采矿法；
表3.3-2    采矿方法所占比例表
	序号
	采矿方法
	比例%

	1
	全面嗣后充填采矿法
	20

	2
	[bookmark: OLE_LINK683][bookmark: OLE_LINK682]留矿全面嗣后充填采矿法
	19

	3
	房柱嗣后充填矿法
	32

	4
	分段空场嗣后充填采矿法
	29


[bookmark: _Toc14856]（2）全面嗣后充填采矿法
[bookmark: OLE_LINK686][bookmark: OLE_LINK687]1）矿块构成要素
[bookmark: OLE_LINK652][bookmark: OLE_LINK653][bookmark: OLE_LINK649][bookmark: OLE_LINK648]矿块沿走向布置，矿块长50m，中段高20m，顶柱高4m，间柱宽8.0m，底柱高4m。天井在间柱内沿矿体下盘布置。两矿块间以采准天井相隔，天井供行人、通风。
2）采准、切割工作
天井在矿房两侧沿矿体下盘脉内布置，天井规格为2×2m。
矿块的切割工作主要是掘进拉底巷道和矿石溜井。拉底巷道高2m，宽度为矿体厚度，矿石溜井间距50m。沿走向布置时切割巷道宽为矿体的水平厚度，长为矿块走向长。天井掘进采用YSP-45型凿岩机。
3）矿房回采
沿矿体走向推进，推进的工作面长度即为矿块的斜长。从矿块一侧的割上山向矿块的另一侧推进，工作面呈阶梯形布置，各阶梯长8～12m，阶段间超前距离为3～5m。
使用YT-28型凿岩机打上向倾斜炮孔，炸药采用粉状乳化炸药，孔深1.5m，排距1.0m，孔间距1.0m，药卷直径为32mm。采用非电导爆管激发枪起爆。采用电耙耙矿，用2DPJ-30型耙矿绞车将采场内采下的矿石耙至矿石溜井，矿石经溜井装入矿车。
4）采场支护
由于矿体厚度较薄，矿岩稳固，一般不需要支护。可将贫矿或部分低品位矿石留作矿柱支护顶板。
5）矿柱回采
采场间柱在矿房回采结束后，利用切割上山向间柱施工浅孔爆破，一次性爆破后采用电耙出矿，全部回收后进行充填作业。
6）采空区充填
[bookmark: OLE_LINK436]矿房回采结束后，立即进行胶结嗣后充填工作。充填工作开始前，先处理采场的通道。首先将通道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，以满足充填泄水的需要，排出的水引至巷道排水沟。
（3）留矿全面嗣后充填采矿法
1）矿块布置及构成要素
[bookmark: OLE_LINK659][bookmark: OLE_LINK658]矿块沿矿体走向布置，中段高度为20～40m。矿块长度50m，宽为矿体厚，顶柱高3m，间柱宽8m，底柱高5m。间柱中有人行通风天井，规格为2×2m。
2）采准、切割工作
采准切割工作是从中段运输平巷掘凿穿脉至矿体，沿矿体或矿体下盘边界掘凿沿脉平巷。在矿房两端沿矿体倾斜方向掘凿天井，在天井内掘联络道。在底柱上部从天井掘凿拉底巷道至矿房另一端，溜井靠近间柱布置，其下口与装矿横巷相通。
3）矿房回采
矿房内沿倾斜方向分三个梯段，采用YT-28型凿岩机打炮孔，采用非电导爆管起爆。采场崩落的矿石采用2DPJ-30型电耙直接耙至矿石漏斗，再经溜井装入矿车。
每个采场每天进行安全检查、平撬、凿岩、爆破、通风、放矿等工序作业循环。
由拉底巷道从一侧天井开始向另一侧天井推进，后退式回采，到间柱界限为止。为了便于落矿和耙矿，采场内要形成2～3个梯段。为了安全，在岩石不稳固地段，留不规则矿柱或打锚杆进行支护，爆破后进行采场通风，人员进入采场时要先敲帮问顶，将浮石处理掉，然后用电耙将爆破后的部分矿石耙运至矿石溜井，为方便工人进行操作，留下部分矿石待采场采完后再大量出矿，利用矿房底柱及间柱支撑围岩。
采场出矿分两个步骤，即局部出矿和采后的大量出矿。局部出矿的矿量，只要求留下的矿堆能保持必要的操作空间。局部出矿占崩落矿量的40%。余下的矿量待矿房回采结束后，在一定时间内尽快出完。
4）采场通风
爆破完成后需对采场进行机械通风，及时排出爆破产生的有毒有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到允许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由联络道及人行天井汇入回风巷，经回风井排出地表。每个采场配备1～2台局扇辅助通风。
[bookmark: OLE_LINK515]5）矿柱回采
采场间柱在矿房回采结束后，利用人行通风天井向间柱施工浅孔爆破，一次性爆破后底部出矿，全部回收后进行充填作业。
6）采空区充填
矿房回采结束后，立即进行胶结嗣后充填工作。充填工作开始前，先处理采场的通道。首先将通道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，以满足充填泄水的需要，排出的水引至巷道排水沟。
（4）房柱嗣后充填采矿法
1）矿块构成要素
矿块沿走向布置，矿块长50m，中段高20m，顶柱宽5m，间柱宽8.0m，底柱高5m。每11～12m划分为1个矿房，矿柱采用方形矿柱，规格为3m×4m。
2）采准、切割工作
采准工作有人行通风天井和矿石溜井，天井在矿房两侧沿矿体下盘脉内布置，规格为2×2m。两矿块间以采准天井相隔，天井供行人、通风。每11～12m布置一条矿石溜井。矿块的切割工作主要有掘进拉底巷道和切割上山。拉底巷道高2m，宽度为矿体厚度。切割上山在每个矿房中间沿底板脉内布置，电耙绞车硐室布置在切割上山下端部的上盘内。
3）矿房回采
矿房回采顺序是采用后退式，矿房回采顺序是从已采采区一侧向未采采区一侧逐一进行。
矿房回采工作，当矿层厚度小于等于3m时一次全厚回采，大于3m时采用分层开采，回采时首先从切割上山与切割平巷交叉处开始，逆倾斜方向推进，工作面呈阶梯形。沿全矿房宽度推进，切割上山作为爆破的自由面。当开采矿层厚度大于3m时，采用分层开采，崩落矿石不用电耙出净，留一部分作为挑顶工作的工作台，在矿堆上进行浅孔凿岩、崩矿。
凿岩选用YT-28型凿石机打上向倾斜炮孔，炸药采用粉状乳化炸药，孔深1.5m，排距1m，孔间距1.0m，药卷直径为32mm。采用非电导爆管激发枪起爆。采用电耙出矿，用2DPJ-30型耙矿绞车将采场内采下的矿石耙至矿石溜井，矿石经溜井装入矿车。
4）采场支护
在矿房内留有规则的矿柱来支护顶板。矿柱规格为3m×4m。随着回采的进行，会形成空区。为防止顶板暴露面积较大对采矿作业产生的影响，在开采过程中，应严格按照设计要求留设足够的矿柱，采后对采空区有效的管理。
5）矿柱回采
采场间柱在矿房回采结束后，利用切割上山向间柱施工浅孔爆破，一次性爆破后采用电耙出矿，全部回收后进行充填作业。
6）采空区充填
矿房回采结束后，立即进行胶结嗣后充填工作。充填工作开始前，先处理采场的通道。首先将通道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，以满足充填泄水的需要，排出的水引至巷道排水沟。
（5）分段空场嗣后充填采矿法
1）矿块构成要素
矿块沿走向布置，矿块长度为50m，矿块宽度为矿体厚度，阶段高度为20～40m，底柱高度为7.0m，间柱宽8.0m，顶柱高5.0m。分段高度7.5m。
2）矿块采准、切割工作
采准工作从穿脉巷道开始，掘至矿体顶板。在间柱中间位置掘通风行人天井，至每个分段位置沿走向掘凿岩平巷。
切割工作包括两部分：一是切割堑沟。切割平巷（也是第一分段凿岩巷）先形成。切割堑沟是伴随回采逐渐形成的。二是切割立槽。切割立井是自切割平巷中间向上掘3×3m立井，在每个分段中有横向，在横巷中自立井用中深孔爆破形成立槽。
3）矿房回采工艺
回采凿岩采用YGZ-90型凿岩机钻凿中深孔，炮孔呈扇形布置，孔径65mm，孔深控制在15m左右。最小抵抗线1.8m，孔底距2.0～3.0m。采用乳化炸药爆破，非电雷管和导爆管起爆，采用双回路起爆网。
分段爆破后矿石集中在堑沟中，沿走向布置时，矿房底部结构为堑沟，布置在矿体内下盘。出矿巷道布置下盘脉外与脉外运输平巷相联络。在分段巷道内钻凿扇形中深孔。以矿房中央的切割天井、切割立槽为自由面，向矿房两翼后退式爆破，崩落的矿石经溜井装入矿车。
4）顶板管理
在回采过程中，采场顶板管理利用阶段顶柱和间柱支撑围岩，对于不稳定的局部上盘围岩地段，采用喷锚加固进行支撑。
5）矿柱回采
采场间柱在矿房回采结束后，利用人行通风天井向间柱施工浅孔爆破，一次性爆破后底部出矿，全部回收后进行充填作业。
6）采空区充填
矿房回采结束后，立即进行胶结嗣后充填工作。充填工作开始前，先处理采场的通道。首先将通道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，以满足充填泄水的需要，排出的水引至巷道排水沟。
（6）技术经济指标
主要技术经济指标见表3.3-3。
表3.3-3     主要技术经济指标表
	序号
	项  目
	单位
	日产
	年产

	一
	产量分配
	t
	1200 
	300000

	①
	采准、切割
	t
	58.8
	14700

	②
	矿房
	t
	1141.2 
	285300

	二
	万吨掘采比
	m/万t
	320

	1
	开拓、探矿
	m/万t
	150

	2
	采切
	m/万t
	170

	三
	生产矿块数
	
	10

	四
	采切工作矿块数
	
	10

	五
	回采率
	%
	85

	六
	贫化率
	%
	15

	七
	副产率
	%
	5.4


3.3.1.4采掘设备
采矿主要设备表见下表。
表3.3-4    采矿主要设备表
	设备名称及型号
	数  量
	合计
	电机功率（kW）

	
	工作
	备用
	
	

	阿特拉斯K111
	2
	1
	3
	55

	AT2000型天井钻机
	1
	
	1
	149

	YGZ-90型凿岩机
	3
	1
	4
	

	YT-28型凿岩机
	14
	7
	21
	

	YSP-45凿岩机
	5
	2
	7
	

	FK№4.5/11型局扇
	14
	6
	20
	11

	2DPJ-30型电耙
	4
	2
	6
	30

	ZL30A型装载机
	7
	2
	9
	92

	XMPYT-54/362撬毛台车
	1
	
	1
	54

	CTYM41/2矿用液压锚杆钻车
	1
	
	
	55

	HTZY-100装药台车
	1
	
	1
	55


3.3.1.5主要材料消耗
采掘作业主要材料消耗见下表。
表3.3-5     采掘作业主要材料消耗表
	序号
	材料名称
	回采作业
	掘进作业
	合计

	
	
	单位
	单耗
	年耗
	单位
	单耗
	年耗
	

	1
	炸药
	Kg/t
	0.45
	128385
	Kg/m
	15
	144000
	272385

	2
	数码电子雷管
	个/t
	0.25
	71325
	个/m
	19
	182400
	253725

	3
	脚线
	m/t
	0.25
	71325
	m/m
	17
	163200
	234525

	4
	钎钢
	Kg/t
	0.03
	8559
	kg/m
	0.47
	4512
	13071

	5
	钎头
	个/t
	0.005
	1426.5
	个/m
	0.04
	384
	1810.5

	6
	润滑油
	kg/班
	0.4
	300
	kg/班
	0.3
	225
	525

	7
	压风管
	m/t
	0.002
	570.6
	m/m
	0.064
	614.4
	1185

	8
	供水管
	m/t
	0.002
	570.6
	m/m
	0.056
	537.6
	1108.2

	9
	柴油（kg）
	kg/t
	0.05
	14265
	kg/m3
	1.4
	189100
	203365

	10
	机油（kg）
	kg/t
	0.005
	1426.5
	kg/m3
	0.05
	6753.6
	8180.1

	11
	液压油（kg）
	kg/t
	0.009
	2567.7
	kg/m3
	0.05
	6753.6
	9321.3

	12
	轮胎（条）
	条/t
	0.0001
	28.53
	条/m3
	0.001
	135.072
	163.6

	备注：矿山年掘进工程量为：9600m，采场年出矿量28.53万t。


[bookmark: _Toc293561558][bookmark: _Toc293561055]3.3.1.6开拓系统
[bookmark: _Toc13779]（1）开采移动范围的确定
各矿体（层）井下采区矿体（层）直接顶（底）板岩石主要为灰岩、二长花岗岩、花岗闪长岩、条带状大理岩化灰岩，闪长岩、矽卡岩为不等粒变晶结构，块状构造；大理岩、条带状大理岩化灰岩为粒状变晶结构，块状构造；二长花岗岩、花岗闪长岩为粒状结构，块状构造。总体岩石节理、裂隙不发育，岩体完整性评价为岩体较完整，抗剪断能力较好，整体顶底板稳固性中等。
根据矿体围岩物理力学性质及选择的采矿方法，并参照类似矿山，按类比法确定上、下盘岩石移动监测角均为65°，端部岩石移动监测角为70°。按照确定的岩石移动监测角，以最低开采标高向地表圈定岩石移动监测范围。
[bookmark: _Toc31787]（2）开拓系统
根据矿体赋存及地表地形，设计采用平硐—斜坡道联合开拓。
[bookmark: OLE_LINK536][bookmark: OLE_LINK534][bookmark: OLE_LINK535][bookmark: OLE_LINK396][bookmark: OLE_LINK531][bookmark: OLE_LINK530]主平硐：为新建工程，硐口位于矿区南部，岩石移动范围20m外。硐口中心点坐标X=4637602.94，Y=32442085.40，Z=2000m。平硐长76m，断面采用三心拱形，净断面规格为4.0m×3.8m。该平硐负责Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、V、Ⅵ矿体开采时，矿石、废石、材料及人员运输任务，兼做安全出口。开采Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、Ⅳ、V矿体时入新风。
[bookmark: OLE_LINK544][bookmark: OLE_LINK545]南斜坡道：为新建工程，斜坡道硐口位于主平硐内，岩石移动范围20m外。硐口中心点坐标X=4637535.63，Y=32442121.39，Z=2000m，斜坡道底标高1800m，断面采用三心拱形，净断面规格为4.0m×3.8m。直线段坡度12%，平均坡度10%，斜坡道总长2000m。该斜坡道负责Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、V、Ⅵ矿体开采时，矿石、废石、材料及人员运输任务。
北斜坡道：为新建工程，硐口位于矿区北部，岩石移动范围20m外。硐口中心点坐标X=4639033.53，Y=32442076.80，Z=2010m，设计底标高1840m，断面采用三心拱形，净断面规格为4.0m×3.8m。直线段坡度12%，平均坡度10%，斜坡道总长1700m。该斜坡道负责I、Ⅱ号矿体开采时，矿石、废石、材料及人员运输任务，入新风兼做安全出口。
入风管缆井：为现有工程，利用原3号矿体下盘现有竖井，井筒位于矿区南部，岩石移动范围20m外。井口中心点坐标X=4637774.11，Y=32442211.54，Z=2032m。现井底标高1979m，设计将井筒延深至1800m，井筒深度232m，井筒断面为圆形，净直径4.2m，该井作为Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、V、Ⅵ矿体开采时的管缆井，兼做安全出口。开采Ⅲ、Ⅵ矿体时入新风。
Ⅵ号矿体回风井：为新建工程，井筒位于矿区北部，岩石移动范围20m外。井口中心点坐标X=4638528.02，Y=32441965.99，Z=2011m，井底标高1840m。井筒深度171m，井筒断面为圆形，净直径3.0m，井口安设风机，作为Ⅵ号矿体开采时的回风井，兼做安全出口。
Ⅲ号矿体回风井：为现有工程，利用矿山原北风井，井筒位于矿区中部，岩石移动范围20m外。井口中心点坐标X=4638118.63，Y=32442253.93，Z=2027m，现井底标高1980m，设计将该回风井延伸至1800m水平。井筒断面为圆形，净直径3.0m，井口安设风机，作为Ⅲ号矿体开采时的回风井，兼做安全出口。
[bookmark: OLE_LINK421][bookmark: OLE_LINK422]Ⅳ-1号矿体回风井：为新建工程，井筒位于矿区东南部，岩石移动范围20m外。井口中心点坐标X=4637230.22，Y=32442572.04，Z=2036m，设计井底标高1900m，井筒深度136m。井筒断面为圆形，净直径3.0m，井口安设风机，作为Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号矿体开采时的回风井，兼做安全出口。
V号矿体回风平硐：为现有工程，利用矿山原PD54-1平硐，硐口位于矿区南部，岩石移动范围20m外。硐口中心点坐标X=4637574.30，Y=32441793.45，Z=2040m。平硐长60m，净断面规格为2.2m×2.5m。需对断面按照设计断面尺寸进行刷帮，刷帮后断面尺寸2.5m×2.5m。井口安设风机，作为V号矿体开采时的回风井，兼做安全出口。
Ⅳ号矿体回风井：为现有工程，利用矿山原南风井，井筒位于矿区中部，岩石移动范围20m外。井口中心点坐标X=4637495.97，Y=32442113.40，Z=2032m，现井底标高1980m，井筒深度52m。井筒断面为圆形，净直径3.0m，井口安设风机，作为Ⅳ号矿体开采时的回风井，兼做安全出口。
[bookmark: OLE_LINK546][bookmark: OLE_LINK547]I、Ⅱ号矿体回风井：为新建工程，井筒位于矿区北部，岩石移动范围20m外。井口中心点坐标X=4639357.46，Y=32442205.45，Z=2024m，设计底标高1840m，井筒深度184m。井筒断面为圆形，净直径3.0m，井筒内布设管线，井口安设风机，作为I、Ⅱ号矿体开采时的回风井，兼做安全出口。
（3）中段高度
[bookmark: OLE_LINK475][bookmark: OLE_LINK474][bookmark: OLE_LINK557][bookmark: OLE_LINK556]Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号矿体阶段高度：20m，设计中段：2000m回风中段，1980m运输中段、1960m运输中段、1940m运输中段、1920m运输中段、1900m运输中段共6个中段。
[bookmark: OLE_LINK560][bookmark: OLE_LINK561]Ⅵ号矿体阶段高度：20m、40m，设计中段：1980m回风中段， 1960m运输中段、1920m运输中段、1880m运输中段、1840m运输中段共5个中段。
[bookmark: OLE_LINK473][bookmark: OLE_LINK472][bookmark: OLE_LINK404][bookmark: OLE_LINK403][bookmark: OLE_LINK559][bookmark: OLE_LINK558][bookmark: OLE_LINK568]Ⅲ号矿体阶段高度：40m，设计中段：2000m回风中段，1960m运输中段、1920m运输中段、1880m运输中段、1840m运输中段、1800m运输中段共6个段。
I、Ⅱ号矿体阶段高度：40m，设计中段：2000m回风中段，1960m运输中段、1920m运输中段、1880m运输中段、1840m运输中段共5个中段。
Ⅳ号矿体阶段高度：40m，设计中段：1980m回风中段，1940m运输中段共2个中段。
[bookmark: OLE_LINK578][bookmark: OLE_LINK569]V号矿体阶段高度：40m，设计中段：2040m回风中段，2000m运输中段、1960m运输中段共3个中段。
（4）回采顺序
设计将开采的10条矿体划分为4个分区：Ⅰ、Ⅱ号矿体分区，Ⅲ、Ⅵ号矿体分区，Ⅳ、Ⅴ号矿体分区，Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号矿体分区。 4个分区同时开采。各阶段间自上而下开采，各水平采用后退式开采，同一中段内先采上盘矿体后采下盘矿体。
（5）坑内运输
[bookmark: OLE_LINK588][bookmark: OLE_LINK587][bookmark: OLE_LINK491][bookmark: OLE_LINK492]井下均采用无轨运输方式，设计选用ZL30A矿用装载机装矿，UQ-10矿用运输车运输，选用RU-9型矿用人车运输人员，RU-9型人车额定载客人数9人。以上设备应为矿山专用设备并具有安标。
矿山共需11台UQ-10矿用井下运输车运输矿岩，14台工作，3台备用。
[bookmark: OLE_LINK494][bookmark: OLE_LINK493][bookmark: OLE_LINK495][bookmark: OLE_LINK496]矿用人车RU-9共需要3台，2台工作，1台备用。
矿山日常柴油供应均来源于周边加油站，矿山不设油库硐室以及储油设备，矿山日常炸药均由当地民爆公司统一运送。
3.3.1.7矿井通风
设计采用对角抽出式通风系统。
（1）Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3、Ⅳ、V号矿体通风方式
①Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号矿体通风方式
开采Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号矿体时新风从主平硐及南斜坡道进入1900m水平、1920m水平、1940m水平、1960m水平、1980m水平，经水平运输巷道，通过采场一侧的人行通风天井进入采场内，冲洗工作面的污风由采场另一侧通风天井进入上水平巷道，由Ⅳ-1号矿体回风井井口风机房内的风机将污风抽出井外。
②Ⅳ号矿体通风方式
开采Ⅳ号矿体时，新风从主平硐及南斜坡道进入1940m水平，经水平运输巷道，通过采场一侧的人行通风天井进入采场内，冲洗工作面的污风由采场另一侧通风天井进入上水平巷道，由Ⅳ号矿体回风井（原南风井）井口风机房内的风机将污风抽出井外。
③V号矿体通风方式
开采V号矿体时，新风从主平硐及南斜坡道进入1960m水平、2000m水平，经水平运输巷道，通过采场一侧的人行通风天井进入采场内，冲洗工作面的污风由采场另一侧通风天井进入上水平巷道，经盲回风井排到2040m中段，由V号矿体回风平硐（PD54-1）硐口风机房内的风机将污风抽出井外。
（2）Ⅲ、Ⅵ号矿体通风方式
①开采Ⅲ号矿体时新风从入风管缆井进入1800m水平、1840m水平、1880m水平、1920m水平、1960m水平，经水平运输巷道，通过采场一侧的人行通风天井进入采场内，冲洗工作面的污风由采场另一侧通风天井进入上水平巷道，由Ⅲ号矿体回风井（原北风井）井口风机房内的风机将污风抽出井外。
②开采Ⅵ号矿体时新风从入风管缆井进入1840m水平、1880m水平、1920m水平、1960m水平，经水平运输巷道，通过采场一侧的人行通风天井进入采场内，冲洗工作面的污风由采场另一侧通风天井进入上水平巷道，由Ⅵ号矿体回风井井口风机房内的风机将污风抽出井外。
（3）I、Ⅱ号矿体通风方式
新风从北斜坡道进入1840m水平、1880m水平、1920m水平、1960m水平，经水平运输巷道，通过采场一侧的人行通风天井进入采场内，冲洗工作面的污风由采场另一侧通风天井进入上水平巷道，由I、Ⅱ号矿体回风井井口风机房内的风机将污风抽出井外。
3.3.1.8井下排水
（1）井下涌水量
根据矿体赋存条件、矿床水文地质条件及井巷开采方式，根据《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T0342-2020），本次选择地下水动力学法中大井法计算地下水涌水量。
大井法计算公式为

式中：Q—矿坑涌水量（m³/d）；
K—基岩渗透系数（m/d）；
H—潜水含水层厚度（m）；
s—水位降深（m）；
r0—引用半径（m），，为系数，查表可得，；
R0—引用影响半径（m），R0=R+r0。
根据《新疆哈密市大红山北铜矿资源量核实报告（2024年12月31日）》中计算结果：
矿体多位于当地侵蚀基准面和地下水位以下，矿区内无地表水体。充水含水层富水性弱，地下水补给条件差。预测Ⅰ、Ⅱ号矿体（层）正常涌水量为0.60×102m3/d、最大涌水量为0.80×102m3/d；Ⅲ矿体（层）正常涌水量为0.90×102m3/d、最大涌水量为1.10×102m3/d；Ⅳ矿体（层）正常涌水量为0.56×102m3/d、最大涌水量为0.83×102m3/d；Ⅴ矿体（层）井下矿坑正常矿坑涌水量为0.50×102m3/d；最大矿坑涌水量分别为0.70×102m3/d。Ⅳ-1矿体（层）正常涌水量为1.25×102m3/d、最大涌水量为1.65×102m3/d；Ⅵ矿体（层）正常涌水量为1.32×102m3/d、最大涌水量为1.98×102m3/d；确定铜矿床属第二类以裂隙充水为主，水文地质条件中等。
矿区地下水位各矿体涌水量之和，经计算，矿区地下水正常涌水量为513m3/d，最大涌水量为706m3/d。
[bookmark: OLE_LINK437][bookmark: OLE_LINK438]（2）排水方式与系统
[bookmark: OLE_LINK420][bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK405]各中段涌水均汇集到最低水平1800m中段水仓内，通过水泵沿入风管缆井排至地表集水池内，用于井下生产用水。
1800m中段排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、配电硐室等组成。
井底主要泵房设置两个出口，其中一个通往1800m中段巷道；另一个用斜巷与入风管缆井连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高高出其入口处巷道底板标高0.5m。
（3）水仓
本次设计采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。水仓为两段：前段为沉淀段，后段清水段。
1800m中段水仓容积计算：
水仓为两段：前段为沉淀段，后段清水段。
水仓总容积应能容纳4h的正常涌水量，
水仓容积250m3，其中主水仓容积150m3，副水仓容积100m3。
3.3.1.9充填系统
（1）采矿方法对充填的要求
在矿房回采完毕后，立即进行采场充填准备工作。充填体设计强度：4Mpa。充填材料采用碎石（或戈壁碎石）+灰砂比1：4高强度水泥砂浆。采用分层充填，一次充填最大厚度10m，每分层充填完毕后养护期5～7天，最长不超过15天，养护结束，即进行下一分层的回采，全部分层充填完毕后养护28天后，充填体强度达到4Mpa。
（2）充填能力
矿山在正常生产能力达到30万t/a时，本次设计充填站按最大30万t/a能力配置。
矿山正常生产能力：30万t/a
年生产天数：250天
矿石比重：3.23t/m³
根据上述已知条件，计算充填量：
年产生空区：9.3万m³（实体体积）
年需充填的空区：9.3万m³/a，日需充填的空区：372m³/d（实体体积），按采充比1:1计算。
按砂浆：碎石=1：3计算，碎石每日充填量279m³（实体体积），砂浆每日充填量93m³（实体体积）。
矿山充填日工作两班，纯充填时间8小时，考虑灌注砂浆工序的不均衡系数1.2，故充填站的设计能力设定为60m³/h合理。考虑作业地点比较分散，故考虑设置两套30m³/h充填系统。
（3）充填工艺
1）充填材料的选择
根据选用的采矿方法，为保证矿山生产安全、减少矿山废石排放、减少井下废水及充填泥浆的排放。本次设计参考国内部分矿山充填经验，选择在地表将废石破碎至粒径小于20mm碎石或筛选后的戈壁碎石作为矿山主要充填材料，水泥砂浆作为主要胶结料。
2）充填工艺
本次设计参考国内类似矿山充填经验采用碎石+水泥砂浆的块石胶结充填工艺。矿房内采用嗣后充填，矿房回采结束后，采用分层充填，一次充填最大厚度10m，每分层充填完毕后养护期5～7天，最长不超过15天，养护结束，即进行下一分层的回采，全部分层充填完毕后养护28天后，充填体强度达到4Mpa。
采场的最后一分层充填，要求充满，使其接近顶板。充填接顶率要达到90%以上。
（4）充填材料消耗
按照搅拌机砂浆配比要求，浓度按89.29%，材料配比见下表。
[bookmark: _Ref7443]

表3.3-6     1m3料浆材料配比
	灰砂比
	水灰比
	充填体体重
	料浆浓度
	水泥用量
	戈壁砂用量
	水用量

	
	
	t/m³
	%
	kg
	kg
	kg

	1:4
	0.6
	2.1
	89.29
	375
	1500
	225


砂浆细骨料为戈壁砂，粒度0.1～5mm，胶结料采用425号普通硅酸盐水泥，接顶层也可利用其他胶固材料代替部分水泥。
充填体设计强度：4Mpa。充填配比是影响充填质量、充填体稳定性和充填成本的关键因素。根据所选择的充填体设计强度、类似矿山的经验和现有生产条件，设计初期配比：戈壁砂1500kg/m³，水泥375kg/m³，灰砂比1:4，水灰比0.6，砂浆：碎石=1：3，上述配比，应在生产中逐步调整完善。上述配比，应在矿山进行试块试验，达到设计强度后使用，同时应在生产中结合地表变形观测数据等参数，逐步调整完善充填材料的配比。
根据矿山充填生产计划，为保证生产安全及矿山永久设施的安全，采用1:4高强度充填体。按以上原则计算，根据表3.3-7的配比要求，充填系统需用材料量（以372m³/d计），见表3.3-7。其中，碎石最大每年消耗69750m³，折合18万t。服务期内矿山井下废石量24.65万t，加基建废石量22.61万t，总计废石量为47.26万t，因此，废石无法满足井下充填碎石需要，不足部分用筛选后的戈壁碎石补充。
[bookmark: _Ref7489]表3.3-7    充填系统材料消耗表
	类别
	充填能力（m3/d）
	料浆浓度%
	水泥t
	戈壁砂t
	水t
	碎石m3

	日
	372
	89.29
	35
	140
	21
	279

	年
	93000
	89.29
	8750
	35000
	5250
	69750


（5）充填料的来源
废石破碎至粒径小于20mm碎石或筛选后的戈壁碎石作为矿山主要充填材料。戈壁砂和水泥做胶凝材料。
（6）充填料制备
1）充填站工作制度
充填站能力为60m3/h，年工作天数250天，每天工作8小时，间断工作制。
2）充填料制备
充填材料由装载机安装固定配比将骨料、沙子和水泥卸至料斗内，通过皮带机送入至搅拌机内，在搅拌机料浆出口管路上依次安装浓度计、流量计和电动管夹阀，用以检测和控制充填料浆的浓度。
3）充填搅拌站
充填搅拌站位于第一个运输中段巷道向采场内进行充填。搅拌站主要设备为JD1500型搅拌机和HBMG60/17-110S矿用充填泵。
[image: ]
图3.3-1      井下充填站工艺流程图
地表加工后的碎石或戈壁碎石以及水泥等材料由井下运输车运至充填站，搅拌机将充填材料充分搅拌后卸入矿用充填泵，管路采用φ180mm聚乙烯增强塑料管。
（7）充填设备选型
膏体充填料浆的制备，是通过搅拌设备完成的。搅拌得越充分料浆越均匀。如果搅拌不均匀，不仅会降低充填体的强度，而且还会影响充填料浆的顺利输送，甚至造成堵管事故。为了便于对充填料的输送，设计采用JD1500型搅拌机进行搅拌，充填材料通过矿用充填泵送达待充填采场。充填主要设备见表4-51。
充填设备布置在充填硐室，充填硐室尺寸（长×宽×高）：18000mm×2500mm×3200mm。
表3.3-8    充填主要设备表 
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	HBMG60/17- 110S矿用充填泵
	台
	4

	
	JD1500矿用搅拌机
	台
	4

	2
	PJ800皮带输送机
	条
	4

	3
	HBMG60/17- 110S矿用充填泵
	台
	4

	4
	照明及其他
	套
	4

	
	合计
	
	


8）搅拌站用水
充填料制备站设计生产能力60m3/h，充填用水为井下涌水。
每次充填前需放清水疏通管道，放水时间约10分钟，充填结束后需用清水清洗管道，清洗时间约0.5h，前后用水量约200m3，这部分水排至中段排泥坑沉淀，清水经中段水沟排至井下水仓，由排水泵排至地表。
公辅工程
3.3.2.1供电工程
采用双重电源供电，一路主供电源引自上级变电所10kV侧，由架空输电线路至本矿山变电所。由于矿山受条件限制不具备两回路供电条件，为了保证矿井在供电电源因故障或其他原因停止供电时，仍能担负矿山一级负荷的需要，以保障人员、排水等安全用电，故设置备用电源。另一路由柴油发电机组供电，为备用保安电源，以保证一级负荷的供电电源，满足要求。
3.3.2.2供水工程
（1）生活、生产供水系统
矿区地下水正常涌水量为513m3/d，最大涌水量为706m3/d。矿山井下各中段涌水均汇集到最低水平1800m中段水仓内，通过水泵沿入风管缆井排至地表400m3高位水池内，作为矿山生产及消防用水水源地。高位水池设置在入风管缆井井口附近工业场地内。高位水池供水干管采用无缝钢管，环状敷设。
本次设计采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。水仓为两段：前段为沉淀段，后段清水段。水仓容积250m3，其中主水仓容积150m3，副水仓容积100m3。
生活用水采用拉运方式，设置20m3生活辅助水池用于储备生活饮用水。
（2）用水量
1）生产用水
坑内主要用水设备为各中段凿岩机用水及喷洒、洗帮用水，用水水压为0.4～0.6Mpa。选DN80无缝钢管供水，供水管径80mm。生产用水量360m3/d。
2） 道路洒水降尘
矿区道路降尘洒水定额按1.5L/m2·次计，每天两次，道路面积约11.98hm2，则道路抑尘用水量为359.4m3/d。
3）生活用水
办公生活用水按80L/人·d计，职工人员按196人计，一年按250个工作日计算，则办公及生活用水量为3920m3/a（15.68m3/d）。
3.3.2.3排水工程
生产废水全部回用于采矿生产，不外排。
生活污水产生量为用水量的80%，生活污水产生量为3136m3/a（12.544m3/d）。生活污水采用地埋式一体化污水处理设施处理，经处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值后，用于绿化及抑尘用水，不外排。
3.3.2.4供热工程
采矿工业场地热负荷较大的各建筑物采用空气源热泵机组供暖，热负荷小的建筑物直接选用电散热器供暖。
储运工程
矿山日常柴油供应均来源于周边加油站，矿山不设油库硐室以及储油设备。
（1）爆破器材库
位于办公生活区西北约1km处的独立沟谷坡脚处，远离工业场地及人员密集区。包括炸药库、雷管库、值班警卫室、消防器材棚，配套警报器、铁丝网、避雷针及接地网。建筑面积90m2（彩钢+砖混结构），占地面积800m2，安全距离符合《爆破安全规程》要求，占用土地类型为裸岩石砾地。
（2）矿石堆场
根据矿区周边情况，矿石设置临时堆场，堆场位置在主平硐东侧的地势低洼处。采用运输卡车运输翻卸—推土机堆排的方式，单台阶作业。
矿石临时堆场最终堆置标高为：2033m，矿石临时堆场堆置最大高度为：2m。
堆置方式：矿石临时堆场沿高水平标高向低水平单台阶堆排，矿石临时堆场最终边坡角约33.7°（小于岩石自然安息角），坡比1：1.5。
矿石临时堆场考虑矿山10天矿石量，容积7000m3，满足开采阶段采出矿石量临时堆放所需的容积。
（3）废石场
本次设计三个废石场：废石场1和废石场2，废石场3。废石场1位于一期主平硐的西南侧230m处，废石场2位于一期主平硐的东南侧180m处，废石场3位于北斜坡道口的东南侧253m处。废石场1堆置顶标高2030m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，经计算废石堆场容积为11.2万m³。废石场2堆置顶标高2010m，堆置高度为6m，容积6000m³，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5。废石场3堆置顶标高2022m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，经计算废石堆场容积为14万m³。堆场布置护坡进行防护处理，废石堆场下游建造挡墙。废石场作业方式，采用汽车－推土机排土工艺。废石场采用多台阶覆盖式排土工艺，排土作业采用单台阶作业。
废石场主要设计参数
1）废石占地面积：废石场1面积15730m2；
                 废石场2面积1860m2；
                 废石场3面积30000m2；
2）废石堆置平均高度：废石场1堆置24m；
                     废石场2堆置6m；
                     废石场3堆置18m；
3）废石场容积：废石场1容积为11.2万m3；
               废石场2容积为6000m3；
               废石场3容积为14万m3；
4）排土方式：运输卡车运输翻卸—推土机堆排的方式，单台阶排土；
5）废石体重：2.7t/m3；
6）废石松散系数：1.5；
7）废石场岩石下沉系数：1.17；
8）最终边坡角：33.7°。
（4）运输道路
为满足矿山现有需要，矿山需新建4.5m宽道路约1000m，为公路型道路，碎石路面，道路最小曲率半径为15m，最大纵坡8%，限制速度10km/h。对所利用的原有道路，当不满足运输需要时，需进行修复或重新修建。
施工期污染源分析及源强核算
3.3.5.1施工期污染源分布
根据开发利用方案，地下开采基建期为2年。
施工期主要污染物产生节点见图3.3-2及表3.3-9。


图3.3-2    施工期主要污染物产生节点
表3.3-9    施工期污染源分析
	编号
	污染源
	产污环节分析

	G
	废气
	施工作业扬尘、机械尾气、三材运输卸载粉尘、临时堆场扬尘等

	W
	废水
	①井下工程施工时产生的井下施工排水
②基础建设和构筑物建设时产生的施工废水
③施工队产生的生活污水

	N
	噪声
	①基础施工、构筑物建设产生的施工噪声
②设备安装产生的施工噪声
③井下施工产生的施工噪声
④爆破噪声

	S
	固废
	①基建期废石
②施工作业产生的渣土
②施工队生活产生的生活垃圾


3.3.5.2施工期主要污染物
（1）废气
施工期的大气污染源主要是施工扬尘与机械尾气。
①施工扬尘
施工时工业场地平整、场内道路铺设等土石方工程阶段的挖方、填方，使表土松动从而产生一定扬尘；运输车辆在简易砂石公路上行驶也将产生一定的扬尘；临时物料堆场在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，这些与风力、含水率等因素有关，难以定量，会对现场及周围大气环境产生一定影响。
②机械尾气
施工中使用的机械，如：挖掘机、装载机及其他运输车辆，在工作时将间断排放尾气，对施工场地及周围环境产生一定影响，其主要污染物为碳氢化合物、CO、颗粒物、NOx等。
（2）废水
①施工废水
施工期间产生的废水主要来源于施工设备、机械设备洗涤水、建筑施工过程中的混凝土养护废水以及开拓掘进凿岩废水。凿岩废水量较少，混凝土养护废水自然蒸发后消耗，施工设备、机械设备废水中主要含有少量的泥沙、SS外，基本不含其他污染指标。施工期可建设临时的沉淀池处理后回用。
②施工人员生活污水
施工现场按最大施工人员100人/天、用水指标按60L/人.d计算，污水排放量按用水的80%计，则生活污水排放量约4.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水采用移动式卫生厕所对施工人员产生的粪便水进行收集，由环卫部门集中处置。
（3）噪声
基础施工、构筑物建设产生的施工噪声，通过夜间不施工，能够大大减少噪声影响；设备安装产生的施工噪声，室内操作，影响不大；井下施工产生的施工噪声位于井下，对地表影响不大。故施工期的噪声源主要为地表工程施工期各类施工机械噪声。
根据类比调查可知，施工机械主要是挖掘机、装载机、推土机、凿岩机、空压机、混凝土搅拌机、压路机、起重机等施工设备。其噪声级类比调查结果见表3.3-10。由于施工机械噪声值较高，施工期对现场及周围环境将产生一定影响。
[bookmark: OLE_LINK7]表3.3-10    主要施工设备噪声源强表
	产噪设备
	声级/距离〔dB（A）/m〕
	产噪设备
	声级/距离〔dB（A）/m〕

	挖掘机
	91/5
	液压起重机
	88/5

	装载机
	89/5
	摊铺机
	84/5

	推土机
	88/5
	拌和机
	87/5

	凿岩机
	100/5
	通风机
	105/5

	空压机
	91/5
	水泵
	88/5

	混凝土搅拌机
	87/5
	平地机
	90/5

	压路机
	86/5
	电锯
	95/5


（4）固废
项目施工期间主要固废为基建废石和生活垃圾。
①基建废石
施工期基建固废主要来自场地平整、道路工程以及井巷工程等基建工程中产生的废石等，其产生量约为22.61×104t。该部分固废堆存于临时废石场内，用于充填原料充填于井下。
②生活垃圾
生活垃圾：施工期施工人员预计每天100人，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则每天产生的生活垃圾约50kg，施工期按年250天计算，则施工期年产生生活垃圾12.5t。集中收集后，外运至垃圾填埋场。
（5）生态影响
施工期包括矿区道路、矿山开采区与废石场的建设；弃土的堆放和施工期各类机械人员扰动及工程占地等都将不同程度地造成裸露地表的破坏，还对地表结皮有较大范围的扰动、破坏。项目区原地表呈现砾漠，其下还有近10cm厚的盐碱层土壤可有效地防止风蚀，但由于人为的扰动，使地表保护层破坏。扰动、破坏后的地表将无法再有效的抵御该区强烈的风蚀，由此可能引发水土流失。
运营期污染源分析及源强核算
3.3.6.1废气污染物
地下开采运营期主要污染物产生节点见图3.3-3。充填工艺流程及排污节点示意图见图3.3-4。
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图3.3-3     地下开采主要产污节点示意图


图3.3-4      充填工艺主要产污节点示意图
由图汇总出地下采矿时段的产排污节点见表3.3-11。
表3.3-11     地下采矿排污节点汇总表
	污染物类型
	排污节点
	主要污染物
	排放特征

	废气（G）
	井下作业
	粉尘
	间断

	
	爆破
	NOX、CO和粉尘
	间断

	
	提升装卸
	粉尘
	连续

	
	废石场
	扬尘
	间断

	
	破碎
	粉尘
	连续

	废水（W）
	矿井涌水
	SS
	间断

	
	生产污水
	SS
	间断

	
	废石淋溶水
	SS
	间断

	噪声（N）
	地面空压机、风机等
	噪声
	间歇性

	固废（S）
	掘进、开采
	采矿废石
	间歇性


综上，井下废气主要为凿岩等作业粉尘、爆破产生的炮烟。主要污染物为颗粒物、NOX等。
生产期废气污染源主要为井下废气、运输扬尘、装载车粉尘、堆场扬尘、柴油发电机废气等。
（1）井下废气
采矿井下凿岩、爆破、铲装、遛（放）矿等生产环节产生无组织粉尘和爆破烟气，通过采取湿式作业、洒水喷雾降尘、局部通风、系统通风等措施，由回风井抽出地表。
井下除采用辅扇和局扇进行机械通风以外，回采工作面和掘进工作面均须采用湿式凿岩，出矿工作面进行喷雾洒水，装卸矿地点采取净化措施。
①采矿粉尘
井下凿岩、爆破、铲装、遛（放）矿等生产环节产生无组织粉尘，采掘巷道内各作业面粉尘产生浓度一般<50mg/m3，以凿岩爆破时的粉尘浓度最高，爆破有两种形式，一种是深孔松动爆破（深孔爆破），一种是解小爆破（浅孔爆破）。深孔松动爆破在岩石层中进行，粉尘产生量较小，后者在短时间内可产生较强粉尘污染，可达1000mg/m3。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中0911铜矿采选行业系数手册—0.0038千克/吨-产品（坑采），本项目铜矿开采规模为30万t/a，则采矿粉尘产生量为1.14t/a。
为保障井下作业环境，降低粉尘和废气对环境空气的污染，要求采用湿式凿岩；水封炮眼；采装时，采用向矿（岩）爆堆喷雾注水增湿；爆破后（装矿前）、凿岩前（装矿岩后）对工作面坑道表面进行清洗；装矿时喷雾洒水；在溜井口、放矿口安装喷雾器等措施减少井下粉尘产生量。并采用机械与自然通风输送新鲜风的稀释方式，以降低井下空气中的粉尘和废气浓度。类比同类矿山实测数据，采取上述措施后可确保矿坑通风口粉尘排放降低80%以上，则采矿粉尘排放量0.228t/a。
②爆破烟气
采矿生产爆破使用硝铵炸药等，炸药主要成分为NH4NO3、NaNO3等，绝大部分炸药随着爆炸转化进入空气，少量拒爆炸药散火在作业面上。爆破炮烟中含CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主，其产生量与炸药使用量有关。依据《环境统计手册》，每吨炸药爆炸时产生CO为44.7kg，NOx为2.1kg，粉尘0.026kg。本矿炸药年消耗量为272.39t，则工程粉尘、CO、NOx产生量分别为12.18t/a、0.57t/a和0.007t/a。根据矿山爆破的有关资料，井下爆破时有害气体CO、NOx的短时浓度可达到39.4mg/m3和24.4mg/m3，不符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）中相关规定。但爆炸污染物的排放属于瞬时间歇排放，炮烟通过系统通风由风井排出地表，且随着时间推移运行，污染物在井下环境空气中不断扩散和稀释。经估算，回风井爆破烟气主要污染物排放量见表3.3-12。
表3.3-12   爆破作业有害物质产生量
	阶段
	污染物
	单位产生量
	炸药量（t/a）
	产生量（t/a）
	排放方式

	采矿过程
	CO
	44.7kg/t
	272.39
	12.18
	随污风从风井排出，不连续排放

	
	NOx
	2.1kg/t
	
	0.57
	

	
	粉尘
	0.026kg/t
	
	0.007
	


（2）运输扬尘
运输道路扬尘属无组织排放，其产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，采用车辆运输道路扬尘经验公式对单位车辆在不同车速、不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算：
Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72
Qp0=Qp×L×Q/M
计算参数：Qp——道路扬尘量，（kg/km•辆）；
Q′p——总扬尘量，（kg/a）；
V——车辆速度，（20km/h）；
M——车辆载重，（20t/辆）；
P——路面灰尘覆盖率，（0.2kg/m2）；
L——运距（9.6km）；
Q——运输量（t/a）。
废石由电机车拉运出平硐口至地表工业场地卸入20t自卸车拉运至废石堆场；矿石运输拟采用自卸汽车，车辆有效载重量20t。运输车辆时速按20km/h计，经计算，矿区道路运输扬尘产生量为91.63t/a。
要求配备清扫洒水车定时进行道路洒水，以减少道路表面起尘量。洒水作业每2〜3小时1次，夏季、干旱季节应增加洒水的频次。同时，严禁车辆超高、超载、超速运输，防止洒落；且矿区道路应派专人负责，经常维护以保持良好的路面状况，并及时清扫洒在路面上的散状物料。经采取一系列措施后可削减约85%粉尘排放量，则矿区道路粉尘排放量为13.75t/a。
（3）废石场扬尘
本次设计三个废石场：废石场1和废石场2，废石场3。废石场1位于主平硐的西南侧230m处，废石场2位于主平硐的东南侧180m处，废石场3位于北斜坡道口的东南侧253m处。废石场1面积15730m²；废石场2面积1860m²；废石场3面积30000m²；
废石场的大气无组织排放主要为汽车装卸废石时产生的扬尘和在大风天气下产生的扬尘。
本次评价采用生态环境部2021年第24号公告发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附录2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”核算了拟建工程废石场堆存中产生的无组织源。根据手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy={NC×D×（a/b）+2×Ef×S}×10−3
式中：
P——指颗粒物产生量（单位：t）；
ZCy——指装卸扬尘产生量（单位：t）；
FCy——指风蚀扬尘产生量（单位：t）；
Nc——指年物料运载车次（单位：车）；
D——指单车平均运载量（单位：t/车，取20t）；
a/b——指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，新疆取0.0011，b指物料含水率概化系数，此处取0.0074；
Ef——指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：kg/m2），此处取0；
S——指堆场占地面积（单位：m2）。
由此求得1号废石场颗粒物的产生量为1.53t/a，2号废石场颗粒物的产生量为0.08t/a，3号废石场颗粒物的产生量为1.91t/a。
颗粒物排放量核算公式为：
UC=P×（1−Cm）×（1−Tm）
式中：
P——指颗粒物产生量（单位：t）；
Uc——指颗粒物排放量（单位：t）；
Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；
Tm——指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5，此处取0。
项目区气候干燥，拟采用洒水降尘方式，对颗粒物的控制效率η可取0.74，由此求得1号废石场颗粒物的排放量为0.40t/a，2号废石场颗粒物的排放量为0.02t/a，3号废石场颗粒物的排放量为0.50t/a。
（4）矿石堆场扬尘
矿石堆场用于临时堆存矿石，占地0.5hm2，最大堆置顶标高730m，最大堆置高度约32m。
本次评价采用生态环境部2021年第24号公告发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附录2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”核算了拟建工程废石场堆存中产生的无组织源。根据手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy={NC×D×（a/b）+2×Ef×S}×10−3
式中：
P——指颗粒物产生量（单位：t）；
ZCy——指装卸扬尘产生量（单位：t）；
FCy——指风蚀扬尘产生量（单位：t）；
Nc——指年物料运载车次（单位：车）；
D——指单车平均运载量（单位：t/车）；
a/b——指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，新疆取0.0011，b指物料含水率概化系数，此处取0.0074；
Ef——指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：kg/m2），此处取0；
S——指堆场占地面积（单位：m2）。
计算得出，颗粒物产生量为44.59t/a。
颗粒物排放量核算公式为：
UC=P×（1−Cm）×（1−Tm）
式中：
P——指颗粒物产生量（单位：t）；
Uc——指颗粒物排放量（单位：t）；
Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；
Tm——指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。
项目区气候干燥，堆场半敞开式设置，并采用洒水降尘方式，对颗粒物的控制效率η可取0.74。根据计算，矿石堆场颗粒物无组织排放量为4.64t/a。
（5）废石破碎粉尘
本项目破碎站封闭式设置，每天运行时间按8h计，生态环境部2021年第24号公告发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中并未给出破碎工段的颗粒物产污系数。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，一级破碎产生逸散尘的排放因子为0.25kg/t（破碎料），本项目废石量2.37万t/a，由此计算破碎环节颗粒物产生量为5.925t/a；破碎工段安装有布袋收尘器，风量5000m3/h，除尘效率>99%，捕集的粉尘就地回用于充填站作为原料。剩余粉尘排放量为0.059t/a，排放速率0.03kg/h，以无组织形式排放。
（6）水泥筒仓粉尘
充填站内设计布置1座水泥仓，水泥仓直径均为φ4.5m，圆筒段高18.6m，锥角60°。水泥仓有效容积160m3，可储存水泥约176.8t。水泥仓总计可存储约5d水泥消耗量。水泥由密闭罐车运输，采用全封闭式进料方式。筒仓仓顶设置1台仓顶脉冲布袋除尘器，处理效率大于99.7%。将除尘器收集的水泥灰直接落入水泥仓内，同时水泥仓与加料设备密封连接，避免粉尘外溢。
进料时粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料，根据本项目可行性研究报告，水泥年消耗水泥量约8750t，预计每天运输一次水泥，装卸料工作时间按4h/d计算，则年卸料1000h，则装卸过程中颗粒物产生量为1.05t/a，粉尘的产生速率为1.05kg/h。水泥输送采用密闭螺旋机输送。
经采取脉冲布袋除尘器治理后，水泥仓粉尘通过仓顶排气孔无组织排放，经计算，无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.003kg/h。
（7）充填站搅拌机进料粉尘
原料通过密闭管道输送至搅拌机，水泥通过密闭螺旋管道输送进入搅拌机，水通过计量泵进入搅拌机。搅拌机内原料搅拌有水掺入，而且本项目充填搅拌系统位于井下，搅拌进料粉尘产生量极少。
（8）柴油发电机废气
本工程考虑一级负荷的供电需要，在新建井口建设柴油电站一座，根据一级负荷装机容量及满足提升机启动要求，柴油电站设计装机容量1500kW，设置1500kW高速柴油发电机组一套，作为备用电源。一年柴油发电机消耗柴油量约3t，发电机燃油采用含硫量不大于0.2%的优质0＃柴油。根据《环评工程师注册培训教材—社会区域》给出的计算参数：柴油发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56g/L。柴油燃烧废气产生量见表3.3-13。
表3.3-13   发电机燃油废气污染负荷表
	污染物
	SO2
	烟尘
	NOx

	污染物排放系数（g/L油）
	4.0
	0.714
	2.56

	年排放量（t/a）
	0.01428
	0.0024
	0.009


本项目柴油燃烧废气产生量很小，以无组织形式排放，而且露天环境面源排放有利于废气扩散，对区域环境空气质量影响较小。
3.3.6.2废水污染物
项目废水主要为矿坑水（矿井涌水和井下作业废水）和生活污水。
（1）生产废水
根据详查报告中的矿区水文地质资料，预计矿山正常涌水量井下排水量为513m3/d，涌水无毒无害，悬浮物浓度一般为300～3000mg/l。矿坑涌水采用沉淀处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）新建企业水污染物排放浓度限值要求后，并且满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中杂用水质标准后，全部用于井下生产用水及降尘、地表绿化及降尘等，不外排。
（2）生活污水
矿区劳动定员196人，生活用水定额按《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中东疆地区每人80L/d·人计算，生活用水量每天预计为15.68m3/d（3920m3/a），污水按80%的排放量计，生活污水排放量为12.54m3/d（3136m3/a）。在生活区内修建地埋式一体化污水处理设施，废水经处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化和道路清扫、消防水质标准后用于项目区绿化和矿区道路降尘洒水。
本项目生活污水污染物产生量及排放情况详见表3.3-14。
表3.3-14     项目生活污水主要污染物及排放情况
	主要污染物
	排水量
	SS
	CODcr
	BOD5
	NH3-N

	处理前
	浓度（mg/l）
	3136m3/a
	360
	320
	220
	25

	
	产生量（t/a）
	
	1.13
	1.00
	0.69
	0.08

	处理后
	浓度（mg/l）
	
	150
	150
	30
	20

	
	排放量（t/a）
	
	0.47
	0.47
	0.09
	0.06


（3）废石堆场淋溶水
废石堆场淋溶水水质与废石成分、块度、堆存时间、堆存方式、气温和降雨量等因素有关，一般无废水产生，在降雨月份才有可能产生淋溶水。项目位于哈密市东南直距180千米处。蒸发量较大，平均降水量远小于蒸发量，因此废石堆场产生淋溶废水的可能性很小。对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）的鉴别标准进行判别，本工程矿区废石属于I类一般固体废物，淋溶水水质相对较好，且一般雨水不足以使废石中的元素浸出。评价要求废石场坡底设1座50m3渗滤液收集池，用于收集可能产生的废石淋溶水，淋溶水通过水泵送入沉淀池澄清后用于场内运输道路除尘，自然蒸发损耗。
3.3.6.3固体废物
本项目所产生的固体废物主要是矿井废石、生活垃圾、沉淀池底泥和废机油。
（1）矿井废石
基建期废石产生量22.61万t。开采期废石产生量2.37万t/a，地下开采服务年限内共产生废石量24.65万t，废石密度为2.70t/m3，因此产生废石量为9.13万m3（实方），考虑废石破碎后的松散系数，废石体积为14.61万m3。废石临时堆放于废石场，作为充填原料用于井下充填。
对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）的鉴别标准进行分析判断废石的性质，对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度来确定固体废物类别，本项目矿山废石为I类工业固体废物。
（2）沉淀池底泥
本项目矿井涌水经沉淀池处理，会定期产生底泥。沉淀池底泥主要污染物为SS（主要为泥沙，），根据类似矿山实际情况，矿井涌水SS浓度约500mg/L。因此沉淀池底泥（代码：081-999-61）产生量约22.05t/a，属于I类一般固废，送至废石堆场堆存，后期用于矿山土地复垦。
（3）污水处理站污泥
地埋式一体化污水处理设施沉淀时间为1.5h，含水率为90%，产生污泥量为70g/d·人，则地下开采期污泥产生量为3.43t/a，集中收集定期送运往星星峡镇垃圾填埋场处理。
（4） 除尘灰
破碎工段除尘器收集的除尘灰产生量5.28t/a，收集后回用于充填工艺。
（5） 废布袋
废布袋产生量约0.05t/a，由原厂家回收处置。
（6）生活垃圾
生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计，矿区劳动定员为196人，则生活垃圾产生量约为0.098t/d（24.5t/a），集中收集定期送运往星星峡镇垃圾填埋场处理。
（7）危险废物
机械设备维修过程和设备润滑油更换过程中将产生废机油（HW08 900-214-08）、废油桶（HW08 900-249-08），属于危险废物，废机油产生量约为2.5t/a、废油桶产生量约为0.5t/a。危险废物分类暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
运营期固体废物排放情况统计详见表3.3-15。
表3.3-15    矿区固废产生明显统计表
	项目
	产生量
	措施

	矿山废石
	2.37万t/a
	废石临时堆放于废石场，作为充填原料用于井下充填

	沉淀池底泥
	22.05t/a
	送至废石堆场堆存，后期用于矿山土地复垦

	污水处理站污泥
	3.43t/a
	集中收集定期送运往星星峡镇垃圾填埋场处理

	除尘灰
	5.28t/a
	收集后回用于充填工艺

	废布袋
	0.05t/a
	由原厂家回收处置

	生活垃圾
	24.5t/a
	集中收集定期送运往星星峡镇垃圾填埋场处理

	废机油
	2.5t/a
	定期交由资质单位处置

	废油桶
	0.5t/a
	定期交由资质单位处置


3.3.6.4噪声
凿岩机、钻机、爆破噪声均发声于井下，对地面无影响，地面上的强噪声设备主要为空压机、风机以及运输车辆等。空压机、风机属于空气动力性声源，其余基本属于机械性声源，并且要求高噪声设备必须安装在设备间内，减轻对矿区周边环境的影响。根据同类矿区采矿设备的实测及类比调查分析，矿区的各机械设备噪声排放情况见表3.3-16。
表3.3-16  矿区噪声排放情况一览表
	噪声源位置
	噪声设备
	声压级
	噪声特性

	井口区域
	空压机
	90-98
	连续性

	
	风机
	85-95
	连续性

	
	绞车
	80-95
	连续性

	
	装载机
	80-95
	连续性

	运输道路
	运输车辆
	80-90
	间歇性

	生产区
	柴油发电机
	80-90
	停电时使用


3.3.6.5非正常工况
本项目非正常工况为除尘设施检修或运行故障，废气不经处理，直接通过排气筒排入大气。按最不利的情况考虑，破碎工序布袋除尘器损坏，效率降低到50%，非正常工况下破碎工序排放污染物情况见表3.3-17。
表3.3-17    非正常工况污染物排放表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	破碎
	除尘设施检修或运行故障，除尘效率降低到50%，直接通过烟囱外排大气
	颗粒物
	0.445
	1
	0.9936


3.3.8.6工程污染物排放量统计
拟建工程运营期主要污染物产生及排放量见表3.3-18。










表3.3-18     污染物排放汇总表
	类别
	项目
	污染物
	单位
	产生量
	削减/处置量
	排放量
	备注

	废气
	无组织废气
	采矿粉尘
	粉尘
	t/a
	1.14
	0.912
	0.228
	

	
	
	爆破烟气
	CO
	t/a/
	12.18
	0
	12.18
	

	
	
	
	NOx
	t/a
	0.57
	0
	0.57
	

	
	
	
	粉尘
	t/a
	0.007
	0
	0.007
	

	
	
	运输扬尘
	粉尘
	t/a
	91.36
	77.61
	13.75
	

	
	
	1号废石场
	粉尘
	t/a
	1.53
	1.13
	0.40
	

	
	
	2号废石场
	粉尘
	t/a
	0.08
	0.06
	0.02
	

	
	
	3号废石场
	粉尘
	t/a
	1.91
	1.41
	0.50
	

	
	
	矿石堆场
	粉尘
	t/a
	44.59
	33
	4.64
	

	
	
	水泥筒仓
	粉尘
	t/a
	1.05
	1.047
	0.003
	

	
	
	破碎车间
	粉尘
	t/a
	5.925
	0
	0.06
	

	废水
	生活污水
	废水量
	万m3/a
	0.3136
	0.3136
	0
	处理后回用

	
	涌水
	废水量
	万m3/a
	18.72
	18.72
	0
	处理后回用

	固废
	废石
	万t
	2.47
	2.47
	0
	用于充填

	
	除尘灰
	t/a
	5.28
	5.28
	0
	返回充填工艺

	
	废布袋
	t/a
	0.05
	0
	0.05
	由原厂家回收

	
	废机油
	t/a
	2.5
	0
	2.5
	危废贮存库、定期外委处置

	
	废油桶
	t/a
	0.5
	0
	0.5
	

	
	沉淀池底泥
	t/a
	22.05
	0
	22.05
	送至废石堆场堆存，后期用于矿山土地复垦。

	
	污水处理站污泥
	t/a
	3.43
	0
	3.43
	集中收集定期送运往星星峡镇垃圾填埋场处理。

	
	生活垃圾
	t/a
	24.5
	0
	24.5
	生活垃圾临时放置于生活区内垃圾池，集中收集定期运往星星峡镇垃圾填埋场处理。


总量控制核算
拟建工程正常生产期间废水全部回收利用，不向水体排放，COD、氨氮零排放；项目生产、生活热源全部由电锅炉供给，无NOx排放。本项目不涉及总量指标。
清洁生产分析
3.3.7.1地下采矿清洁生产分析
本项目地下采矿清洁生产指标通过类比《镍钴行业清洁生产评价指标体系》进行对照，见表3.3-19。
地下采矿清洁生产综合评价：通过与《镍钴矿采矿企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值（地下开采）》比对，拟建工程的地下采矿生产工艺与装备、资源与能源消耗、污染物产生指标、清洁生产管理指标可以达到Ⅱ级基准值，即国内清洁生产先进水平。
综上评价认为：本项目的地下采矿能够达到国内清洁生产水平。
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表3.3-19   与镍钴矿采矿企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值（地下开采）比对
	序号
	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	1
	生产工艺装备指标
	0.3
	生产工艺
	/
	0.3
	根据矿石赋存条件、地质条件和经济合理性选择最适合的采矿工艺
	本项目采用充填法开采

	2
	
	
	生产装备
	/
	0.3
	采用大型化，效率高、能耗低的设备；运输、铲装设备配有除尘净化设施
	采用一般装备、无国家明令淘汰的设备
	采用国内先进的、凿岩效率较
高、配有除尘净化装置的凿岩台车等设备

	3
	
	
	排水
	/
	0.2
	符合GBl6423地下开采排水的相关要求，实现自动控制排水
	符合GBl6423地下开采排水的相关要求，实现人工值守排水
	符合GBl6423地下开采排水的相关要求，实现人工定时排水
	符合GBl6423地下开采排水的相关要求，实现人工值守排水

	4
	
	
	通风
	/
	0.2
	风量调节能自动控制、作业环境适宜，矿井通风系统的有效风量率不低于90%、风速达到设计值的98%
	风量调节能部分自动控制、作业环境比较适宜，矿井通风系统的有效风量率不低于75%
	符合GBl6423《金属非金属矿山安全规程》要求，矿井通风系统的有效风量率不低于60%
	风量调节能部分自动控制、作业环境比较适宜，矿井通风系统的有效风量率不低于75%

	5
	资源与能源消耗指标
	0.24
	单位产品综合能耗※
	kgce/t采（掘）量
	0.5
	≤4.8
	≤5.2
	≤5.8
	地下采矿工序总综合能耗为1.92kgce/t矿

	6
	
	
	新鲜水耗※
	m3/t原矿
	0.5
	尽量采用地下涌水，不足采用新水，新水用量≤0.4
	尽量采用地下涌水，不足采用新水，新水用量≤0.5
	尽量采用地下涌水，不
足采用新水，新水用量
≤0.6
	地下涌水就地回用，地下采矿补充新水用量0m3/d

	7
	资源综合利用指标
	0.22
	开采回采率※
	%
	0.8
	≥95
	≥92
	≥80
	85%

	8
	
	
	废石综合利用率
	%
	0.2
	≥70
	≥50
	≥30
	100%

	9
	污染物产生指
	0.04
	采矿作业场所粉尘浓度
	mg/m3
	1.0
	≤1.0
	≤2.5
	≤4.0
	≤1.0

	10
	矿山生态保护指标
	0.10
	土地复垦率
	%
	1.0
	≥90
	≥85
	≥50
	≥85

	11
	清洁生产管理指标
	0.10
	环境法律法规标准※
	/
	0.2
	生产工艺和装备符合产业政策要求，外排污染物达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度
	符合

	12
	
	
	废物处理处置※
	/
	0.2
	根据固体废物性质鉴别的结果，一般工业固体废物按照GB18599的要求进行处置，危险废物按照GB18597，GB18598等的要求进行处置
	符合

	13
	
	
	组织机构
	/
	0.1
	建立健全专门环保管理机构，配备专职环境管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作
	符合

	14
	
	
	清洁生产审核
	审核管理文件及审核周期、验收
	/
	0.2
	按照GB/T24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核，审核方案全部实施，并通过验收
	符合

	15
	
	
	环保设施运行管理
	/
	0.1
	环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保设备标识，环保设施运行台账齐全
	符合

	16
	
	
	环境应急
	/
	0.2
	编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生
	符合

	注：带※的指标为限定性指标。
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3.3.7.2清洁生产结论
清洁生产分析表明，项目生产工艺装备先进，资源能源利用率较高，工业废水重复利用率较高，管理体制完善，符合清洁生产要求。同时矿山未使用《矿产资源节约与综合利用、鼓励、限制和淘汰技术目录》中的限制类和淘汰类技术。项目建设的节能配套设施完整，满足国家和行业节能规定要求。
[bookmark: bookmark21][bookmark: _Toc8203][bookmark: _Toc26658]废石场选址合理性分析
本次设计三个废石场：废石场1和废石场2，废石场3。废石场1位于主平硐的西南侧230m处，占地面积15730m2，废石场2位于主平硐的东南侧180m处，占地面积1860m2，废石场3位于北斜坡道口的东南侧253m处，占地面积30000m2。废石场1堆置顶标高2030m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，经计算废石堆场容积为11.2万m³。废石场2堆置顶标高2010m，堆置高度为6m，容积6000m³，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5。废石场3堆置顶标高2022m，分台阶堆置，每台阶高度为6m，最终边坡角约33.7°，坡比1：1.5，经计算废石堆场容积为14万m³。堆场布置护坡进行防护处理，废石堆场下游建造挡墙。废石场作业方式，采用汽车－推土机排土工艺。废石场采用多台阶覆盖式排土工艺，排土作业采用单台阶作业。
对照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）中对排土场选址的相关要求：
（1）排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（区）、居民点、铁路、道路、输电及通讯干线、耕种区水域、隧洞等设施的安全——本项目排土场下游无采矿场、工业场地、距离公路、铁路较远，下游也无耕种区水域、隧洞等设施；
（2）排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带：如因地基不良而影响安全，必须采取有效措施。排土场选址时应避免成为矿山泥石流重大危险源，无法避开时要采取切实有效的措施防止泥石流灾害的发生——根据《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿可行性研究报告》以及岩土勘察报告，本项目废石场场址不在断层、断层破裂带、溶洞区，不是天然滑坡或泥石流影响区；废石场不属于滩地和洪泛区；
[bookmark: OLE_LINK6]（3）排土场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风向和生活水源的上游，废石中的污染物要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）堆放、处置。
本项目废石场下游无居民区和其他需要特殊保护的区域；场址地表土地利用类型为岩体、微量植被、无国家重点保护物种；根据固废样品浸出毒性鉴别及检测报告中对废石浸出液的检测结果，废石浸出液各危害成分浓度均在《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）“表2浸出毒性鉴别标准值中第一类无机元素与化合物”危害浓度限值之内，属于一般I类固体废物，因而即使废石场内有少量淋溶水产生，该淋溶水也不会对外环境造成污染等危害，堆场为临时中转周转场地，不作为永久排土处置场地，地表堆存的废石破碎后全部输送至充填站，作为井下充填骨料充填采空区，实现废石资源化利用，不在地表长期堆存。服务期满后及时恢复地表覆盖，逐渐恢复原有土地利用功能。因此该废石场选址满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
同时由于地区极度干旱，蒸发量远大于降雨量，因而因降雨形成大规模洪水的可能性极小，但是不排除极端暴雨情况形成雨水冲击的可能。为此设计在废石场的上游设置截洪沟或防洪堤，将上游来水导流至下游，防止地表水流入废石场内浸泡、冲刷边坡；同时在废石场沟口坡脚处修筑透水性拦渣坝，拦截废石场雨水冲刷的泥沙，以免对下游道路和设施形成危害。排弃废石过程中，废石场平台保持2～3%的内向坡度，防止平台汇水冲刷边坡。同时在废石场平台道路内侧修筑排水沟拦截平台表面山坡汇水排至下游。
综上，从环保角度该废石场选址可行。
[bookmark: _Toc491][bookmark: _Toc6436][bookmark: _Toc24999][bookmark: _Toc30480][bookmark: _Toc27597][bookmark: _Toc10424_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32163][bookmark: _Toc10664][bookmark: _Toc9492][bookmark: _Toc12456][bookmark: _Toc11749][bookmark: _Toc4423][bookmark: _Toc21776][bookmark: _Toc25785]产业政策符合性及规划符合性分析
[bookmark: _Toc7943][bookmark: _Toc12033][bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc12426][bookmark: _Toc12408][bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc1734][bookmark: _Toc21672]相关政策符合性分析
[bookmark: _Toc355784238][bookmark: _Toc383694028][bookmark: _Toc374609194][bookmark: _Toc386990101][bookmark: _Toc447541224][bookmark: _Toc446160736][bookmark: _Toc374957705][bookmark: _Toc426642696][bookmark: _Toc14152][bookmark: _Toc7373][bookmark: _Toc365647371]3.5.1.1产业政策符合性分析
①《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》
本项目为铜矿开采，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于产业政策鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策。
对照《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）中19.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，符合《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》新增鼓励类产业要求。
②《关于印发〈新疆维吾尔自治区非煤矿种（12种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）＞的通知》（新自然资发〔2019〕25号）
根据通知要求，铜矿生产建设规模最低要求6万t/a，最低服务年限9a。本项目设计生产规模为30×104t/a，服务年限为10.4a，符合通知中的要求。
③《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
表3.5-1    本项目与环境准入条件符合性分析表
	项目
	准入条件要求
	本项目情况
	符合性

	选址与空间布局要求
	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域I、I类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其他Ⅲ类水体岸边200米以内原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控
	本项目周边无重要工业、水利设施和军事管理区、国防工程等；矿区1km范围内无居民集中区，周边30km范围内无地表水体
	符合相关要求

	
	废石堆场及尾矿库选址应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，对不明确是否具有危险特性的尾矿砂，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别，经鉴别属于危险废物的按危险废物依法依规管理其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）
	根据鉴别，项目产生的废石、尾砂属于第I类一般工业固体废物，可不按危废管理，根据场址选择分析，场址不在断层、断层破裂带、溶洞区，不是天然滑坡或泥石流影响区，亦不属于滩地和洪泛区，选址未占用自然保护区、风景名胜区等其他需要特别保护区的用地。
	符合相关要求

	污染防治
	矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水应优先用于生产工艺、降尘、绿化等，废水综合利用率应达到相关综合利用标准要求。采选废水排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《污水综合排放标准》（GB8978）要求。生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。
	项目矿井涌水综合利用率达100%以上。生活污水排入一体化污水处理设施，经处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）限值后，用于生产，不外排。
	符合相关要求

	
	采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求
	矿石转运过程中产生的粉尘，配备洒水抑尘，有效控制无组织粉尘排放。除尘设备除尘效率不低于99%，排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单中排放限值
	符合相关要求

	
	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
	经预测，本项目建成后噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值
	符合相关要求

	
	鼓励对废石、尾矿砂进行多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高综合利用率，其处置与综合利用应符合国家及行业相关标准和规范要求。废石和尾矿砂应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行管理属危险废物的按危险废物相关要求依法依规进行管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生活垃圾实现100%无害化处置。
	1.废石用于充填，综合利用率100%。
2.生活垃圾临时放置于生活区内垃圾池，定期拉运至哈密市伊州区星星峡镇生活垃圾填埋场进行处置。
3.废机油、废油桶暂存至危废贮存库，定期交由有资质单位处理。
	符合相关要求

	
	矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的相关要求。
	矿山已委托编制《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》。
	符合相关要求


根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的关于金属矿采选行业技术要求。本项目选址与空间布局符合国家、自治区主体功能区规划、国家和自治区矿产资源勘探开发规划、城乡总体规划和土地利用规划等相关规划要求，项目选址不属于禁止开发区、限制开发区内。本项目矿坑涌水用于湿式凿岩和洒水降尘，生活污水通过地埋式一体化污水处理设施处理后综合利用，符合回用率要求。本项目周边无重要工业、水利设施和军事管理区、国防工程等；矿区1km范围内无居民集中区，周边30km范围内无地表水体。因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求。
3.5.1.2与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析
[bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc22226][bookmark: _Toc8498]该技术政策适用于矿产资源开发规划与设计、采矿、选矿和废弃地复垦等阶段的生态环境保护与污染防治。根据该政策要求：
“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；禁止在地质灾害危险区开采矿产资源”——本项目建设区占地范围内无规定禁止采矿的八类敏感区；矿床内地势较平坦，相对高差小，大气降水稀少，现场未发现崩塌、滑坡、泥石流等地表地质灾害点和隐患，因此不属于地质灾害危险区；
“禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目；应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术；矿井水、选矿水和矿山其他外排水应统筹规划、分类管理、综合利用”。
本项目设计采用先进合理的开采工艺，同时矿坑涌水、生活污水充分循环利用、不外排；废石场边坡采取覆盖等措施，防止水土流失；服务期满后，还将及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。因此也符合政策对于矿产资源开发设计的要求。
规划、规范符合性分析
3.5.2.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析
本项目为铜矿开采项目，对照自治区政府常务会议关于自治区矿产资源“十五五”规划等相关部署，新疆 “十五五”时期锚定建设全国能源资源战略保障基地目标，深入实施新一轮找矿突破战略行动，建设战略性矿产资源保障核心区和接续区，推动绿色勘查开采，促进科技创新与矿业领域深度融合，发展新质生产力，坚持智能化、绿色化、融合化推进新型工业化，构建特色优势现代化产业体系；本项目属于铜战略性矿产开发，采用充填法地下开采，废石破碎后全部用于井下采空区充填，落实绿色开采与固废资源化利用，矿区及配套设施不占用生态保护红线、永久基本农田，同步开展矿山生态修复及土地复垦，项目实施有利于提升区域铜资源保障能力，带动地方经济发展，在严格落实绿色矿山建设、资源综合利用、生态环境保护修复等管控要求前提下，符合自治区“十五五”时期矿产资源开发及新型工业化发展的总体导向。
3.5.2.2与《哈密市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析
哈密市 “十五五” 期间提出深入实施新一轮找矿突破战略行动，做强铜等战略性矿产开发，推进矿业智能化、绿色化转型，大力发展循环经济，强化矿山资源综合利用，统筹矿产资源开发与生态保护修复，推动资源优势转化为地方经济优势，构建区域特色现代化产业体系。
本项目为哈密伊州区铜矿地下开采项目，地处东天山有色金属成矿带，属于区域战略性铜矿产资源开发项目，项目采用充填法地下开采工艺，设置3处废石临时堆场，废石经破碎后全部作为井下充填骨料用于采空区充填，实现废石100%综合利用；矿区及配套临时堆场均布置于采矿权范围内，不占用生态保护红线、永久基本农田，矿坑涌水最大限度回用生产，同步落实清洁生产、边开采边治理及土地复垦措施，严格控制粉尘、废水等污染物排放。项目实施可增加区域铜资源供给能力，助力哈密打造有色金属产业基地，带动地方就业与财税增长；后续运营阶段将持续提升开采回采率，落实绿色矿山建设，规范废石临时堆场管控，严禁作为永久排土场使用，按时序完成矿山生态修复。综上，在落实各项环保及资源开发管控措施前提下，本项目符合哈密市 “十五五”规划纲要关于战略性矿产保障、绿色开采、固废资源化利用、生态保护及地方产业高质量发展的总体导向。
3.5.2.3与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》：加大吐鲁番、哈密市铁、锰、铜、镍、金、银、钒、钛、镁、硅质原料等矿产资源的勘查与开发，新增铁资源量2000万吨、铜60万吨、镍5万吨、金20吨、硅质原料2000万吨。服务“疆电外送”“硅基新材料”产业与“钛镁深加工产业园”建设。
本项目为铜矿采矿项目，位于哈密市，属于规划提到的重点开采矿种，且矿区不在禁止开发区域和限制开发区域，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中相关要求。
3.5.2.4与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》，加大吐鲁番、哈密地区铁、锰、铜、镍、金、银、钒、镁、硅质原料等战略性矿产资源的勘查与开发。新增铁矿资源量2000万吨、铜镍50万吨、金20吨、硅质原料2000万吨。
审查意见（环审〔2022〕124号）提到：坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。
严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；限制开采硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产；严格控制开采钨、稀土等特定保护性矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。
本项目为铜矿采矿项目，位于哈密市伊州区，属于规划提到的重点开采矿种，规模符合要求，且矿区不在禁止开发区域和限制开发区域，不在生态环境敏感区域。符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及其审查意见中相关要求。
3.5.2.5与《哈密市伊州区矿产资源总体规划（2021~2025）》的符合性分析
根据《哈密市伊州区矿产资源总体规划（2021~2025）》，伊州区矿产资源丰富，具有资源优势突出、矿种齐全、分布广、资源储量大等特点。截至2020年底，伊州区已发现各类矿产11大类88个矿种（含亚矿种），其中查明资源储量的矿产51种；查明资源储量的矿产地402处（含共伴生矿产），其中，大型28处、中型51处、小型323处。
伊州区资源优势显著，勘查成果突出，探明了三道岭煤矿、沙尔湖煤矿、大南湖煤矿、奥莫尔塔格花岗岩矿、红石-黄土坡铜多金属矿、黄山铜镍矿、镜儿泉有色金属矿、土屋-延东铜矿、雅满苏铁矿、雅满苏石灰岩矿、白干湖铅锌矿、白山泉铁矿、尾亚钒钛铁矿、天湖铁矿、磁海铁矿、金窝子金矿等矿区，为国家资源安全供给做出重要保障，为伊州区经济发展提供充足矿产资源。
落实能源资源基地2处、国家规划矿区7处、战略性矿产资源保护区1处及自治区级重点勘查区10处、重点开采区8处。
本项目为铜矿采矿项目，位于哈密市伊州区，属于规划提到的重点开采矿种，规模符合要求，且矿区不在禁止开发区域和限制开发区域，不在生态环境敏感区域。本项目的建设符合《哈密市伊州区矿产资源总体规划（2021~2025）》中相关要求。
3.5.2.6与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。
形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。
限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。
禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。
本项目所属区域不属于重点开发区，也不属于禁止与限制开发区，视为一般开发区。项目区内无地表径流，无野生动物迁徙通道，项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的相关要求。
3.5.2.7与《有色金属行业绿色矿山建设规范》的符合性
根据规范要求，在生产、运输、储存过程中，应采取防尘保洁措施，在储矿仓、破碎机、振动点、卸料点等产生粉尘的部位，宜采取全封闭措施或采取机械除尘、喷雾除尘及生物纳膜抑尘；道路、采区作业面、排土场等应采用洒水或喷雾除尘。矿区生活污水和生产废水分开收集、处理，污水100%达标排放。应采取合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理。
本项目在产生粉尘的部位，采取集气罩+布袋除尘；废石场及采矿作业、道路运输等采用洒水除尘；矿区生活污水和生产废水分开收集、处理，污水全部回用。采取室内布置、减振等有效措施对高噪声设备进行降噪处理。因而符合规范要求。
[bookmark: _Toc31538][bookmark: _Toc21092][bookmark: _Toc9197]3.5.2.8与《关于印发〈土壤污染源头防控行动计划〉的通知》的符合性
根据要求，对重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业等涉重金属行业企业依法开展强制性清洁生产审核，强化气态及粉尘等无组织排放、防渗漏、防流失、防扬散等审核及监管要求。工程设计应按照环境保护相关规定和工程建设国家标准，为防治土壤和地下水污染提供工程条件。在健康、环境等技术规范和绿色工厂、绿色工业园区、生态工业园区评价体系中，增加或完善源头防控要求。推动电镀企业入园，因地制宜规范电镀（集中）园区建设。
严格环境监管重点单位名录管理，确保土壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位应纳尽纳。加强以排污许可为核心的环境管理，督促土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。完善重点场所和设施设备清单，全面查清隐患并落实整改，优化提升自行监测工作质量，积极推进防腐防渗改造、存储转运密闭化、管道输送可视化等绿色化改造。已造成土壤和地下水污染的企业在实施改建、扩建和技术改造项目时，必须采取有效措施防控已有污染。持续推进重点行业防渗漏、隐患排查、周边监测等技术规范制修订。排放涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位，依法对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。
本项目为铜矿采矿项目，开采方式为地下开采。生产废水全部回用，无外排。场地采取了分区防渗措施，制定了运营期监测计划。本项目投运后，应依法开展清洁生产审核工作。综上，本项目符合《关于印发〈土壤污染源头防控行动计划〉的通知》的相关要求。
3.5.2.11与《哈密市戈壁生态环境保护办法（暂行）》的符合性
（1） 《哈密市戈壁生态环境保护条例》坚持保护优先、科学规划、合理利用、可持续发展原则，重点保护戈壁砾幕层、地表结皮等原生戈壁地貌，规范戈壁区域开发建设行为，要求戈壁范围内开展生产建设活动应依法开展环评，最大限度减少对戈壁地表扰动，落实开发扰动后的生态修复，推进绿色矿山建设，防控废水、废渣、粉尘污染戈壁生态环境，严禁非法采石挖石，统筹资源开发与戈壁生态保护。
（2） 本项目为哈密市伊州区地下铜矿开采项目，矿区地处戈壁区域，项目依法履行环境影响评价、矿山开发相关审批手续；采用地下充填开采工艺，地表扰动范围主要集中在采矿权划定的工业场地、硐口及 3 处废石临时堆场，不擅自扩大扰动范围，严格保护未占压区域戈壁原生砾幕与地表结皮；废石不在地表永久堆存，经破碎后全部作为井下充填骨料回填采空区，仅设置临时周转堆场，堆场配套挡墙、护坡、截排水设施，作业面洒水抑尘，管控粉尘、雨水径流对戈壁环境的影响；矿坑涌水优先内部回用，生产废水不外排；项目同步编制生态修复方案，落实“边开采、边修复”，生产结束后对临时堆场、工业场地等扰动区域开展场地清理、地貌整治与生态恢复，最大限度修复受扰动戈壁地表，杜绝非法采石、挖掘戈壁石等破坏行为。项目后续运营过程中将严格控制施工及作业范围，减少新增地表扰动，落实生态修复承诺，开展戈壁区域环境巡查保护。综上，在严格落实各项生态保护及扰动修复措施前提下，本项目建设符合《哈密市戈壁生态环境保护条例》相关管控要求。
相关条例符合性分析
3.5.3.1与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》第三十条中指出：“任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁”。
本项目不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等范围内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。
3.5.3.2与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日实施）中第四十四条：“矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。
在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。”
本项目拟建3座废石临时堆场，临时堆放地下开采期产生的废石，废石场坡顶修建截排水沟，坡脚修建挡石（土）墙，预计截排水沟，挡石（土）墙。并在坡脚各设置警示牌。废石定期回填井下，尽量减少地面塌陷，并对扰动土地进行建筑拆除、土地平整，覆土后恢复植被，最终恢复原有地形地貌景观及土地类型。
根据各矿体开采结束时间，遵循“边开采，边治理”原则进行采矿工业场地的防治工程，其地形地貌景观的防治工程为：将区内地面建筑设施全部拆除，可再利用材料外运，废弃物用于封堵各平硐口、风井口、竖井口，对场地及矿区道路进行平整处理，防止扬尘污染。
综上，本项目对污染物的防治措施符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日实施）的相关要求。
3.5.3.3与《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》中第五条指出：“勘查、开采矿产资源，应当加强水土保持、土地复垦和环境保护工作，加强地质环境保护、监测和地质灾害的整治工作”。
第三十五条提出：“开采矿产资源，必须遵守国家、自治区土地、草原、森林、环保、文物保护、水法等法律法规。开采矿产资源造成矿山地质环境、生态环境破坏的，应当治理恢复；给他人生产、生活造成损害的，依法予以补偿，并采取必要的补救措施。”。
本项目属于铜矿采矿项目，对矿山在开采过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实矿山生态保护修复方案，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》的项目要求。
[bookmark: _Toc1014][bookmark: _Toc9740][bookmark: _Toc19787][bookmark: _Toc32419][bookmark: _Toc363115841]与“生态环境分区管控”符合性分析
3.5.4.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析见表3.5-2。
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表3.5-2     与自治区生态环境分区管控符合性分析表
	1
	新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果
	A1空间布局约束
	A1.1 禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目及《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目各类污染物均可做到达标排放和有效控制，符合国家和自治区各项环境保护标准。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深入开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-10〕 推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水、高污染行业。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目采矿范围内不涉及农田。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1. 2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1. 3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	A1.4 其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求
	符合

	
	
	
	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目符合“生态环境分区管控”及产业政策。不位于重点区域，不涉及重金属总量
	符合

	
	
	
	
	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉 VOCs “绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目生活污水、矿井水全部综合利用不外排。采用电锅炉供热。
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氨燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	采用电锅炉供热。
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	不涉及地下水开采
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	矿井水经处理后用于矿井生产及绿化，对地表水及地下水环境影响较小
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	应开展地下水环境状况跟踪监测，加强风险管控。
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A3. 1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于 2025 年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到 2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	本项目不涉及新污染物，常规污染物可做到达标排放及有效控制，按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施，运营后按照监测方案定期开展监测
	符合

	
	
	
	
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目应加强环境风险预警防控。
	符合

	
	
	
	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目应实施企业突发生态环境应急预案电子化备案。妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	符合

	
	
	
	
	〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	A4 资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	矿井水经处理后用于矿井生产及绿化。新鲜水用水量较少。
	符合

	
	
	
	
	〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到 99.3%、99.7%。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	A4.3 能源利用
	〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降ß14.5%。〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达 18%以上。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	采用电锅炉供热
	符合

	
	
	
	
	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	
	〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	采用电锅炉供热，不涉及高污染燃料
	符合

	
	
	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到 99%以上。
	本项目废石全部综合利用，生活垃圾可做到妥善处理
	符合

	
	
	
	
	〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
	本项目废石全部用于井下充填。
	符合

	
	
	
	
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目废石全部用于井下充填。
	符合

	
	
	
	
	〔A4. 5-4〕 发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	本项目不涉及
	符合



本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的要求。
3.5.4.3与《哈密市生态环境准入清单（2024 版）》符合性分析
①生态保护红线
本项目位于哈密市东南直距180千米处，行政区划隶属哈密市伊州区双井子乡管辖，项目区不涉及生态保护红线区及红线区外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等区域，处于哈密市环境管控单元中的“伊州区双井子乡一般管控单元”（具体见图3.5-1），因而执行生态环境保护基本要求，即以生态环境保护与适度开发相结合为主，开发建设中应落实生态环境管控相关要求。
②环境质量底线
根据环境空气质量模型技术支持服务系统达标区判定结果，可知哈密地区各项监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求，评价区域为达标区。
本项目废气采用可靠有效的废气处理措施，对评价区环境影响较小；项目废水经沉淀后回用，不会对周边水环境造成不良影响；厂区内各类设备通过隔声、消声等措施降噪后，厂界噪声及敏感点噪声均能达标；固体废弃物全部合理处置。因此，本项目的建设不会影响当地的环境功能，符合环境质量底线要求。
③资源利用上线
拟建项目用地位于哈密市土地利用规划中的哈密南部工业区，符合规划要求，未突破哈密市土地资源总量上限的要求。
④环境准入负面清单
根据《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕891号）和《关于印发新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕1796号）的规定，本项目不在国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单之列。
根据《哈密市生态环境准入清单（2024 版）》，本项目位于伊州区双井子乡一般管控单元（环境管控单元编码为ZH65050230008），具体符合性分析见表3.5-3，项目区与生态环境管控分区位置图见图3.5-1。
表3.5-3    哈密市生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH65050230008
	伊州区双井子乡一般管控单元
	一般管控单元
	空间布局约束
	禁止在邻近基本农田区域新增排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。拟开发为农用地的，县级人民政府要组织开展土壤环境质量状况评估；不符合标准的，不得种植食用农产品。要加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。
	本项目为铜矿开采项目，评价范围不涉及基本农田
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	第十六条 到 2025 年，污染物排放总量控制指标满足哈密市“十四五”生态环境保护规划要求。2025 年，工业污染源全面达标排放，新建项目新增污染物排放总量得到有效控制；全面完成钢铁行业超低排放改造，推进水泥、焦化（含半焦）行业全流程超低排放改造。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则实施工业炉窑大气污染综合治理，加强无组织排放管控。实施黑有色金属、水泥、焦化、煤化工等行业季节性生产调控措施。
第十八条 到2025年，环境质量改善指标满足哈密市“十四五”生态环境保护规划要求。到2025年，哈密市大气环境质量得到有效改善，全市优良天数的比例、PM2.5 年均浓度达到自治区约束性指标。水环境质量持续改善，全市水质达到或优于Ⅲ类比例满足约束性指标要求。2025 年，地表水达到或好于 Ⅲ 类的河流断面比例保持 100%不降低，城市黑臭水体基本消除，地下水质量 V 类水比例不大于 0%，农村生活污水治理率达到30%左右。到 2025 年，土壤污染风险管控和安全利用水平巩固提升，受污染耕地安全利用率达 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障。到2025年，河流、湖（库）水环境质量和乡（镇）大气环境质量保持良好，城乡饮用水安全，城镇集中式饮用水源地水质达标率达到100%。
山南片区第八条 山南片区到2025年，地区城市和重点乡（镇）具备污水收集处理能力，城市污水处理率分别达到 90%左右。到2030年，基本完善地下水监测及监测网络体系。工业集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。到2025年规模养殖场配套建设粪污处理设施比例达95%以上，畜禽粪污资源化利用率80%以上。控制农业面源污染，大力发展生态循环农业，加快推广测土配方施肥、安全用药、绿色防控、农业废弃物资源化利用等农业清洁生产技术与装备，完善动植物疫情防控体系。2025年，伊州区建成区黑臭水体消除比例达到国家考核要求。
	本项目污染物均达标排放。不属于钢铁、水泥、焦化行业。生活污水通过地埋式一体化污水处理设施处理
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	第九条关于矿山土壤污染风险防控的要求
哈密市伊州区矿产资源开发活动集中区域执行相关行业污染物排放标准中的重点污染物特别排放限值。整治伊州区病危险尾矿库和“头顶库”，对存在超负荷使用、废水超标
排放、接近使用年限等问题的尾矿库制定综合整治方案，开展专项整治，消除隐患。
重点监管尾矿库企业风险排查和环境风险评估工作，对危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面排查历史遗留尾矿库情况，全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。加强煤矿等主要矿产资源的辐射水平调查，完善伴生放射性矿监管名录，细化监管要求。
第十条关于土壤治理与修复重点的要求
以伊州区历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复，制定修复进度计划，优先治理修复重点区域。重点区域应根据土壤污染程度、环境风险及其影响范围进行划定。
	本项目不涉及尾矿库；本项目矿石、废石含有的铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1贝可/克（Bq/g），符合要求
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	严格控制地下水开采新增量。
	本项目不涉及地下水的开采，符合要求
	符合
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矿区位于哈密市东南直距180千米处，行政区属哈密市伊州区双井子乡直属，地理坐标为（CGCS2000坐标系）：东经95°17′34″～95°18′35″、北纬41°52′05″～41°53′20″，中心点坐标：东经95°18′05″、北纬41°52′42″。矿区面积2.7131平方千米。
矿区距哈密市东南直距180千米，距星星峡镇北东直距18千米，距兰新铁路大泉火车站直距约85千米。矿区西南有312国道经过，从哈密市向东南方向沿312国道行驶195千米至星星峡镇，再沿星星峡镇北东方向至矿山有简易石子路行驶28千米到达矿区，交通便利。
矿区地理位置见图4.1-1，区域位置图见图4.1-2。
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矿区地形地貌属低山丘陵地带，海拔高程在1982～2120米，相对高差一 般仅有50～20米，最大高差138米。地形切割较小，地势较平缓。地形坡度小于20°，总体趋势东北高西南低。
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[bookmark: _Toc25255]4.1.3.1地层
矿区出露地层主要为中元古界蓟县系卡瓦布拉克群（JxKw），其次在沟谷、山坡洼地有第四系全新统冲洪积和坡积物（Qhpl）。现将其分述如下：
1、中元古界蓟县系卡瓦布拉克群（JxKw）
该组岩性主要为变质碳酸盐岩沉积建造，主要有灰黑色灰岩、条带状大理岩化灰岩、白云质大理岩和硅化灰岩等。受构造和岩浆活动破坏分布较为零散，产状变化较大。总体走向18°～45°，倾向北西，倾角40°～65°，矿区东南部地层总体走向136°，受两侧岩体影响，倾向变化较大，或南倾或北倾，倾角28°～65°不等。
（1）灰黑色灰岩（Ls）：分布于矿区大部分区域，该层总体产状300°～310°∠62°～78°，厚度约100米。矿区东南部该层总体产状30°～38°∠28°～65°，厚度约20-75米。岩石肉眼观察：呈灰黑色，晶粒状结构，块状构造，岩石矿物成分主要为方解石和少量炭质，滴稀盐酸剧烈起泡。岩石镜下观察：岩石中方解石重结晶程度整体较高，主要由大多数近等轴粒状近平直镶嵌、少数它形粒状不规则镶嵌的方解石组成；黑灰色细条带区它形粒状不规则镶嵌，粒度约0.06—0.2mm±变化，不透明尘点状杂质（判断为炭质，一般小于0.02mm±，聚集状者可达0.1mm±，薄片下无法确定）较多，包裹或晶粒之间分布，尤其沿半定向细密微裂隙群相对集中填充状分布，一方面使岩石变余微层状构造特征明显，另一方面方解石粒度细小杂质偏多使岩石呈黑灰色，整体上按方解石结晶程度属灰岩，但其条带或变余微层细，不占主要。近等轴粒状近平直镶嵌的灰色变余微层占主要，粒度约0.1—0.3mm±变化，相间的灰白色细变余微层中方解石呈等轴粒状平直镶嵌，粒度约0.3—0.6mm±变化，这些变余微层中不透明尘点状杂质（判断为炭质，一般小于0.01mm±，薄片下无法确定）少量到微量。沿裂隙石英脉分布，脉中部石英呈近等轴粒状近平直镶嵌—它形粒状不规则镶嵌，两侧石英呈片柱状近垂直脉壁排布及它形粒状不规则镶嵌，石英粒度在0.03—0.3mm±不均匀随脉的不同而变化，石英脉约占岩石的10%，另外这种裂隙和脉也反映出热液的影响较强。岩石矿物含量方解石85%、尘点状不透明炭质等杂质≤15%。此层易风化呈负地形。受构造作用影响，层理面与节理面交织呈棱角状，该套岩性层在与中酸性侵入岩体接触部位形成较为连续的矽卡岩化，是该区成矿极有利的围岩。
（2）条带状大理岩化灰岩（mbls）：主要分布于矿区中部，产状：300°∠65°，厚约50米。岩石肉眼观察：呈灰白色、白色，晶粒状结构，块状、板状构造，矿物成分主要为方解石及极少量绢云母等，滴稀盐酸剧烈起泡。岩石镜下观察：原岩重结晶程度较高，呈近等轴粒状近平直镶嵌的方解石组成，粒度约0.1—1.5mm±，集中于0.3—0.6mm±，整体略有半定向分布特征，细小尘点状不透明杂质（可能炭质，薄片下无法确定），岩石重结晶程度较高，属大理岩。晚期破裂、破碎，尘点状细小不透明混杂集合体状杂质和少量方解石断续填充形成微细脉，呈灰色，少数微裂隙中氧化铁少量填充染色，呈浅褐色。岩石矿物含量方解石≤95%、碳质、粘土矿物、氧化铁质等杂质≤5%。由于其成分不纯，结构不致密，与中酸性岩体侵入接触时，极易产生交代蚀变，形成一定规模的含矿矽卡岩，是该区成矿极有利的围岩。
（3）白云质大理岩（dmb）：岩石呈灰白色、灰色，粒状变晶结构，块状构造。主要由方解石、白云石、白云母和磁铁矿组成。方解石粒状变晶镶嵌在一起，在方解石粒间有白云石以及片状白云母，在方解石之间还有细粒磁铁矿。
（4）硅化灰岩（sils）：分布于矿区西北部，岩石呈灰白、浅灰色，粒状变晶结构，条带状、网脉状构造。岩石主要矿物为方解石、石英，含少量的炭质、绢云母和褐铁矿。方解石粒状变晶，方解石长轴和层理方向一致，在方解石粒间有粒状石英或石英细脉与层理方向一致，石英局部呈网脉状。沿层理走向有细小的炭质，在方解石之间还有半自形粒状黄铁矿具褐铁矿化，表面见有绢云母集合体。
2、第四系（Qhpl）
（1）全新统冲洪积层（Qhpl）
分布于矿区北部、西南部沟谷中，主要由残坡积物、冲洪积物组成，主要成分为砂土、碎石及砂砾石等组成。一般厚度在2～4米，局部可达10米以上。
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矿区内目前未发现有大型褶皱和断层。矿区西北部及底部为花岗岩基，东部为闪长岩株，地表出露的蓟县系卡瓦布拉克岩群（JxKw.）地层受侵入岩侵入挤压，整个地层抬升、剥蚀后，地表形成不连续的卡瓦布拉克岩群残留体。通过钻探工程，目前已基本掌握地层与岩体的形态，多为“托盘”式特征，即蓟县系卡瓦布拉克岩群（JxKw.）地层覆盖在中酸性侵入岩体之上。
1、褶皱构造
矿区位于白虎关北山背斜的南翼，褶皱构造较复杂。矿区北部及中部总体表现为北西倾斜的单斜构造，倾角45°-75°不等。矿区东南部受构造及岩体影响，变化较大。总体为北西-南东走向的单斜构造，在203线附近为略向南西倾斜的舒缓小型背斜构造，白云质大理岩为其核部，条带状大理岩、灰黑色含炭结晶灰岩为其两翼，203线-207线以西表现为向南西倾斜的单斜构造，倾角30°-65°不等，在200线以东表现为向北东倾斜的单斜构造，倾角60-65°，局部倒转，并可见牵引小褶皱。
2、断裂构造
矿区处区域性次一级逆冲推覆构造、逆断层以西，矿区内侵入岩体广泛发育，占出露面积的60%以上。受区域性构造作用及侵入岩体的影响，矿区内小的张性断裂构造特别是节理裂隙构造比较发育，地层中发育断续片理、劈理化，与地层走向基本一致。在侵入岩体附近，“X”型的节理构造发育，沿节理裂隙充填有矽卡岩、石英脉等。这些张性的断裂构造是本区主要的含矿构造。
[bookmark: _Toc86176420][bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc80792627]4.1.3.3岩浆岩
[bookmark: OLE_LINK4]区内岩浆活动频繁，以岩浆侵入活动为主，主要为中—酸性岩类，多为华力西中期的产物。岩体蚀变分带特征不明显。岩性主要为晚石炭世二长花岗岩（ηγC2）、晚石炭世花岗闪长岩（γδC2）、晚石炭世闪长岩（δC2）等，呈岩株、岩基状产出。脉岩不甚发育，仅见有少量石英脉。在岩体接触带受接触交代作用局部地段形成矽卡岩。侵入岩与围岩的接触界面清晰，接触关系为侵入接触。现由老到新分述如下：
1、晚石炭世闪长岩（δC2）：
主要分布在核实区东部，出露面积约0.65Km2，占核实区总面积的23.96%，向东沿出矿界。主要侵入卡瓦布拉克群，呈灰绿色、半自形粒状结构、块状构造。主要由斜长石、角闪石、黑云母组成且分布有少量石英，其中斜长石含量约为60%左右，角闪石和暗色矿约占20-25%左右，石英占5-10%左右，暗色矿物定向排列较为明显；其中。在该岩体边部和地层接触带附近形成有大量的矽卡岩，铜矿的形成与其有关。
[bookmark: OLE_LINK2]2、晚石炭世花岗闪长岩（γδC2）：主要分布于核实区的南部，出露面积约0.09Km2，占核实区总面积的3.32%，向南沿出矿界。岩石镜下观察：主要由黑云母、斜长石、钾长石、角闪石及石英组成；岩石局部遭受较强烈应力作用破裂、破碎，破碎区原岩结构遭到弱破坏。主要矿物斜长石宽板状，黑云母大致片状，正长石、石英呈它形粒状，主要矿物粒度大多在0.2－1.2mm±，形成较特征的细粒花岗结构。黑云母个别见片状，零星分布于斜长石等空隙间，粒度大多在0.2－1mm±，已被细小纤维状集合体绿泥石、少量磁铁矿等或白云母等取代，多有变形；斜长石，宽板状、个别板状，很少见聚片双晶，多数部分隐约可见或残缺，判断成分以更长石为主，一般有大量次生物细小绢云母、少量到微量碳酸盐、粘土、隐晶状帘石等不均匀分布或覆盖，个别隐约可见次生物不均匀分布显示的环带结构，粒度大多在0.3－1.2mm±；正长石，它形，仅有微量高岭土等次生物，出现于斜长石空隙中或边缘，接触处对斜长石弱交代略有钠长石反应，个别与石英不规则镶嵌分布，粒度大多在0.3－0.6mm±。石英，它呈粒状，透明洁净，分布不均匀，局部零星或碎粒聚集状分布，粒度大多在0.3－1.5mm±。矿物含量黑云母5%、斜长石45%、钾长石15%、石英20%、角闪石约15%。在该岩体边部和地层接触带附近形成有大量的矽卡岩，铜矿的形成与其有关。
3、晚石炭世二长花岗岩（ηγC2）：主要分布在矿区中西部，北部及西部零星出露，出露面积约0.75Km2，占核实区总面积的27.64%。经岩石镜下观察：岩石主要由黑云母、斜长石、正长石及石英等组成。主要矿物黑云母大致片状，斜长石宽板状，正长石、石英呈它形粒状，主要矿物长石粒度大多集中在0.3－1.5mm±，形成较特征的细粒花岗结构。黑云母，片状，已变形，个别呈半透明蚀变物混杂集合体状，一般已被细小鳞片状白云母、少量磁铁矿等取代，粒度大多在0.3－0.5×1mm±。斜长石，宽板状、个别板状，个别次生物偏少者隐约可见残缺聚片双晶，多数不很清楚，判断成分以更长石为主，一般有大量次生物细小绢云母混杂少量细小碳酸盐集合体、微量隐晶状帘石集合体、粘土等分布或覆盖，少数中部次生物更多分布显示成分变化的环带结构，粒度大多在0.3－1.2×1.5mm±，偏小者一般为被正长石包裹并交代者，钠长石反应边清楚，边缘不规整并粒度减小，多见破裂；正长石，它形局部具直边，有少量高岭土等次生物，少数可见滴状条纹结构，出现于斜长石空隙中或边缘，个别粒度偏大者包裹斜长石者并交代，也偶见包裹黑云母，粒度大多在0.6－1.8mm±，细粒为主；石英，它形粒状，透明洁净，不很均匀不规则镶嵌分布，局部零星，少数有弱波状消光，粒度大多在0.3－1.2mm±。矿物含量黑云母≤13%、斜长石40%、正长石（含少数条纹长石）25%、石英22%，副矿物磷灰石、锆石、磁铁矿等少量—微量。
3、脉岩：主要为石英脉，多沿结晶灰岩、硅质灰岩中的构造裂隙产出，部分石英脉具铜矿化，是寻找铜多金属矿的有利地段。
[bookmark: _Toc14002][bookmark: _Toc5161][bookmark: _Toc2345][bookmark: _Toc10339][bookmark: _Toc19382][bookmark: _Toc7519][bookmark: _Toc4004][bookmark: _Toc2643][bookmark: _Toc32673][bookmark: _Toc25376][bookmark: _Toc22234][bookmark: _Toc2805]气候气象
哈密市属温带半干旱大陆性气候，年平均气温9.8度，年均降水量33.8毫米，年蒸发量3300毫米，年均日照3358小时，无霜期182天。春季多风、冷暖多变，夏季酷热、蒸发强，秋季晴朗、降温迅速，冬季寒冷、低空气层稳定。极端最高气温44℃，出现在1952年，极端最低气温-32℃，出现在1954年，无霜期平均182天。这里空气干燥，大气透明度好，云量遮蔽少，光能资源丰富，为全国光能资源优越地区之一，日照充足，全年日照时数为3300至3500小时，哈密市最大冻土厚度为0.89米，4-6月为风季，平均每周有2—5天的大风天气，多为西北风，时有暴风，风力通常7-8级以上，一般风速2—2.5米/秒，最高可达25米/秒以上。哈密市单日最大降水量出现在2015年6月18日降水量为21.9毫米。积雪厚度17厘米，根据天气网资料哈密市伊州区，每年自10月初至翌年4月初为冰冻期，冰冻期5～6个月，年均冰冻期183d，单日最大降水量为21.9毫米，降雨主要集中在6、7、8三个月，为雨季，根据我国气象局的规定，暴雨：24小时降水量为50—99.9毫米，达不到暴雨级别，因此，矿区暴雨强度为弱。
[bookmark: _Toc9313][bookmark: _Toc10965][bookmark: _Toc30255]地表水
[bookmark: _Toc10336][bookmark: _Toc15607][bookmark: _Toc23026]矿区位于哈密市东南部，极其干旱少雨贫水，地表无常年性地表水体水流存在，冲沟、干沟发育，暂时性地表径流皆因暴雨所致，多沿树枝状冲沟汇入山间洼地或主干沟谷，稍纵即逝，蒸发迅速。
水文地质
[bookmark: _Toc323809533][bookmark: _Toc100695228][bookmark: _Toc100695229]根据新疆哈密市大红山北铜矿资源量核实报告，将区内相关地层划分为两个含（隔）水层（段），一个含水层，一个透水不含水层，具体详见下表：
表4.1-1    含（隔）水层划分一览表 
	地层代号
	含（隔）水层（段）编号
	含（隔）水层（段）名称

	QhpL
	Ⅰ
	第四系松散岩类透水不含水层

	JxKw、δo、γ
	Ⅱ
	基岩裂隙潜水含水层


[bookmark: _Toc212669005]1.含（隔）水层（段）特征
（1）基岩裂隙潜水含水层（Ⅱ）（JxKw、δo、γ）
该层出露于矿区大部，除了第四系分布区以外，均为基岩裂隙潜水含水层，面积较大。主要为蓟县系卡瓦布拉克岩群，为变质碳酸盐岩沉积建造，岩性变化较大。岩性主要由灰黑色灰岩、条带状大理岩化灰岩、白云质大理岩和硅质灰岩、闪长岩、中细粒黑云二长花岗岩等，呈层状、岩株、岩基等组成，岩性十分复杂。整个矿区范围内地下水位埋藏深度在24.12～66.60米之间。矿区Ⅳ-1号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在24.12～41.78米之间；矿区Ⅰ、Ⅱ号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在43.80～67.30米之间；矿区Ⅲ号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在32.80～64.70米之间；矿区Ⅴ号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在36.26～37.49米之间。
（2）第四系松散岩类透水不含水层（Ⅰ）（QhpL）
该层由第四系全新统洪积物组成，主要分布于矿区北部及西南部，呈不规则状、条带状分布，面积不大。岩性是由砂砾石、碎石、碎石土、不等粒砂、亚砂土、亚粘土等组成，砾石直径一般在0.5～2厘米，分选性磨圆度差，一般厚度3～5米，最厚达10米，岩性结构疏松、孔隙大、透水性强，分布厚度有限，虽透水性能良好，但不具备储水条件，为透水不含水层，
3.矿区隔水层
根据矿区钻孔编录及水文地质资料分析，矿区内主要赋水空间为基岩裂隙。构成矿区主体的蓟县系卡瓦布拉克群变质岩及华力西期侵入岩，其岩体虽大部分完整，但节理、裂隙普遍发育，且基本能相互连通，形成了一个统一的地下水系统。
勘查施工的钻孔在揭露各地层时普遍发生漏水现象，结合抽水试验成果（单位涌水量q=0.0021～0.0274 L/s·m）证实，这些岩层均为弱富水的基岩裂隙含水层，不具备隔水性能。综合分析，矿区内无论是在区域上还是在各矿体周边，均不存在区域性良好隔水层，也无相对隔水的岩层或构造带分布。
4.地下水的补、迳、排关系
矿区位于天山山脉觉罗塔格山东延部分，总体呈东西向延伸，属中低山丘陵区，矿区位于区域水文地质单元中的觉罗塔格山贫水区中，属径流排泄区部位。根据区域水文地质条件综合分析，矿区地下水主要补给为东北侧地下水的侧向径流补给，其次为大气降水、冰雪消融水。
这些补给水源在矿区北东部分水岭山脊以内，通过地下水侧向径流，大气降水通过地表基岩风化裂隙垂直入渗补给下伏基岩含水层。
矿区内地下水的径流，主要由东北部接受各类补给源入渗地下后形成地下水的径流，在基岩裂隙潜水含水层中向西南部下游低洼处径流，径流排泄于位置较低的含水层中，地下水总体上是由北东方向向西南方向运移，其运移方向与大区域的地下水运移方向基本一致。
矿区处于区域地下水的径流排泄区部位，地势呈北东高西南部低的中低山丘陵区，矿区东北部为地下水补给边界，西南部为排泄边界。通过钻孔静止水位观测成果，并结合区域水文地质资料及地形地势，判定矿区地下水流向是由北东向西南方向缓慢运移。矿区最低侵蚀基准面标高位于矿区东南部的原南风井部位，水位埋深35.00米，水位标高为1980.96米。
矿区地下水流向总体由北东部往西南运移或顺地层向更深处运移，少部分以蒸发形式排泄，大部分是通过地下径流的方式向西南排泄出矿区。未来矿山建成投产后，井下开采的疏干排水将是地下水的重要排泄方式之一。
5.水化学特征及评价
地下水的水化学类型为SO4·CI-Na·Ca、SO4·CI-Na、CI·SO4-Na、CI·SO4-Na·Ca型水，pH值7.50～8.08，1318～1896mg/L（1.32～1.90g/L），属中性中矿化的微咸水。
在赋矿地层中，由于矿区处于基岩裂隙潜水含水层的径流排泄区部位，地下水运移速度缓慢，地下水蒸发浓缩作用较强，易溶盐逐渐富集，地下水水化学成分变化大，水质变差。
6.矿坑涌水量预测
矿体多位于当地侵蚀基准面和地下水位以下，矿区内无地表水体。充水含水层富水性弱，地下水补给条件差。预测Ⅰ、Ⅱ号矿体（层）正常涌水量为0.60×102m3/d、最大涌水量为0.80×102m3/d；Ⅲ矿体（层）正常涌水量为0.90×102m3/d、最大涌水量为1.10×102m3/d；Ⅳ矿体（层）正常涌水量为0.56×102m3/d、最大涌水量为0.83×102m3/d；Ⅴ矿体（层）井下矿坑正常矿坑涌水量为0.50×102m3/d；最大矿坑涌水量分别为0.70×102m3/d。Ⅳ-1矿体（层）正常涌水量为1.25×102m3/d、最大涌水量为1.65×102m3/d；Ⅵ矿体（层）正常涌水量为1.32×102m3/d、最大涌水量为1.98×102m3/d；确定铜矿床属第二类以裂隙充水为主，水文地质条件中等。
综上所述，矿区水文地质条件中等。
[bookmark: _Toc4239][bookmark: _Toc4039][bookmark: _Toc23796][bookmark: _Toc12676][bookmark: _Toc21116]地震
根据国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会2015年5月15日发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）中附录A《中国地震动峰值加速度区划图》、附录B《中国地震动加速度反应谱特征周期区划图》，矿区地震动峰值加速度0.05g，相应的地震设防烈度为Ⅵ度，将核实勘查区地壳稳定性划分为稳定区Ⅰ。
图4.1-3    地震动峰值加速度区划图
[bookmark: _Toc13739_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18276][bookmark: _Toc8518][bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc23905][bookmark: _Toc20418][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc20695][bookmark: _Toc2612][bookmark: _Toc5163][bookmark: _Toc10713][bookmark: _Toc26966][bookmark: _Toc20462][bookmark: _Toc6906]环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc2743][bookmark: _Toc9787][bookmark: _Toc19778][bookmark: _Toc1016][bookmark: _Toc22440][bookmark: _Toc4868][bookmark: _Toc7941][bookmark: _Toc22380][bookmark: _Toc25826][bookmark: _Toc23490][bookmark: _Toc16863][bookmark: _Toc29632][bookmark: _Toc3231]4.2.1环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc20044][bookmark: _Toc16154][bookmark: _Toc8586][bookmark: _Toc20762]4.2.1.1空气质量达标区的判定
本次评价基本污染物评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中哈密市2025年达标区判定数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3数据来源。
数据统计结果见表4.2-1。
表4.2-1    2025年哈密市主要空气污染物指标监测结果
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	10.0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	24
	40
	65.0
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	800
	4000
	2.5
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	122
	160
	87.5
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	23
	30
	76.7
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	59
	60
	98.3
	达标


监测数据分析：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，本项目所在区域为达标区。
4.2.1.2其他污染物环境质量现状
本评价对特征因子TSP开展补充监测。
（1）监测点的布设及监测项目
特征污染物质量现状调查在项目区共设置了1个监测点，监测点位置见表4.2-2及图4.2-1。
表4.2-2    特征污染物大气环境现状监测点位一览表
	监测点位
	坐标
	方位
	距离
	监测项目

	采矿区
	E 95°17′31.49″，
N 41°52′35.68″
	/
	500m
	TSP


（2）监测时间、频率及检测单位
特征污染物TSP环境质量现状由新疆齐新环境服务有限公司监测，监测时间为2026年5月30日至2026年6月6日。
4小时均值：TSP
（3）监测结果及评价
评价区域环境空气监测点特征污染物监测结果及评价表4.2-3，监测点位见图4.2-1。
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表4.2-3    环境空气质量现状监测与评价结果
	监测
因子
	监测点位
	监测结果统计
	浓度
	最大占标率%

	TSP
	采矿区
	日均值（μg/m3）
	2026.05.30-05.31
	261
	87

	
	
	
	2026.05.31-06.01
	269
	89

	
	
	
	2026.06.01-06.02
	269
	89

	
	
	
	2026.06.02-06.03
	276
	91

	
	
	
	2026.06.03-06.04
	236
	78

	
	
	
	2026.06.04-06.05
	270
	89

	
	
	
	2026.06.05-06.06
	259
	85


评价可知，监测期间项目区下风向处TSP监测浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求。
[bookmark: _Toc15331]4.2.2地表水环境质量现状与评价
本项目周边30km范围内无地表水体，另外本项目产生废水不外排，与地表水体无水力联系，因此本次不对地表水体进行监测。
4.2.3地下水环境质量现状与评价
[bookmark: _Toc419451994][bookmark: _Toc420601751]4.2.3.1监测布点
本评价区属于基岩山区，地表大面积出露中元古界蓟县系卡瓦布拉克群变质碳酸盐岩及华力西期中酸性侵入岩，地下水主要赋存于构造裂隙、节理及矽卡岩带内，为裂隙‑岩溶型基岩地下水，含水层空间分布不均，第四系松散覆盖层薄，大部分地段基岩直接出露，钻探成井难度大，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610‑2016）中监测井较难布置的基岩山区。根据导则：“在包气带厚度超过100m的地区或监测井较难布置的基岩山区，当地下水质监测点数无法满足要求时，可视情况调整数量，并说明调整理由。一般情况下，该类地区一级、二级评价项目应至少设置3个监测点”。本次共布设4口地下水监测井。
取样监测井及其分布位置见表4.2-4和图4.2-1。
表4.2-4    项目地下水水质现状监测点一览表
	编号
	名称
	地理坐标
	监测层位
	水位
	与项目位置关系
	使用功能
	地下水井结构

	1
	地下水1#
	N:41°52′35.17″
E:95°18′14.82″
	潜水
	51m
	采矿区内
	监测井
	PVC管

	2
	地下水2#
	N:41°52′23.13″
E:95°18′14.29″"
	潜水
	53m
	采矿区内
	监测井
	PVC管

	3
	地下水3#
	N:41°52′14.14″
E:95°18′10.06″
	潜水
	68m
	采矿区内
	监测井
	PVC管

	4
	地下水4#
	N:41°52′11.55″
E:95°18′26.76″
	潜水
	41m
	采矿区内
	监测井
	PVC管


4.2.3.2监测项目、监测时间及检测单位
（1）监测项目
①地下水环境中的八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-；
②基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、挥发酚、氰化物、石油类、氟化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、六价铬、铝、铜、锌、镉、锰、铁、砷、汞、铅、共22项。
（2）监测时间及检测单位
采样日期为2026年5月30日，由新疆齐新环境服务有限公司监测。
4.2.3.3评价方法
采用单因子指数法作为评价方法。对于浓度越高，危害性越大的评价因子，其计算公式为：


式中：Pij ─ 第i项评价因子在j点的单因子指数；
[bookmark: _Toc420601756][bookmark: _Toc419451999]      Cij ─ 第i项评价因子在j点的实测浓度（mg/l）；
[bookmark: _Toc420601757][bookmark: _Toc419452000]      Csi ─第i项评价因子的评价标准值（mg/l）。
如pH值等限于一定范围内的评价因子，其单因子指数按下式计算：
 


                     

                      


式中：SPHj ─ PH的单因子指数；
  pHj ─ 各点PH的实测值；
  pHsd ─水质标准中规定的PH下限；
  pHsu ─ 水质标准中规定的PH上限。
4.2.3.4地下水监测结果
地下水基本水质现状监测结果，见表4.2-5。


表4.2-5    地下水环境现状监测结果一览表
	序号
	检测项目
	单位
	D1-1-1
	D2-1-1
	D3-1-1
	D4-1-1
	标准限值

	
	
	
	N:41°52′35.17″
E:95°18′14.82″
	N:41°52′23.13″
E:95°18′14.29″
	N:41°52′14.14″
E:95°18′10.06″
	N:41°52′11.55″
E:95°18′26.76″
	

	
	
	
	无色、无异味、不浑浊、无沉淀物
	

	
	
	
	检测结果
	

	1
	pH值
	无量纲
	7.6
	7.4
	7.5
	8.0
	6.5-8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	646
	616
	421
	504
	≤450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	1.80×103
	1.93×103
	1.00×103
	1.71×103
	≤1000

	4
	氨氮
	mg/L
	＜0.025
	＜0.025
	＜0.025
	＜0.025
	≤0.5

	5
	挥发酚
	mg/L
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	≤0.002

	6
	氰化物
	mg/L
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	≤0.05

	7
	石油类
	mg/L
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	/

	8
	氟化物
	mg/L
	0.28
	0.26
	0.22
	0.19
	≤1.0

	9
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.018
	0.012
	＜0.003
	0.009
	≤1.0

	10
	硝酸盐氮
	mg/L
	＜0.08
	0.37
	＜0.08
	0.30
	≤20.0

	11
	六价铬
	mg/L
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.05

	12
	铝
	mg/L
	0.050
	0.053
	0.028
	0.079
	≤0.20

	13
	铜
	mg/L
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	≤1.00

	14
	锌
	mg/L
	0.066
	0.015
	0.084
	0.052
	≤1.00

	15
	镉
	mg/L
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.005

	16
	锰
	mg/L
	0.08
	0.08
	0.07
	0.09
	≤0.10

	17
	铁
	mg/L
	0.06
	0.07
	0.04
	0.29
	≤0.3

	18
	砷
	µg/L
	2.5
	＜0.3
	1.5
	1.3
	≤10

	19
	汞
	µg/L
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	≤1.0

	20
	铅
	µg/L
	＜2.5
	＜2.5
	＜2.5
	＜2.5
	≤10

	21
	钾
	mg/L
	5.26
	10.6
	6.91
	4.57
	/

	22
	钠
	mg/L
	298
	329
	147
	313
	≤200

	23
	钙
	mg/L
	180
	169
	97.6
	161
	/

	24
	镁
	mg/L
	48.0
	42.3
	48.2
	32.8
	/

	25
	氯化物
	mg/L
	405
	470
	210
	385
	≤250

	26
	硫酸盐
	mg/L
	683
	693
	401
	607
	≤250

	27
	碳酸根
	mg/L
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	/

	28
	碳酸氢根
	mg/L
	120
	122
	117
	114
	/
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表4.2-6    地下水现状监测结果评价一览表
	序号
	检测项目
	单位
	D1-1-1
	D2-1-1
	D3-1-1
	D4-1-1
	标准限值

	
	
	
	N:41°52′35.17″
E:95°18′14.82″
	N:41°52′23.13″
E:95°18′14.29″
	N:41°52′14.14″
E:95°18′10.06″
	N:41°52′11.55″
E:95°18′26.76″
	

	
	
	
	无色、无异味、不浑浊、无沉淀物
	

	
	
	
	标注指数
	

	1
	pH值
	无量纲
	0.4
	0.27
	0.33
	0.67
	6.5-8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	1.436
	1.369
	0.936
	1.12
	≤450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	1.8
	1.93
	1
	1.71
	≤1000

	4
	氨氮
	mg/L
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	≤0.5

	5
	挥发酚
	mg/L
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	≤0.002

	6
	氰化物
	mg/L
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	≤0.05

	7
	石油类
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	8
	氟化物
	mg/L
	0.28
	0.26
	0.22
	0.19
	1.0

	9
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.018
	0.012
	0.003
	0.009
	1.0

	10
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.004
	0.019
	0.004
	0.015
	20.0

	11
	六价铬
	mg/L
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.05

	12
	铝
	mg/L
	0.25
	0.265
	0.14
	0.395
	0.20

	13
	铜
	mg/L
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	1.00

	14
	锌
	mg/L
	0.066
	0.015
	0.084
	0.052
	1.00

	15
	镉
	mg/L
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.005

	16
	锰
	mg/L
	0.8
	0.8
	0.7
	0.9
	0.10

	17
	铁
	mg/L
	0.2
	0.233
	0.133
	0.967
	0.3

	18
	砷
	µg/L
	0.25
	0.03
	0.15
	0.13
	10

	19
	汞
	µg/L
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	1.0

	20
	铅
	µg/L
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	10

	21
	钾
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	22
	钠
	mg/L
	1.49
	1.645
	0.735
	1.565
	≤200

	23
	钙
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	24
	镁
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	25
	氯化物
	mg/L
	1.62
	1.88
	0.84
	1.54
	≤250

	26
	硫酸盐
	mg/L
	2.732
	2.772
	1.604
	2.428
	≤250

	27
	碳酸根
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	28
	碳酸氢根
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/




根据地下水现状监测结果，评价区地下水除总硬度、溶解性总固体、钠、氯化物、硫酸盐超标外，其他因子满足Ⅲ类地下水质量标准；总硬度、溶解性总固体、钠、氯化物、硫酸盐存在不同程度超标现象，主要为区域原生地质背景（碳酸盐岩、侵入岩风化溶滤）导致的本底值偏高，属于原生型超标。
4.2.4声环境质量现状与评价
（1）监测布点
本项目声环境现状监测，分别在本项目区东、南、西、北四个方向的边界外1m处各设置1个监测点，共4个监测点，由新疆齐新环境服务有限公司进行监测。具体监测点位见图4.2-1。
（2）监测因子
监测因子为等效A声级。
（3）测时间及频率
2026年5月30日至5月31日，分昼间和夜间两个时段，各进行一次监测。
（4）评价标准与方法
评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准，评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。
（5）监测及评价结果
噪声监测及评价结果，见表4.2-7。
表4.2-7    声环境监测及评价结果 单位：dB（A）
	序号
	监测点
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	判定
	监测值
	标准值
	判定

	1
	厂界南侧外1m处
	51
	60
	达标
	48
	50
	达标

	2
	厂界东侧外1m处
	54
	60
	达标
	48
	50
	达标

	3
	厂界北侧外1m处
	52
	60
	达标
	48
	50
	达标

	4
	厂界西侧外1m处
	51
	60
	达标
	47
	50
	达标


评价可知，项目区边界各监测点位噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值要求。
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4.2.5土壤环境质量现状与评价
4.2.5.1土壤现状调查
根据“中国土壤数据库”，按照《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009），评价范围内主要分布石膏灰棕漠土、石质土+石膏盐盘棕漠土。本项目分别在两种土壤类型区域设置了两个土壤监测点，并监测了基本因子及特征因子。本项目在矿区内设置了6个表层土壤监测点、5个柱状土壤监测点，矿区范围外设置6个表层土壤监测点，监测布点类型与数量满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染型一级，生态型二级的评价布点要求。
4.2.5.2土壤环境质量
（1）监测点位与监测项目
土壤现状监测由新疆齐新环境服务有限公司监测，监测时间为2026年5月30日。具体监测点位见图4.2-1及表4.2-8。
表4.2-8    土壤质量现状监测布点一览表
	编号
	监测点名称
	点位
	深度
	监测因子

	T1
	1#矿区内柱状样点
	N:41°52′25.70″ 
E:95°18′29.37″
	0~0.5m
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	
	
	
	0.5～1.5m
	

	
	
	
	1.5～3.0m
	

	T2
	2#矿区内柱状样点
	N:41°52′23.18″ 
E:95°18′11.44″
	0~0.5m
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	
	
	
	0.5～1.5m
	

	
	
	
	1.5～3.0m
	

	T3
	3#矿区内柱状样点
	N:41°52′26.26″ 
E:95°17′58.31″
	0~0.5m
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	
	
	
	0.5～1.5m
	

	
	
	
	1.5～3.0m
	

	T4
	4#矿区内柱状样点
	N:41°52′33.10″ 
E:95°18′05.94″
	0~0.5m
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	
	
	
	0.5～1.5m
	

	
	
	
	1.5～3.0m
	

	T5
	5#矿区内柱状样点
	N:41°52′42.23″ 
E:95°18′30.55″
	0~0.5m
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	
	
	
	0.5～1.5m
	

	
	
	
	1.5～3.0m
	

	T6
	6#矿区内表层样点
	N:41°52′54.73″ 
E:95°18′02.11″
	表层土0~0.2m取样
	pH、含盐量+45项基本因子

	T7
	7#矿区内表层样点
	N:41°53′01.68″ 
E:95°18′31.23″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T8
	8#矿区内表层样点
	N:41°53′03.37″ 
E:95°18′11.94″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T9
	9#矿区内表层样点
	N:41°53′10.37″ 
E:95°18′16.51″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T10
	10#矿区内表层样点
	N:41°53′21.74″ 
E:95°18′06.09″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T11
	11#矿区外表层样点
	N:41°52′35.65″ 
E:95°17′31.57″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T12
	12#矿区外表层样点
	N:41°53′02.65″ 
E:95°17′33.83″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T13
	13#矿区外表层样点
	N:41°53′39.01″ 
E:95°18′03.94″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T14
	14#矿区外表层样点
	N:41°52'36.33"
E:95°18'36.99"
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T15
	15#矿区外表层样点
	N:41°52′58.77″ 
E:95°19′00.30″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬

	T16
	16#矿区外表层样点
	N:41°52′10.46″ 
E:95°17′55.15″
	表层土0~0.2m取样
	镉、镍、铜、汞、砷、铅、六价铬


（2）监测时间及检测单位
[bookmark: OLE_LINK887][bookmark: OLE_LINK888]本项目土壤检测由新疆齐新环境服务有限公司承担。监测时间为2026年5月30日。
（3）采样和分析方法
按要求采集表层土样及柱状土样。其中表层样在0~0.2m取样，柱状样在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m分别取样。采样和分析方法按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规范执行。
（4）评价方法与标准
土壤环境质量现状采用标准指数法评价，计算公式如下：
Pi=Ci/Si
    式中，Pi—土壤中污染物i的污染指数；
          Ci—土壤中污染物i的实测含量（mg/kg）；
          Si—土壤污染物的评价标准（mg/kg）。
土壤各元素评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值为评价标准。
土壤酸化与碱化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D的表D.2。评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。
（5）现状调查结果
项目土壤现状调查结果见表4.2-9。
表4.2-9    监测结果统计一览表    单位：mg/kg，pH除外
	序号
	项目
	筛选值
	监测结果

	
	
	
	6#矿区内空地表层样点（0~0.2m）
	1#矿区内空地表层样点

	
	
	
	
	（0~0.5m）
	（0.5～1.5m）
	（1.5～3.0m）

	
	
	
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数

	1
	含盐量
	/
	
	/
	2.6
	/
	3.2
	/
	3.7
	/

	2
	pH
	/
	7.98
	/
	8.94
	/
	8.02
	/
	8.47
	/

	3
	砷
	60
	7.36
	0.123
	9.94
	0.166
	8.70
	0.145
	9.14
	0.152

	4
	镉
	65
	0.20
	0.003
	0.29
	0.004
	0.18
	0.003
	0.15
	0.002

	5
	铬（六价）
	5.7
	ND
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088

	6
	铜
	18000
	13
	0.001
	18
	0.001
	21
	0.001
	17
	0.001

	7
	铅
	800
	8.9
	0.011
	11.1
	0.014
	13.8
	0.017
	10.3
	0.013

	8
	汞
	38
	1.17
	0.031
	0.054
	0.001
	0.109
	0.003
	0.073
	0.002

	9
	镍
	900
	17
	0.019
	26
	0.029
	31
	0.034
	24
	0.027

	11
	氯甲烷
	37
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	12
	氯乙烯
	0.43
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	14
	二氯甲烷
	616
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	16
	1，1-二氯乙烷
	66
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	17
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	18
	三氯甲烷（氯仿）
	0.9
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	19
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	20
	四氯化碳
	2.8
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	21
	苯
	4
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	22
	1，2-二氯乙烷
	5
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	23
	三氯乙烯
	2.8
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	24
	甲苯
	1200
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	25
	四氯乙烯
	53
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	26
	1，2-二氯丙烷
	5
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	27
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	28
	氯苯
	270
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	29
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	30
	乙苯
	28
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	31
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	32
	邻二甲苯
	640
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	33
	苯乙烯
	1290
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	34
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	35
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	36
	1，4-二氯苯
	20
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	37
	1，2-二氯苯
	560
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	38
	苯胺
	260
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	39
	2-氯酚
	2256
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	40
	硝基苯
	76
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	41
	萘
	70
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	42
	苯并[a]蒽
	15
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	43
	䓛
	1293
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	44
	苯并[b]荧蒽
	15
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	45
	苯并[k]荧蒽
	151
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	46
	苯并[a]芘
	1.5
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	47
	茚并[1、2、3-cd]芘
	15
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	48
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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表4.2-9    监测结果统计一览表（续表）    单位：mg/kg，pH除外
	序号
	项目
	筛选值
	监测结果

	
	
	
	2#矿区内空地表层样点
	3#矿区内空地表层样点
	4#矿区内空地表层样点

	
	
	
	（0~0.5m）
	（0.5～1.5m）
	（1.5～3.0m）
	（0~0.5m）
	（0.5～1.5m）
	（1.5～3.0m）
	（0~0.5m）
	（0.5～1.5m）
	（1.5～3.0m）

	
	
	
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数

	1
	pH
	/
	8.31
	/
	8.63
	/
	8.10
	/
	8.45
	/
	8.51
	/
	8.69
	/
	8.24
	/
	8.23
	/
	8.17
	/

	2
	含盐量
	/
	1.5
	/
	1.8
	/
	2.4
	/
	1.3
	/
	1.9
	/
	2.8
	/
	1.1
	/
	1.5
	/
	2.5
	/

	3
	砷
	60
	7.81
	0.13
	6.89
	0.115
	7.24
	0.121
	7.74
	0.129
	7.59
	0.127
	7.28
	0.121
	8.38
	0.14
	8.37
	0.139
	7.25
	0.121

	4
	镉
	65
	0.20
	0.003
	0.10
	0.002
	0.15
	0.002
	0.12
	0.002
	0.15
	0.002
	0.17
	0.003
	0.29
	0.004
	0.12
	0.002
	0.07
	0.001

	5
	六价铬
	5.7
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088

	6
	铜
	18000
	14
	0.001
	15
	0.001
	15
	0.001
	14
	0.001
	15
	0.001
	14
	0.001
	17
	0.001
	17
	0.001
	17
	0.001

	7
	铅
	800
	10.6
	0.013
	10.6
	0.013
	12.3
	0.015
	9.9
	0.012
	10.6
	0.013
	14.7
	0.018
	8.5
	0.011
	8.7
	0.011
	10.3
	0.013

	8
	汞
	38
	0.075
	0.002
	0.030
	0.001
	0.040
	0.001
	0.044
	0.001
	0.064
	0.002
	0.049
	0.001
	1.50
	0.039
	1.89
	0.05
	0.224
	0.006

	9
	镍
	900
	17
	0.019
	18
	0.02
	19
	0.021
	15
	0.017
	18
	0.02
	19
	0.021
	19
	0.021
	19
	0.021
	20
	0.022


表4.2-9    监测结果统计一览表（续表）    单位：mg/kg，pH除外
	序号
	项目
	筛选值
	监测结果

	
	
	
	5#矿区内空地表层样点
	7#矿区内空地表层样
	8#矿区内空地表层样
	9#矿区内空地表层样点
	10#矿区内空地表层样点

	
	
	
	（0~0.5m）
	（0.5～1.5m）
	（1.5～3.0m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）

	
	
	
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数

	1
	pH
	/
	8.72
	/
	8.36
	/
	8.11
	/
	8.39
	/
	8.48
	/
	8.20
	/
	8.34
	/

	2
	含盐量
	/
	1.9
	/
	1.9
	/
	3.0
	/
	0.8
	/
	1.6
	/
	1.7
	/
	1.2
	/

	3
	锌
	/
	/
	/
	
	/
	
	/
	46
	/
	53
	/
	62
	/
	56
	/

	4
	砷
	60
	8.27
	0.138
	6.92
	0.115
	8.65
	0.144
	8.75
	0.146
	8.42
	0.14
	8.97
	0.15
	7.08
	0.118

	5
	镉
	65
	0.31
	0.005
	0.35
	0.005
	0.21
	0.003
	0.15
	0.002
	0.31
	0.005
	0.13
	0.002
	0.19
	0.003

	6
	六价铬
	5.7
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088

	7
	铜
	18000
	17
	0.001
	17
	0.001
	16
	0.001
	15
	0.001
	20
	0.001
	21
	0.001
	12
	0.001

	8
	铅
	800
	20.6
	0.026
	5.6
	0.007
	8.9
	0.011
	11.3
	0.014
	11.5
	0.014
	6.5
	0.008
	10.7
	0.013

	9
	汞
	38
	0.521
	0.014
	0.669
	0.018
	0.253
	0.007
	0.954
	0.025
	0.343
	0.009
	1.20
	0.032
	0.210
	0.006

	10
	镍
	900
	20
	0.022
	19
	0.021
	10
	0.011
	22
	0.024
	25
	0.028
	26
	0.029
	22
	0.024


哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目生态环境影响报告书
哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目生态环境影响报告书

新疆恒升融裕环保科技有限公司                             电话：0991-3333881150

电话：0991-3333881                              新疆恒升融裕环保科技有限公司151

表4.2-9    监测结果统计一览表（续表）    单位：mg/kg，pH除外
	序号
	项目
	筛选值
	监测结果

	
	
	
	11#矿区外空地表层样点
	12#矿区外空地表层样点
	13#矿区外空地表层样点
	14#矿区外空地表层样点
	15#矿区外空地表层样点
	16#矿区外空地表层样点

	
	
	
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）

	
	
	
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数

	1
	pH
	/
	8.46
	/
	7.95
	/
	8.09
	/
	8.05
	/
	8.57
	/
	8.61
	/

	2
	含盐量
	/
	3.3
	/
	2.0
	/
	1.3
	/
	3.8
	/
	3.2
	/
	1.5
	/

	3
	锌
	300
	58
	0.193
	50
	0.167
	47
	0.157
	60
	0.200
	64
	0.213
	54
	0.180

	4
	砷
	60
	7.70
	0.128
	6.96
	0.116
	6.73
	0.112
	6.29
	0.105
	5.60
	0.093
	7.13
	0.119

	5
	镉
	65
	0.36
	0.006
	0.09
	0.001
	0.15
	0.002
	0.21
	0.003
	0.26
	0.004
	0.26
	0.004

	6
	六价铬
	5.7
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088
	＜0.5
	0.088

	7
	铜
	18000
	15
	0.001
	14
	0.001
	15
	0.001
	10
	0.001
	14
	0.001
	16
	0.001

	8
	铅
	800
	11.1
	0.014
	22.2
	0.028
	10.5
	0.013
	8.1
	0.01
	5.5
	0.007
	7.8
	0.01

	9
	汞
	38
	0.708
	0.019
	0.211
	0.006
	0.785
	0.021
	0.587
	0.015
	0.167
	0.004
	0.590
	0.016

	10
	镍
	900
	20
	0.022
	19
	0.021
	20
	0.022
	22
	0.024
	28
	0.031
	21
	0.023



（6）检测与评价结果
各监测点位的基本指标均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值。矿区外土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值标准。
根据土壤pH值判断，区域土壤基本处于无酸化、轻度碱化强度。
4.2.5.3土壤理化特性调查及土地构型
土壤理化特性调查结果见表4.2-10。
表4.2-10    土壤理化特性调查表
	[bookmark: _Toc17009][bookmark: _Toc24801][bookmark: _Toc20874][bookmark: _Toc29098][bookmark: _Toc30667][bookmark: _Toc26572][bookmark: _Toc30212][bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc25145][bookmark: _Toc14501][bookmark: _Toc32254]样品类型
	土壤
	样品数量（个）
	3

	采样日期
	2026.05.30
	分析日期
	2026.06.02-06.08

	采样地点
	项目区范围内T1

	点位坐标
	N:41°52′25.70″
E:95°18′29.37″

	样品编码
	T1-1-1
（0-0.5m）
	T1-1-2
（0.5-1.5m）
	T1-1-3
（1.5-3.0m）

	样品状态
	干、黄棕

	检测项目
	单位
	检测结果

	阳离子交换量
	cmol+/kg
	3.4
	2.8
	2.0

	氧化还原电位
	mv
	306
	290
	284

	饱和导水率K10
	mm/min
	0.664
	0.632
	0.654

	土壤容重
	g/cm3
	1.52
	1.56
	1.53

	孔隙度
	%
	43.3
	39.5
	37.3


[bookmark: _Toc11849][bookmark: _Toc31674]4.3区域生态环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc27166][bookmark: _Toc11149][bookmark: _Toc31834][bookmark: _Toc29492]4.3.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，该项目位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ₄天山山地温性草原、森林生态区生态亚区中的53嘎顺—南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区。主要生态服务功能为荒漠化控制、生物多样性维护和矿产资源开发；存在的主要生态环境问题为风沙危害铁路公路、地表形态破坏；生态敏感因子为生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感；主要保护目标为保护砾幕、保护野生动植物、保护铁路公路、保护戈壁泉眼；主要保护措施为减少公路管道工程破坏地表植被、保护矿区生态、铁路公路沿线防风固沙。区域生态系统类型主要为荒漠生态系统和其他，具体见图4.3-1。
[bookmark: _Toc15403][bookmark: _Toc5575][bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc15351]4.3.2区域土地利用现状
根据现场调查，结合收集的资料，评价区土地利用类型主要为戈壁和裸岩石砾地。
评价区位于南湖戈壁，由于特殊的区位因素形成了恶劣的水、热及土壤条件，致使评价区内地表植物无法自然生长，经过长期的吹蚀作用，大部分地面表层布满了砾石或碎石，形成砾幕层。在无植物覆盖的砾石荒漠地区，砾幕层对在保护土地资源方面具有重要作用，可以保护下部沙土不被吹蚀，从而减少风沙物质来源和保护土壤资源。评价区内裸岩石砾地发育有砾幕覆盖，对评价区内水土保持具有重要意义。项目区土地利用类型图见图4.3-2。
[bookmark: _Toc8676][bookmark: _Toc27301][bookmark: _Toc11844][bookmark: _Toc22136][bookmark: _Toc22931]4.3.3土壤类型及分布
根据“中国土壤数据库”，按照《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009），评价范围内主要分布石质土+石膏棕漠土，土壤类型图见图4.3-3。
[bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc26507][bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc5468]4.3.4植物资源现状调查
4.3.4.1评价区植被现状调查
项目区植被主要有蒿叶猪毛菜、驼绒藜、沙生针茅等。
	
	


图4.3-4    项目区现状
4.3.4.2植被资源现状调查
项目所处区域属于亚洲中部最干旱、荒漠化最强的核心地段。极端干旱的环境严重限制了植物群落的发育，矿区周围10km×10km范围内，水源稀少，除极少量盐生草存在外，无植被生存。评价范围内植被类型见图4.3-5。
在区域踏勘的基础上，本次评价于2026年4月27日对项目区内的生态植被进行了样方调查，根据普遍性和典型性相结合的原则，结合评价区植被覆盖情况和工程影响情况，在项目区设置样方点，进行了样方调查，设置3处样方。
样方面积1m×1m，根据项目区土地类型及植物组成和盖度，统计样方内植被种类、盖度、高度等。典型样方调查见样方表4.3-1。
4.3.5野生动物资源现状调查
根据调查和资料统计，项目所处区域在中国动物地理区划中属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、东疆小区，年降雨量在0~120mm间，年均温约3~8℃，最高气温可达48℃。属于区域极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境，区内动物区系的野生动物种类组成贫乏、简单，有少量的戈壁野生动物，分布较多的有子午沙鼠、三趾跳鼠等啮齿类和东疆沙蜥等爬行类。经过与建设单位沿途踏勘和资料收集，样线调查采取3条路线，调查时长为1天，项目沿线评价范围内，没有国家、地方保护野生动物分布，亦没有大型兽类动物分布。样线调查图见图4.3-6。
[bookmark: _Toc31848]4.3.6土壤侵蚀
土壤侵蚀是指土壤及其母质在水力、风力、冻融或重力等外营力作用下，被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程。评价区的土壤侵蚀类型主要为风力微度侵蚀，按照风力侵蚀是指在气流冲击下沙砾脱离地表被搬运和堆积的过程，风对地表所产生的剪切力和冲击力引起细小的土粒与较大的团粒或土块分离，甚至从岩石表面剥离碎屑，使岩石表面出现擦痕和蜂窝，继之土粒或沙砾被风携带形成风沙流。
风蚀的发生应具备两个基本条件：一是具备大于起沙风速，二是地面裸露，疏松的土壤或植被覆盖度低的地表。干燥、裸露、细砂及粉质为主的地表，起沙风速在离地2m高处约为4~5m/s。项目区所在区域气候干燥，降水量少，蒸发量大，植被覆盖率较低。土壤质地为粗砂、细砂和粉土，因此，裸露地表一经扰动后，易被风吹起，引起风蚀。综上所述，项目区地表物质质地轻、粒径小，建设活动地表扰动范围较大，会造成工程区发生一定的风蚀现象。
4.3.7土地沙化现状
结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》林沙发〔2013〕136号、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环环评发〔2020〕138号）》等文件要求，针对本项目进行防沙治沙现状分析。本项目不处在沙漠区域。
根据《新疆沙漠化防治区划及分区防治技术与模式》，将新疆沙漠化防治区划采用三级区划系统。其中一级区的区划，为与全国的防沙治沙治理区划相衔接，将《全国防沙治沙规划》中位于新疆的两个治理亚区作为该区划的一级分区，仅对分区名称作必要调整。在此基础上再进行二级和三级区的划分。鉴于新疆幅员广阔，各地貌区域自然地理环境及沙漠化发生发展条件差异显著，为便于成果应用并考虑到地理单元的完整性，二级区划主要依据大地貌单元进行划分。三级区划是在二级区划的基础上，根据中小自然地理单元、沙漠化成因、土地覆被类型、沙漠植被覆盖状况、风沙活动特征及危害状况、沙漠化防治难易程度、沙漠化防治对策一致性等多种因子中某一项或多项因子的差异进行划定。
本项目区一级区划为南疆暖温带极端干旱沙漠化和潜在沙漠化防治区，二级区划为天山南坡亚区，三级区划为吐鲁番-哈密盆地沙漠化轻度危害－重要防治小区。
表4.3-3    新疆沙漠化防治区划方案
	一级区
	二级区
	三级区
	编号
	面积/km2

	北疆温带干旱半干旱沙漠化和潜在沙漠化防治区
	准噶尔盆地亚区
	准噶尔盆地西缘沙漠化轻微危害－一般防治小区
	4
	20888

	
	
	准噶尔盆地南缘沙漠化轻度危害-重点防治小区
	7
	57864

	
	
	准噶尔盆地北部沙漠化轻度危害-重要防治小区
	1
	26867

	
	
	古尔班通古特沙漠内部中度沙漠化-自然保护与人工局部防治小区
	3
	62444

	
	
	三塘湖－淖毛湖盆地沙漠化轻微危害－一般防治小区
	10
	28638

	
	阿尔泰山及准东丘陵亚区
	阿尔泰山及准东丘陵沙漠化无或轻微危害
－自然保护小区
	2
	76410

	
	准噶尔西部山地亚区
	塔城盆地沙漠化轻微危害－一般防治小区
	6
	8015

	
	
	准噶尔西部山地沙漠化无或轻微危害－自然保护小区
	5
	30206

	
	天山北坡亚区
	天山北坡山地沙漠化无或轻微危害－自然保护小区
	9
	136957

	
	
	伊犁谷地西部沙漠化轻微危害－一般防治小区
	8
	6140

	南疆暖温带极端干旱沙漠化和潜在沙漠化防治区
	塔里木盆地亚区
	喀什噶尔河－叶尔羌河流域沙漠化中度危害－重点防治小区
	16
	46934

	
	
	塔里木盆地南缘沙漠化重度危害－重点防治小区
	18
	77784

	
	
	塔克拉玛干沙漠东缘沙漠化中度危害－重要防治小区
	19
	52512

	
	
	塔里木盆地北缘沙漠化中度危害-重要防治小区
	14
	72113

	
	
	罗布洼地-库姆塔格沙漠沙漠化轻度危害-自然保护小区
	20
	42088

	
	
	塔克拉玛干沙漠内部重度沙漠化-人工局部防治小区
	17
	225934

	
	
	柯坪-图木舒克区域沙漠化重度危害－重点防治小区
	15
	11092

	
	天山南坡亚区
	焉耆盆地沙漠化轻微危害－一般防治小区
	13
	10914

	
	
	吐鲁番-哈密盆地沙漠化轻度危害－重要防治小区
	11
	52222

	
	
	天山南坡山地丘陵沙漠化无或轻微危害－自然保护小区
	12
	257300

	
	昆仑－阿尔金山亚区
	昆仑－阿尔金山沙漠化无或轻微危害－自然保护小区
	21
	304052

	
	
	库木库里轻度沙漠化－自然保护小区
	22
	32765


4.3.8生态现状调查结论
综上所述，该项目位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ₄天山山地温性草原、森林生态区生态亚区中的53嘎顺—南湖戈壁荒漠风蚀敏感生态功能区。评价区内裸岩石砾地发育有砾幕覆盖，对评价区内水土保持具有重要意义。评价范围内主要分布石质土+石膏棕漠土，项目区附近为天然牧草地和裸岩石砾地，仅有稀疏植物生存。区内动物区系的野生动物种类组成贫乏、简单，有少量的戈壁野生动物，分布较多的有子午沙鼠、三趾跳鼠等啮齿类和东疆沙蜥等爬行类。
[bookmark: _Toc29420][bookmark: _Toc9555]4.4矿石辐射监测结果及评价
根据“关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告”（2020年第54号），本项目原矿、废石，或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度委托核工业二一六大队检测研究院于2026年6月10日进行了检测，自委托检测至今大红山北铜矿一直未实施，开采矿石性质及组分未发生变化，因此本项目引用放射性核素检测结果可行，本项目放射性核素检测结果表4.4-1。
表4.4-1    放射性核素检测结果一览表
	序号
	分析编号
	样品编号
	测试项目（单位）

	
	
	
	226Ra
	232Th
	40K
	238U
	检测依据

	
	
	
	Bq/Kg
	Bq/Kg
	Bq/Kg
	Bq/Kg
	GB 6566-2010

	1
	2026Y2314
	原矿、废石混合样
	276
	40.7
	19.3
	40.7
	


结果显示238U、226Ra、232Th、40K等元素活度浓度均未超过1贝克/克（Bq/g），检测报告详见附件。


[bookmark: _Toc1877][bookmark: _Toc7786][bookmark: _Toc17118]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc26589][bookmark: _Toc30251][bookmark: _Toc2702][bookmark: _Toc18837][bookmark: _Toc15696][bookmark: _Toc16549][bookmark: _Toc7333][bookmark: _Toc973][bookmark: _Toc4212][bookmark: _Toc20751][bookmark: _Toc16285][bookmark: _Toc18743][bookmark: _Toc7558][bookmark: _Toc22126250]施工期环境影响分析
拟建工程施工概况
5.1.1.1建设施工的主要内容
该项目为铜矿采矿建设项目，施工工程包括采矿工程等。井下工程建设主要涉及钻孔凿岩、爆破、运输和巷道工程建设。井口工业场地建设包括清基、基础施工、构筑物建设、设备安装等。
5.1.1.2施工场地布置
根据矿区总平面布置图，施工场地主要包括：采矿工业场地、充填站、废石场、办公生活区等。
5.1.1.3施工机械与施工方式
不同的建设工程采用不同的施工机械，井巷施工机械主要包括钻机、凿岩机、空压机、通风机等；地面工程施工机械主要包括：推土机、挖土机、打桩机、钻机、混凝土搅拌机、振捣机、压路机、汽车、切割、打磨、吊装、卷扬等。
（1）井筒施工方式
常规井筒施工工序为凿岩、爆破、通风、出渣、支护、设施安装等工序。
（2）建构筑物施工方式
建构筑物主要施工程序包括场地平整、地基基础施工、地上建筑、设备安装等工序，主要采用推土机、挖土机、混凝土搅拌机、振捣机、卷扬机、吊车等施工机械。
5.1.1.4施工期与施工组织
根据初步设计方案，基建工程主要包括主平硐、南斜坡道、Ⅳ-1号矿体回风井、Ⅵ号矿体回风井、Ⅲ号回风井延深、入风管缆井、（Ⅲ、Ⅳ-1）号矿体2000m水平回风巷道、Ⅳ-1号矿体1980m水平运输巷道、Ⅵ号矿体1980m水平回风巷道、（Ⅲ、Ⅵ）号矿体1960m水平运输巷道、1800m水平巷道、北斜坡道、（I、Ⅱ）号矿体回风井、施工措施井、（I、Ⅱ）号矿体2000m水平回风巷道、（I、Ⅱ）号矿体1960m水平运输巷道、（I、Ⅱ）号矿体1840m水平运输巷道、Ⅳ号矿体1980m水平回风巷道、Ⅳ号矿体1940m水平运输巷道、V号矿体2040m水平回风巷道、V号矿体2000m水平运输巷道、V号矿体盲风井（2040-2000m）、采切工程及服务性硐室。
完成上述工程后，可以使矿山形成完整的开拓、运输、通风、排水等系统，基建工程总量142050.65m3。基建期3.0年。
施工包括施工前期准备、施工准备和施工等三个阶段。
施工前期准备期间完成工作包括组建现场管理机构；编制施工组织设计；建设用地的征地和实测、定位工作；单项工程的招标和投标；工程地质详勘；部分施工图设计。
施工准备期间完成如下工作：工业场地“四通一平”、措施工程和辅助生产设施，职工生活必须的设施和基本条件、必要的物资和器材准备，永久建筑设施和临时设施等工程。该阶段主要完成包括“四通一平”条件和施工所必须的工业设施的准备，使开工后能够连续、快速施工，同时又为施工队伍创造基本的生活环境和居住条件。
施工期主要完成采矿工业场地、充填站、废石场、办公生活区等工程，同时完成运输、给排水、供电、通讯等系统。
施工期环境影响因素与控制措施
5.1.2.1施工期影响因素
（1）废水
施工期水污染源主要为：井下工程施工时产生的井下施工排水、基础建设和构筑物建设时产生的施工废水、施工队产生的生活污水。
（2）大气污染
工业场地施工活动中，对环境空气的影响因素主要为：施工作业扬尘、机械尾气、三材运输卸载粉尘、临时堆场扬尘等。
（3）噪声
施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及车辆运输噪声，其中施工机械噪声为主要噪声。在施工过程中，使用的施工机械有推土机、挖掘机、装载机、压路机、搅拌机、移动式吊车、液压起重机、振捣棒等，这些设施使用过程中产生噪声。
（4）固体废物
施工期产生的固体废物有基建期废石、施工作业产生的渣土、施工队生活产生的生活垃圾。
5.1.2.2施工期影响控制措施
（1）施工期废水污染防治措施
施工现场必须建造沉淀池、排水沟等临时性水处理构筑物。一般冲洗废水经沉淀处理后应用于地面洒水、搅拌砂浆等环节；生产废水经沉淀处理后回用，不外排。
施工人员生活污水，要提前建设生活污水处理系统进行处理。未建成前采用环保厕所。
（2）施工期大气污染防治措施
运输道路扬尘采用洒水治理措施，配置洒水车，定时对运输道路进行洒水；合理选择施工运输路线，车速应适当控制，以减少道路扬尘。
散状建材应设置简易材料棚。在天气干燥、风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或物料布覆盖。
施工扬尘防治措施：土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输；禁止物料高空抛撒，设置围布、挡板，防止运输物料撒落；混凝土搅拌机应设在专门的场地内，建立混凝土搅拌站，散落在地上的水泥等建筑材料要经常清理，混凝土搅拌站四周应设置围护结构，并应对施工人员加强劳动保护。
施工中的混凝土搅拌站、材料堆放场地尽量利用工业场地。
（3）施工期噪声控制措施
选用低噪声的施工设备、合理安排施工计划：尽量选用低噪音设备，设备要定期维修；安排施工计划时避免同一地点集中使用过多高噪声设备。
合理安排运输路线和运输时间：施工运输的大型车辆严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。
高噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求佩戴防护耳塞。
建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查。
（4）施工期生态保护措施
表土保存措施：施工前将各场地表土全部剥离，单独堆存，用做各场地的复垦土源。
地表保护措施：施工期包括矿区道路、矿山开采区、废石场等的建设，弃土的堆放和施工期各类机械人员扰动及工程占地等都将不同程度地造成裸露地表的破坏，还对地表结皮有较大范围的扰动、破坏。项目区原地表呈现砾漠，其下还有近10cm厚的盐碱层土壤可有效的防止风蚀，但由于人为的扰动，使地表保护层破坏。施工期间，应提前设计规划表土临时堆放场地位置和机械、人员活动范围，避免对项目占地外的地表结皮进行扰动。
管理措施：在场地施工过程必须确保建筑工地“六个百分百”，即施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。
施工过程中尽量减少临时占地，完成三通一平建设后，利用建设完工的道路，所有的大型建设机械均在道路上进行操作，减少施工时破坏地表结皮的面积，禁止随意在未征用的土地内开设运输通道或作临时占用地。基建期间，尽量保护征地范围内的植被。施工中及时洒水降尘，施工结束后及时清除施工临时占地和临时工程中的废弃物，不留有碍自然景观的施工痕迹。
复垦措施：施工结束后，及时开展临时占地范围内的复垦工作。基建期结束后，对矿山建设过程中所破坏永久占地采取复垦措施。
（5）固体废物处置
基建废石：施工期基建固废主要来自场地平整、道路工程以及井巷工程等基建工程中产生的废石等，其产生量约为22.61×104t。该部分废石主要作为充填原料。
生活垃圾：施工期施工人员预计年每天100人，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则每天产生的生活垃圾约50kg，施工期按年250天计算，则施工期年产生生活垃圾12.5t。
施工期环境影响分析
5.1.3.1施工期地表水影响分析
（1）冲洗废水
施工中的冲洗废水主要来源于石料等的洗涤及施工机械的冲洗，主要污染物为SS等，沉淀后回用于施工活动。
（2）生活污水
施工现场按最大施工人员100人/天、用水指标按60L/人.d计算，污水排放量按用水的80%计，则生活污水排放量约4.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水采用移动式卫生厕所对施工人员产生的粪便水进行收集，由环卫部门集中处置。
综上所述，该项目施工期废水不会对地表水环境产生明显不利影响。
[bookmark: bookmark82]5.1.3.2施工期环境空气影响分析
（1）运输车辆扬尘与尾气
施工需要运进大量的建筑材料、设备等，行驶在施工现场的主要运输通道上的车辆来往频繁，特别在土建施工期产生的扬尘量较大，是影响区域大气环境的最不利时段。施工点具有一定的流动性，每段施工的周期较短，这些不利影响的持续时间也较短。根据有关监测资料，行车道路两侧的扬尘浓度可达8～10mg/m3，但道路扬尘随离扬尘点的距离增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m内，对环境空气的影响范围相对较小。
（2）裸露地面和土石方风蚀扬尘
工业场地在施工阶段会造成地表裸露，在长期干燥无雨及大风天气条件下，裸露地面和堆置的土石方极易产生风蚀扬尘，风蚀扬尘影响范围通常不超过200m。
5.1.3.3施工期噪声环境影响分析
（1）施工期噪声特征
本项目施工噪声主要是地面施工噪声影响，地面施工阶段主要包括土石方施工阶段、结构施工阶段、设备安装施工阶段。
施工土石方工程阶段：主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆。这类施工机械绝大部分是移动性声源，但位移区域较小。噪声排放属间歇性排放，无明显的指向性。
施工结构施工阶段：使用的设备品种较多。结构工程设备如混凝土搅拌机、振捣机、水泥搅拌机和吊车等。
施工设备安装阶段：一般占总施工时间比例较长，但声源数量较少，主要噪声源为起重机。
不同的施工阶段所使用的机械不同，产生的噪声强度也不同。施工机械噪声源强依据《环境噪声与振动工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A表A2的常见施工机械噪声源强按照平均值取值。主要施工设备噪声级见前文表3.3-15。
（2）有关噪声限值及标准
施工噪声对环境的影响，采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行评价，相应噪声限值见表5.1-1。
表5.1-1    建筑施工噪声排放限值
	声环境类别
	标准值dB（A）

	
	昼间
	夜间

	建筑施工场界
	70
	55


（3）施工期噪声预测
噪声预测是根据已知设备噪声声级计算出评价点的噪声级。鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围。噪声预测模式使用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：
LA（r）=LA（r₀）-20lg（r/r₀）
式中：LA（r）、LA（r₀）分别为距声源r、r₀处的A声级〔dB（A）〕。
项目施工过程中，多台设备同时运行，噪声预测模式采用以下模式：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；T—预测计算的时间段。本项目取16h。
ti—i声源在T时段内的运行时间。本项目取16h。
由预测模式可得出施工过程中各种设备满负荷运行时在不同距离下的噪声值及影响范围，见表5.1-2。
表5.1-2    主要施工机械不同距离处的噪声值
	施工机械的分类
	噪声机械
	声级/距离〔dB（A）/m〕
	噪声限值dB（A）
	达标距离（m）

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	土石方机械
	推土机
	83-88/5
	70
	55
	39.7
	夜间不施工

	
	挖掘机
	82-90/5
	70
	55
	50.0
	

	
	装载机
	90-95/5
	70
	55
	88.9
	

	
	压路机
	80-90/5
	70
	55
	28.1
	

	结构机械
	搅拌机
	85-90/5
	70
	55
	50.0
	

	
	移动式吊车
	82-88/5
	70
	55
	39.7
	

	
	振捣机
	80-88/5
	70
	55
	39.7
	

	设备安装机械
	液压起重机
	82-90/5
	70
	55
	50.0
	


施工设备同时运行时，噪声预测结果见表5.1-3。
表5.1-3    设备同时运行时噪声预测结果单位：dB（A）
	距离（m）
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	150
	200
	300

	土石方
	85.0
	81.5
	79.0
	77.1
	75.5
	73.0
	71.1
	67.5
	65.0
	61.5

	结构机械
	81.5
	78.0
	75.5
	73.5
	72.0
	69.5
	67.5
	64.0
	61.5
	58.0

	设备安装
	78.0
	74.4
	71.9
	70.0
	68.4
	65.9
	64.0
	60.5
	58.0
	54.4

	施工场界噪声达标：昼间70，夜间55


注：按噪声源最大声级预测。
本评价要求在施工区采取围挡措施。通过以上隔声噪声衰减，预计可降噪20dB（A）。采取措施后噪声预测结果见表5.1-4。
表5.1-4    采取措施后噪声预测结果单位：dB（A）
	距离（m）
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	150
	200
	300

	土石方
	65
	61.5
	59
	57.1
	55.5
	53
	51.1
	47.5
	45
	41.5

	结构机械
	61.5
	58.0
	55.5
	53.5
	52
	49.5
	47.5
	44
	41.5
	38

	设备安装
	58
	54.4
	51.9
	50
	48.4
	45.9
	44
	40.5
	38
	34.4

	施工场界噪声达标：昼间70，夜间55


由表5.1-5可以看出，施工场界噪声能够达标。
评价认为施工期噪声对周边敏感点不会造成明显影响，并且声环境影响是暂时的、阶段性的和局部的，施工结束，影响随之终止。
5.1.3.4固体废物环境影响分析
（1）建筑垃圾
施工产生的渣土和建筑垃圾用于建筑填方。
（2）生活垃圾
施工期生活垃圾产生量约为50kg/d，生活垃圾全部集中外运。因此施工固体废物对周围的环境影响很小。
5.1.3.5施工期生态环境影响分析
在采矿工业场地施工过程中破坏其用地范围内原有砾石覆盖的土地形貌，增加裸露地面，并可能引起局部的水土流失，从而对区内生态系统产生一定的不利影响，但是相对项目所在的整体区域而言，工业场地占地面积不大，不会对区域生态环境产生明显的不利影响。
本项目施工对环境的不利影响，是暂时的、阶段性的和局部的；所造成的各种不利影响持续时间较短，影响程度较轻，随工程施工结束，各种不利影响将随之终止或逐步得到改善和恢复。
（1）对土地利用结构的影响
本工程为新建项目，原有土地类型为裸岩石砾地，项目建成后用地性质转变为采矿用地。
（2）景观格局影响分析
矿山工业场区的建设对原有地形地貌不会引起太明显的变化，只是将原有的荒漠景观改变为工矿用地景观。对于整个评价区，局部单个斑块面积的改变不会引起整体景观格局和功能的改变，评价区内系统的稳定性和协调性受此处变动的影响比较微弱。
人工景观在区域内的作用开始凸显，但新增的人工景观较小，对整体景观影响不是很大，对于景观内部功能的发挥阻碍作用较小。
①采矿工业场地：采矿工业场地所在位置的土地被永久压占，形成永久性工矿建筑景观。要求在工业场地内部及周边加强绿化、防止风蚀，减少景观影响。
②废石场：废石堆存期，形成临时性人工堆积山，废石综合利用回填采坑后，恢复为原地形地貌，景观改变是临时性的，可恢复的。
③回风井：回风井所在位置的土地被永久压占，形成永久性工矿建筑景观。
（3）水土流失影响分析
采矿工业场地、回风井工业场地等建设将不可避免的破坏原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，引起一定程度的水土流失。施工期造成的水土流失，待施工结束后基本消除。施工结束后，随着采矿工业区植被的恢复与土地的硬化，土壤侵蚀量也逐渐减小。
施工期的环境管理
为贯彻《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境保护“三同时”制度，进一步加强建设项目设计和施工阶段的环境管理，控制施工阶段的环境污染和生态破坏，建设单位应开展施工期环境管理工作，建立全过程监督管理机制，使环境管理工作融入工程实施中，以实现建设项目经济效益，社会效益和环境效益的统一。
建设单位应与施工单位联合组建施工期的环境保护机构，其职责是组织实施环保设施的“三同时”和施工引起的各类污染防治，监督和检查工程施工进度和质量。
项目建设工程筹备处应加强施工监督管理，对施工单位进行经常性的检查，监督施工单位环境保护措施的落实情况，督促、检查施工单位工程竣工后剩余弃土、建筑垃圾等的清运，保证处置和清运率达到100%的要求，发现环境问题及时解决、改正，确保本项目“三同时”制度的贯彻落实。
施工单位应按照《建设项目环境管理办法》等有关法律法规中有关内容，加强施工中的环境管理，尽可能减少或避免施工阶段对区域环境的影响。
在场地施工过程必须确保建筑工地“六个百分百”，即施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。
综上所述，归纳施工期各项环保措施及其预期效果详见表5.1-5。
施工单位和建设单位应遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，不得破坏保护野生动物及其栖息地，做好日常管理，极力避免发生重大环境污染事故等突发事件威胁野生动物，禁止猎捕、杀害国家重点保护野生动物。
施工期在采取以上措施的同时还应加强外部管理，聘用现代化水平较高、技术装备较好的工程承包单位进行文明施工。

表5.1-5   施工期环保措施一览表及预期效果
	序号
	项目
	环保设施或措施内容
	实施部位
	实施时间
	保护对象
	保证措施
	预期效果

	1
	施工扬尘防治
	（1）施工工地周边100%围挡；
（2）物料堆放100%覆盖；
（3）出入车辆100%冲洗；
（4）施工现场地面100%硬化；
（5）拆迁工地100%湿法作业；
（6）渣土车辆100%密闭运输
	（1）材料堆放场周围；
（2）施工场地及道路；
（3）运输车辆。
	全部施工期
	施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被
	（1）建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
（2）制定相关环境管理条例、质量管理规定；
（3）环境监理人员经常检查、监督并定期向有关部门作书面汇报，发现问题及时解决。
	周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

	2
	施工废水处理
	施工产生的废水集中收集，沉淀后回用；
	施工区
	施工准备期
	施工场地周围土壤、施工人员及周围植被
	
	土壤、水体不受污染。

	3
	施工噪声防治
	（1）选用低噪设备；
（2）减少操作人员接触时间，戴防护耳塞等；
（3）地表工程禁止夜间施工。
	（1）施工场地强噪设备；
（2）强噪设备操作人员；
（3）施工场地。
	施工准备期全部施工期
	施工人员
	
	符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求

	4
	表土
	清基剥离表土堆存于表土堆场
	采矿工业场地、废石场等。
	施工准备期
	表土
	
	表土单独剥离、单独堆存。

	5
	固体废物处置
	（1）施工产生的渣土用于建筑填方。
（2）生活垃圾集中堆放，定期清运。
	施工场地。
	施工准备期
	施工场地、周围空气、土壤
	
	符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求。

	6
	生态环境保护
	控制施工场地占地。
	施工场地边界及临时
占地。
	全部施工期
	场地周围土壤
	
	施工场地周边土壤不被破坏。



[bookmark: _Toc2512][bookmark: _Toc4743]大气环境影响预测与评价
大气污染物排放量核算
本工程大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本工程大气污染物排放量核算情况如下：
（1） 无组织排放量核算
本工程大气污染物无组织排放情况见表5.2-2。
表5.2-2    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	核算年排放量（t/a）

	
	
	
	
	

	1
	采矿扬尘
	颗粒物
	洒水降尘
	0.228

	2
	运输扬尘
	颗粒物
	洒水降尘
	13.75

	3
	1号废石场
	颗粒物
	洒水降尘
	0.40

	4
	2号废石场
	颗粒物
	洒水降尘
	0.02

	5
	3号废石场
	颗粒物
	洒水降尘
	0.50

	6
	矿石堆场
	颗粒物
	洒水降尘、半敞开式设置
	4.64

	7
	水泥筒仓
	颗粒物
	仓顶除尘器
	0.003

	8
	破碎车间
	颗粒物
	封闭式车间+布袋收尘
	0.06


（2）项目大气污染物年排放量核算
本工程大气污染物年排放情况见表5.2-3。
表5.2-3    大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	TSP
	19.601


环境空气影响预测与评价
（1）凿岩、爆破废气影响分析
项目地下开采期采掘废气经喷雾洒水除尘后通过轴流风机排出，废气从井下到达地面之前，要经过巷道，废气经巷道沉降后，浓度较低。该项目采用湿式凿岩方式，微差爆破，强制机械通风，装卸作业点经常进行喷雾洒水，定期清洗岩壁，降低空气中粉尘的浓度，通风井出口处粉尘浓度约2.0mg/m3，经扩散稀释后场界TSP浓度可达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单中大气污染物无组织排放浓度限值，对外部环境影响较小。
综上所述矿区开采产生的废气量少，且经空气稀释净化后对周围大气环境影响不大。运营期工程对环境空气的影响随着采矿的结束，其对环境的影响也将随之消失，环境空气质量可以恢复至原有水平。项目区地表外环境相对较开阔，有利于废气扩散，在进入大气后能很快沉降于地面，巷道内工作人员在做好个体防护、巷道定期洒水抑尘等措施后，污染物对巷道内环境及工作人员的影响不大。
（2）运输扬尘分析
本工程服务期主要运输扬尘产生于矿石外运，本环评要求在运输道路路面定期洒水降尘，保证路面适当湿度、可有效减轻运输扬尘的产生，减少对周边环境的影响。
（3） 废石场扬尘分析
矿区必须根据开采情况实施具体的降尘方案，定期对废石场和道路进行洒水抑尘，并采取将废石压实、大粒径废石覆压等措施，项目产生的扬尘将会得到有效抑制，粉尘排放量将降低80%以上，粉尘的排放对区域环境空气质量不会造成明显的影响。
（4）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”
由估算结果可知，在正常排放情况下项目大气污染因子TSP矿界贡献浓度无超标点，故项目无须设置大气环境防护距离。
大气环境影响评价结论
本工程大气污染物厂界贡献浓度无超标点，因此不设置大气环境防护距离。本项目在落实环评提出的大气污染物控制措施后，对周边大气环境影响较小。
大气环境影响评价自查表
本工程大气环境影响评价自查表见表5.2-4。
表5.2-4    建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km☑

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）
其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准 □

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本工程正常排放源☑
本工程非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长 5～50km □
	边长 = 5 km□

	
	预测因子
	预测因子（PM10、TSP）
	包括二次 PM2.5  □
不包括二次 PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	C本工程最大占标率≤100%□
	C本工程最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本工程最大占标率≤10%□
	C本工程最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	C本工程最大占标率≤30%□
	C本工程最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（/）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 □
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20% □
	k＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP）
	有组织废气监测□
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP）
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑	不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NOx：（/）t/a
	颗粒物：（19.601）t/a
	VOCs：（/）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项
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5.3.1区域地表水系
矿区内极干旱贫水，矿区周边30km范围内无常年地表水存在。暂时性地表径流皆因偶降阵雨所致，多沿树枝状冲沟汇入山间洼地或主干沟谷，稍纵即逝，蒸发迅速。
[bookmark: bookmark84]5.3.2项目废水污染源分析
本项目废水污染源主要包括井下采矿矿井涌水、废石场淋溶水及生活污水。
矿区地下水正常涌水量为513m3/d，最大涌水量为706m3/d。
矿山井下涌水经由排水管排至地表400m3高位水池内，作为矿山生产及消防用水水源地。高位水池设置在入风管缆井井口附近工业场地内。高位水池供水干管采用无缝钢管，环状敷设。
项目所在区域气候特征为干旱、少雨、多风，属典型的大陆干旱气候，多年平均降水量为38.6mm，多年平均蒸发量为2639.7mm。据此推测，废石堆存过程中淋溶水量极少，并且废石不属于危险废物，故废石淋溶水对环境影响甚微。
在废石场下游修建50m3渗滤液收集池，用于收集废石淋溶水，淋溶水通过渗滤液收集池澄清后用于项目区道路抑尘，自然蒸发损耗，最大限度的保护项目区水环境。
项目生活污水12.544m3/d，经一体化设备处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值后，用于生产，不外排。
由此可见，项目生产废水及生活污水全部回用不外排。
5.3.3地表水环境影响分析
本项目废水污染源主要包括井下采矿矿井涌水、废石场淋溶水及生活污水。根据工程分析及废水污染源分析，本项目生产废水及生活污水全部回用不外排，且矿区内极干旱贫水，无常年地表水存在，暂时性地表径流皆因偶降阵雨所致，多沿树枝状冲沟汇入山间洼地或主干沟谷，稍纵即逝，蒸发迅速。因此正常工况下，项目生产运行不会对周边地表水造成影响。
5.3.4地表水环境影响小结
（1）矿区内极干旱贫水，无常年地表水存在，暂时性地表径流皆因偶降阵雨所致，多沿树枝状冲沟汇入山间洼地或主干沟谷，稍纵即逝，蒸发迅速。
（2）正常工况下，项目生产废水及生活污水全部回用，不外排，且周边30km范围内无地表水系，不会对地表水环境产生影响。
表5.3-1     地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 （/）

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他√
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；
pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；
三级B√
	一级 □；二级 □；三级 □

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他 √
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 ；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期
春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季 □；夏季 （；秋季 □；冬季 □
	（/）
	监测断面或点位个数
（/）个 

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 

	
	评价因子
	（/）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 
规划年评价标准（/） 

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □ 
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 
水环境质量回顾评价 □ 
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 □
不达标区 □

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 
正常工况 □；非正常工况 □ 
污染控制和减缓措施方案 □ 
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □ 
导则推荐模式 □：其他 □

	影
响
评
价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 
生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动 □；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	污染物排放清单
	/

	评价结论
	可以接受 √；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
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5.4.1.1水文地质概括
1、水文
矿区位于哈密市东南部，极其干旱少雨贫水，地表无常年性地表水，冲沟、干沟发育，暂时性地表径流皆因暴雨所致，多沿树枝状冲沟汇入山间洼地或主干沟谷，稍纵即逝，蒸发迅速。矿区最低侵蚀基准面标高位于矿区东南部的南风井部位，水位埋深35m，水位标高为1980.96m。
2、地下水类别与含水组划分
组成区域中低山区的地层主要有新太古-古元古界天湖岩群（Ar3-Pt1T）、中元古代长城系星星峡岩群（ChX）、蓟县系卡瓦布拉克岩群（JxKw）、下石炭统红柳园组（C1h）、中新统桃园组（N1t）及第四系松散沉积物等。因此根据区内地质构造，地貌单元，地层岩性，地下水分布及埋藏特征将区内地下水划分为第四系透水不含水层、碎屑岩类裂隙孔隙含水层、灰岩类裂隙含水层、碳酸盐岩类裂隙孔隙含水层四种类型，各含（隔）水岩组特征现分述如下：
（1）第四系透水不含水层
①第四系上更新统-全新统洪积透水不含水层（QP3-Qh）pl
主要分布于区域的北部及南部的地势较低洼处，呈零星片状。主要为第四系上更新统-全新统洪积堆积层，岩性成分主要由砂砾石、含砾砂、碎石、碎石土、亚砂土等组成，沉积物均松散未胶结。岩性结构疏松、孔隙大、透水性强，一般厚度多在2—5m，最大厚度不超过10m，均位于当地最低侵蚀基准面以上，虽透水性能良好，但不具备储水条件，为透水不含水层。
②第四系上更新统洪积透水不含水层（QP3pl）
区域内第四系上更新统主要发育在北部的东西两侧，呈零星片状，分布面积较小。主要为残积的古老洪积锥阶地上，岩性成分为残坡积砂砾石、含砾砂、碎石、碎石土，该阶地高出上更新－全新统阶地3—4m，均松散堆积。岩性结构疏松、孔隙大、透水性强，一般厚度多在3—5m，最大厚度不超过 10m，均位于当地最低侵蚀基准面以上，虽透水性能良好，但不具备储水条件，为透水不含水层。
（2）碎屑岩类裂隙孔隙含水层（C1h）
该含水层主要分布于区域的东南部的中低山区，由下石炭统红柳园组地层组成，分布面积不大，呈条带状东西向展布。组成该含水层的岩性主要为灰黑色、灰绿色、黄褐色、黄绿色片理化凝灰岩、凝灰质粉砂岩夹凝灰岩薄层、粉晶灰岩、片理化凝灰质粉砂岩、钙质粉砂岩、黄褐色含钙中粒长石砂岩、长石岩屑砂岩、粉晶灰岩等，岩性较为复杂，根据区域水文地质并结合矿区水文地质资料，该层地下水的主要来源为大气降水和冰雪消融水的入渗补给，由于地下水的补给非常有限，含水层富水性弱，区域地下水位埋藏较深。
（3）结晶岩类裂隙含水层（ηγC2-P1）
主要出露在区域的大部，呈大面积分布，面积较大，约占1:5万区域图幅总面积的62.70％。岩性主要有：晚石炭世-早二叠世二长花岗岩，晚石炭世花岗闪长岩、闪长岩，早志留世石英闪长岩，晚元古代似斑状片麻状二长花岗岩以及少量的早元古代黑云母斜长片麻岩，岩性较为复杂。根据调查的区域水文地质资料，该含水层结晶岩类裂隙含水层，地下水的主要补给来源为大气降水和冰雪消融水的入渗补给，由于地下水的补给源单一，富水性弱，且富水性不均匀，富水性中等的区域往往在区域大的断裂构造的交汇部位。根据本次钻孔抽水试验成果，该层富水性弱。
（4）碳酸盐岩裂隙孔隙含水层（JxKw）
主要分布在区域的中部，由蓟县系卡瓦布拉克岩群地层组成，呈不规则片状分布，面积略大。岩性由一套浅变质的粒状大理岩、透辉石大理岩、条带状大理岩、含炭质、硅质碎屑细粒条带状大理岩和白云母石英片岩变质等碎屑岩组成。含水层溶蚀形态以溶蚀孔隙裂隙为主，两种或两种以上含水介质结构相互连通，构成了具有统一地下水面的含水体，根据区域水文地质资料，该含水层富水性弱。根据本次钻孔抽水试验成果，该层富水性弱。
3、区域断层破碎带、接触破碎带、裂隙密集带的富水性、导水性
区域内断裂构造发育，以近北西－南东向为主，次为近东西向，其次为南西－北东向。近北西－南东向断裂为韧脆性逆冲断层，走向呈近北东－南西向，产状朝南东陡倾，少数朝北陡倾。其中最主要的是平顶山断裂（F12）。该断裂横贯小白石头幅，出露长度约30km，在200°-220°∠70-81°，总体走向近南东东-北西西向。
区域内无地表水流和水体，大气降水稀少，年降雨量仅33.8mm，地下水补给条件差，从现有区域断裂构造水文特征分析与矿区断裂构造水文联系弱，矿区内未发现大的断裂构造沟通地表水和深部地下水的情况，因此，区域断裂破碎带、接触破碎带的富水性、导水性差，对矿区的井下开采影响不大。
区域内断裂构造形态简单，气象、水文条件差，无地表水流和水体。从现有区域断裂构造水文特征分析与矿区断裂构造水文特征联系弱，矿区内未发现大的断裂构造沟通地表水和深部地下水，因此，区域断裂破碎带、接触破碎带的富水性、导水性差，对矿区的井下开采影响不大。
4、区域地下水的补给、径流、排泄条件
吐哈盆地是东天山中一个山间盆地，其东起野马泉，西至可尔碱，北靠博格达山、哈尔力克山，南邻觉罗塔格山。呈一东西向狭长盆地。盆地地势北高南低，北部为东天山南麓的低山区和倾斜平原区，中部火焰山、沙山耸立于斜坡平原之上，南部为斜坡平原或低洼盐碱地。
整个吐哈盆地为一个独立的水文地质单元（Ⅰ），宏观上以艾丁湖为汇流与排泄中心，形成统一的区域径流场。吐哈盆地又可划分为2个二级水文地质单元，即吐鲁番盆地水文地质单元（Ⅱ1），汇水中心为艾丁湖；哈密盆地水文地质单元（Ⅱ2），汇水中心为疏纳诺尔（沙尔湖）。由此可再细划分为8个三级水文地质单元。
大红山北铜矿区就位于区域水文地质单元中的（Ⅲ6）黄田潜水及承压水区的东南部，北侧为东天山南麓，南缘觉罗塔格山贫水区，地质体及水文地质单元体均由泥盆系、石炭系地层及华力西期侵入岩岩系等构成。由于（Ⅲ6）黄田潜水及承压水区地下水的补给源非常有限，属极度贫水区。大红山北铜矿区位于（Ⅲ6）的东南部，处于觉罗塔格山贫水区范围内，地下水的径流十分不畅，补给源十分有限，富水性弱，因此，大红山北铜矿区附近区域地下水贫乏。
南部觉罗塔格山贫水区对大红山北铜矿区地下水的补给也无意义。区域内各含水层主要接受北部、东北部地下水的侧向径流补给，其次为大气降水，冰雪消融水的入渗补给，向西南部缓慢径流汇聚，由于区域补给源匮乏，富水性弱，地下水量较少，使地下水的径流几乎处于停滞状态。
区域地下水由北部及东北部高位顺层径流补给低位的各基岩裂隙潜水含水层，各含水层接受补给后，继续向南及西南方向依次补给相邻含水层，北部及东北部东天山南麓为地下水的补给区，南麓的中低山丘陵区为地下水的径流区，径流至大红山北铜矿区后成为区域水文地质单元中的径流排泄区。区域最低侵蚀基准面标高位于大南湖凹陷盆地，标高为550m。
区域地下水运动是由北部及东北部向南西径流，最终向西偏北以地下径流的形式向沙尔湖盆地排泄。地下水运动的总体流向由北东向南西径流，区域地形、地貌属中低山丘陵区，区域水文地质单元属径流排泄区。
区域地下水的补给、径流和排泄条件，主要受地形、地质、地貌、构造及气象要素的控制，地下水动态特征明显的受季节性影响而变化，一般较雨季和地表洪水稍有滞后，反映了大气降水渗入地下后需一定的径流过程。
区域内地下水动态类型属雨水类型，地下水的形成主要为北部及东北部地下水的侧向径流补给，其次为降水的补给，地下水的排泄是以径流的形式向西部及西南部区外排泄。
5.4.1.2矿区岩（矿）层的富水性特征
据矿区出露地层及钻孔水文地质、工程地质编录资料，将矿区内相关地层划分为两个含（隔）水层（段）：第四系松散岩类透水不含水层（QhpL）及基岩裂隙潜水含水层（JxKw、δo、γ）。
1、第四系松散岩类透水不含水层（Ⅰ）（QhpL）
该层由第四系全新统洪积物组成，主要分布于本次矿区北部及西南部，呈不规则状、条带状分布，面积不大。岩性是由砂砾石、碎石、碎石土、不等粒砂、亚砂土、亚粘土等组成，砾石直径一般在0.5～2cm，分选性磨圆度差，一般厚度3～5m，最厚达10m，岩性结构疏松、孔隙大、透水性强，分布厚度有限，虽透水性能良好，但不具备储水条件，为透水不含水层。
2、基岩裂隙潜水含水层（Ⅱ）（JxKw、δo、γ）
该层出露于矿区大部，除了第四系分布区以外，均为基岩裂隙潜水含水层，面积较大。主要为蓟县系卡瓦布拉克岩群，为变质碳酸盐岩沉积建造，岩性变化较大。岩性主要由灰黑色含炭结晶灰岩、条带状大理岩化灰岩、白云质大理岩和硅质灰岩、石英闪长岩、中细粒黑云二长花岗岩等，呈层状、岩株、岩基等组成，岩性十分复杂。整个矿区范围内地下水位埋藏深度在24.12～66.60m之间。矿区Ⅳ-1号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在24.12～41.78m之间；矿区Ⅰ、Ⅱ号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在43.80～67.30m之间；矿区Ⅲ号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在32.80～64.70m之间；矿区Ⅴ号矿体（层）分布区，地下水位埋藏深度在36.26～37.49m之间。
根据大红山北铜矿核实地质勘查工作，在208勘探线、212勘探线布置和施工了两个抽水试验钻孔，ZK208-5、ZK212-4钻孔针对直接充水基岩裂隙潜水含水层的抽水试验成果：ZK208-5钻孔，降程2次，单位涌水量q=0.021662～0.027352L/s·m，渗透系数K=0.0222～0.0242m/d；ZK212-4钻孔，降程1次，单位涌水量q=0.002102L/s·m，渗透系数K=0.001506m/d；ZK4-5钻孔，降程1次，单位涌水量q=0.0037L/s·m，渗透系数K=0.0013m/d。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021），附录B计算，钻孔单位涌水量以口径91mm，抽水水位降深10m为准，对钻孔单位涌水量进行重新计算，ZK208-5抽水孔，计算的单位涌水量为q1=0.0408L/s·m、q2=0.0253L/s·m；ZK212-4抽水孔，计算的单位涌水量为q=0.0044L/s·m；ZK4-5抽水孔计算的单位涌水量为q=0.0045L/s·m，按钻孔单位涌水量（q），富水性分为四级，均为第一级为弱富水性：q≤0.1L/（s·m）。
地下水的水化学类型为SO4·CI-Na·Ca、SO4·CI-Na、CI·SO4-Na型水，pH值7.50～7.60，溶解性总固体为1318～1692mg/L（1.32～1.896g/L），属中性中矿化的微咸水。

5.4.1.3水文地质特征
区域内断裂构造发育，在区域性沙泉子大断裂的影响下，次一级韧脆性断裂广泛发育，在此基础上又叠加了右行走滑剪切作用，致使区域内的地层、岩体等呈多呈断块形式出现。
矿区处区域性次一级逆冲推覆构造、逆断层以西，矿区内侵入岩体广泛发育，占出露面积的60%以上。受区域性构造作用及侵入岩体的影响，矿区内小的张性断裂构造特别是节理裂隙构造比较发育，地层中发育断续片理、劈理化，与地层走向基本一致。在侵入岩体附近，“X”型的节理构造发育，沿节理裂隙充填有矽卡岩、石英脉等。这些张性的断裂构造是本区主要的含矿构造。
受断裂构造作用及侵入岩体的影响，近接触带地层中发育有断续节理、片理、裂隙，与地层走向基本一致，在侵入岩体附近，“X”型的节理构造发育，这些节理、片理及裂隙、为地下水的赋存提供了一定的空间，远离接触带节理、片理、裂隙发育程度则逐渐减弱，侵入岩体与地层接触带，是地下水的主要分布区，同时也是地下水相互沟通的渠道，基本能形成相互连通的统一的地下水系统。
ZK208-5、ZK212-4、ZK4-5钻孔均揭穿侵入岩体与地层接触带，根据钻孔抽水试验成果，均呈弱富水性，由于矿区降雨稀少，地下水补给量相对较少，在正常排水条件下，未来大红山北铜矿体（层）井下开采，构造因素是矿床充水因素之一。
5.4.1.4地下水补给、径流与排泄条件
矿区位于天山山脉觉罗塔格山东延部分，总体呈东西向延伸，属中低山丘陵区，矿区位于区域水文地质单元中的觉罗塔格山贫水区中，属径流排泄区部位。根据区域水文地质条件综合分析，矿区地下水的主要补给为东北侧地下水的侧向径流补给，次为大气降水、冰雪消融水的消融水。
这些补给水源在矿区北东部分水岭山脊以内，通过地下水侧向径流，大气降水通过地表基岩风化裂隙垂直入渗补给下伏基岩含水层。
矿区内地下水的径流，主要由东北部接受各类补给源入渗地下后形成地下水的径流，在基岩裂隙潜水含水层中向西南部下游低洼处径流，径流排泄于位置较低的含水层中，地下水总体上是由北东方向向西南方向运移，其运移方向与大区域的地下水运移方向基本一致。
矿区处于区域地下水的径流排泄区部位，地势呈北东高西南部低的中低山丘陵区，矿区东北部为地下水补给边界，西南部为排泄边界。通过本次核实勘查阶段钻孔静止水位观测成果，并结合区域水文地质资料及地形地势，判定矿区地下水流向是由北东向西南方向缓慢运移。矿区最低侵蚀基准面标高位于矿区东南部的南风井部位，水位埋深35.00m，水位标高为1980.96m。
矿区地下水流向总体由北东部往西南运移或顺地层向更深处运移，少部分以蒸发形式排泄，大部分是通过地下径流的方式向西南排泄出矿区。未来矿山建成投产后，井下开采的疏干排水将是地下水的重要排泄方式之一。
5.4.1.5矿床充水因素分析
根据区域水文地质条件、矿区水文地质条件以及矿体（层）的分布情况，查明影响矿区矿床充水的主要因素为地层岩性、大气降水及暂时性地表水流、构造等，其充水水源、途径和强度，现分述如下：
1、充水水源
（1）地层含水性
矿区内岩性主要为蓟县系卡瓦布拉克岩群，岩性成分主要为灰黑色灰岩、条带状大理岩化灰岩、白云质大理岩和硅质灰岩等。大红山北铜矿体（层）主要接受基岩裂隙潜水含水层的直接充水。
（2）大气降水及暂时性地表水流
矿区所处范围降雨量一般不大，但相对比较集中，当进入到雨季时，大－暴雨易形成地表洪流，暂时性地表水流具有时间短，流量大之特点，对矿床充水主要表现在冲毁矿山设施，而对地层渗透补给意义不大。因此，在井下开采期间，探矿权人应加强观测，寻觅洪流周期与径流途径，采取有利措施，防止洪水对井下开采产生的不利影响。大气降水及暂时性地表水流，对井下开采充水意义不大，属于井下矿床开采的次要充水水源。
2、充水途径
（1）断裂构造
矿区内侵入岩体广泛发育，占出露面积的60%以上。受区域性构造作用及侵入岩体的影响，矿区内小的张性断裂构造特别是节理裂隙构造比较发育，地层中发育断续片理、劈理化，与地层走向基本一致。在侵入岩体附近，“X”型的节理构造发育，沿节理裂隙充填有矽卡岩、石英脉等。这些张性的断裂构造是本区主要的含矿构造。
这些断裂构造，为地下水的赋存提供了一定的空间，近接触带断裂构造发育，远离接触带则断裂构造发育程度则逐渐减弱，侵入岩体与地层接触带，往往呈线状分布，延伸长，沟通范围广，是地下水相互沟通的主要渠道，基本能形成相互连通的统一的地下水系统，也是地下水相对聚积区域，其对矿床充水影响较大，是未来井下开采时重要充水途径。
（2）裂隙
根据本次钻孔揭露资料，矿区浅部基岩风化裂隙带埋深在0.00～9.01m之间，发育厚度在0.50～9.01m之间，矿区范围内在断裂构造的控制下，在地表风化作用的影响下，地表浅部岩层发育有不同程度的节理、裂隙，为中低山丘陵气候区的地下水提供了沟通渠道，是大气降水入渗补给的重要通道，区内地下水补给条件差，含水层富水性弱，节理、裂隙是矿床井下开采的充水途径之一。受地表风化作用及断裂构造的影响，在赋矿地层岩石中，发育有不同程度的节理、裂隙，对井下矿床充水至关重要，是地下水相互沟通的重要途径，是沟通浅部与深部的重要途径，对矿床充水影响较大。
（3）封闭不良钻孔导水通道
大红山北铜矿区前人勘探过程中先后施工了多个钻孔，均进行了封孔，目前只保留了2024年10月施工的抽水试验孔，作为大红山北铜矿区地下水动态观测孔。今后矿井生产过程中，加强对矿区钻孔封闭情况的检查和记录，考虑到钻孔垂向距离大、控制范围广，往往可能导通某个富水区域或某些含水层，制约矿井安全生产，在今后的工作中应加强钻孔的巡查，填写好巡查记录，对可疑钻孔制定钻孔的专项技术措施。
（3）充水强度
大红山北铜矿区无地表水体及水流，根据核实勘查阶段施工的ZK208-5、ZK212-4钻孔及2024年补充施工的ZK4-5钻孔针对直接充水含水层进行抽水试验成果，含水层为弱富水性，充水水源单一，哈密市伊州区降雨量较小，总体上充水强度弱。
5.4.1.6水文地质勘查类型
通过大红山北铜矿水文地质勘查成果，按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）中5的规定，按取得的水文地质成果逐一进行评判，按分类依据就高不就低的原则。确定大红山北铜矿充水矿床勘查复杂程度类型为第二类，属水文地质条件中等矿床。
矿体多位于当地侵蚀基准面和地下水位以下，矿区内无地表水体。充水含水层富水性弱，地下水补给条件差。预测Ⅰ、Ⅱ号矿体（层）正常涌水量为0.60×102m3/d、最大涌水量为0.80×102m3/d；Ⅲ矿体（层）正常涌水量为0.90×102m3/d、最大涌水量为1.10×102m3/d；Ⅳ矿体（层）正常涌水量为0.56×102m3/d、最大涌水量为0.83×102m3/d；Ⅴ矿体（层）井下矿坑正常矿坑涌水量为0.50×102m3/d；最大矿坑涌水量分别为0.70×102m3/d。Ⅳ-1矿体（层）正常涌水量为1.25×102m3/d、最大涌水量为1.65×102m3/d；Ⅵ矿体（层）正常涌水量为1.32×102m3/d、最大涌水量为1.98×102m3/d；确定铜矿床属第二类以裂隙充水为主，水文地质条件中等。
矿区地下水位各矿体涌水量之和，经计算，矿区地下水正常涌水量为513m3/d，最大涌水量为706m3/d。
地下水开发利用现状
经过调查，矿区地下水极度贫乏，含水层富水性差，矿化度高，地下水无开发利用价值，且矿区周边无居民，无地下水开发利用情况。
地下水污染源分析
本项目为铜矿开采项目，主要建设内容包括矿井、废石场、生活办公区、矿区内外道路及新水管线等内容。
采矿对地下水环境的影响主要为矿体开采后对含水层水量及水位的影响，导致含水层水量被排出，水位下降，但对地下水水质的影响较小。
废石场及低品位矿堆场仅在降雨条件下形成淋溶水，由于当地降雨量极小，淋溶水的产生量较少，不会对地下水环境造成明显不利影响。
因此，综合以上分析，本项目对地下水存在污染风险较大的地点为污水处理站。
地下水环境影响预测
5.4.5.1采矿对地下水环境的影响分析
（1）矿床充水因素分析
矿区地处干旱地区，降雨稀少，蒸发量极大，大气降水主要集中在夏季，多为阵雨，偶尔有暴雨降落，但强度不大，形不成大的地表径流，在上游修建截排洪沟将水引走，因而大气降水对矿床开采无大的影响。
本项目开采方式为地下开采。矿区内岩性主要为蓟县系卡瓦布拉克岩群，岩性成分主要为灰黑色灰岩、条带状大理岩化灰岩、白云质大理岩和硅质灰岩等。大红山北铜矿体（层）主要接受基岩裂隙潜水含水层的直接充水。
由于地下水的补给来源极其贫乏，采掘初期水量稍大，以后的水量将越来越小，为疏干型矿床。在矿床开采中很容易排除和疏干，因此对矿床开采影响一般不大。
（2）矿井涌水量预测
采矿对地下水的影响主要是采矿疏干部分含水层中的地下水量，导致受影响区域地下水水位下降，采用大井法预算矿坑涌水量，Ⅳ-1矿体（层）井下矿坑正常矿坑涌水量为1.20×102m3/d；最大矿坑涌水量为1.60×102m3/d；Ⅰ、Ⅱ矿体（层）井下矿坑正常矿坑涌水量为0.60×102m3/d；最大矿坑涌水量为0.80×102m3/d；Ⅲ矿体（层）井下矿坑正常矿坑涌水量为0.90×102m3/d；最大矿坑涌水量为1.10×102m3/d；Ⅴ矿体（层）井下矿坑正常矿坑涌水量为0.50×102m3/d；最大矿坑涌水量分别为0.70×102m3/d。由此可见，本项目矿体开采后会疏干一定量的地下水，项目区地下水富水性差、导水性差，采矿每天疏干一定量的地下水，会对当地地下水资源量造成一定影响，疏干水量应充分利用，如用于充填站等。
（3）开采引起的影响半径预测
项目采矿疏干局部地下水后，会导致一定范围内的地下水水位下降，水位下降影响范围采用如下公式计算：
R0=R+r0
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式中：R0—引用影响半径，m；
R—影响半径，m；
r0—引用半径，m；
S—水位降深，m，为稳定静止水位标高与开采标高的差值；
H—含水层厚度，m，从坑道底板算起；
K—渗透系数，m/d；
a， b—矿坑的长、宽，m，当矿坑类似于矩形时，采用此公式计算。
本项目开采工程引用影响半径计算见表5.4-1。
表5.4-1     引用影响半径计算一览表
	矿体名称
	最低开采标高（m）
	静止水位标高（m）
	渗透系数K(m/d)
	矩形坑道长度a（m）
	矩形坑道宽度b（m）
	含水层厚度H（m）
	水位降深S（m）
	引用半径r0(m)
	影响半径R(m)
	引用影响半径R0(m)

	Ⅰ、Ⅱ
	1840
	1970.46
	0.0013
	250
	150
	130.46
	130.46
	118
	107
	225

	Ⅲ
	1800
	1989.72
	0.0013
	400
	250
	189.72
	189.72
	192
	188
	380

	Ⅳ
	1920
	1996.01
	0.0015
	200
	80
	76.01
	76.01
	81
	52
	133

	Ⅴ
	1920
	2026.48
	0.0013
	150
	80
	106.48
	106.48
	68
	79
	147

	Ⅵ
	1840
	1989.72
	0.0013
	350
	110
	149.72
	149.72
	132
	132
	264

	Ⅳ-1
	1900
	1996.01
	0.0015
	520
	200
	96.01
	96.01
	209
	73
	282


由表5.4-5可知，地下开采后最大影响范围为Ⅲ号矿体的380m。
（4）采矿对地下水的影响分析
1）对地下水水资源量的影响分析
本项目矿体开采后会疏干一定量的地下水。矿区地下水的补给来源主要是大红山北铜矿体（层）主要接受基岩裂隙潜水含水层的直接充水，矿区地下水的补给来源十分贫乏。据周边已开矿山资料，岩体大部分处于干燥状态，虽然部分埋藏于地下水位之下，但地下水为水量很小的断裂带脉状水，采掘初期，水量稍大，随着采矿工作的进行，水量越来越小，在开采中很容易排除和疏干。因此，由于当地地下水导水性及富水性差，地下水的补给量少，采矿工程疏干部分地下水会对当地的地下水资源量造成一定影响，应对疏干水进行充分的综合利用。
2）对周边敏感点的影响分析
根据现状调查，矿区地下水极度贫乏，含水层富水性差，矿化度高，地下水无开发利用价值，且矿区周边无居民，无地下水开发利用情况。因此，矿山开采不会对周边敏感点造成影响。
3）对地表植被的影响
矿区大部分为裸岩石砾地，表层为岩石或石砾，覆盖面积≥70%。仅有的少部分其他草地主要依靠土壤中的水分及少量降雨存活，地下水水位埋深较深，根系无法从地下水含水层中汲取水分，因此，矿体开采不会对地表植被生长造成明显不利影响。
5.4.5.2非正常工况地下水环境的影响预测与评价
根据前文，矿山井下涌水经由排水管排至地表400m3高位水池内，作为矿山生产及消防用水水源地。高位水池设置在入风管缆井井口附近工业场地内。高位水池供水干管采用无缝钢管，环状敷设。项目生活污水经一体化设备处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值后，用于生产，不外排。
本项目非正常工况地下水水质影响风险源为污水处理站在非正常状况下发生泄漏造成地下水污染，本次评价采用解析法对其影响进行预测分析。
（1）预测对象
根据开发利用方案的设计文件，大部分生产设备均在架空的设备层上，设备底部施工有围岩或跑冒滴漏废水收集池，正常情况下不会发生生产设备破裂导致的泄漏情况，即使发生泄漏，也极易被发现并采取措施进行处理。而对于污水处理站底部，若发生泄漏，较难以被发现，可能导致废水持续泄漏污染地下水，因此，非正常工况地下水造成污染的风险源主要为污水处理站，作为本次评价预测对象。
（2）水文地质条件概化
1）预测层位
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），“地下水环境影响预测层位应以潜水含水层或污染物直接进入的含水层为主，兼顾与其水力联系密切且具有饮用水开发利用价值的含水层”。因此本次预测选取潜水含水层作为预测层位。
2）含水层结构
据矿区出露地层及钻孔水文地质、工程地质编录资料，将矿区内相关地层划分为两个含（隔）水层（段）：第四系松散岩类透水不含水层（QhpL）及基岩裂隙潜水含水层（JxKw、δo、γ）。
3）地下水补给径流排泄条件
大气降水通过地表风化裂隙直接补给地下水，亦可通过透水不含水层间接补给地下水，据新疆各地均衡场实测，新疆各地有效降雨量大于10mm时，才有可能对地下水产生有效补给，矿区所在水文地质单元中单次大于10mm的降水凤毛麟角，因而降水对地下水的补给量也是很微弱。
钻孔简易水文观测结果说明，泥浆消耗量在地层浅部消耗较大，常有漏水现象，而在地层深部，由于裂隙不发育，泥浆无明显消耗，可见地层在垂向上，越深径流条件越差，地下水补给微弱，通道不畅，运移迟缓，交替不频，致使地下水矿化度高。
4）地下水动态
矿区地下水位变幅不大，与降雨等关系不太密切，地下水循环交替极差，基本处于停滞状态。
因此，矿区内地下水可概化为潜水含水层的一维稳定流系统。
（3）预测情景设置
本次评价设置正常状况及非正常状况预测，预测情景设置如下：
正常状况：污水处理站防渗有效
非正常状况：防渗失效，废水泄漏
（4）预测条件概化
污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括挥发、扩散、吸附、解吸、化学与生物降解等作用，在预测污染物扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑了地下水的对流、弥散作用。基于风险最大的原则，不考虑包气带的阻滞作用。
（5）污染源分析及预测因子
事故工况下，生活污水处理设施发生渗漏。
本项目生活污水排入新建地埋式一体化污水处理设施，生活污水产生量为15.68m3/d。本次预测假定由于腐蚀或地质作用导致生活污水处理设施破损，污水全部渗漏，影响预测因子是高锰酸钾指数（CODMn）和氨氮，其进水水质和预测源强见表5.4-2，其中假定污水中CODCr的浓度是CODMn浓度的2倍。预测过程中不考虑污染物的吸附和降解作用。
表5.4-2    事故工况下污染物预测源强
	情景设定
	渗漏位置
	特征污染物
	浓度（mg/L）

	事故工况
	污水处理设施
	氨氮
	25

	
	
	CODMn
	250


模拟预测指标的检出限和标准限值见表5.4-3。高锰酸钾指数（CODMn）和氨氮标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。当预测结果小于检出限时视为对地下水环境几乎没有影响，当预测结果超过标准限值时视为该因子超标。
表5.4-3    采用污染物检出限及其水质标准限值
	模拟预测因子
	检出限（mg/L）
	标准限值（mg/L）

	氨氮
	0.025
	0.2

	CODMn
	0.5
	3.0


（6）地下水环境影响预测分析
正常状况：污水处理设施防渗有效
正常状况下，污水处理设施防渗结构完好，不会对地下水环境造成明显不利影响。
非正常状况：污水处理设施池防渗失效，废水泄漏
根据评价区含水层特征和污染特点，评价区地下水运动的水文地质概念模型可概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，由于回水池为接地水池，发生泄漏后不易被发现，解析法预测模型选择“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”，计算公式如下：
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式中：
x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
C0—注入示踪剂的浓度，g/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数。
①C0：本次预测评价因子为CODMn和氨氮，初始浓度分别为250mg/L、25mg/L。
②泄漏时间：根据污染源的情景设定，服务年限内均持续泄漏。
③水流速度u：u=KI/ne，根据评价区水文地质条件及水位监测数据，渗透系数K为0.0015m/d，I为水力坡度，评价范围内平均水力坡度为1%，含水层岩性主要为石炭系浅成~超浅成侵入岩，地下水主要赋存在风化裂隙中，随着深度的增加，裂隙逐渐减少，有效孔隙度ne取0.1，因此，水流速度u为0.00015m/d。
④纵向弥散系数DL：根据水文地质条件概化，天然条件下地下水的弥散主要在地下水径流方向，垂直径流方向的弥散系数较小，横向弥散系数DT=0.1DL，纵向弥散系数DL采用公式DL=αL×Vm计算，其中αL为纵向弥散度，V为平均流速，m为经验系数，取值接近于1。
由于弥散度有尺度效应，弥散度的确定相对比较困难。通常空隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而增大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4～5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。因此，即使是进行野外或室内弥散试验也难以获得准确的弥散度值。因此，本次评价参考前人的研究成果，见图5.4-2（李国敏，陈崇希，空隙介质水动力弥散尺度效应的分形特征及弥散度初步估计），该论文通过尺度效应的分维来确定纵向弥散度与模型尺度的关系，绘制成经验曲线，可以用来对不同尺度模型下的纵向弥散度的初步估计。
综合以上分析，根据经验取值，纵向弥散度αL约为30m，平均流速取0.00015m/d，本次评价纵向弥散系数为0.0045m2/d。
图5.4-2    空隙介质数值模型的lgαL-lgLs图
预测结果如下：
CODMn预测结果见表5.4-4及图5.4-2～4，氨氮预测结果见表5.4-5及图5.4-5～7。
表5.4-4    渗入地下CODMn浓度预测结果（mg/l）
	预测时段
	超标距离（m）
	预测影响距离m）

	100天
	2
	2

	300天
	3
	4

	1000天
	4
	7


表5.4-5    渗入地下氨氮浓度预测结果（mg/l）
	预测时段
	超标距离（m）
	预测影响距离m）

	100天
	0
	0

	300天
	0
	0

	1000天
	0
	0



图5.4-2     泄漏点下游100天CODMn浓度变化曲线

图5.4-3     泄漏点下游300天CODMn浓度变化曲线

图5.4-4     泄漏点下游1000天CODMn浓度变化曲线

图5.4-5     泄漏点下游100天氨氮浓度变化曲线

图5.4-6     泄漏点下游300天氨氮浓度变化曲线
图5.4-7     泄漏点下游1000天氨氮浓度变化曲线
从表5.4-4预测结果可以看出，地下水CODMn的预测结果在100d时，超标距离为2m，影响距离为2m。在300d时，超标距离为3m，影响距离为4m。在1000d时，超标距离为4m，影响距离为7m。污染物运移到下游污染浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
从表5.4-5预测结果可以看出，地下水氨氮的预测结果在100d时，超标距离为0m，影响距离为0m。在300d时，超标距离为0m，影响距离为0m。在1000d时，超标距离为0m，影响距离为0m。污染物运移到下游污染浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
由于评价区内含水层富水性及导水性均较差，评价区内地下水基本处于停滞状态，泄漏的废水在地下水对流、弥散作用下向下游运移，但由于含水层导水性能较差，运移距离较短，1000天内最大运移距离为7m，污染晕全部在厂区范围内，在小范围内对地下水水质造成影响。因此，需要尽量避免出现泄漏情况，加强对防渗结构的检漏和地下水水质监测。
5.4.5.3其他工程内容对地下水环境影响分析
本项目废石为第I类一般工业固体废物，开采期间的废石临时堆放于废石场，全部作为充填站原料，用于井下充填。
项目所在区域气候特征为干旱、少雨、多风，属典型的大陆干旱气候，多年平均降水量为38.6mm，多年平均蒸发量为2639.7mm。据此推测，废石堆存过程中淋溶水量极少，并且废石不属于危险废物，故废石淋溶水对环境影响甚微。
废石淋溶水渗透到地下水的可能性极小，固体废物淋溶水通过垂直渗透或补给方式污染地下水环境的可能性几乎没有。因此，生产过程中产生的废石按规划合理堆放，废石淋溶水对区域地下水环境影响甚微。
5.4.5.4地下水环境影响小结
矿体开采后会疏干部分含水层中的地下水，地下开采最大影响范围为380m。在该范围内的含水层的地下水水位降深由影响范围边界向中部逐渐变大。矿区地下水极度贫乏，含水层富水性差，矿化度高，地下水无开发利用价值，且矿区周边无居民，无地下水开发利用情况，矿山开采不会对周边敏感点造成影响。矿区大部分为裸地，仅有的少部分其他草地主要依靠土壤中的水分及少量降雨存活，地下水水位埋深较深，根系无法从地下水含水层中汲取水分，因此，矿体开采不会对地表植被生长造成明显不利影响。
污水处理站正常状况下渗漏的水量特别微小，渗漏的水量甚至不能进入含水层中，不会对地下水环境造成明显不利影响。非正常状况下，污水处理站废水泄漏会对矿区内地下水水质造成污染，根据预测，污染物的迁移距离较短，基本位于矿区范围内，虽不会导致污染晕范围内的地下水水质恶化，但需要极力避免出现泄漏情况，加强对防渗结构的检漏。
本项目废石为第I类一般工业固体废物，矿区降雨量极少，形成淋溶水量较少，废石场不会对地下水环境造成明显不利影响。
地下水保护措施
5.4.6.1源头控制措施
（1）严格按照国家相关规范要求，对采矿生产设备、管道等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
（2）采用“可视化”设备原则，设置企业在线监控装置、视频监控系统及自控阀门。做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏。
（3）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。
（4）矿区断裂带脉状含水带多不发育，但不排除矿区有较宽大导水裂隙存在的可能，在矿体的开采过程应进行超前探水，对导水裂隙进行封堵，防止发生突水事故。
5.4.6.2分区防渗措施
（1）采矿工业场地分区防渗
为保证项目运行过程不对周边地下水环境造成影响，本次评价对项目工程内容进行分区防渗，本项目包气带主要为第四系透水不含水层，该层透水性好，渗透系数较大，天然包气带防污性能弱。按照防渗级别要求不同分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。
重点防渗区：主要针对接地的水池及污染泄漏难以被发现的地段，除有单独防渗要求按规范要求设置防渗外，其余重点防渗结构的渗透系数需等效厚度Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s的黏土防渗层，或参照GB18598执行。本项目需采取重点防渗的区域包括：采矿工业场地机汽修车间、危废暂存库等。
一般防渗区：防渗结构渗透系数需等效厚度Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s的黏土防渗层，或参照GB16889执行。本项目需采取一般防渗的区域包括：生活污水处理站等。
简单防渗区：矿石堆场等除重点防渗区及一般防渗区以外的区域。
采选工业场地分区防渗见表5.4-8。
表5.4-8     工业场地分区防渗一览表
	防渗级别
	工作区
	防渗要求

	重点防渗区
	采矿工业场地
	机汽修车间、危废贮存库
	等效粘土防渗层
Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s；
或参照GB18598执行

	防渗级别
	工作区
	防渗要求

	一般防渗区
	办公区
	生活污水处理站
	等效粘土防渗层
Mb≥1.5m、K≤1×10—7cm/s；
或参照GB16889执行

	简单防渗区
	项目其他部分对厂区地下水基本不存在风险的车间以及路面、室外地面等部分
	视情况进行防渗或地面硬化处理


（2）废石场
经鉴别，本项目废石为第I类一般工业固体废物，
根据《大红山北铜矿勘探报告》及收集的周边矿山、区域地质调查等相关地质资料，废石场所在地层范围内基本不含水，渗透性较差，渗透系数约0.0015m/d（约2×10-6cm/s），可采用天然基础层作为防渗衬层，无需进行底部人工防渗。因此废石场建设可按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅰ类一般工业固体废物贮存有关规定进行设计和建设和管理。即：①当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。②当天然基础层不能满足①条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
本次分区防渗主要分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，建议在今后的建设项目中应加强分区防渗，根据不同的工程内容采取不同的防渗措施，保证矿区及周边地下水环境不受影响，具体防渗措施应以工程设计、对应项目环评文件提出的要求或相关处置规范为准。
5.4.6.3监测措施
为保证项目所在地及下游地下水不受项目生产运行的影响，除采取必要的分区防渗措施并保证防渗措施施工到位、定期对防渗结构进行巡检等措施外，还需在项目主要污染源下游采取监测预警措施。
（1）监测点位
根据预测结果，由于当地地下水含水层导水性及富水性较差、水动力条件较差，监测点应尽量靠近潜在污染源附近，结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的相关要求，本项目共布设4个地下水水质跟踪监测井，监测井布设见表5.4-9。
表5.4-9    地下水跟踪监测井布设
	监测
井编
号
	位置
	井深（m）
	井径（mm）
	井结构
	监测层位
	监测点性质
	备注

	G1
	地下水1#
	51m
	110
	PVC
	基岩
裂隙
水
	上游背
景对照
点
	地下水上游

	G2
	地下水2#
	53m
	110
	PVC
	基岩
裂隙
水
	污染扩
散监测
点
	地下水侧向

	G3
	地下水3#
	68m
	110
	PVC
	基岩
裂隙
水
	污染扩
散监测
点
	地下水侧向

	G4
	地下水4#
	41m
	110
	PVC
	基岩
裂隙
水
	下游监控点
	地下水下游


备注：监测井的深度为初步估算，具体深度宜进入稳定水面下2m。污染扩散监测点必要时可作为应急抽水井，控制污染物继续扩散。
（2）监测因子
基本水质因子：pH、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铅、砷、镉、汞、六价铬；
特征因子：铜、石油类
（3）监测频次
每季度一次。如发现污染和水质恶化时，应加密监测频次。
（4）监测管理
将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保矿区周围及下游地下水环境的安全。
5.4.6.4风险应急措施
（1）应急预案
在制定全矿安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。
地下水应急预案应包括以下内容：
①应急预案的日常协调和指挥机构。
②相关部门在应急预案中的职责和分工。
③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估。
④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习。
⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。
（2）应急处置
一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：
①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，密切关注地下水水质变化情况。
②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人员和财产的影响。
③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水进行人工抽采形成地下水降落漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并抽取已污染的地下水处理后回用。
④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
⑤必要时应请求社会应急力量协助处理。
5.4.6.5其他措施
（1）加强管理，增设环保工作组，定期检查矿内的生产运行是否规范，禁止乱排垃圾、生产过程中的废渣、废水，防止降雨淋溶产生的淋滤液下渗污染地下水。
（2）每天每个班组均要重点关注各可能的地下水污染源，尤其关注接地水池，检查其正常积水位有无变化，若水位较正常积水位明显降低，则迅速查明是否出现了泄漏，并及时处理，确保矿区各污染源处于安全防护状态。
（3）各跟踪监测井的井口应高出地面并加井盖，井周围应设置密闭防护设施，以避免跟踪监测井受到污染。
地下水环境影响评价结论
（1）矿区地下水水位变幅不大，和气象诸要素联系不太密切，地下水循环交替较差，基本上处于停滞状态，含水层之间水力联系不密切。矿区地下水矿化度高，无开发利用价值，矿区周边无居民，无地下水开发利用情况。
（2）矿体开采后会疏干部分含水层中的地下水，地下开采后，最大影响范围为380m。在该范围内的含水层的地下水水位降深由影响范围边界向中部逐渐变大。矿区地下水极度贫乏，含水层富水性差，矿化度高，地下水无开发利用价值，且矿区周边无居民，无地下水开发利用情况，矿山开采不会对周边敏感点造成影响。矿区大部分为裸岩石砾地，仅有的少部分其他草地主要依靠土壤中的水分及少量降雨存活，地下水水位埋深较深，根系无法从地下水含水层中汲取水分，因此，矿体开采不会对地表植被生长造成明显不利影响。
（3）污水处理站正常状况下渗漏的水量特别微小，渗漏的水量甚至不能进入含水层中，不会对地下水环境造成明显不利影响。非正常状况下污水处理站废水泄漏会对矿区内地下水水质造成污染，由于评价区内含水层导水性较差，污染物的迁移距离较短，基本位于矿区范围内，会导致污染范围内的地下水水质恶化，因此，需要极力避免出现泄漏情况，加强对防渗结构的检漏。
（4）本次评价提出了源头控制、分区防渗、监测措施及风险应急措施。对采矿工业场地机修车间等进行重点防渗，对生活污水处理站等采取一般防渗，其余地段采用简单防渗；废石场采用人工材料进行防渗，防渗结构渗透系数满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场要求。本次评价在矿区上游、主要污染源下游布设了4个地下水跟踪监测井，基本监测因子为pH、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铅、砷、镉、汞、六价铬，特征监测因子为铜、石油类，每季度监测一次。本次评价还要求建设单位制定专门的地下水风险应急预案，并定期进行演练。
哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目生态环境影响报告书
本次评价认为，在采取了本项目提出的源头控制、分区防渗、监测措施、风险应急措施的基础上，从地下水环境影响角度分析，本项目可行。
新疆恒升融裕环保科技有限公司                             电话：0991-3333881182

电话：0991-3333881                              新疆恒升融裕环保科技有限公司183
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声环境敏感目标
本拟建项目周边200m范围内无声环境保护目标。
工业场地噪声环境影响预测
根据项目生产特点，将进入运行期后主要产生噪声影响的采矿工业场地作为评价重点区。
5.5.2.1噪声源强
地面噪声源主要是固定设备产生的噪声。噪声源主要集中在破碎站、矿区工业场地等。项目源强采用《采掘类环境影响评价环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中确定的金属矿山的主要噪声源。工程主要噪声源及其源强见表5.5-1。
表5.5-1    噪声源设备及源强表
	序号
	声源位置及名称
	声源源强dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置
	运行时段
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离（m）

	1
	空压机
	98
	增加消声设备、基础消声减震、置于实体墙结构室内
	-130
	230
	2.0
	昼夜
	58
	1.0

	2
	风机
	95
	
	-135
	240
	1.0
	昼夜
	53
	1.0

	3
	提升机
	87
	
	-133
	116
	3.0
	昼夜
	51
	1.0

	4
	绞车
	90
	
	-122
	210
	2.0
	昼夜
	55
	1.0

	5
	颚式破碎机
	98
	置于地上室内、减震
	-266
	18
	2.0
	昼夜
	52
	1.0

	6
	重型板式给料机
	95
	
	-280
	35
	2.0
	昼夜
	51
	1.0


5.5.2.2预测范围
本次噪声评价范围为采矿工业场地场界四周200m，厂界四周200m范围内无声环境保护目标。
5.5.2.3预测条件及模式
（1）预测条件假设
①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
②室内噪声源考虑声源所在车间围护结构的隔声作用；
③为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强；
④考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。
（2）预测模式
1、预测因子：等效A声级。
2、预测模式：采用工业噪声预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对厂界噪声的贡献值。
①室外声源



式中：—噪声源在预测点的声压级，dB（A）；


—参考位置处的声压级，dB（A）；

—参考位置距声源中心的位置，m；

—声源中心至预测点的距离，m；

—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。
②室内声源
A. 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级：



式中：—指向性因子；
LW—室内声源声功率级，dB；

—房间常数；

—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
B.计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级：


式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB；
Lp1j（T）—室内j声源声压级，dB；
N—室内声源总数。
C.计算靠近室外围护结构处的声压级：


式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB；
TL—围护结构的隔声量，dB；
D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级：


E.按室外声源预测方法计算预测点处的声压级。


F.如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。
③总声压级


式中：T为计算等效声级的时间；
M为室外声源个数；N为室内声源个数；

为T时间内第i个室外声源的工作时间；

为T时间内第j个室内声源的工作时间。


和均按T时间内实际工作时间计算。
5.5.2.5预测结果及评价
本次环评针对各种噪声源的特征对噪声防治措施进行了细化，预测按照采取治理措施后的影响进行计算，场界噪声预测结果见表5.5-2。
表5.5-2     噪声影响预测结果表单位：dB（A）
	受声点
	东场界
	南场界
	西场界
	北场界

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	贡献值
	36.1
	36.1
	35.9
	35.9
	33.5
	33.5
	35.3
	35.3

	标准值
	60
	50
	60
	50
	60
	50
	60
	50


项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
预测结果表明，项目在各场界的最大预测值在33.5～36.1dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，拟建项目不会降低厂界声环境质量级别，同时项目建设过程中加强噪声源的减噪、降噪，则本项目的建设不会对外环境噪声造成显著影响。
5.5.3爆破振动环境影响预测
项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，频繁的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及边坡稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地震效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：矿区内的建筑物、构筑物可能遭致破坏；诱发边坡崩塌、滑动等。
爆破振动安全允许距离（m）
根据公式[image: ]1/a×[image: ]
式中R—爆破地震安全允许最小距离（m）；
Q—单段最大装药量（kg），此处Q=545（kg）；
K、a—参照《爆破安全规程》（GB6722-2014）规定，此处取k=150，a=1.7；
v—保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为厘米每秒（cm/s），此处取v为5；
[image: ]
经计算，爆破振动安全允许距离为129米，爆破点距厂生活区直线距离770m，爆破振动对其影响较小。
表5.5-3    声环境影响评价自查表
	[bookmark: _Toc22001]工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□             二级☑               三级□

	
	评价范围
	200 m☑           大于 200 m□         小于 200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑   最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑       地方标准□       国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区□
	2 类区☑
	3 类区□
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑     现场实测加模型计算法□    收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□            已有资料□            研究成果☑

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑                其他☑

	
	预测范围
	200 m☑      大于 200 m□      小于 200 m□

	
	预测因子
	等效连续 A 声级☑   最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑                不达标（

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□                 不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑  固定位置监测□  自动监测□  手动监测☑  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续 A 声级）
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行☑       不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（	）” 为内容填写项。
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固废产生、利用及处理处置情况
项目产生的固体废物主要是采矿废石、除尘器除尘灰，机修产生的设备检修废机油，此外还有生活垃圾。固废产生量及处置利用措施见表5.6-1。
表5.6-1     拟建工程固废产生量及处置利用措施
	序号
	固体废物名称
	属性
	产生量 t/a
	形态
	处置方式

	1
	废石
	一般工业固体废物
（091-001-S05）
	23700
	固态
	废石临时堆放于废石场，作为充填原料用于井下充填

	2
	除尘灰
	一般工业固体废物（091-001-S05）
	5.28
	固态
	作为充填原料综合利用

	3
	废布袋
	一般工业固体废物（900-009-S59）
	0.05
	固态
	由原厂家回收处置。

	4
	废机油
	危险废物（HW08
900-214-08）
	1.2
	液态
	收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置

	5
	废油桶
	危险废物（HW08
900-249-08）
	0.5
	固态
	收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置

	6
	生活垃圾
	/
	24.5
	固态
	定期清运至哈密市伊州区生活垃圾填埋场进行处置


固体废物环境影响分析
5.6.2.1采矿废石
（1）性质鉴别
建设单位采集了废石样品，2026年5月30日委托新疆齐新环境服务有限公司进行性质鉴别。
①性质鉴别
检测项目：pH、铬（六价）、氟化物、铍（以总铍计）、总锰、总铬、铅、总银、钡、镉、镍、铜、汞、硒、砷、总氰化物等共16项。
浸出毒性鉴别试验结果见表5.6-2，由检测结果可知，浸出液中各测定项目浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浸出毒性鉴别标准值，不属于具有浸出毒性特征的危险废物。浸出液中各测定项目浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度。本项目废石属于Ⅰ类一般工业固废。



















表5.6-2    废石危险废物浸出毒性检测结果
	序号
	监测项目
	单位
	废石浸出毒性检测值
	GB5085.3-2007
	GB8978-1996

	1
	pH值
	无量纲
	7.88
	‑
	‑

	2
	六价铬
	mg/L
	＜0.004
	5
	0.5

	3
	氟化物
	mg/L
	0.20
	100
	10

	4
	铍
	mg/L
	＜0.004
	0.02
	‑

	5
	总锰
	mg/L
	1.97
	‑
	‑

	6
	总铬
	mg/L
	1.22
	15
	1.5

	7
	铅
	mg/L
	0.94
	5
	1.0

	8
	总银
	mg/L
	＜0.01
	5
	‑

	9
	钡
	mg/L
	1.64
	100
	‑

	10
	镉
	mg/L
	0.02
	1
	0.1

	11
	镍
	mg/L
	0.30
	5
	‑

	12
	铜
	mg/L
	0.20
	100
	0.5

	13
	汞
	µg/L
	1.08
	100
	50

	14
	硒
	µg/L
	3.46
	1000
	‑

	15
	砷
	µg/L
	3.40
	5000
	500

	16
	总氰化物
	mg/L
	＜0.2
	5
	‑


（2）废石场影响分析
废石临时堆放于废石场，作为充填原料用于井下充填，不在地面长期堆存，对环境影响较小。
5.6.2.2危险废物
本项目的废机油（HW08 900-214-08）属于危险废物，项目拟建危废贮存库一座，占地20m2，建筑层数为单层，结构形式为钢筋混凝土排架结构，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行规范化建设。危险废物临时贮存场所采用高密度聚乙烯防渗处理，确保其饱和渗透系数＜1.0×10-10cm/s，全密封式，避免二次污染影响环境；地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；危险废物临时存放场所分区存放，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间；装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示的标签；危险废物临时存放场所要做好防风、防雨、防晒工作。
危险废弃物在危废贮存库内暂存，委托具有相关危废处置资质的单位进行处置，做到不随意排放。
经过以上措施，本项目运营期间产生的固体废物可以做到有效再利用及安全处置，在加强管理的情况下，固体废物对环境产生影响较小。
5.6.2.3一般固废
本项目破碎车间粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放，除尘灰产生量为5.28t/a。除尘灰经收集后用于充填工艺。
5.6.2.4生活垃圾
生活垃圾主要来自办公生活区和职工食堂等，生活垃圾产生量约24.5t/a。拟建工程设置有生活垃圾收集设施，由专职环卫人员每天清理、分拣处理，不可回收的生活垃圾以协议委托的方式交由哈密市星星峡镇生活垃圾填埋场集中进行处置，不会对环境产生明显的不利影响。
经过以上措施，本项目运营期间产生的固体废物可以做到有效再利用及安全处置，在加强管理的情况下，固体废物对环境产生影响较小。
[bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc24699]土壤环境影响评价
土壤环境的影响识别
（1）建设项目所属行业识别
本工程为铜矿采矿项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，为I类项目。
[bookmark: 5.2.5.1.2土壤环境影响类型、影响途径、影响源与影响因子识别][bookmark: 5.2.5.1.2土壤环境影响类型、影响途径、影响源与影响因子识别]（2）土壤环境影响类型、影响途径、影响源与影响因子识别
通过对项目工程分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录B表B.1，为生态影响型、污染影响型兼有项目。
根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。
①废气沉降对土壤的影响
施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。
采场粉尘、道路运输扬尘等会进入环境空气，通过自然沉降和雨水进入土壤，会对周边土壤产生一定的累积影响。
②废水下渗对土壤的影响
本项目主要废水污染源为井下涌水、生活污水等。项目采用“清污分流”，正常运营期各种生产废水分别收集处理后全部回用，生活污水经处理后回用于生产，废水不会下渗进入厂区及周边土壤环境，进而对其造成不利的影响。
因此，正常工况下，拟建工程污染土壤的途径为含重金属粉尘进入环境空气，通过自然沉降和雨水进入土壤。
③生态影响型
本工程采矿过程中不使用酸碱试剂，不会导致土壤酸化、碱化，但掘进过程中，地下水水位的变化会导致土壤盐化。
本工程对土壤的影响类型和途径及影响因子见表5.7-1至5.7-3。
表5.7-1    土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	运营期
	采矿区
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	废石场
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	工业场地
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”


表5.7-2    污染影响型建设项目土壤影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子

	废石场
	废石堆存过程中淋溶液
	大气沉降、地表漫流、垂直入渗
	pH、铬（六价）、氟化物、铍（以总铍计）、总锰、总铬、铅、总银、钡、镉、镍、铜、汞、硒、砷、总氰化物等
	铅


表5.7-3     生态影响型建设项目土壤环境影响途径识别表
	影响结果
	影响途径
	具体指标
	土壤环境敏感目标

	其他
	水位变化
	土壤盐化
	/


[bookmark: 5.2.5.2 预测评价范围、时段和预测情景设置][bookmark: 5.2.5.2 预测评价范围、时段和预测情景设置]土壤环境影响预测与评价
5.7.2.1土壤盐化情况预测
（1）预测评价范围、时段和预测情景设置
项目的预测评价范围与调查评价范围一致，生态影响型评价时段为运营期和服务期满后；污染影响型评价时段为运营期。按项目正常运营和事故状态两种情形为预测情景。
[bookmark: 5.2.5.3预测评价因子][bookmark: 5.2.5.3预测评价因子]（2）预测评价因子
采矿区预测评价因子：铅、铜、全盐量。
本工程废石场土壤污染以垂直入渗为主，预测评价因子选取废石浸出最大浓度污染物铅以及本项目特征因子铜。
[bookmark: 5.2.5.4预测评价方法及结果分析][bookmark: 5.2.5.4预测评价方法及结果分析]（3）预测评价方法及结果分析
铜矿开采后，地表沉陷将引起地下水水位抬升，可能造成矿内区域盐化进一步发育，本次评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录F“土壤盐化综合评价预测方法”进行预测评价。
根据表5.7-4选取各项影响因素的分值与权重，采用下列公式计算土壤盐化综合评分值（Sa）。
[image: 1596026319(1)]
式中：n——影响因素指标数目；
Ixi——影响因素i指标评分；
Wxi——影响因素i指标权重。
表5.7-4    土壤盐化影响因素赋值表
	影响因素
	分值
	权重

	
	0分
	2分
	4分
	6分
	

	地下水位埋深（GWD）/m
	GWD≥2.5
	1.5≤GWD＜2.5
	1.5≤GWD＜1.5
	GWD＜1.0
	0.35

	干燥度（EPR）
	EPR＜1.2
	1.2≤EPR＜2.5
	2.5≤EPR＜6
	EPR≥6
	0.25

	土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg）
	SSC＜1.2
	1≤SSC＜2
	2≤SSC＜4
	SSC≥4
	0.15

	地下水溶解性总固体（TDS）/（g/L）
	TDS＜1
	1≤TDS＜2
	2≤TDS＜5
	TDS≥5
	0.15

	土壤质地
	黏土
	砂土
	壤土
	砂壤、粉土、砂粉土
	0.10


表5.7-5     土壤盐化预测表
	土壤盐化综合评分值（Sa）
	Sa＜1
	1≤Sa＜2
	2≤Sa＜3
	3≤Sa＜4.5
	Sa≥4.5

	土壤盐化综合评分预测结果
	未盐化
	轻度盐化
	中度盐化
	重度盐化
	极重度盐化


（4）土壤盐化预测结果分析
根据前文水文地质章节描述，采矿区地下水位埋深为大于2.5m，干燥度（蒸降比值）（EPR）约远远大于2.5，本次监测土壤本底含盐量（SSD）/（g/kg）3.8，地下水TDS最大浓度为1930mg/L，土壤质地为砂土，计算干燥度、土壤本底含盐量及土壤质地的权重及分值，计算得Sa=2.6，矿区范围内盐化程度为中度盐化，项目实施不会进一步造成区域土壤明显变化。
5.7.2.2大气沉降对土壤的预测与评价
本工程运营期大气污染物主要为场区作业、废石堆存及运输过程产生的无组织扬尘，主要污染因子为颗粒物，无重金属、有毒有害气态污染物排放，大气沉降对土壤的影响途径主要为扬尘自然沉降附着于地表土壤表层。
项目区地处大陆干旱气候区，区域降水稀少、空气干燥、大风天气多发。干旱少雨的气象条件导致大气干湿沉降作用微弱，无持续雨水淋溶、污染物随降水沉降富集土壤的条件；同时区域土壤本身沙性重、通透性强，表层短暂沉降的粉尘无持续累积固化条件，不易造成土壤污染物富集。
工程产生的扬尘主要为原生土石粉尘，成分与区域原有土壤、围岩地质组分基本一致，不含超标重金属及有毒有害物质，沉降后仅轻微改变地表表层土壤容重，不会引发土壤污染、土壤酸化、盐碱化及土壤质量退化等问题。相较于区域原生风沙自然沉降过程，本工程扬尘大气沉降增量有限、影响范围局限，仅集中在场区及周边近距离区域。
此外，项目采取场区洒水降尘、废石场全覆盖抑尘、运输车辆密闭及场区防风固沙等防控措施，可大幅削减无组织扬尘排放量，进一步降低大气沉降强度。同时评价区原生植被以猪毛菜、沙生针茅、驼绒藜等耐旱耐风沙沙生植物为主，对地表覆被变化、轻微粉尘沉降具备良好的耐受与适应能力，扬尘沉降不会对植被生长及土壤生态结构造成破坏性影响。
综上，本工程大气沉降污染物组分简单、排放强度低，叠加区域特殊干旱气象条件及完善的抑尘防护措施后，大气沉降对区域土壤环境质量、土壤结构及土壤生态的累积影响极小，不会造成土壤环境质量超标，土壤环境影响可接受。
（3）地面漫流土壤污染环境影响分析
本工程地表漫流对土壤的影响主要为废石场淋溶水地表漫流。
本工程施工期及运营期对土壤环境的影响主要来源于废石场堆存过程中淋溶水地表漫流、场区地表径流冲刷及占地扰动等因素，其中以废石场淋溶水地表漫流为主要影响途径。
项目区域属于典型大陆干旱气候，具有干旱少雨、蒸发量大、多风少降水的气候特征，区域多年平均降水量仅38.6mm，而多年平均蒸发量高达2639.7mm，蒸发量远大于降水量。极端干旱的气象条件使得场区大气降水入渗及地表产流能力极弱，废石堆存过程中基本无持续、稳定的淋溶水产生，仅在极端短时降水条件下可能产生微量地表漫流，淋溶水量整体可忽略不计。
本项目产生的废石为一般工业固废，不属于危险废物，废石本身重金属及有毒有害污染物含量极低，无高浓度污染物浸出风险。在无大量淋溶水持续冲刷、浸泡的条件下，废石中微量污染物难以随水体迁移进入周边土壤，不会造成土壤污染累积、酸化、盐碱化或重金属超标等环境问题。
同时，工程废石场设置拦挡、截排水及防渗、抑尘等防护措施，可有效阻断地表漫流扩散路径，进一步削弱淋溶水对周边土壤的冲刷与浸润影响。工程占地范围内土壤扰动为局部、暂时性影响，施工结束后通过场地平整、植被恢复等措施可逐步恢复土壤结构与生态功能。
综上，结合项目干旱少雨的区域气候特征、废石属性及场区防护措施，本工程废石场淋溶水地表漫流对区域土壤环境的影响程度极小，不会改变区域土壤环境质量现状，土壤环境影响整体可接受。
（4）垂直入渗土壤污染环境影响分析
本工程土壤污染源包括工业场地等。危废暂存间、矿井水沉淀池在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E，确定预测方法如下：
①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）
式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
Ls——预测评价范围内单位年份土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb——表层土壤容重，kg/m3；
D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
N——持续年份，a。
②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式：
S=Sb+△S
式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
③模型参数
Is：废石浸出试验中的汞含量为0.00043mg/L，根据当地气象资料可知，本工程区域年降水量为38.6mm，废石场汇水面积以47590m2计；
Ls：按最不利情景，不考虑排出量，取值0；
Rs：按最不利情景，不考虑排出量，取值0；
ρb：根据土壤理化特性调查，本工程土壤容重为1.2g/cm3；
A：取值2.7131km2；
D：取0.2m；
Sb：根据土壤现状监测数据，土壤中铜和铅的含量分别为21mg/kg、22.2mg/kg；
将上述参数带入公式，分别计算工程运行10年、20年累积量，并叠加现状背景值，累计影响见表5.7-6。
表5.7-6    汞对土壤的累计影响
	特征因子
	持续年限
	△S（g/kg）
	Sb（mg/kg）
	S（mg/kg）
	筛选值评价标准（mg/kg）

	铜
	单位年限
	5.64×10-7
	21
	21.0006
	18000

	
	10年
	5.64×10-6
	21
	21.0056
	18000

	
	20年
	1.13×10-5
	21
	21.0113
	18000

	铅
	单位年限
	2.65×10-6
	22.2
	22.2027
	800

	
	10年
	2.65×10-5
	22.2
	22.2265
	800

	
	20年
	5.30×10-5
	22.2
	22.2530
	800


由上表可以看出废石场淋溶水中汞通过垂直入渗对项目区及周边土壤造成一定的累积影响，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）模型预测分析，淋溶水如连续垂直入渗20年，评价范围内单位质量土壤中铜和铅的预测值将基本保持在本底值，总体增量较小，对环境影响较小。
本工程各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。危险废物暂存库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计建造。危险废物分类收集后，定期交由有资质单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对土壤环境不会造成影响。
运营期产生的废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。
5.7.3小结
表5.7-7     土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响 
识
别
	影响类型
	污染影响型（；生态影响型（；两种兼有√
	/

	
	土地利用类型
	建设用地√；农用地√；未利用地（
	土地利用
类型图

	
	占地规模
	（15.489）hm2
	/

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	/

	
	影响途径
	大气沉降√；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位√；其他（）
	/

	
	全部污染物
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、SSC
	/

	
	特征因子
	pH、SSC、汞
	/

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类√；Ⅱ类（；Ⅲ类（；Ⅳ类（
	/

	
	敏感程度
	敏感√；较敏感（；不敏感（
	/

	评价工作等级
	一级√；二级（；三级（
	/

	现
状 
调
查 
内
容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□
	/

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	5
	6
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	/
	0~3m
	

	
	现状监测因子
	pH、SSC、基本45项
	/

	现
状 
评
价
	评价因子
	pH、SSC、基本45项
	/

	
	评价标准
	GB 15618√；GB 36600√；表 D.1√；表 D.2□；其他（）
	/

	
	现状评价结论
	占地范围内土壤各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；占地范围外土壤各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。
	/

	影
响 
预
测
	预测因子
	pH、SSC、汞
	/

	
	预测方法
	附录 E（；附录 F□；其他（）
	/

	
	预测分析内容
	影响范围（      m2）
影响程度（        ）
	/

	
	预测结论
	达标结论：a）（；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	/

	防
治 
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（        ）
	/

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	/

	
	
	1
	pH、铜、含盐量
	1次/3年
	

	
	信息公开指标
	/
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本项目为新建工程，新建地表建筑物为采矿工业场地等，占地面积为15.489hm²，为永久占地。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级确定为二级。
本次评价对生态环境评价范围进行占地和动物、植被等现状评价。
生态环境影响分析
5.8.1.1生态完整性与稳定性分析
评价区基本上为原始的处于自然状态的生态系统。自然化程度高、荒漠化程度重，属于典型的荒漠生态系统，整个区域生态系统受自然条件制约较重，生态系统非常脆弱。一旦受到外界及人类过多活动的干扰，就会改变和打破区内水热循环、土壤侵蚀等生态过程的动态平衡，也就打破了脆弱生态系统的稳定性，从而导致整个生态体系完整性的变化和失衡，丧失其生态服务功能。本项目实施后，原有的地类将发生较大的变化，开采初期形成工业场地、废石场等。
采取生态恢复和重建措施后，矿区原有的自然生态系统发生较大变化，随着矿山开展生态重建工程，将形成新的人工生态系统，代替原来的自然生态系统，使生态系统的组成和结构发生了一定的变化。原来处于相对稳定的自然生态系统结构，被人工生态系统和自然恢复的生态系统代替，生态系统更加趋于多样。
项目区生态系统主要由两类元素组成，一类是最稳定的元素，即岩石、裸岩石砾地，它们具有物理系统的稳定性；另一类是低亚稳定性的元素，即短命植物和小型动物，具有生物量较低、生命周期短和繁殖快的特点。对于低亚稳定性的元素，其阻抗稳定性较差，即抵御干扰的能力较低，但恢复稳定性较好，在受到干扰后，能在相对较短时间内恢复到原有的种群水平。项目区生态系统中具有生命特征的元素均为低亚稳定性元素，同时对物种起决定作用的水土资源几乎为同质，异质性极低，因此整个生态系统对外界干扰的阻抗能力极低，但恢复能力较强。
5.8.1.2对景观格局的影响分析
运营期，项目对景观格局的影响主要集中在采矿工业场地、风井工业场地、废石场、办公生活区等设施改变裸露地的荒漠景观。对景观结构有一定影响。
办公区等场地因为人工建筑的修建改变了原有荒漠景观，由荒漠景观变为人工建筑景观。
但从宏观上看，新建的工矿景观分布相对集中，因而对于整体景观斑块的破碎度影响不是很大，斑块之间继续保持着较高的连通性。因此不会引起整体景观格局和功能的较大改变。随着服务期满后的土地复垦措施的落实，最终将恢复自然景观。
5.8.1.3对土地利用的影响
项目建成后，共占地面积15.539hm²，原有的裸岩石砾地类型转变为采矿用地。
本项目占用土地的工程主要为工业场地、生活区和废石场等，占地类型主要为裸岩石砾地等，如果在本项目运营期间不采取土地复垦措施，裸岩石砾地等原生土地利用类型将逐年减少，采矿用地逐年增加，原生自然景观向人工景观转变十分显著，且采矿挖损使地表砾幕层消失，形成大面积有疏松沙土覆盖的裸露地表，为当地频繁的风沙活动提供了物质来源。因此，为避免这一情况的发生，在开采过程中，必须采取“边采边复（覆）”的措施，对废石场等及时恢复地表覆盖，避免地表大面积裸露，逐渐恢复原有土地利用功能。根据矿区生态环境特征，实施生态恢复后，土地利用结构与项目开发建设前相比，仍以表面覆盖有砾幕层的戈壁为主。
5.8.1.4对植被生长的影响分析
（1）生物量损失计算
运营期项目建设占地会破坏项目所在地及其周边地区的植被，根据《北方荒漠及荒漠化地区草地地上生物量空间分布特征》，该地区生态系统接近于“岩石、冰和沙漠”生态系统，平均生物量为20g/m²，由于自然条件极为恶劣，该生态系统中的植被每年能够提供的生产量极为有限，仅靠季节性的降水发育一些短命的盐生植物。项目建设带来生物量的损失计算结果见表5.8-1。运营期项目造成生物量损失约3.11t/a。
表5.8-1   运营期生物量损失
	植被平均生物量
	面积（hm2）
	生物量（t）

	20g/m2
	15.539
	3.11


（2）对地表植被的影响分析
项目所处区域属于亚洲中部最干旱、荒漠化最强的核心地段。极端干旱的环境严重限制了植物群落的发育，调查范围内，植被分布极少。项目建设对当地植被覆盖面积不会有明显影响，评价区域内的生态功能不会发生大的改变。评价区域内主要植物群系见表5.8-2。
表5.8-2    评价范围主要植物群系
	序号
	群系名
	拉丁名
	盖度

	1
	猪毛菜
	Salsola collina Pall.
	20-30%

	2
	沙生针茅
	Stipa glareosa P. Smirn.
	20-30%

	3
	驼绒藜
	Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
	20-30%


5.8.1.5对野生动物的影响分析
本项目的开发将破坏地表植被，对野生动物的栖息地造成一定影响，但是由于植被生长极少，栖息在评价区附近的小型野生动物也鲜见，因而项目建设运营对评价区内野生动物活动及其生境影响极为有限。
5.8.1.6地表错动及地面塌陷影响分析
（1）地面塌陷影响分析
根据矿体赋存特征及开采现状，设计采用地下开采方式分三个开采区逐步开采。采顺序为：先开采东南部的Ⅳ-1等矿体的南采区，接续开采中部的Ⅲ、Ⅵ号等矿体的中采区，后期开采北部的Ⅰ、Ⅱ号矿体的北采区。《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目生态修复方案》中的预测结果见表5.8-3。
表5.8-3    圈定地面塌陷情况一览表
	序号
	矿体编号
	预测地面塌陷区面积（公顷）
	采空区面积（公顷）
	地面塌陷最大深度（米）
	开采深厚比
	备注

	1
	Ⅰ、Ⅱ
	1.7610
	0.8891
	0.07 
	23.98 
	Ⅰ、Ⅱ号预测塌陷区

	2
	Ⅲ、Ⅲ-1
	5.2148
	4.0348
	2.61 
	10.26 
	Ⅲ、Ⅲ-1号预测塌陷区

	3
	Ⅵ
	1.6231
	1.7541
	0.78 
	22.40 
	Ⅵ号预测塌陷区

	4
	Ⅴ
	0.2826
	0.3685
	1.50 
	15.16 
	Ⅴ号预测塌陷区

	5
	Ⅳ
	0.3099
	0.2672
	0.89 
	16.29 
	Ⅳ号预测塌陷区

	6
	Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3
	8.238
	5.5506
	10.87 
	2.44 
	Ⅳ-1、Ⅳ-1-1、Ⅳ-1-2、Ⅳ-1-3号预测塌陷区

	合计
	17.4295
	12.8643
	
	
	


矿山地面塌陷主要威胁井下采矿人员的安全和井下开拓工程及生产设备。根据《哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目初步设计》，一班组井下采矿人员最多为47人；可能直接经济损失为400万元。矿山地面塌陷危害程度中等，危险性大。
（2）地面沉降影响分析
评价区地下水类型主要为基岩裂隙水，以接受降雨补给为主，补给来源少，补给量贫乏，含水层富水性差。
现状无地下水或地下油（气）开采活动，现状未发现地面沉降灾害。矿山为地下采矿活动，开采矿体部分位于地下水位以下或附近。评价区矿山开采时期矿山正常涌水量为519立方米/天，最大涌水量706立方米/天，在开采过程中将疏干排水，但疏干排水量小。基岩裂隙水含水层岩性以结晶灰岩、大理岩和花岗岩为主，不会发生压缩变形。所以本矿山正式生产后不易引发地面沉降灾害。预测评价采矿活动不易引发地面沉降灾害，危害程度小，危险性小。
（3）地裂缝影响分析
现状调查评价区无地裂缝灾害发育。
评价区内断裂构造较发育，虽然发育断裂，但非活动断裂，不具备发生地裂缝地质灾害的条件。矿山的采矿活动不会改变评价区内地质构造条件。预测评价采矿活动不易引发地裂缝灾害，危害程度小，危险性小。
5.8.1.7对土地沙化的影响
根据土地利用现状图以及新疆沙漠分布图和新疆沙漠化防治区划图，项目区所在土地为裸岩石砾地，裸岩石砾地是指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地，不属于表层为沙覆盖、基本无植被的沙地，因此本项目不属于沙漠区域。项目建设过程中可能会破坏裸岩石砾地表面石砾幕，导致土地类型变为表层为土质，基本无植被覆盖的裸土地，但随着项目建设进行，三平一通的展开和硬化与绿化工作的完成，项目整体不会加速区域内土地沙化，不会导致土地迅速沙化。
服务期满后对生态环境影响分析
矿山服务期满后，主体工程及其辅助工程对于地表的扰动也随之结束，不再产生新的不利影响。同时，矿山服务期满后即进行绿化复垦工作，不会对生态环境造成新的不利影响。
[bookmark: bookmark89]生态影响评价自查表
本项目生态影响评价自查表见表5.8-4。
表5.8-4    生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□（天山水源涵养区）；其他□（冰川）

	
	影响方式
	工程占用；施工活动干扰；改变环境条件；其他□

	
	评价因子
	物种（   ）
生境（低覆盖度草地及裸岩石砾地）
生物群落（低覆盖度草地）
生态系统（温带草原）
生物多样性（动物、植物）
生态敏感区（       ）
自然景观（ 荒漠 ）
自然遗迹□（    ）
其他□（      ）

	评价等级
	一级 二级 三级□
	生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.1584）km2，水域面积（/）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集；遥感调查☑；调查样方、样线；调查点位、断面□；专家和公众咨询法☑；其他☑（地方新闻资料）

	
	调查时间
	春季□；夏季；秋季☑；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的
生态问题
	水土流失；沙漠化；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种☑；生态敏感区；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性；定性和定量☑

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让；减缓；生态修复；生态补偿；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期；长期跟踪☑；常规□；无□

	
	环境管理
	环境监理；环境影响后评价；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行；不可行□

	注： “□” 为勾选项 ，可“√”；“（）”为内容填写


哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目生态环境影响报告书

新疆恒升融裕环保科技有限公司                             电话：0991-3333881222
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环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害为防控目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防控、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
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本项目环境风险评价程序详见图5.9-1。


图5.9-1    环境风险评价工作程序图
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5.9.2.1风险源调查
建设项目风险源调查建设项目危险物质数量和分布情况以及工艺特点。
（1）物质危险性调查
矿山日常柴油供应均来源于周边加油站，矿山不设油库硐室以及储油设备，矿山日常炸药均由当地民爆公司统一运送。项目运行过程中涉及的风险物质为机油。
其理化性质及基本特征情况见表5.9-1。
表5.9-1    机油的理化性质及危险特性一览表
	标识
	中文名
	机油
	英文名
	lubricatingoil；Lubeoil
	危险货物编号
	-

	
	分子式
	-
	分子量
	230~500
	UN编号
	-
	CAS编号
	-

	理化性质
	性状
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

	
	熔点（℃）
	-95.3~-94.3
	临界压力（Mpa）
	

	
	沸点（℃）
	69
	相对密度（水＝1）
	＜1

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	17
	相对密度（空气＝1）
	0.66

	
	临界温度（℃）
	234.8
	燃烧热（KJ·mol-1）
	-

	
	溶解性
	不溶于水

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	76~300

	
	爆炸极限（%）
	无资料
	最小点火能（MJ）
	-

	
	引燃温度（℃）
	248~350
	最大爆炸压力（Mpa）
	-

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	禁忌物
	-
	稳定性
	稳定

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	毒性及健康危害
	急性毒性
	LD50（mg/kg，大鼠经口）
	无资料
	LC50（mg/kg）
	无资料

	
	健康危害
	车间卫生标准
	-

	
	
	侵入途径：吸如、食入；
急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食
入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼
睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套；其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


（2）工艺系统危险性调查
本项目为采矿工程，地下开采过程中不安全因素较多。各种风险事故多发生于井下，事故严重则会波及地面，铜矿采掘过程中潜在的风险主要有采掘工作面冒顶、矿井透水事故；地面环境风险事故主要为机油泄漏对地下水环境的影响，以及发生火灾、爆炸次生污染物对大气环境的影响等。
5.9.2.2环境敏感目标调查
项目区为中心5km范围内无常住人群居住，无文教环境敏感区、国家和地方级文物古迹、珍稀濒危动植物保护物种等，矿区附近无其他国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区。
[bookmark: _Toc9124][bookmark: _Toc30774][bookmark: _Toc6143]环境风险潜势初判
[bookmark: _Toc16979]5.9.3.1环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目所涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势划分详见表5.9-2。



表5.9-2    建设项目环境风险潜势划分一览表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


[bookmark: OLE_LINK43]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。按照附录C定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在量与附录B中临界量的比值Q具体计算方法如下：
当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按如下式计算物质总量与其临界量比值Q：


式中：q1、q2···，qn为每种危险化学品实际存在量，t。
Q1、Q2···，Qn为与各危险化学品相对应的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；⑶Q≥100。
针对企业的生产原料、燃料、辅助生产物料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，该项目危险物质数量与临界量比值情况具体见表5.9-3。
表5.9-3    风险物质数量与临界量比值情况一览表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量/t
	临界量/t
	该种危险物质Q值

	1
	油类物质
	机油
	/
	16
	2500
	0.006

	2
	硝酸铵
	6484-52-2
	10
	50
	0.2

	项目Q值Σ
	0.206


项目危险物质数量与临界量比值Q值为0.206＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。
[bookmark: _Toc23807]5.9.3.2环境风险评价等级的确定
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表5.9-4    风险评价等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	环境评价等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详解评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


根据判断，本项目的风险潜势为Ⅰ级。由表5.9-4可知，环境风险评价等级为简单分析，本次风险评价按照附录A要求进行环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求。
[bookmark: _Toc22309][bookmark: _Toc26101][bookmark: _Toc12445][bookmark: _Toc29274][bookmark: _Toc2517][bookmark: _Toc10223]环境风险识别
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。本项目为采矿类项目，生产过程涉及的风险物质为机油。根据项目特点，本次生产设施识别范围为主要采矿区、工业场地、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施。
[bookmark: _Toc2150]5.9.4.1工程环境风险识别
工程主要环境风险见表5.9-5。
表5.9-5    工程主要环境风险
	序号
	发生环境风险对象
	风险类别
	发生原因
	产生危害

	1
	机修间、危废贮存库、爆破器材库
	泄漏、火灾
	自然灾害、储存、管理、维护不善
	人员伤亡、损坏设施、环境污染


5.9.4.2生产设施风险识别
矿山开采中，炸药在生产场所每个爆破孔均为数公斤小剂量的使用；其他过程物料不存在易燃易爆或有毒有害性，也没有风险性的生产设施或装置，因此是一个发生生产设施危险性较小的行业。但从实际情况来看，采矿行业的危险性主要来自采矿过程的风险事故，是矿难安全事故的多发行业，所以防范安全风险事故是该行业的重点。
废石场是一个具有高势能的人造泥石流的危险源，各种天然的和人为的不利因素威胁着它的安全，一旦失事，将会造成巨大的灾难与损失。废石场可能存在的风险、有害因素有：拦渣坝坝体失稳、溃坝。
本矿不设爆破材料库，爆破委托民爆公司，环境危害主要为爆炸后引发火灾时，对其周边区域生态环境的影响。
[bookmark: _Toc7048][bookmark: _Toc13381][bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc18335][bookmark: _Toc14116]环境风险分析
[bookmark: _Toc3098]5.9.5.1爆破环境风险分析
本项目使用的危险物质炸药是一种含有少量水分的多组分均匀分布的爆炸混合物，常温下化学性质稳定，与外界物质接触时，能发生氧化反应，生成高感度物质，在《危险化学品目录》（2022年修订）中为第一类易爆炸物质，雷管也属于易爆炸物质。
炸药的爆炸是一种化学过程，但与一般的化学反应过程相比，具有三大特征：
（1）反常过程的放热性。一般常用炸药的爆热约在3700～7500kJ/kg。
（2）反应过程的高速度。许多炸药的氧化剂和还原剂共存一个分子内，能够发生快速的逐层传递的化学反应，使爆炸过程以极快的速度进行，通常为每秒几百米或几千米。
（3）反应成物含有大量的气态物质。
炸药在运输、使用过程中的环境问题可归纳为如下三类：由于爆破力学效应，产生地震波、冲击波和噪声；由于炸药爆炸时的化学反应，产生大量的有毒气体；突发性爆破事故，如炸药的早爆、拒爆和因操作失误而引起的安全事故。如果贮存或使用过程中违反爆破安全规程的有关规定，一旦发生爆炸事故，往往造成生命财产重大损失。
5.9.5.2油品风险事故影响分析
（1）火灾爆炸危险性分析
①油品的易燃、易爆性
油品挥发出来的蒸汽与空气混合，浓度处于爆炸浓度范围内时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸，爆炸浓度（或极限）范围越宽，爆炸危险性就越大。在油品储运过程中，爆炸和燃烧经常同时出现。由于油品蒸汽具有燃烧和爆炸性，因此在生产操作过程中，应防止其可燃性蒸汽的积聚，尽可能将其浓度控制在爆炸下限以下，以防止火灾、爆炸事故的发生。
②油品有较大的蒸汽压
油库储存的柴油是蒸汽压较大的液体，它们易产生能引起燃烧所需要的最低限度的蒸汽量，蒸汽压越大，其危险性也越大。另外，温度对蒸汽压的影响很大，温度升高，其蒸气压将迅速增大。所以盛装易燃油品的容器，如储罐、槽车等，应有足够的强度，以防止容器胀裂。此外，还应使油品远离热源、火源。
③油品易积聚静电
据资料介绍，电阻率在1010~1515Ω.cm范围内的油品容易产生和积聚静电，且不易消散。油库储存的油品都具有易积聚静电荷的特点，在油品储运和生产过程中，其静电的产生和积聚量的大小与管道内壁粗糙度、流速、运送距离以及储运设备的导电性能等诸多因素有关。静电放电是导致火灾爆炸事故的一个重要原因。
④油品的易扩散、流淌性
易燃油品的粘度一般较小，容易流淌扩散。同时，由于其渗透、浸润和毛细管引力等作用，而扩大其表面积，使蒸发速度加快，并向四周迅速扩散，与空气混合，遇有火源极易发生燃烧爆炸。
⑤油品的受热易膨胀性
油品受热后，温度升高，体积膨胀，若容器灌装过满，管道输油后不及时排空而又无泄压装置，会导致容器和管道的损坏，可能引起油渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。
（2）次生大气污染物对环境的影响分析
本项目油品发生泄漏后，引发火灾、爆炸事故，次生大气污染物主要为不完全燃烧产生的CO以及THC等。由于项目机油存量较小，发生事故后可及时有效得到处置，其次生大气污染物对环境影响较小，在可控范围内。
[bookmark: _Toc24690]5.9.5.3井巷工程事故风险分析
本项目为井下采矿工程，建设及运行过程中存在以下环境风险：
（1）地质灾害风险；
（2）井下安全事故风险。
矿井突水、崩塌安全隐患灾害对人体和环境的损害见表5.9-6。
表5.9-6    风险表征表
	风险类型
	对人体与环境损害

	地质灾害
	地表裂缝错动会使影响范围内的建（构）筑物及天然地物受到破坏；行人、机械及车辆等误入错动区会受到损害；暴雨洪水汇入会危及井下安全。

	矿井突水及骨顶
	对井下人员和内、外环境造成损害，发生率较大，瞬间会发生淹井，造成人员伤亡，改变地下水环境原有状况、补给径流、排泄途径，局部影响地表水与地下水的水力联系，并增加了排水量。巷道骨顶会造成井下伤亡事故。


5.9.5.4废石场环境风险分析
（1）拦渣坝溃坝
废石场是一个具有高势能的人造泥石流的危险源，各种天然的和人为的不利因素威胁着它的安全，一旦失事，将会造成巨大的灾难与损失。废石场可能存在的风险、有害因素有：拦渣坝坝体失稳、溃坝。
对溃坝事故用预先危险性分析法（PHA）分析如下：
表5.9-7    溃坝事故预先危险性分析表
	潜在事故
	产生原因
	触发条件
	事故后果
	危险等级
	措施

	坝体整体失稳、溃坝
	（1）场内存水过多；
（2）汛期雨量大；
（3）地震；
（4）排水构筑物堵塞、损毁；
（5）坝体出现裂缝、滑坡、渗漏以及管涌流土；
（6）坝体施工不当。
	（1）设计不合理；
（2）截洪沟排水达不到设计要求、洪水大量涌入库内。
（3）未在堆场周围山坡修建截、排水沟
	（1）坝体垮塌，导致人员伤亡，财产损失和严重的环境污染；
（2）废石场坝体局部滑坡、沉陷、威胁整体的安全。
	IV
	（1）认真选址，并做好工程地质勘察工作；
（2）请具有资质和经验的设计人员精心设计渣场坝体，严格审查设计方案；
（3）严格实行工程监理制，确保渣场坝体施工质量。


由以上分析看出，废石场坝体整体失稳须重点进行预防与控制。
（2）滑坡
由于废石场废石与基岩间，有一层残坡积物，为软弱层，在地形坡度适合，残留坡积物含水量适宜时，有可能引起滑坡。
滑坡是因边坡开挖后，破坏了岩体内部初始应力的平衡引起岩体大规模位移的现象。按破坏形式，滑坡可分为塌落和倾倒式破坏。滑坡发生时对处于危险区的设备、设施可能造成破坏，对处于危险区人员可能构成伤亡。
引起滑坡的主要原因有：不良地质条件；地压过高；凿岩爆破不当；降水影响；维护加固不当；边坡过高过陡等。
5.9.5.5拦渣坝溃坝事故发生可能性分析
废石场是一个具有高势能的人造泥石流的危险源，各种天然的和人为的不利因素威胁着它的安全，一旦失事，将会造成巨大的灾难与损失。废石场可能存在的风险、有害因素有：拦渣坝坝体失稳、溃坝。
对溃坝事故用预先危险性分析法（PHA）分析如下：
表5.9-8    溃坝事故预先危险性分析表
	潜在事故
	产生原因
	触发条件
	事故后果
	危险等级
	措施

	坝体整体失稳、溃坝
	（1）场内存水过多；
（2）汛期雨量大；
（3）地震；
（4）排水构筑物堵塞、损毁；
（5）坝体出现裂缝、滑坡、渗漏以及管涌流土；
（6）坝体施工不当。
	（1）设计不合理；
（2）截洪沟排水达不到设计要求、洪水大量涌入库内。
（3）未在堆场周围山坡修建截、排水沟
	（1）坝体垮塌，导致人员伤亡，财产损失和严重的环境污染；
（2）废石场坝体局部滑坡、沉陷阱、威胁整体的安全。
	IV
	（1）认真选址，并做好工程地质勘察工作；
（2）请具有资质和经验的设计人员精心设计渣场坝体，严格审查设计方案；
（3）严格实行工程监理制，确保渣场坝体施工质量。


由以上分析看出，废石场坝体整体失稳需重点进行预防与控制。
[bookmark: _Toc375217615][bookmark: _Toc19379][bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc8744][bookmark: _Toc417856553][bookmark: _Toc1925][bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc387680763][bookmark: _Toc31860]风险事故防范措施
[bookmark: _Toc10438]5.9.6.1工业场地及建、构筑物布置
[bookmark: _Toc11559]（1）在该建设项目施工前要对工业场地的开挖边坡稳定性进行研究，并对场地工程地质进行勘察，验算地基的稳定性。确保所选的井工程布置及其构筑物，不受岩移、滑坡、滚石等危害；
（2）井巷应设在稳固的岩层中，避免开凿在含水层、断层或断层破碎带、岩溶发育带中；
（3）在保证安全的前提下，主要井巷工程应布置在工程量和总运输功最小的矿体下盘。平硐口、井口位置应便于布置各种建筑物、堆放场地，尽量不占或少占草场；
（4）回风井应布置在主导风向的下侧方向。如因各方面的情况影响时，出风口必须采取降尘措施，使排出污风达到矿山安全规程的排放标准；
（5）全矿生产设备按生产工艺流程顺序配置，生产作业线不交叉，采用短捷的运输线路，合理的储运方式。各生产设备点为操作人员留有足够的操作场地；
（6）各建筑物均按当地地震烈度进行设防，重要建（构）筑物地震设防烈度应提高一度设防；
（7）矿山工业场地及建（构）筑物高度超过15m的设置避雷针或避雷带，以防雷击；
（8）对于可能发生崩塌、滑坡、泥石流等地带，不设工业场地和居民住宅；
（9）在坑内设置安全警示标志；在井下车场设中段简图，标明进出方向。
5.9.6.2爆破事故预防措施
[bookmark: _Toc3574]本项目爆破工作全部委托民爆公司完成，主要提出以下措施：
（1）在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，并设专人管理、看护，不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品；
（2）建设单位委托专业的危险品运输车辆承担矿区爆破器材的运输，运输车辆要远离火种、热源，防止阳光直射，保证运输的安全。运输时车辆上标注清楚醒目的危险警示标志；
（3）爆破作业、火药库管理、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
（4）从事爆破作业人员必须受过爆破技术训练，熟悉爆破器材性能、操作方法和安全规程；
（5）爆破施工的安全技术措施要点：
①炮眼应严格按规定的药量装药堵塞。堵塞时应注意保持导火索、导爆索及电雷管脚线的完整。
②装药必须用木棒把炸药轻轻压入炮孔，严禁冲捣和使用金属棒。堵塞炮泥时切不可击动雷管。
③炮孔深度超过4m时，须用两个雷管起爆；如深度超过10m，则不得用火花起爆。
④在闪电鸣雷时，禁止装药、安装电雷管和连接电线等操作，应迅速将雷管的脚线和电线的主线两端短路。所有工作人员应立即离开装药地点，隐藏于安全区。
⑤放炮前必须划出警戒范围，立好标志，并有专人警戒。
⑥扩大药壶时，不得将起爆药卷的导火索点燃后丢进炮眼去。扩大眼深超过4m的药壶，宜采用电雷管或导爆索起爆。在两次扩大爆破之间要留有炮眼冷却需要的时间：当眼深在5m之内时，使用硝铵炸药或梯思梯炸药时，其间隔时间不少于15分钟；使用硝化甘油炸药时，其间隔时间不少于30分钟。
5.9.6.3井巷工程事故风险防范措施
[bookmark: _Toc6308]（1）在矿山基建期间或基建结束后，应安排采矿方法试验。通过试验可以达到：找到合适的采场结构参数，可以初步掌握地压活动规律，掌握该采矿方法的主要技术经济指标；
（2）采场作业应首先进行安全检查，然后方可作业；
（3）在每个采场均设有两个可到达地表的安全出口；
（4）对于不稳固的采场顶板及掘进作业面采用喷锚、喷锚网及砌筑混凝土支护；
（5）井下主要生产硐室均采用喷射或砌筑混凝土支护，确保安全；
（6）对于采矿出现的陷坑、裂缝及可能出现的地表塌陷范围，要及时圈定，并设置标志和采取安全措施；
（7）上山等处设置明显标志、照明、护栏和盖板；及时封闭已结束回采的采场及溜井；
（8）制定科学合理的采掘计划以指导生产，采矿作业应严格按设计顺序进行。
[bookmark: _Toc19571]5.9.6.5洪水风险预防措施
[bookmark: _Toc417856554][bookmark: _Toc25580][bookmark: _Toc21936][bookmark: _Toc387680764]（1）工业场地、废石场等所有固定建、构筑物及设施均布置在开采错动范围之外。并且均高出当地最高洪水位1m以上。
（2）确保场内排水系统的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对工业场地、废石场、拦渣坝的巡逻检查，如发现坝体出现裂缝应采取补救措施。拦渣坝溃决后应立即采取抢救措施，同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等垮坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。
（3）组织防洪检查，并编制防洪计划，其工程必须在雨季前竣工。
（4）雨季应有专人检查矿区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤出井下，确保人员安全。
5.9.6.6废石场滑坡、溃坝防治方案
矿山开采期间采取措施增强废石场坡脚稳定性，设计在其下方修建拦渣坝；在其上方修建截水沟。拦渣坝、截水沟的具体设置方案，建议矿方请专业队伍进行勘察、设计、施工，以确保拦石坝、截水沟设计的科学合理、施工质量安全可靠。并且严格控制其堆放坡度在30°之内。闭矿期废石场的废石进行分层（形成台阶状）、压实、平整、覆土、恢复砾幕，使其与周围地貌相协调。
废石场应修建在边坡稳定境界250m以外，边坡台阶顶面应保持2%的方向坡度，在废石滚落范围内不允许修建道路和建筑物，竖警示牌。
[bookmark: _Toc13598][bookmark: _Toc20740][bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc9894]风险应急预案
[bookmark: _Toc25057][bookmark: _Toc14721]预防是防止事故发生的根本措施，但一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围，损失大小，因此，也应有应急措施。根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。
企业须按照风险应急预案的要求进行企业环境风险的管理。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。在本项目运行前，完成突发环境事件应急预案编制。
若发生突发事件必须采取如下措施：
（1）必须立即报告当地政府、公安部门和公司领导（或安全部门）；
（2）及时疏散事故区附近人员；
（3）事先制定有效处理事故的行动方案，方案要经有关部门认同，并能与矿区、救护队、医务室、消防队充分配合，协调行动；
（4）应有制止事故蔓延，控制和减少影响范围的程序救护的具体行动计划，包括救护措施，保护矿工、国家财产及周围环境安全必须采取的措施和方法；
（5）矿区安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置实施直至事故结果；
（6）训练事故处置人员（包括事故发生时的处置和补救）。
[bookmark: _Toc11896][bookmark: _Toc18339][bookmark: _Toc29006][bookmark: _Toc25861]风险评价结论
综上所述，本项目化学危险品的运输储存和使用过程中由于设备质量、操作等原因，存在发生泄漏和突发性污染事故风险的可能性。对于这种风险，本项目制定相应的防范措施及应急预案，明确责任人员，配备一定的防治设备和应急响应能力。
由于本项目的环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，增强风险意识。在项目采取相应的防范措施后，可以减少项目的环境风险，降低环境风险事故的危害程度，且在加强管理及提高职工操作水平的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。
建设项目环境风险简单分析内容详见表5.9-9。
表5.9-9    建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	哈密市
	（伊州）区
	/
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	95°18′05″
	纬度
	41°52′42″

	主要危险物质及分布
	机油：储存于机修间桶装，最大储存量16t。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	（1）炸药在使用过程中由于爆破力学效应，产生地震波、冲击波和噪声；由于炸药爆炸时的化学反应，产生大量的有毒气体，对环境空气造成污染以及人员中毒，造成生命财产重大损失。
（2）机油发生泄漏，从而污染项目矿区的土壤、包气带，最终下渗对地下水造成污染。
（3）机油发生火灾、爆炸事故，造成矿区及其周边的人员伤亡；机油发生火灾、爆炸事故次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒。
（4）井巷工程事故风险主要为地质灾害风险。
（5）拦渣坝溃坝事故。

	风险防范措施要求
	大气环境防范措施：在发生事故时，应及时组织附近人群转移，以减少对人群的伤害。
防渗措施：项目区内一般区域采用水泥硬化地面，罐区采取严格防渗。
围堰设置：在罐区设置围堰，确保泄漏后化学品不会溢出到围堰外。
防火防爆措施：从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施。
防毒措施：尽量减少就地操作岗位，使作业人员不接触或少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故；安装有毒气体浓度检测报警装置，防止有毒气体在厂房内积聚，造成操作人员中毒窒息事故。
运输防范措施：坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。
安全管理措施：设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。


[bookmark: _Toc12150][bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc8529_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26081][bookmark: _Toc6102][bookmark: _Toc16703_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3488]
环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc8710][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc8285][bookmark: _Toc31472]施工期环境污染防治及可行性论证
大气污染防治措施
（1）做好施工组织规划工作，加强工地管理，严禁将建设施工材料乱堆乱放，尽量减少施工材料的临时堆放，以减少施工扬尘；
（2）加强运输调度管理，禁止车辆在非工作道路上乱跑和到处碾压，尽可能保护原始地貌地面状态。对进入场区的交通要道路面经常清扫、修整，以保证道路畅通，减少扬尘污染；
（3）科学合理地进行施工组织设计，尽量少挖方，少填方，最大限度地保持原有地貌。施工结束后恢复施工迹地，对施工迹地和弃方进行合理平整、利用、清运，减少水土流失；
（4）加强物料转运与使用过程中的管理，运输散装粉末状材料和清运建筑垃圾时使用专用车辆，进出施工场地的车辆应限速，对燃柴油的大型运输车、推土机，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。禁止超载，不得使用劣质燃料；
（5）在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备；设置专人负责保洁工作，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数；
（6）工程在建设施工时，施工场界设置围挡，辅以现场洒水防尘，能有效地减小施工扬尘的影响范围。扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向100m范围。
采取上述措施后，施工扬尘对当地空气环境影响是可接受的，随施工结束而消失。
水污染防治措施
（1）加强管理，注意施工废水不可任意直接排放；
（2）施工现场产生的废水主要来源于设备洗涤水，水中主要含有SS。施工废水经沉淀后循环使用不外排，这样既可节约水资源，又可减轻对地表水环境的污染；
（3）在施工时，生活污水采用移动式卫生厕所对施工人员产生的粪便水进行收集，由环卫部门集中处置。
噪声污染防治措施
施工中应注意合理安排施工场地，科学地布局施工现场，合理安排施工作业时间。
对施工机械设备噪声，施工方要采取有效的降噪措施，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），控制施工噪声。同时，施工场地使用的机械应尽量满足表4.3-4所列的噪声达标控制距离。
固体废物处置措施
（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生，具体为：井巷施工产生的废石可以作为井口工业场地平整及场内道路、外部道路路基的填料。地面场地平整、基础开挖产生的挖方可用于填方，不设取土场。多余弃方可集中排入设计划定的废石场内集中堆存，严禁乱排；
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；
（3）生活垃圾与建筑垃圾分开，在项目区设置生活垃圾箱进行集中收集，以免污染环境。将生活垃圾收集后，定期由公司集中收集、外运至哈密市伊州区生活垃圾填埋场处理。
（4）在项目竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。
经以上各项措施处理后，本项目施工产生的固体废物可得到妥善的处置，对周围环境影响是可以接受的。
生态环境影响减缓及恢复措施
（1）在场地施工过程中必须确保建筑工地“六个百分百”，即施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。
（2）严格控制各施工场地的施工范围，尽量减少临时占地，禁止随意在未征用的土地内开设运输通道或作临时占用地。禁止在保护区边界附近施工
（3）对施工人员和矿山工作人员加强管理，严禁人员狩猎野生动物、破坏占地范围外地表。
（4）加强对施工人员和工作人员的宣传教育，增强工作人员对环境保护工作的认识和加强环保知识培训，加深工作人员对野生动物的认识和了解，树立环境保护意识。
（5）防沙固沙措施：项目建设过程中，要在散体物料堆场表面覆盖防风固沙网，防止风沙危害铁路公路，减少公路管道工程破坏地表植被。
（6）施工前，在占地范围内，对地表砾石剥离收集，剥离厚度15cm，剥离砾石存放于表土堆场未占压空地，外围使用彩钢板圈围，对表面拍实并洒水抑尘待表土堆场达到设计标高后，对到界平台顶部铺压砾石。砾石堆放区域周边布置挡板防护，表面覆盖防风固沙网。堆放过程中，堆体表面洒水抑尘。
（7）施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的恢复工作，及时平整各类施工场地，再采取水罐车喷洒方式使地表尽快形成表面硬结皮，以保护下层的土层不受风蚀影响。
[bookmark: _Toc13684][bookmark: _Toc25156]运营期污染防治措施分析及可行性论证
[bookmark: _Toc18775][bookmark: _Toc1455][bookmark: _Toc2403][bookmark: _Toc13797][bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc15096]运营期生态保护措施
6.2.1.1生态环境影响减缓及恢复措施
（1）被剥离的岩石必须排卸至废石场，禁止随意排弃废石，避免在矿区内增加新的地表扰动和水土流失；
（2）生活区进行绿化形成隔离带，减少扬尘、噪声、水土流失等的影响程度，岩石与矿石的装卸应严格控制在倒装场范围内，严禁占压外围土地。
运营期生态恢复措施如下：
（1）坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。必须做到生产期间尽可能不断地恢复被破坏的土地，消除各种污染源的危害，在采矿结束后（即矿山服务期满后）对被遗弃的土地进行全面的恢复工作，恢复工作应在服务期满后两年内完成；
（2）根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定矿山土地复垦计划。该计划要纳入本项目矿山中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿复垦方法等，且与生产建设统一规划；
（3）项目废石场应采取相应的环保措施防止二次污染，控制废石场对周围环境的污染；
（4）建设单位应制定生态补偿方案、实施计划和进度等，并给予资金上的保证。其次是建立相应的监督管理制度，负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查和总结；
（5）《土地复垦规定》第十六条指出：基本建设过程中破坏的土地，土地复垦费用和土地损失补偿费从基本建设投资中列支；生产过程中破坏的土地，土地复垦费用从企业更新改造资金和生产发展基金中列支；
（6）矿山在开采过程中尽量做到边开采边恢复，在开采作业面有恢复条件时应及时选种适宜当地生长的耐旱植被进行恢复；
（7）按照边开采边恢复、终止采矿活动时完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的；
（8）建设用地的生态恢复
建设用地的生态恢复只有在服务期满后实施，要求矿井在服务期满后及时拆除地表一切无用的建（构）筑物，清除固废，平整场地，恢复地貌，恢复原有景观及土地使用功能。按有关技术要求封闭矿井平硐口，即严格执行《矿山安全规程》中规定的矿山报废的操作规程：报废的平硐应填实，或在平硐口浇注1个大于井筒断面的坚实的钢筋混凝土盖板，并应设置栅栏和标志；封填报废的平硐时，必须做好隐蔽工程记录，并填图归档。
废石场、低品位矿堆干砌片石护坡，其余以恢复原地貌为主。
（9） 在办公区空地进行绿化，对比项目区附近已有绿化树种，种植耐寒耐旱绿化树种。
（10）防沙治沙措施
项目施工期、运营期及服务期满等阶段，均应加强防沙治沙措施的实施，防止土地沙化。
1、采取的技术规范、标准
①《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）；
②《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）；
③《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；
④《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）；
2、制定方案的原则与目标
制定方案的原则：①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。
制定方案的目标：通过工程建设及后期运营，维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。
3、 工程措施
①严格依法坚持封禁保护，加强管理，严禁不合理利用土地、草地等资源行为，避免沙区植被资源遭到破坏。为了提高矿区植被的覆盖率，选择乔、灌、草相结合，且抗旱能力强的植被进行人工封沙种草。
②由于冬季风力较强，加上干燥的气候条件以及地表覆盖的植被较少，风沙较大。建设单位要重视防沙固沙工作，有效利用周围的环境条件，如在风沙区域增设沙障、固定沙丘，避免沙丘随大风肆意扩散，减少沙土的扩散范围。
③对现有植被加大保护力度。对现有植被资源加强保护，将其作为土壤沙漠化治理工作的重中之重，原生植被具有较强的防风固沙作用，必须加大保护力度。
本工程不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。
4、植物措施
施工过程中，对于管线工程（如涉及），尽可能在植被覆盖度高的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏。
5、其他措施
①严格控制工业活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。
②优化施工组织，缩短施工时间，施工作业时应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。
③施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场地实施场地硬化，避免水土流失影响。
④严禁破坏占地范围外的植被。
⑤严禁在大风天气进行土方作业。粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。
针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
6.2.1.2矿山服务期满后采取的措施
服务期满后，及时拆除地表一切无用建筑设施，设立多种文字警示牌。要对矿山进行复垦，复垦责任范围包括生活区、采矿工业场地、废石场、矿堆、风井工业场地、矿区运输道路、地表错动范围等，结合项目区极度干旱，土壤肥力低的特点，复垦方向宜为还原裸岩石砾地地貌。
根据《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《金属矿山土地复垦工程设计标准》（GB51411-2020）等相关要求，根据不同的开采方式进行生态恢复措施及生态修复方案。
为保证后续生产安全，露采坑周边设置的围栏铁丝网、警示牌都应长期保留。
大气污染防治措施
本项目大气污染源及污染物主要有：地下采矿排风井废气、破碎车间有组织排放的工业废气、废石场等堆场扬尘和矿山运输道路产生的汽车扬尘。
6.2.2.1井下作业废气处理措施
井下采矿生产过程中产生含粉尘和SO2、NOX等有害污染气体，对矿工的人身安全和健康构成极大威胁，长期吸入、接触这些矿尘可引起矽肺病、皮肤病等其他疾病。为保护采矿工作面的空气质量，采用的方法就是矿井通风。矿井通风的根本任务是连续不断地向作业地点供给足够的新鲜空气，稀释和排出有害气体及粉尘，确保作业地点有良好的空气质量，保证矿工的安全和健康。
井下爆破作业是矿井废气中烟（粉）尘、SO2、CO、NOX的重要来源。为控制污染，除加强井下通风外，还须采取喷雾洒水、湿式作业、定期对主要入风巷道进行洗壁等降尘措施。爆破作业后一般要通风3~4h，再进行放矿等作业。严格实行班末定时爆破制度，采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量。
目前世界各国对矿山开采过程中废气的防治措施基本相同，主要采用密闭抽尘、净化、通风、湿式作业和提高设备的防尘防毒效率等措施。我国对井下废气的治理起步较早，并积累了丰富的经验，具体措施一是通风排尘、排气，二是抑尘。矿井通风系统一般设有中央对角式、对角式、分区通风和折返式四种类型，可以根据实际情况选用不同的通风方式，效果基本一致。本工程采用中央进风两翼对角式通风系统。另外，在掘进工作面和局部硐室采用局部加强通风的措施，确保通风效果。在抑尘方面，采用湿式凿岩作业，矿岩提升、机车运输采用喷雾洒水、洗壁等措施，从产尘源头加强控制以达到抑尘的目的。本工程采取的措施可使采场厂界空气含尘浓度控制在1.0mg/m3以下，确保作业点有良好的空气环境，保证矿工的健康与安全。上述措施在各矿山广泛采用，效果显著，措施切实可行。
井下抽出的废气经风井排放到大气，由前面工程分析的内容可知，矿井废气中的主要污染物浓度均符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中无组织排放浓度限值，对环境影响不大。
6.2.2.2破碎有组织排放废气
本项目有组织排放的工艺废气为破碎车间产生的废气，废气中主要是散失的粉状物料处于运动状态导致粉尘飞扬而污染环境。
本项目合理设计皮带，减少物料的转运次数，降低转运设备的落差高度，并在主要产尘点加装了密闭罩抽风除尘。集气后通过对应的脉冲袋式除尘器，除尘效率大于99%，处理后废气经不低于15m排气筒外排；
袋式除尘器袋式除尘技术工作原理如下：利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体的通过滤料时，粉尘被阻留，气体得到净化。其除尘效率高，为避免潮湿粉尘造成糊袋现象，应采用由防水滤料制成的滤袋，该技术适用于选矿厂破碎筛分系统的粉尘治理，其粉尘处理效率高可达到99.99%（本项目设计以99%估算），经处理后粉尘排放浓度可满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单中排放限值要求。因而本项目采用脉冲袋式除尘器除尘对废气中的粉尘进行治理也是可行的。
6.2.2.3无组织扬尘防治措施
为防止废石场、运输车辆等产生的扬尘以及柴油燃烧废气对区域大气环境的污染影响，企业必须制定严格的措施以防止大气污染。
根据《有色金属行业绿色矿山建设规范》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》中相关要求，本次评价提出以下防治措施：
（1）对矿山采矿场、工业广场、运输道路等无组织扬尘点定期进行洒水降尘、加大洒水降尘频率，同时还应采取其他抑尘措施，例如矿石临时堆存时采取篷布遮盖，并在矿石堆放、装卸过程中尽量降低落差，加强调度管理，矿石及时运输，减少矿石堆放时间。
（2）废石场粉尘治理
评价要求项目在运营期堆放废石时在废石卸载区域设置移动式防风抑尘网和移动式洒水装置，废石临时堆场表面覆盖织物，周围设置挡风网，同时企业应结合废石场建设和管理要求，根据废石情况逐步实施渣坡平整、压实和坡面防护，可有效减小废石扬尘量。在采取相应的环保措施后，废石场周界外无组织颗粒物浓度可满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）浓度限值要求，对周围环境空气质量不会造成大的不利影响。
（3）运输废气污染防治措施：
①对运输道路路面进行硬化，进行定期及时清扫，采取洒水措施，并控制车辆行驶速度。
②对运输物料覆盖及产品压实措施，控制车速，并专人负责，及时轻扫路面渣土，保持交通道路清洁。
③加强对道路的维护，保证其路面处于完好状态，平整完好的路面可以大大减少汽车尾气和扬尘量。
④选用国家有关标准的施工机械和运输工具，使用优质动力燃料，对耗油多、效率低、尾气超标严重的老、旧车辆，应及时报废和更新。
⑤运输车辆应当严格采取限速、限载、覆盖篷布等措施，并严格要求车辆沿规划道路行驶，严禁随意开辟便道；对出矿区运输车辆轮胎进行清洗，降低运输车辆对外部运输道路及色尔开勒德河造成扬尘污染。
（4）其他措施：
①装卸时间尽量要避免大风及下雨天气，同时应尽量降低落差，同时要加强管理，装卸场所应采取经常洒水及清扫。
②加强个体防护，如作业人员戴防尘口罩，加强采装、运输设备操作室的密封。
③柴油机采用增压中冷技术、燃油电喷技术等可提高柴油机功率、降低油耗，以减少柴油燃烧废气排放量。
④采矿区尽量减少人为扰动，爆破应选择每天温度相对较低的时段进行。
废水污染防治措施
（1）采矿废水
主要包括涌水和井下生产废水：
其中涌水主要来自裂隙渗水，主要污染成分为SS，浓度约为340—500mg/L，且不含任何有毒物质，经沉淀澄清即可满足采矿生产用水综合利用。项目设计地下采矿时在矿体井口附近设计建设容积为400m3防渗蓄水池，矿井涌水由水泵送至该水池，经水池沉淀处理后全部回用于矿井生产用水、洒水降尘综合利用。根据相关资料，矿井涌水经沉淀12小时后，悬浮物去除率可达50%，即可满足涌水水质的悬浮物含量≤300mg/L（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的要求），因此本项目设计矿井涌水由水泵送至地面水池沉淀10—12小时后，可达到（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值要求。项目所在区域为干旱少雨，矿井涌水水质简单其主要污染物因子为SS，经沉淀处理后即可满足矿井的生产用水、洒水降尘的水质要求，因而这种矿井涌水经沉淀后就地回用的方式是可行的。
井下生产废水通过矿井排水系统一并排出，沉淀后回用井下采矿降尘及设备冷却，不外排。
（2）生活污水
生活污水产生量为用水量的80%，生活污水产生量为3136m3/a（12.544m3/d）。生活污水采用地埋式一体化污水处理设施处理，经处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值后，用于绿化及抑尘用水，不外排。
“A2/O+MBR”是以“厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR膜”为核心的高效微生物处理工艺。其核心工艺流程示意图如下：
图6.1-1     A2O+MBR工艺流程示意图
其中A2/O工艺是通过活性生物在厌氧、缺氧及好氧环境中的不同作用，来消化污水中的有机物，对水体中的氮、磷进行转换、吸收实现脱氮、除磷，同时利用活性污泥对细菌和病毒的吸附作用来实现对污水的浄化。而MBR膜是将高浓度MLSS活性污泥与超滤膜系统相结合，总体上，是利用PVDF中空纤维膜替代传统活性污泥法的二沉池和深度处理的砂滤或微/超滤系统，该中空纤维膜膜丝的标称尺寸为0.05微米，具有优良抗氧化性能，强度高，在活性污泥比较恶劣的环境下，也能确保出水水质的稳定性工艺。故能够进一步有效截留污水中的污泥、难消解的大分子有机物、细菌及病毒。大量的实践证明A2/O+MBR工艺有着比较好的去除效果，COD、BOD5、TN、TP去除率分别在97%、96%、92%、90%以上。且此工艺有着比较强的抗温度冲击能力，可保持着比较好的水质稳定性，较传统活性污泥工艺对悬浮物的去除也往往可获得高于90%的去除效果。本项目建成后日最大污水量为15.54m3/d，地埋式一体化污水处理设施规模为20m3/d，处理规模可满足处理要求。
目前，采用这一组合工艺的成套设备技术开发也比较成熟，因而本项目生活污水处理采用这一技术是可行的。
地下水污染防治措施
（1）采场地下水保护措施
①矿区断裂带脉状含水带多不发育，但不排除矿区有较宽大导水裂隙存在的可能，在矿体的开采过程应进行超前探水，对导水裂隙进行封堵，防止发生突水事故，遇到导水断裂时可能会导致瞬时水量较大的情况，应预先采取必要的防范措施以保证矿山安全生产。
②地质及水文地质勘察过程中施工的钻孔，有用的钻孔应妥善封盖，报废的钻孔应封闭。
③定时（每天）对水泵房供电设施进行检查、维修等，并观测和统计抽水量，抽水量有增大趋势时应进行密切关注。
④制定突水应急救援预案并进行定期演练。
（2）工业场地防渗措施基本要求：
①室内地面采用混凝土地坪。
②生活污水处理设施采用钢筋混凝土结构，浓缩池、尾矿输送泵站集水池、回水池采用混凝土结构。
③堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。
④源头控制可采用“可视化”设备原则，设置企业在线监控装置、视频监控系统及自控阀门。做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏。
采矿工业场地分区防渗具体要求按表5.3-16进行分区防渗设计施工。
（3）按照本评价设置的地下水监测计划（详见表5.4-15），对项目区地下水水质进行跟踪监测，一旦发现地下水出现异常情况，必须按照5.4.6.4节要求启动应急预案、采取相应的应急措施。
噪声污染防治措施
本项目主要噪声源为空压机、装载机、挖掘机和水泵等，噪声源声级在80~105dB（A）之间。在生产期拟采用的噪声污染控制措施如下：
（1）挖掘机和装载机定期检修维护、水泵进行基础减震的措施来控制噪声源强；
（2）合理安排采矿机械在各生产点数量及类型；
（3）设备选型需考虑低噪声型号；
（4）矿山爆破必须采取防治措施，矿山爆破中减少每次爆破的用药量，且在采场四周多点爆破，增长爆破移管引爆间距；
（5）进行爆破时操作工人必须佩戴耳塞、耳罩等，并且远离爆破点；
（6）运输车辆选用低噪声的车辆，且在人居区时采取低速平稳行驶和减少呜笛等措施。
综上，采取上述措施后，由于项目所在地地处荒漠戈壁，周围无噪声敏感点，项目噪声源主要为间歇性噪声源，产生的噪声经距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对周围环境影响较小，噪声控制措施可行。但在生产过程中应注意各类降噪设施的日常维护工作，确保其正常运行。
固体废物处置措施
6.2.6.1废石污染防治措施
废石产生量2.37万t/a，地下开采服务年限内共产生废石量24.65万t，废石密度为2.70t/m3，因此产生废石量为9.13万m3（实方），考虑废石破碎后的松散系数，废石体积为14.61万m3。废石临时堆放于废石场，作为充填原料用于井下充填。
废石在排土场堆放期间，为避免废石堆场崩溃诱发泥石流潜在危害，拟采取的工程措施包括：废石分层堆放，废石堆场边坡稳定坡角不得大于30°；设置导水渠、排水沟或截洪沟等，并沿边坡下部进行人工水泥堆砌加固，保证洪水沿着导流渠顺畅流走，以防雨水冲刷废石形成泥石流；同时要经常进行稳定性监测，避免事故的发生；废石集中堆存于废石堆场，临时堆置场地面应硬化处置，严禁随意堆弃；为防止废石的流失，构筑挡土墙。对废石场建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；加强监督管理，设置环境保护图形标志。
采取上述措施后，废石堆场对所在区域环境的不利影响可减至最低程度。
通过这一措施，可有效降低废石堆放中的环境风险。
6.2.6.2一般固废污染防治措施
本项目破碎车间粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放，除尘灰产生量为5.28t/a。除尘灰经收集后作为充填原料。
6.2.6.3危险废物污染防治措施
项目运营过程会产生废机油，属于危险废物（HW08 900-217-08），来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为1.2t/a。拟建危废贮存库一座，占地20m2，建筑层数为单层，结构形式为钢筋混凝土排架结构，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行规范化建设。危险废物临时贮存场所采用高密度聚乙烯防渗处理，确保其饱和渗透系数＜1.0×10-10cm/s，全密封式，避免二次污染影响环境；地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；危险废物临时存放场所分区存放，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间；装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示的标签；危险废物临时存放场所要做好防风、防雨、防晒工作。
6.2.6.4生活垃圾处理处置措施
本项目生活垃圾将进行集中堆放，统一处置，收集后定期清运至哈密市伊州区星星峡镇生活垃圾填埋场填埋处理。评价建议按照垃圾分类的原则设置垃圾分类收集装置，同时加强管理，将生活垃圾不得任意丢弃，影响矿区的环境。
6.2.6.5固废全程管理措施
依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本次环评对产生危险废物收集、储运、处置提出全过程管理要求：
（1）危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行防渗设计，并且在危险废物暂存区按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物识别标志；
（2）委托有资质单位处置的危险废物，应委托有危废运输资质的车队进行运输，危险废物运送人员在接受危险废物时，外观检查危险废物盛装容器是否符合标准，标识类型是否属于建设单位危险废物经营许可证核准经营范围，是否标识有危险废物主要危害成分，同时检查危险废物转移者是否按照《危险废物转移管理办法》要求运输。
（3）严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定管理计划和管理台账。
①危险废物管理计划
本项目属于重点监管单位，管理计划制定内容应包括单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物自行利用/处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。
A.单位基本信息：单位基本信息填写内容参见HJ1259-2022附录A.1。
B.设施信息：设施信息填写内容参见HJ1259-2022附录A.2。
C.危险废物产生情况信息：危险废物产生情况填写内容参见HJ1259-2022附录A.3。
D.危险废物贮存情况信息：危险废物贮存情况信息填写内容参见HJ1259-2022附录A.4。
E.危险废物自行利用/处置情况信息：危险废物自行利用/处置情况信息填写内容参见HJ1259-2022附录A.5。
F.危险废物减量化计划和措施：危险废物减量化计划和措施填写内容参见HJ1259-2022附录A.6。
G.危险废物转移情况信息：危险废物转移情况信息填写内容参见HJ1259-2022附录A.7。
②危险废物管理台账
A.一般原则：a.产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。b.产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录B。c.危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
B.频次要求：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
C.记录内容：a.危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等；b.危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。c.危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。d.危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。e.危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
D.记录保存：保存时间原则上应存档5年以上。
③危险废物申报要求
A.一般原则
a.产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
b.产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。
c.产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。
B.申报周期
a.危险废物环境重点监管单位应当按月度和年度申报危险废物有关资料，且于每月15日前和每年3月31日前分别完成上一月度和上一年度的申报。
b.危险废物简化管理单位应当按季度和年度申报危险废物有关资料，且于每季度首月15日前和每年3月31日前分别完成上一季度和上一年度的申报。
c.危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。
C.申报内容
a.申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况，申报报告格式参见附录C。
b.通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。
综上，严格按照上述要求落实固废处置措施后，本项目固废对环境影响很小，固废处置措施可行。
土壤污染防治措施
本项目运营期产生的废水全部回用，不外排；在破碎工段采取集气罩及布袋除尘器等措施，减少了工程有组织粉尘的排放量；工业场地内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；矿石运输采用汽车运输，汽车运输时要求加盖篷布，并对运输道路洒水降尘，减少汽车运输时物料的洒落；按设计对厂区进行分区防渗，同时布设监控井，定期对地下水进行监测，降低了防渗工程损坏事故排放的风险，减小了事故排放对土壤的影响。
环境风险防治措施
（1）废石场风险防范对策
①废石场周围没有工业场地、居民点，下游2.0km之内没有居民集中区。
②废石场周围设置截洪沟和排水渠，废石场平面形成与推进方向相反的坡面，拦截废石场的汇水，避免暴雨引发边坡滑坡、塌方、泥石流及滚石灾害发生。
[bookmark: _Toc8893][bookmark: _Toc16846]闭矿期污染防治措施
为减轻矿山开采对区域生态环境的影响，要求按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。
（1）预留矿山恢复资金，用于矿山开采期满后的生态工程建设工作，使矿山开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。具体额度由设计部门审核。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用；
（2）开采结束即闭矿后的主要影响为采空区和废石场，区域地形地貌发生较大变化，同时也存在采空区地表塌陷、废石场泥石流等隐患，为减缓矿区闭矿后的影响，提出如下措施：
①项目闭场后，要求对废石场进行压实，对危险的边坡进行堆砌加固，表层用保存的表层剥离物覆盖等，加固废石场稳定性，防止滑塌伤人、畜或野生动物；
②在采空区和废石场等可能诱发的坍塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近；
③在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性；
（3）建筑物、构筑物拆除
①拆除后期不需要的建筑物、构筑物；
②保留集水池等设施，以便生态管理人员加以利用；
③拆除矿山所有生产、辅助设施，全场整理。
闭矿期生态恢复：
（1）闭矿后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作。
（2）闭矿期废石场的废石堆积高度应低于4.5m时，每一台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35º，形成有利于原地貌恢复的地表条件。按要求对废石场进行分层、压实，覆土，对危险的边坡进行堆砌加固，防止滑塌伤人、畜或野生动物。
（3）在可能诱发崩塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近。在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性。
（4）闭坑后及时进行环境恢复治理和土地复垦，应尽可能恢复矿区原有环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。

哈密市金石矿业有限责任公司哈密市大红山北铜矿地下开采建设项目生态环境影响报告书

电话：0991-3333881                              新疆恒升融裕环保科技有限公司227

[bookmark: _Toc22519][bookmark: _Toc19230][bookmark: _Toc15930][bookmark: _Toc13668]7环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析是针对建设项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体做出经济评价。
根据理论发展多年的实践经验，任何项目工程都不可能对全部环境影响因子做出经济评价，因此，环境影响经济损益分析的重点，主要是对工程的主要影响因子做出投资和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算和经济效益、环境效益和社会效益以及项目环境影响费用—效益总体分析评价。
[bookmark: _Toc26848][bookmark: _Toc18124][bookmark: _Toc4586][bookmark: _Toc426642706][bookmark: _Toc9179][bookmark: _Toc19954][bookmark: _Toc3074][bookmark: _Toc6908839][bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc336][bookmark: _Toc446160746][bookmark: _Toc447541234][bookmark: _Toc18319][bookmark: _Toc11847]7.1分析方法
费用—效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：
费用=生产成本+社会代价+环境损害；
效益=经济效益+社会效益+环境效益。
[bookmark: _Toc12641][bookmark: _Toc18247][bookmark: _Toc16176][bookmark: _Toc23411][bookmark: _Toc447541238][bookmark: _Toc18719][bookmark: _Toc446160750][bookmark: _Toc426642710][bookmark: _Toc31253][bookmark: _Toc390077139][bookmark: _Toc8477][bookmark: _Toc10480][bookmark: _Toc323979910][bookmark: _Toc6908843][bookmark: _Toc10529][bookmark: _Toc308705920][bookmark: _Toc19823]7.2经济效益分析
项目性质为新建工程，生产规模30万t/a，生产服务年限为10.4年。本项目总投资9186.04万元，其中建设投资8817.70万元，铺底流动资金368.34万元。建设投资包含建筑工程费4498.79万元、安装工程费118.58万元、设备及工器具购置费2399.91万元、工程建设其他费用855.67万元、基本预备费944.75万元。
项目建设完成后具备稳定生产能力，项目运营期可实现矿石开采、外销，获取营业收入；同时生产运营将缴纳增值税、资源税、附加税费及企业所得税等，为地方创造财税收入。
表7.2-1    投资概算表
	序号
	费用名称
	投资（万元）
	占总投资（%）

	1
	建设投资
	8817.7
	95.99

	1.1
	建筑工程费
	4498.79
	48.97

	1.2
	安装工程费
	118.58
	1.29

	1.3
	设备及工器具购置费
	2399.91
	26.13

	1.4
	工程建设其他费用
	855.67
	9.31

	1.5
	基本预备费
	944.75
	10.28

	[bookmark: _Ref22688]6
	铺底流动资金
	368.34
	4.01

	7
	总值
	9186.04
	100


[bookmark: _Toc446160747][bookmark: _Toc12953][bookmark: _Toc6945][bookmark: _Toc25187][bookmark: _Toc426642707][bookmark: _Toc23259][bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc447541235][bookmark: _Toc6908840][bookmark: _Toc365647381][bookmark: _Toc16759][bookmark: _Toc4460][bookmark: _Toc29130][bookmark: _Toc19356][bookmark: _Toc17328][bookmark: _Toc355784248][bookmark: _Toc22218][bookmark: _Toc10298][bookmark: _Toc18275]7.3环保投资估算
根据本项目提出的环境保护措施、环境污染防治对策措施、环境管理计划、施工期环境监理计划及环境监测计划等，估算本工程在基建期和生产期预防、治理生态破坏、污染有关的生态恢复工程、环保设施等，具体估算结果见表7.3-1。
本项目总投资9186.04万元，其中环保投资471万元，占项目总投资的5.12%。
表7.3-1    本项目环保投资估算表
	[bookmark: _Toc143][bookmark: _Toc4619][bookmark: _Toc19197]项目
	环保措施概要
	投资（万元）

	运营期
	废气
	井下湿式凿岩、机械通风、作业面洒水
	80

	
	
	废石堆场及道路洒水；废石堆场的围挡、抑尘网等措施
	

	
	
	封闭式破碎车间，布袋除尘器
	

	
	废水
	沉淀池、储水池、渗滤液收集池
	200

	
	
	生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理
	15

	
	声环境
	高噪声设备进行基础减振，设备养护等
	5

	
	固废
	废石堆场建设，危废贮存库，生活垃圾设置垃圾箱
	16

	
	水土保持
	工业场地、道路、废石堆场建设截水沟、拦渣坝等工程措施
	20

	闭矿期
	地面隐患区
	外围铁丝网围栏、外围设置警示牌
	5

	
	生态恢复措施
	废石堆场、工业场地等土地复垦
	100

	
	矿山闭矿后地面治理
	生活区及工业广场建筑设施拆除、清理；井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设置警示牌；错动区使用废石充填，设置围栏、警示牌及修筑相应截排洪工程；矿坑周围设置障碍物和永久性阻挡设施
	30

	合计
	/
	471


[bookmark: _Toc2427][bookmark: _Toc22499]7.4社会效益分析
本项目建成后，产生的社会效益主要体现在以下几个方面：
（1）项目建成后，可充分利用当地矿物资源，有利于促进当地铜矿采掘行业的快速发展，满足当地金属铜及相关市场需求，可有效缓解当地市场压力，有利于市场竞争，并可带动当地相关产业发展，为当地下游行业提供发展机遇，可扩大当地相关产品消费市场，创造较大经济效益同时在一定程度上增加区域经济竞争力，促进当地社会可持续发展。
（2）项目投产后，对临时性劳动力的需求增加，可解决当地部分人员就业，提高居民收入，有利于改善人民生活质量，维护社会稳定，也为当地发展交通运输和第三产业提供了商机。
总之，从长远的角度来看，本项目将资源优势转化为经济优势，具有较好的社会效益。
[bookmark: _Toc390077138][bookmark: _Toc426642709][bookmark: _Toc7852][bookmark: _Toc32096][bookmark: _Toc447541237][bookmark: _Toc30731][bookmark: _Toc402][bookmark: _Toc10207][bookmark: _Toc4703][bookmark: _Toc6908842][bookmark: _Toc246847776][bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc446160749][bookmark: _Toc25579][bookmark: _Toc10315][bookmark: _Toc29380]7.5环境效益分析
本项目环境效益集中体现在对生产中污染物的排放控制、资源的集中合理利用以及废物再利用，不仅可以减少企业在能源方面的投入，更重要的是使原本分散、未经任何处理的污染物得到了综合利用，并且实现达标排放；新增的绿地可以美化环境，防风固沙，减少扬尘，改善当地小环境。
本项目在采用设计和环评提出的污染治理措施后，虽仍对区域环境产生一定的负面影响，但只要确保达标排放，其环境影响则可控制在允许范围之内。
[bookmark: _Toc28700][bookmark: _Toc12559][bookmark: _Toc23085][bookmark: _Toc16207]7.6小结
本次项目投产后，如能落实环评报告建议的环保设施，环境效益可观。由此可知，本项目的建设可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。
[bookmark: _Toc4199][bookmark: _Toc17178][bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc19734][bookmark: _Toc16184][bookmark: _Toc27913][bookmark: _Toc15335][bookmark: _Toc483589667][bookmark: _Toc4280]8.环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc25986][bookmark: _Toc10553][bookmark: _Toc21101]8.1建设项目环境管理
环境管理是现代企业管理制度的重要内容之一。通过实行全面、系统的环境管理使企业的各环境因素得到有效控制，更重要的是通过落实环境计划和环境政策对企业的环境状况进行调控，以达到改善环境绩效的目的。
企业环境管理涉及的范围包括：企业发展规划的制定、基础设施建设、环境目标制定等各项环境管理、环境监督活动等。目前企业的环境管理比较薄弱，人员配置和管理制度还不完善，针对企业存在的主要环境问题，环境管理包括以下具体内容：
[bookmark: _Toc21444][bookmark: _Toc23333][bookmark: _Toc8130][bookmark: _Toc28996]8.1.1环境管理依据
环境管理是运用计划、组织、协调、控制、监督等手段，为达到预期环境目标而进行的一项综合性活动。根据《中华人民共和国生态环境法典》规定，国务院生态环境保护行政主管部门对全国环境保护工作实施统一监督管理。
《中华人民共和国生态环境法典》第四章对我国长期以来实行的行之有效的环境管理制度进行了总结，并作出了11条规定。本次环境管理内容及制度均依据《中华人民共和国生态环境法典》的规定严格制定和执行。
[bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc25378][bookmark: _Toc8628][bookmark: _Toc18567]8.1.2环境管理的目的及任务
[bookmark: _Toc99950977][bookmark: _Toc99975509][bookmark: _Toc172698697][bookmark: _Toc180891809][bookmark: _Toc170970694][bookmark: _Toc164774412][bookmark: _Toc149680597][bookmark: _Toc149680834][bookmark: _Toc179653310][bookmark: _Toc153689586][bookmark: _Toc179522850][bookmark: _Toc168317239][bookmark: _Toc170869098][bookmark: _Toc245882805][bookmark: _Toc187800072]1、环境管理的目的
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，是现代企业管理的重要组成部分，与企业内部生产管理、劳动管理、财务管理、安全管理同等重要。
[bookmark: _Toc21951][bookmark: _Toc12054]随着国家环境管理力度的加强，环保法律法规的完善及全民环境意识的增强，对企业环境保护工作要求也不断提高，这就要求企业要加强自身环境管理机构建设，健全环境管理制度，制定环境管理职责，并将其列入企业议事日程，对企业内部生产、经营过程中发生或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理污染防治方案以达到既发展生产，增加经济效益，又保护环境的目的。
2、环境管理的任务
对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。
为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。
项目需把环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产和保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。
[bookmark: _Toc19251][bookmark: _Toc7864][bookmark: _Toc29602][bookmark: _Toc25678]8.1.3环境管理机构
项目后期成立“事故防范和应急处理指挥小组”和“环保工作领导小组”，小组由2~3名专职管理人员组成，负责项目环保管理工作和处理环保日常事务。公司生产组织采用董事会领导下的总经理负责制，在总经理的领导下实行三级管理：一级为公司主管领导；二级为安全环保部、生产技术部和环卫办；三级为各生产环节专、兼职环保人员。
环境管理机构的职责：
（1）贯彻执行环境污染保护法和标准；
（2）组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制和规章制度，并监督执行；
（3）制定并组织实施环境保护规划和标准；
（4）检查企业环境保护规划和计划；
（5）建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；
（6）加强安全生产教育，制定定期维修机器设备制度；
（7）监督“三同时”的执行情况，尤其重视污染处理措施的运行效果。
（8）监督检查环保处理设施和环保设备的运行情况；
（9）负责企业生产过程中发生的各种环境污染事故的调查及应急处理；
（10）负责企业其他日常环境管理工作。
（11）积极配合当地生态环境主管部门的环境管理和环境监测工作。
[bookmark: _Toc7683][bookmark: _Toc11215][bookmark: _Toc22883][bookmark: _Toc32358]8.1.4环境管理内容
1、施工期环境管理内容
（1）哈密市金石矿业有限责任公司应与本次环评项目的施工单位协商，将施工期环境保护责任纳入双方合同文本，要求施工单位认真落实施工的环境保护措施。
（2）施工单位须严格按照环评报告书及批复要求进行合理施工，尽最大可能地减少地表扰动面积。
（3）施工单位应配备专职环境管理人员，负责各类污染源的现场监控和管理，尤其是应严格控制高噪声、高振动施工设备的施工时间；严格限制粉状物料的露天堆放；严格控制进出施工场地车辆物料遗撒。
（4）专职环境管理人员应做好文明施工的宣传工作，借助黑板报、宣传栏等工具对施工工人进行环境保护教育。
（5）工程施工单位应自觉接受生态环境管理部门的监督指导，主动配合生态环境主管部门搞好项目施工期的环境保护工作。
（6）建议建设单位按有关施工招标程序设置环境监理，并在当地生态环境部门的监督指导下，全面、规范地进行施工期的环境监理，以确保将施工期的生态环境影响降到最低。
2、运营期环境管理内容
（1）公司领导管理内容
①负责贯彻国家环境保护法、环境保护方针和政策。
②负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。
（2）安全环保部管理内容
①贯彻公司或上级生态环境有关的环保制度和规定。在公司领导下，做好生产区、办公区及其所属道路的绿化、美化工作。组织安排职工参加植树、种草等绿化及生态恢复工作。
②汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。
③检查、督促各处室做好卫生、绿化工作。组织做好垃圾的定点堆放和清运工作。保证清洁人员按指定地段每日将道路清扫干净，控制路面扬尘、减少无组织排放。
④制定环境质量控制指标，提出环保考核项目和经济承包有关奖罚规定。
⑤参与污染事故调查，并向上级主管部门提出书面报告。
⑥对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时向上级主管部门汇报，下达环保整改通知书，强化管理。
⑦对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。
⑧对环境监测技术资料进行整理、统计、上报和存档。
⑨监督公司内环保设备的日常运行情况，包括收尘设备、污水处理设备、噪声控制设备等，每月考核一次设备的运行情况，并负责对环保设备大、中修的质量验收。
[bookmark: _Toc321501717][bookmark: _Toc8987][bookmark: _Toc19637]3、退役期环境管理内容
退役期各管理机构主要的管理内容是监督生态恢复工作的落实，矿山开采闭坑后必须按照矿山安全、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作。
[bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc5597][bookmark: _Toc25629][bookmark: _Toc8219]8.1.5环境管理制度
[bookmark: _Toc149680598][bookmark: _Toc168317240][bookmark: _Toc153689587][bookmark: _Toc149680835][bookmark: _Toc164774413][bookmark: _Toc170869099][bookmark: _Toc170970695][bookmark: _Toc179653311][bookmark: _Toc179522851][bookmark: _Toc180891810][bookmark: _Toc172698698]建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。
最基本的环境管理制度有如下几个方面：
（1）环境保护管理条例；
（2）环境质量管理规程；
（3）环境管理的经济责任制；
（4）环境保护业务管理制度；
（5）环境管理岗位责任制；
（6）环境技术管理规程；
（7）环境保护考核制度；
（8）污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；
（9）环境污染事故管理规定；
（10）清洁生产审计制度。
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排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：
（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化；
（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；
（3）如实向生态环境主管部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；
（4）固体废物堆存场地要有防扬散、防流失措施。
环境保护图形标志具体设置图形见表8.1-1。
表8.1-1    环境保护图形标志设置图形表
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项目业主或者施工承包方进行工程施工前，应将施工期的环境污染控制列入施工工程内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地生态环境主管部门，对施工过程的环境影响进行环境监测，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。
并应采取以下措施：
（1）在本工程实施前，要制定详尽的环保措施方案。施工过程中要设置环保人员，加强现场监督、管理与考核，以便及时发现问题及时解决。
（2）施工期间应统一堆放产生的掘进废石，及时清运施工中产生生活垃圾，送到指定点进行处置，施工期间产生的生活污水严禁随意排放。
（3）加强施工人员及施工机械的管理，增强环保意识，注意保护自然环境。
（4）工程建设中，要做好施工区域及其周围的绿化工作。
（5）工程建设前，应做好施工人员的环保教育工作，禁止破坏周边植被及猎杀野生动物，禁止任何废污水和生活垃圾排入水体中。
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项目施工期环境监理内容详见表8.2-1。
表8.2-1    施工期环境监理一览表
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	环境要素
	监理内容
	监理要求

	1
	大气环境
	①对工地及进出口定期洒水抑尘，并清扫，保持工地整齐干净；
②运输车辆在运输砂石等粉料时应使用篷布遮盖；
③禁止在大风天气施工作业。
	1、建议在施工招标文件、施工合同、环境监理招标文件和监理合同中明确施工单位、环境监理单位的环境保护责任和目标任务；
2、建议委托有资质单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，定期向自治区、市和县生态环境主管部门备案；
3、结合环境监理报告，自查环评报告、批复文件及设计中规定的环保设施和生态保护措施建设及进展情况；严格落实环保投资和执行建设项目环境保护“三同时”制度；
4、自觉接受当地生态环境主管部门在建设期的环境监督与管理；
5、设立矿山环保机构，建立健全环境管理、环保资料档案等制度。

	2
	水环境
	①施工产生的生活污水经污水处理设施处理后回用于施工降尘用水；
②避免在雨季进行基础开挖施工。
	

	3
	声环境
	①合理布局施工设备，避免局部声级过高，对敏感点是否设置临时声屏障；
②开工15日前向生态环境主管部门申报《建设施工环保审批表》。
	

	4
	固体废物
	①施工期产生的掘进废石应综合利用；
②施工期生活垃圾集中收集，定期清运。
	

	5
	生态影响
	①施工期间水土流失问题、矿石堆场及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求。
②绿化面积达到规划要求。
③禁止猎杀动物及破坏植物。
	


[bookmark: _Toc26463][bookmark: _Toc23483]8.3环境监测计划
环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善、改进防治措施，清洁生产，不断适应环境保护的发展要求，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要技术支持。建立一套完善而行之有效的环境监测制度是企业环境保护工作的重要组成部分。
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考虑到矿区的实际条件矿区可不设监测机构，有关的环境监测工作可委托具有资质的第三方监测机构承担，确保监测计划的顺利实施。
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8.3.2.1施工期监测内容
为了及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测部门对其污染源和施工场界周边的环境质量进行监测，监测要求见表8.3-1。
表8.3-1    施工期环境监测要求
	监测类别
	监测项目
	监测点位置
	测点数
	监测频次
	技术要求

	场界噪声
	施工场界Leq（A）
	施工场界四周
	4
	施工期一次/季
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	环境空气
	TSP
	施工场地上、下风向
	2
	施工期一次/季
	满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）

	生态环境
	施工现场清理
	施工场地
	/
	施工结束后一次
	施工清理后，施工现场的弃土石方等废弃物的处置和生态环境恢复情况

	
	临时占地恢复
	施工临时占地区施工营地
	/
	施工结束后一次
	临时占地地表恢复情况


8.3.2.2运营期监测内容
（1）污染源监测计划
结合《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，运营期污染源监测内容见表8.3-2。
表8.3-2    运营期污染源环境监测计划表
	序号
	监测内容
	监测点位
	监测频次
	监测项目
	执行标准
	备注

	1
	废气监测
	破碎车间
	1次/半年
	风量、颗粒物浓度
	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单表5，颗粒物：80mg/m3
	处理设施进口、出口

	
	
	工业场地
	1次/半年
	颗粒物浓度
	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单表6，边界总悬浮颗粒
物：1mg/m3
	无组织废气

	
	
	废石场场界最大点
	
	
	
	

	2
	废水监测
	生活污水处理站
	1次/年
	COD、BOD5、NH3-N
	《城市污水再生利用工业用水水质》的“工艺与产品用水”水质
	生活污水处理设施出口

	3
	噪声监测
	厂界四周
	1次/一季度
	Leq（A）
	工业场地边界外1m处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类标准
	采场界

	4
	生态恢复监管内容
	生态监管主要是针对矿山区域，定期调查和统计拟建项目运行期破坏的植被面积、种类和生物量；检查矿区周围、道路两侧绿化工作计划完成进度，监测土地沙化情况，以及水土流失的控制情况，并根据实际情况随时修正矿山生态修复计划，保证各项计划落实到位
	-


（2）环境质量监测计划
运营期环境质量具体监测计划见表8.3-3。
表8.3-3    运营期环境监测计划表
	监测类别
	监测地点
	监测项目
	监测频次
	备注

	环境空气
	矿区上下风向
	TSP
	每年1次，不利季节
	-

	土壤
	占地范围内、占地范围外、工业场地
	表层样，pH、砷、镉、总铬、铬（六价）、铜、铅、汞、锌、镍、共10项
	每3年1次
	-

	
	
	pH、常规45项，土壤理化性质调查
	
	

	地下
水
	地下水环境监测井
	pH、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铅、砷、镉、汞、六价铬，铜、钼、石油类
	每季度一次。如发现污染和水质恶化时，应加密监测频次
	-
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本工程环境管理措施及环保行动计划见表8.4-1、8.4-2。
表8.4-1    营运期环境管理措施
	环境监控管理措施
	实施方
	监督管理

	（1）废气
①工作面和采装点喷雾洒水降尘。
②矿石装卸过程控制落差，降低扬尘量。
③矿区道路路面做硬化处理及运输道路洒水
④加强工人的个人防护
⑤定期对矿区无组织排放粉尘进行监测
	建设
单位
	哈密市生态环境局

	（2）废水
生活污水严禁随意泼洒，通过生活污水处理设施处理后综合利用，不外排。矿井涌水经沉淀法处理达标后，回用于生产。
加强矿区输送线路日常管理，矿区地下水上游、下游设立地下水监测井定期进行地下水水质及水位监测，避免因事故排放造成的对周边环境污染。加强矿区地下水监控。
	建设
单位
	哈密市生态环境局

	（3）固体废物
①废石合理堆放，尽量综合利用；
②生活垃圾集中收集，定期清运至星星峡镇生活垃圾填埋场进行处置；
③除尘器除尘灰返回充填工艺综合利用；
④废机油收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理。
	建设
单位
	哈密市生态环境局

	（4）噪声
①选用低噪声设备及必要的消声措施。
②保持设备良好的运营工况，及时维修检修。
③加强个人防护。
	建设
单位
	哈密市生态环境局

	（5）生态保护
①控制开采活动地表扰动面积，禁止在红线范围内开采。
②限制车辆行驶路线，减小影响范围。
③做好水土保持工作。
④开采结束尽快开展生态恢复建设工作。
	建设
单位
	哈密市生态环境局

	（6）安全措施
①矿区安全出口、危险地带应设置相应标识，避免事故发生。
②爆破严格按规程操作，保证安全。
③开采期保证井下通风风量，确保安全生产。
④做好错动区的栅栏标识工作，防止人机误入引起伤害。
	建设
单位
	哈密市生态环境局

	（7）环境管理
建立环境管理，制定环境管理手段，按要求开展环境监测，完善矿区环境管理工作。
	建设
单位
	哈密市生态环境局
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为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，现按照国家和自治区的有关规定，提出如下环境保护“三同时”验收一览表。
表8.5-1    环境保护“三同时”验收一览表
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	项目
	验收内容
	数量
	效果及要求

	废气
	破碎站
	布袋除尘器
	1套，除尘效率≥99%
	满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单表5

	
	水泥筒仓
	仓顶布袋除尘器
	1套，除尘效率≥99%
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（含2025年修改单）

	
	道路
	洒水车
	1辆
	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单表6

	
	废石场
	洒水车
	1辆
	

	废水
	矿坑涌水
	400m3水池
	1座
	全部回用于矿山生产，不外排。

	
	生活污水
	20m3/d一体化生活污水处理设施
	1套
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）的“工艺与产品用水”水质要求

	噪声
	地表生产设备空压机、各类泵等
	消声、减振
	/
	工业场地边界外1m处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类标准

	固废
	废石
	堆存于废石场，定期作为充填原料回填
	1座
	废石场满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	生活垃圾
	垃圾桶、周转池
	若干、1座
	定期清运处理，清运率100%

	
	废机油、废油桶
	危废贮存库
	1个
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），定期交由有资质单位处置

	
	除尘灰
	返回充填工艺
	/
	返回充填工艺

	地下水
	防渗
	机修车间
	/
	防渗结构的渗透系数需等效厚度Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s的黏土防渗层

	
	
	危废贮存库
	/
	基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	
	
	生活污水处理站
	/
	防渗结构渗透系数需等效厚度Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s的黏土防渗层，或参照GB16889执行。

	
	地下水监测
	地下水监测井
	4口
	符合要求

	生态
	防风固沙
	在散体物料堆场表面要覆盖防风固沙网
	按要求设置

	其他
	排污口规范化
	按排放口规范化管理要求设置环境保护图形标志
	若干
	按地方生态环境部门要求设置
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本工程排污清单见表8.6-1。
表8.6-1    项目排污清单一览表
	类别
	污染物
	排放浓度
	排放量
	环保措施
	排放标准

	废气
	破碎车间废气颗粒物
	1.78mg/Nm3
	0.05t/a
	袋式除尘
	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单

	
	采矿扬尘
	1mg/Nm3
	0.228t/a
	洒水抑尘，回风井稀释
	

	
	运输扬尘
	1mg/Nm3
	13.75t/a
	洒水抑尘
	

	
	1号废石场
	1mg/Nm3
	0.40t/a
	洒水抑尘
	

	
	2号废石场
	1mg/Nm3
	0.02t/a
	洒水抑尘
	

	
	3号废石场
	1mg/Nm3
	0.50t/a
	洒水抑尘
	

	
	矿石堆场
	1mg/Nm3
	4.64t/a
	半敞开式设置、洒水抑尘
	

	
	水泥筒仓
	1mg/Nm3
	0.003t/a
	洒水抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（含2025年修改单）

	
	破碎车间
	1mg/Nm3
	0.59t/a
	洒水抑尘
	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单

	废水
	生活污水
	SS
	20mg/L
	0t/a
	A2/O+MBR一体化生活污水处理设施
	出水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

	
	
	COD
	50mg/L
	0t/a
	
	

	
	
	BOD5
	9mg/L
	0t/a
	
	

	
	
	NH3-N
	8mg/L
	0t/a
	
	

	固体废物
	废石
	/
	2.37万t
	废石临时堆放于废石场，作为充填原料用于井下充填
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定

	
	除尘灰
	/
	5.28t/a
	收集后回用于充填工艺
	

	
	沉淀池底泥
	/
	22.05t/a
	送至废石堆场堆存，后期用于矿山土地复垦
	

	
	污水处理站污泥
	/
	3.43t/a
	集中收集定期送运往星星峡镇垃圾填埋场处理
	

	
	废机油
	/
	2.5t/a
	委托有资质单位安全处置
	危废贮存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），运输和转移符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》以及《危险废物转移联单管理办法》

	
	废油桶
	/
	0.5t/a
	
	

	
	生活垃圾
	/
	24.5t/a
	厂内设垃圾池，定期清运至哈密市星星峡镇生活垃圾填埋场填埋处理
	定期清运至哈密市星星峡镇生活垃圾填埋场填埋处理
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根据前文核算，本项目不涉及总量指标。
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9结论与建议
[bookmark: _Toc28748][bookmark: _Toc21137][bookmark: _Toc14438][bookmark: _Toc30191][bookmark: _Toc7560][bookmark: _Toc27891][bookmark: _Toc17300][bookmark: _Toc1276921402][bookmark: _Toc9048][bookmark: _Toc12299]9.1工程概况
矿区位于哈密市东南直距180千米处，行政区划隶属哈密市伊州区双井子乡管辖，地理坐标为（CGCS2000坐标系）：东经95°17′34″～95°18′35″、北纬41°52′05″～41°53′20″，中心点坐标：东经95°18′05″、北纬41°52′42″。矿区面积2.7131平方千米；
建设内容包括采矿工业场地、废石场、联络道路及生活区等。开采规模30×104t/a。矿山总服务年限10.4年。
工程总投资为9186.04万元，环保投资471万元，占比5.12%。
[bookmark: _Toc8042][bookmark: _Toc31221][bookmark: _Toc13836][bookmark: _Toc3512][bookmark: _Toc26654][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc11543][bookmark: _Toc482784728][bookmark: _Toc1618][bookmark: _Toc492457108][bookmark: _Toc5630][bookmark: _Toc668][bookmark: _Toc7960][bookmark: _Toc11757][bookmark: _Toc16927][bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc31598][bookmark: _Toc1413918943]9.2符合性分析
本项目为铜矿采矿项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于产业政策鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策。
对照《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）中19.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，符合《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》鼓励类产业要求。
本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》《哈密市生态环境准入清单（2024 版）》中的相关要求。
本项目所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；矿区所采用方法均为国内普遍运用的采矿方法，矿井涌水经沉淀后循环使用不外排，地下开采期废石暂存于临时废石场内，定期用于采空区回填，综合利用。因此，本项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。
本项目为铜矿采矿项目，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021—2025年）中的“加大吐鲁番、哈密市铁、锰、铜、镍、金、银、钒、钛、镁、硅质原料等矿产资源的勘查与开发”相关规定，且矿区不在禁止开发区域和限制开发区域。同时本项目也符合《新疆维吾尔自治区哈密市伊州区矿产资源总体规划（2021~2025）》。
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[bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc2266]本项目所在区域PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，本项目所在区域为达标区。
监测期间项目区下风向处TSP监测浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求。
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根据地下水现状监测结果，评价区地下水除总硬度、溶解性总固体、钠、氯化物、硫酸盐超标外，其他因子满足Ⅲ类地下水质量标准；总硬度、溶解性总固体、钠、氯化物、硫酸盐存在不同程度超标现象，主要为区域原生地质背景（碳酸盐岩、侵入岩风化溶滤）导致的本底值偏高，属于原生型超标。
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项目所在区域声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，评价区域内的声环境质量较好。
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评价期间各土壤监测点位的基本指标均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）基本项目风险筛选值。
根据土壤pH值判断，区域土壤基本处于无酸化、轻度碱化强度。
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由估算结果可知，在正常排放情况下项目大气污染因子TSP矿界贡献浓度无超标点，因此不设置大气环境防护距离。本项目在落实环评提出的大气污染物控制措施后，对周边环境影响较小。
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矿井涌水采用沉淀处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单新建企业水污染物排放浓度限值要求后，并且满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中杂用水质标准后，全部用于生产用水等，不外排；本工程生活污水经污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化和道路清扫、消防水质标准后用于生产不外排。
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经预测后，本工程预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
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运营期固体废物主要来源于矿石开采过程中的废石、废机油及生活垃圾等。
废石临时堆放于废石场，作为充填原料用于井下充填坑。本工程产生的危险废物为废机油和废油桶，统一收集至防渗危废贮存库，定期交由有资质单位处置。生活垃圾临时放置于生活区内垃圾池，最终拉运至哈密市星星峡镇生活垃圾填埋场进行处置。
在严格落实以上各项环保措施的情况下，项目产生的各类固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生明显影响。
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本工程发生事故的类型主要为泄漏及火灾爆炸，本工程发生环境风险事故影响范围主要为矿区及邻近矿区的工作人员，影响范围不大，本工程在设计过程中充分考虑了防爆、防火措施及设施，同时设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。
本工程发生事故后的影响范围主要在矿区内部，在严格落实设计及隐患治理中的各项环境风险防范措施、强化和完善环境风险应急预案并持续改进、加强管理和培训教育、严格执行各种规章制度的前提下，能尽量避免上述事故的发生，可以将环境风险水平降低到一个较小的水平之内。在落实本报告书中提出的环境保护措施的前提下，因地制宜地进行环境优化，本工程的环境风险在采取上述措施并加强管理及风险防范措施得当的情况下，项目风险是可以接受的。
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结合本项目的特点，本项目无需申请总量控制指标。
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[bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc14483][bookmark: _Toc3411][bookmark: _Toc26314][bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc29976][bookmark: _Toc12938][bookmark: _Toc6586][bookmark: _Toc28567][bookmark: _Toc12616][bookmark: _Toc353][bookmark: _Toc355715739][bookmark: _Toc360205168][bookmark: _Toc2092223439][bookmark: _Toc361840117][bookmark: _Toc4531][bookmark: _Toc482784735][bookmark: _Toc492457115][bookmark: _Toc11533]根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，2026年4月24日在生态环境公示网站开展了第一次环境影响评价信息公示。2026年8月20日至9月2日，在报告书主要内容基本完成后，在生态环境公示网站开展了第二次环境影响评价信息公示，并公示了项目的环境影响报告书征求意见稿，同步在新疆法制报进行了2次公示，并在公告栏进行了现场张贴公告。2026年9月8日，在生态环境公示网站进行了拟报批公示。环境影响评价信息公开期间，未收到公众反馈意见公示期间未收到公众反馈意见。
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[bookmark: _Toc355715740][bookmark: _Toc360205169][bookmark: _Toc338153330][bookmark: _Toc318298699][bookmark: _Toc278281239][bookmark: _Toc282074163][bookmark: _Toc361840118]拟建项目符合国家产业政策，工艺技术先进合理，生产过程达到了清洁生产国内先进水平，厂址位置符合当地发展规划和环保要求。工程建成后，具有良好的社会、经济和环境效益。本工程在采取本评价报告所提出的各项环保措施与方案后，可实现大气污染物的稳定达标排放，生产废水、生活污水收集处理后循环利用，不外排。同时对各类固废均采取了合理可靠的处理处置措施。根据预测，工程所造成的大气、地表水、地下水、噪声、土壤环境影响均不超标，对周边环境影响较小，对生态环境、保护区安全造成的影响可降低到环境所能承受的范围。
综上所述，本项目从生态环境角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc5180][bookmark: _Toc492457116][bookmark: _Toc271][bookmark: _Toc9383][bookmark: _Toc6306][bookmark: _Toc10884][bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc16762][bookmark: _Toc9814][bookmark: _Toc5901][bookmark: _Toc21433][bookmark: _Toc22643][bookmark: _Toc482784736][bookmark: _Toc13052][bookmark: _Toc1102103295][bookmark: _Toc3260][bookmark: _Toc13981][bookmark: _Toc14571]9.8建议
（1）严格按要求做好粉尘的治理工作，确保无组织排放污染物达标排放。严格落实固体废物的收集、处置措施，避免对周围地表水、地下水环境造成污染。
（2）本工程建成后3~5年内，应开展环境影响后评价，重点关注工程建设的生态环境影响，根据后评价结果，及时补充、完善相关环保措施。
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