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[bookmark: _Toc1466][bookmark: _Toc475111945][bookmark: _Toc13797][bookmark: _Toc3782]1概述
1.1建设背景
本项目为新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目，齐求3号金矿位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县境内。齐求3号金矿采矿权证首次设立时间为2005年11月22日，为新疆托里县世峰黄金矿业有限责任公司所有；2011年4月20日至2023年5月10日为托里县华兴业矿业投资有限公司所有，2023年9月25日变更为新疆金嘉怡矿业有限责任公司，后2023年办理采矿权证和探矿权证之间的隔离带探矿证（齐求三号金矿外围普查），取得《新疆托里县齐求3号金矿资源储量核实报告（2023年12月31日）矿产资源储量评审意见书》（新矿评储字〔2024〕59号），设计矿区范围由0.8416平方千米调整为2.8216平方千米；生产规模由1.00万t/a调整为15.00万t/a；开采标高由+1130米至+930米标高调整为+1250米至+840米标高。
2025年1月，乌鲁木齐天瑞博源矿业有限公司编制完成了《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》），并取得评审意见书（新矿三案评字〔2025〕020号）。根据已通过《方案》的专家认定意见，评审同意新疆金嘉怡矿业有限责任公司齐求3号矿按照开发利用方案进行开采，批准开采规模为：15.00万吨/年，服务年限8年8个月，开采方式与开拓方案：设计采用地下开采，竖井开拓方案，采矿方法：设计采用浅孔留矿嗣后充填法、削壁充填法，设计回采率92.00%，贫化率10.00%。2025年疆金嘉怡矿业有限责任公司取得采矿许可证，证号为DC6500002010114120117023，有效期限自2025年10月30日至2034年6月30日。
2025年7月，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司编制完成了《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿采选尾建设工程可行性研究报告》（以下简称《可研》）。根据可研，矿山改扩建拟将矿山开采规模由现有的1万t/a扩大至15万t/a，并新建选矿厂及尾矿库工程。2025年新疆金嘉怡矿业有限责任公司委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选项目影响报告书》，本项目为该矿区配套尾矿库及附属设施建设，矿山采选工程不在本次评价范围内。
齐求3号金矿矿区位于准噶尔盆地西缘，哈图山之南，哈图金矿以东5km，行政区划隶属于新疆塔城地区托里县管辖。本项目于2026年1月取得了投资项目备案证，确定本项目为建设尾矿库及矿区配套设施。新建尾矿库库址位于矿区东侧，选矿厂东南侧，距选矿厂直线距离1.15km，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库。主坝体坝顶标高+1215m，坝顶轴线处原地面最低标高+1200m，坝高15m，尾矿库总库容156.15×104m3，有效库容132.59×104m3，尾矿库等别为四等，防洪标准为200年一遇。尾矿库下游1.0km范围内无居民、无重要设施分布，不属于“头顶库”，尾矿库服务年限15年。
[bookmark: _Toc26434]根据《中华人民共和国生态环境法典》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，2025年7月，新疆金嘉怡矿业有限责任公司委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司开展托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc4461]1.2环境影响评价过程
本工程为齐求3号金矿采选配套的尾矿库项目，根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）规定及有关环境保护政策法规的要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“七、有色金属矿采选业 贵金属矿采选 092”范畴，应编制环境影响报告书。新疆金嘉怡矿业有限责任公司委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司承担“新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目环境影响报告书”的环境影响评价工作。
本项目为尾矿库建设项目，金矿采选工程不在本项目设计和评价范围之内，需另行办理环评等相关手续。
本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、现场调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响文件编制阶段。环境影响评价工作程序见图1.2-1。
图1.2-1  环境影响评价工作程序
确定编制环境影响报告书
1、研究相关技术文件和其他有关文件
2、进行初步工程分析
3、开展初步的环境现状调查
第一阶段
第二阶段
第三阶段
制定评价工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
1、提出环境保护措施，进行技术经济论证
2、给出污染物排放清单
3、给出建设项目环境影响评价结论
1、各环境要素环境影响预测与评价
2、各专题环境影响分析与评价
编制并完善环境影响报告书
1、环境影响识别和评价因子筛选
2、明确评价重点和环境保护目标
3、确定工作等级、评价范围和评价标准

编制过程说明：
接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，编制单位组织编制人员进行实地踏勘、资料收集及环境现状调查，在此基础上进行环境影响识别和评价因子筛选，根据现场情况开展污染源调查及敏感目标调查，明确评价重点和环境保护目标，初步确定了监测方案，确定工作等级、评价范围和评价标准，完成第一阶段制定工作方案的工作；接下来开展第二阶段工作，根据初步确定的监测方案，结合收集的资料及各项评价技术导则，确定最终监测方案，完成工程分析、环境现状调查与评价；第三阶段工作在前期工作成果基础上，提出环境保护措施，核算统计污染物排放清单，环境影响评价导则对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，综合分析得出建设项目环境影响评价结论，编制完成征求意见稿；协助建设单位开展公众参与工作，根据公示情况完善《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目环境影响报告书》。汇集以上工作成果编制完成环境影响报告书后即提交技术评估，最终报送生态环境主管部门审批。
[bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc24582]1.3分析判定相关情况
[bookmark: _Toc17919][bookmark: _Toc29529][bookmark: _Toc8382][bookmark: _Toc23][bookmark: _Toc1808]1.3.1产业政策符合性
本项目为齐求3号金矿采选工程配套新建尾矿库工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策要求。
项目已取得托里县发展和改革委员会投资项目备案证，备案证号：2601121824654224000117（附件2）。
综上，项目符合国家及地区产业政策要求。
[bookmark: _Toc21762][bookmark: _Toc2168]1.3.2《市场准入负面清单》符合性分析
《市场准入负面清单（2025年版）》要求国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为禁止准入，提出《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类项目禁止投资；限制类项目禁止新建。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类项目，符合《市场准入负面清单（2025年版）》要求。
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[bookmark: _Toc17768][bookmark: _Toc26250][bookmark: _Toc18505][bookmark: _Toc27186][bookmark: _Toc1370]1.3.3“生态环境分区管控”符合性分析
1.3.3.1与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析
（1）自治区总体生态环境管控要求
2024年11月15日，新疆维吾尔自治区生态环境厅以新环环评发〔2024〕157号文印发了《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》。方案中划分环境管控单元，自治区共划定1777个环境管控单元，分为925个优先保护单元、713个重点管控单元和139个一般管控单元，实施分类管控。本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析见表1.3-1，新疆维吾尔自治区环境管控单元图见图1.3-1。
（2）七大片区管控要求
按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。本项目位于塔城地区托里县，因此本项目属于北疆北部。与七大片区管控要求符合性分析如表1.3-2所示。
1.3.3.2与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新》符合性
（1）与《塔城地区总体管控要求》符合性分析
本项目与《塔城地区总体管控要求》符合性分析见表1.3-3所示。根据分析结果，本项目符合《塔城地区总体管控要求》相关规定。塔城地区环境管控单元分类见图1.3-2。
（2）与《托里县生态环境准入清单》符合性分析
根据《塔城地区托里县生态环境准入清单》，本项目属于“托里县一般管控单元01”。单元编码：ZH65422430001。本项目与《托里县生态环境准入清单》符合性分析见表1.3-4所示。根据分析结果，本项目符合《塔城地区托里县生态环境准入清单》相关规定。
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表1.3-1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求的符合性
	管控类别
	管控要求
	符合性分析
	结果

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版》禁止准入类事项。
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
(一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
(二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
(三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
(四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
(五)其他破坏湿地及其生态功能的行为。
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。
〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、价的产业园区。
	①本项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，不属于指导名录中限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策，不属于《市场准入负面清单(2025年版》禁止准入类事项。
②本项目为尾矿库建设工程，项目符合国家和自治区环境保护标准。
③项目建设不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内。
④项目不涉及占用、破坏湿地。
⑤本项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，不涉及有色金属冶炼，不属于“三高”项目。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	①本项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，尾矿回水循环利用，无耗水，不属于高耗水、高污染行业。
②本项目占地类型为草地，不涉及占用永久基本农田，项目占用草地按照自治区相关补偿要求进行补偿。
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	①本项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区，项目周围不存在河流、湖泊、水库，项目所在区域内地表水体不发育。
②本项目不属于指导名录中限制类及淘汰类项目，符合国家产业政策。
③项目大气污染物能够达标排放，尾矿回水循环利用不外排，不属于资源能源消耗高或超标排放污染物。
	符合

	
	A1.4其它布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	①经规划符合性分析，本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，项目符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》及规划环评要求。具体分析内容见本环评“1.3.4 规划符合性分析”小节。
②本项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，不涉及石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	项目建设符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。
	符合

	
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，不涉及火电、钢铁、石化、水泥、有色金属冶炼、化工等企业；项目周围不存在河流、湖泊、水库，矿区内地表水体不发育。
项目建设完成依法申领排污许可证，对地下水环境、土壤环境实施跟踪监测，加强环境风险预警与管控。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	①本项目建设完成后依法申领排污许可证，对周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。
②项目建设完成后定期开展自行监测，对地下水环境、土壤环境开展跟踪监测，加强环境风险预警防控。
	符合

	A3资源利用要求
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目尾矿部分充填，部分堆存于尾矿库，符合资源综合利用要求。
	符合


表1.3-2  本项目与“七大片区”总体要求的符合性
	管控要求
	符合性分析
	结果

	北疆北部片区包括阿勒泰地区和塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）
加强对阿尔泰山西北部喀纳斯自然景观及南泰加林生态功能区内湖泊、湿地、森林和野生动植物保护，维护阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能。加大区域建设与管理力度，实现生态环境保护、矿产资源开发、旅游与畜牧业协调发展。
巩固塔额盆地绿洲农业生态功能区基本农田土壤环境质量。积极推进地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。
强化额尔齐斯河、额敏河等跨界河流突发水环境污染事故的环境风险防控;严格管控河流两岸汇水区内分布的排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，建立风险防控体系。加强废弃矿区土壤重金属污染风险管控及修复治理。
	①本项目金矿采选配套建设的尾矿库工程，不涉及火电行业、钢铁行业、煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业，符合矿产资源开发要求。
②本项目无生产用水。
③本项目尾矿回水排入回水池沉淀处理后，回用于选矿生产，不外排；
④建设单位制定严格的用地管理制度，采取分区防渗措施，严格落实建设用地土壤环境风险管控措施及环境风险应急演练。
	符合



表1.3-3  本项目与《塔城地区总体管控要求》的符合性
	管控类别
	总体管控要求
	符合性分析
	结果

	空间布局约束
	1.1生态红线核心保护区原则上禁止人为活动，生态红线一般控制区原则上禁止开发性、生产性建设活动。生态红线区域仅允许符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》(自然资函〔2020〕71号)中规定的有限人为活动。已占用生态保护红线的项目，不属于《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》(自然资函〔2020〕71号)允许范围以内的，应当建立退出机制或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、沙漠公园、湿地公园、重要湿地、公益林等各类保护地按照相关法律法规和规章要求进行管控。
	根据生态环境分区管控方案，项目属于塔城地区托里县一般管控单元，不占用生态红线。不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、沙漠公园、湿地公园、重要湿地、公益林等各类保护地
	符合

	
	1.2禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
	项目占地属天然牧草地，不涉及占用基本农田。
	符合

	
	1.3大气污染联防联控区域重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯凝发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯(电石法)、焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目。
	项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，不属于上述管控行业。
	符合

	
	1.4大气污染联防联控区域，在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。
	项目选址不属于塔城城区及近郊，项目为尾矿库建设工程，不属于上述重污染企业。
	符合

	
	1.5加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。退城搬迁的企业重点向地区级以上有该产业布局规划的园区集聚，各县(市)要结合企业退城搬迁的计划及时优化完善城市总体规划。
	项目不涉及。
	符合

	
	1.6严禁“三高”项目进塔城，对石化、有色、钢铁、建材、火电、煤炭、装备、纺织服装、轻工、电子产品制造十大产业类型，做好禁止类项目管控工作。
	项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，不涉及冶炼，不属于“三高”项目。
	符合

	
	1.7高污染燃料禁燃区禁止布局重化工园区、建设除采暖供热以外的排放大气污染物的工业项目。对已有大气污染物排放企业进行限期治理，无法达标的实施转产或搬迁。
	项目不涉及供暖。
	符合

	
	1.8全面规划、合理布局，优化规模化畜禽养殖场(小区)及其污染防治设施的布局，拟定畜禽养殖区划定方案，明确禁养、限养和适养区，实施禁养区关停，限养区总量控制。
	项目不涉及。
	符合

	
	1.9强化空间管控，深入推进额敏河流域水环境综合治理。在额敏河流域红线保护区内禁止建设畜禽养殖场所。
	项目不涉及。
	符合

	
	1.10加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业“退城入园”,集聚发展，提高土地集约利用水平，减少土壤污染。
	项目为金矿采选配套建设的尾矿库工程，尾矿库位于矿区东侧，距选矿厂1.1km，符合要求。
	符合

	污染物排放管控
	2.1持续推进涉气工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标的企业一律依法停产整治，积极推进控制污染物排放许可制。
	项目建设完成后按要求申领排污许可证。
	符合

	
	2.2对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区(企业)或未完成大气环境质量目标的地区，暂停该地区(企业)新增相关污染物排放建设项目的环评审批。
	项目不涉及。
	符合

	
	2.3针对大气污染联防联控区域，对土地、环保等手续不全或不符合国家、自治区产业政策的重污染项目立即关停淘汰，做到“两断三清”。其他手续完备，不符合产业布局规划的小微企业，督促其搬迁入驻园区，污染物排放不达标的污染企业停产整改。钢铁、水泥、煤炭、垃圾焚烧等重点行业完成治理设施升级达标排放。
	项目符合国家及地区产业政策，符合产业布局规划，项目废气经环保处理设施处理后达标排放，符合要求。
	符合

	
	2.4加强城镇污水处理系统及排水管网的建设。严禁污废水排入地表水体。健全污水处理收费体制，实现城市基础设施建设的良性循环。加强各乡镇村庄污水集中处理建设，减少农村面源污染。
	项目尾矿回水循环使用不外排。
	符合

	
	2.5严控工业污染源，做好土壤污染预防工作。开展土壤环境监督性监测。根据工矿企业分布和污染排放情况，加强对有色金属采选、冶炼、石油、焦化、化工、危险废物处置以及污水处理厂的重点排查、监控和治理。
	项目属于尾矿库建设，项目建设完成后定期开展自行监测，对地下水环境、土壤环境开展跟踪监测，加强环境风险预警防控。
	符合

	环境风险防控
	3.1完善环境突发事故应急预案，加强环境风险防控体系建设。大气污染联防联控区域制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险排查工作。园区应建立危险源数据库，并动态更新。建立园区、企业、装置三级应急联动方案，强化区域环境风险应急防范能力。
	项目建设完成后编制环境突发事故应急预案，与地区应急联动，强化项目环境风险应急防范能力，符合要求。
	符合

	
	3.2县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。“乌一昌-石”“奎-独一鸟”区域各县级及以上城市建成区以及国家级、自治区级工业园区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。
	项目不涉及。
	符合

	
	3.3对饮用水水源保护区内排放重金属等有毒有害污染物的企业，优先取缔关闭；对饮用水水源保护区受重金属污染的土壤修复处理，确保饮用水水源环境安全；对天然背景值超标、水厂无法处理的重金属等污染的水源，需尽快更换。强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业企业的执法监管。推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。
	项目不涉及饮用水水源保护区，项目周边地表水体不发育，主要为沟溪，多为季节性，常年干枯，最近地表水体为南部7.5km达尔布特河为常年流水的河流。
	符合

	
	3.4土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。
	项目属于尾矿库建设工程，项目建设完成后定期开展自行监测，对地下水环境、土壤环境开展跟踪监测，加强环境风险预警防控。
	符合

	
	3.5开展区域重点监管尾矿库企业风险排查和环境风险评估工作。排放重点污染物的建设项目，环境影响评价阶段开展土壤环境影响评价。
	项目属于尾矿库建设工程，本次环境影响评价阶段已开展土壤环境影响评价。
	符合

	
	3.6优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。推行秸秆还田、化肥农药减量化、增施有机肥、少耕免耕与轮作、农膜减量与回收利用等措施，切实保护优先保护类耕地土壤环境质量。
	项目占地属天然牧草地，不涉及占耕地。
	符合

	
	3.7强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。
	项目不涉及畜禽养殖。
	符合

	资源利用效率要求
	4.12025年、2030年塔城地区(含兵团)用水总量控制指标分别为335259万m³、311702万m³,2025年、2030年地方用水总量控制指标分别为180722万m³、165737万m³;2025年、2030年塔城地区(含兵团)地下水供应量控制指标分别为76803万m³、54402万m³,2025年、2030年地方地下水供应量控制指标分别为57127万m³、38781万m³;2025年、2030年塔城地区(含兵团)农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.66、0.69,2025年、2030年地方农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68。
	项目无生产用水，不涉及地下水开采。
	符合

	
	4.2对地下水超采区采取高效节水、退灌减水、水源置换和机井封填等工程措施，控制超采区地下水位下降速率。到2025年，超采区地下水位下降速率最大值不超过0.50m/a,平均水位下降速率不得超过0.20m/a;到2030年，全部超采区地下水位基本稳定，超采区地下水位下降速率控制在0.10m/a以内。
	项目不涉及地下水开采。
	符合

	
	4.3持续推进电气化工作，制定实施地区清洁能源消纳行动计划，加大可再生能源消纳力度。
	项目不涉及能源消耗。
	符合


表1.3-4  本项目与《托里县生态环境准入清单》的符合性
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	符合性分析
	结果

	托里县一般管控单元01
	一般管控单元
	空间布局约束
	1.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
2.永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让外，其他任何建设不得占用。
	①项目所在区域为天然牧草地，不占用耕地及永久基本农田。
②项目服务期满后进行尾矿库生态恢复，采取生态恢复治理措施，对场地进行平整、覆土，根据场地周边植被覆盖情况，选择当地草种进行植草，尽量使采取生态恢复治理措施后的场地与周边生态环境相协调，并尽可能恢复原土地利用类型。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.排污企业一般管控要求：满足总量控制、排污许可、排放标准等相关管理制度要求。
2.农业面源和生活污染源一般管控要求：因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
	①本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“表 2 新建企业大气污染物排放限值”，项目尾矿回水“循环利用”不外排；不需申请总量控制指标。
②项目建设完成后按要求申领排污许可证。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1.额敏河、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流，按照 “一河一策一图”环境应急响方案实施应急演练，视情加强闸坝、应急池、物资库等工程建设。
2.塔城地区行政公署和各县市人民政府有关部门应当制定水污染事故、饮用水安全突发事件、城乡供水突发事件等相关应急预案，并定期进行演练，加强应急物资储备，依法做好突发事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件的，饮用水供水单位应当及时采取应急处理措施，向塔城地区行政公署、所在地县（市、区）人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当采取启用备用水源等措施，保障供水安全。
3.实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。
	①项目所在区域为土地类型为草地，不占用耕地，项目设置安全监测、地下水质监测、土壤监测等管理措施。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	1.至2025年塔城地区超采区地下水位年均下降速率控制在0.67m/a 左右，至2030年超采区全部实现地下水采补平衡，地下水位下降速率控制在0.2m/a，至2035年，塔城地区超采区全域保持地下水采补平衡或补大于采，地下水水位逐渐恢复，水位恢复速率在0.1m/a以上。
	项目不涉及地下水开采。
	符合
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[bookmark: _Toc7546][bookmark: _Toc22392][bookmark: _Toc27059][bookmark: _Toc9965][bookmark: _Toc14027]1.3.4规划符合性分析
[bookmark: _Toc2535]1.3.4.1与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析
《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》提出主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目行政区划隶属塔城地区托里县管辖，项目为矿山开采，不属于重点开发城镇托里镇范围，项目所在区域属于自治区层面重点生态功能区—准噶尔西部荒漠草原生态功能区。该区域的功能定位是：保障国家及自治区生态安全的主体区域，全疆乃至全国重要的生态功能区，人与自然和谐相处的生态文明区。该区域规划目标为：形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，项目区行政区划隶属塔城地区托里县管辖，属于准噶尔盆地矿产资源富集区域，拟建尾矿库位于齐求3号金矿东侧，距选矿厂1.1km，项目区不属于禁止开发区域，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求，新疆主体功能区划图见图1.3-3。
1.3.4.2与《新疆生态功能区划》的符合性分析
根据《新疆生态功能区划》，项目区属阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区（Ⅰ），准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区（Ⅰ3），巴尔鲁克山-加依尔山草原牧业、生物多样性保护生态功能区（10）。主要生态服务功能为水源涵养与水文调蓄、生物多样性维护、旅游。详见表1.3-5，本项目所在生态功能区划位置见图1.3-4。
表1.3-5  项目区生态功能区划
	生态区
	Ⅰ阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区

	生态亚区
	Ⅰ3准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区

	生态功能区
	10巴尔鲁克山-加依尔山草原牧业、生物多样性保护生态功能区

	主要生态服务功能
	畜产品生产、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	毁草开荒、草原退化、资源植物减少、生物多样性受损

	生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感、土壤侵蚀轻度敏感

	主要保护目标
	保护草场、保护巴旦杏、野苹果、阿魏等资源植物

	主要保护措施
	禁止毁草开荒，退耕还草、保护珍稀野生物种

	主要发展方向
	合理利用草原，暖季放牧，冷季舍饲圈养


根据表1.3-5，本项目区属于巴尔鲁克山-加依尔山草原牧业、生物多样性保护生态功能区，主要涉及的生态环境问题为毁草开荒、草原退化、资源植物减少、生物多样性受损；主要生态功能保护目标为保护草场、保护巴旦杏、野苹果、阿魏等资源植物；主要的保护措施为禁止毁草开荒，退耕还草、保护珍稀野生物种。
1.3.4.3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》第三章第一节“完善绿色发展机制”中规定：“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制‘两高’项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府‘一支笔’审批制度、环境保护‘一票否决’制度，落实‘三线一单’生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控”、“全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术”。
本项目为新建尾矿库工程，项目区主要大气污染物为尾矿库扬尘，环评要求在尾矿库周围和尾矿坝上定期洒水降尘，用于尾矿库周围植被绿化灌溉和坝体防尘使用，可保证尾矿库运营期尾砂扬尘控制效果。水资源合理利用，尾矿库全库及岸坡均采用两布一膜进行防渗处理，防渗膜规格为600g/m2，厚度1.5mm，全库防渗后渗透系数小于10-7cm/s，达到I类固废堆场防渗要求；尾矿库85%的尾水经沉淀后返回选矿厂循环使用，其余15%在库内以尾砂含水、澄清区水封及自然蒸发等形式消耗。尾水返回选矿厂高位回水池，经沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的工艺与产品用水浓度限值后作为选矿生产用水在选矿车间循环利用，形成闭路循环，无外排。在项目区及周边种植适宜植被，增加绿化面积及加强生态治理，对周边土壤及地下水环境影响较小。拟建尾矿库库容大、服务期长、离下游水体较远、对下游水环境风险小。因此，本项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。
1.3.4.4与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析
规划提出推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革，在能源、化工、水利、交通、旅游、黑色矿产、农牧、航空业、金融服务等领域培育一批大型国有企业集团。新疆地域辽阔，矿产资源丰富，旅游资源富集，土地、电力、劳动力成本低等优势明显，具有较强的潜在竞争力。全面提升铀、铁、铜、镍、铅、锌、金等国家急缺的大宗矿产和战略新兴产业所需矿产资源的保障能力和开发利用水平，形成一批国家级矿产资源开采和加工基地，把新疆建成我国重要的特色矿产资源基地和战略资源接替区。完善天山南坡区域交通干线网络，畅通主要节点城市和重要产业园区联系，以能源矿产资源、特色农业资源和特色旅游资源为依托，加快特色产业集群和产业集聚园区建设。
加快矿产资源勘查开发：“十四五”期间，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，位于北疆区域，齐求3号金矿采选符合“十四五”规划目标，本项目为采选配套的必要配套设施，属于《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中鼓励项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。
1.3.4.5与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中相关内容：十四五”期间，新疆维吾尔自治区大力推进新型工业化。把优势资源转换战略的着力点主要由石油天然气开发扩大到煤炭、有色金属、稀有金属、黑色金属、非金属等其它优势矿产资源开发利用上来，优化矿山开采规模，确定大、中、小型矿山最低开采规模及占用资源储量。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。
—西准噶尔能源矿产、有色及贵金属勘查开发区。稳定塔城白杨河、和什托洛盖煤矿对周缘城镇煤炭供应，为塔城重点开发开放试验区建设提供能源保障。围绕托里包古图铜金矿、哈图—萨尔托海金矿等矿区加大深部及外围金、铬、铜等矿产资源和特色非金属的勘查开发，提交大中型矿产地3-5处，新增金资源量30吨。依托金矿资源优势，进一步完善“分散采、集中选、定点炼”模式，提高选冶规模和水平，增强可持续发展能力。加强达拉布特、唐巴勒、玛依勒等铬铁矿矿体的赋存状态深度研究。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，金矿属于重点开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》。
1.3.4.6与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析
根据《关于＜新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书＞的审查意见》（环审〔2020〕124号），相关要求如下：
（1）严格产业准入、合理控制矿山开采种类和规模：严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；限制开采硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产；严格控制开采钨、稀土等特定保护性矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求
（2）推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，项目新建尾矿库建立长期监测监控体系，尾矿库安装在线监测装置，同时齐求3号金矿已编制完成《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，并取得专家意见的认定（新矿三案评字〔2025〕020号）。综上，本项目符合《关于＜新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书＞的审查意见》（环审〔2020〕124号）相关规定。
1.3.4.7与《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析
根据《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，第三章推动工业强基增效和转型升级：延伸发展有色工业。依托丰富的黄金、铁、铜矿、镁等矿产资源，加快有色金属优势资源转化，建设疆内重要的战略性矿产资源基地和有色金属产业基地。加大资源整合力度，深入挖掘矿产资源潜力，加快技术改造步伐，提高黄金采选回收率，大力延长下游精深加工产业链，推动重点企业数字化、智能化、绿色化技术改造。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，金矿属于重点开采矿种，同时项目已取得托里县发展和改革委员会投资项目备案证，符合《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中相关要求。
1.3.4.8与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》，推动绿色低碳发展，坚决遏制“两高”项目盲目发展，实行“两高”项目动态清单管理。全面实行排污许可制度及“三线一单”生态环境分区管控要求。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，不属于“两高”项目，尾矿库建设符合相关规划及规划环评要求，符合《塔城地区分区管控动态更新成果》要求，项目建设后按要求申领排污许可证，符合《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》。
1.3.4.9与《塔城地区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析
根据《塔城地区国土空间总体规划（2021-2035年）》，第三节 统筹矿产资源保护利用：充分保障国家战略性及自治区优势矿产资源保障区用地发展空间，重点加强煤炭、石油、天然气、页岩气、铁、铬、铜、镍、钴、钼、金、钾盐12种战略性矿产资源的勘查、规划、开发利用。规划落实能源资源基地2个，包括准噶尔盆地克拉玛依（油气）、新疆（煤炭）。国家规划矿区：包括托里包古图金矿、托里哈图—萨尔托海金矿、和什托洛盖煤炭、塔城白杨河煤炭、沙湾煤炭等5个国家规划矿区。自治区级重点勘查区，包括托里萨尔巴特金矿、托里县达拉布特蛇绿岩带铬铁矿等2个重点勘查区。自治区级重点开采区，包括和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖煤炭、塔城白杨河煤炭、沙湾煤炭、准噶尔南缘煤层气、托里哈图—萨尔托海金矿、托里包古图金矿等6个重点开采区。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，位于托里哈图—萨尔托海金矿重点开采区，金矿开采属于战略性矿产资源，本项目作为金矿采选的配套工程，已取得托里县发展和改革委员会投资项目备案证，综上，项目建设符合《塔城地区国土空间总体规划（2021-2035年）》。
1.3.4.10与《塔城地区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

1.3.4.11与《托里县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析
规划中提出聚焦自治区、塔城地区紧缺矿产，以找大矿富矿为目标，加大勘查力度，持续推进找矿突破，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。强化矿产资源合理开发利用与保护，不断提高资源利用水平，延伸下游产业链，为地区经济社会发展提供可靠的资源保障。
落实国家能源资源安全战略、自治区规划管控要求，结合塔城地区实际，划分出鼓励开采矿种、限制开采矿种、禁止开采矿种。重点勘查矿种：石油、天然气、煤层气、油页岩、油砂、地热等能源矿产，铜、镍、铬、金、铁、铍、铌钽等金属矿产，以及高岭土、花岗岩、玄武岩、硅质原料等非金属矿产。
重点开采矿种：石油、天然气、煤等能源矿产，铜、铬、金、铍等金属矿产，以及盐、膨润土、花岗岩、蛇纹岩等非金属矿产。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，金矿属于规划内的重点勘查及开采矿种，且不在限制开采区和禁止开采区内，符合《新疆维吾尔自治区塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。
1.3.4.12与《托里县矿产资源总体规划（2021-2025）年》的符合性分析
根据《托里县矿产资源总体规划(2021-2025年)》中的要求：至2035年，矿产资源勘查开发支撑经济社会发展更加有力，矿产资源结构布局稳定成型，矿业开发集聚效应、规模效应进一步显现，矿产资源保障和有效供给能力进一步提升，资源节约和循环综合利用范围扩大，资源循环再利用和产业链延伸取得新进展。绿色、安全、创新、协调、稳定、开放的矿产资源安全保障体系全面建立。矿业产值稳步增长，资源开发与经济社会发展、生态环境保护相协调的发展格局基本形成，资源保护更加有效，矿产资源开采与生态文明建设协调发展，基本实现绿色化、智能化。
——金属矿产加工业。进一步整合现有矿产资源，把握经济复苏和全球资源供给缺口带来的的大宗商品顺周期，持续加大金属矿产开发力度，积极协调帮助企业解决融资难、运转难的问题，力促呼的合铜矿建厂达产，加快推进中大镁业年产100万吨镁镍硅钴综合利用项目、红山矿业铁矿资源整合开发利用前期项目，尽快争取开工建设，形成新的经济增长点。大力支持招金北疆、西部黄金等骨干企业在采、选、冶等方面技术革新，延伸中下游黄金深加工产业链，让黄金生产向精深加工转移，努力实现金矿精炼、贵金属加工、终端销售“三大业”合力共进，壮大托里黄金产业实力。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，属于金属矿产加工业的配套工程，符合《托里县矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。
[bookmark: _Toc26615]1.3.5与相关管理要求符合性分析
1.3.5.1与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析
根据国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）：“（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。（十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。（二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。”
根据前文分析，本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，项目符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求；本项目为新建尾矿库工程，项目区主要大气污染物为尾矿库扬尘，环评要求在尾矿库周围和尾矿坝上定期洒水降尘，用于尾矿库周围植被绿化灌溉和坝体防尘使用，可保证尾矿库运营期尾砂扬尘控制效果。综上，项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》要求。
1.3.5.2与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）的符合性分析
根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）：“（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。（二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。（十四）推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。”
根据前文分析，本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，项目符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求；本项目为新建尾矿库工程，项目区主要大气污染物为尾矿库扬尘，环评要求在尾矿库周围和尾矿坝上定期洒水降尘，用于尾矿库周围植被绿化灌溉和坝体防尘使用，可保证尾矿库运营期尾砂扬尘控制效果。服务期满后，根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》对尾矿库进行生态恢复，降低生态环境影响。综上，项目建设符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》要求。
1.3.5.3与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区环境保护条例》明确规定，矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置。有长期危害的，应当作永久性防护处理。
本项目为齐求3号金矿采选配套的新建尾矿库工程，项目区主要大气污染物为尾矿库扬尘，环评要求在尾矿库周围和尾矿坝上定期洒水降尘，用于尾矿库周围植被绿化灌溉和坝体防尘使用，可保证尾矿库运营期尾砂扬尘控制效果。水资源合理利用，尾矿库全库及岸坡均采用两布一膜进行防渗处理，防渗膜规格为600g/m2，厚度1.5mm，全库防渗后渗透系数小于10-7cm/s，达到I类固废堆场防渗要求；尾矿库85%的尾水经沉淀后返回选矿厂循环使用，其余15%在库内以尾砂含水、澄清区水封及自然蒸发等形式消耗。尾水返回选矿厂高位回水池沉淀后作为选矿生产用水在选矿车间循环利用，形成闭路循环，无外排。在项目区及周边种植适宜植被，增加绿化面积及加强生态治理，对周边土壤及地下水环境影响较小。拟建尾矿库库容大、服务期长、离下游水体较远、对下游水环境风险小。综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2016年修正本）中的有关规定。
1.3.5.4与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》对金属矿采选行业的选址及污染防治进行了要求，本项目与环境准入条件的符合性分析见表1.3-6。
表1.3-6  本项目与环境准入条件符合性分析表
	项目
	准入条件要求
	本项目情况
	符合性

	选址与空间布局
	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。
	本项目为新建尾矿库工程，拟建尾矿库不在重要交通干线两侧200米范围以内；项目周边无居民聚集区、重要河流源头区、重要工业区等；项目周边地表水体不发育，主要为沟溪，多为季节性，常年干枯，最近地表水体为南部7.5km达尔布特河。在做好尾矿库防渗的前提下，可使本项目对水体的污染影响显著减少，符合选址要求。
	符合

	
	废石堆场及尾矿库选址应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，对不明确是否具有危险特性的尾矿砂，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别，经鉴别属于危险废物的按危险废物依法依规管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。
	根据项目尾矿浸出毒性检测结果，废石中有害组分含量未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）表1中浸出液中危害成分浓度限值(属于一般工业固体废物），尾矿为第I类一般固体废物，尾矿库选址满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求。
	符合

	污染防治
	矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水应优先用于生产工艺、降尘、绿化等，废水综合利用率应达到相关综合利用标准要求。采选废水排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《污水综合排放标准》（GB8978）要求。生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。
	本项目尾矿回水全部回用于选矿生产，本项目不设劳动定员，职工生活由采选工程计算核定，采矿及选矿厂生活污水经地埋一体化污水处理设施处理后用于选矿工业场地绿化及降尘综合利用，符合上述要求。
	符合

	
	鼓励对废石、尾矿砂进行多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高综合利用率，其处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。废石和尾矿砂应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法依规进行管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生活垃圾实现100%无害化处置。
	项目采用充填采矿法，尾矿送至矿山采矿充填制备站用于充填采空区，多余部分输送至尾矿库排放；符合要求。
	符合

	
	矿山生态环境保护和恢复以及土地复垦应达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）及其他有关生态环境保护法律法规的相关要求。
	项目已编制《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，矿山闭矿后尾矿库按方案采取生态环境恢复措施以及土地复垦。
	符合


1.3.5.5与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）文件中有关设计、环保要求，本项目建设与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）的符合性如表1.3-8。根据表1.3-8可知，本项目矿山开采各项指标均满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中有关的建设、环保要求。
表1.3-8  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
	序号
	类别
	具体要求
	本项目

	1
	尾矿的贮存和综合利用
	（1）应建造专用的尾矿库，并采取措施防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害；
（2）采用防渗、集排水措施，防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水；
（3）尾矿库坝面、坝坡应采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失；
	本次新建设尾矿库；并采用防渗、集排水措施；坝面有防护设施；

	2
	复垦
	尾矿库应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡；废石场、尾矿库等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等；
	本项目建设单位已编制《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，服务期满后，尾矿库按要求进行生态恢复，符合要求。


1.3.5.6与《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）的符合性分析
根据《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》：（四）压实矿山企业的主体责任。依法从事矿产资源开发的矿山企业，是绿色矿山创建的责任主体，应当牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，严格按照标准规范，在矿产资源开发全过程中，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，建设矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、矿区社区和谐化的绿色矿山。矿山企业要落实矿山开发利用、生态修复、环境保护等方案，明确绿色矿山建设任务和进度，落实“边开采、边修复”等要求，及时向社会公开。生态保护红线内、自然保护地核心保护区外依法开采的矿山，要执行最严格标准规范，严格落实绿色开采及矿山环境生态修复相关要求，全面做好减缓生态环境和自然保护地影响的措施。建立申诉回应机制，畅通与受矿山影响的社区等利益相关者的交流互动，主动接受社会监督，树立良好企业形象。（五）分类有序推进绿色矿山建设。自然资源主管部门会同相关部门应当依据法律、法规或党中央、国务院政策文件中关于绿色矿山建设的规定明确要求，对新建矿山，要严格按照绿色矿山标准建设运行，正式投产后1—2年内应通过绿色矿山评估核查，并在采矿权出让时将相关要求和违约责任纳入出让合同。对生产矿山，要加快绿色化升级改造，在办理延续、变更手续时，应明确绿色矿山建设时限和要求。鼓励地方自然资源主管部门与矿山企业签订绿色矿山建设合同。对剩余储量可采年限不足3年的生产矿山，要求按照绿色矿山建设标准加强管理，着重做好闭坑前的污染防治，以及矿山地质环境恢复治理、土地复垦、恢复植被等生态修复工作。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，已编制完成《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，并取得专家意见的认定（新矿三案评字〔2025〕020号），项目矿山不在生态保护红线内、及自然保护地等，严格按照“边开采、边修复”要求建设绿色矿山，退役期对矿山地质环境进行恢复治理、土地复垦、恢复植被等生态修复工作。综上，项目符合《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》的要求。
1.3.5.7与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析
根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中的要求：
(七)尾矿(共伴生矿)。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾。
(十二)推进产废行业绿色转型，实现源头减量。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳......。
(十五)创新大宗固废综合利用模式。在矿山行业建立“梯级回收+生态修复+封存保护”体系，推动绿色矿山建设......。
本项目尾矿优先用于充填采空区，综合利用率达56.82%，剩余尾矿排放至尾矿库堆存，满足指导意见的综合利用率和综合利用模式的要求。
1.3.5.8与《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）的符合性分析
根据《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）：
2.严格准入条件审查。鼓励新开发矿山项目优先利用现有尾矿库；确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。（发展改革委、自然资源部、生态环境部、水利部、应急部按职责分工指导，各省级人民政府负责落实）
本项目为齐求3号金矿采选工程配套建设的尾矿库项目，为配套采选项目运行，需新建尾矿库，不属于新建独立选矿厂尾矿库。尾矿库位于托里县，周围无湖泊、水库等水体，距项目区最近的地表水体为南部7.5km达尔布特河。项目项目选址下游1km内无居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所，项目尾矿库南侧道路交通为县道距离2.0km，无重要铁路和公路，无其他重要基础设施。设计本项目尾矿库为四等尾矿库，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库，不属于“头顶库”，坝体顶标高+1215m，顶宽5.0m，最大坝高15m，最大坝高未超过200m。综合分析，尾矿库符合《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）要求，项目建设合理可行。
1.3.5.9与《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管〔2012〕32号，2012.3.12）符合性分析
根据《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》：
（二）严格尾矿库建设项目行政许可工作。严把安全、环保准入关，严格控制新建尾矿库、独立选矿厂建设项目，尤其是库容小于100万立方米、服务年限少于5年的尾矿库建设项目。严格审查尾矿库建设用地条件，不符合土地利用总体规划的，一律不予办理建设用地手续，并依法取缔关闭无证占地非法生产的企业。2011年3月5日《土地复垦条例》实施前已经办理建设用地手续，目前继续使用的尾矿库，造成土地毁损的，土地复垦义务人应当按照规定补充编制土地复垦方案。新建尾矿库的土地复垦义务人应当在办理建设用地申请或相关手续时，随有关报批材料报送土地复垦方案。同时，土地复垦义务人应当将土地复垦费用列入生产成本或建设项目总投资。新建尾矿库必须严格执行环境影响评价制度，并按照环评审批要求修建配套的污染防治设施，未经审批许可不得擅自开工建设，未经环保验收不得投入运行或使用。严格安全许可制度，新建金属非金属地下矿山必须对能否采用充填采矿法进行论证并优先推行充填采矿法，新建四、四等尾矿库应当优先采用一次性筑坝方式；对于达不到安全生产条件的，一律不予颁发安全生产许可证。在已建成尾矿库的上游、下游建设生产、生活设施的建设项目，应当经过当地政府相关部门审查同意，未履行相关手续的，由政府组织拆除违规建设的设施。
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]本项目为齐求3号金矿采选配套的尾矿库项目，项目尾矿一部分充填，剩余排入尾矿库，尾矿库总库容156.15×104m3，有效库容132.59×104m3，服务年限15年，不属于服务年限小于5年的尾矿库。项目区范围内无已建成的尾矿库，为配套采选项目运行，需新建尾矿库。尾矿库位于托里县低山丘陵段，为托里县生态环境一般管控区域，距项目区最近的地表水体为达尔布特河，距项目区南侧7.5km。项目选址下游1km内无居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所，项目尾矿库南侧道路交通为县道，无重要铁路和公路，无其他重要基础设施。设计本项目尾矿库为四等尾矿库，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库，不属于“头顶库”，坝体顶标高+1215m，顶宽5.0m，最大坝高15m，最大坝高未超过200m，同时项目正在办理相关用地手续，符合《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》要求。
[bookmark: _Toc21076]1.4关注的主要环境问题及环境影响
本项目运营期以废气、废水、固废排放为主要污染特征，其大气污染物处理措施合理性、尾矿回水回用可行性、固体废物处置可行性等是减少项目建设对外环境污染的重点关注问题。还需重视项目施工占地扰动产生的生态破坏影响及运营引发的环境影响能否满足区域环境功能，采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，项目环境风险是否可以接受。
[bookmark: _Toc28266][bookmark: _Toc21050]1.5环境影响评价的主要结论
本项目为齐求3号金矿采选配套的新建尾矿库工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于金矿采选业（B0921）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“七、有色金属矿采选业”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于指导名录中允许类项目，本项目的建设符合国家产业政策。
项目选址与空间布局符合性及污染防治与环境影响符合性，满足关于印发《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的通知（新环环评发〔2024〕93号）的有关要求。
新疆金嘉怡矿业有限责任公司新建尾矿库工程与齐求3号金矿15万吨/年采选项目适应性较强，项目投产后能促进当地经济和社会的发展，符合金矿采选业清洁生产要求。项目建设符合《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）要求。拟采取的环保措施技术可靠、切实可行，污染物符合达标排放及总量控制的基本原则。环境影响预测结果表明项目建设与运行对区域环境影响较小。因此，在切实落实本环评报告书提出的各项环保措施、建立环境风险应急预案、加强环境管理和监督的前提下，本项目的建设从环境保护角度可行。

[bookmark: _Toc12160][bookmark: _Toc7827]2总则
[bookmark: _Toc32523][bookmark: _Toc17243]2.1评价目的与评价原则
[bookmark: _Toc22899][bookmark: _Toc20540][bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc19197][bookmark: _Toc8449]2.1.1评价目的
通过本次环评工作，拟达到如下目的：
（1）根据产业政策和区域发展规划，论述项目与产业政策和规划的相符性；
（2）通过环境影响预测，分析项目可能对周围环境的影响程度和范围、采取的环保治理措施、污染防治措施的技术经济可行性及替代方案，最大限度降低对周围环境的影响，为项目生产和环境管理提供科学依据；
（3）通过风险识别和预测，分析项目环境风险的可接受水平，制定风险防范措施和区域联动应急预案；
（4）从环境保护的角度，分析、论证拟建项目是否可行。
[bookmark: _Toc25635][bookmark: _Toc20783][bookmark: _Toc26874][bookmark: _Toc29839][bookmark: _Toc13221]2.1.2评价原则
[bookmark: _Toc22362]突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc12496]2.2编制依据
[bookmark: _Toc6480][bookmark: _Toc17663][bookmark: _Toc5460][bookmark: _Toc699][bookmark: _Toc28050]2.2.1法律法规
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	环发〔2013〕16号
	2013-01-22

	10
	《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》
	环发〔2012〕98号
	2012-08-07

	11
	《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》
	环发〔2005〕109号
	2005-09-07

	12
	《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》
	国家发展改革委令第28号
	2025-01-01

	13
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	发改委令第7号令
	2023-12-27

	14
	《国家危险废物名录（2025年版）》
	环境保护部令第36号
	2024-11-26

	15
	《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》
	环发〔2012〕77号
	2012-07-03

	16
	《环境影响评价公众参与办法》
	生态环境部令第4号
	2019-01-01

	17
	关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知
	环发〔2015〕4号
	2015-01-08

	18
	《危险废物污染防治技术政策》
	环发〔2001〕199号
	2001-12-17

	19
	《尾矿库安全监督管理规定》
	国家安全生产监督管理总局令 第6号
	2011-07-01

	20
	《防治尾矿污染环境管理规定》
	国家环保局令 第11号
	1992-10-01

	21
	《尾矿库闭库安全监督管理规定》
	安监管管一字〔2002〕112号
	2003-07-31

	22
	关于印发《尾矿库企业环境应急预案的编制指南》的通知
	环办〔2015〕48号
	2015-05-19

	23
	《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》
	生态环境部 第54号
	2021-01-01

	24
	《国家重点保护野生植物名录（2021）》
	国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号
	2021-09-07

	25
	《国家重点保护野生动物名录（2021）》
	国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号
	2021-02-01

	26
	《排污许可管理办法》
	生态环境部令第32号
	2024-04-01

	27
	《地下水污染源防渗技术指南（试行）》
	环办土壤函〔2020〕72 号
	2020-02-20

	四
	地方性法规及通知

	1
	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	2
	《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	3
	《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》
	新疆人民政府令第163号
	2010-05-01

	4
	《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》
	新政函〔2002〕194号
	2002-12

	5
	《新疆生态功能区划》
	新政函〔2005〕96号
	2005-07-14

	6
	《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）》
	新政办发〔2007〕175号
	2007-08-01

	7
	《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》
	（新政办发〔2007〕175号）
	2022-09-18

	8
	《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》
	新政发〔2016〕21号
	2016-01-29

	9
	《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》
	新政发〔2017〕25号
	2017-03-01

	10
	《关于印发新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）的通知》
	新环环评发〔2024〕93号
	2024-06-13

	11
	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	/
	2021-12-04

	12
	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	13届人大第7次会议
	2019-01-01

	13
	《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》
	〔2014〕234号
	2014-6-12

	14
	《关于进一步做好矿产资源开发环境影响评价工作的通知》
	新环自发〔2006〕7号
	2006-1

	15
	《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》
	新水水保〔2019〕4号
	2019-1-21

	16
	《关于印发<新疆维吾尔自治区非煤矿种（12种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）>的通知》
	新自然资发〔2019〕25 号
	/

	17
	《关于印发《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》的通知》
	新国土资发〔2018〕94号
	2018-04-26

	18
	《关于印发<新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）>的通知》
	新国土资发〔2018〕94号
	2018-04-16

	19
	《关于印发<新疆国家重点保护野生植物名录>的通知》
	新林护字〔2022〕8号
	2022-03-08

	20
	《关于印发<新疆国家重点保护野生动物名录>的通知》
	自治区林业和草原局自治区农业农村厅
	2021-07-28

	21
	《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》
	新疆维吾尔自治区人民政府
	2024-01

	22
	《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》
	自治区第十四届人大第十六次会议
	2025-01-15

	23
	《博尔塔拉蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》
	州生态环境局
	2022-11-28

	24
	《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》
	新环环评发〔2024〕157号
	2024-11-15

	25
	《博尔塔拉蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果》
	自治州第十五届人民政府第45次常务会议
	2024-08-15

	26
	《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》
	新疆维吾尔自治区第十四届人大第十六次会议
	2025-01-01

	27
	《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》
	新疆维吾尔自治区第十二届人大第三次会议
	2013-10-01


[bookmark: _Toc23345]2.2.2技术规范
	序号
	依据名称
	标准号

	1
	《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》
	HJ2.1-2016

	2
	《环境影响评价技术导则 大气环境》
	HJ2.2-2018

	3
	《环境影响评价技术导则 地表水》
	HJ2.3-2018

	4
	《环境影响评价技术导则 声环境》
	HJ2.4-2021

	5
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》
	HJ610-2016

	6
	《环境影响评价技术导则 生态影响》
	HJ19-2022

	7
	《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》
	HJ964-2018

	8
	《环境空气质量标准》
	GB3095-2026

	9
	《地表水环境质量标准》
	GB3838-2002

	10
	《地下水质量标准》
	GB/T14848-2017

	11
	《声环境质量标准》
	GB3096-2008

	12
	《生活饮用水水源水质标准》
	CJ3020-93

	13
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	GB36600-2018

	14
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	GB15618-2018

	15
	《大气污染物综合排放标准》
	GB16297-1996

	16
	《建筑施工噪声排放标准》
	GB12523-2025

	17
	《黄金行业清洁生产评价指标体系》
	/

	18
	《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》
	HJ651-2013

	19
	《建设项目环境风险评价技术导则》
	HJ169-2018

	20
	《尾矿库安全规程》
	GB39496-2020

	21
	《水土保持综合治理技术规范》
	GB16453.1～16453.6-2011

	22
	《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》
	HJ740-2015

	23
	《尾矿库重大危险源辨识及分级》
	DB13/T2260-2015

	24
	《尾矿库安全监测技术规范》
	AQ2030-2010

	25
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》
	HJ942-2018

	26
	《地下水环境监测技术规范》
	HJ164-2020

	27
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
	GB18599-2020

	28
	《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》
	HJ1209-2021

	29
	《金属非金属矿山安全规程》
	GB 16423-2020


[bookmark: _Toc32080][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc24271][bookmark: _Toc19970][bookmark: _Toc31263]2.2.3项目文件、资料
	序号
	依据名称
	时间

	1
	《新疆托里县齐求3号金矿资源储量核实报告（2023年13月31日）》矿产资源储量评审意见书（新矿评储字[2024]59号）
	2023-13-31

	2
	《托里县自然资源局出具的有关土地权属和规划证明》
	2025-01-03

	3
	《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》
	2025-01

	4
	《新疆托里县齐求3号金矿水文、工程、环境地质勘探报告》
	2024-07


[bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc4585]2.3环境影响识别与评价因子筛选
[bookmark: _Toc1454][bookmark: _Toc28742][bookmark: _Toc22311][bookmark: _Toc24643][bookmark: _Toc28526]2.3.1评价时段
本项目分为三个评价时段：
（1）施工期；
（2）运营期；
（3）退役期。
[bookmark: _Toc8287]2.3.2环境影响因素识别
本项目位于托里县，直距约27km，行政区划隶属托里县管辖。根据本项目的性质、工程特点、阶段（施工期、运营期、退役期）和所在区域的环境特征，识别本项目建设实施对评价区域自然环境可能产生的环境影响因素，为筛选评价因子提供依据。本项目施工期和运营期环境影响因素一览表见表2.3-1。
表2.3-1  环境影响因素识别一览表
	评价时段
	污染因素
	环境要素

	
	
	环境空气
	地表水
	地下水
	声环境
	生态
	环境风险

	
	
	
	
	
	
	植被
	土壤或土地利用
	水土流失
	自然景观
	野生生物
	

	施
工
期
	土建工程
土地平整
	-2D
	
	
	-1D
	-1D
	-1D
	-2D
	-1D
	-1D
	

	运
营
期
	废气排放
	-2C
	
	
	
	-1D
	
	
	
	
	-1D

	
	废水排放
	
	
	-1C
	
	
	
	
	
	
	-1D

	
	噪声排放
	
	
	
	-1C
	
	
	
	
	-1C
	

	
	固废处置
	-1C
	
	-1C
	
	-1C
	-2C
	-1C
	-1C
	
	-1C

	退役期
	生态恢复
	
	
	
	
	+2C
	+2C
	
	
	+1C
	

	备注：
1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；
2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；
3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


[bookmark: _Toc4432][bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc27753][bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc31573]2.3.3评价因子筛选
拟建项目可能对环境产生的污染因素包括：废气、废水、噪声、工业固体废弃物，这些因素可能导致的环境影响涉及环境空气、地下水环境、声环境、社会环境等。根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大、当地环境中污染物浓度较高的污染因子作为主要污染因子。
根据工程分析及环境状况调查，本项目评价因子筛选，见表2.3-2。
表2.3-2  环境评价因子筛选
	阶段
	环境要素
	评价因子

	
	
	现状评价因子
	影响评价因子

	运营期
	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、总悬浮颗粒物（TSP）、镉、砷、六价铬、铅、镍、汞
	PM10、总悬浮颗粒物（TSP）

	
	地表水
环境
	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铁、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

	
	地下水
环境
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-
pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。
	砷

	
	声环境
	连续等效A声级
	连续等效A声级

	
	固体废物
	/
	尾砂

	
	土壤
	pH、含盐量、砷、汞、镉、铅、镍、氯甲烷等47项
	砷

	
	生态环境
	物种、生境、生物群落、生态系统、生物多样性、自然景观等
	植被、动物、土地利用、水土流失

	
	环境风险
	/
	尾矿库溃坝、渗漏、管道破裂事故

	退役期
	尾矿库土地复垦及生态恢复等。


[bookmark: _Toc21638][bookmark: _Toc26363]2.4评价功能区划与评价标准
[bookmark: _Toc11233][bookmark: _Toc30570][bookmark: _Toc26743][bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc11200]2.4.1环境功能区划
2.4.1.1环境空气功能区划
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），“环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区的其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。”
本项目位于托里县，不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，项目区执行环境空气功能二类区。
2.4.1.2地表水环境功能区划
项目周围不存在河流、湖泊、水库，矿区内地表水体不发育，最近地表水体为南部7.5km达尔布特河。根据《新疆水环境功能区划》，达尔布特河水质类别为Ⅲ类，现状使用功能为饮用、农业用水，因此本项目所在河段属于Ⅲ类水功能区。
2.4.1.3地下水环境功能区划
项目区域地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区。
2.4.1.4声环境功能区划
项目区位于准噶尔盆地西缘，哈图山之南，行政区划隶属于塔城地区托里县管辖，远离市区、村镇。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，本项目属于2类声环境功能区。
2.4.1.5土壤功能区划
项目建成后，属于工业用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目属于第二类用地中的工业用地（M）。
2.4.1.6生态环境功能区划
[bookmark: _Toc25911][bookmark: _Toc321][bookmark: _Toc18424][bookmark: _Toc15089]根据《新疆生态功能区划》，项目区属阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区（Ⅰ），准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区（Ⅰ3），巴尔鲁克山-加依尔山草原牧业、生物多样性保护生态功能区（10）。主要生态服务功能为畜产品生产、生物多样性维护。
[bookmark: _Toc29017]2.4.2评价标准
2.4.2.1环境空气质量标准
按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），本项目区的环境空气功能区划属二类功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值。标准限值见下表。
表2.4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（部分）
	序号
	污染物项目
	平均时间
	二级浓度限值
	单位

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	

	4
	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3

	
	
	1小时平均
	200
	

	5
	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	年平均
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	120
	

	6
	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	年平均
	30
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	60
	

	7
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	300
	

	8
	铅（Pb）
	年平均
	0.5
	μg/m3

	
	
	季平均
	1
	

	9
	镉（Cd）
	年平均
	0.005
	μg/m3

	10
	汞（Hg）
	年平均
	0.05
	μg/m3

	11
	砷（As）
	年平均
	0.006
	μg/m3

	12
	六价铬（Cr（Ⅵ））
	年平均
	0.000025
	μg/m3


2.4.2.2地表水环境质量标准
按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），本项目区的地表水环境功能区划属Ⅲ类功能区；执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见下表。
表2.4-2  《地表水环境质量标准》（部分）  （单位：mg/L，pH无量纲）
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH
	6～9

	2
	溶解氧
	≥5

	3
	高锰酸盐指数
	≤6

	4
	化学需氧量
	≤20

	5
	五日生化需氧量
	≤4

	6
	氨氮
	≤1.0

	7
	总磷
	≤0.2

	8
	总氮
	≤1.0

	9
	铜
	≤1.0

	10
	锌
	≤1.0

	11
	氟化物
	≤1.0

	12
	硒
	≤0.01

	13
	砷
	≤0.05

	14
	汞
	≤0.0001

	15
	镉
	≤0.005

	16
	六价铬
	≤0.05

	17
	铅
	≤0.05

	18
	氰化物
	≤0.2

	19
	挥发酚
	≤0.005

	20
	石油类
	≤0.05

	21
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	22
	硫化物
	≤0.2

	23
	粪大肠菌群
	≤10000


2.4.2.3地下水质量标准
按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目区的地下水环境功能区划属Ⅲ类功能区；执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准限值见表2.4-3。
表2.4-3  《地下水质量标准》（部分）单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH
	6.5-8.5

	2
	总硬度
	≤450

	3
	溶解性总固体
	≤1000

	4
	硫酸盐
	≤250

	5
	氯化物
	≤250

	6
	铁
	≤0.3

	7
	锰
	≤0.1

	8
	铜
	≤1.0

	9
	锌
	≤1.0

	10
	挥发酚
	≤0.002

	11
	氨氮
	≤0.5

	12
	硝酸盐（以N计）
	≤20

	13
	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.0

	14
	氰化物
	≤0.05

	15
	氟化物
	≤1.0

	16
	汞
	≤0.001

	17
	砷
	≤0.01

	18
	镉
	≤0.005

	19
	六价铬
	≤0.05

	20
	铅
	≤0.01

	21
	耗氧量
	≤3.0

	22
	总大肠菌群（CFU/100mL）
	≤3.0

	23
	细菌总数（CFU/mL）
	≤100


2.4.2.4声环境质量标准
按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目区的声环境功能区划属2类功能区；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见下表。
表2.4-4  《声环境质量标准》  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


2.4.2.5土壤环境质量标准
（1）本项目占地范围内属于《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中规定的二类工业用地（M2），因此本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准。
（2）本项目占地范围外区域为天然牧草地，因此，项目占地范围外土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
表2.4-5  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》单位：mg/kg
	类别
	序号
	污染物项目
	标准值
	执行标准

	重金属和无机物

	第二类用地筛选值
	1
	砷
	60
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	
	2
	镉
	65
	

	
	3
	铬（六价）
	5.7
	

	
	4
	铜
	18000
	

	
	5
	铅
	800
	

	
	6
	汞
	38
	

	
	7
	镍
	900
	

	挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	8
	四氯化碳
	2.8
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	
	9
	氯仿
	0.9
	

	
	10
	氯甲烷
	37
	

	
	11
	1，1-二氯乙烷
	9
	

	
	12
	1.2-二氯乙烷
	5
	

	
	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	

	
	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	

	
	15
	反-1.2-二氯乙烯
	54
	

	
	16
	二氯乙烷
	616
	

	
	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	

	
	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	

	
	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	

	
	20
	四氯乙烯
	53
	

	
	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	

	
	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	

	
	23
	三氯乙烯
	2.8
	

	
	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	

	
	25
	氯乙烯
	0.43
	

	
	26
	苯
	4
	

	
	27
	氯苯
	270
	

	
	28
	1，2-二氯苯
	560
	

	
	29
	1，4-二氯苯
	20
	

	
	30
	乙苯
	28
	

	
	31
	苯乙烯
	1290
	

	
	32
	甲苯
	1200
	

	
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	
	34
	邻二甲苯
	640
	

	半挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	35
	硝基苯
	76
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	
	36
	苯胺
	260
	

	
	37
	2-氯酚
	2256
	

	
	38
	苯并[a]蒽
	15
	

	
	39
	苯并[a]芘
	1.5
	

	
	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	

	
	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	

	
	42
	䓛
	1293
	

	
	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	

	
	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15
	

	
	45
	萘
	70
	


表2.4-6  《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值（pH＞7.5）

	1
	镉
	其他
	0.6

	2
	汞
	其他
	3.4

	3
	砷
	其他
	25

	4
	铅
	其他
	170

	5
	铬
	其他
	250

	6
	铜
	其他
	100

	7
	镍
	-
	190

	8
	锌
	-
	300


[bookmark: _Toc610][bookmark: _Toc16043][bookmark: _Toc22347][bookmark: _Toc25491][bookmark: _Toc22315]2.4.3污染物排放标准
2.4.3.1大气污染物排放标准
尾矿库运营期排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值，详情见下表。
表2.4-7  本项目执行大气污染物排放限值  单位：mg/m³
	污染源种类
	污染源
	污染物
	限值
	标准来源

	无组织废气
	尾矿库
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值


2.4.3.2水污染物排放标准
本项目为选矿厂尾矿专用储存设施，尾矿以矿浆形式排放至库内，库内尾水经回水管道返回选矿厂高位回水池，沉淀处理后供生产循环利用，不外排。尾矿库区内不设职工宿舍，尾矿库职工由齐求3号金矿选矿厂调度，不另设劳动定员，职工生活均由齐求3号金矿采选项目核算，本次评价不再单独计算。
2.4.3.3噪声排放标准
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。详见下表。
表2.4-8  环境噪声排放限值  单位：dB(A)
	排放阶段
	标准来源
	类别
	昼间
	夜间

	施工期
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	70
	55

	运行期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	60
	50


2.4.3.4固体废物排放标准
本项目固体废物主要为选矿尾砂。尾矿砂鉴别执行《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）（浸出液最高允许浓度）和《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007），见表2.4-9。
[bookmark: _Toc17227]2.4-9  危险废物鉴别标准浸出液毒性鉴别标准值
	GB5085.1-2007
腐蚀性鉴别
	按照GB/T15555.12-1995制备的浸出液，pH≥12.5或pH≤2.0时，该废物是具有腐蚀性的危险物。

	GB5085.3-2007浸出毒性鉴别标准
	浸出液中任何一种危险成分的浓度超过下列浓度值，则该废物是具有浸出毒性的危险废物。

	
	1
	汞及其化合物（以总汞计）
	0.1

	
	2
	铅（以总铅计）
	5

	
	3
	镉（以总隔计）
	1

	
	4
	总铬
	15

	
	5
	六价铬
	5

	
	6
	铜（以总铜计）
	100

	
	7
	锌（以总锌计）
	100

	
	8
	镍（以总镍计）
	5

	
	9
	砷（以总砷计）
	5

	
	10
	铍（以总铍计）
	0.02

	
	11
	总银
	5

	
	12
	硒（以总硒计）
	1


按照GB5085.3-2007规定方法进行浸出试验而获得的实验结果，任何一种危害成分含量超过上表中所列的浓度限值，则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物。按照HJ557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的为一般工业固体废物。
[bookmark: _Toc24655][bookmark: _Toc10795][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc7040][bookmark: _Toc12006]2.4.4生态环境标准
（1）以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准。
（2）水土流失以不改变土壤侵蚀范围和程度为标准。
[bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc12242]2.5评价等级与评价范围
[bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc27049][bookmark: _Toc30555][bookmark: _Toc21933][bookmark: _Toc27045]2.5.1评价等级
2.5.1.1大气环境评价等级
（1）判定依据
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，选择粉尘作为主要污染物，计算粉尘的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：
Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m³；
Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m³；一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。
大气环境影响评价工作等级判据见表2.5-1、2.5-2。
表2.5-1  大气环境影响评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


（2）采用数据及评价结果
根据项目初步工程分析，选取了尾矿库无组织粉尘进行预测，污染因子为粉尘。本评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN，对上述污染源进行预测，计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时所对应的最远距离）。
表2.5-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.7℃

	最低环境温度/℃
	-36.6℃

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90


表2.5-3  估算模式主要计算参数一览表（无组织废气）
	污染源
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	排放高度（m）
	温度（℃）
	排放量（t/a）
	夹角（°）

	尾矿库
	500
	400
	15
	20
	12.24
	0


表2.5-4  污染物最大落地浓度统计表
	名称
	最大落地浓度mg/m³
	最大浓度落地距离（m）
	Pmax（%）

	无组织
	尾矿库
	81.695
	399
	9.08


由计算结果可知，主要污染物的Pmax最大值为9.08%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，确定本次大气环境评价工作等级为二级。
2.5.1.2地表水评价等级
（1）尾矿库工程
本项目尾矿回水经回水管道返回选矿厂高位回水池，沉淀处理后供生产循环利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目地表水环境影响评价等级确定为三级B。
表2.5-5  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


（2）供水系统
本次新建采选工程配套地表水供水系统，用水取自矿区南部7.5km处达尔布特河。新建河床式钢筋混凝土大口井，河道河水利用河床天然砂砾石层过滤净水，再经大口井集水，由井内潜水泵加压后，通过De160钢丝网骨架PE复合压力输水管（9500m）输送，供给齐求3号金矿采选工程用水系统。取水工程为径流要素影响，属于水文要素影响型项目。根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选项目水资源论证报告书》核定，地表水取水量为3.655万m3/a，根据《白杨河流域地表水资源评价报告》达尔布特河吐哈金矿大桥水文站多年平均年径流量为0.2342亿m3，地表水取水量仅占达尔布特河P=95%保证率下河道地表水可供水量为827.3万m³的0.44%，即y≤10；同时，根据托里县农业农村局函（托农业农村字函〔2026〕244号，附件11），项目影响范围不涉及重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场；根据托里县人民政府关于《关于查询新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目是否涉及饮用水水源保护区、自然保护区的函》的复函（附件12），项目不涉及饮用水源保护区及自然保护区等保护目标。综上，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目地表水水文要素型环境影响评价等级确定为三级。
表2.5-6  水文要素影响型建设项目评价等级判定
	评价
等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容之比α
	兴利库容占年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百
分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A₁km²；工程扰动水底面积A₂/km²；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A₁/km²；工程扰动水底面积A₂/km²

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10；
或稳定分层
	β≥20；或完全年调节与多年调节
	y≥30
	A₁≥0.3；或A₂≥1.5；
或R≥10
	A₁≥0.3；或A₂≥1.5；
或R≥20
	A₁≥0.5;或A₂≥3

	二级
	20>α>10；
或不稳定分层
	20>β>2；或季
调节与不完全年
调节
	30>γ>10
	0.3>A₁>0.05；
或1.5>A₂>0.2；
或10>R>5
	0.3>A₁>0.05；
或1.5>A₂>0.2；
或20>R>5
	0.5>A₁>0.15；或3>A₂>0.5

	三级
	α≥20；
或混合型
	β≤2；或无调节
	y≤10
	A₁≤0.05；或A₂≤0.2；
或R≤5
	A₁≤0.05；或A₂≤0.2；
或R≤5
	A₁≤0.15；或A₂≤0.5

	注1:影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。
注2:跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级。
注3:造成入海河口(湾口)宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的5%以上),评价等级应不低于二级。
注4:对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物(如防波堤、导流堤等),其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。
注5:允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。
注6:同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


2.5.1.3地下水评价等级
（1）建设项目分类
本项目属于有色金属采选业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目新建尾矿库为I类项目。
表2.5-7  地下水环境影响评价行业分类表
	      行业类别
环评类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书

	H有色金属
	/

	47、采选（含单独尾矿库）
	全部
	/
	尾矿库Ⅰ类


（2）地下水环境敏感程度
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级规定和本项目所在区域的水文地质资料，确定本项目所在区域的地下水环境敏感程度，项目区不在集中式饮用水水源地及准保护区以外的补给径流区；也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等敏感区域，故本项目区的地下水环境敏感程度为不敏感。具体见表2.5-8。
表2.5-8  地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征
	厂址

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	/

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。
	/

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。
	项目区不在集中式饮用水水源地及准保护区以外的补给径流区；也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等，项目区地下水环境不敏感


（3）评价工作等级的确定
结合项目类型及地下水敏感程度，并对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境影响评价工作分级表，本项目的地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-9。
表2.5-9  地下水评价工作等级分级表
	         项目类型
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三

	本项目地下水评价等级
	尾矿库地下水评价等级为二级


2.5.1.4声环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，分析内容如下表所示。
表2.5-10  声环境影响评价等级判定方式
	序号
	判定依据

	1
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。

	2
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

	3
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在 3dB(A)以下（不含3dB(A)）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。


项目区位于《声环境质量标准》（GB3096）中2类功能区，项目区周边2.5km范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大，噪声影响人群为本项目职工，按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，确定噪声评价工作等级为二级。
2.5.1.5土壤环境评价等级
通过对项目工程分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B表B.1，本项目新建尾矿库运营期主要土壤环境影响以污染影响型为主，影响途径为渗滤液淋溶，本次评价以污染影响型判定评价等级。
将建设项目占地规模分为大型（≥50ha）、中型（5～50ha）、小型（≤5ha），本项目尾矿库占地面积为18.9570ha，属中型。
（1）土壤环境敏感程度
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境污染影响型敏感程度分级规定，本项目尾矿库周边存在天然牧草地，因此判定本项目的土壤环境敏感程度为敏感。具体见表2.5-11。
表2.5-11  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


（2）评价工作等级判定
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价工作等级分级表的划分方法进行确定，其判定依据见表2.5-12。
表2.5-12  污染影响型评价工作等级划分表
	
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


根据导则附录A判断：本项目为Ⅰ类项目，本项目的土壤环境敏感程度为敏感。综上，判断本项目土壤环境评价工作等级为一级。
2.5.1.6生态评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。评价等级判定详情如下表所示。
表2.5-13  评价等级判定
	序号
	评价等级判定原则
	本项目

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	本项目不涉及自然公园；

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	本项目不涉及生态保护红线。

	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	①本项目地表水评价类型不属于水文要素影响型；
②本项目地表水评价等级为三级B。

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目地下水和土壤评价范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。

	f
	当工程占地规模大于20km²时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目占地18.9570ha，面积≤20km²；

	g
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	本项目属于上述a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的建设项目，生态环境评价等级为三级。


本次尾矿库项目区位于海拔1000m及以上丘陵区，项目区占地面积为18.9570ha，项目区不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等。综合判断本项目生态影响评价等级为三级。
2.5.1.7环境风险评价等级
（1）炸药库
本次建设尾矿库及矿区配套设施包括炸药库（地表民爆库）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C有关危险物质数量与临界值比值Q的计算。当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。
[image: ]
表2.5-14  项目危险物质储存量与临界量
	危险源
	危险物质
	最大储存量（t/a）
	临界值（t/a）
	比值Q

	炸药库
	炸药（70%硝酸铵）
	30
	50
	0.6


风险评价等级判别确定见表2.5-15。
表2.5-15  评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”中相关内容，计算危险物质数量与临界量比值（Q），项目Q为0.6<1，本项目环境风险潜势为I。
（2）尾矿库
根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三个方面进行环境风险等级的划分。
1）环境危害性（H）
采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库环境危害性（H），危险性等别划分指标见表2.5-16。
表2.5-16  尾矿库环境危害性（H）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库环境危害性
	类型
	矿种类型/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型
	48

	2
	
	性质
	特征污染物指标浓度情况
	浓度倍数情况
	pH值
	8

	3
	
	
	
	
	指标最高浓度倍数
	14

	4
	
	
	
	浓度倍数3倍及以上指标项数
	6

	5
	
	规模
	现状库容
	24


尾矿库等别划分见表2.5-17。
表2.5-17  尾矿库环境危害性（H）等别划分表
	尾矿库环境危害性得分（DH）
	尾矿库环境危害性等别代码

	DH>60
	H1

	30<DH≦60
	H2

	DH≦30
	H3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录B中各指标评分方法，本项目尾矿砂主要矿种为金矿，尾矿属于Ⅰ类工业固体废弃物，生产过程未使用危险化学品，评分取24；特征污染物指标pH介于6~9，评分取0；所有污染物浓度指标倍数均在3倍以下，评分取0；浓度倍数3倍及以上的指标项数为0，评分取0；拟建尾矿库库容为156万m³，评分分别取12，由此得出总得分分别为36，根据表5.4-4，环境危险性等别为H2。
2）周边环境敏感性（S）
采用评分方法，对尾矿库下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库周边环境敏感性（S），尾矿库周边环境敏感性等别划分体系见表2.5-18。
表2.5-18  尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库周边环境敏感性
	下游涉及的跨界情况
	涉及跨界类型
	18

	2
	
	
	涉及跨界距离
	6

	3
	
	周边环境风险受体情况
	54

	4
	
	周边环境功能类别情况
	水环境
	下游水体
	地表水
	9

	5
	
	
	
	
	海水
	

	6
	
	
	
	地下水
	6

	7
	
	
	土壤环境
	4

	8
	
	
	大气环境
	3


依据尾矿库周边环境敏感性等别划分表，将周边环境敏感性（S）划分为S1、S2、S3三个等别，见表2.5-19。
表2.5-19  尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表
	尾矿库周边环境敏感性得分（DS）
	尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码

	DS>60
	S1

	30<DS≦60
	S2

	DS≦30
	S3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录C中各指标评分方法，本项目尾矿库下游均位于托里县境内，不涉及跨界情况，属其他类，评分取0；可能产生的事故污染物跨界距离大于10km，评分取0；尾矿库周边环境风险受体情况：尾矿库选址不属于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等，不涉及生态红线，即符合相关政策；尾矿库下游无地表水体、湖泊及水库，据项目最近地表水体为尾矿库南侧7.5km的达尔布特河，下游10km内无人口聚集区，无重大环境风险企业，无基本农田存在，评分取0；尾矿库输送管线、回水管线不涉及穿越水产养殖区、江河湖库等大型水体，评分取0；尾矿库下游无地表水体、湖泊及水库，据项目最近地表水体为尾矿库南侧7.5km的达尔布特河，评分取0；地下水属于III类水体，评分取4分；土壤环境属于II类，评分取3；大气环境为II类，评分取1.5。综上，尾矿库得出总得分为8.5，根据表2.5-16，环境危险性等别为S3。
3）控制机制可靠性（R）
采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R），控制机制可靠性等别划分指标体系见表2.5-20。
表2.5-20  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库控制机制可靠性
	基本
情况
	堆存
	堆存种类
	0

	2
	
	
	
	堆存方式
	1

	3
	
	
	
	坝体透水情况
	0

	4
	
	
	输送
	输送方式
	1

	5
	
	
	
	输送量
	0.5

	6
	
	
	
	输送距离
	0

	7
	
	
	回水
	回水方式
	0.5

	8
	
	
	
	回水量
	0

	9
	
	
	
	回水距离
	0

	10
	
	
	防洪
	库外截洪设施
	0

	11
	
	
	
	库内排洪设施
	0

	12
	
	自然条件情况
	是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区
	0

	13
	
	生产安全情况
	尾矿库安全度等别
	0

	14
	
	环境保护情况
	环保审批
	是否通过“三同时”验收
	0

	15
	
	
	污染防治
	水排放情况
	0

	16
	
	
	
	防流失情况
	0

	17
	
	
	
	防渗漏情况
	0

	18
	
	
	
	防扬散情况
	0

	19
	
	
	环境应急
	环境应急设施
	事故应急池建设情况
	0

	20
	
	
	
	
	输送系统环境应急设施建设情况
	0

	21
	
	
	
	
	回水系统环境应急设施建设情况
	0

	22
	
	
	
	环境应急预案
	0

	23
	
	
	
	环境应急资源
	0

	24
	
	
	
	环境监测预警与日常检查
	监测预警
	0

	25
	
	
	
	
	日常检查
	0

	26
	
	
	
	环境安全隐患排查与治理
	安全隐患排查
	0

	27
	
	
	
	
	环境安全隐患治理
	0

	28
	
	
	环境违法与环境纠纷情况
	近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷
	0

	29
	
	历史事件情况
	近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）
	事件等级
	0

	30
	
	
	
	事件次数
	0


依据尾矿库控制机制可靠性等别划分表，将控制机制可靠性（R）划分为R1、R2、R3三个等别，控制机制可靠性等别划分见表2.5-21。
表2.5-21  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表
	尾矿库控制机制可靠性（DR）
	尾矿库环境危害性（R）等别代码

	DR>60
	R1

	30<DR≦60
	R2

	DR≦30
	R3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录D中各指标评分方法，本项目尾矿堆存方式为湿法堆存，评分取1；尾矿输送方式为管道输送+泵站加压，评分取1；1000方/d≤输送量＜10000方/d，评分取0.5；回水方式为管道输送+泵站加压，评分0.5；其余指标评分均为0。综上，尾矿库得出总得分为3，根据表2.5-21，控制机制可靠性等别为R3。
综上，并结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）表7中等级划分矩阵，确定本次尾矿库环境风险等级为一般。
[bookmark: _Toc24730][bookmark: _Toc10959][bookmark: _Toc12822][bookmark: _Toc11231][bookmark: _Toc24613]2.5.2评价范围
根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：
2.5.2.1环境空气
本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，其大气环境影响评价范围：以项目区为中心区域，边长为5km的矩形区域。
2.5.2.2地表水环境
本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目尾矿库距最近地表水体为南侧达尔布特河7.5km。本项目在尾矿库采取全面防渗措施后，可保证本项目运营过程及事故状态下不会污染地表水体。综上，本项目地表水评价只对污水处理设施环境可行性分析。
2.5.2.3地下水环境
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法。本项目的地下水评价范围根据建设项目所在地水文地质条件用自定义法进行确定。
评价场地地下水流向主要自北西流向南东，确定项目评价区东侧以尾矿库东500m为界，西侧以尾矿库西500m为界，以尾矿库上游200m西北为界，下游以尾矿库东南1200m为界。地下水评价区面积为6.14km2。
2.5.2.4声环境
项目区周围2.5km均无声环境敏感目标，因此本项目声环境评价范围为项目区边界外200m范围。
2.5.2.5土壤环境
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目区土壤环境为污染影响型，评价等级为一级，评价范围为项目区占地范围内全部以及占地范围外1km范围内。
2.5.2.6生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态环境影响》（HJ19-2022），项目生态环境评价范围为项目区边界外延1000m范围。
2.5.2.7环境风险
项目环境风险评价范围以项目区为中心，半径为3km的范围。
2.5.2.8小结
综上，依据评价工作等级判定结果，确定本工程评价范围见表2.5-22，图2.5-2。
表2.5-22  环境评价范围一览表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	二级
	以项目区为中心区域，边长为5km的矩形区域

	地表水环境
	三级B
	项目下游5km

	地下水环境
	二级
	以尾矿库东500m为界，西侧以尾矿库西500m为界，以尾矿库上游200m西北为界，下游以尾矿库东南1200m为界，共计约6.14km2范围

	声环境
	二级
	项目占地范围外200m范围

	土壤环境
	一级
	项目占地范围及占地范围外1.0km范围

	生态环境
	三级
	尾矿库占地范围外1.0km范围

	环境风险
	一般
	项目区为中心，半径为3km的范围。


[bookmark: _Toc13299][bookmark: _Toc23891]2.6评价重点
以本项目建设期对周围生态环境、大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、以及固体废弃物的影响及防治措施；运营期尾矿库大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、固体废弃物的影响及防治措施，退役期尾矿库复垦措施等作为评价重点。
根据工程特点、环境特征、评价目的等因素，本评价确定评价重点内容如下：
（1）工程概况及工程分析；
（2）环境质量现状调查与分析；
（2）大气环境影响评价；
（3）水环境影响评价；
（4）声环境影响评价；
（5）固体废物环境影响分析；
（6）生态环境影响分析；
（7）环境风险影响分析；
（8）污染防治措施及可行性论证；
（9）清洁生产水平论述。
[bookmark: _Toc25817][bookmark: _Toc9722]2.7污染控制与环境保护目标
[bookmark: _Toc14110][bookmark: _Toc3451][bookmark: _Toc4775][bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc31280]2.7.1污染源控制目标
2.7.1.1大气环境
应保护项目所在区域大气环境质量在现状基础上不会受到影响而降低环境空气质量级别，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别—《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过度阶段二级标准。
2.7.1.2声环境
控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。确保本项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区要求。
2.7.1.3水环境
经现场踏勘，本项目尾矿库周围不存在河流、湖泊、水库，尾矿库周边地表水体不发育，最近地表水体为南部7.5km达尔布特河。根据《新疆水环境功能区划》，达尔布特河水质类别为Ⅲ类，按Ⅲ类水功能区进行保护。
根据现场调查，项目地表水评价范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。
2.7.1.4土壤环境
保护项目区土壤环境，保证项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准和项目区外满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准值。
2.7.1.5生态环境
（1）尾矿库生态恢复后应与周边环境相协调，尽量达到原土地使用功能；
（2）在植被恢复过程中优先选用本地物种，严防外来物种的入侵。
2.7.1.6环境风险保护目标
降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，保护矿区办公生活区人员安全。
[bookmark: _Toc28905][bookmark: _Toc17361][bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc21351][bookmark: _Toc9929]2.7.2外环境关系及环境保护目标
2.7.2.1外环境关系
项目不在拟划定的生态保护红线范围内；项目评价范围内无河流、湖泊、水库等，距离项目区最近的地表水体达尔布特河位于项目南侧7.5km；项目选址下游1km内无居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所，项目尾矿库南侧道路为县道，无重要铁路和公路，无其他重要基础设施；项目与齐求3号金矿采选工程位置关系及周边环境分布见图2.7-1。
2.7.2.2环境保护目标
根据现场踏勘、已有的技术资料和项目相关的支持性文件。最近地表水体为项目区南侧7.5km处的达尔布特河。项目区南侧为已有道路，北侧、东侧均为空地、西侧为齐求3号金矿矿区。本项目区不在世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域。项目区周边5km范围内无村镇、居民区、学校、医院、疗养区等分布。项目周围环境保护目标见表2.7-1。
表2.7-1  本项目的环境保护目标
	环境要素
	保护对象
	与本项目位置关系
	保护目标
	环境功能要求

	地下水
	项目区地下水
	项目区地下水潜水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

	声环境
	项目区边界外200m
	评价范围内噪声达标排放
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类

	土壤环境
	项目区内土壤环境
	项目区内建设用地
	《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	
	项目区范围外延1000m
	天然牧草地
	《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	生态环境
	项目区范围外延1000m
	评价范围内地表植被、重点保护野生动物、生态景观
	保护生态系统结构和功能的完整性、稳定性；野生动物；防治水土流失。

	环境风险
	项目区内地下水、地表水、土壤环境
	防止环境风险事件带来的土壤、地表水、地下水环境污染
	环境风险可控



[bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc10625]3工程概况与工程分析
[bookmark: _Toc19234][bookmark: _Toc21011]3.1矿区概况
本项目为新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨年采选项目单独配套建设的尾矿库及矿区配套设施建设项目。2025年1月，乌鲁木齐天瑞博源矿业有限公司编制完成了《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》），并取得评审意见书（新矿三案评字〔2025〕020号）。根据已通过《方案》的专家认定意见，评审同意新疆金嘉怡矿业有限责任公司齐求3号矿按照开发利用方案进行开采，批准开采规模为：15.00万吨/年，服务年限8年8个月，开采方式与开拓方案：设计采用地下开采，竖井开拓方案，采矿方法：设计采用浅孔留矿嗣后充填法、削壁充填法，设计回采率92.00%，贫化率10.00%。2025年疆金嘉怡矿业有限责任公司取得采矿许可证，证号为DC6500002010114120117023，有效期限自2025年10月30日至2034年6月30日。
2025年7月，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司编制完成了《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿采选尾建设工程可行性研究报告》（以下简称《可研》）。根据可研，矿山改扩建拟将矿山开采规模由现有的1万t/a扩大至15万t/a，并新建选矿厂及尾矿库工程。2026年3月新疆金嘉怡矿业有限责任公司委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制完成《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选项目影响报告书》，并于2026年7月30日取得塔城地区生态环境局批复（塔地环审〔2026〕166号）。
[bookmark: _Toc17866][bookmark: _Toc15338][bookmark: _Toc7442][bookmark: _Toc22293][bookmark: _Toc23625]3.2项目概况
[bookmark: _Toc12775]3.2.1建设项目概况
项目名称：新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目；
建设单位：新疆金嘉怡矿业有限责任公司；
建设性质：新建；
建设地点：项目位于准噶尔盆地西缘，哈图山之南，哈图金矿以东5km，行政区划隶属于塔城地区托里县管辖，中心地理坐标：东经84°25′14.814″，北纬45°55′26.914″。项目区东侧、北侧、南侧均为空地，西侧紧邻齐求3号金矿采矿区，南侧距公路2.0km，交通便利，距离齐求3号金矿选矿厂1.1km，地理位置见图3.2-1；
项目占地面积：尾矿库占地18.9570ha、炸药库占地0.8135ha；
类型：平地型尾矿库；
等别：四等库；
总库容：尾矿库总库容156.15×104m3，有效库容132.59×104m3；
总坝高：15m；
防洪标准：200年一遇
服务年限：15年；
项目投资：项目总投资4360.2万元，其中环保投资1287万元，占工程总投资的29.5%。
备注：本项目为齐求3号金矿采选工程配套建设的尾矿库及附属工程，不另设劳动定员，由采选职工调动；尾矿库备案内容中包含储油站，储油站为采选工程附属配套设施，根据项目实际建设方案调整，不需建设储油站，本次建设内容不再包含储油站。
[bookmark: _Toc8711][bookmark: _Toc19266][bookmark: _Toc17010][bookmark: _Toc7236][bookmark: _Toc25082]3.2.2项目建设内容及规模
3.2.2.1项目组成
根据可研及设计内容，项目建设一座四等尾矿库和附属设施，以及地表民爆库、尾矿输送管道等配套设施。本项目组成见表3.2-1。
表3.2-1  本项目组成一览表
	项目组成
	建设内容
	建设情况

	主体工程
	尾矿库
	库址
	位于选矿工业场地东南侧，距离.1.1km，占地面积18.9570ha。
	新建

	
	
	库容
	总库容156.15万m3，有效库容132.59万m3。
	新建

	
	
	尾矿坝
	不透水土石坝，坝顶标高+1215m，坝顶宽度为5m，总坝高15m，上、下游游坡比上游 1:2.0、下游 1：2.25，坝体构造上游设土工防渗层、下游设干砌石护坡。
	新建

	
	
	库内排洪设施
	库内采用排水井+排水涵管的排洪系统。库内设置一座排水井，为框架式钢筋混凝土结构，排水井为6柱框架式排水井，排水井内径为Φ=2.5m，井筒高10m。排水井下接内径为Φ=1.5m排水涵管，管壁厚度300mm，涵管出水口在东侧坝脚处，涵管全长175m，排水涵洞出水口接回水池。
	新建

	
	
	库外防洪
	尾矿库西侧库外设置截水沟作为库外拦排洪设施，防止雨水汇入尾矿库而增加库内排洪压力。截水沟采用C30混凝土结构，截水沟总长305m，净断面宽度0.5m，高度0.5m，壁厚0.2m，坡度不小于0.3%，沟底采用C15素混凝土垫层处理。
	新建

	
	
	尾矿回水池
	坝后渗回水池收集回水，由斜槽承担排出尾矿澄清水的任务，经由排洪涵管自流到回水池，再压力送至选厂循环水池，循环利用，回水池尺寸20m×15m×4.5m。
	新建

	
	
	防渗
	全库采用1.5mm厚HDPE防渗膜进行两布一膜防渗层处理，坝体内侧均铺设防渗土工布，坝脚处与库内两布一膜焊接，在坝顶设置防渗土工布锚固沟。尾矿坝内土工膜上表面铺设200mm粗砂或者风化层层作为保护层，其下设600g/m2无纺土工布和200mm厚粗砂作为保护层。
	新建

	
	
	尾矿输送管道
	尾矿矿浆自标高为+1240m尾矿泵房输送至标高为+1202m尾矿库，输送管线总长共计约为1700m。输送管道采用钢衬高分子聚乙烯复合管，规格：DN100（钢管φ108×4mm，内衬φ100×7.5mm），管道公称压力1.6Mpa。
	新建

	
	
	尾矿库回水管道
	[bookmark: OLE_LINK4]尾矿回水自标高为+1200m尾矿回水泵房输送至标高为+1240m循环水池进水口，输送管路总长共计约为1900m。回水管道采用无缝钢管，规格：DN80（Ф89×4.5），管道公称压力1.6Mpa。
	新建

	
	
	尾矿充填输送管道
	尾矿矿浆自标高为+1240m尾矿泵房输送至标高为+1235m充填站，输送管路总长共计约为1800m。输送管道采用钢衬高分子聚乙烯复合管，规格：DN100（钢管φ108×4mm，内衬φ100×7.5mm），管道公称压力1.6Mpa。
	新建

	
	
	服务年限
	15a
	新建

	辅助工程
	安全辅助设施
	建值班室1座、安全防护围栏、安全警示标志、坝顶照明设施、上坝道路、库区视频监控系统。尾矿库通讯纳入选厂通讯系统。
	新建

	公用工程
	给水
	项目建设尾矿储存设施，尾矿以矿浆形式排放至库内，尾矿库无生产生活用水。本次新建采选工程配套地表水供水系统，用水取自矿区南部7.5km处达尔布特河。新建河床式钢筋混凝土大口井，河道河水利用河床天然砂砾石层过滤净水，再经大口井集水，由井内潜水泵加压后，通过De160钢丝网骨架PE复合压力输水管（9500m）输送，供给齐求3号金矿采选工程用水系统，地表水取水量为3.655万m3/a。
	新建

	
	排水
	尾矿库内尾水经由排水井+排水涵管自流到回水池，再压力送至选厂高位回水池，循环利用。
	新建

	
	供电工程
	引自西北1.1km处新建选矿工程110/10kV总降压变电所。
	新建

	储运工程
	炸药库
	新建矿区配套炸药库1座，位于选矿厂东侧，占地面积0.8135ha，容积为30t炸药库。用于齐求3号金矿采选。
	新建

	环保工程
	废气
	项目尾矿库采用湿式堆存，洒水降尘。
	新建

	
	废水
	尾矿库内尾水经由排水井+排水涵管自流到回水池，再压力送至选厂高位回水池，循环利用。
	新建

	
	噪声
	噪声主要来源于尾矿回水泵，采用基础减振及距离衰减等措施。
	新建

	
	固体废物
	尾砂：部分用于充填齐求3号金矿矿体，剩余排入尾矿库，服务期结束后进行闭库处置。
	新建

	
	环境风险防范
	尾矿库
	尾矿库全库防渗，设置库内外排洪设施，设置在线监测设施，在尾矿库主坝设置在线监测点，共计6个，根据系统的实际情况及所要达到的技术指标，选择GNSS监测，主要由GNSS接收机主机、GNSS接收机天线、GNSS天线罩各部分组成，设置回水水池。
	新建

	
	
	事故池
	项目配套采选工程于充填站设置1座200m3矿浆事故池，用于事故状态时生产系统回水及尾矿浆的临时储存。
	依托

	
	生态恢复措施
	施工期临时占地恢复，运营期项目区内未利用区域与利用完区域的生态恢复治理。
	新建

	
	
	退役期尾矿库、炸药库区域的生态恢复治理、绿化。
	新建


[bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc22181][bookmark: _Toc9870]3.2.2.1主体工程
[bookmark: _Toc26204]（1）尾矿特性参数
选矿规模：15万t/a；
尾矿量：湿尾矿产率80.49%，120731.26t/a；
选矿厂排出尾矿浆重量浓度：35%；
尾矿密度：2.73t/m3；
堆积干容重：1.5t/m3
尾矿粒度：-0.074mm，70~80%；
充填尾矿量：62808.54t/a；
年排尾矿量：57922.72t/a；
尾矿库服务年限：15年。
（2）库址
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK404][bookmark: OLE_LINK405]拟建尾矿库位于选矿厂东南侧，为四等库，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库，库区属中低山丘陵-戈壁缓丘地貌，地势北低南高，西高东低，坝体顶标高+1215m，顶宽5.0m，最大坝高15m；库内开挖整平至+1200m标高，库底及坝体内侧铺设土工防渗层。
尾矿库采用坝前放矿（两面放矿，北侧与东侧），尾矿库防洪标准为200年一遇，库内排洪采用排水井+排水涵管的形式进行排洪，以防止特大洪水下尾矿坝漫顶而产生垮坝灾害。库外汇水面积较小，在尾矿库西侧库外设置截水沟作为库外拦排洪设施，防止雨水汇入尾矿库而增加库内排洪压力。
（3）库容及服务年限
[bookmark: _Toc211399008][bookmark: _Toc245612998][bookmark: _Toc255459910][bookmark: _Toc217275599]1）尾矿库所需库容
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]按照远期选矿厂规划生产规模（远期规划30万t/a），选矿厂扣除矿山充填所需尾矿后年排尾矿量11.58×104t/a，服务年限按15年计算，尾矿的堆积干容重按1.5t/m3考虑，则尾矿总量约为115.8×104m3，尾矿库终期利用系数取0.8，计算所需尾矿库总库容约为145×104m3。
2）尾矿库实际库容
本次设计尾矿坝顶标高+1215m，总坝高15m，可形成总库容156.15×104m3，可提供有效库容约132.59×104m3，能够满足选厂15年远期规划堆存尾砂的需要。
综上，本次尾矿库设计为四等尾矿库，主要构筑物为四级，次要构筑物、临时构筑物为五级。坝顶标高+1215m，最大坝高15m，坝体为不透水土石坝，坝顶宽度为5m，尾矿库坝体内外边坡角度均为1:2.0。总库容156万m3，有效库容132万m3。库内采用排水井+排水涵管的排洪系统。
（4）防洪标准
根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）中表6.1.1的规定标准：四等库洪水重现期按100-200年一遇。初步设计按洪水重现期200年一遇进行计算。
（5）尾矿坝体
①坝体结构参数
本项目选矿采用浮选+重选联合工艺，尾矿以重量浓度35%低浓度浆体排放，尾矿‑0.074mm颗粒占70%～80%，属于细粒尾矿，颗粒沉降速率慢，尾矿浆带入水量大，适合采用湿排堆存方式。尾矿库为平地型，尾矿库坝体采用土石碾压筑坝填筑，一次性建坝，为不透水坝。针对本项目细粒、低浓度排放尾矿特点，库型设计充分考虑细颗粒沉降要求，预留足够干滩长度与澄清距离，满足湿排尾矿的沉降、回水需求。坝顶标高+1215m，坝顶轴线处原地面最低标高+1200m，最大坝高15m，其中西、南侧部分靠山，坝高约5m；北、东侧依地形筑坝，坝高约15m。尾矿库顶宽5m，+1210m设马道，马道宽2m；尾矿坝上游坡比为1:2.0，下游坡比为1:2.25；尾矿坝外坡采用干砌片石护坡，防止雨水及风沙侵蚀尾矿库坝。综上，尾矿库库型、筑坝形式与项目选矿工艺、尾矿物化特征、选址地形条件相适配，库型选择合理。
②坝基处理
库区地处均为裸地，地表基岩出露情况一般，多被残积物或风尘砂土覆盖。筑坝时下挖一米清基，二布一膜防渗层需铺设在清基后的基底。
③坝体防渗和护坡
尾矿库坝体为均质碾压不透水坝，库底部及内侧铺设1.5mm厚的HDPE防渗膜，表面铺设袋装尾砂压坡，防止风沙侵蚀损坏防渗膜；防渗膜下部铺设一层20cm厚的黏土层和一层400g/m2的土工布，防止尖锐物探刺穿损坏防渗膜。在坝顶及马道处设置防渗膜锚固沟，锚固沟断面尺寸为0.3m×0.3m，防止防渗膜脱落。
④坝体稳定性
根据《尾矿库安全规程》的规定，采用瑞典（Fellenius）法计算，计算所得最小安全系数应满足规范要求。计算采用计算机程序自动全范围搜索最可能滑动面，比较安全系数从而得出尾矿坝最小安全系数。
坝体稳定性校核分别按正常运行、洪水运行和特殊运行三种情况进行计算。计算方法依据规范规定采用瑞典圆弧法。本区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度0.20g，设计地震分组为第三组，特征周期0.45s。。坝体主要受以下五类荷载，根据不同情况按表3.1-5压力；IV最高洪水位有可能形成的稳定渗透压力；V地震荷载。
表3.2-2  荷载的组合
	运行条件
	计算方法
	荷载类别

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	正常运行
	总应力法
	√
	√
	—
	—
	—

	
	有效应力法
	√
	√
	√
	—
	—

	洪水运行
	总应力法
	—
	√
	—
	√
	—

	
	有效应力法
	—
	√
	√
	√
	—

	特殊运行
	总应力法
	√
	√
	—
	—
	√

	
	有效应力法
	√
	√
	√
	—
	√


尾矿坝属四级坝，其坝坡抗滑稳定最小安全系数按五等尾矿库规范取值。按瑞典圆弧法计算取值：正常运行1.15；洪水运行1.05；特殊运行1.00。
稳定性分析计算所采用的土层力学参数指标根据工程地质勘察资料，《新疆托里县齐求3号金矿水文、工程、环境地质勘探报告》，其有关力学指标如表3.2-3所示。
表3.2-3  各土层的物理力学指标表
	岩土层
	压缩模量Es/E0
(MPa)
	粘聚力C
(kPa)
	内摩擦角
Φ(°)
	天然重度
Γ(kN/m3)
	渗透系数k(cm/s)

	⑤强风化砂岩
	24
	22
	35
	22.0
	2.0×10-5

	⑥中风化砂岩
	55
	4350
	78.76
	26.5
	1.0×10-6

	尾粉砂
	10.82
	14.6
	24.0
	28.50
	0.00018

	碾压堆石料
	10
	20.0
	21.2
	18.5
	3×10-6


选择坝体轴线中点位置剖面进行计算。计算结果如表3.2-4所示。
表3.2-4  尾矿坝抗滑稳定性计算结果表
	计算方法
	计算工况
	规范值
	计算值
	是否满足规范要求

	瑞典圆弧法
	正常运行
	1.15
	1.3018
	满足

	
	洪水运行
	1.05
	1.2282
	满足

	
	特殊运行
	1.05
	1.06443
	满足


通过对坝体稳定性计算，尾矿坝坝体在正常运行时、洪水运行时、特殊运行时的最小安全系数均满足规范要求。
（6）排洪设施
①库内防洪
设计库内采用排水井+排水涵管排洪方式。
库内设置一座排水井，为框架式钢筋混凝土结构，排水井为6柱框架式排水井，排水井内径为Φ=2.5m，井筒高10m；采用水工钢筋混凝土结构，混凝土标号为C30，抗渗标号为S8，抗冻标号为D150；钢筋采用HPB235及HRB335，排水井立柱及圈梁保护层厚度为30mm。排水井内侧设置一道爬梯。随着尾矿库库内水位的上升，采用敷设挡水拱板挡水。挡水拱板高度为300mm，厚度100mm，钢筋保护层厚度为20mm，采用预制钢筋混凝土结构。
要对排水井进行安全有效地封堵，首先将排水井挡水拱板盖上，并处理好挡水拱板与排水井壁之间的缝隙，用400g/m2土工布填塞密实，土工布是一种较好的反滤材料，能实现“漏水不漏砂”，然后再在接缝处用水玻璃+水泥，进行封堵。封堵过程中，可以设置卷扬机或其他牵引设备，采用小型船只运送挡水拱板，在船头一侧接上钢丝绳，并由卷扬机进行拉升。船只可放在水面线边缘，干滩部位处的挡水拱板运输可由人工或板车进行拉送，运输途中用木板垫上，以防尾砂产生坍陷。
排水井下接内径为Φ=1.5m排水涵管，管壁厚度300mm，涵管出水口在东侧坝脚处，涵管全长175m，排水涵洞出水口接回水池。涵管采用水工钢筋混凝土结构，混凝土标号为C30，抗渗标号为S8，抗冻标号为D150；钢筋采用HPB235及HRB335；库内排水涵管每隔10m~15m设置伸缩缝，伸缩缝宽度为20mm。
②库外防排洪设施
尾矿库库外汇水面积较小，在尾矿库西侧库外设置截水沟作为库外拦排洪设施，防止雨水汇入尾矿库而增加库内排洪压力。截水沟采用C30混凝土结构，截水沟总长305m，净断面宽度0.5m，高度0.5m，壁厚0.2m，坡度不小于0.3%，沟底采用C15素混凝土垫层处理。
（7）尾矿输送
尾矿矿浆自标高为+1240m尾矿泵房输送至标高为+1202m尾矿库，输送管路总长共计约为1700m。
尾矿浆经加压后采用钢衬高分子聚乙烯复合管输送至尾矿库，室外管道采用埋地敷设。尾矿输送设施位于浓缩车间。
尾矿浆输送泵选用50ZS-42型渣浆泵，1用1备；其性能：流量Q=44m3/h，扬程H=78m，配套Y250M-4电机，转速n=1480r/min，电机功率N=55kW，变频。
（8）尾矿回水
尾矿回水自标高为+1200m尾矿回水泵房输送至标高为+1240m循环水池进水口，输送管路总长共计约为1900m。
尾矿回水经加压后采用无缝钢管输送至选厂循环水池，室外管道采用埋地敷设。尾矿回水泵选用XA40/20型单级离心泵，1用1备；其性能：流量Q=30m3/h，扬程H=58m，电机Y160M1-2，转速n=2900r/min，电机功率N=11kW。
（9）尾矿充填
尾矿矿浆自标高为+1240m尾矿泵房输送至标高为+1235m充填站，输送管路总长共计约为1800m。
尾矿浆经加压后采用钢衬高分子聚乙烯复合管输送至充填站，室外管道采用埋地敷设，尾矿输送设施位于浓缩车间。
输送至充填站的矿浆输送泵，与输送至尾矿库的矿浆输送设备共用，尾矿浆输送泵选用50ZS-42型渣浆泵可同时满足尾矿库及充填站的输送需求。
选矿厂尾矿矿浆通过管道输送至充填站及尾矿库，尾矿库回水亦通过管道输送至选厂循环水池，用于选矿循环水。尾矿库输送管道与尾矿库回水管道基本同程布设：尾矿输送管道公路旁侧埋地敷设，输送至尾矿库及充填站；尾矿回水管道沿公路旁侧埋地敷设，输送至选厂循环水池。具体如图3.2-3所示。
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3.2-3  尾矿输送及回水设施路线图
（10）尾矿库监测
①位移监测
尾矿库进行坝体位移监测，采用人工监测+在线监测的方式。
人工监测：每隔200m布置一个监测点，在坝顶四周共设置15个位移监测点，其中3个基准点。位移测点的结构须坚实可靠，且不易变形，测点的底座埋入土层不小于1m。人工监测在监测设施安装初期每半月进行一次，当坝体的变形趋于稳定时可逐步减为每月一次，但遇到特殊情况，应适当增加测次。所有监测记录均进行分析归档，以便于和标准、规定等比较，一旦发现异常及时处理。
在线监测：在尾矿库主坝设置在线监测点，共计6个，根据系统的实际情况及所要达到的技术指标，选择GNSS监测，主要由GNSS接收机主机、GNSS接收机天线、GNSS天线罩各部分组成。在线监测系统安装太阳能电池，采用太阳能供电，并配备续航不小于12h的蓄电池。
②浸润线监测
浸润线监测的目的是了解尾矿坝坝体内浸润线的位置和变化情况，以确保坝体的安全运行。在平面渗流问题中，浸润线即最上层的一条流线。因此浸润线监测一般在坝体上选2个以上的监测剖面。每个监测剖面应根据堆积面积设置监测点。
根据可研设计，在坝体共布置9个监测点。浸润线监测井深度20m，采用埋设测压管水位计进行浸润线在线观测，每两次观测误差不大于2cm，电测水位计或测绳长度应每隔l~3个月校正一次；在监测设施布设初期应每隔l~3个月校测一次；在中后期应至少每年校测一次。
③干滩长度监测
干滩监测主要监测滩顶高程、干滩长度和干滩的坡度，在尾矿库坝体向内排水井方向每隔50m设置一个标识牌，共计16个，标明与坝体的距离及所在位置的标高，定期监测检查库内尾砂高程、坡度和干滩位置
④雨量监测
在库区设置一个降雨量监测点，降雨量监测设备为降雨量监测仪，要求允许误差不大于0.2mm，根据降雨量监测结果结合天气预报对灾害天气进行预警，雨量监测系统应能够实时显示降雨量，统计日降雨量、月降雨量和年降雨量，生成报表。
⑤库水位监测
水位标尺设置在库尾排水井处，测读高程从+1215m至+1200m，最小刻度10mm。水尺高程每隔3~5年校测一次，并记录修正值。当水尺零点有变化时应及时进行校测，水位计每年汛前检验，水位监测的测量误差应小于20mm。监测次数除按水文、气象方面规定外，泄水前后应各增加监测一次、汛期还应根据需要调整测次。
⑥视频监控
根据视频设备的有效监控范围以及现场的实际地形地貌等情况，尾矿库共布置视频监控点4个，分别布置在东侧及北侧坝顶、尾矿库上坝道路入口、排水井上方各布置1个监控点。每个视频监控点安装一台红外球式高清摄像机，接至值班房监测中心。
⑦环境监测
尾矿库环境污染主要是防止尾矿水渗漏进入地下水体，应不定期的进行环境全面监测，达到环境监测的数据控制等级，设有4口水质监测井。上游背景对照井1口，布设于尾矿库地下水流向上游库外30‑50m，下游监控井1口，布设于尾矿库围坝坝脚下游外侧30‑50m，侧向扩散监控井2口，分别布设于尾矿库两侧外围30‑50m垂直地下水流向位置。
⑧人工巡查
人工巡查和尾矿库安全检查是尾矿库安全监测的重要手段，尾矿库巡查主要包括尾矿坝、排洪设施、安全监测设施、库区、库区周边环境检查等项目。尾矿库运行期间应每天进行人工巡查，大雨或暴雨期间应现场实时巡查，年度巡查应在汛期前后或冰冻期前后进行，每年不应少于三次，当尾矿库处于红色预警时，应特别巡查。尾矿库运营期间必须做好尾矿库设施的维护和管理工作，发现隐患及时上报。
（11）尾矿库附属设施
①尾矿库值班室
在尾矿库附近建设值班室和仓库1座，仓库储备尾矿库管理和应急抢险物资及器具。包括库区储备编织袋、防渗膜、锄头、铁锹、十字镐、救生衣、灭火器等。
②通讯设施
根据尾矿库管理需要，采用移动电话及对讲机相结合的方式进行，在尾矿库值班室配备无线调度电话1部、对讲机3对，保持与厂部调度室和有关领导联系。
③坝上照明设施
夜间是尾矿库安全管理的薄弱环节，为便于尾矿库的夜间安全管理。尾矿坝北侧放矿处和南侧排洪设施处各设置强光探照灯一台，坝上每间隔50m设一盏照明灯，照明灯可选用高亮LED灯，单只功率150w，灯具安装高度为8m，IP等级不少于IP65。
④库区公路
为保证排水设施操作和检查检修尾矿库设施，在库区参照矿山道路的相关要求，顺自然地形修筑库区公路，坝下路面宽不小于6m，坝上路面宽不小于4m。同时维修检查车辆经过上坝道路应严格遵守库内限速要求，上坝及坝顶道路限速16公里/小时。
⑤安全围栏
为防止无关人员及牲畜进入库区，本次可研要求在尾矿库坝体外围设置安全防护网，高度2m；主坝踏步台阶两侧、回水池等附近设置安全护栏，防止巡查人员不慎落水，护栏高度不低于1.2m，采用金属钢管护栏，材质应坚固可靠。
⑥标示牌
在尾矿库边界每隔20m~50m设一个安全警示语牌，标识牌颜色为白底、红圈、红斜杠、黑图形符号。安全警示语标示牌主要警示语为：“非工作人员禁止入内”、“严禁放牧”、“严禁游泳”。在有电部位设“小心触电”等安全警示语牌。在尾矿库适合位置布置避灾线路标示牌、尾矿库概况安全标示牌、堆积平台标高标示牌。标示牌的安全色及其安全含义。
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3.2.3.1给、排水
本项目为齐求3号金矿采选配套的尾矿专用储存设施，尾矿以矿浆形式排放至库内，无生产生活用水，库内尾水经回水管道返回选矿厂供生产循环利用，不外排。
本次新建采选工程配套地表水供水系统，用水取自矿区南部7.5km处达尔布特河。新建河床式钢筋混凝土大口井，河道河水利用河床天然砂砾石层过滤净水，再经大口井集水，由井内潜水泵加压后，通过De160钢丝网骨架PE复合压力输水管（9500m）输送，供给齐求3号金矿采选工程用水系统，地表水取水量为3.655万m3/a。
（1）取水口坐标：东经84°23′27.361"，北纬45°50′52.637"。
（2）取水方式
河道河水→河床砂砾层过滤→大口井集水→井内潜水泵加压→De160钢丝网骨架PE复合压力输水管(9500m)→300m³调蓄蓄水池→齐求3号金矿采选用水系统。
（3）取水设计
①井体总体设计
本工程取水构筑物为河床式钢筋混凝土大口井，属于河道渗滤取水构筑物，不直接抽取地表水，利用河床天然砂砾石层过滤净水，有效降低原水含沙量。大口井设计严格遵循《室外给水设计标准》GB 50013-2018及《机井工程技术标准》(GB/T 50625-2023),结合新疆寒冷、盐渍土、河道防洪工况优化设计。
大口井设计内径5.0m,总井深12m,为井底+井壁联合进水非完整井，井底坐落于河道透水性能良好的砂砾卵石含水层，有效保障取水水量及水质稳定性。井体采用C30抗冻抗渗钢筋混凝土浇筑，抗冻等级F150,抗渗等级P8,适配新疆冬季低温及地下水腐蚀环境。
②进水与反滤系统设计
井底设置四级人工级配反滤层，自下而上依次为粗卵石、卵石、砾石、粗砂，层级分明、逐级滤水，防止河床泥沙涌入井内；井壁设置矩形进水孔，呈梅花形布置，进水孔外侧包裹双层土工布滤层，兼具透水、防淤、防堵功能。井周河床采用大块石防冲护砌，防止汛期洪水冲刷扰动滤层结构，避免取水衰减。
③防洪、防冻、防淤设计
井顶井口高程高于河道50年一遇设计洪水位0.5m,杜绝洪水倒灌；井体基础埋置于区域最大冰冻线以下1.5m,彻底消除冻胀破坏风险；井口设置封闭式保温盖板及保温井室，参考新疆地方图集新22S2保温构造，适配冬季低温工况。针对河道汛期泥沙淤积问题，井体预留洗井、清淤检修通道，后期可通过空压机洗井、人工清淤恢复取水能力。
④配套设施设计
井内设置潜水取水泵组(Q=30m³/h,H=50m,N=11KW,1用1备)、水位在线监测装置、取水流量计；井口设置防护围栏及水源保护警示标识，划定一级水源保护范围，严禁周边排污、堆载。井体设置通气孔、检修人孔、溢流排空设施，保障构筑物安全稳定运行。
3.2.3.2供电工程
本项目为齐求3号金矿采选配套的尾矿库工程，选厂主厂房附近设10kV配电站，项目用电引自齐求3号金矿选矿工程。
3.2.3.3工作制度与劳动定员
本项目齐求3号金矿采选配套的尾矿库工程及附属设施，尾矿库为配套尾矿储存设施，不涉及生产劳动，仅涉及人工巡查，项目不设劳动定员，由齐求3号金矿采选职工统一调度。
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3.2.4.1总平面布置的依据、原则	
项目总平面布置应符合国家的有关规定及要求，结合场地自然条件及现状，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要；同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系，遵循节约用地的原则，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，总图布置合理紧凑，协调统一。
建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短，节约基建投资的原则进行设置。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。
3.2.4.2尾矿库总体平面布置
设计尾矿库位于齐求3号金矿东侧，选矿工业场地东南侧，占地面积约为18.9570ha，四等库，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库，坝体顶标高+1215m，顶宽5.0m，最大坝高15m；库内开挖整平至+1200m标高，库底及坝体内侧铺设土工防渗层，既增加了库容，挖出的土石料又可以用于矿山建设。筑坝用土石料方量相对不大，采用库内开挖的土石参配采矿基建废石填筑，多余土石料用于选矿工业场地、生活区及联络道路修筑使用。下游无居民、河流以及国家重点保护的文物。尾矿库周围无地表水体及外来水源。
项目区主导风向为西北偏北风，尾矿库位于选矿工业场地、办公生活区的下风向，尾矿扬尘对选矿工业场地、办公生活区污染影响小。
尾矿库距离地表水体达尔布特河最近距离7.5km，事故障状态下废水、固废对该河流水环境无影响。
尾矿库下游1km内无居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所，道路交通为简易公路，无重要铁路和公路，无其他重要基础设施。
尾矿库区范围无压覆矿产资源，底部无采矿工程布置，尾矿库设置无底部工程环境风险影响。
尾矿库底部无溶洞、裂缝、空区等不良地质情况，运营期尾矿库底部不会发生下沉、塌方的灾害。
综上，尾矿库平面布置合理。尾矿库总平面布置见图3.2-4，尾矿库坝体结构见图3.2-5，尾矿库排洪系统见图3.2-6。
3.2.4.3供水系统总体平面布置
本项目供水系统为采选工程配套公用工程，由地表水取水构筑物、取水泵站、9.3km输水管道、阀井组成，整体分为取水端、管线输水段，矿区内部供水系统不在本次评价范围内，供水系统总平面布置如下：
（1）取水构筑物及取水泵站
取水口布置于达尔布特河，设置拦污、取水设施，取水泵站紧邻取水口布置，站场选址避开洪水淹没区、不良地质段，场地进行平整硬化，站内布置泵房、配电间、值班室等建构筑物。泵站场地周边设置围挡，配套排水、截洪设施。
（2）输水管道
输水管道自取水泵站出水端接出，沿地形相对平缓地带敷设，管线总体走向由取水点通往矿区高位水池。管道采用埋地敷设，尽量避开冲沟、滑坡等不良地质地段；局部穿越沟谷、小型冲沟地段，根据现场条件采取防护加固措施。管线沿线按设计间距布设排气阀井、排泥阀井等附属阀井设施。管线以地下直埋为主，无永久占地，主要为施工期临时占地，施工结束后对管线带进行土地恢复。
综上，供水系统平面布置合理，供水系统总平面布置见图3.2-7，输水管线路径图见图3.2-8，取水口布置图见图3.2-9，取水口剖面图见图3.2-10。
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3.2.5.1新建尾矿库合理性分析
《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》要求“选矿项目应设置专用尾矿库，尾矿库应按《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）、《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）、环境保护部办公厅《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行）〉的通知》（环办〔2010〕138号）等要求进行选址、建设、运行和闭库”。
本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库及附属工程，为新建项目，设计选矿处理能力为15万t/a，在选矿厂东南侧1.1km处设置配套尾矿库，设计尾矿库总库容156.15万m3，有效库容132.59万m3，最大坝高15m，为四等尾矿库，尾矿库服务年限15a。服务年限内远期规划选矿厂规模30万t/a时，堆存至尾矿库的尾矿约11.58×104t/a，尾矿堆积干密度为1.5t/m3，所需尾矿库有效库容约为115.8×104m3，尾矿库终期利用系数取0.8，计算所需尾矿库总库容约为145.0×104m3。设计尾矿库能够满足选厂远期规划15年堆存尾砂的需要，本项目尾矿库建立符合选矿工程排尾需求，合理可行。
《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）强化源头准入，严格控制尾矿库数量-严格准入条件审查：鼓励新开发矿山项目优先利用现有尾矿库；确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。
本项目为齐求3号金矿采选配套的尾矿库项目，项目区范围内无已建成的尾矿库，为配套采选项目运行，需新建尾矿库，不属于新建独立选矿厂尾矿库。项目所在区域划属《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025年）中黑色、有色、稀有金属勘查开发区。项目评价范围内无河流、湖泊、水库等，距项目区最近的地表水体为达尔布特河，距项目区南侧7.5km。项目选址不属于重要支流岸线，尾矿库下游1km内无居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所，项目尾矿库南侧道路交通为县道，无重要铁路和公路，无其他重要基础设施。设计本项目尾矿库为四等尾矿库，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库，不属于“头顶库”，坝体顶标高+1215m，顶宽5.0m，最大坝高15m，最大坝高未超过200m。同时，项目属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中鼓励项目，符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》要求，符合《新疆维吾尔自治区塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025年）》《托里县矿产资源总体规划（2021-2025）年》要求，即符合产业总体布局要求；项目不在拟划定的生态保护红线范围内，不属于限制开发区域和禁止开发区域，不涉及重点生态功能区，不占用基本农田等，符合国土空间规划；项目项目距Ⅲ类地表水体达尔布特河最近距离7.5km，符合河道保护要求；本次环评针对项目建设及运营提出相关环境保护措施，建设完成后退役期进行生态环境恢复，符合水土保持、生态环境保护等要求。
综合分析，尾矿库符合《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）要求，项目建设合理可行。
设计本项目尾矿库全库防渗，满足《深入开展尾矿库综合治理行动方案》中防渗要求。
3.2.5.2尾矿库选址的合理性分析
根据初步设计，矿区附近可以作为新建尾矿库的库址有：选矿厂东南侧1.1km的尾矿库库址（方案一）和选矿厂东南侧，距选矿厂直线距离1.85km（方案二）。方案一与方案二处于中心坐标处于同一位置，周边环境基本一致。因两方案库容量、筑坝方式、总坝高等相关建设参数不一致导致其距选矿厂距离不同。
两个库址方案的流域特征、工程设施和总投资比较见表3.2-5。
表3.2-5  两个库址方案的流域特征、工程设施和总投资比较表
	内容
	库址方案一
	库址方案二

	尾矿库类型
	一次性建坝，湿式尾矿库
	一次性建坝，湿式尾矿库

	库址位置
	选厂东侧0.95km
	选厂东南侧1.35km

	主
坝
体
	坝型
	碾压土石坝
	碾压土石坝

	
	坝顶标高
	+1215m
	+1215m

	
	坝顶宽度
	5m
	5m

	
	坝高
	15m
	18m

	
	上游坡比
	1:2.0
	1:2.0

	
	下游坡比
	1:2.25
	1:2.25

	
	坝轴线长度
	720m
	790m

	副坝
	无
	1#副坝

	筑坝工程总量（万m3）
	挖方
	46.53
	45.86

	
	填方
	41.39
	55.85

	汇水面积（万m2）
	19.5
	27.8

	总库容（万m3）
	156.15
	162.27

	有效库容（万m3）
	132.59
	137.95

	占地面积（万m2）
	18.15
	19.76

	尾矿库等别
	四等库
	四等库

	防洪标准
	200年一遇
	200年一遇

	周边设施情况
	下游1.0km内无居民及重要设施
	下游1.0km内无居民及重要设施

	综合分析
	优点：汇水面积较小，库外防洪投入小；筑坝工程量适中；联络道路、尾矿输送及回水距离较短，运营成本相对较低；不占用基本农田。
缺点：挖方工程量稍高。
	优点：不占用基本农田。
缺点：汇水面积大，库外防洪投入较大；尾矿输送及回水距离较长，运营成本加大；尾矿库联络道路相对较长，基建成本稍高；存在1个副坝，监测、管理成本稍高。

	推荐
	是
	否
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图3.2-9  尾矿库选址方案布置图
由表3.2-5中的各项比较可以得出选厂东南侧0.95km的尾矿库库址（方案一）方案较优，为本次设计推荐尾矿库库址。
选址合理性分析如下：
（1）所选尾矿库所在地无断层、无破碎带、无溶洞区，并且所在区域不处于天然滑坡或泥石流影响区。
（2）所选尾矿库区所在地不处于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。
（3）该尾矿库远离市区、居民生活区，尾矿库周边8km范围内无居民集中区，符合尾矿库选址卫生防护距离要求。
（4）拟建尾矿库全库防渗，对地下水水质影响较小。
（5）占用地为当地国有未利用地，占用后对生态环境影响较小。
（6）尾矿库选址所在地未处于洪泛区和滩地。
（7）项目区周围范围内无搬迁住户。
根据选矿厂尾矿设施设计规范中的规定，尾矿堆场选址必须满足以下条件要求：
（1）不宜位于工业企业、大型水源地、水产基地和大居民区的上游；
（2）不宜位于大居民区及项目区最大频率风向的上风侧；
（3）不迁或少迁村庄；
（4）不应位于全国和省重点保护名胜古迹上游；
（5）不宜位于有开采价值的矿床上面；
（6）汇水面积小，有足够库容和初、终期库长；
（7）筑坝工程最小，生产管理方便；
（8）工程、水文地质条件好；
（9）尾矿输送距离短，输送便利。
对照上述9点，本项目的尾矿库拟建在选厂东南侧。尾矿库不在风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区及国家法律禁止的矿产开采区域内，该尾矿库库址不在工业企业、大型水源地、水产基地和大型居民区的上游；当地主导风向为西北偏北风，选矿厂和办公生活区位于尾矿库西北侧，不受尾砂扬尘影响；项目评价范围内无河流、湖泊、水库等，项目距最近地表水体达尔布特河7.5km，项目选址不属于重要支流岸线，尾矿库下游1km内无居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所，道路交通为县道，无重要铁路和公路，无其他重要基础设施。尾矿库为一次性筑坝分期建设碾压堆石坝，且设计修建了排洪设施，尾矿库的防洪安全有保障；经计算，尾矿坝的抗滑稳定性系数均满足规范要求，尾矿坝的安全稳定性有保证，如尾矿库发生事故，对周边环境影响不大。选矿工业场地及办公生活区场地标高均高于尾砂最终淹没线标高，且距离尾矿库有一定的距离，尾矿库占地范围未压覆矿产；设计尾矿库为四等尾矿库，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库，坝体一次性筑坝分期建设碾压堆石坝，所形成的库容满足尾矿库服务年限内排尾需要；根据《新疆托里县齐求3号金矿水文、工程、环境地质勘探报告》，1.拟建工程场地库区稳定性较好，为Ⅱ类建筑场地，属抗震有利地段，适宜建库。2.拟建尾矿库岩层基本上为强风化砂岩、中风化砂岩，岩体节理裂隙发育，节理面平直，微张～闭合，岩体较破碎～较完整，渗透性较差，岩石为隔水层，尾水难以渗至其中，因而尾矿水难以渗至周边地层（并且周边地层渗水性也差3.根据拟建场地地形、地貌，场地内可能存在崩塌、滑坡的不良地质作用。未见泥石流、砂土液化、地面塌陷、地面沉降及裂缝等不良地质作用。
项目尾矿库采用全库防渗，下游坡与岸坡结合处设置矩形浆砌石截水沟，对下游环境影响较小。综上所述，该尾矿库库址符合《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）的基本要求，因此本次评价认为拟选尾矿库选址较为合理。
3.2.5.3供水系统取水口的合理性分析
本项目取水口位于达尔布特河中游河段，地理坐标东经：84°23′27.3612"，北纬：45°50′52.6374"，取水口处河床稳定，河岸地质条件良好，便于取水构筑物的建设与运行维护。取水口位置合理性分析如下：
（1）取水口位置满足水资源条件要求。本项目年新增地表水取水量仅3.655万m³，仅占达尔布特河P=95%来水频率下可利用水量的0.44%，取水水源水量有充分保障。
（2）取水口位置符合区域水资源配置格局。取水口上游5km处为西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司现有取水口，已取得取水许可，上下游取水口间河道长度适中，区间无较大支流汇入，也无其他集中取水用户，本项目取水不会对上游已建取水户的正常取水造成影响，同时河道内生态基流量已予保障，下游河道生态用水不受影响。
（3）取水口位置地形地质条件适宜。取水口处河段河道顺直，岸坡稳定，河床质为砂卵石层，渗透系数较小，具备建设固定式取水泵站的地质条件。
（4）取水口位置符合相关规划要求。取水口选址不涉及水源保护区、自然保护区、生态红线等敏感区域，符合《新疆维吾尔自治区水功能区划》及相关水资源管理要求。
综上，本项目取水口位置在水源条件、水量保障、水质安全、地质条件及工程经济性等方面均具有合理性，取水口选址方案可行。
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3.3.1.1工艺流程及产污节点
本项目施工期主要为场地平整，生产线的建设、设备安装等工序。根据施工期的建设内容，施工期工艺及污染工序见图3.3-1。
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图3.3-1  施工期工艺流程及产污环节图
3.3.1.2污染源分析
（1）大气污染源及污染物
大气污染源为各项工程施工场地，主要污染物有施工建设场地开挖、供水系统输水管线基础施工、材料装卸与堆存、坝体堆筑作业产生的粉尘，燃油设备排放的废气，以上污染物均为无组织不连续排放。随着施工结束，施工期无组织污染物排放源也消失。
（2）水污染源及污染物
1）生产废水
场地降尘、设备冷却与清洗、建筑材料搅拌等为施工期生产废水来源，施工废水中主要污染物为油污与悬浮物。施工期设置生产废水集中收集池，去除废水中的浮油并沉淀后循环使用，不外排。
2）生活污水
施工人员生活污水经移动式一体化污水处理设施处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中的A级标准后用于施工场地绿化及洒水降尘。
按每人每日100L用水量计算，项目施工高峰期施工人员数量约120人，生活用水量约为12m3/d（3000m3/a），产污系数85%计，则污水排放量约10.2m3/d（2550m3/a）。
施工期生活污水污染物产生量及排放量见表3.3-1。
表3.3-1  施工期生活污水产生及排放情况
	类别
	排放量（m3/a）
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	生活污水
	2550
	产生浓度（mg/L）
	400
	200
	200
	35

	
	
	产生量（t/a）
	1.02
	0.51
	0.51
	0.09 

	
	
	排放量（t/a）
	1.02
	0.51
	0.51
	0.09 


（3）固体废弃物及排放情况
1）生活垃圾
项目施工高峰期施工人员数量约120人，临时生活驻地设置生活垃圾收集设施，施工人员生活垃圾产生量30t/a（1kg/d·人），定期将生活垃圾拉运托里县生活垃圾填埋场填埋处理。施工建筑垃圾由施工单位或承建单位外运至最近的建筑垃圾填埋点进行安全填埋。
2）土石方
本项目施工期间产生的固体废物均为临时固体废物，根据项目初步设计工程量计算可知，坝体的填筑方量远远大于坝基开挖方量，在坝体建设之前首先进行清基。设计尾矿坝为碾压式堆石坝，清基产生的土方可用于坝体填筑，故基建期间无废石产生。项目土石方平衡如下表所示：
表3.3-2   土石方平衡表  单位：万m3
	序号
	工段
	开挖
	回填
	调入
	调出
	外借
	弃方

	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	①
	清基工程
	40.7
	10.2
	0
	-
	30.5
	③
	0
	-
	0
	-

	②
	排洪工程
	0.5
	0.1
	0
	-
	0.4
	③
	0
	-
	0
	-

	③
	修筑坝体
	0
	32.8
	30.9
	①②
	0
	-
	1.9
	采矿废石
	0
	-


根据估算，本项目挖方量41.2万m3，填方量43.1万m3，借方量1.9万m3，无废弃土方。
（4）噪声
施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，以及部分设备安装过程中产生的噪声。施工期机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表3.3-3。
表3.3-3  施工期噪声强度  单位：dB(A)
	序号
	嗓声源名称
	声级
	位置

	1
	挖掘机
	95
	场地、基础开挖

	2
	空压机
	105
	压气设备周围

	3
	凿岩机
	105
	基岩区域

	4
	装载机
	90
	施工场地

	5
	吊装设备
	100
	材料堆场与建筑物施工场地

	6
	电焊
	105
	管道、建筑物

	7
	打桩
	95
	设施、设备基础

	8
	材料搅拌
	90
	搅拌区

	9
	运输车辆
	90
	厂区内


（5）生态破坏
尾矿库、炸药库工程所占区域，需开展地表植被清除、挖填方作业。项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工占地、开挖等施工活动对土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失。
[bookmark: _Toc20093][bookmark: _Toc25595]3.3.2运营期工程分析
项目为尾矿库及矿区配套供水系统建设项目，其中供水系统仅为取地表水经输水管线供水，无污染物产生，项目运营期主要为尾矿堆存产生的污染物排放。
（1）尾矿堆存
尾矿库作为尾砂的专属储存设施，尾矿坝、排水设施等均在建设期完成，运营期主要的生产活动即为尾矿排放和尾矿回水，污染物也产生在这两个环节，具体见图3.3-2。
[image: ]
图3.3-2  选矿工艺流程及产污环节图
（2）产污环节分析
表3.3-4  产污环节及处置措施
	[bookmark: _Toc12929][bookmark: _Toc5559]类别
	污染源
	主要污染物
	产生规律
	去向

	废气
	尾矿堆存
	粉尘
	连续
	无组织排放

	废水
	尾矿回水
	SS、COD、NH3-N
	连续
	回用于选矿生产

	噪声
	回水泵
	机械噪声
	间歇
	进入环境

	固废
	尾砂
	尾砂
	间歇
	尾矿库堆存


[bookmark: _Toc12583]3.3.3污染源核算
[bookmark: _Toc22390][bookmark: _Toc32538]3.3.3.1大气污染物排放
拟建尾矿库占地面积为181435m²（18.9570ha），项目尾矿经封闭管道运至尾矿库，作业过程中形成干滩裸露面积大约19143m²，大风天气下，尾矿库库内容易产生风蚀扬尘。
根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物产生量核算公式如下：


式中：P—颗粒物产生量，t；
ZCy—装卸扬尘产生量，t；本项目尾矿通过管道输送，无装卸扬尘产生。
FCy—风蚀扬尘产生量，t；
Nc—年物料运载车次，车；
D—单车平均运载量，t/车；
(a/b)—装卸扬尘概化系数，kg/t；
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2；本项目尾矿取10.2492；
S—堆场占地面积，m2；干滩裸露面积为19143m2。
经计算，本项目尾矿库风蚀扬尘产生量为392.40t/a。
根据《固体物料堆堆场颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下：


式中：P—颗粒物产生量，t；
Uc—颗粒物排放量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，%；本项目尾矿库采取洒水控制效率74%，生态高效抑尘剂控制效率88%，则本控制效率=1-（1-74%）*（1-88%）=96.88%；
Tm—堆场类型控制效率，%；本项目取0%。
经计算，本项目尾矿库扬尘排放量为12.24t/a。
表3.3-5  无组织排放参数
	排放单元
	源类
	污染物名称
	长度（m）
	宽度（m）
	面源有效高度（m）
	年排放量（t/a）
	年排放小时数（h）
	排放工况

	尾矿库
	面源
	粉尘
	500
	400
	≤15
	12.24
	8760
	正常


[bookmark: _Toc6227][bookmark: _Toc17173]3.3.3.2废水污染物排放
本项目运营期废水主要来源为尾矿回水。
选矿厂排出尾矿浆浓度为35%，齐求3号金矿选矿厂处理矿石规模达到15万t/a，年排尾矿量57922.72t/a，日排入尾矿库的水量为621m³/d，考虑当地的气候条件蒸发量较大和选厂回水实际情况，可研尾矿总体回水率按85%计，则每日回水量为528m³/d。剩下93m³/d水量以尾砂含水、滩面水封及自然蒸发等形式损耗。尾矿回水经回水管道返回齐求3号金矿选矿厂高位回水池，沉淀处理后供生产循环利用，不外排。
[bookmark: _Toc14833][bookmark: _Toc3904]3.3.3.3噪声排放
本项目尾矿库运营期主要噪声为回水用潜水泵所产生的噪声。尾矿输送渣浆泵位于选矿厂浓缩车间内，不在尾矿库范围。
噪声源的声压级及防治措施见表3.3-6。
表3.3-6  本项目主要噪声源噪声级及采取的措施
	位置
	噪声源
	数量
	噪声级dB(A)
	防治措施
	噪声级dB(A)

	尾矿库
	回水泵
	1台
	85
	基础减振、隔声
	70


[bookmark: _Toc4777][bookmark: _Toc25115]3.3.3.4固体废物产生及处置措施
本项目固废主要为选矿工序产生的尾砂在本项目尾矿库中堆存。
（1）尾砂
新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年9月2日对齐求3号金矿尾砂进行了浸出毒性检测，检测结果见下表（附件9）。
表4.10-27  尾矿浸出毒性检测结果  单位：mg/L（pH，无量纲）
	序号
	检测因子
	检测结果mg/L
	GB5085.3-2007标准限值

	1
	PH
	8.32
	6~9

	2
	总铜
	0.02L
	100mg/L

	3
	总锌
	0.005L
	100mg/L

	4
	总铅
	0.1L
	5mg/L

	5
	总镉
	0.005L
	1mg/L

	6
	总铬
	0.05L
	15mg/L

	7
	六价铬
	0.004L
	5mg/L

	8
	总汞
	0.0022
	0.1mg/L

	9
	总镍
	0.04L
	5mg/L

	10
	总银
	0.01L
	5mg/L

	11
	总砷
	0.0118
	5mg/L

	12
	总硒
	0.00417
	1mg/L

	注：“L”小于检出限


由上表可知，尾矿浸出毒性各项指标均未达到《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）标准，因此确定本项目尾矿不属于危险废弃物。经对比，尾矿浸出毒性检测结果中污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，pH为8.32。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物执行标准，因此，确定尾矿属于第I类一般工业固体废弃物。
选矿厂排出的尾矿以浓度35%的矿浆通过尾矿输送管一部分排入充填站用于充填矿体，剩余排放至尾矿库。选厂处理规模15万t/a，年排尾矿量57922.72t/a，规划远期选矿厂处理规模30万t/a时，排尾量11.58×104t/a，设计新建尾矿库服务年限为15a，共堆存尾矿量约173.76×104t，尾矿的堆积干容重按1.5t/m³考虑，则尾矿总量约为115.80×104m³。
[bookmark: _Toc20794][bookmark: _Toc1127]3.3.3.5生态影响因素分析
新建尾矿库位于选矿厂东南侧约1.1km处平地型，设计全库防渗，尾矿最终淹没线范围内的地表植被将被铲除，库区范围内生态破坏程度较大，降低草原植被生物量，造成占地面积上生物量的损失，引起用地范围内水土流失的现象。尾矿库全库容156万m³，库区面积18.9570ha，运营期因永久占地库区土地利用现状发生变化，受生产活动的影响，库区自然生态环境发生变化，项目区域景观、地表植被、大气环境受到长期影响，逐渐会形成新的区域生态环境。
3.3.3.6非正常工况
库外洪水通过尾矿库截洪沟直接外排，不进入尾矿库。在尾矿库西侧库外设置截水沟作为库外拦排洪设施，防止雨水汇入尾矿库而增加库内排洪压力。截水沟采用C30混凝土结构，截水沟总长305m，净断面宽度0.5m，高度0.5m，壁厚0.2m，坡度不小于0.3%，沟底采用C15素混凝土垫层处理。
库内排水斜槽通过尾矿库调洪库容调洪后外排，进行调洪演算。汇水面积为0.195km2，洪峰流量1.43m3/s，截洪沟的过流能力为2.05m3/s，截洪沟最大泄流量大于最大洪峰流量，截洪沟可满足库外防洪要求。库内排洪采用排水井+排水涵管联合排水方式，设计排水井为6柱框架式排水井，排水井内径为Φ=2.5m，井筒高10m；采用水工钢筋混凝土结构。排水井内侧设置一道爬梯。随着尾矿库库内水位的上升，采用敷设挡水拱板挡水。挡水拱板高度为300mm，厚度100mm，钢筋保护层厚度为20mm，采用预制钢筋混凝土结构。排水管与排水井链接，排水井下接内径为Φ=1.5m排水涵管，管壁厚度300mm，涵管出水口在东侧坝脚处，涵管全长175m，排水涵洞出水口接回水池。
[bookmark: _Toc30963][bookmark: _Toc1419][bookmark: _Toc10911][bookmark: _Toc5816][bookmark: _Toc18866][bookmark: _Toc29311][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc10742][bookmark: _Toc10610][bookmark: _Toc16102][bookmark: _Toc6298][bookmark: _Toc15275][bookmark: _Toc31750]3.4清洁生产水平分析
[bookmark: _Toc31192][bookmark: _Toc1316][bookmark: _Toc19926][bookmark: _Toc19942][bookmark: _Toc1450][bookmark: _Toc19603]3.4.1清洁生产水平指标
国家尚未出台有关金矿尾矿库清洁生产评价指标体系，本项目为齐求3号金矿采选配套的尾矿库，本项目清洁生产对照《黄金行业清洁生产评价指标体系》，清洁生产水平同选矿厂。将从尾矿库设施设备、尾矿库回水率、尾砂利用率、环境管理四项指标进行分析。本次评价的清洁生产指标参考《黄金行业清洁生产评价指标体系》。
[bookmark: _Toc6388]3.4.2清洁生产水平评价
（1）尾矿库设施设备
新建尾矿库为平地型四等库，采用全库防渗，尾矿坝为土石不透水坝，建构筑物等级为四级，符合设计规范要求。尾矿输送管为钢衬高分子聚乙烯复合管，规格：DN100，满足尾矿浆输送的要求。
（2）尾矿库回水率
选矿厂排出尾矿浆浓度为35%，回水管采用DN80mm的无缝钢管，满足尾矿回水输送是压力和流量要求。尾矿回水泵选用XA40/20型单级离心泵，1用1备；其性能：流量Q=30m3/h，扬程H=58m，电机Y160M1-2，转速n=2900r/min，电机功率N=11kW。尾水返回选矿厂循环水池并达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的工艺与产品用水标准后作为选矿生产用水在选矿车间循环利用，形成闭路循环，尾矿水回水率85%，无外排。其余15%在库内以尾砂含水、澄清区水封及自然蒸发等形式消耗。满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中关于废水综合利用率要求。
（3）尾砂利用率
项目尾砂优先用于充填矿体，剩余部分排入尾矿库，项目尾矿量120731.26t/a，充填尾矿量62808.54t/a，排放尾矿量57922.72t/a，利用率可达52%，符合《黄金行业清洁生产评价指标体系》中关于尾矿利用率要求。
（4）环境管理
国家关于单独的尾矿库清洁生产标准尚未出台，本项目为齐求3号金矿采选配套的尾矿库，根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选项目》可知，选矿厂清洁生产水平为二级即国内清洁生产先进水平，且本项目为新建工程，较现有工程更加规范。环评要求建设单位积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高的潜水泵、放矿支管等设备，按照清洁生产二级标准执行环境管理工作，在此基础上，本项目的生产运行能够符合铁矿采选行业清洁生产二级标准即国内清洁生产先进水平。
为了进一步提高清洁生产水平，评价认为在尾矿输送设备、废水回用、尾矿综合利用及环境管理有一定的提升空间，建议采取以下措施：
1）选厂设备选购时尽可能选用国内同类金矿企业的先进设备，提高设备水平；严格控制浮选工艺，确定合理矿浆浓度，进一步提高产品回收率。
2）探索尾矿综合利用的新途径；可利用尾矿进行建筑骨料销售。
3）加强环境管理，建立健全完善的环境管理制度，记录环保设备设施的运行数字，并建立环保档案；尾矿库服务期满后，应严格按照GB39496-2020《尾矿库安全规程》中的尾矿库闭库相关规定进行，对尾矿库进行封闭。
4）企业应按清洁生产技术要求和规定进行尾矿库的清洁生产审核。
[bookmark: _Toc4603][bookmark: _Toc5702][bookmark: _Toc567][bookmark: _Toc22407]3.4.3清洁生产评价结论
尾矿库生产废水为尾矿水，尾矿水经排水系统进入尾矿坝后回水池，泵送回选矿厂高位水池循环利用，回水率为85%，剩余水以尾砂含水、澄清区水封或自然蒸发等形式储存或消耗，运营期尾矿库无外排废水。不仅大大节约生产用新水量，还可避免废水排放对水体环境的影响。运营期尾砂扬尘主要来自于尾矿坝体和尾砂干滩，环评要求在尾矿库周围和尾矿坝上定期洒水降尘，用于尾矿库周围植被绿化灌溉和坝体防尘使用。湿式排矿形成的干滩面上有一层壳状物质，可保护库内尾砂不被风力带起。干滩尾砂含水率约为15%左右，在风力小于6m/s时不易被吹起。通过以上措施可保证尾矿库运营期尾砂扬尘排放量可控。
环评要求建设单位积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高的尾矿输送与回水设备，按照清洁生产二级标准执行环境管理工作，在此基础上，本项目的生产运行能够符合《黄金行业清洁生产评价指标体系》二级标准。
[bookmark: _Toc6907][bookmark: _Toc25172]3.5总量控制
[bookmark: _Toc5219][bookmark: _Toc30287]3.5.1总量控制因子
“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核，项目所在区域为环境空气质量达标区，结合环境质量现状以及当地环境管理部门的要求并综合考虑本项目的工艺和排污特点，确定本项目污染物排放总量控制因子有：
废气污染物为尾矿库扬尘产生的粉尘，无需申请总量指标
本项目尾矿回水经回水管道输送至齐求3号选矿厂高位回水池，沉淀处理后后用于选矿生产不外排，因此无需申请COD和NH3-N总量指标。
[bookmark: _Toc17755][bookmark: _Toc32391]3.5.2项目污染物排放总量指标
该项目污染物排放总量控制指标的确定要首先考虑满足几个基本条件：
（1）确保污染物达标排放；
（2）符合允许排放量限值；
（3）满足当地环保管理部门下达的目标总量。
当地环境管理部门还没有向该企业分配具体的污染物排放总量控制指标，该企业应向当地有关环保部门申请污染物排放总量指标，以指导今后的生产。故本项目不申请污染物排放总量指标。

新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目环境影响报告书
[bookmark: _Toc25076][bookmark: _Toc8266][bookmark: _Toc14588][bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc20957][bookmark: _Toc21890][bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc32433][bookmark: _Toc3781][bookmark: _Toc27841][bookmark: _Toc18][bookmark: _Toc1111][bookmark: _Toc12013][bookmark: _Toc22113]
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[bookmark: _Toc7407]4 环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc6404][bookmark: _Toc6577][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc20700][bookmark: _Toc17165][bookmark: _Toc16191][bookmark: _Toc18721][bookmark: _Toc17970][bookmark: _Toc21954][bookmark: _Toc22268][bookmark: _Toc7162][bookmark: _Toc20708][bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc20671][bookmark: _Toc16774][bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc5163][bookmark: _Toc31678][bookmark: _Toc611][bookmark: _Toc10930][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc26966][bookmark: _Toc23905][bookmark: _Toc20695][bookmark: _Toc20418][bookmark: _Toc27679]4.1自然环境概况
[bookmark: _Toc10252][bookmark: _Toc26432][bookmark: _Toc24507][bookmark: _Toc2649][bookmark: _Toc4350][bookmark: _Toc29653][bookmark: _Toc31141][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc28197][bookmark: _Toc22998][bookmark: _Toc20425]4.1.1地理位置
托里县位于新疆西北部，准噶尔盆地西侧、塔额盆地南缘，亚欧大陆地理内心。地处北纬44°58′～46°24′,东经82°28′～85°20′。北依额敏县，南望乌苏市、托里县、博乐市，东与克拉玛依市、和布克赛尔蒙古自治县为邻，西接裕民县，西南与哈萨克斯坦共和国接壤，边境线约长58km。县境东西长221.6km,南北宽159.3km,总面积21300km²。县城托里镇距自治区首府乌鲁木齐市公路里程512km,距地区驻地塔城市公路里程123km。
本项目位于准噶尔盆地西缘，哈图山之南，哈图金矿以东5km，行政区划隶属于新疆塔城地区托里县管辖。东到克拉玛依市直距48km、路距75km、方位133°，北至托里县直距27km、路距58km、方位14°，西到托里县直距65km、路距135km、方位272°，项目区最近的火车站为铁厂沟站，项目西侧5km有哈图金矿区。项目附近有简易公路及省道S201常年通车。矿区地势平坦、交通方便，汽车可直通矿区，能通重型汽车。
[bookmark: _Toc6746][bookmark: _Toc15932][bookmark: _Toc32235][bookmark: _Toc9647]4.1.2地形地貌
托里县东西宽阔，南北狭窄，境内属准噶尔台地西缘折皱带，由巴尔鲁克、玛依勒、加依尔三大平顶状山脉组成。境内多山，占全县总面积的77.68%。地势南高北低，呈阶梯递降，平均海拔1500m。根据地形特征可分为山地、倾斜平原、谷地三种地貌类型。山地又可分为亚高山带、中低山带和丘陵。亚高山带，土地肥沃，水草丰茂，宜于放牧；中低山带和丘陵，仅可作冬牧场或春秋牧场。倾斜平原可分为南、北两部分。东南部生长有灌木柳、梭梭和超旱生植物等，不宜放牧，东北部的白杨河区植被好，宜农宜牧。
项目区位于准噶尔盆地西缘边缘低山区，属低山丘陵区，区内地势平坦，海拔高度+1200～+1245m，相对高差10～30m，地势南北高，中间为平坦洼地，地形切割小。地形总体为北西高南东低。项目区西北的哈图山顶最高点标高为+1848m，东南部达尔布特河最低点标高为+1160m。处于哈萨克斯坦-准噶尔板块的西准噶尔古生代孤盆系，以晚古生界下石炭统太勒古拉组、希贝库拉斯组、包古图组泥质粉砂岩、硅质粉砂岩，凝灰岩构成了丘陵山脉。
[bookmark: _Toc14434][bookmark: _Toc21854][bookmark: _Toc22836][bookmark: _Toc4662]4.1.3气候气象
[bookmark: _Toc10685][bookmark: _Toc12505][bookmark: _Toc30643]项目区气候属温带大陆性半干旱气候。夏季炎热，冬季严寒，气温变化剧烈。年均气温12℃-15℃,最高气温42.7℃，最低气温-36.6℃，年温差达75℃。区内日照充足，年均日照时数2857.90h。平均无霜期138天。6-8月份为主要降雨期，年均降水量253.10mm,年均蒸发量1786.20mm，年降雨量远小于蒸发量，气候比较干燥。全年多风，风力一般可达7～8级，最大可超过10级以上，年平均风速4.3米/秒，历史上最大风速达34米/秒。经常刮西北风和北风，六月份最盛，大风一刮少则三天，多则六、七日。东南风较少，风力一般不超过3～4级。每年春季、10～11月为风季，风力高达10级以上。冬季十分严寒但积雪较薄，每年11月底封冻，次年4月初融化，冻土层厚度小于3m。每年5～10月为最佳野外工作时间。
[bookmark: _Toc13471]4.1.4地质特征
4.1.4.1区域地质
托里县境出露地层多样。古生界地层分布广泛，主要分属奥陶系、志留系、泥盆系、碳系。中生界地层主要分布在铁厂沟、白杨河谷地，分属侏罗系、白垩系。侏罗系属陆相湖沼沉积层含煤层，白垩系属河湖相地层，多分布于加依尔山、玛依勒山。新生界地层主要分布在托里谷地、铁厂沟东部、阿克别里斗区，分属第三系、第四系。第三系属河湖相地层。第四系成因较为复杂，属陪相地层。因是河流、湖沼堆积风积等组成，土层厚薄不等。北部土层较厚，托里谷地至东部白杨河区地层较薄。
4.1.4.2项目区地质
项目区大地构造位置位于西准噶尔古生代复合沟弧带，地层区划隶属玛依勒山地层小区，工作区位于准噶尔成矿省一哈图Cr-Cu-Au-Fe-石棉-水晶矿带。区域出露地层以中泥盆统巴尔雷科组、下石炭统出露太勒古拉组、希贝库拉斯组、包古图组为主。矿区位于安齐断裂带中，断裂构造极为发育，金矿和安齐断裂及其次级断裂有密切关系。矿区处于阿克巴斯陶岩体和哈图岩体附近。区域上分布有哈图金矿、齐求Ⅱ号矿床、灰绿山、鸽子硐、老硐、满硐山、无名沟等众多的大、中、小型金矿床（矿点）。
（1）地层
矿区出露地层从老到新依次为下石炭统太勒古拉组(C1t)、希贝库拉斯组第一岩性段(C1x1)、包古图组第二岩性段(C1b2)。
1）下石炭统太勒古拉组(C1t)
分布在矿区南部及中部，出露一套深灰色凝灰岩及含火山角砾凝灰岩，岩石呈厚层状，未见层理，岩石产状不清楚，该组地层上覆地层界线清楚，为断层接触。
2）下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段(C1x1)
分布在矿区大部分地段内，出露面积1.6km2，占矿区的80%，与包古图组、太勒古拉组为断层接触，该组按岩性特征岩性组合分为三个岩性层，分布为：a、b、c层：
C1x1-a：a层主要分布在矿区中南部，主要出露一套浅灰色、土黄色凝灰质粗砂岩、凝灰质细砂岩、凝灰质砂岩互层，夹少量浅灰色含砾凝灰质粗砂岩透镜体组成；倾向北西，倾角70-80°，与b层呈断层接触。
C1x1-b：b层主要分布在矿区中部，主要为一套灰色、灰黑色凝灰质粉砂岩、凝灰质细砂岩互层组成；其中该层岩性变化较明显，局部夹硅化凝灰岩，凝灰岩透镜体。与a层呈断层接触，向北西倾，倾角80-85°，东侧局部岩石受后期断裂影响挤压变形形成向南倾斜，倾角65°。
C1x1-c：c层主要分布在矿区北部，主要出露一套灰黑色、浅灰色凝灰质砂岩、碎裂凝灰炭质泥岩、夹凝灰质粉砂岩，局部少量凝灰质粗砂岩透镜体；岩石大部分为构造角砾岩；与上部包古图组呈整合接触(或断层接触)，与b层呈断层接触，倾向向北西，倾角70-85°，接触界线为安齐断裂带，形成断层角砾、断层泥、碎裂岩带。
含砾凝灰质粗砂岩：风化面呈褐色，新鲜面呈浅灰色，含砾凝灰质粗粒砂状结构，层状构造。砾石含量约占15%左右，砾石成份以石英、火山灰等为主。磨圆度较好，呈圆-椭圆状，分选性较差，砾石大小为2mm-10mm；其它由长英质砂粒组成和胶结物组成，含量80%左右。
凝灰质砂岩：风化面土灰色，新鲜面灰色，凝灰质细砂结构,层状构造，主要成份为石英：无色，粒状，粒度0.06mm-0.25mm，含量20%左右，长石：灰白色，粒状，粒度0.06mm-0.25mm，含量60%左右，其余为火山灰，含量20%左右，颗粒支撑，孔隙式胶结，磨圆一般，次棱角状，分选差。
构造角砾岩：灰黑色夹灰白色，角砾结构。角砾约占80%，棱角状，大小2～50mm，为蚀变凝灰岩类，胶结物为方解石、石英等，见少许褐铁矿、黄铁矿，角砾结构。矿物成分及特征：角砾占80%，胶结物占20%。角砾大小不一，棱角状，大小2～50mm，原岩相当于安山质凝灰岩，由少许斜长石晶屑和石英晶屑及玻璃质火山尘组成。胶结物主要由纤维状方解石和石英组成，局部见少许黄铁矿，多氧化为针铁矿或褐铁矿。
碎裂凝灰炭质泥岩：灰黑色，污手，质软，水平纹层理构造，碎裂结构。主要成分为泥质。水平纹层理构造，碎裂凝灰炭质泥状结构。岩石碎裂，裂隙中充填石英和方解石。次为凝灰级火山碎屑，长石晶屑为主，绢云母化。细脉状炭质顺层理展布。碎裂含炭质泥岩也是含矿段岩性的主要成分之一。
3）下石炭统包古图组第二岩性段(C1b2)
分布在矿区西北部，出露为一套浅灰色凝灰岩、浅灰色、浅灰绿色硅质凝灰岩、浅绿色玄武岩、灰色凝灰质砂岩夹灰黑色凝灰质粉砂岩，该组地层与下覆地层为断层接触。
项目区域地质构造图见4.1-1。
4.1.4.3地震烈度
依据《中国地震动峰值区划图》(GB18306-2015)资料，该区地震动峰值加速度0.10g,属地震低发区。根据中国地震网资料，2011～2016年托里县及附近地区MS≥3.0地震计有4次，最小震级3.0级，最大震级4.7级。
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图4.1-2  矿区地震动峰值加速度区划图
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4.1.5.1水文
根据区域水文地质资料，项目区大部分处于基岩出露区，处于地下水迳流区。区域内地表水不发育，沟溪多为季节性，多为常年干枯，只有南部7.5km达尔布特河为常年流水的河流，河谷处于地下水的迳流排泄区，矿区内地表水体不发育。
矿区外东南部达尔布特河最低点标高为+1160m，为区域最低侵蚀基准面。矿区内地表水体不发育，自然条件下的水的排泄标高为矿区地形东南最低处1210m，为矿区最低侵蚀基准面标高，矿体多位于最低侵蚀基准面之下。
区域水系图见图4.1-3。
4.1.5.2区域水文地质
（1）区域含水岩组特征及富水性
根据岩性、水理性质、地下水赋存条件及水力特征等，将区内地下水类型划分为第四系松散岩类孔隙水含水岩组（Ⅰ）、碎屑岩类夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组（Ⅱ）、碎屑岩类裂隙含水岩组（Ⅲ）和岩浆岩裂隙含水岩组（Ⅳ）。
①第四系孔隙含水岩组（Ⅰ）
分布在河谷、丘间低地及哈图山山前洪积扇中。其岩性主要由粗细砂，研石组成，岩石成份为硅化粉砂岩、凝灰质粉砂岩、硅质岩、石英、次棱角状，结构松散。山前洪积层厚度变化较大，由扇顶约20-30米至前源1-2米：含水组岩性为泥岩、砂岩、凝灰岩等，水位变化受大气降水影响较大。水化学类型为HCO3•SO4–Na和HCO3·Cl—Na型水，矿化度小于1克/升。
②碎屑岩类夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组（Ⅱ）
主要分布在区域的北部、中东部，其次分布于西南部。含水岩组岩性为包古图组灰绿色凝灰岩不均匀互层、凝灰质砂岩、粉砂岩、硅质岩、凝灰质岩、大理岩化灰岩等，多分布在低山丘陵地带。地下水位一般埋藏较深，在矿区北西部沟谷地带或断层带有地下水露头，以下降泉形式出露地表，泉涌水量小于1.0L/S，为弱含水岩组。
③碎屑岩类裂隙含水岩组（Ⅲ）
分布于区域的中部及南部，主要分布在哈图断裂与安齐断裂之间，呈北东南西向带状展布，其次分布在区域的南部为近东西向展布，约占整个区域面积的 1/2，岩性为吉昌河组中粒砂岩、泥灰岩及粘士岩，太勒古拉组岩性以灰、绿灰、紫红色薄层状细粒凝灰岩、品屑层凝灰岩、火山灰层凝灰岩，希贝库拉斯组凝灰质粉砂岩、凝灰质粉砂质泥岩等不均匀互层为主，夹数层杂色中基性喷发岩(包括辉绿岩、玄武岩、细碧岩、安山岩、辉石安岩、碧玉岩、硅质岩及少量的中粗粒凝灰质砂岩、长石、砂岩、钙质粉砂岩等)。地下水分布不均，主要分布在风化层中，钻孔单位涌水量小于0.001L/S•m，含水微弱，为弱含水岩组，水化学类型HCO3-Ca·Na型水，矿化度小于0.5g/L。
④岩浆岩裂隙含水岩组（Ⅳ）
位于达尔布特河南部，分布在区城的西南部，为喀拉巴斯套钾质花岗岩体，与下石炭统包古图组呈侵入接触关系，主要由肉红色一灰白色石英闪长岩、花岗闪长岩、似斑状花岗岩、石英正长岩等组成。节理裂隙较发育，但含水微弱，为弱含水岩组。
（2）区域地下水补给、径流、排泄条件
该区位于哈萨克斯坦一准噶尔板块的西准噶尔盆地水文地质分区北西部的小水文地质单元内，在水文地质单元上属干旱一半干旱山区水文地质区。水文地质条件及地下水运动规律均较复杂，且受地质构造、地层岩性、地形地貌及水文气象等多种因素控制，岩层多裸露地表，大气降水是该区地下水的唯一补给来源，区域各含水层多以垂直渗透形式接受大气降水的补给，部分有隔水层的新近系、石炭系含水层同时接受上游邻区基岩裂隙水的补给。整个矿区处在低山丘陵区，地表水的迳流、排泄条件都十分良好。地下水迳流条件完全受地形制约，由高处向低处流动，在相对低洼处，当含水岩层被沟谷切割的地方或断层阻隔，地下水便以泉的形式出露地表，反之，地下水仍以地下迳流方式向低处汇集，补给第四系及新近系、石炭系含水层，最后以潜流的形式补给周边低洼区，区域地下水流向总体为顺地形由北西向南东径流，排泄于达尔布特河，流出区外。
（3）区域断裂破碎带分布及其导水性
区域构造以呈北东向展布的断裂为主。断裂构造十分发育，多受褶皱、哈图断裂、安齐断裂制约。根据断裂两盘相对位移状况，多属高角度逆冲斜向平移断裂，力学性质为压扭性。
哈图断裂：走向北东50°，向北陡倾，为一左旋逆断层，上盘岩石变质较深，下盘岩石变质较浅。
安齐断裂：位于哈图断裂之南，与哈图断裂平行，断层向北陡倾，为左旋逆断层。上盘地形陡峭，第四纪冲积扇发育，下盘地势平坦，并见断层面伸入第四系冲、坡积层中。安齐断裂斜切一系列褶皱构造，两侧发育着次一级断裂构造，在次一级断裂构造中，多见含金石英脉及金矿热液活动。安齐断裂提供了热液上升的通道，是主要的导矿构造，控制和限定了带内金矿的分布及产出。本金矿与该断裂有直接关系。
断裂构造控制和影响下，岩层发育不同程度的节理、裂隙，能形成一定地下水的赋存空间，为典型的大陆性气候区地下水提供了沟通渠道，形成了区域统一的基岩裂隙含水系统。区内年均降水量为253.10毫米，地下水补给量有限，地层富水性弱，断层两侧地下水沿途流动过程中受断层带阻隔，向下径流条件变差，断层导水性弱。在正常排水条件下，构造因素对矿床充水影响不大。区域水文地质特征及分布如图4.1-4。
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4.1.6.1植被
托里县野生植物1400余种，其中草木植物约1300种，木本植物约150种。经济植物药材种类较为丰富，约200余种，已开发利用的有50余种。产量较大的有贝母、甘草、锁阳、麻黄、黄芪、党参、肉苁蓉(大芸)、芍药等。列为珍稀保护的树种有云杉、胡杨等，植物有新疆贝母、新疆阿魏等。
托里境内有野生植物约1450种，其中草木植物约1300种，木本植物约150种。以经济植物药材种类最为丰富，主要有贝母、甘草、锁阳、麻黄、青兰、党参、列当、肉苁蓉、大黄、芍药、乌头、白头翁等。在加尔巴斯、铁斯巴汗、多拉特、乌雪特、老风口一带生长有名贵的阿魏蘑菇和发菜，分布面积约120万亩。白杨河一带的芦苇资源较丰富，面积约15万亩。
根据托里县地理、气候特点，野生植物可分为平原谷地、低山、中低山三个区。项目区地处准噶尔盆地西部边缘，在植被类型上属荒漠植被，其优势植被为丛生禾草。草地资源等级为二等7级(II7)，为荒漠草原，是新疆草原中分布最广的类型，一般处于山地草原的下部。项目所在区域的荒漠草原主要包括以下一些群系：
①沙生针茅群系
沙生针茅群系分布的范围比较广。这一群系多处于低山带及其山间盆地和前山倾斜平原上部。除了建种群沙生针茅和高枝假木贼外，群落种类组成不丰富。群落中有时以小半灌木构成上层，沙生针茅居于下层。伴生的有锦鸡儿、驼绒藜等。
②针茅群系
该群系的建群种和优势种有针茅、西北针茅、伴生种有冷蒿、羊茅、假木贼等。
群系层片结构明显，通常可分为禾草层片、蒿类植物的小半灌木层片和地衣-壳状地衣层片。在强石质化的情况下，白皮锦鸡儿等灌木层片发育明显，形成锦鸡儿——蒿类——针茅荒漠草原。
4.1.6.2野生动物
托里县地形复杂，既有沟壑纵横、植被较好的中、低山区，又有辽阔的草原、谷地和干旱的沙漠戈壁，适于各种野生动物的生存繁衍；据统计，托里县有野生动物200余种。其中兽类31种、鸟类39种、鱼类20种、两栖爬行类6种、昆虫类150余种。属国家一级、二级保护的动物有雪豹、北山羊、紫貂、天鹅、雪鸡、马鹿、黄羊、棕熊等。
项目区内野生动物组成较单一，区域野生动物以荒漠区爬行类、啮齿类动物分布为主，保护物种不多，少有珍稀濒危物种分布。区域人类活动时间已多年，野生动物种类、数量都很少，常见的物种有黄羊、野兔、荒漠麻蜥等。
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4.2.1.1区域达标判定
（1）数据来源
本项目地处塔城地区托里县，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次根据生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）公开发布的塔城地区国控点环境空气质量数据进行达标区判定，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。
（3）评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。
占标率法计算为：


式中：
Bi—表示超标项目i的超标倍数；
Ci—超标项目i的浓度值；
Si—超标项目i的浓度限值标准，一类区采用一级浓度限值标准，二类区采用二级浓度限值标准。
在年度评价时，对于SO2、NO2、PM10、PM2.5，计算年平均浓度相对于年均值的超标倍数；对于O3，计算日最大8小时平均的特定百分位数浓度相对于8小时平均浓度限值标准的超标倍数；对于CO，计算24小时平均的特定百分位数浓度相对于浓度限值标准的超标倍数。
（4）空气质量达标区的判定
空气质量达标区判定结果见表4.2-1。
表4.2-1  环境空气质量评价标准  单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准限值
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	7
	40
	17.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	29
	60
	48.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	13
	30
	43.3
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	0.4mg/Nm3
	4mg/Nm3
	10
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数日均值
	77
	160
	48.1
	达标


根据上表可以看出评价因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准浓度限值。因此项目所在区域为环境空气质量达标区。
4.2.1.2环境空气现状补充监测
本项目位于塔城地区托里县，行政区划隶属托里县管辖。本次大气环境质量现状调查根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选项目环境影响报告书》中对下风向布设1个监测点监测数据进行评价。大气监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。
（1）监测时间、频率
监测时间为2025年5月7日至2025年5月13日连续7天，监测布点详情见图5.2-1。
（2）监测因子
监测项目：总悬浮颗粒物（TSP）。
（3）评价方法与评价标准
评价方法：本次环境空气质量标准采用占标率进行评价。
计算公式为：
P=Ci/Co
式中：
P——单项占标率；
Ci——某污染物平均浓度（mg/m³）；
Co——环境标准（mg/m³）。
评价标准：本次评价空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值（0.2mg/m³）。
（4）监测结果
监测浓度监测结果统计表见表4.2-2。
表4.2-2  大气环境质量监测数据  单位：μg/m3
	监测因子
	采样日期
	项目区下风向
	项目区范围内
	最大值
	标准值
	占标率

	总悬浮颗粒物（TSP）
	2025年5月7日-2025年5月13日
	137~152
	145~158
	158
	200
	79%

	L：小于检出限


（5）评价结果
评价结果表明：总悬浮颗粒物（TSP）最大监测因子指数158μg/m³，占标率为79%，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，项目所在区域环境质量良好。
[bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc14789][bookmark: _Toc81][bookmark: _Toc21986]4.2.2地表水环境现状调查与评价
本项目尾矿库回水经回水管道排至选矿厂高位回水池，沉淀后回用于选矿生产不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定表，判定本项目排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况。本项目新建采选工程配套地表水供水系统，用水取自矿区南部7.5km处达尔布特河，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目地表水水文要素型环境影响评价等级确定为三级。
4.2.3.1区域水资源开发利用现状
1、供水工程
托里县供水工程包括地表水源供水工程、地下水源供水工程、其他水源供水工程三部分。其中地表水源供水工程包括水库工程、河湖引水闸工程和河湖取水泵站工程，地表水取水口26个；地下水源供水工程主要是利用机电井开采浅层地下水，共计793眼；其他水源（非常规水源）主要是指污水处理回用。
托里县已建成水库8座，主要有库甫水库、浪古特水库、铁斯巴汗水库、多拉特水库、莫德纳巴水库、胡吉尔台水库、乌雪特水库、铁厂沟水库，按设计库容划分，均属于小型水库。现有的8座水库对灌区调节径流，改善农业生产有一定的作用，水库春季洪水对缓解灌区春旱发挥了重要作用。水库总库容为3064万m3，水库总兴利库容2471.54万m3。托里县水库工程特性表见表4.2-3。
表4.2-3  托里县水库工程特性表
	水库名称
	水库
规模
	总库容
	兴利
库容
	大坝型式
	灌溉
面积
	设计放
水流量

	
	
	万m3
	万m3
	
	万亩
	m3/s

	乌雪特水库
	小⑴型
	320
	280
	浇筑式沥青砼心墙砂砾石坝
	1.66
	0.99

	莫德纳巴水库
	小⑴型
	380
	327
	分离式素砼面板堆石
	1.635
	1.37

	多拉特水库
	小（1）型
	500
	410
	筑式沥青心墙堆石坝
	1.5
	1.5

	胡吉尔台水库
	小（2）型
	27
	7
	土工膜斜墙砂砾石坝
	0.381
	0.33

	铁厂沟水库
	小（1）型
	855
	685
	浇筑式沥青砼心墙堆石坝
	0.67
	1.99

	库甫水库
	小（1）型
	728
	579
	土工膜斜墙堆石坝
	2.565
	1.9

	浪古特水库
	小（1）型
	130
	108.54
	土工膜斜墙堆石坝
	0.715
	1.1

	铁斯巴汗水库
	小（1）型
	124
	75
	土工膜斜墙坝
	0.495
	1.1


托里县现有引水灌溉渠首31座，其中设计引水流量在1.0m3/s以上的渠首有7座，分别是库甫渠首、阿合别斗渠首、多拉特渠首、铁斯巴汗水库上游渠首、铁斯巴汗水库下游渠首、莫德纳巴渠首和铁厂沟渠首。其余24座渠首设计引水流量在0.1-0.5m3/s之间。
2、供水量
根据2021—2025年塔城地区托里县水资源公报数据，托里县年平均用水总量1.3214亿m3，其中地表水年平均用水量0.3218亿m3，占比24.35%；地下水年平均用水量0.9918亿m3，占比75.06%；非常规水源年平均用水量0.0079亿m3，占比0.6%。
现状年托里县2025年总用水量1.1715亿m3，其中地表水年用水量0.3248亿m3，占比27.72%；地下水年用水量0.8388亿m3，占比71.59%；非常规水源年用水量0.008亿m3，占比0.68%。
表4.2-4  2021—2025年托里县年分水源供水总量统计表（单位：亿m3）
	行政区
	水平年
	地表水
	比例%
	地下水
	比例%
	非常规水源
	比例%
	合计
	比例%

	托里县
	2021
	0.2644
	16.86
	1.302
	83.02
	0.0019
	0.12
	1.5683
	100

	
	2022
	0.3737
	26.29
	1.0385
	73.07
	0.009
	0.63
	1.4212
	100

	
	2023
	0.3024
	24.96
	0.8956
	73.91
	0.0137
	1.13
	1.2117
	100

	
	2024
	0.3435
	27.83
	0.884
	71.62
	0.0068
	0.55
	1.2343
	100

	
	2025
	0.3248
	27.72
	0.8388
	71.59
	0.008
	0.68
	1.1715
	100

	年平均
	
	0.3218
	24.35
	0.9918
	75.06
	0.0079
	0.6
	1.3214
	100


3、用水量、用水结构
根据2021—2025年托里县分行业供水总量统计表，托里县年平均用水总量1.3214亿m3，其中农业年平均用水量1.1942亿m3，占比90.37%；工业年平均用水量0.0135亿m3，占比1.02%；生活年平均用水量0.0652亿m3，占比4.93%；生态年平均用水量0.0484亿m3，占比3.66%。
现状年托里县2025年总用水量1.1715亿m3，其中农业年用水量1.088亿m3，占比92.86%；工业年用水量0.0075亿m3，占比0.64%；生活年用水量0.068亿m3，占比5.8%；生态年用水量0.008亿m3，占比0.68%。
表4.2-5  2021—2025年托里县分行业供水总量统计表（单位：亿m3）
	行政区
	水平年
	农业
	比例%
	工业
	比例%
	生活
	比例%
	生态
	比例%
	用水总量
	比例%

	托里县
	2021
	1.3795
	87.96
	0.039
	2.49
	0.0678
	4.32
	0.082
	5.23
	1.5683
	100

	
	2022
	1.3269
	93.36
	0.0073
	0.51
	0.0596
	4.19
	0.0274
	1.93
	1.4212
	100

	
	2023
	1.1222
	92.61
	0.0067
	0.55
	0.0633
	5.22
	0.0194
	1.60
	1.2117
	100

	
	2024
	1.0546
	85.44
	0.0069
	0.56
	0.0674
	5.46
	0.1054
	8.54
	1.2343
	100

	
	2025
	1.088
	92.86
	0.0075
	0.64
	0.068
	5.80
	0.008
	0.68
	1.1715
	100

	年平均
	
	1.1942
	90.37
	0.0135
	1.02
	0.0652
	4.93
	0.0484
	3.66
	1.3214
	100


4.2.3.2项目区地表水水水文情势调查
（1）流域概况
项目周边地表水体不发育，主要为沟溪，多为季节性，常年干枯，最近地表水体为南部7.5km达尔布特河为常年流水的河流，区域水系图见图4.1-3。根据《中国新疆水环境功能区划》将达尔布特河列为Ⅲ类水体，水体功能为饮用、农业用水。
达尔布特河发源于加依尔山东坡的阿金勒山，源头与科克塔勒河相邻相邻，海拔高程为1763m，出山口高程491m，流域地面坡降14‰，河道坡降7.8‰o，达尔布图金矿站以上集水面积1292km²，流域面积1621km²，平均高度1198m，多年平均年径流量2320×10⁴m³。达尔布图河中上游部分区域地表植被较好，地势宽阔平坦，谷地地表有一浅薄的黄土覆盖层，有少许旱生植被分布，由于该河河床为达尔布特大断裂，渗漏相当严重，水流只在洪水较为集中的4～6月流向下游，河水渗入地下后补给百口泉水源地。达尔布特河开发利用程度较低，无水利工程建筑物。
（2）达尔布特河现状
达尔布特河发源于高大的天山，由于天山北坡山体较窄，地形坡降大，河流由南向北直泻而下，河床冲淤严重，河道变化复杂。
达尔布特河全长149.38km，流域面积1621km²，河道跨高山区河谷、低山区丘陵。根据达尔布特河沿河地形、地貌和水文特征，并考虑其它因素，可将其分为高山区河段和低山丘陵区河段：
高山区河段：出山口以上山区流域，是达尔布特河径流形成区，河长84.5km。山区河谷为无堤段，现状山区河谷河道两岸为岩石，基本稳定。
低山丘陵区河段：出山口以下河道摆动较大，G3015奎塔高速以下至末端为下游，是径流散失区，河长64.88km。
经调查，河道上设有桥梁6座。无其他影响河势控制性工程，规划水平年亦无规划大型水利工程。
（3）达尔布特河径流调查
《白杨河流域地表水资源评价报告》中建设项目取水口位置上游6.6km的吐哈金矿大桥水文站，以参证站哈拉依敏站年径流资料的插补延长，采用年径流模数法对金矿大桥断面多年平均年径流量进行计算，计算得出吐哈金矿大桥水文站多年平均年径流量为0.2342亿m3。
根据《白杨河流域地表水资源评价报告》计算成果可知，达尔布特河吐哈金矿大桥水文站断面25%、50%、75%、95%频率的地表水年径流量分别为0.2819亿m3、0.2252亿m3、0.1768亿m3、0.1203亿m3，多年平均年径流量为0.2342亿m3。达尔布特河金矿大桥断面不同频率径流量成果见表4.2-6。
表4.2-6  达尔布特河金矿大桥断面不同频率径流量成果表
	站名
	集水面积
	径流深
	年径流统计参数
	不同保证率年径流量（亿m³）

	
	(km²)
	(mm)
	均值
	Cv
	Cv/Cs
	25%
	50%
	75%
	95%

	金矿大桥
	422
	55.5
	0.2342
	0.34
	2
	0.2819
	0.2252
	0.1768
	0.1203


4.2.3.3地表水环境质量现状
本项目建设采选配套地表水供水系统，用水取自矿区南部7.5km处达尔布特河，本次评价根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选建设项目水资源论证报告书》，2026年8月11日委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对项目区取水水源达尔布特河水进行水质背景值检测，具体如下表所示：（监测报告见附件10）
表4.2-7  地表水环境质量监测数据
	监测点位
	监测项目
	单位
	监测结果
	Ⅲ类标准值
	Ⅱ类标准值

	
	
	
	2026.7.17
	
	

	达尔布尔特河
	pH
	无量纲
	8.2
	6～9
	6～9

	
	水温
	℃
	20.5
	/
	/

	
	溶解氧
	mg/L
	9.91
	≥5
	≥6

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.1
	≤6
	≤4

	
	化学需氧量
	mg/L
	4L
	≤20
	≤15

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	1.5
	≤4
	≤3

	
	氨氮
	mg/L
	0.036
	≤1.0
	≤0.5

	
	总磷
	mg/L
	0.04
	≤0.2
	≤0.1

	
	总氮
	mg/L
	0.64
	≤1.0
	≤0.5

	
	铜
	mg/L
	0.0006
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌
	mg/L
	0.00067L
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物
	mg/L
	0.27
	≤1.0
	≤1.0

	
	硒
	mg/L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷
	mg/L
	0.0044
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞
	mg/L
	0.00004L
	≤0.0001
	≤0.00005

	
	镉
	mg/L
	0.00005L
	≤0.005
	≤0.005

	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	≤0.2
	≤0.1

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅
	mg/L
	0.00009L
	≤0.05
	≤0.01

	
	氰化物
	mg/L
	0.001L
	≤0.2
	≤0.05

	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≤0.005
	≤0.002

	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	未检出
	≤10000
	≤2000


由表4.2-7监测结果可知，检测结果达尔布特河水质满足Ⅲ类水功能区标准，同时符合《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，水质良好。
4.2.3.4取水水体水生态环境现状
根据现场踏勘，达尔布特河属于干旱区中小支流，流程较短且下游段在荒漠区漫流，项目取水域区域内无特殊鱼类，没有国家级和省级重点保护鱼类，无人工养殖基地，不属于产卵场，因此在评价区未发现鱼类索饵场、越冬场、产卵场。该项目区域类河流的浮游动物种类较为单一，主要为各种蚤类，无珍稀和保护种类；浮游植物均为常见的藻类，无珍稀和保护种类；底栖动物种类相对较为单一，主要为线虫等，无珍稀和保护种类。
[bookmark: _Toc30780][bookmark: _Toc26528][bookmark: _Toc12019][bookmark: _Toc21084][bookmark: _Toc3117][bookmark: _Toc13629]4.2.3地下水环境质量现状调查与评价
4.2.3.1项目区地下水水文地质勘察
（1）区域含水岩组特征及富水性
根据岩性、水理性质、地下水赋存条件及水力特征等，将区内地下水类型划分为第四系松散岩类孔隙水含水岩组（Ⅰ）、碎屑岩类夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组（Ⅱ）、碎屑岩类裂隙含水岩组（Ⅲ）和岩浆岩裂隙含水岩组（Ⅳ）。
①第四系孔隙含水岩组（Ⅰ）
分布在河谷、丘间低地及哈图山山前洪积扇中。其岩性主要由粗细砂，岩石组成，岩石成份为硅化粉砂岩、凝灰质粉砂岩、硅质岩、石英、次棱角状，结构松散。山前洪积层厚度变化较大，由扇顶约20-30米至前源1-2米：含水组岩性为泥岩、砂岩、凝灰岩等，水位变化受大气降水影响较大。水化学类型为HCO3•SO4–Na和HCO3·Cl—Na型水，矿化度小于1克/升。
②碎屑岩类夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组（Ⅱ）
主要分布在区域的北部、中东部，其次分布于西南部。含水岩组岩性为包古图组灰绿色凝灰岩不均匀互层、凝灰质砂岩、粉砂岩、硅质岩、凝灰质岩、大理岩化灰岩等，多分布在低山丘陵地带。地下水位一般埋藏较深，在矿区北西部沟谷地带或断层带有地下水露头，以下降泉形式出露地表，泉涌水量涌水量小于1.0L/S，为弱含水岩组。
③碎屑岩类裂隙含水岩组（Ⅲ）
分布于区域的中部及南部，主要分布在哈图断裂与安齐断裂之间，呈北东南西向带状展布，其次分布在区域的南部为近东西向展布，约占整个区域面积的1/2，岩性为吉昌河组中粒砂岩、泥灰岩及粘士岩，太勒古拉组岩性以灰、绿灰、紫红色薄层状细粒凝灰岩、品屑层凝灰岩、火山灰层凝灰岩，希贝库拉斯组凝灰质粉砂岩、凝灰质粉砂质泥岩等不均匀互层为主，夹数层杂色中基性喷发岩(包括辉绿岩、玄武岩、细碧岩、安山岩、辉石安岩、碧玉岩、硅质岩及少量的中粗粒凝灰质砂岩、长石、砂岩、钙质粉砂岩等)。地下水分布不均，主要分布在风化层中，钻孔单位涌水量小于0.001L/S•m，含水微弱，为弱含水岩组，水化学类型HCO3-Ca·Na型水，矿化度小于0.5g/L。
④岩浆岩裂隙含水岩组（Ⅳ）
位于达尔布特河南部，分布在区城的西南部，为喀拉巴斯套钾质花岗岩体，与下石炭统包古图组呈侵入接触关系，主要由肉红色一灰白色石英闪长岩、花岗闪长岩、似斑状花岗岩、石英正长岩等组成。节理裂隙较发育，但含水微弱，为弱含水岩组。
（2）区域地下水补给、径流、排泄条件
该区位于哈萨克斯坦一准噶尔板块的西准噶尔盆地水文地质分区北西部的小水文地质单元内，在水文地质单元上属干旱一半干旱山区水文地质区。水文地质条件及地下水运动规律均较复杂，且受地质构造、地层岩性、地形地貌及水文气象等多种因素控制，岩层多裸露地表，大气降水是该区地下水的唯一补给来源，区域各含水层多以垂直渗透形式接受大气降水的补给，部分有隔水层的新近系、石炭系含水层同时接受上游邻区基岩裂隙水的补给。整个矿区处在低山丘陵区，地表水的迳流、排泄条件都十分良好。地下水迳流条件完全受地形制约，由高处向低处流动，在相对低洼处，当含水岩层被沟谷切割的地方或断层阻隔，地下水便以泉的形式出露地表，反之，地下水仍以地下迳流方式向低处汇集，补给第四系及新近系、石炭系含水层，最后以潜流的形式补给周边低洼区，区域地下水流向总体为顺地形由北西向南东径流，排泄于达尔布特河，流出区外。
（3）区域断裂破碎带分布及其导水性
区域构造以呈北东向展布的断裂为主。断裂构造十分发育，多受褶皱、哈图断裂、安齐断裂制约。根据断裂两盘相对位移状况，多属高角度逆冲斜向平移断裂，力学性质为压扭性。
哈图断裂：走向北东50°，向北陡倾，为一左旋逆断层，上盘岩石变质较深，下盘岩石变质较浅。
安齐断裂：位于哈图断裂之南，与哈图断裂平行，断层向北陡倾，为左旋逆断层。上盘地形陡峭，第四纪冲积扇发育，下盘地势平坦，并见断层面伸入第四系冲、坡积层中。安齐断裂斜切一系列褶皱构造，两侧发育着次一级断裂构造，在次一级断裂构造中，多见含金石英脉及金矿热液活动。安齐断裂提供了热液上升的通道，是主要的导矿构造，控制和限定了带内金矿的分布及产出。本金矿与该断裂有直接关系。
断裂构造控制和影响下，岩层发育不同程度的节理、裂隙，能形成一定地下水的赋存空间，为典型的大陆性气候区地下水提供了沟通渠道，形成了区域统一的基岩裂隙含水系统。区内年均降水量为253.10毫米，地下水补给量有限，地层富水性弱，断层两侧地下水沿途流动过程中受断层带阻隔，向下径流条件变差，断层导水性弱。在正常排水条件下，构造因素对矿床充水影响不大。区域水文地质特征及分布如图4.1-4。
4.2.3.2地下水水质现状监测
（1）监测井位和含水层
本项目地下水评价等级为二级，潜水含水层的水质监测点应不少于5个。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）在包气带厚度超过100m的地区或监测井较难布置的基岩山区，当地下水质监测点数无法满足要求时，可视情况调整数量，并说明调整理由。项目区位于边远中低山区，无居民水井，监测井难布置，同时项目紧邻齐求3号金矿采矿范围，属于同一个水文地质单元，因此根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选项目环境影响报告书》中勘探井设置的4个地下水监测点进行评价，取水含水层为潜水含水层及基岩裂隙含水层。本次环评中的常规监测项目由新疆锡水金山环境科技有限公司，地下水环境取样时间为2025年5月8日-5月9日。监测布点图见图4.2-8。
表4.2‑8  地下水监测点位表
	编号
	E
	N
	井深m
	水位埋深m
	含水层类型
	使用功能
	监测内容
	与项目方位

	1#
	84°21′53.29
	45°57′12.07″
	80
	9.2
	基岩裂隙含水层
	水质监测井
	水质、水位
	项目所在地

	2#
	84°26′42.04″
	45°55′06.62″
	80
	9.2
	基岩裂隙含水层
	水质监测井
	水质、水位
	项目东侧

	3#
	84°20′33.43″
	45°57′40.95″
	80
	9.2
	基岩裂隙含水层
	水质监测井
	水质、水位
	项目西侧

	4#
	84°28′54.06″
	45°54′00.97″
	80
	9.2
	潜水含水层
	灌溉井
	水质、水位
	项目下游


（2）监测因子
pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-。
（3）评价标准
项目区地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。
（4）评价方法
执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中地下水环境质量Ⅲ类标准。地下水环境质量现状采用单因子指数法进行评价，评价公式为：
Si，j=Ci，j/Cs，j
式中：Si，j—单项水质参数i在第j点的标准指数；
Ci，j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；
Cs，j—第i种污染物评价标准，mg/L。
pH的标准指数为：
对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项指数式为：

   pHj≤7.0

    pHj＞7.0
式中：SpH，j——pH标准指数；
pHj——j点实测pH值；
pHsd——标准中pH的下限值（6.5）；
pHsv——标准中pH的上限值（8.5）。
当Si，j＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，Si，j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。
（5）监测结果及评价结果：地下水水质监测结果及评价结果见表4.2-9。
表4.2-9  地下水环境质量监测分析结果一览表  单位：mg/L
	时间
	序号
	监测项目
	标准值
	1#
	2#
	3#
	4#

	
	
	
	
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数

	5月8日
	1
	pH
	6.5-8.5
	7.5
	0.33
	7.6
	0.40
	7.3
	0.20
	7.5
	0.33

	
	2
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	未检出
	/
	未检出
	
	未检出
	/
	未检出
	/

	
	3
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	35
	0.35
	34
	0.34
	38
	0.38
	34
	0.34

	
	4
	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	308
	0.68
	608
	1.35
	212
	0.47
	983
	2.18

	
	5
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	≤3.0
	2.2
	0.73
	2.4
	0.80
	2.0
	0.67
	2.6
	0.87

	
	6
	氯化物
	≤250
	14
	0.06
	115
	0.46
	50
	0.20
	169
	0.68

	
	7
	溶解性总固体
	≤1000
	535
	0.54
	1897
	1.90
	255
	0.26
	3442
	3.44

	
	8
	锌
	≤1.00
	0.05L
	/
	0.05L
	/
	0.05L
	/
	0.05L
	/

	
	9
	氨氮（以N计）
	≤0.5
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/

	
	10
	硝酸盐（以N计）
	≤20.0
	0.26
	0.013
	0.27
	0.014
	0.30
	0.015
	0.27
	0.014

	
	11
	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.00
	0.003L
	/
	0.003L
	/
	0.003L
	/
	0.003L
	/

	
	12
	硫酸盐
	≤250
	144
	0.58
	675
	2.70
	114
	0.46
	1425
	5.70

	
	13
	氟化物
	≤1.0
	0.55
	0.55
	0.48
	0.48
	0.61
	0.61
	0.64
	0.64

	
	14
	氰化物
	≤0.05
	0.002L
	/
	0.002L
	/
	0.002L
	/
	0.002L
	/

	
	15
	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.002
	0.0003L
	/
	0.0003L
	/
	0.0003L
	/
	0.0003L
	/

	
	16
	镉
	≤0.005
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/

	
	17
	碳酸根（CO32-）
	/
	5L
	/
	5L
	/
	5L
	/
	5L
	/

	
	18
	碳酸氢根（HCO3-）
	/
	300
	/
	615
	/
	91
	/
	874
	/

	
	19
	钾
	/
	0.65
	/
	1.43
	/
	1.56
	/
	4.50
	/

	
	20
	钙
	/
	97.8
	/
	186
	/
	70.8
	/
	309
	/

	
	21
	镁
	/
	15.2
	/
	34.4
	/
	8.31
	/
	50.8
	/

	
	22
	钠
	≤200
	54.2
	0.27
	253
	1.27
	36.7
	0.18
	684
	3.42

	
	23
	砷
	≤0.01
	0.0014
	0.14
	0.0016
	0.16
	0.0016
	0.16
	0.0013
	0.13

	
	24
	汞
	≤0.001
	0.04L
	/
	0.04L
	/
	0.04L
	/
	0.04L
	/

	
	25
	铜
	≤1.00
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/

	
	26
	铅
	≤0.01
	1.24L
	/
	1.24L
	/
	1.24L
	/
	1.24L
	/

	
	27
	铬（六价）
	≤0.05
	0.004L
	/
	0.004L
	/
	0.004L
	/
	0.004L
	/

	
	28
	铁
	≤0.3
	0.03L
	/
	0.03L
	/
	0.03L
	/
	0.03L
	/

	
	29
	锰
	≤0.1
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/

	5月9日
	1
	pH
	6.5-8.5
	7.7
	0.47
	7.4
	0.27
	7.1
	0.07
	7.4
	0.27

	
	2
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/
	未检出
	/

	
	3
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	34
	0.34
	36
	0.36
	38
	0.38
	35
	0.35

	
	4
	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	294
	0.65
	572
	1.27
	216
	0.48
	1012
	2.25

	
	5
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	≤3.0
	2.3
	0.77
	2.6
	0.87
	2.1
	0.70
	2.8
	0.93

	
	6
	氯化物
	≤250
	13
	0.05
	107
	0.43
	54
	0.22
	196
	0.78

	
	7
	溶解性总固体
	≤1000
	508
	0.51
	774
	0.77
	359
	0.36
	3532
	3.53

	
	8
	锌
	≤1.00
	0.05L
	/
	0.05L
	/
	0.05L
	/
	0.05L
	/

	
	9
	氨氮（以N计）
	≤0.5
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/

	
	10
	硝酸盐（以N计）
	≤20.0
	0.26
	0.01
	0.26
	0.01
	0.35
	0.02
	0.28
	0.01

	
	11
	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.00
	0.003L
	/
	0.003L
	/
	0.003L
	/
	0.003L
	/

	
	12
	硫酸盐
	≤250
	142
	0.57
	667
	2.67
	117
	0.47
	1450
	5.80

	
	13
	氟化物
	≤1.0
	0.42
	0.42
	0.44
	0.44
	0.50
	0.50
	0.42
	0.42

	
	14
	氰化物
	≤0.05
	0.002L
	/
	0.002L
	/
	0.002L
	/
	0.002L
	/

	
	15
	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.002
	0.0003L
	/
	0.0003L
	/
	0.0003L
	/
	0.0003L
	/

	
	16
	镉
	≤0.005
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/

	
	17
	碳酸根（CO32-）
	/
	5L
	/
	5L
	/
	5L
	/
	5L
	/

	
	18
	碳酸氢根（HCO3-）
	/
	282
	/
	538
	/
	86
	/
	891
	/

	
	19
	钾
	/
	0.63
	/
	1.44
	/
	1.60
	/
	4.60
	/

	
	20
	钙
	/
	98.4
	/
	175
	/
	73.2
	/
	319
	/

	
	21
	镁
	/
	14.7
	/
	32.3
	/
	8.56
	/
	53.1
	/

	
	22
	钠
	≤200
	59.0
	0.30
	255
	1.28
	34.3
	0.17
	704
	3.52

	
	23
	砷
	≤0.01
	0.0018
	0.18
	0.0013
	0.13
	0.0015
	0.15
	0.0014
	0.14

	
	24
	汞
	≤0.001
	0.04L
	/
	0.04L
	/
	0.04L
	/
	0.04L
	/

	
	25
	铜
	≤1.00
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/
	1L
	/

	
	26
	铅
	≤0.01
	1.24L
	/
	1.24L
	/
	1.24L
	/
	1.24L
	/

	
	27
	铬（六价）
	≤0.05
	0.004L
	/
	0.004L
	/
	0.004L
	/
	0.004L
	/

	
	28
	铁
	≤0.3
	0.03L
	/
	0.03L
	/
	0.03L
	/
	0.03L
	/

	
	29
	锰
	≤0.1
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/

	注：“L”表示检验数值低于方法检出限。


从评价结果可以看出，评价区地下水总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、钠离子在2#井和4#井监测井中存在超标现象，最大超标倍数分别为2.25、3.53、5.8和3.52。其他监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
根据现场调查，评价区整体人类活动强度较低，区域地下水径流条件缓慢，地下水中携带了大量的矿物成分，这些水文地质条件是导致地下水中钠离子、硫酸盐总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、钠离子普遍超标的直接原因。
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本项目为新建项目，尾矿库工程均未实施建设，项目区及周边声环境现状未发生变化。本次尾矿库工程声环境现状监测根据委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行，监测时间为2025年10月23日。
4.2.4.1监测点布置
项目区场界布设4个监测点，各监测点位置见噪声监测点位图4.2-1。
4.2.4.2监测时间与频率
2025年5月7日，于昼间和夜间分别对厂址边界进行了噪声等效A声级监测，各监测点昼、夜间各监测一次。
4.2.4.3监测仪器和方法
本次噪声测试使用AWA5688型多功能声级计，测量时传声器加风罩，并使仪器的传声器高出地面1.2~1.5m。
监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定测量其连续等效A声级。
4.2.4.4评价标准
厂界噪声评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
4.2.4.5评价方法
评价方法采用标准值比对法。
4.2.4.6评价结果及分析
厂址边界噪声现状评价结果见表4.2-10。
表4.2-10  厂界噪声现状监测及评价结果表  单位：dB(A)
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	昼间
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各监测点昼夜间监测值与标准值进行比对后可以看出，厂界边界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境质量良好。
[bookmark: _Toc7138][bookmark: _Toc23597][bookmark: _Toc715][bookmark: _Toc12200][bookmark: _Toc25038][bookmark: _Toc22122]4.2.5土壤环境质量现状评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）建设项目评价工作等级分级表，确定本项目土壤评价等级为污染影响型一级。
本工程土壤监测数据委托新疆锡水金山环境科技有限公司对评价范围内的土壤环境质量的监测，采样日期分别为2026年4月8日。
4.2.5.1监测点布设
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“现状监测点数量要求”，土壤评价等级为一级的污染影响型建设项目，在项目占地范围内布设5个柱状样点和2个表层样点，占地范围外布设4个表层样点。
本次评价在项目区占地及周边，共设7个土壤监测点，尾矿库占地范围内布设2个表层样及5个柱状样点，项目占地范围外1km范围内四周布设4个表层样，占地范围外表层样数据引自《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿15万吨/年采选项目》。采样点布设情况见表4.2-11、图4.2-2。
4.2.5.2监测项目
本项目土壤检测点位及布设如下表所示。
表4.2-11  土壤监测点位及监测因子一览表
	编号
	监测点位
	取样要求
	监测因子

	1#
	尾矿库占地范围内
	表层样
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1基本检测项目45项

	2#
	
	表层样
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

	3#、4#、5#、6#、7#
	
	柱状样
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

	8#、9#、10#、11#
	尾矿库占地范围外（引用）
	表层样
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍


4.2.5.3采样及分析方法
土壤监测项目的采样及分析方法均按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值标准要求限值的规定进行。
4.2.5.4监测结果
（1）土壤理化性质调查
本项目土壤理化性质详见下表。
表4.2-12  项目区土壤理化性质调查表
	点号
	1#
	时间
	2026年4月8日

	经度
	E：84°25′14.891″
	纬度
	N：45°55′26.219″

	层次
	表层（19cm）

	现场记录
	颜色
	土黄色

	
	结构
	团粒结构

	
	质地
	砂土

	
	砂砾含量%
	中

	
	其他异物
	无

	化验室测定
	pH值
	7.85

	
	阳离子交换量（cmol/kg）
	12.2

	
	氧化还原电位
	541

	
	饱和导水率（cm/s）
	1.94

	
	土壤容重(g/cm3)
	1.45

	
	孔隙度(%)
	39.7


（2）监测结果
监测结果如表4.2-13~4.2-15。
表4.2-13  占地范围内土壤表层样监测数据及结果分析  单位：mg/kg
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	筛选值
	管制值
	是否符合

	1#表层样（尾矿库占地范围内）
	砷
	0.8
	60
	140
	符合

	
	镉
	0.33
	65
	172
	符合

	
	六价铬
	未检出
	5.7
	78
	符合

	
	铜
	32
	18000
	3600
	符合

	
	铅
	48
	800
	2500
	符合

	
	汞
	0.11
	38
	82
	符合

	
	镍
	16
	900
	2000
	符合

	
	四氯化碳
	未检出
	2.8
	36
	符合

	
	氯仿
	未检出
	0.9
	10
	符合

	
	氯甲烷
	未检出
	37
	120
	符合

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	100
	符合

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	21
	符合

	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	66
	200
	符合

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	596
	2000
	符合

	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	54
	163
	符合

	
	二氯甲烷
	未检出
	616
	2000
	符合

	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	5
	47
	符合

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	10
	100
	符合

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	6.8
	50
	符合

	
	四氯乙烯
	未检出
	53
	183
	符合

	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	840
	840
	符合

	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	2.8
	15
	符合

	
	三氯乙烯
	未检出
	2.8
	20
	符合

	
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	0.5
	5
	符合

	
	氯乙烯
	未检出
	0.43
	4.3
	符合

	
	苯
	未检出
	4
	40
	符合

	
	氯苯
	未检出
	270
	1000
	符合

	
	1,2-二氯苯
	未检出
	560
	560
	符合

	
	1,4-二氯苯
	未检出
	20
	200
	符合

	
	乙苯
	未检出
	28
	280
	符合

	
	苯乙烯
	未检出
	1290
	1290
	符合

	
	甲苯
	未检出
	1200
	1200
	符合

	
	间，对二甲苯
	未检出
	570
	570
	符合

	
	邻二甲苯
	未检出
	640
	640
	符合

	
	硝基苯
	未检出
	76
	760
	符合

	
	苯胺
	未检出
	260
	663
	符合

	
	2-氯酚
	未检出
	2256
	4500
	符合

	
	苯并（a）蒽
	未检出
	15
	151
	符合

	
	苯并（a）芘
	未检出
	1.5
	15
	符合

	
	苯并（b）荧蒽
	未检出
	15
	151
	符合

	
	苯并（k）荧蒽
	未检出
	151
	1500
	符合

	
	䓛
	未检出
	1293
	12900
	符合

	
	二苯并（a,h）蒽
	未检出
	1.5
	15
	符合

	
	茚并（1,2,3,-cd）芘
	未检出
	15
	151
	符合

	
	萘
	未检出
	70
	700
	符合

	2#表层样（尾矿库占地范围内）
	砷
	0.86
	60
	140
	符合

	
	镉
	2.11
	65
	172
	符合

	
	六价铬
	未检出
	5.7
	78
	符合

	
	铜
	28
	18000
	3600
	符合

	
	铅
	27
	800
	2500
	符合

	
	汞
	0.1008
	38
	82
	符合

	
	镍
	7
	900
	2000
	符合


表4.2-14  占地范围内土壤柱状样监测数据及结果分析  （单位：mg/kg）
	监测点位
	监测
项目
	监测结果
	筛选值
	管制值
	是否符合

	
	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3m
	第二类用地
	第二类用地
	

	3#柱状样
	砷
	0.46
	0.42
	0.44
	60
	140
	符合

	
	镉
	0.14
	0.23
	0.17
	65
	172
	符合

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	78
	符合

	
	铜
	29
	23
	28
	18000
	3600
	符合

	
	铅
	18
	26
	22
	800
	2500
	符合

	
	汞
	0.113
	0.114
	0.101
	38
	82
	符合

	
	镍
	8
	7
	7
	900
	2000
	符合

	4#柱状样
	砷
	0.89
	0.84
	0.93
	60
	140
	符合

	
	镉
	0.28
	0.2
	0.11
	65
	172
	符合

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	78
	符合

	
	铜
	32
	27.7
	14.8
	18000
	3600
	符合

	
	铅
	49
	23
	20
	800
	2500
	符合

	
	汞
	0.101
	0.101
	0.104
	38
	82
	符合

	
	镍
	15
	9
	7
	900
	2000
	符合

	5#柱状样
	砷
	0.63
	0.59
	0.62
	60
	140
	符合

	
	镉
	0.32
	0.06
	0.08
	65
	172
	符合

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	78
	符合

	
	铜
	32.3
	35.4
	15.7
	18000
	3600
	符合

	
	铅
	40
	41
	15
	800
	2500
	符合

	
	汞
	0.03
	0.031
	0.03
	38
	82
	符合

	
	镍
	13
	8
	9
	900
	2000
	符合

	6#柱状样
	砷
	0.58
	0.59
	0.61
	60
	140
	符合

	
	镉
	0.16
	0.21
	0.07
	65
	172
	符合

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	78
	符合

	
	铜
	38.2
	16.1
	14.8
	18000
	3600
	符合

	
	铅
	18
	18
	12
	800
	2500
	符合

	
	汞
	0.083
	0.082
	0.084
	38
	82
	符合

	
	镍
	10
	9
	6
	900
	2000
	符合

	7#柱状样
	砷
	1.02
	1.06
	1.06
	60
	140
	符合

	
	镉
	0.15
	0.18
	0.16
	65
	172
	符合

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	78
	符合

	
	铜
	17.9
	23
	20
	18000
	3600
	符合

	
	铅
	46
	27
	19
	800
	2500
	符合

	
	汞
	0.137
	0.14
	0.142
	38
	82
	符合

	
	镍
	9
	9
	10
	900
	2000
	符合


表4.2-15  占地范围外土壤表层样监测数据及结果分析（引用）  （单位：mg/kg）
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	风险筛选值
	是否符合

	8#表层样
	砷
	13.1
	60
	符合

	
	镉
	0.38
	65
	符合

	
	六价铬
	未检出
	5.7
	符合

	
	铜
	24
	18000
	符合

	
	铅
	23
	800
	符合

	
	汞
	0.11
	38
	符合

	
	镍
	50
	900
	符合

	9#表层样
	砷
	13.2
	60
	符合

	
	镉
	0.38
	65
	符合

	
	六价铬
	未检出
	5.7
	符合

	
	铜
	22
	18000
	符合

	
	铅
	25
	800
	符合

	
	汞
	0.098
	38
	符合

	
	镍
	54
	900
	符合

	10#表层样
	砷
	13.5
	60
	符合

	
	镉
	0.35
	65
	符合

	
	六价铬
	未检出
	5.7
	符合

	
	铜
	20
	18000
	符合

	
	铅
	24
	800
	符合

	
	汞
	0.119
	38
	符合

	
	镍
	48
	900
	符合

	11#表层样
	砷
	12.9
	60
	符合

	
	镉
	0.37
	65
	符合

	
	六价铬
	未检出
	5.7
	符合

	
	铜
	24
	18000
	符合

	
	铅
	26
	800
	符合

	
	汞
	0.152
	38
	符合

	
	镍
	48
	900
	符合


土壤监测结果表明：项目占地范围内土壤常规和特征监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地筛选值；项目占地范围外土壤监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值标准要求。
[bookmark: _Toc2802][bookmark: _Toc22777][bookmark: _Toc17009][bookmark: _Toc12906][bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc20874][bookmark: _Toc19053][bookmark: _Toc29098][bookmark: _Toc5061][bookmark: _Toc30667][bookmark: _Toc8451][bookmark: _Toc20026]4.2.6生态环境现状调查与评价
4.2.6.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目区属阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区（Ⅰ），准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区（Ⅰ3），巴尔鲁克山-加依尔山草原牧业、生物多样性保护生态功能区（10）。主要生态服务功能为水源涵养与水文调蓄、生物多样性维护、旅游。详见表4.2-16。
表4.2-16  项目区生态功能区划
	生态区
	Ⅰ阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区

	生态亚区
	Ⅰ3准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区

	生态功能区
	10巴尔鲁克山-加依尔山草原牧业、生物多样性保护生态功能区

	主要生态服务功能
	畜产品生产、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	毁草开荒、草原退化、资源植物减少、生物多样性受损

	生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感、土壤侵蚀轻度敏感

	主要保护目标
	保护草场、保护巴旦杏、野苹果、阿魏等资源植物

	主要保护措施
	禁止毁草开荒，退耕还草、保护珍稀野生物种

	主要发展方向
	合理利用草原，暖季放牧，冷季舍饲圈养


根据表4.2-11，本项目区属于巴尔鲁克山-加依尔山草原牧业、生物多样性保护生态功能区，主要涉及的生态环境问题为毁草开荒、草原退化、资源植物减少、生物多样性受损；本项目主要生态功能保护目标为保护草场、保护巴旦杏、野苹果、阿魏等资源植物；主要的保护措施为禁止毁草开荒，退耕还草、保护珍稀野生物种。
4.2.6.2区域土地利用现状
新疆的土地资源类型可分为耕地、园林地、草地、城镇用地及工矿用地、交通用地、水域等，未利用土地占绝大部分，达到全区土地总面积的63.85%，这些未利用土地包括沙漠、戈壁、裸岩、裸土等。
根据新疆维吾尔自治区国土空间基础信息平台查询结果，项目占地类型为天然牧草地，对照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），属于0401天然牧草地，根据附录A土地利用现状分类与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照表，0401天然牧草地属于农用地，土地利用分布图见图4.2-3。
（3）土地权属
结合托里县行政区划，项目范围布局宗地均为托里县直属。
4.2.6.3土壤类型及分布
根据实地调查，本项目区土壤类型为棕钙土，坡度大，石块多。成土母质多为砂砾质，土层通常较薄。土壤肥力偏低，有机质及氮等土壤养份较低，农业利用价值不大。土壤类型分布图4.2-4。
4.2.6.4植物资源现状调查
1、调查方法
（1）基础资料收集
收集整理项目涉及区域现有生物资料，如《新疆国家重点保护野生植物名录》、《新疆植被及其利用》、《中国新疆野生植物》、《图览新疆野生植物》，包括市志、统计年鉴以及林业、环保、水利、农业、国土资源等部门提供的相关资料，并且参考已经发表的区域相关的文献资料。
（2）植物资源调查方法
1）调查范围
生态现场调查时间为2025年6月25日，调查范围为采矿区、选矿区及边界外延1000m范围。视水文、地形、地貌、是否敏感区等情况对评价范围进行调整，保证评价区内生态系统调查具有代表性和完整性。
2）GPS地面类型及植被调查取样
GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点做如下记录：
①GPS读出测点的海拔值和经纬度；
②记录样点植被类型，以群系或群丛为单位，同时记录样点坡向、坡度；
③记录样点优势植物以及观察动物活动的情况；
④拍摄典型植被外貌与结构特征。
3）植被调查
植被调查采用资料收集分析和实地调查相结合的方法。实地调查记录评价范围内的常见植物种类，并对有典型性和代表性的植被进行调查。在调查过程中，确定植物种类及资源状况、珍稀濒危植物种类及生存状况等。其中乔木、灌木及草本群落样方的面积分别为20×20m²、10×10m²和1×1m²。记录样地种类，并按Braun-Blanquet多优度-群聚度记分，利用GPS确定样地位置。
2、样方调查
（1）植物调查情况
本次植物调查是以野外现场勘察为基础，同时根据《新疆维吾尔自治区草地利用现状图》等资料进行分析汇总得出该区内植被现状。项目区占地范围内主要为草本植被、灌木植被，根据样内和样外记录结合以往有关资料进行分析，由此对调查区植被及植物资源状况获得初步认识。样方调查布点图见图4.2-5。
样方调查现场如下所示：
	[image: IMG_20250625_150509]
	[image: IMG_20250625_153533]

	草本样方调查
	草本样方调查
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	草本样方调查
	草本样方调查

	图4.2-6  植物现场调查照片


根据实际调查和遥感影像相比对，在现场调查过程中选取了6个植被样方点，进行样方调查，其结果如下。
（1）植物样方1：
表4.2-17  植被调查样方记录表
	样方面积：1×1m，海拔：1232m
经纬度：E84.3995335，N45.9241517   总盖度：5%   人类活动影响：牧民放牧

	植物名称
	高度/cm
	长度/cm
	宽度/cm
	株丛数
	盖度/%
	总盖度/%

	碱蓬
	5
	10
	9
	3
	5%
	5%


（2）植物样方2：
表4.2-18  植被调查样方记录表
	样方面积：5×5m，海拔：1181m
经纬度：E84.3995883，N45.92391517   总盖度：15%   人类活动影响：牧民放牧

	植物名称
	高度/cm
	长度/cm
	宽度/cm
	株丛数
	盖度/%
	总盖度/%

	骆驼刺
	40
	51
	48
	3
	10%
	15%

	碱蓬
	5
	6
	7
	24
	5%
	


（3）植物样方3：
表4.2-19  植被调查样方记录表
	样方面积：1×1m，海拔：1220m
经纬度：E84.401233516，N45.92227145   总盖度：3%   人类活动影响：牧民放牧

	植物名称
	高度/cm
	长度/cm
	宽度/cm
	株丛数
	盖度/%
	总盖度/%

	针矛
	5
	5
	3
	18
	3%
	3%


根据收集的资料及现场调查，因项目所在区域气候土壤特殊性，决定了本区域荒漠植被种类贫乏、群落稀疏、植被类型简单。项目区基岩裸露，仅极少量草本植被覆盖，覆盖度极低在10%以下；总体上植被以草本为主，少有灌木，主要植物物种有骆驼刺、针矛、芨芨草、碱蓬等，评价范围内植物名录见表4.2-20。植被类型见图4.2-7。
表4.2-20  主要植被名录
	序号
	科属
	种名
	拉丁名

	1
	藜科碱蓬属
	碱蓬
	Suaeda salsa (L.) Pall.

	2
	豆科骆驼刺属
	骆驼刺
	Alhagi sparsifolia Shap.

	3
	禾本科针茅属
	针茅
	Stipa capillata L.（戈壁针茅：Stipa gobica Roshev.）

	4
	麻黄科麻黄属
	麻黄
	Ephedra sinica Stapf（中麻黄：Ephedra intermedia Schrenk ex C. A. Mey.）

	5
	菊科花花柴属
	花花柴
	Karelinia caspia (Pall.) Less.

	6
	禾本科芨芨草属
	芨芨草
	Achnatherum splendens (Trin.) Nevski

	7
	柽柳科柽柳属
	柽柳
	Tamarix chinensis Loureiro


（2）植被利用现状
植被利用现状：项目区植被目前的主要功能为固土防蚀、吸碳吐氧、调节小气候、涵养水源、改善生态环境等生态功能和放牧等经济功能。结合现场调查，评价区内没有发珍稀濒危或保护植物。
4.2.6.5野生动物资源现状调查
（1）动物地理区系
根据《中国动物地理》（张荣祖，1997），项目区位于古北界-中亚界区-蒙新区-天山山地亚区动物群。动物区系成分以古北型动物为主。本次环境影响评价结合相关专题研究、野外调查的数据、文献资料，了解到该项目区域分布的野生动物种类和数量都很多，属生物多样性比较丰富的地区，其中还分布有多种国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护动物。
根据收集现有的可以反映区域野生动物现状的资料，分为现状资料和历史资料，包括相关文字、图件和影像等，如区域的研究文献、区域内保护区等材料。同时，参考《新疆鸟类分布名录》《中国兽类野外手册》《图览新疆野生动物》等相关书籍。所引用的资料均进行了必要的现场校核。结合现场调查，拟建项目区周边野生动物主要有雪豹、棕熊、马鹿、盘羊、鹅喉羚、北山羊、旱獭、沙鼠、沙蜥等，主要分布在婆罗科奴山北坡高山区；鱼类、天鹅、灰鹤分布在平原河流、湖泊中。
（2）野生动物现状调查
1）调查区域和调查时间
调查区域：本次调查期间，项目组成员调查除项目线路走向外，还根据沿线的自然地理环境和植被的分布特点以及调查所具备的基础条件，对项目两侧1km区域进行了调查。
调查时间：2025年6月23至6月24日；
样线设置：根据收集资料及咨询专家的情况，野生保护动物全线分布，本次共布设2条代表性样线进行重点调查，分布在沿线两侧2km范围内，采用驾车、徒步监测等方式开展，同步记录所观察到野生动物的种类、数量、生境、活动痕迹等信息，并详细描述外形和行为特征，动物样线布置图见图4.2-8。
结合收集评价区主要陆生动物种类、密度、和分布区域等现状资料，以及珍稀濒危动物的种类、出没区域、数量等方面的历史记载情况，然后进行室内整理、编目、记录，并按照分类进行数据统计。监测到野生保护动物有鹅喉羚、北山羊，本项目野生动物样线统计见表4.2-21。
表4.2-21 样线设置点
	样线编号
	调查日期
	对应路段桩号
	样线长度（km）
	粪便
	脚印
	洞穴
	动物

	L1
	2025年6月23日
	K0+000
	0.822
	发现一处北山羊粪便
	/
	发现沙鼠洞穴
	北山羊

	L2
	2025年6月24日
	K0+820
	1.095
	发现一处牛粪便、1处野兔粪便
	/
	/
	/
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	北山羊
	北山羊粪便
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	野兔粪便
	牛粪便


（3）评价区域野生动物种类
确定项目及周边分布有国家级和自治区重点保护野生动物，以爬行类、啮齿类动物分布为主，区域野生动物种类、数量都很少，项目周边区域野生动物主要有草原鼠、灰尾兔、山麻雀、荒漠麻蜥、偶见有野山羊等。
①兽类
结合现场调查结果及历史文献记录，项目调查范围内啮齿动物种类和数量最为丰富，其中沙鼠科和跳鼠科等荒漠鼠类占优势偶见北山羊。
②鸟类
结合现场调查结果及历史文献记录，项目评价范围最常见的是一些典型的荒漠种类，如漠䳭、石鸡等；由于啮齿动物数量丰富，沿线鹰隼等猛禽活动频繁。
③爬行类
根据文献资料，项目区域最常见的为各种沙蜥和麻蜥。动物名录见表4.2-22。

表4.2-22  评价范围内野生动物及保护动物名录
	序号
	中文名
	学名
	保护等级
	濒危等级
	资料来源

	一
	爬行类

	1
	沙蜥
	Phrynoccphalus versicolor
	-
	LC
	文献资料

	2
	荒漠麻蜥
	Phrynocephalus grumgrizimaloi
	-
	LC
	文献资料

	3
	密点麻蜥
	Eremias multionllata
	-
	LC
	文献资料

	4
	西域沙虎
	Teratoscincus przewalskii
	-
	LC
	文献资料

	二
	兽类

	5
	北山羊
	C.sibirica
	国家二级
	NT
	现场调查

	6
	长耳跳鼠
	Euchoueutes naso
	-
	LC
	文献资料

	7
	蒙古兔
	Lepus tolai
	-
	LC
	文献资料

	8
	大耳猬
	Hemiechinus auritus
	-
	LC
	文献资料

	9
	五趾跳鼠
	Allactage sibirca
	-
	LC
	文献资料

	10
	小家鼠
	Mus musculus
	-
	LC
	文献资料

	11
	柽柳沙鼠
	Merionestamariscinus(Pallas)
	-
	LC
	文献资料

	三
	鸟类

	12
	漠䳭
	Ocnanthc dcscrti
	-
	LC
	文献资料

	13
	石鸡
	Alcctoris gracca
	-
	LC
	文献资料

	14
	苍鹰
	Accipiter gentilis
	国家二级
	NT
	文献资料

	15
	斑翅山鹑
	Perdix dauuricae
	-
	LC
	文献资料

	16
	喜鹊
	Pica pica
	-
	LC
	文献资料

	17
	黑顶麻雀
	Passer ammodendri
	-
	LC
	文献资料

	18
	家麻雀
	Passer domesticus
	-
	LC
	文献资料

	19
	麻雀
	Passer montanus
	-
	LC
	文献资料

	20
	灰蓝山雀
	Parus cyanus
	-
	LC
	文献资料


（4）评价区内重点保护野生动物
根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号）和《中国生物多样性红色名录》（2015），主要保护动物物种及保护级别见表4.2-23所示。
表4.2-23  拟建项目地区重点保护动物
	编号
	中名
	学名
	保护级别
	评价范围内分布概况

	1
	北山羊
	C.sibirica
	国家Ⅱ
	评价区偶见，资

	2
	苍鹰
	Accipiter gentilis
	国家Ⅱ
	评价区偶见，资

	3
	游隼
	Falco peregrinus
	国家Ⅱ
	评价区偶见，资

	注：E/V/R:《中国濒危动物红皮书》中“濒危”、“易危”、“稀有”物种；调：评价区野外调查记录；资：来源文献。


（1）北山羊
又叫悬羊、野山羊等，体长105-150cm，尾长12-15cm，肩高100cm左右，体重40-60kg，但最大的体重可达120kg。北山羊栖息于海拔3500-6000m的高原裸岩和山腰碎石嶙峋的地带，冬天也不迁移到很低的地方，所以堪称栖居位置最高的哺乳动物之一。非常善于攀登和跳跃，蹄子极为坚实，有弹性的踵关节和像钳子一样的脚趾。
[image: IMG_256]（2）游隼
[image: ]中型猛禽，共有18个亚种。体长41~50cm。翅长而尖，眼周黄色，颊有一粗著的垂直向下的黑色髭纹，头至后颈灰黑色，其余上体蓝灰色，尾具数条黑色横带。下体白色，上胸有黑色细斑点，下胸至尾下覆羽密被黑色横斑。飞翔时翼下和尾下白色，密布白色横带，常在鼓翼飞翔时穿插着滑翔，也常在空中翱翔，野外容易识别。幼鸟上体暗褐色，下体淡黄褐色，胸、腹具黑褐色纵纹。主要栖息于山地、丘陵、半荒漠、沼泽与湖泊沿岸地带，也到开阔的农田、耕地和村屯附近活动。
（3）苍鹰Accipiter gentilis
鹰成鸟前额、头顶、枕和头侧黑褐色，颈部羽基白色；眉纹白而具黑色羽干纹；耳羽黑色；上体到尾灰褐色；飞羽有暗褐色横斑，内翈基部有白色块斑，初级飞羽第4枚最长，4~5枚，第2~6枚外翈有缺刻，第1~5枚内翈有缺刻。尾灰褐色，具3~5道黑褐色横斑。喉部有黑褐色细纹及暗褐色斑。胸、腹、两胁和覆腿羽布满较细的横纹，羽干黑褐色。肛周和尾下覆羽白色，有少许褐色横斑。虹膜金黄或黄色，蜡膜黄绿色；嘴黑基部沾蓝；脚和趾黄色；爪黑色；跗跖前后缘均为盾状鳞。
苍鹰是森林中肉食性猛禽。视觉敏锐，善于飞翔。白天活动。性甚机警，亦善隐藏。通常单独活动，叫声尖锐洪亮。在空中翱翔时两翅水平伸直，或稍稍向上抬起，偶尔亦伴随着两翅的煽动，但除迁徙期间外，很少在空中翱翔，多隐蔽在森林中树枝间窥视猎物，飞行快而灵活，能利用短圆的翅膀和长的尾羽来调节速度和改变方向、在林中或上或下，或高或低穿行于树丛问，并能加还飞行速度在树林中追捕猎物，有时也在林缘开阔地上空飞行或沿直线滑翔，窥视地面动物活动，一旦发现森林中的鼠类、野兔、雉类、榛鸡、鸠鸽类和其他中小形鸟类的猎物，则迅速俯冲，呈直线追击，用利爪抓捕猎获物。它的体重虽然比等中型猛禽要轻五分之一左右，但速度要快3倍以上，伸出爪子打击猎物时的速度为每秒钟22.5m，所以捕食的特点是猛、准、狠、快，具有较大的杀伤力，凡是力所能及的动物，都要猛扑上去，用一只脚上的利爪刺穿其胸膛，再用另一只脚上的利爪将其腹部剖开，先吃掉鲜嫩的心、肝、肺等内脏部分，再将鲜血淋漓的尸体带回栖息的树上撕裂后啄食。中国主要为夏候鸟和冬候鸟，在中部和东部地区多为过路鸟。迁徙时间春季在3~4月，秋季在10~11月。
4.2.6.6土地沙化现状
根据《第六次沙化土地监测报告》，戈壁是新疆仅次于沙漠的沙化土地类型，新疆的戈壁主要分布在阿尔泰山南坡、天山南北坡、昆仑山北坡的山前冲洪积倾斜平原和阿尔金山、帕米尔高原等的一些山间盆地，在干旱低山丘陵发育有风化岩戈壁。新疆分布有将军戈壁、老爷庙戈壁、羊毛湖戈壁、南湖戈壁、喀顺戈壁、库木库里戈壁等，其中哈密地区戈壁比较集中。北疆分布较广的戈壁有准噶尔盆地边缘戈壁、噶顺戈壁、十三间房南湖戈壁和老爷庙戈壁等，其中噶顺戈壁是北疆最大的戈壁，受风蚀作用和临时性水流影响，地面破碎，形成劣地地形，广泛分布着洪积物和风化碎石。
本项目占地类型为草地，未占用沙化土地封禁保护区，无需办理沙化征占用相关手续。项目与沙化区域位置关系见图4.2-9。
4.2.6.7水土流失现状
根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）和《新疆维吾尔自治区级水土流失两区复核划分成果的通知》（新水〔2019〕4号）及新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年），本项目工程距最近地表水体南部7.5km达尔布特河，不涉及63不涉及天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线；本项目占地类型为天然牧草地。
依据《新疆维吾尔自治区2023年度水土流失动态监测年报》，塔城地区托里县水土流失类型主要以风力侵蚀为主，2023年托里县水土流失面积15638.53km²，占全县土地总面积78.22%，其中水力侵蚀面积为1445.43km²，占水土流失面积的9.24%；风力侵蚀面积为14193.10km²，占水土流失面积的90.76%。根据托里县水土流失图（图4.2-10）本项目所在地位于轻度风力侵蚀区。
4.2.6.8生态环境现状调查结论
总体来看，本次评价区范围内无人为干扰痕迹。评价区内有草原鼠、灰尾兔、山麻雀、荒漠麻蜥、旱獭，偶见有野山羊等野生动物。区内土壤侵蚀类型以风力侵蚀为主，土壤发育程度低，有机质含量低，宜耕性差。植被覆盖率低，生物多样性组成相对简单，生态环境脆弱。
[bookmark: _Toc16581][bookmark: _Toc30116][bookmark: _Toc22664]4.2.7矿石放射性水平及评价
本项目为金矿采选配套建设的尾矿库及附属工程项目，在《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》中，根据《新疆托里县齐求3号金矿资源储量核实报告》及《新疆托里县齐求3号金矿资源储量核实报告（2023年12月31日）矿产资源储量评审意见书》（新矿评储字〔2024〕59号，附件4），矿区开展矿石和围岩放射性测量，分析结果显示226Ra值13.4-18.1Bq/kg、232Th值9.8-16.8Bq/kg、238U15.3-19.1Bq/kg、40K483.6-817.4q/kg，含有的铀（钍）系单个核素活度浓度未超过1贝可/克（Bq/g），分析结果说明矿区无放射性危害及放射性污染。
根据《关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告》（生态环境部公告2020第54号）规定，本项目不再单独设置辐射环境影响评价专篇。




[bookmark: _Toc484105109][bookmark: _Toc493523114][bookmark: _Toc9752][bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc30557][bookmark: _Toc22456][bookmark: _Toc20787][bookmark: _Toc6745][bookmark: _Toc14279][bookmark: _Toc29195][bookmark: _Toc24808][bookmark: _Toc24629][bookmark: _Toc9731][bookmark: _Toc1736][bookmark: _Toc13282][bookmark: _Toc15495][bookmark: _Toc15490][bookmark: _Toc2272][bookmark: _Toc20316]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc18958][bookmark: _Toc16815]5.1施工期环境影响预测与评价
施工期主要包括尾矿库、炸药库、尾矿输送管道、尾矿回水管道及供水系统附属设施的建设。施工期产生的环境影响主要表现为因土方开挖、土建施工、材料运输和设备安装等作业产生的粉尘、噪声、废水、固体废弃物污染及生态环境破坏。不同污染因子在不同施工阶段的污染强度不同。具体情况见表5.1-1。
表5.1-1  施工期环境影响因素一览表
	环境要素
	影响因子
	产生源
	源强
	排放特征

	环境空气
	扬尘
	挖方、填方、弃土堆放、运输
	风速4.5m/s，150m内影响明显
	有风时影响下风向，时限性明显

	
	粉尘
	粉状物料装卸、运输、堆放、敷设、拌和
	微小
	散落.有风时对卜一风向有影响

	
	尾气：HC、颗粒物、CO、NOx
	燃油设备、运输车辆
	微小
	面源、扩散范围有限.排放不连续

	水环境
	废水
	施工设备清洗废水、施工人员生活污水
	少量
	点源、不连续

	声环境
	设备噪声
	推土机、挖掘机、装载机、翻斗车、载重汽车、冲击打桩机、混凝土搅拌机
	92-105dB(A)
	无指向性，不连续

	生态
	水土流失
	雨水冲刷、风蚀带走泥沙
	/
	冲刷、堆积

	
	土地占用
	临时、永久占地改变原土地利用功能
	/
	转变为建设用地

	
	弃土
	临时堆放占地，存在扬尘、水土流失发生的可能
	/
	临时占地，弃土用于填方，影响可消除


[bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc30981][bookmark: _Toc2135][bookmark: _Toc32461]5.1.1施工期废气环境影响分析
本项目施工期产生的废气主要来自施工扬尘与机械尾气等。
在施工过程中，供水系统输水管线、尾矿库回水管线、尾矿输送管线建设及场地开挖土方造成土地裸露和土方堆积，建筑材料装卸以及运输车辆行驶等均会产生粉尘，这些粉尘随风扩散造成施工扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、施工管理等不同差别甚大，影响可达150～300m。
（1）施工扬尘的来源
1）场地平整、土方堆放和清运过程造成的扬尘；
2）尾矿库回水管线、尾矿输送管线采用明挖施工，管线施工造成的扬尘；
3）道路建设造成的扬尘；
4）建筑材料运输、装卸、堆放的扬尘；
5）运输车辆往来造成的扬尘；
6）施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。
（2）扬尘对大气环境的影响分析
根据类比调查资料可知，施工及运输车辆引起的扬尘影响道路两侧各约50m的区域；表土剥离扬尘污染严重，空气中扬尘浓度可达20mg/m3，随着距离的增加，TSP浓度迅速下降，影响范围主要在周围50m内；建筑工地扬尘的影响范围主要在施工场地外100m以内。
（3）施工废气影响分析
施工废气来源包括各种燃油机械的废气排放以及运输车辆产生的尾气。
燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有一氧化碳（CO）、碳氢化合物（CmHn）及氮氧化物（NOx）等。据有关单位在施工现场的测试结果表明：氮氧化物（NOx）的浓度可达到150μg/m3，其影响范围在下风向200m的范围内。
[bookmark: _Toc15394][bookmark: _Toc15896][bookmark: _Toc13102][bookmark: _Toc13652]5.1.2施工期水环境影响分析
施工期废水为生产废水和生活污水。生产废水主要为施工设备清洗废水，废水中主要污染物为SS和石油类，施工场地内设置废水收集池，池内废水经沉淀处理后返回施工使用，不外排。
施工人员生活污水经移动式一体化污水处理设施处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中的A级标准后用于施工场地绿化及洒水降尘。
按施工期人员最多时的120人进行计算，按100L/d·人计算用水量，用水量为12m3/d，产污系数85%计，则污水排放量约10.2m3/d（2550m3/a）。
项目区域地表工程基础设施建设不影响区域地下水径流、排泄。施工期生产废水和生活污水对项目区水环境影响可控。
[bookmark: _Toc14135][bookmark: _Toc14254][bookmark: _Toc6683][bookmark: _Toc238]5.1.3施工期噪声环境影响分析
（1）施工期噪声源分析
施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各机械声级将会叠加。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5.1-2，施工期各交通运输车辆噪声排放统计见表5.1-3，施工机械噪声测试值、预测值见表5.1-4。
表5.1-2  主要噪声源及其声级  单位：dB（A）
	施工期
	主要声源
	声级
	施工期
	主要声源
	声级

	土石方阶段
	挖掘机
	80-108
	装饰装修阶段
	电钻
	100-115

	
	空压机
	75-105
	
	电锤
	100-105

	
	推土机
	80-116
	
	手工钻
	100-105

	
	平地机
	80-100
	
	木工刨
	90-100

	底版结构阶段
	砼输送泵
	85-90
	
	搅拌机
	75-80

	
	振捣机
	80-106
	
	
	

	
	电焊机
	75-80
	
	
	


表5.1-3  交通运输车辆噪声排放  单位：dB（A）
	声源
	大型载重车
	混凝土罐车
	轻型载重卡车

	声级
	90
	80-85
	75


表5.1-4  施工机械噪声测试值、预测值  单位：dB(A)
	设备
名称
	声级
	不同距离处的噪声值

	
	
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m

	空压机
	105
	91
	85
	79
	73
	69.4
	66.9
	65
	61.5
	59

	推土机
	116
	102
	96
	90
	84
	80.4
	77.9
	76
	72.5
	70

	挖掘机
	108
	94
	88
	82
	76
	72.4
	69.9
	68
	64.5
	62

	平地机
	100
	86
	80
	74
	68
	64.4
	61.9
	60
	56.5
	54

	振捣机
	106
	92
	86
	80
	74
	70.4
	67.9
	66
	62.5
	60


由表5.1-4可知，施工机械中以推土机噪声影响程度最大。各种机械噪声源强均在75dB(A)以上，对靠近施工现场100m范围内的影响较大。施工期应做好如下措施：
（1）项目设备选用噪声低、振动轻的国产优质设备，对于噪声较大的设备，应设置局部隔离、吸收、屏蔽及阻挡设施，降低噪声源传播强度。
（2）动力机械设备应定期维修、养护，带病设备会因松动部件振动、消声器损坏而增加噪声声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆入场时应减速慢行，并减少鸣笛时长与次数。
项目区评价范围内无声环境敏感目标，施工噪声经采取降噪措施及传播衰减后，厂界噪声值可以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。施工噪声影响是短期的，施工结束后施工噪声自然消失。施工期采取噪声治理措施后可以将施工噪声的影响减至最低。
[bookmark: _Toc1078][bookmark: _Toc854][bookmark: _Toc6430][bookmark: _Toc12318]5.1.4施工期固体废物环境影响分析
施工期尾矿库、炸药库建构筑物、公用工程建设产生的固体废弃物主要为建筑废物、生活垃圾。建筑废物以土砂石、建材的边角料为主。土砂石优先用于场地填方平整、道路建设等。项目施工期产生的土方中，表土单独存放作为后期生态恢复治理使用，其他土方作为场地填方、配套尾矿库坝体堆筑材料使用，无废弃土石方产生。管材、玻璃、木材等废弃边角料集中后可回收利用的外售物资回收公司，不可回收利用的拉运至主管部门指定的建筑垃圾填埋场填埋处置。生活垃圾集中后拉运至托里县生活垃圾填埋场填埋处理。
上述固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。本项目建筑施工人员约为120人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则产生的生活垃圾产生量约为60kg/d。应加强施工期间的卫生管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，采取上述措施后对项目周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc19344][bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc13824][bookmark: _Toc10243]5.1.5施工期生态环境影响分析
5.1.5.1土地利用影响分析
（1）工程占地对区域生态环境的影响
项目土地资源的占用分为临时性占地和永久性占地两种类型。永久性占地一经征用，其土地利用类型将发生根本性的改变。本项目永久占地面积18.9570ha，占地类型为天然牧草地，建设完成后草地改变为建设用地，并贯穿于整个施工期和运营期，对当地土地利用结构和功能有一定影响；临时用地则由附属工程和临时工程所占用，在工程施工完毕后按照《土地复垦条例》的规定，进行土地复垦整治，将逐渐恢复原有土地使用功能。
本项目占地情况如下：
1）永久性占地
本项目为新建项目，新增永久占地面积18.9570ha。
2）临时性占地
本项目为新建项目，尾矿库所有工程施工过程中施工人员活动，施工机械碾轧，施工材料堆放，施工料场，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的土地等，均在本项目尾矿库永久占地范围内，不另设弃土场、渣场等临时工程。项目尾矿库回水管线、尾矿输送管线施工需占用部分临时占地，占地类型均为草地，占地面积为0.2ha。
（2）工程建设对区域土壤、植被影响
本项目在其建设过程中将不可避免地会占用和破坏一定面积的土地。这些活动将直接破坏地表土层和植被，造成生物量损失和对土壤的破坏，从而造成对原有生态系统的破坏。
本项目尾矿库占地植被类型全部为低覆盖度草地，土地利用类型改变，将使占地范围内的植被全部遭到破坏，主要植被类型有针矛等。土地利用类型改变，原生植被在遭到破坏后的第一个生长期内将全部消失，一次性减少了植被的面积，导致蓄水保土功能降低或丧失。尾矿库结束使用后，逐年开展生态环境恢复、治理，可以减少对尾矿库占地及周边的生态影响。
5.1.5.2土壤影响分析
（1）土壤理化性质
施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大。
1）扰乱土壤表层，破坏土壤结构
土壤表层肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，深度15～25cm，表层土层松软，团粒结构发达。地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响较严重。
2）混合土壤层次，改变土体构型
施工期的土石方开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低。
3）影响土壤紧实度
施工机械碾压，尤其在坡度较大的地段，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。
（2）土壤肥力影响
土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响。据资料统计，即使在实行分层堆放、分层回填措施下，土壤的有机质也将下降42.6%～46.5%左右，氮下降27%～50.6%，磷下降33.3%～46.0%，钾下降26.3%～32.5%，这表明即使对表层土实行分层堆放和分层覆土，工程开挖对土壤养分仍具有明显的影响。因此在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，尽量减小因工程开挖施工对土壤养分的影响。
（3）土壤污染影响
施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾以及焊渣、废弃涂料等废物。这些固体垃圾含有难分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。另外施工过程中，各种设备的燃油滴漏也可能对施工区域土壤造成一定的影响。
随着施工结束，通过采取一定的措施，土壤质量将逐渐得到恢复。正常营运期间工业场地硬化，大气沉降及地表漫流对土壤的影响较小。
总之，项目施工改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过采取一定的措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。
5.1.5.3植被影响分析
本项目施工期对植被的影响主要有尾矿库施工过程表土（主要植被类型为中低覆盖度草地）的剥离、清理及占压。土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。
对植被的影响，因具体工程类型的不同而有所差异，其中尾矿库建设对植被的影响呈片状分布，而进场道路和管道影响则呈线状分布。从工程类别的影响来看，尾矿库、尾矿输送管线等永久占地原有植被全部遭到破坏，占地范围外施工影响则大部分在1～3年内可得到恢复。
根据查阅资料，本项目区植被覆盖度为10%~30%，生物量为600kg/ha。本项目新增占地面积为18.9570ha，则本工程建设可造成最大生物损失量约10.88t。项目建设时应尽量选择在无植被生长或植被覆盖较低区域建设，无法避免破坏植被时，采取异地补偿栽种方式，尽可能减少破坏植被生长，施工结束后，对受影响范围进行生态恢复治理。评价认为，采取必要的生态保护措施后，项目建设对评价区内的植被影响较小。
5.1.5.4野生动物影响分析
根据本工程的特点，各种施工机械的噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安生。施工过程中应采取一定的措施减小噪声的排放，对施工人员进行保护野生动物的宣传教育。施工期结束后施工人员撤离，对野生动的扰动会就此消失，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，不会导致野生动物因丧失栖息地而灭绝。
5.1.5.5水土流失影响分析
（1）施工扰动
本项目建设过程中，由于施工人员践踏、机械作业等，将对地表植被及土壤结构造成破坏，形成一定面积的裸地，遇到雨天气将会造成水土流失，开挖的土石方将占用一定的土地，对占地范围产生扰动、植被破坏，开挖土石方堆存易发生水土流失。工程建设新增水土流失产生于以下方面：
1）本项目实施期间，由于尾矿库筑坝、尾矿输送管线、尾矿库回水管线施工、厂区道路建设等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发和加剧水土流失。
2）弃渣堆放被风蚀的可能性较大，若堆放或保护措施不当，将会在大风作用下产生水土流失。
（2）水土流失危害分析
1）加剧水土流失
本工程施工建设扰动的地表面积较大，施工期破坏地表结皮和植被，地表中细颗粒含量减少，粗颗粒增加，土壤机械组成粗化，土壤物理性状恶化，使水土流失加剧。
2）造成土地资源的破坏
本工程施工破坏原有地表结皮，削弱地表抗风蚀、水蚀能力，同时提供了水土流失物源。
3）对周边环境造成影响
施工期扰动大面积地表对周边环境造成的影响集中体现在：当地大风、干燥的自然条件决定只要地表被扰动，即使微风的天气下也会产生扬尘。
水土流失发生在施工期和运营期的尾矿库。施工期制定合理的施工顺序，严格按照已划定的用地范围进行施工。运营期在尾矿库上游及周边设置截排洪设施，减少水蚀作用下的水土流失量。闭矿期对尾矿库实施生态恢复治理，尽可能恢复永久占地的原土地利用功能和生态景观。采取以上措施后，项目区水土流失可控。
5.1.5.6景观生态影响分析
本项目建设将使评价区内新增工业景观类型，在一定程度上增加了景观多样性。评价区域新增人工景观要素，呈点状和线状分布，增加了评价区的斑块和廊道数量；同时也使原有自然景观比例和结构发生变化；由于新的斑块和廊道的增加，对原有景观基质的面积造成一定的挤占，使原有基质及板块之间的连续性和连通性受到一定影响，对景观产生较强的分裂效果。
从景观美学角度来看，人工建筑物与构筑物的出现，给原来以自然曲线为主的自然景观中，增加了直线、直角型斑块和廊道等人工景观，形成自然和人类共同作用的复合景观，对原有景观产生一定影响。该区域无风景名胜区，在采取绿化、植被恢复措施后，可减缓局部景观切割、镶嵌造成的异质性影响。
5.1.5.7区域生态系统影响分析
本项目的实施将对区域草地生态系统的结构和功能产生一定影响，但对局部生态系统的结构和功能产生影响是临时性的。从整个评价区来看，该工程不会减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统结构的完整性和生态系统的稳定性。评价认为，采取必要的生态保护措施后，项目建设对评价区内的其他各生态系统影响小。
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5.2.1.1污染气象特征分析
托里县气候属温带大陆性半干旱气候。夏季炎热，冬季严寒，气温变化剧烈。年均气温12℃-15℃,最高气温42.7℃，最低气温-36.6℃，年温差达75℃。区内日照充足，年均日照时数2857.90h。平均无霜期138天。6-8月份为主要降雨期，年均降水量253.10mm,年均蒸发量1786.20mm,年降雨量远小于蒸发量，气候比较干燥。全年多风，风力一般可达7～8级，最大可超过10级以上，年平均风速4.3米/秒，历史上最大风速达34米/秒。经常刮西北风和北风，六月份最盛，大风一刮少则三天，多则六、七日。东南风较少，风力一般不超过3～4级。每年春季、10～11月为风季，风力高达10级以上。冬季十分严寒但积雪较薄，每年11月底封冻，次年4月初融化，冻土层厚度小于3m。每年5～10月为最佳野外工作时间。
5.2.1.2污染源
项目为金矿尾矿库项目，根据本项目工程分析可知，本项目大气污染源为主要为破尾矿库无组织废气排放，选择TSP为主要污染物计算其最大地面浓度占标率Pi，其定义为：


式中：
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³；
Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。
一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于二类环境空气功能区，应选择相应的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用已确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价级别判据依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，见下表。如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。
表5.2-1  评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


表5.2-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.7℃

	最低环境温度/℃
	-36.6℃

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90


（1）大气污染物排放量核算情况
由工程分析可知，本项目污染源源强排放情况详见表5.2-3。
表5.2-3  无组织排放源强
	污染源
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	排放高度（m）
	温度（℃）
	排放量（t/a）
	夹角（°）

	尾矿库
	500
	400
	15
	20
	12.24
	0


5.2.1.2估算模式及参数
估算模式：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目采用其推荐的AERSCREEN模型。
估算方案：根据AERSCREEN估算模型，项目主要对项目污染物的最大落地浓度、对应占标率、出现距离及大气环境防护距离等进行计算。
5.2.1.3估算结果
表5.2-4  无组织排放估算结果
	污染源名称
	最大落地浓度mg/m³
	最大浓度落地距离（m）
	Pmax（%）

	尾矿库
	81.695
	399
	9.08


从表5.2-3~表5.2-4可知，正常工况下无组织废气颗粒物最大落地浓度为81.695mg/m3，最大占标率为9.08%，其最大地面浓度出现距离399m。据此分析本项目废气中各污染物的最大落地点的浓度均小于相应的环境质量浓度，且各污染物的最大达标率均小于1%，对区域大气环境质量贡献较小，影响相对较小。
5.2.1.4大气环境防护距离
[bookmark: _Toc22245][bookmark: _Toc24757]根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
根据无组织废气影响分析结果，正常生产情况时，本项目无组织排放废气在厂界均达标，因此本项目不设大气防护距离。
5.2.1.5大气污染物排放量核算
本次大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评级，只对污染物排放量进行核算。
本项目有组织大气污染物排放量核算情况如下：
表5.2-5  本项目大气污染物无组织排放量核算一览表  单位：t/a
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	排放标准
	排放量

	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	尾矿库
	颗粒物
	洒水降尘、生态高效抑尘剂
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值
	1.0
	12.24


（3）大气污染物年排放量核算表
本项目大气污染物年排放量核算情况如下：
表5.2-6  本项目大气污染物排放量核算一览表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	12.24


5.2.1.6大气环境影响评价自查表
本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-7。
表5.2-7  大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长=5～50km
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500～2000t/a
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	评价功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质
量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充检测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

	ADMS

	AUSTAL2000

	EDMS/AEDT

	CALPUFF
	网格模型
	其他


	
	预测范围
	边长≥50km
	边长5～50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5

	
	
	
	不包括二次PM2.5

	
	正常排放短
期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率>100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率>10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率>30%

	
	非正常1h
浓度贡献值
	非正常持续时长
（）h
	C非正常占标率≤100%
	C非正常占标率>100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标□

	
	区域环境质
量的整体变化情况
	k≤-20%
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：
	监测点位数
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受  不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（厂界）最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（/）t/a
	NOx:（/）t/a
	颗粒物:（12.24）t/a
	VOCs:（/）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项



[bookmark: _Toc16422][bookmark: _Toc18040][bookmark: _Toc12027][bookmark: _Toc24366]5.2.2运营期地表水环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc11550]5.2.2.1工程取水对地表水环境的影响
本次建设齐求3号金矿采选工程配套的地表水供水系统，地表水取自矿区南部7.5km处达尔布特河，平均径流0.57/h，流量16.20-26.94L/h，水化学类型为HCO3-Ca·Na或Na-Ca型，矿化度0.36～0.41g/L，水质良好。
达尔布特河水流少部分由供水管道引入选厂高位水池用于齐求3号金矿选矿及生活用水，项目地表水取水量3.655万m³/a，仅占达尔布特河P=95%来水频率下可利用水量的0.44%。新疆金嘉怡矿业有限责任公司已委托新疆疆咨工程技术咨询有限公司编制水资源论证报告书，将按照相关程序办理取水许可证。本次环评要求建设单位需依法取得取水许可证后进行取水。
1、对地表水资源的影响
（1）地表水资源量分析
《白杨河流域地表水资源评价报告》中建设项目取水口位置上游6.6km的吐哈金矿大桥水文站，以参证站哈拉依敏站年径流资料的插补延长，采用年径流模数法对金矿大桥断面多年平均年径流量进行计算，计算得出吐哈金矿大桥水文站多年平均年径流量为0.2342亿m3。该报告对达尔布特河的径流、洪水、泥沙、水质等项目作了分析，并通过了自治区水文专业委员会的审查。该报告的计算成果，可直接引用于本论证的计算。
本项目的水源论证方案为：根据当前的水资源管理政策、达尔布特河的水资源条件、水文分析资料，以现状供用水为基础，计算达尔布特河设计水平年的各行业需水量，进行水资源供需分析计算，对项目业主提出的采用达尔布特河供水的可靠性和取水的可行性进行分析，通过对水源的水资源质量、取水口的合理性、取用水影响三个因素进行评价，得出取水水源的论证结论。
根据《白杨河流域地表水资源评价报告》计算成果可知，达尔布特河吐哈金矿大桥水文站断面25%、50%、75%、95%频率的地表水年径流量分别为0.2819亿m3、0.2252亿m3、0.1768亿m3、0.1203亿m3，多年平均年径流量为0.2342亿m3。达尔布特河金矿大桥断面不同频率径流量成果见表5.2-8。
表5.2-8  达尔布特河金矿大桥断面不同频率径流量成果表
	站名
	集水面积
	径流深
	年径流统计参数
	不同保证率年径流量（亿m³）

	
	(km²)
	(mm)
	均值
	Cv
	Cv/Cs
	25%
	50%
	75%
	95%

	金矿大桥
	422
	55.5
	0.2342
	0.34
	2
	0.2819
	0.2252
	0.1768
	0.1203


达尔布特河吐哈金矿大桥水文站断面设计径流的年内分配，以实测典型年的分配为依据，从实测系列中分别选取丰、平、枯水、特枯水典型年，采用年水量控制、同倍比缩放，计算得到不同保证率P=25%（偏丰水）、P=50%（平水）、P=75%（偏枯水）、P=95%（特枯水）设计年径流量及年内分配。断面不同保证率设计年径流年内分配计算成果见表5.2-9。
表5.2-9  金矿大桥断面设计年径流年内分配表
	河名
	站名
	设计保证率
	计算项
	月径流量（亿m³）
	年径流量

	
	
	
	
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	(10⁸m³)

	达尔布图河
	达尔布图（金矿大）典型年选用科克塔勒河铁厂沟站
	25%
	典型（1986）年
	0.006
	0.0066
	0.0097
	0.0898
	0.0815
	0.0252
	0.0139
	0.0089
	0.0095
	0.0108
	0.0081
	0.0081
	0.278

	
	
	
	占年量（%）
	2.2
	2.4
	3.5
	32.3
	29.3
	9.1
	5
	3.2
	3.4
	3.9
	2.9
	2.9
	100

	
	
	
	设计年
	0.0061
	0.0067
	0.0098
	0.0911
	0.0826
	0.0256
	0.0141
	0.009
	0.0096
	0.011
	0.0082
	0.0082
	0.2819

	
	
	50%
	典型（1985）年
	0.005
	0.0039
	0.005
	0.0822
	0.0581
	0.0205
	0.0081
	0.0055
	0.0047
	0.0066
	0.0068
	0.0055
	0.212

	
	
	
	占年量（%）
	2.4
	1.8
	2.4
	38.8
	27.4
	9.7
	3.8
	2.6
	2.2
	3.1
	3.2
	2.6
	100

	
	
	
	设计年
	0.0053
	0.0041
	0.0053
	0.0873
	0.0617
	0.0218
	0.0086
	0.0058
	0.005
	0.007
	0.0072
	0.0058
	0.2252

	
	
	75%
	典型（1984）年
	0.0058
	0.005
	0.0161
	0.0376
	0.0339
	0.0134
	0.0063
	0.0047
	0.0045
	0.0058
	0.0066
	0.0053
	0.145

	
	
	
	占年量（%）
	4
	3.4
	11.1
	25.9
	23.4
	9.2
	4.3
	3.2
	3.1
	4
	4.6
	3.7
	100

	
	
	
	设计年
	0.0071
	0.0061
	0.0196
	0.0458
	0.0413
	0.0163
	0.0077
	0.0057
	0.0055
	0.0071
	0.008
	0.0065
	0.1768

	
	
	95%
	典型（1983）年
	0.0055
	0.0063
	0.0116
	0.0134
	0.0132
	0.005
	0.0017
	0.0019
	0.0029
	0.0034
	0.0047
	0.0047
	0.0744

	
	
	
	占年量（%）
	7.4
	8.5
	15.6
	18
	17.7
	6.7
	2.3
	2.6
	3.9
	4.6
	6.3
	6.3
	100

	
	
	
	设计年
	0.0089
	0.0102
	0.0188
	0.0217
	0.0213
	0.0081
	0.0027
	0.0031
	0.0047
	0.0055
	0.0076
	0.0076
	0.1203



（2）地表水现状用水量
经过调查，目前达尔布特河上取水户主要有西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司，并且取得取水许可证，年许可取水量78.58万m3，2025年实际取水量57.79万m3。位于本项目区取水点以上5km。
其次是两岸少量部分居民生活用水、农业灌溉用水以及牲畜用水，据调查，现状年达尔布特河沿线村落人口约1100人，人均生活用水定额70L/人·d，生活用水量为2.81万m3/a；零星分散的农作物面积约80亩，亩均用水量320m3/亩，农业灌溉用水量为2.56万m3/a；羊牲畜21100头，牛牲畜2000头，马500匹，按羊牲畜折算，羊牲畜则算系数为1.0，牛折算系数为5.0，马折算系数为6.0，共计33500头，用水定额为8L/只·d，牲畜用水量9.97万m3/a。综上论证区现状年总用水量为73.13万m3/a。现状年达尔布特河工业和人畜用水计算见下表。
表5.2-10  现状年达尔布特河用水计算表
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	合计

	城乡生活用水
	0.24
	0.22
	0.24
	0.23
	0.24
	0.23
	0.24
	0.24
	0.23
	0.24
	0.23
	0.24
	2.81

	牲畜饮水
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	9.97

	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.3
	0.46
	0.6
	0.6
	0.4
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	2.56

	工业用水
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	4.82
	57.79

	合计
	5.89
	5.87
	5.89
	6.18
	6.35
	6.48
	6.49
	6.29
	5.98
	5.89
	5.88
	5.89
	73.13


规划年需水量分析：因缺乏远期规划数据，本次按照托里县近三年《国民经济和社会发展统计公报》中分析规律，推算规划年沿线村落人口按年1.8%比例增长，规划年人数约1200人，人均生活用水定额70L/人·d，生活需水量为3.07万m3/a；农作物面积约80亩，亩均用水量320m3/亩，农业灌溉需水量为2.56万m3/a；规划年牲畜量数据缺乏，考虑论证区自然环境状况以及托里县牲畜增长规律，论证区牲畜按年2.2%增长率计算，则规划年牲畜量37248只（按羊牲畜折算），用水定额为8L/只·d，牲畜需水量7.81万m3/a。综上论证区规划年总需水量为74.5万m3/a。规划年达尔布特河需水计算见下表。
表5.2-11  规划年达尔布特河需水计算表
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	合计

	城乡生活用水
	0.26 
	0.24 
	0.26 
	0.25 
	0.26 
	0.25 
	0.26 
	0.26 
	0.25 
	0.26 
	0.25 
	0.26 
	3.07 

	牲畜饮水
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	0.92 
	11.09 

	农业
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	4.82 
	57.79 

	工业用水
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.30 
	0.46 
	0.60 
	0.60 
	0.40 
	0.10 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2.56 

	合计
	6.00 
	5.97 
	6.00 
	6.29 
	6.46 
	6.59 
	6.60 
	6.40 
	6.09 
	6.00 
	5.99 
	6.00 
	74.50 


（3）可供水量分析
经过调查，现状年暂未出台有关达尔布特河开发利用方案，目前只能通过已有资料进行推算。
地表水取水首先要保障的是天然生态基流，本次论证计算达尔布特河生态基流量按照金矿大桥断面设计年径流年内分配表P=25%保证率下，根据河流年内丰、枯水期情况取不同比例，确定生态基流水量，生态基流比例1-3月枯水期取10%，4-8月丰水期取30%，9-12月枯水期取10%。根据计算，达尔布特河生态基流水量为375.7万m3/a。推算过程见表7.3-5现状年P=25%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表。
①现状年达尔布特河水资源供需平衡分析
通过对取水断面不同保证率下来水量和论证范围已有取水用户取水量对比分析（对比过程详见表5.2-12），可知，现状年在P=25%、P=50%、P=75%、P=95%来水频率下，论证区范围保障河流生态基流量条件下，在减去现状年各行业供水量，可供水量分别为2370.6万m3、1803.2万m3、1318.7万m3、755.0万m3。
表5.2-12  现状年断面不同来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	P=25%来水频率下
	P=50%来水频率下
	P=75%来水频率下
	P=95%来水频率下

	取水断面天然地表水水量
	2819.0
	2252.0
	1768.0
	1203.0

	生态基流量保证水量
	375.7
	375.7
	375.7
	375.7

	河道地表水可利用水量
	2443.3
	1876.3
	1392.3
	827.3

	供水量
	生活需水
	12.8
	12.8
	12.8
	12.8

	
	工业
	57.8
	57.8
	57.8
	57.8

	
	农业
	2.2
	2.6
	3.0
	1.7

	
	小计
	72.7
	73.1
	73.6
	72.3

	供需分析
	余水量
	2370.6
	1803.2
	1318.7
	755.0


下表5.2-13、5.2-14、5.2-15、5.2-16为本次根据达尔布特河现状年不同来水保证率时论证区水资源供需分析计算表。

表5.2-13  现状年P=25%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	61.0
	67.0
	98.0
	911.0
	825.0
	256.0
	141.0
	90.0
	96.0
	110.0
	82.0
	82.0
	2819.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	375.7

	河道地表水可利用水量
	43.9
	49.9
	80.9
	859.8
	773.8
	204.8
	89.8
	38.8
	78.9
	92.9
	64.9
	64.9
	2443.3

	供水量
	生活需水
	1.1
	1.0
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	12.8

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	57.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.3
	0.4
	0.5
	0.5
	0.3
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2

	
	小计
	5.9
	5.9
	5.9
	6.1
	6.3
	6.4
	6.4
	6.2
	6.0
	5.9
	5.9
	5.9
	72.7

	供需分析
	余水量
	38.0
	44.1
	75.0
	853.6
	767.5
	198.4
	83.4
	32.6
	72.9
	87.0
	59.0
	59.0
	2370.6

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	生态流量占比
	10.0%
	10.0%
	10.0%
	30.0%
	30.0%
	30.0%
	30.0%
	30.0%
	10.0%
	10.0%
	10.0%
	10.0%
	

	
	农业灌溉比例
	
	
	
	12.0%
	20.0%
	25.0%
	23.0%
	15.0%
	5.0%
	
	
	
	



表5.2-14 现状年P=50%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	53.0
	41.0
	53.0
	853.0
	617.0
	218.0
	86.0
	81.0
	50.0
	70.0
	72.0
	58.0
	2252.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	375.7

	河道地表水可利用水量
	35.9
	23.9
	35.9
	801.8
	565.8
	166.8
	34.8
	29.8
	32.9
	52.9
	54.9
	40.9
	1876.3

	供水量
	生活需水
	1.1
	1.0
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	12.8

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	57.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.3
	0.5
	0.6
	0.6
	0.4
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	2.6

	
	小计
	5.9
	5.9
	5.9
	6.2
	6.4
	6.5
	6.5
	6.3
	6.0
	5.9
	5.9
	5.9
	73.1

	供需分析
	余水量
	30.0
	18.1
	30.0
	795.6
	559.4
	160.3
	28.3
	23.5
	26.9
	47.0
	49.0
	35.0
	1803.2

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


表5.2-15 现状年P=75%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	71.0
	61.0
	196.0
	438.0
	413.0
	163.0
	77.0
	77.0
	56.0
	71.0
	80.0
	65.0
	1768.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	375.7

	河道地表水可利用水量
	53.9
	43.9
	178.9
	386.8
	361.8
	111.8
	25.8
	25.8
	38.9
	53.9
	62.9
	47.9
	1392.3

	供水量
	生活需水
	1.1
	1.0
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	12.8

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	57.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.4
	0.6
	0.8
	0.7
	0.5
	0.2
	0.0
	0.0
	0.0
	3.0

	
	小计
	5.9
	5.9
	5.9
	6.2
	6.5
	6.6
	6.6
	6.3
	6.0
	5.9
	5.9
	5.9
	73.6

	供需分析
	余水量
	48.0
	38.1
	173.0
	380.5
	355.3
	105.1
	19.2
	19.4
	32.9
	48.0
	57.0
	42.0
	1318.7

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


表5.2-16 现状年P=95%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	89.0
	102.0
	148.0
	187.0
	213.0
	81.0
	67.0
	61.0
	48.0
	55.0
	76.0
	76.0
	1203.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	375.7

	河道地表水可利用水量
	71.9
	84.9
	130.9
	135.8
	161.8
	29.8
	15.8
	9.8
	30.9
	37.9
	58.9
	58.9
	827.3

	供水量
	生活需水
	1.1
	1.0
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	12.8

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	57.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2
	0.3
	0.4
	0.4
	0.3
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	1.7

	
	小计
	5.9
	5.9
	5.9
	6.1
	6.2
	6.3
	6.3
	6.1
	6.0
	5.9
	5.9
	5.9
	72.3

	供需分析
	余水量
	66.0
	79.1
	125.0
	129.7
	155.5
	23.5
	9.5
	3.6
	25.0
	32.0
	53.0
	53.0
	755.0

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0



综合上述不同来水保证率下的可供水量计算结果可知，本项目取水断面在严格保障河流生态基流需求、足额满足论证区现状全部用水户取水需求的基础上，仍有相当规模的富余地表水可供开发利用。从逐月供需平衡结果来看，各来水保证率下全年所有月份均不存在缺水量，枯水期也可保障新增取水需求，不会对现有用水户取水和河流基本生态功能造成挤占。本项目经核定的年取地表水规模为3.7万m³，对比各保证率下的富余可供水量可知，即使是P=95%的特枯来水年份，扣除现有用水后的剩余可供水量仍可完全覆盖本项目取水需求，本项目取水水源的水量保障程度符合水资源开发利用的相关管控要求。
②规划年年达尔布特河水资源供需平衡分析
根据对达尔布特河规划年进行需水量计算，规划年总需水量为74.5万m3/a。
通过对取水断面不同保证率下来水量和论证范围已有取水用户规划年需水量对比分析（对比过程详见表5.2-17），可知，规划年在P=25%、P=50%、P=75%、P=95%来水频率下，论证区范围保障河流生态基流量条件下，在减去规划年各行业需水量，新增本项目年取水量3.7万m3/a，可供水量分别为2365.6万m3、1798.2万m3、1313.7万m3、750.0万m3。通过供需平衡分析，本项目新增用水量占95%保证率下河道地表水可利用量的0.44%，从总水量分析可以满足项目用水需要。
表5.2-17 规划年断面不同来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	P=25%来水频率下
	P=50%来水频率下
	P=75%来水频率下
	P=95%来水频率下

	取水断面天然地表水水量
	2819.0
	2252.0
	1768.0
	1203.0

	生态基流量保证水量
	375.7
	375.7
	375.7
	375.7

	河道地表水可利用水量
	2443.3
	1876.3
	1392.3
	827.3

	需水量
	生活需水
	14.2
	14.2
	14.2
	14.2

	
	工业
	57.8
	57.8
	57.8
	57.8

	
	农业
	2.2
	2.6
	3.0
	1.7

	
	小计
	74.1
	74.5
	75.0
	73.7

	供水量
	新增本项目用水量
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7

	供需分析
	余水量
	2365.6
	1798.2
	1313.7
	750.0


下表5.2-18、5.2-19、5.2-20、5.2-21为本次论证根据达尔布特河规划年不同来水保证率时论证区水资源供需分析计算表。

表5.2-18  规划年P=25%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	61.0
	67.0
	98.0
	911.0
	825.0
	256.0
	141.0
	90.0
	96.0
	110.0
	82.0
	82.0
	2819.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	375.7

	河道地表水可利用水量
	43.9
	49.9
	80.9
	859.8
	773.8
	204.8
	89.8
	38.8
	78.9
	92.9
	64.9
	64.9
	2443.3

	需水量
	生活需水
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	14.2

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	57.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.3
	0.4
	0.5
	0.5
	0.3
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2

	
	小计
	6.0
	6.0
	6.0
	6.3
	6.4
	6.5
	6.5
	6.3
	6.1
	6.0
	6.0
	6.0
	74.1

	供水量
	本项目新增用水量
	0.2
	0.2
	0.2
	0.3
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.4
	0.2
	0.2
	0.2
	3.7

	供需分析
	余水量
	37.7
	43.7
	74.7
	853.2
	767.0
	197.8
	82.8
	31.9
	72.4
	86.7
	58.7
	58.7
	2365.6

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


表5.2-19  规划年P=50%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	53.0
	41.0
	53.0
	853.0
	617.0
	218.0
	86.0
	81.0
	50.0
	70.0
	72.0
	58.0
	2252.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	375.7

	河道地表水可利用水量
	35.9
	23.9
	35.9
	801.8
	565.8
	166.8
	34.8
	29.8
	32.9
	52.9
	54.9
	40.9
	1876.3

	需水量
	生活需水
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	14.2

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	57.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.3
	0.5
	0.6
	0.6
	0.4
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	2.6

	
	小计
	6.0
	6.0
	6.0
	6.3
	6.5
	6.6
	6.6
	6.4
	6.1
	6.0
	6.0
	6.0
	74.5

	供水量
	本项目新增用水量
	0.2
	0.2
	0.2
	0.3
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.4
	0.2
	0.2
	0.2
	3.7

	供需分析
	余水量
	29.7
	17.7
	29.7
	795.2
	558.9
	159.7
	27.7
	22.9
	26.4
	46.7
	48.7
	34.7
	1798.2

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


表5.2-20  规划年P=75%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	71.0
	61.0
	196.0
	438.0
	413.0
	163.0
	77.0
	77.0
	56.0
	71.0
	80.0
	65.0
	1768.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	375.7

	河道地表水可利用水量
	53.9
	43.9
	178.9
	386.8
	361.8
	111.8
	25.8
	25.8
	38.9
	53.9
	62.9
	47.9
	1392.3

	需水量
	生活需水
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	14.2

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	57.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.4
	0.6
	0.8
	0.7
	0.5
	0.2
	0.0
	0.0
	0.0
	3.0

	
	小计
	6.0
	6.0
	6.0
	6.4
	6.6
	6.7
	6.7
	6.5
	6.1
	6.0
	6.0
	6.0
	75.0

	供水量
	本项目新增用水量
	0.2
	0.2
	0.2
	0.3
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.4
	0.2
	0.2
	0.2
	3.7

	供需分析
	余水量
	47.7
	37.7
	172.7
	380.1
	354.8
	104.6
	18.6
	18.8
	32.4
	47.7
	56.7
	41.7
	1313.7

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0




表5.2-21  规划年P=95%来水保证率时论证区水资源供需分析计算表 万m3
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	取水断面天然地表水水量
	89.0
	89.0
	102.0
	148.0
	187.0
	213.0
	81.0
	67.0
	61.0
	48.0
	55.0
	76.0
	76.0

	生态基流量保证水量
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	51.2
	17.1
	17.1
	17.1
	17.1

	河道地表水可利用水量
	71.9
	71.9
	84.9
	130.9
	135.8
	161.8
	29.8
	15.8
	9.8
	30.9
	37.9
	58.9
	58.9

	需水量
	生活需水
	0.9
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2

	
	工业
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8

	
	农业
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2
	0.3
	0.4
	0.4
	0.3
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0

	
	小计
	5.7
	6.0
	6.0
	6.0
	6.2
	6.3
	6.4
	6.4
	6.3
	6.1
	6.0
	6.0
	6.0

	供水量
	本项目新增用水量
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.3
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.4
	0.2
	0.2
	0.2

	供需分析
	余水量
	66.0
	65.7
	78.7
	124.7
	129.3
	155.1
	22.9
	8.9
	3.0
	24.4
	31.7
	52.7
	52.7

	
	缺水量
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0



25%保证率：达尔布特河取水断面来水量2819.0万m3，扣除河道生态环境需水量375.7万m3后，可供利用的水资源量为2443.3万m3，论证区规划年各业需水量74.1万m3。经供需平衡分析，新增本项目取水量3.7万m3/a后，达尔布特河取水工程断面余水量为2365.6万m3，供需平衡分析计算结果见表7.2-11。本项目新增取水量占河道地表水可利用水量的0.15%，从总水量分析可以满足项目用水需要。从年内过程分析，各月也不缺水。因此，无论是从总体上还是从各月来分析，均能满足本项目用水需要。
50%保证率：达尔布特河取水断面来水量2252.0万m3，扣除河道生态环境需水量375.7万m3后，可供利用的水资源量为1876.3万m3，论证区规划年各业需水量74.5万m3。经供需平衡分析，新增本项目取水量3.7万m3/a后，达尔布特河取水工程断面余水量为1798.2万m3，供需平衡分析计算结果见表5.2-19。本项目新增取水量占河道地表水可利用水量的0.2%，从总水量分析可以满足项目用水需要。从年内过程分析，各月也不缺水。因此，无论是从总体上还是从各月来分析，均能满足本项目用水需要。
75%保证率：达尔布特河取水断面来水量1768.0万m3，扣除河道生态环境需水量375.7万m3后，可供利用的水资源量为1392.3万m3，论证区规划年各业需水量75万m3。经供需平衡分析，新增本项目取水量3.7万m3/a后，达尔布特河取水工程断面余水量为1313.7万m3，供需平衡分析计算结果见表5.2-20。本项目新增取水量占河道地表水可利用水量的0.27%，从总水量分析可以满足项目用水需要。从年内过程分析，各月也不缺水。因此，无论是从总体上还是从各月来分析，均能满足本项目用水需要。
95%保证率：达尔布特河取水断面来水量1203万m3，扣除河道生态环境需水量375.7万m3后，可供利用的水资源量为万827.3m3，论证区规划年各业需水量73.7万m3。经供需平衡分析，新增本项目取水量3.7万m3/a后，达尔布特河取水工程断面余水量为750.0万m3，供需平衡分析计算结果见表5.2-21。本项目新增取水量占河道地表水可利用水量的0.45%，从总水量分析可以满足项目用水需要。从年内过程分析，各月也不缺水。因此，无论是从总体上还是从各月来分析，均能满足本项目用水需要。
综上，本项目规划年新增地表取水量为3.655万m³/a，占P=95%保证率下取水断面地表水可供水量的比例仅为0.44%，占比极低。取水论证阶段已严格预留达尔布特河生态基流，足额保障了河道内生态用水需求，并充分满足区域已有及规划新增各类用水户的取水需求。根据供需平衡计算结果，无论是现状年还是规划水平年，不同来水保证率下全年各月均不存在缺水量，本项目取水后，河道剩余径流量仍可满足各类法定用水需求，不会引发河道断流，也不会改变河道天然水文情势的整体格局，对区域天然水循环的影响十分轻微。
2、对水文情势的影响分析
项目为引水工程，仅在河道新建取水口，不涉及其他建构筑物，不会改变河道天然水文情势的整体格局，原河流基本水文特征会发生变化。由于项目取水量占取水河段径流比例较小，流量、水位均变幅不大，对取水段下游水文情势影响较小。
3、对河道水环境质量的影响
本项目地表水取水仅为从河道抽水，取水过程不向河道排放任何污染物，不会引入外源污染；同时由于本项目取水量占河道同期径流量的比例极低，取水不会改变河道原有水质类别，因此运营期本项目地表水取水不会对河道水环境质量产生不利影响。
4、对第三方合法用水权益的影响
本项目取水口上游5km处为西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司已建成取水口，本项目取水口位于其下游，区间无较大支流汇入，也无其他集中取水用户。本项目取水量极小，取水后不会改变上游河道水位、流量条件，对上游已建取水户的正常取水不会造成影响；同时，本项目取水已预留足额生态基流与下游用水水量，下游河道生态用水、两岸居民生活用水、农业灌溉用水及其他合法取水户的用水需求均可得到充分保障，不存在损害第三方合法用水权益的情况。
综上，本项目地表水取水规模小，各项水资源配置与保障措施落实到位，不会对达尔布特河流域水资源及相关用水主体产生明显不利影响，取水影响整体可控。
5、与区域已建项目取水的叠加与累计影响
本项目拟设地表水取水点上游5km左右是西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司取水口，该取水口已依法取得取水许可。本项目取水口与上游已建取水口间河道长度适中，区间无较大支流汇入，也无其他规模以上集中取水户，区域内仅存两处集中地表水取水工程，叠加后的总取水量61.5万m3，占论证区P=95%来水保证率下扣除生态基流后的剩余可利用水量的7.4%，占区域可利用水资源量的比例较低。
从累计影响角度分析，本项目新增取水将依法纳入区域用水总量控制指标统筹管理，叠加上游已建项目取水后，未超出达尔布特河水资源承载能力，不会改变区域水资源供需平衡的整体格局。同时，可供水量计算中足额预留河道生态基流，本项目与上游已建项目取水后，仍能稳定保障河道生态需水要求，不会对下游河道生态用水产生累积不利影响；本项目取水口位于已建取水口下游，本项目取水不会改变上游已建取水口的水位、水量条件，不存在对上游已建取水户取水的累计负面影响，也不会损害其他第三方合法用水权益。
综上，本项目取水与上游已建项目取水的叠加累计影响程度十分轻微，不会对区域水资源开发利用格局、生态用水保障以及其他用水户权益产生明显不利影响，叠加影响处于可接受范围。
6、对水功能区的影响
齐求3号金矿采矿生产过程用水为凿岩降尘用水，水量全部消耗。选矿废水全部循环利用。生活污水直接排入地埋式一体式污水处理装置后全部用于道路喷洒和绿化不排入地表水，不与地表水发生水利联系，对当地水功能区纳污能力不会产生影响。
7、对水生态系统的影响
建设项目取水考虑到以河流生态基流量为前提，首先保证河流生态植被生长不受取水影响，建设项目取水量仅占河流径流量极少，取水对河流地表水径流量基本不产生影响，另外，项目取水已考虑到下游的生态用水，在水量平衡计算时，按30%的径流量来考虑生态基流，完全可以保证达尔布特河下游河道的生态用水要求。因此，项目的实施对水生态系统的影响较小。
[bookmark: _Toc30684]5.2.2.2工程排水对地表水体的影响
（1）正常工况下影响分析
1）生产废水对地表水的影响
根据《初步设计》可知，本项目尾矿库回水，产生量为528m³/d，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的工艺与产品用水标准后，全部回用于选矿工艺用水，不外排。
（2）非正常工况下影响分析
为防止回水系统故障对外环境造成污染影响，项目配套采选工程于充填站设置1座200m3矿浆事故池，用于事故状态时生产系统回水及尾矿浆的临时储存。
根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿采选尾建设工程可行性研究报告》，尾矿库正常工况下回水量约528m³/d（22m³/h，0.37m³/min），则生产系统20min回水量为7.4m³。项目回水管道长1900m，内径0.1m，倒空产生的尾矿回水为14.92m³。则事故状态下尾矿回水总量为22.32m³。
本项目配套采选工程于充填站设置1座200m3矿浆事故池，可承纳事故状态下全部生产系统回水。因此，在选矿生产系统发生故障或事故时，通过将尾矿回水管道中尾矿回水排入事故池，并及时维修，在故障或事故排除后，再泵回生产系统，不会发生外排，对外环境影响不大。
（3）地表水环境影响评价自查表


表5.2-22  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 □；其他 
	水温 □；径流 ☑；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；毒有害污染物 □；
非持久性污染物 ；pH值 ；
热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 ☑；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B
	一级 □；二级 □；三级 ☑

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建；在建□；拟建；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 ；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ 
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 ；平水期 □；枯水期 □；冰封期
春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 ☑

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 ；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □
	（）
	监测断面或点位个数
（）个 

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（28）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km²

	
	评价因子
	（pH、化学需氧量、氨氮、石油类、硫化物、铬（六价）、铅、镉、汞、砷）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 
规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期 ；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季□；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □ 
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 
水环境质量回顾评价 □ 
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区  
不达标区 □

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（28）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km²

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期 ；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □ 
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 
正常工况 ；非正常工况 □ 
污染控制和减缓措施方案 □ 
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □ 
导则推荐模式 □：其他 

	影
响
评
价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 
水环境控制单元或断面水质达标 □ 
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m³/s；鱼类繁殖期（ ）m³/s；其他（ ）m³/s 
生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 
	手动 ☑；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受 ；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc27850][bookmark: _Toc21418][bookmark: _Toc29730]5.2.3运营期地下水环境影响分析与评价
5.2.3.1评价区水文地质条件
项目尾矿库紧邻齐求3号金矿采矿范围，与齐求3号金矿采选工程属于同一个水文地质单元，本次项目水文地质条件根据《新疆托里县齐求3号金矿水文、工程、环境地质勘探报告》进行评价。
1、岩矿层的富水性
（1）划分依据
根据矿区水文地质测绘资料，简易水文地质观测成果，钻孔水文地质、工程地质编录中岩石的孔隙、破碎带等富水性特点，抽水试验成果等，依据GB/T12719-2021《矿区水文地质工程地质勘查规范》附录B,按钻孔单位涌水量(q)进行含水层富水性和含（隔）水层划分：
1）弱富水性：q≤0.1L/s·m;
2）中等富水性：0.1L/s·m<q≤1.0L/s·m;
3）强富水性：1.0L/s·m<q≤5.0L/s·m;
4）极强富水性：q>5.0L/s·m。
（2）含（隔）水层的划分结果
根据区内勘查成果，共划分了2个含（隔）水层，见表5.2-23。
表5.2-23  含（隔）水层划分表
	地层代号
	含(隔)水层编号
	含(隔)水层名称

	C₁b²
	工
	风化裂隙透水不含水层

	C₁b²
	Ⅱ-1
	下石炭统包古图组第二岩性段弱含水层

	C₁x¹
	Ⅱ-2
	下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段弱含水层


（3）含（隔）水层特征
1）风化裂隙透水不含水层（I）
矿区基岩在风化作用影响下分布于近地表部位，风化层厚度一般在60-80m左右，上部岩石风化强烈，下部风化弱，自上而下裂隙发育程度逐渐减弱，岩体完整程度逐渐趋于完整。岩石主要为凝灰质砂岩，裂隙发育，岩体破碎，大气降水为主要补给来源，区内钻孔水位埋深9.01-45.0m，地下水位以上层位不具储水条件，为透水不含水层。
2）下石炭统包古图组第二岩性段弱含水层（Ⅱ-1）
分布在矿区西北部，为一套浅灰色凝灰岩、浅灰色、浅灰绿色硅质凝灰岩、浅绿色玄武岩、灰色凝灰质砂岩夹灰黑色凝灰质粉砂岩，该组地层下覆地层为断层接触。据同一成矿带上哈图金矿对该层抽水试验钻孔成果，单位涌水量0.0009L/s·m，弱富水性，渗透系数0.000005m/d，水位埋深9.20m，水化学类型SO₄-Ca²·Na型，矿化度3238—7552克/升。为矿床直接充水含水层。
3）下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段弱含水层（Ⅱ-2）
分布在矿区大部分地段内，出露面积1.6km²，占矿区的80%，与包古图组、太勒古拉组为断层接触接触，该组按岩性特征岩性组合分为三个岩性层，C1x1-a：a层主要分布在矿区中南部，主要出露一套浅灰色、土黄色凝灰质粗砂岩、凝灰质细砂岩、凝灰质砂岩互层，夹少量浅灰色含砾凝灰质粗砂岩透镜体组成：倾向北西，倾角70-80°，与b层呈断层接触：C1x1-b：b层主要分布在矿区中部，主要为一套灰色、灰黑色凝灰质粉砂岩、凝灰质细砂岩互层组成：其中该层岩性变化较明显，局部夹硅化凝灰岩，凝灰岩透镜体。与a层呈断层接触，向北西倾，倾角80-85°，东侧局部岩石受后期断裂影响挤压变形形成向南倾斜，倾角65°；C1x1-c：c层主要分布在矿区北部，主要出露一套灰黑色、浅灰色凝灰质砂岩夹凝灰质粉砂岩，局部少量凝灰质粗砂岩透镜体：岩石大部分为断层角砾岩：与上部包古图组呈整合接触（或断层接触），与b层呈断层接触，倾向向北西，倾角70-85°，接触界线为安齐断裂带，形成断层角砾、断层泥、碎裂岩带。依据区内对该层进行的抽水试验钻孔成果，单位涌水量0.0005-0.0011L/s·m，弱富水性，渗透系数0.00012-0.00027m/d，水位埋深9.20-28.95m、水化学类型总体以SO42--Ca2+·Na+型为主，矿化度452.77-2760mg/l。为矿床直接充水含水层。
表5.2-24  抽水试验成果表
	钻孔
编号
	孔深(米)
	含水层
厚度
(米)
	抽水试验
层位
	静止水位(米)
	水位
降深
(米)
	涌水量
Q
(立方米/日)
	单位
涌水量
q
(升/秒.米)
	91m口径
10m降深
q
(升/秒.米)
	影响
半径
R
(米)
	渗透
系数
K(米/日)

	
	
	
	
	水位
埋深
	水位
标高
	
	
	
	
	
	

	ZK1105
	360.55
	216.25
	C₁x¹
	28.95
	1215.05
	36.12
	0.95
	0.00031
	0.0011
	11.46
	0.00036

	SZK1
	185.00
	69.80
	C₁x¹
	9.20
	1215.00
	18.95
	0.423
	0.00026
	0.0005
	5.20
	0.00027


（4）各含水层之间的水力联系
矿区范围内无常年性地表水流，多为干沟，呈平行状、树枝状和羽状分布，春季冰雪消融水及偶有暴雨可形成暂时性地表水流，在顺地形坡度向低凹处汇集运移时，经风化裂隙透水不含水层(I)缓慢渗透补给于下石炭统包古图组第二岩性段弱含水层（Ⅱ-1）、下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段弱含水层（Ⅱ-2），暂时性地表水具时间短、速度快的特点，对下石炭统包古图组第二岩性段弱含水层（Ⅱ-1）、下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段弱含水层（Ⅱ-2）地下水的补给主要表现在瞬时补给，由于岩层风化裂隙发育浅，连通性较好，雨水携带泥沙逐渐向下部裂隙带渗透，造成一定深度上的裂隙堵塞，下石炭统包古图组第二岩性段弱含水层（Ⅱ-1）、下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段弱含水层（Ⅱ-2）与风化裂隙透水不含水层（I）存在一定的水力联系，补给量微弱，两者之间水力联系较密切。
下石炭统包古图组第二岩性段弱含水层（Ⅱ-1）与下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段弱含水层（Ⅱ-2）为矿区含矿地层，断层接触，接触界线为安齐断裂带，安齐断裂为压扭型断裂，断裂带内主要发育片理化、碎裂岩、糜棱岩化、断层泥、断层角砾岩，从断层两侧抽水试验成果及地下水化学类型分析，单位涌水量、渗透系数变化不大，水化学特征差异明显，说明断层带渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，下石炭统包古图组第二岩性段弱含水层（Ⅱ-1）与下石炭统希贝库拉斯组第一岩性段弱含水层（Ⅱ-2）间的水力联系微弱。
（5）构造破碎带的水文地质特征
矿区为安齐断裂及其次级断裂，分布着大小断裂F1-F10共计10条，断裂构造为北西向、近东西向、北东向，主干断裂和次级断裂相互交错，构成了矿区断裂构造格架。矿区以北东走向断裂为主，次为近东西向断裂和北西向断裂。主要断裂为：F7、F3、F2、F1。
巷道水文地质编录成果：1160m中段主要为干燥区，其次为潮湿区，局部为滴水区。潮湿区主要分布于中北段平巷中，滴水区呈星点状散布于潮湿区及中段区域。1160m中段巷道位于F7断裂北侧。
西南段主要为干燥区，从15线(15线穿脉CM15)至3线(3线YM9沿脉)段，该段巷道底部见有径流，径流微弱，YM13处为滴水区，径流相对较强，YM10-YM9处为潮湿区，径流较微弱。径流于YM13沿脉口及下游逐渐汇聚于排水渠中，向西北方向排泄至水仓中，流量约为0.03L/s。
中部主要为干燥区，从9线(YM9沿脉)至8线(YM3沿脉)段，多为干燥区，局部形成积水区，局部积水深度一般为2～5cm。积水区与巷道其他位置无水力联系，未形成明显径流。YM5处为滴水区，径流相对较强，YM7处为潮湿区，径流较微弱。径流于YM5沿脉口逐渐汇聚于排水渠中，向西北方向排泄至水仓中，流量约为0.07L/s。
西北段主要为干燥区，滴水区位于8线(YM3沿脉),该段下游偶见积水区，积水深度一般为2cm,沿坑道排水渠向北东方向排泄至水仓中。
坑道系统涌水量经立井抽水，单位涌水量为0.0023L/s,矿化度3164mg/L，水化学类型为SO42--Ca2+·Na+型，与ZK1105孔抽水试验成果及地下水化学类型对比分析说明F7断裂构造破碎带常形成相对富水的脉状水，并相互沟通形成网脉状水，富水性不均匀，具各向异性，能形成一定地下水的赋存空间，但渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，弱富水性，导水性弱，对矿床充水的影响弱。
据F2断层与F3断层间抽水试验钻孔SZK1孔抽水试验成果及地下水化学类型与区域水文地质图中哈图金矿ZK31抽水试验成果对比分析，单位涌水量、渗透系数变化不大，说明F2断层与F3断层构造破碎带渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，导水性弱，对矿床充水的影响弱。
2、地下水动态及其补给、径流、排泄
矿区位于哈萨克斯坦一准噶尔板块的西准噶尔盆地水文地质分区北西部的小水文地质单元内，在水文地质单元上属干旱一半干旱山区水文地质区。水文地质条件及地下水运动规律均较复杂，且受地质构造、地层岩性、地形地貌及水文气象等多种因素控制，岩层多裸露地表，大气降水是该区地下水的唯一补给来源，各含水层多以垂直渗透形式接受大气降水的补给，降水一般集中在每年的5、6、7三个月份。地下水动态变化，根据矿山前人水文地质数据的收集以及本次钻探工作中水文地质的观测资料，水位在5-7月份较高，8-10月份较低，地下水受季节性影响变化相对明显。由于含水层大部分为凝灰质砂岩裸露地表，风化层裂隙发育，暂时性地表水具时间短、速度快的特点，雨水携带泥沙逐渐向下部裂隙带渗透，造成一定深度上的裂隙堵塞，不利于大气降水的全部入渗，大气降水间接性补给矿坑地下水比较慢也比较弱，地下水迳流条件受地形制约，由高处向低处流动，在相对低洼处，当含水岩层被沟谷切割的地方或断层阻隔，地下水便以泉的形式出露地表，矿区地下水主要以地下泾流方式向低处汇集，以潜流的形式补给周边低洼区，地下水流向总体为顺地形由北西向南东径流（图6.2-1），排泄于达尔布特河，流出区外。
[image: ]
图5.2-1  齐求3号金矿地下水等水位线图。
5.2.3.2尾矿库对地下水的影响
正常情况下，尾矿库蓄水对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。
尾矿库废水能否进入含水层取决于地质、水文地质条件和工程采取的防渗漏措施。对于承压水层由于上部有隔水顶板，只要废水不进入补给区，就不会污染地下水。对于潜水含水层，若其顶板为厚度不大的强透水层，废水则有可能通过隔水顶板进入含水层。由于潜水含水层的埋藏特点，导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大，其能否被污染取决于包气带的土壤性质和厚度，包气带中的细小颗粒可以滤去吸附某些污染物质。当废水分布于流域系统的补给区时，随着时间延续，污染物质将沿流线从补给区向排泄区逐渐扩展，最终可波及整个流动系统。当污染源位于排泄区，污染影响的范围比较局限，对地下水的影响较小。
依据规范规定，当天然基础层的渗透系数大于1×10-7cm/s时，需采用天然或人工材料构筑防渗层，所构筑的防渗层的渗透性能要相当于渗透系数为1×10-7cm/s或厚度为1.5m粘土层的防渗性能。本项目尾矿库防渗设施完备，尾矿库全库采用1.5mmHDPE防渗膜，尾矿坝内坡采用1.5mm厚HDPE土工膜防渗，并与库内1.5mm光面HDPE土工膜连接成一体；尾矿坝内土工膜上表面铺设200mm粗砂或者风化层层作为保护层，其下设600g/m2无纺土工布和200mm厚粗砂作为保护层。内坡结构为碾压堆石坝—粗砂垫层（200mm厚）—土工布（400g/m2）—防渗层（1.5mmHDPE膜）—风化土保护层（200mm厚）。
5.2.3.3地下水环境影响预测
1、评价目标
地下水环境影响评价的目的，在于从环境保护角度出发，根据该项目的特点，分析其项目运行过程中污染物的产生过程和环节，污染物的产生量及排放方式和途径，并在此基础上分析该项目对周围地下水环境将带来的影响程度和影响范围，同时提出污染物进行治理的工程措施及方法，以达到削减污染物排放总量，实现达标排放，保护环境的目的。
2、预测范围
本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表中的“H有色金属”中“47、采选”类，确定本项目尾矿库地下水环境影响评价级别为二级。
3、污染途径
地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗入进入地下水层。无机物在自然界不能降解，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。废水中的主要有机污染物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。
根据本项目工程分析，本项目尾矿库运营期对地下水产生污染的途径主要为渗透污染，渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。污水、物料的跑冒滴漏、泄漏事故或固体废物渗漏事故，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。
4、预测情景选择
在非正常状况下，污染物随着地下水的运移对环境造成危害。因此了解污染物在地下水中的迁移规律、运移范围和对环境的影响程度，对于项目的选址，污染物运移预测和管理都有重要意义。
考虑到尾矿库气带及含水层岩性为风化砂岩等，在防渗措施不到位的情况下，污染物经地表下渗可进入地下水中。另一方面，污染物进入含水层后，会随着水流在水平方向上进行迁移和扩散，因此需对水平方向上污染物的运移进行预测。
综合考虑项目特征及废水的特征、装置情况以及项目区水文地质条件，本次环评主要预测项目尾矿库等污染物发生泄漏后，在含水层运移速率及可能对敏感点的影响。
5、特征因子确定
新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年9月2日对齐求3号金矿尾砂进行的浸出毒性检测，检测结果见下表。
表5.2-25  尾矿浸出毒性检测结果  单位：mg/L（pH，无量纲）
	序号
	检测因子
	检测结果mg/L
	GB5085.3-2007标准限值

	1
	PH
	8.32
	6~9

	2
	总铜
	0.02L
	100mg/L

	3
	总锌
	0.005L
	100mg/L

	4
	总铅
	0.1L
	5mg/L

	5
	总镉
	0.005L
	1mg/L

	6
	总铬
	0.05L
	15mg/L

	7
	六价铬
	0.004L
	5mg/L

	8
	总汞
	0.0022
	0.1mg/L

	9
	总镍
	0.04L
	5mg/L

	10
	总银
	0.01L
	5mg/L

	11
	总砷
	0.0118
	5mg/L

	12
	总硒
	0.00417
	1mg/L

	注：“L”小于检出限


污染因子和浓度确定：本次环评采取污染物源强最不利情况，采用单因子标准指数法确定预测因子，取标准指数最大的因子作为预测因子。采用标准指数法依据本项目尾砂浸出毒性数据计算各因子标准指数，本次预测选择占标率较大的物质“砷”作为预测污染因子。预测浓度确定为0.0118mg/L。
6、非正常状况下污染物泄漏时间确定
本项目预测时段选取地下水污染后的100d、500d、1000d、3000d。
7、非正常状况下地下水环境影响预测
（1）预测方法
本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：




式中：t0—为注入污染物时间
x—距注入点的距离（m）；
C—t时刻x处的地下水浓度（mg/L）；
C0—注入的示踪剂浓度（mg/L）；
D—纵向弥散系数（m²/d）；
t—时间（d）；
u—水流速度（m/d）；
erfc（）—余误差函数；
（2）参数确定
本次评价将地下水污染按最不利条件预测，在模型中不考虑污染物在含水层的吸附、挥发、生物化学反应，将其作为保守物质看待，模型中各项参数，只按保守性污染质考虑，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。
1）地下水流速


式中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；
I—水力坡度，无纲量；n—孔隙度，无纲量；
根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，本项目地下水流速参数选取如下：
U—地下水实际流速，m/d；n—孔隙度（0.32），无纲量；
K—渗透系数，0.00031m/d；根据《新疆托里县齐求3号金矿水文、工程、环境地质勘探报告》，本项目区渗透系数为0.00031m/d；
I—水力坡度（6.7%），无纲量；综合《新疆托里县齐求3号金矿水文、工程、环境地质勘探报告》，地下水水力坡度按照齐求3号金矿地下水等水位线图取为I=0.067。
综上地下水平均实际流速U=0.00031m/d×6.7%÷0.32=0.0000649m/d。
2）弥散系数
一般弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性，因此，本次预测过程中所用的弥散度尺度效应的研究结果来确定。参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL汇在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度从整体上随着尺度的增加而增大（图6.2-2）。基准尺度LS是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。因此本项目模拟取弥散度参数为5m。
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图5.2-2  lgαL—lgLs关系图
模型计算中纵向弥散度选用5m，弥散度及弥散系数计算公式如下：


式中：D—弥散系数，m²/d；αL—弥散度；U—水流速度，m/d。
由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数为0.000325m²/d，依据美国环保署（EPA）提出的经验数据：横/纵向弥散度比（αT/αL）一般为0.1，则横向弥散系数为0.000325m²/d。
根据地下水导则等相关要求，分别预测100d、500d、1000d、3000d时的污染物迁移情况。
表5.2-26  地下水预测参数表
	污染物
	浓度（mg/L）
	U
	K（m/d）
	ɑL（m）
	DL（m²/d）

	砷
	0.0118
	0.0000649
	0.00031
	5
	0.000325


（3）预测结果
表5.2-27  废石场不同时间点污染物预测结果
	项目
	预测时间（天）
	100
	500
	1000
	3000

	砷
	最大浓度（mg/L）
	6.63×10-6
	0.00138
	0.00112
	0.000397

	
	最大浓度处距离（m）
	1
	1
	1
	1

	
	超标最远距离（m）
	-
	-
	-
	

	
	影响最远距离（m）
	1
	2
	3
	6

	
	标准值（mg/L）
	0.01


从预测结果可以看出，非正常工况下废石场短时泄漏持续60d情况下，100d、500d、1000d、3000d时，铅和汞预测结果均未超标，影响距离最远为6m。污染物运移到下游污染浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，污染因子随时间和位置变化的浓度预测结果见图5.2-3、5.2-4。

图5.2-3  100天砷污染物变化趋势图

图5.2-3（续）  500天砷污染物变化趋势图
图5.2-3（续）  1000天砷污染物变化趋势图

图5.2-3（续）  3000天砷污染物变化趋势图
（2）对含水层影响分析
根据含水层砷浓度变化趋势（图5.2-3）可知，在非正常状况下污染物砷对含水层局部区域短期内形成污染羽，在潜水含水层不存在超标现象，对含水层影响较小。
（3）对敏感点影响分析
根据预测结果（图5.2-3）可知，在非正常状况下对含水层影响较小，且评价范围内无地下水环境敏感点，因此不会对地下水环境敏感点产生污染，因此，非正常状况对地下水环境影响可接受。
5.2.3.4地下水评价结论
运营期，在正常状况下，按目前企业的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。正常状况下建设项目对地下水环境影响不大。
运营期，在非正常状况下，尾矿库防渗层破损发生局部泄漏会对地下水造成一定程度的影响。在不考虑包气带和含水层对污染物的自净、吸附、生化作用等阻滞效应，地下水污染模拟预测结果显示，在短期内污染单元发生渗漏后污染物不会对地下水含水层造成污染，在预测期内能达到地下水Ⅲ类标准的限值，对地下水环境影响可接受。但是企业需要对污染单元进行长期地下水水质监测，一旦发现监测井出现异常，由建设单位负责地下水污染治理等措施。
[bookmark: _Toc661][bookmark: _Toc8439][bookmark: _Toc2190][bookmark: _Toc10438]5.2.4运营期声环境影响分析与评价
5.2.4.1声环境质量影响预测
（1）预测范围
1）项目评价范围内无噪声敏感点，因此，本次评价不再进行环境敏感点的噪声影响评价。
2）本项目尾矿库仅建设值班室，主要噪声来源于回水泵。运行期噪声源稳定，假设全部噪声源均为持久性连续声源，预测正常运行条件下项目尾矿库的昼间和夜间噪声。
（2）预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
（3）预测参数
项目噪声主要源自回水泵。设备产生的噪声声级一般85dB之间。项目噪声源强调查清单见表5.2-28。
表5.2-28  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级/dB
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	回水泵房
	回水泵
	85
	基础减振、隔声
	115.37
	82.27
	1021
	1
	95
	昼夜
	25
	70
	1


（4）预测结果
根据上述预测模式和参数，本次采用环安噪声环境影响评价系统对本项目厂界的噪声预测，噪声预测结果见表5.2-29。
表5.2-29  项目噪声预测结果  单位：dB(A)
	预测点位
	时段
	贡献值
	标准值
	达标情况

	
	
	
	
	

	项目区
	东厂界
	昼间
	31.34
	60
	达标

	
	
	夜间
	31.34
	50
	达标

	
	南厂界
	昼间
	40.22
	60
	达标

	
	
	夜间
	40.22
	50
	达标

	
	西厂界
	昼间
	48.22
	60
	达标

	
	
	夜间
	48.22
	50
	达标

	
	北厂界
	昼间
	41.62
	60
	达标

	
	
	夜间
	41.62
	50
	达标


5.2.4.2预测结果分析
由预测结果可知，项目运营后，厂界昼间、夜间噪声贡献值为31dB(A)～48dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求。运营期尾矿库噪声对周围声环境影响较小。
5.2.4.2声环境影响评价自查表
本项目声环境影响评价自查表见表5.2-30。
表5.2-30  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级                   二级☑                   三级

	
	评价范围
	200m☑               大于200m□               小于200m

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级      最大A声级□    计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准                地方标准□                国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法         现场实测加模型计算法□         收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□              已有资料             研究成果

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型               其他□              

	
	预测范围
	200m☑                大于200m□              小于200m

	
	预测因子
	等效连续A声级     最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标                         不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标                         不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测   固定位置监测□  自动监测□  手动监测□  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：
（等效连续A声级）
	监测点位数：（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行                        不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（      ）”为内容填写项。


[bookmark: _Toc30534][bookmark: _Toc15501][bookmark: _Toc29636][bookmark: _Toc21946]5.2.5运营期固体废物环境影响分析
本项目运营期固体废弃物主要为堆存尾砂。
（1）尾砂
选矿厂排出的尾矿以浓度35%的矿浆通过尾矿输送管一部分排入充填站用于充填矿体，剩余排放至尾矿库。选厂处理规模15万t/a，年排尾矿量57922.72t/a，规划远期选矿厂处理规模30万t/a时，排尾量11.58×104t/a，设计新建尾矿库服务年限为15a，共堆存尾矿量约173.76×104t，尾矿的堆积干容重按1.5t/m³考虑，则尾矿总量约为115.80×104m³。
本次设计尾矿库可形成总库容156万m3，可提供有效库容约132万m3，能够满足服务年限内尾砂排入尾矿库。
[bookmark: _Toc2040][bookmark: _Toc19324][bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc19401]5.2.6运营期土壤环境影响分析
5.2.6.1土壤环境的影响识别
本项目为金矿采选配套的尾矿库，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，为Ⅰ类项目。本项目尾矿库环境影响类型为污染影响型。
根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。
施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。
运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物等，本项目主要为尾矿库等生产运营过程中对土壤产生的影响。
本项目对土壤的影响类型和途径及影响因子见表5.2-31至5.2-32。
表5.2-31  土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	运营期
	尾矿库
	
	
	√
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”


项目运营期对土壤影响主要为垂直入渗，根据新疆锡水金山环境科技有限公司对齐求3号金矿尾砂进行的浸出毒性检测鉴别结果，对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中最高允许排放浓度，采用单因子标准指数法确定预测因子，取标准指数最大的因子作为预测因子。采用标准指数法依据本项目尾砂浸出毒性数据计算各因子标准指数，本次预测选择占标率较大的物质“砷”作为预测污染因子。
表5.2-32  污染影响型建设项目土壤影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	尾矿库
	尾砂堆存过程中淋溶液
	垂直入渗
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、铍
	砷
	/


5.2.6.2预测评价范围、时段和预测情景设置
（1）预测评价范围
项目的预测评价范围与调查评价范围一致，详情如下：
本项目尾矿库不含盐、酸、碱类等物质，对土壤环境影响类型为污染影响型，影响途径以垂直入渗为主，土壤评价等级为一级，评价范围为占地范围内全部以及占地范围外1km范围内。
（2）预测分析重点
本次评价不考虑大气污染物沉降污染。重点考虑尾矿砂中重金属等物质通过入渗的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。
表5.2-33  土壤污染途径分析表
	污染源
	非正常工况
	潜在污染途径
	主要污染物

	尾矿库
	雨季淋滤液进入土壤
	污染物以垂直入渗为主，预测其对评价区土壤影响程度
	砷


5.2.6.3预测评价方法及结果分析
本次评价选取HJ964-2018附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的影响，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下：
①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：


式中：
△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

——表层土壤容重，kg/m³；
A——预测评价范围，m²；
D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

——持续年份，a。
②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：


式中：
Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
③参数选取
表5.2-34  尾矿库土壤环境影响预测参数选择
	序号
	参数
	单位
	取值
	来源

	1
	IS
	g
	566.17
	砷：0.0118mg/L
（浸出毒性检测结果）
	渗水量按年平均降水量253.1mm×尾矿库面积18.9570ha计算，全年365d

	2
	LS
	g
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	3
	RS
	g
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	4
	ρb
	kg/m³
	1400
	新疆盐渍化土壤容重在1.3-1.4g/cm³

	5
	A
	m²
	105005
	工程占地范围

	6
	D
	m
	0.2
	一般取值

	7
	Sb
	g/kg
	铜：0.032；砷：0.0008；铅：0.048；汞：0.00011；六价铬：未检出；镉：0.00033；镍：0.016（土壤环境质量现状监测结果）


2）预测结果
砷通过入渗途径的土壤影响预测结果，见表5.2-35。
表5.2-35  土壤环境影响预测结果
	年份/n
	单位质量表层土壤中各物质的预测值（g/kg）

	
	砷

	1
	0.0008+△S（△S=0.0002548g/kg）=0.00105458

	2
	0.0008+△S（△S=0.00050916g/kg）=0.00130916

	5
	0.0008+△S（△S=0.0012729g/kg）=0.00207290

	10
	0.0008+△S（△S=0.0025458g/kg）=0.00334580

	20
	0.0008+△S（△S=0.0050916g/kg）=0.00589160


形式进入周边土壤环境，可能会造成土壤环境污染影响。根据情景预测结果，本项目尾矿库污染物垂直入渗如持续20年，则评价范围内单位质量表层中铅和汞的含量将基本保持本底值，总体增量较小，对区域土壤环境影响较小。
5.2.6.5预测与评价结论
本项目现状土壤环境质量监测结果表明：本项目各监测点土壤监测指标均不超标，低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值要求，项目区域土壤现状环境质量良好。
本项目尾矿库淋溶及选矿废水泄漏事故状态下，污水通过入渗形式进入土壤环境，可能会造成土壤环境污染影响。污染物垂直入渗如持续20年，则评价范围内单位质量表层中铅和汞的含量将基本保持本底值，总体增量较小，对区域土壤环境影响较小。
5.2.6.6土壤环境影响自查表
表5.2-36  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响 
识
别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型；两种兼有
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地；未利用地
	土地利用
类型图

	
	占地规模
	（18.957）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（        ）
	

	
	全部污染物
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍
	

	
	特征因子
	砷
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感；较敏感；不敏感
	

	评价工作等级
	一级；二级；三级
	

	现
状 
调
查
内
容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	2
	4
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	/
	0~0.5m
0.5~1.5m
1.5~3m
	

	
	现状监测因子
	基本45项及pH、含盐量
	

	现
状 
评
价
	评价因子
	基本45项
	

	
	评价标准
	GB 15618☑；GB 36600；表 D.1；表 D.2□；其他（        ）
	

	
	现状评价结论
	各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值标准要求。
	

	影
响 
预
测
	预测因子
	砷
	

	
	预测方法
	附录 E；附录 F；其他（        ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（     m2 ）    影响程度（        ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防
治 
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（        ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	4
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍
	表层土壤1次/年；深层土壤1次/3年
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	本项目尾矿库淋溶事故状态下，污水通过入渗形式进入土壤环境，可能会造成土壤环境污染影响。根据情景预测结果，本项目尾矿库污染物垂直入渗如持续20年，则评价范围内单位质量表层中铅、汞的含量将基本保持本底值，总体增量较小，对区域土壤环境影响较小。
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


[bookmark: _Toc25131][bookmark: _Toc29978][bookmark: _Toc13864][bookmark: _Toc7169]5.2.7运营期生态环境影响分析
项目运营期的生态影响主要表现在项目区占地使土地利用格局发生变化，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变，导致自然体系的生产能力降低，其恢复稳定性和阻抗稳定性也受到一定影响。但由于项目区本身植被种类稀疏，且降低的幅度较小，自然体系对这个改变是可以承受的。从维护区域自然体系生态完整性的角度看，生态影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc6389]5.2.7.1对植被影响分析
[bookmark: _Toc1162]本项目所在区域内自然植被分布较少，以草本植物为主。项目主要建设尾矿库、炸药库及回水管线等，项目区占地范围植被覆盖度为10%～30%，项目建设不会使整个评价区内植物群落的种类组成因本次项目而发生变化，亦不会造成某一物种在评价区范围内的消失。
本项目区为占地为天然牧草地，植被覆盖度为10%～30%，本项目新增占地面积为18.9570ha，生物量按照600kg/ha计，则本工程建设可造成最大生物损失量约10.88t。
项目建设时应尽量选择在无植被生长或植被覆盖较低区域建设，无法避免破坏植被时，可采取对异地补偿栽种方式，尽可能减少破坏植被生长。评价认为，采取必要的生态保护措施后，项目建设对评价区内植被影响小。
5.2.7.2对野生动物影响分析
由于植被的分布，项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主，少有珍惜濒危物种分布，项目周边区域野生动物主要有草原鼠、灰尾兔、山麻雀、荒漠麻蜥、旱獭、欧亚红松鼠，偶见有野山羊等，不涉及珍稀濒危及国家级和省级保护动物。项目占地导致野生动物栖息地的范围缩小，项目建设破坏地表植被，改变野生动物的生存环境，项目建设及运营期人类活动和噪声排放干扰野生动物正常生活，使拟建厂址区域内部分野生动物迁离原栖息地。运营期间随着人工诱导自然植被恢复，可使生态环境有一定改善，将减轻和削弱运营初期人类活动对野生动物造成的负面影响。
5.2.7.3对土地利用类型影响分析
本次项目建设永久占地将改变评价区内土地的利用方式，改变了土地的利用方式，使原有土地理化性质和结构发生变化，本项目完成后，由于人为活动对区域内生态系统干扰的逐渐增加，区域范围内的土地利用状况发生了一定变化并表现出一定的变化趋势，原来的土地利用类型逐渐被建筑用地所占用。根据土地利用现状分析可知，评价范围内的土地利用类型为天然牧草地，现状项目区内建筑用地比例上升，其他土地利用类型相应地减少，整个评价范围内以草地为主的土地利用结构开始发生变化。
车辆运输及生产过程产生的粉尘等污染物会对项目区周围空气环境产生影
响，而污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，降低了土壤的农业利用价值。
项目区地面裸露，在今后生产运营中，即使没有被冲刷，表土的温度变幅将增加，对土壤的理化性质即会有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。
[bookmark: _Toc10418]5.2.7.4对水土流失影响分析
（1）影响因素
随着项目开发建设，修建人工设施、挖毁原地貌、废弃物堆置等，这种景观格局的变化，使区域固有的自然生态功能部分丧失。根据区域气象特征，项目区年均降水量102mm，多年平均风速2.m/s。根据当地气候及生产状况，经现场实地调查，项目区发生水土流失现象主要为风蚀和人为因素。
①风蚀
风力侵蚀是指在气流冲击下沙砾脱离地表，被搬运和堆积的过程，风对地表所产生的剪切力和冲击力引起细小的土粒与较大的团粒或土块分离，甚至从岩石表面剥离碎屑，使岩石表面出现擦痕和蜂窝，继之土粒或沙砾被风携带形成风沙流。
风蚀的发生应具备两个基本条件：一是具备大于起沙风速，二是地面裸露，疏松的土壤或植被覆盖度低的地表。干燥、裸露、细砂及粉质为主的地表，起沙风速在离地2m高处约为4m/s～5m/s。
②人为因素
人为因素主要表现在施工阶段，施工活动中对地表进行开挖或掩埋，破坏了地表土壤的保护层，同时在开挖处、填方处又改变了原地面的坡度与坡长等，这些工程行为与区域内不易改变的气候因素、土壤因素等的综合影响，是导致项目建设期间征地范围内水土流失加剧的主要原因，但在施工期结束后施工期热人为因素将随着防护工程实施与植被恢复工程的落实而逐步得到控制。在运营期间，人为因素导致的水土流失将很小。
（2）水土保持措施
本项目在运营期着重采取以下水土保持措施。
①本项目处在低山丘陵区，应以采取工程措施和防风固沙措施为主，以绿化措施为辅的方法，即在采取工程措施的基础上，可充分利用处理后的生活污水实施绿化，保持和改善厂区的环境状况。
②对选矿过程中产生的尾矿等固体废物，确保完全进入尾矿库，杜绝到处乱堆，造成新的水土流失。
③对不同的扰动区域和易出现水土流失的地段，应分别采取相应的防治措施，其中主要是：a为采取地水土保持措施留有足够的投资。b运营期间提高厂区的绿化率，选择性种植符合当地生存条件的耐旱性绿色植被，防风固沙，改善区域生态环境的同时可起到减少或预防因风蚀造成水土流失的现象。
5.2.7.5对自然景观影响分析
项目建设将在一定程度上破坏评价范围内原有的景观格局，使区域内自然景观类型变为尾矿库等人工景观，从而对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，与周围自然环境不协调。
本次环评要求服务期满后，对尾矿库进行生态恢复，自然景观影响将得到一定的恢复和改善，项目建设对区域自然景观影响程度较轻。
5.2.7.6结论
综上，本项目所在区域属低山丘陵，土壤属于强化粉砂岩，决定了区域的荒漠植被种类贫乏，野生动物也随之匮乏，项目建设使区域土地利用格局发生变化，建设过程中会使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，但影响甚微；同时，项目运行过程中对厂区采取必要的水土保持措施，可在一定程度改善区域生态环境的同时可起到减少或预防因风蚀造成水土流失的现象，故本项目建设运行对区域生态影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc21868]表5.2-37  生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件☑；其他□

	
	评价因子
	物种☑（植物、动物）
生境☑（土地利用）
生物群落□（	）
生态系统□（	）
生物多样性□（	）
生态敏感区□（	）
自然景观□（	）
自然遗迹□（	）
其他☑（水土流失）

	评价等级
	一级□          二级□             三级☑
	生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（8.652）km²；     水域面积：（      ）km²

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线☑；调查点位、断面□；专家和公众咨询法☑；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失☑；沙漠化☑；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害☑；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓☑；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪☑；常规□；无□

	
	环境管理
	环境监理☑；环境影响后评价□；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项。


[bookmark: _Toc18662][bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc8244]5.3退役期环境影响分析
[bookmark: _Toc12067][bookmark: _Toc13849][bookmark: _Toc27546]本项目退役期，须对尾矿库按照《尾矿库闭库安全监督管理规定》等要求进行闭库处理。若闭库不及时，闭库未按照相应技术规范的要求进行，尾矿库扬尘产生的大气环境影响与运行后期相类似。尾矿库填埋的尾矿砂通过大气沉降的方式对周边环境持续产生影响。闭库时要对尾矿库进行覆土压实，逐步恢复生态至与周边环境一致，防止继续产生扬尘污染，减少风蚀影响。逐步减少尾矿库建设与运行产生的环境影响直到消失。
[bookmark: _Toc28244]5.3.1大气环境的影响
[bookmark: _Toc903]本项目尾矿库在闭库期间，废气主要为库区表面产生的扬尘，以无组织逸散的方式排放至环境空气中。由此，本项目尾矿库在库容达到满负荷时，应继续执行运营期时期采取的扬尘方式措施，主要措施如下：
（1）对库区内填埋的尾矿砂进行压实，从源头减少扬尘的产生；
（2）对库区表面定期洒水降尘，采用抑尘剂，使表面结壳，减少扬尘的逸散；
（3）尾矿库满库容后，应及时对尾矿库进行闭库封场，原土覆盖库区后按照相关要求进行复垦绿化。在采取上述措施后，可有效减少尾矿库退役期扬尘对周边环境空气的影响。
[bookmark: _Toc20897]5.3.2水环境的影响
（1）厂内供排水管线、尾矿库回水管线等拆除时，管道内存有积水，因拆除而外排，但其水量很小，不会对项目区水环境产生影响。
（2）建、构筑物拆除过程产生的极少量污水对项目区水环境基本无影响。
（3）尾矿库闭库后保留库内外排洪设施，保证退役期洪水的正常排泄。
（4）破除硬化场地，项目区水环境的补给、迳流逐步恢复正常。
退役期尾矿库封场，不会有生产废水和生活污水排放；建设单位对库区及周边等区域进行清理；即使清理不干净的残余矿渣等，也属于Ⅰ类固废，其受雨水冲淋后，废水入渗地下水对地下水的影响也不大，一定时期内这种影响将不存在；库区在做好地下水监测的情况下，事故状态产生污染地下水的情况也在可控范围内。因此，长期来看，退役期对项目区水环境的负面影响非常小。
[bookmark: _Toc27811][bookmark: _Toc10047]5.3.3声环境的影响
本项目尾矿库退役期，在闭库初期覆土压实、洒水抑尘、生态恢复等作业产生机械、车辆运行噪声，此部分噪声为间断非持续性，在上述作业结束后，作业机械及车辆撤离，项目所在区域后由作业机械车辆产生的噪声将逐渐消失，区域声环境逐渐恢复至背景噪声，因此，本项目退役期闭库期对项目声环境影响较小。
[bookmark: _Toc1607][bookmark: _Toc7196]5.3.4固体废物的影响
[bookmark: _Toc5365]本项目尾矿库退役期，在闭库期产生的固体废物主要为尾矿库及周边废弃建筑物及闭库作业人员产生的少量生活垃圾。尾矿库闭库期需按照如下要求进行：
（1）闭库应按《尾矿库闭库安全监督管理规定》进行闭库；
（2）闭库应按照《尾矿设施施工及验收规程》（YS5418-95）进行闭库验收；
（3）闭库应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中封场和土地复垦要求进行；
（4）本项目尾矿库闭库时前1年，委托具有相应资质的评价机构进行尾矿库安全评价；
（5）在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的设计单位进行尾矿库闭库设计；
（6）尾矿库闭库期应将废弃建筑物统一拆除，拆除后建筑废料能回收利用的尽量回收利用，无法回收利用的交由相关管理部门统一处置；
（7）尾矿库闭库时少量运营人员产生的生活垃圾由临时生活垃圾收集箱收集，交环卫部门统一处置；
（8）尾矿库周边警示标示应予以保留。
[bookmark: _Toc28219]5.3.5土壤环境的影响
尾矿库闭库后，恢复场地原土地利用类型的可能性较小，采用表层覆土、植草治理措施后，尽可能与区域景观相协调。
综上，闭矿期土壤环境影响较运营期降低。
[bookmark: _Toc31020][bookmark: _Toc32139]5.3.6生态环境的影响
（1）尾矿库闭库后进行生态恢复治理，最大程度与区域景观相协调。
（2）随着部分场地恢复原土地利用类型，永久占地面积有所减少，区域生态功能损失降低。
（3）项目所在区域植被覆盖度极低，工程占用面积内基本无植被覆盖，退役期场地治理有助于区域生态环境功能保持。
（4）退役期继续保留厂区道路，不修整、不翻挖，由其自然恢复。
（5）随着项目区生态环境逐步恢复，野生动物也将逐渐回迁。
[bookmark: _Toc27576][bookmark: _Toc23074]5.4环境影响风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低危害程度，保护环境的目的。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及项目工程分析，本项目生产过程中涉及风险物质为炸药库内存储的炸药（70%硝酸铵）。
运营过程中可能引发环境风险事故类型主要表现在：尾矿库存在溃坝环境风险。
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5.4.2.1炸药库
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分别确定风险物质的环境风险评价工作等级。
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存量与其在导则的附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
根据危险物质数量与《建设项目环境影响风险评价导则》（HJ/T169-2018）中附录B危险物质临界量比值，确定Q值。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q），计算公式如下：


式中：
q1、q2、…qn----每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、…Qn----每种危险物质相对应的临界量，t。
计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B，确定本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表5.4-1。

表5.4-1  项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在
总量qn/t
	临界量
Qn/t
	q/Q值
	Q值划分

	1
	炸药（70%硝酸铵）
	/
	30
	50
	0.6
	Q＜1

	合计
	0.6
	


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果可知，本项目Q＜1，则该项目环境风险潜势为I。
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.4-2确定评价工作等级。
表5.4-2  风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a


根据风险潜势初判，本项目炸药库风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。
5.4.2.2尾矿库
根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三个方面进行环境风险等级的划分。
1）环境危害性（H）
采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库环境危害性（H），危险性等别划分指标见表5.4-3。
表5.4-3  尾矿库环境危害性（H）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库环境危害性
	类型
	矿种类型/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型
	48

	2
	
	性质
	特征污染物指标浓度情况
	浓度倍数情况
	pH值
	8

	3
	
	
	
	
	指标最高浓度倍数
	14

	4
	
	
	
	浓度倍数3倍及以上指标项数
	6

	5
	
	规模
	现状库容
	24


尾矿库等别划分见表5.4-4。
表5.4-4  尾矿库环境危害性（H）等别划分表
	尾矿库环境危害性得分（DH）
	尾矿库环境危害性等别代码

	DH>60
	H1

	30<DH≦60
	H2

	DH≦30
	H3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录B中各指标评分方法，本项目尾矿砂主要矿种为金矿，尾矿属于Ⅰ类工业固体废弃物，生产过程未使用危险化学品，评分取24；特征污染物指标pH介于6~9，评分取0；所有污染物浓度指标倍数均在3倍以下，评分取0；浓度倍数3倍及以上的指标项数为0，评分取0；拟建尾矿库库容为156万m³，评分分别取12，由此得出总得分分别为36，根据表5.4-4，环境危险性等别为H2。
2）周边环境敏感性（S）
采用评分方法，对尾矿库下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库周边环境敏感性（S），尾矿库周边环境敏感性等别划分体系见表5.4-5。
表5.4-5  尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库周边环境敏感性
	下游涉及的跨界情况
	涉及跨界类型
	18

	2
	
	
	涉及跨界距离
	6

	3
	
	周边环境风险受体情况
	54

	4
	
	周边环境功能类别情况
	水环境
	下游水体
	地表水
	9

	5
	
	
	
	
	海水
	

	6
	
	
	
	地下水
	6

	7
	
	
	土壤环境
	4

	8
	
	
	大气环境
	3


依据尾矿库周边环境敏感性等别划分表，将周边环境敏感性（S）划分为S1、S2、S3三个等别，见表5.4-6。
表5.4-6  尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表
	尾矿库周边环境敏感性得分（DS）
	尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码

	DS>60
	S1

	30<DS≦60
	S2

	DS≦30
	S3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录C中各指标评分方法，本项目尾矿库下游均位于托里县境内，不涉及跨界情况，属其他类，评分取0；可能产生的事故污染物跨界距离大于10km，评分取0；尾矿库周边环境风险受体情况：尾矿库选址不属于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等，不涉及生态红线，即符合相关政策；尾矿库下游无地表水体、湖泊及水库，据项目最近地表水体为尾矿库南侧7.5km的达尔布特河，下游10km内无人口聚集区，无重大环境风险企业，无基本农田存在，评分取0；尾矿库输送管线、回水管线不涉及穿越水产养殖区、江河湖库等大型水体，评分取0；尾矿库下游无地表水体、湖泊及水库，据项目最近地表水体为尾矿库南侧6.0km的达尔布特河，评分取0；地下水属于III类水体，评分取4分；土壤环境属于II类，评分取3；大气环境为II类，评分取1.5。综上，尾矿库得出总得分为8.5，根据表2.5-16，环境危险性等别为S3。
3）控制机制可靠性（R）
采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R），控制机制可靠性等别划分指标体系见表5.4-7。
表5.4-7  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库控制机制可靠性
	基本
情况
	堆存
	堆存种类
	0

	2
	
	
	
	堆存方式
	1

	3
	
	
	
	坝体透水情况
	0

	4
	
	
	输送
	输送方式
	1

	5
	
	
	
	输送量
	0.5

	6
	
	
	
	输送距离
	0

	7
	
	
	回水
	回水方式
	0.5

	8
	
	
	
	回水量
	0

	9
	
	
	
	回水距离
	0

	10
	
	
	防洪
	库外截洪设施
	0

	11
	
	
	
	库内排洪设施
	0

	12
	
	自然条件情况
	是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区
	0

	13
	
	生产安全情况
	尾矿库安全度等别
	0

	14
	
	环境保护情况
	环保审批
	是否通过“三同时”验收
	0

	15
	
	
	污染防治
	水排放情况
	0

	16
	
	
	
	防流失情况
	0

	17
	
	
	
	防渗漏情况
	0

	18
	
	
	
	防扬散情况
	0

	19
	
	
	环境应急
	环境应急设施
	事故应急池建设情况
	0

	20
	
	
	
	
	输送系统环境应急设施建设情况
	0

	21
	
	
	
	
	回水系统环境应急设施建设情况
	0

	22
	
	
	
	环境应急预案
	0

	23
	
	
	
	环境应急资源
	0

	24
	
	
	
	环境监测预警与日常检查
	监测预警
	0

	25
	
	
	
	
	日常检查
	0

	26
	
	
	
	环境安全隐患排查与治理
	安全隐患排查
	0

	27
	
	
	
	
	环境安全隐患治理
	0

	28
	
	
	环境违法与环境纠纷情况
	近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷
	0

	29
	
	历史事件情况
	近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）
	事件等级
	0

	30
	
	
	
	事件次数
	0


依据尾矿库控制机制可靠性等别划分表，将控制机制可靠性（R）划分为R1、R2、R3三个等别，控制机制可靠性等别划分见表5.4-8。
表5.4-8  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表
	尾矿库控制机制可靠性（DR）
	尾矿库环境危害性（R）等别代码

	DR>60
	R1

	30<DR≦60
	R2

	DR≦30
	R3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录D中各指标评分方法，本项目尾矿堆存方式为湿法堆存，评分取1；尾矿输送方式为管道输送+泵站加压，评分取1；1000方/d≤输送量＜10000方/d，评分取0.5；回水方式为管道输送+泵站加压，评分0.5；其余指标评分均为0。综上，尾矿库得出总得分为3，根据表5.4-8，控制机制可靠性等别为R3。
根据以上判定，结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）表7中等级划分矩阵，确定本次尾矿库环境风险等级为一般。
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5.4.3.1风险物质识别
根据工程分析可知，本项目涉及主要风险物质为炸药（70%硝酸铵），理化性质及危险性见下表。
5.4-9  硝酸铵理化特性表
	标识
	中文名：硝酸铵
	英文名：ammoniumnitrate

	
	分子式：NH4NO3
	CAS号：6484-52-2

	
	危规编号：51069
	UN号：1942

	理化性质
	外观及形态：无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有溶解性。

	
	熔点（℃）：169.6
	闪点（℃）：无意义

	
	沸点（℃）：210
	相对密度（水=1）：1.72

	
	饱和蒸汽压：无意义
	相对密度（空气=1）：无意义

	
	临界温度（℃）：无意义
	燃烧热（kJ/mol）：无意义

	
	临界压力（Mpa）：无意义
	辛醇/水分配系数：无意义

	
	溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水、不溶于乙醚

	燃烧爆炸性
	危险类别：第3.1类
	有害燃烧产物：氮氧化物

	燃烧爆炸性
	爆炸极限（体积分数%）：2.5-13.0
	稳定性：稳定

	
	引燃温度（℃）：无意义
	包装类号：053

	
	禁忌物：强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。

	
	危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能

	
	发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还

	
	原剂、有机物、易燃物如硫磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混物。

	
	危险：本品助燃，具刺激性。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿

	
	将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大

	
	火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

	
	灭火剂：水、雾状水

	毒性
	最高允许浓度：中国MAC（mg/m3）：400

	健康危害
	对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力

	
	力和健康虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，

	
	出现发绀、危害头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、

	
	血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。

	急救措施
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。急救吸入：迅速

	
	脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止。立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴乳胶手套。
其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止泄漏进入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其他惰性材料吸收
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止振动、撞击和摩擦。


5.4.3.2风险源识别
通过对项目和项目所处地段环境敏感性的分析，确定本工程的主要环境风险为：
表5.4-10  本项目生产各作业场所的危险有害因素分布
	单元
	作业分类
	主要危险

	尾矿库
	尾矿堆存
	尾矿库坝坡失稳、坝面拉沟、裂缝等导致的溃坝风险，尾矿库渗漏造成的污染地下水环境风险

	炸药库
	炸药堆存
	爆炸


[bookmark: _Toc24295]5.4.3环境敏感目标调查
根据项目的地理位置，项目周围无居民点、学校、医院、水源地、地表水等环境敏感点，环境风险敏感目标主要为周边的土壤和地下水。
表5.4-11  调查范围内环境敏感目标一览表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	/
	/
	/
	/
	/

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	0

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	0

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围

	
	1
	无
	/
	/

	
	内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	无
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	无
	不敏感G3
	Ⅲ类
	D1
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2
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本工程使用的危险物质炸药是一种含有少量水分的多组分均匀分布的爆炸混合物，常温下化学性质稳定，与外界物质接触时，能发生氧化反应，生成高感度物质，在《危险化学品目录》（2015年版）中为第一类易爆炸物质，雷管也属于易爆炸物质。
炸药的爆炸是一种化学过程，但与一般的化学反应过程相比，具有三大特征：反应过程的放热性。一般常用炸药的爆热约在3700～7500kJ/kg；反应过程的高速度。许多炸药的氧化剂和还原剂共存一个分子内，能够发生快速的逐层传递的化学反应，使爆炸过程以极快的速度进行，通常为每秒几百米或几千米；反应成物含有大量的气态物质。根据《爆破安全规程》相关规定，爆破材料库址与工业场地边缘的距离要求见表5.4-12。
表5.4-12  地面爆破材料库至矿体部边缘的安全允许距离
	存药量t
	≤200
≥150
	<150
≥100
	<100
≥50
	<50
≥30
	<30
≥20
	<20
≥10
	<10
≥5
	<5

	最小外部距离m
	1000
	900
	800
	700
	600
	500
	400
	300


本矿炸药库最大储存量为30t，炸药库与生活场地直距约1.0km，与采矿工业广场直线距离约1.1km。因此，本项目炸药库外部安全距离满足《爆破安全规程》要求，选址合理。
炸药在贮存、运输过程中爆炸风险事故一旦发生，爆炸、燃烧废气将直接排入大气对区域大气环境造成不良影响，在事故发生区域地表土层也将受到不同程度的影响，附近构筑物等设施会受到损坏，人员会受到伤害；在使用过程中发生意外事故，将造成井下塌陷，人员会受到伤害；爆破作业会产生大量的炮烟，炮烟中含有大量的CO、NOx气体，使氧气含量降低。这些气体直接危害人体健康，可能会导致人员窒息中毒。爆炸产生的烟气中含有二氧化氮、烟尘等污染物，对周围的环境产生一定的影响，在干旱季节可能引燃周边山体上的植被发生火灾，对当地空气环境、土壤环境、生态环境等产生影响。如果贮存或使用过程中违反爆破安全规程的有关规定，一旦发生爆炸事故，往往造成生命财产重大损失。
5.4.5.2尾矿库风险源分析
（1）本项目尾矿库库容156万m³，坝高15m。尾矿库一旦发生溃坝事故时，尾矿水携带尾矿砂流向下游草地。本项目的尾矿渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物，不属于有毒有害物质，即使尾矿渣外泄，由于量小，不属于有毒有害物质的大面积扩散。由于尾矿库的下游周边均为草地，周边没有其他居民、农田、村庄、大型工矿企业以及国家、自治区文物保护区和风景旅游区及其他重要设施。因此不会对其产生较大影响。
（2）尾矿库管道破裂、渗漏
由于设计施工缺陷、管理运行不善或设备老化引起管道破裂，废水渗漏致使周围地下水、土壤土质受污染。
（3）尾矿库溃坝
溃坝是在蠕变拉裂一剪断复合机制下形成的，在重力和残余剪切强度作用下，自坡脚区材料强度破坏开始，缓慢累进性破坏，其过程初为坡脚蠕变，接着沿接裂扩张，然后中部剪断贯通，当贯通剪断面形成时，斜坡开始高速滑动，与此相应，溃坝过程由静止、加速并达到整体滑动的最大速度，其后滑体自后部至前锋依次减速构成，溃坝过程往往在几分钟内完成。溃坝液体下泄时一般以涌坡形式运动，涌波的高度是不断变化的，同时逐渐向下游形成扇形流推进，最后流进附近地势较低处，溃坝对下游区域生态环境会造成一定影响。
根据形成过程尾矿库溃坝后形成的泥石流分为土力泥石流和水力泥石流，土力泥石流的性质一般偏粘性，水力泥石流一般偏稀性。根据堆放的尾矿渣的性质可知，本项目尾矿库溃坝形成的泥石流属于土力泥石流。根据调查一旦发生溃坝事故，选矿厂办公生活区位于尾矿库西北侧1.1km处，不在尾矿库的下游，溃坝后尾矿库对其影响不大。
（4）尾矿库事故可能造成的伤亡人员估算
根据可能殃及区内居民点的居民人数、居民点的位置及离坝距离、人口密集程度、房屋坚固程度及尾矿库的等因素，尾矿库溃坝事故可能造成的死亡人数可按经验公式进行估算。但本项目尾矿库下游周边没有人群居住点，距离最近居民点36km，尾矿库溃坝事故不会产生人员伤亡。
（5）尾矿库事故状态下对地表水环境影响分析
本次新建尾矿库，东侧距达尔布特河6.0km。尾矿库采用全库防渗以及下游坡与岸坡结合处设置矩形浆砌石截水沟，尾矿库对地表水影响较小。
①尾矿输送系统泄漏
本项目尾矿库东侧距达尔布特河6.0km，距尾矿库下游新南干渠5.0km，尾矿库输送系统泄漏后可全部收集至应急事故池中，对地表水体影响较小。
②尾矿坝漫顶
尾矿坝漫顶事故属于尾矿，库较为严重的污染事故，可能导致出现尾矿库决堤等重大安全事故和环境污染事故，主要表现在会造成距尾矿库较近的下游新南干渠水质污染。
③尾矿库渗漏
尾矿库渗漏一般包括库体渗漏、坝体、坝肩和坝基渗漏等。若发生渗漏，则渗漏尾矿废水会随着地下水的运移，污染尾矿坝下游谷底，最终排入下游河流，污染水质。
（6）坝体损坏导致溃坝
尾矿库坝体损坏的主要原因有相邻坝体或坝基受坝体重力作用及地质环境的影响，产生不均匀沉降或位移；坝体堆筑的结构、断面、坡比及筑坝周期等与设计不符或设计本身存在缺陷；库区发生地震、泥石流、滑坡等重大地质灾害，发生强降雨或极端干旱气候等。若坝体发生损坏导致溃坝，会对下游河流安全造成重大影响。
（7）管涌
管涌发生时，水面出现翻花，随着上游水位升高，持续时间延长，险情不断恶化，大量涌水翻沙，使堤防、水闸地基土壤骨架破坏，孔道扩大，基土被掏空，引起建筑物塌陷，造成决堤、溃坝、倒闸等事故，污染尾矿坝下游谷底，最终排入下游河流，污染水质。
（8）裂缝
裂缝是尾矿坝较为常见的危险因素。某些细小的横向裂缝有可能成为坝体的集中渗漏通道，有的纵向裂缝或水平裂缝也可能是坝体出现滑塌的预兆。裂缝严重的话会导致渗漏甚至溃坝，将会对下游河流造成重大影响。
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1）爆破后及时清理，排除顶、帮的浮石。因爆破或其他原因破坏的支护，必须及时修复，确认安全后方准作业。
2）采掘作业应按下列顺序进行：凿岩—爆破—排烟—排险—支护，确认无安全隐患后方可进行装运工作。
3）采场炮眼布置均匀，顶板采用控制爆破，减少爆破对顶板破坏，使顶板平整。
4）采用非电导爆管、雷管起爆，起爆药包的段别、数量、装存结构等必须符合设计要求，并按爆破规程进行；
5）加工起爆管、起爆药包必须在规定的场所按规定要求，完成规定的数量；
6）装药应采用专用的木质或竹质炮棍，装药后应用炮泥填塞，并保证填塞质量；
7）设定爆破警戒，放炮前15分钟清理现场，现场无关人员必须全部撤离，并设爆破警示标志；
8）爆破后通风20～40分钟后方可进入采场，发现哑炮应立即处理。若不能处理，应及时报告，并在周围设立标志；
9）严禁打残眼，严禁明火单点炮。
10）爆破安全施工人员，必须具备高度责任感，遵章守纪，服从领导，听从指挥，熟悉爆破程序及技术要求，有较全面的爆破安全生产管理、操作素质。
11）爆破工必须持证上岗，严禁无证上岗。爆破工严格执行戴安全帽、穿胶鞋，严禁穿拖鞋、不戴安全帽上岗。
12）对于危险物质的安全使用、储存、运输、装卸等均要严格按照中华人民共和国国务院令645号《危险化学品安全管理条例》、〔1996〕劳部发423号《工作场所安全使用化学危险品规定》等法律法规，对危险化学品的安全使用、运输、装卸等国家的相应规定进行。
13）运输危险物质的单位必须有危险化学品运输资质；运输物质的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险物质的性质、危害特性；必须配备必要的应急处理器材和防护用品。装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。
14）加强危险物质运输管理，采用专用合格车辆进行运输，并配备押运人员，驾驶员及押运人员需持证上岗，严禁疲劳驾驶；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。装运炸药，必须使用符合安全要求的运输工具。运输中应指派专人押运，押运人员不得少于2人。
15）运输炸药的车辆，必须保持安全车速，保持车距，严禁超车，超速和
强行会车。行车路线必须事先经当地公安交通部门批准，按指定的路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留。
16）爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2014）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破振动、冲击波和飞石的预防工作。
17）根据圈定的人员警戒圈，设置明确的起爆信号、设立警示牌和警戒标志。起爆前井下人员必须到避爆范围以外避爆，爆后进行全面检查。
5.4.6.2尾矿库事故防范及应急措施
（1）防范措施分析
依据《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013），本次评价提出尾矿库环境风险防范措施见表5.4-13。
表5.4-13  风险防范措施表
	类别
	防范措施

	生产管理
	①建立、健全尾矿库环境与应急管理机构与管理制度；
②从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗作业；
③严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好防汛度汛、抗震等检查和监测工作，确保尾矿库及其配套设施正常运行；
④控制库区内水位和正常放矿。对坝体渗流、变形等采取措施。每年做好防汛准备工作，按设计要求保留调洪高度和调洪库容，定期检查库内外排洪设施，确保排洪系统正常运行；一旦出现险情，应立即组织抢险工作；
⑤按设计与规程要求进行放矿；
⑥设置尾矿库全库视频监控系统；

	坝体观测
	①按设计、管理规定的内容和时间对坝体安全进行全面、系统和连续监测；
②按设计设置尾矿库观测设施，以便准确掌握尾矿坝安全现状；
③当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌等异常情况时，应立即采取措施进行处理并加强观察；

	防洪措施
	①建设单位编制环境应急预案，落实应急救援措施，储备足量抗洪抢险所需物资；
②明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查等各项制度，组建防洪抢险队伍；
③尾矿库库内设置排洪系统，尾矿坝面设置排水沟；检查排洪系统及坝体的安全情况，确保排洪设施畅通；库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位；
④库外排洪设施采用拦洪坝和排洪涵管。尾矿库上游修建拦洪坝，拦洪坝为土石料不透水坝；
⑤及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通；
⑥洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续暴雨后发生垮坝事故；

	地质灾害
	必须经常巡视尾矿库周围，发现异常现象要及时处理，制定抗震应急方案；

	尾矿库管理
	进一步强化尾矿库环保、安全管理；
①企业应设置尾矿库管理机构，配备专业人员和管理干部；
②按照《尾矿库安全监督管理规定》等规范中对尾矿库所规定的各项要求，组织制定适合本身实际情况的规章制度；
③必须建立健全尾矿库管理档案；


（2）尾矿库风险预防措施
1）控制库区内水位和正常放矿，按尾矿库等级要求保持坝前干滩长度小于150m。对坝体渗流、变形等采取措施。每年做好防汛准备工作，按设计要求保留调洪高度和调洪库容，定期检查库内外排洪设施，确保排洪系统正常运行；一旦出现险情，应立即组织抢险工作；
2）当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌等异常情况时，应立即采取措施进行处理并加强观察；
3）尾矿输送过程，应固定专人分班巡查和维护管理，防止发生淤积、堵塞、漏砂等事故，发现事故应及时处理，对排放的矿渣应妥善处理；
4）加强尾矿库输送线路日常管理，建立尾矿输送线路运行管理制度，设置巡查岗位，每天24小时专人巡检。尾矿库地下水上游30～50m处设对照井一眼，尾矿库下游设置污染物扩散监测井2眼，共设三眼监测井，避免因事故排放造成的对周边造成环境污染。同时按照《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》规范尾矿库的环境应急管理工作，有效防范和妥善处置尾矿库引发的突发环境事件。
5）定期检查生产废水循环系统、渣浆泵、出水泵及管路，保障管路的畅通；
6）尾矿坝不得出现局部失稳，坝体稳定安全系数和渗流控制满足要求；
7）尾矿库防洪标准及在最高洪水位时，尾矿坝最小安全超高必须满足规范要求。为避免在尾矿堆存过程中，引发堆体溃塌和滑坡，建设单位应当委托有资质单位对本项目尾矿库编制相应的采、排施工方案，方案内容主要包括几个方面：
①对尾矿库进行削坡除险，尾矿库排放新增堆体，设置好边坡角度，消除堆体滑坡危险；
②为防止大风扬尘，在尾矿库堆存过程中首先要做好洒水降尘工作，对达到最终排弃高度的工作面进行压实处理，并覆盖块石，在采、排工作面上风向，设置防尘网，在风力大于5级的天气条件下，停止采、排作业；
③对现场工作人员进行安全操作规程及避险措施培训，增强工作人员安全意识；
④在工作期结束前，对采、排扰动过的区域进行除险加固工作，并进行压实处理和覆盖块石，防止在非生产期扬尘污染。
⑤建设单位应当针对安全环境风险事故应急救援预案定期组织演练。
5.4.6.3尾矿库安全隐患排查治理
（1）分级防控体系
根据《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138 号）要求，本项目尾矿库执行的尾矿库三级防控体系分级防控内容如下：
一级防控：项目尾矿库通过优化尾矿库设计与建设，合理确定坝体参数、修建溢洪道，保障尾矿库运行的稳定性与安全性，从源头上降低事故发生风险。同时，在日常运行中，严格控制尾矿排放工艺，确保尾矿库内水位、干滩长度等关键指标符合设计要求，维持尾矿库的正常工况。
二级防控：在尾矿库上游建设截流坝、拦污坝等，用于拦截上游洪水，防止溃坝风险。同时，设置回水收集池和事故池，将泄漏的废水有效收集并引导至处理设施，避免其直接进入周边地表水体或土壤。
三级防控：对周边区域设置预警监测点，实时掌握环境质量变化情况。此外，与下游社区、企业建立联防联控机制，制定联合应急预案，在发生重大突发环境事件时能够迅速响应，协同应对，共同保护区域环境安全。
（2）安全隐患排查
1）企业自查
建设单位应按照相关规定，定期开展全面自查工作，至少每月进行一次日常巡查，每季度进行一次详细排查。对于自查发现的问题，要建立隐患排查治理台账，明确整改措施、责任人和整改期限，及时进行整改。企业应将自查情况及整改落实情况如实记录，并上传至全国尾矿环境管理信息系统。
2）隐患治理：对于排查出的环境安全隐患，企业要立即制定治理方案，按照 “一库一策” 的原则，采取针对性的治理措施。对于一般隐患，要立即整改；对于重大隐患，在整改期间要采取有效的防范措施，防止事故发生，并及时向当地政府及相关部门报告。治理完成后，企业要组织自行验收，并邀请专家进行评估，确保隐患治理效果。相关部门要对企业的隐患治理情况进行复核，对治理不到位的企业依法进行查处。
3）信息管理：建立健全尾矿库环境安全隐患排查治理信息管理系统，实现隐患排查、整改、验收等全过程信息化管理。企业和相关部门要及时将排查信息、整改情况等录入系统，确保信息的准确性、完整性和及时性。通过信息系统，能够实时掌握尾矿库环境安全状况，为决策提供科学依据。
[bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc31222][bookmark: _Toc20743][bookmark: _Toc2548][bookmark: _Toc23473]5.4.7应急预案
5.4.7.1应急计划要求
（1）明确应急计划区，确定风险源和环境保护目标。
（2）应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，能够处理各种突发事件，快速反应和正确处理相结合。
（3）正确的措施
保护和设置避难通道和安全联络设备，撤离灾区人员。采取必要措施切断风险源，防止事故扩大。
5.4.7.2应急组织机构和人员
根据应急级别不同，常备应急组织人员分别由事故应急指挥领导小组，由总经理、生产技术部、保障部、计财部、各施工单位等部门领导组成，下设应急救援办公室（设在安环部）日常工作由安环部兼管。
各应急机构职责为：
（1）领导小组
1）负责事故应急救援预案的编制；
2）组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；
3）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；
4）负责与上级事故救援领导小组的联络及开展相应工作。
（2）指挥部
1）发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；
2）组织指挥救援队伍实施救援行动；
3）向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；
4）组织事故调查，总结应急救援工作的经验教训。
（3）指挥部人员分工
总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作；
常务副总指挥：负责应急救援的具体指挥工作；
副总指挥：协助常务副总指挥负责分管范围内应急救援的具体指挥与落实工作。
（4）综合办公室
1）协助总指挥做好事故报警，情况通报及事故的处置工作；
2）负责组织控制消除现场隐患、警戒、治安、保卫、疏散、道路管制工作；
3）负责事故现场通讯联系和对外联系；
4）必要时代表指挥部对外发布有关信息。
（5）公司总调度室
协助总指挥负责有关工程抢险，抢修的现场指挥和设备调配。
（6）公司保障部
负责抢险救援物资的供应和运输工作。
（7）安环部
负责现场的监测和事故的分析工作。
5.4.7.3预案分级及响应程序
根据事故的可控性、严重程度和影响范围，将应急预案分为三级，即重大环境事件（I级响应）、较大环境事件（II级响应）和一般环境事件（III级响应）。
（1）I级应急：为重大环境事件，具体指事件造成10人以上死亡或中毒（重伤）30人以上；因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响。
（2）II级应急：为较大环境事件，发生火灾、爆炸等事故，造成3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）10人以上、30人以下；因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响。
一旦发生II级较大事故，应该迅速报告事故应急指挥领导小组，启动II级应急预案，上报人民政府，通知当地生态环境主管部门到现场进行事故评估。厂区主要配合应急小组处理事故现场。厂区各职能部门在一发生事故时各自履行各自职责，环境监测站到现场进行事故影响监测。
（3）III级应急：为一般环境事件，发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，例如非正常工况。事故造成3人以下死亡或10人以下中毒（重伤），或者因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响。
一般环境事故发生时，当班人员报告给车间主任，车间主任根据事故大小确定应急级别，若为一般性事故，启动III级应急预案。由车间主任任指挥，现场人员组成救援和应急小组，根据提前制定的应急程序准备救援。委托第三方监测单位到现场进行监测和事故评估，到事故处理妥当，确定危险结束时才能再开始恢复生产。
5.4.7.4应急救援保障
（1）应急救援队伍
由现场工作人员迅速组织救援小组，同时上报给车间主任和厂区事故应急指挥领导小组，发布报警信息，组织疏散和撤离。
（2）预备应急设施、设备及器材
（3）交通管制
对事故区实施交通管制，保证救援通道畅通。
5.4.7.5报警、通讯联络方式
一旦事故发生，要迅速报警，联络各职能部门。报警器材平时必须配备好，联络方式要能快速查到。遇到大事故，事故发现者立即用对讲机通知主操作室人员，由班长安排工人报警和通知车间人员、调度指挥中心。发生大事故时，直接向事故应急指挥领导小组汇报。
5.4.7.6抢险、救援及控制措施
接到事故报警时，现场人员根据事故大小对事故现场进行侦察，如为重大事故，立即通知安环部等职能部门，对现场进行监测评估，为指挥部门提供决策依据。
5.4.7.7应急环境监测
事故应急监测方案应与项目所在地附近环境监测部门共同制订和实施，环境监测人员必须迅速到达事故现场，在采样24h必须报出，应急监测报告在48h内报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，检测事故的特征因子，对事故源附近的辐射圈周界进行采样监测，重点监测可能受影响的区域。本项目的环境监测主要委托第三方监测单位完成。
5.4.7.8事故应急救援关闭程序与恢复
经环境监测站监测结果和事故评估组认定风险已解除时，应急状态才终止。事故结束后，应组织进行事故现场善后处理与恢复，解除区域事故警戒。
[bookmark: _Toc16999]表5.4-14  建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数/人
	5km范围内人口数/人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1☑
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	Ⅰ☑

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析☑

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害□
	易燃易爆□

	
	环境风险类型
	泄漏□
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑

	
	影响途径
	大气□
	地表水□
	地下水☑

	事故影响分析
	源强设定方法□
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX
	其他

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间h

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间h

	重点风险防范措施
	加强尾矿库输送线路日常管理，建立尾矿输送线路运行管理制度，设置巡查岗位，每天24小时专人巡检。尾矿库坝体设置表面变形监测系统、坝体内部位移监测系统、库水位及坝体浸润线监测系统、干滩面标高及干滩长度监测系统、库区降水量监测、视频监控系统。

	评价结论与建议
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告书提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。



[bookmark: _Toc12541]6环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc3172][bookmark: _Toc5111]6.1施工期环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc31786][bookmark: _Toc26117][bookmark: _Toc3333][bookmark: _Toc4179]6.1.1大气污染防护措施
（1）加强施工现场的管理，水泥、砂石料等材料运送时运输汽车应完好，不得超载，并尽量采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。水泥、石灰等容易飞散的物料，应统一存放，并采取盖棚等防风遮挡措施；砂石的筛料，水泥的拆包等应在避风处进行，起尘严重的场所四周要加设挡风尘设施。
（2）为防止施工道路地表开挖、弃土堆放场地起尘，以及运输材料道路及施工现场起尘，应配备一定数量的洒水车，定时对相关路段洒水处理，使表面有一定的湿度，减少扬尘量。
（3）本环评要求项目在5级风力以上天气情况下，禁止地基开挖、粉状物料装卸等引发扬尘的施工活动。
[bookmark: _Toc799][bookmark: _Toc10493][bookmark: _Toc29600][bookmark: _Toc1022]6.1.2废水污染防护措施
施工过程产生废水主要为生活污水、施工废水，本环评提出的处理措施如下：
（1）施工生活污水控制与处理措施
施工人员生活污水经移动式一体化污水处理设施处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中的A级标准后用于施工场地绿化及洒水降尘。
一体化污水处理设备是以A/O生化工艺为主，采用高密度模块化设计，集生物降解污水、氧化消毒等去除BOD5、COD、NH3-N于一体，设备包括缺氧池、一二级生物接触氧化池、沉淀池、滤池、消毒等，并在一二级接触氧化池中进行鼓风曝气，将接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，使污水处理水平进一步提高。
一体化污水处理设备具有的生物密度大、抗冲击负荷能力强的特点，具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水、生活污水的能力。设备易于自动控制，动力消耗低、操作运行稳定、维护方便、管理操作简单，产品技术成熟，具有常规污水处理设备无法比拟的优势，适用于工厂、矿山等小型污水处理和回用，出水水质达到城市杂用水设计出水水质标准。综上，施工期生活污水处理措施可行。
（2）施工期生产废水
施工冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。混凝土的养护采用草帘喷洒浸湿方式养护，养护过程基本不产生废水。
综上，项目施工期产生的废水得到合理处置，生产废水可实现综合利用，生活污水可得到有效的处理，总体项目后续建设过程中产生的废水对环境影响小，处理措施可行。
[bookmark: _Toc31489][bookmark: _Toc12807][bookmark: _Toc17441][bookmark: _Toc5824]6.1.3噪声污染防护措施
做好施工期的组织规划工作，使强噪声源远离施工人员生活居住区。在运输车辆路过乡村段附近时，要禁止鸣笛。给在空压机、凿岩机等强噪声源附近施工的施工人员发放噪声防护用具，以减轻噪声对人体健康的损害。
[bookmark: _Toc28317][bookmark: _Toc28568][bookmark: _Toc27854][bookmark: _Toc3841]6.1.4固体废物污染防护措施
施工期尾矿库、炸药库及回水管线施工产生的固体废弃物主要为建筑废物、生活垃圾。建筑废物以土砂石、建材的边角料为主。土砂石优先用于场地填方平整、道路建设等。项目施工期产生的土方中，挖方作为场地填方、配套尾矿库坝体堆筑材料使用，无废弃土石方产生。管材、玻璃、木材等废弃边角料集中后可回收利用的外售物资回收公司，不可回收利用的拉运至主管部门指定的建筑垃圾填埋场填埋处置。生活垃圾集中后拉运至托里县生活垃圾填埋场填埋处理。
施工区垃圾具有分散、不易收集等特点，对其处理措施有以下几方面：
（1）根据施工布置，设置加盖垃圾箱2个，向广大施工人员做好卫生宣传工作，使他们养成向垃圾收集站投放垃圾的习惯。
（2）配设垃圾清运员及相应工具，由专人及时进行垃圾的清运工作。
（3）做好垃圾收集及处理的规划工作，将清运后的垃圾倒入指定的垃圾处理场中，避免由于垃圾处置不当而造成二次污染。
各施工区作业结束后，要及时、全面地进行清场工作，不得遗留有垃圾。
[bookmark: _Toc22659][bookmark: _Toc24014][bookmark: _Toc324][bookmark: _Toc23850]6.1.5生态环境保护措施
工程建设期在项目区修筑选矿场、场地道路等建设活动时，永久占地将改变现有的土地利用方式，被占土地的地表植被破坏，使原自然生态系统所有功能完全损失，对生态系统完整性有一定影响并导致一定程度的水土流失。本次环评要求进行合理规划及建设，尽量减少占地；要求加强运输调度管理，要充分利用现状已有道路，禁止任意开辟施工道路，禁止车辆在非工作道路上到处碾压；科学合理地进行施工组织设计，尽量少挖方，少填方，最大限度地保持原有地貌；施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施。主要分为以下几方面：
（1）生态环境保护管理
1）设置施工期环境管理、监理机构，明确其职能，落实生态环境影响保护与恢复的监督管理措施。
2）加强施工人员生态环境保护意识的宣传教育，严禁在施工区域外随意乱砍滥伐树木。
3）按照施工总体布置，严格设置各施工生产、生活营地和施工临时道路。严格限制施工活动范围，禁止施工车辆在规划的道路以外超范围行驶，禁止施工机械碾压非施工区域，减少对土壤和植被的辗压扰动，做到文明施工。
（2）生态环境保护与恢复措施
1）充分利用区域内地形地貌，尽可能减少占地面积，减少对土壤、植被的破坏面积；减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡。施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。
2）施工完毕后应尽快清理施工现场，对可以进行植被恢复的场地覆盖表土，做到及时对场地绿化。
3）在施工场地出入口，树立保护自然生态环境、保护自然植被和保护野生动物的警示牌，以提醒施工作业人员。
4）严禁在大风、大雨天气下施工，特别是路基修筑、高填、深挖作业等。
5）加强水土保护法制宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办理的轨道上来，对道路施工人员进行培训和教育，自觉保持水土保护植被，宣传保护生态环境的重要性。
[bookmark: _Toc30303][bookmark: _Toc10681]6.2运营期环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc2145][bookmark: _Toc28074][bookmark: _Toc30569][bookmark: _Toc8011]6.2.1大气环境保护措施及其可行性论证
针对本项目在运营期产生的废气，环评给出以下环境保护措施：
尾矿坝体应按设计要求设置坝顶、坝坡防护设施，保护尾砂干滩形成的硬壳，库内澄清区保留足够的水封，库区内未利用土地应保持原始地貌，库区道路硬化并定期洒水降尘。通过严格控制无组织污染物排放，保证在监控点厂界外10m范围内，下风向最大浓度处的污染物浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2无组织污染物排放浓度限值1.0mg/m3。
措施可行性分析：以上措施是国内外生产实践中防止粉尘无组织排放而普遍采用、简易可行的成熟的技术和方法，经同类企业实践证明效果亦是较好的，尤其是对物料堆存粉尘的无组织排放防治效果明显，可以保证无组织粉尘达标排放，最大限度地减少对周围环境的影响。本项目对上述措施应严格予以实施。
本项目采取的废气治理措施经济合理可行，易操作。
[bookmark: _Toc10040][bookmark: _Toc20583][bookmark: _Toc10880][bookmark: _Toc15001]6.2.2水环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc21384]6.2.2.1地表水取水影响消减措施分析
本项目取水对区域水资源、水功能区、水生态及其他合法用水户权益均未产生明显不利影响，仅存在概率极小的潜在不利影响，为进一步防控风险，提出如下消减措施：
（1）开展矿区地下水动态常态化监测。针对开采活动可能引发的局部地下水位变动，在矿区开采边界及周边影响范围合理布设地下水监测点位，建立长期监测机制，定期采集、分析地下水位与水量变化数据，及时掌握地下水动态特征；若监测发现地下水位出现异常波动，第一时间开展影响溯源分析，采取针对性管控措施，将潜在不利影响控制在矿区范围内，避免对周边区域产生传导影响。
（2）严格落实地表水取水管控与生态流量保障要求。在项目地表水取水口安装符合国家标准的取水计量设施，并按要求接入托里县水行政主管部门取水在线监控平台，建立完整取水台账，严格按照经批复的年度取水计划取水，严禁超计划、超定额取用河道地表水，保障河道生态基流足额下泄，持续满足下游生态用水及各类合法用水户的用水需求。
（3）建立健全特殊情景取水风险应急防控体系。针对极端枯水年等特殊水文情景，制定专项水资源调配应急预案，极端枯水期主动优化生产用水调度，进一步深挖矿坑涌水回用潜力，压缩地表取水规模，保障河道下泄水量满足生态及下游用水要求；针对可能出现的矿坑涌水量异常波动等突发情况，提前完善应急处置预案，配备相应应急处置设施，避免异常涌水对区域水环境造成不利影响。
落实上述措施后，本项目取水可能产生的各类潜在不利影响可得到有效消减与防控，项目取水环境风险整体处于可接受范围。
6.2.2.2生产废水回用可行性分析
项目尾矿回水全部回用于选矿工艺，无外排生产废水。尾矿浆排入尾矿库澄清后，尾水经回水系统返回选矿厂回水池沉淀，由高位回水池重力自流供给选厂各用水点循环使用，无工艺生产废水外排。选矿厂选矿厂浓密厂房东侧建总容积1200m3循环水池，选矿工艺废水及尾矿回水均经自然沉淀净化后循环使用于金矿浮选，浮选工艺用水对水质要求不高，符合选矿废水循环利用技术。
综上，项目生产废水回用可行。为防止废水污染，本次环评提出以下防治措施：
1）为防止生产废水外排对当地水环境产生影响，企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的循环利用以及处理措施。
2）加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延地下，对企业污水处理应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。
6.2.2.3非正常工况下废水零排放的可行性
非正常工况下尾矿输送管道发生泄露，导致尾矿浆外排。为防止事故发生，尾矿库建有三级防控措施：第一级防控车间级，建立尾矿风险事故排放输送应急切断响应系统，选矿车间地面采取防渗措施、车间设置围堰及防渗裙角；第二级防控厂区级，在充填站设置1座容积为200m3的事故池，可应对尾矿输送系统出现问题时，临时储存尾矿浆；第三级防控流域级，建设应急物资库2座，用于储备应急资源，有效拦截事故风险下泄的全部尾砂。三级防控系统可有效减缓、降低风险溃坝事故的破坏作用，为应急处理赢得时间，大幅度减少风险事故损失。
根据《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）中的要求，事故池的容积按10~20min的正常矿浆量、倒空管段的矿浆及矿浆池一次事故放空量之和确定。
选矿达产后工艺所排尾矿量为209.36t/d（8.72t/h，0.15t/min），排矿浓度35%。则生产系统20min矿浆量为7.14m³。项目尾矿输送至充填站管线全长1800m，内径0.1m，倒空产生的矿浆量为14.13m³。尾矿输送至尾矿库管线全长1700m，内径0.1m，倒空产生的矿浆量为13.35m³。则事故状态下产生的总矿浆量约34.62mm³。
选矿生产过程中选矿生产精矿浓密溢流及滤液水产生量为1162m³/d（48.42m³/h，0.81m³/min），则生产系统20min选矿溢流废水量为16.14m³。
根据《新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿采选尾建设工程可行性研究报告》，尾矿库正常工况下回水量约528m³/d（22m³/h，0.37m³/min），则生产系统20min回水量为7.4m³。项目回水管道长1900m，内径0.1m，倒空产生的尾矿回水为14.92m³。则事故状态下尾矿回水总量为22.32m³。
事故状态下产生的总矿浆量为34.62m³，总回水量为38.46m³，事故状态下生产系统回水及矿浆量总量为73.08m³。本项目设置1座200m³的事故池，可承纳规范要求的事故状态下生产系统及回水或矿浆量。
因此，非正常工况下，废水可以实现零排放，不会对周围地表水体产生影响。
6.2.2.4地下水污染防治措施分析
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送回工艺中；
③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
本项目的预防地下水污染地防护措施：
（1）预防为主做好源头控制
根据本项目工艺特点，针对源头控制，本环评要求建设单位严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水贮存及处理构筑物采取相应的措施，加强建筑物和构筑物的抗震能力，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，工艺废水在厂区内收集后回用。管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
（2）分区管理做好分区防治
根据本项目的建设内容及平面布置特点及各生产区域功能进行分区防渗。
1）防渗工程设计原则
①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水环境影响较小、地下水现有水体功能不发生明显改变；
②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构；
③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施建设，便于泄漏物质的收集和防渗层破损被及时发现；
④被防渗层阻隔和进入防渗层内的渗漏污染物，与厂区其他“三废”统一收集处理。
2）本项目防渗措施
尾矿库全库采用1.5mmHDPE防渗膜，尾矿坝内坡采用1.5mm厚HDPE土工膜防渗，并与库内1.5mm光面HDPE土工膜连接成一体；尾矿坝内土工膜上表面铺设200mm粗砂或者风化层层作为保护层，其下设400g/m2无纺土工布和200mm厚粗砂作为保护层。
项目防渗工程设计要求同时满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）规定技术要求，采取的地下水污染防治措施环境可行。
（3）地下水监测
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），本建设项目需在尾矿库上游、尾矿库下游及尾矿库两侧布设对照井、监控井和扩散井，监测污染物迁移程度。企业应定期开展地下水环境质量跟踪监测，地下水监测每年进行监测4次，各污染源监测井应每季度监测一次，一年共4次，若发生污染物泄漏事故，应加强监测频率。监测项目按照《地下水质量标准》（GB14848-2017）确定。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。地下水跟踪监测井基本情况详见表6.2-1，监测点位图见图6.2-1。
表6.2-1  地下水跟踪监测井基本信息表
	点位
	位置
	监测层位
	检测项目
	井深(m)
	井径（mm）
	备注

	1#
	地下水流向上游库外30‑50m
	基岩裂隙含水层
	《地下水质量标准》（GB14848-2017）中地下水质基本监测因子
	100
	120
	新建

	2#
	尾矿库坝脚下游外侧30‑50m
	
	
	100
	120
	

	3#
	尾矿库东侧外围30‑50m
	
	
	100
	120
	

	4#
	尾矿库西侧外围30‑50m
	
	
	100
	120
	


6.2.2.5结论
根据本项目的生产特点，本项目采取的废水处理措施可实现废水的综合利用的同时对区域地下水环境影响较小，因此本项目的废水治理措施是可行的。
[bookmark: _Toc26815][bookmark: _Toc30587][bookmark: _Toc24397][bookmark: _Toc17121]6.2.3声环境保护措施及其可行性论证
为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本项目噪声源噪声强度大，连续生产等特点，评价提出本项目的噪声防治措施主要注意以下几项内容：
（1）减振措施：主要以多孔介质做减振垫，可使声源振动强度减弱，频率降低。
（2）重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境。而且还可以阻滞噪声传播。本项目绿化的重点是厂内重点产噪工段及厂界四周的绿化隔离带。
（3）合理的平面布置
尾矿回水泵房远离尾矿库值班室，并处于最小风频风向的下风向。
通过以上防护措施的落实，可使项目生产运行期厂界噪声进一步下降，达到环境噪声标准的要求。
[bookmark: _Toc10464][bookmark: _Toc12202][bookmark: _Toc18248][bookmark: _Toc1247]6.2.4固体废物处置措施及其可行性论证
（1）尾砂
选矿厂排出的尾矿以浓度35%的矿浆通过尾矿输送管一部分排入充填站用于充填矿体，剩余排放至尾矿库。选厂处理规模15万t/a，年排尾矿量57922.72t/a，规划远期选矿厂处理规模30万t/a时，排尾量11.58×104t/a，设计新建尾矿库服务年限为15a，共堆存尾矿量约173.76×104t，尾矿的堆积干容重按1.5t/m³考虑，则尾矿总量约为115.80×104m³。
2）可行性分析
①尾矿库收纳可行性分析
根据前文库容及服务年限工程分析，本次设计尾矿坝顶标高+1215m，总坝高15m，可形成总库容156.15×104m3，可提供有效库容约132.59×104m3，能够满足尾矿库服务年限内所有尾砂排入尾矿库。
②尾矿充填矿体可行性分析
项目为齐求3号金矿采选工程配套建设的尾矿库工程，采选工程建设1座充填站，设计采用尾砂水泥胶结充填工艺，充填工艺流程为：选厂尾矿输送系统将尾矿浆输送至旋流器组，浓缩后底流达60%左右，泵送至搅拌系统，料仓中的胶凝材料即水泥经螺旋输送机送到搅拌系统中，按一定配比与尾砂浆充分搅拌均匀，形成重量浓度65%~70%的充填料浆，泵送至井下采空区。
金矿尾砂产率80.49%，尾矿粒度-0.074mm，70~80%，适合制备膏体充填材料，可形成良好的流变性与稳定性。旋流器+搅拌系统+高压泵工艺组合成熟，国内多家金矿应用案例证明其稳定运行，通过调整灰砂比，形成整体承载结构，抵抗地压能力强，满足采空区支撑要求，充填体固化采空区，可有效控制围岩变形，防止冒顶、片帮事故，减少采空区塌陷引发的地震、冲击波等次生灾害。项目尾矿充填矿体可行。
综上，项目投产后，生产过程中排放的固废均可以得到合理处置，避免了对项目区以及周边环境的污染。因此，本项目投产后所产生的固废对当地自然环境、生态环境带来的影响较小。
[bookmark: _Toc13339][bookmark: _Toc5921][bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc14004]6.2.5土壤环境保护措施
6.2.5.1土壤污染防治措施
项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为选矿厂废水泄漏或尾矿库淋溶液通过入渗形式进入项目范围内土壤环境。重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。
此外，建设单位在项目运行期间还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。
源头控制：在尾矿回水输送过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。
过程防控：做好本工程的防渗工作，防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的防渗要求。
跟踪监测：企业应定期进行选矿厂下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。
综上，本项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018第二类建设用地筛选值。本项目设置有完善的废水回用系统，重点区域均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。此外，本项目在尾矿库汇水上游及下游设置2个土壤环境跟踪监测点位，监测项目所在地及项目周边土壤环境质量状况，一旦发现土壤环境异常可及时采取防治措施。项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。
6.2.5.2土壤环境监控与管理
为及时掌握工程所在地周围土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化情况，应对工程所在区域土壤环境质量进行定期地监测。防止或最大程度减轻项目对土壤环境的污染，建设单位必须制定土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便于及时发现问题，采取措施。
（1）土壤跟踪监测计划
根据《工业企业土壤和地下水自行监测》（HJ1209-2021）的要求，本项目土壤跟踪监测共设置2个监测点位。本项目土壤跟踪监测计划详见表6.2-2，监测点位图见图6.2-1。
表6.2-2  土壤跟踪监测计划一览表
	编号
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	尾矿库上游不受尾矿库汇水、扬尘影响，距离尾矿库边界500m
	镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	表层土壤1次/年；深层土壤1次/3年
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值

	2
	尾矿库下游（坝脚外侧，渗漏风险最高位置）
	
	
	


（2）监测数据管理与公开
跟踪监测结果应按工程有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。
综上，本项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准。本项目设置有完善的生产废水循环利用系统，重点区域均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc19028][bookmark: _Toc31325][bookmark: _Toc16119][bookmark: _Toc20162]6.2.6生态环境保护措施
（1）生态补偿措施
根据2007年，国家环保部出台的《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》，进一步明确生态补偿的原则，即：谁开发、谁保护，谁破坏、谁恢复，谁受益、谁补偿，谁污染、谁付费的原则。生态补偿费的管理和使用将严格按照财政部颁发的有关文件规定执行，并做好项目资金使用的监督和审计工作。严格执行财务管理制度，设立专项资金管理，落实好配套资金，建立独立账户，做到专款专用。实施项目要科学编制资金使用计划，明确各项目需要提供资金的具体时间和金额。
（2）植被的保护措施
1）本项目在进行选矿生产活动时，对项目区内的土壤物化性质发生变化，使得原有荒漠生态环境遭到破坏和影响，区域内现状已基本无自然植被，在项目今后运营工程中，加强绿化建设，植被种植，选择区域耐旱型植被提高厂区及附近的绿色植被覆盖率，能够改善因建设尾矿库对原有生态环境，特别是土壤和土地环境，减缓水土流失，起到间接减缓原生植物进一步损失的作用。
2）加强法律法规教育，增强生态保护意识。对职工加强《中华人民共和国水土保持法》的教育，制定职工行为准则，增强职工保护生态环境思想意识，杜绝职工在厂区附近进行开荒等活动。
（3）动物的保护措施
本项目所在区域野生动物出没较少，无国家及自治区保护物种分布。常见的动物仅有沙蜥、麻蜥等，选矿活动对野生动物资源影响较小，但还是应对选矿工作人员进行教育，不滥捕乱杀，保护项目区范围内的动物资源。
1）建设单位应做好宣传教育工作，加大对保护野生动物的宣传力度，做好野生动物的保护工作。加强珍稀濒危物种生存环境的保护，制定严格的施工规章制度，限定施工人员活动范围，严禁施工人员远离施工区活动，严禁破坏野生动物的栖息环境，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等各种非法活动，杜绝人为因素对动物生活的干扰破坏。
2）加强环境管理，工程单位与生态环境主管部门要合作，建立完善的管理体系，使之有法可依，执法有效。同时要加大宣传的力度，并采取各种方式，如宣传栏、挂牌等。
（3）水土流失防治措施
1）高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对生产队伍的宣传、教育和管理工作。做好生产组织规划工作，划定适宜的运输路线，以防止对原有地表地貌破坏的范围增大。
2）加强对生产人员进行环境保护知识的教育，增强生产人员的环境保护意识。
3）区域内虽无大量的植被覆盖，也应树立植被保护的意识，严禁破坏。
4）严禁随意行驶，碾压植被，严禁破坏项目区内与项目本身无关的植被，将植被损失降至最低。
5）本项目产生的生态影响的防护和恢复应按照“避让→减缓→补偿→重建”的顺序最大限度地减少人为开发活动对自然资源和生态环境的破坏，以实现“开发中保护、保护中开发”的良性循环目标。
（4）生态环境综合整治措施
1）尾矿库堆积坝外坡面应随着尾矿堆积坝的加高，用碎石土复面或种植草皮。
2）尾矿库外坡面应随着尾矿堆积的加高，用碎石土复面或种植草皮。
[bookmark: _Toc32112][bookmark: _Toc22749]除应采取上述生态环境减缓措施外，应根据《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》（新国土资发[2018]94号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T38360-2019）等规定，采取相应生态环境保护措施。
[bookmark: _Toc11287][bookmark: _Toc18709]6.2.7水土保持措施
根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），该区域应保护好区域林草植被和水土保持设施，并严格控制生产建设活动，有效避免人为水土流失。
区内水土流失主要表现为水力侵蚀，风力侵蚀。本区水土保持的发展方向为：充分发挥土地利用方面的优势，根据水分、温度、地貌条件增加植被覆盖率。根据“谁开发，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，依据本工程所处区域的自然、社会环境条件和工程对水土流失的实际影响，提出如下水土保持的方案。
（1）做好施工规划及施工组织设计
在项目开工前，重视做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地，建筑物按天然地势布置，减少挖填方量。在尽量减轻生态不利影响的前提下进行有序开采。在选矿厂的厂区完善载排洪工程。
施工过程要加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动，防止超范围设置临时设施和堆放施工材料。对产生的弃土应合理及时进行填埋。
施工结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作。对无用的临时建筑应予以拆除，然后根据实施情况实施人工绿化或植被自然恢复工作。
（1）场地道路应沿天然地形及原有便道进行修筑，以减少挖填方量。在山坡上开辟路基时，要做好护坡及挡土墙，完善排水系统，并在靠山一侧设置挡雪栅栏。
（2）做好库区两侧的绿化工作。选择适宜当地的生长的草本或灌木植被为种植对象。
（3）闭矿后要拆除一切无用设施。
（4）根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规要求，尽早委托有资质相关单位编制本项目的水土保持方案。
[bookmark: _Toc28985]6.3闭库期环境保护措施
（1）本项目退役后，运营期尾矿库等处应及时开展场地生态恢复治理、保留项目区防排洪设施，防止项目区水土流失。
（2）尾矿库的生态恢复
由可研方案可知：退役期仍有大量尾砂堆存在尾矿库内，退役前一年应开展尾矿库闭库治理，在尾矿库达到正常库状态时闭库，对闭库后的尾矿库采用覆土措施进行生态恢复治理，根据库区周边未利用土地的植被覆盖情况选择当地草种进行植草。保留库内排洪系统，保证闭库后库内洪水正常排除。
（3）选择人工植草恢复的场地，第1年铺设滴灌设施、人工抚育，第2年前半年人工抚育、后半年自然恢复为主，第3年撤除滴灌设施、自然恢复。
（4）表土堆场内表土使用完毕后，进行场地治理，播撒当地荒漠植被草籽，第1年铺设滴灌设施、人工抚育，第2年前半年人工抚育、后半年自然恢复为主，第3年撤除滴灌设施、自然恢复。
（5）应分类收集设备分拆产生的设备零部件、油纱布、碎块及其他废弃物，并实施废物综合利用。
（6）退役期保留厂区道路，由其自然恢复。
（7）建、构筑物拆除产生的砖、石、渣土等建筑垃圾，建议回填地表空区。建、构筑物拆除产生的钢材、门窗、木料等应分类收集后再次利用或外售。
[bookmark: _Toc23399]6.4环境风险防护措施
（1）尾矿输送系统泄漏处理
尾矿输送系统包括尾矿输送管道、输送电路、输送泵等设备发生故障时，应立即启动备用系统，随时检查事故池储存情况，积极组织对故障系统进行修复，确保备用系统完好，坚持“宁可停产绝不污染”的原则，凡通过停产可以控制或消除污染时，必须立即组织停产，然后上报。对坝面管道泄漏应采取不危及坝面安全措施，在泄漏点前端进行放矿，将尾矿导入事故应急池，并对泄漏点进行抢修，及时恢复正常放矿。
（2）排水设施堵塞或损坏处理
当出现排水设施入口堵塞时，应组织人员对入口处的杂物进行清除，并派人值守，保证排水畅通。如出现排水管道破损，导致排水不畅，如果上游来水不大，则可以采取停机抢修的办法，减少入库水量，并及时修护破损位置。
（3）渗漏处理
处理泄漏的原则是“内截、外排”。内截就是在坝的上游封堵渗漏入口，截断渗漏途径，防止渗入。外排就是在坝的下游采用导滲和滤水措施，使渗水在不带走土颗粒的前提下，迅速安全地排入事故池，以达到渗透稳定。
（4）管涌处理
在地基好，管涌影响范围不大的情况下可抢筑滤水围开，具体做法定：在管涌口沙环的外围，用土袋围一个不太高的围井，然后用滤料分层铺压，其顺序是自下而上分别填0.2-0.3m后的粗砂、砾石、碎石、块石、一般情况可用三级级配。滤料最好要清洗，不含杂质，或用土工织物，代替砂石滤层，上部直接堆放块石或砾石。围井内的涌水，在上部用管引出。
当险情面积较大，地形适合而附近又有土料时，可在其周围填筑土埂或使用土工织物包裹，以形成水池，蓄存渗水，利用池内水位升高，减少内外水头差，控制险情发展；如堤坝后严重渗水，采用一些临时防护措施尚不能改善险情时，要降低库内的水位，减少渗透压力，使险情不致迅速恶化，但应控制水位下降速度。
（5）裂缝处理
发现裂缝后应采取防护措施，防止雨水或冰冻加剧裂缝的开展。对于滑动性裂缝的处理，应结合坝坡稳定性分析统一考虑；对于非滑动性裂缝可采取以下措施进行处理：
对于不太深的表层裂缝及防渗部位的裂缝，采用开挖回填是处理裂缝比较彻底的方法；对于坝内裂缝、非滑动性很深的表面裂缝，由于开挖回填处理工程量过大，可采取灌浆处理；对于中等深度的裂缝，因库水位较高不宜全部采用开挖回填办法处理的部位或开挖困难的部位，可以采用开挖回填与灌浆相结合的方法进行处理。
（6）尾矿库溃坝风险防范措施
按设计要求配备尾矿库劳动定员，尾矿库运行期，必须严格按尾矿库设计和有关技术规定认真做好尾矿排放、坝体及坝面的维护管理工作。
1）尾矿排放
按设计要求设置尾矿输送与放矿设施，坝顶尾矿输送主管与放矿支管应采用闸阀控制，采用坝前多支管分散放矿方式，根据库内干滩上升情况适时调整放矿支管位置，保证库内滩面均匀上升，坝前干滩长度大于50m。库内不得堆放其他固体废物。
2）尾矿库监测
尾矿库监测是了解尾矿库运行情况的重要手段，也是尾矿库管理的重要内容。监视、监测工作的内容主要是库内水位的变化，坝底与坝坡是否有异常现象，例如渗水、隆起等情况。
渗设施的水量、水质有无异常变化，尾矿排放是否有夹带泥沙现象，有无漏矿现象，矿浆流是否产生冲刷，回水的水质是否符合要求等。本次环评建议在尾矿库下游设1眼渗流观测井，用于观测坝体渗流情况，建立观测记录，由专人定期、定时全面检查，如发现异常，立即停产，应及时处理并上报上级管理部门，以便进一步采取措施。
3）坝体排渗
建议尾矿库设计阶段在坝体内设置排渗褥垫，坝趾设排水沟，坝体内的渗水通过排渗褥垫进行坝趾排水沟，并最终流入回水池内，经回水泵返回选矿厂循环利用。
4）检查与观测
尾矿库的检查工作可分为经常检查、定期检查、特别检查和安全鉴定：
①经常检查由车间、工段级基层管理机构组织进行；
②定期检查由上级管理机构组织进行，每年汛前、汛后，应对尾矿库进行全面检查；
③若发生洪水、暴雨、强烈地震及重大事故等非常情况后，基层管理单位应及时组织特别检查，必要时报上级有关部门会同检查。
5）抗震
抗震工作应贯彻“预防为主”的方针，本项目区域无地震活动断裂和其他不良地质作用，但当接到震情预防时，应根据实际情况作出防震、抗震计划和安排。
6）尾矿库规划与闭库
在尾矿库使用到最终设计服务年限前1年，应进行闭库设计和安全现状评价，根据设计与评价要求进行尾矿库整改，制定整改计划，报上级主管部门审批实施。
（7）尾矿坝的抢险
尾矿坝的险情常在汛期发生，而重大险情又多在暴雨时发生。汛期尾矿库处于高水位工作状态，调洪库容有所减少，遇到特大暴雨极易造成洪水漫顶。同时，浸润线的位置处于高位，坝体饱和区扩大，使坝的稳定性降低。
1）防漫顶措施
尾矿坝一般为散粒结构，如果洪水漫顶就会迅速冲决口，造成溃坝事故。当排水设施已全部使用，水位仍继续上升，根据水情预报可能出现险情时，应抢筑子堤，增加挡水高度。
在堤顶不宽、土质较差的情况下，可用土袋抢筑子堤。在铺第一层土袋前，要清理堤坝顶的杂物并耙松表土。用草袋、编织袋、麻袋或蒲包等装土七成左右，将袋口缝紧，铺于子堤的迎水面。铺砌时，袋口应向背水侧互相搭接，用脚踩实，上下层袋缝必须错开。
在缺土、浪大、堤顶较窄的情况下，可采用单层木板或埽捆子堤。其具体做法是：先在堤顶距上游边缘约0.5-1.0m处打小木桩一排，木桩长15-20m，埋入土中0.5-1.0m，桩距10m。再在木桩的背水侧用钉子、铅丝将单层木板或埽捆（长2-3 m，直径约0.3m）钉牢，然后在后面填土加戗。
当出现超过设计标准的特大洪水时，应在抢筑子堤的同时，报请上级批准，采取非常措施加强排洪，降低库水位，同时采取污染控制措施。严禁任意在主坝坝顶上开沟泄洪。
2）防风浪冲击
对尾矿坝坝顶受风浪冲击而决口的抢护，除参照上述办法进行处理外，还可采取防浪措施处理。用草袋或麻袋装土七成，放置在波浪上下波动的部位，相互叠压成鱼鳞状，当风浪较小时，可采用柴排防浪。
挂树防浪则是利用砍下的枝叶繁茂的灌木，使树梢向下放入水中，并用石块或砂袋压住，其树干用铅丝、麻绳或竹缆连接于堤坝顶的桩上。具体做法是：用柳枝、芦苇或其它秸秆扎成直径为05~08m的柴枕，长10~30m，枕的中心卷入两根5~7m的竹缆做芯子，枕的纵向每06~10m用铅丝捆扎。在堤顶或背水坡签钉木桩，用麻绳或竹缆把柴枕连在桩上，然后推放在迎水坡波浪拍击的地段。
（8）滑坡处理
当发现有滑坡征兆或有滑动趋势但尚未坍塌时，应及时采取有效措施进行抢护，防止险情恶化；一旦发生滑坡，则应采取可靠的处理措施，恢复并补强坝坡，提高抗滑能力。抢护中应特别注意安全问题。
滑坡抢护的基本原则是：上部减载，下部压重，即在主裂缝部位进行削坡，而在坝脚部位进行压坡。尽可能降低库水位，沿滑动体和附近的坡面上开沟导渗，使渗透水能够很快排出。若滑动裂缝达到坡脚，应该首先采取压重固脚的措施。对于滑坡体上部已经松动的土体，应彻底挖除，然后按坝坡线分层回填夯实，并做好护坡。坝体有软弱夹层，或抗剪强度较低，且背水坡较陡而造成的滑坡，应降低库水位。若滑动裂缝达到坝脚，应该首先采取压重固脚的措施。因排水设施堵塞而引起的背水坡滑坡，主要是恢复排水设施效能。因土坝渗漏而引起的背水坡滑坡，应同时在迎水坡进行拋土防渗。处理滑坡时应注意开挖与回填应符合上部减载下部压重的原则。
开挖回填工作应分段进行，并保持允许的开挖边坡，开挖中对于松土与稀泥都必须彻底清除。进行填土时，最好不要采用碾压施工，以免因原坝体固结沉陷而开裂。滑坡处理前，应严格防止雨水渗入裂缝内。可用塑性薄膜、沥青油毡或油布等加以覆盖。同时还应在裂缝上方修截水沟，以拦截和引走坝面的积水。
（9）溃坝处理
在汛期或暴雨期间，必须根据气象预报，做好一切预警工作。一旦发生溃坝事故，公司指挥部必须立即作出反应，命令停止生产，并启动公司突发环境事件应急预案，并成立临时工作组，由指挥长负责指导污染现场的前期应急处置工作，所有指挥部成员立即进入岗位，组织各应急小组在第一时间到达事故现场抢险救灾，维护社会安定，必要时可先鸣号通知附近群众撤离危险区。在上级部门及当地政府部门到达现场后，立即成立现场应急指挥部，负责事故现场的应急工作。各应急小组成员单位要按照职责分工，分别负责抢险救灾、现场监测、交通运输、医疗保障、技术保障、安全保卫、后勤保障、善后处置、信息报送等各项工作，在应急过程中要及时报告工作进展情况，直至应急工作结束。
（10）污染物控制措施
1）建立应急监测网络，及时准确判断污染物。一旦发生溃坝，尾矿严重污染下游水体，为了快速定性水中污染物，便于更加有针对性的进行处理，指挥部应与市、地区、自治区环境监测部门及社会上具备相关监测能力的实验室建立应急监测网络，从而在尽可能短的时间内对污染物的种类、浓度、污染范围及可能造成的危害做出判断，必要时在尾矿库下游建立水质在线生物安全预警系统，做到及时、准确地反映水体污染动态，为决策及应急处理提供科学依据。
2）依据污染物特性，采取及时有效的控制措施。由于尾矿污染物种类多，逐一检测，所需时间长，不能满足应对突发环境事件处理的及时性要求。因此当接到污染报警后，监测人员通过监测总有机碳等指标初步确定污染类型，并分别按照有机污染投加粉末活性炭吸附，无机污染进行混凝、沉淀等不同的应急处置办法，在预留筑坝位置迅速筑坝，进行先期处置。争取第一时间内控制、解决问题或为以后的处理赢得时间。其次，通过监测对污染物定性、定量，从而采取进一步针对性措施，根据其处理效果增加投加点、投加量等。
3）做好药剂储备工作。为保证及时处置，尾矿库管理单位要结合实际，储备各种应急投加药剂，如粉末活性炭等，储备量应至少满足3天的使用需求，并根据各类应急物资的使用情况和保存期限，及时进行补充与更新。药剂储备实行专人管理，防止被盗用、挪用、流散和失效，保证应急时的有效性。同时为了保障处理药剂供应，应与混凝剂、助凝剂、吸附剂等生产厂家保持联系，做到各种药剂随时处于战备供应状态。
（11）扩大应急处理措施
在一般、较大环境事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，现场应急指挥人员应立即向公司指挥部办公室报告。公司指挥部办公室视污染情况决定是否建议启动公司突发环境事件应急预案，组织公司范围内的人力、物力进行应急处置。
在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为重大、特大环境事件时，公司指挥部应立即向上级指挥部请求支援，向政府部门进行求援，并建议启动上一级突发环境事件应急预案，实施应急工作。必要时公司指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。
（12）其他风险防范措施
1）严格控制库内水位，定期检查排水管道，使排水管道保持畅通，若出现堵塞、裂缝、管涌等情况，及时采取措施。
2）加强坝体设施（如坝肩、坝坡等）的维护和管理，定期检查，发现病害及时处理，必要时对危险地段进行加固处理，加强渗流观测和控制，降低坝体浸润线，避免出现沼泽化。
3）若出现洪期，洪期前后应对坝体和排洪设施进行全面检查和清理，发现隐患及时修复，以防暴雨时发生灾害。
4）尾矿库设置专人进行巡回检查，制定巡坝和护坝制度，遇到坝体裂缝、坍塌、滑坡、沉陷等情况，及时查找原因，妥善处理并做好记录，做到经常观测坝体浸润线埋深，出现浸润线骤升或渗漏浑水等异常现象时，查明原因，妥善处理并做好记录。另外，在库区下游200m范围内严禁进行爆破、采石、挖土、滥挖尾矿等行为，坝区设置应急照明和应急电话。
5）加强库区管理，做好坝体位移、沉降、渗水和库水位观测记录，出现异常，立即汇报。
6）设置备用尾矿输送管，防止尾矿跑、冒、滴、漏造成环境污染。
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本项目为尾矿库建设项目，项目建设与运营对环境造成的损失主要表现在：
（1）工程占地造成的环境损失
尾矿库占用土地从牧草地转变为工业用地，改变了区域内原有自然生态景观，因为项目建设和运营，项目区内出现频繁且长期的人类活动痕迹。
项目永久占地面积内生态破坏表现为：占地范围内原生植被破坏、土壤板结、野生动物迁徙等方面。本项目的建设和运营将建立起新的生态系统。
（2）突发事故状态造成的环境损失
本项目突发事故状态包括洪水冲刷、水土流失。
1）水流冲刷
项目区设截排洪设施，夏季暴雨形成的短暂洪流进入尾矿库等处，冲刷场地边坡造成滑坡或坍塌事故。
2）水土流失
水土流失主要发生在尾矿库水保措施不力情况下，暴雨时易发生水土流失。
（3）正常状态下环境损失分析
运营期环境损失主要体现在永久占地内植被消失、动物迁徙、土层破坏、场地扬尘、运输扬尘上。临时占地在施工结束后应进行生态恢复治理，被破坏区域逐步恢复到项目建设前背景。永久占地在退役后进行生态恢复治理，根据具体情况恢复至适宜用地类型。运营期扬尘、废水和固废按环评报告、开发利用方案提出的环保措施进行预防和治理，污染物排放量和浓度可控制在对应质量标准限值内。
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随着本项目的建设实施，将会带来良好的社会效益，主要表现在以下几个方面：
（1）随着项目正常运营，经济效益显著增加，为企业与社会创造出更高的经济财富，促进地方税收稳步增长。
（2）项目运营期，建设单位聘用当地人员上岗，人均收入可达到10.0万/年。随着职工收入增加，将会拉动当地餐饮、娱乐相关行业消费增长，群众生活水平逐步提高，生活质量得到改善。同时由于就业岗位的增加，扩大了当地就业面和就业机会，减轻了社会就业压力，有利于社会安定与团结，对建设和谐社会起到了积极的作用。
（3）该项目有利于提高当地人民收入和生活水平，能促进地区经济的可持续发展。
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根据可行性研究报告中技术经济分析，本项目投资共计4360.2万元，其中建设投资3525.57万元，建设期贷款利息843.63万元，流动资金392.32万元。项目建设尾矿库为齐求3号采选配套建设的尾砂堆存设施，不产生营收。
[bookmark: _Toc22870]7.2环保投资估算
本项目环保设施包括废水、废气、固体废物、噪声防治等，其中废气、噪声部分和工艺治理相结合，其工程内容见表7.2-1：
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本项目建设总投资4360.2万元。其中环保投资为1287万元，占总投资的29.5%。
[bookmark: _Toc29470][bookmark: _Toc20756]7.3结论
综上所述，本项目具有较好的经济效益和社会效益，同时也对环境产生负面影响较小。但一定要重视建设项目的环境保护工作，落实环境保护治理投资。尽管环保设施投资所产生的直接经济效益不明显，却获得了较好的环境效益和社会效益，其长期效益是显著的。








[bookmark: _Toc11792][bookmark: _Toc18988]8环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc15335][bookmark: _Toc20896][bookmark: _Toc29179][bookmark: _Toc31363][bookmark: _Toc483589667]8.1建设项目环境管理
环境管理是现代企业管理制度的重要内容之一。通过实行全面、系统的环境管理使企业的各环境因素得到有效控制，更重要的是通过落实环境计划和环境政策对企业的环境状况进行调控，以达到改善环境绩效的目的。
企业环境管理涉及的范围包括：企业发展规划的制定、基础设施建设、环境目标制定等各项环境管理、环境监督活动等。目前企业的环境管理比较薄弱，人员配置和管理制度还不完善，针对企业存在的主要环境问题，环境管理应包括以下具体内容：
[bookmark: _Toc25771][bookmark: _Toc27034][bookmark: _Toc16051][bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc26622]8.1.1环境管理依据
环境管理是运用计划、组织、协调、控制、监督等手段，为达到预期环境目标而进行的一项综合性活动。根据《中华人民共和国生态环境法典》第十七条规定，国务院生态环境主管部门在职责范围内对全国生态环境保护工作实施统一监督管理。
本次环境管理内容及制度均依据根据《中华人民共和国生态环境法典》的规定严格制定和执行。
[bookmark: _Toc31084][bookmark: _Toc10333][bookmark: _Toc25378][bookmark: _Toc15157][bookmark: _Toc20451]8.1.2环境管理的目的及任务
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环境管理是环境保护工作的重要内容之一，是现代企业管理的重要组成部分，与企业内部生产管理、劳动管理、财务管理、安全管理同等重要。
[bookmark: _Toc12054][bookmark: _Toc21951]随着国家环境管理力度的加强，环保法律、法规的完善及全民环境意识的增强，对企业环境保护工作要求也不断提高，这就要企业要加强自身环境管理机构建设，健全环境管理制度，制定环境管理职责，并将其列入企业议事日程，对企业内部生产、经营过程中发生或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理污染防治方案以达到既发展生产，增加经济效益，又保护环境的目的。
（2）环境管理的任务
对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。
为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。
项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。
[bookmark: _Toc3833][bookmark: _Toc28618][bookmark: _Toc11768][bookmark: _Toc17317][bookmark: _Toc25678]8.1.3环境管理机构
项目应成立“事故防范和应急处理指挥小组”和“环保工作领导小组”，由2～3名专职管理人员组成，负责项目环保管理工作和处理环保日常事务。公司生产组织采用董事会领导下的总经理负责制，在总经理的领导下实行三级管理：一级为公司主管领导；二级为安全环保处、技术科室和环卫办；三级为各生产环节专、兼职环保人员。
环境管理机构的职责：
（1）贯彻执行环境污染保护法和标准；
（2）组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；
（3）制定并组织实施环境保护规划和标准；
（4）检查企业环境保护规划和计划；
（5）建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；
（6）加强安全生产教育，制定定期维修机器设备制度；
（7）监督“三同时”的执行情况，尤其重视污染处理措施的运行效果。
（8）监督检查环保处理设施和环保设备的运行情况；
（9）负责企业生产过程中发生的各种环境污染事故的调查及应急处理；
（10）负责企业其他日常环境管理工作。
（11）积极配合当地生态环境主管部门的环境管理和环境监测工作。
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8.1.4.1施工期环境管理内容
（1）新疆金嘉怡矿业有限责任公司应与拟建项目的施工单位协商，将施工期环境保护责任纳入双方合同文本，要求施工单位认真落实施工的环境保护措施。
（2）项目建设区生态环境较为脆弱，施工单位严格按照环评报告书及批复要求优化施工方案，优化施工道路建设方案，尽最大可能地减少地表扰动面积。施工车辆严格遵守“施工道路行驶”原则，杜绝在草场地带随意行驶，肆意碾压。
（3）施工单位应配备专职环境管理人员，负责各类污染源的现场监控和管理，尤其是应严格控制高噪声、高振动施工设备的施工时间；严格限制粉状物料的露天堆放；严格控制进出施工场地车辆物料遗撒。
（4）专职环境管理人员应做好文明施工的宣传工作，借助黑板报、宣传栏等工具对施工工人进行环境保护教育。
（5）拟建工程施工单位应自觉接受生态环境主管部门的监督指导，主动配合环境保护主管部门搞好项目施工期的环境保护工作。
（6）建设单位应按有关施工招标程序设置环境监理，并在当地生态环境主管部门的监督指导下，全面、规范地进行施工期的环境监理，以确保将施工期的生态环境影响降到最低。
项目施工期环境监理内容详见表8.1-1。
表8.1-1  施工期环境监理一览表
	环境要素
	监理内容
	监理要求

	大气环境
	①对工地及进出口定期洒水抑尘，并清扫，保持工地整齐干净；
②运输车辆在运输砂石等粉料时应使用篷布遮盖；
③禁止在大风天气施工作业。
	1、在施工招标文件、施工合同、环境监理招标文件和监理合同中明确施工单位、环境监理单位的环境保护责任和目标任务；
2、委托有资质单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，定期向自治区、地区和县生态环境主管部门备案；
3、结合环境监理报告，自查环评报告、批复文件及设计中规定的环保设施和生态保护措施建设及进展情况；严格落实环保投资和执行建设项目环境保护“三同时”制度；
4、自觉接受当地环保行政主管部门在建设期的环境监督与管理；
5、设立环保机构，建立健全环境管理、环保资料档案等制度。

	水环境
	①施工产生的生活洗涤水经沉淀处理后回用于施工降尘用水；
②避免在雨季进行基础开挖施工。
	

	声环境
	①合理布局施工设备，避免局部声级过高；
②开工15日前向生态环境主管部门申报《建设施工环保审批表》。
	

	固体废物
	①施工期产生的掘进废石应综合利用；
②施工期生活垃圾集中收集，定期清运。
	

	生态影响
	①施工期间水土流失问题、矿石堆场及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求。
②绿化面积达到规划要求。
	


8.1.4.2运营期环境管理内容
（1）公司领导管理内容
1）负责贯彻国家环境保护法、环境保护方针和政策。
2）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。
（2）安全环保处管理内容
1）贯彻公司或上级生态环境主管部门有关的环保制度和规定。
2）汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。
3）制定环境质量控制指标，提出环保考核项目和经济承包有关奖罚规定。
4）参与污染事故调查，并向上级主管部门提出书面报告。
5）对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时向上级主管部门汇报，下达环保整改通知书，强化管理。
6）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。
7）对环境监测技术资料进行整理、统计、上报和存档。
8）监督公司内环保设备的日常运行情况，包括收尘设备、噪声控制设备等，每月考核一次设备的运行情况，并负责对环保设备大、中修的质量验收。
（3）环卫办管理内容
1）在公司领导下，做好生产区、办公区及其所属道路的绿化、美化工作。
2）组织安排职工参加植树、种草等绿化及生态恢复工作。
3）按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各车间、处室做好卫生、绿化工作。
4）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作。
5）保证清洁人员按指定地段每日将道路清扫干净，控制路面扬尘、减少无组织排放。
（4）车间环保员管理内容
1）各处、室、车间主管生产的领导及环保监督员，负责本单位环境保护工作。
2）按公司管理部门统一部署，提出本单位环保治理项目计划，报安全环保处及各职能部门。
3）负责本单位环保设施使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。每半月车间主管环保的领导和环保员最少应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。
4）负责本单位各生产岗位文明生产的严格管理，为员工创造良好的工作、劳动环境。
5）参加公司环保会议和污染事故调查，并提出本单位出现的污染事故报告。
[bookmark: _Toc8987][bookmark: _Toc321501717][bookmark: _Toc19637]8.1.4.3退役期期环境管理内容
退役期各管理机构主要的管理内容是监督生态恢复工作的落实，尾矿库服务到期后必须按照地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作。
[bookmark: _Toc18713][bookmark: _Toc20976][bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc17061][bookmark: _Toc28720]8.1.5环境管理制度
[bookmark: _Toc149680598][bookmark: _Toc164774413][bookmark: _Toc168317240][bookmark: _Toc153689587][bookmark: _Toc149680835][bookmark: _Toc180891810][bookmark: _Toc179653311][bookmark: _Toc170970695][bookmark: _Toc179522851][bookmark: _Toc172698698][bookmark: _Toc170869099]建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。
最基本的环境管理制度有如下几个方面：
（1）环境保护管理条例；
（2）环境质量管理规程；
（3）环境管理的经济责任制；
（4）环境保护业务管理制度；
（5）环境管理岗位责任制；
（6）环境技术管理规程；
（7）环境保护考核制度；
（8）污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；
（9）环境污染事故管理规定；
（10）清洁生产审计制度。
[bookmark: _Toc24081][bookmark: _Toc3008][bookmark: _Toc23026][bookmark: _Toc24004][bookmark: _Toc351735261][bookmark: _Toc483589668][bookmark: _Toc9074][bookmark: _Toc6368][bookmark: _Toc394997398][bookmark: _Toc321501718][bookmark: _Toc28920][bookmark: _Toc187800073][bookmark: _Toc245882806][bookmark: _Toc22210]8.1.6排污许可证制度
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”
本项目属于有色金属矿采选业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。因此，本项目属于登记管理，报批环评报告书后、新建项目实际运行前，应申领排污许可登记表，作为本项目合法运行的前提。
（1）其他运行管理要求
本项目应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行大气及水污染防治设施，并加强维护和管理，确保设施正常运行。对于特殊时段，排污单位应满足重污染天气应急预案、各地人民政府指定的当防护措施等文件规定的污染防治要求。
（2）自行监测管理要求
本项目污水处理设施在申请排污许可证时，应按照本标准确定的产排污节点、排污口、污染因子及许可排放限值等要求，制定自行监测方案，并在《排污许可证申请表》中明确。
本项目可自行或委托第三方检测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。建设单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责人。
自行监测污染源包括产生的有组织废气、无组织废气、生产废水、生活污水的污染源。定期开展土壤、地下水监测及周边环境质量影响监测。
[bookmark: _Toc4321][bookmark: _Toc14746]8.2施工期环境管理
[bookmark: _Toc12892][bookmark: _Toc2393][bookmark: _Toc24275][bookmark: _Toc394997400][bookmark: _Toc5552][bookmark: _Toc6889]8.2.1环境监理
项目施工期环境监理内容详见表8.2-1。
表8.2-1  施工期环境监理一览表
	[bookmark: _Toc4186][bookmark: _Toc394997399][bookmark: _Toc483589669][bookmark: _Toc13805][bookmark: _Toc2036]环境要素
	监理内容
	监理要求

	大气环境
	①对工地及进出口定期洒水抑尘，并清扫，保持工地整齐干净；
②运输车辆在运输砂石等粉料时应使用篷布遮盖；
③禁止在大风天气施工作业。
	1、在施工招标文件、施工合同、环境监理招标文件和监理合同中明确施工单位、环境监理单位的环境保护责任和目标任务；
2、委托有资质单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，定期向自治区、地区和县生态环境主管部门备案；
3、结合环境监理报告，自查环评报告、批复文件及设计中规定的环保设施和生态保护措施建设及进展情况；严格落实环保投资和执行建设项目环境保护“三同时”制度；
4、自觉接受当地环保行政主管部门在建设期的环境监督与管理；
5、设立矿山环保机构，建立健全环境管理、环保资料档案等制度。

	水环境
	①施工产生的生活洗涤水经沉淀处理后回用于施工降尘用水；
②避免在雨季进行基础开挖施工。
	

	声环境
	①合理布局施工设备，避免局部声级过高；
②开工15日前向生态环境主管部门申报《建设施工环保审批表》。
	

	固体废物
	①施工期产生的掘进废石应综合利用；
②施工期生活垃圾集中收集，定期清运。
	

	生态影响
	①施工期间水土流失问题、矿石堆场及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求。
②绿化面积达到规划要求。
	


[bookmark: _Toc9308][bookmark: _Toc10473][bookmark: _Toc14273][bookmark: _Toc16440]8.2.2环境管理
项目业主或者施工承包方进行工程施工前，应将施工期的环境污染控制列入施工工程内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地生态环境行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。
并应采取以下措施：
（1）在拟建工程实施前，要制定详尽的环保措施方案，该方案经有关主管部门批准后要严格执行。施工过程中要设置环保人员，加强现场监督、管理与考核，以便及时发现问题及时解决。
（2）施工期间应统一堆放产生的掘进废石，及时清运施工中产生生活垃圾，送到指定地点进行处置，施工期间产生的生活污水严禁随意排放。
（3）加强施工人员及施工机械的管理，增强环保意识，注意保护自然环境。
（4）工程建设中，要做好施工区域及其周围的绿化工作。
[bookmark: _Toc1432][bookmark: _Toc24388]8.3环境监测计划
环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善、改进防治措施，清洁生产，不断适应环境保护的发展要求，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要技术支持。建立一套完善而行之有效的环境监测制度是企业环境保护工作的重要组成部分。
[bookmark: _Toc15677][bookmark: _Toc18597][bookmark: _Toc15111][bookmark: _Toc8495][bookmark: _Toc24073][bookmark: _Toc5506][bookmark: _Toc8713]8.3.1监测机构
考虑到矿区的实际条件矿区可不设监测机构，有关的环境监测工作可委托托里县环境保护监测站承担，确保监测计划的顺利实施。
[bookmark: _Toc20820][bookmark: _Toc3635][bookmark: _Toc18048][bookmark: _Toc1251][bookmark: _Toc15947][bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc27445]8.3.2监测内容
8.3.2.1施工期监测内容
为了及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测部门对其污染源和施工场界周边的环境质量进行监测，监测要求见表8.3-1。
表8.3-1  施工期环境监测要求
	监测类别
	监测项目
	监测点位置
	测点数
	监测频次

	场界噪声
	施工场界Leq(A)
	施工场界四周
	4
	每季一次

	环境空气
	TSP
	施工场地上、下风向
	2
	每季一次

	生态环境
	生态环境
	施工场地
	4
	每季一次


8.3.2.2运营期生态环境档案管理及生态环境监测
（1）术语和定义
1）生态环境监测文件材料：生态环境监测工作、活动中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式和载体的文件材料的总称。
2）生态环境监测档案：对国家、社会和单位具有凭证、查考和利用价值并归档保存的文件材料。
（2）基本要求
1）生态环境监测机构（部门）的档案工作机构或档案工作负责部门负责本单位档案的集中统一管理。
2）文件材料承办部门（承办人）应在本单位档案部门的指导下，分类整理文件材料，确保其真实有效、完整、安全、可用。
本项目生态环境档案管理要求按照《生态环境档案管理规范 生态环境监测》（HJ8.2-2020）建设单位相关管理实施细则执行。
本项目运营期环境监测计划见下表。
[bookmark: _Toc149680601][bookmark: _Toc170970696][bookmark: _Toc27951][bookmark: _Toc6727][bookmark: _Toc172698699][bookmark: _Toc180891811][bookmark: _Toc664][bookmark: _Toc153689590][bookmark: _Toc149680838][bookmark: _Toc164774416][bookmark: _Toc483589670][bookmark: _Toc245882807][bookmark: _Toc187800074][bookmark: _Toc168317243][bookmark: _Toc170869100][bookmark: _Toc179522852][bookmark: _Toc179653312][bookmark: _Toc1748][bookmark: _Toc321501719]表8.3-2  运营期环境监测计划表
	监测内容
	监测因子、频次
	监测点位

	生态景观监测
	草场植被
	1.调查项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量
2.调查频率：1次/年
	尾矿库周边等布设3～5个调查点

	
	生物多样性
	1.调查项目：物种数
2.调查频率：1次/年
	尾矿库周边

	大气环境监测
	厂界
	1.监测项目：颗粒物
2.监测频率：1次/年。
	尾矿库上风向1个点、下风向3个点

	地下水环境监测
	1.监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、铜、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、二甲苯、石油类
2.监测频率：项目下游1次/半年，上游1次/年。
	尾矿库地下水上游30~50m设对照井，尾矿库靠近办公生活区一侧30~50m设污染扩散井，尾矿库地下水下游30~50m设污染监测井。

	声环境质量监测
	1.监测项目：厂界噪声
2.监测频率：1次/季度，昼、夜各一次
	项目区厂界各布设4个监测点；

	土壤环境质量监测
	1.监测项目：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍
2.监测频率：表层土壤1次/年；深层土壤1次/3年
	尾矿库占地范围内

	[bookmark: _Toc8038]尾款库变形
	近5年监测240次
	对尾矿库地质灾害发育程度和安全性进行监测，主要布置在尾矿库周边。
为准确监测尾矿库及周边地质灾害发育情况及尾矿坝的安全性，待本项目尾矿库投入使用后（2026年后），监测点沿尾矿库边界布设，通过实际观测数据和资料，以取得正常生产条件下，尾矿库周边地质条件变化情况，预测极端气候下尾矿库及周边地质环境的稳定性。本方案监测工程设计沿尾矿库边界各布设4个监测点，待尾矿库闭库后可停止对其观测。


8.3.2.3监测数据的记录和报告
（1）手工监测记录和自动监测记录按照HJ819执行；
（2）详细记录排污单位主体设施、公辅设施、全厂运行情况，包括以下方面：
（3）污染治理设施的运行状况
污染治理设施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。
无组织废气主要记录污染治理设施相应的运行、维护、管理相关的信息，可用于说明上述设施的运行情况和效果。
（4）一般工业固体废物和危险废物记录
产废单位运行期间应根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。应当按照按照《中华人民共和国生态环境法典》中固体废物污染防治相关规定，选择有资格、有能力的利用处置单位。
（5）信息报告、应急监测报告、信息公开按照HJ819执行。
（6）排污单位应如实记录手工监测期间的工况（包括生产负荷、污染治理设施运行情况等），确保监测数据具有代表性。
[bookmark: _Toc2236]8.4环境管理措施及环保行动计划
本项目环境管理措施及环保行动计划见表8.4-1、表8.4-2。
表8.4-1  营运期环境管理措施
	环境监控管理措施
	实施方
	监督管理

	（1）废气
①工作面和采装点喷雾洒水降尘。
②加强工人的个人防护
③定期进行监测
	建设单位
	塔城地区生态环境局托里县分局

	（2）废水
本项目生产废水，采用絮凝沉淀过滤处理后，用于选矿生产，不外排。
	建设单位
	塔城地区生态环境局托里县分局

	（3）固体废物
①尾砂优先用于充填矿体，尽量综合利用。
	建设单位
	塔城地区生态环境局托里县分局

	（4）噪声
①选用低噪声设备及必要的消声措施。
②保持设备良好的运营工况，及时维修检修。
③加强个人防护。
	建设单位
	塔城地区生态环境局托里县分局

	（5）生态保护
①限制车辆行驶路线，减小影响范围。
②做好水土保持工作。
	建设单位
	塔城地区生态环境局托里县分局

	（6）环境管理
建立环境管理，制定环境管理手段，按要求开展环境监测，完善尾矿库环境管理工作。按照《生态环境档案管理规范 生态环境监测》（HJ8.2-2020）中相关要求，建立生态环境档案。
	建设单位
	塔城地区生态环境局托里县分局


表8.4-2  环保行动计划
	时段
	环境问题
	环境保护措施
	实施责任单位
	监督责任单位

	营运期
	生态保护
	1.对于工程运营期产生的废土、废石、和生活垃圾等都要进行定点处理排放，最大限度地保护项目区的周围环境；
	建设单位
	塔城地区生态环境局托里县分局

	退役期
	生态保护
	尾矿库生态恢复、绿化
	建设单位
	


[bookmark: _Toc8914][bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc21026][bookmark: _Toc29746]8.5排污清单
本项目排污清单见表8.5-1。
[bookmark: _Toc12068][bookmark: _Toc25779]8.6环境保护竣工验收计划
“三同时”验收针对本项目环保设施进行验收，验收内容见表8.6-1。
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

表8.5-1  项目排污清单一览表
	污染类别
	污染源
	排放量
	环保措施
	排放标准

	废气
	无组织
	尾矿库
	颗粒物
	12.24t/a
	洒水降尘、生态高效抑制剂
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值

	废水
	尾矿回水
	158400m³/a
	循环使用，不外排。
	不外排

	固废
	尾砂
	57922.72t/a
	排入尾矿库
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物执行标准


表8.6-1  环境保护“三同时”验收一览表
	工段
	类别
	污染源
	环保设施
	数量
	治理对象
	效果及要求

	运营期
	废气
	尾矿库
	洒水降尘
	/
	无组织扬尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值

	
	废水
	尾矿回水
	循环使用，不外排。
	1
	废水
	不外排

	
	噪声
	回水泵
	出口安装消声器、基础减振
	/
	噪声
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	固废
	尾砂
	部分充填矿体，剩余排入尾矿库
	/
	尾矿
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物执行标准

	
	生态
	尾矿库
	库外设截洪、排水设施
	/
	水土流失
	/

	
	环境风险防范措施
	尾矿库
	参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s要求进行防渗。
	
	
	参照参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》一般防渗区进行防渗

	退役期
	生态
	土地恢复
	拆除不用的建筑，土地复垦
	/
	景观和植被恢复



[bookmark: _Toc32426][bookmark: _Toc8867]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc26120][bookmark: _Toc26141]9.1项目概况
新疆金嘉怡矿业有限责任公司托里县齐求3号金矿尾矿库及矿区配套设施建设项目，新疆维吾尔自治区塔城地区托里县境内，行政区划隶属于托里县管辖，中心地理坐标：E84°25′14.61129″,N45°55′27.46363″。项目区东侧、北侧、南侧均为空地，西侧为采矿区范围，南侧临近简易公路，交通便利，距离齐求3号金矿选矿厂1.1km。
项目建设1座四等尾矿库，采用一次性建坝、湿式排放，为平地型尾矿库。主坝体坝顶标高+1215m，坝顶轴线处原地面最低标高+1200m，坝高15m，尾矿库总库容156.15×104m3，有效库容132.59×104m3，防洪标准为200年一遇。项目建设总投资4360.2万元。其中环保投资为1287万元，占总投资的29.5%。
[bookmark: _Toc5604][bookmark: _Toc482784728][bookmark: _Toc789][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc18751][bookmark: _Toc18333][bookmark: _Toc492457108][bookmark: _Toc13836][bookmark: _Toc3962][bookmark: _Toc23250][bookmark: _Toc5630][bookmark: _Toc16927][bookmark: _Toc27524][bookmark: _Toc7960][bookmark: _Toc1618]9.2符合性分析
（1）本项目为齐求3号金矿采选配套的尾矿库机附属工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于有色金属矿采选业（B0921金矿采选）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“七、有色金属矿采选业 贵金属矿采选 092”范畴。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类项目，本项目的建设符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc21345]（2）与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
项目选址与空间布局符合性及污染防治与环境影响符合性，满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）的有关要求。
[bookmark: _Toc12765][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc21105][bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc2869][bookmark: _Toc30278][bookmark: _Toc27324][bookmark: _Toc18653][bookmark: _Toc1072][bookmark: _Toc3682][bookmark: _Toc26328][bookmark: _Toc492457109][bookmark: _Toc29814][bookmark: _Toc6144][bookmark: _Toc482784729]9.3环境质量现状
[bookmark: _Toc16219][bookmark: _Toc4749][bookmark: _Toc32381][bookmark: _Toc30636][bookmark: _Toc15657][bookmark: _Toc24296][bookmark: _Toc2560][bookmark: _Toc25024][bookmark: _Toc10108]9.3.1环境空气质量现状
根据生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）公开发布的2024年塔城地区国控点环境空气质量数据，本项目所在区域评价因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值。项目所在区域属于大气环境达标区。
根据现状监测结果，区域TSP日均值可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)的二级标准，项目所在区域环境质量良好。
[bookmark: _Toc25270][bookmark: _Toc2266][bookmark: _Toc27778][bookmark: _Toc11278][bookmark: _Toc26387][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc31202]9.3.2水环境现状
[bookmark: _Toc7969][bookmark: _Toc30363][bookmark: _Toc20596]地表水环境质量现状：根据塔城地区行政公署公开发布的《塔城地区2025年第一季度水环境质量公示》，2025年第一季度地区地表水环境保持稳定，地区9条河流17个监测断面达到或优于Ⅲ类水体比例100%，劣Ⅴ水体比例0%，地区12个县级及以上饮用水水源地水质保持Ⅲ类及以上，项目区域地表水环境质量良好。
地下水环境质量现状：各监测因子中，地下水总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、钠离子存在超标现象，其他监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。根据调查分析，水文地质条件是导致上述因子普遍超标的直接原因。
[bookmark: _Toc18271]9.3.3声环境现状
项目所在区域声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，评价区域内的声环境质量较好。
[bookmark: _Toc26495][bookmark: _Toc18686][bookmark: _Toc20999][bookmark: _Toc11398]9.3.4土壤环境现状
土壤监测结果表明：常规和特征监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值。
[bookmark: _Toc9817][bookmark: _Toc9874]9.3.5生态环境现状
项目区生态系统是典型的荒漠生态系统。项目区气候干燥，水系不发育，项目区植被稀疏，植物种类较少，生态系统结构单一，主要以旱生植物为主，野生动物少见，生态系统结构简单，而且比较脆弱。项目区不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区及生态敏感脆弱区，项目所属区域为一般区域。
[bookmark: _Toc361840113][bookmark: _Toc482784730][bookmark: _Toc10848][bookmark: _Toc318298695][bookmark: _Toc17832][bookmark: _Toc26351][bookmark: _Toc355715735][bookmark: _Toc5251][bookmark: _Toc282074159][bookmark: _Toc278281234][bookmark: _Toc31043][bookmark: _Toc8118][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc5110][bookmark: _Toc242][bookmark: _Toc28962][bookmark: _Toc17148][bookmark: _Toc16977][bookmark: _Toc120683074][bookmark: _Toc492457110][bookmark: _Toc338153326][bookmark: _Toc4197][bookmark: _Toc360205164]9.4环境影响评价
[bookmark: _Toc7903][bookmark: _Toc6124][bookmark: _Toc29969][bookmark: _Toc2073][bookmark: _Toc12680][bookmark: _Toc14678][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc31433][bookmark: _Toc19771]9.4.1大气环境影响评价
运营期，粉尘污染源主要为尾矿库。为了有效控制粉尘排放量，采取尾矿库坝体顶部和坝坡设置护坡设施，库内保留足够水封，库区内定时洒水降尘，并根据现场条件在道路两侧种植存活度高的植被并铺设草方格。尾矿库周边适度绿化。采取以上降尘措施后，项目区边界无组织颗粒物浓度应小于1.0mg/m³。项目建成后对周边大气环境的影响较小。
[bookmark: _Toc6154][bookmark: _Toc24323][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc10434][bookmark: _Toc12705][bookmark: _Toc32573][bookmark: _Toc3718][bookmark: _Toc24973][bookmark: _Toc1569]9.4.2水环境影响评价
运营期尾矿回水输送至高位回水池处理后循环使用，不外排，对地表水环境无影响。
项目各场地应按不同的防渗等级设置防渗设施，尾矿库按设计要求进行全库防渗，防渗后场地冲洗水和事故漏水不会影响区域地下水环境质量
在项目区上游设置截排洪设施，防止上游暴雨性洪水进入尾矿库等区域，造成水土流失。
[bookmark: _Toc20444][bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc113][bookmark: _Toc27430][bookmark: _Toc18138][bookmark: _Toc23232][bookmark: _Toc31320][bookmark: _Toc32079][bookmark: _Toc14876]9.4.3声环境影响评价
本工程尾矿回水泵设备基础应扎实稳固，制定设备检修规程，保证设备工况良好，控制设备运行噪声。噪声影响预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
[bookmark: _Toc2198][bookmark: _Toc7410][bookmark: _Toc30586][bookmark: _Toc21283][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc24307][bookmark: _Toc12140][bookmark: _Toc1509][bookmark: _Toc30826]9.4.4固体废物影响评价
尾矿库库区上游设置防排洪设施，避免暴雨性洪水进入库区造成水土流失；定期进行尾矿库坝体的边坡稳定性监测；按可研设计，尾砂集中堆存于尾矿库内；建立尾矿库坝体巡查制度、定期检查维护上游防排洪设施，发现损坏或异常及时采取措施修缮；加强尾矿库监督管理，设置环境保护图形标志。
项目固体废物均能妥善处置，对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc6679]9.4.5生态环境影响评价
项目运营期的生态影响主要表现在项目区占地使土地利用格局发生变化，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变，导致自然体系的生产能力降低，其恢复稳定性和阻抗稳定性也受到一定影响。但由于项目区本身植被种类稀疏，且降低的幅度较小，自然体系对这个改变是可以承受的。从维护区域自然体系生态完整性的角度看，生态影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc30868][bookmark: _Toc25871][bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc9268][bookmark: _Toc10374][bookmark: _Toc25544][bookmark: _Toc26466][bookmark: _Toc779][bookmark: _Toc22797]9.4.6环境风险分析结论
本项目的主要风险事故为尾矿库管道破裂、渗漏等影响。本项目周边无其他居民、农田、村庄、大型工矿企业以及国家、自治区文物保护区及其他重要设施，对下游影响较小。
在落实本报告书中提出的环境保护措施的前提下，因地制宜地进行环境优化，本项目的环境风险在采取上述措施并加强管理及风险防范措施得当的情况下，项目风险是可以接受的。
[bookmark: _Toc9791][bookmark: _Toc31018]9.5公众参与
本项目环境影响评价过程中按《环境影响评价公众参与办法》（2019.1. 1）要求通过网络媒体、报纸媒介等方式进行了项目信息公示，建设单位于2025年3月17日在环境影响评价信息公示平台网站上对环境影响评价工作的内容进行了第一次公示。本项目环境影响报告书征求意见稿完成后，建设单位于2026年1月29日在环境影响评价信息公示平台网站同步公开了项目环境影响评价征求意见稿链接及相关信息，并在新疆法制报公开了公示的相关信息，征求与该项目环境影响有关的公众意见，环评第二次网上公示期为10个工作日，公示内容和公示时间均符合《环境影响评价公众参与办法》要求，公示期间未收到电话、邮件、信件等任何方式信息反馈。表示公众不反对本项目建设，接收本项目建设中可能产生的环境影响和拟采取的环保措施。本评价报告确定采纳调公众意见，即支持该项目的建设。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc482784735][bookmark: _Toc42][bookmark: _Toc2218][bookmark: _Toc26314][bookmark: _Toc21963][bookmark: _Toc18341][bookmark: _Toc492457115][bookmark: _Toc29976][bookmark: _Toc24706][bookmark: _Toc361840117][bookmark: _Toc12938][bookmark: _Toc360205168][bookmark: _Toc6314][bookmark: _Toc31427][bookmark: _Toc21279][bookmark: _Toc353][bookmark: _Toc355715739]9.6总体结论
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为齐求3号金矿采选配套建设的尾矿库工程，属于产业政策允许类项目，本项目的建设符合国家产业政策要求。本项目废水、废气、固废、噪声、生态等均采取了相对应的治理措施。本项目符合清洁生产的要求，项目建设得到了当地公众的支持。本项目符合国家产业政策和环保政策要求，具有良好的经济效益和社会效益，可满足当地环境保护目标要求，在严格落实本报告提出的环保、节能降耗措施，特别是污染防治和风险防范措施后，从保护环境的角度出发，本项目的环境影响可行。
[bookmark: _Toc1518][bookmark: _Toc4564][bookmark: _Toc13052][bookmark: _Toc16762][bookmark: _Toc482784736][bookmark: _Toc9825][bookmark: _Toc9581][bookmark: _Toc6306][bookmark: _Toc16527][bookmark: _Toc20840][bookmark: _Toc492457116][bookmark: _Toc271][bookmark: _Toc14571][bookmark: _Toc21537][bookmark: _Toc518]9.7建议
（1）建议按设计要求修建拦洪坝、排洪设施、排水涵洞和截洪，请有尾渣库施工资质的单位进行施工，并做好工程监理，落实各项环保措施，降低尾矿库溃坝的风险。
（2）注意风险防范措施，及时修编相应的应急预案，并制定相应的风险防范演练。
（3）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。
[bookmark: _Toc20606]（4）加强厂内外的绿化，增加景观效益。
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