


新疆腾翔镁制品有限公司
金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目

[bookmark: OLE_LINK66]生态环境影响报告书
（公示稿）









委托单位：新疆腾翔镁制品有限公司
[bookmark: OLE_LINK38]评价单位：新疆沃谱瑞节能环境科技有限公司

编制时间：2026年10月



	
	

	
	

	
	

	
	


现场勘查图
目 录
第1章 概述	1
1.1 建设项目背景	1
1.2 项目特点	1
1.3 环境影响评价的工作过程	3
1.4 分析判定相关情况	4
1.4.1 产业政策符合性分析	4
1.4.2 环境政策符合性分析	12
1.4.3 规划符合性分析	26
1.4.4 生态环境分区管控方案符合性分析	44
1.4.5 选址合理性分析	55
1.4.6 分析判定结论	55
1.5 关注的主要环境问题及环境影响	56
1.6 报告书主要结论	56
第2章 总则	57
2.1 评价总体思想	57
2.1.1 评价原则	57
2.1.2 评价目的	57
2.1.3 评价内容	57
2.1.4 评价方法	58
2.1.5 编制思路	58
2.2 编制依据	58
2.2.1 法律法规	58
2.2.2 相关政策与规范	59
2.2.3 自治区环境保护和地方相关规划	61
2.2.4 技术规范	61
2.2.5 工程资料及相关批文	62
2.3 环境影响识别及环境影响因子筛选	63
2.3.1 环境影响因素识别	63
2.3.2 评价因子筛选	65
2.4 功能区划与评价标准	66
2.4.1 环境质量功能区划	66
2.4.2 环境质量标准	67
2.4.3 污染物排放标准	69
2.4.4 其他标准	71
2.5 评价工作等级	72
2.5.1 大气环境评价等级	72
2.5.2 地表水环境影响评价等级	76
2.5.3 地下水环境评价等级	76
2.5.4 声环境影响评价等级	78
2.5.5 土壤环境影响评价等级	78
2.5.6 环境风险评价等级	79
2.5.7 生态环境影响评价等级	80
2.6 评价范围	80
2.6.1 大气环境影响评价范围	80
2.6.2 地下水环境影响评价范围	80
2.6.3 声环境影响评价范围	81
2.6.4 生态环境影响评价范围	81
2.6.5 土壤环境影响评价范围	81
2.6.6 环境风险评价范围	81
2.6.7 小结	82
2.7 主要环境保护目标和环境敏感目标	82
2.7.1 污染控制目标	82
2.7.2 主要环境保护目标	83
第3章 工程概况	88
3.1 已建项目工程概况	88
3.1.1 已建项目工程基本情况	88
3.1.2 已建项目工艺流程及产污环节	92
3.1.3 已建项目环保措施设置情况	98
3.1.4 已建项目污染物排放及达标情况	100
3.1.5 已建项目“三废”排放汇总	112
3.1.6 已建项目排污许可制度执行情况	113
3.1.7 本项目与已建项目的关系	119
3.1.8 已建项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施	120
3.2 在建项目	123
3.2.1 在建项目概况	123
3.2.2 在建项目工艺流程及产污环节	128
3.2.3 污染源强及排放情况	133
3.2.4 在建项目“三废”排放汇总	138
3.3 本技改项目建设概况	138
3.3.1 本项目概况	138
3.3.2 本项目组成	142
3.3.3 本项目产品方案	143
3.3.4 原辅材料及能源消耗	145
3.3.5 主要生产设备	147
3.3.6 储运工程	153
3.3.7 公用工程	153
3.3.8 总平面布置	161
3.3.9 本项目与现有工程的关系	163
第4章 工程分析	169
4.1 工艺技术方案选择	169
4.1.1 炭化炉炉型的选择	169
4.1.2 熄焦方式	170
4.2 工艺流程	171
4.2.1 备煤工段	171
4.2.2 炭化工段	171
4.2.3 熄焦及出焦工段	172
4.2.4 煤气净化工段	173
4.2.5 氨水分离工段	174
4.3 产污环节分析	176
4.3.1 废气污染源	176
4.3.2 废水污染源	177
4.3.3 噪声污染源	177
4.3.4 固废污染源	177
4.4 平衡分析	178
4.4.1 物料平衡	178
4.4.2 硫平衡	179
4.4.3 水平衡	180
4.4.4 煤气平衡	182
4.5 污染物源强分析	185
4.5.1 废气污染物源强分析	185
4.5.2 废水污染物源强分析	205
4.5.3 噪声污染源强分析	206
4.5.4 固体废弃物源强分析	207
4.5.5 本技改项目“三废”排放汇总	211
4.6 “三本账”核算	213
4.7 总量控制指标	217
4.7.1 总量控制原则	217
4.7.2 总量控制方法	217
4.7.3 污染物排放总量控制建议指标	217
4.8 清洁生产水平分析	218
4.8.1 清洁生产水平分析	218
4.8.2 清洁生产水平判定	225
4.9 温室气体排放生态环境影响评价	226
4.9.1 编制依据	227
4.9.2 评价工作程序	228
4.9.3 碳排放分析	229
4.9.4 碳减排潜力分析与建议	234
4.9.5 碳排放管理与监测计划	235
4.9.6 碳排放分析结论	237
第5章 环境质量现状调查与评价	238
5.1 自然环境概况	238
5.1.1 地理位置	238
5.1.2 地形地貌	238
5.1.3 工程地质	239
5.1.4 水文及水文地质	239
5.1.5 气象条件	242
5.1.6 自然景观	242
5.1.7 文化遗产及旅游资源	243
5.1.8 生态环境	244
5.2 工业园区简介	244
5.2.1 工业园区概况	244
5.2.2 园区公用设施建设情况及本项目依托可行性	246
5.3 区域污染源调查	248
5.3.1 废气排放情况分析	248
5.3.2 废水排放情况分析	248
5.3.3 工业固体废物排放情况分析	248
5.3.4 区域污染源调查	249
5.4 环境质量现状调查与评价	255
5.4.1 大气环境质量现状调查与评价	255
5.4.2 地表水环境质量调查与评价	259
5.4.3 地下水环境质量现状调查与评价	259
5.4.4 声环境质量现状调查与评价	266
5.4.5 土壤环境质量现状调查与评价	268
5.4.6 生态环境现状调查与评价	275
第6章 施工期生态环境影响评价及污染防治措施	277
6.1 工程建设内容	277
6.2 施工期污染源分析	277
6.2.1 施工期废气源强	278
6.2.2 施工期废水源强	278
6.2.3 施工期噪声源强	279
6.2.4 施工期固废源强	279
6.2.5 施工期辐射源强	280
6.3 施工期环境影响分析及防治措施	280
6.3.1 施工期大气环境影响分析及防治措施	280
6.3.2 施工期水环境影响分析及防治措施	282
6.3.3 施工期噪声环境影响分析及防治措施	283
6.3.4 施工期固体废物环境影响分析及防治措施	285
6.3.5 拆除工程环境影响分析及治理措施	285
第7章 运营期生态环境影响预测与评价	290
7.1 运营期大气环境影响预测与评价	290
7.1.1 气象特征	290
7.1.2 污染源参数	296
7.1.3 预测与评价内容及标准	306
7.1.4 预测模型及相关参数	307
7.1.5 预测结果与分析	309
7.1.6 大气环境防护距离	335
7.1.7 污染物排放量核算	336
7.1.8 大气影响自查表	339
7.2 运营期地表水环境影响分析	340
7.3 运营期地下水环境影响预测与评价	342
7.3.1 区域水文地质条件	342
7.3.2 工业园区水文地质条件	346
7.3.3 厂区水文地质调查	348
7.3.4 地下水污染源调查	348
7.3.5 项目正常运行对厂区周围地下水环境影响	349
7.3.6 非正常状况地下水环境影响	349
7.4 运营期声环境影响预测及评价	356
7.4.1 声源数据	356
7.4.2 环境数据	359
7.4.3 预测范围及内容	359
7.4.4 预测时段和预测点	359
7.4.5 评价标准	359
7.4.6 噪声预测模式	359
7.4.7 噪声影响预测结果	361
7.4.8 结论	362
7.4.9 声环境影响评价自查表	362
7.5 固体废物影响分析与评价	363
7.5.1 一般固废的环境影响	363
7.5.2 危险废物的环境影响	364
7.5.3 生活垃圾的环境影响	366
7.5.4 评价结论	366
7.6 运营期土壤环境影响分析与评价	366
7.6.1 影响识别	366
7.6.2 预测与评价因子筛选	367
7.6.3 现状调查	368
7.6.4 土壤环境影响预测分析与评价	368
7.6.5 预测评价结论	380
7.6.6 土壤环境影响评价自查表	380
第8章 环境风险评价	382
8.1 风险评价目的与内容	382
8.1.1 评价目的	382
8.1.2 评价内容	382
8.1.3 评价工作程序	382
8.2 现有工程风险防范措施回顾	383
8.3 风险调查	385
8.3.1 建设项目风险源调查	385
8.3.2 环境敏感目标调查	386
8.3.3 环境风险潜势判定	387
8.3.4 评价等级及评价范围	393
8.4 风险识别	394
8.4.1 物质危险性识别	394
8.4.2 生产系统危险性识别	399
8.4.3 危险物质向环境转移的途径识别	402
8.4.4 风险识别结果	402
8.5 风险事故情形分析	404
8.5.1 事故情形分析	404
8.5.2 源项分析	409
8.6 环境风险预测	412
8.6.1 大气风险预测与评价	412
8.6.2 地表水环境风险分析	422
8.6.3 地下水环境风险分析	425
8.6.4 土壤环境风险分析	428
8.6.5 事故次生/伴生污染影响分析	428
8.7 环境风险管理及防范措施	429
8.7.1 环境风险管理目标	429
8.7.2 环境风险防范措施	429
8.7.3 突发生态环境事件应急预案及应急监测	438
8.8 环境风险评价结论	443
8.8.1 项目风险因素	443
8.8.2 环境敏感性及事故影响	444
8.8.3 环境风险防范措施和应急预案	444
8.8.4 环境风险评价结论与建议	444
8.9 环境风险影响评价自查表	444
第9章 环境保护措施及其可行性分析	446
9.1 运营期废气治理措施及可行性分析	446
9.1.1 废气治理措施概述	446
9.1.2 备煤工段废气颗粒物治理措施可行性分析	446
9.1.3 焚烧炉烟气防治措施可行性分析	448
9.1.4 有机废气治理措施可行性分析	455
9.1.5 无组织废气颗粒物防治措施及可行性分析	459
9.1.6 无组织VOCs气体治理措施	460
9.1.7 清洁运输管理要求	463
9.2 废水治理措施及其可行性分析	464
9.2.1 生产废水处理措施及可行性分析	464
9.2.2 废水防治措施的可行性分析	468
9.3 固体废物治理措施及其可行性分析	471
9.3.1 一般工业固废污染防治措施	472
9.3.2 危险废物利用及处置措施	473
9.3.3 生活垃圾	480
9.3.4 小结	480
9.4 噪声污染防治措施可行性分析	480
9.4.1 拟采取的处理措施	480
9.4.2 噪声防治措施可行性分析	481
9.5 地下水污染防治措施可行性分析	481
9.5.1 处理处置方针	481
9.5.2 污染防治措施	482
9.5.3 应急响应	487
9.5.4 地下水污染防治措施可行性分析	490
9.6 土壤污染治理措施	490
9.6.1 源头控制措施	490
9.6.2 过程防控措施	490
9.6.3 跟踪检测	491
9.7 生态环境保护措施	491
9.8 环境管理措施	492
9.9 污染防治措施投资估算	492
第10章 环境影响经济损益分析	494
10.1 经济效益分析	494
10.2 社会效益分析	496
10.3 环境效益分析	496
10.4 综合评价	496
第11章 环境管理与监测计划	498
11.1 环境管理	498
11.1.1 环境管理机构	498
11.1.2 环境管理机构职责	498
11.2 施工期环境管理	499
11.2.1 环境管理制度	499
11.2.2 施工期环境管理	500
11.3 运营期环境管理	502
11.3.1 环境管理制度	502
11.3.2 环境管理台账	502
11.3.3 环境管理保障计划	503
11.3.4 环境管理任务	503
11.3.5 环境信息公开	503
11.4 污染物排放清单	505
11.5 环境检测	510
11.5.1 基本原则及检测内容	510
11.5.2 企业内部环境检测机构的任务和职责	510
11.5.3 污染源监测计划	510
11.5.4 焚烧炉排口氨逃逸监控要求	511
11.5.5 环境质量检测计划	511
11.5.6 事故应急监测方案	512
11.5.7 环境检测设备	512
11.5.8 检测数据管理	512
11.5.9 分析方法检出限要求	512
11.6 排污口规范化管理	513
11.6.1 排污口规范化管理的基本原则	513
11.6.2 排污口的技术要求	513
11.6.3 排污口立标管理	513
11.6.4 排污口建档管理	514
11.7 竣工验收管理	515
11.7.1 竣工验收程序	515
11.7.2 竣工验收管理	515
11.8 与排污许可制度衔接	518
第12章 环境影响评价结论	519
12.1 项目概况	519
12.2 环境质量现状评价结论	519
12.2.1 环境空气	519
12.2.2 水环境质量现状	520
12.2.3 声环境质量现状	520
12.2.4 土壤环境质量现状	520
12.3 污染物排放及防治措施结论	520
12.3.1 废气	520
12.3.2 废水	521
12.3.3 噪声	521
12.3.4 固体废物	521
12.3.5 土壤和地下水	522
12.4 主要环境影响预测与评价结论	522
12.4.1 大气环境影响	522
12.4.2 地表水环境影响	523
12.4.3 地下水环境影响	523
12.4.4 声环境影响	524
12.4.5 固体废物环境影响	524
12.4.6 土壤环境影响	524
12.4.7 生态环境影响	524
12.4.8 环境风险	524
12.5 清洁生产	524
12.6 碳排放	525
12.7 总量控制	525
12.8 公众参与结论	526
12.9 总体结论	526
12.10 要求与建议	526



3

[bookmark: _Toc30594][bookmark: _Toc11760]概述
[bookmark: _Toc24334][bookmark: _Toc17997]建设项目背景
新疆腾翔镁制品有限公司（原新疆腾翔煤化工有限公司）成立于2008年4月，位于哈密市花园乡南部循环经济产业园黄河路3号，占地面积1018亩。2009年12月，经哈密市工商局同意，新疆腾翔煤化工有限公司更名为新疆腾翔镁制品有限公司。2015年8月完成股权转让，香港新材料产业投资有限公司持股100%。
2008年企业申报年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目，原哈密地区环保局出具哈地环审批字〔2008〕52号环评批复，2014年仅阶段性建成90万吨合金焦生产线和1.5万吨金属镁生产线；2015年取得阶段性竣工环保验收意见，批复明确剩余工程需另行报批后方可建设。
后续企业先后获批配套煤气发生炉技改项目（哈地环监函〔2016〕12号）、煤电冶一体化循环经济项目（新环审〔2019〕323号）；其中一体化项目仅建成部分镁冶炼还原、精炼设备，配套煅烧、原料制备系统未同步建设，剩余镁合金、硅铁生产线计划2027—2029年分期实施。
现有90万吨合金兰炭生产线建成投产年限久，工艺、环保及安全设施均无法满足现行规范管控要求。为实现装备升级、补齐环保短板，同时改造期间保障厂区镁冶炼装置不间断生产，企业拟在厂区东侧预留用地异地新建金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目，技改前后兰炭生产总规模维持不变。
企业于2024年首次完成本技改项目备案，取得哈密高新技术产业开发区企业技改项目登记备案证，备案证编号：高新技改备〔2024〕7号，项目代码：2407‑650591‑07‑02‑388144。取得首次备案后，因前期工作周期较长，项目未按期推进开工建设，也未办理备案延期手续，至2026年原备案手续到期自动失效。为继续推进项目实施，企业重新向备案主管部门申报办理技改项目备案，取得新备案文件（备案证编号：高新技改备〔2026〕15号，项目代码：2607‑650591‑07‑03‑384563）。两次备案项目名称、建设规模、建设地点、主要实施内容均未发生变更，仅因原备案失效重新履行项目投资信息告知备案程序，项目建设方案无实质性调整。
[bookmark: _Toc22679][bookmark: _Toc17585]项目特点
（1） 本项目为升级改造项目，利用厂区预留空地实施升级重建。拆除范围包括现有12台7.5万t/a老旧半焦炭化炉及其配套的湿熄焦系统、旧煤气净化湿法脱硫装置、旧酚氰污水处理站、各类罐区等老旧生产设施和环保设施，在预留空地新建6台15万t/a大型节能环保型内热式直立炭化炉，同步配套建设干式熄焦系统、冷鼓煤气净化系统、有机废气治理装置、废水焚烧炉等生产及环保设施。技改前后兰炭生产规模维持90万吨/年不变，报批产能未发生变动。
（2） [bookmark: OLE_LINK58]本项目熄焦采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置，相较于传统湿熄焦，可从源头减少无组织废气排放。
（3） 项目总占地面积168414㎡，全部在现有厂区红线内建设，不新增建设用地；用地为哈密高新区南部循环经济产业园规划二类工业用地，土地利用合规集约。
（4） 项目炭化工段副产荒煤气除回炉自用及废水焚烧炉自用外，剩余部分全部通过管道输送至厂区金属镁生产线作燃料，不外售，实现厂区内部能源梯级利用和物料循环。
（5） 生产过程中产生的酚氨废水送预处理站预处理后与有机废气喷淋废水统一送入2台6m³/h废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排。
（6） 项目废气分类收集、深度治理：备煤工段破碎、筛分、转运及炉顶布料产生的颗粒物经袋式除尘器处理；废水焚烧炉烟气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石－石膏湿法脱硫除尘工艺；炭化炉出焦口、焦油氨水收集及循环罐、焦油储罐及装卸车站等VOCs产生点位经密闭负压收集后采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺处理，各类废气均达标排放。
（7） 项目强化无组织排放管控和环境风险防控：原煤、沫煤、成品兰炭全部采用封闭储仓储存并配套喷雾抑尘装置，炭化炉采用双室双闸给料技术、加煤口微负压控制，有效控制无组织颗粒物排放；配套建设4套DN900荒煤气事故放散点火装置（高度50m），配套自动点火、火焰监测、氮气吹扫等设施，防范非正常工况下的环境风险。
（8） 项目实施计划采用“先建后拆、分步实施”的方式：首先利用厂区预留空地完成新建炭化炉及配套环保设施的建设，待新建装置调试稳定、具备生产条件后，再逐步停运并拆除现有老旧炭化炉及配套设施，拆除过程中采取围挡、洒水抑尘等措施控制扬尘，拆除后的建筑垃圾及时清运至合规场所处置。通过上述安排，可最大限度减少技改期间对厂区正常生产的影响，确保新旧装置平稳过渡。
[bookmark: _Toc109399089][bookmark: _Toc18055][bookmark: _Toc6884][bookmark: _Toc28212]环境影响评价的工作过程
[bookmark: OLE_LINK33]根据《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令 第七十号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等文件的有关规定，应对该工程项目进行环境影响评价。
本项目以煤为原料通过热解生产兰炭，副产荒煤气和煤焦油，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“C类制造业”第25项“石油、煤炭及其他燃料加工业”中第2521项“炼焦”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25，42煤炭加工252全部（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外；煤制品制造除外；其他煤炭加工除外）”，应编制生态环境影响报告书。
新疆腾翔镁制品有限公司（以下称“建设单位”）于2025年1月委托新疆沃谱瑞节能环境科技有限公司（以下简称“环评单位”）承担“新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目”的生态环境影响评价工作。
接受委托后，环评单位立即组织有关专业技术人员赴项目所在地进行现场踏勘，详细调查了项目厂址及周边区域的自然环境概况、环境敏感目标分布、现有工程运行情况及存在的环境问题等；同时收集了区域自然地理、气象水文、生态环境、环境质量现状等基础资料，与建设单位及设计单位就项目建设内容、生产工艺、污染治理方案等进行了多次沟通和技术论证，在此基础上开展了生态环境影响报告书的编制工作。
2025年1月26日，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）的要求，在全国建设项目环境信息公示平台对本项目进行了第一次环境影响评价信息公示。公示期间，环评单位同步委托具备资质的环境监测机构开展了项目区域环境空气质量、地下水环境质量、声环境质量、土壤环境质量等现状监测工作。
在现场踏勘、资料收集、环境质量现状监测及工程分析的基础上，环评单位完成了生态环境影响报告书征求意见稿的编制。2026年7月28日，建设单位在全国建设项目环境信息公示平台对本项目进行了第二次公示（征求意见稿公示），公示期限为10个工作日（2026年7月28日至2026年8月11日）。公示期间，建设单位同步在《新疆法制报》进行了两次报纸公告（2026年7月29日、2026年8月3日），并在哈密高新技术产业开发区管委会宣传栏进行了张贴公示，同时在厂区内设置了征求意见稿查阅场所。
根据建设单位反馈，征求意见稿公示期间未收到公众通过网络、电话、书信及现场等方式提出的与本项目环境影响有关的意见和建议。
在以上工作的基础上，环评单位按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的相关要求，对报告书内容进行了进一步修改完善，编制完成了《新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目生态环境影响报告书》（送审稿）。2026年8月12日，建设单位在全国建设项目环境信息公示平台对本项目进行了第三次公示（报批前公示），公开了拟报批的生态环境影响报告书全文和公众参与说明。现提交环境影响报告书（送审稿），报请生态环境主管部门审查。
[bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc12069]分析判定相关情况
[bookmark: _Toc26953]产业政策符合性分析
与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目以煤为原料通过热解生产兰炭，副产荒煤气和煤焦油，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“C类制造业”第25项“石油、煤炭及其他燃料加工业”中第2521项“炼焦”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“限制类”第六项“钢铁”，第13条“半焦炉单炉生产能力<10万吨/年”；“淘汰类”第五项“钢铁”，第1条“单炉产能7.5万吨/年以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到焦化行业准入条件的半焦（兰炭）生产装置”。本项目单炉生产能力15万吨/年，全年生产规模为90万吨/年，污水处理满足焦化行业准入条件，均不属于上述“限制类”和“淘汰类”，因此本项目属于允许类。
综上，项目符合国家产业政策。
与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
表1.4-1项目与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析一览表
	禁止或许可事项
	禁止或许可准入措施描述
	本项目
	符合性

	一、禁止准入类

	法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定
	法律法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件）。
	本项目建设符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求。
	符合

	国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。
禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项。
	本项目采用的工艺、技术和设备符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，未采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。
	符合

	不符合主体功能区建设要求的各类开发活动
	地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，用地为园区规划二类工业用地，符合主体功能区规划、生态环境分区管控、国土空间规划及产业发展规划等相关要求，不在重点生态功能区和农产品主产区负面清单范围内。
	
符合

	重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。
	《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确，重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，不属于国家划定的大气污染防治重点区域；本项目为技改项目，拆除现有12台老旧半焦炉、新建6台内热式直立炭化炉，兰炭生产规模维持90万吨/年不变，不新增焦化产能。
	



通过上表分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类项目，满足当前政策要求。
与《焦化行业规范条件》符合性分析
本项目与工业和信息化部《焦化行业规范条件》（2020年第28号）中相关要求对比分析见表1.4-2。
表1.4-2《焦化行业规范条件》相关要求对比分析一览表
	分类
	焦化行业规范条件
	本项目符合性分析
	符合性

	工艺与装备
	主体装备。焦化生产企业应满足《产业结构调整指导目录（2019年本）》及地方相关政策要求，常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施；半焦炉：《产业结构调整指导目录（2019年本）》发布前建设的半焦炉单炉产能须≧7.5万吨/年，发布后建设的半焦炉单炉产能须≧10万吨/年。
	本项目满足相关技术规范及政策要求，半焦炉配有煤气净化设施，煤气全部用于金属镁项目；炭化炉单炉产能为15万吨/年，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
	符合

	环保设施
	焦化生产企业应同步配套煤（焦）储存、煤粉碎（筛分）、装煤、推焦、（干）熄焦、筛焦、焦转运、硫铵干燥等抑尘、除尘设施。干熄焦、焦炉烟气等产生二氧化硫、氮氧化物的污染源，要按照环保要求配套脱硫或脱硫脱硝装置。
	本项目各产尘点均有废气收集装置和治理装置，废水焚烧炉烟气设置了脱硫脱硝装置。
	符合

	
	半焦（兰炭）企业氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上，配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置，生产废水采用焚烧或其他有效处理方法处理。
	本项目氨水循环罐、焦油分离罐均建设在地面以上，建设了事故水池兼作初期雨水收集装置，生产废水焚烧处理。
	符合

	
	焦化生产企业逸散挥发性有机物和恶臭的装置应同步建设尾气净化处理设施。
	本项目挥发性有机废气的产生点设置收集装置，并通过有机废气处理装置处理后排放。
	符合

	
	焦化生产企业循环氨水泵等应有可靠应急电源或其他应急措施。焦炉煤气事故放散应设有自动点火装置。
	本项目建有应急电源和自动点火装置。
	符合

	
	规范排污口建设。焦化生产企业主要污染源须按照生态环境主管部门相关规定设置污染物排放在线监测、监控装置，并与生态环境主管部门联网。
	本项目在焚烧炉废气处理装置排放口设置在线监测设备，并与生态环境主管部门联网。
	符合

	环境管理
	焦化建设项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，并按期完成竣工环境保护验收。
	执行“三同时”制度
	符合

	
	按照生态环境保护法律法规、标准要求，建立健全企业环境保护管理制度。
	企业制定了环境保护管理制度。
	符合

	
	焦化生产企业污染物排放应严格执行国家和地方相关排放标准，做到达标排放。
	本项目排放的污染物达到排放要求。
	符合

	
	焦化生产企业应依法申领排污许可证，并按证排污。有污染物减排任务的企业，必须落实减排措施，满足减排指标要求。
	企业已取得排污许可证，本项目建设完成运行前需要对现有排污许可证进行变更。
	符合

	
	焦化生产企业应按生态环境部的规范要求开展自行监测，并接受生态环境主管部门的监督管理和监督性监测。
	本项目按照相关要求开展自行监测，并将监测结果进行公示。
	符合

	能源消耗和资源综合利用
	焦化生产企业应建立健全能源管理体系，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）配备必要的能源计量器具。有条件的企业应建立能源管理中心，提升信息化水平和能源利用效率，推进能源梯级高效利用。鼓励企业开展清洁生产审核及技术改造，不断提升清洁生产水平。
	本项目按照要求配备计量器具，清洁生产水平为先进。
	符合

	
	焦化生产企业能耗须达到《焦炭单位产品能源消耗限额》（GB21342）和《兰炭单位产品能源消耗限额》（GB29995）规定的准入值。
	本项目单位产品综合能耗为158.33kgce/t焦，优于先进值。
	符合

	
	焦化生产企业应注重资源综合利用，提高各种资源的循环利用率，取水定额应达到《取水定额 第30部分：炼焦》（GB/T18916.30）规定的新建和改扩建企业取水定额，即常规焦炉吨焦取水量≤1.4m3，热回收焦炉吨焦取水量≦0.6m3，半焦炉吨焦取水量≤0.7m3。
	本项目为半焦炉，吨焦取水量为0.16m3。
	符合



与《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析
表1.4-3与《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析
	条款
	文件要求
	企业实际情况
	符合性

	第二条
	项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、煤炭消费总量控制、重点污染物总量控制等政策要求。
	本项目建设符合相关法律法规及产业政策要求，项目建设后采用部分绿电代替火电，同时采取措施减少碳排放，项目运行时按照申请的总量要求进行排放。
	符合

	第三条
	项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建焦化项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合规划及规划环境影响评价要求。
	本项目位于哈密市伊州区哈密工业园南部循环经济产业园，不在禁止区域，也不在生态保护红线范围内，符合园区规划及规划环评的要求。
	符合

	第四条
	新建、扩建项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应达到清洁生产国内先进水平，其中新建炼焦项目应达到煤炭清洁高效利用标杆水平。
	本项目采用先进的技术、工艺和设备等，根据清洁生产水平分析，本项目各项指标均能达到国内先进水平；根据能源消耗分析，本项目能够达到煤炭清洁高效利用标杆水平。
	符合

	
	钢铁联合企业新建焦炉须同步配套建设干熄焦装置，鼓励独立焦化企业新建焦炉同步配套建设干熄焦装置。焦炉优先采用烟气循环、多段加热、负压装煤等源头减排技术。鼓励采用机械化原料场、烧结烟气循环、烟气超低排放与碳减排协同技术。具备条件的地区，优先使用再生水、海水淡化水。
	本项目为半焦兰炭生产项目，技改后熄焦采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置。
	符合

	第五条
	新建（含搬迁）钢铁、焦化项目原则上应达到超低排放水平，鼓励改建、扩建项目达到钢铁和焦化行业超低排放水平，原则上不得配备自备燃煤机组。有组织废气进行收集并按要求配备高效的脱硫、脱硝、除尘设施，对焦炉煤气净化系统、罐区、酚氰废水预处理设施区域以及装卸产生的含挥发性有机物气体进行收集处理，烧结、电炉工序采取必要的二噁英控制措施，冷轧酸雾、碱雾、油雾和有机废气采取净化措施。新建高炉、焦炉实施煤气精脱硫，高炉热风炉、轧钢热处理炉采用低氮燃烧技术。厂区内物料运输优先采用气力输送、封闭皮带通廊或新能源车辆，鼓励厂内非道路移动机械采用国三及以上阶段标准或新能源机械。
	本项目污染物排放优先执行超低排放标准；炭化炉出焦口、输焦地沟、焦油氨水收集及循环罐、焦油储罐及焦油装卸车站等工段产生的废气通过管道收集经“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后达标排放。厂区内原煤、沫煤及兰炭通过封闭皮带通廊输送，焦油通过管道输送。
	符合

	
	项目排放的废气污染物应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）、《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822）、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）及其修改单、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）及其修改单等要求。
	本项目废气污染物满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）、《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822）要求。
	符合

	
	合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	根据预测结果，本项目不设置环境防护距离。
	符合

	第六条
	将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新和示范应用。鼓励采用全废钢电炉、非高炉炼铁、富氧强化熔炼、低品位余热利用、煤气高效利用等低碳节能技术，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范。
	本报告将碳排放纳入环评分析，详见4.9碳排放影响评价分析章节。
	符合

	第七条
	做好清污分流、分质处理、梯级利用，设立完善的废水收集、处理、回用系统。焦化酚氰废水、烧结湿法脱硫废水、含油废水、乳化液废水、酸碱废水和含铬废水单独收集处理，酚氰废水不得外排。配套建设净环、浊环废水处理系统和全厂废水处理站。焦化建设项目配套建设初期雨水收集装置。新建项目实施雨污分流，鼓励改建、扩建项目实施雨污分流。
项目排放的废水污染物应符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456）及其修改单和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）的要求。
	本项目采用清污分流，建有废水收集、处理系统，酚氰废水经预处理后焚烧处理，不外排；厂区内建有事故水池及初期雨水收集池，可实现雨污分流。
	符合

	第八条
	土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建焦化项目。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤污染防治具体措施。根据建设项目工程平面布局、环境保护目标的敏感程度、水文地质条件等，统筹采取水平、垂直防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案；焦化项目符合《石油化工工程防渗技术规定》（GB/T50934）等相关要求；对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施；涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。
	本项目采取源头控制和分区防渗措施，建有跟踪监测井和应急响应系统。重点防渗按照《石油化工工程防渗技术规定》要求进行。
	符合

	第九条
	按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。焦油渣、沥青渣、生化污泥采用回配炼焦煤等措施优先在本厂综合利用，防止造成二次污染；烧结（球团）脱硫灰（渣）、高炉渣和预处理后的钢渣立足综合利用，做到妥善处置。鼓励焦炉煤气湿式氧化法脱硫废液提盐、制酸等高效资源化利用；鼓励新建炼铁炼钢项目水渣、钢渣、含铁尘泥等大宗固废在厂区内建设综合利用设施处置。
	本项目焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置；除尘灰掺入沫煤外售。
	符合

	
	危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）等相关要求。
	危险废物和一般固废按照最新要求进行管理和处置。
	符合

	第十条
	优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染。
	本项目通过选用低噪声工艺和设备，采取隔声、消声、减振和优化总平面布置等措施有效控制了噪声污染。
	符合

	第十一条
	严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，环境风险防范和应急措施合理、有效。重点关注煤气、酸、苯、氨、洗（焦）油等风险物质储运和使用环节的环境风险管控。焦化装置配套建设事故储槽（池）；事故废水应有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。
	本项目涉及煤气及焦油等风险物质，报告提出了有效的环境风险防范及应急措施、合理的环境风险应急预案编制要求。
	符合

	第十二条
	改、扩建项目全面梳理涉及现有工程存在的环保问题或减排潜力，应提出有效整改或改进措施。
	本次环评全面梳理了现有工程的环保问题，提出了“以新带老”整改方案。
	符合

	第十三条
	新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域倍量削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物、挥发性有机物。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。配套区域削减措施应为评价基准年后拟采取的措施，且纳入区域重点减排工程的措施不能作为区域削减措施。
	本项目主要排放挥发性有机物和氮氧化物，区域削减方案由哈密市生态环境局统一协调。
	符合

	第十四条
	明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境的监测计划，关注苯并[a]芘、二噁英等特征污染物的累积环境影响。
	本报告按照国家和地方相关规定，提出了项目实施后的环境监测计划和环境管理要求。提出了污染物排放自动监控并与环保主管部门联网的要求，按照要求设置永久采样口、采样测试平台和排污口标志。
	符合

	第十五条
	按相关规定开展信息公开和公众参与
	环评过程中，建设单位按照规定开展了信息公开和公众参与。
	符合



综上分析，本技改项目符合《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）要求，满足审批条件。
与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（以下简称《准入条件》）的相关要求，结合本项目建设性质、工艺特点及选址布局等实际情况，从项目源头准入、规划空间布局、安全环保准入、事中事后监管及退出机制等方面，逐条对照《准入条件》的具体要求进行符合性分析，分析结果见下表。
表1.4-4项目与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》符合性分析表
	序号
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	一
	严格项目源头准入

	（一）
	严格政策规划约束。严禁新建国家《产业结构调整指导目录》、自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格控制过剩行业新增产能，对确有必要建设的项目实行等量或减量置换。坚决遏制“两高”项目盲目发展。
	本项目为技改项目，拆除现有12台老旧半焦炉、新建6台内热式直立炭化炉，兰炭生产规模维持90万吨/年不变，不新增产能；采用的工艺、技术和设备符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，不属于淘汰类、禁止类项目；副产品煤焦油不在自治区禁止、控制和限制危险化学品目录淘汰类、禁止类范围内。
	符合

	（二）
	严格项目核准备案。各级核准、备案机关按照国务院《政府核准的投资项目目录》《市场准入负面清单》等有关规定做好化工项目核准备案工作。涉及“两重点一重大”的危险化学品建设项目按国家有关规定核准或备案。
	本项目为技改项目，已取得项目备案文件；项目不涉及“两重点一重大”危险化学品建设项目，按照属地管理原则履行备案手续。
	符合

	（三）
	严格项目投资准入。新建化工项目应当符合当地化工园区投资准入门槛。涉及危险化学品生产项目，按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》和《建设项目环境保护管理条例》，增加安全、环保方面的投入，提高投资准入要求。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，符合园区产业定位和投资准入要求；项目总投资51847万元，其中环保投资5497万元，占比10.6%，同步配套建设废气、废水、固废等环保设施及安全设施，严格落实安全、环保“三同时”制度。
	符合

	二
	严格规划空间布局准入

	（一）
	严守规划分区管控。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，全部在现有厂区红线内建设，不新增建设用地；用地为园区规划二类工业用地，不涉及生态保护红线和永久基本农田。
	符合

	（二）
	严格岸线管理。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，不涉及塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流，不在岸线管理范围内。
	符合

	（三）
	推进退城入园。危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态保护红线管控要求。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，园区为自治区正式批准设立的工业园区，已通过规划环评审查和化工园区认定，环保基础设施完善；项目符合园区国土空间规划、产业发展规划和生态环境分区管控要求。
	符合

	三
	严格安全环保准入

	（一）
	严格安全标准准入。新（改、扩）建危险化学品项目，严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》要求，履行建设项目安全审查，严禁未批先建。严格执行《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》。化工园区应当建立健全安全监管、隐患排查、风险评估、应急救援等机制。
	本项目已按规定开展安全评价并履行安全审查手续；项目不涉及淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录中的工艺和设备；所在园区已建立健全安全监管、隐患排查、风险评估、应急救援等机制。
	符合

	（二）
	严格生态环境准入。新（改、扩）建化工项目应符合“三线一单”生态环境分区管控要求，并符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离。应按照国家及自治区相关排放标准，采取有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，无组织排放应达到相应标准，严禁生产废水直接外排，产生的固体废物要按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置。满足重点污染物排放总量控制要求。
	本项目符合哈密市生态环境分区管控要求，符合园区产业定位及规划环评要求；废气经袋式除尘、低氮燃烧+SNCR脱硝+石灰石—石膏法脱硫、有机废气治理装置等处理后达标排放，无组织排放满足相关标准要求；生产废水（酚氨废水、喷淋废水）统一送2台6m³/h废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排；一般工业固废和危险废物均有明确处置/利用途径，处置率100%；重点污染物排放满足总量控制要求。
	符合

	（三）
	严格能耗双控准入。严格实施节能审查制度，切实加强对能耗量较大特别是化石能源消费量大的项目节能审查，从源头严控新上项目能效水平，新上高耗能项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。
	本项目为技改项目，采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的节水节能型熄焦方式替代传统湿熄焦，能源利用效率较现有工程显著提升；项目已按规定开展节能审查，能效水平满足行业先进水平要求，符合能耗双控管理要求。
	符合

	四
	严格项目事中事后监管

	（一）
	新建化工项目应严格遵守《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目事中事后监管办法》等相关法律法规和规定，建设单位按照有关要求，做好环境影响评价、安全评价、职业健康评价、节能评价、水土保持评价等，确保安全、环保、职业病防护、节能、水土保持等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	本项目已取得备案证，同步开展环境影响评价、安全评价、职业健康评价、节能评价、水土保持评价等各项工作；环评要求项目严格落实环保“三同时”制度，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	符合

	五
	严格建立退出机制

	化工园区建立项目退出机制，进入园区的企业项目不具备相关法律法规、国家标准、行业标准规定的安全生产条件，经停产整顿仍不具备安全生产条件的，依法予以关闭。
	本项目为技改升级项目，具备相关法律法规、国家标准、行业标准规定的安全生产条件；项目符合园区规划及规划环评要求，所在园区已建立项目退出机制，本项目不存在安全停产整顿等情况。
	符合



综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》中各项要求。
与《自治区严禁“三高”项目进疆推动经济高质量发展实施方案》符合性分析
表1.4-5项目与《自治区严禁“三高”项目进疆推动经济高质量发展实施方案》符合性分析
	类别
	具体要求
	本项目
	符合性

	聚焦重点行业，引导转型升级。
	明确“三高”项目范围，严格执行有关政策、标准，确保“三高”项目在新疆无处藏身。围绕自治区重点发展产业，加大政策支持力度，支持产业向产业链中下游、价值链中高端迈进；不断提高产业拉动就业能力，推动产业扶贫，助力精准脱贫。
	本技改项目为“两高”项目，不属于“三高”项目。
	符合

	
	炼焦化学项目大气污染物排放和废水排放必须达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）要求。
	本项目大气排放满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）要求，废水不外排。
	符合

	坚决落实政策，确保政令畅通。
	严格落实国家相关产业政策，加快淘汰落后产能，积极化解电解铝、水泥、钢铁、煤炭、平板玻璃等行业过剩产能；凡属于《国家产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订，国家发展改革委21号令）中的限制和淘汰类项目、市场准入负面清单中的项目、不符合相应行业准入条件的项目、自治区相关产业政策禁止建设的项目，禁止新（扩）建。
	本技改项目为炼焦行业，不属于产能过剩行业，不属于限制和淘汰项目，项目建设符合《产业结构调整指导目录》及相关准入条件的要求。
	符合

	聚焦重点区域，优化产业布局。
	结合重点区域大气污染防治，优化产业布局。深入推进以乌鲁木齐市为重点的乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠同防同治区域环境同防同治，在区域内不再建设传统煤化工、电解铝、燃煤纯凝发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，重点发展先进装备制造、新材料、生物医药、电子信息、节能环保等战略性新兴产业和生产性服务业。
	本项目位于哈密市伊州区哈密工业园南部循环经济产业园，不在以上防治区域。
	符合

	坚持创新驱动，推动产业升级。
	以绿色、低碳、循环发展理念引领产业升级。以企业为主体，通过开发绿色产品、建设绿色工厂、建设绿色矿山、发展绿色园区、打造绿色供应链、壮大绿色产业，提升全区绿色制造水平。
	本项目运营期积极消纳绿电，采取措施降低碳排放量。
	符合

	
	加快传统产业改造升级。以钢铁、有色、煤炭、建材、化工、电力等行业为重点，全面提高生产技术、工艺装备、能效环保等水平，严格执行环保、能耗、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能，不断延伸产业链，实现优势资源的深度加工。
	本项目严格执行环保、能耗、工艺、质量、安全等标准，无淘汰落后设备。
	符合



本项目属于炼焦行业，为“两高”项目，不属于“三高”项目，项目的建设符合园区规划要求；符合国家、自治区相关政策要求。
[bookmark: _Toc25559][bookmark: _Toc17905]环境政策符合性分析
与《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）符合性分析
表1.4-6与《土壤污染源头防控行动计划》符合性分析一览表
	要求
	本项目
	符合性

	（一）落实生态环境分区管控。加强农用地分类管理，衔接国土空间规划，根据土壤污染程度和相关标准，动态调整优先保护类、安全利用类和严格管控类农用地的数量和边界，细化并落实分类管理措施。城镇开发边界外不得规划建设各类开发区，区内各类开发建设活动应严格落实生态环境准入清单。严格重点建设用地安全利用。完善地下水环境风险管控划定技术要求，划定地下水污染防治重点区，精准编制差异化准入清单，提出土壤和地下水污染风险管控要求。形成地下水环境风险管控分区成果，纳入生态环境分区管控体系，并加强与国土空间规划的动态衔接。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，用地为园区规划工业用地，不涉及农用地及耕地，符合哈密市生态环境分区管控动态更新成果管控要求，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求；项目建设后严格落实地下水、土壤风险管控措施，防止土壤和地下水污染。
	符合

	（三）推动重点行业强制性清洁生产审核。对重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业等涉重金属行业企业依法开展强制性清洁生产审核，强化气态及粉尘等无组织排放、防渗漏、防流失、防扬散等审核及监管要求。工程设计应按照环境保护相关规定和工程建设国家标准，为防治土壤和地下水污染提供工程条件。在健康、环境等技术规范和绿色工厂、绿色工业园区、生态工业园区评价体系中，增加或完善源头防控要求。推动电镀企业入园，因地制宜规范电镀（集中）园区建设。
	本项目为焦化行业，清洁生产水平达到《清洁生产标准半焦行业》（DB65/T3210）中国内清洁生产先进水平；报告要求企业按照规定定期开展强制性清洁生产审核，重点强化无组织排放、防渗漏、防流失、防扬散等环节的审核与监管；工程设计严格按照环境保护相关标准和规范要求落实防渗、防漏等措施。
	符合

	（四）加强未污染土壤保护。强化优先保护类耕地管理，加强土壤生态环境质量监测和保护。鼓励黑龙江等省份探索开展黑土地土壤生态环境保护监督管理。加强盐碱地生态环境保护。新建涉重金属排放企业，要在相关建设项目中加强重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险分析，存在风险的，要采取防控措施。
	本项目占地为园区规划工业用地，不涉及优先保护类耕地及农用地，周边无受保护的耕地土壤；项目废气排放不涉及重金属，不存在重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险；报告要求建设和运营过程中采取源头防控措施，加强土壤环境质量监测，保护项目区及周边土壤环境。
	符合

	（五）强化重点单位环境管理。严格环境监管重点单位名录管理，确保土壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位应纳尽纳。加强以排污许可为核心的环境管理，督促土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。完善重点场所和设施设备清单，全面查清隐患并落实整改，优化提升自行监测工作质量，积极推进防腐防渗改造、存储转运密闭化、管道输送可视化等绿色化改造。已造成土壤和地下水污染的企业在实施改建、扩建和技术改造项目时，必须采取有效措施防控已有污染。持续推进重点行业防渗漏、隐患排查、周边监测等技术规范制修订。排放涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位，依法对排放口和周边环境进行定期监测，评估周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。
	本项目严格落实排污许可制度，将土壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位纳入环境管理；按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、土壤及地下水自行监测等制度；项目建设落实各项环境保护措施及环境风险防控措施，建设后定期对项目区土壤环境开展跟踪调查。
	符合

	（六）严防污水废液渗漏。全面推进工业园区污水管网排查整治。鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业污水“一企一管、明管输送、实时监测”。深入推进化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。持续推进涉重金属行业水污染物排放标准制修订。组织对蒸发塘建设、运行、维护等情况开展排查整治。
	本项目生产废水经酚氨预处理站预处理后全部送入2台6m³/h废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排；清净下水经收集沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水；生产装置区、储罐区、危废贮存库、废水收集处理设施等区域按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗设计，采取相应的防渗措施，严防污水废液渗漏造成土壤和地下水污染。
	符合

	（七）减少涉重金属废气排放。持续高质量推进钢铁、水泥、焦化行业和燃煤锅炉企业超低排放改造工作，推动已完成超低排放改造的企业及时变更排污许可证。开展重点行业大气污染物排放标准制修订。内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等省（区）矿产资源开发活动集中的区域继续执行重点污染物特别排放限值。推动上述省（区）以外的省级人民政府划定执行颗粒物特别排放限值的区域，重点聚焦有色金属矿产资源开发活动集中区域和受污染耕地安全利用、严格管控任务较重区域。在受污染耕地集中地区，耕地土壤重金属含量呈上升趋势的地区，经排查若主要由大气污染源造成，应采取相应的污染源头管控措施。推动有色金属矿采选、冶炼行业颗粒物深度治理，实施颗粒物治理升级改造工程，加强除尘工艺废气、生产车间低空逸散烟气收集处理。
	本项目为焦化行业技改项目，废气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物，不涉及重金属排放；项目同步实施废气超低排放改造，备煤及炉顶布料颗粒物经袋式除尘器处理，焚烧炉烟气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘，有机废气采用“酸洗+碱洗+干燥+三级过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理，各类废气排放浓度满足焦化行业超低排放要求。
	符合

	（八）推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地建设，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理和综合利用水平。加强废弃电器电子产品、报废机动车、废有色金属等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，强化防渗等措施落实。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，严格落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等污染防治措施，对库容已满的规范有序开展封场治理。加强建筑垃圾处置监管。
	本项目一般工业固体废物优先综合利用：备煤及转运工段除尘灰、洗车煤泥送入沫煤仓作为产品外售，硫酸铵溶液委托综合利用，废分子筛更换后委托拉运填埋处理，废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用；危险废物中焦油渣、废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存；废机油、废油桶、废催化剂暂存于危废贮存库（符合GB18597要求），委托有资质单位处置；生活垃圾委托园区环卫部门定期清运。
	符合



经分析，本项目符合《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）的相关要求。
与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
2023年11月30日，国务院发布了《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号），本项目与其符合性分析如下：
表1.4-7与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表
	要求
	本项目
	符合性

	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目为焦化行业技改项目，属于高耗能、高排放项目，但不属于低水平项目。项目建设符合国家产业规划、产业政策，符合哈密高新区南部循环经济产业园规划及规划环评要求，符合哈密市生态环境分区管控动态更新成果管控方案要求；项目技改前后产能维持90万t/a不变，不新增产能；项目清洁生产水平达到国内先进水平，严格落实节能审查、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，原料及产品运输优先采用国六及以上排放标准车辆或新能源车辆。
	符合

	（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，不属于淘汰类和限制类产业；项目采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式；同步配套完善废气治理设施，属于升级改造，项目清洁生产水平达到国内先进水平。
	符合

	（九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
（十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。
（十三）持续推进北方地区清洁取暖。
	本项目为技改项目，技改前后产能不变，不新增煤炭消耗；项目生产燃料为炭化过程副产的荒煤气，属于能源回收梯级利用，不额外消耗煤炭等化石能源，荒煤气除回炉自用及焚烧炉自用外，剩余部分全部供给厂区金属镁生产线作燃料，不外售，符合严格合理控制煤炭消费总量的相关要求。
	符合

	（十四）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。
	本项目原料煤及产品兰炭运输主要采用汽车运输，优先采用国六及以上排放标准车辆或新能源车辆；厂区内原煤、沫煤、成品兰炭等物料输送采用密闭皮带通廊，减少运输过程无组织排放，符合清洁运输相关要求。
	符合

	（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。
	本项目焦油储罐、氨水分离罐等有机液体储罐均采用密闭设计，配套低泄漏呼吸阀，定期开展密封性检测；焦油装卸车站采用密闭收集措施；废水收集处理设施产生的有机废气经密闭负压收集后送废水焚烧炉处理；焦油罐区、氨水分离罐区、装卸车站、出焦口等VOCs产生点位全部经密闭管道收集后采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺深度处理后达标排放；厂区定期开展LDAR泄漏检测与修复；荒煤气事故放散点火装置仅在事故工况下应急使用，不作为日常大气污染治理设施。
	符合



与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析
为了遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展，加强“两高”项目生态环境源头防控，2021年5月31日生态环境部发布了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）。根据指导意见分析，与本项目建设及运行相关的、需要企业自查自纠的环保工作的政策符合性分析见表1.4-8。

表1.4-8项目与“两高”生态环境源头防控指导意见的符合性分析
	类别
	具体要求
	本项目
	符合性

	二、严格“两高”项目环评审批
	

	（三）严把建设项目环境准入关。
	新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目的建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，实行重点污染物排放总量控制，满足生态环境准入清单及环评文件审批原则的要求。
	符合

	
	石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目为技改项目，属于焦化行业，位于哈密市伊州区哈密工业园南部循环经济产业园，该园区已通过规划环评及总体规划批复，产业类型符合园区规划。
	符合

	（四）落实区域削减要求
	新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	本项目氮氧化物和挥发性有机物总量削减方案由哈密市生态环境局统一协调；本项目为技改项目，技改后不新增产能和煤炭消耗，所在哈密市不在大气污染防治重点区域，不涉及煤炭消费减量替代。
	符合

	三、推进“两高”行业减污降碳协同控制

	（六）提升清洁生产和污染防治水平。
	新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。
	本项目通过“4.8清洁生产水平分析”表明，项目清洁生产水平达到国内先进水平。
	符合

	
	国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。
	本项目有组织颗粒物排放满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）超低排放标准要求。
	符合

	
	大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
	本项目大宗物料运输优先采用新能源车辆运输。
	符合

	（七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。
	各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
	本报告将碳排放纳入环评分析，详见4.9碳排放影响评价分析章节。
	符合

	四、依排污许可证强化监管执法
	

	（八）加强排污许可证管理。
	地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。
	本项目属于技改项目，要求在项目建成并投入运行前对现有排污许可证进行变更，在运行过程中严格执行排污许可条例，按照条例要求开展台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。
	符合



经对照分析，本项目的建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的要求。
与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》要求对比分析
表1.4-9《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》要求
	类别
	治理要求
	企业实际情况
	符合性

	挥发性有机液体储罐
	企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。
	本项目有机液体储罐主要是焦油罐，焦油的真实蒸气压小于2.8kPa，储罐采用固定顶设计，废气经管道收集后经“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”有机废气处理装置处理后达标排放。
	符合

	挥发性有机液体装卸
	装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。
	本项目对焦油装卸车站有机废气进行收集后送有机废气处理装置处理后达标排放。
	符合

	敞开液面逸散
	石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭。
	本项目酚氨废水预处理装置采用密闭设计，预处理过程产生的有机废气送废水焚烧炉焚烧处理。
	符合

	
	污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。焦化行业优先采用干熄焦；采用湿熄焦工艺的，禁止使用未经处理或处理不达标的废水熄焦。
	本项目氨水罐、焦油储罐及炭化炉出焦口等产生的有机废气全部经密闭管道收集后送入有机废气治理装置处理后达标排放；本项目采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置，从源头消除湿熄焦有机废气无组织排放，不存在废水熄焦问题。
	符合

	泄漏检测与修复
	石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作。
	每年开展LDAR工作，并对泄漏点进行修复。
	符合

	废气收集设施
	产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。
	本项目炭化炉出焦口、输焦地沟、焦油氨水收集及循环罐、焦油储罐及焦油装卸车站等工段产生的废气通过管道收集经“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后达标排放。
	符合

	
	焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。
	本项目对炭化炉定期进行密封性检查，采用双室双闸给料技术，加煤口控制在微负压状态，有效减少炉门、炉盖处无组织废气排放；企业建立炭化炉定期密封性检查制度，定期对炉门、炉顶炉盖、炉墙等部位进行检查，对变形、损坏部件及时修复更换，加强焦炉工况监督管理，确保炭化炉密封性能良好。
	符合

	有机废气旁路
	对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路。
	本项目对生产系统和废气治理设施旁路进行了系统评估，除保障安全生产必须保留的荒煤气事故放散点火装置外，无其他废气旁路；项目配套建设4套DN900荒煤气事故放散点火装置，仅在事故工况下应急使用，日常生产过程中荒煤气全部回收利用或经治理设施处理后排放，不通过放散装置排放。
	符合

	有机废气治理设施
	新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术。
	本项目有机废气处理采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”工艺，技术及设施满足相关规范要求。
	符合



根据上表分析，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）文件要求。
与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
为了进一步深化VOCs的综合治理，2019年生态环境部发布了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），主要包括石化行业、化工行业、工业涂装行业、包装印刷行业、油品储运销等行业，并提出了挥发性有机物治理任务。本项目属于炼焦项目，本次分析参照石化行业治理任务进行分析，具体分析如下：
表1.4-10与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析一览表
	序号
	治理任务
	项目情况
	相符性

	1
	深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测。
	本项目要求企业严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》开展LDAR工作，建立密封点台账，对泵、压缩机、搅拌器、阀门、法兰、开口管线、采样口等设备动静密封点定期开展泄漏检测与修复，将VOCs治理设施和焦油储罐、氨水罐的密封点纳入检测计划，检测频次不低于每年1次，对检测发现的泄漏点及时修复，建立完整的LDAR档案记录。
	符合

	2
	加强废水、循环水系统VOCs收集与处理。加大废水集输系统改造力度，重点区域现有企业通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式。全面加强废水系统高浓度VOCs废气收集与治理，集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等应采用密闭化工艺或密闭收集措施，配套建设燃烧等高效治污设施。生化池、曝气池等低浓度VOCs废气应密闭收集，实施脱臭等处理，确保达标排放。加强循环水监测，重点区域内石化企业每六个月至少开展一次循环水塔和含VOCs物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作，出口浓度大于进口浓度10%的，要溯源泄漏点并及时修复。
	本项目酚氨废水、有机废气喷淋废水等生产废水全部采用密闭管道输送，酚氨废水预处理站（除油+脱氮）各构筑物均采用密闭设计，废水收集及处理过程中产生的含VOCs废气经密闭负压收集后送入废水焚烧炉焚烧处理。
	符合

	3
	强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，在重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。
	本项目焦油储罐、氨水分离罐等有机液体储罐均采用密闭设计，焦油储罐真实蒸气压小于2.8kPa；焦油罐区、氨水分离罐区及焦油装卸车站产生的VOCs废气全部经密闭负压收集后，送入有机废气治理装置，采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺处理后通过20m高排气筒达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足相关要求。
	符合

	4
	深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足石化行业相关排放标准要求。酸性水罐尾气应收集处理。推进重点区域延迟焦化装置实施密闭除焦（含冷焦水和切焦水密闭）改造。合成橡胶、合成树脂、合成纤维等推广使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治污设施。
	本项目炭化炉出焦口、焦油氨水收集及循环罐、焦油储罐及焦油装卸车站等工段产生的VOCs废气全部通过密闭管道收集后，送入有机废气治理装置，采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺深度处理后达标排放；炭化炉采用双室双闸给料技术，加煤口控制在微负压状态，减少无组织VOCs排放；厂区内非甲烷总烃和颗粒物无组织排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表A.1标准限值要求。
	符合



报告要求企业在运行期间建立系统的VOCs治理及监测手段，报告提出实施的各项VOCs治理措施能够满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求。
与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》符合性分析
根据《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）要求，结合本项目实际情况，从有组织排放控制、无组织排放控制、清洁运输、产业结构、协同减污降碳、精细化管理等方面进行符合性分析，具体见下表。
表1.4-11与本项目与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》符合性分析表
	编号
	文件要求
	本项目实际情况
	符合性

	1
	焦炉烟囱废气在基准含氧量8%条件下，颗粒物≤10mg/m³、二氧化硫≤30mg/m³、氮氧化物≤150mg/m³、非甲烷总烃≤100mg/m³、氨≤8mg/m³。
	本项目焚烧炉烟气采用SNCR脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫高效治理工艺，设计颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别≤10mg/m³、≤30mg/m³、≤150mg/m³，满足超低排放要求。
	符合

	2
	其他污染源颗粒物排放浓度小时均值不高于10mg/m³。
	本项目备煤、筛焦等产尘点位均设置袋式除尘器，设计颗粒物排放浓度≤10mg/m³，满足超低排放要求。
	符合

	3
	生产废水处理设施非甲烷总烃浓度小时均值不高于100mg/m³。
	本项目生产废水（剩余氨水、喷淋废水等）经酚氨废水预处理站处理后全部送入废水焚烧炉高温焚烧处置，废水预处理设施废气收集后送焚烧炉燃烧处理，非甲烷总烃排放浓度满足要求。
	符合

	4
	达到超低排放的焦化企业每月至少95%以上时段排放浓度小时均值满足要求。
	本项目废气治理设施设计处理效率稳定，配套建设备用设施，主要排放口安装在线监测系统并与生态环境部门联网，可确保每月95%以上时段稳定达标。
	符合

	5
	煤炭、焦炭等块状物料采用密闭料仓或封闭料场储存，封闭料场内设喷雾抑尘装置。
	本项目原煤、成品兰炭、沫煤均采用封闭储仓储存，储仓内设置喷雾抑尘装置，满足无组织排放控制要求。
	符合

	6
	煤炭、焦炭等物料采用管状带式输送机、皮带通廊等方式输送。
	本项目物料输送全部采用密闭皮带通廊，厂内不设置露天输送皮带，满足无组织排放控制要求。
	符合

	7
	半焦（兰炭）炭化炉装煤采取有效措施控制无组织逸散，采用蒸汽、干法等节能环保型熄焦方式，加强出焦输送设施封闭和废气收集处理。
	本项目采用双室双闸给料器，炉顶装煤口采取封闭措施，有效控制粉尘和煤气外逸；采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置，满足半焦炉无组织排放控制要求。
	符合

	8
	焦炉炉门、装煤孔盖、上升管盖等采取密封技术，安装荒煤气自动点火放散装置。
	本项目炭化炉炉体采用密封技术，配套建设4套DN900荒煤气事故放散点火装置，高度50m，配套水封阻火、远程自动点火、氮气吹扫系统，满足炉体密封和放散点火要求。
	符合

	9
	焦油等有机液体密闭储存，废气接入压力平衡系统或燃烧处理。
	本项目焦油储罐采用固定顶储罐，罐区VOCs废气收集后送有机废气处理装置（酸洗+碱洗+活性炭吸附脱附+催化燃烧）深度处理，满足有机液体储存无组织排放控制要求。
	符合

	10
	生产废水集输系统采用密闭管道输送或加盖沟渠输送，曝气池等加盖并配备废气收集处理设施。
	本项目生产废水采用密闭管道输送，废水处理设施各构筑物均加盖封闭，废气收集后送焚烧炉处理，满足敞开液面无组织排放控制要求。
	符合

	11
	按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。
	本项目建成后按照GB37822-2019要求建立LDAR管理制度，定期对设备与管线组件密封点开展泄漏检测与修复，满足VOCs无组织排放控制要求。
	符合

	12
	进出企业的物料和产品采用铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等清洁方式运输比例不低于80%；汽车运输部分全部采用新能源或国六排放标准车辆。
	本项目原料煤和产品兰炭主要采用汽车运输，运输车辆全部采用国六及以上排放标准车辆，逐步提高新能源车辆运输比例；厂内物料转运采用密闭皮带通廊，满足清洁运输要求。
	符合

	13
	厂内使用新能源运输车辆，非道路移动机械原则上采用新能源或满足国四及以上排放标准。
	本项目厂内运输车辆和非道路移动机械优先采用新能源产品，暂无对应新能源产品的采用国四及以上排放标准的机械，满足清洁运输要求。
	符合

	14
	重点区域严禁新增焦化产能，推进新改扩建（含搬迁）焦化项目按超低排放水平建设。
	本项目为技改项目，技改前后兰炭产能维持90万t/a不变，不新增焦化产能；项目按照焦化行业超低排放水平设计建设，满足产业结构调整要求。
	符合

	15
	合理控制半焦（兰炭）产业规模，逐步向工业园区或优势企业集中，陕西、新疆等省（区）制定半焦企业转型升级方案。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园内，属于园区集中布局的兰炭生产企业。项目通过装备升级改造实现转型升级，符合半焦产业向园区集中、转型升级的政策导向。
	符合

	16
	落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，依法依规淘汰落后产能。
	本项目拆除现有老旧半焦炭化炉配套设施，新建大型节能环保型炭化炉及配套设施，符合淘汰落后产能、产业升级的政策要求。
	符合

	17
	推广应用干法熄焦、上升管余热回收、循环氨水及初冷器余热回收等减污降碳技术。
	本项目采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，废水焚烧炉配套余热锅炉回收烟气余热生产蒸汽，实现能源梯级利用，符合减污降碳技术要求。
	符合

	18
	采取焦炉煤气高效综合利用措施，提高煤气利用率。
	本项目炭化副产荒煤气全部管道输送至厂区金属镁生产线作为燃料，不外售，实现煤气高效综合利用，符合煤气资源化利用要求。
	符合

	19
	严格执行焦化行业能源消耗限额要求，力争达到能效标杆水平。
	本项目采用大型高效直立炭化炉，装备水平先进，能耗水平显著低于现有老旧装置，达到焦化行业能耗限额先进值要求，符合能效提升要求。
	符合

	20
	主要排放口安装自动监控设施，与生态环境部门联网并验收，焦炉烟囱增加非甲烷总烃和氨排放自动监测。
	本项目焦炉烟囱等主要排放口安装烟气在线监测系统（CEMS），监测因子包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，与生态环境部门联网，满足自动监控要求。
	符合

	21
	主要生产装备和污染治理设施安装分布式控制系统（DCS），重点环节安装高清视频监控设施，建设全厂环境管控平台。
	本项目配套建设DCS自动化控制系统，对炭化炉、废气治理设施、废水处理设施等主要生产装备和污染治理设施进行集中控制；在重点环节安装高清视频监控；建设全厂环境管控平台，满足精细化管理要求。
	符合

	22
	建立定期巡检工作机制，加强炉门清理与泄漏修复管理，控制氨逃逸。
	本项目建成后建立定期巡检机制，加强炉门、装煤孔等密封点管理；SNCR脱硝系统优化反应温度和脱硝剂用量，控制氨逃逸≤8mg/m³，满足运行管理要求。
	符合

	23
	配备专职人员加强运输管理，建设门禁及视频监控系统，建立运输车辆电子台账。
	本项目建成后配备专职运输管理人员，建设厂区门禁及视频监控系统，建立进出厂运输车辆、厂内运输车辆、非道路移动机械电子台账，满足运输管理要求。
	符合

	24
	建立健全企业环保管理机构，设置环保专职人员，建立环保设施检修维护、环境监测、环保应急预案等管理制度。
	本项目建成后设置环保管理机构，配备专职环保人员，建立完善的环保管理制度和环境应急预案，按照排污许可要求规范记录环境管理台账，满足环境管理要求。
	符合


综上所述，本项目在有组织排放控制、无组织排放控制、清洁运输、产业结构调整、协同减污降碳、精细化环境管理等方面均符合《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）的相关要求。
与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
2024年12月10日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅、新疆生产建设兵团办公厅发布了《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号），本项目与该方案符合性分析如下：
表1.4-12与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	总体目标

	到2025年，全区优良天数比率达到75.5%以上，重污染天数比率控制在1.1%以内，PM2.5浓度控制在33微克/立方米以下；氮氧化物和VOCs减排量完成国家下达的目标。
	本项目建设完成后污染物排放执行超低排放标准，本项目氮氧化物和挥发性有机物总量削减方案由哈密市生态环境局统一协调，本项目对总体目标的实现影响较小。
	符合

	持续优化产业结构

	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目属于高耗能、高排放项目，但不属于低水平项目，项目建设符合哈密工业园南部循环经济产业园规划、哈密市生态环境分区管控方案及总量控制指标等相关要求；不涉及产能置换。
	符合

	（二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，本项目所在哈密市哈密工业园南部循环经济产业园不在联防联控区。
	符合

	持续优化能源结构

	（四）大力发展新能源和清洁能源。推进风电光伏等清洁能源基地建设，构建新型电力系统。推进新能源与优势产业联动发展，加大高载能行业和自备电厂清洁能源替代力度。
	本项目用能主要包括电力和荒煤气，电力部分采用火电，同时消纳部分绿电。
	符合

	（七）持续推进工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，稳妥推进以气代煤。联防联控区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。
	本项目燃料为自产荒煤气，项目不在联防联控区。
	符合

	持续优化交通结构

	[bookmark: OLE_LINK1]（九）优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。
	本项目原料煤优先采用新能源汽车运输，厂区内通过封闭式皮带廊道输送。
	符合

	全面加强面源污染治理

	（十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。
	本项目在施工过程中严格按照要求执行。
	符合

	强化多污染物减排

	（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。......实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。
	炭化炉出焦口、输焦地沟、焦油氨水收集及循环罐、焦油储罐及焦油装卸车站等工段产生的废气通过管道收集经“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后达标排放。设备动静密封点废气通过定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作进行控制，火炬仅用于停开车、事故情况下应急处理。
	符合



经分析，本项目建设满足《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）中相关环境管理要求。
[bookmark: OLE_LINK29]与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析如下：
表1.4-13项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相符性分析表
	文件要求
	本项目
	符合性

	（一）适用范围

	适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等化工项目的相关环境管理活动。现代煤化工行业范围为《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》煤炭加工252中的“煤制合成气、煤制液体燃料”项目，传统煤化工（焦化）为煤炭加工252中“炼焦建设项目”，低阶煤分质利用行业的分质生产过程按照炼焦行业进行管理，经裂解、合成产出化工产品生产过程按现代煤化工行业进行管理。
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目为90万吨/年兰炭装置升级改造项目，属于煤炭加工252中“炼焦建设项目”，为传统煤化工（焦化）行业，适用于该准入条件。
	符合

	（二）选址与空间布局

	1.新、改、扩建现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等化工项目应布设在依法设立、环境保护基础设施齐全，并符合规划、规划环评及其审查意见要求的产业园区。
新建项目应符合《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号）。
	本项目为技改项目，位于哈密高新区南部循环经济产业园，园区为依法设立的自治区级工业园区，环保基础设施齐全，项目建设符合园区总体规划及规划环评审查意见要求。
	符合

	2.新、改、扩建现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等化工项目应符合国家、自治区产业政策、布局及产能置换要求。焦化、电石等项目应符合产能过剩行业政策要求。鼓励电石装置与兰炭、石灰石、发电等上游原料和能源，聚氯乙烯、1,4-丁二醇等下游产品生产装置配套建设。国家有明确规定的现代煤化工项目选址应符合现代煤化工创新发展布局方案等有关产业规划。
	本项目为技改项目，拆除现有12台老旧半焦炉，新建6台15万t/a内热式直立炭化炉，技改前后兰炭生产规模维持90万t/a不变，不新增产能，符合国家及自治区产业政策和产能置换要求；本项目为金属镁配套兰炭装置，荒煤气全部供给厂区金属镁生产线作燃料，实现上下游产业配套。
	符合

	3.在符合产业政策、满足区域大气环境空气质量改善和污染物总量控制要求、不扩大生产规模的前提下，允许不在通过认定的化工园区和化工聚集区的现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等生产企业进行工艺优化升级、安全条件改善、事故隐患治理和环保水平提高的相关技术改造。
	本项目为技改项目，不扩大生产规模，主要对现有老旧炭化炉及环保设施进行升级改造，采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的节水节能型熄焦方式替代传统湿熄焦，配套完善废气收集治理设施，属于工艺优化升级和环保水平提高的技术改造，符合该条要求。
	符合

	（三）污染防治与环境影响-2.传统煤化工（焦化）

	（1）焦化生产企业产生的焦炉煤气应全部回收利用，不得放散。钢铁联合企业、独立焦化企业应同步配套建设干熄焦装置并配套建设相应除尘装置，煤炭等颗粒性物料应储存在封闭仓库，有组织废气应进行收集并按要求配备高效的脱硫、脱硝、除尘设施，焦炉煤气净化系统、罐区、酚氰废水预处理设施区域以及装卸产生的含挥发性有机物气体应进行收集处理，新、改、扩建项目大气污染物排放应达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中超低排放要求，现有焦化项目应按时限要求完成超低排放改造。
	本项目荒煤气全部回收利用，其中除回炉自用和废水焚烧炉自用外，剩余部分全部通过管道输送至厂区金属镁生产线作为燃料，不外售、不放散；本项目采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置；备煤、炉顶布料等产尘点各设置一套袋式除尘器，原煤、沫煤及成品兰炭均储存于封闭储仓并配套喷雾抑尘装置；废水焚烧炉烟气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘处理；焦油罐区、氨水分离罐区、装卸车站、出焦口等VOCs产生点位经密闭负压收集后采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺处理；本项目大气污染物排放满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中超低排放要求。
	符合

	（2）焦化企业生产废水应配套建设污水焚烧处理或蒸氨、脱酚、脱氰生化等有效处理设施，并按照设计规范配套建设生产废水事故储槽（池）。熄焦水应闭路循环，酚氰废水应处理达标后循环使用，严禁外排。半焦（兰炭）生产企业的氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上。排放废水应达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）要求。
	本项目生产废水剩余氨水经酚氨废水预处理站（除油+脱氮）预处理后，全部送入2台6m³/h废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排；清净下水（循环水排污、余热锅炉排污、软水装置排污）经收集过滤沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水；项目配套建设生产废水事故水池；氨水循环罐、焦油分离罐均建设在地面以上。本项目采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，无湿熄焦水。
	符合

	（3）焦化生产企业主要产品应符合国家、行业或地方标准。焦炭产品质量应符合国家标准规定。备配煤、推焦、装煤、熄焦及筛焦工段除尘器回收的煤（焦）尘、焦油渣、粗苯蒸馏再生器残渣、苯精制酸焦油渣、脱硫废渣（液）以及生化剩余污泥等固（液）体废弃物，应按照相关法律法规要求处理（置）和利用。煤气脱硫产生的硫磺（硫泥、硫膏）和含酚废水处理产生的酚钠盐（液）应开展危险特性鉴别，作为副产品管理时应满足适用的产品质量标准和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330）相关要求。一般工业固体废物和危险废物贮存和处置应分别达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）等相关要求。
	本项目产品兰炭质量满足《兰炭产品技术条件》（GB/T 25211）相关要求；备煤及转运工段收集的除尘灰、洗车煤泥送入沫煤仓作为产品外售；焦油渣、废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存；废机油、废油桶、废催化剂等危险废物暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置；废分子筛更换后委托拉运填埋处理；废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用；硫酸铵溶液委托综合利用。一般工业固体废物和危险废物贮存和处置均分别符合GB18599、GB18597等相关标准要求。
	符合

	（4）焦化生产企业能耗应达到《焦炭单位产品能源消耗限额》（GB21342）和《煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额》（GB29995）规定的准入值要求，炼焦生产应达到《清洁生产标准炼焦行业》（HJ/T126）中国内清洁生产先进水平，兰炭应达到《清洁生产标准半焦行业》（DB65/T3210）中国内清洁生产先进水平，其他生产过程（焦油加工、粗苯精制）参照国内同行业清洁生产先进水平执行。
	本项目能耗满足《煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额》（GB29995）规定的准入值要求；清洁生产水平达到《清洁生产标准半焦行业》（DB65/T3210）中国内清洁生产先进水平。
	符合

	（5）严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等输送方式。设备动静密封点、有机液体储存和装卸、污水收集暂存和处理系统、备煤、储煤等环节应采取措施有效控制挥发性有机物、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。在行业污染物排放标准出台前，挥发性有机物无组织排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）要求。
	本项目原煤、沫煤、成品兰炭均采用封闭储仓储存并配套喷雾抑尘装置，物料输送采用密闭皮带通廊；炭化炉采用双室双闸给料技术，加煤口控制在微负压状态，有效控制无组织颗粒物排放；设备动静密封点通过开展LDAR工作控制VOCs逸散；焦油罐区、氨水分离罐区、装卸车站、出焦口等有机废气经密闭负压收集后送有机废气治理装置处理；厂区内非甲烷总烃和颗粒物无组织排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表A.1标准限值要求。
	符合

	（6）大宗物料中长距离运输优先采用铁路运输，短途运输优先采用国六排放标准的运输工具、新能源车辆、管道或管状带式输送机。
	本项目原料煤及产品兰炭运输主要采用汽车运输，优先采用国六及以上排放标准车辆或新能源车辆，厂区内物料输送采用密闭皮带通廊。
	符合

	（7）改、扩建项目应全面梳理涉及现有工程存在的环保问题或减排潜力，提出有效整改或改进措施，并将整改措施落实情况纳入竣工环保验收内容。
	本项目为技改项目，报告已对现有工程存在的环保问题进行全面梳理，包括现有炭化炉设备老化、湿熄焦有机废气无组织排放、备煤工段收尘不完善、污水处理设施处理效率低等问题，并针对性提出了“以新带老”整改措施，整改措施落实情况将纳入竣工环保验收内容。
	符合



根据上表分析，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）中相关内容的要求。
与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相符性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析见表1.4-14。
表1.4-14项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相符性分析
	序号
	内容
	项目情况
	相符性

	1
	向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。
	项目建成后及时申请排污许可证，实现持证排污。
	符合

	2
	向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。
	建成后将及时规范的大气污染物排放口及标识，纳入排污许可管理范畴。
	符合

	3
	向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。
	运行后将按照行业自行监测规范及环评报告要求开展自行监测。
	符合

	4
	重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控平台联网，保证监测设备正常运行，并依法公开排放信息。
	本项目按照相关要求，在焚烧炉排放口设置自动监测设备，同时依法公开排放信息。
	符合

	5
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目能耗和污染物排放均满足相关标准要求，不属于高环境风险项目，不在禁止行列。
	符合

	6
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
	本项目的工艺、设备设计最大限度地降低了挥发性有机废气的排放，末端配备完善的治理措施。
	符合

	7
	石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。
	本项目工艺有效控制了挥发性有机物的排放。
	符合



根据上表分析可知，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求。
[bookmark: _Toc4145][bookmark: _Toc13516]规划符合性分析
与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
根据《国务院关于印发〈美丽中国建设“十五五”规划〉的通知》（国发〔2026〕20号）要求，结合新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目实际情况，从大气污染防治、水生态环境保护、土壤地下水保护、固体废物治理、应对气候变化、绿色低碳发展、资源节约利用、环境风险防控等方面进行符合性分析，具体见表1.4-15。
表1.4-15本项目与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析表
	编号
	文件要求
	本项目实际情况
	符合性

	（一）
	推动空气质量持续改善

	1
	深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造。
	本项目为焦化（兰炭）行业技改项目，拆除现有12台老旧7.5万t/a内热式半焦炭化炉，新建6台15万t/a大型内热式直立炭化炉，配套SNCR脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫等高效废气治理设施，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足炼焦行业超低排放要求。
	符合

	2
	推动VOCs源头替代和全流程治理。
	本项目对原煤储运、炉顶装煤、出焦、焦油氨水罐区、装卸等VOCs产生点位全部设置密闭收集设施，收集后的有机废气采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺深度处理，VOCs去除效率≥95%，实现全流程治理。
	符合

	3
	实施低效失效大气污染治理设施排查整治。
	现有合金焦生产线废气治理设施建成时间早、处理效率低，不满足现行标准要求。本项目通过技改全部拆除现有低效治理设施，新建高效废气治理系统，从根本上解决治理设施低效失效问题。
	符合

	4
	深化大气环境绩效分级管理，开展绩效等级提升行动。
	本项目采用大型密闭直立炉、全封闭物料储存输送、高效废气治理设施，装备水平和环保水平大幅提升，达到焦化行业A级绩效企业要求，有利于推动企业绩效等级提升。
	符合

	5
	深化城市扬尘污染综合治理。
	本项目原煤、成品兰炭、沫煤均采用封闭储仓储存，物料输送采用密闭皮带通廊，厂内道路硬化并定期洒水抑尘，有效控制扬尘污染。
	符合

	（二）
	强化水生态环境保护。

	6
	统筹水资源、水环境、水生态治理
	本项目生产废水（剩余氨水、喷淋废水等）经酚氨废水预处理站处理后全部送入废水焚烧炉高温焚烧处置，生废水不外排；循环水站排水、软水制备排水、余热锅炉排污水等清净下水全部回用于厂区喷雾抑尘，实现水资源梯级利用。
	符合

	7
	加快城镇污水收集处理设施建设改造
	本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理，不直接外排。
	符合

	（四）
	加强土壤、地下水和农村生态环境保护。

	8
	加强农药原药制造、焦化等企业腾退地块土壤污染管控
	本项目在现有厂区内建设，拆除现有焦化设施后对原址土壤进行跟踪监测，按照要求开展土壤污染状况调查，落实土壤污染风险管控措施。
	符合

	9
	加强地下水污染防治重点区环境管理
	本项目对焦油储罐区、废水处理站、危废贮存库等重点区域采取严格的防渗措施，设置地下水监测井，定期开展地下水监测，防范地下水污染风险。
	符合

	（五）
	实施固体废物综合治理

	10
	强化工业固体废物全链条管控和规模化消纳利用
	本项目一般工业固体废物除尘灰和煤泥作为沫煤外售，硫酸铵溶液外委综合利用，其他委托处置；危险废物（焦油渣、废活性炭等）送炭化炉焚烧，其他危废委托有资质单位处置，固废全部得到妥善处置，实现全链条管控。
	符合

	11
	优化危险废物利用处置结构，推进设施提标改造
	本项目新建危险废物贮存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，落实“五即”规范化管理要求；焦油渣和废活性炭送炭化炉焚烧无害化处置，提升危险废物利用处置水平。
	符合

	12
	实施堆（渣）场等环境风险隐患排查整治
	本项目物料全部采用封闭储仓储存，不设置露天渣场，从源头消除堆（渣）场环境风险隐患。
	符合

	碳排放相关

	13
	以碳达峰碳中和为牵引...协同推进降碳、减污、扩绿、增长
	本项目采用大型高效直立炭化炉，能耗水平显著降低；荒煤气全部供金属镁生产线作燃料，替代外购能源，减少碳排放；采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的节水节能型熄焦方式，污水站焚烧炉设余热锅炉生产蒸汽供厂区使用，提高能源利用效率，实现减污降碳协同增效。
	符合

	14
	深入开展节能降碳改造和控煤减煤
	本项目通过装备升级改造，单位产品能耗大幅下降；采用余热回收利用技术，提高能源利用效率；原煤全部来自淖毛湖及伊州区本地煤矿，减少运输能耗。
	符合

	15
	加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控
	本项目荒煤气全部收集利用，设置4套DN900事故放散点火装置，事故状态下荒煤气经点火焚烧后排放，有效控制甲烷等温室气体无组织排放。
	符合

	16
	推进重点用能行业绿色化清洁化发展，建设一批绿色工厂。
	本项目采用清洁生产工艺，装备水平、资源能源利用效率、污染物排放控制水平均达到国内先进水平，符合绿色工厂建设要求。
	符合

	17
	将低效、高耗能、高排放工艺和装备纳入淘汰类目录。
	本项目淘汰现有12台老旧、高耗能、高排放的小型内热式半焦炭化炉，新建大型高效节能环保型炭化炉，符合产业结构调整方向。
	符合

	18
	重点行业清洁运输比例达到75%。
	本项目原料煤和产品兰炭主要采用汽车运输，运输车辆全部采用国六及以上排放标准车辆，逐步提高新能源车辆运输比例，满足清洁运输要求。
	符合

	19
	制定重点行业减污降碳协同治理技术指南，深化产业园区减污降碳协同创新。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，与厂区金属镁生产线形成“兰炭-镁冶炼”循环经济产业链，实现副产物内部循环利用，属于园区减污降碳协同创新实践。
	符合

	资源与能源利用

	20
	强化水、土地、矿产等资源全过程管理和全链条节约。
	本项目在现有厂区红线内建设，不新增占地，土地集约利用；生产废水全部回用不外排，水循环利用率高；原煤资源得到充分利用，沫煤外售、焦油委托综合利用，实现资源全链条节约利用。
	符合

	21
	提高能源利用效率和终端用能电气化水平
	本项目采用高效节能设备，电机采用一级能效或者变频控制；余热锅炉回收焚烧炉烟气余热生产蒸汽，供厂区采暖、伴热等使用，能源利用效率显著提高。
	符合

	分区管控、排污许可及应急预案

	22
	深入推进生态环境分区管控，加强同国土空间规划衔接。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，用地性质为二类工业用地，符合园区国土空间规划和生态环境分区管控要求，不涉及生态保护红线、永久基本农田等敏感区域。
	符合

	23
	加强生态环境影响评价保障，强化重大生态影响类项目全过程监管。
	本项目依法开展环境影响评价，严格落实各项环保措施，项目建成后按要求开展竣工环境保护验收，接受生态环境部门全过程监管。
	符合

	24
	加快落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。
	本项目建成后按规定申请变更排污许可证，将所有排放口、污染物种类、排放量纳入排污许可管理，严格按照排污许可证要求开展自行监测和台账记录。
	符合

	25
	完善突发生态环境事件应急预案管理体系
	本项目配套建设事故水池（1700m³）、初期雨水池（420m³）、消防水罐（2×1000m³），制定突发环境事件应急预案，配备应急物资，定期开展应急演练，有效防范环境风险。
	符合

	26
	健全生态环境应急物资装备储备体系
	本项目设置应急物资储备库，配备吸油毡、堵漏器材、应急泵、防护服等应急物资，满足突发环境事件应急处置需求。
	符合



综上所述，新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目在产业政策、大气污染防治、水生态环境保护、土壤地下水保护、固体废物治理、应对气候变化、绿色低碳发展、资源节约利用、生态环境分区管控、环境风险防控等方面均符合《美丽中国建设“十五五”规划》（国发〔2026〕20号）的相关要求。
与《生态保护“十五五”规划》符合性分析
根据《关于印发〈生态保护“十五五”规划〉的通知》（环生态〔2026〕47号）要求，结合本项目实际情况，从生态空间管控、生态系统保护、生物多样性保护、生态监测与风险防控等方面进行符合性分析。
表1.4-16本项目与《生态保护“十五五”规划》符合性分析一览表
	编号
	文件要求
	本项目实际情况
	符合性

	1
	完善自然保护地体系：...优化生态保护红线范围...落实分级管理和分区管控。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，用地性质为二类工业用地，不涉及自然保护地、生态保护红线、永久基本农田等生态敏感区域，符合生态保护红线管控要求。
	符合

	2
	优化生态保护与修复监管重点区域，...基本覆盖生态保护红线、自然保护地、重要生态功能区等。
	本项目所在区域不属于规划附表所列80个生态保护与修复监管重点区域，项目建设不占用、不影响监管重点区域生态功能。
	符合

	3
	加强重点区域水土流失治理，...建设生态清洁小流域。
	本项目所在区域属于西北干旱区，以风力侵蚀为主。项目采取厂区道路硬化、场地绿化、洒水抑尘、设置截排水沟等水土保持措施，有效控制施工期和运营期水土流失。
	符合

	4
	开展历史遗留废弃矿山生态修复和污染协同治理。
	本项目拆除现有老旧焦化设施后，对原址土壤进行跟踪监测，按照要求开展土壤污染状况调查，落实土壤污染风险管控和修复措施。
	符合

	5
	持续开展生态系统碳汇能力巩固提升行动。
	本项目通过装备升级降低能耗，荒煤气全部综合利用替代外购能源，采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的节水节能型熄焦方式，减少碳排放；厂区绿化选用耐旱乡土树种，提升厂区碳汇能力。
	符合

	6
	加强珍贵、濒危野生动植物及其栖息地和候鸟迁飞通道保护修复。
	本项目位于已开发的工业园区，周边为工业和城市建设用地，不属于珍贵、濒危野生动植物栖息地和候鸟迁飞通道，项目建设不影响野生动植物及其栖息地。
	符合

	7
	持续加强重点流域水生生物保护，畅通水生生物洄游通道。
	本项目生产废水全部经焚烧处置后回用，不外排，不向周边水体排放污染物，不影响水生生物生存环境和洄游通道。
	符合

	8
	强化生物安全风险防控，...加强外来入侵物种监测管控。
	本项目厂区绿化全部选用新疆本地耐旱乡土树种（如胡杨、红柳、沙枣等），不引入外来物种；定期开展厂区及周边外来入侵物种监测，防范生物安全风险。
	符合

	9
	构建...天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。
	本项目按照环评要求设置大气、水、土壤、地下水、噪声等环境监测点位，定期开展自行监测，监测数据按要求上报生态环境部门，纳入区域生态环境监测网络。
	符合

	10
	加强生态安全风险防范和应对，...开展生态安全风险调查监测和研判应对。
	本项目制定突发环境事件应急预案，配套建设1700m³事故水池、420m³初期雨水池、2×1000m³消防水罐等风险防控设施，定期开展应急演练，有效防范和应对生态安全风险。
	符合

	11
	健全生态环境问题监管机制，...规范问题线索发现交办、整改销号等闭环监管流程。
	本项目建立健全环境问题整改机制，对环保督察、执法检查发现的问题及时整改销号；现有工程存在的环保问题通过本次技改“以新带老”措施一并解决。
	符合

	12
	提升生态治理数智化水平，...构建智能预警、精准研判的数智化监管模式。
	本项目配套建设DCS自动化控制系统和废气、废水在线监测系统，对污染物排放进行实时监控，数据与生态环境部门联网，实现智能化监管。
	符合

	13
	以生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地为引领，推动全面落实美丽中国建设各项重点目标和任务。
	本项目通过技改实现装备升级、环保提标、节能减排，构建“兰炭-镁冶炼”循环经济产业链，实现副产物内部循环利用，是企业落实生态文明建设要求、推动绿色低碳转型的具体实践。
	符合



综上所述，本项目在生态空间管控、生态系统保护、生物多样性保护、生态监测与风险防控等方面均符合《生态保护“十五五”规划》的相关要求。项目位于工业园区内，不涉及生态保护红线、自然保护地、重要生态功能区等生态敏感区域；在现有厂区内建设，不新增占地，对周边生态系统影响较小；通过采取水土保持、厂区绿化、废水零排放、风险防控等措施，有效保护区域生态环境。
与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》符合性分析
生态环境部办公厅2026年7月14日印发了关于印发《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》的通知，环土壤〔2026〕40号文件，本项目与该文件的符合性分析见下表：
[bookmark: OLE_LINK289]表1.4-17与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》符合性分析一览表
	编号
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	1
	总体目标：到2030年，建设用地土壤环境安全得到有效保障，建设用地安全利用全面保障。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园二类工业用地内，技改前后用地性质不变；已开展土壤环境现状调查，各项因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；技改后通过分区防渗、常态化监测确保建设用地安全利用。
	符合

	2
	总体目标：到2030年地下水优良水质比例＞78%。
	本项目生产废水全部送入废水焚烧炉高温焚烧处置，零外排；清净下水仅用于厂区煤棚喷雾抑尘补水，不排入地表水体或地下水；通过分区防渗和地下水长期监测，不会对区域地下水水质造成不利影响。
	符合

	3
	（一）严防企业新增土壤污染—推动产业转型升级：推动化工等重点行业依法依规淘汰落后产能、改进技术工艺、更新污染治理设施；严格落实环评制度，强化土壤和地下水污染源头防控。
	本项目拆除原有12台7.5万t/a老旧半焦炉，新建6台15万t/a大型直立炭化炉；熄焦工艺由传统湿熄焦改为膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置；废气治理设施全面升级（备煤工段袋式除尘、有机废气酸洗+碱洗+干燥+三级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧、焚烧炉烟气低氮燃烧+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘）；本环评已开展土壤和地下水现状调查、预测评价及防渗设计，落实源头防控。
	符合

	4
	（一）严防企业新增土壤污染—强化要素协同防治：推进工业园区污水管网排查整治，严管工业污水收集和处理设施渗漏；鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制，实施化工企业污水“一企一管、明管输送、实时监测”；开展蒸发塘排查整治；加强一般工业固体废物无害化预处理和规范化环境管理，防控危险废物环境风险。
	本项目生产废水采用密闭管道输送，酚氨预处理站、焦油罐区、危废库等重点区域明管布设，无敞开沟渠；配套420m³初期雨水池；一般固废（除尘灰、洗车煤泥等）规范堆存、综合利用；危险废物（焦油渣、废活性炭、废机油、废催化剂等）分区密闭贮存于危废库，委托有资质单位处置，焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存。
	符合

	5
	（一）严防企业新增土壤污染—加强重点单位管理：动态更新土壤污染重点监管单位名录，以隐蔽性设施为重点全面查清隐患，土壤污染隐患排查整治合格率达到95%以上；强化自行监测质量管理，定期开展重点监管单位周边监测，推动超标单位溯源断源。
	本项目属于焦化行业，以焦油储罐区、酚氨预处理站、危废库、炭化出焦区、废水焚烧炉等隐蔽性设施为重点，每年开展土壤污染隐患排查，排查整治合格率满足95%以上要求；制定土壤和地下水自行监测方案，设置地下水长期跟踪监测井，定期监测并向生态环境部门报告。
	符合

	6
	（二）严控腾退地块污染风险—开展专项治理：建立农药原药制造、焦化企业等腾退地块清单，分类管控污染；强化污染程度重、管控修复难度大或异味明显等地块用途管制。
	本次技改拆除原有老旧炭化炉、熄焦区、污水处理站等设施，属于焦化企业腾退地块；环评要求拆除前、拆除后均开展土壤污染状况调查，若检出超标立即实施风险管控或修复，调查结果纳入竣工环保验收；技改后地块仍为工业用地，不存在转为居住或公共用地情形。
	符合

	7
	（九）开展污染源和区域污染协同防控：推进化工园区地下水污染专项整治，督促建成地下水环境监测体系及长效监管机制；对水质恶化的考核点位开展溯源断源整治；完成在产企业土壤及地下水污染管控修复试点。
	本项目所在园区为循环经济产业园，本项目自建地下水监测井，纳入园区监测网络；制定地下水污染应急响应预案，发现水质异常立即溯源断源；配套1700m³事故水池，杜绝渗入地下水。
	符合

	8
	（十五）健全法规标准：贯彻生态环境法典要求，健全土壤污染重点监管单位地下储罐备案等制度，完善隐患排查整治、周边监测等规范。
	本项目焦油储罐、氨水储罐等储罐均为地上储罐；严格执行生态环境法典要求；建立并完善隐患排查、自行监测、应急管理等制度。
	符合

	9
	（十六）加强能力建设：完善土壤、地下水环境质量监测网络；开展全国土壤污染状况普查和地下水污染调查评价。
	本项目土壤和地下水监测点位、监测因子、监测频次均按HJ964、HJ610规范设置，数据纳入区域监测网络；环评要求企业配合生态环境部门开展全国土壤污染状况普查和地下水污染调查评价，按时提供厂区监测数据和场地历史资料。
	符合

	10
	（十七）强化监督执法：严厉打击非法倾倒处置固体废物、向农用地排放重金属或其他有毒有害物质含量超标的污水或污泥等违法犯罪行为。
	本项目危险废物全部委托有资质单位处置，执行转移联单制度，无非法倾倒；生产废水零外排，不向农用地排放污水；一般固废综合利用，厂区内规范堆存，无随意倾倒行为。
	符合



综合分析，本项目符合《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》（环土壤〔2026〕40号）相关要求。
与《美丽新疆建设“十五五”规划》的符合性分析
[bookmark: OLE_LINK290]根据《美丽新疆建设“十五五”规划》（新政发〔2026〕73号），结合本项目实际建设内容，对本项目与规划的符合性进行分析，详见下表：
表1.4-18与《美丽新疆建设“十五五”规划》符合性分析
	序号
	规划相关要求
	本项目情况
	符合性

	（一）
	系统推进美丽新疆建设

	
	东疆坚持绿色发展，强化矿产资源开发保护、生态修复和水资源管控，推动重点行业高质量发展，打造戈壁绿洲生态屏障。
	本项目位于工业园区，是兰炭行业升级改造项目；原料煤外购，不新增采矿权与开采量，荒煤气全部综合利用，实现煤炭资源集约利用；项目在既有厂区内实施，不新增占地、不占压生态空间，配套厂区绿化与厂界防护林管护；用水由园区管网供给，不取用地下水、不新增取水指标；不削弱区域防风固沙和绿洲生态屏障功能。
	符合

	（六）
	加快构建新型能源体系

	
	推进新能源与优势产业联动发展，提升高耗能行业和自备电厂绿电替代力度。
	本项目为高耗能行业技改项目，技改后能源消耗大大降低，同时运营期实施绿电替代，绿电使用比例达到50%。
	符合

	（七）
	推动重点行业绿色低碳转型

	
	推动煤炭、油气、石化、化工、建材、冶金、制冷等重点行业绿色化改造，大力推进清洁生产，……依法依规淘汰落后产能。
	本项目属于煤炭加工（炼焦）行业技改项目，拆除老旧半焦炉，依法淘汰落后产能，新建大型内热式直立炭化炉，采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽直接熄焦的清洁生产工艺，属于行业绿色化改造工程。
	符合

	
	“乌—昌—石”区域不得违规新增钢铁、焦化、水泥、电解铝、煤化工产能。
	本项目位于哈密市，不属于“乌—昌—石”区域；本项目为技改项目，兰炭总产能保持不变，不新增产能，符合区域管控要求。
	符合

	（八）
	提升交通运输与建筑领域绿色低碳水平

	
	优化交通运输结构，大力发展多式联运，推动大宗货物、集装箱中长距离运输“公转铁”和产业园区物料廊道运输，……推动重点行业清洁运输比例达75%，……强化移动源达标监管，……
	本项目大宗物料全部公路运输，无铁路专用线，采取优先采用新能源车辆运输措施，清洁运输比例不低于80%；厂区出入口设置门禁视频监控系统并与生态环境部门联网，建立电子运输台账，强化移动源监管。
	符合

	（十一）
	持续改善空气质量

	
	落实钢铁、水泥、焦化、煤电等重点行业超低排放改造计划。深入开展环保绩效“创A晋B”提升行动，深化绩效分级管理。推进挥发性有机物源头替代和全流程治理。全面淘汰低效失效治理设施。
	本项目焚烧炉烟气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘治理工艺，颗粒物排放执行超低排放限值，满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）要求；有机废气经“酸洗+碱洗+干燥+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”全流程治理，替代现有湿熄焦无组织排放等低效措施，挥发性有机物得到全过程治理。
	符合

	（十二）
	强化水生态环境保护

	
	坚持“四水四定”，强化水资源刚性约束，……加强再生水等非常规水资源配置利用，提高含盐废水处理和回用水平。……围绕工业园区环境基础设施建设运维、废水收集与排放管控、环境风险防范等，全面开展工业园区水污染问题排查整治。
	本项目生产过程产生的酚氨废水送预处理站预处理后，与有机废气喷淋废水等生产废水统一送入废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排；废水焚烧炉配套余热锅炉回收热能，提高资源利用水平，符合水资源刚性约束及工业园区废水管控要求。
	符合

	（十三）
	加强土壤、地下水和农村生态环境保护

	
	深入实施土壤污染源头防控行动，加强土壤污染重点监管单位管理，……推进防腐防渗改造、存储转运密闭化、管道输送可视化等绿色化改造，……加强地下水污染防治重点区环境管理，……完成化工园区地下水污染专项整治，督促建成化工园区地下水环境监测体系及长效监管机制。
	本项目属于土壤污染重点监管单位，厂区按照分区防渗要求落实重点防渗区、一般防渗区防渗措施，危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设；设置地下水跟踪监测井，制定地下水环境跟踪监测计划，纳入园区地下水环境监测体系，符合土壤和地下水污染防治要求。
	符合

	（十四）
	实施固体废物综合治理

	
	强化固体废物全链条管控和规模化消纳利用，推动煤电、钢铁、有色、化工等重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。……推进危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，……强化危险废物“一码贯通”全过程监管。
	本项目固体废物分类收集、规范处置，脱硫石膏等一般工业固体废物规范暂存并按园区要求综合利用或处置；焦油渣等危险废物产生后直接委托有资质单位转移处置，不在厂内暂存，其余危险废物经分类收集后暂存于危废库，严格执行危险废物转移联单制度，实现危险废物全过程可追溯管理。
	符合

	（二十一）
	积极稳妥推进和实现碳达峰

	
	全面落实碳排放总量和强度双控制度，……严格落实新（改、扩）建“两高”工业项目实施碳排放等量或减量置换、达到能效标杆水平和环保绩效A级水平等要求，……深入开展节能降碳改造。
	本项目为“两高”行业技改项目，已按照相关要求开展碳排放环境影响评价，核算运营期温室气体排放量，识别主要排放环节，提出降碳措施；采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽直接熄焦的方式替代湿熄焦，熄焦蒸汽为水冷壁自产，余热锅炉蒸汽主要用于全厂保温及生活供热，节能降碳效果明显，碳排放水平较现有工程降低。
	符合

	（二十七）
	加强生态环境应急管理

	
	规范突发生态环境事件应急预案管理，……推进化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。
	本项目按要求编制突发环境事件应急预案并与园区及地方政府预案衔接；构建“源头控制—过程防控—末端应急”三级防控体系，新建事故水池，事故水经焦油罐区围堰、导流沟收集后重力自流输送至事故水池，配套转输泵及专用管道与园区应急设施联动转输，符合环境应急管理要求。
	符合



综上分析，本项目通过淘汰落后产能、实施超低排放改造、生产废水零外排、清洁运输等措施，推动区域焦化行业绿色低碳转型，与《美丽新疆建设“十五五”规划》相关规划相符。
与园区规划及规划环评符合性
哈密工业园区始建于2003年，2006年4月21日，新疆维吾尔自治区人民政府下发了《关于同意哈密工业园区为自治区工业园区的批复》（新政函〔2006〕53号），批准用地面积45平方公里，由广东工业加工区（即北部新兴产业园）和重工业加工区（即南部循环经济产业园）组成。2011年8月15日，自治区人民政府下发了《关于对哈密工业园区总体规划的批复》（新政函〔2011〕197号）。
2015年，新疆维吾尔自治区人民政府下发了《关于设立哈密高新技术产业开发区的批复》（新政函〔2015〕201号），同意设立哈密高新技术产业开发区，哈密高新技术产业开发区依托哈密工业园区建设，规划面积69.22平方公里，包括北部新兴产业园21平方公里、南部循环经济产业园24平方公里、石城子光伏产业园24.22平方公里。
2021年1月，自治区人民政府印发了《关于同意哈密工业园区调区的批复》（新政函〔2021〕14号），同意哈密工业园区调区，调整后园区总规划面积44.63平方公里，其中南部循环经济产业园面积为23.64平方公里，北部新兴产业园面积为20.99平方公里。
2021年4月，《哈密工业园区总体规划（2019—2035年）环境影响报告书》取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于〈哈密工业园区总体规划（2019—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2021〕61号）。2022年2月16日，自治区工业园区工作领导小组出具《关于〈哈密工业园区产业发展规划（2019—2035年）〉的批复》（新园区函〔2022〕1号），明确园区重点发展先进装备制造、新材料、化工三大主导产业。2022年2月24日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具关于确认使用《关于哈密工业园区总体规划（2019—2035年）环境影响报告书的审查意见》的复函（新环环评函〔2022〕140号）。
[bookmark: OLE_LINK293]2023年，为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，传导落实上位国土空间规划约束性内容，哈密高新技术产业开发区管理委员会组织编制了《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）》。2025年7月28日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于〈哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2025〕179号）。2025年8月20日，哈密市人民政府以《关于〈哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）〉的批复》（哈政函〔2025〕130号）对该规划予以批复。
根据最新批复的《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023-2035年）》，哈密高新技术产业开发区（以下简称“哈密高新区”）实际管辖范围为“一区、三园、三基地”。“一区”即哈密高新区，“三园”包括北部新兴产业园、南部循环经济产业园、烟墩产业集聚区，“三基地”包括高新区石城子光伏基地、高新区南部风光基地、高新区烟墩风光基地。本次规划范围面积共69.22平方千米，其中北部新兴产业园20.15平方千米、南部循环经济产业园39.79平方千米、烟墩产业集聚区9.28平方千米。南部循环经济产业园中哈密高新区化工产业集中区面积4.41平方千米。规划期限为2023年至2035年，基期年为2022年，近期为2025年，远期为2035年。
本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园内，以下从规划符合性和规划环评符合性两个方面进行分析。
[bookmark: OLE_LINK292]（1）与《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023-2035年）》符合性分析
①规划范围
本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园内，项目占地面积168414平方米，全部在现有厂区红线内建设，不新增建设用地，属于南部循环经济产业园规划范围，符合园区规划范围要求。
②战略定位与产业定位
《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023-2035年）》明确园区战略定位为：以创建国家级高新区为目标，把哈密高新区建设成为以打造新型工业体系、新型能源体系耦合发展为目标，以建设高端装备制造、新材料、新能源三大产业为重点，以循环经济、科技创新、工商贸现代物流为一体的“国家绿色低碳、零碳示范园区”“国家级新兴产业示范基地”。园区构建“一高两新”（高端装备制造、新能源、新材料）为核心的新型现代化工业体系。
南部循环经济产业园重点发展新材料、绿色化工、矿产品精深加工和铁路物流业等产业，在全市率先完成化工产业集中区认定。本项目以煤为原料生产兰炭，副产荒煤气和煤焦油，属于煤炭分质综合利用项目，符合园区“绿色化工”产业发展方向，项目副产荒煤气全部供给厂区金属镁生产线作燃料，实现了资源的循环利用和能源梯级利用，符合园区战略定位和产业定位要求。
③空间布局
规划形成“一区、三园、三基地、多组团”的产业空间布局。南部循环经济产业园内部分为高端重型装备制造基地、化工产业集聚区、战略性新材料产业集聚区、先进新材料产业集聚区、中试产业集聚区、仓储物流产业集聚区等专业产业组团。本项目位于南部循环经济产业园战略性新材料产业集聚区内，符合园区空间布局要求。
④用地类型
根据规划，南部循环经济产业园工矿用地面积为2960.06公顷，占比54.03%，包括二类工业用地1856.69公顷和三类工业用地1103.38公顷。本项目用地性质为二类工业用地，符合园区用地类型规划要求。
综合分析，本项目建设符合《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023-2035年）》相关要求。
（2）与规划环评及审查意见符合性分析
本项目与《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023-2035年）环境影响报告书》及审查意见中生态环境准入清单的符合性分析见表1.4-19和表1.4-20。
表1.4-19本项目与规划环评生态环境准入清单符合性分析表
	序号
	清单类型
	规划环评准入要求（原文）
	本项目情况
	符合性

	1
	空间布局约束
	1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合高新区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。4.禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。5.化工行业选址与空间布局需符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》及国家、行业相关要求。
	本项目位于南部循环经济产业园，属于煤炭分质综合利用项目，符合园区产业定位；项目废水主要为酚氨废水，经预处理后送废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排，不含难降解有机污染物和“三致”污染物；本项目为兰炭装置升级改造，采用先进的内热式直立炭化炉和干式熄焦技术，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类项目，不在《市场准入负面清单》禁止准入类范围内；项目清洁生产水平达到国内先进水平；本项目不新建燃煤锅炉，废水焚烧炉配套余热锅炉回收余热；项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》要求。
	符合

	2
	污染物排放管控
	1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2.每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。持续推进工业污染源全面达标排放。涉气企业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。4.重点推进化工等重点行业挥发性有机物污染防治。5.化工行业污染防治需符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》及国家、行业相关要求。6.强化重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。7.加大不达标工业炉窑淘汰力度，开展工业炉窑深度治理。取缔燃煤热风炉，淘汰燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；禁止掺烧高硫石油焦。8.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。9.园区污水处理率100%。
	本项目废气排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1标准限值及《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）超低排放限值，满足大气污染物特别排放限值要求；焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口等VOCs废气经密闭负压收集后送有机废气治理装置处理；原煤和产品兰炭储存输送采用封闭煤棚+喷雾抑尘措施控制无组织排放；本项目采用大型节能环保型内热式直立炭化炉，不属于淘汰类工业炉窑；生产废水经预处理后送废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区污水处理厂。
	符合

	3
	环境风险防控
	1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2.严格执行相关行业企业布局选址要求。3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。
	本项目位于南部循环经济产业园，布局选址符合相关要求；项目配套建设事故水池、危废贮存库等环境风险防范设施，建立有效的事故风险防范体系；项目将按要求编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练；项目将按照要求制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。
	符合

	4
	资源利用效率
	1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。3.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。4.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。5.化工高耗水行业达到先进定额标准。
	本项目生产用水按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，循环水利用率高；清净下水回用于煤棚喷雾抑尘补水，生产废水零外排；不使用地下水；项目炭化副产荒煤气回炉自用和供给金属镁生产线作燃料，废水焚烧炉配套余热锅炉回收余热生产蒸汽，实现了余气余热的合理利用；本项目通过干式熄焦替代传统湿熄焦，大幅减少熄焦用水，水耗指标达到行业先进水平；项目将按要求推进清洁生产审核。
	符合



表1.4-20本项目与规划环评审查意见（哈政函〔2025〕130号）符合性分析表
	序号
	审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	1
	一、开发区定位：南部循环经济产业园重点发展重型装备制造、新材料、新能源、能源资源深加工、装备制造、机械制造、新型建材、仓储物流等产业；积极与其他园区进行产业合作，统筹考虑、错位发展，实现合作共赢。
	本项目位于南部循环经济产业园，以煤为原料生产兰炭，属于煤炭分质综合利用和能源资源深加工项目，符合南部循环经济产业园产业定位；项目副产荒煤气全部供给厂区金属镁生产线作燃料，实现了园区内产业耦合和循环经济。
	符合

	2
	三、开发区所在区域涉及哈密盆地绿洲节水农业生态功能区，生态环境较为敏感。开发区主要布局发展金属冶炼、煤炭深加工、化工等产业，大气污染物排放强度较高，耗水量较大。大气环境、水环境是开发区发展的主要限制性因素，《规划》实施对区域环境质量改善存在一定的压力。开发区管理机构应根据《报告书》及其审查意见，严格落实各项污染防治措施，采用先进的工艺装备技术，深入挖掘减排潜力，实施最严格的环境风险防范措施、环境管理制度和环境监控计划，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不利环境影响。
	本项目采用大型节能环保型内热式直立炭化炉、膜式水冷壁间接换热结合饱和蒸汽直接熄焦的技术、荒煤气综合利用等先进工艺装备技术；废气经袋式除尘、低氮燃烧+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘、有机废气治理装置等措施处理后达标排放，深入挖掘减排潜力；项目配套建设事故水池等环境风险防范设施，实施严格的环境管理制度和环境监控计划；生产废水零外排，生活污水排入园区污水处理厂，有效预防和减缓项目实施可能带来的不利环境影响。
	符合

	3
	四（一）坚持绿色发展，优化产业结构、规划布局。坚持以环境质量改善为核心，遵循生态优先、绿色发展原则，依据区域环境和资源禀赋条件，合理确定开发区各园区发展定位、产业结构和规划布局。切实落实《报告书》提出的规划优化调整意见和生态环境保护对策措施，促进开发区发展和环境保护相协调。严格按照集约开发的原则，优化土地用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。
	本项目遵循生态优先、绿色发展原则，采用膜式水冷壁间接换热结合饱和蒸汽直接熄焦的技术替代传统湿熄焦，从源头消除湿熄焦有机废气无组织排放；项目全部在现有厂区红线内建设，不新增建设用地，土地利用集约高效；项目位于战略性新材料产业集聚区内，促进产业集聚发展；项目落实了各项生态环境保护对策措施，促进发展和环境保护相协调。
	符合

	4
	四（二）衔接生态环保要求，严格环境准入。按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入开发区企业生态环境准入审核，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻开发区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。进一步核实拟入开发区的镁及镁合金等产业政策符合性。
	本项目符合产业政策、行业准入条件和生态环境准入清单要求，不属于国家、自治区明令禁止的项目；项目采用的内热式直立炭化炉、膜式水冷壁间接换热结合饱和蒸汽直接熄焦、有机废气治理装置等生产工艺、设备和污染治理技术达到同行业国内先进水平；单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国内先进水平；本项目为金属镁生产线配套兰炭装置，副产荒煤气供给金属镁生产线作燃料，与镁及镁合金产业政策相符。
	符合

	5
	四（三）严守生态保护红线，加强空间管控。衔接哈密市国土空间规划及生态环境分区管控动态更新成果，严格控制开发区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。重点关注区域大气环境质量、地下水环境、土壤环境、环境风险，对开发区内企业提出具体管控要求。根据开发区产业结构和产业链，完善生态环境准入清单，落实开发区所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。
	本项目位于南部循环经济产业园规划范围内，用地性质为二类工业用地，符合国土空间规划和生态环境分区管控要求；项目重点关注大气环境质量、地下水环境、土壤环境和环境风险，落实了各项具体管控要求；项目污染物排放满足标准要求，不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。
	符合

	6
	四（四）严格管控区域污染物排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。严格落实主要污染物区域削减要求，确保实现区域环境空气质量改善目标，将污染物区域削减纳入日常环境管理工作。深入开展应对气候变化工作，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放。
	本项目落实污染物总量控制要求，采取袋式除尘、低氮燃烧+SNCR脱硝、石灰石-石膏湿法脱硫除尘、有机废气治理装置等有效措施减少颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放满足国家及自治区最新污染物排放标准要求；项目落实主要污染物区域削减要求；项目采用余热回收、荒煤气综合利用等措施，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放。
	符合

	7
	四（五）严格资源利用总量，加快基础设施建设。以水资源承载力为基础，坚持“以水定产、以水定量”，合理确定开发区用水规模，充分挖掘开发区可利用的中水资源，优先采用中水作为水源，提高水资源利用率，最大限度节约新鲜水用量，确保开发区工业用水满足水资源“三条红线”指标要求；完善开发区供排水方案、中水回用方案，加快完成污水处理厂及污水管网、中水回用系统及回用管网等基础设施建设。加强工业固体废物环境管理，以减量化、资源化、无害化为原则，推进固废资源化利用。
	本项目坚持“以水定产、以水定量”，合理确定用水规模；清净下水回用于煤棚喷雾抑尘补水，提高水资源利用率，最大限度节约新鲜水用量；工业用水满足水资源“三条红线”指标要求；项目生产废水零外排，生活污水排入园区污水处理厂；项目加强工业固体废物环境管理，收尘灰、煤泥外售，硫酸铵溶液委托综合利用，煤焦油委托深加工，焦油渣和废活性炭参配入炉焚烧，以减量化、资源化、无害化为原则推进固废资源化利用。
	符合

	8
	四（六）强化环境风险监控和管理，健全开发区环境风险防控、评估和应急响应体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。建立完善的环境空气、地下水、土壤等监控体系，落实开发区环境质量跟踪监测计划，定期开展监测和评估，并根据监测评估结果及时对规划进行优化调整。加快编制并不断完善突发环境事件应急预案，足额配备应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，防控开发区规划实施可能引发的环境风险，保障区域环境安全。
	本项目健全环境风险防控、评估和应急响应体系，强化突发环境事件应急响应联动机制；建立完善的环境空气、地下水、土壤等监控体系，落实环境质量跟踪监测计划；项目将编制突发环境事件应急预案，足额配备应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	符合

	9
	四（七）建立环境影响跟踪评价制度。定期对潜在环境危害进行调查分析、跟踪评价，在《规划》实施过程中，应开展环境影响跟踪评价，及时调整优化总体发展布局和相关环保对策措施，实现可持续发展。
	本项目将按照要求建立环境影响跟踪评价制度，定期对潜在环境危害进行调查分析和跟踪评价，及时调整优化环保对策措施，实现可持续发展。
	符合

	10
	四（八）建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求；定期发布开发区企业环境信息，并主动接受社会监督。
	本项目在环评过程中依法开展了三次网络公示、两次报纸公示和张贴公示，建立了畅通的公众参与平台；项目建成后将定期发布企业环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求。
	符合

	11
	五、《规划》所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，应结合规划环评提出的指导意见，重点开展工程分析、环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评结论及审查意见被开发区管理机构和规划审批机关采纳的，入园建设项目的环评内容可以适当简化。
	本项目在开展环境影响评价时，结合规划环评提出的指导意见，重点开展了工程分析、环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证，强化了环境监测和环境保护相关措施的落实；本项目符合规划环评结论及审查意见要求。
	符合



新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目生态环境影响报告书
综合以上分析，本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园战略性新材料产业集聚区内，用地性质为二类工业用地，属于煤炭分质综合利用项目，符合园区产业定位和空间布局要求。项目采用先进工艺技术和完善的污染治理措施，废气达标排放、生产废水零外排、固废全部合理处置、环境风险可控。经逐条对照，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度均符合规划环评生态环境准入清单要求，同时符合审查意见全部条款要求，项目建设与规划环评及审查意见相符。
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图1.4-1功能结构规划图
本项目区

图1.4-2用地类型图
[bookmark: _Toc12867][bookmark: _Toc27732][bookmark: OLE_LINK36]生态环境分区管控方案符合性分析
与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），“自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控”。本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园区，用地性质为工业用地，根据《新疆维吾尔自治区环境管控单元图》，本项目区属于划定的重点管控单元，重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目产生的污染物不会对区域的环境空气质量产生明显影响，因此项目整体建设符合控制方案要求。
表1.4-21与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析
	管控要求
	本项目
	符合性

	A1空间布局约束
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目为兰炭生产技改项目，不涉及煤炭、石油、天然气开采活动；项目不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内。
	符合

	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	
	

	
	〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	
	

	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	
	

	
	〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	本项目位于工业园区内，不涉及自然湿地，不存在开（围）垦、排干、填埋自然湿地等破坏湿地生态功能的行为；项目生产废水经焚烧处置后全部回用，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，不会对湿地生态环境造成影响。
	符合

	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目为技改项目，拆除现有12台老旧半焦炭化炉，新建6台15万t/a大型节能环保型直立炭化炉，装备水平和环保水平大幅提升，不属于“三高”项目；能耗、水耗及污染物排放均满足国家和地方标准及产业准入条件。
	符合

	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理：实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	本项目不属于高耗能高排放低水平项目，项目通过装备升级改造，单位产品能耗和污染物排放强度显著下降；项目严格落实污染物排放管控要求，废气经收集治理后达标排放，生产废水焚烧处置不外排，不属于“两高一低”盲目发展项目。
	符合

	
	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目为兰炭生产技改项目，以煤为原料生产兰炭（半焦），副产品煤焦油按危废管理，不属于新建危险化学品生产项目；项目在现有厂区内建设，不涉及危险化学品“禁限控”目录中禁止类项目。
	符合

	
	〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	本项目不属于淘汰类、禁止类危险化学品化工项目；项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，建设符合生态保护红线管控要求，不占用永久基本农田，不涉及重要河流湖库。
	符合

	
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，园区供水、排水等基础设施完善；项目生产废水全部回用不外排，新鲜水消耗量较小，不属于高耗水、高污染行业；项目建设符合当地水资源管控要求。
	符合

	
	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目符合国家产业政策要求，不属于不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目；项目生产废水经预处理后焚烧处置，不外排，不存在严重污染水环境的问题。
	符合

	
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目建设符合国家及新疆维吾尔自治区主体功能区规划、生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、哈密市国土空间总体规划等相关规划要求；项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，符合园区产业定位。
	符合

	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目为兰炭生产技改项目，不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目；项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，园区规划环评已通过审查，环保基础设施完善，符合园区准入要求。
	符合

	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态保护红线管控要求。
	
	符合

	A2污染物排放管控
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目为焦化行业技改项目，符合自治区及哈密市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求；项目技改前后产能不变，通过“以新带老”削减污染物排放量，不涉及污染物区域削减替代。
	符合

	
	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目为焦化（兰炭）行业，VOCs主要产生于焦油储罐、氨水分离、废水处理、装煤出焦等环节。项目对各VOCs产生点位设置密闭收集设施，收集后的有机废气采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺深度处理，VOCs去除效率≥95%，达标排放。
	符合

	
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目通过采用大型高效直立炭化炉、采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式、荒煤气全部供金属镁生产线作燃料替代外购能源、电机变频控制、余热锅炉回收烟气余热等措施，实现大气污染物与温室气体协同控制，减污降碳协同增效。
	符合

	
	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目原煤、兰炭、沫煤均采用封闭储仓储存，物料输送采用密闭皮带通廊；焦油储罐、废水处理等VOCs产生点位密闭收集后送有机废气处理装置深度治理；项目采取严格的土壤和地下水污染防治措施，分区防渗。
	符合

	
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目通过采用先进的大型直立炭化炉生产工艺、采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式、荒煤气高效综合利用、变频节能设备等措施，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。
	符合

	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	本项目为焦化行业技改项目，严格落实焦化行业超低排放改造要求。氮氧化物采用低氮燃烧器+SNCR脱硝技术处理，二氧化硫采用石灰石－石膏湿法脱硫处理，污染物排放浓度达到焦化行业超低排放要求；主要排放口安装在线监测系统并与生态环境部门联网。
	符合

	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目位于新疆哈密市，不在大气污染联防联控重点区域内；项目严格执行国家和地方产业准入和排放标准，废气污染物达标排放。
	符合

	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目生产用水由园区供水管网供给，不开采地下水；项目生产废水全部回用不外排，水循环利用率高，符合用水定额管理要求。
	符合

	
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目生产废水（剩余氨水、喷淋废水等）经酚氨废水预处理站处理后全部送入废水焚烧炉高温焚烧处置，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站；项目不会对地表水产生影响。对地下水的控制主要通过源头防控、分区防渗、地下水监测井跟踪监测等措施进行，防范地下水污染。
	符合

	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，属于工业集聚区地下水污染风险管控范围。项目采取源头防控（工艺设备密闭、废水管道输送）、分区防渗（重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区）、地下水跟踪监测（设置地下水监测井定期监测）等措施加强地下水污染风险管控。
	符合

	A3环境风险防控
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目按照要求制定突发环境事件应急预案，包括重污染天气应急响应措施，并按规定报生态环境部门备案；项目建立环境应急预警机制，配备应急物资，定期开展应急演练。
	符合

	
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目制定突发环境事件应急预案，建立重污染天气监测预报预警应急响应机制，加强轻、中度污染天气管控，落实重污染天气应急减排措施。
	符合

	
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目制定突发生态环境事件应急预案并按规定电子化备案，完善应急处置物资储备系统（事故水池1700m³、初期雨水池420m³、消防水罐2×1000m³、应急物资库等），定期开展应急演练，提升应急处置能力。
	符合

	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	
	符合

	
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目生产用水由园区供水管网供给，不开采地下水，不涉及地下水资源取水许可；项目不存在地下水资源总量控制和水位控制问题。
	符合

	
	〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目在现有厂区红线范围内建设，总占地面积168414m²，不新增建设用地，土地资源利用符合国土空间规划控制指标要求。
	符合

	
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目深入推进碳达峰碳中和行动，加强能耗“双控”管理，通过采用大型高效炭化炉、余热回收利用、荒煤气资源化利用等措施优化能源消费结构；项目炭化副产荒煤气全部综合利用，属于原料用能范畴；项目不涉及散煤使用。
	符合

	
	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	
	符合

	
	〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	
	符合

	
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，不在高污染燃料禁燃区内；项目生产用燃料为炭化副产荒煤气，不使用高污染燃料（原煤、重油等）。
	符合

	
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤研石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目一般工业固体废物除尘灰和煤泥作为沫煤外售，硫酸铵溶液外委综合利用，其他委托处置；危险废物（焦油渣、废活性炭等）送炭化炉焚烧，其他危废委托有资质单位处置，固废全部得到妥善处置，实现全链条管控，最大限度减少填埋量；项目建立工业固体废物精细化、名录化环境管理制度。
	符合



综合分析，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）相关要求。
与哈密市生态环境分区管控动态更新成果符合性分析
2025年，发布了《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》，哈密市在自治区生态环境分区管控方案划分基础上，进一步细化为三类共231个，实施分类管控，其中优先保护单元129个，重点管控单元67个，一般管控单元35个；经查询，本项目位于哈密市环境管控单元中的伊州区花园乡哈密工业园伊州区南部循环经济产业园区重点管控单元，管控单元编号为ZH65050220004。
对照《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》，本项目与《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析见表1.4-22，项目与伊州区花园乡哈密工业园伊州区南部循环经济产业园区重点管控单元管控要求符合性分析，见表1.4-23。
根据《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》分析，本项目位于哈密市环境管控单元中的伊州区花园乡哈密工业园伊州区南部循环经济产业园区，管控单元编号为ZH65050220004；经分析本项目不在生态保护红线内，项目的运行不会造成区域环境质量超标，不会突破区域资源利用上限，符合生态环境准入清单的要求。
表1.4-22项目与《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表
	管控维度
	管控要求（节选）
	本项目建设内容
	符合性

	空间布局约束
	生态保护红线
	第一条关于生态保护红线空间布局约束的要求
生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。生态保护红线划定后，只能增加，不能减少。
（一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
（二）加强有限人力活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地审批的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。
第五条关于饮用水水源地空间布局约束的要求
禁止饮用水源地的一切破坏水环境安全和生态平衡的活动以及破坏与水源保护相关植被的活动。
禁止新建、扩建涉及水体排放污染的建设项目。
一级保护区内，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。
二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目位于哈密工业园南部循环经济产业园区，经查询《哈密市生态保护红线划定方案》，项目用地与生态保护红线无空间冲突，不占用生态保护红线；项目评价范围内无饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标；项目生产废水经焚烧处置后全部回用，生活污水排入园区污水处理厂，不会对生态保护红线区域造成影响。
	符合

	
	水土
流失敏感区
	第十条水土流失极敏感区空间布局约束的要求
禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止过度放牧。禁止新建土地资源高消耗产业。
禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石、开采零星矿产资源等可能造成水土流失的活动。
区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目为技改项目，在现有厂区内建设，不涉及二十五度以上陡坡地、崩塌滑坡危险区和泥石流易发区；项目所在区域不属于水土流失极敏感区；项目采取厂区道路硬化、场地绿化、洒水抑尘、设置截排水沟等水土保持措施，有效控制施工期和运营期水土流失。
	符合

	
	土地沙化敏感区
	第十一条关于土地沙化极敏感区空间布局约束的要求
由国家划定和管理，对防沙治沙规划期内不具备治理条件的以及因保护生态的需要不宜开发利用的连片沙化土地实行封禁保护的特定区域作为沙化土地封禁保护区，是荒漠生态系统中生态最为脆弱、区位最为重要、人为活动较为频繁的部分。
封禁保护区范围内，严禁破坏植被、地表结皮，以及地形地貌等。
（一）禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、滥挖和滥用水资源等一切破坏植被的活动。
（二）禁止破坏具有特殊自然景观价值的沙丘、雅丹等地形地貌。
（三）禁止在封禁保护区内安置移民。
（四）未经批准，禁止开展生产性、开发性建设活动。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目位于已开发的工业园区内，周边为工业和城市建设用地，不属于土地沙化封禁保护区；项目施工期严格控制施工范围，不破坏周边植被和地表结皮；项目建成后对厂区及周边空地进行绿化和硬化，选用耐旱乡土树种，有利于控制土地沙化。
	符合

	
	水源涵养重要区
	第十二条关于水源涵养极重要区空间布局约束的要求
禁止过度放牧、探矿、采矿、毁林开荒、开垦草原等损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。禁止新建高水资源消耗产业。禁止新建纺织印染、制革、造纸、石化、化工、医药、金属冶炼等水污染或大气污染较重的项目。在冰川区禁止开发建设活动。
区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目所在区域不属于水源涵养极重要区；项目为技改项目，新鲜水消耗量约14.2万m³/a，生产废水全部回用不外排，水循环利用率高，不属于高水资源消耗产业；项目不涉及过度放牧、探矿采矿、毁林开荒等损害水源涵养功能的活动。
	符合

	
	生物多样性重要区
	第十三条关于生物多样性极重要区域空间布局约束的要求
禁止损害或不利于维护重要物种栖息地的人类活动。禁止新建纺织印染、制革、造纸、石化、化工、医药、金属冶炼等水污染或大气污染较重的项目。禁止大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目所在区域不属于哈密市生物多样性重要区，不涉及重要物种栖息地；项目为焦化（兰炭）技改项目，不属于纺织印染、制革、造纸、石化、化工、医药、金属冶炼等水污染或大气污染较重的禁止类项目；项目生产废水不外排，废气经治理后达标排放，对生物多样性影响较小。
	符合

	
	永久基本农田
	第十四条关于基本农田空间布局约束的要求
除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。
不得改变或者占用基本农田（国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目确需占用，须经国务院批准）。
禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目在现有厂区红线范围内建设，总占地面积168414m²，不新增建设用地；经查询，项目用地不涉及永久基本农田，不存在改变或占用基本农田的情况。
	符合

	
	城镇空间
	第十五条关于城镇空间布局约束的要求
到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。
	本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，不属于城市建成区；项目生产用热由废水焚烧炉配套6t/h余热锅炉供给，不新建燃煤锅炉，不涉及35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰问题。
	符合

	污染排放管控要求
	第十六条关于污染物排放管控的要求
到2025年，污染物排放总量控制指标满足哈密市“十四五”生态环境保护规划要求。
2025年，工业污染源全面达标排放，新建项目新增污染物排放总量得到有效控制；全面完成钢铁行业超低排放改造，推进水泥、焦化（含半焦）行业全流程超低排放改造。
	本项目严格落实污染物排放总量控制要求，废气采用SNCR脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫等高效治理设施，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到焦化行业超低排放要求；生产废水经酚氨预处理后送焚烧炉高温焚烧处置，不外排；项目通过“以新带老”削减现有工程污染物排放量，污染物排放总量满足哈密市“十四五”生态环境保护规划要求。
	符合

	
	第十七条关于能源利用效率的要求
到2025年，单位地区生产总值能耗比2020年下降15.5%以上；规模以上单位工业增加值能耗下降18%以上，非化石能源占全市能源消费比重达18%。
	本项目能源消耗主要为电力（2760.3万kWh/a）和荒煤气（炭化副产物，8.987亿Nm³/a全部供金属镁生产线作燃料）；项目通过采用大型高效直立炭化炉、采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的节水节能型熄焦方式、余热锅炉回收烟气余热、电机变频控制等措施，提高能源利用效率，单位产品能耗达到焦化行业能耗限额先进值，符合能源利用效率要求。
	符合

	
	第十八条关于环境质量管控的要求
到2025年，环境质量改善指标满足哈密市“十四五”生态环境保护规划要求。
到2025年，哈密市大气环境质量得到有效改善，全市优良天数比例、PM2.5年均浓度达到自治区约束性指标。
水环境质量持续改善，全市水质达到或优于Ⅲ类比例满足约束性指标要求。2025年，地表水达到或好于Ⅲ类的河流断面比例保持100%不降低，城市黑臭水体基本消除，地下水质量V类水比例不大于0%，农村生活污水治理率达到30%左右。
	根据现状监测结果，本项目所在区域大气环境质量、声环境质量、土壤环境质量、地下水环境质量均满足相关标准要求；项目废气污染物均采取高效治理措施达标排放，生产废水全部回用不外排，采取分区防渗措施控制地下水污染风险，项目建设不会导致区域环境质量下降。
	符合

	资源开发利用
管控要求
	第十九条关于水资源利用的要求
到2025年，哈密市用水总量控制在自治区下达的用水总量指标内。
到2025年，城市供水管网漏损率降低到8%以内，节水器具普及率达到100%。
严格执行地下水调查与规划、节约与保护、超采治理等要求。
	本项目生产用水由园区供水管网供给，不开采地下水，不涉及地下水调度；项目新鲜水消耗量较小，不会超出哈密市用水总量控制指标；项目生产废水全部回用，水循环利用率高，符合节水要求。
	符合

	
	第二十条关于土地开发利用的要求
至2025年，哈密市耕地保有量不少于867.59平方千米（130.14万亩），哈密市永久基本农田不少于616.10平方千米（92.42万亩）。
	本项目在现有厂区内建设，不新增建设用地，不占用耕地；项目用地性质为二类工业用地，符合哈密市土地利用总体规划和耕地保有量、永久基本农田保护要求。
	符合

	环境风险防控要求
	第二十一条关于重点行业土壤环境风险防控的要求
依法严查向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。加强对矿山、油田等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决进行查处，并及时督促有关企业采取有效防治措施消除或减轻污染。
土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
执行矿产资源开发相关行业重点污染物特别排放限值。加强尾矿库监督监管。加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控。加强工业废物处理处置。
符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县级人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施，到2025年，哈密市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，哈密市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
到2025年，受污染耕地安全利用率达到100%以上，污染地块安全利用率不低于90%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率不低于95%。
	本项目严格落实土壤污染防治措施，对焦油储罐区、废水处理区、危废暂存间等重点区域采取重点防渗处理；建立土壤跟踪监测制度，定期开展土壤环境质量监测；项目生产废水不外排，废气达标排放，不存在向沙漠、滩涂、盐碱地等非法排污、倾倒有毒有害物质的行为；项目加强危险废物全过程管理，防范土壤环境风险。
	符合


表1.4-23项目与伊州区花园乡哈密工业园伊州区南部循环经济产业区生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	清单类型
	准入内容
	本项目
	符合性分析

	ZH65050220004
	伊州区花园乡哈密工业园伊州区南部循环经济产业区重点管控单元
	重点管控单元
	空间布局约束
	以水定产，限制现有单位产品能耗、水耗未达到国家限额标准的高能耗、高水耗企业扩能；对新建项目严格把关，严禁不符合产业政策及产业发展定位的项目准入，对现有项目加强监管，依法依规淘汰落后产能，提升能源综合清洁高效利用效率。
	本项目为金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造技改项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及园区产业发展定位；项目拆除现有12台老旧7.5万t/a落后产能炭化炉，新建6台15万t/a大型节能环保型直立炭化炉，单位产品能耗、水耗均达到国家限额标准先进值；项目严格落实“以水定产”要求，生产废水全部回用不外排，不属于高能耗、高水耗企业扩能项目。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	园区生活排放达标率100%；园区环境敏感目标噪声达标率和声环境达标覆盖率100%。危险废物、一般工业固体废物处置率100%。
	本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站，达标排放；项目厂界噪声经预测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；本项目一般工业固体废物除尘灰和煤泥作为沫煤外售，硫酸铵溶液外委综合利用，其他委托处置；危险废物（焦油渣、废活性炭等）送炭化炉焚烧，其他危废委托有资质单位处置，固废全部得到妥善处置，实现全链条管控，危险废物、一般工业固体废物处置率100%。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	本项目制定突发环境事件应急预案并按规定备案，配套建设1700m³事故水池、420m³初期雨水池、2×1000m³消防水罐、应急物资库等环境风险防控设施；项目焦油储罐区、废水处理区、危废暂存间等重点区域采取分区防渗措施；建立环境风险预警机制，定期开展应急演练，有效防范和应对突发环境事件。
	符合

	
	
	
	资源开发利用要求
	园区中水回用率达到100%；
	本项目生产废水（剩余氨水、有机废气处理喷淋废水等）经酚氨废水预处理站处理后全部送入废水焚烧炉高温焚烧处置，废水焚烧后产生的蒸汽回用于生产，实现生产废水零外排；项目循环水系统排污水、软水制备排水等清净废水部分回用，园区中水回用率满足要求。
	符合
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[bookmark: _Toc9498]选址合理性分析
产业符合性
本项目位于哈密高新技术产业开发区南部循环经济产业园，根据园区规划及规划环评，该园区重点发展新材料产业、化工产业、能源资源精深加工产业、节能环保材料加工产业、仓储物流产业。本项目以煤为原料生产兰炭，属于炼焦行业，是金属镁生产装置的配套设施，为金属镁项目提供燃料荒煤气，实现资源综合利用，故本项目与园区的产业定位是相符的（见图1.4-1）。
用地符合性分析
本技改项目在现有厂区范围内建设，不新增占地。根据与哈密高新技术产业开发区南部循环经济产业园的用地规划对比分析，用地为二类工业用地，本项目的选址符合哈密高新技术产业开发区南部循环经济产业园的用地规划（见图1.4-2）。
与周边环境相容性分析
经调查本项目建设范围不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。距项目最近环境敏感目标为艾勒克吐尔村、白土庄子、东花园村等居民村庄，均位于项目区东侧，在常年主导风向的上风向，项目的建设对周围环境影响可接受。根据现状检测结果及预测结果，本项目特征污染物有一定的环境容量，区域不会因本项目及同类型化工生产企业的建设运行出现明显恶化，因此项目与周边环境具备相容性。
周围基础设施依托可行性分析
本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，选址地理位置优越，区域交通运输条件较好，园区道路、供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施条件较好。本项目用水、用电及进厂道路等公用设施可充分利用园区已建成的水、电、道路等基础设施；项目办公生活垃圾由环卫部门定期清运，园区已建成一般固废填埋场、生活垃圾填埋场和园区污水处理厂。可见，项目周围环境基础设施较完善，已形成工业生产的良性基础设施体系，项目继续在此运行可依托性较好。
综上所述，项目周边基础设施较完善，可依托性较好。项目建设内容符合国家、地方相关法律法规政策要求，符合《哈密工业园区产业发展规划（2019—2035年）》及规划环评的相关要求。同时项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，确保做到污染物达标排放、环境风险概率及危害降至最低。项目选址从环境保护角度是可行的。
[bookmark: _Toc22414][bookmark: _Toc5661]分析判定结论
综合所述，建设项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，选址符合所在工业园区的发展规划，满足自治区和哈密市相关环境准入和分区管控要求。评价区无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。根据环评预测结果，正常生产对环境的影响不大，风险影响范围小，厂址未选择在环境敏感区域，厂址选择总体评价是合理的。
[bookmark: _Toc26791][bookmark: _Toc10349]关注的主要环境问题及环境影响
本项目是利用煤炭通过热解炭化提质生产兰炭的煤化工项目，属于对现有生产设施和环保设施在规模不变的前提下进行升级改造的项目，本报告重点关注三个方面的变化造成的影响：一是工程的变化以及工程变化带来的总体污染源、污染物类型和数量的变化情况和对外环境的影响变化情况；二是周围环境及污染源的变化所引起的环境功能与环境质量的改变；三是环境管理要求的变化，自2008年批复至今，时间跨度长，在此期间，新的排放标准、技术规范及管理政策的实施，项目是否符合国家现阶段产业政策，选址是否符合最新地方规划及环境功能区划要求，是否符合现行技术规范等要求也将成为本报告关注的重点问题。
根据本项目的工程特点，本项目建设以废气、废水、固废排放为主要污染特征，本项目进行建设后所采取的污染防治措施是否可行可靠，产生的环境问题是否得到妥善解决，各有组织废气、无组织废气的控制措施是否符合国家技术规范并保障可靠达标、荒煤气综合利用方案是否可行；高浓度废水处理工艺是否具有针对性；生产过程中产生的一般固体废物、危险废物处置措施是否合理，环境风险是否可以接受，这些是本项目开展环评所需要分析的主要问题。
[bookmark: _Toc26532][bookmark: _Toc15267]报告书主要结论
项目符合国家及地方有关环境保护的法律法规、标准、政策、规范、相关规划和园区规划环评要求。项目采用的污染防治措施技术可靠、经济可行，污废水不外排环境，各类废气经处理后污染物可全部达标排放。经各专题环境影响分析，本项目排放的污染物对大气环境、水环境、声环境及生态环境等的影响不会改变所在区域环境功能区的质量，环境风险水平可接受。因此，在认真落实污染防治和生态保护措施、环境风险防范措施、环境管理等各项措施后，从满足环境质量目标要求角度，项目建设可行。
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[bookmark: _Toc5968][bookmark: _Toc29951] 总则
[bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc7321]评价总体思想
[bookmark: _Toc27801]评价原则
按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价的原则是：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc29776]评价目的
（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、社会经济环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题。
（2）通过对现有项目工艺、污染治理设施、污染物排放情况分析，梳理现有项目存在的环境问题，并提出整改建议。
（3）通过详细的工程分析，并通过类比调查、物料衡算，核算技改项目污染源源强，预测项目技改前后污染物排放对周围环境的影响程度变化情况，判断其是否满足环境质量标准，并提出技改后的总量控制要求。
（4）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对技改项目的环境可行性作出明确结论。
[bookmark: _Toc20903]评价内容
评价在分析工程方案设计资料的基础上，通过工艺流程和排污流程分析、物料平衡分析、类比分析等手段，对本项目的污染物排放、治理措施进行分析。
针对建设项目的特点，通过对建设项目所在地的自然环境、社会环境和环境质量现状的调查及现状检测，确定环境评价的主要保护目标和评价重点，对当地的环境质量水平给出明确的结论；对本次建设工程可能存在的污染环节，提出具备可操作性的环境管理措施。
在工程分析及环境质量现状评价的基础上，预测项目投产后对环境产生的改善程度和范围，同时论证环保措施的可行性，特别是本工程废气处理、废水处理措施和固废处置措施的可行性，对可研中提出的环境保护措施、污染治理措施进行分析和评价，对照炼焦行业最佳可行技术提出有针对性、可操作性强的补充措施。
根据清洁生产原则寻求节能、降耗及减污措施，从规划和环境保护角度对项目的选址合理性、对工程建设环保可行性做出明确结论，从环保角度对工程建设提出要求和建议，为管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。
本评价的主要工作内容：工程分析、环境质量现状调查与评价、环境影响分析与评价、环境风险评价、环境保护措施及环境管理检测计划。
[bookmark: _Toc20187][bookmark: _Toc324695017]评价方法
（1）环境质量现状评价采用现状监测与资料调查法；
（2）工程分析采用物料衡算法、相关源强核算采用《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ 981-2018）所推荐的方法；
（3）环境空气、地下水、声环境影响预测采用模型预测法；
（4）环境风险采用类比调查、风险概率分析和模型预测法；
（5）污染防治方法论证参照《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）；
（6）公众参与由建设方开展，采用环境信息网络公示和问卷调查方式，评价采用其结论。
[bookmark: _Toc32644]编制思路
在评价过程中通过广泛查阅文献资料并类比国内采用相同生产工艺的同类项目，对项目的工程特点、排污特点进行梳理分析，做到条理清楚、脉络分明、详略得当、重点突出，充分体现项目建设特点和排污特征，使得项目总体评价结论清晰明了，真实可信。
[bookmark: _Toc15443][bookmark: _Toc32235][bookmark: _Toc31980]编制依据
[bookmark: _Toc32250][bookmark: _Toc29927]法律法规
（1） 《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号），2026年3月12日发布，2026年8月15日起施行；
（2） 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日（修正版）；
（3） 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日（修正版）；
（4） 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日（修正版）；
（5） 《危险废物转移管理办法》，2022年1月1日；
（6） 《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；
（7） 《企业环境信息依法披露管理办法》，2022年1月1日
（8） 《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；
（9） 《排污许可管理条例》，2021年1月24日发布，2021年3月1日施行；
（10） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月20日。
[bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc22701]相关政策与规范
（1） 国务院关于印发《美丽中国建设“十五五”规划》的通知，国发〔2026〕20号，2026年6月21日；
（2） 关于印发《生态保护“十五五”规划》的通知，环生态〔2026〕47号，2026年8月6日；
（3） 关于发布《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》的通知，发改运行〔2025〕1499号，2025年11月24日；
（4） 《关于印发〈市场准入负面清单（2025年版）〉的通知》发改体改规〔2025〕466号，2025年4月16日；
（5） 《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部部令第36号，2024年11月26日；
（6） 《土壤污染源头防控行动计划》，环土壤〔2024〕80号，2024年11月6日；
（7） 《关于印发〈关于推进实施焦化行业超低排放的意见〉的通知》，环大气〔2024〕5号，2024年1月15日；
（8） [bookmark: _GoBack]《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令，2023年12月27日；
（9） 《空气质量持续改善行动计划》，国发〔2023〕24号，2023年11月30日；
（10） 《关于印发〈“十四五”噪声污染防治行动计划〉的通知》，环大气〔2023〕1号，2023年1月3日；
（11） 《关于印发〈减污降碳协同增效实施方案〉的通知》环综合〔2022〕42号，2022年6月10日；
（12） 《关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2022〕26号），2022年4月22日；
（13） [bookmark: OLE_LINK59]《“十四五”节能减排综合工作方案》，国发〔2021〕33号，2021年12月28日；
（14） 《关于印发〈环境保护综合名录（2021年版）〉的通知》（环办综合函〔2021〕495号），2021年11月2日；
（15） 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；
（16） 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，环大气〔2021〕65号，2021年8月4日；
（17） 《关于印发〈环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案〉的通知》，环办环评函〔2021〕277号，2021年6月7日；
（18） 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，环环评〔2021〕45号，2021年5月31日；
（19） 《关于发布计算环境保护税应税污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》，公告2021年第16号，2021年4月29日；
（20） 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日；
（21） 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号），2020年12月30日；
（22） 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，环大气（2019） 53 号，2019年6月26日；
（23） 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号，2018年1月25日；
（24） 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日；
（25） 《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号），2015年1月9日；
（26） 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号），2013年5月24日。
[bookmark: _Toc16895][bookmark: _Toc4590]自治区环境保护和地方相关规划
（1） 新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《美丽新疆建设“十五五”规划》的通知（新政发〔2026〕73号），2026年9月1日；
（2） 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号），2024年12月10日；
（3） 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号），2024年6月；
（4） 关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知，新环环评发〔2024〕157号，2024年11月15日；
（5） 《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》，2025年；
（6） 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告（第15号），2019年1月1日；
（7） 《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》，新政党厅字〔2018〕74号，2018年9月1日；
（8） 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月21日；
（9） 《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》，新政发〔2017〕25号，2017年3月1日；
（10） 《中国新疆水环境功能区划》；
（11） 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；
（12） 《新疆生态功能区划》；
（13） 《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）环境影响报告书》及其审查意见，2025年7月；
（14） 《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023-2035年）》及其批复，2025年8月。
[bookmark: _Toc26482][bookmark: _Toc8519]技术规范
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9） 《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）；
（10） 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（11） 《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）；
（12） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（13） 《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）；
（14） 《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》（HJ 1280—2023）；
（15） 《焦化废水治理工程技术规范》（HJ 2022-2012）；
（16） 《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）；
（17） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年8月29日；
（18） 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。
[bookmark: _Toc15449][bookmark: _Toc13537]工程资料及相关批文
（1） 建设项目环境影响评价技术咨询合同及编制委托书；
（2） 哈密高新技术产业开发区企业技改项目登记备案证（备案证编号：高新技改备〔2026〕15号，项目代码：2607‑650591‑07‑03‑384563）；
（3） 《新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目可行性研究报告》，开普工程技术有限公司，2025年4月；
（4） 山东省济宁环境保护科学研究所编制的《新疆腾翔煤化工有限公司年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用、10万吨铁合金项目环境影响报告书》，2008年；
（5） [bookmark: OLE_LINK287]原哈密地区环境保护局《关于新疆腾翔煤化工有限公司年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目环境影响报告书的批复》（哈地环审批字〔2008〕52号），2008年9月23日；
（6） 原哈密地区环境监测站编制的《新疆腾翔煤化工有限公司年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》，2014年12月；
（7） 原哈密地区环保局出具的《关于新疆腾翔镁制品有限公司年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目竣工验收意见的函》（哈地环监验函〔2015〕7号），2015年2月9日；
（8） 河南省环境保护科学研究院编制的《新疆腾翔镁制品有限公司金属镁能源利用节能技改项目环境影响报告表》，2016年3月；
（9） 原哈密地区环境保护局《关于新疆腾翔镁制品有限公司金属镁能源利用节能技改项目环境影响报告表的批复》（哈地环监函〔2016〕12号），2016年4月16日；
（10） 原哈密地区环保学会编制的《新疆腾翔镁制品有限公司金属镁能源利用节能技改项目竣工环境保护验收监测报告》，2016年12月；
（11） 原哈密地区环保局出具的《关于新疆腾翔镁制品有限公司金属镁能源利用节能技改项目竣工验收意见的函》（哈地环监验函〔2016〕62号），2016年12月23日；
（12） 北京欣国环环境技术发展有限公司编制的《新疆腾翔镁制品有限公司煤电冶一体化循环经济项目环境影响报告书》，2019年9月；
（13） 新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于新疆腾翔镁制品有限公司煤电冶一体化循环经济项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2019〕323号），2019年12月10日；
（14） 《新疆腾翔镁制品有限公司突发环境事件应急预案》及备案表（2024年）；
（15） 《新疆腾翔镁制品有限公司排污许可证》；
（16） 现状检测报告；
（17） 建设单位提供的其他技术资料。
[bookmark: _Toc8541][bookmark: _Toc24703]环境影响识别及环境影响因子筛选
[bookmark: _Toc25070]环境影响因素识别
在了解和分析建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划及环境现状的基础上，根据工程污染源与环境影响因素的初步分析与识别，结合建设项目生产工艺特点、评价区环境特点、相关的环评技术规范要求等，对建设项目环境影响评价因子进行矩阵筛选，分析和列出本项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及影响程度，识别结果见表2.3-1。
表2.3-1环境影响识别表
	评价时段
	建设生产活动
	可能受到环境影响的领域（环境受体）

	
	
	自然环境
	环境质量
	生态环境
	其他

	
	
	地形地貌
	气候气象
	河流水系
	水文地质
	土壤类型
	环境空气
	地表水
	地下水
	声环境
	土壤环境
	生态系统
	植被类型
	植物物种
	水土流失
	野生动物
	水生生物
	生活环境
	供水用水
	人车出行
	文物保护

	施工期
	场地清理
	-1S
	
	
	
	
	-1S
	
	
	-1S
	
	
	
	-1S
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建筑施工
	
	
	
	
	
	-1S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	运输
	
	
	
	
	
	-1S
	
	
	-1S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	物料堆存
	
	
	
	
	
	-1S
	
	-1S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	运行期
	废气排放
	
	
	
	
	
	-2L
	
	
	
	-1L
	
	
	
	
	
	
	-1L
	
	
	

	
	废水排放
	
	
	
	
	
	-1L
	
	-1L
	
	-1L
	
	
	
	
	
	
	
	-1L
	
	

	
	固废排放
	
	
	
	
	
	-1L
	
	-1L
	
	-1L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	噪声排放
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2L
	
	
	
	
	
	
	
	-1L
	
	
	

	注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；
“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响；
S短期影响；L长期影响。



施工期
施工期对环境的主要影响如：施工扬尘、施工设备噪声、施工人员生活污水、废气、弃土排放等造成的环境影响，经分析，施工期主要环境影响因素见表2.3-2。
表2.3-2施工期主要环境影响因素
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	环境空气
	土地平整、建材储运、使用
	扬尘

	
	施工车辆尾气
	NOx、CO、THC

	水环境
	施工人员生活污水等
	COD、BOD、SS

	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	固体废物
	施工垃圾、生活垃圾
	施工垃圾、生活垃圾



运营期
项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对厂址周围的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响，具体见表2.3-3。
表2.3-3项目环境影响因素识别表
	环境要素
	产生源
	影响因子

	环境空气
	备煤破碎、筛分及转运
	颗粒物

	
	炉顶布料
	颗粒物

	
	废水焚烧炉
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。

	
	炭化炉炉体及出焦
	颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、苯、苯可溶物等。

	
	焦油氨水罐区
	苯并[a]芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢。

	
	焦油罐区
	非甲烷总烃

	
	装卸车站
	非甲烷总烃

	
	有机废气处理装置
	苯并[a]芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢。

	
	原煤棚、产品棚
	颗粒物

	水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、HN3-N等

	
	生产废水
	pH值、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多环芳烃（PAHs）、苯并（a）芘等。

	
	清净下水
	SS、COD、盐类。

	声环境
	鼓风机、引风机、机泵等
	噪声

	固体废物
	人员日常生活
	生活垃圾

	
	除尘装置
	除尘灰、废布袋

	
	煤气净化设施
	焦油、焦油渣

	
	焦油罐
	焦油渣

	
	污水预处理装置
	硫酸铵溶液

	
	有机废气处理
	废活性炭、废催化剂

	
	软水制备装置
	废离子交换树脂

	
	制氮站
	废分子筛

	
	机械设备
	废矿物油、废油桶

	
	洗车装置
	煤泥

	生态
	项目永久占地
	生物量、水土流失



[bookmark: _Toc27185][bookmark: _Toc1491]评价因子筛选
在识别出本项目主要环境影响因素的基础上，筛选出本次评价的污染因子，选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为本次评价的评价因子，对于没有环境质量标准的特征污染物仅做现状监测留作背景值，环境影响预测时不再进行评价。本项目评价因子选取结果见表2.3-4。
表2.3-4项目评价因子一览表
	评价要素
	评价类型
	评价因子

	环境空气
	环境现状
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、NOx、NH3、H2S、B[a]P、酚类、氰化氢、苯、非甲烷总烃。

	
	环境影响
	SO2、PM10、PM2.5、NOx、TSP、NH3、H2S、B[a]P、酚类、氰化氢、非甲烷总烃。

	
	总量控制
	NOx、VOCs.

	地表水
	环境现状
	溶解氧、pH值、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、氰化物、氯化物、硫化物、挥发酚、石油类、砷、苯。

	地下水环境
	环境现状
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、石油类、苯并[a]芘等。

	
	环境影响
	挥发酚、硫化物、COD、氨氮和石油类。

	声环境
	现状及影响
	连续等效A声级dB(A）。

	固体废物
	固废影响
	除尘灰、废分子筛等一般固体废物的自行利用及最终处置去向；煤焦油、焦油渣、废润滑油和废油桶等危险废物的处置去向。

	土壤环境
	环境现状
	GB36600—2018中表1中45项+pH+石油烃+氰化物+氨氮+硫化物+挥发性酚类。

	
	环境影响
	石油烃、氰化物、苯并[a]芘。

	生态环境
	现状评价
	土地利用、植被覆盖、水土流失。

	
	分析评价
	分析工程对土地利用、植被、野生动植物等的影响。

	风险评价
	风险识别
	焦油、煤气、硫酸等发生泄漏、火灾和爆炸伴生/次生物CO等。

	
	风险评价
	大气环境：H2S、CO、CH4；水环境：石油类。


[bookmark: _Toc5044]
[bookmark: _Toc26919]功能区划与评价标准
[bookmark: _Toc11449]环境质量功能区划
（1）环境空气
本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，项目所在区域为城镇规划中确定的一般工业区，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的规定，园区所在区域环境空气质量功能区为二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
（2）地下水环境
依据项目区周围区域地下水的使用情况，地下水主要作为饮用水及工农业用水，故按照地下水质量分类，项目区及其周围地区的地下水应属于Ⅲ类（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水），执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（3）声环境
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境分类区域划分，本项目厂址区域以工业生产为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响，故声环境功能确定为3类。
（4）土壤环境
根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控质量标准（试行）》（GB36600-2018）划分标准，城市建设用地中的工业用地属于第二类用地。
（5）生态环境
根据《新疆生态功能区划》（2005.7.4）划分标准，厂址位于天山南坡吐鲁番一哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，哈密盆地绿洲节水农业生态功能区。

表2.4-1项目所在区域环境功能区划一览表
	环境要素
	环境空气
	地表水环境
	地下水环境
	声环境
	生态环境
	土壤环境

	环境功能区划
	GB3095-2026
二类
	《地表水环境质量标准》（GB3838
-2002）Ⅲ类
	GB/T14848-2017
Ⅲ类
	GB3096-2008
3类
	哈密盆地绿洲节水农业生态功能区
	GB36600-2018第二类建设用地



[bookmark: _Toc18833]环境质量标准
大气环境质量标准
项目所在区域环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、TSP、NOx、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值标准；苯、H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”中1h平均浓度；非甲烷总烃、氰化氢和酚类参照《大气污染物综合排放标准详解》中标准。具体标准值见表2.4-2。
表2.4-2环境空气质量标准一览表
	序号
	因子
	标准限值
	单位
	标准名称及级（类）别

	1
	SO2
	年平均
	≤60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值

	
	
	日平均
	≤150
	
	

	
	
	1小时平均
	≤500
	
	

	2
	NO2
	年平均
	≤40
	
	

	
	
	日平均
	≤80
	
	

	
	
	1小时平均
	≤200
	
	

	3
	PM10
	年平均
	≤60
	
	

	
	
	日平均
	≤120
	
	

	4
	PM2.5
	年平均
	≤30
	
	

	
	
	日平均
	≤60
	
	

	5
	O3
	[bookmark: OLE_LINK82]日最大8小时平均
	≤160
	
	

	
	
	1小时平均
	≤200
	
	

	6
	苯并[a]芘
	年平均
	≤0.001
	
	

	
	
	日平均
	≤0.0025
	
	

	7
	TSP
	年平均
	≤200
	
	

	
	
	日平均
	≤300
	
	

	8
	CO
	日平均
	≤4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	≤10
	
	

	9
	H2S
	1小时平均
	≤10
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值

	10
	NH3
	1小时平均
	[bookmark: OLE_LINK191]≤200
	
	

	11
	苯
	1小时平均
	≤110
	
	

	12
	非甲烷总烃
	1小时平均
	≤2
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	13
	氰化氢
	1小时平均
	≤0.03
	
	

	14
	酚
	1小时平均
	≤0.02
	
	



地下水
项目所处区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002) Ⅲ类标准。具体标准值详见表2.4-3。
表2.4-3地下水质量标准
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH（无量纲）
	6.5-8.5
	17
	亚硝酸盐氮（mg/L）
	≤1.00

	2
	总硬度（mg/L）
	≤450
	18
	硝酸盐氮（mg/L）
	≤20

	3
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	19
	氰化物（mg/L）
	≤0.05

	4
	氯化物（mg/L）
	≤250
	20
	氟化物（mg/L）
	≤1.0

	5
	铁（mg/L）
	≤0.3
	21
	碘化物（mg/L）
	≤0.08

	6
	锰（mg/L）
	≤0.10
	22
	汞（mg/L）
	≤0.001

	7
	铜（mg/L）
	≤1.00
	23
	铅（mg/L）
	≤0.01

	8
	锌（mg/L）
	≤1.00
	24
	硒（mg/L）
	≤0.01

	9
	铝（mg/L）
	≤0.2
	25
	砷（mg/L）
	≤0.01

	10
	挥发酚（mg/L）
	≤0.002
	26
	镉（mg/L）
	≤0.005

	11
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	27
	六价铬（mg/L）
	≤0.05

	12
	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	28
	三氯甲烷（μg/L）
	≤60

	13
	氨氮（mg/L）
	≤0.5
	29
	四氯化碳（μg/L）
	≤2.0

	14
	硫化物（mg/L）
	≤0.02
	30
	苯并[a]芘（µg/L）
	≤0.01

	15
	钠（mg/L）
	≤200
	32
	细菌总数（CFU/mL）
	≤100

	16
	石油类（mg/L）
	0.05（注）
	33
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0

	注：石油类参照执行地表水环境质量标准GB3838-2002中Ⅲ类



声环境
项目位于园区内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定；项目区执行3类声环境功能区要求，具体标准值详见表2.4-4。
表2.4-4声环境质量标准
	适应区域
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	项目区－3类功能区
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）



土壤环境
根据园区规划要求，本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染
风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准，具体标准见表2.4-5。
表2.4-5土壤环境质量标准 单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	筛选值
（第二类）
	管制值
（第二类）
	序号
	污染物项目
	筛选值
（第二类）
	管制值
（第二类）

	1
	砷
	60
	140
	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	2
	镉
	65
	172
	26
	苯
	4
	40

	3
	铬（六价）
	5.7
	78
	27
	氯苯
	270
	1000

	4
	铜
	18000
	36000
	28
	1.2-二氯苯
	560
	560

	5
	铅
	800
	2500
	29
	1.4-二氯苯
	20
	200

	6
	汞
	38
	82
	30
	乙苯
	28
	280

	7
	镍
	900
	2000
	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	8
	四氯化碳
	2.8
	36
	32
	甲苯
	1200
	1200

	9
	氯仿
	0.9
	10
	33
	间二甲苯+对二甲
苯
	570
	570

	10
	氯甲烷
	37
	120
	34
	邻二甲苯
	640
	640

	11
	1.1-二氯乙烷
	9
	100
	35
	硝基苯
	76
	760

	12
	1.2-二氯乙烷
	5
	21
	36
	苯胺
	260
	663

	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	200
	37
	2-氯酚
	2256
	4500

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	2000
	38
	苯并[a]蒽
	15
	151

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	163
	39
	苯并[a]芘
	1.5
	15

	16
	二氯甲烷
	616
	2000
	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	151

	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	47
	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	1500

	18
	1，1，1，2-四氯
乙烷
	10
	100
	42
	䓛
	1293
	12900

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	50
	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	15

	20
	四氯乙烯
	53
	183
	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15
	151

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	840
	45
	萘
	70
	700

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	15
	46
	pH 值（无量纲）
	-
	-

	23
	三氯乙烯
	2.8
	20
	47
	石油烃
	4500
	9000

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	5
	48
	氰化物
	135
	270



[bookmark: _Toc396]污染物排放标准
大气污染物排放标准
[bookmark: OLE_LINK170]本项目原煤破碎、筛分、转运和转运过程产生的颗粒物采用袋式除尘器处理后排放，废气中颗粒物排放浓度执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中10mg/m3的要求；本项目焚烧炉主要以荒煤气为燃料焚烧处理酚氨废水，因此焚烧炉烟气污染物执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1中燃用荒煤气设施的排放限值；同时，本项目焚烧炉同时焚烧处理少量污水预处理站有机废气，且焚烧的废水中含有机污染物，因此焚烧炉烟气中非甲烷总烃参照执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表1中“VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置”限值要求（≤50mg/m³）；有机废气处理装置治理焦油罐区、氨水罐区、出焦口和装卸车站的废气，相关污染物执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1限值要求。
焦炉炉顶污染物颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨和苯可溶物排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）表3排放限值要求；企业边界污染物苯并[a]芘、氰化氢、酚类、苯、硫化氢和氨排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表4排放限值要求；厂界非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准；厂区内非甲烷总烃和颗粒物排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表A.1标准限值要求。
有组织废气排放执行标准见表2.4-6，无组织废气排放执行具体标准值见表2.4-7
表2.4-6有组织废气污染物排放标准
	污染源
	污染物
	浓度限值
	单位
	执行标准

	备煤、炉顶布料
	颗粒物
	10
	mg/m3
	《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）

	焚烧炉烟气
	非甲烷总烃
	50
	mg/m3
	

	
	颗粒物
	15
	mg/m3
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1

	
	二氧化硫
	30
	mg/m3
	

	
	氮氧化物
	150
	mg/m3
	

	
	氨
	8
	mg/m3
	

	有机废气处理装置排放口
	苯并[a]芘
	0.3
	μg/m3
	

	
	氰化氢
	1.0
	mg/m3
	

	
	酚类
	20
	mg/m3
	

	
	非甲烷总烃
	50
	mg/m3
	

	
	氨
	20
	mg/m3
	

	
	硫化氢
	3.0
	mg/m3
	



表2.4-7无组织废气污染物浓度限值  单位：mg/m3
	污染源
	污染物
	浓度限值
	执行标准

	炉顶
	颗粒物
	2.5
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表3

	
	苯并[a]芘
	2.5×10-3
	

	
	硫化氢
	0.1
	

	
	氨
	2.0
	

	
	苯可溶物
	0.6
	

	厂界
	苯并[a]芘
	0.01×10-3
	[bookmark: OLE_LINK274][bookmark: OLE_LINK269][bookmark: OLE_LINK192]《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表4

	
	氰化氢
	0.02
	

	
	酚类
	0.02
	

	
	氨
	0.2
	

	
	硫化氢
	0.01
	

	
	苯
	0.4
	

	
	颗粒物
	1.0
	[bookmark: OLE_LINK271][bookmark: OLE_LINK270]《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	非甲烷总烃
	4.0
	

	厂区内
	非甲烷总烃
	[bookmark: OLE_LINK278]监控点处1h平均浓度值
	6
	[bookmark: OLE_LINK279]《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表A.1

	
	
	监控点处任意一次浓度值
	20
	

	
	颗粒物
	监控点处1h平均浓度值
	2.5
	



废水排放标准
本项目营运期生产废水最终经焚烧炉焚烧处理，不外排；清净下水经收集过滤沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入园区污水处理厂处理。
表2.4-8废水污染物排放标准
	pH
	悬浮物
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TN

	6-9
	400
	500
	300
	/
	/



噪声排放标准
运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类。标准值见表2.4-9。
表2.4-9噪声排放标准单位：dB（A）
	昼间
	夜间
	适用阶段
	适用标准

	65
	55
	运行期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）



固体废物控制标准
一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）和《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令 第七十号）进行管理；厂内危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物辨识根据《国家危险废物名录（2025年版）》。
[bookmark: _Toc7816]其他标准
（1） 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）；
（2） 《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单；
（3）《危险废物环境管理指南 炼焦》（2021年第74号）；
（4）《清洁生产标准 半焦行业》（DB65/T3210-2020）（新疆维吾尔自治区地方标准）。
[bookmark: _Toc26495][bookmark: _Toc21999][bookmark: _Toc19963]评价工作等级
[bookmark: _Toc8388][bookmark: _Toc322801528]大气环境评价等级
（1）判定依据
根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，计算最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


式中：
Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；
C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，单位mg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中没有包含的污染物，使用表2.4-1确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，评价等级判据见表2.5-1。
表2.5-1大气评价工作等级判据一览表
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%



（2）判别估算过程
①估算模型参数
估算模型参数表，见表2.5-2。

表2.5-2	估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	67万

	最高环境温度/℃
	42.7°C

	最低环境温度/℃
	-27.2°C

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是☑否□

	
	地形数据分辨率
	90×90

	是否考虑海岸线熏烟
	是/否
	是□否☑

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/°
	/



②污染源参数
本项目的污染源参数选取见表2.5-3。

表2.5-3点源污染源计算清单一览表
	编号
	点源名称
	排气筒底部中心坐标
	海拔
	排气筒
高度
	排气筒
内径
	烟气出口
温度
	烟气流速
	排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	BaP
	NH3
	H2S
	NMHC
	酚类
	氰化氢

	
	单位
	X
	Y
	m
	H(m)
	D(m)
	T(℃)
	V/m/s
	QSO2
	QNO2
	QPM10
	QPM2.5
	QBaP
	QNH3
	QH2S
	QNMHC
	Q酚类
	Q氰化氢

	P1
	原煤卸料破碎、筛分
	119.04
	-537.58
	679.6
	15
	1.2
	25
	12.3
	/
	/
	0.41
	0.205
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	P2
	炉顶布料
	117.58
	-328.4
	680.22
	15
	0.5
	25
	7.1
	/
	/
	0.016
	0.008
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	P3
	废水焚烧炉
	-7.78
	-262.81
	680.38
	20
	1.0
	70
	11.0
	0.695
	3.92
	0.187
	0.0935
	/
	0.25
	/
	0.281
	/
	/

	P4
	有机废气处理装置
	84.79
	-408.58
	680.41
	20
	1.2
	70
	12.3
	/
	/
	0.0085
	0.0042
	0.0000012
	0.012
	0.0015
	0.287
	0.0014
	0.0004

	注：表中坐标以厂界中心（93.4221954，42.707000）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


表2.5-4无组织面源污染源计算参数选取值一览表
	编号
	面源名称
	面源起点坐标
	面源海拔
	面源长度
	面源宽度
	与正北向夹角
	面源有效排放高度
	排放工况
	污染物排放速率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	H2S
	NH3
	BaP
	酚类
	氰化氢
	NMHC

	单位
	/
	X
	Y
	m
	m
	m
	°
	m
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	1
	炭化炉区
	83.33
	-284.68
	681.14
	80
	36
	0
	15
	正常
	0.189
	0.0045
	0.0158
	[bookmark: OLE_LINK63]0.000002
	/
	/
	/

	2
	焦油氨水罐区
	254.33
	-255.7
	681.17
	77
	35
	0
	6
	正常
	/
	0.0006
	0.0098
	[bookmark: OLE_LINK64]0.000005
	0.002
	0.0004
	0.0146

	3
	焦油储罐区
	257.25
	-389.77
	681.28
	167
	33
	0
	12
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.167

	4
	装卸车站
	258.52
	-556.89
	678.63
	33
	17
	0
	5
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.031

	5
	污水预处理站
	10.78
	-214.05
	681.11
	60
	30
	0
	5
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.1296

	6
	原煤棚
	-54
	-351.09
	679.86
	116.2
	102.7
	0
	32.15
	正常
	0.883
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7
	兰炭棚
	83.33
	-284.68
	681.14
	116.2
	57.7
	0
	32.15
	正常
	0.552
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8
	沫煤棚
	119.58
	-513.86
	680.41
	116.2
	45
	0
	32.15
	正常
	0.374
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9
	石灰石输送储存
	110.07
	-575.55
	678.52
	5
	5
	0
	15
	正常
	0.00009
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	





③估算结果
各污染物的估算结果见表2.5-5。
表2.5-5主要污染源估算模型计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax
(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)
	评价等级

	原煤卸料破碎筛分（P1）
	PM10
	360.0
	66.0260
	18.3406
	350.0
	一级

	
	PM2.5
	180.0
	33.0130
	18.3406
	350.0
	一级

	炉顶布料（P2）
	PM10
	360.0
	2.5467
	0.7074
	/
	三级

	
	PM2.5
	180.0
	1.2733
	0.7074
	/
	三级

	废水焚烧炉（P3）
	PM10
	360.0
	2.4301
	0.6750
	/
	三级

	
	PM2.5
	180.0
	1.2150
	0.6750
	/
	三级

	
	SO2
	500.0
	7.5242
	1.5048
	/
	二级

	
	NO2
	200.0
	50.9411
	25.4706
	1225.0
	一级

	
	NH3
	200.0
	3.2488
	1.6244
	/
	二级

	
	NMHC
	2000.0
	3.6516
	0.1826
	/
	三级

	有机废气处理装置（P4）
	PM10
	360.0
	0.0754
	0.0209
	/
	三级

	
	PM2.5
	180.0
	0.0373
	0.0207
	/
	三级

	
	NH3
	200.0
	0.1064
	0.0532
	/
	三级

	
	NMHC
	2000.0
	2.5456
	0.1273
	/
	三级

	
	HCN
	30.0
	0.0035
	0.0118
	/
	三级

	
	酚
	20.0
	0.0124
	0.0621
	/
	三级

	
	H2S
	10.0
	0.0133
	0.1330
	/
	三级

	
	BaP
	0.0075
	0.0000
	0.1419
	/
	三级

	焦油罐区
	NMHC
	2000.0
	74.0990
	3.7049
	/
	二级

	装卸车站
	NMHC
	2000.0
	114.6600
	5.7330
	/
	二级

	兰炭棚
	TSP
	900.0
	87.1620
	9.6847
	/
	二级

	炭化炉区
	NH3
	200.0
	6.0788
	3.0394
	/
	二级

	
	酚
	20.0
	0.2308
	1.1542
	/
	二级

	
	H2S
	10.0
	1.7313
	17.3130
	175.0
	一级

	
	TSP
	900.0
	72.7148
	8.0794
	/
	二级

	
	BaP
	0.0075
	0.0001
	1.0260
	/
	二级

	原煤棚
	TSP
	900.0
	225.4400
	25.0489
	525.0
	一级

	污水预处理站
	NMHC
	2000.0
	276.5100
	13.8255
	75.0
	一级

	焦油氨水罐区
	NH3
	200.0
	3.8315
	1.9158
	/
	二级

	焦油氨水罐区
	酚
	20.0
	0.7819
	3.9097
	/
	二级

	焦油氨水罐区
	H2S
	10.0
	0.2346
	2.3458
	/
	二级

	焦油氨水罐区
	BaP
	0.0075
	0.0002
	2.6065
	/
	二级

	焦油氨水罐区
	HCN
	30.0
	0.1564
	0.5213
	/
	三级

	焦油氨水罐区
	NMHC
	2000.0
	5.7082
	0.2854
	/
	三级

	沫煤棚
	TSP
	900.0
	63.8300
	7.0922
	/
	二级


本项目Pmax最大值出现为废水焚烧炉DA003排放的NO2Pmax值为25.4706%，Cmax为50.9411μg/m³，D10%为1225.0m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。
[bookmark: _Toc7333]地表水环境影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2”规定划分评价等级。
表2.5-6水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	－

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。



本项目生产废水经预处理后焚烧，生活污水经化粪池后排入下水管网进入园区污水处理厂进行处理，废水均不直接排放于外环境，属于间接排放，根据分级判据，地表水环境影响评价等级为三级B。
[bookmark: _Toc17768][bookmark: _Toc322801529]地下水环境评价等级
（1）地下水环境影响评价行业分类
本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的行业分类中的L类“石化、化工”中“87、焦化、电石”，且本项目环境影响评价类别为报告书，因此，划定本项目属于I类项目。
（2）建设项目场地地下水环境敏感程度
建设项目场地地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-7。
表2.5-7地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。



项目位于哈密高新区南部循环经济产业园内，占地为工业园区工业用地，所在地非水源地，不是集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，周边水井不作为饮用水井，不是分散式水源地。根据地下水环境敏感程度分级表2.5-7可知，本项目所在区域地下水环境敏感特征为“不敏感”。
（3）地下水评价等级判定结果
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级的判据见表2.5-8。
表2.5-8地下水等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



根据地下水环境影响评价行业分类表可以看出，本项目为化工项目，类别属于Ⅰ类项目，所在区域地下水环境敏感特征为“不敏感”，对照地下水评价工作等级分级表2.5-8可知，本项目地下水评价等级为二级。
[bookmark: _Toc31644]声环境影响评价等级
《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中环境噪声影响评价工作等级判定依据表，见表2.5-9。
表2.5-9环境噪声影响评价工作等级判定依据表
	判定依据
	声环境功能区
	评价范围内
敏感目标噪声级增量
	受影响人口数量
	等级

	
	0类及有特别限制要求的保护区
	>5dB(A)
	显著增多
	一级

	
	1类，2类
	≥3dB(A),≤5dB(A)
	较多
	二级

	
	3类，4类
	<3dB(A)
	不大
	三级

	本项目
	3类
	不涉及
	不涉及
	三级



根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则：“建设项目所处地声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标声级增高量达3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。
根据园区规划，本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园内，执行声环境质量3类区标准；厂界外200m范围内无声环境敏感目标，故不涉及项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量问题。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级确定原则，本项目噪声环境影响评价工作等级为三级。
[bookmark: _Toc30324]土壤环境影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价应按本标准划分的评价工作等级开展工作，识别建设项目土壤环境影响类型、影响途径、影响源及影响因子，确定土壤环境影响评价工作等级。
（1）环境影响评价类别
本项目为兰炭（半焦）生产项目，根据附录A中表A.1“土壤环境影响评价项目类别”中“石油、化工类行业”中的“炼焦、化学原料和化学制品制造”，属于Ⅰ类建设项目。
（2）占地规模
土壤导则中将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2），中型（5~50hm2），小型（≤5hm2）。本项目占地规模约168414m2（16.84hm2），占地规模为中型。
（3）环境敏感程度
本项目为污染影响型项目，建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表2.5-10。
表2.5-10污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况



本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园区，占地类型为工业用地，项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区环境敏感程度为不敏感。
（4）环境影响评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），通过土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见表2.5-11。
表2.5-11污染影响型评价工作等级划分一览表
	        占地规模
评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作



本项目为污染影响型项目，项目类别为Ⅰ类，占地类型属于中型，敏感程度属于不敏感；由表2.5-11判定，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。
[bookmark: _Toc24772]环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-12确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表2.5-12环境风险评价工作级别判据
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析



根据环境风险调查，本项目环境风险潜势为Ⅲ类（详见8.3.3节），依据评价工作等级划分表，本项目风险评价等级为大气二级、地下水二级，综合评价等级为二级。
[bookmark: _Toc14272]生态环境影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定6.1.8中的判定原则：“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”
[bookmark: OLE_LINK20]本项目位于已批准规划环评的哈密高新区南部循环经济产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，因此，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
[bookmark: _Toc20396][bookmark: _Toc15801]评价范围
[bookmark: _Toc25843]大气环境影响评价范围
本项目大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km”。本项目D10%为1225m，故本项目大气环境影响评价范围为边长5×5km的矩形区域。本项目评价范围见图2.6-1。
[bookmark: _Toc30209]地下水环境影响评价范围
[bookmark: OLE_LINK49]根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“8.2.2.1建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。”
本报告根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1节推荐的公式法计算后地下水评价范围过小，因此本报告采用查表法确定地下水评价范围，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表3二级评价范围为6~20km2。
最终确定本项目评价范围：以厂区为中心，地下水流向为主轴，N20°E-S20°W方向长5km、W20°N-E20°S方向宽4km，共20km2的矩形范围。
[bookmark: _Toc22548]声环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）要求，本项目声环境评价范围为厂界外200m范围。
[bookmark: _Toc13779]生态环境影响评价范围
本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）“6.2.8污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。”本项目废气污染物主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨及非甲烷总烃等，污染物经治理后达标排放；上述污染物在大气中可发生转化、沉降，在落实废气治理措施、稳定达标排放的前提下，其大气沉降对厂区外生态系统产生的间接生态影响微弱，无显著远距离生态效应。项目生产废水和生活污水均经处理后全部回用，无废水外排，不存在废水排放带来的生态影响。综合分析，本项目污染物排放产生的间接生态影响基本局限于厂区永久占地范围内，因此，本项目生态环境影响评价范围确定为本项目厂区永久占地范围内的区域。
[bookmark: _Toc1438]土壤环境影响评价范围
本项目土壤环境影响评价等级为二级（污染影响型），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“表5现状调查范围”规定，污染影响型二级评价调查范围为“占地范围内和占地范围外0.2km范围内”、“涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整”。本项目涉及大气沉降途径影响，根据报告“7.1运营期大气环境影响预测与评价”章节预测结果，主导风向下风向的最大落地浓度点均在厂区内，因此，本项目土壤环境影响评价范围为项目占地范围内及占地范围外200m范围内。
[bookmark: _Toc15450]环境风险评价范围
[bookmark: OLE_LINK96]按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“4.5.1大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围。”本项目风险评价等级为二级，大气环境风险评价范围为：至少距厂界外延5km的区域。
地下水环境风险评价范围为：地下水环境风险评价范围为：以厂区为中心，地下水流向为主轴，N20°E-S20°W方向长5km、W20°N-E20°S方向宽4km，共20km2的矩形范围。
[bookmark: _Toc16961]小结
本项目环境影响评价等级及评价范围见表2.6-1，评价范围见图2.6-1。
表2.6-1本项目评价等级及评价范围一览表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	环境空气
	一级
	以厂址为中心，边长为5km×5km的矩形区域，总面积25km2。

	2
	地表水环境
	三级B
	不设评价范围，重点分析处理设施的可行性。

	3
	地下水环境
	二级
	查表法：以厂区为中心，地下水流向为主轴，N20°E-S20°W方向长5km、W20°N-E20°S方向宽4km，共20km2的矩形范围。

	4
	声环境
	三级
	厂址及厂界外200m范围内。

	5
	环境风险
	二级
	大气环境风险环境评价范围：厂界外延5km的区域。

	
	
	
	地下水环境风险评价范围：以厂区为中心，地下水流向为主轴，N20°E-S20°W方向长5km、W20°N-E20°S方向宽4km，共20km2的矩形范围。

	6
	生态
	简单分析
	本项目厂区永久占地范围内的区域。

	7
	土壤
	二级
	项目占地范围内及占地范围外200m范围内。



[bookmark: _Toc7404][bookmark: _Toc19386]主要环境保护目标和环境敏感目标
[bookmark: _Toc18365]污染控制目标
基于本项目污染物产生情况及环境影响问题，根据评价区环境功能区的要求，确定本项目污染控制的目标。即：做到全过程最大限度地减少污染物排放，确保项目实施后污染物浓度达标排放和污染物总量控制指标“双达标”；采取有效事故安全防范及应急措施，使本项目的环境风险降低至最小。具体目标如下：
（1）废气控制目标
对于本项目排放的废气，要充分做好治理措施论证，力争采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，最大限度减少排放量，不仅要确保废气中各类污染物达标排放，而且要满足大气环境质量的要求。
（2）废水控制目标
本项目生产废水经预处理后焚烧，清净下水回用，生活污水经化粪池后排入下水管网进入园区污水处理厂进行处理，废水均不直接排放于外环境。做好防渗措施，确保地下水环境质量不受本项目的影响。
（3）噪声控制目标
本项目设备选用低噪声低能耗设备，运营期采取有效的减噪措施，确保厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）固体废物控制目标
固体废物实现分类处置，不对周围环境产生危害和二次污染；危险废物按照规范处置，厂区临时贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（5）环境风险污染控制目标
采取有效的事故预防及应急措施，力争将事故风险降低至最小，使最大可信事故结果不会对厂外环境构成严重环境影响，降低风险事故排放的废水和废气等事故发生。
（6）污染物排放总量控制目标
在污染物达标排放的基础上，通过加强污染物治理措施，减少污染物排放总量，以满足总量控制指标的要求。
本项目污染控制项目，见表2.7-1。
表2.7-1污染物控制目标一览表
	序号
	污染源名称
	污染控制目标

	1
	废气污染源
	废气中颗粒物排放浓度执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中10mg/m3的要求；焚烧炉烟气和有机废气处理装置排放口废气执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1限值要求。
[bookmark: OLE_LINK268]焦炉炉顶污染物颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨和苯可溶物排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表3排放限值要求；企业边界污染物苯并[a]芘、氰化氢、酚类、硫化氢和氨排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）表4排放限值要求；厂界非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准；厂区内非甲烷总烃和颗粒物排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表A.1标准限值要求。

	2
	废水污染源
	酚氨废水预处理后焚烧处理，无外排；清净下水全部回用；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接工业园区污水管网之后进入园区污水处理厂处理。

	3
	主要噪声源
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声限值。

	4
	固体废物
	一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）和《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令 第七十号）进行管理。

	
	
	危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。



[bookmark: _Toc22275]主要环境保护目标
根据现场踏勘情况及相关资料收集，了解本项目厂址周围环境敏感点分布情况，确定本次评价的环境保护目标。
本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，经现场踏勘可知，本项目北侧为哈密市仁和矿业有限责任公司，西侧是现有90万吨/兰炭生产装置，东侧和南侧均为园区道路。项目所在区域及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等需特殊保护区域。
环境空气保护目标
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“3.1环境空气保护目标：指评价范围内按GB3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，二类区中的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域”。本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，环境空气保护目标为评价范围内的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。根据预测结果，本项目评价范围为边长5×5km的矩形区域，根据调查，距离本项目最近的人群集中区为花园乡第二小学、白土庄子、琼吐尔村等居民区均不在本项目评价范围内，因此本项目评价范围内无环境空气保护目标。
地表水环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“3.2水环境保护目标：指饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。”本项目区南侧4.9km的南湖水库和项目区东侧4.1km的石城子河，根据调查均不属于水环境保护目标概念中的任何一项。因此，本项目无地表水环境保护目标。
地下水环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“3.17地下水环境保护目标：指潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区”，本项目所涉及的地下水环境保护目标为评价范围内的潜水含水层。
声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“3.7声环境保护目标：指依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区”。本项目位于工业园区，周边没有需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。因此，本项目没有声环境保护目标。
生态环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）“3.4生态保护目标：指受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等”。本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，项目区及周边不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等，因此，本项目没有生态环境保护目标。
土壤环境敏感目标
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“3.4土壤环境敏感目标：是指可能受人为活动影响的、与土壤环境相关的敏感区或对象”定义，本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，经调查，本项目建设不涉及耕地、园地、牧草地和饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院和养老院等土壤环境敏感区，本项目土壤环境敏感目标主要为项目占地范围及占地范围外200m范围内的土壤。
环境风险保护目标
根据8.3.2章节分析，本项目环境风险保护目标为花园乡第一小学、花园乡、库木吐尔村、白土庄子、琼吐尔村等居民区、评价范围内的潜水含水层等。
保护目标小结
本项目评价范围内主要环境敏感保护目标见表2.7-2和图2.7-1。
表2.7-2环境保护目标一览表
	序号
	环境保护要素
	环境敏感目标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	1
	环境空气
	评价范围内无环境空气保护目标
	/
	/
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
	/
	/

	2
	地表水环境
	评价范围内无地表水环境保护目标
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	地下水环境
	评价范围内的潜水含水层
	地下水潜水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	/

	4
	声环境
	评价范围内无声环境保护目标
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区要求
	/

	5
	生态环境
	评价范围内无生态环境保护目标
	/
	/
	/

	6
	土壤环境
	项目占地范围及占地范围外200m范围内的土壤
	土壤
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二类风险筛选值
	占地范围及评价范围内

	7
	环境风险
	花园乡第一小学
	师生
	
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级
	NE
	

	
	
	花园乡
	居民
	
	
	NE
	

	
	
	夏马勒恰尔巴格村
	居民
	
	
	NE
	

	
	
	艾勒克图尔村
	居民
	
	
	NE
	

	
	
	艾勒克村
	居民
	
	
	NE
	

	
	
	白土庄子村
	居民
	
	
	E
	

	
	
	杜什吐尔村
	居民
	
	
	E
	

	
	
	奥依曼吐尔村
	居民
	
	
	E
	

	
	
	库木吐尔村
	居民
	
	
	E
	

	
	
	琼吐尔村
	居民
	
	
	ES
	

	
	
	花园乡第二小学
	学校
	
	
	SE
	

	
	
	东花园村
	居民
	
	
	SE
	

	
	
	塔孜吐尔
	居民
	
	
	SE
	

	
	
	喀拉塔勒村
	居民
	
	
	SE
	

	
	
	巴格其村
	居民
	
	
	SE
	

	
	
	哈密瓜园景区
	游客
	
	
	SE
	

	
	
	园区企业
	职工
	
	
	

	
	
	南湖水库
	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类
	S
	

	
	
	石城子河
	
	
	E
	

	
	
	评价范围内的潜水含水层
	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	/

	
	
	项目占地及评价范围内土壤
	土壤
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二类风险筛选值
	占地范围及评价范围内




图2.7-1评价范围及敏感目标图
[bookmark: _Toc31093][bookmark: _Toc23580] 工程概况
[bookmark: _Toc17794][bookmark: _Toc25344]已建项目工程概况
[bookmark: _Toc11946]已建项目工程基本情况
新疆腾翔镁制品有限公司位于新疆哈密市工业园区，已建工程主要包括两个项目：①年产90万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目（年产90万吨合金焦生产线和年产1.5万吨金属镁生产线）；②金属镁能源利用节能技改项目（煤气发生炉项目）。
环评及验收情况
已建项目环评批复、建设实施、竣工环保验收及后续整改情况具体如下：
[bookmark: heading_2]（1）年产90万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目
2008年9月23日，原哈密地区环保局以《关于新疆腾翔煤化工有限公司年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目环境影响报告书的批复》（哈地环审批字〔2008〕52号）对该项目予以批复，核定建设规模为年产120万吨合金焦、年产1.5万吨金属镁。
2014年12月，项目完成阶段性建设，建成年产90万吨合金焦生产线及年产1.5万吨金属镁生产线。2015年2月9日，原哈密地区环保局出具《关于新疆腾翔镁制品有限公司年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目竣工验收意见的函》（哈地环监验函〔2015〕7号），同意该项目通过阶段性竣工环境保护验收，验收规模为年产90万吨合金焦生产线及年产1.5万吨金属镁生产线。截至本次技改项目环评报告编制期间，该项目建设规模和验收阶段一致。
[bookmark: heading_3]（2）金属镁能源利用节能技改项目（煤气发生炉项目）
因现有90万吨合金焦生产线停产时，1.5万吨金属镁生产线将失去燃料气来源，为保障合金焦生产线停产期间，现有1.5万吨金属镁生产线可正常连续生产，企业启动金属镁能源利用节能技改项目。项目前期经哈密市经信委以哈市经信技字〔2015〕11号文件批复立项，核心建设内容为新建一座煤气发生站，作为镁冶炼生产线备用供气设施。
2016年4月16日，原哈密地区环保局以《关于新疆腾翔镁制品有限公司金属镁能源利用节能技改项目环境影响报告表的批复》（哈地环监函〔2016〕12号）批复本项目，批复建设规模为4台TG-3.2米两段式煤气发生炉，主要用于90万吨合金焦（兰炭）生产线停产时，为镁冶炼生产线应急供气。
2016年12月23日，原哈密地区环保局出具《关于新疆腾翔镁制品有限公司金属镁能源利用节能技改项目竣工验收意见的函》（哈地环监验函〔2016〕62号），确认项目建设内容与环评批复一致，同意项目通过竣工环境保护验收。
已建项目相关环保手续见表3.1-1。
表3.1-1已建项目环保手续一览表
	项目名称
	环评审批部门
	环评批复文号
	验收批复文号
	实际建设内容
	与本项目关系

	年产120万吨合金焦及焦炉煤气综合利用项目
	原哈密地区环保局
	哈地环审批字〔2008〕52号
	哈地环监验函〔2015〕7号
	建成年产1.5万吨金属镁和年产90万吨合金焦生产线。
	合金焦生产线本次技改全部拆除重建；金属镁生产线不变。

	金属镁能源利用节能技改项目
	原哈密地区环保局
	哈地环监函〔2016〕12号
	哈地环监验函〔2016〕62号
	4台TG-3.2米两段式煤气发生炉。
	保留，作为备用气源。



项目组成
现有工程建设内容包括主体工程、储运工程、公用工程、环保工程、辅助工程等，具体建设内容见表3.1-2。
表3.1-2现有工程建设内容
	工程
类别
	生产线
	工段/系统
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	金属镁生产线
	白云石煅烧系统
	φ3.2×50m回转窑1台，带竖式预热器。
	保留，不在本次技改范围内。

	
	
	粉煤制备系统
	煤磨和风机
	

	
	
	原料制备系统
	1台球磨机（φ2.4×7）、4台压球机（LYQ-6T，Q=6t/h）、2台破碎机（PEX250×750）、1套微机配料系统。
	

	
	
	还原系统
	12台单面双排还原炉、4台压镁机及真空泵、风机。
	

	
	
	精炼铸锭系统
	5台1.5吨蓄热式精炼炉、2台连铸机。
	

	
	合金焦生产线
	备煤工段
	筛煤楼1座、振动筛1台；胶带输送机及其栈桥装置4套。
	本次技改全部拆除重建。

	
	
	炭化工段
	12台内热式半焦炭化炉（每台7.5万t/a）、24台推焦机刮板机、12套烘干设施。
	

	
	
	煤气净化工段
	电捕焦油器、热环塔、冷环塔各12座；脱硫再生装置1套、空压机、风机。
	

	
	
	筛焦工段
	筛焦楼1座、筛焦机3台；胶带输送机及其栈桥装置4套。
	

	
	煤气发生炉
	4台TG-3.2m两段式煤气发生炉、4套电捕焦油器。
	技改后备用

	辅助工程
	金属镁
生产线
	循环水系统
	设备循环冷却水系统、镁还原罐高温循环冷却水系统。
	不在技改范围内

	
	合金焦
生产线
	循环水系统
	炭化炉循环冷却水系统、荒煤气间接循环冷却水系统。
	技改后全部拆除

	公用工程
	供水
	生产、生活新鲜水用量18.2m3/h，由园区供水管网接入。
	/

	
	排水
	循环冷却水系统排水用于料场洒水抑尘；精炼车间废水加碱处理后回用；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站；剩余氨水排入酚氰污水处理站处理后回用于熄焦工序。
	酚氰污水站本次拆除重建

	
	供配电
	电源引自工业园区变电站，进线电压35kV，厂区自建10KV变电站，供公司生产、生活用电。
	/

	
	供热
	冬季采暖由电锅炉供应。
	/

	
	行政办公生活区
	厂区办公楼、调度楼、职工宿舍楼、食堂等。
	/

	贮运工程
	金属镁生产线
	白云石
	场地硬化、露天储存。
	保留，不在技改范围内。

	
	
	原煤
	封闭储库，6m×6m×5m
	

	
	
	硅铁
	封闭储库，9m×43m×12m
	

	
	
	萤石粉
	封闭储库，18m×90m×6m
	

	
	
	镁锭
	封闭储库，54m×20.5m×6m
	

	
	
	还原渣
	露天储存
	

	
	
	精炼渣
	露天储存
	

	
	合金焦生产线
	原煤
	封闭储库，150m×50m×12m
	本次技改拆除重建

	
	
	合金焦
	封闭储库，127m×110m×12m
	

	
	
	焦油
	焦油储罐
	

	
	
	硫磺
	封闭储库，4.5m×4.2m×3m
	本次技改拆除

	环保工程
	金属镁生产线
	废气
	球磨机
	袋式除尘器+20m排气筒（DA007）
	保留，不在技改范围内

	
	
	
	配料及压球机
	袋式除尘器+20m排气筒（DA008）
	

	
	
	
	精炼炉
	穿流筛板式废气净化塔+25m排气筒（DA009）
	

	
	
	
	白云石煅烧窑
	竖式预热器、旋风+袋式除尘器+20m高烟囱（DA010）
	

	
	
	
	精炼炉、铸锭机
	石灰石-石膏法脱硫（2026年由煤气前脱硫改为燃烧后脱硫）+20m排气筒（DA011）
	

	
	
	
	还原炉烟气
	石灰石-石膏法脱硫（2026年由煤气前脱硫改为燃烧后脱硫）+25m排气筒（DA016）
	

	
	
	
	煤磨机
	袋式除尘器+15m排气筒（DA017）
	

	
	
	
	白云石破碎筛分
	袋式除尘器+20m排气筒（DA018）
	

	
	
	固体废物
	还原渣、精炼渣外售水泥厂
	

	
	
	噪声
	基础减振，封闭隔音，距离衰减
	

	
	合金焦生产线
	废气
	备煤
	袋式除尘器+15m排气筒（DA001）
	技改后拆除

	
	
	
	半焦烘干
	低氮燃烧器+袋式除尘器+湿式脱硫+15m排气筒（DA002）
	

	
	
	
	半焦筛分
	袋式除尘器+15m排气筒（DA005）
	

	
	
	无组织扬尘
	焦化生产区防风抑尘网4面9m高。
	

	
	
	
	洒水车1辆。
	利旧

	
	
	废水
	建有酚氰污水处理站处理生产废水，采用“强化预处理（蒸氨和脱酚）+生化处理（A2/O）”工艺，处理规模为120t/d，废水经处理后回用于熄焦。
	技改后拆除

	
	
	噪声
	选用低噪声设备；采取隔声、消声、减振等措施。
	

	
	
	固体废物
	硫磺膏外委处理。
	



本次技改主要针对合金焦生产线主体工程、辅助工程及环保工程，金属镁生产线及煤气发生炉相关设施及装置均不在本次技改重建范围内。
产品情况
现有合金焦项目主要产品为兰炭，副产品为煤焦油和煤气，兰炭外售，煤焦油外售综合利用，煤气全部送金属镁项目；金属镁能源利用节能技改项目主要产品是煤气，该项目主要是在兰炭装置停产时为金属镁项目提供煤气产品。已建项目产品方案及实际产量见表3.1-3。
表3.1-3已建项目产品及规模情况一览表
	序号
	项目名称
	产品
	单位
	建设规模
	实际产量
	备注

	1
	合金焦生产线
	兰炭
	万t/a
	90
	15.05
	外售，本次技改后产能不变

	2
	
	煤气
	亿Nm3/a
	12
	1.7
	供金属镁生产，本次技改后产气量调整

	3
	
	焦油
	万t/a
	3.6
	2.4
	外售，本次技改后产量提升

	4
	金属镁生产线
	段白
	t/a
	/
	40714
	还原工序中间产品

	
	
	金属镁锭
	万t/a
	1.5
	11109
	外售

	5
	煤气发生炉生
	荒煤气
	Nm3/h
	22000-24000
	/
	供金属镁生产（备用）

	注：数据来源于2025年生产年报统计资料。



现有合金焦生产线设计产能90万t/a，2025年实际产量较低，主要原因：一是本项目兰炭生产副产荒煤气全部供给厂区金属镁生产线作为燃料，受金属镁生产线已建装置实际消纳能力限制，合金焦生产线需实行“以气定产”，无法满负荷运行；二是现有12台7.5万t/a半焦炭化炉建成投产年限久，设备老化严重，部分炉体停运检修，导致实际生产能力下降。
原辅材料及能源消耗
[bookmark: OLE_LINK132]已建项目原辅材料及能源消耗量、运输方式见表3.1-4。
表3.1-4已建项目原辅材料用量、运输情况表
	生产线
	序号
	原辅材料名称
	用量（t/a）
	运输方式

	金属镁生产线
	1
	白云石
	122275.34
	汽车运输

	
	2
	煤粉
	170793.61
	汽车运输

	
	3
	硅铁
	11922.26
	汽车运输

	
	4
	萤石粉
	205.08
	汽车运输

	
	5
	煤气
	17047.92万m3
	管道输送

	
	6
	精炼溶剂
	281.152
	汽车运输

	
	7
	硫磺
	38.054
	汽车运输

	合金焦生产线
	8
	原煤
	302499
	汽车运输

	煤气发生炉
	9
	原煤
	/
	汽车运输

	注：数据来源于2025年生产年报统计资料。煤气发生炉2025年基本未运行，原煤用量未统计。



物料存储
已建项目物料存储情况见表3.1-5。
表3.1-5已建项目原料储存情况一览表
	生产线
	序号
	物料
	储存形式
	规格（m）
	数量（个）
	储存量
（t）
	储存期
（d）

	金属镁生产线
	1
	白云石
	露天堆存
	146×190
	1
	12000
	30

	
	2
	硅铁
	封闭储库
	9×43×12
	1
	1000
	30

	
	3
	萤石粉
	封闭储库
	18×90×6
	1
	150
	30

	
	4
	粉煤
	封闭储库
	6×6×5
	1
	/
	/

	
	5
	镁锭
	封闭储库
	54×20.5×6
	1
	1200
	30

	
	6
	还原渣
	露天堆存
	42×18
	1
	5800
	30

	合金焦生产线
	1
	原煤
	封闭储库
	150×50×12
	1
	50000
	10

	
	2
	煤粉
	封闭储库
	37×37×12
	1
	5000
	10

	
	3
	兰炭
	封闭储库
	127×110×12
	1
	28000
	10

	
	4
	焦油
	焦油罐
	Φ10×12
	2
	9200
	60



[bookmark: _Toc509]已建项目工艺流程及产污环节
合金焦生产线
已建合金焦生产线采用内热式半焦炭化炉工艺，主要包括备煤、炭化、煤气净化、筛焦四个工序。2025年实际生产负荷较低，仅部分炭化炉运行。本次技改全部拆除重建。
（1）备煤工段
备煤工段主要包括原料煤的卸车、堆存、取料、输送及筛分等作业过程。原料煤由汽车运输入厂，自卸至原煤库储存，库内采用铲车、移动式胶带输送机进行倒堆、堆高及向受煤坑供料，通过胶带输送机运输至筛煤楼。
本项目工艺要求入炉煤粒度为20～120mm，筛煤楼设置筛分装置，经筛选后，合格块煤由胶带运输机经栈桥运输至干馏炉顶煤仓，再经炉顶布料皮带机运至储煤仓，块煤由进料口进入炉顶辅助煤箱，最终进入干馏炉；筛选后小于20mm的粉煤经胶带运输机输送至粉煤库贮存，定期外售。
实际运行过程中，企业直接采购粒度符合要求的成品入炉煤，备煤工段破碎、筛分等生产设施均未运行。本次技改后，新建封闭原煤棚、沫煤仓，储仓内设置喷雾抑尘装置；备煤工段破碎、筛分、转运及炉顶布料产尘点各设置一套袋式除尘器，颗粒物排放浓度满足焦化行业超低排放要求，正常开展原煤破碎筛分作业，不再依赖外购成品入炉煤。
（2）炭化工段
炭化单元采用内热式直立炭化炉。由备煤工段经皮带机运来的合格装炉煤首先装入炉顶最上部的煤仓内，再经进料口和辅助煤箱连续装入炭化室内。加入炉内的块煤向下移动，与布气花墙送入炉内的加热气体逆向接触，并逐渐加热升温，煤气经上升管从炉顶导出，炉顶温度控制在80~100℃。炉子分为三段，上部为干燥段，块煤逐步向下移动进入中部的馏段，此段加热到650~700℃，完成低温干馏。
半焦通过炉子下部的冷却段时，由熄焦水直接喷淋冷却至80℃左右，熄焦过程产生的蒸汽与高温半焦接触反应生成水煤气；冷却后的半焦通过推焦机、刮板机连续排出进入烘干机。煤料在干燥工段产生的水蒸气、干馏过程中产生的煤气、加热燃烧后的废气以及冷却焦炭产生的水煤气的混合气（荒煤气），通过炉顶集气罩收集，通过上升管，进入净化回收系统。
现有工程采用传统湿熄焦工艺，熄焦过程中产生大量含有酚类、氰化氢、苯并[a]芘等污染物的有机废气均以无组织形式排放。本次技改拆除现有12台7.5万t/a老旧炭化炉，新建6台15万t/a大型节能环保型内热式直立炭化炉。熄焦工艺由传统湿熄焦改为膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置，从源头消除湿熄焦有机废气无组织排放，同时利用水冷壁产生的蒸汽，实现能源梯级利用。炭化炉采用双室双闸给料技术，加煤口控制在微负压状态，有效减少无组织颗粒物排放。
（3）筛储焦工段
从炭化炉炉底通过水封槽刮板机排出的半焦，因半焦水分较高，每座炉设置1套刮板式烘干机和中间贮焦仓，全厂设置4套皮带运输、筛焦和储焦系统。烘干热量由剩余煤气燃烧供给，烘干后的半焦进入中间贮焦仓，再由皮带运输机送到筛焦楼进行筛分，筛分为不同粒度等级的成品焦，成品焦由皮带运输机送到成品库堆放，装车外运销售。
实际运行过程中，受生产负荷及设备状况影响，烘干和筛焦设施未启用。本次技改后，不涉及兰炭烘干、筛分环节，半焦经膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦冷却后通过皮带输送至封闭成品兰炭棚储存，装车外运销售。新建封闭成品兰炭棚配套喷雾抑尘装置，有效控制无组织颗粒物排放。
（4）煤气净化
自煤气发生站出来的荒煤气，在集气管被循环水喷洒冷却至70～80℃后，沿吸气管经气液分离器进入直冷塔；循环水由直冷塔上部喷淋，下部带有煤焦油的氨水进入冷环塔；煤气由直冷塔下部进入，上部排出进入横管间冷器；将煤气冷却到～40℃。煤气经电捕焦油器后进入罗茨鼓风机加压送至脱硫工段。
从气液分离器、直冷塔、电捕焦油器出来的焦油氨水，自流入热环塔静置分离焦油，焦油用泵送至焦油贮槽脱水，上部的热循环氨水用泵送至炉顶集气管及直冷塔循环使用，多余部分作为剩余氨水，进污水处理工段处理。从间冷器出来的焦油氨水，自流入冷环塔静置分离焦油，焦油用泵送至焦油贮槽脱水，冷循环氨水用泵送至间冷器循环使用。从焦油贮槽脱水后的焦油（水分＜4%）外售。
现有工程设计采用湿法脱硫工艺对荒煤气进行前脱硫处理，但由于湿法脱硫运行费用高、控制难度大，实际生产过程中前脱硫工段未投入使用，荒煤气仅经冷鼓工段处理后即供给各用户燃烧，燃烧后的烟气通过各燃烧设施配套的脱硫装置进行燃烧后脱硫以控制废气中二氧化硫排放。
本次技改后，煤气净化只设冷鼓工段，不设置荒煤气湿法前脱硫工艺，荒煤气中的硫化物通过各燃烧设施配套的燃烧后脱硫装置控制二氧化硫排放。荒煤气经冷鼓工段处理后，一部分回炉自用作为炭化炉加热燃料，一部分作为废水焚烧炉辅助燃料，剩余部分全部通过管道输送至厂区金属镁生产线作为燃料，不外售。
金属镁生产线
皮江法生产金属镁是以煅烧白云石为原料、硅铁为还原剂，进行计量配料，粉磨后压制成球，称为团块料。将团块料装入还原罐中，加热到1200℃，内部抽真空至10Pa或更高，则产生镁蒸气。镁蒸气在还原罐前端的冷凝器中形成结晶镁，亦称粗镁。再经溶剂精炼，产出商品镁锭，即精镁。
（1）白云石煅烧系统
白云石煅烧采用节能环保型配有竖式预热器的回转窑系统，以焦炉煤气为燃料，喷煤粉助燃。
外购粒度10～30mm、20～40mm或30～50mm白云石进入原料堆棚堆存，由上料车送至回转窑上料地坑，经波状挡边带式输送机送入筛分楼（配有布袋除尘器），经振动筛筛去碎渣后再经波状挡边带式输送机送入预热器上部料仓，由溜料管将料分布到竖式预热器内，经窑尾烟气预热后，白云石可预热到近900℃，物料的分解率可以达到30%，物料由液压推杆推动、经转运溜槽进入窑内煅烧。煤粉在回转窑的煅烧室内完全燃烧，使白云石在1150~1200℃的高温下煅烧。白云石中CaCO3、MgCO3分解成CaO和MgO。物料在窑内停留1.25～2h，要求煅后料灼减≤60%，水化活性≥32%。煅烧好的物料（煅白）经窑头罩进入冷却器，由底部送入的冷空气将煅白冷却，再由振动给料机卸入斗式提升机输送至煅白储仓，进入配料工序。煅白输送过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理，收尘粉送入煅白仓。
项目采用节能环保型回转窑，采用竖式预热器回收煅烧窑余热，烟气从竖式预热器中的矿石层穿过，余热被矿石吸收利用，煅烧尾气温度850~900℃经预热器换热后温度降低到低于200℃以下经旋风除尘器和布袋除尘器达标排放，燃料单耗较普通回转窑降低30%～40%。
（2）煤粉制备系统
煤粉制备采用风扫磨系统，煤粉所需原料均外购。煤粉通过汽车运至地料仓，内设1台振动给料机，煤粉经斗式提升机输送至储仓，经密闭给料机输送至风扫磨系统制备煤粉，煤粉经动态选粉机风选后粗粉直接输送到磨头再进行粉磨，细粉随气流进入袋式收尘器，合格煤粉被高浓度防爆布袋收尘器收集下来，通过卸料阀输送至煤粉仓，通过科式力转子秤计量后由螺旋泵、罗茨风机将煤粉输送至回转窑烧嘴参与燃烧。煤粉干燥热风来源于窑头热风，通过调节阀自动调整磨机气体温度。煤粉仓与布袋收尘器设有CO检测器装置和防爆阀，并备有一套低压CO2灭火装置。
（3）原料制备系统（配料、粉磨、压球、筛分）
硅铁在硅铁库内破碎成符合粒度要求的粒料，经斗提机送至硅铁仓；外购袋装萤石粉经斗提机运至萤石粉仓。
企业配料采用微机配料系统，按照煅白：硅铁：萤石粉=100:20.4:2.8的比例进行混配，采用封闭式失重秤计量，减少粉尘。硅铁、煅白、萤石配料过程中散发的粉尘，设置布袋除尘器，收尘粉进入磨机。
混合料送入球磨机进行粉磨、粒度达到100目。磨好的混合粉料经螺旋输送机送到斗提机升至高位混合料仓，再经混合料仓下的螺旋输送机送入压球机料斗，再送入压球机制球。以9.8~29.4MPa的压力挤压成40～50mm左右的椭圆状球体，筛下小于40mm的球体和粉料返回压球机，制成的合格球体装入加料罐送到还原车间。压球、筛分粉尘采用布袋除尘器处理，收尘粉返回压球工序。
（4）还原系统
装有合格团块料的加料罐从原料车间由平板电瓶车陆续运往还原车间，被自动加料车分别吊装入罐口、推进罐内。装完每炉一组罐后，罐口用装有结晶器的冷却水套密封好，利用蒸气喷射泵产生真空，使还原罐中的压力达到1～10Pa（绝对）左右。以净化后的焦炉煤气为加热燃料，间接加热温度达到1150～1200℃，团块料呈熔融状态，还原剂硅铁将氧化镁在真空环境下还原为金属镁。高温下的金属镁升华成为金属镁蒸气，在还原罐口由冷却水间接冷却金属镁蒸气，使镁蒸气冷凝为固体粗镁。一个还原周期约10h，完成后恢复常压，取出结晶器，用压镁机将粗镁取出集中用叉车送往精炼车间。机械扒渣机清出还原渣，然后装入新团块料开始下一个还原周期。还原渣经冷渣机回收余热后入还原渣堆棚定期外售。
（5）精炼铸锭系统
结晶镁中含有金属杂质和非金属杂质，外形也不宜作为商品出售，必须进行精炼。
精炼在精炼炉中进行，将精炼炉预热至500~600℃，首先在精炼坩埚底部加入精炼熔剂作底熔剂（主要成分MgCl2、CaCl2、BaCl2等盐类），待其熔化后通过自动上料机加入结晶镁，在750℃下加热熔化，根据熔化速度及时在液面上撒盖精炼溶剂灭火，经过2.5～3h后镁液距坩埚口150mm左右停止加料，放入机械搅拌机加入精炼溶剂开始除杂（渣）工序，边加边搅拌，使熔剂和镁液充分混合达到净化效果。精炼时间大约10～20min，然后将温度控制在740～750℃，静置15～20min，使杂质与镁充分分离。取适量熔体送光电直读光谱仪进行快速分析，测试成分，如果不合格，要进一步精炼除杂（渣），直至成分合格。由于镁熔液中铁含量会随温度升高而增加，因而静置结束后将镁熔液温度从740℃降至710℃，然后通过移液泵将精镁液移至电加热保温炉内进入铸锭工序或是移至合金炉内进入合金化工序。
用浇铸泵将电加热保温炉内精镁液输送到连铸机进行浇铸，连铸机在不停地慢速转动，浇筑后的镁锭马上进入冷却段，在镁锭表面喷硫磺粉以防镁氧化燃烧，为防止SO2逸散，连铸机冷却段用风罩密封，一端喷硫磺粉，另一端接引风机，抽出的气体进入碱液洗涤塔进行处理。镁锭出冷却段后表面已凝固，与空气接触后也不会燃烧。然后进入第二段冷却，直到镁锭完全成型后镁锭出模。然后依次经过抛光机、喷码机、打包机完成镁锭自动打磨抛光、自动喷码、自动打包，然后由平板电瓶车运至成品库房待售。
金属镁生产总体工艺流程及产污环节见图3.1-1。

图3.1-1金属镁生产总体工艺流程及产污环节图
煤气发生炉
现有4台TG-3.2m两段式煤气发生炉，以原煤为原料生产发生炉煤气，作为金属镁生产线的备用燃料，煤气发生炉工段产生的煤气净化依托兰炭项目建设的简化设施，不单独建设。
[bookmark: _Toc14207]已建项目环保措施设置情况
已建项目废气处理设施
已建项目废气分为有组织排放和无组织排放两类。
（1）组织废气
有组织废气排放口共12个，其中主要排放口3个（DA009、DA010、DA016），一般排放口9个。具体废气治理措施见下表：
[bookmark: OLE_LINK128]表3.1-6已建项目有组织废气污染源产污环节及治理措施一览表
	序号
	产废工段
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	排放口编号
	排放口类型

	1． 
	合金焦生产线
	备煤废气
	颗粒物
	袋式除尘器+15m排气筒
	DA001
	一般排放口

	2． 
	
	半焦烘干
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	低氮燃烧器+袋式除尘器+湿式脱硫+15m排气筒
	DA002
	一般排放口

	3． 
	
	半焦筛分
	颗粒物
	袋式除尘器+15m排气筒
	DA005
	一般排放口

	4． 
	金属镁生产线
	球磨机
	颗粒物
	袋式除尘器+20m排气筒
	DA007
	一般排放口

	5． 
	
	配料及压球机
	颗粒物
	袋式除尘器+20m排气筒
	DA008
	一般排放口

	6． 
	
	精炼炉
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	石灰石-石膏法脱硫+25m排气筒+在线监测
	DA009
	主要排放口

	7． 
	
	白云石煅烧窑
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	旋风+袋式除尘器+20m高烟囱+在线监测
	DA010
	主要排放口

	8． 
	
	精炼炉、铸锭机
	二氧化硫
	石灰石-石膏法脱硫+20m排气筒
	DA011
	一般排放口

	9． 
	
	还原炉烟气
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	石灰石-石膏法脱硫+25m排气筒+在线监测
	DA016
	主要排放口

	10． 
	
	煤磨机
	颗粒物
	袋式除尘器+15m排气筒
	DA017
	一般排放口

	11． 
	
	白云石破碎筛分
	颗粒物
	袋式除尘器+20m排气筒
	DA018
	一般排放口



（2）无组织废气
已建项目金属镁生产线无组织污染源包括白云石堆场、还原渣堆场、萤石粉储库、粉煤储库、焦化厂（含合金焦生产线和煤气发生炉）无组织污染源包括原煤和合金焦贮存及装卸转运过程，焦化炉炉顶布料及排焦熄焦环节，焦油和氨水罐区等。
表3.1-7无组织废气污染源产污环节及治理措施一览表
	序号
	产废工段
	污染源
	主要污染物
	治理措施

	1. 
	合金焦生产线
	原料煤堆存、运输
	颗粒物
	封闭式煤棚，密闭输送。

	2. 
	
	沫煤堆存、运输
	颗粒物
	密闭式沫煤棚，密闭输送。

	3. 
	
	合金焦堆存、运输
	颗粒物
	封闭式焦棚，密闭输送。

	4. 
	
	炉体
	颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、苯可溶物。
	半焦（兰炭）炭化炉采用自动连续加煤、微负压操作，出焦废气无组织排放。

	5. 
	
	氨水罐区、焦油罐区
	苯并[a]芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、硫化氢、氨。
	无组织排放

	6. 
	金属镁生产线
	白云石堆场、运输
	颗粒物
	防尘墙及防尘网遮盖

	7. 
	
	还原渣堆、运输
	颗粒物
	防尘墙及防尘网遮盖

	8. 
	
	萤石粉储库、运输
	颗粒物
	封闭储库，密闭输送

	9. 
	
	粉煤储库、运输
	颗粒物
	封闭储库，密闭输送



已建项目废水处理设施
已建项目中金属镁生产线的循环冷却水系统无废水产生，精炼车间洗涤塔用水循环使用不外排；合金焦生产线废水主要为煤气净化生产废水（剩余氨水）；职工产生的生活污水。
[bookmark: _Toc25292_WPSOffice_Level3]（1）生活污水
现有工程职工330人，生活污水产生量约为12672m3/a（38.4m3/d），主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物等，其主要来源于厂区内的卫生间、浴室、食堂以及办公室等生活办公设施，生活污水经化粪池后排入园区污水处理厂进行处理。
[bookmark: _Toc25547_WPSOffice_Level3]（2）生产废水
生产废水主要为酚氰废水（剩余氨水），经酚氰污水处理站处理后回用于熄焦工序，不外排。酚氰污水处理站采用“预处理（蒸氨和脱酚）+生化处理（A²/O）”工艺，处理规模为120t/d。本次技改全部拆除重建。
已建项目噪声控制措施
金属镁生产线的主要噪声源是皮带输送机、振动筛、煤磨、破碎机、球磨机、压球机、压镁机、连续铸锭机、行车、空压机、风机、冷却塔、泵等；合金焦生产线的主要噪声源是皮带输送机、振动筛、推焦机、烘干设施、空压机、风机、泵、运输车辆等。已建项目主要噪声源情况及其治理措施见表3.1-8。
表3.1-8已建项目噪声产生情况及治理措施汇总表
	生产线
	设备名称
	声级值dB(A)
	台数
	所处位置
	离厂界最近距离（m）
	治理措施

	金属镁生产线
	皮带输送机
	70
	2台
	煅烧工段
	W,145
	--

	
	振动筛
	80
	1台
	煅烧工段
	W,145
	厂房隔声、减振

	
	煤磨
	90
	1台
	煅烧工段
	W,150
	减振

	
	破碎机
	95
	2台
	原料车间
	W,155
	厂房隔声、减振

	
	球磨机
	90
	1台
	原料车间
	W,155
	厂房隔声、减振

	
	压球机
	80
	4台
	原料车间
	W,155
	厂房隔声、减振

	
	压镁机
	75
	4台
	还原车间
	W,150
	厂房隔声、减振

	
	连续铸锭机
	80
	2台
	精炼车间
	W,130
	厂房隔声、减振

	
	行车
	75
	1台
	精炼车间
	W,130
	厂房隔声

	
	空压机、风机
	95
	4台
	煅烧工段
	W,150
	消声、减振、隔声等

	
	
	85
	12台
	还原车间
	W,155
	消声、减振、隔声等

	
	
	85
	14台
	精炼车间
	W,130
	消声、减振、隔声等

	
	冷却塔
	85
	2台
	循环水池
	W,310
	减振、隔声

	
	泵
	85
	3台
	还原车间
	W,150
	消声、减振、隔声等

	
	
	80
	3台
	水泵房
	W,280
	专门泵房，消声、减振、隔声

	合金焦生产线
	皮带输送机
	75
	4台
	备煤工段
	W,65
	隔声

	
	皮带运输机
	75
	4台
	筛储焦工段
	S,145
	隔声

	
	振动筛
	85
	1台
	筛煤楼
	W,115
	专门筛煤楼，减振、厂房隔声

	
	振动筛
	95
	3台
	筛焦楼
	W,220
	专门筛焦楼，减振、厂房隔声

	
	推焦机
	80
	24台
	炭化工段
	S,160
	减振、厂房隔声等

	
	烘干设施
	85
	12台
	炭化工段
	S,160
	消声、减振等

	
	鼓风机
	85
	18台
	炭化工段
	S,160
	消声、减振、隔声等

	
	泵
	80
	3台
	净化工段
	W,160
	消声、减振、隔声等

	
	
	85
	2台
	煤气发生炉
	W,160
	消声、减振、隔声等

	
	
	80
	16台
	污水处理
	W,215
	消声、减振、隔声等

	
	空压机、风机
	90
	2台
	净化工段
	W,160
	消声、减振、隔声等

	
	
	85
	8台
	煤气发生炉
	W,160
	消声、减振、隔声等

	
	
	85
	2台
	污水处理
	W,215
	消声、减振、隔声等



已建项目固废治理措施
金属镁生产线产生的固体废物主要为还原渣、精炼渣和各产尘点除尘器收集的除尘灰，经收集后外售有资质的水泥生产企业综合利用。
焦化厂产生的固体废物主要是除尘器收尘灰、烟气脱硫产生的石膏、煤气净化产生的焦油和焦油渣、酚氨废水站预处理产生的酚钠液、污水处理站产生的污泥；收尘灰送沫煤棚储存外售，焦油渣送入炭化炉焚烧无害化处置；焦油委托有资质单位综合利用；废矿物油和实验室废液委托哈密市海纳矿业有限公司处置；酚钠废液、蒸氨塔残渣、污水站污泥委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司通过水泥窑协同处置。
[bookmark: _Toc20794]已建项目污染物排放及达标情况
已建项目废水排放情况
（1）酚氨废水
已建项目酚氨废水产生量约为2.0m3/h（15000m3/a），产生后排入酚氰污水处理站处理达标后用于熄焦工序。根据2026年1月新疆蓝庆坤环保科技有限公司出具的检测报告（报告编号：LQK25740B01），处理后的生产废水监测结果见表3.1-9。
表3.1-9焦化厂生产废水监测结果表单位：mg/L（pH值除外）
	序号
	监测因子
	检测结果
	标准限值
	达标状况

	1
	pH
	8.4
	6-9
	达标

	2
	SS
	8
	70
	达标

	3
	COD
	13
	150
	达标

	4
	氨氮
	1.42
	25
	达标

	5
	BOD5
	3.9
	30
	达标

	6
	挥发酚
	﹤0.01
	0.5
	达标

	7
	氰化物
	﹤0.004
	0.2
	达标



[bookmark: OLE_LINK273]由表3.1-10可知，酚氰污水处理站清水池水质满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表1现有企业水污染物排放浓度限值要求（间接标准）。
（2）生活污水
已建项目职工330人，生活污水产生量约为12672m3/a（38.4m3/d），生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂进行处理。
已建项目废气排放情况
3.1.4.2.1排放达标情况分析
（1）有组织排放情况分析
已建项目合金焦生产线配套设置4个有组织废气排放口，分别为半焦筛分1（DA001）、半焦筛分2（DA005）、半焦烘干（DA002）及煤气净化脱硫塔（DA006）。根据企业提供相关资料，项目入炉煤为采购的合格商品煤；现阶段合金焦生产线配套的半焦筛分、半焦烘干、煤气净化脱硫塔等废气产生生产设施尚未投入运行，因此合金焦生产线现阶段未对有组织废气开展监测。
金属镁生产线有组织排放口包括3个主要排放口和5个一般排放口，主要排放口检测数据采用2025年在线监测数据的年报表统计分析，一般排放口采用企业例行监测数据进行分析。
表3.1-10精炼炉排放口（DA009）废气排放情况一览表
	时间
	颗粒物
	SO2
	NOx
	流量干
×104m3/m
	O2
%
	烟气温度
℃
	烟气压力
kPa
	烟气流速
m/s
	烟气湿度
%

	
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1月
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null

	2月
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null

	3月
	7.63
	17.16
	0.0067
	50.38
	113.05
	0.0406
	87.65
	197.12
	0.0723
	88.19
	15.51
	62.62
	-0.01
	3.78
	13.38

	4月
	6.12
	16.48
	0.0139
	55.87
	149.65
	0.1258
	108.30
	293.77
	0.2422
	228.56
	16.36
	42.10
	-0.01
	3.23
	9.72

	5月
	6.22
	561.40
	0.0076
	11.43
	183.04
	0.0259
	48.99
	304.89
	0.1111
	110.18
	19.32
	33.19
	0.00
	1.44
	4.42

	6月
	10.36
	21.37
	0.0218
	9.98
	20.34
	0.0212
	290.85
	599.14
	0.6093
	210.90
	14.98
	40.75
	0.00
	3.01
	10.80

	7月
	8.57
	21.15
	0.0164
	9.78
	25.08
	0.0171
	179.09
	430.38
	0.3464
	195.17
	15.88
	41.68
	0.00
	2.68
	10.38

	8月
	11.13
	21.82
	0.0215
	8.82
	17.58
	0.0156
	198.70
	390.74
	0.3752
	191.68
	14.67
	47.90
	0.00
	2.88
	15.83

	9月
	15.41
	27.73
	0.0254
	15.41
	27.29
	0.0258
	183.52
	315.34
	0.2904
	165.09
	13.89
	39.60
	0.00
	2.34
	10.25

	10月
	14.99
	22.34
	0.0253
	7.97
	11.71
	0.0125
	316.66
	469.25
	0.5237
	168.90
	12.69
	39.90
	-0.01
	2.32
	10.41

	11月
	11.09
	-358.37
	0.0129
	36.98
	63.69
	0.0679
	107.48
	208.30
	0.1939
	120.44
	13.53
	22.11
	0.00
	1.54
	3.10

	12月
	12.48
	21.85
	0.0280
	122.81
	212.22
	0.2612
	268.36
	464.63
	0.5699
	225.25
	13.86
	32.49
	-0.01
	2.85
	5.24

	平均值
	10.40
	37.29
	0.0180
	32.94
	82.37
	0.0613
	178.96
	367.36
	0.3334
	170.44
	15.07
	40.23
	0.00
	2.61
	9.35

	最大值
	15.41
	561.40
	0.0280
	122.81
	212.22
	0.2612
	316.66
	599.14
	0.6093
	228.56
	19.32
	62.62
	0.00
	3.78
	15.83

	最小值
	6.12
	-358.37
	0.0067
	7.97
	11.71
	0.0125
	48.99
	197.12
	0.0723
	88.19
	12.69
	22.11
	-0.01
	1.44
	3.10

	样本数
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	排放标准
	——
	50
	——
	——
	400
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——






表3.1-11白云石煅烧窑排放口（DA010）废气排放情况一览表
	时间
	颗粒物
	SO2
	NOx
	流量干
×104m3/m
	O2
%
	烟气温度
℃
	烟气压力
KPa
	烟气流速
m/s
	烟气湿度
%

	
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1月
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null

	2月
	87.87
	-1324.90
	1.7830
	26.21
	-16.55
	0.5546
	44.30
	-19.41
	0.9249
	1880.09
	12.14
	117.88
	0.01
	6.08
	0.62

	3月
	93.76
	146.29
	5.3372
	34.06
	46.54
	1.8896
	114.83
	157.26
	6.5125
	5650.00
	11.47
	130.86
	0.01
	7.10
	0.69

	4月
	86.39
	117.76
	5.2902
	14.50
	21.00
	0.8726
	163.09
	217.03
	9.9351
	6075.25
	11.70
	138.59
	0.82
	7.96
	0.92

	5月
	44.47
	2727.61
	1.6755
	23.74
	176.45
	1.1457
	34.73
	204.14
	1.5260
	2787.99
	17.99
	66.60
	0.00
	3.51
	1.48

	6月
	70.20
	93.91
	4.5570
	28.54
	37.47
	1.8592
	188.48
	250.65
	12.1035
	6502.77
	11.62
	143.35
	0.01
	9.02
	4.77

	7月
	87.83
	112.69
	5.1944
	8.28
	10.24
	0.5131
	172.94
	222.95
	10.0746
	5907.72
	11.36
	147.91
	0.01
	8.06
	5.38

	8月
	75.81
	103.15
	4.5018
	9.62
	12.99
	0.5737
	190.90
	251.51
	11.0346
	5927.75
	11.62
	141.44
	0.01
	7.96
	5.37

	9月
	76.05
	108.18
	4.5450
	4.10
	5.78
	0.2417
	234.64
	324.50
	13.9062
	5930.47
	12.05
	142.37
	0.01
	8.23
	4.84

	10月
	82.98
	113.18
	6.0692
	2.70
	3.69
	0.1830
	287.53
	391.71
	20.9871
	7312.01
	11.94
	145.86
	0.00
	9.83
	4.38

	11月
	52.08
	1402.88
	2.5605
	5.08
	100.12
	0.2553
	123.78
	253.22
	7.3912
	3635.16
	16.82
	68.81
	0.01
	4.52
	1.99

	12月
	78.89
	111.14
	4.9143
	6.77
	9.75
	0.4222
	303.29
	415.45
	18.7237
	6215.30
	12.00
	125.61
	0.01
	7.88
	3.41

	平均值
	76.03
	337.44
	4.2207
	14.87
	37.04
	0.7737
	168.95
	242.64
	10.2836
	5256.77
	12.79
	124.48
	0.08
	7.29
	3.08

	最大值
	93.76
	2727.61
	6.0692
	34.06
	176.45
	1.8896
	303.29
	415.45
	20.9871
	7312.01
	17.99
	147.91
	0.82
	9.83
	5.38

	最小值
	44.47
	-1324.90
	1.6755
	2.70
	-16.55
	0.1830
	34.73
	-19.41
	0.9249
	1880.09
	11.36
	66.60
	0.00
	3.51
	0.62

	样本数
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	排放标准
	——
	150
	——
	——
	400
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——






表3.1-12还原炉排放口（DA016）废气排放情况一览表
	时间
	颗粒物
	SO2
	NOx
	流量干
×104m3/m
	O2
%
	烟气温度
℃
	烟气压力
kPa
	烟气流速
m/s
	烟气湿度
%

	
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	实测
mg/m3
	折算
mg/m3
	排放量
t/m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1月
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null

	2月
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null

	3月
	29.87
	35.48
	0.2587
	250.48
	295.47
	2.2820
	290.48
	345.40
	2.4743
	870.98
	10.59
	79.03
	-0.03
	6.41
	9.24

	4月
	35.77
	40.00
	1.0070
	206.84
	232.03
	5.8369
	281.73
	315.47
	7.8253
	2810.37
	9.94
	66.73
	-0.03
	7.34
	10.63

	5月
	23.05
	752.34
	0.5678
	50.84
	105.33
	1.5201
	98.70
	203.23
	3.0663
	1798.92
	16.39
	56.08
	-0.02
	4.50
	5.35

	6月
	20.09
	23.51
	0.5430
	127.14
	147.37
	3.3367
	231.33
	269.28
	6.1005
	2675.25
	10.37
	71.65
	-0.03
	7.94
	14.63

	7月
	22.87
	30.58
	0.7224
	107.93
	141.72
	3.3752
	187.84
	248.61
	5.9146
	3166.74
	11.69
	69.95
	-0.04
	8.48
	12.18

	8月
	23.02
	31.14
	0.6719
	109.41
	148.69
	3.1183
	179.74
	244.29
	5.1558
	2955.82
	11.91
	70.23
	-0.04
	8.13
	11.46

	9月
	29.38
	32.71
	0.7163
	202.15
	226.01
	5.0103
	241.36
	270.34
	5.8520
	2469.05
	9.94
	76.69
	-0.03
	6.83
	12.30

	10月
	34.63
	38.73
	0.9720
	232.82
	261.05
	6.4958
	239.73
	269.10
	6.6612
	2806.98
	9.98
	64.83
	-0.03
	7.04
	10.57

	11月
	25.34
	425.64
	0.5217
	126.47
	195.77
	2.6842
	124.87
	191.68
	2.5425
	1982.84
	14.63
	53.55
	-0.02
	5.00
	5.40

	12月
	31.86
	50.87
	0.6984
	253.52
	327.40
	5.5705
	241.87
	319.71
	5.3701
	2144.59
	11.67
	59.41
	-0.01
	6.46
	8.08

	平均值
	27.59
	146.10
	0.6679
	166.76
	208.08
	3.9230
	211.76
	267.71
	5.0963
	2368.15
	11.71
	66.81
	-0.03
	6.81
	9.98

	最大值
	35.77
	752.34
	1.0070
	253.52
	327.40
	6.4958
	290.48
	345.40
	7.8253
	3166.74
	16.39
	79.03
	-0.01
	8.48
	14.63

	最小值
	20.09
	23.51
	0.2587
	50.84
	105.33
	1.5201
	98.70
	191.68
	2.4743
	870.98
	9.94
	53.55
	-0.04
	4.50
	5.35

	样本数
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	排放标准
	——
	50
	——
	——
	400
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——




根据表3.1-10～表3.1-12在线监测数据可知，监测结果中部分污染物折算浓度出现异常高值或负值。经与建设单位、在线监测运维单位核实：上述异常数据产生时段对应企业当月停产工况；装置停产期间烟气量、氧含量等烟气基础参数失去正常工况条件，参数异常波动进而造成在线监测系统自动折算后的浓度失真，最终年报统计数据呈现异常。本次评价对上述停产工况对应的失真异常数据予以剔除，采用有效正常生产工况监测数据进行分析，核算结果显示各污染物排放浓度均满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）相关限值要求。
表3.1-13一般排放口废气排放情况一览表
	[bookmark: OLE_LINK19]检测排放口
	检测项目
	检测时间
	2025年12月8日

	
	
	检测结果
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	标准

	球磨机废气排气筒（DA007）
	颗粒物
	排气流量（Nm³/h）
	12098
	11042
	11579
	11573
	/

	
	
	实测浓度（mg/m³）
	31.4
	34.8
	37.9
	34.7
	50

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.38
	0.38
	0.44
	0.4
	/

	配料及压球机废气排气筒（DA008）
	颗粒物
	排气流量（Nm³/h）
	453
	442
	450
	448
	/

	
	
	实测浓度（mg/m³）
	22.4
	25.3
	25.1
	24.3
	50

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	/

	精炼炉、铸锭机废气排气筒（DA011）
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m³）
	121.6
	110.3
	162.1
	131.3
	400

	
	
	排放速率（kg/h）
	6.08
	5.52
	8.11
	6.56
	/

	煤磨机废气排气筒（DA017）
	颗粒物
	排气流量（Nm³/h）
	3872
	3691
	3585
	3716
	/

	
	
	实测浓度（mg/m³）
	41.5
	42.6
	45.4
	43.2
	50

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	/

	白云石破碎筛分废气排气筒（DA018）
	颗粒物
	排气流量（Nm³/h）
	159
	157
	153
	156
	/

	
	
	实测浓度（mg/m³）
	31.1
	42.8
	34.3
	36.1
	50

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.005
	0.01
	0.01
	0.01
	/



根据表3.1-13检测数据，金属镁生产线有组织废气的排放满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）的要求。
（2）无组织废气排放现状
厂界及焦炉炉顶无组织废气排放现状采用新疆蓝庆坤环保科技有限公司2026年1月5日出具的企业2025年12月检测报告（报告编号：LQK25740B01）进行统计分析，具体内容如下：
①厂界无组织废气排放现状
厂界无组织废气排放现状见表3.1-14。


表3.1-14厂界无组织废气排放情况一览表 单位：mg/m³
	采样日期：2025年12月26日—12月31日

	采样点
	样品
	氨
(mg/m³)
	氮氧
化物（mg/m³）
	二氧
化硫
(mg/m³)
	颗粒物（µg/m³）
	硫化氢
(mg/m³)
	苯并[a]芘（ng/m³）
	氰化氢（mg/m³）
	苯（mg/m³）
	酚类化合物（mg/m³）

	厂界
上风向
1#
	第一次
	0.09
	0.075
	0.032
	0.506
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.008

	
	第二次
	0.11
	0.071
	0.037
	0.525
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.010

	
	第三次
	0.10
	0.068
	0.034
	0.462
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.009

	厂界
下风向
2#
	第一次
	0.17
	0.139
	0.057
	0.653
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.012

	
	第二次
	0.14
	0.150
	0.050
	0.597
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.011

	
	第三次
	0.19
	0.140
	0.052
	0.685
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.014

	厂界
下风向
3#
	第一次
	0.15
	0.144
	0.049
	0.644
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.012

	
	第二次
	0.18
	0.135
	0.051
	0.707
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.014

	
	第三次
	0.17
	0.138
	0.055
	0.739
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.015

	厂界
下风向
4#
	第一次
	0.17
	0.133
	0.052
	0.677
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.014

	
	第二次
	0.13
	0.130
	0.059
	0.628
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.016

	
	第三次
	0.15
	0.136
	0.054
	0.568
	<0.2×10-3
	<1.3
	<2×10-3
	<1.5×10-3
	0.015



[bookmark: OLE_LINK272]根据上表检测数据，企业厂界无组织废气排放浓度满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表4及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界标准限值要求。
②炉顶无组织废气排放现状
炉顶无组织废气排放情况见表3.1-15。
表3.1-15炉顶无组织废气排放情况一览表
	采样日期：2025年12月26—27日

	采样点
	样品编号
	氨
(mg/m³)
	硫化氢
(mg/m³)
	苯可溶物
(mg/m³)
	颗粒物（mg/m³）
	苯并[a]芘（ng/m³）

	焦炉炉顶
	第一次
	0.35
	<0.2×10-3
	0.56
	2.42
	24

	
	第二次
	0.48
	<0.2×10-3
	0.53
	2.14
	25

	
	第三次
	0.29
	<0.2×10-3
	0.49
	2.31
	31



根据上表检测数据，企业焦炉炉顶无组织废气排放浓度满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表3焦炉炉顶标准限值要求。
3.1.4.2.2排放量分析
（1）有组织废气排放量
①金属镁生产线
金属镁生产线三个主要排放口涉及的污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，有组织废气排放总量根据企业2025年执行报告的年报表数据统计，一般排放口污染物主要是颗粒物，根据企业2025年例行检测报告检测数据计算统计。
[bookmark: OLE_LINK97]表3.1-16已建项目金属镁生产线有组织废气排放总量一览表
	[bookmark: OLE_LINK104]排放口
	污染物
	实际排放量（t/a）
	许可排放量

	精炼废气排放口DA009
	颗粒物
	3.4174
	4.20

	
	氮氧化物
	3.9714
	12.24

	
	二氧化硫
	1.6486
	13.43

	煅烧窑烟囱DA010
	颗粒物
	46.5551
	124.51

	
	氮氧化物
	119.6554
	201.83

	
	二氧化硫
	9.8717
	136.64

	还原炉排放口DA016
	颗粒物
	18.5959
	32.88

	
	氮氧化物
	61.96
	95.95

	
	二氧化硫
	49.8839
	108.66

	球磨机废气排放口DA007
	颗粒物
	3.0
	/

	配料及压球机排放口DA008
	颗粒物
	0.075
	/

	精炼炉、铸锭机废气排放口DA011
	二氧化硫
	49.2
	/

	煤磨机废气排放口DA017
	颗粒物
	1.2
	/

	白云石破碎筛分废气排放口DA018
	颗粒物
	0.075
	/

	注：实际生产负荷下的排放总量。



根据上表分析可知，已建项目各污染物实际排放总量均未超出排污许可证载明的许可排放总量，污染物排放满足排污许可管控要求。
②合金焦生产线
合金焦生产线近几年实际生产中破碎筛分和筛焦均未投用，无有组织废气检测数据，本报告参照环评及验收阶段数据进行统计。
表3.1-17已建项目合金焦生产线有组织废气排放总量一览表
	[bookmark: OLE_LINK100]排放口
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	许可排放量

	备煤工段废气排放口
	[bookmark: OLE_LINK99]颗粒物
	0.325
	2.34
	8.775

	[bookmark: OLE_LINK98]半焦烘干废气排放口
	颗粒物
	0.87
	6.264
	13.975

	[bookmark: OLE_LINK146]
	二氧化硫
	1.03
	7.416
	7.8

	
	氮氧化物
	1.49
	10.728
	46.095

	筛贮焦工段废气排放口
	颗粒物
	0.175
	1.26
	8.775



（2）无组织废气排放量
①炭化炉区无组织废气排放量
由于无组织废气无法通过检测数据计算，本报告无组织废气根据现有项目环评报告数据结合实际负荷进行统计，炭化炉区无组织废气排放量如下：
[bookmark: OLE_LINK106]表3.1-18炭化炉区无组织废气排放情况一览表
	污染物
	单位
	颗粒物
	硫化氢
	氨
	苯并[a]芘

	排放量
	t/a
	4.0358
	0.0320
	0.1017
	0.0000432

	排放速率
	kg/h
	0.5605
	0.0044
	0.0141
	0.000006



②焦油罐区无组织废气
焦油罐区无组织废气按照焦油实际最大储存量根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中推荐的《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（〔2015〕104号文）中公式计算，具体计算过程如下：
项目煤焦油储存挥发损失计算参数见表3.1-19，计算结果见表3.1-20。
表3.1-19立式固定储罐参数
	容积
(m³)
	直径
(m)
	罐壁/顶颜色
	呼吸阀
压力设
定（pa）
	呼吸阀真空设定
	罐体高度（m）
	年平均储存高
度（m）
	罐半径（m）
	真实蒸气压（kPa）

	900
	10
	灰色
	+1760Pa
	-295Pa
	12
	10
	5
	1.459694308



[bookmark: OLE_LINK115]表3.1-20储罐废气产生量计算结果一览表
	原料名称
	罐形
	单罐容积（m3）
	数量
	静止损失（t/a）
	工作损失（t/a）
	总损失量（t/a）

	煤焦油
	固定顶
	900
	2
	0.85
	1.90
	2.75

	注：按照2025年总周转量2.4万吨计算。



已建项目焦油罐区废气未收集，均以无组织形式排放，则无组织挥发性有机废气排放总量为2.75t/a（0.386kg/h）。
③氨水罐区无组织废气
由于无组织废气无法通过检测数据计算，本报告无组织废气根据现有项目环评报告数据结合实际负荷进行统计，氨水罐区废气均以无组织形式排放，则无组织排放量统计如下：
[bookmark: OLE_LINK116]表3.1-21煤气净化工段废气产排情况一览表
	单位
	苯并[a]芘
	氰化氢
	酚类
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	t/a
	4.66667E-05
	0.0035
	[bookmark: OLE_LINK86]0.0161
	0.0819
	0.0049
	0.1229

	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK31]kg/h
	5.83333E-06
	0.0007
	0.0021
	0.0112
	0.0007
	0.0168



④装卸车站无组织废气
装卸车站无组织废气按照焦油实际最大装载量根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中推荐的《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（〔2015〕104号文）中公式计算。已建项目装卸废气为收集治理，均以无组织形式排放，则无组织排放量统计如下：
[bookmark: OLE_LINK117]表3.1-22已建项目产品装载过程VOCs产生情况表
	物质
	装载方式
	状态
	装车量（t/a）
	油品密度（t/m3）
	装车量（m3/a）
	油气摩尔分子质量（g/moL）
	产生量（t/a）

	煤焦油
	底部/液下装载
	正常工况
	24000
	0.9802
	24484.8
	190
	0.373

	注：按照2025年总生产量2.4万吨计算。



⑤固体储仓无组织废气
合金焦生产线固体储仓主要是原料煤、产品兰炭和沫煤储存，金属镁生产线固体储存主要是白云石堆场贮存的白云石和还原渣堆场贮存的还原渣。储存过程无组织颗粒物排放总量按照实际储存最大量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的附件2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中源强核算方法进行计算，具体计算过程如下：
A.颗粒物产生量核算
工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：


式中：

 指颗粒物产生量（单位：吨）；

指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

指年物料运载车次（单位：车）；

指单车平均运载量（单位：吨/车）；



指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），指各省风速概化系数，指物料含水率概化系数；

指堆场风蚀扬尘概化系数；

指堆场占地面积（单位：平方米）。
计算参数取值见下表：
表3.1-23已建项目堆场和储仓无组织颗粒物产生量计算参数一览表
	生产线
	煤仓
	储存形式
	类别
	Nc×D（t/a）
	a
	b
	Ef
	S(m2)
	颗粒物产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）

	合金焦生产
	原煤储库
	封闭储库
	原煤
	302499
	0.0011
	0.0054
	34.1418
	7500
	573.75
	79.69

	
	合金焦储库
	封闭储库
	碎焦炭
	15.05
	0.0011
	0.0018
	18.2208
	13970
	509.10
	70.71

	金属镁生产线
	白云石堆场
	露天堆存
	混合矿石
	122275.34
	0.0011
	0.0084
	0
	27740
	16.01
	2.22

	
	还原渣堆场
	露天堆存
	炉渣
	58877.7
	0.0011
	0.0005
	46.1652
	756
	199.33
	27.69

	
	萤石粉储库
	封闭储库
	陈年石灰石
	205.08
	0.0011
	0.0004
	5.6502
	1620
	18.87
	2.62

	
	粉煤储库
	封闭储库
	碎焦炭
	170793.61
	0.0011
	0.0018
	18.2208
	36
	105.69
	14.68



B.颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)
式中：
Р：指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc：指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；
Tm：指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。
已建项目除白云石和还原渣采用露天堆放外，其他均采用封闭储库，根据附录4，封闭式仓库控制效率为99%，则无组织颗粒物排放情况见下表：
[bookmark: OLE_LINK118]表3.1-24已建项目固体储存无组织颗粒物排放一览表
	生产线
	煤仓
	储存形式
	颗粒物产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	控制效率（%）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	合金焦生产线
	原煤储库
	封闭储库
	573.75
	79.69
	99
	5.738
	0.797

	
	合金焦储库
	封闭储库
	509.10
	70.71
	99
	5.091
	0.707

	
	排放总量
	1082.85
	150.40
	/
	10.829
	1.504

	金属镁生产线
	白云石堆场
	露天堆存
	16.01
	2.22
	0
	0.160
	0.022

	
	还原渣堆场
	露天堆存
	199.33
	27.69
	0
	1.993
	0.277

	
	萤石粉储库
	封闭储库
	18.87
	2.62
	99
	0.189
	0.026

	
	粉煤储库
	封闭储库
	105.69
	14.68
	99
	1.057
	0.147

	
	排放总量
	339.90
	47.21
	/
	3.399
	0.4721



⑥设备动静密封点
[bookmark: OLE_LINK119]已建项目动静密封点有机废气排放量根据2025年“泄漏检测与修复”（LDAR）常规检测报告统计数据进行分析，涉及VOCs的受控密封点共有1040个，每年开展两次检测，全年排放总量为0.253t/a。
（3）已建项目废气排放总量
表3.1-25已建项目废气排放总量一览表
	生产线
	类别
	污染物种类
	污染物总量（t/a）

	合金焦生产线
	有组织废气
	颗粒物
	9.864

	
	
	二氧化硫
	7.416

	
	
	氮氧化物
	10.728

	
	无组织废气
	颗粒物
	14.865

	
	
	硫化氢
	0.0369

	
	
	氨
	0.1836

	
	
	酚类
	0.0187

	
	
	苯并[a]芘
	8.98667E-05

	
	
	氰化氢
	0.0035

	
	
	非甲烷总烃
	3.4989

	金属镁生产线
	有组织废气
	颗粒物
	72.9184

	
	
	二氧化硫
	110.60

	
	
	氮氧化物
	185.5868

	
	无组织废气
	颗粒物
	3.399



[bookmark: OLE_LINK103]已建项目噪声排放情况
噪声排放采用哈密三缘环境检测有限公司2025年12月5日出具的企业2025年第四季度检测报告（报告编号：HMSY-WZ2025052号）进行统计分析，具体排放情况见表3.1-26。
表3.1-26已建项目厂界噪声排放情况一览表
	编号
	测点位置
	昼间检测时间
	昼间测量值
Leq(dB)
	夜间检测时间
	夜间测量值
Leq(dB)

	1
	项目区东侧厂界外1米
	14:44:07
	48.7
	00:14:00
	39.9

	2
	项目区北侧厂界外1米
	14:50:55
	45.8
	00:22:01
	38.2

	3
	项目区西侧厂界外1米
	14:57:15
	48.5
	00:29:12
	37.9

	4
	项目区南侧厂界外1米
	15:06:46
	48.5
	00:36:23
	38.5



根据检测结果分析，企业厂界四周噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
已建项目固废处置情况
已建项目固废产生根据实际情况进行统计，具体产生量见表3.1-27。


表3.1-27已建项目固废产生情况一览表
	生产线
	固废名称
	产生量（t/a）
	处置方式

	[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK131]焦化厂
	污水处理的污泥
	50
	委托有资质单位处置

	
	蒸氨塔残渣
	2.5
	

	
	酚钠废液
	0.5
	

	
	焦油渣
	85
	送入炭化炉焚烧无害化处理

	
	焦油
	2.4万
	委托有资质单位综合利用

	镁及镁合金生产线
	白云石筛分收尘灰
	345
	外售有资质的水泥生产企业

	
	煅烧烟气收尘灰
	2672.8
	

	
	还原炉加料、出渣除尘灰
	47
	

	
	还原渣
	58877.7
	

	
	精炼渣
	3850
	

	[bookmark: OLE_LINK21]
	脱硫石膏
	112
	一般固废填埋场填埋

	维修车间
	废矿物油
	4.6
	委托有资质单位处置

	
	废油桶
	2.5
	

	
	铅蓄电池
	1
	

	实验室
	实验室废液
	0.5
	委托有资质单位处置

	办公生活
	生活垃圾
	38
	填埋处置



[bookmark: _Toc15158]已建项目“三废”排放汇总
表3.1-28已建项目“三废”排放汇总一览表
	[bookmark: OLE_LINK105]类别
	污染物种类
	单位
	已建项目排放量

	废气
	有组织废气
	合金焦生产线
	颗粒物
	t/a
	9.864

	
	
	
	二氧化硫
	t/a
	7.416

	
	
	
	氮氧化物
	t/a
	10.728

	
	
	金属镁生产线
	颗粒物
	t/a
	72.918

	
	
	
	二氧化硫
	t/a
	110.604

	
	
	
	氮氧化物
	t/a
	185.587

	
	
	合计
	颗粒物
	t/a
	82.782

	
	
	
	二氧化硫
	t/a
	118.02

	
	
	
	氮氧化物
	t/a
	196.315

	[bookmark: OLE_LINK120]
	无组织
	合金焦生产线
	[bookmark: OLE_LINK121]颗粒物
	t/a
	14.865

	
	
	
	H2S
	t/a
	0.0369

	
	
	
	NH3
	t/a
	0.1836

	
	
	
	酚类
	t/a
	0.0161

	
	
	
	苯并[a]芘
	t/a
	8.98667E-05

	
	
	
	氰化氢
	t/a
	0.0035

	
	
	
	非甲烷总烃
	[bookmark: OLE_LINK122]t/a
	3.4989

	
	
	金属镁生产线
	颗粒物
	t/a
	3.399

	废水
	剩余氨水
	废水量
	万m3/a
	1.5

	
	
	BOD5
	t/a
	0.059

	
	
	CODcr
	t/a
	0.195

	
	
	氨氮
	t/a
	0.021

	
	
	总氮
	t/a
	/

	
	
	总磷
	t/a
	/

	
	
	石油类
	t/a
	/

	
	
	挥发酚
	t/a
	/

	
	
	硫化物
	t/a
	/

	
	
	苯
	t/a
	/

	
	
	氰化物
	t/a
	/

	
	
	苯并（a）芘
	t/a
	/

	
	生活污水
	污水量
	万m3/a
	1.27

	
	
	COD
	t/a
	5.105

	
	
	BOD
	t/a
	2.552

	
	
	氨氮
	t/a
	0.319

	
	
	SS
	t/a
	3.191

	固废
	一般固废
	收尘灰
	t/a
	3064.8

	
	
	废滤袋
	t/a
	1.5

	
	
	还原渣
	t/a
	58877.7

	
	
	精炼渣
	t/a
	3850

	
	
	脱硫石膏
	t/a
	112

	
	危险废物
	污水处理的污泥
	t/a
	50

	
	
	蒸氨塔残渣
	t/a
	2.5

	
	
	酚钠废液
	t/a
	0.5

	
	
	焦油渣
	t/a
	85

	
	
	焦油
	万t/a
	2.4

	
	
	废矿物油
	t/a
	4.6

	
	
	废油桶
	t/a
	2.5

	
	
	铅蓄电池
	t/a
	1

	
	
	实验室废液
	t/a
	0.5

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	t/a
	38



[bookmark: _Toc26090]已建项目排污许可制度执行情况
根据原环境保护部文件《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号），排污许可证执行情况作为落实固定污染源环评文件审批的重要保障。
根据原环境保护部办公厅文件，环办环评〔2017〕84号，《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》：“五、改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据。”要求，本次评价从自行监测、环境管理台账、排污许可执行报告、环境信息公开等方面回顾现有工程排污许可证执行情况。
排污许可证申领情况
[bookmark: OLE_LINK288][bookmark: OLE_LINK71]新疆腾翔镁制品有限公司根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-018）、《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—镁冶炼》（HJ933-2017）等文件的要求申请了排污许可证，并于2017年12月30日首次通过了哈密市环保局的审批，证书编号：916500006734227420001P，行业类别：镁冶炼，炼焦。首次申领后企业在生产管理过程中对原有排污许可证相关信息进行了多次变更，最近一次审核通过时间为2025年11月10日，排污许可证有效期为自2026年1月1日起至2030年12月31日止。
自行监测执行情况
现有项目自行监测与排污许可证要求对比分析如下：
表3.1-29现有项目自行检测情况一览表
	序号
	类别
	编号
	排放口名称
	污染物名称
	检测方式
	检测频次
	实际检测情况

	废气

	1
	废气
	DA001
	筛分1
	颗粒物
	手工
	1次/半年
	实际生产中相关产生废气的生产设施未投入使用，因此未开展检测

	2
	废气
	DA002
	烘干排口
	氮氧化物
	手工
	1次/半年
	

	3
	
	
	
	二氧化硫
	手工
	1次/半年
	

	4
	
	
	
	颗粒物
	手工
	1次/半年
	

	5
	废气
	DA005
	筛分2
	颗粒物
	手工
	1次/半年
	

	6
	废气
	DA006
	煤气净化
	氨（氨气）
	手工
	1次/季
	

	7
	
	
	
	硫化氢
	手工
	1次/季
	

	8
	废气
	DA007
	球磨机排口
	颗粒物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	9
	废气
	DA008
	装置排气口
	颗粒物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	10
	废气
	DA009
	精炼废气排放口
	氮氧化物
	自动
	1次/6小时，一天不低于4次
	自动

	11
	废气
	
	
	二氧化硫
	自动
	
	自动

	12
	废气
	
	
	颗粒物
	自动
	
	自动

	13
	废气
	DA010
	窑尾烟囱口
	氮氧化物
	自动
	1次/6小时，一天不低于4次
	自动

	14
	废气
	
	
	二氧化硫
	自动
	
	自动

	15
	废气
	
	
	颗粒物
	自动
	
	自动

	16
	废气
	DA011
	精炼坩埚和铸锭机通风废气排口
	二氧化硫
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	17
	废气
	DA016
	还原烟气排口
	氮氧化物
	自动
	1次/6小时，一天不低于4次
	自动

	18
	废气
	
	
	二氧化硫
	自动
	
	自动

	19
	废气
	
	
	颗粒物
	自动
	
	自动

	20
	废气
	DA017
	煤磨排口
	颗粒物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	21
	废气
	DA018
	白云石筛分排口
	颗粒物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	22
	废气
	厂界
	/
	氨（氨气）
	手工
	1次/季
	1次/季

	23
	废气
	厂界
	/
	氮氧化物
	手工
	1次/季
	1次/季

	24
	废气
	厂界
	/
	氰化氢
	手工
	1次/季
	1次/季

	25
	废气
	厂界
	/
	二氧化硫
	手工
	1次/季
	1次/季

	26
	废气
	厂界
	/
	二氧化硫
	手工
	1次/季
	1次/季

	27
	废气
	厂界
	/
	硫化氢
	手工
	1次/季
	1次/季

	28
	废气
	厂界
	/
	酚类
	手工
	1次/季
	1次/季

	29
	废气
	厂界
	/
	苯并[a]芘
	手工
	1次/季
	1次/季

	30
	废气
	厂界
	/
	颗粒物
	手工
	1次/季
	1次/季

	31
	废气
	厂界
	/
	颗粒物
	手工
	1次/季
	1次/季

	32
	废气
	焦炉炉顶
	/
	氨（氨气）
	手工
	1次/季
	1次/季

	33
	废气
	
	/
	硫化氢
	手工
	1次/季
	1次/季

	34
	废气
	
	/
	苯可溶物
	手工
	1次/季
	1次/季

	35
	废气
	
	/
	苯并[a]芘
	手工
	1次/季
	1次/季

	36
	废气
	
	/
	颗粒物
	手工
	1次/季
	1次/季

	废水

	1
	废水
	DW001
	熄焦车间排口
	pH值
	手工
	1次/年
	1次/年

	2
	废水
	DW001
	熄焦车间排口
	悬浮物
	手工
	1次/年
	1次/年

	3
	废水
	DW001
	熄焦车间排口
	化学需氧量
	手工
	1次/年
	1次/年

	4
	废水
	DW001
	熄焦车间排口
	氨氮（NH3-N）
	手工
	1次/年
	1次/年

	5
	废水
	DW001
	熄焦车间排口
	氰化物
	手工
	1次/年
	1次/年

	6
	废水
	DW001
	熄焦车间排口
	挥发酚
	手工
	1次/年
	1次/年

	7
	废水
	DW002
	生活污水
	pH值
	手工
	1次/年
	未开展

	8
	废水
	DW002
	生活污水
	悬浮物
	手工
	1次/年
	未开展

	9
	废水
	DW002
	生活污水
	五日生化需氧量
	手工
	1次/年
	未开展

	10
	废水
	DW002
	生活污水
	化学需氧量
	手工
	1次/年
	未开展

	11
	废水
	DW002
	生活污水
	总氮（以N计）
	手工
	1次/年
	未开展

	12
	废水
	DW002
	生活污水
	氨氮（NH3-N）
	手工
	1次/年
	未开展

	13
	废水
	DW002
	生活污水
	总磷（以P计）
	手工
	1次/年
	未开展

	14
	废水
	DW002
	生活污水
	动植物油
	手工
	1次/年
	未开展

	土壤

	1
	土壤
	监测点位
	回转窑前，还原车间前，循环池
	总汞
	手工
	1次/年
	1次/年

	2
	土壤
	监测点位
	
	总镉
	手工
	1次/年
	1次/年

	3
	土壤
	监测点位
	
	六价铬
	手工
	1次/年
	1次/年

	4
	土壤
	监测点位
	
	总砷
	手工
	1次/年
	1次/年

	5
	土壤
	监测点位
	
	总铅
	手工
	1次/年
	1次/年

	6
	土壤
	监测点位
	
	总铜
	手工
	1次/年
	1次/年

	7
	土壤
	监测点位
	
	2-氯酚
	手工
	1次/年
	1次/年

	8
	土壤
	监测点位
	
	一氯甲烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	9
	土壤
	监测点位
	
	二氯甲烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	10
	土壤
	监测点位
	
	四氯甲烷（四氯化碳）
	手工
	1次/年
	1次/年

	11
	土壤
	监测点位
	
	1，1-二氯乙烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	12
	土壤
	监测点位
	
	1，2-二氯乙烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	13
	土壤
	监测点位
	
	1，1，1-三氯乙烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	14
	土壤
	监测点位
	
	1，1，2-三氯乙烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	15
	土壤
	监测点位
	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	16
	土壤
	监测点位
	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	17
	土壤
	监测点位
	
	1，2-二氯丙烷
	手工
	1次/年
	1次/年

	18
	土壤
	监测点位
	
	氯乙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	19
	土壤
	监测点位
	
	1，1-二氯乙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	20
	土壤
	监测点位
	
	1，2-二氯乙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	21
	土壤
	监测点位
	
	1，2-二氯乙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	22
	土壤
	监测点位
	
	三氯乙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	23
	土壤
	监测点位
	
	四氯乙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	24
	土壤
	监测点位
	
	三氯丙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	25
	土壤
	监测点位
	
	苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	26
	土壤
	监测点位
	
	甲苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	27
	土壤
	监测点位
	
	乙苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	28
	土壤
	监测点位
	
	邻二甲苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	29
	土壤
	监测点位
	
	间二甲苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	30
	土壤
	监测点位
	
	氯苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	31
	土壤
	监测点位
	
	1，2-二氯苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	32
	土壤
	监测点位
	
	1，4-二氯苯
	手工
	1次/年
	1次/年

	33
	土壤
	监测点位
	
	硝基苯类
	手工
	1次/年
	1次/年

	34
	土壤
	监测点位
	
	苯乙烯
	手工
	1次/年
	1次/年

	35
	土壤
	监测点位
	
	苯并[a]芘
	手工
	1次/年
	1次/年

	36
	土壤
	监测点位
	
	茚[1，2，3-cd]芘
	手工
	1次/年
	1次/年

	37
	土壤
	监测点位
	
	苯并[a]蒽
	手工
	1次/年
	1次/年

	38
	土壤
	监测点位
	
	二苯并（a，h）蒽
	手工
	1次/年
	1次/年

	39
	土壤
	监测点位
	
	苯并[b]荧蒽
	手工
	1次/年
	1次/年

	40
	土壤
	监测点位
	
	苯并[k]荧蒽
	手工
	1次/年
	1次/年

	41
	土壤
	监测点位
	
	萘
	手工
	1次/年
	1次/年

	42
	土壤
	监测点位
	
	䓛
	手工
	1次/年
	1次/年

	43
	土壤
	监测点位
	
	苯胺类
	手工
	1次/年
	1次/年

	地下水

	1
	地下水
	监测井
	厂区上游、厂区中游、厂区下游
	pH值
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	2
	地下水
	监测井
	
	色度
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	3
	地下水
	监测井
	
	浑浊度
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	4
	地下水
	监测井
	
	溶解性总固体
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	5
	地下水
	监测井
	
	总硬度
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	6
	地下水
	监测井
	
	肉眼可见物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	7
	地下水
	监测井
	
	阴离子表面活性剂
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	8
	地下水
	监测井
	
	铝
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	9
	地下水
	监测井
	
	钠
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	10
	地下水
	监测井
	
	总汞
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	11
	地下水
	监测井
	
	总镉
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	12
	地下水
	监测井
	
	六价铬
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	13
	地下水
	监测井
	
	总砷
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	14
	地下水
	监测井
	
	总铜
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	15
	地下水
	监测井
	
	总锌
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	16
	地下水
	监测井
	
	总锰
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	17
	地下水
	监测井
	
	总铁
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	18
	地下水
	监测井
	
	总硒
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	19
	地下水
	监测井
	
	氨氮（NH3-N）
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	20
	地下水
	监测井
	
	亚硝酸盐
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	21
	地下水
	监测井
	
	硝酸盐（以N计）
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	22
	地下水
	监测井
	
	氰化物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	23
	地下水
	监测井
	
	碘化物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	24
	地下水
	监测井
	
	硫化物
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	25
	地下水
	监测井
	
	硫酸盐（以SO42-计）
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	26
	地下水
	监测井
	
	石油类
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	27
	地下水
	监测井
	
	挥发酚
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	28
	地下水
	监测井
	
	三氯甲烷
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	29
	地下水
	监测井
	
	四氯甲烷（四氯化碳）
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	30
	地下水
	监测井
	
	苯
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	31
	地下水
	监测井
	
	甲苯
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	32
	地下水
	监测井
	
	邻二甲苯
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	33
	地下水
	监测井
	
	对二甲苯
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	34
	地下水
	监测井
	
	间二甲苯
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	35
	地下水
	监测井
	
	苯并[a]芘
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	36
	地下水
	监测井
	
	氯离子
	手工
	1次/半年
	1次/半年

	37
	地下水
	监测井
	
	氟
	手工
	1次/半年
	1次/半年



对照排污许可自行监测方案核查：除焦化生产线DA001、DA002、DA005、DA006因生产设备未投产使用无废气产生未开展监测、生活污水DW001全部指标漏测外，其余有组织废气、厂界无组织、生产废水、土壤、地下水均按规定频次完成手工/自动监测，监测资料齐全；企业需尽快补测生活污水并完善监测档案。
环境管理台账执行情况
根据企业现有环境管理台账，企业环境管理台账包括电子台账和纸质台账，台账的记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、检测记录信息及其他环境管理信息等；记录内容较为完整，记录频次符合要求。通过与企业已申领的排污许可证台账管理要求进行对比，企业现有台账的记录及管理均满足排污许可证要求。
排污许可执行报告执行情况
通过查阅全国排污许可证管理信息平台－企业端执行报告相关内容，企业自首次申领排污许可证后每年提交一次排污许可证年度执行报告，执行年报主要包括企业基本信息表、污染防治设施运行情况、自行监测情况、台账管理情况、实际排放情况及达标判定分析、信息公开情况等内容。同时根据相关文件要求每季度填报了季度执行报告，季度执行报告主要包括企业基本信息、实际排放情况及达标判定分析和自行储存/利用/处置设施合规情况等内容。
环境信息公开执行情况
[bookmark: OLE_LINK22]新疆腾翔镁制品有限公司在新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享公开平台公开企业环境质量及污染源监测情况。每季度例行监测工作完成后，企业也公开具体的检测项目监测频次，监测结果、执行标准等情况。
新疆腾翔镁制品有限公司在全国排污许可证管理信息平台公开端公开企业基本信息、污染源排放正本、副本、排污许可报告（含月报、季报及年报）、污染物排放信息（含大气、废水、固体废物等）等相关信息。
《企业环境信息依法披露管理办法》要求，排污企业应依法通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，企业环境信息公开采取自愿公开与强制公开相结合。
《企业环境信息依法披露管理办法》要求企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
（1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（4）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（5）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（6）生态环境违法信息；
（7）本年度临时环境信息依法披露情况；
（8）法律法规规定的其他环境信息。
[bookmark: _Hlk186473133][bookmark: _Hlk157967273][bookmark: _Hlk186473162]新疆腾翔镁制品有限公司在新疆维吾尔自治区企业环境信息披露与信用评价系统，根据《企业环境信息依法披露管理办法》披露企业各项信息。
排污许可制度执行情况
企业严格遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立了环境管理制度，按照要求严格控制污染物排放。污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向与排污许可证规定相符，同时规范化建设了污染物排放口；企业按照排污许可证规定和有关标准规范。
[bookmark: _Toc16713]本项目与已建项目的关系
本次技改主要是针对已建项目的合金焦生产装置及配套设施进行重建，本项目建设后，已建90万吨/年合金焦（兰炭）相关生产设施和公辅设施均拆除；金属镁生产项目和煤气发生炉项目均不在本次技改范围内。
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: _Toc7272][bookmark: OLE_LINK127]已建项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施
已建项目存在的主要环境问题
[bookmark: OLE_LINK124]根据已建项目回顾性分析及现场调查发现，已建合金焦生产线建成投产年限久，工艺装备、环保设施及安全水平均无法满足现行规范管控要求，存在以下主要环境问题：
（1）备煤、出焦工段无组织颗粒物控制水平低，不满足焦化超低排放要求
[bookmark: OLE_LINK125]已建合金焦项目备煤工段原煤破碎、筛分、转运及出焦工段的产尘点仅设置简易集气罩，收尘效率低，且未配套高效除尘设施，颗粒物无组织排放严重，无法满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中“其他污染源颗粒物排放浓度≤10mg/m³”及无组织排放控制要求。目前企业为降低粉尘污染，直接购买成品入炉煤，备煤工段破碎、筛分等生产设施长期处于停运状态，但仍无法从根本上解决无组织颗粒物排放问题。
（2）采用湿熄焦工艺，不符合焦化行业超低排放及节能降碳政策要求
已建合金焦生产线采用传统湿熄焦工艺，不仅产生大量含污染物的熄焦废气，造成大气污染，还导致焦炭显热全部浪费，能源利用效率低。《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）明确要求“半焦（兰炭）炭化炉采用蒸汽、干法等节水节能型熄焦方式，鼓励余热回收”，现有湿熄焦工艺已不符合现行产业政策及超低排放改造要求。
（3）各工段有机废气普遍未收集治理，VOCs无组织排放问题严重
已建合金焦生产线炭化工段湿熄焦废气、冷鼓工段废气、焦油罐区呼吸废气、装卸车站油气及污水处理站恶臭废气均未设置有效的密闭收集和治理设施，全部以无组织形式排放，厂区异味明显，不满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中“有机液体、有机固废及其他VOCs物料密闭储存，废气接入压力平衡系统或燃烧处理”的要求，也不符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）和《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中相关要求。
（4）酚氰污水处理站设施老旧，处理效率低，达标稳定性差
已建酚氰污水处理站建成运行时间较长，设备老化严重，且酚氨废水水质波动大、污染物浓度高，已建酚氨预处理装置实际处理效率低，出水水质波动大，达标稳定性差，不能保证回用水水质要求，存在废水超标排放风险。同时，污水处理站各构筑物未加盖封闭，恶臭废气无组织排放，对周边大气环境造成影响。
[bookmark: OLE_LINK126]（5）半焦烘干装置能耗高、治理效率低，不符合清洁生产及节能降碳要求
已建项目湿熄焦后兰炭产品含水量大，设置了半焦烘干装置，该装置烘干过程消耗大量煤气和电力，能耗高，同时项目烘干废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放量较大，烘干废气配套污染治理设施处理效率低，不满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）相关要求。
（6）现有已建600m³事故池不满足要求
现有工程已建设一座600m³事故水池，经核算本项目事故状态下事故水总容积为921.7m³（其中消防水量1620m³、可转输物料量3825m³、生产废水量46.7m³、降雨量80m³，按最不利组合核算），现有600m³事故池容积不能满足事故状态下事故水的贮存要求，存在事故水外溢环境风险。同时，现有事故池与焦油罐区围堰之间收集路径不完善，缺乏明确的导流及转输设施，事故状态下可能导致泄漏物料及污染消防水无法全部收集。
（7）荒煤气放散系统不完善，存在环境风险隐患
现有合金焦生产线荒煤气放散系统未配套自动点火装置和火焰监测系统，荒煤气事故放散时无法及时点燃焚烧，一氧化碳、硫化氢、VOCs等污染物直接排放，既污染环境又存在安全隐患，不满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中“焦炉安装荒煤气自动点火放散装置”的要求。
“以新带老”措施
针对现有合金焦生产线和金属镁生产线存在的上述环境问题，本次技改项目通过拆除现有老旧装置、新建先进环保设施、督促完善环保手续等方式，同步实施“以新带老”措施，彻底解决现有工程存在的环境问题。具体以新带老措施见下表：
表3.1-30“以新带老”措施一览表
	序号
	现有工程存在的环境问题
	以新带老措施

	1
	备煤、出焦工段无组织颗粒物控制水平低，不满足焦化超低排放要求。
	本次技改新建封闭原煤棚（116.2×102.7×32.15m）、成品兰炭棚（116.2×57.7×32.15m）和沫煤仓（116.2×45×32.15m），储仓内设置喷雾抑尘装置；备煤工段破碎、筛分、转运及炉顶布料产尘点各设置一套袋式除尘器，颗粒物排放浓度≤10mg/m³，满足焦化行业超低排放要求。

	2
	采用湿熄焦工艺，不符合焦化行业超低排放及节能降碳政策导向。
	本次技改采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽直接熄焦的节水节能型熄焦方式，蒸汽由水冷壁工段产生提供，符合《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》中“采用蒸汽、干法等节水节能型熄焦方式，鼓励余热回收”的要求。

	3
	各工段有机废气普遍未收集治理，VOCs无组织排放问题严重。
	本次技改对焦油罐区、氨水分离罐区、装卸车站、出焦口、废水处理站等VOCs产生点位全部设置密闭负压收集设施，收集后的有机废气采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺处理，VOCs去除效率≥95%，达标排放。

	4
	酚氰污水处理站设施老旧，处理效率低，达标稳定性差。
	本次技改拆除现有老旧酚氰污水处理站，新建酚氨废水预处理站（隔油+脱氮）和2台6m³/h废水焚烧炉，生产废水（剩余氨水、有机废气喷淋废水）经预处理后全部送焚烧炉高温焚烧处置，实现生产废水零外排，彻底解决现有污水处理站达标稳定性差的问题。

	5
	半焦烘干装置能耗高、治理效率低，不符合清洁生产及节能降碳要求。
	本次技改后，熄焦工艺由传统湿熄焦改为膜式水冷壁间接换热结合饱和蒸汽直接熄焦的工艺，熄焦过程在密闭系统内进行，兰炭经干式熄焦冷却后含水率低，无需设置半焦烘干装置，从源头消除了烘干工序的能耗和废气排放问题。技改项目不涉及兰炭烘干、筛分环节，原有半焦烘干装置随老旧炭化炉一并拆除。

	6
	现有已建600m³事故池不满足要求
	本次技改新建一座1700m³事故水池，替代现有600m³事故池，可满足本项目最大事故状态下事故水贮存需求。同时完善事故水收集系统：焦油罐区围堰内设置导流沟及集水井，事故水以重力自流方式经专用管道输送至事故水池，在围堰集水井及收集管网低点配备备用潜污泵，确保自流不畅时可提升输送；事故水池配套转输泵及专用管道，可与园区事故应急收集设施联动转输。

	7
	荒煤气放散系统不完善，存在环境风险隐患。
	本次技改配套建设4套DN900荒煤气事故放散点火装置，高度50m，每套配套独立煤气水封阻火、远程自动点火、火焰监测、氮气吹扫和紧急切断阀，事故状态下荒煤气自动点燃焚烧，满足焦化行业超低排放要求。



综上所述，本次技改项目通过拆除现有12台老旧7.5万t/a半焦炭化炉及配套湿熄焦、半焦烘干、旧污水处理站及相关配套设施，新建6台15万t/a大型节能环保型直立炭化炉，同步配套建设封闭储仓、袋式除尘器、膜式水冷壁间接换热结合蒸汽直接熄焦、有机废气治理装置、废水焚烧炉、事故水池、荒煤气自动点火放散系统等先进环保设施，可彻底解决现有合金焦生产线存在的主要环境问题，全面提升企业整体环保治理水平，达到焦化行业超低排放要求。
“以新带老”措施污染物削减量
根据上述以新带老措施及已建项目废气排放量统计，“以新带老”措施时候后污染物减排量见下表：
表3.1-31“以新带老”削减量
	类别
	污染物种类
	单位
	已建项目排放量

	废气
	有组织废气
	颗粒物
	t/a
	9.864

	
	
	二氧化硫
	t/a
	7.416

	
	
	氮氧化物
	t/a
	10.728

	
	无组织
	颗粒物
	t/a
	14.8648

	
	
	H2S
	t/a
	0.0369

	
	
	NH3
	t/a
	0.1836

	
	
	酚类
	t/a
	0.0161

	
	
	苯并[a]芘
	t/a
	8.98667E-05

	
	
	氰化氢
	t/a
	0.0035

	
	
	非甲烷总烃
	t/a
	3.4989

	固废
	污水处理的污泥
	t/a
	50

	
	蒸氨塔残渣
	t/a
	2.5

	
	酚钠废液
	t/a
	0.5

	
	焦油渣
	t/a
	85

	
	焦油
	t/a
	2.4万



[bookmark: _Toc1096]在建项目
[bookmark: _Toc24096]在建项目概况
本章所述“在建项目”指新疆腾翔镁制品有限公司煤电冶一体化循环经济项目（新环审〔2019〕323号），主要为镁冶炼及硅铁冶炼相关内容，不涉及合金焦（兰炭）生产装置。
鉴于已建90万吨合金焦生产线富余煤气除满足已建1.5万吨金属镁生产需求外仍有剩余，建设单位于2018年备案立项煤电冶一体化循环经济项目，进一步延伸产业链。
2019年12月10日，新疆维吾尔自治区生态环境厅以《关于新疆腾翔镁制品有限公司煤电冶一体化循环经济项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2019〕323号）对该项目予以批复。根据批复，项目主要建设内容包括：①将现有1.5万吨/年金属镁生产线改造为镁及镁合金生产线；②新建2条年产3万吨/年镁及镁合金生产线，改扩建后全厂形成年产7.5万吨镁及镁合金生产能力；③新建2×33MVA硅铁矿热炉，年产硅铁5.6万吨；④配套建设制罐车间及其他辅助设施。
目前企业陆续建成16台双面单排横罐还原炉、1台竖罐还原炉和3台3吨蓄热式精炼炉，其他未建设部分计划于2027—2029年陆续建设完成。
在建项目组成
在建项目建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程及公用工程，具体见下表：
表3.2-1在建项目组成一览表
	工程类别
	生产线
	单元/工段名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	1.5万吨镁及镁合金生产线（对已建项目的技改）
	还原系统
	拆除既有12台单面双排还原炉，新建28台双面单排蓄热式还原炉。
	已建16台还原炉

	
	
	精炼合金化铸锭系统
	3台3吨蓄热式合金炉
	已建

	
	
	
	4台合金搅拌机、2台镁合金抛光机。
	未建

	
	3万吨镁及镁合金生产线（2条）
	白云石煅烧系统
	每条生产线：φ3.6×56m回转窑2台，带竖式预热器；2台单筒冷却机（φ2.5×28m）、带式输送机、风机。
	未建

	
	
	焦粉制备系统
	每条生产线：2台风扫煤磨（φ2.2×3m）、2台动态选粉机（SDMFX800）、计量系统2套、风机。
	未建

	
	
	原料制备系统
	每条生产线：2台球磨机（φ2.6×8m）、8台压球机（LYQ-6T）、4台破碎机、2台电磁振动给料机、悬挂式皮带失重秤、风机。
	未建

	
	
	还原系统
	每条生产线：6台竖式蓄热式还原炉（7×16支还原罐/台）、2台冷渣机、2台行车以及鼓风机、引风机、真空泵。
	已建1台还原炉，其他未建

	
	
	精炼合金化铸锭系统
	每条生产线：12台粗镁合金化炉、15口熔化坩埚、3台电加热净化炉、4台合金搅拌机、12台移液泵、15台浇铸泵、4台镁合金抛光机、3套连铸机、4台喷码机、6台打包机以及风机。
	未建

	
	硅铁生产线
	原料系统
	8座料仓（35m3）、8个称量斗（1m3）、16台振动给料机、6套胶带输送机、1套硅石水洗装置。
	未建

	
	
	冶炼车间
	2台33MVA硅铁矿热炉、6台电炉变压器
（HTDSPZ-11000/35）、2套自动布料下料系统、2套DCS控制及视频监控系统、6套低压补偿装置。
	未建

	
	
	浇铸及成品车间
	6台开堵眼机、12台铁水包、8台包车、6台牵引车、12组浇铸锭模组、2台起重机、1台过跨平台车；2台颚式破碎机、1台振动筛、2台皮带输送机。
	未建

	[bookmark: OLE_LINK137]辅助工程
	制罐车间
	4台中频感应炉、3台离心铸造罐机、12台半自动直流弧焊机、5台等离子切割机、6台车床、4台行车。
	未建

	
	机修车间
	主要负责电极筒制作接长、全厂设备的日常维护、检修以及部分备品备件的制作加工；配套车床、钻床、锯床、切割机、砂轮机、气割、卷板机、剪板机、电焊机等。
	未建

	
	循环水系统
	镁及镁合金生产线的设备循环冷却水系统、镁还原罐高温循环冷却水系统和硅铁生产线的循环冷却水系统，配套3座循环水池以及冷却塔、各类泵。
	未建

	公用工程
	供水
	生产、生活新鲜水用量71m3/h，由园区供水管网接入
	[bookmark: OLE_LINK133]未建

	
	排水
	软水站排水及锅炉定期排污水用于硅石冲洗，不外排；
生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站。
	[bookmark: OLE_LINK136]未建

	
	供配电
	由新建220/35kV变电站为项目供电。
	未建

	
	供暖
	冬季采暖由余热锅炉供应
	未建

	储运工程
	镁及镁合金生产线
	原料储存
	未建
未建
	1座堆棚（120m×50m×8m）
	未建

	
	
	
	
	1处临时堆场（100m×40m），四周设置9m高防风抑尘网
	未建

	
	
	
	未建
	2座焦粉制备间（18m×12m×16m）
	未建

	
	
	
	未建
	1座库房（54m×30m×8m）
	未建

	
	
	
	未建
	1座库房（36m×36m×9m）
	未建

	
	
	
	未建
	1座库房（90m×18m×8m）
	未建

	
	
	成品贮存
	未建
	2座库房（均为90m×24m×8m）
	未建

	
	硅铁生产线
	原料储存
	未建
	1座堆棚（60m×50m×8m）
	未建

	
	
	
	未建
	1座库房（400m2）
	未建

	
	
	
	未建
	1座库房（200m2）
	未建

	
	
	
	未建
	1座辅料库（200m2）
	[bookmark: OLE_LINK138]未建

	环保工程
	镁及镁合金生产线
	废气
	未建
	每条：白云石筛分上料、煅白输送、焦粉制备、配料混磨、压球筛分各产尘点设置1套布袋除尘器；回转窑配备旋风+布袋除尘器1套、SNCR脱硝装置1套；精炼车间配备CST-Ⅱ型废气净化塔1套；还原炉和精炼炉燃烧烟气配套石灰石-石膏法脱硫装置1套。
	未建

	
	
	噪声
	选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、安装消声器等。
	未建

	
	
	固废
	1座还原渣储棚（90m×30m×8m）；1座精炼渣储棚（15m×18m×8m）。
	未建

	
	硅铁生产线
	废气
	配料点设袋式除尘器2套；硅铁炉烟气配套旋风+布袋除尘系统2套，出铁口集烟罩2套；微硅粉加密系统2套；产品破碎设袋式除尘1套；浇铸烟气布袋除尘器1套。
	未建

	
	
	噪声
	用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、安装消声器等。
	未建

	
	
	固废
	1座微硅粉库（300m2）
	未建

	
	制罐车间
	废气
	制罐废气设置1套布袋除尘器
	未建

	
	
	噪声
	用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、安装消声器等。
	未建



在建项目产品方案
在建项目设计年产镁及镁合金6万吨（2条生产线），此外在建项目硅铁生产线年产75#硅铁5.6万吨全部用于公司镁冶炼（作为还原剂）。
[bookmark: OLE_LINK139]在建项目产品方案见表3.2-2。
表3.2-2在建项目产品方案表
	生产线
	产品
	单位
	产量
	去向

	镁及镁合金生产线
	镁锭
	t/a
	60000
	外售

	
	镁合金
	AZ91D
	
	
	

	硅铁生产线
	75#硅铁
	t/a
	56000
	用于公司镁冶炼（作为还原剂）



在建项目物料消耗和储存
在建项目主要原辅材料消耗见表3.2-3。
表3.2-3在建项目主要原辅材料消耗一览表
	生产线
	名称
	消耗量（t）
	来源

	
	
	吨产品消耗量
	日用量
	年用量
	

	镁及镁合金生产线（6万吨/年）
	白云石
	10.5
	1909.12
	630000
	外购

	
	硅铁
	1.03
	187.28
	61800
	硅铁生产线提供，不足部分外购

	
	萤石粉
	0.08
	14.56
	4800
	外购

	
	精炼熔剂
	0.134
	24.36
	8040
	外购

	
	硫磺粉
	0.003
	0.56
	180
	外购

	
	锌锭
	--
	0.616
	204
	外购

	
	铝锭
	--
	8.36
	2760
	外购

	
	中间合金
	--
	0.112
	36
	外购

	
	横还原罐（支）
	0.24
	8.8
	2880
	由厂区制罐车间供给

	
	竖中心管（支）
	0.08
	12
	3840
	由厂区制罐车间供给

	硅铁生产线（5.6万吨/年）
	硅石
	1.8
	305.5
	100800
	外购

	
	兰炭
	1.1
	186.7
	61600
	公司自产

	
	钢屑
	0.24
	40.73
	13440
	外购

	
	电极糊
	0.04
	6.79
	2240
	外购

	
	石墨粉
	0.005
	0.85
	280
	外购

	
	钢材
	0.01
	1.70
	560
	外购

	制罐车间
	废还原罐（横）
	0.95
	10
	3325
	还原车间

	
	废还原罐（竖）
	3
	42
	13890
	还原车间

	
	铬铁
	--
	0.21
	69.3
	外购

	
	镍板
	--
	0.039
	12.94
	外购

	
	氮化铬
	--
	0.014
	4.62
	外购

	
	锰铁
	--
	0.037
	12.2
	外购

	
	稀土
	--
	0.00982
	3.24
	外购

	
	不锈钢废料
	--
	1.660
	547.7
	外购

	
	硅钙
	--
	0.07
	23.1
	外购

	
	废碳钢
	--
	1.053
	347.5
	外购



在建项目能源消耗情况
（1）能源消耗量
在建项目能源消耗情况见表3.2-4。
表3.2-4在建项目生产能源消耗一览表
	生产线
	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	来源
	备注

	镁及镁合金生产线（含制罐车间）
	1
	电耗
	万kW·h
	8280
	新建220KV/35KV变电所
	1380kWh/t·产品

	
	2
	新鲜水
	万m3
	18
	园区提供
	3m3/t·产品

	
	3
	压缩空气
	104Nm3
	756
	厂区自建空压站
	126Nm3/t·产品

	
	4
	柴油
	t
	900
	外购
	0.015t/t·产品

	
	5
	焦末
	t
	96000
	筛焦工段筛下物
	1.6t/t·产品

	
	6
	焦炉煤气
	104Nm3
	7.2×104
	合金焦生产线提供
	12000Nm3/t·产品

	硅铁生产线
	1
	电耗
	万kW·h
	47600
	新建220KV/35KV变电所
	--

	
	1.1
	矿热炉电耗
	万kW·h
	45920
	
	8200kWh/t·硅铁

	
	1.2
	动力电耗
	万kW·h
	1680
	
	300kWh/t·硅铁

	
	2
	新鲜水
	万m3
	14.65
	园区提供
	2.6t/t·硅铁

	
	3
	柴油
	kg
	33600
	外购
	0.6kg/t·硅铁



（2）煤气消耗

表3.2-5在建项目煤气消耗量统计一览表
	生产线
	设备/车间
	数量（Nm3/a）

	3万吨镁及镁合金生产线
	回转窑
	36000000

	
	还原炉
	288000000

	
	精炼车间
	36000000

	3万吨镁及镁合金生产线
	回转窑
	36000000

	
	还原炉
	288000000

	
	精炼车间
	36000000

	合计
	720000000



在建项目物料储运情况
在建项目所有原辅材料由汽车运输入厂后进入各自堆棚、库房进行储存，贮存周期为15—60天。具体储存情况见表3.2-6。
表3.2-6在建项目物料存储情况一览表
	生产线
	序号
	类型
	物料名称
	储存情况
	总储存量（t）
	储存周期（d）

	
	
	
	
	储存方式（m）
	数量
	
	

	镁及镁合金生产线
	1
	原辅材料
	白云石
	120×50×8，堆棚
	1
	64409
	30

	
	
	
	
	100×40，堆场，四周9m高防风抑尘网
	1
	42939
	20（临时堆放）

	
	2
	
	硅铁
	54×30×8，库房
	1
	3160
	15

	
	3
	
	溶剂
	36×36×9，库房
	1
	1688
	30

	
	4
	
	铝锭、锌锭等
	90×18×8，库房
	1
	615
	30

	
	5
	产品
	镁及镁合金锭
	90×24×8，库房
	2
	6820
	30

	
	6
	固废
	还原渣
	90×30×8，堆棚
	1
	18750
	15

	
	7
	
	精炼渣
	15×18×8，堆棚
	1
	852
	15

	硅铁生产线
	1
	原辅材料
	硅石
	60×50×8，堆棚
	1
	18330
	60

	
	2
	
	铁屑
	400m2，库房
	1
	1630
	60

	
	3
	
	电极糊
	200m2，库房
	1
	408
	60

	
	4
	
	电极壳、耐火材料、钢材等
	200m2，辅料库
	1
	204
	60

	
	5
	固废
	微硅粉
	300m2，库房
	1
	280
	30



[bookmark: _Toc25762]在建项目工艺流程及产污环节
镁及镁合金生产线
金属镁生产线生产工艺与现有项目一致，镁合金生产线仅（5）精炼铸锭系统不同，以下是镁合金生产线（5）精炼铸锭系统生产工艺：
熔化、合金化：精炼坩埚内净化合格的精镁液通过移液泵移至合金炉内，向精镁液中加入配好的合金元素和中间合金，升温至730~740℃，待物料完全熔化后搅拌均匀。
炉前分析：取适量合金熔体进行浇铸光谱分析试样，送光电直读光谱仪进行快速分析，测试成分，如果成分不合格，要进行合金成分的调整，直至成分合格。
变质处理：由于镁合金铸锭易产生局部晶粒大小悬殊的现象，需要对镁合金进行变质处理，以细化晶粒，同时显著提高镁合金的力学性能，改善铸造性能、减少热裂、疏松等铸造缺陷。变质处理是合金液中加入高熔点物质，形成大量的形核质点，以促进熔体的形核结晶，获得晶粒细微的组织。常用的变质剂有含碳变质剂、C2Cl6、锆等。
精炼：加入精炼溶剂进行精炼，使镁合金熔体中的杂质与镁合金熔体分离，静置30min左右，同时将温度降至700℃左右，将净化合金镁液移入电加热保温炉内进入铸锭工序。
铸锭、包装：用浇铸泵将保温炉上层的合金镁液输送到连铸机进行浇注。连铸机在不停地慢速转动，浇铸后的镁锭马上进入冷却段，在合金镁锭表面喷硫磺粉以防镁氧化燃烧，为防止SO2逸散，连铸机冷却段用风罩密封，一端喷硫磺粉，另一端接引风机，抽出的气体进入碱液洗涤塔进行处理。合金镁锭出冷却段后，表面已凝固，与空气接触也不会燃烧。接着进入第二段冷却，直到完全成型后镁合金锭出模。然后依次经过抛光机、喷码机、打包机完成镁合金锭自动打磨抛光、自动喷码、自动打包，然后由平板电瓶车运至成品库房待售。
硅铁生产线
（1）生产工艺
铁合金根据产品品种和质量要求采用不同的冶炼方法，主要有碳还原法（高炉、电炉）、金属热还原法和电解法。铁合金产品绝大部分用还原电炉冶炼，在还原电炉内用矿石配加焦炭或其他碳质还原剂依靠电能加热进行冶炼，运行时电极插入炉料，除电极端部和焦炭颗粒之间产生电弧外，主要通过炉料和炉渣的电阻热加热。
矿热炉是一种耗电量巨大的工业电炉，主要由炉壳、炉盖、炉衬、短网、水冷系统、排烟系统、除尘系统、电极壳、电极压放及升降系统、上下料系统、把持器、烧穿器、液压系统、矿热炉变压器及各种电气设备等组成。
项目采用矮烟罩半封闭式矿热炉，连续作业法进行还原冶炼硅铁。在整个冶炼过程中，电极深而稳地插在炉料中，混匀的炉料随料面均匀下沉而小批地加入炉内。炉内料面始终保持一定的高度，并呈平椎体形状，炉内硅液积存到一定程度时，打开炉眼放出。
项目采用的原料有硅石、兰炭（合金焦）和钢屑，矿热炉采用33MVA矮烟罩半封闭型，选用精料入炉，计算机配料、加料，液压自控电极压放，烟气经除尘器处理后排放。
（2）工艺原理
硅铁即铁和硅组成的铁合金。硅铁生产是以硅矿石为原料，利用焦炭中的C为还原剂，经配料、混料在矿热炉中电加热熔炼，将硅矿石中二氧化硅还原为单晶硅，单晶硅与辅料钢屑（主要成分为铁）熔炼成为硅铁。主要化学反应式为：
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硅铁生成反应式：
[image: ]
总反应方程式为：
[image: ]
副反应为气体燃烧反应：
2CO+O2→2CO2↑
在实际熔炼过程中，随原辅材料成分、炉温及运行工况等条件的不同，二氧化硅的还原反应复杂，随着矿热炉中温度变化上述反应混杂进行，中间产物SiO和SiC的生成和分解，对SiO2的还原过程起着很重要的促进作用。反应过程中均有CO气体产生，由于工艺生成采用矮烟罩半封闭炉，CO能够大部分燃烧形成CO2。
（3）生产工艺流程及产污环节
工艺概述：合格粒度的硅石、合金焦、钢屑在地面按比例配料，经皮带上料至炉顶布料平台，再由皮带将混合料卸入炉顶料仓。炉料经料管间断加入炉内，在硅铁炉内凭借电弧和电阻热，在1450~1500℃高温熔融状态下连续冶炼，矿热炉定时出铁，出铁时用硅水包盛接硅水，在铸模内浇铸、冷却后精整破碎、运至镁及镁合金生产线原料车间配料。矿热炉烟气通过兰炭烘干换热设备或余热锅炉回收热量，烘干的兰炭送至储库外售和供硅铁炉使用；余热锅炉产生的蒸汽供全厂采暖、浴室热水等使用。具体工艺如下：
①备料
符合要求的硅石成品矿进厂后存放在硅石堆棚内并完成水洗；合格粒度的合金焦来源于合金焦生产线；钢屑必须用普通碳素钢钢屑，不得混进有色金属、生铁屑、合金钢屑、碳素材料以免影响硅铁质量，由市场购进加工处理后长度小于100mm，存放在库房。合格的硅石、合金焦及钢屑经皮带输送到配料站相应的大料仓，每个大料仓下设置一套电子称量装置，三种原料按75#硅铁生产要求配比称量后经大倾角皮带机送至主车间五层平台。根据15个炉顶料仓的需料情况由环形布料小车将原料卸入相应料仓，每个料仓下设置加料管，根据炉内冶炼情况，将混合原料经料管加入炉内相应的位置，混合料在炉内进行连续电热还原。
产污环节：原料配料过程中产生粉尘（G12）；皮带输送机、布料车等产生的噪声。
②熔炼
电炉熔炼是硅铁生产的核心工序，加入电炉中的硅石（主要成分SiO2）在高温条件下用碳质还原生产单晶硅，单晶硅与熔融钢屑（主要成分铁）形成硅铁。矿热炉用电加热，各种物料在电炉内熔融反应过程中，根据熔炼情况需进行必要的捣炉、拨料、排气等操作。
电炉正常冶炼过程中，电极位置稳定，深插在炉料之中，电极电流保持在规定值，供电负荷稳定，料面冒火均匀，无死料区，不发生“刺火”现象，料面松软并沿电极四周均匀下沉，由人工向料面四周填原辅料，反应生成的硅铁凝聚在电炉底部，产生的带烟烟气由烟罩收集后，进入除尘系统处理后达标排放。
电炉熔炼过程中电极糊被不断消耗，捣炉过程是将电极糊深入炉内，在捣炉过程中由于物料被强力搅动，产生大量的气体，从而携带出大量的浮料尘，产生烟气除从烟囱排放外，产生的部分烟气由出铁口周边以无组织形式排放，主要含有硅尘及微碳粒。
反应生成的液态硅铁聚积在电炉坩埚内，反应生成的一氧化碳气体在坩埚内通过疏松的料层逸出料面遇氧气燃烧为二氧化碳后通过烟气罩进入烟道排入大气。
产污环节：矿热炉熔炼产生的烟气（G13）；矿热炉炉渣（S6）。
③出铁铸锭
熔化的金属和熔渣集聚在炉底并通过出铁口定时出铁、出渣。炉内还原生产的硅铁水存到一定的程度时，用开堵眼机打开炉眼，放出硅铁合金，注入事先准备好的铁水包车上的台包内，再堵上炉眼。电炉每2h出炉一次，每次出铁量约7t。出铁完毕由自行走牵引车将包车牵引至浇注车间，用双梁桥式冶金吊车将铁水包吊起进行浇铸，取样化验、冷却脱模后，运至破碎车间。
产污环节：浇铸过程中产生的烟尘（G14）；开堵眼机、牵引车、吊车等产生的噪声。
④成品包装
硅铁合金稍冷却后撬起，用天车吊到盛铁箱内，经冷却、脱模后进行精整。精整主要是去除锭块上部和下部的氧化杂质（收集后投入炉内重熔），经过称量后破碎成为合格粒状的成品硅铁，用平板车运往硅铁库用于镁冶炼。
产污环节：破碎过程产生粉尘（G15）；精整渣（S7）；天车、破碎机、振动筛等产生的噪声。

图3.2-1硅铁生产工艺流程及产污环节图
[bookmark: bookmark82]制罐车间
镁及镁合金生产用到的还原罐耐热钢部分在高温下连续使用，会逐步产生蠕变和氧化，一段时间后耐热钢部分必须进行更换。
废旧还原罐经过清理，使用等离子切割机切割成合格要求的钢块（钢条）后，加入中频炉中，补充一部分耐热钢、铬铁、锰铁在中频炉内加热至1600℃左右熔化成合金液，炉前取样分析、脱氧合格后，通过液压系统把中频炉顶起来，将钢水倒在钢水包里，由行车吊运至离心浇铸系统，通过高速运转的托辊式离心机铸成还原罐耐热筒体。还原罐封头采用型砂重力铸造，经自然冷却后用焊机将各部件焊接成还原罐成品，经检验后返回还原车间使用。还原罐回收再生5个周期后，须外委进行脱硫、脱磷、精炼除渣后再回厂熔炼，浇铸成翻新还原罐。
产污环节：中频炉熔炼过程中产生的烟气（G16），浇铸过程产生的烟尘（G17），焊接过程的烟尘（G18）；中频炉熔炼渣（S9）、除尘器收尘灰（S10）；切割机、行车、离心机、电焊机、风机等产生的噪声。
制罐车间生产工艺流程及产污环节见下图：

图3.2-2制罐车间生产工艺流程及产污环节图
[bookmark: _Toc31661]污染源强及排放情况
在建项目污染源强及产排情况根据已批复的《新疆腾翔镁制品有限公司煤电冶一体化循环经济项目环境影响报告书》进行统计分析。
废气
（1）有组织废气
在建项目有组织排放情况见表3.2-7。


表3.2-7在建项目有组织废气污染物产生排放情况
	生产线
	污染源
	排气筒/烟囱
编号
	污染物
	排气量
	运行
时间
	产生状况
	处理措施及去除率
	排放状况
	排放源参数
	排放规律

	
	
	
	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	
	浓度
	速率
	排放量
	高度
	直径
	温度
	

	
	
	
	
	m3/h
	h/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	m
	m
	℃
	

	镁及镁合金生产线
	白云石筛分G1
	2#
	颗粒物
	11000
	7920
	2000
	22
	174.24
	布袋除尘器，99%
	20
	0.22
	1.74
	25
	0.5
	25
	连续

	
	
	3#
	颗粒物
	11000
	
	2000
	22
	174.24
	布袋除尘器，99%
	20
	0.22
	1.74
	25
	0.5
	25
	连续

	
	煅烧烟气G2
	5#
	颗粒物
	69320
	7920
	2459
	171
	1350
	旋风除尘器+布袋除尘器，99%；
SNCR脱硝，60%
	24.6
	1.71
	13.6
	30
	1.2
	105
	连续

	
	
	
	SO2
	
	
	79.5
	5.51
	43.64
	
	79.5
	5.51
	43.64
	
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	240
	16.64
	131.85
	
	96
	6.65
	52.74
	
	
	
	

	
	
	
	氨
	
	
	7.5
	0.52
	4.12
	
	7.5
	0.52
	4.12
	
	
	
	

	
	
	6#
	颗粒物
	69320
	
	2459
	171
	1350
	旋风除尘器+布袋除尘器，99%；
SNCR脱硝，60%
	24.6
	1.71
	13.6
	30
	1.2
	105
	连续

	
	
	
	SO2
	
	
	79.5
	5.51
	43.64
	
	79.5
	5.51
	43.64
	
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	240
	16.64
	131.85
	
	96
	6.65
	52.74
	
	
	
	

	
	
	
	氨
	
	
	7.5
	0.52
	4.12
	
	7.5
	0.52
	4.12
	
	
	
	

	
	煅白输送G3
	7#
	颗粒物
	4500
	7920
	3000
	13.5
	106.92
	布袋除尘器，99%
	30
	0.135
	1.07
	25
	0.3
	65
	连续

	
	
	8#
	颗粒物
	3000
	
	3000
	9
	71.28
	布袋除尘器，99%
	30
	0.09
	0.713
	25
	0.3
	65
	连续

	
	焦粉制备G4
	10#
	颗粒物
	40000
	
	40000
	1600
	12672
	布袋除尘器，99.9%
	40
	1.6
	12.67
	25
	0.8
	50
	连续

	
	
	11#
	颗粒物
	40000
	
	40000
	1600
	12672
	布袋除尘器，99.9%
	40
	1.6
	12.67
	25
	0.8
	50
	连续

	
	配料、混磨G5
	13#
	颗粒物
	10000
	7920
	2000
	20
	158.4
	布袋除尘器，99%
	20
	0.2
	1.58
	25
	0.5
	40
	连续

	
	
	
	氟化物
	
	
	15
	0.15
	1.188
	
	0.15
	1.5×10-3
	0.012
	
	
	
	

	
	
	14#
	颗粒物
	10000
	7920
	2000
	20
	158.4
	布袋除尘器，99%
	20
	0.2
	1.58
	25
	0.5
	40
	连续

	
	
	
	氟化物
	
	
	15
	0.15
	1.188
	
	0.15
	1.5×10-3
	0.012
	
	
	
	

	
	压球、筛分G6
	16#
	颗粒物
	12000
	7920
	200
	2.4
	19
	布袋除尘器，99%
	2
	0.024
	0.19
	25
	0.5
	45
	连续

	
	
	
	氟化物
	
	
	15
	0.18
	1.426
	
	0.15
	1.8×10-3
	0.014
	
	
	
	

	
	
	17#
	颗粒物
	12000
	7920
	200
	2.4
	19
	布袋除尘器，99%
	2
	0.024
	0.19
	25
	0.5
	45
	连续

	
	
	
	氟化物
	
	
	15
	0.18
	1.426
	
	0.15
	1.8×10-3
	0.014
	
	
	
	

	
	还原炉烟气G7
和精炼炉、合金
炉烟气G9
	18#
	颗粒物
	97160
	7920
	15.8
	1.53
	12.16
	石灰石-石膏脱硫，脱
硫效率95%、除尘效
率60%
	6.3
	0.61
	4.85
	25
	1.6
	25
	连续

	
	
	
	SO2
	
	
	218
	21.2
	168
	
	10.9
	1.06
	8.38
	
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	88.7
	8.62
	68.3
	
	88.7
	8.62
	68.3
	
	
	
	

	
	
	19#
	颗粒物
	97160
	7920
	15.8
	1.53
	12.16
	石灰石-石膏脱硫，脱硫效率95%、除尘效率60%
	6.3
	0.61
	4.85
	25
	1.3
	25
	连续

	
	
	
	SO2
	
	
	218
	21.2
	168
	
	10.9
	1.06
	8.38
	
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	88.7
	8.62
	68.3
	
	88.7
	8.62
	68.3
	
	
	
	

	
	还原炉出渣、加料G8
	20#
	颗粒物
	3000
	7920
	2000
	6
	47.52
	布袋除尘器，99%
	20
	0.06
	0.475
	25
	0.3
	60
	连续

	
	熔炼废气G10和浇铸废气G11
	22#
	颗粒物
	100000
	7920
	60
	6
	47.52
	碱液洗涤塔，烟尘、HCl和SO2去除效率：60%、95%、85%
	24
	2.4
	19
	25
	1.3
	25
	连续

	
	
	
	HCl
	
	
	48
	4.8
	38
	
	2.4
	0.24
	1.9
	
	
	
	

	
	
	
	SO2
	
	
	227.5
	22.75
	180
	
	34.1
	3.41
	27
	
	
	
	

	
	
	23#
	颗粒物
	100000
	7920
	60
	6
	47.52
	碱液洗涤塔，烟尘、HCl和SO2去除效率：60%、95%、85%
	24
	2.4
	19
	25
	1.3
	25
	连续

	
	
	
	HCl
	
	
	48
	4.8
	38
	
	2.4
	0.24
	1.9
	
	
	
	

	
	
	
	SO2
	
	
	227.5
	22.75
	180
	
	34.1
	3.41
	27
	
	
	
	

	硅铁生产线
	转运、配料G12
	24#
	颗粒物
	20000
	7920
	1768
	35.36
	280.05
	布袋除尘器，99%
	17.68
	0.354
	2.8
	20
	0.6
	25
	连续

	
	硅铁炉烟气G13
	25#
	颗粒物
	191284
	7920
	2054.9
	393.06
	3113
	旋风除尘器+布袋除尘器，99%
	20.5
	3.93
	31.13
	45
	2.0
	90
	连续

	
	
	
	SO2
	
	
	46.18
	8.83
	69.968
	
	46.18
	8.83
	69.968
	
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	45
	8.61
	68.19
	
	45
	8.61
	68.19
	
	
	
	

	
	浇注废气G14
	26#
	颗粒物
	7000
	1320
	1940
	13.58
	17.93
	布袋除尘器，99%
	19.4
	0.136
	0.18
	20
	0.4
	70
	间歇

	
	破碎废气G15
	27#
	颗粒物
	4000
	7920
	2000
	8
	63.36
	布袋除尘器，99%
	20
	0.08
	0.634
	20
	0.3
	25
	连续

	制罐
车间
	制罐废气G16、G17、G18
	28#
	颗粒物
	10000
	7920
	3000
	30
	237.6
	布袋除尘器，99%
	30
	0.3
	2.376
	20
	0.5
	45
	连续



（2）无组织废气
表3.2-8在建项目新增无组织废气排放情况汇总表
	生产线
	所在车间/工段
	污染源编号
	污染物名称
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	面源高度（m）
	排放量（t/a）

	镁及镁合金生产线
	2#原料车间
	A1
	粉尘
	53.9
	45
	16.5
	2.14

	
	3#原料车间
	A2
	粉尘
	53.9
	45
	16
	2.14

	
	1#还原车间
	A3
	粉尘
	320
	36
	9
	1.43

	
	2#还原车间
	A4
	粉尘
	218
	30
	20
	1.8

	
	3#还原车间
	A5
	粉尘
	210
	30
	20
	1.8

	硅铁生产线
	转运、配料站
	A6
	粉尘
	33.6
	4.2
	15
	3.47

	
	冶炼车间
	A7
	烟尘
	88
	30
	32.8
	4.3

	
	
	
	SO2
	
	
	
	0.43

	
	浇铸车间
	A8
	烟尘
	88
	24
	15.6
	0.55



废水
在建项目镁及镁合金生产线的设备循环冷却水、镁还原罐高温循环冷却水系统均无废水产生；精炼车间洗涤塔用水循环使用不外排。硅铁生产线的电炉炉体和变压器循环冷却水系统均无废水产生；新增生活污水经化粪池处理后排入园区污水站处理。
噪声
在建项目主要噪声源及治理措施见表3.2-9。
表3.2-9在建项目新增噪声源及其治理措施汇总表
	生产线
	设备名称
	声级值dB(A)
	台数
	所处位置
	离厂界
最近距离（m）
	治理措施

	3万吨镁及镁合金生产线（2条）
	风扫煤磨
	90
	4台
	煅烧工段
	W,205
	厂房隔声、减振

	
	振动给料机
	90
	8台
	
	W,205
	厂房隔声、减振

	
	鼓风机
	85
	4台
	
	W,205
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	带式输送机
	70
	8台
	
	W,205
	厂房隔声

	
	振动筛
	85
	8台
	
	W,205
	厂房隔声、减振

	
	除尘引风机
	80
	4台
	
	W,205
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	除尘引风机
	80
	12台
	原料车间
	W,210
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	颚式破碎机
	95
	4台
	
	W,210
	厂房隔声、减振

	
	细碎机
	95
	4台
	
	W,210
	厂房隔声、减振

	
	球磨机
	85
	4台
	
	W,210
	厂房隔声、减振

	
	压球机
	80
	16台
	
	W,210
	厂房隔声、减振

	
	鼓风机
	85
	24台
	还原车间
	W,215
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	行车
	75
	4台
	
	W,215
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	合金搅拌机
	85
	8台
	精炼车间
	W,215
	厂房隔声

	
	合金抛光机
	85
	8台
	
	W,215
	厂房隔声、减振

	
	连铸机
	85
	6台
	
	W,215
	厂房隔声、减振

	
	打包机
	80
	12台
	
	W,215
	厂房隔声、减振

	
	引风机
	80
	12台
	
	W,215
	厂房隔声

	
	冷却塔
	80
	4台
	循环水池
	W,280
	安装隔声罩

	
	循环水泵
	70
	8台
	
	W,280
	减振隔声

	硅铁生产线
	胶带输送机
	70
	6台
	原料系统
	E,80
	厂房隔声

	
	振动给料机
	90
	16台
	
	E,80
	厂房隔声、减振

	
	除尘风机
	80
	2台
	
	E,80
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	引风机
	80
	2台
	冶炼车间
	E,180
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	颚式破碎机
	95
	1台
	浇铸及成品车间
	E,180
	厂房隔声、减振

	
	皮带输送机
	70
	2台
	
	E,180
	厂房隔声

	
	振动筛
	85
	1台
	
	E,180
	厂房隔声、减振

	
	风机
	80
	2台
	
	E,180
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	潜污泵
	70
	2台
	循环水池
	S,180
	减振隔声

	
	循环水泵
	70
	10台
	
	S,180
	减振隔声

	
	冷却塔
	80
	6台
	
	S,180
	安装隔声罩

	公辅工程
	空压机
	85
	8台
	空压站
	W,285
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	干燥机
	80
	4台
	
	W,285
	采取消声、减振、隔声等措施

	
	离心铸造罐机
	80
	3台
	制罐车间
	E,70
	厂房隔声、减振

	
	直流弧焊机
	85
	6台
	
	E,70
	厂房隔声、减振

	
	切割机
	95
	4台
	
	E,70
	厂房隔声、减振

	
	循环冷却塔
	80
	4台
	
	E,70
	安装隔声罩

	
	砂轮机
	85
	1台
	机修车间
	E,25
	厂房隔声、减振

	
	砂轮切割机
	90
	1台
	
	E,25
	厂房隔声、减振

	
	卷板机
	85
	2台
	
	E,25
	厂房隔声、减振

	
	剪板机
	85
	1台
	
	E,25
	厂房隔声、减振

	
	电焊机
	85
	3台
	
	E,25
	厂房隔声、减振



固体废物
表3.2-10在建项目新增固体废物产排情况表
	生产线
	固体废物名称
	产生量（t∕a）
	处置情况
	排放量（t∕a）
	固废类型

	镁及镁合金生产线
	白云石筛分收尘灰
	345
	外售有资质的水泥生产企业
	0
	一般固废

	
	煅烧烟气收尘灰
	2672.8
	
	0
	一般固废

	
	还原炉除尘灰
	47
	
	0
	一般固废

	
	还原渣
	400500
	
	0
	一般固废

	
	精炼渣
	15000
	破碎后用于还原车间粗镁阻燃
	0
	一般固废

	
	脱硫石膏
	11350
	一般固废填埋场填埋处置
	0
	一般固废

	硅铁生产线
	矿热炉炉渣
	4224
	外售至铸造厂综合利用
	0
	副产品

	
	精整渣
	56
	送入硅铁炉重炼
	0
	一般固废

	
	微硅粉
	3082
	收集后外售
	0
	副产品

	
	废变压器油
	1
	交由有相应资质单位处理
	0
	危废HW08

	制罐
车间
	中频炉冶炼渣
	178
	外售有资质的水泥生产企业
	0
	一般固废

	
	烟气收尘灰
	235
	
	0
	一般固废

	--
	生活垃圾
	477.2
	收集后交环卫部门处理
	0
	一般固废



[bookmark: _Toc17095]在建项目“三废”排放汇总
在建项目污染物排放量汇总情况见表3.2-11。
表3.2-11在建项目主要污染物排放情况汇总表
	类型
	序号
	污染物种类
	单位
	产生量
	削减量
	排放量

	有组织废气
	1
	烟（粉）尘
	t/a
	32810.38
	32643.692
	144.262

	
	2
	SO2
	t/a
	937.21
	704.59
	228.008

	
	3
	NOx
	t/a
	502.59
	158.22
	310.27

	
	4
	氟化物
	t/a
	5.228
	5.176
	0.052

	
	5
	HCl
	t/a
	76
	72.2
	3.8

	
	6
	氨
	t/a
	8.24
	0
	8.24

	无组织废气
	1
	颗粒物
	t/a
	17.63
	17.63
	17.63

	
	2
	SO2
	t/a
	0.43
	0.43
	0.43

	废水
	1
	废水量
	104m3/a
	4.752
	3.37
	1.382

	固体废物
	1
	除尘器收尘灰
	t/a
	3299.8
	3299.8
	0

	
	2
	还原渣
	t/a
	400500
	400500
	0

	
	3
	精炼渣
	[bookmark: OLE_LINK57]t/a
	15000
	15000
	0

	
	4
	脱硫石膏
	t/a
	11350
	11350
	0

	
	5
	矿热炉炉渣
	t/a
	4224
	4224
	0

	
	6
	中频炉冶炼渣
	t/a
	172
	172
	0

	
	7
	微硅粉
	t/a
	3082
	3082
	0

	
	8
	精整渣
	t/a
	56
	56
	0

	
	9
	废变压器油
	t/a
	1
	1
	0

	
	10
	生活垃圾
	t/a
	477.2
	477.2
	0



[bookmark: _Toc20624][bookmark: _Toc25852]本技改项目建设概况
[bookmark: _Toc833]本项目概况
项目名称：新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目
建设单位：新疆腾翔镁制品有限公司
建设性质：技改项目
行业类别：本项目产品属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中C类“制造业”第25项“石油、煤炭及其他燃料加工业”中第2521项“炼焦”。
[bookmark: OLE_LINK193]建设地点：本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园新疆腾翔镁制品有限公司现有厂区，项目区中心地理位置为：地理位置图见图3.3-1。
建设规模及内容：90万吨/年兰炭产能不变，将原项目建设的12台×7.5万吨/年半焦炉改造为6台×15万吨/年半焦炉，配套建设熄焦装置、煤气净化装置、氨水循环装置、废水处理装置、VOCs收集处理装置以及电气、自动化控制等设施设备；建设储煤棚、中控室、配电室、废水处理间等。项目主产品为半焦兰炭，副产品包括煤焦油和煤气。
劳动定员及运行时间：本项目新增劳动定员50人，其中管理人员5人，技术人员10人、生产工人30名、后勤服务5人。项目24h连续操作，年生产运行300天，年工作时数7200h，生产车间实行四班三运转制度，其余生产管理机构实行白班制、两班制。
项目投资：总投资51847万元，其中环保投资5497万元，环保投资占总投资的10.6%。
占地面积：项目占地面积168414m2，在现有厂区红线范围内建设，不新增占地。卫星影像见图3.3-2。




本项目

[bookmark: OLE_LINK16]图3.3-1项目地理位置图

[image: ]图3.3-2项目占地卫星影像图

[bookmark: _Toc6005]本项目组成
本项目的建设内容有：备煤装置区、炭化炉装置区及配套的煤气净化装置、氨水分离装置区、煤焦油罐区、综合水处理装置、VOCs收集处理装置等设施及相关公辅工程，建设内容详见表3.3-1。
表3.3-1本项目工程组成一览表
	工程
	项目组成
	主要建设内容

	主体工程
	备煤工段
	新建原煤棚和筛分楼及皮带转接点，棚内新建原煤高架、受煤坑和地沟，新建2个卸车棚，破碎系统（含破碎除尘系统）及破碎配电室。破碎和筛分生产能力为340t/h。

	
	炭化工段
	6组热解炉，单炉规模15万吨/年半焦兰炭。

	
	出焦工段
	新建出焦地沟、出焦栈桥（含相关皮带输送机）。

	
	煤气净化工段
	新建直冷塔6台、静电捕焦油器6台、煤气风机6台、回炉旋风分离器6台、空气风机6台、气液分离器6台及旋风分离器6台。

	
	焦油氨水分离工段
	新建氨水泵房，包括氨水泵、焦油中转泵，新建焦油氨水收集槽，焦油中转泵等。

	辅助工程
	办公生活
	综合办公室、职工食堂、浴室等依托现有。

	
	消防水系统
	新建消防水泵房及2个1000m³的消防水罐。

	
	消防泡沫站
	在煤焦油罐区南侧新建泡沫站，设置1套压力式泡沫比混合装置、1座5m³泡沫罐。煤焦油罐区四周设置室外地上泡沫栓，每个储罐上安装2台泡沫发生器。

	
	控制室
	新建控制室，内设机柜间、操作室等功能房间。

	储运工程
	原煤棚
	新建1座封闭式原煤棚，L×B×H：116.2×102.7×32.15m，单座储存能力为4.7万吨，能保证正常生产6—7天的用煤量。

	
	成品棚
	新建1座封闭式成品兰炭棚，L×B×H：116.2×57.7×32.15m，单座储存能力为2.7万吨。

	
	沫煤
	新建1座封闭式沫煤棚，L×B×H：116.2×45×32.15m，单座储存能力为2.0万吨。

	
	煤焦油罐区
	新建6台Φ18.9m×11.6m，V=3000m³的固定顶煤焦油储罐，四周设置防火堤；罐区南侧配套装车鹤管和装车泵。

	
	循环氨水
	新建21座焦油氨水分离罐，单体尺寸直径φ9m×H6m；2座焦油氨水收集罐，单体尺寸直径18m×4.5m×3m。

	公用工程
	供配电
	本项目用电负荷等级为二级，两路10kV电源分别引自南园变35kV变电站和南盛一线，10kV采用单母线分段接线，两路电源互为备用，每路电源均能承担本项目所有用电负荷。10kV系统配置无扰动切换装置，保证电源切换不断电。

	
	空压制氮间
	新建一套800m3/h的制氮系统，包括空压机、压缩空气缓冲罐、过滤器、微热再生干燥器、精密过滤器、活性炭过滤器、空气缓冲罐、制氮装置、氮气缓冲罐、粉尘精滤器、氮气储罐。

	
	循环冷却水系统
	新建循环水站规模为1200m3/h，包括泵房、闭式凉水塔等。

	
	软水制备系统
	新建一套软水制备系统，主体采用钠离子交换软化工艺。

	
	给排水系统
	生活用水依托厂区已建生活给水管网；新建生产给水管网，主要用于循环水系统。

	
	供热
	污水站焚烧炉余热锅炉。

	环保工程
	废气
	原煤储存
	全封闭式原煤棚+喷雾抑尘装置。

	
	
	半焦兰炭储存
	全封闭式兰炭棚+喷雾抑尘装置。

	
	
	沫煤储存
	全封闭式沫煤棚+喷雾抑尘装置。

	
	
	备煤废气
	原煤破碎及筛分过程产生的粉尘，设置一套防爆式袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒（P1）排放。

	
	
	炉顶布料废气
	[bookmark: OLE_LINK2]炉顶煤仓装煤布料过程产生的粉尘颗粒物设置一套防爆式袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒（P2）排放。

	
	
	装煤
	采用双室双闸给料技术。

	
	
	熄焦
	[bookmark: OLE_LINK60]采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的节水节能型熄焦方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置。

	
	
	炭化炉炉体
	炭化炉装煤采用有阀式给料机和辅助煤箱与炉体连接在一起，自动连续加煤方式，加煤口控制在微负压状态。炭化炉炉顶辅助煤箱和炉体间采用石棉及特制泥浆密封。煤气中焦油雾脱除采用高效蜂窝式电捕焦油器。上升管盖、桥管承插口采用高压氨水喷射。

	
	
	出焦
	焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口废气采用密闭负压收集后采用一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过一个20m高排气筒（P4）排放。

	
	
	焦油罐区
	

	
	
	冷鼓氨水罐区
	

	
	
	装卸车站
	

	
	
	废水焚烧炉
	低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法硫除尘后通过一根20m高排气筒（P3）排放+在线监测设备。

	
	废水
	酚氨废水
	1套12t/h酚氨废水预处理装置+2×6t/h废水焚烧炉焚烧处理。

	
	
	有机废气喷淋废水
	

	
	
	循环水站排污水
	过滤沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水。

	
	
	余热锅炉排污水
	

	
	
	软水站排污水
	

	
	
	生活污水
	经化粪池后排入园区污水处理站。

	
	固体废物
	一般固废
	收尘灰和洗车煤泥作为送沫煤棚外售；硫酸铵溶液委托综合利用；废分子筛更换后委托拉运填埋处理；废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用。

	
	
	危险废物
	焦油厂区储存按照危废进行管理，委托煤焦油加工企业综合利用。

	
	
	
	废机油、废油桶、废催化剂等暂存于新建危废贮存库（58m2），定期委托有资质单位处置。

	
	
	
	焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存。

	
	
	生活垃圾
	产生后收集在垃圾收集箱内，由园区环卫部门定期拉运至南湖乡南侧3km处的哈密市生活垃圾填埋场进行填埋处置。

	
	噪声
	隔声、减振、消声、绿化吸声等。

	风险
	建设一座有效容积1700m3的事故池，1座420m3初期雨水池。

	
	事故放散火炬。

	
	应急预案、防护设施、消防设施、预警监测系统等。



[bookmark: _Toc21690]本项目产品方案
本项目的产品为兰炭、煤气和煤焦油。其中所产生的煤气为金属镁装置提供燃料，不外售。兰炭年产量为90万吨，煤焦油年产量为14.4万吨、煤气8.987亿Nm³。具体产品方案见表3.3-2，产品指标见表3.3-3至表3.3-4。
表3.3-2本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规模
	备注

	1
	兰炭
	90万t/a
	主产品

	2
	煤焦油
	14.4万t/a
	副产品（贮存、运输及转移按照危废管理）

	3
	外供煤气
	8.987亿Nm³
	供金属镁项目作燃料用、不外售



（1）兰炭技术指标
[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]本项目兰炭产品指标按照《兰炭产品分类及质量要求》（GB/T25211-2023）控制。
表3.3-3兰炭主要技术指标
	项目
	符号
	单位
	用煤技术指标

	
	
	
	级别
	要求

	挥发份
	Vdaf
	%
	V-1
	≦5.0

	
	
	
	V-2
	5.01~10.00

	
	
	
	V-3
	10.01~15.00

	灰分
	Ad
	%
	A-1
	≦5.00
	A-7
	10.01~11.00

	
	
	
	A-2
	5.01~6.00
	A-8
	11.01~12.00

	
	
	
	A-3
	6.01~7.00
	A-9
	12.01~13.00

	
	
	
	A-4
	7.01~8.00
	A-10
	13.01~14.00

	
	
	
	A-5
	8.01~9.00
	A-11
	14.01~15.00

	
	
	
	A-6
	9.01~10.00
	A-12
	﹥15.00

	全硫
	St, d
	%
	S-1
	0~0.30
	S-3
	0.51~0.75

	
	
	
	S-2
	0.31~0.50
	S-4
	0.76~1.00

	固定碳
	FCA
	%
	FC-1
	﹥90.00
	FC-6
	80.01~82.00

	
	
	
	FC-2
	88.01~90.00
	FC-7
	78.01~80.00

	
	
	
	FC-3
	86.01~88.00
	FC-8
	76.01~78.00

	
	
	
	FC-4
	84.01~86.00
	FC-9
	74.01~76.00

	
	
	
	FC-5
	82.01~84.00
	FC-10
	≦74.00



（2）煤焦油主要性质
本项目产生的煤焦油属于中低温煤焦油，产品质量标准参考陕西省地方标准《中低温煤焦油》（DB61/T995-2015），该标准中对于中低温煤焦油的定义为“原煤在低于1000°C热解、生产兰炭过程中产生的一种副产品，是煤气冷凝所得到的黑色或褐色黏稠状液体”。


表3.3-4中低温煤焦油的技术要求
	序号
	项目
	技术要求

	
	
	一级
	二级

	1
	密度P(g/cm³)
	≤1.0300
	1.0301-1.0700

	2
	水分（%）
	2.00
	2.01-4.00

	3
	灰分（%）
	0.15
	0.16-0.20

	4
	黏度E
	≤3.00
	4.00

	5
	机械杂质（%）
	0.55
	0.56-2.00

	6
	残炭（%）
	8.0
	8.1-10.0

	7
	甲苯不溶物（无水基）（%）
	≤l.0



（3）煤气
[bookmark: OLE_LINK12]表3.3-5煤气成分一览表
	[bookmark: OLE_LINK198]名称
	煤气组分（V）体积分数%
	煤气组分（m）质量分数%

	氢气%
	26.857
	2.605

	氧气%
	2.248
	3.487

	氮气%
	25.200
	34.212

	甲烷%
	8.253
	6.403

	一氧化碳%
	16.336
	22.179

	二氧化碳%
	9.612
	20.507

	重烃（CmHn）%
	1.119
	1.519

	H2O%
	9.835
	8.610

	总硫%
	0.071
	0.110

	热值kcal/Nm³
	2061.24
	2061.24

	温度
	40℃

	压力
	6 kPaG

	密度kg/m³
	0.888

	注：工况（40℃、6kPaG）含湿密度



[bookmark: _Toc6776]原辅材料及能源消耗
原料
（1）原料煤
本项目需运入原料煤共224.64万t/a，其中入炉煤162万t/a，沫煤57.024万t/a，由淖毛湖及伊州区煤矿提供。
表3.3-6原料消耗定额表
	序号
	名称
	规格
	时耗（t）
	年耗（万t）
	年操作时数
	来源

	1
	原料煤
	0～300mm粒度
	312
	224.64
	7200h
	淖毛湖、伊州区

	2
	入炉煤
	10～120mm粒度
	225
	162
	7200h
	原煤筛分后



原料煤（0～300mm）经过破碎筛分后，满足入炉要求的块煤（10～120mm粒度）进入炭化炉进行提质，称为入炉煤，不满足要求的称为沫煤，沫煤送入沫煤仓直接外售。由于原料煤在破碎、筛分及储存过程中会损失一部分水分，导致原煤与入炉煤的水分存在较大的差异。
煤质成分见表3.3-7。
表3.3-7原料煤质成分分析表
	项目
	规格参数

	全水分（Mar），wt%
	16.5~22.4

	空干基水分（Mad），wt%
	0.06~10.0

	灰分（Aar），wt%
	3.63~6.78

	挥发分（Var），wt%
	41.98~52.44

	固定碳（FCar），wt%
	43.89~51.25

	收到基低位发热量
	5220.82~5610.10

	Car，wt%
	62.85

	Har，wt%
	4.65

	Nar，wt%
	0.64

	Oar，wt%
	13.98

	Star，wt%
	0.25

	Par，wt%
	0.010

	Clar，wt%
	0.055

	Asar，µg/g
	1

	Fd，µg/g
	85

	Tarar（含油率），%
	8.0



（2）入炉煤
原料煤在运输及厂内储存过程中损失少量水分，导致入炉煤含水量有所变化，经分析检测结果见表3.3-8。本项目按含水量15.5%计算。
表3.3-8入炉煤质水分分析表
	项目
	指标

	全水分（Mar），wt%
	15.58

	全水分（Mar），wt%
	15.23

	全水分（Mar），wt%
	15.73



根据建设单位提供的资料，本次评价选取参数：水分15.5%，硫分0.25%作为工程分析指标。
辅料
本项目生产废水预处理过程所用辅料包括浓硫酸（93%）、氢氧化钠和脱氨剂，焚烧炉废气脱硫脱硝使用的药剂尿素、石灰石等，辅料用量情况见表3.3-9。
表3.3-9本项目各类辅料表
	序号
	药品名称
	小时消耗量（kg）
	年消耗量（吨）
	备注

	1
	PAC
	9.69
	69.80
	污水预处理除油

	2
	PAM
	0.03
	0.21
	

	3
	H2SO4（93%）
	9.69
	69.80
	

	4
	脱氨剂
	77.91
	560.1
	高效复合脱氮

	5
	尿素
	9.606
	69.16
	焚烧炉烟气脱硝

	6
	石灰石
	44.85
	322.91
	焚烧炉烟气脱硫

	7
	H2SO4（98%）
	0.793
	5.71
	有机废气酸洗

	8
	氢氧化钠（片碱）
	0.17
	1.22
	有机废气碱洗



能源消耗
本项目能源主要包括电能、新鲜水和荒煤气，具体定额如下：
表3.3-10能源消耗定额一览表
	序号
	项目
	小时耗量
	年耗量
	备注

	
	
	单位
	小时耗量
	单位
	年耗量
	

	1
	电
	kWh/h
	3833.75
	万kWh/a
	2760.3
	/

	2
	新鲜水
	t/h
	19.627
	m3/a
	141314.4
	/

	3
	氮气
	Nm3/h
	135
	Nm3/a
	972000
	/

	4
	柴油
	t/h
	0.0086
	t/a
	62
	铲车使用

	5
	荒煤气（焚烧炉用）
	Nm3/h
	8865
	Nm3/a
	6382.8
	本项目炭化炉提供



综合能耗
表3.3-11本项目能耗情况
	输入
	名称
	单位
	实物量
	折标系数
	折标量tce

	
	入炉煤
	t
	1620000
	0.7572tce/t
	1216782.000

	
	电力
	万kW·h
	2760.3
	1.229tce/万kW•h
	3392.409

	
	柴油
	t
	62
	1.4571tce/t
	90.340

	
	合计
	/
	/
	/
	1220264.749

	输出
	兰炭
	t
	900000
	0.7902tce/t
	711180

	
	煤气
	万m3
	89870
	2.248tce/万m3
	202018.774

	
	煤焦油
	t
	144000
	1.1429tce/t
	164577.6

	
	合计
	/
	/
	/
	1077776.373

	综合能耗
	tce
	/
	/
	142488.376

	单位产品能耗
	kgce/t
	/
	/
	158.33



[bookmark: _Toc20231]主要生产设备
（1）炉体尺寸
兰炭装置配套炉型为低温干馏直立式炭化炉，单炉产能15万吨/年兰炭，共6座，年设计产量90万吨。直立炉的主要规格参数见表3.3-12。
表3.3-12内热式炭化炉主要工艺参数一览表
	序号
	项目名称
	单位
	指标

	1
	炭化炉
	座
	6

	2
	炭化室长度
	mm
	32380

	3
	炭化室高度
	mm
	9162

	4
	炭化室宽度
	mm
	6222

	5
	炭化室有效容积
	m³
	864.36

	6
	排焦口数量
	个
	24

	7
	燃烧室火道个数
	个
	96



（2）主要设备
本项目主要设备包括备煤工段、炭化工段、煤气净化工段和焦油氨水分离工段，主要设备见表3.3-13。
表3.3-13主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一、备煤工段

	1
	受煤坑（卸车）
	长：25m；宽：10m；深：9.5m
	个
	2
	/

	2
	滚轴筛
	15200×2540×800
	套
	2
	/

	3
	破碎机
	2PLF100/200
	台
	1
	/

	4
	翻车机
	TQXC100(18×3.5)
	台
	4
	/

	l
	煤-lA/B皮带
	B=l200，V=l.25m/s，Q=713t/h
水平：L=2l.09m，斜长：
L=58.5lm角度：l5°，N=55kW
	台
	2
	含：皮带、驱动装置、滚筒、托辊、
张紧装置、机架、清扫器、保护装
置、导料槽等

	2
	煤-2原煤转载皮带
	B=l200，V=l.25m/s，Q=713t/h
水平：L=7.24m，斜长：L=57.40m
角度：l5°，N=55kW
	台
	1
	

	3
	煤-3原煤上高架皮带
	B=1200，V=l.25m/s，Q=713t/h
水平：L=93.23m，斜长：
L=38.05m，角度：6°，N=45kW
	台
	1
	

	4
	煤-4A/B原煤高架皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h水平：L=140.31m，N=30kW
	台
	2
	

	5
	l#原煤高架布料小车
	N=11kW
	台
	1
	

	6
	2#原煤高架布料小车
	N=11kW
	台
	1
	

	7
	煤-5A原煤地沟皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h
水平：L=106.34m，斜长：
L=30.24m，角度：15°，N=55kW
	台
	1
	

	8
	煤-5B原煤地沟皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h
水平：L=106.34m，斜长：
L=27.94m角度：l5°，N=55kW
	台
	1
	

	9
	煤-6A/B原煤上筛皮带
	B=,1200，V=1.25m/s，Q=713t/h
水平：L=83.87m，斜长：
L=64.58m角度：9°，N=75kW
	台
	2
	

	10
	原煤振动筛
	YK-3670,N=45kW
	台
	2
	

	11
	煤-7面煤转载皮带
	B=1000，V=1.25m/s，Q=486t/h
水平：L=13m，斜长：L=35.78m
角度：15°，N=30kW
	台
	1
	

	12
	煤-8面煤高架皮带
	B=1000，V=,1.25m/s，Q=486t/h
水平：L=110.45m，斜长：
L=25.42m角度：15°N=37kW
	台
	1
	

	13
	面煤高架布料小车
	N=11kW
	台
	1
	

	14
	煤-9面煤地沟装车皮带
	B=1000，V=1.25m/s，Q=486t/h
水平：L=96.97m，斜长：
L=43.63m角度：13°，N=45kW
	台
	1
	

	15
	破碎除尘系统
	布袋除尘器：处理风量Q=50000m3/h，过滤面积S=4332m2，过滤风速=0.77m/min。除尘风机：Q=50000m³/h，电压=380V，全压=2000Pa，N=55kW
	台
	1
	

	二、炭化工段

	1
	1#-6#炭化炉
	15万吨×6
	台
	6
	/

	
	1#-6#余热换热器
	3t/h
	台
	6
	/

	2
	1#炭化炉推焦机A/B
	N=22kW
	台
	2
	/

	3
	1#炭化炉刮板机A/B
	N=37kW
	台
	2
	/

	4
	2#炭化炉推焦机A/B
	N=22kW
	台
	2
	/

	5
	2#炭化炉刮板机A/B
	N=37kW
	台
	2
	/

	6
	3#炭化炉推焦机A/B
	N=22kW
	台
	2
	/

	7
	3#炭化炉刮板机A/B
	N=37kW
	台
	2
	/

	8
	4#炭化炉推焦机A/B
	N=22kW
	台
	2
	/

	9
	4#炭化炉刮板机A/B
	N=37kW
	台
	2
	/

	10
	5#炭化炉推焦机A/B
	N=22kW
	台
	2
	/

	11
	5#炭化炉刮板机A/B
	N=37kW
	台
	2
	/

	12
	6#炭化炉推焦机A/B
	N=22kW
	台
	2
	/

	13
	6#炭化炉刮板机A/B
	N=37kW
	台
	2
	/

	14
	1#炉顶可逆皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h,
水平：L=30m，N=7.5kW
	台
	1
	包含：皮带、驱动装置、滚筒、托辊、
张紧装置、机架、清扫器、保护装
置、导料槽等

	15
	2#炉顶可逆皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h,
水平：L=30m，N=7.5kW
	台
	1
	

	16
	3#炉顶可逆皮带
	B=1200,V=1.25m/s，Q=713t/h,
水平：L=30m，N=7.5kW
	台
	1
	

	17
	4#炉顶可逆皮带
	B=1200,V=1.25m/s,Q=713t/h,
水平：L=30m，N=7.5kW
	台
	1
	

	18
	5#炉顶可逆皮带
	B=1200,V=1.25m/s,Q=713t/h,
水平：L=30m，N=7.5kW
	台
	1
	

	19
	6#炉顶可逆皮带
	B=1200,V=1.25m/s,Q=713t/h,
水平：L=30m，N=7.5kW
	台
	1
	

	20
	除尘风机
	Q=35000m³/h，电压=380V，全压=2000Pa，N=37kW
	台
	1
	/

	21
	1#炉1#~16#插板阀
	规格：600×600，N=2.2kW
	个
	16
	/

	22
	2#炉1#~16#插板阀
	规格：600×600，N=2.2kW
	个
	16
	/

	23
	3#炉1#~16#插板阀
	规格：600×600，N=2.2kW
	个
	16
	/

	24
	4#炉1#~16#插板阀
	规格：600×600，N=2.2kW
	个
	16
	/

	25
	5#炉1#~16#插板阀
	规格：600×600，N=2.2kW
	个
	16
	/

	26
	6#炉1#~16#插板阀
	规格：600×600，N=2.2kW
	个
	16
	/

	三、出焦工段

	1
	焦1－主出焦地沟皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h
水平：L=92.66m，斜长：L=22.40m
角度：15°，N=45kW
	台
	1
	包含：皮带、驱动装置、滚筒、托辊、
张紧装置、机架、清扫器、保护装
置、导料槽等

	2
	焦-2转载皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h
水平：L=27.50m，斜长：L=102.72m，
角度：11°，N=75kW
	台
	1
	

	3
	焦-3高架皮带
	B=1200，V=1.25m/s，Q=713t/h
水平：L=120.48m，N=37kW
	台
	1
	

	4
	兰炭高架布料小车
	N=11kW
	台
	1
	

	5
	焦-4地沟装车皮带
	B=1000，V=1.25m/s，Q=486t/h
水平：L=108.43m，斜长：L=36.06m
角度：15°，N=45kW
	台
	1
	

	6
	1#~6#兰炭缓冲上下仓
	/
	个
	6
	/

	7
	1#~6#出焦缓冲仓电液动插板阀
	规格：600×1200，2.2KW
	个
	4
	/

	8
	
	规格：600×1200，2.2KW
	个
	4
	/

	9
	
	规格：600×1200，2.2KW
	个
	4
	/

	10
	
	规格：600×1200，2.2KW
	个
	4
	/

	11
	
	规格：600×1200，2.2KW
	个
	4
	/

	12
	
	规格：600×1200，2.2KW
	个
	4
	/

	四、煤气净化工段

	1
	空气风机
	Q=40000m³/h，电压=10KV，全压=20KPaN=350kW
	台
	6
	/

	2
	煤气风机
	Q=100000m³/h全压P=20KPa，N=900kW
	台
	6
	/

	3
	电捕焦油器
	处理量：100000m³/h设计温度100℃，设计压力-3KPa，72KV/3000mA
	台
	6
	/

	4
	填料直冷塔
	Φ6*26（米）设计温度100℃，设计压力-3KPa
	台
	6
	/

	5
	氨水输送泵A/B
	Q=100m³/h，扬程30m，N=22kW
	台
	3
	2用1备

	6
	废水输送泵
	Q=100m³/h，扬程60m，N=37kW
	台
	3
	2用1备

	7
	集液池
	6m×4m×4m
	个
	1
	/

	8
	1#水封罐A~F
	Φ0.8*2m
	台
	6
	/

	9
	2#水封罐A~F
	Φ0.8*2m
	台
	6
	/

	10
	氨水收集槽
	28m×4.5m×3m
	座
	2
	/

	11
	放散水封
	Φ2.2×3.5m
	台
	4
	/

	12
	1#气液分离器A~F
	φ3.4m×6m
	台
	6
	/

	13
	2#气液分离器A~F
	φ3.4m×6m
	台
	6
	/

	14
	3#气液分离器A~F
	φ3.4m×6m
	台
	6
	/

	15
	旋风分离器A~F
	φ2.6m×8.8m
	台
	6
	/

	五、焦油氨水分离工段

	1
	氨水泵A~D
	Q=900t/h，扬程50m，N=220KW，防爆等级ExdIIBT4
	台
	4
	3用1备

	2
	焦油中转泵A/B
	Q=150t/h扬程30m，N=22KW，防爆等级ExdIIBT4
	台
	2
	1用1备

	3
	1#~21#焦油氨水分离罐
	∅9m×6m；设计压力0.1Mpa；设计温度90℃；需做防腐保温
	台
	21
	/

	4
	集油罐A/B
	18m×4.5m×3m，需做防腐保温
	台
	2
	/

	六、循环冷却水工段

	1
	凉水塔
	处理量Q=500m³/h
	台
	3
	/

	2
	推焦杆循环水泵
	Q=400m³/h，扬程50米，N=110kW
	台
	4
	3用1备

	七、焦油储运工段

	1
	煤焦油罐
	固定顶储罐，Φ18.9m×11.59m，V=3000m3
	台
	6
	/

	2
	焦油装车泵A/B
	Q=100m³/h扬程30m，N=15KW，防爆等级ExdIIBT4
	台
	2
	1用1备

	3
	氨水收集罐
	Φ4000×3000mm
	台
	2
	/

	4
	氨水收集泵
	Q=60m³/h，扬程30m，N=11KW，防爆等级ExdIIBT4
	台
	2
	1用1备



表3.3-14废水预处理设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）
	除油工段

	1
	静压稳流除油装置
	Q=12m³/h
	座
	1

	2
	絮凝除油装置
	Q=12m³/h
	座
	1

	3
	气浮除油装置
	Q=12m³/h
	座
	1

	4
	酸化除油装置
	Q=12m³/h
	座
	1

	5
	过滤器
	Q=12m³/h
	套
	3

	（二）
	脱氮工段

	1
	高效复合脱氮塔
	Q=12m³/h
	座
	1

	2
	脱氮后废水箱
	Q=12m³/h
	座
	1

	（三）
	电气控制系统

	1
	动力配电柜
	配套
	批
	1

	2
	预处理单元PLC控制柜
	PLC+触摸屏MCGS，西门子PLC，
	批
	1



表3.3-15废水焚烧工段设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	废水进料系统
	/
	套
	2

	2
	废水焚烧炉
	Q=6m³/h
	台
	2

	3
	低氮燃烧器
	/
	套
	2

	4
	余热蒸汽锅炉
	3—8m³/h，0.3-0.8Mpa
	套
	2

	5
	节能器
	配套
	套
	2

	6
	烟气引风机
	防爆电机，变频控制
	台
	2

	7
	SNCR脱硝装置
	/
	套
	1

	8
	石灰石-石膏法脱硫装置
	/
	套
	1

	9
	PLC控制柜
	PLC+触摸屏+上位机，西门子PLC
	批
	1



表3.3-16有机废气处理设备一览表
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	一
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]出焦地沟落料口收集系统

	1
	集气罩
	非标定制
	项
	1
	碳钢

	2
	调节阀
	碳钢
	台
	12
	/

	3
	阻火器
	碳钢
	台
	1
	/

	4
	补偿器
	碳钢
	个
	1
	/

	二
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK65]氨水罐区收集系统

	1
	[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]调节阀
	碳钢
	台
	24
	/

	2
	阻火器
	碳钢
	台
	1
	/

	3
	补偿器
	碳钢
	个
	1
	/

	三
	[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK72]焦油罐区收集系统

	[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: _Hlk193895741]1
	调节阀
	碳钢
	台
	6
	/

	2
	阻火器
	碳钢
	台
	1
	/

	3
	补偿器
	碳钢
	个
	1
	/

	四
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]装车鹤管收集系统

	1
	调节阀
	碳钢
	台
	1
	/

	2
	阻火器
	碳钢
	台
	1
	/

	3
	补偿器
	碳钢
	个
	1
	/

	4
	移动可伸缩式集气罩
	非标定制
	套
	1
	不锈钢

	五
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]送风系统

	1
	送风机
	/
	台
	1
	变频、防爆

	六
	[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77]废气预处理系统——酸洗单元

	1
	酸洗塔
	含填料、喷淋系统、除雾系统、保温伴热
	座
	1
	/

	2
	酸洗喷淋泵
	N=11kW，防爆电机
	台
	2
	一用一备

	3
	酸加药装置
	配套，加药罐、搅拌系统及加药泵
	套
	1
	/

	4
	冷凝液转移泵
	N=3kW
	台
	2
	一用一备

	七
	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]废气预处理系统——碱洗单元

	1
	碱洗塔
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]含填料、喷淋系统、除雾系统、保温伴热
	座
	1
	/

	2
	碱洗喷淋泵
	Q=108m³/h；H=20m；N=11kW，防爆电机
	台
	2
	[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112]一用一备

	3
	碱加药装置
	配套，加药罐、搅拌系统及加药泵
	套
	1
	/

	八
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK83]废气预处理系统——干燥单元

	1
	干燥塔
	含填料支架、保温伴热等
	座
	1
	/

	2
	干燥剂
	烘干兰炭或其他种类干燥剂
	方
	10
	/

	九
	[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK84]废气预处理系统——过滤单元

	1
	三级袋式过滤器
	G4+F5+F7
	套
	1
	碳钢防腐

	十
	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK95]废气净化核心系统——活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备

	1
	一体化撬装设备
	XH-40000，含安全保险装置（含喷淋，防火阀，阻火阀，防爆片，系统报警）
	套
	1
	防腐+防爆+防漏工业废气型装置

	2
	排气筒
	DN1000
	米
	25
	碳钢防腐

	3
	检测平台
	标准规范型
	式
	1
	型钢



[bookmark: _Toc25774]储运工程
本项目储运工程包括罐区、原煤仓、产品仓等，具体建设内容如下：
表3.3-17储运设施一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	材质、结构

	1
	原煤棚
	116.2×102.7×32.15m
	座
	1
	封闭储仓、混凝土防渗地面

	2
	成品棚
	116.2×57.7×32.15m
	座
	1
	封闭储仓、混凝土防渗地面

	3
	沫煤仓
	116.2×45×32.15m
	座
	1
	封闭储仓、混凝土防渗地面

	4
	焦油储罐
	Φ18.9×11.6m，V=3000m3
	座
	6
	碳钢，固定顶

	5
	焦油氨水分离罐
	Φ9m×6m
	座
	21
	碳钢，固定顶

	6
	焦油氨水收集槽
	28m×4.5m×3m
	座
	2
	碳钢



[bookmark: _Toc31662]公用工程
[bookmark: _Toc322801559]供排水工程
（1）给水
本项目厂区内生产用水、生活用水由园区供给，自园区供水系统引入本项目界区，进入界区后经地下管网至各用水点，确保厂内生产、生活用水需求。生活给水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），生产给水水质满足《石油化工给水排水水质标准》（SH/T 3099-2021）。
生活给水主要是职工生活用水，生产用水主要包括炭化炉外冷壁补水、余热锅炉补水、软水装置制备用水、有机废气处理和脱硫药剂配制用水等。
①生活给水系统
本项目新增劳动定员为50人，生活用水量参照《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政办发〔2007〕105号）中附件2“新疆维吾尔自治区生活用水定额”，按照80L/人d计算，本项目生活用水量为4.0m3/d（1200m3/a）。
[bookmark: OLE_LINK3]②炭化炉水冷壁用水
本项目炭化炉熄焦采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式。热焦从炭化炉排出后进入水冷壁熄焦段，通过膜式水冷壁受热面内软化水吸收焦炭辐射热，实现一级间接冷却；软化水部分汽化为饱和蒸汽后引出汽包，未汽化部分返回水冷壁循环使用。
引出的饱和蒸汽全部作为熄焦介质喷入热焦进行二次冷却，与热焦接触后随出口气流全部离开熄焦系统，不循环回用，用量为6.9t/h，则本项目水冷壁软化水补水量为6.9t/h（49680m³/a）。
③焚烧烟气治理药剂配制用水
本项目焚烧烟气采用低氮燃烧器+SNCR尿素脱硝+石灰石—石膏湿法脱硫除尘处理后通过排气筒达标排放，脱硝及脱硫药剂配制均采用软化水，由厂区软水装置制备后供给。
a.SNCR脱硝尿素配制用水
本项目SNCR脱硝尿素消耗量为69.16t/a，以固体形式外购进厂，在尿素溶解罐内制备为50%的浓尿素溶液，经计量泵输送并在管道混合器中与稀释软水混合至约10%稀溶液后，由喷枪雾化喷入炉膛温度窗口区。尿素全部溶解并稀释至10%浓度所需水量为622.44m³/a（0.086m³/h）。
b.石灰石—石膏法脱硫剂配制用水
本项目脱硫剂采用外购石灰石（主要成分为CaCO₃），根据建设单位提供的资料，石灰石中CaCO₃含量约为90%，根据二氧化硫产生量及去除效率核算，石灰石总消耗量为322.91t/a（折合CaCO₃消耗量290.62t/a）。石灰石外购进厂后直接储存于石灰石料仓，通过计量给料装置定量输送至脱硫吸收塔制浆系统，配制为20%浓度的石灰石浆液后使用，经核算，配制用水量为1291.64m³/a。
整体分析，本项目烟气治理总用水量为1914.08m³/a（0.26m³/h），全部采用软水制备装置所产软水。
④有机废气预处理吸收液配制用水
本项目有机废气治理采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺，其中酸洗塔采用98%浓硫酸配制为5%～10%稀硫酸为循环吸收液，碱洗塔采用片碱配制成5%～10%NaOH溶液为循环吸收液。
根据工程分析及原辅料消耗计算，本项目浓硫酸消耗量为5.71t/a，氢氧化钠（片碱）消耗量为1.22m³/a，本报告碱洗和酸洗循环液均按照10%浓度计算，则有机废气预处理吸收液配制用水量为61.23m³/a（0.009m³/h），全部采用软水配制，由软水站提供。
⑤余热锅炉补水
本项目废水焚烧炉配套设置2座6t/h余热锅炉，锅炉产生热水部分用于工艺管道及焦油罐伴热，部分供给员工洗浴。余热锅炉补水包含系统热水消耗量与锅炉定期排污量两部分。经工程分析核算，系统消耗热水量0.146m³/h（1050m³/a），锅炉定期排污量0.3m³/h（2160m³/a），余热锅炉补水总量0.446m³/h（3210m³/a）。余热锅炉补水采用软化水，由厂区软水站供给。
⑥循环水站补水
本项目新建循环水站，规模为1200m3/h，根据设计文件，循环冷却水补充量约为79200m3/a（11m3/h），其中排污量1.32m3/h，蒸发损失量9.68m3/h，该部分补水采用原水。
⑦软水制备系统用水
根据可研报告及设计文件，软水使用装置主要包括炭化炉水冷壁用水6.9m³/h、烟气治理药剂配制用水0.26m³/h、有机废气预处理吸收液配制用水0.009m³/h、余热锅炉补水0.446m³/h，总用水量为7.615m3/h。本项目软水制备系统综合产水率90%，则新鲜水消耗量为8.46m3/h。
（2）排水
①初期雨水系统
本系统主要收集露天生产装置和罐区排出的初期污染雨水。凡是有污染的露天生产区域均应设置围堰或截水沟。
按15mm水深乘以污染区面积计算，本项目初期雨水最大量约为400m3，新建初期雨水池有效容积为420m3，界区内有污染的各生产装置、罐区和辅助生产设施界区内的初期雨水采用重力流排至初期雨水池，初期雨水管道在各界区围堰或截水沟外设置阀门转换井，后期雨水通过阀门切换排至雨水排水系统。
②事故水池
本系统收集未污染的雨水及消防事故水，以重力流形式分散、就近排入全厂已建雨水排水管系统，管网末端设有切换阀门，将清净雨水及消防事故水分别排入已有雨水池和消防事故水。新建有效容积1700m3事故水池。
③生活污水系统 
本项目新增生活用水量为4.0m3/d（1200m3/a），污水排放量按照80%计算，则生活污水排放量为3.2m3/d（960m3/a），生活污水经化粪池处理后，由厂区生活污水管道收集后排至园区污水处理厂处理。
④生产废水系统
生产废水排水主要是煤气净化工段产生的剩余氨水，排水量约为11.68m3/h（84096m3/a），经酚氨废水预处理站处理后再进行焚烧处理。
⑤VOCs处理喷淋废水
本项目设置一套VOCs废气处理装置，采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺”处理工艺，产生酸洗与碱洗喷淋废水需要定期更换，该过程会产生废水，废水量约0.002m³/h（14.4m³/a），为含盐废水，送焚烧炉焚烧处理。
⑥新建循环水站排水
本项目新建循环水站，规模为1200m3/h，根据设计文件，循环水站排污水为1.32m3/h（9504m3/a），主要污染物为COD、SS等，属于清净下水，产生后用于厂区喷雾抑尘装置补水，不外排。
⑦软水制备装置排水
根据设计文件，软水制备装置产水率为90%，排污量为10%，新鲜水用量为8.46m3/h（60912m3/a），则软水装置排污水量为0.846m3/h（6091.2m3/a），主要污染物为COD、SS、盐类等，属于清净下水，产生后用于厂区喷雾抑尘装置补水，不外排。
⑧余热锅炉排污水
本项目废水焚烧炉配套建设了2座6t/h余热锅炉，根据设计文件，焚烧炉余热锅炉排水量为0.3m3/h（2160m3/a），项目运营期间锅炉排水属于清洁下水，产生后用于厂区喷雾抑尘装置补水，不外排。
⑨生活污水
本项目新增劳动定员为50人，生活污水排放量为3.2m3/d（960m3/a），生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区污水处理站处理。
循环冷却水系统
本项目循环冷却水系统供水温度32℃，回水温度42℃，供水压力约为0.6MPa，主要供给炭化炉底部推焦杠循环冷却用水，总循环水量约602m³/h。
新建循环水站规模为1200m3/h，水质符合国家标准GB50050-2017水质要求，根据设计文件，循环冷却水补充量约为11m3/h（排污量1.32m3/h，蒸发损失量9.68m3/h）。
循环水系统由冷却塔、循环水泵、给水及回水管网、加药装置等组成。为保证换热器的换热效果和使用期限，在循环水系统加入阻垢、缓蚀及杀菌剂，药剂种类需根据循环水水质筛选、配比、投药量试验。在进入各装置界区的冷却水管线入口处设置流量计、压力表和温度计等测量仪表，出装置的冷却水管线在装置内设置取样口。
循环冷水泵从冷却塔下的集水池将水吸入泵后送入循环冷却水给水管网，供给生产装置，经各装置换热设备换热升温后的循环冷却水回水利用余压回水至循环水厂冷却塔。缓蚀阻垢剂及杀菌灭藻剂通过加药设备投加到集水池，保持循环水质。
表3.3-18循环水厂主要工程量表
	序号
	项目名称
	规模、规格
	单位
	数量
	备注

	1
	循环水泵房
	34.57×8×7.5
	座
	1
	/

	2
	循环水池
	/
	座
	1
	/

	3
	循环水泵
	Q=400m3/h，扬程50米，N=110kW
	台
	4
	3用1备

	4
	泵房集水坑排污泵
	Q=20m³/h，H=20m
	台
	2
	/

	5
	过滤器
	Q=50m³/h
	套
	1
	/

	6
	杀菌灭藻剂加药装置
	/
	套
	1
	/

	7
	缓蚀阻垢剂加药装置
	/
	套
	1
	/



循环冷却水系统包括循环水池、循环冷却水泵房、旁滤装置、加药装置、软水制备系统、循环冷却水管网等。
为减轻循环冷却水对换热设备的腐蚀，减少结垢，对循环冷却水系统需投加缓蚀阻垢剂、杀生剂，为此设置成套加药装置一套，包括溶液罐、计量泵。加药装置设于加药间。循环冷却水系统设置旁滤装置，本项目采用浅层砂过滤器，过滤水量为循环水量的5%。
循环水系统主要设备见下表。
表3.3-19循环水系统主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	循环水泵
	Q=400m3/h，扬程50米，N=110kW
	台
	4
	3用1备



软水制备系统
本项目新建一套软水制备系统，主体采用钠离子交换软化工艺，配套多介质过滤、活性炭过滤、精密过滤预处理及深度除盐备用单元，产出软化水供给炭化炉水冷壁、余热锅炉、烟气处理和有机废气处理药剂配制等工段使用。
（1）原理
采用钠离子交换软化法处理。原水依次通过钠型阳离子交换树脂床层时，水中的钙、镁等硬度离子被树脂上的钠离子交换吸附，出水硬度可降至0.03mmol/L以下，处理过程不改变原水pH值；由于钠盐溶解度显著高于钙、镁盐，交换后水在后续管路及受热面中不会形成钙镁盐结垢。交换反应式：
2RNa+Ca²⁺→R₂Ca+2Na⁺
2RNa+Mg²⁺→R₂Mg+2Na⁺
树脂失效后采用10%食盐水再生，先以清水反洗松动树脂层并去除截留悬浮物，然后通入食盐水浸泡，钙、镁离子从树脂上解吸随再生废液排出，最后经置换、正洗恢复树脂交换能力。
再生反应式（再生方向）：
R₂Ca+2NaCl→2RNa+CaCl₂
R₂Mg+2NaCl→2RNa+MgCl₂
（2）工艺流程
自来水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→钠离子交换器（软水器）→精密过滤器→软化水箱→软水泵→各用水点。
其中：多介质过滤器用于去除原水中的悬浮物、胶体和大颗粒杂质，为后级树脂床提供水质保护；活性炭过滤器用于去除余氯、有机物和异味，防止树脂受氧化性物质破坏；钠离子交换器为软化核心单元，出水硬度达标；精密过滤器（≤5μm）用于拦截可能穿透的树脂碎屑和微量悬浮物，保障出水水质。
（3）软水设备技术参数
①额定产水量：80m³/h
②出水硬度：≤0.03mmol/L（以CaCO₃计），符合《工业锅炉水质》（GB/T1576-2018）规定
③综合产水率：≥90%
④工作压力：0.2～0.6MPa
⑤工作温度：2～50℃
⑥流量范围：1～100t/h（单套流量可调）
⑦罐体材料：玻璃钢/碳钢衬胶/不锈钢
⑧阀体材料：高强度塑料或铜质
⑨工作电压：220V/380V，50/60Hz
⑩再生方式：单罐固定床顺流再生，再生剂为10%食盐（NaCl）溶液
⑪单周期再生耗时：约1.5～2h
消防给水系统
根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），结合生产性质和工艺要求，本项目采用独立的稳高压给水系统，供水压力1.0MPa。本项目占地面积均不大于100ha，同一时间内的火灾处数为1处。
本项目消防用水量最大的装置区为甲类装置区（甲类炭化工段），装置规模为中型，根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）规定，甲类装置区消防用水量为150L/s，火灾延续时间为3小时，一次火灾消防用水量为1620m3。
本项目消防给水采用稳高压消防系统，由消防水罐、消防水供水泵、消防稳压供水装置以及室内外独立的消防管网组成。
本项目新建一座地上消防泵房，两座1000m³的地上消防水罐，存储并供给本工程厂区的室内外消防用水，每座消防水池有效容积为965m3。消防水泵房用电负荷为二级负荷，消防泵房内设置150L/s，1.0MPa的消防电泵一台，并设150L/s，1.00MPa的柴油机消防泵一台作为备用泵，再设置120L/s，1.0MPa的喷淋电泵一台，并设120L/s，1.00MPa的柴油机喷淋泵一台作为备用泵，所有水泵采用自灌吸水。同时泵房内设稳压装置一套（稳压泵两台，一用一备，流量为5L/s，扬程为1.00MPa，气压水罐有效水容积为0.45m3），用于维持管网平时压力，泡沫站内设有一套独立的压力式泡沫混合比例装置，混合液流量48—64L/S，混合比3%，泡沫液储罐容积5m3。两座消防水罐之间设置连通管和控制阀，并设置独立的补水进水管，补水管径为DN100，能够在48h以内将水补满；消防水池设置液位检测、高低液位报警及自动补水设施。
本项目室外消防管网呈环状布置，从消防泵房内消防泵组引两根出水管与室外环网连接，以保证消防管网供水的可靠性。室外消防环管管径为DN300，在环管上布置室外地上式消火栓及消防炮，并采用阀门分成若干独立段，每段内的消火栓的数量不超过5个。焦油罐区及工艺装置区的室外消火栓布置间距均不大于60米，其余区域的消火栓布置间距不大于120米，环状管网上设置利于辨别和使用的室外地上式消火栓，且用阀门分为若干独立段，每段内室外消火栓的数量不超过5个。焦油罐区及工艺装置区周围设置直流－喷雾两用水炮保护。
工艺装置区内高出其所处地面15m的甲、乙类设备的构架平台，拟沿梯子敷设半固定式消防给水竖管。按各层需要设置带阀门的管牙接口。
消防管道拟采用镀锌钢管，埋地钢管除锈后，采用加强级环氧煤沥青冷缠带防腐；明露钢管除锈后，外刷底漆一道，面漆二道防腐。埋地管道管顶最小覆土不得小于土壤冰冻线以下0.3m。
本项目消防泵房设备表详见表3.3-20。
表3.3-20消防泵房设备一览表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	消防给水电动泵
	Q=150L/s，P=1.0MPa，N=280kW
	台
	1

	2
	消防给水柴油泵（含控制柜）
	Q=150L/S，P=1.0MPa，N=220kW
	台
	1

	3
	喷淋给水电动泵
	Q=120L/s，P=1.0MPa，N=220kW
	台
	1

	4
	喷淋给水柴油泵（含控制柜）
	Q=120L/s，P=1.0MPa，N=268kW
	台
	1

	5
	消防给水稳压装置
	稳压泵（1用1备）
	Q=5L/S，P=1.05MPa，N=11kW
	套
	1

	
	
	隔膜式气压罐
	有效容积：450L
	
	

	6
	压力式泡沫比例混合装置
	Q=48-64L/s，P=0.6-1.2MPa，混合比3%，泡沫液储罐有效容积5m3
	套
	1



[bookmark: _Toc322801560]供电工程
本项目用电负荷等级为二级，两路10kV电源分别引自南园变35kV变电站和南盛一线，10kV采用单母线分段接线，两路电源互为备用，每路电源均能承担本项目所有用电负荷。全厂年耗电量2.76×107kW·h。
[bookmark: _Toc322801561]供暖用热
本项目供热由污水站焚烧炉配套建设的余热锅炉供给。
氮气供应
本项目氮气来源于空压制氮间，氮气主要用于煤气风机的密封气系统、装置开停车和检修时设备的置换用气，氮气来源于厂区空压制氮间，制氮规模800Nm³/h，氮气纯度99.9%，氮气压力0.6Mpa，其制氮车间和本项目的建设同步进行，以保证气源按时足量供应，氮气通过管道送入兰炭生产装置区。
制氮系统工艺流程：压缩空气经净化处理除去大量的O₂/H₂O/CO₂之后进入空气缓冲罐，再经过滤器和活性炭过滤器进一步除去水分及有害杂质，经空气缓冲罐缓冲后进入两个填装吸附剂的变压吸附分离系统制氮机组。
洁净的压缩空气由吸附塔底端进入，气流经空气扩散装置（万向螺旋或瓷球）扩散以后，均匀进入吸附塔，进行氧氮吸附分离，然后从出口端流出氮气，进入氮气缓冲罐，这一产氮过程约1分钟，之后经均压和减压（至常压），脱除所吸附的杂质组分（主要为氧气），完成吸附剂的再生。两个吸附塔交替循环操作，连续送入原料空气，连续生产纯度≥99.9%氮气，产量为800Nm3/h，氮气输出压力为0.6MPa，氮气常压露点为-40℃。
表3.3-21制氮系统主要设备
	序号
	名称
	型号或参数
	数量

	1
	空压机
	60m3/min一级能效
	1台

	2
	压缩空气缓冲罐
	C-10.0/8
	1台

	3
	0级过滤器
	60m3/min
	1台

	4
	T级过滤器
	60m3/min
	1台

	5
	微热再生干燥机
	60m3/min
	1台

	6
	A级过滤器
	60m3/min
	1台

	7
	活性炭过滤器
	60m3/min
	1台

	8
	空气缓冲罐
	C-6.0/8
	1台

	9
	制氮装置
	THN-800C（99.9％），进口碳分子筛，现场填充
	1套

	10
	氮气缓冲罐
	C-10.0/8
	1台

	11
	氮气储罐
	C-10.0/8
	1台



事故放散系统
本项目配套设置4套DN900荒煤气事故放散点火装置，放散筒总高度50m，每套放散管路配套独立煤气水封阻火设施、远程自动点火系统、氮气吹扫管线及紧急切断阀。
正常生产工况下，煤气水封保持有效液封，事故放散管路处于密闭隔绝状态，荒煤气全部输送至后续工序综合利用，无直接放散废气产生。当装置出现停电、设备故障、超压、检修泄压等非正常事故工况，系统压力联锁触发紧急切断阀开启，超压荒煤气经水封阻火后进入高空放散筒，同步启动自动点火装置，将荒煤气完全燃烧后高空排放。
本系统属于厂区风险防控关键环保与安全设施，核心作用为避免事故状态下未处理荒煤气直接无组织放散：荒煤气内含H₂S、CO、VOCs等有毒、可燃、恶臭污染物，直接放空会造成区域大气污染、人员中毒及燃爆安全隐患；通过高空点火焚烧，可将煤气中一氧化碳、硫化氢、烃类等有害组分转化为CO₂、H₂O、SO₂，大幅降低有毒有害物质无组织排放风险，满足焦化行业环境风险防控及安全设计相关规范要求。
[bookmark: _Toc6400]总平面布置
总平面布置原则
（1） 符合园区总体规划要求；
（2） 严格遵守国家、行业和地方有关防火、防爆、安全、职业卫生等标准、规范和规定；
（3） 总平面布置应根据各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、地质、风向等条件，按功能分区布置；
（4） 在满足生产、环保、安全卫生及防火、防爆的条件下，力求布置紧凑合理、节省用地、节约投资；
（5） 符合生产流程的要求，保证生产过程的连续性；
（6） 充分利用厂区现有资源及公用工程和辅助设施；
（7） 总平面布置及道路布置应满足运输车辆作业及通行需要。
竖向布置原则
（1） 满足企业生产、运输要求；
（2） 充分利用地形，选择适宜的竖向设计形式，合理确定建、构筑物的标高；
（3） 恰当地利用、适应地形和改造自然地形条件，减少建筑工程量，减少土石方量；
（4） 创造稳定的场地和建筑地基及简化基础的条件；
（5） 确保厂区不受洪水的侵扰，并使厂区排水畅通。
总图布置方案
本项目位于哈密市伊州区工业园区重工业加工区内，项目场地基本为规则矩形地块，属于改造项目，厂区较为平整。海拔616.00～619.00m。厂区西南侧设一个出口，与园区道路相连。西北侧与厂区内部道路连接。
本项目根据生产工艺、交通运输、安全卫生及环境保护要求，综合考虑场地地形、运输等条件，各车间的布置达到了功能分区清晰，主体工艺设施集中紧凑、布局合理、管线短捷的设计要求。各动力及辅助生产设施均靠近主要用户布置。
主生产装置区的布置：厂区中部从西向东为原煤棚、VOCs治理车间和成品库棚，在其北侧偏东为炭化工段及净化工段，净化工段的东侧为焦油氨水分离工段，成品库棚东侧为煤焦油罐区，原煤棚和成品库棚南侧为储运区配电室和筛分楼，再南侧由西向东依次为消防水泵房及消防水罐、1#卸车棚、2#卸车棚、泡沫站。厂区西北角为生产辅助区，由北向南依次为控制室、配电室、空压制氮间，其东侧为危废库、废水综合处理车间、循环水泵房、闭式凉水塔。事故放散区设置在厂区西南侧。详见总平面布置图。
项目厂内总平面布置的主要防火间距依照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）、《煤化工工程设计防火标准》（GB51428-2021）要求进行设计。
平面布置合理性分析
根据规划用地条件，结合生产工艺流程，在满足工业建筑防火疏散要求的前提下，合理布置生产装置、仓储及辅助设施。本项目在现有厂区内建设，采取分区布置，项目建设符合功能分区划分要求。
本项目在现有厂区建设，功能区划清楚，与原有各功能区间衔接适当，物流顺畅，符合工业企业总平面布置相关规范的要求，平面布置是合理的。
[bookmark: _Toc7045]本项目与现有工程的关系
本项目和现有工程在同一厂区内建设，本项目为合金焦生产线的升级重建项目，本项目建设完成后已建合金焦生产线相关设施全部拆除，金属镁生产线及煤气发生炉等均不变。本项目生产规模与已建合金焦项目一致，均为年产兰炭90万吨。
原辅料及产品方案
表3.3-22本项目与已建项目原辅料消耗及产品变化一览表
	类别
	单位
	本项目
	原项目
	变化情况
	备注

	
	
	
	环评
	2023年
	2024年
	2025年
	
	

	原料煤
	万吨/年
	224.64
	165
	23.375
	35.5307
	30.2499
	较原环评增加
	原料

	入炉煤
	万吨/年
	162
	148.5
	23.375
	35.5307
	30.2499
	单耗较原环评略有增加，但比实际生产减少
	

	入炉煤单耗
	吨/吨
	1.8
	1.65
	2.08
	2.02
	2.0
	
	

	兰炭
	万吨/年
	90
	90
	11.2275
	17.6203
	15.0539
	一致
	主产品

	煤焦油
	万吨/年
	14.4
	3.6
	0.0475
	0.2108
	0.2453
	较原环评增加
	副产品

	荒煤气
	亿Nm3/a
	8.987
	9
	1.3869
	1.7641
	1.6911
	基本一致
	副产品

	沫煤
	万吨/年
	57.024
	16.5
	0
	0
	0
	较原环评增加
	副产品



本项目与已建合金焦生产项目设计规模一致，均为年产兰炭90万吨。已建合金焦生产项目环评设计时原煤消耗及产品产量均按照陕西煤质进行设计；近几年生产购买的合格入炉煤是新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿的煤，该煤含油率低，本次技改后企业使用淖毛湖煤矿原煤，淖毛湖煤矿的煤质与已建项目设计及目前使用的煤质均发生较大变化，因此导致原辅料消耗及产品煤焦油产量与原环评设计存在差异，具体变化情况及原因分析如下：
[bookmark: OLE_LINK50]（1）原料煤消耗量增加，入炉煤单耗较原环评设计值略有增加，但较现有工程实际生产单耗明显降低。本项目入炉煤单耗较原环评设计增加，主要是结合淖毛湖原煤实际煤质及现有工程运行经验对单耗进行了修正；但较2023—2025年现有工程实际生产单耗有所降低，说明技改后采用新型内热式直立炭化炉，入炉煤利用效率较现有老旧半焦炉明显提升。原料煤消耗量由原环评的165万吨/年增加至224.64万吨/年，主要原因是淖毛湖煤矿原煤中粉煤含量相对较高，经筛分后产生的沫煤量由原环评设计的16.5万吨/年增加至57.02万吨/年，沫煤作为副产品外售，不进入炭化炉干馏。
（2）煤焦油产量大幅增加。煤焦油产量增加主要是淖毛湖煤含油率高、焦油产率提高所致；同时，本次技改新建大型节能环保型内热式直立炭化炉，炉体温度场更均匀、密封性能更好，并配套完善的鼓冷回收系统，焦油实际回收率较原有老旧设施有所提升，二者共同作用导致煤焦油产量较原环评设计大幅增加。根据调查，淖毛湖富油原煤格金焦油产率一般为10%~16%；现有工业化直立炭化炉实际焦油收率为8%~9%，淖毛湖现有兰炭企业（疆纳、广汇、同顺源等）常规运行焦油收率为8%~9%，工况好、冷却系统优化、块煤入料稳定时可接近9%，沫煤比例升高、气温偏高或检修周期末期会落到7.5%~8%。本项目按入炉煤计算焦油产率约为8.9%，处于当地兰炭企业常规运行水平范围内，取值合理；而原环评设计按照陕西煤质计算，焦油产率仅约1.8%，明显偏低。因此，煤焦油产量增加主要是淖毛湖煤含油率高、焦油产率提高所致，与当地同类企业实际运行情况相符。
[bookmark: OLE_LINK140]（3）企业近几年实际运行过程中破碎和筛分装置未投入使用，购买的是合格入炉煤，因此，近三年入炉煤与原煤一致，沫煤产量为0。
主体工程
本次技改项目主体工程全部重建。拆除已建合金焦项目12台×7.5万t/a老旧半焦炉及配套设施，新建6台×15万t/a内热式直立炭化炉，总产能90万t/a不变；同步新建备煤工段（原煤破碎、筛分、输送）、炭化工段及煤气净化冷鼓工段。本项目建成后，已建合金焦项目的主体工程全部拆除。
技改后熄焦工艺由传统湿熄焦改为膜式水冷壁间接换热结合饱和蒸汽直接熄焦的工艺，熄焦过程在密闭系统内进行，熄焦用蒸汽为膜式水冷壁自产；煤气净化仅设冷鼓工段，不设置荒煤气湿法前脱硫工艺，荒煤气中硫化物通过各燃烧设施配套的脱硫装置控制二氧化硫排放；技改项目不涉及兰炭烘干、筛分环节，半焦经熄焦冷却后直接通过皮带输送至封闭成品兰炭棚储存。
储运工程
本次技改项目储运工程全部重建，新建封闭原煤棚、封闭成品兰炭棚、焦油罐区、氨水分离罐区、装卸车站及皮带输送栈桥等储运设施。本项目建成后，已建合金焦项目的原煤棚、兰炭棚、焦油罐及焦油氨水罐区等全部拆除。
公辅设施
公辅设施保留已建的宿舍楼和办公楼，其他设施均拆除重建，包括循环水站、软水装置、余热锅炉、供配电系统、给排水系统等。废水焚烧炉配套余热锅炉所产蒸汽主要用于全厂保温及生活供热。
环保工程
本次技改项目环保工程全部新建，主要包括以下内容：
（1）废气治理设施
已建合金焦生产线废气治理设施不完善，存在以下主要问题：备煤工段原煤破碎、筛分、转运及出焦工段产尘点仅设置简易集气罩，收尘效率低，未配套高效除尘设施；炭化工段湿熄焦过程和出焦过程产生的废气均以无组织形式排放，未收集治理；冷鼓工段、焦油罐区、装卸车站及污水处理站有机废气均未设置有效的密闭收集和治理设施，全部以无组织形式排放；半焦烘干装置废气虽配套治理设施，但处理效率低；煤气净化脱硫设施因运行时间较长、效率下降，未正常投运，实际采用燃烧后脱硫。
本次技改后，废气治理设施全面升级，主要包括：
①备煤工段原煤破碎、筛分、转运过程产生的颗粒物及炉顶布料过程产生的颗粒物，分别通过一套袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（P1、P2）排放，颗粒物排放浓度满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中10mg/m³的要求。
②废水焚烧炉烟气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石—石膏湿法脱硫除尘处理后通过20m高排气筒（P3）排放，并配备在线监测设备，氮氧化物、二氧化硫和非甲烷总烃排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1标准限值要求，颗粒物排放浓度执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表1限值。
③焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口等有机废气经密闭负压收集后送一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过20m高排气筒（P4）排放。
④酚氨废水预处理站有机废气送废水焚烧炉高温焚烧处置。
⑤原煤和产品兰炭储存、输送过程中产生的无组织颗粒物，通过采用封闭煤棚+喷雾抑尘的措施进行控制；炭化炉采用双室双闸给料技术、加煤口控制在微负压状态等措施控制无组织废气排放。
通过上述措施，技改后废气收集率和治理效率大幅提高，有组织排放全部满足超低排放限值要求，无组织排放得到有效控制，废气治理水平较现有工程显著提升。
（2）废水治理设施
已建合金焦项目原有酚氰污水处理站采用“蒸氨+隔油气浮+A/O生化”处理工艺，由于建成运行时间较长、设备老化严重，且酚氨废水水质波动大、污染物浓度高，实际处理效率低、达标稳定性差，不能保证回用水水质要求，存在废水超标风险。
本次技改后，废水治理设施全面升级：新建酚氨废水预处理站（除油+脱氮）和2台6m³/h废水焚烧炉，生产过程产生的酚氨废水送预处理站预处理后，与有机废气喷淋废水等生产废水统一送入废水焚烧炉高温焚烧处置，生产废水零外排；循环水站排污水、余热锅炉排污水、软水装置排污水等清净下水经收集过滤沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区污水处理厂。
本次技改后生产废水处理工艺由原有的“预处理+生化处理+回用”调整为“预处理+废水焚烧炉高温焚烧处置”，从根本上解决了原有生化处理工艺达标稳定性差的问题，生产废水实现零外排，原有酚氰污水处理站不再具有使用功能，本项目建成后予以拆除。
（3）固体废物处置设施
已建合金焦项目原有危险废物暂存间建设运行时间较长，防渗等设施老化；本次技改后，新建一般工业固体废物暂存场和危险废物贮存库。危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求建设，按危废种类分区贮存，采取防雨、防晒、防渗设计，设置泄漏液体收集装置、应急防护装备和警示标志，建立危废管理台账，贮存期限不超过1年。一般固废分类收集后外售或综合利用，生活垃圾委托园区环卫部门定期拉运处置。
通过本次技改，危险废物贮存设施全面升级，满足最新标准规范要求，原有危废暂存间随老旧设施一并拆除。
（4）其他环保设施
已建合金焦项目原有应急事故水池容积600m³、消防水池1200m³，未设置初期雨水收集池，现有事故水池容积偏小，不能满足本项目事故状态下废水收集要求，且初期雨水未得到有效收集处理。
本次技改后，新建事故水池1700m³、初期雨水池420m³、消防水罐2×1000m³，配套建设事故废水导排系统、初期雨水收集系统及消防应急系统。初期雨水池用于收集污染雨水，事故水池用于收集贮存事故状态下产生的消防废水、物料泄漏，容积满足项目最大事故废水收集要求。同时配套建设在线监测系统、环境风险防范设施及生态绿化等。
通过本次技改，环境风险防范和应急处置能力显著提升，原有事故水池和消防水池随老旧设施一并拆除。
资源能源消耗情况
已建合金焦项目原环评未体现电力等参数，同时没有核算能源消耗，本报告采用企业2023年～2025年连续生产数据及向哈密市统计局工业与能源统计科上报的能源消耗数据进行分析，具体数据对比如下：
表3.3-23本项目与已建合金焦项目资源能源消耗情况一览表
	消耗总量
	单位产品消耗量

	名称
	单位
	2023年
	2024年
	2025年
	技改项目
	单位
	2023年
	2024年
	2025年
	技改项目

	入炉煤
	t
	233750
	355307
	302499
	1620000
	t/t
	2.08
	2.02
	2.01
	1.80

	电力
	万kW·h
	681.75
	779.48
	706.65
	2760.3
	kW·h/t
	60.72
	44.24
	46.94
	30.67

	新鲜水
	万m³
	42.02
	44.9
	41.28
	14.1
	m³/t
	3.74
	2.55
	2.74
	0.16

	兰炭
	t
	112275.41
	176203.3
	150539.5
	900000
	/
	/
	/
	/
	/

	单位产品综合能耗
	kgce/t
	207.06
	212.88
	204.38
	158.33



由表3.3-23可知，本项目与已建合金焦项目资源能源消耗变化情况如下：
（1）入炉煤消耗
根据已建项目近三年生产数据核算，本项目技改后单位产品入炉煤消耗量降低，主要原因是本次技改新建大型节能环保型内热式直立炭化炉，炉体结构优化、温度场均匀，煤炭热解效率提高，单位产品原煤消耗降低。
（2）电力消耗
技改项目单位产品电力消耗量较已建项目明显降低，主要原因是技改后采用先进的自动化控制系统和高效节能设备，取消了半焦烘干等高耗电工序，同时大型炉型单位产品电耗更低。
（3）新鲜水消耗
技改项目单位产品新鲜水消耗量较已建项目大幅降低。主要原因是本次技改后熄焦工艺由传统湿熄焦改为膜式水冷壁间接换热结合饱和蒸汽直接熄焦的工艺，从源头大幅减少熄焦用水；同时循环水站排污水、余热锅炉排污水等清净下水回用于煤棚喷雾抑尘补水，水资源循环利用率显著提高。
（4）单位产品综合能耗
技改项目单位产品综合能耗较已建项目明显降低，节能效果显著。主要原因是技改后熄焦方式改变，同时设备自动化水平提高，耗能装置均采用高效节能设备，同时余热锅炉回收烟气余热进行供热和供暖，能源利用效率大幅提升。
综上，本次技改后单位产品入炉煤、电力、新鲜水及综合能耗均较已建项目明显降低，项目清洁生产和节能降碳水平显著提升，符合国家产业政策和焦化行业超低排放改造要求。
[bookmark: _Toc16438][bookmark: _Toc24158] 工程分析
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc30646]工艺技术方案选择
[bookmark: _Toc3202]炭化炉炉型的选择
本项目选择直立炉的炭化技术进行煤炭化提质。
根据直立炉供热方式的不同，可以分为内热式和外热式两种工艺。相对于内热式而言，现有外热式存在间接传热界面形成的大的传热阻力、煤料间流动的具备载热剂功能的气体量小的特点，必须采用温度更高的起点热源，因而存在如下缺点：兰炭生产效率低、炭化炉投资高、焦油热损失量大（焦油产率低）、焦油质量差、能量利用率低、含油含酚污水污染物浓度高，优点是荒煤气基本不含氮气，热值高，是优良的合成气原料。
相对于外热式而言，内热式不存在间接传热界面，煤料间流动的具备载热剂功能的气体量大，可以采用温度较低的直接加热热源，因而存在如下优点：兰炭生产效率高、炭化炉投资低、炭化段油气加热入炉煤料过程中同时完成自身冷却，缩短了高温状态存在时间，减少了焦油裂化损失量（焦油保留率提高）、焦油质量好（氢含量高、轻质馏分高出10%）、能量利用率高（外排荒煤气有效组分数量大）、含油含酚污水污染物浓度较低，缺点是空气氧化剂带入大量氮气，荒煤气含有大量氮气，热值低，不是优良的合成气原料。
现有项目采用内热式直立炭化炉，但由于现有项目炭化炉建设高度受限，煤块进入炭化室炭化时间较短，导致炭化炉生产效率低，且产出的兰炭挥发酚较高；技改项目炉型参考周边兰炭企业现有炉型设计，合理提升了炭化炉高度，保证了煤炭在合理炭化温度下的停留时间；同时技改后熄焦工艺由原来的水熄焦改为膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的节水节能型熄焦方式，可将兰炭原有水分从19%至22%降低至14%以下。
技改后，炭化炉增加了余热回收工段，余热产生的蒸汽用于熄焦；同时熄焦方式由水熄焦方式改为膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置，从源头消除湿熄焦有机废气无组织排放；技改后的炭化炉生产能力得到保障，且使兰炭指标得到提高，同时减少了烘干过程污染物及二氧化碳排放量；技改后的炭化炉较现有炭化炉更加环保节能，更符合现行环保及能源控制技术规范要求。
[bookmark: _Toc26814]熄焦方式
目前，传统的熄焦技术有两种湿熄焦技术和低水分熄焦技术。
（1）湿熄焦技术
湿熄焦技术是传统的成熟工艺。在过去的很长时间内，焦化行业一直采用湿法熄焦（水捞焦）技术，即在直立内热式空腹炭化炉的熄焦大槽内注满水，排焦口没入水深约350mm处，当炭化后的兰炭在炭化炉内自上而下下降从各排焦口排出，落至托焦板，托焦板中部的推焦杠在托焦板上做水平运动，将兰炭从托焦板两侧推离托焦板，落入大槽底部，设在大槽底部的刮板机将兰炭刮出大槽，并提升至烘干机。提升至烘干机的兰炭的含水率约35%，需进行烘干。烘干机机壳上部，均布多根喷管，混合后的煤气和空气从各喷管的孔口喷出并着火产生高温烟气，将均布在喷管下部不断运动的含水兰炭烘干。该熄焦方法的缺陷显而易见，约300℃的赤热焦炭遇冷水后，会产生携带大量酚、硫化物及粉尘的蒸汽抛向空气，严重污染周围大气环境，且耗水量大，熄灭后的兰炭含水率高，需要二次烘干的过程，工序复杂。目前，人们对社会经济的可持续发展高度重视，控制环境污染呼声日益高涨。在这种背景下，摒弃焦化行业造成严重污染的湿法熄焦工艺，代之以环保熄焦应是当务之急。
（2）低水分熄焦
低水分熄焦是一种工序简单、节省能源、污染小的干熄兰炭设备（工艺）。具体操作为在各排焦口处托焦板，排焦口与托焦板之间的兰炭堆两侧，各设一条多孔喷水管，多孔喷水管上设有自控装置，在托焦板上方设有推焦杆，托焦板下方设有熄焦大槽，熄焦大槽上装有压力调节阀，熄焦大槽底部设刮板机。埋刮板机与第一兰炭仓相连，第一兰炭仓下部与第二兰炭仓相连，中间被第一开关隔开，第二兰炭仓下部有第二开关，第二兰炭仓下部设有皮带输送机，皮带输送机将熄灭后的兰炭输送至兰炭堆场。雾化熄焦通过喷嘴喷出的水雾熄焦，在水的压力和雾化喷洒的作用下，使红焦炭隔绝了空气，大部分水蒸气渗入焦炭堆内，达到均匀熄焦的作用，另一方面，焦块与水蒸气接触，熄焦过程焦块冷却均匀，无急冷急热的现象，降低了焦块的爆裂和裂解，产生的焦粉明显减少，由于雾化水的压力作用，熄焦过程产生的焦粉在焦堆中无法直接随蒸汽挥发出去，而由没有汽化的冷却水冲洗带入熄焦池内，挥发的蒸汽中只夹带微量细粒的焦粉，降低了环境污染，十分明显地改善了环境。
[bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark20]（3）本项目熄焦方式
[bookmark: OLE_LINK291]本项目膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置，从源头消除湿熄焦有机废气无组织排放和废水产生，比之传统的湿熄焦和低水分熄焦技术有明显的环保节能优势，即炭化后的兰炭在炭化炉内自上而下从各排焦口排出，炭化炉排出的炽热兰炭进入排焦箱，通过导焦槽进入熄焦系统。熄焦系统主要由集焦仓、推焦机、膜式水冷壁、刮板机、兰炭缓冲仓等组成。排焦箱下设置膜式水冷壁，高温兰炭与水冷壁内的水换热后，温度降至200℃，再由推焦机将兰炭从托焦盘上推入炉底熄焦仓内；熄焦仓上设有多个蒸汽喷嘴，兰炭在下落的过程中，经设置在熄焦仓上多个蒸汽喷嘴喷入的蒸汽再次将温度降至120℃后，由刮板机将兰炭送至半焦缓存仓，半焦缓存仓设置双仓双阀的形式。该工艺可以大量回收红焦热量，用于产热水或产生蒸汽，是节能降耗的重要举措。
[bookmark: _Toc24207][bookmark: _Toc32212]工艺流程
本项目采用低温炭化-内热式-气体热载体-隔绝空气的干馏工艺，熄焦工艺采用膜式水冷壁环保节能型熄焦技术，煤气净化采用直冷工艺。本项目主要工序分为备煤工段、炭化工段、熄焦工段、筛运工段、煤气净化工段、焦油分离工艺及煤焦油储运工艺。低温干馏所生产的兰炭、煤焦油外销，副产的焦炉煤气一部分回炉作燃料，一部分用于污水站焚烧炉，剩余煤气通过管道输送至金属镁项目作为燃料使用。
[bookmark: _Toc30076]备煤工段
原料煤由汽车运输入厂，卸至1#、2#卸车棚，经破碎系统处理后由煤-1A/B皮带将原煤送至转运仓，然后落料至煤-2原煤转载皮带输送至煤3原煤上高架皮带，再由煤-4A/B原煤高架皮带送至原煤棚。原煤受煤坑落料至煤-5A/B原煤地沟皮带，再由煤-6A/B原煤上筛皮带送至原煤振动筛进行筛分，筛分楼和破碎系统设置防爆式机械除尘系统进行综合治理，在原煤皮带转接处设无动力除尘，使操作区粉尘浓度不超过标准限值。经过振动筛筛选后，沫煤经过煤-7面煤转载皮带送至煤-8沫煤高架皮带，输送至沫煤棚受煤坑，落料至煤-9沫煤地沟装车皮带输送棚外装车外售；合格原煤由皮带走廊运输到兰炭炉的炉顶储煤仓，此处设防爆式袋式除尘器除尘，合格原煤由炉顶双仓缓存后进入炉顶辅助煤箱，再进入炭化炉。
[bookmark: _Toc16325]炭化工段
（1）概述
本项目炭化炉选用低温干馏方炉，该炉型单炉兰炭产能为15万吨/年。
（2）炭化工段工艺流程
由备煤工段经皮带机运送的合格原煤首先装入炉顶最上部的储煤仓内，再经可逆皮带送入炉顶主煤仓、连体煤仓和辅助煤仓装入干馏室内。加入炉内的合格原煤向下移动，与布气花墙送入炉内的加热气体逆向接触，并逐渐加热升温，煤气经上升管从炉顶导出，炉顶温度应控制在80~100℃。炉子分为三段，上部为预热段，块煤逐步向下移动进入中部的干馏段，此段被加热到650~750℃，完成低温干馏。兰炭膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，在熄焦仓设置温度和压力监控点，控制兰炭含水量在15%以下。
煤料在干燥段产生的水蒸汽、干馏过程产生的煤气、加热燃烧后的废气以及冷却焦炭产生的水煤气的混合气（荒煤气），通过炉顶集气罩收集，通过上升管和桥管后进入集气箱，进入煤气净化回收工段。
低温干馏方炉加热用的煤气是经过煤气净化工段进一步冷却和净化后的煤气。低温干馏方炉加热用的空气由空气鼓风机加压后供给。煤气和空气经支管混合器混合，通过炉内布气花墙上的布气孔，均匀喷入炉内层燃烧，给煤加热干馏。
炭化炉炉顶采用可逆式皮带定期、定量向炉顶煤仓加料，上炉皮带安装皮带秤计量。
炉底出焦由推焦机将炉内兰炭均匀排出。通过调节推焦机的频率，可灵活地调控炉子运行状况，控制兰炭的质量和产量。
[bookmark: _Toc2862]熄焦及出焦工段
本项目膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦系统采用机械化全密闭运焦，具有操作人员少、劳动条件好、减少废气外排的特点。
（1）系统组成
熄焦系统主要由排焦箱、导焦槽、集焦仓、膜式水冷壁、托焦板、推焦机、熄焦仓（含蒸汽抑尘喷嘴）、刮板机、兰炭缓存仓等组成，全流程密闭布置。
（2）工艺流程
炭化后的兰炭在炭化炉内自上而下下降，从各排焦口进入排焦箱，经导焦槽进入熄焦系统，依次完成“两级冷却+密闭输送”三个阶段：
①膜式水冷壁间接换热
排焦箱下部设置膜式水冷壁，高温红焦（温度约650~750℃）经水冷壁受热面与壁内软化水间接换热，红焦温度降至约200℃；水冷壁内软化水吸热部分汽化为饱和蒸汽引出、未汽化部分返回水冷壁循环使用。
②蒸汽抑尘防自燃熄焦
一级冷却后的兰炭落至托焦板上，托焦板中部的推焦机通过推焦杠在托焦板上做水平往复运动，将兰炭从托焦板两侧推入熄焦仓。熄焦仓上部沿高度方向设置多个蒸汽喷嘴，兰炭在下落过程中经蒸汽直接接触换热，温度进一步降至约120℃，蒸汽起到抑尘防自燃双重作用。
③密闭输送与缓存
冷却后的兰炭由熄焦仓底部刮板机送至兰炭缓存仓。缓存仓采用双仓双阀结构，仓顶设置料位远传信号，与双阀形成联锁控制，双阀交替启闭放料，确保放料过程出焦地沟不进气、不冒烟，实现工段密闭。
（3）自动化控制
推焦机、刮板机均采用变频调速，通过变频器调节出焦速率，与炭化炉炭化节奏匹配，保障炭化炉稳定运行；推焦机与刮板机之间设置启停联锁：启动顺序：先启动刮板机→再启动推焦机；停机顺序：先停推焦机→再停刮板机，防止物料在托焦板/熄焦仓内堆积或设备空载运行；兰炭缓存仓料位远传与双仓双阀联锁，实现自动放料并防止双阀同开。
（4）环保设计
干熄焦系统采用全密闭设计，本工段无独立废气排放口。工段密封点少量泄漏气及缓存仓放料气与出焦系统集气罩收集废气统一负压收集后与其他装置区废气一起经“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后通过排气筒排放。
[bookmark: _Toc25562]煤气净化工段
（1）概述
煤气采用直冷塔—气液分离器—电捕焦油器—气液分离器冷却、净化、回收煤焦油和冷凝液的净化流程。每台炭化炉配置1套净化回收系统。
（2）煤气净化工艺流程
从炭化炉顶部出来的粗煤气经过上升管、桥管后进入集气箱。在桥管、集气箱处用氨水喷嘴喷洒循环氨水，将100℃左右的粗煤气冷却至80℃左右。桥管、集气箱处的氨水以及冷凝下来的焦油、冷凝液流入焦油氨水收集罐中；煤气经集气箱分离出冷凝液后，煤气进入直冷塔，再次将煤气温度降至60℃左右后，经气液分离器后进入电捕焦油器，煤气中的焦油雾滴在电磁场的作用下被捕捉下来，煤气再次经气液分离器后除去其中的油水部分，由煤气增压风机增压后，经旋风分离器分离后，煤气一部分回炉作为燃料使用，一部分送往废水综合处理车间作为燃料使用，剩余煤气送往公司金属镁生产装置作为燃料使用。直冷塔、气液分离器、电捕焦油器和旋风分离器冷凝下来的焦油氨水由管道送往焦油氨水分离工段进行静置沉降分离。
[bookmark: _Toc15374]氨水分离工段
来自炭化工段和煤气净化工段的焦油、氨水混合液先进入焦油氨水分离罐内，在分离罐内，氨水、焦油冷却、静置、分离后混合液分层，上层为轻质焦油，中层为氨水、下层为焦油渣。分离后的焦油送至焦油氨水收集槽，再由焦油中转泵抽到焦油储罐贮存，后由焦油装车泵通过焦油鹤管装车外售。经分离后的氨水除循环使用外，剩余氨水送至厂区废水综合处理车间装置进行处理。罐底沉积的焦油渣定期清理后直接委托有资质单位转移处置，不暂存。
氨水分离工段各储罐、焦油储罐及装车过程产生的废气采用密闭管道负压收集，经“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后通过排气筒排放。



图4.2-1产排污工艺流程图
[bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc13067][bookmark: _Toc19727][bookmark: _Toc26045]产污环节分析
[bookmark: _Toc322801608][bookmark: OLE_LINK267]本项目产排污环节及污染源主要参照《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）及《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》（HJ 1280-2023）等技术指南，并结合本项目实际情况进行分析。
[bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc30886]废气污染源
本项目备煤工段主要包括原煤卸料及破碎、筛分、转运等，该工段主要污染物是颗粒物；炭化工段废气污染源主要是炉顶辅助煤箱放料时逸散的煤尘颗粒物，以及装煤孔、上升管及平煤孔等处逸散的煤尘颗粒物，炭化炉出焦时逸散的无组织有机废气，主要污染物有粉尘、硫化氢、氨、酚类及B[a]P等；煤气净化产生的废气主要在冷凝鼓风工段，本项目设置了焦油氨水分离罐，由于存放的物料温度较高，会产生挥发性有机废气，主要污染物包括氨、硫化氢、氰化氢、烃类、酚类及苯并[a]芘等；储运工程主要包括原煤、兰炭煤、沫煤以及煤焦油储存，固体储存废气污染物主要是颗粒物，煤焦油储罐废气污染物主要是挥发性有机废气；脱硫剂由现有项目煅白储仓直接提供，本项目不建设脱硫剂储仓，脱硫石膏暂存于现有项目石膏库，不新建石膏库。
表4.3-1废气污染源产污环节一览表
	序号
	产废工段
	污染源
	编号
	主要污染物
	治理措施

	1. 
	备煤
	原煤卸料破碎
	G1
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P1）

	2. 
	
	筛分
	G2
	颗粒物
	

	3. 
	
	转运
	G3
	颗粒物
	

	4. 
	
	炉顶布料
	G4
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P2）

	5. 
	热解
	出焦
	G5
	颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、苯可溶物等
	焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口废气采用密闭负压收集后采用一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过一个20m高排气筒（P4）排放。

	6. 
	煤气净化
	焦油氨水分离罐
	G6
	苯并[a]芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢
	

	7. 
	储运
	焦油储罐
	G7
	有机废气
	

	8. 
	
	装卸车站
	G8
	有机废气
	

	9. 
	
	有机废气处理装置
	G9
	苯并[a]芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢
	

	10. 
	
	石灰石料仓
	G12
	颗粒物
	仓顶除尘器处理后排放

	11. 
	
	原煤棚
	G13
	颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘。

	12. 
	
	沫煤棚
	G14
	颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘。

	13. 
	
	兰炭棚
	G15
	颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘。

	14. 
	环保工程
	污水预处理站
	G10
	有机废气
	密闭管道负压收集后送焚烧炉焚烧处理

	15. 
	
	焚烧炉
	G11
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃
	低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘后通过一根20m高排气筒（P3）排放+在线监测设备。



[bookmark: _Toc14339][bookmark: _Toc6507]废水污染源
本项目废水污染源主要包括生产废水排放的剩余氨水、循环水站排污水、软水制备装置排污水、焚烧炉余热锅炉排污水、废气处理装置排污水及生活污水等，具体污染源及污染物分析见下表：
表4.3-2废水污染源产污环节一览表
	序号
	污染源
	编号
	主要污染物
	治理措施

	1
	热解装置剩余氨水
	W1
	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多环芳烃（PAHs）、苯并（a）芘等。
	酚氨废水预处理+焚烧处理

	2
	有机废气预处理喷淋废水
	W2
	CODcr、SS、盐类等。
	焚烧炉焚烧处理

	3
	软水制备装置排水
	W3
	CODcr、SS、盐类等。
	用于煤棚及输煤系统喷雾抑尘

	4
	焚烧炉余热锅炉排污水
	W4
	CODcr、SS、盐类等。
	

	5
	循环水站排污水
	W5
	CODcr、SS、盐类等。
	

	6
	生活污水
	W6
	CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物等。
	园区污水处理厂。



[bookmark: _Toc26478][bookmark: _Toc23190]噪声污染源
噪声污染源主要包括热解装置区和公用工程的设备噪声，具体包括破碎机、振动筛、煤气风机、空气风机、除尘风机、各种泵类设备等，主要通过基础减震、厂房隔声、设置隔声罩等措施进行控制。
[bookmark: _Toc5785][bookmark: _Toc23455]固废污染源
本项目固废污染源产生情况详见表4.3-3。
表4.3-3固废污染源一览表
	序号
	污染源
	编号
	主要污染物
	类型
	治理措施

	1
	破碎、筛分转运除尘系统
	S1
	除尘灰
	一般固废
	送入沫煤仓外售

	2
	
	S2
	废滤袋
	一般固废
	一般固废填埋场填埋处置

	3
	煤气净化系统
	S3
	焦油
	危险废物
	委托焦油加工企业综合利用

	4
	焦油罐、焦油氨水分离罐
	S4
	焦油渣
	危险废物
	直接委托有资质单位转移处置，不暂存

	5
	污水预处理装置
	S5
	硫酸铵溶液
	一般固废
	送肥料生产企业综合利用

	6
	有机废气处理
	S6
	废活性炭
	危险废物
	直接委托有资质单位转移处置，不暂存

	7
	
	S7
	废催化剂
	危险废物
	委托有资质单位处置

	8
	焚烧烟气脱硫
	S8
	脱硫石膏
	一般固废
	园区一般固废填埋场

	9
	软水制备装置
	S9
	废离子交换树脂
	一般固废
	厂家回收

	10
	制氮站
	S10
	废分子筛
	一般固废
	[bookmark: OLE_LINK53]园区一般固废填埋场

	11
	设备检维修
	S11
	废润滑油
	危险废物
	危废贮暂存后委托有资质单位处置

	12
	
	S12
	废油桶
	危险废物
	

	13
	洗车装置
	S13
	煤泥
	一般固废
	进入沫煤棚

	14
	员工办公生活
	S15
	生活垃圾
	一般固废
	由园区环卫部门拉运至生活垃圾填埋场进行填埋处置



[bookmark: _Toc25802]平衡分析
[bookmark: _Toc27449]物料平衡
生产装置物料平衡见表4.4-1。物料平衡图见图4.4-1。
表4.4-1生产装置物料平衡一览表
	工艺过程
	物料名称
	物料量
	物料名称
	物料量
	去向

	
	
	(t/h)
	万(t/a)
	
	(t/h)
	万(t/a)
	

	备煤
	原料煤
	
	
	入炉煤
	
	
	入炉煤

	
	
	
	
	沫煤
	
	
	沫煤仓

	
	
	
	
	废气
	
	
	排放

	
	
	
	
	损耗水
	
	
	蒸发损失

	
	小计
	
	
	小计
	
	
	/

	炭化工段
	入炉煤
	
	
	兰炭
	
	
	兰炭棚

	
	回炉煤气
	
	
	荒煤气
	
	
	/

	
	抑尘蒸汽
	
	
	熄焦损耗水
	
	
	排放

	
	空气
	
	
	/
	
	
	/

	
	小计
	
	
	小计
	
	
	/

	煤气净化工段
	荒煤气
	
	
	回炉煤气
	
	
	回炉

	
	
	
	
	焚烧炉煤气
	
	
	焚烧后排放

	
	
	
	
	金属镁生产线
	
	
	金属镁生产

	
	
	
	
	焦油
	
	
	焦油罐

	
	
	
	
	剩余氨水
	
	
	污水站

	
	
	
	
	焦油渣
	
	
	委托处置

	
	小计
	
	
	小计
	
	
	/

	




图4.4-1厂区物料平衡图（单位：万t/a）
[bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc24025]硫平衡
项目外购原煤量为224.64万吨/年，根据可研提供资料，入炉煤量为162万吨/年，根据建设单位提供的所用煤质检测资料，原煤含硫量根据所选用煤矿不同、批次不同，其含硫量亦不同，为能反映真实情况，经调查我们选用原煤煤质含硫0.25%，作为计算标准。装置硫平衡见表4.4-2。硫平衡图见图4.4-2。
表4.4-2装置硫平衡一览表
	[bookmark: OLE_LINK154]工艺过程
	投入
	产出

	
	物料名称
	物料量
	含硫量
	折硫量
	物料名称
	物料量
	含硫量
	折硫量

	
	
	(t/h)
	(%)
	(t/h)
	
	(t/h)
	(%)
	(t/h)

	备煤
	原料煤
	
	
	
	入炉煤
	
	
	

	
	
	
	
	
	沫煤
	
	
	

	
	
	
	
	
	废气
	
	
	

	
	
	
	
	
	损耗水
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	小计
	
	
	

	炭化工段
	入炉煤
	
	
	
	兰炭
	
	
	

	
	回炉煤气
	
	
	
	荒煤气
	
	
	

	
	抑尘蒸汽
	
	
	
	熄焦损耗水
	
	
	

	
	空气
	
	
	
	/
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	小计
	
	
	

	煤气净化工段
	荒煤气
	
	
	
	回炉煤气
	
	
	

	
	
	
	
	
	焚烧炉煤气
	
	
	

	
	
	
	
	
	金属镁生产线
	
	
	

	
	
	
	
	
	焦油渣
	
	
	

	
	
	
	
	
	焦油
	
	
	

	
	
	
	
	
	剩余氨水
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	小计
	
	
	




图4.4-2本项目硫平衡图（t/h）
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（1）兰炭生产水平衡
兰炭生产水平衡见下表：
表4.4-3兰炭生产工段水平衡表
	工艺过程
	投入
	产出

	
	物料名称
	物料量(t/h)
	含水率
	含水量(t/h)
	物料名称
	物料量(t/h)
	含水率
	含水量(t/h)

	备煤
	原料煤
	
	
	
	入炉煤
	
	
	

	
	
	
	
	
	沫煤
	
	
	

	
	
	
	
	
	废气
	
	
	

	
	
	
	
	
	损耗水
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	小计
	
	
	

	炭化工段
	入炉煤
	
	
	
	兰炭
	
	
	

	
	回炉煤气
	
	
	
	荒煤气
	
	
	

	
	抑尘蒸汽
	
	
	
	熄焦损耗水
	
	
	

	
	空气
	
	
	
	/
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	小计
	
	
	

	煤气净化工段
	荒煤气
	
	
	
	回炉煤气
	
	
	

	
	
	
	
	
	焚烧炉煤气
	
	
	

	
	
	
	
	
	金属镁生产线
	
	
	

	
	
	
	
	
	焦油渣
	
	
	

	
	
	
	
	
	焦油
	
	
	

	
	
	
	
	
	剩余氨水
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	入炉煤
	
	
	




图4.4-3兰炭生产水平衡图（t/h）
（2）本项目整体水平衡
本项目整体水平平衡，包括循环水站、焚烧炉、兰炭生产及生活用水等，具体平衡见下表：
表4.4-4本项目整体水平衡表   单位：t/h
	装置
	输入
	输出

	
	新鲜水
	软水
	蒸汽
	原料带入
	产品带走
	软水/凝液
	蒸汽
	污/废水
	损耗

	软水制备装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	炭化炉水冷壁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烟气处理装置（药剂配制）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有机废气处理装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	余热锅炉补水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	循环水站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	热解装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	办公生活
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




图4.4-4本项目整体水平衡图（t/h）
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（1）本项目煤气平衡
本项目荒煤气经煤气净化工段处理后，一部分回炉自用作为炭化炉加热燃料，一部分作为废水焚烧炉燃料气，剩余部分全部通过管道输送至厂区金属镁生产线作为燃料使用，不外售。本项目煤气平衡见表4.4-5和图4.4-2。
表4.4-5技改项目煤气平衡表
	煤气来源
	煤气支出
	支出比例（%）

	
	用气单位
	Nm3/h
	万Nm3/a
	

	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]炭化炉煤气产生量
157449.6万Nm3/a
(218680Nm3/h)
	回炉煤气
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK196]
	焚烧炉煤气
	
	
	

	
	金属镁生产线
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	注：煤气工况密度：0.888kg/m3




图4.4-5本技改项目煤气平衡图（单位：Nm3/h）
（2）金属镁项目煤气消耗情况
厂区金属镁生产线包括已建部分和拟建部分。根据现有项目和拟建项目环评设计荒煤气消耗量，金属镁生产线全部建设完成后所需荒煤气统计情况见下表：
表4.4-6各生产线煤气消耗量统计一览表
	生产线
	设备/车间
	数量（Nm3/a）

	1.5万吨镁及镁合金生产线
	回转窑
	

	
	还原炉
	

	
	精炼车间
	

	3万吨镁及镁合金生产线
	回转窑
	

	
	还原炉
	

	
	精炼车间
	

	3万吨镁及镁合金生产线
	回转窑
	

	
	还原炉
	

	
	精炼车间
	

	合计
	



由上表可见，金属镁生产线全部建设完成后，共包括1条1.5万吨镁及镁合金生产线和2条3万吨镁及镁合金生产线，每年所需荒煤气总量为90000万Nm³/a。
（3）荒煤气消纳能力分析
根据现有已建1.5万吨金属镁生产线，现有项目目前仅能消纳本项目所产荒煤气的一小部分，无法完全消纳本项目外供的89866.8万Nm³/a荒煤气；根据煤电冶一体化循环经济项目规划，后续将分期建设2条3万吨镁及镁合金生产线，全部建成后金属镁生产线荒煤气总消纳能力可达90000万Nm³/a。本项目满负荷外供荒煤气89866.8万Nm³/a，与金属镁全部建成后的需求量90000万Nm³/a基本平衡，缺口约133.2万Nm³/a（占比0.15%），可通过现有煤气发生炉补充或适当降低金属镁负荷调节，金属镁项目全部建成后可完全消纳本项目所产荒煤气。本项目荒煤气消纳的支撑性文件（金属镁生产线环评批复及企业荒煤气综合利用方案）详见附件。
（4）生产负荷调控要求
鉴于金属镁生产线荒煤气消纳能力分阶段释放，为避免本项目满负荷生产后出现荒煤气富余、无法全部消纳而导致非正常排放，对企业提出以下生产负荷调控要求：
①本项目技改完成后，企业不得贸然满负荷生产，应根据金属镁生产线实际能够消纳的荒煤气量，合理确定兰炭生产负荷，实行“以气定产”，确保所产荒煤气全部得到有效利用，不得直接排放或通过火炬长期燃烧放空。
②企业应建立荒煤气产消动态平衡管理机制，实时监测荒煤气产生量和金属镁生产线消耗量，根据消纳能力动态调整兰炭生产负荷，确保荒煤气产消平衡。
③在金属镁生产线拟建项目全部建设完成并正式投运前，本项目生产负荷应与金属镁生产线实际荒煤气消纳能力相匹配，不得超消纳能力组织生产。
④待金属镁生产线拟建项目全部建设完成、正式投运且具备全部荒煤气消纳能力后，本项目方可满负荷（90万t/a）生产。
⑤企业应将上述生产负荷调控要求纳入环境管理制度，作为日常生产调度的重要依据，并在排污许可证执行报告中如实报告生产负荷及荒煤气消纳情况，接受生态环境主管部门监督管理。
（5）满负荷投运前置条件
本项目满负荷（90万t/a）投运的前置条件为：厂区金属镁生产线（1条1.5万吨及2条3万吨镁及镁合金生产线）全部建成投运并具备全部荒煤气消纳能力。在金属镁生产线全部建成前，本项目严格执行“以气定产”，根据金属镁生产线实际荒煤气消纳能力确定兰炭生产负荷，不得超消纳能力组织生产，确保所产荒煤气全部得到有效利用，不得直接排放或通过火炬长期燃烧放空。上述要求纳入本项目竣工环境保护验收条件，未满足前置条件前不得满负荷投运。
（6）非正常工况应急措施
本项目配套建设4套DN900荒煤气事故放散点火装置，高度50m，每套配套独立煤气水封阻火、远程自动点火、火焰监测、氮气吹扫和紧急切断阀。事故放散点火装置仅作为金属镁生产线检修、故障等事故状态下的短时应急措施，严禁作为长期富余荒煤气的常规处置方式。本项目通过“以气定产”生产负荷调控机制，根据金属镁生产线实际消纳能力动态调整兰炭生产负荷，从源头避免长期富余荒煤气产生，不存在长期富余放散情形。
事故状态下短时放散的荒煤气经点火装置充分燃烧后排放，燃烧产物主要为二氧化碳和水，污染物排放量小且持续时间短，对周边环境空气影响可接受。事故放散的大气环境影响已纳入非正常排放情景进行预测分析，预测结果表明事故放散对周边环境空气质量影响较小。企业已制定荒煤气事故放散应急预案，明确应急响应流程、处置措施和演练要求，定期开展应急演练，确保事故状态下荒煤气安全处置。
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源强确定原则
本次环评报告参考《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）技术规范开展源强核算。
根据《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018），正常排放时，燃用煤气的设施二氧化硫采用物料衡算法；颗粒物、氮氧化物优先采用类比法核算，其次采用产污系数法核算；其他特征因子采用类比法核算；废气无组织源强采用类比法核算。非正常排放时，废气源强采用类比法核算。
备煤工段废气（G1-G3）
（1）核算方法
备煤工段包括原料煤破碎、筛分、转运等环节。原料煤为褐煤（来自淖毛湖及伊州区附近煤矿），各产尘点采用密闭皮带通廊+集气罩负压收集设计，含尘废气经1套袋式除尘器统一处理后经15m高排气筒（P1）排放。
本项目备煤工段废气颗粒物源强类比《新疆同顺源能源开发有限公司180万吨/年褐煤热解提质多联产综合利用项目（一期120万吨/年）炭化炉升级改造项目竣工环保验收监测报告》验收数据进行分析计算。
按《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）中类比法的四项适用条件，本项目与类比项目比对如下：
表4.5-1类比适用条件分析一览表
	HJ981—2018类比条件
	类比项目
	本项目
	符合性

	a）入炉煤及燃料成分相似。
	淖毛湖褐煤
	淖毛湖及伊州区附近煤矿褐煤
	符合

	b）炉型、炭化室高度及宽度等参数相同。
	直立内热式炭化炉
	直立内热式炭化炉
	符合

	c）生产工艺相同。
	破碎筛分转运+直立内热式炭化+水冷壁蒸汽熄焦
	破碎筛分转运+直立内热式炭化+水冷壁蒸汽熄焦
	符合

	d）污染控制措施相似，且设计去除效率不低于类比对象。
	备煤工段2套袋式除尘器（效率≥99.7%）
	备煤工段1套袋式除尘器（效率≥99.7%）
	符合



根据上表分析，本项目与类比项目在入炉煤种、炉型工艺、熄焦方式、污染控制措施四方面完全一致，满足HJ981—2018类比法适用条件，选用类比法核算备煤工段颗粒物源强合理可行。
（2）类比项目实测数据
类比项目2026年4月23日、24日备煤工段颗粒物排气筒验收监测数据见表4.5-2。
表4.5-2类比项目验收检测数据
	检测点
	检测项目
	结 果
	限值（mg/m³）
	排气筒
高度（m）

	
	
	2026年4月23日
	
	

	卸车、破碎、转运工段1#
	颗粒物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	10
	20

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	---
	

	
	
	标态干烟气量（m³/h）
	
	
	
	---
	

	筛分、转运工段2#
	颗粒物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	10
	20

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	---
	

	
	
	标态干烟气量（m³/h）
	
	
	
	---
	

	检测点
	检测项目
	结 果
	限值（mg/m³）
	排气筒
高度（m）

	
	
	2026年4月24日
	
	

	卸车、破碎、转运工段1#
	颗粒物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	10
	20

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	---
	

	
	
	标态干烟气量（m³/h）
	
	
	
	---
	

	筛分、转运工段2#
	颗粒物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	10
	20

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	---
	

	
	
	标态干烟气量（m³/h）
	
	
	
	---
	

	注：执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）排放浓度限值。



（3）本项目源强类比核算
①类比项目备煤工段颗粒物排放速率取值
保守取两日六次实测的算术平均值：1#排气筒平均排放速率：0.213kg/h，2#排气筒平均排放速率：0.328kg/h；类比项目备煤工段颗粒物合计排放速率：0.541kg/h。
②产能修正
类比项目一期产能120万吨/年，本项目产能90万吨/年，按兰炭产能比例线性修正后本项目备煤工段颗粒物排放速率为0.41kg/h。
③排放浓度
根据初设报告，本项目备煤工段破碎、筛分和转运过程废气收集风量为50000m3/h，则本项目备煤工段颗粒物出口排放浓度核算值8.2mg/m³<10mg/m³，满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中炼焦工序超低排放限值要求。
炉顶布料废气（G4）
本项目在炭化炉顶设有原煤料仓，在向炭化炉内投料过程中，会产生含尘废气，主要为煤尘颗粒物，项目设置一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P2）排放。
由于备煤工段类比的新疆同顺源项目炉顶装煤废气为蒸汽抑尘后无组织排放，本报告炉顶装煤废气类比“伊吾疆纳新材料有限公司550万吨/年低阶煤分级分质清洁高效深加工综合利用产业一体化项目”季度监测报告进行分析。
依据HJ981-2018相关要求，炉顶装煤颗粒物源强优先采用类比法核算。前节4.4.1.2备煤工段所类比的新疆同顺源项目炉顶装煤废气采用蒸汽抑尘后无组织排放形式，不具备炉顶装煤有组织排放类比条件。因此本节炉顶装煤废气类比“伊吾疆纳新材料有限公司550万吨/年低阶煤分级分质清洁高效深加工综合利用产业一体化项目（一期230万吨/年）”季度自行监测报告数据。
该类比项目原煤为淖毛湖煤矿褐煤、炉型为直立内热式炭化炉、炭化熄焦方式为水冷壁蒸汽熄焦、治理措施为袋式除尘器，处理效率大于99.7%，四项类比条件全部符合，具备类比可行性。
废气颗粒物排放现状数据采用新疆新路建环保科技有限公司2025年5月9日出具的企业2025年季度检测报告进行统计分析。
表4.5-3类比项目炉顶下料废气颗粒物排放情况一览表
	检测排放口
	检测项目
	检测时间
	2025年4月15日

	
	
	检测结果
	第一次
	第二次
	第三次
	均值

	A部炉顶下料废气排气筒（DA007）
	颗粒物
	排气流量（Nm³/h）
	
	
	
	

	
	
	实测浓度（mg/m³）
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	



本次按照均值0.04kg/h进行计算，类比项目产能230万吨/年，本项目产能90万吨/年，按兰炭产能比例线性修正后本项目备煤工段颗粒物排放速率为0.016kg/h。根据初设报告，本项目炉顶下料废气收集风量为5000m3/h，则本项目炉顶下料废气颗粒物排放浓度核算值3.2mg/m³<10mg/m³，满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中炼焦工序超低排放限值要求。
炭化炉出焦口废气（G5）
本项目采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦输送设施全部封闭；在出焦和输送过程中会产生有机废气，主要污染物包括苯、苯并芘、氨、硫化氢和苯可溶物等，根据设计文件，本项目出焦口、输焦地沟废气采用密闭负压收集采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺”处理后经20m高排气筒排放。
根据设计文件及同类企业热解炉区VOCs收集效果进行类比，本项目热解炉出焦落料口最大废气量为16000m3/h。根据《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）表1规定，无组织废气应主要采取类比法确定，本次评价选取“新疆同顺源能源开发有限公司180万吨/年褐煤热解提质多联产综合利用项目（一期120万吨/年）炭化炉升级改造项目”进行类比。根据前述分析，该项目满足本项目类比分析的条件。
根据类比，本项目炭化炉装置区颗粒物、硫化氢、氨及B[a]P产生量分别为13.608t/a、0.324t/a、1.134t/a、0.162kg/a。本项目采用密闭水冷壁熄焦，密闭出焦设计，出焦口废气采用负压收集，采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺”处理后经20m高排气筒排放。收集效率按照90%计算，则炭化工段废气产排情况见下表。
表4.5-4炭化工段废气源强情况一览表
	污染物
	单位
	颗粒物
	硫化氢
	氨
	苯并[a]芘

	废气产生量
	t/a
	13.608
	0.324
	1.134
	0.000162

	
	kg/h
	1.89
	0.045
	0.1575
	0.00002

	有组织收集量
	t/a
	12.2472
	0.2916
	1.0206
	0.0001

	
	kg/h
	1.701
	0.0405
	0.1418
	0.00002

	无组织排放量
	t/a
	1.3608
	0.0324
	0.1134
	0.00002

	
	kg/h
	0.189
	0.0045
	0.0158
	0.000002



焦油氨水罐废气（G6）
本项目煤气净化工段废气主要是冷鼓工段的氨水循环罐、氨水收集罐和集油罐等产生的废气，由于存放的物料温度较高，其中一些易挥发的NH3、H2S、HCN等有害气体放散到环境空气中造成污染，由于这些放散气体属无组织排放，难以单个治理，直接放散，会对环境产生影响。本项目采用密闭储罐，废气由管道负压收集治理后排放，根据设计文件，该工段废气产生量为12000m3/h。
煤气净化工段废气污染源类比“新疆同顺源能源开发有限公司180万吨/年褐煤热解提质多联产综合利用项目（一期120万吨/年）炭化炉升级改造项目”进行分析，本项目采用密闭管道负压收集，收集效率为90%，收集后的废气采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺”处理后经20m高排气筒排放，则煤气净化工段废气产排情况见下表。
表4.5-5煤气净化工段废气产排情况一览表
	污染物
	单位
	苯并[a]芘
	氰化氢
	酚类
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	废气产生量
	t/a
	0.000351
	0.02805
	0.1404
	0.702
	0.04215
	1.053

	
	kg/h
	0.00005
	0.0039
	0.0195
	0.0975
	0.0059
	0.1463

	有组织收集量
	t/a
	0.00032
	0.0252
	0.1264
	0.6318
	0.0379
	0.9477

	
	kg/h
	0.00004
	0.0035
	0.0176
	0.0878
	0.0053
	0.1316

	无组织排放量
	t/a
	0.00004
	0.0028
	0.0140
	0.0702
	0.0042
	0.1053

	
	kg/h
	0.000005
	0.0004
	0.0020
	0.0098
	0.0006
	0.0146



焦油储罐有机废气（G7）
本项目煤焦油产量约为14.4万吨/年，产生后储存于焦油储罐，罐体采用固定顶罐，在油品贮运过程中油罐大小呼吸产生有机废气。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中推荐的《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（〔2015〕104号文）中公式法进行估算：
LT=Ls+Lw
式中：
LT—总损失，lb/a；
Ls—静置储藏损失，lb/a；
Lw—工作损失，lb/a；
Ls=365VvWvKEKs
式中：
Ls—静置储藏损失（对于地下的卧式罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为Ls=0。），lb/a；
Vv—气相空间容积，ft3；
Wv—储藏气相密度，lb/ft3；
KE—气相空间膨胀因子，无量纲量；
Ks—排放蒸汽饱和因子，无量纲量。
[image: ]
式中：Lw—工作损耗，lb/a；
Mv—气相分子量，lb/lb-mol； 
PvA—真实蒸汽压，psia；
Q—年周转量，bbl/a；
Kp—工作损耗产品因子，无量纲量；（对于原油KP=0.75； 对于其他有机液体KP=1）
KN—工作排放周转（饱和）因子，无量纲量； （当周转数>36，KN= ( 180+N )/6N；当周转数≤36，KN=1）；
KB—呼吸阀工作校正因子。
项目煤焦油储存挥发损失计算参数见表4.5-6，计算结果见表4.5-7。
表4.5-6立式固定储罐参数
	容积
(m³)
	直径
(m)
	罐壁/顶颜色
	呼吸阀
压力设
定（pa）
	呼吸阀真空设定
	罐体高度（m）
	年平均储存高
度（m）
	罐半径（m）
	真实蒸气压（kPa）

	3000
	18.9
	灰色
	+1760Pa
	-295Pa
	11.6
	9.3
	9.45
	1.459694308



表4.5-7储罐废气产生量计算结果一览表
	原料名称
	罐形
	单罐容积（m3）
	数量
	静止损失（t/a）
	工作损失（t/a）
	总损失量（t/a）

	煤焦油
	固定顶
	3000
	6
	4.026
	7.968
	11.994



本项目采用密闭管道负压收集，收集效率为90%，收集后的废气采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺”处理后经20m高排气筒排放，则储罐废气产排情况见下表：
表4.5-8储罐有机废气产品情况一览表
	产生量
	收集效率
	有组织收集量
	无组织排放量

	t/a
	kg/h
	%
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h

	11.994
	1.666
	90
	10.795
	1.50
	1.199
	0.167



装卸车站有机废气（G8）
装卸过程中的无组织VOCs主要来自焦油的装卸车鹤管，无组织废气源强按照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104号）中有机液体装卸挥发VOCs排放量参考计算表，计算VOCs的排放量。
根据公式法计算，计算过程如下：
[image: ]
[image: ]
[image: ]
式中：
LL：装载损耗排放因子，kg/m3；
V：物料年周转量，m3/a；
S：饱和因子，代表排出的挥发物料接近饱和的程度；底部装车，正常工况下S取0.6；
C0：装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发物料看作理想气体下的物料密度，kg/m3；
T：实际装载温度，°C；取50；
PT：温度T时装载物料的真实蒸气压，Pa；
M：油气的分子量，g/mol；取190；
η总：总控制效率，%；
η收集：收集效率，%；
η去除：去除效率，%；
η投用：去除效率，%；
当装卸系统未设蒸气平衡处理系统时，则总控制效率η总取0。当真空装载，保持真空度小于-0.37千帕；或罐车与油气收集系统法兰连接、硬管螺栓连接时，则收集效率η取100%。
本项目装卸废气采用密闭管道收集，收集效率为90%，收集后的废气采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺”处理后经20m高排气筒排放，则装卸站废气产排情况见下表：
表4.5-9本项目产品装载过程VOCs产生情况表
	物质
	装载方式
	状态
	装车量（t/a）
	油品密度（t/m3）
	装车量（m3/a）
	油气摩尔分子质量（g/moL）
	产生量（t/a）
	有组织收集量（t/a）
	无组织排放量（t/a）

	煤焦油
	底部/液下装载
	正常工况
	144000
	0.9802
	146909
	190
	2.237
	2.013
	0.224



有机废气处理装置废气（G9）
[bookmark: OLE_LINK5]本项目有机废气处理装置采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺，统一收集处理炭化炉出焦口和输焦地沟、焦油氨水收集及循环罐、焦油储罐及焦油装卸车站产生的有机废气。装置由预处理段（酸洗、碱洗）、吸附浓缩段（活性炭吸附-热脱附）与终端氧化段（催化燃烧）构成，各工段针对不同污染物性质分工协同，形成互补的多级净化治理措施，保证污染物满足排放标准要求。
各工段主要治理的污染物分析如下：
（1）酸洗塔：塔内以5%～10%稀硫酸为循环吸收液，废气自下而上通过填料层与酸液逆流接触。NH₃被中和吸收生成硫酸铵（(NH₄)₂SO₄）溶于液相，同时湿法喷淋对入口废气中的粗颗粒物及黏性焦油雾具有辅助洗涤去除作用。
（2）碱洗塔：塔内以5%～10%NaOH溶液为循环吸收液，废气逆流接触后，H₂S、HCN等酸性气体被中和吸收，同时水溶性酚类与NaOH反应生成易溶的酚钠盐，部分随颗粒物沉降的苯并[a]芘亦被协同去除。
（3）干燥塔+三级干式过滤：经湿法洗涤后的废气含水率较高，先经干燥塔脱水除湿，再通过三级干式过滤器逐级拦截残余微细粉尘及焦油雾滴，为后续活性炭吸附段提供干燥洁净的进气条件。
（4）活性炭吸附/脱附段：以蜂窝活性炭为吸附剂，采用多床层切换运行模式。废气通过活性炭床层时，NMHC和苯并[a]芘等有机物被物理吸附富集于活性炭微孔结构中。当吸附接近饱和时，切换至脱附模式，通入200~250℃热气流进行脱附再生，形成浓度富集10~20倍的脱附浓缩气送入催化燃烧段。
（5）催化燃烧段：脱附浓缩气在贵金属（Pt/Pd）催化剂作用下，于200~350℃低温条件下发生无焰催化氧化反应，有机物被彻底氧化分解为CO₂和H₂O。净化后的尾气经排气筒有组织排放。
根据前述计算，进入有机废气处理装置的废气源强统计见下表：
表4.5-10有机废气处理装置入口废气源强一览表
	污染物
	单位
	颗粒物
	苯并[a]芘
	氰化氢
	酚类
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	炭化炉出焦口
	t/a
	12.2472
	0.0001
	/
	/
	1.134
	0.324
	/

	
	kg/h
	1.701
	0.00002
	/
	/
	0.1575
	0.045
	/

	焦油氨水罐
	t/a
	/
	0.00032
	0.0252
	0.1264
	0.6318
	0.0379
	0.9477

	
	kg/h
	/
	0.00004
	0.0035
	0.0176
	0.0878
	0.0053
	0.1316

	焦油储罐
	t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	10.795

	
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.50

	装卸车站
	t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.013

	
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.28

	合计
	t/a
	12.2472
	0.0003
	0.0252
	0.1264
	1.7658
	0.3619
	13.7557

	
	kg/h
	1.701
	0.00006
	0.0035
	0.0176
	0.2453
	0.0503
	1.9116



根据设计文件，本项目有机废气治理装置设计风量为Q=50000m3/h；根据《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》（HJ 1280-2023）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）、《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）及本项目设计文件和同类企业污染治理效果验收报告，本项目有机废气治理装置产排源强见下表：
表4.5-11有机废气处理装置产排情况一览表
	污染物
	单位
	颗粒物
	苯并[a]芘
	氰化氢
	酚类
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	[bookmark: OLE_LINK90]进口
	t/a
	12.2472
	0.0003
	0.0252
	0.1264
	1.7658
	0.3619
	13.7557

	
	kg/h
	1.701
	0.00006
	0.0035
	0.0176
	0.2453
	0.0503
	1.9116

	
	mg/m3
	34.02
	0.0012
	0.07
	0.352
	4.906
	1.006
	38.232

	治理效率%
	99.5
	98
	88
	94
	95
	97
	85

	出口
	t/a
	0.061
	0.000006
	0.003
	0.0076
	0.088
	0.011
	2.06

	
	kg/h
	0.0085
	[bookmark: OLE_LINK62]0.0000012
	0.0004
	0.0011
	0.012
	0.0015
	0.287

	
	mg/m3
	0.17
	0.000024
	0.0084
	0.0211
	0.245
	0.03
	5.735

	排放标准
	mg/m3
	10
	0.0003
	1
	20
	20
	3
	50

	注：治理效率取值分析见章节9.1.4。



根据上述分析，经“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”组合工艺处理后，有机废气治理装置出口各污染物排放浓度均能满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）表1大气污染物排放限值。
污水预处理站有机废气（G10）
本项目剩余氨水预处理设置了除油装置，包括絮凝除油、气浮除油和酸化除油装置，除油装置中污水含油较高，会产生有机废气，本报告VOCs产生量参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）“5.4.2.1废水处理过程挥发性有机物产生量”方法计算。
废水处理过程的挥发性有机物的产生量采用下式核算：
[image: ]
式中：
D产生量—核算时段内废水处理过程挥发性有机物产生量，t；
n—废水处理设施的个数，量纲一的量；
Q—核算时段内第i个废水处理设施的废水处理量，m3；
a—第i个废水处理设施挥发性有机物的产生系数，取值参见表4.5-12。
表4.5-12废水处理过程挥发性有机物产生系数一览表
	排放源
	单位
	产生系数

	油/水分离器
	水中油的质量浓度>3500 mg/L
	kg/m3 废水
	0.6

	
	水中油的质量浓度 880~3500 mg/L
	kg/m3 废水
	0.111

	
	水中油的质量浓度<880 mg/L
	kg/m3 废水
	0.0225

	生物处理设施
	kg/m3 废水
	0.005



根据本项目设计文件及同类项目实际运行检测数据，酚氨废水中油类质量浓度为1250—1500mg/L，本次按照VOCs产生系数0.111kg/m3计算本项目废水预处理油池VOCs产生量。根据设计文件，本项目各类池体采用密闭设计，有机废气采用管道加负压收集后送废水焚烧炉焚烧处理。
本项目剩余氨水量为11.68t/h，预处理油池采用密闭设计，有机废气采用管道加负压收集后送废水焚烧炉焚烧处理，废气收集率按90%计，没有收集气体呈无组织面源排放。经计算酚氨废水站油池VOCs产排情况见表4.5-13。
4.5-13酚氨废水站油池VOCs产生及排放情况一览表
	污染物
	产生环节
	产生量
	有组织收集量
	无组织排放量

	
	
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a

	VOCs
	废水预处理油池
	1.296
	9.33
	1.1664
	8.397
	0.1296
	0.933

	注：废水处理量为11.68t/h



污水站焚烧炉燃烧废气（G11）
本项目设置2座6t/h废水焚烧炉，以荒煤气为燃料，焚烧处理生产系统产生的剩余氨水及有机废气治理过程中产生的工艺废水；同时将废水预处理除油装置产生的少量有机废气引入焚烧炉燃料气入口，与荒煤气一起燃烧处理。根据设计文件，焚烧炉荒煤气总用量为8865Nm³/h，处理废水总量为11.682t/h，其中剩余氨水11.68t/h，有机废气喷淋处理废水0.002t/h。
4.5.1.10.1焚烧炉烟气量计算
本项目焚烧炉以炭化炉荒煤气为燃料，烟气排放量参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）公式（3）（4）进行核算，公式如下：
[image: ]
式中：
V0—理论空气量，标立方米/立方米；
Vgy—基准烟气量，标立方米/立方米；
φ(CO2)—二氧化碳体积百分数，百分比；
φ(N2)—氮体积百分数，百分比； 
φ(CO)—一氧化碳体积百分数，百分比； 
φ(H2)—氢体积百分数，百分比；
φ(H2S)—硫化氢体积百分数，百分比； 
φ(CmHn)—烃类体积百分数，百分比，n为碳原子数，m为氢原子数； 
φ(O2)—氧体积百分数，百分比；
α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目过剩空气系数按照1.615，基准氧含量按照8%计算。
根据上式计算，本项目基准烟气量为3.92Nm3/m3，燃料气总量为8865m3/h，则煤气燃烧烟气量为34750.8m3/h。
4.5.1.10.2污染物源强计算
本项目二氧化硫采用物料平衡法计算，氮氧化物和颗粒物通过类比法计算。本项目设计烟气治理工艺：低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘洗涤塔，SO₂设计脱除效率≥97%，NOx脱除效率≥50%，颗粒物协同脱除效率≥50%。
（1）二氧化硫源强计算
[bookmark: OLE_LINK7]根据硫平衡，焚烧炉燃用煤气中含硫62.35t/a（8.66kg/h），废水中含硫21.02t/a（2.92kg/h），按照《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ 981-2018），焦炉煤气和剩余氨水中的硫全部转化为二氧化硫，则燃烧后二氧化硫产生量166.74t/a（23.16kg/h）；根据前述计算，烟气量为34750.8m3/h，产生浓度为666.46mg/m3。本项目二氧化硫采用石灰石-石膏法进行脱硫，设计脱除效率≥97%，本报告按照97%脱硫效率计算，则二氧化硫排放量为5.00t/a（0.695kg/h），排放浓度为20.0mg/m3。
（2）氮氧化物和颗粒物源强计算
①核算方法
本项目氮氧化物和颗粒物通过类比《新疆同顺源能源开发有限公司180万吨/年褐煤热解提质多联产综合利用项目（一期120万吨/年）炭化炉升级改造项目竣工环保验收监测报告》验收数据进行分析计算。
按《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）中类比法的四项适用条件，本项目与类比项目比对如下：
表4.5-14类比适用条件分析一览表
	HJ981—2018类比条件
	类比项目
	本项目
	符合性

	a）入炉煤及燃料成分相似
	淖毛湖褐煤
	淖毛湖及伊州区附近煤矿褐煤
	符合

	b）炉型、炭化室高度及宽度等参数相同
	直立内热式炭化炉
	直立内热式炭化炉
	符合

	c）生产工艺相同
	破碎筛分转运+直立内热式炭化+水冷壁蒸汽熄焦
	破碎筛分转运+直立内热式炭化+水冷壁蒸汽熄焦
	符合

	d）污染控制措施相似，且设计去除效率不低于类比对象
	酚氨废水经除油脱酚脱氮后进行焚烧处理，烟气采用
低氮燃烧器+SNCR脱硝+湿法脱硫协同除尘
	酚氨废水经除油脱酚脱氮后进行焚烧处理，烟气采用
低氮燃烧器+SNCR脱硝+湿法脱硫协同除尘
	符合



根据上表分析，本项目与类比项目在入炉煤种、炉型工艺、熄焦方式、污染控制措施四方面完全一致，满足HJ981—2018类比法适用条件，选用类比法核算废水焚烧炉烟气颗粒物和氮氧化物源强合理可行。
②类比项目实测数据
类比项目2026年4月23日、24日验收监测数据见表4.5-15。
表4.5-15类比项目验收检测数据
	检测点
	检测项目
	结 果
	燃料

	
	
	采样日期：2026年4月23日
	均值
	

	污水站焚烧炉3#
	颗粒物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	荒
煤
气

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	二氧
化硫
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	氮氧
化物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	酚类化合物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	检测点
	检测项目
	
	燃料

	
	
	
	
	

	污水站焚烧炉3#
	颗粒物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	荒
煤
气

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	二氧
化硫
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	氮氧
化物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	酚类化合物
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	实测排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	折算排放浓度（mg/m³）
	
	
	
	
	

	
	
	排放速率（kg/h）
	
	
	
	
	



③本项目源强类比核算
由于类比项目和本项目燃烧的燃料量及处理的废水量存在差异，但废气治理措施一样，本项目类比过程按照排放浓度进行分析。类比数据采用类比项目2026年4月23日、4月24日两天共6次检测数据的算术平均值作为类比排放浓度，以反映类比项目正常稳定运行工况下的典型排放水平。经统计，两天6次检测数据的平均折算排放浓度为：颗粒物6.0mg/m³，氮氧化物125.67mg/m³，非甲烷总烃9.0mg/m³。
根据前述计算，本项目烟气量为34750.8m³/h，颗粒物排放量为0.209kg/h（1.50t/a），湿法脱硫协同除尘效率按照50%计算，则颗粒物产生量为0.417kg/h（3.00t/a），产生浓度为12.0mg/m³；氮氧化物排放量为4.37kg/h（31.45t/a），SNCR脱硝效率按照50%计算，则氮氧化物产生量为8.73kg/h（62.89t/a），产生浓度为251.34mg/m³。
（3）非甲烷总烃产排源强核算
焚烧炉烟气非甲烷总烃主要来自有机物质的不完全燃烧，本项目焚烧的物质除了剩余氨水和废气处理废水以外，还包括污水预处理站产生的少量有机废气。本报告非甲烷总烃的源强类比《新疆同顺源能源开发有限公司180万吨/年褐煤热解提质多联产综合利用项目（一期120万吨/年）炭化炉升级改造项目竣工环保验收监测报告》验收数据。
类比数据采用类比项目2026年4月23日、4月24日两天共6次检测数据的算术平均值作为类比排放浓度，以反映类比项目正常稳定运行工况下的典型排放水平。经统计，非甲烷总烃两天6次检测数据的平均折算排放浓度为9.0mg/m³。根据前述计算，本项目烟气量为34750.8m³/h，则非甲烷总烃排放量为0.313kg/h（2.25t/a）；由于计算的是燃烧后的排放量，非甲烷总烃产生量及排放量一致。
（4）氨产排源强核算
本项目焚烧烟气采用SNCR尿素脱硝，在烟气治理过程中脱硝还原剂的喷射是氮氧化物治理的关键，但是如果还原剂喷射过量则会造成氨排放超标。根据《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质时需要控制氨氮排放浓度为8mg/m3。本报告按照8mg/m3进行源强计算，根据前述分析，本项目烟气量为34750.8m³/h，则氨排放量为0.278kg/h（2.0t/a）。
[bookmark: OLE_LINK14]脱硫石灰石输送储存废气（G12）
本项目焚烧炉烟气脱硫采用石灰石－石膏湿法脱硫工艺，石灰石储存采用一座50m3的料仓，料仓自带仓顶除尘器。
本项目石灰石输送储存废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”核算源强，各种水泥制品（物料输送储存）产污系数为：废气量为41.8Nm3/t-产品，颗粒物为0.19kg/t-产品。本项目石灰石仅用于脱硫，使用量为323t/a，则料仓废气颗粒物产生总量为0.061t/a（0.009kg/h）。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，仓顶除尘器除尘效率按照99%计，则料仓颗粒物排放速率及排放量分别为0.00009kg/h和0.0006t/a，经除尘器处理后由仓顶无组织排放。
储仓无组织废气（G13-G15）
本项目原料煤、兰炭和沫煤等均储存在封闭煤棚内，在储存、装卸过程中会产生无组织颗粒物，污染物产排量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的附件2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中源强核算方法对其进行核算。
（1）颗粒物产生量核算
工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：


式中：

 指颗粒物产生量（单位：吨）；

指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

指年物料运载车次（单位：车）；

指单车平均运载量（单位：吨/车）；



指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），指各省风速概化系数，指物料含水率概化系数；

指堆场风蚀扬尘概化系数；

指堆场占地面积（单位：平方米）。
计算参数取值见下表：
表4.5-16本项目煤棚无组织颗粒物产生量计算一览表
	类别
	Nc×D（吨）
	

	

	Ef
	S(m2)
	颗粒物产生量（t/a）
	颗粒物产生速率（kg/h）

	原煤棚
	2246400
	0.0011
	0.0054
	34.1418
	11934
	1272.50
	176.74

	兰炭棚
	900000
	0.0011
	0.0018
	18.2208
	6705
	794.34
	110.33

	沫煤棚
	570240
	0.0011
	0.0018
	18.2208
	5229
	539.03
	74.87

	

说明：、、Ef 取值根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1、2、3。



（2）颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)
式中：
Р：指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc：指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；
Tm：指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。
本项目颗粒物控制采用组合控制的措施，煤仓贮存建设封闭式仓库+喷雾抑尘措施控制无组织废气的排放。根据附录4，封闭式仓库控制效率为99%，洒水粉尘控制效率为74%，本项目采用二者组合的控制效率99.74%，本报告保守取值按照99.5%计算，则煤仓无组织颗粒物排放情况见下表：
表4.5-17本项目煤棚无组织颗粒物排放一览表
	排放量
	原煤棚
	兰炭棚
	沫煤棚
	合计

	排放总量（t/a）
	6.36
	3.97
	2.70
	13.03

	排放速率（kg/h）
	0.883
	0.551
	0.375
	/



设备动静密封点无组织废气
兰炭生产装置动静密封点泄漏产生无组织废气，主要污染物为VOCs，产生节点主要为压缩机、泵、阀门等设备和管件，产生VOCs排放量参考《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》进行核算。
[image: ]
式中：
E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；
ti—密封点i的年运行时间，h/a，项目取值8000h；
eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h；
WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数；
WFTOC,i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数。
密封点VOCs无组织排放情况见表4.5-18。
表4.5-18煤提质VOCs无组织排放
	无组织排放
	接触介质
	排放系数
（kg/h.源）
	数量
（个）
	TOC平均质量分数（%）
	VOCs排放量（kg/h）
	VOCs排放量（t/a）

	阀门
	气体
	0.024
	150
	100
	0.011
	0.078

	
	液体
	0.036
	400
	100
	0.043
	0.311

	泵、压缩机、泄压设备
	全部
	0.14
	20
	100
	0.008
	0.060

	法兰或连接件
	全部
	0.044
	1890
	100
	0.249
	1.796

	开口阀或开口管线
	全部
	0.036
	70
	100
	0.008
	0.054

	其他
	全部
	0.073
	
	100
	0.018
	0.126

	小计
	/
	/
	
	/
	0.337
	2.426

	注：本项目涉及VOCs的物料主要是煤焦油、荒煤气和焦油氨水混合物等，本表按照最不利原则TOC平均质量分数全部按照100%考虑。



交通运输移动源废气
本项目原煤、产品兰炭、副产品煤焦油、沫煤及原辅料的场外运输优先采用新能源车辆运输，本报告按照最不利原则考虑，按照采用重载燃气汽车运输进行计算。项目原煤224.64万t/a，产品兰炭90万t/a，副产品煤焦油14.4万t/a，沫煤57.024万t/a，各类辅料99.75t/a，总的物料运输量为386.05万t/a。疆内汽车运输按每辆车50吨的载重量计算，则本项目新增77210批次运输量。按每辆车日均运输2趟、年工作300天计算，日均运输批次约257车次，本项目约需配置运输车辆129辆。实际运营中可根据运输需求动态调配车辆，并优先采用新能源车辆或国六及以上排放标准车辆。
依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中移动源02机动车排放系数手册，查得：哈密市燃气载货汽车各污染物排放系数分别为NOx227266g/辆.a、VOCs47467g/辆.a、PM/g/辆.a，经计算得出产品运输汽车尾气中各污染物排放量见下表：
表4.5-19交通运输移动源污染物排放估算表
	类型
	污染物
	产物系数（g/辆.年）
	车辆（辆）
	排放量t/a

	道路机动车尾气污染物排放（重型燃气载货汽车）
	NOx
	227266
	129
	29.32

	
	PM
	/
	
	/

	
	VOCs
	47467
	
	6.12



非正常工况污染物排放
根据依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）3.5定义“非正常工况：指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等生产设施非正常工况或污染治理设施非正常工况”。
本项目生产设施非正常工况以煤气输气系统出现事故为例进行分析，污染治理装置按照各个治理装置分别计算。
（1）生产设施非正常工况
本项目煤气除回炉和焚烧炉自用外，剩余部分送金属镁项目使用，非正常状态下，煤气输气系统出现故障，煤气不能送出则通过管道送事故放散装置通过自动点火装置燃烧后排放，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。生产设施非正常工况污染物排放量见下表：
表4.5-20生产设施非正常工况污染物排放估算表
	污染因子
	排放浓度(mg/Nm³)
	排放速率(kg/h)
	单次持续时间/h
	单次事故排放量(kg)
	年发生频次（次）
	年累积排放量(t/a)

	SO₂
	602.5
	262.79
	0.5
	131.39
	2
	0.263

	NOx
	250
	109.04
	0.5
	54.52
	2
	0.109



（2）污染治理设施非正常工况
污染治理设施非正常工况主要包括以下情景：袋式除尘器滤袋破损、有机废气治理装置预处理喷淋系统故障或催化燃烧装置催化剂失效、焚烧炉烟气脱硫脱硝药剂供应装置故障等。
本次考虑含尘废气因除尘器布过滤装置破损导致除尘效率下降至70%、焚烧炉烟气脱硫脱硝装置故障，导致脱硫脱硝效率下降为0，有机废气处理装置处理效率下降为50%的非正常工况进行计算，非正常工况下废气排放情况，污染物排放量见下表。
表4.5-21非正常情况下的排污量
	排放源
	原因
	污染物
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	年累积排放量(t/a)

	备煤废气
	除尘器滤袋破损，除尘效率下降为70%
	颗粒物
	41.01
	820
	12
	2
	0.984

	炉顶废气
	
	颗粒物
	1.6
	320
	12
	2
	0.038

	焚烧炉燃烧烟气
	脱硫剂供应中断，导致脱硫效率降为0
	SO2
	23.16
	666.46
	6
	2
	0.278

	
	脱硝剂供应中断，脱硝效率降为0%
	NOx
	8.73
	251.34
	6
	2
	0.105

	有机废气治理装置
	酸洗、碱洗喷淋装置故障，处理效率降为0
	颗粒物
	1.701
	340.2
	6
	2
	0.020

	
	
	氰化氢
	0.0035
	0.7
	6
	2
	0.00004

	
	
	氨
	0.2453
	49.06
	6
	2
	0.003

	
	
	硫化氢
	0.0503
	10.06
	6
	2
	0.001

	
	催化剂部分失效，处理效率降为50%
	苯并[a]芘
	0.00006
	0.012
	6
	2
	0.000001

	
	
	非甲烷总烃
	1.9116
	382.32
	6
	2
	0.023



表4.5-22本项目废气污染源强核算表
	污染源名称
	编号
	污染物
	排放形式
	污染物产生状况
	治理措施
	治理效率（%）
	污染物排放状况
	排放源参数

	
	
	
	
	废气产生量Nm3/h
	浓度mg/Nm3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	废气排放量Nm3/h
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	高度m
	直径m
	温度K

	[bookmark: OLE_LINK35]原煤卸料破碎
	G1
	颗粒物
	有组织
	50000
	2733.3
	136.7
	984
	袋式除尘
	99.7
	50000
	8.2
	0.41
	2.952
	15
	0.5
	298

	筛分
	G2
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	转运
	G3
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	炉顶布料
	G4
	颗粒物
	有组织
	5000
	1066.7
	5.33
	38.3
	袋式除尘
	99
	5000
	3.2
	0.016
	0.115
	15
	0.5
	298

	炭化炉
	G5
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	0.189
	1.36
	双室双闸给料技术、微负压操作、炭化炉炉顶辅助煤箱和炉体间采用石棉及特制泥浆密封
	/
	/
	/
	0.189
	1.36
	/
	/
	298

	
	
	硫化氢
	无组织
	/
	/
	0.0045
	0.0324
	
	/
	/
	/
	0.0045
	0.0324
	/
	/
	298

	
	
	氨
	无组织
	/
	/
	0.0158
	0.1134
	
	/
	/
	/
	0.0158
	0.1134
	/
	/
	298

	
	
	苯并[a]芘
	无组织
	/
	/
	0.000002
	0.00002
	
	/
	/
	/
	0.000002
	0.00002
	/
	/
	298

	焦油氨水罐废气
	G6
	苯并[a]芘
	无组织
	/
	/
	0.000005
	0.00004
	密封储罐，采用负压收集，废气引入有机废气治理装置处理
	/
	/
	/
	0.000005
	0.00004
	/
	/
	298

	
	
	氰化氢
	无组织
	/
	/
	0.0004
	0.0028
	
	/
	/
	/
	0.0004
	0.0028
	/
	/
	298

	
	
	酚类
	无组织
	/
	/
	0.002
	[bookmark: OLE_LINK48]0.014
	
	/
	/
	/
	0.002
	0.014
	/
	/
	298

	
	
	氨
	无组织
	/
	/
	0.0098
	0.070
	
	/
	/
	/
	0.0098
	0.070
	/
	/
	298

	
	
	硫化氢
	无组织
	/
	/
	0.0006
	0.0042
	
	/
	/
	/
	0.0006
	0.0042
	/
	/
	298

	
	
	非甲烷总烃
	无组织
	/
	/
	0.0146
	0.105
	
	/
	/
	/
	0.0146
	0.105
	/
	/
	298

	焦油储罐
	G7
	有机废气
	无组织
	/
	/
	0.167
	1.199
	
	/
	/
	/
	0.167
	1.199
	/
	/
	298

	装卸车站
	G8
	有机废气
	无组织
	/
	/
	0.031
	0.224
	
	/
	/
	/
	0.031
	0.224
	/
	/
	298

	有机废气处理装置
	G9
	颗粒物
	有组织
	50000
	34.02
	1.701
	12.247
	酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧
	99.5
	50000
	0.17
	0.0085
	0.061
	20
	1.2
	343

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	0.0012
	0.00006
	0.0003
	
	98
	
	0.0003
	0.000024
	0.0000012
	
	
	

	
	
	氰化氢
	
	
	0.07
	0.0035
	0.0252
	
	88
	
	0.0084
	0.00004
	0.003
	
	
	

	
	
	酚类
	
	
	0.352
	0.0176
	[bookmark: OLE_LINK93]0.1264
	
	94
	
	0.0211
	0.0011
	[bookmark: OLE_LINK94]0.0076
	
	
	

	
	
	氨
	
	
	1.906
	0.245
	1.7658
	
	95
	
	0.245
	0.012
	0.088
	
	
	

	
	
	硫化氢
	
	
	1.006
	0.0503
	0.362
	
	97
	
	0.03
	0.0015
	0.011
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	38.232
	1.912
	13.756
	
	85
	
	5.735
	0.287
	2.06
	
	
	

	污水预处理站
	G10
	非甲烷总烃
	无组织
	/
	/
	0.1296
	0.933
	封闭池体
	/
	/
	/
	0.1296
	0.933
	/
	/
	298

	废水焚烧炉
	G11
	颗粒物
	有组织
	34750.8
	12.0
	0.418
	3.0
	湿法脱硫协同
	50
	34750.8
	6.0
	0.209
	1.50
	20
	1.0
	343

	
	
	二氧化硫
	
	
	666.46
	23.16
	166.74
	石灰石-石膏湿法
	97
	
	20.0
	0.695
	5.00
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	251.34
	8.73
	62.89
	SNCR
	50
	
	125.67
	4.37
	31.45
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	9.0
	0.313
	2.25
	/
	/
	
	9.0
	0.313
	2.25
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK141]
	
	氨
	
	
	8
	0.278
	2.0
	/
	/
	
	8
	0.278
	2.0
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK207]石灰石输送储存
	G12
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	0.009
	0.061
	/
	/
	/
	/
	0.00009
	0.0006
	/
	/
	298

	[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK41]原煤棚
	G13
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	176.74
	1272.50
	封闭+喷雾抑尘
	99.5
	/
	/
	0.883
	6.36
	/
	/
	298

	沫煤棚
	G14
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	74.87
	539.03
	
	
	/
	/
	0.374
	2.70
	/
	/
	298

	兰炭棚
	G15
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	110.33
	794.34
	
	
	/
	/
	0.552
	3.97
	/
	/
	298

	设备动静密封点
	/
	非甲烷总烃
	无组织
	/
	/
	0.337
	2.426
	开展LDAR
	/
	/
	/
	0.337
	2.426
	/
	/
	298



[bookmark: _Toc21208][bookmark: _Toc29125][bookmark: _Toc29933][bookmark: _Toc4829][bookmark: _Toc19311][bookmark: _Toc5743][bookmark: _Toc14754][bookmark: _Toc28882][bookmark: _Toc25069][bookmark: _Toc29684]废水污染物源强分析
生产装置剩余氨水
本项目生产装置产生的废水主要为剩余氨水，根据物料平衡及水平衡分析，本项目剩余氨水产生量为11.68t/h。
根据设计文件及现有项目生产数据类比，废水中主要污染物浓度分别为CODcr13560mg/L、BOD52420mg/L、油类1480mg/L、石油类582mg/L、氨氮1250mg/L、挥发酚1320mg/L、氰化物10mg/L、硫化物210mg/L。剩余氨水采用“除油+脱氨”预处理+焚烧处理后通过20m排气筒排放。
[bookmark: _Hlk193788888]VOCs处理喷淋废水（W2）
本项目配套VOCs治理装置采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”工艺。酸洗塔稀硫酸、碱洗塔氢氧化钠碱液循环吸收废气中碱性、酸性污染物，循环液长期运行后盐分、有机物富集，需定期更换，产生喷淋废水0.002m³/h（14.4m³/a）。该废水属含盐有机废水，酸碱中和后呈弱中性，含钠盐、硫酸盐、少量酚类、有机物及悬浮物，无重金属；产生后全部送入焚烧炉焚烧处置，不外排。
软水制备装置排水（W3）
根据设计文件，软水制备装置产水率为90%，排污量为10%，新鲜水用量为8.46m3/h（60912m3/a），则软水装置排污水量为0.846m3/h（6091.2m3/a），主要污染物为COD、SS、盐类等，属于清净下水，产生后用于厂区喷雾抑尘装置补水，不外排。
焚烧炉余热锅炉排污水（W4）
本项目废水焚烧炉配套建设了2座6t/h余热蒸汽锅炉，根据设计文件，焚烧炉余热锅炉排水量为0.3m3/h（2160m3/a），项目运营期间锅炉排水属于清洁下水，产生后用于厂区喷雾抑尘装置补水，不外排。
循环水站排污水（W5）
本项目新建循环水站，规模为1200m3/h，根据设计文件，循环水站排污水为1.32m3/h（9504m3/a），主要污染物为COD、SS等，属于清净下水，产生后用于厂区喷雾抑尘装置补水，不外排。
生活污水（W6）
本项目新增劳动定员为50人，生活用水量参照《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政办发〔2007〕105号）中附件2“新疆维吾尔自治区生活用水定额”，按照80L/人d计算，本项目生活用水量为4.0m3/d（1200m3/a），废水排污系数取0.8，则生活污水排放量为3.2m3/d（960m3/a）。生活污水主要含有CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物等污染物，各污染物浓度为CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、氨氮25mg/L、悬浮物300mg/L，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区污水处理站处理。
表4.5-23废水污染源强核算一览表
	产生点
	检测项目
	单位
	废水量（m3/a）
	污染物产生浓度（mg/L）
	污染物产生量（t/a）
	处理方式

	剩余氨水（W1）
	SS
	mg/L
	84096
	652
	54.831
	“除油+脱氨”预处理+焚烧处理

	
	BOD5
	mg/L
	
	3220
	270.789
	

	
	CODcr
	mg/L
	
	13560
	1140.342
	

	
	氨氮
	mg/L
	
	1250
	105.120
	

	
	总氮
	mg/L
	
	1680
	141.281
	

	
	总磷
	mg/L
	
	9.26
	0.779
	

	
	石油类
	mg/L
	
	582
	48.944
	

	
	挥发酚
	mg/L
	
	1320
	111.007
	

	
	硫化物
	mg/L
	
	210
	17.660
	

	
	苯
	mg/L
	
	1.5
	0.126
	

	
	氰化物
	mg/L
	
	10
	0.841
	

	
	[bookmark: OLE_LINK276]苯并（a）芘
	mg/L
	
	0.00003
	0.000
	

	VOCs处理喷淋废水（W2）
	SS
	mg/L
	14.4
	300
	0.004
	[bookmark: OLE_LINK37]焚烧处理

	
	COD
	mg/L
	
	200
	0.003
	

	
	氨氮
	mg/L
	
	50
	0.001
	

	
	石油类
	mg/L
	
	100
	0.001
	

	
	硫化物
	mg/L
	
	400
	0.006
	

	[bookmark: OLE_LINK145]软水制备装置排水（W3）
	COD
	mg/L
	[bookmark: OLE_LINK144]6091.2
	40
	0.244
	喷雾抑尘

	
	SS
	mg/L
	
	20
	0.122
	

	
	TDS
	mg/L
	
	2500
	15.228
	

	余热锅炉排污水（W4）
	COD
	mg/L
	2160
	60
	0.130
	喷雾抑尘

	
	SS
	mg/L
	
	100
	0.216
	

	循环水站排水（W5）
	COD
	mg/L
	9504
	60
	0.57
	

	
	SS
	mg/L
	
	20
	0.019
	

	
	TDS
	mg/L
	
	2000
	1.908
	

	生活污水（W6）
	COD
	mg/L
	960
	400
	0.384
	化粪池处理后排污园区污水处理厂

	
	BOD
	mg/L
	
	200
	0.192
	

	
	氨氮
	mg/L
	
	25
	0.024
	

	
	SS
	mg/L
	
	250
	0.240
	



[bookmark: _Toc29909][bookmark: _Toc12521][bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc26307][bookmark: _Toc3999][bookmark: _Toc7649][bookmark: _Toc2268][bookmark: _Toc976][bookmark: _Toc25176][bookmark: _Toc20041][bookmark: _Toc10232]噪声污染源强分析
本工程产生的噪声主要为机械性噪声和空气动力性噪声，主要噪声源于煤气风机、空气风机、振动筛、各类泵类等产生的机械噪声等。根据《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018），主要噪声源及采取的措施如下：
表4.5-24主要噪声源及治理措施
	[bookmark: _Toc17144][bookmark: _Toc5741][bookmark: _Toc19122][bookmark: _Toc29760][bookmark: _Toc15368][bookmark: _Toc11206][bookmark: _Toc31630][bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc17528]序号
	工段
	设备名称
	台数
	源强
dB(A)
	治理措施
	位置特征

	1 
	备煤工段
	破碎机
	2
	95
	厂房隔声+基础减振
	卸煤棚

	2 
	
	振动筛
	2
	95
	厂房隔声+基础减振
	筛分楼

	3 
	
	除尘风机
	1
	95
	基础减振
	室外

	4 
	热解工段
	空气风机
	6
	95
	基础减震
	室外

	5 
	
	刮板机
	12
	80
	基础减震
	室外

	6 
	
	推焦机
	12
	80
	基础减震
	室外

	7 
	
	除尘风机
	2
	95
	基础减震
	室外

	8 
	煤气净化
	煤气风机
	6
	95
	基础减震
	室外

	9 
	
	氨水输送泵A/B
	2
	80
	基础减震
	室外

	10 
	
	废水输送泵
	2
	80
	基础减震
	室外

	11 
	焦油氨水分离
	氨水泵A~D
	4
	80
	厂房隔声+基础减振
	氨水泵房

	12 
	
	焦油中转泵A/B
	2
	80
	厂房隔声+基础减振
	

	13 
	
	氨水收集泵
	2
	80
	厂房隔声+基础减振
	室外

	14 
	循环冷却工段
	凉水塔
	3
	75
	基础减振
	室外

	15 
	
	推焦杆循环水泵
	4
	80
	厂房隔声+基础减振
	循环水泵房

	16 
	
	排污泵
	2
	80
	厂房隔声+基础减振
	

	17 
	焦油储运工段
	焦油装车泵
	5
	80
	厂房隔声+基础减振
	焦油泵房

	18 
	废水预处理
	各类污水泵
	8
	80
	厂房隔声+基础减振
	废水综合处理车间

	19 
	废水焚烧工段
	烟气引风机
	2
	95
	厂房隔声+基础减振
	

	20 
	
	各类水泵
	10
	80
	厂房隔声+基础减振
	

	21 
	有机废气处理
	送风机
	1
	95
	厂房隔声+基础减振
	VOCs治理车间

	22 
	
	各类泵
	8
	80
	厂房隔声+基础减振
	

	23 
	软水站
	各类泵
	6
	80
	厂房隔声+基础减振
	软水制备间

	24 
	消防水站
	各类泵
	4
	80
	厂房隔声+基础减振
	消防水泵房

	25 
	制氮系统
	空压机
	1
	85
	厂房隔声+基础减振
	空压制氮间

	26 
	
	干燥机
	1
	80
	厂房隔声+基础减振
	


[bookmark: _Toc15091]
[bookmark: _Toc9547]固体废弃物源强分析
一般固体废物
（1）收尘灰（S1）
本项目在破碎、筛分和转运等工段采用覆膜袋式除尘器，除尘器收集的煤尘根据废气颗粒物产生源强、袋式除尘器除尘效率等核算情况，采用物料平衡法核算本项目收尘灰的产量为1019.23t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）并结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），收尘灰属于一般固废，类别代码为252-099-S59，产生后经除尘器落料口吨袋密闭收集运输至沫煤棚外售。
（2）废滤袋（S2）
本项目破碎、筛分和转运等工段采用覆膜袋式除尘器进行除尘，袋式除尘器的滤袋需定期更换，使用寿命一般是3～4年，本项目废滤袋的产生量约为1.5t/次，滤袋约3年更换一次。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）并结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废滤袋属于一般固废，类别代码为252-099-S59，更换的废滤袋作为一般工业固体废物集中收集后由园区环卫部门拉运至一般固废填埋场处置。
[bookmark: OLE_LINK39]（3）废水处理硫酸铵溶液（S3）
[bookmark: _Hlk176200966]本项目剩余氨水采用“除油+脱酚+脱氮”预处理+焚烧处理，废水脱氮过程利用鼓风机吹脱氨气，氨气通过引风机引入氨气吸收塔，在母液冷凝槽中的液体进行充分吸收氨气，当母液冷凝槽的浓度达到一定值时，形成硫酸铵溶液。根据设计文件，硫酸铵饱和溶液产生量约1026t/a。硫酸铵溶液为含氨废气处理过程中产生的含盐溶液，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，硫酸铵溶液不属于危险废物；根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）并结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），硫酸铵溶液属于工业固体废物，是煤炭加工行业生产过程中产生的废盐，类别代码为252-005-S16，采用吨桶收集后送肥料生产企业综合利用。
（4）脱硫石膏（S8）
本项目焚烧炉烟气采用石灰石—石膏法脱硫，SO₂产生量为166.74t/a，脱硫效率97%，SO₂脱除量为161.74t/a。脱硫剂采用外购石灰石（CaCO₃含量约90%），钙硫比1.15，石灰石消耗量为322.91t/a。经核算，脱硫石膏（CaSO₄・2H₂O）理论产生量为434.68t/a，考虑过量吸收剂后实际干基石膏产生量约472.57t/a，经真空皮带机脱水后（含水率约10%）湿基石膏产生量约525.08t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）并结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），脱硫石膏属于一般固废，类别代码为252-001-S06，脱水后送一般固废处置场处置。
（5）废离子交换树脂（S9）
本项目设置软化水制备系统，软水制备规模80t/h，主要去除原水中钙、镁硬度离子，配套阳离子交换器、阴离子交换器。根据设计文件，本项目树脂总装填质量6.144t。离子交换树脂设计使用寿命3年，到期整体更换报废，核算得废离子交换树脂年产生量约2.05t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）并结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废离子交换树脂属于一般固废，类别代码为252-008-S59，更换后的废离子交换树脂由厂家回收。
（6）制氮站废分子筛（S10）
本项目设置1套PSA变压吸附制氮装置，根据设计单位提供资料，分子筛一次性装填量约为6.0t，使用寿命8年，年产生量约0.75t/a（更换周期8年一次，单次更换量6.0t）。分子筛主要成分为元素碳、灰分及黏结剂残余，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）并结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废分子筛属于一般固废，类别代码为252-099-S59，产生后由园区环卫部门拉运至一般固废填埋场处置。
（7）车辆冲洗煤泥（S13）
[bookmark: OLE_LINK8]原煤棚、兰炭棚及沫煤棚出入口配备车辆高压冲洗装置，洗车废水在沉淀池沉淀后回用，定期清理煤泥。根据粉尘控制效率，采用物料平衡法核算车辆冲洗煤泥的产量为1028t/a。煤泥的主要组分为煤粉、焦粉等，压滤后含水约30%。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）并结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废分子筛属于一般固废，煤泥属于工业固体废物，是煤炭加工行业生产过程中产生的废料，类别代码为252-099-S59，定期清理后送沫煤棚外售。
表4.5-25一般固体废物产排情况一览表
	序号
	固废名称
	来源
	代码
	产生量
	处理方式

	1
	收尘灰S1
	备煤工段
	252-099-S59
	[bookmark: OLE_LINK10]1019.23t/a
	作为沫煤外售

	2
	废滤袋S2
	除尘器
	252-099-S59
	1.5t/3a
	一般固废填埋场处置

	3
	硫酸铵溶液S5
	污水处理站
	252-005-S16
	1026t/a
	外委综合利用

	4
	脱硫石膏
	脱硫循环池
	252-001-S06
	525.08
	一般固废填埋场处置

	5
	废离子交换树脂S9
	软化水制备
	252-099-S59
	6.144t/3a
	由厂家回收

	6
	废分子筛S10
	制氮站
	252-099-S59
	6.0t/8a
	一般固废填埋场处置

	7
	车辆冲洗煤泥S13
	洗车废水沉淀池
	252-099-S59
	1025t/a
	送沫煤棚外售



危险废物
（1）煤焦油（S3）
[bookmark: _Hlk176201092][bookmark: _Hlk176201143]兰炭生产中荒煤气净化单元油水分离器回收中低温煤焦油，根据煤质组分与物料平衡计算，煤焦油约14.4万t/a，主要组分为矿物油，属于危险废物，是煤气净化过程氨水分离设施底部的废焦油，废物类别为HW11，废物代码252-002-11，在焦油罐区储存，作为副产品出售给具有危险废物处置资质的生产单位综合利用。
煤焦油综合利用单位须持有生态环境主管部门核发的危险废物经营许可证，且核准经营类别包含HW11精（蒸）馏残渣、核准经营方式包含综合利用。煤焦油转移须严格执行危险废物转移联单制度，通过全国危险废物信息管理系统如实申报转移计划、运行电子转移联单，确保转移过程可追溯。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》附录《危险废物豁免管理清单》，煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的中低温煤焦油属于炼焦危险废物，豁免环节为“运输”，豁免内容为“运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，不按危险废物进行运输”。即煤焦油在收集、贮存环节仍须按危险废物管理，仅在运输环节满足上述条件时可豁免危险废物运输管理要求，转移联单仍须按危险废物管理要求执行。因此，本项目煤焦油收集、贮存、转移、运输环节应按危险废物环境管理要求进行严格管理。
（2）焦油渣（S4）
从焦炉逸出的荒煤气在集气槽和冷却器冷却的条件下、高沸点的有机化合物被冷凝形成煤焦油，与此同时煤气中夹带的煤粉和灰分液混杂在焦油中，形成大小不等的团块，即焦油渣，主要从焦油氨水分离罐和焦油罐中分离出来。本项目焦油渣产生量为1250t/a，根据产生环节不同，分别归类如下：
①焦油氨水分离罐底部产生的焦油渣，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW11精（蒸）馏残渣，废物代码252-002-11（煤气净化过程中焦油氨水分离设施产生的焦油渣），产生量约为435t/a。
②焦油罐沉降分离产生的焦油渣及其他焦化生产过程中收集的焦油渣，属于HW11精（蒸）馏残渣，废物代码252-004-11（炼焦过程中收集的焦油渣），产生量约为815t/a。
上述两类焦油渣产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存。
（3）废活性炭（S6）
本项目有机废气采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”组合处理工艺，装置运行至吸附性能衰减、压差超标或达到使用年限时更换蜂窝活性炭。本项目活性炭2年更换1次，废气处理装置蜂窝活性炭总填充体积12.5m³，采用VOC专用蜂窝活性炭，堆积密度450kg/m³，全新活性炭装填总重5.6t；活性炭长期吸附有机废气、少量颗粒杂质，更换产生的废活性炭因吸附污染物增重，单次更换废活性炭产生量约6.0t。依据《国家危险废物名录（2025年版）》，更换产生的废活性炭属于HW49其他废物，废物代码900-039-49，产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存。
（4）废催化剂（S7）
本项目有机废气采用“酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”组合处理工艺，该装置定期排放废催化剂，根据设计文件及装填量计算，废催化剂产生量约为0.8t/2a，主要组分为贵金属铂。依据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目废气治理过程产生废催化剂属于HW50废催化剂，危废代码为900-049-50，产生后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
（5）废润滑油（S11）
本项目设备定期维修、保养等过程会产生一定的废润滑油，每年产生量约2.5t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW08，代码为900-214-08，收集后暂存于危废贮存库，委托有资质的单位定期拉运处置。
（6）废油桶（S12）
承装润滑油的油桶属于危险废物，危险废物类别为HW08，废物代码900-249-08，产生量约为2.55t/a，产生后暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。
表4.5-26危险废物产生处置情况一览表
	[bookmark: _Toc322801616]序
号
	废物
名称
	产生环节
	废物代码
	外观
性状
	特征污染物
	产生
规律
	本项目产生量
	主要利用处置方式

	1
	中低温
煤焦油
	荒煤气净化
	252-002-11
	液态
	萘、蒽、酚及其同系物等多环芳烃、甲苯和二甲苯等苯系物
	连续
	14.4万t/a
	委托有资质单位综合利用

	[bookmark: OLE_LINK262]2
	焦油渣
	焦油氨水分离罐
	252-002-11
	固态
	多环芳烃、苯
酚、二甲基苯酚
	间歇
	435t/a
	直接委托有资质单位转移处置，不暂存

	[bookmark: _Toc11938][bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc17870]
	
	焦油罐
	252-004-11
	固态
	
	间歇
	815t/a
	

	3
	废活性炭
	有机废气治理
	900-039-49
	固态
	碳、有机物
	间歇
	6.0/2a
	

	4
	废催化剂
	
	900-049-50
	固态
	贵金属铂
	间歇
	0.8t/2a
	委托有资质单位处置

	5
	废润滑油
	检维修
	900-214-08
	液态
	矿物油
	间歇
	2.5t/a
	

	6
	废油桶
	
	900-249-08
	固态
	矿物油
	间歇
	2.55t/a
	



生活垃圾
生活垃圾按人均日产生生活垃圾量为0.5kg/d计算，项目人员定额为50人，年产生量约7.5t，收集在垃圾收集箱内，委托园区环卫部门定期拉运至生活垃圾填埋场进行处置。
[bookmark: _Toc333][bookmark: _Toc27014]本技改项目“三废”排放汇总
根据工程分析，项目在采取工程评价提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放，以此计算的全厂“三废”污染物排放汇总见表4.5-27。
表4.5-27本项目正常生产情况下“三废”排放汇总表
	类别
	污染物种类
	单位
	产生量
	削减量
	排放量

	废气
	有组织
	废气量
	万m3/a
	100620.6
	0
	100620.6

	
	
	颗粒物
	t/a
	1037.547
	1032.919
	4.628

	
	
	二氧化硫
	t/a
	166.74
	161.74
	5.00

	
	
	氮氧化物
	t/a
	62.89
	31.44
	31.45

	
	
	非甲烷总烃
	t/a
	16.006
	11.696
	4.31

	
	
	氨
	t/a
	3.5658
	1.6778
	2.088

	
	
	苯并[a]芘
	t/a
	0.0003
	0.0002988
	0.0000012

	
	
	氰化氢
	t/a
	0.0252
	0.022
	0.003

	
	
	酚类
	t/a
	0.1264
	0.1188
	0.0076

	
	
	硫化氢
	t/a
	0.362
	0.351
	0.011

	
	无组织
	颗粒物
	t/a
	2607.29
	2592.9
	14.391

	
	
	H2S
	t/a
	0.0366
	0
	0.0366

	
	
	NH3
	t/a
	0.1834
	0
	0.1834

	
	
	BaP
	t/a
	0.00006
	0
	0.00006

	
	
	酚类
	t/a
	0.014
	0
	0.014

	
	
	氰化氢
	t/a
	0.0028
	0
	0.0028

	
	
	非甲烷总烃
	t/a
	4.887
	0
	4.887

	废水
	剩余氨水
	废水量
	m3/a
	84096
	84096
	0

	
	
	SS
	t/a
	54.831
	54.831
	0

	
	
	BOD5
	t/a
	270.789
	270.789
	0

	
	
	CODcr
	t/a
	1140.342
	1140.342
	0

	
	
	氨氮
	t/a
	105.12
	105.12
	0

	
	
	总氮
	t/a
	141.281
	141.281
	0

	
	
	总磷
	t/a
	0.779
	0.779
	0

	
	
	石油类
	t/a
	48.944
	48.944
	0

	
	
	挥发酚
	t/a
	111.007
	111.007
	0

	
	
	硫化物
	t/a
	17.66
	17.66
	0

	
	
	苯
	t/a
	0.126
	0.126
	0

	
	
	氰化物
	t/a
	0.841
	0.841
	0

	
	
	苯并（a）芘
	t/a
	0.000
	0.000
	0

	
	VOCs处理喷淋废水
	废水量
	m3/a
	14.4
	14.4
	0

	
	
	SS
	t/a
	0.004
	0.004
	0

	
	
	COD
	t/a
	0.003
	0.003
	0

	
	
	氨氮
	t/a
	0.001
	0.001
	0

	
	
	石油类
	t/a
	0.001
	0.001
	0

	
	
	硫化物
	t/a
	0.006
	0.006
	0

	
	软水制备装置排水
	废水量
	m3/a
	[bookmark: OLE_LINK147]6091.2
	6091.2
	0

	
	
	COD
	t/a
	0.244
	0.244
	0

	
	
	SS
	t/a
	0.122
	0.122
	0

	
	
	TDS
	t/a
	15.228
	15.228
	0

	
	循环水站排水
	废水量
	m3/a
	9504
	9504
	0

	
	
	COD
	t/a
	0.057
	0.57
	0

	
	
	SS
	t/a
	0.019
	0.019
	0

	
	
	TDS
	t/a
	1.908
	1.908
	0

	
	余热锅炉排污水
	废水量
	m3/a
	2160
	2160
	0

	
	
	COD
	t/a
	0.13
	0.13
	0

	
	
	SS
	t/a
	0.216
	0.216
	0

	
	生活污水
	废水量
	m3/a
	960
	0
	960

	
	
	COD
	t/a
	0.384
	0
	0.384

	
	
	BOD
	t/a
	0.192
	0
	0.192

	
	
	氨氮
	t/a
	0.024
	0
	0.024

	
	
	SS
	t/a
	0.240
	0
	0.240

	固废
	危险废物
	焦油
	万t/a
	14.4
	14.4
	0

	
	
	焦油渣
	t/a
	1250
	1250
	0

	
	
	废活性炭
	t/2a
	6.0
	6.0
	0

	
	
	废催化剂
	t/2a
	0.8
	0.8
	0

	
	
	废润滑油
	t/a
	2.5
	2.5
	0

	
	
	废油桶
	t/a
	2.55
	2.55
	0

	
	一般固废
	收尘灰
	t/a
	1019.23
	1019.23
	0

	
	
	废滤袋
	t/3a
	1.5
	1.5
	0

	
	
	硫酸铵溶液
	t/a
	1026
	1026
	0

	
	
	脱硫石膏
	t/a
	[bookmark: OLE_LINK143]525.08
	525.08
	0

	
	
	废离子交换树脂
	t/3a
	6.144
	6.144
	0

	
	
	废分子筛
	t/8a
	6.0
	6.0
	0

	
	
	车辆冲洗煤泥
	t/a
	1025
	1025
	0

	
	生活垃圾
	t/a
	7.5
	7.5
	0



[bookmark: _Toc31882][bookmark: _Toc26233][bookmark: _Toc464]“三本账”核算
本项目建成前后全厂主要污染物“三本账”见表4.6-1。


表4.6-1项目“三本账”核算表
	类别
	污染物种类
	单位
	已建项目实际排放量
	在建项目排放量
	本项目排放量
	“以新带老”削减量
	本项目完成后全厂排放量
	增减变化量

	废气
	有组织废气
	颗粒物
	t/a
	72.9184
	144.262
	4.628
	9.864
	211.9444
	-5.236

	
	
	二氧化硫
	t/a
	110.6
	228.008
	5.00
	7.416
	336.192
	-2.416

	
	
	氮氧化物
	t/a
	185.5868
	310.27
	31.45
	10.728
	516.5788
	+20.722

	
	
	VOCs
	t/a
	/
	0
	4.31
	0
	4.31
	+4.31

	
	
	氨
	t/a
	/
	8.24
	1.888
	0
	10.128
	+1.888

	
	
	苯并[a]芘
	t/a
	0
	0
	0.0000012
	0
	0.0000012
	+0.0000012

	
	
	氰化氢
	t/a
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	+0.003

	
	
	酚类
	t/a
	0
	0
	[bookmark: OLE_LINK85]0.0076
	0
	0.0076
	+0.0076

	
	
	硫化氢
	t/a
	0
	0
	0.011
	0
	0.011
	+0.011

	
	
	氟化物
	t/a
	0
	0.052
	0
	0
	0.052
	0

	
	
	HCl
	t/a
	0
	3.8
	0
	0
	3.8
	0

	
	无组织
	颗粒物
	t/a
	18.264
	17.63
	14.391
	14.865
	35.42
	-0.474

	
	
	H2S
	t/a
	0.0369
	0
	0.0366
	0.0369
	0.0366
	-0.0003

	
	
	NH3
	t/a
	0.1836
	0
	0.1834
	0.1836
	0.1834
	-0.0002

	
	
	酚类
	t/a
	0.0161
	0
	0.014
	0.0161
	0.014
	-0.0021

	
	
	BaP
	t/a
	8.98667E-05
	0
	0.00006
	8.98667E-05
	0.00006
	-0.000030

	
	
	氰化氢
	t/a
	0.0035
	0
	0.0028
	0.0035
	0.0028
	-0.0007

	
	
	非甲烷总烃
	t/a
	3.4989
	0
	4.887
	3.4989
	4.887
	1.3881

	
	
	二氧化硫
	t/a
	0
	0.43
	0
	0
	0.43
	0

	废水
	剩余氨水
	废水量
	m3/a
	15000
	0
	84096
	15000
	84096
	+69096

	
	清净下水
	废水量
	m3/a
	/
	0
	20755.2
	0
	20755.2
	+20755.2

	
	喷淋废水
	废水量
	m3/a
	/
	0
	14.4
	0
	14.4
	+14.4

	
	生活污水
	污水量
	m3/a
	12700
	47520
	960
	0
	61180
	+960

	固废
	一般固废
	收尘灰
	t/a
	3064.8
	3299.8
	1019.23
	0
	7383.83
	+1019.23

	
	
	废滤袋
	t/a
	1.5
	0
	1.5
	0
	3
	+1.5

	
	
	硫酸铵溶液
	t/6a
	/
	0
	1026
	0
	1026
	+1026

	
	
	脱硫石膏
	t/a
	112
	11350
	525.08
	0
	11987.08
	+525.08

	
	
	废离子交换树脂
	t/3a
	/
	0
	6.144
	0
	6.144
	+6.144

	
	
	废分子筛
	t/8a
	/
	0
	6.0
	0
	6
	+6

	
	
	车辆冲洗煤泥
	t/a
	/
	0
	1025
	0
	1025
	+1025

	
	
	还原渣
	t/a
	58877.7
	400500
	0
	0
	459377.7
	0

	
	
	精炼渣
	t/a
	3850
	15000
	0
	0
	18850
	0

	
	
	矿热炉炉渣
	t/a
	0
	4224
	0
	0
	4224
	0

	
	
	中频炉冶炼渣
	t/a
	0
	172
	0
	0
	172
	0

	
	
	微硅粉
	t/a
	0
	3082
	0
	0
	3082
	0

	
	
	精整渣
	t/a
	0
	56
	0
	0
	56
	0

	
	危险废物
	焦油
	万t/a
	2.4
	0
	14.4
	2.4
	14.4
	+12

	
	
	焦油渣
	t/a
	85
	0
	1250
	85
	1250
	+1165

	
	
	废活性炭
	t/a
	/
	0
	6.0
	/
	6
	+6

	
	
	废催化剂
	t/a
	/
	0
	0.8
	/
	0.8
	+0.8

	
	
	废润滑油
	t/a
	4.6
	1
	2.5
	1.2
	6.9
	+1.3

	
	
	废油桶
	t/a
	2.5
	0
	2.55
	0.8
	4.25
	+1.75

	
	
	污水处理污泥
	t/a
	50
	0
	0
	50
	0
	-50

	
	
	蒸氨塔残渣
	t/a
	2.5
	0
	0
	2.5
	0
	-2.5

	
	
	酚钠废液
	t/a
	0.5
	0
	0
	0.5
	0
	-0.5

	
	
	铅蓄电池
	t/a
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	实验室废液
	t/a
	0.5
	0
	0
	0
	0.5
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	t/a
	38
	477.2
	7.5
	0
	522.7
	+7.5

	注：
1.现有项目排放量为2025年实际生产负荷下的计算量；
2.废水量和固废量均按产生量统计；现有项目废水经处理后回用熄焦，本技改项目生产废水焚烧处理，清净下水回用，各项目仅生活污水排放；
3.固废增减原因：技改后取消了原有湿法脱硫、蒸氨、酚氰生化处理等工艺，相应的硫膏、污泥、蒸氨残渣、酚钠废液等危险废物不再产生；同时由于兰炭生产工艺及污染治理措施变化，新增了焦油、焦油渣、收尘灰、硫酸铵溶液等固废，但全部有明确的处置/利用途径；
4.有组织废气增减变化说明：技改后新增废水焚烧炉排气筒（P3）和有机废气治理装置排气筒（P4），有组织NOx、VOCs等排放量有所增加，但均满足达标排放要求。
5.无组织废气变化说明：①颗粒物大幅降低，主要因技改后各类煤棚封闭并增设喷雾抑尘措施，熄焦由湿熄焦改为水冷壁蒸汽熄焦；②非甲烷总烃略有增加，主要因动静密封点数量增加及煤焦油产量大幅提升导致储罐呼吸及装卸废气增加；③H₂S、酚类、氰化氢、苯并[a]芘等特征污染物大幅降低，主要因焦油罐区、装卸车站、出焦口等点位增设密闭负压收集及治理设施。



[bookmark: _Toc13178][bookmark: _Toc1445]总量控制指标
总量控制是指控制和调整特定地区污染物的排放总量，使其不超过特定地区环境目标值的情况下该地区所能够接受的纳污量；在符合国家和地方各种有关法律法规的前提下，要求该地区内的各污染物排放源控制各自的污染物排放总量以实现这一地区范围内的总量控制目标。实行污染物总量控制是强化环境管理、实现区域环境质量标准的有效方法。
[bookmark: _Toc10424][bookmark: _Toc20837][bookmark: _Toc26503][bookmark: _Toc109399185][bookmark: _Toc9091]总量控制原则
《建设项目环境保护管理条例》中的第三条规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。它体现以下两方面内容：
（1）建设项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准和地方标准。
（2）污染物排放总量必须满足当地区域环境质量达标和区域总量控制的要求。
因此，建设单位应在满足达标排放的前提下，对污染物排放总量进行控制。
[bookmark: _Toc23957][bookmark: _Toc14694][bookmark: _Toc32750][bookmark: _Toc109399186][bookmark: _Toc148]总量控制方法
根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）中关于许可排放限值的有关规定，总量控制指标应包括地方政府或环境保护主管部门发文确定的排污单位总量控制指标、环评批复时的总量控制指标、现有排污许可证中载明的总量控制指标、通过排污权有偿使用和交易确定的总量控制指标等地方政府或环境保护主管部门与排污许可证申领排污单位以一定形式确认的总量控制指标。
[bookmark: _Toc24137][bookmark: _Toc12893]污染物排放总量控制建议指标
本项目生产废水经预处理后焚烧处理，清净下水全部回用，生活污水排入园区污水管网，本项目不申请废水污染物排放总量控制指标。
本项目新增有组织废气污染物总量：二氧化硫5.00吨/年，氮氧化物31.45吨/年，颗粒物4.426吨/年，挥发性有机废气4.31吨/年。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017），需要许可排放总量为二氧化硫5.00吨/年，氮氧化物31.45吨/年，颗粒物4.426吨/年，挥发性有机废气4.31吨/年。参照《国务院关于印发的〈美丽中国建设“十五五”规划〉的通知》（国发〔2026〕20号），大气主要污染物排放总量控制指标为氮氧化物和挥发性有机物，本项目需要申请的总量控制指标为氮氧化物31.45吨/年，挥发性有机废气4.31吨/年，总量来源由哈密市生态环境局统一协调。
[bookmark: _Toc26275][bookmark: _Toc12889]清洁生产水平分析
[bookmark: _Toc29283][bookmark: _Toc8622]清洁生产水平分析
本项目参照《清洁生产标准 半焦行业》（DB65/T3210-2020）和《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》等文件进行清洁生产水平分析，主要包括半焦生产工艺与装备指标、（资源）能源消耗和副产品综合利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理指标等6项指标。
表4.8-1半焦生产工艺与装备指标
	指标
	一级
	二级
	三级
	技改前
	技改后

	
	
	
	
	项目情况
	对比情况
	本项目情况
	对比情况

	备煤工艺与装备
	原煤贮存
	采用全封闭设计
	全封闭煤仓
	一级
	全封闭煤仓
	一级

	
	原煤输送、筛分
	满足二三级要求，同时采取PLC控制。
	机械输送、密闭输煤通廊。破碎、筛煤室封闭，配备自然通风和除尘设施
	机械输送、密闭输煤通廊。破碎、筛煤室封闭，配备自然通风和除尘设施
	二级
	满足要求，同时采取PLC控制
	一级

	
	煤末储存方式
	采用全封闭设计
	全封闭沫煤仓
	一级
	全封闭沫煤仓
	一级

	干馏工艺与装备
	半焦生产能力
	新（改、扩）建企业≥100万吨/年
	现有企业≥60万吨/年
	90万t/a
	三级
	90万t/a
	三级

	
	单炉生产能力
	新（改、扩）建企业≥10万吨/年
	现有企业≥7.5万吨/年
	单炉7.5万t/a
	三级
	单炉15万t/a
	一级

	
	加煤系统控制
	满足二三级要求，同时采取自动连续加煤、微负压操作。
	采用双室双闸给料器，同时炉顶布料系统设袋式除尘器。
	满足二三级要求，同时采取自动连续加煤、微负压操作。
	一级
	满足二三级要求，同时采取自动连续加煤、微负压操作。
	一级

	
	加热系统控制
	总管煤气压力、流量调节采用自动控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶荒煤气采用自控监测。
	总管煤气压力、流量调节采用手动仪表控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶荒煤气采用仪表监测。
	炭化生产系统及煤气净化系统均采用仪表监测
	二级
	炭化生产系统及煤气净化系统均采用自控监测与自动控制。
	一级

	
	荒煤气放散
	煤气事故放散设有自动点火装置
	煤气事故放散设有自动点火装置
	一级
	煤气事故放散设有自动点火装置
	一级

	
	熄焦与出焦
	干法密闭熄焦、连续出焦
	新型湿法密闭熄焦、连续出焦
	湿法熄焦、水封连续出焦
	湿法熄焦、水封连续出焦
	三级
	水冷壁蒸汽熄焦、连续出焦。
	一级

	
	半焦筛分、转运
	配备除尘设施，出口达标排放，半焦储存、转运采用全封闭设计。
	配备除尘设施，出口达标排放，半焦储存采用半封闭设计，转运采用封闭设计。
	配备除尘设施，出口达标排放，半焦储存采用半封闭设计，转运采用封闭设计
	二级
	配备除尘设施，出口达标排放，半焦储存、转运采用全封闭设计。
	一级

	煤气净化和污水处理装置
	工序要求
	配套建设煤气净化（含脱硫、脱氨）设施
	煤气净化工段
	一级
	煤气净化工段
	一级

	
	氨水循环池焦油分离池
	新建企业配套建设于地面以上
	现有企业已建地下氨水循环池和焦油分离池，配套完善的地下池防渗措施，并在地下池内按照设计规范建设钢罐。
	氨水分离槽、循环水罐和焦油分离罐均位于地面以上
	一级
	氨水分离槽、循环水罐和焦油分离罐均位于地面以上
	一级

	
	各工段储槽放散管排出的气体
	采用压力平衡或排气洗净塔等系统，将废气回收净化利用。
	配套废气收集系统，送入炭化炉焚烧。
	配套废气收集系统，送入炭化炉焚烧。
	二级
	配套废气收集系统与净化系统
	二级

	
	煤气回收利用装置
	同步配套建设
	配套金属镁生产线对煤气进行回收利用
	一级
	配套金属镁生产线对煤气进行回收利用
	一级

	
	生产废水处理装置
	建设废水焚烧处理设施，并按照设计规范配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置。
	其他有效废水处理装置，并按照设计规范配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置。
	建设废水预处理设施与废水生化处理站，配套事故池及事故水罐。
	一级
	建设废水预处理设施与废水焚烧炉，配套事故池及事故水罐。
	一级



表4.8-2生产工艺资源能源利用指标
	指标
	国家/地方标准
	技改前
	技改后
	标准名称

	
	
	项目情况
	对比情况
	项目情况
	对比情况
	

	单位产品综合能耗（kgce/）
	先进值
	准入值
	限定值
	
	
	
	
	《煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额》（GB29995-2024）

	
	≤160
	≤180
	≤210
	204.38
	限定值
	158.33
	先进值
	

	单位产品综合能耗（kgce/）
	标杆水平
	基础水平
	204.38
	基础水平
	158.33
	标杆水平
	《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平》（2025年版）（发改运行〔2025〕1499号）

	
	≤160
	≤210
	
	
	
	
	

	工序能耗，kg标煤/t产品
	一级
	二级
	三级
	204.38
	三级
	158.33
	一级
	《清洁生产标准 半焦行业》（DB65/T3210-2020）

	
	≤160
	≤180
	≤200
	
	
	
	
	

	吨焦耗新鲜水量，m3/t
	≤0.5
	≤1.0
	≤1.5
	2.74
	低于三级
	0.16
	一级
	

	煤焦油收率，%
	≥90
	≥85
	≥75
	85
	二级
	94.5
	一级
	

	沫煤利用率
	100
	98
	95
	100
	一级
	100
	一级
	

	炭化炉煤气利用率
	100
	98
	98
	三级
	100
	一级
	

	单位产品综合能耗（kgce/t焦）
	≤190（内热）
≤180（外热）
	≤210（内热）
≤200（外热）
	≤240（内热）
≤230（外热）
	204.38（内热）
	二级
	158.33（内热）
	一级
	

	水循环利用率，%
	100
	100
	一级
	100
	一级
	



表4.8-3产品指标
	指标
	一级
	二级
	三级
	技改前
	技改后

	
	
	
	
	项目情况
	对比情况
	项目情况
	对比情况

	半焦
	挥发分V1
灰分A1~A4
硫分S1
固定碳FC1~FC2
	挥发分V2
灰分A5~A8
硫分S1~S3
固定碳FC3~FC4
	挥发分V3
灰分A9~A12
硫分S4
固定碳FC5
	挥发酚V2
灰分A5～A8
硫分S1～S3
固定碳FC3～FC4
	二级
	挥发分V2
灰分A6
硫分S1
固定碳FC4
	二级

	炭化炉煤气
	用作城市煤气
	H2S≤20mg/m3，NH3≤50mg/m3，
萘≤50mg/m3（冬）萘≤100mg/m3（夏）
	/
	/
	/
	/

	
	其他工业燃料
	H2S≤50mg/m3
	H2S≤200mg/m3
	H2S≤250mg/m3
	H2S≤200mg/m3
	二级
	H2S≤200mg/m3
	二级

	煤焦油
	配套煤焦油化产利用
	使用合格焦油罐、配脱水、脱渣装置，进行机械化清渣；储存、输送的装置和管道采用防渗漏材质，油库区四周设置围堰，罐车密闭运输。
	符合
	一级
	符合
	一级





表4.8-4污染物产生指标
	指标
	一级
	二级
	三级
	技改前
	技改后

	
	
	
	
	项目情况
	对比情况
	项目情况
	对比情况

	水污染物
	工业废水量（吨/吨焦）
	0.48
	0.68
	0.11
	一级
	0.1
	一级

	
	化学需氧量（克/吨焦）
	730.2
	1435.1
	1369.2
	二级
	1267.5
	二级

	
	五日生化需氧量（克/吨焦）
	256.8
	419.4
	356.3
	二级
	300.88
	二级

	
	氨氮（克/吨焦）
	93.5
	162.8
	148.6
	二级
	116.8
	二级

	
	石油类（克/吨焦）
	93.1
	168.5
	152.5
	二级
	54.38
	一级

	
	挥发酚（克/吨焦）
	186.7
	371.3
	215.1
	二级
	136.79
	一级

	
	氰化物（克/吨焦）
	3.9
	6.5
	1.52
	二级
	0.93
	一级

	气污染物
	工业废气量（标立方米/吨焦）
	备煤筛焦转运
	623
	641
	/
	/
	400
	一级

	
	
	装煤
	326
	352
	/
	/
	260
	一级

	
	
	出焦
	647
	665
	/
	/
	128
	一级

	
	颗粒物（千克/吨焦）
	备煤筛焦转运
	1.968
	2.165
	/
	/
	0.656
	一级

	
	
	装煤
	2.543
	2.794
	/
	/
	0.03
	一级

	
	
	出焦
	2.658
	2.807
	/
	/
	0.015
	一级

	固体废物
	焦油渣（千克/吨焦）
	0.4
	1.7
	1.6
	二级
	1.4
	二级



表4.8-5废物回收利用指标
	指标
	一级
	二级
	三级
	技改前
	技改后

	
	
	
	
	项目情况
	对比情况
	项目情况
	对比情况

	废水
	煤气净化废水
	处理后的废水全部回用，均不外排。
	处理后的废水全部回用，均不外排
	一级
	全部焚烧处理
	一级

	
	熄焦废水
	熄焦水闭路循环，均不外排。
	熄焦水闭路循环，均不外排。
	一级
	无熄焦废水
	一级

	废渣
	备煤工段收尘器煤尘
	全部回收利用或外售
	回收外售
	一级
	回收外售
	一级

	
	熄焦、筛焦系统粉尘
	全部回收利用或外售
	回收外售
	一级
	回收外售
	一级

	
	焦油渣（含焦油罐渣）
	全部不落地，综合利用。
	委托有资质的单位处置
	委托有资质的单位处置
	二级
	委托有资质的单位处置
	二级

	
	脱硫废液
	全部综合利用
	委托有资质的单位处置
	委托有资质的单位处置
	二级
	焚烧处理
	一级



表4.8-6环境管理指标
	指标
	一级
	二级
	三级
	技改前
	技改后

	
	
	
	
	项目情况
	对比情况
	项目情况
	对比情况

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方环境标准、总量控制和排污许可证管理要求。
	满足
	一级
	满足
	一级

	组织机构
	设立专门环境管理机构和专职管理人员
	符合
	一级
	符合
	一级

	环境管理审核
	通过GB/T24001环境管理体系认证。
	按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全。
	环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全、真实。
	环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全、真实。
	三级
	按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全。
	二级

	生产过程管理
	生产设备管理
	有完善的管理制度，并严格执行，设备完好率100%。
	对主要设备有具体的管理制度，并严格执行，设备完好率达98%。
	对主要设备有基本的管理制度，设备完好率95%。
	对主要设备有具体的管理制度，并严格执行，设备完好率达98%。
	二级
	有完善的管理制度，并严格执行，设备完好率达100%。
	一级

	
	生产物料使用管理
	所有环节安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核机制。
	对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核机制。
	对主要环节安装计量仪表进行计量。
	对主要环节安装计量仪表进行计量。
	三级
	所有环节安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核机制。
	一级

	
	环保设施管理
	满足二级要求，通过互联网等方式公开环保设施运行记录，公众可查询。
	满足三级要求，建立电子档案。
	设施运行记录完整并建立纸质档案。
	设施运行记录完整，建立电子档案。
	二级
	满足二级要求，通过互联网等方式公开环保设施运行记录，公众可查询。
	一级

	
	污染源监测系统
	满足二级要求，在生态环境主管部门组建平台、互联网等方式公开自行监测信息，公众可查询。
	满足三级要求，建立企业自行监测制度，按照HJ878制定自行监测方案，定期形成监测报告，并向生态环境主管部门备案。
	规范建设排污口，按规定设置污染物排放在线监测、监控装置，并与生态环境主管部门联网。
	满足三级要求，建立企业自行监测制度，按照HJ878制定自行监测方案，定期形成监测报告，并向生态环境主管部门备案。
	二级
	满足二级要求，在生态环境主管部门组建平台、互联网等方式公开自行监测信息，公众可查询。
	一级

	
	事故、非正常生产状况应急
	按规定建立环境应急管理组织体系，开展环境风险评估，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，加强应急救援队伍建设及物资储备，严格落实各项环境风险防控措施，定期排查治理环境安全隐患。
	符合
	一级
	符合
	一级

	相关方环境管理
	对原材料供应方，生产协作方、相关服务方提出环境管理要求。
	符合
	一级
	符合
	一级

	
	严格落实危险废物转移联单，存档备查。
	符合
	一级
	符合
	一级


[bookmark: _Toc322802325][bookmark: _Toc4082507][bookmark: _Toc322801681][bookmark: _Toc16521]
[bookmark: _Toc11253][bookmark: _Toc13841]清洁生产水平判定
本项目参照《清洁生产标准 半焦行业》（DB65/T 3210-2020）、《煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额》（GB 29995-2024）及《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》等标准，从生产工艺与装备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等6个方面对技改前后清洁生产水平进行对比分析。
（1）生产工艺与装备指标：技改后15项指标中，达到一级水平的有12项，二级水平的有2项，仅半焦生产能力为三级水平。与技改前相比，原煤输送筛分、单炉生产能力、加热系统控制、熄焦与出焦、半焦筛分转运等5项指标由二级或三级提升至一级，工艺装备的自动化控制水平和密闭化程度显著提高。
（2）资源能源利用指标：技改后资源能源利用水平提升最为显著。单位产品综合能耗由204.38kgce/t降至158.33kgce/t，由三级/限定值/基础水平跃升至一级水平，并达到GB29995-2024先进值及2025年版国家标杆水平；吨焦耗新鲜水量由2.74m³/t降至0.16m³/t，由低于三级提升至一级；煤焦油收率由85%提升至94.5%，由二级提升至一级；炭化炉煤气利用率由98%提升至100%，由三级提升至一级。沫煤利用率、水循环利用率保持100%的一级水平。
（3）产品指标：半焦产品质量保持二级水平，煤焦油配套利用设施达到一级水平，炭化炉煤气作为工业燃料的硫化氢含量保持二级水平。
（4）污染物产生指标：污染物产生强度降低。水污染物中石油类、挥发酚、氰化物由二级提升至一级；备煤筛焦转运、装煤、出焦等工序的废气量及颗粒物产生量均达到一级水平；焦油渣产生量大幅降低，保持一级水平。
（5）废物回收利用指标：6项指标除焦油渣外全部达到一级水平。废水全部回用或焚烧处理不外排，各类粉尘全部回收外售。
（6）环境管理指标：10项指标中9项达到一级水平，环境管理审核为二级水平。与技改前相比，生产设备管理、生产物料使用管理、环保设施管理、污染源监测系统等4项指标由二级或三级提升至一级，环境管理体系更加完善。
综合六大类清洁生产指标技改前后全部数据统筹研判，本次技改通过生产装备自动化升级、能源水资源源头减量、污染物全过程源头管控、废物综合利用、环境管理体系标准化升级多重措施同步实施，实现了能耗水耗大幅下降、产污强度显著降低、固废与清净下水资源化利用的多重效益。项目仅受现有装置制约，总生产规模未达到新建企业百万吨一级指标要求，其余绝大多数工艺、能耗、产污、环境管理指标均达到清洁生产一级标准，多项能耗指标优于国家2025版行业标杆限值，整体清洁生产控制能力远超技改前状态。综合判定，本项目整体达到国内清洁生产先进水平，但半焦总生产规模指标受厂区条件限制为三级。
[bookmark: _Toc8945][bookmark: _Toc2772][bookmark: _Toc3779]温室气体排放生态环境影响评价
《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号）第八十二条明确规定：“国家加强温室气体排放的生态环境影响评价，具体办法和实施步骤由国务院生态环境主管部门规定。”第九条规定，企业事业单位和其他生产经营者应当“控制温室气体排放，履行绿色低碳发展义务”。同时，该法第四章“应对气候变化”中第一千零三十二条规定“国家实施碳排放总量和强度控制制度”，第一千零四十四条明确要求“推动钢铁、有色金属、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型”。
[bookmark: OLE_LINK149]本项目属于炼焦行业，以煤为原料通过低温干馏生产兰炭，副产荒煤气和煤焦油，荒煤气全部供给厂区金属镁生产线作燃料。生产过程涉及废水焚烧炉燃料燃烧、工业过程碳排放、净购入电力隐含的CO2排放。根据上述法典要求及生态环境部《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）和《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评〔2021〕45号）等相关文件精神，为积极应对气候变化、落实碳达峰碳中和目标要求，本评价将碳排放环境影响评价纳入建设项目环境影响评价体系，对项目运营期温室气体排放情况进行核算与分析，识别主要排放环节，提出降碳措施与建议，为项目绿色低碳发展提供决策依据。
本次温室气体排放生态环境影响评价以《中华人民共和国生态环境法典》及生态环境部相关要求为依据，根据《碳排放核算与报告要求第13部分：独立焦化企业》（GB/T 32151.13-2023）和《国家发展改革委办公厅关于印发第二批4个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知》（发改办气候〔2014〕2920号）附件3《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（以下简称“指南”），计算本项目实施后碳排放量及碳排放强度，提出项目碳减排建议，并分析整合项目减污降碳措施可行性及碳排放水平。
根据指南：温室气体为大气层中那些吸收和重新放出红外辐射的自然和人为的气态成分。《京都议定书》附件A所规定的六种温室气体分别为二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF6）。对焦化企业，如无特殊情况，均只核算CO2。
本项目为焦化项目，本次评价内容主要为预测本项目新增的碳排放量、水平，提出碳排放管控对策和措施。根据指南要求，核算与报告的排放源类别和气体种类主要包括燃料燃烧二氧化碳（CO2）排放、工业生产过程CO2排放、CO2回收利用量以及净购入电力和热力隐含的CO2排放。
[bookmark: _Toc10920][bookmark: _Toc4851]编制依据
政策文件
（1） 《“十五五”碳达峰行动方案》（国发〔2026〕22号），2026年7月5日；
（2） 《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，2026年
（3） 《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，2021年9月22日；
（4） 《2030年前碳达峰行动方案》国务院国发〔2021〕23号，2021年10月24日；
（5） 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，国家发展改革委等五部门，发改产业〔2021〕1464号，2021年10月18日；
（6） 《碳排放权交易管理办法（试行）》，生态环境部令第19号，2020年12月31日；
（7） 国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，国发〔2021〕4号，2021年2月22日；
（8） 生态环境部《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，环办环评函〔2021〕346号，2021年7月27日；
（9） 生态环境部《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》；
（10） 国务院《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2021年12月28日。
编制标准及指南
（1） 环境保护部办公厅《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》，环办科技〔2017〕73号，2017年9月4日；
（2） 生态环境部办公厅《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》，环办气候函〔2021〕130号，2021年3月26日；
（3） 《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）；
（4） 《碳排放核算与报告要求第13部分：独立焦化企业》（GB/T 32151.13-2023）；
（5） 《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，国家发展改革委办公厅，发改办气候〔2014〕2920号，2014年12月3日；
（6） 《焦化行业节能降碳改造升级实施指南》，发改产业〔2022〕200号，2022年2月11日。
[bookmark: _Toc5038][bookmark: _Toc814]评价工作程序
根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）第（七）条要求，在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》按照45号文要求，提出了碳排放的工作程序，具体见图4.9-1。
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图4.9-1建设项目碳排放环境影响评价工作程序图
具体工作内容包括：分析建设项目碳排放是否满足相关政策要求，明确建设项目二氧化碳产生节点，开展碳减排及二氧化碳与污染物协同控制措施可行性论证，核算二氧化碳产生和排放量，分析建设项目二氧化碳排放水平，提出建设项目碳排放环境影响评价结论。
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碳排放源识别
根据《碳排放核算与报告要求第13部分：独立焦化企业》（GB/T 32151.13-2023）和《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等文件，本项目碳排放源主要包括三个方面：燃料燃烧CO2排放、工业生产过程CO2排放和净购入电力、热力隐含的CO2排放，同时考虑CO2回收利用量，本项目碳排放源识别见表4.9-1。
表4.9-1本项目碳排放源识别表
	排放类型
	设备
	燃料类别

	直接排放
	燃料燃烧
	废水焚烧炉
	荒煤气

	
	
	铲车
	柴油

	
	工业过程
	炭化炉煤干馏过程
	/

	间接排放
	净调入电力和热力
	风机、压缩机、泵系统等电力使用终端。
	/



二氧化碳排放核算
根据可研报告及建设单位提供的资料，本项目外购电力、煤炭、燃料气用量及产品兰炭和副产品煤焦油及荒煤气产量如下表4.9-2所示。
表4.9-2本项目能源结构及消费情况一览表
	主要原辅料
	单位
	年消耗总量

	入炉煤
	万t
	162

	总用电
	万kWh
	2760.3

	柴油
	t
	62

	煤气用量
	废水焚烧炉
	万Nm3
	8865



表4.9-3本项目产品情况一览表
	主要原辅料
	单位
	年消耗总量

	兰炭
	万t/a
	90

	煤焦油
	万t
	14.4

	外输金属镁生产线
	万Nm3
	89866.8



（1）燃料燃烧CO2排放
①焦炉燃烧室燃料燃烧CO2排放计算公式
对常规机焦炉（半焦炉），它们有独立的燃烧室，且煤气成分和流量可计量，其燃料燃烧CO2排放可按下式进行计算：
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式中，
i：为化石燃料的种类；
ECO2−机焦炉：为常规机焦炉（半焦炉）燃料燃烧产生的CO2排放，单位为吨CO2；
ADi：为进入常规机焦炉（半焦炉）燃烧室的各个燃气品种i包括焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气等的燃烧量，以万Nm3为单位；
CCi：为燃气品种i的含碳量，以吨碳/万Nm3为单位；
OFi：为燃气品种i的碳氧化率，无量纲，取值范围为0~1。
②其他燃烧设备燃料燃烧CO2排放计算公式
报告主体除焦炉之外的其他燃烧设备燃料燃烧CO2排放主要基于各个燃烧设备分品种的化石燃料燃烧量，乘以相应的燃料含碳量和碳氧化率，再逐层累加汇总得到，公式如下：
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式中，
i：为化石燃料的种类；
j：为各燃烧设备的序号；
ECO2−其他燃烧设备：为报告主体除炼焦炉之外的其他燃烧设备燃烧化石燃料产生的CO2排放量，单位为吨CO2；
ADi，j：为进入燃烧设备j的化石燃料品种i的燃烧量，对固体或液体燃料以吨为单位，对气体燃料以万Nm3为单位；
CCi,j：为进入燃烧设备j的化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；
OFi,j：为化石燃料i在燃烧设备j内的碳氧化率，无量纲，取值范围为0~1。
根据《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中关于气体燃料含碳量的计算方式如下：
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式中，
n：为待测气体的各种气体组分；
CCg：为待测气体g的含碳量，单位为吨碳/万Nm3 ；
Vn：为待测气体每种气体组分n的体积浓度，取值范围0~1，例如95%的体积浓度取值为0.95；
CNn：为气体组分n化学分子式中碳原子的数目；
12为碳的摩尔质量，单位为kg/kmol；
22.4为标准状况下理想气体摩尔体积，单位为Nm3/kmol。
本项目炭化炉采用内燃内热式直立炉，没有独立的燃烧室，回炉煤气与空气在炭化炉内进行燃烧，燃烧后废气随炭化炉热解煤气一同进入煤气系统，因此在炭化炉回炉煤气燃烧过程中不存在碳排放，本报告燃料燃烧只考虑焚烧炉燃烧过程产生的二氧化碳。
本项目焚烧炉使用的燃料是本项目产生的荒煤气，煤气中含碳气体组分情况见下表：
表4.9-4炭化炉荒煤气中含碳气体组分一览表
	煤气成分
	CO
	CO2
	CH4
	C2H6
	含碳量

	V%
	16.336
	9.612
	8.253
	0.715
	1.91



根据上表煤气中含碳气体组分计算，焚烧炉使用的煤气含碳量是1.91吨碳/万Nm3。
表4.9-5燃料燃烧碳排放量核算参数及核算结果一览表
	设备
	燃料品种
	燃烧量
（万Nm3）
	含碳量
（t/万Nm3）
	碳氧化率（%）
	折算因子
	CO2排放量（t）

	焚烧炉
	低温热解焦炉煤气
	8865
	1.91
	0.99
	44/12
	61463.7



表4.9-6柴油燃烧碳排放量核算参数及核算结果一览表
	设备
	燃料种类
	消耗量
	热值
	单位热值含碳量tC/GJ
	碳氧化率（%）
	折算因子
	排放量（tCO2）

	铲车
	柴油
	62t
	43.33GJ/t
	20.20×10-3
	98%
	44/12
	195



根据上表参数计算，项目焚烧炉燃烧荒煤气CO2排放量为61463.7t/a，铲车使用柴油燃烧产生的CO2排放量为195t/a，整体燃料燃烧CO2排放量为61658.7t/a。
（2）工业生产过程CO2排放
常规机焦炉（半焦炉）放散管和火炬系统的荒煤气流量通常难以检测，故用碳质量平衡法来核算炼焦过程的CO2排放。以焦炉炭化室到煤气净化与产品回收工段作为一个相对独立的子系统，根据输入该系统的炼焦原料与输出系统的焦炭、焦炉煤气、煤焦油、粗（轻）苯等进行碳质量平衡核算出子系统的碳损失，并假定损失的碳全部转化成CO2被排放到大气中。公式如下：
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式中，
ECO2-炼焦：为炼焦过程的CO2排放量，单位为吨CO2；
PMr：为进入焦炉炭化室的炼焦原料r（包括炼焦洗精煤、沥青、石油焦、其他配料等）的质量，单位为吨；
CCr：为炼焦原料r的含碳量，单位为吨碳/吨；
COK：为焦炉产出的焦炭量，单位为吨；
CCCOK：为焦炭的含碳量，单位为吨碳/吨；
COG：为净化回收的焦炉煤气量（包括其中回炉燃烧的焦炉煤气部分），单位为万Nm3；
CCCOG：为焦炉煤气的含碳量，单位为吨碳1万Nm3；
BYP：为煤气净化过程中回收的各类型副产品p，如煤焦油、粗（轻）苯等的产量，单位为吨；
CCp：为副产品p的含碳量，单位为吨碳/吨。
本项目入炉煤为褐煤。主要产品为兰炭。副产品为煤焦油和煤气，CO2参考《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中“附录二表2.1常见化石燃料特性参数缺省值”进行核算，相关参数及碳排放量核算见表4.9-7。
[bookmark: OLE_LINK204]表4.9-7工业过程碳排放量核算参数及核算结果
	[bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK153]燃料品种
	实物量
	低位发热量（GJ/t）
	单位热值含碳量（tC/GJ）
	含碳量（tC/t）
	折算因子
	CO2排放量（t）

	入炉煤
	162万t
	/
	/
	0.6335
	1026270
	44/12
	[bookmark: OLE_LINK201]26785.97

	兰炭
	90万t
	/
	/
	0.81
	729000
	
	

	外输煤气（金属镁和焚烧炉）
	[bookmark: OLE_LINK197]96249.6万Nm3
	/
	/
	1.91
	183836.74
	
	

	煤焦油
	14.4万t
	33.496
	0.022
	0.737
	106128
	
	

	[bookmark: OLE_LINK195]注：原煤含碳量取自煤质化验报告，按多批次检测数据取均值计算；兰炭含碳量参照产品规格书及同类项目（新疆同顺源）兰炭检测报告单取值；荒煤气含碳量根据荒煤气组分中各含碳组分含量计算确定。



[bookmark: OLE_LINK150]（3）净购入电力隐含的CO2排放
报告主体净购入电力按照下式计算：
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式中，
Eco-_净电：为报告主体净购入电力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2;
AD电力：为企业净购入的电力消费量，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电力：为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh；
本项目总用电2760.3万kWh，电力排放因子采用国家最新发布值，电力排放因子采用国家最新发布值，取值来源于生态环境部、国家统计局《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号）附件新疆2023年平均CO2排放因子，即EF电=0.6021kgCO2/kWh。
根据以上公式计算，购入电碳排放计算结果见表4.9-8。
表4.9-8本项目购入电力二氧化碳年排放情况一览表
	CO2
	AD购入电
	EF电
	E购入电

	
	MWh
	tCO2/MWh
	tCO2

	合计
	27603
	0.6021
	16619.8



（4）排放总量
根据《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》文件，独立焦化企业的温室气体排放总量应等于燃料燃烧CO2排放量，加上工业生产过程CO2排放量，减去企业CO2回收利用量，再加上企业净购入电力和热力隐含的CO2排放量：
EGHG=Eco2-燃烧+Eco2-过程-Eco2-回收+Eco2-净电+Eco2-净热
式中，
EGHG：为报告主体的温室气体排放总量，单位为吨CO2；
Eco2-燃烧：燃烧为核算边界内各种燃烧设备燃烧化石燃料产生的CO2排放量，单位为吨CO2;
Eco2-过程：为核算边界内各种工业生产过程产生的CO2排放量，单位为吨CO2;
Eco2-回收：为企业的CO2回收利用量，单位为吨CO2;
Eco2-净电：为报告主体净购入电力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2;
Eco2-净热：为报告主体净购入热力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2。
本项目CO2排放总量计算见表4.9-9。

表4.9-9本项目碳排放量汇总表
	类别
	CO2排放量（t/a）

	焚烧炉燃料气燃烧
	61463.7

	铲车柴油燃烧
	195

	工业生产过程
	26785.97

	CO2回收利用量
	0

	企业净购入的电力
	16619.8

	排放总量
	105064.47

	单位产品排放量
	0.117t/t



根据上表计算结果可知，本项目二氧化碳排放总量105064.47t/a，单位产品二氧化碳排放量为0.117t/t。
[bookmark: _Toc25050][bookmark: _Toc7921]碳减排潜力分析与建议
本项目通过采用各种先进技术，大量降低物料消耗、减少生产中各种污染物的产生和排放；工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度地缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本，并在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等各方面均采用了变频一系列节能措施。项目符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。
本项目的碳排放源主要包括燃料燃烧、生产过程、购入电力排放等，根据碳排放核算结果可知，对碳排放结果影响最大的为燃料燃烧，其次为购入电力排放的二氧化碳量。本次评价建议企业在后期生产过程中从以下三个方面不断挖掘节能降碳潜力，不断改进。
（1）燃料燃烧控制措施
本项目燃料燃烧主要是焚烧炉和热解炉。企业可通过技术创新等方式，提高燃料燃烧效率，通过降低燃料的使用量控制燃料燃烧排放的二氧化碳。
（2）生产过程控制措施
在后期生产过程中积极探索新技术，尝试采用富氧/纯氧干馏替代空气热解，提升荒煤气有效组分（H₂、CO、CH₄），减少自用燃料消耗量，减少能源消耗及碳排放量。
（3）购买绿电控制措施
定期对用电设备进行维修保养，提高设备运行效率，减少空转的频次，对老旧设备进行更新淘汰，对大型用电设备进行节能改造。
本项目外购电力总量为2760.3万kwh/a，本项目运行期购买50%“绿电”代替“火电”，即购买绿电总量为1380.15万kwh/a，则通过“绿电”有效减少外购电力碳排放量为：8311t/a。
综上分析可知，本项目未采用绿电时碳排放总量为105064.47t/a，通过外购“绿电”可减排二氧化碳8311t/a，则采用绿电措施后本项目碳排放总量为96753.47t/a，单位产品碳排放量为0.11t/t。
[bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc21292]碳排放管理与监测计划
组织管理
（1）建立制度
为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。
（2）能力培养
为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对于碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。
（3）意识培养
企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。
排放管理
（1）监测管理
企业应根据自身的生产工艺以及《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。
企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：
①规范碳排放数据的整理和分析；
②对数据来源进行分类整理；
③对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；
④对数据进行处理并进行统计分析；
⑤形成数据分析报告并存档
（2）报告管理
企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。
核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。
企业碳排放报告存档时间应不低于5年。
（3）信息公开
企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。
（4）节能减排措施
本项目在工艺设计、设备选型、平面布置、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施，企业应重视生产中各个环节的节能降耗，提高节能效果。
①工艺及设备节能
采用先进生产工艺，合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效降低生产中不必要的能耗。
在设备选用上采用高效、低能耗设备。
②总平面节能
根据规划条件、要求严格控制建筑密度，尽量减少硬化地面（混凝土、石材、板材），保持足够的绿地。
依照地形特征，尽量将每栋建筑布置为最佳朝向。建筑群体和建筑单体的布置有利于天然采光和自然通风。在总图布置时建筑尽量采用南北朝向，避免西向开窗。尽量争取较多房间有较好的朝向，并有利于开窗和组织好自然通风。
③电气节能
变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗；合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗，合理分配负荷，控制变压器负载率在 75%—85%之间，尽量使变压器工作在高效低耗区内；减少线路损耗：选用节能变压器；选用高效率的电动机等措施
碳排放监测计划
公司将制定温室气体年度监测计划，对碳排放相关的关键参数进行监测和分析，并根据分析结果，进行有效控制，并将上述监测结果形成记录，监测计划应包括：监测的内容、监测的责任部门、监测的形式、监测的频率、监测结果的记录形式等。其中监测内容重点为碳排放活动水平收集，并根据碳排放台账记录情况，建议每年开展一次碳排放核算及污染源CO2监测，并对监测结果进行分析，包括异常波动分析、与同行业先进值对比分析等。当分析过程中发现碳排放状况出现重大偏差时，应及时分析原因并采取应对措施。
公司应定期对管辖范围内的监测设备进行检定或校准，确保监测结果的准确性和可重复性。必要时，建立碳排放信息监控系统，实现碳排放数据的在线采集和实时监控。
[bookmark: 8.5碳排放分析结论 ][bookmark: 8.5碳排放分析结论 ][bookmark: _Toc6949][bookmark: _Toc10890]碳排放分析结论
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK266]本项目以兰炭技改项目及配套设施为核算边界，核算生产系统产生的温室气体排放。主要排放源为燃料燃烧、生产过程和购入电力排放，其中燃料燃烧排放量为61658.7t/a，工业生产过程碳排放量为26785.97t/a，项目购入电力的碳排放量为16619.8t/a，本项目二氧化碳排放总量105064.47t/a，单位产品二氧化碳排放量为0.117t/t。本项目采用50%绿电代替火电后可减少碳排放量为8311t/a，则采取措施后碳排放总量为96753.47t/a，单位产品碳排放量为0.11t/t。




[bookmark: _Toc6753][bookmark: _Toc22838]环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc19427][bookmark: _Toc22122]自然环境概况
[bookmark: _Toc30597][bookmark: _Toc27984]地理位置
哈密市位于新疆维吾尔自治区最东端。地处东经，北纬。南北距离约440km，东西相距约404km，总面积14.21万km2，约占全疆总面积的8.6%。东部、东南部与甘肃省酒泉市为邻；南接巴音郭楞蒙古自治州；西部、西南部与昌吉回族自治州、吐鲁番市毗邻；北部、东北部与蒙古国接壤，有长达577.6km的国界线。
哈密高新区南部循环经济产业园区位于哈密市中心城区西南侧10km处；本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园内，拟建厂区中心地理坐标为：东经，北纬，地理位置图见图5.1-1。
本项目东侧33m处为园区道路，69m处为10kV南盛一线（南北走向），82m处为哈密浪潮消防科技有限公司（已停产）和新疆锦兵工程建设有限公司，80m处为哈密志华矿业有限公司（已停产）；东南侧116m处为哈密皓海煤制品有限公司；南侧36m处为园区道路，80m处为哈密江夏石业有限责任公司、哈密华尔特石材厂、哈密河山石材厂、哈密海纳矿业有限公司、哈密广新石材厂及哈密立新石材厂。西侧49m处为园区道路，95m处为哈密回水科技有限公司。北侧相邻为哈密市仁和矿业有限责任公司，4m处为10kV南盛一线（南北走向）。
[bookmark: _Toc1316][bookmark: _Toc19777]地形地貌
哈密市是一个北高南低，东西倾斜的盆地，北部为天山山脉；南部为低山剥蚀丘陵；西部为南湖戈壁；中上部为冲积平原，中下部为库木塔格大沙漠。境内最高山峰喀尔里克山海拔为4888m。区域地势平坦。
哈密市地处东天山南北麓。东天山是由几条平行山脉和其山间盆地组成的山系，北部以山地为主要特征的东天山余脉；东部、南部则以剥蚀形态为主要特征的高原地带；中部，西部是哈密盆地。哈密市具有“两山夹一盆”的地形地貌特点。位于市境内东北部的喀尔里克山主峰，终年不化，海拔4886m，为全市最高点。市境西部戈壁深处的沙尔湖为哈密盆地的最低处，海拔仅53m。哈密市地形呈北高南低，总的趋势由东北向西南倾斜。
拟建项目位于哈密市以南，距哈密市约13km，场地地貌属山前冲洪积平原，场地整体地形北高南低，坡度约为1.5%。
[bookmark: _Toc14039][bookmark: _Toc27361]工程地质
哈密市属于吐—哈盆地的东端，其地貌特征主要受区域地质构造、地层岩性和地形控制。其北面为天山山脉的北天山山系，东部为北山，南面是库鲁克塔格低山丘陵及库木塔格沙漠。区域地势南、北两端高，中部略低；东部高、西部略低，形成一个北东南三面向中西部缓倾斜的地形。地震基本烈度为7度。
南部循环经济产业园由北向南倾斜的软质戈壁滩的东边缘，地势平坦、开阔，厂址属天山山前冲洪积戈壁平原，地形平坦，地势由东北向西南倾斜，自然地面高程在688.72m～700.34m之间，自然坡度约为0.8‰。
本项目厂区根据地质勘察探孔的揭露，在勘察深度20.0m范围内，场地覆盖层为砂土，下伏为基岩。场地地层自上而下可划分为细砂、砂质泥岩，土层具体情况详见工程地质剖面图，岩土性质描述如下：
（1）细砂：在场地范围内均有分布，揭穿厚度1.0～2.1m，青灰色，主要矿物由石英及长石等组成，干，松散状。
（2）细砂：在场地范围内局部探孔有揭露，层顶埋深1.0～2.1m，层底埋深2.1～5.6m，揭穿厚度0.9～4.6m，灰黄色，主要矿物由石英及长石等组成，稍湿，中密状。
（3）全风化砂质泥岩：在场地范围内均有分布，层顶埋深1.0～2.1m，层底埋深2.1～5.6m，揭穿厚度0.9～4.6m，棕红色，全风化，以粘土矿物为主，泥质胶结，碎裂状结构，岩体破碎，节理裂隙发育一般，岩芯呈粉末及碎块状，软质岩体。
（4）强风化砂质泥岩：在场地范围内分布较广，层顶埋深2.1～5.6m，本次勘察该层未揭穿，可见厚度2.4～17.5m，棕红色，强风化，向下过渡为中等风化，以粘土矿物为主，泥质胶结，碎裂状结构，岩体破碎，节理裂隙发育一般，岩芯呈碎块及柱状，软质岩体，岩体基本质量等级为Ⅴ级。
场地中无地表积水，地下水埋深约为2.95～15m，地下水类型为上层滞水，一般接受大气降水及地下水径流补给，水量少。砂质泥岩厚度最大，渗透系数K=6.0×10-7～2.0×10-6，岩石抗压强度R=6.72MPa。
[bookmark: _Toc4652][bookmark: _Toc14310]水文及水文地质
哈密市25条山溪性河流形成地表水资源量5.276×108m3。年径流量1000×104m3～2000×104m3以内的河流8条，2000×104m3～5000×104m3以内的河流6条，大于5000×104m3的河流有3条，小于1000×104m3的河流有8条。已开发的石城子河（头道沟、故乡河）、榆树沟、庙尔沟，三条河沟的地表水年径流量1.74×108m3。
地表水概况
哈密市水源地表水主要靠天山降雨、降雪组成。哈密市水资源较少，天山山区降水较多。哈密市北部山区共有冰川124条，主要分布在天山山脉的哈尔里克山和巴尔库克山，面积98.48km2，冰储量35.40×108m3，折合水量30.1×108m3，年补给地表水0.406×108m3。冰川既调节了高山气候，又对高山降水起了重新分配和多年调节作用，是地表水和地下水的重要补给来源，冰川的调节作用，使哈密的水资源具有一定的稳定性。
水库概况
哈密市目前已建有山区及平原水库15座，总库容5560×104m3，哈密市农区有各级渠道2739km，已防渗2403km。石城子水库、榆树沟水库、庙尔沟水库有干、支、斗、农渠道1841.16km，已防渗1330km。
石城子水库位于距哈密市38km。水库于1975年12月7日动工兴建，1982年竣工投入运行。水库坝址以上集水面积802km2，石城子水库总库容2060×104m3，水库设计洪水标准百年一遇，相应流量360m3/s，水库校核洪水千年一遇，相应流量795m3/s。石城子水库为年调节水库，通过水库调蓄能将夏、秋季节丰水期水量调配给冬、春季节枯水期用水，可满足下游一年四季供水要求。
榆树沟水库位于哈密市榆树沟乡，距哈密市50km。水库于1998年10月动工兴建，2001年11月完工。榆树沟水库集水面积308km2，榆树沟水库总库容1100×104m3，榆树沟水库设计洪水采用50年一遇标准，流量126m3/s；校核洪水采用千年一遇的标准，流量398m3/s。设计洪水位1996.73m，校核洪水位1998.68m，正常蓄水位1994.7m，死水位1953m。设计洪水下泄流量108m3/s。校核洪水下泄流量295m3/s。榆树沟水库已建成向工业供水的输水管道。
庙儿沟水库坐落在哈密市庙儿沟村西边的山脚下，水库左边有一条引水渠道，渠道长约3km，庙儿沟水库库容300×104m3。
项目厂区附近无常年性地表水流，且无季节性冲沟分布。曾经有季节水流的库尔克果勒，流向为南湖乡向西南方向的沙尔湖。由于上游来水减少，南湖水库和花园子水库的拦蓄，已于20世纪90年代彻底断流。本项目距离最近的地表水为南湖水库，距离厂区西南偏南方向约4.3km。
地下水概况
石城子河、榆树沟、庙尔沟流域地下水资源主要分布于哈尔里克山山前冲洪积扇，根据地质时代、岩性、沉积物成因类型，水力性质及其岩石的透水性，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水，含水层岩性主要为砂砾石，厚度一般在30～60m，其中心位于边关墩沉降中心，第四系含水层厚度大于100m，具有较大的地下水储存空间，其第四系含水层富水性均大于3000m3/d；第三系碎屑岩类孔隙一裂隙承压水，含水层岩性为砂岩、砾岩，含水层厚度30～60m富水性大于1000m3/d。
第四系潜水及第三系浅层承压水主要接受北部山区侧向流入，干渠入渗、河道潜流、河道洪流、面洪入渗、支、斗渠入渗、田渗补给、地下水回归入渗等补给；平原区第四系浅水及第三系浅层承压水，在312国道以北的平原区中上部，含水层岩性为砂砾石、卵砾石、透水性极强，地下水循环交替强烈，地下水以平缓的坡度向下运移，水力坡度为5～8.5‰。兰新公路以南随含水层颗粒变细和细颗粒夹层透镜体的出现，粗颗粒的砾石层和砂砾石层趋于消失，透水性和富水性减弱，水循环交替滞缓，径流条件差，水力坡度较大，为6.9～8‰。越往南，颗粒越细，地下水径流条件越差，平均水力坡度为9‰左右，平原区地下水排泄主要为泉水溢出、蒸发、蒸腾、人工开采等。
平原区北部戈壁带第四系潜水水化学类型为HCO3—Ca·Na型，矿化度多小于0.3g/L，总硬度300～450mg/L。
平原区为第四系松散岩类潜水～承压水、下伏第三系碎屑岩类孔隙裂隙承压水，山区及残丘区为基岩裂隙水、第三系孔隙裂隙水。
北部山前的冲洪积平原，自山前向细土平原区第四系岩性由卵砾石过渡为砂砾石与亚砂土、亚粘土层，厚度由300～400m，过渡到小于20m。地下水位由大于60m变至1～5m，个别地段自流。地下水富水性由单井涌水量5000~3000m3/d，过渡到1000～3000m3/d及小于100m3/d。水质由好变差，矿化度由0.3g/L过渡为0.5～lg/L或大于3g/L。
南部循环产业园地处哈尔里克山山脉南坡的冲洪积平原下游西河坝河床的西岸，为地下水的排泄区。地下水埋深大于2～10m。该处地层岩性以细颗粒物质，含水层岩性为：第四系松散层厚度较薄，岩性以亚砂土，含砾亚砂土为主，含水性富水性较差，地下水径流速度缓慢，单井涌水量500～1000m3/d，渗透系数5～20m/d。第三系含水层为泥钙质砂砾岩夹泥砂岩，含水层富水性差，单井涌水量小于500m3/d，渗透系数5～10m/d，地下水化学类型为SO4-Ca-Na型水，矿化度500～1000mg/L。区域地下水位动态为开采—蒸发型，地下水位动态变化与上游及周边地区过量开采地下水有直接关系。地下水位呈逐年连续性下降。
[bookmark: _Toc16563][bookmark: _Toc12855]气象条件
哈密地处欧亚大陆腹地，气候属温带大陆性。夏季多风且冷暖多变，冬季寒冷干燥，日照时间长，境内地势南北差异较大，气候垂直特性明显。空气干燥，大气透明度好，云量遮蔽少，光能资源丰富，为全国光能资源优越地区之一。
哈密市年平均风速1.9m/s，全年多为东北风。春季多大风，局部地区历年来多受大风袭扰，巨风成灾；如西北边的十三间房地区为百里风区，古称“黑风川”。东部星星峡为全国日照最多的地区之一，有“日光峡”之称。根据哈密气象站的观测资料统计，主要常规气象要素统计资料见5.1-1。
表5.1-1项目所在地区域主要气象要素
	月份
	气温（℃）
	气压（hPa）
	相对湿℃（%）
	降水量（mm）
	蒸发量（mm）
	平均风速（m/s）

	
	历年平均
	极端最高
	极端最低
	历年平均
	极端最高
	极端最低
	历年平均
	极端最小
	月平均
	月平均
	历年平均

	1
	-16.3
	-2.2
	-27.2
	944.6
	957.5
	934.8
	65
	27
	1.3
	13.8
	1.4

	2
	-1.7
	13.4
	-18.4
	931.5
	945.4
	920.2
	47
	11
	0.2
	45
	1.6

	3
	3
	22.9
	-11.5
	937.5
	956.5
	919.9
	27
	4
	4.9
	110.4
	1.8

	4
	17.3
	32.5
	-4.2
	928.6
	941.7
	916.2
	19
	5
	0
	172.9
	2.1

	5
	20.7
	35.1
	6.7
	925.2
	935.2
	912.5
	23
	4
	1
	209.5
	1.8

	6
	26.4
	39.6
	14.3
	918.9
	926.2
	910.2
	37
	5
	4.3
	218.7
	1.5

	7
	28
	42.7
	12.3
	918.4
	927.6
	908.5
	32
	6
	2.4
	239.7
	1.5

	8
	26.8
	41.2
	12
	920.4
	930.1
	911.9
	37
	9
	1.6
	213.9
	1.3

	9
	19.1
	33.2
	0.9
	927.3
	936.1
	918.4
	33
	6
	0
	176.6
	1.4

	10
	10.9
	28.7
	-2.2
	932.9
	941.7
	923.7
	45
	9
	0.4
	112.5
	1.1

	11
	2.6
	18.4
	-5.3
	935.8
	945.7
	926
	57
	12
	6.7
	42.3
	1.2

	12
	-7.4
	8.4
	-18.7
	943.3
	953.2
	928.5
	58
	21
	0
	19.8
	1.2

	年
	10.8
	42.7
	-27.2
	930.4
	957.5
	908.5
	40
	4
	22.8
	1575.1
	1.9
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自然景观特征
项目区地处南湖戈壁，为典型的戈壁景观特征。
哈密为封闭型盆地，北部为东天山博格达山余脉，东、西及南部皆为剥蚀低山丘陵环抱，北高南低，北部山区为中生界、古生界基岩组成。北部天山海拔在3000～4000m，最高的喀尔里克山海拔4888m，山上有茂密的针叶林。北部山区由东至西有太阳沟、白杨沟等29条山沟，呈梳状排列，沟深坡陡，生长稀疏的榆树及多种灌木、半灌木植被。
中部平原：为洪积—冲积倾斜平原，地处洪积扇下部及扇缘地带，为古老冲积平原。海拔由北部山根的1500m降至南部的200～500m，地形平缓，土层深厚，是哈密绿洲的主要农业区。
东、南、西部丘陵：盆地东、西、南部扩大地区，主要为第三系和中生界岩系裸露的剥蚀残丘，局部有白垩系及侏罗系基岩露于表面。受风蚀、水蚀影响，形成大大小小的侵蚀盆地、低山残蚀丘陵，平缓的谷地、暴雨形成的间歇性河谷等，在残蚀丘陵上部分区域覆盖着以新月形沙丘为主的零散流动沙漠，但在东部形成一条自北而南移动的宽约7～8km，长80多km的流动性哈密库姆塔格沙漠，沙丘高度多高达20～30m。
哈密高新区南部循环经济产业园位于哈密市南部丘陵边缘，地表为荒漠戈壁地貌，植被稀疏或荒芜。
自然保护区
罗布泊野骆驼国家级自然保护区范围为东经，北纬。保护区在地域上包括了罗布泊北部面积广阔的嘎顺戈壁、库鲁克塔格山东段东部的阿奇克谷地、东南部的库姆塔格沙漠和南部的阿尔金山北麓。保护区所属的行政区域包括吐鲁番地区、哈密地区和巴音郭楞蒙古自治州。保护区总面积7.78×104km2，呈横凹字形，是目前国内规划面积最大的干旱荒漠自然保护区。保护区内分布有野生动物19科69种，共11个植物群系类型；野生脊椎动物30科50种以上。区域分布有我国二级保护植物裸果木和三级保护植物胡杨、梭梭、白梭梭、肉苁蓉及当地特有种塔克拉玛干柽柳和塔克拉玛干沙拐枣等珍稀荒漠植被；在罗布泊湖盆北部山地和邻近区域，分布着我国一类保护动物雪豹、北山羊、藏野驴及二类保护动物草原斑猫、棕熊、鹅喉羚、盘羊、岩羊、马鹿、猞猁、兔狲、塔里木兔等兽类；在荒漠地带亦有兀鹫、金雕、草原、猎隼、红隼等多种猛禽活动，它们是干旱荒漠生态系统的重要组成部分。
保护区的保护目标是保护野双峰驼纯血统种群。
[bookmark: _Toc28116][bookmark: _Toc27531]文化遗产及旅游资源
文物古迹
哈密市的古迹主要有：白杨沟古遗址、拉甫乔克古城、石人子破城子古城、哈密市回城、焉来拉克唐城；上述文物古迹，距离本项目均在40km以外，因此评价区内没有受本项目影响的文物古迹。
旅游资源
哈密市的名胜景点主要有：八大石、白石头及庙尔沟，此三处风景区均远离本项目评价范围。
[bookmark: _Toc14324][bookmark: _Toc17287]生态环境
根据《新疆生态功能区划》划分标准，本项目位于天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，哈密盆地绿洲节水农业生态功能区。
本项目位于南部循环经济产业园区内，因为人类活动频繁，项目区野生动物分布较少，主要是伴人形鸟类和啮齿类、爬行类动物。
[bookmark: _Toc8176][bookmark: _Toc4920][bookmark: _Toc26328]工业园区简介
[bookmark: _Toc15667][bookmark: _Toc20932]工业园区概况
哈密工业园区始建于2003年，2006年4月21日，新疆维吾尔自治区人民政府下发了《关于同意哈密工业园区为自治区工业园区的批复》（新政函〔2006〕53号），批准用地面积45平方公里，由广东工业加工区（即北部新兴产业园）和重工业加工区（即南部循环经济产业园）组成。2011年8月15日，自治区人民政府下发了《关于对哈密工业园区总体规划的批复》（新政函〔2011〕197号）。
2015年，新疆维吾尔自治区人民政府下发了《关于设立哈密高新技术产业开发区的批复》（新政函〔2015〕201号），同意设立哈密高新技术产业开发区，哈密高新技术产业开发区依托哈密工业园区建设，规划面积69.22平方公里，包括北部新兴产业园21平方公里、南部循环经济产业园24平方公里、石城子光伏产业园24.22平方公里。
2021年1月，自治区人民政府印发了《关于同意哈密工业园区调区的批复》（新政函〔2021〕14号），同意哈密工业园区调区，调整后园区总规划面积44.63平方公里，其中南部循环经济产业园面积为23.64平方公里，北部新兴产业园面积为20.99平方公里。
2021年4月，《哈密工业园区总体规划（2019—2035年）环境影响报告书》取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于〈哈密工业园区总体规划（2019—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2021〕61号）。2022年2月，自治区工业园区工作领导小组出具《关于〈哈密工业园区产业发展规划（2019—2035年）〉的批复》（新园区函〔2022〕1号）。
2025年，为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，传导落实上位国土空间规划约束性内容，哈密高新技术产业开发区管理委员会组织编制了《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）》。2025年7月28日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于〈哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2025〕179号）。2025年8月20日，哈密市人民政府以《关于〈哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）〉的批复》（哈政函〔2025〕130号）对该规划予以批复。
在哈密高新区南部循环经济产业园中划出4.41平方公里作为独立化工产业集中区。2023年9月14日，哈密市人民政府下发了《关于对哈密高新区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）的批复》（哈政函〔2023〕175号）；2023年10月12日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具《关于〈哈密高新区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2023〕240号）；2024年3月22日，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅出具《关于认定第五批自治区化工园区（化工产业集中区）的批复》（新工信石化函〔2024〕38号），完成化工产业集中区认定。
（1）规划范围
根据最新批复的《哈密高新技术产业开发区国土空间专项规划（2023—2035年）》，哈密高新技术产业开发区（以下简称“哈密高新区”）实际管辖范围为“一区、三园、三基地”。“一区”即哈密高新区，“三园”包括北部新兴产业园、南部循环经济产业园、烟墩产业集聚区，“三基地”包括高新区石城子光伏基地、高新区南部风光基地、高新区烟墩风光基地。本次规划范围面积共69.22平方公里，其中北部新兴产业园20.15平方公里、南部循环经济产业园39.79平方公里、烟墩产业集聚区9.28平方公里。南部循环经济产业园中哈密高新区化工产业集中区面积4.41平方公里。本项目位于南部循环经济产业园内。
（2）产业发展规划
哈密高新区战略定位为：以创建国家级高新区为目标，建设成为以打造新型工业体系、新型能源体系耦合发展为目标，以建设高端装备制造、新材料、新能源三大产业为重点，以循环经济、科技创新、工商贸现代物流为一体的“国家绿色低碳、零碳示范园区”“国家级新兴产业示范基地”。园区构建“一高两新”（高端装备制造、新能源、新材料）为核心的新型现代化工业体系。
南部循环经济产业园是哈密高新区的重点园区，重点发展新材料、绿色化工、矿产品精深加工和铁路物流业等产业，在全市率先完成化工产业集中区认定。本项目以煤为原料生产兰炭，副产荒煤气和煤焦油，属于煤炭分质综合利用项目，符合园区“绿色化工”产业发展方向和“循环经济”发展理念，项目副产荒煤气全部供给厂区金属镁生产线作燃料，实现了资源的循环利用和能源梯级利用。
（3）空间布局与结构规划
规划形成“一区、三园、三基地、多组团”的产业空间布局。南部循环经济产业园内部分为高端重型装备制造基地、化工产业集聚区、战略性新材料产业集聚区、先进新材料产业集聚区、中试产业集聚区、仓储物流产业集聚区等专业产业组团。本项目位于南部循环经济产业园战略性新材料产业集聚区内，符合园区空间布局要求。
（4）用地类型
根据规划，南部循环经济产业园工矿用地面积为2960.06公顷，占比54.03%，包括二类工业用地1856.69公顷和三类工业用地1103.38公顷。本项目用地性质为二类工业用地，符合园区用地类型规划要求。
[bookmark: _Toc11473][bookmark: _Toc4568]园区公用设施建设情况及本项目依托可行性
交通建设情况及本项目依托可行性
公路：园区已建设金光大道、恒星大道、星光大道、银河大道、长江路、黄河路、黄海路等道路。通过金光大道、星光大道与省道S235相连、星光大道与兵地融合大道相连，形成主要对外联系通道。
铁路：哈罗铁路位于园区两个片区的中间，园区规划了一个铁路货运站场，构建铁路物流，形成主要的对外货运通道。
南部循环经济产业园道路基本按照方格网结构修建完善，实施建设了东海路、明珠大道、星光大道西段等主要道路，所以本项目道路运输畅通。
给水设施建设情况及本项目依托可行性
南部循环经济产业园现状由哈密市三水厂供水。三水厂位于G30国道和Z504省道西北角，哈巴公路以西的位置，现状供水能力达7万m3/d，其中地表水5.5万m3/d，地下水1.5万m3/d，水厂占地面积约为7hm2，水源为榆树沟水库地表水和地下水。园区供水管网已敷设至项目区所在区域，本项目生产、生活用新水约22.35m3/d（约6705.47m3/a），能够满足本项目生产生活用水需要，供水依托园区给水设施是可行的。
排水设施建设情况及本项目依托可行性
园区污水处理厂位于南部循环经济产业园区南侧1km处，设计处理能力为5000m³/d，污水处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准和工业回用和绿化用水水质要求。该污水处理厂2014年开工建设，于2016年底建成投入使用，2019年10月通过竣工环境保护自主验收，现状实际运行规模为2600～2700m³/d。现状园区排水管网覆盖率达到100%。污水管道根据地形条件采用重力流布置，污水管道沿道路设置，污水管道管径为DN300mm-DN600mm。本项目仅排放生活污水，废水量为3.2m3/d，可以排入园区污水处理厂进一步集中处理处置。
供电设施建设情况及本项目依托可行性
规划南部循环经济产业园保留现状110kV南园变、110kV重工业变、220kV银河路变，满足近期用电需求。远期新增220kV变电站一座，位于园区西北侧，规模为2×150MVA，新增两座110kV变电站，分别位于园区南侧和北侧，规模均为2×50MVA。
园区现状变电站有3座，分别为110kV南园变（位于园区北侧，紧邻园区巴里坤大道，变电容量为2×4万MVA）、220kV银河路变（变电容量为2×18万MVA，位于园区星光大道南侧1.3km处）、110kV重工业园变（位于园区西侧，变电容量为5万MVA），现状电力线缆沿东海路、银河大道、明珠大道等道路单侧以架空方式敷设。
本项目用电依托园区供电设施可行。
供气设施建设情况及本项目依托可行性
规划南部循环经济产业园近期由新捷燃气管道气供应。远期气源来自西气东输二线气源，衔接点为哈密分输站，经6.3MPa高压管线敷设至哈密西部新城天然气联合处理站，广汇和新捷燃气实现联网供气。依托现状燃气调压站。
南部循环经济产业园已建燃气调压站（新捷燃气建设）一座，规模为2.5万m3/h，压力6.3MPa，进口管径110mm，出口管径160mm。已建设到新疆湘晟新材料科技有限公司和哈密市新凯外墙保温防水材料厂的供气管道5.02km，其他企业未建设供气管线。本项目目前不使用外部燃气。
供热工程建设情况及本项目依托可行性
园区目前没有实施集中供暖、供汽。本项目建有余热锅炉，供应项目生产生活用热。
南部循环经济产业园规划两处锅炉房，近期规模为155MW（西侧锅炉房35MW，南侧120MW），远期规模为250MW（西侧锅炉房50MW，南侧200MW）。
供应热蒸汽为工业生产和冬季采暖服务，各企业根据自身需求建设换热站。
热力站按供暖面积10万m2-30万m2规划一座，每座建筑面积不大于300m2，热交换站尽量靠近负荷中心。
供热管网沿道路布置，为减少对地下空间的占用，尽可能采用地下直埋方式。一次高温热水管道采用直埋敷设方式，二次低温热水管道采用直埋或地沟敷设方式。管网管径DN300mm-DN600mm之间。
固体废物处置设施建设情况及本项目依托可行性
（1）一般工业固体废物
南部循环经济产业园现状已实施建设120万m3/年固体废弃物处置场1座，位于南部循环经济产业园南侧17km处，已取得哈密市生态环境局2020年3月23日出具的《关于哈密高新区南部循环经济产业园一般工业固体废物填埋场建设项目环境影响报告书的批复》，文号哈市环监函〔2020〕6号。规划园区工业固体废物均运至该固废填埋场处理。
（2）生活垃圾
规划园区生活垃圾运至哈密市垃圾填埋场统一处理，填埋场位于南湖乡南侧3km处，距哈密市中心城区南侧约45km，垃圾填埋场正在进行二期建设，设计规模为540t/d，使用期限15年，占地面积20677m2，能够消纳园区生活垃圾量。
[bookmark: _Toc12351][bookmark: _Toc20521][bookmark: _Toc19034]区域污染源调查
[bookmark: _Toc14084][bookmark: _Toc13048]废气排放情况分析
园区规划范围内的废气排放主要来源于工艺废气，本次评价基于全国排污许可证管理平台－公开端中公布的排污信息，对于平台中无信息的企业，本次评价引用园区已批复的规划环境影响报告书及规划跟踪评价报告书中内容，南部循环经济产业园中规模以上的企业大气污染物排放情况见表5.3-1。
[bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc25185]废水排放情况分析
根据现场调查和查阅园区内企业环境统计报表、排污申报资料、验收监测报告及环评资料，收集到南部循环经济产业园内现有企业废水污染物排放情况，具体见表5.3-2。
[bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc31051]工业固体废物排放情况分析
（1）一般工业固体废物统计
园区内主要规模以上以及目前正常生产企业的一般工业固体废物排放情况，区内主要企业一般工业固体废物排放情况见表5.3-3。
（2）危险废物
园区内主要规模以上以及目前正常生产企业的危险废物排放情况，区内主要企业危险废物排放情况见下表5.3-4。产生危险废物的企业送交有资质单位统一处置，相关企业配备了必要的危废暂存设施。
[bookmark: _Toc24990][bookmark: _Toc25164]区域污染源调查
根据调查，本项目所在园区内已建和拟建在建污染源污染物排放情况见表5.3-5。

表5.3-1区域已建项目主要规模以上企业大气污染物排放情况
	序号
	企业名称
	污染类型
	治理措施
	主要污染物量（t/a）
	数据来源

	
	
	
	
	SO2
	NOx
	VOCs
	颗粒物
	

	南部循环经济产业园

	1
	新疆大安矿业有限公司
	生产废气
	厂房密闭，集尘罩收集后经袋式除尘器处理后外排。
	1.15
	0.075
	0
	10.55
	已批复的园区规划环评报告书

	2
	哈密新天山水泥有限责任公司
	生产废气
	布袋除尘器
	2.78
	286.08
	0
	15.613
	排污许可执行报告

	3
	新疆昕昊达矿业有限责任公司
	生产废气
	竖炉采用HKD型高效三电场电除尘器进行烟气除尘，配料间配备回转反吹扁布袋式除尘器，煤气发生炉配备旋风除尘器、电除焦系统和干法脱硫塔，球团竖炉采用石灰石—石膏法脱硫装置脱硫。
	715.616895
	398.75799
	0
	92.09882
	排污许可执行报告

	4
	新疆回水环保新材料有限公司
	生产废气
	活化尾气燃烧脱硝后进入脱硫塔脱硫；袋式除尘器处理；洒水抑尘。
	140.256
	116.06
	0.742
	52.968
	备案的环境影响后评价

	5
	哈密汇川矿业有限责任公司
	生产废气
	袋式除尘器
	0
	0.004
	0.022
	0.52
	已批复的园区规划环评报告书

	6
	哈密特力石化有限责任公司
	生产废气
	/
	2.246
	5.973
	2.045
	0.302
	已批复的园区规划环评报告书

	7
	新疆腾翔镁制品有限公司
	生产废气
	布袋除尘器
	4.024435
	103.84212
	13.68
	14.067526
	排污许可执行报告

	8
	哈密市纳嘉工贸有限责任公司
	生产废气
	布袋除尘器
	/
	/
	/
	0.02
	已批复的园区规划环评报告书

	9
	哈密乔戈里金属冶选有限公司
	生产废气
	皮带输送机输送原料、原料储存采用密闭式，并安装袋式除尘装置。
	
	1.42
	0.12
	19.76
	已批复的园区规划环评报告书

	10
	新疆蓝天高科新材料有限公司
	生产废气
	建设封闭式原料仓库；配套安装集气罩。
	/
	/
	/
	12.5
	已批复的园区规划环评报告书

	11
	哈密金盛镁业有限公司
	生产废气
	袋式除尘器
	122.68
	300.67
	0
	76.8375
	排污许可执行报告

	12
	新疆鑫涛硅业有限公司
	生产废气
	年产10万吨工业硅
	842
	389
	/
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	总计
	1830.753
	1601.882
	16.609
	395.327
	



表5.3-2区域已建项目主要规模以上企业水污染物排放情况
	序号
	企业名称
	污染类型
	治理措施
	排水去向
	废水排放量（t/a）
	主要污染物排放量（t/a）
	数据来源

	
	
	
	
	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	

	南部循环经济产业园

	1
	哈密新天山水泥有限责任公司
	循环冷却排水、余热锅炉排污水、辅助设施排水
	地埋式生物接触氧化污水处理设施
	本厂回用
	103850
	11.01
	2.75
	8.8
	1.65
	已批复的园区规划环评报告书

	2
	新疆富兴通风电装备制造有限公司
	生产废水
	沉淀
	本厂回用
	420
	0.17
	0.084
	0.092
	0.011
	已批复的园区规划环评报告书

	3
	哈密特力石化有限责任公司
	含油废水、地面冲洗水、化验废水
	隔油+气浮+水解+好氧+过滤
	重工业加工区
污水处理厂
	3876
	0.677
	0.294
	0.285
	0.059
	已批复的园区规划环评报告书

	4
	哈密市兴利矿业有限公司
	生产废水
	沉淀
	本厂回用
	37200
	/
	/
	/
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	5
	哈密市中鑫矿业开发有限责任公司
	清洗废水
	沉淀
	本厂回用
	2400
	0.72
	/
	/
	0.072
	已批复的园区规划环评报告书

	6
	哈密山河石材有限公司
	含悬浮物废水
	沉淀
	本厂回用
	10000
	0.053
	0.032
	0.032
	0.007
	已批复的园区规划环评报告书

	7
	哈密市华尔特石材厂
	生产废水
	沉淀循环池
	本厂回用
	/
	0.11
	0.06
	0.05
	0.01
	已批复的园区规划环评报告书

	8
	哈密汇川矿业有限责任公司
	生产废水
	沉淀循环池
	本厂回用
	2280
	0.684
	0.456
	0.5
	0.068
	已批复的园区规划环评报告书

	
9
	哈密江夏石材有限责任公司
	生产废水
	沉淀
	本厂回用
	/
	0.07
	0.037
	0.032
	0.0069
	已批复的园区规划环评报告书

	10
	哈密市立兴石材厂
	含悬浮物废水
	沉淀分离
	本厂回用
	1800
	/
	/
	0.795
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	11
	哈密新天石材有限责任公司
	生产废水
	沉淀
	本厂回用
	265
	0.09
	0.048
	0.041
	0.009
	已批复的园区规划环评报告书

	12
	哈密金盛镁业有限公司
	生产废水
	好氧生物处理法
	重工业加工区
污水处理厂
	66142
	341.83
	/
	19.49
	17.81
	已批复的园区规划环评报告书

	13
	新疆炜通石材工贸有限责任公司
	生产废水
	沉淀分离
	本厂回用
	6500
	1.89
	/
	/
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	14
	新疆新晶浮法玻璃有限公司
	生产废水
	/
	本厂回用
	/
	1.45
	/
	/
	0.16
	已批复的园区规划环评报告书

	15
	新疆昕昊达矿有限责任公司
	含悬浮物废水
	沉淀分离+化学混凝法
	重工业加工区
污水处理厂
	18000
	1128.6
	/
	/
	57.42
	已批复的园区规划环评报告书

	16
	新疆腾翔镁制品有限公司
	生产废水
	A2/O+化学混凝法
	本厂回用
	36000
	274.228
	/
	/
	13.95
	已批复的园区规划环评报告书

	17
	哈密乔戈里金属冶选有限公司
	含悬浮物废水
	沉淀分离
	本厂回用
	16165
	20.93
	/
	/
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	18
	哈密市河山石材厂
	含悬浮物废水
	沉淀分离
	本厂回用
	1000
	0.848
	/
	/
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	19
	哈密市冠亿石材厂
	含悬浮物废水
	沉淀分离
	本厂回用
	2500
	0.53
	/
	/
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	20
	哈密市广新石材厂
	含悬浮物废水
	沉淀分离
	本厂回用
	4500
	1.19
	/
	/
	/
	已批复的园区规划环评报告书

	合计
	312898
	1785.08
	3.761
	30.117
	91.2329
	/



表5.3-3区域已经项目主要企业一般工业固体废物排放情况
	序号
	企业名称
	一般工业固废
	数据来源

	
	
	产生量（t/a）
	种类
	处置去向
	

	南部循环经济产业园

	1
	新疆大安矿业有限公司
	3002.4
	灰渣、粉尘
	灰渣铺路；粉尘：洒水、布袋除尘
	已批复
的园区
规划环
评报告
书

	2
	新疆富兴通风电装备制造有限公司
	1297.5
	粉尘、铁粉、碎煤
	可利用固废综合利用
	

	3
	新疆昕昊达矿业有限责任公司
	41300
	脱硫石膏，炉渣
	综合利用，不能利用的依托园区固废填埋场
	

	4
	新疆回水环保新材料有限公司
	1218
	兰炭粉尘、活性炭粉尘、废脱硫石膏
	外售，综合利用
	

	5
	哈密市兴利矿业有限公司
	11300.67
	尾矿渣、除尘设备回收粉尘
	尾矿干排，综合利用
	

	6
	哈密市中鑫矿业开发有限责任公司
	277.5
	不合格砂石及剩余混凝土、沉淀池沉渣
	综合利用于建筑行业，不外放
	

	7
	哈密市广新石材厂
	1499.76
	废石材、废石粉
	外售
	

	8
	哈密乔戈里金属冶选有限公司
	60000
	尾矿砂
	外售
	

	9
	哈密乔戈里金属冶选有限公司
	5000
	尾矿
	依托园区工业固废处置场处理
	

	10
	哈密山河石材有限公司
	1349.76
	废石料、废石粉
	外售
	

	11
	哈密市华尔特石材厂
	1499.76
	废石材、废石粉
	外售
	

	12
	哈密汇川矿业有限责任公司
	240260.48
	尾矿、除尘器收尘
	回用
	

	13
	哈密江夏石材有限责任公司
	870
	废石料、废石粉
	外售
	

	14
	哈密市立兴石材厂
	1499.76
	废石料、废石粉
	外售
	

	15
	哈密新天石材有限责任公司
	589
	废石料、废石粉
	回用生产；依托园区工业固废处置场处理
	

	16
	新疆炜通石材工贸有限责任公司
	1400
	废石料、废石粉
	外售
	

	17
	新疆华祥源杆塔有限公司
	389.25
	除尘器收集粉尘、残次成品、废弃包装
	回用于生产
	

	18
	新疆蓝天高科新材料有限公司
	15
	废包装袋
	外售综合利用
	

	19
	哈密天山水泥有限责任公司
	190000
	其他废物
	外售综合利用
	

	20
	哈密市冠亿石材厂
	400
	其他废物
	外售综合利用
	

	合计
	563168.84
	/
	/
	/



表5.3-4区域已建项目危险废物产生及处置情况表（单位：t/a）
	序号
	企业名称
	危险废物
	数据来源

	
	
	产生量（t/a）
	种类
	处置去向
	

	南部循环经济产业园

	1
	哈密特力石化有限责任公司
	1900
	废渣、储罐油泥。污水站油泥、废活性炭
	委托有资质单位处理
	跟踪评价
报告书

	2
	新疆回水环保新材料有限公司
	0.24
	废机油、废润滑油
	委托有资质单位处理
	

	3
	哈密汇川矿业有限责任公司
	0.6
	废机油
	委托有资质单位处理
	

	4
	新疆昕昊达矿业有限责任公司
	1439
	精（蒸）馏残渣、废矿物油与含矿物油废物
	委托有资质单位处理
	

	总计
	3339.84
	/
	/
	/



表5.3-5区域在建及拟建项目污染源调查一览表（单位：t/a）
	序号
	项目名称
	建设
情况
	废气污染物
	废水污染物
	固体废物
	来源

	1
	清电硅材料有限公司年产20万吨高纯多晶硅一期5万吨项目
	正在
建设
	NOx：15.681；颗粒物：6.97；氯化氢：2.211；氟化物：1.923。
	COD:0, NH3-N:0
	一般固废：39085.76
危险废物：12274.5
	已批复的环境报告书

	2
	清电硅业有限公司年产60GW单晶硅拉棒切片一期10GW项目
	正在
建设
	NOx：12.27；颗粒物：0.40；非甲烷总烃：0.276；氟化物：0.14。
	COD:315, NH3-N:63
	一般固废：31129.75
危险废物：92.4
	已批复的环境报告书

	3
	新疆曌唐化学有限公司年产2万吨盐酸二甲双胍原料药及年产200亿片盐酸二甲双胍片和年产2500吨盐酸胍生产线项目
	正在
建设
	VOCs：45.262、NOx：31.84、SO2:0.922、颗粒物：0.617、HCl：2.228、氨0.789、硫化氢0.002。
	COD:2.30, NH3-N:0.96
	一般固废：377.356
危险废物：4096.6425
	已批复的环境报告书

	4
	哈密振兰福利制造有限责任公司乙炔生产和气体分装项目
	正在
建设
	颗粒物：0.148吨/年，挥发性有机物0.073t/a。
	COD:0.11 NH3-N:0.009
	一般固废：8015.53
危险废物4.56
	已批复的环境报告书

	5
	哈密通慧德绿色铸造有限公司绿色零碳循环一体化精铸项目
	正在
建设
	VOCs：15.975、NOx：3.622、SO2:.499、颗粒物：46.928苯系物：15.9750.002。
	COD:3.326、NH3-N:0.238
	一般固废：51125.8
危险废物257
	已批复的环境报告书

	6
	新疆天科隆化学有限公司年产6.2万吨水电解制氢及50万吨绿色草酰胺、80万吨有机高效缓释肥项目
	正在
建设
	VOCs：63.46、NOx：88.22、SO2:26.97颗粒物：125.99、氨10.064、硫化氢1.288、甲醇4.924、硫酸雾2.3。
	COD:0.723、NH3-N:0.071
	一般固废：105048.23
危险废物2011.533
	已批复的环境报告书




[bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc7133][bookmark: _Toc11844]环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc16099]大气环境质量现状调查与评价
区域达标判定及基本污染物环境质量现状
（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.4.1项目所在区域达标判断”规定：“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据“6.2.1基本污染物环境质量现状数据来源”，“6.2.1.1项目所在区域达标判断，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。”
本项目位于哈密市伊州区，选取距离项目区较近的国控监测站点—哈密地区监测站（站点编号2688A）2024年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。
根据导则要求，本次环评采用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室在“环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）”发布的哈密市2024年达标区判定结果对项目所在区域环境空气质量进行达标判定及现状评价，区域环境空气质量现状评价情况详见表5.4-1。
表5.4-1区域空气质量现状评价表（2024年）
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度µg/Nm³
	标准值
µg/Nm³
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	26
	40
	65.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	62
	60
	103.3
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	25
	30
	83.3
	达标

	CO
	日平均第95百分位数
	1000
	4000
	25.0
	达标

	O3
	日平均第90百分位数
	140
	160
	87.5
	达标



根据区域环境空气质量现状监测结果，对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表1过渡阶段二级标准限值进行评价：
SO2、NO2、PM2.5、CO、O3：年平均浓度及保证率日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表1过渡阶段二级标准要求；
PM10：年平均浓度为62μg/Nm³，不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表1过渡阶段二级标准限值（60μg/Nm³）要求。
本次PM10超标主要受区域大风干燥气候特征影响：一是大风天气引发本地土壤风蚀及区域沙尘输送，形成大量PM10自然源；二是干燥少雨气候缺乏湿清除，颗粒物易在大气中累积；三是局部工业、施工及交通扬尘在大风条件下与自然扬尘叠加，形成瞬时浓度峰值。该超标属于极端气象条件下的偶发自然背景波动，全年绝大多数时段PM10浓度满足标准要求，区域环境空气质量整体良好。
综上，项目所在区域环境空气质量以《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段标准评价，PM10年均浓度存在超标现象，为不达标区，本报告按照不达标区进行后续分析。
其他污染物环境质量现状评价
（1）检测因子和监测点位
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，凡项目排放的特征污染物有国家或地方环境质量标准的应筛选为检测因子；对没有相应环境质量标准的污染物，且属于毒性较大的，应按照实际情况，选取有代表性的污染物作为检测因子，同时应给出参考标准值和出处。因此评价选取苯并[a]芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢、TSP作为补充检测因子。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.3.2检测布点：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个检测点。如需在一类区进行补充检测，检测点应设置在不受人为活动影响的区域”要求。本次评价在项目区主导风向下风向5km范围内的西南侧空地（距项目区1.88km处）布设一个检测点。

图5.4-1大气现状监测布点图
（2）检测时间及频率
[bookmark: OLE_LINK286]本次环评检测委托新疆新路建环保科技有限公司开展，检测时间为2026年6月4日—2026年6月10日和2026年10月22日—2026年10月28日。
（3）检测方法：检测方法详见表5.4-2。
表5.4-2环境空气质量检测分析方法
	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限

	1
	氨
	环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009）
	0.01mg/m3

	2
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ604-2017）
	0.07mg/m3

	3
	硫化氢
	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法（GB11742-1989）
	0.005mg/m3

	4
	苯并[ɑ]芘
	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法（HJ646-2013）
	0.0009µg/m³

	5
	酚类化合物
	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T32-1999）
	0.003mg/m³

	6
	氰化氢
	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法（HJ/T28-1999）
	2×10-3mg/m³

	7
	总悬浮颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ1263-2022）
	0.007mg/m³

	8
	苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 （HJ 584-2010）
	1.5×10-3mg/m³



（4）评价标准
环境空气质量评价标准见表5.4-3。
表5.4-3环境空气质量评价标准
	环境类别
	标准名称与级（类）别
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	环境空气
	[bookmark: OLE_LINK281]《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值标准
	苯并（a）芘
	[bookmark: OLE_LINK280]µg/m3
	日平均
	0.0025

	
	
	TSP
	
	日平均
	300

	
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	NH3
	µg/m3
	1小时平均
	200

	
	
	H2S
	
	[bookmark: OLE_LINK275]1小时平均
	10

	
	
	苯
	
	1小时平均
	110

	
	参考《大气污染物综合排放标准详解》
	NMHC
	mg/m3
	1小时平均
	2.0

	
	
	氰化氢
	mg/m3
	1小时平均
	0.03

	
	
	酚类化合物
	mg/m3
	1小时平均
	0.02



（4）评价方法
本项目评价采用单因子污染指数法：
Pi=Ci/Csi
式中：Ci——污染物i的不同取样时间检测浓度，mg/m³；
Csi——污染物i的评价标准浓度限值，mg/m³。
（5）评价结果
项目区域环境空气特征污染物检测结果见表5.4-4，评价结果见5.4-5。
表5.4-4特征污染物检测结果统计表	单位：mg/m³
	检测因子
	第1天
	第2天
	第3天
	第4天
	第5天
	第6天
	第7天

	非甲烷总烃
	0.14~0.18
	0.35~0.40
	0.18~0.24
	0.24~0.30
	0.42~0.45
	0.91~1.09
	0.71~0.81

	酚类化合物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氨
	0.06~0.09
	0.07~0.09
	0.07~0.09
	0.07~0.09
	0.07~0.09
	0.07~0.09
	0.08

	硫化氢
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并芘（µg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	[bookmark: OLE_LINK282]氰化氢
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	总悬浮颗粒物
	0.182
	0.174
	0.186
	0.178
	0.180
	0.173
	0.184



表5.4-5特征污染物评价统计一览表单位：mg/m³
	检测项目
	取值类型
	标准值
	浓度范围
	最大浓度占
标率（%）
	超标率
(％)
	达标
情况

	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	0.14~1.09
	54.5
	0
	达标

	酚类化合物
	1小时平均
	0.02
	ND
	/
	0
	达标

	氨
	1小时平均
	0.2
	0.06~0.09
	45
	0
	达标

	硫化氢
	1小时平均
	0.01
	ND
	/
	0
	达标

	苯并芘（µg/m3）
	日平均
	0.0025
	ND
	/
	0
	达标

	[bookmark: OLE_LINK285]氰化氢
	[bookmark: OLE_LINK283]1小时平均
	0.03
	[bookmark: OLE_LINK284]ND
	/
	0
	达标

	苯
	1小时平均
	0.11
	ND
	/
	0
	达标

	总悬浮颗粒物
	日平均
	0.3
	0.173~0.186
	62
	0
	达标



由表5.4-5可知，本次评价各检测点的氨、硫化氢和苯的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考浓度限值要求；总悬浮颗粒物、苯并（a）芘的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值标准要求；非甲烷总烃、氰化氢和酚类小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准》详解中相关要求。
[bookmark: _Toc900]地表水环境质量调查与评价
项目附近无地表水体，酚氨废水、废气治理废水采用预处理后焚烧处理，清净下水收集全部用于洒水抑尘，不外排，生活污水经化粪池后排至园区污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定，确定本次地表水环境影响评价等级为三级B，不开展现状监测。
[bookmark: _Toc920]地下水环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc485634756]现状监测
（1）检测点及检测时间
本项目地下水评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）现状监测点的布设原则要求，“c）一般情况下，地下水水位监测点数以不小于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍为宜”；“3）二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2～4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个”；本次地下水监测设置5个水质及水位监测点，5个水位监测点；本项目地下水环境现状调查数据来源于现状补充监测，本项目各监测点位布设满足导则要求。



图5.4-2地下水监测点位分布图
地下水监测布点见表5.4-6。
表5.4-6布点一览表
	编号
	监测点位
	坐标
	距离（m）
	检测单位
	检测时间

	水质、水位
	DW1
	上游背景点（上游）
	
	20
	新疆新路建环保科技有限公司
	2026年6月4日

	
	DW2
	项目区
	
	0
	
	

	
	DW3
	厂区南侧围墙内（下游）
	
	0
	
	

	
	DW4
	项目区西侧
	
	95
	
	

	
	DW5
	项目区东南侧
	
	2158
	
	

	水位
	DW6
	中和合众厂区西北侧
	
	1638
	
	

	
	DW7
	振兰气体厂区内监测井
	
	977
	
	

	
	DW8
	哈密盛典科技南侧
	
	1573
	
	

	
	DW9
	星光大道铁路桥西侧
	
	2110
	
	

	
	DW10
	中达生物厂区内监测井
	
	992
	
	



（2）检测因子
本次评价选取《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的常规指标（除微生物指标和放射性指标）和石油类进行分析，主要检测因子见表5.4-8。
表5.4-7地下水现状评价因子一览表
	指标类型
	指标名称

	水化学类型因子
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl -、SO42-。

	常规指标
	pH、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

	特征污染物指标
	[bookmark: OLE_LINK184]高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多环芳烃（PAHs）、苯并（a）芘。



（3）检测方法
表5.4-8检测方法一览表
	项目
	检测方法
	检出限

	pH
	水质pH值的测定 电极法HJ 1147-2020
	/

	总硬度
	水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477- 1987
	5.00mg/L

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023
	/

	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007
	2mg/L

	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989
	2mg/L

	硝酸盐
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-1987
	0.02mg/L

	亚硝酸盐
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987
	0.003mg/L

	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-1989
	0.5mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535- 2009
	0.025mg/L

	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-1989
	0.03mg/L

	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-1989
	0.01mg/L

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014
	0.0003mg/L

	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014
	0.00004mg/L

	铬（六价）
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	0.004mg/L

	铅
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
	0.0025mg/L

	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	0.003mg/L

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	0.0003mg/L

	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009
	0.004mg/L

	镉
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
	0.00025mg/L

	氟化物
	水质 氟化物的测定离子选择电极法 GB 7484-1987
	0.05mg/L

	钾
	水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法GB 11904-1989
	0.05mg/L

	钠
	水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光 光度法GB 11904-1989
	0.01mg/L

	钙
	水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB 11905-1989
	0.02mg/L

	CO32-
	碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测 定(酸滴定法)SL 83-1994
	/

	HCO3-
	碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测 定(酸滴定法)SL 83-1994
	/

	镁
	水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB 11905-1989
	0.002mg/L

	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018
	0.01mg/L

	苯
	水质苯系物的测定顶空/气相色谱法HJ 1067-2019
	2µg/L

	多环芳烃
	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009
	[bookmark: OLE_LINK186]0.002µg/L

	苯并（a）芘
	水质 多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009
	0.0004µg/L

	细菌总数
	水质 细菌总数的测定 平皿计数法HJ 1000-2018
	/

	总大肠菌群
	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法HJ 1001-2018
	10MPN/L



（4）水位勘测结果与评价
根据地下水埋藏特征、地下水流向以及现场勘查，各监测点水位信息见表5.4-9。
表5.4-9调查区内地下水水位监测布点情况一览表
	编号
	监测点位
	坐标
	水位（m）
	层位

	水位
	DW1
	上游背景点（上游）
	
	
	潜水含水层

	
	DW2
	项目区
	
	
	

	
	DW3
	厂区南侧围墙内（下游）
	
	
	

	
	DW4
	项目区西侧
	
	
	

	
	DW5
	项目区东南侧
	
	
	

	
	DW6
	中和合众厂区西北侧
	
	
	

	
	DW7
	振兰气体厂区内监测井
	
	
	

	
	DW8
	哈密盛典科技南侧
	
	
	

	
	DW9
	星光大道铁路桥西侧
	
	
	

	
	DW10
	中达生物厂区内监测井
	
	
	



（5）水质检测结果
水质检测及评价结果见表5.4-10，地下水水化学类型因子检测结果见表5.4-11。
（6）地下水现状评价
①评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。
②评价方法
采用单项评价标准指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数为：
[image: ]
式中：Si,j—单项水质参数i在第j点的标准指数；
Ci,j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；
Csi—i因子的评价标准，mg/L。
pH的标准指数为：
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
式中：pHj—j取样点水样pH值；
pHsd—评价标准规定的下限值；
pHsu—评价标准规定的上限值。
当Si,j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，Si,j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。
③评价结果
地下水水质评价结果见表5.4-10。

表5.4-10地下水检测及评价结果一览表
	检测项目
	单  位
	结果
	限值
（Ⅲ类）

	
	
	采样时间：2026年6月4日
	

	
	
	上游背景点（上游）DW1
	项目区DW2
	厂区南侧围墙内（下游）DW3
	项目区西侧DW4
	项目区东南侧DW5
	

	pH值
	无量纲
	7.6
	-
	7.6
	-
	7.6
	-
	7.6
	-
	7.6
	-
	6.5≤pH≤8.5

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	106
	0.24
	411
	0.91
	179
	0.40
	99
	0.22
	175
	0.39
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	743
	0.74
	984
	0.98
	769
	0.77
	576
	0.58
	726
	0.73
	≤1000

	硫酸盐
	mg/L
	118
	0.47
	169
	0.68
	130
	0.52
	137
	0.55
	210
	0.84
	≤250

	氯化物
	mg/L
	127
	0.51
	246
	0.98
	225
	0.90
	110
	0.44
	107
	0.43
	≤250

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	ND
	/
	0.005
	0.01
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤1.00

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	2.96
	0.99
	1.33
	0.44
	1.86
	0.62
	0.96
	0.32
	0.71
	0.24
	≤3.0

	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.063
	0.13
	0.034
	0.07
	0.034
	0.07
	0.04
	0.08
	0.04
	0.08
	≤0.50

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	8.23
	0.41
	1.63
	0.08
	0.65
	0.03
	0.57
	0.03
	1.01
	0.05
	≤20.0

	铁
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤0.3

	锰
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤0.10

	砷
	mg/L
	0.0021
	0.21
	0.0021
	0.21
	ND
	/
	0.003
	/
	0.0047
	0.47
	≤0.01

	汞
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤0.001

	铬（六价）
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤0.05

	铅
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤0.01

	挥发酚（以苯酚计）
	mg/L
	0.0009
	0.45
	0.0011
	0.55
	0.0008
	0.40
	0.0009
	0.45
	0.0009
	0.45
	≤0.002

	硫化物
	mg/L
	0.019
	0.95
	0.017
	0.85
	0.016
	0.80
	0.016
	0.80
	0.017
	0.85
	≤0.02

	氟化物
	mg/L
	0.88
	0.88
	0.56
	0.56
	0.74
	0.74
	0.68
	0.68
	0.71
	0.71
	≤1.0

	镉
	mg/L
	0.003
	0.60
	0.003
	0.60
	0.003
	0.60
	0.003
	0.60
	0.003
	0.60
	≤0.005

	氰化物
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤0.05

	石油类
	mg/L
	0.04
	0.80
	0.04
	0.80
	0.03
	0.6
	0.04
	0.80
	0.04
	0.80
	≤0.05

	苯
	µg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤10.0

	多环芳烃
	µg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤0.01

	苯并[a]芘
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	/

	细菌总数
	CFU/mL
	23
	0.23
	33
	0.33
	30
	0.3
	26
	0.26
	26
	0.26
	≤100

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	≤3.0



表5.4-11地下水水化学类型因子检测结果一览表
	检测项目
	单  位
	结果

	
	
	采样时间：2026年6月4日

	
	
	2#上游背景点（上游）DW1
	3#项目区DW2
	4#厂区南侧围墙内（下游）DW3
	5#项目区西侧DW4
	6#项目区东南侧DW5

	SO42-
	mg/L
	118
	169
	130
	137
	210

	Cl -
	mg/L
	127
	246
	225
	110
	107

	K+
	mg/L
	1.98
	3.40
	3.42
	2.71
	5.79

	Na+
	mg/L
	166
	179
	141
	166
	161

	Ca2+
	mg/L
	22.5
	129
	46.0
	19.2
	38.0

	Mg2+
	mg/L
	11.8
	33.7
	15.1
	12.0
	19.0

	CO32-
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	HCO3-
	mg/L
	230
	179
	149
	178
	177




根据表5.3-11可知，各监测点位各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，说明本区域地下水质量良好。
包气带污染情况调查
本报告根据厂区内及厂区外土壤柱状样分层取样检测结果分析包气带污染情况。表层样在0-0.2m取样，柱状样在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样，根据分层取样检测结果基本可以判定厂区内外各层土壤受污染状况。
[bookmark: _Hlk159430078]项目区建设用地各监测点的基本项目和特征因子均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。厂区及附近区域的包气带现状未受到明显污染。
[bookmark: _Toc17701]声环境质量现状调查与评价
（1）检测点位
根据项目所在区域的自然和社会环境状况，在厂区的东、西、南、北厂界共布设6个声环境检测点，声环境检测布点见表5.4-12和图5.4-3。
表5.4-12声环境检测点一览表
	测点
	测点位置
	坐标
	标准限值dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	N1
	厂区南侧
	
	65
	55

	N2
	厂区西侧
	
	
	

	N3
	厂区西侧
	
	
	

	N4
	厂区北侧
	
	
	

	N5
	厂区东侧
	
	
	

	N6
	厂区东侧
	
	
	



图5.4-3噪声监测点位
（2）检测时间及检测单位
检测时间：2026年6月4日，分别在昼间和夜间进行监测。
检测单位：新疆新路建环保科技有限公司。
（3）检测因子
检测因子为等效A声级，检测仪器采用AWA6228+型声级计。
（4）评价标准与方法
本次声环境质量现状评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准，评价方法采用检测值与标准值直接比较的方法。
（5）检测及评价结果
声环境检测及评价结果见表5.4-13。
表5.4-13声环境现状调查结果
	测点
	测点位置
	2026年5月9日

	
	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	N1
	厂区南侧
	48
	50

	N2
	厂区西侧
	54
	48

	N3
	厂区西侧
	54
	48

	N4
	厂区北侧
	51
	48

	N5
	厂区东侧
	50
	48

	N6
	厂区东侧
	54
	48

	GB3096-2008标准（3类区）
	65
	55



从上表的检测结果可以看出，厂界现状昼间、夜间声环境检测值满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）3类标准要求，声环境质量良好。
[bookmark: _Toc30735]土壤环境质量现状调查与评价
土壤理化性质现状调查
为了解评价区域土壤理化性质，在项目所在厂区占地范围内、占地范围外进行采样调查，调查结果见表5.4-14。
表5.4-14项目区土壤理化性质调查结果一览表
	点号
	拟建焦油罐区S3

	经纬度
	

	层次
	0-0.5m
	0.5~1.50m
	1.50~3.00m

	颜色
	黄褐色
	黄褐色
	红棕色

	结构
	碎屑
	块状
	块状

	质地
	沙土
	沙土
	沙土

	砂砾含量
	18%
	22%
	23%

	其他异物
	无
	无
	无

	pH值
	8.2
	8.1
	8.7

	阳离子交换量
	3.2
	2.9
	2.8

	氧化还原电位
	381
	378
	384

	饱和导水率（cm/s）
	0.685
	0.705
	0.706

	土壤容重（g/cm3）
	1.52
	1.56
	1.56

	孔隙度（%）
	44.1
	43.5
	45.2



土壤环境质量现状调查
（1）检测项目
本项目占地范围内的建设用地、占地范围外的建设用地土壤检测项目包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（基本项目）45个项目和特征因子pH、石油烃、苯并(a)芘、苯、氰化物、硫化物、挥发酚、氨氮。
（2）检测布点
本项目土壤评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，现状监测布点占地范围内布设3个柱状样，1个表层样，占地范围外布设2个表层样。本项目在现有厂区内建设，根据导则表5现状调查范围，占地范围内改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。根据以上要求，本次土壤现状调查共设置8个土壤现状监测点，选择在项目占地范围内（本项目区和现有项目区）设置5个柱状监测点和1个表层监测点，占地范围外设置2个表层监测点。
具体检测点布设见表5.4-15和图5.4-4。
表5.4-15土壤检测布点一览表
	编号
	范围
	地点名称
	检测项目
	位置
	布点依据

	S1
	占地范围外
	项目区东北侧上风向
	表层样
	45项+pH、石油烃、氰化物、硫化物、挥发酚、氨氮；
	
	土壤类型背景

	S2
	占地范围内
	拟建焦油氨水分离装置区
	柱状样
	pH、石油烃、苯并(a)芘、苯、氰化物、硫化物、挥发酚、氨氮
	
	可能存在污染风险

	S3
	占地范围内
	拟建焦油罐区
	柱状样
	
	
	入渗途径影响

	S4
	占地范围内
	拟建污水处理站
	柱状样
	
	
	入渗途径影响

	S5
	占地范围内
	拟建原煤棚
	表层样
	
	
	可能存在污染风险

	S6
	占地范围内
	现有项目污水站
	柱状样
	
	
	现有污染源调查

	S7
	占地范围内
	现有项目焦油罐区附近
	柱状样
	
	
	现有污染源调查

	S8
	占地范围外
	厂区西南角下风向
	表层样
	
	
	大气沉降影响





图5.4-4土壤现状监测点位图
（3）检测时间和检测单位
检测时间为2026年6月4日，检测单位为新疆新路建环保科技有限公司。
（4）分析和采样方法
采样和分析方法按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的规定执行。
表5.4-16土壤环境质量检测方法
	检测项目
	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
	方法检出限

	砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法  第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	0.01mg/kg

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法GB/T 17140-1997
	0.05mg/kg

	六价铬
	土壤和沉积物六价铬的测定  碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019
	0.5mg/kg

	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	1mg/kg

	铅
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	10mg/kg

	汞
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008
	0.002mg/kg

	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定  火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	3mg/kg

	四氯化碳
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.03mg/kg

	氯仿
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015
	3µg/kg

	1,1-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	1,2-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.01mg/kg

	1,1-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.01mg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.008mg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	二氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	1,2-二氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.008mg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	四氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	三氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.009mg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.01mg/kg

	氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.005mg/kg

	1,2-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	1,4-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.008mg/kg

	乙苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.006mg/kg

	苯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.006mg/kg

	间二甲苯+对二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.009mg/kg

	邻二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02mg/kg

	硝基苯
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.09mg/kg

	苯胺
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	2-氯酚
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.06mg/kg

	苯并[a]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	苯并[a]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	苯并[b]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.2mg/kg

	苯并[k]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	䓛
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	二苯并[a,h]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	茚并[1,2,3-cd]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	萘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	0.09mg/kg

	pH
	土壤pH的测定 NY/T 1377-2007
	/

	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 021-2019
	6mg/kg

	氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物的测定分光光度法 HJ 745-2015
	0.04mg/kg

	氨氮
	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012
	0.10mg/kg

	挥发酚
	土壤和沉积物挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ998-2018
	0.3mg/kg

	硫化物
	土壤和沉积物硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ-833-2017
	0.04mg/kg



（5）检测结果
45项常规项目检测结果见表5.4-17，石油烃等其他特征污染物检测结果见表5.4-18。
表5.4-17土壤45项检测结果一览表
	采样时间：2026年6月4日
	项目区东北侧上风向（S1）13#
	0~0.2m

	检测项目
	结   果
	限值
	单 位
	检测项目
	结   果
	限值
	单 位

	砷
	6.68
	60
	mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	0.5
	mg/kg

	镉
	6.58
	65
	mg/kg
	氯乙烯
	ND
	0.43
	mg/kg

	六价铬
	ND
	5.7
	mg/kg
	苯
	ND
	4
	mg/kg

	铜
	19.9
	18000
	mg/kg
	氯苯
	ND
	270
	mg/kg

	铅
	40.2
	800
	mg/kg
	1,2-二氯苯
	ND
	560
	mg/kg

	汞
	1.6
	38
	mg/kg
	1,4-二氯苯
	ND
	20
	mg/kg

	镍
	33.6
	900
	mg/kg
	乙苯
	ND
	28
	mg/kg

	四氯化碳
	ND
	2.8
	mg/kg
	苯乙烯
	ND
	1290
	mg/kg

	氯仿
	ND
	0.9
	mg/kg
	甲苯
	ND
	1200
	mg/kg

	氯甲烷
	ND
	37
	mg/kg
	邻-二甲苯
	ND
	640
	mg/kg

	1,1-二氯乙烷
	ND
	9
	mg/kg
	间+对-二甲苯
	ND
	570
	mg/kg

	1,2-二氯乙烷
	ND
	5
	mg/kg
	硝基苯
	ND
	76
	mg/kg

	1,1-二氯乙烯
	ND
	66
	mg/kg
	苯胺
	ND
	260
	mg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	596
	mg/kg
	2-氯酚
	ND
	2256
	mg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	54
	mg/kg
	苯并[a]蒽
	ND
	15
	mg/kg

	二氯甲烷
	ND
	616
	mg/kg
	苯并[a]芘
	ND
	1.5
	mg/kg

	1,2-二氯丙烷
	ND
	5
	mg/kg
	苯并[b]荧蒽
	ND
	15
	mg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	10
	mg/kg
	苯并[k]荧蒽
	ND
	151
	mg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	6.8
	mg/kg
	䓛
	ND
	1293
	mg/kg

	四氯乙烯
	ND
	53
	mg/kg
	萘
	ND
	70
	mg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	840
	mg/kg
	二苯并[a,h]蒽
	ND
	1.5
	mg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	2.8
	mg/kg
	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	15
	mg/kg

	三氯乙烯
	ND
	2.8
	mg/kg
	/
	/
	/
	/



表5.4-18土壤特征污染物检测结果一览表
	检测项目
	结   果
	限 值
	单 位

	
	拟建焦油氨水分离装置区S2
	拟建焦油罐区S3
	拟建污水处理站S4
	
	

	
	0~0.5
	0.5~1.5
	1.5~3
	0~0.5
	0.5~1.5
	1.5~3
	0~0.5
	0.5~1.5
	1.5~3
	/
	m

	pH值
	8.3
	8.2
	8.2
	8.2
	8.1
	8.7
	9.0
	9.8
	8.8
	/
	无量纲

	总氰化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	135
	mg/kg

	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	挥发酚
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4
	mg/kg

	氨氮
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	mg/kg

	石油烃
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4500
	mg/kg

	检测项目
	结   果
	限 值
	单 位

	
	现有项目污水站S6
	现有项目焦油罐区附近S7
	拟建原煤棚S5
	厂区西南角下风向S8
	
	

	
	0~0.5
	0.5~1.5
	1.5~3
	0~0.5
	0.5~1.5
	1.5~3
	0~0.2
	0~0.2
	/
	m

	pH值
	8.3
	8.6
	9.0
	8.1
	8.2
	8.2
	9.4
	9.0
	/
	无量纲

	总氰化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	135
	mg/kg

	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	挥发酚
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4
	mg/kg

	氨氮
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	mg/kg

	石油烃
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4500
	mg/kg



（6）评价标准与评价方法
①评价标准
建设用地土壤环境评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1和表2建设用地土壤污染风险第二类筛选值作为评价标准；
②评价方法
土壤环境质量现状采用单因子评价方法评价，计算公式如下：
Pi=Ci/Si
式中：
Pi——土壤中污染物/i/的污染指数；
Ci——土壤中污染物/i/的实测含量（mg/kg）；
Si——土壤污染物的评价标准（mg/kg）。
土壤环境质量现状评价结果见表5.4-19。
表5.4-19土壤45项评价结果一览表
	采样时间：2026年6月4日
	项目区东北侧上风向（S1）13#
	0~0.2m

	检测项目
	结   果
	限值
	单 位
	检测项目
	结   果
	限值
	单 位

	砷
	0.11
	60
	mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	-
	0.5
	mg/kg

	镉
	0.10
	65
	mg/kg
	氯乙烯
	-
	0.43
	mg/kg

	六价铬
	/
	5.7
	mg/kg
	苯
	-
	4
	mg/kg

	铜
	0.00
	18000
	mg/kg
	氯苯
	-
	270
	mg/kg

	铅
	0.05
	800
	mg/kg
	1,2-二氯苯
	-
	560
	mg/kg

	汞
	0.04
	38
	mg/kg
	1,4-二氯苯
	-
	20
	mg/kg

	镍
	0.04
	900
	mg/kg
	乙苯
	-
	28
	mg/kg

	四氯化碳
	-
	2.8
	mg/kg
	苯乙烯
	-
	1290
	mg/kg

	氯仿
	-
	0.9
	mg/kg
	甲苯
	-
	1200
	mg/kg

	氯甲烷
	-
	37
	mg/kg
	邻-二甲苯
	-
	640
	mg/kg

	1,1-二氯乙烷
	-
	9
	mg/kg
	间+对-二甲苯
	-
	570
	mg/kg

	1,2-二氯乙烷
	-
	5
	mg/kg
	硝基苯
	-
	76
	mg/kg

	1,1-二氯乙烯
	-
	66
	mg/kg
	苯胺
	-
	260
	mg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	-
	596
	mg/kg
	2-氯酚
	-
	2256
	mg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	-
	54
	mg/kg
	苯并[a]蒽
	-
	15
	mg/kg

	二氯甲烷
	-
	616
	mg/kg
	苯并[a]芘
	-
	1.5
	mg/kg

	1,2-二氯丙烷
	-
	5
	mg/kg
	苯并[b]荧蒽
	-
	15
	mg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	-
	10
	mg/kg
	苯并[k]荧蒽
	-
	151
	mg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	-
	6.8
	mg/kg
	䓛
	-
	1293
	mg/kg

	四氯乙烯
	-
	53
	mg/kg
	萘
	-
	70
	mg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	-
	840
	mg/kg
	二苯并[a,h]蒽
	-
	1.5
	mg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	-
	2.8
	mg/kg
	茚并[1,2,3-cd]芘
	-
	15
	mg/kg

	三氯乙烯
	-
	2.8
	mg/kg
	/
	/
	/
	/



从表中可以看出，项目区及附近建设用地各检测点的检测项目均远低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1和表2建设用地土壤污染风险第二类筛选值。
[bookmark: _Toc462]生态环境现状调查与评价
生态功能区划定位
根据新疆生态功能区划，本项目所在区域位于天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，哈密盆地绿洲节水农业生态功能区。
本区的主要生态服务功能为：工农业产品生产、荒漠化控制、煤炭资源开发；主要生态环境问题为：严重缺水、矿区环境污染、工业污染、土壤板结和盐碱化、风沙危害、干热风危害；主要生态敏感因子、敏感程度为：土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化轻度敏感；主要保护目标为：保护绿洲农田、保护坎儿井、保护城镇人居环境。
土壤类型
项目所在南部循环经济产业园土壤类型以棕漠土为主，其中石膏盐盘棕漠土占有较大的面积，另外也有流动风沙土、残余盐土等，在人工绿洲中有古老的绿洲黄土分布。规划区无耕地、无农田，属于未利用地，土壤基本未受人为活动污染，基本保持近乎原始状态的面貌。土壤质地以砂砾质和砾质为主。
植被
项目所在南部循环经济产业园大部分位于嘎顺戈壁，降水稀少，无常年地表径流，主要为裸地和稀疏植被景观，生态系统极其脆弱，非常容易破坏，一旦破坏，恢复相当困难。该区域地下水位在2.95～15m不等，自然植被有柽柳、假木贼、琵琶柴、骆驼刺、盐生草等，分布极不均匀，植被盖度在1%以下，大部分地表裸露，因此，这些地区应以保护地表为主，防止地表结皮层破坏，而进一步引起沙化沙尘暴等生态问题。 
野生动物
项目所在南部循环经济产业园区域也属荒芜的戈壁，有少量的戈壁野生动物，虽然这里为野骆驼、鹅喉羚等国家一、二类保护动物的分布区，但由于植被稀疏和人类的频繁活动已很难见到其踪迹。近些年来，由于保护管理有力，鹅喉羚在2个工业园区偶有出现。
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[bookmark: _Toc16098][bookmark: _Toc10370][bookmark: _Toc5232][bookmark: _Toc1681][bookmark: _Toc8582] 施工期生态环境影响评价及污染防治措施
本项目位于哈密工业园南部循环经济产业园新疆腾翔镁制品有限公司现有厂区预留空地内。项目在整个施工期，主要污染因子有各种建筑施工机械在运转中产生的噪声、建筑施工引起的扬尘、建筑施工废水以及施工固废，这些都会对周围环境产生一定的影响。
[bookmark: _Toc31524][bookmark: _Toc10656][bookmark: _Toc24112][bookmark: _Toc27517][bookmark: _Toc16706]工程建设内容
根据本项目的设计建设内容，项目总的建设内容包括炭化炉主体、煤棚、储罐、各类池体及配套的环保工程等。施工活动为各类设备安装及基础施工等，项目施工期污染物主要有废水、扬尘、噪声、固废等。
[image: 工艺流程图(1)]
图6.1-1施工期工艺流程及产污环节图
[bookmark: _Toc4300][bookmark: _Toc7344][bookmark: _Toc3179][bookmark: _Toc21570][bookmark: _Toc4430][bookmark: _Toc30177]施工期污染源分析
施工期间对环境产生的影响主要为土石方挖掘、土建施工、交通运输和机械设备的安装、调试等，产生的主要污染物粉尘、噪声、生产生活污水和固体废弃物等对区域环境造成影响。这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。
[bookmark: _Toc27627][bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc12027]施工期废气源强
施工期大气环境污染主要来自施工扬尘、运输车辆产生的道路扬尘、施工机械排放的废气及大型运输车辆排放的尾气等。项目不同施工阶段主要大气污染源及污染物详见表6.2-1。
表6.2-1本项目施工期大气污染源及主要污染物一览表
	施工阶段
	主要污染源
	主要污染物

	土石方、桩基工程阶段
	裸露地面、土方堆场，土方装卸过程
	TSP

	
	打桩机、挖掘机、铲车、运输卡车等
	NOx、CO、THC

	建筑构筑工程阶段
	建材堆场，建材装卸过程、混凝土搅拌、加料过程，进出场地车辆行驶
	TSP

	
	运输卡车、混凝土搅拌机
	NOx、CO、THC

	建筑装修工程阶段
	废料、垃圾堆放
	TSP

	
	漆类、涂料
	VOCs

	设备现场加工
	设备现场切割、焊接
	颗粒物

	工地施工期采暖
	采用电暖器进行采暖
	/



项目施工期间装卸、转运、建筑材料砂石的运输过程及土石方开挖过程，使地表结构受损，植被遭到完全破坏。在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，飘浮在空气中，使局部空气环境中TSP浓度增加，造成地表扬尘污染环境，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。
施工中灰土拌合过程产生的施工扬尘，有关资料表明，搅拌站下风向TSP浓度明显高于上风向，其扬尘的影响范围基本在下风向100～150m左右，中心处的浓度接近10mg/m3。如若遇到大风天气，影响的距离更远一些。其他扬尘有建设材料装卸、取土、物料堆受风起尘等，其影响程度一般小于前者。
另外，本项目建设活动也必然使进出该区域的人流物流增大，特别是汽车运输量的增大，大量的设备和装置通过公路运输，必然会对公路沿线的大气环境造成一定的影响，主要污染因子为粉尘和汽车尾气，本项目运输主要通过当地道路，路况较好，由于汽车行驶带起的扬尘量有限，但应加强管理，防止车辆沿途抛洒造成的环境污染。
[bookmark: _Toc6641][bookmark: _Toc25975][bookmark: _Toc3545]施工期废水源强
施工废水主要为施工过程中产生的生产废水及施工人员的生活污水，若排放不当，将造成土壤及水环境污染。
生产废水主要为打桩废水、车辆冲洗水、商混罐车冲洗水等，主要污染物为COD、SS和石油类，经过隔油沉淀等处理后用于施工用水及洗车用水。
生活污水产生系数按60L/d.人，施工人员按20人计，则生活污水日产生量为1.2m3；生活污水主要为粪便污水、洗浴废水等，主要污染因子为有机物，其BOD约200mg/L，COD约400mg/L，SS在200mg/L左右。
[bookmark: _Toc30990][bookmark: _Toc124688048][bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc137452672][bookmark: _Toc15701]施工期噪声源强
项目施工期间，噪声主要来自建筑施工、装修过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。《环境噪声与振动控制工程设计导则》（HJ2034-2013）附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值，具体见表6.2-2。
表6.2-2施工机械噪声源强噪声表
	施工设备名称
	距声源5m
	距声源10m
	施工设备名称
	距声源5m
	距声源10m

	液压挖掘机
	82～90
	78～86
	振动夯锤
	92～100
	86～94

	电动挖掘机
	80～86
	75～83
	打桩机
	100～110
	95～105

	轮式装载机
	90～95
	85～91
	静力压桩机
	70～75
	68～73

	推土机
	83～88
	80～85
	风镐
	88～92
	83～87

	移动式发电机
	95～102
	90～98
	混凝土输送泵
	88～95
	84～90

	各类压路机
	80～90
	76～86
	商砼搅拌车
	85～90
	82～84

	重型运输车
	82～90
	78～86
	混凝土震捣器
	80～88
	75～84

	木工电锯
	93～99
	90～95
	云石机、角磨机
	90～96
	84～90

	电锤
	100～105
	95～99
	空压机
	88～92
	83～88



[bookmark: _Toc12122][bookmark: _Toc15852][bookmark: _Toc137452673][bookmark: _Toc124688049][bookmark: _Toc29671]施工期固废源强
本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目占地面积168414m2，建筑面积为33290.1m²，在构筑物建造过程中产生的建筑垃圾，主要成分以废混凝土、废砖、废木料、废钢材等惰性材料为主。根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20～50kg/m²之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。本项目建筑垃圾产生量按35kg/m²进行计算，则产生量约1165.15t。
（2）生活垃圾
施工期间生活垃圾按每人每天产生垃圾量按0.5kg计算，项目施工期间施工人员约20人，施工人员产生的生活垃圾约为10kg/d，生活垃圾产生量约0.3t/月，项目施工期约12个月，总垃圾产生量为3.6t，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾填埋场填埋处置。
[bookmark: _Toc29321][bookmark: _Toc124688050][bookmark: _Toc3185][bookmark: _Toc137452674][bookmark: _Toc4670][bookmark: _Toc106214480][bookmark: _Toc3660]施工期辐射源强
本项目在施工期会进行设备探伤工作，当X射线探伤机在开机并处于出束状态（曝光状态）时，会发出X射线，对周围环境产生辐射影响。X射线随着探伤机器的开、关而产生和消失。
[bookmark: _Toc9274][bookmark: _Toc13685][bookmark: _Toc17473][bookmark: _Toc28456][bookmark: _Toc23082]施工期环境影响分析及防治措施
[bookmark: _Toc15727][bookmark: _Toc11611][bookmark: _Toc19347][bookmark: _Toc6674]施工期大气环境影响分析及防治措施
本项目建设过程中有大型的挖土、填土作业，其主要的大气污染源为：基坑开挖、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程中产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。
施工期扬尘影响及污染防治措施
（1）施工期扬尘环境影响
开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，则在施工过程中因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏撒及出现风吹扬尘；漏撒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。
施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。
（2）施工扬尘的防治措施
施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，且扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。因此，施工单位在施工过程中必须采取相应的减尘、降尘措施，来减轻扬尘对周边环境敏感点的影响。
施工单位应采取以下措施减缓扬尘污染：
①将扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门、举报方式与途径等信息张贴在施工围挡外围，接受社会监督；
②在施工现场配备扬尘污染防治管理人员，按日做好包括覆盖面积、出入洗车次数及持续时间、洒水次数及持续时间等内容的扬尘污染防治措施实施情况记录；
③在施工工地周围设置连续硬质密闭围挡或者围墙。工程竣工验收阶段，需要拆除围挡、围墙及防溢座的，采取有效措施防治扬尘污染。不具备条件设置围挡或者围墙的，采取有效的扬尘污染防治措施；
④施工工地出入口通道不得有泥浆、泥土和建筑垃圾；出入口内侧应设置混凝土振捣器洗车设施和沉淀池，配备高压冲洗装置；确实不具备条件设置混凝土振捣的洗车设施和沉淀池的，应当设置车辆冲洗设施，确保驶离工地的机动车冲洗干净；
⑤按时对作业的裸露地面进行洒水；四十八小时内不作业的裸露地面采取定时洒水等扬尘污染防治措施；超过四十八小时不作业的，采取覆盖等扬尘污染防治措施；超过三个月不作业的，采取绿化、铺装或者遮盖等扬尘污染防治措施；
⑥在施工工地的出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区、主要通道等区域进行硬底化，并安装喷淋设备等扬尘污染防治设施；
⑦在施工工地堆放的砂石等工程材料密闭存放或者覆盖；及时清运建筑土方、工程渣土和建筑垃圾，无法及时清运的，采用封闭式防尘网遮盖，并定时洒水；不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输；
⑧土石方、地下工程、拆除和爆破等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水、湿法施工等扬尘污染防治措施；
⑨设置泥浆池、泥浆沟，确保施工作业产生的泥浆不溢流；
⑩在施工工地依法使用袋装水泥或现场搅拌混凝土的，采取封闭、降尘等有效的扬尘污染防治措施；运送散装物料、建筑垃圾和工程渣土的，采取覆盖措施，禁止高空抛掷、扬撒。
⑪施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当不断在作业表面采取洒水、喷雾等措施；对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施；使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水。
另外，建筑材料运输车辆的行驶会产生大量的扬尘，扬尘产生量与车速和路面清洁度有关：在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。
抑制车辆行驶产生的扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可以看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。
表6.3-1施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3
	距离
	5m
	20m
	50m
	100m

	TSP小时平均浓度
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60



综上所述，在施工期对运输的道路及时清扫和浇水，对易起尘物料采取遮盖，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采取预拌混凝土等措施后，可最大程度减少本项目施工期扬尘排放量，避免对周围大气环境产生明显的不利影响。
施工机械和运输车辆排放的尾气
施工机械一般采用柴油作为动力，施工运输车辆如自卸车和载重汽车等通常是大型柴油车，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，这些酸性气体的排放将对项目所在区域的大气环境质量产生一定程度的影响。
施工期燃油机械设备较多，对燃柴油的大型运输车辆、推土机，需要安装尾气净化器，尾气应达标排放，对车辆的尾气排放进行监督管理。
从施工场地周边情况来看，场地四周为工业厂房、空地等，此外，区域高层建筑较少，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对附近村落等敏感点处的环境空气质量造成明显影响。
[bookmark: _Toc570][bookmark: _Toc6849][bookmark: _Toc23621][bookmark: _Toc13417]施工期水环境影响分析及防治措施
施工期产生的废污水影响分析
施工期废水主要来自施工废水及施工人员的生活污水。
（1）施工废水
施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员冲洗手脚及身上的粉尘、泥巴、混凝土浆料等产生的污水。由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：
①施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放会对土壤及地下水污染。
②施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放会对土壤及地下水污染。
（2）施工生活污水
施工生活污水排入园区污水处理厂处理。
施工期水污染防治措施
（1）建设导流沟
在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流。
（2）建设蓄水池
在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，另外也可以收集施工废水，待静置后可回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。
（3） 施工生活污水依托现有项目设施，通过化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。
严格按照上述污染防治措施进行施工，本项目施工期所产生的废水将不会对周围环境造成明显不良影响。
[bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc29989][bookmark: _Toc2424][bookmark: _Toc21417]施工期噪声环境影响分析及防治措施
声环境影响预测分析
（1）预测模式
施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
（2）预测结果
根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表6.3-2。
表6.3-2主要施工项目不同距离处的噪声值  单位：dB（A）
	距离(m)
设备名称
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	液压挖掘机
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	电动挖掘机
	66
	60
	56
	54
	52
	50
	48

	轮式装载机
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	57

	推土机
	68
	62
	58
	56
	54
	52
	50

	移动式发电机
	82
	76
	72
	70
	68
	66
	64

	各类压路机
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	重型运输车
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	木工电锯
	79
	73
	69
	67
	65
	63
	61

	电锤
	85
	79
	75
	73
	71
	69
	67

	振动夯锤
	80
	74
	70
	68
	66
	64
	62

	打桩机
	90
	84
	80
	78
	76
	74
	72

	静力压桩机
	55
	49
	45
	43
	41
	39
	37

	风镐
	72
	66
	62
	60
	58
	56
	54

	混凝土输送泵
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	57

	商砼搅拌车
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	混凝土振捣器
	68
	62
	58
	56
	54
	52
	50

	云石机、角磨机
	76
	70
	66
	64
	62
	60
	58

	空压机
	72
	66
	62
	60
	58
	56
	54



由表6.3-2可知，单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间则需在120m以外才能达到要求。
施工期间噪声影响防治措施
该项目施工时间较长，为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令 第七十号）和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关要求，做好以下几点：
（1）禁止使用冲击式打桩机，所有打桩工序均采用沉管灌注桩；
（2）施工单位要加强操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业。如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等；
（3）施工期间对于噪声值较高的搅拌机等设备需放置于远离居民的地方，对于固定设备需设操作棚或临时声屏障；
（4）禁止在夜间施工，因工艺因素或其他特殊原因确需夜间施工的应提前向当地生态环境部门申请夜间施工许可，并依法接受监督。
（5）合理布局施工场地，尽量减小受噪声影响的范围，对于位置相对固定的较大噪声源，如混凝土搅拌机等应布置在工业场地中部，同时对搅拌机应搭设临时围挡设施。对机械操作人员采取轮流工作制，以减少工人接触高噪声的时间，并要求佩戴防护耳塞。
（6）加强车辆运输管理，运输任务尽量安排在昼间进行；如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告公民，以便取得谅解。
[bookmark: _Toc19660][bookmark: _Toc13835][bookmark: _Toc30162][bookmark: _Toc24023]施工期固体废物环境影响分析及防治措施
施工期间固体废物环境影响
根据土石方平衡及弃土情况调查，本项目施工期土石方均用于项目区自身回填，无弃方，因此不会有废土石方产生。在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会产生废建筑材料。
项目施工期需建设的厂房总建筑面积约为33290.1m2，根据污染源分析，本项目在建设期将产生116.515吨建筑垃圾，其主要成分为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。如不妥善处理这些建筑固体废物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容和交通。
生活垃圾则包括塑料袋、废纸、各种玻璃瓶等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭，影响周围空气环境。
施工期间固体废弃物处置措施
（1） 施工营地设置生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处理；建筑垃圾委托有资质的运输单位运送至政府指定建筑垃圾处理场统一处理。
（2） 固体废物临时堆场集中设置，堆场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆场四周开挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流。
（3） 固体废物的运输车辆应配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作；运输桥梁施工废渣的车辆车厢应具有较好的密封性，不得有渗漏现象。
[bookmark: _Toc11744][bookmark: OLE_LINK185]拆除工程环境影响分析及治理措施
拆除工程环境影响分析
本项目建设投产后原有项目主体工程及配套设施均需要拆除，在拆除过程中会产生废气、废水、固废及噪声等，控制不好可能会对环境空气、地下水、土壤等造成污染。
[bookmark: _Toc11192]拆除工程污染防治措施要求
本项目建设完成后现有项目的主体工程和配套设施全部拆除，拆除时，应根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环境保护部公告2017年第78号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》和《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）相关要求，制定拆除活动的污染防治方案，并对拆除的固体废物采取合理的收集处置措施，防止废水、固体废物对土壤的影响。具体如下：
（1）前期准备
在施工开始前，认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形，专门编制《拆除活动环境应急预案》（以下简称《环境应急预案》），同时储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强拆除过程中的风险防控；组织编制《企业拆除活动污染防治方案》，并报管理部门备案；在实施过程中及时完善和调整《企业拆除活动污染防治方案》，并将拆除活动过程中的污染防治相关资料归档。
编制的《企业拆除活动污染防治方案》应明确以下内容：
①拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求，重点防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤。
②针对周边环境特别是环境敏感点的保护，关于防止水、大气污染的要求。如防止挥发性有机污染物、有毒有害气体污染大气的要求，扬尘管理要求（包括现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建（构）筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业）等。
③统筹考虑落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号），做好与后续污染地块场地调查、风险评估等工作的衔接。
（2）组织实施拆除活动
建设单位可自行组织拆除工作或委托具备相应能力的施工单位开展拆除工作。特种设备、装备的拆除和拆解需委托专业机构开展。实施过程中，应当根据现场的情况和土壤、水、大气等污染防治的需要，及时完善和调整《企业拆除活动污染防治方案》。
①设备拆除前应及时清除各种槽罐的物料，将残余物料分类妥善处理，做好相关处置去向的单据记录以备查询；对于拆除过程中产生的废水，应集中收集处置，禁止任意排放；对于设备清洗、拆除过程可能产生有毒有害气体的，应当在相对封闭的空间内操作，并设置气体收集系统和净化处理装置。
②拆除活动中应尽量减少固体废物的产生，对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、第I类一般工业固体废物、第Ⅱ类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的水泥硬化等防渗漏措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。
③应对设备拆除过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置，并执行危险废物转移联单制度；属于一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。
④拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，应采取临时收集处理措施；物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏；对现场遗留的污水、废水以及拆除过程中产生的废水等，应当制定后续处理方案。
（3）拆除活动环境保护工作总结
拆除活动结束后，建设单位应组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》。
（4）拆除活动污染防治资料管理
业主单位应保存拆除活动过程中的污染防治相关资料并归档，如《污染防治方案》《环境应急预案》《总结报告》等，以及在拆除过程中环境检测和污染物处理处置等活动的监测报告、处理处置协议/合同复印件、危险废物转移联单等，为后续污染地块调查评估提供基础信息和依据。如拆除活动过程中实施了环境监理，应同时保存环境监理方案、环境监理报告等资料。
（5）各构筑物拆除专项污染防治措施
本项目拆除工程包括现有老旧半焦炉拆除、污水站拆除、焦油罐区、氨水罐区及配套设施拆除，拆除过程中应采取以下专项环境管理措施：
①拆除期扬尘控制：建构筑物拆除作业采取湿法拆除工艺，拆除过程中持续洒水降尘；拆除现场设置雾炮机、喷淋装置等降尘设施，拆除工作面保持湿润；拆除后的建筑垃圾及时洒水湿润并覆盖防尘网，严禁高空抛撒建筑垃圾；运输车辆加盖篷布，出场前冲洗车轮及车身，防止带泥上路；大风天气（风速≥5级）停止拆除作业。
②拆除期噪声控制：合理安排拆除作业时间，夜间（22:00—次日6:00）禁止进行产生高噪声的拆除作业；选用低噪声拆除设备，对高噪声设备采取减振、隔声措施；加强设备维护保养，确保设备正常运行，减少异常噪声；施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
③建筑垃圾管理：拆除产生的建筑垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，可回收利用的钢材、耐火材料等交由物资回收单位回收利用；不可回收利用的建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场合规处置，严禁随意倾倒；建筑垃圾临时堆放点设置围挡并覆盖防尘网，堆放时间不超过7天；建立建筑垃圾清运台账，记录产生量、清运量、处置去向等信息。
④含石棉废物管理：现有炭化炉炉顶辅助煤箱与炉体间采用石棉及特制泥浆密封，拆除过程中产生的含石棉废物属于危险废物（废物代码900-031-36）。拆除前对石棉密封部位进行喷水湿润，防止石棉纤维飞扬；拆除作业人员佩戴防尘口罩、防护服等个人防护装备；含石棉废物采用双层塑料袋密封包装，外层加套编织袋，包装外粘贴危险废物标签，注明废物名称、类别、代码、产生日期等信息；包装后的含石棉废物暂存于危废贮存库，建立危险废物管理台账，委托具有相应资质的单位进行处置，执行危险废物转移联单制度；含石棉废物拆除、收集、包装、暂存、转运全过程实施旁站监理并录像存档。
⑤污水站拆除管理：污水站拆除前，应将站内剩余生产废水、污泥等全部清理完毕，剩余废水送废水焚烧炉高温焚烧处置，污泥经检测鉴别后按属性合规处置；拆除过程中对污水池、管道、设备进行清洗，清洗废水收集后送废水焚烧炉处置；污水站拆除产生的含油污泥、废药剂、废滤料等属于危险废物，应分类收集、专用容器暂存，委托有资质单位处置；拆除后对污水站原址土壤进行检查，发现污染及时采取治理措施。
⑥焦油罐区拆除管理：焦油罐拆除前，应将罐内残留焦油全部清理回收，焦油渣（废物代码252-002-11/252-004-11）属于危险废物，应采用专用容器收集暂存，委托有资质单位处置或送炭化炉掺配焚烧处置；拆除过程中对罐体、管道进行蒸汽吹扫或清洗，吹扫废气收集后送有机废气治理装置处理，清洗废水收集后送废水焚烧炉处置；拆除现场设置围堰，防止残留焦油泄漏污染土壤和地下水；焦油罐区拆除后对原址土壤及地下水进行检测，发现污染及时治理。
⑦氨水罐区拆除管理：氨水罐拆除前，应将罐内剩余氨水全部清理回收利用或送废水焚烧炉处置；拆除过程中对罐体、管道进行清洗，清洗废水收集后送废水焚烧炉处置；拆除现场设置氨气收集设施，防止拆除过程中氨气无组织排放；氨水罐区拆除产生的废氨水、含氨污泥等按危险废物管理，委托有资质单位处置；拆除后对原址土壤进行检查，发现污染及时采取治理措施。
综上，拆除工程应严格按照上述要求开展，并在施工期采取相应的环保治理措施，严格按照相关规定执行，最大限度减少施工期间对周围环境的不利影响。
[bookmark: _Toc488156231][bookmark: _Toc9615][bookmark: _Toc533497518][bookmark: _Toc488156715][bookmark: _Toc486580769][bookmark: _Toc1723][bookmark: _Toc22183] 运营期生态环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc20651][bookmark: _Toc1568] 运营期大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc22020]气象特征
区域气象资料统计
本项目地面气象观测资料采用哈密气象观测站（站号：52203）的资料。哈密气象站是本项目周围最近的气象站，位于本项目东北方向15.2km处，等级为基准站，地理位置为，海拔737.2m，观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照等，气象资料符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中地面气象观测站与项目距离＜50km的相关要求。
观测气象数据信息表，见表7.1-1。
表7.1-1观测气象数据信息表
	气象站
名称
	气象站
编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离（m）
	海拔（m）
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	N
	E
	
	
	
	

	哈密气象站
	52203
	基准站
	
	
	
	737.2
	2024年
	风向、风速、总云、低云、干球温度。



本次评价收集了哈密气象站20年统计的常规气象观测资料，见表7.1-2。
表7.1-2近20年数据年均值统计表
	year
	气温 ℃
	降水 mm
	相对湿度 %
	日照时长 h
	平均风速 m/s

	2005
	10.4
	66.1
	43
	3401.1
	1.5

	2006
	10.6
	29.3
	47
	3407.6
	1.5

	2007
	11.2
	55.7
	42
	3516.2
	1.4

	2008
	10.8
	42.1
	41
	3535.4
	1.4

	2009
	10.8
	31.2
	41
	3672.9
	1.4

	2010
	10.5
	64.9
	41
	3592.8
	1.5

	2011
	10.5
	22.8
	41
	3670.7
	1.5

	2012
	10
	61.9
	40
	3613
	1.4

	2013
	10.7
	19.3
	43
	3558.3
	1.3

	2014
	10.3
	39.7
	40
	3571.7
	1.2

	2015
	11.4
	78.8
	45
	3367.5
	1.3

	2016
	11.6
	43.2
	44
	3327.9
	1.3

	2017
	11.7
	32
	41
	3159.7
	1.5

	2018
	10.4
	56.9
	40
	3188.6
	1.5

	2019
	11.3
	22
	40
	3081.2
	1.5

	2020
	10.7
	21.7
	38
	3176.4
	1.7

	2021
	11.3
	51.9
	39
	3254
	1.8

	2022
	12.1
	5
	36
	3092.2
	2

	2023
	11.9
	17.4
	37
	3083.9
	2

	2024
	12.1
	28
	43
	3022.8
	1.8



表7.1-3哈密气象观测站近20年气象极值统计数据
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均最高温（℃）
	41.5
	/
	/

	多年平均最低温（℃）
	-21.9
	/
	/

	累年极端最高气温（℃）
	43.8
	2023.7.17
	43.8

	累年极端最低气温（℃）
	-27.2
	2011.1.4
	-27.2

	多年平均气压（hPa）
	930.4
	/
	/

	多年平均相对湿度（%）
	41.10
	/
	/

	多年平均降水量（mm）
	39.5
	/
	/

	多年平均气温（℃）
	11.0
	/
	/

	多年最大日降水量（mm）
	21.9
	2015.6.18
	21.9

	灾害天气统计
	多年平均雷暴日数
	4.3
	/
	/

	
	多年平均冰雹日数
	0.1
	/
	/

	
	多年平均大风日数
	2.5
	/
	/

	多年实测极大风速（m/s）
	22.4
	2022.5.25
	22.4

	多年平均风速（m/s）
	1.5
	/
	/

	多年平均日照时长（h）
	3365.0
	/
	/

	多年平均静风频率（%）
	4.3
	/
	/



表7.1-4哈密气象观测站近20年风频风向统计数据
	year
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	2005
	3
	4
	10
	18
	11
	8
	8
	6
	4
	3
	3
	4
	4
	5
	6
	5
	0

	2006
	3
	6
	15
	14
	9
	7
	7
	5
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	4

	2007
	3
	7
	20
	11
	8
	7
	5
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	3
	4

	2008
	3
	7
	19
	13
	9
	7
	6
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	5

	2009
	3
	8
	18
	12
	9
	7
	6
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	2010
	3
	6
	17
	11
	10
	9
	6
	4
	3
	3
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4

	2011
	3
	6
	18
	12
	9
	7
	5
	4
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	5
	3
	4

	2012
	3
	6
	16
	12
	11
	7
	6
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	5
	5
	3
	5

	2013
	3
	7
	14
	13
	11
	6
	5
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	5
	4
	3
	8

	2014
	3
	8
	12
	11
	11
	7
	5
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	4
	2
	10

	2015
	3
	7
	12
	11
	12
	8
	5
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	9

	2016
	3
	8
	12
	10
	12
	8
	5
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	3
	8

	2017
	4
	9
	13
	12
	12
	8
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	4
	4
	3
	4

	2018
	6
	11
	13
	11
	12
	7
	4
	3
	3
	3
	5
	4
	5
	5
	4
	3
	4

	2019
	5
	10
	13
	11
	11
	7
	3
	3
	3
	3
	5
	5
	6
	5
	4
	4
	4

	2020
	5
	7
	12
	13
	11
	8
	4
	3
	3
	3
	4
	6
	6
	5
	4
	4
	2

	2021
	6
	9
	12
	14
	9
	6
	5
	4
	3
	3
	3
	5
	5
	4
	4
	3
	2

	2022
	6
	9
	10
	14
	11
	7
	6
	4
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	2

	2023
	5
	8
	9
	12
	13
	7
	6
	4
	3
	3
	4
	5
	6
	5
	4
	4
	2

	2024
	5
	8
	8
	13
	15
	8
	6
	4
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	2




图7.1-1哈密市气象站近20年风玫瑰图
评价基准年污染气象
本次评价收集了哈密气象观测站（52203）2024年逐日、逐次的常规气象观测资料，位于本项目东北方向15.2km处，等级为基准站，地理位置为，海拔756m，观测数据可满足本项目大气环境影响预测分析的需要。
（1）温度
根据哈密市气象站2024年统计资料，年平均气温月变化情况见表7.1-5，2024年平均气温月变化曲线见图7.1-2。从年平均气温月变化资料中可以看出当地全年7月最热，平均温度为28.2℃，1月份最冷，月平均温度为-10.2℃。
表7.1-5哈密市2024年各月平均温度变化统计表
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	温度
/℃
	-10.3
	-3.1
	6.8
	15.5
	21.3
	26.4
	28
	26.1
	19
	10.1
	0.6
	-8.4


[image: 腾翔镁业环评 (5)]
图7.1-2哈密市2024年各月平均温度变化曲线图
（2）风速
哈密市气象站2024年风速月变化见表7.1-6，图7.1-3。
表7.1-6 2024年平均风速的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10
月
	11
月
	12
月

	风速（m/s）
	1.3
	1.4
	1.8
	2.1
	1.9
	1.7
	1.6
	1.5
	1.3
	1.3
	1.3
	1.2



[image: 腾翔镁业环评 (2)]
图7.1-3哈密市2024年各月平均风速变化曲线图
（3）风向、风频
当地风频的月变化情况见表7.1-7，风频的季变化及年变化情况见表7.1-8，当地2024年1月至2024年12月四季及全年风玫瑰见图7.1-4

表7.1-7哈密市2024年各月、季及全年风向频率表%
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	6.4
	16.2
	17.8
	11.1
	6.5
	4.9
	3.7
	3.5
	3.7
	3.6
	3.2
	3.6
	3.5
	3.3
	2.1
	1.9
	4.8

	二月
	6.3
	14.5
	13.3
	10.3
	6.5
	5.6
	3.6
	3.1
	3.1
	3.9
	4.5
	5.3
	5.5
	4.9
	2.2
	3.2
	4.1

	三月
	6
	12.4
	12.4
	9.8
	8.2
	6.5
	3.8
	3.9
	2.6
	3.3
	4.4
	6.7
	6.5
	4.8
	2.6
	2.7
	3.2

	四月
	6.3
	13.1
	10.3
	9.3
	8.1
	6.4
	3.3
	2.6
	3
	3.1
	5.3
	6.7
	7.1
	5.4
	3.8
	3.9
	3

	五月
	6.7
	13.9
	9.8
	9.2
	7.5
	5.3
	3.9
	2.9
	2.8
	4.6
	4.7
	5.6
	4.6
	5.2
	4.1
	4.9
	4

	六月
	6.5
	13.4
	9.8
	10
	6.8
	4.9
	3.8
	3.2
	2.8
	4.7
	4.9
	4.8
	4.2
	5.4
	4.4
	4.5
	6.5

	七月
	7.1
	12.2
	11.4
	10.1
	7.3
	4.1
	3.8
	3.5
	3
	3.7
	4.7
	4.5
	4.7
	5.2
	4
	4.4
	5.5

	八月
	8
	11.6
	11.1
	11.8
	7
	4.7
	3.9
	3.1
	2.7
	3.3
	3.7
	3.4
	3.9
	5.4
	4.5
	4.8
	6.3

	九月
	10.7
	13.6
	10.8
	9.5
	5.3
	4
	3.2
	3
	2.5
	3.2
	3.9
	3.5
	3.8
	5
	4.5
	7.2
	6.6

	十月
	11.5
	16.3
	10.7
	10.2
	5.2
	3.5
	3
	2.8
	2.4
	3
	4
	3.6
	4
	4.5
	3.5
	5.5
	5.5

	十一月
	7.4
	14.4
	15.5
	11.8
	6.1
	5.2
	3.5
	3
	2.9
	3.4
	3.3
	4.6
	4
	4.2
	2.6
	3.2
	5.7

	十二月
	5.9
	15
	18.1
	12.8
	6.8
	5.2
	3.1
	4.1
	3.6
	3.2
	3
	3.3
	3.5
	3.3
	2.1
	1.6
	5.4

	春季
	6.3
	13.1
	10.8
	9.4
	7.9
	6.1
	3.7
	3.1
	2.8
	3.7
	4.8
	6.3
	6.1
	5.1
	3.5
	3.8
	3.4

	夏季
	7.2
	12.4
	10.8
	10.6
	7.0
	4.6
	3.8
	3.3
	2.8
	3.9
	4.4
	4.2
	4.3
	5.3
	4.3
	4.6
	6.1

	秋季
	6.8
	12.8
	10.8
	10.0
	7.5
	5.4
	3.8
	3.2
	2.8
	3.8
	4.6
	5.3
	5.2
	5.2
	3.9
	4.2
	4.8

	冬季
	6.2
	15.2
	16.4
	11.4
	6.6
	5.2
	3.5
	3.6
	3.5
	3.6
	3.6
	4.1
	4.2
	3.8
	2.1
	2.2
	4.8

	全年
	6.6
	13.4
	12.2
	10.4
	7.3
	5.3
	3.7
	3.3
	3.0
	3.8
	4.4
	5.0
	5.0
	4.9
	3.5
	3.7
	4.8




图7.1-4哈密市2024年各月、季及全年风向玫瑰图
高空气象资料
高空气象采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室中尺度气象模拟数据。本数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。
[bookmark: _Toc14974]污染源参数
项目污染源计算清单
（1）正常工况
正常工况下，本项目主要有组织废气污染源4个、无组织废气面源8个。项目点源参数见表7.1-8，面源参数见表7.1-9。
（2）非正常工况
非正常工况是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况污染源参数见表7.1-10。
“以新带老”污染源
本次技改提升对兰炭生产线污染源进行了替代。面源替代参数见表7.1-11。
区域拟建、在建污染源参数
[bookmark: OLE_LINK202]根据现场调查，评价范围内与本项目排放污染物有关的拟建及在建项目主要包括：腾翔煤电冶一体化循环经济项目在建部分、哈密振兰福利制造有限责任公司乙炔生产和气体分装项目、新疆曌唐化学有限公司年产2万吨盐酸二甲双胍原料药及年产200亿片盐酸二甲双胍片和年产2500吨盐酸胍生产线项目、哈密通慧德绿色铸造有限公司绿色零碳循环一体化精铸项目和新疆天科隆化学有限公司年产6.2万吨水电解制氢及50万吨绿色草酰胺、80万吨有机高效缓释肥项目。
在建、拟建污染源参数见表7.1-12和表7.1-13。
区域消减源参数
根据中华人民共和国生态环境部办公厅2020年6月29日发布的“关于将巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市和哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函”（环办环评函〔2020〕341号），同意对巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市和哈密市实施环境影响评价差别化政策，新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。
《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》中提到“对于基准年城市环境质量PM2.5/PM10年均值比值小于0.5的不达标城市，一级评价项目同时满足以下条件：地方已发布‘环境空气质量限期达标规划’或‘打赢蓝天保卫战三年行动计划’，或近五年颗粒物（PM10、PM2.5）年均浓度呈下降趋势；新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%；新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%），可认为大气环境影响可接受。对于二级或三级评价项目，不需进一步预测与叠加分析，在开展相应污染源调查、现状环境质量调查等工作后，在符合相应规范及要求前提下，可认为大气环境影响可接受。”
本项目位于哈密高新技术产业开发区南部循环经济产业园，所在城市哈密市基准年环境质量PM2.5/PM10年均值比值为0.403，小于0.5；项目评价等级为一级，五年颗粒物（PM10、PM2.5）年均浓度呈下降趋势；新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率为24.47%，小于100%；新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率6.05%，小于30%。
综上所述，本项目符合该环境影响评价差别化政策文件，可不提供颗粒物（PM10、PM2.5）区域削减方案。



表7.1-8有组织污染源计算参数一览表
	编号
	点源名称
	排气筒底部中心坐标
	海拔
	排气筒
高度
	排气筒
内径
	烟气出口
温度
	烟气流速
	排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	BaP
	NH3
	H2S
	NMHC
	酚类
	氰化氢

	
	单位
	X
	Y
	m
	H(m)
	D(m)
	T(℃)
	V/m/s
	QSO2
	QNO2
	QPM10
	QPM2.5
	QBaP
	QNH3
	QH2S
	QNMHC
	Q酚类
	Q氰化氢

	[bookmark: OLE_LINK34]P1
	[bookmark: OLE_LINK32]原煤卸料破碎、筛分
	119.04
	-537.58
	679.6
	15
	1.2
	25
	12.3
	/
	/
	0.41
	0.205
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	P2
	炉顶布料
	117.58
	-328.4
	680.22
	15
	0.5
	25
	7.1
	/
	/
	0.016
	0.008
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	P3
	废水焚烧炉
	-7.78
	-262.81
	680.38
	20
	1.0
	70
	11.0
	0.695
	4.37
	0.209
	0.1045
	/
	0.278
	/
	0.313
	/
	/

	P4
	有机废气处理装置
	84.79
	-408.58
	680.41
	20
	1.2
	70
	12.3
	/
	/
	0.0085
	0.0042
	0.0000012
	0.012
	0.0015
	0.287
	0.0014
	0.0004

	


表7.1-9无组织污染源计算参数一览表
	编号
	面源名称
	面源起点坐标
	面源海拔
	面源长度
	面源宽度
	与正北向夹角
	面源有效排放高度
	排放工况
	污染物排放速率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	H2S
	NH3
	BaP
	酚类
	氰化氢
	NMHC

	单位
	/
	X
	Y
	m
	m
	m
	°
	m
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	1
	炭化炉区
	83.33
	-284.68
	681.14
	80
	36
	0
	15
	正常
	0.189
	0.0045
	0.0158
	[bookmark: OLE_LINK67]0.000002
	/
	/
	/

	2
	焦油氨水罐区
	254.33
	-255.7
	681.17
	77
	35
	0
	6
	正常
	/
	0.0006
	0.0098
	0.000005
	0.002
	0.0004
	0.0146

	3
	焦油储罐区
	257.25
	-389.77
	681.28
	167
	33
	0
	12
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.167

	4
	装卸车站
	258.52
	-556.89
	678.63
	33
	17
	0
	5
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.031

	5
	污水预处理站
	10.78
	-214.05
	681.11
	60
	30
	0
	5
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.1296

	6
	原煤棚
	-54
	-351.09
	679.86
	116.2
	102.7
	0
	32.15
	正常
	0.883
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7
	兰炭棚
	83.33
	-284.68
	681.14
	116.2
	57.7
	0
	32.15
	正常
	0.552
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8
	沫煤棚
	119.58
	-513.86
	680.41
	116.2
	45
	0
	32.15
	正常
	0.374
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK199]9
	石灰石输送储存
	110.07
	-575.55
	678.52
	5
	5
	0
	15
	正常
	0.00009
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	


表7.1-10非正常工况污染物计算参数一览表
	编号
	点源名称
	排气筒底部中心坐标
	海拔
	排气筒
高度
	排气筒
内径
	烟气出口
温度
	烟气流速
	排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	BaP
	NH3
	H2S
	NMHC
	酚类
	氰化氢

	
	单位
	X
	Y
	m
	H(m)
	D(m)
	T(℃)
	V/m/s
	QSO2
	QNO2
	QPM10
	QPM2.5
	QBaP
	QNH3
	QH2S
	QNMHC
	Q酚类
	Q氰化氢

	P1
	原煤卸料破碎、筛分
	119.04
	-537.58
	679.6
	15
	0.5
	25
	12.3
	/
	/
	12.3
	6.15
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK30]P2
	炉顶布料
	117.58
	-328.4
	680.22
	15
	0.5
	25
	7.1
	/
	/
	0.48
	0.24
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK218]P3
	废水焚烧炉
	-7.78
	-262.81
	680.38
	20
	1.6
	70
	11.0
	23.16
	7.84
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	P4
	有机废气处理装置
	84.79
	-408.58
	680.41
	20
	1.6
	70
	12.3
	/
	/
	1.701
	0.851
	0.00006
	0.2453
	0.0503
	1.9116
	/
	0.0035

	P5
	[bookmark: OLE_LINK42]净化煤气事故放散废气
	-248.24
	-544
	677.1
	50
	0.9
	700
	25.2
	262.79
	[bookmark: OLE_LINK45]109.4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	



表7.1-11替代点源污染物计算参数一览表
	编号
	点源名称
	排气筒底部中心坐标
	海拔
	排气筒
高度
	排气筒
内径
	烟气出口
温度
	烟气流速
	排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	BaP
	NH3
	H2S
	NMHC
	酚类
	氰化氢

	
	单位
	X
	Y
	m
	H(m)
	D(m)
	T(℃)
	V/m/s
	QSO2
	QNO2
	QPM10
	QPM2.5
	QBaP
	QNH3
	QH2S
	QNMHC
	Q酚类
	Q氰化氢

	[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK212]1
	备煤工段废气
	-137.96
	-500.63
	677.31
	15
	0.8
	25
	12.8
	/
	/
	0.325
	0.163
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	半焦烘干
	-217.94
	-301.19
	682.77
	20
	1.0
	120
	8.5
	1.03
	1.49
	0.87
	0.435
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	筛贮焦工段
	-127.84
	-309.29
	675.62
	15
	0.8
	70
	12.2
	/
	/
	0.175
	0.088
	
	
	
	
	/
	/

	注



表7.1-12替代面源污染物计算参数一览表
	编号
	面源名称
	面源起点坐标
	面源海拔
	面源长度
	面源宽度
	与正北向夹角
	面源有效排放高度
	排放工况
	污染物排放速率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	H2S
	NH3
	BaP
	酚类
	氰化氢
	NMHC

	单位
	/
	X
	Y
	m
	m
	m
	°
	m
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	1
	现有炭化炉区
	-218.83
	-417.89
	680.82
	95
	58
	0
	10
	正常
	3.297
	0.018
	0.053
	0.00003
	/
	/
	/

	2
	现有焦油氨水罐区
	-215.27
	-440.1
	681.34
	52
	48
	0
	5
	正常
	/
	0.001
	0.016
	0.000008
	0.003
	0.001
	0.024

	3
	现有焦油储罐区
	-320.01
	-518.34
	681.73
	28
	25
	0
	12
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.386

	4
	现有装卸车站
	-318.75
	-562.51
	682.44
	17
	13
	90
	5
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.051

	5
	现有原煤棚
	-307.39
	-292.44
	680.94
	150
	50
	0
	12
	正常
	0.797
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	现有兰炭棚
	-68.87
	-457.77
	680.69
	127
	110
	0
	12
	正常
	0.707
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	



表7.1-13评价范围内拟建、在建项目有组织点源计算参数一览表
	[bookmark: OLE_LINK233]项目名称
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速
V/m/s
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	PM2.5
	SO2
	NO2
	氨
	H2S
	[bookmark: OLE_LINK215]NMHC

	腾翔煤电冶一体化循环经济项目
	2#白云石筛分G1
	-327.24
	-200.39
	682.86
	25
	0.5
	15.6
	25
	7920
	正常
	0.146
	0.074
	/
	/
	/
	/
	/

	
	3#白云石筛分G1
	-274.45
	-205.41
	683.22
	25
	0.5
	15.6
	25
	7920
	正常
	0.146
	0.074
	/
	/
	/
	/
	/

	
	5#煅烧烟气G2
	-186.48
	-195.36
	683.72
	30
	1.2
	17.0
	105
	7920
	正常
	1.14
	0.57
	5.51
	6.65
	0.52
	/
	/

	
	6#煅烧烟气G2
	-123.64
	-200.39
	680.73
	30
	1.2
	17.0
	105
	7920
	正常
	1.14
	0.57
	5.51
	6.65
	0.52
	/
	/

	
	7#煅白输送G3
	-234.24
	-140.06
	684.34
	25
	0.3
	17.7
	65
	7920
	正常
	0.09
	0.045
	/
	/
	/
	/
	/

	
	8#煅白输送G3
	-141.23
	-112.41
	684.87
	25
	0.3
	11.8
	65
	7920
	正常
	0.06
	0.03
	/
	/
	/
	/
	/

	
	10#焦粉制备G4
	-302.1
	108.79
	684.03
	25
	0.8
	22.1
	50
	7920
	正常
	1.066
	0.534
	/
	/
	/
	/
	/

	
	11#焦粉制备G4
	-121.12
	123.87
	682.06
	25
	0.8
	22.1
	50
	7920
	正常
	1.066
	0.534
	/
	/
	/
	/
	/

	
	13#配料、混磨G5
	-299.59
	309.88
	686.07
	25
	0.5
	14.2
	40
	7920
	正常
	0.133
	0.067
	/
	/
	/
	/
	/

	
	14#配料、混磨G5
	-299.59
	390.31
	684.44
	25
	0.5
	14.2
	40
	7920
	正常
	0.133
	0.067
	/
	/
	/
	/
	/

	
	16#压球、筛分G6
	-26.66
	216.47
	681.3
	25
	0.5
	17.0
	45
	7920
	正常
	0.016
	0.008
	/
	/
	/
	/
	/

	
	17#压球、筛分G6
	-22.09
	102.39
	683.66
	25
	0.5
	17.0
	45
	7920
	正常
	0.016
	0.008
	/
	/
	/
	/
	/

	
	18#还原炉烟气G7和精炼炉、合金炉烟气G9
	-179.53
	289.48
	681
	30
	1.6
	20.1
	45
	7920
	正常
	0.406
	0.204
	1.06
	8.62
	/
	/
	/

	
	19#还原炉烟气G7和精炼炉、合金炉烟气G9
	-90.54
	284.92
	681.46
	30
	1.3
	20.3
	45
	7920
	正常
	0.406
	0.204
	1.06
	8.62
	/
	/
	/

	
	20#还原炉出渣、加料G8
	-213.75
	-11.7
	684.22
	25
	0.3
	11.8
	60
	7920
	正常
	0.04
	0.02
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK206]22#熔炼废气G10和浇铸废气G11
	-90.54
	8.84
	682.98
	30
	1.3
	20.9
	25
	7920
	正常
	1.6
	0.8
	3.41
	/
	/
	/
	/

	
	23#熔炼废气G10和浇铸废气G11
	-72.29
	-105.25
	681.17
	30
	1.3
	20.9
	25
	7920
	正常
	1.6
	0.8
	3.41
	/
	/
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK200]
	24#转运、配料G12
	53.2
	56.75
	684.23
	20
	0.6
	19.7
	25
	7920
	正常
	0.236
	0.118
	/
	/
	/
	/
	/

	
	25#硅铁炉烟气G13
	21.26
	157.15
	682.59
	45
	2.0
	16.9
	90
	7920
	正常
	2.62
	1.31
	8.83
	8.61
	/
	/
	/

	
	26#浇筑废气G14
	-17.53
	-27.67
	682.49
	20
	0.4
	15.5
	70
	1320
	正常
	0.09
	0.046
	/
	/
	/
	/
	/

	
	27#破碎废气G15
	-10.68
	-121.22
	681.04
	20
	0.3
	15.7
	25
	7920
	正常
	0.053
	0.027
	/
	/
	/
	/
	/

	
	28#制罐废气G16、G17、G18
	158.16
	111.51
	683.59
	20
	0.5
	14.2
	45
	7920
	正常
	0.2
	0.1
	/
	/
	/
	/
	/

	清电硅材
20万吨高纯多晶硅
	加料废气DA001
	-1466.63
	466.45
	688.18
	15
	0.2
	9.29
	25
	1000
	正常
	0.09
	0.045
	/
	/
	/
	/
	/

	
	加料干燥废气DA002
	-1625.09
	394.42
	690.47
	15
	0.2
	9.29
	25
	1000
	正常
	0.12
	0.06
	/
	/
	/
	/
	/

	
	破碎废气DA003
	-1466.63
	163.93
	684.14
	15
	0.2
	9.29
	25
	8000
	正常
	0.51
	0.255
	/
	/
	/
	/
	/

	新疆曌唐化学有限公司
	RTO排放口DA001
	1053.32
	-1805.8
	661.5
	25
	2
	5.31
	120
	7200
	正常
	0.01
	0.005
	/
	/
	/
	/
	0.46

	
	锅炉排放口DA002
	879.45
	-1979.67
	656.89
	15
	1.5
	2.56
	80
	7200
	正常
	0.21
	0.105
	/
	/
	/
	/
	/

	
	除尘设施排气筒DA003
	838.05
	-1822.36
	659.32
	25
	2
	5.31
	120
	7200
	正常
	0.01
	0.005
	/
	/
	/
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK40]哈密振兰
	有机废气处理排放口
	66.67
	-1424.52
	672.95
	15
	0.4
	2.21
	25
	7200
	正常
	0.021
	0.0105
	/
	/
	/
	/
	0.01

	[bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK222]哈密通慧德绿色铸造有限公司绿色零碳循环一体化精铸项目
	[bookmark: OLE_LINK238]原料卸料、上料及筛分废气排气筒DA001
	2276.42
	270.02
	669
	30
	2
	26.53
	20
	7920
	正常
	2.49
	1.245
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK239]海绵铁卸料、上料及压块废气排气筒DA002
	2274.95
	210.15
	669
	25
	1.5
	8.85
	20
	7920
	正常
	0.8
	0.400
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK240]熔分熔炼上料废气排气筒DA003
	2279.34
	458.39
	669.46
	30
	1.5
	8.85
	20
	7920
	正常
	0.012
	0.006
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK241]精炼上料废气排气筒DA004
	2368.41
	459.85
	669.11
	30
	1.5
	8.85
	20
	7920
	正常
	0.012
	0.006
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK242]砂处理废气排气筒DA005
	2429.74
	405.82
	669.05
	30
	1.5
	7.08
	20
	7920
	正常
	0.475
	0.238
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK243]造型浇注废气排气筒DA006
	2492.53
	468.61
	668.94
	30
	1.5
	7.08
	80
	7920
	正常
	0.029
	0.015
	/
	/
	/
	/
	2.017

	
	[bookmark: OLE_LINK244]抛丸废气排气筒DA007
	2534.88
	381
	667.86
	30
	1.5
	3.54
	20
	7920
	正常
	0.065
	0.033
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK245]锅炉烟气排放口DA008
	2422.44
	243.73
	668.79
	15
	1.5
	0.72
	80
	7920
	正常
	0.023
	0.012
	0.061
	0.407
	/
	
	/

	[bookmark: _Hlk185803695][bookmark: OLE_LINK221]新疆天科隆化学有限公司年产6.2万吨水电解制氢及50万吨绿色草酰胺、80万吨有机高效缓释肥项目
	[bookmark: OLE_LINK223]原料煤仓废气
	-1680.12
	-92.79
	685.14
	55
	0.2
	26.54
	25
	7200
	正常
	0.15
	0.075
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK224]磨煤干燥废气
	-1604.95
	-115.34
	687.08
	95
	0.9
	23.15
	90
	7200
	正常
	0.708
	0.354
	/
	4.77
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK225]粉煤锁斗排气
	-1507.22
	-115.34
	686
	95
	1
	3.01
	80
	7200
	正常
	0.15
	0.075
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK226]真空泵排气
	-1619.98
	-345.87
	687.25
	28
	0.15
	2.15
	55
	7200
	正常
	/
	/
	/
	/
	0.11
	0.001
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK227]低温甲醇洗尾气
	-1812.93
	-195.52
	682.82
	95
	0.7
	17.48
	13
	7200
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	0.13
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK228]硫回收制酸尾气
	-1384.44
	-162.95
	683.12
	46
	0.7
	7.94
	50
	7200
	正常
	/
	/
	2.02
	1.35
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK229]草酰胺装置尾气吸收塔顶排气
	-1279.2
	-112.83
	682.42
	25
	1.5
	1.57
	18
	7200
	正常
	/
	/
	/
	/
	0.014
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK230]有机缓释肥装置投料废气
	-1504.72
	-228.1
	686.91
	15
	0.5
	30.43
	25
	7200
	正常
	0.2
	0.1
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK232]造粒废气、包装废气、烘干废气
	-1366.9
	-278.21
	684.5
	40
	1.8
	35.39
	30
	7200
	正常
	5.95
	2.98
	/
	/
	0.49
	/
	/

	
	冷却废气
	-1319.56
	-379.06
	684.83
	15
	0.5
	70.77
	20
	7200
	正常
	0.037
	0.019
	/
	/
	/
	/
	/

	
	有机缓释肥装置加热炉废气
	-1423
	-419.13
	684.66
	30
	0.8
	4.46
	80
	7200
	正常
	0.4
	0.2
	/
	0.729
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK234]污水处理站
	-1586.65
	-509.62
	684.37
	15
	0.5
	28.31
	25
	7200
	正常
	/
	/
	/
	/
	0.018
	0.009
	0.56

	
	[bookmark: OLE_LINK235]1#燃气锅炉
	-1667.52
	-513.47
	686.08
	35
	1.2
	35.91
	135
	7200
	正常
	0.76
	0.38
	/
	1.539
	/
	/
	/

	
	2#燃气锅炉
	-1827.32
	-284.36
	682.99
	35
	1.2
	35.91
	135
	7200
	正常
	0.76
	0.38
	/
	1.539
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK236]筛分破碎废气
	-1756.08
	-286.28
	683.57
	15
	1.2
	15.25
	25
	7200
	正常
	0.15
	0.075
	/
	/
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK237]1#转运站
	-1750.3
	-344.04
	684.19
	15
	0.45
	17.47
	25
	7200
	正常
	0.15
	0.075
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2#转运站
	-1680.12
	-92.79
	685.14
	15
	0.45
	17.47
	25
	7200
	正常
	0.15
	0.075
	/
	/
	/
	/
	/

	


表7.1-14评价范围内拟建、在建项目无组织面源参数一览表
	[bookmark: OLE_LINK249]项目
名称
	名称
	面源各顶点坐标/m
	面源海拔/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	NMHC
	NH3
	H2S

	腾翔煤电冶一体化循环经济项目
	2#原料车间
	-316.96
	-29.63
	683.67
	45
	54
	0
	7
	7920
	正常
	0.27
	/
	/
	/

	
	3#原料车间
	-297.16
	65.42
	684.39
	45
	54
	0
	7
	7920
	正常
	0.27
	/
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK217]
	还原车间
	-200.13
	122.85
	681.65
	320
	36
	0
	5
	7920
	正常
	0.181
	/
	/
	/

	
	转运、配料站
	-313
	-148.45
	682.96
	4
	34
	0
	10
	7920
	正常
	0.438
	/
	/
	/

	
	冶炼车间
	-259.53
	213.94
	683.21
	30
	88
	0
	12
	7920
	正常
	0.543
	/
	/
	/

	
	浇铸车间
	-126.86
	211.96
	681.4
	24
	88
	0
	7
	7920
	正常
	0.069
	/
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK214]清电硅材
	整理车间无组织废气
	-1746.32
	184.14
	689.46
	85
	235
	0
	15
	8000
	正常
	0.335
	/
	/
	/

	新疆曌唐化学有限公司
	污水处理站
	961.94
	-1958.77
	659.06
	70
	32
	0
	8
	7200
	正常
	/
	0.15
	/
	0.001

	哈密振兰乙炔项目
	乙炔生产车间
	91.37
	-1411.97
	674.27
	50
	12
	0
	6
	7200
	正常
	0.007
	0.0035
	/
	0.00002

	
	电石渣池
	98.49
	-1374.34
	674.45
	30
	15
	0
	1.5
	7200
	正常
	/
	0.011
	/
	0.00001

	
	充装车间
	97.92
	-1427.23
	672.58
	15
	9
	0
	2.5
	7200
	正常
	/
	0.0022
	/
	/

	
	气瓶检验车间
	44.61
	-1440.56
	672.89
	53
	17
	0
	3
	7200
	正常
	0.108
	0.0045
	/
	/

	哈密通慧德绿色铸造有限公司一体化精铸项目
	[bookmark: OLE_LINK246]原料车间
	2239.11
	197.59
	669
	18
	18
	0
	10
	7920
	正常
	0.7
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK247]压块车间
	2268.61
	431.57
	670.57
	18
	18
	0
	10
	7920
	正常
	0.5
	/
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK248]熔分精炼车间
	2324.56
	433.61
	668.9
	162
	81
	0
	15
	7920
	正常
	0.814
	/
	/
	/

	新疆天科隆化学有限公司年产6.2万吨水电解制氢及50万吨绿色草酰胺、80万吨有机高效缓释肥项目
	气化装置无组织排放
	-1680.55
	-555.33
	686.18
	90
	50
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.39
	0.08
	0.02

	[bookmark: OLE_LINK216]
	[bookmark: OLE_LINK250]低温甲醇洗单元无组织排放
	-1707.98
	-183.14
	684.32
	60
	30
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.63
	/
	/

	
	深冷分离单元无组织排放
	-1809.84
	-98.91
	683.5
	50
	40
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.56
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK251]硫回收单元无组织排放
	-1710.69
	-123.69
	684.5
	50
	60
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.49
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK252]合成氨装置无组织排放
	-1619.25
	-142.8
	686.73
	50
	60
	0
	15
	7200
	正常
	/
	/
	0.049
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK253]DMO装置无组织废气
	-1628.81
	-228.77
	686.96
	40
	50
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.52
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK254]草酰胺装置无组织排放
	-1504.62
	-201.48
	686.7
	80
	70
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.54
	/
	/

	
	污水处理站
	-1548.29
	-403.45
	686.63
	40
	30
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.31
	0.002
	0.001

	
	[bookmark: OLE_LINK255]循环水场
	-1451.4
	-344.77
	684.94
	40
	30
	0
	18
	7200
	正常
	/
	3.36
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK256]空分装置循环水站
	-1838.97
	-466.23
	686.19
	50
	40
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.32
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK257]综合罐组无组织废气
	-1707.96
	-462.14
	686.02
	100
	60
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.0301
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK258]亚硝酸甲酯罐组
	-1295.82
	-258.8
	684.5
	60
	40
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.0163
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK259]中间产品罐组
	-1829.41
	-533.1
	685.46
	55
	45
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.185
	/
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK260]汽车装卸站无组织废气
	-1680.55
	-555.33
	686.18
	30
	20
	0
	15
	7200
	正常
	/
	0.0213
	/
	/

	




[bookmark: _Toc881]预测与评价内容及标准
[bookmark: _Toc820255078]预测与评价因子
根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选取SO₂、NO2、TSP、PM10、PM2.5、NH₃、H2S、NMHC、苯并芘、氰化氢和酚等作为评价因子。
[bookmark: _Toc1237455385]预测范围及预测点方案
（1）预测范围
项目排放的污染物的最远影响距离D10%为525m，评价范围为边长5km×5km的矩形区域，同时将评价范围内的各环境关心点作为计算点进行预测。
计算污染源对评价范围的影响时，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴，污染源位于预测范围的中心区域。预测网格采用直角坐标网格，覆盖整个评价范围。
（2）预测网格及计算点
本次预测网格点间距采取等间距法设定，网格间距为50m。计算点包括大气环境敏感点和网格点浓度。本项目评价范围内无敏感点。
预测网格点划分见表7.1-15。
表7.1-15本项目预测网格点划分情况表
	
	X轴
	Y轴

	范围（m）
	-2500~-1000
	-2500~-1000

	网格间距（m）
	100
	100

	范围（m）
	-1000~1000
	-1000~1000

	网格间距（m）
	50
	50

	范围（m）
	1000~2500
	1000~2500

	网格间距（m）
	100
	100



预测周期
本次评价基准年为2024年，以2024年作为预测周期，预测时段取连续1年。
[bookmark: _Toc30224][bookmark: _Toc6381]预测与评价内容
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目位于环境空气质量不达标，本次评价以2024年为评价基准年，主要预测内容如下：
表7.1-16大气环境影响预测与评价内容一览表
	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	评价内容

	现状达标因子
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源+其他
在建、拟建污染源－
区域削减源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	评价其叠加现状浓度
后保证率日平均质量
浓度和年平均质量浓
度的占标率或短期浓
度达标情况

	现状不达
标因子
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源+其他在建、拟建污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	评价年均质量浓度变化率

	大气环境防护距离
	新增污染源－“以新
带老”污染源+全厂
现有污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离



[bookmark: _Toc30006][bookmark: _Toc32419]预测评价标准
污染物SO2、NO2、PM10、TSP、苯并芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准浓度限值，由于TSP、PM10、PM2.5污染物没有小时浓度限值，取其日平均浓度限值的三倍值。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量1小时均值，非甲烷总烃、氰化氢和酚执行《大气污染物综合排放标准》详解限值。具体见表7.1-17。
表7.1-17大气预测评价标准一览表单位μg/m3
	序号
	污染物
	TSP
	PM10
	PM2.5
	SO2
	NO2
	苯并芘
	氨
	H2S
	氰化氢
	非甲烷总烃
	酚

	1
	小时平均
	/
	/
	/
	500
	200
	/
	200
	10
	30
	2000
	20

	2
	日平均
	300
	120
	60
	150
	80
	0.0025
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	年平均
	200
	60
	30
	60
	40
	0.001
	/
	/
	/
	/
	/



[bookmark: _Toc1971][bookmark: _Toc30960][bookmark: _Toc2463]预测模型及相关参数
预测模型
本项目评价等级为一级。本次环境影响预测采用HJ2.2-2018导则推荐AERMOD模型系统。AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放处的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD考虑了建筑物尾流的影响，即烟羽下洗。AERMOD适用于评价范围小于等于50km的评价项目。预测不考虑建筑物下洗，不考虑污染物化学转化，也不考虑干、湿沉降。
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐清单中的估算模式计算选项按照城市选取。估算模型参数见表7.1-18。
表7.1-18估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市人口数）
	67万

	最高环境温度
	42.7°C

	最低环境温度
	-27.2°C

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是□否

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/o
	/



气象数据
本项目位于哈密高新技术产业开发区，本次评价采用的地面气象观测数据信息见表5.2-18。
表7.1-19区域地面观测气象数据信息
	气象站
名称
	气象站
编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离（m）
	海拔（m）
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	N
	E
	
	
	
	

	哈密气象站
	
	
	
	
	
	
	
	风向、风速、总云、低云、干球温度



本次评价在收集地面气象观测数据的同时，也收集了哈密气象站2024年全年00时、12时5000m以下高空气象模拟数据。高空气象模拟数据内容包括日期、时间、层数、气压、离地高度和干球温度等，可满足本次大气环境影响预测的需要。
评价区地形数据
本项目在预测过程中考虑实际地形影响，其中地形数据来自美国地理调查局（USGS），精度为90m，通过处理形成的地形见图7.1-5。


图7.1-5DEM数据地形高程图
[bookmark: _Toc1631786648][bookmark: _Toc5708][bookmark: _Toc18292]预测结果与分析
[bookmark: _Toc1512583783]本项目贡献质量浓度预测结果
本评价根据哈密气象观测站2024年全年逐日、逐时气象条件，并根据本项目污染源强参数及预测模式，预测计算项目外排废气污染物对各评价点的贡献浓度及占标率，本项目没有环境空气保护目标，根据预测结果，本项目网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度的贡献值及最大浓度占标率统计见表7.1-19。
表7.1-20本项目贡献质量浓度预测结果一览表
	预测
因子
	预测点位
	坐标（x、y）
	平均时段
	出现时间
	最大贡献值µg/m3
	标准µg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	区域最大落地浓度
	0
	-300
	1小时平均
	2024/5/1616:00:00
	9.64
	500.00
	1.93
	达标

	
	
	-100
	-400
	日平均
	2024-08-30
	2.61
	150.00
	1.74
	达标

	
	
	-100
	-200
	年平均
	/
	0.48
	60.00
	0.79
	达标

	NO2
	区域最大落地浓度
	0
	-300
	1小时平均
	2024/5/1616:00:00
	48.95
	200.00
	24.47
	达标

	
	
	-100
	-400
	日平均
	2024-08-30
	13.24
	80.00
	16.55
	[bookmark: OLE_LINK51]达标

	
	
	-100
	-200
	年平均
	/
	2.42
	40.00
	6.05
	达标

	PM10
	区域最大落地浓度
	100
	-600
	日平均
	2024-08-01
	4.37
	120.00
	3.64
	达标

	
	
	0
	-600
	年平均
	/
	0.85
	60.00
	1.41
	达标

	PM2.5
	区域最大落地浓度
	100
	-600
	日平均
	2024-08-01
	2.19
	60.00
	3.64
	达标

	
	
	0
	-600
	年平均
	/
	0.42
	30.00
	1.41
	达标

	TSP
	区域最大落地浓度
	100
	-300
	日平均
	2024-03-25
	69.30
	300.00
	23.10
	达标

	
	
	-100
	-500
	年平均
	/
	4.89
	200.00
	2.45
	达标

	BaP
	区域最大落地浓度
	200
	-300
	日平均
	2024-12-01
	0.0002
	0.0025
	6.08
	达标

	
	
	200
	-300
	年平均
	2024-12-01
	0.00004
	0.00100
	4.45
	达标

	H2S
	区域最大落地浓度
	100
	-300
	1小时平均
	2024/5/1616:00:00
	1.04
	10.00
	10.45
	达标

	[bookmark: OLE_LINK135]NH3
	区域最大落地浓度
	300
	-400
	1小时平均
	2024/11/231:00:00
	9.11
	200.00
	4.55
	达标

	HCN
	区域最大落地浓度
	300
	-400
	1小时平均
	2024/11/231:00:00
	0.37
	30.00
	1.24
	达标

	NMHC
	区域最大落地浓度
	0
	-200
	1小时平均
	2024/4/156:00:00
	219.40
	2,000.00
	10.97
	[bookmark: OLE_LINK52]达标

	酚类
	区域最大落地浓度
	300
	-400
	1小时平均
	2024/11/231:00:00
	1.86
	20.00
	9.29
	达标



从上表可以得出以下结论：新增污染源的所有污染物在所有计算网格点的最大小时和最大日浓度贡献值的最大浓度占标率均<100%，最大年均落地浓度<30%，符合导则“新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%”的可行性要求。
根据预测结果，绘制出区域污染物最大落地浓度分布图。区域污染物最大落地浓度分布图见图7.1-6~7.1-23。

图7.1-6 SO2小时最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-7SO2日均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-8SO2年均最大落地浓度贡献值分布图



图7.1-9NO2小时最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-10NO2日均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-11NO2年均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-12TSP日均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-13TSP年均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-14PM10日均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-15PM10年均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-16PM2.5日均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-17PM2.5年均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-18非甲烷总烃小时最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-19氨小时最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-20硫化氢小时最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-21苯并芘日均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-22苯并芘年均最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-23氰化氢小时最大落地浓度贡献值分布图

图7.1-24酚类小时最大落地浓度贡献值分布图
叠加区域污染源及现状值环境影响预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于达标区的评价项目，考虑污染物浓度叠加后的环境影响。对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，考虑污染物叠加后的短期浓度影响；对于不达标区的评价项目，无法获得达标规划目标浓度场或区域污染源清单的评价项目，还需评价区域环境质量的整体变化情况。本项目所在区域为空气质量不达标区，本次评价对达标的因子分析叠加评价区域的在建污染源及环境质量现状浓度后达标情况，对不达标的PM10分析评价区域环境质量的整体变化情况。
（1）达标因子叠加区域污染源及现状值环境影响预测与评价
叠加后污染物最大落地浓度预测结果见表7.1-21。

表7.1-21各污染物叠加现状浓度后预测结果一览表
	预测因子
	预测点位
	坐标（x、y）
	平均时段
	出现时刻
	贡献值µg/m3
	现状浓度µg/m3
	叠加后浓度µg/m3
	标准值µg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	区域最大落地浓度网格点
	100
	300
	1小时平均
	2024/7/11 20:00:00
	139.314
	/
	139.314
	500.000
	27.863
	达标

	
	
	-300
	-300
	日平均
	2024-08-30
	13.38
	14
	27.38
	150.00
	18.25
	达标

	
	
	-300
	-100
	年平均
	/
	5.56
	6
	11.56
	60.00
	20.93
	达标

	NO2
	区域最大落地浓度网格点
	-400
	300
	1小时平均
	2024/7/14 20:00:00
	75.15
	/
	75.15
	200.00
	37.57
	达标

	
	
	-300
	-100
	日平均
	2024-10-05
	17.37
	52
	69.37
	80.00
	86.7
	达标

	
	
	-300
	200
	年平均
	/
	6.04
	24
	30.04
	40.00
	75.11
	达标

	[bookmark: OLE_LINK134]TSP
	区域最大落地浓度网格点
	-300
	-100
	日平均
	2024-10-02
	99.05
	186
	285.05
	300.00
	95.02
	达标

	
	
	-300
	0
	年平均
	/
	31.62
	/
	31.62
	200.00
	15.81
	达标

	[bookmark: OLE_LINK261]PM2.5
	区域最大落地浓度网格点
	-1500
	-500
	日平均
	2024-01-03
	6.97
	43
	49.97
	60.00
	83.3
	达标

	
	
	-300
	-100
	年平均
	/
	2.26
	23
	25.26
	30.00
	84.20
	达标

	非甲烷总烃
	区域最大落地浓度网格点
	-1500
	-400
	1小时平均
	2024/4/15 6:00:00
	774.70
	1090
	1864.70
	2000.00
	93.23
	达标

	氨
	区域最大落地浓度网格点
	-1600
	-600
	1小时平均
	2024/11/23 1:00:00
	17.93
	90
	107.93
	200.00
	53.97
	达标

	硫化氢
	区域最大落地浓度网格点
	-1600
	-600
	1小时平均
	2024/5/16 16:00:00
	4.28
	0
	4.28
	10.00
	42.75
	达标

	氰化氢
	区域最大落地浓度网格点
	300
	-400
	1小时平均
	2024/11/23 1:00:00
	0.37
	0
	0.37
	30.00
	1.24
	达标

	BaP
	区域最大落地浓度网格点
	200
	-300
	日平均
	2024-12-01
	0.0001
	0
	0.0001
	0.0025
	5.7070
	达标

	酚类
	区域最大落地浓度网格点
	300
	-400
	1小时平均
	2024/11/23 1:00:00
	1.86
	0
	1.86
	20.00
	9.29
	达标





图7.1-25叠加后SO2小时最大落地浓度分布图

图7.1-26叠加后SO2日均最大落地浓度分布图

图7.1-27叠加后SO2年均最大落地浓度分布图

图7.1-28叠加后NO2小时最大落地浓度分布图

图7.1-29叠加后NO2日均最大落地浓度分布图

图7.1-30叠加后NO2年均最大落地浓度分布图


图7.1-31叠加后PM2.5日均最大落地浓度分布图

图7.1-32叠加后PM2.5年均最大落地浓度分布图

图7.1-33叠加后TSP日均最大落地浓度分布图

图7.1-34叠加后TSP年均最大落地浓度分布图

图7.1-35叠加后非甲烷总烃小时最大落地浓度分布图

图7.1-36叠加后氨小时最大落地浓度分布图

图7.1-37叠加后硫化氢小时最大落地浓度分布图

图7.1-38叠加后BaP日均最大落地浓度分布图

图7.1-39叠加后氰化氢小时最大落地浓度分布图

图7.1-40叠加后酚类小时最大落地浓度分布图

（2）区域环境质量的整体变化情况分析
根据生态环境部办公厅《关于在南疆四地州深度贫困地区实施环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号）以及《关于将巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市、哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则 大气环境〉（HJ2.2-2018）差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）中内容：项目符合性见表7.1-22。
表7.1-22项目与执行大气导则差异化政策符合性分析表
	环办环评函〔2019〕590号要求
	项目情况
	是否符合

	对于基准年城市环境质量PM2.5/PM10年均值比值小于0.5的不达标城市，一级评价项目同时满足以下条件：
	建设地点位于哈密市伊州区，区域PM2.5/PM10年均值比值为0.403＜0.5。
	是

	地方已发布环境空气质量限期达标规划或打赢蓝天保卫战三年行动计划，或近五年颗粒物（PM2.5、PM10）年均浓度呈下降趋势。
	近五年颗粒物（PM2.5、PM10）年均浓度呈下降趋势。
	是

	新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%。
	正常排放条件下，环境保护目标和网格点的各项污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率24.47%≤100%。
	是

	新增污染源正常工况下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%）可认为大气环境影响可以接受。
	正常排放条件下，环境保护目标和网格点的各项污染物长期浓度贡献值最大浓度占标率6.05%≤30%。
	是



根据上表内容，本项目属于新建项目，建设地点位于哈密市伊州区，区域PM2.5/PM10年均值比值为0.403＜0.5，且近五年颗粒物（PM2.5、PM10）年均浓度呈下降趋势，故本项目可不提供颗粒物削减方案，不进行区域环境质量整体变化情况分析。
非正常情况环境影响预测与评价
本项目非正常排放主要考虑热解炉烟气和袋式除尘器等废气处理设施发生故障等情况，导致各污染物处理效率下降。
根据预测结果，本项目非正常排放下区域最大落地浓度点的预测浓度值及占标率，具体详见下表。
表7.1-23本项目非正常工况各污染物排放情况预测结果表
	预测因子
	预测点位
	坐标（x，y）
	平均时段
	贡献值µg/m3
	评价标准µg/m3
	占标率%
	达标
情况

	SO2
	区域最大落地浓度
	0
	-300
	1小时
	353.51
	500.00
	70.70
	达标

	NO2
	区域最大落地浓度
	0
	-300
	1小时
	101.53
	200.00
	50.77
	达标

	PM10
	区域最大落地浓度
	100
	-600
	日平均
	130.91
	120.00
	109.09
	[bookmark: OLE_LINK210]超标

	PM2.5
	区域最大落地浓度
	100
	-600
	日平均
	65.45
	60.00
	109.09
	超标

	BaP
	区域最大落地浓度
	0
	-500
	日平均
	0.000003
	0.0025
	0.14
	达标

	硫化氢
	区域最大落地浓度
	0
	-500
	1小时
	0.39
	10.00
	3.88
	达标

	氨
	区域最大落地浓度
	0
	-500
	1小时
	1.89
	200.00
	0.95
	达标

	NMHC
	区域最大落地浓度
	0
	-500
	1小时
	14.73
	2,000.00
	0.74
	达标

	氰化氢
	区域最大落地浓度
	0
	-500
	1小时
	0.03
	30.00
	0.09
	达标



由上表可知，非正常工况下，各污染源的污染物最大落地浓度均较正常工况大幅增加。其中SO₂、NO₂、BaP、硫化氢、氨、NMHC、氰化氢最大落地浓度满足相应标准限值要求；PM10、PM2.5最大落地浓度占标率均为109.09%，出现超标情况，主要原因是非正常工况下废气治理设施效率下降或停运，颗粒物去除效果降低所致。
因此，建设单位在后续营运期需加强环保设施的巡查和维护，特别是除尘设施的运行管理，定期检查滤袋、喷嘴等易损部件，确保治理设施正常运行，最大限度避免非正常工况发生。一旦发生环保设施故障等事故情况，须立即停止相关生产装置运行，待事故排除、治理设施恢复正常并经监测达标后方可恢复生产。在严格落实上述环境风险防控措施、确保非正常工况发生概率和持续时间均较小的前提下，项目非正常工况对周边环境的影响可得到有效控制。
根据预测结果，绘制出非正常工况区域最大落地浓度分布图，具体如下所示。

图7.1-41非正常工况SO2小时最大落地浓度分布图

图7.1-42非正常工况NO2小时最大落地浓度分布图

图7.1-43非正常工况PM10日均最大落地浓度分布图

图7.1-44非正常工况PM2.5日均最大落地浓度分布图

图7.1-45非正常工况NMHC小时最大落地浓度分布图

图7.1-46非正常工况氨小时最大落地浓度分布图

图7.1-47非正常工况硫化氢小时最大落地浓度分布图

图7.1-48非正常工况氰化氢小时最大落地浓度分布图

图7.1-49非正常工况BaP小时最大落地浓度分布图
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc410300530][bookmark: _Toc650]大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
大气环境防护距离的确定采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源（改建、扩建项目应包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率不应超过50m。
本项目大气环境防护距离计算设置厂界外500m范围内50m×50m的网格，大气环境防护距离预测方案以“新增污染源－以新代老污染源+项目全厂现有污染源”，预测正常排放情况下各污染物短期浓度分布情况，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。
根据预测，项目污染物排放浓度自厂界起未出现超标，故本项目实施后全厂区的大气防护距离为0，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目建设后无需设大气环境防护距离。
[bookmark: _Toc1147470493][bookmark: _Toc629][bookmark: _Toc18469]污染物排放量核算
本环评按照导则8.8.7要求，根据最终确定的污染治理设施、预防措施及排污方案，确定本项目所有新增污染源大气排污节点、排放污染物、污染治理设施与预防措施以及大气排放口基本情况。
[bookmark: _Toc552864257]有组织排放量核算
本项目有组织排放量核算具体情况见表7.1-24。
表7.1-24本项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	污染源名称
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/Nm3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算排放量（t/a）

	主要排放口

	1
	废水焚烧炉烟气
	P3
	颗粒物
	6.0
	0.209
	1.50

	
	
	
	二氧化硫
	22.26
	0.695
	5.00

	
	
	
	氮氧化物
	125.67
	4.37
	31.45

	
	
	
	NMHC
	9.0
	0.313
	2.25

	
	
	
	氨
	8
	0.278
	2.0

	主要排放口合计
	颗粒物
	1.5

	
	二氧化硫
	5.00

	
	氮氧化物
	31.45

	
	挥发性有机物（NMHC）
	2.25

	
	氨
	2.0

	一般排放口

	1
	原煤备煤
	P1
	颗粒物
	8.2
	0.41
	2.952

	2
	炉顶备料
	P2
	颗粒物
	3.2
	0.016
	0.115

	3
	有机废气处理装置
	P4
	颗粒物
	0.17
	0.0085
	0.061

	
	
	
	苯并[a]芘
	0.0003
	0.000024
	0.0000012

	
	
	
	氰化氢
	0.0084
	0.00042
	0.003

	
	
	
	酚类
	0.021
	0.0011
	0.0076

	
	
	
	氨
	0.245
	0.012
	0.088

	
	
	
	硫化氢
	0.03
	0.0015
	0.011

	
	
	
	非甲烷总烃
	5.735
	0.287
	2.06

	一般排放口合计
	颗粒物
	3.128

	
	苯并[a]芘
	0.0000012

	
	氰化氢
	0.003

	
	酚类
	[bookmark: OLE_LINK89]0.0076

	
	氨
	0.088

	
	硫化氢
	0.011

	
	非甲烷总烃
	2.06

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	4.628

	
	二氧化硫
	5

	
	氮氧化物
	31.45

	
	苯并[a]芘
	0.0000012

	
	氰化氢
	0.003

	
	酚类
	0.0076

	
	氨
	2.088

	
	硫化氢
	0.011

	
	非甲烷总烃
	4.31



[bookmark: _Toc1107965087]无组织排放量核算
本项目无组织排放量核算见表7.1-25。
表7.1-25本项目无组织排放量核算具体情况
	[bookmark: OLE_LINK148]序号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	热解炉
	颗粒物
	双室双闸给料技术、微负压操作、炭化炉炉顶辅助煤箱和炉体间采用石棉及特制泥浆密封，出焦口废气采用负压收集，废气引入有机废气治理装置处理。
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）中表3
	2.5
	1.36

	
	
	硫化氢
	
	
	0.1
	0.0324

	
	
	氨
	
	
	2.0
	0.1134

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	2.5×10-3
	0.00002

	2
	焦油氨水分离罐
	苯并[a]芘
	密封储罐，采用负压收集，废气引入有机废气治理装置处理。
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）中表4
	0.01×10-3
	0.00004

	
	
	氰化氢
	
	
	0.02
	0.0028

	
	
	酚类
	
	
	0.02
	0.014

	
	
	氨
	
	
	0.2
	0.070

	
	
	硫化氢
	
	
	0.01
	0.0042

	
	
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	4.0
	0.105

	3
	焦油储罐
	非甲烷总烃
	采用负压收集，废气引入有机废气治理装置处理
	
	4.0
	1.199

	4
	装卸车站
	非甲烷总烃
	
	
	4.0
	0.224

	5
	污水预处理站
	非甲烷总烃
	
	
	4.0
	0.933

	6
	设备动静密封点
	非甲烷总烃
	泄漏检测与修复（LDAR）
	
	4.0
	2.426

	7
	石灰石输送储存
	颗粒物
	仓顶除尘器
	
	1.0
	0.0006

	8
	原煤棚
	[bookmark: OLE_LINK208]颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘
	
	1.0
	6.36

	9
	沫煤棚
	颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK209]封闭式煤仓+喷雾抑尘
	
	1.0
	2.7

	10
	兰炭棚
	颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘
	
	1.0
	3.97

	全厂无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	14.391

	
	H2S
	0.0366

	
	NH3
	0.1834

	
	BaP
	0.00006

	
	酚类
	0.014

	
	氰化氢
	0.0028

	
	非甲烷总烃
	4.887



[bookmark: _Toc569876734]污染物年排放量核算
本项目污染物排放量核算见表7.1-26。
表7.1-26大气污染物年排放量核算表 单位：t/a
	序号
	污染物
	年排放量

	1
	颗粒物
	19.019

	2
	二氧化硫
	5

	3
	氮氧化物
	31.45

	4
	挥发性有机物（NMHC）
	9.197

	5
	苯并[a]芘
	0.0000612

	6
	氰化氢
	0.0058

	7
	酚类
	0.0216

	8
	NH3
	2.2714

	9
	硫化氢
	0.0476


[bookmark: _Toc2094291494][bookmark: _Toc13496]
[bookmark: _Toc611]大气影响自查表
本项目大气环境影响自查表详见表7.1-27。
表7.1-27建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范
围
	评价等级
	一级☑
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx排
放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、
PM2.5、CO、O3）
	包括二次 PM2.5□

	
	
	其他污染物（TSP、NH3、H2S、非甲烷总烃、苯并芘、氰化氢、酚类等）
	不包括二次 PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D ☑
	其他标准☑

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据☑
	主管部门发布的数据☑
	现状补充检测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑ [image: ]

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
	拟替代的污染源☑
	其他在建、拟建项目污染源☑
	区域污染源☑

	
	
	本项目非正常排放源☑
	
	
	

	
	
	现有污染源☑
	
	
	

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD☑
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长 5～50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、H2S、NH3、B[a]P、NMHC、氰化氢）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短
期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年
均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h
浓度贡献值
	非正常持续时长
（1）h
	C非正常占标率≤100%☑
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标☑
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NO2、颗粒物、H2S、NH3、B[a]P、NMHC、酚类、氰化氢）
	有组织废气监测☑
	无监测□

	
	
	
	无组织废气监测☑
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP、H2S、NH3、BaP、NMHC、酚）。
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑ [image: ]                       不可以接受 □

	
	大气环境防
护距离
	距厂界最远（0）m

	
	污染源年排
放量
	SO2:（5.00）t/a
	NOx:（31.45）t/a
	颗粒物:（19.019）t/a
	VOCs:（9.197）t/a

	注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项



[bookmark: _Toc2557][bookmark: _Toc10695]运营期地表水环境影响分析
根据2.5.2地表水环境影响评价工作等级划分结论，本项目地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。
本项目生产废水主要包括剩余氨水和有机废气喷淋废水，酚氨废水送预处理站预处理后与有机废气喷淋废水统一送入焚烧炉焚烧处理；循环水站排污水、余热锅炉排污水、软水装置排污水等清净下水经收集过滤沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水；生活污水化粪池处理后排入污水管网进入园区污水处理厂进行处理。
正常情况下，本项目废水均不直接排放于外环境，与地表水不发生水力联系，对地表水环境影响较小；发生非正常排放时，事故废水排入事故池中，待事故处理完成后，根据水质情况，分批次抽到污水处理站处理后回用。
本项目新建一座420m3初期雨水池和一座1700m3的事故水池，可以满足事故废水和事故状态下初期雨水和事故废水收集的要求。本次环评要求，发生事故时须暂停生产运行，待事故处理完成并将事故水池中的水全部处理后，再正常生产运行。因此，本项目生产运行对周围地表水环境的影响较小。
项目地表水环境影响评价自查表见表7.2-1。
表7.2-1项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境
保护目标
	饮用水水源保护区□； 饮用水取水口； 涉水地自然保护区□；	重要湿地□；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；	重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他☑
	水温□；径流□；	水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；
非持久性污染物☑；pH值☑；热污染□；
富营养化□；	其他□
	
水温□；水位（水深）□；流速□；流量
□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；	二级□；三级A□；	三级B☑
	一级□；二级□；	三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建☑；在建；
拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；
既有实测□；	现场监测□；
入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；	冬季☑
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；
其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下☑；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期☑；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季☑；秋季□；冬季□
	水温、溶解氧、pH、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、氰化物、氯化物、硫化物、挥发酚、石油类、砷、苯
	监测断面或点位个数
（1	）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（	）km；	湖库、河口及近岸海域：面积（	）km2

	
	评价因子
	（	）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；	Ⅱ类□；Ⅲ类□；	Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；	第四类□规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；	枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区☑ 不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；	湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（	）

	
	预测时期
	丰水期□；	平水期□；	枯水期□；冰封期□

	
	
	春季□；	夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；	生产运行期□；	服务期满后□正常工况□；		非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□  区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：	解析解□；	其他□导则推荐模式□：			其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；	替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求。

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（－）
	（－）
	（－）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/
（mg/L）

	
	
	（	）
	（	）
	（	）
	（	）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；	鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；	鱼类繁殖期（）m；	其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施☑；	水文减缓设施□；	生态流量保障设施□；	区域削减□；
依托其他工程措施□；	其他□

	
	监测计划
	监测方式
	环境质量
	污染源

	
	
	
	手动□；自动□；无监测☑
	手动☑；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（/）
	（废水预处理进出口处）

	
	
	监测因子
	（/）。
	（苯并[a]芘、多环芳烃）

	
	污染物排放清单
	/

	
	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



[bookmark: _Toc21311][bookmark: _Toc2484]运营期地下水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc236][bookmark: _Toc4583]区域水文地质条件
地下水的形成与分布，主要受自然条件和地质条件的控制，即受气候、水文、岩性、构造、地貌诸因素的控制。
（1）地下水赋存条件和分布规律
哈密盆地位于天山山脉最东段的南坡，盆地NW-SE方向长260km，NE-SW方向宽70km，是一个封闭的山间盆地。盆地北的喀尔里克山和巴里坤山海拔1300～4900m，海拔4000m以上终年积雪，现代冰川发育，平均年降水量约500mm，该山区是哈密盐地水资源主要的形成区。山区地表水由NE向SW径流，地表水系呈梳状排列。
各沟河水出山口后径流不远即渗入盆地山前洪积砾质平原形成地下径流。哈密盆地地势北高南低，第四系松散堆积物发育不均，厚度数米至数百米不等。从山前到盆地中心，第四系冲洪积物的沉积颗粒逐渐变细，第四系孔隙潜水含水层的富水性及水质也逐渐变差，从山前到盆地的中部新近系埋深也逐渐变浅，甚至出露地表。第四系孔隙潜水含水层逐渐变薄，第四系孔隙水最终散失消耗于蒸发。
第四系之下广泛发育的新近系沉积固结一半固结沉积岩层，地层岩性为砾岩、砂岩、泥质砂岩及泥岩，其中砾岩、砂岩及泥质砂岩中孔隙、裂隙发育，具有赋存地下水的空间。在山区该套地层出路受到地表水系的切割而接受地表水的补给。以及山区基岩裂隙水以侧向径流的形式入渗补给，使其赋存了新近系孔隙裂隙水。盆地内该含水层岩组富水性及径流条件变化不大，其排泄方式以向侵蚀基准面更低的下游地区径流。盆地内地下水总流向为东北向西南径流。
（2）区域含水层特征
伊州地下水资源主要分布于哈尔里克山山前冲洪积扇，根据地质时代、岩性、沉积物成因类型，水力性质及其岩石的透水性，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水，含水层岩性主要为砂砾石，厚度一般在30～60m，其中心位于边关墩沉降中心，第四系含水层厚度大于100m，具有较大的地下水储存空间，其第四系含水层富水性均大于3000m3/d；第三系碎屑岩类孔隙一裂隙承压水，含水层岩性为砂岩、砾岩，含水层厚度30～60m富水性大于1000m3/d。
北部山前的冲洪积平原，自山前向细土平原区第四系岩性由卵砾石过渡为砂砾石与亚砂土、亚粘土层，厚度由300～400m，过渡到小于20m。地下水位由大于60m变至1～5m，个别地段自流。地下水富水性由单井涌水量5000~3000m3/d，过渡到1000~3000m3/d及小于100m3/d。水质由好变差，矿化度由0.3g/L过渡为0.5~lg/L或大于3g/L。
第四系潜水及第三系浅层承压水主要接受北部山区侧向流入，干渠入渗、河道潜流、河道洪流、面洪入渗、支、斗渠入渗、田渗补给、地下水回归入渗等补给；在312国道以北的平原区中上部，含水层岩性为砂砾石、卵砾石、透水性极强，地下水循环交替强烈，地下水以平缓的坡度向下运移，水力坡度为5~8.5‰。
兰新公路以南随含水层颗粒变细和细颗粒夹层透镜体的出现，粗颗粒的砾石层和砂砾石层趋于消失，透水性和富水性减弱，水循环交替滞缓，径流条件差。越往南，颗粒越细，地下水径流条件越差，地下水排泄主要为泉水溢出、蒸发、蒸腾、人工开采等。
（3）区域地下水动态
采用位于哈密市与红星一场之间的一眼长观井G10的长观资料来说明本区的地下水动态特征。G10长观井的地下水埋深在1990年—2010年近20年的时间里持续增大，尤其是在2004年以后，地下水埋深曲线出现了拐点，地下水的年际变幅加大，1990年—2004年，地下水埋深下降7.66m，平均下降速率0.55m/a；2004年—2010年，地下水埋深下降6.26m，平均下降速率1.25m/a；2004年以后地下水位下降速率2004年前增幅超过1倍。
分析盆地内地下水埋深年内动态可知：地下水水位最小埋深集中在1~3月，随着4月机井的开采，地下水埋深开始增大；8~10月地下水埋深达到年内最大；11~12月机井停抽，地下水埋深开始减小，直到翌年3月。
项目所在区域水文地质图见图7.3-1。
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图7.3-1项目所在区域水文地质图
[bookmark: _Toc19032][bookmark: _Toc17586]工业园区水文地质条件
本项目工业园区水文地质条件引用《哈密高新区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》相关资料进行分析，具体内容如下：
地下水的赋存及分布特征
南部循环经济产业园位于喀尔里克山南石城子河流域冲洪积细土平原中下部，为地下水的排泄区，地下水赋存于第四系松散冲洪积物孔隙中，形成第四系孔隙潜水及承压含水层组的双层结构含水层，该处地层岩性以细颗粒物质，含水层岩性为：第四系松散层厚度较薄，岩性以亚砂土，含砾亚砂土为主。
含水层特征及富水性
南部循环经济产业园内第四系厚度35～40m，水位埋深约5m，含水层厚度30～35m，潜水含水层岩性主要为中细砂。地下水径流速度缓慢，潜水含水层渗透系数5m/d，因第四系潜水含水层厚度较薄，水量中等，单井涌水量（换算为井径12寸、降深5m）为100～1000m³/d，承压含水层水量贫乏，单井涌水量（换算为井径12寸、降深5m）小于100m³/d，渗透系数4～6m/d。
地下水的补给、径流、排泄条件
（1）补给：南部循环经济产业园地下水的补给来源主要为上游地下水的侧向流入补给，其次为灌溉水垂向入渗补给。因该区降水量小蒸发大，无法形成有效降水量，对评价区地下水基本没有补给。
[bookmark: OLE_LINK6]（2）径流：地下水的径流条件主要受地形地貌条件和含水介质所控制，区域内地下水整体流向为N20°E方向向S20°W流动。南部循环经济产业园流向与地形走向基本一致，水力坡度4‰，渗透系数5m/d，地下水流场较为简单。
（3）区内地下水的排泄方式为地下水侧向流出排泄和人工开采。
地下水水化学特征
评价区地下水主要的补给来源为位于北部石城子沟河水的入渗，南部地下水化学类型为SO4-Ca-Na型水，地下水矿化度均小于1g/L。
地下水动态
南部循环经济产业园地下水位动态为开采—蒸发型，地下水位动态变化与上游及周边地区过量开采地下水有直接关系。地下水位呈逐年连续性下降。

图7.3-2项目所在园区水文地质图

[bookmark: _Toc27211][bookmark: _Toc17696]厂区水文地质调查
场地工程地质条件
[bookmark: OLE_LINK15]根据本项目《岩土工程勘察报告》，在勘探深度范围内，场地各地层均由冲积形成的细砂及沉积形成的粉砂岩构成，根据其成因、岩性、物理力学性质的不同将场地地基土进行分层。根据已勘探完钻孔资料统计分析，现分述如下：
（1）杂填土：厚度0.30~3.00m，杂色，主要为回填粉砂质泥岩及炉渣。含少量建筑垃圾，干，稍密。
（2）耕植土：厚度0.40~1.00m。土黄色，干，松散，主要为细砂，含少量植物根系。
（3）细砂：层顶埋深0.00~3.00m，层底埋深1.00~5.00m，厚度0.20~4.20m，土黄色，稍密，稍湿;主要矿物为石英、云母等，本层中局部含有15~20cm厚粉粉土薄层或透镜体。
（4）全风化粉砂质泥岩：层顶埋深1.00~5.00m，层底埋深2.80~6.30m，厚度1.00~3.50m，全风化，侏罗系(J)，以红棕色为主，岩芯呈散状，局部夹泥。机械进尺较快。
（5）强风化粉砂质泥岩：层顶埋深2.80~6.30m，层底埋深5.60~8.50m，厚度1.50~4.90m，强风化，侏罗系(J)，以红棕色为主，由砂粒胶结而成的，颗粒粒径一般为0.25~0.50mm，圆形，层理及层间结构面较发育，其中砂粒含量大于50%，主要造岩矿物为石英或长石等组成，破裂状结构，岩芯呈碎块状，硬度、强度较大，钻进较慢，岩体基本质量等级为V级。
（6）中风化粉砂质泥岩：层顶埋深5.60~8.50m，钻孔中最大揭露厚度8.0m，中风化，以红棕色为主，由砂粒胶结而成的，颗粒粒径一般为0.25~0.50mm，圆形，少量层理、节理裂隙，其中砂粒含量要大于50%，主要矿物为石英或长石组成，层状结构，岩芯呈短柱状。钻进缓慢。岩体基本质量等级为V级。
地下水
本次勘察期间，整个场地勘察深度范围内有地下水分布，地下水位埋深为地表下7.20m-10.8m之间，地下水类型为潜水，主要补给来源为大气降水和地表径流，正常年水位变幅为1.00~1.50m。地下水径流方向N20°E-S20°W。
[bookmark: _Toc14722][bookmark: _Toc1784910021][bookmark: _Toc18755]地下水污染源调查
本项目生产废水主要是剩余氨水，生产废水特征因子是氨氮、硫化物、石油类、挥发酚、苯、氰化物、苯并（a）芘等，因此，本报告编制期间对产生或排放氨氮、硫化物、石油类、挥发酚、苯、氰化物、苯并（a）芘等特征污染物的建设项目进行调查。
根据调查，项目所在区域（哈密高新区南部循环经济产业园）与本项目排放相同特征污染物的主要是新疆金盛镁业有限公司镁合金产业循环经济建设项目，该项目剩余氨水经预处理后焚烧处理，本项目位于该项目地下水的上游。
[bookmark: _Toc5020]项目正常运行对厂区周围地下水环境影响
本项目生产区域、焦油罐区、氨水循环罐区、循环水池、污水处理站、危废贮存库等已按照相关技术规范要求采取了地下水污染防渗措施，正常情况下不存在废水和废润滑油渗漏至地下水的情景发生。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”因此在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，本项目运营不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响，因此该项目可不进行正常状况情景下的预测，本次模拟预测情景主要针对非正常状况进行设定。
[bookmark: _Toc1683166722][bookmark: _Toc28482][bookmark: _Toc12888]非正常状况地下水环境影响
非正常工况主要指天然或人工材料防渗层出现渗漏面或渗漏点等情景，风险状况指发生火灾爆炸事故或者重大紧急泄漏事件等风险状况，造成防渗层破坏，物料经过破坏的部位进入土壤及地下水的情景。非正常状况下废水泄漏，废水将通过包气带瞬时进入地下水。因此，地下水环境影响预测与评价关注非正常状况下对地下水的环境影响。本项目运营对地下水造成的影响主要在非正常工况和风险情况下发生。
[bookmark: _Toc405882789]预测范围
从项目周边的区域地形地貌、水文特征、地质条件、水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标等综合因素考虑，本次评价工作的预测范围与调查评价范围一致，即以厂区为中心，地下水流向为主轴，N20°E-S20°W方向长5km、W20°N-E20°S方向宽3.5km，共17.5km2的矩形范围。
[bookmark: _Toc780969058]预测工况及时段
本次预测场景为非正常工况下污染物发生泄漏，污染物一次性进入地下水含水层，无持续补给，污染物仅受地下水对流、水动力弥散作用迁移，无降解损耗。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“9.3预测时段：地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或者能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点”要求，并结合项目情况，本报告分别预测污染物泄漏后100d、1000d、3650d和7300d对地下水环境的影响。
[bookmark: _Toc1167469723]预测情景
根据同类企业的实际情况分析，如果是装置区或罐区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或废水等泄漏，按照化厂预设的管理规范，必须及时采取措施，不会任由物料或废水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。因此，非正常工况下，该项目对地下水可能存在污染的途径为各装置区、罐区等地上部分发生污染物跑冒滴漏，以及污水处理池、事故池等半地下非可视部分发生的渗漏。
本项目地下水影响区域主要为焦油罐区、氨水循环罐区、污水预处理站等，罐区设置围堰，对基础进行重点防渗处理，同时储罐安装流量计量装置，一旦发生泄漏可及时发现，因此，储罐非正常工况发生泄漏污染地下水的概率非常小，对于储罐泄漏污染地下水的风险主要是在事故状态下，本报告在风险评价章节进行分析预测；非正常工况下的分析主要假设酚氨废水预处理站的调节池防渗层因老化、破损等非正常工况引起的污染物泄漏情景。
[bookmark: _Toc1918466572]预测因子
根据导则要求，建设项目预测因子选取重点应包括：a）根据5.3.2识别出的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子；b）现有工程已经产生的且改、扩建后将继续产生的特征因子，改、扩建后新增加的特征因子；c）污染场地已查明的主要污染物，按照a）筛选预测因子；d）国家或地方要求控制的污染物。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），在各分类中选取标准指数最大的因子作为预测因子。
[bookmark: OLE_LINK17]本次评价根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）确定污染因子标准值，对于不属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）指标的因子，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）确定标准值。根据污染源分析，酚氨废水中各污染物浓度分别为CODcr13560mg/L、BOD53220mg/L、石油类582mg/L、氨氮1250mg/L、挥发酚1320mg/L、氰化物10mg/L、硫化物210mg/L。
表7.3-1地下水污染主要因子一览表
	分类
	一般污染物(mg/L)
	持久性污染物

	因子
	COD
	氨氮
	挥发酚
	硫化物
	氰化物
	苯
	石油类

	排放浓度
	13560
	1250
	1320
	210
	10
	1.5
	582

	质量标准
	3.0
	0.5
	0.002
	0.02
	0.05
	0.01
	0.05

	指数
	4520
	2500
	660000
	10500
	200
	150
	11640

	排序
	3
	4
	1
	2
	5
	6
	/

	按照最不利原则，COD质量标准按照高锰酸盐指数（耗氧量）执行。



根据废水预测评价水质因子统计表指数排序以及项目所含特征污染物种类，石油类因含多环芳烃等难降解组分，在地下水环境中迁移转化缓慢、残留时间长，具有持久性影响特征，且其排放浓度高（582mg/L）、标准指数达11640，在“持久性/难降解有机物”类别中指数最大，故选取为该类代表因子；其他类别中，挥发酚标准指数最高，硫化物、COD等次之，故选取挥发酚为代表；同时，考虑本项目属于高氨氮、COD和硫化物的特征，最终确定预测因子为：石油类、挥发酚、硫化物、COD和氨氮。
[bookmark: _Toc487900092]预测源强及预测标准
根据设计文件，酚氨废水调节池尺寸5m(L)×4m(B)×3m(H)，建筑结构为地下钢混结构，水位最大运行高度为2m，浸湿面积为56m2。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中钢筋混凝土结构污水池的允许渗水量为2L/m2·d，正常状况下，污水池渗水量为112L/d；非正常状况下，污水收集池防渗措施因老化、腐蚀等原因，防渗效果达不到设计要求。假设水池渗漏水量按照正常的10倍计算，即渗水量为1120L/d。
[bookmark: _bookmark212]考虑污染最大化，本次评价忽略包气带对污染物的降解、吸附、滞留等作用，假设污水在包气带中已经达到饱和状态，其渗漏后完全进入潜水含水层。考虑到污染物装置泄漏难以控制程度，以及企业对地下水日常监测，一旦污染发生后被监测井监测到，将随即采取应急补救和应急措施，不可能仍有泄漏继续发生。参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中地下水监测与管理措施（地下水最低监测频次为半年），本次设定非正常工况污染物泄漏时间为180天。
非正常工况下污染物泄漏预测源强见表7.3-2。
表7.3-2非正常状况下污染预测源强
	[bookmark: OLE_LINK27]情景设定
	渗漏点
	废水泄漏量m3/d
	特征污染物
	污染物浓度mg/L
	污染物泄漏量kg
	标准限值（mg/L)
	检出下限值（mg/L)
	泄漏时间

	非正常工况
	调节池
	1.12
	石油类
	582
	117.33
	0.05
	0.01
	连续泄漏180天

	
	
	
	COD
	13560
	2733.70
	3.0
	0.5
	

	
	
	
	挥发酚
	1320
	266.11
	0.002
	0.0003
	

	
	
	
	氨氮
	1250
	252.00 
	0.5
	0.025
	

	
	
	
	硫化物
	210
	42.34
	0.02
	0.003
	



[bookmark: _Toc1146910111]预测内容
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本报告重点预测各时段不同特征污染物对地下水的影响范围、影响程度及污染物最大迁移距离，具体包括各时段污染物最大浓度、最远超标距离、超标面积、最远影响距离及影响面积，其中超标边界以对应污染物地下水标准限值为界定标准，影响边界以对应污染物检出下限值为界定标准。
[bookmark: _Toc181283454]预测方法
本工程地下水环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价中水文地质条件复杂时采用数值法，水文地质条件简单时可采用解析法。鉴于厂区附近有效含水层单一，地质条件、水文地质条件比较简单，地形坡度较缓，地下水径流滞缓，按照导则要求，采用解析法进行预测。
采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：①污染物的排放对地下水流场没有明显的影响；②预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。通过对工程污染物排放特征及水文地质概况分析可知，本次污染预测可满足以上条件。
[bookmark: _Toc1635370585]预测模型概化
（1）预测模型的建立
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本工程地下水环境影响评价工作等级为二级，需要给出特征因子不同时段的影响范围、程度、最大迁移距离。
本项目最长渗漏时间为180d，相较于整个运行期20a来看，可以视为瞬时渗漏；本项目泄漏属于单点源瞬时污染情景，地下水为一维稳定流动状态，污染物迁移同时存在水动力弥散作用，因此选用导则推荐的一维稳定流动二维水动力弥散瞬时点源模型进行污染物迁移扩散预测，该模型适用于均质含水层、稳定流场、瞬时泄漏的污染预测场景，贴合本次非正常泄漏工况。
本次预测污染物考虑最不利情况，污染物降解系数λ=0，即预测周期内污染物无生物降解、化学降解作用，仅发生对流、弥散物理迁移作用。
模型计算公式如下：
[image: ]
式中：
C(x，y，t)—t时刻(x，y)位置处的污染物浓度，mg/L；
M—含水层的厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg
—含水层有效孔隙度；
u—地下水流速，m/d；
—纵向弥散系数，m²/d；
—横向弥散系数，m²/d；
x、y—预测点纵向、横向坐标，m；
t—污染迁移时间，d。
本次设定污染物降解系数λ=0，即预测时段内污染物无自然降解，保守评估污染影响范围及程度，最大化规避环境风险。
（2）参数设置
项目区水文地质条件较简单，本次评价选用的水文地质参数主要引用《哈密高新区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》相关资料进行分析。有效孔隙度n=0.25，水流实际平均流速u：本区域潜水含水层渗透系数为5m/d，同时厂区地下水径流方向与区域径流方向一致，主要是由N20°E方向向S20°W呈一维流动，水力坡度I=4‰，因此地下水的渗透流速V=KI=5m/d×0.004=0.02m/d，平均实际流速u=V/n=0.08m/d。
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。根据本次项目的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用10m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL=αL·u=10×0.08m/d=0.8（m2/d）；
各参数取值见表7.3-4。

表7.3-3水文地质参数取值一览表
	参数名称
	含水层渗透系数（K1）
	地下水流速（u）
	有效孔隙度（ne）
	纵向弥散系数（DL）
	横向弥散系数（DT）
	水力梯度（I）
	含水层厚度（M）

	
	m/d
	m/d
	m/d
	m2/d
	m2/d
	‰
	m

	数值
	5
	0.08
	0.25
	0.8
	0.08
	4
	30



[bookmark: _Toc1699774369]污染物预测结果分析
根据导则要求，预测时段选取污染发生后100d、1000d、3650d（10a）和7300d（20a），分别预测各特征污染物的最大浓度、最远超标距离、超标面积、最远影响距离和影响面积。超标边界以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）对应标准限值为界定，影响边界以检出下限为界定。具体预测结果如下：
（1）石油类
表7.3-4调节池泄漏发生后石油类对地下水的影响预测表
	时间（d）
	最大浓度（mg/L）
	最远超标距离（m）
	超标面积（m²）
	最远影响距离（m）
	影响面积（m²）

	100
	100
	49.2094
	54.96
	2190.96
	60.16

	1000
	1000
	4.9209
	201.18
	14589.48
	220.84

	3650
	3650
	1.3482
	488.16
	38228.11
	531.33

	7300
	7300
	0.6741
	830.51
	60370.21
	897.63



（2）COD
表7.3-5调节池泄漏发生后COD对地下水的影响预测表
	时间（d）
	最大浓度（mg/L）
	最远超标距离（m）
	超标面积（m²）
	最远影响距离（m）
	影响面积（m²）

	100
	100
	1146.54
	51.62
	1890.24
	57.76

	1000
	1000
	114.65
	187.97
	11582.32
	211.88

	3650
	3650
	31.4121
	457.62
	27251.99
	511.91

	7300
	7300
	15.7060
	780.65
	38417.97
	867.77



（3）挥发酚
表7.3-6调节池泄漏发生后挥发酚对地下水的影响预测表
	时间（d）
	最大浓度（mg/L）
	最远超标距离（m）
	超标面积（m²）
	最远影响距离（m）
	影响面积（m²）

	100
	111.61
	67.14
	3474.60
	72.07
	4077.71

	1000
	11.1609
	246.15
	27425.91
	263.51
	33456.98

	3650
	3.0578
	584.65
	85081.06
	620.33
	107094.48

	7300
	1.5289
	977.82
	154076.12
	1030.55
	198102.96



（4）氨氮
表7.3-7调节池泄漏发生后氨氮对地下水的影响预测表
	时间（d）
	最大浓度（mg/L）
	最远超标距离（m）
	超标面积（m²）
	最远影响距离（m）
	影响面积（m²）

	100
	105.69
	49.39
	1701.97
	59.69
	2654.33

	1000
	10.5691
	178.81
	9699.61
	219.10
	19223.25

	3650
	2.8957
	435.23
	20380.07
	527.59
	55141.35

	7300
	1.4478
	741.60
	24674.14
	891.92
	94196.70



（5）硫化物
表7.3-8调节池泄漏发生后硫化物对地下水的影响预测表
	时间（d）
	最大浓度（mg/L）
	最远超标距离（m）
	超标面积（m²）
	最远影响距离（m）
	影响面积（m²）

	100
	17.7578
	54.61
	2158.22
	60.72
	2761.33

	1000
	1.7758
	199.82
	14262.14
	222.92
	20293.21

	3650
	0.4865
	485.07
	37033.32
	535.79
	59046.73

	7300
	0.2433
	825.58
	57980.63
	904.44
	102007.47



（6）预测结果分析
[bookmark: heading_14]①浓度变化分析
非正常工况下酚氨废水调节池泄漏后，5种特征污染物在含水层中的最大浓度均随时间呈递减趋势。泄漏后100d，石油类、COD、挥发酚、氨氮和硫化物的最大浓度分别为49.21mg/L、1146.54mg/L、111.61mg/L、105.69mg/L和17.76mg/L，均远低于各自源浓度，说明含水层对污染物具有显著的稀释扩散能力。至7300d（20a），各因子最大浓度进一步降至0.6741mg/L（石油类）、15.7060mg/L（COD）、1.5289mg/L（挥发酚）、1.4478mg/L（氨氮）和0.2433mg/L（硫化物）。
②超标范围分析
从超标距离看，挥发酚的影响范围最大，这是由于其地下水质量标准限值最低（0.002mg/L），环境敏感度最高。泄漏后100d，挥发酚最远超标距离为67.14m，至7300d扩展至977.82m。石油类7300d最远超标距离为830.51m，COD为780.65m，氨氮为741.60m，硫化物为825.58m。
从超标面积看，至预测期末（7300d），挥发酚超标面积最大，达154076.12m²，其次为石油类（60370.21m²）、氨氮（24674.14m²）、硫化物（57980.63m²）和COD（38417.97m²）。所有因子在全部4个预测时段内均存在超标现象，表明非正常工况泄漏对地下水水质的影响具有长期性和持续性。
③影响范围分析
以检出下限为界定标准，各污染物的影响范围大于超标范围。至7300d，挥发酚最远影响距离达1030.55m，影响面积198102.96m²，是5种因子中影响范围最广的污染物。石油类、COD、氨氮和硫化物的最远影响距离分别为897.63m、867.77m、891.92m和904.44m。
污染羽整体沿地下水流向（N20°E→S20°SW）迁移，100d质心迁移距离约8.0m，7300d约584.0m，迁移速度较慢，与该区域地下水径流滞缓（实际流速0.08m/d）的水文地质特征一致。
[bookmark: _Toc1289248542]小结
本次基于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）模型的最不利预测结果表明：酚氨废水调节池发生泄漏后，在污染物无降解的最不利工况下，污染物会沿地下水流向持续迁移扩散，污染浓度随时间逐步衰减，但污染影响范围持续扩大，长期泄漏未管控情况下会造成大范围地下水污染。因此，项目运营期需严格落实防渗、巡检、泄漏应急管控措施，杜绝废水泄漏事故发生，降低地下水环境风险。
[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK164]根据本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水跟踪监测等措施，防止地下水发生污染。综合分析，在非正常工况下，该工程对周边地下水环境造成一定影响，但从泄漏概率、防渗层破损概率综合考虑，调节池泄漏污染物渗入地下水是概率很小的事件。在防渗体系完整有效、监测应急到位的前提下，本项目对地下水环境的影响可控。
[bookmark: _Toc20118][bookmark: _Toc6881][bookmark: _Toc4082519][bookmark: _Toc27580]运营期声环境影响预测及评价
主要预测本项目运行时各主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，并按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求评价本项目投产后厂界噪声达标状况。
[bookmark: _Toc9981]声源数据
本项目设备噪声较多，主要噪声源包括破碎机等设备产生的噪声和风机及各种机泵产生的动力噪声。



表7.4-1本项目主要噪声源强一览表（室内声源）
	[bookmark: PT_6]建筑物名称
	声源名称
	数量
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1#卸煤棚
	破碎机1
	1
	95
	厂房隔声+基础减振
	128.6
	-504.5
	1.2
	12.3
	28.6
	54.4
	10.5
	79.6
	79.5
	79.5
	79.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	53.6
	53.5
	53.5
	53.6
	1

	卸煤棚
	破碎机2
	1
	95
	
	249.8
	-504.5
	1.2
	9.2
	28.6
	52.3
	7.9
	80.0
	79.8
	79.8
	80.0
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	54.0
	53.8
	53.8
	54.0
	1

	筛分楼
	振动筛
	2
	95（等效后：98.0)
	
	169.7
	-447.3
	3.5
	22.1
	20.8
	15.2
	14.7
	82.6
	82.6
	82.6
	82.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	56.6
	56.6
	56.6
	56.6
	1

	氨水泵房
	氨水泵A~D
	4
	80（等效后：86.0)
	
	266.9
	-413.9
	1.2
	15.3
	133.6
	6.2
	169.6
	74.5
	74.4
	74.6
	74.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	48.5
	48.4
	48.6
	48.4
	1

	氨水泵房
	焦油中转泵
	2
	80（等效后：83.0)
	
	265.3
	-424
	1.2
	16.9
	143.7
	4.6
	179.7
	71.5
	71.4
	71.7
	71.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	45.5
	45.4
	45.7
	45.4
	1

	循环水泵房
	凉水塔
	3
	75（等效后：79.8)
	
	105.6
	-377.5
	1.2
	11.6
	84.5
	11.2
	133.6
	67.5
	67.4
	67.5
	67.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.4
	41.5
	41.4
	1

	循环水泵房
	循环水泵
	4
	80（等效后：86.0)
	
	108.5
	-360.2
	1.2
	8.7
	67.2
	14.1
	116.3
	73.7
	73.6
	73.7
	73.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.7
	47.6
	47.7
	47.6
	1

	循环水泵房
	排污泵
	2
	80（等效后：83.0)
	
	90.2
	-358.6
	1.2
	27.0
	65.6
	4.2
	114.7
	70.7
	70.6
	71.0
	70.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.6
	45.0
	44.6
	1

	焦油泵房
	焦油装车泵
	5
	80（等效后：87.0)
	
	269.3
	-262.1
	1.2
	7.7
	180.1
	13.4
	145.0
	75.6
	75.5
	75.6
	75.5
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	49.6
	49.5
	49.6
	49.5
	1

	废水综合处理车间
	各类泵
	18
	80（等效后：92.6)
	
	179.8
	-185.3
	1.2
	31.3
	19.1
	36.2
	13.4
	78.8
	78.8
	78.8
	78.9
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	52.8
	52.8
	52.8
	52.9
	1

	废水综合处理车间
	烟气风机
	2
	95（等效后：98.0)
	
	153.9
	-191.4
	1.2
	57.2
	13.0
	10.3
	19.5
	84.2
	84.3
	84.3
	84.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	58.2
	58.3
	58.3
	58.2
	1

	VOCs治理车间
	送风机
	1
	95
	
	162.4
	-338.2
	1.2
	10.1
	37.3
	7.4
	9.2
	82.4
	82.4
	82.5
	82.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	56.4
	56.4
	56.5
	56.4
	1

	VOCs治理车间
	各类泵
	8
	80（等效后：89.0)
	
	163.7
	-360.6
	1.2
	8.8
	14.9
	8.7
	31.6
	76.4
	76.4
	76.4
	76.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	50.4
	50.4
	50.4
	50.4
	1

	软水制备
	水泵
	6
	80（等效后：87.8)
	
	104.3
	-310.8
	1.2
	13.8
	10.3
	13.4
	7.2
	77.5
	77.5
	77.5
	77.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	51.5
	51.5
	51.5
	51.6
	1

	制氮间
	空压机
	1
	85
	
	104.1
	-257.9
	1.2
	27.2
	110.6
	22.8
	90.4
	72.8
	72.7
	72.8
	72.7
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.8
	46.7
	46.8
	46.7
	1

	空压制氮间
	干燥机
	1
	80
	
	105.4
	-272.8
	1.2
	25.9
	95.7
	24.1
	75.5
	67.8
	67.7
	67.8
	67.7
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.8
	41.7
	41.8
	41.7
	1

	消防水泵房
	消防泵
	4
	80（等效后：86.0)
	
	8
	-520.6
	1.2
	21.5
	16.4
	25.0
	9.9
	73.7
	73.7
	73.7
	73.7
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.7
	47.7
	47.7
	47.7
	1



表7.4-2本项目主要噪声源强一览表（室外声源）
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强/ dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	除尘风机1台
	150.1
	-463.7
	1.2
	95
	基础减振
	昼间、夜间

	空气风机，6台（按点声源组预测）
	196.4
	-344.4
	1.2
	95（等效后：102.8)
	基础减振
	昼间、夜间

	刮板机，12台（按点声源组预测）
	185.9
	-343.7
	1.2
	80（等效后：90.8)
	基础减振
	昼间、夜间

	推焦机，12台（按点声源组预测）
	178.2
	-344.8
	1.2
	80（等效后：90.8)
	基础减振
	昼间、夜间

	炉顶除尘风机，2台（按点声源组预测）
	214.2
	-388.7
	1.2
	95（等效后：98.0)
	基础减振
	昼间、夜间

	煤气风机，6台（按点声源组预测）
	237.5
	-345.7
	1.2
	95（等效后：102.8)
	基础减振
	昼间、夜间

	氨水输送泵，2台（按点声源组预测）
	216.8
	-291.3
	1.2
	80（等效后：83.0)
	基础减振
	昼间、夜间

	废水输送泵，2台（按点声源组预测）
	171.9
	-285.1
	1.2
	80（等效后：83.0)
	基础减振
	昼间、夜间

	氨水收集泵，2台（按点声源组预测）
	272.1
	-382.1
	1.2
	80（等效后：83.0)
	基础减振
	昼间、夜间



。

[bookmark: _Toc13748]环境数据
（1）基础数据
本项目噪声环境影响预测基础数据见表7.4-3。
表7.4-3项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	1.9

	2
	主导风向
	/
	东北风

	3
	年平均气温
	℃
	10.8

	4
	年平均相对湿度
	%
	40

	5
	大气压强
	atm
	930.4



（2）障碍物
本项目声源和预测点之间的实体障碍物，主要有厂区围墙、厂界四周的绿化带、防风抑尘网，以及各类泵房及配电室等，均能够起到屏障作用，引起声能量的较大衰减。
[bookmark: _Toc4256]预测范围及内容
（1）本项目厂界200m范围内无声环境保护目标，预测范围为项目厂界外1m的范围。
（2）预测项目运行后，厂区内主要声源对厂区东、西、南、北厂界的噪声贡献值，评价项目厂界昼、夜间噪声的达标情况。
[bookmark: _Toc18968]预测时段和预测点
（1）本项目声环境影响评价预测时段为运行期。
（2）本项目声环境评价范围内没有敏感目标，因此主要预测厂界外1m处噪声贡献值。
[bookmark: _Toc24746]评价标准
本项目所在区域声功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的“3类区”，厂界各侧噪声排放标准应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值的要求，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
[bookmark: _Toc7633][bookmark: _Toc109399245][bookmark: _Toc28010][bookmark: _Toc12023]噪声预测模式
在进行噪声预测时，只考虑各噪声源所在厂房围护结构的屏蔽效应、初声源至受声点的距离衰减以及空气吸收等主要衰减因素，各噪声源强只考虑常规降噪措施。预测模式如下：在进行噪声预测时，采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源分别计算。预测模式如下：
（1）室外声源
①计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)
式中：
Lw——倍频带声功率级，dB；
Dc——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Dl加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。
A——倍频带衰减，dB；
Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。
（2）室内声源
①室内声源等效室外声源声功率级计算：
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：
[image: ]
式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
②某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：
Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；
Lw——某个声源的倍频带声功率级；
Q——方向性因子，假设声源均布置在房间中心，Q=1；
r1——室内某个声源与靠近结构围护处的距离，取r1=2，m；
R——房间常数，取R=2000。
③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]
④计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
⑤将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：
[image: ]
式中：S——透声面积（m2）。
然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。
（3）计算噪声贡献值
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；
第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：
[image: ]
式中：
T——计算等效声级的时间；
N——室外声源个数；
M——等效室外声源个数。
[bookmark: _Toc22884]噪声影响预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表7.4-4。
表7.4-4厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	339.4
	-362.4
	1.2
	昼间
	49.5
	65
	达标

	东侧
	339.4
	-362.4
	1.2
	夜间
	49.5
	55
	达标

	南侧
	135.8
	-574
	1.2
	昼间
	46.4
	65
	达标

	南侧
	135.8
	-574
	1.2
	夜间
	46.4
	55
	达标

	西侧
	-345.8
	-465.9
	1.2
	昼间
	25.6
	65
	达标

	西侧
	-345.8
	-465.9
	1.2
	夜间
	25.6
	55
	达标

	北侧
	348.9
	564.5
	1.2
	昼间
	22.3
	65
	达标

	北侧
	348.9
	564.5
	1.2
	夜间
	22.3
	55
	达标

	



[bookmark: PO_3]由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准，因此，工程运营期对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc22715]结论
经预测，在对项目区噪声源采取吸声、减振、设置隔声罩等噪声污染防治措施后，本工程在运营期昼间、夜间厂界噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的要求。从声环境影响角度分析，本项目建设可行。
[bookmark: _Toc109399247][bookmark: _Toc10716][bookmark: _Toc9500][bookmark: _Toc14276]声环境影响评价自查表
本项目声环境影响自查表见表7.4-5。
表7.4-5声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□            二级□         三级☑ 

	
	评价范围
	200m☑            大于200m□          小于200m□ 

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑  最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑     地方标准□    国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑ 
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期☑ 
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑  现场实测加模型计算法□  收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□    已有资料☑     研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑                     其他□

	
	预测范围
	200m☑                  大于200m□                 小于200m□ 

	
	预测因子
	等效连续A声级☑      最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑           不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□          不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑  固定位置监测□   自动监测□   手动监测☑    无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续A声级）
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行☑                不可行□

	注：“□”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写项。


[bookmark: _Toc533497523][bookmark: _Toc30778]
[bookmark: _Toc11528][bookmark: _Toc20216]固体废物影响分析与评价
根据固体废物污染环境防治原则，项目产生的工业固体废物首先考虑综合利用，然后考虑委托处置。
本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物。一般固废主要包括备煤工段收尘灰、除尘器废滤袋、污水处理站硫酸铵溶液、软水制备系统废离子交换树脂、制氮站废分子筛、脱硫石膏、车辆冲洗煤泥；危险废物包括荒煤气净化工段产生的煤焦油、焦油渣，有机废气治理废活性炭和废催化剂，设备检维修产生的废润滑油、废油桶等。
[bookmark: _Toc6618]一般固废的环境影响
本项目备煤工段产生的收尘灰、洗车废水沉淀池产生的车辆冲洗煤泥，煤质属性较好，统一密闭收集后作为沫煤外售综合利用；污水处理站产生的硫酸铵溶液采用桶装送至肥料生产企业作为生产原料回收利用；软水制备系统产生的废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用。上述固废均实现资源化利用，在厂区仅设置短时密闭暂存区域，配套防雨、防渗、防风围挡，满足《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）和《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令 第七十号）管理要求，暂存周期短、物料周转快，扬尘、渗滤液产生量极低，从源头降低堆存带来的环境风险，资源化利用模式也避免了固废长期堆存占地问题。
除尘器更换产生的废滤袋、制氮站失效的废分子筛和脱硫石膏等难以回收再利用，收集后转运至合规一般工业固体废物填埋场处置。固废转运采用密闭车辆运输，装卸作业配套抑尘措施，填埋场本身具备完善防渗、雨污分流系统，固体废物进入填埋场后得到规范化管控，不会对区域大气、土壤、地下水造成显著不利影响，整体环境影响处于可接受范围。
[bookmark: _Toc16263]危险废物的环境影响
本报告根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）的技术要求，对本公司危险废物收集、贮存、运输、利用和处置等全过程产生的影响进行全过程分析。
本项目产生的危险废物分类处置，煤焦油委托有资质单位综合利用，焦油渣和废活性炭掺入原料煤炼焦实现厂内无害化处置；废催化剂、废润滑油、废油桶统一规范暂存后，全部委托具备资质的危险废物处置单位外运处置。
[bookmark: _Toc7035146]贮存场所环境影响分析
本项目涉及的危险废物主要包括煤焦油、焦油渣、废活性炭、废催化剂、废润滑油和废油桶等。
煤焦油储存于焦油罐中，储罐建设于地面以上，并对罐区做了重点防渗处理；焦油渣和废活性炭产生后直接配煤炼焦厂区内无害化处置，不贮存；废催化剂、设备维护保养过程产生的废润滑油及废油桶暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
本项目危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设防渗层及导排设施，发生渗漏情况能及时收集，并且有效防渗阻隔了与外界土壤环境、地下水环境的污染可能性。本次评价要求，贮存过程应分类、分区贮存，严禁混堆、混放，建设单位应及时对外转运处置，最长暂存期不超过1年。在严格按照上述要求设置危险废物贮存设施并按要求对厂内危险废物进行管理和转移的情况下，危险废物贮存对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc1477184658]运输过程的环境影响分析
本项目位于南部循环经济产业园，周边有较为发达的交通网络，危险废物可经由柏油马路转运处置，本次评价严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》《危险货物运输包装通用技术条件》等相关规范，提出相关管理及运输要求。
（1）使用符合标准的容器
应当使用符合标准的容器盛装危险废物，危险废物的包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏的要求。在包装有降压装置时，其排气孔设计和安装应能防止内装物泄漏和外界杂质进入，排出的气体不应造成危险和污染环境。
（2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求
容器（包括封盖）上任何直接与化学废物接触的部分，须能承受废物的化学或其他作用。包装应结构合理，并具有足够强度，防护性能好。材质、型式、规格、方法应便于装卸、运输和储存。在运输过程中，其构造和封闭形式应能承受正常运输条件下的各种作业风险，不应因温度、湿度或压力的变化而发生任何渗（撒）漏，表面应清洁，不允许黏附有害的危险物质，如内容器易碎且盛装易撒漏货物，应使用与内装物性质相适应的衬垫材料或吸附材料衬垫妥实。
（3）装载危险废物的容器必须完好无损
容器须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他使其效能降低的缺陷。在使用或重新使用任何容器前，废物产生者须检查容器内外，以确保其状况完好无损。如对容器是否完好有任何疑问，则不应使用。复合包装的内容器和外包装应紧密贴合，外包装不应有擦伤内容器的凸出物。
（4）容器须密封妥当
所有装载化学废物的容器都应妥当地盖好或密封、正确地放置及保持清洁。包装封口应根据内装物性质采用严密封口、液密封口或气密封口。盛装需浸湿或加有稳定剂的物质时，其容器封闭形式应能有效地保证内装液体（水、溶剂和稳定剂）的百分比，在贮运期间保持在规定的范围以内。
（5）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容
包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。性质类似的废物可收集到同一容器中，禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装。在运输过程中，包装与内装物直接接触部分，必要时应有内涂层或进行防护处理，包装材质不应与内装物发生化学反应而形成危险产物或导致削弱包装强度。
（6）装载液体废物时容器须注入适当的容器并保留足够空隙
液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中，并且装载液体、半固体危险废物的容器内须留足足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上空间。在运输过程中，包装应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。应保证在温度55℃时，内装液体不致完全充满容器。
（7）装载危险废物的容器须设置适当的标签
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，标签信息应填写完整翔实。
采取上述措施后，本项目危废运输过程对环境的影响较小。
[bookmark: _Toc1418855406]委托处置的环境影响分析
本项目需要委托处置的危险废物为废催化剂、废矿物油及废油桶等。根据新疆维吾尔自治区生态环境厅官网发布的“全区危险废物经营许可单位名单（截至2025年12月17日）”及兵团生态环境局发布的危险废物经营许可企业，哈密市及十三师范围内有哈密环保科技有限公司、新疆山之源环保有限公司、哈密金运能源科技有限公司等公司可处置本项目产生的危险废物。本报告要求，企业在委外选择处置单位时，应选择具有相应处置资质的单位，同时应尽量选择距离项目较近的单位，减少运输过程突发环境事件造成的环境污染。采取上述措施后，本项目危废委托有资质单位处置对环境的影响较小。
[bookmark: _Toc6655][bookmark: _Toc23669][bookmark: _Toc492560961]生活垃圾的环境影响
生活垃圾分类收集，定点存放，由园区环卫部门定期拉运至南湖乡南侧3km处的哈密市生活垃圾填埋场进行填埋处置。评价要求厂内垃圾存放点应采取硬化、防渗基础，防止渗滤液下渗污染地下水；运行中应做好存放点的清洁卫生工作，及时清理垃圾，防止垃圾堆滋生蚊蝇、产生恶臭影响局部大气环境。采取以上措施后生活垃圾对环境影响很小。
[bookmark: _Toc28662][bookmark: _Toc1114611031][bookmark: _Toc14585]评价结论
综上所述，本项目固体废物按源头分类收集、回收利用、处置，固体废物的措施安全有效，危险废物收集去向明确，并严格执行本评价提出的危险废物贮存、转移控制及治理措施、做好固废特别是危险固废的日常管理工作。经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减小到最低限度，对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc12783][bookmark: _Toc11397]运营期土壤环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc25144]影响识别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于I类，本项目占地面积168414m2，环境敏感性为“不敏感”，根据导则表4本次土壤评价等级为二级。评价范围为项目占地范围内及占地范围外200m范围内。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型建设项目，污染物质主要通过大气沉降、垂直入渗和地面漫流，以及固体废物堆放沉降、降雨淋溶等方式进入土壤环境。本次评价在工程分析结果的基础上，结合土壤环境敏感目标，根据建设项目建设期、运营期和服务期满后三个阶段的具体特征，识别土壤环境影响类型与影响途径。识别结果见表7.6-1。

表7.6-1建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	√
	√
	√
	/

	运营期
	√
	√
	√
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/



（1）施工期环境影响识别
施工期废气主要污染物有CO、NOx、非甲烷总烃等，主要污染途径为大气沉降；施工期废水主要为施工人员生活污水、施工场地废水及设备清洗废水，主要污染物为SS、COD、氨氮、动植物油等，主要污染途径为地面漫流、垂直入渗；施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、废弃安装材料及施工人员的生活垃圾，受到淋滤作用影响，主要污染途径为地面漫流、垂直入渗。
（2）营运期环境影响识别
本项目营运期污染识别见表7.6-2。
表7.6-2污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物
	特征因子
	备注

	炭化炉
	炭化工段无组织废气
	大气沉降
	颗粒物、硫化氢、氨、酚类、苯并[a]芘等
	苯并[a]芘
	正常

	氨水罐区
	焦油氨水分离罐废气
	大气沉降
	苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨、硫化氢、非甲烷总烃
	苯并[a]芘、氰化物、石油烃
	正常

	
	氨水罐
	垂直入渗
	氨水、焦油
	石油烃
	非正常

	
	
	地面漫流
	氨水、焦油
	石油烃
	非正常

	焦油罐区
	焦油储存
	大气沉降
	非甲烷总烃
	石油烃
	正常

	
	
	垂直入渗
	焦油
	石油烃
	非正常

	
	
	地面漫流
	焦油
	石油烃
	非正常

	装卸区
	焦油装卸车
	大气沉降
	非甲烷总烃
	石油烃
	正常

	污水站
	污水预处理
	垂直入渗
	SS、COD、BOD5、挥发酚、氨氮、氰化物、石油类、苯、苯并[a]芘
	挥发酚、氨氮、氰化物、石油烃、苯并[a]芘
	非正常

	废水焚烧炉
	焚烧炉烟气
	大气沉降
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃
	石油烃
	正常

	危废贮存库
	危废贮存
	大气沉降
	非甲烷总烃
	石油烃
	正常

	
	
	垂直入渗
	废润滑油
	石油烃
	非正常



[bookmark: _Toc1520493820][bookmark: _Toc697][bookmark: _Toc6406][bookmark: _Toc27600]预测与评价因子筛选
根据工程分析、环境影响识别及判断结果，确定土壤环境影响评价因子。
（1） 废气排出的污染物通过干湿沉降进入土壤，可在土壤中进行积累。根据环境空气影响预测分析可知，本项目工艺装置大气沉降影响主要是各类生产设施正常情况下排放的废气中主要是非甲烷总烃、氰化氢、苯并芘、硫化氢、氨和颗粒物等，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）识别，本项目大气沉降特征因子主要是石油烃（非甲烷总烃参照石油烃评价）、氰化氢和苯并[a]芘。本报告对以上因子进行定量分析。
（2） 本项目氨水罐区、焦油罐区、污水处理站和危废贮存库均涉及液体物质，主要污染物包括COD、BOD5、挥发酚、氨氮、石油类、苯并[a]芘等，其中挥发酚、氨氮、石油类、苯并[a]芘属于本项目特征因子。正常情况下储罐不会发生泄漏，罐区设置围堰，对基础进行重点防渗处理，同时储罐安装流量计量装置，一旦发生泄漏可及时发现，因此，储罐非正常工况发生泄漏污染地下水的概率非常小。污水处理站调节池为半地下构筑物，泄漏一旦发生则不容易发现，因此，本报告假设非正常情况下出现污水预处理站池体破裂事故，导致酚氨废水泄漏。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本报告选择有土壤环境质量标准的石油烃、氰化物、苯并[a]芘进行预测分析。
本项目预测/影响评价因子筛选情况具体见表7.6-3。
表7.6-3评价因子筛选一览表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	预测/影响评价因子
	预测/影响评价

	炭化炉
	炭化炉无组织废气
	大气沉降
	苯并[a]芘、氰化物、石油烃
	定量分析

	氨水罐区
	焦油氨水分离罐废气
	大气沉降
	苯并[a]芘、氰化物、石油烃
	定量分析

	装卸区
	焦油装卸车
	大气沉降
	石油烃
	定量分析

	污水站
	污水预处理
	垂直入渗
	氰化物、石油烃、苯并[a]芘
	定量分析

	废水焚烧炉
	焚烧炉烟气
	大气沉降
	石油烃
	定量分析



[bookmark: _Toc912714583][bookmark: _Toc31716][bookmark: _Toc12503]现状调查
根据“5.4.5土壤环境质量现状调查与评价”节现状调查，本项目所在地土壤各监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，区域土壤环境质量较好。
[bookmark: _Toc1195713759][bookmark: _Toc27175][bookmark: _Toc4227]土壤环境影响预测分析与评价
[bookmark: _Toc1291476745]大气沉降途径土壤环境影响预测分析与评价
本项目生产过程排放的有组织和无组织废气污染物通过干湿沉降进入土壤，可在土壤中进行积累，可能对土壤造成一定影响。本项目大气沉降主要土壤污染物为石油烃（非甲烷总烃参照石油烃评价）、氰化物和苯并[a]芘。
（1）预测范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目特点，本项目土壤评价等级为二级评价，预测范围为项目占地范围内及占地范围外200m范围内，总面积为1550000m2。
（2）预测评价时段
根据工程分析，拟建项目对土壤环境的影响发生在施工期和运营期，主要发生在运行期，预测时段确定为运行期，本工程设计使用年限按30年估算。
（3）预测情景
本项目废气污染源包括炭化炉、焦油氨水罐、焦油储罐、装卸车站、有机废气处理装置、废水焚烧炉等，废气污染物通过排气筒和无组织排放的形式排放至大气中，通过大气沉降的形式至土壤表层对土壤环境造成污染影响。
（4）预测与评价因子
根据前述分析，本项目大气沉降污染因子主要包括石油烃（非甲烷总烃参照石油烃评价）、氰化氢和苯并[a]芘。
（5）污染源强
根据工程分析，以最不利原则考虑，本项目排放的特征污染物未经过降解全部进入土壤环境，其污染源强见下表：
表7.6-4土壤大气沉降污染源强一览表
	污染因子
	产污环节
	排放量（t/a）
	合计（t/a）

	石油烃（非甲烷总烃）
	焦油氨水罐无组织废气
	0.1053
	6.7713

	
	焦油储罐无组织废气
	1.199
	

	
	装卸车站无组织废气
	0.224
	

	
	有机废气处理装置有组织废气
	2.06
	

	
	污水预处理站无组织废气
	0.933
	

	
	污水站焚烧炉燃烧废气
	2.25
	

	氰化物
	焦油氨水罐废气
	0.0028
	0.0058

	
	有机废气处理装置
	0.003
	

	苯并[a]芘
	炭化炉出焦口无组织废气
	0.00002
	0.00007

	
	焦油氨水罐废气
	0.00004
	

	
	有机废气处理装置
	0.00001
	



（6）预测评价标准
[bookmark: OLE_LINK9]本项目石油烃、氰化物和苯并[a]芘评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准，具体标准见表7.6-5。
表7.6-5大气沉降土壤环境质量评价标准
	序号
	污染物项目
	筛选值（第二类）
	单位

	1
	苯并[a]芘
	1.5
	mg/kg

	2
	氰化物
	135
	mg/kg

	3
	石油烃
	4500
	mg/kg



（7）预测方法
本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录E的公式，对项目涉及的特征因子大气沉降对土壤环境的影响进行分析。计算公式如下：
①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
ΔS=n(IS-LS-RS)/(ρb×A×D)
式中：
ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb—表层土壤容重，kg/m3；
A—预测评价范围，m2；
D—表层土壤深度，由土壤调查结果可知，厂区及周边表土层适合植物生长的土壤层厚度约为0.2m，因此，本次取0.2m；
n—持续年份，a。
根据土壤导则，本项目涉及大气沉降影响，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：
ΔS=n×Is/(ρb×A×D)
②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：
S=Sb+ΔS
式中：
Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
（8）预测结果 
每年单位质量表层土壤中某种物质的增量=每年最大沉降量÷表层土壤重量，不同年份的增量可根据年份累加。因此，不同年份各污染物预测结果见表7.6-6～表7.6-8所示。
表7.6-6石油烃（非甲烷总烃）预测结果一览表
	n（年）
	ρb(kg/m3)
	A(m2)
	D(m)
	Is(g)
	Sb（g/kg）
	ΔS
(g/kg)
	预测值（g/kg）
	ΔS
(mg/kg)
	预测值（mg/kg）

	1
	1560
	1550000
	0.2
	6771300
	未检出
	0.014
	0.014
	14.002
	14.002

	5
	
	
	
	
	
	0.070
	0.070
	70.009
	70.009

	10
	
	
	
	
	
	0.140
	0.140
	140.019
	140.019

	15
	
	
	
	
	
	0.210
	0.210
	210.028
	210.028

	20
	
	
	
	
	
	0.280
	0.280
	280.037
	280.037

	25
	
	
	
	
	
	0.350
	0.350
	350.047
	350.047

	30
	
	
	
	
	
	0.420
	0.420
	420.056
	420.056



表7.6-7氰化物预测结果一览表
	n（年）
	ρb(kg/m3)
	A(m2)
	D(m)
	Is(g)
	Sb（g/kg）
	ΔS
(g/kg)
	预测值（g/kg）
	ΔS
(mg/kg)
	预测值（mg/kg）

	1
	1560
	1550000
	0.2
	5800
	未检出
	1.20E-05
	1.20E-05
	0.012
	0.012

	5
	
	
	
	
	
	6.00E-05
	6.00E-05
	0.060
	0.060

	10
	
	
	
	
	
	1.20E-04
	1.20E-04
	0.120
	0.120

	15
	
	
	
	
	
	1.80E-04
	1.80E-04
	0.180
	0.180

	20
	
	
	
	
	
	2.40E-04
	2.40E-04
	0.240
	0.240

	25
	
	
	
	
	
	3.00E-04
	3.00E-04
	0.300
	0.300

	30
	
	
	
	
	
	3.60E-04
	3.60E-04
	0.360
	0.360



表7.6-8苯并[a]芘预测结果一览表
	n（年）
	ρb(kg/m3)
	A(m2)
	D(m)
	Is(g)
	Sb（g/kg）
	ΔS
(g/kg)
	预测值（g/kg）
	ΔS
(mg/kg)
	预测值（mg/kg）

	1
	1560
	1550000
	0.2
	70
	未检出
	1.45E-07
	1.45E-07
	0.0001
	0.0001

	5
	
	
	
	
	
	7.24E-07
	7.24E-07
	0.0007
	0.0007

	10
	
	
	
	
	
	1.45E-06
	1.45E-06
	0.0014
	0.0014

	15
	
	
	
	
	
	2.17E-06
	2.17E-06
	0.0022
	0.0022

	20
	
	
	
	
	
	2.89E-06
	2.89E-06
	0.0029
	0.0029

	25
	
	
	
	
	
	3.62E-06
	3.62E-06
	0.0036
	0.0036

	30
	
	
	
	
	
	4.34E-06
	4.34E-06
	0.0043
	0.0043



由预测结果可知，预测30年，石油烃（非甲烷总烃）、氰化物和苯并[a]芘最大贡献值与最大现状值叠加之后的预测值均小于执行的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1和表2建设用地土壤污染风险第二类筛选值。因此，项目建成后大气沉降对附近土壤的累积影响较小，对环境影响可接受。
需要说明的是，本次假设所有的排放量皆通过大气沉降作用进入表层土壤，而事实上，排放量中仅有一部分污染物会通过大气沉降进入表层土壤，其他污染物皆滞留在大气中；实际大气沉降对土壤造成污染程度要比本次预测结果更加微弱，这再一次说明大气沉降作用对土壤环境影响较小。
因此，只要厂区严格落实各项大气污染防治措施，确保达标排放，大气沉降不会对项目厂区及周边的表层土壤产生影响。
[bookmark: _Toc1400614675]垂直入渗途径土壤环境影响预测分析与评价
（1）情景假设及源强分析
正常状况下，项目生产运营期各工艺设备和土壤及地下水保护措施可有效从源头到末端防控土壤环境污染事件的发生，污染物难以通过垂直入渗途径影响土壤环境，因此本评价认为：从污染物的垂直入渗角度考虑，正常状况下项目对土壤环境的影响是可接受的。
非正常状况下，假定污染源底部防渗层磨损或因地质环境问题引发地面基础不均匀沉降、防渗区混凝土等结构出现裂缝，废水或液体物料渗入与地面直接接触的土壤环境中，土壤生态环境将受到不利影响。因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况事故情景进行设定。
本次非正常情况分析污水预处理站调节池破损泄漏情况。假定生产废水处理站废水持续渗漏180天，污水处理站污染物是生产废水中的COD、氨氮、硫化物、石油类等，由于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB366000-2018）中无CODcr、氨氮、硫化物环境质量标准，因此选择石油类、氰化物和苯并[a]芘作为预测因子。
表7.6-9土壤环境影响预测因子与预测源强
	污染途径
	影响源
	特征污染物
	预测源强
	污染特征

	垂直入渗
	污水预处理站调节池
	石油烃（C10-C40）
	582mg/L
	持续渗漏180d

	
	
	氰化物
	10mg/L
	

	
	
	苯并[a]芘
	0.03μg/L
	



（2）预测范围
本项目预测评价范围与现状调查评价范围一致。
（3）预测时段
重点预测污染物可能影响的深度及污染物进入包气带所需时间，按照180天进行预测。
（4）预测模型
污染物在土壤包气带层中的运移和分布都受到多种因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。一般认为，水在包气带中的运移符合活塞流模式，由于评价区土壤层包气带地层岩性简单，污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远远小于垂向迁移距离，因此本次将污染物在土壤包气带中的迁移概化为一维垂向数值模型。
按照土壤导则要求，采用附录E方法二计算，土壤水流运动的控制方程为一维垂向饱和-非饱和土壤水中水分运动方程（Richards方程）；
[image: ]
式中：
θ—土壤体积含水率；
h—压力水头（m），饱和带大于零，非饱和带小于零；
z、t—分别为垂直方向坐标变量（m）、时间变量（s）；
k—垂直方向的水力传导度（m/s）；
s—作物根系吸水率（s）。
根据多孔介质溶质运移理论，考虑一维非饱和土壤溶质运移的数学模型为：
[image: ]
式中：
c—污染物介质中的浓度，mg/L；
D——弥散系数，m2/d；
q—渗流速率，m/d；
z—沿z轴的距离，m；
t—时间变量，d；
θ—土壤含水率，%。
初始条件：
c（z，t）=0	t=0, L≤z＜0
边界条件：
第一类Dirichlet边界条件：
①连续点源：
c（z，t）=c0	t＞0, z＝0
②非连续点源：
[image: ]
第二类Neumann零梯度边界条件：
[image: ]（5）预测软件
本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D软件。
HYDRUS软件由美国国家盐土改良中心（US Salinity laboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。
HYDRUS-1D模型软件是美国盐土实验室在Worm模型基础上的改进版，用于模拟计算饱和－非饱和渗流区水、热及多种溶质迁移的模型。该模型综合考虑了水分运动热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能，模型中方程解法采用Calerkin线性有限元法，可用于模拟水、农业化学物质及有机污染物的迁移与转化过程，在土壤中水分运动、盐分、农药、重金属和土壤氮素运移方面得到广泛的应用。
（6）模型构建
由于污染物在土壤包气带中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大化原则，在模拟污染物扩散时不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及规律。
[bookmark: OLE_LINK13]将模型剖分成78个单元，间隔为10cm，79个节点。在模型中布设6个浓度预测点，分别位于地面以下0.2m、1.0m、2.0m、3.0m、5.0m和7.8m深处。
①边界条件
水流模型中上边界为流量边界，流量按情景设定中的污水管道渗漏量计算，即18cm/d，下边界为自由边界，溶质运移模型中设置为连续点源浓度边界。
②初始条件
HYDRUS-1D数值模型在求解包气带水流问题时需要给出初始条件，即每个结点计算初始时刻的压力水头或含水率，以作为后续计算的基础。而对于剖分后形成的众多结点，需要采取一定的处理方法来推测出包气带初始含水率。
本次预测评价先赋给包气带含水率或压力水头经验值，设定上边界压强为大气压，降雨量设为0，对模型进行180天计算。观测时间节点为1d、5d、10d、30d、90d、180d。
（7）预测结果
[bookmark: OLE_LINK28]利用HYDRUS-1D运行溶质运移模型，将相关土壤参数、污染源参数和防渗层参数代入模型中，预测结果如下：
（1）污水处理站调节池泄漏
①石油烃
[image: 石油烃观测点污水站高清版]
图7.6-1各预测点处石油烃浓度随时间变化图
（N为预测点，分别是0.2m、1.0m、2.0m、3.0m、5.0m和7.8m）
根据上图和预测结果分析，污水站调节池泄漏后N1（最上层）约3d开始检出石油烃，20d后浓度趋于稳定，达到0.582mg/cm³（源强浓度）；N2（1.0m）约10d开始检出，37d后趋于稳定；N3~N6（下层）25~143d依次检出，180d时全部趋于稳定浓度0.582mg/cm³。各观测点最终浓度均趋近泄漏源强浓度，表明在连续泄漏、无衰减的模型假设下，污染羽充分发展后孔隙水浓度与源浓度达到动态平衡。
表7.6-10土壤剖面石油烃浓度变化表
	时间
	峰值浓度(mg/cm³)
	穿透深度
	底部780cm浓度(mg/cm³)

	1d
	0.496
	26cm
	0

	5d
	0.574
	109cm
	0

	10d
	0.581
	233cm
	0

	30d
	0.582
	780cm
	0.016

	90d
	0.582
	780cm
	0.572

	180d
	0.582
	780cm
	0.582



[image: 剖面污水站石油烃]
图7.6-2不同预测时刻石油烃浓度随土壤深度变化图
（T为预测时刻，分别为1d、5d、10d、30d、90d、180d）
根据表7.6-10和图7.6-2分析可知，石油烃在泄漏后30d内即穿透包气带到达地下水，180d时整个0~7.8m土壤剖面浓度趋匀，底部浓度达0.582mg/cm³。
②氰化物
[image: 观测点氰化物]
图7.6-3各预测点处氰化物浓度随时间变化图
（N为预测点，分别是0.2m、1.0m、2.0m、3.0m、5.0m和7.8m）
表7.6-11土壤剖面氰化物浓度变化表
	时间
	峰值浓度(mg/cm³)
	穿透深度(>0.001mg/cm³)
	底部780cm浓度(mg/cm³)

	1d
	0.0085
	25cm
	0

	5d
	0.0099
	108cm
	0

	10d
	0.0100
	231cm
	0

	30d
	0.0100
	672cm
	0.00028

	90d
	0.0100
	780cm
	0.0098

	180d
	0.0100
	780cm
	0.0100



[image: 剖面污水站氰化物]
图7.6-4不同预测时刻氰化物浓度随土壤深度变化图
（T为预测时刻，分别为1d、5d、10d、30d、90d、180d）
根据预测结果分析，氰化物各观测点迁移规律与石油烃一致（N1最早，N6最晚），稳定浓度为0.01mg/cm³；氰化物迁移速度略慢于石油烃，90d穿透包气带到达地下水，180d时整个剖面浓度趋匀，底部浓度达到0.01mg/cm³。
③苯并（a）芘
根据图7.6-5和预测结果分析，污水站调节池泄漏后N1约0.7d开始检出苯并（a）芘，4d后浓度趋于稳定，达到3.0×10⁻⁸mg/cm³（源强浓度）；N2约5d开始检出，N3约9d开始检出，N4约13d开始检出，N5约17d开始检出，N6约27d开始检出，66d后趋于稳定。各观测点最终浓度均趋近泄漏源强浓度，表明在连续泄漏、无衰减的模型假设下，污染羽充分发展后孔隙水浓度与源浓度达到动态平衡。
[image: 腾翔镁业环评 (3)]
图7.6-5各预测点处苯并（a）芘浓度随时间变化图
（N为预测点，分别是0.2m、1.0m、2.0m、3.0m、5.0m和7.8m）
表7.6-10土壤剖面苯并（a）芘浓度变化表
	时间
	峰值浓度(mg/cm³)
	穿透深度
	底部780cm浓度(mg/cm³)

	1d
	2.57×10⁻⁸
	26cm
	0

	5d
	2.96×10⁻⁸
	106cm
	0

	10d
	3.00×10⁻⁸
	229cm
	0

	30d
	3.00×10⁻⁸
	756cm
	0

	90d
	3.00×10⁻⁸
	780cm
	2.91×10⁻⁸

	180d
	3.00×10⁻⁸
	780cm
	3.00×10⁻⁸



[image: 腾翔镁业环评 (4)]
图7.6-6不同预测时刻石油烃浓度随土壤深度变化图
（T为预测时刻，分别为1d、5d、10d、30d、90d、180d）
根据表7.6-12和图7.6-6分析可知，苯并（a）芘在泄漏后迁移速度慢于石油烃和氰化物，约90d穿透包气带到达地下水，180d时整个0~7.8m土壤剖面浓度趋匀，底部浓度达3.0×10⁻⁸mg/cm³。
④土壤中各污染物浓度达标性判定
按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类建设用地筛选值，对泄漏情景下土壤中各污染物浓度进行达标性判定。模型输出为孔隙水浓度（mg/cm³），保守按土壤容重ρ=1.5g/cm³换算为土壤固相浓度（mg/kg），结果见表7.6-13。
表7.6-13土壤中各污染物浓度达标性判定一览表
	污染物
	模型输出(mg/cm³)
	换算土壤浓度(mg/kg)
	GB36600筛选值(mg/kg)
	是否超标

	石油烃
	0.582
	388
	4500
	否

	氰化物
	0.010
	6.7
	135
	否

	苯并（a）芘
	3.0×10⁻⁸
	2.0×10⁻⁵
	1.5
	否

	保守按ρ=1.5g/cm³换算



由表7.6-13可知，泄漏情景下土壤中石油烃、氰化物和苯并（a）芘浓度均远低于GB36600-2018第二类建设用地筛选值，石油烃最大占标率分别为8.6%，氰化物最大占标率5.0%，苯并（a）芘最大占标率0.0013%，不会对土壤环境造成超标影响。
根据预测结果可知，污水站调节池泄漏是本项目非正常状况下地下水及土壤环境的主要风险源，石油烃30d内即可穿透7.8m包气带到达地下水，氰化物90d穿透。在不考虑吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用的情况下，结合项目土壤容重折算，石油烃浓度388mg/kg，氰化物浓度6.7mg/kg、苯并（a）芘2.0×10⁻⁵mg/kg。对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值，石油烃限值4500mg/kg、氰化物限值135mg/kg、苯并（a）芘1.5mg/kg，各污染物浓度均未超标。
根据污染物运移规律估算，若泄漏工况持续，污染物会不断向下入渗，最终致使整个包气带土体污染物浓度趋于饱和，土壤污染程度进一步加剧。非正常渗漏会显著降低区域土壤环境质量，还会持续向深部迁移，对地下水环境形成潜在威胁。因此需及时管控消除地表污染源，完善防渗防护体系，规避渗漏事故发生，以此削减污染物垂向扩散风险，保障区域土壤及地下水环境安全。
[bookmark: _Toc195140222]地面漫流途径土壤环境影响预测分析与评价
本项目厂区可能地面漫流的有初期雨水、设备地面冲洗废水以及固体废弃物，厂区建设时地面大部分进行水泥硬化处理，厂区内建设有完善的截排水设施及雨水排水系统。厂区经雨污分流、清污分流后。初期雨水收集后外运处置，后期清净雨水排至园区管网。
项目厂区各类固体废弃物均有妥善收集处置措施，无露天排放，在正常工况下，不会由于固体废弃物中有毒有害成分被雨水冲刷进入土壤。
因此，本项目正常情况下可以防控污染物随地表漫流进入土壤环境。
[bookmark: _Toc25027][bookmark: _Toc1472760199][bookmark: _Toc3346][bookmark: _Toc24739]预测评价结论
本项目通过定性和定量分析的方法，从大气沉降、地面漫流和垂直入渗三个主要影响途径分析项目运营对土壤环境的影响。项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。
需要强调的是，项目厂区包气带土层渗透性强，防污性能弱，泄漏的污染物很容易穿透包气带进入下部的含水层中，在企业施工中，应注意防渗层、防渗措施等隐蔽工程的施工，同时在尽可能加大防渗层的厚度和降低其渗透系数的同时，采用柔性+刚性复合防渗结构设置防渗，增加防渗措施的可靠性，减少污染物迅速穿过防渗层从而污染地下水的风险。防渗层虽有效地阻隔了污染物的迁移，但大量的污染物会残留在防渗层中，在项目服役期满后，应妥善处理防渗设施，避免二次污染。
[bookmark: _Toc26523][bookmark: _Toc888501612][bookmark: _Toc26587]土壤环境影响评价自查表
本项目土壤环境影响评价自查见表7.6-14。
表7.6-14土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	(16.84)hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（无）、方位（/）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并[a]芘、石油类、氰化物
	

	
	特征因子
	[bookmark: OLE_LINK11]石油烃、氰化物、苯并[a]芘
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感☑
	

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a)☑；b）☑；c）☑；d）□
	

	
	理化特性
	见表7.6-2
	同附录C

	
	现状监测点位
	样点
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	2
	2
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	4
	/
	0-3m
	

	
	现状监测因子
	基本项目45项全检，增加石油烃、氰化物、pH、氨氮、硫化物
	

	现状评价
	评价因子
	基本项目45项全检，增加石油烃、氰化物、pH
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	厂区监测点位土壤指标符合GB36600—2018第二类用地筛选值和管制值限值要求。
	

	影响预测
	预测因子
	石油烃、氰化物、苯并[a]芘
	

	
	预测方法
	附录E☑；附录F□；其他（	）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（0-20m） 影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	3
	详见9.7.3节
	1次/1年
	

	
	信息公开指标
	公开监测结果
	

	评价结论
	土壤环境影响可接受
	

	注1：“□”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。




[bookmark: _Toc25827][bookmark: _Toc13463]
[bookmark: _Toc4382]环境风险评价
[bookmark: _Toc22046][bookmark: _Toc23440][bookmark: _Toc4082526][bookmark: _Toc4596]风险评价目的与内容
[bookmark: _Toc18507]评价目的
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
[bookmark: _Toc30829]评价内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），项目实施后环境风险评价的基本内容包括：
（1） 回顾现有工程风险防范措施落实情况。
（2） 项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。
（3） 项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（4） 开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（5） 提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（6） 综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: _Toc532680840][bookmark: _Toc13689]评价工作程序
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）其评价工作流程见图8.1-1。
[image: ]
图8.1-1风险评价工作流程图
[bookmark: _Toc25323][bookmark: _Toc12717]现有工程风险防范措施回顾
现有工程风险防范措施，主要包括事故水池、事故放散设施、各类消防设施、有毒气体检测报警装置、可燃气体监测报警装置、防静电装置等。
（1）厂区截留措施
罐区设置有围堰，围堰内部设置排水沟，将泄漏液、冲洗液排放至事故池；厂区进行了雨污分流，定期对排水沟进行疏通。
表8.2-1截留设施情况一览表
	序号
	收容设施
	容积（m3）
	进入应急池的方式或者途径

	1
	油罐区围堰
	1000m3
	管道

	2
	氨水循环罐区围堰
	6000m3
	管道

	3
	应急事故水池
	600m3
	/

	4
	消防水池
	1200m3
	/



（2）事故水收集措施
现有项目厂区设置了1座600m3防渗事故水池。同时在生产区、罐区等设置有导流沟，在事故状态下可保证事故废水能够排入应急事故池。考虑到厂区出现火灾的消防尾水排入雨水管网，如不进行截流，进入周边环境，将对周围环境造成污染。
发生火灾时，消防尾水汇入雨水管网，经雨水管网导入事故应急池。雨水管网总排放口处切换阀由专人负责管理维护，正常为开启状态，当发生火灾事故时，由管理人员第一时间关闭。公司正常运营情况下，应急事故池需保持空置。
（3）清净下水系统防控措施
现有项目清净下水进入污水处理系统处理后回用于熄焦，在事故状态下能将所收集的污染物送至厂区内污水处理设施处理。
（4）雨排水系统防控措施
公司排水系统采用“雨污分流”体系。厂区雨水经雨水管道排入下水道，雨水管网设切换阀，在事故状态，开启切换阀，将此部分废水导入事故应急池，避免污水污染周围水体。
（5）污水处置措施
现有项目配套建设酚氨废水预处理站和生化处理站，废水经处理达标后用于熄焦补水。一旦生产废水收集设施出现故障，可将污水通过泵导入事故池，待维修好后再进行使用，能够保证不合格废水不排出厂外。
（6）毒性气体泄漏监控措施
生产装置和储罐区均设置可燃及有毒气体探测自动报警装置、火焰探测器、个人防护用具等；另配置便携式可燃/有毒气体检测仪。
（7）火灾危险源监控
生产装置区及罐区安装有感烟探测器、火灾手动报警按钮、防爆型手动报警按钮，智能型消防栓按钮等，并安装视频监控设施。
表8.2-2现有工程环境风险防范措施一览表
	序号
	类型
	建设内容

	1 
	事故水池
	厂区设置有600m3的事故水池。

	2 
	消防水池
	建有1座消防水池，有效容积1200m3。

	3 
	油罐区围堰
	焦油罐区设置了围堰，围堰有效容积1000m3，设置了通往事故池的应急管道。

	4 
	氨水循环罐区围堰
	设置了围堰，围堰有效容积6000m3，设置了通往事故池的应急管道。

	5 
	煤气放散自动点火装置
	煤气放散自动点火装置一套。

	6 
	火灾报警
	全程均有火灾报警装置。

	7 
	有毒有害气体检测装置
	一氧化碳、硫化氢、氨等有毒气体或可燃液体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体或可燃气体检测装置，随时检测操作环境中有害气体的浓度。

	8 
	供电
	双回路供电

	9 
	应急救援物资
	各生产岗位及仓库配置有足够的应急救援物资。

	10 
	应急预案
	已编制环境风险应急预案，并定期开展应急演练。



除采取以上的风险防范措施外，建设单位与园区消防队、周边企业等单位建立了事故救援联动机制，可确保发生风险事故时外部救援力量及时进行援助。
[bookmark: _Toc30709][bookmark: _Toc4094]风险调查
[bookmark: _Toc30069]建设项目风险源调查
危险物质调查
本项目危险物质主要包括原辅材料、产品、副产品、污染物和火灾、爆炸伴生/次生污染物。
（1）原辅材料
本项目生产主要原料为褐煤，废水和废气处理辅料H2SO4（93%）、氢氧化钠（片碱）、尿素、PAC和PAM等。
（2）产品及副产品
本项目产品为兰炭，副产品为煤焦油和煤气。
（3）污染物
本项目生产废气中主要污染物为TSP、BaP、H2S、NH3、酚类、氰化氢、非甲烷总烃等；生产废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物等物质；固废污染物主要是除尘灰、废滤袋、硫酸铵、废离子交换树脂等一般固废和焦油渣、废活性炭、废催化剂、废矿物油等危险废物。
（4）火灾爆炸伴生/次生污染物
根据项目原辅材料及生产工艺特点，项目火灾爆炸伴生/次生污染物主要为CO、SO2等。
本项目主要危险物质数量及分布见表8.3-1。
表8.3-1主要危险物质数量及分布情况一览表
	序号
	危险单元
	危险物质
	最大储存量或在线量（t）
	规格
	备注

	1
	兰炭生产线
	煤气
	4.18
	L1500m，Φ2
	温度40℃，5~18kPaG，工况密度0.888kg/m3

	2
	焦油罐区
	焦油
	14997
	6×3000m3
	密度0.9802t/m3

	3
	化学品库
	H2SO4（93%）
	10
	/
	污水处理

	4
	危废贮存库
	废矿物油
	2.5
	200L
	/



生产工艺特点
生产工艺特点的调查指本项目在生产过程中是否存在高温（工艺温度300℃）、高压（压力容器设计压力≥10.0Mpa）、涉及危险物质的工艺过程。
本项目属于化工行业，生产过程涉及焦化工艺，同时涉及危险物质使用、贮存的项目。
[bookmark: _Toc30973][bookmark: _Toc20103]环境敏感目标调查
本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园内，周围主要为工业企业，评价范围内主要的环境敏感目标分布情况见表8.2-2，敏感点分布见图2.6-1。
表8.3-2环境风险敏感保护目标一览表
	序号
	环境保护要素
	环境敏感目标
	保护对象
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	1
	环境空气
	花园乡第一小学
	师生
	
	
	

	
	
	花园乡
	居民
	
	
	

	
	
	夏马勒恰尔巴格村
	居民
	
	
	

	
	
	艾勒克图尔村
	居民
	
	
	

	
	
	艾勒克村
	居民
	
	
	

	
	
	白土庄子村
	居民
	
	
	

	
	
	杜什吐尔村
	居民
	
	
	

	
	
	奥依曼吐尔村
	居民
	
	
	

	
	
	库木吐尔村
	居民
	
	
	

	
	
	琼吐尔村
	居民
	
	
	

	
	
	花园乡第二小学
	学校
	
	
	

	
	
	东花园村
	居民
	
	
	

	
	
	塔孜吐尔
	居民
	
	
	

	
	
	喀拉塔勒村
	居民
	
	
	

	
	
	巴格其村
	居民
	
	
	

	
	
	哈密瓜园景区
	游客
	
	
	

	
	
	园区企业
	企业职工
	5000人
	周边

	2
	地表水环境
	南湖水库
	地表水
	Ⅲ类
	
	

	
	
	石城子河
	地表水
	Ⅰ类
	
	

	3
	地下水环境
	评价范围内的潜水含水层
	地下水
	Ⅲ类
	/

	4
	土壤环境
	项目占地及评价范围内土壤
	二类风险筛选值
	占地范围及评价范围内



[bookmark: _Toc1043506][bookmark: _Toc29534]环境风险潜势判定
Q值的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定：
（1）当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
（2）当厂界内存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中，q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t。
按照数值大小，将Q划分为4个水平：
①Q＜1，以Q0表示，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
②1≤Q＜10，以Q1表示；
③10≤Q＜100，以Q2表示；
④Q≥100，以Q3表示。
根据分析，本项目涉及的风险物质主要由焦油、煤气以及污水处理及大气处理环节的硫酸。具体情况见表8.3-3。
表8.3-3建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	煤焦油
	/
	14997
	2500
	5.999

	2
	煤气
	/
	4.18
	7.5
	0.557

	3
	H2SO4（93%）
	7664-93-9
	10
	10
	1.000

	4
	废矿物油
	/
	2.5
	2500
	0.001

	项目Q值Σ
	7.557



经计算，本项目的Q值为7.557。
M值的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表8.3-4企业生产工艺过程评估分值表
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺。
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺。
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区。
	5/套

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等。
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）。
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目。
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。



表8.3-5本项目工艺评估表
	单元名称
	评估依据
	套数
	分值

	热解装置
	焦化工艺
	6
	30

	危险物质贮存罐区
	焦油罐区
	1
	5



本项目生产过程为焦化工艺，属于化工行业，共有6套热解装置，1个煤焦油罐区，项目的M值为35，用M1表示。
P值的确定
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）判断，分别以P1、P2、P3、P4表示，其判断依据见表8.3-6。
[bookmark: OLE_LINK839]表8.3-6危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）依据一览表
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（P）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4



本项目的Q值为7.557，M值为35，以M1表示，根据表8.3-6判断，本项目的P值以P2表示。
环境敏感程度的确定
（1）大气环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域大气环境敏感程度是依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性来确定。大气环境敏感程度共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。
表8.3-7大气环境敏感程度分级原则一览表
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。



根据调查，本项目5km范围内的人口总数约为17040人，因此本项目大气环境风险受体敏感程度类型属于企业周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，大气环境风险受体敏感程度类型为E2。
（2）地表水环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：区域地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性与下游环境敏感目标情况确定。区域地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表8.3-8。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级原则分别见表8.3-9和表8.3-10。
表8.3-8地表水环境敏感程度分级原则一览表
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3



表8.3-9地表水功能敏感性分区原则一览表
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区。


表8.3-10环境敏感目标分级原则一览表
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


[bookmark: OLE_LINK24]
根据项目工程分析，本项目发生事故时含泄漏危险物质的事故水输送到事故水池，事故情况下无危险物质泄漏到水体的排放点，事故结束后排至污水处理厂处置，均不排入地表水体，因此，本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响。
（3）地下水环境敏感程度的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定。区域地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表8.3-11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表8.3-12和表8.3-13。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对值。
表8.3-11地下水环境敏感程度分级原则一览表
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3





表8.3-12地下水功能敏感性分区原则一览表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区。

	“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。



表8.3-13包气带防污性能分级原则一览表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定.

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。

	



本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园，项目所在区域既不属于集中式地下水饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和准保护区以外的补给径流区，也不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区和其他保护区的补给径流区；同时也不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地。根据表8.3-12的判定依据，本项目地下水环境敏感程度为不敏感（G3）。
根据地质勘察结果，项目所在区域包气带厚度为0.8-7.8m，包气带渗透系数小于2.34×10-4cm/s，根据表8.3-13判定依据，本项目所在区域包气带防污性能分级为“D1”。
根据表8.3-11的判定依据，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E2”。
（4）环境敏感程度小结
本项目所在地环境敏感度特征详见表8.3-14。
表8.3-14建设项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	
环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	花园乡第一小学
	NE
	
	
	

	
	2
	花园乡
	NE
	
	
	

	
	3
	夏马勒恰尔巴格村
	NE
	
	
	

	
	4
	艾勒克图尔村
	NE
	
	
	

	
	5
	艾勒克村
	NE
	
	
	

	
	6
	白土庄子村
	E
	
	
	

	
	7
	杜什吐尔村
	E
	
	
	

	
	8
	奥依曼吐尔村
	E
	
	
	

	
	9
	库木吐尔村
	E
	
	
	

	
	10
	琼吐尔村
	ES
	
	
	

	
	11
	花园乡第二小学
	SE
	
	
	

	
	12
	东花园村
	SE
	
	
	

	
	13
	塔孜吐尔
	SE
	
	
	

	
	14
	喀拉塔勒村
	SE
	
	
	

	
	15
	巴格其村
	SE
	
	
	

	
	16
	哈密瓜园景区
	SE
	
	
	

	
	17
	园区企业
	周边
	企业职工
	

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	

	
	管段周边200m范围内

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	本项目废水处理后回用，不外排。

	
	内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标。

	
	本项目废水处理后回用，不外排。

	
	地表水环境敏感程度E值
	/

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	厂址区地下水
	G3
	Ⅲ类
	D1
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2



环境风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，进而确定环境风险潜势，确定依据见表8.3-15。
表8.3-15项目环境风险潜势划分依据一览表
	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性P

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高敏感度区（E1）
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中敏感度区（E2）
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	II

	环境低敏感度区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	II
	I

	注：Ⅳ+为极高环境风险



综上分析，项目大气环境敏感程度分级为E2，地下水环境敏感程度分级为E2；项目危险物质及工艺系统危险性等级为P2，根据上表，项目环境风险潜势为Ⅲ。
[bookmark: _Toc1043507][bookmark: _Toc1696]评价等级及评价范围
[bookmark: OLE_LINK844][bookmark: OLE_LINK845]评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表8.3-16确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表8.3-16环境风险评价工作级别判据
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析



根据环境风险调查，本项目环境风险潜势为Ⅲ类，依据评价工作等级划分表，本项目风险评价等级为大气二级、地下水二级，综合评价等级为二级。
评价范围
本项目的环境风险评价等级为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价范围的规定，项目的环境风险评价范围具体如下：
（1）大气环境风险评价范围
根据导则要求，大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km，本项目大气环境风险影响评价范围为项目边界向外延伸5km的矩形区域。
（2）地表水环境风险评价范围
本项目废水经处理后不排放进入外环境，厂区设有防渗事故水池，事故情况下可确保事故废水不进入外环境，本项目与地表水体之间无水力联系。因此，不考虑风险事故泄漏物质对地表水体的影响，不设地表水环境风险评价范围。
（3）地下水环境风险评价范围
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定，本项目地下水环境风险评价范围：以厂区为中心，地下水流向为主轴，N20°E-S20°W方向长5km、W20°N-E20°S方向宽4km，共20km2的矩形范围。
[bookmark: _Toc286521575][bookmark: _Toc32022][bookmark: _Toc6070][bookmark: _Toc286066323][bookmark: _Toc309123920][bookmark: _Toc309123024][bookmark: _Toc4082527][bookmark: _Toc265225813][bookmark: _Toc265225625][bookmark: _Toc293241619][bookmark: _Toc309122916][bookmark: _Toc286520924][bookmark: _Toc25958]风险识别
[bookmark: _Toc8884]物质危险性识别
（1）主要风险物质
本项目是褐煤为原料，经干馏生产兰炭和煤焦油、煤气的生产项目。生产过程中涉及副产品煤气和煤焦油属于危险化学品，其中煤气属于甲类火灾危险品；煤焦油为丙类易燃液体。另外，在污水处理、废气治理过程使用到硫酸。这些物质在生产、使用、贮存和运输过程中一旦发生意外性泄漏或事故性溢出，极易导致火灾、爆炸、中毒事故的发生。
本项目的主要危险物质见表8.4-1。
表8.4-1本项目主要危险性物质一览表
	名称
	相态
	储存方式
	储存场所
	最大储存量t
	毒性
分级
	火灾危险类别
	危险类别

	煤气
	气
	在线
	装置、管道
	4.18
	Ⅱ
	甲
	易燃气体

	煤焦油
	液
	储罐
	焦油罐区
	14997
	Ⅳ
	丙
	易燃液体

	硫酸
	液
	桶装
	化学品库
	10
	Ⅲ
	戊
	酸性腐蚀品

	废矿物油
	液
	储罐
	危废库
	2.5
	Ⅲ
	丙
	有毒液体



（2）危险化学品的物理性质和化学性质
企业在运营期间涉及的危险物质及其理化性质见表8.4-2~8.4-5。
表8.4-2煤焦油的物化性质及危险特性表
	一、标识
	中文名称：煤焦油英文名称：coaltar  CASNo：65996-93-2

	二、主要组成与性状
	外观与性状：常温常压下其产品呈黑色黏稠液状，具有特殊臭味。
主要用途：可分馏出各种芳香烃、烷烃、酚类等，也可制取油毡、燃料和炭黑。

	三、健康危害
	侵入途径：吸入、食入
健康危害：作用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病及癌肿。可引起鼻中隔损伤。
燃爆危险：本品易燃，为致癌物

	四、急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：脱离现场至空气新鲜处，如呼吸困难，给输氧、就医。
食入：尽快彻底洗胃，就医。

	五、燃爆特性与消防
	闪点（℃）：小于23，引燃温度（℃）：无资料
爆炸上限％（V/V）无资料爆炸下限％（V/V）无资料
危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高温极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火墙中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂；雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	六、泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染人员至安置区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：均筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	七、储运注意事项
	操作处置：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能强留有害物。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	八、防护措施
	职业接触限值：
中国MAC(mg／m3)：未制定标准前苏联MAC(mg／rn3)：未制定标准TLVTN:ACGIH0.2mg／m3TLVWN：未制定标准
工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。
紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。
身体防护：穿胶布防毒衣。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他防护；工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	九、理化性质
	相对密度(水=1)：1.18~1.23相对蒸气密度(空气=1)：无资料
溶解性：微溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

	十、稳定性和反应活性
	禁配物：强氧化剂。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

	十一、毒理学资料
	急性毒性：LD50=无资料LC50：无资料

	十二、环境资料
	该物质对环境有危害，应特别注意对大气的污染。

	十三、废弃
	用焚烧法处置。

	十四、运输信息
	危险货物编号：32192UN编号：1l36包装标志：包装类别：053包装方法：小开口铜桶：薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱。
运输注意事项：铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。



表8.4-3煤气（一氧化碳）理化性质一览表
	标
识
	中文名
	一氧化碳
	分子式
	CO
	危险性类别
	第2.1类易燃气体

	
	别名
	煤气
	分子量
	28.01
	
	

	
	英文名
	Carbonmonoxide
	UN号
	1016
	CAS号
	630－08－0

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭气体
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。

	
	熔点
	－199.1℃
	沸点
	－191.4℃
	燃烧热
	无资料

	
	相对密度（空气＝1）
	0.97
	相对密度（水＝1）
	0.79
	饱和蒸汽压
	无资料

	
	临界温度
	－140.2℃
	临界压力
	3.50MPa
	禁忌物
	强氧化剂、碱类

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合
	
	

	燃爆危险与消防
	燃烧性
	易燃
	引燃温度
	610℃
	火灾危险性类别
	乙类

	
	爆炸极限
	12.5～74.2﹪
	闪点
	<－50℃
	燃烧（分解）产物
	二氧化碳

	
	最小点火能
	无资料
	
	
	最大爆炸压力
	0.720MPa

	
	危险特性
	易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

	
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	健康危害与防护
	工作场所职业接触限值mg/m3
	职业毒性危害等级
	侵入途径

	
	MAC：－
	TWA：20
	STEL：30
	Ⅱ级，高度危害
	吸入

	
	健康危害
	在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺血，即俗称的煤气中毒。
急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10﹪；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤黏膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30﹪；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50﹪。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。
慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

	
	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产、生活用气必须分路。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其它：工作场所严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	急救与应急
	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

	
	应急处理
	泄漏时迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复检验后再用。



表8.4-4硫酸理化性质及危险特性
	标识
	中文名：硫酸
	UN编号：1830
	危险化学品目录序号：1302

	
	英文名：sufuric aacid
	分子式：H₂SO4
	危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1A严重眼损伤/眼刺激，类别1

	
	CAS号：7664-93-9
	分子量：98.08
	

	理化性质
	外观与性状
	纯品为无色透明油状液体，无臭。

	
	熔点（℃）
	10.5
	相对密度(水=1)
	1.83
	相对密度(空气=1)
	3.4

	
	沸点（℃）
	125(3.33KPa)
	饱和蒸汽压（KPa）
	0.21(84.5℃)

	
	溶解性
	与水混溶。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	最高容许浓度(mg/m3)
	2

	
	
	时间加权平均容许浓度(mg/m3)
	

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LD502140mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/kg，2小时；（小鼠吸入）

	
	健康危害
	对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后瘫痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化硫

	
	闪点（℃）
	无意义
	燃烧热（kJ/mol）
	无资料

	
	引燃温度（℃）
	无资料
	爆炸极限%(v/v)
	无资料

	
	危险特性
	遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维  素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、 硝酸盐、苦味酸盐、金黄色金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的 腐蚀性和吸水性。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物

	
	灭火方法
	砂土。禁止用水。

	防护措施
	呼吸系统防护
	可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧 急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

	
	眼睛防护
	呼吸系统防护中已做防护。

	
	身体防护
	穿橡胶耐酸碱服。

	
	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套。

	
	其他防护
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污 染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	包装方法
	耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外 普通木箱。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	运输信息
	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输 时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完 整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


[bookmark: _Toc3452]
表8.4-5废矿物油理化特性表
	标识
	中文名：机油；润滑油

	理化性质
	外观与性状
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

	
	凝固点（℃）
	-60
	液体密度
（kg/m3）
	800-890
	气体密度
(kg/m3)
	1.16

	
	沸点（℃）
	200〜350
	闪点（°C）
	126
	燃点（°C）
	248

	
	爆炸界限
	1%—10%(V)
	燃烧热（kJ/kg）
	/

	
	易燃性级别
	3
	易爆性级别
	/

	毒性及健康危害
	侵入途径
	呼吸道、皮肤、消化道吸入

	
	毒性
	1

	
	健康危害
	健康危害：本急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性瘗疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。
油脂性粉刺，毛囊炎征兆及症状可能包括暴露的皮肤出现黑色脓包及斑点。若摄入，可能会导致恶心、呕吐及，或腹泻。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	
	应急措施
	一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
[bookmark: bookmark8]二、防护措施
工程控制：密闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度超标时，
建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度超标时，戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿着工作服；
手防护：戴一般作业防护手套；
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
[bookmark: bookmark9]三、急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医。
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混得。配备相应品种和数量的消防器材。
储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。



[bookmark: _Toc2505]生产系统危险性识别
生产装置风险识别
本项目在兰炭生产及储运过程中所涉及的操作介质多为易燃、易爆品，副产品和中间产品还包括诸多有毒有害物质，在确定项目环境敏感点，并对建设项目可能发生风险事故因素作一总体分析基础上，有必要针对本项目建设组成及各自特点对其环境风险进行分析。
8.4.2.1.1备煤系统
备煤、筛分部分，若煤尘、焦尘浓度超标，遇明火可能会造成火灾、爆炸、污染等严重事故。特别是带式输送机部分，此设备是用来输送原料煤及产品兰炭的设施，其除尘系统的故障会造成积粉或粉尘浓度超标；原料煤及产品兰炭的粉尘与空气形成爆炸性混合物，会造成火灾、爆炸、污染等严重事故。
8.4.2.1.2炭化系统
生产过程中炭化炉会产生煤气，炭化炉煤气无色、有臭鸡蛋气味，着火点600℃，爆炸极限为6%—30%，易燃易爆有毒性。荒煤气为炼焦主要危险化学品之一，爆炸极限为12%—45%，遇热、明火易燃烧爆炸。另外含有焦油气和一定量的CO、NH3、H2S，具有一定的毒性。
炭化炉高温引起可燃物起火，炭化炉内部温度高，炉体表面散热面积大，如有易燃物或可燃物与炉体接触，易引发火灾，距炉体较近的易燃物、可燃物也有被辐射引起可燃的危险。
煤热解炭化过程产生大量煤气，部分净化后的煤气送回热解炉加热，热解生产过程中既生产煤气又使用煤气。一旦煤气泄漏极易导致中毒事故，如与空气混合达到爆炸极限，并遇到火源，极易导致爆炸事故的发生。火灾、爆炸事故过程会产生伴生/次生污染物，对环境空气造成污染。
（1）未定期组织煤气设备管道阀门的维修，设备管道阀门的密封性不严，导致未定期组织煤气设备管道阀门的维修，设备管道阀门的密封性不严，导致煤气泄漏。
（2）各种安全防护装置失效，导致煤气泄漏。
（3）管路密集处阀门标识不清，错开阀门造成生产事故或有毒有害气体泄漏事故。
8.4.2.1.3煤气净化
煤气是一种易燃易爆的气体，从荒煤气中回收焦油的过程具有易燃、易爆的特性。而设备在运行过程中，由于疲劳损伤、磨损、腐蚀以及损伤不当、结构和材料的缺陷、焊接施工缺陷等均会产生故障，特别是有可能产生泄漏等现象，由此带来火灾、爆炸以及急性中毒的危险性。而煤气在输送过程中，由于流速过大，静电未释放等原因综合作用也可能导致在爆炸范围内的气体的爆炸。
（1）存在点火源，如吸烟、动火，带油破布、棉纱头自燃，携带氧化剂进入现场；机器轴承摩擦发热起火、工具敲击摩擦起火、穿戴钉鞋进入禁火区；未使用防爆电器、开关，电气设备超负荷运行，乱拉临时电源；易燃设备管道没有静电良好接地或输送易燃气体流速过大，以及防雷保护装置不完善。
（2）有导致火灾爆炸的物质条件，如设备密闭性不好导致漏液、漏气，停送煤气时未用惰性气体置换，未进行浓度测定和含氧分析。
（3）生产工艺控制不好，如压力未在工艺要求范围内。
（4）没有限制火灾爆炸蔓延的措施，如厂址选择及防爆厂房的布局和结构未按照相关要求建设，建筑物间距不符合要求，未采用防爆泄压装置及阻火装置等。
储运系统风险识别
本项目中涉及焦油、氨水储罐，毒性较高、物料量大，如果发生风险事故，后果将十分严重。焦油属于易燃挥发性油品，具有有毒、挥发性和可燃性，一旦泄漏，一方面通过泄漏进入土壤和地下水，对罐区周边土壤和地下水环境造成污染；另一方面若遇明火，可能会引起火灾、爆炸事故，产生的伴生/次生污染物会对大气环境造成污染。
本项目储运系统风险主要考虑输送过程、贮存过程和使用过程。
（1）贮存过程风险分析
本项目罐区存储物料量较大，焦油为易燃易爆物质，氨水具有腐蚀性、毒性，硫酸具有腐蚀性，一旦发生事故后果严重。在生产运行中存在着由于静电积聚、设备失修、管道接口；阀门机泵等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能以及由于设备故障、失效等造成有毒物料泄漏的可能，从而引发环境事故。
（2）管道输送风险识别
本项目厂内工艺及公用工程管道均架空敷设，输送工艺物料的管线多为压力管道，且输送的介质具有燃爆性、毒害性及腐蚀性。在耐压强度、密封性和耐腐蚀性等方面设计不合理可能造成管道穿孔、破裂，从而导致有毒有害物料泄漏。本项目存在危险物质的运输管道主要有煤气、氨水等管线。
①易燃液体的输送泵如选择不当，便容易产生撞击火花，导致火灾爆炸事故。设备和管道未良好接地，易产生静电引起火灾。
②用各种泵类输送可燃液体时，若管道内液体的流速超过安全速度，且管道的接地措施不可靠，便会产生静电积聚，从而引发火灾爆炸事故。
③煤气风机吸入口产生负压过大，有可能使工艺管道、电捕焦油器中的氧含量达到可燃气体爆炸极限所需浓度时，便会形成爆炸事故。
④当输送可燃气体或可燃液体的设备上的垫圈损坏时，会发生泄漏，如未及时发现，将会造成严重后果。
⑤可燃气体管道若未保持正压；或管道上未安装逆止阀、水封和阻火器等安全装置；管内流速过高；管道无良好接地装置等，都有引起火灾爆炸事故的可能。
⑥可燃气体和可燃液体输送设备的电机等电气设备选型，若不符合规范要求的防爆等级，则易产生电气火花，引发火灾事故。
⑦当输送可燃气体的管道着火时，若突然关闭着火管道的闸阀或水封，会引起回火爆炸。
公辅工程及环保设施风险识别
（1） 焚烧炉烟气采用SNCR尿素脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘工艺。脱硝还原剂尿素或者脱硫剂供应系统故障，可能会导致烟气中污染物超标排放。
（2）本项目生产废水通过管道输送至污水站进行处理，废水处理系统的各类废水池或者输送管道若发生破裂或防渗膜破损，可能导致含有毒有害物质以及COD、氨氮、石油类等污染物的废水排放至地表水体，或渗入土壤污染地下水。
（3）本项目焦油渣、废气处理废催化剂、废润滑油、废润滑油桶等属于危险废物，这些危险废物在厂区内收集及内部转运过程中散落、泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染；危险固废中含有大量有毒、易燃性物质，散落、泄漏事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生/伴生的环境污染。
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环境风险类型
根据风险识别分析，确定本项目环境风险类型包括物质泄漏、泄漏风险物质发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
[bookmark: _Toc10113]危险物质向环境转移的途径识别
本项目毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：
（1） 环境空气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。
（2） 地表水环境扩散：易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态物质未能得到有效收集而进入清净下水系统或雨排系统，通过排水系统排入外界水体，对外界水环境造成影响。本项目建有事故水池，能满足消防废水收集，不会溢流出厂外。
（3）地下水/土壤扩散：液态物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。本项目装置区、罐区、危废贮存库及事故水池等均采取了源头控制、分区防渗等措施，事故废水/物料不会渗透进入土壤/地下含水层，地下水及土壤风险较小。
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本项目环境风险识别汇总见表8.4-6。
表8.4-6环境风险识别表
	序
号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	炭化炉装置区
	焦炉及煤气输送管线上各动、静密封点损坏导致物料泄漏或引起火灾爆炸事故。
	煤气
	泄漏及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。
	扩散进入大气，流入水体。
	周边环境敏感点；厂区及周边地下水环境。

	2
	煤气净化
	生产设备、管道
	煤气
	泄漏及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。
	扩散进入大气，流入水体。
	周边环境敏感点；厂区及周边地下水环境。

	3
	焦油氨水分离罐区
	储罐、管道
	焦油、氨水
	泄漏
	进入土壤和地下水
	厂区及周边地下水和土壤环境

	4
	焦油罐区
	储罐及输送管线上各动、静密封点损坏导致物料泄漏事故。
	煤焦油
	泄漏及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。
	扩散进入大气，流入水体。
	周边环境敏感点；厂区及周边地下水和土壤环境。

	5
	危废储运
	在暂存、运输过程中因地面破损、交通事故等造成下渗、散落或泄漏。
	废矿物油
	散落下渗
	贮存、运输过程。
	暂存间附近土壤、地下水环境及运输路线敏感点。

	6
	废水处理站
	发生故障，超标废水外排；发生破损，废水下渗。
	生产废水
	外排下渗
	下渗：地下水；超标外排：地表水。
	区域地表水、地下水和土壤环境。




图8.4-1环境风险单元分布图
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同类事故案例调查
（1）煤焦油储罐火灾事故
【事件经过】：2018年9月19日15时52分，神木市燕家塔工业园区恒源煤化工有限公司在对煤焦油储罐进行检修动火过程中引发着火，造成现场1人死亡，2人轻伤。事故发生后，神木市立即启动应急预案，成立应急救援处置领导小组，全力开展应急处置和伤员救治工作，对着火煤焦油储罐进行灭火作业，对相邻罐进行冷却降温，同时采取沙土围挡等措施，避免事故扩大。
【事故原因】：作业人员违章作业，未对盛装煤焦油的储罐进行清洗置换。罐内存有煤焦油的情况下进行了动火作业。
【事故教训】：企业应加强设备的检维修管理，尤其是危险化学品的储运和生产设备的动火管理，发生事故后企业应及时采取防治措施，防止污染事件的进一步扩大，并立即排查环保隐患，防止污染事件的再次发生。
（2）氨水泄漏事故
【事件经过】：2018年6月21日，神府经济开发区恒源煤化工有限公司氨水输送管线阀门刺漏破裂导致部分氨水泄漏。氨水流入窟野河（黄河支流），一公里外的店塔镇河里仍能看到红色氨水，河道漂泊着泡沫，部分河床被沙土掩埋，气味非常刺鼻。事故发生后，当地政府立即启动应急预案，成立应急处置工作领导小组，赶赴现场，指挥应急处置。第一时间通知窟野河沿岸各镇办，禁止人畜取用河水。现场迅速采取筑坝拦截措施，在事发点下游1.5公里内设置两道沙土坝，投放活性炭，对污染水体进行拦截吸附，并用潜水泵回抽污染水体至企业事故池，督促企业开展隐患排查，防止出现再次泄漏。同时，将神木市城区（事发点下游40公里）景观橡皮坝升起，防止污染物进入下游，并在下游沙峁镇（事发点下游80公里）、贺家川镇（事发点下游90公里）设置两道防御活性炭坝，严防污染流域扩大。
【事故原因】：该公司设备管理不到位，设备巡回检查制度不落实，在出现阀门泄漏时未及时发现并停止输送氨水，致使阀门破损造成大量氨水泄漏。
【事故教训】：加强设备维护保养及在线运行装置安全检查，发现隐患及时处理；选用材质较好的阀门、管件；发生事故后及时采取防治措施，防止污染事件的进一步扩大，并立即排查环保隐患，防止污染事件的再次发生。
（3）煤气发生炉爆炸事故
【事件经过】：1985年9月2日13时，秦皇岛某工厂煤气发生炉煤气爆炸，死亡8人，经济损失10万余元。当日11时，该厂煤气发生炉操作工发现下煤机不下煤，当时认为是下煤机有故障，操作工立即排除，但经过一段时间没能解决，找来维修工进行修理。这时熔窑反映煤气供应不足，此时车间主任、技术员也赶到现场进行处理。在处理下煤机问题期间，于13时发生了爆炸事故，造成了170平方米二层楼厂房全部倒塌，使在场工作的8名职工全部遇难死亡，并伤及过路行人2名。其中一块46千克的异型耐火砖飞出96米，报废了一台改装的培德炉、风机2台、水泵一台及部分电气设备等。
【事故原因】：煤气发生炉蒸汽套上的内侧约有5米长的焊缝撕裂，水套内壁12毫米厚钢板向里翻卷严重，爆炸后视其出口温度为870度，说明水套内严重缺水，造成水套内壁铜板过热，材质失稳，给水温度相差很大，钢板先接触水的部位遇冷急剧收缩而龟裂，在夹套内蒸气积聚膨胀压力作用下，使皲裂处撕开大的破口造成爆炸。而后夹套剩余的水蒸气涌向炉内遇到炽热的燃烧层，产生了高压蒸汽和水煤气，与炉内炭火形成二次爆炸。有人听到两响，先发生一声闷响，几秒钟后又听到一声巨响。这次事故造成如此严重损失，主要在于第二次爆炸。
【环境影响】：煤气发生炉爆炸主要影响是安全，其次环境影响是在发生爆炸后可能会产生的消防废水，对水环境会产生影响。
【事故教训】：企业应加强设备的检维修管理，尤其是危险物质生产装置的检维修，平时应加大应急演练及事故排查的力度，尽量避免操作过程中发生安全及环境污染事故。
根据美国《世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编》（18年版）中收录的100例重大火灾爆炸事故原因分析如下：
表8.5-1重大火灾爆炸事故原因频率分布表
	序号
	事故原因
	事故数
	事故频率（%）
	所占比例顺序

	1
	管道破裂泄漏
	7
	20.6
	2

	2
	设备故障
	8
	23.5
	1

	3
	误操作
	6
	17.3
	3

	4
	阀门、法兰泄漏
	5
	14.7
	4

	5
	意外灾害
	l
	2.9
	6

	6
	容器破裂泄漏
	2
	5.9
	5

	7
	仪表电器故障
	5
	14.7
	4



由上表可知，造成火灾爆炸事故原因中，阀门管线泄漏比例很大，占35.3%。针对国内石油化工厂发生的49起重大事故，进行统计分析，原因分析见下表。
表8.5-2国内石油化工厂事故原因分析
	序号
	事故原因
	事故数
	事故频率
	所占比例顺序

	1
	设备缺陷、故障
	12
	24.5
	2

	2
	仪表电器故障
	2
	4.1
	5

	3
	违章操作、误操作
	23
	46.9
	1

	4
	管道破裂泄漏
	2
	4.1
	5

	5
	阀门法兰泄漏
	3
	6.1
	4

	6
	静电
	2
	4.1
	5

	7
	安全设施不全
	5
	10.2
	3



通过对国内外大量的事故统计资料的分析，针对石油化工行业的特点，可能发生的事故类型分为5类，其事故类型及可行性和严重性见下表。
表8.5-3重大事故的类型和影响
	事故可能性排序
	事故严重性分级
	事故影响类型

	1
	5
	着火燃烧影响

	2
	3
	油泄漏流入水体造成影响

	3
	2
	爆炸震动造成的厂外环境影响

	4
	4
	爆炸碎片飞出厂外造成的环境影响

	5
	1
	毒性泄漏污染环境造成的影响

	注：可能性1>2>3>4>5；严重性分级；1>2>3>4>5。



风险事故情形设定
参考国内外风险资料，根据本项目危险物质识别表，同时结合本项目所在区域环境敏感点的特征及分布，结合国内外案例，设定本项目环境风险事故情形见下表。
表8.5-4本项目环境风险事故情景一览表
	序号
	类别
	环境风险事故

	1
	易燃气体泄漏事故
	焦炉煤气输送管道泄漏事故

	2
	物料泄漏事故
	煤焦油等泄漏事故

	3
	燃爆烟气污染事故
	焦炉煤气燃爆烟气污染事故

	4
	废水泄漏事故
	废水站废水外泄、下渗

	
	
	消防废水外泄、下渗

	5
	危险废物污染事故
	暂存过程中因防渗结构破坏造成危险物质下渗。

	
	
	运输过程中发生事故且散落、泄漏的危险废物未得到妥善处理。



根据本项目已识别出的各类环境风险事故，评价对各类风险事故进行分析，以确定各类风险事故的危害程度。
（1）易燃气体泄漏事故
本项目涉及的易燃气体泄漏事故主要为焦炉煤气泄漏事故，主要由设备破损、输送管线泄漏引发，易燃气体泄漏后可通过关闭相邻阀门、紧急抢修等措施对风险源进行控制。
荒煤气事故有两种状态，即荒煤气未经燃烧直接放散（荒煤气点火装置失灵从放散管放散和输送管线破裂泄漏后直接放散）和荒煤气经燃烧后放散。两种状态的持续时间一般不会超过10分钟。
一般来讲，荒煤气不经燃烧直接放散的环境污染较大，荒煤气中含有的各种有毒易燃气态污染物如粉尘、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、硫化氢、氨和苯并芘都直接放散到大气中，其中一氧化碳的含量最高，而荒煤气经过燃烧后释放的污染物比较单一，仅有二氧化硫和少量烟尘。
（2）液体物料泄漏事故
本项目涉及的物料泄漏事故主要为煤焦油、氨水等的泄漏，物料泄漏事故多为输送设备破损发生泄漏，另外储罐发生破损也会造成泄漏事故。物料泄漏事故在事故发生后可通过及时倒罐、关闭相邻阀门、紧急抢修等措施对风险源进行控制，事故后果主要考虑泄漏后液体蒸发形成蒸汽的毒害效应，同时考虑一旦发生燃爆事故后，对区域人身、财产安全和环境造成的不利影响。
（3）燃爆烟气污染事故
项目涉及焦炉煤气和煤焦油，发生燃爆事故后烟气中含有CO、SO2和未完全燃烧的物料，可能对周边大气环境和人员健康带来不利影响。
（4）废水泄漏事故
项目涉及的废水泄漏事故主要为废水处理站事故排放和消防废水事故排放。项目设有多级拦截体系和事故水池，在一般情况下可对事故排水进行有效拦截和暂时存储，然后经废水处理站处理后实现达标排放，但在极特殊情况下可能造成事故排水外排。
（5）危险废物下渗/交通事故
项目产生危险废物在暂存或者运输过程中，因危废贮存库防渗结构遭到破坏、交通事故发生且散落或泄漏的危废未得到妥善处置，可能因危险废物中的有害物质下渗造成地表水环境、地下水环境、土壤环境污染。
最大事故发生概率的确定
参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目当前的经济技术水平，确定项目事故发生概率，具体见表8.5-5。
表8.5-5泄漏频率一览表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
1.25×10-8/a
1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	5.00×10-6/(m·a)
1.00×10-6/(m·a)

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	2.00×10-6/(m·a)
3.00×10-7/(m·a)

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
全管径泄漏
	2.40×10-6/(m·a)*
1.00×10-7/(m·a)

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	5.00×10-4/a
1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-7/h
3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/h
4.00×10-6/h



根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中8.1章节要求，设定的风险事故情形发生可能性要处于合理的区间。一般情况下，确定事故情形中最大可信事故设定发生概率为K=1×10-6/a，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。本次风险评价选取了发生概率较大的风险事故作为最大可信事故，具体见表8.5-6。
表8.5-6最大可信事故及情形设定一览表
	序号
	装置/区域
	最大可信事故
	危险物质
	泄漏情况
	概率
	备注

	1
	焦油罐区
	煤焦油储罐底部管线破损，引发煤焦油泄漏，进而引起火灾引发的伴生/次生污染物排放。
	煤焦油、CO
	管线200mm，泄漏孔径为50mm孔径
	2.4×10-6/a
	考虑1套设备泄漏

	2
	荒煤气管线
	煤气输送管道破损，引发煤气泄漏，煤气中的CO、CH4、H2S进入大气环境。
	CO
	管径2000mm，泄漏孔径为50mm孔径
	2.4×10-6/a
	煤气输送管线

	
	
	
	H2S
	
	
	

	
	
	
	CH4
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[bookmark: _Toc20493]源项分析
本次环境风险评价在风险事故情形设定的基础上，参考导则附录E推荐的方法确定事故频率，按照导则附录F推荐的方法计算物质泄漏量。
物质泄漏量确定
8.5.2.1.1气体泄漏事故源强计算
（1）气体泄漏事故源强计算方法
本项目煤气泄漏源强计算方法按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中的公式进行估算：
当下式成立时，气体流动属音速流动(临界流)：
[image: ]
当下式成立时，气体流动属于亚音速流动（次临界流）：
[image: ]
式中：
P：容器压力，Pa；
P0：环境压力，Pa；
γ：气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容Cp与定容比热容CV之比；煤气的绝热指数1.4。
假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG。
[image: ]
式中：
QG：气体泄漏速率，kg/s；
Cd：气体泄漏系数。当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取
0.90；本次取值1.00；
M：分子量；
R：气体常数，J/（mol.K）；
TG：气体温度，K；
A：裂口面积，m2；
Y：流出系数，对于临界流Y=1.0；
对于次临界流按下式计算：
[image: ]
（2）源强计算
本项目煤气输送管线连接法兰处破损发生泄漏，泄漏危险物质CO、CH4和H2S。煤气输送管道为DN2000，输送压力为18kPaG，温度：40℃。煤气输送管道按照50mm孔径计算，则裂口面积为0.00196m²。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）8.2.2.1条“泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10mim；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30mim”。本项目设有紧急隔离系统，故泄漏时间为10min。假设煤气管道破裂，煤气及各类有害组分泄漏计算情况见下表：
表8.5-7煤气泄漏事故计算结果一览表
	项目
	数值
	项目
	数值

	煤气总泄漏速率
	0.1848kg/s
	10min总煤气泄漏量
	110.88kg

	CO泄漏速率
	0.0410kg/s
	CO泄漏总量
	24.60kg

	CH₄泄漏速率
	0.0118kg/s
	CH₄泄漏总量
	7.08kg

	H₂S泄漏速率
	0.000203kg/s
	H₂S泄漏总量
	0.1218kg



8.5.2.1.2液体泄漏事故源强计算
（1）液体泄漏事故源强计算方法
本项目液体泄漏源强计算方法按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中的公式进行估算：
[image: ]
式中：
式中，Q0—液体泄漏速度，kg/s；
Ca—液体泄漏系数，取上限0.5；
A—泄漏口面积，m2；
ρ—泄漏液体密度，kg/m3；
P—容器内介质压力，Pa；
P0—环境压力，Pa；
g—重力加速度，9.8/s2；
h—泄漏口之上液体高度，m。
（2）源强计算
本报告液体泄漏事故主要分析焦油储罐在外力作用下导致煤焦油泄漏事故。相关源强核算均按照最不利原则考虑，本项目煤焦油储罐最大容积为3000m3，物质最大储存量为2500t，假设本项目储罐在外力作用下发生管道破裂，导致焦油泄漏，管道直径为200mm，泄漏孔径为50mm，泄漏速率及泄漏量计算过程如下：
表8.5-8焦油泄漏速率计算表
	物料
名称
	泄漏模式
	泄漏系数Ca
	泄漏口面积
(m2)
	泄漏液体密度（kg/m3）
	P(pa)
	P0(pa)
	h(m)
	Q0
(kg/s)

	焦油
	储罐底部管道破裂
	0.50
	0.00196
	980.2
	101325
	101325
	10
	13.549



根据上表计算结果可知，储罐底部管道破裂，焦油泄漏流速为13.549kg/s，10min泄漏量为8129.4kg。
8.5.2.1.3火灾伴生/次生污染物产生量估算
[bookmark: OLE_LINK277]火灾事故在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物一氧化碳。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F：火灾伴生/次生污染物中CO产生量计算公式如下：
G一氧化碳=2330qCQ
式中：
G一氧化碳：一氧化碳的产生量，kg/s；
C：物质中的碳含量；
q：化学不完全燃烧值，取1.5%～6.0%，本项目取6%；
Q：参与燃烧的物质量，t/s。
表8.5-9火灾或爆炸事故后一氧化碳产生量计算结果
	最大可信事故类型
	物质中碳的含量
	化学不完全燃烧值
	参与燃烧量
	产生速率

	焦油泄漏发生火灾产生次生CO
	73.7
	6%
	13.549kg/s
	1.396kg/s



源强参数确定
本项目涉及的各类风险事故类型的源强统计见表8.5-10。
表8.5-10本项目风险事故类型源强统计一览表
	序号
	风险事故情形
描述
	危险单元
	危险物质
	影响途径
	释放或泄漏速率/(kg/s)
	释放或泄
漏时间/min
	最大释放或
泄漏量/kg

	1
	荒煤气管线泄漏
	煤气输送管道
	CO
	扩散进入大气
	0.041
	10
	24.6

	
	
	
	H2S
	扩散进入大气
	0.0002
	10
	0.1218

	
	
	
	CH4
	扩散进入大气
	0.0118
	10
	7.08

	2
	焦油罐
	焦油罐区
	煤焦油
	进入土壤和地下水
	13.549
	10
	8129.4

	3
	焦油泄漏火灾事故
	焦油罐区
	CO
	扩散进入大气
	1.396
	10
	837.6
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[bookmark: _Toc27632]大气风险预测与评价
预测模型
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录G中对于项目大气风险预测推荐模型分为SLAB模型和AFTOX模型，其中SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。
（1）气体性质
判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为：

Ri：是个流体力学参数，根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同，一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分为连续排放、瞬时排放两种形式：
连续排放：
[image: ]
瞬时排放：
[image: ]

式中：ρrel：排放物质进入大气的初始密度，kg/m³；
ρa：环境空气密度，kg/m³；
Q：连续排放烟羽的排放速率，kg/s；
Qt：瞬时排放的物质质量，kg；
Drel：初始的烟团宽度，即源直径，m；
Ur：10m高处风速，m/s。
判定连续排放还是瞬时排放，通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。
T=2X/Ur
式中：
X：事故发生地与计算点的距离，m；
Ur：10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。
当Td>T时，为连续排放；当Td≤T时，为瞬时排放。
距离本项目最近的敏感目标为3366m，10m高处风速取1.5m/s，经计算可得，T为37.4min，而排放时间Td为10min，因此判定本次污染物排放为瞬时排放。
（2）判断标准
判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri<1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri>0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。
（3）项目模型筛选
本项目各事故情形预测模型选取见表8.6-1。
表8.6-1各事故情形预测模型选取
	危险物质
	初始密度
kg/m3
	环境空气密度kg/m3
	瞬时排放的物质质量kg
	10m高处风速m/s
	理查德森数
	气体实际属性
	预测模型

	CO
	1.2837
	1.29
	24.6
	1.5
	-10.476
	轻质气体
	AFTOX

	CH4
	0.7352
	1.29
	7.08
	1.5
	-265.52
	轻质气体
	AFTOX

	H2S
	1.5617
	1.29
	0.1218
	1.5
	2.237
	重质气体
	SLAB



预测范围与计算点
预测范围为距离项目边界5.0km的区域。
计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，本项目大气环境风险敏感目标主要包括花园乡第一小学、花园乡、夏马勒恰尔巴格村、艾勒克图尔村等多个居民区，均位于本项目区上风向；一般计算点指下风向不同距离点，本项目设置50m间距。
气象参数
本项目环境风险评价等级为二级，需选取最不利气象条件进行后果预测。大气风险预测模型主要参数见表8.6-2。
表8.6-2大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数

	4气象参数
	气象条件类型
	最不利气象
	最常见气象

	
	风速/(m/s)
	1.5
	/

	
	环境温度/℃
	25
	/

	
	相对湿度/%
	50
	/

	
	稳定度
	F
	/

	4
其他参数
	地表粗糙度/m
	3

	
	是否考虑地形
	是

	
	地形数据精度/m
	/



大气毒性终点浓度值选取
大气毒性终点浓度即预测评价标准，其具体选取浓度值见表8.6-3。
表8.6-3项目大气毒性终点浓度选取一览表
	序号
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	1
	CO
	[bookmark: OLE_LINK165]630-08-0
	380
	95

	2
	CH4
	74-82-8
	260000
	150000

	3
	H2S
	7783-06-4
	70
	38



其中“毒性终点浓度-1”为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；“毒性终点浓度-2”为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。
预测结果
（1）荒煤气管线泄漏CO扩散事故预测结果
根据源强估算，荒煤气管线泄漏CO风险预测结果见表8.6-4。
表8.6-4荒煤气管线泄漏CO风险预测结果一览表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	荒煤气管线破裂，导致CO泄漏

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	荒煤气管线
	操作温度/℃
	40
	操作压力/KPa
	18kPaG

	泄漏危险物质
	CO
	最大存在量/t
	0.927
	泄漏孔径/mm
	50

	泄漏速率/（kg/s）
	0.041
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	24.6

	泄漏高度/m
	3
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	2.4×10-6

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响

	
	CO最不利气象条件（1.5m/s、F稳定度、湿度50%）
	指标
	浓度值/（mg/m3）
	最远影响距离/m
	达到时间/s

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380.00
	50.052
	48.06

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95.00
	118.454
	120

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/（mg/m3）

	[bookmark: OLE_LINK26]
	
	花园乡第一小学
	/
	/
	0.0001479927

	
	
	花园乡
	/
	/
	0.0002782407

	
	
	夏马勒恰尔巴格村
	/
	/
	0.0001397914

	
	
	艾勒克图尔村
	/
	/
	0.0007961451

	
	
	艾勒克村
	/
	/
	0.0006919819

	
	
	白土庄子村
	/
	/
	0.002223208

	
	
	杜什吐尔村
	/
	/
	0.00401662

	
	
	奥依曼吐尔村
	/
	/
	0.00182489

	
	
	库木吐尔村
	/
	/
	0.001775231

	
	
	琼吐尔村
	/
	/
	0.001635816

	
	
	花园乡第二小学
	/
	/
	0.00362951

	
	
	东花园村
	/
	/
	0.001759614

	
	
	塔孜吐尔
	/
	/
	0.00362951

	
	
	喀拉塔勒村
	/
	/
	0.0005747727

	
	
	巴格其村
	/
	/
	0.0003557563

	
	
	哈密瓜园景区
	/
	/
	0.0004619549



[image: 荒煤气CO下风向距离浓度曲线图]
图8.6-1荒煤气管线泄漏CO最不利气象条件下风向轴线最大浓度－距离曲线图

图8.6-2荒煤气管线CO泄漏最不利气象条件风险事故影响范围图
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK43]荒煤气管线破裂CO泄漏，在最不利气象条件下，CO超过大气终点浓度2的下风向最大距离是118.454m，时间是120秒，超过大气终点浓度1的下风向最大距离是50.052m，时间是48.062秒；距离最近的敏感点花园乡第二小学最大浓度值为0.00362951mg/m3，各敏感点均位于本项目区上风向，均未出现超标现象。
（2）荒煤气管线泄漏CH4扩散事故预测结果
根据源强估算，荒煤气管线泄漏CH4风险预测结果见表8.6-5。
表8.6-5荒煤气管线泄漏CH4风险预测结果一览表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	荒煤气管线破裂，导致CH4泄漏

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	荒煤气管线
	操作温度/℃
	40
	操作压力/KPa
	18kPaG

	泄漏危险物质
	CH4
	最大存在量/t
	0.267
	泄漏孔径/mm
	50

	泄漏速率/（kg/s）
	0.0118
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	7.08

	泄漏高度/m
	3
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	5.0×10-6

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响

	
	CH4最不利气象条件（1.5m/s、F稳定度、湿度50%）
	指标
	浓度值/（mg/m3）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	260000
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	150000
	/
	/

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/（mg/m3）

	
	
	花园乡第一小学
	/
	/
	0.000109319

	
	
	花园乡
	/
	/
	0.0002047939

	
	
	夏马勒恰尔巴格村
	/
	/
	0.0001028506

	
	
	艾勒克图尔村
	/
	/
	0.0005755696

	
	
	艾勒克村
	/
	/
	0.0004982465

	
	
	白土庄子村
	/
	/
	0.001567768

	
	
	杜什吐尔村
	/
	/
	0.002785709

	
	
	奥依曼吐尔村
	/
	/
	0.001281764

	
	
	库木吐尔村
	/
	/
	0.001245822

	
	
	琼吐尔村
	/
	/
	0.001150182

	
	
	花园乡第二小学
	/
	/
	0.002825596

	
	
	东花园村
	/
	/
	0.001242005

	
	
	塔孜吐尔
	/
	/
	0.0007870331

	
	
	喀拉塔勒村
	/
	/
	0.0004148249

	
	
	巴格其村
	/
	/
	0.0002578268

	
	
	哈密瓜园景区
	/
	/
	0.0003350052


[image: 甲烷下风向距离浓度曲线图]
图8.6-3荒煤气管线CH4泄漏最不利气象条件下风向轴线最大浓度－距离曲线图
荒煤气管线破裂CH4泄漏，在最不利气象条件下，计算结果的最大毒性浓度为331.73mg/m³，CH4的大气终点浓度2为150000mg/m³，大气终点浓度1为260000mg/m³，计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图；距离最近的敏感点花园乡第二小学最大浓度值为0.002825596mg/m3，各敏感点均位于本项目区上风向，均未出现超标现象。
（3）荒煤气管线泄漏H2S扩散事故预测结果
根据源强估算，荒煤气管线泄漏H2S风险预测结果见表8.6-6。
表8.6-6荒煤气管线泄漏H2S风险预测结果一览表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	荒煤气管线破裂，导致H2S泄漏

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	荒煤气管线
	操作温度/℃
	40
	操作压力/KPa
	18kPaG

	泄漏危险物质
	H2S
	最大存在量/t
	0.005
	泄漏孔径/mm
	50

	泄漏速率/（kg/s）
	0.0002
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	0.1218

	泄漏高度/m
	3
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	5.00×10-6

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响（最不利气象条件）

	
	H2S最不利气象条件（1.5m/s、F稳定度、湿度50%）
	指标
	浓度值/（mg/m3）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	70
	59.51
	360.86

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	38
	103
	447.95

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/（mg/m3）

	
	
	花园乡第一小学
	/
	/
	0.0386

	
	
	花园乡
	/
	/
	0.049

	
	
	夏马勒恰尔巴格村
	/
	/
	0.0375

	
	
	艾勒克图尔村
	/
	/
	0.0723

	
	
	艾勒克村
	/
	/
	0.0691

	
	
	白土庄子村
	/
	/
	0.1038

	
	
	杜什吐尔村
	/
	/
	0.1209

	
	
	奥依曼吐尔村
	/
	/
	0.0964

	
	
	库木吐尔村
	/
	/
	0.0952

	
	
	琼吐尔村
	/
	/
	0.0917

	
	
	花园乡第二小学
	/
	/
	0.1176

	
	
	东花园村
	/
	/
	0.0939

	
	
	塔孜吐尔
	/
	/
	0.0782

	
	
	喀拉塔勒村
	/
	/
	0.0634

	
	
	巴格其村
	/
	/
	0.0518

	
	
	哈密瓜园景区
	/
	/
	0.0574



[image: 下风向距离浓度曲线图]
图8.6-4荒煤气管线H2S泄漏最不利气象条件下风向轴线最大浓度－距离曲线图

图8.6-5荒煤气管线破裂H2S泄漏最不利气象条件风险事故影响范围图
荒煤气管线破裂H2S泄漏，在最不利气象条件下，超过大气终点浓度2的下风向最大距离是103m，时间是447.95秒，超过大气终点浓度1的下风向最大距离是59.51m，时间是360.86秒；距离最近的敏感点花园乡第二小学最大浓度值为0.1176mg/m3，各敏感点均位于本项目区上风向，均未出现超标现象。
（4）焦油储罐泄漏引发火灾事故产生CO扩散事故预测结果
根据预测方案，最不利气象条件下的预测结果见下表。
[bookmark: OLE_LINK166]表8.6-7焦油储罐泄漏发生火灾二次污染物CO泄漏源项和事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	煤焦油火灾爆炸产生次生污染CO

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	煤焦油管线
	操作温度/℃
	30
	操作压力/KPa
	101.32

	泄漏危险物质
	CO
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	50

	泄漏速率/（kg/s）
	1.396
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	837.6

	泄漏高度/m
	1
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	1.00×10-6

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响（最不利气象条件）

	
	CO最不利气象条件（1.5m/s、F稳定度、湿度50%）
	指标
	浓度值/（mg/m3）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	53.765
	36

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	85.645
	54.77

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/（mg/m3）

	
	
	花园乡第一小学
	/
	/
	1.835425e-10

	
	
	花园乡
	/
	/
	4.817196e-10

	
	
	夏马勒恰尔巴格村
	/
	/
	1.722918e-10

	
	
	艾勒克图尔村
	/
	/
	2.528227e-9

	
	
	艾勒克村
	/
	/
	2.128363e-9

	
	
	白土庄子村
	/
	/
	1.358789e-8

	
	
	杜什吐尔村
	/
	/
	3.829193e-8

	
	
	奥依曼吐尔村
	/
	/
	1.108462e-8

	
	
	库木吐尔村
	/
	/
	1.115084e-8

	
	
	琼吐尔村
	/
	/
	1.027748e-8

	
	
	花园乡第二小学
	/
	/
	[bookmark: OLE_LINK167]3.830916e-8

	
	
	东花园村
	/
	/
	5.854245e-9

	
	
	塔孜吐尔
	/
	/
	1.217191e-8

	
	
	喀拉塔勒村
	/
	/
	2.094163e-9

	
	
	巴格其村
	/
	/
	9.757539e-10

	
	
	哈密瓜园景区
	/
	/
	1.481386e-9



[image: 火灾CO下风向距离浓度曲线图]
图8.6-6次生CO最不利气象条件下风向轴线最大浓度－距离曲线图

图8.6-7次生CO最不利气象条件下风向轴线最大浓度图
煤焦油泄漏发生火灾事故产生的次生污染物CO，在最不利气象条件下，CO超过大气终点浓度2的下风向最大距离是85.645m，时间是54.77秒，超过大气终点浓度1的下风向最大距离是53.765m，时间是36秒；距离最近的敏感点花园乡第二小学最大浓度值为3.830916e-8mg/m3，各敏感点均位于本项目区上风向，均未出现超标现象。
环境风险大气环境影响预测结果小结
根据《建设项目环境风险评价技术导则》风险值计算内容要求，此处计算有毒有害物质泄漏时的风险值。根据项目总平面布置和敏感点分布情况可见，本项目荒煤气管线破裂CO泄漏事故影响范围最大，超过毒性终点浓度2的最大影响距离为118.45m，事故发生后所有敏感点均未出现超标现象，但对厂区及周边企业有一定影响。本项目应制定完善的应急管理措施和预案，加强管理，落实各项环保措施，定期进行演练，避免环境事故的发生，减少对周边环境和居民区等敏感目标的影响。
[bookmark: _Toc20029]地表水环境风险分析
事故池容积
泄漏事件除对大气环境产生一定影响外，泄漏也会对地表水水体造成影响，因此建设单位在运营时要充分考虑泄漏对大气的影响，也需要重视泄漏液体的收集和处理问题，防止因泄漏对周围水体造成二次污染。
本项目不处于饮用水源保护区、最近地表水体为项目区南侧4.9km的南湖水库和项目区东侧4.1km的石城子河，项目运行后物料运输全部采用道路运输，不采用水运，因此，只对风险事故发生后产生的水环境影响进行分析。由于本项目在生产过程中涉及有毒有害物质，一旦发生火灾、泄漏等事故，在处理过程中，消防水会携带大量有毒有害物质形成有毒有害的废水，由于消防废水瞬时量比较大，有毒有害物质含量也比较高，任其漫流会污染周围水体。
本项目事故时废水全部排入事故水池，不外排。据国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局文件《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10号）的有关要求，工程在厂区内设置事故水池。事故状态下废水包括：装置区和厂区消防废水、初期雨水、生产区及罐区最大泄漏液体体积、生产废水以及生活污水等几部分。
本项目事故废水量计算参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008〔2018年版〕）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）的有关要求，对本项目应急事故池容积进行核算。
事故储存设施总有效容积计算公式为：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V2=∑Q消t消；V5=10qF；q=qa/n
V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
q—平均日降雨量，mm；
qa—年平均降雨量；
n—年平均降雨日数，本项目取80天；
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。



表8.6-8事故水池容积核算一览表
	符号
	意义及取值依据
	取值

	V1
	发生事故的储罐或装置的物料量，m3。按单罐容积最大的焦油储罐计。
	3000

	V2
	事故的储罐或装置的消防水量，V2=∑Q消t消；取消防水量最大Q消=150L/s，t消=3h计算。
	1620

	V3
	发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目焦油罐区设置围堰，围堰为167m×33m×1.2m，有效容积3825m3。
	3825

	V4
	发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，生产废水量11.68m3/h，事故时间按4h计，则V4为46.7m3。
	46.7

	V5
	发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。V5＝10qF按平均日降雨量估算。
	80

	V总
	/
	921.7



[bookmark: OLE_LINK169]事故水收集及三级防控体系
由以上核算过程可知，本项目核算后总容积为921.7m³，本项目拟建设一座1700m³事故池，发生事故时，泄漏的物料及污染的消防水全部由事故水收集系统收集后贮存于事故水池内，不出厂。
（1）事故水收集路径衔接
焦油罐区设置围堰（167m×33m×1.2m，有效容积3825m³），围堰内事故水通过围堰周边设置的导流沟汇集，利用地形高差以重力自流方式经专用管道输送至厂区事故水池；生产装置区及罐区周边设置事故水收集管沟，事故状态下泄漏物料及污染消防水同样以重力自流方式汇入事故水池。为防止地形高差不足或事故水量较大时自流不畅，在围堰集水井及收集管网低点配备备用潜污泵，必要时启动抽水泵将事故水提升输送至事故水池，确保事故水全部收集，不进入外环境。事故水池进水口设置切换阀门，正常生产时阀门关闭，事故状态下自动或手动开启。。
（2）园区联动转输能力
[bookmark: OLE_LINK168]本项目事故水池容积1700m³，可满足本项目最大事故状态下事故水贮存需求。当事故水量超出本项目事故水池贮存能力或需长时间处置时，可通过事故水池配套的转输泵及专用管道将事故水转输至园区工业污水处理厂事故应急收集设施。哈密高新技术产业开发区南部循环经济产业园已建立园区级环境风险应急体系，配套园区事故水收集及转输设施，具备企业事故水的联动转输和应急处置能力。企业已与园区管理委员会建立环境风险应急联动机制，明确事故状态下的报告流程、转输条件及处置要求，确保极端事故情况下事故水得到有效管控，不进入外环境。
（3）三级防控体系
厂区内建设的事故水池可以实现消防废水的转移、初期雨水的储存及生产中物料的储存，可以减少事故状态下各类污水的无组织地面漫流；项目在生产过程中有涉及液体物料，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险设立三级防控体系，一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区；二级防控将污染物控制在事故水池；三级防控将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。
本项目通过采取严格的地面防渗措施，厂区内设置完善的废水收集系统，事故状态下产生的废水可通过废水收集系统进入事故水池，从而防止污染介质流入外部水体，避免对水体造成较大的环境污染。
为避免事故状态下事故污水排入水体，配备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。事故状态下产生的废水收集到事故水池中，并设置消防水收集系统收集消防水。
综上分析，项目通过建立三级防控体系，能控制事故污水不流出厂界外，项目发生事故时对地表水的影响较小。
[bookmark: _Toc10394]地下水环境风险分析
根据前述风险情形设定和源强核算，本项目风险事故情形主要是焦油储罐管道破裂，储罐中的焦油发生泄漏，油类通过土壤全部渗入地下水，对地下水造成污染。
[bookmark: _Toc300626655]预测内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本报告主要预测有毒有害物质进入地下水体到达下游厂区边界处（900m）的到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度。
[bookmark: _Toc1261446179]模型选取
本次非正常工况储罐突发渗漏事故，渗漏时间短、污染物一次性快速进入地下水含水层，无持续渗漏补给，因此本次污染场景概化为瞬时点源污染。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），场区地下水为均质各向同性、一维稳定无限长含水层渗流条件，符合导则推荐的一维瞬时点源溶质运移解析模型适用条件，本次采用该模型开展预测评价。模型公式如下：

式中各参数含义：
C(x,t)：t时刻距离污染源x处污染物浓度，mg/L；
M：瞬时点源污染物总泄漏质量，mg；
nₑ：含水层有效孔隙度，无量纲；
A：地下水渗流过水断面面积，m²；
u：地下水实际流速，m/d；
DL：纵向弥散系数，m²/d；
λ：污染物一阶降解系数，d⁻¹；
x：预测点距污染源距离，m；
t：污染运移时间，d；
π：圆周率，取3.1416。
本次评价考虑最不利工况，不考虑污染物自然降解作用，取降解系数λ=0，模型简化为无降解瞬时点源运移公式：

[bookmark: _Toc1498596382]预测参数与源强设定
[bookmark: heading_4]（1）水文地质参数
本次预测结合项目场地水文地质勘察结果，选取代表性含水层参数，具体参数取值如下表所示。
表8.6-8水文地质参数一览表
	参数名称
	符号
	单位
	取值

	含水层渗透系数
	K₁
	m/d
	5

	地下水流速
	u
	m/d
	0.08

	有效孔隙度
	nₑ
	/
	0.25

	纵向弥散系数
	DL
	m²/d
	0.8

	横向弥散系数
	D_T
	m²/d
	0.08

	水力梯度
	I
	‰
	4

	污染物降解系数
	λ
	d⁻¹
	0

	过水断面面积
	A
	m2
	8

	下游边界距离
	L
	m
	900



（2）污染源强设定
渗漏量根据达西定律计算，考虑污染最大化，本次评价忽略包气带对污染物的降解、吸附、滞留等作用，假设泄漏物质在包气带中已经达到饱和状态，其渗漏后完全进入潜水含水层。污染物源强计算结果见表8.6-9。
表8.6-9事故状况下污染源强表
	情景设定
	渗漏点
	泄漏量m3/10min
	特征污染物
	污染物浓度mg/L
	污染物泄漏量kg
	标准限值（mg/L)
	检出下限值（mg/L)
	泄漏时间

	事故状态
	焦油渣储罐
	8.294
	石油类
	980200
	8129.4
	0.05
	0.01
	10min



[bookmark: _Toc177037609]地下水环境影响预测与评价
发生风险事故状况下地下水环境影响预测与评价采用解析法。超标标准限值以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值为准，影响限值为各检测指标的检出限。当各污染物达到检出限时认为到达下游边界处，当预测结果小于检出限时则视同对地下水环境几乎没有影响。
根据一维瞬时点源溶质运移解析模型（不考虑降解，λ=0），预测焦油储罐泄漏事故工况下，石油类污染物在下游厂区边界（900m）处的运移情况。各指标具体情况见下表。
表8.6-10事故状态下边界污染物运移情况
	渗漏点
	特征污染物
	到达时间（d）
	开始超标时间（d）
	超标结束时间（d）
	最大浓度时间（d）
	最大浓度（mg/L）

	焦油储罐
	石油类
	5157
	5387
	23021
	11126
	12120.17




[image: ]图8.6-8非正常工况下下游边界预测点石油类浓度变化图（单位：mg/L）
根据预测结果，焦油渣储罐泄漏事故工况下，石油类污染物约经5157d（约14.1年）到达下游厂区边界（900m）处；约经5387d（约14.8年）开始超标；约经11126d（约30.5年）达到最大浓度12120.17mg/L；超标持续时间约17634d（约48.3年），于约23021d（约63.1年）结束超标。
预测结果表明，在极端事故工况下，石油类污染物对下游地下水环境影响范围大、持续时间长，一旦发生泄漏事故将对地下水环境造成严重影响。因此，项目应严格落实防渗措施，加强地下水监测，防止泄漏事故发生。
[bookmark: _Toc5667]土壤环境风险分析
本项目厂区内大部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本项目发生物料泄漏时对厂区内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂区内的土壤造成严重污染。
事故泄漏物料对厂区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。
本项目发生泄漏事故时，泄漏物料会影响土壤中的微生物生存，造成土壤中石油类等有机物含量增加，破坏土壤的结构，对土壤环境造成局部斑块状的影响。
在发生泄漏事故时，由于装置区、罐区采取防渗措施和事故应急物料回收措施，因此基本不会对装置区、罐区及其边界造成土壤污染。同时本项目在设计和建设过程中加强风险事故防范设施的建设，以降低风险事故的概率，即使在发生风险事故时也能够及时有效地对有害物质进行处置。因此，在发生物料事故泄漏时对厂区内外的土壤都不会造成明显的影响。
[bookmark: _Toc5720]事故次生/伴生污染影响分析
本项目事故状态下产生的消防水如不能完全收集，将会对地下水环境产生影响，泄漏引发火灾产生的次生污染物进入大气环境，将会对大气环境产生影响。
现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，防止爆炸危害。同时根据事发时当地的气象条件，告知群众应采取的安全防护措施，必要时疏散群众，从而减少爆炸产生的大气污染物对人体的危害。
厂区内设置有事故应急水池，用以接纳处理事故时产生的消防废水。在罐区、装置区四周设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。确保发生事故时，泄漏的物质及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。
总体来说，伴生/次生污染对环境影响范围较小、时间短暂，不会对周边环境产生持续性的明显影响。
[bookmark: _Toc27895][bookmark: _Toc16185]环境风险管理及防范措施
[bookmark: _Toc31817]环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法， 对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
[bookmark: _Toc16754]环境风险防范措施
本建设工程由于工艺流程比较长，可能发生风险的泄漏点比较多，其有害物质危害防治主要从两方面考虑，首先从工艺上控制源头，采用先进的生产工艺和装备，尽可能不排或少排，以达到降低工作场所有害物质的目的；其次对不可避免排除的有害物质采取国内外相应高效的治理措施，并对操作人员采取相应的防护性措施，尽可能减轻对操作人员的危害。
建立环境安全保障体系
装置区和储运区设置毒有害物质的自动报警和控制系统，装置配备事故初级应急监测设施（如煤气、硫化氢等有毒气体检测仪）和人员，配备事故初级救护器材和物质（如有氧式防毒面具、过滤式防毒面具、防火服、眼面防护用具、防护手套面具、耳塞、耳罩等），以便在发生泄漏事故时工人可进入高浓度区域中进行紧急救护及紧急控制操作。
选址、总图布置和建筑安全防范措施
项目的总体布置、工艺装置等应满足相关规范和标准的要求。
（1） 按照《建筑设计防火规范（2018年版）》《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》等标准规范的要求，充分考虑生产区域内工艺设备之间以及与周围设施的防火间距和安全卫生防护距离的要求。装置设备的布置间距考虑防火距离及安全疏散通道，并确保足够的消防、检修和操作通道。
（2） 建设单位在安全设施设计时，保证储罐氨水储罐等各类罐体及输送管道与相关设施的安全间距满足相关标准的要求。
（3） 道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。
（4） 在容易发生事故或危险性较大的场所，以及其他有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。
（5） 主要生产厂房有两个以上的安全出口，每层厂房的疏散楼梯、走道门、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离均符合应急疏散规定。同时整个装置设置环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。
（6） 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》（GB50160-2008）等标准规范的要求进行建筑设计。对于厂房内的支撑设备的钢结构采取防火保护措施；每个防火分区设置两个独立的对外出入口，相邻防火分区之间开口部分设置甲级防火门或耐火时间不小于3小时的防火卷帘门，疏散宽度及疏散距离均满足建筑设计防火规范的要求。设置钢平台护栏防止高空坠落。
（7） 项目在生产过程中可能接触的物料存在一定毒性或火灾（爆炸）危险性。为防止上述有毒有害及可燃物质等在车间内积聚，在产品生产装置和辅助生产装置内部通风不良处，根据具体要求设置局部机械排风系统。
工艺技术设计安全防范措施
工艺设计严格执行国家及行业规范，设计采用可靠的密封措施和安全排放系统，以防发生泄漏、超压，避免事故发生。
（1）密闭措施
项目全厂所有装置、管线和储存设施均设计为密闭系统。容器、泵等设备和与管线连接处的密封按有关规定选型，设计采用成熟、可靠的密封材料和密封技术。各种仪表、计量器、采样器等小件设备均按规范考虑防火、防爆性能。对与大容量储罐相连接的泵、进口设紧急截止阀，可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物尽量采用焊接措施，减少不必要的连接点和采样点，所有采样器均选用密闭采样器。
（2）安全泄压
装置内所有带压设备的设计严格按《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）等相关规范执行，包括在不正常条件下可能超压的设备均设安全阀，关键设备和连续操作压力容器的安全阀设有备阀，安全阀的排放量、定压、背压设计满足最大排放工况时的排放要求，安全阀有定期校验维修的措施。
（3）防尘毒伤害措施
本项目涉及有毒有害气体或溶液，为生产装置的主要防护对象。根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）和相关规范要求，配备相应数量的应急设备，如粉尘监测仪、气体检测仪、防护衣、呼吸供应系统等，保证操作人员健康的工作环境。
除满足以上要求外，本环评对各装置系统提出以下建议：
①电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆支架等均做保护接地；合理确定管道的材质、壁厚、压力等级参数，对管件、法兰、垫片及紧固件进行合理选型。设备和管道的设计、制造、安装和试压应符合国家标准和有关规范要求，压力容器和压力管道投入运输，应取得有关部门的检测合格证明。
②选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。
③有毒有害物料的储罐、贮槽等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。
④罐区设置围堰的大小、容量应满足相关设计规范，罐区内进料、出料管道及下水管道均应设截断阀，围堰有效容积不宜小于罐组内1个最大储罐的容积。
⑤根据《石油化工企业设计防火规范》对可燃液体的地上储罐5.2.22条，可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动连锁切断进料装置的要求，建议按照上述要求，维护好液位计，使其指示准确，设置高液位报警器，并尽可能设置自动联锁切断进料装置。
⑥有毒气体和有毒液体生产及储存区应设置浓度超标报警装置。
⑦各反应装置设置联锁系统，其中将尾气回收装置内温度、压力与物料流量、冷却系统形成联锁关系；将压缩机温度、压力、入口分离器液位与供电系统形成联锁关系。实现尾气回收装置温度、压力报警和联锁，物料比例控制和联锁；压缩机的温度、入口分离器液位、压力报警联锁；及时发现和解决反应故障。
⑧装置区、罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设火焰探测报警装置、连续检测可燃气体浓度的探测报警装置。相应配置适量的现场手动报警按钮；装置应设置紧急切断系统和紧急泄压火炬系统，保证非正常工况下危险物料能够安全排出并安全处置。
⑨设置紧急冷却系统、紧急切断或停车系统，当温度超标或系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。
大气环境风险防范措施
（1）荒煤气系统风险防范与应急措施
1 采用双回路电源，减少停电事故。
2 建立完善的煤气泄漏检测和事故处理的设施和操作规范，设一套自动控制系统操作控制，可自动启动事故应急处理系统进入工作状态。
3 厂区应配备有毒有害气体泄漏监控预警系统。在可能有尾气泄漏的场所设置可燃气体检测报警仪。
4 荒煤气风机应配有备用设备，发生事故时可以立即启用备用设备，减少事故发生时间和危害。
5 在消防给水设计中，根据有关规定配置相应的消防管道、储水池、消火栓、灭火器、高压水炮等。
6 启动应急预案，疏散泄漏源周围的人群，设立限制区，同时应急人员佩戴自主式呼吸器，着火时应先灭火。
7 设备、管道尽可能露天布置。所有含易燃、易爆、有毒有害气体的车间均应设置机械排风系统，该系统的启动应根据气体爆炸下限的50%确定。在易燃易爆区和散发有毒有害气体场所应设置火灾和有害气体检测报警。对车间和大气中有害污染物浓度进行定期监测分析，经常对各密封点进行检查，发现隐患及时消除。
（2）罐区事故风险预防措施
1）操作
①密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；
②作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套；
③远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸气泄漏到工作场所空气中；
④灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚；
⑤搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；
⑥配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，倒空的容器可能残留有害物。
2）储存
①储存场所应远离火种、热源；
②库温不宜超过30℃；
③保持容器密封；
④采用防爆型照明、通风设施；
⑤禁止使用易产生火花的机械设备和工具；
⑥机动车辆进入罐区，其排气管必须加装防火帽，以防止喷火引起火灾；
⑦储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；
⑧必须配备消防泡沫站，配备消防器材及自动灭火装置，按规定更换灭火剂。
3）消防措施
按照《消防法》和国家、地方有关消防规定配备相应的设施和设备，配备相应的消防机构和人员，进行人员的消防安全培训、进修应急演习等。
4）管理措施
①罐区内各种设备必须按规定定期检查、维修、测试，杜绝跑、冒、滴、漏；
②严格执行各项安全管理规章制度，严格岗位责任制，全年每日24小时有人看护，节假日不空岗，值班人必须认真操作，加强巡回检查，并做好记录；
③公司领导将安全、环保工作纳入重要议事日程，实行一票否决制，签订责任书，把安全、环保作为考核的重要内容；
④加强安全、环保宣传教育工作，增强事故防范意识，安全环保处要加大日常监督检查力度，发现问题及时提出整改建议，杜绝重特大事故发生。
（3）事故风险应急措施
应急措施指建设项目范围内，在建设和生产中所采取的设备、器材、管理等方面为减少事故危害的活动。
1）应急设备和器材
应急设备、器材的配备应包括消防和工业卫生等方面。按国家消防法规要求，企业应配备相应的义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员，项目内部必须组织好这一队伍，进行消防专职培训、使用和维护消防器材、工具、设施。以确保初期火灾的扑救，不延误时间、不扩大事故、不失掉灭火良机。
消防技术装备对项目而言主要是灭火剂配备、小型灭火器等、灭火剂的贮量满足消防规定要求，同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具、通道、堤堰、器材等。需配备生产性卫生设施和个人防护用品。前者包括工业照明、工业通风、防震、消音、防爆、防毒、防射线等。后者则根据不同工种配备相应的防护帽、防护鞋、防护眼镜、面罩、耳罩、帽盔、呼吸防护器等。
2）现场管理应急措施
现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定和训练。制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。制定项目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养、确保完好。
（4）风险事故应急撤离方案
本项目厂区发生有毒物质严重泄漏挥发或火灾燃烧次生CO、H2S污染事故后，建设单位应立即启动应急预案程序，并及时与园区、地方政府相关部门联系，启动开发区及地方应急预案。
1 一旦发生泄漏事故，立即对事件现场封闭，控制人员和车辆流动，立即通知公安、消防、医院，赶往现场，并派出有关人员赶赴现场指挥、协助相关人员撤离，将无关人员迅速撤离至泄漏污染区上风及侧风处，严禁无关人员进入泄漏点影响范围内；
2 工业园区及地方政府调动警力封锁事故区域，禁止无关车辆和人员进入救援现场；
3 根据厂区的风向，迅速通知危害范围的所有人员在10分钟内撤离至事故源的上风向，并由园区及政府协调调动公交车运送人员，根据需要疏散周围人群；
4 企业做好紧急救援工作，根据需要合理调动消防、气防资源；
5 地方政府组织医院做好受伤人员的救治工作；
6 及时向各级政府汇报事态情况，引导媒体正面报道事故处理情况，稳定民众思想情绪；得到应急终止通知后，组织撤离人员返回，并配合做好事故善后处理工作。
事故废水环境风险防范措施
本项目发生风险事故时，特别是发生火灾爆炸事故时，在进行消防灭火的过程中会产生大量的消防废水。这些消防废水含有大量的有毒有害物质，若直接排放至外环境将会产生严重的水体污染事件，因此，本项目设有事故废水控制系统，对项目事故废水进行“装置区－厂区－园区”三级防控体系管理。
（1）一级防控体系（装置区）
生产装置区设围堰和罐区设防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，有效收纳处理泄漏物料，防止外排污染环境。
1）生产装置区
第一级防控系统主要是装置区围堰、罐区防火堤，收集一般事故泄漏的物料，防止污染雨水及轻微事故泄漏造成的环境污染。工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置不低于150mm的围堰和集水沟槽、排水口或排水闸板等导流设施收集污染排水。将初期污染雨水、地面冲洗水、检修可能产生的含油污水和污染消防排水导入事故水池，然后分时段分级送酚氨废水处理系统进行预处理和焚烧处理。
2）罐区
本项目罐区包括氨水循环罐区和焦油罐区，罐区最大储罐为焦油罐区的焦油储罐，最大容积为3000m3，利用防火堤控制泄漏物料的转移。在一般事故时利用防火堤控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及事故排水造成的环境污染。罐区防火堤外设置的雨水系统阀门为常关，其防火堤有效容积不小于罐区内最大1个储罐的容积。发生事故时，罐区事故水经事故水管道流入事故池。
防火堤、围堰外设置切换阀，正常情况下，后期雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入清净雨水系统；当发生事故时所有泄漏的物料、污染的消防水以及火灾期间可能发生的雨水，经收集到事故水池，然后分时段分级送酚氨处理系统进行处理。
（2）二级防控体系（厂区）
本项目在厂区设置事故池，切断污染物与外部的通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成环境污染。
厂区二级防控体系建设包括1座有效容积1700m3事故池、污水末端切断装置。将应急情况下的消防废水、超指标废水送入事故池，逐步处理后再送至污水处理站，确保高浓度或超指标污废水不流出厂区排入地表水体。当发生火灾时，立即关闭全厂的雨水排口，确保全部污水都集中在厂区内部。受污染的初期雨水或消防水通过管道流入事故池内，收集起来的污水再通过移动泵分批送污水处理站处理。
（3）三级防控体系（园区级）
根据《关于〈哈密高新区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2023〕240号），强化园区环境风险管理，强化应急响应联动机制，保障城市人居环境安全和生态环境安全，配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险。
正常情况下，本项目事故池可满足事故状态下事故废水的储存需要。为防止极端情况下产生的大量事故废水超过事故池存储能力漫流出厂，本项目消防事故水处理与园区联动，在发生重大消防事故，事故池水位达到80%报警液位，存在消防水溢出风险的情况下，开启园区事故水管网闸门，事故水由管网送至园区污水处理厂事故池，疏导消防水。本项目应急事故池的运行管理纳入园区应急预案中，建立与园区和地方管理部门联动机制，事故状态下，应急事故池的启用、运行、停止均在企业管理部门的指导下进行。在发生重大消防事故，存在消防水溢出风险的情况下，园区管理部门启动应急响应，通过园区管理部门向当地环保部门汇报，申请风险应急。
本项目事故水三级防控系统示意见图8.7-1。
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图8.7-1本项目事故水三级防控系统示意
建议全厂消防事故水池设置低液位（建议值为60%）和高液位（建议值为80%）预警系统。当全厂事故水池储存到达设定低液位后，应启动全厂预警系统。
（4）事故池位置合理性分析
本项目事故池位于项目区东北侧，厂区地形趋势是南高北低，位于厂址海拔高程最低点，事故池位于项目区最低点利于全厂事故废水的收集，距离最易发生风险事故的区域较近，有利于在风险事故状态时就近收集事故废水，因此，本项目事故池位置合理。
地下水环境风险防范措施
本项目地下水环境风险防范措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，采取的防范措施主要为：
（1）源头控制
使用先进工艺，良好地管道、设备和污水储存设施。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施。优化排水系统设计，地坪冲洗水、事故废水等在厂址区内收集后通过管线送污水处理站处理。管线铺设尽量采用“可视化”。
（2）分区防渗措施
根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。
重点污染防治区指是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括罐区、危废贮存库、事故池、初期雨水池、污水处理站等。
一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括热解装置区、煤气净化装置区、原料煤棚、沫煤棚、兰炭棚、废气处理装置区、循环水池等区域。
非污染防治区是指除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区，如厂区道路、办公区、输变电区等。
（3）监控计划
依据地下水监控原则，结合评价区水文地质条件，现有项目已布设地下水跟踪监测井3口。后期企业在生产运营过程中应按有关规定及时建立档案，并定期向公司安环保部门汇报。如发现异常或发生事故，加密监测频次并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
（4）事故应急减缓措施
1 一旦发生地下水污染事故，查明并切断污染源，应立即启动应急预案。
2 探明地下水污染深度、范围和污染程度。
3 依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。在布置截渗井时，可充分利用水质监控井。
4 依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染地地下水，并依据各井孔出水情况进行调整。
5 将抽取的地下水进行集中收集，并送实验室进行化验分析。
6 在突发污染事件的处理过程中，应急抽水井所抽取的地下水返回至污水处理站的废水处理系统进行处理。
7 当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。
土壤污染环境风险防范措施
本项目对土壤环境的风险主要是储罐或者管线发生泄漏事故对土壤造成的影响。应采取以下防范措施主要有：
对泄漏物料进行收集回用；应利用围堤收容，然后包括用沙土、砾石或其他惰性材料吸收，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。
对污染土壤进行生物修复和绿化处理，及时修复受污染的土壤的植被和生态环境功能。
事故伴生/次生污染物环境污染防范措施
当发生事故时往往会同时产生伴生/次生污染物，这些污染物可能通过大气、水排放系统进入环境。发生事故时，要针对所产生的伴生/次生污染物选用不同的消除方法。
（1）装置区发生泄漏或火灾事故，有消防废水产生。将消防废水引入事故池。根据废水中物料性质，采取预处理或回收利用的方式。若浓度高，用泵等收集设施进行回收；若浓度低，分批送废水处理车间处理达标。泡沫覆盖物收集运至废物处理场所处置。严禁消防水将物料带入受纳水体。
（2）公路运输发生泄漏，事故处理中，区域内土壤将受到污染，有被污染的处置材料（如砂土等）及消防废水产生。将刮取受污染的表土及被污染的处置材料（如砂土）委托具有资质的危险废物处置单位对其处理。消防废水用罐车送至附近城市污水处理厂处理达标后排放。
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突发环境事件应急预案编制要求
本项目应按照国家、地方及生态环境部门要求，编制企业突发环境事件应急预案，预案应与园区及地方政府应急预案相衔接，主要包括以下内容：
（1）预案适用范围
预案适用于本项目各生产装置、储运罐区、公辅工程及环保设施在运行、检维修及开停车过程中，因物料泄漏、火灾爆炸、环保设施故障等引发的突发环境事件应急处置，涵盖荒煤气、煤焦油、氨水、酚氨废水、焦油渣等风险物质泄漏及伴生/次生污染事件。涉及的主要装置包括炭化炉、冷鼓工段、废水焚烧炉、有机废气治理装置、焦油罐区、氨水罐区、酚氨废水预处理站等。预案应明确与企业安全生产应急预案、园区及地方政府突发环境事件应急预案的衔接关系。
（2）环境事件分类与分级
根据突发环境事件发生过程、性质和机理，分为危险化学品泄漏、火灾爆炸次生环境污染、环保设施故障超标排放等类型。按照事件严重程度、影响范围及企业可控能力，分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级，明确各级事件的判定条件和响应启动标准。
（3）组织机构与职责
企业成立突发环境事件应急救援指挥部，由主要负责人任总指挥，环保、安全、生产、设备等部门负责人为成员。指挥部下设应急抢险、侦检监测、医疗救护、物资保障、通讯联络、治安疏散等专业应急队伍，明确各队伍及人员职责，确保事故发生时快速响应、统一指挥。
（4）监控和预警
各风险源设置可燃及有毒气体检测报警（CO、H₂S、NH₃等）、液位压力监测等在线监控设施，DCS系统连续监测。焦油罐区、氨水罐区、炭化炉区、酚氨废水预处理站等重点区域设置视频监控及泄漏检测报警装置。根据监测数据及现场巡查情况，按事件危害程度发布四级预警（红、橙、黄、蓝），明确各级预警触发条件、发布程序及预警措施。预警信息通过广播、短信等方式通知相关人员，必要时通报周边单位及生态环境部门。
（5）应急响应
明确应急响应启动条件、信息报告程序（企业内部报告、向生态环境部门报告时限及内容）、分级响应措施及现场处置方案。针对大气污染事件（荒煤气泄漏伴生CO、H₂S，有机废气治理设施故障导致VOCs超标，废水焚烧炉故障导致SO₂、NOx超标等），明确人员疏散方向（向上风向）、警戒范围及临时安置点；针对水污染事件（酚氨废水、煤焦油、氨水泄漏），明确事故水收集路径（围堰→导流沟→事故水池）、雨水排口切断及下游水体保护措施。事故处置后经监测确认环境风险消除，由指挥部宣布应急终止。
（6）应急保障
包括人力资源（专兼职应急队伍及专家库）、资金保障（应急专项经费及环境污染责任保险）、物资保障（空气呼吸器、防化服、堵漏器材、活性炭、吸油毡、应急水泵、围油栏等，定置存放、定期检查）、医疗卫生（与就近医院签订救援协议）、交通运输（应急车辆及运输路线）、通讯保障（24小时值班及应急通讯录）等。
（7）善后处置
事故应急终止后，开展人员安置、损失统计、污染物处置（事故废水送废水焚烧炉处置、受污染土壤及含油废物委托有资质单位处理）、事故调查及环境影响评估，制定设备检修及环境修复方案，经复产验收合格后恢复生产。
（8）预案管理与演练
应急预案至少每三年修订一次，每年至少组织1次应急演练，演练后进行评估总结。定期开展员工应急培训，培训内容包括风险物质特性、防护器材使用、应急处置程序等。建立应急工作考核与奖惩制度，确保预案有效实施。
应急监测
本项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速组织企业环境监测站对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，及时了解厂区及敏感点环境空气中污染物的浓度，对事故的性质、参数及各类污染物的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。
布点原则：一般以突发性环境化学污染事故发生地点及其附近为主，必须注重人群和生活环境，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况，反映事故发生区域环境污染程度和污染范围布点采样方法：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，事故发生时的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故的上风向适当位置布设对照点。
同时在距事故最近的居民区和环境敏感区域布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样地点。
（1）大气环境应急监测
1）监测因子
①火灾时监测因子：CO、非甲烷总烃、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。
②有毒害气体泄漏时监测因子：CO、氨、硫化氢、非甲烷总烃等。
2）监测频次
污染前期每小时一次，后期每2小时一次，力求以最合理的监测频次，取得具有足够时空代表性的监测结果，做到既有代表性、能满足应急工作要求，又切实可行。
3）监测点位
①应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故点为中心，根据事故发生地的地理特点、盛行风向及其他自然条件，在事故发生地下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，在距事故发生地最近的居民住宅区布点采样，采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。
②对于应急监测采样器，应经常予以校正，以免情况紧急时没有时间进行校正。
③利用检气管快速监测污染物的种类和浓度范围，现场确定采样流量和采样时间。采样时，应同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算成标准状态下的体积。
④当发生大气污染事件时，厂区各个废气处理装置排放口需要做有组织废气排放监测；厂界需要做厂界无组织排放废气监测。
（2） 水环境应急监测
①监测因子
根据事故范围选择适当的监测因子，以氨氮、石油类、挥发酚、硫化物、苯、多环芳烃、苯并芘、氰化物等作为监测因子。
②监测频次：
按事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每 10～15分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。
③监测点位：
监测点布设在公司排放口都应该设置监测点位；地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对厂址附近的地下井水水质及水位进行定期监测。
（3）土壤污染
1）监测因子：pH、石油烃、苯并[a]芘、氰化物等。
2）监测点位
①固体污染物抛洒污染型：等现场清理干净后采集表层5cm土样，采样点不少于3个。
②液体倾翻污染型：污染物向低洼处流动的同时向深度方向渗透并向两侧横向方向扩散，每个点分层采样，事故发生点样品点密集，采样深度较深，离事故发生点相对远处样品点较疏，采样深度较浅。采样点不少于4个。严格依照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行采样监测。
③将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂物，现场混合后取1—2kg样品装在塑料袋内密封。
3）监测频次
事发地点和清洁对照点取土样各1次，土壤恢复后采集受污染土地土样1次，视情况根据相关要求开展跟踪监测。
（4）监测单位
风险事故发生后，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，若本单位监测能力不够，应立即请求第三方监测机构或哈密市环境监测中心支援。
建立与园区衔接的管理体系
8.7.3.3.1环境风险防范措施的衔接
（1）风险报警系统的衔接
①企业消防系统与园区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内值班室，上报至园区消防站。
②项目生产过程中所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区应急响应中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。
③有毒有害在线监测仪，废气、废水排放口信号应接入园区应急响应中心，一旦发生超标或事故排放，应立即启动厂内、园区应急预案。
（2）应急防范设施的衔接
当风险事故废水超过企业能够处理范围后，应及时向园区、伊州区等相关单位请求援助，收集事故废水，以免风险事故进一步扩大。
（3）应急救援物资的衔接
当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或园区应急中心协调下向邻近企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从园区相关部门调度，对其他单位援助请求进行帮助。
8.7.3.3.2环境风险应急预案的衔接
（1）应急组织机构、人员的衔接
当发生风险事故时，企业应及时与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向项目应急指挥小组汇报。
（2）预案分级响应的衔接
①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门和园区事故应急指挥中心报告处理结果。
②较大或重大污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向园区事故应急指挥部、伊州区应急指挥中心报告，并请求支援；园区应急指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案迅速调集救援力量，指挥各园区成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从园区现场指挥部的领导。应急指挥中心同时将有关进展情况向伊州区应急指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，应急指挥中心将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，应急指挥中心将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向哈密市应急指挥部请求援助。
（3）应急救援保障的衔接
①单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。
②公共援助力量：厂区还可以联系哈密市及伊州区的公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。
③专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。
（4）应急培训计划的衔接
企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合园区、伊州区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与园区应急组织取得联系。
（5）信息通报系统
建设畅通的信息通道，应急指挥部必须与周边企业、园区管委会及周边村庄村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。
（6）公众教育的衔接
企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和园区相关单位的交流，如发生事故，可更好地疏散、防护污染。
[bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc26069]环境风险评价结论
[bookmark: _Toc11149]项目风险因素
本项目涉及的危险物质有焦油、煤气、废矿物油、硫酸等，最大可信事故类型为焦油储罐泄漏遇明火引发的火灾爆炸事故和煤气管线泄漏事故；本项目的危险单元主要为焦油罐区和煤气净化区。
[bookmark: _Toc3977]环境敏感性及事故影响
本项目危险物质及工艺系统危险性为P2，环境敏感程度中大气敏感程度和地下水敏感程度均为E2，本项目大气环境风险潜势和地下水环境风险潜势均为Ⅲ级。
项目供排水不与地表水发生水力联系，对地表水环境影响不大；项目所在区域地下水环境为中敏感度区，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人。
本项目周边5km范围内敏感目标主要是艾勒克吐尔村、白土庄子、杜什吐尔村等居民区，均位于项目区主导风向的上风向。
根据风险事故后果分析，本项目在采取相应措施后对大气环境、地下水环境和土壤环境的影响均较小，事故范围对周边环境敏感目标影响较小。
[bookmark: _Toc27112]环境风险防范措施和应急预案
项目设有大气环境风险防范措施、水污染风险防范措施、地下水和土壤风险防范措施等，事故应急监测充分依托社会上的第三方机构，并在发生环境风险事故时与当地环境保护监测站的应急监测系统联动，制定周围敏感目标应急撤离风险方案。
为了防范事故和减少事故的危害，加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查存在的环境风险，杜绝环境风险事故发生。当事故发生时，采用应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，建设单位必须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作，完善公司风险防范体系。
[bookmark: _Toc12742]环境风险评价结论与建议
本项目涉及的危险物质有焦油、煤气、废矿物油、硫酸等，最大可信事故类型为焦油储罐泄漏遇明火引发的火灾爆炸事故和煤气管线泄漏事故；本项目的危险单元主要为焦油罐区和煤气净化区。
本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取了大气环境、水环境、土壤环境治理措施、配备可燃及有毒有害气体监测报警装置、建设事故池（1700m³）等环境风险防范措施，通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全环境防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc22380]环境风险影响评价自查表
本项目环境风险影响评价自查表见表8.9-1。
表8.9-1本项目环境风险影响评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	详见表8.3-1

	
	
	存在总量/t
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数（826）人
	5km范围内人口数（17040）人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3☑

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3☑

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1☑
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10☑
	10≤Q＜100□
	Q＞100

	
	M值
	M1☑
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2☑
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2☑
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3☑

	
	地下水
	E1□
	E2☑
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ☑
	Ⅱ□
	I□

	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□
	简单分析□

	风险分析
	物质危险性
	有毒有害☑
	易燃易爆☑

	
	环境风险类型
	泄漏☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑

	
	影响途径
	大气☑
	地表水□
	地下水☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法☑
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB☑
	AFTOX☑
	其他□

	
	
	预测结果
	煤气泄漏后CO预测
	大气毒性终点浓度-1：最大影响范围50.052m

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2：最大影响范围118.454m

	
	
	
	煤气泄漏后CH4事故预测
	大气毒性终点浓度-1：最大影响范围/m

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2：最大影响范围/m

	
	
	
	煤气泄漏后H2S事故预测
	大气毒性终点浓度-1：最大影响范围2124.976m

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2：最大影响范围3323.177m

	
	
	
	煤焦油火灾爆炸产生次生污染CO预测
	大气毒性终点浓度-1：最大影响范围53.765m

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2：最大影响范围85.645m

	
	地表水
	最近环境敏感目标：无，到达时间/h。

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间5157d。

	
	
	最近环境敏感目标：无，到达时间/d。

	重点风险防范措施
	对于泄漏的气态或易挥发液态有毒物料，应尽快切断泄漏源，设置三级防控措施，依托有效容积1700m3事故水池，确保事故水有效处理。同时与园区联动建立完善的环境风险防控三级体系，制定应急预案。

	评价结论与建议
	建设单位应严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。




[bookmark: _Toc17712][bookmark: _Toc10282]环境保护措施及其可行性分析
[bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark34]按照“达标排放”的原则，确保项目生产过程中“三废”污染源和厂界噪声达标排放，积极开展综合利用。在对项目拟采取的环保措施可行性论证的基础上，针对存在的问题提出相应的具体要求或建议。
[bookmark: _Toc21656][bookmark: _Toc17923][bookmark: _Toc4457][bookmark: _Toc23714][bookmark: _Toc1165][bookmark: _Toc6879]运营期废气治理措施及可行性分析
[bookmark: _Toc25955][bookmark: _Toc2173]废气治理措施概述
根据工程分析，本项目废气污染防治措及排放方式具体见表9.1-1。
表9.1-1本项目废气治理措施一览表
	序号
	产废工段
	污染源
	编号
	主要污染物
	治理措施

	1. 
	备煤
	原煤卸料破碎
	G1
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P1）

	2. 
	
	筛分
	G2
	颗粒物
	

	3. 
	
	转运
	G3
	颗粒物
	

	4. 
	
	炉顶布料
	G4
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P2）

	5. 
	热解
	炭化炉出焦
	G5
	颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、苯可溶物等
	焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口废气采用密闭负压收集后采用一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过一个20m高排气筒（P4）排放。

	6. 
	煤气净化
	煤气冷却各种槽类设备
	G6
	苯并[a]芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢
	

	7. 
	储运
	焦油储罐
	G7
	有机废气
	

	8. 
	
	装卸车站
	G8
	有机废气
	

	9. 
	
	有机废气处理装置
	G9
	有机废气
	

	10. 
	
	原煤棚
	G13
	颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘。

	11. 
	
	沫煤棚
	G14
	颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘。

	12. 
	
	兰炭棚
	G15
	颗粒物
	封闭式煤仓+喷雾抑尘。

	13. 
	环保工程
	污水预处理站
	G10
	有机废气
	密闭管道负压收集后送焚烧炉焚烧处理

	14. 
	
	焚烧炉
	[bookmark: OLE_LINK213]G11
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃
	低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘后通过一根20m高排气筒（P3）排放+在线监测设备。

	15. 
	
	石灰石料仓
	G12
	颗粒物
	仓顶除尘器



[bookmark: _Toc25230]备煤工段废气颗粒物治理措施可行性分析
备煤工段废气主要为卸料、破碎、筛分、转运和炉顶布料过程产生的颗粒物，本项目废气经集气罩/密闭罩收集采用覆膜袋式除尘器处理后通过排气筒达标排放。综合考虑各类除尘器的适用范围、除尘效率以及本项目含尘气体特征，本项目除尘设备采用（覆膜）袋式除尘器。
治理技术可行性分析
本项目颗粒物污染治理技术可行性对照《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）和《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》（HJ1280-2023）进行分析，具体内容如下：
表9.1-2本项目有组织废气颗粒物治理措施可行技术对照一览表
	废气产污环节名称
	污染源种类
	本项目污染治理设施
	HJ854-2017可行技术
	HJ2306-2018可行技术
	HJ1280-2023可行技术
	是否可行

	破碎、筛分、转运、炉顶布料
	颗粒物
	封闭式破碎和筛分室，废气采用密闭罩收集+袋式除尘器处理。
	袋式除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器；破碎、筛分室封闭，配置捕集装置。
	袋式除尘器
	煤转运站及煤塔各转运、贮存点应设集气罩，并配置除尘设施，采用袋式除尘器。
	是

	
	
	
	
	
	煤的破/粉碎机进料口及全部转运点应设置密闭罩，采用袋式除尘器。
	

	
	
	
	
	
	煤破/粉碎工艺用袋式除尘器
	



根据上表分析结果，本项目采用（覆膜）袋式除尘器处理备煤工段和炉顶布料产生的废物颗粒物是可行技术。
治理效率及达标可行性分析
（1）除尘原理
本项目采用（覆膜）袋式除尘器，覆膜袋式除尘器采用覆膜滤料，覆膜滤料是在普通滤料表面复合层聚四氟乙烯（PTFE）薄膜而形成的一种新型滤料。
由于聚四氟乙烯（PTFE）的结构上的差异，使得覆膜布袋除尘器滤料与传统布袋除尘器滤料的过滤机理有着很大的不同，最大的区别是，传统滤料除尘布袋依靠“深层过滤”，而PTFE覆膜除尘布袋滤料依靠“表面过滤”。
传统布袋除尘器滤料过滤机理主要为碰撞、拦截和扩散，滤料过滤粉尘过程分两个阶段：第一阶段是初次除尘时布袋除尘器滤料空隙较大，一部分粉尘钻进透气孔嵌入除尘布袋滤料内部、纤维间隙，一部分粉尘黏结在除尘布袋滤料表面，形成一次粉尘层；第二阶段是一次粉尘层起到主要过滤作用，阻挡粉尘，分离粉尘与气体。
覆膜袋式除尘器聚四氟乙烯滤料的过滤机理则主要是筛分、吸附、扩散、架桥。基于一次粉尘层的形成提高除尘效率的理论，人为地在传统布袋除尘器滤料表面创造一层“人造粉尘层”，即在传统布袋除尘器滤料表面覆上一层有微孔的聚四氟乙烯薄膜，以达到提高除尘效果的目的。由于人造粉尘层覆膜的存在，节省了传统除尘布袋滤料的第一阶段，覆膜布袋除尘器滤料的使用初期就有很高的除尘效率，实现真正意义上的“表面过滤”。为了控制对不同粒子的捕集效率，不同用途的覆膜孔径是可以变化的，如工作于普通工况时孔径通常小于2um，过滤细菌时孔径小于0.3um，过滤病毒孔径则小于0.05um；根据所需要求选用不同孔径的薄膜。
覆膜袋式除尘器聚四氟乙烯滤料与传统布袋除尘器滤料相比，就好比在传统布袋除尘器滤料上人为地生成粉尘层，使除尘效率达到99.9%，实现表面过滤，即使是极细的微细粒子也仍能有效地拦截。覆膜布袋除尘器滤料可以实现接近于“零排放”的效果，满足任何行业排放浓度控制标准。而覆膜表面的光滑性可在极小的风力下也能够达到很好的粉尘剥离性，即使是极细的、吸湿潮解的粉尘也不能够轻易黏附，可以降低风机的耗电量及操作运转的费用。
（2）治理效率
根据《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）袋式除尘技术适用于备煤、炼焦、熄焦、焦处理单元，过滤风速一般控制在1.1m/min以下，除尘效率一般可达99%以上，颗粒物排放浓度不大于30mg/m3；采用覆膜滤料，过滤风速一般控制在0.8m/min以下，颗粒物排放浓度不大于10mg/m3。
（3）达标可行性分析
本项目采用《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）推荐的（覆膜）袋式除尘器，除尘效率按照99.7%，颗粒物排放浓度8.2mg/m3；根据引用的季度检测报告（表4.5-2和表4.5-3），各排放口废气采用（覆膜）袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度可以满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）超低排放标准要求。
综上所述，本项目备煤工段废气治理措施可行。
[bookmark: _Toc20267]焚烧炉烟气防治措施可行性分析
治理措施及技术原理分析
本项目设置2套6t/h废水焚烧炉，以荒煤气为燃料，焚烧处理生产系统产生的剩余氨水及有机废气处理过程产生的工艺废水；同时将废水预处理除油装置产生的少量有机废气引入焚烧炉燃料气入口，与荒煤气一起燃烧处理；焚烧后的烟气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。本项目采取的治理措施是低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘+20m高排气筒（P3）排放，废气排放口设置在线监测设备，可保证废气排放满足标准要求。
9.1.3.1.1低氮燃烧器+SNCR脱硝技术原理
为了减少NOx的形成，废水焚烧炉采用低氮燃烧技术，减少NOx的形成和排放。在炉体尾部增设脱氮反应系统，采用非催化法控制NOx，脱氮装置包括尿素溶液制备、喷射装置、输送装置等。
SNCR烟气脱硝过程是由还原剂溶液制备、还原剂的计量输出、在炉膛适当位置注入还原剂、还原剂与烟气混合进行脱硝反应，四个基本过程组成。
本工程采用20%尿素溶液。工业袋装尿素，在稀释桶内利用软水进行溶解稀释，然后通过输送泵、喷枪喷入炉膛内适当位置与烟气中的NOx发生还原反应，将NOx还原成N2和H2O，达到脱除NOx的目的。反应过程如下：
2CO(NH2)2+4NO+O2→4N2+2CO2+4H2O
2CO(NH2)2+2NO2+O2→3N2+2CO2+4H2O
9.1.3.1.2焚烧炉烟气脱硫治理技术
本项目烟气脱硫采用石灰石-石膏法脱硫技术，具体工艺选择及原理分析如下：
（1）脱硫工艺选择
烟气脱硫方法各有特点，需要根据环保要求、治理对象、环境条件（地理位置、占地等）、燃料特点、吸收剂来源以及副产物去向等综合因素选取合适的方法。
烟气脱硫工艺技术的选择原则为：
①达到国家污染物排放标准及总量控制的要求
目前，二氧化硫的排放控制日益严格，因此对于脱硫效率低于80%的干法及半干法，其应用将受到一定限制。
脱硫工艺的选择也应该考虑控制潜在的二次污染，例如吸收剂的制造、调配及熟化过程对周围环境的影响，脱硫副产品无害化处置的可能性等等。
②符合循环经济和清洁生产的原则
脱硫副产品的可利用性是工艺选择的另一个关键；另外，也要考虑吸收剂的易获得性和易使用性。
③满足企业的使用条件
作为脱硫装置的长期使用者，必须充分考虑工艺和设备的成熟程度，特别是在防止腐蚀、结垢、堵塞等环节方面的技术手段，还要考虑装置占地的大小以及其他对锅炉运行状况和烟气处理系统的影响。


表9.1-3常用烟气脱硫技术经济性对比表
	类型性能
	钙(半干)法
	石灰石－石膏法
	氧化镁法
	湿式氨法

	技术成熟性
	成熟
	成熟
	成熟
	较成熟

	脱硫效率
	80~90
	95~97
	95~98
	95~98

	液气比L/Nm3
	/
	13~16
	3~10
	2～3

	脱硫剂价格元/吨
（纯度约85％，200目）
	440
	250
	540
	1850

	脱硫剂/S
	1.2
	1.05
	1.05
	1.05

	单位投资额万元/t蒸汽
	6.98
	8.8
	6.96
	10.2

	运行可靠性
	可靠
	可靠
	更可靠
	较可靠

	循环池状态
	/
	浆状（易结垢）
	浆状（不结垢）
	液体（含少量固体）

	脱硫剂货源
	分布全国
	分布全国
	集中在辽宁、山东
	分布全国

	脱硫产物市场
	脱硫灰，有一定销售。
	随着产量的增加，市场有饱和趋势。
	市场广阔，可作肥
料出售，亦可进行
循环利用。
	北方市场广阔，硫铵化肥销售。



根据上表各脱硫工艺技术经济对比分析可知，石灰-石膏法具有技术成熟可靠、脱硫效率高、运行成本低、适应煤种范围广等优点，是目前国内外应用最广泛的烟气脱硫工艺之一，在全国各地电力、冶金、焦化等行业均有大量成功运行案例。
综合考虑烟气脱硫工艺技术的选择原则、脱硫效率要求、脱硫剂来源的便利性及运行经济性，经分析论证，认为石灰石—石膏湿法脱硫工艺技术成熟、运行稳定、脱硫效率高，脱硫剂（石灰石）可从当地及周边地区采购，来源稳定、运输便利，是本项目焚烧炉烟气脱硫的首选方案。
（2）工艺原理
本项目焚烧炉烟气脱硫采用石灰石—石膏法，脱硫剂采用外购石灰石，石灰石外购进厂后直接储存于石灰石料仓，通过计量给料装置定量输送至脱硫吸收塔制浆系统，配制为一定浓度的石灰石浆液后送入吸收塔。焚烧炉烟气经过增压风机降温后进入吸收塔，在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中，以便脱除SO₂、SO₃，与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏（CaSO₄·2H₂O），并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中，通过喷嘴进行雾化，可使气体和液体得以充分接触。每个泵通常与其各自的喷淋层相连接，通常采用单元制。
在吸收塔中，碳酸钙与二氧化硫反应生成亚硫酸钙，经强制氧化后生成硫酸钙并结晶为石膏，这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出，进入石膏脱水系统，脱水采用真空皮带机。
经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾，在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的，一是防止除雾器堵塞，二是冲洗水同时作为补充水，稳定吸收塔液位。
石灰石—石膏法烟气脱硫工艺的化学原理如下：
①烟气中的二氧化硫溶解于水，生成亚硫酸并离解成氢离子和HSO₃⁻离子：
SO₂+H₂O→H₂SO₃→H⁺+HSO₃⁻
②吸收剂中的碳酸钙在酸性条件下溶解，离解出Ca²⁺：
CaCO₃+2H⁺→Ca²⁺+H₂O+CO₂↑
③烟气中的氧和氧化风机送入的空气中的氧将溶液中HSO₃⁻氧化成SO₄²⁻：
H⁺+HSO₃⁻+1/2O₂→2H⁺+SO₄²⁻
④Ca²⁺与SO₄²⁻及水反应生成石膏（CaSO₄·2H₂O）：
Ca²⁺+SO₄²⁻+2H₂O→CaSO₄·2H₂O
由于吸收剂循环量大和氧化空气的送入，吸收塔下部浆池中的HSO₃⁻或亚硫酸盐几乎全部被氧化为硫酸根或硫酸盐，最后在CaSO₄达到一定过饱和度后，结晶形成石膏（CaSO₄·2H₂O）。石膏经真空皮带机脱水后送一般固废处置场处置，真空皮带机脱出的水返回脱硫循环池循环使用。
9.1.3.1.3烟气除尘治理措施
本项目焚烧炉燃料使用荒煤气，燃料燃烧后的烟气中颗粒物含量较低，本项目脱硫采用石灰石－石膏湿法脱硫，因此，除尘不再单独采取措施，通过石灰石－石膏湿法脱硫协同除尘即可满足排放标准要求。
9.1.3.1.4焚烧炉SNCR脱硝系统氨逃逸控制措施
（1）系统设计控制
①合理布置SNCR喷枪位置，确保尿素溶液喷入炉膛温度窗口（850~1100℃）区域，避免温度过低导致尿素未完全分解而逃逸。
②采用高效雾化喷枪，确保尿素溶液雾化粒径小、与烟气混合充分，提高反应效率。
③设置多层喷枪，根据焚烧炉负荷及烟气温度自动切换喷枪层数及喷入量。
（2）运行参数控制
①控制尿素溶液浓度在20%左右，浓度过高易导致雾化不良和局部过喷。
②严格控制尿素喷入量，以NOx排放浓度达标为前提，避免过量喷氨。
③保持焚烧炉运行温度稳定，避免温度大幅波动导致SNCR反应效率下降。
④控制烟气停留时间≥0.5s，确保尿素与NOx充分反应。
（3）自动监控控制
①SNCR系统配备自动喷氨控制系统，根据P3排气筒NOx在线监测数据实时闭环调节尿素喷入量。
②在P3排气筒设置氨逃逸监测（1次/半年），监测结果及时反馈运行调整。
③当氨逃逸浓度超过8mg/m³时，系统自动报警并减少尿素喷入量。
（4）设备维护管理
①定期检查喷枪雾化效果，及时清理堵塞喷嘴，更换磨损喷枪。
②定期校验尿素流量计、调节阀及NOx在线监测设备，确保计量准确。
③建立SNCR系统运行台账，记录尿素消耗量、NOx排放浓度、氨逃逸监测数据等。
（5）药剂质量控制
①使用符合国家标准的车用尿素或工业尿素，尿素纯度≥46%，杂质含量低。
②尿素溶液配制用水采用除盐水，避免杂质堵塞喷嘴和催化剂中毒。
治理技术可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）和《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ 981-2018）分析，燃烧烟气治理可行技术如下：
表9.1-4焚烧炉烟气治理可行技术一览表
	污染物
	可行技术
	指南

	二氧化硫
	脱硫技术（石灰石/石灰-石膏法、氨法、氧化镁法、双碱法、循环流化床法、旋转喷雾法）、活性焦法、其他。
	HJ854-2017

	氮氧化物
	脱硝技术（选择性催化还原法、选择性非催化还原法）、控硝技术（废气再循环、分段燃烧加热、焦炉加热自动控制）、控硝（废气再循环、分段燃烧加热、焦炉加热自动控制）+脱硝技术（选择性催化还原法、选择性非催化还原法）。
	

	颗粒物
	袋式除尘器（干法或半干法脱硫时配套建设）。
	

	二氧化硫
	石灰石/石灰-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法、其他。
	HJ953-2018

	氮氧化物
	低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他。
	

	颗粒物
	/
	

	二氧化硫
	半干法脱硫：以碳酸钠、生石灰或熟石灰等作为脱硫剂，钙硫比1.1~1.4。
	HJ2306-2018

	
	干法脱硫：通常以氢氧化钙等作为脱硫剂，钙硫比1.2~1.5。
	

	
	湿法脱硫：以石灰石/石灰浆液或氨水等作为脱硫剂，钙硫比1.01~1.15。
	

	氮氧化物
	选择性催化还原技术（SCR），以液氨、氨水等作为脱硝剂。
	

	颗粒物
	带式除尘技术：该技术适用于备煤、炼焦、熄焦、焦处理单元，过滤风速一般控制在1.1 m/min以下，除尘效率一般可达99%以上，颗粒物排放浓度不大于30 mg/m3；采用覆膜滤料，过滤风速一般控制在0.8 m/min以下，颗粒物排放浓度不大于10mg/m3。
	

	颗粒物
	袋式除尘器（效率≧99.5%）
	HJ 981-2018

	二氧化硫
	碳酸氢钠（SDS）干法（≧95%）、半干法（80~90%）、流化床法（85%~95%）、双碱法（90~97%）、石灰石-石膏法（95~97%）、氨法（80~95%）。
	

	氮氧化物
	SCR（70~90%）、活性焦/活性炭脱硫脱硝一体化工艺（脱硫80~90%、脱硝80~97%）、液态催化氧化法脱硫脱硝工艺（脱硫80~90%、脱硝60~80%）。
	



本项目焚烧炉烟气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏脱湿法脱硫除尘后通过一根20m高排气筒（P3）达标排放。根据上表分析，本项目采取的烟气治理技术属于可行技术方法。
治理效率可行性分析
治理效率可行性参照《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的去除效率分析，具体见下表。
表9.1-5锅炉烟气治理措施去除效率一览表
	技术指南
	污染物
	措施
	一般效率
	本项目

	HJ981-2018
	氮氧化物
	/
	/
	低氮燃烧+SNCR
	50%

	
	二氧化硫
	石灰石-石膏法
	95%～97%
	石灰石-石膏法
	97%

	
	颗粒物
	/
	/
	湿法脱硫，协同除尘
	50

	HJ991-2018
	氮氧化物
	/
	/
	低氮燃烧+SNCR
	50%

	
	二氧化硫
	石灰-石膏法
	90%～99%
	石灰石-石膏法
	97%

	
	颗粒物
	湿法脱硫，协同除尘
	50%~70%
	湿法脱硫，协同除尘
	50%



本项目环评报告核算时脱硝效率取50%，脱硫效率取97%，除尘效率取50%，根据上表分析可知，本项目选取分析的烟气脱硫脱硝除尘效率符合相关技术要求。
排放达标可行性分析
（1）达标可行性
本项目焚烧炉主要以荒煤气为燃料焚烧处理酚氨废水，因此焚烧炉烟气污染物执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1中燃用荒煤气设施的排放限值。同时，本项目焚烧炉同时焚烧处理少量污水预处理站有机废气，且焚烧的废水中含有机污染物，因此焚烧炉烟气中非甲烷总烃参照执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表1中“VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置”限值要求（≤50mg/m³）。
综上，本项目焚烧炉烟气各污染物执行标准及排放浓度见表9.1-6。
表9.1-6焚烧炉废气污染物排放达标情况一览表
	污染源
	污染物名称
	排放标准浓度(mg/m³)
	本项目拟排放浓度(mg/m³)
	类比同类项目最大排放浓度(mg/m³)

	热解炉烟气
	颗粒物
	15
	6.0
	6.0

	
	SO₂
	30
	20.0
	ND

	
	NOx
	150
	125.67
	145

	
	非甲烷总烃
	50
	9.0
	12



综上分析可知，本项目采取的烟气治理措施污染物排放浓度满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1及《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表1有组织排放指标限值要求。
（2）SNCR脱硝长期稳定达标的保障措施
本项目废水焚烧炉源强采用类比项目2026年4月23日、4月24日两天共6次检测数据的算术平均值进行核算，以反映类比项目正常稳定运行工况下的典型排放水平。类比项目6次检测中，氮氧化物最大折算排放浓度为145mg/m³，出现在最不利工况下，仍满足GB16171.1-2024表1限值（150mg/m³）要求，说明即使在工况波动等不利条件下，类比项目焚烧炉烟气经治理后仍可稳定达标。
为保障SNCR脱硝系统长期稳定达标运行，本项目在类比项目基础上进一步优化采取以下措施保障氮氧化物长期稳定达标：
①采用高效低氮燃烧器，从源头降低氮氧化物产生浓度；
②SNCR脱硝系统采用尿素作为还原剂，设计脱硝效率≥50%，配备自动喷氨控制系统，根据烟气NOx在线监测数据实时调节尿素喷入量，确保脱硝效率稳定；
③在废水焚烧炉排气筒安装CEMS在线监测系统，对颗粒物、SO₂、NOx、烟气量等参数进行实时连续监测，数据与生态环境主管部门联网；
④建立环保设施运行管理制度，定期对SNCR系统进行维护保养，确保喷嘴不堵塞、雾化效果良好；⑤储备充足的脱硝药剂，确保药剂供应连续稳定。
同时，本项目在设计和建设过程中预留深度脱硝改造条件，包括在SNCR系统后预留SCR催化剂安装空间和接口、预留脱硝反应器布置场地等，以便未来排放标准进一步加严时，可通过增设SCR脱硝系统实现深度脱硝，确保长期稳定达标。
[bookmark: _Toc21400]有机废气治理措施可行性分析
有机废气治理措施
本项目炭化炉出焦口、输焦地沟、焦油氨水收集及循环罐、焦油储罐及焦油装卸车站等工段产生的含有颗粒物、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨、硫化氢和非甲烷总烃的有机废气，经统一收集后送入有机废气处理装置进行处理。处理装置采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺，全流程负压密闭运行，装置总处理风量为50000Nm³/h，年运行时间7200h/a。具体工艺流程描述如下：
对炭化炉出焦落料口、输焦地沟、氨水循环罐区、焦油罐区、装卸焦油鹤管处等产气区域进行适当密闭，采用集气罩负压捕集方式将各无组织排放点产生的VOCs废气统一收集，汇入主管路后由1#主引风机送入有机废气处理系统。废气在负压管道内依次流经酸洗塔、碱洗塔，经喷淋泵雾化喷淋药剂溶液，去除废气中携带的焦粉、焦油雾、水蒸气及易溶于酸、碱溶液的无机气体和部分有机气体。湿法洗涤后的废气随后进入干燥塔进一步脱除水分及残余微细粉尘，再依次通过三级干式过滤装置逐级拦截残余颗粒物，确保废气含尘浓度满足后续活性炭吸附段的进气要求。经预处理后的废气进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行深度净化，最终洁净气体由2#引风机送入20m高排气筒（P4）达标排放。
活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备采用多床并联交替运行模式。当某吸附床内活性炭接近饱和时，系统自动切换至备用吸附床继续吸附工作，饱和床则退出吸附并进入脱附再生工序。脱附阶段采用热气流对饱和活性炭床层进行加热吹扫，将吸附态有机物从活性炭孔隙中脱附出来，形成浓缩后的高浓度有机废气。浓缩气经脱附风机送入催化燃烧室，由电加热管升温至300～400℃后通过催化剂床层。在贵金属催化剂作用下，碳氢化合物分子与混合气体中的氧分子分别在催化剂表面发生吸附与活化反应，反应活化能显著降低，有机物在较低温度下即可与氧发生深度氧化反应，最终被彻底分解为CO₂与H₂O。脱附再生完成后，该吸附床恢复待用状态，待其他吸附床接近饱和时自动切换回来，如此交替循环运行。催化燃烧净化后的洁净气体经引风机送入20m高排气筒排入大气。
废气处理工艺技术原理
（1）酸洗塔
塔内以5%~10%稀硫酸为循环吸收液，废气自下而上通过填料层与酸液逆流接触。NH₃与H₂SO₄发生酸碱中和反应生成硫酸铵((NH₄)₂SO₄)溶于液相，反应方程式为：2NH₃+H₂SO₄→(NH₄)₂SO₄。该反应为快速不可逆反应，在常温常压下即可高效进行。同时，湿法喷淋对入口废气中的粗颗粒物及黏性焦油雾具有辅助洗涤去除作用。
（2）碱洗塔
塔内以5%~10% NaOH溶液为循环吸收液，废气逆流接触后，H₂S、HCN等酸性气体被中和吸收，水溶性酚类与NaOH反应生成易溶的酚钠盐。主要反应方程式：
H₂S+2NaOH→Na₂S+2H₂O
HCN+NaOH→NaCN+H₂O
C₆H₅OH+NaOH→C₆H₅ONa+H₂O
上述反应在碱性条件下均快速进行，反应平衡常数大、去除效率高。同时，湿法洗涤段对随颗粒物沉降的苯并[a]芘亦具有协同去除作用。
（3）干燥塔+三级干式过滤
经湿法洗涤后的饱和湿废气首先进入干燥塔脱水除湿，将废气相对湿度降低至60%以下，防止后续活性炭因受潮而降低吸附性能。随后废气依次通过初效、中效和高效三级干式过滤器，逐级拦截粒径＞10μm、＞1μm和＞0.5μm的微细粉尘及残余焦油雾滴，为活性炭吸附段提供干燥洁净的进气条件，保障活性炭吸附效率与使用寿命。
（4）活性炭吸附/脱附段
以蜂窝活性炭为吸附介质，利用其发达的微孔结构（比表面积≥750 m²/g）和表面物理化学特性，通过范德华力将废气中的NMHC和苯并[a]芘等有机物分子吸附截留于孔隙内部。蜂窝活性炭具有气流阻力低（＜1000 Pa）、吸附速率快、脱附再生性好等优点，适用于大风量低浓度有机废气治理。采用多床层切换运行模式，当吸附接近饱和时自动切换至脱附模式，通入200~250℃热气流进行脱附再生，形成浓度富集10~20倍的脱附浓缩气送入催化燃烧段，实现废气的“浓缩减量”。
（5）催化燃烧段
脱附浓缩气在贵金属（Pt/Pd）负载型催化剂作用下，于300~400℃低温条件下发生无焰催化氧化反应，有机物被彻底氧化分解为CO₂和H₂O。催化剂选用铂-钯双金属体系，空速控制在10000~20000h⁻¹，有机物转化率可达98%以上。与直接燃烧（TO）所需的750~900℃高温相比，催化燃烧起燃温度低、能耗小、无二次污染物NOx产生。反应通式为：
CₓHᵧOᵤ+(x+y/4-u/2)O₂→xCO₂+(y/2)H₂O+热量
净化后的尾气经排气筒有组织排放。
治理措施技术可行性分析
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]本项目有机废气治理技术可行性参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）和《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）进行分析，具体如下
表9.1-7有机废气治理组合工艺技术可行性分析
	工艺环节
	治理对象
	技术依据
	技术可行性结论

	酸洗塔+碱洗塔
	NH₃、H₂S、HCN、酚类、粗颗粒及焦油雾
	酸碱化学吸收为工业废气治理通用技术，工艺成熟
	可行。酸碱中和反应速率快，对NH₃/H₂S/HCN去除效率高且运行稳定。

	干燥塔+三级干式过滤
	细颗粒物、焦油雾
	HJ 2026-2013第6.3.2条
	可行。三级串联过滤效率≥90%，满足活性炭吸附段进气条件要求。

	活性炭吸附/脱附
	NMHC、BaP等有机物
	HJ 2026-2013第6.3.2条
	可行。蜂窝活性炭为大风量低浓度VOCs推荐吸附剂，吸附浓缩倍率10~20倍，脱附再生效率≥95%。

	催化燃烧
	脱附浓缩气中有机物
	HJ 2026-2013第6.2.5条、HJ 2027-2013
	可行。贵金属催化剂起燃温度低，有机物转化率≥98%，无二次NOx产生。



[bookmark: OLE_LINK23]根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）规定，采用热气流再生工艺时，脱附产生的高浓度有机气体应采用催化燃烧或高温焚烧工艺进行销毁；《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）适用于工业有机废气催化燃烧法治理工程，综合分析，本项目有机废气治理措施工艺路线配置合理，技术可行。
治理措施处理效率及达标可行性分析
根据各工艺段的去除机理及同类工程实测数据，各污染物在不同处理工段的去除效率按下表分别取值。串联工段的综合去除效率按穿透模型计算：
η综合=1-(1-η₁)×(1-η₂)×(1-η₃)×…×(1-ηₙ)
[bookmark: OLE_LINK179]对于活性炭吸附/脱附+催化燃烧组合工艺，主流废气先经活性炭吸附床吸附净化后排放，吸附饱和后采用热空气脱附，脱附浓缩气送入催化燃烧装置高温氧化分解，为吸附浓缩—催化燃烧的组合工艺。本项目吸附装置和催化燃烧装置的设计净化效率分别满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）第6.1.3条“吸附装置的净化效率不得低于90%”及《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027—2013）第6.1.2条“催化燃烧装置的净化效率不得低于97%”的要求。考虑活性炭吸附存在穿透、脱附不完全及实际运行工况波动等因素，在源强核算中对该组合工艺的综合去除效率保守取值：对苯并[a]芘、NMHC等有机污染物取85%；由于常温条件下HCN在活性炭上的吸附效率有限且存在穿透风险，该组合工艺对HCN的去除效率进一步保守取60%。
表9.1-8有机废气处理装置各工段污染物去除效率一览表
	污染物
	酸洗段
(%)
	碱洗段
(%)
	干式过滤
(%)
	[bookmark: OLE_LINK173]活性炭吸附+
催化燃烧(%)
	综合总
去除效率(%)

	氨(NH₃)
	95
	0
	/
	/
	95.0

	硫化氢(H₂S)
	0
	97
	/
	/
	97.0

	氰化氢(HCN)
	0
	70
	/
	60
	88.0

	颗粒物
	50
	40
	98
	10
	99.5

	[bookmark: OLE_LINK174]苯并[a]芘
	15
	20
	85
	85
	98.4

	[bookmark: OLE_LINK175]NMHC
	0
	0
	0
	85
	85



根据上述各污染物综合去除效率，结合装置入口源强数据，有机废气处理装置出口污染物排放源强及达标情况分析见下表。
表9.1-9有机废气处理装置产排情况一览表
	[bookmark: OLE_LINK176]污染物
	单位
	颗粒物
	苯并[a]芘
	氰化氢
	酚类
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	进口
	t/a
	12.2472
	0.0003
	0.0252
	0.1264
	1.7658
	0.3619
	13.7557

	
	kg/h
	1.701
	0.00006
	0.0035
	0.0176
	0.2453
	0.0503
	1.9116

	
	mg/m3
	34.02
	0.0012
	0.07
	0.352
	4.906
	1.006
	38.232

	[bookmark: OLE_LINK177]治理效率%
	99.5
	98.4
	88
	94
	95
	97
	85

	出口
	t/a
	0.061
	0.000006
	0.003
	0.0076
	0.088
	0.011
	2.06

	
	kg/h
	0.0085
	0.0000012
	0.0004
	0.0011
	0.012
	0.0015
	0.287

	
	mg/m3
	0.17
	0.000024
	0.0084
	0.0211
	0.245
	0.03
	5.735

	排放标准
	mg/m3
	10
	0.0003
	1
	20
	20
	3
	50



由上表可知，经组合工艺处理后，各污染物出口排放浓度均远低于《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）表1大气污染物排放限值。
综上，本项目采用“酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺处理后，有机废气中颗粒物、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨、硫化氢、非甲烷总烃等各项污染物排放浓度均可满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）表1排放限值要求，达标裕量充足，治理措施可行。
[bookmark: _Toc30584]无组织废气颗粒物防治措施及可行性分析
无组织废气颗粒物治理措施
（1）物料储存废气治理措施
本项目原煤储存、沫煤储存和兰炭储存设施均采用封闭煤棚，物料在储存过程中会产生少量颗粒物，项目采用封闭煤棚+喷雾抑尘装置进行控制，废气控制效率可达到99%以上。
（2）物料输送废气治理措施
本项目原煤、沫煤和兰炭均通过封闭式皮带通廊输送，同时设置喷雾抑尘装置对物料输送过程中产生的颗粒物进行控制，废气控制效率可达到99%以上。
（3）运输废气治理措施。
①料场出口设置车轮清洗和车身清洁设施，确保能够覆盖车轮和车身；
②厂区及周边道路进行硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁；
③远途运输过程中产生的尾气含有较大的氮氧化物和VOCs气体，运输采用新能源汽车，减少汽车尾气排放。
治理措施可行性分析
根据《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表2“无组织排放控制措施”要求分析本项目无组织粉尘治理措施可行性，具体见下表。
表9.1-10无组织颗粒物治理措施可行性分析一览表
	环节
	点位
	环大气〔2024〕5 号超低排放控制要求
	本项目采取的措施
	是否可行

	物料储存
	原煤、沫煤、兰炭
	采用密闭料仓或封闭料场（仓、库、棚）等方式储存，其中封闭料场内设喷雾抑尘装置。鼓励采用封闭式机械化料场、筒仓等物料储存方式。
	本项目采用封闭煤棚储存，同时在棚内设置喷雾抑尘装置。
	是

	物料输送
	原煤、沫煤、兰炭
	采用管状带式输送机、皮带通廊等方式输送；确需汽车运输的，使用封闭车厢或苫盖严密，装卸时采取加湿等抑尘措施。
	采用封闭式皮带通廊输送，同时设置蒸汽抑尘装置。
	是

	
	料场出口
	设置高压清洗装置，确保能够覆盖车轮和车身。
	设置高压清洗装置，确保能够覆盖车轮和车身。
	是

	
	厂区及周边道路
	道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
	道路硬化处理，并采取洒水抑尘措施。
	是

	生产工艺过程
	破碎、筛分、转运
	设置收尘罩，配备除尘设施或高效抑尘措施。
	卸车、破碎、筛分等工段设置收尘罩，配置袋式除尘器除尘。
	是



对照《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）无组织排放管控全部要求，本项目针对物料储存、物料输送、厂区道路、破碎筛分等全部无组织产尘环节，均同步落实密闭围挡、喷雾抑尘、密闭输送、车辆清洗、袋式除尘等配套管控措施，各项治理措施均满足超低排放文件规定，措施成熟、工程应用广泛，可有效遏制无组织颗粒物逸散，无组织粉尘治理措施具备合规性与可行性。
[bookmark: _Toc2196]无组织VOCs气体治理措施
本项目煤气净化工段、炭化炉出焦工段、焦油罐区、焦油装卸车站和污水预处理站均会产生有机废气，主要污染物包括苯并芘、酚类、氨、硫化氢、HCN等，VOCs无组织排放按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求采取对应措施和设施进行控制。主要措施如下：
物料储存、输送和装卸VOCs治理措施
本项目焦油的转移和输送均采用密闭管道，真实蒸汽压1.46kpa，储存采用固定顶罐，装卸车站采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度为200mm，同时装卸车站废气和焦油储罐废气经管道收集后引入有机废气处理装置进行处理。
炭化炉炭化工艺过程VOCs治理措施
（1）炭化炉装煤采用双室双闸给料技术，在炭化炉装煤给料过程中，通过切换给料器上下闸板，减少炭化炉荒煤气排放。
（2）炭化炉加煤口控制在微负压状态，减少焦炉炉体无组织排放。
（3炭化炉炉顶辅助煤箱和炉体间采用石棉及特制泥浆密封，炭化炉采用护炉铁皮密封，杜绝煤气外逸。
（4）煤气中焦油雾的脱除采用高效蜂窝式电捕焦油器，电捕焦油器布置在鼓风机前负压操作，可最大限度地脱除煤气中的焦油雾滴。
（5）上升管盖、桥管承插口采用高压氨水喷射，以保持装煤孔处的负压，不使烟气外逸，可使外溢烟尘减少95%。
（6）兰炭冷却方式采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽（水冷壁产生）直接熄焦的方式，熄焦过程在密闭系统内进行，出焦输送设施全部封闭并设置废气收集处理装置，从源头消除湿熄焦有机废气无组织排放。
（7）出焦口废气采用密闭负压收集引入有机废气处理装置处理后通过排气筒排放。
煤气净化工艺过程VOCs治理措施
（1）对于煤气净化系统的各类设备、管道，设计上考虑其密闭性，同时，煤气上升管用水封，防止其放散或泄漏。
（2）煤气净化工段采用液封槽，能有效地防止煤气溢出，采用静电捕焦油器将煤气中的焦油、粉尘吸附回收，焦炉产生的荒煤气中含有硫化氢、酚、氨、焦油等，在进入桥管和文氏管塔喷洒洗涤后，大部分转入洗涤液中，煤气中的污染物含量大大降低，此外，静电捕焦油器的回收率可达98%，能有效净化煤气，冷热循环水池采取全封闭措施，减少了水蒸气挥发时从循环水中带出溶解于水中的挥发性有害物。
（3）事故排放时设置煤气放散管自动点火装置，加强化产回收设备的运行管理，防止管道及设备泄漏、堵塞等造成事故排放。
（4）冷鼓工段氨水循环罐、氨水收集罐和集油罐等产生的废气，本项目采用密闭储罐，废气采用密闭管道负压收集后引入有机废气处理装置处理后通过排气筒排放。
污水处理站VOCs治理措施
本项目污水处理站预处理装置进行封闭处理，同时将有机废气进行收集引入废水焚烧炉焚烧处理后通过排气筒排放。
其他有机废气措施
（1）事故放散
正常操作时，装置排放的可燃气体进入气柜，回收利用，不点燃事故放散装置。装置在开停工、停水、停电事故等紧急状态下，排放的烃类气体密闭送入火炬系统，不就地排放。
事故放散的处理能力是按厂内各装置停水、停电、停气、停风等不同情况，考虑在事故情况下，不回收全部进入火炬处理设计，因此可以满足本项目事故时可燃气体的处理要求，其技术经济可行。烃类气体经燃烧后转化为CO2等再排入大气环境，可有效降低对大气环境的影响。
（2）工艺上采取的降低烃类无组织排放措施
主要措施有：装置区废水收集装置密闭化，采样使用密闭的自动采样器，易泄漏设备、管线连接采用泄漏率低的密封方式，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，将定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；采用密闭性高的阀门及管件，以减少烃类物质的无组织挥发等。
（3）全面推行LDAR系统，有效降低无组织排放
根据国家环保要求，后期本项目将在全厂范围内开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，同时建立LDAR检测维修管理数据库，采取有针对性地减少无组织泄漏排放的措施，使LDAR的监测与管理成为一种常态化的日常工作，构建起真正的清洁环保型企业，从而真正有效地降低无组织排放。
无组织VOCs治理措施可行性分析
本项目煤气净化工段、炭化工段、焦油罐区、焦油装卸车站和污水预处理站均会产生有机废气，主要污染物包括苯并芘、酚类、氨、硫化氢、HCN等。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《焦化行业挥发性有机物治理实用手册》《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）、《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》（HJ1280-2023）和《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）有关要求，对项目厂区VOCs控制措施可行性分析见表9.1-11。
表9.1-11 VOCs治理措施可行性分析一览表
	环节
	点位
	规范控制措施及可行技术要求
	本项目采取的措施

	物料储存
	应密闭储存，并将废气接入压力平衡系统或燃烧处理。
	焦油储罐、氨水收集及循环罐全部密闭设置，罐顶呼吸废气通过负压管道密闭归集，统一送入“酸洗+碱洗+干燥过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”有机废气成套装置深度净化，达标后由20m排气筒高空排放。

	物料转移、输送
	转移和输送应采取密闭措施，废气接入压力平衡系统或燃烧处理。
	

	
	挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。
	焦油装卸鹤管采用顶部浸没式装载结构，出料管口距槽罐底部高度严格控制为200mm；装卸区域设置密闭集气罩，装卸过程产生的VOCs废气负压收集后送入统一废气治理装置处理排放。

	生产工艺过程
	装煤/推（出）焦
	采用双室双闸给料器、炉顶装煤场所封闭等方式有效控制煤气外逸；出焦应对输送设施封闭和废气收集处理。
	配套双室双闸密封给料器；炭化炉炉顶辅助煤箱、炉体接缝采用石棉密封+专用密封泥浆双重封堵；出焦落料口、输焦地沟整体密闭，配套集气系统，废气统一归集至有机废气处理装置处理。

	
	焦炉炉体
	焦炉炉门、装煤孔盖、上升管盖、上升管根部、桥管、阀体以及装煤孔（导烟孔、除碳孔）盖与座等设备采取密封技术；焦炉安装荒煤气自动点火放散装置。
	炭化炉全炉门、各孔洞盖板、上升管及阀体全部采用专用密封结构减少荒煤气泄漏；厂区配套荒煤气自动点火放散装置，异常工况放散煤气即时引燃、充分燃烧，消除VOCs无组织逸散。

	
	熄焦
	采用蒸汽、干法等节水节能型熄焦方式，鼓励余热回收。
	项目采用膜式水冷壁间接换热结合蒸汽直接熄焦方式，蒸汽由水冷壁产生提供。

	敞开
液面
	生产废水集输系统
	采用密闭管道输送或加盖沟渠输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。
	全厂生产废水全部采用密闭管道输送；污水预处理站调节池、隔油池、气浮池等构筑物全部加盖封闭，池体废气通过负压管路集中收集，并入全厂有机废气统一治理系统处理。

	
	生产废水处理设施
	储存、调节、气浮、隔油等预处理设施以及厌氧池、预曝气池应加盖并配备废气收集处理设施，采用高效（组合）工艺处理，鼓励作为助燃风引入燃烧装置。
	

	设备及管线组件密封点
	按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。安装煤气点火放散装置，放散煤气应及时点燃并充分燃烧。
	企业建成后严格执行LDAR管控体系，定期对泵、阀门、法兰、压缩机等VOCs动静密封点开展泄漏检测，超标点位及时维修；厂区荒煤气放散管配套自动点火燃烧装置，杜绝无组织散逸。



根据上表分析可知，本项目各项无组织VOCs控制措施均为行业规范明确推荐的成熟可行技术，源头密闭、过程收集、末端治理配套完整，可有效抑制厂区VOCs无组织逸散，满足现行VOCs及焦化超低排放管控要求，无组织VOCs治理措施具备技术可行性与长期稳定运行保障能力。
[bookmark: _Toc28281][bookmark: OLE_LINK178]清洁运输管理要求
为贯彻落实《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中清洁运输管理要求，有效控制物料运输环节扬尘及机动车尾气污染，本项目针对原料煤、产品兰炭及副产品煤焦油等大宗物料的厂外运输和厂内转运，制定以下清洁运输管理措施：
（1）大宗物料清洁运输要求
[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK180]进出企业的原料煤、产品兰炭及副产品煤焦油等大宗物料和产品，优先采用铁路、水路、管道、管状带式输送机、封闭皮带通廊等清洁方式运输，清洁方式运输比例不低于80%。本项目厂区内不设铁路专用线，受区域运输条件限制，原料煤、兰炭及煤焦油等大宗物料厂外运输全部采用公路运输方式。根据《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）相关规定，汽车运输部分全部采用新能源或国六及以上排放标准车辆。新能源及国六车辆具体落实方案如下：
①建设单位与承担物料运输的单位签订运输协议时，明确要求运输车辆须为新能源汽车或国六及以上排放标准汽车，运输单位须提供车辆环保信息随车清单、机动车行驶证等证明材料；
②建立入厂运输车辆核查制度，门禁系统对进厂车辆排放标准进行自动识别和登记，严禁不满足要求的车辆进厂运输；
③建设单位自有运输车辆及长期合作运输单位车辆中，新能源车辆占比不低于50%，其余车辆全部达到国六及以上排放标准；
④鼓励运输单位逐步提高新能源车辆比例，过渡期内国六车辆占比不低于50%，最终实现全部采用新能源或国六及以上排放标准车辆。
（2）厂内运输车辆及非道路移动机械管理
厂内物料转运优先采用封闭皮带通廊、管状带式输送机等密闭输送方式，减少厂内物料二次倒运和汽车运输量。厂内运输车辆使用新能源汽车，非道路移动机械原则上采用新能源机械，无对应新能源产品的采用满足国四及以上排放标准的机械。
[bookmark: OLE_LINK181]（3）门禁及视频监控系统
在厂区原辅材料、燃料、产品及副产品运输车辆进出的出入口设置门禁及视频监控系统，对进出厂车辆进行照片及视频采集、校验，实施进出厂自动管理。门禁视频监控系统应具备车辆牌照识别、车型识别、排放标准自动核查功能，对不满足新能源或国六及以上排放标准要求的运输车辆自动预警并禁止入厂。门禁监控系统与生态环境部门联网，实时传输进出厂车辆信息、视频监控数据及车辆排放标准核查结果，实现对运输车辆和非道路移动机械使用情况的实时监管。运输车辆出厂前进行自动冲洗，确保车身、车轮清洁，防止带泥上路。
[bookmark: OLE_LINK182]（4）运输车辆及非道路移动机械电子台账
建立厂内运输车辆和非道路移动机械基本信息电子台账，实施信息登记管理并实时更新上传，电子台账数据与生态环境部门联网共享，本地历史记录保存周期不少于5年。运输车辆台账记录内容包括环保登记编码、车辆识别代码（VIN）、车牌号码、注册登记日期、车辆型号、发动机型号、燃料类型、排放标准、行驶证、车辆所有人（单位）等信息；非道路移动机械台账记录内容包括环保登记编码、机械种类、机械型号、发动机型号、燃料类型、排放标准、机械环保代码/产品识别码（PIN）、所属人（单位）等信息。
（5）运输过程管理
汽车运输原料煤、兰炭等散状物料时，车辆采取密闭运输措施，防止物料遗撒和扬尘；煤焦油等液体物料运输采用专用罐车，装卸过程设置油气收集设施，减少VOCs无组织排放。合理规划厂内物料输送路线，优化总图布置，减少厂内物料二次倒运。
（6）竣工环保验收要求
本项目清洁运输管理措施纳入竣工环境保护验收内容，验收时应重点核查：①门禁视频监控系统建设及与生态环境部门联网情况；②运输车辆及非道路移动机械电子台账建立及数据上传情况；③新能源及国六运输车辆落实情况，包括自有车辆及合作运输单位车辆的排放标准证明材料；④车辆冲洗设施建设及运行情况。未达到上述要求的，不予通过竣工环境保护验收。
[bookmark: _Toc322801656][bookmark: _Toc21964][bookmark: _Toc719]废水治理措施及其可行性分析
本项目产生的废水包含生产废水、清净下水和生活污水。
[bookmark: _Toc32428]生产废水处理措施及可行性分析
生产废水处理措施
本项目生产废水总量为11.682t/h，其中剩余氨水11.68t/h，有机废气喷淋处理废水0.002t/h。酚氨废水采用经预处理（除油+脱氮）后与有机废气喷淋废水统一送入焚烧炉焚烧处理后通过1根20m高排气筒排放。根据设计文件，本项目酚氨预处理设计规模为12m3/h，焚烧处理规模为2套6m3/h的焚烧炉。具体处理工艺如下：
（1）预处理工艺
本项目生产过程中产生的酚氨废水进入生产区的废水调节池（罐），通过泵输送至废水除油除渣系统。首先进入静压稳流除油装置，经初沉废水中的杂质及分离焦油、然后再由提升泵输送至絮凝除油装置，在絮凝剂及助凝剂作用下将废水中大量的焦粉及部分重油去除，减轻堵塞后续处理设备，同时该设备具有将部分焦油分离的效果，分离后的焦粉及重油进入浮渣池内储存，经絮凝除油处理后的废水再进入气浮除油装置分离出废水中的浮渣及轻油，分离出的浮渣及轻油也进入浮渣池内储存；然后，废水再进入酸化除油装置，通过在酸化除油装置内投加硫酸，在搅拌的作用下加快酸化破乳、分离出废水中的乳化油和碱溶性油，分离出的轻油进入浮渣池内储存，浮渣池内的物质回入氨水循环池内进行再次回收焦油。在除油过程中，静压稳流除油装置、絮凝除油装置、气浮除油装置以及浮渣池等预处理设施产生的废气经密闭收集后通过输送管道引至废水焚烧炉内进行焚烧处理。
除油除渣后的废水经提升泵输送至过滤器进一步去除废水中的杂质后进入高效复合脱氮塔，同时向塔内投加碱液及脱氨剂，利用换热器对高效复合脱氮装置内废水进行加温至40~50℃，利用高压离心风机吹脱氨气，氨气通过引风机引入氨气吸收塔，在氨气吸收塔内通过两级硫酸溶液喷淋，形成硫酸铵溶液，硫酸铵溶液作为一种氨肥，可出售腐殖酸企业或用作厂区绿植施肥。
[bookmark: _Toc6585][bookmark: _Toc25574][bookmark: _Toc22487][bookmark: _Toc227331527]（2）焚烧处理
生产废水经过预处理后通过提升泵及压缩空气将废水输送至焚烧炉进行焚烧处理，高温焚烧过程中，废水中有机物在高温下主要转化为CO2和H2O；CN、H2S等无机污染物转化成CO2、N2、SO2和H2O；水全部汽化。荒煤气中的H2S、N2在高温燃烧时转化成SO2和NOx。本项目的废水焚烧采用低氮燃烧器和SNCR炉内脱硝使烟气中的氮氧化物达标，后续烟气进行脱硫除尘处置。
废水焚烧炉燃烧室温在850~1100℃，能够控制烟气在焚烧炉燃烧室内850°C以上的高温区停留时间大于2s，保证二噁英类物质的充分分解；同时尽量缩短烟气在300C~500°C温度区的停留时间，减少二噁英类物质的重新生成。



图9.2-1废水处理站工艺流程图

清净下水治理措施
循环水站排污水、余热锅炉排污水、软水装置排污水等清净下水经收集过滤沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水，不外排。
生活污水治理措施
生活污水产生后经化粪池处理，排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理。
[bookmark: _Toc32683]废水防治措施的可行性分析
生产废水
（1）处理工艺原理
本项目生产废水经隔油、气浮、脱氮等预处理工序后，可有效去除废水中大部分焦油、悬浮杂质及游离氨，预处理后残留的主要污染物为石油类、氰化物、铵盐等难降解有毒有害有机物及无机污染物。针对该类高浓度、难生化废水特性，项目采用高温焚烧工艺对废水进行深度无害化处置，在炉膛富氧高温燃烧工况下，废水中各类有机、无机污染物可发生彻底的氧化分解反应，最终转化为无害的简单气态无机物，核心反应方程式如下：
CnHm+O2→CO2+H2O
CN-+O2→N2+CO2
NH3+O2→N2+H2O
NH4++O2→N2+H2O
从上述化学反应可知，废水中残留的酚类、氰化物、氨氮等特征污染物，经高温富氧焚烧后可完全分解为二氧化碳、氮气和水蒸气，无有毒有害副产物生成，从反应机理层面彻底规避废水处置二次污染问题。
项目废水焚烧炉严格按照3T1E核心设计原则进行选型与工艺配置。通过精准控制炉膛燃烧温度、延长废水雾化烟气在高温区的停留时间、强化炉内气流湍流扰动、匹配合理的过剩空气系数，保障雾化废水与氧气充分接触、完全反应，实现废水中各类有机污染物的彻底热解与氧化燃烧，确保有机物综合破坏去除率稳定达到99%以上，满足高浓度难降解焦化废水的无害化处置核心要求。同时，焚烧过程产生的高温烟气可配套余热回收系统，实现热能资源化利用，提升工艺整体节能效益。
（2）焚烧治理技术可行性分析
从废水水质特性及常规处理工艺适配性分析，本项目生产废水属于典型的高浓度、高毒性、难生化焦化废水，废水BOD/COD比值约为17%，远低于生化处理适宜阈值（≥30%），属于不可生化废水范畴。经全套预处理工序处理后，出水BOD/COD比值仍普遍低于20%，可生化性极差，不具备直接生化处理的基础条件。若强制采用生化处理工艺，不仅微生物难以存活、污染物降解效率极低，无法实现稳定达标，还需配套高级氧化、活性炭吸附、外加碳源、深度混凝等多重辅助工艺，整体处理工艺流程冗长、设备单元多、运维繁琐，大幅增加工程投资与运行成本。同时，生化系统对水质、水量、温度波动适应性差，对操作人员专业素养、运维管理水平要求极高，结合国内同类兰炭、焦化废水生化处理工程运行现状，该类废水生化处理系统普遍存在运行不稳定、出水超标频发、运维成本高昂等问题，难以实现长期稳定达标运行。
从行业规范与政策合规性分析，本项目废水焚烧处理工艺完全符合国家及地方行业管控标准与清洁生产要求，合规性、技术成熟度高。根据《焦化废水治理工程技术规范》（HJ2022-2012）第5.1.8条明确规定：“（2）在化工工艺不能确保半焦（兰炭）废水除油、脱酚和蒸氨处理效果的情况下，废水处理应慎用生化处理工艺”；同时规范第5.1.6条明确指出，“兰炭废水、富含多元酚的酚精制油水分离水、规模较少或品种较少的高浓度化工产品精制废水，在技术经济合理的情况下，可按照相关规定，采用焚烧的方法进行处理”。此外，工信部《焦化行业规范条件》（2020年第28号）第三条第（六）款第2小条明确要求：“半焦（兰炭）企业氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上，配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置，生产废水处理采用焚烧处理或其他有效废水处理方法。”。
同时，依据《清洁生产标准 半焦行业》（DB65/T3210—2020）一级清洁生产指标要求“建设废水焚烧处理设施，并按照设计规范配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置”。本项目建设的“预处理+焚烧处理+烟气治理”工艺方案，完全满足清洁生产领先水平一级指标要求，符合行业发展导向。
从技术成熟度与工程应用层面来看，废水焚烧工艺是目前国内兰炭、焦化行业处置高浓度难降解有机废水的主流成熟技术，新疆、陕西等西北煤化工集中区域已有大量同类项目落地运行，工艺适配性、运行稳定性经过工程验证。相较于传统生化组合工艺，焚烧工艺抗水质水量波动能力强、污染物去除彻底、运维流程简洁，可从根源解决高毒性难降解废水超标风险。
综上，本项目采用的“预处理+焚烧处理+烟气治理”废水治理工艺，水质适配性强、政策合规、技术成熟、运维可控，技术层面完全可行。
（3）达标排放可行性分析
本项目废水焚烧配套完善的烟气治理系统，可对焚烧过程产生的烟气污染物进行协同处置，确保最终废气稳定达标排放。根据引用类比的《新疆同顺源能源开发有限公司180万吨/年褐煤热解提质多联产综合利用项目（一期120万吨/年）炭化炉升级改造项目竣工环保验收监测报告》验收数据及章节9.1.3分析，生产废水采用“预处理+焚烧处理+烟气治理”的措施处理后废气排放满足相关排放要求。
清净下水
本项目清净下水为生产过程中产生的低污染废水，主要包括循环冷却系统排污水、软水制备系统再生排污水、锅炉定期排污水等，全年产生总量约1.78万m³/a。该类废水水质洁净、无有毒有害污染物，主要污染物仅为悬浮物（SS）及少量可溶性盐类，水质简单、污染程度低，具备良好的回用条件。
结合项目厂区生产工况及用水需求，本项目清净下水采用全量回用、零外排处置方案，所有收集后的清净下水经沉淀稳压处理后，全部输送至厂区原煤储存棚、兰炭产品储存棚及物料皮带输送廊道，作为喷雾抑尘系统补水使用，无废水外排，实现水资源循环利用。
从回用安全性分析，项目喷雾抑尘系统采用高压雾化喷淋装置，出水雾化效果好，喷淋水珠可快速与厂区无组织粉尘结合、沉降抑尘，作业过程中无积水堆积、无地面漫流现象，不会形成地表径流污染。同时，项目严格按照环评及防渗规范要求，对原煤储存区、沫煤储存棚、兰炭产品储存棚、输送廊道地面等区域实施一般防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防控要求，可有效阻隔废水下渗途径，杜绝清净下水回用过程中盐分、悬浮物下渗造成土壤及地下水污染的风险。
从资源利用与经济可行性分析，清净下水回用替代了传统新鲜水抑尘补水，可有效降低项目新鲜水消耗量，减少水资源浪费，降低项目生产用水成本，符合工业节水、循环利用的环保政策要求。同时，该回用方案无需新增复杂处理设备，仅依托收集管网及喷淋设施即可实现，工程量小、投资低、运维简单，无二次污染，兼具环境效益与经济效益。
综上，本项目清净下水回用方案水质适配、工艺简单、安全可控、经济环保，可实现废水全量资源化利用且无环境风险，回用处置方案可行。
生活污水
（1）水质符合性分析
本项目生活污水经化粪池后排入园区污水处理厂处理，生活污水经化粪池预处理后，废水水质符合园区污水处理厂的进水水质标准。
（2）管网衔接性分析
目前，项目所在区域南部循环经济产业园已敷设了市政污水管网，本项目建成后将污水管网接入园区的市政污水管网，项目废水排入园区污水处理厂进行处理是可行的。
（3）处理规模和工艺符合性分析
园区污水处理厂位于南部循环经济产业园区南侧1km处，位于本项目区南侧1.5km处，设计处理能力为5000m³/d，污水处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A类标准和工业回用和绿化用水水质要求。该污水处理厂2014年开工建设，于2016年底建成投入使用，2019年10月通过竣工环境保护自主验收，现状实际运行规模为2600～2700m³/d。现状园区排水管网覆盖率达到100%。本项目仅排放生活污水，废水量为3.2m3/d，园区污水处理厂现有处理规模和处理工艺满足本项目生活污水的处理，可以排入园区污水处理厂进一步集中处理处置。
综上所述，从水质符合性分析、管网衔接性分析及废水对园区污水处理厂冲击性等方面综合考虑分析，项目生活污水接入园区污水处理厂处理具有可行性。
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本项目固体废物产生及处置情况见下表：
表9.3-1项目固体废物产生类别、产生量及处置去向一览表
	序号
	类别
	固废名称
	来源
	代码
	产生量
	处理方式

	1
	一般固废
	收尘灰
	备煤工段
	252-099-S59
	1019.23t/a
	作为沫煤外售

	2
	
	废滤袋
	除尘器
	252-099-S59
	1.5t/3a
	一般固废填埋场处置

	3
	
	硫酸铵溶液
	污水处理站
	252-005-S16
	1026t/a
	送肥料生产企业综合利用

	4
	
	废离子交换树脂
	软化水制备系统
	252-099-S59
	6.144t/3a
	更换后的废离子交换树脂由厂家回收

	5
	
	废分子筛
	制氮站
	252-099-S59
	6.0t/8a
	一般固废填埋场

	6
	
	车辆冲洗煤泥
	洗车废水沉淀池
	252-099-S59
	1025t/a
	送沫煤棚外售

	7
	
	脱硫石膏
	脱硫循环池
	252-001-S06
	525.08
	一般固废填埋场

	8
	危险废物
	煤焦油
	荒煤气净化
	252-002-11
	14.4万t/a
	委托综合利用

	9
	
	焦油渣
	焦油氨水分离罐
	252-002-11
	435t/a
	产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存

	
	
	
	焦油罐
	252-004-11
	815t/a
	

	10
	
	废活性炭
	有机废气治理
	900-039-49
	6.0t/2a
	

	11
	
	废催化剂
	
	900-049-50
	0.8t/2a
	委托有资质单位处置

	12
	
	废润滑油
	检维修
	900-214-08
	2.5t/a
	

	13
	
	废油桶
	
	900-249-08
	2.55t/a
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本项目备煤工段产生的收尘灰、洗车废水沉淀池产生的车辆冲洗煤泥，煤质属性较好，统一密闭收集后作为沫煤外售综合利用；污水处理站产生的硫酸铵溶液采用桶装送至肥料生产企业作为生产原料回收利用；软水制备系统产生的废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用；废滤袋、废分子筛和脱硫石膏送一般固废填埋场填埋处置。
参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”因此本报告对一般固体废物提出“三防”措施要求。
根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），产生工业固体废物的单位应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。
委托处置污染防控技术要求
排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号）及相关法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。
厂内贮存总体污染防控技术要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（生态环境部公告2021年第53号）对一般工业固体废物的污染防控技术一般原则要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。
具体贮存及处置措施
本项目产生的一般工业固体废物存放在现有一般固废库内。一般固废贮存过程中可以实现防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求，定期送一般工业固废填埋场填埋。
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危险废物贮存方案
（1）贮存方案
本项目危险废物主要有煤焦油、焦油渣、废活性炭、废机油、废油桶和废催化剂。
焦油产生后储存于焦油罐中，委托煤焦油深加工企业进行综合利用；焦油渣和废活性炭掺入原料煤炼焦实现厂内无害化处置；废催化剂、废润滑油、废油桶统一规范暂存后，全部委托具备资质的危险废物处置单位外运处置。
表9.3-2危险废物贮存场所基本情况表
	贮存场所
（设施）名称
	危险废物名称
	组成及特性
	危废代码
	占地面积
m2
	贮存
方式
	贮存能力
	贮存
周期

	焦油罐
	焦油
	萘、酚及其同系物等多环芳烃、甲苯和二甲苯等苯系物
	252-002-11
	6×3000m3
	储罐
	2万t
	＜30d

	不贮存
	焦油渣
	多环芳烃、苯
酚、二甲基苯酚
	252-002-11
	产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存。

	
	废活性炭
	有机物
	900-039-49
	

	危废贮存库
	废催化剂
	贵金属（Pt/Pd）
	900-049-50
	58
	袋装
	10t
	＜1年

	
	废润滑油
	矿物油
	900-214-08
	
	桶装
	10t
	＜1年

	
	废润滑油桶
	矿物油
	900-249-08
	
	码放
	5t
	＜1年



（2）危废贮存库面积匹配性分析
根据表9.3-2，本项目危险废物贮存场所包括焦油罐和危废贮存库。焦油罐区设置6×3000m³储罐，贮存能力2万t，贮存周期小于30天，用于煤焦油贮存；焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存，不占用危废贮存库面积；危废贮存库建筑面积58m²，用于暂存废催化剂、废润滑油和废润滑油桶。
各类危废所需贮存面积根据危险废物的容器形式、堆放高度及必要的操作通道和分区隔离面积估算。废催化剂采用袋装，最大暂存量0.8t，堆放面积加通道约2m²；废润滑油采用200L标准桶盛装，最大暂存量2.5t约15桶，叠加桶间间隙及操作通道约3m²；废润滑油桶为空桶码放，最大暂存量2.55t，分层堆放并预留通道约5m²。各类危废最大暂存量及所需贮存面积校核见下表：
表9.3-3危废贮存库面积匹配性分析表
	危废名称
	产生量
	最大暂存量（t）
	贮存方式
	所需贮存面积（m²）

	废催化剂
	0.8t/2a
	0.8
	袋装
	约2

	废润滑油
	2.5t/a
	2.5
	桶装
	约3

	废润滑油桶
	2.55t/a
	2.55
	码放
	约5

	合计
	—
	5.85
	—
	约10



经校核，危废贮存库内需暂存的废催化剂、废润滑油及废润滑油桶最大暂存量合计约5.85t，所需贮存面积约10m²，危废贮存库建筑面积58m²，扣除通道、分区隔离等辅助面积后，有效贮存面积可满足各类危废分类分区暂存要求，贮存能力与暂存量匹配。焦油渣和废活性炭不落地直接入炉，煤焦油贮存于焦油罐区，均不占用危废贮存库面积。
危险废物贮存过程污染防治措施
9.3.2.2.1危险废物贮存库的设置要求
本项目新建危废贮存点占地面积58m2，建筑层数为单层，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行规范化建设，具体建设要求如下：
（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
（2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
（3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
（4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
（6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
9.3.2.2.2容器和包装物污染控制要求
本项目危险废物贮存容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，具体要求如下：
（1） 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
（2） 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
（3） 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
（4） 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
（5） 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
（6） 容器和包装物外表面应保持清洁。
9.3.2.2.3贮存过程污染控制要求
（1）一般规定
①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
（2）贮存设施运行环境管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
9.4.2.2.4危险废物贮存库标志
根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，本项目应在固废贮存场所设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行。排污口标志牌设在醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次，确保标志牌清晰完整。
危险废物收集过程污染防治措施
（1）制定收集计划
危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划，计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
（2）制定详细的操作规程
危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
（3）配备必要的个人防护设备
危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
（4）采取安全防护和污染防治措施
在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。
（5）采取合适的包装形式
1 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
2 包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。
3 性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。
4 危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。
5 包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。
6 盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
7 危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。
（6）危废收集作业还应满足本地要求
1 应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。
2 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
3 收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备危险废物收集应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
4 收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
5 收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
危险废物内部转运污染防治措施
（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。
（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。
（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
（4）对产生的危险固废，按班次转移，暂存于危废暂存间。
（5）临时包装要求，收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。
危险废物外部转运污染防治措施
危险废物的运输需由具有相应资质的公司，在按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求的基础上以公路运输的形式进行运输，具体的转移和运输要求如下：
（1）危险废物的转移要求
危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国生态环境法典》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中，生产单位、运输单位和接收单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地环保部门及接收地环保部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接收单位保存的联单。具体应做好以下工作：
1 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
2 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
3 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
4 接收人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接收。
5 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。
6 对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
7 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
（2）危险废物的运输要求
1 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
2 运输危险公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令〔2005〕第9号）、《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T617-2018）执行。
3 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。
4 危险废物公路运输时，运输车辆应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A设置车辆标志。
5 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：
a. 卸载区工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当个人防护设备。
b. 卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。
c. 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
综上所述，本项目需要运输的危险废物主要为废矿物油和废油桶，在妥善选择包装和运输方式的情况下，运输过程中对环境的不利影响较小，其运输方式、运输路线较为合理。
[bookmark: _Toc32266]危废治理措施可行性分析
本项目产生的危险废物主要包括焦油渣、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废油桶等。危险废物治理措施采取“分类收集、规范暂存、委托处置”的原则：焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不在厂内暂存；废催化剂、废润滑油、废油桶等危险废物经分类收集后，暂存于厂区危险贮存库，定期委托有资质单位安全处置。危险贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，采取防渗、防雨、防泄漏措施，设置导流沟及收集池，危险废物分类分区存放，并设置危险废物识别标志。危险废物转移严格执行危险废物转移联单制度，如实记录危险废物的种类、数量、流向等信息，确保危险废物全程可追溯。
上述危险废物治理措施符合《危险废物转移管理办法》等相关法律法规要求，处置工艺成熟可靠，委托有资质单位处置可有效防范危险废物环境风险。焦油渣和废活性炭不暂存、直接转移处置的方式，进一步降低了厂内暂存环节的环境风险。因此，本项目危险废物治理措施在技术上可行、经济上合理，能够有效控制危险废物对环境的影响。
[bookmark: _Toc22624]生活垃圾
本项目建成后生活垃圾为7.5t/a，利用厂内垃圾桶、垃圾箱收集，由园区环卫部门定期拉运至生活垃圾填埋场进行填埋处置。
[bookmark: _Toc17662][bookmark: OLE_LINK81]小结
综上所述，本项目产生的一般工业固体废物、各类危险废物均得到科学、合理、妥善的资源化利用与无害化处置，处置技术成熟、管理规范、合规性强，环境风险可控，本项目固体废物处理处置措施具备技术、合规及环境可行性。
[bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc10616]噪声污染防治措施可行性分析
[bookmark: _Toc7079][bookmark: _Toc4423]拟采取的处理措施
（1）为有效地控制噪声污染，减轻噪声危害，本项目在工程设计、设备选型、管线设计、隔音消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的要求进行，对施工质量要求严格把关。
（2）企业在选购设备时，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施的要求，购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，确保设备在车间安装后能符合工业企业车间噪声卫生标准（≤85dB）。禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声设备和工艺。
（3）企业应对噪声污染大的设备，采取隔声、消声、吸声等综合降噪措施。从声源上降低噪声是最积极的措施，表9.4-1列出了声学控制技术的适用场合及减噪的效果。企业应针对项目不同的高噪声设备，分别采取针对性较强的措施，如空压机、泵、风机等采用防震垫、隔声罩、消声器和房间隔声等防噪降噪措施。对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。
表9.4-1几种声学控制技术的使用场合及减噪效果
	序号
	控制措施
	使用场合
	降噪值（dB）
	本项目建议降噪措施

	1
	吸声
	车间噪声设备多而分散。
	4~10
	车间内墙壁和屋顶可粘贴轻质多孔吸声材料。

	2
	隔音
	车间工人多，噪声设备少，用隔音罩，反之用隔音墙，两者均不宜封闭时采用隔音屏。
	10~40
	厂房各分区可采用实体隔音墙隔音；窗户可采用隔声窗；门可采用双层夹板门等；水泵等尽量安排在独立的机房，机房设置为密闭隔音空间。

	3
	消声器
	气动设备的空气动力性噪声。
	15~40
	各设备压缩气缸等出风口、排气孔安装消声器。

	4
	隔振
	机械振动
	5~25
	高噪声机加工设备单独设置，四周可设置隔振沟。



（4）本项目应合理安排各高噪声机械设备开工运行时间，对间歇式高噪声设备进行错峰使用，避免各种高噪声设备同时运行。
（5）本项目应加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。
（6）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议本项目生产厂房四侧加强绿化，种植树木，以达到声屏障降噪的目的。
通过选购低噪声设备，合理安排设备运行时间，加强设备维护，设置隔声墙、窗、门等噪声污染防治措施后，可保证项目边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
[bookmark: _Toc4022][bookmark: _Toc20985]噪声防治措施可行性分析
通过采取减振、隔声和消声等治理措施后，本项目的强噪声源可降噪15～25dB(A)，再经距离衰减后，对该区域声环境的影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，本项目周边无声环境敏感点存在，不会产生噪声扰民现象，环境影响可接受，其噪声污染防治措施可行。
[bookmark: _Toc17391][bookmark: _Toc21032]地下水污染防治措施可行性分析
[bookmark: _Toc23461][bookmark: _Toc2292][bookmark: _Toc2120]处理处置方针
为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对区域地下水造成污染，针对可能导致地下水污染的各种情景以及地下水污染途径和扩散途径，应从项目原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。
（1）源头控制措施：主要包括设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存
场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
（2）分区控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收
集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。
（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
[bookmark: _Toc7775][bookmark: _Toc16449][bookmark: _Toc2421]污染防治措施
源头控制
为了防止本项目对地下水造成污染，结合建设项目建筑物的特点，建设时选择了先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废水、污水进行了合理的治理，从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
针对本项目地下水污染防治的重点是对污染物存贮设施采取相应的防渗措施，并建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测，把地下水污染控制在源头或起始阶段，防止有害物质渗入地下水中。
分区防渗措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），地下水污染防治区域分为非污染防治区（简单防渗区）、一般污染防治区（一般防渗区）、重点污染防治区（重点防渗区）。
重点污染防治区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位；一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；非污染防治区：一般和重点污染防治区以外的区域或部位。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），污染物类型为重金属、持久性有机污染物，同时天然包气带防污性能为弱、中－强和污染较难控制的区域需要做重点防渗；污染物类型为重金属、持久性有机污染物，同时天然包气带防污性能为中－强和污染较易控制的区域需要做一般防渗；污染物为其他类型，同时天然包气带防污性能为中－强和污染较易控制的区域需要做简单防渗。
根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）表4.0.3～表4.0.6，地下管道、地下罐、生产污水井及各种污水池、循环水厂污水池等需要做重点防渗处理；事故水池、生产装置区、循环水站等需要做一般防渗处理，其他区域则需要进行简单防渗处理。
本项目污染物为煤焦油、氨水、生产废水、循环水站排污水、软化水站排污水、锅炉排污水、生活污水、危险废物等，其中油类属于持久性污染物，剩余均属于其他污染物；根据前述分析，本项目厂区包气带的防污性能为弱；再根据各区的污染控制难易程度，对全厂可能会影响地下水的区域进行防渗处理。具体防渗分区详见表9.5-1与图9.5-1。
表9.5-1本项目分区防渗措施一览表
	防渗分区
	区域或构筑物名称
	防渗技术要求

	重点防渗区
	焦油罐区
	等效粘土防渗层M≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598；或防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能执行。

	
	氨水罐区
	

	
	焦油氨水收集槽
	

	
	污水预处理站
	

	
	脱硫循环水池
	

	
	有机废气预处理喷淋水池
	

	
	循环水站废水收集池
	

	
	危废贮存库
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行防渗。

	一般防渗区
	热解及煤气净化装置区
	等效黏土防渗层M≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889；或防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能执行。

	
	原煤棚
	

	
	兰炭棚
	

	
	沫煤棚
	

	
	装卸车站
	

	
	有机废气处理装置区
	

	
	废水焚烧炉及烟气处理装置区
	

	
	循环水站
	

	
	事故水池
	

	
	氨水泵房
	

	
	事故放散装置区
	

	简单防渗
	厂区道路、办公区等
	一般地面硬化




[bookmark: OLE_LINK18]图9.5-1分区防渗图（一）

图9.5-2分区防渗图（二）
地下水污染监控
（1）地下水检测计划
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017），并参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）和《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南（试行）》（总站土字〔2024〕73号）相关要求，布设地下水监测井。
[bookmark: OLE_LINK162]根据地下水环境影响预测结果，非正常工况下酚氨废水调节池泄漏后污染物会沿地下水流向持续迁移扩散，长期泄漏未管控情况下会造成大范围地下水污染。为及时发现地下水污染隐患、有效监控污染羽扩散情况，本项目对下游扩散监测井监测频次进行加密，由现状1次/年调整为1次/半年；上游背景监测井和项目区跟踪监测井监测频次仍为1次/年。一旦发现监测数据异常或发生泄漏事故，下游扩散监测井监测频次立即加密至1次/周，直至污染羽得到有效控制、水质恢复稳定。
建设单位现有项目已设置了跟踪监测井，地下水检测计划见表9.5-2。
表9.5-2跟踪监测计划一览表
	区位
	地点
	监测井功能
	监测层位
	检测频次

	上游背景点（上游）
	
	背景监测井
	潜水含水层
	[bookmark: OLE_LINK161]1次/年

	项目区
	
	跟踪监测井
	潜水含水层
	

	厂区南侧围墙内（下游）
	
	扩散监测井
	潜水含水层
	1次/半年

	注：一旦发现监测数据异常或发生泄漏事故，下游扩散监测井监测频次立即加密至1次/周，直至污染羽得到有效控制、水质恢复稳定。



监测项目：pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、铜、锌、挥发酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、硫化物、总铬、多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯等。
（2）检测数据管理
上述检测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密检测频次，改为每天检测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。项目建成后，建议由项目所在地的环保局对项目的环境管理及监测的具体执行情况加以监督。
其他管理要求
为有效防范地下水污染风险，保障区域地下水环境安全，本项目在落实地下水分区防渗和跟踪监测的基础上，按照进一步建立健全地下水环境保护管理体系，明确防渗设施建设、检测验收、日常维护、应急处置及环境管理等方面的要求，确保各项地下水污染防治措施落到实处。具体管理要求如下：
（1）防渗层完整性检测与验收
项目防渗工程施工完成后，建设单位应委托有资质的单位对防渗层完整性进行检测，包括焊缝检测、渗漏检测、防渗层厚度及材料性能检测等，检测合格后方可投入使用；运营期定期开展防渗层完整性巡检，重点检查管道接口、设备基础、池体边角等易破损部位，发现破损及时修复，确保防渗体系长期有效。防渗层检测报告及巡检记录存档备查。
（2）日常巡检与维护
建立防渗设施日常巡检制度，明确巡检频次、巡检内容及责任人员。对废水输送管道、储罐、反应池等重点设施每日进行外观检查，定期开展管道压力测试和泄漏检测，发现跑冒滴漏立即处置。建立防渗设施维护台账，记录巡检、检测、维修情况，确保防渗设施运行状态可追溯。
（3）与环境管理衔接
将地下水防渗管理要求纳入项目环境保护管理制度和排污许可证执行报告，定期向生态环境主管部门报告防渗设施运行情况及地下水监测结果。地下水防渗设施验收作为竣工环境保护验收的重要内容，未按要求完成防渗层完整性检测或检测不合格的，不予通过验收。
（4）应急响应要求
制定地下水污染应急预案，明确泄漏事故应急响应流程、应急处置措施及责任分工，定期开展应急演练。一旦发生废水泄漏或地下水监测数据异常，立即启动应急预案，采取切断泄漏源、围堵收集泄漏物、加密地下水监测、评估污染范围等措施，必要时启动地下水污染修复治理，最大限度降低对地下水环境的影响。
[bookmark: _Toc1909]应急响应
应急治理程序
针对应急工作需要，参照“场地环境保护标准体系”的相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图9.5-3。
[image: ]
图9.5-3地下水污染应急治理程序框图
应急措施
设计未提出完善的场地事故渗漏情况下的环保应急措施，环评要求一旦发生渗漏事故，立刻启动以下环境应急预案。
（1）根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和场地的分布特征及污染类型，应在地下水流向的下游设置地下水检测设施和抽排水设施。监测井应安置电导率检测系统，当检测出地下水水质出现异常时，报警系统及时报警，且监测井作为抽水井对污染进行及时控制，同时相关人员应及时采取应急措施。
（2）一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。
（3）假设场地内发生地下水突发污染事故，为将场地突发污染事故对下游地下水可能产生的影响降到最低，在发生污染事件时，建设单位首先尽快对地表污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。同时，对已经渗入地下的污染物，建设单位将通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理。截获井分为以下几种，配合使用。
上游水流截获井：设置在污染点的上游，用以截取上游水流（未污染）防止更多的地下水流向污染区受到污染，同时减少污染点处的受污染地下水的抽出量，减少处理费用。
中心污染截获井：设置在污染点处，用以抽出受污染的地下水，并对受污染的地下水进行处理。
下游污染截获井：设置在污染点下游，通过抽水在下游形成一个水槽，防止受污染地下水向下游运移和扩散。
一旦厂区发生事故泄漏，通过设置水污染截获井，对污染的地下水进行抽出处理后回用，力将地下水污染控制在有限范围内，做到地下水污染早发现，早治理、污染范围不出厂，将项目对地下水的污染降到最低。
（4）组织管理及检查要求
项目建设单位要加强应急预知应急措施的监督管理工作，一旦发生事故，做好地下水应急工作和公开信息工作。
前述检测结果，应按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规检测数据应该进行公开，信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境检测值。如发现异常或发生事故，加密检测频次，改为每天检测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
为了及时准确地掌握项目厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应建立覆盖全矿区的地下水长期监控系统，建立完善的检测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现，及时控制。
应注意地问题
地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：
（1） 在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。
（2） 因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。
（3） 受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。
（4） 在地下水污染治理过程中，地表水的截流也是一个需要考虑的问题，要防止地表水补给地下水，以免加大治理工作量。
[bookmark: _Toc9624][bookmark: _Toc22484][bookmark: _Toc1099]地下水污染防治措施可行性分析
[bookmark: OLE_LINK163]本项目通过采取源头控制、分区防渗、过程监测和应急响应等措施控制项目生产对地下水的影响，通过采取上述综合治理措施，在防渗体系完整有效、监测应急到位的前提下，本项目对地下水环境的影响可控。本评价认为建设单位拟采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。
[bookmark: _Toc30451][bookmark: _Toc17065]土壤污染治理措施
根据现状调查，本建设项目占地范围内的土壤环境质量不存在超标点位，因此无需采取土壤修复措施。对于项目后续建设、运行，需从以下方面采取污染防治措施。
[bookmark: _Toc14962]源头控制措施
有组织废气污染物，应确保环保措施稳定有效，实现达标排放；无组织废气，应通过对生产中“跑、冒、滴、漏”定期的检查检测，控制无组织废气排放量。针对废水污染物，应尽可能采用地上铺设输水管线和地上装置；废水储存池等应按照相应的设计规范要求进行防渗处理，并在下游设置监测井监控。项目产生的固体废物应分区堆放于相应的暂存间，定期进行处理处置。
[bookmark: _Toc22726]过程防控措施
本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求设置分区防渗，切断污染物的入渗途径；对堆场等应构筑导流渠，避免雨水淋溶对土壤的污染；厂内设置10%绿化面积，种植植物减轻废气污染物的大气沉降影响；同时通过地面硬化、围堰、围墙等地面设施，阻断地面漫流影响。
[bookmark: _Toc20935]跟踪检测
（1）检测方案
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）及《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）布设土壤跟踪监测点位，本项目应每年开展一次跟踪监测工作，监测点位布设见表9.6-1。
表9.6-1土壤监测点布设方案一览表
	序号
	地点
	采样位置
	取样要求
	检测指标
	检测频次

	1
	厂区内
	焦油罐区周边
	柱状样
	PH值、阳离子交换量、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯等。
	次/年

	2
	
	污水处理站周边
	柱状样
	
	

	3
	
	兰炭装置周边
	表层样
	
	

	4
	厂区外
	西南角下风向
	表层样
	
	

	注：具体检测点位布设根据现场实际情况进行调整。



（2）隐患排查
在项目建成生产过程中，按照《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南》（环办土壤函（2022）455号）和《重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查整治技术指南》（HJ1478-2026）文件要求开展土壤隐患排查，根据排查结果完善土壤污染防治措施。
通过上述措施，本评价认为项目土壤环境保护措施可行。
[bookmark: _Toc19296][bookmark: _Toc32636]生态环境保护措施
（1）针对项目在建设过程中可能引起、加剧水土流失的主要特点，按照“开发建设与水土流失防治并重”的方针，在项目施工前就水土流失方面预先与施工单位签订防治水土流失责任书，并做好取土场的生态恢复工作。在施工期，应约束施工单位文明施工，减少不必要的水土流失。
（2）对厂区生产场地和进厂道路进行硬化，减少道路运输产生的粉尘对周围植被的影响。绿化面积应满足《工业项目建设用地控制指标》要求，建议建设单位落实项目绿化投资。
（3）按照因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，厂区内绿化根据总图布置、生产特点、管网布局、消防安全、环境特征，以及当地的土壤情况、气候条件、植物习性等因素，合理选择抗污、净化、减噪或滞尘能力强的绿化植物。在不妨碍消防、检修、行车安全及有害气体扩散的前提下，以植物造景为主，采用乔、灌、花、草合理配植的绿化形式，并与周围环境和建、构筑物相协调，形成多层次的立体绿化布局。
（4）绿化以管理区为主，种植常绿吸尘树种。绿化设计结合当地情况，合理配植绿化树种，厂区绿化用地系数为10%。
采取以上措施后，可有效减缓项目建设带来的生态环境影响，措施可行。
[bookmark: _Toc15716][bookmark: _Toc11814]环境管理措施
（1） 认真贯彻执行“三同时”方针。应保证本工程主体生产装置与环境治理设施同时设计、同时施工、同时投入使用。
（2） 编制环保治理措施计划，确保资金投入。
（3） 严格执行有关的环保标准和法规。生产过程中严格控制经过治理或未 经治理而直接排放的污染物浓度和数量，使其达到国家和地方的排放标准和要求。
（4） 制定检查、监控制度，确保各项污染控制措施从设计到运行整个过程受到监督。同时制定相关的责任制，确保每一个治理措施责任到人。
（5） 对操作工人应进行专门培训，制定奖惩制度，减小误操作的概率。
（6） 加强管理，制定严格的规章制度、操作规程，减少管理缺陷。
（7） 处理设施发生故障不能运行时，应立即停产。
（8） 按排污口规范化技术整治要求，规范废水、废气排污口。
（9） 严格按照各治理措施的操作规程进行操作，保证达到设计的脱除效率。
（10） 应对各污染源进行定期监测，在非正常生产时应加测，以监控各污染源治理措施的处理效果，避免低处理效率运行。具体监控计划见“环境管理与监测计划”一章。
[bookmark: _Toc3043][bookmark: _Toc30352][bookmark: _Toc249068077][bookmark: _Toc9131][bookmark: _Toc13565][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc32006][bookmark: _Toc9463]污染防治措施投资估算
[bookmark: OLE_LINK265]本项目总投资51847万元，其中环保投资5497万元，环保投资占总投资的10.6%，项目主要环保投资为废气治理、废水治理、地下水防治及防渗投资。本项目环保投资见表9.9-1。
表9.9-1环保设施投资情况一览表
	[bookmark: OLE_LINK264]污染类别
	工段
	环保措施
	投资（万元）

	废气
	备煤工段废气颗粒物
	设置集气罩负压收集后经袋式除尘器处理通过一根15m高排气筒（P1）排放。
	150

	
	炉顶布料废气颗粒物
	设置集气罩负压收集后经袋式除尘器处理通过一根15m高排气筒（P2）排放。
	80

	
	焚烧炉烟气
	低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘后通过一根20m高排气筒（P3）排放+在线监测设备。
	300

	
	有机废气
	焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口废气经密闭负压收集采用一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过一根20m高排气筒（P4）排放
	230

	
	炭化炉炉体无组织废气
	炭化炉装煤采用有阀式给料机和辅助煤箱与炉体连接在一起，自动连续加煤方式，加煤口控制在微负压状态。炭化炉炉顶辅助煤箱和炉体间采用石棉及特制泥浆密封。煤气中焦油雾脱除采用高效蜂窝式电捕焦油器。上升管盖、桥管承插口采用高压氨水喷射。
	50

	
	储存废气
	原煤棚、沫煤棚和兰炭棚进行封闭，同时设置喷雾抑尘装置进行抑尘
	2630

	
	石灰石料仓废气
	设备自带仓顶除尘器
	0

	
	清洁运输
	厂内物料转运优先采用封闭皮带通廊、管状带式输送机等密闭输送方式
	85

	
	
	门禁及视频监控系统
	

	
	
	建立运输车辆及非道路移动机械电子台账
	

	废水
	酚氨废水
	废水除油+脱氮预处理装置+废水焚烧装置
	1200

	
	有机废气喷淋废水
	
	

	
	循环水站排污水
	过滤沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水
	30

	
	余热锅炉排污水
	
	

	
	软水站排污水
	
	

	
	生活污水
	化粪池处理后排入污水管网送园区污水厂进行处理
	10

	[bookmark: OLE_LINK231]
	初期雨水
	初期雨水池420m3
	40

	固废
	一般固废
	收尘灰和洗车煤泥作为送沫煤棚外售；硫酸铵溶液委托综合利用；废分子筛更换后委托拉运填埋处理；废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用。
	30

	
	危险废物
	建设一座占地面积58m2的危废贮存库；焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存；废机油、废油桶和废催化剂产生后暂存于危废贮存库委托有资质单位进行处置。
	80

	
	生活垃圾
	依托现有生活垃圾收集设施，委托环卫定期拉运处理。
	2

	噪声
	选用低噪声设备、消声、隔声、减振
	30

	地下水
	分区防渗
	200

	
	跟踪检测
	10

	土壤
	隐患排查
	10

	
	跟踪检测
	10

	风险防范
	建设一座有效容积1700m3的事故池
	120

	
	事故放散火炬
	50

	
	应急预案、防护设施、消防设施、预警监测系统等。
	150

	合计
	/
	5497




[bookmark: _Toc31078][bookmark: _Toc10643] 环境影响经济损益分析
[bookmark: _bookmark41]环境经济损益分析是环境影响评价的重要组成部分，它从经济学的角度分析建设项目的环境效益和社会效益，充分体现经济效益、社会效益和环境效益的对立和统一的关系。通过分析项目的环保投资及其运转费用与取得效益之间的关系，说明环保综合效益状况。
环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。本工程的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。
[bookmark: _Toc644][bookmark: _Toc11532][bookmark: _Toc28425][bookmark: _Toc18131][bookmark: _Toc29069][bookmark: _Toc17546]经济效益分析
本项目的建设不仅具有良好的经济效益，同时可以解决就业压力、满足市场的需求，带来较好的社会效益。本项目总投资为51847万元，项目运营负荷达到100%后，正常年净利润7998.18万元，税后财务内部收益率32.68%，税后财务净现值14158.75万元，项目投资利润率34.77%，税后投资回收期7.1年。
综上分析，本项目的各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济效益角度看，本项目建设是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。
项目主要技术经济指标见表10.1-1。
表10.1-1主要经济技术指标表
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	建设规模

	1.1
	兰炭建设规模
	万吨/年
	90
	/

	2
	主要原材料

	2.1
	原煤
	万吨/年
	224.64
	/

	2.2
	入炉煤
	万吨/年
	162
	/

	3
	产品

	3.1
	兰炭
	万吨/年
	90
	/

	3.2
	煤焦油
	万吨/年
	14.4
	/

	3.3
	荒煤气
	万m³/年
	89866.8
	作燃料用、不外售

	3.4
	沫煤
	万吨/年
	57
	/

	4
	工作制度
	小时/年
	7200
	/

	5
	公用工程

	[bookmark: OLE_LINK4]5.1
	年用电量
	万kWh/年
	2760.3
	/

	5.2
	年用水量
	万吨/年
	14.2
	/

	5.3
	年荒煤气用量
	万m³/年
	67582.8
	焚烧炉及炭化炉

	5.4
	年用柴油量
	吨/年
	62
	铲车

	6
	用地及建筑面积

	6.1
	厂区用地面积
	㎡
	168414.14
	/

	6.2
	建构筑物占地面积
	㎡
	59640.54
	/

	6.3
	建筑系数
	㎡
	35.41%
	/

	6.4
	建筑面积
	㎡
	33290.1
	/

	6.5
	计容建筑面积
	㎡
	121913.13
	/

	6.6
	容积率
	
	0.72
	/

	6.7
	厂区道路面积
	㎡
	31591.10
	/

	8
	道路系数
	%
	18.76%
	/

	6.9
	绿化面积
	㎡
	16858.26
	/

	6.10
	绿地率
	%
	10.01%
	/

	7
	工程劳动定员
	人
	50
	/

	7.1
	管理人员
	人
	5
	/

	7.2
	技术人员
	人
	10
	/

	7.3
	生产工人
	人
	30
	/

	7.4
	辅助员工
	人
	5
	/

	8
	项目总投资
	万元
	51847
	/

	8.1
	建安工程费用
	万元
	9572.59
	/

	8.2
	设备及工器具购置费
	万元
	34147.20
	/

	8.3
	工程建设其他费用
	万元
	1365.80
	/

	8.4
	预备费
	万元
	2254.28
	/

	8.5
	流动资金
	万元
	4508.57
	/

	9
	财务评价指标

	9.1
	正常年总成本费用
	万元
	320893.57
	/

	9.2
	正常年营业收入
	万元
	334250
	/

	9.3
	正常年净利润
	万元
	7998.18
	/

	9.4
	税前财务内部收益率
	/
	44%
	/

	9.5
	税后财务内部收益率
	/
	32.68%
	/

	9.6
	税前财务净现值(ic=12%)
	万元
	32379.18
	/

	9.7
	税后财务净现值(ic=12%)
	万元
	14158.75
	/

	9.8
	项目投资利税率
	/
	58.07%
	/

	9.9
	项目投资利润率
	/
	34.77%
	/

	9.10
	税前投资回收期
	年
	6.6
	含3年建设期

	9.11
	税后投资回收期
	年
	7.1
	含3年建设期

	10
	盈亏平衡点
	/
	32.01%
	/



综上所述，该项目财务经济效益较好，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc24935][bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc6115][bookmark: _Toc3033][bookmark: _Toc11363][bookmark: _Toc27224]社会效益分析
本项目建设社会效益主要表现在：
（1）项目建设将大幅提高当地居民收入，对当地居民生活水平和生活质量的提高产生深刻影响。
（2）项目建设可为当地居民提供大量就业岗位，增加就业机会，对于缓解当地面临的就业压力具有重要的作用。
（3）项目大宗建筑材料将由本地区供应，将为建筑业和材料供应商带来发展机遇，必将带动再生产投资的进一步扩大，同时居民消费也必将增大，拉动消费，从而促进整个区域的经济全面繁荣。
（4）项目的建设可以促进地区资源优势向化工优势转化，成为壮大地方财政的支柱，会相应增加社会福利待遇的预算投入和社会公益事业的资金投入，学校、文化馆所、公园等文化设施也将相应增多。
（5）项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程必将产生积极的影响，对增强城市服务功能产生积极的带动作用。
[bookmark: _Toc27908][bookmark: _Toc7359][bookmark: _Toc18614][bookmark: _Toc6208][bookmark: _Toc6221][bookmark: _Toc16021]环境效益分析
拟建项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少排污收费或罚款等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境是受益的。
[bookmark: _Toc20761][bookmark: _Toc4569][bookmark: _Toc10538][bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc6430]综合评价
综上所述，本项目投产后各项财务指标均满足本行业要求，项目具有较好的盈利能力和还贷能力，具有较好的经济效益；环保投资合理，通过落实各项措施后可减少污染物的排放，较好地体现环保效益；同时项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会。从为社会创收、拉动经济等角度分析，社会效益显著。因此本项目建成后，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训，严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。采取上述措施，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。
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[bookmark: _Toc6710][bookmark: _Toc19169] 环境管理与监测计划
环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染物许可排放控制和污染防治设施达到预期目标的有效保证。本项目建成投产后，除了依据环评报告和批复要求，还需加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，采取处理措施减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监测，为清洁生产工艺改进和污染处理技术进步提供指导和参考。
[bookmark: _Toc14280][bookmark: _Toc776]环境管理
[bookmark: _Toc21795]环境管理机构
企业现有项目已设置安环科，本项目建设环境管理相关工作统一由安环部门负责，应根据本次项目建设情况配置专人专职负责环保工作。
[bookmark: _Toc586]环境管理机构职责
（1） 项目施工阶段，保证环保设施的“三同时”的实施及施工现场的环境保护；
（2） 负责制定项目环境保护管理办法、环境保护规章制度、污染事故的防止和应急措施以及生产安全条例，并监督检查这些制度和措施的执行情况；
（3） 确定本公司的环境目标，对各车间、部门及操作岗位进行监督与考核；
（4） 建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料；
（5） 收集与管理有关污染和排放标准、环保法规、环保技术资料；
（6） 搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修，污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与生产部门共同采取措施，严防污染扩大，并负责污染事故的处理；
（7） 直接管理或协调项目的日常环境监测事宜，负责处理解决环境污染和扰民的投诉；
（8） 组织职工的环保教育，搞好环境宣传；
（9） 定期编制企业的环境报表和年度环境保护工作报告，提交给上级和当地环境主管部门。
（10） 根据项目特点，本次环评从建设阶段、生产运行阶段针对不同环境影响和环境风险特征，对各阶段环境管理提出如下要求，见表11.1-1。
表11.1-1环境管理要求
	阶段
	环境管理主要任务内容

	建设期
	（1） 按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度；
（2） 制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划；
（3） 建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行；
（4） 建立施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷；
（5） 监督和考核各施工单位环保措施落实及执行情况；
（6） 认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地环保行政部门沟通。

	运营期
	（1） 贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准；
（2） 严格执行各项运行及环境管理规章制度，保证生产正常运行；
（3） 建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护；
（4） 按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；
（5） 加强国家环保政策宣传，增强员工环保意识，提升企业环境管理水平；
（6） 参与编制环境风险事故应急预案。



[bookmark: _Toc10811][bookmark: _Toc29922]施工期环境管理
[bookmark: _Toc20966]环境管理制度
（1）管理体系
工程施工管理组成包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，并由工程设计单位进行配合。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。
施工单位应加强自身的环境管理，须配备经过相关培训且具备一定能力和资质的专、兼职环保管理人员，并赋予相应的职责和权利。
监理单位应根据生态环境影响报告书、环保工程设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，对建设项目的各项环保工程进行质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。
建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施生态环境影响报告书、生态环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。建设单位在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件；及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求；建设单位应协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口，当出现重大环保问题或环境纠纷时，应积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。
（2）监督体系
本项目施工期由哈密市生态环境局伊州分局实施监督。
（3）环境管理
建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括施工期环境保护条款，含施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款；施工单位应加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；施工现场、驻地及临时设施，应加强环境管理，妥善处置施工三废；认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，做到环保工程“三同时”。
[bookmark: _Toc29604]施工期环境管理
环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要的环境保护设施和措施实施旁站监理制度，确保环保设备工程质量和环保措施的实施，以减小项目实施对环境的影响。
本项目为厂内技改项目，施工期包括现有老旧半焦炉拆除、污水站拆除、焦油罐区、氨水罐区及其他配套设施的拆除，同时涉及新建炭化炉及配套设施建设等阶段。拆除过程中产生的扬尘、噪声、建筑垃圾、含石棉废物、残留污水、焦油渣、含油污泥等需重点管控。本项目的环境监理工作阶段分为：施工准备阶段环境监理、施工阶段环境监理、工程验收阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。
（1）施工准备阶段
这一阶段的监理任务主要是编制环境监理细则，审核施工合同中的环保条款、承包商施工期环境管理计划和施工组织设计中的环保措施，核实工程占地和准备工作，审核施工物料的堆放是否符合环保要求。同时应重点审核旧炉拆除、污水站拆除、焦油罐区及氨水罐区拆除的专项施工方案及危险废物处置方案，明确拆除顺序、残留物料清理方式、防尘降尘措施、噪声控制措施、建筑垃圾清运方案及含石棉废物、焦油渣、含油污泥等危险废物的收集、包装、运输和处置要求，确保拆除施工具备完备的环保措施后方可开工。
（2）施工阶段
施工过程的环境监理内容主要是督促施工单位落实生态环境影响报告书中提出的各项环境保护措施，规范施工过程。环境监理人员根据要点进行监理，及时纠正不规范的操作。
建设单位应在施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，加强施工期环境管理，委托有能力的单位开展工程环境监理，针对各项措施及管理要求落实情况、实施效果等开展监理，监理报告定期向生态环境局报送并向社会公开。拆除施工期间，环境监理人员应对拆除作业实施旁站监理，重点监督防尘降尘措施落实情况、残留物料清理情况、危险废物规范收集处置情况及建筑垃圾清运情况，发现问题及时要求整改。
（3）交工及缺陷责任期阶段
主要是工程竣工环境保护验收的相关资料的汇总、环保工程的施工等以及缺陷责任期阶段针对施工场地清理的监理。
（4）施工期环境管理内容
表11.2-1施工期环境管理内容
	影响因素
	环保要求

	环境空气
	①石灰等粉状材料应进行灌装或袋装，禁止散装运输，堆放地应使用篷布遮盖；②现场设置洒水、雾炮等降尘措施；③临时堆场覆盖防尘网；④施工周界设置围栏等措施；⑤运输车辆加盖篷布，控制车速。

	水环境
	①施工中的冲洗水和冷却水排入集水池以便重复使用；②施工机械清洗和维修的含油废水排入防渗池集中存放，废油委托有资质单位处置；③不得有废水乱排现象。

	声环境
	①监督噪声屏障、作业时间限制（夜间禁作业）；②施工中应注重选用效率高、噪声低的机械设备，并注意对机械的维修养护和正确操作，把噪声影响降到最低；③检查产生噪声的设备是否为国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰产品。

	生态环境于水土保持
	①对项目区水土保持情况进行巡视检查；②严格控制施工作业范围，尽量减少对植被的破坏，并对破坏的地方采取生态补偿（绿化）；③大风、大雨天气停止施工作业，减少水土流失和环境空气污染；④施工结束后，应按相关规定进行绿化；⑤施工临时用地施工结束及时清理、复植。

	固体废物与危险废物
	①检查建筑垃圾、生活垃圾的分类收集、临时堆放与清运；②对危险废物（油漆、溶剂等）实行专用容器、专人管理。

	拆除期专项管理
	①编制旧炉、污水站、焦油罐区、氨水罐区拆除专项施工方案及危险废物处置方案，经审核后方可开工；②拆除作业实施旁站监理，重点监督防尘降尘、残留物料清理、危险废物规范收集处置及建筑垃圾清运；③含石棉废物、焦油渣等危险废物拆除、收集、包装、暂存、转运全过程录像存档；④拆除后对原址土壤及地下水进行检测，发现污染及时治理。

	隐蔽工程
	①对防渗、防腐、防腐蚀等重要隐蔽工程（如罐区、生产水池、化粪池、事故池、危废贮存库等）实行现场见证（旁站）并全程录像、拍照，形成永久档案，作为竣工验收的技术支撑；②监理人员须在现场记录施工过程、材料验收、质量检测数据，确保每一步均符合设计和规范要求；③防渗检测：现场进行渗漏试验、压力测试或水密性检测，记录合格率。④防腐检测：检查防腐层厚度、涂层完整性，必要时抽样送检。⑤管线、污水处理设施等隐蔽工程：检查管道埋设深度、坡度、连接方式及密封情况；对污水收集池、事故池等进行功能验收。⑥隐蔽工程完成后，组织设计、质检、监理等多方进行阶段性质量验收，形成《防渗工程阶段验收报告》。

	环保设施
	废气治理设施、废水治理设施、噪声治理设施、固废治理环保设施等按“三同时”要求实施。


[bookmark: _Toc7799][bookmark: _Toc29342]运营期环境管理
[bookmark: _Toc30866][bookmark: _Toc15761][bookmark: _Toc32393]环境管理制度
建设单位根据ISO14001环境管理体系要求，建立和完善企业环境管理、检测制度，制定环境管理规定和规章制度，如《环境保护责任制》《环境保护管理制度》《环境事故管理制度》《环保培训教育制度》《环境治理管理制度》《“三废”管理制度》《危险废物管理制度》《污染物排放及环保统计工作管理制度》，并结合生产指标一同制定环保考核指标，如《环保奖惩管理制度》，使公司环保监督和管理做到有章可循、有法可依，并逐步走上规范化、制度化轨道。
建设单位还应制定环保设施维护保养制度，如《环保设施运行、检维修管理制度》，分派专人负责设备的维护及物料更换，定期对各设施进行检查，确定其工作状态是否正常，确保各个环保设施的正常运转。
建设单位建立完善的环境风险应急制度、应急救援队伍和应急预案，并定期开展环境风险应急演练。
[bookmark: _Toc11391][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc19106][bookmark: _Toc27191]环境管理台账
（1）正常情况下污染源环境管理台账
建设单位日常环境检测可委托有资质的环境检测单位进行，制定环境检测计划并落实，根据环境检测结果制定《自行监测报告》并及时上报生态环境主管部门。
（2）一般固体废物环境管理台账
建设单位要根据《关于发布〈一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）〉的公告》（公告2021年第82号）相关要求制定一般固体废物管理台账。
（3）危险废物环境管理台账
建设单位要根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等要求，填写《危险废物管理计划》《危险废物管理台账》；《危险废物管理计划》《危险废物台账》等要求存档5年以上。
（4）非正常情况下污染源环境管理台账
项目开停车、检维修等计划性操作应在实施前15个工作日内向所在地生态环境主管部门备案，在实施过程中加强环境监管，事后进行评估；非计划性操作应严格控制污染，落实备案的应急预案中提出的各项预防措施，杜绝事故性排放，事后及时评估并向生态环境主管部门报告。
（5）事故情况下污染源环境管理台账
突发环境事件发生后，调查组要迅速赶赴现场开展灾害调查。调查内容包括受灾情况、危害程度、灾害过程等有关环境保护资料等；听取当地政府及有关部门对预防和减轻环境污染事件所造成灾害的意见。认真总结经验教训。编制环境应急总结报告。事故结束后15日内写出调查报告，并及时上报当地生态环境部门。
[bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc18318][bookmark: _Toc14232][bookmark: _Toc21273]环境管理保障计划
建设单位环境管理物资（含应急物资）的采购，由公司各部门根据有关法律法规和上级监管部门的相关规定，结合公司实际情况，提前10天提出购买物资采购计划，并报请公司领导审查批准后，统一采购，由采购管理部门负责领取后妥善保存。
公司要建立环境管理资金管理账户，做到专款专用，及时补充和更新。
环境管理物资至少每月保养、维护一次，并做好登记，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时进行更换，确保应急物资种类、数量满足应急救灾的需要。
[bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc31331][bookmark: _Toc20892]环境管理任务
（1） 项目进入运营期，应由环保部门、建设单位共同参与验收，检查环保设施是否按“三同时”进行；
（2） 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；
（3） 按照检测计划定期组织进行全厂内的污染源检测，对不达标环保措施及时处理；
（4） 加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转；
（5） 合理选择绿化树种，规范布置绿化林木；
（6） 重视群众监督作用，增强企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。
[bookmark: _Toc4816][bookmark: _Toc5948][bookmark: _Toc23720]环境信息公开
根据有关规定，建设单位的信息公开包含环评信息公开、环境应急预案信息公开、自行监测信息公开、验收信息公开、排污许可信息公开等内容。
（1）环评信息公开
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）有关规定，建设单位既是建设项目环评公众参与和履行环境责任的主体，也是建设项目环评信息公开的主体。本项目在环评报告编制各阶段按要求公开相关信息，并保证信息的真实性。
第一次公示：建设项目环境影响评价委托后7个工作日内，通过网络平台公开建设项目名称、建设地点、建设内容、建设单位、环评单位、环评工作程序和主要工作内容、公众意见表网络链接、提交公众意见表的方式和途径等信息，公示时间不少于10个工作日。
第二次公示：在环评报告征求意见稿编制完成后，通过网络平台公开建设项目概况、建设项目对环境可能造成的影响概述、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施概述、环境影响评价结论要点、公众查阅环境影响报告征求意见稿的方式和期限、公众提出意见的方式和途径等信息，公示时间不少于10个工作日。
报批前公开：在建设项目生态环境影响报告书报送生态环境主管部门审批前，公开生态环境影响报告书全本（依法涉及国家秘密和商业秘密的内容已删除）及公众参与说明。
本项目环评信息公开方式为网络平台公开，同时在项目所在地周边村庄及工业园区张贴公告，确保评价范围内公众能够便利获取环评信息。
（2）环境应急预案信息公开
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）有关规定，建设单位应当主动公开与周边可能受影响的居民、单位、区域环境等密切相关的环境应急预案信息。国家规定需要保密的情形除外。
（3）自行监测信息公开
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）有关规定，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。
（4）竣工环保验收信息公开
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）有关规定，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。
（5）排污许可信息公开
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）、《排污许可管理办法》（环境保护部令第48号）有关规定，排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。
根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）有关规定，建设单位应将排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析等信息进行公开。公开情况报表主要从公开方式、时间节点、公开内容等方面展开。
[bookmark: _Toc23152][bookmark: _Toc7898][bookmark: _Toc32199][bookmark: _Toc21590]污染物排放清单
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，需要给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。本项目污染物排放清单见下表：

表11.4-1本项目污染物排放清单一览表
	污染源种类
	排放源
	污染因子
	产生量（t/a）
	治理措施
	削减量t/a）
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放管理要求

	废气
	有组织
	备煤工段
	颗粒物
	984
	袋式除尘器+15m排气筒
	981.05
	2.95
	8.2
	《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）

	
	
	炉顶布料
	颗粒物
	38.3
	袋式除尘器+15m排气筒
	38.185
	0.115
	3.2
	

	
	
	焚烧炉烟气
	非甲烷总烃
	2.25
	/
	0
	2.25
	9.0
	

	
	
	
	颗粒物
	2.7
	湿法脱硫协同去除
	1.35
	1.35
	6.0
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1

	
	
	
	SO2
	166.74
	石灰石-石膏湿法脱硫
	161.74
	5.00
	22.26
	

	
	
	
	NOx
	62.89
	低氮燃烧+SNCR
	31.44
	31.45
	125.67
	

	
	
	
	氨
	1.8
	/
	0
	1.8
	8.0
	

	
	
	有机废气处理装置
	颗粒物
	12.247
	酸洗+碱洗+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+20m排气筒
	12.186
	0.061
	0.17
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	0.0003
	
	0.0002988
	0.0000012
	0.0003
	

	
	
	
	氰化氢
	0.0252
	
	0.022
	0.003
	0.008
	

	
	
	
	酚类
	0.1264
	
	0.1188
	0.0076
	0.0211
	

	
	
	
	氨
	1.7658
	
	1.6778
	0.088
	0.245
	

	
	
	
	硫化氢
	0.362
	
	0.351
	0.011
	0.03
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	13.756
	
	11.696
	2.06
	5.735
	

	
	无组织
	炭化炉
	颗粒物
	1.36
	焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口废气采用密闭负压收集后采用一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过一个20m高排气筒排放
	0
	1.36
	/
	炉顶废气执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-
2024）中表3标准

	
	
	
	硫化氢
	0.0324
	
	0
	0.0324
	/
	

	
	
	
	氨
	0.1134
	
	0
	0.1134
	/
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	0.00002
	
	0
	0.00002
	/
	

	
	
	焦油氨水分离罐废气
	苯并[a]芘
	0.00004
	
	0
	0.00004
	/
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表A.1，具体见表2.4-8。

	
	
	
	氰化氢
	0.0028
	
	0
	0.0028
	/
	

	
	
	
	酚类
	0.014
	
	0
	0.014
	/
	

	
	
	
	氨
	0.070
	
	0
	0.070
	/
	

	
	
	
	硫化氢
	0.0042
	
	0
	0.0042
	/
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.105
	
	0
	0.105
	/
	

	
	
	焦油储罐
	非甲烷总烃
	1.199
	
	0
	1.199
	/
	

	
	
	装卸车站
	非甲烷总烃
	0.224
	
	0
	0.224
	/
	

	
	
	原煤棚
	颗粒物
	1272.50
	封闭+喷雾抑尘
	1259.775
	12.725
	/
	

	
	
	沫煤棚
	颗粒物
	794.34
	封闭+喷雾抑尘
	788.95
	5.39
	/
	

	
	
	兰炭棚
	颗粒物
	539.03
	封闭+喷雾抑尘
	531.087
	7.943
	/
	

	
	
	设备动静密封点
	非甲烷总烃
	2.426
	开展LDAR工作
	0
	2.426
	/
	

	废水
	剩余氨水
（84096m3/a）
	SS
	54.831
	1套12t/h酚氨废水预处理装置+2×6t/h废水焚烧炉焚烧处理
	54.831
	0
	/
	全部焚烧处理

	
	
	BOD5
	270.789
	
	270.789
	0
	/
	

	
	
	CODcr
	1140.342
	
	1140.342
	0
	/
	

	
	
	氨氮
	105.12
	
	105.12
	0
	/
	

	
	
	总氮
	141.281
	
	141.281
	0
	/
	

	
	
	总磷
	0.779
	
	0.779
	0
	/
	

	
	
	石油类
	48.944
	
	48.944
	0
	/
	

	
	
	挥发酚
	111.007
	
	111.007
	0
	/
	

	
	
	硫化物
	17.66
	
	17.66
	0
	/
	

	
	
	苯
	0.126
	
	0.126
	0
	/
	

	
	
	氰化物
	0.841
	
	0.841
	0
	/
	

	
	
	苯并（a）芘
	0.000
	
	0.000
	0
	/
	

	
	VOCs处理喷淋废水（14.4m3/a）
	SS
	0.004
	焚烧处理
	0.004
	0
	/
	全部焚烧处理

	
	
	COD
	0.003
	
	0.003
	0
	/
	

	
	
	氨氮
	0.001
	
	0.001
	
	
	

	
	
	石油类
	0.001
	
	0.001
	
	
	

	
	
	硫化物
	0.006
	
	0.006
	
	
	

	
	软水制备装置排水（6091.2m3/a）
	COD
	0.244
	用于厂区煤棚喷雾抑尘补水
	0.244
	0
	/
	全部回用，无外排

	
	
	SS
	0.122
	
	0.122
	0
	/
	

	
	
	TDS
	15.228
	
	15.228
	0
	/
	

	
	循环水站排水
（9504m3/a）
	COD
	0.057
	
	0.057
	0
	/
	

	
	
	SS
	0.019
	
	0.019
	0
	/
	

	
	
	TDS
	1.908
	
	1.908
	0
	/
	

	
	余热锅炉排污水（2160m3/a）
	COD
	0.13
	
	0.13
	0
	/
	

	
	
	SS
	0.216
	
	0.216
	0
	/
	

	
	生活污水
（960m3/a）
	COD
	0.384
	化粪池处理后排污园区污水处理厂
	0.384
	0
	0.384
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	
	
	BOD
	0.192
	
	0.192
	0
	0.192
	

	
	
	氨氮
	0.024
	
	0.024
	0
	0.024
	

	
	
	SS
	0.240
	
	0.240
	0
	0.240
	

	噪声
	机械设备
	噪声
	/
	选用高效低噪型设备并采取消声、隔声、减振基础等措施
	/
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类

	固废
	一般工业固体废物
	收尘灰
	1019.23
	作为沫煤外售
	1019.23
	0
	/
	满足“三防”要求

	
	
	废滤袋
	1.5t/3a
	一般固废填埋场处置
	0
	1.5t/3a
	/
	

	
	
	硫酸铵溶液
	1026
	送肥料生产企业综合利用
	1026
	0
	/
	

	
	
	脱硫石膏
	525.08
	一般固废填埋场处置
	0
	525.08
	/
	

	
	
	废离子交换树脂
	6.144t/3a
	厂家回收
	6.144t/3a
	0
	/
	

	
	
	废分子筛
	6.0t/8a
	一般固废填埋场处置
	0
	6.0t/8a
	/
	

	
	
	车辆冲洗煤泥
	1025
	送沫煤棚外售
	1025
	0
	/
	

	
	危险废物
	焦油
	14.4万
	委托有资质单位综合利用
	14.4万
	0
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）

	
	
	焦油渣
	1250
	产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存
	1250
	0
	/
	

	
	
	废活性炭
	6.0t/2a
	
	6.0t/2a
	0
	/
	

	
	
	废催化剂
	0.8t/2a
	现有危废贮存库暂存后委托有资质单位处置
	0.8t/2a
	0
	/
	

	
	
	废润滑油
	2.5
	
	2.5
	0
	/
	

	
	
	废油桶
	2.55
	
	2.55
	0
	/
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	7.5
	生活垃圾填埋场进行处置
	0
	7.5
	/
	/




[bookmark: _Toc8820][bookmark: _Toc6321]环境检测
[bookmark: _Toc322801804][bookmark: _Toc27012][bookmark: _Toc14695]基本原则及检测内容
（1）基本原则
根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行检测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。
（2）检测内容
根据项目特点及隶属环保部门核定的污染排放口、污染因子，设定检测点，主要检测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点检测。
[bookmark: _Toc322801805][bookmark: _Toc19822][bookmark: _Toc7348]企业内部环境检测机构的任务和职责
（1）制定季度和年度的检测计划；
（2）根据国家环境标准，对各污染源、厂区及相关区域进行日常检测；
（3）对本企业污染源进行调查、分析和研究，掌握各污染源污染物排放情况和排放特征；
（4）及时整理检测数据和资料，按规定时间编制各期报表和编写报告；
（5）参加本企业污染事故调查及环保设施的竣工验收工作，配合环境监督管理部门的工作和检测机构的现场工作。
[bookmark: _Toc18271][bookmark: _Toc322801806][bookmark: _Toc10828][bookmark: OLE_LINK190]污染源监测计划
环境管理部门监督性监测由哈密市环境监测站组织实施。项目建成投产验收时的污染监测和正常运营期间的定期污染监测工作可委托相应的环境监测管理部门定期进行检测。
[bookmark: OLE_LINK157]根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和建设项目生产工艺特点，营运期环境保护监测工作内容见表11.5-1。
表11.5-1污染源监控计划一览表
	分类
	检测对象
	污染物排放环节
	监测点位
	检测指标
	检测频次

	废气
	有组织废气
	备煤破碎、筛分及转运工段
	P1排气筒
	颗粒物
	1次/年

	
	
	炭化炉炉顶布料
	P2排气筒
	颗粒物
	1次/年

	
	
	废水焚烧炉
	P3排气筒
	颗粒物、SO2、NOx
	自动监测

	
	
	
	
	非甲烷总烃、氨
	1次/半年

	
	
	有机废气治理装置
	P4排气筒
	颗粒物、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨、硫化氢和非甲烷总烃
	1次/半年

	
	无组织
废气
	炭化炉
	炭化炉炉顶
	颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、苯可溶物。
	1次/季

	
	
	厂界
	厂界
	颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物、非甲烷总烃。
	1次/季

	
	
	厂区内
	厂区内下风向
	非甲烷总烃
	1次/季

	废水
	生产废水预处理
	生产废水
	[bookmark: OLE_LINK158]废水预处理进出口处
	[bookmark: OLE_LINK159]氨氮、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、苯并[a]芘、多环芳烃
	1次/月

	噪声
	厂界
	破碎、筛分、风机等
	厂界
	等效A声级
	1次/季



[bookmark: _Toc7698]焚烧炉排口氨逃逸监控要求
本项目废水焚烧炉排口氨逃逸监控应满足以下要求：
（1） 限值确定。焚烧炉排口氨逃逸排放限值参照《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）“焦炉烟囱”排放限值的氨进行控制，该限值“适用于采用氨法脱硫、脱硝的设施”，及本项目氨逃逸控制限值为1小时均值不大于8mg/m3。
（2） 监测点位与安装要求。氨逃逸监测点应设在脱硝设施出口、烟气流场均匀段，不宜靠近喷氨点、弯头、阀门、变径处。采样位置优先选择垂直管段，避开涡流区；采样孔、平台、扶梯应满足固定污染源采样规范。采样管线通常需全程伴热，温度一般不低于180℃，防止氨溶解、吸附或生成铵盐。
（3） 监测频次。1次/半年，每次监测至少采集3个样品，取平均值作为监测结果。
（4）运行管控：①SNCR脱硝系统配备自动喷氨控制系统，根据烟气NOx在线监测数据实时调节尿素喷入量，在保证脱硝效率的同时控制氨逃逸；②当氨逃逸监测浓度超过8mg/m³时，应及时减少尿素喷入量，排查喷嘴雾化效果及系统运行状况，确保氨逃逸稳定达标；③氨逃逸监测数据纳入环保设施运行台账，定期向生态环境主管部门报告。
[bookmark: _Toc14196][bookmark: _Toc18117][bookmark: _Toc30486][bookmark: _Toc3864]环境质量检测计划
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南（试行）》（总站土字〔2024〕73号）和《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）等文件要求，本项目环境质量检测计划见表11.5-2。
表11.5-2周边环境监控工作内容一览表
	分类
	监测点位
	检测指标
	检测频次

	地下水环境
	[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189]背景监测井、跟踪监测井及扩散监测井。
	pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、铜、锌、挥发酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、硫化物、总铬、多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯等。
	[bookmark: OLE_LINK187]背景监测井、跟踪监测井1次/年，下扩散监测井1次/半年

	土壤环境
	厂区内：焦油罐区、兰炭装置区、污水处理站附近；厂区外：西南角下风向。
	pH值、阳离子交换量、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯等。
	1次/年



[bookmark: _Toc20596][bookmark: _Toc17142][bookmark: _Toc1413][bookmark: _Toc5304]事故应急监测方案
本项目应急监测内容见8.7.3.2章节分析。
[bookmark: _Toc25583][bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc2684][bookmark: _Toc2657][bookmark: _Toc269]环境检测设备
建设单位目前未配备与环境检测有关的检测设备，不具备环境检测的条件。根据有关规定，建设单位可委托具有相应检测资质的单位委托检测。
[bookmark: _Toc10242][bookmark: _Toc371][bookmark: _Toc3494][bookmark: _Toc18579][bookmark: _Toc29003]检测数据管理
检测数据结果应该按照有关规定及时建立档案，并抄送有关生态环境主管部门，对于常规检测项目的检测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。
[bookmark: _Toc22623]分析方法检出限要求
鉴于不同检测单位可能采用不同的分析方法，本报告对各监测因子（包括厂界无组织监测中的H₂S、NH₃、苯并[a]芘等）的分析方法检出限不作具体数值规定，但提出以下原则性要求：
（1）各监测因子的分析方法应优先采用国家或行业现行标准分析方法，其中H₂S宜参照《环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ/T 617）或《空气质量 硫化氢、甲硫醇的测定 气相色谱法》（HJ 1223）等方法，NH₃宜参照《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533）或《固定污染源废气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》（HJ 1330）等方法，苯并[a]芘宜参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）附录或《固定污染源废气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》（HJ 648）等方法；
（2）各监测因子的方法检出限应满足相应污染物排放标准及环境质量标准的评价要求，原则上应低于标准限值，确保监测数据能够准确评价污染物达标情况及环境质量状况；
（3）委托检测时，建设单位应在检测合同中明确上述检出限要求，检测单位应在监测报告中注明所采用的分析方法及方法检出限。
[bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc15673]排污口规范化管理
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
[bookmark: _Toc14154][bookmark: _Toc562][bookmark: _Toc4150]排污口规范化管理的基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。
（2）根据本项目的特点，本项目共有4个废气排放口，其中废水焚烧炉排放口按照主要排放口管理，备煤工段破碎筛分废气排放口、炉顶布料废气排放口和有机废气处理催化燃烧废气排放口，按照一般排放口进行管理。
（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
[bookmark: _Toc25287][bookmark: _Toc2697][bookmark: _Toc21727]排污口的技术要求
（1）排污口的位置必须合理确定，按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）等要求进行规范化管理。
（2）排放污染物的采样点设置应按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求，设置在企业污染物总排口等处。
[bookmark: _Toc21558][bookmark: _Toc7349][bookmark: _Toc11294]排污口立标管理
（1）企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定，设置环境保护图形标志牌。
（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
（3）规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报生态环境管理部门同意并办理变更手续。
具体示例见表11.6-1。
表11.6-1排污口图形标志示例
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	污水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	
[image: ]
	
[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	
[image: ]
	
[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	
[image: ]
	
[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	
[image: c625860d162dfd4a083552b31421643]
	
[image: 4f05d323b6ece266a0e8046a9b1a43a]
	危险废物
	表示危险废物贮存设施



[bookmark: _Toc18961]排污口建档管理
（1） 项目运行应按排污许可证及《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）要求填报有关内容；
（2） 格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案；
（3） 选派有专业技能的环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。
[bookmark: _Toc3598][bookmark: _Toc27638][bookmark: _Toc4082546][bookmark: _Toc32276]竣工验收管理
[bookmark: _Toc17350]竣工验收程序
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、检测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，验收监测工作分为启动、自查、编制检测方案、实施检测和核查、编制监测报告五个阶段。
建设单位可采用以下程序开展验收工作：
[image: ]
图11.7-1验收程序
[bookmark: _Toc5183]竣工验收管理
根据建设项目生产工艺及特点，验收检测工作内容见表11.7-1。

表11.7-1环境保护竣工验收“三同时”一览表
	污染类别
	工段
	环保措施
	验收标准

	废气
	备煤工段废气颗粒物
	设置集气罩负压收集后经袋式除尘器处理通过一根15m高排气筒（P1）排放。
	满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）超低排放控制要求及《排污许可证申请与核发技术规范炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》（HJ1280-2023）等要求。

	
	炉顶布料废气颗粒物
	设置集气罩负压收集后经袋式除尘器处理通过一根15m高排气筒（P2）排放。
	

	
	废水焚烧炉烟气
	低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘后通过一根20m高排气筒（P3）排放+在线监测设备。
	

	
	焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口有机废气
	焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口废气采用密闭负压收集后采用一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过一个20m高排气筒（P4）排放。
	

	
	炭化炉炉体无组织废气
	炭化炉装煤采用有阀式给料机和辅助煤箱与炉体连接在一起，自动连续加煤方式，加煤口控制在微负压状态。炭化炉炉顶辅助煤箱和炉体间采用石棉及特制泥浆密封。煤气中焦油雾脱除采用高效蜂窝式电捕焦油器。上升管盖、桥管承插口采用高压氨水喷射。
	

	
	污水预处理站
	预处理装置池体密封，废气采用管道负压收集后送废水焚烧炉焚烧处理。
	

	
	原煤棚、沫煤棚和兰炭棚储存
	原煤棚、沫煤棚和兰炭棚进行封闭，同时设置喷雾抑尘装置进行抑尘。
	

	
	清洁运输管理要求
	汽车运输部分全部采用新能源或国六及以上排放标准车辆。
	《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）要求

	[bookmark: OLE_LINK263]
	
	厂内物料转运优先采用封闭皮带通廊、管状带式输送机等密闭输送方式。
	

	
	
	门禁及视频监控系统。
	

	
	
	建立运输车辆及非道路移动机械电子台账。
	

	废水
	酚氨废水
	1套12t/h酚氨废水预处理装置+2×6t/h废水焚烧炉焚烧处理。
	满足《排污许可证申请与核发技术规范炼焦化学工业》（HJ854-2017）要求

	
	有机废气喷淋废水
	
	

	
	循环水站排污水
	用于厂区煤棚喷雾抑尘补水。
	全部回用，无外排

	
	余热锅炉排污水
	
	

	
	软水站排污水
	
	

	
	生活污水
	粪化池预处理后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求

	固废
	危废
	焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存。
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求

	
	
	焦油厂区储存按照危废进行管理，委托煤焦油加工企业综合利用。
	

	
	
	废机油、废油桶、废催化剂等暂存于新建危废贮存库（58m2），定期委托有资质单位处置。
	

	
	一般固废
	收尘灰和洗车煤泥作为送沫煤棚外售；硫酸铵溶液委托综合利用；废分子筛更换后委托拉运填埋处理；废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用。
	满足《关于发布〈一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）〉的公告》（公告2021年第82号）相关要求

	
	生活垃圾
	依托现有生活垃圾收集设施，委托环卫定期拉运处理。
	

	噪声
	生产噪声
	选用高效低噪型设备并采取消声、隔声、减振基础等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	地下水
	分区防渗
	满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）要求。

	
	罐区围堰
	

	
	跟踪监测
	

	土壤
	隐患排查
	《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南》（环办土壤函〔2022〕455号）。

	
	跟踪监测
	

	风险防范
	建设一座有效容积1700m3的事故池
	满足《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求。

	
	事故放散火炬
	

	
	应急预案、防护设施、消防设施、预警监测系统等。
	

	其他
	污染源环保标志牌、环境管理与监控、排污口规范化。
	满足现行环保管理要求。

	
	排污许可证
	



此外，本项目竣工环境保护验收还应满足以下前置条件：
本项目满负荷投运的前置条件为：厂区金属镁生产线全部建成投运并具备全部荒煤气消纳能力。在金属镁生产线全部建成前，本项目严格执行“以气定产”，根据金属镁生产线实际荒煤气消纳能力确定兰炭生产负荷，不得超消纳能力组织生产，确保所产荒煤气全部得到有效利用，不得直接排放或通过火炬长期燃烧放空。
竣工验收时应重点核查以下内容：
（1）金属镁生产线建设及投运情况，核实其荒煤气实际消纳能力；
（2）本项目实际生产负荷与金属镁生产线荒煤气消纳能力的匹配情况；
（3）“以气定产”生产负荷调控机制的建立及运行情况；
（4）荒煤气事故放散点火装置的建设及运行情况，确认其仅作为事故状态下短时应急措施，不作为长期富余荒煤气的常规处置方式；
（5）荒煤气产消动态平衡管理机制建设情况。
未满足上述前置条件前，本项目不得满负荷投运，竣工环境保护验收不予通过满负荷生产验收。
[bookmark: _Toc6198][bookmark: _Toc32280]与排污许可制度衔接
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”
2021年3月1日起实施的《排污许可管理条例》第二条：
“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。”
排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。新疆腾翔镁制品有限公司已申领排污许可证，证书编号：916500006734227420001P，行业类别：镁冶炼，炼焦。首次申领后企业在生产管理过程中对原有排污许可证相关信息进行了多次变更，最近一次审核通过时间为2025年11月10日，排污许可证有效期为自2026年01月01日起至2030年12月31日止。
根据《排污许可管理条例》第十五条在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：
（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；
（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；
（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。
因此，本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快变更申请排污许可证，作为本项目合法运行的前提。
在日常运行中，本项目需按照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）开展检测、台账记录、排污许可证执行报告填写等环境管理工作。

[bookmark: _Toc7158][bookmark: _Toc12022] 环境影响评价结论
[bookmark: _Toc4240][bookmark: _Toc8575]项目概况
项目名称：新疆腾翔镁制品有限公司金属镁配套90万吨/年兰炭装置升级改造项目
建设单位：新疆腾翔镁制品有限公司
建设性质：技改项目
行业类别：本项目产品属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中C类制造业第25项“石油、煤炭及其他燃料加工业”中第2521项“炼焦”。
建设地点：本项目位于哈密高新区南部循环经济产业园新疆腾翔镁制品有限公司现有厂区，项目区中心地理位置为：
占地面积：项目占地面积168414m2，在现有厂区范围内建设，不再新增占地。
建设规模及内容：90万吨/年兰炭产能不变，将原项目建设12台×7.5万吨/年半焦炉改造为6台×15万吨/年半焦炉，配套建设熄焦装置、煤气净化装置、氨水循环装置、废水处理装置、VOCs收集处理装置以及电气、自动化控制等设施设备；建设储煤棚、中控室、配电室、废水处理间等。项目主产品为半焦兰炭，副产品包括煤焦油和煤气。
劳动定员及运行时间：本项目新增劳动定员50人，其中管理人员5人，技术人员10人、生产工人30名、后勤服务5人。项目24h连续操作，年生产运行300天，年工作时数7200h，生产车间实行四班三运转制度，其余生产管理机构实行白班制、两班制。
项目投资：总投资51847万元，其中环保投资5497万元，环保投资占总投资的10.6%。
[bookmark: _Toc14388][bookmark: _Toc4308]环境质量现状评价结论
[bookmark: _Toc23488]环境空气
达标区判定：项目所在地哈密市SO2、NO2、PM2.5、CO、O3等保证率日均浓度和年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值标准要求，PM10年均浓度和保证率日均浓度超过（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值标准，超标主要是由于当地气候干燥、自然扬尘较多所致。因此判定所在区域为环境空气质量不达标区域。
项目区域污染物环境质量现状评价：评价区域内特征污染氨、硫化氢和苯的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考浓度限值要求；总悬浮颗粒物、苯并（a）芘日平均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值标准要求；非甲烷总烃、氰化氢和酚的一次浓度值满足《大气污染物综合排放标准》详解中取值要求。
[bookmark: _Toc9982]水环境质量现状
（1）地表水
本项目废水全部回用，不与地表水产生水力联系。
（2）地下水
根据地下水现状检测结果，各检测点位的检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，其中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，表明该区域地下水质量良好。
[bookmark: _Toc21423]声环境质量现状
噪声现状检测结果表明：对比各检测点昼夜间声环境检测值与标准限值可知，厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。
[bookmark: _Toc11021]土壤环境质量现状
土壤现状检测结果表明：评价区域内各检测点的土壤检测结果，均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
[bookmark: _Toc1127][bookmark: _Toc3610][bookmark: _Toc12944]污染物排放及防治措施结论
[bookmark: _Toc12732][bookmark: _Toc16734]废气
本项目废气包括备煤工段原煤破碎、筛分、转运过程产生的颗粒物、炉顶布料过程产生的颗粒物、焦油罐区、氨水罐区、装卸车站和出焦口等产生的VOCs、废水焚烧炉烟气中的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等。
（1）本项目备煤工段原煤破碎、筛分、转运过程产生的颗粒物及炉顶布料过程产生的颗粒分别通过一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P1、P2）排放，废气中颗粒物排放浓度满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中10mg/m3的要求。
（2）焚烧炉烟气中的氮氧化物、二氧化硫和颗粒物采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫除尘后通过20m高排气筒（P3）排放，氮氧化物、二氧化硫和颗粒物排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度参照执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表1限值。
（3）焦油罐区、装卸车站、氨水分离罐区及出焦口废气经密闭负压收集采用一套有机废气治理装置（酸洗塔+碱洗塔+干燥塔+三级干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧）处理后通过一根20m高排气筒（P4）排放，各污染物排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1限值要求。
（4）本项目原煤和产品兰炭等的储存、输送过程中产生的无组织颗粒物，通过采用封闭煤棚+喷雾抑尘的措施进行控制；炭化炉通过采用双室双闸给料技术、加煤口控制在微负压状态等措施控制无组织废气排放。通过采取上述措施后，本项目焦炉炉顶污染物颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨和苯可溶物排放浓度满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表3排放限值要求；企业边界污染物苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢和氨排放浓度满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表4排放限值要求；厂界非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准；厂区内非甲烷总烃和颗粒物排放浓度执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）中表A.1标准限值要求。
[bookmark: _Toc31328][bookmark: _Toc12169]废水
本项目生产废水主要包括剩余氨水和有机废气处理喷淋废水，酚氨废水经除油+脱氮预处理后，与有机废气处理喷淋废水统一送入焚烧炉焚烧处理；循环水站排污水、余热锅炉排污水、软水装置排污水等清净下水，经收集、过滤、沉淀后用于厂区煤棚喷雾抑尘补水；生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水管网，由园区污水处理厂统一处理。
[bookmark: _Toc24263][bookmark: _Toc16118]噪声
本项目噪声主要来自风机、压缩机、引风机和泵类等设备，拟建工程从声源控制、噪声传播途径等环节分别采取了对应的噪声防治措施：设计阶段优先选用低噪声设备，按规范采取减振、消音、隔音处理，同时优化设备布局并加强厂区绿化。采取上述措施后，可将项目生产对周边声环境的影响降至最低，治理后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。
[bookmark: _Toc1088][bookmark: _Toc28004]固体废物
（1）一般工业固体废物
本项目一般工业固体废物主要包括备煤及转运工段产生的收尘灰、洗车煤泥、废分子筛、废离子交换树脂和硫酸铵溶液，其中收尘灰和洗车煤泥送入沫煤棚外售；硫酸铵溶液委托相关单位进行综合利用；废滤袋、废分子筛和脱硫石膏产生后委托拉运填埋处置；废离子交换树脂由设备厂家回收再生复用。
（2）危险废物
本项目危险废物主要包括煤焦油、焦油渣、废活性炭、废机油、废油桶和废催化剂。其中煤焦油产生后储存于焦油罐中，委托具备相应资质的煤焦油深加工企业进行综合利用；焦油渣和废活性炭产生后直接委托有资质单位转移处置，不暂存；废机油、废油桶和废催化剂产生后，先暂存于项目危废贮存库，最终委托具备相应资质的单位进行处置。
（3）生活垃圾
生活垃圾产生后收集在垃圾收集箱内，委托园区环卫部门定期拉运至生活垃圾填埋场进行填埋处置。
[bookmark: _Toc22780][bookmark: _Toc9837]土壤和地下水
按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，从源头减少污染物排放，设置重点防渗区、一般防渗区等防渗措施，设置地下水和土壤环境监控系统，制定监测计划，及时发现污染、及时控制，编制应急预案，建设应急响应系统，采取应急响应措施。
[bookmark: _Toc13627][bookmark: _Toc5057][bookmark: _Toc24324][bookmark: _Toc8626][bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc109399312][bookmark: _Toc22672]主要环境影响预测与评价结论
[bookmark: _Toc24372][bookmark: _Toc14360]大气环境影响
（1） 本项目运营期正常排放条件下，新增污染源的所有污染物在所有计算网格点的最大小时和最大日浓度贡献值的最大浓度占标率均<100%，最大年均落地浓度<30%，符合导则“新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%”的可行性要求。
（2）本项目运营期正常排放条件下，叠加“新增污染源－区域削减污染源+其他在建、拟建污染源－以新带老削减”的影响后，环境空气保护目标与网格点处的SO2、NOₓ、PM10、PM2.5、TSP、苯并芘浓度，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求；NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物的空气质量1小时平均浓度限值要求；非甲烷总烃和氰化氢满足《大气污染物综合排放标准》对应的参考限值要求。
（3）非正常排放条件下，各污染源污染物的最大落地浓度占标率虽有显著提升，但仍未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求。因此，建设单位需在营运期加强环保设施的巡查与维护，严格管控非正常工况的持续时间，严格执行操作规程，定期对生产设备进行检修，发现隐患及时处置，避免盲目生产引发事故排放，对环境造成不良影响，从源头杜绝各类环境事故的发生。
（4）本项目建设地点位于哈密市伊州区，区域PM2.5与PM10的年均值比值为0.403，小于0.5，且近五年颗粒物（PM2.5、PM10）的年均浓度呈下降趋势。本项目各新增污染源的预测结果显示，正常排放工况下，各污染物短期浓度贡献值的最大占标率均小于100%，长期贡献浓度的最大占标率均小于30%，满足《关于将巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市、哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则 大气环境〉（HJ2.2-2018）差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）的要求。因此，本次评价认为：即使本项目建设地点位于环境空气质量非达标区，项目建设带来的大气环境影响仍可接受。
（5）根据预测结果，本项目污染物排放浓度在厂界及最大落地点均无超标点位，因此项目实施后全厂区的大气防护距离为0。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本项目建成后无需设置大气环境防护距离。
综上所述，本项目已采用最优可行的污染控制措施，污染物排放满足相关标准要求，对区域环境的影响可接受；在落实各项大气污染防治规划要求的前提下，从大气环境影响角度判断，本项目建设具备可行性。
[bookmark: _Toc21893][bookmark: _Toc23171]地表水环境影响
[bookmark: _Hlk106374304]本项目各装置的生产污水经管道收集后送入厂区污水处理设施处理，处理后的污水全部回用，无外排；生活污水排入园区污水处理厂处理；项目配套建设应急事故池用于收纳事故废水，可实现废水零排放，对地表水环境影响较小。
[bookmark: _Toc1978][bookmark: _Toc17605]地下水环境影响
结合本项目的建设特点，项目采用源头控制、分区防渗、地下水跟踪监测等措施防范地下水污染。综合分析来看，非正常工况下本工程会对周边地下水环境造成一定影响，但结合物料泄漏概率和防渗层破损概率综合判断，泄漏污染物渗入地下水属于小概率事件。只要建设单位切实落实本项目废水收集、输送、处理以及各类固体废物贮存的相关要求，做好各类设施及地面的防腐、防渗、防泄漏措施，在防渗体系完整有效、监测应急到位的前提下，本项目对地下水环境的影响可控。
[bookmark: _Toc10851][bookmark: _Toc11225]声环境影响
根据噪声预测结果，本项目厂界昼间和夜间的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值要求。结合现场踏勘情况，本项目周边无居民区等环境敏感点，区域地势开阔，噪声经自然衰减后，对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc19568][bookmark: _Toc5586]固体废物环境影响
本项目产生的生活垃圾全部委托环卫部门清运处置。一般工业固体废物优先在厂内综合利用，其余无法利用的固废收集后，由环卫部门转运至一般工业固体废物填埋场处置。危险废物产生后，无法自行处置的暂存于项目危废贮存库，定期委托具备相应资质的单位进行处置。在严格落实各项污染防治措施的前提下，全厂固体废物处置方案可行、去向明确，项目生产运营产生的固体废物不会对外环境造成明显不利影响。
[bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc312]土壤环境影响
项目厂区已建成完善的环保设施与污染处置措施，可有效防控污染物进入土壤环境。在严格落实大气污染防治设施建设、地面分区防渗工程建设，按要求开展必要的检修、监测与管理工作的前提下，本项目工程建设对土壤环境的影响较小。
[bookmark: _Toc17838][bookmark: _Toc28228]生态环境影响
本项目建设选址为园区内工业用地，有利于提升园区土地利用开发强度，且项目建成后会落实相应的绿化和地面硬化措施，项目实施不会导致区域生态环境质量下降。
[bookmark: _Toc23055][bookmark: _Toc22489]环境风险
本项目涉及的危险物质包括焦油、煤气、废矿物油、硫酸等，最大可信事故为焦油储罐泄漏后遇明火引发的火灾爆炸事故，以及煤气管线泄漏事故，危险单元主要为焦油罐区和煤气净化区。本项目采用成熟可靠的生产工艺与设备，已配套大气、水、土壤环境治理措施，配备可燃及有毒有害气体监测报警装置，并建成1700m³事故池等环境风险防范设施。通过落实上述措施，项目建成后可有效防范泄漏、火灾及爆炸事故发生；若发生事故，依托厂区内的安全防护设施与应急处置方案也可及时管控险情，防止事故蔓延。综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施与应急预案后，本项目的环境风险可防可控，项目建设可行。
[bookmark: _Toc6415][bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc6161]清洁生产
根据本项目对照《清洁生产标准 半焦行业》（DB65/T 3210-2020）开展的清洁生产水平对比分析可知：本次技术改造通过同步推进生产装备自动化升级、能源水资源源头减量、污染物全过程源头管控、废物综合利用、环境管理体系标准化升级等多项措施，实现了能耗水耗大幅下降、产污强度显著降低、固废与清净下水资源化利用的多重效益。仅受现有装置条件限制，项目总生产规模未达到新建企业百万吨一级指标要求，其余绝大多数工艺、能耗、产污、环境管理指标均满足清洁生产一级标准，多项能耗指标优于国家2025版行业标杆限值，整体清洁生产控制能力远超技改前水平。综合判定，本项目整体达到国内清洁生产先进水平，仅半焦总生产规模指标因厂区现有条件限制为三级。
[bookmark: _Toc11222][bookmark: _Toc23261][bookmark: _Toc18100]碳排放
本项目碳排放主要来自燃料燃烧、生产过程以及购入电力，其中燃料燃烧排放量为61658.7t/a，工业生产过程碳排放量为26785.97t/a，项目购入电力的碳排放量为16619.8t/a，本项目二氧化碳排放总量105064.47t/a，单位产品二氧化碳排放量为0.117t/t。本项目采用50%绿电代替火电后可减少碳排放量为8311t/a，则采取措施后碳排放总量为96753.47t/a，单位产品碳排放量为0.11t/t。
本项目已采用先进生产工艺与节能装备，对电机、风机等设备配套变频控制，通过绿电替代火电、清洁运输（公路运输采用新能源汽车及国六排放标准汽车）降低碳排放。建议企业在项目建成投产后，定期对用电设备开展维修保养，提高设备运行效率，减少设备空转频次，及时更新淘汰老旧设备，对大型用电设备实施节能改造，进一步降低二氧化碳排放量。
[bookmark: _Toc13939][bookmark: _Toc30622][bookmark: _Toc13132]总量控制
根据工程分析得出的污染物排放情况：本项目生产废水全部焚烧处理，清净下水回用生产，生活污水排入园区污水处理厂处理，无废水外排，因此本项目不申请废水污染物排放总量控制指标。
本项目新增有组织废气污染物总量：二氧化硫5.00吨/年，氮氧化物31.45吨/年，颗粒物4.426吨/年，挥发性有机废气4.31吨/年。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017），需要许可排放总量为二氧化硫5.00吨/年，氮氧化物31.45吨/年，颗粒4.426吨/年，挥发性有机废气4.31吨/年。参照《国务院关于印发的〈美丽中国建设“十五五”规划〉的通知》（国发〔2026〕20号），大气主要污染物排放总量控制指标为氮氧化物和挥发性有机物，本项目需要申请的总量控制指标为氮氧化物31.45吨/年，挥发性有机废气4.31吨/年，总量来源由哈密市生态环境局统一协调。
[bookmark: _Toc14708][bookmark: _Toc28061][bookmark: _Toc22433]公众参与结论
本次公众参与通过报纸刊载、网站公示环评信息、现场张贴公告、网络公开环境影响评价报告书等方式，广泛开展了公众参与调查工作。在张贴公示、报纸公示及网站公示期间，建设单位与评价单位均未收到公众针对该项目的咨询来电或来信。本次公众参与工作程序合法、过程透明有效、调查结果真实可靠。
[bookmark: _Toc25294][bookmark: _Toc7813][bookmark: _Toc3724]总体结论
本项目符合国家及地方产业政策，也符合地方环境保护规划与环境管理要求；项目选址位于哈密高新区南部循环经济产业园，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域，不存在严重制约项目建设的不良因素；在开展合理规范工程设计的基础上，本项目配套的废气治理、污水处理措施均技术可行；在落实有效的防渗措施与环境风险防范措施的前提下，本项目对周边环境的影响处于可接受范围。
本项目满负荷投运需以厂区金属镁生产线全部建成投运并具备全部荒煤气消纳能力为前提。在金属镁生产线全部建成前，本项目严格执行“以气定产”，根据金属镁生产线实际荒煤气消纳能力确定兰炭生产负荷，不得超消纳能力组织生产，确保所产荒煤气全部得到有效利用，不得直接排放或通过火炬长期燃烧放空。上述要求纳入本项目竣工环境保护验收条件，未满足前置条件前不得满负荷投运。
考虑到项目建设过程中存在一定不确定因素，建设单位在项目实施过程中应当认真落实环境保护“三同时”制度，严格执行设计文件与本环评报告中提出的各项污染防治和环境保护措施，同时加强对环保设施的运行维护与管理，保障各类环保设施稳定运行，确保污染物长期稳定达标排放。在落实上述各项要求并保障实施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc13502][bookmark: _Toc13870][bookmark: _Toc6016]要求与建议
（1） 本项目满负荷投运需以厂区金属镁生产线全部建成并具备荒煤气全部消纳能力为前提。金属镁生产线全部建成前，企业应严格执行“以气定产”，按实际消纳能力确定兰炭生产负荷，确保荒煤气全部有效利用，严禁直接排放或通过火炬长期燃烧放空。企业应建立荒煤气产消动态平衡管理机制，实时监测荒煤气产生量和金属镁生产线消耗量，根据消纳能力动态调整生产负荷。
（2）尽快修订本项目环境风险应急预案，并与地方环境风险应急预案有效联动，确保发生风险事故时能够有效降低风险造成的损失。
（3）工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”的方针，严格执行环保“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时竣工投产。
（4）建立跟踪评价制度，由建设单位结合环境监测结果和环境管理成果，对区域环境质量、项目环境影响等开展定期跟踪评价，校验本次评价的准确性，并及时调整优化各项环保措施。
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