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1、概述

1.1项目概况

1.1.1项目建设背景
阿图什市鑫宏矿业有限公司是一家铁、钛矿矿山企业，集采、选、销一条龙的矿山企业。企业成立于2010年11月22日，注册资金2000万元，注册地址：新疆克州阿图什市帕米尔路18号院，主营业务：矿产品、建材及化工产品批发销售。

（1）2013年3月27日取得了原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于阿图什市鑫宏矿业有限公司20万吨/年铁精粉选矿厂环境影响报告书的批复》（新环评价函【2013】231号）；
（2）2015年8月6日取得了原克州环境保护局出具的《关于阿图什市鑫宏矿业有限公司铁选矿厂竣工环境保护验收合格的函》（克环验字【2015】7号）；

（3）受市场影响，选厂2018年停产，因停产多年设备老旧，本次扩建项目拟拆除旧厂重建铁选厂并增加钛选厂；
（4）2015年9月22日取得了原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于鑫宏矿业有限公司阿图什市铁格尔曼萨依登套斯铁矿开采项目环境影响报告书的批复》（新环函【2015】1067号）；由于当时市场行情不佳，矿山未开采，因此未开展竣工环保验收；

（5）铁格尔曼萨依登套斯铁矿采矿许可证有效期为2023年11月6日至2028年11月6日，生产规模10万吨/年。

1.1.2本次扩建项目由来

根据《阿图什市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：
依托丰富的矿产资源优势，引进国内外大型钢铁企业，鼓励向上整合矿山企业、向下延伸产业链，大力发展铁矿石采选、铸铁铸件、粗钢、管材、线材及特种钢等下游产品，力争到2025年，铁精粉总产量达到600万吨，形成黑色金属采、选、冶、加工一条龙生产经营模式。依托丰富的铜矿、铅锌矿等资源，做大做强铅、锌、铜采选冶，积极推进铜杆、铜材、铅锌产品加工，到2025年，力争建设一批具有一定规模的矿山采选企业和矿产品加工、冶炼企业，促进有色金属产业实现量的增长和质的提升。
根据新疆吉凯矿业勘查技术服务有限公司开展的资源储量核实工作（见附件3），确定采矿权范围内有保有资源量的矿体为5个，矿体编号分别为1、2、3、4、5号矿体。采矿许可证内保有的（KZ+TD）资源量：矿石量5684.65万吨、平均品位TFe 11.49％，其中：控制资源量（KZ）：矿石量3240.25万吨，TFe平均品位11.78％；推断资源量（TD）：矿石量2444.4万吨，TFe平均品位11.21％。另厂区内现存约30万吨尾矿渣，其钛品位在1.6-3%之间可直接进行选钛。经专家论证资源储量潜力巨大，铁、钛均可开发利用，经济效益非常可观，保守估算资源价值在100亿以上。

因此，阿图什市鑫宏矿业有限公司拟建设“年处理矿石45万吨铁矿选厂项目即铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目”，项目以铁格尔曼萨依登套斯铁矿开采过程中的原矿及现存尾矿渣为原料生产铁精粉、钛精矿粉。

1.2建设项目特点
（1）本项目为扩建铁矿选矿厂（拆除旧厂重建铁选厂并增加钛选厂）、新建尾矿库（原选厂未建设尾矿库），选矿原料为铁格尔曼萨依登套斯铁矿矿山开采产生的矿石和现存尾矿渣，其中处理尾矿渣属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类”“四十二、环境保护与资源节约综合利用”“8、废弃物循环利用类项目:“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。”，钛铁矿选矿属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”－八、钢铁1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用。
（2）本项目将露天采出矿石运至破碎干选车间，经三段一闭路破碎+高压辊磨到8-10mm进行磁选抛尾，得到20%初铁精矿，初铁精矿经二段磨矿磁选得到61%铁精粉。选铁尾矿经重选磁选得到46%钛精矿粉，尾矿管道输送至尾矿库。本项目运营期以废气、废水、固废排放为主要污染特征，其大气污染物处理措施是否合理、废水处理及排放去向、固废处置可行性等是减少项目建设对外环境污染的重点关注问题。还需重视项目施工期及运营期引发的环境影响能否满足区域环境功能，采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，项目环境风险是否可以接受。
1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关相关规定，该项目应编制环境影响报告书。

阿图什市鑫宏矿业有限公司于2023年11月委托我公司承担《铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目》的环境影响评价工作。我单位接受委托后，项目负责人根据本项目相关资料，组织有关评价人员赴现场进行实地踏勘。依据相关环境影响评价的法律法规、技术要求及专项环境影响评价技术导则的章节编写技术要求，对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。在进一步工程分析，环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成环境影响报告书编制。

具体评价工程程序图如下：
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图1.3-1   建设项目环境影响评价工作程序图
1.4分析判定相关情况

本项目为扩建铁矿选矿工程，利用铁格尔曼萨依登套斯铁矿开采过程中的原矿及现存尾矿渣为原料生产铁精粉、钛精矿粉，其中处理尾矿渣属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类”“四十二、环境保护与资源节约综合利用”“8、废弃物循环利用类项目:“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。”，钛铁矿选矿属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”－八、钢铁1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，符合国家当前的产业政策。

本项目选矿矿种为钛铁矿，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》及《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关要求。项目选矿工艺采用三段一闭路破碎+高压辊磨到8-10mm进行磁选抛尾，得到20%初铁精矿，初铁精矿经二段磨矿磁选得到61%铁精粉。选铁尾矿经重选磁选得到46%钛精矿粉。选矿工艺及选矿过程中的废气、废水、噪声、固废等防治措施均符合《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》的要求。

本项目新建尾矿库位于本项目区南侧，与破碎干选用地相邻，不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区，尾矿库下游1km范围内无居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所，尾矿库的选址及建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》、《尾矿设施设计规范》、《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》以及《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》、《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知中的相关要求。

本项目建设符合关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）、《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》、《“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）等国家及地方环境政策要求。

综上，项目建设符合行业环境准入条件，符合现行环境保护规划政策、法规要求。

1.5关注的主要环境问题
本项目以废气、废水、固废排放为主要污染特征，其废气、废水处理及排放去向、固废处置等是重点关注问题，此外，还需重视现有工程的环境问题、生产引发的环境影响能否满足区域环境功能，采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，项目环境风险是否可以接受。因此，本项目环境影响评价以工程分析、大气影响评价、水环境影响评价、固体废物影响分析、环境风险分析及环境保护措施等作为本该评价的重点。
1.6报告书主要结论
本项目利用铁格尔曼萨依登套斯铁矿开采过程中的原矿及现存尾矿渣为原料生产铁精粉、钛精矿粉，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目建设符合行业环境准入条件，符合现行环境保护规划政策、法规要求。

项目选址与空间布局及污染防治与环境影响满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的有关要求。本项目占地面积368496m2，已取得了阿图什市自然资源局的用地批复，用地手续见附件阿自然资函【2023】216号、阿自然资函【2024】100号文。
本项目产生的各类污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测本项目投产后不会对周围环境产生明显影响；环境风险水平在可接受程度内；公众参与调查工作未收到反馈意见及建议。在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实环评报告和设计提出的各项环保措施，切实执行“三同时”的前提下，能够满足区域环境保护目标的要求，从环境影响的角度分析，该项目建设可行。

2、总则

2.1评价原则
依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 

科学评价 

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。   
突出重点 

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用及效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 

2.2评价目的
（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题；

（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并通过类比调查、物料衡算，污染源源强核算，预测项目建设对环境影响的程度与范围；

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的使用及消耗。掌握主要污染源及排放状况；
（4）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求； 

（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为项目环保措施的设计和环境管理提供依据； 

（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。

2.3编制依据

2.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（8）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（9）《中华人民共和国矿产资源法》，2009年8月27日；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；
（11）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日；

（12）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（13）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日；

（14）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（15）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（16）《排污许可管理条例》，2021年3月1日；

（17）《中华人民共和国草原法》，2021年4月29日。
2.3.2部门规章

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（2）《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》；
（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（生态环境部令第16号，2021年1月1日施行）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令，2019年1月1日施行）；
（5）《国家危险废物名录（2025版）》；

（6）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告2021年第3号，2021年2月11日施行）；

（7）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业局和农业部、农业农村部公告2021年第15号，2021年9月7日施行）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部部令〔2017〕4号）；

（9）《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号，2018年2月24日）；
（10）《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令第23号），2022.1.1；

（11）《排污许可管理办法（试行）》（生态环境部部令第48号）；

（12）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）2021.3.1；
（13）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

（14）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中华人民共和国国务院令第32号）2021.11.2；

（15）《关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2022〕26号）；
（16）生态环境部关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告，公告2020年第54号，2020年11月25日；
（17）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》，环土壤〔2018〕22号，2018年4月16日；
（18）《“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》，发改环资〔2021〕381号，2021.3.18；
（19）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，环办环评〔2020〕36号，2020.12.31；
（20）《尾矿污染环境防治管理办法》，（中华人民共和国生态环境部令），2022.4.6；
（21）《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》，应急〔2020〕15号，2020年2月21日；

（22）国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知，国发〔2023〕24号，2023年12月7日；

（23）《地下水管理条例》，2021年12月1日施行；

（24）《土壤污染源头防控行动计划》，2024年11月印发。
2.3.3地方性法规和规章

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月21日；

（2）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》，1997年10月11日；
（3）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2019年1月1日；

（4）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，2010年5月1日
（5）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（新政函〔2002〕194号），2002年12月；

（6）《新疆生态功能区划》（新政函〔2005〕96号），2005年7月14日；
（7）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》，2020年4月23日；

（8）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021～2025年）》；

（9）《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，2024年1月18日；

（10）《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》，新政发〔2022〕75号，2022年9月21日；

（11）《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》，2015年5月11日；
（12）《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》新党发〔2018〕23号，2018年9月29日；
（13）关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号），2024年11月15日；

（14）《关于印发克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（克政办发〔2021〕13号；
（15）《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号 ），2019年1月21日；

（16）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号），2024年6月9日；

（17）《新疆生态环境保护“十四五”规划》，2021年12月24日；
（18）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年6月3日；

（19）《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》。

2.3.4评价导则及技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ64-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（10）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）；
（13）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；
（14）《危险废物鉴别标准通则》（2020年1月1日）；
（15）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅 2021年6月11日）；

（16）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；

（17）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）；
（18）《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；

（19）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号），2018年8月1日；

（20）《尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）》（公告2022年第10号）。
2.3.5项目资料

（1）环境影响评价委托书；
（2）铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目备案证明；

（3）《新疆钒钛磁铁矿综合利用实验室流程试验研究报告》，四川省有色冶金研究院有限公司，2023年11月；

（4）《阿图什市鑫宏矿业有限公司铁格尔曼萨依登套斯铁矿尾矿库建设项目安全设施设计》；

（5）《阿图什市鑫宏矿业有限公司铁格尔曼萨依登套斯铁矿尾矿库建设项目初步设计》；

（6）建设单位提供的其他资料。

2.4环境影响识别与评价因子筛选

2.4.1环境影响识别

本项目的环境影响主要分为施工期和营运期两个阶段，施工期为工程建设及设备安装对环境造成的影响；营运期主要是选矿粉尘、设备噪声、选矿废水以及尾矿对环境造成的影响。经过对本项目生产工艺和污染物排放特征分析及对周围环境状况的调查，采用矩阵法对该项目进行环境影响因素识别，具体结果见下表。

表2.4-1                     环境影响因素识别矩阵

	评价时段
	工程行为
环境

要素
	环境要素

	
	
	环境空气
	地表水
	地下水
	声环境
	土壤
	生态
	环境风险

	
	
	
	
	
	
	
	物种
	生境
	生物群落
	生态系统
	生物多样性
	自然景观
	

	施工期
	土建工程土地平整
	-2D
	
	
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1C
	-1D
	-1C
	

	
	物料运输
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备安装
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	
	
	
	
	
	

	运营

期
	物料存储及运输
	-1C
	
	-1C
	-1D
	-1C
	-1C
	
	
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C

	
	破碎干选
	-2C
	
	
	-1C
	
	-1C
	-1C
	
	
	
	
	

	
	选矿
	-2C
	
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	
	
	
	
	-1C

	
	办公生活
	-1C
	
	-1C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	退役期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+2C
	
	+2C
	

	备注：1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


2.4.2评价因子筛选

根据各评价时段主要活动、污染物排放特征，并结合区域环境质量现状、本项目评价因子如表2.4-2所示。

表2.4-2                    项目评价因子一览表

	时期
	环境要素
	评价类别
	评价因子

	施工期
	大气

环境
	污染源评价
	颗粒物

	
	
	影响分析
	颗粒物

	
	水环境
	污染源评价
	COD5、BOD、SS、氨氮

	
	
	影响分析
	COD5、BOD、SS、氨氮

	
	声环境
	污染源评价
	Leq

	
	
	影响分析
	Leq

	
	固体

废物
	污染源评价
	建筑垃圾、生活垃圾

	
	
	影响分析
	

	运营期
	大气环境
	现状评价
	SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3

	
	
	污染源评价
	SO2、NOX、颗粒物

	
	
	影响评价
	SO2、NOX、颗粒物

	
	地下水环境
	现状评价
	K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硫化物、氯化物、铜、锌等

	
	
	污染源评价
	砷

	
	
	影响评价
	砷

	
	声环境
	现状评价
	Leq

	
	
	污染源评价
	Leq

	
	
	影响评价
	Leq

	
	生态环境
	现状调查与评价
	土地利用、土壤、植被、野生动植物、水土流失等

	
	
	影响评价
	土地占用、土壤、地形地貌、植被、野生动植物、土壤、水土流失等

	
	固体废物
	污染源评价
	尾矿、破碎干选废砂石、废矿物油、生活垃圾等

	
	
	影响评价
	

	
	土壤环境
	现状评价
	pH、含盐量及砷、镉、铬（六价）、铬、锌、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（ah）蒽、茚并（123-cd）芘、萘等46项

	
	
	影响评价
	砷

	
	环境风险
	影响评价
	危废暂存间废油泄漏、尾矿库事故

	退役期
	选矿厂、尾矿库土地复垦及生态恢复等


2.5环境功能区划和评价标准

2.5.1环境功能区划
（1）环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的环境空气质量功能区分类，项目区所在区域环境空气功能为二类区，故本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类区标准。

（2）水环境功能区划

地表水：项目区西南2.5km为阿亚克苏洪木河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

地下水：项目所在区域地下水未进行功能区划分，根据其用途执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）声环境功能区划

项目区远离市区，主要功能为工业生产，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，本工程属于2类声环境功能区。

（4）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区属Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区- 40．哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区。

2.5.2环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及关于发布《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单的公告（生态环境部公告2018年 第29号）中二级标准。环境空气污染物浓度限值见表2.5-1。

表2.5-1                    环境空气质量标准限值  

	序号
	污染物
	取值时间
	单位
	浓度限值

	1
	SO2
	年平均
	ug/m3
	60

	
	
	24小时平均
	
	150

	
	
	1小时平均
	
	500

	2
	NO2
	年平均
	ug/m3
	40

	
	
	24小时平均
	
	80

	
	
	1小时平均
	
	200

	3
	PM10
	年平均
	ug/m3
	70

	
	
	24小时平均
	
	150

	4
	PM2.5
	年平均
	ug/m3
	35

	
	
	24小时平均
	
	75

	5
	CO
	24小时
	ug/m3
	4000

	
	
	1小时
	
	10000

	6
	O3
	日最大8小时平均
	ug/m3
	160

	
	
	1小时
	
	200

	7
	TSP
	24小时平均
	ug/m3
	300


（2）地表水：项目区西南2.5km的阿亚克苏洪木河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，其质量标准见下表2.5-2。

表2.5-2                    地表水质量标准限值（节选）              单位:mg/L 
	序号
	项目
	标准值（Ⅲ类）

	1
	pH
	6~9  无量纲

	2
	高锰酸盐指数
	≤6

	3
	氨氮
	≤1

	4
	铜
	≤1.0

	5
	锌
	≤1.0

	6
	氟化物
	≤1.0

	7
	铁
	≤0.3

	8
	砷
	≤0.05

	9
	汞
	≤0.0001

	10
	镉
	≤0.005

	11
	六价铬
	≤0.05

	12
	铅
	≤0.05

	13
	锰
	≤0.1

	14
	氰化物
	≤0.2

	15
	硝酸盐
	≤10

	16
	硫酸盐
	≤250

	17
	氯化物
	≤250

	18
	粪大肠菌群
	≤2000个/L


（3）地下水：项目区范围内尚未进行地下水环境功能区划，按照地下水质量分类及质量分类指标，确定项目区所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类（以人体健康基准值为依据），标准限值见表2.5-3。

表2.5-3                    地下水质量标准限值                     单位:mg/L                  
	序号
	项目
	标准值（Ⅲ类）

	1
	pH
	6.5~8.5

	2
	总硬度
	≤450

	3
	溶解性总固体
	≤1000

	4
	氨氮
	≤0.5

	5
	氟化物
	≤1.0

	6
	硫酸盐
	≤250

	7
	硝酸盐氮
	≤20

	8
	挥发酚
	≤0.002

	9
	氯化物
	≤250

	10
	氰化物
	≤0.05

	11
	铜
	≤1.00

	12
	锌
	≤1.00

	13
	亚硝酸盐氮
	≤1.00

	14
	六价铬
	≤0.05

	15
	总大肠菌群（个/L）
	≤3.0

	16
	铅
	≤0.01

	17
	铁
	≤0.3

	18
	锰
	≤0.10

	19
	汞
	≤0.001

	20
	砷
	≤0.01

	21
	镉
	≤0.005

	22
	硫化物
	≤0.02

	23
	阴离子表面活性剂
	≤0.3


声环境：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。其值见表2.5-4。

表2.5-4                       声环境质量标准
	适用区域
	标准值dB(A)

	
	昼间
	夜间

	环境噪声
	60
	50


（5）土壤环境：本工程占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值，本工程占地范围外为天然牧草地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值标准；评价标准限值见表2.5-5、2.5-6。

表2.5-5              建设用地土壤污染风险管控标准         单位mg/kg

	类别
	序号
	污染物项目
	标准值
	执行标准

	重金属和无机物

	第二类用地筛选值
	1
	砷
	60
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	2
	镉
	65
	

	
	3
	铬（六价）
	5.7
	

	
	4
	铜
	18000
	

	
	5
	铅
	800
	

	
	6
	汞
	38
	

	
	7
	镍
	900
	

	
	8
	锑
	180
	

	挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	8
	四氯化碳
	2.8
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	9
	氯仿
	0.9
	

	
	10
	氯甲烷
	37
	

	
	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	

	
	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	

	
	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	

	
	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	

	
	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	

	
	16
	二氯甲烷
	616
	

	
	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	

	
	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	

	
	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	

	
	20
	四氯乙烯
	53
	

	
	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	

	
	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	

	
	23
	三氯乙烯
	2.8
	

	
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	

	
	25
	氯乙烯
	0.43
	

	
	26
	苯
	4
	

	
	27
	氯苯
	270
	

	
	28
	1,2-二氯苯
	560
	

	
	29
	1,4-二氯苯
	20
	

	
	30
	乙苯
	28
	

	
	31
	苯乙烯
	1290
	

	
	32
	甲苯
	1200
	

	
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	
	34
	邻二甲苯
	640
	

	半挥发性有机物

	第二类用地筛选值
	35
	硝基苯
	76
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	36
	苯胺
	260
	

	
	37
	2-氯酚
	2256
	

	
	38
	苯并[a]蒽
	15
	

	
	39
	苯并[a]芘
	1.5
	

	
	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	

	
	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	

	
	42
	䓛
	1293
	

	
	43
	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	

	
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	

	
	45
	萘
	70
	


表2.5-6            农用地土壤污染风险筛选值        单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≦5.5
	5.5＜pH≦6.5
	6.5＜pH≦7.5
	PH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	①重金属和类金属砷均按元素总量计。

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


项目区土壤盐化、酸化、碱化标准参考《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D中分级标准，详见下表2.5-7、2.5-8。

表2.5-7                         土壤盐化分级表
	分级
	土壤含盐量(SSC)g/kg

	
	干旱、半荒漠和荒漠地区

	未盐化
	SSC＜2

	轻度盐化
	2≤SSC＜3

	中度盐化
	3≤SSC＜5

	重度盐化
	5≤SSC＜10

	极重度盐化
	SSC≥10


表2.5-8                       土壤酸化、碱化分级表
	土壤pH值
	土壤酸化、碱化强度

	pH＜3.5
	极重度酸化

	3.5≤pH＜4.0
	重度酸化

	4.0≤pH＜4.5
	中度酸化

	4.0≤pH＜5.5
	轻度酸化

	5.5≤pH＜8.5
	无酸化或碱化

	8.5≤pH＜9.0
	轻度碱化

	9.0≤pH＜9.5
	中度碱化

	9.5≤pH＜10.0
	重度碱化

	pH≥10.0
	极重度碱化


2.5.3污染物排放标准

废气排放标准：破碎干选有组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表5新建企业大气污染物排放浓度限值”；烘干炉烘干烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物参照执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放标准限值。具体标准见表2.5-9。

表2.5-9                      大气污染物排放限值

	序号
	污染源
	污染物
	标准值
	执行标准

	
	
	
	最高允许排放浓度mg/m3
	

	1
	无组织
	颗粒物
	1.0
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	2
	破碎干选除尘系统排气筒
	颗粒物
	20
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5

	3
	物料转运输送除尘系统排气筒
	颗粒物
	20
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5

	4
	烘干炉排气筒
	二氧化硫
	200
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）

	
	
	氮氧化物
	300
	

	
	
	颗粒物
	30
	

	5
	食堂
	油烟
	2.0
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）


（2）噪声排放标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011 ）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准；其值见表2.5-10。

表2.5-10               工业企业厂界环境噪声排放标准  

	时段
	昼间
	夜间
	执行标准

	标准(dB(A))
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）


（3）水污染物标准：本项目选矿废水循环利用，不外排。项目生活污水处理达标后，用于项目区绿化和厂区抑尘，出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值。主要污染物标准浓度限值见表2.5-11。
表2.5-11                  废水污染物排放浓度限值             （单位：mg/L）

	序号
	项目
	标准值
	标准来源
	污染来源

	1
	pH
	6～9
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准
	生活污水

	2
	化学需氧量(CODcr)
	60
	
	

	3
	悬浮物(SS)
	30
	
	

	4
	蛔虫卵个数（个/L）
	2
	
	

	5
	粪大肠菌群（MPN/L）
	10000
	
	


表2.5-12          《城市污水再生利用 城市杂用水水质》        单位mg/L

	序号
	项目
	标准值
	标准来源

	1
	溶解性总固体
	≤1000
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值

	2
	五日生化需氧量
	≤10
	

	3
	氨氮
	≤8
	

	4
	阴离子表面活性剂
	≤0.5
	

	5
	溶解氧
	≥2.0
	

	6
	总氯
	出厂≥1.0，管网末端≥0.2
	

	7
	大肠埃希氏菌MPN/100mL
	无
	


（3）生态环境：评价区内生物多样性以不减少区域内野生动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标。

（4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关规定和要求。

（5）其他标准

放射性执行《有色金属矿产品的天然放射性限值》（GB20664-2006）中相关标准，具体见表2.5-13。

表2.5-13                放射性活度浓度限值                单位：Bq/g
	序号
	核素
	活性浓度限值

	1
	238U
	1

	2
	226Ra
	1

	3
	232Th
	1

	4
	40K
	10


危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）（浸出液最高允许浓度）标准，有关标准限值见表2.5-14。

表2.5-14               危险废物鉴别标准浓度               单位：mg/L

	序号
	危害成分项目
	浸出液中危害成分浓度限值

	1
	铜（以总铜计）
	100

	2
	锌（以总锌计）
	100

	3
	镉（以总隔计）
	1

	4
	铅（以总铅计）
	5

	5
	总铬
	15

	6
	铬（六价）
	5

	7
	烷基汞
	不得检出

	8
	汞（以总汞计）
	0.1


2.6评价工作等级和评价范围

2.6.1环境空气

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，选择颗粒物、SO2、NOX作为主要污染物，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3；一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。

本工程预测因子颗粒物的标准值按导则要求选用日均值的3倍，PM10取0.45mg/m3，TSP取0.90mg/m3。采用估算模式计算，大气环境影响评价工作等级判据见表2.6-1。

表2.6-1               大气环境影响评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


（2）采用数据及评价结果
根据项目初步工程分析，选取了有组织、无组织粉尘进行预测，预测因子为PM10、TSP、SO2、NO2。本评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN，对上述污染源进行预测，计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时所对应的最远距离）。
表2.6-2                  估算模式参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	41.2

	最低环境温度/℃
	-24.4

	土地利用类型
	牧草地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.6-3             点源估算模式主要计算参数一览表

	编号

名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度

/m
	排气筒出口

内径/m
	烟气

流速

/（m3/h）
	烟气温度

/℃
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOx

	DA001

破碎筛分车间排气筒
	2653
	2494
	1895
	25
	0.8
	22000
	20
	7200
	正常
	0.39
	/
	/

	DA002高压辊磨车间
	2653
	2248
	1890
	25
	0.8
	22000
	20
	7200
	正常
	0.39
	/
	/

	DA003预选车间
	2838
	2268
	1895
	25
	0.8
	40000
	20
	7200
	正常
	0.71
	/
	/

	DA004

烘干工段排气筒
	2348
	2405
	1893
	15
	0.8
	8000
	100
	7200
	正常
	0.02
	1.22
	0.73

	DA005

干选缓存仓上料
	2838
	2265
	1895
	20
	0.8
	5000
	20
	7200
	正常
	0.54
	/
	/

	DA006

干选尾矿仓上料
	2838
	2267
	1895
	20
	0.8
	5000
	20
	7200
	正常
	0.2
	/
	/

	DA007

干选精矿仓上料
	2838
	2270
	1895
	20
	0.8
	5000
	20
	7200
	正常
	0.34
	/
	/


表2.6-4           面源估算模式主要计算参数一览表

	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源

长度

/m
	面源

宽度

/m
	与正北向夹角  /°
	面源有效排放高度/m
	排放

工况
	污染物排放

速率（t/a）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	1
	破碎筛分车间
	2653
	2473
	1895
	40
	18
	330
	14
	正常
	1.49

	2
	高压辊磨车间
	2674
	2254
	1891
	18
	16
	330
	14
	正常
	1.49

	3
	预选车间
	2865
	2234
	1878
	18
	12
	330
	14
	正常
	2.7

	4
	矿石卸料
	2681
	2384
	1877
	50
	30
	330
	6
	正常
	0.14

	5
	尾矿库
	2462
	2207
	1852
	189
	50
	0
	6
	正常
	0.23


表2.6-5                  估算模式计算结果表

	序号
	名称
	污染物
	最大落地浓度（mg/m3）
	最大浓度落地距离（m）
	评价标准（mg/m3）
	Pmax

（%）

	1
	DA001破碎筛分车间排气筒
	PM10
	2.42E-03
	224
	0.45
	0.54

	2
	DA002高压辊磨车间排气筒
	PM10
	2.42E-03
	224
	0.45
	0.54

	3
	DA003筛分预选车间排气筒
	PM10
	7.18E-03
	256
	0.45
	1.59

	4
	DA004烘干工段排气筒
	PM10
	3.98E-04
	114
	0.45
	0.09

	
	
	SO2
	2.43E-02
	114
	0.5
	4.86

	
	
	NO2
	1.45E-02
	114
	0.2
	7.25

	5
	DA005

干选缓存仓上料
	PM10
	3.34E-03
	226
	0.45
	0.74

	6
	DA006

干选尾矿仓上料
	PM10
	1.24E-03
	336
	0.45
	0.28

	7
	DA007

干选精矿仓上料
	PM10
	2.10E-03
	279
	0.45
	0.47

	8
	破碎筛分车间
	TSP
	3.08E-02
	225
	0.9
	3.42

	9
	高压辊磨车间
	TSP
	3.08E-02
	225
	0.9
	3.42

	10
	预选车间
	TSP
	2.48E-02
	277
	0.9
	2.76

	11
	矿石卸料
	TSP
	1.21E-03
	453
	0.9
	0.13

	12
	尾矿库
	TSP
	3.68E-02
	325
	0.9
	4.09


根据估算结果表明，本工程主要污染物最大占标率为：4.09%，由于污染物的最大占标率1%＜Pmax＜10%，确定本工程大气环境评价等级为二级。

（2）评价范围
本次大气环境影响评价范围为以项目区为中心，边长5km的矩形区域。大气环境影响评价范围详见附图2.6-1评价范围图。

2.6.2地表水环境

本项目属于污染类建设项目，水污染物主要为选矿废水，沉淀后回用于生产，不外排；本工程生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后用于项目区绿化和项目区道路降尘洒水，不外排。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)对评价级别的规定，判定地表水评价等级为三级B。详见表2.6-6。

表2.6-6               地表水评价等级判定依据表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	-

	建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


2.6.3地下水环境

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中指出，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

（1）建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“G 黑色金属 42、采选（含单独尾矿库）”，环评类别为报告书类，地下水环境影响评价排土场、尾矿库为Ⅰ类项目、选矿厂为Ⅱ类项目，其余为Ⅳ类项目。

本项目为钛铁矿选矿工程，涉及尾矿库、选矿厂，因此判定项目为Ⅰ类项目。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-7。

表2.6-7              地下环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


根据现场调查，项目周边无集中式饮用水水源地及其保护区、准保护区，也无除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他环境敏感区。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

（3）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.6-8。
表2.6-8                    评价工作等级分级表

	         项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价等级为二级。

评价范围

采用公式计算法：L=α·K·I·T/ne 

式中：L——下游迁移距离，m； 

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d，取0.1；

I——水力坡度，量纲为1，取0.15； 

T——质点迁移天数，取值不小于5000d； 

ne——有效孔隙度，量纲为1，取0.28。

经计算L=2*0.1*0.15*5000/0.28=535.71m。
根据查询《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中表3地下水环境现状调查评价范围参照表，二级评价调查面积为6km2~20km2，取二者中的范围大值进行确定。
项目区地下水流场总体趋势是由东北流向西南，因此，地下水评价范围为东北至项目区外1km，西北至项目区外1km，东南至项目区外1km，西南至项目区外2km，评价范围共计约12km2。
2.6.4声环境
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中评价等级划分要求，建设项目所处的声环境功能区为2类区，且周围受影响人口数变化不大，声环境影响评价工作等级为二级。
表2.6-9                   声环境评价工作等级

	评价等级
	分级依据

	一级
	评价范围内有适用于GB3096的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5 dB（A）），或受影响人口数量显著增多

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（3dB（A）），且受影响人口数量人口变化不大


（2）评价范围
评价范围为项目区边界外200m以内范围，详见附图2.6-1。

2.6.5土壤环境

本工程属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表中的“采矿业”中“金属矿、石油、页岩油开采”类，确定本工程区域土壤环境影响评价项目类别为I类，见表2.6-10。

表2.6-10              土壤环境影响评价项目类别

	行业

类别
	项目类别

	
	I类
	II类
	III类

	采矿业
	金属矿、石油、页岩油开采
	化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤气层开采（含净化、液化）
	其他


本项目为钛铁矿选矿工程，属于污染影响型。项目区周边分布有牧草地土壤环境敏感目标，项目区环境程度属敏感。本项目占地面积为36.85hm2，占地规模属于中型。
建设项目所在地周边环境影响敏感程度判别依据详见表2.6-11。

表2.6-11                 污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、

养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表2.6-12               污染影响型评价工作等级划分表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模
	I 类

	
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级

	较敏感
	一级
	一级
	二级

	不敏感
	一级
	二级
	二级

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


因此评价工作等级划分为一级。

建设项目土壤环境影响评价范围可根据项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定，根据土壤评价导则，确定本项目土壤评价范围：

以项目区边界为基础外扩1km。

项目土壤环境评价范围详见附图2.6-1。
2.6.6环境风险

2.6.6.1生产单元
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.6-13确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作等级划分见表2.6-13。

表2.6-13                  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.6-14确定环境风险潜势。
表2.6-14            建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险


（2）P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据HJ169-2018附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照HJ169-2018附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断，如表2.6-15所示，分别以P1、P2、P3、P4表示。
表2.6-15         危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


危险物质数量与临界量的比值（Q）：

危废暂存间贮存废油约8t。根据计算Q值等于0.0032，小于1。根据判定环境风险潜势为I类，根据评价导则要求，本次评价参照标准进行风险识别和对事故风险进行简要分析，重点提出防范、减缓和应急措施，对事故影响范围和影响程度进行分析。本工程危险物质数量与临界量比值见下表。
表2.6-16          本工程危险物质数量与临界量的比值
	设施
	物质名称
	临界量/t
	储存量/t
	Q

	危废暂存间
	废机油
	2500
	8
	0.0032


因此，本工程Q值为0.0032＜1，则判定本工程环境风险潜势为I。
（3）评价工作等级判断

综上可知，本工程环境风险潜势为I，进行简单分析。

（4）评价范围
环境风险评价工作等级为简单分析，不设置评价范围。

2.6.6.2尾矿库
《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三个方面进行环境风险等级的划分。评价等级划分指标体系见图2.6-1。
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图2.6-1  评价等级划分指标体系
环境危害性（H）

采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库环境危害性（H），危险性等别划分指标见表2.6-17。
表2.6-17         尾矿库环境危害性（H）等级划分指标体系

	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库环境危害性
	类型
	矿种类型/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型
	48

	2
	
	性质
	特征污染物指标浓度情况
	浓度倍数情况
	pH值
	8

	3
	
	
	
	
	指标最高浓度倍数
	14

	4
	
	
	
	浓度倍数3倍及以上指标项数
	6

	5
	
	规模
	现状库容
	24


尾矿库等别划分见表2.6-18。

表2.6-18         尾矿库环境危害性（H）等别划分表

	尾矿库环境危害性得分（DH）
	尾矿库环境危害性等别代码

	DH>60
	H1

	30<DH≦60
	H2

	DH≦30
	H3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录B中各指标评分方法，本项目尾矿砂主要矿种为黑色金属矿种铁、有色金属矿种钛，尾矿属于Ⅰ类工业固体废弃物，评分取24；特征污染物指标pH介于6~9，评分取0；所有污染物浓度指标倍数均在3倍以下，评分取0；浓度倍数3倍及以上的指标项数为0，评分取0；拟建尾矿库有效库容为140万m³，评分取12，由此得出总得分为36，根据表2.6-18，环境危险性等别均为H2。
（2）周边环境敏感性（S）

采用评分方法，对尾矿库下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库周边环境敏感性（S），尾矿库周边环境敏感性等别划分体系见表2.6-19。

表2.6-19        尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分指标体系

	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库周边环境敏感性
	下游涉及的跨界情况
	涉及跨界类型
	18

	2
	
	
	涉及跨界距离
	6

	3
	
	周边环境风险受体情况
	54

	4
	
	周边环境功能类别情况
	水环境
	下游水体
	地表水
	9

	5
	
	
	
	
	海水
	

	6
	
	
	
	地下水
	6

	7
	
	
	土壤环境
	4

	8
	
	
	大气环境
	3


依据尾矿库周边环境敏感性等别划分表，将周边环境敏感性（S）划分为S1、S2、S3三个等别，见表2.6-20。

表2.6-20           尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表

	尾矿库周边环境敏感性得分（DS）
	尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码

	DS>60
	S1

	30<DS≦60
	S2

	DS≦30
	S3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录C中各指标评分方法，本项目尾矿库下游均位于阿图什市境内，不涉及跨界情况，属其他类，评分取0；可能产生的事故污染物跨界距离大于10km，评分取0；尾矿库下游阿亚克苏洪木河，阿亚克苏洪木河流量小于15m³/s，评分取18；地表水属于Ⅲ类水体，但不涉及集中式生活饮用地表水水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾产卵场、在仔稚幼鱼的索饵场等，评分取0；地下水属于III类水体，评分取4分；大气环境为II类，评分取1.5。综上，总得分为23.5，根据表2.6-20，环境敏感性等别为S3。
（3）控制机制可靠性（R）

采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R），控制机制可靠性等别划分指标体系见表2.6-21。
表2.6-21         尾矿库控制机制可靠性（R）等级划分指标体系

	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库控制机制可靠性
	基本

情况

（15分）
	堆存

（4.5分）
	堆存种类（1.5分）
	0

	2
	
	
	
	堆存方式（1分）
	1

	3
	
	
	
	坝体透水情况（2分）
	0

	4
	
	
	输送

（4分）
	输送方式（1.5分）
	1

	5
	
	
	
	输送量（1分）
	0

	6
	
	
	
	输送距离（1.5分）
	0

	7
	
	
	回水

（2.5分）
	回水方式（1分）
	0.5

	8
	
	
	
	回水量（0.5分）
	0.5

	9
	
	
	
	回水距离（1分）
	0

	10
	
	
	防洪

（4分）
	库外截洪设施（2分）
	0

	11
	
	
	
	库内排洪设施（2分）
	0

	12
	
	自然条件情况

（9分）
	是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区
	0

根据勘察及区域地质资料反映，拟建场地内无崩塌、滑坡、地面沉降或塌陷、 地下采空区及地震断裂带或地裂缝等不良地质作用和地质灾害。

	13
	
	生产安全情况

（15分）
	尾矿库安全度等别（15分）
	0

	14
	
	环境保护情况

（50分）
	环保审批

（8分）
	是否通过“三同时”验收（8分）
	0

	15
	
	
	污染防治

（8.5分）
	水排放情况（3分）
	0

	16
	
	
	
	防流失情况（1.5分）
	0

	17
	
	
	
	防渗漏情况（2.5分）
	0

	18
	
	
	
	防扬散情况（1.5分）
	0

	19
	
	
	环境应急

（26.5分）
	环境应急

设施

（8.5分）
	事故应急池建设情况（5分）
	0

	20
	
	
	
	
	输送系统环境应急设施建设情况（2分）
	0

	21
	
	
	
	
	回水系统环境应急设施建设情况（1.5分）
	0

	22
	
	
	
	环境应急预案（6.5分）
	0

	23
	
	
	
	环境应急资源（2分）
	0

	24
	
	
	
	环境监测预警与日常检查

（4分）
	监测预警（2分）
	0

	25
	
	
	
	
	日常检查（2分）
	0

	26
	
	
	
	环境安全隐患排查与治理（5.5分）
	安全隐患排查（3分）
	0

	27
	
	
	
	
	环境安全隐患治理

（2.5分）
	0

	28
	
	
	环境违法与环境纠纷情况

（7分）
	近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷（7分）
	0

	29
	
	历史事件情况（11分）
	近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）（11分）
	事件等级（8分）
	0

	30
	
	
	
	事件次数（3分）
	0


依据尾矿库控制机制可靠性等别划分表，将控制机制可靠性（R）划分为R1、R2、R3三个等别，控制机制可靠性等别划分见表2.6-22。
表2.6-22          尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表

	尾矿库控制机制可靠性（DR）
	尾矿库环境危害性（R）等别代码

	DR>60
	R1

	30<DR≦60
	R2

	DR≦30
	R3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）附录D中各指标评分方法，本项目尾矿堆存方式为湿法堆存，评分取1；尾矿输送方式为管道输送+泵站加压，评分取1；回水量≥10000方/d，评分取0.5；回水方式为管道输送+泵站加压，评分0.5；其余指标评分均为0。综上，总得分为3，根据表2.6-22，控制机制可靠性等别为R3。

根据以上判定，结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）表7中等级划分矩阵，确定本次尾矿库环境风险等级为一般。
风险评价范围：尾矿库及尾矿库下游不小于80倍坝高（30m），即尾矿库及下游2400m范围的区域。
2.6.7生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19–2022）的判别依据，生态影响评价工作等级划分见表2.6-23。

表2.6-23             本工程生态影响评价等级判定表

	判定依据
	生态影响评价等级判定原则
	本工程情况

	《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）
	a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	
	b、涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及

	
	c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	
	d、根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及水文要素影响型项目，地表水评价等级为三级B。

	
	e、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及

	
	f、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	本工程占地面积0.37km2，小于20km2。

	
	g、除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级
	属于

	
	h、当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	/


本项目所在地不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境及自然公园等重要生态敏感区；不涉及生态保护红线；根据HJ2.3判断不属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目；根据HJ610、HJ964判断，项目区地下水水位或土壤影响范围内未分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标；本项目占地面积为0.37km2，占地规模小于20km2。
根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022），本项目确定生态影响评价工作等级为三级。
（2）评价范围

本项目为选矿厂建设项目，生态影响评价范围参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）：“6.2.3 矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。”确定。项目区周边不涉及生态敏感区，本次环评以项目区占地范围边界外扩500m范围内确定为本次环评生态影响评价范围。详见附图2.6-1。
2.7环境保护目标

本项目评价区域内没有珍稀濒危野生动植物资源天然集中分布区、自然保护区、饮用水源保护区等，本次评价主要根据工程特点及周围环境特征，确定本项目环境保护目标见表2.7-1。
表2.7-1                主要环境保护目标一览表

	环境要素
	保护对象名称
	方位
	距矿界最近距离(m)
	保护级别及要求

	地表水
	阿亚克苏洪木河
	项目区西南约2.5km处
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	项目区及周边地下水环境
	/
	/
	保护项目区范围地下水资源，水质达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水质要求

	大气环境
	阿亚克苏洪木村
	项目区西南约2.6km处约100户
	满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求，不因项目的实施而降低

	声环境
	声环境质量
	/
	/
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，不因项目的实施而降低

	生态环境
	植被、水土流失、野生动物以及景观
	项目区及周边500m范围内
	项目区的整体生态功能不因本项目的实施而发生改变，选矿厂、尾矿库等周围的植被破坏保持在最小程度。因生产运行造成的水土流失量降低到最低程度

	土壤环境
	土壤
	占地范围内
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准

	
	
	占地范围外

天然牧草地
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值标准


工程分析

3.1原有工程概况
3.1.1原环评选矿工程概况

项目名称：阿图什市鑫宏矿业有限公司20万t/a铁精粉选矿厂

项目建设内容及规模：年产20万t铁精粉选矿厂，原矿处理能力66万/a，同时建设一座容积为39.65万m3尾矿库。项目主体工程为选矿厂、尾矿库。选矿厂包括破碎车间、磨矿车间、磁选车间、精矿过滤车间、尾矿浓缩车间；辅助公用工程设施有精粉堆场、变电站及办公生活设施等。

选矿工艺：采用磁选工艺，破碎采用二段一闭路破碎流程；磨矿采用一段一闭路磨矿流程；磁选采用一强磁、两弱磁和水洗磁选选矿工艺流程。
工程总投资：1800万元，资金来源为企业自筹。

占地面积：10万m2。
工作制度：全年生产天数约200天，主要生产作业工序为每天3班工作，每班工作8小时；管理职能部门和其他一般制生产岗位为每天工作8小时。

环保手续履行情况：新疆维吾尔自治区环保厅于2013年3月以新环评价函【2013】231号文对该项目环评报告书进行了批复。选矿厂于2014年12月建成并投入试生产，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站承担该项目的竣工环境保护验收调查和监测工作。阿图什市鑫宏矿业有限公司于2015年8月6日取得了《关于阿图什市鑫宏矿业有限公司铁精粉选矿厂竣工环境保护验收合格的函》克环验字【2015】7号。

3.1.2原选矿工程实际建设及运营情况

主体工程：选矿厂建成，未建设尾矿库。
辅助工程：精粉堆场、干选精矿堆场、沉淀池、变电站及办公生活设施。

环保工程：破碎筛分设在密闭车间，但未设置布袋除尘器。已建成生活污水地埋式一体化污水处理设施。
原铁选厂2018年已停产，因设备老旧，本次扩建项目拟拆除主体工程重建，保留辅助工程。

3.2扩建工程概况

本次扩建工程拟将原铁矿选厂主体工程拆除后原址重建，保留原有辅助工程，增加新建钛选厂及配套设施。目前钛选厂已于2021年建成，尾矿库坝体已实施完毕，钛选厂以现存尾矿渣为原料进行了联动调试，详见表3.2-1。
3.2.1项目概况

项目名称：铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目
建设单位：阿图什市鑫宏矿业有限公司
项目类型：扩建
建设地点：位于克州阿图什市东北部的哈拉峻乡西南20km处，项目区中心地理坐标：E76°39′17.328″，N40°4′50.911″，项目区北侧与新疆阿图什市铁格尔曼萨依登套斯铁矿采矿区相邻，西侧150m为阿图什市环球矿业有限公司托斯莫铁矿，南侧2km为G219，其他区域目前均为空地。详见附图3.2-1项目地理位置图、项目周边位置关系详见附图3.2-2。

项目投资：项目总投资17000万元，其中环保投资200万元；

建设周期：项目建设周期为24个月；

劳动定员及工作制度：本次扩建不新增劳动定员，年工作300d，每天工作3班，每班8小时。

3.2.2项目建设内容及规模

本项目占地面积368496m2，包括区域附属工程建设、选厂及其配套工程建设、尾矿库建设、火工品库房及值班室建设、生活区、办公区建设、高压变电站建设、工业用井及输水管道和高、低位蓄水池建设及相关配套设备采购等。
建设规模：年处理原矿石45×104t，年产钛精矿粉0.6×104t，铁精粉3×104t，配套建设一座有效容积为140万m3尾矿库。
项目主要建设内容及规模详见下表。

表3.2-1                         工程内容一览表

	工程
	项目
	主要建设内容
	备注

	主体

工程
	破碎干选车间
	三段破碎及振动筛分级回破方式，占地面积177361.68m2
	拟建

	
	铁选车间
	两段磨矿及三段磁选，占地面积4735.1m2
	拟拆除重建

	
	钛选车间
	重选加磁选工艺，占地面积5653.44m2
	已建

	
	尾矿库
	有效库容约140万m3，四等库；占地面积144340.71m2。设计尾矿库由两个坝段组成，分别为主坝及1#副坝，均采用一次建坝形式，坝顶标高均为1823.0m，主坝坝高30m，1#副坝坝高12.42m。
	目前两个坝段坝体已实施完毕。

	辅助

工程
	生活区
	占地面积2781.69m2
	拟建

	
	办公区
	占地面积1380.7m2
	保留

原有

	
	大门口值班

办公室
	占地面积1813.62m2
	已建

	
	火工品库房

值班室
	占地面积327.87m2
	已建

（空置）

	
	高位水池
	占地面积410.47m2，容积2000m3
	已建

	
	低位水池
	占地面积132.48m2，容积500m3
	已建

	
	沉淀池
	占地面积7819.92m2，容积18000m3
	保留

原有

	
	变电站
	10/0.4kV变配电，占地面积752.28m2
	保留

原有

	公用工程
	给排水工程
	本项目生产生活用水取自自备水井；生产废水循环利用不外排。生活污水经地埋式一体化设施处理后用于绿化、降尘。（生活区54m3，项目区门口36m3）
	保留

原有

	
	供电工程
	项目区用电可直接接入现有的供电系统
	

	
	供暖
	项目生活办公区采用电采暖。
	

	储运

工程
	干选精矿堆场
	占地面积2138.68m2
	保留

原有

	
	精粉堆场
	占地面积4356.11m2
	

	
	火工品库房
	占地面积3843.29m2，未启用。
	

	
	危废暂存间
	面积15m2，位于钛选车间东北侧。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。
	

	
	厂内运输
	物料和产品采用汽车在各车间转运。
	

	
	场外运输
	尾矿
	采用管道输送至尾矿库，运距750m。
	拟建

	
	
	产品

运输
	委托社会车辆进行运输。
	

	环保

工程 
	废水处理工程
	生产废水经沉淀处理后循环利用，生活污水经地埋式一体化设施处理后用于绿化。
	保留

原有

	
	废气治理工程
	破碎干选、物料转运输送各产尘点设置集气罩，粉尘集中收集布袋除尘器除尘后经排气筒排放，铁精粉设置精粉库储存。尾矿库扬尘采用压实并表面喷洒粉尘覆盖剂等措施。
	拟建

	
	
	钛精矿烘干废气配套袋式除尘器除尘后经15m高排气筒排放。钛精矿设置产品矿仓储存。
	已建

	
	噪声治理工程
	选用低噪声设备、采用隔声、减振等降噪措施。
	拟建

	
	固废处置工程
	尾矿采用管道运至尾矿库排放；收集的粉尘灰回用于生产；干选尾矿在厂区尾矿仓暂存后期用于回填自有矿山采坑或外售综合利用；热风炉炉渣统一收集暂存于热风炉房内的灰渣间中，作为有机肥原料外售综合利用；沉淀池底泥送至尾矿库排放，后期用于回填采坑或外售综合利用。
	拟建

	
	
	废机油由厂内危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置
	已建

	
	环境风险
	编制突发环境风险应急预案并组织实施。
	/


3.2.3产品方案
本项目产品方案见下表。

表3.2-2                     项目产品方案一览表

	序号
	产品
	产量
	品位
	厂内存储方式

	1
	钛精矿粉
	0.6×104t/a
	46%（TiO2）
	钛精矿库

	2
	铁精粉
	3×104t/a
	61%(TFe)
	精粉堆场


3.2.4主要原辅材料
3.2.4.1主要原辅材料消耗

项目选矿原料主要为原矿石及现存尾矿渣，处理量45×104t/a；辅助材料主要为烘干热风炉生物质燃料，消耗量5184t/a。
3.2.4.2原料、燃料来源及成分
（1）原料来源可靠性分析

本项目选矿原料来源主要为自有矿山，自有矿山采矿区与本项目区紧邻，详见附图3.2-2，目前正在进行资源增储工作，完成增储后资源量预计达到5684.65万吨（见附件2），能够保障本项目的原料来源。
目前已建成的钛选厂以项目区内堆放的约30万吨尾矿渣为选矿原料。

原料成分分析

    ①原料矿石
根据建设单位提供《新疆钒钛磁铁矿综合利用实验室流程试验研究报告》，原料矿为极低品位钒钛磁铁矿，原矿中的矿物以脉石矿物为主，原矿可回收有价组分为铁、钛，其中TFe含量11.49%、TiO2含量3.35%；脉石矿物组分主要有SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，有害组分P2O5含量较低为0.13%。

根据建设单位提供《新疆钒钛磁铁矿综合利用实验室流程试验研究报告》，本项目矿石原料的成分分析结果详见下表。

表3.2-3                     原料成分分析结果                  单位：%

	元素
	TFe
	TiO2
	SiO2
	Al2O3
	CaO
	V2O5
	P2O5
	MgO

	含量(%)
	11.49
	3.35
	40.57
	14.28
	11.14
	0.12
	0.13
	6.32


②原料尾矿渣
为了了解现存尾矿渣的性质，委托新疆中合地矿测试研究有限公司对尾矿渣性质进行分析鉴别，详见附件。根据该分析结果，对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）、《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中最高允许排放浓度来确定固体废物类别，分析详见表3.2-4。

表3.2-4                    原料尾矿渣浸出液监测评价结果

	序号
	污染物
	单位
	监测结果
	GB5085浸出毒性鉴别标准
	GB8978最高允许排放浓度

	1
	砷
	mg/L
	0.013
	5
	0.5

	2
	镉
	mg/L
	＜0.001
	1
	0.1

	3
	铜
	mg/L
	0.002
	100
	0.5

	4
	铅
	mg/L
	＜0.001
	5
	1.0

	5
	汞
	mg/L
	＜0.001
	0.1
	0.05

	6
	镍
	mg/L
	0.013
	5
	1.0

	7
	铬
	mg/L
	0.022
	15
	1.5

	8
	铍
	mg/L
	＜0.001
	0.02
	0.005

	9
	硒
	mg/L
	ND
	1
	0.1

	10
	钡
	mg/L
	0.024
	100
	/

	11
	锌
	mg/L
	0.079
	100
	2.0

	12
	银
	mg/L
	＜0.001
	5
	0.5

	13
	pH值
	无量纲
	7.46
	/
	6~9

	14
	六价铬
	mg/L
	ND
	5
	0.5

	15
	无机氟化物
	mg/L
	0.001
	100
	10

	16
	氰化物
	mg/L
	ND
	5
	0.5


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定：按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且PH在6~9范围之内的一般工业固体废物属Ⅰ类固废。

根据监测结果，原料尾矿渣浸出液分析指标浓度均未超过鉴别标准值，尾矿渣不属于危险废物，尾矿渣浸出液分析指标浓度均未超出《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 最高允许排放浓度，可以确定项目区现存尾矿渣性质为第Ⅰ类一般工业固体废物。

③生物质燃料
本项目采用杨木生物质颗粒，其成分分析见下表。详见附件。
表3.2-5                 生物质检测分析结果
	空干基灰分（%）
	空干基硫（%）
	空干基水分（%）
	空干基固定碳（%）
	干燥无灰基挥发分（%）
	低热发热量（MJ/Kg）

	7.33
	0.1
	5.56
	16.5
	81.06
	15.68


3.2.5主要生产设备
本项目的主要生产设备见表3.2-6。
表3.2-6                   主要设备一览表

	序号
	作业名称
	设备名称
	规格/型号
	功率（kW）
	单位
	数量

	1
	破碎干选
	棒条给料机
	FD1860
	37
	台
	1

	2
	
	颚式破碎机
	MJ1513
	200
	台
	1

	3
	
	单缸圆锥液压破碎机
	MH800EC
	600
	台
	1

	4
	
	单缸圆锥液压破碎机
	MH800EF
	600
	台
	2

	5
	
	圆振筛
	2YKR3660
	37
	台
	1

	6
	
	1#皮带机
	B=1000mm,L=68.5m
	/
	台
	1

	7
	
	2#皮带机
	B=1200mm,L=58.8m
	/
	台
	1

	8
	
	3#皮带机
	B=1000mm,L=40m
	/
	台
	1

	9
	
	摆式给料机
	900*900
	/
	台
	3

	10
	
	高压辊磨机
	1500*1200
	/
	台
	1

	11
	
	预选机
	1245干选机
	/
	台
	2

	12
	
	香蕉筛
	3660
	/
	台
	1

	13
	铁选
	一段球磨
	MQGg3245
	/
	台
	2

	14
	
	二段球磨
	MQGg1870
	/
	台
	2

	15
	
	磁选机
	CTB1530
	/
	台
	2

	16
	
	磁选机
	CTB1024
	/
	台
	4

	17
	
	过滤机
	XTL2260/200
	/
	台
	2

	18
	
	旋流器
	FX100-350
	/
	组
	2

	19
	
	渣浆泵
	2T150-A-60
	/
	台
	2

	20
	
	渣浆泵
	2T250-B-45
	/
	台
	2

	21
	钛选
	螺旋溜槽（平板）
	BL1200
	/
	台
	63

	22
	
	螺旋溜槽（刻槽）
	BL1200
	/
	台
	72

	23
	
	螺旋溜槽（刻槽）
	BL900
	/
	台
	16

	24
	
	球磨机（湿式格子型）带慢传带底座
	Φ2.7m*4.5m
	/
	台
	1

	25
	
	分级机（高堰式）
	Φ2000
	/
	台
	1

	26
	
	脱水筛
	Φ1800*3600
	/
	台
	4

	27
	
	浓密机

（液压马达）
	Φ24米（不带池）
	/
	台
	1

	28
	
	陶瓷过滤机
	80m2
	/
	台
	2

	29
	
	烘干机
	2545
	/
	台
	1

	30
	
	LH-5联合铁钛

分选机
	4012mm
	/
	台
	2

	31
	
	旋流器组

（4台/组）
	Φ350型
	/
	组
	1

	32
	
	立环脉动高梯度

磁选机
	SLon-2000H(1.0)
	76
	台
	1

	33
	
	圆筒筛
	1.2m*2.4m
	/
	台
	2

	34
	
	热风炉
	WRFL-240W
	/
	台
	1

	35
	
	输送带
	1000*6
	/
	米
	80

	36
	
	输送带
	650*5
	/
	米
	250

	37
	
	输送带
	800*5
	/
	米
	105

	38
	
	输送带
	1000*7
	/
	米
	120

	39
	
	输送带
	1000*5
	/
	米
	50

	40
	
	输送带
	800*5
	/
	米
	50

	41
	尾矿输送
	管道
	Φ300
	/
	米
	750


3.2.6主要辅助设施
（1）原矿石堆场

因采场和选厂相邻且工作制度一致，原矿石开采后直接运至粗破车间原矿仓，无须设置原矿石堆场，即可确保项目选矿的正常生产。

（2）粉矿仓/库
为保证本项目各作业之间生产环节的连续性，在干选前设有中间缓冲矿仓，干选尾矿设尾矿仓，精矿设有精矿仓/库。
3.2.7劳动定员及工作制度

本项目劳动定员13人，工作制度全年生产天数约300天，主要生产作业工序为每天3班工作，每班工作8小时。

3.2.8公用工程

（1）供水

选矿厂包括新水给水系统、回水给水系统。

新水给水系统：本项目生产、生活用水取自项目区西南约2.5km处自备井，井深为130m，自备水井已取得了阿图什市水利局批准的取水许可证，见附件。

回水系统：该选矿厂尾矿浆经沉淀后，一部分水在厂区内沉淀池中沉淀后供选矿回用，一部分水随尾矿自流进入尾矿库中，澄清水经回水加压泵，扬至沉淀池供生产使用。

生活用水按照100千克/人*d考虑，则日生活需水量为1.3m3/d；选矿厂生产用新水量为500m3/d。设计选矿厂建设容积为500m3低位水池一座，2000m3高位水池一座。
排水

项目排水主要为员工生活污水，选矿系统排水经沉淀后全部返回作业再利用。生活污水产生量以用水量80%计，产生量为1.04m3/d，分别采用生活区54m3和项目区门口36m3地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于项目区绿化和降尘洒水，非灌溉期处理达标后的生活污水排入100m3储水池冬储夏灌，可满足90天储水需求。
（3）供热

办公生活区采用电暖气采暖。

（4）供电

项目供电来源从哈拉峻乡35KV变电站架空引入，设低压配电室。

3.2.9总平面布置

本项目结合场地实际地形条件，按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。

厂区依地形分为几个生产区段，选厂主生产车间位于项目区北部，破碎干选车间位于项目区东部，产品堆场位于项目区西部，尾矿库位于项目区南部。

从地形条件来看，为便于运输，生产区分布在与对外便道衔接方便的西北部，而生活区位于西南，当地的主导风向为西北风，从平面布局来说生活区处于上侧风向，不受项目区粉尘排放的影响。尾矿库位于生产区下游，不会对选厂主生产车间产生影响。
本项目平面布局情况见附图3.2-3。

3.2.10尾矿库

3.2.9.1 库址选择的原则
选择尾矿库是综合考虑下列原则：

1）不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游；

2）不宜位于大型居民区及厂区最大频率风向的上风侧；

3）不迁或少迁村庄；

4）不宜位于全国和省重点保护名胜古迹的上游；

5）不宜位于有开采价值的矿床上面；

6）避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域；

7）筑坝工程量小、生产管理方便；

8）汇水面积小、有足够的库容库长。

3.2.9.2 库址的选择

设计库址位于选矿厂东南侧，场地内沉积地层主要为砂岩层，砂岩层可作为构筑物尾矿坝基础的持力层，能保证坝体的稳定要求。

根据《阿图什市鑫宏矿业有限公司铁格尔曼萨依登套斯铁矿尾矿库建设项目安全设施设计》，尾矿库地形呈浅U型，山势起伏不大，地势北高南低，尾矿库区汇水面积为0.42km2，尾矿库下游1km范围内无居民区或重要设施。尾矿库总库容为180.35万m3，有效库容约140万m3。

3.2.9.3尾矿库服务年限

本次扩建项目选厂设计规模为45万t/a，根据工程分析，尾矿产生量为25万t/a，尾矿干容重1.35t/m3，因此设计尾矿库服务年限为5.6年。经与建设单位沟通，因为受地形条件、管理要求限制，库容受限，运营后考虑尾矿在尾矿库暂存，计划定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。如不能落实尾矿综合利用途径，库将满时须停产，严禁尾矿乱堆乱放。
3.2.9.4 尾矿库一次性筑坝

设计尾矿库由两个坝段组成，分别为主坝及1#副坝，均采用一次建坝形式，坝顶标高均为1823m，主坝坝高30m，1#副坝坝高12.42m。目前该两个坝段坝体已实施完毕。尾矿库总库容为180.35万m3，尾矿库为四等库。其主要构筑物的级别均为4级，次要构筑物为5级，临时构筑物级别为5级。

3.2.9.5 坝体结构

1）主坝

选厂生产工艺为磁选和重选，选矿过程中不添加选矿药剂，尾水中不含选矿

药剂残余成分。根据《岩土工程勘察报告》，尾矿库所在区域可不考虑地下水，

微量渗透尾矿水不会对地下水和下游造成影响。综合考虑当地筑坝材料和环保要

求，确定采用不透水坝。

本工程尾矿库属于山谷型。

尾矿库主坝为一次性建坝，坝体东-西向布置，采用碾压式土石坝结构，坝体内坡铺设防渗层，坝底标高1793m，坝顶标高1823m，总坝高30m，坝顶宽4m。在坝体外坡水平标高1815m处设置一条马道，马道宽2m；坝体外坡脚处设置排渗棱体，棱体顶标高1800m。上游边坡为1:1.75，下游边坡均为1:2.5，坝轴线长153.48m。坝体外坡面采用干砌石或混凝土预制块进行护坡。

设计要求在下游坝坡与山体连接处修建坝肩截水沟，采用浆砌石结构，横断面形式为梯形，底宽0.6m，高0.6m，底板及壁厚0.3m，侧壁坡比1:0.5；坝脚排水沟尺寸为底宽1.0m，深1.0m，侧壁坡比1:0.5。坝肩截水沟在坝脚处汇合后再通向坝下自然沟渠。
2）1#副坝

1#副坝在沟谷西侧，采用碾压式土石坝结构，坝体内坡铺设防渗层，坝顶标高1823.0m，坝底标高1810.58m，总坝高12.42m，坝顶宽度4.0m。上游边坡为1:1.75，下游边坡为1:2.0。坝轴线长269.49m。坝体外坡面采用干砌石或混凝土预制块进行护坡。

设计要求下游坝坡与山体连接处修建坝肩截水沟，采用浆砌石结构，横断面形式为梯形，底宽0.6m，高0.6m，底板及壁厚0.3m，侧壁坡比1:0.5。两侧坝肩截水沟在坝脚下直接通向下游自然沟渠。

详见附图3.2-4尾矿库总平面布置图。

3.2.9.6 尾矿排放

尾矿库采用湿式放矿方式，选矿厂产生的尾矿经尾矿输送管道上坝后在坝顶设置放矿主管道，主管道沿主坝及1#副坝坝顶内侧铺设，主管道上间隔8～15m设置一根放矿支管，支管沿坝体内坡延伸至库内放矿（避免冲刷坝体内坡），放矿时应确保滩面整体均匀上升。

详见附图3.2-5尾矿库排放平面布置图。
3.2.9.7 尾矿库排洪

尾矿库生产运行期间库内尾水澄清后经库尾浮船泵站泵送至选矿厂在用，尾水不外排。经水量测算，正常生产期间库内水位可完全通过回水系统进行控制。由于本次设计尾矿坝为一次建坝形式，坝体内坡及库内进行了全部防渗，其运行方式按挡水坝考虑。当库内水位高于溢洪道进水标高时，产生泄洪，外泄洪水经溢洪道排向坝下回水池，经回水泵站返回选矿厂再用。
库内采用溢洪道型式排洪系统，位于1#副坝右侧坝肩山体处，采用开敞正堰式，浆砌石结构。溢洪道由上游溢流堰段、下游陡槽段和出水渠段组成。溢流堰位于库内，穿过坝顶处山体沿1#副坝右侧坝肩山体以陡槽型式通向1#副坝下游，出口设置回水池。

溢流堰段采用浆砌石结构、水泥砂浆抹面，溢流堰顶标高1821m，长35m，坡度0.1，梯形断面，底宽2m，高1m，底板及壁厚0.4m，侧壁坡比1:0.5。

陡槽段采用采用浆砌石结构、水泥砂浆抹面，与溢流段末端连接，长52.0m，最大坡度0.23，梯形断面，底宽1m，高1m，底板及壁厚0.4m，侧壁坡比1:0.5。

陡槽段下游接出水渠段，出水渠底坡0.09，长度66m，出口与回水池连接，出水渠结构及尺寸同陡槽段。在陡槽段末端设置消力池，降低水流对底板的冲刷。

设计依据企业提供的气象、水文资料以及《尾矿设施设计规范》等进行尾矿库洪水推算。尾矿库设计等别为四等，依据规范规定本次设计采用洪水设防标准为200年一遇，经计算，设计洪峰流量为11.9m3/s，洪水总量为2.67万m3。经调洪演算可知，上述洪水经溢洪道系统可以在72小时内排完，最小安全超高满足规定要求。

详见附图3.2-6尾矿库排洪平面布置图。
3.2.9.8 尾矿库防渗设施

对尾矿库坝体上游坡面及库区全库底进行防渗处理。对库区范围防渗区域原地形进行必要修整，然后敷设防渗层，防渗层采用复合土工膜结构：（两布一膜，300g/m2-1.5mm-600g/m2），库底防渗层应与坝体内坡防渗层有效搭接，确保全库具有良好的防渗效果。

尾矿库运行期间，随着滩面和水位上升逐步铺设库区防渗层，防渗层铺设应做好相邻两次施工之间的搭接，确保防渗层完整、质量可靠。除满足本次设计要求外，还应按相关规范规定执行。

详见附图3.2-7尾矿库库区防渗图。
3.2.9.9 尾矿库回水

库内回水设施采用浮船式回水泵站；排洪系统出口回水池处设置坝下回水泵站。

尾矿库地处干旱少雨地区，选矿厂生产用水相对紧张，尾矿库湿排方式运行，生产运行中产生的库尾澄清水采用回水浮船泵站泵送至选矿厂再用，在汛期和融雪时期应尽量加大回水量，降低企业用水成本的同时，实现对库水位的有效控制。浮船上设二台110KW卧式水泵，一用一备，回水管选用DN280×23型耐磨耐腐的高密度塑料管两条管路。
尾矿库1#副坝右侧坝肩处设置溢洪道排洪系统，后期运行库水位上升至溢洪道进水口后，经溢洪道排尾坝下回水池，另外1#副坝坝肩设置了截水沟，坝面及周边山体汇水也会进入回水池。在回水池附近设置回水泵站，定期抽排回水池内水体至选厂再用。
3.3工艺流程及产污环节分析
3.3.1施工期工艺流程及产污环节分析

3.3.1.1 工艺流程及产污节点
本项目施工期主要为场地平整，生产线和尾矿库的建设、设备安装等工序。根据施工期的建设内容，施工期工艺及污染工序见图3.3-1。
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图3.3-1  施工期工艺流程及产污环节图

3.3.1.2污染源分析

（1）废气

本项目施工期间的废气主要来自土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在土方的挖掘及挖土机装载、建材包括白灰、水泥、沙子等搬运、装卸及搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①施工场地扬尘

施工场地扬尘主要来自建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。据同类工程实际监测结果，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3。

②其他废气

以柴油为燃料的挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等，由于产生量不大，在此不作估算。
（2）废水

施工期间产生的少量的生活污水排入已建生活区地埋式一体化污水处理系统处理后，用于荒漠生态恢复灌溉。

施工期生产废水主要为施工冲洗废水和混凝土养护浇灌废水。

a.施工冲洗废水：主要污染物为SS，经沉淀处理后循环使用，不外排。

b.混凝土浇灌养护废水：产生于混凝土浇筑、养护等过程，封闭混凝土中水分不蒸发外溢，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。施工期间生产废水还包括碱性混凝土养护废水，养护1m3混凝土产生养护废水0.35m3，采取中和沉淀处理后回用。混凝土养护废水应采用草帘喷洒浸湿方式养护，禁止采用漫灌，以控制废水产生量。

（3）噪声

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，以及部分设备安装过程中产生的噪声。施工期机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各施工阶段的主要噪声源及其声级（1m处）见表3.3-1，各交通运输车辆噪声见表3.3-2。

表3.3-1                   各施工阶段的噪声源统计

	设备名称
	源强dB（A）
	备注

	汽车吊
	90
	4m处

	翻斗车
	86~90
	1m处

	电焊机
	90
	1m处

	推土机
	82~90
	1m处

	混凝土振捣棒
	100
	1m处

	木工机械
	100~110
	1m处

	载重车
	89
	1m处


表3.3-2              施工期各交通运输车辆噪声排放统计

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度dB（A）

	基础工程
	弃土运输
	大型载重车
	84~89

	主体工程
	钢筋、商品混凝土
	混凝土自卸车、载重车
	80~85

	装饰工程
	设备、材料
	轻型载重卡车
	75~80


另外在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3dB（A）～8dB（A），一般不超过10dB（A）。设备安装噪声属于不连续噪声源，噪声源多位于室内，噪声源强相对于施工机械及运输车辆较小。

（4）固体废物

本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、工人产生的生活垃圾等。

本项目产生的土石方均回用于道路筑基以及场地平整。施工人员产生的生活垃圾集中收集后拉运至就近垃圾转运点处理。
3.3.2运营期工艺流程及产污环节分析

本项目将露天采出矿石运至破碎系统，经三段一闭路破碎+高压辊磨+预选，得到20%初铁精矿，初铁精矿经二段磨矿磁选得到61%铁精粉。选铁尾矿经强磁+螺旋重选得到46%钛精矿粉，尾矿湿排至尾矿库。
3.3.2.1选铁工艺流程及产污环节
本项目采用磁选工艺，破碎采用三段一闭路破碎+高压辊磨流程；磨矿采用二段一闭路磨矿流程；磁选采用一段强磁、一段弱磁和水洗磁选选矿工艺流程。

原矿经给料机进破碎机进行粗碎，粗碎产品经皮带进入中细碎，形成三段一闭路破碎流程。即原矿先经粗破碎后再进入中细碎流程。中细碎后的产品经振动筛分后的筛下物料进入高压辊磨机进行超细碎作业，筛上物返回细碎机再破碎，形成一个闭路系统。辊磨产品经过筛分作业，筛上+3mm物料返回高压辊磨机，筛下-3mm物料经过皮带机给入干式磁选机进行预选作业。预选作业产品为预选精矿作为球磨原料，干选尾矿暂存于尾矿仓。

磨矿采用二段一闭路。粗选后的矿石通过带式输送机给入球磨机进行湿式球磨，球磨机排矿进入磁选机，细度达到要求的进入磁选装置，不达要求的返回再磨，如此形成闭路系统。

经过磨矿后的合格产品进入强磁选机。从强磁选机出来的精矿粉进入弱磁机再次精选。弱磁机出来的铁精粉堆置于精粉堆场，为提高铁精粉的品位，需对铁精粉再一次进行磁选，经水洗磁选后的铁精粉品位可以达到61%。水洗洗选后的铁精粉经浓缩池浓缩脱水后，脱出水返回水池回用，脱水采用浓缩过滤两段脱水流程。水洗洗选后的铁精粉进入浓缩机浓缩，浓缩机底流扬送至真空过滤机过滤。精矿滤饼含水率小于8%，滤饼自卸到精矿堆场。精粉矿渣浆经管道压力输送至选钛车间。

选铁过程产污环节见图3.2-1。
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图3.3-2    选铁过程产污环节
3.3.2.2选钛工艺流程及产污环节

待选物料经筛分去除大于2毫米粗粒并经磁选分离含铁连生体后经螺旋选出钛中矿，钛精矿脱水干燥再除铁后得到钛精粉。螺旋中矿及磁选连生矿经闭路磨矿再磁选得到铁精粉。除铁钛中矿返回螺旋重选系统再循环。螺旋重选尾矿经管道输送至尾矿库。选钛系统排水经沉淀后全部返回作业再利用。
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图3.3-3     选钛工艺流程及产污节点图
3.3.2.3产污环节分析

（1）废气

原料采装过程会产生少量装卸粉尘。本项目破碎干选车间采用“三段一闭路破碎+高压辊磨”工艺，生产过程中会产生大量破碎粉尘。

破碎预选后原矿通过汽车运输至选铁车间，随后通过湿式球磨、分级、湿式磁选等工段从中选取铁精矿；选铁过程中产生的尾矿通过管道输送至选钛车间，通过螺旋重选的方式选出钛精矿；选钛车间选矿全过程为湿法选矿，无粉尘排放。钛精粉烘干燃料采用生物质，热风炉燃料尾气有组织排放。原料装卸及转运过程中会产生少量扬尘。
因此，运营期废气主要来自原料装卸及运输过程中的扬尘，破碎干选过程产生的粉尘，矿石装卸和运输过程中产生的扬尘以及汽车尾气等。各产污环节污染因子分析如下：
表3.3-3               废气产生环节及处置措施

	序号
	产生环节
	污染因子
	处理措施

	1
	破碎干选车间
	破碎筛分、高压辊磨、预选
	颗粒物
	各产尘点经集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放

	2
	钛精矿烘干工段
	烘干废气
	颗粒物
	配套布袋除尘后排气筒排放

	
	
	燃烧烟气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	

	3
	干选缓存仓上料
	颗粒物
	集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放

	4
	干选尾矿仓上料
	颗粒物
	集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放

	5
	干选精矿仓上料
	颗粒物
	集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放

	6
	矿石卸料
	扬尘
	颗粒物
	洒水降尘

	7
	尾矿库
	尾矿干滩

扬尘
	颗粒物
	压实并表面喷洒粉尘覆盖剂

	8
	物料运输
	运输扬尘
	颗粒物
	控制车速、洒水降尘

	9
	食堂
	油烟
	食堂安装油烟净化器


（2）废水

生产废水主要为选矿废水，主要污染物为SS，选矿废水沉淀处理后全部回用，不外排；选矿工艺最终产生的尾矿浆管道输送至尾矿库排放，进入尾矿库内的水经过沉淀、自然降解，尾矿澄清水回收利用。

（3）噪声

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、泵类和风机等设备，单个噪声源源强为85-95dB(A)，均为连续性作业。
（4）固废

本项目产生的固体废物包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

危险废物主要为运营期机械设备维护保养过程中产生的废机油。一般工业固体废物主要为尾矿、干选废砂石、沉淀池底泥、布袋除尘器收尘、热风炉炉渣。

1）危险废物

本项目生产过程中定期对机械设备进行维护保养，维护过程中会产生的废机油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。集中收集至本项目危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。

2）一般工业固体废物
一般工业固体废物主要为选矿产生的尾矿、干选尾矿、沉淀池底泥、布袋除尘器收尘、热风炉炉渣。根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告2024年第4号，选矿过程产生的尾矿属于“SW05尾矿，代码081-001-S05铁矿采选过程中产生的尾矿”；干选尾矿、布袋除尘器收尘属于“SW59其他工业固体废物，代码900-099-S59 非特定行业其他工业生产过程中产生的固体废物”；沉淀池底泥属于“SW07污泥，代码900-099-S07 非特定行业产生的其他污泥”。

本项目布袋除尘器收集的粉尘集中收集后回用于湿法选矿环节；尾矿及沉淀池底泥运至新建尾矿库排放。

表3.3-4               固废产生环节及处置措施一览表

	序号
	产生环节
	类别
	形态
	废物属性
	废物代码
	处理方式

	1
	设备维护
	废矿物油
	液
	危险废物
	HW08

900-214-08
	危废暂存间暂存，定期交由资质单位进行处置。

	2
	选矿粉尘处理
	粉尘
	固
	一般工业

固体废物
	900-099-S59
	回用于生产

	3
	选矿
	尾矿
	固
	
	081-001-S05
	运至新建尾矿库排放

	4
	选矿废水处理
	沉淀池底泥
	固
	
	900-099-S07
	

	5
	破碎干选
	干选尾矿
	固
	
	900-099-S59
	厂区尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用

	6
	烘干
	热风炉炉渣
	固
	
	900-099-S03
	统一收集暂存于热风炉房内的灰渣间中，作为有机肥原料外售综合利用


为了了解本项目钛选尾矿渣的性质，委托新疆中合地矿测试研究有限公司对钛选尾矿渣性质进行分析鉴别，详见附件。根据该分析结果，对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）、《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中最高允许排放浓度来确定固体废物类别，分析详见表3.3-5。

表3.3-5                    钛选尾矿渣浸出液监测评价结果

	序号
	污染物
	单位
	监测结果
	GB5085浸出毒性鉴别标准
	GB8978最高允许排放浓度

	1
	砷
	mg/L
	0.007
	5
	0.5

	2
	镉
	mg/L
	＜0.001
	1
	0.1

	3
	铜
	mg/L
	0.003
	100
	0.5

	4
	铅
	mg/L
	＜0.001
	5
	1.0

	5
	汞
	mg/L
	＜0.001
	0.1
	0.05

	6
	镍
	mg/L
	0.011
	5
	1.0

	7
	铬
	mg/L
	0.027
	15
	1.5

	8
	铍
	mg/L
	＜0.001
	0.02
	0.005

	9
	硒
	mg/L
	ND
	1
	0.1

	10
	钡
	mg/L
	0.020
	100
	/

	11
	锌
	mg/L
	0.062
	100
	2.0

	12
	银
	mg/L
	＜0.001
	5
	0.5

	13
	pH值
	无量纲
	7.69
	/
	6~9

	14
	六价铬
	mg/L
	ND
	5
	0.5

	15
	无机氟化物
	mg/L
	0.001
	100
	10

	16
	氰化物
	mg/L
	ND
	5
	0.5


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定：按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且PH在6~9范围之内的一般工业固体废物属Ⅰ类固废。

根据监测结果，钛选尾矿渣浸出液分析指标浓度均未超过鉴别标准值，钛选尾矿渣不属于危险废物，尾矿渣浸出液分析指标浓度均未超出《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 最高允许排放浓度，可以确定本项目钛选尾矿渣性质为第Ⅰ类一般工业固体废物。

3.4已投运工程污染物排放情况调查
    本扩建工程钛选厂已建成并进行了联动调试，以现存尾矿渣为原料。
3.4.1废气调查
本项目废气污染物检测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，监测时间为2023年12月7日正常工况下。
（1）监测布点

表3.4-1            本项目废气污染物排放监测点位布设一览表

	排放方式
	排放源
	数量

	有组织
	钛选厂
	烘干炉
	1个15m高排气筒

	无组织
	钛选厂
	钛选厂上风向
	1个点

	
	
	钛选厂下风向
	3个点


（2）监测因子
监测因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

（3）监测频次
3次/天，监测1天。
（4）检测结果
表3.4-2       本项目有组织废气排放情况监测结果统计    单位：mg/m³

	点位
	采样日期
	2023年12月7日

	
	项目
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	烘干炉排气筒1#
	第一次
	24.7
	54
	145

	
	第二次
	27.3
	73
	155

	
	第三次
	25.6
	62
	147

	
	标准值
	30
	200
	300

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标


表3.4-3        本项目无组织废气排放情况监测结果统计     单位：mg/m³

	点位
	采样日期
	2023年12月7日

	颗粒物

	钛选厂上风向1#
	第一次
	0.492

	
	第二次
	0.503

	
	第三次
	0.497

	
	标准值
	1.0

	
	达标情况
	达标

	钛选厂下风向2#
	第一次
	0.528

	
	第二次
	0.535

	
	第三次
	0.537

	
	标准值
	1.0

	
	达标情况
	达标

	钛选厂下风向3#
	第一次
	0.52

	
	第二次
	0.512

	
	第三次
	0.522

	
	标准值
	1.0

	
	达标情况
	达标

	钛选厂下风向4#
	第一次
	0.552

	
	第二次
	0.57

	
	第三次
	0.562

	
	标准值
	1.0

	
	达标情况
	达标


根据检测结果可知，有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）要求，本项目厂界无组织颗粒物浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7规定的无组织排放浓度限值要求。

3.4.2废水调查
3.4.2.1生活污水
根据阿图什市鑫宏矿业有限公司铁精粉选矿厂竣工环境保护验收监测数据可知，本项目生活污水经地埋式一体化污水处理后，浓度不能满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准限值要求。

表3.4-4       本项目生活污水排放情况监测结果统计      单位：mg/L
	点位
	检测项目
	检测结果
	标准值
	标准指数

	生活污水总排口
	PH
	8.01
	6～9
	0.51

	
	悬浮物
	140
	30
	4.67

	
	化学需氧量
	160
	60
	2.67

	
	动植物油
	8
	/
	/

	
	氨氮
	15.8
	/
	/

	
	LAS
	6.5
	/
	/

	备注
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准


3.4.2.2选矿废水
根据调查，选矿废水循环利用，不外排。

3.4.3噪声调查
本项目噪声检测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，监测时间为2023年12月7日。

（1）监测点布置

噪声监测点分别位于钛选厂界东、西、南、北四个方向。

（2）监测项目

监测项目为等效A声级。

监测时间、频率

监测时间为2023年12月7日，昼夜各监测1次。
（4）监测及评价结果

噪声监测结果见下表。

表3.4-5                现状噪声监测结果             单位：dB（A）

	监测点位
	昼间
	夜间

	
	监测结果
	标准
	监测结果
	标准

	钛选厂东
	45
	60
	41
	50

	钛选厂南
	44
	60
	40
	50

	钛选厂西
	44
	60
	39
	50

	钛选厂北
	45
	60
	40
	50


由上表可知，钛选厂厂界四周噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

3.5已投运工程环境问题及整改措施
本项目现有环境问题及整改措施详情如下表所示。
表3.5-1            本项目现有环境问题及整改措施一览表

	序号
	环境问题
	整改措施

	1
	食堂未安装油烟净化器
	环评要求：尽快按照相关法律法规及相关部门要求安装高效油烟净化器。

	2
	食堂下水未建隔油池
	环评要求：尽快按照相关法律法规及相关部门要求建设隔油池。

	3
	生活污水处理设施出水水质不能满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中A级标准限值
	环评要求：生活污水处理设施提标改造

	4
	危废暂存间无标志标识
	危废暂存间规范标志标识

	5
	铁精粉堆场、干选精矿堆场

为露天
	环评要求：整改为储存库


3.6平衡分析

3.6.1物料平衡
本项目物料平衡见表3.6-1。

表3.6-1                     选厂物料平衡表

	投入
	产出
	去向

	名称
	数量

（万t/a）
	名称
	数量

（万t/a）
	

	原矿石
	45
	铁精粉
	3
	外售

	
	
	钛精矿粉
	0.6
	

	
	
	干选尾矿
	16.4
	尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用。

	
	
	湿排尾矿
	25
	尾矿库暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用

	
	
	废气排放
	有组织：0.001185
无组织：0.000619
	排放

	
	
	沉淀池污泥
	0.0019
	尾矿库暂存后期用于回填矿山采坑

	
	
	损耗
	0.011278
	-
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图3.6-1  本项目物料平衡关系示意图  单位：万t/a
3.6.2金属元素平衡

（1）铁元素平衡

项目铁元素平衡详见下表。

表3.6-2                 铁元素平衡表

	投入（t/a）
	产出（t/a）

	名称
	投入量
	含量
	元素量
	物料名称
	产出量
	含量
	元素量

	原矿
	450000
	11.49%
	51705
	铁精粉
	30000
	61%
	18300

	
	
	
	
	钛精粉
	6000
	7.97%
	478

	
	
	
	
	干选尾矿
	164000
	8.97%
	14710.8

	
	
	
	
	选钛尾矿
	250000
	7.28%
	18200

	
	
	
	
	粉尘
	18.04
	11.5%
	2.1

	
	
	
	
	沉淀池污泥
	19
	5.95%
	1.13

	
	
	
	
	损耗
	112.78
	11.5%
	12.97

	合计
	
	
	51705
	
	
	
	51705


（2）钛元素平衡
项目钛元素平衡详见下表。

表3.6-3                 钛元素平衡表

	投入（t/a）
	产出（t/a）

	名称
	投入量
	含量
	元素量
	物料名称
	产出量
	含量
	元素量

	原矿
	450000
	3.35%
	15075
	铁精粉
	30000
	7.73%
	2319

	
	
	
	
	钛精粉
	6000
	46%
	2760

	
	
	
	
	干选尾矿
	164000
	2.77%
	4542

	
	
	
	
	选钛尾矿
	250000
	2.18%
	5450

	
	
	
	
	粉尘
	18.04
	3.35%
	0.6

	
	
	
	
	沉淀池污泥
	19
	2.09%
	0.4

	
	
	
	
	损耗
	112.78
	3.35%
	3

	合计
	450000
	
	15075
	
	
	
	15075


3.6.3水平衡
选矿厂生产及生活用水为项目区西南约2.5km处的自备井，根据建设单位提供资料及水资源论证报告，选矿厂生产总用水量13263.6m3/d，其中新水500m3/d，生产回用水量为12763.6m3/d，水循环利用率96%。选矿厂定员13人，年生产天数300天，按耗水量每人0.1m3/d，生活用水量为1.3m3/d（390m3/a），排水经处理后用于绿化、抑尘。铁精粉含水率按8%计，钛精矿粉含水率按0.1%计，本项目水平衡关系见图3.6-2。
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图3.6-2           水平衡图         单位：m3/d
3.6.4土石方平衡分析

本项目土石方平衡见表3.6-4。

表3.6-4               土石方平衡表                 单位：万m3
	项目
	挖方量
	填方量
	借方量
	弃方量

	选矿厂
	0.44
	1.25
	0.86
	0.05

	尾矿库
	4.89
	73.2
	75.17
	6.86

	合计
	5.33
	74.45
	76.03
	6.91


本项目总挖方量约5.33万m3，填方量约74.45万m3，借方量76.03万m3，弃方量6.91万m3，其中少部分弃土用于平整项目区及周边场地进行综合利用。

3.7 污染源源强核算

根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目源强核算主要采用产排污系数法、类比法等。

3.7.1大气污染源
运营期大气污染源源强核算如下：

（1）有组织废气

1）破碎干选粉尘
本项目生产线均布置于密闭车间内，因各车间位置相距较远，各工艺环节产生的颗粒物难以统一收集处置，为此，本项目拟在破碎筛分车间、高压辊磨车间、预选车间各设置一套除尘系统，根据设计，在各车间产尘点（如进料口、排料口、皮带交料点）设置集尘罩，收集各产尘点废气，风量分别为22000m3/h、22000m3/h、40000m3/h。破碎干选工段日运行时间为24h，年运行300天。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中“0810铁矿采选行业系数手册”进行源强核算。本项目粉尘产污系数表详见下表。

表3.7-1          铁矿采选行业系数手册产污系数一览表

	工段

名称
	产品

名称
	原料

名称
	工艺名称
	规模

等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术

	选矿
	铁块

（粉）矿
	复合铁矿石
	破碎-筛分
	所有

规模
	颗粒物
	千克/吨-产品
	0.66
	袋式除尘

	选矿
	铁精矿
	复合铁矿石
	磁选—

浮选磁选重选
	所有

规模
	颗粒物
	千克/吨-产品
	1.2
	袋式除尘


本项目破碎干选各车间的产品产量均按450000t计，经计算本项目破碎干选各车间颗粒物的产生情况见表3.7-2。

本项目产生的粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过各车间25m高排气筒排放。根据《袋式除尘工程通用技术规范》，集气罩能实现对烟气（尘）的捕集率大于95%，本项目集气效率取95%，未收集的5%无组织排放，收集的废气由袋式除尘器处理，根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中金属矿采选行业中除尘效率不低于99%的要求，本环评要求建设单位采用布袋除尘器除尘效率99%以上的滤袋材料）。破碎干选工序年工作时间约7200h，则本项目破碎干选颗粒物产排情况见下表：
表3.7-2           破碎干选工序有组织废气产排情况表

	污染源
	产生量

（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度

（mg/m3）
	排放量

（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/m3）

	破碎筛分车间DA001
	297
	41.25
	1875
	2.82
	0.39
	17.73

	高压辊磨车间

DA002
	297
	41.25
	1875
	2.82
	0.39
	17.73

	预选车间

DA003
	540
	75
	1875
	5.13
	0.71
	17.75


经计算，本项目破碎干选工序颗粒物有组织排放量总计10.77t/a，各排气筒排放浓度均满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值颗粒物排放限值要求（20mg/m3）。

2）烘干工段废气
本项目采用烘干机对钛精矿产品进行烘干处理，热源为生物质热风炉，烘干过程中产生钛精矿烘干粉尘和生物质燃烧烟气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。采用生物质燃料燃烧产生的热烟气通过炉体内外壁直接加热炉内钛精粉，生物质燃料燃烧烟气和烘干废气经烘干机配套布袋除尘器处理后最终由15m排气筒排放。
烘干粉尘产生量核算根据设计单位提供经验资料并参考《逸散性工业粉尘控制技术》中铝屑转筒干燥器逸散尘排放因子0.36kg/t，与本项目烘干设备类似，烘干粉尘主要为钛精矿密度大于铝屑，实际产尘量应小于铝屑，则烘干粉尘产生量为14.4t/a，经烘干机组配套布袋除尘器（效率99%）后排放量为0.144t/a。

本项目采用颗粒状成型压制生物质做燃料，来自市场购买。根据建设单位提供的资料及生物质颗粒燃料燃烧锅炉消耗量估算（4吨生物质颗粒锅炉1小时燃料消耗量720kg/h），本项目使用4吨热风炉，年使用7200h，故热风炉年消耗生物质5184吨，配套风机风量为8000m3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，每燃烧1吨生物质燃料产生二氧化硫17S千克/吨-原料（S取0.1），产生氮氧化物1.02千克/吨-原料，产生颗粒物0.5千克/吨-原料，经计算，烘干热风炉年产生氮氧化物5.29t/a，产生速率0.73kg/h，产生浓度为91.25mg/m3；年产生二氧化硫8.81t/a，产生速率1.22kg/h，产生浓度为152.5mg/m3；年产生颗粒物2.59t/a，产生速率0.36kg/h，产生浓度45mg/m3。本项目烘干机组配套布袋除尘器（效率99%）。
则烘干炉总计年排放氮氧化物5.29t/a，排放速率0.73kg/h，排放浓度为91.25mg/m3；年排放二氧化硫8.81t/a，排放速率1.22kg/h，排放浓度为152.5mg/m3；年排放颗粒物0.17t/a，排放速率0.02kg/h，排放浓度2.5mg/m3。烘干炉二氧化硫、颗粒物和氮氧化物排放浓度可达到《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放标准限值（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3）。烘干废气经15m排气筒（DA004）排放。

物料转运输送 
①干选缓存仓上料
项目原矿石经破碎筛分、高压辊磨加工后送至干选车间的干选缓存仓内。项目采用布料小车为干选车间的干选缓存仓上料。项目在布料小车卸料和顶部皮带转运产尘点设置集气罩进行集中收集（由于全封闭其收集效率为100%），由引风机（风机风量5000m3/h）将粉尘送入布袋除尘器（除尘效率为99%）处置，经处理后通过1根20m高的排气筒（DA005）排放。
②干选尾矿仓上料
项目原矿石粉料经初级磁选，将无回收价值的粉料送至尾矿装车仓。项目采用全封闭的可逆皮带为尾矿装车仓上料。项目在产尘点处设置集气罩集中收集，将尾矿装车仓和上料过程的粉尘一并收集，由引风机（风机风量5000m3/h）将粉尘送入布袋除尘器（除尘效率为99%）处置，经处理后通过1根20m高的排气筒（DA006）排放。
③干选精矿仓上料
项目原矿石粉料经初级磁选后，通过输送带送至干选精矿仓，项目在产尘点处设置集气罩集中收集，将干选精矿仓和上料过程的粉尘一并收集，由引风机（风机风量5000m3/h）将粉尘送入布袋除尘器（除尘效率为99%）处置，经处理后通过1根20m高的排气筒（DA007）排放。

本项目物料转运输送粉尘产排污详见下表。
表3.7-3             项目中转粉尘产排情况表

	工序
	物料

t/a
	产生量
	治理措施
	排放量

	
	
	产尘系数kg/t-产品
	产生浓度mg/m3
	产生量

t/a
	
	排放

浓度mg/m3
	排放量

t/a

	干选缓存仓上料
	450000
	0.12
	1500
	54
	在布料小车卸料和顶部皮带转运产尘点设置集气罩进行集中收集，经布袋除尘器处理后通过排气筒（DA005）
	15
	0.54

	干选尾矿仓上料
	164000
	
	556
	19.68
	在产尘点处设置集气罩集中收集，将尾矿装车仓和上料过程的粉尘一并收集，经布袋除尘器处理后通过排气筒（DA006）
	5.56
	0.20

	干选精矿仓上料
	286000
	
	944
	34.32
	在产尘点处设置集气罩集中收集，将干选精矿仓和上料过程的粉尘一并收集，经布袋除尘器处理后通过排气筒（DA007）
	9.44
	0.34


（2）无组织废气

1）破碎干选粉尘

破碎干选各车间产生粉尘约5%逸出集气罩，总产生量为56.7t/a，本项目破碎干选车间均封闭，在产尘点设置喷雾抑尘设施，粉尘在车间内自然沉降，可阻隔约90%的粉尘排放量，无组织排放量为5.67t/a。
2）运输扬尘

本项目原料运输和产品运输均采用汽车，运输过程都会产生扬尘。运输过程中产生一定扬尘，起尘量取决于运输量及运输方式。道路运输扬尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散状物料的道路上的扬尘量经验公式：

Qp=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72
Qp′=Qp×L×Q/M

式中：Qp—车辆扬尘量，kg/km·辆

Qp′—车辆扬尘量，t/a；

V—车辆速度，10km/h；

M—车辆载重量，50t/辆；

P—道路灰尘覆盖量，（自然含水率状态下取0.2kg/m2）

L—运输距离（km）；

Q—运输量。

按上述模式估算运输车辆扬尘产生及排放情况详见下表。
表3.7-3            运输车辆扬尘产生及排放情况

	污染源
	厂内运距（m）
	运输量（万t）
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	备注

	原矿运输
	100
	45
	0.62
	0.12
	篷布遮盖、洒水降尘，抑尘效率为80%

	产品运输
	300
	3.6
	0.15
	0.03
	

	合计
	/
	48.6
	0.77
	0.15
	


3）原矿石卸料粉尘
本项目原矿石由汽车运至项目破碎干选车间原矿仓，卸料产生的粉尘采用《中国环境影响评价》（培训教材）推荐的秦皇岛码头装卸起尘量计算公式进行核算：
Q2=1133.33 × U1.6 × H0.123 × e-0.28W
式中：Q2—起尘强度，mg/s；

U—风速（m/s），项目区多年平均风速1.7m/s；

W—物料含水率，6%；

H—矿石卸车高度，为1.5m。
经计算，本项目原矿石卸车扬尘产生量为2728.9mg/s。项目电动卡车采用自卸方式，每次卸料用时1min，项目年运输矿石量为45万t，车辆载重按80t计，则总装车次数为5625次，则装车过程总起尘量为0.92t/a。通过采取降低作业高度，并进行洒水降尘及微风情况下装卸等措施，预计可减少85%的扬尘，因此卸车扬尘排放量为0.14t/a。

4）尾矿库扬尘

拟建尾矿库占地面积为144340.71m²，项目尾矿经管道运至尾矿库，作业过程中形成干滩裸露面积大约9450m²，大风天气下，尾矿库库内干滩容易产生扬尘。本项目排放尾矿矿浆至尾矿库，当形成干滩时，尾矿库产生扬尘主要来自尾矿库库内干滩，主要成因为当地年平均风速。尾矿干滩起尘量采用北京环科院与北大环境中心研究的经验公式，即：

E=k（0.0008535）U3.22e-0.2W
式中：

E—起尘量，kg/t（物料）

k—输沙量，kg/m·h；
U—地面风速，m/s

W—物料含水率，%

本次环评通过类比同类尾矿砂的风洞试验，确定尾砂起动风速约为6m/s，干滩尾矿砂含水率按15%计，不同风速下的输沙量见表3.7-5。

表3.7-5              不同风速下的输沙量

	风速（m/s）
	6
	8
	10
	12
	15

	输沙量（kg/m·h）
	0.01
	5.20
	19.84
	44.0
	97.7


根据不同风速下的输沙量和本地区年主导风向发生的小时数以及规范要求尾矿库最小干滩长度（50m）及所形成面积，就可计算出尾矿库扬尘量。本项目所在区年平均风速为1.7m/s，本项目年排放尾砂量为25万t/a，由此计算出尾矿库起尘量为1.14t/a。

库内干滩部分采用推土机、碾压机辅助堆排。通过将尾矿推平，压实并表面喷洒粉尘覆盖剂等措施后可将粉尘排放减少80%，采取措施后尾矿库扬尘量为0.23t/a。

5）食堂油烟

本工程建成后劳动定员13人，年生产天数约300d。本工程餐饮燃料为液化石油气，属于清洁能源，燃烧废气主要产生于炊事过程。按人均食用油日用量约30g/人·d计，本工程餐饮食用油消耗量为0.39kg/d，年食用油消耗量为0.12t/a。油烟挥发按3%计，则油烟产生量为0.004t/a。本工程食堂安装油烟净化器（风量500m3/h，每日合计工作6h），油烟处理效率以75%计，净化处理后油烟排放量为0.001t/a，排放浓度为1.67mg/m3，油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求（2mg/m3）。
3.7.2水污染源

（1）选矿废水
本项目选矿废水沉淀处理后循环利用，不外排。

选矿废水主要污染因子为pH、COD、SS及少量金属等。选矿用水部分被钛精矿、铁精矿带走，尾矿库设有回水系统，使用水泵将库内澄清水通过管道泵送至选矿厂沉淀池，供选矿循环使用，实现生产废水“闭路循环”，不外排。本项目是利用矿物颗粒自身表面的疏水性分离矿物的方法，属于物理过程。因此所产生的废水中主要为生产过程中矿石成分，回用后不会对生产产生影响。

（2）生活污水

员工生活污水产生量1.04m3/d（312m3/a），分别采用生活区54m3和项目区门口36m3地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于项目区绿化和降尘洒水。
3.7.3噪声源

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、泵类和风机等设备，单个噪声源源强为70-95dB(A)，均为连续性作业。
本项目选取低噪声设备、噪声设备合理布局、产噪设备安装减震基础、厂房隔声等降噪措施，降低噪声对周围环境的影响。项目主要噪声源源强及其防治措施见表3.7-6。
表3.7-6
                 主要噪声源强                单位：dB（A）

	序号
	设备噪声源
	噪声级
	治理措施

	1
	颚式破碎机
	90-95
	车间隔声+基础减震

降噪25dB(A)

	2
	圆锥破碎机
	90~95
	

	3
	振动筛
	85~90
	

	4
	球磨机
	85~90
	

	5
	磁选机
	70-80
	

	6
	过滤机
	70-80
	

	7
	水泵
	80-90
	

	8
	车辆
	70-80
	控制车速


3.7.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为运营期机械设备维护保养过程中产生的废机油、尾矿、沉淀池底泥、破碎干选废砂石、布袋除尘器收集粉尘、热风炉炉渣。

（1）废机油

本项目的设备维护会产生废润滑油、废液压油等，产生量约8t/a，集中收集后在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

本项目已设置1座危废暂存间，评价要求危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置符合规范的危废暂存间，应做到防风、防雨、防晒，同时，建立健全企业危险废物责任制度，完善和制定管理合账和管理计划，落实危险废物规范化管理措施，定期交由有资质的单位进行处置。
（2）尾矿
根据物料衡算，选钛结束后会产生25×104t/a的尾矿；尾矿采取湿排工艺，经管道输送至尾矿库排放。

（3）沉淀池底泥

本项目选矿废水由各环节浓缩池溢流进循环水系统，水质中SS含量较低，选矿废水循环水池设刮泥抽泥机，每天定期抽吸排入尾矿库，底泥产生量约19t/a。

（4）除尘器收尘

破碎干选及物料转运输送布袋除尘器收集的粉尘灰成分与原矿石成分一致，可收集后作为细颗粒原料进入选矿工段生产精矿。环评要求袋式除尘器收尘卸灰过程由密闭管道螺旋机投加到就近皮带机，进入选矿工序。

（5）干选尾矿

根据物料平衡计算，干选尾矿产生量为16.4万t/a，尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用。

（6）热风炉炉渣
炉渣产生量根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强进行核算。

Ehz=R[image: image7.png]
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Ehz——核算时段内炉渣产生量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目燃烧生物质量为5184t/a

Aar——收到基灰分的质量分数，%；根据生物质分析报告Aar为7.33%

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取10%

Qnet，ar——收到基低位发热量，KJ/kg。根据生物质分析报告Qnet，ar为15680KJ/kg

热风炉炉渣产生量约为619.98t/a，统一收集暂存于热风炉房内的灰渣间中，作为有机肥原料外售综合利用。
（7）生活垃圾

本项目劳动定员共13人，项目年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天测算，生活垃圾产生量约为1.95t/a，在办公、生活区附近设置生活垃圾箱，收集后运至就近垃圾转运点处理。

3.7.5非正常排放

非正常工况排放主要指装置开、停车、设备调试、检修及一般事故时排放的污染物，结合本项目建设情况，本项目非正常工况按照除尘系统不能正常工作的情况下考虑。

非正常工况下，除尘器的布袋发生破损或者清灰装置发生故障导致除尘效率下降，使选矿系统废气主要是矿石破碎干选过程中产生的粉尘去除效率下降，本次非正常按照布袋除尘效率下降至50%计算，经计算，选厂粉尘非正常情况下的排放浓度及排放量见表3.7-7。

表3.7-7               非正常工况下大气污染物排放核算表

	污染源
	非正常/事故工况
	污染物
	浓度
	源强
	源高
	持续
	排放量

	
	
	
	（mg/m3）
	（kg/h）
	（m）
	时间
	（kg）

	破碎筛分车间DA001
	除尘系统故障，除尘效率下降到50%
	颗粒物
	937.5
	20.6
	25
	30min
	10.3

	高压辊磨车间

DA002
	
	颗粒物
	937.5
	20.6
	25
	30min
	10.3

	预选车间

DA003
	
	颗粒物
	937.5
	37.5
	25
	30min
	18.75


3.7.6污染物排放总量汇总

工程投入正常运营期间污染物排放情况汇总见表3.7-8。

表3.7-8
            工程正常运营期污染物排放汇总表

	项目
	主要污染物
	产生量t/a
	排放量t/a
	措施

	废气
	烘干工段废气
	颗粒物

SO2
NOX
	16.99

8.81

5.29
	0.17

8.81

5.29
	布袋除尘+15m排气筒

	
	破碎干选
	颗粒物

(有组织)
	1077.3
	10.77
	集气装置+布袋除尘+25m排气筒

	
	
	颗粒物

(无组织)
	56.7
	5.67
	车间密闭、洒水

	
	干选缓存仓上料
	颗粒物

(有组织)
	54
	0.54
	集气装置+布袋除尘+20m排气筒

	
	干选尾矿仓上料
	颗粒物

(有组织)
	19.68
	0.20
	集气装置+布袋除尘+20m排气筒

	
	干选精矿仓上料
	颗粒物

(有组织)
	34.32
	0.34
	集气装置+布袋除尘+20m排气筒

	
	尾矿库扬尘
	颗粒物
	1.14
	0.23
	压实并表面喷洒粉尘覆盖剂

	
	矿石卸料粉尘
	颗粒物
	0.92
	0.14
	洒水降尘

	
	运输
	颗粒物
	0.77
	0.15
	篷布遮盖、洒水降尘

	
	食堂
	颗粒物
	0.004
	0.001
	油烟净化器

	废水
	生活污水
	312
	0
	经一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化

	固废
	干选尾矿
	164000
	164000
	尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用

	
	尾矿
	250000
	250000
	送至尾矿库排放，后期用于回填采坑或外售综合利用

	
	沉淀池底泥
	19
	19
	定期抽吸排入尾矿库

	
	热风炉炉渣
	619.98
	0
	统一收集暂存于热风炉房内的灰渣间中，作为有机肥原料外售综合利用

	
	生活垃圾
	1.95
	1.95
	集中收集后清运至就近垃圾转运点处理

	
	废机油
	8
	0
	贮存于危废暂存间，委托有资质单位处理


3.8总量控制

3.8.1总量控制的原则

项目最终排入环境的废气、废水和废渣污染物种类与数量为基础，以排污可能影响的大气、水等环境要素为主要对象，根据工程特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，进而通过采取有效的措施确保污染物排放达到有关规定的标准要求，力求实现主要污染物排放量达到总量控制目标。

3.8.2实施总量控制的项目

目前国家对VOCs、NOx、COD、NH3-N等4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目涉及总量控制的因子为NOx。
3.8.3污染物排放总量控制分析

根据污染物排放情况，本项目新增废气污染物总量：NOx 5.29t/a。

本项目选矿废水“闭路循环”不外排；因此无需申请COD和NH3-N总量指标。
3.9清洁生产分析

3.9.1清洁生产指标

依据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进本项目、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。清洁生产评价指标应覆盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其对生产过程，要同时考虑对资源的使用和污染物的产生，因此清洁生产评价指标分为六大类。

（1）生产工艺与装备要求

通过对工艺技术来源和技术特点进行分析，说明其在同类技术中所占地位以及选用设备的先进性。生产工艺与装备选取直接影响到该项目投入生产后，资源能源利用效率和废弃物产生。

（2）资源能源利用指标

源能源利用指标包括物耗指标、能耗指标和新水用量指标三类。

（3）产品指标

对产品的要求是清洁生产的一项重要内容，首先，产品应是我国产业政策鼓励发展的产品，此外，从清洁生产要求还应考虑包装和使用，不应对环境造成负担。

（4）污染物产生指标

污染物产生指标包括单位产品废气、废水、固体废物等产生指标。

（5）废物回收利用指标

对于生产企业应尽可能地回收和利用废物，使其转化为宝贵的资源，而且应该是高等级的利用，逐步降级使用，然后再考虑末端治理。

（6）环境管理要求

是否满足环境法律法规标准、环境审核、废物处理处置、生产过程环境管理、相关方环境管理要求。

3.9.2清洁生产分析

本项目利用公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿矿山开采矿石和现存尾矿渣复选生产钛精粉和铁精粉，属于铁矿采选项目。本次评价的清洁生产指标参考中华人民共和国环境保护行业标准（HJ/T294-2006）中的《清洁生产标准 铁矿采选业》。具体内容见下表。

表3.9-1    铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国产较先进的旋回、颚式、圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	三级

	磨矿
	采用国际先进的处理量大、能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大、能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的筒式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	二级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级、振动筛、高频细筛等分级设备
	二级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备
	二级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和盘式压滤机等脱水过滤设备
	/

	二、资源能源利用指标

	金属回收率/（%）
	≥ 90
	≥ 80
	≥ 70
	低于三级

	电耗/（kW·h/t）
	≤16
	≤28
	≤35
	18.9，二级

	水耗/（m３/t）
	≤ 2
	≤7
	≤ 10
	0.6，一级

	三、污染物产生指标

	废水产生量（m3/ t）
	≤ 0.1
	≤ 0.7
	≤ 1.5
	一级

无生产废水

外排

	悬浮物/（kg/ t）
	≤ 0.01
	≤ 0.21
	≤ 0.60
	

	CODcr产生量（kg/ t）
	≤ 0.01
	≤ 0.11
	≤ 0.75
	

	四、废物回收利用指标

	工业水重复利用率（%）
	≥ 95
	≥90
	≥ 85
	96%，一级

	尾矿综合利用率（%）
	≥ 30
	≥ 15
	≥ 8
	/

	五、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	尚未进行，环评要求运营期完善

	生产过程管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	二级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	二级

	
	设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	二级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	二级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	环评要求运行中完善

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	

	
	环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善地环境管理制度
	环评要求运行中完善

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	环评要求运行中完善

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	环评要求运行中完善

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	环评要求运行中完善

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	环评要求运行中完善

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	符合

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	环评要求照此控制


由上表可知，本项目大部分指标满足清洁生产二级以上水平。金属回收率偏低主要原因为本项目原材料为尾矿渣和低品位钛铁矿石，导致金属回收率整体偏低。本环评建议建设单位选用满足清洁生产二级水平的选矿设备。
本项目建设以资源的高效利用和循环利用为目标，以“减量化、再利用、资源化”为原则，实现低品位钛铁矿石及尾矿渣的循环、再生、利用，符合循环经济政策。项目选矿废水经处理后全部循环利用，可做到零排放，不仅大大节约生产新水用量，还可避免废水排放对水环境的影响，生产过程在室内进行，通过集尘罩收集粉尘，可有效控制粉尘排放并节约了生产原料；项目污染物产生指标满足清洁生产一级水平。
环评建议建设单位在后期运营过程中加强生产过程管理和环境管理等工作，使项目清洁生产水平满足二级以上。

3.10相关产业政策、规划符合性分析
3.10.1与产业结构调整指导目录符合性分析
本项目为扩建铁矿选矿工程，利用铁格尔曼萨依登套斯铁矿开采过程中的原矿及现存尾矿渣为原料生产铁精粉、钛精矿粉，其中处理尾矿渣属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类”“四十二、环境保护与资源节约综合利用”“8、废弃物循环利用类项目:“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。”，钛铁矿选矿属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”－八、钢铁1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，符合国家当前的产业政策。

对照《西部地区鼓励类产业目录》（2025年本），本项目属于新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）中18. 钒钛磁铁矿开发、选冶联合工艺生产、综合利用及深加工 ，19. 铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，符合《西部地区鼓励类产业目录》（2025年本）新增鼓励类产业要求。

根据《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管〔2012〕32号，2012.3.12）“新建尾矿库服务年限不得少于5年”，本项目配套的尾矿库服务年限为5.6年，满足上述规定要求。

本项目不属于《中华人民共和国矿产资源法》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》等国家、省规定禁止和限制勘察、采矿的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹、地质遗迹保护区、基本农田保护区、港口、码头、机场、军事禁区、地质灾害危险区、水库、重要水源地及主要交通干线两侧等。

综上，本项目符合国家产业政策。

3.10.2与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

本项目与该技术政策相关符合性分析详见下表。

表3.10-1        与矿山生态环境保护与污染防治技术政策符合性分析

	类别
	具体要求
	项目情况
	是否符合

	指导方针
	矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。
	本项目将严格按照该技术政策指导方针的相关要求和规定，项目在矿石的破碎筛分、输送等均加装了粉尘收集和治理设施；对厂区运输道路和场地进行硬化，定期洒水降尘；铁精粉堆存于全封闭的库房内，钛精粉堆存于粉矿仓；在尾矿库闭矿后，按照相关规定做好生态恢复治理的工作。
	符合

	技术原则
	发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；
	本项目将选矿废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产循环使用，减少新鲜水的用量。
	符合

	
	发展无废或少废的工艺技术，最大限度地减少废弃物的产生；
	项目干选尾矿集中收集外售进行综合利用；项目选钛产生的尾矿则集中收集堆存于尾矿库内，通过采取上述治理措施则最大限度减少尾矿的产生量。
	符合

	
	矿山废物按照先提取有价金属、组分或利用能源，再选择用于建材或其它用途，最后进行无害化处理处置的技术原则。
	项目干选尾矿集中收集外售进行综合利用，尽量将固废资源化、减量化。
	符合

	矿产资源开发规划与设计
	（一）禁止的矿产资源开发活动

1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。

2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。

3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

4.禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。

5.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。

6.禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。
	①本项目不在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等区域内，也不在生态红线内；同时也不占用基本农田。
②项目周边2km范围内无铁路、国道、省道。
③本项目不涉及土法采、选工艺。
④项目选矿厂和尾矿库不涉及“新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目”。
⑤本项目为钛铁矿选矿建设项目，不涉及煤矿的开采。
	符合

	
	（二）限制的矿产资源开发活动

1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。

生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。

2.限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。
	本项目为选矿厂和尾矿库项目，不涉及开采活动。

	符合

	
	（三）矿产资源开发规划

1.矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。

2.矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。
	本项目的建设符合国家产业政策；选址、布局符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》；本项目环境影响评价工作在进行中。
	符合

	
	（四）矿产资源开发设计

1.应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。

2.应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。

提倡煤－电、煤－化工、煤－焦、煤－建材、铁矿石－铁精矿－球团矿等低污染、高附加值的产业链延伸建设。

3.矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。

4.选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用。

5.地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。
	①选矿在建设施工期间采用了先进的工艺技术；运营过程中产生的污染物为粉尘、生产废水、尾矿、危险废物等，经相关配套的环保治理设施处理后，污染物的排放量较小。
②选矿废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产不外排。
③项目选矿采用先进的选矿工艺，提高矿产资源的回收率。
④本项目原矿石由全封闭的车辆运至项目粗破车间内；原矿石经粗破、中细破、筛分等环节、尾矿地面运输均采用密闭式输送胶带和管道运输。
	符合

	选矿
	（一）鼓励采用的选矿技术

1.开发推广高效无（低）毒的浮选新药剂产品。

2.在干旱缺水地区，宜推广干选工艺或节水型选矿工艺，如煤炭干选、大块干选抛尾等工艺技术。

3.推广高效脱硫降灰技术，有效去除和降低煤炭中的硫分和灰分。

4.采用先进的洗选技术和设备，推广洁净煤技术，逐步降低直接销售、使用原煤的比率。

5.积极研究推广共、伴生矿产资源中有价元素的分离回收技术，为共、伴生矿产资源的深加工创造条件。
	①本项目选矿不适用选矿药剂。
②项目在选铁过程中采用干式预选；同时将选矿废水集中收集经沉淀处理后回用于生产不外排。
③项目矿石为钛铁矿石，设计先利用磁选得到铁精粉，再利用螺旋重选得到钛精粉，充分利用钛铁矿石资源。
	符合

	
	（二）选矿废水、废气的处理

1.选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。

2.研究推广含氰、含重金属选矿废水的高效处理工艺与技术。

3.宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。
	①项目将选矿废水集中收集进行沉淀处理后回用于生产不外排。
②项目将尾矿进行浓缩后，废水集中收集经沉淀处理后回用于生产。
③项目将生产设施安装在封闭的厂房内，在破碎筛选等工序设置粉尘收集和治理设施；对厂区及运输道路进行硬化处置，设置专人负责清洁工作，定期对其进行洒水，减少生产加工粉尘对项目区及周边环境的影响。
	符合

	
	（三）尾矿的贮存和综合利用

1.应建造专用的尾矿库，并采取措施防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害。

（1）采用防渗、集排水措施，防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水；

（2）尾矿库坝面、坝坡应采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失。

2.推广选矿固体废物的综合利用技术。

（1）尾矿再选和共伴生矿物及有价元素的回收技术；

（2）利用尾矿加工生产建筑材料及制品技术，如作水泥添加剂、尾矿制砖等；

（3）推广利用尾矿、废石作充填料，充填采空区或塌陷地的工艺技术；

（4）利用选煤煤泥开发生物有机肥料技术。
	①项目建有1座配套的尾矿库，尾矿库严格按照相关规定和要求对全库区进行防渗处置，同时设有集排水设施，可防止尾矿库溢流等事故的发生。
②项目对尾矿库坝面、坝坡进行覆盖表土，同时加装洒水设施，减少风蚀对项目区周边环境的影响。
④项目干选尾矿集中收集外售进行综合利用；选钛产生的尾矿则集中堆存于尾矿库内进行妥善处置。
	符合

	废弃地复垦
	3.矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。

废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。
	项目尾矿库闭矿后，将严格按照相关规定，对尾矿库覆土进行生态恢复治理，防止封场不及时产生风蚀扬尘对项目区及周边环境带来不利的影响。
	符合


综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要求。
3.10.3与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。

形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

本项目为钛铁矿选矿工程，位于克州阿图什市哈拉峻乡苏洪村，项目区不涉及国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园等禁止开发区域，项目区范围位于重点生态功能区，属于限制开发区域，在实施“点上开发、面上保护”的措施后，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。
3.10.4与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。加强准南、库拜、三塘湖等区域煤田煤层气勘查，推进煤层气产业化开发。开展塔里木盆地北缘、阿尔金山吐格曼等区域稀有、稀土金属矿产调查评价，推进昆仑山西部大红柳滩稀有金属和火烧云铅锌矿开发。加大昆仑山北部煤炭资源勘探开发力度，满足南疆地区用煤需求。加强塔里木、准噶尔盆地及周边中小盆地页岩气（油）、煤层气勘查，推进油砂、油页岩和南疆浅层地温能、水热型地热资源和干热岩资源调查评价。加快推进天山中部和东疆铁矿、钒钛资源勘查开发。

本项目为钛铁矿选矿工程，与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的开发目标一致。

3.10.5与《克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

根据《克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年1月3日在克州第十四届人民代表大会第五次会议通过）第五章第七节 加大矿产资源勘查力度，形成以大型矿山为主体、中小型矿山协调发展的矿山开发格局。坚持资源开发效益为先、产业链式发展为先，防止重开发、轻勘探，重选矿、轻加工，乱采滥挖，大矿小开等行为，基本实现原矿州内加工转化，实现产业链上下游有效对接和合理布局，使优势资源向优势矿山企业和优势资源加工企业转移。

阿图什市鑫宏矿业有限公司是一家铁、钛矿矿山企业，集采、选、销一条龙的矿山企业，本项目为钛铁矿选矿扩建工程，与公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿形成产业链，因此本工程建设符合《克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关要求。

3.10.6与《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本项目与《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见下表。

表3.10-2    与《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

	《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护“十四五”规划》要求
	项目情况
	是否符合

	第三章第二节
加强大气协同制，持续提升环境空气质量

	加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管，推进低尘机械化作业水平。推进露天矿山综合治理，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山开采扬尘综合整治。加大日常检查和监管力度，督促企业依法履行矿山地质环境治理恢复义务，促进矿山复绿。严格渣土运输车辆规范化管理，加强道路清扫保洁和洒水抑尘，控制道路交通扬尘污染。加强沙尘天气防控，开展沙尘源解析等针对性工作，继续限制城市周边开荒活动，推进道路绿化、居住区绿化、立体空间绿化，强化沙尘天气颗粒物防控。开展餐饮油烟污染治理，将餐饮油烟扰民点作为综合整治的重点，持续推进城市建成区餐饮企业高效油烟净化设施安装，防止油烟直排。加强秸秆综合利用与禁烧，加强秸秆综合利用，严格秸秆禁烧。严格烟花爆竹禁限放管控，持续加强禁止垃圾焚烧专项整治工作。落实禁烧责任制，完善跨部门执法巡查制度，实行分片包干负责制度。
	本项目钛铁矿选矿项目，项目在矿石破碎筛分、矿石输送等环节均加装了粉尘收集和治理设施；同时采用全封闭的输送带进行输送矿石物料，设置专人负责厂区的清洁卫生，定期洒水降尘等。
	符合

	第三章第六节强化风险控，严守生态环境底线
	开展尾矿库综合整治，实行“一库一策”制度，通过完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等措施保障尾矿库安全，逐步消除尾矿库环境风险隐患，逐步开展矿山地质环境治理和土地复垦。探索建立尾矿库安全监管退出机制，对已完成隐患治理且无事故隐患的尾矿库，及时予以闭库。

	本项目为选矿厂和尾矿库。项目严格按照相关要求和规定，设置专人负责尾矿库的运行和管理工作，定期组织专业人员对尾矿库进行排查，一旦发现任何隐患则第一时间予以妥善处置和解决。
	符合


由上表可知，项目在建设和运营期间采取的相关预防和治理措施符合《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护“十四五”规划》的相关规定和要求。
3.10.7与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

按照《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》指出：“到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。”
表3.10-3   与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

	有关规定
	项目情况
	相符性

	尾矿
	稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	本项目为钛铁矿选矿扩建工程，选矿原料为铁格尔曼萨依登套斯铁矿矿山开采产生的矿石和现存尾矿渣，可实现共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收；运营后考虑尾矿在尾矿库暂存，定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。
	符合

	建筑垃圾
	加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。
	本项目施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集和回收利用，由施工单位收集后堆放于指定地点，由施工单位统一处理或用于筑路、填坑。
	符合


3.10.8与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据2022年1月14日新疆维吾尔自治区人民政府发布的《新疆生态环境保护“十四五”规划》中对矿山开采的相关要求，本工程与其相符性如下：

表3.10-4            新疆生态环境保护“十四五”规划符合性
	类别
	规划要求
	本工程情况
	符合性

	绿色矿山建设
	推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。依托可可托海已有锂、铍等稀有金属矿，通过技术改造和专利技术引进，建设 2-3个加工生产铍铜合金、锂精粉、云母板、微晶玻璃、绝缘材料等稀有金属循环经济示范区工程。
	本项目为钛铁矿选矿项目，可实现共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收；运营后考虑尾矿在尾矿库暂存，定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。
	符合

	大气

环境
	充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。
	本工程产尘点设置负压集尘罩收集经高效脉冲袋式除尘器除尘后通过25m高排气筒排放，道路、尾矿库干滩等采取每日定时洒水降尘等措施控制扬尘，最大程度减少粉尘排放。
	符合

	水环境
	推进地表水与地下水协同防治。统筹区域地表水、地下水生态环境监管。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产建设单位、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。
	本工程距离河流较远，选矿废水全部循环利用，不外排，确保不会对自然水体产生污染影响。
	符合

	土壤

环境
	防范工矿建设单位土壤污染。结合重点行业建设单位用地土壤污染状况调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，探索建立地下水污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施提标改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水污染重点监管单位周边土壤、地下水开展监测。督促重点行业建设单位定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。
	本工程占地范围内、外土壤污染物均满足筛选值标准，土壤环境良好。建设单位应采取防渗等措施防止生产活动对土壤及地下水的污染。
	符合

	风险
	强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产建设单位、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目拟实施3口跟踪监测井，并对地下水实行定期监测，建设单位对选矿厂、尾矿库等设施采取防渗措施，防止开采活动对地下水的污染。
	符合


综上，本工程的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关规定。
3.10.9与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》及规划环评审查意见的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》中的要求：加强资源综合利用。对具有工业价值的共伴生矿产，统一规划，综合开采，综合利用。坚持煤矿瓦斯先抽后采、采煤采气一体化。加强煤炭与煤层气、煤系地层多种非常规天然气资源综合勘查开发，生产原煤应实现全部入洗，加强煤矿瓦斯的综合治理和综合利用，鼓励采用煤矸石井下充填开采技术，提高煤矸石综合利用率。对与煤炭共（伴）生的粘土矿、煤层气（瓦斯），与黑色金属伴生的硫、钛、钒，与有色金属伴生的硫、钴、金、银、铂、钯、钌、铑、镓、锗、硒、碲，与稀有金属伴生的铍、钽、铌、铯、铷、云母、长石、石英等进行综合开采和综合利用。加强对废石、尾矿等二次资源利用及有用矿物元素的再利用，推广无尾无废矿山建设。推广矿产资源先进适用技术和科学管理模式，开展矿产资源节约与综合利用技术攻关，提高成果转化能力和普及率，淘汰落后采选工艺，提高技术水平，提高资源利用效率，推进综合开采和综合利用。

本项目为钛铁矿选矿工程，可实现共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》规划中对与黑色金属伴生的硫、钛、钒进行综合开采和综合利用的矿产资源开发利用与保护要求一致。

2021年9月新疆维吾尔自治区自然资源厅组织编制完成了《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》，并于2022年8月11日取得了中华人民共和国生态环境部出具的《关于新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2022〕124号）。本项目与规划环评审查意见中的相关内容的相符性分析见下表。
表3.10-5      与矿产资源总体规划（2021-2025年）环评审查意见符合性分析

	规划环评要求及批复内容
	本项目
	相符性

	（一）坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（即开采回采率，选矿回收率、综合利用率）相关要求，确保全区矿山整体“三率”水平达率达到85%以上。优化并落实绿色矿山建设标准体系，到规划期末，全区大中型固体生产矿山基本达到绿色矿山建设水平。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。
	本项目为钛铁矿选矿工程，位于克州阿图什市哈拉峻乡苏洪村，不占生态保护红线，不属于禁止开区区域。
	符合

	（二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区、22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目为钛铁矿选矿工程，位于克州阿图什市哈拉峻乡苏洪村，不占生态保护红线，不属于禁止开区区域，已优化了空间布局，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	符合

	（三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；限制开采硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产；严格控制开采钨、稀土等特定保护性矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。
	本项目尾矿库建设工程安全设施设计已于2022年10月取得应急管理局的批复。
	符合

	（四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目符合《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》的生态保护要求。项目区范围不与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区重叠。在严格按照本环境影响报告提出生态环境保护和恢复措施进行生态恢复后，本项目不会对项目区生态系统结构和主要生态功能造成较大破坏。
	符合

	（五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不低于11000公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和完成时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。
	本项目为钛铁矿选矿工程，生产过程中不会造成重金属污染等环境问题。
	符合

	（六）加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本环评已制定了相关生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的跟踪监测计划，项目运营后应按要求定期开展各环境要素监测，针对可能发生累积影响、生态退化等提出相应的生态环境保护和修复措施。
	符合


综上，本工程的建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。

3.10.10与《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021~2025年）》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021~2025年）》中四、矿产资源节约与综合利用  加强资源综合利用。对具有工业价值的共伴生矿产，统一规划，综合开采，综合利用。坚持煤矿瓦斯先抽后采、采煤采气一体化。加强煤炭与煤层气、煤系地层多种非常规天然气资源综合勘查开发，生产原煤应实现全部入洗，加强煤矿瓦斯的综合治理和综合利用，鼓励采用煤矸石井下充填开采技术，提高煤矸石综合利用率。加强有色金属、黑色金属、贵金属、稀有稀散元素矿产等共伴生矿产资源开采、选矿过程中的综合开发利用。加强对废石、尾矿等二次资源利用及有用矿物元素的再利用，推广无尾无废矿山建设。推广矿产资源先进适用技术和科学管理模式，开展矿产资源节约与综合利用技术攻关，提高成果转化能力和普及率，淘汰落后采选工艺，提高资源利用效率。

本项目为钛铁矿选矿工程，可实现共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，符合《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》中加强资源综合利用要求。
3.10.11与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》对金属矿采选行业的选址及污染防治进行了要求，本项目与环境准入条件的符合性分析见表3.10-6。
表3.10-6         与自治区重点行业生态环境准入条件符合性分析一览表
	有关规定
	项目情况
	符合性

	适用于自治区行政区域内新建、改建、扩建金属矿采选项目相关的环境管理活动。经环境影响比选论证后，适宜在矿区就地开展采选冶一体化、尾矿再生利用项目选址与空间布局可参照执行。
	本项目为钛铁矿选矿工程，项目为扩建。阿图什市鑫宏矿业有限公司是一家铁、钛矿矿山企业，集采、选、销一条龙的矿山企业。公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿位于本项目北侧相邻。
	符合

	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域I、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。
	1、本项目位于克州阿图什市哈拉峻乡西南20km处，为钛铁矿选矿工程。
2、本项目200m范围内无铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线；1000米以内无居民聚集区和国家及自治区划定的重点流域I、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体；200m范围内无水环境功能区划为其它Ⅲ类水体。


	符合

	尾矿库按《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1）、《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全规程》（GB39496）、《关于印发《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）〉的通知》（环办〔2010〕138号）、《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15号）、《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第26号）、《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740）等要求进行选址、建设、运行和闭库。
	本项目尾矿库建设工程安全设施设计已于2022年10月取得应急管理局的批复。
	符合

	废石堆场及尾矿库选址应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，对不明确是否具有危险特性的尾矿砂，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别，经鉴别属于危险废物的按危险废物依法依规管埋，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。
	本项目尾矿经鉴别属于第I类工业固体废物，尾矿库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设计。


	符合

	铝矿的采选执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465）、铅锌矿采选执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466)、铜镍矿的采选执行《铜、钴、镍工业污染源排放标准》(GB25467)、稀土矿采选执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451）、铁矿采选执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）、钒矿采选执行《钒工业污染物排放标准》（GB26452），镁、钛矿采选执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468）。
	本项目为钛铁矿选矿工程，执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）中排放浓度限值要求。
	符合

	矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水应优先用于生产工艺、降尘、绿化等，废水综合利用率应达到相关综合利用标准要求。采选废水排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应到《污水综合排放标准》（GB8978）要求。生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。
	1、选矿废水全部进入选厂内沉淀水池回用于选厂工艺生产，不外排，水重复利用率为96%。

2、生活污水经一体化设施处理后，回用于项目区绿化、降尘等，不外排。
	符合

	采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。
	本项目在选矿厂破碎干选车间、烘干系统均设置除尘效率不低于99%的袋式除尘器，可以有效控制无组织粉尘排放。
	符合

	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。
	本项目厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值要求。
	符合

	鼓励对废石、尾矿砂进行多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高综合利用率，其处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。废石和尾矿砂应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法依规进行管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生活垃圾实现100%无害化处置。
	1、本项目运营后考虑尾矿在尾矿库暂存，定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。
2、生活垃圾定期拉运至就近垃圾转运点处理。

3、危险废物暂存至危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质单位处置。
	符合


根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的关于金属矿采选行业技术要求。本项目选址与空间布局符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划、国民经济发展规划等相关规划要求，项目选址不属于禁止开发区。本项目各项指标符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求。

3.10.12与《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》符合性分析

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案〉的通知》，重点重金属污染物：重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。

重点行业：包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业、化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）以及皮革鞣制加工业等6个行业。

本项目为钛铁矿选矿厂，不在自治区所列重点防控的重金属中，本项目建设符合《关于印发新疆维吾尔自治区加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》相关要求。

3.10.13与《关于发布矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录的公告》符合性分析

根据《关于发布矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录的公告》，依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》中的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应在环境影响报告书（表）中给出原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度是否超过1贝可/克（Bq/g）的结论。

本项目为钛铁矿选矿项目，需编制环境影响报告书，已纳入《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》，本次环评阶段对矿山的矿石进行了放射性检测。检测单位为核工业二一六大队检测研究院，检测时间为2024年7月8日。根据铀（钍）系单个核素检测报告见下表，
表3.10-7      铀（钍）系单个核素检测结果    

	样品编号
	226Ra
	232Th
	40K
	238U

	
	Bq/kg
	Bq/kg
	Bq/kg
	Bq/kg

	2024Y7324
	23.4
	15.1
	382.4
	74.8


根据检测结果可知，原矿石铀（钍）系单个核素活度浓度均不超过1贝可/克（Bq/g），可不开展辐射环境影响评价专篇的编制。本项目选矿过程均为物理过程，其产生的尾矿和产品中铀（钍）系单个核素活度浓度也不会超过限值。
3.10.14与《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）符合性分析

根据《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号），“自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。”确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200m的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。
本项目拟建尾矿库下游1公里距离内无居民或重要设施，所以本项目拟建尾矿库不属于“头顶库”。本项目拟建尾矿库为四等库，全库总坝高30m，小于200m，为一次性建坝。

综上所述，本项目拟建尾矿库符合《防范化解尾矿库安全风险工作方案》的准入条件。

3.10.15与《关于印发自治区防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》的符合性分析

根据《关于印发自治区防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》：“严格落实企业主体责任。尾矿库企业法定代表人和实际控制人同为本企业防范化解安全风险第一责任人，对防范化解安全风险工作全面负责。要建立相应的安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员和专业技术人员，建立健全安全生产规章制度和安全技术操作规程，实行全员安全生产责任制度，强化各职能部门安全生产职责，落实一岗双责，按职责分工对防范化解安全风险工作承担相应责任。”

本项目将建立尾矿库安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员和专业技术人员，建立完善尾矿库安全风险监测预警机制和尾矿库应急管理机制。综上所述，本项目符合《关于印发自治区防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》。
3.10.16与《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管〔2012〕32号）的符合性分析

根据《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管〔2012〕32号）第四章“全面落实企业尾矿库管理主体责任，夯实尾矿库建设、安全、环保基础”：“（一）依法合规建设，严格履行安全、环保设施“三同时”手续；（二）建立完善规章制度，加强现场管理，确保尾矿库运行安全；（三）加大科技投入，推广应用先进适用技术，大力开展安全生产标准化建设。”
本次环评要求建设单位要依法履行土地使用、地质灾害危险性评估备案、环境影响评价和安全、环保设施“三同时”审批等相关手续，依法取得相关证照后生产运行。尾矿库闭库时，按照国家有关规定履行闭库设计、闭库评价、竣工验收等审批手续，承担复垦义务。本项目将健全完善严格的建设、生产、安全、环保规章制度，认真落实汛期或极端天气下企业领导值班值守制度。本项目将使用国内先进技术，并严格按照设计要求进行作业。

综上所述，本项目尾矿库建设符合《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管〔2012〕32号）中相关要求。

3.10.17与《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行）〉的通知》（环办〔2010〕138号）的符合性分析

根据《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行）〉的通知》（环办〔2010〕138号）：“尾矿库企业是防治尾矿库污染、防范和处置突发环境事件的责任主体。尾矿库企业应遵守建设项目环境影响评价和“三同时”制度，按要求进行排污申报登记，确保污染防治设施稳定正常运行；按规定编制突发环境事件应急预案，建立环境风险评估制度，组织开展应急演练，落实各项应急措施；针对各种可能发生的突发环境事件，建立和完善预测预警机制，加强环境风险隐患排查整治；构建防范与应急处置体系，负责突发环境事件的报告和应急处置。”
本环评要求建设单位严格遵守指南的各项规定，对尾矿库污染防治进行日常监督检查和处理，并编制尾矿库突发环境事件应急预案，加强应急培训与演练，以此保证尾矿库安全运行。综上所述，本项目符合《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行）〉的通知》（环办〔2010〕138号）。
3.10.18与《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第26号）的符合性分析

根据《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第26号）：“产生尾矿的单位应当建立健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。”

本项目尾矿为湿排尾矿，有健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，并将在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存等信息，依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，落实尾矿污染防治的措施，尾矿库选址，符合生态环境保护有关法律法规和强制性标准要求。综上所述，本项目符合《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第26号）。
3.10.19与《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）的符合性分析

根据《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）：“规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。”
本项目不在生态保护红线区内，不占用生态保护红线区，将严格控制人为活动范围，在符合法律法规的前提下进行生产。综上所述，本项目符合《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）。

3.10.20与《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》的符合性分析

根据《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》：“生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；有限人为活动不涉及新增用地审批的，应严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。”
本项目不在生态保护红线区内，不占用生态保护红线区，项目施工期、运营期及退役期均将严格控制生产生活范围，并加强污染源控制措施，避免对生态功能造成破坏。在严格实施各项生态保护措施的情况下，本项目符合《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》。

3.11与“三线一单”管控符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

3.11.1与关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号），自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元（925个）、重点管控单元（713个）和一般管控单元（139个）三类，实施分类管控。克孜勒苏柯尔克孜自治州共划定46个环境管控单元，分为优先保护单元（31个）、重点管控单元（11个）和一般管控单元（4个）三类。

表3.11-1     项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求的相符性分析
	管控要求
	本项目符合性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设

的
活动
	[A1.1-1]禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录 (2024年本)》

中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。

[A1.1-2]禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

[A1.1-3]禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区

域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

[A1.1-4]禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区

风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

[A1.1-5]禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为:

(一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
(二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
(三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
(四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过

度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为;

(五)其他破坏湿地及其生态功能的行为。

[A1.1-6]禁止在自治区行政区域内引进能 (水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家 (地

方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能 (水)耗、高环境风险的工业项目。

[A1.1-7]①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

[A1.1-8]严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区 (与其他行业生产装置配套建设的项目除外)，引导其他石化化工项目在化工园区发展。
[A1.1-9]严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线永久基本农田管控要求，禁止新 (改、扩) 建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河

干流及主要支流岸线 1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区(含化工集中区)。

[A1.1-10]推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石

法(聚)氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、

制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

[A1.1-11]国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	本项目属于《产业结构调整指导目录 (2024年本)》鼓励类；不属于禁止和限制开发活动；本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划等相关规划要求。

	
	限制开发建设

的
活动
	[A1.2-1]严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。
[A1.2-2] 建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用

永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

[A1.2-3] 以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为

重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

[A1.2-4]严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的

应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

[A1.2-5]严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出
	

	
	不

符合空

间布局

要求活

动的退

出要求
	[A1.3-1] 任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区

内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

[A1.3-2] 对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

[A1.3-3] 根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

[A1.3-4] 城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	

	
	其它布局要求
	[A1.4-1]一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划

自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、

产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

[A1.4-2]新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻

璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

[A1.4-3]危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求。
	

	污染物排放管控
	污

染物削

减/替代

要求
	[A2.1-1]新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

[A2.1-2]以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等

行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

[A2.1-3]促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温

室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

[A2.1-4]严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机

物 (VOCs)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉 VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCS集中高效处理。
	本项目在选矿厂破碎干选车间、烘干系统均设置除尘效率不低于99%的袋式除尘器，可以有效控制无组织粉尘排放。选矿废水全部进入选厂内沉淀水池回用于选厂工艺生产，不外排，水重复利用率为96%。生活污水经一体化设施处理后，回用于项目区绿化、降尘等，不外排。尾矿在尾矿库暂存，定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。

	
	污染控制措施要求
	[A2.2-1]推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

[A2.2-2] 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢

铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

[A2.2-3] 强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，

推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

[A2.2-4]强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。

[A2.2-5] 持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌

伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

[A2.2-6] 推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水

水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

[A2.2-7]强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场

等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估

加强风险管控。

[A2.2-8]严控土壤重金属污染，加强油 (气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

[A2.2-9] 加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全

面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	

	环境风险防控
	人居环境要求
	A3.1-1] 建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

[A3.1-2] 对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

[A3.1-3]强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目不在联防联控区。正在编制环境应急预案。

	
	联防联控要求
	[A3.2-1] 提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到 2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

[A3.2-2] 依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利

用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

[A3.2-3]加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准

及环境质量目标要求;按照排污许可管理有关要求，依法申领排污

许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放 (污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

[A3.2-4] 加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金

属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

[A3.2-5]强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完

善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

[A3.2-6]强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环

境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	

	资源利用效率
	水资源
	[A4.1-1]自治区用水总量 2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

[A4.1-2] 加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水

循环利用，到 2025 年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

[A4.1-3]加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到 99.3%、99.7%。

[A4.1-4]地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用

应当以浅层地下水为主。
	选矿废水全部进入选厂内沉淀水池回用于选厂工艺生产，不外排，水重复利用率为96%。生活污水经一体化设施处理后，回用于项目区绿化、降尘等，不外排。本项目运营后考虑尾矿在尾矿库暂存，定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。本项目烘干工段燃料采用生物质。本项目不在禁燃区内。


	
	土地资源
	[A4.2-1]土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	

	
	能源利用
	[A4.3-1]单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

[A4.3-2]到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

[A4.3-3]到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

[A4.3-4]鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

[A4.3-5]以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

[A4.3-6]深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	

	
	禁燃区要求
	[A4.4-1]在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清

洁能源。
	

	
	资源综合利用
	[A4.5-1]加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

[A4.5-2]推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
[A4.5-3]结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废

物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

[A4.5-4]发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆

还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	


根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号），本项目与该管控单元空间布局约束条件、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发利用要求相符合。
3.11.2与关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》的通知（克政办发〔2025〕17号）符合性分析
依据《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》，本项目所在区环境管控单元为ZH65300130001，属于阿图什市环境管控单元，为一般管控单元，项目与该管控单元空间布局约束条件、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发利用要求的符合性分析详见表3.11-2。详见附图3.10-1环境管控单元图（一）、3.10-2环境管控单元图（二）、3.10-3与生态保护红线位置关系图。
表3.11-2              项目与“三线一单”管控的相符性分析表
	“三线一单”管控要求
	本项目符合性分析

	空间布局约束
	执行自治州总体管控要求、一般管控单元分类管控要求中关于空间布局约束的准入要求。
总体管控要求：（1）严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。（2）原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
水环境一般管控区：依据控制单元水环境容量资源定人、定产，合理进行城市空间和产业布局，严控高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目。

大气环境布局敏感区和弱扩散区：原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，严控新增高污染、高耗能、涉及有毒有害气体排放的企业。现有企业其大气污染物无法长期稳定达标排放的，应限期开展提标升级改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。
农用地优先保护区：（1）永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

（2）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施；对利用永久基本农田进行农业结构调整的不得对耕作层造成破坏。永久基本农田不得种植杨树、桉树、构树等林木，不得种植草坪、草皮等用于绿化装饰的植物，不得种植其他破坏耕作层的植物。

（3）严格限制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等涉及有毒有害物质排放的行业企业。

（4）国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。禁止通过擅自调整县级土地利用总体规划、乡（镇）土地利用总体规划等方式规避永久基本农田农用地转用或者土地征收的审批。各级人民政府应当采取措施，引导因地制宜轮作休耕，改良土壤，提高地力，维护排灌工程设施，防止土地荒漠化、盐渍化、水土流失和土壤污染。非农业建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。

（5）严守永久基本农田保护红线和生态保护红线。要严格遵守耕地和永久基本农田保护、生态保护相关法律法规规定等要求。实施生态修复项目过程中，不得擅自调整耕地和永久基本农田布局，不得损毁耕地，不得违反生态保护红线管控规则。

（6）永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物。严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带。严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。

（7）严格管控一般耕地转为其他农用地。永久基本农田以外的耕地为一般耕地。各地要认真执行新修订的《土地管理法实施条例》第十二条关于“严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地”的规定。一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产；在不破坏耕地耕作层且不造成耕地地类改变的前提下，可以适度种植其他农作物。不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮。不得在国家批准的生态退耕规划和计划外擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上，明确实施位置，带位置下达退耕任务。不得违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带。未经批准不得占用一般耕地实施国土绿化。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上明确实施位置。未经批准工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。确需在耕地上建设农田防护林的，应当符合农田防护林建设相关标准。建成后，达到国土调查分类标准并变更为林地的，应当从耕地面积中扣除。严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施建设用地使用一般耕地。

土壤一般管控区：（1）一般管控区中城乡建设用地开发利用应严格执行城市总体规划及土地利用总体规划要求。各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价，对土壤可能造成的不良影响应当采取相应防治措施。禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。对未利用地应当予以保护，不得污染和破坏。

（2）加强未利用地环境管理。按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。未利用地拟开发为农用地的，各县（市）人民政府要组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。加强对矿山、油气等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现未利用土壤污染问题的，要坚决进行查处，并及时督促有关企业采取有效防治措施消除或减轻污染。

（3）加强集中式饮用水水源地周边土壤保护。制定集中式饮用水水源地土壤环境保护制度，开展集中式饮用水水源地土壤环境定期监测，在全州各城镇集中式饮用水水源地保护区内，布点开展土壤理化指标、重金属及有机污染物监测。调查水源地周边的自然及污染源情况，开展土壤污染风险评估。

（4）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各级自然资源部门在编制相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。
	本项目不属于“两高”项目。本工程不涉及耕地、永久基本农田、集中式饮用水水源地。

	污染物排放管控
	执行自治州总体管控要求、一般管控单元分类管控要求中关于污染物排放管控的准入要求。

总体管控要求：（1）加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。（2）控制建筑领域二氧化碳排放，全面推行绿色低碳建筑，强化对公共建筑用能监测和低碳运营管理。（3）加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管，提高低尘机械化作业水平。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖。（4）严格渣土运输车辆密闭覆盖，加强道路清扫保洁和洒水抑尘，控制道路交通扬尘污染。（5）优化农业产业结构，推进农药化肥减量增效，加强标准化规模化种植养殖，控制农田和畜禽养殖甲烷、氧化亚氮排放。深入实施化肥农药零增长行动，引导农民利用畜禽养殖废弃物加工施用商品有机肥。（6）规范抗生素类药品使用管理。加强医务人员抗菌药物合理应用能力建设，改善医疗机构基础环境，加大执业人员抗菌药物合理使用培训工作力度。加强兽用抗菌药监督管理。实施兽用抗菌药使用减量化行动，严格规范兽药使用，防止超范围、超剂量用药，促进源头减量。（7）严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂，开展高效低毒环境友好型农药示范推广工作。持续推动农药减量控害，因地制宜推广抗病品种、绿色防控、专业化统防统治等农药减量技术，提高农药利用率。（8）开展城乡接合部、环境敏感区、道路等重点区域塑料垃圾清理整治，防止环境中的微塑料污染。（9）加强新污染物排放管控与协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求，并按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，将新污染物污染控制标准要求及采取的污染控制措施载入排污许可。将生产、加工使用或排放重点管控新污染物清单中所列化学物质的企事业单位，纳入重点排污单位名录，实施重点监管。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。严格土壤污染风险管控，落实土壤污染重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。（10）推进城镇污水管网全覆盖，加强农村生活污水治理和畜禽养殖污染治理设施规范化改造。（11）加快生活垃圾无害化、资源化处理设施及城乡生活垃圾收运体系建设。

水环境一般管控区：因地制宜，进一步强化对农村生活源和农牧种植源的治理力度。要强化对农村分散生活污水、污水处理厂高效稳定运行技术问题上的突破，通过完善重点乡镇和人口聚集区污水处理设施及配套管网等工程，进一步改善水质；提升农田灌溉节水技术，根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。通过重点实施河道生态护岸、垫层建设及现有河道内水工构筑物的生态化改造，要加强流域内水生态修复。

大气环境布局敏感区和弱扩散区：区域内企业生产工艺、治理设施达到先进水平。在有条件的地区推广使用电、天然气等清洁能源。加强环境管理水平，减少污染物排放。

农用地优先保护区：禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。禁止生产、销售和使用高毒高残留农药，禁止向农田倾倒、堆存废弃物。

土壤一般管控区：（1）防控企业污染。结合州生态功能区划、生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项及环评审核审批等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建土壤环境监管重点行业项目。建立优先区域土壤环境质量例行监测制度，对优先区域及其周边污染源进行排查，严格源头污染控制，强化风险管控。（2）未利用地拟开发为农用地的，各县（市）人民政府要组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。依法严查向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。加强对本地区矿山、油气等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现未利用土壤污染问题的，要坚决进行查处，并及时督促有关企业采取有效防治措施消除或减轻污染。通过优化灌溉模式、农艺改良、化学改良等措施推动克州盐碱地土壤改良。
	本工程不涉及耕地、永久基本农田。本项目在选矿厂破碎干选车间、烘干系统均设置除尘效率不低于99%的袋式除尘器，可以有效控制无组织粉尘排放。选矿废水全部进入选厂内沉淀水池回用于选厂工艺生产，不外排，水重复利用率为96%。生活污水经一体化设施处理后，回用于项目区绿化、降尘等，不外排。

	环境风险防控
	执行自治州总体管控要求、一般管控单元分类管控要求中关于环境风险防控的准入要求。

总体管控要求：（1）加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。（2）强化天然林抚育，加强生态灾害防治，建立森林防火防虫预警体系。全面落实林长制，落实责任区域内的森林草原资源保护发展工作。稳步推进智能管护体系建设，强化管护人员培训和管理，提高森林资源管护质量和水平。（3）强化全社会防灾减灾意识，提高基础设施适应能力，加强极端气候应对，提高农林牧业适应能力，完善气象防灾减灾体系，强化气象灾害风险管理，提升重大灾害监测、预报、预警能力和应急处置能力，有效应对气候变化不利影响和风险最大限度降低和减少极端天气气候事件灾害损失，为经济社会发展和人民生产生活安全提供有力保障。（4）加快推进农村生活供水设施及配套管网建设与改造，提高农村饮水安全工程整体标准，有序推进农村饮水工程规模化发展。（5）对涉重点管控新污染物企事业单位依法开展现场检查，加大对未按规定落实环境风险管控措施企业的监督执法力度，严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。加强对禁止或限制类有毒有害化学物质及其相关产品生产、加工使用、进出口的监督执法。
水环境一般管控区：进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设。要进一步开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，努力降低涉重金属、危险废物、化学品等重点领域区域环境风险，将环境风险管控在经济社会可接受水平，守住环境安全底线。
	本项目为钛铁矿选矿工程，不涉及冶炼。本工程不涉及耕地、永久基本农田。本项目在选矿厂破碎干选车间、烘干系统均设置除尘效率不低于99%的袋式除尘器，可以有效控制无组织粉尘排放。选矿废水全部进入选厂内沉淀水池回用于选厂工艺生产，不外排，水重复利用率为96%。生活污水经一体化设施处理后，回用于项目区绿化、降尘等，不外排。尾矿在尾矿库暂存，定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。

	资源利用效率
	执行自治州总体管控要求、一般管控单元分类管控要求中关于资源利用效率的准入要求。

总体管控要求：（1）实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。（2）完善电网网架布局和结构，提升农村电气化水平。推广节能和新能源车辆，加快电动汽车充电设施等电能替代基础设施建设。持续推进天然气利民工程，提高天然气资源保障能力，加强城镇供气设施建设，加快推进农村天然气入户工程建设。推进重点行业能源高效利用。加强钢铁、建材等高耗能行业企业及其他重点用能单位的能效管理，实施重点工艺环节的能效提升改造，有效降低单位产品能耗，提高能源利用效率。（3）实施节水行动，加强水资源节约集约利用，推进水资源承载能力区域分类，实施差别化管控措施，把水资源作为产业发展的刚性约束，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。推进以水定地、量水生产、适水种植严控灌溉规模，稳妥有序推进退地减水工作。推进农田水利设施加快大中型灌区续建配套与节水改造，发展农业高效节水灌溉。开展高效节水植棉技术、节水滴灌和水肥一体化技术推广。（4）加快实施农业综合开发区域生态农业循环项目和畜禽粪污资源化利用整县推进项目，完善畜禽养殖场的规模标准，提高养殖场粪污资源化利用水平。（5）推进农作物秸秆综合利用、不断完善秸秆收储运用体系。
	选矿废水全部进入选厂内沉淀水池回用于选厂工艺生产，不外排，水重复利用率为96%。生活污水经一体化设施处理后，回用于项目区绿化、降尘等，不外排。


根据《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》，本项目与该管控单元空间布局约束条件、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发利用要求的相符合。

3.12选址可行性分析

本项目占地面积368496m2，已取得了阿图什市自然资源局的用地批复，用地手续见附件阿自然资函【2023】216号、阿自然资函【2024】100号文。
3.12.1与《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）中选址要求分析
表3.12-1            与《尾矿设施设计规范》的相符性分析
	序号
	规范要求
	本项目
	符合性

分析

	1
	不宜位于大型工矿企业、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区上游。
	本工程尾矿库选址下游无大型工矿企业、大型水源地、重要铁路、水产基地和大型居民区；本工程西南侧约2km为G219，西南侧约2.6km为阿亚克苏洪木村（约100户），其间有山体阻隔，项目尾矿库建设工程安全设施设计已于2022年10月取得应急管理局的批复。
	符合

	2
	不宜位于居民集中区主导风向的上风侧
	尾矿库周边大气评价范围内无居民
	符合

	3
	不占或少占农田，不迁或少迁居民
	尾矿库不占用农田，不涉及居民搬迁
	符合

	4
	不宜位于有开采价值的矿床上面
	尾矿库与阿图什市鑫宏矿业有限公司所属的铁格尔曼萨依登斯铁矿采矿证范围相邻，不在矿床上面。
	符合

	5
	汇水面积小，有足够的库容。
	根据《阿图什市鑫宏矿业有限公司铁格尔曼萨依登套斯铁矿尾矿库建设项目安全设施设计》调洪演算结果，库内调洪库容满足防洪要求。
	符合

	6
	筑坝工程量小，生产管理方便。
	本项目为山谷型四等尾矿库，一次性筑坝工程量小，生产管理方便。
	符合

	7
	应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域。
	根据区域地质资料，拟建场地内无断裂通过，属相对稳定区，建筑场地属抗震一般地段，可作为拟建工程的建设场地，适宜建设
	符合

	8
	尾矿输送距离短，能自流或扬程小
	尾矿库与选矿厂距离约200m，输送距离较小。
	符合


3.12.2与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中选址要求分析

根据尾矿砂的浸出毒性试验结果，工程产生的尾矿砂属于Ⅰ类一般工业固体废物；依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，逐条分析了尾矿库场址选择的合理性，分析结果见表3.12-2。

表3.12-2      与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的相符性分析
	项目
	建设内容（条件及要求）
	本工程具体情况
	符合性分析

	4

贮

存

场

和

填

埋

场

选

址

要

求
	4.1一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	本项目为扩建项目，尾矿库新增占地面积144340.71m2，项目选址不在自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特殊保护的区域，且未发现崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象存在，评价范围内无居民区。
	符合

	
	4.2贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
	
	

	
	4.3贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	尾矿库选址不涉生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	
	4.4贮存场、填埋场应避开活动断层、

溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	根据区域地质资料，拟建场地内无断裂通过，属相对稳定区，建筑场地属抗震一般地段，可作为拟建工程的建设场地，适宜建设。
	符合

	
	4.5贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	尾矿库位置不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	符合


4、环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

阿图什市位于新疆维吾尔自治区西南部，地处天山南麓、塔里木盆地西北部，是克孜勒苏柯尔自治州政府所在地，是克州政治、经济和文化中心。地理坐标为东经75°30′02″～78°22′33″，北纬39°34′43″～40°45′13″，东与巴楚县、柯坪县相交，南与喀什市、疏附县相连，西与乌恰县相邻，东北与阿合奇县相依，西北与吉尔吉斯斯坦交界。

本项目区隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡管辖。哈拉峻乡位于阿图什市东北部，距市区97km，地处东经76°28′～78°31′，北纬39°53′～40°45′之间，平均海拔1700m，东接巴楚县和柯枰县，南边格达良乡和伽师县，西与吐古买提乡相邻，北与阿合奇县和吉尔吉斯斯坦共各国为界，通外山口4个，边境线长23km，乡境东西长约160km，南北宽约95km，总面积约8452km2。

拟建厂区位于阿图什市东北部的哈拉峻乡西南20km处，行政区划隶属于新疆阿图什市哈拉峻乡所辖。距离阿图什市约55km处。中心地理坐标为：东经76°39′28″，北纬40°04′46″。项目处于哈拉峻盆地边缘。G219近东西向自项目区南侧2km处通过，厂区通过一简易公路与该公路相连。区内交通比较方便。厂址地理位置见图3-1。

4.1.2地形地貌

阿图什市地处天山南麓，塔里木盆地的西缘。境内多高山，其海拔高度1200～4500m，相对高度3500m，地势总体北高南低，西南向东降缓，地形复杂，境内地貌分区主要有高山区、中山区、低山区、哈拉峻盆地和阿图什平原区五个结构体系。北部为山区，中部有吐古买提、哈拉峻盆地，南部为平原谷地，博孜塔格山以南为平原，阿恰克玛克河流域的上阿图什谷地和博古孜河流域的阿湖为两河谷地。

区域内地貌主要受两河流水搬运的控制，搬运物主要为来源于北部中高山和低山丘陵带的坡积物和洪积物。其发育年代长，沉积层厚。整个地形西北高，东南低，坡降1.1～1.3%，地耐力为0.26～0.28MPa。

项目区地处哈拉峻盆地北缘，总体地势为北高南低，西高东低。

4.1.3气候气象

阿图什市地处中纬度欧亚大陆腹地，属北温带大陆性干旱气候。据阿图什市气象站提供最近二十年气象资料，

其主要气象要素特征值如下：

年平均气温             13.8℃

极端最高气温            41.2℃

极端最低气温            -24.4℃

年平均相对湿度          40.9%

年平均风速              1.7m/s

冬季风速                0.9m/s

夏季风速                2.7m/s

年平均主导风向          西北风

年平均降雨量            83.4mm

日最大降雨量            32.7mm

年平均蒸发量           2970.5mm

年平均日照时间          2764.3hr

最大冻土深度            0.68m

年均积雪厚度            43cm

4.1.4区域水资源
阿图什水资源较丰富，境内天然水资源7.376亿m3，其中地下水3.148亿m3，地表水4.228亿m3，区域内年引水量3.64亿m3，其中引用地表水3.22亿m3，引用地下水0.42亿m3。区域内有大小河流67条，河流大多是流量小、流程短的小河。年径流量在1亿m3以上的河流只有恰克马克河和布谷孜河。

恰克马克河流域面积3995km2，主流河道长度162km。年径流量1.64亿m3，多年平均流量5.2m3/s，历年最大流量234m3/s，历年最小流量0.1m3/s。

布谷孜河流域面积（州内）2112km2，分上中下三段，主流河道长度182km，年径流量1.04亿m3，多年平均流量3.2m3/s，历年最大流量472m3/s，历年最小流量1.0m3/s。该河是阿图什的主要水源，灌溉吐古买提、松他克、格达良等公社的全部和阿扎克公社的大部分土地及分布在上述地区的国营农场和工农业基地。由于它的径流主要由地下水补给，因而流量较稳定。

上述两条河流均不在项目区附近，与本项目无直接水力联系。阿亚克苏洪木村旁有一地表水系阿亚克苏洪木河。阿亚克苏洪木河为为西北-东南走向，河水由北流向南，常年有水，春夏季融雪期水量较大，河水水质较好，可作为为生活和生产用水。阿亚克苏洪木河年径流量为0.1亿m³。

地下水的补给来源主要为高山冰雪融水及季节性大气降水的直接补给和裂隙及岩溶水补给。因地形坡度较大，沟谷发育，补给-径流-排泄条件良好，周围地下水均排泄于阿亚克苏洪木河中。

4.1.5地质

厂区位于哈拉峻盆地北部，地层在勘探深度内从上至下分别为粉质砂土和圆砾。圆砾主要为岩性单一的砂砾石，亚圆形，弱风化，砾径在5×10mm左右，可见最大砾径10×5cm，含量约占65％，充填物主要为细粉砂，含量约占35％。粉质砂土层地基承载力约250kPa，圆砾层地基承载力约300kPa。场地基础区属于稳定区。

4.1.6区域水文地质

阿图什市地下水储存区主要有哈拉峻盆地、土谷买提盆地、阿湖宽谷、东部低山间洼地和塔提尔、克孜勒哈特、结提库勒3个洼地，共5个区。地下水天然补给量为4.736亿m3，其中部分以泉水回归地表，转化为地表水。全市实有地下水3.148亿m3，占水资源总量的42.68%。主要分布在吐谷买提—哈拉峻一带的山前和阿湖宽谷、上阿图什洼地溢出带以上部位，水质基本适用于引用和灌溉。

（1）区域水文地质条件

区域位于阿图什北部中山区，属南天山褶皱带中高山区，地下水补给主要靠冬季雪水和夏季雨水。区域上大部分为裸露的基岩，地表雪水和雨水，以径流方式和融入方式补给地下水，地表水主要汇集流入阿亚克苏洪木河。

区域地下水的基本类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和基岩裂隙水，分述如下。

①松散岩类孔隙水

分布在区域的北、南部及其周边山前第四系上更新统冲洪积平原地带，构成含水层的岩性为砂砾卵石。单井涌水量2-20m3/d，富水性贫乏。矿化度小于1g/L。

距离项目区最近的泉水位于项目区西南界约4.4km，位于阿亚克苏洪木河南岸，出露地层为第四系洪积层与冲洪积层的接触带，其出露高程为1680米，流量小于0.5L/s，富水性弱，由于出露高程远低于项目区海拔高程，对项目区补径排条件无影响。

②碎屑岩类裂隙-孔隙水

分布在区域的南部的广大地区，地层时代包括新近系、白垩系、和二叠系，含水层岩性为砾岩、砂岩。单泉流量0.1—1.0L/S，富水性弱。泉水出露有三处，距离项目区最近的为东南方向约20km，出露高程为1640米，由于出露高程远低于项目区海拔高程，对项目区补径排条件无影响。

③基岩裂隙水

a.层状岩类裂隙水：分布在项目区的西北部地区，出露地层为上石炭系，岩性主要有灰岩、砂岩、砾岩等。由于断裂及褶皱发育，裂隙发育，直接接受大气降水、冰雪融水的补给，单泉流量0.1—1 L/ S，为富水性弱的裂隙水。泉水出露位于项目区以北和西北方向，出露泉水约有10处，距离项目区为40-50km，出露高程2140-2770米，由于相距较远，这些泉水对项目区补径排条件无影响。

b.块状岩类裂隙水：区域上岩浆岩不太发育，岩浆侵入时代可划分为华力西晚期。主要分布于项目区外西北方向。主要岩性有辉长岩、花岗岩。未见泉水出露，属赋存水量贫乏裂隙水。

④地下水的补给、径流、排泄条件

区域北部山区接受大气降水和雪融水直接渗入补给，形成地下水，在强烈的构造断裂、节理、裂隙的控制下由南向北径流、赋存、运移。一部分就在区内强烈侵蚀切割的沟谷中成泉水出露地表，汇入沟谷以地表水的方式排泄出沟谷；一部分在地下潜流，通过沟谷河床的松散堆积物、构造断裂、裂隙，以侧向地下径流的方式，排泄到南部平原中地下水中去；另一部分则通过地表蒸发、植物蒸腾，以垂向的方式排泄，回到大气中。

南部山前冲洪积倾斜平原区，赋存有新生代第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水，主要接受北部山区地下水的侧向补给。地下水流向由北向南、由西北向东南径流，大部分以地下径流排泄于南部区外和垂直蒸发，小部分以泉的形式溢出，向地表排泄。

（2）项目区水文地质条件

项目区位于西南天山南部中山区，地势总趋势呈北高南低，北部最高海拔2052米，南部最低海拔1853米。项目区内地表水不发育，项目区外有一地表水，位于项目区西南约2.5km，即阿亚克苏洪木河，该河水位为当地最低侵蚀基准面，高程约为1650米。

项目区构造上处于一单斜构造下部，地表除南部、沟谷低洼处有少量第四系松散沉积物外多为基岩出露，降水主要为季节性的雪水和雨水，由于北部山势陡峭，多直接顺地形坡降向南排入阿亚克苏洪木河。

基岩裸露区风化强烈，局部岩石破碎，植被不发育。地表矿体海拔多位于1900-2000米之间。资源量估算标高在1750-1924米，根据钻孔水位观测，项目区地下水位为1853-1892m。

水工环地质测绘，查明了项目区水文地质条件，本项目区地下水为第四系松散岩类孔隙水。

项目区海拔1853-1933米，地形呈东北高，西南低，其地表为新近系沉积物，厚度约3.5-22.6米，由北部山坡到南部河谷逐渐变厚，主要为第四系中-上更新统砾石、沙砾石、砂土等，空隙发育，其下为辉长岩和蚀变辉长岩等，裂隙不发育，渗透性较差，由于所处地层位置地形坡降10%-15%，地形倾向南，所以季节性地表水主要沿沟谷，地下水从北向南部的河谷径流，排入阿亚克苏洪木河，所以该单元新近系上新统砾岩、沙砾岩、砂岩等岩层渗透性较强，且有一定赋存空间，但由于地形坡度10%-15%造成水力坡降较大，地下水几乎都向下游河流排泄，因此该第四系含水层为透水不含水层，地下水富水性较弱。

（3）项目区地下水径流规律

项目区受地形坡降影响，地下水沿坡降方向向最低侵蚀基准面运移，所以项目区地下水处在不断向南部河谷排泄的径流区，虽然地表以下0-3米有风化裂隙发育的储水空间，但由于地形坡降大及蒸发作用强烈的因素，造成仅有少量上层滞水，富水性差。

4.2环境质量现状监测

4.2.1环境空气质量现状调查与评价

4.2.1.1数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 

本次评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州环境空气质量数据作为本项目环境空气质量现状评价基本污染物的监测数据进行分析。特征污染物补充现场监测。

4.2.1.2评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3及TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见表2.6-1。
4.2.1.3评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ 663-2013中的统计方法对各污染物年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

补充监测的特征污染物采用最大浓度占标率法进行评价，其数学模式为：

Pi=Ci/Si*100%
式中：Pi—i种污染物的最大浓度占标率（%）；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/Nm3；

Si—i种污染物的评价标准，mg/Nm3。

4.2.1.4基本污染物环境质量现状及达标区判定

根据环境空气质量模型技术支持服务系统2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州气象数据（下表），本项目所在区域SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO百分位数日平均、O3 8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此项目所在区域为环境空气质量非达标区域。

区域环境空气质量监测结果见表4.2-1。
表4.2-1               基本污染物环境质量现状

	污染物
	年评价指标
	评价标准（µg/m3）
	现状浓度（µg/m3）
	占标率（%）
	达标

情况

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	6
	10
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	35
	87.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	78
	111.43
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	27
	77.14
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	4000
	2800
	70
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	160
	143
	89.38
	达标


4.2.1.5特征因子环境质量现状

（1）监测点位及监测时间

本项目大气特征污染因子为TSP。本次评价采用新疆锡水金山环境科技有限公司2023年12月6日~12月12日对项目区域下风向TSP进行的环境质量监测数据。
监测点位及监测时间见表4.2-2、附图4.2-1监测布点图（一）。

表4.2-2               监测点位及监测时间

	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对距离（m）

	X
	Y
	
	
	
	

	76°39′26.72″
	40°4′24.45″
	TSP
	2023.12.6-2023.12.12
	下风向
	380


（2）采样及分析方法

环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率，按《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）相关规定执行。
（3）评价标准及评价方法

TSP评价标准选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，评价所用标准值见表4.2-3。
表4.2-3           大气环境质量现状评价标准
	污染物
	取值时间
	浓度限值(mg/m3)
	标准来源

	TSP
	日均值
	0.3
	GB3095-2012


评价方法：采用影响因子占标率法进行评价。
（4）特征污染物监测结果及评价
监测结果及评价分析结果见表4.2-4。

监测结果表明：监测点TSP监测日均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准日平均浓度限值。

表4.2-4          特征污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	污染物
	平均

时间
	评价标准

mg/m3
	监测浓度范围

mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率

%
	达标

情况

	项目区

下风向
	TSP
	日均值
	0.3
	0.227-0.259
	86.33
	0
	达标


4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

项目区西南2.5km为阿亚克苏洪木河，本项目与其无水力联系。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本环评引用克州绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2023年9月1日对阿亚克苏洪木河进行监测的数据。
（1）监测点位布设
本项目西南2.5km的阿亚克苏洪木河。

检测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、铜、锌、氟化物、铁、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、粪大肠菌群等。

（3）评价方法

采用水质指数法进行评价，其计算公式为：
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式中：Si，j—评价因子i的水质指数；

Ci，j—评价因子i在j点的实测值，mg/L；

Cs，j—评价因子i 的水质评价标准限值，mg/L。

（5）监测结果

阿亚克苏洪木河水质现状监测结果见表4.2-5。
4.2-5               水质监测结果表            单位：mg/m3
	监测因子
	单位
	标准
	检测结果
	水质指数

	pH
	无量纲
	6~9
	7.7
	0.35

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6mg/L
	0.82
	0.137

	氨氮
	mg/L
	≤1mg/L
	0.147
	0.147

	铜
	μg/L
	≤1.0mg/L
	＜5
	＜0.005

	锌
	mg/L
	≤1.0mg/L
	＜0.05
	＜0.05

	氟化物
	mg/L
	≤1.0mg/L
	0.09
	0.09

	铁
	mg/L
	≤0.3mg/L
	＜0.03
	＜0.1

	砷
	μg/L
	≤0.05mg/L
	＜1.0
	0.02

	汞
	μg/L
	≤0.0001mg/L
	＜0.1
	＜1

	镉
	μg/L
	≤0.005mg/L
	＜0.5
	＜0.1

	六价铬
	mg/L
	≤0.05mg/L
	＜0.004
	＜0.08

	铅
	μg/L
	≤0.05mg/L
	＜2.5
	＜0.05

	锰
	mg/L
	≤0.1mg/L
	＜0.01
	＜0.1

	氰化物
	mg/L
	≤0.2mg/L
	＜0.002
	＜0.01

	硝酸盐
	mg/L
	≤10mg/L
	0.125
	0.013

	硫酸盐
	mg/L
	≤250mg/L
	85.1
	0.34

	氯化物
	mg/L
	≤250mg/L
	54.7
	0.219

	粪大肠菌群
	MPN/100mL
	≤2000个/L
	＜2
	＜0.01


依据上表监测数据可知，监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准中的要求。

4.2.3地下水环境现状调查与评价

项目区域周边无地下水天然露头，本项目选矿厂和尾矿库区域整体可视为一个整体，并同在一个地下水文地质单元，因此本次现状调查将选矿厂和尾矿库作为一个整体区域开展。由附图3.2-2项目周边位置关系图可以看出公司项下采矿区与本项目区有重合，同在一个地下水文地质单元，根据新疆阿图什市铁格尔曼萨依登套斯铁矿ZK303、ZK5002钻孔资料，项目区地下水埋深为100m左右，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3现状监测布点原则，本项目至少布设3个监测点。与建设单位进行沟通交流以及调查区域现状情况，钻孔已封孔不具备监测条件，项目区周边也无其他水文监测井或观测井。区域地下水流向为由北向南，本次对位于项目区南侧的企业自备水井进行水位、水质的监测，可反映出区域地下水环境质量。
4.2.3.1监测点及监测时间

本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年12月8日对项目区周边地下水现状进行监测，共3个监测点位。各监测点位与本项目位置关系见表4.2-6。监测点位详见附图4.2-2监测布点图（一）。

表 4.2-6                  地下水监测点位
	监测

点位
	地理坐标
	与本项目

方位
	距离

km
	井深-水位埋深m
	含水层
	现有功能

	1#
	E：76°37′57.25″

N：40°03′48.32″
	西南侧
	2.34
	120
	潜水
	建设单位自备水井

	2#
	E：76°37′54.37″

N：40°03′51.79″
	西南侧
	2.33
	120
	潜水
	

	3#
	E：76°37′43.52″

N：40°03′55.24″
	西南侧
	2.49
	120
	潜水
	


4.2.3.2监测项目及分析方法

（1）监测项目

①地下水化学类型八大离子：K+、Ca2+、Na+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-；

②基本水质因子：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硫化物、氯化物、铜、锌等共计25项。

③特征水质因子：砷、汞、铁。
（2）分析方法

采样及分析方法依照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的规定进行。

4.2.3.3评价标准及评价方法

根据《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类水质标准，评价方法采用标准指数法对监测结果进行评价，标准指数＞1，表明该水质因子已超标。其标准指数计算方法为：
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式中：Pi－第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质参数（如pH值），其标准指数计算方法如下：
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式中：SpH——pH的污染指数（无量纲）；

pH——pH监测值；

pHsd——标准中pH的下限值；

pHsu——标准中pH的上限值。

4.2.3.3监测结果及评价

（1）地下水化学类型监测结果及划分

区域地下水八大离子检测结果及地下水化学类型详见下表。
表4.2-7         地下水化学类型离子监测结果及划分      单位：mg/L

	序号
	监测项目
	1#
	2#
	3#

	
	
	监测值
	监测值
	监测值

	1
	K+
	8.90
	8.96
	8.94

	2
	Na+
	416
	383
	389

	3
	Ca2+
	106
	101
	97.3

	4
	Mg2+
	34.3
	32.6
	33.0

	5
	CO32-
	<5
	<5
	<5

	6
	HCO3-
	269
	238
	227

	7
	SO42-
	394
	306
	306

	8
	Cl-
	405
	401
	402

	地下水化学类型
	Cl-·SO4-Na·Ca
	Cl-·SO4-Na·Ca
	Cl-·SO4-Na·Ca


（2）地下水水质监测结果及评价

采用《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类水质标准进行评价，水质监测及评价结果见表4.2-8。

由监测结果可知，区域潜水层地下水溶解性总固体出现超标，最大超标倍数为0.79，硫酸盐出现超标，超标倍数为0.58，氯化物出现超标，超标倍数为0.61，以上指标超标原因是项目区水文地质条件造成地下水天然背景值高，潜水层的其他各项监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

（3）包气带污染现状调查 
本项目在钛选厂、铁选厂、精粉堆场、沉淀池附近设置了土壤柱状样点，根据4.2.5.1章节内容，这些点位的土壤污染物监测值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值评价标准，因此本项目区包气带未受污染。

表4.2-8                              地下水水质监测及评价结果

	序号
	项目类别
	Ⅲ类

标准
	单位
	1#
	2#
	3#

	
	
	
	
	监测值
	Si
	超标倍数
	监测值
	Si
	超标倍数
	监测值
	Si
	超标

倍数

	1
	色
	≤15
	度
	<5
	/
	/
	<5
	/
	/
	<5
	/
	/

	2
	浑浊度
	≤3
	度
	<1
	/
	/
	<1
	/
	/
	<1
	/
	/

	3
	pH
	6.5~8.5
	无量纲
	7.1
	0.07
	/
	7.2
	0.13
	/
	7.1
	0.07
	/

	4
	总大肠菌群
	≤3.0
	MPN/100mL
	<1
	/
	/
	<1
	/
	/
	<1
	/
	/

	5
	 硫化物
	≤0.02
	mg/l
	<0.003
	/
	/
	<0.003
	/
	/
	<0.003
	/
	/

	6
	总硬度
	≤450
	mg/l
	408
	0.91
	/
	388
	0.86
	/
	381
	0.85
	/

	7
	耗氧量（高锰酸盐指数）
	≤3.0
	mg/l
	2.3
	0.77
	/
	2.1
	0.70
	/
	2.0
	0.67
	/

	8
	氯化物
	≤250
	mg/l
	405
	1.62
	0.62
	401
	1.60
	0.6
	402
	1.61
	0.61

	9
	溶解性总固体
	≤1000
	mg/l
	1797
	1.79
	0.79
	1680
	1.68
	0.68
	1650
	1.65
	0.65

	10
	氨氮
	≤0.5
	mg/l
	0.056
	0.11
	/
	0.071
	0.14
	/
	0.064
	0.13
	/

	11
	硝酸盐氮
	≤20
	mg/l
	1.48
	0.07
	/
	1.35
	0.07
	/
	1.40
	0.07
	/

	12
	亚硝酸盐氮
	≤1.00
	mg/l
	0.018
	0.02
	/
	0.016
	0.02
	/
	0.018
	0.02
	/

	13
	硫酸盐
	≤250
	mg/l
	394
	1.58
	0.58
	306
	1.22
	0.22
	306
	1.22
	0.22

	14
	氟化物
	≤1.0
	mg/l
	0.54
	0.54
	/
	0.58
	0.58
	/
	0.55
	0.55
	/

	15
	氰化物
	≤0.05
	mg/l
	<0.002
	/
	/
	<0.002
	/
	/
	<0.002
	/
	/

	16
	挥发酚
	≤0.002
	mg/l
	<0.0003
	/
	/
	<0.0003
	/
	/
	<0.0003
	/
	/

	17
	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	mg/l
	0.058
	0.19
	/
	0.060
	0.2
	/
	0.056
	0.19
	/

	18
	镉
	≤0.005
	mg/l
	<0.001
	/
	/
	<0.001
	0.01
	/
	<0.001
	0.01
	/

	19
	砷
	≤0.01
	mg/l
	0.0009
	0.09
	/
	0.0006
	0.06
	/
	0.0009
	0.09
	/

	20
	汞
	≤0.001
	mg/l
	<0.0004
	0.4
	/
	<0.0004
	0.4
	/
	<0.0004
	/
	/

	21
	铜
	≤1.00
	mg/l
	<0.001
	/
	/
	<0.001
	/
	/
	<0.001
	/
	/

	22
	锌
	≤1.00
	mg/l
	<0.05
	/
	/
	<0.05
	/
	/
	<0.05
	/
	/

	23
	铅
	≤0.01
	mg/l
	<0.01
	/
	/
	<0.01
	/
	/
	<0.01
	/
	/

	24
	六价铬
	≤0.05
	mg/l
	0.005
	0.1
	/
	0.004
	0.08
	/
	0.004
	0.08
	/

	25
	铁
	≤0.3
	mg/l
	<0.03
	/
	/
	<0.03
	/
	/
	<0.03
	/
	/

	26
	锰
	≤0.10
	mg/l
	<0.01
	/
	/
	<0.01
	/
	/
	<0.01
	/
	/

	27
	铝
	≤0.20
	mg/l
	<0.009
	/
	/
	<0.009
	/
	/
	<0.009
	/
	/

	28
	硒
	≤0.01
	mg/l
	<0.0004
	/
	/
	<0.0004
	/
	/
	<0.0004
	/
	/


4.2.4声环境质量现状调查与评价

4.2.4.1声环境现状监测

声环境现状委托新疆锡水金山环境科技有限公司对本项目进行现场监测。

（1）监测点布置

声环境监测点分别位于厂界东、西、南、北四个方向。

（2）监测项目

声环境监测项目为等效A声级。

（3）监测时间、频率及方法

监测时间及频率：监测时间为2023年12月7日，昼夜各监测1次；

4.2.4.2声环境现状评价

（1）评价标准

根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中声环境功能区划分规定，厂址所在区域属2类区，项目边界声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（2）监测及评价结果

声环境质量监测结果见下表。

表4.2-9          评价区域内声环境质量现状监测结果       单位：dB（A）

	监测点位
	昼间
	夜间

	
	监测结果
	标准
	监测结果
	标准

	东
	41
	60
	39
	50

	南
	41
	60
	40
	50

	西
	39
	60
	38
	50

	北
	39
	60
	38
	50


由上表可知，厂界四周噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明项目所在区域声环境质量较好。

4.2.5土壤环境质量现状调查与评价

4.2.5.1土壤理化性质调查
本项目土壤理化性质详见下表。

表4.2-10            项目区土壤理化性质调查表    

	点号
	6#
	时间
	2023年12月9日

	经度
	76°39′31.02″
	纬度
	40°4′54.00″

	层次
	表层（17cm）

	现场记录
	颜色
	灰色

	
	结构
	团粒结构

	
	质地
	沙土

	
	砂砾含量%
	60

	
	其他异物
	无

	化验室测定
	pH值
	8.16

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	8.4

	
	氧化还原电位
	332

	
	土壤容重(g/cm3)
	2.76

	
	总孔隙度(%)
	31

	
	渗滤率(mm/min)
	0.618


表4.2-11                      土体构型(土壤剖面) 

	土壤剖面照片
	层次a

	[image: image14.png]


 
	A（腐殖质层）：厚度约20～60cm，灰棕色，砂质粘壤土，粒状结构，稍松，多量孔隙，根系较多。
B(钙积土）：厚度约80～100cm，浅黄色，粘壤土，层状结构，稍紧，密实，无植物根系。
C(母质层）：厚度大于100cm，淡棕灰色，粘壤土，稍紧，层状结构，无植物根系。


4.2.5.1土壤环境质量监测

（1）监测点布设

占地范围内设置5个柱状样点（TC1-5#），2个表层样点（TC6-7#），占地范围外设置4个表层样点（TC8-11#），详见附图4.2-1监测布点图（二）。
（2）检测因子：TC-6#点位监测砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1,2-.二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯;③半挥发性有机物:硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蔥、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蔥、蔺、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2，2-cd]芘、萘、钒等46项；TC1-5#、TC7#监测砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、钒，共8项；TC8-11#监测砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、pH共9项。

（3）监测时间及频次

土壤样采样1天，每个点位采集1个样品。

（4）评价方法

采用标准指数法进行评价。

（5）监测结果评价

土壤监测结果评价见下表，占地范围内点位评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值评价标准。占地范围外点位评价标准采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》的筛选值评价标准。 
表4.2-12         项目区内表层样TC6监测结果一览表        单位：mg/kg

	           样品及编号

检验项目
	标准
	TC6
	达标情况

	氯乙烯
	0.43
	<1.5
	达标

	1,1-二氯乙烯
	66
	<0.8
	达标

	二氯甲烷
	616
	<2.6
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	54
	<0.9
	达标

	1,1-二氯乙烷
	9
	<1.6
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	<0.9
	达标

	氯仿
	0.9
	<1.5
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	840
	<1.1
	达标

	四氯化碳
	2.8
	<2.1
	达标

	1,2-二氯乙烷 
	5
	<1.3
	达标

	苯
	4
	<1.6
	达标

	三氯乙烯
	2.8
	<0.9
	达标

	1,2-二氯丙烷
	5
	<1.9
	达标

	甲苯 
	1200
	<2.0
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	<1.4
	达标

	四氯乙烯
	53
	<0.8
	达标

	氯苯
	270
	<1.1
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	<1.0
	达标

	乙苯
	28
	<1.2
	达标

	间,对-二甲苯
	570
	<3.6
	达标

	邻-二甲苯 
	640
	<1.3
	达标

	苯乙烯
	1290
	<1.6
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	<1.0
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	<1.0
	达标

	1,4-二氯苯
	20
	<1.2
	达标

	1,2-二氯苯
	560
	<1.0
	达标

	氯甲烷 
	37
	<3.0
	达标

	硝基苯
	76
	<0.09
	达标

	苯胺
	260
	<3.78
	达标

	2-氯苯酚
	2256
	<0.06
	达标

	苯并[a]蒽
	15
	<0.1
	达标

	苯并[a]芘 
	1.5
	<0.1
	达标

	苯并[b]荧蒽
	15
	<0.2
	达标

	苯并[k]荧蒽
	151
	<0.1
	达标

	䓛
	1293
	<0.1
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	<0.1
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	<0.1
	达标

	萘 
	70
	<0.09
	达标

	砷
	60
	9.01
	达标

	铅
	800
	30
	达标

	汞
	38
	0.212
	达标

	镉
	65
	0.3
	达标

	铜
	18000
	22
	达标

	镍
	900
	71
	达标

	六价铬
	5.6
	1.3
	达标

	钒
	752
	90
	达标

	pH
	无量纲
	8.16
	--


表4.2-13                           占地范围内其他监测点位土壤监测结果一览表                  单位：mg/kg
	检验项目

点位
	采样深度（cm）
	汞
	砷
	铅
	镉
	铜
	镍
	六价铬
	钒

	TC-1#
	16
	0.206
	10.2
	26
	0.30
	28
	66
	1.0
	90

	
	62
	0.106
	5.09
	14
	0.22
	14
	17
	<0.5
	60

	
	167
	0.080
	3.62
	<10
	0.16
	2
	6
	<0.5
	20

	TC-2#
	18
	0.207
	10.7
	30
	0.37
	26
	74
	1.3
	100

	
	57
	0.109
	5.54
	15
	0.34
	12
	19
	0.5
	60

	
	151
	0.076
	3.38
	<10
	0.24
	3
	11
	<0.5
	30

	TC-3#
	15
	0.206
	10.0
	30
	0.51
	31
	71
	1.1
	110

	
	65
	0.114
	5.19
	15
	0.43
	11
	16
	<0.5
	60

	
	170
	0.068
	3.45
	<10
	0.16
	2
	12
	<0.5
	30

	TC-4#
	13
	0.220
	10.4
	32
	0.49
	26
	75
	0.9
	90

	
	72
	0.255
	6.06
	13
	0.36
	7
	17
	0.5
	60

	
	173
	0.076
	3.26
	<10
	0.22
	3
	4
	<0.5
	30

	TC-5#
	16
	0.200
	10.2
	32
	0.33
	28
	71
	1.0
	90

	
	81
	0.100
	6.82
	16
	0.28
	7
	16
	<0.5
	60

	
	171
	0.079
	3.01
	10
	0.19
	2
	6
	<0.5
	30

	TC-7#
	16
	0.199
	9.46
	28
	0.47
	25
	70
	0.7
	90

	评价标准
	-
	38
	60
	800
	65
	18000
	900
	5.6
	752

	达标情况
	-
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


表4.2-14        占地范围外表层样监测结果一览表        单位：mg/kg

	      样品及编号

检验项目
	标准
	TC-8#
	TC-9#
	TC-10#
	TC-11#
	达标情况

	pH
	-
	8.13
	7.99
	7.96
	8.12
	达标

	砷
	25
	10.5
	9.84
	10.3
	10.6
	达标

	铅
	170
	32
	31
	<10
	24
	达标

	汞
	3.4
	0.186
	0.199
	0.209
	0.191
	达标

	镉
	0.6
	0.32
	0.32
	0.26
	0.28
	达标

	铜
	100
	28
	20
	21
	30
	达标

	镍
	190
	71
	68
	71
	73
	达标

	铬
	250
	54
	60
	54
	62
	达标

	锌
	300
	76
	75
	73
	78
	达标


根据上表可知，占地范围内点位的土壤污染物监测值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值评价标准；占地范围外点位的土壤污染物监测值均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》的相应限值要求，项目区土壤环境质量状况较好。

4.2.6生态环境质量现状调查与评价

4.2.6.1生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区属Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，40．哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区。主要保护目标为：保护荒漠植被。

表4.2-15                     生态环境现状调查表

	生态功能

分区
	生态区
	Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	40．哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区

	主要生态服务功能
	荒漠化控制、畜产品生产

	主要生态环境问题
	荒漠植被破坏、樵采、盲目开荒造成生态破坏

	主要生态敏感因子、敏感程度
	土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感

	主要保护目标
	保护荒漠植被

	主要保护措施
	哈拉峻—围栏封育、适度开发地下水进行草料地建设；

柯坪—生态移民搬迁

	适宜发展方向
	通过人工草料地建设和生态搬迁，实现荒漠植被恢复和畜牧业发展


本项目所在生态功能区划位置图见附图4.2-3。

4.2.6.2区域土地利用类型
根据新疆土地利用/土地覆盖地图数据6大类25小类的统计，项目区土地利用类型为天然牧草地。项目区域及周边地区土地利用类型见附图4.2-4。
4.2.6.3区域植被类型
项目区内土地利用类型为天然牧草地，现状调查项目区及其可能影响范围内，无国家及自治区保护的珍稀、濒危的野生植物分布，没有较大的树木，区内植被主要为圆叶盐爪爪、合头草，大部分植被覆盖率小于5%，小部分植被覆盖率在5-10%之间，植被类型见附图4.2-5。
4.2.6.4区域土壤类型

根据现场调查及资料查阅，受气候、地形、母质和植被等因素的综合影响，本工程评价区内主要土壤类型主要为石质土，土壤类型图见附图4.2-6。

石质土即“粗骨土”。指与母岩风化物性质近似的土壤。一般见于无森林覆被、侵蚀强烈的山地。多发育于抗风化力较强的母质上。成土作用不明显，没有剖面发育。质地偏砂，含砾石多。

4.2.6.5水土流失现状

水土流失重点预防区指水土流失潜在危险较大的区域，水土流失重点治理区指水土流失严重的区域。根据《关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），新疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。其中：重点预防区面积19615.9km2，包括天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区；重点治理区面积283963km2，包括额尔齐斯河流域重点治理区、天山北坡诸小河流域重点治理区、塔里木河流域重点治理区、伊犁河流域重点治理区。

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》和《关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目位于阿图什市，属于水土流失重点治理区。

4.2.6.6沙化土地现状

依据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》，本项目区为非沙化土地，项目位于铁格尔曼萨依登套斯铁矿矿区附近，为已开发区域。详见附件17项目是否占用沙化土地的回函。
5、环境影响分析

5.1施工期环境影响分析

施工期间对环境产生的影响主要为土石方挖掘、土建施工、交通运输和机械设备的安装、调试等，产生的主要污染物粉尘、噪声、生产生活污水和固体废弃物等对区域环境造成影响。这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。

5.1.1环境空气影响与评价

施工期的大气污染源主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关），扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，但其影响是局部的，暂时的，影响的程度及范围有限。根据同类型项目施工场地实测资料，施工场地扬尘浓度范围为1.5mg/m3~30mg/m3。

5.1.1.1施工场地扬尘

施工期间需要做到文明施工，加强施工管理，配置工地滞尘防护网。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，根据有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70%～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4次～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围，参照同类型施工场地实测实验结果，具体下表。

表5.1-1             施工期场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时浓度

（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


另外大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料。预计采取上述措施后，项目施工扬尘对周围影响可降到可接受范围。

本项目施工期对大气的影响主要是施工和运输产生的粉尘和二次扬尘。施工过程中大量的挖土堆置施工场地。工程所在区域风速较大，且堆置的土较为疏松，容易引起扬尘，给周围大气环境带来较大影响。

上述扬尘对大气环境的影响虽然是暂时的，但局部污染状况是较为严重的，必须引起重视，采取道路喷洒水或遮盖措施减少其影响。

（1）本项目建设施工应有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、生态环境措施、举报电话等内容。

（2）工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间；多余弃土尽量回填于低凹处用于场地平整，注意土石方挖填平衡；遇四级或四级以上大风天气时停止土方作业；施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运，清运车辆采用厢式运输车或采用篷布车盖，在工地内临时堆置的，要采取覆盖防尘布、防尘网进行遮盖等措施。

（3）未铺装的施工道路在干燥天气及大风条件下极易起尘，因此要求及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和污染范围，最大限度地减少起尘量；同时对施工道路进行定期养护、清扫，确保路况良好。

（4）对施工临时堆放的土方，应采取防护措施，如加盖保护网、喷淋保湿等，防止扬尘污染。

（5）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保废气排放符合国家有关标准的规定。

（6）车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，并对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源，减轻对动植物的干扰。

（7）施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶。

（8）临时材料堆放场应防止物料散漏污染，设置篷布遮盖，防止物料飘失，污染环境空气。

综上所述，在采取以上措施后，可以有效控制建设项目施工期间对扬尘对环境造成的影响，施工扬尘对周边环境影响不大。

5.1.1.2场外运输扬尘

①运输方式：运沙、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。

②车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。
③运输时间：选择车流、人流较少地时间进行物料运输。

5.1.1.3堆场扬尘

建筑使用的粉料尽可能不露天堆放，应存放在料库内，或加盖棚布；如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。
5.1.1.4其他废气

以柴油为燃料的挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等，由于产生量不大，且属于间歇性的使用，项目所处区域比较开阔，在加强设备维护保养后施工机械产生的少量的废气对周围环境的在可接受范围内。

5.1.2水环境影响与评价

5.1.2.1生活污水

本项目施工人员可依托项目区现已建成的生活区，生活区已配建地埋式一体化污水处理设施，对生活区的生活污水进行收集后，用于项目区绿化。
5.1.2.2生产废水

施工冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。混凝土的养护采用草帘喷洒浸湿方式养护，养护过程基本不产生废水。因此，施工期生产废水对环境影响较小。

5.1.3噪声影响与评价

施工期主要噪声源为基建施工噪声及装载机作业和车辆行驶噪声，多为间歇、移动声源，没有明显的指向性。施工期声源主要对项目区内人及动物产生惊扰，这种影响是间歇性的、局部的和短期的，随着施工的结束而消失。

5.1.4固废环境影响与评价

施工固废主要为施工所产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。

施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如弃土、废钢筋及设施设备的包装材料等，施工期间将产生的施工垃圾进行分类，对于有回收利用价值的废钢筋等收集后外售，对于弃土等进行厂区周边的低洼地面的平整。施工期生活垃圾依托已建生活区的生活垃圾收集系统收集后，定期拉运至就近垃圾转运点处理。

本项目施工过程中产生的固体废物可妥善处理后，对周围环境的影响较小。

5.1.5生态环境影响分析
施工期不可避免要造成水土流失，同时对景观也会产生破坏影响。随着施工场地开挖、填方、平整、取土、弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有地表原貌。如果施工过程中大量的土石方不能及时清理，遇有较大降雨冲刷，易发生水土流失。施工中尚未竣工部分和工地内运转的建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾，也将造成杂乱现象，有些还会持续到运营初期。

5.1.5.1植被

本项目建设对植被的直接影响就是使被占用土地的地面岩地裸露加剧。工程建设对植被的影响主要表现为施工期征用土地、临时用地及机械碾压、施工人员践踏、管道铺设等活动破坏施工区域内的植被，降低区域生物量，造成占地面积上生物量的少量损失。本项目工程挖填对地表扰动较大，会对植被造成一定的破坏，遇雨容易引起水土流失。为此，施工期应做好水土保持工作，项目竣工后做好相应的植被恢复工作。

临时占地对植被的影响是暂时的，施工完成后其影响会逐渐减少，预计在1～2年后即可恢复。

5.1.5.2 野生动物

工程施工过程中的各种机械噪声及人员和施工车辆活动容易对工作区附近的野生动物产生影响，影响野生动物的觅食区域及迁徙、活动范围，干扰野生动物正常的栖息规律。根据现状调查，本项目区未发现大型野生动物分布，偶见小型动物，如沙蜥、小家鼠等。本项目所占的面积是局部的、有限的，造成对这些野生动物栖息地影响范围仅是其极小的部分。事实上，由于本区域的原有工程，区域内野生动物数量本来就少，活动区域大，其活动不会因工程建设的占地而有大的改变。
5.1.5.3土壤

施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大。

（1）扰乱土壤表层，破坏土壤结构

地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响较严重。

（2）混合土壤层次，改变土体构型

施工期的土石方开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低。

（3）影响土壤紧实度

施工机械碾压，尤其在坡度较大的地段，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。

（4）土壤污染影响

施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾等固体废物。这些固体垃圾含有难分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。另外施工过程中，各种设备的燃油滴漏也可能对施工区域土壤造成一定的影响。

随着施工结束，通过采取一定的措施，土壤质量将逐渐得到恢复。

总之，项目施工改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过采取一定的措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。

5.1.5.4水土流失

项目施工过程工程开挖会产生少量的弃土，如不及时运走，易受到降雨及风蚀影响，加重水土流失的同时也会因风蚀作用产生扬尘，影响大气质量。

因此，工程施工过程必须采取防止水土流失的措施。工程开挖土方的临时堆放，特别是在坡度较大的深挖地段，若弃方随意堆放，并在运营期长期留存，这些堆积土，由于土质疏松，土质较细，易被大风扬起沙尘或在暴雨期易产生水蚀，造成水土流失。
5.1.5.5景观

项目施工过程将会产生扬尘，给人空气污浊的感觉，尘土覆盖，影响区域自然景观，但施工期的景观影响时间相对短暂，且以视觉上的影响为主。

5.1.5.6土地沙化

依据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》，本项目区为非沙化土地，项目位于铁格尔曼萨依登套斯铁矿矿区附近，为已开发区域，施工期后续的建设活动均在已平整后的厂区内进行且不涉及临时占地，厂区内原始土壤表层稳定砾幕和地表植被在不断地施工中被破坏，加之项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下厂区内土地就地起沙，局部形成沙化土地。

本项目施工过程中对施工区域及运输道路进行不定期的洒水降尘，施工结束后对生产车间及其周边全部采取硬化措施，结束后对非生产区，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，对生活区等实施人工绿化，可选择速生，覆盖面大，浅根性，耐旱耐瘠的适生植物。

综上所述，本项目施工活动会对项目所在区域原有的土壤表层稳定结构，但项目建设后采取人工绿化及增加区域的洒水量，可在一定程度上减缓区域土地沙现象。

5.1.6拆除工程影响分析

5.1.6.1大气环境影响分析

本项目原有铁选厂拟拆除重建，各类设备及建构筑物的拆除将产生一定的扬尘影响，但因工期不长，其影响是短期的，对大气环境造成的影响不大。

5.1.6.2水环境影响分析

原有选矿厂停止生产多年，设备内无残留废水、固废，拆除过程中不会对区域水环境产生影响。

5.1.6.3声环境影响分析

原有选厂拆除过程中，会有机械环境噪声、车辆产生的噪声，但因工期不长，其影响是短期的，且周边无声环境保护目标，因此，噪声对项目区及周围环境影响较小。

5.1.6.4固体废物环境影响分析

各类设备的拆除过程中会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为各设备的零部件、破损的设备碎块等，如不将这些废弃物进行妥善处理，将对项目区环境产生影响，故建议工作人员注意被遗弃的设备零部件，破损的设备碎块等的收集，使得这些放错地方的资源能够得到充分地再利用。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1环境空气影响预测与评价

5.2.1.1大气污染物排放量核算

本工程大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本工程大气污染物排放量核算情况如下：

（1）大气污染物排放量核算

本工程大气污染物排放情况见表5.2-1。

表5.2-1                 大气污染物排放量核算表

	序号
	产生环节
	污染因子
	处理措施
	核算年排放量（t/a）

	1
	破碎干选
	颗粒物
	各产尘点经集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放
	有组织：10.77
无组织：5.67

	2
	钛精矿烘干工段
	烘干废气
	颗粒物
	配套布袋除尘后排气筒排放
	0.144

	
	
	燃烧烟气
	颗粒物
二氧化硫

氮氧化物
	
	0.17

8.81

5.29

	3
	干选缓存仓上料
	颗粒物
	经集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放
	0.54

	4
	干选尾矿仓上料
	颗粒物
	经集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放
	0.20

	5
	干选精矿仓上料
	颗粒物
	经集气罩收集布袋除尘后由排气筒排放
	0.34

	6
	尾矿库
	尾矿库扬尘
	颗粒物
	压实并表面喷洒粉尘覆盖剂
	0.23

	7
	矿石卸料粉尘
	颗粒物
	洒水降尘
	0.14

	8
	物料运输
	运输扬尘
	颗粒物
	控制车速、洒水降尘
	0.15

	9
	食堂
	油烟
	食堂安装油烟净化器
	0.001


（2）项目大气污染物年排放量核算

本工程大气污染物年排放情况见表5.2-2。

表5.2-2          大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	有组织

	1
	颗粒物
	11.994

	2
	SO2
	8.81

	3
	NOX
	5.29

	无组织

	1
	颗粒物
	6.19

	2
	油烟
	0.001


5.2.1.2环境空气影响评价

（1）尾矿干滩废气影响分析

尾矿干滩会产生粉尘，采取压实并表面喷洒粉尘覆盖剂，可以有效降低粉尘产生量，项目区周边无居民聚集区，粉尘经喷雾降尘等措施处理后自然消散。且经空气稀释净化后对周围大气环境影响不大。项目区废气扩散在进入大气后能很快沉降于地面，工作人员在做好个体防护、定期洒水抑尘等措施后，污染物对环境及工作人员的影响较小。
（2）运输扬尘影响分析

本工程服务期主要运输扬尘产生于矿石、精矿运输，本环评要求在运输道路路面定期洒水降尘，保证路面适当湿度、可有效减轻运输扬尘的产生，减少对周边环境的影响。道路扬尘为间歇性扬尘，呈线源排放，且区域地势空旷，易于污染物扩撒，同时在采取洒水降尘、限速行驶等措施后，可将影响降至最低。

（3）矿石卸料扬尘影响分析
矿石装卸转运过程中，将产生一定量的扬尘，为间歇性扬尘，配套洒水降尘措施可大幅减少装卸扬尘产生。
（4）破碎干选车间粉尘影响分析

环评要求破碎筛分工段安装袋式除尘器进行除尘，废气经集气罩+袋式除尘器处理后通过25m排气筒排放。从等级判定结果可以看出，有组织粉尘排放下风向最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

（5）物料转运输送粉尘影响分析

环评要求物料转运输送工段安装袋式除尘器进行除尘，废气经集气罩+袋式除尘器处理后通过20m排气筒排放。从等级判定结果可以看出，有组织粉尘排放下风向最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。
（6）烘干工段废气

本工程运营中生物质燃料燃烧烟气和烘干废气经烘干机配套布袋除尘器处理后最终由15m排气筒排放。从等级判定结果可以看出，有组织粉尘排放下风向最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。
（7）食堂油烟影响分析
本工程食堂餐饮油烟废气经油烟净化装置净化处理后排放，食堂选用优质高效油烟净化装置去除效率应达到75%，可确保油烟废气达标排放。

（8）非正常工况大气环境影响分析

本项目主要大气污染物为有组织、无组织排放的粉尘，如未采取有效的抑尘措施会造成粉尘超标排放，导致周边大气环境受到污染。为此建设单位应当加强管理，确保扬尘治理措施正常实施，使排放的粉尘能维持在较低水平排放。

5.2.1.3大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离。

5.2.1.4大气环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表见表5.2-3。
表5.2-3                 建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长 5～50km(
	边长=5 km(

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a(
	500 ~ 2000t/a(
	＜500 t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（/）

其他污染物（TSP）
	包括二次 PM2.5(
不包括二次 PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准 (
	附 录 D (
	其他标准(

	现状评价
	环境功能区
	一类区(
	二类区(
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	（   ）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的

污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

(
	ADMS

(
	AUSTAL

2000(
	EDMS/AEDT(
	CALPUFF(
	网格模型

(
	其他

(

	
	预测范围
	边长≥ 50km(
	边 长 5～50km (
	边 长 = 5 km (

	
	预测因子
	预测因子(PM10、TSP)
	包括二次 PM2.5  (
不包括二次 PM2.5 (

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大标率＞10%(

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大标率＞30% (

	
	非正常排放 1h 浓度贡献值
	非正常持续时长

（ ）h
	C非正常占标率≤100% □
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%(
	k ＞-20%(

	环境监测

计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP）
	有组织废气监测  (
 无组织废气监测 (  
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（    TSP   ）
	监测点位数（ 1 ）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受 (         不可以接受(

	
	大气环境防护

距离
	距（
）厂界最远（    ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（8.81 ）t/a
	NOx:（5.29）t/a
	颗粒物:（11.994）t/a
	VOCs:（ ）t/a

	注“(”为勾选项  ，填“√”；“（
 ）”  为内容填写项


5.2.2地表水环境影响分析

5.2.2.1废水排放情况及影响分析
本项目区域内无常年地表径流，项目区西南约2.5km处为阿亚克苏洪木河。

本项目经本选矿工艺最终产生的尾矿浆由管道输送至尾矿库排放，尾矿库澄清水泵回沉淀池回用于选矿生产。选厂浓密机的溢流水收集于沉淀池，经沉淀后回用于选矿生产，因此，项目选矿废水循环使用，不外排。本项目选矿废水中主要污染物有：CODcr、pH、SS。本质上是利用矿物颗粒自身表面的疏水性，从而分离矿物的方法属于物理过程。因此所产生的废水中主要为矿石成分，回用后不会对生产产生影响。
综上，项目正常运营对项目区西南约2.5km处的阿亚克苏洪木河不会产生环境影响。

5.2.2.2地表水环境影响评价自查表

表5.2-4           地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影

响

识

别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 (（西南约2.5km处的阿亚克苏洪木河）

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他(
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；毒有害污染物□；

非持久性污染物□；pH值□；

热污染□；富营养化□；其他(
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；

三级B(
	一级 □；二级 □；三级 □

	现

状

调

查
	区域

污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □

春季(；夏季(；秋季□；冬季□ 
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发(；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期 □；枯水期 □；冰封期

春 □；夏季□；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 

春季 □；夏季□ ；秋季 □；冬季 □
	/
	/

	现

状

评

价
	评价范围
	河流：长度（/ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 

	
	评价因子
	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 

规划年评价标准（/） 

	
	评价时期
	丰水期□；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 

春季(；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □ 

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 

水环境质量回顾评价 □ 

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区( 

不达标区 (

	影

响

预

测
	预测范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季□ ；秋季 □；冬季 □ 

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 

正常工况□；非正常工况 □ 

污染控制和减缓措施方案 □ 

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □ 

导则推荐模式 □：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 

水环境控制单元或断面水质达标 □ 

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防

治

措

施
	环保措施
	污水处理设施 （；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 (；自动 □；

无监测□
	手动 (；自动 □；

无监测 □

	
	
	监测点位
	（ /  ）
	（  /  ） 

	
	
	监测因子
	（ /  ）
	（  /  ）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受√；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


5.2.3地下水环境影响评价

5.2.3.1区域水文地质条件

（1）区域水文地质条件

区域位于阿图什北部中山区，属南天山褶皱带中高山区，地下水补给主要靠冬季雪水和夏季雨水。区域上大部分为裸露的基岩，地表雪水和雨水，以径流方式和融入方式补给地下水，地表水主要汇集流入阿亚克苏洪木河。

区域地下水的基本类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和基岩裂隙水，分述如下。

①松散岩类孔隙水

分布在区域的北、南部及其周边山前第四系上更新统冲洪积平原地带，构成含水层的岩性为砂砾卵石。单井涌水量2-20m3/d，富水性贫乏。矿化度小于1g/L。

距离项目区最近的泉水位于项目区西南界约4.4km，位于阿亚克苏洪木河南岸，出露地层为第四系洪积层与冲洪积层的接触带，其出露高程为1680米，流量小于0.5L/s，富水性弱，由于出露高程远低于项目区海拔高程，对项目区补径排条件无影响。

②碎屑岩类裂隙-孔隙水

分布在区域的南部的广大地区，地层时代包括新近系、白垩系、和二叠系，含水层岩性为砾岩、砂岩。单泉流量0.1—1.0L/S，富水性弱。泉水出露有三处，距离项目区最近的为东南方向约20km，出露高程为1640米，由于出露高程远低于项目区海拔高程，对项目区补径排条件无影响。

③基岩裂隙水

a.层状岩类裂隙水：分布在项目区的西北部地区，出露地层为上石炭系，岩性主要有灰岩、砂岩、砾岩等。由于断裂及褶皱发育，裂隙发育，直接接受大气降水、冰雪融水的补给，单泉流量0.1—1 L/ S，为富水性弱的裂隙水。泉水出露位于项目区以北和西北方向，出露泉水约有10处，距离项目区为40-50km，出露高程2140-2770米，由于相距较远，这些泉水对项目区补径排条件无影响。

b.块状岩类裂隙水：区域上岩浆岩不太发育，岩浆侵入时代可划分为华力西晚期。主要分布于项目区外西北方向。主要岩性有辉长岩、花岗岩。未见泉水出露，属赋存水量贫乏裂隙水。

④地下水的补给、径流、排泄条件

区域北部山区接受大气降水和雪融水直接渗入补给，形成地下水，在强烈的构造断裂、节理、裂隙的控制下由南向北径流、赋存、运移。一部分就在区内强烈侵蚀切割的沟谷中成泉水出露地表，汇入沟谷以地表水的方式排泄出沟谷；一部分在地下潜流，通过沟谷河床的松散堆积物、构造断裂、裂隙，以侧向地下径流的方式，排泄到南部平原中地下水中去；另一部分则通过地表蒸发、植物蒸腾，以垂向的方式排泄，回到大气中。

南部山前冲洪积倾斜平原区，赋存有新生代第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水，主要接受北部山区地下水的侧向补给。地下水流向由北向南、由西北向东南径流，大部分以地下径流排泄于南部区外和垂直蒸发，小部分以泉的形式溢出，向地表排泄。

区域水文地质图见附图5.2-1。
5.2.3.2项目区水文地质条件

项目区位于西南天山南部中山区，地势总趋势呈北高南低，北部最高海拔2052米，南部最低海拔1853米。项目区内地表水不发育，项目区外有一地表水，位于项目区南约2.5km，即阿亚克苏洪木河，该河水位为当地最低侵蚀基准面，高程约为1650米。

项目区构造上处于一单斜构造下部，地表除南部、沟谷低洼处有少量第四系松散沉积物外多为基岩出露，降水主要为季节性的雪水和雨水，由于北部山势陡峭，多直接顺地形坡降向南排入阿亚克苏洪木河。

基岩裸露区风化强烈，局部岩石破碎，植被不发育。地表矿体海拔多位于1900-2000米之间。资源量估算标高在1750-1924米，根据新疆阿图什市铁格尔曼萨依登套斯铁矿ZK303、ZK5002钻孔资料，项目区地下水埋深为100m左右。详见附图5.2-2铁格尔曼萨依登套斯铁矿ZK5002钻孔剖面图、附图5.2-3铁格尔曼萨依登套斯铁矿ZK303钻孔剖面图。由附图3.2-2项目周边位置关系图可以看出公司项下采矿区与本项目区有重合，同在一个地下水文地质单元。
水工环地质测绘，查明了项目区水文地质条件，本项目区地下水为第四系松散岩类孔隙水。

项目区海拔1853-1933米，地形呈东北高，西南低，其地表为新近系沉积物，厚度约3.5-22.6米，由北部山坡到南部河谷逐渐变厚，主要为第四系中-上更新统砾石、沙砾石、砂土等，空隙发育，其下为辉长岩和蚀变辉长岩等，裂隙不发育，渗透性较差，由于所处地层位置地形坡降10%-15%，地形倾向南，所以季节性地表水主要沿沟谷，地下水从北向南部的河谷径流，排入阿亚克苏洪木河，所以该单元新近系上新统砾岩、沙砾岩、砂岩等岩层渗透性较强，且有一定赋存空间，但由于地形坡度10%-15%造成水力坡降较大，地下水几乎都向下游河流排泄，因此该第四系含水层为透水不含水层，地下水富水性较弱。

5.2.3.3地下水环境影响预测
（1）正常工况
在正常状态下本项目选矿用水在各装置和沉淀池中不排放。项目各生产装置区、尾矿库、沉淀池、危废暂存间底部和管道敷设线路均设计有较完善的防渗措施。因此，在正常情况下，本项目对所在区域及周边的地下水环境影响很小。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”

（2）非正常工况
本工程属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表中的“G 黑色金属”中“42、采选（含单独尾矿库）”类，确定本工程所属的尾矿库地下水环境影响评价项目类别为I类，地下水环境影响评价级别为二级，采用数值法或解析法进行污染预测。本次采取解析法进行预测。
本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。

（1）预测情景
废水能否进入含水层取决于地质、水文地质条件和工程采取的防渗漏措施。对于承压水层由于上部有隔水顶板，只要废水不进入补给区，就不会污染地下水。对于潜水含水层，若其顶板为厚度不大的强透水层，废水则有可能通过隔水顶板进入含水层。由于潜水含水层的埋藏特点，导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大，其能否被污染取决于包气带的土壤性质和厚度，包气带中的细小颗粒可以滤去吸附某些污染物质。当废水分布于流域系统的补给区时，随着时间延续，污染物质将沿流线从补给区向排泄区逐渐扩展，最终可波及整个流动系统。当污染源位于排泄区，污染影响的范围比较局限，对地下水的影响较小。

在非正常状况下尾矿库底部防渗层破裂的情况下，泄漏后的污水会通过包气带进入到含水层中并对地下水产生污染影响，因此本次评价重点尾矿库底部污水泄漏对第四系潜水产生的影响。

（2）预测范围及时间
地下水环境影响预测范围一般与调查评价范围一致。预测层位以潜水含水层为主。
预测时间为100d、1000d。
（3）污染因子及浓度确定

本次环评污染物源强采取最不利情况，即浓度较大且危害较大的的污染因子的浓度作为预测浓度，根据固废浸出毒性监测报告确定。本项目尾矿渣淋溶水中含有砷、汞、镍等污染物，根据地下水评价导则“按照重金属、持久性有机物和其他类别进行分类，对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别选取指数最大的因子作为预测因子”，本次评价因子判定如下表所示。
表5.2-5                 地下水评价因子判定一览表
	类别
	污染物
	排放浓度

（mg/L）
	标准值

（mg/L）
	标准指数

	重金属
	砷
	0.007
	0.01
	0.7

	
	镉
	＜0.001
	0.005
	＜0.2

	
	铜
	0.003
	1.0
	0.003

	
	铅
	＜0.001
	0.01
	＜0.1

	
	汞
	＜0.001
	0.001
	＜1

	
	镍
	0.011
	0.02
	0.55

	
	铍
	＜0.001
	0.002
	＜0.5

	
	钡
	0.020
	0.7
	0.029

	
	锌
	0.062
	1.0
	0.062

	
	银
	＜0.001
	0.05
	＜0.02

	
	六价铬
	ND
	0.05
	/

	其他类别
	PH
	7.69
	6.5-8.5
	0.46

	
	氰化物
	ND
	0.05
	/

	
	硒
	ND
	0.01
	/

	
	无机氟化物
	0.001
	1.0
	0.001


由上表判定，本次预测将砷确定为预测因子。本次预测因子砷执行《地下水质量标准》Ⅲ类水体限值。
（4）预测源强
本次评价源强渗漏强度根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》中钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(m2* d)，计算非正常渗漏量大小应不小于正常状况渗漏量的10倍，本次计算渗漏量按照正常渗漏量的10倍计算，尾矿库面积为144340.71m2。假设泄漏1d发现泄漏，采取相关措施，泄漏事件按1d算。计算得到尾矿库砷泄漏量为2886.81m3。

非正常状况具体见表5.2-6。

表5.2-6         非正常工况下地下水污染物排放一览表
	事故排放源
	污染物
	排放浓度（mg/L）
	泄漏量（m3/ d）

	尾矿库
	砷
	0.007
	2886.81


（5）预测模型

采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：①污染物的排放对地下水流场没有明显的影响；②预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。通过对本工程污染物排放特征及水文地质概况分析可知，本次污染预测可满足以上条件。

为了揭示污染物进入地下水体后，地下水质的时空变化规律，将污染场地地下水污染物的溶质迁移问题概化为污染物连续注入的一端定浓度的一维水动力弥散问题。预测按最不利的情况设计情景，污染物泄漏直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染质浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况，用于表征污水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。

根据本工程污染特征分析，尾矿库地下潜水流向基本与地形一致，呈北向南下游方向径流的线状特征；污水渗漏是一个长期的过程，在区域上可假定为定浓度的渗漏点。

废水预测采用一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，其解析解为：

  
式中：x—预测点距污染源强的距离，m；
t—预测时间，d，取100d、1000d；
C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；
C0—地下水污染源强浓度，mg/L；
u—地下水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数。
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

由上述模型可知，模型需要的参数有：有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL；这些参数主要由勘察成果资料来确定。
含水层的平均有效孔隙度n：含水层密实程度为中密，根据《水文地质手册》，砂土可取孔隙度为0.35，而根据以往生产中经验，有效孔隙度一般比孔隙度小10%~20%，因此本次取有效孔隙度n=0.35×0.8=0.28。

水流实际平均流速u：根据含水层岩性等相关资料，确定含水层渗透系数为0.1m/d（由附图3.2-2项目周边位置关系图可以看出公司项下采矿区与本项目区有重合，同在一个地下水文地质单元，赋存结构特征一致，利用铁格尔曼萨依登套斯铁矿ZK303钻孔提水试验资料中最大渗透系数）。

水力坡度
[image: image15.wmf]dS

dh

I

=

=0.15（h取67.5m，S取450m）；
因此，地下水的渗透流速：
V=KI=0.1m/d×0.15=0.015m/d，

平均实际流速u=V/n=0.05m/d。

纵向x方向的弥散系数DL：参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图5.2-1）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。故本次参考以往研究成果，考虑距污染源下游约2000m的研究区范围，因此，本次模拟取弥散度参数值取14.83m。

图5.2-1    lgαL---lgαs关系图

模型计算中纵向弥散度选用14.83m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u =14.83×0.05m/d=0.74（m2/d）。

表5.2-7                地下水预测参数一览表
	预测因子
	C0（mg/L）
	u（m/d）
	DL（m2/d）

	砷
	0.007
	0.05
	0.74


（6）预测结果

预测结果分别见表5.2-8。
表5.2-8       尾矿库废水渗入地下砷浓度预测结果（mg/l）

	预测时段
	超标距离（m）
	最大浓度（mg/L）
	最大浓度处距离（m）

	100天
	0
	1.67E-05
	13

	1000天
	0
	3.87E-06
	63


从表5.2-8预测结果可以看出，非正常工况下尾矿库废水中的砷预测结果超标距离为0，100d时，预测最大浓度值为1.67E-05mg/L，位于下游13m处；1000d时，预测最大浓度值为3.87E-06mg/L，位于下游63m处；污染物运移到下游污染浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

5.2.3.4取水影响分析
（1）对地下水资源量的影响 
本项目取水井位于阿图什市阿亚克苏洪木河北岸，根据《阿图什市鑫宏矿业有限公司水资源论证报告书》，该区域地下水资源量为107.1万m3 /a，地下水可开采量为48.2万m3 /a。本项目取水区范闱内基本无其他大型地下水取水用户，本项目核定后的取水量为16.6万m3 /a，占该区域地下水可开采量的16.0%，根据2、3号井抽水试验，经过试算，项目影响半径为450m，影响范围小于l km2 , 小于本次划定的取水影响范围。因此本项目取水不会对区域地下水资源造成影响。
（2）对地下水位的影响 
本项目核定后的取水量为16.6万m3，本项目水源地地下水允许开采量为48.2万m3 /a，用水量小于允许开采量。但是由于该区地下水补给强度较强，且本项目周边无开采井，因而在本项目用水期高峰期，开采后的地下水位可能会有轻微下降，但地下水位将会有所恢复。项目取水对区域地下水位的影响有限。
5.2.4噪声环境影响预测与分析

5.2.4.1预测评价方案

（1）厂界周边200m范围内无噪声敏感点，因此，本次评价不进行环境敏感点的噪声影响评价。

（2）本项目运行期噪声源稳定，假设全部噪声源均为持久性连续声源，预测方案将分别预测正常运行条件下项目厂界的昼间和夜间噪声。

5.2.4.2评价标准

项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

5.2.4.3主要噪声源

本项目高噪声设备主要为破碎机、球磨机、振动筛、磁选机及泵类等，均布置在室内；除尘器风机布置于室外。项目主要噪声源详见表3.7-6。

5.2.4.4预测模式

具体噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则》声环境HJ2.4－2021中推荐模式形式进行预测：

（1）室外声源

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级
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式中：
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——距离声源r处的倍频带声压级，dB；


[image: image20.wmf]w

L

——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，dB；
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——几何发散引起的衰减，dB；
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A

——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

[image: image23.wmf]gr

A

——地面效应引起的倍频带衰减，dB；


[image: image24.wmf]atm

A

——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；


[image: image25.wmf]bar

A

——声屏障引起的倍频带衰减，dB；


[image: image26.wmf]misc

A

——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中： 
[image: image28.wmf]1

p

L

——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

[image: image29.wmf]w

L

——声源的倍频带声功率级，dB；

[image: image30.wmf]r

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
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——指向性因子；
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——房间常数，
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为房间内表面面积，m2，
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为平均吸声系数。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的
[image: image36.wmf]i

倍频带叠加声压级：
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式中：
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——靠近围护结构处室内N个声源
[image: image39.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；
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——室内
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声源
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倍频带的声压级，dB；


[image: image43.wmf]N

——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：
[image: image45.wmf])
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—靠近围护结构处室外N个声源
[image: image46.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；
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TL

——围护结构
[image: image48.wmf]i

倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为
[image: image50.wmf]w

L

，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为
[image: image51.wmf]r

。预测点的声级按照下述公式进行预测：

当
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（即按面声源处理）；

当
[image: image54.wmf]p

p

na

r

b

£

£

时，
[image: image55.wmf]b

r

L

r

L

A

lg

10

)

(

2

-

=

（即按线声源处理）；

当
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（即按点声源处理）；

（3）计算总声压级

设第
[image: image58.wmf]i

个室外声源在预测点产生的A声级为
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，在T时间内该声源工作时间为
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t

；第
[image: image61.wmf]j

个等效室外声源在预测点产生的A声级为
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，在T时间内该声源工作时间为
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，则本项目声源对预测点产生的贡献值（
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5.2.4.5预测条件概化及参数选择
（1）预测条件概化

本项目主要为室内声源，根据室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式，将室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算预测点声压级及总声压级，最终计算贡献值。本项目预测条件概化如下：

①所有产噪设备均在正常工况条件下连续运行；

② 为简化计算工作，预测计算中只考虑厂区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减作用及厂内其他建筑物的屏蔽衰减。各声源由于空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。

（2）参数的选择

① 平均隔声量TL，泵类半地下布置隔声量取30dB(A)；地面车间建筑普通单层玻璃窗与墙体组合TL=20dB(A)，塑钢中空玻璃窗或双层玻璃窗与墙体组合等隔声门窗，TL=30dB(A)。

② 平均吸声系数[image: image66.wmf]a

，无吸声处理的车间[image: image67.wmf]a

=0.15；部分吸声处理的车间[image: image68.wmf]a

=0.30；全部吸声处理的车间[image: image69.wmf]a

=0.5~0.6。

5.2.4.6预测与评价内容

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目原有工程已停产，因此以工程噪声贡献值作为评价量，并按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准进行评价。

5.2.4.7预测与评价结果

厂界噪声预测结果与达标分析详见下表。

表5.2-9              厂界噪声预测结果与达标分析表

	预测方位
	时段
	预测值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	
	
	
	

	北侧
	昼间
	47.5
	60
	达标

	
	夜间
	47.5
	50
	达标

	东侧
	昼间
	48.8
	60
	达标

	
	夜间
	48.8
	50
	达标

	南侧
	昼间
	39.1
	60
	达标

	
	夜间
	39.1
	50
	达标

	西侧
	昼间
	41.6
	60
	达标

	
	夜间
	41.6
	50
	达标


本项目噪声预测结果显示：在采取了环评提出的降噪措施后，项目运营期厂界昼、夜间噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，不会造成项目区声环境质量明显降低。

5.2.4.8声环境影响评价自查表
本项目声环境影响评价自查表见表5.2-10。

表5.2-10               声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□ 二级( 三级□

	
	评价范围
	200 m(大于 200 m□小于 200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续 A 声级(最大 A 声级□计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(地方标准□国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区□
	2 类区(
	3 类区□
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期(
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法(现场实测加模型计算法□收集资料(

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源

调查
	噪声源调查方法
	现场实测□已有资料(研究成果(

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型(其他□ 
     

	
	预测范围
	200 m( 大于200 m□ 小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续 A 声级( 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声

贡献值
	达标 (  不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标(  不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测(固定位置监测□自动监测□手动监测□无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效A声级）
	监测点位数（ ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行(
不可行□

	注：“□” 为勾选项，可√，“（）”为内容填写项。


5.2.5固体废物环境影响分析

项目运营期产生的固废主要包括危险废物、一般工业固体废物。其中一般工业固体废物包括尾矿、布袋除尘器收集粉尘、沉淀池底泥、热风炉炉渣；危险废物主要为机械设备维护保养过程中产生的废机油。
5.2.5.1危险废物

根据《国家危险废物名录》（2025年版）和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，本项目机械设备维修保养过程产生的废润滑油（900-214-08）；液压设备维护、更换过程中产生的废液压油（900-218-08）以及沾染矿物油的废弃包装物废油桶（900-249-08）属于危险废物。危险废物送危废暂存间内暂存并定期委托有资质单位处置。

根据建设单位实际运行情况，结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号)，项目危险废物产生、处置情况见表5.2-11。

表5.2-11            危险废物的产生、处置情况一览表

	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	产生工序及装置
	形态
	产废周期
	危险

特性
	污染防治措施

	废矿物油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08

900-218-08
900-249-08
	8
	机械设备

维修
	液态或半固态、
固态
	1a
	毒性、易燃性
	由专用收集桶收集，并及时送危废暂存间，并设立固废管理台账，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称


按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，矿山内配备危险废物收集桶，危险废物产生后立即分类收集于专用收集桶内，并及时送危废暂存间内暂存。收集桶上应设置相应的标签。危废暂存间设置警示标识，并设立危险废物贮存管理台账，规范危险废物出入库情况交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，交由具有危险废物处置资质的单位处置。项目危废暂存间必须采用防风、防雨、防晒，地面做重点防渗，设计堵截泄漏的裙角。暂存间周边设置截流、导流设施，防止地表径流进入。

5.2.5.2尾矿

本项目主要的固体废物为尾矿，根据设计的选矿处理能力，排尾矿量为25×104t/a，由管道输运至尾矿库排放。

为了了解本项目钛选尾矿渣的性质，委托新疆中合地矿测试研究有限公司对钛选尾矿渣性质进行分析鉴别，详见附件。根据该分析结果，对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）、《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中最高允许排放浓度来确定固体废物类别，分析详见表5.2-12。

表5.2-12                钛选尾矿渣浸出液检测评价结果

	序号
	污染物
	单位
	监测结果
	GB5085浸出毒性鉴别标准
	GB8978最高允许排放浓度

	1
	砷
	mg/L
	0.007
	5
	0.5

	2
	镉
	mg/L
	＜0.001
	1
	0.1

	3
	铜
	mg/L
	0.003
	100
	0.5

	4
	铅
	mg/L
	＜0.001
	5
	1.0

	5
	汞
	mg/L
	＜0.001
	0.1
	0.05

	6
	镍
	mg/L
	0.011
	5
	1.0

	7
	铬
	mg/L
	0.027
	15
	1.5

	8
	铍
	mg/L
	＜0.001
	0.02
	0.005

	9
	硒
	mg/L
	ND
	1
	0.1

	10
	钡
	mg/L
	0.020
	100
	/

	11
	锌
	mg/L
	0.064
	100
	2.0

	12
	银
	mg/L
	＜0.001
	5
	0.5

	13
	pH值
	无量纲
	7.69
	/
	6~9

	14
	六价铬
	mg/L
	ND
	5
	0.5

	15
	无机氟化物
	mg/L
	0.001
	100
	10

	16
	氰化物
	mg/L
	ND
	5
	0.5


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定：按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且PH在6~9范围之内的一般工业固体废物属Ⅰ类固废。

根据监测结果，钛选尾矿渣浸出液分析指标浓度均未超过鉴别标准值，本项目尾矿渣不属于危险废物，尾矿渣浸出液分析指标浓度均未超出《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 最高允许排放浓度，可以确定本项目钛选尾矿渣性质为第Ⅰ类一般工业固体废物。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）“8充填及回填利用污染控制要求，8.1第I类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业：a）粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填；b）煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填；c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。”
本项目尾矿符合原矿开采区矿坑充填和回填的废料要求，因此本项目运行初期，产生的尾矿全部进入新建尾矿库进行暂存，后期可用于公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿矿坑的回填或作为建筑材料外售，实现尾矿的综合利用。
5.2.5.3除尘器收尘

本项目破碎筛分等工序均设置袋式收尘设施，收尘设施收集的粉尘，成分与原矿石成分一致，收集后作为细颗粒原料进入选矿工段生产精矿，实现综合利用，因此袋式除尘器收集粉尘对环境的影响很小。

5.2.5.4沉淀池底泥
本项目污泥为选矿废水沉淀池底泥，底泥的成分与尾矿的相似，在清理脱水后与尾矿排入尾矿库，项目产生的污泥可得到妥善处理，对环境的影响较小。

5.2.5.5干选尾矿
破碎干选出的尾矿为16.4万t/a，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，在厂区尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用。
5.2.5.6热风炉炉渣
热风炉炉渣产生量约为619.98t/a，统一收集暂存于热风炉房内的灰渣间中，作为有机肥原料外售综合利用。

5.2.5.7生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/人·天测算，生活垃圾产生量约为1.95t/a，在办公、生活区附近装置生活垃圾箱，收集后运至就近垃圾转运点处理，采取上述处理措施后不会对区域环境产生影响。

5.2.6土壤环境影响评价

5.2.6.1影响途径

根据本项目特点，本次评价选择选尾矿库废水垂直入渗作为土壤可能产生的影响途径。

影响类型及途径识别见下表。

表5.2-12         土壤环境影响类型及途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	运营期
	/
	/
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


5.2.6.2预测评价范围

预测评价范围与现状评价范围一致，即厂址及周围1000m范围，项目土壤环境影响范围内无特别需要保护的敏感目标。

5.2.6.3预测评价时段

重点预测评价时段为项目运行期。

5.2.6.4预测评价因子

将钛选尾矿浸出液各污染物浓度与《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准值作对比，占标率最高的是砷，因此本次预测因子选取砷，浓度选取尾矿淋溶试验0.007mg/L。

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表5.2-13        土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	污染途径
	全部污染物指标
	预测因子
	备注

	尾矿库

废水渗漏
	垂直入渗
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬等
	砷
	采取

防渗


5.2.6.5评价标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。
5.2.6.6影响预测与分析
本项目采取分区防渗措施，对厂内管网、尾矿库、沉淀池等设置了相应的防渗措施，正常工况下废水对土壤的污染影响较小。

根据本项目运行特点，对土壤可能产生的影响主要来源于尾矿库防渗层破裂废水泄漏垂直入渗。

5.2.6.7垂直入渗预测模型
垂直入渗造成土壤污染主要为渗漏工况下，废水垂直入渗进入土壤，污染因子砷对土壤环境造成的影响。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测模型如下：

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；
D—弥散系数，m2/d；

q—渗流速度，m/d；
z—沿z轴的距离，m；
t—时间变量，d；
θ—土壤含水率，%。
②初始条件
c（z，t）=0       t=0，L≤z＜0；
③边界条件
第一类Dirichlet边界条件：
a连续点源：
c（z，t）=0       t=0，z=0；
b非连续点源：
第二类Neumann零梯度边界条件：
[image: image70.png]


，t＞0，z=L；
④模型概化
模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。土壤相关参数见表5.2-14。

表5.2-14             厂区土壤参数表
	类别
	厚度（m）
	渗透系数（m/d）
	孔隙度
	土壤含水率（%）
	弥散度（m）
	土壤容重

（g/cm3）

	砂质粘壤土
	0～3
	0.89
	0.31
	22
	4
	2.76


5.2.6.78预测软件

本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D软件。

HYDRUS软件由美国国家盐土改良中心（US Salinity laboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。

HYDRUS-1D模型软件是美国盐土实验室在Worm模型基础上的改进版，用于模拟计算饱和-非饱和渗流区水、热及多种溶质迁移的模型。该模型综合考虑了水分运动、热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能，模型中方程解法采用Galerkin线性有限元法，可用于模拟水、农业化学物质及有机污染物的迁移与转化过程，在土壤中水分运动、盐分、农药、重金属和土壤氮素运移方面得到广泛的应用。
5.2.6.8垂直入渗预测与评价结果

由于污染物在土壤包气带中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大化原则，在模拟污染物扩散时并不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及规律。

根据资料可知，本项目区包气带厚度约100m，由于污染物在土壤中垂直运移速度缓慢，本次土壤预测包气带厚度取14m，据此分析污染物砷在土壤中垂直浓度变化情况，因此将模型剖分成100个单元，间隔为14cm，101个节点。在模型中布设5个浓度预测点，分别位于地面以下14cm、168cm、462cm、854cm、1400cm。

源强确定：
按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）三级防水等级标准要求，即任意100m2防水面积上漏水点数不超过7处，单个漏水点最大漏水量按2.5L/d计，正常状况下，废水的允许渗漏量为17.5L/d。根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，非正常状况下的渗漏量可取正常状况下允许渗漏量的10倍。假设本项目尾矿库非正常状况下100m2漏水情况下，计算最大渗漏量为175L/d。

边界条件：

水流模型中上边界为通量/流量边界，初始流量按情景设定中的尾矿库渗漏量计算；下边界为自由边界；溶质运移模型中上边界为定容质通量边界，下边界设置为连续点源浓度边界。

初始条件：

HYDRUS-1D 数值模型在求解包气带水流问题时需要给出初始条件，即每个结点计算初始时刻的压力水头或含水率，以作为后续计算的基础。而对于剖分后形成的众多结点，需要采取一定的持水率来推测出包气带初始含水率。
预测结果

利用HYDRUS-1D 运行溶质运移模型，预测结果详见图5.2-1~5.2-3。
尾矿库废水中砷持续渗入土壤并逐渐向下运移，初始浓度为0.007mg/L在不同水平年污染物沿土壤迁移模拟结果见图5.2-1。
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图5.2-1  尾矿库废水中砷污染物浓度随时间变化图
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图5.2-2  不同预测时刻砷污染物浓度随土壤深度变化图
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图5.2-3      不同预测时刻含水率剖面变化图

由土壤预测结果可知：非正常情况下，在尾矿库长时间持续泄漏的情况下，砷在土壤中随时间不断向下迁移，浓度值小于0.6×10-4mg/cm3。

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），土壤污染风险筛选值（第二类用地）中土壤污染风险筛选值单位和检测标准检出限单位均为mg/kg，预测结果为非饱和带土壤水中浓度（单位为mg/cm3），因此需要对计算结果进行转换，转换公式为：

X1=X0×θ/Gs×1000

式中：X1-转换后污染物浓度限值，mg/kg；

X0-转换前污染物质量比限值，mg/cm3；

Gs-土壤容重g/cm3；

θ-土壤含水率；

通过模拟结果，土壤砷的最大增量为0.036mg/kg。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录E 中：

单位质量土壤中某种物质的预测值用下式计算：

S=Sb+ΔS

式中：S—单位质量土壤中某种物质的预测值，mg/kg；

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，mg/kg，取尾矿库周边表层样监测数据，砷：10.6mg/kg；
ΔS—单位质量土壤中某种物质的增量，mg/kg。

根据预测结果可知，非正常情况下，在尾矿库长时间持续泄漏的情况下，土壤砷预测最大含量约为10.636mg/kg，叠加背景值后污染物浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值限值。
5.2.7土壤环境影响评价结论

本项目属于扩建项目，根据土壤环境质量现状监测结果表明项目区土壤环境质量中各项数据均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

根据预测，项目废水垂直入渗重金属增量很小。本项目在确保厂区各项预防措施得以落实并得到良好维护的前提下，项目生产在短期内不会对土壤造成明显的影响；考虑长期影响，要求企业定期开展跟踪监测工作。

5.2.8土壤环境影响评价自查表
表5.2-15              土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影

响 

识

别
	影响类型
	污染影响型（√）；生态影响型（）；两种兼有（）
	/

	
	土地利用类型
	建设用地（ ）；农用地（√）；未利用地（ ）
	土地利用

类型图

	
	占地规模
	（0.37）km2
	/

	
	敏感目标信息
	敏感目标（牧草地）、方位（周边）、距离（/）
	/

	
	影响途径
	大气沉降（√）；地面漫流（ ）；垂直入渗（√）；地下水位；其他（）
	/

	
	全部污染物
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH等
	/

	
	特征因子
	砷
	/

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	I类√；II类（）；III类（）；IV类（）
	/

	
	敏感程度
	敏感（√）；较敏感（）；不敏感（）
	/

	评价工作等级
	一级（√）；二级（ ）；三级（）
	/

	现

状 

调

查 

内

容
	资料收集
	a）(；b）(；c）(；d）(
	气象资料土地利用历史情况其他资料

	
	理化特性
	pH等
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	2
	4
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	0
	0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3.0m
	

	
	现状监测因子
	pH、基本45项
	/

	现

状 

评

价
	评价因子
	pH、基本45项
	/

	
	评价标准
	GB 15618(；GB 36600(；表D.1√；表 D.2(；其他（）
	/

	
	现状评价结论
	占地范围内土壤各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；占地范围外土壤各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。
	/

	影

响 

预

测
	预测因子
	砷
	/

	
	预测方法
	附录 E(；附录 F(；其他□
	/

	
	预测分析内容
	影响范围（/）

影响程度（可接受）
	/

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□
	/

	防

治 

措

施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（）
	/

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	/

	
	
	3
	砷、镉、镍、铜、铅、汞、六价铬
	3年/次
	

	
	信息公开指标
	/
	

	评价结论
	整体土壤环境影响尚在可控制范围内
	/


5.2.8生态环境影响评价

该项目运营期的生态影响主要表现在项目区占地使土地利用格局发生变化，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变，导致自然体系的生产能力降低，其恢复稳定性和阻抗稳定性也受到一定影响。但由于厂区本身植被种类稀疏，且降低的幅度较小，自然体系对这个改变是可以承受的。从维护区域自然体系生态完整性的角度看，生态影响是可以接受的。

5.2.8.1植被

本项目主要建设破碎干选车间、选矿车间、尾矿库等，评价区植被主要为针茅，据调查，该区域为低植被覆盖度。这些植物在当地分布比较均匀，项目建设的局部植被破坏，不会使评价区植物种群组成发生根本变化，也不会造成某一植物种在评价区范围内消失。植被调查表明，区内无珍稀濒危物种、国家保护濒危植物及受威胁物种。
草地资源等级评价的原则及标准遵循中国北方《重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》，即以草地草群的品质之优劣确定草地的质况——“等”，以草群地上部分鲜草生产量的多少为指标确定草地的量况——“级”，用此来反映草地资源的经济价值。
按统一规定从目前实际出发，在确定草群品质的优劣时主要以组成草群植物的适口性特点为依据，通过野外的实地观察，向实际从事多年牧业生产的牧民群众访问了解和多年研究工作经验的积累，进行综合评价。按其适口性优劣划分为优、良、中、低、劣五类不同适口性级别的牧草。再以优、良、中、低、劣这五类不同品质牧草在各草群中所占的重量百分比例划分出不同“等”草地。各“等”草地划分的具体标准如下：

一等草地：优等牧草占60%以上；

二等草地：良等牧草占60%以上，优等及中等占40%；

三等草地：良等牧草占60%以上，良等及低等占40%；

四等草地：低等牧草占60%以上，中等及劣等占40%；

五等草地：劣等牧草占60%以上。

以草地草群生产量多少衡量草地状况是草地经济价值的另一重要体现。草群生产量的高低，不仅体现了草地生产力的载畜潜力的大小，而且也反映出了组成草地草群中各优、良、中、低、劣牧草的参与量及产量的比例构成。根据中国北方《重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》规定，以年内草地产量最高月份的测定值代表草地草群的自然生产力水平，并规定按单位面积产量高低确定和划分出不同的草地级，划分各级的标准如下：

第1级草地：每公顷产鲜草12000kg以上；

第2级草地：每公顷产鲜草12000~9000kg；

第3级草地：每公顷产鲜草9000~6000kg；

第4级草地：每公顷产鲜草6000~4500kg；

第5级草地：每公顷产鲜草4500~3000kg；

第6级草地：每公顷产鲜草3000~1500kg；

第7级草地：每公顷产鲜草1500~750kg；

第8级草地：每公顷产鲜草750kg以下。

根据上述标准，结合实地调查，项目区为四等8级草场。破碎干选车间、选矿车间、尾矿库等都在不同程度的占用植物资源，特别是大面积的改变地表覆盖物的类型，根据项目区占地类型统计，本项目地表占用天然牧草地368496m2，项目建设过程中造成的生物量损失约为27.64t。
5.2.8.2土地利用

首先，本次项目建设永久占地将改变评价区内土地的利用方式，改变了土地的利用方式，使原有土地理化性质和结构发生变化，本项目完成后，由于人为活动对区域内生态系统干扰的逐渐增加，区域范围内的土地利用状况发生了一定变化并表现出一定的变化趋势，原来的土地利用类型逐渐被工业用地所占用。根据土地利用现状分析可知，评价范围内的土地利用类型为天然牧草地，现状项目区内工业用地比例上升，其他土地利用类型相应地减少，整个评价范围内以天然牧草地为主的土地利用结构开始发生变化，天然牧草地面积的比例将下降。

其次，车辆运输及生产过程产生的粉尘等污染物会对项目区周围空气环境产生影响，而污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，降低了土壤的农业利用价值。

另外，项目区地面裸露，在今后生产运营中，即使没有被冲刷，表土的温度变幅将增加，对土壤的理化性质即会有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。
5.2.8.3水土流失

（1）影响因素
随着项目开发建设，修建人工设施、挖毁原地貌、尾矿堆置等，这种景观格局的变化，使区域固有的自然生态功能部分丧失。

根据区域气象特征，项目区域降水稀少，年均降水量仅83.4mm，多年平均风速1.7m/s。根据当地气候及生产状况，经现场实地调查，项目区发生水土流失现象主要为风蚀和人为因素。

①风蚀

风力侵蚀是指在气流冲击下沙砾脱离地表，被搬运和堆积的过程，风对地表所产生的剪切力和冲击力引起细小的土粒与较大的团粒或土块分离，甚至从岩石表面剥离碎屑，使岩石表面出现擦痕和蜂窝，继之土粒或沙砾被风携带形成风沙流。

风蚀的发生应具备两个基本条件：一是具备大于起沙风速，二是地面裸露，疏松的土壤或植被覆盖度低的地表。干燥、裸露、细砂及粉质为主的地表，起沙风速在离地2m高处约为4m/s～5m/s。

②人为因素

人为因素主要表现在施工阶段，施工活动中对地表进行开挖或掩埋，破坏了地表土壤的保护层，同时在开挖处、填方处又改变了原地面的坡度与坡长等，这些工程行为与区域内不易改变的气候因素、土壤因素等的综合影响，是导致项目建设期间征地范围内水土流失加剧的主要原因，但在施工期结束后施工期的人为因素将随着防护工程实施与植被恢复工程的落实而逐步得到控制。在运营期间，人为因素导致的水土流失将很小。

（2）水土保持措施
本项目在运营期着重采取以下水土保持措施。

①本项目处在干旱少雨的戈壁，应以采取工程措施和防风固沙措施为主，以绿化措施为辅的方法，即在采取工程措施的基础上，可充分利用处理后的生活污水实施绿化，保持和改善厂区的环境状况。

②对选矿过程中产生的尾矿等固体废物，要确保完全进入尾矿库，杜绝到处乱堆，造成新的水土流失。

③对不同的扰动区域和易出现水土流失的地段，应分别采取相应的防治措施，其中主要是：

a为采取水土保持措施留有足够的投资。

b运营期间提高厂区的绿化率，选择性种植符合当地生存条件的耐旱性绿色植被，防风固沙，改善区域生态环境的同时可起到减少或预防因风蚀造成水土流失的现象。

5.2.8.4景观

项目建成后将进一步影响评价范围内原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部地区生态景观进一步向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳工业厂房、道路等人为景观，而且会对原来的景观再一次分隔，造成一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。

5.2.8.5野生动物

对大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏，由于项目区不存在野生动物的栖息地及繁殖场所，所以对其影响不大。本项目建成后运营期间随着自然植被的自然恢复，可使生态环境基本恢复原状，将减轻和削弱对野生动物造成的负面影响。

5.2.9生态影响评价自查表
生态影响评价自查表见下表。

表5.2-16                生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护

目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线(；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件(；其他□

	
	评价因子
	物种(（  ）

生境(（天然牧草地）

生物群落(（天然牧草地）

生态系统(（   ）

生物多样性(（  ）

生态敏感区(（  ）

自然景观(（荒漠草原景观）

自然遗迹□（）

其他□（）

	评价等级
	一级( 二级( 三级(
	生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.37）km2，水域面积（ ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集(；遥感调查(；调查样方、样线(；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季(；夏季(；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的

生态问题
	水土流失(；沙漠化(；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害(；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种□；生态敏感区(；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性(；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种□；生态敏感区(；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让(；减缓(；生态修复(；生态补偿(；科研□；其他□

	
	生态监测

计划
	全生命周期(；长期跟踪□；常规(；无□

	
	环境管理
	环境监理(；环境影响后评价(；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行(；不可行□

	注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。


5.3环境风险评价

根据项目特点，通过调查及资料调查的方法，对建设项目各个环节的环境风

险性进行详细分析，了解建设项目存在的风险及发生风险事故后所产生的事故后果，并提出相应的措施和计划以避免风险或减少风险发生后的事故损失。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《尾矿库环境风

险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）的要求及本项目特点，本次评价分为

尾矿库环境风险评价以及选矿厂环境风险评价。主要针对风险识别、最大可信事

故及源项分析、风险管理及减缓风险措施等进行评价几个方面进行分析。

5.3.1 尾矿库环境风险评价

5.3.1.1等级判定

利用层次分析法，从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面进行评分，采用环境风险等级划分模型，将重点环

境监管尾矿库环境风险划分为重大、较大、一般三个等级，并按规则进行环境风

险等级表征。本项目尾矿库风险等级为一般。

5.3.1.2源项分析

尾矿库安全隐患往往来自于人为原因和自然原因。人为原因包括设计、施工、运行、管理等多个环节存在缺陷。自然原因包括超设计降雨、地震、泥石流等自然灾害。这些因素的单体或综合作用均可能引发坝体的失事或选矿废水渗漏，本尾矿库可能存在的主要危险因素分析如下：

（1）坝坡失稳

坝坡抗滑稳定性是影响尾矿库安全的重要因素之一。该尾矿库的初期坝体为不透水坝，坝坡的稳定性与坝体结构参数、浸润线高度、干滩长度及坡度等密切相关。若坝体施工不规范，将造成坝体失稳甚至垮坝事故。

（2）防洪系统缺陷

防洪排水构筑物质量及泄流能力是尾矿库安全的重要影响因素。若排水构筑

物设计、施工中不能满足要求，将可能使排水构筑物泄流能力不足，或发生倒塌、

断裂等事故，形成流砂漏斗或引起库内水位过高，干滩长度过短，导致渗流破坏

或滑坡，汛期甚至可能导致发生漫坝、溃坝事故。

（3）排渗撕裂

排渗设施因设计、施工或运行管理缺陷出现损毁、淤堵时，会不能有效发挥

排渗作用，使得尾矿水滞留，浸润线升高。可能会引起坝面塌陷、隆起、沼泽化

或流土等现象，进而造成坝体裂缝、变形、滑坡甚至溃坝事故。

（4）排水设施缺陷

根据尾矿库事故案例分析，往往由于此类排水沟缺失、缺陷或坝面护坡修建

的不及时等，使山坡雨水直接冲击坝体，产生坝肩或坝面冲沟，冲沟由小变大，

最后造成坝体破坏甚至引发垮坝事故。

（5）运行管理不当

在尾矿库运行中，消除事故隐患，预防事故发生的关键在于安全管理。如果

项目运行中未严格按照国家标准或设计要求进行操作和管理，没有对隐患采取正

确的解决措施，很可能会导致尾矿库事故，产生严重的事故后果。

（6）地震造成尾矿库溃坝

发生强烈地震时可能发生溃坝事故。溃坝将引起库内的尾矿水和尾砂形成强

大的泥石流，对下游环境造成严重危害。

（7）暴雨造成尾矿库溃坝

项目区遭受暴雨时，当暴雨量较大，冲击尾矿库引起涨坝，严重甚至可导致

尾矿坝溃坝。

综上所述，会造成尾矿库危险的各种因素，都不是孤立的，而是相互作用、

相互影响的，因此，全面综合地对尾矿库进行分析评价，落实预防、控制或消除

以上各种危险因素的有效措施，是避免尾矿库溃坝事故发生，实现安全运行的重要保证。

5.3.1.3事故影响分析

尾矿库对环境造成最大危害事故为瞬时溃坝。其它诸如涨坝、管涌等坝体失事等对下游环境危害小且缓慢。因此以下主要分析溃坝事故影响。

对下游的影响分析

尾矿库西南约2.5km处为阿亚克苏洪木河，西南约2km处为G219，西南约2.6km处为阿亚克苏洪木村。一旦尾矿库溃坝，尾矿将以一定的速度向下游泄流。

①溃坝环境影响范围

溃坝下泄的浆体属于土力泥石流，根据《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T0220—2006），泥石流的重度为1.30t/m3~2.30t/m3，本项目尾矿干容重为1.35t/m3。尾矿库溃坝参照DZ/T0220-2006附录D单沟泥石流危险区预测的经验公式，预测尾矿库溃坝堆积区的最大危险范围，公式如下：

S=0.6667L×B-0.0833B2sinR/（1-cosR）

参数如下：
S：最大危险范围（km2）；

L：泥石流最大堆积长度（km），L=0.8061+0.0015A+0.000033W；

B：泥石流最大堆积宽度（km），B=0.5452+0.0034D+0.000031W；

R：泥石流堆积幅角（度），R=47.8296-1.3085D+8.8876H；

A：流域面积（km2），最大汇水面积0.42km2；

W：松散固体物质储量（104m3），取值140万m3；

D：主沟长度（km），0.6km；

H：流域最大高差（m），61m。

由公式计算出：溃坝土力泥石流最大堆积长度为0.811km、最大堆积宽度为0.5516km、最大危险范围0.5527km2。

溃坝后的土力泥石流将流向尾矿库下游南侧和西南侧区域，由计算结果可知，最大堆积长度尚未到达阿亚克苏洪木村，对尾矿库下游G219、阿亚克苏洪木河不造成影响。但土力泥石流覆盖区域内的地表原生态环境受到破坏，植被被覆盖，表层土壤酸化板结，原生动物逃逸。

②尾矿库溃坝可能造成的伤亡人员估算

环评按《尾矿库环境风险技术评估导则（试行）》（HJ740-2015）进行环境风险评估如下：

根据可能殃及区内居民点的居民人数、居民点的位置及离坝距离、人口密集程度、房屋坚固程度及尾矿库的等因素，尾矿库溃坝事故可能造成的死亡人数可按经验公式进行估算。计算公式如下：

S=0.5×ΣNi+0.125×ΣMj

式中：S—尾矿库事故可能造成的死亡人数，人；

I—尾矿坝下游10倍坝高范围内，n个居民点的顺序数；

Ni—第i个居民点的居民人数，人；

J—尾矿坝下游10倍坝高以外，80倍坝高以范围内，m个居民点的顺序数；

Mj—第j个居民点的居民人数，人。

本项目尾矿库下游10倍坝高300m范围内无居民；80倍坝高（2.4km）范围内也无居民，溃坝不对会对其造成影响；同时阿亚克苏洪木村与项目尾矿库之间有山体阻隔，对溃坝产生的矿浆有消能作用。因此项目尾矿库周边2.4km范围内无受影响的居民，影响程度可控。

③溃坝下泄量分析

在最不利条件下，洪水漫顶引起尾矿坝溃坝，根据经验估算，尾矿库下泄的尾矿量一般约为库容的1/10。本项目有效库容为140万m3。因此，在堆满尾矿的最不利条件下，垮坝时尾矿下泄量为14万m3。

有关文献对近50多个库容在5.3～55000万m3的尾矿库溃坝情况进行了研究，给出了最大下泄量计算方法。本评价为预测最大下泄流量和最快下泄时间，也借鉴此模式进行估算。按照尾矿库规模，考虑尾矿坝发生完全溃坝，其溃坝口门宽度为76.7m（按基础坝长度一半考虑，基础坝轴线长度为153.48m），最大泄砂流量计算公式为：
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式中：b－口门宽度，取76.7m；

      B－尾矿库水面宽度，取153.48m；

      g－重力加速度；

      H0－坝高，取30m。

通过计算可得，最大泄砂流量为6653.69m3/s。

本项目的尾矿砂属于Ⅰ类固体废物，不属于有毒有害物质，即便尾矿外泄，由于尾矿砂不属于有毒有害物质的大面积扩散，不构成重大危险事故源。但当尾矿库发生溃坝事件时，将对尾矿库下泄路线范围产生冲击，因此本次环评要求在运行中应加强尾矿库的监测和尾矿浆排放管理，避免尾矿浆流出库外，特别是在汛期要加强尾矿库的巡视工作，避免出现尾矿库溃坝现象对下游环境目标产生影响。

（2）对周边土壤、环境空气的影响分析

尾矿库下游下泄路线尾矿砂如淤积时间较长，尾砂中的金属成份会渗入地下，影响地表植物生长。另外，裸露的尾矿砂经暴晒后也会成为新的空气扬尘污染源，进而对周围土壤环境产生影响，因此，必须坚决杜绝溃坝事故发生。

（3）对植被的影响

尾矿库溃坝会使库里的尾矿砂冲毁下游植被，尾砂长期堆存在地表对植被的生长也会产生一定的阻碍作用。

（4）尾矿砂中重金属因子运移影响分析

本项目尾矿库尾砂为I类一般工业固废，重金属含量很小，正常情况下，不会发生重金属污染。而且就算考虑重金属，土壤胶体对重金属的运移也会产生重要影响。土壤胶体如黏土、金属氧化物和氢氧化物、金属碳酸盐和磷酸盐等是重金属吸附的重要界面。当土壤发生变化时，土壤胶体会从土壤基质上释放到土壤溶液中，或者溶液中的土壤胶体会沉积到土壤基质上，增强土壤胶体对重金属的吸附能力，减少重金属下渗量，降低对地下水的污染。在发生溃坝事故时，及时采取有效措施，修补溃坝坝体，减少尾砂的泄漏量。事故发生后，及时对下泄路线范围内的残存尾砂进行回收清理，清理至尾矿库，避免裸露的尾矿砂的堆存时间。采取上述措施后，尾矿砂中重金属因子运移对周边土壤、地下水环境影响较小。

综上所述，尾矿库严格按要求进行设计、施工，经安全、环保等部门验收后

再投入使用。日常严格按照《尾矿库安全监督管理规定》及《一般工业固体废物

贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对Ⅰ类场的要求进行管理，规

范尾矿砂的处理工序。采取以上措施后，尾矿库发生事故的可能性会大大降低。

5.3.1.4 环境风险防治措施

本尾矿库必须严格按照《选矿安全规程》、《选矿厂尾矿库设施设计规范》及《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全技术规程》等相关规范对尾矿库进行设计、施工、生产运行、关闭及安全监督管理与维护，以防止发生溃坝等严重事故，并按《建筑抗震设计规范》进行抗震验算，同时环评要求本尾矿库在未闭库之前其安全管理必须严格按有关规范执行。尾矿库主要风险防范措施如下：

1）尾矿库溃坝的防范措施

A.要坚持对尾矿库的定期观测，包括坝体变形、坝内浸润线观测；通过坝体的渗透流量观测以及排洪隧洞的土压力及变形观测等，以保证能够及时发现问题，及时解决，防患于未然。

B.应对尾矿库进行管理和维护，随时检查尾矿库排水、排洪等构筑物的排洪情况，特别是在雨季、汛期，要坚持24小时值班，以保证遇到险情及时报告、及时排除。

C.项目设置位移监测设施，包括位移监测点及监测基点。定期对坝体变形、坝内浸润线进行观测；通过坝体的渗透流量观测及变形观测等，以保证能够及时发现问题，及时解决，防患于未然。

D.服务期满后要在试验研究的基础上及时制定覆土、植被的实施方案，并对坝体的稳定性进行检验，确保尾矿库的安全。同时应做到及时封场并恢复植被，禁止尾矿库排入尾矿量超过设计指标。

E.根据国内外尾矿库的建设与运行实践，只要在尾矿库的设计、施工和运行过程中严格执行《选矿厂尾矿设施设计规程》和《尾矿设施管理规程》，保证施工质量，尾矿库垮坝的事故是可以避免的。

2）尾矿库维护管理

A.尾矿库运行过程中，必须按照设计和有关技术规定，认真做好作业平台、待作业平台的维护管理工作。

B.建立健全巡坝护坝工作责任制度，安排专人巡视整个尾矿库区，保护好尾矿库内相关观测设施，做好坝体安全监测工作。

C.发现尾矿坝外坡出现局部隆起、坍塌、流沙（土）、管涌等异常现象，应立即分析研究原因，制定处理措施并及时实施处理方案，同时加密观测次数并报告有关部门。

D.针对尾矿库实际情况，制定尾矿库管理维护和运行细则。安排专人定期检查维护排洪设施、排渗设施等。

F.当接到震情预报时，根据实际情况做出防震计划和安排。

G.在库区内严禁爆破、采石、挖土、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动。如企业需要回采或综合利用库区尾矿时，必须做开发工程设计并经上级主管部门批准后方可进行。

H.坝面覆土、种草，不能用碎石护坡；坝面不得种植乔木和农作物。

I.每级子坝堆筑完毕，应进行质量检验，检验记录与报告需经技术人员签字后存档。

3）尾矿库渡汛

A.汛前应按下列要求制定渡汛方案。
B.对坝体必须进行详细检查和可靠地维护，确保排洪通道畅通。

C.应准备好必要的抢险、交通、通讯、供电及照明器材或设施，维护整修上坝道路，并确保安全畅通。

D.应了解掌握汛期水情和气象预报。

4）尾矿库渗流控制

A.应防止坝肩、坝体及坝基出现渗透破坏。

B.当发现坝体裂缝、坍塌、管涌、渗水量增大或渗透水浑浊等异常情况时，应立即采取处理措施，同时加强观察并报告有关部门。

5）检查和观测

A.尾矿库检查

尾矿库的检查工作可分为经常检查、定期检查、特别检查和安全鉴定：

a.经常检查由基层管理机构组织进行，检查项目可根据各尾矿库的具体情况自行决定。

b.定期检查由上级管理机构组织进行，每年汛前、汛后，应对尾矿库进行全面检查。

c.特别检查，当发生特大洪水、暴雨、强烈地震及重大事故等非常情况后，基层管理单位应及时组织检查，必要时报上级有关单位会同检查。

d.安全鉴定：应根据具体情况按现行规范进行一至两次以抗洪、稳定为重点的安全鉴定，以指导后期尾矿库的管理工作。

通过检查尾矿库的实际运行情况可及时掌握尾矿库的工作状态，为正确管理、处理事故、维修等提供依据；及时发现不正常的迹象，可分析原因、采取措施，从而防止事故发生。

对尾矿库的检查应按照以下要求具体执行：

a.当尾矿设施遇到特殊运行情况或遭受严重外界影响时，例如排矿初期，暴风雨、温度聚变或地震等，对工程的薄弱部位和重要部位，应特别仔细检查，如发现对工程安全有严重威胁的情况，必须昼夜连续监视，并采取有效控制措施。

b.对土工构筑物的检查应注意它们有无裂缝、塌陷、隆起、流土、管涌、滑裂或滑落等现象，坝坡有无冲刷破坏，导渗降压设施是否完好等。

c.对于混凝土构筑物应针对不同工程的结构特点，注意检查结构有无裂缝，表面有否剥蚀、脱落，有无冲刷、渗漏等。

B.尾矿库观测

尾矿库观测应满足下列基本要求：

a.尾矿库工程观测必须按设计和管理规定的内容和时间进行全面、系统和连续的观测，相关的观测项目应配合进行。

b.必须保证观测结果准确。

c.专业技术人员应对观测成果及时进行整编分析、绘制图表，如有异常现象时应进行复测，并根据复测结果提出处理意见。

d.尾矿设施的观测项目应根据运行要求、结构物特点、工程规模和技术水平等实际情况确定。

e.检查观测都应详细记录，交给专业技术人员审阅分析后存档。

f.定期检查、特别检查和安全鉴定的技术文件，观测结果的分析意见和主要参数，都应形成书面报告，除本单位存档外，同时报上级主管部门和监督站。

6）抗震

抗震工作应贯彻预防为主的方针。当接到震情预防时，应根据实际情况做出防震、抗震技术和安排，其内容应包括：

A.按照设计文件的要求进行尾矿库抗震检查，根据检查结果，采取预防措施。

B.做好人员组织、物资、交通、通讯、照明、报警、抢险和救护等各项抗震准备工作，同时加强震前值班、巡坝工作。

项目在实际运行的过程中应同时加强尾矿输送过程的管理，定期对管道进行检查，发现问题及时解决，防止由于管道磨损或破裂造成尾矿泄漏。

7）导流渠、堵塞的防范措施

①加强截洪沟的日常巡查，防止堵塞导致废水溢流。一旦出现废水溢流现象，立即组织抢险队伍进行抢险，并做好安全警示工作；并加强进水口杂物的清理工作，避免入口堵塞，保证排水通畅；

②定期检查水流是否正常、截洪沟上是否有过重荷载、是否有违章接入的管线等情况；

8）尾矿库服务期满

①建设单位在尾矿库停止使用后必须进行处置，保证不污染环境，消除污染事故隐患。对尾矿库的环境污染防治设施、生态保护工程进行闭库验收，验收时应对尾矿库中的尾砂进行环境达标监测。关闭尾矿环保设施必须经企业主管部门报当地环境保护行政部门验收、批准。经验收移交后的尾矿设施其污染防治由接收单位负责。利用处置过的环保设施，需经生态环境行政部门批准

②尾矿库使用到最终设计高程时，选矿厂应停止生产并进行闭库设计，做好闭库后尾矿库的管理工作。建设单位应当根据尾矿库设计资料，在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的设计单位进行尾矿库闭库设计。

地下水环境及土壤突发环境事件处置措施

项目日常运营过程，要定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补，避免事故状态下对项目区地下水造成污染。
若尾矿浆或尾矿砂、尾矿渗滤水大量泄漏，由于地下水及土壤的污染与地表水的表现相比行程比较漫长，因此突发事件发生后，环境监测组协同当地环境监测站在项目周围设置地下水及土壤的监测点，监测周期需要从突发事件发生到突发事件处理结束，恢复正常生产，污水出水水质恢复正常。定期监测地下水和土壤相关污染物含量，了解突发事件对地下水及土壤的污染情况。根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的扩散。

10）自然灾害引发突发环境事件应急处置措施

因地震、洪涝、滑坡、山洪泥石流等自然灾害原因引发突发环境事件时，采取以下处置措施：

①当有地震、洪涝、滑坡、山洪泥石流等自然灾害预警信息发布时，建设单位应急指挥中心提前协助上级政府部门做好下游可能受影响区域人员的转移工作，并妥善安置。

②一旦发生尾矿库溃坝事故后，抢修救援组立即到达事故现场实施救援，警戒疏散组根据事故安全范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域。

③若可能对地表水、地下水造成污染，则环境监测组组织人员对可能污染的地表水、地下水、土壤等实施应急监测。

④后勤保障组及时调剂物资及动力设施的供应。

⑤信息联络组负责救援行动中的信息收集和内部信息传递。

5.3.1.5 尾矿库环境安全隐患排查

（1）尾矿库环境安全隐患排查治理

根据同类型尾矿库隐患及事故分析，本项目隐患排查应当建立台账，实行“一库一档”档案管理，对存在的环境违法问题和安全隐患进行全面整改，有效遏制突发环境事故的发生。本项目隐患排查主要从如下几方面进行：

表5.3-1       尾矿库隐患排查记录表

	序号
	检查内容
	检查标准或依据
	法规依据
	检查方法

	1
	尾矿坝
	初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）
	查阅设计资料，检查初期坝

	
	
	坝下渗水量正常，水质清澈，无浑水渗出
	
	检查坝体渗水量和是否浑浊

	
	
	堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定
	
	检查尾矿坝现场，查阅设计资料

	
	
	下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象
	
	检查尾矿坝下游坡面

	
	
	尾矿坝下游坡面上不得有积水坑
	
	检查尾矿坝下游坡面

	
	
	堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟
	
	检查尾矿坝下游坡面有无绿化和排水沟

	
	
	尾矿堆积坝下游坡应设置截水沟
	
	检查尾矿坝有无截水沟

	
	
	严格按设计要求控制坝体浸润线埋深
	
	查阅设计资料、浸润线观测资料、现场检查

	
	
	4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施
	
	检查尾矿库现场、查阅监测资料

	
	
	副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求
	
	现场检查和查看设计资料

	
	
	建设单位应组织施工、监理、设计等单位的人员组成交工验收机构，进行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收报告
	《尾矿设施施工及验收规程》
	查阅验收报告资料

	
	
	尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求
	《选矿厂尾矿设施设计规范》
	查阅有无坝体稳定性计算资料

	2
	排洪防汛
	根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求
	《尾矿库安全规程》
	现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划

	
	
	防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求
	
	查阅设计报告

	
	
	排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时
	
	查阅设计资料、检查排洪设施是否完好

	
	
	在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位
	
	检查尾矿库有无设置明显水位标尺

	
	
	汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物
	
	现场检查排洪设施和查阅记录

	
	
	洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故
	
	查阅检查记录

	
	
	尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵
	
	现场检查和查阅封堵记录

	3
	排放筑坝
	上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿
	
	现场检查是否均匀放矿

	
	
	坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧
	
	检查尾矿坝现场

	
	
	每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查
	
	查阅堆坝记录


对于排查发现的问题，应及时消除环境隐患，积极整改，确保尾矿库环境风险可控。如发现重大环境风险安全隐患，应立即预警，并启动应急预案，及时报告当地生态环境部门，并邀请相关行业专家进行现场评估及出具尾矿库整改方案，积极整改到位，消除风险安全隐患。

（2）尾矿库环境安全隐患治理计划

按照“一库一档”的要求，对历史遗留，要落实责任，制定整改方案，加强资金、技术、保障等方面的统筹，明确整治计划和期限，采取有力措施逐步消除安全和环境隐患。重点对尾矿库履行环评审批及建设项目“三同时”制度，相关环保设施设计、施工建设，尾矿库“三防措施”落实，污染物排放，尾矿库环境风险防范和应急管理等情况进行检查。具体内容见下表：

表5.3-2    尾矿库安全隐患治理计划表

	序号
	治理内容
	法规依据
	检查方法

	1
	尾矿库及其相应的选矿项目，必须依法进行环境影响评价。
	环评报告及批复
	查阅资料

	2
	按要求开展自行监测，公开排污信息。
	排污许可证
	检查排污许可及公开情况

	3
	尾矿库按规范设置监控井，加强地下水监测，封场后地下水监测系统应继续维持正常运转。
	
	现场检查

	4
	加强环境质量监测，及时掌握环境质量状况及其变化趋势。
	
	查阅资料

	5
	按照原环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）等有关要求，落实环境隐患排查治理主体责任，开展环境隐患排查治理、环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并报生态主管部门备案。
	突发环境事件应急预案
	查询资料及现场核查

	6
	尾矿库应具备完整的截排水系统，应设置收集管网、坝下收集池对尾矿库溢流水进行收集，确保溢流水处理设施正常运行，外排废水达到相应排放标准。尾矿库闭库后，渗滤液处理设施应继续维持正常运转，直至水质稳定达标。
	环评报告及批复
	现场检查、查阅设计资料

	7
	尾矿库禁止危险废物和生活垃圾混入，无法综合处理的尾砂应进入符合规范要求的尾矿库进行安全堆存。
	环评报告及批复
	现场检查

	8
	完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施，阻断污染扩散途径。在尾矿库停止使用后必须进行处置，保证坝体安全，不污染环境，消除污染事故隐患。

关闭尾矿设施必须报上级生态环境主管部门验收、批准。利用处置过的尾矿或其设施，需经上级生态环境主管部门批准，并备案。
	环评报告及批复
	查阅设计资料、现场检查


5.3.1.6 尾矿库环境风险三级防控体系

根据《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138号）要求，尾矿库企业应执行尾矿库三级防控体系进行分级防控。在车间、库区和流域三个层级设防布控，防止尾矿库企业发生污染事件。其中尾矿库企业应采取措施对车间及库区范围内可能发生的突发环境事件进行防控，地方人民政府组织企业建设流域防控措施。

（1）第一级防控：车间级

第一级防控主要预防在尾矿库回水泵故障造成尾矿废水溢流。

第一级防控主要措施为及时检修尾矿库相关设备，发现故障立即启用备用设备。同时联系选矿厂做好尾矿输送调度安排。

（2）第二级防控：厂区级

第二级防控主要预防排水系统出现堵塞、管道破裂而发生泄漏。

第二级防控主要措施为平时加强尾矿库排水系统的维护，定期检修。尾矿排水管道破裂或堵塞时，应立即停止使用、切换到备用管道。尾矿库上游设置截水坝，两侧设置排水沟，减少坝外回水进入尾矿库。通过采取以上措施可以减少事故条件下下泄水量，有效地降低尾矿排水事故对下游的影响。

（3）第三级防控：流域级

第三级防控主要预防尾矿库发生溃坝，滑坡等事故，发生尾矿泄漏，一、二级防控失败条件下的防控措施。

评价建议当地有关部门按照《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138号）的有关要求编制流域级防治规定，并定期演练。主要措施包括在受尾矿库溃坝事故影响的流域下游设置具有拦截降解作用的设施，包括拦截坝等；在尾矿库上游建设应急物资储备库，储备沙袋、水泥管等应急物资等。待当地流域级尾矿库环境应急防治规划出台后，本项目应严格履行相关规定，落实规划防治措施要求，并配合当地定期演练。

5.3.2 选厂环境风险评价

5.3.2.1风险源调查

建设项目风险源调查建设项目危险物质数量和分布情况以及工艺特点。

（1）物质危险性调查

物质风险源指存在物质意外释放，并可能产生环境危害的源。本工程运行过程中涉及的危险物质为废机油。
表5.3-1            本工程危险物质数量与临界量的比值

	设施
	物质名称
	临界量/t
	储存量/t
	Q

	危废暂存间
	废机油
	2500
	8
	0.0032


废机油理化性质及基本特征情况见表5.3-2。

表5.3-2            废机油的理化性质及危险特性一览表

	标识
	中文名：矿物油

	
	英文名：paraffin

	
	危险性类别：可燃液体

	理化性质
	密度：0.85 g/mL at 20℃

	
	溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外,与许多油脂和蜡都能混合

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：本品可燃，具窒息

	
	引燃温度（℃）：300
	闪点（℃）：220

	
	爆炸下限（%）：-
	爆炸上限（%）：-

	
	最小点火能（mj）：-
	最大爆炸压力（MPa）：-

	
	危险特性
	遇明火、高热

	
	禁配物
	/

	
	消防措施
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风险灭活。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭活结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	健康危害
	侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	
	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	贮运条件
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


（2）工艺系统危险性调查

本工程为钛铁矿选矿工程，环境风险事故主要为废机油发生火灾产生的伴生、次生污染物对大气环境的影响等。

5.3.2.2环境敏感目标调查
根据现场踏勘、卫星遥感等调查可知，项目区周围5km范围内无文教环境敏感区、国家和地方级文物古迹、珍稀濒危动植物保护物种等，无其他国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区。本工程主要环境敏感目标为西南侧2.5km处的阿亚克苏洪木河、西南侧2.6km处的阿亚克苏洪木村。
5.3.2.3环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目所涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势划分详见表5.3-3。

表5.3-3       建设项目环境风险潜势划分一览表

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。按照附录C定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在量与附录B中临界量的比值Q具体计算方法如下：
当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按如下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image75.wmf]Qn

q

Q

q

Q

q

Q

n

×

×

×

+

+

=

2

2

1

1


式中：q1、q2···，qn为每种危险化学品实际存在量，t。

Q1、Q2···，Qn为与各危险化学品相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。针对建设单位的生产原料、燃料、辅助生产物料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，该项目危险物质数量与临界量比值情况具体见表5.3-1。项目危险物质数量与临界量比值Q值为0.0032＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势直接判定为I。

（2）环境风险评价等级的确定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.3-4确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表5.3-4                风险评价等级划分表

	环境风险潜势
	IV
	III
	II
	I

	环境评价等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详解评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影线途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


根据判断，本工程的风险潜势为I级。由表5.3-4可知，环境风险评价等级为简单分析，本次风险评价按照附录A要求进行环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求。

5.3.2.4环境风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。本工程生产过程涉及的危险化学品物质为废机油。根据项目特点，本次生产设施识别范围主要为选矿厂、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施。

（1）工程环境风险识别

工程主要环境风险见表5.3-5。

表5.3-5             工程主要环境风险
	序号
	发生环境
风险对象
	风险类别
	发生原因
	产生危害

	1
	危废暂存间
	废油泄漏、火灾产生的CO、SO2等
	自然灾害、储存、管理、维护不善
	人员伤亡、损坏设施、环境污染

	2
	尾矿输送管线、回水管线
	破裂泄漏
	自然灾害、管理、维护不善
	环境污染

	3
	选厂
	除尘系统故障
	设备老化、故障、操作不当
	环境污染


（2）生产设施风险识别

本项目选矿废水闭路循环，不外排。选矿水循环系统因设备老化、故障、操作不当以及建筑破损等原因可能发生选矿废水泄漏事故，经地表径流或垂直入渗途径，污染项目区周围地下水及土壤环境。

本项目破碎干选粉尘采用袋式除尘器处理后，经25m高的排气筒排放。除尘系统因设备老化、故障、操作不当等原因可能发生对厂区周围大气环境造成污染。
5.3.2.5环境风险分析

（1）尾矿浆输送及回水管线管道破裂环境风险分析
项目选厂至尾矿浆输送或回水输送至选厂的管道发生破裂后，尾矿浆及回水有可能泄漏。同时事故状态下输送管线破裂，尾矿浆及回水下渗可能会影响土壤和地下水水质。

为防止在生产设备损坏，管道泄漏、事故停车状态下，选厂产生的尾矿浆，采用两条（一用一备）D300超高分子聚乙烯钢骨架复合管输送，当输送管道发生破裂时，立即停止尾矿浆输送，将全部尾矿浆返回选厂事故池，并切换至备用管道。
（3）风险事故水环境影响分析

项目区内火灾除对空气会造成一定影响外，采用雾状水作灭火剂时，消防水处理不当也会对环境造成影响。因此，建设单位在运营时既要充分考虑火灾对大气的影响，又要特别重视事故处理过程中消防水的收集和处理问题，防止因火灾对周围水体造成二次污染。

5.3.2.6环境风险防范措施
（1）废机油储存风险预防措施

1）危险废物存储间地面已采取防渗措施，并进行水泥硬化，并设置导流槽及防溢流围堰；本次评价要求危废暂存间应采取防盗措施，并由专职人员进行管理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2）建立事故管理和应急计划，设立厂内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。

3）备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。

4）加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

5）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

（2）废机油暂存污染防控和管理措施

1）危险废物的产生与收集

危险废物在收集时，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害化的方式运行，收集过程采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生：

①危险废物收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等，防止收集和运输过程对人体健康可能存在的潜在影响；

②危险废物运输前，应进行合理包装，防止运输过程出现泄漏；

③废油有渗漏或泄漏的，其渗漏或泄漏液应储存在密闭的、与危废相容的容器中。

危废在堆存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行，将危险废物通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的危险废物暂存间内独立存放。危险废物收集容器材质和衬里必须与危险废物相容，危废应填写《危险废弃物贮存环节记录表》，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行。按照危险废物特性分类进行收集，按种类分别存放。

2）危险废物的贮存

①危险废物单独分类收集、存放管理。废油用专用标准铁桶贮存；对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物醒目的警示标志。危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，储罐上应粘贴危险废物标识标签，并注明危险废物的来源、数量等。

②对危险废物的出入流动做好记录；

③危险废物容器之间留有间隔和搬运通道；

④配备消防设备和报警装置。

3）危险废物的转移及运输

厂内转移均在危废暂存间内部进行，设有围堰、应急事故池等可收集泄露的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大。危险废物自暂存间外运至由有危废处置资质的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担，危废转运过程对环境影响不大。

危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令 第23号）执行。危险废物厂区内部转运应综合考虑厂区情况避开办公区，采用专用的工具，内部转运结束后经应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线并进行记录。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2016年〕第36号）执行。

对于危险废物的运输要求如下：

①运输危险废物的运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。

②专用车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

③运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。

④运输公司应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。

⑤运输时应采取有效的包装措施，以防止有害成分的泄漏污染。

⑥运输车辆驾驶员和押运人员需持有“道路危险货物运输资格证”，必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。

⑦危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载运。

⑧运输路线尽量避开特殊敏感区。

4）联单制度

建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

②采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

③移出人每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

转移危险废物的，须按照国家有关规定通过国家危险废物信息管理填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门应当经接受地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准，不得转移。转移危险废物途径移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门。

5）委托处置

危废暂存间贮存的危险废物由有危废处置资质的单位进行处置，危废处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，建设单位不自行外运、转移。危险废物委托处置后，对环境影响不大。

6）管理措施

建设单位应结合自身实际，建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。

按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。及时向当地生态环境部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向生态环境部门提出申请，经生态环境部门预审后报上级生态环境部门批准。危险废物交换转移前到当地生态环境部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。必须定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）尾矿浆输送及回水管线破裂环境风险防范措施

1）加强管线沿线巡检。巡检重点在于巡检频率和效果。巡检除应注意借助简漏工具或仪器发现管线泄漏迹象外，还要记录和报告可能对管线存在潜在危害的事件，如沿线附近的新建工程、跨越管线的施工事件等。

2）建立完善的尾矿浆输送管线、回水管线警报系统、压力检测装置，当尾矿浆及回水输送管道压力检测系统发现管道内压力急剧下降时，立即启动报警装置发出警报，停止破损尾矿管道运行，启用备用的尾矿输送管道。

（4）环保处理设施风险防范措施

严格执行有关事故粉尘排放的“环境保护工作管理规定”的制度；原矿石在破碎过程中保证一定的湿度，降低破碎粉尘的产生；加强对厂房密闭性、喷雾洒水装置、布袋除尘器等降尘设施的检查与维护，强化对粉尘的有效收集，降低排放至外环境的粉尘量；加强对布袋除尘器的检查与维护工作，一旦发现滤袋有破损或无法正常工作时，需第一时间予以更换，保证布袋除尘器的正常运行，尽量减少生产事故粉尘对外环境的影响；及时清扫生产区地面，避免发生二次扬尘，控制工业粉尘对周边大气环境的污染。

定期对选矿厂排水管道进行维护检修，加强日常监管。采用电子监控及人员监控，尤其选矿废水输送管道应加强定期巡检，发生溢流、下渗事故时，应当立即停产进行检修，减少对地下水环境的影响。
（5）洪水风险预防措施

1）建设单位应委托有相应资质的单位开展洪水影响评价，并按照评价要求进行洪水灾害防治。

2）选矿厂等所有固定建、构筑物及设施均布置在开采错动范围之外。并且均高出当地最高洪水位1m以上。

3）场地周边设截洪沟，防止地表水将污染水带入自然水系。
4）组织防洪水检查，并编制防洪计划，其工程必须在雨季前竣工。

5）雨季应有专人检查项目区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤出，确保人员安全。

5.3.3风险应急预案

预防是防止事故发生的根本措施，但一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围，损失大小，因此，也应有应急措施。根据本工程环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。

5.3.3.1组织机构及职责
建设单位应设制专门机构负责项目施工及运营期的环境安全。其职责包括：

（1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界环境保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

（2）保证应急事故的各项资源，包括建立建设单位救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

（3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

5.3.3.2应急预案内容
建设单位应对本次环评提出的可能的环境事故，编制应急预案。从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。

（1）预防预警

预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。

根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

（2）应急响应

环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向克州生态环境局阿图什市分局、阿图什市政府以及自治区相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向阿图什市政府提出申请。

（3）应急处理

对各类环境事故，根据响应的救援方案进行救援的处理，同时应进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（4）应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

（5）信息发布

突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。

5.3.3.3监督管理
（1）对危险源进行定期检查和巡回检查，随时掌握动态变化情况，一旦出现危及安全生产的问题，立即采取措施进行处理；

（2）立即组织撤离废石场下游人员，避免人员伤亡。

（3）掌握危险源的基本情况，了解发生事故的可能性及严重程度，搞好现场安全管理；

（4）安排保卫人员负责维护事故现场秩序，保证抢救物资的运输畅通和项目区治安。

（5）领导要安排医务人员到达事故现场附近，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治。

（6）对事故现场进行清理，如造成植被损害，尽量进行恢复，不能恢复的要进行补偿，补偿标准应按照当地政府确定的征地标准进行。造成人员伤亡的，应根据国家和当地有关补偿标准进行补偿。

5.3.3.4应急情况下应对措施
若发生突发事件必须采取如下措施：

（1）必须立即报告当地政府、公安部门和公司领导（或安全部门）；

（2）及时疏散事故区附近人员；

（3）事先制定有效处理事故的行动方案，方案要经有关部门认同，并能与项目区、救护队、医务室、消防队充分配合，协调行动；

（4）应有制止事故蔓延，控制和减少影响范围的程序救护的具体行动计划，包括救护措施，保护矿工、国家财产及周围环境安全必须采取的措施和方法；

（5）项目区安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置实施直至事故结果；

（6）训练事故处置人员（包括事故发生时的处置和补救）。
5.3.4结论

综上分析，本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受，本项目的简单分析内容表见下表5.3-6。

表5.3-6                建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目

	建设地点
	克州阿图什市哈拉峻乡西南20km处

	地理坐标
	经度
	76°39′17.328″
	纬度
	40°4′50.911″

	主要危险物质及分布
	废机油：危废暂存间；

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	（1）废机油发生泄漏，从而污染项目区的土壤、包气带，最终下渗对地下水造成污染。

（2）废机油泄漏发生火灾事故，造成项目区及其周边的人员伤亡；发生火灾事故次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒。

	风险防范措施要求
	加强风险源管理、编制应急预案、配备应急物资及人员，并加强演练

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
	不存在重大危险源，项目环境风险可以接受。


5.4退役期环境影响分析

本工程服务期满后，须对尾矿库进行闭库处理。若闭库不及时，尾矿库扬尘产生的大气环境影响与运营期相类似。闭库时要对尾矿库进行覆土压实并育草，逐步恢复生态，防止继续产生扬尘污染，减少风蚀影响。逐步减少尾矿库建设与运行产生的环境影响直到消失。
5.4.1大气环境影响分析

服务期满后选矿厂停止生产，原辅材料及产品的运输等产尘工序不再产生粉尘，生产性粉尘影响将消失，各类设备及建构筑物的拆除将产生一定的扬尘影响，但因工期不长，其影响是短期的，对大气环境造成的影响不大。

尾矿库服务期满后根据尾矿库生态治理方案与闭库设计进行闭库，尾矿库滩面和坝体进行覆土和植草，达到无裸露的尾砂干滩面，尾砂扬尘基本不会产生。

5.4.2水环境影响分析

服务期满后选矿厂停止生产，工作人员离开选厂，厂区内无生产和生活废水排放，因此，对项目区水环境无负面影响。

尾矿库闭库后保留排水系统和回水设施，库区面积内洪水仍由排水系统导出；闭库后尾矿库内再无生产废水进入，原本库内水量逐渐蒸发殆尽，闭库时生态恢复治理形成的库区植被对库区地下水环境起到保护作用，闭库后尾矿库对地下水环境无影响。

5.4.3声环境影响分析

服务期满后选矿厂停止生产活动，各类机械设备、运输车辆等产生的噪声将消失，噪声较运营期将大幅降低，并逐渐恢复到环境背景值，因此，噪声对项目区及周围环境影响较小。

5.4.4固体废物环境影响分析

（1）分拆设备会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为设备的零部件以及破损碎块。收集的设备零部件、破损碎块尽可能循环利用，无法再利用的外运处理。

（2）拆除建、构筑物产生的砖、石、渣土等建筑垃圾，分门别类回收利用，无法回收利用部分则拉运至对应填埋场妥善处置。

（3）尾矿库闭库后，在建设单位不对尾砂再次利用的前提下，尾砂将长期堆存在尾矿库内，形成新的区域地貌。尾矿库尾矿坝按设计要求堆筑和管理，其稳定性可靠，闭库后发生坍塌、滑坡的可能性极小，对周边环境影响极小。

（4）选矿工业场地内建、构筑物应全部拆除，其中：办公用具、门窗等回收，砌体建筑垃圾回填凹陷区或外运处理。对建、构筑物拆除后的区域进行生态恢复治理。

5.4.5土壤环境影响分析

选矿工业场地建、构筑物和设备拆除并恢复治理后，恢复占用场地原土地利用类型。退役后厂区道路保留，但不再行驶运矿汽车，道路边缘逐渐与两侧融合，道路占地不完全恢复原土地利用类型。

尾矿库闭库后，随着生态恢复治理工作的展开，对尾矿库进行封场处理，库内扬尘被抑制，随风力飘散至项目区周边土壤的量可以被环境所接受。库内水量逐渐蒸发殆尽，发生尾水污染周围土壤的概率也很低。因此，尾矿库闭库后对土壤环境影响小。

综上，退役期土壤环境影响较运营期降低。

5.4.6生态环境影响分析

（1）退役期，拆除选矿工业场地所有建构筑物并进行生态恢复治理，与项目区未利用区域景观基本一致，区域景观协调性较运营期增强。

（2）尾矿库闭库后进行生态恢复治理，最大程度与区域景观相协调。

（3）随着部分场地恢复原土地利用类型，永久占地面积有所减少，区域生态功能损失降低。

（4）退役期继续保留厂区道路，不修整、不翻挖，由其自然恢复。

（5）随着项目区生态环境逐步恢复，野生动物也将逐渐回迁。

6、环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施

6.1.1大气污染防治措施

（1）施工场地扬尘污染防治措施

本工程建设施工过程中产生的扬尘将会造成周围大气环境的污染。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的储运以及风力等因素，其中风力因素的影响最大。为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①在施工机械运行时洒水防止扬尘。对操作人员实行卫生防护，如配带口罩风镜等。

②对于运输沙土及其它施工材料、倒运土方的车辆应加盖篷布，以避免运输过程中产生的粉尘影响运输道路沿途的空气质量，保证施工车辆工况良好，以降低尾气CO、NOX、SO2等的排放。

③运输道路应经常洒水，以减少扬尘污染，限制车辆行驶速度（不大于5km/h）。

④文明施工，对施工机械进行适当的保养、维修和操作，以减少施工作业中大气污染物的排放。

⑤禁止大风天气施工，避免在大风天气进行大量挖土、堆土及运输土方的工作。

⑥施工过程中如遇重污染天气预警，必须立即停止施工。

⑦做好施工现场周边土地平整工作，对挖方产生的临时堆土实行定期喷洒、覆盖等防护措施。

⑧施工场地四周设防尘彩钢板减少扬尘逸散。
（2）运输扬尘及施工机械废气污染防治措施

①施工场地内限速行驶并保持路面的清洁。

②加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。

③对施工期进出现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。

④尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。

⑤施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应尽量使用清洁燃料。

6.1.2水污染防治措施

（1）施工生活污水控制与处理措施

本项目施工人员较少，可依托已建设的生活区，生活区配建地埋式一体化污水处理设施，处理后的污水回用于项目的绿化灌溉。
（2）施工期生产废水

施工冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。混凝土的养护采用草帘喷洒浸湿方式养护，养护过程基本不产生废水。

因此，项目施工期产生的废水得到合理处置，生产废水可实现综合利用，生活污水可得到有效的处理，总体项目后续建设过程中产生的废水对环境影响较小。

6.1.3噪声污染防治措施

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建设方应采取有效措施控制施工期噪声。施工期噪声污染控制对策：

（1）施工机械噪声控制措施

①施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料（夹芯彩钢板、砌体）设置不低于2.5m的密闭围档，确保基础牢固，表面平整和清洁。

②将易产生噪声的作业设备，尽可能设置在设有隔音功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。

④禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。

（2）施工运输车辆交通噪声控制措施

施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。根据类比调查，重型车辆怠速行驶时噪声值约为65～80dB（A），正常行驶时约为65～90dB（A），施工期间不可避免对周边环境造成一定的影响。因此，建设方应加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，设置禁鸣警示牌。

（3）土方工程施工噪声控制措施

挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转。

6.1.4固废污染防治措施

施工垃圾主要为施工所产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。对此本项目施工期采取的措施如下：

（1）对建设期间产生的固废进行分类，对于有回收利用价值的废钢筋等收集后外售，对于残土等进行厂区的低洼地面的平整。
（2）已建设的生活区的生活垃圾收集系统收集后，定期清运。

（3）加强人员培训教育，做好垃圾收集及处理的规划工作，避免由于垃圾处置不当而造成二次污染。

因此，在施工期间产生的各类固体废物都将得到妥善地处理，不会产生二次污染，对周围环境不产生影响。
6.1.5生态环境保护

根据施工活动对项目区生态环境的影响因素，为有效控制施工活动的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施：

（1）做好施工规划、组织工作，明确工程可能扰动和破坏的范围，在划定的施工范围内进行有序施工，减少破坏植被面积。

（2）做好施工区域的水土保持工作，运输车辆等在既有的道路上进行运输活动，禁止随意地开辟临时道路。

（3）施工结束后要及时进行地表恢复，由于当地地表基本无植被，植被自然恢复即可。

在采取上述措施后项目建设对生态环境的影响较小。
6.1.6防沙治沙措施

依据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》，本项目区属于非沙化土地，为防止项目建设造成项目区沙化，环评按照《中华人民共和国防沙治沙法》的有关规定，结合《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》的相关要求提出以下防沙、治沙措施：

①加强管理，严禁不合理利用土地、草地等资源行为，避免项目区及周边植被资源遭到破坏。为了提高项目区植被的覆盖率，选择乔、灌、草相结合，且抗旱能力强的植被进行人工封沙种草。

②由于冬季风力较强，加上干燥的气候条件以及地表覆盖的植被较少，风沙较大。建设单位要重视防沙固沙工作，有效利用周围的环境条件，如在风沙区域增设沙障、固定沙丘，避免沙丘随大风肆意扩散，减少沙土的扩散范围。

③对现有植被加大保护力度。对现有植被资源加强保护，将其作为土壤沙漠化治理工作的重中之重，原生植被具有较强的防风固沙作用，必须加大保护力度。

④严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动，严禁破坏占地范围外的植被。

6.1.7拆除工程环境保护措施

6.1.7.1大气环保措施

原有选矿厂设备及建构筑物拆卸过程中会产生扬尘，但工期较短，对周围影响较小，尽量避免在大风天气下施工，可降低拆卸扬尘对周围大气环境的影响。

6.1.7.2水污染防治措施

原有选矿厂停止生产多年，设备内无残留废水、固废，拆除过程中不会对区域水环境产生影响。

6.1.7.3噪声防治措施

原有选矿厂设备及建构筑物的拆除会产生一定施工噪声，但施工时间较短，随着施工期的结束，噪声也随之消失，并且逐渐恢复到环境背景值。
6.1.7.4固体废物防治措施

原有选矿厂设备拆卸和建构筑物拆除过程中会产生一定量的废弃物，可回收再利用的进行综合利用，不能回收的建筑垃圾拉运至周边最近的建筑垃圾填埋场处置。
6.2运营期环境保护措施

6.2.1大气污染防治措施及可行性

6.2.1.1破碎筛分车间粉尘防治措施
运营期本项目选厂设置袋式除尘器用于处理破碎干选粉尘。

布袋式除尘装置是利用多孔纤维材料制成的滤袋将含尘气流中的粉尘捕集下来的一种干式高效除尘装置，布袋除尘器特点如下：
①除尘效率高，特别是对微细粉尘也有较高的除尘效率，一般可达99%以上。
②适应性强，可以搜集不同性质的粉尘。例如，对于高比电阻粉尘，采用袋式除尘器比电除尘器优越。此外，入口含尘浓度在一个相当大的范围内变化时，对除尘效率和阻力的影响都不大。
③使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到数十万立方米。可以做成直接安装于室内、机器附近的小型机组，也可以做成大型的除尘器室。
④结构简单，可以因地制宜采用直接套袋的简易袋式除尘器，也可采用效率更高的脉冲清灰袋式除尘器。
⑤工作稳定，便于回收干料，没有污泥处理、腐蚀等问题，维护简单。
根据《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》中提出的大气污染防治技术，袋式除尘器适用于选矿厂破碎筛分系统的粉尘治理，因此项目选用布袋除尘技术是可行的。环评要求建设单位应根据本项目含尘气体温度、含水量、粉尘浓度等特点选用结构合理并符合质量检测要求的滤袋材质，定期检查滤袋使用情况，确保布袋除尘器稳定运行、达标排放。
6.2.1.2烘干废气防治措施
本项目钛精粉需要进行烘干，项目选用生物质燃料为烘干设施热源。钛精矿烘干过程中产生粉尘经配套袋式除尘器处理后排放浓度低于《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》中规定的排放限值要求。

同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中对工业炉窑颗粒物推荐可行治理措施即包括袋式除尘器，因此项目烘干废气采用袋式除尘工艺是可行的且可以达到排放标准要求实现达到排放。环评要求建设单位应根据烘干炉烟气温度、含水量、粉尘浓度等特点选用结构合理、耐高温并符合质量检测要求的滤袋材质，定期检查滤袋使用情况，确保布袋除尘器稳定运行、达标排放。

6.2.1.3无组织粉尘防治措施
本项目无组织粉尘主要来自装卸粉尘、车间散逸扬尘、尾矿库干滩扬尘、以及运输道路扬尘等，为减少生产过程中粉尘的产生量，本项目采取以下措施：

①本项目装卸粉尘，主要采取降低装卸高度，采装点洒水降尘、运输车辆封闭车厢等措施减少扬尘产生；
②破碎干选车间采取密闭厂房和产尘点设置喷雾降尘等措施；尾矿库内干滩压实并表面喷洒粉尘覆盖剂等措施；

③筒仓安装仓顶除尘器；原矿及

成品堆存于全封闭的库房内，禁止露天堆存；

④厂内的运输道路进行碎石硬化，并洒水降尘，同时对运输车辆进行限速；

⑤选矿厂工业场地的工作人员佩戴好个人劳动防护用品，对接触粉尘较多的工人佩戴好防尘口罩和增强个体营养保健。
项目采取的措施符合《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》中对无组织粉尘的管控要求，且属于普遍采用、简易可行的成熟的技术和方法，可实现无组织粉尘的达标排放。

6.2.2水污染防治措施及可行性
6.2.2.1水污染物治理

（1）选矿废水
本项目选矿废水沉淀处理后循环利用，不外排。

根据《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》中提出的废水治理措施推荐技术，选矿废水经沉淀净化后可循环使用，同时选矿工艺用水对水质要求不高，符合推荐的选矿废水循环利用技术。

为确保选矿废水可得到充分的收集及利用，项目配建废水沉淀池1座容积为18000m3，可全部接纳的当日生产废水量，满足废水处理需求。

综上，本项目生产废水采取沉淀净化工艺是可行，可实现废水的循环利用不外排。
（2）生活污水

现有生活污水处理设施出水水质不能满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中A级标准限值，本环评要求生活污水处理设施提标改造，出水满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准的控制要求后用于项目区及周边绿化、降尘，非灌溉期处理达标后的生活污水排入100m3储水池冬储夏灌。

地埋式污水处理站主要采用生物接触氧化法，是处理生活污水的一种常用方法，主要应用于中小规模的污水处理。

地埋式一体化处理设施主要工艺为格栅→调节池→初沉池→水解酸化池→曝气池→接触氧化池→二沉池，有自由组合、适用广泛、不占用土地、运行经济等特点。接触氧化池以及水解酸化池可充分分解含油废水中的油类等有机污染物。其基本工作原理：生活污水经粗、细格栅后进入调节池，在其中达到均质、均量；然后进入初沉池以去除水中悬浮物等，进入初沉池后较大比重的悬浮物及颗粒物下沉到底部；而后进入水解酸化池，水解酸化工艺可将废水中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。经沉淀和水解酸化处理的废水进入接触氧化池，在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。

接触氧化池下方分布曝气头以提升氧料，上方串挂气体弹性填料，有机物在水中利用好氧菌的作用得以去除。废水最后进入二沉池，经沉淀后外排，部分污泥回流到接触氧化池。该工艺属于《农村生活污水处理技术规范》（DB65/T4346—2021）中推荐的典型集中式生活污水处理工艺中的预处理+A/O工艺，出水可满足相应标准要求。

项目采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好，出水水质能够达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2规定的A级排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化水质标准。
6.2.2.2地下水污染防治

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的生产、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。定期开展地下水环境自行监测、污染隐患排查。
（1）源头控制措施

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施。
⑤防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

（2）分区防治措施

本项目区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

重点防渗区主要指位于地下、半地下的生产功能单元或其它易产生污染物质的场所，当污染物质泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元。本工程重点污染防治区主要为危废暂存间、沉淀池、事故池。

一般防渗区主要指裸露于地面的生产功能单元，污染物质泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，以及其它需采取必要防渗措施的水工构筑物等；本工程一般污染防治区主要包括可能产生废水及污染物泄漏的场地，具体为：生活污水处理区等。

简单防渗区主要包括办公生活区、厂内道路等其它区域。本工程防渗分区划分及防渗等级见表6.2-1。
表6.2-1            本工程污染区划分及防渗等级一览表

	防渗分区
	定义
	厂内分区
	防渗等级

	重点

防渗区
	危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、危险废物暂存区等
	危废暂存间
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和验收。评价要求废矿物油采用与其相容的包装容器，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，无破损泄漏。贮存间地面防渗材料采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 

	
	
	沉淀池、事故池
	等效粘土防渗层

Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s；
或参照GB18598执行

	一般

防渗区
	无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区
	生活污水处理区
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	简单

防渗区
	除污染区的其余区域
	办公生活区、厂内道路等其它区域
	进行地面硬化


对尾矿库坝体上游坡面及库区全库底进行防渗处理。对库区范围防渗区域原地形进行必要修整，然后敷设防渗层，防渗层采用复合土工膜结构：（两布一膜，300g/m2-1.5mm-600g/m2），库底防渗层应与坝体内坡防渗层有效搭接，确保全库具有良好的防渗效果。
采取以上措施后，项目建设对地下水环境影响较小，措施可行。

（3）地下水水质监控措施

1）点位设置：建立地下水环境环境监测管理体系，配置必要的地下水监测井，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），项目区应设置3座地下水水质监测井。
2）监测计划：地下水跟踪监测项目为地下水水位、水质、水温，同时还应测定气温，描述天气情况和降水情况。
地下水水质监测因子包括八大离子、基本水质因子和特征因子。本项目包括pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-等及背景值超标的水质因子为基础，跟踪监测因子包括环境监测的超标因子。
项目区布设监测井，监测频率宜为每半年1次，监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。
3）管理要求：
①项目区环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。
②企业应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作，按上述监控措施委托具有监测资质的单位负责地下水监控工作，并按要求及时分析整理原始资料和负责监测报告的编写工作；
③企业应按时（宜每年2次）向环境保护管理部门上报生产运行记录，内容应包括地下水监测报告，排放污染物的种类、数量、浓度，生产设备、管道与管沟、原料及成品贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。由项目目区环境保护管理部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统，编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息，公开内容至少应包括该建设项目的特征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。
4）技术措施：
①按照《地下水环境监测技术规范》（HT164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。
②在日常例行监测中，一且发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，查找异常原因，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告当地生态环境主管部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下污染采取措施提供正确可靠的依据、应采取的措施有：

了解全区生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大随测密度，如监测须率由每季一次临时加密为每大一次成更多，连续多大，分析变化动向。

b、定期对污染区的装置等进行检查。
（4）地下水污染风险应急预案

建设项目工业场地内，有出现地下水污染风险事故的可能。制定预案目的：有序开展地下水污染事故处理，有效控制地下水环境污染范围和程度。结合本工程特点，参照有关技术导则，制定地下水污染事故处理程序见图6.2-1。
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图6.2-1    地下水污染事故处理程序图

在制定选厂环境管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：
①应急预案的日常协调和指挥机构；
②相关部门在应急预案中的职责和分工；
③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；
④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；
⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。
一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：
①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，并及时向有关政府部门报告，通知附近地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。
②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人员和财产的影响。
③对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
④必要时应请求社会应急力量协助处理。
地下水污染具有不易被发现和一旦发生污染事故很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、分区防治、污染监测及事故应急处理的主动及被动相结合的原则。
污染事故发生后，应及时进行现场污染控制和处理，包括阻断污染源、清理污染物等措施；必要时及时向各级政府上报。同时对污染事故风险及时作出初步评估，及时采取应对措施。

应急处理结束，在调查监测基础上，对事故所引起的地下水环境风险做出精确综合评价，包括对地下水环境及环境保护目标的短期影响、长期影响等。在事故造成地下水环境污染时，建设单位要提出地下水环境修复治理方案，经地下水环境监管部门审查通过后，组织实施地下水环境污染的修复治理工程，并由地下水环境监管部门进行工程验收。
6.2.3噪声控制措施可行性论证

（1）采取噪声控制措施

选矿厂主要高噪设备是球磨机、破碎机、振动筛等机械设备，声级在70~95dB（A），项目提出的噪声控制措施如下：

①合理布局，尽可能将高噪声设备布置在厂区中间，厂界四周则考虑布置绿化等，可利用建构筑物形成噪声屏障。对噪声设备，在设计时应考虑建筑隔声效果。如破碎机类、泵类设备等能尽量安装在室内，以减轻噪声对室外环境的影响。

②选择低噪声设备、提高设备安装质量，降低机械设备产生的噪声。

③破碎机在支撑结构之间安装弹性橡胶衬垫，在机架外壳、机座、进料漏斗振动表面覆盖阻尼材料。

④水泵至于室内，采用基础减振、柔性接头等。

⑤针对地面运输车辆，要求合理安排运输时间，严禁在夜间时段运输；运输车辆应经常进行保养，维持良好车况。

（2）噪声控制措施可行性论证

①本项目高噪声设备如球磨机、破碎机、筛分设备等均在室内运行，本项目通过选用低噪声设备以及合理设计选矿工艺，防治措施可行。

②设备安装隔声罩，消声器和采取基础减振治理措施，可有效降10~20dB(A)之间，防治措施可行。

③水泵置于室内，采用基础减振、柔性接头等，可有效降噪15dB(A)左右，防治措施可行。

综上所述，经采取减振、隔声、消声等降噪措施后，噪声可下降10~20dB(A)。经预测选矿厂各厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类标准限值要求。拟建项目采取的噪声控制措施已经普遍应用，成熟可行，且投资不大，但效果明显。因此，拟建工程对强噪声设备采取的治理措施在技术上是可行的。
6.2.4固体废物处理措施可行性论证

本项目选矿厂固体废物主要包括回收粉尘、尾矿和沉淀池底泥、废机油、破碎干选废砂石等。

（1）回收粉尘

破碎干选车间袋式收尘设施收集的粉尘，成分与原矿石成分一致，收集后作为细颗粒原料进入选矿工段生产精矿，实现综合利用。环评要求袋式除尘器收尘卸灰过程由密闭管道螺旋机投加到就近皮带机进入选矿工序，确保不产生粉尘二次污染。

（2）尾矿和沉淀池底泥
本项目主要的固体废物为尾矿和沉淀池底泥，根据设计的选矿处理能力，尾矿量25×104t/a、沉淀池底泥量19t/a，底泥的成分与尾矿的相似，尾矿和沉淀池底泥全部输送至尾矿库排放，后期用于采坑回填综合利用。

本项目尾矿库建设工程安全设施设计已于2022年10月取得应急管理局的批复，设计有效库容140×104m3，为四等尾矿库，本次扩建项目选厂规模为45万t/a，因此设计尾矿库服务年限为5.6年。经与建设单位沟通，因为受地形条件、管理要求限制，库容受限，运营后考虑尾矿在尾矿库暂存，定期清运至公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿回填采坑或者外售建材厂做原材料综合利用。设计全库进行防渗处理，可满足本项目的需求。

（3）干选尾矿

破碎干选出的尾矿为16.4万t/a，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，在厂区尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用。
（4）废机油

本项目运营期选厂内设有大量的生产机械，机器在运行维护过程中会产生一定量废机油及其包装桶等，属于危险废物。

①处置措施

本项目拟设置1座危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。危废暂存间应设置隔离、防风、防晒、防雨设施，对危险废物应分区储存，并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物污染防治技术政策》进行建设和管理。

②危废暂存间建设及管理要求

危废暂存间的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和验收。整体结构应能够做到防风、防晒、防雨的暂存处置要求。基础防渗必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物贮存区门口应有相应危险废物贮存间的标识。

③危险废物储运要求

危险废物储运环节应符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存控制标准》要求，主要相关内容包括：

1）禁止将危险废物送无危废处理资质的单位处理。

2）危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，禁止将危险废物掺入一般固体废物中。

3）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

4）危险废物的转移应设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转移严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）和《新疆维吾尔自治区危险废物转移管理暂行规定》的有关规定执行，实行电子联单制度。

5）危险废物贮存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗材料建造。

采取以上措施后可使危险废物做到无害化处置，措施可行。

6.2.4.3生活垃圾
本项目生活垃圾产生量为1.95t/a。其中包括有厨房有机物，还有一些废纸、塑料等生活日用品。选矿厂区设置生活垃圾收集箱，收集后定期运至就近垃圾转运点处理，措施可行。

6.2.5土壤环境保护措施可行性分析

针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。定期开展土壤环境自行监测、污染隐患排查。
6.2.5.1源头控制

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、堆场采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。提出以下污染防控措施：

（1）产生的尾矿禁止乱堆乱放，全部输送至尾矿库。

（2）禁止生活垃圾乱堆乱放，在选矿厂区设置生活垃圾收集箱，统一收集后定期运至就近垃圾转运点处理。

（3）选矿设备运行和维修过程中产生的危废需要按照危废管理要求建设危废暂存间，禁止露天堆放，危废暂存间基础防渗必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

6.2.5.2过程控制

本项目占地范围内应加强绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；对占地范围内可能受到土壤污染的区域进行防渗处理；同时设置地面硬化、围堰，以防止土壤环境污染。具体防渗要求可参照6.2.2.2章节。

6.2.5.3跟踪监测

根据项目特点及评价等级确定，本次对项目区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

①监测点位设置

监测点位同现状监测点位，后续可根据情况进行调整。

②监测指标

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的基本项目，同时监测特征因子、pH值。

③监测要求

项目区土壤评价为一级评价，每3年开展一次跟踪监测，取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。
6.2.6生态环境保护措施

6.2.6.1尾矿库生态环境保护措施

运行期生态环境保护措施主要为场地整治、表土覆盖及植被措施。依据尾矿库所在区域的地形环境条件，及时整治平台和边坡；在边坡形成期间和形成之后，应定期监测边坡的位移变形情况，当发现某一部位变形异常，立即进行修整边坡，使达到安全状态。尾矿库堆积坝边坡形成后，及时对尾矿库堆积坝边坡进行复垦，复垦为草地。尾矿库闭库后复垦还地，恢复植被。

尾矿库沉积滩风蚀是其最普遍、最重要的水土流失形式，并且随着尾矿堆积面积不断升高，风蚀程度会愈加严重。在尾矿库运行过程中应加强尾矿库的管理和放矿管理，特别是汛期加强尾矿库的巡检和在线监测，保持排洪设施畅通。
6.2.6.2选矿厂、生活区生态环境保护措施

绿化是项目区绿化的一个重要组成部分，工业场地是项目区的主要办公区，其良好绿化的实现，不仅可以提高项目区周围的环境质量，还可以为职工休闲提供一个良好的环境。工业场地在建设过程中应进行平整土地，排水设施、硬化等水土保持措施以及绿化措施。

对工业场地自然土壤的剥离，一般对表土层进行单独剥离。如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面紧挨的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离。土壤剥离应尽量和生态恢复工作相衔接。

选矿厂、生活区绿化以灌、草为主，结合常绿、落叶的方式进行绿化。草坪选择生长具有广泛的适应性、耐寒能力和耐热、耐旱能力强的植物。
6.2.6.3水土流失防治措施

（1）高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对生产队伍的宣传、教育和管理工作。做好生产组织规划工作，划定适宜的运输路线，以防止对原有地表地貌破坏的范围增大。

（2）加强对生产人员进行环境保护知识的教育，增强生产人员的环境保护意识。

（3）区域内虽无大量的植被覆盖，也应树立植被保护的意识，严禁破坏。

（4）运输车辆应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被，严禁破坏项目区内与项目本身无关的植被，将植被损失降到最低。

（5）本项目年生产日数为300d，在非生产期对厂区内的场地保持清洁，无扬尘污染源。

（6）本项目产生的生态影响的防护和恢复应按照“避让→减缓→补偿→重建”的顺序最大限度地减少人为开发活动对自然资源和生态环境的破坏，以实现“开发中保护、保护中开发”的良性循环目标。

6.2.6.4生态环境管理
（1）管理体系

本项目设置环境保护管理机构，在环保机构中配置2 位专业人员，专门负责土地复垦的管理监督工作。在建设期，项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

（2）管理机构的职责

①贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。

②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

③组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

④组织、领导项目在建设期、营运期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

⑤下达项目在建设期、营运期的生态环境监测任务。

⑥负责项目在建设期、营运期的生态破坏事故的调查和处理。

⑦做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动项目生态环保工作。

6.2.6.5要求与建议

（1）要求建立以工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失防治措施体系，最大限度减少工程建设产生的水土流失。

（2）强化对当地动植物的保护，加强施工教育，严禁乱砍乱伐、滥捕野生动物。
6.3环境风险措施可行性论证

为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性环境事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。建设单位应成立以主管领导为核心的应急救援队伍，并按照规范配备应急物资，编制应急预案并备案，日常加强应急预案演练。

6.4退役期环境保护措施

6.4.1退役期选矿厂环境保护措施

（1）本项目退役后，选矿厂工业场地、道路、尾矿库等处，应按矿山生态恢复治理方案及时开展场地生态恢复治理、保留项目区防排洪设施，防止项目区水土流失。

（2）选矿厂与生活办公场地的生态恢复

选矿工业场地及配套公用、辅助工程场地在退役期均应拆除一切建构筑物，破除场地硬化地坪，对场地进行平整、覆土，根据场地周边植被覆盖情况，选择当地草种进行植草，尽量使采取生态恢复治理措施后的场地与周边生态环境相协调，并尽可能恢复原土地利用类型。

6.4.2退役期尾矿库环境保护措施

尾矿库服务期满后，应严格按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）中的尾矿库闭库的相关规定进行，对尾矿库进行闭库。

6.4.2.1闭矿环境管理与环境监测计划
（1）闭矿环境管理
在尾矿库停止使用后必须进行监管，保证坝体安全，不污染环境，消除污染事故隐患。尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业时，应当在一年内完成闭库。尾矿库经应急管理部门闭库验收合格后，方可对尾矿库的环境污染防治设施、生态保护工程进行闭库验收，验收时应对尾矿库中的尾砂进行环境达标监测。关闭尾矿设施必须经企业主管部门报当地生态环境保护行政部门验收、批准。经验收移交后的尾矿设施其污染防治由接收单位负责。利用处置过的尾矿或设施，需经生态环境保护行政部门批准，并报生态环境保护行政部门备案。闭库后，必须做好尾矿库坝体及排洪设施的维护。未经论证和批准，不得蓄水、严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。

保留库内排水系统，闭库后尾矿库汇水面积内降水通过该系统排出库区。

（2）环境监测计划
在尾矿库封场后，采取措施保证地下水水质监测井继续正常运行，并按照国家有关规定持续进行地下水水质监测，直到下游地下水水质连续两年不超出上游地下水水质或者所在区域地下水水质本底水平。
6.3.2.2闭库后的生态恢复措施

尾矿库服务期满后，应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的尾矿库封场及土地复垦要求执行，建议土地复垦为草地，尾矿库覆土厚度应在50cm以上，有效土层厚度大于20cm，覆盖度≥40%。闭库后的尾矿库，应加强监督检查与管理。观测设施应继续维持正常运转；坝体稳定性不足的，应采取削坡、压坡、降低浸润线等措施，使坝体稳定性满足标准要求；完善坝面排水沟、覆土及植被绿化、坝肩截水沟等。闭库后尾矿库占用区域应分期绿化，宜尽量恢复至利用前土地使用功能。经批准闭库的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照规定进行技术论证、工程设计、环境评价及安全评价。

尾矿库闭库后采取的生态恢复措施具体如下：

（1）对尾矿库库面进行平整，使其滩面坡度达到8°～10°。采用人工和机械相结合的方式对平整后的表土进行必要的碾压，使其达到原有土壤的密度。

（2）对尾矿库进行生态恢复治理，清除库区内值班间等构筑物，平整场地，修整坝体坡度并完善坝体护坡，预防区覆土并种植适宜当地生长的耐旱植物，设置专职恢复治理管理与实施人员。

（3）新建尾矿库闭库后应按生态恢复治理方案中的措施进行恢复治理，优化治理措施，以期达到最佳治理效果。

（4）尾矿库生态恢复后应与周边环境相协调，最大程度达到原土地使用功能。

6.3.2.3尾矿再利用及尾矿闭库后再利用

（1）在用的尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用或改作他用时，须按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）中尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计、安全评价。

（2）在尾矿库再利用生产运行过程中必须按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）要求尾矿库安全生产运行的规定，确保尾矿库安全。

（3）对在用尾矿库或已闭库尾矿库进行回采再利用的，不得影响尾矿坝和原排洪设施的安全。

（4）尾矿库再利用生产完成后，应按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第8章尾矿库闭库的规定，进行闭库。尾矿库达到正常库标准，进行闭库整治设计，确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性满足规程要求，完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、坝肩截水沟、观测设施等。

（5）建议企业开展尾砂综合利用的论证，利用尾砂或再选或其他用途，减少尾砂入库量。

7、环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。本项目属于金属采选行业，在建设、运营期间会一定程度上对周围环境质量带来一些负面影响，特别是对生态环境所造成的影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。
7.1社会效益分析

该项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，加速区域经济发展，提升当地的经济实力。同时，项目建成投产后能促进产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

另外，该项目在建设期内需要大量的劳动力参与生产建设活动，将为项目区提供大量的就业机会，有利于安置社会富余劳力和下岗分流人员就业问题，对增加当地群众的收入，提高生活水平有着积极的促进作用。

7.2环境效益分析

7.2.1环境负效益

在资源开发利用过程中，不可避免地要对环境产生一定的污染和破坏，主要提现在以下几方面：

（1）生态破坏

场地工程、运输道路占地、植被破坏、动植物袭扰，影响其生境，同时造成水土流失等。

（2）环境污染问题

选矿过程中不可避免的会产生扬尘、废水、固废及噪声等影响，会对区域大气、水、声环境质量造成影响。

7.2.2环境保护投资估算

在项目建设过程中，为了减轻和消除因生产活动对环境造成的不利影响，就必须投入一定的资金用于污染防治、恢复地貌、绿化等环境建设。

本项目总投资17000万元，环保投资200万元，环保投资占比约1.18%。具体环保工程投资见表7.2-1。

表7.2-1                  本项目环保工程投资一览表

	项目
	环保措施概要
	投资（万元）

	施工期
	大气防治
	施工场地、道路洒水，运输物料遮盖等
	8

	
	噪声防治
	合理布局，基础减振
	1

	
	固废
	弃土、弃方的处置，施工期生活垃圾的处置
	5

	
	生态环境
	场地平整、绿化
	10

	运营期

其他
	废气
	烘干烟气采用布袋除尘器+15m高排气筒
	30

	
	
	破碎干选车间废气采用布袋除尘+25m排气筒

（3套）
	30

	
	
	物料转运输送废气采用布袋除尘+20m排气筒

（3套）
	30

	
	
	堆场扬尘、尾矿库干滩扬尘洒水降尘
	10

	
	
	油烟净化器
	1

	
	废水
	隔油池、防渗沉淀池、地埋式一体化污水处理
	15

	
	声环境
	高噪声设备进行基础减振，设备养护等
	5

	
	固废
	危废暂存间，生活垃圾设置垃圾箱
	10

	
	生态恢复
	修整、平复损毁土地，恢复临时占地生态环境
	35

	
	其他
	地面硬化、应急物资、标识标牌
	10

	合计
	200


为保障环保投入落到实处，提出如下要求。

（1）环保设施和施工期生态保护恢复投资属于一次性投资，应纳入建设投资中，专款专用。

（2）运行期环保设施运行费用及生态恢复费用等投资应纳入运行成本，保障环保设施正常运行，各阶段生态恢复措施及时到位。

（3）建设单位作为污染防治措施的责任主体，需严格执行环保“三同时”制度，对各项环保设施要进行检查验收，确保污染防治措施安全高效运行。

7.3经济效益分析
钛、钛合金及钛化合物的优良性能使其在航空、航天、车辆工程、生物医学工程等领域具有非常重要的应用价值和广阔的应用前景。在化学工业日益发展的今天，二氧化钛及钛系化合物作为精细化工产品，有着很高的附加价值，前景十分广阔。
7.4结论与建议

项目采取相应的生态恢复及污染治理措施后可有效改善生态环境的破坏、减少污染物排排放，实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设基本可行。
8、环境管理与监测计划
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方生态环境部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好社会形象。

8.1环境管理
8.1.1环境管理机构及人员要求
阿图什市鑫宏矿业有限公司应设置环保机构，配备专职环保人员负责项目建设、生产运营期的环境管理工作，负责企业的日常安全管理和环境保护工作与生态环境主管部门对接生态环境保护工作。

8.1.2建设期环境管理要求

施工期的环境管理主要是对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中对环境造成的影响：施工场地、道路路基剥离表土后裸露地表在大风气象条件下的风蚀扬尘，建筑材料、土石方运输、装卸中的扬尘；临时物料堆场产生的风蚀扬尘及施工机械及运输车辆排放尾气等；施工作业废水、施工人员的生活污水等对环境的影响；要求施工单位采取有效措施减少噪声对周围环境的影响；定期检查，督促施工单位按要求收集和处理施工废渣和生活垃圾；项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

（1）管理体系

施工单位应加强自身的环境管理，须配备经过相关培训且具备一定能力和资质的专、兼职环保管理人员，并赋予相应的职责和权力。

建设单位在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在与主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件；及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求；建设单位应协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口，当出现重大环保问题或环境纠纷时，应积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三废相互利益的关系。

（2）监督体系

本项目施工期由克州生态环境局、克州生态环境局阿图什市分局分级实施监督。

（3）环境管理

建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，另需包括施工期环境保护条款，含施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

施工单位应加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；施工现场、驻地及临时设施，应加强环境管理，妥善处置施工“三废”；认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的验收，保证环保工程质量，做到环保工程“三同时”。

8.1.3竣工环境保护验收

建设项目竣工后，建设单位应当按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组形成验收意见，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

8.1.4生产运营期环境管理要求

8.1.4.1运营期环境管理制度

项目运营阶段，企业应以相关环保法律、法规为依据，制定环境保护管理办法，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境长远持久发展。应建立内部环境审核制度、清洁生产教育和培训制度、环境目标和指标制度、内部环境管理监督检查制度。

8.1.4.2运营期环境管理任务

（1）项目进入运营期，应有环保部门、建设单位共同参与验收，检查环保设施是否按“三同时”进行；

（2）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；

（3）按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保措施及时处理；

（4）加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转，从设备管理人员职责、系统设置、维护保养要求、巡回检查要求等方面提出管理措施；

（5）加强厂区的绿化管理，保证绿化面积达标；

（6）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。

8.1.4.3环境管理台账与排污许可执行报告

为自我证明企业持证排污情况，项目投产后应开展环境管理台账记录和排污许可证执行报告的编制。

环境管理台账是排污单位自证守法的主要原始依据，应当按照电子化和纸质存储两种形式同步管理，台账保存期限不少于3年。

环境管理台账记录的主要内容包括如下信息：

（1）基本信息：企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；

（2）生产设施运行管理信息：分为正常工况和非正常工况记录；包括运行状态、生产负荷、产品产量、原辅料和燃料用量；

（3）污染治理措施运行管理信息：分为正常工况和非正常工况记录；包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。

污染治理设施运行管理信息应反映生产设施及治理设施运行管理情况，记录设备运行校验关键参数例如DCS曲线、无组织废气污染治理、废水环保设施运行记录等。

（4）监测记录信息：按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。

（5）其它环境管理信息：包括无组织环境管理信息、特殊时段环境管理信息等。排污许可证执行报告是排污单位在排污许可管理过程中自证守法的主要载体。其执行报告的报告周期分为年度执行报告、半年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。年度执行报告包括排污单位基本情况、遵守法律法规情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及达标判定分析、环境保护税（排污费）缴纳情况、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。

环境管理台账记录和排污许可证执行报告的编制内容与要求参照生态环境部《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）和地方环保管理要求执行。

8.2污染物排放管理要求

根据《排污许可证管理暂行规定》，本项目应在投入生产并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。建设单位应按照环境保护部制定的排污许可证申请与核发技术规范，包括《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。

建设单位应当严格执行排污许可证的规定，包括：排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管；落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等；按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开；按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等；按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
8.3排污口管理要求

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，因此强化排污口管理是实施污染物总量控制基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①排污口的设置必须合理，按照环监〔96〕470号文件要求，进行规范化管理；

②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查；

③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

④废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

⑤固体堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470 号）文件的要求进行规范化管理；

②排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口及除尘设施的进出风道等处；

（3）排污口立标管理

①各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。环境保护图形符号见表8.3-1。

表8.3-1                 环境境保护图形标志表

	名 称
	提示图形符号
	警告图形符号

	废气排放口
	[image: image77.png]



	[image: image78.png]




	噪声排放源
	[image: image79.png]5/((
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	一般固体废物
	[image: image81.png]
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	危险废物
	/
	[image: image83.png]





②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（4）排污口建档管理

按照《排污口规范化整治技术要求》（国家环保总局环监〔1996〕470 号），本项目排污口规范化管理具体要求见表8.3-2。

表8.3-2                 排污口规范化管理要求表

	项目
	主要要求内容

	基本原则
	1.凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

2.将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

3.排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

4.如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等

	技术要求
	1.排污口位置必须按照环监（1996）470 号文要求合理确定，实行规范化管理；

2.危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597 附录A设置标志；

3.具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求

	立标管理
	1.排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；

2.标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

3.重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌；

4.对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌

	建档管理
	1.使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2.严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

3.选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明


8.4信息公开制度

按照《企业事业单位环境信息公开办法》等规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。提出以下环境信息公开要求：

（1）公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

（2）按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求，根据当地环境保护行政主管部门确定的重点排污单位名录，公司应及时关注，明确本项目是否列入名录。

（3）如果列入重点排污单位名录，则应当在90日内公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

企事业单位可通过其网站、当地报刊或其他信息平台等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

8.5环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）要求，本工程运营过程中的污染源监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的专业机构承担，环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向环境保护主管部门上报监测结果，主动接受当地生态环境主管部门的指导、监督和检查。

8.5.1污染源监测计划
运营期污染源监测计划见表8.5-1。

表8.5-1                      污染源监测计划表

	类别
	监测因子
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	废气
	颗粒物
	DA001、DA002、DA003
	 1次/年 
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5

	
	颗粒物
	项目区下风向
	1次/年 
	

	
	颗粒物、SO2、NOX
	DA004
	1次/年 
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）

	废水
	COD、BOD5、

SS、氨氮
	一体化污水处理设施
	1次/年
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准

	噪声
	环境噪声等效声级
	矿界四周
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值


污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报当地环保主管部门，所有监测数据一律归档保存。

8.5.2环境质量监测

对工程周边大气、地下水以及土壤等定期监测，发现问题及时采取治理措施。

表8.5-2                    环境质量及跟踪监测计划表

	类别
	监测因子
	监测布点
	监测频次
	执行标准

	地下水

环境
	水位、pH值、挥发性酚、总硬度、氨氮、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、六价铬、硫酸盐、铅、砷、汞、镉、铜、锌、镍、溶解性总固体、氰化物、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等
	项目区上游，尾矿库下游及尾矿库两侧可能发生污染的地下水监测井
	1年1次
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	土壤环境
	pH、含盐量及砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬、锌等重金属
	选矿厂及尾矿库附近
	3年一次
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1 建设用地土壤污染风险筛选值；

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	事故监测
	尾矿库坝体边坡稳定性
	尾矿库坝体
	每年2次
	/


8.6竣工验收管理
根据建设项目环境管理办法，本项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设竣工后，建设单位应及时组织对工程的环保设施进行竣工验收，编制竣工环境保护验收调查报告。本项目工程环保设施竣工验收清单见表8.6- 1。

表8.6-1                    “三同时”竣工验收
	污染物类别
	环保措施
	验收要求及指标

	颗粒物、SO2、NOX
	烘干系统配套布袋除尘+15m排气筒
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）

	颗粒物
	破碎干选采用布袋除尘+25m排气筒（3套）
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5

	颗粒物
	物料转运输送采用布袋除尘+20m排气筒（3套）
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5

	生活污水
	设置一体化污水处理设施
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准

	噪声
	选用低噪声设备、采用隔震、消声器等措施
	是否配备并满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求

	固废
	除尘系统收集的粉尘回用于生产；尾矿和沉淀池底泥全部输送至尾矿库后期用于回填矿山采坑；干选尾矿在尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用。
	是否满足项目使用并回填、综合利用

	
	废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置
	是否落实

	生活垃圾
	配套垃圾收集箱
	是否配套并委托清运

	生态保护
	土地复垦、绿化补偿等
	是否开展并满足相关要求

	地下水
	项目区上游设置1口、尾矿库两侧及下游至少设置3口地下水监控井。
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类


9、结论

9.1结论

9.1.1建设项目概况

铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目位于克州阿图什市哈拉峻乡西南20km处，项目区中心地理坐标：E76°39′17.328″，N40°4′50.911″，项目区北侧与新疆阿图什市铁格尔曼萨依登套斯铁矿采矿区相邻，西侧150m为阿图什市环球矿业有限公司托斯莫铁矿，南侧2km为G219，其他区域目前均为空地。

本项目总投资17000万元，占地面积为368496m2，包括区域附属工程建设、选厂及其配套工程建设、尾矿库建设、火工品库房及值班室建设、生活区、办公区建设、高压变电站建设、工业用井及输水管道和高、低位蓄水池建设及相关配套设备采购等。
建设规模：年处理原矿石45×104t，年产钛精矿粉0.6×104t，铁精粉3×104t，配套建设一座有效容积为140万m3尾矿库。
9.1.2符合性分析

本项目为扩建铁矿选矿工程，利用铁格尔曼萨依登套斯铁矿开采过程中的原矿及现存尾矿渣为原料生产铁精粉、钛精矿粉，其中处理尾矿渣属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类”“四十二、环境保护与资源节约综合利用”“8、废弃物循环利用类项目:“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。”，钛铁矿选矿属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”－八、钢铁1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，符合国家当前的产业政策。

项目选址与空间布局符合性及污染防治与环境影响符合性，满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》。根据《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于阿图什市一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65300130001，建设符合“三线一单”管控要求。本项目符合《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》。
9.1.3环境质量现状
（1）环境空气
项目所在区域SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO百分位数日平均、O3 8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，所在区属于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的非达标区。

补充监测监测点位TSP24小时平均浓度均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。
（2）地表水环境

由地表水监测数据可知，监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准中的要求。
（3）地下水环境
评价区地下水中溶解性总固体出现超标，最大超标倍数为0.79，硫酸盐出现超标，超标倍数为0.58，氯化物出现超标，超标倍数为0.61，以上指标超标原因是项目区水文地质条件造成地下水天然背景值高，潜水层的其他各项监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。
（4）声环境

项目区声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，声环境质量良好。

（5）土壤环境
根据本项目委托检测结果，项目区内各监测点土壤各检测因子检测值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值评价标准，项目区外各监测点土壤各检测因子检测值均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值评价标准，土壤环境质量状况较好。

9.1.4主要环境影响

9.1.4.1环境空气影响

项目大气污染源主要包括装卸、运输作业及产品堆场、尾矿库干滩、干选废砂石堆放场无组织扬尘和选厂破碎干选、烘干工段有组织粉尘。在采取覆盖、洒水，道路硬化等扬尘控制措施后，粉尘无组织排放对项目大气环境影响较小。破碎干选采用布袋除尘+25m排气筒后达标排放，烘干废气采用布袋除尘+15m排气筒后达标排放。
9.1.4.2地表水环境影响

本项目员工生活污水经一体化污水处理设施处理后回用矿山绿化，选矿废水循环利用，不外排，不会对地表水环境产生影响。

9.1.4.3地下水环境影响

从项目区地下水环境影响预测可知，按最大量计算且全部下渗考虑，不会出现地下水超标，且随着时间的推移，对地下水的影响会逐步变弱直至消失，总体上对地下水环境的影响可以接受。

9.1.4.4声环境影响分析

运营期噪声源主要是破碎、筛分、球磨机等设备噪声和运输车辆噪声。根据预测结果可知，项目运行期噪声影响在采取选用低噪设备、距离衰减后，可实现厂界达标，对项目区声环境影响可以接受。

9.1.4.5固体废物环境影响

本项目生活垃圾集中收集后清运；尾矿全部进入新建尾矿库进行暂存，后期可用于公司项下铁格尔曼萨依登套斯铁矿矿坑的回填或作为建筑材料外售，实现尾矿的综合利用；干选尾矿在厂区尾矿仓暂存，后期用于回填采坑或外售综合利用；收尘设施收集的粉尘，成分与原矿石成分一致，收集后作为细颗粒原料进入选矿工段生产精矿，实现综合利用；废机油等暂存后委托有资质单位处理；各类固废均得到合理处置，对项目区环境影响可以接受。
9.1.4.6生态环境影响评价
项目区自然物种丰富度较小，生物多样性水平较低，植被分布稀疏，生产力低下。项目区未发现国家和省级保护的野生动植物。通过采取本评价提出的生态环境保护和恢复措施后，本项目对生态环境的影响较小。

9.1.4.7风险环境影响

尾矿库严格按要求进行设计、施工，经安全、环保等部门验收后再投入使用。日常严格按照《尾矿库安全监督管理规定》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对Ⅰ类场的要求进行管理，规范尾矿砂的处理工序。采取以上措施后，尾矿库发生事故的可能性会大大降低。

选厂不存在重大危险源，项目环境风险可以接受。
9.1.5公众意见采纳情况

在项目采取网络公示、报纸公示及现场公示期间，未收到公众提出反对意见。

9.1.6环境影响经济损益分析

本工程总投资17000万元，环保工程总投资200万元，占工程项目总投资的1.18%，可有效对区域生态环境、大气、水、噪声、固废等污染进行有效治理。

9.1.7综合评价结论

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目处理尾矿渣属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类”“四十二、环境保护与资源节约综合利用”“8、废弃物循环利用类项目:“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。”，钛铁矿选矿属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”－八、钢铁1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，项目建设符合国家产业政策要求。本项目选矿工艺属于目前国内较成熟、应用较广的工艺技术，工艺路线符合清洁生产的要求，项目环评期间未收到公众的反对意见。本项目应在主体工程与环保工程同时竣工完成后，方可投入运营。本项目符合国家产业政策和环保政策要求，具有良好的经济效益和社会效益，可满足当地环境保护目标要求，在严格落实本报告提出的环保、节能降耗措施，特别是污染防治和风险防范措施后，从保护环境的角度出发，本工程的建设是可行的。
9.2建议

（1）严格按要求做好粉尘的治理工作，确保无组织排放污染物在厂界达标。严格落实固体废物的收集、处置措施，避免对周围地下水环境造成污染。

（2）积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高的设备，按照清洁生产标准执行环境管理工作，不断完善清洁生产工艺水平。
（3）开展工程环境监理工作。在项目施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，开工前编制完成施工期环境监理实施方案，报具有审批权限的地方生态环境主管部门备案，定期向各级生态环境行政主管部门提交监理报告，并将环境监理情况纳入环保验收内容。
（4）在生产运行阶段，严格按照《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）对排放的水、气、噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。

（5）本项目建成后3～5年内，应开展环境影响后评价，重点关注工程建设的生态环境影响，根据后评价结果，及时补充、完善相关环保措施。

（6）建设单位应严格控制车辆的运载量、装载高度，严禁超载；同时运输车辆采用厢式车运输，以抑制原料及产品运输对运输道路环境的破坏与扬尘污染。
（7）尽快落实尾矿综合利用途径。
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