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[bookmark: _Toc202125173][bookmark: _Toc27686][bookmark: _Toc10265][bookmark: _Toc31553][bookmark: _Toc6477]1 概述
[bookmark: _Toc27711][bookmark: _Toc202125174][bookmark: _Toc5748][bookmark: _Toc4704][bookmark: _Toc24679]1.1项目背景
[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: _Toc469749398][bookmark: _Toc475624453][bookmark: _Toc469048934][bookmark: _Toc105661096][bookmark: _Toc82863619][bookmark: _Hlk73979272][bookmark: _Hlk111589210][bookmark: OLE_LINK29]普昌钒钛磁铁矿位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市东北56°方位，直线距离约148km，行政区划属克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市管辖。矿区中心地理坐标为东经：77°37′55″，北纬：40°26′32″。根据普昌钒钛磁铁矿的矿资源量报告得知，矿区范围内（水平标高2585～2262米）共估算矿石量35548.25万吨，矿床平均品位TFe：15.17%，mFe：7.08%；伴生矿产TiO2资源量1246.60万吨，平均品位3.51%。其中开采境界内估算矿石量18597.81万吨，矿床平均品位TFe：15.15%，mFe：7.49%；伴生矿产TiO2资源量691.44万吨，平均品位3.72%。
[bookmark: OLE_LINK270][bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK271][bookmark: OLE_LINK144]根据新疆一诚鑫为矿业技术咨询服务有限公司《普昌2023储量核实报告》（核实基准日期2023年12月31日），矿区范围由1个采矿权和1个深部探矿权组成，矿业权人均为克州新冶华美钒钛有限公司（以下简称“华美公司”），华美公司已取得新疆阿图什市普昌钒钛磁铁矿采矿许可证（证号：C6500002009122120053760）。目前新疆顺合钒钛科技有限责任公司与华美公司签署了合作开发协议，联合开发华美公司名下“阿图什市普昌钒钛磁铁矿”与“阿图什市柳永塔格铁矿勘探”两个矿权。
2025年10月，华美公司委托新疆祥达亿源环保科技有限公司编制了《新疆阿图什市普昌钛磁铁矿800万吨/年采矿工程环境影响报告书》，该项目采矿规模为800万吨/年，环评报告目前处于审批中。根据采矿厂的采矿规模，新疆顺合钒钛科技有限责任公司拟在阿图什市境内配套建设钒钛磁铁矿选矿厂和尾矿库，将普昌钒钛磁铁矿通过磁选工艺得到铁精粉和钛中矿。选矿厂和尾矿库分别于2025年12月11日、2026年11月2日在阿图什市发展和改革委员会进行了备案（备案编号分别为2403181256653000000073、2511251088653001000084），项目代码分别为2403-653001-25-01-521456、2511-653001-25-01-245951。
[bookmark: _Toc14233][bookmark: _Toc14425][bookmark: _Toc32078][bookmark: _Toc17197][bookmark: _Toc202125175]1.2环境影响评价过程
[bookmark: _Hlk33006390]本项目为钒钛磁铁矿配套建设的选矿厂和尾矿库，属于《建设项目环境影响分类管理名录（2021年版）》中“六、黑色金属矿采选业—9、铁矿采选，锰矿、铬矿采选，其他黑色金属矿采选—全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”类别，应编制环境影响报告书。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK16]新疆顺合钒钛科技有限责任公司于2025年9月委托新疆祥达亿源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（附件1），并编制《普昌钒钛磁铁矿综合利用项目环境影响报告书》。环评单位接受委托后于2025年10月进行了现场踏勘并收集了与项目有关的资料，对项目区周围环境进行了拍照、摄像，在对建设项目总平面布置方案、环境特征、环境条件及工程内容进行分析的基础上，确定了项目环境影响评价的工作重点，明确了主要保护目标、评价因子、评价等级、评价标准、评价范围。并按照环境影响评价技术导则的要求编制完成《普昌钒钛磁铁矿综合利用项目环境影响报告书》，报告书经生态环境主管部门审批后将作为项目建设、运营和退役过程中环境管理的技术依据。环境影响评价工作程序见图1.2-1。
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图1.2-1  环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc82863618][bookmark: _Toc902][bookmark: _Toc105661095][bookmark: _Toc20112][bookmark: _Toc3222][bookmark: _Toc21811][bookmark: _Toc202125176][bookmark: OLE_LINK149][bookmark: _Toc105661098][bookmark: _Toc82863622][bookmark: _Toc202125177]1.3建设项目主要特点
[bookmark: _Toc21149][bookmark: _Toc11571][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK148]（1）本项目属于钒钛磁铁矿选矿项目，充分利用克孜勒苏柯尔克孜自治州丰富的钒钛磁铁矿资源，建设年处理800万t钒钛磁铁矿石的选矿厂及配套设施。项目建成后，钛铁矿石主要由阿图什市普昌钒钛磁铁矿提供。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）可知，本项目属于鼓励类“八、钢铁——1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，黑色金属矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备”。因此，本项目符合国家产业政策。
[bookmark: OLE_LINK150]（2）本项目选矿采用“粗碎—中碎—细碎”破碎工艺，选铁采用“四段阶段磨矿阶段弱磁选”工艺，选钛采用“二段粗螺—一段精螺—一段扫螺—尾矿强磁扫选”工艺，得到最终产品为铁精粉和钛中矿。本项目运营期以废气、废水、固废排放为主要污染特征，其大气污染物处理措施是否合理、废水处理及排放去向、固废处置可行性等是减少项目建设对外环境污染的重点关注问题。还需重视项目施工期及运营期引发的环境影响能否满足区域环境功能，尤其是项目建设对周边区域的影响程度、采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放、项目环境风险是否可以接受。
[bookmark: OLE_LINK221]（3）本项目配套建有1座尾矿库和1座干堆场，属于选矿厂的关键配套设施；尾矿库和干堆场的选址是否合理，粉尘、地下水影响等通过相应措施，是否满足区域环境功能要求，尾矿库溃坝风险是否可以接受作为本次评价重点。
[bookmark: _Toc19272][bookmark: _Toc31703]1.4分析判定相关情况
[bookmark: OLE_LINK156]1.4.1产业政策相符性分析
（1）与《产业结构调整指导目录（2024年版）》符合性分析
本项目为钒钛磁铁矿配套的选矿项目，不属于《产业结构调整指导目录(2024年版)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: _Hlk206099607][bookmark: OLE_LINK176]（2）与《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》符合性分析
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK4]《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》第二条西部地区新增鼓励类产业中的（十）新疆维吾尔自治区，明确支持18.钒钛磁铁矿开发、选冶联合工艺生产、综合利用及深加工；19.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用。本项目为钒钛磁铁矿配套建设的选矿项目，其建设符合西部地区产业政策要求。
1.4.2相关规划相符性分析
[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: _Hlk78385211]（1）与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》在 “加快建设绿色矿业及加工产业集群” 章节明确提出：统筹矿产资源勘查、开发与保护，实施新一轮找矿突破战略行动，有序开发利用矿产资源，提升金属冶炼加工水平，推进产业链向下游高价值材料延伸，推动形成 “采 — 选 — 冶 — 精深加工 — 消费应用” 为一体的矿产资源开发产业链，加快矿业绿色智能转型，建设全国能源资源战略保障基地。
本项目位于阿图什市，为钒钛磁铁矿采矿项目配套建设选矿工程，属于矿产资源 “采 — 选” 环节配套设施，项目建设严格落实绿色矿山、生态修复相关要求，符合自治区十五五规划关于矿产资源有序开发、延伸产业链的发展方向。
（2）与《克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出：优化矿产资源开发布局，加快培育乌恰铅锌黄金铜、阿图什钒钛、阿克陶锰铁黄金、阿合奇铜黄金等产业集群，大力推进矿产资源采选冶产业升级改造，不断提高冶炼加工能力。加快推动矿产资源建链延链补链，延伸发展锰基、锌基、铜基、钒基、钛基、铁基等优质新材料，全面构建绿色矿业全产业链发展格局。
本项目位于阿图什市，属于钒钛磁铁矿配套选矿工程，是阿图什钒钛产业集群采选环节的重要配套支撑项目，项目建设符合克州十五五规划关于阿图什钒钛产业布局、推进矿产资源采选冶升级、构建绿色矿业全产业链的发展方向。
（3）与《阿图什市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析符合性分析
《阿图什市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出：立足本地钒钛磁铁矿资源禀赋，将钒钛产业作为全市工业发展首位主导产业，围绕钒钛、铁等优势矿产资源推进绿色矿山建设与采选冶产业升级，聚焦钒钛主导产业开展延链补链强链行动，推动优势产业向高端化、绿色化、智能化方向发展，打造阿图什钒钛产业集聚区，构建绿色矿业全产业链发展格局。
本项目位于阿图什市，属于钒钛磁铁矿配套选矿工程，是阿图什钒钛产业集群采选环节的重要支撑项目，项目建设严格落实绿色矿山、生态保护相关要求，符合阿图什市十五五规划关于钒钛主导产业布局、推进矿产资源合理开发与采选升级的发展方向。
（4）与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析
根据《新疆生态功能区划》，用地区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，40.哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区。
表1.4-1  项目区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	40.哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区

	隶属行政区
	阿图什市、阿合奇县、柯坪县

	主要生态服务功能
	荒漠化控制、畜产品生产

	主要生态环境问题
	荒漠植被破坏、樵采、盲目开荒造成生态破坏

	主要生态敏感因子、
敏感程度
	土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感

	主要保护目标
	保护荒漠植被

	主要保护措施
	哈拉峻—围栏封育、适度开发地下水进行草料地建设；
柯坪—生态移民搬迁

	适宜发展方向
	通过人工草料地建设和生态搬迁，实现荒漠植被恢复和畜牧业发展


本项目为选矿厂建设项目，按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”，项目开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复，本项目的建设与《新疆生态功能区划》相符。
（5）与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK158]①与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》（自然资函〔2022〕1092号）中明确提出："以国家、自治区战略性矿产资源为重点，分解落实自治区'两环八带'中喀什地区的'一区三带'勘查开发空间格局，统筹地区矿产资源调查、勘查开发与保护，优化地区矿业经济产业布局，实现矿产资源产业规模化、集群化。"其中，西南天山黑色有色贵金属勘查开发产业带以铁、铜、铅、锌、金矿等矿产资源勘查开发为主，兼顾稀有金属勘查。规划要求"重点建设阿图什市瓦吉里塔格钒钛磁铁矿"，提高开发利用水平，为克州铜铅锌开发利用深加工产业提供资源保障；同时提出"加快自治区重点开发区阿图什市瓦吉里塔格钒钛磁铁矿勘查，兼顾稀土矿和石灰岩，力争实现找矿突破，新增铁矿石量0.5亿吨、钒钛矿石量为0.5亿吨，引进钛铁矿矿产品的深加工项目，使瓦吉里塔格钒钛铁成为南疆钛铁矿开发重要矿产地"。
本项目位于阿图什市，属于钒钛磁铁矿配套建设的选矿项目，地处西南天山黑色有色贵金属勘查开发产业带范围内。项目选址与规划中"重点建设阿图什市瓦吉里塔格钒钛磁铁矿"及"引进钛铁矿矿产品的深加工项目"的要求高度契合，有利于提升区域钒钛磁铁矿的开发利用水平，推动矿产资源产业规模化、集群化发展，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》的要求。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK118]②与《关于<新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书>的审查意见》符合性
根据《关于<新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书>的审查意见》（环审[2022]124号）中对矿山开采的相关要求，本项目与其相符性见下表1.4-2。
表1.4-2  与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
	规划环境影响报告书要求
	本项目情况
	是否符合

	(一)坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”(即开采回采率、选矿回收率、综合利用率)相关要求，确保全区矿山整体“三率”水平达标率达到85%以上。优化并落实绿色矿山建设标准体系，到规划期末，全区大中型固体生产矿山基本达到绿色矿山建设水平。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。
	选矿厂不在禁止开发的区域，已避让生态环境敏感区。项目严格按照绿色矿山建设标准体系执行，在选矿过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实选矿厂和尾矿库的生态环境保护和恢复治理方案。
	符合

	(二)严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区、22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区(自然保护区、森林公园、世界遗产地等)存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不占用生态保护红线区，不在禁止开发的区域。本次环评要求建设单位严格按照本次评价提出的环境保护措施进行建设，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	符合

	（三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；限制开采硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产；严格控制开采钨、稀土等特定保护性矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。
	本项目为钒钛磁铁矿配套选矿项目，选矿规模为800万吨/年，选矿规模和年限均符合准入要求。不涉及开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产，硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产。
	符合

	（四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目为钛铁矿选矿项目，满足自治区重点行业生态环境准入条件。严格按照绿色矿山建设标准体系执行，在选矿过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实生态环境治理恢复方案。
	符合

	（五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不低于11000公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和完成时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。
	严格按照绿色矿山建设标准体系执行，在选矿过程中产生的生态环境、土地等破坏，按照“边开采，边治理”的方针，严格落实选矿厂和尾矿库的生态环境治理恢复方案。
	符合


[bookmark: _Hlk187176665][bookmark: OLE_LINK5]（6）与《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划(2021-2025年)》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》：—重要矿种勘查开发方向
落实国家和自治区能源资源安全战略，结合克州实际，市场需求、环境影响程度等要素，合理确定克州优越矿种，重点矿种、限制矿种和禁止矿种。
重点勘查开采矿种：主要有石油、天然气、页岩气、煤、地热等能源矿产；铁、钒、钛、铬、锰、铜、铅锌、钨、金、铌、钽、铍、锂等金属矿产；石膏、石灰石、大理岩、萤石、石英岩、玄武岩、饰面用花岗岩及宝玉石等非金属矿产；矿泉水、地下水等水气矿产。
限制开采矿种：硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。严禁新设非共伴生硫铁矿开采项目，“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制保护性开采矿种开采强度。
禁止勘查开采矿种：为可耕地砖瓦用粘土、灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及砂金、砂铁等。
—矿产资源产业化重点发展区域
坚持矿产资源开发与资源环境承载力相匹配，做好与国家和自治区区域发展战略及主体功能区的衔接，加强国土空间三条控制线内矿业活动管控。落实生态环境准入清单，严格矿产资源开发禁止和限制的环境准入要求。坚守环境质量底线，加强矿产资源开发管控，合理调控克州矿产资源开发利用总量，提高矿产资源利用效率。优化资源勘查开发布局见表1.4-3。
表1.4-3  优化资源勘查开发布局
	名称
	涉及行政区
	勘查开发矿种

	一环
	环塔里木能源资源勘查开发区
	阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县
	重点石油、天然气，兼顾石膏、石灰岩、石盐矿

	二带
	西南天山黑色有色贵金属勘查开发区
	阿图什市、乌恰县、阿合奇县
	重点金、铁、铜、铅、锌矿，兼顾钒、钛、锡等

	
	西昆仑黑色有色稀有金属勘查开发区
	阿克陶县、乌恰县
	重点铁、铜、铅、锌、金矿，兼顾矿泉水、地热等


[bookmark: _Hlk187176819]综上，本项目位于阿图什市，属于钒钛磁铁矿配套建设的选矿项目，位于西南天山黑色有色贵金属勘查开发区，项目实施有利于钒钛磁铁矿的开采，符合《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK74]（7）与《新疆阿图什市矿产资源总体规划（2021～2025年）》的符合性分析
《新疆阿图什市矿产资源总体规划（2021—2025年）》提出："积极推进普昌一带钒、钛、铁等黑色金属一体化开发利用力度，积极培育铁、钒、钛等新材料产业，推进精深加工产业集聚发展，将阿图什市打造成为克州重要的铁等生产基地。"该规划同时划定了"西南天山（阿图什市）黑色、有色、贵金属勘查开发产业带"，明确重点勘查开发铜矿，兼顾铅、锌、石灰岩矿、萤石的勘查，同时加强西南天山哈拉峻—柯坪一带钨矿重点勘查区，兼顾铅锌、锡、稀有金属矿及石灰岩、重晶石、盐矿、石膏等非金属矿的勘查开发工作，力争实现新增铅锌金属量7万吨、铜金属量15万吨。
[bookmark: OLE_LINK18]本项目为普昌钒钛磁铁矿配套建设的选矿厂，直接服务于普昌一带钒、钛、铁等黑色金属的一体化开发利用，有利于推进铁、钒、钛等精深加工产业集聚发展，与规划中"将阿图什市打造成为克州重要的铁等生产基地"的目标高度契合，符合《新疆阿图什市矿产资源总体规划（2021—2025年）》的相关要求。（8）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
[bookmark: _Hlk205487461]项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见下表1.4-4。
表1.4-4  与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表
	《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求
	项目情况
	是否符合

	第三章第一节完善绿色发展机制
实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。
健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。
	①本项目不在生态保护红线区内，符合“三线一单”准入要求。项目区及周边1km范围内无自然村落及基本农田，符合“三区三线”要求。
②本项目生产和生活办公用水采用地表水，应依法办理地表水取水许可手续，按照批准取水量取水，建立取水量台账和计量设施，不得超量取水、违规取水。选矿工程工艺废水全部回用于生产，不外排；生活污水经一体化污水处理设备处理后，用于项目区及周边草地、荒漠绿化等综合利用，不外排。
	符合

	第四章第一节推进二氧化碳排放达峰行动
积极开展二氧化碳达峰行动。推动落实“碳达峰十大行动”，加强对高耗能、高排放的“两高”项目源头管控，鼓励能源、工业、交通和建筑等领域制定达峰专项行动方案，推动钢铁、建材、有色、化工、电力、煤炭等重点行业制定二氧化碳达峰目标，确定达峰路径。探索开展重点行业企业碳排放对标行动。
	本项目不属于高耗能、高排放的“两高”项目。企业积极采用高效率、低耗能的设施设备，采用先进生产技术降低单位能耗。项目冬季采用电锅炉供暖。
	符合

	第六章第二节持续深化水污染治理
加大入河排污口排查整治。持续加大河湖整治力度，确保水环境质量只能更好、不能变坏，持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量。开展排污口排查溯源工作，逐一明确入河排污口责任主体。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，实施入河排污口分类整治。到2025年底前，完成所有排污口排查，基本完成相关排污口整治。
加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目施工期和运营期生产废水循环使用不外排；生活污水经处理达标后用于周边绿化等进行综合利用。报告书针对生活污水给出了污染物排放标准。
	符合

	第七章第一节加强土壤和地下水污染协同防控
加强国土空间布局管控。将土壤污染调查成果纳入国土空间规划“一张图”，根据土壤污染状况合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。
涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。加强地下水型饮用水水源补给区保护。
防范工矿企业土壤污染。结合重点行业企业用地土壤污染状况调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，探索建立地下水污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施提标改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水污染重点监管单位周边土壤、地下水开展监测。督促重点行业企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。
强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。到2023年，完成一批以化工产业为主导的工业集聚区和危险废物处置场地下水环境状况调查评估；到2025年，完成一批其他污染源地下水环境状况调查评估。探索建立报废矿井、钻井清单，推进封井回填工作。
	本项目严格按照土壤环境影响评价等级的相关要求和规定，对项目区及周边的土壤进行了现状监测，根据监测报告可知，项目区及周边土壤环境质量现状较好。正常工况下，项目运营期对区域土壤环境污染影响较小。报告书给出了土壤环境监测计划，要求建设单位委托有相关资质的单位按监测计划定期开展土壤环境现状监测。
	符合

	第十章第二节强化重金属及尾矿库风险防控
持续推进重点区域重金属减排。健全全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录，深入推进有色金属等重点行业重金属污染治理，严格落实重金属污染防治措施和环境监测制度，富蕴县、鄯善县、莎车县等区域严格执行重金属重点污染物特别排放限值。严格涉重金属企业环境准入管理，在重金属超标、排放量大的重点区域，涉重金属重点行业新（改、扩）建项目实施重金属排放量“等量替代”或“减量替代”，实施分级分类管控。以结构调整、升级改造和深度治理为主要手段，推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。
加强重点行业重金属污染综合治理。加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，加快锌冶炼、铜冶炼企业工艺升级改造。耕地周边铅锌铜冶炼企业执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。探索开展铅、镉的全生命周期环境管理。
开展尾矿污染治理。建立尾矿库分级分类环境管理制度，加强尾矿库环境风险隐患排查治理。严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，开展伊犁河、额尔齐斯河、额敏河流域尾矿库污染治理。实施矿井涌水、废渣风险管控与治理工程，坚持“一矿一策”，因地制宜推进一批重点尾矿库污染治理。
第五节强化环境风险预警防控与应急
加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复，形成一批生态环境综合整治和风险防控示范工程，在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度。推动重要水源地水质在线生物预警系统建设。
强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目为钒钛磁铁矿配套选矿工程，运营期大气污染物为颗粒物，不排放重金属污染物，因此无需申请重金属排放总量控制。建设单位应按照要求办理排污许可证，运营期按照排污许可证要求进行排放。建设单位应编制《突发环境事件应急预案》，并在当地管理部门备案。与周边企业和管理部门建立应急联动，定期组织员工开展预案演练，以便应对突发环境风险事故时能够采取及时、正确、有效的应急措施，降低事故影响。
	符合


综上，建设单位在严格落实本项目提出的各项生态保护要求和环保治理措施后，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK96]（9）与《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护"十四五"规划》提出："壮大提升金属采选冶产业。加快黑色金属、有色金属等优势资源开发利用，做大做强铁、锰、铜、锌、金、钒、钛等黑色、有色金属产业，积极推进锌、锰资源综合利用基地建设，加快推进采选冶一体化发展，引进大企业、大集团参与'建链、补链、强链'建设，实现高质量发展。加快推进电解锰、电解锌下游产业链项目、铜矿采选冶一体化深加工项目、金矿（采选）和合作开发项目建设，积极培育锰、钒、钛系新材料产业，推进精深加工产业集聚发展，将克州打造成为新疆重要的锰锌铜铁等生产基地。"
本项目开发钒钛磁铁矿，直接响应规划中"做大做强铁、钒、钛产业"的部署；选矿环节及配套尾矿库是构建"采选冶一体化"产业链的关键基础，为培育钒钛系新材料产业提供原料支撑，符合《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护"十四五"规划》的要求
1.4.3相关法规及行业政策相符性分析
（1）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
本项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的相关要求，具体分析见表1.4-5。
表1.4-5  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
	序号
	类别
	具体要求
	本项目建设情况
	符合性

	矿产资源开发规划与设计
	禁止和限制的矿产资源开发活动
	禁止的矿产资源开发活动：1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。限制的矿产资源开发活动：1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。
	项目区位于荒漠区，周围无自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、铁路、国道、省道、地质灾害危险区等区域，项目属于钒钛磁铁矿配套的选矿项目，不涉及煤矿。
	符合

	选矿
	鼓励采用的选矿技术
	1.开发推广高效无（低）毒的浮选新药剂产品。
2.在干旱缺水地区，宜推广干选工艺或节水型选矿工艺，如煤炭干选、大块干选抛尾等工艺技术。
3.推广高效脱硫降灰技术，有效去除和降低煤炭中的硫分和灰分。
4.采用先进的洗选技术和设备，推广洁净煤技术，逐步降低直接销售、使用原煤的比率。
5.积极研究推广共、伴生矿产资源中有价元素的分离回收技术，为共、伴生矿产资源的深加工创造条件。
	本项目选矿为磁选，不涉及浮选；选矿废水经处理后回用，不涉及煤矿开采。
	符合

	
	选矿废水、废气的处理
	1.选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。
2.研究推广含氰、含重金属选矿废水的高效处理工艺与技术。
3.宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。
	选矿废水经处理后回用于生产，实现“闭水循环”，破碎、筛分等产尘节点采用集气罩收集后经脉冲袋式除尘器处理达标后排放。
	符合

	
	尾矿的贮存和综合利用
	1.应建造专用的尾矿库，并采取措施防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害。
（1）采用防渗、集排水措施，防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水；
（2）尾矿库坝面、坝坡应采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失。
2.推广选矿固体废物的综合利用技术。
（1）尾矿再选和共伴生矿物及有价元素的回收技术；
（2）利用尾矿加工生产建筑材料及制品技术，如作水泥添加剂、尾矿制砖等；
（3）推广利用尾矿、废石作充填料，充填采空区或塌陷地的工艺技术；
（4）利用选煤煤泥开发生物有机肥料技术。
	本项目产生的尾矿送入配套规范化尾矿库堆存，尾矿库将设置防渗、集排水措施。
	符合


[bookmark: _Hlk205487489]（2）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）符合性分析
本项目与矿山生态环境保护与污染防治技术政策符合性分析详见表1.4-6。
表1.4-6  项目与矿山生态环境保护与恢复治理技术规范符合性
	政策要求
	本项目建设情况
	符合性

	矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调
	本项目选厂道路严格控制施工范围，道路采取水稳层硬化措施，减少土壤扰动以防止水土流失。对施工临时堆放的土方，应采取防护措施，如加盖保护网、喷淋保湿等，防止扬尘污染。加强水土保护法制宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办理的轨道上。对道路施工人员进行培训和教育，自觉保持水土保护植被，宣传保护生态环境的重要性。
	符合

	选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施
	生产工艺废气采用“集气罩+布袋除尘器”，以上措施是国内外生产实践中防止粉尘无组织排放而普遍采用、简易可行的成熟的技术和方法。
	符合

	充分利用选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排
	本项目选矿工序配套建设完善的回水系统，选矿废水经收集、沉淀/浓缩处理后回用于选矿生产，实现闭路循环，不外排
	符合

	尾矿库的排水、围挡、防渗、稳定等措施参照AQ2006 执行
	①在用尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照《尾矿库安全规程》（GB 39496‑2020）中尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计、安全评价。
②在尾矿库再利用生产运行过程中必须按照《尾矿库安全规程》（GB 39496‑2020）要求尾矿库安全生产运行的规定确保尾矿库安全。
③对在用尾矿库或已闭库尾矿库进行回采再利用的，不得影响尾矿坝和原排洪设施的安全。
④尾矿库再利用生产完成后，应按照《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）第 9 章尾矿库闭库的规定，进行闭库。尾矿库达到正常库标准，进行闭库整治设计，确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性满足规程要求，完善坝面土石覆盖或植被绿化、截洪沟、观测设施等。
	符合

	尾矿库闭库后，坝体和坝内应视尾矿库所处地区气象条件、尾矿污染物毒性、植被恢复方式、土源情况进行不同厚度覆土，因地制宜进行植被恢复和综合利用。恢复植被的覆土厚度不低于10cm。位于干旱风沙区、不具备植被恢复条件的尾矿库，应覆盖砂石等材料
	闭库后的尾矿库，应加强监督检查与管理。观测设施应继续维持正常运转；坝体稳定性不足的，应采取削坡、压坡、降低浸润线等措施，使坝体稳定性满足标准要求；完善坝面排水沟、覆土及植被绿化、坝肩截水沟等。闭库后尾矿库占用区域应分期绿化。经批准闭库的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照规定进行技术论证、工程设计、环境评价及安全评价
	符合


本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）政策要求。
（3）与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相符性分析
项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求，具体分析见表1.4-7。
表1.4-7  项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》符合性分析
	[bookmark: _Hlk205052505]准入条件规定（与项目有关的要求）
	项目情况
	符合情况

	铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内(其中，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采)，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1千米以内，伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域I、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其他Ⅲ类水体岸边200米以内原则上不得建设涉及汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选的工业场地、露天矿或尾矿库。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。
	①本项目位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市东北56°方位，直线距离约148km，周边1km范围内无铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线。
②项目区周边1km范围内无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施、重点河流源头区，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体等。
③本项目为钛铁矿选矿，不属于汞、镉、铬、铅、砷等重有色金属矿采选。
	符合

	[bookmark: _GoBack]尾矿库按《尾矿设施设计规范》（ZBJ1）、《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）、《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行））的通知》（环办［2010］138号）、《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急［2020］15号）、《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第26号）、《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740）等要求进行选址、建设、运行和闭库。
	本项目尾矿库按《尾矿设施设计规范》（ZBJ1）、《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）、《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行））的通知》（环办［2010］138号）、《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急［2020］15号）、《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第26号）、《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740）等要求进行选址、建设、运行和闭库。
	符合

	废石堆场及尾矿库选址应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，对不明确是否具有危险特性的尾矿砂，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别，经鉴别属于危险废物的按危险废物依法依规管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。
	[bookmark: OLE_LINK250]根据对项目尾矿的浸出监测结果，项目尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物，项目按照相关要求对尾矿库进行全库区进行防渗。
	符合

	铝矿采选执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465），铅锌矿采选执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466)，铜镍矿采选执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467)，稀土矿采选执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451），铁矿采选执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661），钒矿采选执行《钒工业污染物排放标准》（GB26452），镁、钛矿采选执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468）。
	本项目破碎筛分废气和无组织颗粒物均可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)中的限值要求。
	符合

	矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水应优先用于生产工艺、降尘、绿化等，废水综合利用率应达到相关综合利用标准要求。采选废水排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《污水综合排放标准》(GB8978)要求。生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》(DB65/4275)要求管控。
	本项目选矿废水经处理后回用于生产，实现了“闭路循环”，不外排；生活污水处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）要求管控进行综合利用。
	符合

	采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的应达到行业标准要求；无行业标准的应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297)要求。
	①项目在矿石破碎、筛选等工序设置收尘设施，经处理满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）后通过排气筒排放。
②对项目厂区及运输道路进行硬化，定期对运输道路进行洒水降尘，使项目厂界颗粒物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）的排放标准限值要求。
	符合

	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）
	选矿厂、尾矿库、干堆场厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区限值要求。
	符合

	鼓励对废石、尾矿砂进行多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高综合利用率，其处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。废石和尾矿砂应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法依规进行管理，其贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生活垃圾实现100%无害化处置。
	[bookmark: OLE_LINK69]本项目产生的干抛废石集中收集外运至干堆场，尾矿集中收集堆存于尾矿库内；生活垃圾送至阿图什市生活垃圾填埋场，实现了100%无害化处置；危险废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。
	符合

	矿山生态环境保护和恢复以及土地复垦应达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）及其他有关生态环境保护法律法规的相关要求。
	建设单位已取得《克州新冶华美钒钛有限公司阿图什市普昌钒钛磁铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审意见书（新矿三案评字〔2025〕029号），详细内容见附件3，本环评要求建设单位在项目建设、运营期间和退役后严格按照方案，做好项目区及周边生态环境的保护工作，减轻对项目区周边环境的影响。
	符合


[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK59]（3）项目与《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》符合性分析
《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕891号）对纳入国家重点生态功能区的28个县（市）实行产业准入负面清单制度，将农林牧渔业、采矿业、制造业、煤化工、金属冶炼等产业纳入负面清单管理，分禁止类和限制类进行管控。
本项目为钒钛磁铁矿采矿厂配套的选矿厂和尾矿库项目，位于阿图什市。经对照该负面清单，本项目不在阿图什市产业准入负面清单的限制类和禁止类范围内。同时，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目；且《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》第二部分"西部地区新增鼓励类产业"中第（十）项新疆维吾尔自治区明确支持"铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用"。
本项目所在区域不属于沙尘源区、沙尘暴频发区，项目采用的选矿工艺、设施均达到国家先进水平以上，并要求建设单位按照绿色矿山建设标准进行建设。
综上，本项目符合《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》的要求
（4）与《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急[2020]15号）符合性分析
本项目与《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）相符性详见下表1.4-8。
表1.4-8  与关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知符合性分析
	政策要求
	项目情况
	是否符合

	强化源头准入，严格控制尾矿库数量
	1.严格实行总量控制。各省（自治区、直辖市）要结合本地区国民经济和社会发展规划、土地利用、安全生产、水土保持和生态环境保护等要求，采取等量或减量置换等政策措施对本地区尾矿库实施总量控制，自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。
	本项目为普昌钒钛磁铁矿配套的工程，建设单位将严格按照相关的规定，依法取得相关的政府批文。
	符合

	
	[bookmark: OLE_LINK9]2.严格准入条件审查。鼓励新开发矿山项目优先利用现有尾矿库；确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。
	①项目选址位于阿图什市东北56°方向，选址符合相关的规定和要求。
②本项目拟建尾矿库下游1公里范围内无居民或重要设施，所以本项目拟建尾矿库不属于“头顶库”。
③本项目拟建尾矿库为二等库，筑坝方式为库尾式尾矿排矿筑坝法，总坝高180米。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK121]
	3.严格控制加高扩容。各有关部门要严格尾矿库加高扩容工程项目行政审批，强化尾矿库加高扩容项目工程勘察、安全评价、水土保持、环境影响评价、工程设计、施工监理等工作，凡不满足国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严禁审批“头顶库”、运行状况与设计不符的尾矿库加高扩容项目。
	本项目新建尾矿库，不属于对尾矿库加高扩容。
	符合

	强化责任落实，有效管控尾矿库安全风险
	1.全面评估管控尾矿库安全风险。尾矿库企业要构建源头辨识、过程控制、持续改进、全员参与的安全风险管控体系。强化尾矿库安全风险动态评估，制定有针对性的安全风险管控措施，编制安全风险管控方案，明确落实各项管控措施的责任部门和责任人，确保安全风险管控措施有效实施，确保尾矿库安全风险始终处于受控状态。尽量降低库内水位，确保尾矿库干滩长度、安全超高、调洪库容、浸润线埋深等主要运行参数及排洪系统始终满足设计要求。
	①项目按照要求组建应急抢险和救援队伍，同时购置必要的应急和救援的设施与物资。
②建设单位制定安全生产管理责任制，要求责任落实到个人，做好安全生产。
③建设单位按照相关要求对尾矿库设有在线监测设施，同时由专人负责尾矿库的管理和运行工作。
	符合

	
	2.着力防范化解“头顶库”安全风险。尾矿库下游1公里范围内不得新设置居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所。
	本项目拟建尾矿库下游1公里范围内无居民或重要设施，所以本项目拟建尾矿库不属于“头顶库”。
	符合

	
	3.建立完善尾矿库安全风险监测预警机制。尾矿库企业要建立完善在线安全监测系统，并确保有效运行。到2022年6月底前，湿排尾矿库要实现对坝体位移、浸润线、库水位等的在线监测和重要部位的视频监控，干式堆存尾矿库要实现对坝体表面位移的在线监测。
	建设单位按照相关要求对尾矿库设有在线监测设施，同时由专人负责尾矿库的管理和运行工作。
	符合

	
	4.完善尾矿库应急管理机制。尾矿库企业要切实完善溃坝、漫顶、排洪设施损毁等事故专项应急预案、环境应急预案和现场处置方案，并向从业人员和下游居民公布，在下游居民区建立应急警报系统，储备必要的应急救援器材、设备和物资，确保上坝道路、通信、供电及照明线路可靠和畅通。严格执行应急值班、专人巡查和事故信息报告制度，确保一旦发生险情，立即启动应急预案并迅速报告。
	①建设单位委托专业单位编制安全生产和突发环境事件的应急处置预案，同时在安监、生态环境部门等备案。
②项目建成后，建设单位按照相关要求购置必要的应急救援物资和设施，同时组建应急救援队伍。
	符合


（5）与《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）相符性
根据尾矿设施设计规范中的规定，尾矿堆场选址必须满足以下条件要求：
①不宜位于工业企业、大型水源地、水产基地和大型居民区的上游；
②不宜位于大居民区及项目区最大频率风向的上风侧；
③不迁或少迁村庄；
④不应位于全国和省重点保护名胜古迹上游；
⑤不宜位于有开采价值的矿床上面；
⑥汇水面积小，有足够库容和初、终期库长；
⑦筑坝工程最小，生产管理方便；
⑧工程、水文地质条件好；
⑨尾矿输送距离短，能自流或扬程小。
对照上述9点，本项目尾矿库占地为天然牧草地，下游无其它重要设施和大居民区，尾矿堆场设有排水设施，一旦发生溃坝环境风险，对下游生态环境有一定影响，在采取相应措施后对环境影响较小。
该尾矿堆场符合《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）相关要求。
（6）与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）的符合性分析
根据《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年修正本）和《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）的要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。
本项目环评对针对土地沙化现状、分析了项目实施对周边沙化土地的影响、提出了土地沙化防治措施，具体见“6.1.8施工期防沙治沙措施”，符合《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）要求。
（7）与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）的符合性分析
[bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK1]本项目与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析详见下表1.4-9。
表1.4-9  与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析一览表
	固废类别
	有关规定
	项目情况
	是否符合

	尾矿
	强化矿产资源开发全过程固废源头减量，推进尾矿等大宗工业固废高值化、规模化利用，规范尾矿库环境风险管理，鼓励通过尾矿采空区回填、建材制备等方式拓展资源化路径，降低固废堆存环境风险
	①本项目采用优化选矿工艺，高效回收钒钛磁铁矿中的铁、钒、钛有价组分，从源头降低尾矿产生强度；②选矿尾矿全部送入配套规范化尾矿库堆存，后续可逐步通过回填采空区、制备建材等方式实现资源化消纳，符合尾矿规范管控要求
	符合

	干抛废石
	推进采矿选矿环节废石等矿业固废就近消纳，鼓励将废石优先用于矿区道路铺垫、工业场地平整、矿山生态修复、土地复垦场景，减少固废长距离运输和外排
	本项目选矿过程分选出的干抛废石，全部堆存于干堆场，不进入外环境，符合干抛废石就近资源化利用的要求
	符合

	建筑垃圾
	推进工程建设环节建筑垃圾减量化，鼓励施工产生的工程渣土、废弃建材优先在场地平整、生态修复等场景资源化利用，减少建筑垃圾外运填埋量
	本项目仅施工期产生少量建筑垃圾，主要为基础开挖弃土、废弃建材，全部就地回填用于厂区场地平整，不随意丢弃、不擅自外运；运营期无建筑垃圾产生，符合建筑垃圾减量化、就近利用的政策要求
	符合


由上表分析可知，本项目建设在尾矿、干抛废石及建筑垃圾的源头减量与资源化利用方面，均严格遵循了《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）的相关政策要求。
（8）与《土壤污染源头防控行动计划》的符合性分析
本项目与《土壤污染源头防控行动计划》相符性详见下表1.4-10。
表1.4-10  与土壤污染源头防控行动计划符合性分析
	政策要求
	项目情况
	是否符合

	完善土壤污染源头预防政策体系
	（一）落实生态环境分区管控。加强农用地分类管理，衔接国土空间规划，根据土壤污染程度和相关标准，动态调整优先保护类、安全利用类和严格管控类农用地的数量和边界，细化并落实分类管理措施。城镇开发边界外不得规划建设各类开发区，区内各类开发建设活动应严格落实生态环境准入清单。严格重点建设用地安全利用。完善地下水环境风险管控划定技术要求，划定地下水污染防治重点区，精准编制差异化准入清单，提出土壤和地下水污染风险管控要求。形成地下水环境风险管控分区成果，纳入生态环境分区管控体系，并加强与国土空间规划的动态衔接。
	①项目位于阿图什市北东58°方位，周边500m范围内无自然村落及基本农田，为阿图什市一般管控单元，不在生态保护红线区内，符合“三线一单”准入要求。
②项目生产废水和生活污水均妥善收集和处置，禁止发生散乱排等污染事件的发生。严格按照相关要求和规定对全厂区进行分区防渗，做好防渗工作。
③建设单位已取得建设项目用地预审与选址意见书，符合阿图什市国土空间用途管制要求。
	符合

	
	（三）推动重点行业强制性清洁生产审核。对重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业等涉重金属行业企业依法开展强制性清洁生产审核，强化气态及粉尘等无组织排放、防渗漏、防流失、防扬散等审核及监管要求。工程设计应按照环境保护相关规定和工程建设国家标准，为防治土壤和地下水污染提供工程条件。在健康、环境等技术规范和绿色工厂、绿色工业园区、生态工业园区评价体系中，增加或完善源头防控要求。推动电镀企业入园，因地制宜规范电镀（集中）园区建设。
	[bookmark: OLE_LINK10]①本项目为钛铁矿选矿建设项目，项目按照相关规定和要求，将粗碎、中细碎、筛分等工序设置粉尘收集和净化治理设施，并将其设在全封闭的厂房内，对厂区进行硬化，设专人负责厂区卫生，定期对厂区进行洒水降尘。
②项目对选矿厂和尾矿库进行分区防渗，并设置在线监测设施，加强管理做好尾矿库的安全运行。
③项目采用先进生产工艺，采购先进的设施设备，积极组织清洁生产审核工作，降低能耗，提高生产效率。
	符合

	
	（四）加强未污染土壤保护。强化优先保护类耕地管理，加强土壤生态环境质量监测和保护。鼓励黑龙江等省份探索开展黑土地土壤生态环境保护监督管理。加强盐碱地生态环境保护。新建涉重金属排放企业，要在相关建设项目中加强重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险分析，存在风险的，要采取防控措施。
	①项目在运营期间，按照相关要求，做好全厂的污染防治工作，将各类固废均妥善收集和处置，禁止随意倾倒等污染环境事件的发生。生活污水和生产废水集中收集妥善处置；对项目全厂区进行分区防渗，减少项目污废水对项目区及周边土壤污染的风险。
②制定自行监测计划，定期委托专业监测单位对项目区及周边土壤进行监测，一旦发现被污染，则立即采取措施妥善处置，杜绝对周边土壤造成污染。
	符合

	严格落实污染防治措施
	（五）强化重点单位环境管理。严格环境监管重点单位名录管理，确保土壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位应纳尽纳。加强以排污许可为核心的环境管理，督促土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。
	①项目严格按照相关规定和要求，将项目的生产废水和生活污水妥善收集和处置；各类固废集中收集按要求进行妥善处置；对项目区进行分区防渗。
②项目建成投产前，严格按照国家的相关规定依法填报申领排污许可证，并按照相关要求落实环境管理。
③建设单位制定了尾矿库污染隐患排查制度、自行监测计划、土壤污染隐患排查等相关制度，并按照要求定期开展监测和排查。
	符合

	
	（七）减少涉重金属废气排放。持续高质量推进钢铁、水泥、焦化行业和燃煤锅炉企业超低排放改造工作，推动已完成超低排放改造的企业及时变更排污许可证。开展重点行业大气污染物排放标准制修订。内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等省（区）矿产资源开发活动集中的区域继续执行重点污染物特别排放限值。推动上述省（区）以外的省级人民政府划定执行颗粒物特别排放限值的区域，重点聚焦有色金属矿产资源开发活动集中区域和受污染耕地安全利用、严格管控任务较重区域。在受污染耕地集中地区，耕地土壤重金属含量呈上升趋势的地区，经排查主要由大气污染源造成的，采取相应的污染源头管控措施。推动有色金属矿采选、冶炼行业颗粒物深度治理，实施颗粒物治理升级改造工程，加强除尘工艺废气、生产车间低空逸散烟气收集处理。
	①项目应严格执行环境保护“三同时”制度，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投产；运营期应确保污染治理设施稳定运行、污染物达标排放，固体废物和废液分类收集、规范暂存、建立台账，并按规定综合利用或委托处置。②项目将粗碎、中细碎、筛分等工序设置在全封闭的厂房内，同时设置集气罩收集粉尘，通过布袋除尘器处理后由6根25m高的排气筒达标排放。对厂区及运输道路进行硬化，定期洒水降尘。
	符合

	
	（八）推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地建设，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理和综合利用水平。加强废弃电器电子产品、报废机动车、废有色金属等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，强化防渗等措施落实。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，严格落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等污染防治措施，对库容已满的规范有序开展封场治理。加强建筑垃圾处置监管。
	①项目干抛废石集中收集堆存至干堆场，尾矿集中排入尾矿库内，生活垃圾集中收集委托环卫部门清运至阿图什市生活垃圾填埋场处置；废机油等集中收集暂存于危险废物贮存库，委托具有相关资质的单位定期清运处置。
②项目对全厂进行分区防渗，其中对事故应急池和危险废物贮存库进行重点防渗，做好相关设施的防渗工作。
③项目初选工序所产生固体废物实行集中收集、统一堆放管理，部分固废回用用于道路基建建设，有效推进固废资源化利用，减少固废处置压力。
④项目尾矿库的建设，严格按照相关的规定和要求，对全库区进行防渗，同时设置废水收集和回用设施；待尾矿库闭库后按照要求进行生态恢复治理。
	符合


由上表可知，项目的建设符合《土壤污染源头防控行动计划》相关的规定和要求。
1.4.4生态环境分区管控符合性分析
[bookmark: OLE_LINK82]（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
本项目《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157 号）符合性分析详见下表1.4-11。
表1.4-11  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目
	是否符合

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	①本项目新建钛铁矿选矿及配套设施，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于淘汰类项目。
②本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类事项。
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目
	本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》关于选矿厂和尾矿库的选址和环保要求。
	符合

	
	
	〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	①本项目位于阿图什市北东58°方位，不在也不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他区域。
②本项目为钛铁矿选矿建设项目，不涉及畜禽养殖等相关内容。
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	①本项目位于阿图什市北东58°方位，不在生态保护红线、生态保护区、饮用水源等。
②本项目新建1座钛铁矿选矿厂及配套设施，不涉及煤炭、石油、天然气的开采。
	符合

	
	
	〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	①本项目位于阿图什市北东58°方位，为阿图什市一般管控单元，不涉及也不占用湿地及其生态功能行为。
②项目生产废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产不外排；生活污水经污水处理站处理达标后冬储夏灌进行综合利用；生活垃圾集中收集委托环卫清运至阿图什市生活垃圾填埋场处置，各类生产固废均按照相关要求妥善收集和处置。
③本项目为钛铁矿选矿建设项目，不涉及种植养殖等相关内容。
④项目制定相关的管理制度，禁止员工在项目区进行围猎，保护好周边生态环境。
	符合

	
	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	①项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》关于选矿厂和尾矿库的选址和环境保护的相关要求。
②项目生产废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产不外排，生活污水经处理达标后用于冬储夏灌进行综合利用。
	符合

	
	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平
	①项目生产废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产不外排，生活污水经处理达标后用于冬储夏灌进行综合利用。
②项目不建燃煤燃气锅炉，冬季采用电锅炉供暖。
③项目将粗碎、中碎、细碎等工序设置在全封闭的厂房内；在产尘处加装集气罩收集加工粉尘，经布袋除尘器处理后通过排气筒达标排放。
④在尾矿库周边设置洒水降尘设施，减少尾矿库风蚀扬尘对项目区及周边环境的影响。
	符合

	
	
	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目为钛铁矿选矿项目，不生产危险化学品。项目选矿药剂均使用低毒低污染的选矿药剂。
	符合

	
	
	〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	①本项目为钛铁矿选矿建设项目，不生产加工危险化学品，不属于自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。
②项目严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，项目的建设不占用基本农田和生态保护红线。
③项目区周边1km范围内无塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流。
	符合

	
	
	〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	本项目周边1km范围无冰川和河流，不涉及也不占用高原雪山冰川冻土。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	项目生产废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产不外排，提高水资源的利用率，减少新鲜水的用量；生活污水经处理达标后用于冬储夏灌进行综合利用。
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目位于阿图什市北东58°方位，不占用永久基本农田，根据建设单位提供选址意见书可知，项目区占地类型为其他草地和裸地。建设单位应依照相关的规定办理征占用草地的相关用地手续和补偿。
	符合

	
	
	〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	①项目对全厂区进行分区防渗，做好选矿厂和尾矿库的防渗工作，妥善收集和处置项目的污废水和各类固废，降低污染项目区及周边土壤的风险。②项目根据国家相关要求，制定了自行监测计划，定期对项目区及周边土壤进行监测，一旦发现污染，则立即采取措施妥善处置。
	符合

	
	
	〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
	项目位于阿图什市北东58°方位，不占用同时也不涉及任何湿地。
	符合

	
	
	〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	项目位于阿图什市北东58°方位，不占用也不涉及自然保护区和生态保护红线。
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	项目位于阿图什市北东58°方位，周边1km范围内无水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等。
	符合

	
	
	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	项目的建设符合国家和自治区相关要求和规定。
	符合

	
	
	〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目为钛铁矿选矿项目，所使用的设施设备均不在《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》；采用的选矿工艺不属于也不涉及重金属落后产能和化解过剩产能。
	符合

	
	
	〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	项目位于阿图什市北东58°方位，不在城市建成区、重点流域范围内。
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目位于阿图什市北东58°方位，为阿图什市一般管控单元，不涉及生态保护区红线和自然保护区。项目的建设符合阿图什市产业规划的相关要求。
	符合

	
	
	A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目为钛铁矿选矿及配套设施，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
	符合

	
	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态保护区红线管控要求。
	本项目为钛铁矿选矿项目，为阿图什市含钛铁配套的选矿厂，符合阿图什市产业政策和生态保护区红线管控的要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物消减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	[bookmark: OLE_LINK11]①本项目位于阿图什市北东58°方位，为阿图什市一般管控单元，符合阿图什市的三线一单管控要求。
②项目为钛铁矿选矿建设项目，运营期间不产生和排放重点重金属污染物。
	符合

	
	
	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目为钛铁矿选矿建设项目，不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点。
	符合

	
	
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。
	①项目不建燃煤燃气锅炉，采用电锅炉用于冬季供暖；生产废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产，生活污水经处理达标后用于冬储夏灌；生活垃圾、各类固废均妥善收集和处置。
②项目运营期废气污染物为粉尘，项目在产尘环节设置集气罩集中收集，经布袋除尘器处理达标后通过排气筒排放。
	符合

	
	
	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目为钛铁矿选矿建设项目，生产期间不产生VOCs。项目生产过程的主要污染物为粉尘。项目将破碎、筛分等产尘工序设置在封闭的厂房内，在产尘处加装集气罩集中收集，经布袋除尘器处理达标后通过排气筒排放。
	符合

	
	
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目为钛铁矿选矿建设项目，生产期间不产生VOCs和温室气体。项目不建燃煤燃气锅炉，采用电锅炉用于冬季供暖。
	符合

	
	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氨氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	①本项目为钛铁矿选矿建设项目，主要废气污染物为粉尘，项目在产尘处加装集气罩集中收集经布袋除尘器处理达标后，通过排气筒排放。
②项目不建燃煤燃气锅炉，采用电锅炉用于冬季供暖。
	符合

	
	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	①项目将破碎、筛分等产尘工序设置在封闭的厂房内，在产尘处加装集气罩集中收集经布袋除尘器处理达标后，通过排气筒排放。采用电锅炉用于冬季供暖。
②原矿石、尾矿在厂区运输采用全封闭的输送带和管道运输。
	符合

	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	①项目生产和生活办公用水采用地下水，用水严格履行地下水取水许可审批手续，合理确定开采量，严禁超量开采、违规开采，坚决杜绝加剧区域地下水超采。
②项目生产废水集中收集经沉淀澄清处理后回用于生产不外排，减少新鲜水的用量，提高水资源的利用率。
	符合

	
	
	〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	本项目为钛铁矿选矿项目，在运营期间，严格按照相关要求和规定，将破碎、筛分等工序设置在全封闭的厂房内，在产尘处加装集气罩机集中收集，经布袋除尘器处理达标后通过排气筒排放；对厂区及运输道路进行硬化；污废水、各类固废均妥善收集和处置，制定自行监测方案委托监测单位定期进行监测。
	符合

	
	
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	①本项目位于阿图什市北东58°方位，周边1km无河流、湖泊等。
②项目严格按照相关规定和要求，对全厂区进行分区防渗，同时将生产废水、生活污水和各类固废均妥善收集和处置，禁止发生散乱排等污染环境事件的发生。
③选矿废水集中收集经沉淀澄清处理后循环使用不外排；生活污水集中收集经处理达标后用于项目区及周边草地、荒漠绿化等进行综合利用。
	符合

	
	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	①项目严格按照相关的规定和要求，对选矿厂和尾矿库全区进行防渗处置，同时在尾矿库下游及可能发生污染的两侧设置地下水跟踪监测井，委托具有相关监测资质的单位定期监测。
②生产废水集中收集经沉淀处理后循环使用不外排；生活污水经处理达标后用于项目区及周边草地、荒漠等进行综合利用；各类固废均妥善收集和处置。
	符合

	
	
	〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	①项目严格按照相关要求和规定，对运营期间产生的各类固废集中收集妥善处置，禁止发生随意倾倒污染环境事件的发生。
|②做好企业自行监测方案，委托具有相关资质的单位定期对项目区及周边土壤进行监测，一旦发现被污染，则第一时间采取措施妥善处置。
	符合

	
	
	[A2.2-9]加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目为钛铁矿选矿建设项目。项目初选工序所产生固体废物实行集中收集、统一堆放管理，部分固废回用用于道路基建建设，有效推进固废资源化利用。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“鸟一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	①项目将生产加工设施安装在全封闭的厂房内，在产尘处加装集气罩集中收集，经布袋除尘器处理达标后排放。
②项目在建成投产前组织相关人员编制本项目应急预案，同时积极响应重污染天气应急预案、预报预警应急机制。
	符合

	
	
	〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
	①项目区周边1km范围无地表水体。项目严格按照相关规定和要求，将生产废水和生活污水、各类固废均妥善收集和处置，禁止发生污染环境事件的发生。
②项目设置专人负责尾矿库的管理工作。组织人员编制应急预案，组建应急救援队伍，购置必要的救援物资，强化与相关部门和单位的应急联动机制。
	符合

	
	
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	组织相关人员编制应急预案，同时强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气联合应急预案、预警应急机制等。
	符合

	
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
	①项目区周边无地表水水体，不占用地下水水源地。
②项目严格按照相关规定和要求，项目生产废水、生活污水和各类固废均妥善收集和处置，禁止发生污染环境事件的发生。
③编制自行监测方案，委托具有相关资质的单位对项目区及周边的地下水和土壤进行监测，一旦发现异常，需第一时间采取措施予以处置和解决。
	符合

	
	
	〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	①项目占用土地为裸地和天然牧草地。项目严格按照相关的规定和要求，做好本项目的污废水和各类固废的收集和处置，待尾矿库闭库后按照要求对其进行生态恢复治理，降低因本项目的建设造成草地面积减少影响。
②在运营期间，项目将生产加工设施安装在全封闭的厂房内，在产尘处加装集气罩+布袋除尘器+排气筒；对全厂进行硬化处置，加强厂区及周边的绿化面积，减轻对项目区周边环境的影响。
	符合

	
	
	〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	①项目在建成投产前，应按照规定依法取得排污许可证，并按照要求排放污染物。严格按照要求对全厂区的排污口设置标识标牌，定期依法公开企业的产排污情况等相关信息。
②项目严格按照相关的规定和要求，妥善地收集和处置污废水和各类固废，同时委托具有相关资质的单位对项目区及周边地下水与土壤进行监测。一旦发现异常，需第一时间采取措施予以解决。
	符合

	
	
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	组织人员编制应急预案，同时针对本项目实际情况，加强环境风险预警防控，做好尾矿库的预警机制，禁止发生因人为因素引发的溃坝、尾矿遗留等事件的发生。
	符合

	
	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	项目在投产运营前，组织相关人员编制应急预案，并到当地生态环境主管部门备案；组建应急救援队伍，购置抢险救援物资，定期组织企业员工学习应急处置技能；强化与相关部门和单位的应急联动机制，加强环境风险预警防控。
	符合

	
	
	〔A3.2-6]强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	项目组织编制应急预案的同时，应加强与周边企业和相关的部门的应急联动机制。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	项目生产废水经集中收集、处理后全部回用于选矿生产，实现闭路循环，不外排；生活污水经处理达标后回用于项目区及周边绿化、降尘等综合利用，不外排。运营期应优先采用先进选矿工艺和节水设备，完善水平衡管理和计量监控，持续降低新鲜水取用量，提高水资源重复利用率。
	符合

	
	
	〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
	项目生产废水集中收集经沉淀处理后循环使用不外排；生活污水集中收集经处理达标后用于项目区及周边草地、荒漠等进行综合利用。
	符合

	
	
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制，取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目生产和生活办公用水采用地表水，用水严格履行地表水取水许可审批手续，合理确定开采量，严禁超量开采、违规开采，坚决杜绝加剧区域地下水超采。本项目选矿工程工艺废水全部回用于生产，生活污水由一体化污水处理设备处理后用于项目区及周边草地和荒漠绿化等综合利用，不外排。
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	项目严格按照阿图什市批准的建设项目选址意见书划定区域，禁止擅自扩大项目的用地面积，严格按照规定区域内建设和生产。
	符合

	
	A4.3能源利用
	〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
	项目生产期间主要废气为粉尘。项目将破碎、筛分等生产加工设施安装在全封闭的厂房内，在产尘处加装集气罩+布袋除尘器+排气筒，减少生产加工粉尘对项目区及周边环境的影响；项目不建燃煤燃气锅炉，使用电锅炉冬季供暖。
	符合

	
	A4.3能源利用
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉密燃料用煤。
	项目不建燃煤燃气锅炉，使用电锅炉冬季供暖。
	符合

	
	
	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	项目生产期间采用电能；项目使用电锅炉冬季供暖；项目积极引进先进的生产技术，提高生产效率，降低能耗。
	符合

	
	
	〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	项目在生产加工期间，不使用煤炭，冬季采用电锅炉供暖。
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	项目运营期间，不使用、不销售高污染物燃料；项目采用电锅炉冬季供暖。
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	项目生活垃圾和污水处理站的污泥集中收集，委托环卫部门定期清运至阿图什市生活垃圾填埋场进行妥善处置；初选产生的固废集中收集堆存至干堆场，部分固废可用于道路建设工程，提高固废资源化、减量化。
	符合


[bookmark: OLE_LINK13]（2）与《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023年版）符合性分析
[bookmark: OLE_LINK12]根据《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于阿图什市，属于阿图什市一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65300130001。
本项目与一般环境管控单元分类管控要求的符合性分析见表1.4-12，拟建项目在克孜勒苏柯尔克孜自治州环境管控单元图中的位置见附图1.4-1。
表1.4-12  项目与阿图什市生态环境准入清单符合性分析一览表
	管控
类别
	管控要求
	本项目采取措施
	符合性分析

	空间布局约束
	执行表1-5自治州一般管控单元分类管控要求中关于空间布局约束的准入要求：
[bookmark: OLE_LINK15]【1.2-1】严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。
【1.3-2】重大项目原则上布局在重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
【1.4-1】在河道管理范围线以外1千米以内，河流陆域沿岸纵深50米内，从严控制矿产资源开发活动，确保区域地表水环境质量全部达到功能目标。
【1.4-3】禁止在地下水源区建设尾矿库、危险废物处置设施和造纸、重化工等水污染风险高的企业，禁止垃圾堆放和填埋，禁止设置各类污水排放口和渗坑，禁止建设以农业灌溉为目的规模化地下水开发项目。
【1.4-5】加强对本地区矿山、油气等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现未利用土壤污染问题的，要坚决进行查处，并及时督促有关企业采取有效防治措施消除或减轻污染。

	①本项目选址不占用河道、湖泊水域及岸线范围，不在河湖管理红线内占地建设；项目总平面布置严格避让周边河道、湖泊管理及保护范围，按规范留足水域安全防护距离，未违规挤占水域岸线、未侵占河湖生态空间。
②本项目选址符合区域城乡规划、土地利用总体规划，布局不在生态敏感管控核心区域；项目采用选矿废水闭路循环、回用不外排工艺，生产用水内部循环利用率高，不属于高耗水、高污染粗放发展类型；项目不属于缺水敏感区域限制类产业，选址布局、用水及产污特征均满足区域产业准入与水资源管控要求。
③本项目选址不在河道管理范围线外1km管控带、亦不在河流沿岸纵深50米严控范围内，避开了河流沿岸矿产开发从严管控区域；项目选矿废水全部闭路循环回用，无生产废水外排，矿区及选矿厂采取防渗、拦挡、截排水及生态防护措施，可有效控制选矿生产对周边地表水体影响，保障区域地表水环境质量维持现有功能水平。
④本项目选址不在地下水饮用水源保护区及地下水源涵养管控区范围内；项目配套尾矿库不在地下水源禁建区域，不涉及危险废物处置设施建设；厂区严格落实分区防渗，不设置违规污水排放口、不设渗坑、无垃圾露天堆放填埋行为；项目不开展规模化地下水开采及农业灌溉取水工程，生产废水闭路循环不外排，不存在地下水污染重大环境风险。
⑤本项目针对选矿影响范围内未利用地开展现状调查，环评已识别区域土壤环境现状及潜在污染风险；项目设计采取厂区、尾矿库、矿石堆场防渗、扬尘管控、渗滤液收集治理等措施，运营期落实土壤及地下水自行监测，建立环境监管及隐患排查机制；若后期发现区域未利用地土壤污染问题，企业将按要求落实治理、管控及修复措施，服从属地生态环境监管要求。
	符合

	污染物排放管控
	[bookmark: OLE_LINK17]【2.1-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。
【2.5-2】依法严查向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。
	①项目严格落实污染物总量控制制度，结合区域环境质量改善目标管控污染物排放，生产废水全闭环回用、无外排污染物，运营期严控粉尘、固废无序排放，同步落实区域面源污染防控配套要求，不新增区域污染负荷。
②项目生产、固废处置、尾矿储运全流程规范管控，严禁向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等区域非法排污、倾倒有毒有害物质及各类生产固废，严守生态环境禁止性管控底线。
	符合

	环境风险防控
	[bookmark: OLE_LINK20]【3.1-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。
【3.2-1】盖孜河、克孜勒苏河、恰克马克河和托什干河干流沿岸，要严格控制有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	①项目严格落实生态公益林保护与建设相关要求，选址避开生态公益林范围，运营期采取边坡防护、植被恢复等措施防止水土流失；严禁向农用地排放重金属或其他有毒有害物质超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等，规范处置各类固废及废弃物；项目不涉及农田土壤、灌溉水相关影响。
②项目选址不在盖孜河、克孜勒苏河、恰克马克河和托什干河干流沿岸，不涉及有色金属冶炼相关环节，无需布局危险化学品仓储设施，严格控制项目自身环境风险。
	符合

	资源开发利用效率
	[bookmark: OLE_LINK22]【4.3-1】新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。
【4.3-2】严格控制开采深层承压水，矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。实行地下水开采量与水位双控制。
	①项目严格落实用水管控要求，新建选矿项目用水效率达到选矿行业先进水平，配套建设的节水设施与主体工程严格执行“同时设计、同时施工、同时投运”原则，从源头提升用水效率、践行节水管控要求。

	符合


[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK122]1.4.5选址选线合理性分析
[bookmark: _Toc82863621][bookmark: _Toc105661097][bookmark: _Toc202125178][bookmark: _Toc82863623][bookmark: _Toc105661099]（1）环境承载力分析
根据评价区环境质量现状监测与评价结果，项目区域特征污染物TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准限值要求；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区标准限值；项目区范围内及周边各监测点土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值。区域环境质量现状良好。
①大气环境承载力
本项目车间封闭，车间内物料输送采用封闭皮带输送机，粗碎、中碎、细碎、筛分等均设有粉尘收集净化设施，粉尘集中收集经布袋除尘器处理达标后排放。项目区不设原矿石堆场，铁精粉和钛中矿堆存在全封闭的厂房内。对汽车倒运、运输道路等采取洒水抑尘措施，减少二次扬尘。在采取以上措施后，项目废气可达标排放，对区域环境空气质量影响较小。
②水环境承载力
本项目选矿废水全部循环利用，不外排。生活污水经地埋式污水处理装置处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值后，用于项目区及周边草地、荒漠绿化灌溉等进行综合利用，不外排。
③固体废物处置
除尘器收集的粉尘直接回用于生产；污水处理设施污泥集中收集与生活垃圾一并委托环卫部门清运至阿图什市生活垃圾填埋场；废机油及含油抹布、化验废液等危废由厂内危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。项目产生的各类固体废物均得到妥善处置。
④声环境承载力
破碎机、球磨机、泵等均布置在车间厂房内，基础加设减振垫。鼓风机及各类泵均布置于室内，风机进口加装消声器。采取噪声控制措施后，选矿厂区边界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
综上，本项目在保证生产工况正常、环保设施正常运行的情况下，对周边环境质量影响较小，区域环境仍可保持现有功能水平，不会突破区域环境资源承载力。
（2）区域环境敏感性
本项目位于阿图什市东北56°方位，拟选厂址区不在森林、湿地、水源涵养区、野生动植物保护区、基本农田、基本草原等环境敏感区范围内。
新建尾矿库选址位于本项目选矿厂西南侧约5.0km处8#沟内，属于山谷型尾矿库，占地面积约为4.292km²，占地性质为裸地。按照库区选址的基本要求，从工程选址区域的工程地质、水文地质状况、区域地形地貌、气候气象因素、周围环境敏感目标分布等环境条件，结合《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）和《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）判断本项目选址合理性，详见表1.4-13。
表1.4-13  尾矿库选址合理性分析一览表
	序号
	《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）
	《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
	本项目

	1
	不宜位于工业企业、大型水源地、水产基地和大居民区的上游。
	不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游。
	/
	本项目未建设在工矿企业及水源地、居民区等敏感点。

	2
	不应位于全国和省
重点保护名胜古迹
上游。
	不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游
	禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。
	项目不在自然保护区、风景名胜区等敏感区。

	3
	工程、水文地质条件好。
	应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域。
	应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响；应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。
	项目区无滑坡、崩塌、泥石流、溶洞等不良地质现象存在。

	4
	不宜位于有开采价
值的矿床上面。
	不宜位于有开采价值的矿床上面。
	/
	项目区无压覆矿场。

	5
	汇水面积小，有足够库容和初、终期库长。
	汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。
	/
	本项目干排尾矿库位于沟谷中上游，通过建设库区内外防排洪设施、坝下回水系统及渗滤水导排系统，构建了完整的人工排洪体系。该体系行洪能力满足设计防洪标准及《尾矿库安全规程》要求，可替代原天然沟道承担行洪功能，不影响区域整体行洪安全，有效保障库区及下游防洪安全。

	6
	不宜位于大居民区
及厂区最大频率风
向的上风侧
	/
	应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500m外
	项目区周边1km范围内无大型居民区；尾矿库不在选矿厂主导风向上风侧；距离选厂较近，生产管理较为方便。

	7
	筑坝工程最小，生产管理方便。
	/
	/
	距离选矿厂较近，生产管理较为方便。

	8
	不迁或少迁村庄。
	/
	/
	不迁村庄。

	9
	尾矿输送距离短，能自流或扬尘小。
	/
	/
	尾矿输送为密闭式管线输送，扬尘量很小，输送直线距离约4800m。

	10
	/
	/
	禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。
	尾矿库选址不在河流最高水位线以下的滩地和洪泛区。

	11
	/
	/
	应符合当地城乡建设总体规划要求。
	符合当地规划。


项目区周边无国家公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区等。
综上，项目选址不涉及环境敏感区，符合《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求；在落实了相关环境保护措施后，项目对周边环境影响可接受。因此，从区域环境保护分析，项目选址合理。
[bookmark: _Toc19279][bookmark: _Toc4878][bookmark: _Toc18916][bookmark: _Toc24209][bookmark: OLE_LINK153]1.5关注的主要环境问题及环境影响
[bookmark: _Toc202125179]项目主要环境影响以污染影响为主，本次关注的主要环境问题有：
[bookmark: _Toc31496][bookmark: _Toc14228]（1）大气环境影响。本项目为矿山配套的选矿项目，生产规模800万t/a，选矿采用"粗碎—中碎—细碎"破碎工艺，选铁采用"四段阶段磨矿阶段弱磁选"工艺，选钛采用"二段粗螺—一段精螺—一段扫螺—尾矿强磁扫选"工艺。选矿过程中破碎、筛分及物料转运等环节排放的有组织废气和无组织粉尘会对项目区及周边大气环境造成影响，因此大气污染是本项目应重点关注的环境问题。
（2）水环境影响。项目在生产过程中会产生选矿废水和生活污水。针对两类废水的不同污染特性，本项目分别采取不同的处置措施：生活污水集中收集后经污水处理设施处理达标，用于项目区及周边荒漠绿化灌溉，实现综合利用；选矿废水集中收集后经沉淀澄清处理，全部回用于生产，不外排。因此，生活污水和选矿废水的处置措施及去向是否合理可行，是本项目应重点关注的环境问题。
（3）声环境影响。项目选矿厂对钒钛磁铁矿石进行破碎筛分过程中，破碎机、筛分机等设施设备在运行过程中产生的噪声会对项目区及周边声环境造成影响，因此本项目采取的噪声污染防治措施是否合理可行，是本项目应重点关注的环境问题。
（4）固体废物环境影响。作为钒钛磁铁矿选矿项目，本项目在服务年限内将排放大量的尾矿和干抛废石，尾矿库和干堆场的选址合理性、固废处置措施的安全可靠性，以及风险状况下的应急处置能力，均是本项目应重点关注的环境问题。
[bookmark: _Toc26545][bookmark: _Toc19929]1.6报告书主要结论
项目建设符合产业政策、相关规划、相关法规及政策、“三线一单”的要求，选址合理；评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田、居民区等环境敏感目标，无环境制约因素；项目产生的废气、噪声均可实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，环境影响预测结果表明项目施工期和运营期对区域环境影响较小；项目运行过程中产生的环境风险可防可控；提出的环保措施技术可靠、经济可行；项目进行了三次网上公示、1次张贴公告、2次报纸公示，公示期间均未收到公众反馈意见。因此，在切实落实本环评报告书提出的各项环保措施、建立环境风险应急预案、加强环境管理和监督的前提下，本项目的建设从环境保护角度可行。


[bookmark: _Toc5471][bookmark: _Toc12393][bookmark: _Toc30355][bookmark: _Toc202125180][bookmark: _Toc28]2总则
[bookmark: _Toc2802][bookmark: _Toc1116][bookmark: _Toc202125181][bookmark: _Toc714][bookmark: _Toc13015]2.1评价目的与评价原则
[bookmark: OLE_LINK151]2.1.1评价目的
（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题。
（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围。
（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。
（4）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。
（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为项目环保措施的设计和环境管理提供依据。
（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。
2.1.2评价原则
[bookmark: OLE_LINK154]（1）依法评价
严格贯彻执行国家环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等要求，将依法合规作为评价工作的基本准则，优化项目建设方案，服务环境管理。
（2）科学评价
采用规范的环境影响评价方法，结合项目工程特点及区域环境特征，科学分析项目建设对环境质量的影响，确保评价结论客观、准确、可靠。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确项目与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc21985][bookmark: _Toc19505][bookmark: _Toc8677][bookmark: _Toc202125182][bookmark: _Toc3209][bookmark: OLE_LINK251]2.2编制依据
2.2.1国家法律法规及文件
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日通过，2026年8月15日施行）；
（2）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订）；
（3）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订）；
（4）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；
（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修正施行）；
（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日修改施行）；
（8）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日三次修订施行）；
（9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订施行）；
（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行）；
（11）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订施行）；
（12）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订施行）；
（13）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日第二次修订施行）；
（14）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日二次修订施行）；
（15）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；
（16）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；
（17）《土地复垦条例》（2011年3月5日施行）；
（18）《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日施行）；
（19）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订施行）；
（20）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令687号）；
（21）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令16号，2021年1月1日施行）；
（22）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（2019年11月1日施行）；
（23）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行）；
（24）《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令24号，2022年2月8日施行）；
（25）《工矿用地土壤环境管理办法》（试行）（生态环境部第3号）；
（26）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部等五部门部令第36号，2025年1月1日施行）；
（27）《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（生态环境部，2021年12月30日）；
（28）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委令第7号，2023年12月27日）；
（29）《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》（发改委令第28号，2024年12月27日）；
（30）《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号，2025年4月16日）；
（31）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年3月）；
（32）《关于加快推进国内铁矿项目建设的通知》（发改办产业〔2022〕255号）；
（33）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号，2018年1月25日施行）；
（34）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
（35）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
（36）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号，2022年3月3日）；
（37）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；
（38）《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》（环发〔2013〕16号）；
（39）《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》（财建〔2006〕215号）；
（40）《关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告》（生态环境部公告2020年第54号）；
（41）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发，2017年2月7日施行）；
（42）《生态保护红线划定技术指南》（环办生态〔2017〕48号）；
（43）《全国生态功能区划（修编版）》（2015年11月13日修订施行）；
（44）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；
（45）《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月5日施行）；
（46）《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日施行）；
（47）《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）。
[bookmark: OLE_LINK66]2.2.2地方有关法规、文件
（1）《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（新党发〔2018〕23号）；
（2）《关于发布新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）的公告》，2025年1月1日；
（3）《关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）；
（4）《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕89号）；
（5）《关于印发新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕1796号）；
（6）《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局）；
（7）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订）；
（8）《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》（2021年1月1日修订）；
（9）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》（1997年10月11日）；
（10）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（新疆维吾尔自治区发展和改革委员会，2012年10月）；
（11）《中国新疆水环境功能区划》（新政函〔2002〕194号）；
（12）《关于印发〈新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）〉的通知》（新环环评发〔2024〕93号）；
（13）《新疆生态环境保护"十四五"规划》（2021年12月24日施行）；
（14）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》（2018年9月21日二次修订施行）；
（15）《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年3月8日施行）；
（16）《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年7月28日施行）；
（17）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）；
（18）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年6月4日施行）；
（19）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》（2017年修订）；
（20）《新疆自然资源"十四五"规划》（2022年3月16日）；
（21）《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》；
（22）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》（2022年8月28日）；
（23）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（2016年1月29日）；
（24）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》（2017年3月1日）；
（25）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（新环发〔2014〕234号）；
（26）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）；
（27）《关于印发〈新疆维吾尔自治区推动重点铁矿项目建设实施方案〉的通知》（新化产领办〔2022〕7号）；
（28）《关于进一步做好矿产资源开发环境影响评价工作的通知》（新环自发〔2006〕7号）；
（29）《关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州"三线一单"生态环境分区管控方案〉的通知》（克政办发〔2021〕13号）；
（30）《克孜勒苏柯尔克孜自治州"三线一单"生态环境分区管控方案》（2023年版）；
（31）《克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年9月22日）；
（32）《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》（2023年2月8日）。
[bookmark: OLE_LINK78]2.2.3技术导则
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）；
（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）；
（11）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；
（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
（13）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；
（14）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ 1209-2021）；
（15）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；
（16）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；
（17）《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T 294-2006）；
（18）《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）；
（19）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2018）；
（20）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453.1～16453.6-2008）。
2.2.4项目相关文件
（1）《新疆顺合钒钛科技有限责任公司普昌钒钛磁铁矿综合利用项目初步设计》，2025年6月；
[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK80]（2）《新疆顺合钒钛科技有限责任公司普昌钒钛磁铁矿综合利用项目新建尾矿库工程可行性研究报告》，2025年10月；
（3）《普昌钒钛磁铁矿综合利用项目新建干堆场工程可行性研究报告》，2026年4月；
（4）《普昌钒钛磁铁矿综合利用项目》环评委托书，2025年10月；
（5）监测资料、公众参与调查等文件；
[bookmark: _Toc202125183][bookmark: _Toc5268][bookmark: _Toc31974][bookmark: _Toc6028][bookmark: _Toc30228]2.3环境影响因素识别及评价因子
2.3.1环境影响因素识别
本次环境影响因素识别采用矩阵法，根据本项目的工程特点和污染源的排放特征，从社会环境和自然生态环境两方面要素以及施工期和运营期两个不同时段进行环境影响因素识别，并且列出环境影响因素识别矩阵表详见表2.3-1。根据环境影响因素识别矩阵表，分析本项目在施工期及运营期两个不同时段分别对社会环境和自然生态环境的影响，在进行影响分析的基础上评价拟识别各类环境影响因子、环境影响属性，并判断影响程度、影响范围和影响时间等。
表2.3-1  主要环境影响因素识别表
	评价时段
	污染
因素
	环境要素

	
	
	环境
空气
	地表水
	地下水
	声环境
	生态
	环境风险

	
	
	
	
	
	
	植被
	土壤或
土地利用
	水土流失
	自然景观
	野生生物
	

	施工期
	土建工程土地平整
	-2D
	/
	/
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	-1D
	/

	
	物料
运输
	-1D
	/
	/
	-1D
	/
	/
	/
	/
	-1D
	/

	
	施工安装
	-1D
	/
	/
	-1D
	/
	/
	/
	-1D
	-1D
	/

	运营期
	原料/成品运输
	-1C
	/
	/
	-1D
	-1D
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气排放
	-2C
	/
	/
	/
	-1D
	/
	/
	/
	/
	-1D

	
	废水排放
	/
	/
	-1C
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	-1D

	
	噪声排放
	/
	/
	/
	-1C
	/
	/
	/
	/
	-1C
	/

	
	固废处置
	-1C
	/
	-1C
	/
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	/
	-1C

	退役期
	生态恢复
	/
	/
	/
	/
	+2C
	+2C
	/
	/
	+1C
	/

	备注：1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；
2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；
3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


2.3.2评价因子
根据已建项目的工程特点和环境影响识别结果，确定的评价因子详见表2.3-2。
[bookmark: OLE_LINK83]表2.3-2  建设项目环境影响评价因子
	阶段
	环境
	主要评价因子

	运营期
	大气环境
	现状评价因子
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、总悬浮颗粒物（TSP）

	
	
	预测评价因子
	PM10、TSP

	
	地下水环境
	现状评价因子
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发性酚类、氰化物、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、氯化物、镍、总大肠菌群、悬浮物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42-。

	
	
	预测评价因子
	汞、镍、砷

	
	噪声
	现状评价因子
	等效连续A声级Leq

	
	
	预测评价因子
	等效连续声级Leq

	
	土壤环境
	现状评价因子
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）
（GB 36600-2018）表1中的45项、钒、pH和石油类

	
	
	预测评价因子
	汞、镍、砷

	
	固体废物
	干抛废石、尾矿、生活垃圾、废布袋、隔油池浮渣和生活污水处理设施底泥、各池体底泥、废机油、废机油桶和生活垃圾

	
	生态环境
	物种的分布范围、种群数量，土地占用、动植物生境、生态景观、生物多样性、水土流失、生态系统、土地利用类型

	
	环境风险
	尾矿库溃坝、渗漏、管道破裂事故

	[bookmark: _Toc20216][bookmark: _Toc25232][bookmark: _Toc202125184]退役期
	选矿厂、尾矿库土地复垦及生态恢复等


[bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc31248]2.4环境功能区划及评价标准
2.4.1环境功能区划
（1）环境空气功能区划
[bookmark: OLE_LINK110]根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的环境空气质量功能区分类，项目所在区域不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域范围内，为环境空气功能二类区，故本项目执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段的二类区标准。
（2）水环境功能区划
项目区地下水按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的地下水水质分类要求，以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业、农业用水的区域地下水环境功能为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质要求。
（3）声环境功能区划
根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），本项目所在区域为2类声环境功能区。
（4）生态环境
根据《新疆生态功能区划》，项目区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区。生态功能区划见表2.4-1和项目生态功能分区图（图2.4-1）。
表2.4-1  项目区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	40.哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区

	主要生态服务功能
	荒漠化控制、畜产品生产

	主要生态问题
	荒漠植被破坏、樵采、盲目开荒造成生态破坏

	生态敏感因子敏感程度
	土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感

	保护目标
	保护荒漠植被

	保护措施
	哈拉峻一围栏。封育、适度开发地下水进行草料地建设:柯坪一生态移民搬迁

	发展方向
	通过人工草料地建设和生态搬迁，实现荒漠植被恢复和畜牧业发展


2.4.2评价标准
（1）环境质量标准
①环境空气
[bookmark: OLE_LINK31]SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本项目和总悬浮颗粒物（TSP）执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表1过渡阶段的二级标准，各标准取值见表2.4-2。
表2.4-2  环境空气质量标准一览表
	序号
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	1
	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表1过渡阶段的二级标准

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	
	24小时平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	3
	PM10
	年平均
	60
	
	

	
	
	24小时平均
	120
	
	

	4
	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	
	24小时平均
	60
	
	

	5
	O3
	日最大8小时平均
	160
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	6
	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	7
	TSP
	年平均
	200
	μg/m3
	

	
	
	24小时平均
	300
	
	


②地下水
地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准，具体标准值见表2.4-3。
表2.4-3  地下水质量标准值          [单位mg/L，pH无量纲]
	序号
	监测因子
	标准值
（Ⅲ类）
	序号
	监测因子
	标准值（Ⅲ类）

	1
	pH值
	6.5≤pH≤8.5
	13
	六价铬
	≤0.05

	2
	总硬度
	≤450
	14
	砷
	≤0.01

	3
	溶解性总固体
	≤1000
	15
	镉
	≤0.005

	4
	耗氧量
	≤3.0
	16
	铁
	≤0.3

	5
	氨氮
	≤0.50
	17
	锰
	≤1.5

	6
	硝酸盐
	≤20.0
	18
	铅
	≤0.01

	7
	亚硝酸盐
	≤1.00
	19
	汞
	≤0.001

	8
	氯化物
	≤250
	20
	总大肠菌群
	≤3.0

	9
	硫酸盐
	≤250
	21
	菌落总数
	≤100

	10
	氟化物
	≤1.0
	22
	钠
	≤200

	11
	氰化物
	≤0.05
	23
	硫化物
	≤0.02

	12
	挥发酚
	≤0.002
	24
	镍
	≤0.02


③声环境
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区限值，详见表2.4-4。
表2.4-4  声环境质量评价标准一览表
	评价因子
	标准值[dB（A)]
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	等效连续A声级
	60
	50
	GB 3096-2008 2类


④土壤环境
[bookmark: OLE_LINK162]本项目工程区执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地，详见表2.4-5；项目区外执行《土壤环境质量   农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准，详见表2.4-6。
                             表2.4-5  建设用地土壤污染风险管控标准               单位：mg/kg
	序号
	项目
	第二类用地筛选值

	1
	砷
	60

	2
	镉
	65

	3
	六价铬
	5.7

	4
	铅
	800

	5
	汞
	38

	6
	铜
	18000

	7
	镍
	900

	8
	四氯化碳
	2.8

	9
	氯仿
	0.9

	10
	氯甲烷
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	66

	14
	顺-1.2-二氯乙烯
	596

	15
	反-1.2-二氯乙烯
	54

	16
	二氯甲烷
	616

	17
	1.2-二氯丙烷
	5

	18
	1.1.1，2-四氯乙烷
	10

	19
	1.1，2，2-四氯乙烷
	6.8

	20
	四氯乙烯
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8

	23
	三氯乙烯
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	25
	氯乙烯
	0.43

	26
	苯
	4

	27
	氯苯
	270

	28
	1，2-二氯苯
	560

	29
	1.4-二氯苯
	20

	30
	乙苯
	28

	31
	苯乙烯
	1290

	32
	甲苯
	1200

	33
	间-二甲苯+对-二甲苯
	570

	34
	邻二甲苯
	640

	35
	硝基苯
	76

	36
	苯胺
	260

	37
	2-氯酚
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	15

	39
	苯并[a]芘
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	42
	䓛
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	45
	萘
	70


                                 表2.4-6  农用地土壤污染风险管控标准            单位：mg/kg（pH外 ）
	序号
	项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


（2）污染物排放标准
①废气
工程施工期废气主要为施工扬尘，运输车辆及机械尾气，均为无组织排放。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体详见下表2.4-7。
表2.4-7  项目施工期厂界污染物排放标准值一览表
	污染物
	标准值（mg/m3）
	执行标准

	颗粒物（TSP）
	周界外浓度最高点1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值


[bookmark: OLE_LINK51]运营期，废气主要为原石破碎、筛分等产尘过程中产生的有组织颗粒物（PM10）、无组织颗粒物，有组织颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值，无组织颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表7新建企业大气污染物无组织排放浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）排放限值。各限值见表2.4-8。
表2.4-8  铁矿采选工业大气污染物排放标准
	污染物类型
	污染物
	污染物排放浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	破碎、筛分
（有组织）
	颗粒物
	20
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	原矿卸车、中间堆场、装车扬尘、运输扬尘、尾矿库扬尘（无组织）
	颗粒物
	1.0
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	食堂
	油烟
	2.0
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）


②废水
项目施工生活污水集中收集委托环卫部门用吸污车定期清运处置；施工废水集中收集经沉淀处理后循环回用不外排。
[bookmark: OLE_LINK21]运营期，选矿工艺废水“闭路循环”，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表2规定的车间或生产设施废水排放口水污染物排放限值要求后回用于选矿生产；生活污水采用地埋式一体化污水处理设施处理，经处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 654275-2019）表2规定的C级排放限值后用于生态恢复，主要污染物标准浓度限值见表2.4-9。
表2.4-9  水污染物排放限值
	序号
	项目
	标准值
	标准来源

	车间或生产设施废水排放口

	1
	总铅（mg/L）
	1.0
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表2

	2
	总镉（mg/L）
	0.1
	

	3
	总汞（mg/L）
	0.05
	

	4
	总砷（mg/L）
	0.5
	

	5
	总镍（mg/L）
	1.0
	

	6
	总铬（mg/L）
	1.5
	

	7
	六价铬（mg/L）
	0.5
	

	8
	总铍（mg/L）
	0.005
	

	9
	总银（mg/L）
	0.5
	

	生活污水排放标准

	1
	pH
	6～9
	[bookmark: OLE_LINK146]《农村生活污水处理排放标准》（DB 654275-2019）表2 A级

	2
	[bookmark: OLE_LINK155]COD（mg/L）
	≤60
	

	3
	SS（mg/L）
	≤20
	

	4
	粪大肠菌群（MPN/L）
	≤1000
	

	5
	蛔虫卵个数（个/L）
	≤2
	


③噪声
施工期建筑施工场界环境噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关标准；运营期选矿厂和尾矿库厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类限值，具体见表2.4-10。
表2.4-10  噪声排放标准一览表
	执行地点
	昼间[dB（A）]
	夜间[dB（A）]
	标准来源

	建筑施工场界
	70
	55
	GB 12523-2025

	选矿厂厂界
	60
	50
	GB 12348-2008  2类


[bookmark: OLE_LINK85]（3）污染物控制标准
[bookmark: OLE_LINK119]固体废物主要为干抛废石、尾矿、废布袋、各池体污泥、隔油池浮渣和生活污水处理设施底泥、危险废物、生活垃圾。干抛废石、尾矿已按照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）（浸出液最高允许浓度）进行固体废物属性鉴别，鉴别结果为Ⅰ类一般工业固体废物；干抛废石、尾矿、废布袋、各池体污泥等一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定。
[bookmark: _Toc7428][bookmark: _Toc8791][bookmark: _Toc171][bookmark: _Toc24649][bookmark: _Toc202125185]2.5评价等级和评价范围
2.5.1评价等级
[bookmark: _Toc445841975][bookmark: _Toc31988][bookmark: _Hlk92203596]（1）生态环境评价等级
[bookmark: _Hlk80048150]《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级，具体判定情况见表2.5-1。
表2.5-1  生态环境影响评价等级判定一览表
	判定原则
	判定结果

	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	占地范围内不涉及

	b）涉及自然公园时，评价等级为二级
	占地范围内不涉及

	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	占地范围内不涉及

	d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不属于水文要素影响型建设项目

	e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	占地范围内不涉及天然林、公益林和湿地

	f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	项目占地面积1.81174km2，小于20km2

	g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级
	属于《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)6.1.2评价等级确定原则a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级

	h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	仅符合上述g条，评价等级为三级

	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。
	占地范围内不涉及对保护生物多样性具有重要意义的区域，无需上调评价等级


[bookmark: OLE_LINK163]本项目为钒钛磁铁矿配套建设的选矿厂、干堆场和尾矿库项目，总占地面积约3218338m²（约3.22km²）。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）第6.1.2条的评价等级判定原则，结合项目所在区域的生态敏感性和工程占地规模，对选矿厂、干堆场和尾矿库的生态影响评价等级分别进行判定。
本项目位于阿图什市东北方向，项目区及周边不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园及生态保护红线等生态敏感区，属于一般区域。根据HJ 19-2022第6.1.2条规定，一般区域内占地面积≤20km²的建设项目，生态影响评价等级为三级。
（2）土壤环境
本项目主要为选矿厂、干堆场和尾矿库，选矿厂、干堆场和尾矿库均进行了防渗处理，项目运营期不会导致区域土壤酸化、盐化和碱化，故本项目对土壤环境基本无生态影响，事故状态下选矿废水进入土壤可能导致土壤环境质量恶化，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）相关规定，本项目对土壤环境的影响主要为污染影响型。土壤污染影响型项目根据评价类别、占地规模与敏感程度划分评价等级，见表2.5-2。
表2.5-2  污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
敏感程度

评价等级
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


①占地规模
[bookmark: OLE_LINK36]选矿厂占地面积为16.224hm2，干堆场占地面积为139.6598hm2，尾矿库占地面积为164.95hm2，生活区占地面积为1hm2，总计永久占地面积约321.8338hm2，选矿厂占地规模为中型，干堆场和尾矿库占地规模均为大型。
②土壤环境敏感程度
建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表2.5-3。
③项目类别
本项目属于Ⅰ类项目。
表2.5-3  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


[bookmark: OLE_LINK165]项目区评价范围内无耕地、园地、饮用水源地、居民区、学校等环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标。尾矿库土地利用类型为裸地，环境敏感程度为不敏感；干堆场和选矿厂土地利用类型为牧草地，环境敏感程度为敏感。
[bookmark: _Hlk92203632]根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 694-2018）评价工作等级划分依据，选矿厂、干堆场和尾矿库土壤环境影响评价工作等级均为一级。
表2.5-4  土壤环境影响评价等级确定一览表
	序号
	工程内容
	判定依据
	本项目情况
	判定结果
	评价等级

	1
	选矿厂
	占地规模
	选矿厂占地面积为16.224hm2
	中型（5~50hm2）
	一级

	
	
	污染影响型敏感程度
	天然牧草地
	敏感
	

	2
	干堆场
	占地规模
	干堆场占地面积为139.6598hm2
	大型（≥50hm2）
	一级

	
	
	污染影响型敏感程度
	天然牧草地
	敏感
	

	3
	尾矿库
	占地规模
	尾矿库占地面积为164.95hm2
	大型（≥50hm2）
	一级

	
	
	污染影响型敏感程度
	其他情况
	不敏感
	


2.5.1.3大气环境
①预测模型
根据工程特点和污染特征，本次评价选取颗粒物（TSP）为预测因子，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式来计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pi），Pi定义如下：
[image: ]
其中：Pi——第i种污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
②估算模式参数
AERSCREEN估算模式参数选择见表2.5-5，大气评价范围内通用地表类型为沙漠化荒地，通用地表湿度为干燥气候，该类型土地的经验参数，见表2.5-6。
表2.5-5  估算模型参数选择一览表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	43℃

	最低环境温度/℃
	-25℃

	土地利用类型
	荒漠

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是  否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.5-6  地表特征参数一览表
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	0～360
	全年
	0.29
	1.75
	0.04025


③源强参数
源强参数见表5.2.3运营期大气环境影响预测与评价。
④预测结果
预测结果见表2.5-7。
表2.5-7   大气污染物最大落地浓度及占标率估算结果一览表
	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: _Hlk14624692][bookmark: _Hlk19211933]类别
	污染源
	污染因子
	最大落地浓度（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	最大落地浓度对应距离（m）

	点源
	1#破碎车间粗碎废气
	PM10
	0.0004
	0.08
	219

	
	1#破碎车间中细碎废气
	PM10
	0.0007
	0.16
	130

	
	1#破碎车间筛分废气
	PM10
	0.0006
	0.13
	46

	
	2#破碎车间粗碎废气
	PM10
	0.0004
	0.08
	219

	
	2#破碎车间中细碎废气
	PM10
	0.0007
	0.16
	130

	
	2#破碎车间筛分废气
	PM10
	0.0006
	0.13
	46

	面源
	1#破碎车间粗破工序
	TSP
	0.0088
	0.98
	14

	
	1#破碎车间中细破工序
	TSP
	0.0076
	0.85
	76

	
	1#破碎车间筛分工序
	TSP
	0.0071
	0.79
	81

	
	2#破碎车间粗破工序
	TSP
	0.0088
	0.98
	14

	
	2#破碎车间中细破工序
	TSP
	0.0076
	0.85
	76

	
	2#破碎车间筛分工序
	TSP
	0.0071
	0.79
	81

	
	中间堆场
	TSP
	0.054
	6.00
	139

	
	成品大棚
	TSP
	0.018
	2.00
	107

	
	铁精矿和钛中矿装车
	TSP
	0.0047
	0.52
	107

	
	尾矿库
	[bookmark: OLE_LINK202]TSP
	0.0054
	0.60
	1000

	
	干堆场
	TSP
	0.0051
	0.56
	1400


由表2.5-7可知：中间堆场中悬浮物的最大落地浓度占标率最高为6.00%，最大落地浓度为0.054μg/m3，最大落地浓度对应距离为139m。
⑤评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）分级判据（表2.5-8），选矿厂、干堆场和尾矿库评价等级判定均为二级。
表2.5-8  评价工作等级判定依据表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（4）地表水评价等级
本项目选矿废水“闭路循环”不外排；生活污水经地埋式一体化生活污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB 654275-2019）表2规定的C级排放限值后用于生态恢复。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目废水不排入外环境，因此本项目地表水环境影响评价工作等级确定为三级B。
表2.5-9  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


（5）地下水评价等级
[bookmark: _Hlk80048561][bookmark: _Toc445841977][bookmark: _Toc25869]根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的评价工作等级划分，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感，不敏感三级，分级原则见表2.5-10，评价工作等级分级表见表2.5-11。
表2.5-10  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表2.5-11  建设项目评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


项目周边无“集中式水源区的准保护区、除集中水源地的国家或地方政府设定的地下水环境相关的保护区”，也无“集中式水源区的准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区”，敏感程度为“不敏感”。
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）地下水评价工作等级分级表，结合项目污染特征及周边水文地质特点，本项目地下水环境影响评价综合等级为二级，各场地的评价等级见表2.5-12。
表2.5-12  地下水环境影响评价等级确定一览表
	序号
	工程内容
	判定依据
	本项目情况
	判定
结果
	评价等级

	1
	选矿厂
	地下水环境影响评价项目类别
	选矿厂属于Ⅱ类项目
	Ⅱ类
	三级

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区。
	不敏感
	

	2
	干堆场
	地下水环境影响评价项目类别
	干堆场属于I类项目
	I类
	二级

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区。
	不敏感
	

	3
	尾矿库
	地下水环境影响评价项目类别
	尾矿库属于I类项目
	I类
	二级

	
	
	地下水环境敏感程度
	无集中式饮用水水源地，也无除集中式饮用水源以外的其他保护区，周边也无分散式饮用水水源地，无其他环境敏感区。
	不敏感
	


[bookmark: _Hlk92203563]（6）声环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）规定：“建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或者建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB（A），或者受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。
项目区位于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类功能区，周围200m范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）中的评价等级确定原则，声环境评价等级为二级。
（7）环境风险评价等级
1）尾矿库
《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、可控机制可靠性（R）三个方面进行环境风险等级的划分。尾矿库环境风险等级划分指标体系见图2.5-6。
[image: ]
图2.5-6  尾矿库环境风险等级划分指标体系
①环境危害性（H）
采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库环境危害性（H），危险性等别划分指标见表2.5-13。
表2.5-13  尾矿库环境危害性（H）等级划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库环境危害性
	类型
	矿种类型/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型
	24

	2
	
	性质
	特征污染物指标浓度情况
	浓度倍数情况
	pH值
	0

	3
	
	
	
	
	指标最高浓度倍数
	0

	4
	
	
	
	浓度倍数3倍及以上指标项数
	0

	5
	
	规模
	现状库容
	24


尾矿库等别划分见表2.5-14。
表2.5-14  尾矿库环境危害性（H）等别划分表
	尾矿库环境危害性得分（DH）
	尾矿库环境危害性等别代码

	DH>60
	H1

	30<DH≦60
	H2

	DH≦30
	H3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）附录B中各指标评分方法，本项目尾矿砂主要矿种为金属矿种钛矿和铁矿，尾矿属于I类工业固体废弃物，评分取24；特征污染物指标pH介于6~9，评分取0；有指标浓度倍数为10倍及以下，评分取0；浓度倍数3倍及以下，评分取0；新建尾矿库总库容为5521.67万m3，有效库容为4969.5万m3，评分取24，由此得出总得分为48，根据表2.5-13，环境危险性等别为H2。
②周边环境敏感性
项目尾矿库位于阿图什市哈拉峻乡，尾矿库拟建地位于阿图什市东北56°方位直线距离约148km，选矿厂西南侧约5km处，不涉及也不占用国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地禁封保护区等；同时周边10.0km范围内无地下水和地表水饮用水保护区以及生态保护红线。
普昌钒钛磁铁矿综合利用项目环境影响报告书
根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）附录C尾矿库周边环境敏感性指标评分表，同时结合本项目尾矿库周边环境敏感性以此进行判断，具体详见下表2.5-15。
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表2.5-15  尾矿库周边环境敏感性（S）指标评分表
	指标因子
	评分依据
	评分
	特别说明
	本项目

	
	
	
	
	项目尾矿库概况
	评分

	下游涉及的（24分）
	涉及跨界类型（18分）
	1.国界
	18
	可能涉及到跨国界。
	不涉及
	0

	
	
	2.省界
	12
	可能涉及到跨省级行政区边界。
	不涉及
	0

	
	
	3.市界
	6
	可能涉及到跨地市级行政区边界。
	不涉及
	0

	
	
	4.县界
	3
	可能涉及到跨县级行政区边界。
	不涉及
	0

	
	
	5.其他
	0
	其他情况。
	属于
	0

	
	涉及跨界距离（6分）
	1.  2公里及以内。
	6
	指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向的曲线距离。
	不涉及
	0

	
	
	2.  2公里以外，5公里及以内。
	4
	
	不涉及
	0

	
	
	3.  5公里以外，10公里及以内。
	2
	
	不涉及
	0

	
	
	4.  10公里以外。
	0
	
	属于
	0

	周边环境风险受体情况
	所在区域
	1.处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。
2.处于江河源头区和重要水源涵养区。
	54
	即不符合相关政策。
	不涉及
	0

	
	尾矿库下游涉及水环境风险受体
	3.□服务人口1万人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。
	54
	
	不涉及
	0

	
	
	4.□服务人口2000人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。
5.□重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。
6.□流量大于等于15立方米/秒的河流。
7.□面积大于等于2.5平方千米的湖泊或水库。
8.□水产养殖100亩及以上。
	36
	
	不涉及
	0

	
	
	9.□服务人口2000人以下的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。
10.□流量小于15立方米/秒的河流。
11.□面积小于2.5平方千米的湖泊或水库。
12.□水产养殖100亩以下。
	18
	
	不涉及
	0

	
	尾矿库下游涉及其他类型风险受体
	13.□人口聚集区：累计人口2000人及以上。
	54
	
	不涉及
	0

	
	
	14.□人口聚集区：累计人口2000人以下，200人及以上。
15.□国家级（或4A级及以上）的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。
16.□国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩及以上。
17.□重大环境风险企业或重大二次环境污染源、风险源。
	36
	
	不涉及
	0

	
	
	18.□人口聚集区：累计人口200人以下。
19.□涉及省级及以下（或4A级以下）：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。
20.□国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩以下。
21.□一般、较大环境风险企业或其他二次环境污染源、风险源。
	18
	
	不涉及
	0

	
	尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越
	22.□服务人口在2000人及以上的饮用水水源保护区、自来水厂取水口。
	36
	/
	不涉及
	0

	
	
	23.□规模在100亩及以上的水产养殖区。
24.□江、河、湖、库等大型水体。
	18
	/
	不涉及
	0

	周边环境功能（22分）
	水环境（15分）
	下游水体（9分）
	地表水
	1.□地表水：一类。
	9
	主要适用于源头水、国家自然保护区。
	不涉及
	0

	
	
	
	
	2.□地表水：二类。
	
	主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾产卵场、在仔稚幼鱼的索饵场等。
	不涉及
	0

	
	
	
	
	3.□地表水：三类。
	6
	主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。
	不涉及
	0

	
	
	
	
	4.□地表水：四类。
	3
	主要适用于一般工业用水区及非人体直接接触的娱乐用水区。
	不涉及
	0

	
	
	
	
	5.□地表水：五类。
	0
	主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
	不涉及
	0

	
	
	
	□海水（不涉及海水则不计算该项）
	1.□海水：一类。
	9
	适用于海洋渔业水域、海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。
	不涉及
	0

	
	
	
	
	2.□海水：二类。
	6
	适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接相关的工业用水区。
	不涉及
	0

	
	
	
	
	3.□海水：三类。
	3
	适用于一般工业用水区，滨海风景旅游区。
	不涉及
	0

	
	
	
	
	4.□海水：四类。
	0
	适用于海洋港口水域，海洋开发作业区。
	不涉及
	0

	
	
	地下水（6分）
	1.□地下水：一类。
	6
	主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。
	不涉及
	0

	
	
	
	2.□地下水：二类。
	
	主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途
	不涉及
	0

	
	
	
	3.☑地下水：三类。
	4
	以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。
	涉及
	4

	
	
	
	4.□地下水：四类。
	2
	以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可做生活饮用水。
	不涉及
	0

	
	
	
	5.□地下水：五类。
	0
	不宜饮用，其他用水可根据使用目的选用。
	不涉及
	0

	
	土壤环境（4分）
	1.□土壤：一类。
	4
	主要适用于国家规定的自然保护区、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤，土壤质量基本上保持自然背景水平。
	不涉及
	0

	
	
	2.☑土壤：二类。
	3
	主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤，土壤的质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。
	涉及
	3

	
	
	3.□土壤：三类。
	1
	主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤（蔬菜地除外）。土壤质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。
	不涉及
	0

	
	大气环境（3分）
	1.□大气：一类。
	3
	自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区。以保护自然生态及公众福利为主要对象。
	不涉及
	0

	
	
	2.☑大气：二类。
	1.5
	城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。以保护人体健康为主要对象。
	涉及
	1.5

	
	
	3.□大气：三类。
	0
	特定工业区。以保护人体健康为主要对象。
	不涉及
	0



采用评分方法，对尾矿库下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库周边环境敏感性（S），尾矿库周边环境敏感性等别划分体系见表2.5-16。
表2.5-16  尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库周边环境敏感性
	下游涉及的跨界情况
	涉及跨界类型
	18

	2
	
	
	涉及跨界距离
	6

	3
	
	周边环境风险受体情况
	54

	4
	
	周边环境功能类别情况
	水环境
	下游水体
	地表水
	9

	5
	
	
	
	
	海水
	

	6
	
	
	
	地下水
	6

	7
	
	
	土壤环境
	4

	8
	
	
	大气环境
	3


依据尾矿库周边环境敏感性等别划分表，将周边环境敏感性（S）划分为S1、S2、S3三个等别，见表2.5-17。
表2.5-17  尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表
	尾矿库周边环境敏感性得分（DS）
	尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码

	DS>60
	S1

	30<DS≦60
	S2

	DS≦30
	S3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）附录C中各指标评分方法，本项目尾矿库下游均位于阿图什市哈拉峻乡，不涉及跨界情况，属其他类，评分取0；可能产生的事故污染物跨界距离大于10km，评分取0；尾矿库周边及下游不涉及自然保护区、风景名胜区等，评分取0；尾矿库周边无地表水体；地下水属于三类，评分取4分；土壤环境属三类，评分取1分；大气环境为二类，评分取1.5。综上，总得分为6.5，环境敏感性等别为S3。
③控制机制可靠性
采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R），控制机制可靠性等别划分指标体系见表2.5-18。
表2.5-18  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值

	1
	尾矿库控制机制可靠性
	基本情况
	堆存
	堆存种类
	0

	2
	
	
	
	堆存方式
	0

	3
	
	
	
	坝体透水情况
	0

	4
	
	
	输送
	输送方式
	1

	5
	
	
	
	输送量
	1

	6
	
	
	
	输送距离
	0.75

	7
	
	
	回水
	回水方式
	0.5

	8
	
	
	
	回水量
	0.25

	9
	
	
	
	回水距离
	0.5

	10
	
	
	防洪
	库外截洪设施
	1

	11
	
	
	
	库内排洪设施
	1

	12
	
	自然条件情况
	是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区
	0

	13
	
	生产安全情况
	尾矿库安全度等别
	0

	14
	
	环境保护情况
	环保审批
	是否通过“三同时”验收
	8

	15
	
	
	污染防治
	水排放情况
	0

	16
	
	
	
	防流失情况
	0

	17
	
	
	
	防渗漏情况
	0

	18
	
	
	
	防扬散情况
	0

	19
	
	
	环境应急
	环境应急设施
	事故应急池建设情况
	0

	20
	
	
	
	
	输送系统环境应急设施建设情况
	0

	21
	
	
	
	
	回水系统环境应急设施建设情况
	0

	22
	
	
	
	环境应急预案
	6.5

	23
	
	
	
	环境应急资源
	2

	24
	
	
	
	环境监测预警与日常检查
	监测预警
	2

	25
	
	
	
	
	日常检查
	2

	26
	
	
	
	环境安全隐患排查与治理
	安全隐患排查
	3

	27
	
	
	
	
	环境安全隐患治理
	2.5

	28
	
	
	环境违法与环境纠纷情况
	近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷
	0

	29
	
	
	近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）
	事件等级
	0

	30
	
	历史事件情况
	
	事件次数
	0

	合计


依据尾矿库控制机制可靠性等别划分表，将控制机制可靠性（R）划分为R1、R2、R3三个等别，控制机制可靠性等别划分见表2.5-19。
表2.5-19  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表
	尾矿库控制机制可靠性（DR）
	尾矿库环境危害性（R）等别代码

	DR>60
	R1

	30<DR≦60
	R2

	DR≦30
	R3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）附录D中各指标评分方法，本项目尾矿库总得分为32，控制机制可靠性等别均为R2。
根据以上判定，结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）表7中等级划分矩阵，确定本次尾矿库风险评价等级为一般（H2S3R2）。
2）干堆场
本项目干堆场为选矿厂配套干堆场。根据本项目废石的浸出毒性鉴别，项目干堆场接纳的废石属第Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险废物。因此，不存在风险物质，本项目环境风险潜势为 I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势为 I 级。根据下表，项目环境风险评价等级为简单分析。
表2.5-20  环境风险评价等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


3）选矿厂
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）建设项目环境风险潜势划分为І、II、Ш、IV/IV+级。根据建设项目涉及物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。
表2.5-21  风险评价工作等级划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统的危险性（P）

	
	极高危险（P1）
	高度危险（P2）
	中度危险（P3）
	低度危险（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	Ⅳ
	Ш
	Ш

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	Ш
	Ш
	II

	环境低度敏感区（E3）
	Ш
	Ш
	Ⅱ
	І

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照导则附录B中相关危险物质临界量。定量分析危险物质数量和临界量比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及其系统危险性（P）等级进行判断。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中C.1.1，危险物质数量与临界量比值（Q），Q为0.0012＜1，详见表2.5-22。
表2.5-22  危险物质数量与临界量比值（Q）
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量/t
	临界量/t
	该种危险物质Q值

	油类物质
	废机油
	/
	3
	2500
	0.0012

	项目Q值Σ
	0.0012


对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分办法对本项目选矿厂的风险评价工作等级进行划分。
表2.5-23      风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a


根据项目选矿厂的风险潜势判定，本项目选矿厂环境风险评价等级为简单分析。
[bookmark: OLE_LINK123]2.5.2评价范围
（1）生态环境
本项目的生态环境影响评价范围为选矿厂、干堆场、尾矿库边界外扩500m为生态环境评价范围，尾矿输送管道和回水管线边界两侧向外延伸300m作为生态环境评价范围。
（2）土壤环境
土壤评价范围为项目选矿厂、干堆场、尾矿库及边界外延1.0km范围。
（3）大气环境
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK222]根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中对评价范围的规定，确定本次选矿厂、干堆场、尾矿库大气影响评价范围是分别以选矿厂、干堆场、尾矿库为中心边长5km的矩形区域。
（4）地表水环境
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）中对评价范围的规定，本项目地表水评价等级为三级B，项目无外排废水，不设置评价范围，仅对污水处理设施的环境可行性分析。
（5）地下水环境
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）规定，三级评价范围为≤6km2，二级评价范围为6km2~20km2。
①选矿厂
以地下水流向为轴向，以选矿厂为中心，上游1km，下游2km，两侧各1km的矩形区域为本次地下水的评价范围，评价范围约为11.13km2。
②干堆场
以地下水流向为轴向，以干堆场为中心，上游1km，下游2km，两侧各1km的矩形区域为本次地下水的评价范围，评价范围约为18.17km2。
③尾矿库
以地下水流向为轴向，以尾矿库为中心，上游1km，下游2km，两侧各1km的矩形区域为本次地下水的评价范围，评价范围约为17.49km2。
④尾矿输送管道和回水管线
尾矿输送管道和回水管线边界两侧向外延伸200m作为地下水环境评价范围。
（6）声环境
声环境评价范围为选矿厂、干堆场及尾矿库边界外200m处。
（7）环境风险
①选矿厂
根据风险潜势初判，项目选矿厂风险潜势为І，因此选矿厂环境风险评价等级为简单分析，不设环境风险评价范围。
②干堆场
根据风险潜势初判，项目干堆场风险潜势为І，因此干堆场环境风险评价等级为简单分析，不设环境风险评价范围。
③尾矿库
项目尾矿库主要的环境风险为尾矿库溃坝风险，因此环境风险评价范围为尾矿库及尾矿库下游不小于80倍坝高（180m），即尾矿库及下游14.40km范围的区域。
各环境要素的评价范围见图2.5-1。
[bookmark: _Toc10507][bookmark: _Toc5444][bookmark: _Toc29354][bookmark: _Toc202125186][bookmark: _Toc25279]2.6评价内容与评价重点
2.6.1评价内容
根据工程排放污染物的种类、污染及生态破坏特征，结合评价区的环境特征，确定本次环境影响评价的内容为：
（1）对项目进行工程分析，根据项目特点及污染物排放情况，在满足“达标排放”“清洁生产”各项要求基础上，核定污染物产生及排放量，预测项目对评价区环境质量产生影响的程度和范围。根据可能产生影响的程度和范围提出可行的污染防治措施。
（2）采用查阅相关资料和现场调查相结合的方式，通过生态环境现状评价，阐明生态系统整体质量状况、生态类型及特点，明确主要生态环境问题；分析本项目引起的土地利用类型变化、水土流失、植被破坏等环境问题，提出切实可行的生态保护或修复计划。
（3）对评价范围内的环境空气、水环境、声环境、土壤环境质量现状监测评价，预测本项目建设与运营对环境空气、水环境、声环境、土壤环境、生态环境产生的影响。
（4）对施工期和运营期及环境风险进行评价，提出施工期和运营期的环境保护措施，分析项目建设及运行过程中存在的环境风险，提出有关对策措施。
（5）优化环保措施，给出明确完整的污染防治、保护生态环境措施，并论证其技术经济可行性。制定环境管理、监测计划。从环境保护角度论证本项目总体布局的合理性和建设的环境可行性，并作出总体结论。
2.6.2评价重点
根据本项目的建设特点，结合项目区的环境状况，评价重点为：
（1）建设项目工程分析。
（2）项目建设与产业政策、行业规划的符合性分析，项目位置选择的合理性分析。
（3）环境影响预测与评价。
（4）环境保护措施及可行性论证。
[bookmark: _Toc14303][bookmark: _Toc202125187][bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc18999][bookmark: _Toc24749]2.7评价时段
本次对建设期、运营期两个时段的环境空气、水环境、固体废物、声环境、土壤环境进行分析；生态环境重点对建设期环境影响进行分析；环境风险重点对运营期环境影响进行分析。
[bookmark: _Toc25065][bookmark: _Toc24673][bookmark: _Toc9239][bookmark: _Toc202125188][bookmark: _Toc11876]2.8主要环境保护目标及环境敏感目标
2.8.1主要环境保护目标
（1）大气环境
项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，或不因项目建设而降低现状环境空气质量，确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。
（2）地表水环境
本项目废水均得到妥善处置，且与附近河流无水利联系，无地表水环境保护目标。
（3）地下水环境
保护评价范围内的潜水含水层，保护厂址上游及下游区域地下水水质，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别—《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。
（4）声环境
控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。确保本项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区要求。
（5）土壤环境
保护工程区域土壤中各污染物含量低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。
（6）环境风险保护目标
降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，降低事故状态下对区域地表水质量的影响。
（7）生态环境
保护区域生物多样性，维持区域生态功能，将生态环境影响降低到最小；保护项目区地表植被、动物、土壤环境，保护生态系统结构和功能的完整性、稳定性，防止水土流失。
2.8.2环境敏感目标
[bookmark: OLE_LINK86]评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、海洋特别保护区、饮用水保护区，无基本草原、地质公园、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地。评价范围内无大气环境保护目标、无声环境保护目标、无土壤环境保护目标。评价范围内各环境要素的保护要求见表2.8-1、图2.8-1。
表2.8-1  主要环境敏感目标及各环境要素保护要求一览表
	环境要素
	保护对象
与本项目位置关系
	保护内容
	保护目标

	环境空气
	/
	/
	保护评价范围内的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求

	地下水
	项目区地下水
	周边地下水水量和水质
	地下水质量达到Ⅲ类标准

	声环境
	[bookmark: OLE_LINK107]选矿厂、干堆场和尾矿库边界外200m
	厂界噪声达标排放
	声环境质量达到2类标准

	土壤环境
	项目区内土壤环境
	项目区内
	《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018)

	生态环境
	选矿厂、干堆场和尾矿库范围外延1000m
	野生动植物、土壤等
	保护生态系统结构和功能的完整性、稳定性；防治水土流失

	环境风险
	项目区内地下水、土壤环境
	防止滑坡和坍塌
	环境风险可控
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[bookmark: _Toc202125189][bookmark: _Toc8368][bookmark: _Toc5923][bookmark: _Toc21098][bookmark: _Toc10345]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc2171][bookmark: _Toc202125190][bookmark: _Toc22543][bookmark: _Toc1308][bookmark: _Toc9170]3.1采矿工程概况
[bookmark: OLE_LINK229]克州新冶华美钒钛有限公司委托新疆祥达亿源环保科技有限公司正在编制《新疆阿图什市普昌钛磁铁矿800万吨/年采矿工程环境影响报告书》，该项目采矿规模为800万t/a，该矿采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式开采，挖掘机横向采剥，年产800万t钛磁铁矿石，露天开采服务年限为24年。产品方案为钛磁铁矿石，块度≤1000mm，出矿品位：TFe 15.75%，mFe 6.83%，伴生TiO2 3.62%。
项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及工程建设内容见表3.1-1。
表3.1-1  本项目组成一览表
	项目组成
	建设内容
	备注

	规模及开拓方式
	矿区共查明钛铁矿体1个，编号为Fe1矿体，设计开采规模800万t/a，采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式开采，露天采场上口为1245×555，下口为213×56，开采深度为2262m～2605m，服务年限24a。
	新建

	主体工程
	露天开采
	开采对象
	Fe1矿体
	新建

	
	
	采矿方法
	采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式开采，挖掘机横向采剥。
	新建

	
	
	矿石初破
	产品为块度≤1000mm，采剥作业中会产生5%大块需要二次破碎，二次破碎采用挖掘机安装HB20型破碎锤进行二次破碎作业。
	新建

	
	
	开拓运输方案
	采用公路开拓、汽车运输方案，矿石开采初破后直接运至普昌钒钛磁铁矿综合利用项目选矿厂的原矿石堆场，不在采场暂存。项目不设原矿石堆场。
	新建

	
	
	开采顺序
	采用自上而下水平分层开采的开采顺序，工作线垂直矿体走向布置，沿矿体走向推进。
	新建

	储运工程

	废石堆场
	废石堆场设置在露天采区西南侧（矿区范围外），直线距离约1.8km处，设计废石堆场占地面积约16.9788hm2，总容积为135×104m3（岩石松散系数为1.50，容积富余系数取1.02，剥离岩石沉降系数为5%），总堆高32m，最终边坡角为25.2°，台阶高度：第一台阶高度12m（2268.00～2280.00m），标准台阶高度10m，安全平台宽度：10.0m，排土工作平台宽度：>50.9m。
	新建

	
	运输道路
	本项目主要运输道路，在利用现有的道路基础上，新建3.6km道路，其中：
采场至普昌钒钛磁铁矿综合利用项目选矿厂的原矿石堆场道路长1.6km，路面宽16m，最大坡度8%，最小转弯半径为25m，路面结构为简易碎石；
采场至废石堆场外道路长0.2km，路面宽16m；采场至生活区和表土堆场道路长1.8km，路面宽4m。
	新建和利旧

	
	爆破设施
	本矿不设爆破材料库，矿山开采所需爆破材料及爆破作业由专业爆破公司按需提供。
	/

	
	表土堆场
	在露天采场西北侧4.5km处新建1座表土堆场，占地面积6.5hm2，表土分层压实堆放最终用于矿区生态恢复进行综合利用，堆高10m，分层高度10m，层间留5m宽平台，台阶坡面角30°，表土堆场容积约50万m3。
	新建

	
	柴油存储区
	项目区不建加油站，每天由周边加油站的加油车定期配送。仅设有1处柴油暂存区，占地面积为150m2，临时存储柴油，最大存储量1.5t，分别存储在10个170L的柴油桶内。项目按照要求对其地面进行防渗处置。
	新建

	辅助工程
	办公生活区
	在现有的生活办公区基础上，新建配套的场所和设施，采用钢结构房屋。
	利旧和新建

	
	机修区
	建有1座机修车间，主要对矿山设施设备和运输车辆进行简单维护保养，更换润滑油等，专业的维修则外协。
	新建

	公用工程
	供电
	普昌钒钛磁铁矿综合利用项目将架设1条专线由哈拉峻110kV变电站起，至普昌钒钛磁铁矿综合利用项目选矿厂的110kV变电站，因此本项目生活办公用电由该项目的变电站提供，能够满足本项目的生活办公用电需求。
	依托

	
	给水
	目前，项目矿区生活办公用水和生产用水均由水车拉水提供解决。待普昌钒钛磁铁矿综合利用项目建成投产后，本项目生产和生活办公水源由普昌钒钛磁铁矿综合利用项目提供。普昌钒钛磁铁矿综合利用项目在该项目西南侧12km处新建2口地下水井，通过铺设供水管网将其引至普昌钒钛磁铁矿综合利用项目区，供其生活办公和生产用水。
	依托

	
	排水
	露天采坑内地下水正常涌水量为597m3/d，经絮凝沉淀处理后可用于采矿生产和道路洒水降尘用水、普昌钒钛磁铁矿综合利用项目的选矿生产用水等进行综合利用不外排。
	依托

	
	
	新建1座污水处理站用于收集和处置全矿区的生活污水，生活污水经污水处理站处理达标后用于周边荒漠和草地绿化等进行综合利用。
	新建

	
	供暖
	项目生活办公区供暖采用电暖器，不建燃煤燃气供暖锅炉。
	新建

	环保工程
	废气
	采场粉尘：采用湿法打孔凿岩，潜孔钻机配备干式除尘设施；多排孔微差爆破与水封爆破相结合、喷雾洒水降尘；打孔、铲装设备配套除尘设施。
	新建

	
	
	矿石初破粉尘：湿法作业，喷雾洒水降尘。
	新建

	
	
	废石堆场扬尘：废石装卸作业时降低卸载高度，作业工作面进行喷雾洒水降尘，废石排放分块逐步推进堆放，摊铺后及时碾压。
	新建

	
	
	道路运输粉尘：路面铺垫砾石、简易硬化并定期洒水；设置专人负责道路的维护工作等措施，降低道路粉尘对周围环境的影响。
	新建

	
	
	在食堂加装集气罩和油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至屋顶排放。
	新建

	
	废水
	新建1座污水处理站用于收集和处置全矿区的生活污水，生活污水经污水处理站处理满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1的城市绿化水质标准限值后，用于矿区荒地及周边荒漠和草地绿化等进行综合利用，不外排。
	新建

	
	
	加强露天矿坑涌水量的观测，矿坑涌水排入沉淀池经絮凝沉淀处理后回用于项目区和周边洒水降尘，以及普昌钒钛磁铁矿综合利用项目的选矿生产等，不外排。
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振，加强设备维修保养
	新建

	
	固废
	本项目废石暂存于矿区外西南侧拟建的废石堆场内，最终废石全部用于本项目的采坑、截水沟等回填进行综合利用，同时对废石堆场进行平整和生态恢复；沉淀池底泥清运至废石堆场内暂存，闭矿后用于矿坑回填进行综合利用，比按照生态修复方案对采坑和废石堆场进行生态恢复。
	新建

	
	
	生活垃圾：生活垃圾收集后定期清运至阿图什市哈拉峻乡皮羌村的垃圾收集站，最终由环卫部门清运处置。
	依托

	
	
	危险废物：本项目运营过程中，产生的危险废物主要为日常生产、运输机械维护产生的废润滑油（HW08900-214-08），新建1座危废贮存点（建筑面积为5m2），将全厂的危险废物集中分类暂存于该危废贮存点内，委托具有相关资质的单位定期清运处置。
	新建

	生态环境
	生态治理恢复措施
	露天采场、废石堆场等土地复垦及生态恢复措施；减少扰动，减少对生态环境的破坏，减少水土流失。
	新建


[bookmark: _Toc5432][bookmark: _Toc202125191]3.2项目概况
[bookmark: _Toc31839][bookmark: _Toc30566][bookmark: _Toc13029]3.2.1项目基本概况
（1）项目名称
[bookmark: OLE_LINK225]普昌钒钛磁铁矿综合利用项目。
（2）建设单位
新疆顺合钒钛科技有限责任公司。
（3）项目性质
新建。
（4）建设地点
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK167]项目建设地位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市东北56°方位，直线距离约148km，行政区划属克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市管辖。选矿厂中心地理坐标：E77°35′44.525″，N40°26′12.367″；干堆场位于选矿厂西侧1.3km处天然冲沟内，中心地理坐标：E77°34′6.549″，N40°26′22.629″；尾矿库位于选矿厂西南侧5km处8#沟沟谷中上游段，中心地理坐标：E77°33′34.981″，N40°23′32.271″。区域位置见图3.2-1，与周边关系见图3.2-2。
[bookmark: _Toc202125192]选矿厂拐点坐标见表3.2-1，尾矿库拐点坐标建表3.2-2，干堆场拐点坐标见表3.3-3。
表3.2-1  选矿厂拐点坐标一览表
	序号
	X坐标
	Y坐标

	1
	4478389.516
	26465572.819

	2
	4478355.773
	26465759.355

	3
	4478373.623
	26465762.141

	4
	4478362.367
	26465825.117

	5
	4478344.512
	26465821.951

	6
	4478331.096
	26465895.765

	7
	4477848.124
	26465808.396

	8
	4477906.544
	26465485.451


[bookmark: OLE_LINK101]表3.2-2  尾矿库拐点坐标一览表
	[bookmark: OLE_LINK247]序号
	X坐标
	Y坐标

	1
	4473736.797
	26462950.227

	2
	4473516.921
	26463268.730

	3
	4473772.852
	26463696.625

	4
	4473007.128
	26463551.445

	5
	4472519.564
	26461686.592

	6
	4472397.775
	26461765.323

	7
	4472362.006
	26461698.854

	8
	4472461.88
	26461644.432

	9
	4472485.941
	26461337.906

	10
	4472642.719
	26461346.276

	11
	4472631.663
	26461477.524

	12
	4472689.390
	26461544.759

	13
	4472683.466
	26461637.907

	14
	4472817.291
	26461710.962

	15
	4473485.839
	26461684.593

	16
	4473462.157
	26461727.193

	17
	4473016.976
	26461834.367

	18
	4473214.944
	26461754.695

	19
	4473171.105
	26461851.289

	20
	4474168.954
	26462999.292


表3.2-3  干堆场（一期）拐点坐标一览表
	序号
	X坐标
	Y坐标

	1
	4478822.314
	26462947.457

	2
	4478936.511
	26463109.491

	[bookmark: OLE_LINK248]3
	4479087.122
	26463726.387

	4
	4478911.147
	26463952.114

	5
	4478763.967
	26463766.749

	6
	4478641.935
	26463703.185

	7
	4478444.867
	26462752.231

	8
	4478626.491
	26462790.772

	9
	4478676.618
	26462745.804


表3.2-4  干堆场（二期）拐点坐标一览表
	序号
	X坐标
	Y坐标

	1
	4478730.749
	26463795.899

	2
	4478911.100
	26464018.997

	3
	4479004.155
	26464125.538

	4
	4478975.415
	26464184.452

	5
	4478130.559
	26464260.064

	6
	4478053.287
	26464011.003

	7
	4478126.799
	26463691.221

	8
	4477912.231
	26463427.612

	9
	4477846.185
	26463408.159

	10
	4478403.159
	26463958.326

	11
	4478228.564
	26463902.162

	12
	4478267.098
	26464019.594


（5）项目投资：总投资金额70237.9万元。
[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK168]（6）生产规模：选矿厂设计原矿处理规模为800万t/a；干堆场分两期实施，总容积为4200万m3，最大堆高120m，服务年限24年，等级为二级；尾矿库为干式尾矿库，分两期实施，采用库尾式尾矿排矿筑坝法，最终堆积坝坝顶标高2090.0m，总坝高180.0m，总库容5521.67万m3，服务年限25.01年，设计尾矿库等别为二等。
（7）劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员170人，其中生产工人148人，管理及后勤人员22人。
工作制度：年工作300天，生产作业实行每天3班，每班8小时。
[bookmark: _Toc8706][bookmark: _Toc30538][bookmark: _Toc15568]3.2.2项目建设内容及规模
[bookmark: OLE_LINK166]本项目主要建设内容及规模：新建1座年处理800万吨含钛铁矿选矿厂、干堆场及尾矿库，主要建设内容为选矿生产车间、办公生活区及配套水电路设施、二等干堆场一座（分两期建设）、二等尾矿库一座（分两期建设）、设备及基建安装。
本项目主要组成与建设内容详见表3.2-4。
表3.2-4  本项目工程内容组成一览表
	[bookmark: OLE_LINK124]项目
	子项目
	主要建设内容

	主体工程
	选矿厂
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]选矿厂占地面积16.224hm2，主要建构筑物主要包括破碎车间、选铁车间、选钛车间、干排车间、成品大棚、备品备件库、辅助工房、浓密池、配电室、高位水池、清水池、事故水池、消防泵房水池、挡墙、皮带通廊和设备基础等组成。

	
	尾矿库
	[bookmark: OLE_LINK173]尾矿库位于选矿厂的西南侧5km处，占地面积164.95hm2，尾矿库采用分期建设，一期堆积坝坝顶标高2090.0m，坝高126.0m，形成全库容1589.75万m3，服务年限7.20年；二期堆积坝坝顶标高2090.0m，坝高180.0m，形成全库容3932.10万m3，服务年限17.81年，属于二等库。

	
	干堆场
	干堆场位于选矿厂西侧1.3km处，占地面积139.6598hm2，最大堆高120m，等级为二等。干堆场采用分期建设，一期容积1360万m3，服务年限16年；二期容积2840万m3，服务年限8年。

	辅助工程
	配电室
	破碎变配电室两座，一层钢筋混凝土框架，建筑面积为270m2；选铁变配电室两座，一层钢筋混凝土框架，建筑面积为288.75m2；选钛变配电室四座，一层钢筋混凝土框架，建筑面积为348.81m2；干排变配电室一座，一层钢筋混凝土框架，建筑面积为175m2，为项目生产区供电。

	
	生活办公区
	新建1处生活办公综合区，建有宿舍区、食堂及配套的辅助设施，主要为企业员工提供生活办公和娱乐场所。

	
	回水系统
	[bookmark: OLE_LINK67]①选矿厂的回水系统由1座高位水池、1座清水池和1座环水泵站组成，主要用于收集和暂存选矿厂和尾矿库的回水，最终回用于选矿厂的生产用水系统内，其中：高位水池V=10000m3，清水池V=3240m3。
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK223]②尾矿库回水系统由一期集渗池、二期集渗池、一期坝下回水池、二期坝下回水池、脱水车间沉淀池组成。其中，一期集渗池V=300m3，二期集渗池V=800m3，一期坝下回水池V=336m3，二期坝下回水池V=843m3，脱水车间沉淀池V=540m3。

	
	消防系统
	①选矿厂各车间厂房及生活区各建筑物内均按“建筑灭火器配置设计规范”的要求配置灭火器。
②消防系统为高压消防给水系统，采用消防和生产合用管网供水。当发生火灾时，启动消防出水阀自流供给消防用水。厂区室外消火栓布置间距小于120m。

	
	实验室
	新建1座实验室，主要对选矿进行分析和检测。

	
	危险废物贮存库
	新建1座危险废物贮存库，建筑面积20m2，主要用于收集和暂存项目维护和保养设备期间产生的废机油、化验分析产生的化验废液等危废，委托具有相关的资质单位定期清运处置。

	储运工程
	原矿仓
	新建1座原矿仓，有效容积400m³，专门接收、暂存从采场运来的原矿。

	
	成品大棚
	项目建有1座成品大棚，占地面积5544m2，钢筋混凝土结构，用于堆存成品铁精矿和成品钛中矿。

	
	运输
	[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK181]项目涉及的运输方式主要包括汽车运输、密闭皮带运输和管道运输，原矿和产品运输均通过汽车运输，原矿由采矿厂区运至选矿厂区，运输原矿800万t/a；产品铁精粉98.16万t/a，钛中矿23.68万t/a均通过汽车运输外售；340.3188万t/a干抛废石通过汽车运输至干堆场；厂区生产系统内部的固体物料输送，采用胶带输送形式；337.84万t/a尾矿，前两年通过汽车运输至尾矿库，第三年开始通过胶带机输送至至尾矿库。

	公用工程
	供水工程
	项目生产用水和生活用水由选矿厂附近地地表水供给，能够满足本项目的生活和生活办公用水需求。供水工程为新建工程，单独做环评，不在本次评价范围内。

	
	排水工程
	①生活污水：建1座地埋式污水处理站用于收集和处置生活污水，经处理达标后用于项目区及周边草地、荒漠的绿化灌溉等进行综合利用。
②生产废水：项目选矿废水集中收集经絮凝沉淀澄清处理后回用于生产不外排。

	
	供电工程
	依托选矿厂周边现有一座110kV总降压变电站供给，能够满足本项目生产和生活办公用电需求。变电站单独做环评，不在本次评价范围内，环评已通过审批。

	
	供暖工程
	选矿厂及尾矿库采暖均采用电暖器采暖。

	环保工程
	废气
	有组织：
①项目在粗碎、中细碎、筛分等产尘处设置粉尘收集和净化治理设施，生产加工粉尘经处理后通过6根25m高的排气筒排放。
②在食堂加装油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理达标后通过专用烟道引至食堂屋顶排放。
无组织：
①将生产设施设置在全封闭的厂房内，对厂区及运输道路进行硬化处理，定期对厂区和运输道路进行洒水降尘。在原矿石上料口处设置洒水降尘设施，制定规章制度禁止野蛮操作。铁精粉和钛中矿均堆存于全封闭的成品大棚内。
②干选产生的废石通过汽车运输至干堆场。

	
	废水
	生活污水集中收集经污水处理站处理达标后用于项目区及周边荒漠绿化灌溉进行综合利用不外排；项目选矿废水集中收集经絮凝沉淀澄清处理后回用于生产不外排。

	
	噪声
	采用低噪声设备，选矿设备设置在厂房内隔声、减震，采用弹性支撑或弹性连接以减少振动。

	
	固废
	①选铁选钛产生的尾矿集中排入尾矿库内；干抛废石集中堆放在干堆场；废布袋更换后由厂家回收利用；隔油池浮渣和生活污水处理设施底泥与生活垃圾一并清运至阿图什市生活垃圾填埋场处置；水池底泥清运至尾矿库堆存。
②废机油、废机油桶、实验废液、实验室废包装物等危险废物，集中收集分类分区暂存于危险废物贮存库内，委托具有相关资质的单位定期清运处置。

	
	环境风险防范
	①尾矿库全库防渗，设置库内、库外、中间排洪设施，设置在线监测及人工检测设施，设置回水设施及其他。
②在选钛车间东南侧设置有事故池用于处理跑冒滴漏的矿浆和事故放矿的矿浆，事故池容积大于单次事故最大设备及设施容积，并配置潜水渣浆泵或液下泵和设施处理事故矿浆。

	
	地下水防治措施
	严格按照地下水导则相关的要求和规定，对全厂实行分区防渗，做好全厂的防渗工作，杜绝污废水对项目区及周边地下水造成污染。

	
	生态
环境
	①施工期临时占地恢复，运营期项目区内未利用区域与利用完区域的生态恢复治理，项目区绿化。
②退役期尾矿库、选矿工业场地、办公生活区、运输道路等工程区域的生态恢复治理、绿化。


[bookmark: _Toc24034][bookmark: _Toc4865][bookmark: _Toc3201]3.2.3产品方案
[bookmark: OLE_LINK68]根据《新疆顺合钒钛科技有限责任公司普昌钒钛磁铁矿综合利用项目初步设计》，确定项目选矿产品为铁精粉（TFe：60.20%）98.16万t/a和钛中矿（TiO2：38.00%）23.68万t/a、尾矿337.84万t/a、干抛废石340.3188万t/a。
[bookmark: _Toc20840][bookmark: _Toc20130][bookmark: _Toc16754]3.2.4主要原辅材料
3.2.4.1原矿石
本项目原矿石由普昌钒钛磁铁矿提供，该矿山具体情况详见如下：
（1）原矿石来源及供矿量
根据普昌钒钛磁铁矿的矿资源量报告得知，矿区范围内（水平标高2585～2262米）共估算矿石量35548.25万吨，矿床平均品位TFe：15.17%，mFe：7.08%；伴生矿产TiO2资源量1246.60万吨，平均品位3.51%。其中开采境界内估算矿石量18597.81万吨，矿床平均品位TFe：15.15%，mFe：7.49%；伴生矿产TiO2资源量691.44万吨，平均品位3.72%。
①项目建设地累计查明资源量
项目建设地累计查明（保有+动用）铁矿石量31070.14万吨，TFe平均品位15.63%，mFe平均品位7.39%；伴生矿产TiO2资源量11278517吨，平均品位3.63%。
探明资源量：铁矿石量16594.71万吨，TFe平均品位15.84%，mFe平均品位7.655%；伴生TiO2资源量6150803吨，平均品位3.71%。
控制资源量：铁矿石量6205.18万吨，TFe平均品位15.11%，mFe平均品位7.29%；伴生TiO2资源量2171493吨，平均品位3.50%。
推断资源量：铁矿石量8270.25万吨，TFe平均品位15.61%，mFe平均品位7.16%；伴生TiO2资源量2956222吨，平均品位3.57%。
②项目建设地保有资源量
项目建设地保有铁矿石量30481.61万吨，TFe平均品位15.60%，mFe 平均品位7.34%；伴生矿产TiO2资源量11000680吨，平均品位3.61%。
探明资源量：铁矿石量16006.18万吨，TFe平均品位15.78%，mFe平均品位7.46%；伴生TiO2资源量5872965万吨，平均品位3.67%。
控制资源量：铁矿石量6205.18万吨，TFe平均品位15.11%，mFe平均品位7.29%；伴生TiO2资源量2171493吨，平均品位3.50%。
推断资源量：铁矿石量8270.25万吨，TFe平均品位15.61%，mFe平均品位7.16%；伴生TiO2资源量2956222吨，平均品位3.57%。
③动用资源量
项目建设地动用资源量：铁矿石量588.53万吨，TFe平均品位17.58%，mFe平均品位9.96%；伴生矿产TiO2资源量277837吨，平均品位4.72%。
探明资源量：铁矿石量588.53万吨，TFe平均品位17.58%，mFe平均品位9.96%；伴生矿产TiO2资源量277837吨，平均品位4.72%。
证实储量(ZS-动用)铁矿石量547.80万吨，TFe平均品位17.58%；伴生矿产TiO2资源量258611吨，平均品位4.72%。
④项目建设地露天可采资源量
项目建设地露天可采资源量（开采境界内）：铁矿石量15802.56万吨，TFe平均品位15.68%，mFe平均品位7.85%；伴生矿产TiO2资源量6105486吨，平均品位3.86%。
探明资源量：铁矿石量11233.95万吨，TFe平均品位15.78%，mFe平均品位7.71%；伴生TiO2资源量4803172吨，平均品位3.83%。
控制资源量：铁矿石量3030.56万吨，TFe平均品位15.07%，mFe平均品位8.11%；伴生TiO2资源量1163929 吨，平均品位3.84%。
推断资源量：铁矿石量1538.05万吨，TFe平均品位16.12%，mFe平均品位8.39%；伴生TiO2资源量638430吨，平均品位4.15%。
普昌钒钛磁铁矿资源丰富，远景储量大，为本项目提供资源保证。
（2）供矿方式
从普昌钒钛磁铁矿开采的钛铁矿石直接由矿石运输车辆运至本项目选矿厂的粗碎车间，运输道路为碎石路，运距为2.5km。原钛铁矿石经粗碎、中细碎、筛分、干选等加工后，通过磁选等得到成品铁精粉和钛中矿。
（3）供矿矿石主要性质
①矿物组成
矿石中包含大量的金属矿物和非金属矿物。其中金属矿物主要有钛磁铁矿、钛铁矿、赤铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿等；脉石矿物主要有橄榄石、辉石、斜长石、闪石（透闪石、钛闪石）、角闪石、绿泥石、方解石、磷灰石、黑云母、石英、钙铁榴石、磷灰石等。
②矿石结构、构造
矿石中主要的矿石矿物钛磁铁矿、钛铁矿等均为自形-半自形晶结构；矿石构造：浸染状构造、致密块状构造、席勒状构造、星散状构造。
③矿物嵌布特征
钛磁铁矿：呈灰色，多呈他形嵌布在造岩矿物中，但细小的钛磁铁矿也呈自形（八面体）。它的解理发育，沿解理嵌布有钛铁晶石，串珠状的钛铁晶石宽0.5～2μm。往往有钛磁铁矿与钛铁矿连生,连生体粒度多为30×300μm、100×200μm，少数达300×600μm。也有呈叶片状的钛铁矿嵌布在钛磁铁矿中，其叶片宽度20μm左右。（注：该磁铁矿之所以定名为钛磁铁矿因其中含有串珠状的钛铁晶石）。
钛铁矿：棕灰色，往往与钛磁铁矿连生，或单独嵌布在造岩矿物中。粒径60×100μm。在钛磁铁矿中呈叶片状的钛铁矿，宽度20μm左右。
钛铁矿与磁铁矿和褐铁矿共生关系密切，且部分颗粒中可见包含结构。此外，钛铁矿内部还包裹有细粒的榍石和金红石。钛铁矿与其他矿物的这些嵌布特征不利于其单体解离。
磁铁矿：反射光下磁铁矿颗粒呈不规则粒状，整体呈浸染状分布，反射色灰色略泛蓝色。粒径大小不一，约0.05～1.00mm。颗粒内部裂纹发育。颗粒内部普遍发育有针状赤铁矿，部分颗粒内部包裹细粒黄铁矿，未见纯净的磁铁矿颗粒。磁铁矿普遍与钛铁矿密切共生。正交偏光下呈均质性。
褐铁矿：反射光下可见其呈灰色略泛蓝色，呈不规则粒状产出，整体呈星点状分布。颗粒内部发育裂隙。部分颗粒与钛铁矿密切共生，局部可见褐铁矿颗粒包裹于钛铁矿内部，也可见褐铁矿内部包裹钛铁矿。颗粒粒径约0.1~1.3mm，含量约1%。
斜长石：中至细粒半自形板状，呈无序分布，不规则裂隙发育，局部有轻微绢云母化，聚片双晶也较发育。
单斜辉石：中至细粒不规则粒状为主，少许呈半自形粒状，常呈单晶或粒状集合体，无序分布，穿插于斜长石粒间。局部包裹斜长石，偶见包裹橄榄石，解理和不规则裂隙都较发育，局部沿解理及颗粒边缘有绿色角闪石轻微交代，局部含少许细粒铁质包体。
橄榄石：以中细粒不规则粒状为主，粒度粗细不一，以无序散布充填于斜长石粒件间并局部包于斜长石中或包于单斜辉石中，前者边缘常具较狭的斜方解石反应边,分布无规律也不太均匀，局部较集中。不规则裂隙发育并被隐晶质蛇纹石交代同时析出少许细粒铁矿，沿裂隙充填。
④矿石成分
项目矿石组分的含量情况详见下表。
表3.2-5  项目原矿石组分分析结果一览表
	名称
	TFe
	Fe2O3
	TiO2
	V2O5
	SiO2
	Al2O3
	CaO

	含量(%)
	14.72
	12.28
	3.36
	0.14
	41.15
	12.91
	10.23

	名称
	Na2O
	K2O
	S
	P
	Cu*
	Co*
	Ni*

	含量(%)
	1.82
	0.26
	0.23
	0.015
	238.00
	130.00
	89.30

	注：“*”的单位为10-6，其他为10-2。


从分析结果可以看出，化学多元素分析结果显示，原矿可回收有价组分为铁、钛，其中TFe含量14.72%、TiO2含量3.36%；脉石矿物组分主要有SiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O等，有害元素S、P含量较低，分别为0.23%、0.015%。
（4）相关手续
2024年10月25日，取得新疆维吾尔自治区地质成果中心批准的《<新疆阿图什市普昌含钛铁矿资源储量核实报告（2023年12月31日）>矿产资源储量评审意见书》，文号：新矿评储字[2024]44号。
2024年11月12日，取得由新疆维吾尔自治区自然资源厅批准的《关于<新疆阿图什市普昌含钛铁矿资源储量核实报告（2023年12月31日）>矿产资源储量评审备案的复函》，文号：新自然资源储备字[2024]44号。
2025年6月19日，取得由新疆维吾尔自治区自然资源厅颁发的采矿许可证。
3.2.4.2矿山与本项目位置关系
普昌钒钛磁铁矿矿区位于新疆阿图什市56°方位直线距离约148km处，中心地理坐标(CGCS2000坐标系)：东经77°37’55"，北纬40°26’32"矿区内地形平坦，交通便利。
普昌钒钛磁铁矿西侧2.3km为本项目的选矿厂和生活办公区，西侧3.7km处为干堆场，西南侧6.7km为本项目的尾矿库。现有一条简易的碎石道路可从矿区到达本项目选矿厂的破碎车间，全长为2.5km。
普昌钒钛磁铁矿与本项目位置关系图详见图3.2-3。
3.2.4.3原辅材料
本项目主要原辅材料消耗情况详见表3.2-6。
表3.2-6  本项目主要原辅材料用量一览表
	序号
	材料名称
	单位
	最大存储量
	年用量

	一
	原矿石
	
	
	

	1
	钛铁矿石
	万t
	/
	800

	二
	药剂材料
	
	
	

	1
	聚丙烯酰胺
	t
	10
	24

	三
	其他耗材
	
	
	

	1
	钢球
	t
	3000
	6500

	2
	破碎机衬板
	t
	200
	400

	3
	球磨机衬板
	t
	480
	960

	4
	筛网
	t
	10
	80

	5
	滤布
	m2
	630
	1260

	6
	输送带
	m2
	16000
	64000

	7
	机油
	t
	48
	96

	8
	黄油
	t
	20
	40


主要原辅材料理化性质：
表3.2-7  本项目主要选矿药剂理化特性一览表
	原辅料名称
	性质

	聚丙烯酰胺
	聚丙烯酰胺（PAM）是由丙烯酰胺单体聚合而成的水溶性高分子聚合物，其化学结构为重复单元[-CH₂CH（CONH2）-]，作为最常用的有机絮凝剂，其理化性质直接影响选矿尾矿处理效果。
物理性质：外观形态固体产品：白色或略带黄色的颗粒或粉末，无臭无味。
乳液产品：通常为白色或淡褐色胶体溶液，固含量一般为 20%-50%。溶解性易溶于水，溶解速度受分子量、温度和搅拌强度影响。不溶于有机溶剂（如乙醇、丙酮），但在某些极性溶剂中可溶胀。分子量范围广（500万-2500万Da），高分子量产品（>1500万Da）常用于絮凝沉降。


[bookmark: _Toc3232][bookmark: _Toc12679][bookmark: _Toc14547]3.2.5放射性监测
为了确定开发及利用过程中产品、尾渣的放射性污染水平，根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（环境部公告2020年54号），委托核工业二一六大队检测研究院于2025年10月对本项目的原矿及尾矿中铀系、钾系、钍系、镭系核素活度浓度进行检测。监测结果见表3.2-8。
表3.2-8  尾矿、原矿核素活度浓度检测结果     单位：Bq/g
	检测项目
	尾矿1#
	标准
	是否超标

	*226Ra
	0.0286
	1
	否

	*232Th
	＜0.0006
	1
	否

	*40K
	0.132
	1
	否

	*238U
	0.0289
	1
	否


检测结果表明，本项目尾矿、原矿中铀系、钾系、钍系、镭系单个核素活度浓度均远低于1Bq/g。
3.2.6总平面布置
3.2.6.1总平面布置原则
项目总平面布置应符合国家的有关规定及要求，结合场地自然条件及现状，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要；同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系，遵循节约用地的原则，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，总体布置合理紧凑，协调统一。
建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短，节约基建投资的原则进行设置。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。
3.2.6.2总平面布置合理性
（1）选矿工业场地
a、用地手续和环保要求
①与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相符
本项目的选矿厂、干堆场和尾矿库为普昌钒钛磁铁矿的配套工程。项目选矿厂与该矿山相距2500m，可通过运输车辆直接将原矿石运至项目选矿厂的破碎车间，减少生产中转和物流运输成本，便于生产，提高了生产效率；同时可减轻因矿石长距运输引发的环境污染问题。
本项目选矿厂周边1km范围内无居民区、河流、大型工业区等，不涉及也不占用生态保护区红线，满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》。
②与环保要求
项目区全年盛行偏东风，项目生活办公区位于选矿厂西侧，属于侧风向，同时两者之间相距140m，可有效减轻生产加工粉尘和噪声对生活办公区的影响。项目选矿厂下风向无环境敏感保护目标，因此项目选矿厂运营期生产加工粉尘和噪声对周边环境影响较小。
从环保角度考虑，本项目选矿厂的布局是合理可行的。
b、生产工艺布局
新疆顺合钒钛科技有限责任公司普昌钒钛磁铁选矿项目（800万吨/年）选矿厂主要生产设施包括1#破碎车间、2#破碎车间、中间堆场、选铁车间、选钛车间、成品大棚、干排车间、30m浓密池（3座）、事故水池、高位水池、清水池、选矿备品备件库、辅助工房以及为各车间服务的变配电设施。办公楼及倒班宿舍、食堂布置在距离选厂约140m的生活区。
[bookmark: OLE_LINK24]根据选矿工艺流程，1#破碎车间和2#破碎车间分别布置于厂区东北侧和西北侧，中间堆场、选铁车间、选钛车间沿地势自北向南依次布置。浓密池布置在选铁车间西侧，为便于尾矿矿浆输送，干排车间布置在浓密池西侧。成品大棚位于选钛车间西侧。选矿备品备件库选铁车间东侧，辅助工房位于选铁车间东侧。高位水池和清水池位于中间堆场北侧，事故水池位于项目区东南角，110kV变电站位于选址用地西北侧（不包含在本次设计范围）。
设计原钛铁矿石通过汽车由矿山直接运至选矿厂的破碎车间，减少中转环节，有利于提高生产效率，同时破碎车间临近普昌钒钛磁铁矿，利于缩短运距，减少运输扬尘产生量。原钛铁矿石经粗碎、中碎、细碎、筛分、干选等加工通过密闭的输送带运至选铁车间和选钛车间，经磁选等加工得到铁精粉和钛中粉。利用项目区东侧现有的碎石道路可将原矿石通过汽车由普昌钒钛磁铁矿直接运至选厂的破碎车间，减少中转环节，提高生产效率，减轻中转粉尘对项目区及周边环境的影响。干排车间、成品大棚位于选矿厂的西侧，原矿石经破碎筛分加工后通过全封闭的输送带依次输送至选铁车间和选钛车间。选矿生产及辅助作业集中在一个区域内，便于设置整体的环保设施、采取对应防治措施，方便企业开展环境保护管理与污染治理。
综上所述，从环境保护、生产工艺等角度上分析，本项目选矿厂的选址和布局是合理的。
（2）干堆场
新建干堆场位于选矿厂西侧1.3km处，总容积为4200万m3，最大堆高120m，服务年限24年，等级为二级，分两期实施。拟建干堆场由拦渣坝、回收池、环场截排水沟等建(构)筑物组成。
a、与相关要求
[bookmark: OLE_LINK177]本项目干堆场（废石堆场）位于选矿厂西侧约1.3km处，周边1.0km范围内无环境敏感保护目标，干堆场选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。
干堆场场址与选矿厂距离较短，且低于选矿厂厂址标高，干抛废石运输能耗较小；沟谷两侧山体较高，场区容积有较大发展余地，能够满足选矿厂及矿山远景找矿长期生产干抛废石的排放需求。干堆场区范围无压覆矿产资源，底部无采矿工程布置，不存在因底部采空等引发的工程环境风险；干堆场底部无溶洞、裂缝、采空区等不良地质条件，运营期不会发生地基下沉、坍塌等地质灾害，满足《有色金属矿山排土场设计标准》（GB50421-2018）和《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23—2025）的相关规定和要求。综上所述，项目干堆场（废石堆场）选址满足相关标准规范及准入条件的要求。综上所述，项目尾矿库的选址是满足相关的规定和要求。
[bookmark: OLE_LINK175]b、与环保要求
目干堆场距选矿厂较近，干抛废石输送距离短、转运环节少，输送过程扬尘风险较小。
根据项目区气象资料，项目区主导风向为偏东风，干堆场位于选矿厂和生活办公区的下风向（西侧），干堆场运行期产生的扬尘随主导风向下风向扩散，远离选矿厂及生活办公区，可有效减轻干堆场扬尘对上述区域的影响。同时，干堆场卸料、摊铺、碾压及运输道路等产尘环节拟采取洒水抑尘、分层碾压压实、作业面及时覆土等防治措施，进一步控制无组织粉尘排放。综上，干堆场选址避让了常年主导风向上风向的环境敏感目标，选址布局满足环境保护要求，选址合理。
综上所述，项目尾矿库平面布置和选址是合理的。
（3）尾矿库
新建尾矿库位于选矿厂西南侧约5km处，为干排堆存尾矿库，该尾矿库最终形成总坝高180.0m，总库容5521.67万m3，总服务年限25.01年，尾矿等别为二等，防洪标准为1000年一遇，该尾矿库分两期实施。拟建尾矿库由坝体系统、防排洪系统、防排渗系统、安全监测设施、环保设施等建(构)筑物组成。
a、与相关要求
本项目尾矿库位于选矿厂西南侧约5km处，周边1.0km无环境敏感保护目标，尾矿库的选址满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》。
项目尾矿库库址与选矿厂距离适中，且低于选厂厂址标高，尾矿的运输能耗较小，沟谷两侧山体较高，库容有很大的发展余地，能满足选矿厂以及矿山远景找矿长期生产尾矿排放的需求。项目尾矿库区范围无压覆矿产资源，底部无采矿工程布置，尾矿库选址无底部工程环境风险影响。尾矿库底部无溶洞、裂缝、空区等不良地质情况，运营期尾矿库底部不会发生下沉、塌方的灾害，满足《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）和《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）相关的规定和要求。
结合尾矿堆排工艺及尾矿来源方向等条件，依据尾矿专业要求将尾矿脱水工业场地布置在尾矿库最北侧。尾矿脱水工业场地主要布置有缓冲调浆车间、尾矿脱水车间、配电室、值班室等。设计结合建设场地地形条件、尾矿来源方向、尾矿排放方向等进行场地布置，将缓冲调浆车间布置在场地北侧较高山丘上，以利于尾矿自流输送。将尾矿脱水车间布置在场地南侧，脱水后的尾矿由胶带输送机向南输送至尾矿库。尾矿脱水设施附属变电所和尾矿脱水车间搭建。值班室靠近场地出入口布置在尾矿脱水车间东侧。
综上所述，项目尾矿库的选址是满足相关的规定和要求。
b、与环保要求
项目尾矿库距离选矿厂较近，尾矿和回水的输送距离短，输送过程中发生跑冒滴漏的风险较小；同时便于管理与维护。一旦发生突发紧急事故，可及时到达组织人力予以应急抢险救援，避免突发事故对周边环境的影响。
项目区主导风向为偏东风，尾矿库位于选矿工业场地和生活办公区的侧风向，可以有效地减轻尾矿库扬尘对其影响。
综上所述，项目尾矿库平面布置和选址是合理的。
（3）生活办公区
项目生活办公区设置在选矿工业场地西侧140m处，由职工宿舍区、职工食堂等组成，为一单独区域，实现了生产场所与生活场所分区设置。项目区主导风向为东北风，生活办公区位于选矿厂和尾矿库的侧风向，可有效减轻选矿厂和尾矿库对生活办公区的影响。生活办公区设置有职工宿舍、职工餐厅满足本项目职工日常工作、生活需要。
生活办公区距离选矿工业场地140m、距离尾矿库5250m。一旦有事故征兆，工作人员能够迅速到达事故现场，及时采取处理措施，消除事故隐患，极大地降低了事故发生概率。
生活办公区的位置、布局、设施较合理。
（4）原矿石道路
本项目利用现有的简易道路作为本项目原矿石运输道路，在此基础上对其进行平整，同时铺垫碎石压实。项目利用现有道路，可有效避免因新建矿石道路产生的新增占地，减轻对周边戈壁的扰动和占地影响，有利于保护项目区及周边的生态环境。现有道路远离生活办公区，可有效减轻了原矿石车辆运输粉尘的影响。因此，在保证满足生产需求的前提下，利用现有的道路运输矿石是合理可行的。
项目总平面布置见图3.2-4~图3.2-6。
[bookmark: _Toc12287][bookmark: _Toc26745][bookmark: _Toc10763]3.2.7综合技术经济指标
项目综合技术经济指标详见下表。
表3.2-9  综合技术经济指标表
	序号
	名称
	单位
	指标

	选矿厂

	1
	产品产量
	
	

	
	原矿
	万t/年
	800

	
	铁精矿
	万t/年
	98.16

	
	钛中矿
	万t/年
	23.68

	
	干排尾矿
	万t/年
	337.84

	
	干抛废石
	万t/年
	340.32

	2
	设备作业率
	
	

	
	破碎筛分系统
	%
	68.49

	
	磨矿、选别系统
	%
	82.19

	3
	原矿品位
	
	

	
	TFe
	%
	14.70

	
	TiO2
	%
	3.22

	
	铁精矿产率
	%
	12.27

	
	钛中矿产率
	%
	2.96

	4
	精矿品位
	
	

	
	铁精矿品位
	
	

	
	TFe
	%
	60.20

	
	TiO2
	%
	9.63

	
	钛中矿品位
	
	

	
	TFe
	%
	33.73

	
	TiO2
	%
	46.92

	5
	回收率
	
	

	
	铁精矿铁回收率
	%
	50.52

	
	钛中矿钛回收率
	%
	12.82

	6
	新增面积
	
	

	
	新增占地面积
	m2
	162236.5

	
	新增建筑面积
	m2
	59042.0

	7
	劳动定员
	人
	148

	8
	用电
	
	

	
	总装机容量
	kW
	57178.2

	
	年用电量
	104kWh
	17072.136

	9
	生产新水
	m3/h
	389.55

	10
	单位能耗（标煤）
	kg/t原矿
	2.71

	11
	工程经济
	
	

	
	项目总投资
	万元
	23000

	尾矿库

	1
	堆存方式
	/
	干式尾矿库

	2
	排矿方式
	/
	库尾式尾矿排矿筑坝法

	3
	尾矿堆存工艺资料
	
	

	
	生产规模
	万t/年
	800

	
	工作制度
	/
	300d/a；3班/d；8h/班

	
	尾矿产率
	%
	42.23

	
	原矿比重
	/
	3.3

	
	设计尾矿堆积干密度
	t/m3
	1.7

	
	年入库尾矿量
	万t
	337.84

	
	入库尾砂含水率  
	%
	18

	4
	总库容
	104m3
	5521.67

	
	有效库容
	104m3
	4969.50

	
	总坝高
	m
	180.0

	
	尾矿库最终等别
	库
	二等库

	
	服务年限
	年
	25.01

	5
	排洪方式
	/
	库内采用排水井进流+排洪涵洞泄流形式；库外采用永久截洪沟+中间截洪沟泄流形式。

	6
	渗滤液回水系统
	
	

	
	回水方式
	/
	坝下压力扬送回水

	
	回水流量
	m3/h
	85

	
	回水泵
	/
	2台D100-50×3，单台参数：Q=85m³/h，H=160m，N=75kW

	
	回水管线
	/
	无缝钢管，DN175，长度1000m

	7
	占地面积
	m2
	1649500

	8
	劳动定员
	人
	22

	9
	工程经济
	
	

	
	项目总投资
	万元
	47237.9


[bookmark: _Toc6695][bookmark: _Toc5663][bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc22437]3.3工程分析
[bookmark: _Toc5653][bookmark: _Toc24925][bookmark: _Toc27176][bookmark: _Toc9220]3.3.1主体工程
本项目新建一座处理规模800万吨/年的选矿厂、干堆场和尾矿库。
3.3.1.1选矿厂概况
[bookmark: _Hlk195976031]（1）选矿厂基本情况
[bookmark: OLE_LINK186]选矿厂主要建构筑物包括生活区、破碎车间、选铁车间、选钛车间、干排车间、消防泵房、变配电室、辅助工房、备品备件库、挡墙、皮带通廊和设备基础。主要建构筑物见表3.3-1，新建主要设备见表3.3-2。
表3.3-1  主要建构筑物表
	序号
	建筑名称
	数量（座）
	结构形式
	建筑面积（m2）
	高度（m）

	1
	澡堂
	1
	框架结构
	489.24
	7.60

	2
	食堂
	1
	框架结构
	558.36
	5.80

	3
	宿舍
	1
	框架结构
	1358.8
	15.0

	4
	1#破碎车间
	1
	钢结构
	4459.1
	18.15

	5
	2#破碎车间
	1
	钢结构
	4459.1
	18.15

	6
	选铁车间
	1
	钢结构
	9580.0
	22.65

	7
	选钛车间
	1
	钢结构
	21385.4
	18.15

	8
	干排车间
	1
	钢结构
	783.74
	9.15

	9
	成品大棚
	1
	钢结构
	5544.0
	/

	10
	备品备件库
	1
	钢结构
	1488.4
	6

	11
	辅助工房
	1
	钢结构
	317.5
	3.3

	12
	1#浓密池
	1
	钢结构
	1056.4
	5.35（7.65）

	13
	2#浓密池
	1
	钢结构
	1056.4
	5.35（8.05）

	14
	3#浓密池
	1
	钢结构
	1056.4
	5.35（8.05）

	15
	事故水池
	1
	钢结构
	1532.2
	1.0

	16
	清水池
	2
	钢结构
	569.2
	2.0

	17
	高位水池
	1
	钢结构
	484.0
	6.0

	18
	消防泵房水池
	1
	钢结构
	156.6
	5.7

	19
	1-1#配电室
	1
	钢结构
	270.0
	5.35(7.65)

	20
	1-2#配电室
	1
	钢结构
	270.0
	5.35(7.65)

	21
	2#配电室
	1
	钢结构
	288.8
	5.35(7.65)

	22
	3#配电室
	1
	钢结构
	288.8
	5.35(8.05)

	23
	4#配电室
	1
	钢结构
	348.8
	5.35(7.65)

	24
	5#配电室
	1
	钢结构
	348.8
	5.35(7.65)

	25
	6#配电室
	1
	钢结构
	288.8
	5.35(7.65)

	26
	7#配电室
	1
	钢结构
	288.8
	5.35(7.65)

	27
	8#配电室
	1
	钢结构
	175.0
	5.35（8.05）

	28
	8#\9#皮带机
	1
	钢结构
	900.0
	

	29
	10#皮带机
	1
	钢结构
	1504.0
	


表3.3-2  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量
	重量（t）
	容量（kW）

	
	
	
	
	
	单重
	总重
	单容
	总容

	一
	破碎车间
	
	
	
	
	
	
	

	1
	板式给料机
	GBZ-1865
	台
	2
	30
	60
	30
	60

	2
	鄂式破碎机
	CJ140
	台
	2
	80
	160
	200
	400

	3
	中碎圆锥
	7英尺
	台
	4
	110
	440
	450
	1800

	4
	细碎圆锥
	870-I
	台
	6
	70
	420
	630
	3780

	5
	圆振动筛
	2DYA3661
	台
	8
	30
	240
	30
	240

	6
	鄂破短皮带
	B1400
	台
	2
	9
	18
	22
	44

	7
	1#输送机
	B1400
	台
	2
	22.2
	44.4
	132
	264

	8
	2#输送机
	B1400
	台
	2
	21
	42
	75
	150

	9
	3#输送机
	B1400
	台
	2
	28.2
	56.4
	75
	150

	10
	4#-1输送机
	B1200
	台
	2
	7
	14
	75
	150

	11
	5#输送机
	B1600
	台
	2
	44
	88
	220
	440

	12
	6#输送机
	B1400
	台
	2
	28.2
	56.4
	30
	60

	13
	4#-2输送机
	B1200
	台
	2
	7
	14
	132
	264

	14
	7#输送机
	B1200
	台
	8
	17.4
	139.2
	37
	296

	15
	8#输送机
	B1200
	台
	2
	70
	140
	45
	90

	16
	9#输送机（尾矿）
	B1200
	台
	1
	175
	175
	220
	220

	17
	干选机
	1230
	台
	8
	4
	32
	18.5
	148

	18
	10#输送机（入磨）
	B800
	台
	8
	51
	408
	55
	440

	二
	选铁车间
	
	
	
	
	
	
	

	1
	一段磨机
	MQS2760
	台
	8
	122
	976
	630
	5040

	2
	返料皮带1
	B800
	台
	8
	7
	56
	11
	88

	3
	返料皮带2
	B800
	台
	8
	3
	24
	7.5
	60

	4
	一段磁选机
	1245
	台
	8
	11
	88
	18.5
	148

	5
	渣浆泵
	10/8D-AH
	台
	8
	5
	40
	220
	1760

	6
	二段磨机
	MQS2760
	台
	4
	122
	488
	630
	2520

	7
	二段磁选机
	1245
	台
	4
	11
	44
	18.5
	74

	8
	浓缩斗
	8m
	台
	8
	87
	696
	
	

	9
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	8
	1
	8
	55
	440

	10
	清水泵
	Q=150-300m3/h，H=30~35m
	台
	8
	2
	16
	55
	440

	11
	脱水磁选机
	1245
	台
	4
	11
	44
	18.5
	74

	12
	三段磨机
	3660
	台
	4
	178
	712
	1600
	6400

	13
	三段磁选机
	1245
	台
	8
	11
	88
	18.5
	148

	14
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	4
	1
	4
	55
	220

	15
	渣浆泵
	ZJ200-65
	台
	8
	4
	32
	110
	880

	16
	旋流器
	FX250×8
	组
	4
	5
	20
	
	

	17
	高频筛
	D5Z121605P-00
	台
	32
	5
	160
	2.2
	70.4

	18
	塔磨
	TGTM1200
	台
	4
	165
	660
	1200
	4800

	19
	精选磁选机
	1245
	台
	4
	11
	44
	18.5
	74

	20
	渣浆泵
	8/6D-AH
	台
	8
	2
	16
	132
	1056

	21
	渣浆泵
	8/6D-AH
	台
	4
	2
	8
	132
	528

	22
	浓缩斗
	10M
	台
	4
	178
	712
	
	

	23
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	8
	1
	8
	55
	440

	24
	淘洗机
	2000
	台
	8
	20
	160
	
	

	25
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	8
	1
	8
	55
	440

	26
	淘洗供水泵
	200ZJD-B45
	台
	8
	3
	24
	132
	1056

	27
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	2
	1
	2
	55
	110

	28
	过滤机
	ZPG-80
	台
	2
	20
	40
	280
	560

	29
	铁粉输送机
	B800
	台
	2
	12.5
	25
	22
	44

	三
	选钛车间
	
	
	
	
	
	
	

	1
	隔渣筛
	ZKR2040
	台
	8
	5
	40
	18.5
	148

	2
	磨机
	MQY2445
	台
	4
	80
	320
	245
	980

	3
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	8
	1
	8
	55
	440

	4
	1段渣浆泵
	10/8D-AH
	台
	8
	5
	40
	220
	1760

	5
	粗I螺旋溜槽
	∅1200
	台
	480
	1
	480
	
	

	6
	2段渣浆泵
	10/8D-AH
	台
	8
	5
	40
	220
	1760

	7
	粗II螺旋溜槽
	∅1200
	台
	480
	1
	480
	
	

	8
	3段渣浆泵
	8/6D-AH
	台
	8
	2
	16
	132
	1056

	9
	磁选机
	CTN1230
	台
	4
	9
	36
	18.5
	74

	10
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	8
	1
	8
	55
	440

	11
	高频筛
	D5Z121605P
	台
	16
	5
	80
	2.2
	35.2

	12
	磨机
	MQY2445
	台
	4
	80
	320
	245
	980

	13
	渣浆泵
	6/4D-AH
	台
	8
	1
	8
	55
	440

	14
	精螺给矿渣浆泵
	8/6D-AH
	台
	8
	2
	16
	132
	1056

	15
	精螺螺旋溜槽
	∅900
	台
	160
	0.8
	128
	
	

	16
	过滤给矿泵
	4/3D-AH
	台
	8
	0.5
	4
	18.5
	148

	17
	真空盘式过滤机
	40m2
	台
	2
	20
	40
	80
	160

	18
	钛中矿输送机
	B650
	台
	1
	15
	15
	22
	22

	19
	扫螺给矿泵
	10/8D-AH
	台
	8
	5
	40
	220
	1760

	20
	扫螺旋溜槽
	∅1200
	台
	200
	1
	200
	
	

	21
	扫尾给矿泵
	10/8D-AH
	台
	8
	5
	40
	220
	1760

	22
	扫尾磁选机
	CTN1230
	台
	8
	9
	72
	18.5
	148

	23
	尾砂给矿泵
	10/8D-AH
	台
	8
	5
	40
	220
	1760

	四
	干排车间
	
	
	
	
	
	
	

	1
	∅30m高效浓密机
	∅30m
	台
	2
	360
	720
	
	

	2
	真空盘式过滤机
	ZPG20-260
	台
	10
	50
	500
	365.5
	3655

	3
	渣浆泵
	10/8D-AH
	台
	3
	5
	15
	220
	660

	4
	尾矿输送机
	B1200
	台
	2
	50
	100
	75
	150

	5
	清水泵
	Q=465-800m3/h，H=60.4~75m
	台
	3
	4
	12
	200
	600


（2）选矿厂工作制度
破碎筛分按每年300日，每天2班，每班10.0小时；磨矿、选钛、尾矿干排按每年300日，每天3班，每班8.0小时。
（3）选矿厂设计指标
项目选矿厂达产年设计指标详见下表。
表3.3-3  选矿厂设计工艺指标表
	产品
名称
	产率
（%）
	产量
（万t/d）
	品位（%）
	回收率（%）

	
	
	
	TFe
	TiO2
	TFe
	TiO2

	铁精矿
	12.27
	98.16
	60.20
	9.63
	50.25
	36.70

	钛中矿
	2.96
	23.68
	29.31
	38.00
	5.90
	34.88

	尾矿
	42.23
	337.84
	7.60
	1.08
	43.85
	28.48

	干抛废石
	42.54
	340.3188
	5.49
	1.22
	15.89
	16.09

	原矿
	100
	800.00
	14.70
	3.22
	100
	100

	备注：上述物料仅按原矿石和产品进行核算，不考虑原辅材料的投加等


（4）试验室
工艺辅助设施设置小规模的选矿实验室，选矿实验室是为生产工艺流程考察改进及新工艺研究等工作服务的。质检制样项目主要包括化学分析样品制备、矿样粒级和水分检测等，设备选择主要依据需求选用成熟耐用设备。
（5）排污与应急设施
选矿车间设置有事故池用于处理跑冒滴漏的矿浆和事故放矿的矿浆，事故池容积大于单次事故最大设备及设施容积，同时配置潜水渣浆泵或液下泵和设施处理事故矿浆。
项目选矿厂建有1座事故应急池，容积为1532.2m3，用于收集和暂存项目选矿厂事故状态下的生产废水。
3.2.1.2干堆场
（1）干堆场基本情况
[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK252]本项目拟建干堆场位于选矿厂西侧1.3km处，干堆场中心坐标为E77°34′9.821″，N40°26′22.867″，占地面积139.6598hm2，设计入场干抛废石量为340.3188万t/a，服务年限24年，累计废石量8167.6512万吨，干堆场总容积为4200万m3，最大堆高120m，设计等级为二等。
（2）干堆场设计要素
[bookmark: OLE_LINK195]干堆场总占地面积139.6598hm2，容积约4200万m³；其中，一期容积约1360万m³，二期干堆场容积约2840万m³；
排土台阶高度20m，排土台阶坡比1:1.75(29.74°)，安全平台宽度＞10m，共设+2146m、+2126m、+2106m、+2086m、+2066m、+2046m、+2026m共7个排土台阶，总堆置高度120m（2026m-2146m），排土终了边坡角＜25.14度，占地面积为139.6598hm2（含道路），总堆置容积为4200×104m3。
干堆场下游边坡坡角外50m处分别设拦渣坝，拦渣坝下游设回收池；场外侧设环场截排水沟，内部设平台排水沟和底部渗流层。
表3.3-4  干堆场堆置参数表
	序号
	参数
	取值
	备注

	1
	单台阶高度
	20m
	

	2
	台阶坡比
	1:1.75
	

	3
	最终边坡角
	<25.14°
	

	4
	最终平台宽度
	≥10m
	

	5
	堆积的最大高度值
	120m
	


（3）排土工艺
本项目干堆场为多台阶干堆场，采用汽车～推土机排土工艺、覆盖式排土作业方式，按照"由下而上、由下游向上游"的原则进行堆置：先在干堆场下游沟底开始堆置，逐步向上游和向上方推进，一般情况下保持2～3个作业台阶同时作业，确保作业安全。
干堆场主要堆置参数如下：单台阶高度20m，台阶坡比1:1.75，最终边坡角小于25.14°，最终平台宽度不小于10m，堆积最大高度120m。排土作业采用分层堆置、分层压实的方式，每层堆置高度5m，推土机往返碾压不少于4遍，确保压实度达到设计要求；每两层（10m）形成一个作业台阶，两个作业台阶合并为一个最终台阶（20m），即单台阶高度。压实后的废石干密度不小于1.65t/m³，压实系数不小于0.85。
干堆场堆置至设计最大高度120m后，最终边坡角控制在小于25.14°、最终平台宽度不小于10m，满足设计要求，确保堆体整体稳定及边坡安全。
（4）排洪系统
①防洪标准
本项目干堆场设计堆置标高2146m，总容积4200万m³，设计等级为二等。根据《有色金属矿山排土场设计标准》（GB 50421-2018）规定，一、二级干堆场洪水重现期不应小于50年，三、四级不应小于20年，据此确定干堆场防洪标准为50年一遇。
本项目干堆场防排洪型式采用“排洪明渠＋岸边截水沟＋平台排水沟＋场底盲沟”相结合的方式。各排土阶段汛期设置临时截排水沟，并接入沟道下游，使干堆场所有部位的雨水均有去向。
②截水沟
上游截水沟：在干堆场上游沟谷沿等高线布置，沟底坡度不小于0.5%，拦截上游汇水区坡面径流并引排至干堆场下游；在2146m高程沿2146m等高线以0.5%坡度修建上游截洪沟，直至与干堆场轮廓线相交。采用直角梯形断面，净断面B×H=1.8m×1.6m。
左坝肩截洪沟：部分上游洪水及干堆场内汇水由此排出，顺地形布置，沟底坡度不小于13.5%。采用直角梯形断面，净断面B×H=1.2m×1.0m。
右坝肩截洪沟：用于排出场内平台排水沟汇水，顺地形布置，沟底坡度不小于10%。采用直角梯形断面，净断面B×H=1.0m×0.8m。
平台截水沟：采用矩形断面，尺寸B×H=0.5m×0.5m，出口设于干堆场下游安全位置并设消能设施防冲刷。
截水沟断面尺寸根据设计洪峰流量和沟底坡度，采用明渠均匀流公式计算确定。截洪沟均采用现浇钢筋混凝土结构（混凝土强度等级 C25、抗渗等级 P6，沟壁和底板设钢筋网片防裂），平台截水沟采用素混凝土结构；沟底坡度上游不小于0.5%、左坝肩不小于13.5%、右坝肩不小于10%，确保水流顺畅、不淤积。截水沟每隔10m设伸缩缝一道，缝宽2cm，采用橡胶止水带止水。
③盲沟
盲沟用于收集和排除干堆场内部渗滤水及雨水，降低内部水位，提高干堆场稳定性。在干堆场底部及台阶平台布置盲沟，形成完整内部排水系统。
布置：沿底部沟谷中心线纵向布置2条主盲沟（1.45km、1.36km，合计约2.81km），收集底部渗滤水引排至下游；盲沟出口与截水沟出口合并，导排至下游急渗池。
断面设计：采用梯形断面（上宽8m、下宽5m、高1.5m，断面面积9.75m²），内填平均粒径40cm的级配碎石，外以大块岩石充填并外包土工布（300g/m²）；顶部覆盖土工布及30cm厚土层，便于后期复垦。底部埋设DN200穿孔排水管（HDPE 双壁波纹管，管周包裹土工布），快速排出渗滤水。
（5）防渗系统
[bookmark: OLE_LINK210]①防渗标准
根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599）及新疆克州环保要求，干堆场防渗系统应达到：防渗层渗透系数不大于1×10⁻⁷cm/s；防渗层厚度不小于1.5mm（按HDPE膜厚度计）；防渗层底部采用膨润土毯（4000g/m²）；防渗层与地下水隔离，防止污染扩散。
②防渗结构
采用复合防渗结构，自下而上依次为：压实基础层：原土压实度不小0.90，厚30cm，提供平整坚实的基础；砂垫层：中粗砂，厚10cm，粒径0.5～2mm，保护下层土工膜免受基础不平整损伤；HDPE土工膜：厚1.50mm，渗透系数1×10⁻⁷cm/s；土工布保护层：300g/m²无纺土工布，防止上层碎石刺破；排水层：碎石，厚20cm，粒径20～40mm，收集和排除渗滤液。
③土工膜施工
HDPE土工膜施工严格按规范进行：铺设前基底应平整、压实，不得有尖锐物、树根、石块等刺破土工膜的物体；采用双轨热熔焊接，焊缝宽度不小于 100mm，焊缝强度不低于母材强度的80%；焊缝进行气密性检测，确保无渗漏；铺设时预留伸缩余量，防止温度应力损坏；避免在雨天、大风天（风力 > 4 级）或气温 < 5℃时施工。
④渗滤液收集与处理
在防渗层上方设置渗滤液收集系统：20cm厚碎石收集层（粒径20～40mm）收集疏导渗滤液，经盲沟汇集、HDPE排水管排入下游沉淀池（容积500m³）沉淀处理，沉淀后渗滤液用于干堆场洒水降尘，实现零排放。
（6）干堆场场址方案比选
①拟建项目尾矿库选址方案一
位于选矿厂西侧临沟下游，直线距离约3.0km，实际运输距离约3.5km。该场址地处一条天然冲沟内，沟谷呈"V"字型，沟底宽30～80m，沟坡坡度25°～45°。沟谷长度约800m，沟道纵坡较缓，两岸山体基岩为砂岩、泥岩互层，整体稳定性较好。场址上游集雨面积约1.2km²，洪水流量可控。场址距离最近的居民点约2.5km，具有较好的安全防护距离。场址主要为荒草地，不涉及基本农田，征地难度较小。
②拟建项目尾矿库选址方案二
位于选矿厂西侧约380m处的冲沟内。该场址沟谷呈"U"字型，沟底宽约50～120m，沟坡坡度20°～35°，相对较缓。沟谷长度约600m，沟道纵坡较陡。场址二距离选厂距离过近，可能产生扬尘、噪音等影响。
③拟建项目尾矿库选址方案对比
[bookmark: OLE_LINK184]表3.3-5  干堆场场址方案比较表
	项目
	干堆场址一 
	干堆场址二

	基本参数
	占地面积：139.6598×10⁴ m²
排土容量：4200×10⁴ m³
最大堆置高度：120m
服务年限：24年
	占地面积：115.37×10⁴ m²
排土容量：4100×10⁴ m³
最大堆置高度：145m
服务年限：23.4年

	投资对比
	①建设成本较高：因距离选矿厂较远（实际运距约3.5km），需修建较长的进场道路及输送管线，初期基建投入大。
②成本高：废石运输距离长，导致全生命周期内的燃油消耗及车辆维护费用显著高于场址二。
③征地费用较高：占地面积较大，涉及的征地补偿及植被恢复费用相对较高。
④排水工程：上游集雨面积较大，截洪沟及排水设施建设规模较大。
	①建设成本较低：距离选矿厂极近（仅380m），道路及管线工程量小，初期基建投入省。
②运营成本低：运输距离短，大幅降低了废石转运的运输成本和车辆损耗。
③征地费用较低：占地面积相对较小，土地征用成本相对较低。
④排水工程：汇水面积相对较小，排水系统建设投资略低。

	环境对比
	① 生态影响范围大：占地类型主要为天然牧草地，虽然不涉及基本农田，但占用面积大，植被破坏总量较多，后期生态修复工程量大。
②对选厂干扰小：距离选矿厂3.5km，处于主导风向下风向或侧风向较远处，粉尘、噪音对选厂生产及办公区几乎无影响。
③居民安全距离足：距离最近居民点约2.5km，安全防护距离充足，噪音和扬尘对周边居民影响极小。
④景观协调性： 位于天然“V”型冲沟内，堆置后与周围山体融合度较好，视觉影响相对较小。
	①生态影响范围小：占地面积较小，且主要为天然牧草地，对地表植被的直接破坏量较少。
②对选厂干扰大：距离选矿厂仅380m，废石堆放及运输产生的扬尘、噪音将直接干扰选厂正常生产，且存在安全隐患。
③扩建受限风险：沟道规模较小且纵坡陡，堆置高度达145m，不仅边坡稳定性控制难，且后期扩建可能性小，难以适应矿山长远发展，可能导致未来需重新选址造成的二次环境破坏。
④水土流失风险：地形高差大，若防护措施不到位，高陡边坡在暴雨下易发生水土流失。
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通过表3.3-5干堆场址方案比选分析可知，方案一（干堆场址一）：场址位于选矿厂西侧临沟下游，实际运输距离约3.5km，虽运输距离较远，废石运输及管线运维成本相对较高，但场址地处天然"V"型冲沟，沟谷纵坡较缓，两岸基岩为砂岩、泥岩互层，整体稳定性好，最大排土高度仅120m，边坡稳定控制难度低，安全风险小；施工期取、弃土工程量适中，施工扰动程度可控；距离选矿厂3.5km，可有效避免废石排放产生的扬尘、噪音对选厂生产环境的影响，安全防护距离充足，满足相关安全规范要求；属于山谷型排土场，生产期间便于组织排放废石，后期扩建条件好，能适应矿山远期发展需求。主要劣势为占地面积较大，征地及植被恢复工程量相对较大，略高于方案二。方案二（干堆场址二）：场址位于选矿厂西侧约380m处的冲沟内，运输距离短，废石运输成本及能耗较低，占地面积相对较小，投资成本较低。但沟道呈"U"字型且纵坡较陡，原始地形高差大，最大排土高度达145m，显著增加了边坡稳定控制的难度和安全风险；属于山坡型排土场，生产期间废石排放组织相对麻烦，作业效率受限；距离选厂仅380m，废石排放作业产生的扬尘、噪音将直接干扰选厂正常生产；沟道规模较小，后期扩建可能性小，难以适应矿山长远发展需求。综合工程投资、地形地质条件、施工扰动、生态环境影响、安全风险条件、后期运营管理等多维度因素对比，干堆场址一（方案一）在安全性、环境相容性及长远发展潜力上优势突出，综合条件最优，因此本次评价推荐干堆场址一作为本项目干堆场场址。
3.3.1.3尾矿库
（1）尾矿库概况
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK182]本项目拟建尾矿库位于选矿厂南侧约5km处，尾矿库中心坐标为E77°33′34.981″，N40°23′32.271″。本项目尾矿库为山谷型尾矿库，总坝高180m，根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013），设计等级为二等库，设计入库尾矿量约337.84万t/a，服务年限25.01a，总尾矿量8449.4万t，尾矿库总库容5521.67万m³，有效库容4969.5万m³。本项目尾矿库占地面积为164.95hm2，其中尾矿库区占地面积140hm2，脱水工业场地占地1.45hm2，运输道路占地23.5hm2。
[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK187]（2）建设内容
[bookmark: _Hlk205488515]本项目尾矿库建设内容主要包括尾矿库主体工程及配套设施，其中主体工程为山谷型尾矿库，配套设施包括缓冲调浆车间、综合楼、尾矿脱水车间、尾矿输送泵房、坝下回水泵房、坝下应急回水池及转运站等。主要建构筑物见表3.3-6，主要设备见表3.3-7。尾矿脱水前含水率为45%，脱水后尾矿含水率约为18%。
表3.3-6   主要建构筑物表
	序号
	建筑物名称
	数量（座）
	结构形式
	面积（m2）
	尺寸（长宽高或深）

	1
	缓冲调浆车间
	1
	钢结构
	445.5
	27m×16.5m×15m

	2
	综合楼
	1
	钢结构
	132
	16.5m×8m×10.8m

	3
	尾矿脱水车间
	1
	钢结构
	3626.25
	4.5m×75m×8m+97.5m×32m×17m+7.5m×22.5m×7.5m

	4
	尾矿输送泵房
	1
	钢结构
	135
	15m×9m×6m

	5
	坝下回水泵房
	1
	混凝土
	198
	9m×6m×6m

	6
	坝下应急回水池
	1
	钢筋混凝土
	116.25
	13.9m×6.9m×3.5m

	7
	转运站
	7
	钢结构
	18
	8m×6m×7m、6m×6m×6m、6m×6m×6m、7.5m×6m×14.5m、7.5m×6m×31.8m、7.5m×6m×29.9m、7.5m×6m×23.9m


表3.3-7  主要设备表
	[bookmark: _Hlk197554976]序号
	主要设备
	单位
	数量
	型号、处理能力
	备注

	1
	Φ30m高效深锥浓缩机
	台
	2
	带絮凝剂添加设施
	/

	2
	SJ5.0×5.6双叶轮搅拌槽
	台
	4
	有效容积98m3
	缓冲调浆

	3
	65RV-SP液下泵
	台
	1
	Q=25m3/h，H=15m
	排污用

	4
	LX型电动单梁悬挂起重机
	台
	1
	Q=2t，L=15.5m，Lk=13.5m，H=14.0m
	/

	5
	盘式真空过滤机
	台
	10
	ZPG20/4.1-260
	8用2备

	6
	2BEC52水环式真空泵
	台
	10
	抽气量235m3/min
	8用2备

	7
	高差排液罐
	个
	20
	Φ1200mm
	1台主机配2个

	8
	SR200型罗茨鼓风机
	台
	10
	风量40m3/min，风压39.2kPa
	8用2备

	9
	低压储气罐
	个
	10
	Φ1200mm×2400mm，2.2m³
	8用2备

	10
	1#-5#卸料带式输送机
	条
	5
	TD75-8063B=800，Lh=29.7m，α=0.0°，V=1.25m/s
	盘式过滤机卸料

	11
	b#、7#集料带式输送机
	条
	2
	TD75-10080B=1000，Lh=22.85m，α=0.0°，V=1.25m/s
	/

	12
	65QV-SP长轴型液下泵
	台
	2
	4Q=40m3/h，H=20m
	1用1备

	13
	LD型电动单梁起重机
	台
	1
	b=10t，Lk=30.5m，H=15.0m
	/

	14
	室外转运带式输送机
	条
	9
	TD75-12080B=1200，α=6.44°，V=1.25m/s
	/

	15
	CD1 电动葫芦（4#、6#、7#转运站）
	台
	3
	Q=1t，H=24m
	/

	16
	CD1 电动葫芦（5#转运站）
	台
	1
	Q=1t，H=30m
	/


[bookmark: OLE_LINK189]（3）尾矿库库容、等别
本项目尾矿库设计分两期建设，设计一期堆积坝坝顶标高2090.0m，坝高126.0m，全库容1589.75万m³，服务年限7.20年。设计二期堆积坝坝顶标高2090.0m，坝高180.0m，全库容3932.10万m³，服务年限17.81年。最终堆积坝坝顶标高2090.0m，总坝高180.0m，总库容5521.67万m³，服务年限25.01年。设计尾矿库等别为二等，防洪标准采用1000年一遇。
[bookmark: OLE_LINK190]（4）尾矿库筑坝
该尾矿库为山谷型尾矿库，采用“拦砂坝+拦挡坝+堆积坝”的联合筑坝型式，项目分两期建设。各期筑坝工程具体设计如下：
①拦砂坝
一期拦砂坝：位于一期拦挡坝下游约200m处，采用碾压土石坝结构，筑坝材料取自库内。坝顶标高1975.0m，坝基最低点标高1958.0m，最大坝高17.0m，坝轴线长76.28m，坝顶宽4.5m。外边坡坡比1:2.5，内边坡坡比1:2.0。下游边坡每隔10m高差设置宽2.0m马道。上、下游边坡均采用厚度0.5m的干砌块石护坡。
二期拦砂坝：位于8#沟库址所在支沟沟口上游约150m处，采用碾压土石坝结构，筑坝材料取自库内。坝顶标高1923.0m，坝基最低点标高1899.0m，最大坝高24.0m，坝轴线长142.07m，坝顶宽4.5m。外边坡坡比1:2.5，内边坡坡比1:2.0。下游边坡每隔10m高差设置宽2.0m马道；上游边坡每隔10m高差设置宽2.0m嵌固平台。
②拦挡坝
一期拦挡坝位于尾矿库中部左侧支沟沟口处，为透水堆石坝，筑坝材料取自库内。坝顶标高1975.0m，坝基处最低点标高1964.0m，坝轴线长约90.15m，坝高H=11.0m，坝顶宽B=4.5m，外边坡坡比为1:2.0，内坡坡比1:1.75。下游边坡每隔10m高差修建一宽2.0m的马道，上游边坡每隔10m高差修建一宽2.0m的嵌固平台。上、下游边坡均采用干砌块石护坡，护坡厚度0.5m。
二期拦挡坝位于拦砂坝上游约200m处，为透水堆石坝，采用库内开挖石料筑坝。坝顶标高1925.0m，坝基处最低点标高1910.0m，坝轴线长约109.66m，最大坝高H=15.0m，坝顶宽B=4.5m，内、外坡比均为1:2.0。上、下游边坡均每隔10m高差修建一宽2.0m的嵌固平台。上、下游边坡均采用干砌块石护坡，护坡厚度0.5m。
③堆积坝
一期堆积坝坝顶标高2090.0m，采用库尾式尾矿排矿筑坝法，排矿方向由库区尾部（上游）向库区前部（下游）排放。排矿时自下而上分层碾压并设置台阶，台阶高度10.0m，分层碾压顶面保持1%~2%坡度，坡向堆积坝外坡。堆积坝前200m范围内进行分层碾压，每隔10.0m高差预留一级宽5.0m的马道，马道外坡坡比1:3.5，最终形成堆积坝外坡平均坡比1:4.0。
二期堆积坝坝顶标高2090.0m，亦采用库尾式尾矿排矿筑坝法，坝体形式同一期。
（5）防渗设施
[bookmark: OLE_LINK238]①防渗层结构
1.库区底部水平防渗结构
库区底部分区、修整后，纵横分别形成不小于2%的坡降。水平防渗结构由上至下依次为：0.3m 厚尾砂保护层；5.2mm 厚复合土工排水网；1.5mmHDPE 单糙面土工膜；4500g/m²天然钠基膨润土 GCL。
2.库区边坡防渗结构
边坡防渗结构由上至下依次为：600g/m²长丝无纺土工布作为保护层；5.2mm 厚复合土工排水网；1.5mmHDPE 双糙面土工膜；4500g/m²天然钠基膨润土GCL。
②防渗设施分期铺设规划
结合尾矿库运行管理及安全设施验收相关要求，防渗设施土工膜铺设规划铺设7期，各期土工膜铺设使用年限在2-3年左右，具体分期见下表3.3-8。
表3.3-8  主要设备表
	序号
	尾矿库分期
	防渗设施分期规划
	尾矿库标高
	对应的锚固沟
	使用年限

	1
	第一期
	一期
	1960.0m-2035m
	第一道（标高1975m）
	1.83年

	2
	
	
	
	第二道（标高1995m）
	

	3
	
	
	
	第三道（标高2015m）
	

	4
	
	
	
	第四道（标高2035m）
	

	5
	
	二期
	2035.0m-2055m
	第五道（标高2055m）
	1.56年

	6
	
	三期
	2055.0m-2075m
	第六道（标高2075m）
	2.60年

	7
	
	四期
	2075.0m-2090m
	第七道（标高2090m）
	1.20年

	8
	第二期
	一期
	1902.0m-1975m
	第一道（标高1915m）
	1.48年

	9
	
	一期
	
	第二道（标高1935m）
	

	10
	
	一期
	
	第三道（标高1955m）
	

	11
	
	一期
	
	第四道（标高1975m）
	

	12
	
	二期
	1975.0m-1995m
	第五道（标高1995m）
	1.54年

	13
	
	三期
	1955.0m-2015m
	第六道（标高2015m）
	2.13年

	14
	
	四期
	2015.0m-2035m
	第七道（标高2035m）
	2.67年

	15
	
	五期
	2035.0m-2055m
	第八道（标高2055m）
	3.19年

	16
	
	六期
	2055.0m-2075m
	第九道（标高2075m）
	3.68年

	17
	
	七期
	2075.0m-2090m
	第十道（标高2090m）
	3.11年


[bookmark: OLE_LINK179]（6）排渗设施
设计的排渗设施主要由坝体排渗设施及库底排渗设施组成。
①坝体排渗：堆积坝每隔20m高度设置坝体土工席垫排渗层，在距堆积坝滩顶150m处平行坝轴线铺设土工席垫排渗层。排渗席垫层由δ=12mm土工席垫、φ159×6mm排渗软塑管、φ100软式透水管及400g/m²土工布组成，铺设宽度2.0m，铺设整个轴线长。软式透水管横穿排水席垫至坝肩截水沟，排渗软塑管间距15m，垂直坝轴线均布，将渗水排往堆积坝马道排水沟。在距尾矿坝滩顶水平距离75m处，每隔20m高度铺设坝前水平排渗层，由δ=12mm土工席垫、φ159×6mm排渗软塑管、φ100软式进水管及400g/m²土工布组成，每段宽2.0m。
[bookmark: OLE_LINK131]②库底排渗设施：库底渗滤水导排系统由5.2mm复合土工排水网、渗滤水收集盲沟和渗滤水排出管组成。渗滤水通过复合土工排水网汇集到盲沟内，盲沟内设渗滤水导排花管，盲沟终端设置无孔排出管，排出管穿过坝体，由阀门控制，与下游渗滤水收集池相连，出水口设置流量计用于渗滤液量监测。库底布置2条渗滤水导排主盲沟（管），盲沟纵向坡度设计为≥3%，盲沟为梯形，内铺卵石（或碎石）（d=40～100mm）并埋设一根导渗管（HDPE穿孔花管），主管管径DN355，盲沟卵石（或碎石）用土工滤网包裹。2条渗滤水导排系统相对独立，由阀门控制。库区渗水通过自重流汇入集渗池内，再通过提升泵提升后，最终汇入选厂高位水池内。
③渗滤液回收
尾矿库下游设置集渗池一座。一期有效容积300m³，尺寸L×B×H=15m×6m×3.5m；二期有效容积800m³，尺寸L×B×H=18m×12m×4m；均为钢筋混凝土结构。渗滤液通过回水泵返回选厂高位水池循环使用。
（7）防洪设施
尾矿库由排洪系统分两期实施，均采用“库外排洪系统+库内排洪系统”的双排洪系统型式。
一期：库外排洪系统由拦洪坝+一期永久截洪沟组成。库内排洪系统由1座拦砂坝+1座框架式排水井+1条库内排洪涵洞组成。中间排洪设施由2030.0m标高中间排水沟组成。
二期：库外排洪系统由拦洪坝+一期永久截洪沟+二期永久截洪沟组成。库内排洪系统由1座拦砂坝+1座框架式排水井+1条库内排洪涵洞组成。中间排洪设施由1975.0m、2035.0m 标高中间排水沟组成。
1）防洪标准
该尾矿库设计总坝高180.0m，总库容 5521.67万m³，最终尾矿库等别为二等，按《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的规定，各使用期尾矿库防洪标准如下：
表3.3-8  尾矿库防洪标准表
	分期
	坝顶标高（m）
	设计等别
	规范防洪标准
	设计防洪标准

	一期
	1994
	五
	100年一遇
	100年一遇

	
	1994.0-2024.0
	四
	100~200年一遇
	200年一遇

	
	2024.0-2064.0
	三
	200~500年一遇
	500年一遇

	
	2064.0-2090.0
	二
	500~1000年一遇
	1000年一遇

	二期
	1912.0-2090.0
	二
	500~1000年一遇
	1000年一遇

	
	2090
	二
	500~1000年一遇
	1000年一遇


[bookmark: OLE_LINK272]2）防洪设施
[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK116]①库外排洪设施
1、一期截洪沟
一期截洪沟由：上游永久截洪沟+一期左岸永久截洪沟+一期中间截洪沟组成。
上游永久截洪沟：钢筋混凝土结构，用于将上游主沟洪水及岸坡洪水引至右岸主沟。最上游底板标高2138.5m，出口底板标高2118.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.5m×1.8m×1.5m，全长1578.64m，最小纵坡坡度2.0%。跨道路段埋设涵管，遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。入水口设喇叭口，喇叭口长7.5m，夹角60°，入口宽10.7m，入口处上游设拦渣坝。
一期左岸永久截洪沟：钢筋混凝土结构，用于将一期左岸洪水引至拦砂坝下游沟谷。最上游底板标高2147.0m，出口底板标高2049.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.5m×1.8m×1.5m，全长2608.77m。除出口段50m纵坡坡度为5.0%外，其余纵坡2.0%。遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
一期中间截洪沟：设置标高2035.0m，采用10cm水泥毯结构，矩形断面，净断面尺寸B×H=1.2m×1.2m，全长约3500m，纵坡1.0%。遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
2、二期截洪沟
二期永久截洪沟由上游永久截洪沟、一期左岸永久截洪沟、二期右岸永久截洪沟、二期左岸永久截洪沟及二期中间截洪沟组成。
二期右岸永久截洪沟：钢筋混凝土结构，用于将上游永久截洪沟引来的洪水及右岸主沟、右岸岸坡洪水引至库区右岸支沟。最上游底板标高2116.5m，出口底板标高2068.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.6m×1.92m×1.6m，全长1527.68m，最小纵坡坡度2.0%。遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。入水口设喇叭口，喇叭口长7.5m，夹角60°，入口宽10.7m，入口处设拦渣坝。
二期左岸永久截洪沟：钢筋混凝土结构，用于将一期左岸汇水范围及二期左岸汇水范围洪水引至二期拦砂坝下游沟谷。最上游续接一期左岸永久截洪沟，底板标高2095.0m，出口底板标高1920.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.5m×1.8m×1.5m，全长1224.42m，最小纵坡5.0%。遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
二期中间截洪沟：分别设置于标高1975.0m和2035.0m处，采用10cm水泥毯结构，矩形断面。其中1975.0m标高中间截洪沟净断面尺寸B×H=1.5m×1.5m，长约2100m；2035.0m标高中间截洪沟净断面尺寸B×H=1.4m×1.4m，长约1700m。纵坡1.0%。遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
[bookmark: OLE_LINK192]②库内排洪设施
1、排水井
共设2座排水井，均为C35钢筋混凝土结构，内径2.0m。1#排水井井身高11.2m，2#排水井井身高8.5m。其中上部3.0m为4柱框架式结构，下部每隔1.5m设置2个DN200的放空孔。排水井通过基座与排洪涵洞相连，基座内径1.5m，C35钢筋混凝土结构。
2、排洪涵洞
库内排洪涵洞均为圆拱直墙型，C35钢筋混凝土结构，壁厚0.30m。净宽1.2m，直墙高0.9m，矢高0.6m。一期涵洞纵坡坡比6.5%，长105.14m；二期涵洞纵坡坡比4.0%，长158.35m。
③临时排水沟
在雨季前于堆筑面修建临时排水沟，并与坝肩截水沟联通。填埋作业时应使表面形成坡度（i＞5%），坡向四周的临时排水沟，使堆筑面形成地表径流。临时排水沟为矩形断面，采用5cm厚水泥毯结构，净断面尺寸B×H=1.0m×1.0m，纵坡1.0%。
（8）坝体稳定性
拟建尾矿库采用“库尾式尾矿排矿筑坝法”，拦挡坝采用碾压堆石坝，具有良好的排渗能力，可有效控制坝体浸润线。同时采用进流量大的排水井作为进流设施，采用较为安全可靠的排洪隧洞作为泄洪设施，能够保证尾矿库防洪安全具有可靠性，不会发生失效导致洪水漫坝。
根据尾矿库所在地实际地形，堆积坝在运行过程中形成堆积宽平台，进一步放缓了堆积坝外坡平均坡比，坝体两岸山体对坝体也起到阻拦作用，大大加强了坝体稳定性。堆积坝内铺设水平排渗管网，有效控制了坝体的浸润线埋深，满足《尾矿设施设计规范》相关要求。在保证坝体材料质量和施工质量的情况下，尾矿坝的稳定是有保证的。
该地区地震烈度为8度，坝体均布置了人工及在线监测设施，严格按照设计要求进行尾矿堆筑作业，有效控制浸润线埋深及调洪高度。通过实践证明，类比已建成的相似尾矿库，此类尾矿库安全设施的可靠性是有保证的。
（9）尾矿库回水
尾矿回水系统总共可分为一期坝下回水系统、二期坝下回水系统和脱水车间回水。当地雨水偏少，蒸发量较大，坝下回水量具有不稳定性，前期通过技术经济比较，确定坝下回水先压力输送至库尾脱水车间回水池，和尾矿脱水回水一同扬送至选矿厂高位水池。
①一期坝下回水
起点：一期坝下回水池（新建，标高1955m）
终点：脱水车间回水池（新建，标高2092m）
设计流量：84m3/h
工作压力：150m
输送方式：压力扬送
设备选型：新增多级泵2台，1用1备，型号D100-50×3，单台参数：Q=85m3/h，H=160m，N=75kW。
管材选择：新增无缝钢管DN175，长度1000m，40mm厚聚氨酯保温。
②二期坝下回水
起点：二期坝下回水池(新建，标高1890m)
终点：脱水车间回水池(新建，标高2092m)
设计流量：100m3/h
工作压力：239m
输送方式：压力扬送
设备选型：新增多级泵2台，1用1备，型号D100-50×5，单台参数：Q=100m3/h，H=250m，N=132kW。
管材选择：新增无缝钢管DN175，长度1800m，40mm厚聚氨酯保温。
③脱水车间回水
起点：脱水车间回水池(新建，标高2087m)
终点：选厂高位位水池(标高2355m)
设计流量：550m3/h
工作压力：314m
输送方式：压力扬送
设备选型：新增多级泵3台，2用1备，型号D280-43×8，单台参数：Q=300m3/h，H=335m，N=400kW。
管材选择：新增无缝钢管DN400，长度6000m，架空和埋地相结合，保温。
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1）尾矿库建设的合理性分析
依据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》相关要求：选矿项目须配套建设专用尾矿库，尾矿库选址、建设、运行及闭库工作，应严格遵循《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）、《尾矿库安全监督管理规定》（安监总局令第38号）、《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138号）等文件规定实施。
表3.3-9  尾矿库建设的合理性分析一览表
	规范
	要求
	本项目
	符合性

	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）
	①不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游；
②不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游；
③应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域；
④不宜位于有开采价值的矿床上面；
⑤汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。
	①本项目尾矿库选址不占用、不涉及同时也不临近大型水源地，下游无大型工矿企业、水产基地、大型居民区；选址范围及周边5km内无全国、省级重点保护名胜古迹；依据地质勘察报告，选址范围无具备开采价值矿床，地质结构简单，无不良地质现象，不占用农田、村庄。②本选矿厂为新建项目，选矿处理规模800万t/a，在选矿厂南侧5km配套建设尾矿库；尾矿库总库容5521.67万m³，有效库容4969.5万m³，最大坝高180m，为二等山谷型尾矿库，服务年限25.01a；尾矿库与选矿厂直线距离5km，有效库容可满足运营期选矿排尾需求。
	符合

	《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）
	尾矿库不应设在下列地区：
①风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区；
②国家法律禁止的矿产开采区域。
	①本项目位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市东北56°方位，项目区不涉及也不占用风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区。
②项目选矿厂和尾矿库不压占矿产资源，不属于矿产资源开采区域。
	符合

	
	尾矿库选址应经多方案技术经济比较综合考虑确定，并遵守下列原则：
①不宜位于大型工矿企业、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区上游；②不宜位于居民集中区主导风向的上风侧；③不占或少占农田，不迁或少迁居民；④不宜位于有开采价值的矿床上面；⑤汇水面积小，有足够的库容；⑥上游式湿排尾矿库有足够的初、终期库长；⑦筑坝工程量小，生产管理方便；⑧应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域；⑨尾矿输送距离短，能自流或扬程小。
	①尾矿库下游无大型工矿企业、水产基地、大型居民区；选址范围及周边5km无国家级、省级重点文物古迹；地质勘察显示选址范围内无具备开采价值矿床，地质条件简单、无不良地质，不占用农田村庄。②尾矿库为山谷型尾矿库，工程规模适中。③库区不存在地质构造复杂、不良地质现象发育区域。④尾矿库布置于选矿厂南侧，直线距离5km，尾矿输送距离较短，输送扬程较小。
	符合

	
	在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应充分论证各尾矿库之间的相互关系与影响。
	项目仅新建1座山谷型尾矿库，服务期满后闭库；不存在同一沟谷建设两座及以上尾矿库情形。
	符合

	
	对废弃的露天采坑及凹地储存尾矿的，应进行安全性专项论证；对露天采坑下部有采矿活动的，不宜储存尾矿。
	①本项目新建山谷型尾矿库，不利用废弃露天采坑、凹地堆存尾矿。
②选矿厂、尾矿库不压占矿产资源，不属于矿产开采区域。
	符合

	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）
	尾矿库不应设在下列地区：
①国家法律、法规规定禁止建设尾矿库的区域；
②尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等遭受严重威胁区域。
	①本项目尾矿库不在国家法律法规规定禁止建设尾矿库的区域。
②项目尾矿库下游无重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等。
	符合

	
	尾矿库库址选应符合下列要求：
①汇水面积小，并有足够的库容；
②避开不良地质现象严重区域；
③上游式尾矿库有足够的初、终期库长；
④上游式尾矿库库底平均纵坡不得跳于20%。
	项目尾矿库汇水面积相对较小，库容充足；地质勘察表明库区不存在不良地质。
	符合

	
	尾矿库设计应对不良工程地质条件采取可靠的治理措施
	根据地质勘查报告，尾矿库选址区域不存在不良工程地质。
	符合

	
	在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应根据各尾矿库之间的相互关系与影响采取相应安全防范对策措施，确保各尾矿库安全。
	项目仅新建1座山谷型尾矿库，服务期满后闭库；不存在同一沟谷建设两座及以上尾矿库情形。
	符合

	
	废弃的露天采坑及凹地贮存尾矿时，应对边坡，库内设施及影响尾矿库安全的周边环境采取可靠的技术和工程措施。
	本项目在地势平坦区新建1座山谷型尾矿库，不涉及在废弃的露天采坑及凹地储存尾矿。
	符合

	《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）
	严格实行总量控制。各地结合发展规划、国土空间、安全、水土保持、生态环保要求实施尾矿库总量调控；自2020年起，在保障紧缺战略性矿产开发前提下，尾矿库数量原则上只减不增，实行尾矿库基本情况公告制度。
	项目已取得发改委备案，符合阿图什市产业规划；选矿厂配套建设专用尾矿库，属于普昌钒钛磁铁矿配套设施，依法办理全部审批手续。
	符合

	
	严格准入条件审查。鼓励新建矿山优先利用既有尾矿库；配套新建尾矿库项目从严审查立项、选址、河道保护、安全生产、生态环保等内容；严控新建独立选矿厂尾矿库；严禁新建 “头顶库”、总坝高超200m尾矿库；禁止在长江、黄河干流沿线3km、重要支流沿线1km范围内新建尾矿库；新建四、五等尾矿库应当一次建成。
	厂区周边1km无重要支流岸线；尾矿库不属于“头顶库”，为二等尾矿库，分两期建设；总坝高180m，不超过200m限制要求。
	符合

	
	（3）严格控制加高扩容。严格尾矿库加高扩容项目行政审批；严禁 “头顶库”、运行工况与设计不符尾矿库实施加高扩容工程。
	项目尾矿库为二等尾矿库，分两期建设，不涉及加高扩容。项目尾矿库不属于“头顶库”。
	符合


由上表可知，本项目尾矿库的选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》的相关规定和要求。
2）尾矿库场地类型合理性分析
根据尾砂毒性浸出试验报告（详见附件8）分析判定，本项目尾砂属于Ⅰ类一般工业固体废物，尾矿库须严格按照Ⅰ类一般工业固体废物贮存场相关要求开展防渗工程设计。本次评价依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅰ类场场址环境保护相关规定，对本项目尾矿库选址设置合理性开展符合性分析，见表3.3-10。
表3.3-10  尾矿库选址可行性综合分析
	规范
	要求
	本项目
	符合性

	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	所选场址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	尾矿库场址远离居民集中区，场址区域地质条件稳定。
	符合

	
	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	项目尾矿库不在新疆维吾尔自治区划定的生态保护红线范围内，不占用永久基本农田及其他需要特别保护区域，满足《克孜勒苏柯尔克孜自治州“三线一单” 生态环境分区管控方案》相关管控要求。
	符合

	
	贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	尾矿库场址无泥石流、滑坡、崩塌和潜在不稳定斜坡等不良地质作用分布，场区整体稳定性较好。
	符合

	
	贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	尾矿库场址未选址在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，不在国家和地方长远规划水库等人工蓄水设施淹没区、保护区范围内。
	符合

	
	贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。
	本项目尾矿库防洪标准按照1000年一遇进行设计，高于规范最低要求。
	符合

	
	贮存场和填埋场一般应包括以下单元：
1、防渗系统、渗滤液收集和导排系统；
2、雨污分流系统；
3、分析化验与环境监测系统；
4、公用工程和配套设施；
5、地下水导排系统和废水处理系统。
	尾矿库库区范围内无地表水和地下水。尾矿库配套设置排洪设施，全库实施防渗；渗滤液经沉淀澄清后由回水系统输送至选矿厂回用生产；落实专人负责尾矿库日常管理、定期巡检；配套建设在线监测设施，库区道路与厂区道路连通。
	符合

	
	应采用单人工复合衬层作为防渗衬层：
1、人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；
2、粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其它粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
	项目尾矿库的库区和坝体设水平防渗，详见如下：
（1）坝体防渗层
①拦砂坝防渗层
拦砂坝坝体上游设置防渗层，由外及内依次为：2-20mm砂砾石过度层厚0.3m、0.5-2mm粗砂保护层厚0.3m、复合土工膜（两布一膜、400g/m²/1.5mm/400g/m²）、0.5-2mm粗砂保护层厚0.3m、2-20mm砂砾石过渡层厚0.3m、机械碾压土石坝。
②拦挡坝
拦挡坝坝体上游设置反滤层，由外及内依次为：0.5-2mm 粗砂保护层厚0.3m、600g/m²的双层土工布、0.5-2mm粗砂保护层厚0.3m、2-20mm砂砾石过渡层厚0.3m、机械碾压堆石坝体。
（2）库区防渗
①库区底部水平防渗
库区底部分区、修整后，纵横分别形成不小于2%的坡降。水平防渗结构由上
至下依次为：0.3m厚尾砂保护层；5.2mm厚复合土工排水网；1.5mmHDPE单糙面土工膜；4500g/m²天然钠基膨润土GCL。
②库区边坡防渗
边坡防渗结构由上至下依次为：600g/m²长丝无纺土工布作为保护层；5.2mm厚复合土工排水网；1.5mmHDPE双糙面土工膜；4500g/m²天然钠基膨润土GCL。
通过采取上述防渗措施后，项目尾矿库防渗满足Ⅰ类的防渗要求。
	符合

	
	①当贮存场、填埋场服务期满或不再承担新的贮存、填埋任务时，应在2年内启动封场作业，并采取相应的污染防治措施，防止造成环境污染和生态破坏。封场计划可分期实施。尾矿库的封场时间和封场过程还应执行闭库的相关行政法规和管理规定。
②贮存场、填埋场封场时应控制封场坡度，防止雨水侵蚀。
③I类场封场一般应覆盖土层，其厚度视固体废物的颗粒度大小和拟种植物种类确定。
④封场后，仍需对覆盖层进行维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂。
⑤封场后的贮存场、填埋场应设置标志物，注明封场时间以及使用该土地时应注意的事项。
⑥封场后渗滤液处理系统、废水排放监测系统应继续正常运行，直到连续2年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放。
	①根据可行性研究报告，尾矿库退役后按规范2年内开展闭库治理，采取覆土措施实施生态恢复；结合周边土地原生植被条件，选用本地乡土草种植被重建。②落实专人负责闭库后期管护，定期巡查覆土完整性，及时处置沉降、开裂等病害。③完整保留库内外排洪系统，保障闭库后汛期外洪正常导排。④持续保留渗滤液收集处理、废水在线监测系统，渗滤液统一收集处置；系统持续运行至连续2年无渗滤液产生或渗滤液无需处理即可稳定达标排放。
	符合


3）尾矿库选址比选
①拟建项目尾矿库选址方案一
拟建项目尾矿库选址方案一，尾矿库位于9#沟下库。9#沟下库址位于选厂西侧9#沟下游段，距公司选厂直线距离约3.6km，选厂位于上游，库址下游1000m范围以内无铁路、军事设施、国道、高速公路、高压线等。该库址地质条件较差，砂砾石覆盖层较厚，库容条件一般，占地面积210.62hm²，主沟长约10km，平均坡度8%左右，沟内支沟较多，坝址以上汇水面积6.96km²。坝址区沟谷宽阔，两岸岸坡交缓，库容条件良好。
该尾矿库由拦砂坝、拦挡坝、堆积坝、排洪系统、防排渗系统组成，最终坝顶标高2185.0m，坝高105m，可形成总库容5383.52万m³，服务年限24.72年，为沟谷型尾矿库。
②拟建项目尾矿库选址方案二
拟建项目尾矿库选址方案二，尾矿库位于9#沟上库。9#沟上库址位于选厂西侧9#沟上游段，距公司选厂直线距离约2.3km，选厂位于上游，库址下游1000m范围以内无铁路、军事设施、国道、高速公路、高压线等，主沟长约10km，平均坡度8%左右，沟内支沟较多，坝址以上汇水面积2.30km²。该库址地质条件较差，砂砾石覆盖层较厚，库容条件一般，占地面积255.37hm²，2240m标高以上需3面筑坝，该库址占压“普昌钒钛磁铁矿800万t/a露天开采建设项目”规划的排土场场址。该库址尾矿库由拦砂坝、拦挡坝、堆积坝排洪系统、防排渗系统组成，最终坝顶标高2290.0m，坝高130m，总库容5671.93万m³，服务年限26.05年，三面筑坝，库址标高低于选厂标高，为沟谷型尾矿库。
③拟建项目尾矿库选址方案三
拟建项目尾矿库选址方案三，尾矿库位于8#沟沟谷中上游。8#沟沟谷中上游距公司选厂直线距离约5.0km，库址下游1000m范围以内无铁路、军事设施、国道、高速公路、高压线等。主沟长约5.8km，平均坡度10% 左右，沟内支沟较多，坝址以上汇水面积4.14km²。坝址区沟谷较窄，两岸岸坡交陡，库容条件一般，库区周边环境简单。该库址尾矿库由拦砂坝、拦挡坝、堆积坝组成，最终坝顶标高2090.0m，坝高180m，总库容5521.67万m³，服务年限25.01年，沟谷型尾矿库，库址标高低于选厂标高，为沟谷型尾矿库。
④拟建项目尾矿库选址方案对比
表3.3-11  尾矿库库址方案比较表
	项目
	9#沟下库址
	9#沟上库址
	8#沟库址

	基本参数
	占地面积210.62hm²（3159.3亩），山谷型尾矿库
	占地面积255.37hm²（3830.55亩），山谷型尾矿库
	占地面积164.95hm²（2474.25亩），山谷型尾矿库

	投资对比
	①库址距离选矿厂较近，尾矿运输距离较短，运营及维护成本相对较低；②占地面积较大，征地成本、防渗工程投资较高；③汇水面积最大，排洪系统建设投入较大；④工程地质条件一般，拦砂坝、排洪系统地基需采取专项处理措施，增加工程投资；⑤上游规划配套排土场，防洪设防标准与尾矿库保持一致，整体工程投资增加；⑥土建施工工程量较大，施工期对区域扰动程度较大。
	①库址距离选矿厂最近，尾矿运输距离短，运营及维护成本最低；②占地面积最大，征地成本最高，防渗工程投资较大；③汇水面积较小，排洪系统工程投入较低；④存在压覆矿产风险，库区基底覆盖层较厚，库区顶部需采用三面筑坝形式，坝体工程投资较高；⑤配套排土场需另行选址，排土场设防标准与尾矿库统一，新增工程投资；⑥土建施工工程量最大，施工期对区域扰动程度最大。
	①占地面积最小，征地成本最低，防渗工程投资较小；②距离选矿厂较远，尾矿输送距离较长，运营及维护成本相对偏高；③工程地质条件良好，适宜建设山谷型尾矿库，初期筑坝工程量较小；尾矿输送能耗可控，前期及后期运营成本优势明显；④土建施工工程量最小，施工期对区域扰动程度最低。

	环境对比
	①占地类型包含裸地与天然牧草地，占地面积较大，区域生物量损失相对较大；②与选矿厂间距较远，尾矿输送及回水管线较长，管线沿线生态环境污染风险较高；③工程地质条件一般，拦砂坝及排洪设施地基需专项治理，环境风险相对较高；④库区占地面积较大，土建施工规模大，施工期土地扰动强度较高，对区域生态环境影响较大；⑤临近选矿厂，便于尾矿库日常运行管理；若发生突发险情，应急人员可快速抵达开展抢险；库区下游无环境敏感保护目标、重要交通干线，不属于头顶库，符合安全生产相关规范要求；⑥尾矿库闭库实施生态修复时，土方借方规模较大，对周边区域扰动较强。
	①占地类型以天然牧草地为主，占地面积最大，区域生物量损失相对最大；②选矿厂间距最近，尾矿输送及回水管线最短，便于管线日常运维，可有效降低管线跑冒滴漏引发的污染风险；③库区占地面积最大，土建施工工程量最大，施工期土地扰动强度最高，对区域生态环境影响最大；④配套排土场需另行选址，新增土地扰动范围，进一步加剧区域生态影响；⑤尾矿库紧邻厂区及办公生活区，施工扬尘易对生活区产生不利影响；⑥与选矿厂间距较近，便于尾矿库日常运行管理；若发生突发险情，应急人员可快速抵达开展抢险；库区下游无环境敏感保护目标、重要交通干线，不属于头顶库，符合安全生产相关规范要求；⑦尾矿库闭库实施生态修复时，土方借方规模最大，对周边区域扰动最强。
	①占地以裸地为主，占地面积最小，区域生物量损失相对最小；②与选矿厂间距较远，尾矿输送及回水管线较长，管线沿线生态环境污染风险较高；③土建施工工程量最小，施工期土地扰动强度最低，对区域生态环境影响最小；④距离选矿厂较远，需增设运维管理人员；库区下游无环境敏感保护目标、重要交通干线，不属于头顶库，符合安全生产相关规范要求，突发险情下应急人员可及时到场处置；⑤尾矿库闭库实施生态修复时，土方借方规模较小，对周边区域扰动较弱。
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[bookmark: OLE_LINK185]通过表3.3-11库址方案比选分析可知，方案一（8# 沟库址）：库区下游无环境敏感保护目标、重要交通干线及大型工业企业，不属于“头顶库”，满足《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15 号）相关要求；库区占地面积最小，施工期取、弃土工程量较小，施工扰动程度低，直接与间接引发的区域生物损失量最小。若发生尾矿漫流、溃坝等突发事件，对下游区域环境影响有限。主要劣势为库址距离选矿厂最远，尾矿输送、回水管线敷设距离较长，沿线存在一定环境污染风险，同时需配套增加运维管理力量。方案二（9# 沟下库址）：库址距选矿厂较近，尾矿输送距离较短，运营及管线运维成本相对较低。但库区占地面积较大，征地、防渗及排洪系统工程投入高；区域汇水面积最大，叠加地基处理、配套排土场建设需求，整体工程投资较高；施工扰动范围更大，闭库生态修复土方借方规模较大，生态影响相对突出。方案三（9# 沟上库址）：库址距离选矿厂最近，尾矿输送距离最短，运营维护费用最低。但库区占地面积最大，征地成本、生态生物损失量均为三者最高；存在压覆矿产风险，基底覆盖层较厚，需采用三面筑坝方案，坝体工程投资高；配套排土场需另行选址，进一步扩大土地扰动范围；库区紧邻厂区办公生活区，施工扬尘易对生活区造成不利影响；闭库生态修复土方借方量最大，施工期及后期生态扰动最强。综合工程投资、施工扰动、生态环境影响、安全风险条件、后期运营管理等多维度因素对比，8#沟库址（方案一）综合条件最优，因此本次评价推荐8#沟库址作为本项目尾矿库场址。
[bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc7990]3.3.2储运工程
3.3.2.1储存工程
储存工程主要包括原料堆场、中间堆场及尾矿堆场，储存工程的有效容积及贮存时间见表3.3-12。
[bookmark: _Hlk197555111]表3.3-12  主要贮存设施一览表
	项目
	原矿仓
	中间堆场
	尾矿堆场

	有效容积(m3)
	400
	20000
	10000

	贮存时间(h)
	0.75
	48
	24


[bookmark: OLE_LINK169]3.2.2.2运输工程
（1）生产运输
本次设计生产运输方式主要包括胶带机运输、汽车运输及管道输送等运输方式。
胶带机运输主要为选矿厂内各车间之间的物料运输；
汽车运输主要为矿石运输、岩石运输、精矿、废石、大型材料、人员、生产所需备品备件、设备检修及其他小件运输；
管道输送主要为矿浆、尾矿等输送。
（2）运输规模
原矿运输：采场至选厂汽车运输原矿800万t/a。
成品运输：项目生产铁精矿98.16万t、钛中矿23.68万t。均通过汽车运输外售。
干排尾矿运输：总尾浓密机下设底流自流输送至尾矿干排车间。干排尾矿输送量为337.84万t/a。
干抛废石运输：输送量为340.3188万t/a。
（3）运输道路
外部运输：项目生产产品及生产、生活所需物资均可以通过现有厂外道路由汽车运输。
内部运输：本次项目建设新建厂内道路与外部道路连接。
[bookmark: _Toc28502][bookmark: _Toc590][bookmark: _Toc21232][bookmark: _Toc3179]3.3.3公辅工程
3.3.3.1供电
本工程用电负荷等级为三级负荷，厂区有功功率32555.36kW，无功功率8000kVar，用电量为17072.136×104kW.h/a。本项目依托选矿厂附近一座110kV总降压变电站，变电站规划（2×25+1×50）MVA主变，本期建设1×25MVA主变，采用三相双绕组有载调压自冷降压型变压器，电压比为110±8×1.25%/10.5kV，额定容量比：高压/低压=100%/100%；接线组别为YNd11。110kV 侧电气主接线规划为单母线接线设计，110kV出线规划1回。本期建成母线接线，以及1回出线，向西架空出线，至哈拉峻110kV变。10kV侧电气主接线规划为单母线分段接线，出线规划36回。本期建成单母线接线，建设出线8回。
本工程线路自哈拉峻110kV变电站起，至普昌钒钛110kV变电站止，单回路架设，线路路径长度约39.8km。导线采用JL/G1A-185/30钢芯铝绞线；全线架设双地线，一根采用24芯OPGW复合光缆，另一根采用GJ-80 镀锌钢绞线，线路两端导引光缆采用ADSS光缆。
规划建设的110kV总降压变电站及110kV电源线路，不在本次设计范围之内。
[bookmark: _Hlk205488390]3.3.3.2给排水
本项目用水主要为生产用水、生活用水和餐饮用水，其中生产用水包括选矿用水和洒水降尘用水。本项目用水由项目区西北侧33.7km处哈拉峻乡古尔库热河地表水供给，设计供水能力为480m³/h（1.152万m³/d）。
原水经取水泵房取水后通过DN200PVC管道输送至蓄水池（容积1000m3），由增压泵站加压后通过两根DN219的无缝钢管输送至距厂区30km的二级增压泵站，增压后通过管线输送至选矿厂高位水池（容积10000m3），再经泵房内水泵提升后供给各个车间生产用水。
生活用水和餐饮用水采用管网-水箱联合供水方式，地表水取水后送至各生活建构筑物；生活饮用水采用净水器（反渗透工艺）进行处理。
（1）给水
[bookmark: OLE_LINK14]①选矿用水
本项目选矿用水循环利用，选矿用水主要为磁选、磨矿工序用水，根据《新疆顺合钒钛科技有限责任公司普昌钒钛磁铁矿综合利用项目初步设计》可知，选矿总用水量为67585.2m3/d（2027.556万m3/a），回用水量55703.8m3/d（1671.114万m3/a），新鲜补水量9349.2m3/d（280.476万m3/a），综合利用原矿带水487.2m3/d（14.616万m3/a），消耗水量为9836.4m3/d（295.092万m3/a）。
②洒水降尘用水
为抑制粉尘排放，本项目在装卸料及运输过程中需采取喷雾或洒水降尘措施，降尘用水量36m3/d（1.08万m3/a）。
③生活用水和餐饮用水
本项目设170名劳动定员，生活用水量按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》农村居民住宅区80L/人•d计算，餐饮用水量按照职工内部食堂10升/人·餐，按一天三餐计算，则生活用水量4080m3/a，餐饮用水量1530m3/a。
④未预见用水量
[bookmark: OLE_LINK47]根据《新疆顺合钒钛科技有限责任公司普昌钒钛磁铁矿综合利用项目初步设计》可知未预见用水量842m3/d（25.26万m3/a）。
⑤绿化用水
绿化用水来源为地埋式一体化污水处理装置处理达标后的废水，用水量约为4488m3/a。
（2）排水
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK55]排水主要为选矿废水（包含铁精矿、钛中矿脱水和尾矿脱水）、生活污水和餐饮废水，选矿废水量约为67585.2m3/d（2027.556万m3/a），选矿废水经浓缩池处理后回用于生产，不外排。
[bookmark: OLE_LINK40]生活污水和餐饮废水排水量按照用水量的80%计算，产生量分别为3264m3/a、1224m3/a，生活污水排至化粪池中预处理，餐饮废水排至隔油池中隔油后自流汇入一体化处理设施进行处理，处理达标后灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期排入冬储夏用蓄水池中。
3.3.3.3采暖通风
选矿厂：本项目消防水泵房设电采暖。冬季采暖设计温度：5℃，采暖所需总热负荷3.6kW，采暖设备选用防水型电采暖器。
选钛车间、干排车间、选铁车间等设有自然通风和机械通风相结合的通风方式，排风系统的排风量按室内换气次数6次设计，自然通风采用无动力自然通风器，机械排风采用T35-11型轴流风机。本工程对变配电室、消防水泵房等采用机械通风，正常通风次数为6次/小时，事故通风为12次/小时，机械排风采用BT35-11型轴流风机。
尾矿库：厂区采暖均采用电暖器采暖，项目内供暖总热负荷约为643.95kW（其中一期热负荷为415.65kW，二期热负荷为228.30kW）。综合楼、尾矿输送泵房的供暖设备为防水型电采暖器，单台功率2000W，200V/50Hz，配带温控装置。根据热负荷分散布置在各需要供暖的房间。缓冲调浆车间、尾矿脱水车间、皮带廊的供暖设备为电加热型暖风机，单台散热量为15kW。暖风机型号为JSF-15-N-D，电加热器功率15kW，380V/50Hz，配带温控装置。根据热负荷分散布置在各需要供暖的房间。
各建筑物采用自然通风和机械通风相结合的方式进行通风，在缓冲调浆车间、尾矿脱水车间、尾矿输送泵房、变电所、综合楼等设有机械排风系统，排风系统的排风量按室内换气次数6～10次设计。
3.3.3.4消防
①消防用水
选矿厂：根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2018）及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，本厂区消防用水量最大的一栋建筑为变配电室，其室外消防用水量为15L/s，不考虑室内消防用水量，火灾持续时间3h，一次消防用水量为162m3。消防给水管为独立供水管网，在厂区内适当位置设置室外消火栓。厂区的消防给水为临时高压给水系统。
尾矿库：根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022），尾矿库同时火灾发生次数为1次，根据规范要求新增车间及办公楼内设置室外消火栓系统。尾矿脱水车间为消防用水量最大单体，建筑体积56583.75m3，室外设计流量为20L/s，火灾延续时间为2h，消防用水总量为144m3/次。尾矿脱水车间沉淀池（有效容积540m3，池底标高2087.2m）兼做尾矿库库尾新建车间及办公楼的消防水池，消防用水容积为144m3，水池设有不被他用技术措施，可满足本次设计消防用水需要。
②消防器材
选矿厂：根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 20140-2005），破碎车间、干排车间、选铁车间、选钛车间、火灾类型为A类火灾，火灾危险等级属于轻危险级，单具灭火器最小配置级别为1A，单位灭火级别最大保护面积为100m2/A，手提式灭火器最大保护距离为25m，推车式灭火器最大保护距离50m；各变配电室火灾类型为A、E类火灾，火灾危险等级属于中危险级，单具灭火器最小配置级别为2A，单位灭火级别最大保护面积为75m2/A，手提式灭火器最大保护距离为20m；消防泵房火灾类型为A类火灾，火灾危险等级属于中危险级，单具灭火器最小配置级别为2A，单位灭火级别最大保护面积为75m2/A，手提式灭火器最大保护距离为20m。各车间应按其需配设置相应数量的推车式及手提式建筑灭火器，扑灭ABC类火灾。一个计算单元配置的灭火器不得少于2具。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
本工程中的所有消防器材与设备需经中国消防产品质量检测中心的认可。建筑灭火器的适用范围均为：-20℃~55℃。
尾矿库：库尾新建车间及办公楼采用临时高压制消防系统，在尾矿脱水车间沉淀池旁设室外消火栓消防泵：规格ZY5.0/20-60-2WS，Q=20L/s，H=50m，N=30kW；配套增压稳压装置：规格 XW（L）-Ⅱ-1.0-66-ADL，Q=1.0L/S，H=66m，N=1.5kW，配φ800隔膜气压罐，调节容积不小于150L；室外消防管网枝状布置，采用钢丝网骨架聚乙烯管DN150，长度400m；室外消火栓采用室外地下式消火栓，型号：SA100/65-1.6。
库尾新建车间及办公楼的火灾危险性属于轻危险级，A类火灾；1座配电室属于中危险级，E类火灾；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）要求，设计在各车间明显易取位置配置干粉灭火器；其中MF/ABC4干粉（磷酸铵盐）灭火器14套，MT7二氧化碳灭火器2套。
3.3.3.5道路
厂区内道路采用环形及尽头式两种布置方式，各主要车间及检修作业场地均有道路接入，主要回车及检修作业场地设置场地铺砌。路面宽度主干道6.0m，次干道4.5m；采用混凝土路面，由上至下依次为：C30水泥砼路面，厚度为21cm；基层为5%水泥稳定碎石基层，厚度为20cm；下基层为级配砂砾石基层，厚度为20cm。
车间防火疏散小门等处与道路的连接设置人行道，人行道宽度为1.5m，结构形式由上至下依次为：5cm厚C25水泥混凝土预制路面砖；3cm厚M10水泥砂浆（砂垫层）；15cm厚5.5%水泥稳定碎石基层；压实路基（路基回弹模量≥20MPa）。外部道路依托已有道路网，本次不新建。
3.3.3.6选矿实验室
新建小规模的选矿实验室一座，选矿实验室是为生产工艺流程考察改进及新工艺研究等工作服务的。质检制样项目主要包括化学分析样品制备、矿样粒级和水分检测等，设备选择主要依据需求选用成熟耐用设备。试验室主要设备供参考，实际按业主生产准备需求。试验室主要设备见表3.3-13。
表3.3-13  实验室主要设备表
	序号
	设备名称规格及型号
	单位
	数量
	重量（t）

	
	
	
	
	单重
	总重

	1
	颚式破碎机（PE150x200）
	台
	1
	0.20
	0.20

	2
	颚式破碎机（XPC100x100）
	台
	1
	0.30
	0.30

	3
	颚式破碎机（XPC100x60）
	台
	1
	0.30
	0.30

	4
	对辊破碎机（XPC200x75）
	台
	1
	0.25
	0.25

	5
	连续破碎缩分机（XPE100×125）
	台
	1
	0.10
	0.10

	6
	标准振筛机（XSB-70A型）
	台
	3
	0.10
	0.30

	7
	锥形球磨机（XMQΦ240×90）
	台
	1
	0.15
	0.15

	8
	筒形球磨机（XMQΦ350×160）
	台
	1
	0.20
	0.20

	9
	旋流粒度分析仪（BXF）
	台
	1
	0.30
	0.30

	10
	多用鼓形磁选机（XCRSΦ400×240）
	台
	1
	0.10
	0.10

	11
	磁选管（XCGSΦ50）
	台
	1
	0.10
	0.10

	12
	磁力脱水槽（XCTSΦ300）
	台
	1
	0.15
	0.15

	13
	脱磁器（Φ50）
	台
	1
	0.10
	0.10

	14
	多用真空过滤机（XTLZΦ260-200）
	台
	1
	0.25
	0.25

	15
	湿式自动缩分器（FSHFE3）
	台
	1
	0.05
	0.05

	16
	封闭自动缩分器（FX3-8）
	台
	1
	0.10
	0.10

	17
	摆式给矿机
	台
	1
	0.20
	0.20

	18
	搅拌桶（15升）
	台
	1
	0.06
	0.06

	19
	搅拌桶（30升）
	台
	1
	0.08
	0.08

	20
	电热板（BGG-3.6-4.500x600）
	台
	10
	0.08
	0.80

	21
	电热烘干箱（DGF20022）
	台
	5
	0.20
	1.00

	22
	管状加热鼓风干燥箱（DF-303-3）
	台
	1
	0.00
	0.00

	23
	电子天平（PL602-S（0.01g）1kg）
	台
	4
	0.05
	0.20

	24
	电子秤（Acs-1A(1g)5kg）
	台
	3
	0.05
	0.15

	25
	电子秤（ACS-10A(1g)10kg）
	台
	3
	0.05
	0.15

	26
	电子秤（30kg   1g）
	台
	1
	0.05
	0.05

	27
	电子秤（TCS-150-TS（1kg）75kg）
	台
	1
	0.05
	0.05

	28
	除尘操作台长2m
	台
	9
	0.10
	0.90

	29
	除尘风机
	台
	7
	0.08
	0.56

	30
	数显鼓风干燥箱（101-3A（不锈钢）
	台
	1
	0.40
	0.40

	31
	立式砂泵（XBSLΦ13）
	台
	2
	0.15
	0.30

	32
	立式砂泵（XBSLΦ19）
	台
	2
	0.20
	0.40

	40
	振筛机（SPB-200）
	台
	1
	0.20
	0.20

	41
	螺旋溜槽（φ200）
	台
	4
	0.20
	0.80

	42
	三头研磨机（XPM-Φ120×3）
	台
	1
	0.20
	0.20

	43
	旋流器（XCS25）
	台
	2
	0.10
	0.20

	44
	强磁选机
	台
	1
	
	

	45
	单槽浮选机（KYFL-0.5）
	台
	2
	0.08
	0.16

	46
	单槽浮选机（KYFL-0.75）
	台
	2
	0.08
	0.16

	47
	单槽浮选机（KYFL-1）
	台
	2
	0.08
	0.16

	48
	单槽浮选机（KYFL-1.5）
	台
	2
	0.08
	0.16

	49
	单槽浮选机（KYFL-3）
	台
	2
	0.08
	0.16

	50
	充气挂槽浮选机（KYFL5~35）
	台
	2
	0.10
	0.20

	51
	充气挂槽浮选机（KYFL50~100）
	台
	2
	0.20
	0.40


3.3.3.7绿化
为减少环境污染，创造舒适的生产和生活环境，根据项目建设场地地质条件、气候特点，以选用耐旱、抗寒、抗污染、适应性强、耐践踏、生长期长的本土草、木为主，在道路及建（构）筑物周围进行绿化，在办公区建筑物前布置观赏性强的花草树木，并适当的用建筑小品加以点缀。尾矿库本次设计建设场地绿化面积为2000m2。
3.3.3.8工程占地
（1）永久占地
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK198][bookmark: OLE_LINK108]本项目永久占地面积为321.8338hm2，占地类型为天然牧草地和裸地，其中选矿厂占地面积为16.224hm2，干堆场占地面积为139.6598hm2，尾矿库占地面积为164.95hm2，生活区占地面积为1hm2。
表3.3-14  项目永久用地情况
	项目
	占地类型
	面积（hm2）

	
	一级地名称
	二级地名称
	

	
	草地
	天然牧草地
	156.8838

	
	其他土地
	裸土地
	164.95

	合计
	321.8338


[bookmark: OLE_LINK253][bookmark: OLE_LINK125]（2）临时占地
本项目临时占地包括临时堆场和临时生产生活区占地，总占地1.5hm2。
①临时堆场
本项目干选废石临时堆放在临时堆场，在临时堆场通过汽车运输至干堆场，临时堆场占地面积0.5hm2，占地类型为裸地。
②临时生产生活区
施工期，在项目区建有1座临时的生产生活区，占地面积为1hm2，主要建有临时的生活区和施工材料临时堆存区及施工机械停放区等，其中生活区占地面积为0.35hm2，临时材料堆场和施工机械停放区占地面积为0.65hm2。
[bookmark: _Toc14742][bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc14755][bookmark: _Toc20935]3.3.4依托工程
[bookmark: OLE_LINK152]（1）依托阿图什市生活垃圾填埋场可行性分析
生活垃圾依托阿图什市生活垃圾填埋场处理，阿图什市生活垃圾填埋场类型为平地型填埋场，填埋场总占地面积21.54万m2，填埋场近期设计处理量为125t/d，远期为160t/d，填埋设计服务年限为23年，工程主要包括卫生填埋场（防渗系统、垃圾坝及分期坝、填埋气体导排及处理系统、渗滤液导流及处理系统）、道路系统、管理办公区及填埋场外绿化防护林等。该项目于2009年取得原新疆维吾尔自治区环境保护局出具的《关于阿图什市城生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环监函〔2009〕20号），并于2016年5月12日通过了原喀什地区环境保护局竣工环保验收，取得了原喀什地区环境保护局出具的《关于对阿图什市城生活垃圾处理工程建设项目竣工环境保护验收意见的函》（喀地环监字〔2016〕74号），本项目生活垃圾产生量与阿图什市城生活垃圾填埋场的设计处理规模相比，所占比例较小，可以满足本项目需求，依托可行。
[bookmark: OLE_LINK88]（2）供电工程
新疆顺合钒钛科技有限责任公司普昌钒钛磁铁矿综合利用项目建有1座110kV总降压变电站，该项目已于2025年12月30日取得克州生态环境局出具的批复，文号为克环评函〔2025〕111号，目前正在建设，项目投产运行后可满足本项目供电需求，依托可行。
[bookmark: _Toc8619][bookmark: _Toc5702]（3）供水工程
[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK226]普昌钒钛磁铁矿综合利用项目配套供水工程选址于哈拉峻乡古尔库热河，位于项目区西北侧33.7km处，为本项目配套供水工程，集水面积为148.65km2，采多年平均径流量为706万m³，工业供水P=95%频率下来水为470万m³，可满足本项目307.377万m³/a的用水需求，该供水工程现阶段正在备案。
[bookmark: _Toc17830][bookmark: _Toc21489]3.3.5环保工程
[bookmark: OLE_LINK43]环保工程主要为2套布袋除尘器和4套脉冲袋式除尘器、6根25m高排气筒，6套集气罩，生活污水处理各设施加盖；1套24m3/d地埋式一体化生活污水处理装置，回水池及8.8km回水管线，1座1532.2m3事故应急池（位于选矿厂），2座集渗池（位于尾矿库），1座20m3化粪池、1座15m3隔油池，1座危险废物贮存库；各设备采取的基础减振、加消声器等，厂区的分区防渗措施。
[bookmark: _Toc19662][bookmark: _Toc8052][bookmark: _Toc22516][bookmark: _Toc20491]3.3.6物料平衡及水平衡
[bookmark: _Hlk205488781]（1）物料平衡
原料主要钒钛磁铁矿，产品为铁精矿、钛中矿，物料平衡见表3.3-15。
表3.3-15  物料平衡表
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	物料名称
	投入量
	物料名称
	产出量

	钒钛磁铁矿
	8000000
	铁精矿
	981600

	
	
	钛中矿
	236800

	
	
	干排尾矿
	3378400

	
	
	干抛废石
	3403188.2492

	
	
	颗粒物（排放）
	11.7508

	合计
	8000000
	合计
	8000000


（2）元素平衡
铁元素、钛元素平衡分别见表3.3-16和表3.3-17。
表3.3-16  铁元素平衡表
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	名称
	物料量
	铁元素含量
	铁元素量
	物料名称
	产出量
	铁元素含量
	铁元素量

	[bookmark: OLE_LINK70]钒钛磁铁矿
	8000000
	14.70%
	1176000
	铁精矿
	981600
	60.2%
	590912.2

	
	
	
	
	钛中矿
	236800
	23.1%
	56349.1

	
	
	
	
	干排尾矿
	3378400
	11.4%
	385130.2

	
	
	
	
	干抛废石
	3403188.2492
	4.21%
	143608.38

	
	
	
	
	颗粒物（排放）
	11.7508
	1.09%
	0.12

	合计
	
	
	1176000
	合计
	8000000
	/
	1176000


表3.3-17   钛元素平衡表
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	名称
	物料量
	钛元素含量
	钛元素量
	物料名称
	产出量
	钛元素含量
	钛元素量

	钒钛磁铁矿
	8000000
	3.22%
	257600
	铁精矿
	981600
	9.59%
	94125.44

	
	
	
	
	钛中矿
	236800
	31.4%
	74346.2

	
	
	
	
	干排尾矿
	3378400
	1.51%
	51012.84

	
	
	
	
	干抛废石
	3403188.2492
	1.12%
	38113.72

	
	
	
	
	颗粒物（排放）
	11.7508
	15.3%
	1.80

	合计
	
	
	257600
	合计
	8000000
	/
	257600


（3）水平衡
本项目用水主要为生产用水、生活用水、餐饮用水和绿化用水，生产用水包括选矿用水和洒水降尘用水。本项目选矿用水循环使用，其中：选矿总用水量为67585.2m3/d（2027.556×104m3/a），回用水量55703.8m3/d（1671.114×104m3/a），新鲜补水量9349.2m3/d（280.476×104m3/a），综合利用原矿带水487.2m3/d（14.616×104m3/a）；本项目在装卸料及运输过程中需采取喷雾或洒水降尘措施，降尘用水量36.0m3/d（1.08万m3/a），均被吸收或蒸发。
本项目生活污水产生量为10.88m3/d（3264m³/a）、食堂废水为4.08m3/d（1224m³/a），一并排入地埋式污水处理装置，经处理后用于项目区及周边草地、荒漠的灌溉等进行综合利用。
本项目水平衡详见表3.3-14和图3.3-1。
[image: ]
                                                       图3.3-1  水平衡示意图                                        单位：m3/d
表3.3-18  项目水平衡一览表
	用水
	用水量
	排水量
	损耗量

	
	新水量
	回水量
	综合利用水量
	
	

	
	
	
	（原矿带水）
	
	

	
	日
	年
	日
	年
	日
	年
	日
	年
	日
	年

	
	m3/d
	万m3/a
	m3/d
	万m3/a
	m3/d
	万m3/a
	m3/d
	万m3/a
	m3/d
	万m3/a

	选矿用水
	9349.2
	280.476
	57703.8
	1731.114
	487.2
	14.616
	0
	0
	9836.4
	295.092

	抑尘用水
	36
	1.08
	0
	0
	/
	/
	0
	0
	36
	1.08

	生活用水
	13.6
	0.408
	/
	/
	/
	/
	10.88
	0.3264
	2.72
	0.0816

	餐饮用水
	5.1
	0.153
	/
	/
	/
	/
	4.08
	0.1224
	1.02
	0.0306

	未预见水
	842
	25.26
	
	
	
	
	
	
	842
	25.26

	合计
	10245.9
	307.377
	57703.8
	1731.114
	487.2
	14.616
	14.96
	0.4488
	10718.14
	321.5442




[bookmark: _Toc21037][bookmark: _Toc25002][bookmark: _Toc202125193][bookmark: _Toc10563][bookmark: _Toc1753]3.4选矿及尾矿脱水工艺 
[bookmark: _Toc9093][bookmark: _Toc5930][bookmark: _Toc13700]3.4.1选矿工艺
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: _Hlk206098585][bookmark: OLE_LINK203]拟采用“粗碎—中碎—细碎”破碎工艺，采用“四段阶段磨矿阶段弱磁选”选铁工艺，精磁选精矿通过淘洗磁选得铁精矿。采用一段闭路磨矿—一段磁选—二段开路磨矿—二段磁选—三段磨矿—三段磁选—筛分—-立磨—精磁选—淘洗磁选—尾矿扫选的流程，采用二段粗螺—一段精螺—一段扫螺—尾矿强磁扫选选钛流程。正常情况下原矿由汽车从采矿厂直接运输至选矿厂破碎车间，事故状态下，原矿卸料至原矿仓临时暂存，粗碎、闭路筛分及干选系统设置2套相同作业系列，磨选、浓缩、脱水作业设置4套相同作业系列，以下内容所有作业均仅描述其中一个系列。
[bookmark: OLE_LINK90]（1）破碎系统
采出粒度为1000mm~0的矿石经汽车运输至位于选厂的粗碎车间卸矿平台，给入1台颚式破碎机处理，350mm~0的粗碎产品经粗破短胶带机和1#皮带运输机给入1台中碎圆锥破碎机，破碎后经2#皮带运输机给入1台中碎圆锥破碎机。80mm~0的中碎和细碎产品经3#带式输送机给至2台2DYA3661大型强迫同步圆振动筛。筛上+10mm矿石经5#带式输送机给入细碎缓冲仓，给入设在矿仓下方的3台细碎圆锥破碎机（2开1备）。10mm~0的筛下产品经4条7#带式运输机输送至4台干选机，干选精矿经8#带式输送机给入磨矿中间堆场，干选废石经9#带式输送机系统给入临时堆场，通过汽车运输至干堆场。
（2）磨矿选铁系统
磨矿堆场内的粉料经磨矿堆场地下10#带式运输机给入一段MQS2760球磨机，磨机经过自分级后，粗料由皮带运输机返回运输到一段球磨机内闭路磨矿。细料产品自流进入一段T-GCT1245磁选机进行磁选。磁选精矿自流进入二段MQS2760球磨机内磨矿，粗选尾矿进入螺旋重选选钛系统。
二段球磨排矿由渣浆泵送入二段磁选机内处理，二段磁选精矿自流进入三段MQS2760球磨机内进行磨矿，三段球磨排矿自流送入三段磁选机选别，三段磁选精矿由渣浆泵送入4台FX250*8旋流器组，底流矿浆自流到高频细筛内分级，筛上矿浆经过脱水磁选机浓缩后返回到三段球磨机内闭路磨矿。筛下矿浆由渣浆泵送入到四段磨矿系统内WTM-1200塔磨机处理。
塔磨自流至四段磁选机进行精磁选，精磁选的精矿用精矿泵送入CH-SWCXJ2000L淘洗磁选机。磁选出的精料为最终的铁精矿，由渣浆泵经管道送至ZPG-80盘式真空过滤机脱水后，经胶带机送至铁精矿堆场。磁选机抛尾渣浆泵送入∅10m浓缩机浓缩后产生的选铁尾矿，送至螺旋选钛工段。
（3）重选选钛系统
选铁尾矿首先经过ZKR2040隔渣筛筛分，筛下细料自流送至∅1200粗螺Ⅰ分矿箱，再送至一段螺旋溜槽，选出精料、中间物料、尾料；筛上粗料送至一段MQY2445球磨经一段磨矿后自流至粗螺Ⅰ分矿箱，磨机粗料送至隔渣筛筛分形成回路。粗螺Ⅰ精料自流进入粗螺Ⅱ分矿箱，中间物料自流进入粗螺Ⅰ分矿箱，尾料自流进入扫螺分矿箱。粗螺Ⅱ给矿泵将矿浆泵送至粗螺Ⅱ∅1200螺旋溜槽分选，粗螺Ⅱ精矿自流进入除铁磁选分矿箱，中间物料自流进入粗螺Ⅱ分矿箱，尾矿自流进入粗螺Ⅰ分矿箱。
[bookmark: OLE_LINK71]除铁磁选给矿泵将矿浆泵送至CTN1230除铁磁选机进行除铁，次铁精矿自流分矿箱泵送至选铁二段磨矿，除铁尾矿自流进入选钛三段高频细筛D5Z121605P-00分级，高频细筛筛上产品自流入选钛三段磨机，磨矿后泵送至除铁磁选机。高频细筛筛下产品自流入精螺分矿箱。精螺给矿泵将矿浆泵送至精螺∅900螺旋溜槽分选，精螺精矿自流进入精矿分矿箱，中间物料自流进入精螺分矿箱，尾矿自流进入除铁磁选分矿箱。扫螺给矿泵将矿浆泵送至∅1200扫螺螺旋溜槽分选，扫螺精矿自流进入扫尾磁选分矿箱，中间物料自流进入扫螺分矿箱，尾矿自流进入尾砂给矿箱，通过磁选尾矿泵输送至∅30m浓密机浓缩。磁选磁性矿回流进入除铁磁选分矿箱。
（4）精矿、尾矿堆存和运输
铁精矿和钛中矿堆场分别布置，过滤后产品通过带式输送机头轮卸料至堆场地面，由前装机将矿堆存在矿堆场内，需外运时使用前装机进行汽车装车。
∅30m浓密机浓缩自流或泵送至ZPG-260盘式真空过滤机脱水后，经胶带机送至干排尾矿堆场。
废气主要为粗破、中细破、筛分废气、无组织废气及原矿、产品装卸、运输废气；废水主要选矿废水（主要为铁精矿和钛中矿脱出的废水），噪声源主要为各类破碎机、风机等；固体废物主要为各类池体底泥、设备检维修时产生的废机油、废油桶。
[bookmark: _Toc21234][bookmark: _Toc29200][bookmark: _Toc6633]3.4.2尾矿处理工艺
尾矿库期前2年，生产尾矿利用选矿厂尾矿脱水系统进行脱水，脱水后干排尾砂通过汽车运输至尾矿库内堆存。第3年，启用在尾矿库附近新建的尾矿脱水车间，生产尾矿浆用管道泵送至尾矿脱水车间进行尾砂脱水，脱水后的尾矿经带式输送机送至尾矿库。具体工艺流程如下：
[bookmark: OLE_LINK133]前2年，选铁、选钛作业产出的尾矿浆（浓度15%）通过选矿厂∅30m浓密机浓缩自流或泵送至ZPG-260盘式真空过滤机脱水后，通过汽车运输至尾矿库内堆存。
第3年，选铁、选钛作业产出的尾矿浆（浓度15%）通过管道进入选矿厂∅30m浓密机浓缩，通过长距离管道泵送至尾矿库附近新建的缓冲调浆车间，经过高位缓冲消力池消能后给入4台双叶轮搅拌槽进行搅拌调浆，搅拌调浆后的尾矿浆再通过管道自流至尾矿脱水车间内，给入10台盘式真空过滤机（8用2备）进行过滤脱水，脱水后干尾砂通过胶带输送机转运至尾矿库内堆存，滤液经集渗池统一收集后，通过回水泵返回选矿厂清水池供生产重复利用。
[bookmark: _Hlk205488749]尾矿库内无废气产生，废水主要为选矿废水（主要为尾矿脱出废水），噪声源主要为各类机泵，固体废物主要为尾矿和各类池体底泥。
选矿及尾矿处理工艺流程见图3.4-1。
[image: da2879bf-136b-47e7-addc-5c8d08320508]
图3.4-1  破碎、磁选选铁工艺流程示意图
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[bookmark: _Toc202125194][bookmark: _Toc8439][bookmark: _Toc26963][bookmark: _Toc1520][bookmark: _Toc28644]3.5污染源源强核算
[bookmark: _Toc17462][bookmark: _Toc14543][bookmark: _Toc4247]3.5.1施工期污染源源强核算
（1）产污环节
建设项目施工期间，产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随施工期的结束而消失。施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气，废水主要为施工废水和生活污水，噪声源主要为施工机械及施工车辆，固体废物主要为土石方、生活垃圾、建筑垃圾。
（2）废气
①施工扬尘
扬尘主要是土地清理平整、各类建构物建设、车辆运输过程中产生的地表扬尘，以及施工场地的裸露，在有风的情况下，使施工现场中尘土飞扬。
②施工机械及施工车辆废气
施工机械主要有挖土机、空压机及各种运输车辆。大部分使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部分机械主要在土石方开挖、运输、填埋阶段使用，是废气的主要来源。项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油燃烧产生，主要污染成分是烯烃类、CO和NOx，属无组织排放。
（3）废水
废水主要为施工废水和生活污水。
①施工废水
施工废水中含有一定量的泥沙、少量水泥，生产量约4m3/d，污染物主要为悬浮物，浓度在1500～2000mg/L，本评价要求在施工现场修建沉淀池，将施工废水经沉淀池沉淀处理后用于施工场地及道路洒水降尘。混凝土为商品混凝土，无需现场搅拌，无搅拌废水产生。
②生活污水
施工高峰期需施工人员约90人，施工期360天，单人消耗水量参考《新疆用水定额》60L/（人·天）计算，生活用水量为1944m3/a。生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则产生量为1555.2m3/a。厂区建设地埋式一体化污水处理设施处理，处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 654275-2019）表2规定的A级排放限值用于绿化灌溉。对项目区周围水环境影响较小。
（4）噪声
施工期产噪声设备主要为推土机、挖掘机等，其噪声级一般在75dB(A)以上。施工期运输工具主要为运输车，如中型卡车、装载机等，其噪声源具有线源和流动源的特征，噪声级为80～85dB(A)。经类比，本项目施工期主要噪声源及其噪声级情况见表3.5-1。
表3.5-1  施工期噪声源和噪声级dB（A）
	施工期
	主要声源
	声级
	施工期
	主要声源
	声级

	土石方阶段
	挖掘机
	80-108
	装饰装修阶段
	电钻
	100-115

	
	空压机
	75-105
	
	电锤
	100-105

	
	推土机
	80-116
	
	手工钻
	100-105

	
	平地机
	80-100
	
	木工刨
	90-100

	底板结构阶段
	砼输送泵
	85-90
	
	搅拌机
	75-80

	
	振捣机
	80-106
	
	
	

	
	电焊机
	75-80
	
	
	

	钻井
	钻井
	80-85
	运输车辆
	大型载重车
	90

	
	
	
	
	混凝土罐车
	80-85

	
	
	
	
	轻型载重卡车
	75


（5）固体废物
选矿厂建设过程中产生的土石方全部用于项目区平整，无弃土产生，固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。
①生活垃圾
施工高峰期需施工人员约90人，施工周期360天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量约为16.2t。生活垃圾集中收集后，定期清运至阿图什市生活垃圾填埋场处置。
②建筑垃圾
施工过程中可能会产生砂石、石块、碎砖瓦、废金属、废钢筋等建筑垃圾，废金属、废钢筋等由施工单位回收利用，不能回收利用的集中收集后由施工单位清运。
（6）生态环境
[bookmark: OLE_LINK193]本项目占地面积335.0338hm2，其中永久占地321.8338hm2，临时占13.2hm2。永久占地包括选矿厂占地面积为16.224hm2，干堆场占地面积为139.6598hm2，尾矿库占地面积为164.95hm2，生活区占地面积为1hm2；临时占地为尾矿输送管道和回水管线占地13.2hm2。
施工期生态环境影响主要体现在项目建设对植被、野生动物、土地利用类型、水土流失、土地沙化的影响。建设场地进行开挖、填筑和平整，原有植被将被铲除，从而使植被面积有所减少，施工将对地表植被和野生动物造成一定的破坏。土地利用类型将由沙地变为建设用地，土地利用类型发生变化。施工期对场地进行土地平整、去高填低的过程中，表土层受到破坏、松散的泥土被风雨侵蚀，挖填方中土石方未及时清理，遭受雨水浸泡等，会造成一定的水土流失。
[bookmark: _Toc23158][bookmark: _Toc23372][bookmark: _Toc22623]3.5.2运营期污染源源强核算
[bookmark: _Hlk205488827]（1）产污环节
[bookmark: _Hlk191212033]各物料在厂区内转输均采用封闭皮带或管线输送，无粉尘产生；原矿仓正常工况下不使用，原矿直接卸入旋回破车间内的设备，原矿仓仅在事故状态下使用；球磨及磁选工序均需添加水，物料为湿物料，磨矿及磁选工序无废气产生；尾矿脱水后含水率较高，基本无粉尘产生；废气主要为原矿卸车扬尘、破碎（包括粗碎、中碎和细碎）废气、筛分废气、选铁、选钛车间生产废气、中间堆场废气、成品大棚废气、铁精矿和钛中矿装车扬尘、原矿、产品及尾矿道路运输扬尘、尾矿库扬尘、生活污水处理设施产生的氨、硫化氢以及食堂油烟。废水主要为选矿废水（包括产品脱除废水和尾矿脱除废水）和生活污水；噪声源主要为破碎机、球磨机、磁选机等，固体废物主要为尾矿、废布袋、生活污水处理设施底泥、选矿厂和尾矿库各类池体底泥、废机油、废机油桶、实验废液、实验废包装物和生活垃圾。
（2）废气
[bookmark: _Hlk205488865][bookmark: _Hlk199190433][bookmark: _Hlk199272037][bookmark: _Hlk198240905][bookmark: _Hlk195974797]1）原矿卸车粉尘
本项目原矿仓正常工况下不使用，原矿石由汽车运至项目选矿厂的粗破车间直接卸车为其上料，物料卸车过程中会产生扬尘，产生的粉尘采用《中国环境影响评价》（培训教材）推荐的秦皇岛码头常用公式计算。下公式进行计算：
Q2=1133.33·U1.6·e-0.28W·H1.23
式中：Q2—物料装卸扬尘量，mg/s；
U—风速（m/s），项目区多年平均风速1.5m/s；
W—物料含水率；4.5%
H—矿石装卸高度，为1.2m。
[bookmark: _Hlk205488880][bookmark: _Hlk198746239]则矿石装卸起尘量为769.6mg/s，项目电动卡车采用自卸方式，每次卸料用时1min，项目年运输矿石量为800万t，车辆载重按60t计，则总装车次数为133334次，则装车过程中总起尘量为6.16t/a。通过采取降低作业高度，并进行洒水降尘及微风情况下装卸等措施，预计可减少85%的扬尘，因此卸车扬尘排放量为0.92t/a。
2）破碎、筛分废气
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK73]原矿破碎（包括粗破、中细破及上料过程）、筛分过程中会产生一定的废气，污染物主要为颗粒物，本项目产品主要为铁精矿和钛中矿，产品合计量为121.84万吨/年，则根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-0810铁矿采选行业系数表中铁块破碎、筛分产污系数，破碎、筛分工序颗粒物产生系数（0.66kg/t产品）可知，原矿破碎、筛分过程中颗粒物产生量为合计为804.14t/a，废气产生量合计为65915.44×104m3/a。
本项目1#破碎车间、2#破碎车间设置相同的除尘系统，2个破碎车间共设置2套粗破除尘系统、2套中细破除尘系统、2套筛分除尘系统。粗破系统设置2套布袋除尘器，中细碎系统和筛分系统各设2套离线脉冲除尘器。每套系统设置1根排气筒，产尘点设有集气罩收集，颗粒物通过集气罩（收集效率90%）集中收集后进入布袋除尘处理达标后，最终通过排气筒排放。破碎筛分除尘处理设施汇总表见表3.5-2。
表3.5-2  项目破碎筛分除尘治理设施汇总表
	工序
	治理措施
	除尘器型号
	风量（Nm3/h）
	排气筒高度（m）

	粗破工序
	在产尘设施顶部加装集气罩，通过引风机将其粉尘集中收集送至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过排气筒排放
	[bookmark: OLE_LINK260]DMC204布袋除尘器
	15000
	25

	中细破工序
	
	[bookmark: OLE_LINK261][bookmark: OLE_LINK265]PPC96-9离线脉冲除尘器
	66000
	25

	筛分工序
	
	PPC96-8离线脉冲除尘器
	53000
	25


根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的要求，袋式除尘器除尘效率不得低于99%，因此本项目袋式除尘器除尘效率按99.5%进行核算。
《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录5规定封闭堆场抑尘效率为99%，各设备均位于封闭的厂房内，封闭式厂房内控制无组织颗粒物效率参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录5取值，为99%。
有组织废气产生及排放情况见表3.5-3，无组织废气产生及排放情况见表3.5-4。
[bookmark: _Hlk205488899][bookmark: OLE_LINK35]表3.5-4  无组织废气产生及排放情况一览表
	车间名称
	工序
	无组织废气颗粒物产生量（t/a）
	逸散至大气环境中的颗粒物量（t/a）
	沉降至车间内的颗粒物量（t/a）

	1#破碎车间
	粗碎工序
	13.402
	0.134
	13.268

	
	中细碎工序
	13.402
	0.134
	13.268

	
	筛分工序
	13.402
	0.134
	13.268

	2#破碎车间
	粗碎工序
	13.402
	0.134
	13.268

	
	中细碎工序
	13.402
	0.134
	13.268

	
	筛分工序
	13.402
	0.134
	13.268


由表3.5-3可知，有组织颗粒物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值（20mg/m3）要求。
3）选铁、选钛车间生产废气
根据设计资料，本项目中矿石进入主厂房内全生产工序均以矿浆的形式进行磨矿、分选、磁选，生产过程中无产尘点，同时车间内采用喷水冲洗，因此不适用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中0810铁矿采选行业系数手册中干式磁选产污系数，由此本项目选铁选钛车间内生产过程中大气污染物产生量极其微小，忽略不计。
表3.5-3  有组织废气产生及排放情况一览表
	车间名称
	工序
	废气量104m3/a
	产生情况
	治理措施
	治理效率（%）
	排放量
	排气筒参数

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a
	排气筒
	高度（m）
	内径（m）
	数量

	1#破碎车间
	粗碎工序
	10985.91
	1219.92
	134.02
	在产尘设施顶部加装集气罩，通过引风机将其粉尘集中收集送至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过25m高的排气筒排放，集气罩收集效率90%计。
	99.5
	6.1
	0.67
	DA001
	25
	0.5
	1根

	
	中细碎工序
	10985.91
	1219.92
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.67
	DA002
	25
	1
	1根

	
	筛分工序
	10985.91
	1219.92
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.67
	DA003
	25
	0.8
	1根

	2#破碎车间
	粗碎工序
	10985.91
	1219.92
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.67
	DA004
	25
	0.5
	1根

	
	中细碎工序
	10985.91
	1219.92
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.67
	DA005
	25
	1
	1根

	
	筛分工序
	10985.91
	1219.92
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.67
	DA006
	25
	0.8
	1根




[bookmark: OLE_LINK126]4）干抛废石装车扬尘
本项目干抛废石由汽车装载运输至干堆场，装车过程中会产生扬尘，产生的粉尘采用《中国环境影响评价》（培训教材）推荐的秦皇岛码头常用公式计算。计算公式如下：
Q2=1133.33·U1.6·e-0.28W·H1.23
式中：Q2—物料装卸扬尘量，mg/s；
U—风速（m/s），项目区多年平均风速1.5m/s；
W—物料含水率；4.5%
H—矿石装卸高度，为1.2m。
则矿石装卸起尘量为769.6mg/s，项目装载车采用自卸方式，每次卸料用时1min，项目年运输干抛废石量为340.3189万t，车辆载重按60t计，则总装车次数为56720次，则装车过程中总起尘量为2.62t/a。通过采取降低作业高度，并进行洒水降尘及微风情况下装车等措施，预计可减少85%的扬尘，因此装车扬尘排放量为0.39t/a。
5）中间堆场物料堆存废气
[bookmark: OLE_LINK46]破碎磁选精矿成品输送至中间堆场进行堆存，输送过程采用封闭皮带输送，基本无废气产生，粗碎物料卸料及堆存过程中会产生一定的废气，污染物主要为颗粒物，目前无相应的源强核算技术指南，本次参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》颗粒物产生量核算公式及相关附录系数，粉尘量以下公式计算：


式中：
P—颗粒物产生量，(单位：吨)
ZCy—装卸扬尘产生量，(单位：吨/年)
FCy—风蚀扬尘产生量，(单位：吨)
NC—年物料运载车次，(单位：车)（Nc=76615车次）
D—单车平均运载量，(单位：吨/车)（D=60吨/车）
[bookmark: OLE_LINK45]a/b—装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）（a=0.0011、b=0.0074）
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数（千克/平方米）（Ef=0.02）
S—堆场占地面积（单位：平方米）（S=20000）
[bookmark: OLE_LINK57]经计算，本项目中间堆场扬尘产生量为684.12t/a。中间堆场全封闭式结构，并定期进行洒水，半敞开式结构和洒水抑尘效率参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录5规定（洒水抑尘效率为74%、封闭式堆场抑尘效率为99%）选取，分别为99%和74%，采取措施后粉尘排放量为1.642t/a，以无组织形式逸散。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK91]6）干堆场扬尘
项目运营期，干堆场的干坡面会产生扬尘，干抛废石自带一定含水率延缓表层风干，配套分区平整、定时洒水抑尘措施，有效控制尾矿起尘。
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘。
1.装卸扬尘颗粒物产生量核算：
装卸过程产生的扬尘采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》公式：


式中：
Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。
ki为物料的粒度乘数，取0.74。
u为地面平均风速，多年平均风速1.5m/s。
M为物料含水率，%，本项目取18%。
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目采用洒水措施，去除率74%。
2.风蚀扬尘颗粒物产生量核算：
风蚀产生的扬尘采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》公式：


式中：
Ew 为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。
ki 为物料的粒度乘数，取0.74。
n 为料堆每年受扰动的次数。
Pi 为第 i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，取值28.08。
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采用定期洒水，去除率48%。
3.颗粒物产生量核算公式：


式中：
WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。
Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，经上式计算为1.31×10-5kg/t。
m为每年料堆物料装卸总次数。
GYi为第 i 次装卸过程的物料装卸量，t。
Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，经上式计算为0.0108kg/m2
AY为料堆表面积，m2。本项目干堆场面积为1396598m2
根据上述计算，本项目干堆场无组织扬尘颗粒物产生量为Wy=15.08t/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表 2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”颗粒物排放量核算公式如下：


式中：
P 指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc 指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm 指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），88%；
Tm 指堆场类型控制效率（单位：%），60%。
本项目采取定期洒水的方式控制扬尘，其控制效率分别为74%，本项目干堆场为半敞开式类型，其控制效率为60%。根据上述公式核算，本项目无组织颗粒物排放量Uc=1.57t/a。
7）成品大棚堆存废气
成品大棚主要堆存铁精矿和钛精矿。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK99]铁精矿和钛精矿由密闭皮带输送至成品大棚，输送过程中无废气产生，皮带卸料至堆场地面及铁精矿堆场时会产生一定的废气，污染物主要为颗粒物，根据上述中间堆场物料堆存废气计算公式计算铁精矿堆场废气产生量，公式中a、b和Ef参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中尾矿的取值，分别为a=0.0011、b=0.0074、Ef=0.02，成品大棚占地面积为9000m2，铁精矿和钛精矿总产品量约为121.84万吨/年，根据上述公式计算出成品大棚颗粒物产生量为181.48t/a，成品大棚为封闭式堆场（抑尘效率99%），采用洒水抑尘（抑尘效率74%），则颗粒物排放量为0.472t/a，以无组织形式逸散。
8）铁精矿和钛中矿装车扬尘
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK87]铁精矿和钛中矿装车外输过程中会产生一定的废气，目前无相应的源强核算技术指南，本次参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂—砂和砾石颗粒物排放系数（0.01kg/t装货）核算铁精矿和钛中矿装车扬尘，铁精矿产量为98.16万吨/年，钛中矿产量约为23.68万吨/年，则铁精矿和钛中矿装车过程中颗粒物产生量分别为9.816t/a、2.368t/a。铁精矿和钛中矿均堆存在半封闭堆存中，装车时亦在半封闭车间内，参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5封闭堆场抑尘效率为99%，故装车过程中有1%的颗粒物排放至大气环境中，其余99%均散落在堆场中，则铁精矿和钛中矿装车过程中颗粒物排放量分别为0.09816t/a、0.02368t/a。
[bookmark: _Hlk205488947]9）尾矿装车扬尘
本项目尾矿前两年由汽车装载运输至尾矿库，装车过程中会产生扬尘，产生的粉尘采用《中国环境影响评价》（培训教材）推荐的秦皇岛码头常用公式计算。计算公式如下：
Q2=1133.33·U1.6·e-0.28W·H1.23
式中：Q2—物料装卸扬尘量，mg/s；
U—风速（m/s），项目区多年平均风速1.5m/s；
W—物料含水率；4.5%
H—矿石装卸高度，为1.2m。
则矿石装卸起尘量为769.6mg/s，项目装载车采用自卸方式，每次卸料用时1min，项目年运输尾矿量为337.84万t，车辆载重按60t计，则总装车次数为56307次，则装车过程中总起尘量为2.60t/a。通过采取降低作业高度，并进行洒水降尘及微风情况下装车等措施，预计可减少85%的扬尘，因此装车扬尘排放量为0.39t/a。

10）运输扬尘
道路运输扬尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散状物料的道路上的扬尘量经验公式计算，具体公式如下：
Qp=0.123·（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72
Q′p=Qp·L·Q/M
式中：
Qp-道路扬尘量，（kg/km·辆）；
Q′p-总扬尘量，（t/a）；
V-车辆速度，（20km/h）；
M-车辆载重，60t/辆；
P-路面灰尘覆盖率，0.3kg/m2；
L-运距，（原矿运输距离：采矿厂至选矿厂距离约为2km；产品运输至沥青路面基本无扬尘产生，本次运距按照从选矿厂至最近的沥青路面计算，取值5km）；
Q-运输量，（原矿运输量为800万吨/年、铁精矿98.16万吨/年，钛中矿产量约为23.68万吨/年）。
[bookmark: OLE_LINK102]原矿运输过程中道路扬尘量为2.159kg/km·辆，原矿运输总扬尘量为575.73t/a，铁精矿、钛中矿运输扬尘量为219.21t/a；在采取路面硬化、道路洒水降尘等措施后，可以抑制扬尘量约85%，采取措施后原矿运输道路扬尘量为86.36t/a、铁精矿和钛中矿运输道路扬尘量为32.88t/a。
11）尾矿库扬尘
[bookmark: OLE_LINK194]项目运营期，尾矿库的干坡面会产生扬尘，尾矿自带一定含水率延缓表层风干，配套分区平整、定时洒水抑尘措施，有效控制尾矿起尘。
[bookmark: OLE_LINK266][bookmark: OLE_LINK98]根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘。
1.装卸扬尘颗粒物产生量核算：
装卸过程产生的扬尘采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》公式：


式中：
[bookmark: OLE_LINK267]Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。
ki为物料的粒度乘数，取0.74。
u为地面平均风速，多年平均风速2.1m/s。
M为物料含水率，%，本项目取18%。
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目实施连续洒水措施，去除率74%。
2.风蚀扬尘颗粒物产生量核算：
风蚀产生的扬尘采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》公式：


式中：
Ew 为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。
ki 为物料的粒度乘数，取0.74。
n 为料堆每年受扰动的次数。
Pi 为第 i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，取值28.08。
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采用定期洒水，去除率48%。
3.颗粒物产生量核算公式：


式中：
WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。
Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，经上式计算为1.34×1−5kg/t。
m为每年料堆物料装卸总次数。
GYi为第 i 次装卸过程的物料装卸量，t。
Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，经上式计算为0.0108kg/m2
AY为料堆表面积，m2。本项目尾矿库面积为1649500m2
根据上述计算，本项目尾矿库无组织扬尘颗粒物产生量为Wy=17.82t/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表 2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”颗粒物排放量核算公式如下：


式中：
P 指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc 指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm 指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），88%；
Tm 指堆场类型控制效率（单位：%），60%。
本项目采取定期洒水的方式控制扬尘，其控制效率分别为74%，本项目尾矿库为半敞开式类型，其控制效率为60%。根据上述公式核算，本项目无组织颗粒物排放量Uc=1.85t/a。
11）食堂油烟
选矿厂劳动定员170人，年生产天数约300d。按人均食用油日用量约30g/人·d计，本项目餐饮食用油消耗量为5.1kg/d，年食用油消耗量为1.53t/a。油烟挥发按3%计，则油烟产生量为45.9kg/a。新建食堂属于大型餐饮场所，安装油烟净化器（风机风量5000m3/h，净化效率不低于85%），净化处理后油烟排放量为6.885kg/a，排放浓度为0.52mg/m3。
表3.5-5  废气排放情况汇总一览表
	污染源
	排放口类型
	污染物
	核算方法
	产生量
	处理措施
	削减量
	排放量
	排放浓度（mg/m3）

	有组织
	1#破碎车间
	粗碎工序
	一般排放口
	PM10
	产污系数法
	134.02t/a
	在产尘设施顶部加装集气罩，通过引风机将其粉尘集中收集送至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过25m高的排气筒排放
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	中细碎工序
	一般排放口
	PM10
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	筛分工序
	一般排放口
	PM10
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	2#破碎车间
	粗碎工序
	一般排放口
	PM10
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	中细碎工序
	一般排放口
	PM10
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	筛分工序
	一般排放口
	PM10
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	无组织废气
	原矿卸车粉尘
	/
	TSP
	公式法
	6.16t/a
	降低作业高度，并进行洒水降尘
	5.24t/a
	0.92t/a
	/

	
	1#破碎车间
	粗碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	各产尘工序在封闭厂房内，加强集气罩的检维修
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	中细碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	筛分工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	2#破碎车间
	粗碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	中细碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	筛分工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK268]
	干抛废石装车扬尘
	/
	TSP
	公式法
	2.62t/a
	降低作业高度，并进行洒水降尘
	2.23t/a
	[bookmark: OLE_LINK111]0.393t/a
	/

	
	中间堆场物料堆存废气
	/
	TSP
	公式法
	684.12t/a
	洒水抑尘措施+半封闭堆场
	682.487t/a
	1.642t/a
	/

	
	干堆场扬尘
	/
	TSP
	公式法
	15.08t/a
	定期洒水抑尘、半封闭式
	13.51t/a
	1.57t/a
	/

	
	成品大棚堆存废气
	/
	TSP
	公式法
	181.48t/a
	喷雾降尘控制措施+各产尘工序在封闭厂房内
	181.008t/a
	0.472t/a
	/

	
	铁精矿和钛中矿装车扬尘
	/
	TSP
	公式法
	12.184t/a
	各产尘工序在封闭厂房内
	12.06216t/a
	0.123t/a
	/

	
	尾矿装车扬尘
	/
	TPS
	公式法
	2.60t/a
	降低作业高度，并进行洒水降尘
	2.21t/a
	0.390t/a
	/

	
	运输扬尘
	原矿运输
	/
	TSP
	公式法
	575.73t/a
	路面硬化、道路洒水降尘
	489.37t/a
	86.36t/a
	/

	
	
	铁精矿、钛中矿运输
	
	TSP
	公式法
	219.21t/a
	路面硬化、道路洒水降尘
	186.33t/a
	32.88t/a
	

	
	尾矿库扬尘
	/
	TSP
	公式法
	17.82t/a
	定期洒水抑尘、半封闭式
	15.97t/a
	1.85t/a
	/

	食堂油烟
	/
	油烟
	产污系数法
	45.9kg/a
	安装油烟净化装置
	39.015kg/a
	6.885kg/a
	0.52



[bookmark: _Hlk205488964]（3）废水
废水主要为选矿废水、生活污水和餐饮废水。
①选矿废水
选矿废水主要为铁精矿、钛中矿浓缩压滤水、尾矿浓缩水，选矿废水采用自然沉淀处理后回用于生产，不外排。选矿废水量约为57703.8m3/d（1731.114万m3/a），主要污染因子为化学需氧量和石油类，污染物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-铁矿采选行业系数手册和其他常用有色金属矿采选行业系数表计算选矿废水中各污染物产生量，核算系数见表3.5-6，计算结果见表3.5-7。
表3.5-6  采选行业系数表
	产品
	原料
	工艺
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术

	铁矿采选行业系数表

	铁精矿
	磁铁矿石
	磁选
	所有规模
	化学需氧量
	千克/吨-产品
	0.30
	化学混凝

	
	
	
	
	石油类
	千克/吨-产品
	0.024
	化学混凝


表3.5-7  废水污染物产生情况一览表
	污染物指标
	单位
	产污系数
	产生情况

	
	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a

	化学需氧量
	千克-吨-产品
	0.30
	17.04
	294.48

	石油类
	千克-吨-产品
	0.024
	1.36
	23.56


②生活污水
[bookmark: _Hlk206100489]运营期选矿厂设劳动定员170人，每年工作300天，单人消耗水量参考《新疆用水定额》80L/（人·天）计算，生活用水量为4080m3/a。生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则产生量为3264m3/a。生活污水排至选矿厂区内地埋式一体化生活污水处理设施进行处理，处理达标灌溉期用于厂区及周边绿化。
③餐饮废水
厂区劳动定员170人，餐饮用水量按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》职工内部食堂用水量按10L/人•餐计算，则餐饮用水量为1530m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则餐饮废水产生量为1224m3/a，污染物主要为COD、氨氮和动植物油，浓度及排放量分别为COD（2000mg/L、2.448t/a），氨氮（30mg/L、0.037t/a），动植物油（345mg/L、0.42t/a），经厂区隔油池隔油处理后，与生活污水一并排入选矿厂区内地埋式一体化生活污水处理设施进行处理，处理达标后灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期排入冬储夏用蓄水池中。
（4）噪声
运营期的主要设备有破碎机、球磨机、磁选机及机泵等，噪声排放情况见表3.5-9和表3.5-10。
[bookmark: _Ref137046989]表3.5-9  室内声源源强调查表
	车间名称
	设备名称
	规格及型号
	空间位置
	数量（个）
	声功率级dB（A）
	降噪措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	1#破碎车间
	板式给料机
	GBZ-1865
	113
	184
	1
	95
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	昼夜连续运行

	
	鄂式破碎机
	CJ140
	110
	155
	1
	95
	
	昼夜连续运行

	
	中碎圆锥
	7英尺
	111
	139
	1
	75
	
	昼夜连续运行

	
	细碎圆锥
	870-I
	94
	176
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	圆振动筛
	2DYA3661
	95
	135
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	1#输送机
	B1400
	111
	149
	2
	75
	
	昼夜连续运行

	
	2#输送机
	B1400
	97
	158
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	3#输送机
	B1400
	94
	139
	2
	75
	
	昼夜连续运行

	
	4#-1输送机
	B1200
	95
	127
	2
	75
	
	昼夜连续运行

	
	5#输送机
	B1600
	89
	138
	16
	65
	
	昼夜连续运行

	
	6#输送机
	B1400
	85
	136
	4
	75
	
	昼夜连续运行

	
	4#-2输送机
	B1200
	92
	122
	4
	65
	
	昼夜连续运行

	
	7#输送机
	B1200
	92
	95
	20
	65
	
	昼夜连续运行

	
	8#输送机
	B1200
	69
	98
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	9#输送机（尾矿）
	B1200
	64
	93
	4
	65
	
	昼夜连续运行

	
	干选机
	1230
	43
	98
	4
	65
	
	昼夜连续运行

	
	10#输送机（入磨）
	B800
	41
	68
	6
	75
	
	昼夜连续运行

	2#破碎车间
	板式给料机
	GBZ-1865
	-62
	181
	1
	95
	
	昼夜连续运行

	
	鄂式破碎机
	CJ140
	-58
	167
	1
	95
	
	昼夜连续运行

	
	中碎圆锥
	7英尺
	-63
	139
	1
	75
	
	昼夜连续运行

	
	细碎圆锥
	870-I
	-78
	172
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	圆振动筛
	2DYA3661
	-79
	129
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	1#输送机
	B1400
	-74
	173
	2
	75
	
	昼夜连续运行

	
	2#输送机
	B1400
	-68
	151
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	3#输送机
	B1400
	-74
	172
	2
	75
	
	昼夜连续运行

	
	4#-1输送机
	B1200
	-75
	175
	2
	75
	
	昼夜连续运行

	
	5#输送机
	B1600
	-89
	169
	16
	65
	
	昼夜连续运行

	
	6#输送机
	B1400
	-96
	155
	4
	75
	
	昼夜连续运行

	
	4#-2输送机
	B1200
	-89
	177
	4
	65
	
	昼夜连续运行

	
	7#输送机
	B1200
	-78
	121
	20
	65
	
	昼夜连续运行

	
	8#输送机
	B1200
	-52
	98
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	9#输送机（尾矿）
	B1200
	-52
	94
	4
	65
	
	昼夜连续运行

	
	干选机
	1230
	-98
	95
	4
	65
	
	昼夜连续运行

	
	10#输送机（入磨）
	B800
	-22
	74
	6
	75
	
	昼夜连续运行

	选铁车间
	一段磨机
	MQS2760
	43
	24
	2
	75
	
	昼夜连续运行

	
	一段磁选机
	1245
	36
	12
	8
	65
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	10/8D-AH
	18
	11
	8
	65
	
	昼夜连续运行

	
	二段磨机
	MQS2760
	44
	8
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	二段磁选机
	1245
	30
	3
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	浓缩斗
	8m
	24
	41
	12
	65
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	19
	-9
	2
	65
	
	昼夜连续运行

	
	清水泵
	Q=150-300m3/h，H=30~35m
	13
	-5
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	脱水磁选机
	1245
	9
	-11
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	三段磨机
	3660
	21
	-19
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	三段磁选机
	1245
	28
	-25
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	3
	-24
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	ZJ200-65
	19
	-23
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	旋流器
	FX250×8
	16
	-6
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	高频筛
	D5Z121605P-00
	13
	-19
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	塔磨
	TGTM1200
	6
	-37
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	精选磁选机
	1245
	26
	-19
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	8/6D-AH
	32
	-27
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	8/6D-AH
	-16
	-24
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	浓缩斗
	10M
	40
	-34
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	40
	-23
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	淘洗机
	2000
	25
	-25
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	18
	-26
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	淘洗供水泵
	200ZJD-B45
	21
	-35
	1
	80～85
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	41
	-32
	2
	80～85
	
	昼夜连续运行

	
	过滤机
	ZPG-80
	21
	-36
	2
	80～85
	
	昼夜连续运行

	
	铁粉输送机
	B800
	23
	-47
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	选钛车间
	隔渣筛
	ZKR2040
	47
	-78
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	磨机
	MQY2445
	21
	-83
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	22
	-91
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	1段渣浆泵
	10/8D-AH
	53
	-120
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	粗I螺旋溜槽
	∅1200
	46
	-130
	480
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	2段渣浆泵
	10/8D-AH
	6
	-123
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	粗II螺旋溜槽
	∅1200
	25
	-164
	480
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	3段渣浆泵
	8/6D-AH
	26
	-181
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	磁选机
	CTN1230
	25
	-180
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	19
	-184
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	高频筛
	D5Z121605P
	12
	-160
	16
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	磨机
	MQY2445
	16
	-126
	4
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	6/4D-AH
	21
	-133
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	精螺给矿渣浆泵
	8/6D-AH
	19
	-169
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	精螺螺旋溜槽
	∅900
	8
	-161
	160
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	过滤给矿泵
	4/3D-AH
	22
	-182
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	真空盘式过滤机
	40m2
	-35
	-174
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	钛中矿输送机
	B650
	-69
	-167
	1
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	扫螺给矿泵
	10/8D-AH
	17
	-180
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	扫螺旋溜槽
	∅1200
	32
	-180
	200
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	扫尾给矿泵
	10/8D-AH
	33
	-187
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	扫尾磁选机
	CTN1230
	-1
	-185
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	尾砂给矿泵
	10/8D-AH
	-52
	-50
	8
	85～90
	
	昼夜连续运行

	干排车间
	∅30m高效浓密机
	∅30m
	-90
	-16
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	真空盘式过滤机
	ZPG20-260
	-88
	7
	10
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	渣浆泵
	10/8D-AH
	-106
	6
	3
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	尾矿输送机
	B1200
	-137
	42
	2
	85～90
	
	昼夜连续运行

	
	清水泵
	Q=465-800m3/h，H=60.4~75m
	-92
	61
	3
	85～90
	
	昼夜连续运行




（5）固体废物
[bookmark: _Hlk200476887][bookmark: OLE_LINK32]《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中规定：“不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回原生产过程或返回其产生过程的物质可不作为固体废物管理”，本项目各脉冲袋式除尘器收集的粉尘和各车间沉降下来收集的粉尘不经过贮存或堆积直接回用于生产，故脉冲袋式除尘器收集的粉尘和各车间沉降下来收集的粉尘不作为固体废物管理。固体废物主要为尾矿、干抛废石、废布袋、生活污水处理设施底泥、选矿厂和尾矿库各类池体底泥、废机油、废机油桶、实验室废液、实验室废包装物和生活垃圾。
[bookmark: _Hlk205489054][bookmark: _Hlk198240918]①干抛废石和尾矿
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK19]干抛废石主要在原矿破碎干选过程中产生的，干抛废石产生量约340.3188万t/a。尾矿主要是磨矿选铁及选钛过程中产生的，尾矿产生量约337.84万t/a。为了解废石和尾矿的性质，委托新疆中合地矿测试研究有限公司对选矿试验的尾矿进行了浸出毒性鉴别分析。根据该分析结果，对照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）及《固体废物浸出毒性测定方法》（GB5086.1-1997）中的鉴别标准进行分析判断尾矿的性质，对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度来确定固体废物类别，鉴别数据见表3.5-11。
表3.5-11  尾矿浸出毒性监测结果一览表
	序号
	检测项目
	单位
	废石、尾矿检测结果
	GB5085.3-2007标准限值
	GB8978标准限值

	1
	pH值
	无量纲
	6.68
	/
	6-9

	2
	汞
	mg/L
	<0.01
	0.1
	0.05

	3
	铬
	mg/L
	0.017
	15
	1.5

	4
	铅
	mg/L
	0.007
	5
	1.0

	5
	镉
	mg/L
	<0.001
	1
	0.1

	6
	铜
	mg/L
	0.10
	100
	0.5

	7
	锌
	mg/L
	0.086
	100
	2.0

	8
	铍
	mg/L
	<0.001
	0.02
	0.005

	9
	钡
	mg/L
	0.013
	100
	/

	10
	镍
	mg/L
	0.031
	5
	1.0

	11
	砷
	mg/L
	0.013
	5
	0.5

	12
	银
	mg/L
	<0.001
	5
	0.5


根据尾矿毒性浸出试验报告对照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）以及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），本项目尾矿的检测因子均未超过限值。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的规定，按照HJ 557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB 8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物，项目废石、尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，废石运至干堆场堆存，尾矿运至尾矿库内堆存。
②废布袋
脉冲袋式除尘器在使用过程中难免会发生布袋破损，或遇水后糊袋的情况，此时需要更换布袋，根据建设单位提供资料可知，更换后产生的废布袋量约为1t/2-3a，废布袋属于一般工业固体废物，更换后由厂家回收利用。
[bookmark: OLE_LINK105]③隔油池浮渣和生活污水处理设施底泥
餐饮废水隔油池产生的浮渣约为0.5t/a；生活污水的地埋式一体化污水处理设施底部会沉积部分污泥，含水率较高，产生污泥量按70g/d·人计，则运营期生活污水处理设施底泥产生量为3.57t/a，生活污水处理设施底泥清理后直接由罐车拉运至阿图什市生活垃圾填埋场处置，不在厂区内暂存。
④水池底泥
本项目产生污泥的水池包括选矿厂1座清水池、尾矿库2座回水池和沉淀池，主要用于收集和沉淀成品与尾矿浓缩的废水、尾矿库废水回水。根据建设单位提供资料可知，清水池底泥产生量约为230t/a，2座回水池底泥产生量约为90t/a，沉淀池底泥产生量约为40t/a，总计污泥产生量360t/a。污泥主要来自选铁、选钛尾矿浓缩沉淀产生，根据尾矿砂毒性浸出试验报告，本项目尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，本项目污泥属于第Ⅰ类一般工业固体废物，集中清运至尾矿库堆存。
⑤废机油
[bookmark: OLE_LINK60]设备维修时会产生废机油，产生量约为3t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW08废矿物油和含矿物油废物（废物代码为900-214-08，危险特性为T、I），产生的废机油采用专用收集罐收集后暂存于危险废物贮存库内，最终交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置。
⑥废机油桶
[bookmark: _Hlk165764707]根据设备维修时使用机油的情况可知，废机油桶产生量为0.1t/a，废机油桶属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW08废矿物油和含矿物油废物，废物代码为900-249-08（危险特性为T，I），产生的废机油桶暂存在危险废物贮存库内，最终交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置。
⑦实验废液
[bookmark: OLE_LINK34]实验室在化验过程中会产生一定的实验废液，产生量为0.5t/a。实验废液属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW49其他废物（废物代码为900-047-49、危险特性T/C/I/R），实验废液采用专用收集罐集中收集后临时贮存在危险废物贮存库内，最终交由有相应危险废物处理资质的单位处置。
⑧实验室废包装物
实验室在化验过程中会产生一定的废包装物，产生量约为0.1t/a，实验室废包装物属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW49其他废物（废物代码为900-047-49、危险特性T/C/I/R），采用吨包袋集中收集后临时贮存在危险废物贮存库内，最终交由有相应危险废物处理资质的单位处置。
⑨生活垃圾
项目设劳动定员170人，每年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量约为25.5t/a。生活垃圾集中收集后，定期清运至阿图什市生活垃圾填埋场处置。
固体废物汇总情况见表3.5-12。
表3.5-12  危险废物汇总情况一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	3t/a
	设备检维修
	液态
	油类
	油类
	T，I
	集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位处理

	2
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.1t/a
	设备检维修
	固态
	油类
	油类
	T，I
	

	3
	实验废液
	HW49
	900-047-49
	0.5t/a
	实验室
	液态
	/
	/
	T/C/I/R
	

	4
	实验室废包装物
	HW49
	900-047-49
	0.1t/a
	实验室
	固态
	/
	/
	T/C/I/R
	


（6）非正常工况下污染源、污染物分析
破碎筛分过程中发生脉冲袋式除尘器非正常工况，将会对周围环境造成显著污染影响，本次非正常工况主要考虑除尘器出现故障导致非正常工况。假定事故时除尘效率降低至50%。非正常工况下污染物排放参数见表3.5-13。
表3.5-13  非正常工况下污染物排放参数一览表
	非正常排放源
	非正常工况
	污染物
	废气排放量(kg/h)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）

	粗碎
	布袋除尘器出现故障，除尘效率下降到50%
	PM10
	18.33
	609.9
	36.67
	2
	1

	中细碎
	
	PM10
	128.33
	971.4
	256.67
	2
	1

	筛分
	
	PM10
	220.00
	2076.0
	440.00
	2
	1


（7）污染物排放量汇总
废气、废水、噪声和固体废物排放情况见表3.5-14。
表3.5-14  污染物排放情况汇总一览表
	污染源
	排放口类型
	污染物
	核算方法
	产生量
	处理措施
	削减量
	排放量
	排放浓度（mg/m3）

	有组织
	1#破碎车间
	粗碎工序
	一般排放口
	PM10
	产污系数法
	134.02t/a
	在产尘设施顶部加装集气罩，通过引风机将其粉尘集中收集送至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过25m高的排气筒排放
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	中细碎工序
	一般排放口
	PM11
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	筛分工序
	一般排放口
	PM12
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	2#破碎车间
	粗碎工序
	一般排放口
	PM13
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	中细碎工序
	一般排放口
	PM14
	产污系数法
	134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	
	
	筛分工序
	一般排放口
	PM15
	产污系数法
	[bookmark: OLE_LINK228]134.02t/a
	
	133.35t/a
	0.67t/a
	6.1

	无组织废气
	原矿卸车粉尘
	/
	TSP
	公式法
	6.16t/a
	降低作业高度，并进行洒水降尘
	5.24t/a
	0.92t/a
	/

	
	1#破碎车间
	粗碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	各产尘工序在封闭厂房内，加强集气罩的检维修
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	中细碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	筛分工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	2#破碎车间
	粗碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	中细碎工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	
	筛分工序
	/
	TSP
	公式法
	13.402t/a
	
	13.268t
	0.134t/a
	/

	
	干抛废石装车扬尘
	/
	TSP
	公式法
	2.62t/a
	降低作业高度，并进行洒水降尘
	2.23t/a
	0.39t/a
	/

	
	中间堆场物料堆存废气
	/
	TSP
	公式法
	684.12t/a
	洒水抑尘措施+半封闭堆场
	682.487t/a
	1.642t/a
	/

	
	干堆场扬尘
	/
	TSP
	公式法
	15.08t/a
	定期洒水抑尘、半封闭式
	14.35t/a
	0.73t/a
	/

	
	成品大棚堆存废气
	/
	TSP
	公式法
	181.48t/a
	喷雾降尘控制措施+各产尘工序在封闭厂房内
	181.008t/a
	0.427t/a
	/

	
	铁精矿和钛中矿装车扬尘
	/
	TSP
	公式法
	12.184t/a
	各产尘工序在封闭厂房内
	12.06216t/a
	0.12184t/a
	/

	
	运输扬尘
	原矿运输
	/
	TSP
	公式法
	575.73t/a
	路面硬化、道路洒水降尘
	489.37t/a
	86.36t/a
	/

	
	
	铁精矿、钛中矿运输
	
	TSP
	公式法
	219.21t/a
	路面硬化、道路洒水降尘
	186.33t/a
	32.88t/a
	

	
	尾矿库扬尘
	/
	TSP
	公式法
	17.81t/a
	定期洒水抑尘、半封闭式
	16.96t/a
	0.85t/a
	/

	食堂油烟
	/
	油烟
	产污系数法
	45.9kg/a
	安装油烟净化装置
	39.015kg/a
	6.885kg/a
	0.52

	废水
	选矿废水
	/
	悬浮物
	产污系数法
	2804760m3/a
	采用沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。
	2804760m3/a
	0
	/

	
	生活污水
	/
	COD、悬浮物、氨氮
	产污系数法
	4080m3/a
	送至厂区内生活污水处理系统处理，处理达标后灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期排入冬储夏用蓄水池中。
	4080m3/a
	0
	/

	
	餐饮废水
	/
	COD、氨氮和动植物油
	产污系数法
	1530m3/a
	
	1530m3/a
	0
	/

	固体废物
	尾矿
	/
	尾矿
	物料衡算法
	337.84×104t/a
	尾矿库堆存
	337.84×104t/a
	0
	/

	
	干抛废石
	/
	废石
	物料衡算法
	340.32×104t/a
	干堆场堆存
	340.32×105t/a
	0
	/

	
	废布袋
	/
	废布袋
	/
	1t/2-3a
	由厂家回收利用
	1t/2-3a
	0
	/

	
	生活污水处理设施底泥
	/
	生活污水处理设施底泥
	/
	3.57t/a
	送至阿图什市生活垃圾填埋场
	3.57t/a
	0
	/

	
	水池底泥
	/
	水池底泥
	/
	360t/a
	尾矿库堆存
	360t/a
	0
	/

	
	废机油
	/
	废机油
	/
	3t/a
	交由有危险废物处理资质的单位回收处置
	3t/a
	0
	/

	
	废油桶
	/
	废油桶
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0
	/

	
	实验废液
	/
	实验废液
	/
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	0
	/

	
	实验室废包装物
	/
	实验室废包装物
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0
	/

	
	生活垃圾
	/
	生活垃圾
	产污系数法
	25.5t/a
	送至阿图什市生活垃圾填埋场
	25.5t/a
	0
	/



[bookmark: _Toc14567][bookmark: _Toc11582][bookmark: _Toc30369]3.5.3总量控制指标
根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs，水污染物减排因子为COD和氨氮。本项目无生产废水和生活污水外排，废气无VOCs、NOx产生，故本次不申请总量控制指标。
[bookmark: _Toc25206][bookmark: _Toc6584][bookmark: _Toc18144]3.5.4清洁生产分析
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk205489083]本次选用中华人民共和国环境保护行业标准《清洁生产标准  铁矿采选业》（HJ/T294-2006）进行清洁生产分析，具体内容见表3.5-15。
表3.5-15  铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的旋回、鄂式、圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	二级

	磨矿
	采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的筒式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	二级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级、振动筛、高频细筛等分级设备
	二级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、充气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机等选别设备
	二级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和筒式压滤机等脱水过滤设备
	二级

	二、资源能源利用指标

	金属回收率/（%）
	≥90
	≥80
	≥70
	90.18%，一级

	电耗/（kW·h/t）
	≤16
	≤28
	≤35
	21.34，二级

	水耗/（m3/t）
	≤ 2
	≤7
	≤10
	0.35，一级

	三、污染物产生指标

	废水产生量（m3/t）
	≤0.1
	≤0.7
	≤1.5
	二级

	悬浮物/（kg/ t）
	≤0.01
	≤0.21
	≤0.60
	二级

	CODcr产生量（kg/ t）
	≤0.01
	≤0.11
	≤0.75
	二级

	四、废物回收利用指标

	尾矿回水利用率（%）
	≥95
	≥90
	≥85
	90%，二级

	尾矿综合利用率（%）
	≥30
	≥15
	≥8
	15%，二级

	五、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	尚未进行，环评要求达产后按二级要求控制

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	二级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	二级

	
	设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	二级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	二级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	环评要求运行中完善

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	

	
	环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	环评要求运行中完善

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	环评要求运行中完善

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	环评要求运行中完善

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	环评要求运行中完善

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	环评要求运行中完善

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	环评要求照此控制

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	环评要求照此控制


本项目生产废水经处理后全部循环利用，可做到零排放，不仅大大节约生产用新鲜水量，还可避免废水排放对水体环境的影响，生产过程在室内进行，通过集尘罩收集粉尘，可有效控制粉尘排放并节约了生产资料。环评要求建设单位积极开展清洁生产审核工作，采用国内先进的处理量大，能耗低、效率高的磨矿设备，按照清洁生产二级标准执行环境管理工作，在此基础上，本项目的生产运行能够符合铁矿采选行业清洁生产二级标准。
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4.1.1地理位置
阿图什市位于新疆西南部，天山南麓，塔里木盆地西缘，是新疆克州的首府，边陲重镇、战略要地，东西长约241km，南北宽约136km。全市总面积1.48万km2。G314 国道、乌-喀铁路穿境而过，距乌鲁木齐市铁路里程1553km，公路里程 1430km，距伊尔克斯坦口岸190km，距吐尔尕特口岸150km，距托帕口岸60km，距喀什飞机场35km，地理位置十分优越。地处东经75°30′～78°28′、北纬39°34′～40°45′之间，东连阿克苏地区柯坪县，北与克州阿合奇县接壤，东南接喀什地区巴楚县，南与喀什地区伽师县和疏附县相连，西邻克州乌恰县，西北与吉尔吉斯共和国为界，有29个通外山口，边境线长88.3km。
新疆阿图什市奥依布拉克含钛铁矿位于阿图什市北东56°方位，直线距离148千米。矿区行政区划隶属新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市。选矿厂中心地理坐标：E77°35′44.525″，N40°26′12.367″；尾矿库中心地理坐标：E77°33′34.981″，N40°23′32.271″。矿区交通极为便利，从阿图什市出发，沿G3012吐和高速东行43km至格达良收费站，转S306 省道北行52km途经哈拉峻乡政府，继续行驶44km至昂额孜村，转乡（村）道东行37km可达矿部生活区及干抛选厂，再由矿山道路行驶 3km 可达矿区，总行程约179km。均为柏油路，路况较好。
4.1.2地形地貌
阿图什市地处天山南麓，塔里木盆地西北部。地势北高南低，西南向东降缓，地形复杂，海拔1200～4500m。北部有玛依丹山与喀拉铁热克山相连，呈东北西南走向。中部有吐古买提、哈拉峻盆地，西高东低，地势较平坦宽阔。南部有喀拉塔格山以南的阿湖谷地和博孜塔格山、阿克塔格山以南的冲积平原，西高东低，至最南端的兰干塔格山、库玛勒塔格山与喀什地区为界，在西南部还有恰克玛克河流域的上阿图什谷地。
矿区位于西南天山南缘喀拉铁克山南坡，地貌属构造剥蚀侵蚀型中山区地貌，总体地势北高南低，海拔高度2451～2598m，相对高差约150m，地形切割中等-较强烈，坡度一般在15°～25°之间，个别可达30°以上。区内基岩大面积出露，发育少量季节性冲洪沟，宽度2～10m不等，切割深度一般小于5m，沟内植被零星发育，多为低矮的草本植物。
拟建尾矿库位于选矿厂东南侧的8#沟内。8#沟全长3.7km，主沟平均纵坡约18%，坝址上游汇水面积为2.73km²。尾矿库库址段长1.92km，库址区平均纵坡约9.89%；沟底标高在1900～1965m，两侧分水岭标高在1960～2400m，沟深在300m以上。沟底有基岩裸露，覆盖层较浅，两侧山上表层为覆盖土，植被稀少。
4.1.3气候条件
阿图什市属于温带大陆性干旱气候区，四季分明，日照时间长，降雨量少，由于海拔稍高又有三面环山，农业季节比平原区晚10～15 天。境内气候恶劣，空气干燥风沙大降水稀少，蒸发强烈。
（1）气温：项目区的年平均气温12.9°C，最热月为7月，平均气温26.7°C，极端最高气温39.7°C，最冷月为1月，平均气温-6.3°C，极端最低气温为-13.7°C。
（2）降水：项目区所在区降水总特点是：年际变化大，量少，分布不均，高度和季节变化显著，多年平均降水总量为78mm，最大降水量117.3mm，降水量集中在5-9月份，约占全年降水量的60%以上，一日最大降水量达27.3mm。
（3）蒸发量：项目区自然蒸发量大，多年平均蒸发量为3218.2mm，约为降水量的40倍，年最大蒸发量3578.6mm，夏季蒸发量最大，6-8月份为1565.1mm，占年蒸发量的50%左右；冬季蒸发量小，占年蒸发量的0.8%-0.9%。
（4）无霜期、冻土：项目区平均无霜期为183天，初霜期一般在11月9日。最晚为3月25日终霜，最短为171天。最大冻土深度为 68cm。
（5）风向、风速：项目区全年盛行偏东风，风速为2.1m/s，定时最大风速为20m/s，7、8级大风常发生在3-8月份，瞬时最大风速达32m/s，10月至翌年1月风速最小。
4.1.4水文
阿图什市土地辽阔，有大小河沟67条。河流大多是流量小、流程短的小河。年径流量在1亿m3以上的河流只有恰克玛克河和博古孜河两条。
恰克玛克河系发源于乌恰县境内的阿克套山的苏约克河，该河与图尤噶尔特河汇合后，即为恰克玛克河。恰克玛克河全长166km，流经阿图什市境长77.5km，东南流向。恰克玛克河源头的主峰高5031m，主要靠冰雪融化、地下水、大气降雨补给，恰克玛克河集水面积3800km2，平均年径流量为1.596亿m3，最小为0.81亿m2，最大为2.665亿m3。年径流量变化较大，变差系数为0.36。年内变化也大，4～9月份流量占年径流量的75.7%。
本项目尾矿库选址于8#沟谷，主沟长度约3.7km，坝址以上控制流域汇水面积2.73km²。经现场踏勘核实及区域水文资料分析，评价范围内无常年地表水体分布，地表水系不发育，无常年性地表径流。受阿图什市干旱少雨、蒸发强烈的气候特征影响，沟谷内降水多通过蒸发、下渗消耗，仅强降雨条件下可形成短暂性坡面径流，径流过程中快速下渗干涸，最终汇入哈拉峻盆地的硝尔库勒湖。地表水系图见图4.1-2。
4.1.5水文地质条件
4.1.5.1地下水含水层水文地质特征
根据含（隔）水层（段）岩性、地下水赋存条件，将矿区内含（隔）水层(段)划分为3种类型，各含（隔）水层(组)的水文地质特征分述如下：
[bookmark: _Hlk195524217]（1）第四系松散岩类孔隙水透水不含水层（Ⅰ）
主要为第四系冲积层、残坡积层，分布于矿区中部，近南北向展布，面积约0.5平方千米，钻孔揭露覆盖厚度1～5米，由砂土和砾石组成，松散未胶结，具有分选性，分选性一般，磨圆度以次圆状为主，砾径0.2～10厘米。据水文地质测绘和钻孔揭露资料，矿区内第四系无地下水露头及常年性流水，钻孔内静止水位均位于基岩中，且区内蒸发量远远大于降雨量，第四系松散堆积层处于干燥状态，为透水不含水层。
（2）块状岩类裂隙含水层（Ⅱ）
分布于矿区中南部，近南北向展布，为中晚二叠系基性侵入岩，主要岩性为灰黑色中粗粒石英闪长岩、灰黑色角闪辉长岩、灰黑色中细粒辉长岩、灰黑色辉石辉长岩，灰黑色中细粒橄榄辉长岩及中酸性脉岩。岩石深部受构造作用产生断层破碎带及裂隙，为地下水的赋存提供前提条件，构造破碎带和张性节理、裂隙，构造带内以结合水、重力水为主，钻孔编录破碎带见水蚀现象。该张性－张扭性断裂和裂隙也是矿区主要的汇水构造，大气降水、夏季降水汇集于此，形成带状含水层。矿区气候属于干旱、半干旱区，降水量较少，主要是依靠大气降水补给，含水量小，根据地质报告水文钻孔SⅠZK304、SⅡZK405计算单位涌水量0.0012～0.0782升/秒·米，均小于0.1升/秒·米，依据富水性划为弱富水性构造基岩裂隙含水层。
（3）层状岩类裂隙含水（Ⅲ）
分布于矿区北西部、南西部及东部，主要为第四系下更新统西域组、石炭系上统康克林组、志留系下统柯坪塔格组、上寒武-下奥陶统丘里塔格组，岩性以杂色复成分砾岩、砂砾岩、大理岩、杂砂岩、长石砂岩、长石岩屑砂岩、钙质砂岩为主。其中第四系下更新统西域组已固结成岩，因此归于此处，各类岩石风化裂隙和构造裂隙较发育，赋存风化裂隙水和构造裂隙水。由于区域地下水主要补给来源为大气降水后沿裂隙的下渗，本地区降雨量稀少，蒸发量大，补给条件极差，富水性弱，结合地质报告，收集区域水文资料，单位涌水量小于0.1升/秒·米，且多为咸水，地下水化学类型为SO4•Cl-Na型水。
4.1.5.2构造破碎带的水文地质特征
矿区断裂构造较发育，对勘探区水文地质有较大影响的地质构造为普昌大断裂（F3）位于矿区中部，区内出露长约3.4千米，近南北走向，为左行平移断层，兼斜向高角度逆冲性质。断层走向330°～360°，断层面波状弯曲，但总体来说倾向东，倾角较陡，一般在70°～82°，断层带宽50.40～333.14米，带内岩石破碎，后期风化、剥蚀形成近南北向山谷、冲沟，低洼处被第四系松散堆积物掩盖，深部岩石多呈断层泥、构造角砾，表现出脆韧性断层特征。通过钻探工程确定其断距4～25米。普昌大断裂横向上表现为左行平移断层。普昌大断裂错断了中晚二叠世基性杂岩体，对其有破坏作用，同时对矿区Ⅰ、Ⅱ-1、Ⅱ-2号矿体有破坏作用。断层破碎带常形成相对富水的脉状水，并相互沟通形成网脉状水，富水性不均匀，具各向异性。虽能形成一定地下水的赋存空间，但地下水水位埋深较大，补给量有限，地层富水性较弱。
4.1.5.3地下水特征
矿区地下水主要为大气降水，冰雪消融水的入渗补给，入渗补给基岩裂隙水。
Ⅰ号矿体地质钻孔ⅠZK304SH1、ⅠZK301SH1、水文孔SⅠZK304SH1中采集了地下水样品，分析化验该区域地下水化学类型属Cl•SO4-Na•Ca型水，pH值6.7～6.8，矿化度2832.00～3143.00毫克/升，属微酸性水，水质中CaCO3浓度为537.00～691.00毫克/升，为极硬水。
Ⅱ-1号、Ⅱ-2号矿体地质钻孔ⅡZK205SH1、ⅡZK404SH1、水文钻孔SⅠZK405SH1中收集了地下水样品，分析化验该区域地下水化学类型属SO4•Cl-Ca•Na型水，pH值6.6～6.9，矿化度657.00～720.6毫克/升，属微酸性水，水质中CaCO3浓度为537.00～649.00毫克/升，为极硬水。
综上所述，Ⅰ号矿体、Ⅱ-1号、Ⅱ-2号矿体的地质构造导致地下水中含有过量的矿物质，如钙、镁、钠等，使水质变差。干旱时水体蒸发强烈，地下水运移速度缓慢，易溶盐易于富集，水质较差。
4.1.5.4地下水与地表水间的水力联系
矿区及周边未见地表径流及地下水出露，水力联系主要为大气降水与地下水之间的联系及深层地下水含水层之间的水力联系。
（1）地下水与大气降水的水力联系
矿区内无地表径流，仅在雨季暴雨时可形成短暂性地表水流，水流持续时间不长，水过即干涸。地表水可通过地表风化裂隙、构造裂隙、岩石孔隙等缓慢渗透补给地下，但由于暂时性地表水通过时，时间短、速度快，对地下水的补给主要表现在瞬间补给，不利于地下水的补给。因此，地下水与地表水存在一定的水力联系，但补给有限，不是地下水的主要补给来源。
（2）深部含水层之间的水力联系
矿区地下水含水层岩性单一，深部的含水层之间存在着节理、裂隙发育的地段且相互连通，从而引起地下水沿总体地下径流方向补给相邻含水层，基本能形成相互连通的统一的地下水系统。可以说明矿区深部含水层之间的联系主要受深部岩石节理、裂隙发育程度影响。
[image: ]
图4.1-1  矿区水文地质图
4.1.5.5地下水的补给、径流、排泄条件
矿区内地下水主要为基岩裂隙水，地下水的补给来源主要为北西部山区地下水的侧向径流补给，其次为大气降水和冰雪融水的补给，地下水补给条件较差。矿区中部第四系覆盖较大，大气降水直接垂直降落入渗补给基岩裂隙地下水，由于矿区气候干燥，且降水多集中在雨季高温季节，故大部分降水被蒸发，仅有少部分降水沿风化裂隙和构造裂隙垂直入渗补给下伏基岩裂隙含水层。
矿区内未见地表径流，主要北西部补给源入渗地下后，形成地下水的径流，在块状岩类裂隙含水层中向北西方向下游第四系低洼处径流，径流排泄于位置较低的基岩含水层中。地下水总体上是由北西向南东方向运移，其运移方向与区域地下水的运移方向基本一致。
矿区处于区域地下水的径流排泄区部位，地势呈北高南低的中山丘陵区，矿区东北部为地下水补给边界，西南部为排泄边界。根据勘探阶段静止水位观测钻孔成果，并结合区域水文地质资料及地形地势，判定矿区地下水流向是由北向南方向缓慢运移，矿区地下水埋深大于100米。区域最低侵蚀基准面标高为1760米。
矿区主要排泄方式为蒸发，枯水期时，地下水通过毛细作用上升至地表后蒸发散失，当其水位接近地表时，会持续向大气蒸发，消耗了大量的潜水水量；人工开采也是重要排泄途径。
4.1.5.6充水因素分析
根据资料显示区域侵蚀基准面标高为1760米，资源量估算标高1802～2411米，矿体大部分位于侵蚀基准面以上，矿区内无常年地表径流，也未见地下水露头，构造条件简单。通过对矿区的气候水文调查，结合地形地貌条件及构造因素，大气降水及冰雪融水为矿床充水水源之一。
矿区基岩裂隙水富水性弱，矿区深部构造破碎带发育，破碎带宽度一般2～10米，裂隙率为2%～5%，局部可见水蚀痕迹，赋存构造裂隙水。矿体露天开采过程中，基岩裂隙水通过构造裂隙侧向排泄直接渗入到矿坑内，形成矿坑直接充水。
4.1.5.7矿区水文地质总结
矿区属中温带大陆性干旱气候，干旱少雨。矿区地表水体不发育，矿体多位于当地侵蚀基准面和地下水位以上，附近无地表水体，地形有利于自然排水；矿区地下水主要基岩裂隙水，北补给来源主要为北部山区地下水侧向径流补给，其次为大气降水和冰雪融水补给，含水层富水性弱，地下水补给条件差。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719-2021），按分类就高不就低原则，矿区水文地质勘查类型为水文地质条件简单裂隙充水矿床。
4.1.6工程地质
4.1.6.1岩土体工程地质特征
（1）土体
该层主要分布于矿区中部及山间洼地中，由山区或高地上的暂时水流冲积形成的洪积物，主要由风化剥落的岩体、坡积物等碎屑物质组成。呈近南北向的条带状分布，面积0.5平方千米，主要由砂砾石、碎石、不等粒砂及沙土等组成，呈散体状，钻孔揭露厚度在0～43.5米。砾石碎石粒径1～10厘米，分选性、磨圆度一般。
（2）块状岩组
块状岩组大面积分布于矿区内，为中晚二叠世基性侵入岩，岩性主要为橄榄辉长岩、中粗粒辉长岩、中细粒辉长岩、花岗岩、花岗斑岩、闪长岩，铁矿主要在橄榄辉长岩中富集，岩石呈中细粒结构，致密块状构造。地表风化层呈黄褐色。
根据勘探报告，矿体顶板块状岩组岩性以斜长岩（位于Ⅰ区）及中粗粒辉长岩为主。斜长岩（Ⅰ区）RQD值0%～92%，平均值50.29%。中粗粒辉长岩RQD值0%～100%，平均值49.69%。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）附录G表G1划分岩石质量等级，中粗粒辉长岩为Ⅲ，岩石质量中等，岩体完整性为中等完整。斜长岩为Ⅱ，岩石质量好，岩石较完整。
矿体主要岩性为橄榄辉长岩，矿岩石为铁矿石，RQD值一般为0%～92%，平均值为62.16%，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）附录G表G1划分岩石质量等级，橄榄辉长岩为Ⅲ，岩石质量中等，岩体完整性为中等完整。
矿体底板主要为中细粒辉长岩，RQD值0%～98%，平均值为62.96%，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）附录G表G1划分岩石质量等级，中细粒辉长岩为Ⅲ，岩石质量中等，岩体完整性为中等完整。
（3）破碎岩组
①构造破碎岩组
矿区断层构造较发育。普遍发生破碎，对矿区岩石完整性具有一定的破坏作用。构造破碎岩组厚度一般小于10米，构造裂隙发育，裂隙走向与断层走向基本一致，构造裂隙率最高可达5%，岩石多呈块状、碎块状，局部为碎屑状、粉末状，RQD值一般小于5%，岩石质量极劣，岩体完整性破碎。
②风化破碎岩组
风化破碎岩组发育于块状岩类岩组上部全风化-中等风化带，通常覆盖于不同时代各类岩层之上，分布普遍。第四系厚度0～43.50米，风化带厚度0～39.10米，具有较低的力学强度和稳定性，结构体大小悬殊且极不规则，结构面疏密不一，风化裂隙发育，风化带内岩石破碎，完整性差，RQD值一般为0%～16%，经钻孔揭露，风化带内岩石局部褪色，呈块状或短柱状，风化破碎岩组的岩石力学强度较低，容易受到外力作用而发生变形或破坏岩体部分矿物风化变质，呈镶嵌块状结构，局部为镶嵌碎裂结构；弱风化带内岩石颜色变浅，呈柱状或长柱状，表面和裂隙面有风化迹象，少部分矿物风化变质，但基本保持母岩结构。
[image: ]
图4.1-2  矿区地质图
4.1.6.2岩体质量
矿区矿体主要赋矿岩石为橄榄辉长岩，少量为中细粒辉长岩，围岩主要为中粗粒辉长岩，多为中粗粒结构，块状构造。岩体显得较完整，呈层状、块状或厚层状、整体块状。在地表上构成中低山丘陵地带。总体来看，岩体工程地质性质良好，稳固性也好。
4.1.6.3露天边坡稳定性
（1）岩性
矿区出露岩性主要为中细粒橄榄辉长岩（矿体层）、中细粒辉长岩（次矿体层），其次为细粒角闪石岩、中粗粒（辉长）斜长岩、中粗粒辉长岩、黑色辉石岩、中粗粒石英闪长岩等，多呈厚层状产出。岩石岩性简单，以基性岩为主，与之配套脉岩发育，大多为酸性岩类，少为中性岩类，块状构造。矿体（层）岩性为中细粒橄榄辉长岩及中细粒辉长岩。岩性单一，为中-细粒结构，块状构造。地表岩石风化较强烈，地表以下基岩风化带埋深在0.00～39.10米之间，一般厚度在1.00～15.00米之间，最大厚度为39.10米，岩石总体上为块状体，呈块状结构、岩体呈长方体、立方体及块状体。
（2）结构面与结构体特征
根据勘探报告，本矿山矿区内主要发育有次生结构面及表生结构面。
次生结构面：矿区断层构造较发育，包括区域性断裂2条，主要为Ⅰ-Ⅱ级结构面，属碎裂结构，岩石受挤压破碎强烈，带内可见断层泥、构造角砾，形成负地形、沟系。
表生结构面：表生结构面主要发育于地表，以风化作用形成的风化裂隙，他们作用破坏原生结构面和构造结构面的完整性，使原生结构面和构造结构面变宽加深，加速了地表岩石风化，以破坏岩石的完整性。根据钻孔揭露情况，次生结构面厚度一般在0.00～39.10米。
（3）边坡类型
①第四系边坡类型
矿区第四系边坡类型主要位于中部及山间洼地中，由山区或高地上的暂时水流冲积形成的洪积物，主要由风化剥落的岩体、坡积物等碎屑物质组成，呈近南北向的条带状分布，面积0.5平方千米，主要由砂砾石、碎石、不等粒砂及沙土等组成，呈散体状，钻孔揭露厚度在0～43.5米，边坡类型为Ⅰ类。
主要分布在Ⅰ号矿体露天采坑北部、中南部，延伸方向为南北向，南北高差为2411～2228米左右，东西为两边高中间低的地形地势；Ⅱ-1、Ⅱ-2号矿体露天采坑中土质边坡主要分布东部，延伸方向为南北向，形态为“Y”形，南北高差为2220～2180米左右，东西为东高西低的地形地势，矿体开采过程中整体稳定性相对较差，容易在降雨、震动、坡顶加载等外界因素影响下发生垮塌、滑落等变形破坏现象，且破坏一旦发生，范围可能较广、发展速度较快。开采中在采坑北侧设置截水沟，拦截地表水并引至东侧，同时在低洼处合理布设排水沟，及时排出汇集的雨水或地下水，减少水对土体浸泡导致的失稳坍塌风险。可用浆砌片石、喷射混凝土等方式对坡面进行防护，防止坡面受雨水冲刷、风化等作用而进一步松散破坏。
②岩质边坡类型
矿区矿体主岩石为橄榄辉长岩，少量为中细粒辉长岩，围岩主要为中细粒辉长岩及中粗粒辉长岩，多为中-细粒结构，块状构造，岩体显得较完整，呈层状、块状或厚层状、整体块状。在地表上构成中低山丘陵地带。岩石饱和单轴抗压强度47.58～50.27≤Rb≤60Mpa，为较硬岩，岩体质量等级良好，力学强度好，稳定性好。按《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013），岩体完整程度属完整，结构面结合程度为结构面结合良好，直立边坡自稳能力为15米高边坡稳定，15～30米高边坡欠稳定，因此，确定矿区边坡岩体类型为三类。边坡工程安全等级为三级。
[bookmark: _Toc27548][bookmark: _Toc202125197][bookmark: _Toc22931][bookmark: _Toc30251][bookmark: _Toc1686]4.2环境保护目标调查
评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护等环境敏感区、居民区、医院、学校等环境保护目标。
[bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc202125198][bookmark: _Toc17702][bookmark: _Toc28940][bookmark: _Toc23553]4.3环境质量现状调查与评价
4.3.1土壤环境质量现状调查与评价
（1）监测点位及监测因子
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK197]项目位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市东北56°方位，项目区土壤类型为淡棕钙土，详见图4.3-1。选矿厂、干堆场和尾矿库土壤环境影响评价工作等级均为一级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》规定，污染类项目为一级评价时，应设11个采样监测点，厂区内布设7个点、厂区外布设4个点。污染影响型建设项目占地范围超过100hm2的，每增加20hm2增加1个监测点。本项目选矿厂占地面积16.22hm2，干堆场占地面积139.6598hm2，尾矿库占地面积164.95hm2，因此选矿厂设置11个监测点，干堆场设置设置13个监测点，尾矿库设置15个监测点。
[bookmark: OLE_LINK196]本次在选矿厂土壤评价范围内共布设11个监测点，其中占地范围内布设2个表层样点、5个柱状样点，占地范围外布设4个表层样点；在干堆场土壤评价范围内共布设13个监测点，其中占地范围内布设4个表层样点、5个柱状样点，占地范围外布设4个表层样点；在尾矿库土壤评价范围内共布设15个监测点，其中占地范围内布设6个表层样点、5个柱状样点，占地范围外布设4个表层样点。监测点坐标及监测因子见表4.3-1和图4.3-2。
表4.3-1  土壤环境现状监测点
	类别
	序号
	监测点
	取样深度
	监测点坐标
	监测因子

	
	
	
	
	北纬
	东经
	

	选矿厂占地范围内
	T1
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°26′11.982″
	77°35′49.335″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T2
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°26′8.660″
	77°35′39.525″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T3
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°26′6.497″
	77°35′44.932″
	pH、监测基本项目45项+全盐量+钒

	
	T4
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°26′17.933″
	77°35′49.833″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	[bookmark: OLE_LINK136]
	T5
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°26′14.379″
	77°35′48.751″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T6
	表层样点
	0-0.5m
	40°26′16.849″
	77°35′43.465″
	[bookmark: OLE_LINK134]pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	[bookmark: OLE_LINK137]
	T7
	表层样点
	0-0.5m
	40°26′15.306″
	77°35′40.331″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	选矿厂占地范围外
	T8
	表层样点
	0-0.2m
	40°26′29.594″
	77°35′49.413″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项+全盐量

	
	T9
	表层样点
	0-0.2m
	40°25′53.443″
	77°35′45.241″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项

	[bookmark: OLE_LINK138]
	T10
	表层样点
	0-0.2m
	40°26′14.650″
	77°35′53.502″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项+全盐量

	[bookmark: OLE_LINK142]
	T11
	表层样点
	0-0.2m
	40°26′11.560″
	77°35′36.430″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项

	尾矿库占地范围内
	T12
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′20.183″
	77°33′6.188″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T13
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′21.883″
	77°33′16.771″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T14
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°23′30.380″
	77°33′14.763″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T15
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°23′37.950″
	77°33′27.277″
	pH、监测基本项目45项+全盐量+钒

	
	T16
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°23′24.355″
	77°33′44.580″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T17
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°23′31.925″
	77°33′34.538″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T18
	柱状样点
	0-0.5m；0.5-1.5m；1.5-3.0m
	40°23′23.737″
	77°33′33.611″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T19
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′25.591″
	77°34′1.266″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	
	T20
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′45.752″
	77°33′43.422″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	[bookmark: OLE_LINK135]
	T21
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′38.259″
	77°33′52.923″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	[bookmark: OLE_LINK143]
	T22
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′32.932″
	77°34′0.218″
	pH、监测基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）+钒，共9项

	尾矿库占地范围外
	T23
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′22.655″
	77°32′49.426″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项

	
	T24
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′48.688″
	77°33′24.960″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项

	
	T25
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′49.537″
	77°34′10.729″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项

	
	T26
	表层样点
	0-0.2m
	40°23′13.308″
	77°33′38.748″
	pH、监测基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌）共9项+全盐量


（2）理化性质监测
理化性质调查包括土壤颜色、土壤结构、土壤质地、砂砾含量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。
（3）监测单位及监测时间
监测时间：2026年3月3日、2026年7月29日~8月14日。
监测单位：江苏信谱检测技术有限公司。
（4）评价标准
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK53]土壤环境质量执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和《土壤环境质量   农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中筛选值。
（5）评价方法
采用单因子标准指数法，计算公式为：


式中：[image: ]—单项土壤参数i在j点的标准指数；
[image: ]—土壤参数i在j点的监测浓度，mg/L；
[image: ]—土壤参数i的土壤环境质量标准，mg/L。
（6）评价结果
土壤监测及评价结果见表4.3-2~表4.3-14，土壤理化性质见表4.3-15。


表4.3-2  选矿厂柱状样点监测数据及分析结果 
	序号
	污染物
	单位
	监测点位
	1#选矿厂占地范围内

	
	项目
	
	
	E77°35′49.335″，N40°26′11.982″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.42
	/
	/
	8.43
	/
	/
	8.89
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	27
	0.0015 
	达标
	25
	0.0014 
	达标
	25
	0.0014 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	23
	0.0256 
	达标
	24
	0.0267 
	达标
	17
	0.0189 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.015
	0.0004 
	达标
	0.017
	0.0004 
	达标
	0.014
	0.0004 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.24
	0.1040 
	达标
	6.18
	0.1030 
	达标
	5.7
	0.0950 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	13.4
	0.0168 
	达标
	13.9
	0.0174 
	达标
	15
	0.0188 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.16
	0.0025 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标
	0.2
	0.0031 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	67.4
	0.0896 
	达标
	60.9
	0.0810 
	达标
	65.6
	0.0872 
	达标


表4.3-3  选矿厂柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	2#选矿厂占地范围内

	
	
	
	
	E77°35′39.525″，N40°26′8.660″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.38
	/
	/
	8.92
	/
	/
	8.61
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	71
	0.0039 
	达标
	26
	0.0014 
	达标
	35
	0.0019 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	31
	0.0344 
	达标
	17
	0.0189 
	达标
	22
	0.0244 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.014
	0.0004 
	达标
	0.015
	0.0004 
	达标
	0.012
	0.0003 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	9.62
	0.1603 
	达标
	5.79
	0.0965 
	达标
	6.21
	0.1035 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	11.4
	0.0143 
	达标
	11.5
	0.0144 
	达标
	10.3
	0.0129 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.14
	0.0022 
	达标
	0.15
	0.0023 
	达标
	0.16
	0.0025 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	87.7
	0.1166 
	达标
	68.7
	0.0914 
	达标
	75.4
	0.1003 
	达标


表4.3-4  选矿厂柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	3#选矿厂占地范围内

	
	
	
	
	E77°35′44.932″，N40°26′6.497″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.46
	/
	/
	8.61
	/
	/
	8.43
	/
	/

	2
	全盐量
	g/kg
	/
	11.6
	/
	/
	11.9
	/
	/
	3.47
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	铜
	mg/kg
	18000
	25
	0.0014 
	达标
	41
	0.0023 
	达标
	70
	0.0039 
	达标

	4
	镍
	mg/kg
	900
	18
	0.0200 
	达标
	25
	0.0278 
	达标
	31
	0.0344 
	达标

	5
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	6
	汞
	mg/kg
	38
	0.014
	0.0004 
	达标
	0.013
	0.0003 
	达标
	0.014
	0.0004 
	达标

	7
	砷
	mg/kg
	60
	6.63
	0.1105 
	达标
	6.37
	0.1062 
	达标
	7.71
	0.1285 
	达标

	8
	铅
	mg/kg
	800
	13.9
	0.0174 
	达标
	14.9
	0.0186 
	达标
	10.3
	0.0129 
	达标

	9
	镉
	mg/kg
	65
	0.14
	0.0022 
	达标
	0.18
	0.0028 
	达标
	0.18
	0.0028 
	达标

	10
	钒
	mg/kg
	752
	68.7
	0.0914 
	达标
	72.1
	0.0959 
	达标
	88.3
	0.1174 
	达标

	半挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	硝基苯
	mg/kg
	76
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	12
	苯胺
	mg/kg
	260
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	13
	2-氯酚
	mg/kg
	2256
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	14
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	15
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	15
	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	16
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	15
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	17
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	151
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	18
	䓛
	mg/kg
	1293
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	19
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	1.5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	20
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	15
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	21
	萘
	mg/kg
	70
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	四氯化碳
	ug/kg
	2.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	23
	氯仿
	ug/kg
	0.9
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	24
	氯甲烷
	ug/kg
	37
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	25
	1,1-二氯乙烷
	ug/kg
	9
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	26
	1,2-二氯乙烷
	ug/kg
	5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	27
	1,1-二氯乙烯
	ug/kg
	66
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	28
	顺-1,2-二氯乙烯
	ug/kg
	596
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	29
	反-1,2-二氯乙烯
	ug/kg
	54
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	30
	二氯甲烷
	ug/kg
	616
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	31
	1,2-二氯丙烷
	ug/kg
	5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	32
	1,1,1,2-四氯乙烷
	ug/kg
	10
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	33
	1,1,2,2-四氯乙烷
	ug/kg
	6.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	34
	四氯乙烯
	ug/kg
	53
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	35
	1,1,1-三氯乙烷
	ug/kg
	840
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	36
	1,1,2-三氯乙烷
	ug/kg
	2.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	37
	三氯乙烯
	ug/kg
	2.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	38
	1,2,3-三氯丙烷
	ug/kg
	0.5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	39
	氯乙烯
	ug/kg
	0.43
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	40
	苯
	ug/kg
	4
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	41
	氯苯
	ug/kg
	270
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	42
	1,2-二氯苯
	ug/kg
	560
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	43
	1,4-二氯苯
	ug/kg
	20
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	44
	乙苯
	ug/kg
	28
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	45
	苯乙烯
	ug/kg
	1290
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	46
	甲苯
	ug/kg
	1200
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	47
	甲苯
	ug/kg
	570
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	48
	邻二甲苯
	ug/kg
	640
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标


表4.3-5  选矿厂柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	4#选矿厂占地范围内

	
	
	
	
	E77°35′49.833″，N40°26′17.933″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.39
	/
	/
	8.32
	/
	/
	8.31
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	26.6
	0.00150
	达标
	26.9
	0.0015
	达标
	25.8
	0.0014 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	19.2
	0.0213
	达标
	19.7
	0.0219
	达标
	18.8
	0.0209 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.143
	0.0038 
	达标
	0.116
	0.0031 
	达标
	0.083
	0.0022 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.9
	0.1150 
	达标
	6.0
	0.1000 
	达标
	6.4
	0.1067 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	8
	0.0100
	达标
	8
	0.0100
	达标
	8
	0.0100 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/ 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	20
	0.0266
	达标
	20
	0.0266
	达标
	19
	0.0253 
	达标


表4.3-6  选矿厂柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	5#选矿厂占地范围内

	
	
	
	
	E77°35′48.751″，N40°26′14.379″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.28
	/
	/
	8.29
	/
	/
	8.28
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	25.2
	0.0014
	达标
	25.7
	0.0014
	达标
	25.4
	0.0014 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	17.8
	0.0198
	达标
	18.1
	0.0201
	达标
	18.2
	0.0202 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.153
	0.0040 
	达标
	0.098
	0.0026
	达标
	0.090
	0.0024 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	5.8
	0.0967
	达标
	6.2
	0.1033
	达标
	5.8
	0.0967
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	7
	0.0088
	达标
	7
	0.0088
	达标
	8
	0.0100 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/ 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	19
	0.0253
	达标
	18
	0.0239
	达标
	19
	0.0253 
	达标


表4.3-7  选矿厂表层样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	6#选矿厂占地范围内
	7#选矿厂占地范围内
	8#选矿厂占地范围外

	
	
	
	
	E77°35′43.465″，N40°26′16.849″
	E77°35′40.331″,N40°26′15.306″
	E77°35′45.241″，N40°25′53.443″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.2
	0-0.2
	0-0.2

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.46
	/
	/
	8.32
	/
	/
	8.38
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	56
	0.0031 
	达标
	22.8
	0.0013 
	达标
	75
	0.0042 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	32
	0.0356 
	达标
	15.8
	0.0176 
	达标
	33
	0.0367 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.01
	0.0003 
	达标
	0.149
	0.0039 
	达标
	0.013
	0.0003 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	7.27
	0.1212 
	达标
	5.4
	0.0900 
	达标
	12.2
	0.2033 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	11
	0.0138 
	达标
	7
	0.0088 
	达标
	12.2
	0.0153 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.15
	0.0023 
	达标
	ND
	/
	达标
	0.16
	0.0025 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	92.3
	0.1227 
	达标
	17
	0.0266
	/
	/
	/
	/



表4.3-7  选矿厂表层样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	9#选矿厂占地范围外
	10#选矿厂占地范围外
	11#选矿厂占地范围外

	
	
	
	
	E77°35′49.413″，N40°26′29.594″
	E77°35′53.502″，N40°26′14.650″
	E77°35′36.430″,N40°26′11.560″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.2
	0-0.2
	0-0.2

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.51
	/
	/
	8.33
	/
	/
	8.34
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	38
	0.0021 
	达标
	23.2
	0.0013 
	达标
	23.5
	0.0013
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	25
	0.0278 
	达标
	16.3
	0.0181 
	达标
	17.1
	0.0190
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.012
	0.0003 
	达标
	0.157
	0.0041 
	达标
	0.157
	0.0041 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.45
	0.1075 
	达标
	6.1
	0.1017 
	达标
	6.2
	0.1033 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	10.5
	0.0131 
	达标
	7
	0.0088 
	达标
	7
	0.0088 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.16
	0.0025 
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	ND
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	/
	/
	/
	17
	0.0226
	达标
	17
	0.0226
	达标


表4.3-8  选矿厂表层样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	12#尾矿库占地范围内
	13#尾矿库占地范围内

	
	
	
	
	E77°33′6.188″，N40°23′20.183″
	E77°33′16.771″，N40°23′21.883″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.2
	0-0.2

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.46
	/
	/
	8.51
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	29
	0.0016 
	达标
	90
	0.0050 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	25
	0.0278 
	达标
	20
	0.0222 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.014
	0.0004 
	达标
	0.011
	0.0003 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.16
	0.1027 
	达标
	6
	0.1000 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	12.1
	0.0151 
	达标
	13.6
	0.0170 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.18
	0.0028 
	达标
	0.18
	0.0028 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	70
	0.0931 
	达标
	68.4
	0.0910 
	达标


表4.3-7  尾矿库柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	14#尾矿库占地范围内

	
	
	
	
	E77°33′14.763″，N40°23′30.380″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.47
	/
	/
	8.17
	/
	/
	8.7
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	34
	0.0019 
	达标
	151
	0.0084 
	达标
	41
	0.0023 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	22
	0.0244 
	达标
	63
	0.0700 
	达标
	33
	0.0367 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.013
	0.0003 
	达标
	0.005
	0.0001 
	达标
	0.012
	0.0003 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.18
	0.1030 
	达标
	0.75
	0.0125 
	达标
	7.28
	0.1213 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	13.8
	0.0173 
	达标
	0.9
	0.0011 
	达标
	13.7
	0.0171 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.18
	0.0028 
	达标
	0.09
	0.0014 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	68.2
	0.0907 
	达标
	73.2
	0.0973 
	达标
	74.7
	0.0993 
	达标


表4.3-8  尾矿库柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	15#尾矿库占地范围内

	
	
	
	
	E77°33′27.277″，N40°23′37.950″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.46
	/
	/
	8.47
	/
	/
	8.49
	/
	/

	2
	全盐量
	g/kg
	/
	12.1
	/
	/
	13.6
	/
	/
	8.08
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	铜
	mg/kg
	18000
	32
	0.0018 
	达标
	32
	0.0018 
	达标
	41
	0.0023 
	达标

	4
	镍
	mg/kg
	900
	15
	0.0167 
	达标
	18
	0.0200 
	达标
	20
	0.0222 
	达标

	5
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	6
	汞
	mg/kg
	38
	0.012
	0.0003 
	达标
	0.012
	0.0003 
	达标
	0.01
	0.0003 
	达标

	7
	砷
	mg/kg
	60
	6.16
	0.1027 
	达标
	6.64
	0.1107 
	达标
	6.65
	0.1108 
	达标

	8
	铅
	mg/kg
	800
	13.2
	0.0165 
	达标
	13.8
	0.0173 
	达标
	12.2
	0.0153 
	达标

	9
	镉
	mg/kg
	65
	0.16
	0.0025 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标

	10
	钒
	mg/kg
	752
	62.3
	0.0828 
	达标
	55.5
	0.0738 
	达标
	78.6
	0.1045 
	达标

	半挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	硝基苯
	mg/kg
	76
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	12
	苯胺
	mg/kg
	260
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	13
	2-氯酚
	mg/kg
	2256
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	14
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	15
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	15
	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	16
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	15
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	17
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	151
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	18
	䓛
	mg/kg
	1293
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	19
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	1.5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	20
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	15
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	21
	萘
	mg/kg
	70
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	四氯化碳
	ug/kg
	2.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	23
	氯仿
	ug/kg
	0.9
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	24
	氯甲烷
	ug/kg
	37
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	25
	1,1-二氯乙烷
	ug/kg
	9
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	26
	1,2-二氯乙烷
	ug/kg
	5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	27
	1,1-二氯乙烯
	ug/kg
	66
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	28
	顺-1,2-二氯乙烯
	ug/kg
	596
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	29
	反-1,2-二氯乙烯
	ug/kg
	54
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	30
	二氯甲烷
	ug/kg
	616
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	31
	1,2-二氯丙烷
	ug/kg
	5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	32
	1,1,1,2-四氯乙烷
	ug/kg
	10
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	33
	1,1,2,2-四氯乙烷
	ug/kg
	6.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	34
	四氯乙烯
	ug/kg
	53
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	35
	1,1,1-三氯乙烷
	ug/kg
	840
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	36
	1,1,2-三氯乙烷
	ug/kg
	2.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	37
	三氯乙烯
	ug/kg
	2.8
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	38
	1,2,3-三氯丙烷
	ug/kg
	0.5
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	39
	氯乙烯
	ug/kg
	0.43
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	40
	苯
	ug/kg
	4
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	41
	氯苯
	ug/kg
	270
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	42
	1,2-二氯苯
	ug/kg
	560
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	43
	1,4-二氯苯
	ug/kg
	20
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	44
	乙苯
	ug/kg
	28
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	45
	苯乙烯
	ug/kg
	1290
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	46
	甲苯
	ug/kg
	1200
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	47
	甲苯
	ug/kg
	570
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	48
	邻二甲苯
	ug/kg
	640
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标


表4.3-9  尾矿库柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
	单位
	监测点位
	16#尾矿库占地范围内

	
	项目
	
	
	E77°33′44.580″，N40°23′24.355″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.75
	/
	/
	8.45
	/
	/
	8.48
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	34
	0.0019 
	达标
	37
	0.0021 
	达标
	34
	0.0019 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	40
	0.0444 
	达标
	45
	0.0500 
	达标
	45
	0.0500 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.012
	0.0003 
	达标
	0.011
	0.0003 
	达标
	0.01
	0.0003 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.62
	0.1103 
	达标
	6.46
	0.1077 
	达标
	6.12
	0.1020 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	13.4
	0.0168 
	达标
	12.3
	0.0154 
	达标
	12.7
	0.0159 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.18
	0.0028 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	71.7
	0.0953 
	达标
	79.5
	0.1057 
	达标
	83.2
	0.1106 
	达标


表4.3-10  尾矿库柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	17#尾矿库占地范围内

	
	
	
	
	E77°33′34.538″，N40°23′31.925″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.45
	/
	/
	8.63
	/
	/
	8.46
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	26
	0.0014 
	达标
	32
	0.0018 
	达标
	25
	0.0014 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	39
	0.0433 
	达标
	38
	0.0422 
	达标
	33
	0.0367 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.014
	0.0004 
	达标
	0.009
	0.0002 
	达标
	0.011
	0.0003 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.75
	0.1125 
	达标
	6.36
	0.1060 
	达标
	6.88
	0.1147 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	11.5
	0.0144 
	达标
	11.8
	0.0148 
	达标
	11.3
	0.0141 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.18
	0.0028 
	达标
	0.19
	0.0029 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	71.9
	0.0956 
	达标
	72.9
	0.0969 
	达标
	68.1
	0.0906 
	达标


表4.3-11  尾矿库柱状样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	18#尾矿库占地范围内

	
	
	
	
	E77°33′33.611″，N40°23′23.737″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.5
	0.5-1.5
	1.5-3.0

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.65
	/
	/
	8.38
	/
	/
	8.13
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	34
	0.0019 
	达标
	25
	0.0014 
	达标
	163
	0.0091 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	38
	0.0422 
	达标
	37
	0.0411 
	达标
	88
	0.0978 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.011
	0.0003 
	达标
	0.012
	0.0003 
	达标
	0.004
	0.0001 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.22
	0.1037 
	达标
	6.43
	0.1072 
	达标
	0.07
	0.0012 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	14
	0.0175 
	达标
	12.9
	0.0161 
	达标
	1.7
	0.0021 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.17
	0.0026 
	达标
	0.18
	0.0028 
	达标
	0.1
	0.0015 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	74.8
	0.0995 
	达标
	68
	0.0904 
	达标
	83.4
	0.1109 
	达标


表4.3-12  尾矿库表层样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	19#尾矿库占地范围内
	20#尾矿库占地范围内
	21#尾矿库占地范围外

	
	
	
	
	E77°34′1.266″，N40°23′25.591″
	E77°34′0.218″,N40°23′32.932″	
	E77°33′43.422″，N40°23′45.752″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.2
	0-0.2
	0-0.2

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.43
	/
	/
	8.35
	/
	/
	8.44
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	38
	0.0021 
	达标
	24.1
	0.0013
	达标
	40
	0.0022 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	47
	0.0522 
	达标
	16.9
	0.0188 
	达标
	40
	0.0444 
	达标

	4
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	5
	汞
	mg/kg
	38
	0.012
	0.0003 
	达标
	0.167
	0.0044 
	达标
	0.01
	0.0003 
	达标

	6
	砷
	mg/kg
	60
	6.29
	0.1048 
	达标
	5.8
	0.0967 
	达标
	6.46
	0.1077 
	达标

	7
	铅
	mg/kg
	800
	10.2
	0.0128 
	达标
	7
	0.0088 
	达标
	11.6
	0.0145 
	达标

	8
	镉
	mg/kg
	65
	0.17
	0.0026 
	达标
	ND
	/
	达标
	0.18
	0.0028 
	达标

	9
	钒
	mg/kg
	752
	76.8
	0.1021 
	达标
	18
	0.0239 
	达标
	77.5
	0.1031 
	达标


表4.3-13  尾矿库表层样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	22#尾矿库占地范围外
	23#尾矿库占地范围外
	24#尾矿库占地范围外

	
	
	
	
	E77°33′52.923″，N40°23′38.259″
	E77°32′49.426″，N40°23′22.655″
	E77°33′24.960″，N40°23′48.688″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.2
	0-0.2
	0-0.2

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.48
	/
	/
	8.48
	/
	/
	8.49
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	27
	0.0015 
	达标
	27
	0.0015 
	达标
	28
	0.0016 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	42
	0.0467 
	达标
	44
	0.0489 
	达标
	40
	0.0444 
	达标

	4
	锌
	mg/kg
	300
	ND
	/
	达标
	59
	0.1967 
	达标
	56
	0.1867 
	达标

	5
	铬
	mg/kg
	250
	0.01
	0.0003 
	达标
	46
	0.1840 
	达标
	36
	0.1440 
	达标

	6
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	6.52
	0.1087 
	达标
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	7
	汞
	mg/kg
	38
	13
	0.0163 
	达标
	0.01
	0.0003 
	达标
	0.012
	0.0003 
	达标

	8
	砷
	mg/kg
	60
	0.17
	0.0026 
	达标
	6.36
	0.1060 
	达标
	6.52
	0.1087 
	达标

	9
	铅
	mg/kg
	800
	71.1
	0.0945 
	达标
	12.3
	0.0154 
	达标
	11.6
	0.0145 
	达标

	10
	镉
	mg/kg
	65
	
	
	
	0.16
	0.0025 
	达标
	0.17
	0.0026 
	达标


表4.3-14  尾矿库表层样点监测数据及分析结果
	序号
	污染物
项目
	单位
	监测点位
	25#尾矿库占地范围外
	26#尾矿库占地范围外

	
	
	
	
	E77°34′10.729″，N40°23′49.537″
	E77°33′38.748″，N40°23′13.308″

	
	
	
	深度(m)
	0-0.2
	0-0.2

	理化指标
	
	标准限值(mg/kg)
	
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	标准指数
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.4
	/
	/
	8.45
	/
	/

	重金属
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	68
	0.0038 
	达标
	28
	0.0016 
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	53
	0.0589 
	达标
	40
	0.0444 
	达标

	4
	锌
	mg/kg
	300
	60
	0.2000 
	达标
	59
	0.1967 
	达标

	5
	铬
	mg/kg
	250
	44
	0.1760 
	达标
	62
	0.2480 
	达标

	6
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	ND
	/
	达标
	ND
	/
	达标

	7
	汞
	mg/kg
	38
	0.013
	0.0003 
	达标
	0.023
	0.0006 
	达标

	8
	砷
	mg/kg
	60
	8.68
	0.1447 
	达标
	6.45
	0.1075 
	达标

	9
	铅
	mg/kg
	800
	
	
	
	14.2
	0.0178 
	达标

	10
	镉
	mg/kg
	65
	
	
	
	0.16
	0.0025 
	达标



表4.3-15  选矿厂土壤理化性质一览表
	采样地点
	E77°35′44.932″
N40°26′6.497″
	E77°35′45.241″
N40°25′53.443″

	深度（cm）
	50
	50

	检测结果
	
	

	现场记录
	颜色
	黄色
	黄色

	
	结构
	固体
	固体

	
	质地
	沙土
	沙土

	
	砂砾含量（%）
	90
	95

	
	其他异物
	无
	无

	
	氧化还原电位(mv)
	490
	510

	实验室测定
	pH（无量纲）
	8.46
	8.38

	
	阳离子交换量
（cmol＋/kg）
	9.4
	9.3

	
	渗滤率(mm/min)
	0.436
	0.430

	
	土壤容重(g/cm3)
	1.84
	1.83

	
	总孔隙度(%)
	47.1
	47.6



表4.3-16  尾矿库土壤理化性质一览表
	采样地点
	E77°33′34.538″
N40°23′31.925″
	E77°33′38.748″
N40°23′13.308″

	深度（cm）
	50
	50

	检测结果
	
	

	现场记录
	颜色
	黄色
	黄色

	
	结构
	固体
	固体

	
	质地
	沙土
	沙土

	
	砂砾含量（%）
	90
	95

	
	其他异物
	无
	无

	
	氧化还原电位(mv)
	490
	510

	实验室测定
	pH（无量纲）
	8.45
	8.45

	
	阳离子交换量
（cmol＋/kg）
	9.4
	9.3

	
	渗滤率(mm/min)
	0.436
	0.430

	
	土壤容重(g/cm3)
	1.84
	1.85

	
	总孔隙度(%)
	47.2
	46.9


由表4.3-2~表4.3-14可知：选矿厂、尾矿库、干堆场厂区土壤环境质量均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地；厂区外土壤环境质量均满足《土壤环境质量   农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准限值要求。
表4.3-17  项目土壤剖面调查表
	景观照片
	土壤剖面照片
	层次

	[image: IMG_20250911_164653]
	[image: ]


表层


中层


底层



	0-30cm为黄棕色，风化砂砾土

	
	
	30-110cm为黄棕色风化砾土

	
	
	110-300cm为黄棕色风化砾土

	点位
	E77°33′38.748″，N40°23′13.308″


4.3.2大气环境质量现状调查与评价
（1）区域大气环境质量达标判定
本环评根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本环评基本污染物环境质量现状评价采用2025年1月16日发布于新疆维吾尔自治区生态环境厅官网的《2024年12月和1-12月全区环境空气质量状况及排名》中2024年阿图什市空气质量数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求。基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB 3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。详见表4.3-17。
表4.3-17  大气质量及评价结果一览表
	项目
	评价时段
	现状
浓度
	标准
限值
	占标率%
	达标
情况

	SO2（μg/m3）
	年平均
	9
	60
	15.00
	达标

	
	24 小时平均第 98 百分位数
	21
	150
	14.00
	达标

	NO2（μg/m3）
	年平均
	12
	40
	30.00
	达标

	
	24 小时平均第 98 百分位数
	31
	80
	38.75
	达标

	PM10（μg/m3）
	年平均
	168
	70
	240.00
	超标

	
	24 小时平均第 95 百分位数
	369
	150
	246.00
	超标

	PM2.5（μg/m3）
	年平均
	53
	35
	151.43
	超标

	
	24 小时平均第 95 百分位数
	105
	75
	168.00
	超标

	CO（mg/m3）
	24 小时平均第 95 百分位数
	0.5
	4
	12.50
	达标

	O3（μg/m3）
	日最大8小时滑动平均值的第90 百分位数
	108
	160
	67.50
	达标


根据上表可知，2024年阿图什市环境空气指标中SO2、NO2、CO和O3达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，由此判断区域空气质量为不达标区。
（2）特征污染因子环境质量现状评价
①监测点位及监测项目 
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018）要求，结合项目所在区域地形特点以及当地气象特征，本次环评委托新疆锡水金山环境科技有限公司对本项目所在区域环境空气特征因子现状进行实地监测，监测点位详见附图4.3-2。
本环评在项目区布设3个大气监测点。
表4.3-18  环境空气质量现状监测点位及因子一览表
	位置
	监测因子
	监测频次

	项目区内
	总悬浮颗粒物
	连续监测7天

	项目区内
	
	

	项目区主导风向下风向
	
	


②监测时间及频率
监测时间为2026年3月20日—2026年3月27日。连续监测7天。
③监测及分析方法
各监测因子检测方法及检出限表见表4.3-19。
表4.3-19  环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表
	序号
	监测因子
	检测方法
	方法来源
	单位
	检出限

	1
	总悬浮颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单
	GB/T 15432-1995/XG1-2018
	μg/m3
	7.0


④评价标准
[bookmark: OLE_LINK48]总悬浮颗粒物24小时平均浓度值执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准限值300μg/m³。
⑤评价方法
采用最大值占标率法进行评价区环境空气质量现状评价，计算公式如下：
[image: C:\Users\hl\AppData\Local\Temp\ksohtml7224\wps1.png]
式中：Pi—污染物i的占标率；
      Ci—污染物i的实测浓度，μg/m3；
      C0i—污染物i的评价标准，μg/m3。
⑥评价结果
监测及评价结果见表4.3-20。
表4.3-20  特征污染物环境质量现状评价表
	监测点位
	污染物
	评价标准(μg /m3)
	现状监测值(μg /m3)
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	项目区内1#
N：40°20′43.74″
E：77°28′04.82″
	总悬浮颗粒物
	300
	225
	75.00 
	0
	达标

	
	
	
	217
	72.33 
	0
	达标

	
	
	
	223
	74.33 
	0
	达标

	
	
	
	221
	73.67 
	0
	达标

	
	
	
	225
	75.00 
	0
	达标

	
	
	
	218
	72.67 
	0
	达标

	
	
	
	221
	73.67 
	0
	达标

	项目区内2#
N：40°20′17.51″
E：77°33′10.56″
	
	
	239
	79.67 
	0
	达标

	
	
	
	236
	78.67 
	0
	达标

	
	
	
	240
	80.00 
	0
	达标

	
	
	
	238
	79.33 
	0
	达标

	
	
	
	238
	79.33 
	0
	达标

	
	
	
	238
	79.33 
	0
	达标

	
	
	
	237
	79.00 
	0
	达标

	项目区主导风向下风向3#
N：40°20′37.31″E：77°27′59.56″
	
	
	233
	77.67 
	0
	达标

	
	
	
	228
	76.00 
	0
	达标

	
	
	
	238
	79.33 
	0
	达标

	
	
	
	233
	77.67 
	0
	达标

	
	
	
	234
	78.00 
	0
	达标

	
	
	
	235
	78.33 
	0
	达标

	
	
	
	232
	77.33 
	0
	达标


从上表可以看出，在监测期间，评价区域特征污染物总悬浮颗粒物日均值在217～240μg /m³之间，最大占标率为80.00%，能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准浓度限值要求。
4.3.3水环境质量现状调查与评价
本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的相关要求，不需对地表水环境质量现状调查，本次仅对地下水环境质量现状进行调查和评价。
[bookmark: _Hlk160376314]根据《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ 610-2016）相关规定，本项目区地下水环境属于不敏感地区；且根据《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目尾矿库、干堆场地下水环境影响程度为Ⅰ类，选矿厂为Ⅱ类。本项目尾矿库、干堆场地下水环境影响评价等级均为二级，选矿厂地下水环境影响评价等级为三级。
（1）监测点布设
[bookmark: OLE_LINK84]本次评价在评价范围内设置水质监测点10个，其中7个点位现状监测数据引用《阿图什市奥依布拉克钛铁矿1000万吨/年采矿工程》检测报告，3个点位采用新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年3月20日的监测数据。地下水监测点位信息见表4.3-21，监测点位分布见图4.3-2。
表4.3-21  地下水监测点位一览表
	序号
	点位
	坐标
	性质
	井深（m）
	水位埋深（m）
	监测层位

	[bookmark: OLE_LINK33]1
	项目区西北侧
	E：77°36′06.356″
	项目上游
	205
	84
	第四系潜水含水层

	
	
	N：40°26′23.721″
	
	
	
	

	2
	项目区东北侧
	E：77°36′29.77″
	项目区侧向
	350
	75
	第四系潜水含水层

	
	
	N：40°25′33.58″
	
	
	
	

	3
	项目区东北侧
	E：77°38′16.789″
	项目区侧向
	206
	82
	第四系潜水含水层

	
	
	N：40°26′38.638″
	
	
	
	

	4
	项目区西南游
	E：40°20′43.74″
	项目区侧向
	180
	10.1
	第四系潜水含水层

	
	
	N：77°28′04.82″
	
	
	
	

	5
	项目区西南
	E：40°20′17.51″
	项目区侧向
	180
	10.8
	第四系潜水含水层

	
	
	N：77°33′10.56″
	
	
	
	

	6
	项目区西南
	E：40°20′37.31″
	项目区侧向
	180
	8.1
	第四系潜水含水层

	
	
	N：77°27′59.56″
	
	
	
	

	7
	项目区东南
	E：77°37′35.32″
	项目区下游
	350
	70
	第四系潜水含水层

	
	
	N：40°20′54.62″
	
	
	
	

	8
	项目区东南
	E：77°37′35.77″
	项目区下游
	350
	70
	第四系潜水含水层

	
	
	N：40°20′35.02″
	
	
	
	

	9
	项目区东南
	E：77°37′42.26″
	项目区下游
	350
	70
	第四系潜水含水层

	
	
	N：40°20′20.83″
	
	
	
	

	10
	项目区东南
	E：77°37′59.65″
	项目区下游
	350
	80
	第四系潜水含水层

	
	
	N：40°20′6.78″
	
	
	
	


《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）关于二级评价项目地下水监测点布设要求（二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2~4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个）。由表4.2-21可知，本项目地下水监测点位满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）关于地下水监测点位的相关要求和规定。
（2）监测因子
监测因子为八大离子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；基本水质因子为pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数；特征因子为悬浮物、总氮、总磷、石油类，共32项，同时记录水井坐标、深度、水位。
（3）评价标准
[bookmark: OLE_LINK171]地下水各监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（4）评价方法
[bookmark: _Hlk78400630]采用单项标准指数法对地下水进行评价。
Pi=Ci/Csi
式中：Pi——水质单项标准指数；
      Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；
      Csi ——i因子的评价标准，mg/L；
pH的单项标准指数表达式为：
pHj≤7.0时；  [image: ]
pHj＞7.0时；  [image: ]
式中：SpH,j—pH标准指数；
      pHj —j点实测pH值；
      pHsd—标准中的pH值的下限值；
      pHSU—标准中的pH值的上限值。
[bookmark: _Hlk160376379]（5）评价结果
[bookmark: _Hlk37437002]水质监测及评价结果见表4.3-22。

表4.3-22  地下水现状监测数据一览表
	序号
	项目
	单位
	Ⅲ类标准
	1
	2
	3

	
	
	
	
	监测结果
	Si
	达标情况
	监测结果
	Si
	达标情况
	监测结果
	Si
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	[bookmark: OLE_LINK25]6.5~8.5
	7.3
	0.20
	达标
	7.3
	0.20
	达标
	7.2
	0.13
	达标

	2
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标

	3
	镉
	mg/L
	≤0.005
	0.001L
	/
	达标
	0.001L
	/
	达标
	0.001L
	/
	达标

	4
	碳酸根离子
	mg/L
	--
	5L
	/
	/
	5L
	/
	/
	5L
	/
	/

	5
	碳酸氢根离子
	mg/L
	--
	360
	/
	/
	368
	/
	/
	373
	/
	/

	6
	钾离子
	mg/L
	--
	12.1
	/
	/
	12.9
	/
	/
	11.7
	/
	/

	7
	钠离子
	mg/L
	≤200
	413
	2.07
	超标
	410
	2.05
	超标
	411
	2.06
	超标

	8
	镁离子
	mg/L
	--
	87.8
	/
	/
	84
	/
	/
	74.8
	/
	/

	9
	钙离子
	mg/L
	--
	116
	/
	/
	119
	/
	/
	114
	/
	/

	10
	砷
	mg/L
	≤0.01
	0.0008
	0.08
	达标
	0.0009
	0.09
	达标
	0.0009
	0.09
	达标

	11
	汞
	mg/L
	≤0.001
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标

	12
	铅
	mg/L
	≤0.01
	0.00124L
	/
	达标
	0.00124L
	/
	达标
	0.00124L
	/
	达标

	13
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标

	14
	总硬度
	mg/L
	≤450
	612
	1.36
	超标
	665
	1.48
	超标
	578
	1.28
	超标

	15
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	1.7
	0.57
	达标
	2.5
	0.83
	达标
	1.5
	0.50
	达标

	16
	氯化物
	mg/L
	≤250
	441
	1.76
	超标
	475
	1.90
	超标
	424
	1.70
	超标

	17
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	1315
	1.32
	超标
	1986
	1.99
	超标
	1256
	1.26
	超标

	18
	氨氮
	mg/L
	≤0.50
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标

	19
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20.0
	0.28
	0.01
	达标
	0.27
	0.01
	达标
	0.31
	0.02
	达标

	20
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.0
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标

	21
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	524
	2.10
	超标
	509
	2.04
	超标
	498
	1.99
	超标

	22
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.44
	0.44
	达标
	0.46
	0.46
	达标
	0.37
	0.37
	达标

	23
	铁
	mg/L
	≤0.3
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标

	24
	锰
	mg/L
	≤0.10
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标

	25
	石油类
	mg/L
	--
	0.01L
	/
	/
	0.01L
	/
	/
	0.01L
	/
	/


表4.3-22  地下水现状监测数据一览表
	序号
	项目
	单位
	Ⅲ类标准
	4
	5
	6

	
	
	
	
	监测结果
	Si
	达标情况
	监测结果
	Si
	达标情况
	监测结果
	Si
	达标情况

	1
	总大肠菌群
	（MPN/100mL）
	≤3.0
	1
	0.33
	达标
	2
	0.67
	达标
	2
	0.67
	达标

	2
	细菌总数
	（CFU/mL）
	≤100
	37
	0.37
	达标
	44
	0.44
	达标
	40
	0.40
	达标

	3
	石油类
	mg/L
	≤0.05
	＜0.01
	/
	达标
	＜0.01
	/
	达标
	＜0.01
	/
	达标

	4
	pH
	无量纲
	6.5~8.5
	7.8
	0.53
	达标
	7.9
	0.50
	达标
	7.9
	0.50
	达标

	5
	总硬度
	mg/L
	≤450
	914
	2.03
	超标
	1354
	3.01
	超标
	1041
	2.31
	超标

	6
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	2436
	2.44
	超标
	3601
	3.60
	超标
	2421
	2.42
	超标

	7
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	298
	1.19
	超标
	1000
	4.00
	超标
	279
	1.12
	超标

	8
	氯化物
	mg/L
	≤250
	307
	1.23
	超标
	743
	2.97
	超标
	283
	1.13
	超标

	9
	铁
	mg/L
	≤0.3
	＜0.03
	/
	达标
	＜0.03
	/
	达标
	＜0.03
	/
	达标

	10
	锰
	mg/L
	≤0.10
	＜0.01
	/
	达标
	＜0.01
	/
	达标
	＜0.01
	/
	达标

	11
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0
	1
	0.33
	达标
	0.9
	0.30
	达标
	1.1
	0.37
	达标

	12
	氨氮
	mg/L
	≤0.50
	0.121
	0.24
	达标
	0.138
	0.28
	达标
	0.147
	0.29
	达标

	13
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	＜0.003
	/
	达标
	＜0.003
	/
	达标
	＜0.003
	/
	达标

	14
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	＜0.0003
	/
	达标
	＜0.0003
	/
	达标
	＜0.0003
	/
	达标

	15
	钠
	mg/L
	≤200
	300
	1.50
	超标
	790
	3.95
	超标
	150
	0.75
	达标

	16
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.00
	＜0.003
	/
	达标
	＜0.003
	/
	达标
	＜0.003
	/
	达标

	17
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20.0
	1.24
	0.06
	达标
	1.38
	0.07
	达标
	3.05
	0.15
	达标

	18
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	＜0.002
	/
	达标
	＜0.002
	/
	达标
	＜0.002
	/
	达标

	19
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.528
	0.53
	达标
	0.687
	0.69
	达标
	0.961
	0.96
	达标

	20
	汞
	mg/L
	≤0.001
	＜0.00004
	/
	达标
	＜0.00004
	/
	达标
	＜0.00004
	/
	达标

	21
	砷
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0003
	/
	达标
	＜0.0003
	/
	达标
	＜0.0003
	/
	达标

	22
	镉
	mg/L
	≤0.005
	＜0.0005
	/
	达标
	＜0.0005
	/
	达标
	＜0.0005
	/
	达标

	23
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	/
	达标
	＜0.004
	/
	达标
	＜0.004
	/
	达标

	24
	铅
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0025
	/
	达标
	＜0.0025
	/
	达标
	＜0.0025
	/
	达标

	25
	钾
	ug/L
	/
	10.2
	/
	/
	20.7
	/
	/
	22
	/
	/

	26
	钙
	ug/L
	/
	135
	/
	/
	177
	/
	/
	185
	/
	/

	27
	镁
	ug/L
	/
	180
	/
	/
	208
	/
	/
	211
	/
	/

	28
	重碳酸根
	mg/L
	/
	740
	/
	/
	468
	/
	/
	726
	/
	/

	29
	碳酸根
	mg/L
	/
	＜5
	/
	/
	＜5
	/
	/
	＜5
	/
	/


表4.3-22  地下水现状监测数据一览表
	序号
	项目
	单位
	Ⅲ类标准
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	监测结果
	Si
	达标情况
	监测结果
	Si
	达标情况
	监测结果
	Si
	达标情况
	监测结果
	Si
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	6.5~8.5
	7.4
	0.27 
	达标
	7.4
	0.27 
	达标
	7.5
	0.33 
	达标
	7.4
	0.27 
	达标

	2
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标

	3
	镉
	mg/L
	≤0.005
	0.001L
	/
	达标
	0.001L
	/
	达标
	0.001L
	/
	达标
	0.001L
	/
	达标

	4
	碳酸根离子
	mg/L
	--
	5L
	/
	/
	5L
	/
	/
	5L
	/
	/
	5L
	/
	/

	5
	碳酸氢根离子
	mg/L
	--
	466
	/
	/
	446
	/
	/
	380
	/
	/
	341
	/
	/

	6
	钾离子
	mg/L
	--
	11.5
	/
	/
	12.8
	/
	/
	12.5
	/
	/
	11.2
	/
	/

	7
	钠离子
	mg/L
	≤200
	459
	2.30 
	超标
	441
	2.21 
	超标
	416
	2.08 
	超标
	346
	1.73 
	超标

	8
	镁离子
	mg/L
	--
	92.6
	/
	/
	91
	/
	/
	78.8
	/
	/
	77.5
	/
	/

	9
	钙离子
	mg/L
	--
	119
	/
	/
	111
	/
	/
	103
	/
	/
	86.5
	/
	/

	10
	砷
	mg/L
	≤0.01
	0.0014
	0.14 
	达标
	0.0015
	0.15 
	达标
	0.0015
	0.15 
	达标
	0.0011
	0.11 
	达标

	11
	汞
	mg/L
	≤0.001
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标

	12
	铅
	mg/L
	≤0.01
	0.00124L
	/
	达标
	0.00124L
	/
	达标
	0.00124L
	/
	达标
	0.00124L
	/
	达标

	13
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标

	14
	总硬度
	mg/L
	≤450
	692
	1.54 
	超标
	657
	1.46 
	超标
	600
	1.33 
	超标
	548
	1.22 
	超标

	15
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	2.4
	0.80 
	达标
	2
	0.67 
	达标
	2.1
	0.70 
	达标
	2.2
	0.73 
	达标

	16
	氯化物
	mg/L
	≤250
	504
	2.02 
	超标
	482
	1.93 
	超标
	451
	1.80 
	超标
	389
	1.56 
	超标

	17
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	2184
	2.18 
	超标
	2064
	2.06 
	超标
	1914
	1.91 
	超标
	1660
	1.66 
	超标

	18
	氨氮
	mg/L
	≤0.50
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标

	19
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20.0
	0.28
	0.01 
	达标
	0.31
	0.02 
	达标
	0.26
	0.01 
	达标
	0.3
	0.02 
	达标

	20
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.0
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标

	21
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	541
	2.16 
	超标
	513
	2.05 
	超标
	488
	1.95 
	超标
	419
	1.68 
	超标

	22
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.52
	0.52 
	达标
	0.47
	0.47 
	达标
	0.42
	0.42 
	达标
	0.58
	0.58 
	达标

	23
	铁
	mg/L
	≤0.3
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标

	24
	锰
	mg/L
	≤0.10
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标

	25
	石油类
	mg/L
	--
	0.01L
	/
	/
	0.01L
	/
	/
	0.01L
	/
	/
	0.01L
	/
	/


从表4.3-22可以看出，地下水各监测点监测因子除钠、总硬度、氯化物、溶解性总固体和硫酸盐外，其余均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，钠、总硬度、氯化物、溶解性总固体和硫酸盐超标原因为当地地质原因。



4.3.4声环境质量现状调查与评价
[bookmark: OLE_LINK164]（1）监测点位
依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使用AWA5688型多功能声级计，分别在选矿厂、干堆场和尾矿库四周各布设一个噪声监测点，布设12个监测点进行实测，分昼、夜两时段监测。
（2）监测单位与监测时间
监测单位：新疆锡水金山环境科技有限公司 
监测时间：2026年3月20日—2026年3月21日
（3）评级标准
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。
表4.3-23   《声环境质量标准》（GB3096-2008）     单位：dB（A）
	分类
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（4）评价方法
监测值与标准值直接比对，说明噪声源及是否超标。
（5）监测结果
监测结果见表4.3-13。
表4.3-24  声环境现状监测结果
	测点编号
	测点位置
	监测时间
	监测时段

	
	
	
	昼间
	夜间

	
	
	
	监测值
	标准值
	达标情况
	监测值
	标准值
	达标情况

	1#
	选矿厂东侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	43
	60
	达标
	39
	50
	达标

	2#
	选矿厂南侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	44
	60
	达标
	40
	50
	达标

	3#
	选矿厂西侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	44
	60
	达标
	39
	50
	达标

	4#
	选矿厂北侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	44
	60
	达标
	39
	50
	达标

	5#
	尾矿库东侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	46
	60
	达标
	39
	50
	达标

	6#
	尾矿库西侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	47
	60
	达标
	43
	50
	达标

	7#
	尾矿库南侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	45
	60
	达标
	41
	50
	达标

	8#
	尾矿库北侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	46
	60
	达标
	40
	50
	达标

	9#
	干堆场东侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	46
	60
	达标
	39
	50
	达标

	10#
	干堆场西侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	47
	60
	达标
	43
	50
	达标

	11#
	干堆场南侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	45
	60
	达标
	41
	50
	达标

	12#
	干堆场北侧外1m
	2026.03.20~
2026.03.21
	46
	60
	达标
	40
	50
	达标


由表4.3-24可知，各监测点昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4.3.5生态环境现状调查与评价
4.3.5.1生态功能区划
[bookmark: OLE_LINK127]根据《新疆生态功能区划简表》，本项目所在区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，40.哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区。该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.3-25，生态功能区划图见图4.3-3。
表4.3-25  区域生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	40.哈拉峻—柯坪盆地荒漠植被保护与人工草料地建设生态功能区

	隶属行政区
	阿图什市、阿合奇县、柯坪县

	主要生态服务功能
	荒漠化控制、畜产品生产

	主要生态环境问题
	荒漠植被破坏、樵采、盲目开荒造成生态破坏

	主要生态敏感因子、
敏感程度
	土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感

	主要保护目标
	保护荒漠植被

	主要保护措施
	哈拉峻—围栏封育、适度开发地下水进行草料地建设；
柯坪—生态移民搬迁

	适宜发展方向
	通过人工草料地建设和生态搬迁，实现荒漠植被恢复和畜牧业发展


[bookmark: _Hlk205489646]4.3.5.2土地利用类型
[bookmark: OLE_LINK37]本项目区内土地利用结构比较单一，根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），选矿厂和干堆场土地利用类型为草地-0401天然牧草地，尾矿库土地利用类型为其他土地-1207裸岩石砾地，土地利用类型图见图4.3-4。
4.3.5.3植物现状调查
[bookmark: _Hlk205500356]（1）调查方法
根据现场初步踏勘，评价区全部为自然植被，主要为草地植被类型。根据植物群落类型共设置3个样方，各样方记录经纬度、海拔、物种组成、高度、盖度等基本信息，生态现状调查图，植被类型见附图4.3-5。
样方布设情况见下表。
表4.3-26  陆生生态调查样方设置情况表
	编号
	位置
	地理坐标
	特征
	植被群系

	1#
	干堆场中部
	E77°34′6.704″，N40°26′22.089″
	稀疏草地
	荒漠灌木群系

	2#
	选矿厂中部
	E77°35′44.619″，N40°26′11.222″
	稀疏草地
	荒漠灌木群系

	3#
	尾矿库中部
	E77°33′34.573″，N40°23′32.324″
	稀疏草地
	荒漠灌木群系


样方调查结果见下表。
表4.3-26（1）  植被群落调查样方表 
	地点：干堆场中部
	坐标：E77°34′6.704″，N40°26′22.089″

	样方编号：1#
	样方面积：3m×3m
	调查日期：2025.9.12
	天气状况：晴

	海拔：2373m
	温度：29°C
	湿度：45%
	风速：一级

	生境条件：中高山荒漠
	群落名称：稀疏草地
	地貌类型：荒漠
	土壤类型：淡棕钙土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：10~20%
	平均高度：0.2m
	优势种：合头草、锦鸡儿

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度（m）
	盖度
（%）
	物候
	生活力

	1
	合头草
	Sympegma Bunge
	/
	0.2
	10
	营养期
	中

	2
	锦鸡儿
	Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder
	/
	0.4
	10
	营养期
	中

	3
	圆叶盐爪爪
	Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.
	/
	0.3
	10
	营养期
	中

	[image: IMG_20250911_170934_1]
	[image: IMG_20250911_170925]


表4.3-26（2）  植被群落调查样方表
	地点：选矿厂中部
	坐标：E77°35′44.619″，N40°26′11.222″

	样方编号：2#
	样方面积：3m×3m
	调查日期：2025.9.12
	天气状况：晴

	海拔：2353m
	温度：23°C
	湿度：45%
	风速：一级

	生境条件：中高山荒漠
	群落名称：稀疏草地
	地貌类型：荒漠
	土壤类型：淡棕钙土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：10~20%
	平均高度：0.2m
	优势种：合头草、锦鸡儿

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度（m）
	盖度
（%）
	物候
	生活力

	1
	合头草
	Sympegma Bunge
	/
	0.2
	10
	营养期
	中

	2
	锦鸡儿
	Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder
	/
	0.4
	10
	营养期
	中

	[image: IMG_20250911_164721]
	[image: IMG_20250911_164724]


表4.3-27（3）  植被群落调查样方表
	地点：尾矿库中部
	坐标：E77°33′34.573″，N40°23′32.324″

	样方编号：3#
	样方面积：3m×3m
	调查日期：2025.9.12
	天气状况：晴

	海拔：2028m
	温度：29°C
	湿度：45%
	风速：一级

	生境条件：中高山荒漠
	群落名称：稀疏草地
	地貌类型：荒漠
	土壤类型：淡棕钙土

	人为干扰类型：放牧
	人为干扰强度：弱

	盖度：10~20%
	平均高度：0.1m
	优势种：沙蒿、圆叶盐爪爪

	调查记录

	序号
	植物名称
	拉丁名
	株数
	平均高度（m）
	盖度
（%）
	物候
	生活力

	1
	沙蒿
	Artemisia desertorum Spreng.
	/
	0.1
	10
	营养期
	中

	2
	圆叶盐爪爪
	Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.
	/
	0.1
	10
	营养期
	中

	[image: IMG_20250911_170917]
	[image: IMG_20250911_170511]


（2）植被类型
依据中国生态系统研究网络（CERN）和中国生物多样性监测与研究网络（Sino BON）制作的《中国植被图》，项目所在区域植被型为温带多汁盐生矮半灌木荒漠，植被型组为荒漠，群系为圆叶盐爪爪荒漠。圆叶盐爪爪荒漠特征：338.圆叶盐爪爪荒漠（Kalidium schrenkiamum desert），分布在甘肃河西走廊西部海拔1600～2000m，新疆天山和硕以西海拔1600～1900m，阿克苏1700～2400m，吐尔尕特2000～2500m，在帕米尔东坡海拔1900～2400m，在昆仑山北坡海拔则在2700m以上。在这些地区，圆叶盐爪爪多生于山前倾斜平原、山间谷地、山间盆地和干旱剥蚀地。土壤为石质性很强的棕色荒漠土。圆叶盐爪爪常与强旱生半灌木形成群落。这些半灌木主要有红砂（Reaumuria soongorica )、合头草( Sympegma regelii )、戈壁藜( Iljinia regelii )、蒿叶猪毛菜( Salsola abrotanoides )、天山猪毛菜( Salsola junatovii )。群落盖度5%～10%。伴生植物有短叶假木贼( Anabasis brevifolia )、展枝假木贼( Anabasis truncata )、膜果麻黄( Ephedra przewalskii )、喀什霸王( Zygophyllum kaschgaricum )小苞瓦松( Orostachys thyrsiflorus )、盐生草( Halogeton glomeratus )等。植物生长十分稀疏，群落覆盖度3%～5%，种类组成十分简单，伴生种有少量的红砂（Reaumuria soongorica )。在天山南坡和硕及轮台一带海拔较高的地段，圆叶盐爪爪发生草原化，出现以沙生针茅（Stipa glareosa )、东方针茅（Stipa orientales )、中亚细柄茅（Ptilagrostis pelliotii )、多根葱（allium polyrrhizum )组成的多年生草本植物层片。伴生植物有天山猪毛菜( Salsola junatovii )、红砂（Reaumuria soongorica )、木贼麻黄(Ephedra equisetina )、紫菀木 ( Asterothamnus fruticosus )等。群落盖度15%。
矿区的主要植物群落：
温带半灌木、矮半灌木植被带：主要植被包括合头草（Sympegma Bunge）、锦鸡儿（Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder）、琵琶柴（Reaumuria songonica (PalL)Maxim.）、沙蒿（Artemisia desertorum Spreng.）、圆叶盐爪爪（Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.）等。植被高度约3~40cm，总盖度10%~20%。
①合头草（Sympegma Bunge）
半灌木；茎直立，多分枝，无毛；叶互生，圆柱状，肉质；花两性，无小苞片，单生或数个簇生于小枝的顶部；花被片5，果时变硬，在背面顶部具横生的翅状附属物;雄蕊5；子房葫芦形；花柱短，柱头2，钻状；胞果包藏于花被内；种子直立，胚螺旋状，无胚乳。
分布于中亚，我国新疆、青海、甘肃及宁夏。
②锦鸡儿（Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder）
豆科、锦鸡儿属植物，灌木。树皮深褐色；小枝有棱，无毛，托叶三角形，硬化成针刺；2对小叶羽状，有时假掌状，具刺尖或无刺尖；花单生，花冠黄色，常带红色；莱果圆筒状；花期4-5月；果期7月。
③沙蒿（Artemisia desertorum）
菊科蒿属的多年生草本植物，茎高30-70厘米，具细纵棱，幼茎被微柔毛，后逐渐脱落；叶片纸质，上面无毛，背面初时被薄绒毛；茎下部叶长圆形或长卵形，二回羽状全裂，裂片线形或长椭圆形；头状花序卵圆形，直径2.5-3毫米，花果期8-10月。
④圆叶盐爪爪（Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.）
苋科、盐爪爪属小灌木，高10-25厘米。茎自基部分枝；枝外倾，灰褐色，有纵裂纹，小枝纤细，密集，带白色，易折断。叶片不发育，瘤状，顶端圆钝，基部半包茎，下延，小枝上的叶片基部狭窄，倒圆锥状。花序穗状，圆柱形，卵形或近于球形，长3-8毫米，直径1.5-3毫米；每3朵花生于1苞片内；花被上部扁平成盾状，盾片五角形。种子近卵形，直径0.7-1毫米，种皮红褐色，密生乳头状小突起。花果期6-8月
⑤白刺（Nitraria tangutorum Bobrov）
白刺是白刺科白刺属灌木，高1-2米。多分枝，枝弯曲先端刺针状，幼枝宽倒披针形，长椭圆状匙形。弯、平卧或开展；不孕枝先端刺针状；嫩枝白色。叶在嫩枝上2-3（4）片簇生，宽倒披针形，长18-30毫米，宽6-8毫米，先端圆钝，基部渐窄成楔形，全缘，稀先端齿裂。花排列较密集，白色，花瓣及子房无毛。核果卵形，有时椭圆形，熟时深红色，果汁玫瑰色，长8-12毫米，直径6-9毫米。果核狭卵形，长5-6毫米，先端短渐尖。花期5-6月，果期7-8月。
（3）植物多样性
经现场踏勘，结合阿图什市资料核实，评价区以合头草（Sympegma Bunge）、锦鸡儿（Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder）、沙蒿（Artemisia desertorum Spreng.）、圆叶盐爪爪（Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.）等较为普遍，无国家和自治区重点保护野生植物物种。
表4.3-28  项目区主要植物名录
	[bookmark: _Hlk162771545]序号
	中文名
	拉丁学名
	保护级别
	科
	属

	1
	合头草
	Sympegma Bunge
	/
	藜科
	合头藜属

	2
	锦鸡儿
	Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder
	/
	豆科
	锦鸡儿属

	3
	沙蒿
	Artemisia desertorum Spreng.
	/
	菊科
	蒿属

	4
	圆叶盐爪爪
	Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.
	/
	苋科
	盐爪爪属

	5
	白刺
	Nitraria tangutorum Bobrov
	/
	白刺科
	白刺属

	6
	芦苇
	Phragmites communis
	/
	禾本科
	芦苇属


（4）生物量
根据工程沿线植被及植物调查分析结果，评价区内土地利用类型主要为裸地和天然牧草地，植被类型主要为合头草（Sympegma Bunge）、锦鸡儿（Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder）、沙蒿（Artemisia desertorum Spreng.）、圆叶盐爪爪（Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.）等，评价区生物量情况见下表。
表4.3-29  评价区植被生物量一览表
	范围
	土地利用类型
	占地面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2）
	总生物量（t）

	评价区
	天然牧草地
	320.8338
	4.5
	1443.7521


4.3.5.4动物现状调查
（1）动物区系类型
根据《中国动物地理》（张荣祖，科学出版社，2011）的中国动物地理区划，本工程评价区位于阿图什市，动物区划属于古北界-中亚亚界-蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地小区，该动物区系组成简单，分布于该区的动物以耐旱耐寒种类为主。 
（2）调查方法
现状调查遵循整体与重点相结合的原则，整体上兼顾项目所涉及的各个陆生动物生境，突出重点区域和关键时段的野生动物调查，并通过实地踏勘，核实收集资料的准确性，以获取实际资料和数据。本次陆生脊椎动物调查采用样线法调查，并引用历史现场调查、资料收集和实地走访调查法开展。
①样线法调查
为固定宽样线法，即沿预先布设的样线开展调查，记录沿线观察到或听到的野生陆生脊椎动物种类及其个体数量，同时填写起止时间、起止点经纬度等信息。样线涵盖项目区样地内所有生境类型，每条样线长度在1~3km左右。样线法调查使用单双筒望远镜观察，并在晴朗、风力不大的天气条件下，沿样线步行匀速前进。步行速度一般为2~3km/h。记录观测者的前方及两侧所见动物数量（应包括样线预定宽度以外的实体或活动痕迹），记录动物与观测者的垂直距离，或测量动物活动痕迹与样线的垂直距离。避免重复记录或漏记。对观测过程中遇到的哺乳动物拍照记录，以便于物种鉴定。调查记录动物实体、尸体（包括死亡后留下的遗体和骸骨）、取食痕迹、粪便、足迹、毛发、卧迹等。记录发现点的位置、坡度、坡向、生境类型、数量等。本次调查设置3条样线，样线单侧宽度约为100~500m。
②资料收集法
收集现有的可以反映陆生脊椎动物现状及其栖息地背景的资料，分为现状资料和历史资料，包括相关文字、图件和影像等。同时，使用非诱导性语言对项目区及周边居民、工作人员进行访问调查，访问时先请受访者简要介绍相应动物的形态特征、叫声特点和分布区域生境特征等，初步判断其所说信息正确与否，然后采取图片展示，图片指认的方式进一步确定其介绍的动物种类、分布及多度状况等。访问调查数据仅用于补充物种名录，不进行定量统计分析。
③实地走访调查
对当地林草管理部门、乡镇政府及评价区周围居民和工作人员进行了走访调查，对评价区内的野生动物资源动态、保护管理政策方法、动物识别和保护意识有了初步了解，尤其是对可能的重点保护动物情况进行了排查。
（3）调查时间和范围
2025年9月12日进行了现场调查记录，在拟建项目评价区内设置了3条固定的陆生野生脊椎动物调查样线，样线记录表见4.3-30。
表4.3-30  样线设置点位
	样线编号
	起始点坐标
	终点坐标
	调查时间

	
	经度
	纬度
	经度
	纬度
	

	[bookmark: OLE_LINK54]样线1
	E77°36′34.434
	N40°25′4.982″
	E77°36′20.529″
	N40°25′40.825″
	2025.9

	样线2
	E77°36′14.658″
	N40°24′6.274″
	E77°35′40.360″
	N40°24′20.487″
	2025.9

	样线3
	E77°37′21.091″
	N40°22′39.216″
	E77°37′46.119″
	N40°22′3.064″
	2025.9


（4）动物群落
经查阅当地相关资料和走访咨询当地居民，评价区沿线以荒漠区植物为主，植被稀疏，该区陆栖野生动物主要为常见于荒漠中的爬行类和鸟类，野生动物数量非常有限。根据实地调查结果，项目区及影响范围内分布的野生动物主要为长尾黄鼠、小型蜥蜴、草兔等。根据资料，评价区及调查区范围内无国家及自治区级保护动物。
表4.3-31  区域主要脊椎动物名录及分布
	种名
	学名
	科
	属
	保护等级

	草兔
	Lepus capensis lehmanni Sev
	兔科
	兔属
	/

	长尾黄鼠
	Spermophilus undulatus
	松鼠科
	黄鼠属
	/

	南疆沙蜥
	Phrynocephalus forsythii
	鬣蜥科
	沙蜥属
	/


4.3.6区域土地沙化现状
[bookmark: OLE_LINK56]根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测面积汇总表》可知，项目区所在地不属于沙化土地（详见图4.3-8）。
4.3.7区域水土流失现状
水土流失重点预防区指水土流失潜在危险较大的区域，水土流失重点治理区指水土流失严重的区域。根据《关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），新疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。其中，重点预防区面积19615.9km2，包括天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区；重点治理区面积283963km2，包括额尔齐斯河流域重点治理区、天山北坡诸小河流域重点治理区、塔里木河流域重点治理区、伊犁河流域重点治理区。
[bookmark: OLE_LINK63]根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030 年）》和《关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目属于塔里木河流域水土流失重点治理区。
水土流失治理范围与对象为：①国家级及自治区级水土流失重点治理区；②绿洲外围风沙防治区；③河流沿岸水蚀区、湖泊周边区域；④水土流失严重并具有土壤保持、拦沙减沙、蓄水保水、防灾减灾等水土保持功能的区域；⑤城镇周边水土流失频发、水土流失危害严重的小流域；⑥生产建设项目，尤其是资源开发、农林开发、城镇建设、工业园建设；⑦其他水土流失较为严重，对当地或者下游经济社会发展产生严重影响的区域。
水土流失治理措施为：加强流域水资源统一管理、保证生态用水，在加强天然林草建设和管护的同时，对天然林草进行引洪灌溉，促进天然林草的恢复和更新，提高乔灌的郁闭度和草地的覆盖度，为区域经济的可持续发展提供保障。
根据《新疆维吾尔自治区2022年度水土流失动态监测年报》，2022年阿图什市轻度以上风力侵蚀和水力侵蚀总面积2503.87km2，占全市土地总面积的15.95%。其中水力侵蚀面积为1729.23km2，占土壤侵蚀总面积的69.06%；风力侵蚀面积为774.64km2，占土壤侵蚀总面积的30.94%。阿图什市2022年水土流失面积比2021年减少了3.98km2。
阿图什市主要侵蚀土地利用类型为草地和其他用地（盐碱地、沙地、裸地裸岩石砾地等）。根据评价区土地利用，结合现场调查地形地貌及植被覆盖程度，分析评价区域土地荒漠化现状。项目所在的低山丘陵区原状地表土壤侵蚀模数背景值约为1500t/ (km2·a)，以风力侵蚀为主间有水力侵蚀，土壤容许流失量为1500t/(km2·a)。
根据项目区土壤侵蚀情况、地形地貌情况、气候特征和土壤植被等自然条件，项目区域土壤侵蚀类型主要为风力侵蚀和水力侵蚀。依据《新疆维吾尔自治区2022年度水土流失动态监测年报》中土壤侵蚀现状图可知，项目评价区域土壤侵蚀强度为微度。
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[bookmark: _Toc7361][bookmark: _Toc202125201][bookmark: _Toc12904][bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc19786]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc8703][bookmark: _Toc202125202][bookmark: _Toc4100][bookmark: _Toc12821]5.1施工期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc29995][bookmark: _Toc8454][bookmark: _Toc17191][bookmark: _Toc23112]5.1.1施工期土壤环境影响预测与评价
施工期对土壤环境的影响主要表现为对土壤理化性质、肥力的影响以及对土壤环境产生的污染影响。
（1）对土壤理化性质的影响分析
施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大。
①扰乱土壤表层，破坏土壤结构
土壤表层肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，深度15～25cm，表层土层松软，团粒结构发达。地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响较严重。
②混合土壤层次，改变土体构型
施工期的土石方开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低。
③影响土壤紧实度
施工机械碾压，尤其在坡度较大的地段，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。
（2）对土壤肥力的影响分析
土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响。
（3）土壤污染影响
施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾等废物。这些固体垃圾含有难分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。另外施工过程中，各种设备的燃油滴漏也可能对施工区域土壤造成一定的影响，施工期各类固体废物和废水均得到妥善处置，随着施工期的结束，施工机械及车辆燃油滴漏的可能性消失，不会对土壤环境产生明显不利影响。
[bookmark: _Toc7905][bookmark: _Toc10043][bookmark: _Toc29353][bookmark: _Toc29368]5.1.2施工期大气环境影响预测与评价
废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气，均为低空或近地面源排放。
（1）施工扬尘影响分析
扬尘是项目施工期间影响环境空气的主要污染物，建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。
在施工运输中，由于开挖土方后，致使大片土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸以及运输车辆产生粉尘，这些粉尘随风扩散和飘动，造成施工扬尘。施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。施工扬尘的大小随施工季节、施工管理等不同差别甚大，影响范围可达150～300m。
通过类比调查，在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，施工扬尘污染有如下结果：建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍。建筑工地扬尘影响的下风向150m处，被影响地区TSP平均浓度为0.49mg/Nm3左右，相当于大气环境质量标准的1.6倍。围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。
根据现状调查，本工程区域土地利用现状为沙地。项目区内无任何人工设施，工程所在地主导风向为东北风为主，多年平均风速2.6m/s。在选矿厂和尾矿库施工时设置围栏的情况下，工程施工期间应避开5级以上大风天气，并对施工区等起尘部位进行密集洒水降尘，则施工扬尘对当地空气环境影响可接受的，并将随施工结束而消失。
（2）施工机械及车辆尾气影响分析
施工机械、施工车辆在施工作业期间产生的尾气主要为烯烃类、CO和NOx等，施工机械燃油废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧效率情况而异。施工机械燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，本项目施工场地四周较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械、施工车辆废气对环境空气的影响轻微。
项目周围5km范围内无村庄和集中居住区，施工扬尘、施工机械、车辆尾气随着施工期的结束而消失，不会对环境空气产生较大影响。
[bookmark: _Toc14185][bookmark: _Toc32496][bookmark: _Toc6215][bookmark: _Toc16048][bookmark: _Hlk205490518]5.1.3施工期水环境影响预测与评价
施工期废水为施工废水和生活污水。施工废水主要为施工车辆、施工机械清洗废水，主要污染物为含有较高的石油类、悬浮物等。生活污水来自基建施工人员排放的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS等，项目废水处置不当会对施工场地周围产生短时间的不良影响，需要对项目废水进行处置，具体分析如下：
施工废水中含有一定量的泥沙、少量水泥，生产量约4m3/d，污染物主要为悬浮物，浓度在1500～2000mg/L，本评价要求在施工现场修建沉淀池，将施工废水经沉淀池沉淀处理后用于施工场地及道路洒水降尘。混凝土为商品混凝土，无需现场搅拌，无搅拌废水产生。
施工高峰期需施工人员约90人，施工期360天，单人消耗水量参考《新疆用水定额》60L/（人·天）计算，生活用水量为1944m3/a。生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则产生量为1555.2m3/a。厂区建设地埋式一体化污水处理设施处理，处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值用于绿化灌溉。对项目区周围水环境影响较小。
[bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc7493][bookmark: _Hlk205490538]5.1.4施工期声环境影响预测与评价
施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各机械声级将会叠加。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5.1-1，施工期各交通运输车辆噪声排放统计见表5.1-2，施工机械噪声测试值、预测值见表5.1-3。
表5.1-1  主要噪声源及其声级    单位：dB（A）
	施工期
	主要声源
	声级
	施工期
	主要声源
	声级

	土石方阶段
	挖掘机
	80-108
	装饰装修阶段
	电钻
	100-115

	
	空压机
	75-105
	
	电锤
	100-105

	
	推土机
	80-116
	
	手工钻
	100-105

	
	平地机
	80-100
	
	木工刨
	90-100

	底版结构阶段
	砼输送泵
	85-90
	
	搅拌机
	75-80

	
	振捣机
	80-106
	
	
	

	
	电焊机
	75-80
	
	
	

	钻井
	钻井
	80-95
	
	
	


表5.1-2  交通运输车辆噪声排放    单位：dB（A）
	声源
	大型载重车
	混凝土罐车
	轻型载重卡车

	声级
	90
	80-85
	75


表5.1-3  施工机械噪声测试值、预测值    单位：dB（A）
	设备
名称
	声级
	不同距离处的噪声值

	
	
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m

	空压机
	105
	91
	85
	79
	73
	69.4
	66.9
	65
	61.5
	59

	推土机
	116
	102
	96
	90
	84
	80.4
	77.9
	76
	72.5
	70

	挖掘机
	108
	94
	88
	82
	76
	72.4
	69.9
	68
	64.5
	62

	平地机
	100
	86
	80
	74
	68
	64.4
	61.9
	60
	56.5
	54

	振捣机
	106
	92
	86
	80
	74
	70.4
	67.9
	66
	62.5
	60


由表5.1-3可知，施工机械中以推土机噪声影响程度最大。各种机械噪声源强均在75dB(A)以上，对靠近施工现场100m范围内的影响较大。根据现场调查，项目区周围无居民区，在建设过程中只有施工人员。因此，施工阶段对周围环境无大的不利影响。故施工阶段使用中高噪声机械设备，只要严格遵守当地环保管理部门制定的施工工地噪声作业规定及要求，并在午休时间和夜间休息时间停止施工，积极采取相应措施降低施工噪声，不会对自身人员造成噪声危害。
施工噪声影响是短期的，施工结束后施工噪声自然消失。只要注意调整施工时间、合理安排施工场地等，可以将施工噪声的影响减至最低。
[bookmark: _Toc2636][bookmark: _Toc13819]5.1.5施工期固体废物影响分析
[bookmark: 5.1.6.2施工生活垃圾]施工期固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。
施工过程中主要涉及选矿厂房的建设、尾矿库的修建及生产设施设备的安装，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如弃土、废钢筋及设施设备的包装材料等，施工期间将产生的施工垃圾进行分类，对于有回收利用价值的废钢筋、废塑料等收集后外售；对于不可回收利用的建筑垃圾，则定期清运至阿图什市建筑垃圾填埋场填埋处置，不能随意抛弃、转移和扩散；对于弃土，全部用于项目区场地的平整、修筑尾矿坝及绿化等。施工高峰期施工人员及工地管理人员约90人，工地生活垃圾按1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为0.09t/d。生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运至阿图什市生活垃圾填埋场进行妥善处置。
本项目施工过程中产生的固体废物可妥善处理后，对周围环境的影响较小。
[bookmark: _Toc6840][bookmark: _Toc20324][bookmark: _Hlk205490574]5.1.6施工期生态环境影响预测与评价
施工期对生态环境的影响主要是由于工程占地和施工活动对植被、野生动物、土地利用类型、生态景观等方面的影响。
（1）对植被的影响分析
本工程占地面积约321.8338hm2，选矿厂、尾矿库、干堆场、生活区均置于永久占地范围内，输送管道、管线施工时产生的土石方临时堆存在占地范围内，不另设土石方堆场；项目对植被的影响主要为工程占地、施工机械及车辆、施工人员活动对植被的破坏，施工阶段对占地范围内的植物进行了清理，选矿厂、干堆场、尾矿库等永久占地范围内的植被造成永久性的破坏，使占地范围内的植被覆盖度及植物群落发生变化，对占地范围外的植被覆盖度和植物群落影响较小；临时占地范围内的植被施工结束后主要靠自然恢复。施工机械及车辆施工人员踩踏等活动破坏施工区域内的植被，降低植被生物量，造成占地面积上生物量的损失。
（2）对野生动物的影响分析
工程施工过程中的各种机械噪声及人员和施工车辆活动容易对工作区附近的野生动物产生影响，影响野生动物的觅食区域及迁徙、活动范围，干扰野生动物正常的栖息规律。就鸟类而言，主要是在施工过程惊扰所造成的间接不利影响使鸟类暂时远离施工地带。由于施工范围内地表植被全部为草本植物，没有树木丛林，不存在因伐树减少栖息地所造成的直接影响，主要是施工过程惊吓造成的间接影响；对两栖类动物而言，其敏感性反应较差，无固定巢穴，施工对其影响不大；施工对啮齿类和爬行类动物的影响主要在于施工挖沟会毁坏这些动物在施工地带的洞穴，同时，施工人员的活动和来往机械的运动也会使它们受到惊吓，其结果是迫使它们迁往别处。在该区域活动的野生动物多为新疆的广布种，分布范围广，群体数量不大，本项目所占的面积是局部的、有限的，造成对这些野生动物栖息地影响范围仅是其极小的部分。事实上，由于人为活动，本区域野生动物数量少，活动区域大，其活动不会因工程建设的占地而有大的改变。
由以上分析可知，工程施工期会对生物种群正常生活造成一定的干扰，但由于施工区没有珍稀及濒危物种存在，不会对生物多样性造成不利影响。
[bookmark: _Hlk205490598]（3）对土地利用类型的影响分析
[bookmark: OLE_LINK79]选矿厂、干堆场、尾矿库和生活区永久占地面积为321.8338hm2，选矿厂、干堆场和生活区土地利用类型为天然牧草地，尾矿库土地利用类型为裸地，项目的建设将改变占地范围内的地形地貌和景观，同时也改变了占地范围内的土地利用类型，土地利用类型由原来的天然牧草地和裸地变为工矿用地，项目建设区域内工矿用地增加，项目实施后不会改变永久占地范围外的土地利用类型；临时占地施工结束后及时进行恢复平整，不会改变临时占地范围内的土地利用类型。但是从项目所在区域整体范围看，建设区域内土地利用结构的改变不会对整体区域的土地利用结构和功能产生较大影响。
（4）对区域景观影响分析
本项目建设将使评价区内新增工业景观类型，选矿厂、干堆场和尾矿库的建设在一定程度上增加了景观多样性。评价区域新增人工景观要素，呈点状分布，增加了评价区的斑块数量；同时也使原有自然景观比例和结构发生变化；由于新的斑块增加，对原有景观基质的面积造成一定的挤占，使原有基质及斑块之间的连续性和连通性受到一定影响，对景观产生较强的分裂效果。
从景观美学角度来看，人工建筑物与构筑物的出现，给原来以自然曲线为主的自然景观中，增加了直线、直角型斑块和廊道等人工景观，形成自然和人类共同作用的复合景观，对原有景观产生一定影响。
[bookmark: _Hlk205490608]（5）对生态系统结构和功能的影响分析
本项目的实施将对区域生态系统的结构和功能产生一定影响，但对局部生态系统的结构和功能产生影响是临时性的。本项目占地面积较小，从整个评价区来看，该工程不会明显减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统结构的完整性和生态系统的稳定性，评价认为，采取必要的生态保护措施后，项目建设对评价区内的其他各生态系统影响小。
[bookmark: _Toc11800][bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc14895][bookmark: _Toc15587][bookmark: _Toc202125203]5.1.7施工期水土流失影响分析
本工程的建设在适宜的气象条件下，也可能引起用地范围内出现水土流失的现象。在工程施工活动的用地范围内，由于表层土清除、车辆碾压、施工人员活动等，地表都将受到较大的扰动，并导致地表原始植被的丧失，出现土层疏松的地面；排洪沟的开挖，会在其两侧出现堆积的土方。这些活动将导致土壤结构及原地貌发生较大的改变，除了在一般天气下会出现扬尘对大气环境的影响之外，在大风天气情况下，还会发生风力造成的水土流失。裸露地面的松散土石、堆积土方容易发生风力侵蚀，在大风天气作用下，会出现地表疏松土层、堆土被搬运的过程，出现水土流失的可能性很大。因此，工程施工必须采取防止水土流失的措施。
[bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc1188]5.1.8施工期土地沙化影响分析
选矿厂、干堆场、尾矿库、生活区、输送管线等占地现状以天然牧草地、裸地为主。工程永久占地范围内原有植被将全部清除；施工活动扰动地表，破坏表层稳定砾幕。项目区域气候干旱、降水稀少、大风天气频发，地表结皮遭受破坏后，大风作用下易引发就地起沙，加剧区域土地沙化风险。施工期采取分区施工、减少裸露面积等降尘抑沙措施；施工结束后，及时对临时占地进行土地平整，依托区域自然条件实施植被自然恢复；永久占地采取地面硬化等工程措施，降低地表风蚀强度。综合来看，本项目扰动范围有限，通过落实上述防控措施，工程施工对区域土地沙化影响较小。
[bookmark: _Toc20892][bookmark: _Toc3755]5.2运营期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc18563]5.2.1土壤环境影响分析
5.2.1.1建设项目所属行业识别
本项目为钛铁矿石选矿工程，由《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1可知：本项目选矿厂、干堆场、尾矿库的土壤环境影响评价项目类别为Ι类。
项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤敏感程度为敏感，占地面积321.8338hm2（大型），土壤环境影响评价等级为一级，土壤评价范围为项目选矿厂和尾矿库全部及项目区场地外1.0km范围内。
5.2.1.2土壤环境影响类型与影响途径
施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。
运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物等，本项目主要包括新建选矿厂、尾矿库等生产运营过程中对土壤产生的影响。
本项目对土壤的影响类型和途径见表5.2-1。
表5.2-1  土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	运营期
	选矿厂
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	干堆场
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	尾矿库
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”


（3）土壤环境影响源与影响因子识别
根据建设项目环境影响识别结果，本项目重点预测评价时段为运营期，主要的污染类型为垂直入渗和大气沉降和地面漫流，本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果见表5.2-2。
表5.2-2  土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	选矿厂
	破碎、筛分、
输送
	大气沉降
	颗粒物、汞、铬、铅、镉、铜锌、铍、钡、镍、砷、银
	汞、镍、砷
	正常

	选矿厂
	阀门、密封接口处
	垂直入渗、地面漫流
	汞、铬、铅、镉、铜锌、铍、钡、镍、砷、银
	汞、镍、砷
	事故/
非正常

	干堆场
	废石堆存、
风蚀起尘
	大气沉降
	颗粒物、汞、铬、铅、镉、铜锌、铍、钡、镍、砷、银
	汞、镍、砷
	正常

	干堆场
	废石堆存、
降雨冲刷
	地面漫流
	汞、铬、铅、镉、铜锌、铍、钡、镍、砷、银
	汞、镍、砷
	事故/
非正常

	尾矿库
	干滩面风蚀起尘
	大气沉降
	颗粒物、汞、铬、铅、镉、铜锌、铍、钡、镍、砷、银
	汞、镍、砷
	正常

	尾矿库
	尾矿堆存、
库底防渗破损
	垂直入渗
	汞、铬、铅、镉、铜锌、铍、钡、镍、砷、银
	汞、镍、砷
	事故/
非正常

	尾矿库
	尾矿堆存、
截排水失效
	地面漫流
	汞、铬、铅、镉、铜锌、铍、钡、镍、砷、银
	汞、镍、砷
	事故/
非正常


5.2.1.3污染影响型预测评价方法及结果分析
[bookmark: OLE_LINK233]（1）选矿厂
[bookmark: OLE_LINK234]选矿厂涉及的污染影响类型主要为大气沉降、垂直入渗、地面漫流等。
[bookmark: OLE_LINK235]1）大气沉降对土壤的预测与评价
[bookmark: OLE_LINK236]本项目为钒钛磁铁矿采选项目，选矿厂废气主要来源于矿石破碎、筛分工序有组织废气和无组织废气，废气及粉尘中含有汞、镍、砷等重金属；重金属随粉尘经大气沉降落至地表，将在表层土壤长期累积，对土壤环境造成影响。本次评价依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E，采用表层土壤污染物累积模型，定量预测钒、铅、铜、锌经大气沉降途径对土壤环境产生的累积影响，具体模型如下：
①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
[bookmark: OLE_LINK240]△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）
式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
[bookmark: OLE_LINK23]IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量g；
LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本环评不考虑淋溶排出的量。
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本环评不考虑经径流排出的量。
ρb—表层土壤容重，kg/m3。
A—预测评价范围，m2。
D—表层土壤深度，一般取0.2m，本环评取0.2m；
n—持续年份，a。
根据导则要求涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，本次不考虑输出量。公式简化为：
△S=nIs/（ρb×A×D）
②单位质量土壤中某种物质的预测值根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：
S=Sb+△S
式中：Sb——单位质量土壤中污染物的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中污染物的预测值，g/kg。
③预测参数取值
1. 据浸出实验分析，淋滤液中汞浓度0.001mg/L、镍浓度0.031mg/L、砷浓度0.013mg/L。矿区所在区域年最大降雨量117.3mm，本次预测范围为选矿厂区、干堆场区、尾矿库区及其边界外1000m范围，预测面积分别为选矿厂区7190000m2、干堆场区8265000m2、尾矿库区10000000m2，评价范围内单位年份表层土壤汞、镍、砷的输入量分别为选矿厂区843g、26145g、10964g，干堆场区969g、30054g、12603g，尾矿库区1173g、36363g、15249g。
2.污染物质将全部存于土壤中，由于阿图什市干旱少雨，降雨量极少，蒸发量极大，因此，表层土壤中某种物质经淋溶排出的量（Ls值取0）。
3.由于阿图什市干旱少雨，降雨量极少，蒸发量极大加上厂区设有截排水沟，本项目表层土壤中某种物质经径流排出的量（Rs值取0）。
4.本项目区土壤类型为“棕钙土”，根据土壤检测报告，其表层土壤容重约1.38×103kg/m3。
5.单位质量土壤中某种物质的现状值：选矿厂监测点位汞最大值0.143mg/kg、镍31mg/kg、砷最大值9.62mg/kg；干堆场监测点位汞最大值0.153mg/kg、镍19.7mg/kg、砷最大值6.9mg/kg；尾矿库测点位汞最大值0.167mg/kg、镍63mg/kg、砷最大值6.75mg/kg。
7.为预测不同阶段土壤中重金属的累积情况，本次计算中“持续时间”取值为1、2、5、10、20、30年。
④大气沉降预测与评价结果
根据上述计算公式，计算出不同时间污染物在评价范围内的污染物浓度增量。计算结果见表5.2-3。
表5.2-3  选矿厂域内土壤中汞、砷、镍累积量预测结果一览表
	汞

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.000425
	0.143425
	0.14385
	38
	达标

	2
	0.000849
	0.143849
	0.144698
	38
	达标

	5
	0.002123
	0.145123
	0.147246
	38
	达标

	10
	0.004246
	0.147246
	0.151492
	38
	达标

	20
	0.008492
	0.151492
	0.159984
	38
	达标

	30
	0.012738
	0.155738
	0.168476
	38
	达标

	镍

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.013175
	31.013175
	31.02635
	900
	达标

	2
	0.02635
	31.02635
	31.0527
	900
	达标

	5
	0.065875
	31.065875
	31.13175
	900
	达标

	10
	0.131751
	31.131751
	31.263502
	900
	达标

	20
	0.263501
	31.263501
	31.527002
	900
	达标

	30
	0.395252
	31.395252
	31.790504
	900
	达标

	砷

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.005525
	9.625525
	9.63105
	60
	达标

	2
	0.01105
	9.63105
	9.6421
	60
	达标

	5
	0.027625
	9.647625
	9.67525
	60
	达标

	10
	0.05525
	9.67525
	9.7305
	60
	达标

	20
	0.1105
	9.7305
	9.841
	60
	达标

	30
	0.16575
	9.78575
	9.9515
	60
	达标

	注：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类
用地筛选值中铜的标准值


由表5.2-3可知，本项目选矿厂预测因子汞、砷、镍叠加背景值后均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，故本项目选矿厂土壤环境影响可接受。
[bookmark: OLE_LINK241]2）地面漫流对土壤的预测与评价
选矿废水是选矿厂的主要环境污染因素之一，废水中主要污染物包括SS、石油类、铁、钛等。若含SS废水大量进入土壤环境，可能造成土壤胶结，降低土壤通气透气性，抑制土壤微生物活动，降低土壤酶活性。重金属类污染物在土壤中迁移性较弱，不易随水淋滤，也不能被微生物降解，一旦进入土壤，可能通过食物链富集，对人体健康产生潜在危害。
本项目选矿废水经絮凝沉淀处理后全部回用于选矿生产，不外排。选矿厂设置1座容积为1532.2m³的应急防渗事故池，用于收集生产区零星废水及事故状态下产生的选矿废水，防止废水外排或地面漫流。
正常情况下，选矿废水经处理后循环使用，不向外环境排放，不会通过地面漫流途径污染项目区及周边土壤环境。事故状态下，生产废水可集中排入应急防渗事故池暂存，待生产系统恢复正常后再返回生产系统回用，可有效避免事故废水外排造成的地面漫流污染。
综上，在落实选矿废水絮凝沉淀回用、应急防渗事故池等防治措施的前提下，项目正常工况和事故工况下均不会因选矿废水外排或地面漫流对项目区及周边土壤环境造成明显不利影响。
3）垂直入渗
对于地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤。
拟建项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生污水泄漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为事故状态下，选矿厂运行过程中选矿厂渗滤液事故情况下经垂直入渗途径对土壤环境的影响。
①预测因子
预测因子为汞、镍和砷。
②预测评价标准
以《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值进行评价。
③预测方法
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中一维非饱和溶质运移模型预测方法对项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测。预测模型如下：
1.一维非饱和溶质垂向运移控制方程
             [image: ]
式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；
D—弥散系数，m2/d；
q—渗流速度，m/d；
z—沿z轴的距离，m；
t—时间变量，d；
θ—土壤含水率，%。
2.初始条件
c（z，t）=0    t=0，L≤z＜0；
※边界条件
第一类Dirichlet边界条件：
c（z，t）=0    t=0，z=0；
第二类Neumann零梯度边界条件：
[image: ]
3.模型设定
项目场地土壤为粘土，预测深度设为1m，模型上边界设置为大气边界（可积水），下边界设为自由排水边界，取地表为零基准面，坐标轴方向与主渗透系数方向一致，坐标轴向上为证，则渗流区域可表示为-100cm≤z≤0，模拟时间为365d，尾矿泄漏至土壤环境中，其中的镍对土壤产生污染影响。
4.模型参数设置
水力模型采用van Genuchten-MuaLem公式处理土壤的水力特性，保守期间本次不考虑分子扩散和吸附作用，溶质运移的上边界条件设置为浓度通量边界条件，下边界设置为零浓度梯度边界。
5.空间离散
本次模拟研究为更准确地分析污染物在土壤中的迁移，将模型剖面分成101个节点。
6.模拟结果
预测结果见图5.2-1~图5.2-3。
[image: 0b762acb120b9f2e042f852b46250697]
图5.2-1  发生泄漏后土壤中汞浓度随着时间的变化趋势示意图
[image: 砷]
图5.2-2  发生泄漏后土壤中砷浓度随着时间的变化趋势示意图
[image: 镍]
图5.2-3  发生泄漏后土壤中镍浓度随着时间的变化趋势示意图
④预测评价结果
由图5.2-1~图5.2-3可知，在非正常渗漏情景下，回水池池体防渗层发生破裂，选矿废水通过裂缝垂直下渗进入包气带（土壤）。本次预测选取铅、镍、锌作为特征污染因子，模拟其在包气带中的运移过程。预测结果显示，泄漏发生后铅、镍、锌在包气带中的最大浓度分别为 0.01 mg/kg、0.013 mg/kg、0.031 mg/kg，均低于相应土壤环境质量评价标准限值，未出现超标现象，对周围土壤环境的影响较小。
运营期应严格按照设计规范和选矿厂安全规程开展放矿、回水及池体运行管理，加强回水池、管线及防渗层日常巡检和维护。同时，应按监测计划定期开展地下水和土壤跟踪监测；一旦发现渗漏迹象，应立即排查泄漏点，采取截断、修复、污染土壤清理等补救措施，确保防渗设施长期有效运行，保护地下水和土壤环境质量。
（2）尾矿库
[bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK239]尾矿库涉及的污染影响类型主要为大气沉降、垂直入渗、地面漫流等。
[bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK237]1）大气沉降对土壤的预测与评价
本项目为钒钛磁铁矿采选项目，尾矿库废气主要来源于无组织扬尘及放矿、干滩风蚀产生的颗粒物中含有汞、镍、砷等重金属，经干湿沉降进入表层土壤后，因重金属难降解、迁移性较弱，易在表层土壤中长期累积，可能对土壤环境质量造成一定影响。
本次大气沉降影响预测依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录 E 方法进行，预测因子、污染物积累模型及参数取值与选矿厂大气沉降土壤预测保持一致。单位质量表层土壤中某种污染物的增量按下式计算：
△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）
式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量g；
LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本环评不考虑淋溶排出的量。
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本环评不考虑经径流排出的量。
ρb—表层土壤容重，kg/m3。
A—预测评价范围，m2。
D—表层土壤深度，一般取0.2m，本环评取0.2m；
n—持续年份，a。
根据计算公式，计算出不同时间污染物在评价范围内的污染物浓度增量。计算结果见表5.2-4。
表5.2-4  尾矿库域内土壤中汞、砷、镍累积量预测结果一览表
	汞

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.000424
	0.167424
	0.167848
	38
	达标

	2
	0.000849
	0.167849
	0.168698
	38
	达标

	5
	0.002123
	0.169123
	0.171246
	38
	达标

	10
	0.004246
	0.171246
	0.175492
	38
	达标

	20
	0.008492
	0.175492
	0.183984
	38
	达标

	30
	0.012738
	0.179738
	0.192476
	38
	达标

	镍

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.013175
	88.013175
	88.02635
	900
	达标

	2
	0.02635
	88.02635
	88.0527
	900
	达标

	5
	0.065875
	88.065875
	88.13175
	900
	达标

	10
	0.131751
	88.131751
	88.263502
	900
	达标

	20
	0.263501
	88.263501
	88.527002
	900
	达标

	30
	0.395252
	88.395252
	88.790504
	900
	达标

	砷

	持续年份 
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.005525
	6.755525
	6.76105
	60
	达标

	2
	0.01105
	6.76105
	6.7721
	60
	达标

	5
	0.027625
	6.777625
	6.80525
	60
	达标

	10
	0.05525
	6.80525
	6.8605
	60
	达标

	20
	0.1105
	6.8605
	6.971
	60
	达标

	30
	0.16575
	6.91575
	7.0815
	60
	达标

	注：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类
用地筛选值中铜的标准值


由表5.2-4可知，项目区尾矿库预测因子汞、砷、镍叠加背景值后均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，故本项目土壤环境影响可接受。
2）地面漫流对土壤的预测与评价
[bookmark: OLE_LINK30]拟建尾矿库位于相对独立水文地质单元的次级支单元，区域大气降水为地下水的主要补给来源。库区属大陆性中温带干旱气候，多年平均降水量仅118mm，而年均蒸发量高达1500 mm，约为降水量的12.7倍，极端干旱气候极大抑制了地表漫流的形成条件。为有效拦截坡面汇水，设计在初期坝下游面与岸坡衔接处设置坝肩截水沟，可系统疏导降雨径流。此外，本项目尾矿采用干排工艺，出库尾矿含水率约为18%，持水能力低，且尾矿自身不具备形成漫流的水量条件。综合气候、工程设计与工艺特性，本项目正常运行期间基本无地面漫流产生，对土壤环境的影响可忽略。
3）垂直入渗影响分析
[bookmark: OLE_LINK243]库区上游无常年地表水体，设计于库区上游设置截水沟拦截上游汇水，可减少外来水进入库区。进入尾矿库的废水主要来源于尾矿自身携带水及库面直接降水。鉴于尾矿采用干排工艺，含水率约18%，区域降雨稀少、蒸发强烈，入渗补给量总体有限。同时，库区底部及边坡按重点防渗区要求设置全防渗结构，防渗层设计满足相应环保标准，可有效阻隔污染物下渗。
根据固体废物属性鉴定结果，尾矿砂浸出液各项指标低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3—2007）限值，未超过《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）最高允许排放浓度，pH值在6~9之间，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。 综合尾矿属性、防渗措施及区域水文气象条件，在防渗体系完整有效、排水系统正常运行且无防渗破损的前提下，尾矿库垂直入渗对库区及下游土壤环境的污染风险较低。
（3）干堆场
干堆场涉及的污染影响类型主要为大气沉降和地面漫流等。
1）大气沉降对土壤的预测与评价
本项目为钒钛磁铁矿开采项目，干堆场无组织扬尘及废石、干滩风蚀产生的颗粒物中可能含有钒、镍、砷等重金属元素（具体以原料全分析及浸出毒性检测结果为准）。颗粒物经干湿沉降进入表层土壤后，由于重金属不易降解，在长期累积条件下可能对表层土壤环境质量造成一定影响，其迁移转化受土壤pH、有机质、黏粒含量及水分条件等因素影响。
本次大气沉降影响预测依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录E相关方法进行，预测因子、污染物累积模型及参数取值结合干堆场扬尘源强、抑尘措施、覆盖情况及服务年限确定，并与选矿厂、尾矿库大气沉降预测保持方法一致。单位质量表层土壤中某种污染物的增量按下式计算：
△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）
式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量g；
LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本环评不考虑淋溶排出的量。
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本环评不考虑经径流排出的量。
ρb—表层土壤容重，kg/m3。
A—预测评价范围，m2。
D—表层土壤深度，一般取0.2m，本环评取0.2m；
n—持续年份，a。
根据计算公式，计算出不同时间污染物在评价范围内的污染物浓度增量。计算结果见表5.2-5。
表5.2-5  干堆场域内土壤中汞、砷、镍累积量预测结果一览表
	汞

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.000425
	0.153425
	0.15385
	38
	达标

	2
	0.000849
	0.153849
	0.154698
	38
	达标

	5
	0.002123
	0.155123
	0.157246
	38
	达标

	10
	0.004246
	0.157246
	0.161492
	38
	达标

	20
	0.008492
	0.161492
	0.169984
	38
	达标

	30
	0.012738
	0.165738
	0.178476
	38
	达标

	镍

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.013175
	19.713175
	19.72635
	900
	达标

	2
	0.02635
	19.72635
	19.7527
	900
	达标

	5
	0.065875
	19.765875
	19.83175
	900
	达标

	10
	0.131751
	19.831751
	19.963502
	900
	达标

	20
	0.263501
	19.963501
	20.227002
	900
	达标

	30
	0.395252
	20.095252
	20.490504
	900
	达标

	砷

	持续年份
	∆S（mg/kg）
	预测值(mg/kg)
	叠加现状监测值（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	达标情况

	1
	0.005525
	6.905525
	6.91105
	60
	达标

	2
	0.01105
	6.91105
	6.9221
	60
	达标

	5
	0.027625
	6.927625
	6.95525
	60
	达标

	10
	0.05525
	6.95525
	7.0105
	60
	达标

	20
	0.1105
	7.0105
	7.121
	60
	达标

	30
	0.16575
	7.06575
	7.2315
	60
	达标

	注：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类
用地筛选值中铜的标准值


[bookmark: OLE_LINK230]由表5.2-5可知，项目区干堆场预测因子汞、砷、镍叠加背景值后均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，故本项目土壤环境影响可接受。
[bookmark: OLE_LINK231]2）地面漫流对土壤的预测与评价
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK242]拟建干堆场位于相对独立水文地质单元的次级支单元，区域大气降水为地下水主要补给来源。库区属大陆性中温带干旱气候，多年平均降水量约118 mm，年均蒸发量约1500 mm，约为降水量的12.7倍，多年平均条件下地表产流和漫流条件较弱。为拦截坡面汇水，设计在坝肩及岸坡衔接部位设置截水沟，将降雨径流系统疏导至指定排放区域，并配合沉砂、定期清淤和维护措施，降低径流携带颗粒物外溢的风险。同时，本项目废石采用干排工艺，含水率低于18%，持水能力较低，正常工况下不易形成持续漫流。
综合气候条件、截排水工程设计和干排工艺特点，本项目正常运行期间地面漫流产生量较小，通过截排水系统有序导排后，对周边土壤环境的影响总体可控。但在极端暴雨、截水沟淤堵或破损、堆体边坡冲刷等不利情况下，仍可能存在含重金属颗粒物随径流扩散并进入周边土壤的风险，运营期应加强截排水设施巡查维护，并结合周边土壤监测结果验证影响程度。
[bookmark: _Hlk205489940]5.2.1.4尾矿输送管道和回水管线泄漏对土壤环境的影响分析
尾矿输送管道和回水管线发生泄漏事故后可能对区域土壤环境产生一定的影响，由于尾矿输送管道和回水管线为地面敷设，管线发生泄漏事故后容易被发现，运营期加强尾矿输送管道和回水管线的巡检及维护，尽量减少管线泄漏事故发生，管线发生泄漏事故后立即停止管线输送，并及时清理泄漏的尾矿、选矿废水以及被污染的土壤，不会对区域土壤环境产生明显不利影响。
[bookmark: _Toc20578][bookmark: _Toc24568][bookmark: _Toc31764][bookmark: _Hlk205500598][bookmark: _Toc20728][bookmark: _Toc26902]5.2.2运营期大气环境影响预测与评价
（1）相关判定
本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的相关规定，本次采用AERSCREEN模式预测的结果进行评价，不进行进一步预测。
（2）模型选用
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算。
（3）估算模型使用数据来源
①地形数据
估算模型使用的原始地形数据为美国NASA和NIMA联合测量并公布的全球90m×90m地形数据，自CSI的SRTM网站获取（http：//srtm.csi.cgiar.org），符合导则要求。
②地表参数
大气评价范围内通用地表类型为沙漠化荒地，通用地表湿度为干燥气候，该类型土地的经验参数，见表5.2-1。
表5.2-1  地表特征参数一览表
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	0～360
	全年
	0.3275
	7.75
	0.2625


③气象数据
以下资料为项目区近20年气象数据统计分析，具体详见表5.2-2。
表5.2-2  气象数据一览表
	统计时间
	最低温度
	最高温度
	最小风速
	测风高度

	20年
	43℃
	-25℃
	0.5m/s
	10m


（4）估算模型参数
估算模型参数选择见表5.2-3。
表5.2-3  估算模型参数选择一览表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	43℃

	最低环境温度/℃
	-25℃

	土地利用类型
	荒漠

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是  否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是 否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（5）污染源参数
根据3.8污染源源强核算章节可知，有组织废气排放情况见表5.2-4，无组织颗粒物排放情况见表5.2-5。
（6）预测结果
预测结果详见表5.2-6和表5.2-7。
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表5.2-4  点源污染源参数一览表
	[bookmark: _Hlk198746742][bookmark: _Hlk199320913]编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	PM10排放情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk200472100]DA001
	1#破碎车间粗碎废气
	391
	284
	
	25
	0.5
	21.22
	25
	6000
	正常工况
	0.67
	0.112
	6.1

	DA002
	1#破碎车间中细碎废气
	403
	318
	
	25
	1
	23.34
	25
	6000
	正常工况
	0.67
	0.112
	6.1

	DA003
	1#破碎车间筛分废气
	334
	314
	
	25
	0.8
	29.29
	25
	6000
	正常工况
	0.67
	0.112
	6.1

	DA004
	2#破碎车间粗碎废气
	179
	305
	
	25
	0.5
	21.22
	25
	6000
	正常工况
	0.67
	0.112
	6.1

	DA005
	2#破碎车间中细碎废气
	172
	350
	
	25
	1
	23.34
	25
	6000
	正常工况
	0.67
	0.112
	6.1

	DA006
	2#破碎车间筛分废气
	124
	353
	
	25
	0.8
	29.29
	25
	6000
	正常工况
	0.67
	0.112
	6.1


表5.2-5  面源污染源参数一览表
	[bookmark: _Hlk129688515]车间名称
	海拔高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	TSP排放速率

	
	
	
	
	
	
	
	t/a
	kg/h

	[bookmark: OLE_LINK204]1#破碎车间粗破工序
	2367
	22.5
	15
	18
	6000
	正常工况
	0.134
	0.022

	1#破碎车间中细破工序
	2374
	30.62
	15.86
	18
	6000
	正常工况
	0.134
	0.022

	1#破碎车间筛分工序
	2370
	34.91
	32.5
	18
	6000
	正常工况
	0.134
	0.022

	2#破碎车间粗破工序
	2363
	22.5
	15
	18
	6000
	正常工况
	0.134
	0.022

	2#破碎车间中细破工序
	2359
	30.62
	21
	18
	6000
	正常工况
	0.134
	0.022

	2#破碎车间筛分工序
	2354
	34.91
	32.5
	18
	6000
	正常工况
	0.134
	0.022

	中间堆场
	2364
	150
	100
	18
	6000
	正常工况
	1.642
	0.274

	成品大棚
	2345
	200
	100
	8
	7200
	正常工况
	0.472
	0.066

	铁精矿和钛中矿装车
	2345
	200
	100
	12
	7200
	正常工况
	0.123
	0.017

	尾矿库
	2087
	1860
	920
	5
	7200
	正常工况
	1.850
	0.211

	干堆场
	2180
	1780
	1360
	5
	6000
	正常工况
	1.570
	0.179


表5.2-6  有组织废气预测结果一览表
	[bookmark: _Hlk205489748]DA001
	DA002
	DA003

	离源距离（m）
	PM10浓度（μg/m3）
	PM10占标率（%）
	离源距离（m）
	PM10浓度（μg/m3）
	PM10占标率（%）
	离源距离（m）
	PM10浓度（μg/m3）
	PM10占标率（%）

	10
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	0
	0

	50
	0.0004
	0.08
	50
	0.0007
	0.16
	46
	0.0006
	0.13

	100
	0.0003
	0.08
	100
	0.0006
	0.14
	100
	0.0005
	0.12

	200
	0.0004
	0.08
	200
	0.0006
	0.13
	200
	0.0005
	0.12

	300
	0.0003
	0.07
	300
	0.0005
	0.1
	300
	0.0004
	0.09

	400
	0.0003
	0.06
	400
	0.0003
	0.08
	400
	0.0003
	0.07

	500
	0.0002
	0.05
	500
	0.0003
	0.06
	500
	0.0003
	0.06

	600
	0.0002
	0.04
	600
	0.0002
	0.05
	600
	0.0002
	0.05

	700
	0.0002
	0.04
	700
	0.0002
	0.04
	700
	0.0002
	0.04

	800
	0.0002
	0.03
	800
	0.0002
	0.03
	800
	0.0002
	0.03

	900
	0.0002
	0.03
	900
	0.0001
	0.03
	900
	0.0001
	0.03

	1000
	0.0001
	0.03
	1000
	0.0001
	0.03
	1000
	0.0001
	0.03

	1100
	0.0001
	0.03
	1100
	0.0001
	0.03
	1100
	0.0001
	0.03

	1200
	0.0001
	0.02
	1200
	0.0001
	0.02
	1200
	0.0001
	0.02

	1300
	0.0001
	0.02
	1300
	0.0001
	0.02
	1300
	0.0001
	0.02

	1400
	0.0001
	0.02
	1400
	0.0001
	0.02
	1400
	0.0001
	0.02

	1500
	0.0001
	0.02
	1500
	0.0001
	0.02
	1500
	0.0001
	0.02

	1600
	0.0001
	0.02
	1600
	0.0001
	0.02
	1600
	0.0001
	0.02

	1700
	0.0001
	0.02
	1700
	0.0001
	0.02
	1700
	0.0001
	0.02

	1800
	0.0001
	0.02
	1800
	0.0001
	0.02
	1800
	0.0001
	0.02

	1900
	0.0001
	0.02
	1900
	0.0001
	0.02
	1900
	0.0001
	0.02

	2000
	0.0001
	0.02
	2000
	0.0001
	0.02
	2000
	0.0001
	0.02

	2100
	0.0001
	0.02
	2100
	0.0001
	0.02
	2100
	0.0001
	0.02

	2200
	0.0001
	0.02
	2200
	0.0001
	0.02
	2200
	0.0001
	0.02

	2300
	0.0001
	0.02
	2300
	0.0001
	0.02
	2300
	0.0001
	0.02

	2400
	0.0001
	0.02
	2400
	0.0001
	0.02
	2400
	0.0001
	0.02

	2500
	0.0001
	0.02
	2500
	0.0001
	0.02
	2500
	0.0001
	0.02


表5.2-6  有组织废气预测结果一览表
	DA004
	DA005
	DA006

	离源距离（m）
	PM10浓度（μg/m3）
	PM10占标率（%）
	离源距离（m）
	PM10浓度（μg/m3）
	PM10占标率（%）
	离源距离（m）
	PM10浓度（μg/m3）
	PM10占标率（%）

	10
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	0
	0

	50
	0.0004
	0.08
	50
	0.0007
	0.16
	46
	0.0006
	0.13

	100
	0.0003
	0.08
	100
	0.0006
	0.14
	100
	0.0005
	0.12

	200
	0.0004
	0.08
	200
	0.0006
	0.13
	200
	0.0005
	0.12

	300
	0.0003
	0.07
	300
	0.0005
	0.1
	300
	0.0004
	0.09

	400
	0.0003
	0.06
	400
	0.0003
	0.08
	400
	0.0003
	0.07

	500
	0.0002
	0.05
	500
	0.0003
	0.06
	500
	0.0003
	0.06

	600
	0.0002
	0.04
	600
	0.0002
	0.05
	600
	0.0002
	0.05

	700
	0.0002
	0.04
	700
	0.0002
	0.04
	700
	0.0002
	0.04

	800
	0.0002
	0.03
	800
	0.0002
	0.03
	800
	0.0002
	0.03

	900
	0.0002
	0.03
	900
	0.0001
	0.03
	900
	0.0001
	0.03

	1000
	0.0001
	0.03
	1000
	0.0001
	0.03
	1000
	0.0001
	0.03

	1100
	0.0001
	0.03
	1100
	0.0001
	0.03
	1100
	0.0001
	0.03

	1200
	0.0001
	0.02
	1200
	0.0001
	0.02
	1200
	0.0001
	0.02

	1300
	0.0001
	0.02
	1300
	0.0001
	0.02
	1300
	0.0001
	0.02

	1400
	0.0001
	0.02
	1400
	0.0001
	0.02
	1400
	0.0001
	0.02

	1500
	0.0001
	0.02
	1500
	0.0001
	0.02
	1500
	0.0001
	0.02

	1600
	0.0001
	0.02
	1600
	0.0001
	0.02
	1600
	0.0001
	0.02

	1700
	0.0001
	0.02
	1700
	0.0001
	0.02
	1700
	0.0001
	0.02

	1800
	0.0001
	0.02
	1800
	0.0001
	0.02
	1800
	0.0001
	0.02

	1900
	0.0001
	0.02
	1900
	0.0001
	0.02
	1900
	0.0001
	0.02

	2000
	0.0001
	0.02
	2000
	0.0001
	0.02
	2000
	0.0001
	0.02

	2100
	0.0001
	0.02
	2100
	0.0001
	0.02
	2100
	0.0001
	0.02

	2200
	0.0001
	0.02
	2200
	0.0001
	0.02
	2200
	0.0001
	0.02

	2300
	0.0001
	0.02
	2300
	0.0001
	0.02
	2300
	0.0001
	0.02

	2400
	0.0001
	0.02
	2400
	0.0001
	0.02
	2400
	0.0001
	0.02

	2500
	0.0001
	0.02
	2500
	0.0001
	0.02
	2500
	0.0001
	0.02


表5.2-7  无组织废气预测结果一览表
	1#破碎车间粗破工序
	1#破碎车间中细破工序
	1#破碎车间筛分工序

	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）
	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）
	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）

	10
	0.0078
	0.87
	10
	0.0066
	0.73
	10
	0.0046
	0.51

	14
	0.0088
	0.98
	75
	0.0076
	0.85
	75
	0.0071
	0.79

	100
	0.0074
	0.82
	100
	0.0072
	0.8
	100
	0.0069
	0.77

	200
	0.0045
	0.51
	200
	0.0045
	0.51
	200
	0.0045
	0.51

	300
	0.0034
	0.38
	300
	0.0034
	0.38
	300
	0.0034
	0.38

	400
	0.0027
	0.30 
	400
	0.0027
	0.3
	400
	0.0027
	0.30 

	500
	0.0023
	0.26
	500
	0.0023
	0.26
	500
	0.0023
	0.26

	600
	0.0021
	0.23
	600
	0.0021
	0.23
	600
	0.0021
	0.23

	700
	0.0018
	0.20 
	700
	0.0018
	0.2
	700
	0.0018
	0.20 

	800
	0.0017
	0.19
	800
	0.0017
	0.19
	800
	0.0017
	0.19

	900
	0.0015
	0.17
	900
	0.0015
	0.17
	900
	0.0015
	0.17

	1000
	0.0014
	0.16
	1000
	0.0014
	0.16
	1000
	0.0014
	0.16

	1100
	0.0013
	0.15
	1100
	0.0013
	0.15
	1100
	0.0013
	0.15

	1200
	0.0013
	0.14
	1200
	0.0013
	0.14
	1200
	0.0013
	0.14

	1300
	0.0012
	0.13
	1300
	0.0012
	0.13
	1300
	0.0012
	0.13

	1400
	0.0011
	0.13
	1400
	0.0011
	0.12
	1400
	0.0011
	0.12

	1500
	0.0011
	0.12
	1500
	0.0011
	0.12
	1500
	0.0011
	0.12

	1600
	0.001
	0.11
	1600
	0.0010 
	0.11
	1600
	0.0010 
	0.11

	1700
	0.001
	0.11
	1700
	0.0010 
	0.11
	1700
	0.0010 
	0.11

	1800
	0.0009
	0.10 
	1800
	0.0009
	0.10 
	1800
	0.0009
	0.10 

	1900
	0.0009
	0.10 
	1900
	0.0009
	0.10 
	1900
	0.0009
	0.10 

	2000
	0.0009
	0.10 
	2000
	0.0009
	0.10 
	2000
	0.0009
	0.10 

	2100
	0.0008
	0.09
	2100
	0.0008
	0.09
	2100
	0.0008
	0.09

	2200
	0.0008
	0.09
	2200
	0.0008
	0.09
	2200
	0.0008
	0.09

	2300
	0.0008
	0.09
	2300
	0.0008
	0.09
	2300
	0.0008
	0.09

	2400
	0.0008
	0.08
	2400
	0.0008
	0.09
	2400
	0.0008
	0.09

	2500
	0.0007
	0.08
	2500
	0.0007
	0.08
	2500
	0.0007
	0.08


表5.2-7  无组织废气预测结果一览表
	2#破碎车间粗破工序
	2#破碎车间中细破工序
	2#破碎车间筛分工序

	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）
	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）
	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）

	10
	0.0078
	0.87
	10
	0.0066
	0.73
	10
	0.0046
	0.51

	14
	0.0088
	0.98
	75
	0.0076
	0.85
	75
	0.0071
	0.79

	100
	0.0074
	0.82
	100
	0.0072
	0.8
	100
	0.0069
	0.77

	200
	0.0045
	0.51
	200
	0.0045
	0.51
	200
	0.0045
	0.51

	300
	0.0034
	0.38
	300
	0.0034
	0.38
	300
	0.0034
	0.38

	400
	0.0027
	0.30 
	400
	0.0027
	0.3
	400
	0.0027
	0.30 

	500
	0.0023
	0.26
	500
	0.0023
	0.26
	500
	0.0023
	0.26

	600
	0.0021
	0.23
	600
	0.0021
	0.23
	600
	0.0021
	0.23

	700
	0.0018
	0.20 
	700
	0.0018
	0.2
	700
	0.0018
	0.20 

	800
	0.0017
	0.19
	800
	0.0017
	0.19
	800
	0.0017
	0.19

	900
	0.0015
	0.17
	900
	0.0015
	0.17
	900
	0.0015
	0.17

	1000
	0.0014
	0.16
	1000
	0.0014
	0.16
	1000
	0.0014
	0.16

	1100
	0.0013
	0.15
	1100
	0.0013
	0.15
	1100
	0.0013
	0.15

	1200
	0.0013
	0.14
	1200
	0.0013
	0.14
	1200
	0.0013
	0.14

	1300
	0.0012
	0.13
	1300
	0.0012
	0.13
	1300
	0.0012
	0.13

	1400
	0.0011
	0.13
	1400
	0.0011
	0.12
	1400
	0.0011
	0.12

	1500
	0.0011
	0.12
	1500
	0.0011
	0.12
	1500
	0.0011
	0.12

	1600
	0.001
	0.11
	1600
	0.0010 
	0.11
	1600
	0.0010 
	0.11

	1700
	0.001
	0.11
	1700
	0.0010 
	0.11
	1700
	0.0010 
	0.11

	1800
	0.0009
	0.10 
	1800
	0.0009
	0.10 
	1800
	0.0009
	0.10 

	1900
	0.0009
	0.10 
	1900
	0.0009
	0.10 
	1900
	0.0009
	0.10 

	2000
	0.0009
	0.10 
	2000
	0.0009
	0.10 
	2000
	0.0009
	0.10 

	2100
	0.0008
	0.09
	2100
	0.0008
	0.09
	2100
	0.0008
	0.09

	2200
	0.0008
	0.09
	2200
	0.0008
	0.09
	2200
	0.0008
	0.09

	2300
	0.0008
	0.09
	2300
	0.0008
	0.09
	2300
	0.0008
	0.09

	2400
	0.0008
	0.08
	2400
	0.0008
	0.09
	2400
	0.0008
	0.09

	2500
	0.0007
	0.08
	2500
	0.0007
	0.08
	2500
	0.0007
	0.08


表5.2-7  无组织废气预测结果一览表
	中间堆场
	成品大棚
	铁精矿和钛中矿装车
	尾矿库

	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）
	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）
	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）
	离源距离（m）
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）

	10
	0.0187
	2.08
	10
	0.0113
	1.25
	10
	0.0029
	0.33
	10
	0.0029
	0.32

	100
	0.0494
	5.49
	100
	0.0178
	1.98
	50
	0.0038
	0.42
	75
	0.0031
	0.34

	139
	0.054
	6
	107
	0.018
	2
	100
	0.0047
	0.52
	100
	0.0032
	0.35

	200
	0.0481
	5.34
	200
	0.0171
	1.9
	200
	0.0045
	0.5
	200
	0.0034
	0.38

	300
	0.0383
	4.26
	300
	0.0174
	1.93
	300
	0.0046
	0.51
	300
	0.0037
	0.41

	400
	0.0321
	3.57
	400
	0.017
	1.88
	400
	0.0044
	0.49
	400
	0.004
	0.44

	500
	0.0278
	3.09
	500
	0.0163
	1.81
	500
	0.0043
	0.47
	500
	0.0042
	0.47

	600
	0.0256
	2.84
	600
	0.0155
	1.72
	600
	0.0041
	0.45
	600
	0.0044
	0.49

	700
	0.0229
	2.54
	700
	0.0147
	1.63
	700
	0.0038
	0.43
	700
	0.0046
	0.52

	800
	0.0208
	2.31
	800
	0.014
	1.55
	800
	0.0037
	0.41
	800
	0.0049
	0.54

	900
	0.0192
	2.13
	900
	0.0133
	1.47
	900
	0.0035
	0.39
	900
	0.0051
	0.57

	1000
	0.0178
	1.97
	1000
	0.0126
	1.4
	1000
	0.0033
	0.37
	1000
	0.0054
	0.59

	1100
	0.0166
	1.85
	1100
	0.012
	1.33
	1100
	0.0031
	0.35
	1100
	0.0054
	0.6

	1200
	0.0156
	1.74
	1200
	0.0114
	1.27
	1200
	0.003
	0.33
	1200
	0.0053
	0.59

	1300
	0.0148
	1.64
	1300
	0.0109
	1.21
	1300
	0.0029
	0.32
	1300
	0.0052
	0.58

	1400
	0.014
	1.56
	1400
	0.0104
	1.16
	1400
	0.0027
	0.3
	1400
	0.0051
	0.57

	1500
	0.0133
	1.48
	1500
	0.01
	1.11
	1500
	0.0026
	0.29
	1500
	0.005
	0.56

	1600
	0.0128
	1.42
	1600
	0.0096
	1.06
	1600
	0.0025
	0.28
	1600
	0.0049
	0.55

	1700
	0.0122
	1.36
	1700
	0.0092
	1.02
	1700
	0.0024
	0.27
	1700
	0.0048
	0.53

	1800
	0.0177
	1.3
	1800
	0.0088
	0.98
	1800
	0.0023
	0.26
	1800
	0.0047
	0.52

	1900
	0.0133
	1.26
	1900
	0.0085
	0.94
	1900
	0.0022
	0.25
	1900
	0.0045
	0.61

	2000
	0.0109
	1.21
	2000
	0.0081
	0.9
	2000
	0.0021
	0.24
	2000
	0.0044
	0.49

	2100
	0.0105
	1.17
	2100
	0.0079
	0.87
	2100
	0.0021
	0.23
	2100
	0.0043
	0.48

	2200
	0.0102
	1.13
	2200
	0.0076
	0.84
	2200
	0.002
	0.22
	2200
	0.0042
	0.47

	2300
	0.0099
	1.1
	2300
	0.0073
	0.82
	2300
	0.0019
	0.21
	2300
	0.0042
	0.46

	2400
	0.0096
	1.06
	2400
	0.0071
	0.79
	2400
	0.0019
	0.21
	2400
	0.0041
	0.45

	2500
	0.0093
	1.03
	2500
	0.0069
	0.77
	2500
	0.0018
	0.2
	2500
	0.004
	0.44



表5.2-7  无组织废气预测结果一览表
	[bookmark: _Hlk205489872]干堆场

	距离 (m)
	TSP浓度（μg/m3）
	TSP占标率（%）

	10
	0.0024
	0.26

	100
	0.0026
	0.28

	200
	0.0028
	0.31

	225
	0.0028
	0.32

	300
	0.003
	0.34

	325
	0.0031
	0.35

	400
	0.0033
	0.37

	500
	0.0035
	0.39

	600
	0.0038
	0.42

	700
	0.004
	0.45

	800
	0.0042
	0.47

	900
	0.0045
	0.5

	1000
	0.0047
	0.52

	1100
	0.0049
	0.54

	1200
	0.005
	0.55

	1300
	0.005
	0.56

	1400
	0.005
	0.56

	1500
	0.0051
	0.56

	1600
	0.005
	0.56

	1700
	0.005
	0.56

	1800
	0.005
	0.56

	1900
	0.005
	0.56

	2000
	0.005
	0.55

	2100
	0.0049
	0.55

	2200
	0.0049
	0.56

	2300
	0.0049
	0.54

	2400
	0.0049
	0.54

	2500
	0.0048
	0.63


由预测结果可知：颗粒物最大浓度出现在139处，最大落地浓度为0.054μg/m3，占标率为6.00%，短期浓度贡献值较小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，项目区周围5km处无任何工、农业设施与居民区，本项目产生的废气对评价范围内环境的影响较小。
大气环境影响评价自查表见表5.2-8。
表5.2-8  大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5～50km☑
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500～2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5）
其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
☑
	ADMS
□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他


	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（PM10、TSP、氨和硫化氢）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（1）h
	C非正常占标率≤100%☑
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：
（PM10、TSP）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP、PM10）
	监测点位数（3）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距厂界最远（0）m

	
	污染源
年排放量
	SO2：（0）t/a
	NOx：（0）t/a
	颗粒物：（11.705）t/a
	VOCs：（0）t/a


[bookmark: _Toc8447][bookmark: OLE_LINK201]5.2.3运营期地表水环境影响预测与评价
（1）选矿废水对地表水的影响分析
选矿废水主要为钛精粉和铁精粉浓缩压滤水、尾矿浓缩水和尾矿库渗滤液，主要污染因子为pH、COD、SS、氨氮等。选矿废水采用自然沉淀处理后通过回水系统输至选矿厂循环利用，选矿废水的水质可满足厂区内的选矿工艺用水，可实现生产废水“闭路循环”，不外排。
（2）生活污水影响分析
[bookmark: OLE_LINK128]生活污水主要为洗浴、食堂、卫生间以及洗衣等产生的，属于一般性生活污水，主要污染物为SS、BOD5、COD、氨氮及动植物油等，选矿厂生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理。鉴于当地蒸发量较大，为节约用水，项目餐饮废水经隔油池预处理后与盥洗废水等一同排入地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值后，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期排入冬储夏用蓄水池中。
综上，本项目正常工况下的选矿废水及生活污水均得到合理处理，对周围地表水环境影响较小。
（3）非正常工况下的环境影响分析
[bookmark: OLE_LINK132]选矿废水非正常工况排放，主要指回水系统故障或事故选矿废水泄露及暴雨季节危害尾矿库安全泄洪排水。
1）非正常工况选矿废水泄漏
为防止选矿生产系统非正常工况矿浆溢流对外环境造成污染影响，本项目在选矿厂建有1座1600m3的应急防渗事故池，用于收集选矿生产系统非正常工况溢流的矿浆。根据《尾矿设施设计规范》（GB50863‑2013）中的要求，应急防渗事故池容积不小于10～20min的正常矿浆量。选厂正常工况下日矿浆量约1110.73m3/h，则生产系统20min矿浆量为370.24m3，应急防渗事故池容积足以承纳规范要求的10～20min的正常矿浆量。
当选矿生产系统在非正常工况下，将生产系统中矿浆排入应急防渗事故池，并及时维修，在故障或事故排除后，再泵回生产系统，不会发生外排，对外环境影响不大。
2）尾矿库泄洪排水
①库外排洪设施
1、一期截洪沟
一期截洪沟由：上游永久截洪沟+一期左岸永久截洪沟+一期中间截洪沟组成。
永久截洪沟为钢筋混凝土结构，将上游主沟洪水及岸坡洪水引至右岸主沟，
其最上游底板标高2138.5m，出口底板标高2118.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.5m×1.8m×1.5m，全长1578.64m，最小纵坡坡度2.0%，跨道路段埋设涵管，遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。上游截洪沟入水口设喇叭口，喇叭口长7.5m，夹角60°，入口宽10.7m，入口处上游设拦渣坝。
一期左岸永久截洪沟：为钢筋混凝土结构，将一期左岸洪水拦砂坝下游沟谷，其最上游底板标高2147.0m，出口底板标高2049.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.5m×1.8m×1.5m，全长2608.77m，除出口段50m纵坡坡度为5.0%，其余纵坡2.0%，遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
一期中间截洪沟：设置标高2035.0m，10cm水泥毯结构，矩形断面，净断面尺寸B×H=1.2m×1.2m，全长约3500m，纵坡1.0%，遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
2、二期截洪沟
二期永久截洪沟由：（上游永久截洪沟+一期左岸永久截洪沟）+二期右岸永久截洪沟+二期左岸永久截洪沟+二期中间截洪沟组成。
二期右岸永久截洪沟：为钢筋混凝土结构，将上游永久截洪沟引来的洪水及右岸主沟、右岸岸坡洪水引至库区右岸支沟，其最上游底板标高2116.5m，出口底板标高2068.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.6m×1.92m×1.6m，全长1527.68m，最小纵坡坡度2.0%，遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。二期右岸永久截洪沟入水口设喇叭口，喇叭口长 7.5m，夹角 60°，入口宽10.7m，入口处设拦渣坝。
二期左岸永久截洪沟：为钢筋混凝土结构，将一期左岸汇水范围及二期左岸汇水范围洪水引至二期拦砂坝下游沟谷，其最上游续接一期左岸永久截洪沟，底板标高2095.0m，出口底板标高1920.0m，净断面尺寸B1×B2×H=1.5m×1.8m×1.5m，全长1224.42m，最小纵坡5.0%，遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
二期中间截洪沟：设置标高 1975.0m、2035.0m，10cm 水泥毯结构，矩形断面，其中1975.0m标高中间截洪沟净断面尺寸B×H=1.5m×1.5m，长约2100m，2035.0m标高中间截洪沟净断面尺寸B×H=1.4m×1.4m，长约1700m。纵坡1.0%，遇支沟设置八字墙进水口，并将进水口上下游截洪沟边墙加高。
②库内排洪设施
1、排水井
2座排水井，内径2.0m，C35钢筋混凝土结构，1#排水井井身高11.2m；2#排水井井身高8.5m。其中上部3.0m为4柱框架式结构，下部每隔1.5m设置2个DN200 的放空孔。排水井通过基座与排洪涵洞相连，基座内径1.5m，C35钢筋混凝土结构。
2、排洪涵洞
库内排洪涵洞均为圆拱直墙型，C35钢筋混凝土结构，净宽1.2m，直墙高
0.9m，矢高0.6m，纵坡坡比一期为6.5%、二期为4.0%；涵洞长一期105.14m、二期158.35m，壁厚均为0.30m。
③临时排水沟
在雨季前在堆筑面修建临时排水沟、并于坝肩截水沟联通，并在填埋作业时就应使表面形成坡度（i＞5%），坡向四周的临时排水沟，使得堆筑面可以形成地表径流。临时排水沟为矩形断面，采用5cm厚水泥毯结构，排水沟净断面尺寸为 B×H=1.0m×1.0m，纵坡1.0%。
综上所述，项目尾矿库在采取上述治理措施后，可以有效地避免了洪水对尾矿库正常运行的影响。
（4）建设单位需根据目前尾矿库选址条件，查明库区现状地质条件，排除库址区因不良地质条件导致的渗漏等。
（5）根据《中华人民共和国水污染防治法》及《全国地下水污染防治规划》（2011-2020年），建立健全地下水环境监测设施常态机制。
（6）根据《中华人民共和国水土保持法》，需抓紧完成生产建设项目水土保持方案编制及报审工作，及时缴纳水土保持补偿费。
[bookmark: _Toc8641][bookmark: _Toc9159][bookmark: _Toc7467]5.2.4运营期地下水环境影响预测与评价
5.2.4.1区域水文地质条件
项目区属于中温带大陆性干旱气候，干旱少雨。项目区地表水体不发育，矿体多位于当地侵蚀基准面和地下水位以上，附近无地表水体，地形有利于自然排水；矿区地下水主要是基岩裂隙水，主要补给来源为北部山区地下水侧向径流补给，其次为大气降水和冰雪融水补给，含水层富水性弱，地下水补给条件差。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719-2021），按分类就高不就低原则，矿区水文地质勘查类型为水文地质条件简单。
5.2.4.2矿区水文地质条件现状
（1）地下水类型和岩（矿）层的富水性
项目区地下水类型及富水性：项目区出露岩性主要为侵入岩，仅局部季节性冲沟内出露少量第四系冲洪积物。依照项目区内地层岩性的不同将矿区含水层划分为2类。即第四系松散岩类孔隙透水不含水层、二叠系辉长岩基岩裂隙弱含水层。
①第四系松散岩类孔隙透水不含水层
项目区第四系发育较少，因矿山露天开采已大部剥离，仅在项目区东北部冲洪积沟谷中出露，岩性主要为第四系全新统冲洪积物，主要成分由砾石，砂土、粘土等组成，松散无胶结，厚度一般在0.5～3.0m。据水文地质测绘和钻孔揭露资料，项目区内第四系无地下水露头及常年性流水，钻孔内静止水位均位于基岩中，且区内蒸发量远远大于降雨量，第四系松散堆积层处于干燥状态，基本不含水。
②二叠系辉长岩基岩裂隙弱含水层
该层大面积分布于矿区，为中晚二叠系基性侵入岩，岩性主要为辉长岩及少量的花岗斑岩、辉石岩岩脉，辉长岩结晶颗粒从粗粒、中细粒均有出露。岩石多呈致密块状，表层风化裂隙发育较浅，但受构造影响局部地段构造裂隙发育，赋存构造裂隙水，属潜水。据本次抽水试验资料显示：水文钻孔SZK901静止水位埋深81.02m，含水层厚度209.36m，当流量为0.085L/s时，降深为25.68m，渗透系数为0.0014m/d，单位涌水量为0.0033L/s•m。按《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）附录B换算为91mm井径，10m降深的标准单位涌水量，水文钻孔SZK901换算单位涌水量0.0031L/s•m。
综上所述：该含水层地下水补给条件差，富水性弱，矿化度2.44g/L，水化学类型为SO4•Cl-Ca•Mg•Na型水。
构造破碎带的水文地质特征：项目区内断裂构造不发育，据钻孔揭露，局部地段存在次级构造，构造破碎带一般发育在矿体上下盘接触带附近，单孔分布密度一般为5～8处，破碎带宽度一般为2～10m不等，局部可见断层泥和水蚀现象。构造破碎带常形成相对富水的脉状水，并相互沟通形成网脉状水，富水性不均匀，具各向异性。虽能形成一定地下水的赋存空间，但地下水水位埋深大，补给量有限，地层富水性较弱，据抽水试验资料，钻孔单位涌水量为0.0033L/s•m。
项目区地下水化学特征：矿区及周边水源井共采集水质分析样品3件。据水质分析结果显示，项目区内水文地质钻孔SZK901水质中pH为8.9，呈弱碱性；矿化度2439.11mg/L，属微咸水；水质中CaCO3浓度为1734.19mg/L，为极硬水，水化学类型为SO4•Cl-Ca•Mg•Na型水。项目区生活区生产用水水质中pH为8.9，呈弱碱性；矿化度2202.99mg/L，属微咸水；水质中CaCO3浓度为826.26mg/L，为极硬水，水化学类型为SO4•HCO3•Cl-Na型水。
项目区域水文地质图详见图5.2-2。
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图5.2-2  阿图什市水文地质简图
（2）地表水和地下水的水力联系
地下水与地表水及各含水层间的水力联系：项目区及周边未见地表径流及地下水出露，水力联系主要为大气降水与地下水之间的联系及深层地下水含水层之间的水力联系。
地下水与大气降水的水力联系：项目区内无地表径流，仅在雨季暴雨时可形成短暂性地表水流，水过即干涸。地表水在顺地形坡度向低凹处汇集运移时，可通过地表风化裂隙、构造裂隙、岩石孔隙等缓慢渗透补给地下，但由于暂时性地表水通过时，时间短、速度快，对地下水的补给主要表现在瞬间补给，不利于地下水的补给。因此，地下水与大气降水间存在一定的水力联系，但补给量微弱。
深部含水层之间的水力联系：矿区地下水含水层岩性单一，深部的含水层之间存在着节理、裂隙发育的地段且相互连通，从而引起地下水沿总体地下径流方向补给相邻含水层，基本能形成相互连通的统一的地下水系统。可以说明矿区深部含水层之间的联系主要以深部岩石节理、裂隙发育程度所影响。
（3）地下水的补给、径流、排泄条件
项目区内地下水主要为基岩裂隙水，因本次野外勘查工期为7～11月，同时矿山仍在正常生产，放炮开挖范围较广，故本次仅对水文地质钻孔SZK901开展了为期4个月的地下水动态观测工作。观测结果表明，SZK901钻孔水位埋深较大，水位变幅0.67m，孔内水位动态稳定，水位变幅较小，水位变化趋势一般为雨季水位高，旱季水位低，与大气降水呈正相关关系。
项目区内未见地表径流，地下水的补给来源主要为北西部山区地下水的侧向径流补给，其次为大气降水和冰雪融水的补给。矿区第四系覆盖较少，大气降水直接垂直降落入渗补给基岩裂隙地下水，由于矿区气候干燥，蒸发量大于降水量，且降水多集中在雨季高温季节，故大部分降水被蒸发，仅有少部分降水沿风化裂隙和构造裂隙垂直入渗补给下伏基岩裂隙含水层，深层地下水的侧向补给主要是沿地下径流方向补给相邻含水层。根据项目区地形及区域水文资料，矿区内深层地下水总体运动以侧向径流为主，由北西向南东径流。
（4）矿床充水因素分析
项目区最低侵蚀基准面标高为2475m，地下水水位标高2388.18～2485.05m，矿体保有资源量赋存标高2220～2598m，主要矿体大部分位于当地侵蚀基准面和地下水水位以下。现对矿床充水分述如下：
大气降水：项目区属中温带大陆性干旱气候，气候特点是蒸发强烈，降水稀少，空气干燥，日照充足。矿区年平均降水量118.4mm，降水量主要集中在7、8月，约占全年降水量的45%，多以暴雨的形式出现，故大气降水为矿床充水水源之一。
季节性地表水：项目区内未见常年性地表水，但地形切割较大，小型季节性冲沟发育，沟宽2～10m不等，切割深度一般小于5m，纵坡坡降为50‰～70‰。每年雨季7～8月暴雨时偶尔形成地表洪流，由于汇水面积较小，暂时性地表洪流一般流量小，时间短，对未来矿山开采影响有限。
地下水：项目区内地下水主要为基岩裂隙水，据钻孔揭露，钻孔中深部构造破碎带发育，破碎带宽度一般2～10m，裂隙率为2%～5%，局部可见水蚀痕迹，赋存构造裂隙水。本次抽水试验计算得出基岩裂隙水单位涌水量0.0033L/s▪m，富水性弱。矿体的露天开采过程中，该层水通过构造裂隙侧向排泄直接渗入到矿坑内，形成矿坑直接充水。
5.2.4.3地下水影响途径分析
（1）选矿废水对地下水的影响
本项目选矿厂地面做了硬化处理，选矿过程中正常生产所产生的废水回用于选矿生产。本项目尾矿库全库区进行防渗，库区和基础坝上游坝坡设水平防渗，结构为平基、两布一膜（400g/m2土工布+1.5mm土工膜+400g/m2土工布），其防渗后尾矿库场地渗透系数小于1.0×10-7cm/s，满足Ⅰ类场防渗的技术要求。
选矿废水中含有大量的悬浮物质，在磁选工艺流程中需要以水为介质进行，选矿废水部分被铁精粉带走，精矿过滤水、尾矿浓缩压滤溢流水返回生产工序循环利用，干排尾矿通过管道输送至尾矿库，尾矿库设有回水系统，使用水泵将库内渗滤液通过管道泵送至选矿厂生产清水池，供选矿循环使用。全厂生产系统的生产废水不外排，不会对周边地表水造成影响，且项目所在地水资源条件差，废水回收利用可有效降低新鲜水的用量。
为防止非正常工况下渗滤液/溢流废水影响项目区地下水及水环境，本项目在尾矿库拦砂坝与拦挡坝之间建有1座应急防渗事故池，将事故废水集中排入应急防渗事故池内，待设备正常后再将应急防渗事故池内的废水返送至处理设施，以避免生产过程中废水溢流对水环境造成的污染影响。
（2）生活污水对地下水的影响
本项目生活污水主要由两部分组成，其中生活办公污水排放量为10.88m3/d（3264m³/a），餐饮废水产生量为4.08m3/d（1224m³/a），合计为14.96m3/d（4488m³/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等，生活污水集中排入地埋式一体式污水处理装置，经处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值后，用于项目区及周边草地、荒漠绿化灌溉等进行综合利用不外排，对周边的环境影响较小。另外，在今后运营过程中应充分做好污废水管道的防渗处理，杜绝污废水渗漏，确保污废水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污废水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，可较大程度地消除污染物排放对地下水环境的影响。
（3）尾矿库废水对地下水环境的影响
尾矿库废水能否进入含水层取决于地质、水文地质条件和工程采取的防渗漏措施。对于承压水层由于上部有隔水顶板，只要废水不进入补给区，就不会污染地下水。对于潜水含水层，若其顶板为厚度不大的强透水层，废水则有可能通过隔水顶板进入含水层。由于潜水含水层的埋藏特点，导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大，其能否被污染取决于包气带的土壤性质和厚度，包气带中的细小颗粒可以滤去吸附某些污染物质。当废水分布于流域系统的补给区时，随着时间延续，污染物质将沿流线从补给区向排泄区逐渐扩展，最终可波及整个流动系统。当污染源位于排泄区，污染影响的范围比较局限，对地下水的影响较小。
依据规范规定，当天然基础层的渗透系数大于1×10-7cm/s时，需采用天然或人工材料构筑防渗层，其防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7cm/s或厚度为1.5m粘土层的防渗性能。
根据现场调查和建设方提供的信息，本项目尾矿库全库区进行防渗，库区底部及边坡采用“HDPE土工膜+天然钠基膨润土GCL+复合土工排水网+保护层”的组合防渗结构，，其防渗层渗透系数不低于1×10-5cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）关于Ⅰ类场防渗技术要求。正常工况下，尾矿库对项目区地下水环境的影响较小。
5.2.4.4非正常工况下地下水环境影响预测与评价
（1）尾矿库
①预测情景设定
本项目生产过程中有可能存在尾矿库防渗膜老化或破损引发渗漏或机器设备出现故障发生生产废水溢流等状况造成对项目区地下水的污染影响，尾矿库按要求设置了地下水污染防渗措施，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》9.4.2规定，本次评价仅对非正常状况下回水池和尾矿库对地下水环境影响进行分析预测。
②预测因子
根据对本项目尾矿进行浸出试验，浸出试验表明，各项有毒有害元素浓度均未超过《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准要求，因此本项目尾矿不具有危险特性，为一般固体废物；同时浸出液中所有监测项目浓度值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值为7.87，由此确定本项目的尾矿为第I类一般工业固体废物。本次环评污染物源强采取最不利情况，即浓度较大且危害较大的污染因子的浓度作为预测浓度。根据尾矿固废浸出毒性监测报告，以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类为标准，具体详见下表。评价因子判定如下表所示。
表5.2-9  地下水评价因子判定一览表
	项目
	监测数据
	标准值
	标准指数

	重金属
	pH值
	6.68
	6.5~8.5
	/

	[bookmark: OLE_LINK26]
	汞
	<0.01
	≤0.001
	10

	
	铬
	0.017
	≤0.05
	0.34

	
	铅
	0.007
	≤0.01
	0.7

	
	镉
	<0.001
	≤0.005
	0.2

	
	铜
	0.10
	≤1.00
	0.1

	
	锌
	0.086
	≤1.00
	0.086

	
	铍
	<0.001
	≤0.002
	0.5

	
	钡
	0.013
	≤0.70
	0.019

	
	镍
	0.031
	≤0.02
	1.55

	
	砷
	0.013
	≤0.01
	1.3

	
	银
	<0.001
	≤0.05
	0.02


由表5.2-9判定，本次将汞、镍、砷作为预测因子，假设泄漏10d发现泄漏，泄漏时间按照10d计算。
③预测范围
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查评价范围一致。
④预测时段
结合地下水监测，预测时段设定为发生泄漏后的100d、1000d、9125d。
[bookmark: _Hlk205489916]⑤预测模型
根据评价区含水层特征和污染特点，采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动二维水动力弥散模式进行预测及评价，由于尾矿库防渗层发生破损引发的泄漏不易被发现，解析法预测模型选择“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”。选用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：
                           [image: ]
式中：x—距注入点的距离（m）；
C—t时刻x处的示踪剂浓度（mg/L）；
C0—注入的示踪剂浓度（g/L）；
DL—纵向弥散系数（m2/d）；
t—时间（d）；
u—水流速度，m/d；
erfc（）—余误差函数。
※相关参数来源
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。
由上述模型可知，模型需要的参数有：外泄污染物质量m；有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL；这些参数主要由类比区最新的勘察成果资料以及现有的试验资料来确定：
含水层的厚度M：根据本次搜集的地勘资料和以往水文地质资料，可知项目区地下水类型为孔隙水；
浅层含水层的平均有效孔隙度n：含水层密实程度为中密，根据《水文地质手册》，可取孔隙度为0.4%，而根据以往经验，有效孔隙度一般比孔隙度小10%～20%，因此本次取有效孔隙度n=0.32%；
水流实际平均流速u：根据含水层岩性等相关资料，确定砂砾石孔隙潜水含水层渗透系数取0.0014m/d，水力坡度为0.1%；
因此地下水的渗透流速：V=KI=0.0014m/d×0.001=0.0000014m/d；
平均实际流速u=V/n=0.0000014/0.0032=0.00044m/d。
纵向x方向的弥散系数DL：
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。
将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图5.2-2）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。
故本次参考以往研究成果，考虑距污染源下游厂界约500m的研究区范围，因此，本次模拟取弥散度参数值取5m。
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图5.2-2  lgαL—lgLs关系图
本次参考以往研究成果，依据图5.2-2，项目区含水层中的纵向x方向弥散系数DL=αL×u=5m×0.00044m/d=0.0022m2/d。
[bookmark: _Hlk205489901]模型中所需参数及来源见表5.2-10。
表5.2-10  模型所需参数一览表
	序号
	参数符号
	参数名称
	参数数值
	数据来源

	1
	C0
	注入的示踪剂浓度
	汞：0.01mg/L，镍：0.031mg/L，砷：0.013mg/L
	尾矿浸出毒性检测报告

	2
	u
	水流速度
	0.00044m/d
	根据含水层渗透系数（0.0014m/d）、水力坡度（0.1%）及有效孔隙度（0.32）计算得出

	3
	DL
	纵向弥散系数
	0.0022m2/d
	根据弥散度（5m）及水流速度（0.00044）计算得出

	4
	n
	有效孔隙度
	0.32
	根据含水层密实程度、《水文地质手册》及以往经验得出

	5
	t
	时间
	100d、1000d和开发完成后25年（9125d）
	根据地下水导则要求


⑥预测结果与评价
地下水水质预测结果见表5.2-11、5.2-12。
表5.2-11  地下水水质预测结果一览表
	     
距离（m）
时间（d）
	汞
	镍
	砷

	
	100d
	1000d
	9125d
	100d
	1000d
	9125d
	100d
	1000d
	9125d

	0
	1.47E-05
	3.89E-07
	2.89E-17
	3.50E-05
	9.29E-07
	6.88E-17
	1.13E-05
	3.00E-07
	2.22E-17

	2
	2.67E-12
	1.14E-05
	3.26E-15
	6.36E-12
	2.71E-05
	7.78E-15
	2.05E-12
	8.74E-06
	2.51E-15

	4
	0.00E+00
	2.71E-06
	2.50E-13
	0.00E+00
	6.47E-06
	5.95E-13
	0.00E+00
	2.09E-06
	1.92E-13

	6
	0.00E+00
	6.15E-09
	1.15E-11
	0.00E+00
	1.47E-08
	2.75E-11
	0.00E+00
	4.73E-09
	8.87E-12

	8
	0.00E+00
	1.39E-13
	3.22E-10
	0.00E+00
	3.32E-13
	7.68E-10
	0.00E+00
	1.07E-13
	2.48E-10

	10
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.44E-09
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.30E-08
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.18E-09

	12
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.56E-08
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.33E-07
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.27E-08

	14
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.44E-07
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.20E-07
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.64E-07

	16
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.29E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.07E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.91E-07

	18
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.92E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	6.97E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.25E-06

	20
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.02E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.59E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.09E-06

	22
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.35E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.99E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.58E-06

	24
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.69E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.04E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.30E-06

	26
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.19E-07
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.24E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.99E-07

	28
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.65E-08
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.30E-07
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.42E-08

	30
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.09E-08
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.59E-08
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.37E-09

	32
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.44E-10
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.77E-09
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.72E-10

	34
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.09E-11
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.37E-11
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.38E-11

	36
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.79E-13
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.86E-12
	0.00E+00
	0.00E+00
	6.00E-13

	38
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.19E-14
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.85E-14
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.18E-15

	40
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.10E-16
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.63E-16
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.49E-17

	42
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.22E-19
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.72E-18
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.55E-19

	44
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	46
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	48
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	50
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00


表5.2-12  地下水水质预测结果一览表
	预测因子
	预测时间（d）
	最大浓度出现距离（m）
	最大浓度（mg/L）
	达标浓度出现距离（m）
	达标浓度（mg/L）

	汞
	100
	1
	2.533954E-06
	未出现超标
	≤0.001

	
	1000
	2
	8.736922E-06
	未出现超标
	

	
	9125（25年）
	20
	3.092108E-06
	未出现超标
	

	镍
	100
	1
	7.855258E-06
	未出现超标
	≤0.02

	
	1000
	2
	2.708446E-05
	未出现超标
	

	
	9125（25年）
	20
	9.585534E-06
	未出现超标
	

	砷
	100
	1
	3.29414E-06
	未出现超标
	≤0.01

	
	1000
	2
	1.1358E-05
	未出现超标
	

	
	9125（25年）
	20
	4.01974E-06
	未出现超标
	


由表5.2-12可知，泄漏事故发生后，泄漏点处的汞、镍、砷最高浓度对应的距离分别为1m、2m和20m处，发现污染事故后，及时将物料收集，不考虑包气带的降解作用，物料渗入地下对地下水产生一定的影响。发现泄漏事故后及时采取应急处置措施，并启动应急预案，不会对地下水产生明显影响。
（2）非正常工况选矿废水对地下水的影响分析
①预测情景设定
非正常情况下，防渗系统因老化、腐蚀等因素造成防渗效果达不到设计要求时，若回水池底部发生泄漏，泄漏的选矿废水可能对地下水水质产生一定的影响。
②预测因子
根据3.5.2运营期污染源源强核算章节可知，选矿废水污染因子主要为化学需氧量、氨氮、总氮和石油类，化学需氧量、氨氮和总氮为基本项目，特征因子为石油类，本次选取石油类为预测因子。假设回水池泄漏10d后发现，泄漏时间按照10d计算。预测时间、预测模型、各类地下水预测参数参照表5.2-10选取，详见表5.2-13，预测结果见表5.2-14。
表5.2-13  模型所需参数一览表
	序号
	参数符号
	参数名称
	参数数值

	1
	C0
	注入的示踪剂浓度
	石油类：0.37mg/L

	2
	u
	水流速度
	0.00044m/d

	3
	DL
	纵向弥散系数
	0.0022m2/d

	4
	n
	有效孔隙度
	0.32

	5
	t
	时间
	100d、1000d和25年


表5.2-14  地下水水质预测结果一览表
	预测因子
	预测时间（d）
	最大浓度出现距离（m）
	最大浓度（mg/L）
	达标浓度出现距离（m）
	达标浓度（mg/L）

	石油类
	100
	1
	0.0002893908
	未出现超标
	≤0.05

	
	1000
	2
	4.577899E-05
	未出现超标
	

	
	9125（25年）
	8
	8.840251E-06
	未出现超标
	


由表5.2-14可知，泄漏事故发生后，泄漏事故发生后，石油类达标浓度对应的距离分别为1m、2m和8m处，发现污染事故后，及时将物料收集，不考虑包气带的降解作用，物料渗入地下对地下水产生一定的影响。发现泄漏事故后及时采取应急处置措施，并启动应急预案，不会对地下水产生明显影响。
[bookmark: _Toc28614][bookmark: _Toc5690][bookmark: _Toc10896]5.2.5运营期声环境影响预测与评价
（1）预测源强
运营期噪声源主要为破碎机、球磨机、磁选机等。源强约为65～90dB（A），选用低噪声设备、采取基础减振后源强约为65dB（A）。
（2）预测模式
本次采用工业噪声预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对厂界噪声的贡献值：
①单个室外的点声源在户外传播衰减计算
单个室外的点声源A声级的计算公式为：
Lp(r)=LW+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级
Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
②声级叠加
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
                 [image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，h；
T—建设项目声源在预测点产生的噪声
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
③参数确定
影响声波传播的参量包括建设项目所处区域的年平均风速、主导风向、年平均气温、年平均相对湿度，声源和预测点间的地形、高差，声源和预测点间障碍物（如建筑物、围墙等，若声源位于室内，还包括门、窗等）的位置及长、宽、高等数据，声源和预测点间树林、灌木等的分布情况及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）。
预测点主要集中在边界外1m处，因此仅考虑预测点与声源间距离、障碍物的影响，忽略空气（Aatm）、地面（Agr）及其他方面（Amisc）的影响，仅考虑几何发散衰减和屏障引起的衰减。
A.室外点声源的几何发散衰减（Adiv）
项目室外噪声设备均为点声源，室内声源在等效为室外声源后亦为点声源，因此，Adiv采用点声源几何发散衰减公式计算：Adiv=20lg(r/r0)
B.屏障引起的衰减（Abar）
主要考虑装置区衰减的计算，采用双绕射计算，对于双绕射情景，可由以下公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：
                 [image: ]
式中：δ—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m；
dss—声源到第一绕射边的距离，m；
dsr—第二绕射边到接收点的距离，m；
e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m；
d—声源到接收点的直线距离，m。
C.等效连续A声级的计算设置
所有设备均按照连续噪声源进行等效连续A声级的预测。
[bookmark: _Hlk205489967]（3）主要噪声源及预测点位
本项目选矿厂运营期噪声源主要为破碎机、球磨机、磁选机及水泵等，噪声源参数见表5.2-14和表5.2-15。本项目选矿厂200m范围内无噪声敏感点，本次声环境影响预测内容为选矿厂、尾矿库厂界环境噪声达标分析，在选矿厂和尾矿库厂界处各设4个厂界噪声预测点。
（4）环境参数
①气象概况
项目所在区阿图什市年平均气温12.13℃，最冷月平均-5.5℃，最热月平均气温24.5℃，昼夜温差大，一般在20℃左右，年均降水量58.17mm，年均蒸发量2240.37mm，最大积雪厚15mm，日照资源丰富，年日照时数2670-2920h，最大冻土深度0.45m，阿图什市单日最大降水量出现在2016年8月25日降水量为10.1mm。
②声源和预测点间的地形、高差数据
预测地形数据采用NASAShuttleRadarTopographicMission制作的全球范围内90m精度的地形文件（可在the  National Map Seamless Data Distribution System或USGS获得），可以满足本评价的要求。
（5）工业场地噪声环境影响预测
根据项目生产特点，仅将进入运行期后主要产生噪声影响的选矿工业场地作为评价重点区。详见表5.2-15和图5.2-4和图5.2-5。
表5.2-15  厂界噪声贡献值预测结果   [单位：dB（A）]
	位置
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	标准值
	达标情况
	贡献值
	标准值
	达标情况

	选矿厂
	东厂界
	37.2
	60
	达标
	37.2
	50
	达标

	
	西厂界
	36.1
	60
	达标
	36.1
	50
	达标

	
	南厂界
	36.2
	60
	达标
	37.2
	50
	达标

	
	北厂界
	37.4
	60
	达标
	37.4
	50
	达标


[image: 1e4d6839306523d5e3bf5a98f4616498]
图5.2-4  项目区昼间等声级线图
[image: d18d0a309158088b98bda68c050f92fd]
图5.2-5  项目区昼间等声级线图
（6）预测结果分析
由预测结果可知，项目运营后，噪声源厂界噪声贡献值为36dB（A）～37dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求，环评建议建设单位尽可能将产生噪声的设备置于厂区中心，远离厂界，且选用低噪声设备。选矿厂附近200m范围内无居民区等声环境敏感点，经采取隔声、减震等措施后，运营期选矿厂的噪声对项目区周边的声环境影响较小。
表5.2-16  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	 一级□ 二级☑   三级□

	
	评价范围
	200m☑  大于 200m□    小于 200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级 ☑ 最大A声级 □ 计权等效连续感觉噪声级 □

	评价标准
	评价标准
	国家标准 ☑   地方标准 □    国外标准 □

	现状评价
	环境功能区
	 0类区 □
	1类区 □
	2类区 ☑
	3类区 □
	4a类区 □
	4b类区 □

	
	评价年度
	初期 □
	近期 ☑
	中期 □
	远期 □

	
	现状调查方法
	现场实测法 ☑ 现场实测加模型计算法 □    收集资料 □

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测法 □ 已有资料 ☑ 研究成果 □

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型 ☑ 其他 □

	
	预测范围
	200m ☑ 大于 200m □ 小于 200m □

	
	预测因子
	等效连续A声级 ☑ 最大A声级 □ 计权等效连续感觉噪声级 □

	
	厂界噪声贡献值
	达标 ☑ 不达标 □

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标 ☑ 不达标 □

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测口固定位置监测□自动监测□手动监测□ 无监测 ☑

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（） 
	监测点位数（）
	无监测 ☑

	评价结论
	环境影响
	可行 ☑ 不可行 □

	注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


[bookmark: _Toc23810][bookmark: _Toc17600][bookmark: _Toc22740]5.2.6运营期固体废物影响分析
本项目固体废物主要为尾矿、干抛废石、废布袋、生活污水处理设施底泥、选矿厂和尾矿库各类池体底泥、废机油、废机油桶、实验室废液、实验室废包装物和生活垃圾。
①干抛废石和尾矿
干抛废石主要在原矿破碎干选过程中产生的，干抛废石产生量约340.3188万t/a。尾矿主要是磨矿选铁及选钛过程中产生的，尾矿产生量约337.84万t/a。建设单位对尾矿进行了危险废物鉴别，鉴别数据见表5.2-17。
表5.2-17  尾矿浸出毒性监测结果一览表
	序号
	检测项目
	单位
	废石、尾矿检测结果
	GB5085.3-2007标准限值
	GB8978标准限值

	1
	pH值
	无量纲
	6.68
	/
	6-9

	3
	汞
	mg/L
	<0.01
	0.1
	0.05

	4
	铬
	mg/L
	0.017
	15
	1.5

	5
	铅
	mg/L
	0.007
	5
	1.0

	6
	镉
	mg/L
	<0.001
	1
	0.1

	7
	铜
	mg/L
	0.10
	100
	0.5

	8
	锌
	mg/L
	0.086
	100
	2.0

	9
	铍
	mg/L
	<0.001
	0.02
	0.005

	10
	钡
	mg/L
	0.013
	100
	/

	11
	镍
	mg/L
	0.031
	5
	1.0

	12
	砷
	mg/L
	0.013
	5
	0.5

	14
	银
	mg/L
	<0.001
	5
	0.5


根据尾矿砂毒性浸出试验报告对照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）以及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），本项目尾矿砂的检测因子均未超过限值。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的规定，按照HJ557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物，项目干抛废石、尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，废石排放至干堆场堆存，尾矿排放至尾矿库内堆存。
（2）废布袋
脉冲袋式除尘器在使用过程中难免会发生布袋破损，或遇水后糊袋的情况，此时需要更换布袋，废布袋属于一般工业固体废物，更换后由厂家回收利用。
（3）隔油池浮渣和生活污水处理设施底泥
餐饮废水隔油池处理时会产生一定的浮渣，集中收集后送至阿图什市生活垃圾填埋场；生活污水的地埋式一体化污水处理设施底部会沉积部分污泥，含水率较高，产生污泥量按70g/d·人计，则运营期生活污水处理设施底泥产生量为3.57t/a，生活污水处理设施底泥定期清运至阿图什市生活垃圾填埋场处置。
（4）水池底泥
各类池体需定期清理，清理过程中会产生一定的底泥，集中清运至尾矿库堆存。
（5）废机油和废机油桶
废机油和废机油桶属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW08类危险废物，贮存在厂区内的危险废物贮存库，最终交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。废机油和废机油桶产生量较小，且得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
（6）实验废液及实验室废包装物
实验室在化验过程中会产生一定的实验废液和废包装物，实验废液和废包装物属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW49其他废物（废物代码为900-047-49、危险特性T/C/I/R）集中收集后临时贮存在危险废物贮存库内，最终交由有相应危险废物处理资质的单位处置。
（7）生活垃圾
厂区内设置垃圾箱，对垃圾箱定期消毒处理，库区作业人员产生的生活垃圾放至垃圾箱内，最终清运至阿图什市生活垃圾填埋场处理。生活垃圾产生量较小，且得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
对于本项目产生的各类工业固体废物，只要建设单位严格进行分类收集，并分别交由有相应处理资质的单位进行回收处置，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，则本项目的固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。
[bookmark: _Toc4437][bookmark: _Toc30237][bookmark: _Toc5133]5.2.7运营期生态环境影响预测与评价
运营期不新增占地，临时占地范围内的植被正在自然恢复，施工人员撤离作业区域，人类活动和占地都将减少，野生动物对新环境适应后的活动和分布范围将逐渐恢复。运营期建设单位加强对环境保护的宣传工作，员工的环保意识，特别是对野生动物的保护意识不断加强，项目实施后对野生动物不会产生太大影响。
[bookmark: _Toc202125204][bookmark: _Toc10846][bookmark: _Toc28981][bookmark: _Toc25528][bookmark: _Toc22901]5.3运营期环境风险分析
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: _Hlk205490006]环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。
本次环评主要针对项目生产过程中可能发生的环境风险事故，进行环境影响预测分析，并提出风险防范措施及应急预案，力求将环境风险影响降至最低。
[bookmark: _Toc25471][bookmark: _Toc18490][bookmark: _Toc20855][bookmark: _Toc12582]5.3.1风险调查
（1）建设项目风险源调查
1）选矿厂
①物质风险识别
本项目生产过程中突发环境事件风险物质为废机油。废机油理化特性详见下表。
表5.3-1  废机油理化特性一览表
	一、基本理化参数

	比重
	0.87-0.95g/mL
	颜色与外观
	呈深黑色或暗褐色，颜色深浅受污染程

	黏度特性
	40℃时运动黏度约为70-80cst，具体数值受混入杂质

	闪点
	闪点范围一般为120~140℃，但若混入低闪点燃料油（如汽油），闪点可能降低。

	二、污染与变质特性

	污染物组成
	包含机械杂质（金属屑、灰尘、纤维物质）、水分及燃料油稀释物；硫、磷、氮化合物及重金属（如铅、锌）含量显著升高。

	化学变质
产物
	氧化生成有机酸、胶质和沥青状物质，导致酸值升高；热分解产生焦炭和沉淀物，进一步影响流动性。

	低温流动性
	凝点通常低于-20℃，但污染物（如水分、胶质）会降低其低温性能‌。

	三、危险特性

	可燃性
	高闪点使其不易自燃，但受燃料稀释后易燃性显著增加‌。

	腐蚀性
	氧化产生的酸性物质对金属部件具有腐蚀性，铜片腐蚀试验可检测其腐蚀倾向‌。

	‌环境危害
	含重金属、硫化物等有毒成分，可污染土壤和水体，需按危废HW08类别处理。

	四、废机油消防措施

	1、预防措施
（1）‌操作人员培训‌
废机油操作人员需接受特殊岗位及应急演练培训，掌握消防器材使用、环保常识及初期火灾扑救技能。
（2）‌存放场所规范‌
存放区需采取防雨、防渗、防漏措施，配备灭火器、消防沙等设施；禁止与易燃物混放，并设置明显的安全警示标识。
‌存放量控制‌
废机油存放量需严格管控，定期转移至专业处置机构，避免过量积存引发火灾风险。
2、应急响应流程
（1）‌初期处置‌
火灾发生时，第一发现人应立即使用灭火器、消防栓等控制火势，同时启动现场消防设施（如喷淋系统）。
（2）‌报警与上报‌
拨打119报警，并上报应急管理小组，组织人员疏散至安全区域；切断电源和火源，防止火势蔓延。
（3）‌污染防控‌
泄漏事故中需使用吸附材料（如吸油毡）拦截污染源，防止废机油流入下水道或土壤；设置警戒区，禁止无关人员进入‌‌‌‌‌


②设施风险识别
本项目在运营过程中可能引发环境风险事故类型主要表现为浓密机等的运行风险事故，可能造成大量选矿废水事故性外排，从而污染外环境。
2）尾矿库
①尾矿排放
若尾矿库溃坝，则可能造成人身安全、财产损失、环境污染、生态破坏等突发环境事件。
②尾矿回水/渗滤液输送管道破裂、渗漏风险
本项目尾矿库运行期，若滤液/回水输送管道受机械外力破坏、地基不均匀沉降、冻胀融沉、管材腐蚀老化或人为破坏等因素影响，可能发生管道破裂、接口渗漏事故。事故状态下，含少量悬浮物及溶解性污染物的滤液/澄清水发生泄漏，若未及时收集处置，可能沿地表漫流进入周边低洼地带，或通过包气带下渗，对周边土壤环境造成局部污染，并对区域地下水水质构成潜在威胁。
根据国家安全生产监督管理总局《尾矿库重大危险源辨识（征求意见稿）》中的相关规定，金属、非金属矿山尾矿库重大危险源辨识如下：
A、辨识依据
金属、非金属矿山尾矿库重大危险源的辨识以尾矿库为单元。辨识依据是尾矿库坝高、全库容和最大可能的事故后果。尾矿库重大危险源的辨识不包括经安全验收、已封闭的尾矿库。
B、辨识方法
满足下列条件之一者，即为尾矿库重大危险源。
a、全库容1000万m3以上或坝高60m以上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库。
b、一旦发生最大程度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50人以上的尾矿库；
c、一旦发生失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。
根据上述三个条件，结合本项目尾矿库的相关设计内容可知，本项目尾矿库设计最大坝高180m，总库容5521.67万m3，为二等尾矿库，项目尾矿库属于重大危险源。
3）干堆场
干堆场废石堆体在自重及外界环境因素作用下，存在一定的整体下沉、竖向错位等轻微形变现象。由于本项目干堆场底部地形坡度平缓，废石堆置高度较低，堆体整体稳定性较好，发生大规模整体滑坡的概率极低。废石堆体滑坡风险主要集中于废石堆放边坡区域，边坡土体易受雨水冲刷、自重荷载、风力扰动等因素影响，存在局部滑塌、溜方隐患。
为有效防控边坡滑坡风险，保障干堆场运行安全，项目需严格落实规范化堆存作业要求，废石堆放过程中必须采取分层摊铺、分层碾压的施工方式，提升堆体密实度与整体稳定性。同时，需配套完善场区截排水系统，强化截排水沟、导水设施建设，及时疏导场区雨水，避免雨水入渗软化堆体基底、冲刷边坡坡面，从源头降低滑坡诱发风险。
综上，在严格落实本次评价提出的边坡防护、分层碾压、截排水治理等各项防控措施后，干堆场废石堆体的滑坡安全隐患可得到有效管控，边坡及堆体整体稳定性显著提升，场地滑坡风险可降至可控、可接受水平。
（2）环境风险受体调查
根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）：环境风险受体调查评估调查范围—山谷型、傍山型、截河型尾矿库：尾矿库下游不小于80倍坝高。
项目尾矿库位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市东北56°方位，不涉及也不占用国家级自然保护区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地禁封保护区等。
本项目尾矿库为山谷型，环境风险受体调查评估调查范围为尾矿库下游80倍坝高（基础坝坝高180m），即为尾矿库下游14.4km范围。项目尾矿库下游14.4km范围无任何环境风险受体。
[bookmark: _Toc4024][bookmark: _Toc22447][bookmark: _Toc6667][bookmark: _Toc22675]5.3.2环境风险潜势初判
（1）选矿厂
[bookmark: OLE_LINK205]①评价等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）4.3的规定，评价工作等级划分依据详见表5.3-2。
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表5.3-2  风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a


②环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势确定见表5.3-3。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。
表5.3-3  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性(P)

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	注：IV+为极高环境风险。


③危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q,计算公式如下：
       [image: ]
式中：q1、q2、…q---每种危险物质的最大存在总量，t；
Q₁、Q₂、…Q----每种危险物质相对应的临界量，t。
计算出Q值后，当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
本项目涉及的风险物质主要为废机油，最大在线量为3t/a，临界量为2500t，Q=0.0012<1。
④评价等级确定
项目选矿厂Q=0.0012<1，环境风险潜势Ⅰ类，仅需简单评价分析。
（2）尾矿库
《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三个方面进行环境风险等级的划分。评价等级划分指标体系见图5.3-1。
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图5.3-1  评价等级划分指标体系

项目尾矿库采取分期筑坝方案。筑坝方式为：一期碾压土石坝（最大坝高126m）+二期碾压土石坝（最大坝高180m），尾矿库设计总坝高H=180.0m，尾矿库总库容约为5521.67万m3，尾矿库等别为二等库，服役年限为25.01年。
根据选矿试验尾矿浸出毒性试验检测结果可知，尾矿属于Ⅰ类固废。
1）尾矿库环境风险等级划分指标体系
利用层次分析法，从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面进行尾矿库环境风险等级划分。
①环境危害性（H）
采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库环境危害性（H），危险性等别划分指标见表5.3-4。
表5.3-4   尾矿库环境危害性指标评分表
	指标因子
	评分依据
	指标分值
	本项目

	类型
	1.相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。
2.危险废物。
3.重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。
4.贵金属矿种（采用氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。
5.有色金属矿种：钨。
	48
	0

	
	6.一般工业固体废物（II类）。
7.□贵金属矿种（采用无氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。
8.轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。
9.稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。
10.稀有金属矿种：铌、钽、铍、锆、锶、铷、锂、铯。
11.□稀散元素矿种：锗、镓、铟、铪、铼、钪、硒、碲。
12.有色金属矿种：钛。
13.非金属矿种：化工原料或化学矿。
14.涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。
15.涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。
	24
	24

	
	16.一般工业固体废物（I类）。
17.黑色金属矿种：铁。
18.轻有色金属矿种：钠、钾、钙。
19.非金属矿种：冶金辅助原料矿。
20.非金属矿种：建材原料矿。
21.非金属矿种：粘土、轻质材料、耐火材料非金属矿。
22.非金属矿种：特种非金属矿。
23.非金属矿种：能源矿种。
24.非金属矿种：其他非金属矿种。
	0
	0

	性质（28分）
	特征污染物指标浓度情况（28分）
	浓度倍数情况（22分）
	pH值（8分）
	1.[ 0，4）
	8
	

	
	
	
	
	2.[ 4，6）
	6
	0

	
	
	
	
	3.[ 6，9）
	0
	0

	
	
	
	
	4.（9，11]
	5
	0

	
	
	
	
	5.（11，14]
	7
	0

	
	
	
	指标最高浓度倍数（14分）
	1.有指标浓度倍数为10倍及以上。
	14
	0

	
	
	
	
	2.有指标浓度倍数3倍及以上，且所有指标浓度倍数均在10倍以下。
	7
	0

	
	
	
	
	3.所有指标浓度倍数均在3倍以下。
	0
	0

	
	
	浓度倍数3倍及以上的指标项数（6分）
	1.5项及以上；
	6
	0

	
	
	
	2.2至4项；
	4
	0

	
	
	
	3.1项
	2
	0

	
	
	
	4.无。
	0
	0

	规模（24分）
	现状库容（24分）
	1.大于等于3000万方。
	24
	24

	
	
	2.大于等于1000万方，小于3000万方。
	18
	0

	
	
	3.大于等于100万方，小于1000万方。
	12
	0

	
	
	4.大于等于20万方，小于100万方。
	6
	0

	
	
	5.小于20万方。
	0
	0

	合计
	
	
	48


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）附录B中各指标评分方法，本项目主要矿种为钛矿和铁矿，尾矿属于Ⅰ类工业固体废弃物，评分取24；特征污染物指标pH介于6~9，评分取0；有指标浓度倍数为3倍及以下，评分取0；浓度倍数3倍及以下，评分取0；新建尾矿库总库容为5521.67万m3，评分取24，由此得出总得分为48。

表5.3-5  尾矿库环境危害性（H）等别划分表
	尾矿库环境危害性得分（DH）
	尾矿库环境危害性等别代码

	DH>60
	H1

	30<DH≦60
	H2

	DH≦30
	H3


由上表可知，项目尾矿库的环境危害性为H2。
②周边环境敏感性（S）
根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）关于尾矿库周边环境敏感性，结合项目实地调查，具体环境目标详见表。
项目尾矿库周边环境敏感性指标评分，具体详见下表。
表5.3-6  尾矿库周边环境敏感性（S）指标评分表
	指标因子
	评分依据
	评分
	本项目

	
	
	
	尾矿库
	评分

	下游涉及的（24分）
	涉及跨界类型（18分）
	1.国界
	18
	不涉及
	0

	
	
	2.省界
	12
	不涉及
	0

	
	
	3.市界
	6
	不涉及
	0

	
	
	4.县界
	3
	不涉及
	0

	
	
	5.其他
	0
	属于
	0

	
	涉及跨界距离（6分）
	1.  2公里及以内。
	6
	不涉及
	0

	
	
	2.  2公里以外，5公里及以内。
	4
	不涉及
	0

	
	
	3.  5公里以外，10公里及以内。
	2
	不涉及
	0

	
	
	4.  10公里以外。
	0
	属于
	0

	周边环境风险受体情况
	所在区域
	1.处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。
2.处于江河源头区和重要水源涵养区。
	54
	不涉及
	0

	
	尾矿库下游涉及水环境风险受体
	3.□服务人口1万人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。
	54
	不涉及
	0

	
	
	4.□服务人口2000人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。
5.□重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。
6.□流量大于等于15立方米/秒的河流。
7.□面积大于等于2.5平方千米的湖泊或水库。
8.□水产养殖100亩及以上。
	36
	不涉及
	0

	
	
	9.□服务人口2000人以下的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。
10.□流量小于15立方米/秒的河流。
11.□面积小于2.5平方千米的湖泊或水库。
12.□水产养殖100亩以下。
	18
	不涉及
	0

	
	尾矿库下游涉及其他类型风险受体
	13.□人口聚集区：累计人口2000人及以上。
	54
	不涉及
	0

	
	
	14.□人口聚集区：累计人口2000人以下，200人及以上。
15.□国家级（或4A级及以上）的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。
16.□国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩及以上。
17.□重大环境风险企业或重大二次环境污染源、风险源。
	36
	不涉及
	0

	
	
	18.□人口聚集区：累计人口200人以下。
19.□涉及省级及以下（或4A级以下）：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。
20.□国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩以下。
21.□一般、较大环境风险企业或其他二次环境污染源、风险源。
	18
	不涉及
	0

	
	尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越
	22.□服务人口在2000人及以上的饮用水水源保护区、自来水厂取水口。
	36
	不涉及
	0

	
	
	23.□规模在100亩及以上的水产养殖区。
24.□江、河、湖、库等大型水体。
	18
	不涉及
	0

	周边环境功能（22分）
	水环境（15分）
	下游水体（9分）
	地表水
	1.□地表水：一类。
	9
	不涉及
	0

	
	
	
	
	2.□地表水：二类。
	
	不涉及
	0

	
	
	
	
	3.□地表水：三类。
	6
	不涉及
	0

	
	
	
	
	4.□地表水：四类。
	3
	不涉及
	0

	
	
	
	
	5.□地表水：五类。
	0
	不涉及
	0

	
	
	
	□海水（不涉及海水则不计算该项）
	1.□海水：一类。
	9
	不涉及
	0

	
	
	
	
	2.□海水：二类。
	6
	不涉及
	0

	
	
	
	
	3.□海水：三类。
	3
	不涉及
	0

	
	
	
	
	4.□海水：四类。
	0
	不涉及
	0

	
	
	地下水（6分）
	1.□地下水：一类。
	6
	不涉及
	0

	
	
	
	2.□地下水：二类。
	
	不涉及
	0

	
	
	
	3.☑地下水：三类。
	4
	涉及
	4

	
	
	
	4.□地下水：四类。
	2
	不涉及
	0

	
	
	
	5.□地下水：五类。
	0
	不涉及
	0

	
	土壤环境（4分）
	1.□土壤：一类。
	4
	不涉及
	0

	
	
	2.☑土壤：二类。
	3
	涉及
	3

	
	
	3.□土壤：三类。
	1
	不涉及
	0

	
	大气环境（3分）
	1.□大气：一类。
	3
	不涉及
	0

	
	
	2.☑大气：二类。
	1.5
	涉及
	1.5

	
	
	3.□大气：三类。
	0
	不涉及
	0

	合计
	
	
	8.5


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）附录C中各指标评分方法，本项目尾矿库下游均位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市，不涉及跨界情况，属其他类，评分取0；可能产生的事故污染物跨界距离大于10km，评分取0；尾矿库周边及下游不涉及自然保护区、风景名胜区等，评分取0；尾矿库周边无地表水体；地下水属于三类，评分取4分；土壤环境属二类，评分取3分；大气环境为二类，评分取1.5。综上，总得分为8.5。
依据尾矿库周边环境敏感性等别划分表，将周边环境敏感性（S）划分为S1、S2、S3三个等别，见表5.3-7。
表5.3-7   尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表
	尾矿库周边环境敏感性得分（DS）
	尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码

	DS>60
	S1

	30<DS≦60
	S2

	DS≦30
	S3


由上表可知，项目尾矿库周边环境敏感性总得分为8.5，环境敏感性等别为S3。
③控制机制可靠性（R）
采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R），控制机制可靠性等别划分指标体系详见下表。
表5.3-8  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分指标体系
	序号
	指标项目
	指标分值
	本项目

	1
	尾矿库控制机制可靠性
	基本情况
	堆存
	堆存种类
	1.5
	0

	2
	
	
	
	堆存方式
	1
	0

	3
	
	
	
	坝体透水情况
	2
	0

	4
	
	
	输送
	输送方式
	1.5
	1

	5
	
	
	
	输送量
	1
	1

	6
	
	
	
	输送距离
	1.5
	0.75

	7
	
	
	回水
	回水方式
	1
	0.5

	8
	
	
	
	回水量
	0.5
	0.25

	9
	
	
	
	回水距离
	1
	0.5

	10
	
	
	防洪
	库外截洪设施
	2
	1

	11
	
	
	
	库内排洪设施
	2
	1

	12
	
	自然条件情况
	是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区
	9
	0

	13
	
	生产安全情况
	尾矿库安全度等别
	15
	0

	14
	
	环境保护情况
	环保审批
	是否通过“三同时”验收
	8
	8

	15
	
	
	污染防治
	水排放情况
	3
	0

	16
	
	
	
	防流失情况
	1.5
	0

	17
	
	
	
	防渗漏情况
	2.5
	0

	18
	
	
	
	防扬散情况
	1.5
	0

	19
	
	
	环境应急
	环境应急设施
	事故应急池建设情况
	5
	0

	20
	
	
	
	
	输送系统环境应急设施建设情况
	2
	0

	21
	
	
	
	
	回水系统环境应急设施建设情况
	1.5
	0

	22
	
	
	
	环境应急预案
	6.5
	6.5

	23
	
	
	
	环境应急资源
	2
	2

	24
	
	
	
	环境监测预警与日常检查
	监测预警
	2
	2

	25
	
	
	
	
	日常检查
	2
	2

	26
	
	
	
	环境安全隐患排查与治理
	安全隐患排查
	3
	3

	27
	
	
	
	
	环境安全隐患治理
	2.5
	2.5

	28
	
	
	环境违法与环境纠纷情况
	近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷
	7
	0

	29
	
	
	近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）
	事件等级
	8
	0

	30
	
	历史事件情况
	
	事件次数
	3
	0

	31
	合计
	
	
	32


由上表可知，项目尾矿库控制机制可靠性（R）总得分为32。
依据尾矿库控制机制可靠性等别划分表，将控制机制可靠性（R）划分为R1、R2、R3三个等别，控制机制可靠性等别划分见表5.3-9。
表5.3-9  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表
	尾矿库控制机制可靠性（DR）
	尾矿库环境危害性（R）等别代码

	DR>60
	R1

	30<DR≦60
	R2

	DR≦30
	R3


根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）附录D中各指标评分方法，本项目尾矿库总得分为32，控制机制可靠性等别均为R2。
2）尾矿库环境风险等级
结合尾矿库环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面的等别，对照尾矿库环境风险等级划分矩阵，将尾矿库环境风险划分为重大、较大、一般三个等级，见表5.3-10。
表5.3-10  尾矿库环境风险等级划分矩阵
	序号
	情形
	环境风险
等级

	
	环境危害性（H）
	周边环境敏感性（S）
	控制机制可靠性（R）
	

	1
	H1
	S1
	R1
	重大

	2
	
	
	R2
	重大

	3
	
	
	R3
	较大

	4
	
	S2
	R1
	重大

	5
	
	
	R2
	较大

	6
	
	
	R3
	较大

	7
	
	S3
	R1
	重大

	8
	
	
	R2
	较大

	9
	
	
	R3
	一般

	10
	H2
	S1
	R1
	重大

	11
	
	
	R2
	较大

	12
	
	
	R3
	较大

	13
	
	S2
	R1
	较大

	14
	
	
	R2
	一般

	15
	
	
	R3
	一般

	16
	
	S3
	R1
	一般

	17
	
	
	R2
	一般

	18
	
	
	R3
	一般

	19
	H3
	S1
	R1
	较大

	20
	
	
	R2
	较大

	21
	
	
	R3
	一般

	22
	
	S2
	R1
	一般

	23
	
	
	R2
	一般

	24
	
	
	R3
	一般

	25
	
	S3
	R1
	一般

	26
	
	
	R2
	一般

	27
	
	
	R3
	一般


[bookmark: OLE_LINK206]根据以上判定，结合《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）表7中等级划分矩阵，确定本次尾矿库环境风险等级为一般（H2S3R2）。
[bookmark: _Toc17007][bookmark: _Toc3610]（3）干堆场
本项目干堆场环境风险评价执行《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。经风险调查，废石堆场主要堆存一般工业固体废物，不涉及附录B所列危险物质，危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Toc31982][bookmark: _Toc8753]5.3.3环境风险识别
本项目属于钛铁矿选矿加工建设项目，涉及部分有毒有害物质，同时涉及较多生产单元及尾矿库，各生产单元的潜在危险因素和潜在危害程度也不同。因此，对各生产单元的危险因素进行识别。
表5.3-11  本项目生产各作业场所的危险有害因素分布
	序号
	风险单元
	事故类型
	次生、衍生厂外环境污染

	1
	危险废物暂存库
	泄漏
	泄漏/撒漏危险废物收集处置措施不当，直接外排，污染地表水；泄漏/撒漏危险废物收集处置措施不当，流入土壤，污染土壤及地下水；用于收集吸附泄漏/撒漏危险废物的吸收吸附材料后期处理处置不当，污染环境；洗消液被泄漏/撒漏危险废物污染的地面过程中产生的洗消废水直接外排，污染地表水；洗消被泄漏/撒漏危险废物污染的地面过程中产生的洗消废水流入土壤，污染土壤及地下水。

	
	
	火灾
	危废燃烧产生的烟尘、一氧化碳等污染物污染周围大气环境；危废燃烧消防过程中产生的消防废水处置不当，直接外排，污染地表水；危废燃烧消防过程中产生的消防废水处置不当，流入土壤，污染土壤及地下水。

	
	
	爆炸
	危废燃烧产生的烟尘、一氧化碳等污染物污染周围大气环境；危废燃烧消防过程中产生的消防废水处置不当，直接外排，污染地表水；危废燃烧消防过程中产生的消防废水处置不当，流入土壤，污染土壤及地下水。

	2
	除尘系统
	泄漏
	因除尘系统发生故障，以至于除尘系统达不到设计净化效率，引发颗粒物超标排放，污染项目区及周边环境。

	3
	废水输送系统管道
	泄漏
	废水输送系统管道破裂、接头和阀门损坏易导致污水外溢，污染地表水及地下水。

	4
	尾矿库
	溃坝
	回水设施堵塞或损坏、坝体裂缝、滑坡、洪水漫顶等导致的溃坝事故，污染土壤及地下水，破坏生态环境。

	
	
	泄漏
	尾矿库防渗达不到设计要求，致使尾矿库渗滤液污染项目区地下水和土壤环境。

	[bookmark: _Toc29381][bookmark: _Toc27076]5
	干堆场
	地质灾害
	干堆场坍塌、滑坡无序排放废石、边坡角设置不合理、管理不当导致边坡坍塌、滑坡。

	
	
	泄露
	干堆场防渗达不到设计要求，致使干堆场渗滤液污染项目区地下水和土壤环境。


[bookmark: _Toc16910][bookmark: _Toc27667]5.3.4环境风险分析
（1）生产过程泄漏事故的风险分析
本项目生产过程中，各类原辅料通过管道输送到选矿工序。在输送过程中，由于人为操作不当或其他原因导致包装破损，致使物料泄漏，将造成环境污染。建设单位应安排专人负责定期巡视加强管理，设备定期检修，一旦发现有泄漏现象，则立刻启动应急计划，及时处理，尽量减少泄漏事故带来的危害。
（2）火灾事故环境空气影响分析
物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。
（3）危废存储与运输风险影响
①项目选矿厂设置1座危险废物贮存库，用于收集和暂存废机油等，在贮存过程中因容器破损或操作失误发生泄漏进入土壤、地下水，可能导致污染影响。
②运输危险物品的车辆是一个流动的危险源，本项目运输废机油等危废的车辆，一旦发生事故，造成危废的泄漏，可能造成事故发生地地表水体、土壤的污染。由于本项目危废运输量较小，可能造成的危废泄漏运输风险较小。
（4）风险事故水环境影响分析
项目区内火灾除对空气会造成一定影响外，采用雾状水作灭火剂时，消防水处理不当也会对地表水体造成影响。因此，建设单位在运营时既要充分考虑火灾对大气的影响，又要特别重视事故处理过程中消防水的收集和处理问题，防止因火灾对周围水体造成二次污染。
（5）对地下水的风险影响分析
项目生产运行期间，选矿车间生产废水、输送管道滤液及跑冒滴漏废水为主要地下水风险污染源。若选矿设备、输送管道发生破损、渗漏事故，泄漏的选矿废水若未及时截留收集，可通过地表裸露土层垂直下渗，进入包气带及地下水含水层，对区域地下水水质造成潜在污染影响。
此外，项目若发生火灾、设备故障等突发事故，事故处置过程中产生的消防废水会裹挟地面散落尾矿、粉尘等污染物，形成高悬浮物污染废水。由于消防废水瞬时产生量大、扩散速度快，若未采取有效的截流、收集措施，废水易沿地表漫流，甚至进入厂区雨水及排水沟系统，通过沟渠下渗污染地下水环境。
（6）事故废水防控体系的风险影响分析
当火灾事故发生时，企业要建立消防废水、全厂废水的事故废水防控体系。消防废水防控体系：当项目生产区发生火灾事故时，使大量消防废水进入项目区事故池中。如果部分废水漫流进入雨水管网，应立即关闭雨水排放口，将雨水管网与事故池相连，使废水进入池中，避免进入外环境。以上措施作为企业消防废水防控措施，目的在于切断污染物与外界的通道，将污染物倒入事故池内，将污染控制在项目区，防止产生的消防废水造成环境污染。
（7）洪水环境风险影响分析
本项目尾矿库为山谷型二等尾矿库，设计根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规定，采用库外排洪+库内排洪双排洪系统。库外排洪系统由拦洪坝+永久截洪沟组成；库内排水系统由拦砂坝+排水井+排洪涵洞组成。尾矿库防洪标准为1000年一遇，根据调洪验算和排洪系统泄洪能力分析，库内洪水均能在72小时通过排洪系统排出库区。尾矿库严格按照设计方案进行建设与运营管理，则不存在洪水漫库的环境风险。
（8）尾矿库溃坝的风险影响分析
本项目干排尾矿库最终堆积标高2090m，堆积坝高180m，设计库容5521.67万m³，有效库容4969.5万m³，尾矿库等别为二等，匹配800万t/a选矿规模，服务年限25.01年。
极端坝体失稳工况下，库内干尾砂仅在坝体下游近区形成少量碎屑堆积，无远距离扩散、无大范围漫流现象。经现场核查，尾矿库下游无集中居民点、地表水体、生态保护红线等敏感目标，干尾砂碎屑流无法对周边环境保护目标造成影响。极端工况仅会造成坝下局部植被掩埋、表层土壤扰动，不会引发水土流失、水土污染及区域性生态破坏。
本项目配套建设完善的坝体防渗、场区截排水、边坡防护工程，同步布设坝体位移、渗流在线监测系统，建立常态化巡检、维保及隐患排查制度，可有效防控坝体失稳坍塌风险。综上，在严格落实各项安全环保防控措施的前提下，本项目干排尾矿库溃坝环境风险整体可控，对区域生态环境及周边敏感目标影响较小。
（9）防渗层破损环境风险分析
尾矿库采用全库防渗体系，库区底部、库区边坡及基础坝上游坝坡均设置防渗层，形成完整的水平+边坡复合防渗屏障，防渗性能满足《一般工业固体废物贮存和处置场污染控制标准》（GB 18599）相关要求。运营期因各种原因出现防渗层破损可能引发的环境风险有：①防渗层破损后，降雨入渗形成的尾矿淋溶水及尾矿孔隙水沿破损点位下渗，携带尾矿中残留的重金属等污染物侵入库区土壤，造成尾矿库库区范围土壤污染，被污染区域植被死亡等不良影响。②淋溶水持续通过防渗破损处渗入地下含水层，会造成库区及周边地下水重金属超标，恶化地下水水质，威胁区域地下水利用安全，形成长期隐蔽性污染隐患。
[bookmark: OLE_LINK207][bookmark: _Toc7218][bookmark: _Toc29298]（10）干堆场环境风险分析
1）干堆场堆体滑塌及防渗层破损事故源项分析
干堆场堆体发生失稳滑塌的诱因主要包括：极端降雨汇水入渗、堆体基底质量缺陷、工程设计布设与施工不当、运维管理不到位、地震、冻融等。
①运维管理不到位：堆场日常巡检维护缺失，截排水设施长期未清淤，排水通道淤堵失效；
②工程设计布设和施工不当：废石堆基底处理不满足要求、堆体边坡角过陡、堆体超高堆载；
③堆体边坡失稳：废石无序排弃、边坡角设置不合理，诱发局部边坡滑移；
④自然灾害：地震、冻融循环作用降低废石堆体抗剪强度；
其中极端降雨、场外汇水入渗堆体为堆体失稳最主要触发因素。
堆场防渗层破损诱因主要为施工缺陷、基底尖锐废石刺穿、堆体不均匀沉降撕裂、材料长期老化破坏。防渗层破损后，降雨形成的废石淋滤水失去防渗阻隔，直接下渗进入包气带，废石中可溶性盐随淋滤水缓慢迁移，存在地下水矿化度升高的潜在风险。
2）干堆场垮塌风险影响分析
①干堆场边坡稳定性分析
堆体在自重荷载作用下会产生不均匀沉降、竖向错位。本废石堆场底部地形较平缓，堆高较小，发生整体滑坡的可能性较小，潜在失稳区域主要集中在废石堆放边坡局部。工程采取废石分层碾压堆筑，配套完善截排水设施；在落实边坡稳定设计、工程防护、监测巡检等措施后，堆场局部边坡滑塌风险可得到有效控制，处于可接受水平。
②干堆场风险影响分析
堆场附近无常住人群。若发生废石边坡局部滑塌，滑落的废石及泥水会占压土地、掩埋区域植被；碎屑泥水进入下游冲沟，会造成水体悬浮物升高、淤堵冲沟，局部影响土壤结构；废石风化可溶盐存在随渗滤液缓慢下渗的潜在影响。
防渗层发生破损时，淋滤水直接下渗，废石中可溶性盐持续进入包气带，长期可造成地下水矿化度升高。
在落实截排水、边坡防护、下游拦挡、防渗工程、地下水监控等措施后，可显著降低各类风险影响范围。
[bookmark: _Toc32339][bookmark: _Toc9962]5.3.5环境风险防范措施
（1）火灾事故防范措施
①在选矿厂各个车间内配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
②安排专人每周对废机油储存桶进行安全检查，并将检查情况记录在“储存设备检查记录表”上，检查内容包括：储存桶是否泄漏、是否完好、各种警示标志是否齐全、周边消防设施是否正常等。
③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
④车间内工作人员不得携带易燃易爆等危险品或与生产无关物品。控制明火，不得在车间任何区域吸烟。
通过采取以上防范措施，可以有效降低火灾事故发生概率。
（2）危废风险防范
1）危废贮存风险防范措施
本项目将废机油等危废装入完好密闭的储油桶或容器内，并加盖密闭暂存于危险废物贮存库，危险废物贮存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行设计和建设，对储油桶或容积周围修建围堰，并进行防渗处理，确保废机油等不泄漏至外环境。废机油等的储存应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关危险废物收集、贮存要求。一旦发生废机油等的泄漏，应及时将储油桶或容器内剩余的废机油转移至其余完好的备用储油桶或容器内，同时用砂土吸收泄漏在地面的废机油，与废机油等危废一并交有资质的单位处理。
本次评价依据废机油等危废泄漏事故的发生及排放途径提出了相应的防范措施，操作性强，效果明显。此外，在选矿厂做好日常防范工作的前提下，废机油等危废泄漏事故的发生概率低。
2）废机油运输风险防范措施
①运输危险物料的单位，应有资质，车辆应有危险废物运输许可证，司机、押运员有上岗证，具备运输危险品的资格，熟悉所运输的危险品的毒性及应急防范措施。包装物、容器应是定点单位生产。
②运输途中，要平稳行车、安全驾驶。物流公司运输司机要技术精湛，并且不吸烟。驾驶中要尽量少用紧急刹车，以保持货物的稳定。
③行车途中勤检查废机油是否有泄漏。由于行车途中车辆颠簸振动，往往容易造成包装破损从而造成废机油的泄漏。因此，物流人员要定时查看一下桶盖上有无溢出。再来检查一下铁桶之间的充填物有无跌落，车厢底部四周有无泄漏液体。
④在运输危险废物前事先对道路、天气等进行调查，慎重选择路线，并制定相应的预防措施；严禁运输危险品的车辆在中途随意改变路线，随意停车。
通过采取以上防范措施，可以有效降低废机油运输过程事故发生概率。
（3）地下水风险防范措施
1）源头控制措施
项目在建设、生产过程中，除了按照既定方案处理废水外，应严格把关工程质量：
①设备采购中要按照国家相关标准严格把关设备质量；
②施工过程中要按照国家相关建设标准严格把关建设质量；
③施工过程中要对管道采取防腐措施，运行期间要定期进行防腐检测；
④投产前应按要求进行试运行，并对管道进行试压，对焊缝质量进行检验；
⑤运行期间要定期检查各设备、管线及其连接部位，确保无跑冒滴漏现象。
2）严格做好工程防渗
为防止地下水污染事故，本项目针对各生产车间、尾矿库等要求对其进行分区防渗，具体分区防渗措施见第六章，采取分区防渗后可从源头控制对地下水的影响。
3）防渗层维护
项目日常运营过程，要定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有老化开裂、腐蚀等问题，应及时修补，避免事故状态下对项目区地下水造成污染。
经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对区域地下水环境的影响较小。
（4）尾矿库环境风险防范措施
本项目必须严格按照《选矿安全规程》、《选矿厂尾矿库设施设计规范》、《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）等相关规范，对尾矿库进行设计、施工、生产运行、关闭及安全监督管理与维护，以防止发生溃坝等严重事故，并按《建筑抗震设计规范》进行抗震验算，同时环评要求本项目尾矿库在未闭库之前其安全管理必须严格按有关规范执行。尾矿库主要风险防范措施如下：
1）尾矿库溃坝的防范措施
①要坚持对尾矿库的定期观测，包括坝体变形、坝内浸润线观测；通过坝体的渗透流量观测以及变形观测等，以保证能够及时发现问题，及时解决，防患于未然。
②本项目尾矿库建有坝下回水系统、库内外排洪设施。应对尾矿库进行管理和维护，随时检查尾矿库排水、排洪等构筑物的排洪情况，特别是在雨季、汛期，要坚持24小时值班，以保证遇到险情及时报告、及时排除。
③项目尾矿库设置位移监测设施，包括位移监测点及监测基点。定期对尾矿库的坝体变形、坝内浸润线进行观测；通过对尾矿库坝体的渗透流量观测及变形观测等，以保证能够及时发现问题，及时解决，防患于未然。
④服务期满后要在试验研究的基础上及时制定覆土、植被或生态恢复的实施方案，并对尾矿库坝体的稳定性进行检验，确保尾矿库的安全。同时应做到及时封场并恢复植被，禁止尾矿库排入尾矿量超过设计指标。
⑤根据国内外尾矿库的建设与运行实践，只要在尾矿库的设计、施工和运行过程中严格执行《选矿厂尾矿设施设计规程》和《尾矿设施管理规程》，保证施工质量，尾矿库垮坝的事故是可以避免的。
2）尾矿库维护管理
①尾矿库运行过程中，必须按照设计和有关技术规定，认真做好作业平台、待作业平台的维护管理工作。
②建立健全巡坝护坝工作责任制度，安排专人巡视整个尾矿库区，保护好尾矿库内相关观测设施，做好坝体安全监测工作。
③发现尾矿坝外坡出现局部隆起、坍塌、流沙（土）、管涌等异常现象，应立即分析研究原因，制定处理措施并及时实施处理方案，同时加密观测次数并报告有关部门。
④针对尾矿库实际情况，制定尾矿库管理维护和运行细则。安排专人定期检查维护排洪设施、排渗设施等。
⑤当接到震情预报时，根据实际情况做出防震计划和安排。
⑥在库区内严禁爆破、采石、挖土、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动。如企业需要回采或综合利用库区尾矿时，必须做开发工程设计并经上级主管部门批准后方可进行。
⑦坝面覆土、种草，不能用碎石护坡；坝面不得种植乔木和农作物。
⑧每级子坝堆筑完毕，应进行质量检验，检验记录与报告需经技术人员签字后存档。
3）尾矿库度汛
①汛前应按下列要求制定度汛方案。
②对坝体必须进行详细检查和可靠地维护，确保排洪通道畅通。
③应准备好必要的抢险、交通、通讯、供电及照明器材或设施，维护修整上坝道路，并确保安全畅通。
④应了解掌握汛期水情和气象预报。
4）尾矿库渗流控制
①应防止坝肩、坝体及坝基出现渗透破坏。
②当发现坝体裂缝、坍塌、管涌、渗水量增大或渗透水浑浊等异常情况时，应立即采取处理措施，同时加强观察并报告有关部门。
5）检查和观测
①尾矿库检查
尾矿库的检查工作可分为经常检查、定期检查、特别检查和安全鉴定：
a.经常检查由基层管理机构组织进行，检查项目可根据各尾矿库的具体情况自行决定。
b.定期检查由上级管理机构组织进行，每年汛前、汛后，应对尾矿库进行全面检查。
c.特别检查，当发生特大洪水、暴雨、强烈地震及重大事故等非常情况后，基层管理单位应及时组织检查，必要时报上级有关单位会同检查。
d.安全鉴定：应根据具体情况按现行规范进行一至两次以抗洪、稳定为重点的安全鉴定，以指导后期尾矿库的管理工作。
通过检查尾矿库的实际运行情况可及时掌握尾矿库的工作状态，为正确管理、处理事故、维修等提供依据；及时发现不正常的迹象，可分析原因、采取措施，从而防止事故发生。
②对尾矿库的检查应按照以下要求具体执行：
a.当尾矿设施遇到特殊运行情况或遭受严重外界影响时，例如排矿初期，暴风雨、温度剧变或地震等，对工程的薄弱部位和重要部位，应特别仔细检查，如发现对工程安全有严重威胁的情况，必须昼夜连续监视，并采取有效控制措施。
b.对土工构筑物的检查应注意它们有无裂缝、塌陷、隆起、流土、管涌、滑裂或滑落等现象，坝坡有无冲刷破坏，导渗降压设施是否完好等。
c.对于混凝土构筑物应针对不同工程的结构特点，注意检查结构有无裂缝，表面有否剥蚀、脱落，有无冲刷、渗漏等。
③尾矿库观测
尾矿库观测应满足下列基本要求：
a.尾矿库工程观测必须按设计和管理规定的内容和时间进行全面、系统和连续的观测，相关的观测项目应配合进行。
b.必须保证观测结果准确。
c.专业技术人员应对观测成果及时进行整编分析、绘制图表，如有异常现象时应进行复测，并根据复测结果提出处理意见。
d.尾矿设施的观测项目应根据运行要求、结构物特点、工程规模和技术水平等实际情况确定。
e.检查观测都应详细记录，交给专业技术人员审阅分析后存档。
f.定期检查、特别检查和安全鉴定的技术文件，观测结果的分析意见和主要参数，都应形成书面报告，除本单位存档外，同时报上级主管部门。
6）抗震
抗震工作应贯彻预防为主的方针。当接到震情预防时，应根据实际情况做出防震、抗震技术和安排，其内容应包括：
①按照设计文件的要求进行尾矿库抗震检查，根据检查结果，采取预防措施。
②做好人员组织、物资、交通、通讯、照明、报警、抢险和救护等各项抗震准备工作，同时加强震前值班、巡坝工作。
项目在实际运行的过程中应同时加强尾矿输送过程的管理，定期对管道进行检查，发现问题及时解决，防止由于管道磨损或破裂造成尾矿泄漏。
7）导流渠、堵塞的防范措施
①加强截洪渠的日常巡查，防止堵塞导致废水溢流。一旦出现废水溢流现象，立即组织抢险队伍进行抢险，并做好安全警示工作；并加强进水口杂物的清理工作，避免入口堵塞，保证排水通畅；
②定期检查水流是否正常、截洪渠上是否有过重荷载、是否有违章接入的管线等情况；
8）尾矿库服务期满
①建设单位在尾矿库停止使用后必须进行处置，保证不污染环境，消除污染事故隐患。对尾矿库的环境污染防治设施、生态保护工程进行闭库验收，验收时应对尾矿库中的尾砂进行环境达标监测。关闭尾矿环保设施必须经企业主管部门报当地生态环境行政部门验收、批准。经验收移交后的尾矿设施其污染防治由接收单位负责。利用处置过的环保设施，需经克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市生态环境行政部门批准，并报上级生态环境行政部门备案。
②尾矿库使用到最终设计高程时，选矿厂应停止生产并进行闭库设计，做好闭库后尾矿库的管理工作。建设单位应当根据尾矿库设计资料，在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的设计单位进行尾矿库闭库设计。
（5）干堆场环境分险防范措施
1）堆体失稳滑塌风险防范措施​
①严格按照设计参数堆排，废石采用分层、分区碾压堆筑，控制堆体边坡坡度、堆载高度，杜绝超坡、超高、无序排弃，保障堆体整体稳定性。​
②堆场外围设置完善的截洪、排水系统，定期对截洪沟、排水沟进行清淤疏通，防止暴雨期场外汇水大量入渗堆体，避免废石含水率升高导致边坡抗剪强度降低，从源头减少滑塌诱因。​
③堆场作业期间严格控制堆排顺序，保持边坡平顺稳定，禁止在边坡坡脚、坡顶随意堆载、开挖，避免局部应力集中造成边坡失稳。​
④建立堆场边坡日常巡查制度，定期开展堆体沉降、边坡位移目视检查，雨季加密巡检频次，及时发现裂缝、沉陷、滑移等隐患并及时整改。​
⑤堆场下游设置拦挡、护坡等防护设施，即使发生局部滑塌，可有效阻挡废石碎屑、泥水向下游冲沟扩散，减小淤堵、植被破坏及土壤扰动影响。​
2）防渗层破损及地下水风险防范措施​
①防渗系统施工严格按照规范开展，施工完成后进行全面质量检测、检漏验收，杜绝施工缺陷、基底尖锐石块刺破防渗层问题，从源头保障防渗完整性。​
②废石堆排初期采取轻载堆填、分层摊铺，避免大块硬质废石直接冲击、碾压防渗层，防止防渗材料机械损伤、撕裂破损。​
③常态化开展防渗系统巡检维护，重点检查坡脚、褶皱、搭接缝等薄弱部位，发现破损、老化、开裂及时修补，防止淋滤水直接下渗。​
④堆场配套设置淋滤水收集导排系统，将降雨淋滤产生的渗漏水有序收集、导排，避免长期积水浸泡堆体及防渗层，减少可溶性盐下渗迁移。​
⑤布设地下水监控井，定期监测地下水水位、矿化度、盐类指标，动态监控地下水环境质量，一旦出现异常及时排查防渗隐患并采取管控措施。​
3）水土流失及地表水环境风险防范措施​
①堆场裸露坡面、临时堆石区及时采取遮盖、洒水抑尘、护坡固土措施，减少降雨冲刷产生的泥沙径流，避免泥水进入下游冲沟造成悬浮物升高、沟渠淤堵。​
②雨季前完成排水系统全面检修清淤，保证排水通畅，避免积水漫流、坡面冲刷形成水土流失。​
4）日常管理风险防控措施​
①建立堆场专项环境管理制度，明确堆排、巡检、维护、监测岗位职责，规范运行管理，杜绝人为管理疏漏引发风险事故。​
②严格落实雨季、冻融期专项管控，冻融季节加强边坡检查，防止冻融循环导致堆体结构松散、强度下降。​
5）应急防控措施​
①制定堆场环境风险应急预案，针对边坡滑塌、防渗破损、雨水漫流等情景制定处置流程，配备编织袋、沙袋、抽排水设备、应急遮盖等物资。​
②若发现边坡滑移、渗漏异常等隐患，立即停止堆排作业，设置警戒区域，及时采取加固、封堵、排水处置，防止风险扩大。​
③发生局部滑塌、泥水漫流时，及时对下游淤堵冲沟进行清理，对受扰动区域进行生态恢复，最大限度降低环境影响。
（6）导排渠、截洪坝堵塞的防范措施
①加强排洪导排渠、截洪坝的日常巡查，防止堵塞导致废水溢流。—旦出现废水溢流现象，立即组织抢险队伍进行抢险，并做好安全警示工作；并加强进水口杂物的清理工作，避免导流渠入口堵塞，保证排水通畅。
②定期检查水流是否正常、导排渠、截洪坝上是否有过重荷载、是否有违章接入的管线等情况。
（7）废气、废水环保处理设施风险防范措施
严格执行有关事故粉尘排放的“环境保护工作管理规定”的制度；原矿石在破碎过程中保证一定的湿度，降低破碎粉尘的产生；加强对厂房密闭性、喷雾洒水装置、布袋除尘器等降尘设施的检查与维护，强化对粉尘的有效收集，降低排放至外环境的粉尘量；加强对布袋除尘器的检查与维护工作，一旦发现滤袋有破损或无法正常工作时，需第一时间予以更换，保证布袋除尘器的正常运行，尽量减少生产事故粉尘对外环境的影响；及时清扫生产区地面，避免发生二次扬尘，控制工业粉尘对周边大气环境的污染。
定期对选矿厂排水管道进行维护检修，加强日常监管。采用电子监控及人员监控，尤其选矿废水输送管道应加强定期巡检，发生溢流、下渗事故时，应当立即停产进行检修，减少对地下水环境的影响。
（8）洪水环境风险防范措施
①建设单位应委托有相应资质的单位开展洪水影响评价，并按照评价要求进行洪水灾害防治。另建议建设单位委托有资质的单位进行专门的水文地质勘查工作，根据具体调查结果并结合实际，制定详细的防治措施和突发环境事故的处置预案。
②工业场地、生活区等所有固定建、构筑物及设施均布置在不稳定地质范围之外，并且均高出当地最高洪水位1m以上。
③工业场地周边设截洪渠，防止洪水将污染水带入自然水系。
④确保项目区排水系统的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对工业场地、生活办公区、拦挡坝的巡逻检查，如发现尾矿库坝体出现裂缝应采取补救措施。拦挡坝溃决后应立即采取抢救措施，防止固废冲刷项目区，同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现尾矿库坝体开裂等溃坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。
⑤组织防洪检查，并编制防洪计划，其工程必须在雨季前竣工。
⑥雨季应由专人检查项目区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤出，确保人员安全。
（9）自然灾害引发突发环境事件应急处置措施
因地震、洪涝、滑坡、山洪泥石流等自然灾害原因引发突发环境事件时，采取以下处置措施：
1）当有地震、洪涝、滑坡、山洪泥石流等自然灾害预警信息发布时，建设单位应提前协助上级政府部门做好下游可能受影响区域人员的转移工作，并妥善安置。
2）一旦发生尾矿库溃坝事故后，建设单位组织抢险救援人员迅速到达事故现场实施救援，根据事故安全范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域。必要时上报政府，寻求专业救援单位进行抢险。
3）若可能对地表水、地下水造成污染，则委托专业监测单位对可能污染的地下水、土壤等实施应急监测。
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（1）尾矿库环境安全管理
①尾矿库环境安全隐患排查治理
根据同类型尾矿库隐患及事故分析，本项目隐患排查应当建立台账，实行“一库一档”档案管理，对存在的环境违法问题和安全隐患进行全面整改，有效遏制突发环境事故的发生。本项目隐患排查注意事项详见下表。
表5.3-12  尾矿库隐患排查记录表一览表
	序号
	检查内容
	检查标准或依据
	法规依据
	检查方法

	1
	尾矿坝
	初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时 不陡于设计规定的坡度
	《尾矿库
安全规程》
(GB39496
-2020)
	查阅设计资料，检查初期坝

	
	
	初期坝体渗水量正常，无集中渗流、管涌现象，坝面无湿软、沼泽化区域
	
	检现场检查坝体渗流情况

	
	
	堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定
	
	检查尾矿坝现场，查阅设计资料

	
	
	下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡 等不良现象
	
	检查尾矿坝下游坡面

	
	
	尾矿坝下游坡面上不得有积水坑
	
	检查尾矿坝下游坡面

	
	
	堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔6~10m高差设置排水沟
	
	检查尾矿坝下游坡面有无绿化和排水沟

	
	
	尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应 设置截水沟
	
	检查尾矿坝有无截水沟

	
	
	严格按设计要求控制坝体浸润线埋深
	
	查阅设计资料、浸润线观测资料、现场检查

	
	
	建设单位应组织施工、监理、设计等单位的人员组成交工验收机构，进行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收
报告
	《尾矿设施施工及验收规程》
	现场检查和查看设计资料

	
	
	尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性
系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数
要求
	《尾矿设施设计规范》
	查阅有无坝体稳定性计算资料

	2
	排洪防汛
	根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求
	《尾矿库安全规程》
	现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划

	
	
	防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求
	
	查阅设计报告

	
	
	排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时
	
	查阅设计资料、检查排洪设施是否完好

	
	
	在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位
	
	检查尾矿库有无设置明显水位标尺

	
	
	汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏
浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪
底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高
度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面
漂浮物
	
	现场检查排洪设施和查阅记录

	
	
	洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真地检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故
	
	查阅检查记录

	
	
	尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵
	
	现场检查和查阅封堵记录

	3
	排放筑坝
	应按设计确定的堆排作业程序施工，分层、分段、均匀排放，不得任意在库后或一侧岸坡放矿，堆体均匀上升
	
	现场检查是否均匀放矿

	
	
	坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧
	
	检查尾矿坝现场

	
	
	每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查
	
	查阅堆坝记录


对于排查发现的问题，应及时消除环境隐患，积极整改，确保尾矿库环境风险可控。如发现重大环境风险安全隐患，应立即预警，并启动应急预案，及时报告当地生态环境部门，并邀请相关行业专家进行现场评估及出具尾矿库整改方案，积极整改到位，消除风险安全隐患。
②尾矿库环境安全隐患治理计划
按照“一库一档”的要求，要落实责任，制定整改方案，加强资金、技术、保障等方面的统筹，明确整治计划和期限，采取有力措施逐步消除安全和环境隐患。重点对尾矿库履行环评审批及建设项目“三同时”制度，相关环保设施设计、施工建设，尾矿库“三防措施”落实，污染物排放，尾矿库环境风险防范和应急管理等情况进行检查。具体内容详见下表。
表5.3-13  尾矿库安全隐患治理计划表一览表
	序号
	治理内容
	法规依据
	检查方法

	1
	尾矿库及其相应的选矿项目，必须依法进行环境影响评价。
	环评报告及批复
	查阅资料

	2
	按要求开展自行监测，公开排污信息。
	排污许可证
	检查排污许可及公开情况

	3
	尾矿库按规范设置监控井，加强地下水监测，封场后地下水监测系统应继续维持正常运转。
	
	现场检查

	4
	加强环境质量监测，及时掌握环境质量状况及其变化趋势。
	
	查阅资料

	5
	按照原环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）等有关要求，落实环境隐患排查治理主体责任，开展环境隐患排查治理、环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并报环保部门备案。
	突发环境
事件应急
预案
	查询资料及现场核查

	6
	尾矿库应具备完整的截排水系统，应设置收集管网、坝下收集池对尾矿库溢流水进行收集，确保溢流水处理设施正常运行，外排废水达到相应排放标准。尾矿库闭库后，渗滤液处理设施应继续维持正常运转。
	环评报告 及批复
	现场检查、查阅设计资料

	7
	尾矿库禁止危险废物和生活垃圾混入，无法综合处理的尾砂应进入符合规范要求的尾矿库进行安全堆存。
	环评报告及批复
	现场检查

	8
	完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施，阻断污染扩散途径。在尾矿库停止使用后必须进行处置，保证坝体安全，不污染环境，消除污染事故隐患。关闭尾矿设施必须报上级生态环境主管部门验收、批准。利用处置过的尾矿或设施，需经上级生态环境主管部门批准，并备案。
	环评报告及批复
	查阅设计资料、现场检查


（2）尾矿库环境风险三级防控体系
根据《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》要求，尾矿库企业应执行尾矿库三级防控体系进行分组防控。在车间、库区和流域三个层级设防布控，防止尾矿库企业发生污染事件，其中尾矿库企业应采取措施对车间及库区范围内可能发生的突发环境事件进行防控，地方人民政府组织企业建设流域防控措施。
①第一级防控：车间级
第一级防控主要预防在尾矿库回水泵故障造成尾矿废水溢流。
第一级防控主要措施为及时检修尾矿库相关设备，发现故障立即启用备用设备；同时联系选矿厂做好尾矿输送调度安排。
②第二级防控：厂区级
第二级防控主要预防排水系统出现堵塞、管道破裂而发生泄漏。
第二级防控主要措施为平时加强尾矿库排水系统的维护，定期检修。尾矿排水管道破裂或堵塞时，应立即停止使用、切换到备用管道。尾矿库上游设置截水坝，两侧设置排水渠，减少坝外回水进入尾矿库。通过采取以上措施可以减少事故条件下下泄水量，有效地降低尾矿排水事故对下游的影响。
③第三级防控：流域级
第三级防控主要预防尾矿库发生溃坝，滑坡等事故，发生尾矿泄漏，一、二级防控失败条件下的防控措施。
评价建议当地有关部门按照《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》的有关要求编制流域级防治规定，并定期演练，主要措施包括在受尾矿库溃坝事故影响的流域下游设置具有拦截降解作用的设施，包括拦截坝等；在尾矿库上游建设应急物资储备库，储备沙袋、水泥管等应急物资等。待当地流域级尾矿库环境应急防治规划出台后，本项目应严格履行相关规定，落实规划防治措施要求，并配合当地定期演练。
[bookmark: _Toc26068][bookmark: _Toc20997][bookmark: _Toc1300][bookmark: _Toc26580]5.3.7风险应急预案
预防是防止事故发生的根本措施，但一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围，损失大小，因此，也应有应急措施。根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。
企业须按照风险应急预案的要求进行企业环境风险的管理。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。在本项目运行前，完成对突发环境事件应急预案编制。
若发生突发事件必须采取如下措施：
（1）必须立即报告当地政府、公安部门和公司领导（或安全部门）；
（2）及时疏散事故区附近人员；
（3）事先制定有效处理事故的行动方案，方案要经有关部门认同，并能与项目区、救护队、医务室、消防队充分配合，协调行动；
（4）应有制止事故蔓延，控制和减少影响范围的程序救护的具体行动计划，包括救护措施，保护企业员工、国家财产及周围环境安全必须采取的措施和方法；
（5）项目区安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置实施直至事故结果；
（6）训练事故处置人员（包括事故发生时的处置和补救）。
表5.3-14  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目
名称
	普昌钒钛磁铁矿综合利用项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	阿图什市
	（/）县
	（）园区

	地理坐标
	经度
	东77°35′44.525″
	纬度
	北纬40°26′12.367″

	主要危险物质及分布
	废机油暂存于危险废物贮存库

	环境影响途径及危害后果（大气、地下水等）
	在管理、存放等过程中会因管理不当造成事故。废机油发生火灾事故对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏；危险品泄漏，可能造成事故发生地地表水体、土壤的污染；消防水处理不当也会对地表水体造成影响；循环水系统故障造成选矿废水事故排放；尾矿库溃坝造成的人身安全、财产损失、环境污染、生态破坏等环境伤害。

	风险防范措施要求
	（1）火灾事故防范措施：车间内配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；安排专人每周对废机油储存桶进行安全检查；严格遵守操作规程。
（2）废机油运输风险防范措施：运输危险物料的单位，应有资质，车辆应有危险废物运输许可证，司机、押运员有上岗证，具备运输危险品的资格，熟悉所运输的危险品的毒性及应急防范措施。包装物、容器应是定点单位生产。运输途中，要平稳行车、安全驾驶。行车途中勤检查废机油是否有泄漏。
（3）地下水风险防范措施：源头控制、严格做好工程防渗，定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补。
（4）尾矿库溃坝风险防范措施：在运行中应加强尾矿库的监测和渗滤液排放管理，避免渗滤液流出库外，特别是在汛期要加强尾矿库的巡视工作，避免库内水位骤升洪水漫过坝顶造成溃坝事故。



表5.3-15  环境风险评价自查表
	风险调查
	危险物质
	名称
	废机油

	
	
	存在总量/t
	废机油存储量3t

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数  0   人
	5km范围内人口数＜10000人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	/

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3☑

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3☑

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1☑
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4☑

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4☑

	环境敏感
程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3☑

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3☑

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3☑

	环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ□
	Ⅲ □
	Ⅱ□
	I☑

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析☑

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害□
	易燃易爆☑

	
	环境风险类别
	泄漏☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑

	
	影响
途径
	大气□
	地表水□
	地下水☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法☑

	环境风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m

	
	地表水
	最近环境敏感目标   /  ，到达时间 /  h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间/ d

	
	
	最近环境敏感目标  /   ，到达时间  /  d

	重点风险防范 
措施
	（1）分区防渗。采取严格的环境、安全、职业健康措施，制定完善的管理制度和岗位责任制、操作规程等。
（2）尾矿库按Ⅱ类一般工业固废堆场进行防渗，并定期监测防渗设施完整性。

	评价结论与建议
	本项目周边无居民区、保护区等敏感目标，环境敏感性比较低。在各项措施到位、制度完善、管理水平较高的前提下，本项目环境风险属可接受水平。

	注：“”为勾选项，填“√”；“（   ）”为内容填写项


[bookmark: _Toc27938][bookmark: _Toc24796][bookmark: _Toc21364][bookmark: _Toc8780][bookmark: _Toc27640][bookmark: OLE_LINK208]5.4退役期环境影响分析
本工程服务期满后，须对尾矿库及干堆场分别开展闭库、封场治理工作。若闭库、封场治理不及时，尾矿库、干堆场裸露坡面产生的扬尘影响与运营期类似。退役阶段通过对尾矿库覆土压实、植草绿化，对干堆场实施平整压实、生态封场、防渗保护、排水系统规整等措施，可有效抑制扬尘、水土流失、渗滤下渗等环境问题，逐步消除项目建设及运营带来的各类环境影响，使区域生态及环境质量逐步恢复至原有水平。
[bookmark: _Toc31557][bookmark: _Toc11795][bookmark: _Toc29900][bookmark: _Toc12394]5.4.1大气环境影响分析
服务期满后选矿厂停止生产，原辅材料及产品的运输等产尘工序不再产生粉尘，生产性粉尘影响将消失，各类设备及建构筑物的拆除将产生一定的扬尘影响，但因工期不长，其影响是短期的，对大气环境造成的影响不大。​
尾矿库服务期满后根据尾矿库生态治理方案与闭库设计进行闭库，尾矿库滩面和坝体进行覆土和植草，达到无裸露的尾砂干滩面，尾砂扬尘基本不会产生。​
干堆场退役封场阶段，将对堆存的干抛废石坡面进行整体平整、压实、覆土绿化，彻底消除废石裸露面。施工期平整、覆土作业会产生少量短期扬尘，施工结束后堆场无裸露废石，无持续性风蚀起尘问题。封场完成后堆场植被逐步恢复，可长期抑制扬尘产生，退役期大气环境影响轻微且可控。
[bookmark: _Toc136][bookmark: _Toc29250][bookmark: _Toc3164][bookmark: _Toc12570]5.4.2水环境影响分析
服务期满后选矿厂停止生产，工作人员离开选矿厂，厂区内无生产和生活废水排放，因此，对项目区水环境无负面影响。​
尾矿库闭库后保留排水系统和回水设施，库区面积内洪水仍由排水系统导出；闭库后尾矿库内再无尾矿进入，原本库内渗滤液逐渐蒸发殆尽，尾矿库所在平原地貌由平地变为台地，闭库时生态恢复治理形成的库区植被对库区地下水环境起到保护作用，闭库后尾矿库对地下水环境无影响。​
干堆场退役封场后，完整保留原有截排水系统、渗滤水收集导排系统，持续保障堆场排水通畅，杜绝雨季雨水漫流、坡面冲刷泥水外排问题。封场后堆场不再有新增废石堆存，降雨淋滤作用逐步减弱，废石可溶性盐淋滤下渗量逐年降低。同时堆场防渗系统完整保留并定期检查维护，有效阻隔淋滤水下渗，结合区域自然蒸发作用，堆场渗滤水逐步消退，对周边地表水、地下水基本无不利影响。
[bookmark: _Toc20387][bookmark: _Toc22724][bookmark: _Toc17076][bookmark: _Toc27953]5.4.3声环境影响分析
服务期满后选矿厂停止生产活动，各类机械设备、运输车辆等产生的噪声将消失，噪声较运营期将大幅降低，并逐渐恢复到环境背景值，因此，噪声对项目区及周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc29045][bookmark: _Toc28162][bookmark: _Toc17880][bookmark: _Toc14709]5.4.4固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc14034][bookmark: _Toc28887]（1）分拆设备会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为设备的零部件以及破损碎块。收集的设备零部件、破损碎块尽可能循环利用，无法再利用的外运处理。
（2）拆除建（构）筑物产生的砖、石、渣土等建筑垃圾，分门别类回收利用，无法回收利用部分则拉运至对应填埋场妥善处置。
（3）尾矿库闭库后，在建设单位不对尾砂再次利用的前提下，尾砂将长期堆存在尾矿库内，形成新的区域地貌。尾矿库尾矿坝按设计要求堆筑和管理，其稳定性可靠，闭库后发生坍塌、滑坡的可能性极小，对周边环境影响极小。
（4）选矿工业场地内（构）筑物应全部拆除，其中：办公用具、门窗等回收，砌体建筑垃圾回填凹陷区或外运处理。对（构）筑物拆除后的区域进行生态恢复治理。
（5）干堆场退役封场后，场内干抛废石按设计要求永久封存堆存，堆体经过最终平整、分层压实、边坡修整，整体稳定性大幅提升，封场后基本不会发生边坡滑移、垮塌问题，无废石散落、堆积风险。堆场配套拦挡、排水设施完整保留，可长期保障堆场稳定，无新增固体废物污染问题。堆场拆除的临时设施、围挡等废弃物统一分类处置，可回收利用物资全部回收，固废处置合规，无二次污染风险。
[bookmark: _Toc13840][bookmark: _Toc16337]5.4.5土壤环境影响分析
[bookmark: _Toc19674][bookmark: _Toc2959]选矿工业场地建（构）筑物和设备、尾矿输送管道、回水管线等拆除并恢复治理后，恢复占用场地原土地利用类型。退役后厂区道路保留，但不再行驶运矿汽车，道路边缘逐渐与两侧融合，道路占地不完全恢复原土地利用类型。
尾矿库闭库后，随着生态恢复治理工作的展开，对尾矿库进行封场处理，库内扬尘被抑制，随风力飘散至项目区周边土壤的量可以被环境所接受。库内水量逐渐蒸发殆尽，发生尾水污染周围土壤的概率也很低。因此，尾矿库闭库后对土壤环境影响小。
干堆场退役封场后，通过覆土绿化、坡面固土治理，彻底杜绝废石扬尘沉降污染土壤问题。堆场防渗系统持续发挥阻隔作用，有效防止废石可溶性盐长期淋滤下渗造成土壤、地下水盐渍化问题。封场后场地无生产扰动，土壤环境可逐步自然恢复，对区域土壤环境影响轻微。
为防范选矿厂地退役期土壤污染遗留问题，场地拆除前、拆除后及土地复垦前均需开展土壤环境检测，重点关注重金属、盐分等特征指标，确保场地土壤环境质量满足相关标准要求，若发现异常区域需开展风险评估并实施治理，消除遗留污染风险，确保场地再利用安全。
综上，退役期土壤环境影响较运营期显著降低。
[bookmark: _Toc8766][bookmark: _Toc1544]5.4.6生态环境影响分析
（1）退役期，拆除选矿工业场地、尾矿输送管道、回水管线等所有建（构）筑物并进行生态恢复治理，与项目区未利用区域景观基本一致，区域景观协调性较运营期增强。
（2）尾矿库闭库后进行生态恢复治理，最大程度与区域景观相协调。
（3）干堆场退役后全面开展场地平整、覆土固坡、植被恢复工作，修整边坡形态，恢复区域植被覆盖，消除裸露废石对景观的破坏。
（4）随着部分场地恢复原土地利用类型，永久占地面积有所减少，区域生态功能损失降低。
（5）项目所在区域生态系统类型主要稀疏草地生态系统和裸地生态系统，其中稀疏草地生态系统植被类型较为单一，覆盖度约为10%左右，主要的植物以合头草、戈壁藜、盐爪爪等耐旱型稀疏植被。退役期场地治理有助于区域生态环境功能保持。
（6）退役期继续保留厂区道路，不修整、不翻挖，由其自然恢复。
（7）随着项目区生态环境逐步恢复，野生动物也将逐渐回迁。
[bookmark: _Toc18213][bookmark: _Toc202125205][bookmark: _Toc23319][bookmark: _Toc32114][bookmark: _Toc5933]6环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc7832][bookmark: _Toc5576][bookmark: _Toc202125206][bookmark: _Toc30675][bookmark: _Toc3924]6.1施工期环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc6994][bookmark: _Toc9707][bookmark: _Toc24548][bookmark: _Toc17608]6.1.1施工期土壤污染防治措施
（1）生活垃圾送至阿图什市生活垃圾填埋场处理，生活污水送至厂区建设地埋式一体化污水处理设施处理。
（2）加强施工机械、车辆检维修，保证其正常运行。
[bookmark: _Toc11840][bookmark: _Toc6064][bookmark: _Toc7023][bookmark: _Toc21044]6.1.2施工期大气污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK6]（1）施工扬尘防治措施
①施工现场周边实行围挡全封闭施工，应在工程要求范围内尽量减少土方的开挖程度，土方开挖过程中需做到百分百湿法作业，将挖出的土方堆存在划定的临时堆场，以减少土方占道。并定时洒水，保持土方的潮湿，同时加盖篷布实行全封闭，以减少堆场扬尘污染对周围环境的影响。
②在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放的工作，对建筑垃圾及弃土应及时清运处置，以减少占地，而物料堆放场需加盖篷布苫盖或洒水，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。
③建设单位在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，每天洒水频次为3~4次，保持路面的潮湿，并对路面进行硬化，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响。
④认真做好施工计划，尽量缩短工期，安排好施工运输线路及时间顺序。禁止车辆带泥（尘）上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取百分百密闭运输。严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。
⑤规范建筑渣场管理，做好建筑渣场的规范化、标准化管理，严格执行建筑渣土准运证制度。
⑥施工过程中有大量板材等建筑垃圾，严禁在施工场所焚烧，造成大气污染。禁止在大风大雨等恶劣天气下施工作业；定期对项目施工区及运输道路进行洒水降尘，如遇大风天气和高温天气需加大洒水频次和强度，尽量减少施工粉尘的产生量。
⑦加强对本项目施工期使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行。加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放。
⑧合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂区局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响。
综上所述，虽然项目施工过程难免会产生一定量的扬尘，但是只要加强管理、文明施工、措施得当，将能把扬尘的影响降至最低，且扬尘影响也将随着施工结束而消失。
[bookmark: OLE_LINK92]（2）运输道路扬尘防治措施
①施工区域配备洒水设施，对施工道路、临时堆土场、施工场地区进行洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行驶车辆速度，减少行车时产生的大量扬尘。
②运输车辆应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；运输道路一旦出现泥土洒落应及时清理。
③加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，途经居民集中区域应尽量减速慢行。
（3）施工机械及运输车辆燃油尾气防治措施
本工程的燃烧废气主要来自施工中以燃油为动力的施工机械和燃油运输车辆产生的废气，主要污染物为SO2、NOx、CO等。为减少车辆及机械燃料废气对周围环境的影响，建设单位及施工单位应采取以下措施：
①施工单位应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，并选用质量较好的燃油，减少燃油废气排放。
②加强对施工机械、运输车辆的维修保养，减少因机械和车辆状况不佳造成的空气污染。
③配合有关部门做好施工期间周边道路的交通秩序，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的废气排放。
本工程主体施工期12个月，建设单位和施工单位在严格按照上述要求，将污染防治措施落到实处，施工粉尘对项目区周边影响较小，是可接受的，同时施工期间产生的大气污染物会随着施工期的结束而消失。
[bookmark: _Toc11094][bookmark: _Toc30946][bookmark: _Toc29559][bookmark: _Toc27257]6.1.3施工期水污染防治措施
[bookmark: _Hlk206100378]在施工现场设置一座临时废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后用于项目区的洒水降尘；施工期生活污水由地埋式一体化生活污水处理设施（后期用于处理运营期生活污水）处理达标后用于绿化灌溉，不会对项目区水环境构成影响。   
[bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc6096][bookmark: _Toc22446][bookmark: _Toc1170]6.1.4施工期噪声污染防治措施
（1）选用低噪声施工设备，并对设备定期维修、养护。
（2）加强施工车辆管理，进入项目区的运输车辆减少鸣笛。
（3）按规定进行机械设备操作，减轻人为噪声对声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转。
（4）施工单位合理布局施工场地与安排作业时间，避开夜间作业，降低施工噪声对区域内野生动物的惊扰。
（5）强化施工期噪声环境管理。
[bookmark: _Toc25323][bookmark: _Toc5024][bookmark: _Toc6128][bookmark: _Toc23725][bookmark: _Hlk205490697]6.1.5施工期固体废物污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK8]（1）施工产生的土石方用于项目区的平整，无弃方产生。
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；
[bookmark: __（3）产生的生活垃圾收集至办公生活区生活垃圾集中堆放点，委托和静县巴音布鲁克]（3）产生的生活垃圾收集后清运至阿图什市生活垃圾填埋场处理。
（4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程固废处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
[bookmark: _Hlk205490688]（5）建筑垃圾优先回收利用，无法回收利用的清运至生态环境主管部门指定地点。
[bookmark: _Toc9289][bookmark: _Toc26889][bookmark: _Toc31639][bookmark: _Toc1936][bookmark: _Hlk205490711]6.1.6施工期生态环境保护措施
[bookmark: OLE_LINK77]（1）选矿厂、尾矿库、干堆场和尾矿输送管道、回水管线选线时尽量避开植被密集区域，尤其应避开固沙植物；按《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）的有关要求进行合理规划及建设，尽量减少占地；严格控制扰动面积，合理规划施工布置，减少施工占地面积和扰动面积，将施工活动和人员活动限制在预先划定的区域内，严禁施工人员到非施工区域活动，减少工程施工对野生动植物造成的不利影响。
（2）建设单位施工前划定施工活动范围，在项目区厂界设立警示标志，采取围栏警戒线、施工红线等措施限定工程占用与扰动范围，严禁随意扩大施工范围。
（3）施工车辆、机械应在规划的施工道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被，将施工对区域植被的影响降到最低。
[bookmark: _Hlk205490728]（4）严禁砍伐占地范围外的植被尤其固沙植物作燃料，减少对区域植被的影响。
（5）做好施工组织规划工作，加强工地管理，控制材料堆放临时占地面积，以减少施工扬尘。
（6）在施工组织方案中加入生态环境保护措施，并按措施实施施工期生态恢复治理措施。及时恢复施工期临时用地，防止水土流失。各类临时占地应充分利用区域内地形地貌、尽可能减少占地面积，减少植被损失量；减少挖方、填方量。施工期避开雨雪及大风天气，减少区域水土流失。
（7）定期组织职工开展环保培训，提高全员环保意识。要把环境保护培训工作列为重要工作之一。在项目开工前，首先对全体职工进行环境保护有关法律法规知识的培训；其次制定施工期环境保护制度和岗位环保职责；最后要求广大参建职工认真遵守，严格履行好自己的环保职责，确保全员环境保护意识进一步增强。
[bookmark: _Toc13150][bookmark: _Toc7241][bookmark: _Toc20098][bookmark: _Toc3943][bookmark: _Hlk205490736]6.1.7施工期水土流失防治措施
（1）施工结束后对施工生产生活区采取土地平整措施；对生活区、选矿厂、尾矿库、干堆场、尾矿输送管道、回水管线选线区采取洒水抑尘；对临时土石方采用防尘网苫盖。
（2）施工范围设置围挡以示明施工范围的边界。
（3）施工期间短时间内暂时不会填筑的填筑料，料堆表层应喷洒一些水，形成“人工结皮”，防止风蚀发生。另外也要求施工单位合理安排施工工序，尽量减少临时堆土的堆放时间。
（4）施工期间应规划施工活动范围，还要安排好现有交通车辆的通行，由专人负责严格控制和管理运输车辆及重型机械的行车范围，以防破坏地表结皮和植被，引发水土流失。
（5）在施工作业出入口，竖立保护植被的警示牌，以提醒施工作业人员。
（6）严禁在大风、大雨天气下施工，特别是基础开挖等施工作业。
（7）严禁施工材料乱堆、乱放，要划定适宜的堆料场和弃方堆放场所，以防对植被破坏范围的扩大。
（8）选矿厂及尾矿库内进行地面硬化，工程结束后，及时对临时占地区域进行平整、恢复，减少水土流失。
[bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc12291][bookmark: _Toc15826][bookmark: _Toc32300][bookmark: _Hlk205490761]6.1.8施工期防沙治沙措施
[bookmark: _Hlk194610634]（1）防沙治沙采取的技术规范、标准
①《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）；
②《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；
③《防沙治沙技术规范》（GB/T 21141-2007）；
④《国家林业局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）；
⑤《沙化土地监测技术规程》（GB/T 24255-2009）。
（2）制定方案的原则与目标
制定方案的原则：①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。
制定方案的目标：通过工程建设，维持现有区域植被覆盖度，土地沙化扩展趋势得到遏制。
（3）工程措施
本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。
（4）植物措施
项目区植被主要为多枝柽柳，土地利用类型为沙地，区域干旱少雨，不具备植被恢复的条件，区域植被主要靠自然恢复。
（5）其他措施
①施工过程中不得随意碾压区域其他固沙植被，严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对占地范围外的区域造成扰动；严禁施工人员在荒漠地段随意踩踏、占用。
②施工时对选矿厂和尾矿库进行地面硬化处理。
③遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
④在施工过程中，不得随意碾压区域内其他固沙植被，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
⑤粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。
（6）各种措施总量和年度实施计划、完成期限等
工程措施、植被措施及其他措施，要求在项目建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。
（7）方案实施保障措施
①组织领导措施
防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。拟建工程防沙治沙工程中新疆顺合钒钛科技有限责任公司为第一责任人，各施工队作为措施落实方，属于主要责任人。新疆顺合钒钛科技有限责任公司应在各施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。
②技术保证措施
邀请各级林业部门组织开展多层次、多形式的技术培训，加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性；项目区自然条件恶劣，水资源短缺，项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。
③防沙治沙措施投资概算及资金筹措情况
拟建工程防沙治沙措施投资4万元，由新疆顺合钒钛科技有限责任公司自行筹措，已在本工程总投资中考虑。
④生态、经济效益预测
拟建工程防沙治沙措施实施后，预计项目区沙化土地扩展趋势得到一定的遏制。
[bookmark: _Toc202125207][bookmark: _Toc31504][bookmark: _Toc23393][bookmark: _Toc12689][bookmark: _Toc26537]6.2运营期环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc10690][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc22935][bookmark: _Toc8883][bookmark: OLE_LINK209]6.2.1运营期土壤污染防治措施
本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则进行控制。
（1）源头控制措施
废水主要为选矿废水、生活污水和餐饮废水，选矿废水经厂区处理后回用于生产，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期排入冬储夏用蓄水池中，项目产生的各类废水均得到妥善处置，不会对周围水环境产生明显不利影响。尾矿经干排车间脱水后全部由输送带运送至尾矿库堆存，不存在乱堆乱放的情况；干抛废石采用车辆运输至干堆场分区堆存。隔油池浮渣、生活污水处理设施底泥和生活垃圾最终清运至阿图什市生活垃圾填埋场填埋处理，废布袋更换后由厂家回收利用，水池底泥集中清运至尾矿库堆存，危险废物交由具备相应危险废物处理资质的单位回收处置。各类废水和固体废物均得到妥善处置。
（2）过程防控措施
选矿厂、尾矿库、干堆场进行分区防渗，具体防渗措施见6.2.3运营期水污染防治措施。
[bookmark: OLE_LINK139]（3）跟踪监测
根据项目特点及评价等级确定，本次对选矿厂和尾矿库厂区内进行跟踪监测，监测指标主要为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、钒和石油烃，监测点位为危险废物贮存库、∅30m浓密机、尾矿库回水池等，监测频次为每5年一次。监测数据要向社会公开，接受公众监督。
[bookmark: _Toc28194][bookmark: _Toc24152][bookmark: _Toc18429][bookmark: _Toc20007]6.2.2运营期大气污染防治措施
为了有效地控制颗粒物的排放量，减少其对周围环境的影响，对新增的产尘点采取以防为主的方针，从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘产生，对有组织粉尘排放点采用密闭、安装集气罩及除尘器等措施。
[bookmark: OLE_LINK93]（1）有组织废气污染防治措施及其可行性分析
[bookmark: _Hlk203319532]本项目运营期选矿厂1#破碎车间和2#破碎车间为两个相同系列，每个车间设置相同的除尘系统，共设置6套除尘系统，分别为粗破除尘系统2套、中细破除尘系统2套、筛分除尘系统2套。粗破除尘系统设置2套布袋除尘器，中细碎除尘系统和筛分除尘系统各设2套离线脉冲除尘器。每套系统设置1根25m高的排气筒，产尘点设有集气罩收集，颗粒物通过集气罩（收集效率90%）集中收集后进入布袋除尘处理达标后，最终通过排气筒排放。
脉冲袋式除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘袋式除尘器的滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。
脉冲袋式除尘器为现行粉尘废气较为常用的废气处理方式，具有以下特点：
A、除尘效率高，一般在99%-99.99%,除尘器出口气体含尘浓度在10mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
B、处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数m3，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。
C、结构简单，维护操作方便。
D、在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。
E、采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃℃以上的高温条件下运行。
F、对粉尘的特性不敏感，不受粉尘比电阻的影响。
[bookmark: _Hlk206099931]本项目采取的脉冲袋式除尘器属于各类排污许可核发技术规范中针对颗粒物采取的污染防治可行技术，且各有组织颗粒物排放浓度均满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)中“表5新建企业大气污染物排放浓度限值”中有组织排放标准限值要求，故采取的污染防治技术可行。
此外，在非正常工况下,若破碎、筛分除尘系统故障，除尘效率将下降到50%，此工况下粉尘对区域大气环境影响较大。因此，本次评价针对非正常工况粉尘排放提出如下防治措施：
①破碎筛分除尘系统故障或检修时，对应的破碎筛分工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。
②加强对生产设施和除尘系统的保养、检修，防止大气污染事故的发生为防止脉冲袋式除尘器的布袋破损，企业须定期关注布袋损伤程度，及时更换布袋。
[bookmark: _Hlk205490836]（2）无组织粉尘污染防治措施
厂区内各种物料堆场、装卸、车辆运输等易产生扬尘。有风时厂区内扬尘严重，造成无组织面源污染问题，本环评提出如下要求：
[bookmark: _Hlk203319561]①选矿厂区物料尽可能选用封闭皮带输送，原矿堆场仅在事故状态下使用，正常情况下不使用原矿堆场，原矿直接进入破碎车间进行卸料，且卸料前先进行洒水，以减少原矿堆存、卸料时产生的无组织废气；原矿堆场采用半封闭结构，采用防尘网遮盖，并定时洒水降尘措施，一般天气每班洒水2～3次，大风和特大风天气增加洒水1-2次。
②矿石卸车时采取降低作业高度，对装卸矿石进行喷湿洒水，减少卸车过程中的起尘。
③选矿厂内部道路进行硬化，道路两侧、生活区根据实际情况实施绿化以减轻风力的扬尘影响。
④食堂油烟安装油烟净化器，净化处理后达标排放。
[bookmark: _Hlk205490846]⑤运输扬尘：运输途中车辆严禁超载和超速行驶，运输道路进行洒水抑尘，减少粉尘污染。对原矿运输、废石运输、材料运输车辆应进行统一管理，限载限速，装满物料后应加盖篷布防止抛洒碎屑；对附近的道路及专用公路应派专人负责，经常维护以保持良好的路面状况，并及时清扫洒在道路上散装物料，配备洒水车，定期对场地和路面进行洒水，并配以人工清扫，有效减少地面、道路扬尘污染。非厢式车必须加盖篷布，杜绝飞洒。加强对道路的维护，保证其路面处于完好状态，平整完好的路面可以大大减少汽车尾气和扬尘量。
⑥中间堆场为半敞开式结构，并定期进行洒水。
⑦加强各车间集气罩、脉冲布袋除尘器的检维修，保证其正常运行，尽量减少非正常工况的发生。
无组织粉尘采取的污染防治措施属于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录4粉尘控制措施，控制效率按照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录5给出的控制效率选取，且《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）中针对废气排放提出了采取喷雾洒水措施。故本项目采取的洒水、覆盖编织物及位于封闭车间内是控制无组织粉尘的可行技术。采取以上措施后选矿厂厂界满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）。
[bookmark: OLE_LINK100]⑧生活污水处理系统设施采用加盖，及时清运生活污水处理设施底泥。
⑨食堂油烟，采用油烟净化器处理后排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
以上措施是国内外生产实践中防止粉尘无组织排放而普遍采用、简易可行的成熟的技术和方法，经同类企业实践证明效果亦是较好的，尤其是对物料堆存粉尘的无组织排放防治效果明显，可以保证无组织粉尘达标排放，最大限度地减少对周围环境的影响。本项目对上述措施应严格予以实施。
[bookmark: _Hlk206100185]本项目采取的废气治理措施经济合理可行，无组织废气污染物排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)中“表7新建企业大气污染物排放浓度限值”中无组织排放标准限值。
[bookmark: _Toc18470][bookmark: _Toc25315][bookmark: _Toc20687][bookmark: _Toc25470]6.2.3运营期水污染防治措施
废水主要为选矿废水、员工生活污水及餐饮废水。
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: _Hlk205500012]（1）选矿废水
①选矿废水返回选厂循环使用。尾矿浓缩溢流水返回生产工序循环利用，尾矿干排至尾矿库，尾矿库设有回水系统，尾矿库渗滤液通过集渗池收集进入坝下回水池，再通过提升泵提升后，最终汇入选厂清水池内全部使用于选矿工序，实现生产废水“闭路循环”，不外排。
②为防止生产废水外排对当地水环境产生影响，企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的循环利用以及处理措施。
③本项目选矿工序配备有相应防渗循环水池，生产用水全部循环使用不外排。
④加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延地下，对企业污水处理应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。
（2）生活污水
项目生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理。餐饮废水经隔油池预处理去除动植物油后，与盥洗废水等一并进入地埋式一体化污水处理设施处理，出水同时满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275—2019）表2中A级排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）中城市绿化用水限值要求。鉴于当地蒸发量大、水资源紧缺，处理达标后在灌溉期用于厂区绿化，实现回用节水的目的；非灌溉期暂存于冬储夏用蓄水池（1座，有效容积3500 m³），待灌溉期继续用于厂区绿化，不外排。项目冬季生活污水和餐饮废水产生量约1496 m³，考虑蒸发、渗漏及运行富余后，蓄水池容积可满足暂存需求。
[bookmark: OLE_LINK232][bookmark: _Hlk206100646]地埋式一体化处理设施设计处理规模24m3/d，主要工艺为格栅→调节池→初沉池→接触氧化池→二沉池→消毒，有自由组合、适用广泛、不占用土地、运行经济等特点。接触氧化池以及水解酸化池可充分分解含油废水中的油类等有机污染物。工艺流程图见图6.2-1。
[image: ]
图6.2-1  地埋式一体化生活污水处理装置示意图
基本工作原理：生活污水经粗、细格栅后和经过预处理后的生产废水进入调节池，在其中达到均质、均量；然后进入初沉池以去除水中悬浮物等，进入初沉池后较大比重的悬浮物及颗粒物下沉到底部；而后进入水解酸化池，水解酸化工艺可将废水中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。经沉淀和水解酸化处理的废水进入接触氧化池，在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。接触氧化池下方分布曝气头以提升氧料，上方串挂气体弹性填料，有机物在水中利用好氧菌的作用得以去除。废水最后进入二沉池，经沉淀后外排，部分污泥回流到接触氧化池。项目采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好，出水水质能够达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值。
[bookmark: _Hlk205491021]（3）地下水污染防治措施
①源头控制
本项目生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理。鉴于当地蒸发量较大，为节约用水，项目餐饮废水经隔油池预处理后与盥洗废水等一同排入地埋式一体化污水处理设施（处理规模24m3/d）处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的一级排放限值以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值后，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期排入冬储夏用蓄水池中。
选矿废水采用混凝沉淀处理后返回生产工序循环利用，实现生产废水“闭路循环”。为防止生产废水外排对当地水环境产生影响，企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的循环利用以及处理措施。本项目选矿工序配备有相应防渗循环水池，生产用水全部循环使用不外排。加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延地下，对企业污水处理应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。
②分区防渗
地面防渗工程设计原则：采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能；坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构；坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层；在可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施；防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。
[bookmark: _Hlk205491028]根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表5、表6和表7确定选矿厂及尾矿库采取分区防渗措施，分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。
[bookmark: _Hlk206100740]本项目将危废贮存库、事故应急池、浓密机、高位水池、清水池、脱出车间等设为重点防渗区，1#破车间、2#破碎车间、选铁车间、选钛车间、成品大棚、干排车间、尾矿库等均设为一般防渗区，办公生活区等设为简单防渗区。危险废物贮存库必须基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚HDPE膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；办公生活区采用一般地面硬化。
重点防渗区防渗性能不低于6m厚、渗透系数不大于10-7cm/s的黏土层防渗性能。一般防渗区防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于10-7cm/s的黏土层防渗性能。简单防渗区采取一般地面硬化。
[bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: _Hlk205491037]尾矿库采取的主要防渗措施为：尾矿库库区及尾矿坝按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599—2020）中第Ⅰ类一般工业固体废物贮存场、填埋场防渗要求建设，防渗性能不低于等效渗透系数1.0×10⁻⁵ cm/s、厚度0.75 m的天然基础层防渗水平；同时，库区底部及边坡采用“HDPE土工膜+天然钠基膨润土GCL+复合土工排水网+保护层”的组合防渗结构，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）中重点防渗区防渗技术要求。
具体防渗措施如下：
1.库区底部水平防渗结构：库区底部分区、修整后，纵横方向分别形成不小于2%的坡降。水平防渗结构由上至下依次为：0.3 m厚尾砂保护层；5.2 mm厚复合土工排水网；1.5 mm厚HDPE单糙面土工膜；4500 g/m²天然钠基膨润土GCL。
2.库区边坡防渗结构：边坡防渗结构由上至下依次为：600 g/m²长丝无纺土工布保护层；5.2 mm厚复合土工排水网；1.5 mm厚HDPE双糙面土工膜；4500 g/m²天然钠基膨润土GCL。
防渗要求满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定的防渗要求。
干堆场采取的防渗措施主要为：干堆场严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599）及新疆克州环保要求设置复合防渗，整体防渗层渗透系数不大于1×10⁻⁷cm/s，采用厚度不小于1.5mm的HDPE土工膜，底部配套4000g/m²膨润土毯实现地下水隔离，有效阻断污染物向下扩散。堆场防渗结构自下而上依次设置30cm厚原土压实基础层（压实度≥0.90）、10cm厚中粗砂垫层（粒径0.5～2mm）、1.50mm厚HDPE土工膜、300g/m²无纺土工布保护层及20cm厚碎石排水层（粒径20～40mm），形成平整稳固、防护可靠的复合防渗体系。HDPE土工膜施工严格遵循规范要求，铺设前保证基底平整压实、无尖锐硬物，采用双轨热熔焊接工艺施工，焊缝宽度不小于100mm、焊缝强度不低于母材强度的80%，施工后对焊缝开展气密性渗漏检测，同时铺设过程预留温度伸缩余量，并避开雨天、大风（风力＞4级）及低温（气温＜5℃）等不利施工工况，保障防渗层施工质量。
③跟踪监测
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求，根据本项目类型、地下水评价等级及前述地下水预测结果，本次在选矿厂设置3口地下水质监测井，上游设置一眼参照井，在下游设置两眼监测井，呈扇形分布；在尾矿库周边设置5口地下水质监测井，上游设置一眼参照井，两侧个设置一眼监测井，在下游设置两眼监测井，定期监测分析地下水水质。
地下水水质监测因子主要为pH、铜、汞、砷、六价铬、镉、铅、镍、石油类，监测频率宜为每年2次，监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。
④应急预案和应急处置
在制定选厂环境管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。
一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：
※当确定发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，并及时向有关政府部门报告，密切关注地下水水质变化情况。
※组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人员和财产的影响。
※对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
※必要时应请求社会应急力量协助处理。
地下水污染具有不易被发现和一旦发生污染事故很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、分区防治、污染监测及事故应急处理的主动及被动相结合的原则。地下水污染调查及污染修复是一项专业性较强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有地下水及土壤污染治理能力及污染事故处理经验的单位查明并修复污染地区地下水及土壤修复。
[bookmark: OLE_LINK211]（4）本项目应严格参照《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）、《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）进行优化设计、再认真落实库区Ⅰ类一般工业固体废物的防渗要求；其次生产运营过程中，应充分做好尾矿输送管道和尾矿废水回水管道的日常维护和检查工作，杜绝因管道老化、破裂等原因造成的污水渗漏，确保尾矿库输送系统衔接良好；设置安全监测设施，定期检查尾矿库各项设施的运行状况；保持库区排洪系统完整性与有效性，及时排洪，防止洪水外溢影响区域水环境质量；在做好防渗工作及检查维护工作的前提下，杜绝尾矿库非正常工况下对地下水的影响；进行防渗设施铺设时应开展施工监理，保留影像资料及文字材料，以便查漏补缺。
[bookmark: 6.2.4.1尾矿水循环回用][bookmark: 6.2.4.2防洪措施][bookmark: OLE_LINK212]（5）防洪措施
本项目尾矿库为山谷型，服务年限为25.01a，尾矿库建成汇水面积为4.143km2，汇水面积内洪水由截洪沟排出，复核设计排水系统泄洪能力，该系统泄洪能力满足防洪标准要求。建设单位应按设计要求进行排水系统的建设，运营期加强排水系统检查，保证其完好性和实用性。按设计要求回水并对回水进行循环利用，禁止尾水外排。每年春季必须对库区排洪系统、回水系统、输送系统进行全面检查，确保设施、设备能正常使用，不出故障。储备足量的抢险物资、工具、运载机械，维护整修好上坝道路。出现特大暴雨时，须加强值班和巡视，密切关注库内水情变化和坝体周边地表径流动态，发现险情及时报告，采用紧急措施，防止发生环境风险事故。
本项目干抛废石堆场配套完善的截排水和防洪体系，严格按照规范设置外围截洪沟、场内排水沟及渗滤液导排系统，实现“场外洪水拦截、场内雨水疏导、淋滤水收集回用”的分级防控模式。堆场周边截洪设施可有效拦截场外坡面汇水，避免暴雨径流直接冲刷堆体、入渗堆体引发边坡失稳；场内排水系统通畅，可快速导排堆场面积水，杜绝积水浸泡堆体。运营期每年雨季前对干堆场截洪沟、排水沟、盲沟、收集管网及沉淀池开展全面清淤、检修，确保排洪、导排设施完好通畅。同时配套储备防汛物资及应急设备，暴雨天气加强堆场边坡、排水节点、下游冲沟巡查，实时掌握堆场水情及边坡稳定情况，及时处置积水、淤堵、坡面渗水等隐患，有效防范暴雨引发的堆场滑移、泥水漫流、水土流失等环境风险，保障干堆场防洪安全及区域水环境稳定。
（6）地下水防控管理要求
①项目区环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。
②建设单位应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作，按上述监控措施委托具有监测资质的单位负责地下水监控工作，并按要求及时分析整理原始资料和负责监测报告的编写工作；
③建设单位应每年2次向环境保护管理部门上报生产运行记录，内容应包括地下水监测报告，排放污染物的种类、数量、浓度，生产设备、管道与管沟、原料及成品贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。由建设单位环境保护管理部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统，编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息，公开内容至少应包括该建设项目的特征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。
④按照《地下水环境监测技术规范》（HT 164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。
⑤在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，查找异常原因，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告当地生态环境主管部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下污染采取措施提供正确可靠的依据、应采取的措施有：了解全区生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测频次，如监测频率由每季一次临时加大为每季两次或更多，分析变化趋势。定期对污染区的装置等进行校准检查。
[bookmark: _Toc24062][bookmark: _Toc24015][bookmark: _Toc24675][bookmark: _Toc16655]6.2.4运营期噪声污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK254][bookmark: OLE_LINK7]（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。
（2）各类风机的进出口装消声器，泵类加隔音罩，对破碎机、球磨机、振动筛等噪声设备采取室内布置并采用隔声吸声材料等措施。
（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。
（4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对与机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接。
（5）项目区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公区，设置隔音机房。
（6）外部运输尽可能安排在昼间，减少夜间运输；加强运输车辆的维护管理，确保运输车辆在最佳工况下行驶。
[bookmark: _Toc5224][bookmark: _Toc26365][bookmark: _Toc31640][bookmark: _Toc9820]6.2.5运营期固体废物污染防治措施
[bookmark: _Hlk200476917]运营期固体废物主要为干抛废石、干排尾矿、废布袋、隔油池浮渣和生活污水处理设施底泥、选矿厂和尾矿库各类池体底泥、废机油、废机油桶、实验室废液、实验室废包装物和生活垃圾。
[bookmark: _Hlk205491118]（1）干抛废石
本项目干抛废石产生量为340.32万吨（干重），含水率小于18%。根据废石毒性浸出检测报告对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB 5085.1-2007)，本项目干抛废石检测因子均未超过限值；浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），属于一般工业固体废物，全部排入干堆场。干堆场位于本项目选矿厂西侧临沟下游，为本项目直线距运输距离约3.5km，分两期建设，为本项目配套干堆场，规划总容积约4200万m³，最大堆高120m，总服务年限24年。其中，干堆场一期容积约1360万m³，服务年限8年；二期干堆场容积约2840万m³，服务年限16年。该干堆场属于本项目建设内容的一部分，与本项目选矿厂同步配套建设、同步环保验收、同步投入运行。
（2）干排尾矿
本项目尾矿产生量为337.84×104t/a（干重），脱水后的尾矿含水率小于18%。根据尾矿毒性浸出检测报告对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB 5085.1-2007)，本项目尾矿检测因子均未超过限值；浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），尾矿属于一般工业固体废物，全部排入尾矿库中。拟建尾矿库位于选矿厂南侧约5km处，为山谷型尾矿库，尾矿库的周围均为未开发利用荒地，尾矿库区占地面积140hm2，脱水工业场地占地1.45hm2，运输道路占地23.5hm2，总占地面积为164.95hm2，设计入库尾矿量约为337.84万t/a，服务年限25.01a，总尾矿量8449.4万t，尾矿库总库容5521.67万m3，有效库容4969.5万m3，总坝高180m；根据《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013），设计等级为二等库。该尾矿库属于本项目建设内容的一部分，与本项目选矿厂同步配套建设、同步环保验收、同步投入运行。
（3）生活垃圾
厂区设置带盖垃圾暂存箱，生活垃圾定期清运至阿图什市生活垃圾填埋场处置。阿图什市生活垃圾填埋场类型为平地型填埋场，填埋场总占地面积21.54万m2，填埋场近期设计处理量为125t/d，远期为160t/d，填埋设计服务年限为23年，工程主要包括卫生填埋场（防渗系统、垃圾坝及分期坝、填埋气体导排及处理系统、渗滤液导流及处理系统）、道路系统、管理办公区及填埋场外绿化防护林等。该项目于2009年取得原新疆维吾尔自治区环境保护局出具的《关于阿图什市城生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环监函〔2009〕20号），并于2016年5月12日通过了原喀什地区环境保护局竣工环保验收，取得了原喀什地区环境保护局出具的《关于对阿图什市城生活垃圾处理工程建设项目竣工环境保护验收意见的函》（喀地环监字〔2016〕74号），本项目生活垃圾产生量与阿图什市城生活垃圾填埋场的设计处理规模相比，所占比例较小，可以满足本项目需求，依托可行。
（3）废机油及废油桶
项目运营过程中会产生少量废机油及废油桶，属于危险废物（HW08类900-214-08），主要来源于工程机械和大型设备润滑、维护、检修。废油桶和废机油临时贮存在厂区内的危险废物贮存库内，最终交由有相应危险废物处理资质的单位回收池处置。
（4）废布袋
根据项目需要采取脉冲袋式除尘器作为环保处理措施手段，但在运行过程中难免会发生布袋破损，或遇水后糊袋的现象，因此需要更换布袋，产生的废布袋属于一般固体废物，集中收集后定期由厂家回收利用。
（5）隔油池浮渣和生活污水处理设施底泥
隔油池浮渣和地埋式一体化生活污水处理设施污泥定期清运至阿图什市生活垃圾填埋。
（6）水池底泥
各类池体需定期清理，清理过程中会产生一定的底泥，底泥经尾矿库脱水装置脱水后送至尾矿库堆存。
（7）实验废液及实验室废包装物
实验室在化验过程中会产生一定的实验废液和废包装物，实验废液和废包装物属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW49其他废物（废物代码为900-047-49、危险特性T/C/I/R）集中收集后临时贮存在危险废物贮存库内，最终交由有相应危险废物处理资质的单位处置。
（8）危险废物环境管理要求
本项目在选矿厂区内新建1座危险废物贮存库，贮存库的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18957-2023）贮存库中的相关要求：①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、HDPE膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚HDPE膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；④用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可采用国道、隔板或者隔墙等方式。废机油在危险废物贮存库内暂存时盛放在专用收集罐中。
危险贮存库必须按(GB 15562.2-1995）修改单的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
①暂存要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18957-2023）中有关规定，废机油在危险废物贮存库内暂存时盛放在专用收集罐中。危险废物在危废贮存库内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容(不相互反应）；厂内设置临时安全存放场所，基础做了防渗。
危险废物贮存容器应满足：使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物贮存区选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足（GB 18597-2023）的要求。
②运输和转移
对危险废物实行从产生、收集、运输到处理的全过程进行管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对危险废物的全过程管理且报当地生态环境行政主管部门批准。
危险固废送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，按照《危险废物转移管理办法》的要求，应执行危险废物转移联单制度。运输危险废物应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。执行危险废物运输采用专用车辆，执行危险废物运输任务的驾驶员必须具有危险物品的运输资质。在运输过程中严格按照《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT 618-2006）、《汽车危险货物运输规则》（JT 3130-88）进行。本项目运输过程委托有资质单位进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)中的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK161]③转移联单管理
※危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
※出人每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
※使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
※采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
※接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。
※运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。
※危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
④危险废物贮存库标识
建设单位应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的相关要求设置危险废物贮存库标志、标签、分区标志。
[image: ][image: ]
[bookmark: _Hlk205399096]危险废物贮存设施标志                      危险废物标签
[bookmark: _Toc16120][bookmark: _Toc3145][bookmark: _Toc17282][bookmark: _Toc24255]6.2.6运营期生态环境保护措施
[bookmark: OLE_LINK216]（1）厂区内充分利用通道、零星空地及预留地进行厂区绿化。
（2）加强环保宣传教育，提高全员生态保护意识，严禁破坏、砍伐选矿厂、尾矿库及干堆场周边原生植被，保护区域野生动植物生存环境。
[bookmark: OLE_LINK215]（3）建设单位按尾矿排放量做好尾砂子坝堆筑计划，子坝堆筑施工应安排在夏季，有利于降低子坝含水量、提高坝体稳定性。干堆场废石堆筑按设计分层碾压、逐级修整边坡，优先选择旱季开展堆体整形作业，减少堆体含水率，保障堆体长期稳定。
（4）及时清理尾矿库、干堆场场区建筑垃圾及杂物，修缮场区围挡并设置警示标识；严禁在尾矿库上游、坝体周边采挖砂土，防范山体滑移、坝体失稳等风险。
（5）项目取料场生态防护率、生态恢复治理率均严格落实至100%。
[bookmark: OLE_LINK214]（6）建设单位编制《尾矿库生态环境保护与恢复治理方案》及《干堆场生态恢复治理专项方案》，严格按照方案同步落实尾矿库、干堆场运营期及封场后的生态防护、水土保持与植被恢复工作。
（7）尾矿库运营期，应根据坝体堆筑进程合理安排坝体外坡及周边生态恢复治理，降低坝体产尘量和水土流失发生概率；干堆场运营期随堆体抬升及时对裸露边坡采取遮盖、洒水抑尘等水土保持措施，减少废石扬尘及坡面水土流失。
（8）尾矿库、干堆场服务期满后，对占用场地全面平整覆土，种植本土耐旱植被，系统修复区域生态环境。
（9）建设单位安排专人统一负责尾矿库、干堆场生态维护与恢复管理工作，保障生态治理措施长期有效落实。
[bookmark: _Toc2676][bookmark: _Toc18231][bookmark: _Toc24271][bookmark: _Toc24865]6.2.7运营期选矿厂环境风险防范措施
（1）火灾事故防范措施
[bookmark: _Hlk206101898]①车间内配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
②安排专人每周对易燃品储存罐进行使用安全检查，并将检查情况记录在“储存设备检查记录表”上，检查内容包括：储存罐是否泄漏、是否完好、各阀门、胶管及接头是否正常、管道或阀门有无泄漏、各种警示标识是否齐全、周边消防设施是否正常等。
③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
④车间内工作人员不得携带易燃易爆、易腐烂危险品或与生产无关物品。控制明火，不得在车间任何区域吸烟。
通过采取以上防范措施，可以有效降低火灾事故发生概率。
（2）地下水风险防范措施
①源头控制措施
项目建设、生产过程中，除了按照既定方案处理废水外，应严格把关工程质量：
a设备采购中要按照国家相关标准严格把关设备质量；
b施工过程中要按照国家相关建设标准严格把关建设质量；
c施工过程中要对管道采取防腐措施，运行期间要定期进行防腐检测；
d投产前应按要求进行试运行，并对管道进行试压，对焊缝质量进行检验；
e运行期间要定期检查各设备、管线及其连接部位，确保无跑冒滴漏现象。
②严格做好工程防渗
为防止地下水污染事故，本项目针对各生产车间、危废间、蓄水池等要求其进行分区防渗，具体分区防渗措施见第六章，采取分区防渗后可从源头控制对地下水的影响。
③防渗层维护
项目日常运营过程，要定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补，避免事故状态下对项目区地下水造成污染。
经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对区域地下水周围环境的影响较小。
企业建立消防废水防控体系，若生产、储运区发生火灾事故，消防废水导入沉淀池，将污染控制在项目区，防止污染水环境。
（3）工业场地及建、构筑物布置
①生产设备按生产工艺流程顺序配置，生产作业线不交叉，采用短捷的运输线路或运输皮带等合理的储运方式。各生产设备点为操作人员留有足够的操作场地。
②各建筑物均按当地地震烈度进行设防，重要建（构）筑物地震设防烈度应提高一度设防。
③矿山工业场地及建（构）筑物高度超过15m的设置避雷针或避雷带，以防雷击。
④对于可能发生崩塌、滑坡、泥石流等的地带，不设工业场地和生活区。
⑤在坑内设置安全警示标志；在车场设中段简图，标明进出方向。
[bookmark: OLE_LINK95]（4）废机油储存风险预防措施
①危险废物贮存库地面已采取防渗措施，并进行水泥硬化，并设置导流槽及防溢流围堰；本次评价要求危废贮存库应采取防盗措施，并由专职人员进行管理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
②建立事故管理和应急计划，设立厂内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。
③备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。
④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。
⑤加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。
（5）环境风险应急措施
发生废机油泄漏事故时，及时收集泄漏的废机油及受浸染的土壤，并对危险废物贮存库泄漏点处的防渗层进行修复，泄漏的废机油及受浸染的土壤交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。若发生火灾、爆炸等事故后，立即疏散工作人员，并采用配备的消防器材、消防栓等进行灭火处理。
[bookmark: _Hlk205499143]（6）突发环境事件应急预案
为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故，企业应及时编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展应急演练。
①应急计划要求
※明确应急计划区，确定风险源和环境保护目标。
※应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，能够处理各种突发事件，快速反应和正确处理相结合。
※正确的措施
保护和设置避难通道和安全联络设备，撤离灾区人员。采取必要措施切断风险源，防止事故扩大。
②应急组织机构和人员
根据应急级别不同，常备应急组织人员分别由事故应急指挥领导小组，由总经理、生产技术部、保障部、计财部、各施工单位等部门领导组成，下设应急救援办公室（设在安环部）日常工作由安环部兼管。
③预案分级及响应程序
根据事故的可控性、严重程度和影响范围，将应急预案分为四级，即特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。
一般环境事故发生时，当班人员报告给车间主任，车间主任根据事故大小确定应急级别，若为一般性事故，启动III级应急预案。由车间主任指挥，现场人员组成救援和应急小组，根据提前制定的应急程序准备救援。委托第三方监测单位到现场进行监测和事故评估，待事故处理妥当，确定危险结束时才能再开始恢复生产。
④应急救援保障
※应急救援队伍
由现场工作人员迅速组织救援小组，同时上报给车间主任和厂区事故应急指挥领导小组，发布报警信息，组织疏散和撤离。
※预备应急设施、设备及器材
※交通管制
对事故区实施交通管制，保证救援通道畅通。
⑤应急物资
建设单位需根据本次建设情况编制突发环境事件应急预案并备案，同时按照要求补充应急物资。
⑥报警、通讯联络方式
一旦事故发生，要迅速报警，联络各职能部门。报警器材平时必须配备好，联络方式要能快速查到。遇到大事故，事故发现者立即用对讲机通知主操作室人员，由班长安排人员报警和通知车间人员、调度指挥中心。发生大事故时，直接向事故应急指挥领导小组汇报。
⑦抢险、救援及控制措施
接到事故报警时，现场人员根据事故大小对事故现场进行侦察，如为重大事故，立即通知安环部等职能部门，对现场进行监测评估，为指挥部门提供决策依据。
⑧应急环境监测
事故应急监测方案应与项目所在地附近环境监测部门共同制定和实施，环境监测人员必须迅速到达事故现场，在采样24h必须报出，应急监测报告在内48h报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，检测事故的特征因子，对事故源附近的辐射圈周界进行采样监测，重点监测可能受影响的区域。本项目的环境监测主要委托第三方监测单位完成。
⑨事故应急救援关闭程序与恢复
经环境监测站监测结果和事故评估组认定风险已解除时，应急状态才终止。事故结束后，应组织进行事故现场善后处理与恢复，解除区域事故警戒。
⑩应急培训计划
应急计划制定后，由各车间定期安排人员培训与演练。同时，对项目影响区居民开展公众教育，培训和发布有关应急信息。应急预案主要内容和要求见表6.2-1。
表6.2-1  应急预案主要内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	选矿厂、尾矿库和干堆场

	2
	应急组织机构、人员
	应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条例
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	应急救援保证
	应急设施、设备与器材等。

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。

	6
	应急环境监测、抢
险、救援及控制措施
	组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	8
	人员紧急撤离、疏散计划
	制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

	10
	应急培训计划
	定期安排有关人员进行培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


（7）环境风险简单分析内容表
本工程环境风险简单分析内容详见表6.2-2。
[bookmark: _Ref78887548]表6.2-2  环境风险简单分析一览表
	建设项目名称
	普昌钒钛磁铁矿综合利用项目

	建设地点
	项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市东北56°方位，直线距离约148km，行政区划属克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市管辖。

	地理坐标
	选矿厂中心地理坐标：E77°35′44.525″，N40°26′12.367″；尾矿库中心地理坐标：E77°33′34.981″，N40°23′32.271″；干堆场中心地理坐标：E77°34′9.821″，N40°26′22.867″。

	主要危险物质及分布
	危险物质主要废机油，主要分布在危险废物贮存库内。

	环境影响途径及危害后果
	危险废物贮存库发生废机油泄漏对周围大气环境产生一定的影响，若遇明火，可发生火灾、爆炸事故，对周围大气环境产生一定的影响，泄漏的废机油可能对区域土壤、地下水产生一定的影响。采取相应的环境风险防范措施后，环境风险是可防可控的。

	环境风险防范措施要求
	详见6.2.7运营期环境风险防范措施。


[bookmark: _Toc21597][bookmark: _Toc17892][bookmark: _Toc27989][bookmark: _Toc3584][bookmark: _Toc19066]6.2.8运营期尾矿库环境风险防范措施
（1）依据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013），本次评价提出尾矿库环境风险防范措施见表6.2-3。
表6.2-3  环境风险防范措施表
	类别
	防范措施

	生产管理
	①建立、健全尾矿库环境与应急管理机构与管理制度；
②从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗作业；
③严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好尾矿浆输送、回水、防渗、排渗、防汛度汛、抗震等检查和监测工作，确保尾矿库及其配套设施正常运行；
④控制库区内水位和正常放矿。对坝体渗流、变形等采取措施。每年做好防汛准备工作，按设计要求保留调洪高度和调洪库容，定期检查库内外排洪设施，确保排洪系统正常运行；一旦出现险情，应立即组织抢险工作；
⑤按设计与规程要求进行放矿；
⑥设置尾矿库全库视频监控系统，并与环保部门联网；

	坝体观测
	①按设计、管理规定的内容和时间对坝体安全进行全面、系统和连续监测；
②按设计设置尾矿库观测设施，以便准确掌握尾矿坝安全现状；
③当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌等异常情况时，应立即采取措施进行处理并加强观察；

	视频监控
	①浸润线监测、干滩监测、坝体位移监测、库水位监测系统均可采用GPRS无线自动化监测，在重点部位设置视频监控确保尾矿库有效运行，将数据传输至选矿厂中控室。

	防洪措施
	①建设单位编制环境应急预案，落实应急救援措施，储备足量抗洪抢险所需物资；
②明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查等各项制度，组建防洪抢险队伍；
③尾矿库库内设置排洪系统，尾矿坝面设置截洪沟；检查排洪系统及坝体的安全情况，确保排洪设施畅通；库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位；
④及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通；
⑥洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真地检查与清理。发现问题应及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续暴雨后发生垮坝事故；

	地质灾害
	必须经常巡视尾矿库周围，发现异常现象要及时处理，制定抗震应急方案；

	尾矿库管理
	进一步强化尾矿库环保、安全管理；企业应设置尾矿库管理机构，配备专业人员和管理干部；按照《尾矿库安全监督管理规定》等规范中对尾矿库所规定的各项要求，组织制定适合本身实际情况的规章制度；必须建立健全尾矿库管理档案；


（2）废水事故排放风险预防措施
①严禁依托尾矿库囤积积水，严防暴雨、径流漫溢冲刷坝体引发安全事故。强化日常运维管理，确保渗滤液收集回用系统稳定运行，从源头杜绝项目污废水事故外排。
②常态化开展库区截洪、排洪设施巡检维护，及时清理疏通堵塞点位，保障行洪通畅，避免汛期雨水强力冲刷坝体及库区干滩，防范坝体失稳危及下游区域环境与安全。
（3）尾矿库风险预防措施
①尾矿库设计、施工均委托具备相应资质单位实施，严格落实坝体及库区全断面防渗工程，从源头规避设计缺陷与施工质量隐患引发的渗漏、失稳等环境风险。施工阶段严格完成库底清基、场地平整，彻底清除尖锐硬物、大型树根，保护防渗结构完好无损。严禁在库内囤积积水，防范暴雨径流漫溢风险。
②严格按照干排库运行规范管控库区作业，做到干尾矿分层摊铺、均匀碾压，保障干滩整体稳固。重点强化坝体边坡稳定性、坝脚渗流情况巡查维护，完善库区雨水导排系统，雨天加大巡检频次，第一时间消除行洪阻碍。严格遵照尾矿库环境应急管理相关指南落实管控要求，高效防范并妥善处置库区突发环境事件。
③除常态化运维管控外，重点强化极端天气条件下库区巡查与安全监测工作。冬春融雪期重点排查库区汇水、坡面径流情况，及时疏导地表积水，避免积水长时间浸泡坝体及防渗层。严格按照安全监测规范建立监测制度，重点开展坝体位移、边坡形变、库区地表径流、坝脚渗流量、降雨量等监测工作，全面掌握库区运行状态。
④安全检查
日常分为经常性检查、年度定期检查及突发工况专项检查。经常性检查重点排查坝体有无裂缝、塌陷、坡面冲刷、表层滑移等隐患，排查导排沟渠、防渗设施完好性；每年汛前、汛后开展全覆盖专项排查。遭遇特大暴雨、地震等极端情况立即启动特别排查，按规范定期开展库区稳定性安全鉴定。严格依据《尾矿库安全规程》要求，每年开展排洪导排设施检测及行洪能力复核，不满足防洪标准立即停工整改。
（4）尾矿库溃坝预防措施及应急处置
①编制完善尾矿库突发环境事件应急预案，针对极端暴雨、导排系统堵塞、坝体边坡失稳、异常渗漏等风险制定处置流程，定期组织应急演练，提升事故处置能力。
②结合本项目干排尾矿库实际，依托库区全库防渗系统、坝下渗滤液收集回用系统、下游应急截流防控体系构建完善环境三级防控体系，满足尾矿库环境应急管理相关规范要求。
③按规范安装库区视频在线监控设备，实现与生态环境主管部门平台联网，落实常态化在线监管。
④持续做好库区截洪、导排设施养护，保障径流疏导通畅，避免地表积水淤积浸泡坝体。
⑤严格落实施工管控，严把清基、筑坝材料、填筑压实度等质量关口，全面保障坝体结构整体稳定性。
⑥结合区域气象水文特征提前落实汛期防汛物资与应急方案，科学预判洪峰径流，提前布设导流、截水防护措施。
⑦保障各类排洪、导排构筑物完好通畅，施工阶段同步落实现场安全防护措施，防范施工安全事故。
⑧安全管理方面的防范措施建议
项目隐蔽工程严格履行专项施工方案审批手续，全程留存完整施工影像及文字资料并归档留存。强化汛期专项安全巡查，稳固库区干滩作业面，落实坡面防护措施防止雨水冲刷损毁坝体及干滩；确保各类排洪导流设施无破损、无淤积，行洪能力满足设计防洪标准，严格把控库区安全超高符合规范；在渗滤液收集池、低洼汇水区等危险区域设置醒目安全警示标识。健全库区安全管理制度与岗位操作规程，建立完整安全隐患排查整改台账，确保各项运行管控方案、应急处置方案落实至各岗位执行。
（5）溃坝的风险事故防范措施
在尾矿库运行过程中，导致尾矿库溃坝的重要因素是暴雨、洪水、排洪导排措施不能满足泄洪要求以及坝体失稳、排洪构筑物破坏等。这些因素大多能通过尾矿库合理的设计以及日常有效的管理维护得到预防，避免溃坝的发生。
①建设单位应设有尾矿设施安全管理部门，组织制定适合本矿实际情况的规章制度，配备相应的专业技术人员或有实际工作能力的人员负责尾矿库的安全管理工作，保证必需的安全生产资金。尾矿库管理人员对坝体、边坡、库面导排设施定期进行巡查，尾矿坝工应经常检查库内截洪沟、坝下排洪渠、渗滤水导排系统是否畅通，发现异常现象和破坏及时报告并抢修；汛期对进水口巡查，清理浮漂杂物，防止堵塞。设立完善的坝体观测设施，坝体观测主要包括：变形观测、坝体渗流和坝脚渗水观测。 变形观测：是为了及时掌握尾矿坝的变形情况，研究其有无滑坡破坏的趋势，以确保尾矿坝的稳定和安全。坝体渗流和坝脚渗水观测：通过监测坝体下游导排系统、集渗池的水量、水质变化，掌握坝体渗流情况，检查坝体防渗层、排渗设施的完整性，防止局部渗漏冲刷坝体。同时，还应加强对排洪系统各构筑物的巡视、检查，发现问题，及时处理。
②安全环保科专职安全员定期负责尾矿坝（库）运营期间的环境监测和渗漏监测，不定期进行下游的水质监测等，发现问题及时解决，确保周围环境不受污染。
③洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真地检查与清理，发现问题及时修复，同时通过导排系统尽快导出库内积水，防止积水长时间浸泡坝体或防渗层，避免发生溃坝事故。
④尾矿库（坝）服务期满前一个月，编制闭库报告及闭库方案，按闭库规划及方案要求在干滩面上覆土、绿化等，恢复生态环境。
⑤预防尾矿库溃坝的对策措施建议：设置尾矿库报警通讯系统和抢险预案，并进行定期演练，以确保坝体的安全稳定，保障下游人民财产安全；尾矿库兴建后，应落实好下游建设概况，禁止在尾矿库下游危害范围内再兴建居民区、工矿企业等；禁止尾矿库周边的无组织矿石开采活动，禁止对尾矿库稳定有影响的一切人为活动。 由于该库是四等尾矿库，根据重大事故隐患监督管理工作指导意见要求，建设单位应将该库情况登记建档并在地区安全生产监督管理部门进行备案；必须建立下列尾矿库管理档案：建设文件及有关原始资料；组织机构和规章制度建设；特种作业人员的安全技术培训和持证上岗情况；防洪抢险组织和防洪物资的准备情况；尾矿库防洪抢险措施；尾矿库各构筑物运行指标和实测数据；事故隐患的整改情况。
（6）尾矿库溃坝后的应急处置措施
①尾矿库突发环境事件发生后，建设单位应立即启动本单位应急响应，执行应急预案，实施限期处置。救援队伍到达现场后立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中要佩戴好个人防护用品，并设定警示标志。处置方法如下：
应急救援队伍到达现场后，在建设单位应急指挥部的统一领导下，应急技术组迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。事故救援组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。现场监测组迅速制定监测方案，开展监测。后勤保障组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。
②如果溃坝事故严重，对周边环境的污染形势扩大，现场环境应急指挥部应采取果断措施，停止生产，调动铲车、挖掘机等对污染物进行封堵、拦截，并采取污染控制的有效措施，同时请求地方政府增援。
③对受到污染下游区域进行持续监测，直至污染事故得到控制。
④险情排除后，并对尾矿库安全进行评价。
⑤组织对泄露的尾矿进行收集清理，安全堆存。
（7）风险事故应急预案
突发性环境污染事故发生后，一经发现，立即启动应急计划。有关人员应快速赶赴现场，对事故原因作出评估，依据实际情况迅速确定应急响应行动方案。采取切断污染源、消除污染物及善后处理、通报事故情况等。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。拟建尾矿库为四等库，依据《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138号），建设单位制定应急预案，并在生态环境主管部门进行备案。
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（1）堆体失稳滑坡风险防范措施​
干堆场严格按照设计参数分层、分区碾压堆筑，逐级修整边坡，严控堆载高度和边坡坡度，杜绝超高、超陡、无序堆排。完善场区截洪、排水系统，定期清淤疏通，避免降雨汇水大量入渗堆体导致土体软化、强度降低。建立日常巡查制度，雨季加大巡检频次，及时发现坡面裂缝、沉降、松动等隐患并及时处置，从源头防范边坡局部滑移。堆场下游设置拦挡防护设施，可有效阻挡滑塌碎屑及泥水扩散，减小水土流失及周边环境影响。​
（2）防渗破损及地下水污染防范措施​
堆场严格按照规范设置复合防渗系统，运营期严禁重型机械碾压、硬物穿刺防渗层，保护HDPE土工膜及防渗结构完整。常态化检查防渗层搭接缝、坡脚、转角等薄弱部位，发现老化、破损、开裂及时修补。场内渗滤液收集导排系统保持通畅，降雨淋滤产生的渗滤液统一收集、沉淀处理后回用洒水降尘，实现零外排。定期开展地下水水质监测，重点关注矿化度、盐分等指标，动态掌握地下水环境变化，杜绝淋滤水长期下渗引发地下水盐渍化风险。​
（3）扬尘及水土流失防范措施​
堆场裸露废石坡面及时采取洒水、遮盖等抑尘措施，减少大风天气扬尘污染。雨季前全面检修排水设施，防止坡面雨水冲刷形成泥沙径流，避免泥水进入下游冲沟造成水体悬浮物升高、沟渠淤堵，有效控制场区水土流失。​
（4）日常运维管理措施​
建立干堆场专项环境管理制度，明确堆排、巡检、维护、监测岗位职责，规范堆存作业流程。强化雨季、冻融期专项管控，防止冻融作用导致堆体结构松散、边坡稳定性下降，保障堆场长期安全稳定运行。​
（5）应急防控措施​
完善堆场环境风险应急处置流程，配备沙袋、遮盖材料、排水设备等应急物资。发现边坡滑移、渗漏异常、排水堵塞等隐患时，立即管控作业、及时整治，防止风险扩大。若发生局部泥水漫流，及时清理下游淤堵区域，开展场地修复，最大限度降低环境影响。
[bookmark: _Toc6067][bookmark: _Toc16627]6.3退役期环境保护措施
[bookmark: _Toc23359][bookmark: _Toc25010][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc4063]6.3.1退役期选矿厂环境保护措施
（1）本项目退役后，选矿厂工业场地、道路等，应按矿山生态恢复治理方案及时开展场地生态恢复治理、保留项目区防排洪设施，防止项目区水土流失。
（2）选矿工业场地及配套公用、辅助工程场地在退役期均应拆除一切建构筑物，破除场地硬化地坪，对场地进行平整、覆土，根据场地周边植被覆盖情况，选择当地草种进行植草，尽量使采取生态恢复治理措施后的场地与周边生态环境相协调，并尽可能恢复原土地利用类型。
[bookmark: _Toc20927][bookmark: _Toc12369][bookmark: _Toc10867][bookmark: _Toc22361]6.3.2退役期尾矿库环境保护措施
尾矿库服务期满后，应严格按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）中的尾矿库闭库的相关规定进行，对尾矿库进行闭库。
6.3.2.1闭矿环境管理与环境监测计划
（1）闭矿环境管理
尾矿库停止排尾服役后，需长期常态化监管，持续保障坝体结构安全、防渗系统完好，杜绝环境污染及安全隐患。尾矿库达到设计终期标高或停止排尾作业后，企业应在一年内完成闭库相关工作。尾矿库经应急管理部门闭库安全验收合格后，方可开展污染防治设施、生态恢复工程的环保专项验收，验收阶段需对库内尾砂环境安全性开展监测。
尾矿库闭库验收、关停备案需经企业主管部门审核，并报当地生态环境行政主管部门批准。验收移交后的尾矿设施，污染防治及运维责任由接收单位承担。尾砂综合利用、库区改造利用等行为，需经生态环境部门审批并备案。
闭库后需长期保留坝体、排洪导排设施、渗滤液收集回用系统并定期维护。未经专业论证及主管部门批准，严禁库内蓄水、严禁坝体及库内乱采滥挖、违章搭建、违规作业，严禁擅自重新启用、改造利用库区。
闭库后完整保留库区雨水导排、截洪及渗滤水收集系统，库区汇水降水全部通过导排系统有序导出，杜绝积水滞留。
（2）环境监测计划
在尾矿库封场闭库后，长期保留库区地下水监测井并持续开展地下水跟踪监测，直至尾矿库下游地下水水质连续两年稳定恢复至区域地下水本底水平，无污染异常。
6.3.2.2闭库后的生态恢复措施
本项目干排尾矿库服务期满后，严格依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）封场、复垦要求实施生态恢复，规划复垦为草地。库面覆土厚度不小于50cm，有效耕作土层厚度不小于20cm，植被覆盖度不低于40%。闭库后持续开展库区监督管理，长期保留坝体安全观测设施并正常运行。针对坝体稳定性隐患，采取削坡、压坡、坝体加固、完善防渗及导排设施等措施保障坝体稳定（删除原湿排库 “降低浸润线”）。完善坝肩截水沟、坝面排水系统、覆土绿化工程，分期实施库区植被恢复，最大限度恢复原有土地利用功能。经批准闭库的尾矿库如需重新启用、改造利用，必须严格开展技术论证、工程设计、环境影响评价及安全评价。
尾矿库闭库后采取的生态恢复措施具体如下：
（1）对库面干滩进行平整压实，规整库区坡面坡度，消除局部低洼积水区，采用人机结合方式平整、碾压覆土，保证覆土结构密实、防渗保水性能良好。
（2）全面清理库区临时建构筑物，平整场地、修整坝体护坡结构，完善排水防护体系；对库面实施覆土治理，栽植耐旱、适生乡土植被，设置专职管护人员开展后期养护。
（3）严格按照生态恢复专项方案实施治理，持续优化恢复措施，保障治理效果长效稳定。
（4）生态恢复后库区景观、植被体系与周边生态环境协调统一，最大限度恢复原有土地功能。
6.3.2.3尾矿再利用及尾矿闭库后再利用
（1）在用尾矿库开展回采再利用、已获批闭库尾矿库重新启用或改作他用时，须严格依据《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）中尾矿库建设相关要求，开展专项技术论证、工程设计及安全评价。
（2）尾矿库再利用生产运行期间，严格遵守《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）安全生产运行规定，全面落实安全管控措施，保障尾矿库整体运行安全。
（3）在用或已闭库尾矿库开展回采再利用作业时，严禁破坏原有坝体结构、防渗体系、排洪及导排设施，不得对尾矿坝安全和库区原有防洪体系造成不利影响。
（4）尾矿库再利用生产作业完成后，严格按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第8章尾矿库闭库相关规定开展规范化闭库治理，严格按照正常库标准实施闭库整治设计，确保库区防洪能力、尾矿坝稳定性完全满足规范要求，完善坝面排水系统、坝肩截水沟、覆土绿化及安全观测设施，实现库区长效安全稳定。
（5）建议企业积极开展尾砂综合利用可行性论证，通过尾砂再选、建材加工、资源化利用等途径消耗尾砂，有效减少尾砂入库堆存量，提升资源综合利用率，降低库区堆存环境风险。
本项目各阶段生态恢复措施详见表6.3-1：
表6.3-1  生态恢复措施一览表
	环境问题
	措施概要
	备注

	1、施工期
	环保措施实施阶段
	

	生态
	（1）施工机械和运输工具不应在项目施工区内、外的地段随意碾压植被，遵守“一字型”交通规划，行驶车辆错峰后走同一车辙，以减少对地表结构与植被的破坏。
（2）施工结束后，及时对施工迹地进行清理平整与复原工作，对无用的施工临时建筑应予以拆除，然后根据区域情况，恢复其原貌。
	施工单位负责

	水土保持
	（1）对建设中的施工迹地和弃方进行合理平整和清运或再利用，以减少对区域水土流失的增加。
（2）施工过程中生活固体废弃物清运至生活区垃圾箱，挖方用于平整项目区及周边场地平整和回填。
（3）保持项目区的地面平整。
	

	2、运营期
	环保措施实施阶段
	

	生态
	（1）应做好本工程的施工组织规划工作，明确工程可能扰动和破坏的范围，要做到少占地。
（2）继续进行施工期临时占地生态恢复治理。
（3）本建设项目产生的生态影响的防护和恢复应按照“避免→消减→补偿”的顺序最大限度地减少人为开发活动对自然资源和生态环境的破坏，以实现“开发中保护、保护中开发”的目标。
（4）建设单位应加强绿化与复垦意识，做好复垦规划与计划，落实措施。有条件时即实行复垦，恢复并改善生态环境质量。
	[bookmark: OLE_LINK104]新疆顺合钒钛科技有限责任公司

	3、服役
后期
	环保措施实施阶段
	

	生态恢复
方案
	制定项目区土地复垦计划，其内容包括利用土地的方式、复垦方法，且与生产建设统一规划。
	新疆顺合钒钛科技有限责任公司


[bookmark: _Toc2241][bookmark: _Toc1834][bookmark: OLE_LINK217]6.3.3退役期干堆场环境保护措施
（1）封场启动要求
干堆场服务期满或终止废石堆存作业后，需在2年内正式启动封场工作，编制专项封场设计及封场实施计划，系统落实污染防控、场地整治及生态修复措施，有效防范封场后土壤、地表水、地下水污染及区域生态破坏问题。
（2）封场结构与堆体稳定防控
正式封场前，对废石堆体开展全面整形、边坡修整及压实处理，合理控制最终封场坡度，保障堆体整体结构稳定，杜绝雨水冲刷、坡面滑移及堆体失稳风险。本项目为Ⅰ类一般工业固废堆场，封场采用覆土封闭结构，结合废石颗粒特性、边坡条件及乡土植被生长需求确定覆土厚度，通过全覆盖覆土封堵废石裸露面，从源头抑制扬尘、淋滤下渗及水土流失问题。
（3）设施运维与跟踪监测
堆场封场后持续保留并常态化维护截排水沟、拦挡设施、渗滤液收集系统及地下水监测体系，保障各类环保设施长期正常运行。渗滤液收集、处理系统持续投运，直至堆场连续2年无渗滤液产生，或渗滤液水质可稳定达标；地下水跟踪监测持续开展，直至下游地下水水质连续2年稳定维持区域本底水平，无盐渍化、水质异常现象。
（4）生态修复与土地复垦
封场工程完成后，结合区域地形、水文条件及土地利用规划开展场地生态修复与土地复垦工作。优先选用本地耐旱乡土植被，通过场地平整、覆土改良、坡面固护、乔灌草搭配等综合措施，恢复场区原有生态功能。根据复垦用途合理控制覆土厚度，满足草地、林地植被生长及水土保持要求，实现场地生态良性恢复。
（5）封场后长期管护措施
堆场封场后设置永久性标识标牌，明确封场时间、封场范围及场地管控要求。长期开展封场覆盖层巡检维护，及时处置覆盖层不均匀沉降、开裂、塌陷等隐患，防止雨水入渗、边坡失稳及次生环境问题。后期若对场内堆存废石开展资源化再利用，须依法履行环境影响评价及相关审批手续，规范开展场地开挖、扰动及恢复工作。
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[bookmark: _Toc202125208][bookmark: _Toc29542][bookmark: _Toc15385][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc32203][bookmark: OLE_LINK129]7环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc21658][bookmark: _Toc202125209][bookmark: _Toc21439][bookmark: _Toc4505][bookmark: _Toc19469]7.1环境管理
7.1.1环境管理机构
[bookmark: _Hlk205491376]环境管理是企业管理制度的重要内容之一。本项目的环境管理必须遵循国家有关环境保护的法律法规、标准、政策和制度，落实各项污染防治措施，确保选矿厂和尾矿库的有效实施，改善环境质量。环境保护机构职责分为环境管理和环境监控两部分，由实施单位设置专人负责。环境管理计划内容包括环境管理机构的建立、环境管理计划的制定、污染防治设施的管理、环境目标的确定及环境监督活动的开展等。
（1）环境管理机构
本项目的环境管理由新疆顺合钒钛科技有限责任公司环境管理机构进行统一管理，并确定分管领导。在环境管理机构中要有一名主要负责人抓环保工作，组织开展日常环境管理和检查工作，并保持同本部门和上级环保部门的联系，及时汇报情况，对出现的环境问题做出及时反应和反馈。
（2）环保管理人员
本项目从施工期开始，应设2名专职环保人员，负责施工期环境保护工作。工程建成运行后，选矿厂管理机构应确定1名专职环保管理人员，负责各项环保设施的环境管理工作。
（3）环境管理职责
环境管理人员的基本任务是负责组织、落实、监督环保工作的落实情况，具体负责以下事项：
①贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规和标准；
②负责制定环境管理计划、环境管理方案和环境管理规章制度，监督检查各项环保制度落实情况；
③组织制定本项目的环境保护管理制度，组织实施选矿厂和尾矿库绿化工作，并监督执行；
④对废气处理设施、废水处理设施、防渗措施的运行、维护等活动进行检查和组织监测；
⑤制定污染控制及改善环境质量计划，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜；
⑥开展环境保护法规、政策和环保知识宣传和教育工作，对职工进行日常环境教育和环保技术培训；
⑦按照水土保持方案和环评提出的措施，负责实施阶段性的水土保持和生态恢复工作；
⑧掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，监督生产废水的循环回用，禁止外排；
⑨监督本项目环保“三同时”制度的执行情况，有效地控制污染；检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众的利益。
7.1.2项目审批阶段的环境管理要求
本项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托持有环境保护部颁发相应环评资质的机构编制。
建设单位在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编制所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和环境保护主管部门审批环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
项目环境影响报告书由建设单位报有审批权的环境保护行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。
[bookmark: _Toc31902]7.1.3施工期的环境管理要求
（1）管理体系
工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务和配合。
施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。
监理单位应根据环境影响报告书，环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。
落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的重要地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地同时施工奠定基础。其次是及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口。出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环保部门、公众三方相互利益的关系。
（2）监督体系
从工程施工的全过程而言，地方生态环境、水利、交通、环卫等部门是工程施工期环境监督的主体，而在某一具体或敏感环节，银行、审计、司法部门及新闻媒体也是监督体系的重要组成部分。
（3）施工期环境管理
①建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。
②施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工，环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。
③施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，弃土、弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置。
④各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的有关规定和要求。
⑤认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。
7.1.4施工期环境监理
（1）环境监理组织
建设项目正式开工建设前，建设单位应委托环境监理单位开展工程环境监理，环境监理费用纳入工程总预算。正式实施工程环境监理前，项目建设单位应与环境监理单位签订环境监理合同。合同中应包括全面实施施工期环境保护设施监理、生态保护措施监理和环境保护达标排放监理的条款，明确项目建设单位和环境监理单位的环境保护责任及义务。
环境监理机构设专职管理人员 1～2 名，总体规划和全面管理环境监理工作。同时，建议项目按施工标段设置环境监理人员。各建设单位、分建设单位、施工单位专（兼）职环境管理人员，负责本单位环境保护工作的实施，并直接与环境监理人员联系。
（2）环境监理方式
环境监理人员对施工区环境状况进行全面监督检查，如对施工机械设备的环保指标进行检查，对施工人员的健康状况进行监督检查等。环境监理人员要参加建设单位提出的施工组织设计、施工比选方案和施工进度计划的审查会议，就环保方面提出改进意见，保证环保措施的落实和工程的顺利进行；审查建设单位提出的可能造成污染的材料和设备清单及其所列的环保指标。
环境监理人员执行下列监理方式：
①进行经常性的流动检查；
②定期、定点仪器检测；
③对突发性环境污染事故必须立即展开现场检测，以便及时处理及提高处理工作的质量；
④必要时进行查询访问；
⑤发现环境问题，迅速采取有效措施，主要采取口头通知处理（次日书面函件通知）；签发指令性文件，提请责任方限期处理；向事故责任方提出索赔意见，提交总监办处理。
（3）人员职责及任务
鉴于施工期环境管理工作的重要性，同时根据有关环保法规和要求，评价建设明确监理人员的职责，其施工期环境监理的职责和任务如下：
①贯彻执行环境影响报告书及其批复的环境保护措施，贯彻执行国家，工程所在地区和建设单位的各项环境保护方针，政策，法规和各项规章制度。
②制定本区段施工中的环境保护计划，负责该工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。
③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。
4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规，知识的培训，提高全体员工文明施工意识。
④负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程建设重点路段的环境特征调查，对于重点保护目标，敏感因子要做到心中有数。
⑤做好施工中各种环境问题的收集，记录，建档和处理工作。
⑥监督施工单位，使施工工作完成后的生态恢复，环保设施等各项工程同
时完成。
⑦工程完成后，将负责区段内各项保护措施落实完成情况上报工程建设单
位及当地环境主管部门。
（4）环境监理内容
遵循国家及当地政府关于建设项目环境保护的方针、政策、法令、法规，监督建设单位落实与建设单位签定的工程承包合同中有关环保条款。主要职责为：
①编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。
②对建设单位进行监理，防止和减轻施工作业对工程地区所引起的环境污染与生态破坏。
③全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。
④全面检查施工单位负责的施工废弃土石方的处置，迹地的整治、恢复情况，主要包括迹地恢复、绿化以及绿化率等水土流失的防治。
⑤人群健康保护（含入场及定期的健康检查，消毒除害，食品卫生检查等）。
⑥负责落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据水质、大气、噪声等监测结果，对施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。
本评价提出的施工期环境工程监理建议清单见表7.1-1。
表7.1-1  施工期环境监理方案
	时段
	拟解决的环境问题
	减缓措施
	实施机构
	监督
机构

	施工阶段
	水土流失及土地资源
	⑴在取土过程中，做到边开采边平整边绿化，做到计划取土，及时还耕。坚决杜绝路边随意取土。
⑵对施工临时占地，应将原有土地表层耕作土推在一旁集中堆放，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，复土还耕。
⑶加强管理，不准破坏征地以外的杂草。
⑷严格划定施工范围，施工营地应尽量设在永久占地范围内，减少或避免工程征用临时用地。
	建设单位
	环境监理机构、生态环境行政管理部门

	
	施工噪声
	⑴尽量使用低噪声机械。
⑵对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，亦可采取个人防护措施：如戴隔声耳塞、头盔等。
	
	

	
	施工期大气污染
	⑴防止施工场地的扬尘：施工现场适时洒水。
⑵粉状建材应袋装、罐装运输，堆放时加设篷盖布，严禁沿路撒落。
	
	

	
	地下水污染
	⑴施工营地及施工管理区需设生活垃圾集中堆放场地，生活垃圾送当地生活垃圾填埋场处置；生活污水处理后绿化灌溉。
⑵严格检查工程施工过程中施工机械等设备，防止油料泄漏。
⑶加强施工工作人员环保意识教育。
	
	

	
	隐蔽工程
	本项目隐蔽工程（防渗措施等）施工过程全过程监督，采取阶段采集、留存照片、影像等资料记录
	
	

	
	环保措施
	环保设施是否与主体工程“三同时”
	
	


[bookmark: _Toc3099]7.1.5投产前的环境管理
（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；
（2）建设单位在工程竣工后，依据环评文件及其批复，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，成立验收工作小组，形成验收意见，并对验收工作组提出的问题进行整改，合格后取得验收工作组出具的验收合格意见，并在取得合格意见后5个工作日内，通过网站或其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，并向环保部门备案。
[bookmark: _Toc7383]7.1.6运行期的环境保护管理
（1）依据国家及地方环保法律法规、排放标准及自行监测技术要求，制定项目运行期环境管理制度、操作规程及污染物管控指标；
（2）负责项目各类污染防治、生态保护设施的常态化运维管理，保障设施稳定正常运行，结合运行工况提出设施优化改进建议；
（3）统筹开展项目运行期自行监测工作，动态掌握污染源排放状况，规范整理监测数据，建立完善企业污染源管理档案；
（4）开展全员环保宣传教育、技能培训，常态化检查、监督各岗位环保制度执行落实情况；
（5）建立健全环境档案管理制度，规范归集污染防治设施技术资料、运行台账、污染源调查资料、环境监测与评价报告、项目总平图、给排水管网图等全套环保资料，落实档案保密管理要求。
[bookmark: _Toc17371][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc4622][bookmark: _Toc28399][bookmark: _Toc202125210]7.2环境监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)和《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ 1209-2021）相关要求制定本项目环境监测计划，详见表7.2-1，企业可按以下监测方案配置相关监测技术力量或委托社会化第三方检测机构承担。
[bookmark: _Hlk205491420]表7.2-1  监测计划一览表
	类型
	监测点位置
	监测项目
	频率
	控制指标

	废气
	1#破碎车间粗碎废气排气筒（DA001）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	
	1#破碎车间中细碎废气排气筒（DA002）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	
	1#破碎车间振动筛分废气排气筒（DA003）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	
	2#破碎车间粗碎废气排气筒（DA001）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	
	2#破碎车间中细碎废气排气筒（DA002）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	
	2#破碎车间振动筛分废气排气筒（DA003）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	
	无组织废气：上风向1个点，下风向4个点
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

	废水
	地埋式一体化污水处理设施出水口
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类
	1次/年
	《农村生活污水处理排放标准》（DB 654275-2019）表2A级和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求

	噪声
	选矿厂、尾矿库和干堆场厂界
	昼间等效连续A声级和夜间等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 3096-2008）中2类

	土壤
	选矿厂危险废物贮存库、浓密机、机修车间等和尾矿库回水池、脱水机房等
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、钒和石油烃
	1次/5年
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值

	地下水
	1眼地下水跟踪监控井（利用地下水环境质量现状调查中的D1监测点）
	[bookmark: OLE_LINK170]pH、铜、汞、砷、六价铬、镉、铅、镍、
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准

	
	
	石油类
	
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类

	
	10眼水井
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）基本项目、水位和石油类
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。


[bookmark: _Toc21836][bookmark: _Toc17792][bookmark: _Toc3764][bookmark: _Toc10765][bookmark: _Toc202125211]7.3污染物排放管理要求
本项目污染物排放清单见表7.3-1、表7.3-2和表7.3-3。
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表7.3-1  有组织废气污染物排放清单一览表
	污染源
	污染源名称
	排放口编号
	废气排放量m3/h
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	净化效率（%）
	污染物排放情况
	执行标准
	排放源参数
	排放时间h/a

	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	高度m
	直径m
	温度℃
	

	[bookmark: OLE_LINK258]1#破碎车间粗碎
	粗碎废气
	DA001
	10985.91
	PM10
	1219.92
	22.34 
	134.02
	集气罩+脉冲袋式除尘器
	99.5
	6.1
	0.11 
	0.67
	20
	25
	0.5
	25
	6000

	[bookmark: OLE_LINK259]1#破碎车间中细碎
	中细碎废气
	DA002
	10985.91
	PM11
	1219.92
	22.34 
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.11 
	0.67
	20
	25
	1
	25
	6000

	1#破碎车间筛分
	筛分废气
	DA003
	10985.91
	PM12
	1219.92
	22.34 
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.11 
	0.67
	20
	25
	0.8
	25
	6000

	2#破碎车间粗碎
	粗碎废气
	DA004
	10985.91
	PM13
	1219.92
	22.34 
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.11 
	0.67
	20
	25
	0.5
	25
	6000

	2#破碎车间中细碎
	中细碎废气
	DA005
	10985.91
	PM14
	1219.92
	22.34 
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.11 
	0.67
	20
	25
	1
	25
	6000

	2#破碎车间筛分
	筛分废气
	DA006
	10985.91
	PM15
	1219.92
	22.34 
	134.02
	
	99.5
	6.1
	0.11 
	0.67
	20
	25
	0.8
	25
	6000


表7.3-2  无组织废气污染物排放清单一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生量（t/a）
	治理措施
	污染物排放量（t/a）
	执行标准
	面源排放参数
	排放（h/a）时间

	
	
	
	
	
	厂界浓度（mg/m3）
	长（m）
	宽（m）
	排放高度（m）
	

	1#破碎车间粗碎
	TSP
	13.402
	各产尘工序在封闭厂房内，加强集气罩的检维修
	0.134
	1
	22.5
	15
	18
	6000

	1#破碎车间中细碎
	TSP
	13.402
	
	0.134
	1
	30.62
	15.86
	18
	6000

	1#破碎车间筛分
	TSP
	13.402
	
	0.134
	1
	34.91
	32.5
	18
	6000

	2#破碎车间粗碎
	TSP
	13.402
	
	0.134
	1
	22.5
	15
	18
	6000

	2#破碎车间中细碎
	TSP
	13.402
	
	0.134
	1
	30.62
	21
	18
	6000

	2#破碎车间筛分
	TSP
	13.402
	
	0.134
	[bookmark: OLE_LINK103]1
	34.91
	32.5
	18
	6000

	[bookmark: OLE_LINK269]干抛废石装车扬尘
	TSP
	2.62t/a
	降低作业高度，并进行洒水降尘
	0.393
	1
	100
	50
	18
	6000

	中间堆场
	TSP
	181.541
	洒水抑尘措施+半封闭堆场
	1.642
	1
	150
	100
	18
	6000

	成品大棚
	TSP
	6814.95
	喷雾降尘控制措施+各产尘工序在封闭厂房内
	0.472
	1
	200
	100
	8
	7200

	铁精矿和钛中矿装车
	TSP
	12.184
	各产尘工序在封闭厂房内
	0.123
	1
	200
	100
	12
	7200

	尾矿装车扬尘
	TSP
	2.60t/a
	降低作业高度，并进行洒水降尘
	0.390
	1
	100
	50
	18
	6000

	尾矿库
	TSP
	37.9
	定期洒水抑尘、半封闭式
	1.850
	1
	1860
	920
	5
	7200

	干堆场
	TSP
	15.08
	定期洒水抑尘
	1.570
	1
	1780
	1360
	5
	6000


表7.3-3  废水、噪声及固废污染物排放清单
	类别
	污染源
	环保措施
	产生/排放量
	污染物种类
	排放标准

	废水
	选矿废水
	泵送至选矿厂回用
	2804760m3/a
	/
	不外排

	
	生活污水
	送至地埋式一体化生活污水处理装置处理
	4080m3/a
	化学需氧量、氨氮
	/

	
	餐饮废水
	
	1530m3/a
	COD、氨氮和动植物油
	/

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备+基础减振+加强维护保养等
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	昼60dB(A)
夜50dB(A)

	固体废物
	尾矿
	送至尾矿库堆存
	[bookmark: OLE_LINK28]337.84×104t/a
	尾矿
	/

	
	干抛废石
	送至干堆场
	340.32×104t/a
	废石
	

	
	废布袋
	厂家回收利用
	1t/2-3a
	废布袋
	/

	
	[bookmark: OLE_LINK52]生活污水处理设施底泥
	送至阿图什市生活垃圾填埋场处理
	3.57t/a
	生活污水处理设施底泥
	/

	
	各类水池底泥
	经尾矿库脱水装置脱水后送至尾矿库堆存
	350t/a
	各类水池底泥
	/

	
	废机油
	交由有相应危险废物处理资质的单位处置
	3t/a
	废机油
	/

	
	废机油桶
	
	0.1t/a
	废机油桶
	/

	
	实验废液
	
	0.5t/a
	实验废液
	/

	
	实验室废包装物
	
	0.1t/a
	实验室废包装物
	/

	
	生活垃圾
	送至阿图什市生活垃圾填埋场处理
	25.5t/a
	生活垃圾
	/



[bookmark: _Toc28306][bookmark: _Toc3158][bookmark: _Toc202125212][bookmark: _Toc10581][bookmark: _Toc4855]7.4企业环境信息公开
建设单位应根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 部令第24号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（环办综合〔2021〕32号）规定，并结合新疆维吾尔自治区的相关要求，可通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容：
（1）企业基本信息，包括中文名称、法定代表人、注册地址、生产地址、行业类别、企业联系人及联系方式、企业性质以及属于重点排污单位、实施强制性清洁生产审核的企业等情况，还包括主要产品与服务、生产工艺的名称，以及生产工艺属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况；
（2）环境管理信息，主要为有效期内或正在申请核发或变更的全部生态环境行政许可（包括但不限于排污许可、建设项目环境影响评价等）的相关信息；还包括环境保护税缴纳信息、依法投保环境污染责任保险信息、环保信用评价等级等情况；
（3）污染物产生、治理与排放信息，包括主要污染防治设施的名称、对应的产污环节、处理的污染物、对应排污口的名称、编号、年度非正常运行的设施名称、排放的污染物、次数、日期及时长、主要原因；污染防治设施由第三方负责运行维护的应当提供运维方信息；
（4）企业应当就排污许可、建设项目环境影响评价等生态环境行政许可新获得、变更、撤销等情况，披露变更事项、批复机关、批复文件文号、批复时间、批复原文内容等信息；
（5）突发环境事件应急预案；
（6）其他应当公开的环境信息。
[bookmark: _Toc29205][bookmark: _Toc11170][bookmark: _Toc202125213][bookmark: _Toc21853][bookmark: _Toc5428]7.5竣工环境保护验收
（1）竣工验收管理
本项目正式投入使用之前，必须先进行竣工环境保护验收，委托资质单位进行验收监测，编制调查报告，并在环境主管部门进行备案。环境保护验收前提条件为：
①工程建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。
②环境保护设施按批准的环境影响报告书、环评批复及设计要求建成，环境保护设施试运行检查合格，其储存能力适应主体工程的需要。
③选矿厂、尾矿库建设质量符合国家和有关部门关于工程验收规范、规程和检验评定标准。
④具备环境保护设施运转条件，包括经培训的环保设施岗位操作人员的到位、管理制度、动力的落实等，达到交付使用的条件。
⑤外排污染物符合经批准的设计文件和环境影响报告书提出的控制要求。
⑥按环境影响报告书的要求，各项生态保护措施得到落实，建设过程中受到破坏并且可恢复的环境已经得到修整和恢复。
⑦环保管理机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求。
⑧对环境敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，已按规定要求完成。
⑨环境影响报告书提出的污染物削减措施满足污染物排放控制要求，其措施得到落实。
⑩本项目环境保护竣工验收未通过，不得正式投入生产。
（2）验收范围
①与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。
②本项目环评文件、环评批复和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。
（3）验收内容
本项目按设计、环评要求建设、调试并进行验收，环保工程竣工验收内容见表7.5-1。
[bookmark: OLE_LINK97]表7.5-1  “三同时”验收表
	[bookmark: 8.6尾矿库环境监管]治理类别
	污染源
	污染因子
	治理措施
	验收执行标准

	废气
	1#破碎车间粗碎废气
	PM10
	采用集气罩收集后送至布袋除尘器处理，处理达标后通过排气筒排放
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表5

	
	1#破碎车间中细碎废气
	PM10
	
	

	
	1#破碎车间筛分废气
	PM10
	
	

	
	2#破碎车间粗碎废气
	PM10
	
	

	
	2#破碎车间中细碎废气
	PM10
	
	

	
	2#破碎车间筛分废气
	PM10
	
	

	
	无组织废气
	TSP
	加强集气罩的检维修、洒水抑尘、原料车间采用封闭车间
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表7

	废水
	选矿废水
	/
	经自然沉淀处理后回用
	不外排

	
	生活污水
	氨氮、悬浮物、COD
	地埋式一体化污水处理设施
	[bookmark: OLE_LINK218]《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2A级要求

	噪声
	破碎机、球磨机、磁选机及水泵等
	等效连续A声级
	采用低噪声设备、基础减振；加强检维修
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类

	固体废物
	选矿厂和尾矿库
	尾矿和各池体底泥
	排入尾矿库内
	不得乱排

	
	选矿厂
	干抛废石
	排入干堆场
	不得乱排

	
	脉冲袋式除尘器
	废布袋
	由厂家回收利用
	不得乱排

	
	设备检维修
	废机油和废机油桶
	临时贮存在危险废物贮存库内，交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置
	危险废物贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），与危险废物处置单位签订危险废物处置协议

	
	化验室
	实验废液和废实验包装物
	临时贮存在危险废物贮存库内，交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置
	

	
	工作人员和生活污水处理设施
	生活垃圾和生活污水处理设施底泥
	送至阿图什市生活垃圾填埋场处理
	妥善处置

	生态环境
	生态保护
	生态恢复措施，施工临时占地及时恢复
	达到相应的恢复面积

	环境风险
	选矿厂内设1座事故应急池，尾矿库设1座事故应急池；

	地下水
	厂区进行分区防渗，地下水监测井设置情况，10眼水井建设

	环境管理
	是否建立了环境管理机构，落实了人员，完善了制度，编制应急预案并备案；开展施工期环境监理





[bookmark: _Toc10353][bookmark: _Toc17606][bookmark: _Toc202125214][bookmark: _Toc17502][bookmark: _Toc31387]8环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析以项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性和定量相结合的方式，对建设项目的环境影响进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。
[bookmark: _Toc28939][bookmark: _Toc202125215][bookmark: _Toc26577][bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc30668]8.1社会效益分析
本项目充分利用当地矿物资源，符合国家的产业政策，促进地区经济的可持续发展。
本项目设劳动定员170人，为当地人民提供了就业岗位，提高了当地的就业率。尾砂集中堆放、集中管理，减少了胡乱堆放的占地面积、降低了生产管理成本。避免了与周边企业或居民发生纠纷的可能，对建设和谐社会发挥积极作用。
[bookmark: _Toc31183][bookmark: _Toc21785][bookmark: _Toc202125216][bookmark: _Toc31124][bookmark: _Toc13860]8.2经济损益分析
8.2.1经济效益分析
项目总投资70237.9万元，年产成品铁精粉98.16万吨，钛中矿23.68万吨。企业在产品销售方面是完全可以得到满足的，会取得良好的经济效益。本项目的投资利润率较高，项目的建设将会为企业带来较大的投资回报，而且根据预测项目的盈亏平衡和风险分析，本项目建设具有较强的平衡能力和抗风险能力。因此，总体来看，本项目建设在经济方面是可行的，具有较高的投资价值。
8.2.2环境成本与环境效益分析
[bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc4901][bookmark: _Toc202125217]（1）环境成本
[bookmark: _Toc16155][bookmark: _Toc11810]项目环保投资已纳入总投资，其中明确包含尾矿库闭库治理及后期管护相关费用。根据相关管理要求，企业需在运营期内按年度计提尾矿库闭库治理及后期管护专项资金，实行专户管理、专款专用，年度计提金额、资金使用计划及监管方式已纳入项目环境管理方案，确保尾矿库退役后的生态修复、安全维护等工作资金足额保障，有效防控长期环境风险。
[bookmark: _Toc26974][bookmark: _Toc28020]（2）环境效益分析
项目配套建设完善的污染治理设施，可实现废水、废气、固废的有效处置与资源化利用，减少污染物排放对区域环境的影响；同时尾矿库专项资金的计提与落实，可保障尾矿库长期稳定运行与退役后的生态恢复，实现项目开发与生态保护的协调发展。
[bookmark: _Toc14092][bookmark: _Toc17672][bookmark: _Toc3965][bookmark: _Toc7403]8.3环境损益分析
[bookmark: _Hlk205491330][bookmark: OLE_LINK257]生态环境保护相关法律法规及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），本项目环保投资主要包括废水治理、废气治理、尾矿治理等环境工程投资以及绿化等费用，项目总投资70237.9万元，其中环保投资为12468万元，占总投资的17.75%，环保投资明细见表8.3-1。
表8.3-1  项目环保投资
	[bookmark: OLE_LINK220][bookmark: _Toc202125218]阶段
	项目
	环保措施概要
	投资(万元)

	施工期
	废气
	施工场地、道路洒水，运输物料遮盖等
	30

	
	废水
	施工期临时沉淀池收集和处置生产废水；修建防渗化粪池委托环卫部门定期清运处置
	50

	
	噪声
	合理布局，基础减振
	5

	
	固废
	弃土、弃方、建筑垃圾的处置，施工期生活垃圾的处置
	120

	
	生态环境
	场地平整、绿化等
	60

	运营期
	废气处理
	各产尘点上方分别安装集气罩，并分别配套建设布袋除尘器和脉冲袋式除尘器，处理达标后通过排气筒排放，本次共设2套布袋除尘器、4套脉冲除尘器和6根25m高排气筒
	600

	
	
	选矿工业场地、办公生活区、尾矿库、运输道路洒水降尘；采用全封闭的输送带输送物料，设置洒水降尘设施等。
	80

	
	废水处理
	选矿工艺废水循环使用，不外排。
	/

	
	
	高位水池、清水池、事故应急池、隔油池
	300

	
	
	生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达标后用于项目区及周边进行综合利用。
	20

	
	噪声处理
	生产车间全封闭，设备基础稳定并设减震垫，设备定期维修，厂区道路硬化，车辆限速行驶、合理安排作业时间，接噪人员佩戴防护设施等。
	15

	
	固废处理
	尾砂处理
	运营期内尾砂排入尾矿库。
	4980

	
	
	废石处理
	干抛废石运输至干堆场
	5230

	
	
	生活垃圾
	人员活动场所设置生活垃圾桶，办公生活区设置生活垃圾收集池，委托环卫部门清运至阿图什市生活垃圾填埋场填埋处理。
	20

	
	
	危险废物
	设置危险废物贮存库，按照要求对库区进行防渗处置；运营期废机油、化验废液和废化学品包装物分区暂存在危险废物贮存库内，委托有资质单位妥善清运处置处理。
	15

	
	
	污水处理设施底泥
	定期清理，妥善收集和处置。
	10

	
	地下水
	防渗
	选矿厂和尾矿库区内的防渗措施
	100

	
	其他
	环境监测
	环境质量现状监测、污染物排放监测。
	33

	
	
	环境风险
	1座事故池，尾矿库坝体边坡变形与稳定性定期监测，排洪系统稳定性监测。
	150

	闭矿期
	生态恢复
	
	施工期运营期及退役期生态恢复治理
	650

	
	
	合计
	
	12468


[bookmark: _Toc24665][bookmark: _Toc972][bookmark: _Toc16398][bookmark: _Toc23785]8.4环境效益分析结论
建设单位认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

[bookmark: _Toc202125219][bookmark: _Toc1040][bookmark: _Toc8364][bookmark: _Toc9006][bookmark: _Toc27303]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc11230][bookmark: _Toc30267][bookmark: _Toc12721][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc202125220]9.1项目基本概况
在阿图什市普昌钒钛磁铁矿矿区内新建一座原矿处理规模800万吨/年的选矿厂及尾矿库，原矿来源为普昌钒钛磁铁矿，矿石经加工后，年产铁精粉（TFe品位60.20%）98.16万t，年产钛中矿（TiO2品位38.00%）23.68万t。拟采用“粗碎-中碎-细碎”磨矿工艺，选铁采用“四段阶段磨矿阶段弱磁选”选矿工艺，选钛采用“二段粗螺—一段精螺—一段扫螺—尾矿强磁扫选”选矿工艺，选矿产生的尾矿采用浓缩-过滤-干排流程后，以45%浓度管道输送至尾矿干排车间，通过真空盘式过滤机进行脱水，干排尾矿通过胶带运输至干堆场。项目总投资70237.9万元，其中环保投资为12468万元，占总投资的17.75%。
[bookmark: _Toc26424][bookmark: _Toc202125221][bookmark: _Toc238][bookmark: _Toc23746][bookmark: _Toc30826]9.2环境质量现状调查结论
（1）环境空气
项目区环境空气质量基本污染物中除了PM2.5、PM10超标外，其余监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，超标原因主要与当地风沙季有一定的原因；TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准限值要求。
（2）地下水
[bookmark: OLE_LINK41]地下水各监测因子中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐和氯化物超标外，其余监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。
（3）声环境
各噪声监测点位均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声功能区标准限值。
（4）土壤
土壤类型为棕钙土，土壤中各监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值要求。
[bookmark: _Toc20754][bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc24442][bookmark: _Toc202125222][bookmark: _Toc8340]9.3环境影响分析
[bookmark: OLE_LINK3]（1）大气环境
为了有效地控制颗粒物的排放量，减少其对周围环境的影响，对选矿厂的产尘点采取以防为主的方针，从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘，产尘点均安装收尘设施，对无组织粉尘排放源采用密闭式输送、降低物料落差、粉状物料储存采用封闭库以及洒水降尘等措施。
综上所述，本项目排放的粉尘满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）标准要求，因此项目建成后对周边大气环境的影响基本无影响。
（2）水环境
选矿废水在厂区内经混凝沉淀处理后回用于生产，实现生产废水“闭路循环”，不外排。生活污水和餐饮废水排入地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的A级排放限值后灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期排入冬储夏用蓄水池中，不外排。项目产生的各类废水均得到妥善处置，不会对周围水环境产生明显不利影响。
（3）固体废物
干抛废石运至干堆场，尾矿和各池体底泥运送至尾矿库堆存，不存在乱堆乱放的情况，废布袋由厂家回收利用，生活污水处理设施底泥、隔油池浮渣和生活垃圾最终清运至阿图什市生活垃圾填埋场填埋处理，实验废液、实验室废包装物、废机油和废机油桶交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。在严格落实以上各项环保措施的情况下，项目产生的各类固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生明显影响。
（4）声环境
项目投产后，本项目贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
[bookmark: _Toc27198][bookmark: _Toc30180][bookmark: _Toc9663][bookmark: _Toc28661][bookmark: _Toc202125223]9.4环境管理与监测计划
本次评价根据工程的特点，提出了相关的环境管理要求和监测计划，要求建设单位务必按照环评要求落实各项措施。
[bookmark: _Toc24928][bookmark: _Toc495][bookmark: _Toc202125224][bookmark: _Toc316][bookmark: _Toc835]9.5环境影响经济损益分析
[bookmark: _Hlk193665279]本项目具有一定的经济效益和社会效益，同时对环境产生负面影响较小。但一定要重视建设项目的环境保护工作，落实环境保护治理投资。项目环保投资比例基本合理，在保证环保投资到位，治理工程措施落实并保证其正常运行的情况下，可以达到预期环境治理结果，符合环保要求。
[bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc202125225][bookmark: _Toc7997][bookmark: _Toc21963][bookmark: _Toc18175]9.6公参说明
建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，项目进行了三次网上公示、1次张贴公告、2次报纸公示，公示期间均未收到公众反馈意见。
[bookmark: _Toc5151][bookmark: _Toc202125226][bookmark: _Toc10374][bookmark: _Toc3453][bookmark: _Toc15563]9.7总结论
项目建设符合产业政策、相关规划、法规及政策、“三线一单”的要求，选址合理；评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田、居民区等环境敏感目标，无环境制约因素；项目产生的废气、噪声均可实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，环境影响预测结果表明项目施工期和运营期对区域环境影响较小；项目运行过程中产生的环境风险可防可控；提出的环保措施技术可靠、经济可行；项目进行了三次网上公示、1次张贴公告、2次报纸公示，公示期间均未收到公众反馈意见。因此，在切实落实本环评报告书提出的各项环保措施、建立环境风险应急预案、加强环境管理和监督的前提下，本项目的建设从环境保护角度可行。
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