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概述

建设项目特点

我国的能源赋存结构整体呈现富煤、贫油、少气的特点。随着我国经济快速发展，原油进口量不断增加，能源安全问题也逐渐凸显出来。近年来，国家大力推进煤炭清洁高效利用，积极发展煤代油生产路线，并取得了一系列突破性进展，这对于发挥我国煤炭资源优势、丰富产品结构、缓解供需矛盾、保障国家能源战略安全具有重要的现实意义。国家发展和改革委员会、国家能源局印发的《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》中也指出，“加强煤炭分级分质转化技术创新，重点研究先进煤气化、大型煤炭热解、焦油和半焦利用、气化热解一体化、气化燃烧一体化等技术，开展3000吨/天及以上煤气化、百万吨/年低阶煤热解、油化电联产等示范工程”。

《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推动化工产业向中高端发展，以准东区域为重点，打造集先进、集约、绿色、高效、智慧于一体的世界级现代煤化工产业集群，建设现代煤化工产业示范区。优先发展煤制烯烃、煤制乙二醇，有计划推进煤炭分级分质利用、煤制天然气等项目建设，积极谋划发展煤制油和煤制芳烃。本项目属于煤炭分级分质利用，考虑到呼图壁县境内煤炭的特性，本项目采用煤主要为低阶煤，适合采用干馏热解方式进行煤炭清洁高效利用并提质，可实现煤炭清洁、高效、低碳转化利用要求。

新疆黑石能源控股集团有限公司注册成立于2019年2月，从事煤炭及制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）等业务，控股公司包括新疆黑石碳科有限公司、新疆黑石清洁能源有限公司、新疆呼图壁县石梯子西沟煤炭有限责任公司、玛纳斯县天欣煤业有限公司等。

原新疆金源洁净煤有限责任公司2014年在呼图壁县石梯子乡，厂内建设了年产90万吨兰炭项目，企业委托编制了新疆金源洁净煤有限责任公司年产90万吨兰炭及4万吨煤基活性炭改扩建项目环境影响报告书，2014年9月原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2014〕1197号文对该项目环境影响报告书进行了批复。2023年2月7日，新疆金源洁净煤有限责任公司由于股东更换，企业名称变更为新疆黑石碳科有限公司，并取得呼图壁县市场监督管理局出具的企业名称变更核准通知书（（新）名称变核内字〔2023〕172号）。根据《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》：“推进新改扩建（含搬迁）焦化项目按超低排放水平建设，合理控制半焦（兰炭）产业规模，逐步向工业园区或优势企业集中”，根据呼图壁县人民政府会议纪要（2024年7月1日，见附件3），会议要求，“原则同意了新疆黑石碳科有限公司90万吨/年兰炭产能搬迁至县工业园区化工产业集中区西区，由县工业园区管委会按照新型工业化发展和化工产业集中区建设管理相关要求，主动做好企业入园的服务保障工作”。同时本项目进行技术改造，淘汰6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，淘汰其他老旧设备，按超低排放水平建设。根据政策调整要求，新疆黑石碳科有限公司于2023年5月全面停产，2024年9月生产设备全面拆除，地块作为新疆黑石碳科有限公司600万吨/年清洁煤项目的建设用地。本次入园技术改造由同为新疆黑石能源控股集团有限公司控股的新疆黑石清洁能源有限公司负责。

呼图壁县境内具有丰富煤炭资源。目前已探明煤炭储量75亿吨，未探明储量约25亿吨，分布在县域以南，约60公里的天山北坡，东西长约40公里，南北宽约5公里的条带状，煤田内地质结构简单，呈单歪构造，倾角12°-17°，可采煤层4层，煤层总厚度约37米。《呼图壁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出推动绿色低碳发展，着力推进荒煤气综合利用项目、生物质天然气项目的建设，推动循环经济型园区建设。本项目产生的煤气作为原料气可提供给园区下游企业（新疆东方环宇新能源开发有限公司LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源，由下游企业进行深度净化，同时中低温煤焦油可提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等，提质煤可用于周边县市的电石行业作为生产原料。

基于以上国家、地方产业发展和政策要求的背景下，新疆黑石清洁能源有限公司拟将现有项目迁建至呼图壁工业园区化工产业集中区西区，技术改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，更新其他设备，按半焦绩效引领性指标设计、建设及运营，发展煤炭分级分质综合利用项目。新疆黑石能源控股集团有限公司拥有煤矿及洗煤厂，可得到煤炭优先供应保障，产品用途广泛，同时满足入园提升改造要求，符合当地政策和规划要求。集团公司本着立足呼图壁县煤炭行业纵深发展战略方向，依托矿区煤炭资源，坚持与毗邻的煤矿企业共同发展、与煤炭运输企业合作发展、与下游企业形成补链效应，推进县域煤炭分级分质的高效、综合利用，在本县域内逐步打造煤炭资源的产业链，构建“白杨河矿区东段的煤炭资源开采→九洲恒昌输煤廊道项目的高效煤炭运输→黑石碳科600万吨/年清洁煤项目的分级分质洗选→黑石清洁技改项目的干馏热解工艺转换”的产业链，最终实现呼图壁县白杨河矿区煤炭资源的就近、分级、分质、清洁、高效、综合利用的总体目标，为呼图壁县煤炭行业纵深发展贡献力量，对促进当地优势资源的转化、推动地方经济、扩大社会就业、增加当地居民收入和地区财政税收具有十分重要的意义。

环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）和生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，建设项目必须履行生态环境影响评价制度。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业”“煤炭加工”类别，应编制生态环境影响报告书。

2025年10月，受新疆黑石清洁能源有限公司（建设单位）的委托，新疆绿境天宸环保科技有限公司承担本项目的生态环境影响评价工作，并按照生态环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状监测、收集相关资料及其他支撑性文件资料，同时对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证，提出环境可行的评价结论，在此基础上，编制完成了《新疆黑石清洁能源有限公司煤炭分级分质综合利用技改项目生态环境影响报告书》。

分析判定相关情况

产业政策符合性分析

本项目内热式直立热解炉（半焦炉）单炉产能为22.5万吨/年，并且设置煤气、焦油回收利用和污水处理设施，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目第六项“钢铁”第13条“半焦炉单炉生产能力<10万吨/年，淘汰类项目第五项“钢铁”第1条“单炉产能7.5万吨/年以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到焦化行业规范条件的半焦（兰炭）生产装置，视为允许类，因此，项目符合国家产业政策。

与《焦化行业规范条件》符合性分析

《焦化行业规范条件》是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性，本项目与《焦化行业规范条件》有关条款的符合性分析见表1.3-1。

表1.3-1    与《焦化行业规范条件》的符合性分析

	《焦化行业规范条件》有关条款
	本项目
	符合性

	焦化生产企业应满足《产业结构调整指导目录》及地方相关政策要求。
	本项目为煤炭分级分质综合利用技改项目，内热式直立热解炉（半焦炉）单炉产能为22.5万吨/年，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类项目第六项“钢铁”第13条“半焦炉单炉生产能力<10万吨/年”，项目符合国家产业政策。
	符合

	半焦炉需同步配套煤气净化和利用设施。
	本项目同步配套有煤气净化。
	符合

	半焦炉单炉产能须>10万吨/年。
	内热式直立热解炉（半焦炉）单炉产能为22.5万吨/年。
	符合

	焦化生产企业应同步配套煤（焦）储存、煤粉碎（筛分）、装煤、推焦、（干）熄焦、筛焦、焦转运、硫铵干燥等抑尘、除尘设施。
	本项目备煤、投料、煤转运、提质煤筛分工段均设置有布袋除尘装置。
	符合

	焦化生产企业须配套建设废水处理设施。
	本项目工艺废水需进入厂内废水处理站处理，酚氨废水经处理站处理后回用，不外排；生活污水排入园区污水管网，通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。厂内废水处理站依据废水“分类收集、分质处理和清污分流”的原则设立。
	符合

	半焦（兰炭）企业氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上，配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置，生产废水处理采用焚烧或其他有效处理方法。
	本项目设有1座设计容积6000m3事故水池，2座设计容积1000m3初期雨水收集池。可以满足事故废水和事故状态下初期雨水收集要求。氨水循环水池、焦油分离池建在地面以上，酚氨废水经废水处理站处理后回用，不外排。
	符合

	焦化生产企业逸散挥发性有机物和恶臭的装置应同步建设尾气净化处理设施。
	评价要求项目建成后及时开展LDAR，企业逸散挥发性有机物和恶臭收集后冷凝吸附后回热解炉燃烧处理。
	符合

	规范排污口建设。焦化生产企业主要污染源须按照生态环境主管部门相关规定设置污染物排放在线监测、监控装置，并与生态环境主管部门联网。
	运行期污染源监测包括废水污染源、废气污染源和噪声污染源，根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）制定监测方案，规范排污口建设。
	符合

	按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物进行处理处置，各类固体废物的贮存、转运、处置应符合国家和地方有关标准规范要求。
	危险废物，在厂内危废贮存间暂存后，均交由有资质单位处置。一般固废，在厂内暂存后，送呼图壁县一般工业固废填埋场进行填埋处置。
	符合

	焦化生产企业能耗须达到《兰炭单位产品能源消耗限额》（GB29995）规定的准入值。
	本项目单位产品综合能耗为156.67千克标准煤/吨焦，能耗须达到《兰炭单位产品能源消耗限额》（GB29995）规定的准入值（210千克标准煤/吨焦）。。
	符合

	焦化生产企业应注重资源综合利用，提高各种资源的循环利用率，取水定额应达到《取水定额第30部分：炼焦》（GB/T18916.30）规定的新建和改扩建企业取水定额，即半焦炉吨焦取水量≤0.7m3。
	本项目半焦炉吨焦取水量为0.34m3，小于7m3。
	符合


本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内，本项目在规模、污染防治和环境影响、环境风险防范措施等方面符合《焦化行业规范条件》相关条款规定。

与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

本项目为煤炭分级分质综合利用技改项目，参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中传统煤化工（焦化）行业相关内容，与其符合性分析见下表。

表1.3-2  与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

	序号
	项目
	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》要求
	本项目指标
	是否符合要求

	1
	环境准入条件总体要求
	建设单位应依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批。
	本项目已委托编制生态环境影响评价文件。
	符合

	
	
	建设项目应符合国家、自治区相关法律法规和规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》

《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
	本项目为煤炭分级分质综合利用技改项目，符合各项产业政策要求，不采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。
	符合

	
	
	一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求，符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。
	本项目在呼图壁工业园区化工产业集中区西区内进行建设，符合园区规划环评及审查意见要求。
	-

	
	
	禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续，严格控制扰动范围。
	本项目在呼图壁工业园区化工产业集中区西区内进行建设，不涉及重点保护区域及其它法律法规禁止建设的区域。
	符合

	
	
	建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内，占用土地为工业用地，不涉及基本农田。
	符合

	
	
	新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内，符合园区规划环评及审查意见要求。
	-

	
	
	按照国家和自治区排污许可规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增主要污染物排放总量的建设项目必须落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼等新增主要污染物排放量的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。涉重金属的新建、改扩建项目其重金属污染物遵循“等量替代”或“减量替代”原则。
	本项目应申请排污许可证，不得无证排污。本项目所在区域属于环境质量未达到国家环境质量标准的区域，主要污染物实行区域倍量削减，区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。
	符合

	
	
	煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业建设项目应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。
	本项目开展碳排放影响评价。
	符合

	
	
	存在地下水和土壤污染途径的建设项目应采取分区防渗措施，防止地下水和土壤污染。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。
	本项目采取分区防渗措施，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求。
	符合

	
	
	建设项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平应达到国内同行业现有企业先进水平。
	建设项目清洁生产水平达到国家清洁生产标准的国内领先水平。
	符合

	
	
	鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压应合理利用。采用天然气作原料的应符合天然气利用政策，高污染燃料的使用应符合本通则及其他相关政策要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。
	本项目合理利用资源、能源。采用天然气，采用余热锅炉回收生产过程中产生的余热。生产废水全部回用。
	符合

	
	
	改建、扩建项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理评估，针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施并纳入竣工环保验收。
	本项目原址设备拆除，用于其他项目建设。
	符合

	2
	选址与空间布局
	新、改、扩建现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等化工项目应布设在依法设立、环境保护基础设施齐全，并符合规划、规划环评及其审查意见要求的产业园区。新建项目应符合《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号）。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区，符合园区规划环评及审查意见要求。本项目属于技术改造入园项目，与新工信石化〔2021〕1号符合性分析见1.3.17。
	-

	
	
	新、改、扩建现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等化工项目应符合国家、自治区产业政策、布局及产能置换要求。焦化、电石等项目应符合产能过剩行业政策要求。鼓励电石装置与兰炭、石灰石、发电等上游原料和能源，聚氯乙烯、1，4-丁二醇等下游产品生产装置配套建设。国家有明确规定的现代煤化工项目选址应符合现代煤化工创新发展布局方案等有关产业规划。
	本项目符合国家、自治区产业政策、布局及产能置换要求。本项目属于技术改造入园项目，不属于新增产能项目。
	符合

	
	
	在符合产业政策、满足区域大气环境空气质量改善和污染物总量控制要求、不扩大生产规模的前提下，允许不在通过认定的化工园区和化工聚集区的现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等生产企业进行工艺优化升级、安全条件改善、事故隐患治理和环保水平提高的相关技术改造。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区，已通过化工产业集中区认定。
	符合

	3
	传统煤化工（焦化）企业污染防治与环境影响
	焦化生产企业产生的焦炉煤气应全部回收利用，不得放散。钢铁联合企业、独立焦化企业应同步配套建设干熄焦装置并配套建设相应除尘装置，煤炭等颗粒性物料应储存在封闭仓库，有组织废气应进行收集并按要求配备高效的脱硫、脱硝、除尘设施，焦炉煤气净化系统、罐区、酚氰废水预处理设施区域以及装卸产生的含挥发性有机物气体应进行收集处理，新、改、扩建项目大气污染物排放应达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中超低排放要求，现有焦化项目应按时限要求完成超低排放改造。
	本项目煤气回收利用，不放散。配套建设环保型干法熄焦设备，设备并配套相应除尘装置。煤炭等颗粒性物料应储存在封闭仓库。煤气净化系统、罐区、酚氰废水处理设施区域以及装卸产生的含挥发性有机物气体进行收集回热解炉焚烧处理。本项目大气污染物排放达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中超低排放要求。
	符合

	
	
	焦化企业生产废水应配套建设污水焚烧处理或蒸氨、脱酚、脱氰生化等有效处理设施，并按照设计规范配套建设生产废水事故储槽（池）。熄焦水应闭路循环，酚氰废水应处理达标后循环使用，严禁外排。半焦（兰炭）生产企业的氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上。排放废水应达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）要求。
	项目废水采取分级分质处理，酚氰废水应处理达标后循环使用，不外排。本项目氨水循环水池、焦油分离池建在地面以上。
	符合

	
	
	焦化生产企业主要产品应符合国家、行业或地方标准。焦炭产品质量应符合国家标准规定。备配煤、推焦、装煤、熄焦及筛焦工段除尘器回收的煤（焦）尘、焦油渣、粗苯蒸馏再生器残渣、苯精制酸焦油渣、脱硫废渣（液）以及生化剩余污泥等固（液）体废弃物，应按照相关法律法规要求处理（置）和利用。煤气脱硫产生的硫磺（硫泥、硫膏）和含酚废水处理产生的酚钠盐（液）应开展危险特性鉴别，作为副产品管理时应满足适用的产品质量标准和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330）相关要求。一般工业固体废物和危险废物贮存和处置应分别达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）等相关要求。
	项目备煤、投料、煤转运、提质煤筛分工段除尘器回收的煤（焦）尘回用，焦油渣等危险废物设置有危险废物贮存库贮存，工业固废、危险废物均得到合理妥善处理处置。采取可靠的无害化处置措施，一般工业固体废物、危险废物无害化处置率达到100%。
	符合

	
	
	焦化生产企业能耗应达到《焦炭单位产品能源消耗限额》（GB21342）和《煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额》（GB29995）规定的准入值要求，炼焦生产应达到《清洁生产标准炼焦行业》（HJ/T126）中国内清洁生产先进水平，兰炭应达到《清洁生产标准半焦行业》（DB65/T3210）中国内清洁生产先进水平，其他生产过程（焦油加工、粗苯精制）参照国内同行业清洁生产先进水平执行。
	本项目可达到《清洁生产标准半焦行业》（DB65/T3210）中国内清洁生产先进水平。
	符合

	
	
	严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等输送方式。设备动静密封点、有机液体储存和装卸、污水收集暂存和处理系统、备煤、储煤等环节应采取措施有效控制挥发性有机物、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。在行业污染物排放标准出台前，挥发性有机物无组织排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）要求。
	本项目按半焦（兰炭）绩效引领性指标严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，粉状物料密闭储存，采用密闭皮带或密闭车厢输送。设备动静密封点，采取措施有效控制挥发性有机物、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。
	符合

	
	
	大宗物料中长距离运输优先采用铁路运输，短途运输优先采用国六排放标准的运输工具、新能源车辆、管道或管状带式输送机。
	本项目短途运输优先采用国六排放标准的运输工具。
	符合

	
	
	改、扩建项目应全面梳理涉及现有工程存在的环保问题或减排潜力，提出有效整改或改进措施，并将整改措施落实情况纳入竣工环保验收内容。
	本项目属于技术改造入园项目，原址设备拆除，用于其他项目建设。
	符合


与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号），“二、持续优化产业结构－（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。”

本项目为煤炭分级分质综合利用技改项目，符合国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评等相关要求，采用清洁运输方式。根据呼图壁县人民政府会议纪要（见附件3），会议要求，原则同意了新疆黑石碳科有限公司90万吨/年兰炭产能搬迁至县工业园区化工产业集中区西区，由县工业园区管委会按照新型工业化发展和化工产业集中区建设管理相关要求，主动做好企业入园的服务保障工作。同时本项目进行技术改造，淘汰6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，淘汰其他老旧设备。根据政策调整要求，现有项目于2023年5月全面停产，2024年9月生产设备全面拆除。本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中半焦绩效引领性指标进行建设及运营。同时项目满足《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》中炼焦领域半焦标杆水平（小于160千克标准煤/吨）。
与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》符合性分析
《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》于2020年6月29日实施，本项目各项指标与其主要要求和指标的对比结果见表1.3-3。

表1.3-3    项目与半焦行业绩效引领性指标对比分析表

	引领性指标
	具体指标
	本项目指标
	是否符合要求

	装备

水平
	产能
	单炉生产能力≥10万吨/年
	单炉产能为22.5万吨/年
	符合

	生产

工艺
	熄焦

方式
	采用干法熄焦、净水（雾）熄焦：熄焦水质（包括熄焦水封用水）满足GB16171要求。
	采用环保型干法熄焦（余热锅炉及膜式水冷壁）
	符合

	无组织排放
	煤气净化系统VOCs收集与治理
	煤气净化系统各储罐、槽、池逸散VOCs废气经密闭收集，采用回炉燃烧等深度治理工艺处理，现场没有明显异味。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作。无组织VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。
	本项目各VOCs逸散部位经密闭收集，采用回炉燃烧处理工艺。开展LDAR工作，保证无组织VOCs满足GB37822-2019排放限值要求。
	符合

	
	焦化废水处理逸散恶臭的收集与治理
	集水井（池）、调节池、气浮池、隔油池等采取密闭措施，逸散废气收集后采用燃烧法或高效（组合）脱臭工艺处理，现场没有明显异味。
	本项目，废水处理站采取密闭措施，逸散废气收集后采用回炉燃烧处理工艺，保证现场没有明显异味。
	符合

	
	粉尘

治理
	1、在保障安全前提下，煤、焦采用密闭筒仓或封闭料棚等方式贮存，封闭料棚内设喷雾抑尘装置，做到无死角全覆盖；

2、除尘灰、石灰、脱硫灰等粉状物料不落地，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车、加湿输送等方式密闭输送，装卸及输送过程中无灰尘逸散；

3、煤、焦炭等块状或粘湿物料采用管状带式输送机或皮带通廊或密闭皮带等方式封闭输送；

4、物料输送落料点等应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施；

5、采用双室双闸装煤方式，装煤时无可见烟尘外溢；

6、无半焦烘干工序；

7、焦炉生产时炉体无可见烟尘外溢；

8、厂区无裸露地面，硬化区域内无散状物料露天堆放，焦炉操作平台、车间外部及厂区道路无明显积尘。
	1、本项目煤、焦采用封闭料棚贮存，封闭料棚内设喷雾抑尘装置，做到无死角全覆盖。

2、除尘灰等粉状物料不落地，采用带式输送机、加湿密闭输送，装卸及输送过程中无灰尘逸散；

3、煤、焦炭等块状采用密闭皮带封闭输送；

4、煤转运站、焦转运站等配备集气罩和除尘设施；

5、项目采用双室双闸装煤方式，装煤时无可见烟尘外溢；

6、本项目无半焦烘干工序；

7、项目焦炉生产时炉体无可见烟尘外溢；

8、厂区地面硬化，硬化区域内不露天堆放散装物料，每天洒水降尘，清扫。
	符合

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告

台账记录：1、完整生产管理台账：生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等；2、设备维护记录；3、废气治理设备清单：主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS小时数据等；4、耗材记录：5、固废、危废处理记录；6、LDAR报告
	本项目投产后健全环保档案、台账记录。企业设置环保部门，配备专职环保人员，管理环保相关工作。
	符合

	运输方式
	1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；

2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；

3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	按要求设置车辆
	符合

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	按要求建立门禁系统和电子台账
	符合


项目建成后，本项目可满足半焦行业绩效引领性指标要求。

与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中提到：“VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测，及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；在煤炭加工与转化行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，实现煤炭高效清洁转化，并重点识别、排查工艺装置和管线组件中VOCs泄漏的易发位置，制定预防VOCs泄漏和处置紧急事件的措施；油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备。对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。”
本项目产生的VOCs有组织废气、无组织废气均有相应的收集、治理措施，本次评价要求项目建成后及时开展LDAR。符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）明确提出了石化行业VOCs综合治理任务，包括：（1）深化LDAR工作；（2）加强废水、循环水系统VOCs收集与处理；（3）强化储罐与有机液体装卸VOCs治理；（4）深化工艺废气VOCs治理。

本项目产生的VOCs有组织废气、无组织废气均有相应的收集、治理措施，本次评价要求项目建成后及时开展LDAR。满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。

与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》的相符性分析

《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）明确提出：“严格区域削减要求，建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。”

项目所在区域呼图壁县2023年空气质量达标区判定为不达标区，项目区新增排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs），需要实行倍量替代。本项目倍量削减源由昌吉回族自治州生态环境局提供，目前昌吉回族自治州生态环境局正在统筹确认削减源。

与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析

《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中提出：“严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。”

本项目属于煤炭分级分质综合利用技改项目，属于煤焦化项目，项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内。

项目所在区域呼图壁县2023年空气质量达标区判定为不达标区，项目区新增排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs），需要实行倍量替代。本项目倍量削减源由昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局提供，目前昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局正在统筹确认削减源。

表1.3-4    项目与指导意见符合性分析

	序号
	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》有关条款
	本项目
	符合性

	1
	新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区规划建设用地内，符合生态环境保护法律法规。重点污染物排放总量控制指标由昌吉回族自治州生态环境局提供。
	符合

	2
	新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目属于煤炭分级分质综合利用技改项目，属于煤焦化项目，本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内。
	符合

	3
	落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	项目所在区域属于大气污染防治重点区域，项目区新增排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）需要实行备量替代。本项目等量削减源由昌吉回族自治州生态环境局提供，目前昌吉回族自治州生态环境局正在统筹确认削减源。
	符合

	4
	提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
	本项目按照半焦绩效引领性指标建设及运营，可以达到国内清洁生产二级水平，为国内清洁生产先进水平，做好土壤与地下水污染防治措施，满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的要求。
	符合


与《自治区减污降碳协同增效实施方案》符合性分析

本项目建设与《自治区减污降碳协同增效实施方案》中相关条款对比见表1.3-5，项目建设符合《自治区减污降碳协同增效实施方案》相关要求。

表1.3-5    项目与《自治区减污降碳协同增效实施方案》符合性分析

	序号
	《减污降碳协同增效实施方案》有关条款
	本项目
	符合性

	1
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，新（改、扩）建高耗能、高排放项目，要严格落实国家、自治区产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及产能置换、煤炭消费减量替代、污染物区域削减替代等相关要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区规划建设用地内。本项目符合国家产业规划、产业政策及区域“三线一单”要求，环评审批、取水许可审批均在办理中，节能审查已通过，污染物区域削减替代方案目前由昌吉回族自治州生态环境局制定中。本项目清洁生产可以达到国内清洁生产二级水平，为国内清洁生产先进水平。
	符合

	2
	除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划项目外，“乌一昌一石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。
	本项目煤炭分级分质综合利用技改项目，未新增产能。
	符合

	3
	加大细颗粒物（PM2.5）和臭氧共同前体物挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物减排力度，选择治理技术时要统筹考虑治污效果和温室气体排放水平。一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，深入实施钢铁、水泥和焦化等行业超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。
	本项目按半焦（兰炭）绩效引领性指标严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，粉状物料密闭储存，采用密闭皮带或密闭车厢输送。本项目大气污染物排放达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中超低排放要求。
	符合


与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性

生态环境部2021年以（环大气〔2021〕65号）发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，通知中对挥发性有机物治理突出问题提出了排查整治要求，项目与排查整治要求符合性分析，见表1.3-6。

表1.3-6    本项目与环大气〔2021〕65号文符合性分析一览表

	序号
	环大气〔2021〕65号文规定
	本项目情况
	结论

	1
	能力建设要求
	加强污染源VOCs监测监控，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作；配备便携式VOCs监测仪器，及时了解排污状况。鼓励重点区域推动有条件的企业建设厂区内VOCs无组织排放自动监测设备，在VOCs主要产生环节安装视频监控设施。
	本项目产生的VOCs有组织废气、无组织废气均有相应的收集、治理措施，本次评价要求项目建成后及时开展LDAR。
	符合

	2
	排查整治工作要求
	根据储存挥发性有机液体的真实蒸汽压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型：

重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。

鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol；

鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理；储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区，属于重点区域。项目挥发性有机液体采用固定顶储罐，对储罐设置了低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀。并对储罐废气进行了收集和处理措施，罐区废气通过冷凝处理后回炉燃烧处理。储罐质量符合国家相关标准和要求，罐体保持完好，没有孔洞、缝隙。
	符合

	3
	
	汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。
	项目汽车罐车采用鹤管密闭式快速连接装卸系统，经气相平衡系统后，废气通过冷凝处理后回炉燃烧处理。
	符合

	4
	
	石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放；污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。

低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。焦化行业优先采用干熄焦；采用湿熄焦工艺的，禁止使用未经处理或处理不达标的废水熄焦。
	项目用于集输、储存、处理含VOCs原料及废水的设施为密闭设施，产生的废气回炉燃烧处理。本项目采用干式熄焦。
	符合

	5
	
	产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间；对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
	项目产生VOCs的生产环节采用密闭设备、在密闭空间中操作，并保持负压运行。废气收集系统的输送管道保持密闭、无破损，加强焦炉密封性检查。项目含VOCs的物料输送采用泵送方式。
	符合

	6
	
	对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。
	项目建成后，不设置废气旁路设施。
	符合

	7
	
	石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。
	项目建成后，将按照要求开展LDAR工作
	符合


与《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》符合性分析

根据《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》（工信部联节〔2016〕217号）要求：“石油炼制与石油化工行业。鼓励采用先进的清洁生产技术，降低在设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬），废水处理等过程的含VOCs废气排放量。采取配备油气回收系统，密闭收集系统等降低在油类（燃油、溶剂）的储存，运输过程中的VOCs排放”。

本项目所采用的生产工艺在国内属于成熟工艺，项目所配套的相关设备为国内应用成熟设备，总体分析生产设备也为清洁生产水平先进设备。本项目提质煤装置清洁生产可以达到国内清洁生产二级水平，为国内清洁生产先进水平。含VOCs物料均采取密闭包装；按照真实蒸汽压与储罐体积设置储罐形式，储罐大小呼吸废气采用冷凝+燃烧工艺进行油气处理，以减少储存过程中的无组织排放量。本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送；有机物装载采用底部装载方式，并采用冷凝+燃烧工艺处理装卸过程产生的VOCs。废水收集系统采用密闭管道输送；废水处理站厌氧及污泥浓缩池等高浓度VOCs产生区设置集气罩收集后回炉燃烧处理；本项目循环水站采用闭式循环水站，减少了大量VOCs的产生。本项目产生的VOCs有组织废气、无组织废气均有相应的收集、治理措施，本次评价要求项目建成后及时开展LDAR。因此，本项目符合《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》（工信部联节〔2016〕217号）相关要求。
与《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析

本项目建设与《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》中相关条款对比见表1.3-7，项目建设符合《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》相关要求。

表1.3-7    项目与《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析

	序号
	《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》有关条款
	本项目
	符合性

	1
	项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建焦化项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合规划及规划环境影响评价要求。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区规划建设用地内，符合生态环境保护法律法规。符合区域生态环境准入清单，不在法律法规明令禁止建设的区域，不在生态保护红线范围内。
	-

	2
	新建、扩建项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应达到清洁生产国内先进水平，其中新建炼焦项目应达到煤炭清洁高效利用标杆水平。
	本项目所采用的生产工艺在国内属于国内先进工艺。工程所配套的相关设备也为国内应用成熟设备，总体分析生产设备也为清洁生产水平先进设备。本项目提质煤装置清洁生产可以达到国内清洁生产二级水平，为国内清洁生产先进水平。本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中半焦绩效引领性指标进行建设及运营。同时项目满足《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》中炼焦领域半焦标杆水平（小于160千克标准煤/吨）。
	符合

	3
	钢铁联合企业新建焦炉须同步配套建设干熄焦装置，鼓励独立焦化企业新建焦炉同步配套建设干熄焦装置。焦化企业新建焦炉同步配套建设干熄焦装置。焦炉优先采用烟气循环、多段加热、负压装煤等源头减排技术。
	本项目采用陕西冶金院新型的SH4087（Ⅲ）直立热解炉，该炉型在原有成熟可靠的直立炉上采用环保节能型干法熄焦工艺，既保证了干馏工艺的成熟可靠，又大量减少了污水产生量，还提高了能源利用率。
	基本符合

	4
	项目排放的废气污染物应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171）、《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822）。
	本项目备煤、投料、煤转运、提质煤筛分等工段产生的含尘废气采用布袋除尘、喷雾等措施处理。粉尘排放浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的要求。本项目按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《挥发性有机物污染防治政策》对本项目装置区及生产过程VOCs进行控制，采用密闭管线输送、投料、出料；对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划；罐区及装卸过程设置油气回收装置，采用冷凝+燃烧处理工艺降低VOCs的排放量。
	符合

	5
	合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	本项目经估算各污染物没有超出环境质量标准浓度限值，因此不设大气防护距离。
	符合

	6
	做好清污分流、分质处理、梯级利用，设立完善的废水收集、处理、回用系统。焦化酚氰废水、烧结湿法脱硫废水、含油废水、乳化液废水、酸碱废水和含铬废水单独收集处理，酚氰废水不得外排。配套建设净环、浊环废水处理系统和全厂废水处理站。焦化建设项目配套建设初期雨水收集装置。新建项目实施雨污分流，鼓励改建、扩建项目实施雨污分流。项目排放的废水污染物应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171）的要求。
	厂内废水处理站依据废水“分类收集、分质处理和清污分流”的原则设立，包括一座废水处理站（包含酚氨处理和生化处理）。废水处理站规模为40m3/h。生产装置区产生的含酚氨水，进入酚氨废水处理站，处理后回用。
	符合

	7
	土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。焦化项目符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T

50934）等相关要求。
	根据本项目场地天然包气带的防污性能、污染控制难易程度及污染物的类型，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水污染分区防渗的要求，对这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区的防渗技术要求，防止污染物下渗造成地下水污染。具体的防渗措施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）。
	符合

	8
	按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）等相关要求。
	本项目一般固废在厂内暂存后，送一般工业固废填埋场进行填埋处置。危险废物在厂内危废贮存库暂存后，均交由有资质单位处置。
	符合

	9
	严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，环境风险防范和应急措施合理、有效。焦化装置配套建设事故储槽（池）；事故废水应有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预 案编制要求。
	本项目设置“防控措施”，事故水池有效容积6000m3，环评提出有合理、有效环境风险防范和应急措施。提出企业应按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）等相关文件要求，严格环境风险管理，制定完善的事故应急预案。
	符合

	10
	新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）。
	根据项目所在区域呼图壁县2023年空气质量达标区判定为不达标区，项目区新增排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs），需要实行倍量替代。本项目倍量削减源由昌吉回族自治州生态环境局提供，目前昌吉回族自治州生态环境局正在统筹确认削减源。
	符合

	11
	明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境的监测计划，关注苯并[α]芘、二噁英等特征污染物的累积环境影响。
	运行期污染源监测包括废水污染源、废气污染源和噪声污染源，根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）制定监测方案。
	符合


与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

本项目建设与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中相关条款对比见表1.3-8，项目建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相关要求。

表1.3-8    项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

	序号
	《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》有关条款
	本项目
	符合性

	1
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区规划建设用地内，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。符合区域生态环境准入清单，不在法律法规明令禁止建设的区域，不在生态保护红线范围内。本项目为技改项目，不新增产能。
	-

	2
	加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	项目符合区域生态环境准入清单，不在法律法规明令禁止建设的区域，不在生态保护红线范围内。
	-


与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析
《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》提出的国家层面重点区域是天山北坡地区，该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道的西端，涉及23 个县市，自东向西依次为哈密市的城区、昌吉州的城区、鄯善县的鄯善镇、托克逊县的托克逊镇、奇台县的奇台镇、吉木萨尔县的吉木萨尔镇、阜康市、乌鲁木齐市、五家渠市、呼图壁县、呼图壁县的呼图壁镇、玛纳斯县的玛纳斯镇、石河子市、沙湾县的三道河子镇、奎屯市、克拉玛依市、乌苏市、精河县的精河镇、博乐市、伊宁市、伊宁县的吉里于孜镇、察布查尔锡伯自治县的察布查尔镇、霍城县的水定镇与霍尔果斯经济园区。

该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。

本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内，不在限制开发区域以及禁止开发区域，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的要求。
与《新疆生态功能区划》符合性分析
本项目所在地区属准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，乌苏－石河子－昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。区域主要的生态服务功能为工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制，主要生态环境问题是地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁。主要保护目标是保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量。区域适宜发展方向是发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。

园区在发展过程中，应保护土壤环境质量，要求各入区企业在入驻时控制地表破坏范围，尽量保护周围的土壤和地表植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。严禁在大风和降雨天气下施工，特别是在管沟开挖阶段。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，合理布设施工场地，减少土地占用，尽量缩短工期，并及时处理开挖弃土，对建设中所产生的弃料应尽可能地加以利用；根据区域情况，利用乡土植被种群实现人工绿化覆盖恢复自然，减少水土流失量。

在采取植物恢复措施、减少项目对生态的影响的前提下，本项目与《新疆生态功能区划》中的要求相符。

与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》符合性分析见下表。

表1.3-9    本项目与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》符合性分析

	序号
	《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》具体要求
	本项目情况
	符合性

	1
	一、严格项目源头准入
（一）严格政策规划约束。严禁新建国家《产业结构调整指导目录》、自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。按照国家《产业结构调整指导目录》中限制类产业及自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》控制和限制类危险化学品要求，严格控制过剩行业新增产能，确有必要建设的项目实行等量或减量置换，严格控制涉及有毒气体和爆炸危险性化学品的建设项目。坚决遏制“两高”项目盲目发展，石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。
（二）严格项目核准备案。各级核准、备案机关要按照国务院《政府核准的投资项目目录（2016年本）》、国家发改委商务部《市场准入负面清单（2020年版）》《新疆维吾尔自治区政府核准的投资项目目录（2017年本）》等有关规定做好化工项目核准备案工作。涉及“两重点一重大”(重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源)的危险化学品建设项目按国家有关规定，明确由自治区政府投资主管部门核准的，由自治区政府投资主管部门牵头，在委托评估的基础上，征求同级工业和信息化、应急管理、生态环境、自然资源等相关部门意见后，依法依规核准；应属地备案的，属地备案部门应依法依规征求同级相关部门意见后，依法依规备案。
（三）严格项目投资准入。新建化工项目应当符合当地化工园区投资准入门槛。其中，涉及危险化学品生产项目（危险化学品详见最新版《危险化学品目录》），按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》《建设项目环境保护管理条例》，增加安全、环保方面的投入，提高投资准入要求；列入国家《产业结构调整指导目录》和《鼓励外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目，可适当放宽投资准入门槛，具体标准由各地（州、市）自行制定向社会公布。
	（1）本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。
（2）本项目原料、产品及中间产品均不属于自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品，且未纳入《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020年）。
（3）本项目已完成备案，编码2507-652323-07-02-695170。
（4）本项目按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》《建设项目环境保护管理条例》，配套安全、环保投入。
（5）呼图壁工业园区化工产业集中区已通过化工园区认定工作。
	符合

	2
	二、严格规划空间布局准入
（一）严守规划分区管控。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。已经建设化工项目涉及违规占用生态保护红线和永久基本农田的，按照有关规定，限期退出。
（二）严格岸线管理。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区，下同）；已批未开工项目，停止建设，按要求重新选址；已经开工建设的，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。
（三）推进退城入园。危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	（1）本项目位于呼图壁工业园区，不涉及生态保护红线和永久基本农田，不在岸线管理范围。
（2）本项目不涉及岸线管理。
（3）呼图壁工业园区化工产业集中区已通过化工园区认定工作。
（4）本项目不扩大产能。
	部分符合，部分不符合

	3
	三、严格安全环保准入

(一)严格安全标准准入。新(改、扩)建危险化学品项目，严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》要求，履行建设项目安全审查，严禁未批先建。严格执行《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(2020)。新(改、扩)建精细化工项目，按照《精细化工反应安全风险评估导则(试行》(2017)规定开展反应安全风险评估，禁止反应工艺危险度5级的项目，严格限制反应工艺危险度4级的项目。化工园区应当根据风险大小、企业数量、生产工艺要求等，优化园区内企业布局，建立健全与之配套的安全监管、隐患排查、风险评估、应急救援等机制，有效控制和降低整体安全风险。

(二)严格生态环境准入。新(改、扩)建化工项目应符合“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)生态环境分区管控要求，并符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离，环境保护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标，避免邻避效应。新(改、扩)建化工项目应按照国家及自治区相关排放标准，采取有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，无组织排放应达到相应标准，严禁生产废水直接外排，产生的生化污泥或盐泥等固体废物要按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置，蒸发塘、晾晒池、氧化塘、暂存池等要严格按照相关标准进行建设。新(改、扩)建化工项目满足重点污染物排放总量控制、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套污染物削减方案，采取有效的污染物削减措施，腾出足够的环境容量。

(三)严格能耗双控准入。根据国家发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》(发改环资〔2021〕1310号)，严格实施节能审查制度，切实加强对能耗量较大特别是化石能源消费量大的项目节能审查，从源头严控新上项目能效水平，新上高耗能项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。
	（1）本项目为技改迁建项目，不使用列入《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）呼图壁工业园区化工产业集中区已通过化工园区认定工作。

（2）本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》。

（3）本项目采取有效措施从严控制污染物排放；生产废水经厂内废水处理站处理达标后回用；产生的危险废物送资质单位处置。本项目建成后，厂内新增废气污染物排放量已制定主要污染物区域削减方案，满足重点污染物排放总量控制、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

（4）本项目属于技改迁建项目。全厂能源消费强度和能源消费总量应符合区域能耗双控要求。
	部分符合，部分不符合

	4
	四、严格项目事中事后监管

（一）新建化工项目应严格遵守《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目事中事后监管办法》等相关法律法规和规定，建设单位按照有关要求，做好环境影响评价、安全评价、职业健康评价、节能评价、水土保持评价等，确保投资项目中的安全、环保、职业病防护、节能、水土保持等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（二）各级负有监管职责的部门按照职责分工，对新建化工项目要强化监管、严格把关，对违规建设的化工项目，应当依法责令停止建设或者责令停产。
	本项目属于技改迁建项目，同步开展生态环境影响评价工作，严格落实环保“三同时”制度。
	符合

	5
	五、严格建立退出机制

化工园区建立项目退出机制，进入园区的企业项目不具备相关法律法规、国家标准、行业标准规定的安全生产条件，经停产整顿仍不具备安全生产条件的，安全监管部门应当提请有管辖权的人民政府予以关闭；人民政府决定关闭的，负有监管责任的相关部门应当依法吊销企业有关许可证。
	本项目为技改迁建项目，全厂具备相关法律法规、国家标准、行业标准规定的安全生产条件。
	符合


与相关规划符合性分析

与《焦化行业“十四五”发展规划纲要》符合性分析

根据《焦化行业“十四五”发展规划纲要》中提出的“十四五”期间焦化行业发展的基本原则和方向：“结合环境治理化解过剩产能，优化产业布局和产业结构；积极推动行业资产整合，通过企业兼并重组，提高产业集中度，加强集约化发展；建立与相关产业相互融合的新业态，利用现有装备和产能，发挥焦炉的干馏分质功能和能源转换效率高的优势，开拓焦炭、焦炉煤气、煤焦油深加工产品应用的新领域，实现与现代煤化工、冶金、化肥、石化、建材等行业的深度产业融合。建立焦化生产企业与上下游企业战略合作机制，真正形成煤焦钢企业利益共同体，实现互利共赢发展。注重我国炼焦煤资源的高效利用，在炼焦煤全生命周期内，努力追求煤、焦、铁的系统优化配置和高性价比，实现协调可持续发展。促进焦化行业现有化工初级产品向下游产品、精细化工产品、新型化工材料方向延伸，与石油化工、生物化工有机结合，提高产品附加值。有序推进氢能发展利用，发挥焦炉煤气富氢特性，并在产业发展方面给予政策引导和支持”。

本项目的主要产品为煤气、煤焦油、提质煤等，煤气作为原料气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源，同时中低温煤焦油可提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等，提质煤可用于化工、造气等行业。新疆黑石清洁能源有限公司拟将现有项目迁建至呼图壁工业园区化工产业集中区西区，技术改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，更新其他设备，按半焦绩效引领性指标建设及运营，发展煤炭分级分质综合利用项目。综上所述，本项目既符合国家产业政策，又能够有效提高产品附加值，增强企业的生存力及竞争力，为呼图壁县煤炭行业纵深发展贡献力量，对促进当地优势资源的转化、推动地方经济、扩大社会就业、增加当地居民收入和地区财政税收具有十分重要的意义。本项目符合《焦化行业“十四五”发展规划纲要》。

与《煤炭工业“十四五”现代化煤化工发展指导意见》符合性分析

《煤炭工业“十四五”现代化煤化工发展指导意见》提出：“（十）支持研发大型低阶煤分质分级清洁高效利用技术和示范项目建设。重点突破富含油气的长焰煤粉煤热解干馏和半焦利用设备大型化技术，开展单系统百万吨级/年原料粉煤干馏装备的研究与工业示范。研发示范长焰煤热解产物的高质高效利用技术，发挥半焦低硫、低灰、低挥发份等特点，联产发电、气化、制氢、清洁供暖燃料等领域的应用技术。”

本项目属于煤炭分级分质利用，考虑到呼图壁县境内煤炭的特性，本项目采用煤主要为低阶煤，适合采用干馏热解方式进行煤炭清洁高效利用并提质，可实现煤炭清洁、高效、低碳转化利用要求。本项目符合《煤炭工业“十四五”现代化煤化工发展指导意见》相关要求。

与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十篇、第二章优先发展天山北坡经济带：“以率先基本实现现代化为目标，加快推动天山北坡经济带区域改革创新、新旧动能转换和一体化发展，打造实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，着力把天山北坡经济带区域建设成为我国重要的能源基地、特色制造业基地、战略性新兴产业基地、现代服务业基地和现代高效特色农业产业基地。”

本项目的主要产品为煤气、煤焦油、提质煤等，煤气作为原料气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源，同时中低温煤焦油可提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等，提质煤可用于化工、造气等行业。本项目建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第八篇、第三章强化环境保护治理：“深化工业源污染治理，推进重点行业污染治理升级改造，各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及‘乌昌石’区域所有行业均实施特别排放限制，强化重点行业企业无组织排放管控。到2025年，全州钢铁、铸造等行业全面实现超低排放运行。65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉（除层燃炉、抛煤机炉外）实现超低排放，其他燃煤锅炉达到特别排放限值要求”。

本项目按半焦（兰炭）绩效引领性指标严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，粉状物料密闭储存，采用密闭皮带或密闭车厢输送。本项目大气污染物排放达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中超低排放要求。本项目建设符合《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》中提到：“落实碳达峰、碳中和的要求，培育绿色新动能，以布局优化、结构调整和效率提升为着力点，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展”。

本项目为煤炭分级分质综合利用技改入园项目，煤气作为原料气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源，同时中低温煤焦油可提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等，提质煤可用于化工、造气等行业。具有产品附加值高，装置经济效益好，利用低阶煤炭为原料，符合环境保护产业发展要求。本项目为技术改造入园项目，不属于新增产能，能够满足节能降耗及提质增效等原则，促进焦化企业降耗减排，符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》的要求。

与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析

《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》提出：“严格执行国家产业政策，依法依规淘汰落后产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型。加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。”

本项目为煤炭分级分质综合利用技改入园项目，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中半焦绩效引领性指标进行建设及运营。本项目不属于新增产能，经过技术改造后能够满足绿色转型要求，符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的要求。

园区规划及规划环评符合性

（1）与园区规划符合性分析

呼图壁工业园区（原呼图壁县天山工业园区）始建于2006年，于2010年经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立为自治区级园区（新政函〔2010〕285号），园区位于昌吉州呼图壁县，分为东区、中区和西区，东区位于呼图壁县东部二十里店镇内，与昌吉高新区紧邻，位于201省道南侧；中区位于呼图壁河两侧，五工台镇西侧；西区位于呼图壁县城西侧28公里处，南接201省道。2023年，呼图壁工业园区管委会委托编制了《呼图壁县工业园区总体发展规划（2021-2035年）》，2023年10月3日呼图壁县人民政府出具了关于《呼图壁县工业园区总体发展规划（2021-2035年）》的批复（新环函〔2023〕146号）。
根据《呼图壁县工业园区总体发展规划（2021-2035年）》，规划明确园区西区重点发展现代化工及化工新材料产业，提出对现有兰炭企业实施资源整合规模化，推动兰炭、煤焦油资源向下游深加工延伸；现状园区西区已布局多家兰炭、煤焦油加工企业，兰炭‑煤焦油产业链是园区存量化工的基础链条。规划发展策略提出：资源整合规模化--对呼图壁县现有三家兰炭企业进行整合（新疆金源洁净煤有限责任公司90万吨/年兰炭、呼图壁县星光煤化工有限责任公司50万吨/年兰炭及新疆天骏焦化有限责任公司60万吨/年兰炭，整合为200万吨/年兰炭项目，延伸产品包含兰炭、煤焦油），形成以兰炭为基础的精细化工循环产业。按照具备条件的，新疆黑石碳科有限公司先行搬迁入园，形成连片产业，然后进行集中整合。对产生的煤气、煤焦油等副产品，依托现有的已投运企业进行加工转化。本项目为规划中提及的新疆金源洁净煤有限责任公司（新疆黑石碳科有限公司）90万吨/年兰炭项目，本项目建成后逐步开展整合事宜。
本项目属于低阶煤分级分质干馏热解（兰炭）技改，属于煤基现代化工范畴，属于规划支持的存量产业转型升级方向。项目拟选址位于西区化工新材料产业园，周边有新疆天骏焦化有限责任公司60万吨/年兰炭项目、呼图壁县星光煤化工有限责任公司50万吨/年兰炭项目等，用地属于规划的第三类工业用地，企业按照最严格的污染防治措施进行提标改造。

规划提出存量化工企业三大改造目标：产品高端化、资源节约化、产业成链化，鼓励现有装置大型化整合，提高单套装置规模，减少炉台数量，提升煤焦油、荒煤气等副产物回收利用率，为下游精细化工、炭素新材料提供原料。本项目由6台15万吨小炉整合为4台22.5万吨大型直立炉，减少炉台数量、单炉规模提升，属于装备大型化整合技改，产出兰炭、煤焦油、荒煤气等产品及副产物。煤气作为原料气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源，同时中低温煤焦油可提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等，提质煤可用于化工、造气等行业，契合园区循环化、副产物就地消纳的发展思路。
规划原则明确：①绿色低碳原则，鼓励存量企业技术改造，严控“两高”盲目新增产能，支持提质增效技改；②集约循环原则，推动化工企业园区化集聚，实现物料互供、公用工程一体化，提升资源综合利用效率。本项目为技改项目（不新增总产能，90万吨总规模不变），仅优化装备结构，不属于新建扩能项目，通过装置大型化有利于降低单位产品能耗、物耗，提升副产物回收，符合绿色低碳、集约循环原则。
本项目为煤炭分级分质综合利用技改项目，原新疆金源洁净煤有限责任公司2014年在呼图壁县石梯子乡正南3km厂内建设了年产90万吨兰炭项目，新疆金源洁净煤有限责任公司由于股东更换，由新疆黑石碳科有限公司收购运营。按政策要求，项目需搬迁入园，根据呼图壁县人民政府会议纪要（见附件3），会议要求，原则同意新疆黑石碳科有限公司90万吨/年兰炭产能搬迁至县工业园区化工产业集中区西区，由县工业园区管委会按照新型工业化发展和化工产业集中区建设管理相关要求，主动做好企业入园的服务保障工作。同时本项目进行技术改造，淘汰6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，淘汰其他老旧设备，企业按照最严格的污染防治措施进行提标改造。本次入园技术改造由同为新疆黑石能源控股集团有限公司控股的新疆黑石清洁能源有限公司负责。本项目建成后逐步开展整合事宜。
（2）与规划环评符合性分析

呼图壁工业园区管理委员会委托编制的《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》，于2023年12月20日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅关于《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2023〕304号）。2023年10月3日，呼图壁县人民政府出具了关于《呼图壁县工业园区总体发展规划（2021-2035年）》的批复（新环函〔2023〕146号）。
本项目与呼图壁工业园区规划环评及审查意见符合性分析，见表1.3-10。

表1.3-10    与《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况

	1
	（一）坚持绿色发展，坚决遏制“两高”行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合区域实际，依据所在产业区块功能及环保要求，合理确定园区产业结构和布局，进一步论证《规划》实施后对周边居民区、地表水、地下饮用水源地等环境敏感区和环境保护目标的影响以及各项环境保护对策与措施。严格控制高耗水化工项目发展规模，除已批复项目外，建议在用水总量控制前提下，开展水权置换措施，增加工业用水量指标，在未完成水权置换前，继续实行“以水定工业”，限制园区工业发展。通过调整能源消费结构、加强资源循环利用，统筹协调推进经济和社会发展各领域，深入开展应对气候变化工作，严格控制温室气体排放。促进经济绿色低碳可持续发展、引导产业向绿色低碳方向转型，推动减污降碳协同管控。同时综合考虑园区所处区域大气污染物排放总量、企业现状情况及环境管理要求，加强环境影响评价事中事后监管，进一步督促园区企业认真执行环境影响评价制度、排污许可制度、环保验收“三同时”制度以及重点区域大气污染物“倍量替代”要求，及时发现、查处“未批先建”“未验先投”等环境违法违规行为。针对园区存在的地下水超采严重，一般工业固废场、危险废物处置中心、中水处理系统等基础设施建设滞后，环境风险防控、环境管理、清洁生产工作开展程度不高等方面存在的问题等，细化整改方案和计划，进一步提出优化调整建议，并有序推进，强化园区环境综合治理，妥善解决现有环境问题。
	（1）本项目为90万吨/年兰炭产能技改迁建项目，仅将原有6台15万吨/年内热式直立炉调整为4台22.5万吨/年炉体，不新增总产能，不属于“两高”盲目新增扩张项目，契合遏制“两高”盲目发展、优化园区存量产业结构的管控导向；项目选址位于园区化工新材料产业园内，符合区块功能布局要求，环评阶段已重点论证项目对周边居民区、地表水、地下水饮用水源地等环境敏感保护目标的影响，配套完善废气、废水、地下水防渗等环保防控措施。

（2）项目严格落实以水定工业要求，依托企业原有用水指标，不新增取水指标，持续提高生产水重复利用率，符合区域用水总量管控要求。

（3）项目技改后通过装备大型化提升荒煤气、煤焦油副产物回收利用率，强化资源循环利用，优化能源利用结构，降低单位产品能耗与碳排放，落实减污降碳协同管控。

（4）项目全过程严格执行环评制度、排污许可制度、环保“三同时”制度，按乌昌石重点管控区域要求落实大气污染物倍量替代；项目配套建设废水处理回用系统、分区防渗工程、规范的危废暂存设施、环境风险应急设施，提升清洁生产水平，配合园区推进地下水超采、环保基础设施短板等环境问题综合治理，自觉接受环评事中事后监管，杜绝“未批先建、未验先投”等环境违法行为。

	2
	（二）加强空间管控，严守生态保护红线。衔接昌吉回族自治州及呼图壁县国土空间规划及“三线一单”最新成果，进一步优化园区空间布局及用地布局，明确各功能区用地要求，合理开发利用，避免出现用地类型不符合规划的情况发生；进一步梳理园区现状存在的与《规划》产业布局不符的企业，提出优化调整建议并制定整改方案加以落实，严禁新增与本次规划产业布局不相符的产业类型。《规划》实施后，园区内化工企业布局较多，须衔接自治区化工园区建设和认定相关工作要求，对化工企业实施清单式管理，制定产业发展负面清单，针对化工企业空间布局，入园企业应符合规划的产业定位及功能布局要求，并严格落实化工区安全控制线距离，完善环境基础设施建设，防范环境风险同时完善生态环境各要素保障，重点关注区域大气环境、地下水环境、土壤环境质量，细化园区所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。
	本项目为90万吨/年兰炭产能技改迁建项目，选址位于呼图壁工业园区化工新材料产业园，用地符合昌吉州、呼图壁县国土空间规划及“三线一单”成果，不占用生态保护红线；规划发展策略提出：资源整合规模化--对呼图壁县现有三家兰炭企业进行整合（新疆金源洁净煤有限责任公司90万吨/年兰炭、呼图壁县星光煤化工有限责任公司50万吨/年兰炭及新疆天骏焦化有限责任公司60万吨/年兰炭，整合为200万吨/年兰炭项目，延伸产品包含兰炭、煤焦油。），本项目为规划中提及的新疆金源洁净煤有限责任公司（新疆黑石碳科有限公司）90万吨/年兰炭项目，本项目建成后逐步开展整合事宜，符合园区产业定位。呼图壁工业园区化工产业集中区已取得呼图壁县人民政府出具的《关于设立呼图壁工业园区化工产业集中区的批复》（呼县政函〔2023〕127号）。同时，本项目配套完善的废气、废水、地下水、土壤及风险防控设施，落实管控单元要求，不突破生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。

	3
	（三）坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。贯彻落实自治区人民政府及新疆生产建设兵团关于乌-昌-石区域相关政策要求，结合当地重污染天气应对方案，制定详细的重污染天气应对措施，同时开展区域应急联动，统筹推进乌-昌-石区域大气污染联防联控，完善和落实重大项目区域会商机制，严格执行区域生态环境同防同治框架协议，促进区域大气环境质量改善，推动区域生态环境健康发展。依据规划区域及周边环境质量改善目标，落实重点行业污染防治措施，纳入日常环境管理工作，并建立考核机制。督促企业积极开展清洁生产审核和验收工作，适时开展园区温室气体排放清单摸排，结合区域碳减排和碳中和实施方案，持续推进企业节能降碳改造；科学核定区域污染物排放总量，制定园区碳减排规划，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求且各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。
	（1）本项目倍量削减源由昌吉回族自治州生态环境局提供，目前昌吉回族自治州生态环境局正在统筹确认削减源。

（2）本项目废气满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1大气污染物排放限值、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中表1有组织排放指标限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。

	4
	（四）严格入园产业项目准入。坚持“以水定产、以水定量”按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业技术进步和园区循环化建设。进一步论证《规划》实施项目相关基础设施及环境保护设施的可达性。园区水资源利用不得突破批准的水资源利用上线指标，土地资源利用不得突破国土空间规划确定的城镇开发边界。
	（一）根据《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》：“推进新改扩建（含搬迁）焦化项目按超低排放水平建设，合理控制半焦（兰炭）产业规模，逐步向工业园区或优势企业集中”，根据呼图壁县人民政府会议纪要（见附件3），会议要求，“原则同意了新疆黑石碳科有限公司90万吨/年兰炭产能搬迁至县工业园区化工产业集中区西区，由县工业园区管委会按照新型工业化发展和化工产业集中区建设管理相关要求，主动做好企业入园的服务保障工作”。同时本项目进行技术改造，淘汰6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，淘汰其他老旧设备，按超低排放水平建设。根据政策调整要求，新疆黑石碳科有限公司于2023年5月全面停产，2024年9月生产设备全面拆除。

（二）本项目采用大型内热式直立炉替代原有小型炉组，生产工艺、设备、污染治理技术及单位产品能耗、物耗、污染物排放、资源利用率均达到同行业国内先进水平；项目副产物可在园区内资源化消纳，推动产业技术进步及园区循环化建设。项目不新增取水指标，用水不突破水资源利用上线，选址在园区规划三类工业用地内，土地利用不突破国土空间规划城镇开发边界。

	5
	（五）加快完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分治”原则规划、设计和建设园区内排水系统、再生水系统，逐步建成完整的污水处理和中水回用体系，提高再生水（中水）回用率。根据园区发展 
实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。充分考虑资源能源综合利用、循环经济产业发展要求，进一步优化中水回用、固体废物资源化利用和处理处置配套设施规划。
	（1）厂内生产、生活废水经40m³/h废水处理设施处理后回用，做到废水零排放。
（2）企业制定切实可行的固体废弃物综合利用方案，配套建设危废贮存库，严格按照国家有关规定，依法、依规、合理地贮存和处理危险废物。

	6
	（六）强化园区环境风险管理，强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。加快完善园区环境应急设施建设，足额配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善突发环境事件应急预案，提高应急处置能力，防控园区规划实施可能引发的环境风险。
	项目建成后，企业针对可能产生的突发环境事件制定合理、有效的环境风险防范措施、事故应急处置措施、与园区衔接的管理体系以及突发环境事件应急预案，定期进行事故演练。企业配备相应的应急物资，设置应急事故池，罐区单独建立围堰，在厂区设置警告标识及疏散线路图，厂区内安装有毒有害气体报警仪。

	7
	（七）建立环境影响跟踪评价制度。建立健全长期稳定的环境监测体系，落实园区环境质量跟踪监测计划，加强园区监测监控能力建设，进一步完善环境空气及地下水等监测体系，加强园区恶臭、挥发性有机气体等无组织污染物监测监督管理及企业防渗措施落实，严防地下水污染。在《规划》实施一定时期后，开展环境影响跟踪评价，及时优化调整总体发展布局和相关的环保对策措施，促进园区实现可持续发展。
	本项目将严格落实自行监测管理要求，按照编制完成的企业自行监测方案，对废气、废水、噪声、土壤及地下水开展常态化自行监测，同步建立监测台账、按时公开监测数据；厂区分区落实防渗工程，对焦油氨水罐及原料、产品、中间储罐罐区，废水处理站、事故水池等重点污染区采取严格防渗措施，严防地下水污染。项目同步配合园区环境影响跟踪评价工作，服从园区统一的环境质量跟踪监测计划，配合完善园区空气、地下水、恶臭、VOCs等监测监控体系，根据园区跟踪评价结论及优化调整要求，及时优化项目环保治理措施，助力园区实现可持续发展。

	8
	（八）建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求；定期发布园区企业环境信息，并主动接受社会监督。
	本项目建立公众意见反馈渠道，及时处置公众反馈的环境问题，回应合理环保诉求；按规定定期披露企业环境信息，主动接受社会公众监督。


（3）与呼图壁工业园区化工产业集中区规划及规划环评符合性分析
为响应“关于印发《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》的通知”的要求，工业园区结合相关上位规划以及园区内现状企业发展情况，在呼图壁工业园区规划范围内划定9.3081km2范围作为呼图壁工业园区化工产业集中区。新疆维吾尔自治区生态环境厅于2024年2月8日对《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》出具审查意见（新环审〔2024〕27号），并已取得呼图壁县人民政府出具的《关于设立呼图壁工业园区化工产业集中区的批复》（呼县政函〔2023〕127号。

呼图壁工业园区化工产业集中区（以下简称“集中区”）作为呼图壁工业园区内部独立设置的化工区域，集中区的建设和认定，对呼图壁县做优做强化工产业、城市产业结构转型升级、经济社会跨越发展具有重要的促进作用。呼图壁工业园区化工产业集中区共有2个区块，区块一为二十里店工业园区化工产业集中区（以下统称东区），占地面积为107.3611公顷；区块二为大丰工业园区化工产业集中区（以下统称西区），占地面积为823.4457公顷。集中区总占地面积930.8068公顷。规划近期时限为2022年～2025年；规划远期为2026~2035年。园区产业定位为发展以精细化工、生物化工为主导，以化工制药、资源综合利用、新能源+绿色化工为扩充，发展化工新材料、电池新材料等产业链。打造现代化工产业集聚区。规划中提出：整合呼图壁县现有煤化工企业产品煤焦油，经过加氢后向下游发展。通过整合园区外新疆金源洁净煤有限责任公司90万吨/年兰炭项目、呼图壁县星光煤化工有限责任公司50万吨/年兰炭项目；园区内新疆天骏焦化有限责任公司60万吨/年兰炭项目、新疆宝鑫碳材料有限公司18万吨/年焦油加工项目；整合后形成20万吨/年煤焦油加氢项目，加氢后生产轻质煤焦油、沥青、炭黑等产品。本项目为规划中提及的新疆金源洁净煤有限责任公司（新疆黑石碳科有限公司）90万吨/年兰炭项目，本项目建成后逐步开展整合事宜。
本项目与《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见相关内容对比分析如下。

表1.3-11    与呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书对比分析表

	序号
	规划环评要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	园区产业定位为发展以精细化工、生物化工为主导，以化工制药、资源综合利用、新能源+绿色化工为扩充，发展化工新材料、电池新材料等产业链。打造现代化工产业集聚区。
	本项目为煤炭分级分质综合利用技改入园项目，可为园区化工精细化工产业提供原料支持，园区内无煤化工产业区，拟选址位于北侧精细化工产业区。
	-

	2
	对不涉及呼图壁工业园区化工产业集中区保护区域，且满足重点管控区域准入要求的建设项目，可简化选址环境可行性分析、政策符合性分析等内容。对不占用生态环境敏感区的建设项目，生态环境调查可直接引用规划环评的结论。对区域环境质量持续改善且不新增特征污染物排放的建设项目，可直接引用符合时效的呼图壁工业园区化工产业集中区环境质量现状和固定、移动污染源调查结论，简化现状调查与评价内容。对依托规划的呼图壁工业园区化工产业集中区供热、清洁低碳能源供应、废气集中处理中心、污水集中处理、固体废物集中处置等公用设施的建设项目，正常工况项目环境影响直接引用规划环评的结论。

近期规划的建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环境影响评价提出的各项要求，重点开展工程分析、清洁生产分析、环境风险评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实；与有关规划的环境协调性分析、区域环境质量现状调查等方面的内容可以适当简化；对于“重点行业”及“两高”项目应严格落实区域削减方案，并提出污染物与碳排放协同控制的要求。
	本次环评将对项目工程分析、清洁生产分析、环境风险评价和环保措施的可行性论证，本项目属于“重点行业”及“两高”项目，对污染物与碳排放协同控制提出相关要求。
	符合

	3
	坚持绿色发展，优化化工园区产业结构、规划布局和实施时序，坚决遏制“两高”行业盲目发展。结合区域实际及《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划》，依据所在产业区块功能及环保要求，化工产业集中区周边村庄、居民区等环境敏感目标，合理确定化工园区产业结构和布局，针对危险化学品建设项目，预留缓冲距离，严禁影响周边居民区等环境敏感区和环境保护目标，并合理确定布局项目发展规模；同时严格控制化工产业用水用能。
	本项目为“两高”项目，但属于技术改造入园项目，未新增产能，符合园区规划要求并依法开展环境影响评价。项目的生产工艺、设备、污染治理技术可以满足国内先进水平。
	符合


与自治区及昌吉回族自治州“”生态环境分区管控”符合性分析

与自治区“”生态环境分区管控”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单’约束”。

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》，新疆维吾尔自治区按照管控要求，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态保护优先原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。

根据新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌—博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性保护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。

本项目位于呼图壁工业园区，不位于生态保护红线区域和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区，属于重点管控区域。

本项目拟迁建至工业园区内，属于迁建技术改造项目，未新增产能，并且按半焦绩效引领性指标建设及运营，符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》的要求。

与昌吉回族自治州“”生态环境分区管控”符合性分析

根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》，本项目位于呼图壁县天山工业园区（为呼图壁工业园区），属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65232320002，本项目与昌吉回族自治州环境管控单元图的位置关系见图1.3-1，项目所在园区与生态保护红线位置关系图见图1.3-2，与昌吉回族自治州生态环境准入清单的符合性分析见表1.3-12。
表1.3-12    与昌吉回族自治州生态环境准入清单符合性分析

	管控内容
	对比分析
	相符性

	空间布局约束
	1、入园企业须符合园区产业发展定位、布局规划等要求。2、入园企业须符合国土空间规划布局及土地利用等相关要求。3、园区入驻项目须满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。4、园区入驻项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求。5、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。
	本项目为技术改造入园项目，不新增产能，符合园区产业发展定位、布局规划等要求，满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。
	符合

	污染排放管控
	1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。

2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。4、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。5、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。
	项目按半焦绩效引领性指标建设及运营。本项目大气污染物排放达到《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中超低排放要求。各设施进行防渗处理。本项目工艺废水需进入厂内废水处理站处理，酚氨废水经处理站处理后回用，不外排；生活污水排入园区污水管网，通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。厂内废水处理站依据废水“分类收集、分质处理和清污分流”的原则设立。
	符合

	环境风险防控
	1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。
	企业需制定突发生态环境事件应急预案并定期演练，定期进行自行监测。企业项目按半焦绩效引领性指标建设及运营，编制本单位重污染天气应急响应方案。
	符合

	资源开发效率要求
	1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。
	本项目位于呼图壁工业园区，工艺废水需进入厂内废水处理站处理，酚氨废水经处理站处理后回用，不外排；生活污水排入园区污水管网，通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。厂内废水处理站依据废水“分类收集、分质处理和清污分流”的原则设立。建设项目清洁生产水平达到国家清洁生产标准的国内领先水平。本项目不新增产能。
	符合


综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》的要求。

选址可行性分析

本项目位于工业园区内，属于应政策要求技术改造入园项目，建设用地属于三类工业用地，不涉及生态保护红线；各环境要素质量监测结果均满足相关标准要求，区域有环境容量；环境影响预测结果显示，在严加管理和措施到位情况下，废气及环境风险对周围敏感点的影响可以接受，固废得到综合利用或妥善处置，不会突破环境质量底线。综上所述，项目各项环保措施及跟踪监测落实到位，与园区规划符合。

关注的主要环境问题及环境影响

本工程建设以废气、废水、固废排放为主要污染特征，其废气、废水处理及排放去向、固废处置出路等是项目减少外界污染的重点关注问题。还需重视工程建设及生产引发的环境影响能否满足区域环境功能，采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，项目环境风险是否可以接受。

因此，本项目生态环境影响评价以工程分析、大气影响评价、水环境影响评价、固体废弃物影响分析、环境风险分析及环境保护措施等作为本次评价的重点。

环境影响评价的主要结论

本项目内热式直立热解炉（半焦炉）单炉产能为22.5万吨/年，并且设置煤气、焦油回收利用和污水处理设施，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类项目。因此，项目符合国家产业政策。项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内。

本项目工艺选择符合清洁生产要求；项目产生的各类废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测本项目投产后不会对周围环境产生明显影响；环境风险水平在可接受程度内；建设方通过三次网络、报纸公共媒体平台公示以及在项目所在地管委会张贴公告后，未收到公众对此项目的建设投诉和建议，说明此项目得到了公众的理解与支持；加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

总则

评价原则与目的

评价原则

突出生态环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范生态环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.1.2评价目的

（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、社会经济环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围。

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。

（4）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。

（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和环境管理提供依据。

（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。

评价工作程序

生态环境影响评价工作程序见图2.2-1。
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图2.2-1    生态环境影响评价工作程序图

编制依据

国家和地方有关法律法规和规章

表2.3-1    相关依据汇总表

	序号
	依据名称
	会议、主席令、文号
	实施时间

	一
	环境保护相关法律

	1
	《中华人民共和国生态环境法典》
	14届人大第4次会议
	2026-08-15

	2
	《中华人民共和国水法》
	12届人大第21次会议
	2016-07-02

	3
	《中华人民共和国水土保持法》
	11届人大第18次会议
	2011-03-01

	4
	《中华人民共和国循环经济促进法》
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	5
	《中华人民共和国节约能源法》
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	6
	《中华人民共和国城乡规划法》
	10届人大第30次会议
	2018-01-01

	7
	《中华人民共和国矿产资源法》
	14届人大第12次会议
	2025-07-01

	8
	《中华人民共和国矿山安全法》
	主席令 第18号
	2009-08-27

	9
	《中华人民共和国安全生产法》
	12届人大第10次会议
	2021-06-10

	10
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	14届人大第10次会议
	2024-11-01

	11
	《中华人民共和国野生动物保护法》
	13届人大第38次会议
	2022-12-30

	12
	《中华人民共和国土地管理法》
	13届人大第12次会议
	2020-01-01

	13
	《中华人民共和国防沙治沙法》
	13届人大第6次会议
	2018-10-26

	二
	行政法规与国务院发布的规范性文件

	1
	《建设项目环境保护管理条例》
	国务院令682号
	2017-10-01

	2
	《中华人民共和国土地管理法实施条例》
	国务院令第743号
	2021-09-01

	3
	《危险化学品安全管理条例（2013修正）》
	国务院令591号
	2013-12-07

	4
	《中华人民共和国土地管理法实施条例》
	国务院令653号
	2014-07-29

	5
	《危险废物转移管理办法（2026年修订）》
	2026年第3次部务会议部令
	2026-09-20

	6
	《地下水管理条例》
	国务院令第748号
	2021-12-01

	7
	《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》
	/
	2021-11-02

	8
	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	/
	2017-02-07

	9
	《排污许可管理条例》
	国务院令第736号
	2021-03-01

	10
	《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》
	国发﹝2021﹞23号
	2021-10-24

	11
	《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
	中发﹝2021﹞36号
	2021-09-22

	12
	《2024—2025年节能降碳行动方案》
	国发〔2024〕12号
	2024-05-29

	13
	《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》
	国发〔2021〕33号
	2021-11-28

	三
	部门规章与部门发布的规范性文件

	1
	《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
	国发〔2010〕23号
	2010-07-19

	2
	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》
	环环评〔2021〕45号
	2021-5-31

	3
	《全国地下水污染防治规划（2011—2020年）》
	环发〔2011〕128号
	2011-10-28

	4
	《建设项目环境影响评价分类管理名录》
	生态环境部令第16号
	2021-01-01

	5
	《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》
	环发〔2012〕77号
	2012-07-03

	6
	《全国生态功能区划（修编版）》
	环保部公告2015年第61号
	2015-11-13

	7
	关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知
	环发〔2015〕4号
	2015-01-08

	8
	《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》
	环发〔2012〕98号
	2012-08-07

	9
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	国家发展和改革委员会令第7号令
	2024-02-01

	10
	《国家危险废物名录（2025年版）》
	国家发展改革委 生态环境部 公安部 交通运输部 卫生健康委员会令第36号
	2025-01-01

	11
	《危险废物转移管理办法》
	生态环境部、公安部、交通运输部令第23号
	2022-01-01

	12
	《环境影响评价公众参与办法》
	生态环境部令第4号
	2019-01-01

	13
	关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知
	环发〔2015〕4号
	2015-01-08

	14
	《危险废物污染防治技术政策》
	环发〔2001〕199号
	2001-12-17

	15
	《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》
	环环评〔2016〕150号
	2016-10-26

	16
	关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知
	环大气〔2019〕53号
	2019-06-26

	17
	关于印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知
	环综合〔2020〕42号
	2022-06-10

	18
	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》
	环大气〔2021〕65号
	2021-08-04

	19
	《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》
	工信部联节〔2016〕217号
	2016-07-08

	20
	《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》
	环发〔2015〕178号
	2015-12-30

	21
	《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》
	环发〔2015〕163号附件
	2015-12-10

	22
	《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》
	环环评〔2016〕150号
	2016-10-27

	23
	《石油化工行业VOCs排放量计算办法》
	财税〔2015〕71号附件
	2015-06-18

	24
	《建设项目危险废物环境影响评价指南》
	环境保护部公告201年第43号
	2017-08-29

	25
	《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》
	国环规环评〔2017〕4号
	2017-11-20

	26
	《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》
	环办综合函﹝2022﹞17号
	2022-09-03

	27
	《关于印发〈“十四五”噪声污染防治行动计划〉的通知》
	环大气﹝2021﹞65号
	2023-01-03

	28
	《工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》
	工信部联节﹝2022﹞88号
	2022-07-07

	29
	《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》
	国发﹝2021﹞23号
	2021-10-24

	30
	《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》
	环办环评﹝2020﹞36号
	2020-12-31

	31
	《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》
	环土壤〔2021〕120号
	2021-12-31

	32
	《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》
	环土壤〔2019〕25号
	2019-03-28

	33
	《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》
	环办环评〔2017〕84 号
	2017-11-14

	34
	《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》
	生态环境部令第3号
	2018-08-01

	35
	《突发环境事件应急管理办法》
	环境保护部令第34号
	2015-06-05

	36
	《企业环境信息依法披露管理办法》
	生态环境部令第24号
	2022-02-08

	37
	《有毒有害水污染物名录（第二批）》
	公告2025年第15号
	2025-06-23

	38
	《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》
	环办环评函〔2021〕346号
	2021-07-21

	39
	《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》
	生态环境部、国家疾病预防控制局 公告 2025年第18号
	2025-09-18

	40
	《工业炉窑大气污染综合治理方案》
	环大气〔2019〕56号
	2019-07-01

	41
	《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》
	发改产业〔2022〕200号
	2022-02-03

	42
	《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》
	环办大气函〔2020〕340号
	2020-06-29

	43
	《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
	发改环资〔2021〕381号
	2021-03-18

	44
	《“十四五”原材料工业发展规划》
	工信部联规〔2021〕212号
	2021-12-21

	45
	《“十四五”工业绿色发展规划》
	工信部联规〔2021〕212号
	2021-12-21

	46
	《“两高”项目重点管理范围（2025年版）》
	/
	/

	47
	关于印发《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的通知
	环大气〔2024〕5号
	2024-01-15

	48
	《焦化行业规范条件》
	中华人民共和国工业和信息化部公告 2020年第28号
	2020-06-11

	四
	地方性法规及通知

	1
	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
	13届人大第6次会议
	2018-09-21

	2
	《新疆生态功能区划》
	新政函〔2005〕96号
	2005-07-14

	3
	《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》
	新政函〔2002〕194号
	2002-12

	4
	自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》的通知
	新党发〔2018〕23号
	2018-09-04

	5
	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	新环发〔2024〕93号
	2024-06-09

	6
	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	/
	2022-01-14

	7
	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	13届人大第7次会议
	2019-01-01

	8
	《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案》
	/
	2022-03-28

	9
	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过
	2021-06-04

	10
	《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	/
	2021-01-13

	11
	《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》
	/
	2024-12-25

	12
	《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》
	〔2014〕234号
	2014-6-12

	13
	《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》
	新党厅﹝2018﹞74号
	2018-09-02

	14
	《新疆维吾尔自治区推动工业资源综合利用实施方案》
	新工信节能〔2024〕3号
	2024-01-17

	15
	《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》
	新工信节能〔2023〕12号
	2023-07-26

	16
	《新疆维吾尔自治区工业能效提升行动计划》
	新工信节能〔2023〕6号
	2024-02-28

	17
	《自治区党委自治区人民政府印发 关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》
	/
	2022-07-26

	18
	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》
	新政办发〔2024〕58号
	2024-12-10

	19
	《自治区减污降碳协同增效实施方案》
	新环气候发〔2023〕19号
	2023-02-27

	20
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》
	新大气发〔2019〕127号
	2019-11-15

	21
	《关于工业固体废物环境管理有关要求的公告》
	公告〔2023〕53号
	2023-12-05

	22
	《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》
	新环环评发〔2024〕157号
	2024-11-15


技术规范

表2.3-2    相关技术规范汇总表

	序号
	依据名称
	标准号

	1
	《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》
	HJ2.1-2016

	2
	《环境影响评价技术导则 大气环境》
	HJ2.2-2018

	3
	《环境影响评价技术导则 地表水》
	HJ2.3-2018

	4
	《环境影响评价技术导则 声环境》
	HJ2.4-2021

	5
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》
	HJ610-2016

	6
	《环境影响评价技术导则 生态影响》
	HJ19-2022

	7
	《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》
	HJ964-2018

	8
	《建设项目环境风险评价技术导则》
	HJ169-2018

	9
	《污染源源强核算技术指南 准则》
	HJ 884-2018

	10
	《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》
	HJ981-2018

	11
	《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》
	HJ 854-2017

	12
	《石油化工工程防渗技术规范》
	GB/T 50934-2013

	13
	《排污单位自行监测技术指南 总则》
	HJ 819-2017

	14
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》
	HJ 942-2018

	15
	《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》
	HJ 878-2017

	16
	《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》
	HJ2306-2018

	17
	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》
	HJ733-2014

	18
	《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》
	HJ1209-2021

	19
	《城市污水再生利用 工业用水水质》
	GB/T19923-2024

	20
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》
	GB16171.1-2024

	21
	《炼焦化学工业污染物排放标准》
	GB16171-2012


项目文件、资料

表2.3-3    相关文件资料汇总表

	序号
	依据名称
	时间

	1
	环境影响报告书编制委托书
	2025-10

	2
	《新疆黑石清洁能源有限公司煤炭分级分质综合利用技改项目可行性研究报告》（陕西冶金设计研究院有限公司）
	2025-07

	3
	《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）环境影响评价报告书》
	2023-08

	4
	关于《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）环境影响评价报告书》的审查意见（新环审〔2024〕27号）
	2024-02-08


评价因子识别及筛选

环境影响因素识别

本项目施工期主要活动包括：土石方工程、打桩、建构筑物施工、安装工程施工、材料和设备运输、建筑物料堆存等；运营期主要活动包括：煤干馏热解等生产装置生产和公辅工程（储运系统、废水处理站等）运行过程中“三废、一噪”排放等。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表2.4-1。

表2.4-1    环境影响识别表

	评价

时段
	建设

生产

活动
	可能受到环境影响的领域（环境受体）

	
	
	自然环境
	环境质量
	生态环境
	其他

	
	
	地形地貌
	气候气象
	河流水系
	水文地质
	土壤类型
	环境空气
	地表水
	地下水
	声环境
	土壤环境
	生态系统
	植被类型
	植物物种
	水土流失
	野生动物
	水生生物
	生活环境
	供水用水
	人车出行
	文物保护

	施

工

期
	场地清理
	-1
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建筑施工
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	运输
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	物料堆存
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	运

行

期
	废气排放
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	

	
	废水排放
	
	
	
	
	
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	

	
	固废排放
	
	
	
	
	
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	噪声排放
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	

	注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；

“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响


2.4.2 主要污染因子筛选

根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大的污染因子作为主要污染因子，见表2.4-2。

表2.4-2    本项目主要污染因子识别

	序号
	环境要素
	专题
	评价因子

	1
	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、NMHC、TSP、苯并[α]芘、苯、酚类化合物、氰化氢

	
	
	影响分析
	PM10、TSP、H2S、NH3、NMHC、苯并[α]芘、氰化氢、酚类

	
	
	总量控制
	NOx、VOCs、颗粒物、SO2

	2
	地表水
	影响分析
	满足依托污水处理设施环境可行性分析

	
	
	总量控制
	-

	3
	地下水
	现状评价
	水化学类型因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铝、铜、锌、钠、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、镍、总铬、多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯、阴离子表面活性剂、苯并[α]芘共35项

	
	
	影响分析
	石油类、硫化物

	4
	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	
	影响分析
	等效连续A声级

	5
	固体废物
	影响分析
	一般固废：废反渗透膜、废布袋、除尘灰

危废废物：焦油渣、废吸附材料、废水处理污泥、废活性炭、废矿物油、废油桶

	6
	土壤
	现状评价
	①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1－二氯乙烷、1,2－二氯乙烷、1,1－二氯乙烯、顺-1,2－二氯乙烯、反-1,2－二氯乙烯、二氯甲烷、1,2－二氯丙烷、1,1,1,2－四氯乙烷、1,1,2,2－四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1－三氯乙烷、1,1,2－三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3－三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、乙苯、苯乙烯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2－氯酚、苯并[a]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

③特征因子：石油烃、硫化物、氰化物、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、酚类化合物、pH。

	
	
	影响分析
	石油烃、苯并[α]芘

	7
	环境风险
	火灾爆炸伴生/次生污染物
	一氧化碳、硫化氢、氨、二氧化硫

	
	
	泄漏
	煤焦油、甲烷


环境功能区划和评价标准

2.5.1环境功能区划

2.5.1.1空气环境功能区划

根据园区规划，本项目评价区域为二类环境空气质量功能区。

2.5.1.2水环境功能区划

项目区周边无地表水体分布。根据园区规划，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
2.5.1.3声环境功能区划

根据园区规划，规划工业用地为3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

2.5.1.4生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区属于乌苏－石河子－昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。
2.5.2评价标准

2.5.2.1环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，主要特征污染物参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。

（2）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

（3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

（4）土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36660-2018）中二类风险管控值。

具体标准限值见表2.5-1~2.5.5。

表2.5-1    环境空气质量标准限值一览表

	序号
	因子
	标准限值
	单位
	标准名称及级（类）别

	1
	SO2
	年平均
	≤60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级

	
	
	24小时平均
	≤150
	
	

	
	
	1小时平均
	≤500
	
	

	2
	NO2
	年平均
	≤40
	
	

	
	
	24小时平均
	≤80
	
	

	
	
	1小时平均
	≤200
	
	

	3
	PM10
	年平均
	≤70
	
	

	
	
	24小时平均
	≤150
	
	

	4
	PM2.5
	年平均
	≤35
	
	

	
	
	24小时平均
	≤75
	
	

	5
	O3
	日最大8小时平均
	≤160
	
	

	
	
	1小时平均
	≤200
	
	

	6
	苯并[α]芘
	年平均
	≤0.001
	
	

	
	
	24小时平均
	≤0.0025
	
	

	7
	氮氧化物
	年平均
	≤50
	
	

	
	
	24小时平均
	≤100
	
	

	
	
	1小时平均
	≤250
	
	

	8
	总悬浮颗粒物
	年平均
	≤200
	
	

	
	
	24小时平均
	≤300
	
	

	9
	CO
	24小时平均
	≤4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	≤10
	
	

	10
	H2S
	1小时平均
	≤10
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值

	11
	NH3
	1小时平均
	≤200
	
	

	12
	苯
	1小时平均
	≤110
	
	

	13
	甲苯
	1小时平均
	≤200
	
	

	14
	二甲苯
	1小时平均
	≤200
	
	

	15
	非甲烷总烃
	1小时平均
	≤2
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》


表2.5-2    地下水质量标准限值一览表

	序号
	因子
	标准限值
	单位
	标准名称及级（类）别

	1
	pH
	6.5~8.5
	无量纲
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	2
	溶解性总固体
	≤1000
	mg/L
	

	3
	总硬度
	≤450
	
	

	4
	氨氮
	≤0.5
	
	

	5
	氰化物
	≤0.05
	
	

	6
	挥发性酚类
	≤0.002
	
	

	7
	六价铬
	≤0.05
	
	

	8
	硫化物
	≤0.02
	
	

	9
	苯
	≤10.0
	
	

	10
	碳酸氢根
	-
	
	

	11
	碳酸根
	-
	
	

	12
	汞
	≤0.001
	
	

	13
	砷
	≤0.01
	
	

	14
	硫酸盐
	≤250
	
	

	15
	氯化物
	≤250
	
	

	16
	钾
	-
	
	

	17
	钙
	-
	
	

	18
	钠
	≤200
	
	

	19
	镁
	-
	
	

	20
	铁
	≤0.3
	
	

	21
	锰
	≤0.1
	
	

	22
	铅
	≤0.01
	
	

	23
	镉
	≤0.005
	
	

	24
	甲苯
	≤700
	
	

	25
	铜
	≤1.0
	
	

	26
	锌
	≤1.0
	
	

	27
	镍
	≤0.02
	
	

	28
	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	
	

	29
	苯
	≤10
	
	

	30
	甲苯
	≤700
	
	

	31
	苯并[α]芘
	≤0.01
	
	

	32
	硝酸盐
	≤20.0
	
	

	33
	亚硝酸盐
	≤1.0
	
	

	34
	氟化物
	≤1.0
	
	

	35
	铝
	≤0.2
	
	

	36
	耗氧量
	≤3.0
	
	

	37
	总大肠菌群
	≤3.0
	CFU/mL
	

	38
	细菌总数
	≤100
	CFU/mL
	

	39
	石油类
	≤0.05
	mg/L
	参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类


表2.5-3    声环境质量标准限值一览表

	序号
	评价因子
	标准限值
	单位
	标准名称及级（类）别

	1
	Leq（A）（昼间）
	≤65
	dB(A)
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

	2
	Leq（A）（夜间）
	≤55
	
	


表2.5-4    土壤环境质量标准限值一览表

	序号
	评价因子
	标准限值
	单位
	标准名称及级（类）别

	1
	砷
	≤60
	mg/kg
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB366000-2018）第二类筛选值

	2
	镉
	≤65
	
	

	3
	铬（六价）
	≤5.7
	
	

	4
	铜
	≤18000
	
	

	5
	铅
	≤800
	
	

	6
	汞
	≤38
	
	

	7
	镍
	≤900
	
	

	8
	四氯化碳
	≤2.8
	
	

	9
	氯仿
	≤0.9
	
	

	10
	氯甲烷
	≤37
	
	

	11
	1,1－二氯乙烷
	≤9
	
	

	12
	1,2－二氯乙烷
	≤5
	
	

	13
	1,1－二氯乙烯
	≤66
	
	

	14
	顺-1,2－二氯乙烯
	≤596
	
	

	15
	反-1,2－二氯乙烯
	≤54
	
	

	16
	二氯甲烷
	≤616
	
	

	17
	1,2－二氯丙烷
	≤5
	
	

	18
	1,1,1,2－四氯乙烷
	≤10
	
	

	19
	1,1,2,2－四氯乙烷
	≤6.8
	
	

	20
	四氯乙烯
	≤53
	
	

	21
	1,1,1－三氯乙烷
	≤840
	
	

	22
	1,1,2－三氯乙烷
	≤2.8
	
	

	23
	三氯乙烯
	≤2.8
	
	

	24
	1,2,3－三氯丙烷
	≤0.5
	
	

	25
	氯乙烯
	≤0.43
	
	

	26
	苯
	≤4
	
	

	27
	氯苯
	≤270
	
	

	28
	1,2－二氯苯
	≤560
	
	

	29
	1,4－二氯苯
	≤20
	
	

	30
	乙苯
	≤28
	
	

	31
	苯乙烯
	≤1290
	
	

	32
	甲苯
	≤1200
	
	

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	≤570
	
	

	34
	邻二甲苯
	≤640
	
	

	35
	硝基苯
	≤76
	
	

	36
	苯胺
	≤260
	
	

	37
	2－氯酚
	≤2256
	
	

	38
	苯并[a]蒽
	≤15
	
	

	39
	苯并[α]芘
	≤1.5
	
	

	40
	苯并[b]荧蒽
	≤15
	
	

	41
	苯并[k]荧蒽
	≤151
	
	

	42
	䓛
	≤1293
	
	

	43
	二苯并[a,h]蒽
	≤1.5
	
	

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	≤15
	
	

	45
	萘
	≤70
	
	

	46
	石油烃
	≤4500
	
	

	47
	硫化物
	/
	
	

	48
	氰化物
	135
	
	


2.5.2.2污染物排放标准

（1）废气污染物执行标准
①备煤、筛焦、转运废气以及干馏过程、煤气净化、罐区等无组织废气排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1大气污染物排放限值，投料废气执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中表1有组织排放指标限值；废水处理站非甲烷总烃、氨、硫化氢废气执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1排放限值要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。

②厂界无组织废气：污染物浓度限值执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表4企业边界大气污染物浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的浓度限值。

（2）废水

废水进入厂内废水处理站，处理后的清水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1间冷开循环冷却水补水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值后回用。

（3）噪声

施工期厂界执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运行期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（4）固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
具体标准限值见表2.5-5~2.5-10。

表2.5-5  《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》表1有组织排放指标限值（mg/m3）

	排放环节
	基准含氧量

（%）
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

（以NO2计）
	非甲烷总烃
	氨

	焦炉烟囱
	8
	10
	30
	150
	100
	8a

	出（推）焦
	
	10
	30
	
	
	

	装煤和机侧炉口
	
	10
	70
	
	
	

	干法熄焦
	
	10
	50
	
	
	

	燃用煤气的加热炉
	8
	10
	30
	150
	
	

	生产废水处理设施（含储存、调节、气浮、隔油等预处理设施以及厌氧池、预曝气池）
	
	
	
	
	100
	

	VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置b
	3c
	
	200
	200
	50
	

	燃气锅炉
	3
	5
	35
	50
	
	

	燃煤锅炉
	6
	10
	35
	50
	
	

	燃气轮机组
	15
	5
	35
	50
	
	

	燃油锅炉
	3
	10
	35
	50
	
	

	注：1.表中未作规定的生产设施污染物排放限值按国家、地方排放标准或其他相关规定执行。

2.VOCs处理设施的处理效率不应低于80%。

a适用于采用氨法脱硫、脱硝的设施，以及活性炭工艺再生尾气排放。

b利用焦炉焚烧处理有机废气的，执行表中焦炉烟气控制要求。利用锅炉、工业炉窑（焦炉除外）或固体废物焚烧炉焚烧处理有机废气的，还应满足锅炉、工业炉窑（焦炉除外）或固体废物焚烧炉的控制要求。

c进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置处理有机废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度按基准含氧量3%折算为大气污染物基准排放浓度。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的，或仅燃烧器需要补充空气助燃的，以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。


表2.5-6  《炼焦化学工业大气污染物排放标准》大气污染物排放限值（mg/m3）

	污染物排放环节
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧

化物
	苯并[a]

芘a
	氰化氢
	硫酸雾
	苯
	酚类
	非甲烷总烃
	氨
	硫化氢
	监控

位置

	炼焦
	装煤
	30
	70
	-
	0.3μg/m3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	车间或生产设施排气筒

	
	推（出）焦
	30
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100c
	20c
	-
	

	
	焦炉烟囱
	15
	30
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	8b
	-
	

	熄焦
	干法熄焦
	30
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	煤气净化和库区
	冷鼓、库区焦油各类贮槽（罐、池）及

装载设施d
	-
	-
	-
	0.3μg/m3
	1.0
	-
	-
	20
	50
	20
	3.0
	

	
	苯贮槽（罐）及装载设施
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	50
	-
	-
	

	
	脱硫再生

装置
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	3.0
	

	
	脱硫制酸

装置
	-
	100
	150
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	硫铵结晶

干燥
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	

	精煤破碎、焦炭破碎、筛分、转运及其他需要通风的生产设施
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	管式炉等燃用煤气的设施
	15
	30
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	生产废水处理设施
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	20
	3.0
	

	a指存在于颗粒物中的苯并[α]芘。

b烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质。

c仅适用于半焦炉。

d还适用于半焦（兰炭）生产过程的循环氨水、焦油各类贮槽（罐、池）及装载设施废气。

	污染物项目
	苯并[α]芘a
	氰化氢
	苯
	酚类
	硫化氢
	氨

	企业边界大气污染物浓度限值
	0.01μg/m3
	0.02
	0.4
	0.02
	0.01
	0.2

	污染物项目
	颗粒物
	苯并[α]芘a
	硫化氢
	氨
	苯可溶物
	

	焦炉炉顶大气污染物浓度限值
	2.5
	2.5μg/m3
	0.1
	2.0
	0.6
	

	a指存在于颗粒物中的苯并[α]芘。

	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	颗粒物
	2.5
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


表2.5-7    循环冷却水用再生水水质标准（HG/T3923-2007）（mg/L）

	项目
	要求

	pH
	6.0-9.0

	悬浮固体
	≤20

	总铁（以Fe3+计）
	≤0.3

	CODCr
	≤80

	BOD5
	≤5

	浊度（NTU）
	≤10

	总碱度+总硬度（以碳酸钙计）
	≤700

	氨态氮
	≤15

	硫化物
	≤0.1

	油含量
	≤0.5

	总磷（以PO43－计）
	≤5

	氯化物
	≤500

	总溶解性固体
	≤1000

	细菌总数（个/mL）
	≤10000


表2.5-8    噪声污染排放标准限值一览表

	序号
	厂（场）界噪声
	标准限值
	单位
	标准名称及级（类）别

	1
	昼间
	≤70
	dB(A)
	《建筑施工噪声排放标准》

(GB12523-2025)

	2
	夜间
	≤55
	
	

	3
	昼间
	≤65
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类

	4
	夜间
	≤55
	
	


表2.5-9    固废污染排放控制标准一览表

	序号
	污染物
	标准名称及级（类）别

	1
	一般固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	2
	危险废物
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


评价等级和评价范围

评价等级

2.6.1.1大气环境影响评价等级

本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义见公式：
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式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选择GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用HJ2.2中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价等级按表2.6-1的分级判据进行划分。

表2.6-1    大气环境影响评价工作等级划分
	评价等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax﹤1%


（1）确定估算参数

本项目各废气污染源的参数见表2.6-2。

表2.6-2    各有组织污染源参数选取表

	编号
	排放源
	污染物
	排放速率（kg/h）
	运行工况（h）
	标况烟气量（Nm3/h）
	排气筒高度（m）
	出口内径（m）
	出口烟气参数
	备注

	1
	备煤废气排气筒（DA001）
	颗粒物
	0.971
	8000
	207000
	15
	1.0
	20℃
	

	2
	投料废气排气筒（DA002）
	颗粒物
	1.23
	8000
	665000
	15
	1.5
	20℃
	

	3
	提质煤转运废气排气筒（DA003）
	颗粒物
	0.018
	8000
	27450
	15
	0.6
	20℃
	

	4
	提质煤筛分废气排气筒（DA004）
	颗粒物
	0.075
	8000
	110025
	15
	1.0
	20℃
	

	5
	脱氨废气排气筒（DA005）
	氨
	0.00144
	8000
	2000
	15
	0.2
	25℃
	

	6
	废水处理站废气排气筒（DA006）
	H2S
	0.001
	8000
	500
	15
	0.1
	25℃
	

	
	
	NH3
	0.0025
	
	
	
	
	
	

	
	
	NMHC
	0.01
	
	
	
	
	
	

	7
	危废贮存库废气排气筒（DA007）
	NMHC
	0.0032
	8000
	500
	15
	0.1
	20℃
	


续表2.6-2    各无组织污染源参数选取表

	装置
	序号
	污染源名称
	污染物
	排放量kg/h
	排放参数

	无组织
	A1
	原料煤棚无组织
	TSP
	0.066
	125×80, H=10m,

	
	A2
	焦棚无组织
	TSP
	0.078
	150×100, H=10m

	
	A3
	末煤棚无组织
	TSP
	0.012
	80×25, H=10m

	
	A4
	煤提质装置
	H2S
	0.018
	308×280, H=15m

	
	
	
	NH3
	0.432
	

	
	
	
	苯并[α]芘
	0.000024
	

	
	
	
	氰化氢
	0.006
	

	
	
	
	酚类
	0.036
	

	
	
	
	TSP
	0.708
	

	
	
	
	NMHC
	0.585
	

	
	A5
	装置动静密封点废气
	NMHC
	0.464
	308×280, H=15m

	
	A6
	循环冷却水系统废气
	NMHC
	2.4
	308×280, H=15m

	
	A7
	装卸废气
	NMHC
	0.00002
	36×86, H=15m

	
	A8
	储罐区废气
	NMHC
	0.06
	36×86, H=15m

	
	A9
	废水处理站
	H2S
	0.001
	100×62, H=10m

	
	
	
	NH3
	0.0031
	

	
	
	
	NMHC
	0.025
	


估算模型参数表见表2.6-3，计算结果见表2.6-4。

表2.6-3    估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.9

	最低环境温度/℃
	-35.2

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m（3秒）

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（2）估算结果

由AERSCREEN估算模式计算所得污染物最大地面浓度占标率及对应距离见表2.6-4。

表2.6-4    各污染物估算最大占标率结果
	序号
	污染源名称
	距离（m）
	PM10|

D10(m)
	PM2.5|

D10(m)
	NMHC|D10(m)
	H2S|

D10(m)
	NH3|

D10(m)
	B[a]P|

D10(m)
	TSP|

D10(m)

	1
	备煤废气排气筒（DA001）
	61
	45.6|350
	45.6|350
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	投料废气排气筒（DA002）
	61
	57.77|400
	57.77|400
	-
	-
	
	-
	-

	3
	提质煤转运废气排气筒（DA003）
	61
	0.85|0
	0.85|0
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	提质煤筛分废气排气筒（DA004）
	61
	3.52|0
	3.52|0
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	脱氨废气排气筒（DA005）
	61
	-
	-
	-
	-
	0.15|0
	-
	-

	6
	废水处理站废气排气筒（DA006）
	61
	-
	-
	0.11|0
	2.11|0
	0.26|0
	-
	-

	7
	危废贮存库废气排气筒（DA007）
	61
	-
	-
	0.03|0
	-
	-
	-
	-

	8
	原料煤棚
	72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.21|0

	9
	焦棚
	79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.98|0

	10
	末煤棚
	41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.25|0

	11
	煤提质装置
	244
	-
	-
	2.24|0
	13.79|350
	16.55|400
	26.60|

2325
	6.03|0

	12
	装置动静密封点
	212
	-
	-
	1.78|0
	-
	-
	-
	-

	13
	循环冷却水系统
	212
	-
	-
	9.20|0
	-
	-
	-
	-

	14
	装卸
	61
	-
	-
	0.00|0
	-
	-
	-
	-

	15
	储罐区
	139
	-
	-
	1.16|0
	-
	-
	-
	-

	16
	废水处理站
	61
	-
	-
	0.21|0
	1.67|0
	0.26|0
	-
	-

	各源最大值
	--
	57.77
	57.77
	9.20
	13.79
	16.55
	26.60
	6.03


（3）确定评价等级

根据估算，本项目投料废气中PM10最大占标率为：57.77%，因此确定本次大气环境影响评价工作等级为一级。

2.6.1.2地表水评价等级

本项目生产废水经废水处理站处理后资源化利用，不会直接排入外环境地表水。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级为三级B。评价工作应简要说明废水产生量、水质状况，重点分析处理措施可行性和可靠性。

2.6.1.3地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A，本项目属焦工项目，为I类项目。由于项目场地不位于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区、除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区内，不属于地下水环境敏感区，依据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中的地下水环境敏感程度分级表及建设项目评价工作等级分级表（表2.6-5、表2.6-6），确定本项目地下水评价等级为二级。

表2.6-5    地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


表2.6-6    评价区地下水环境影响评价工作等级划分

	           项目类别

环境敏感程度
	I类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


2.6.1.4声评价等级

根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。项目区位于《声环境质量标准》（GB3096）中3类功能区，且周围200m范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级确定原则，声环境评价等级为三级。

2.6.1.5生态评价等级

本项目生态影响区属一般区域，位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内。根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）判定，本项目属导则中：“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目。”可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

2.6.1.6土壤环境评价等级

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为石油、化工类行业中的炼焦，为I类项目。

（2）敏感程度

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-7。

表2.6-7    土壤环境敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据现场调查，建设项目周边1km范围内均存在耕地，周边土壤环境程度为敏感。

（3）占地规模

项目占地面积22.62hm2，占地规模为中型（5~50hm2）。

（4）评价等级

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价等级为一级，具体评价依据见表2.6-8。

表2.6-8    评价工作等级分级表

	项目类别
敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	--

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	--
	--

	注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作


2.6.1.6环境风险评价等级

项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），并对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险化学品和重大危险源判定见表2.6-9。

表2.6-9    本项目危险物质数量和分布情况

	装置
	危险物质
	CAS号
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	该物质
Q值
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	热解炉
	提质煤装置
	煤气
	/
	2.827
	7.5
	0.377
	热解炉有效尺寸：长26760mm×宽5520mm×高8700mm，根据单台炉体容积约为1285m³，计算4台热解炉煤气量约为5140Nm³，煤气密度为0.55kg/m³，计算在线量

	
	
	CH4
	小于煤气Q值不重复计算
	74-82-8
	0.434
	10
	0.043
	煤气中CH4含量8.05w%

	
	
	CO
	
	630-08-0
	0.597
	7.5
	0.08
	煤气中CO含量11.06w%

	
	
	NH3
	
	7664-41-7
	0.002
	5
	0.0004
	煤气中氨含量0.04w%

	
	
	H2S
	
	7783-06-4
	0.003
	2.5
	0.0013
	煤气中硫化氢含量0.06w%

	管线
	煤气输送管线
	煤气
	/
	0.043
	7.5
	0.006
	管道直径500mm，管道长约200m，操作压力为0.2MPa，其中煤气量约为78.5Nm³，煤气密度为0.55kg/m³，计算在线量

	储气
	气柜
	煤气
	/
	16.5
	7.5
	2.2
	气柜3万m3，煤气密度为0.55kg/m³，计算在线量

	焦油氨水分离装置
	焦油氨水分离槽
	剩余氨水（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	7650
	5
	1530
	10个900m³焦油氨水分离槽，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=10×900×85%=7650m3，有效储存量=7650×1=7650t

	
	氨水除渣固定顶罐
	剩余氨水（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	1530
	5
	306
	6个300m³氨水除渣固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=6×300×85%=1530m3，有效储存量=1530×1=1530t

	
	焦油收集固定顶罐
	煤焦油
	/
	110
	2500
	0.044
	1个130m³焦油收集固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=1×130×85%=110m3，有效储存量=110×1=110t

	煤气净化
	剩余氨水固定顶罐
	剩余氨水（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	510
	5
	102
	2个300m³剩余氨水固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=2×300×85%=510m3，有效储存量=510×1=510t

	
	氨水中间固定顶罐
	氨水
	1336-21-6
	255
	10
	25.5
	1个300m³氨水中间固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=1×300×85%=255m3，有效储存量=255×1=255t

	罐区
	煤焦油储罐
	煤焦油
	/
	5670
	2500
	2.268
	3个2000m³固定顶罐，储罐填充率按90%，密度1.05t/m3，有效容积=3×2000×90%=5400m3，有效储存量=5400×1.05=5670t

	
	粗酚罐
	粗酚
	108-95-2
	433.5
	5
	86.7
	1个500m³固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1.02t/m3，有效容积=1×500×85%=425m3，有效储存量=425×1.02=433.5t

	废水处理装置
	除油单元
	剩余氨水
（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	414
	5
	82.8
	三级除油设备：3台有效容积均为138m3，密度1t/m3，剩余氨水存在量414t

	
	脱酸塔
	剩余氨水
（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	414
	5
	82.8
	与除油工序存在量相同

	
	脱氨塔
	NH3
	/
	0.072
	5
	0.0144
	按照30min氨气产生量计算，0.072t

	
	萃取塔
	含酚废水
	108-95-2
	0.36
	5
	0.072
	1台萃取塔，有效容积为36m3，酚类10000mg/L

	合计（Q）
	2220.7814
	Q＞100


（2）行业及生产工艺（M）

本项目行业及生产工艺判定见表2.6-10。

表2.6-10    行业及生产工艺判断（M）

	本项目涉及工艺
	套数/区
	分值
	合计

	煤热解装置
	4
	5/套
	20

	危险物质储存罐区
	2
	5/罐区
	10

	合计
	30

	M＞20, M1


（3）危险物质及工艺系统危险性（P）

本项目危险物质及工艺系统危险性判定见表2.6-11。

表2.6-11    危险物质及工艺系统危险性判断（P）

	Q
	M
	P的判断结果

	Q≥100
	M1
	P1


（4）风险潜势

本项目风险潜势判定见表2.6-12和表2.6-13。

表2.6-12    建设项目环境风险潜势划分表

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


表2.6-13    各要素风险潜势判断结果

	环境要素
	危险物质及工艺系统危险性（P）
	环境敏感程度（E）
	环境敏感程度判断依据
	风险潜势判断结果

	大气

环境
	P1
	E3
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区，根据调查，项目周边500m范围内人口总数小于500人（企业500m范围内呼图壁县锐源通化工有限责任公司员工152人、本项目员工100人），5km范围内人口总数小于1万人（呼图壁工业园区化工产业集中区西区范围内），大气环境敏感程度等级为E3。
	Ⅲ

	地下水环境
	
	E3
	本项目不位于水源地的保护区及准保护区内，也不属于水源地的补给径流区，地下水敏感程度为不敏感G3。根据规划环评园区区域包气带厚度在5.2～8.6m，包气带岩性为粉质粘土、粉土，渗透系数在1×10-4~1×10—6cm/s（2.4×10—5cm/s），且分布连续、稳定，防污主要为防污性能分级为D2。
	Ⅲ


表2.6-14    环境风险评价等级及范围

	要素
	风险潜势
	评价等级

	大气环境风险
	Ⅲ
	二级

	地下水环境风险
	Ⅲ
	二级


综上，本项目综合风险评价等级为二级。

评价范围

根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：

环境空气

《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：“一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。”本项目煤提质装置无组织废气中苯并[α]芘最大占标率为26.60%，D10%为2325m，因此本项目大气环境影响评价范围是边长为5km的矩形。项目评价范围图见图2.6-1。

地表水

重点分析处理设施、废水回用的可行性以及依托污水处理设施环境可行性分析。

地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及工程影响范围，确定地下水影响评价范围为以厂址中心点为中心，以地下水流向由南向北为主轴，厂界南上游500m、厂界北下游2.5km、厂界两侧1km的区域，共约9.7km2范围。

声环境

项目区周围200m没有声环境敏感目标，因此本项目声环境评价范围为厂界外200m范围。

土壤环境

本项目土壤环境影响评价等级为一级（污染影响型），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，其土壤环境影响评价范围为项目占地及项目厂界外1km范围内区域。

生态环境

根据本项目的特点、生态影响区域及周边生态环境现状。

环境风险

大气环境风险评价范围：距建设项目厂界5km范围；

地下水环境风险评价范围：同地下水评价范围。

小结

本项目评价范围见表2.6-15。

表2.6-15    评价范围一览表

	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	一级
	为以厂界外延2500m的矩形区域，边长约为5km的矩形

	地下水环境
	二级
	厂界南上游500m、厂界北下游2.5km、厂界两侧1km的区域，共约9.7km2矩形范围

	地表水
	三级B
	分析处理设施、废水回用的可行性以及依托污水处理设施环境可行性分析

	声环境
	三级
	厂界外200m范围

	土壤
	一级
	项目厂界及项目厂界外1km范围内区域

	生态环境
	简单分析
	厂界外延200m范围内

	环境风险
	二级
	环境空气：厂界外扩5km的范围
地下水：厂界南上游500m、厂界北下游2.5km、厂界两侧1km的区域，共约9.7km2矩形范围


2.7评价重点

（1）工程分析

结合工艺过程，对物料、水等进行平衡计算，并类比相似生产企业实际运行情况，分析生产过程中“三废”及噪声排放情况。

（2）污染防治措施分析推荐

根据工程“三废”及噪声排放特点，结合相似企业实际治理经验，对可研设计的治理措施可行性进行分析，并提出推荐方案，确保本项目各污染物达标排放。

（3）环境影响预测及评价

结合生产过程“三废”及噪声排放特点以及评价范围内环境概况，分析预测各有组织废气和无组织废气对大气环境的影响程度和范围；项目产生的生产废水对区域水环境的影响；固体废物处理、处置对区域环境的影响；预测和评价厂界噪声贡献值是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》，评价项目噪声排放对声环境敏感区的影响。

（4）环境风险评价

结合生产工艺特点，分析确定本项目风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施。

（5）清洁生产分析

从工艺装备先进性、资源能源利用、污染物产生、废物综合利用、产品指标、环境管理等方面分析，并与国内其他企业进行对比，评估项目清洁生产水平。

2.8主要环境保护目标和环境敏感目标

2.8.1主要环境保护目标

（1）大气环境：保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别—《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。

（2）声环境：项目评价范围内无声环境保护目标，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，避免对厂址区域造成噪声污染。确保本项目建成后区域声环境依旧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区要求。

（3）地下水环境：项目评价范围内无水环境保护目标，保护厂址上游及下游区域地下水水质，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别－《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）环境风险：降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，保护周围企业职工及环境敏感保护目标。

（5）生态环境：实施厂区绿化等措施，保护厂址区生态环境，将生态环境影响降低到最小。

（6）土壤环境：评价范围内土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关标准要求。
2.8.2环境敏感目标分布

本项目所在区域为工业园区，评价范围内无国家公园、自然保护区、生态保护红线、天然林、公益林等需要特殊保护的区域，本次环境保护目标见表2.8-1，环境保护目标图见图2.8-1。
表2.8-1    本项目的环境敏感目标

	环境要素
	主要敏感点

名称
	坐标
	相对厂界距离（m）
	相对厂址方位
	保护对象
	环境功能区
	保护级别

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	周边大气环境
	-
	-
	-
	-
	-
	二类功能区
	《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准

	环境风险
	永丰四队
	-1860
	-3133
	2934
	SW
	130人
	-
	-

	
	祁家湖村
	-3500
	-113
	3307
	W
	120人
	
	

	水环境
	评价范围内地下水
	--
	--
	--
	潜水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	声环境
	厂界外声环境
	厂界外声环境质量
	3类功能区
	《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类声环境功能区标准

	土壤环境
	项目区及周边土壤
	项目区北侧50m
	耕地土壤质量
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	生态环境
	项目区生态

环境
	厂址区域
	项目区范围的土壤、植被
	植被恢复、控制水土流失


2.9评价时段

评价时段考虑项目施工期和运营期。施工期为2027年3月—2028年9月；运营期为项目工程投产后。

建设项目工程分析

工程概况

现有工程概况
原有工程基本情况

原新疆金源洁净煤有限责任公司成立于2006年，位于昌吉州呼图壁县石梯子乡东沟村，2008年建设了40万吨/年兰炭项目，2011年开展了焦化气烧石灰余热利用技术改造项目。2012年8月，西安地质矿产研究所编制了《新疆金源洁净煤有限责任公司年产90万吨兰炭及4万吨煤基活性炭改扩建项目环境影响报告书》，2014年9月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2014〕1197号文对该项目环境影响报告书进行了批复。2014年建设了年产90万吨兰炭及4万吨煤基活性炭改扩建项目，将原有的4×5万吨/年兰炭炉予以拆除。2014年4月开工建设，2015年3月，年产90万吨兰炭生产线建成运行，2015年4月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2015〕384号文对该项目给予试生产批复。试生产过程中兰炭市场饱和，项目停产至2017年9月，停产期间针对试生产期间发现的安全、环保及工艺安全性相关问题进行整改，优化工艺方案，对设备及工艺进行改造和升级。2017年9月，新疆清风朗月环保科技有限公司编制了《关于新疆金源洁净煤有限责任公司90万吨兰炭项目部分工艺变更的环境影响说明》，2017年9月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2017〕1507号文对该项目环境影响说明进行了复函。2017年原新疆金源洁净煤有限责任公司委托新疆点点星光环境监测技术服务有限公司承担年产90万吨兰炭生产线及配套设施竣工环境保护验收监测及调查工作，2017年12月取得排污许可证，2018年1月取得验收意见。

原新疆金源洁净煤有限责任公司由于股东更换，由新疆黑石碳科有限公司收购运营。新疆黑石能源控股集团有限公司注册成立于2019年2月，从事煤炭及制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）等业务，控股公司包括新疆黑石碳科有限公司、新疆黑石清洁能源有限公司、新疆呼图壁县石梯子西沟煤炭有限责任公司、玛纳斯县天欣煤业有限公司等。根据政策调整要求，新疆黑石碳科有限公司年产90万吨兰炭生产线于2023年5月全面停产，2024年9月生产设备全面拆除。已清理了污染物，现有建设用地已作为新疆黑石碳科有限公司600万吨/年清洁煤项目的建设用地。

原有工程建设情况

（1）原有工程建设内容

在原有厂区内建设了15万吨/年内热式炭化炉6座以及相关辅助设施，选用低水分熄焦工艺，主要生产工段可分为备煤、炭化、筛贮焦、煤气净化，年产兰炭75万吨/年，焦油3.7万吨/年，煤气6.8亿m3/a，煤气部分回炭化炉燃烧、部分用于厂区生活淋浴及采暖锅炉、其余全部用于厂区3座石灰窑烧石灰石。主体工程包括备煤工段、炭化工段、筛贮焦工段和煤气净化工段，辅助工程包括空压机房、自控系统、火炬、行政福利设施等，公用工程包括供水、排水、供电、供热系统等，贮运工程包括原料贮存工程、焦油罐区等，环保工程包括除尘系统等。

表3.1-1    项目组成一览表

	序号
	单元名称
	主要内容
	备注

	一
	主体工程
	
	

	1
	备煤工段
	受煤坑、筛煤楼、煤塔、胶带运输机、封闭煤廊、转运站
	

	2
	炭化工段
	15万吨/年，内热式直立热解炉6座
	

	3
	筛贮焦工段
	半焦转运站、筛分室、筛焦楼、胶带运输机、封闭煤廊
	

	4
	煤气净化工段
	蜂窝式电捕焦油器、旋捕器、机械化氨水澄清池、焦油泵
	

	二
	辅助工程
	
	

	1
	空压机房
	空压机1台、储气罐（1000L）、空气过滤减压器、单向阀、电磁换向阀机管道
	

	2
	自控系统
	采用电控系统完成生产过程的数据采集、过程控制等任务
	

	3
	火炬
	火炬4根，高度15m
	

	4
	行政福利设施
	综合办公室、职工食堂、浴室
	

	三
	公用工程
	
	

	1
	给水
	生产生活用水来自水厂给水管网，生产、生活、消防给水系统、循环供水系统、回用水系统
	

	2
	排水
	生产污水系统、生活污水系统、生产废水系统、雨水排水系统
	

	3
	供电
	全厂装机容量约7560kW，配备双电源。用电负荷采用10kV电压供电，从石梯子乡110kV变电站10kV母线供电
	

	4
	供热
	冬季采暖供热依托现有1台1t/h燃气锅炉。
	

	四
	环保工程
	
	

	1
	废气
	堆场
	建设封闭式煤棚，10m高防风抑尘网。
	

	
	
	物料输送、转载
	全部采用密闭措施，设有高压细水雾除尘设施
	

	
	
	炭化炉
	连续加煤、炉顶密封、炉体采用铁皮密封
	

	
	
	筛储焦工段
	高压细水雾除尘、旋风除尘器
	

	
	
	煤气脱硫
	煅烧石灰过程中的石灰法脱硫
	

	2
	废水
	生活污水目前采用化粪池处理后回用绿化，生产净下水包括生活用锅炉排水、推焦机夹套循环冷却水等用于厂区洒水降尘，兰炭生产采用低水分熄焦，产生的废水主要为剩余氨水，剩余氨水喷入炭化炉焚烧，不外排。
	

	3
	固废
	焦油渣储存罐储存，掺入原料煤中回用于生产；筛分楼粉煤在封闭煤棚储存，定期外售；设危废暂存库用于暂存废润滑油，委托新疆海克新能源科技有限公司处置。
	

	4
	噪声
	减振、隔声措施
	

	5
	其他
	地面防渗、绿化、洒水；500m2应急事故水池+2500m2废弃氨水循环罐
	

	五
	储运工程
	
	

	1
	运输
	厂外采用公路运输方式，厂内采用输送栈桥、管道及铲车运输
	

	2
	原煤贮存
	封闭式末煤棚，贮存量为50000t，场地地面硬化。
	

	3
	半焦贮存
	封闭式焦棚，贮存量为50000t，场地地面硬化。
	

	4
	焦油储罐
	焦油储罐6个，单罐容积1500m3，
	

	5
	煤气气柜
	输送管线600m
	


（2）原有工程工艺流程简述

内热式直立炭化炉生产提质煤所需块煤直接由石梯子乡西沟煤矿供给，块煤由汽车运入厂内，厂区内设置堆场及煤棚。备煤工段由受煤坑、筛煤楼、煤塔、胶带运输机、封闭煤廊、转运站组成。

原料煤由汽车运输入厂，汽车将煤自卸到简易煤库储存，原料煤在库内用铲车、移动式胶带运送机倒堆、堆高和向受煤坑供料，由胶带运输机运输至筛煤楼，经振动筛筛选，合格块煤由胶带运输机经栈桥运输到干馏炉顶煤仓，然后经炉顶布料皮带机运到储煤仓，块煤由进料口进入炉顶辅助煤箱，再进入干馏炉。

采用直立内热式十室炭化炉。由备煤工段运来的合格的装炉煤进入煤塔，然后通过输送皮带卸料小车装入炉顶最上部的煤槽内，再经防煤旋塞和辅助煤箱装入炭化室内。炭化室中部的干馏段，块煤通过此段被加热到400℃，并被炭化为提质煤：提质煤通过炭化室下部的冷却段冷却，用刮板放焦机连续排出后，通过溜槽汇合进入筛焦系统。炭化炉加热用的煤气是经过煤气净化工段进一步净化后的煤气。采用低水分熄焦工艺，熄焦采用全密闭工艺。

筛焦采用机械化运焦、筛分方式，由胶带机（均设置封闭通廊）、转运站、筛焦装置、移动胶带机和贮焦场组成。每台炭化炉排出的提质煤通过胶带机，经多层振动筛筛分，不同筛分料级提质煤分别进入各自料仓或各自料场。在提质煤转运点投放除尘装置。

煤气净化采用蜂窝式电捕焦油器，净化过程中用氨水洗涤和冷却煤气，煤气的冷却和气液分离在电捕内完成，煤气由电捕上部出来，进入旋捕器，进一步进行气液分离，通过煤气风机加压送至煤气总管，电捕下部的煤焦油和少量氨水进入地下密闭的氨水澄清池，利用密度差异原理通过重力沉降作用完成初步除油除渣预处理后，通过管道喷入炭化炉进行烧，焦油氨水分离罐及焦油成品储罐，底部沉降的焦油渣定期送往煤场。

	

图3.1-1    原有项目照片


原有工程环境影响回顾性评价

（1）废气

原项目废气分为有组织废气和无组织废气，其中有组织废气为1th燃气锅炉。无组织废气来源于煤场、煤输送及转运、原料筛分、筛焦、提质煤堆场、提质煤输送及转运、炭化炉、焦油储罐等。主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨、苯并[α]芘、苯、氰化氢、酚类等

煤场周边设置防风抑尘网，原煤全部进密闭堆棚储存，转运过程由洒水车洒水，受煤坑进行洒水，转运站及运输通道封闭。筛煤楼和筛焦楼采用封闭式结构，设置高压细水雾除尘设施。提质煤及焦粉全部进密闭堆棚储存，转运过程由洒水车洒水，转运站及通廊封闭，棚内设置地下装车系统，焦粉直接通过密闭式输送带装车外售。炭化工段炉体装煤时采用由阀式给料器和辅助煤箱与炉体连接在一起、连续加煤的方式，加煤口控制在微负压状态。炭化炉炉顶辅助煤箱和炉体间采用石棉带及特制泥浆密封，炉体采用护炉铁皮密封。焦油储罐采用拱顶罐，公司设备维护人员对设备进行日常维护与管理。

（2）废水

原项目废水包括生产废水、生产净下水和生活污水。生产废水主要为生产过程中产生的剩余氨水，喷入炭化炉焚烧不外排。生产井下水主要来源于生活用锅炉排水、推焦机夹套循环冷却水等，含有少量悬浮物，用于厂区洒水降尘。生活污水采用地埋式一体化污水处理设施处理后冬储夏灌，用于项目区绿化。

（3）噪声

原项目生产过程中主要噪声源有振动筛、胶带传送机、风机及各种泵类等。主要治理措施为选择先进可靠的低噪音设备，设施尽量放置于室内，风机管道安装消声器、电机本体安装隔音罩，所有产噪设备设置基础减振措施，厂区绿化。

（4）固体废物

原料筛分粉煤外售厂家作为生产原料。焦油渣、废润滑油为危险质物，焦油渣两年清理一次，不进行储存，掺入原料煤中回用于生产，废润滑油在危废暂存间暂存，委托新疆海克新能源科技有限公司集中处理。生活垃圾集中收集后，送至呼图壁县生活垃圾填埋场卫生填埋。

（5）相关管理情况

原项目建设单位设置相应的环境保护管理机构。

原项目建设单位2017年11月编制突发环境事件应急预案并取得了备案表（备案编号为652323-2017-7），2017年12月28日取得排污许可证，证书编号：91652323666663791G001P，现已注销。

原项目建设单位定期委托第三方检测单位检测了锅炉、无组织排放情况。2020年7月开展了泄漏检测与修复（LDAR）工作。

原有工程主要环境问题及以新带老措施

据政策调整要求，新疆黑石碳科有限公司年产90万吨兰炭生产线于2023年5月全面停产，2024年9月生产设备全面拆除，设备全部淘汰报废。现有建设用地已作为新疆黑石碳科有限公司600万吨/年清洁煤项目的建设用地，无主要环境问题。

项目基本情况

项目名称：新疆黑石清洁能源有限公司煤炭分级分质综合利用技改项目
项目性质：迁建（技术改造）
建设单位：新疆黑石清洁能源有限公司
建设地点：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁工业园区化工产业集中区西区。

定员及操作制度：工程建成后劳动定员100人，年操作时数8000h。

建设内容：在园区内建设90万吨/年低阶煤干馏热解提质装置区，由改造前的6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，配套建设其他辅助、公用、储运、环保工程。

项目总投资：33800万元，其中环保投资总额为5100万元，占项目总投资的比例为15.09%。

占地面积：22.62hm2。

项目组成

项目组成及主要建设内容见表3.1-2。

表3.1-2    项目组成一览表

	序号
	单元名称
	主要内容
	备注

	一
	主体工程

	1
	煤干馏热解装置区
	90万吨/年，选用陕西冶金院新型的SH4087（Ⅲ）型内热式直立热解炉，设置热解炉4座，采用环保节能型干法熄焦技术回收余热，主要由备煤（受煤坑、给煤机、筛分室、粉煤仓、带式输送机、通廊及炉顶布料机等设施组成）、干馏热解、出焦（环保节能型干法熄焦）、筛焦（由带式输送机及通廊、转运站、提质煤筛分楼等部分组成）、煤气净化（煤气采用横管冷却器+电捕焦油器处理，煤气经冷却、净化、回收煤焦油和冷凝液）、焦油氨水分离、焦油储运工段组成。
	新建

	二
	辅助工程

	1
	办公楼
	设置一座办公楼，包括行政管理、档案中心、资料室等。
	新建

	2
	中心控制室
	全厂统一中心控制室。
	新建

	3
	机修车间
	设机修间一座。建筑面积600m2。
	新建

	4
	综合仓库及备品备件车间
	建设占地为2000m2综合仓库及备品备件车间一座，备品备件、金属材料、仪表设备器材和电气设备器材。
	新建

	5
	消防
	消防给水
	消防总用水量不小于100L/s。火灾延续供水时间：工艺装置区3h，罐区4h。系统压力不小于1.0MPa。
	新建

	
	
	消防清水池
	设置1座容积分别为2000m3的消防水池，水池采用管路及吸水池连通。
	新建

	
	
	泡沫消防
	新建1座泡沫制备站，泡沫站内设置室内泡沫消火栓一具，并配置泡沫管枪一套。在罐区围堰周围设置泡沫混合液管道，其上设置有地上式泡沫消火栓，并配备有泡沫管枪。泡沫原液采用抗溶性泡沫液。
	新建

	
	
	灭火设备
	在本项目范围内配置一定数量的移动式灭火设备和器材。
	新建

	6
	火炬系统
	设置一套高架火炬作为全厂事故排放以及放空配套的安全设施，火炬筒体高度约为80m。装置为露天布置，远离生产装置放在厂区边缘，并留有90m的安全半径。
	新建

	三
	公用工程

	1
	水源
	本项目用水由园区建设的供水管网统一供给。园区供水水源为洪山水库下库。
	依托

	2
	循环水站
	设置1个循环水站，采用闭式循环。循环水站：供净化单元、热解单元、酚氨回收装置，循环水站规模3900m3/h。
	新建

	3
	脱盐水站
	主要为煤热解装置和余热锅炉装置提供脱盐水，建设13.8m3/h脱盐水制备系统。
	新建

	4
	空压制氮站
	新设1座空压制氮站，空压制氮站设置五套变压吸附制氮系统满足煤热解装置压缩空气和氮气使用。选用变压吸附分子筛制氮装置，每台生产氮气2100Nm3/h，压缩空气气源选用TRX-1300kW型离心式空气压缩机，该机排气量为1500Nm3/h。
	新建

	5
	供电
	本项目由就近园区110kV变电站提供35kV电源，进线电源容量能满足100%用电负荷要求。在厂内设置1座35/10kV变电站和若干10/0.4kV低压变电所。
	新建

	6
	余热锅炉
	余热锅炉产出蒸汽来自煤干馏热解装置，产汽压力为2个等级，分别为0.4-0.6MPa和1.5-3.8MPa，产汽量合计35.2t/h，产汽量能够满足最大用汽负荷的需求，全部利用。
	新建

	四
	环保工程

	1
	废气
	粉尘
	针对煤炭备煤、投料、转运及筛分过程产生的粉尘，备煤设置布袋除尘器处理，除尘效率99%，投料、转运及筛分过程产生的粉尘设置布袋除尘器进行处置，除尘效率99%以上，处理达标后经15m高排气筒排放。项目采用配备喷洒水装置且封闭棚库存储原料煤及提质煤。
	新建

	
	
	储罐呼吸/装卸、热解净化等生产废气
	设置气相平衡系统及油气回收系统，收集生产及储运过程产生的挥发性有机气体，废气通过洗涤+除雾干燥处理后回炉耦合燃烧。采用自动连续加煤、微负压操作、环保节能型干法熄焦及全封闭循环氨水池，装煤采用双室双闸给料器，防止煤尘外溢。危废贮存库废气收集后采用二级活性炭吸附处理，处理后经15m高排气筒排放。
	新建

	
	
	废水处理站废气
	酸性气送往热解炉燃烧处理。酚氨废水经脱酸后采用高效复合脱氮，氨气采用碱洗吸收+深度冷凝制成氨水溶液，未吸收的氨气经排气筒排放。恶臭气体采用加盖密封措施，连续抽气，通过引风机将气体收集，收集的恶臭废气送除臭系统处理，采用生物除臭+碱洗工艺，污染物去除效率90%。
	新建

	2
	废水
	事故池
	新建1座事故水收集池，有效容积约6000m3。设置2座初期雨水池，总有效容积约2000m3。
	新建

	
	
	生产废水
	建设一座废水处理站，建设规模40m3/h，采用“除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+生化处理”工艺。废水经处理达标后回用。脱盐水站及循环水站排水经管道收集后送废水处理站生化处理单元进行处理。
	新建

	
	
	生活污水
	生活污水通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。
	新建

	3
	固废
	危险废物
	危险废物包括焦油渣、废吸附材料、废水处理污泥、废活性炭、废矿物油、废油桶。新建危废贮存库1座，200m2。危险废物交由有资质单位处理。
	新建

	
	
	一般固废
	一般固废包括废反渗透膜、废布袋，委托相关单位回收。除尘灰返回工序。
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾交由园区环卫部门处理。
	新建

	4
	噪声
	选用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔音措施
	新建

	5
	绿化
	本项目绿化面积为45200m2，绿化率20%
	新建

	五
	储运工程

	1
	煤棚
	全封闭式煤棚10000m2，用于贮存合格的原料煤，贮煤量约67567t，能保证正常生产15天用煤量。
	新建

	2
	末煤棚
	全封闭式末煤棚2000m2，原料煤经筛分后，将粒径小于30mm的末煤单独储存后外运。
	新建

	3
	焦棚
	建设一座15000m2全封闭式焦棚贮存提质煤，储量为3万t，可存10天提质煤产量。
	新建

	4
	罐区
	产品罐区
	煤焦油储罐3×2000m3，Φ15.8×11.1m，固定顶罐
	新建

	
	
	
	粗酚储罐1×500m3，Φ9×8.9m，固定顶罐
	新建

	
	
	中间罐区
	氨水中间罐1×300m3，Φ7.7×7m，固定顶罐
	新建

	
	
	
	剩余氨水罐2×300m3，Φ7.7×7m，固定顶罐
	新建

	
	
	
	焦油收集罐1×130m3，Φ7.7×3m，固定顶罐
	新建

	
	
	
	氨水除渣罐6×300m3，Φ7.7×7m，固定顶罐
	新建


建设规模及产品方案

本项目以低阶煤为原料，经干馏热解得到提质煤（半焦）、煤焦油和煤气。本项目产品方案见表3.1-3，主要产品质量标准见表3.1-4~3.1-6。

其中净化煤气主要作为原料气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源，目前黑石能源已完成后段煤气发电工程可研报告编制工作，后续待煤气发电工程建成后，可全部自行综合利用发电。新疆东方环宇新能源开发有限公司城镇燃气储气调峰（LNG）项目新疆昌吉回族自治州呼图壁县工业园区（西区）横七路1638号，该项目环境影响报告表由昌吉州生态环境局于2024年5月13日批复（昌州环评〔2024〕102号），2025年5月完成企业自主竣工环保验收。项目建设1套6万m3/d天然气净化液化装置，年产4×107Nm3/aLNG。本项目副产煤气12.6×108Nm3/a（15.75万Nm³/h），其中氮气占比43.71%。该项目审批通过后，东方环宇LNG项目通过新建低温深冷装置及天然气净化液化装置，可消纳本项目煤气，且黑石能源目前已完成后段煤气发电工程可研报告编制工作，后续待煤气发电工程建成后，煤气可全部自行综合利用发电。

本项目副产煤焦油6.6万t/a，主要提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等。新疆宝鑫炭材料有限公司（原名新疆鑫联煤化工有限公司，2020年11月更名）位于呼图壁县工业园区西区大丰镇工业园中心路430号，其18万吨/年焦油加工改扩建项目环境影响报告书由原新疆维吾尔自治区环境保护厅于2015年8月20日以新环评价函〔2015〕938号批复，2017年11月18日完成竣工环保验收，噪声、固废部分于2019年9月6日完成验收。新疆超源化工有限公司位于呼图壁工业园区东区，该公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目由自治区环境保护厅于2015年5月18日以新环函〔2015〕528号批复，一期工程（100万t/a减粘装置、10000Nm³/h天然气制氢、20万t/a精制加氢）于2019年1月29日完成竣工环保验收。2024年12月10日以自治区生态环境厅〔2024〕264号批复40万吨白油加氢装置扩能、降耗、提质改造项目，目前在建。宝鑫的装置规模为18万t/a，但按其2024年后评价披露的运行数据，焦油装置实际负荷在65.25%，剩余6.255t/a。超源化工目前盈余处理规模很大，煤焦油原料一直供应不足。综上，本项目煤焦油可完全由园区企业消纳。
表3.1-3    主要产品方案一览表

	序号
	项目
	单位
	装置来源
	规模
	备注

	1
	煤焦油
	万t/a
	煤干馏热解
	6.6
	可提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等

	2
	煤气
	108Nm3/a
	煤干馏热解
	12.6
	作为原料气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源

	3
	提质煤
	万t/a
	煤干馏热解
	90
	可用于周边县市的电石行业作为生产原料

	4
	粗酚
	万t/a
	废水处理
	0.42
	作为产品外售

	5
	末煤
	万t/a
	备煤
	10
	作为产品外售


提质煤（半焦）产品标准执行《兰炭产品分类及质量要求》（GB/T25211-2023）中用作电石还原剂的产品质量要求，标准见下表。

表3.1-4    半焦（兰炭）产品规格表
	项目
	I级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	本项目

	粒度/mm
	6~13（<6的不大于20%）13~25（<13的不大于20%）
	
	
	6~25

	挥发分（Vdaf）/%
	≤5.00
	>5.00~8.00
	>8.00~10.00
	<10

	固定碳（FCd）/%
	>85.00
	>80.00~85.00
	
	80.00~85.00

	全水分（Mt）/%
	≤8.0
	>8.0~10.0
	
	≤8.0

	灰分（Ad）/%
	≤9.00
	>9.00~12.00
	>12.00~15.00
	8.00~13.00

	全硫（St，d）/%
	≤0.50
	>0.50~1.00
	
	0.30~0.60

	磷（Pd）%
	≤0.010
	>0.01~0.03
	>0.03~0.05
	0.005~0.007

	电阻率（ρ）/（10—6Ω·m）
	>15000
	>10000~15000
	>5000~10000
	10000~15000

	氧化铝[ω（Al2O3）]a/%
	≤2.00
	>2.00~3.00
	>3.00~4.00
	2


煤焦油执行《煤焦油》（YB/T5075-2010）中煤焦油的2号技术要求标准。

表3.1-5    煤焦油技术要求指标

	项目
	1号
	2号

	密度（20℃）g/cm3
	1.15~1.21
	1.13~1.22

	水分/%                    不大于
	3.0
	4.0

	灰分/%                   不大于
	0.13
	0.13

	黏度（E80）               不大于
	4.0
	4.2

	甲苯不溶物（无水基）/%
	3.5~7.0
	≤9.0

	萘含量（无水基）/%       不小于
	7.0
	7.0


表3.1-6    煤气成分
	序号
	项目
	成分数量

	1
	H2
	24.04%

	2
	CH4
	8.05%

	3
	CO
	11.06%

	4
	CO2
	10.36%

	5
	N2
	43.71%

	6
	O2
	0.6%

	7
	CmHn
	1.94%

	8
	S
	0.17%


内热式直立热解炉本身加热需要用煤气总量的45%，剩余约55%的煤气（103125Nm3/h）可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源。

粗酚产品标准执行《粗酚》（YB/T5079-2012）中表1技术要求，满足技术要求按产品出售，标准见下表。

表3.1-7    粗酚技术要求
	序号
	项目
	成分数量

	1
	酚及同系物含量（按无水计算）/%
	≥83

	2
	馏程（按无水计算）（大气压力101.3kPa）

210℃前馏出量（体积分数）/%

230℃前馏出量（体积分数）/%
	≥60

≥85

	3
	中性油含量（质量分数）/%
	≤0.8

	4
	吡啶碱含量（质量分数）/%
	≤0.5

	5
	灼烧残渣含量（按无水计算）/%
	≤0.4

	6
	水分（质量分数）/%
	≤10

	7
	pH
	5~6


主要原辅材料、能源用量及来源

主要原料、燃料用量和来源

（1）原料煤

本项目拟以新疆准南煤田呼图壁县煤作为原料煤，入炉原料煤为10～100mm块煤。用量见表3.1-8，煤质成分见表3.1-9。

表3.1-8    原消耗情况表
	序号
	名称
	单位
	用量
	特征
	用途

	1
	煤
	万t/a
	150
	10～100mm块煤
	煤干馏热解装置


表3.1-9    原料煤质成分分析表

	序号
	检验项目
	检验数据
	采用标准

	1
	全水分（%）
	7.4
	GB/T211-2017

	2
	分析水分（%）
	5.67
	GB/T212-2008

	3
	灰分（%）
	2.11
	GB/T212-2008

	4
	挥发分（%）
	43.47
	GB/T212-2008

	5
	焦渣特征（1~8）
	5
	GB/T212-2008

	6
	固定碳（%）
	51.16
	GB/T212-2008

	7
	全硫（%）
	0.35
	GB/T214-2007


辅助材料

项目主要辅助材料用量见表3.1-10。

表3.1-10    主要辅助材料用量一览表

	序号
	名称
	单位
	用量
	特征
	用途

	1
	活性炭
	t/15a
	40
	-
	废气净化

	2
	分子筛
	t/5a
	65
	Al2O3
	空分装置

	3
	甲基异丁基酮
	t/a
	28.7
	-
	废水处理站

	4
	片碱
	t/a
	72
	NaOH
	

	5
	芬顿氧化剂
	t/a
	55
	硫酸亚铁和双氧水
	

	6
	PAC
	t/a
	192
	聚合氯化铝
	

	7
	PAM
	t/a
	32
	聚丙烯酰胺
	


本项目主要能耗情况具体见表3.1-11。

表3.1-11    厂主要公用工程指标表

	序号
	名 称 及 规 格
	单位
	小时
	年
	说明
	来源

	1
	新鲜水
	t
	38.555
	308440
	消耗
	园区供应

	其他能源消耗

	1
	电
	kW·h
	0.4×108
	消耗
	园区供应

	2
	中压蒸汽（3.8MPa）
	t
	2
	16000
	消耗
	本厂供应

	3
	中压蒸汽（1.5MPa）
	t
	7.7
	61600
	消耗
	本厂供应

	4
	低压蒸汽（0.5MPa）
	t
	25.5
	204000
	消耗
	本厂供应


主要设备

主要设备清单见表3.1-12。

表3.1-12    主要设备一览表

	序号
	设备名称
	数量

（台/套）
	型号及规格
	备注

	1
	内燃内热式直立炉
	4
	SH4087（Ⅲ）型
	26760mm*5520mm*8700mm

	2
	推焦机
	8
	15kW
	-

	3
	刮板输送机
	4
	22kW
	-

	4
	水封罐
	4
	DN1800, H=3470mm
	-

	5
	空气风机
	4
	AI600-1.02/0.88,250kW
	-

	6
	液下泵
	2
	15kW
	-

	7
	带式输送机
	38
	组合件
	-

	8
	高架带式输送机
	2
	组合件
	-

	9
	振动筛
	2
	Q=500～600t/h, N=4×22kW
	-

	10
	振动筛
	2
	N=55KW
	-

	11
	氨水除渣罐
	6
	DN7700, H=7000, Vn300m3
	-

	12
	焦油氨水分离槽
	10
	Vn900m3
	-

	13
	氨水中间罐
	1
	DN7700, H=7000, Vn300m3
	-

	14
	焦油收集罐
	1
	DN7700, H=3000, Vn130m3
	-

	15
	剩余氨水罐
	2
	DN7700, H=7000, Vn300m3
	-

	16
	焦油储罐
	3
	Vn=2000m3, Vn=15800mm, H=11100mm
	-

	17
	剩余氨水泵
	2
	-
	-

	18
	循环氨水泵
	3
	-
	-

	19
	焦油中间泵
	2
	-
	-

	20
	焦油发油泵
	2
	Q=100m3/h，H=30m，附电机N=15KW
	-

	21
	凝液泵
	1
	Q=60m3/h，H=30m，附电机N=15KW
	-

	22
	文氏管塔
	4
	φ3000, H=15m
	-

	23
	横管冷却器
	4
	Fn=6500m2
	

	24
	捕雾器
	4
	φ3000, H=5.5m
	

	25
	电捕焦油器
	4
	FD400-II,φ7000, H=15m
	-

	26
	煤气风机
	4
	Q=1600m3/min,∆P=16 KPa N=630KW
	-

	27
	凝液泵
	3
	-
	-

	28
	尾气洗涤塔
	1
	Φ4200mm，H=22m，填料塔
	-

	29
	除雾塔
	2
	Φ2600mm，H=10m，填料塔
	-

	30
	凝液罐
	2
	Φ2600mm，H=10m，立式
	-

	31
	污水缓冲大罐
	2
	V=2000m3，直径15.92m
	-

	32
	三级油水分离器
	3
	DN3500mm, L=18000mm
	-

	32
	多介质过滤器
	1
	DN4000mm
	-

	33
	脱酸塔
	1
	DN800/DN1400*37550mm
	-

	34
	脱氨塔
	1
	DN1600*34100mm
	-

	35
	萃取塔
	2
	DN1400/1800*34200mm
	-

	36
	水塔
	1
	DN1000/DN1400~27300mm
	-

	37
	酚塔
	1
	DN1800~29800mm
	-

	38
	脱硫塔
	1
	DN1200~28000mm
	-

	39
	氨吸收冷却塔
	1
	塔DN1000/1200～16200mm
	

	40
	螺杆空压机
	3
	Q=50Nm³/min；P=0.8MPa；N=280KW；冷却水量30m³/h
	

	41
	微热吸附式干燥机
	3
	Q=60Nm3/min; N=22KW
	

	42
	变压吸附制氮机
	3
	Q=800Nm³/h; P=0.7MPa;99.9%

N=1.5kW
	


总平面布置

根据项目的组成，总平面布置主要分行政办公及生活服务设施区、生产装置区、公用工程及辅助生产区等三个功能分区。

（1）行政办公及生活服务设施区（简称厂前区）包含综合办公楼、宿舍楼、食堂等建筑，布置在本项目用地范围西北角，远离装置、罐区，减少生产装置产生的粉尘和烟气的影响，工作和生活环境良好。

（2）生产装置区集中布置在本项目用地范围南侧中部，便于集中管理。其中兰炭装置区由备煤单元、主生产装置区、出焦单元和公辅区组成。备煤单元位于场地最南端，主生产装置区位于备煤单元北侧，由南向北依次布置4台热解炉、4组煤气净化装置、焦油氨水分离、气柜和雨水收集池，气柜西侧布置焦油罐区。出焦单元区位于主生产装置区西侧，包括筛焦楼、焦棚和装焦站。

（3）按照“集约化”原则考虑园区公用工程及配套设施建设，各类公用工程的布置位置除考虑设施本身建设要求外，也尽量靠近负荷中心，采取联合、集中布置，强化联系、缩短工艺及公用工程管线，降低操作费用，压缩工艺装置及公用工程设施占地面积，便于工厂生产管理。公辅区位于备煤单元东侧，包括循环水泵房、配电室、机柜间、锅炉房和空压制氮站，气柜东侧布置全厂生产、消防综合水泵房。

详见图3.1-2厂区平面布置示意图。
生产周期与劳动定员

项目建成后劳动定员100人，年操作时数8000h，四班三运转制，约333天。

项目实施进度

施工期为2027年3月—2028年9月，运营期为项目投产后。

工程分析

3.2.1装置概况
本装置通过低温干馏技术提取原料煤中的油气组分，并获得高热值的提质煤（半焦）。提质煤作为产品直接出售，产生的煤气经净化后提供给内热式直立热解炉加热，剩余煤气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源，中低温煤焦油可提供给园区内新疆宝鑫碳材料有限公司作为原料使用，提供给新疆超源化工有限公司开展煤焦油加氢制柴油等。
本项目采用陕西冶金院新型的SH4087（Ⅲ）型内热式直立热解炉，该炉型在原有成熟可靠的直立炉上采用环保节能型干法熄焦工艺，既保证了热解工艺的成熟可靠，又大量减少了污水产生量，还提高了能源利用率。

3.2.2工艺流程及产污环节
（1）备煤工段

备煤工段按照配套90万吨/年煤干馏热解项目一次性设计建成，采用工艺过程简单、设备较少、布置紧凑、操作方便的工艺流程。入炭化炉前经一次筛分，合格材料送至炭化工段，粉煤送至粉煤仓。设计考虑了原料煤筛分设施以保证入炉煤的质量和粒度，由贮煤场、受煤坑、筛分室、粉煤仓、带式输送机通廊等设施。

①贮煤场

贮煤场用于贮存合格的原料煤，贮煤量约67567t，能保证正常生产15天的用煤量。煤场铺设200mm厚混凝土地面。原煤堆场全封闭设置。

②受煤坑

汽车来煤卸至受煤坑，在受煤坑底部设有阀门和振动给料机，以便控制受煤量。

受煤坑底部设计煤-1带式输送机将受煤坑卸下的煤收集转载至煤-2带式输送机，由煤-2带式输送机运至筛分室顶层。

③筛分

热解炉所需原料煤粒度为10～100mm，为保证生产工艺要求，需对进场的原料煤进行筛分。

从煤-2带式输送机卸下的原料煤通过溜槽进入设在筛分室顶层的煤仓中，在煤仓底部漏嘴处设有阀门和振动给料机，原料煤经振动给料机均匀落在振动筛上进行筛分，振动筛筛上10～100mm之间的合格入炉煤经煤-3带式输送机送至炉顶落入分料转运站。振动筛筛下<10mm粉煤直接落入振动筛下部的料仓，打开煤仓底部漏嘴处的电液动腭式闸门则可将煤仓中的粉煤落至粉煤-1带式输送机上，通过粉煤-1带式输送机将粉煤运至粉煤仓堆放。

④分料转运站

筛分后的10～100mm合格入炉煤经煤-3带式输送机送至分料转运站内，分料转运站设于炉组前端，在分料转运站下部设置有四个漏嘴，漏嘴处设有电液动平板阀和振动给料机，可将合格原煤卸入带卸料小车的带式输送机上。带卸料小车的带式输送机共四条，可实现炭化炉连续上料，使炉顶料仓布料均匀，以提高炉顶料仓利用系数。

该工段产生污染物主要为备煤废气（G1-1）。
（2）热解（炭化）工段

根据本项目年产90万吨兰炭的规模，共设置4座热解炉。4座热解炉共用1个上煤系统，每座热解炉配有单独的出焦系统，单台年产兰炭22.5万吨以上。提质煤经过膜式壁降温余热回收后，汇合进入出焦单元。

由备煤工段储运来的10～100mm合格入炉煤，经炉顶四条带卸料车的胶带输送机，卸入炉顶最上部煤仓，再经加煤上阀卸入中间料仓，中间料仓和辅助煤箱之间安装加煤下阀，通过两道加煤阀交替开关，将煤装入热解炉。根据生产工艺要求，约每半小时打开加煤下阀向热解炉加煤一次。加入热解炉的块煤自上而下移落，与混合燃烧室送入的高温气体逆流接触。炭化室的上部为预热段，块煤在此段被加热到400℃左右；接着进入炭化室中部的干馏段，块煤在此段被加热到700℃左右，并被热解为提质煤；提质煤经炭化室下部的冷却段的水冷壁降温，降温后约250℃兰炭下行到下部的导料槽进入集焦仓。
煤热解过程中产生的荒煤气与进入炭化室的高温废气混合后，经上升管、桥管进入集气槽，80℃左右的混合气在桥管和集气槽内经循环氨水喷洒被冷却至70℃左右。混合气体和冷凝液送至煤气净化工段。

热解炉加热用的煤气，是经煤气净化工段净化后的回炉煤气。空气由离心风机鼓入热解炉内，热解煤气和空气混合后通过砖煤气道两侧的进气孔进入热解室，混合气在炉内遇高温燃烧产生高温废气，利用高温废气的热量将煤料进行热解。

内热式直立热解炉提质煤生产工艺技术以“节约能源，提高效益，保护环境”为原则，体现了清洁生产和循环经济的思路。与现有的半焦生产技术相比，具有装备水平较高、工艺设计思路创新，把安全环保节能思想贯穿始终，体现了项目的示范性和优越性。

熄焦方式采用余热回收工艺，包括余热锅炉及膜式水冷壁，通过余热锅炉及水冷壁受热面与提质煤通过直接接触的方式冷却提质煤。锅炉受热面采用膜式壁箱型结构，设置于炭化室排焦口处，作为炭化室和出焦设备之间的拦截通道，高温提质煤在下落过程中通过水冷壁向管内介质放热，管内除盐水吸收提质煤显热，产生蒸汽供其他工段生产使用。提质煤被冷却至250℃左右进入下面焦仓内。

环保节能型干法出焦工艺的流程如下：由直立炉下来的赤热红焦炭进入膜式水冷壁熄焦工段，红焦经水冷壁冷却后下行到下部的导料槽进入集焦仓中，由推焦机控制提质煤的排出落至刮板出焦上，刮板出焦机置于集焦仓中，集焦仓采用调湿抑尘防自燃措施。熄焦完成后的提质煤由两层阀门交替开关控制提质煤的排出并落至运焦皮带上。熄焦工段采用全密闭设计，该工段产生的废气无排放口，最终与出焦废气一起由集气罩负压收集后通过热解炉补氧风机输送至热解炉，气体直接汇入荒煤气，不外排。

该工段产生污染物主要为炉顶投料废气（G1-2）
（3）筛焦工段

筛焦工段负责将熄火后的提质煤从炭化炉下部拉出后，再通过筛分，分出＞10mm、＜10mm共两个粒度等级。

筛焦工段由带式输送机及通廊、转运站、筛焦楼、提质煤堆场等部分组成。

①提质煤输送

炭化炉排出的炽热兰炭进入排焦箱，通过导焦槽进入环保节能型干法熄焦系统。环保节能型干法熄焦系统主要由集焦仓、推焦机、膜式水冷壁、刮板机、出料仓、两层排焦阀门等组成。排焦箱通过导焦槽与集焦仓连接。导焦槽出口的兰炭由推焦机控制排出进入膜式水冷壁熄焦工段，红焦经水冷壁冷却后下行到下部的导料槽进入集焦仓中，由推焦机控制兰炭的排出落至刮板出焦上，刮板出焦机置于集焦仓中，集焦仓底部采用调湿抑尘防自燃措施。熄焦完后的提质煤由两层阀门交替开关控制兰炭的排出并落至运焦皮带上。

②筛焦楼

提质煤经焦-1带式输送机运至筛焦楼，可分出＞10mm、＜10mm共两个粒度等级。

筛焦楼中振动筛为双层筛，可分出＜10mm、＞10mm两种规格提质煤。在各高架栈桥带式输送机下面分别设有出焦坑，各组焦坑下均设阀门和振动给料机，提质煤经焦坑下带式输送机运往装车筛分站。粉焦（＜10mm）经带式输送机可直接送至装车站运走；块焦（＞10mm）在出售前需经振动筛再次进行筛分，筛上的提质煤为合格产品，可直接装汽车运走，筛下焦落入振动筛下带式输送机上，由其将筛下料运往焦棚储存。

建设一座全封闭式焦棚贮存提质煤，储量为3万t，可存10天提质煤产量。装车站设置独立的封闭装车棚。

该工段产生污染物主要为提质煤筛分、转运废气（G1-3、G1-4）
（4）煤气净化工段

煤气净化工段的目的是通过工艺手段降低煤气温度，从而获取荒煤气中所含的焦油同时净化煤气中的粉尘等为后续工段的生产提供有利的工艺条件。

本设计采用间－直接冷却的工艺流程。从热解工段直立热解炉顶部出来的荒煤气经过上升管、桥管后进入集气槽。在桥管、集气槽处用氨水喷嘴喷洒循环氨水，将温度为80℃左右的荒煤气冷却至70℃左右后进入煤气净化工段的初冷塔。桥管、集气槽处的氨水焦油冷凝液通过氨水汇总管道自流至焦油、氨水分离工段进行焦油、氨水的分离和冷却。

初冷塔上部设有循环氨水喷淋装置，利用循环氨水进一步将煤气洗涤冷却至60℃左右，洗涤后的焦油、氨水混合液从初冷塔底部自流到焦油氨水分离工段。从初冷塔接来的60℃的荒煤气进入横管冷却器顶部入口。煤气进入横管冷却器壳程与管程的循环水进行逆流换热进一步降低煤气温度并分离出煤气中的焦油，横管分上下两段，煤气与横管两段循环水换热后，凝液通过横管底部的焦油出口接至水封溢流池的水封段，通过水封段后溢流至溢流段并通过液下泵打入焦油氨水分离工段。冷却降温至35℃后的煤气由横管底部引至捕雾器，进入捕雾器的煤气通过捕雾器的工作脱除煤气中包含的焦油雾后进入电捕焦油器，捕雾器脱除的凝液及焦油等通过其底部的凝液管道接至水封溢流池的水封段。进入电捕焦油器的煤气通过电捕的高压电弧的吸附，捕捉煤气中的焦油雾，捕捉出的焦油通过电捕焦油器底部接口接至水封溢流池水封段。煤气通过电捕焦油器顶部接口引出至煤气风机加压，送至炭化工段供直立炉自身加热用，剩余部分直接送至气柜，供下游企业使用。选用湿式气柜一座。煤气净化后的剩余煤气，通过外管廊进入气柜，气柜进出口均设置安全紧急切断阀。

（5）焦油氨水分离工段

对来自热解单元及煤气净化单元的焦油、氨水混合液进行分离，去除焦油渣，回收焦油，氨水循环利用。

焦油氨水混合液，进入焦油氨水分离工段的氨水除渣罐，停留时间30分钟，混合液中的焦油渣在除渣罐中进行重力沉降分离，沉降于除渣罐底部，定期进行清理。经过除渣后的混合液与来自煤气净化工段的焦油氨水混合液一并进入焦油氨水分离槽（焦油氨水分离槽密闭且设置压力平衡装置），停留时间5h左右，由于密度差异，混合液经过初步分离，分为轻油层、氨水层、重油层，得到含水焦油和氨水，焦油自流进入油水分离池，分离池达到一定液位后，通过焦油中间泵送往焦油罐；分离槽中部氨水进入氨水中间罐缓存，在氨水中间罐中进一步除去氨水中所含的焦油，氨水通过循环氨水泵送往热解单元和煤气净化单元，剩余氨水通过泵送往污水处理工段。事故池用于收集事故状态下的焦油氨水分离区泄漏氨水。

由焦油氨水分离单元送来的含水焦油储存至焦油中间储罐，储罐内设有蒸汽加热盘管，将含水焦油加热到70~80℃，并在该温度下静置36小时以上，使其油水分离，再进行脱水，从焦油中分离的凝液通过管道自流到凝液池，再由凝液泵输送到焦油氨水分离单元回收利用。脱水后的焦油定期通过焦油发油泵装车外送。焦油发油泵还兼做倒罐泵，以便储罐需要检修时，将该罐内的焦油倒入其他储罐。

为了保障油罐使用安全，防止或消除各类油罐事故，降低油品蒸发消耗，油罐顶设有呼吸阀、阻火器和氮封系统。油罐上还设有人孔、透光孔、清扫孔等，便于油罐清洗和检修。由焦油氨水分离单元来的焦油依次进入油罐，每个油罐上设料位仪，料位仪与油罐进出口阀门联锁，当罐内液位达到最高液位时，油罐进口阀门关闭；当罐内液位达到最低液位时，油罐出口阀门关闭。油罐外设防冻保温层，当油罐内油品温度接近其凝点时，利用蒸汽为油品间接加热，确保油品在外运时有良好的流动性。

该工段产生污染物主要为剩余氨水（W1）。
（6）VOCs废气收集处理措施

本工程治理范围VOCs烟气量估算如下：

①罐区（煤焦油罐、粗酚罐）、中间罐区和10个焦油氨水分离槽，建设废气收集管道，主管道直径DN300，经洗涤+干燥后输送至热解炉。由于各罐采取封闭收集，风量按5000m³/h设计。

②设计热解炉共有4台，熄焦完成后的提质煤由两层阀门交替开关控制提质煤的排出并落至运焦皮带上。熄焦工段采用全密闭设计，与出焦废气一起由集气罩负压收集，经洗涤+干燥后通过热解炉补氧风机输送至热解炉，补充新风量按20000m³/h设计。

③每台热解炉炉前，设置一根管道将所有炉顶废气汇集经洗涤+干燥后送入热解炉装置内。每个炉顶废气收集口按2500m³/h核算废气量，该点位风量按10000m³/h考虑。

以上各点风量汇总表见表3.2-1。

表3.2-1    VOCs废气收集风量汇总表

	序号
	废气点
	气体成分
	风量（m³/h）

	1
	焦油氨水分离槽、中间罐区、罐区（煤焦油罐、粗酚罐）
	NH3、VOCs
	5000

	2
	熄焦、出焦工段废气
	颗粒物、NH3、H2S、HCN、酚类、VOCs、B[a]P
	20000

	3
	入炉炉顶废气
	颗粒物、二氧化硫、B[a]P
	10000

	合计
	
	35000


VOCs处理工艺流程：

①入炉炉顶废气→VOCs装置入口总管；

②熄焦、出焦工段废气→VOCs装置入口总管；

③罐区和焦油氨水分离槽废气→冷凝→罐区接力风机→VOCs装置入口总管；

④VOCs装置入口总管→洗涤塔→除雾塔→干燥器→系统风机→VOCs装置出口总管→热解炉空气风机。

VOCs废气收集管线示意图见图3.2-1。

项目工艺流程及产污环节见图3.2-2。

公用工程和辅助设施

空压制氮站

工艺方案

本项目新设1座空压制氮站，空压制氮站设置五套变压吸附制氮系统满足提制煤装置压缩空气和氮气使用。

工艺流程

空气自大气吸入，经离心式空气压缩机压缩后，其压力达到0.85MPa，其中大部分压缩空气进入空气缓冲罐缓冲后分别进入五台余热再生干燥器，利用压缩空气的余热作为干燥器热源对空气吸附干燥后经PSA-N2装置的吸附塔制取纯度为99.9%，压力约0.75MPa的氮气，送氮气贮气罐缓冲后经外管去各处使用。

另一小部分压缩空气经后冷器冷却后温度约为40℃左右，进入工艺空气贮罐，经缓冲、稳压后由管道输送至组合式低露点空气干燥器，该设备额定处理气量为200Nm3/min，再生气耗量约15%，成品气露点≤-65℃，最大含油量≤0.01ppm，最大固体离子≤0.01μm，最大含尘浓度≤0.01mg/m³，可满足全厂仪表用气的质量要求。
给排水

本项目为新建。给排水建设内容包括循环冷却水系统、消防泵房及加压系统、泡沫制备站，工艺装置、罐区和建筑物内的给排水系统，以及界区内的给排水及消防管网。

给水

根据本项目对生产、生活及消防用水的要求，设置生活给水系统、生产给水系统、回用水给水系统、循环水给水系统、消防给水系统及泡沫消防系统。

（1）生活污水系统

本项目生活用水主要为洗眼器以及各建筑物内人员生活用水。本项目用水量为10m3/d，供水压力要求为0.3MPa。

化工产业集中区西区水厂布置在园区东南侧，园区水厂近期供水能力为1.4万m³/d，远期水厂设计供水能力3万m3/d。

本项目拟建地址周边已规划有市政生活供水管线，其供水量、水质、水压均能满足本项目生活用水要求。

本项目生活用水直接从界区外生活给水管网接入，通过埋地生活给水管道送至各个用水单元。生活污水管道管材采用钢骨架塑料复合管，枝状埋地敷设，电熔焊接或法兰接口，管道基础采用素土夯实基础。

（2）生产给水系统

本项目生产用水主要为循环水系统补充水、工艺装置用水、脱盐水站用水、废水处理站用水等，新鲜用水量为37.93m3/h，供水压力要求为0.40MPaG。

各单元用水量具体见表3.3-1。

表3.3-1    生产用水量表

	序号
	用水单元名称
	新鲜用水量（m3/h）

	1
	循环水站
	19.13

	2
	脱盐水站
	18.8

	3
	合计
	37.93


本项目拟建地址周边已有市政生产供水管线，其供水量、水质均能满足本项目生活用水要求。

本项目新建生产用水储存及加压设施。

本项目生产用水从界区外接入界区后，进入生产水池（与消防水池合并），各水池之间采用管路及吸水池连通。生产给水泵设置于半地下式加压泵房内。

生产给水泵出水，通过埋地生产给水管道送至各个用水单元。

生产给水管道管材采用钢管，枝状埋地敷设，焊接或法兰接口，管道基础采用素土夯实基础。

（3）脱盐水系统

本系统主要为提质煤装置余热锅炉装置提供脱盐水，由全厂脱盐水站提供，用水量为18.8m3/h，生产脱盐水量13.8m3/h，压力0.4MPa。

（4）回用水给水系统

本项目新建废水处理站（含回用水处理设施）。废水处理站合格回用水通过埋地给水管道送至除尘、调湿等用水工序，回用水量为28.16m3/h。

回用水管道管材采用钢骨架塑料复合管，枝状埋地敷设，电熔焊接或法兰接口，管道基础采用素土夯实基础。

（5）循环水系统

本项目循环水主要为工艺装置和空压、制氮等公用工程设施循环冷却用水，用水量为3340m3/h。

各单元用水量具体见表3.3-2。

表3.3-2    循环水水量表

	序号
	用水单元名称
	循环水用水量（m3/h）

	1
	提质煤装置净化单元
	1940

	2
	提质煤装置热解单元
	400

	3
	酚氨回收单元
	700

	4
	预留
	300

	5
	合计
	3340


本项目新建1座循环水站。本项目采用闭式循环水系统，由内循环和外循环两部分组成。内、外循环两部分主要由空冷器、闭式冷却塔、内循环泵、监测换热器、过滤器、循环水池、循环水泵和循环冷却水给水回水管网组成等设施组成。内循环供水、回水温度32℃/40℃。

闭式循环水系统设备运行方案：闭式循环水系统中空冷器、闭式冷却塔串联运行。工艺装置循环水回水（40℃）首先经过空冷器进行一级冷却后，然后再进入闭式冷却塔进行二次冷却，闭式冷却塔出水（32℃）进入循环水池，经循环水泵加压送至工艺装置使用。当环境温度低于设定值（需测试、计算）时，空冷器热交换效果即可满足要求，此时闭式塔外喷淋泵关闭；当环境温度高于设定值（需测试、计算）时，空冷器热交换无效果，此时空冷器冷却风机关闭，热交换全部由闭式塔外喷淋泵予以完成。

闭式循环水系统补水方案：外循环补水由生产给水系统和回用水出水供给；内循环补水由设置于循环水辅助用房内的水质软化设备制备、供给。

通过用水量统计，循环水用水量为3340m3/h。循环水站规模按照3900m3/h进行设计。循环水泵设置于半地下式泵房内。加药杀菌等辅助系统设置于辅助用房内。循环水管道采用焊接钢管，焊接或法兰连接，管道基础采用200mm厚细砂垫层夯实基础。

1）净化单元循环水系统

本系统为净化单元提供循环冷却用水，工艺所需循环水总量为1940m³/h，设计规模2500m³/h。循环水供水温度32℃，供水压力0.5MPa，回水温度40℃，回水压力0.25MPa。

2）热解单元循环水系统

本系统为热解单元提供循环冷却用水，热解单元循环水总量为400m³/h，设计规模为600m³/h。循环水供水温度32℃，供水压力0.4MPa，回水温度40℃，回水压力0.25MPa。

3）酚氨回收循环水系统

本系统为酚氨回收装置提供循环冷却用水，循环水总量为700m³/h，设计总规模为800m³/h。循环水供水温度32℃，供水压力0.45MPa，回水温度40℃，回水压力0.25MPa。

（6）消防给水系统

本项目火灾次数按照1处装置区与1处公辅区考虑。其中焦油罐区消防用水量为70L/s，火灾延续时间4小时；辅助生产装置消防用水量30L/s，火灾延续时间3小时，总消防用水量为100L/s，所需消防储量为2000m³。同时按照规范要求需要再增加10000m³用于消防车取水的储水量。系统采用稳高压消防给水系统，系统供水压力不小于1.0MPa。

消防主泵、消防专用稳压装置采用压力控制阀自动控制系统进行控制，亦可手动控制运行。消防加压泵及稳压装置均设置于半地下式结构的泵房内。

本项目界区内稳高压消防给水管网独立环状布置，在工艺装置区、罐区等处设地上式室外消火栓及室外消火栓箱，室外消火栓布设间距不大于60m。工艺装置区、罐区四周增设固定式消防水炮。

建筑物内设置室内消火栓。室内消火栓枪均采用水/雾两用枪。

（7）泡沫消防系统

本项目设置有罐区、汽车装车站等设施，为扑救化学危险物火灾，设置泡沫站，用以保护罐区和汽车装车站。

为扑救可燃液体流淌火灾，在罐区围堰周围设置泡沫混合液管道，其上设置有地上式泡沫消火栓，并配备有泡沫管枪。泡沫消火栓间距均不大于60m。在泡沫站内设置室内泡沫消火栓一具，并配置泡沫管枪一套，以备定置试验用。

泡沫装置的启动受消防指挥中心统一指挥，同时也由工厂生产调度协调管理。当被保护对象火灾被确认后，由指挥中心通知值班人员就地开启或远程遥控开启比例混合装置的相应阀门，及时输送泡沫混合液到灭火场所抢险。

根据全厂实际情况，100%备用泡沫药剂。
排水

根据清污分流的原则，本项目排水系统包括生活污水、生产污水、清净下水、初期雨水、雨水排水系统及消防废水排水系统。

（1）生活污水排水系统

本项目生活污水主要为洗眼器以及各建筑物内人员生活污水，排水量为8m3/d。

生活污水经过化粪池预处理后，通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。

建筑物内生活污水管采用PVC-U管，粘结连接。室外埋地管道采用HDPE排水管，承插连接。管道基础采用素土夯实基础。

（2）生产废水排水系统

本项目生产废水为各工艺装置所排放工艺污水和各装置冲洗排水等，主要为剩余氨水，排水量为23.46m3/h。

生产废水管路系统独立，通过管廊压力输送至本项目新建废水处理站（40m3/h）进行处理，处理后回用。

生产废水排水管道采用焊接钢管，焊接或法兰连接。

（3）清净下水排水系统

本项目清净下水为循环水站排污、脱盐水站排水、地面冲洗水，排水量为5.8m3/h。具体见表3.3-3。

表3.3-3    清净下水排水量表

	序号
	用水单元名称
	清净下水排水量（m3/h）

	
	
	最大

	1
	循环水站
	0.8

	2
	脱盐水站
	5

	3
	合计
	5.8


本项目在循环水站和脱盐水站分别设置清净废水收集池，分别收集循环水站排污和脱盐水站排水。清净废水排入收集池后通过加压泵加压后通过管道送至本项目新建废水处理站生化处理单元（40m3/h）进行处理，处理后回用。清净下水排水管道采用焊接钢管，焊接或法兰连接。

（4）初期雨水排水系统

初期雨水排水管道系统主要用于收集和输送污染区的前期雨水（前20mm降雨）和平时生产时的冲洗排水。初期雨水及冲洗排水汇集至各个单元设置的初期雨水池后，由初期雨水提升泵加压，通过管廊压力输送至本项目新建废水处理站进行处理。初期雨水管道采用焊接钢管，焊接或法兰连接。

参考《石油化工污水处理设计规范》（SH3095-2000）规定，一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15—30mm降水深度的乘积计算，本次计算降水深度取20mm。储罐区、生产区初期雨水需要进行收集，污染区面积按8.65hm2计，计算得到初期雨水总量为1730m3。厂区内新建2座1000m3初期雨水池，可以满足本项目建成后初期雨水收集要求。

（5）雨水排水系统

项目界区内有围堰区域的雨水通过雨污切换系统切换后排至厂区内雨水管网；厂区内非污染区雨水排水，通过雨水箅子收集后排至厂区内雨水管网，最终通过重力管网排出界区外。雨水排水管道采用HDPE排水管，承插连接。管道基础采用素土夯实基础。

（6）事故液体控制与防止水体污染方案

事故废水排水系统主要用于收集装置区、储罐区等区域的消防事故废水，重力流有序导入厂区排水管网终端的消防废水收集池进行储存，避免对周边环境造成危害。

罐区设置防火堤，排水管道出防火堤外设置切断阀，当罐区发生消防事故时，关闭切断阀，防止油品流出防火堤。当消防事故水漫出防火堤时，进入厂区雨水系统。

装置区设置在局部构架设置小围堰，防止构架内的污水污染装置区其他地面，当发生消防事故时，消防事故水通过装置地面流至装置周边的泄水系统。

消防事故排水通过雨水管道收集。雨水提升池设闸门，在发生事故时，关闭雨排总闸，打开事故水池闸门，将事故排水切换进事故池，防止事故排水对外围环境的污染。

事故水池计算依据：《石油化工环境保护设计规范》SH/T3024-2017中6.4.1条及中国石油化工集团公司安全环保局文件：中国石化安环〔2006〕10号《水体污染防控紧急措施设计导则》。

依据条文：

a应设置能够储存事故排水的储存设施。储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

b事故储存设施总有效容积：

V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计（本项目涉及的最大储量的设施为2000m3煤焦油储罐，按90%装填率计算，共有物料1800m3）；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；（V2=756m³）

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（按照最大消防水量考虑，室内室外总消防用水量70L/s）

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（火灾延续时间3h）

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；（罐区围堰面积，约3096m2，储罐投影面积652m2，围堰高度1m，可容纳废水2444m3）

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；（假定事故发生时无废水排入事故池）

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；（根据当地气象局资料，呼图壁年均降水量为189.9mm。）

n——年平均降雨日数。（呼图壁县年平均降雨日数为40天）

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。（本项目建成后，考虑灌区围堰面积，约1180m2，V5=56.02m2）

通过以上基础数据按罐区事故可计算得本项目的事故池容积约为：

V总=（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

=（1800+756-2444）+0+56.02=168.02m3
本项目设置事故池有效容积6000m3，能满足本新建项目事故水的储存要求。

供热供汽
本项目余热锅炉产出蒸汽来自煤热解装置，产汽压力为2个等级，分别为0.4-0.6MPa和1.5-3.8MPa，产汽量合计35.2t/h，产汽量能够满足最大用汽负荷的需求。

表3.3-4    全厂中低压蒸汽规格和数量表

	序号
	装置名称
	规格
	连续

耗量

(t/h)
	间断用量
	备注

	
	
	
	
	间断用量（t/h）
	折成连续平均小时量（t/h）
	

	全厂低压蒸汽规格和数量

	1
	炭化工段
	0.4-0.6MPa
	0.4
	
	
	水封保温

	
	
	0.4-0.6MPa
	
	1
	0.25
	管道吹扫

	2
	净化工段
	0.4-0.6MPa
	
	1
	0.25
	管道吹扫

	
	
	0.4-0.6MPa
	0.7
	
	
	管道伴热（凝结水回收）

	3
	焦油氨水分离
	0.4-0.6MPa
	0.3
	
	
	管道伴热（凝结水回收）

	
	
	0.4-0.6MPa
	0.6
	
	
	焦油收集罐加热

（凝结水回收）

	
	
	0.4-0.6MPa
	
	0.4
	0.25
	管道吹扫

	4
	热解油罐区
	0.4-0.6MPa
	4
	
	
	油罐加热用蒸汽

（凝结水回收）

	
	
	0.4-0.6MPa
	
	0.75
	0.25
	设备及管道清扫

	
	
	0.4-0.6MPa
	1
	
	
	蒸汽伴热管（凝结水回收）

	5
	蒸汽抑尘
	0.4-0.6MPa
	
	
	3
	

	6
	气柜保温用蒸汽
	0.4-0.6MPa
	
	5
	3
	冬季使用

	7
	预处理
	0.5MPaG
	1.5
	
	
	冬季伴热

	8
	酚氨回收
	0.5MPaG
	5
	
	
	

	9
	酚氨回收
	0.5MPaG
	
	3
	3
	冬季伴热

	10
	采暖
	0.4-0.6MPa
	2
	
	
	

	11
	低压蒸汽合计
	
	15.5
	
	10
	

	全厂中压蒸汽规格和数量

	1
	酚氨回收
	3.8MPaG
	2
	
	
	

	2
	酚氨回收
	1.5MPaG
	7.7
	
	
	

	3
	合计
	
	9.7
	
	
	

	余热锅炉生产蒸汽总计

	35.2t/h


脱盐水站

全厂拟建设脱盐水站一座，用于制备脱盐水，建设13.8m3/h脱盐水制备系统。

脱盐水站设备采用全自动成套除盐水处理设备，包括设备、管道阀门、配电以及PLC控制系统。脱盐水来自生产新水，来自厂区的生产新水进入原水箱，由原水泵进入多介质过滤器和活性炭过滤器过滤，然后经反渗透保安过滤器通过高压泵进入全自动二级反渗透机组，制成合格的脱盐水后进入除盐水箱，由脱盐水泵送到余热锅炉房。

废水处理站

酚氨废水处理工艺流程

全厂共设置废水处理装置一座，其中煤提质装置产生酚氨废水，进入废水处理站酚氨废水处理单元和生化处理单元，采用“除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+生化处理”工艺。

（1）预处理工艺

含酚、氨废水进入酚氨水缓冲罐，静止除油后的废水进入精除油系统，收集的油送罐区。

精除油系统设备包括缓冲预处理装置、多相流高效分离装置、二次聚结除油装置、多介质过滤装置（去除悬浮物），含氨废水先进入预处理装置，主要将废水中油渣及少量重质煤焦油进行预分离。分离后的油水混合液进行入多相流高效分离装置，再经落液管流入流型分布与调整装置，对流型进行整理，在流型整理的过程中，作为分散相的油滴在此进行破乳、聚结，实现水洗破乳、分离。随后废水进入二次聚结除油装置，在该装置安装超亲水憎油改性材料，通过内部设定多维流动通道结合物理破乳方法，油水两相各自向上、向下移动，使乳化的液滴进行破乳聚结分离，进一步降低水中含油量。最后废水进入多介质过滤装置，通过过滤方式去除废水中的机械杂质，将废水中油及机械杂质处理到合格指标。

本系统装置采用高效分离技术，通过内部通道、聚结元件及结构形式设计加快分离速度，减少沉降时间，为后段工艺提供合格连续稳定水质。

（2）酚氨回收

酚氨回收装置设置一个系列，单系列正常处理能力为23.46t/h，最大处理量为30t/h。

来自预处理系统的原料酚氨水经本装置处理后排出的废气（主要成分是CO2、H2S）送热解炉焚烧，汽提出来的氨制成稀氨水送往中间罐区，粗酚产品送往产品罐区，脱除了酸性气、酚和氨等杂质的废水送生化处理单元进行进一步处理。

本装置采用先脱酸脱氨后萃取的工艺，萃取剂选用甲基异丁基酮，整个工艺流程主要包括脱酸、脱氨、萃取、溶剂脱除、溶剂回收、氨气净化、废液系统、溶剂贮存及碱液制备九道工序。

1）脱酸

酚氨废水分两股进入脱酸塔，一股物料经三级换热作为脱酸塔热进料，另一股物料为冷进料进入脱酸塔塔顶。经脱酸塔塔底再沸器，用0.5MPa（G）蒸汽间接加热，将其中的CO2和H2S等酸性气体从塔顶气提出来，经酸性气冷凝器冷凝，然后进入酸性气冷凝液槽，分离出的液体送酚氨水缓冲罐，酸性气送热解炉焚烧，脱酸塔塔釜的酚氨废水进入脱氨塔进行脱氨处理。

2）脱氨

酚氨废水进入脱氨塔后，用1.0~1.5MPa（G）蒸汽间接加热，从脱氨塔顶部出来的氨水汽经三级分凝冷却、碱洗及深度冷凝后，得到高纯度的氨气，氨气进入氨回收系统制成氨水；三级分凝得到的氨凝液经氨凝液分油罐分相后，氨凝液送回酚氨水缓冲罐，油相去轻油罐经轻油泵送至冷鼓装置，脱氨塔塔釜的酚水依次经换热及脱氨酚水缓冲罐缓冲后去萃取塔进行脱酚处理。

3）萃取

采用甲基异丁基酮作萃取剂，萃取塔采用串联两台填料塔。酚水经由脱氨塔釜泵，通过酚水三级换热器和脱氨水冷却器冷却及脱氨酚水缓冲罐缓冲后，送至1#萃取塔与循环溶剂混合，按照液－液萃取原理把绝大部分的酚萃取出来，经一次萃取后的酚水经泵送至2#萃取塔，与循环溶剂进行二次萃取，油相从1#/2#萃取塔顶部收集后去萃取物贮槽，水相由萃取塔釜泵送至水塔进行溶剂脱出。

4）溶剂脱除

萃取脱酚后的废水既有溶解溶剂同时也夹带溶剂。萃取塔底部的稀酚水用泵经换热器加热后送到水塔上部进行溶剂脱除。水塔采用再沸器用0.5MPa（G）蒸汽间接加热，将溶解在稀酚水中的溶剂汽提出来，水塔顶得到的溶剂和水的混合蒸汽经水塔塔顶冷却器冷凝至50℃后，自流进入油水分离槽进行油水分离，上层溶剂相溢流进入溶剂循环槽中，下层水相回流至水塔中进行汽提。水塔塔底废水经冷却后送生化处理装置。

5）溶剂回收
酚塔的主要作用是对萃取物进行蒸馏回收溶剂，并得到产品粗酚。萃取相从萃取塔顶部进入萃取物贮槽，然后用酚塔进料泵经换热器送入酚塔中部。酚塔塔底采用再沸器，用3.8MPa（G）蒸汽间接加热，其中溶剂作为轻组分从塔顶采出，经酚塔塔顶冷却器冷却至40℃后进入溶剂循环槽中循环使用。粗酚作为重组分从塔底采出，经粗酚冷却器冷却至80℃后进入粗酚槽，最后由粗酚泵送至罐区。

6）氨气净化

粗氨气从氨气净化塔下部进入与洗涤氨水逆流接触，脱除酸性气后的氨气从氨气净化塔塔顶采出之后进入碱洗罐下部，在碱洗罐内进一步脱除其中的酸性气和酚类物质，从碱洗罐顶部出来的氨气进入氨气吸收冷却器，在氨气吸收冷却器内被脱盐水吸收制备成20%(wt）氨水。制备的20%(wt）氨水一部分送氨气净化塔塔顶作为新鲜洗涤氨水，另一部分送氨水储罐（脱硫）。此外，氨气净化塔塔釜液经浓氨水循环泵部分送至氨气净化塔中段进行循环，剩余部分送至酚氨水缓冲罐。

7）废液系统

含酚废液收集在废液贮槽并用液下泵送至酚氨水缓冲罐。

含溶剂废水收集在含溶剂废液贮槽并用液下泵送至萃取塔。

8）溶剂贮存

装置内还设置两个溶剂贮槽，外购的甲基异丁基酮贮存在贮槽内，需要定时向系统补充萃取剂。

9）碱液系统

装置内设置配碱槽和碱液槽。外购固碱，加水配制20%的NaOH送脱氨塔中。

经过处理后的酚氨废水水质见表3.3-5。

表3.3-5    酚氨废水处理装置出水水质
	序号
	项目
	指标
	去除率
	备注说明

	1
	氨氮
	≦250mg/L
	去除率≧95%
	酚氨废水回收处理工艺

	2
	挥发酚
	≦100mg/L
	去除率≧99%
	

	3
	石油类
	≦40mg/L
	去除率≧95%
	

	4
	悬浮物
	≦80mg/L
	去除率≧95%
	

	5
	COD
	≦4000mg/L
	去除率≧92.4%
	

	6
	硫化物
	≦30mg/L
	去除率≧85%
	


酚氨废水处理工艺流程见图3.3-1。

生化及深度处理工艺流程

（1）生化处理

从酚氨回收工序水塔出来的废水、情景下水汇集至污水调节池，内设潜水搅拌器，使废水进行充分的混合均匀，维持一定的C：N：P比例，便于后续的微生物降解，并通过投加碱调节pH至弱碱性。

在调节池内进行调节水量、水质后，污水经过污水提升泵输送至隔油池，除去大部分重油及轻油，再提升至氮气旋流气浮池，去除水中的乳化油、胶状油及部分悬浮物等，重油由刮泥机刮入池下部集油斗定期排出。

气浮采用氮气，而非空气，并通过投加絮凝及混凝等药剂，废水中乳化油和悬浮固体物（SS）经加压溶气中的氮气泡带至水面，通过气浮机刮渣设备刮入气浮油渣池，其他密度较大的颗粒在气浮机底部排入气浮油渣池。油渣池中的油渣定期经过潜污泵抽出，定期返回热解炉。

从气浮池出来的废水，经过污水泵从底部送往一级厌氧罐进行发酵，厌氧罐中填料用于提高比表面，并作为厌氧微生物生长载体，厌氧罐内废水经过水解酸化产甲烷等反应，大分子有机物分解为小分子有机物，提高了可生化性。产生的少量沼气（主要成分为CO2和少量甲烷）通过阀门外排至大气，上层泥水混合物经过污泥回流泵回流至一级厌氧罐下部，通过上下部泥水混合物回流，使废水在罐内发酵反应更充分。

从一级厌氧罐出来的废水通过重力自流进入二级厌氧罐，进一步通过厌氧反应，提高废水可生化性，罐内上层污泥经过污泥回流泵回流至罐内下部，罐内上部清液通过重力自流进入中间水罐。

中间水罐内的水通过污水泵送往一级缺氧池，废水在一级缺氧池主要发生反硝化反应和氧化还原反应，废水中的氨氮和硝化回流液（硝酸盐氮）发生反硝化反应，将氮变成氮气，达到脱氮的目的，同时硝酸盐氮作为一种氧化剂，也能将废水中一些难分解有机物分解为小分子易降解有机物，缺氧池内设有填料，作为缺氧微生物生长载体，并设有搅拌机，能使微生物与废水充分接触。

从一级缺氧池出来的废水通过重力自流进入一级好氧池，在好氧池内设有填料，用于降解微生物附着生长，底下设有微孔曝气盘，能为硝化、碳氧化等反应提供充足的氧化剂来源。经过硝化反应后，一级好氧池内的硝化混合液，通过回流泵进入一级缺氧池进行反硝化，达到脱氮的目的。从一级好氧池出来的废水通过重力自流进入沉淀池，废水中污泥通过沉降，上清液进入二级缺氧池，沉降污泥部分通过污泥回流泵进入一级缺氧池，剩余部分作为剩余污泥进入污泥浓缩池。

进入二级缺氧池的废水通过进一步的反硝化，废水中的氨氮和硝酸盐氮含量均进一步降低，其内部结构和反应机理与一级缺氧池类似，亦设有填料及搅拌设备。从二级缺氧池出来的废水进入二级好氧池，其内部结构亦与一级好氧池类似。

从二级好氧池内的硝化液通过回流泵进入二级缺氧池进行反硝化脱氮，出水进入沉淀池，通过污泥沉降，一部分污泥通过污泥回流泵进入二级缺氧池，一部分污泥作为剩余污泥进入污泥浓缩池。

通过两级“A/O生物脱氮脱碳”工序后，废水中COD、氨氮、硝酸盐氮等均得到有效去除，使出水氨氮达标。

表3.3-6    生化处理工艺出水水质
	序号
	项目
	指标
	去除率
	备注说明

	1
	氨氮
	≦37.5mg/L
	去除率≧85%
	废水生化处理工艺

	2
	挥发酚
	≦4mg/L
	去除率≧80%
	

	3
	石油类
	≦8mg/L
	去除率≧80%
	

	4
	悬浮物
	≦30mg/L
	去除率≧40%
	

	5
	COD
	≦200mg/L
	去除率≧95%
	

	6
	硫化物
	≦15mg/L
	去除率≧50%
	


（2）“芬顿氧化反应池+BAF池”深度处理

沉淀池出来的水自流至芬顿氧化池，通过投加芬顿氧化剂（硫酸亚铁和双氧水），在亚铁离子催化作用下，通过双氧水氧化，分解废水中难以生物降解的污染物，并通过搅拌设备使氧化剂与水充分接触，将水中难降解的有机物进一步氧化，使出水COD达标。

污泥浓缩池内的浓缩污泥通过螺杆泵进入叠螺压滤机进行脱水，脱出的水进入压滤集水池，经过压滤集水池污水泵进入调节池，压滤后的泥饼定期返回热解炉。

芬顿氧化池的出水进入BAF池，BAF池主要是为了让废水中有机物含量再进一步降低。通过微生物的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。池中填料采用陶粒滤料，该滤料具有比表面积大，使用寿命长，易挂膜耐腐蚀不板结堵塞，该池设计为碳钢防腐结构。

BAF池出水通过中水泵输送至热解工段提质煤调湿和降尘工序回用。

表3.3-7    深度处理工艺出水水质
	序号
	项目
	指标
	去除率
	备注说明

	1
	氨氮
	≦10mg/L
	去除率≧80%
	废水深度处理工艺

	2
	挥发酚
	≦0.1mg/L
	去除率≧98%
	

	3
	石油类
	≦1mg/L
	去除率≧90%
	

	4
	悬浮物
	≦25mg/L
	去除率≧30%
	

	5
	COD
	≦40mg/L
	去除率≧80%
	

	6
	硫化物
	≦0.2mg/L
	去除率≧99%
	


生化处理工艺流程见图3.3-2。

贮运系统

（1）储存

全厂物料储存情况见表3.3-8。

表3.3-8    全厂物料储存情况表

	装置
	物料名称
	形态
	储存方式
	储存量
	对外运输
	厂内

运输
	周转周期

	储煤
	洗精煤
	固
	1个10000m2封闭煤棚
	67567t
	汽车
	廊道
	15d

	
	粉煤
	固
	1个2000m2封闭煤棚
	20000t
	汽车
	廊道
	30d

	储焦
	提质煤
	固
	1个15000m2封闭焦棚
	30000t
	汽车
	廊道
	10d

	焦油氨水分离
	焦油氨水混合物
	液
	10个900m³焦油氨水分离槽
	储槽填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=10×900×85%=7650m3，有效储存量=7650×1=7650t
	/
	管输
	/

	
	焦油氨水混合物
	液
	6个300m³氨水除渣固定顶罐
	储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=6×300×85%=1530m3，有效储存量=1530×1=1530t
	/
	管输
	/

	
	焦油
	液
	1个130m³焦油收集固定顶罐
	储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=1×130×85%=110m3，有效储存量=110×1=110t
	/
	管输
	/

	煤气净化
	焦油氨水混合物
	液
	2个300m³剩余氨水固定顶罐
	储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=2×300×85%=510m3，有效储存量=510×1=510t
	/
	管输
	/

	
	20%氨水
	液
	1个300m³氨水中间固定顶罐
	储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=1×300×85%=255m3，有效储存量=255×1=255t
	/
	管输
	/

	
	煤气
	气
	1个3万m3气柜
	气柜3万m3，煤气密度为0.55kg/m³，计算在线量16.5t
	/
	管输
	/

	罐区
	煤焦油
	液
	3个2000m³固定顶罐
	储罐填充率按90%，密度1.05t/m3，有效容积=3×2000×90%=5400m3，有效储存量=5400×1.05=5670t
	汽车
	管输
	28d

	
	粗酚
	液
	1个500m³固定顶罐
	储罐填充率按85%，密度1.02t/m3，有效容积=1×500×85%=425m3，有效储存量=425×1.02=433.5t
	汽车
	管输
	30d


（2）运输

主要原料及产品年运输量见表3.3-9。

表3.3-9    项目主要原料及产品运输量表（单位：万t/a）

	编号
	类别
	运输量
	规格
	运输工具

	入厂
	150

	1
	原料煤
	150
	固体
	汽车

	出厂
	119.52

	1
	提质煤
	90
	固体
	汽车

	2
	粉煤
	22.5
	固体
	汽车

	3
	煤焦油
	6.6
	液体
	汽车

	4
	粗酚
	0.42
	液体
	汽车

	合计
	269.52


为满足工厂生产运输与消防安全之需，厂内各装置周围设置了环形道路。道路分主要道路、次要道路、运输道路和支路，运输及主要道路宽12m，次要道路宽9m，支路宽6m。厂内道路采用城市型、普通混凝土路面。道路交叉口路面内缘转弯半径为12m。
厂区油品装车均采用定量装车系统，同时设置防溢流保护及静电接地等安全措施。汽车装卸设施单元内设置油气回收设施，主要回收油品装载过程产生的油气。装卸设施单元包括1台转子泵、1套油气回收设施、装车鹤管、卸车鹤管。

本项目为罐区设置气相平衡系统，采用冷凝→洗涤塔→除雾塔→干燥器工艺处理后工艺后返回热解炉燃烧。

火炬

本项目设高架火炬一座，用于处理煤气等可燃气体的安全阀排气及事故时可燃有毒气体燃烧放空气、事故状态下排放的煤气。煤气最大处理量为103125Nm3/h（0.008MPa，40℃）；本项目设置一套火炬系统，主火炬系统设一套高压火炬管网，一套低压火炬管网，一套低低压火炬管网。可保证相关装置在开、停车状态，正常状态和事故状态时产生的放空气能够及时、安全、可靠地放空燃烧。火炬的设置严格执行国家及行业的规范、标准。

本火炬系统采用高架火炬，由火炬排放燃烧系统、点火系统、支撑系统、集液系统和静电接地系统组成。火炬系统具体设备有分液罐、液封罐、火炬筒体、分子封、火炬头、长明灯及点火器组成。

分液罐：火炬系统排放系统设置分液罐，防止空气中夹带的可燃液滴进入燃烧系统，防止放空下“火雨”的现象。分离罐的分离能力为至少将≥600μm的液滴分离下来。

水封罐：火炬系统设置水封罐，解决放空器压力波动，避免发生回火现象。

水封罐的设计压力不小于0.7MPaA。

分子封：为阻止空气倒流进入火炬筒体，火炬筒体与火炬头之间安装分子封，阻止火炬回火，保证火炬系统安全。分子封的设计应采用节能型设计，在小流量密封气通过情况下能达到可靠的密封性能。

点火系统：为保证火炬系统在各种情况下能够顺利点火，采用自动点火系统和地面点火系统。

长明灯：长明灯应采用抗积碳堵塞技术和节能技术，降低燃料气消耗的同时有效减少点火系统的高空维护次数，确保气体排放的安全性，避免因长明灯堵塞熄火带来的安全隐患以及高强度、高危险的高空作业和停产损失。长明灯必须能够抗御自然界的强风、强暴雨雪，在恶劣的气候环境下长明灯火焰不熄灭。

火炬燃烧器：火炬系统在宽流量范围内稳定、完全燃烧，操作弹性大；低流速下不回火，高流速下不脱火，防风，具备消烟功能，满足环保要求。

静电接地系统：各工艺管道、火炬系统设备及支撑系统均应设置可靠的静电、防雷接地。

本项目火炬筒体高度约为80m。装置为露天布置，远离生产装置放在厂区边缘，并留有90m的安全半径。

供电系统

本项目由就近园区110kV变电站提供35kV电源，进线电源容量能满足100%用电负荷要求。在厂内设置1座35/10kV变电站和若干10/0.4kV低压变电所。

根据工艺流程，提质煤装置区设置一座35KV变电站，选择双绕组有载调压铜芯电力变压器，变压器的负荷率为58%。变压器任一回进线故障运行时，另一回进线可承担100%的用电负荷。变压器任一回进线故障运行时，另一回进线可承担100%的用电负荷。

全厂相关平衡情况

物料平衡

本项目物料平衡见表3.4-1和图3.4-1。

表3.4-1    本项目物料平衡表

	工段
	输入
	输出

	
	名称
	数量
	名称
	数量

	
	
	kg/h
	t/a
	
	kg/h
	t/a

	备煤

工段
	原料煤
	187500
	1500000
	入炉煤
	175000
	1400000

	
	
	
	
	粉煤
	12497.64
	99981.77

	
	
	
	
	备煤废气
	2.2
	17.6

	
	
	
	
	煤场无组织粉尘
	0.08
	0.63

	
	小计
	187500
	1500000
	小计
	187500
	1500000

	热解

（炭化）工段
	入炉煤
	175000
	1400000
	提质煤
	112500
	900000

	
	空气
	61410
	491280
	荒煤气
	170428.75
	1363430

	
	回炉煤气
	46406.25
	371250
	
	
	

	
	焦油渣
	112.5
	900
	
	
	

	
	小计
	282928.75
	2263430
	小计
	282928.75
	2263430

	煤气净化工段
	荒煤气
	170428.75
	1363430
	回炉煤气
	46406.25
	371250

	
	净化工段补充水
	2000
	16000
	剩余煤气
	86808.11
	694465.64

	
	
	
	
	焦油
	8250
	66000

	
	
	
	
	剩余氨水
	30850
	246800

	
	
	
	
	焦油渣
	112.5
	900

	
	
	
	
	无组织废气
	1.8
	14.36

	
	小计
	172428.75
	1379430
	小计
	172428.75
	1379430

	筛焦工段
	提质煤
	112500
	900000
	＞10mm兰炭
	101250
	810000

	
	
	
	
	＜10mm粉焦
	11249.83
	89998.63

	
	
	
	
	粉尘
	0.09
	0.74

	
	
	
	
	焦棚无组织
	0.08
	0.63

	
	小计
	112500
	900000
	小计
	112500
	900000

	剩余氨水处理
	剩余氨水
	30850
	246800
	酸性气
	8.4
	67.2

	
	
	
	
	焦油
	23.5
	188

	
	
	
	
	粗酚
	525
	4200

	
	
	
	
	氨水
	586
	4689

	
	
	
	
	净化水
	29707.1
	237655.8

	
	小计
	30850
	246800
	小计
	30850
	246800


注：年工作时间为8000h/a。

硫平衡

本项目硫平衡见表3.4-2。

表3.4-2    本项目硫平衡表
	工段
	输入
	输出

	
	名称
	物料量（kg/h）
	S%
	以硫计（kg/h）
	名称
	物料量（kg/h）
	S%
	以硫计（kg/h）

	热解

（炭化）工段
	入炉煤
	175000
	0.35%
	612.5
	提质煤
	112500
	0.33%
	380.25

	
	回炉煤气
	46406.25
	0.14%
	64.96
	荒煤气
	170428.75
	0.17%
	297.66

	
	焦油渣
	112.5
	0.4%
	0.45
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	677.91
	小计
	
	
	677.91

	煤气净化工段
	荒煤气
	170428.75
	0.17%
	297.66
	回炉煤气
	46406.25
	0.14%
	64.96

	
	
	
	
	
	剩余煤气
	86808.11
	0.14%
	121.53

	
	
	
	
	
	焦油
	8250
	1.26%
	104.55

	
	
	
	
	
	剩余氨水
	30850
	0.02%
	6.17

	
	
	
	
	
	焦油渣
	112.5
	0.4%
	0.45

	
	小计
	
	
	297.66
	小计
	
	
	297.66

	剩余氨水处理
	剩余氨水
	30850
	0.02%
	6.17
	酸性气
	8.4
	65.7%
	5.51

	
	
	
	
	
	焦油
	23.5
	1.26%
	0.29

	
	
	
	
	
	粗酚
	525
	0.09%
	0.37

	
	小计
	
	
	6.17
	小计
	
	
	6.17


氮平衡

本项目氮平衡见表3.4-3。

表3.4-3    本项目氮平衡表

	工段
	输入
	输出

	
	名称
	物料量（kg/h）
	N%
	以氮计（kg/h）
	名称
	物料量（kg/h）
	N%
	以氮计（kg/h）

	热解

（炭化）工段
	入炉煤
	175000
	0.8%
	1400
	提质煤
	112500
	2.0%
	2250

	
	空气
	61410
	78.0%
	47899.8
	荒煤气
	170428.75
	39.72%
	67701.14

	
	回炉煤气
	46406.25
	44.5%
	20650.78
	
	
	
	

	
	焦油渣
	112.5
	0.5%
	0.56
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	69951.14
	小计
	
	
	69951.14

	煤气净化工段
	荒煤气
	170428.75
	39.72%
	67701.14
	回炉煤气
	46406.25
	44.5%
	20650.78

	
	
	
	
	
	剩余煤气
	86808.11
	44.5%
	38629.60

	
	
	
	
	
	焦油
	8250
	0.51%
	42.07

	
	
	
	
	
	剩余氨水
	30850
	27.15%
	8378.13

	
	
	
	
	
	焦油渣
	112.5
	0.5%
	0.56

	
	小计
	
	
	67701.14
	小计
	
	
	67701.14

	剩余氨水处理
	剩余氨水
	30850
	27.15%
	8378.13
	氨水
	41887.45
	20%
	8377.49

	
	
	
	
	
	焦油
	23.5
	0.51%
	0.12

	
	
	
	
	
	粗酚
	525
	0.1%
	0.52

	
	小计
	
	
	8378.13
	小计
	
	
	8378.13


水平衡

项目水平衡见表3.4-4、图3.4-4。

表3.4-4    项目水平衡表

	工段
	输入
	输出

	
	项目
	物料量kg/h
	含水率%
	含水量m³/h
	项目
	物料量kg/h
	含水率%
	含水量m³/h

	热解

（炭化）工段
	入炉煤含水
	175000
	7.4%
	12.95
	提质煤含水
	112500
	3.2%
	3.6

	
	回炉煤气含水
	46406.25
	2.46%
	1.14
	荒煤气含水
	170428.75
	15.8%
	26.94

	
	装置区用水
	16450
	100%
	16.45
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	30.54
	小计
	
	
	30.54

	净化

工段
	荒煤气含水
	170428.75
	15.8%
	26.94
	回炉煤气含水
	46406.25
	2.46%
	1.14

	
	
	
	
	
	剩余煤气含水
	86808.11
	2.46%
	2.13

	
	
	
	
	
	焦油

含水
	8250
	2.50%
	0.21

	
	
	
	
	
	剩余

氨水
	30850
	76.04%
	23.46

	
	小计
	
	
	26.94
	小计
	
	
	26.94

	剩余氨水处理
	剩余

氨水
	30850
	76.04%
	23.46
	焦油

含水
	23.5
	2.50%
	0.001

	
	补充水
	2000
	100%
	2.0
	粗酚
	525
	0.45%
	0.002

	
	
	
	
	
	氨水
	586
	80%
	0.468

	
	
	
	
	
	净化水
	29707.1
	84.11%
	24.989

	
	小计
	
	
	25.46
	小计
	
	
	25.46


煤气平衡

项目煤气平衡见表3.4-5。

表3.4-5    煤气平衡表

	项目
	产生量

（亿Nm3/a）
	耗用量

（亿Nm3/a）
	去向
	备注

	迁建

技改前
	热解炉
	19.3
	6.75
	回炉
	35%回炉

	
	剩余煤气
	/
	0.22
	作为燃气锅炉燃料
	

	
	
	
	12.33
	作为石灰窑燃料
	

	合计
	19.3
	19.3
	
	

	迁建

技改后
	热解炉
	19.3
	6.75
	回炉
	35%回炉

	
	剩余煤气
	/
	12.55
	作为原料气可提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源
	

	合计
	19.3
	19.3
	
	


本项目运行前应确保与园区用能企业及兴东方环宇LNG项目做好对接，确保剩余煤气全部利用。

产污环节及正常情况下污染物排放情况
废气

本项目依据《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018），备煤、筛分、转运废气优先采用类比法，其次采用产排污系数法，本项目采用产排污系数法。其他无组织废气采用类比法计算，经验公式法补充计算。

（1）备煤废气（G1-1）

根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册，精煤筛分、转运过程工业废气量产污系数为1104Nm3/t产品，颗粒物产污系数为0.518kg/t产品。
本项目原料煤转运及筛分过程中会产生粉尘，原料煤用量187.5t/h，因此，备煤废气量为207000m3/h，颗粒物产生量为97.125kg/h，备煤废气颗粒物浓度为469.2mg/m3。分别在筛分室等设计采用布袋除尘系统，参考《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）附录B废气除尘技术及效果，袋式除尘器效率≥99.5%，本次按≥99%计，收集到的煤尘直接回收到粉煤系统，密闭收集效率按99%计。经计算，粉尘排放量为0.971kg/h，排放浓度为4.69mg/m3，由15m高的排气筒排放。
（2）投料废气（G1-2）

参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册，碎煤气化过程（气化灰渣逸散）工业废气量产污系数为0.38万Nm3/t原料，颗粒物产污系数为0.7kg/t原料。
在向炭化炉内投料过程会产生含尘废气，入炉煤175t/h，因此，装煤废气量为665000m3/h，颗粒物产生量为122.5kg/h，投料废气颗粒物浓度为184.21mg/m3。设1套布袋除尘器处理，参考《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）附录B废气除尘技术及效果，袋式除尘器效率≥99.5%，本次按≥99%计，收集到的煤尘直接回收到粉煤系统，废气中粉尘排放量为1.23kg/h，排放浓度为1.84mg/m3，废气由15m高的排气筒排放。
（3）提质煤转运粉尘（G1-3）

根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册，提质煤运输及存储过程工业废气量产污系数为244Nm3/t产品，颗粒物产污系数为0.0167kg/t产品。

提质煤产量为112.5t/h，因此在转运过程中工业废气产生量为27450m3/h，粉尘产生量为1.878kg/h，产生浓度约为68.44mg/m3。转运过程设1套布袋除尘器系统，参考《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）附录B废气除尘技术及效果，袋式除尘器效率≥99.5%，本次按≥99%计，收集到的煤尘直接回收到粉煤系统，废气中粉尘排放量为0.018kg/h，排放浓度为0.68mg/m3，废气由15m高的排气筒排放。

（4）提质煤筛分粉尘（G1-4）

根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册，提质煤筛分过程工业废气量产污系数为978Nm3/t产品，颗粒物产污系数为0.0667kg/t产品。

提质煤在筛焦楼筛分，筛分过程产生含尘废气，提质煤产量为112.5t/h，因此在筛分过程中工业废气产生量为110025m3/h，粉尘产生量为7.5kg/h，产生浓度约为68.2mg/m3。设1套布袋除尘器处理，参考《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）附录B废气除尘技术及效果，袋式除尘器效率≥99.5%，本次按≥99%计，收集到的煤尘直接回收到粉煤系统，废气中粉尘排放量为0.075kg/h，排放浓度为0.682mg/m3，废气由15m高的排气筒排放。

（5）无组织排放
①装卸粉尘无组织排放

原料煤储存将产生煤粉无组织面源排放，煤粉粉尘量主要和风速、湿度、储量、存储方式等有关。本项目采用配备喷洒水装置且封闭棚库存储原料煤，因此储存过程产尘量较少。

原煤经筛分后得到的末煤单独储存，储存过程将产生煤粉无组织面源排放，煤粉粉尘量主要和风速、湿度、储量、存储方式等有关。本项目采用配备喷洒水装置且封闭棚库存储末煤，因此储存过程产尘量较少。

提质煤单独储存，储存过程将产生煤粉无组织面源排放，煤粉粉尘量主要和风速、湿度、储量、存储方式等有关。本项目采用配备喷洒水装置且封闭棚库存储提质煤，因此储存过程产尘量较少。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021年第24号文）中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中固体物料堆场颗粒物产生量及排放量核算，无组织排放计算公式：


式中：

P——指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy——指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy——指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc——指年物料运载车次（单位：车）；煤炭运输量为150万t/a，以50t卡车计，则年需30000车/a；提质煤总运输量约90万t/a，以50t卡车计，则年需18000车/a；粉煤总运输量约22.5万t/a，以50t卡车计，则年需4500车/a。
D——指单车平均运载量（单位：吨/车）；以50t/车计算。
（a/b）——指装卸扬尘概化系数，a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数见附录2；查附表1，新疆维吾尔自治区a为0.0011；查附表2，b为煤炭为0.0054；碎焦炭为0.0018。

Ef——指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3；查附表3，煤炭为31.1418；碎焦炭为18.2208。

S——指堆场占地面积（单位：平方米）。煤棚12000m2；焦棚15000m2。

粉尘控制措施控制效率根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“附件2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4和附录5”中给出，具体措施控制效率如下：

表3.5-1    粉尘控制措施控制效率

	序号
	控制措施
	控制效率
	本项目采取措施

	1
	洒水
	74%
	√

	2
	围挡
	60%
	

	3
	化学剂
	88%
	

	4
	编织覆盖
	86%
	

	5
	出入车辆冲洗
	78%
	√


表3.5-2    堆场类型控制效率

	序号
	堆场类型
	控制效率
	本项目堆场类型

	1
	敞开式
	0%
	/

	2
	密闭式
	99%
	√

	3
	半敞开式
	60%
	/


根据以上公式及削减效率，计算结果见表3.5-3。

表3.5-3    煤棚焦棚无组织颗粒物计算结果

	物料种类
	参数
	产生量P（t/a）
	措施削减
	排放量

	
	Nc
	D
	a/b
	Ef
	S
	
	洒水
	出入车辆冲洗
	封闭式
	t/a
	kg/h

	煤炭
	30000
	50
	0.203
	31.1418
	10000
	927.3
	74%
	78%
	99%
	0.53
	0.066

	粉煤
	4500
	50
	0.203
	31.1418
	2000
	170.2
	74%
	78%
	99%
	0.097
	0.012

	提质煤
	18000
	50
	0.611
	18.2208
	15000
	1096.5
	74%
	78%
	99%
	0.63
	0.078


②热解工段及煤气净化系统无组织排放

本项目采用自动连续加煤、微负压操作、环保节能型干法熄焦及全封闭循环氨水池，装煤采用双室双闸给料器，防止煤尘外溢。无组织排放主要包括生产过程中炉顶装煤、炉底排焦时逸出的污染物。热解、煤气净化的工段没有固定废气排放口，无组织排放主要包括生产过程中炉底排焦、焦油氨水分离时逸出的污染物。污染物基本呈低矮面源无组织排放，排放量较少。

根据设计本项目在热解炉及煤气净化工段进行封闭后设置废气收集系统，每台热解炉及煤气净化工段设置一套废气收集系统，收集热解炉炉顶、熄焦废气、焦油氨水分离槽、水封槽、氨水储罐、焦油罐区工段的废气，废气收集通过洗涤+除雾干燥处理后回炉耦合燃烧。

A.煤气净化段无组织

热解炉及煤气净化系统的污染物产生量，根据多家类似兰炭装置无组织排放浓度及排放量，给出热解炉和煤气净化系统无组织污染物产生量：颗粒物、H2S、NH3、HCN、酚类、苯并[α]芘、NMHC。产生的污染物经收集后，通过洗涤+除雾干燥处理后回炉耦合燃烧，未有效收集的部分通过无组织逸散形式排放。对各工段采取密闭措施后烟气收集系统烟气的总体收集效率为90%，其余10%的污染物以无组织废气的形式排放，则最终无组织排放。

根据《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）表1规定无组织废气应主要采取类比法确定，本项目规模与陕西双翼煤化科技实业有限公司绿色升级改造及煤气制氢、氢能储存示范项目（5×20万t/a半焦）、神木市汇能化工有限公司120万吨/年兰炭技术改造项目规模相近，工艺相似，类比半焦炉废气污染物排放量，陕西双翼煤化科技实业有限公司项目已完成验收，神木市汇能化工有限公司项目已完成环评审批，参照兰炭炉废气污染物排放量给出本项目污染物排放量。本项目污染物产生及排放情况见表3.5-4。

表3.5-4    本项目提质煤装置区及煤气净化装置污染物产生及排放情况类比分析表
	污染物
	原环评
	本项目

	
	陕西双翼煤化科技实业有限公司绿色升级改造及煤气制氢、氢能储存示范项目（5×20万t/a半焦）
	4×22.5万t/a提质煤装置

	
	产生量kg/h
	排放量kg/h
	产生量kg/h
	排放量kg/h

	颗粒物
	7.867
	0.7867
	7.08
	0.708

	硫化氢
	0.2
	0.02
	0.18
	0.018

	氨
	4.8
	0.48
	4.32
	0.432

	氰化氢
	0.067
	0.0067
	0.06
	0.006

	酚类
	0.4
	0.04
	0.36
	0.036

	苯并[α]芘
	0.000267
	0.0000267
	0.00024
	0.000024

	NMHC
	6.5
	0.65
	5.85
	0.585


根据类比数据，本项目提质煤生产区颗粒物、硫化氢、氨、氰化氢、酚类、苯并[α]芘、NMHC无组织排放量分别为0.708kg/h、0.018kg/h、0.432kg/h、0.006kg/h、0.036kg/h、0.000024kg/h和0.585kg/h。
B.装置动静密封点无组织

生产装置的机泵、阀门等生产设备会产生NMHC泄漏，根据可行性研究报告，生产装置VOCs无组织排放情况见表3.5-5。
表3.5-5    生产装置VOCs无组织排放
	无组织排放
	排放系数

（kg/h·源）
	数量

（个）
	TOC平均质量分数

（%）
	泄漏系数
	VOCs产生量

(kg/h)
	VOCs产生量

(t/a)

	阀门
	0.064
	525
	100
	0.003
	0.101
	0.806

	压缩机、搅拌器、泄压设备
	0.14
	105
	100
	0.003
	0.044
	0.353

	泵
	0.074
	70
	100
	0.003
	0.016
	0.124

	法兰
	0.085
	740
	100
	0.003
	0.189
	1.51

	其他
	0.073
	520
	100
	0.003
	0.114
	0.911

	小计
	-
	-
	-
	-
	0.464
	3.704


③循环冷却水系统废气

参考《石化企业泄漏检测与修复工作指南》，根据循环冷却水系统处理规模，循环冷却水系统逸散VOCs可使用排放系数法进行估算，估算公式如下：





式中：

E冷却塔－冷却塔VOCs年排放量，kg/a；

Flow冷却水，i－冷却塔i的循环水量；

EF－VOCs排放系数，kg/m3-循环水，取7.19×10-4；

ti－冷却塔i的年运行时间，8000h/a。

本项目循环冷却水装置循环水量3340m3/h，循环水站循环冷却水系统逸散VOCs量为2.4kg/h。

④装卸VOCs无组织

煤焦油转运装卸过程中产生的无组织排放VOCs的量按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》中有机液体装卸挥发VOCs排放量参考计算表，计算VOCs的排放量。

源强核算按照表3.5-6核算。

表3.5-6    装卸煤焦油排放的VOCs核算依据表

	装载

物料
	装载

方式
	装载液体温度（℃）
	装载液体真实蒸汽压（kPa）
	油品

密度（kg/m³）
	蒸汽分子量（g/mol）
	饱和因子（s）
	年周转量N(m3/a)
	VOCs排放量（kg/a）

	煤焦油
	底部或液下装载
	20
	8.0
	1050
	120
	0.6
	62857.14
	14.82

	粗酚
	底部或液下装载
	20
	0.08
	1020
	105
	0.6
	4117.64
	0.008

	合计
	14.828


本项目设气相平衡系统，收集效率99%，收集后进入热解炉燃烧。油品装卸过程中无组织排放的VOCs排放量为0.00002kg/h。



⑤
储罐区无组织

评价根据《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中有机液体储存VOCs排放量参考计算表，将相关参数代入《石化行业VOCs污染源排查参考计算表格》进行计算，相关参数及计算结果见下表。
根据上述公式计算NMHC排放情况见表3.5-7。

表3.5-7    固定顶罐挥发性有机物排放参数一览表（单位：t/a）

	序号
	原料名称
	罐型
	容积m3
	直径m
	罐壁/顶颜色
	年周转量t
	呼吸阀压力设定pa
	罐体高度m
	年平均储存高度m
	罐穹顶半径m
	排放量t/a

	1
	煤焦油
	固定顶罐
	3×2000
	15.8
	灰色
	66000
	1500
	11.1
	8.6
	7.9
	44.62

	2
	粗酚罐
	
	500
	9
	灰色
	4200
	1500
	8.9
	6.6
	4.5
	3.71

	合计
	30.25


根据上述公式，采用有机液体储存调和VOCS排放量计算表格计算焦油储罐VOCs的逸散排放量为48.33t/a，即6.04kg/h，本项目设气相平衡系统，收集效率99%，收集后进入热解炉燃烧。储罐区无组织排放量0.06kg/h。

（6）废水处理站废气

①脱酸废气（G2-1）

根据物料平衡，汽提塔塔顶产生的酸性气产生量为8.4kg/h，主要污染物为H2S，H2S的产生量为5.85kg/h。酸性气送往热解炉燃烧处理。

②脱氮废气（G2-2）

酚氨废水经脱酸后采用高效复合脱氮，氨气采用碱洗吸收+深度冷凝制成氨水溶液，未吸收的氨气经排气筒排放，根据《哈密亿乐焦化有限责任公司60万吨/年兰炭综合利用项目环境保护竣工验收监测报告》，氨气排放浓度为0.72mg/m3，设置风量为2000m3/h，则排放量为0.00144kg/h。

③恶臭（G2-3）
污泥池、污泥脱水间和厌氧池会产生的恶臭气体，采用加盖密封措施，连续抽气，通过引风机将气体收集，收集的恶臭废气送除臭系统处理，恶臭收集效率90%，采用生物除臭+碱洗工艺，污染物去除效率90%，臭气处理达标后，经15m排气筒排放，主要污染物为VOCs、H2S、NH3。

设计废气量根据处理废水处理规模计算，规模为40m3/h，换气次数为6—12次每小时，按照最大换气量计算，废气量为500m³/h，通常情况下，生化废水处理站废气产生浓度约为H2S：1～20mg/m³，NH3:5～50mg/m³，VOCs：10～200mg/m³，经处理后，废气污染物浓度H2S：2mg/m3，NH3:5mg/m3，VOCs：20mg/m3。污水处理设施废气由15m排气筒排放。无组织VOCs产生量0.01kg/h，H2S产生量0.001kg/h，NH3产生量0.0025kg/h。

酚氨废水处理过程产生无组织恶臭，根据《哈密亿乐焦化有限责任公司60万吨/年兰炭综合利用项目环境保护竣工验收监测报告》，采用类似废水处理工艺，类比得出本项目无组织VOCs产生量0.015kg/h，H2S产生量0.000024kg/h，无组织NH3产生量0.0006kg/h。

（7）危废贮存库废气（G3）

本项目危废贮存库占地面积80m2，单层建筑（高度3m），换气次数6次/h，废气量Q=240m³×6次/h=1440m³/h。危废贮存库单位面积VOCs挥发速率按照0.1g/m2·h计算，总挥发量为5g/h，VOCs废气产生浓度为3.47mg/m³。废气收集后采用二级活性炭吸附处理，处理后经15m高排气筒排放，单级活性炭处理效率按21%计，二级活性炭效率为1-（1-0.21）×（1-0.21）×100%=37%，二级活性炭处理效率为37%，VOCs排放量为0.0032kg/h，排放浓度为2.2mg/m³。由于有机废气产生量少，无组织排放极少。

表3.5-1    正常工况下大气污染物排放汇总及达标排放分析
	装置
	序号
	污染源名称
	烟气量Nm3/h
	污染物
	产生量kg/h
	产生浓度mg/m3
	处理措施
	排放量kg/h
	排放

浓度mg/m3
	排放参数
	排放规律
	允许

速率

kg/h
	允许

浓度mg/m3
	达标情况
	标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	高度
	直径
	温度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	m
	m
	℃
	
	
	
	
	

	热解装置区
	G1-1
	备煤废气
	207000
	PM10
	97.125
	469.2
	布袋除尘（99%）
	0.971
	4.69
	15
	1.0
	20
	连续
	/
	15
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中附表1有组织排放指 标限值

	
	G1-2
	投料废气
	665000
	PM10
	122.5
	184.21
	布袋除尘（99%）
	1.23
	1.84
	15
	1.5
	20
	连续
	/
	10
	达标
	

	
	G1-3
	提质煤转运废气
	27450
	PM10
	1.878
	68.42
	布袋除尘（99%）
	0.018
	0.68
	15
	0.6
	20
	连续
	/
	15
	达标
	

	
	G1-4
	提质煤筛分废气
	110025
	PM10
	7.5
	68.2
	布袋除尘（99%）
	0.075
	0.682
	15
	1.0
	20
	连续
	/
	15
	达标
	

	废水处理站
	G2-1
	脱酸废气
	10000
	H2S
	5.85
	840
	送热解炉燃烧处理
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)

	
	G2-2
	脱氨废气
	2000
	NH3
	0.00144
	0.72
	-
	0.00144
	0.72
	15
	0.2
	25
	连续
	4.9
	20
	达标
	

	
	G2-3
	恶臭
	500
	H2S
	0.01
	20
	生物除臭+碱洗工艺（90%）
	0.001
	2
	15
	0.1
	25
	连续
	0.33
	3.0
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	
	NH3
	0.025
	50
	
	0.0025
	5
	15
	0.1
	25
	连续
	4.9
	20
	达标
	

	
	
	
	
	NMHC
	0.1
	200
	
	0.01
	20
	15
	0.1
	25
	连续
	10
	100
	达标
	

	危废贮存库
	G3
	逸散废气
	500
	NMHC
	0.005
	3.47
	二级活性炭吸附（37%）
	0.0032
	2.2
	15
	0.1
	20
	连续
	10
	100
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	无组织
	原料煤棚无组织
	TSP
	40.91
	/
	密闭（99%）+出入车辆冲洗（78%）+雾炮抑尘（74%）
	0.066
	/
	125×80, H=10m,
	连续
	/
	1
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	焦棚无组织
	TSP
	137.06
	/
	
	0.078
	/
	150×100, H=10m
	连续
	/
	1
	达标
	

	
	末煤棚无组织
	TSP
	21.27
	/
	
	0.012
	/
	80×25, H=10m
	连续
	/
	1
	达标
	

	
	煤提质装置
	H2S
	0.18
	/
	收集效率90%，回炉耦合燃烧
	0.018
	/
	308×280, H=15m
	连续
	/
	0.01
	达标
	

	
	
	NH3
	4.32
	/
	
	0.432
	/
	
	
	/
	0.2
	达标
	

	
	
	苯并[α]芘
	0.00024
	/
	
	0.000024
	/
	
	
	/
	0.00001
	达标
	

	
	
	氰化氢
	0.06
	/
	
	0.006
	/
	
	
	/
	0.02
	达标
	

	
	
	酚类
	0.36
	/
	
	0.036
	/
	
	
	/
	0.02
	达标
	

	
	
	TSP
	7.08
	/
	
	0.708
	/
	
	
	/
	1
	达标
	

	
	
	NMHC
	5.85
	/
	
	0.585
	/
	
	
	/
	4
	达标
	

	
	装置动静密封点废气
	NMHC
	0.464
	/
	/
	0.464
	/
	308×280, H=15m
	连续
	/
	4
	达标
	

	
	循环冷却水系统废气
	NMHC
	2.4
	/
	/
	2.4
	/
	308×280, H=15m
	连续
	/
	4
	达标
	

	
	装卸VOCs废气
	NMHC
	0.0018
	/
	气相平衡系统（氮封）、油气回收，回炉耦合燃烧
	0.00002
	/
	36×86, H=15m
	间断
	/
	4
	达标
	

	
	储罐区
	NMHC
	6.04
	/
	气相平衡系统（氮封）、油气回收，经冷凝吸附后回炉耦合燃烧
	0.06
	/
	36×86, H=15m
	连续
	/
	4
	达标
	

	
	废水处理站
	H2S
	0.001
	/
	/
	0.001
	/
	100×62, H=10m
	连续
	/
	0.01
	达标
	

	
	
	NH3
	0.0031
	/
	/
	0.0031
	/
	
	
	/
	0.2
	达标
	

	
	
	NMHC
	0.025
	/
	/
	0.025
	/
	
	
	/
	4
	达标
	


废水

①剩余氨水（W1）

煤气洗涤降温及煤焦油回收过程中的洗涤废水循环使用，荒煤气中带入的水分在降温洗涤过程中不断进入洗涤循环水系统，为了防止循环氨水中铵盐过高影响焦油分离，排出一定量的剩余氨水，补入新鲜水。本项目产生的剩余氨水量23.46m3/h。
根据半焦企业废水污染物统计的经验数据，具体见表3.5-2。

表3.5-2    剩余氨水污染物浓度统计数据
	序号
	污染物
	单位
	废水统计数据

	1
	pH
	/
	10.07

	2
	COD
	mg/L
	3.04×104~5.3×104

	3
	NH3-N
	mg/L
	2.66×103~5×103

	4
	石油类
	mg/L
	200~800

	5
	挥发酚类
	mg/L
	3600~10000

	6
	硫化物
	mg/L
	104~200

	7
	氰化物
	mg/L
	23~25

	8
	BOD5
	mg/L
	2000~5000


依据可研以及类比，本项目废水中主要污染物浓度取统计数据最大值，分别为COD53000mg/L、氨氮5000mg/L、挥发酚类10000mg/L、硫化物200mg/L、石油类800mg/L、氰化物25mg/L、BOD55000mg/L。剩余氨水经收集后送至本项目废水处理站，处理达标后回用。

②脱盐水站及循环水站排水（W2）

脱盐水站及循环水站排污水排水量为5.8m3/h，浓水经管道收集后送废水处理站进行处理。

③生活污水（W3）

本项目建成后全厂定员100人，主要包括生活用水，按人均用水量100L/d计算，则生活用水量为10m3/d，生活污水产生量按照用水量的80%计算，废水产生量为8m3/d，即2664m3/a，主要污染物为COD350mg/L，BOD5200mg/L，氨氮25mg/L等。生活污水通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。

正常工况下废水主要污染物排放情况汇总见表3.5-3。

表3.5-3    废水污染物排放汇总表

	装置
	序号
	废水名称
	废水量（m3/h）
	主要污染物
	产生量（kg/h）
	浓度 (mg/L)
	去向

	煤热解
	W1
	剩余氨水
	23.46
	COD
	1243.38
	53000
	送废水处理站酚氨回收单元处理

	
	
	
	
	酚类
	234.6
	10000
	

	
	
	
	
	石油类
	18.76
	800
	

	
	
	
	
	硫化物
	4.69
	200
	

	
	
	
	
	氨氮
	117.3
	5000
	

	
	
	
	
	氰化物
	0.58
	25
	

	
	
	
	
	SS
	37.53
	1600
	

	
	
	
	
	BOD5
	117.3
	5000
	

	公用工程
	W2-1
	循环水站
	0.8
	COD
	0.08
	100
	送废水处理站生化单元处理

	
	
	
	
	总硬度
	0.8
	1000
	

	
	
	
	
	TDS
	1.2
	1500
	

	
	W2-2
	脱盐水站排水
	5
	COD
	0.3
	60
	送废水处理站生化单元处理

	
	
	
	
	SS
	0.1
	20
	

	
	
	
	
	TDS
	10
	2000
	

	
	W3
	生活污水
	0.5
	COD
	0.175
	350
	送废水处理站生化单元处理

	
	
	
	
	BOD5
	0.1
	200
	

	
	
	
	
	氨氮
	0.012
	25
	


固体废物

（1）焦油渣（S1）

根据类比分析，焦油渣产生量约为10t/万吨提质煤；本项目提质煤产量为90万吨，则焦油渣产生量为900t/a。焦油渣来自焦油氨水分离槽分离得到，为危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW11，废物代码为252-002-11和252-004-11，委托有资质单位处理。

（2）废吸附材料（S2）

废水在吸附过滤单元会产生废吸附材料，每1年更换一次，排放量为28.8t/a，主要组分为废吸附材料，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，委托有资质单位处理。
（3）废水处理污泥（S3），主要成分为油类物质、有机物等，排放量为366t/a，含水率约60%，本项目废水污泥在鉴定前按照危险废物进行管理，建议配煤后进入热解炉处理。

（4）废反渗透膜（S4）：脱盐水站废反渗透膜每5年更换一次，排放量为23.2t/5a，主要成分为废树脂等，属于一般固体废物，委托相关单位回收。

（5）废活性炭（S5）

危废贮存库及储罐废气处理设施产生的废活性炭，活性炭使用量约为吸附VOCs的4-5倍，本项目按照5倍计算，VOCs吸附量为0.005kg/h，全年废活性炭产生量约为0.2t/a，属于危险废物交由资质单位处理。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49。‌
（6）废矿物油S6和废油桶S7

厂区内各种机械设备等在使用过程中会更换下来的废润滑油、废机油等，均属于废矿物油类，产生量约5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW08，废物代码为900-210-08。

废油桶约60个/年，每个按照20kg计算，约为1.2t/a，属于危险废物交由资质单位处理。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。

（7）生活垃圾（S8）

本项目建成后全厂定员100人。生活垃圾产生量为0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为16.65t/a，委托园区环卫部门拉运处理。

（8）废布袋（S9）

本项目除尘器定期更换布袋，产生的废布袋约1.5t/a，委托相关单位回收。

（9）除尘灰（S10）

本项目除尘系统产生的除尘灰约1813.7t/a，全部返回工序。

本项目固废产生及排放情况见表3.5-4。

表3.5-4    正常工况下固体废物排放汇总

	装置
	编号
	污染源
	产生量

t/a
	消减量

t/a
	排放量

t/a
	污染物

类型
	排放去向

	提质煤装置
	S1
	焦油渣
	900
	900
	0
	危险废物HW11（252-002-11、252-004-11）
	委托有资质单位处理

	废水处理站
	S2
	废吸附材料
	28.8
	28.8
	0
	危险废物HW49（900-041-49）
	委托有资质单位处理

	废水处理站
	S3
	生化污泥
	366
	366
	0
	危险废物

HW08

(900-210-08)
	配煤后进入热解炉进行热解

	脱盐水工艺
	S4
	废反渗透膜
	23.2t/5a
	23.2t/5a
	0
	一般固体废物（900-099-S59）
	委托相关单位回收

	危废贮存库及储罐废气处理设施
	S5
	废活性炭
	0.2
	0.2
	0
	危险废物（HW49）900-039-49
	委托有资质单位处理

	其他
	S6
	废矿物油
	5
	5
	0
	危险废物（HW09）

900-007-09
	委托资质单位处理

	
	S7
	废油桶
	1.2
	1.2
	0
	危险废物（HW49）

900-041-49
	委托资质单位处理

	
	S8
	生活垃圾
	16.65
	16.65
	0
	生活垃圾（900-001-S61、900-002-S62、900-004-S62、900-002-S64、900-099-S64）
	委托园区环卫部门拉运处理

	
	S9
	废布袋
	1.5
	1.5
	0
	一般固体废物（900-009-S59）
	委托相关单位回收

	
	S10
	除尘灰
	1813.7
	1813.7
	0
	一般固体废物

（900-099-S59）
	返回工序


噪声

煤提质装置产生的噪声主要为机械性噪声和空气动力性噪声，主要噪声源有压缩机、风机及各种泵类等。

表3.5-5    煤提质装置噪声源强汇总表（dB（A））
	装置
	序号
	声源名称
	数量
	治理前声压级dB(A)
	治理措施
	室内/

室外
	治理后声压级dB(A)

	煤提质装置
	N1
	振动筛
	7
	95
	隔声、减振
	室内
	75

	
	N2
	煤气循环风机
	4
	100
	隔声、减振
	室内
	80

	
	N3
	空气风机
	14
	100
	隔声、减振
	室内
	80

	
	N4
	剩余氨水水泵
	2
	90
	低噪声电机、减振
	室内
	80

	
	N5
	循环氨水泵
	3
	90
	低噪声电机、减振
	室内
	80

	
	N6
	焦油中间泵
	2
	90
	低噪声电机、减振
	室内
	80

	废水处理站
	N7
	风机
	4
	90
	低噪声电机、减振
	室内
	80

	
	N8
	泵类
	46
	90
	低噪声电机、减振
	室内
	80

	空压制氮站
	N9
	螺杆空压机
	3
	100
	消声、减振
	室内
	80


非正常工况污染源分析

废气

为能及时处理生产装置非正常工况下排放气体，厂区有配套缓冲罐、紧急泄压系统及火炬系统。本项目非正常情况下，热解炉内煤气需要点燃放空。煤气燃烧效率95%，非正常持续时间30min，根据30min点燃放空煤气成分，计算非正常污染物排放量。

为避免环保设施发生故障，除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格操作规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常排放，立即停止生产，及时进行检修。

本项目非正常排放下污染物排放参数见表3.6-1。

表3.6-1    非正常污染物排放量

	装置
	烟气量（Nm³）
	污染物
	排放浓度mg/Nm³
	排放量

kg
	排放参数
	工况

	
	
	
	
	
	H(m)
	D(m)
	T(℃)
	

	装置放散口
	38733.8
	CO
	2901.8
	112.4
	80
	0.5
	160
	本项目非正常情况下，热解炉内煤气需要点燃放空。煤气燃烧效率95%

	
	
	NMHC
	478.2
	18.52
	
	
	
	

	
	
	H2S
	32.2
	1.24
	
	
	
	

	
	
	SO2
	854.9
	33.11
	
	
	
	

	
	
	NO2
	120.0
	4.64
	
	
	
	

	
	
	PM10
	3.64
	0.14
	
	
	
	


废水

本项目在设计中充分考虑了非正常工况污水对污水处理设施可能造成的影响，采取了相应措施，保证污水处理设施稳定运行。

①装置区检修、事故时含油污水排入装置内的含油污水管道，经提升泵加压后密闭送往事故池。事故池的设计考虑了非正常工况的排水。

②罐区的含油污水排入罐区内围堰，含油污水经含油污水提升泵加压后，排入全厂压力含油污水管道，送往事故池。

非正常工况下，污水沿地面汇入排水边沟，经排水沟又自流到厂区事故池，再经过提升设施排往废水处理厂。

③本项目废水全部排入厂区配套建设的废水处理站进行处理，达标后回用，该废水处理站充分考虑了非正常工况排水对废水处理站的冲击。

上述措施保证了本项目污水可以得到有效治理，确保达标排放。

全厂主要污染源及污染物

项目排放情况汇总

本项目全厂污染物排放情况汇总见表3.7-1。

表3.7-1    全厂污染物排放情况汇总（单位：t/a）

	序号
	类别
	产生量
	削减量
	排放量

	1
	废水污染物
	废水量
	238080m3/a
	238080m3/a
	0

	
	
	COD
	9951.48
	9951.48
	0

	
	
	挥发酚
	1876.8
	1876.8
	0

	
	
	石油类
	150.08
	150.08
	0

	
	
	硫化物
	37.52
	37.52
	0

	
	
	氨氮
	938.496
	938.496
	0

	
	
	氰化物
	4.64
	4.64
	0

	
	
	SS
	301.04
	301.04
	0

	
	
	TDS
	89.6
	89.6
	0

	2
	废气污染物
	有组织废气量
	817980万Nm3/a
	0
	817980万Nm3/a

	
	
	PM10
	1832.024
	1813.672
	18.352

	
	
	NMHC
	119.08
	90.702
	28.378

	
	
	H2S
	48.32
	48.16
	0.16

	
	
	NH3
	34.796
	31.284
	3.512

	
	
	酚类
	2.88
	2.592
	0.288

	
	
	氰化氢
	0.48
	0.432
	0.048

	
	
	苯并[α]芘
	0.0192
	0.01728
	0.000192

	
	
	TSP
	1650.56
	1643.648
	6.912

	3
	危险废物
	焦油渣、废吸附材料、废水处理污泥、废活性炭、废矿物油、废油桶
	1301.2
	1301.2
	0

	
	一般废物
	废反渗透膜
	23.2t/5a
	23.2t/5a
	0

	
	
	废布袋
	1.5
	1.5
	0

	
	
	除尘灰
	1813.7
	1813.7
	0

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	16.65
	16.65
	0


“以新带老”分析

（1）拆除现有90万t/a热解炉装置

拆除呼图壁县石梯子乡现有厂区90万t/a热解炉装置，在呼图壁县工业园区化工产业集中区西区内新建90万t/a提质煤装置，同时对本项目进行技术改造，淘汰6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，淘汰其他老旧设备，按超低排放水平建设。根据原环评及竣工验收报告给出本项目建成后将削减的污染源及污染物，见表3.7-2。

表3.7-2    被拆除污染源的污染物排放情况

	装置
	排放方式
	污染源
	烟气量

m3/h
	污染物

名称
	产生量

kg/h
	产生

浓度

mg/m3
	治理措施
	排放量

kg/h
	排放

浓度

mg/m3
	排放参数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	高度

m
	直径

m
	温度

℃

	热解装置
	无组织
	炭化、净化工段
	/
	TSP
	3.1
	/
	/
	3.1
	/
	S=150m×100m, H=15m

	
	
	
	
	H2S
	0.12
	/
	
	0.12
	/
	

	
	
	
	
	NH3
	0.65
	/
	
	0.65
	/
	

	
	
	
	
	HCN
	0.04
	/
	
	0.04
	/
	

	
	
	
	
	酚类
	0.05
	/
	
	0.05
	/
	

	
	
	
	
	B[a]P
	0.000044
	/
	
	0.000044
	/
	

	
	
	
	
	NMHC
	0.98
	/
	
	0.98
	/
	

	燃气锅炉
	有组织
	锅炉排气筒
	1400
	PM10
	0.0113
	17.1
	/
	0.0113
	17.1
	25
	0.2
	60

	
	
	
	
	SO2
	0.032
	48.3
	/
	0.032
	48.3
	
	
	

	
	
	
	
	NOx
	0.114
	173
	/
	0.114
	173
	
	
	

	石灰窑
	有组织
	石灰窑排气筒
	2699
	PM10
	0.0372
	15
	/
	0.0372
	15
	29
	0.2
	60

	
	
	
	
	SO2
	0.112
	43.8
	/
	0.112
	43.8
	
	
	

	
	
	
	
	NOx
	0.375
	147
	/
	0.375
	147
	
	
	

	公辅工程
	无组织
	煤场
	/
	TSP
	0.098
	/
	/
	0.098
	/
	S=5000m2, H=10m

	
	
	焦场
	/
	TSP
	0.078
	/
	/
	0.078
	/
	S=5000m2, H=10m

	储运工程
	无组织
	焦油储罐区
	/
	NMHC
	6.04
	/
	/
	6.04
	/
	S=80m×50m, H=10m

	
	
	焦油装卸
	/
	NMHC
	0.006
	/
	/
	0.006
	/
	

	循环水
	无组织
	循环冷却水系统
	/
	NMHC
	2.8
	/
	/
	2.8
	/
	S=150m×100mH=10m


全厂“三本账”排放情况

对全厂污染物变化分析，给出本项目建成后全厂“三本账”污染物排放情况，见表3.7-3。

表3.7-3    全厂“三本账”主要污染物排放情况汇总表（单位：t/a）

	类型
	污染物
	现有①
	在建②
	技改装置+迁建后项目③
	“以新带老”削减量④
	区域平衡替代本工程削减量⑤
	技改后总量⑥=①+②+③-④+⑤
	增减量⑦=⑥-（①+②）

	
	
	
	
	
	拆除原90万t/a热解炉装置
	
	
	

	废气
	废气量（万Nm3/a）
	3279.2
	0
	817980
	3279.2
	0
	817980
	814700.8

	
	颗粒物
	26.596
	0
	25.264
	26.596
	0
	25.264
	-1.332

	
	SO2
	1.152
	0
	-
	1.152
	0
	-
	-1.152

	
	NOx
	3.912
	0
	-
	3.912
	0
	-
	-3.912

	
	H2S
	0.96
	0
	0.16
	0.96
	0
	0.16
	-0.8

	
	NH3
	5.2
	0
	3.512
	5.2
	0
	3.512
	-1.688

	
	氰化氢
	0.32
	0
	0.048
	0.32
	0
	0.048
	-0.272

	
	酚类
	0.4
	0
	0.288
	0.4
	0
	0.288
	-0.112

	
	苯并[α]芘
	0.000352
	0
	0.000192
	0.000352
	0
	0.000192
	-0.00016

	
	NMHC
	78.608
	0
	28.378
	78.608
	0
	28.378
	-50.23

	废水
	废水量
	0
	0
	0.
	0
	0
	0
	0

	固废
	固废总量
	1018.6
	0
	1341.05
	1018.6
	0
	1341.05
	322.45

	
	危险废物
	980
	0
	1301.2
	980
	0
	1301.2
	321.2

	
	一般固废
	15.6
	0
	1838.4
	15.6
	0
	1822.8
	1807.2

	
	生活垃圾
	23
	0
	16.65
	23
	0
	16.65
	-6.35


碳排放量核算

核算边界确定

根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》及《碳排放核算与报告要求 第13部分：独立焦化企业》（GB/T32151.13-2023），本项目碳排放核算边界以独立法人企业的独立核算单位为企业边界，核算在运营上受其控制的所有生产设施产生的温室气体排放。设施范围包括基本生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括厂区内的动力、供电、供水、采暖、机修、化验、仪表、仓库（原料场）、运输等。附属生产系统包括生产指挥管理系统（厂部）以及厂区内为生产服务的部门和单位。

根据本项目全厂主体工程、辅助工程、附属工程等给出碳排放核算边界，主要包含提质煤生产过程CO2排放核算。

碳排放源识别

根据本项目全厂设施的生产工艺及污染物排放，碳排放源识别见表3.8-1。

表3.8-1    碳排放源识别表

	排放类型
	设施
	温室气体种类

	
	
	CO2
	CH4
	N2O
	HFCs
	PFCs
	SF6

	直接排放
	工业过程排放
	提质煤生产过程
	√
	√
	
	
	
	

	间接排放
	净调入电力和热力
	外供剩余煤气、提质煤和煤焦油
	√
	
	
	
	
	


碳排放预测

从能源活动排放、净调入电力和热力排放、工业生产过程排放三个方面，计算建设项目迁建技改后的碳排放量。结合项目特点及关键经济指标，计算建设项目碳排放强度。

表3.8-2    建设项目碳排放技改后相关数据

	要素
	主要内容

	迁建技改后规模
	产品规模：90万t/a提质煤、6.6万t/a煤焦油、外送煤气12.55×108Nm3/a，作为原料气提供给园区下游企业（东方环宇LNG项目）或提供给园区内多家燃气用能企业作为生产热源

	排放类型
	能源活动
	燃料燃烧
	燃气企业用煤气：12.55×108Nm3/a

	
	工业生产过程

（不包括燃料燃烧）
	提质煤生产过程

	
	净调入电力和热力
	电力
	0.4×108kW·h/a

	
	
	热力
	0


（1）能源活动

本项目能源活动碳排放量即燃气企业燃烧剩余煤气碳排放量，计算方法见公式①。

E其他燃烧设备=∑j∑k（ADj、k×CCj、k×OFj、k×44/12）                     ①

式中：

E其他燃烧设备——除炼焦炉之外的其他燃烧设备化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳（tCO2）计；

j——燃烧设备类型；

k——化石燃料品种；

ADj、k——进入燃烧设备j的第k种化石燃料的消费量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t），对于气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3），剩余煤气取125500×104Nm3/a；
CCj、k——进入燃烧设备j的第k种化石燃料的含碳量，对于固体和液体燃料，以吨碳每吨（tC/t）计，对于气体燃料，以吨碳每万标立方米（tC/104Nm3）计，取2.442tC/104Nm3；

OFj、k——燃烧设备j中化石燃料k的碳氧化率，%，取99%；

44/12——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

计算结果如下：

E其他燃烧设备=125500×2.442×99%×44/12 =1112489.73 tCO2/a
（2）工业生产过程

常规机焦炉（半焦炉）放散管和火炬系统的荒煤气流量通常难以监测，故推荐用碳质量平衡法来核算炼焦过程的CO2排放。以半焦炉炭化室到煤气净化与化工产品回收工段作为一个相对独立的系统，根据输入该系统的炼焦原料与输出系统的半焦、焦炉煤气、煤焦油等进行碳质量平衡核算出系统的碳损失，并假定损失的碳全部转化成CO2被排放到大气中。公式如下：

E炼焦过程=[∑r（PMr×CCr）-COK×CCCOK-COG×CCOG-∑p（BYp×CCp）]×44/12  ②

式中：
E炼焦过程——半焦炉炼焦过程的CO2排放量，以吨二氧化碳单位为（tCO2）计；
r——炼焦原料类型；

PMr——进入焦炉炭化室的炼焦原料r（包括洗精煤及各种配料）的消费量，单位为吨（t），根据本项目物料平衡取1772150t/a；
CCr——炼焦原料r的含碳量，以吨碳每吨（tC/t）计；根据煤炭空干基含碳量取0.5116tC/t；
COK——焦炉产出的焦炭量，单位为吨（t），根据本项目物料平衡取900000t/a；
CCCOK——焦炭的含碳量，以吨碳每吨（tC/t）计，根据提质煤成分取0.6tC/t；
COG——净化回收的焦炉煤气量（包括其中回炉燃烧的焦炉煤气部分），单位为万标立方米（104Nm3），根据本项目物料平衡取193766.48×104Nm3/a；

CCCOG——焦炉煤气的含碳量，以吨碳每万标立方米（tC/104Nm3）计，根据可研设计成分取0.853tC/104Nm3；
p——除焦炭及焦炉煤气外的其他副产品类型；

BYp——煤气净化过程中回收的其他副产品p的产量，单位为吨（t）；煤焦油66000t/a、粗酚4200t/a、焦油渣900t/a；
CCp——副产品p的含碳量，以单位为吨碳每吨（tC/t）计；根据经验数据油类物质取0.9tC/t；
44/12——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
计算结果如下：

E炼焦过程=[Σ（PMr×CCr）-COK×CCCOK-COG×CCCOG-Σ（BYp×CCp）]×44/12

            =[906631.94-540000-165282.8-63990]×44/12=503650.18 tCO2/a

（3）购入电力

企业消费的购入电力所产生的二氧化碳排放量（E购入电）计算方法见公式③：

E购入电=AD购入电×EF电力                      ③

式中：

E购入电——购入电力所产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳（tCO2）计；

AD购入电——核算和报告年度内的外购电力，单位为兆瓦时（MW·h），本项目外购电力0.4×105MW·h/a；

EF电力——全国电网年平均供电排放因子，以吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）计，2024年全国电力碳足迹因子为0.5777 kgCO2e/kW·h。

E购入电=0.4×108×0.5777×10-3=23108 tCO2e/a

根据以上计算迁建技改后全厂碳排放总量如下表所示：

表3.8-3    技改后全厂碳排放总量表

	项目
	本项目二氧化碳排放量（tCO2e/a）

	能源活动
	1112489.73

	工业生产过程
	503650.18

	净调入电力
	23108

	本项目二氧化碳排放总量
	1639247.91

	本项目碳排放总量
	447067.61tC/a


交通运输移动源调查

本次评价调查大气评价范围内新增交通运输源源强，本项目原料煤采用汽车运输，经园区南侧S201省道进入园区道路，再进场道路运入厂区，评价范围内公路运输路线6.4km，主要原材料及产品短距离运输采取公路运输方式，总运输量269.52万t/a，以50t卡车计，则年需5.39万车次，厂内运输采取限速行驶，保持路面清洁，对进出厂道路进行清扫和洒水措施。运输使用国五标准重型柴油货车或新能源车。根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》，计算道路移动源污染物排放情况见表3.9-1。

表3.9-1    道路移动源污染物排放情况表

	污染物
	CO
	HC
	NOx
	PM2.5
	PM10

	排放系数（g/km·辆）
	2.78
	0.34
	6.21
	0.35
	0.39

	排放量（t/a）
	0.959
	0.117
	2.142
	0.121
	0.135


清洁生产水平分析

本次环评根据《清洁生产标准半焦行业》（DB65/T3210-2020）开展本项目煤提质装置的清洁生产水平分析。

提质煤装置清洁生产分析

生产工艺与装备要求指标

本项目煤提质装置生产工艺与装备要求指标的对比见表3.10-1。

表3.10-1    煤提质生产工艺与装备指标

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目
	对比

情况

	备煤工艺与装备
	原煤贮存
	采用全封闭设计
	符合
	-

	
	原煤输送、

筛分
	满足二三级要求，同时采取PLC控制。
	机械输送、密闭输煤通廊。破碎、筛煤室封闭，配备自然通风和除尘设施。
	密闭廊道输送，筛煤室封闭，配除尘设施，PLC控制。
	一级

	
	煤末储存

方式
	采用全封闭设计
	符合
	-

	干馏工艺与装备
	半焦生产能力
	新（改、扩）建企业≥100万吨/年
	现有企业≥60万吨/年
	90万吨/年
	-

	
	单炉生产能力
	新（改、扩）建企业≥10万吨/年
	现有企业≥7.5万吨/年
	22.5万吨/年
	一级

	
	加煤系统控制
	满足二三级要求，同时采取自动连续加煤、微负压操作。
	采用双室双闸给料器，同时炉顶布料系统设袋式除尘器。
	本项目属于自动连续加煤、微负压操作，采用双室双闸给料器，炉顶布料系统设袋式除尘器。
	一级

	
	加热系统控制
	总管进气压力、流量调节采用自动控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶荒煤气采用自控监测。
	总管进气压力、流量调节采用手动仪表控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶荒煤气采用仪表监测。
	总管进气压力、流量调节采用手动仪表控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶荒煤气采用仪表监测。
	二级

	
	荒煤气放散
	煤气事故放散设有自动点火装置
	符合
	-

	
	熄焦与出焦
	干法密闭熄焦、连续出焦。
	新型湿法密闭熄焦、连续出焦
	湿法熄焦、水封连续出焦
	采用环保节能型干法熄焦工艺
	一级

	
	半焦筛分、转运
	配备除尘设施，出口达标排放，半焦储存、转运采用全封闭设计。
	配备除尘设施，出口达标排放，半焦储存采用半封闭设计，转运采用封闭设计。
	配备除尘设施，出口达标排放，提质煤储存、转运采用全封闭设计。
	一级

	煤气净化装置和污水处理装置
	工序要求
	配套建设煤气净化（含脱硫、脱氨）设施
	符合
	-

	
	氨水循环池

焦油分离池
	新建企业配套建设于地面以上
	现有企业已建地下氨水循环池和焦油分离池，配套完善的地下池防渗措施，并在地下池内按照设计规范建设钢罐。
	符合
	一级

	
	各工段储槽放散管排出的气体
	采用压力平衡或排气洗净塔等系统，将废气回收净化利用。
	采用呼吸阀，减少废气排放
	焦油氨水分离槽密闭，分离氨水及煤焦油均经过密闭管网输送至下一工段处理，采用呼吸阀，减少废气排放。
	-

	
	煤气回收利用装置
	同步配套建设
	符合
	-

	
	煤气净化废水
	建设废水焚烧处理设施，并按照设计规范配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置。
	其他有效废水处理装置，并按照设计规范配套建设事故储槽（池）及初期雨水收集装置。
	废水处理站采用酚氨回收+生化处理工艺，处理后废水回用，按照设计规范配套建设事故池及初期雨水收集装置
	-


资源、能源消耗和副产品综合利用指标

煤提质资源能源消耗和副产品综合利用指标对比见表3.10-2。

表3.10-2    提质煤资源能源消耗和副产品综合利用指标

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目
	对比情况

	工序能耗（千克标准煤/吨焦）
	≤160
	≤180
	≤200
	150.11
	一级

	吨焦耗新鲜水量，立方米/吨
	≤0.5
	≤1.2
	≤2.4
	0.342
	一级

	煤焦油收率（%）
	≥90
	≥85
	≥75
	90
	一级

	末煤利用率（%）
	100
	98
	95
	-
	-

	炭化炉煤气利用率，%
	100
	98
	-
	-

	单位产品综合能耗（千克标准煤/吨焦）
	≤190（内热）
	≤210（内热）
	≤240（内热）
	156.67
	一级

	
	≤180（外热）
	≤200（外热）
	≤230（外热）
	
	

	水循环利用率（%）
	100
	100
	-


注：以上能耗数据部分引自项目已评审通过的节能评估报告。

产品指标

煤提质产品指标对比见表3.10-3。

表3.10-3    煤提质产品指标

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目
	对比情况

	半焦
	挥发分V1

灰分A1～A4

硫分S1

固定碳FC1～FC2
	挥发分V2

灰分A5～A8

硫分S1～S3

固定碳FC3～FC4
	挥发分V3

灰分A9～A12

硫分S4

固定碳FC5
	满足一级
	一级

	炭化炉煤气
	执行GB/T13612：H2S≤20毫克/立方米、NH3≤50毫克/立方米、萘≤50毫克/立方米（冬）、萘≤100毫克/立方米（夏）
	满足
	-

	煤焦油
	配套煤焦油化产利用
	使用合格焦油罐、配脱水、脱渣装置，进行机械化清渣；储存、输送的装置和管道采用防渗漏材质，油库区四周设置围堰，罐车密闭运输。
	符合
	-

	注：煤焦油利用不满足危险废物豁免条件时，按照危险废物管理。半焦指标引用 GB/T 25212。炭化炉煤气引用GB/T13612。


污染物产生指标

污染物产生指标对比见表3.10-4。

表3.10-4    污染物产生指标

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目
	对比情况

	水污染物
	工业废水量（吨/吨焦）
	0.48
	0.68
	不外排
	-

	
	化学需氧量（克/吨焦）
	730.2
	1435.1
	不外排
	-

	
	五日生化需氧量（克/吨焦）
	256.8
	419.4
	不外排
	-

	
	氨氮（克/吨焦）
	93.5
	162.8
	不外排
	-

	
	石油类（克/吨焦）
	93.1
	168.5
	不外排
	-

	
	挥发酚（克/吨焦）
	186.7
	371.3
	不外排
	-

	
	氰化物（克/吨焦）
	3.9
	6.5
	不外排
	-

	气污染物
	工业废气量（标立方米/吨焦）
	备煤筛焦转运
	623
	641
	613.3
	-

	
	
	装煤
	326
	352
	收集返回热解炉
	-

	
	
	出焦
	647
	665
	收集返回热解炉
	-

	
	颗粒物（千克/吨焦）
	备煤筛焦转运
	1.968
	2.165
	0.86
	-

	
	
	装煤
	2.543
	2.794
	收集返回热解炉
	-

	
	
	出焦
	2.658
	2.807
	收集返回热解炉
	-

	固体废物
	焦油渣（千克/吨焦）
	0.4
	1.7
	1.0
	-


废物回收利用指标

废物回收利用指标对比见表3.10-5。

表3.10-5    废物回收利用指标
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目
	对比情况

	废水
	煤气净化废水
	处理后的废水全部回用，均不外排。
	废水全部回用
	-

	
	熄焦废水
	熄焦水闭路循环，均不外排。
	-
	-

	废渣
	备煤工段收尘器煤尘
	全部回收利用或外售
	外售
	-

	
	熄焦、筛焦系统粉尘
	全部回收利用或外售
	全部回收利用
	-

	
	焦油渣（含焦油罐渣）
	全部不落地，综合利用。
	委托有资质的单位处置
	委托有资质的单位处置
	-

	
	脱硫废液
	全部综合利用
	委托有资质的单位处置
	-
	-


环境管理指标

环境管理指标对比见表3.10-6。

表3.10-6    环境管理指标
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目
	对比情况

	环境法律法规标准
	符合国家和自治区有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方环境标准、总量控制和排污许可证管理要求。
	符合
	-

	组织机构
	设立专门环境管理机构和专职管理人员
	符合
	-

	环境管理审核
	通过GB/T24001环境管理体系认证
	按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全。
	环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全、真实。
	项目建成后认证
	一级

	生产过程管理
	生产设备管理
	有完善的管理制度，并严格执行，设备完好率达100%。
	对主要设备有具体的管理制度，并严格执行，设备完好率达98%。
	对主要设备有基本的管理制度，设备完好率达95%。
	项目建成后完善管理制度
	一级

	
	生产物料使用管理
	所有环节安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核机制。
	对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核机制。
	对主要环节安装计量仪表进行计量。
	项目建成后安装
	一级

	
	环保设施管理
	满足二级要求，通过互联网等方式公开环保设施运行记录，公众可查询
	满足三级要求，建立电子档案。
	设施运行记录完整并建立纸质档案
	项目建成后将建立纸质档案和电子档案，通过互联网等方式公开环保设施运行记录
	一级

	
	环保监测、监控
	满足二级要求，在生态环境主管部门组建平台、互联网等方式公开自行监测信息，公众可查询。
	满足三级要求，建立企业自行监测制度，按照HJ878制定自行监测方案，定期形成监测报告，并向生态环境主管部门备案。
	规范建设排污口，按规定设置污染物排放在线监测、监控装置，并与生态环境主管部门联网。
	项目建成后规范建设排污口，按规定设置污染物排放在线监测、监控装置，并与生态环境主管部门联网，建立企业自行监测制度，公开自行监测信息。
	一级

	
	事故、非正常生产状况应急
	按规定建立环境应急管理组织体系，开展环境风险评估，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，加强应急救援队伍建设及物资储备，严格落实各项环境风险防控措施，定期排查治理环境安全隐患。
	项目建成后建立环境应急管理组织体系，编制突发生态环境事件应急预案并定期开展演练。
	-

	相关方环境管理
	对原材料供应方，生产协作方、相关服务方提出环境管理要求。
	符合
	-

	
	严格落实危险废物转移联单，存档备查。
	符合
	-


由于本项目为迁建技术改造项目，项目搬迁至县工业园区化工产业集中区西区，规模不变，其他各项指标能达到二级。因此，本项目提质煤装置清洁生产可以达到国内清洁生产二级水平，为国内清洁生产先进水平，符合园区对入园企业清洁生产水平的要求。

小结

综上所述，本项目以当地原煤为基础，以清洁生产、循环经济为原则，利用先进的生产技术、节水节能设施和污染物排放控制措施，实现了煤炭分级分质清洁高效综合利用，大大提高了原辅材料及能源的利用效率，从而也实现了污染物减量化、资源化目的，综合对比分析可达到国内清洁生产先进水平，符合《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022—2035年）环境影响报告书》中对入园企业清洁生产水平的要求，符合清洁生产及循环经济发展要求。

总量控制指标

根据《关于新疆金源洁净煤有限责任公司年产9万吨兰炭及4万吨煤基活性炭改扩建项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2014〕1197号），“本项目所需主要污染物排放总量分别为：二氧化硫107.7吨/年、氨氧化物200.954吨/年”。
“十四五”期间，主要对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs实行排放总量控制计划管理，本次迁建技改项目新申请的有组织污染物总量为颗粒物18.352t/a，VOCs 0.1056t/a。
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），“细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”，呼图壁县属于细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市。本项目运营过程中无废水排放，因此无需申请废水总量指标控制。

项目区域实行“倍量替代”原则，替代源由昌吉州生态环境局呼图壁县分局提供，总量控制指标为颗粒物36.704t/a、VOCs 0.2112t/a。
环境现状调查与评价

自然环境概况

呼图壁县隶属昌吉回族自治州，位于新疆维吾尔自治区中北部，地处准噶尔盆地南缘，地理坐标为东经86°5′～87°8′，北纬43°7′～45°20′之间。县境南以天山山脉分水岭为界，与巴音郭楞蒙古自治州和静县为邻，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区和布克赛尔蒙古自治县接壤，东以洪水枯沟为界与昌吉市毗邻，西与玛纳斯县相接。县城呈南北长条形，南北长258km，东西最大宽度为52km，总面积9518km2，其中平原面积4058.3km2，山地面积2969.3km2，沙漠面积2366km2。全县辖六镇、一乡、52个村（场）、21个社区（城镇社区18个、农村社区3个），总人口20.7万。

呼图壁县区位优势明显，素有“西出隘口、东进咽喉”之称，是全国重要的区域性综合交通枢纽和物流节点城市，312国道、连霍高速、兰新铁路穿城而过，是丝绸之路经济带核心区重要节点城市和“乌昌核心经济圈”的重要组成部分。呼图壁工业园区位于呼图壁县，分为东区、中区和西区，东区位于呼图壁县东部二十里店镇内，与昌吉高新区紧邻，201省道南侧；中区位于呼图壁河两侧，五工台镇西侧；西区位于呼图壁县城西侧28公里处，南接201省道。

呼图壁工业园区化工产业集中区位于呼图壁县城东西两侧，其中二十里店工业园区化工产业集中区（东区），占地面积为107.3611公顷；大丰工业园区化工产业集中区（西区），占地面积为823.4457公顷。
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁工业园区化工产业集中区西区。项目地理位置图见图4.1-1，项目区域位置图见图4.1-2。

地形地貌

呼图壁县位于天山北麓山前冲积洪平原，准噶尔盆地南缘的冲洪积扇的下部，地形南高北低，坡降约2‰，区内地势平坦。境内地形大致可分为三部分：南部为高山、丘陵，平均海拔2400余米，占总面积的31.6％；中部为冲积平原，海拔在460～700米之间，土壤肥沃，土层厚度0.5～10米，倾斜坡降率0.05～3‰，是农作物种植区，占总面积43.2％；北部为沙漠地带，海拔在360～460米之间。

西区位于雀尔沟河下游冲积平原中下部，地形南高北低，坡度小于7‰，地表被巨厚第四系冲积物所覆盖。
气候气象

呼图壁县所在北疆地区属大陆干旱性气候，冬季时间长，春秋季时间短，春季多风，境内气象条件因海拔高程而相差很大，呈显著垂直变化。暖温带大陆性干旱气候特征极显著。冬季寒冷，夏季酷热。冷暖变化剧烈，降水稀少，气候干燥。风沙多，日照强。主要气象参数见下表。

表4.1-1    呼图壁县气象要素表

	气象要素
	单位
	观测结果
	气象要素
	单位
	观测结果

	年平均气温
	℃
	8.2
	平均年降水量
	mm
	189.9

	极端最高气温
	℃
	42.9
	平均年蒸发量
	mm
	2341

	极端最低气温
	℃
	-35.2
	年最小风频风向
	/
	东北偏北风（NNE）

	一月平均气温
	℃
	-15.9
	最大积雪厚度
	cm
	42

	七月平均气温
	℃
	26.6
	年日照时数
	h
	3104

	年均相对湿度
	%
	62
	标准冻土深度
	cm
	150

	年主导风向
	/
	西南偏南风（SSW）
	无霜期
	d
	168

	平均风速
	m/s
	2.1
	年均沙尘暴天数
	d
	4.5

	最大风速
	m/s
	26.5
	年均雷暴天数
	d
	7.8


水文及水文特征

（1）水文

呼图壁县境内有两条天然河流：一是呼图壁河，集水面积为1840平方公里，由南向北贯穿县境；二是雀尔沟河，集水面积为278平方公里，由南向北贯穿大丰镇，流入玛纳斯县境。

呼图壁河发源于喀拉乌成山及天格尔山，主河道长140公里，全长200多公里，为全年性河流。年际水量变化很小，最丰富与最枯年际水量的变化幅度为1.75倍。径流量春季为3553.4万立方米，占7.8%；夏季为32193.5万立方米，占70.4%；秋季为6719.8万立方米，占14.0%；冬季为3573.9万立方米，占7.8%。

雀尔沟河发源于嘎斯力特大板块地带，为全年性河流。最丰富与最枯年积水量的变化幅度为159倍。径流量春季为706.22万立方米，占23.3%；夏季为815.34万立方米，占26.9%；秋季为494.05万立方米，占16.3%；冬季为1015.39万立方米，占33.5%。

项目所在呼图壁工业园区水系图见图4.1-3。
（2）水文地质

呼图壁县境内平原地区的地下水资源较为丰富，地下水与地面水关系较为密切，二者互相转化，互相依存。呼图壁河的河水流出山口后流经冲积扇透水性良好的砂石带，河水大量渗漏，形成平原区地下水的主要补给来源。

项目区潜水含水层主要为全新统砂层，其下游有上更新统或全新统的冲积洪积承压水层，地下水的补给由呼图壁东河和周边农田灌溉水源入渗补给，地下水流向大致呈南向北，周边机井的建设深度为400m，潜层水的埋深为55～70m，含水层的厚度为8～20m的中细砂或粉细砂，承压水位埋深为180～260m，含水层的厚度为12～60m的粗中砂或中细砂。承压水的补给大致为上游山前裂隙水和丘陵区河道补给。

西区位于雀尔沟河冲积平原中下部，地下水主要来源于农田灌溉渗漏、大气降水和上游地下水径流补给，地下水埋深5.2～8.6m，地下水年水位变幅约1m。地下水径流方向大致为东南向西北方向流动，地下水化学类型有Cl--SO42--Na+-Ca2+型。

工程地质
园区位于呼图壁山前坳陷与博格达褶皱隆起区的结合部，早更新世末的造山运动形成了本区域现今最新构造的基本格架，上更新统新疆群在区域内通常具二元结构。下部为冰积－洪积的卵砾石层，多呈椭圆－圆状，有层理，结构密实，为胶结；上部为黄土。

西区地层在勘探深度内从上至下分别为有机质土、粉质粘土和圆砾。根据钻孔剖面柱状图，粉质粘土层厚度5.7米。粉质粘土层地基承载力约140kPa，圆砾层地基承载力约300kPa。

规划区地震基本烈度为Ⅶ度，地震加速度值0.15g。

自然资源

（1）矿产资源

呼图壁县的矿藏丰富，主要分布在县境南山一带。已查明的矿藏有煤、石油、沙金、石灰岩、玉石、蛇纹岩、白金、黄铁矿、冰洲石、水晶石、方铅矿等。全县煤的总储量为13亿吨。其主要矿点分布情况是：白杨沟至呼图壁河干沟矿区，东西长28千米，煤储量为7.25亿吨；呼图壁河干沟西侧煤礁点，此矿分三层，总厚度为11.6米。煤储量为1.16亿吨；希勒木布尔克东南煤矿点，储量为2.4亿吨；塔尔店煤矿点，储量为165.24万吨。石油矿藏位于县城南60千米处齐古一带。区域构造是一长轴背斜，轴向北偏西，轴长8800米，宽1200米，闭合面为830公顷。

（2）森林资源

呼图壁县森林资源由南部山区天然林、中部平原人工林、北部沙漠灌木林三部分组成。南部山区自然分布以天山云杉为主的针叶林，另有少量的落叶松、密叶杨、桦树、天山桦楸。灌木有山柳、忍冬、水芹、锦鸡儿、野蔷薇等。南部山区林业地总面积202088公顷，其中，林地面积48165.6公顷，有林地面积30286.46公顷，占林地面积62.9%，疏林地面积5106.6公顷，占林地面积10.6%，灌木林地面积9036.40公顷，占林地面积18.8%，灌丛地2165.20公顷，占林地面积4.5%，未成林造林面积56.60公顷，占林地面积0.1%，宜林地面积1509.20公顷，占林地面积3.1%，苗圃地面积5公顷；森林总蓄积65万立方米。中部平原人工林地带林业用地面积31427.18公顷，其中有林地5538.94公顷，宜林地21225.15公顷，未成林造林地4096.09公顷，苗圃产地67公顷，活立木蓄积744759立方米。北部沙漠主要分布梭梭、柽柳、沙拐枣、琵琶柴等灌木林，有少量的胡杨，总面积为95376.1公顷。

（3）动植物资源

呼图壁县境内野生动植物种类繁多，主要植物有云杉、西伯利亚落叶松、桦树、密叶杨、山杨、胡杨、准噶尔柳、天山桦楸、白梭梭、柽柳、沙枣、柳树、白腊、榆树、黄花苜蓿、珠芽蓼、狐茅、野葱、水芹菜、乌头、狼毒、大戟、荨麻、独活、薄荷、雀麦、骆驼刺等。此外，还生长着雪莲、贝母、防风、麻黄、元胡、冬花、甘草、锁阳、枸杞、苦豆子、大芸、大黄、党参、阿魏等上百种野生中药材。主要动物有马鹿、野山羊、北山羊、棕熊、鹅喉羚、野猪、狍子、雪豹、草兔、旱獭、云雀、燕子、绿头鸭、灰雁、高山雪鸡、隼、苍鹰、麻雀、乌鸦等野生动物。

呼图壁工业园区概况

园区规划概况

呼图壁工业园区原名呼图壁县天山工业园区，始建于2006年，园区设立初期为一园两区，即呼图壁县天山工业园区分为轻纺产业区和煤化工产业区，其中轻纺产业区为以纺纱、织造、服装及农副产品深加工于一体的产业集群，包括纺织区、织造区、印染区和服装加工区、乳制品加工区、酿酒区、番茄制酱区和粮油加工区；煤化工产业区为重点发展煤焦化、煤化工及石油天然气后续产品精细加工的工业园区。2007年，呼图壁县天山工业园区（一园两区）总体性规划于2007年7月8日取得了昌吉回族自治州工业园工作领导小组办公室出具的《呼图壁县天山工业园区总体性规划评审会议纪要》（昌州园区办〔2007〕16号）。2008年2月1日原自治区环境保护厅以新环监函〔2008〕62号印发关于新疆呼图壁县天山工业园总体规划环境影响报告书的审查意见。

呼图壁县天山工业园区于2010年经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立为自治区级园区，取得了《关于同意设立呼图壁工业园区为自治区级工业园区的批复》（新政函〔2010〕285号），园区规划面积34.4平方公里（控制范围），同时正式定名为呼图壁工业园。
2018年，呼图壁工业园区管委会特委托编制了《呼图壁县工业园区总体规划（2017-2035年）》，本轮规划对工业园区原规划空间布局及范围进行了调整，由原来的“一园两区”——煤化工产业区、轻纺产业区调整为“一园三区”——西区、中区、东区。园区规划面积仍为34.4平方公里，总面积保持不变。但各区的面积有所变化，其中西区面积增加到24.4561平方公里，中区面积减少到8.8112平方公里，东区面积新增为1.1327平方公里。园区定位为“新疆新型工业化发展示范区”。以纺织服装、食品及农副产品加工产业、新材料、有色金属加工为重点发展产业。产业方向从重污染类产业向中轻度污染类产业转变。本轮规划将逐渐对现状的煤焦化、煤化工产业进行技术升级或产业转型。本轮规划园区定位：新疆新型工业化发展示范区。产业方向：西区—有色金属加工、新材料、装配式建筑；中区—纺织服装、农副产品加工；东区—设备零部件、新材料。2018年，呼图壁工业园区管委会委托编制了《呼图壁县天山工业园区总体规划（2017-2035年）》，未经自治区人民政府批准。2019年，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了关于《呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书》的审查意见（新环函〔2019〕24号）。

2023年，呼图壁工业园管委会委托编制了《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》，2023年10月3日取得呼图壁县人民政府出具的关于《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》的批复（呼县政函〔2023〕146号）。由S201省道作为主要联系轴线，串联东、中、西三个区，东区为新兴产业园，中区为轻工产业园，西区为化工新材料产业园，形成“一园三区”的整体规划结构。呼图壁工业园区管委会委托编制的《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》2023年12月20日，取得新疆维吾尔自治区生态环境厅关于《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2023〕304号）。2023年10月3日，呼图壁县人民政府出具了关于《呼图壁县工业园区总体发展规划（2021-2035年）》的批复（新环函〔2023〕146号）。

为响应“关于印发《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》的通知”的要求，工业园区结合相关上位规划以及园区内现状企业发展情况，在呼图壁工业园区规划范围内划定9.3081km2范围作为呼图壁工业园区化工产业集中区（已取得呼图壁县人民政府出具的《关于设立呼图壁工业园区化工产业集中区的批复》呼县政函〔2023〕127号）。新疆维吾尔自治区生态环境厅于2024年2月8日对《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》出具审查意见（新环审〔2024〕27号）。

呼图壁工业园区总体规划概况

由S201省道、五克高速公路作为主要联系轴线，串联东、中、西三个区，东区为新兴产业园，中区为特色轻工产业园，西区为化工新材料产业园，形成“一园三区”的整体规划结构。

规划范围：东区（新兴产业园），东至呼图壁县界，南至312国道，西至新纵一路，北至S201。中区（轻工产业园），东至纵六路，南至312国道，最北至北环路，西至纵二路，同时位于西侧有一块飞地，处于312国道与S201省道之间。西区（化工新材料产业园），东至纵七路，南至五克高速防护带，西至纵五路，北至横八路。

规划期限：2021-2035年，近期2021年-2025年，远期2026-2035年。
规划用地：园区规划用地23.91平方公里。其中：东区规划用地2.54平方公里。中区规划用地8.95平方公里。西区规划用地12.42公顷平方公里。
规划定位：规划以精细化工及化工新材料为支撑发展特色轻工产业集群、新能源产业集群、节能环保产业集群、应急安全产业集群，结合综合物流产业集群，服务乌昌石地区，辐射新疆，面向中亚地区。

产业空间布局
结合呼图壁工业园区现状产业分布及空间形态，确定西区、中区、东区三大产业分区的空间结构。

（1）西区

重点发展：现代化工及化工新材料产业、安全应急产业、节能环保产业、新能源；

可发展：物流仓储、其他行业设备零部件。

（2）中区

重点发展：农副食品加工产业、纺织服装产业、生物医药产业；

可发展：物流仓储。

（3）东区

重点发展：现代化工及化工新材料产业、安全应急、节能环保产业、新能源；

可发展：特色轻工、其他行业设备零部件。

总体空间布局

（1）总体空间布局

由S201省道作为主要联系轴线，串联东、中、西三个区，东区为新兴产业园，中区为轻工产业园，西区为化工新材料产业园，形成“一园三区”的整体规划结构。

（2）东区规划结构

东区分为4种功能区，综合服务及公用设施区、现代化工及化工新材料区、其他产业区和节能环保、安全应急及其他新兴产业区。将现代化工及化工新材料区纳入化工园。
（3）中区规划结构

中区分为7种功能区，综合服务及公用设施区、配套生活区、纺织服装区、物流仓储区、生物医药区（非化工类，涉及化工的生物医药产业及化工产业集中区）、农副食品加工区、其他产业区。
（4）西区规划结构

西区分为6种功能区，综合服务及公用设施区、现代化工及化工新材料区、节能环保区、新能源区、安全应急区节能环保及其它新兴产业区、其他产业区。将现代化工及化工新材料区纳入化工园。

土地利用规划
呼图壁工业园区共分为西区（化工新材料产业区）、中区（轻工产业区）、东区（新兴产业区），总规划面积为2391.10平方公里。其中：

居住用地66.55公顷，占总规划用地面积比例2.78%；

公共管理与公共服务设施用地34.16公顷，占总规划用地面积比例1.43%；

商业服务业设施用地16.53公顷，占总规划用地面积比例0.69%；

仓储用地36.61公顷，占总规划用地面积比例1.53%；

工矿用地1727.30公顷，占总规划用地面积比例72.24%；

交通运输用地258.83公顷，占总规划用地面积比例10.82%；

公用设施用地44.99公顷，占总规划用地面积比例1.88%；

绿地与开敞空间用地198.92公顷，占总规划用地面积比例8.32%。

陆地水域用地7.21公顷，占总规划用地面积比例0.30%。

化工产业集中区概况

化工产业集中区产业定位
发展以精细化工、生物化工为主导，以化工制药、资源综合利用、新能源+绿色化工为扩充，发展化工新材料、电池新材料等产业链。打造现代化工产业集聚区。根据国内外化工产业发展趋势和自身发展的多重比较优势，着眼于可持续发展；践行发展新理念，着力提升发展品质。
化工产业集中区规划范围

规划化工园区总体布局为“一园两区”。

一园，即呼图壁工业园区化工产业集中区。

两区，即呼图壁工业园区化工产业集中区东区，占地面积为107.3611公顷（合1610.42亩）；呼图壁工业园区化工产业集中区西区，占地面积为823.4457公顷（合12351.68亩）。至2035年东区人口约为800—1200人，西区人口约为6000~9000人。

化工产业集中区规划时限

规划期限为：2022年—2035年。其中：

近期2022—2025年；

远期2026—2035年。

化工产业集中区用地布局

集中区规划范围930.81hm2（东区107.36hm2，西区823.45hm2），其中全部为建设用地，主要以工业用地、仓储用地、道路设施用地与绿地为主，另有少量公用设施用地。

呼图壁工业园区规划用地平衡表见4.2-1~4.2-2。

表4.2-1    工业园区西区规划用地平衡表
	序号
	用地代码
	用地名称
	用地面积（hm²）
	所占比例（%）

	1
	10
	工矿用地
	660.63
	80.23

	
	其中
	100103
	三类工业用地
	660.63
	80.23

	2
	12
	交通运输用地
	80.75
	9.81

	
	其中
	1207
	城镇道路用地
	80.75
	9.81

	3
	13
	公用设施用地
	0.72
	0.09

	
	其中
	1310
	消防用地
	0.72
	0.09

	4
	14
	绿地与开敞空间用地
	81.34
	9.88

	
	其中
	1402
	防护绿地
	81.34
	9.88

	总计
	823.45
	100


表4.2-2    工业园区东区规划用地平衡表
	序号
	用地代码
	用地名称
	用地面积

（hm²）
	所占比例（%）

	1
	10
	工矿用地
	72.38
	67.42

	
	其中
	100103
	三类工业用地
	72.38
	67.42

	2
	12
	交通运输用地
	10.71
	9.97

	
	其中
	1207
	城镇道路用地
	10.71
	9.97

	3
	13
	公用设施用地
	14.99
	13.96

	
	其中
	1304
	消防用地
	14.99
	13.96

	4
	14
	绿地与开敞空间用地
	9.29
	8.65

	
	其中
	1402
	防护绿地
	9.29
	8.65

	总计
	107.36
	100


化工产业集中区功能分区

1、总体空间布局规划

规划根据化工园区产业分类发展需要，结合区域地形地貌、环境保护和生态景观建设等要求，规划化工园区总体布局为“一园两区”。

一园，即呼图壁工业园区化工产业集中区。

两区，即呼图壁工业园区化工产业集中区东区；呼图壁工业园区化工产业集中区西区。

因集中区位于工业园区范围内，为安全起见，考虑在工业园区综合服务区选址建设集中区综合管理中心，由工业园区管理委员会统一管理，为集中区提供管理服务及科技研发、教育培训、治安管理等机构和综合服务设施。集中区内部不再单独设置综合管理中心。

2、空间结构规划

集中区内共分为5种类型产业区。

（1）精细化工产业区

提升功能化学品和高端功能材料产出比例，丰富地区化工产品结构，建设具有昌吉州地区特色的精细化工产业链，重点支持特种橡胶制品、特种纤维、绿色环保农药、医药中间体、石化行业专用助剂、高级催化剂、新型材料、特种有机化学品等产品。精细化工产业区布局在集中区东区和西区北侧部分。

（2）资源利用产业园区
根据产业链规划，资源综合利用产业链主要是配套呼图壁县及周边地区的各类废弃资源进行规划的，资源综合利用除配套园区内产业的工业废弃物，还可以考虑第一产业农业和城市第三产业生产生活过程中的废弃物。通过对各类废弃资源的综合利用，打造绿色循环工业园区的同时，创造价值。资源利用产业区布局在西区北侧部分。

（3）新能源+绿色化工产业区

绿色新能源化工产业链主要是以呼图壁县及周边地区的光伏、风电等新能源的消纳而进行规划的。绿色新能源要实现绿电的有效存储，除使用电网外送外，还可以和化工产业相结合，进行光电转换化学储能，即通过绿电的使用，将电能转换为化学能，通过化学产品销往各类用户，可实现绿电就地消纳的同时，促进当地化工产业向清洁化和绿色化发展，为园区早日实现碳达峰、碳中和目标做出应有的贡献。

以光伏风电制绿氢为出发点，做大做强绿色新能源+化工产业，将新能源与传统化工有机地结合起来，把园区打造成绿色环保、节能减碳、绿电替代的示范园区。新能源+绿色化工产业区资源利用产业区布局在西区中部。

（4）生物化工产业园区

依托呼图壁县丰富的土地资源，扩大商品玉米种植面积，发展生物化工，重点发展有机酸系列、生物塑料原料及生物医药等资源消耗低、产品附加值高的产品，在满足周边及国内市场的同时，开拓东亚市场。生物化工产业区布局在西区南侧。

（5）电池新材料产业园区

园区内已有焦化企业，可配套发展下游锂电池负极产业。锂电池负极材料上游主要包括天然石墨、石油焦、针状焦、沥青焦、二氧化硅、锂盐等原料，中游可分为碳系负极材料和非碳负极材料，下游应用于动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池等领域。

工业园区基础设施建设规划及现状
给水规划

（1）给水量预测

规划西区总用水量1505.48万m3/a。

（2）供水方案

针对园区企业总体分散、但又相对集中的特点，根据当地水资源实际状况和今后园区发展的需水量，本着加强水资源节约、积极开源节流的基本原则，优先使用地表水、严禁开采地下水，加强污水处理和回用，实现水资源供需平衡目标。为此针对不同的水资源采取不同的供水措施。

西区供水水源：雀尔沟河，洪山水库下库。

西区水厂规模：水厂近期规模1.4万m3/天，远期规模3.0万m3/天。

（3）规划实施

原水通过取水构筑物输送至规划给水厂，经混凝、沉淀、过滤、消毒等一系列工艺净化后，出水进入市政给水管，通过市政配水管网供给全区用水。

管道沿道路敷设，供水管网形成环状，并尽可能从不同方向引入，以提高供水的安全性。给水管网按最高日最大时用水量计算确定管径，按最高日最大时用水量加消防用水量及事故供水量校核管径。近期与远期相结合，合理利用现状给水干管，规划管道根据城市道路的改造、建设逐步完成，同时提出近期建设目标。

供水管以球墨铸铁管和PE管为主，西区规划沿主要道路敷设DN300—DN600给水干管与给水干管形成环网为园区供水，提高供水的安全性。

西区现状有一座给水厂，位于范围内东南处，现状规模为1.4万m3/日。
排水规划

（1）污水量预测

规划预测东区最高日污水量0.29万m3/日；规划西区最高日污水量1.42万m3/日。

（2）污水处理规划

各个企业的工业废水需自行处理并达到《污水排入城市下水道水质标准》后，方可排入城市污水管网。各单位不得向规划区及周边水体排放污水，倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物；禁止向水体排放油渍、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在水体清洁装贮过油类或有毒污染的车辆和容器。严控废水BOD排放标准，凡入驻企业必须自行进行污水预处理，排放的工业污水必须达到污水处理厂接纳污水水质标准的要求，污水处理厂排出的水体必须达到排放到自然水体的标准。集中区内的所有企业必须自行进行污水预处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的水质要求后，方能经过园内污水管网，排入相应污水处理厂做进一步处理后，出水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级A排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）的城市绿化和车辆冲洗水质标准，出水通过回用水系统用作园区循环水补水、绿化和冲洗用水。

（3）污水处理厂规划

西区现状已建一座污水处理厂（呼图壁工业园区化工园污水处理厂），现状规模1万m3/日，后期规划规模3.0万m3/日（规划期内对该污水处理厂扩建，规模2万m3/日），位于西区北部。规划污水经管网收集后排至污水处理厂处理，出水指标执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理后的污水排放至厂区北侧的中水水库内，呼图壁县污水处理厂（呼图壁县工业园区化工园污水处理厂）下游建有中水水库一座，设计库容98万m³，可以满足园区现有全部企业的排污需求，规划期内建设一套独立的中水管网系统，为园区工业生产和道路浇洒供水。

（4）排水管网规划

西区：规划沿西区内道路敷设dn400—dn700污水管，收集沿路地块的污水，最终向北排至（呼图壁县工业园区化工园污水处理厂）处理。

供热规划

（1）规划热负荷

规划园区西区热负荷预测分别为：采暖热负荷24.81MW，工业生产蒸汽负荷17.37t/h。

（2）供热设施规划

西区热源采用格莱美特活性炭公司和俊宇新材料工业余热、天然气锅炉、电锅炉采暖三种方式。西区现状新纵三路敷设有DN400采暖热水一次网，接自大唐呼图壁热电厂供热主管网。

（3）供热管网规划

园区内的采暖热水管道采用沿道路直埋敷设的形式，热补偿采用补偿器与自然补偿相结合的方式，保温采用聚氨酯发泡，保护层为聚乙烯；蒸汽管线采用沿道路架空敷设的形式，热补偿采用旋转补偿器与自然补偿相结合的方式，保温采用复合硅酸盐保温材料，保护层为镀锌铁皮。

燃气规划

（1）气源规划

园区气源来自新疆油田油气储运公司采气一厂天然气，通过天然气总站、压缩气母站供应用户；保留现状液化石油气作为补充能源。

（2）用气量预测

至2035年呼图壁工业园区总用气量为2419.24万Nm3/年，其中东区用气量为233.19万Nm3/年，西区用气量为1244.96万Nm3/年。

（3）场站系统

呼图壁工业园区西区利用现状天然气门站。

（4）输配系统及管网布置

管网采用中压一级压力系统。中压管网设计压力为0.40MPa。居民用户及工业用户利用调压箱，将市政管网的中压天然气降压使用。天然气管道采用无缝钢管或螺旋焊钢管。保留现状输油输气管线。远期天然气输配系统由天然气高中压调压站、中压管网、用户调压箱及庭院管、室内管组成。为确保供气安全可靠，气压稳定，燃气管网的布置采用环状为主、环枝结合的方式。

电力规划

（1）电源发展规划

西区依托园区220kV变电站及锦华220kV变电站，作为园区开发建设主要供电电源。根据园区发展及用电负荷情况，布局35kV及110kV变电站。

（2）供电规划

西区外部2路供电电源分别引自园区220kV变电站及锦华220kV变电站。10kV电源由园区内现状35kV、110kV变电站提供。

由于规划区用电负荷较大，考虑今后入驻企业的不确定性，企业根据各自负荷大小，利用现有供电网络，建设若干开关站。最终的供电方案以审批的接入系统设计为准。

环卫工程规划

（1）生活垃圾排放量预测

规划西区1.56吨/日。

（2）垃圾收运规划

规划共设置垃圾转运站2座，其中西区设置1座生活垃圾转运站，转运规模为7.5吨/日，占地0.25公顷。转运站尽量结合绿地布置。

工业垃圾由各厂区将各自集中收集后，送往指定的地点焚烧或填埋。

（3）垃圾处置规划

1）垃圾卫生填埋场

规划利用县城现状垃圾填埋场进行处理，远期予以扩建。粪便垃圾处置粪便污水纳入市政污水管网实行管道收集，进入污水处理厂集中处理。

2）工业垃圾处置

工业垃圾集中收集，再送往指定的地点焚烧或填埋。

（4）环卫机构规划

共规划建设1座环卫管理所，设置在西区。

（5）环卫设施规划

1）公共厕所

每座公厕建筑面积为 60 平方米，并须具备无障碍通道与厕位。公共厕所尽可能地结合附近的大中型公共建筑和生活区统筹安排。

规划集中区共规划建设 9 座公共厕所，其中东区设置 2 座、西区设置 7 座公共厕所；城市工业与民用建筑中，装有水冲式厕所的粪便污水应纳入城市污水管道系统。

没有污水管道的地区应建化粪池。

2）垃圾箱

供居民使用的生活垃圾容器、袋装垃圾堆放点的位置要固定并有利于垃圾的分类收集和机械化搬运，既不能影响市容又要方便居民使用。生活垃圾的收集点服务半径不应超过70米。

废物箱应设置在道路的两旁和路口，其设置间距为：商业大街，25—50米；交通干路，50—80米；一般道路，80—100米。

增加废旧电池回收点，以利环保。

（6）固体废物处置

西区建设有固废填埋场1座，设计能力10万m³，已建成3万m³。

园区建成情况

呼图壁工业园区内共有企业36家。其中正常生产企业20家，停产及僵尸企业16家。具体企业情况及类型见下表4.2-3。
表4.2-3    西区入园项目概括表

	区位
	序号
	企业名称
	主要产品
	经营

情况
	产业类型

	西区
	1
	新疆路基实业有限公司
	无
	僵尸
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	2
	新疆九恒石油化工有限公司
	油品储存
	僵尸
	仓储业

	
	3
	新疆路安特沥青材料有限公司
	沥青、改性沥青加工
	生产
	非金属矿物制品业

	
	4
	新疆格莱美特活性炭有限公司
	石灰、活性石灰、煤基活性炭、煤焦油
	生产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	5
	新疆恒盛远大建材有限公司
	防水卷材
	生产
	非金属矿物制品业

	
	6
	新疆顶臣科技有限公司
	岩棉制品
	生产
	非金属矿物制品业

	
	7
	呼图壁县天弘伟业新型材料有限公司
	穿墙丝
	生产
	非金属矿物制品业

	
	8
	新疆昊睿新能源有限公司
	生物柴油
	停产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	9
	呼图壁县锐源通化工有限责任公司
	乌洛托品、甲醛、聚甲醛
	生产
	化学原料和化学制品制造业

	
	10
	呼图壁县升华工业气体有限责任公司
	年充装氧气、二氧化碳、氩气
	停产
	零售业

	
	11
	新疆金马再生资源开发有限公司
	油酸
	生产
	化学原料和化学制品制造业

	
	12
	新疆恒有能源科技股份有限公司
	异辛烷
	生产
	化学原料和化学制品制造业

	
	13
	新疆阳光炭素有限公司
	电极糊
	生产
	化学原料和化学制品制造业

	
	14
	新疆鑫宇建筑材料有限公司
	高效减水剂
	停产
	化学原料和化学制品制造业

	
	15
	呼图壁县瑞众成建材有限公司
	萘系减水剂
	停产
	化学原料和化学制品制造业

	
	16
	呼图壁县兴化美联碳素制品有限责任公司
	预焙阳极炭糊
	停产
	化学原料和化学制品制造业

	
	17
	新疆新华科技有限公司
	苯酚，邻甲酚，间、对
甲酚，二甲酚，煤焦沥
青
	生产
	化学原料和化学制品制造业

	
	18
	新疆昊邦精细涂料有限公司
	/
	停产
	化学原料和化学制品制造业

	
	19
	呼图壁县北方天玑钢结构有限公司
	钢结构、已租赁
	僵尸
	金属制品业

	
	20
	新疆锦弘镁合金有限公司
	/
	僵尸
	有色金属延压加工

	
	21
	新疆耀邦科技有限公司
	/
	僵尸
	农副食品加工业

	
	22
	新疆福沃泽生物科技有限公司
	/
	僵尸
	农副食品加工业

	
	23
	新疆天之泽化工有限公司
	轻组分油、降凝柴油
	生产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	24
	新疆海克新能源科技有限公司
	润滑油基础油，润滑油
	生产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	25
	新疆鲁兴化工有限公司
	粗白油、柴油
	生产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	26
	新疆宝鑫炭材料有限公司
	工业萘、蒽油、沥青、洗油、苯
	生 产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	27
	新疆天骏能源发展有限公司
	兰炭、石灰、煤焦油、煤气、煤基活性炭
	生产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	28
	呼图壁县众兴环保科技有限公司
	处理铜铝轧制油、变压
汽油、空压机油、液压
油
	僵尸
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	29
	新疆鑫可维能源科技有限公司
	润滑油
	生产
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	30
	新疆创新塑业有限公司
	塑料颗粒、PVC管材、
塑筐
	生产
	橡胶和塑料制品业（塑料制品业）

	
	31
	新疆诚盛成城建材有限公司
	防水卷材
	生产
	非金属矿物制品业

	
	32
	新疆德必信仓储物流有限公司
	物流仓储
	正常
	交通运输、仓储和邮政业

	
	33
	新疆峻宇新材料科技有限公司
	纤维级 PP
	生产
	化学原料和化学制品制造业

	
	34
	新疆天同能源有限公司
	/
	僵尸
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	35
	新疆九恒石油化工有限公司
	/
	僵尸
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	36
	呼图壁县鲁新糠醛石油化工有限公司
	/
	公司已吊 销
	/


区域污染源及削减源调查

区域污染源调查

西区在建、拟建项目共2家。主要有新材料、化学原料和化学制品制造业等。西区拟入园及在建项目废气污染源统计表见表4.2-4。

表4.2-4    西区拟入园及在建项目废气污染源统计表
	序 号
	项目名称
	建设时序
	类型
	主要建设内容
	区块

	1
	新疆昊睿新能源有限公司
	近期
	新建
	6万吨/年生物柴油（一期3万吨/年）项目甲酯化工艺改造
	西区

	2
	20万吨/年煤焦油加氢项目
	远期
	新建
	20万吨/年煤焦油加氢
	


表4.2-5    西区拟入园及在建项目废气污染源统计表
	所在区块
	项目名称
	类别
	污染物种类
	单位
	排放量

	西区
	新疆昊睿新能源有限公司6万吨/年生物柴油（一期3万吨/年）项目甲酯化工艺改造
	有组织
	SO2
	t/a
	31.97

	
	
	
	NOx
	t/a
	100.64

	
	
	
	颗粒物
	t/a
	16.76

	
	20万吨/年煤焦油加氢项目
	有组织
	SO2
	t/a
	0.82

	
	
	
	NOx
	t/a
	33.87

	
	
	
	颗粒物
	t/a
	1.35

	
	
	
	VOCs
	t/a
	4.12


区域削减源调查

项目区新增有组织排放的颗粒物、挥发性有机物（VOCs）需要实行倍量替代，根据项目所在区域呼图壁县2023年空气质量达标区判定为不达标区，该项目建成后新申请的有组织污染物总量为颗粒物18.352t/a，VOCs 0.1056t/a。项目区域实行“倍量替代”原则，倍量削减源由昌吉州生态环境局呼图壁县分局提供，总量控制指标为颗粒物36.704t/a、VOCs 0.2112t/a。目前昌吉州生态环境局呼图壁县分局正在统筹确认削减源。

环境质量现状监测与评价

环境空气质量现状调查与评价

基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）基本污染物环境质量现状数据来源，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，采用评价内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。

本项目选取离本项目最近的国控监测站昌吉州内监测站的监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源。

表4.3-1    项目所在区域环境空气质量现状达标情况

	污染物
	年度评价指标
	现状浓度

(μg/m3)
	标准值

(μg/m3)
	占标
率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	11
	60
	18
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	37
	40
	93
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	98
	70
	140
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	57
	35
	160
	超标

	CO
	日平均第 95百分位数
	1
	4
	25
	达标

	O3
	日最大8小时平均质量浓度
	78
	160
	59
	达标


项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 的二级标准要求；O3最大8小时第 90百分位数日平均浓度、CO第95百分位24小时平均及NO2、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在区域为非达标区。
其他污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，结合当地地形条件、风频分布特征以及敏感目标分布，本次共布设1个监测点位，G1为本次实测点位，位于项目区东北侧50m。监测点位布置见表4.3-2和图4.3-1。

表4.3-2    监测点位布置及监测因子

	序号
	监测点位
	经纬度
	监测因子

	G1
	项目区东北侧50m
	E 86°35′08.83″; N 44°17′44.44″
	TSP、氮氧化物、H2S、NH3、氰化氢、苯并[α]芘、非甲烷总烃、酚类化合物、苯


监测项目和分析方法

监测因子为H2S、NH3、NMHC、苯并[α]芘、酚类、氰化氢、TSP、NOx、苯。各监测因子采样和分析方法按《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定进行。具体分析方法及检出限见表4.3-3。

表4.3-3    监测项目分析方法

	分析项目
	分析方法
	方法来源
	方法检出限

	硫化氢
	《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》
	GB/T11742-1989
	0.005mg/m3

	氨
	《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
	HJ 533-2009
	0.01mg/m3

	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样－气相色谱法》
	HJ604-2017
	0.07mg/m3

	氮氧化物
	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》及变更单
	HJ479-2009/XG1-2018
	0.12µg/10ml吸收液

	苯并[α]芘
	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》
	HJ956-2018
	0.4ng/m3

	苯
	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸－气相色谱法》
	HJ584-2010
	1.5×10—3mg/m3

	酚类化合物
	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》
	HJ/T 32-1999
	0.03mg/m3

	氰化氢
	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸－吡唑啉酮分光光度法》
	HJ/T28-1999
	2×10—3mg/m3

	总悬浮颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
	HJ1263-2022
	7μg/m3


采样时间及监测分析方法

采样时间为2025年11月8日—11月15日连续采样7天。监测因子及频次见表4.3-4。监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测。

表4.3-4    监测因子及监测频次

	监测因子
	监测项目
	执行标准
	监测时间及频次

	NH3
	小时均值
	HJ2.2-2018 附录D
	每日采样4次，采样时间为每天02、08、14、20时，每小时采样时间不少于45min

	H2S
	小时均值
	
	

	苯
	小时均值
	
	

	酚类
	小时值
	/
	每日采样4次，采样时间为每天02、08、14、20时，每小时采样时间不少于45min

	氰化氢
	小时值
	/
	

	非甲烷总烃
	小时值
	《大气污染物综合排放标准详解》
	每天采样4次，采样时间为每天02、08、14、20时；注射器或气袋采样，采样体积一般不小于100ml

	TSP
	日均值
	GB3095-2012
	每日采样时间为24h

	苯并[α]芘
	日均值
	GB3095-2012
	每日采样时间为24h

	氮氧化物
	日均值
	GB3095-2012
	每日采样时间20h


监测结果分析与评价

评价区环境空气质量现状监测与评价结果见表4.3-5。

表4.3-5  其他污染物现状监测结果统计表

	监测点位
	监测

项目
	取值类型
	浓度范围（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	
	
	
	最小值
	最大值
	
	
	
	

	G1
	H2S
	1小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	NH3
	1小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	酚类
	1小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	氰化氢
	1小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	苯并[α]芘
	24小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	TSP
	24小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	苯
	1小时平均
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧

化物
	24小时平均
	
	
	
	
	
	


由表4.3-5监测结果可知，评价区域内监测点苯并[α]芘、氮氧化物、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢、氨、苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录中标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）详解中标准；评价区域监测点现状环境空气质量均达标。

水环境质量现状监测与评价

监测点位布设

根据地下水埋藏特征、地下水流向以及周边敏感点分布状况，采用控制性布点和功能性布点结合的原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，本次工作需调查期间在调查范围内第四系潜水含水层共布设水质监测点5个。各监测点信息见表4.3-6，各监测点分布详见图4.3-1所示。
表4.3-6    地下水环境监测点位布设

	编号
	监测点名称
	坐标
	井深
	监测层位

	D1
	1号井
	
	
	

	D2
	2号井
	
	
	

	D3
	3号井
	
	
	

	D4
	4号井
	
	
	

	D5
	5号井
	
	
	


监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铝、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、镍、总铬、多环芳烃、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、阴离子表面活性剂、苯并[α]芘、碳酸氢根、碳酸根、钠、钾、钙、镁共40项。

监测时间和频次

监测时间为2025年11月8日、12月4日，每天采样1次。

监测分析方法

水样的采集、保存按《环境监测技术规范》进行，采样时记录水位、井深。监测分析方法及仪器见表4.3-7。

表4.3-7    监测分析方法及仪器

	分析项目
	分析方法
	方法检出限

	氯离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.007mg/L

	硫酸根离子
	
	0.018mg/L

	钾离子
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 11904-89
	0.02mg/L

	钠离子
	
	0.02mg/L

	钙离子
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-89
	0.03mg/L

	镁离子
	
	0.02mg/L

	碳酸根
	碳酸根 重碳酸根和氢氧根离子的测定 DZ/T 0064.49-2021
	/

	重碳酸根
	
	/

	pH值
	水质 pH值的测定电极法HJ1147-2020
	/

	硝酸盐
	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）
HJ/T 346-2007
	0.08mg/L

	亚硝酸盐
	水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法GB 7493-87
	0.003mg/L

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009
	0.0003mg/L

	氰化物
	水质 氰化物的测定 分光光度法方法3异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 484-2009
	0.002mg/L

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014
	0.3ug/L

	汞
	
	0.04ug/L

	铬（六价）
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 六价铬 13.1 二苯碳酰二肼 分光光度法GB/T 5750.6-2023
	0.004 mg/L

	总硬度
	生活饮用水标准检验方法 总硬度 GB/T 5750.4-2023
	5.0mg/L

	铅
	生活饮用水标准检验方法金属指标14.1GB/T 5750.6-202
	2.5ug/L

	氟化物
	水质 氟化物的测定离子选择电极法GB 7484-87
	0.05mg/L

	镉
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标
(12.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023
	0.06ug/L

	铜
	
	0.09ug/L

	锌
	
	0.9ug/L

	镍
	
	0.01ug/L

	铁
	水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89
	0.03mg/L

	锰
	
	0.01mg/L

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（11.1称量法）GB/T 5750.4-2023
	/

	氨氮
	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009
	0.025mg/L

	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-89
	0.05mg/L

	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 总大肠菌群的测定 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023
	2

	细菌总数
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标

GB/T 5750.12-2023
	/

	石油类
	水质 石油类的测定紫外分光光度法（试行）HJ970-2018
	0.01mg/L

	苯
	水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法HJ 1067-2019
	2μg/L

	多环芳烃
	萘
	水质多环芳烃的测定
液液萃取和固相萃取高效液相色谱法
HJ 478-2009
	0.012μg/L

	
	范烯
	
	0.008μg/L

	
	范
	
	0.005μg/L

	
	芴
	
	0.013μg/L

	
	菲
	
	0.012μg/L

	
	蒽
	
	0.004μg/L

	
	荧蒽
	
	0.005μg/L

	
	芘
	
	0.016μg/L

	
	苯并[a]蒽
	
	0.012μg/L

	
	窟
	
	0.005μg/L

	
	苯并[b]荧蒽
	
	0.004μg/L

	
	苯并[k]荧蒽
	
	0.004μg/L

	
	苯并[α]芘
	
	0.004μg/L

	
	二苯并[a,h]蒽
	
	0.003μg/L

	
	苯并[g,h,i]花
	
	0.005μg/L

	
	茚并[1,2,3-c,d]芘
	
	0.005μg/L


地下水环境质量现状评价

地下水水位现状结果，见表4.3-8。

表4.3-8    地下水水位现状监测结果一览表

	地下水点位编号
	检测结果

	
	水位（m）
	井深（m）
	高程（m）

	D1
	
	
	

	D2
	
	
	

	D3
	
	
	

	D4
	
	
	

	D5
	
	
	

	袁华军房东侧1号井
	
	
	

	袁华军院内小井
	
	
	

	李彦军农场井
	
	
	

	高桥五队杨正兵家院内井
	
	
	

	园区外水井
	
	
	


水质监测及评价结果见表4.3-9。

表4.3-9    地下水现状评价结果统计（单位：mg/L）
	监测项目
	监测结果
	标准
	标准指数
	达标情况

	
	1#项目区东南
	2#项目区东北
	3#项目区北
	4#项目区南
	5#项目区北
	
	
	

	pH值（无量纲）
	
	
	
	
	
	6.5~8.5
	0.53
	达标

	硝酸盐（mg/L）
	
	
	
	
	
	20
	0.11
	达标

	亚硝酸盐（mg/L）
	
	
	
	
	
	1
	/
	达标

	挥发酚（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.002
	/
	达标

	氰化物（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.05
	/
	达标

	砷（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.01
	0.69
	达标

	汞（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.001
	/
	达标

	铬（六价）(mg/L)
	
	
	
	
	
	0.05
	/
	达标

	总硬度（mg/L）
	
	
	
	
	
	450
	0.71
	达标

	铅（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.01
	/
	达标

	氟化物（mg/L）
	
	
	
	
	
	1.0
	0.36
	达标

	镉（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.005
	/
	达标

	铁（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.3
	/
	达标

	锰（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.1
	/
	达标

	铜（mg/L）
	
	
	
	
	
	1.0
	/
	达标

	锌（mg/L）
	
	
	
	
	
	1.0
	0.003
	达标

	铝（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.2
	/
	达标

	镍（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.02
	/
	达标

	铬（mg/L）
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	
	
	
	
	
	1000
	0.52
	达标

	氨氮（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.5
	/
	达标

	耗氧量（mg/L）
	
	
	
	
	
	3.0
	/
	达标

	总大肠菌群（MPN/100ml）
	
	
	
	
	
	3.0
	/
	达标

	细菌总数（CFU/ml）
	
	
	
	
	
	100
	0.58
	达标

	石油类（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.05
	/
	达标

	苯（μg/L）
	
	
	
	
	
	10
	/
	达标

	甲苯（μg/L）
	
	
	
	
	
	700
	/
	达标

	邻二甲苯（μg/L）
	
	
	
	
	
	500
	/
	达标

	间，对二甲苯（μg/L）
	
	
	
	
	
	
	/
	达标

	硫化物（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.02
	/
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	
	
	
	
	
	0.3
	
	达标

	K+
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	Na+
	
	
	
	
	
	200
	0.26
	达标

	Ca2+
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	Mg2+
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	CO32-
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	HCO3-
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	Cl-
	
	
	
	
	
	250
	0.31
	达标

	SO42-
	
	
	
	
	
	250
	0.91
	达标

	多环

芳烃（μg/L）
	萘
	
	
	
	
	
	100
	/
	达标

	
	苊
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	芴
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	二氢苊
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	菲
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	蒽
	
	
	
	
	
	1800
	/
	达标

	
	荧蒽
	
	
	
	
	
	240
	/
	达标

	
	芘
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	䓛
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	
	苯并[a]蒽
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	苯并[b]荧蒽
	
	
	
	
	
	4.0
	/
	达标

	
	苯并[k]荧蒽
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	苯并[α]芘
	
	
	
	
	
	0.01
	/
	达标

	
	二苯并[a,h]蒽
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	苯并[g,h,i]苝
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标

	
	茚并[1,2,3-c,d]芘
	
	
	
	
	
	/
	/
	达标


由监测结果可知，本项目各监测点位均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；无质量标准的因子留作本底值。

声环境质量现状监测与评价

监测点位及监测项目

本次监测在拟建项目厂界四周共布设4个监测点位，监测昼间、夜间等效声级。监测点位布设见表4.3-10，图4.3-1。

表4.3-10    声环境质量监测点

	编号
	监测点位

	1
	东侧1#

	2
	南侧2#

	3
	西侧3#

	4
	北侧4#


监测时间

监测时间为2025年11月8日—11月9日，监测连续等效A声级。测量时晴天、风速昼间2.0m/s，符合声环境监测的要求。

监测结果分析与评价

根据噪声实际监测数据统计，噪声现状监测结果见表4.3-11。

表4.3-11    环境噪声监测结果[dB(A)]

	监测点位
	2025年11月8日—11月9日

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	1
	东侧1#
	
	

	2
	南侧2#
	
	

	3
	西侧3#
	
	

	4
	北侧4#
	
	

	3类区
	65
	55


监测结果表明，拟建厂址目前噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量良好。

土壤环境现状调查

本项目土壤监测数据委托监测单位于2025年11月8日对评价范围内的土壤环境质量的监测。

监测点布设

为了解项目区域土壤背景值，在项目区占地范围内：布设5个柱状样（柱状1~5），2个表层样（表层样6、表层样7）；占地范围外：共4个表层样（表层样8、表层样9、表层样10、表层样11）。具体见图4.3-1。

表4.3-12    土壤背景监测点分布一览表

	范围
	序号
	监测点位
	经纬度

	占地范围内
	T1
	柱状样点1
	

	
	T2
	柱状样点2
	

	
	T3
	柱状样点3
	

	
	T4
	柱状样点4
	

	
	T5
	柱状样点5
	

	
	T6
	表层样6
	

	
	T7
	表层样7
	

	占地范围外
	T8
	表层样8
	

	
	T9
	表层样9
	

	
	T10
	表层样10
	

	
	T11
	表层样11
	


监测项目

柱状1、柱状2、柱状3、柱状4、柱状5、表层6、表层7监测项目为：pH、硫化物、石油烃、多环芳烃、苯并[α]芘、苯、甲苯、间/对－二甲苯、邻-二甲苯、酚类化合物、氰化物等。

表层8、表层9、表层10监测项目为：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、苯并[α]芘、硫化物、石油烃、多环芳烃、苯、甲苯、间/对－二甲苯、邻-二甲苯、酚类化合物、氰化物。
表层11监测项目为汞、砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、氯乙烯、1,1－二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2－二氯乙烯、1,1－二氯乙烷、顺-1,2－二氯乙烯、氯仿、1,1,1－三氯乙烷、四氯化碳、1,2－二氯乙烷、三氯乙烯、甲苯、1,1,2－三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2－四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、苯、1,1,2,2－四氯乙烷、1,2,3－三氯丙烷、1,4－二氯苯、1,2－二氯苯、萘、1,2－二氯丙烷、硝基苯、苯胺、2－氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3,-cd）芘、氯甲烷、硫化物、酚类化合物、氰化物、石油烃、pH、阳离子交换量等。

采样及分析方法

土壤现状监测因子及分析方法详见表4.3-13。

表4.3-13    土壤环境质量监测方法
	监测方法/依据

	分析项目
	分析方法
	方法检

出限

	pH值
	土壤检测 第2部分：土壤pH的测定

NY/T 1121.2-2006
	0.01

（无量纲）

	石油烃
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ1021-2019
	6mg/kg

	砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定

原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008
	0.01mg/kg

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 

石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 17141-1997
	0.01mg/kg

	六价铬
	 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019
	0.5mg/kg

	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	1mg/kg

	铅
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
	0.1mg/kg

	汞
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定

原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008
	0.002mg/kg

	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

 HJ 491-2019
	3mg/kg

	四氯化碳
	土壤和沉积物

挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011
	1.3μg/kg

	氯仿
	
	1.1μg/kg

	1,1-二氯乙烷
	
	1.2μg/kg

	1,2-二氯乙烷
	
	1.3μg/kg

	1,1-二氯乙烯
	
	1.0μg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	
	1.3μg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	
	1.4μg/kg

	二氯甲烷
	
	1.5μg/kg

	1,2-二氯丙烷
	
	1.1μg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	1.2μg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	1.2μg/kg

	四氯乙烯
	
	1.4μg/kg

	氯甲烷
	
	1.0μg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	
	1.3μg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物

挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	三氯乙烯
	
	1.2μg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	
	1.2μg/kg

	氯乙烯
	
	1.0μg/kg

	苯
	
	1.9μg/kg

	甲苯
	
	1.3μg/kg

	氯苯
	
	1.2μg/kg

	乙苯
	
	1.2μg/kg

	间二甲苯+对二甲苯
	
	1.2μg/kg

	邻二甲苯
	
	1.2μg/kg

	苯乙烯
	
	1.1μg/kg

	1,2-二氯苯
	
	1.5μg/kg

	1,4-二氯苯
	
	1.5μg/kg

	硝基苯
	土壤和沉积物

半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法

HJ 834-2017
	0.09mg/kg

	2-氯酚
	
	0.06mg/kg

	苯并[a]蒽
	
	0.1mg/kg

	䓛
	
	0.1mg/kg

	苯并[b]荧蒽
	
	0.2mg/kg

	苯并[k]荧蒽
	
	0.1mg/kg

	苯并[α]芘
	
	0.1mg/kg

	茚并[1,2,3-c,d]芘
	
	0.1mg/kg

	二苯并[a,h]蒽
	
	0.1mg/kg

	萘
	
	0.09mg/kg

	苯胺
	土壤 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 作业指导书DXJC-03-JX-014（参考《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017）
	0.01mg/kg

	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法

 HJ 491-2019
	1mg/kg

	氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 

分光光度法HJ 745-2015
	0.01mg/kg

	总铬
	土壤和沉积物 

铜、锌、铅、镍、铬的测定

火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	4mg/kg

	含水量
	土壤 干物质和水分的测定   重量法 

HJ 613-2011
	/

	干物质量
	
	/

	阳离子交换量
	《土壤 阳离子交换量的测定》三氯化六安合钴浸提-分光光度法HJ 889-2017
	0.8cmol+/kg

	饱和导水率
	《森林土壤渗滤率的测定3环刀法》

LY/T1218-1999
	/

	土壤容重
	《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》

NY/T1121.4-2006
	/

	孔隙度
	《森林土壤水分-物理性质的测定》

LY/T1215-1999
	/

	氧化还原电位
	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》

HJ 746-2015 
	/


监测结果

本项目土壤环境质量现状评价结果见表4.3-14。
表4.3-14    土壤柱状1点监测结果    单位mg/kg

	序号
	检测项目
	标准
	检测结果
	检测结果
	检测结果
	是否达标

	采样深度
	0~0.5m
	05~1.5m
	1.5m~3.0m
	

	1
	硫化物
	
	
	
	
	达标

	2
	氰化物
	
	
	
	
	达标

	3
	石油烃
	
	
	
	
	达标

	4
	苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	5
	甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	6
	间，对－二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	7
	邻-二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	8
	苯并[α]芘
	
	
	
	
	达标

	9
	酚类化合物（20种）
	
	
	
	
	达标

	10
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	-


续表4.3-14    土壤柱状2点监测结果    单位mg/kg
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果
	检测结果
	检测结果
	是否达标

	采样深度
	0~0.5m
	05~1.5m
	1.5m~3.0m
	

	1
	硫化物
	
	
	
	
	达标

	2
	氰化物
	
	
	
	
	达标

	3
	石油烃
	
	
	
	
	达标

	4
	苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	5
	甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	6
	间，对－二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	7
	邻-二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	8
	苯并[α]芘
	
	
	
	
	达标

	9
	酚类化合物（20种）
	
	
	
	
	达标

	10
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	-


续表4.3-14    土壤柱状3点监测结果    单位mg/kg
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果
	检测结果
	检测结果
	是否达标

	采样深度
	0~0.5m
	05~1.5m
	1.5m~3.0m
	

	1
	硫化物
	
	
	
	
	达标

	2
	氰化物
	
	
	
	
	达标

	3
	石油烃
	
	
	
	
	达标

	4
	苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	5
	甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	6
	间，对－二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	7
	邻-二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	8
	苯并[α]芘
	
	
	
	
	达标

	9
	酚类化合物（20种）
	
	
	
	
	达标

	10
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	-


续表4.3-14    土壤柱状4点监测结果    单位mg/kg

	序号
	检测项目
	标准
	检测结果
	检测结果
	检测结果
	是否达标

	采样深度
	0~0.5m
	05~1.5m
	1.5m~3.0m
	

	1
	硫化物
	
	
	
	
	达标

	2
	氰化物
	
	
	
	
	达标

	3
	石油烃
	
	
	
	
	达标

	4
	苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	5
	甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	6
	间，对－二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	7
	邻-二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	8
	苯并[α]芘
	
	
	
	
	达标

	9
	酚类化合物（20种）
	
	
	
	
	达标

	10
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	-


续表4.3-14    土壤柱状5点监测结果    单位mg/kg

	序号
	检测项目
	标准
	检测结果
	检测结果
	检测结果
	是否达标

	采样深度
	0~0.5m
	05~1.5m
	1.5m~3.0m
	

	1
	硫化物
	
	
	
	
	达标

	2
	氰化物
	
	
	
	
	达标

	3
	石油烃
	
	
	
	
	达标

	4
	苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	5
	甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	6
	间，对－二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	7
	邻-二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	
	达标

	8
	苯并[α]芘
	
	
	
	
	达标

	9
	酚类化合物（20种）
	
	
	
	
	达标

	10
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	-


续表4.3-14    土壤表层6点、7点监测结果    单位mg/kg

	序号
	检测项目
	标准
	土壤表层6点检测结果
	土壤表层7点检测结果
	是否达标

	采样深度
	0~0.2m
	0~0.2m
	

	1
	硫化物
	
	
	
	达标

	2
	氰化物
	
	
	
	达标

	3
	石油烃
	
	
	
	达标

	4
	苯（μg/kg）
	
	
	
	达标

	5
	甲苯（μg/kg）
	
	
	
	达标

	6
	间，对－二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	达标

	7
	邻-二甲苯（μg/kg）
	
	
	
	达标

	8
	苯并[α]芘
	
	
	
	达标

	9
	酚类化合物（20种）
	
	
	
	达标

	10
	pH（无量纲）
	
	
	
	-


续表4.3-14    土壤表层8点、9点、10点监测结果    单位mg/kg

	序号
	检测项目
	标准
	土壤表层8点检测结果
	土壤表层9点检测结果
	土壤表层10点检测结果
	是否达标

	采样深度
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m
	

	1
	硫化物
	-
	
	
	
	达标

	2
	氰化物
	-
	
	
	
	达标

	3
	石油烃
	-
	
	
	
	达标

	4
	苯（μg/kg）
	-
	
	
	
	达标

	5
	甲苯（μg/kg）
	-
	
	
	
	达标

	6
	间，对－二甲苯（μg/kg）
	-
	
	
	
	达标

	7
	邻-二甲苯（μg/kg）
	-
	
	
	
	达标

	8
	苯并[α]芘
	0.55
	
	
	
	达标

	9
	酚类化合物（20种）
	-
	
	
	
	达标

	10
	pH（无量纲）
	-
	
	
	
	-

	11
	锌
	300
	
	
	
	达标

	12
	铜
	100
	
	
	
	达标

	13
	镍
	190
	
	
	
	达标

	14
	铬
	250
	
	
	
	达标

	15
	铅
	170
	
	
	
	达标

	16
	镉
	0.6
	
	
	
	达标

	17
	汞
	3.4
	
	
	
	达标

	18
	砷
	25
	
	
	
	达标


续表4.3-14    土壤表层11点监测结果    单位mg/kg

	污染物
	石油烃
	砷
	镉
	六价铬
	铜
	铅
	汞
	镍

	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	4500
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物
	四氯

化碳
	氯仿
	氯甲烷
	氯乙烯
	1，1-二氯乙烯
	二氯

甲烷
	反-1,2-二氯乙烯
	1,1-二氯乙烷

	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	2.8
	0.9
	37
	0.43
	66
	616
	54
	9

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物
	顺-1,2-二氯乙烯
	1,1,1-三氯乙烷
	苯
	1,2-二氯乙烷
	三氯

乙烯
	甲苯
	1,2-二氯丙烷
	四氯

乙烯

	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	596
	840
	4
	5
	2.8
	1200
	5
	53

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物
	1,1,2-三氯乙烷
	氯苯
	1,1,1,2-四氯乙烷
	乙苯
	间二甲苯+对二甲苯
	邻二甲苯
	苯乙烯
	1,1,2,2-四氯乙烷

	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	2.8
	270
	10
	28
	570
	640
	1290
	6.8

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物
	1,2,3-三氯丙烷
	1,4-二氯苯
	1,2-二氯苯
	苯胺
	2-氯酚
	硝基苯
	萘
	苯并[a]蒽

	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	0.5
	20
	560
	260
	2256
	76
	70
	15

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物
	䓛
	苯并[b]荧蒽
	苯并[k]荧蒽
	苯并[α]芘
	茚并[1、2、3-cd]芘
	二苯并[a，h]蒽
	氰化物
	酚类化合物

	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	1293
	15
	151
	1.5
	15
	1.5
	135
	-

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物
	pH（无量纲）
	硫化物
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	
	
	
	
	

	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	是否达标
	-
	-
	-
	
	
	
	
	


本项目土壤理化性质现状见表4.3-15。

表4.3-15    项目场地土壤理化性质

	土壤性质
	厂内T1

	
	0~50(cm)
	50~150(cm)
	150~300(cm)

	pH值
	
	
	

	阳离子交换量（cmo¹+/kg）
	
	
	

	氧化还原电位（mV）
	
	
	

	饱和导水率（mm/min）
	
	
	

	土壤容重（g/cm³）
	
	
	

	孔隙度（%）
	
	
	

	颜色
	
	
	

	土壤结构
	
	
	

	土壤质地
	
	
	

	砂砾含量
	
	
	

	其他异物
	
	
	


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤评价工作根据平面布置及周边土壤类型，共设监测点位11个（占地范围内布设5个柱状样点，2个表层样点；占地范围外耕地各布设3个表层样点，建设用地布设1个表层样点）。监测结果表明，各监测点的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1和表2第二类用地筛选值标准；耕地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。

生态现状调查

生态功能区划与保护目标

根据《新疆生态功能区划》，根据《新疆生态环境功能区划》，本园区所在地区属准噶尔盆地温性荒漠

与绿洲农业生态区，准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，乌苏－石河子－昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。区域主要的生态服务功能为工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制，主要生态环境问题是地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁。主要保护目标是保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量。区域适宜发展方向是发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。生态功能区划图见图4.3-2。

土壤类型调查与评价

（1）西区土壤类型

项目区类型主要为硫酸盐化灰漠土。

硫酸盐化灰漠土的剖面属于残积盐化的盐化灰漠土类型，聚盐层在土体下部厚达80厘米以上，全盐量高达18—25克每千克，盐分组成为硫酸盐－氯化物混合型，并含较多的碳酸氢盐。熟化土厚40～60厘米，少数可达60～100厘米，耕层厚20～30厘米，有机质含量1％~3％。引用规划环评区域土壤现状图4.3-3。

植被现状调查与评价

（1）植被区划及类型

根据《新疆植被及其利用》，评价区在中国植被区划中属新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、乌苏—奇台州。区域内气候干旱，植物群落较为单一，主要是由小蓬、假木贼、伊犁绢蒿等组成的小半灌木荒漠。大部分区域植被稀疏、覆盖度为10%～15%。评价区植被分布情况见图4.3-4。

（2）植物资源

经现场踏勘，项目区位于工业园区内，场地内无保护植被分布，项目区周边以强旱生的小半灌木最为普遍，具体植物物种名录见表4.3-16。

表4.3-16    项目区周边常见植物物种名录

	序号
	中文名
	拉丁学名
	科属特征

	
	
	
	科
	属

	1
	木碱蓬
	Duadea dendroides
	苋科
	碱蓬属

	2
	盐生假木贼
	Anabasis salsa
	苋科
	假木贼属

	3
	琵琶柴
	Reaumuria soongonica
	柽柳科
	琵琶柴属

	4
	小蓬
	Nanophyton erinaceum
	苋科
	小蓬属


①木碱蓬（Duadea dendroides）
苋科，碱蓬属。半灌木，高20—60厘米。茎直立，茎皮灰褐色至灰白色，多分枝；小枝细瘦，淡黄绿色，有条棱。叶条形，略扁平，灰绿色，长0.8—1.5厘米，宽1—1.5毫米，先端钝，基部缢缩成短柄。团伞花序通常含5-10花，着生于叶柄上；花两性，花被近球形，肉质，绿色，花被裂片矩圆形至卵形，边缘膜质，先端兜状，脉明显；雄蕊5，花药矩圆形至宽卵形，长约0.8毫米；柱头2或3，花柱不明显。种子横生或直立，表面无点纹，有光泽。花期6月。

②盐生假木贼（Anabasis salsa）

苋科，假木贼属。半灌木，高10—20厘米。木质茎多分枝，灰褐色至灰白色；当年枝多数，直立或斜升，上部分枝，具5-10节间；节间圆柱状或稍有棱，通常长0.6—2厘米，平滑。下部及中部叶条形，半圆柱状，长2—5毫米，开展并向外弧曲，先端具易脱落的半透明短刺状尖，上部叶鳞片状，三角形，先端稍钝，无刺状尖。花单生叶腋，于枝端集成短穗状花序；小苞片背面肥厚，边缘膜质；花被片长1.5—2毫米，外轮3片近圆形，内轮2片宽卵形，先端钝，果时无变化，背面不生翅状附属物；花盘裂片不显著或略呈半圆形；子房卵形，平滑，柱头黑褐色。胞果宽卵形，果皮肉质，黄褐色或稍带红色，顶端露于花被外。

③琵琶柴（Reaumuria soongonica）

柽柳科，琵琶柴属。小灌木植物，高10—25厘米。老枝灰褐色，树皮为不规则的波状剥裂；叶肉质，短圆柱形，鳞片状，浅灰蓝绿色，具点状的泌盐腺体；上部稍粗，长1—5毫米，宽1毫米，顶端钝，常4—6枚簇生。5-6月开花，花单生叶腋或为少花的穗状花序，无梗，直径4毫米；花萼钟形，质厚，5裂，下半部合生；花瓣5张开，白色略带淡红，子房椭圆形，柱具狭尖之柱头，长3—4.5毫米，近中部有2个倒披针形附属物。蒴果长椭圆形或纺锤形，或作三棱锥形，具3棱；花期7-8月；果期8-9月。

④小蓬（Nanophyton erinaceum）

苋科，小蓬属。垫状半灌木，植株高不过30厘米。茎粗糙，弯拐，扭曲，灰褐色至黑褐色；老枝繁密，具多数侧生干枯短枝；当年枝绿色，通常长5—10毫米。叶长1.5—5毫米，先端多少呈钻状，锐尖，背面有乳头状凸起，基部半抱茎，腋内具棉毛。花单生叶（苞）腋，通常1-4（7）个集生于每一当年枝的顶端；小苞片与苞片近同形，卞部具膜质边缘；花被片排列成2轮，外轮2片，内轮3片，果实长8—12毫米，麦秆黄色，互相包覆成扭曲的圆锥体，花药附属物稍带白色；花盘杯状，有5个稍肥厚的半圆形裂片；花柱淡黄色，长约1.25毫米；柱头2，条形，外弯或直立，稍短于花柱。胞果卵形，长2—2.25毫米，黄褐色。种子直立，胚平面螺旋形，黄绿色。

野生动物现状调查与评价

在动物区系上属蒙新区的西部荒漠亚区中的准噶尔盆地小区，动物区系组成简单，野生动物种类及分布均很少。

本项目位于工业园区内，评价区内主要野生动物为沙蜥、鼠类等常见种类。通过收集资料结合现场调查结果，项目区内不存在野生保护动物的繁殖及栖息地。

区域水土流失现状调查与评价

根据《新疆维吾尔自治区水土保持建设规划》《关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》和《呼图壁县水土保持规划》，项目区域属于自治区“三区公告”中重点预防保护区。

根据规划环评，园区内部存在轻度水力侵蚀的状况，侵蚀形态主要以溅蚀、面蚀为主。园区内部的原生地貌土壤侵蚀模数为800～1100t/km2·a。园区土壤容许流失量为1000t/km2·a。

生态现状调查与评价结论

调查评价范围内不压占生态保护红线，调查评价范围内不涉及世界遗产、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感区，评价范围内无古树名木，尚未发现重点保护的动植物。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

施工期污染物源强核算

本项目工程施工量主要为主体工程、公辅工程、贮运工程及环保工程等的基础施工、主体结构和设备安装及装修，施工期间要使用车辆及施工机械，施工期主要污染源包括施工扬尘、施工废水、施工噪声、生活污水及垃圾、建筑废弃物等。

项目施工概况

项目在建设期拟建项目主要由主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程。

项目在建设期间，需要消耗一定的钢材、水泥、木材、砂石、砖等建筑材料。本项目拟建项目施工所需土石料，从符合相关规定的合法采石场购买，钢材、水泥、木材、建筑机械、工程设备等由汽车运输进入施工现场。施工期主要发生的土石方工程为：场地平整、主厂房基础开挖填筑、循环水管线开挖、厂内道路工程开挖填筑，施工场地临时设施基坑开挖等，厂内挖填方平衡无弃方。各项施工活动不可避免地会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。
施工期环境影响特征

本项目用地为呼图壁县呼图壁工业园区化工产业集中区西区的项目建设用地，项目施工期间会进行大量的地表开挖等基础施工。项目施工对环境污染影响特征见下表5.1-1。

表5.1-1    施工期环境影响特征一览表

	施工期主要活动
	施工期环境影响特征说明

	地表开挖及建构

筑物施工
	废气：挖掘机械排放废气及运输产生汽车尾气

粉尘：运输产生地面扬尘，物料堆扬尘以及地基开挖及土建施工中的建材装卸等。

	
	噪声：机械噪声、运输车辆及交通运输噪声等

	
	弃渣：施工建筑垃圾、土石方

	
	废水：主要为施工工具清洗废水、管理人员产生的生活污水等

	
	生态：开挖活动对生态环境有一定的影响，加剧水土流失

	工程安装施工
	废气：汽车运输产生尾气和地面扬尘，主要污染物有粉尘、NO2、CO等；安装产生的电焊烟雾

	
	噪声：电焊机、电钻等机械噪声、交通运输噪声、人员活动噪声等

	
	弃渣：建筑垃圾

	
	废水：主要为施工工具清洗废水、雨水径流、管理人员产生的生活污水等


施工期废水源强

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程中产生的废水。生产废水主要为浇灌混凝土、冲洗模板等产生的废水，其产生量较小且较为分散，施工期生产废水设置临时沉淀池，废水经处理后用以浇洒场地，通过加强施工管理以减轻其不利影响，其环境影响是局部的、短期的、可逆的。

生活污水产生系数按40L/d人，施工人员按200人计，则生活污水日产生量为8m3，生活污水主要为粪便污水、洗浴废水等，主要污染因子为有机物，其BOD约200mg/L，COD约400mg/L，SS在200mg/L左右。施工人员生活污水排入经过防渗处理的环保厕所，优先建设废水处理站，生活污水尽快排入生化处理单元。
施工期废气源强

拟建项目施工期产生的大气污染物主要是粉尘和燃油废气。

（1）粉尘

拟建项目施工期的主要起尘环节如下：

①项目在场地基础建设、铺浇路面和运输等过程中将产生一定程度的扬尘污染；

②推土机、翻斗机等机械作业产生的扬尘；

③材料堆场在空气动力作用下起尘；

④汽车在运送砂石料过程中，由于振动或风力等因素引起的物料洒落起尘或路面二次扬尘。

作业区施工一般为多点施工，点源与面源共同对空气环境产生影响。根据类似项目施工现场起尘规律的研究资料，在砂石料堆存过程中的风蚀起尘、卡车卸料时产生的粉尘污染、道路二次扬尘、水泥拆包的粉尘污染、场地扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场污染源强为539kg/s.km2。采取洒水抑尘、堆场覆盖等环保措施后，施工现场污染源强约为140kg/s.km2。
（2）燃油废气

在项目施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、运输等过程中将排放燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2和CO。施工期间耗油较少，其排量有限，排放方式为间断散排。
施工期噪声源强

施工期的噪声主要分为三类，一是机械噪声，包括各种施工机械、汽车运输等施工活动；二是施工作业噪声；三是施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如打桩机械、挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的敲打声、拆装模板的敲打声，多为瞬间噪声；施工车辆噪声属于交通噪声。其中影响最大的是施工机械噪声，车辆运输噪声则对沿途居民影响较大。

表5.1-2    施工机械噪声源强一览表（距离设备5m）[dB(A)]

	机械类型
	噪声源强
	机械类型
	噪声源强
	机械类型
	噪声源强

	挖掘机
	90
	运输车辆
	90
	轮式装载机
	90

	推土机
	86
	混凝土振捣机
	80
	切割机
	90

	压路机
	76
	夯土机
	90
	电锯、电刨
	85

	电焊机
	85
	自卸车
	82
	
	


施工期固废源强

施工期产生的主要固体废弃物为生活垃圾、建筑垃圾。

本项目在构筑物建造过程中产生的建筑垃圾，主要成分以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理，对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿路撒落泥土，严禁随意倾倒、填埋，从而避免工程废料造成二次污染。

平均每人每天产生垃圾量按1kg计算，施工期间施工人员约200人，施工人员产生的生活垃圾约为200kg/d，项目施工期约19个月，生活垃圾总产生量约114t。生活垃圾可设置固定垃圾箱存放，委托园区环卫部门清运处理，不得随意丢弃。

施工期环境影响分析

施工期水环境影响分析

施工期的污废水主要是施工人员的生活污水、施工场地废水等；车辆冲洗产生的含悬浮物、石油类等废水；土石方开挖、场地平整致使地面裸露，下雨时产生含泥污水等。施工人员在高峰时可能达到200人，施工人员生活污水量约为8m3/d，施工人员生活污水排入经过防渗处理的环保厕所；施工场地废水污染物主要以COD、SS为主，施工期生产废水设置临时沉淀池，对水环境影响较小。

施工期环境空气影响分析

施工期的环境空气污染源主要有各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、运输等施工活动时排放的CO和NOx废气，施工过程中土石方工程产生的扬尘，施工人员生活用燃料产生的废气。

由于施工的燃油机具为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小不利影响。土石方开挖、出渣装卸、爆破、钻孔和建筑材料运输等施工活动将产生二次扬尘。根据施工场地监测资料，在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.5～3.0g/Nm3，对施工区域周围50m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。由于项目施工界区外50m范围内没有人群活动。因此一般情况下，施工活动产生的粉尘不会对附近人群产生影响。

施工期噪声影响分析

根据表5.1-2源强表，项目在建设期的施工噪声影响范围，采用距离衰减模式来预测，其传播衰减模式为：

Lp=Lp0—20lgr0/R

式中：Lp——评价点噪声预测值，分贝

Lp0——位置 P0 处的声级，分贝

R ——预测点距声源距离，米

r0 ——为参考点距声源距离，米

根据施工机具噪声源强，利用衰减模式预测出主要施工机具噪声源在不同距离的声级，具体见表5.1-3。

表5.1-3    施工期噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

	序号
	声源
	标准值dB（A）
	50m处噪声值
	100m处噪声值
	200m处噪声值
	达标距离（m）

	
	
	昼间
	夜间
	
	
	
	昼间
	夜间

	1
	装载机
	70
	55
	70
	64
	58
	50
	281

	2
	挖掘机
	
	
	70
	64
	58
	50
	281

	3
	推土机
	
	
	66
	60
	54
	32
	177

	4
	压路机
	
	
	56
	50
	44
	10
	56

	5
	夯土机
	
	
	70
	64
	58
	50
	281

	6
	混凝土振捣机
	
	
	60
	54
	48
	16
	89

	7
	电锯、电刨
	
	
	65
	59
	53
	28
	158

	8
	切割机
	
	
	70
	64
	58
	50
	281

	9
	电焊机
	
	
	65
	59
	53
	28
	158

	10
	自卸车
	
	
	62
	56
	50
	20
	112

	11
	运输车辆
	
	
	70
	64
	58
	50
	281


根据预测可知，施工阶段噪声最大的为装载机、挖掘机、夯土机、切割机、运输车辆，其昼间和夜间达标距离分别为50m和281m。项目周边无声环境保护目标，项目建设对该区域无噪声影响。

项目建设应合理安排工作时间，防止高噪声设备同时进行施工，桩基施工采用静压桩作业，配合防震沟措施保护周边建筑物安全，在模板、支架的拆卸过程中应遵循作业规定，减少碰撞噪声，尽量少用哨子、喇叭等指挥，减少人为噪声。对施工车辆要严格管理。运输车辆使用低声级喇叭，经过居民点应减速，并禁止鸣笛，以免打扰居民休息和生活。合理设计施工总平面图，尽可能将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点置于项目场地中心，以有效利用施工场地的距离衰减作用；避免在同一地点安排大量动力机械设备，避免局部累积声级过高。

施工期噪声影响是临时的，随着施工结束，影响消失。

施工期固体废物影响分析

（1）生活垃圾

项目施工时，施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由园区统一清运，不得随意丢弃，因此对环境产生的影响较小。

（2）建筑垃圾

建筑过程中将会产生许多废砖、废料、弃土等废弃的建筑材料，这些废物在堆置、运输和处置过程中都可能对环境产生影响。工程建设单位应会同有关部门，为本项目的建筑垃圾制定处置计划，尽可能做到土石方平衡，建筑废物主要用于筑路、填沟等，基本无弃土弃渣。分散于各个建设工段的建筑垃圾应避免在行车高峰时运输。项目开发单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。

项目施工过程中需加强管理，妥善处理施工过程中产生的各类固体废弃物，合理堆放并采取适当的防护措施，及时清运避免长期堆放，将施工场地严格控制在厂区范围内。

在采取以上措施的情况下，施工期固体废弃物对环境影响不大。

施工期生态环境影响分析

本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区，占地类型为工业用地，项目场地地表几乎无植被覆盖。施工初期的基础开挖等活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化。由于地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。在项目建设的中后期，由于部分地面已硬化或被建筑物占用，前期工程形成的弃土也得到治理，厂区内的水土流失条件逐渐消失，水土流失基本得到控制。在项目运行期，地面被覆盖或绿化，水土流失条件消失，基本不会产生水土流失。

项目施工期对土地利用影响较小，对生态影响主要为对植被的影响、对水土流失的影响以及对景观的影响。生态环境保护的对策是避让、减缓和补偿，主要包括以下措施：

（1）在施工前，施工单位应对现场进行详细踏勘，按照征地的范围，划定施工红线。在施工红线内进行土地平整，避免破坏红线以外植被。严格控制施工人员及施工机械活动范围。

（2）施工过程中，采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，采取水土保持防治措施，施工后对周边进行平整、恢复地貌。

（3）根据水土保持方案，施工期后期分区布设植被恢复措施。

（4）项目建成后，施工范围内原有的自然景观发生改变，由自然景观变为工业景观，通过厂区内合理实施绿化，可以有效提升厂区和周边景观的协调度。

综上，项目建设生态环境影响较小。

运营期大气环境影响分析与评价

污染气象特征

气象统计数据

（1）地面气象资料

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B中B.3.2“地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据”，距离本项目最近的地面气象站为呼图壁基本站（站点经纬度为86.850E，44.166N），距本项目约25.47km。观测气象数据信息汇总见下表。
表5.2-1    观测气象数据信息

	气象站

名称
	编号
	气象站

等级
	气象站坐标
	相对距离/km
	海拔/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	呼图壁气象站
	51367
	基本站
	86.850
	44.166
	25.47
	575
	2023
	风向、风速、总云、低云、干球温度


（2）高空气象资料

本次高空气象探空数据是采用中尺度数值模式MM5模拟生成，把全国共划分为149×149个网格，分辨率为27km×27km，该模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地－水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。原始气象数据采用美国国家环境预报中心的NCEP/NCAR的再分析数据。所选用高空气象模拟数据内容包括：探空数据层数、气压（hPa）、高度（m）、干球温度（℃）、风速（m/s）、风向、露点温度（℃）。

近20年气象资料统计

项目区域地面气象资料来源于呼图壁县气象站2023年全年资料，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征。

（1）气温分布特征

评价区域年平均温度月变化统计结果见表5.2-2。年均温度月变化曲线见图5.2-1。

表5.2-2    年平均温度月变化统计结果

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	温度（℃）
	-21.03
	-10.42
	-7.56
	14.05
	19.00
	24.59
	24.92
	23.24
	16.99
	9.52
	0.05
	-10.89
	8.4


（2）风速

评价区域风速最高为10.02m/s，最低为0.02m/s，平均风速2.17m/s。年平均风速月变化统计结果见表5.2-3。年平均风速月变化曲线见图5.2-2。

表5.2-3    年平均风速月变化统计结果

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	风速（m/s）
	0.77
	1.23
	1.37
	2.00
	1.94
	1.93
	1.75
	1.74
	1.38
	1.30
	1.07
	0.67
	2.17


（3）风向、风频

风向频率最高359.8°，最小值为0.06°（指风的来向，正北方向为0°，顺时针方向为正）。评价区域月、季、年风频统计结果见表5.2-4。风频玫瑰见图5.2-3。

表5.2-4    月、季、年风频统计结果

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	一月
	4.44
	8.20
	12.23
	6.59
	2.96
	2.28
	1.34
	0.94
	3.36
	7.53
	11.56
	12.23
	7.26
	1.61
	1.08
	1.48
	14.92

	二月
	3.72
	12.95
	18.01
	5.65
	3.57
	1.79
	1.19
	0.89
	3.27
	4.61
	6.85
	9.08
	11.46
	2.98
	2.83
	3.27
	7.89

	三月
	2.02
	9.14
	13.17
	8.06
	2.55
	1.75
	1.75
	1.34
	4.70
	6.59
	11.02
	10.35
	10.35
	2.82
	2.02
	0.94
	11.42

	四月
	2.50
	7.78
	17.50
	8.06
	2.64
	2.08
	2.78
	3.89
	10.14
	8.89
	7.22
	5.56
	7.36
	3.19
	2.78
	2.36
	5.28

	五月
	3.90
	6.45
	13.17
	4.44
	3.36
	4.44
	3.36
	5.78
	6.32
	6.45
	5.91
	5.24
	7.66
	6.99
	4.84
	2.55
	9.14

	六月
	3.89
	4.17
	6.81
	2.36
	1.94
	2.92
	3.47
	7.36
	8.47
	11.25
	11.11
	9.44
	10.83
	6.39
	4.72
	1.94
	2.92

	七月
	2.15
	6.72
	8.20
	2.28
	2.82
	2.96
	1.75
	4.03
	6.32
	10.08
	11.02
	10.35
	16.40
	4.57
	2.82
	2.55
	4.97

	八月
	4.17
	4.97
	12.77
	3.76
	2.69
	2.02
	3.90
	2.82
	7.12
	7.93
	8.33
	9.01
	10.89
	6.32
	4.97
	2.28
	6.05

	九月
	2.78
	5.69
	11.39
	4.72
	2.64
	2.78
	2.64
	2.08
	4.72
	8.89
	11.81
	12.50
	7.78
	4.17
	2.08
	2.64
	10.69

	十月
	2.02
	8.60
	13.17
	9.27
	8.74
	3.36
	4.17
	2.82
	4.44
	8.47
	14.65
	4.57
	2.02
	1.75
	0.81
	2.55
	8.60

	十一月
	4.86
	5.00
	12.64
	14.17
	7.36
	4.58
	4.72
	1.67
	5.56
	6.39
	9.17
	5.97
	2.08
	2.22
	2.08
	2.50
	9.03

	十二月
	1.21
	2.28
	5.11
	14.78
	6.32
	1.61
	1.21
	1.75
	6.05
	9.41
	12.10
	6.99
	3.09
	2.28
	2.28
	1.75
	21.77

	全年
	3.13
	6.79
	11.96
	7.02
	3.97
	2.72
	2.69
	2.96
	5.88
	8.06
	10.09
	8.44
	8.08
	3.78
	2.77
	2.23
	9.43

	春季
	2.81
	7.79
	14.58
	6.84
	2.85
	2.76
	2.63
	3.67
	7.02
	7.29
	8.06
	7.07
	8.47
	4.35
	3.22
	1.95
	8.65

	夏季
	3.40
	5.30
	9.28
	2.81
	2.49
	2.63
	3.03
	4.71
	7.29
	9.74
	10.14
	9.60
	12.73
	5.75
	4.17
	2.26
	4.66

	秋季
	3.21
	6.46
	12.41
	9.39
	6.27
	3.57
	3.85
	2.20
	4.90
	7.92
	11.90
	7.65
	3.94
	2.70
	1.65
	2.56
	9.43

	冬季
	3.10
	7.64
	11.57
	9.12
	4.31
	1.90
	1.25
	1.20
	4.26
	7.27
	10.28
	9.44
	7.13
	2.27
	2.04
	2.13
	15.09


呼图壁县气象观测站年主导风向（SW），年风向频率15.09%，全年静风频率3.84%。
大气污染源排放量核算

有组织排放量核算

本项目有组织大气污染物排放量核算情况如下：

表5.2-5    本项目有组织大气污染物排放量核算一览表

	序号
	废气名称
	污染物名称
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量

(t/a)

	一般排放口

	P1
	备煤废气G1-1
	PM10
	4.69
	0.971
	7.768

	P2
	投料废气G1-2
	PM10
	1.84
	1.23
	9.84

	P3
	提质煤转运废气G1-3
	PM10
	0.68
	0.018
	0.144

	P4
	提质煤筛分废气G1-4
	PM10
	0.682
	0.075
	0.6

	P5
	脱氨废气G2-2
	NH3
	0.72
	0.00144
	0.011

	P6
	废水处理站恶臭G2-3
	H2S
	2
	0.001
	0.008

	
	
	NH3
	5
	0.0025
	0.02

	
	
	NMHC
	20
	0.01
	0.08

	P7
	危废贮存库G3
	NMHC
	2.2
	0.0032
	0.0256

	有组织排放总计
	PM10
	18.352

	
	H2S
	0.008

	
	NH3
	0.031

	
	NMHC
	0.106


无组织排放量核算

本项目无组织大气污染物排放量核算情况如下：

表5.2-6    本项目大气污染物无组织排放量核算一览表

	编号
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	厂区内浓度限值（mg/m3）
	浓度限值（mg/m3）
	

	A1
	原料煤棚无组织
	TSP
	密闭+出入车辆冲洗+雾炮抑尘
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	2.5
	1
	0.528

	A2
	焦棚无组织
	TSP
	
	
	2.5
	1
	0.624

	A3
	末煤棚无组织
	TSP
	
	
	2.5
	1
	0.096

	A4
	煤提质装置
	H2S
	加强设备密闭性，收集效率90%，回炉耦合燃烧
	
	-
	0.01
	0.144

	
	
	NH3
	
	
	-
	0.2
	3.456

	
	
	苯并[α]芘
	
	
	-
	0.00001
	0.000192

	
	
	氰化氢
	
	
	-
	0.02
	0.048

	
	
	酚类
	
	
	-
	0.02
	0.288

	
	
	TSP
	
	
	2.5
	1
	5.664

	
	
	NMHC
	
	
	6
	4
	4.68

	A5
	装置动静密封点废气
	NMHC
	加强设备密闭性
	
	6
	4
	3.712

	A6
	循环冷却水系统废气
	NMHC
	加强设备密闭性
	
	6
	4
	19.2

	A7
	装卸

废气
	NMHC
	加强设备密闭性，气相平衡系统
	
	6
	4
	0.0002

	A8
	储罐区废气
	NMHC
	
	
	6
	4
	0.48

	A9
	废水处理站
	H2S
	加强设备密闭性
	
	-
	0.01
	0.008

	
	
	NH3
	
	
	-
	0.2
	0.025

	
	
	NMHC
	
	
	6
	4
	0.2

	无组织排放总计（t/a）

	无组织排放总计
	TSP
	6.912

	
	H2S
	0.152

	
	NH3
	3.481

	
	苯并[α]芘
	0.000192

	
	氰化氢
	0.048

	
	酚类
	0.288

	
	NMHC
	28.272


大气污染物年排放量核算表

本项目大气污染物年排放量核算情况如下：

表5.2-7    本项目大气污染物排放量核算一览表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	
	
	

	1
	PM10
	18.352

	2
	H2S
	0.16

	3
	NH3
	3.512

	4
	苯并[α]芘
	0.000192

	5
	氰化氢
	0.048

	6
	酚类
	0.288

	7
	TSP
	6.912

	8
	NMHC
	28.378


大气污染源调查与分析

本次大气环境影响评价等级为一级，大气污染源调查范围为本项目有组织及无组织排放源，包括正常排放和非正常排放，区域污染源，拟被替代污染源。

正常工况排放参数

表5.2-8    本项目正常工况有组织废气排放参数表

	编号
	排放源
	坐标/m
	污染物
	排放速率（kg/h）
	运行工况（h）
	标况烟气量（Nm3/h）
	排气筒高度（m）
	出口内径（m）
	出口烟气参数
	海拔/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	备煤废气排气筒（DA001）
	42
	-141
	PM10
	0.971
	8000
	207000
	15
	1.0
	20℃
	467

	
	
	
	
	PM2.5
	0.485
	
	
	
	
	
	

	2
	投料废气排气筒（DA002）
	113
	-184
	PM10
	1.23
	8000
	665000
	15
	1.5
	20℃
	468

	
	
	
	
	PM2.5
	0.615
	
	
	
	
	
	

	3
	提质煤转运废气排气筒（DA003）
	226
	-198
	PM10
	0.018
	8000
	27450
	15
	0.6
	20℃
	466

	
	
	
	
	PM2.5
	0.009
	
	
	
	
	
	

	4
	提质煤筛分废气排气筒（DA004）
	177
	-177
	PM10
	0.075
	8000
	110025
	15
	1.0
	20℃
	467

	
	
	
	
	PM2.5
	0.037
	
	
	
	
	
	

	5
	脱氨废气排气筒（DA005）
	240
	-205
	氨
	0.00144
	8000
	2000
	15
	0.2
	25℃
	466

	6
	废水处理站废气排气筒（DA006）
	325
	-149
	H2S
	0.001
	8000
	500
	15
	0.1
	25℃
	468

	
	
	
	
	NH3
	0.0025
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMHC
	0.01
	
	
	
	
	
	

	7
	危废贮存库废气排气筒（DA007）
	240
	-149
	NMHC
	0.0032
	8000
	500
	15
	0.1
	20℃
	467


表5.2-9    本项目正常工况无组织污染源排放参数表

	装置
	序号
	海拔/m
	横向长度

/m
	纵向长度

/m
	与正北夹角/（°）
	面源初始高度/m
	污染源

名称
	污染物
	排放量kg/h

	无组织
	A1
	468
	125
	80
	0
	10
	原料煤棚无组织
	TSP
	0.066

	
	A2
	468
	150
	100
	0
	10
	焦棚无组织
	TSP
	0.078

	
	A3
	468
	80
	25
	0
	10
	末煤棚无组织
	TSP
	0.012

	
	A4
	468
	308
	280
	0
	15
	煤提质装置
	H2S
	0.018

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.432

	
	
	
	
	
	
	
	
	苯并[α]芘
	0.000024

	
	
	
	
	
	
	
	
	氰化氢
	0.006

	
	
	
	
	
	
	
	
	酚类
	0.036

	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	0.708

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC
	0.585

	
	A5
	468
	308
	280
	0
	15
	装置动静密封点废气
	NMHC
	0.464

	
	A6
	468
	308
	280
	0
	15
	循环冷却水系统废气
	NMHC
	2.4

	
	A7
	468
	36
	86
	0
	15
	装卸废气
	NMHC
	0.00002

	
	A8
	468
	36
	86
	0
	15
	储罐区废气
	NMHC
	0.06

	
	A9
	467
	100
	62
	0
	10
	废水处理站
	H2S
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.0031

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC
	0.025


非正常工况排放参数

表5.2-10    本项目非正常工况排放参数表

	装置
	烟气量（Nm³）
	污染物
	排放浓度mg/Nm³
	排放量

kg
	排放参数
	工况

	
	
	
	
	
	H(m)
	D(m)
	T(℃)
	

	提质煤装置放散口
	38733.8
	CO
	2901.8
	112.4
	80
	0.5
	160
	本项目非正常情况下，热解炉内煤气需要点燃放空。煤气燃烧效率95%

	
	
	NMHC
	478.2
	18.52
	
	
	
	

	
	
	H2S
	32.2
	1.24
	
	
	
	

	
	
	SO2
	854.9
	33.11
	
	
	
	

	
	
	NO2
	120.0
	4.64
	
	
	
	

	
	
	PM10
	3.64
	0.14
	
	
	
	


区域拟建、在建污染源

项目所在区域拟建、在建项目污染源见下表。

表5.2-11    园区拟建在建项目正常工况有组织污染源排放参数表
	编号
	排放源
	排放

方式
	污染物
	排放速率（t/a）
	烟气量（Nm3/h）
	排气筒高度（m）
	出口内径（m）
	出口烟气参数

	1
	新疆昊睿新能源有限公司6万吨/年生物柴油（一期3万吨/年）项目甲酯化工艺改造
	有组织
	颗粒物
	16.76
	20000
	25
	0.5
	25℃

	
	
	无组织
	颗粒物
	15.5
	/
	/
	//
	/

	2
	20万吨/年煤焦油加氢项目
	有组织
	颗粒物
	1.35
	25000
	30
	0.5
	25℃

	
	
	
	VOCs
	4.12
	
	
	
	

	
	
	无组织
	颗粒物
	4.5
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	VOCs
	8.3
	/
	/
	/
	/


拟被替代污染源

本项目现有生产装置全部拆除，引进新设备，本次污染源强核算内容是技术改造后全厂的污染源强，因此将原有工程污染源视为技术改造工程的替代源，但原有项目不在本次项目的评价范围内。

大气环境影响预测与评价

预测因子及预测模式

预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。正常工况下的预测因子：PM10、PM2.5、NMHC、H2S、NH3、苯并[α]芘、TSP等7个因子，非正常情况下的预测因子为：SO2、CO、NOx、PM10、H2S、NMHC等6个因子。

预测模式：本项目按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，进行一级预测评价，采用EIAProA2018软件中的AERMOD模式进行预测。

预测点设置

（1）预测范围

按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的要求：“预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域”，本项目煤提质装置无组织废气中苯并[α]芘最大占标率为26.60%，D10%为2325m，因此本项目大气环境影响评价范围为边长为5km的矩形。

（2）预测网格及计算点

根据估算模式推荐最大评价范围为以项目场址为中心区域，边长为5km的矩形，本次预测评价计算点步长为100m。计算点包括区域最大地面浓度点和网格点浓度。

（3）关心点
关心点坐标见表5.2-12。

表5.2-12    关心点坐标一览表

	序号
	名称
	X
	Y
	地面高程
	离地高H

	1
	永丰四队
	-1860
	-3133
	479
	0


预测内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级判定方法，本项目大气环境影响评价等级为一级，因此本评价采用进一步预测模式分析项目排放的污染物对周边环境的影响。大气环境影响预测内容见下表。
表5.2-13    大气环境影响预测内容
	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	计算点
	评价要求
	提交成果

	不达标区
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	环境空气保护目标、网格点
	最大浓度占标率
	短期浓度、长期浓度贡献质量浓度预测结果表

	
	新增污染源－区域削减污染+其他在建拟建污染源
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	
	叠加环境质量现状浓度后的短期浓度的达标情况；评价年平均质量浓度变化率
	达标评价结果表、网格浓度分布图

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	
	最大浓度占标率
	贡献质量浓度预测结果表

	大气环境防护距离
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
	环境空气保护目标、网格点
	大气环境防护距离
	大气环境防护区域图（如有）


由大气环境影响预测可知，本项目污染源正常排放下各污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率均≤100%，本项目污染源正常排放下各污染物长期浓度贡献值最大浓度占标率均≤30%；本次评价认为本项目实施的大气环境影响可接受。

本项目位于不达标区，本次一级评价预测内容如下：

①预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，并评价其最大浓度占标率。

②对于项目排放的污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。评价年平均质量浓度变化率。

③项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

预测模型：

本次采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERMOD模型系统进行大气环境影响预测。根据可研设计资料及建筑物下洗判定公式，本次预测各排气筒排放均不考虑建筑物下洗影响。进一步预测模式考虑污染物化学转化，不考虑干、湿沉降。

AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围边长小于等于50km的评价项目。
预测结果

（1）正常工况下新增污染源贡献浓度预测结果与评价
结合本项目污染源强参数及预测模式，预测各污染物在环境空气保护目标和网格点的贡献浓度。本项目落地浓度贡献值预测结果见表5.2-14。

表5.2-14    关心点和网格点最大浓度贡献值预测结果统计表

	污染物
	点名称
	点坐标（x,y）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否

超标

	PM10
	网格
	200,-200
	466.8
	日平均
	30.7262
	230529
	150
	20.48
	达标

	
	
	200,-100
	467.2
	全时段
	2.89999
	平均值
	70
	4.14
	达标

	PM2.5
	网格
	200,-200
	466.8
	日平均
	15.3631
	230529
	75
	20.48
	达标

	
	
	200,-100
	467.2
	全时段
	1.44999
	平均值
	35
	4.14
	达标

	NMHC
	网格
	-400,-300
	466.8
	1小时
	226.6914
	23061506
	2000
	11.33
	达标

	H2S
	网格
	-100,-100
	466.8
	1小时
	1.2287
	23050519
	10
	12.29
	达标

	NH3
	网格
	-100,-100
	466.8
	1小时
	28.01596
	23050519
	200
	14.01
	达标

	TSP
	网格
	300,-100
	467.3
	日平均
	16.40181
	230107
	300
	5.47
	达标

	
	
	200,-200
	466.8
	全时段
	5.87365
	平均值
	200
	2.94
	达标

	苯并[α]芘
	网格
	-100,-100
	467.3
	日平均
	0.00035
	231216
	0.0025
	14.00
	达标

	
	
	200,-200
	466.8
	全时段
	0.0001
	平均值
	0.001
	10.00
	达标


从表5.2-15可以看出：本项目正常工况新增污染源对预测网格点和关心点的大气环境影响中：H2S、NH3、TSP、NMHC、苯并[α]芘、PM10、PM2.5的最大小时浓度、日均浓度贡献值的占标率均＜100%；正常工况TSP、苯并[α]芘、PM10、PM2.5的最大年均浓度贡献值的占标率均＜30%。

（2）叠加背景值后浓度结果分析

根据区域达标性判断可知本项目所在区域为不达标区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价要求：叠加环境质量浓度后评价保证率日均浓度和年均浓度达标情况；对于仅有短期浓度质量标准的因子，预测叠加环境本底值，评价其短期浓度达标情况。
各污染物叠加环境本底值后叠加浓度见表5.2-15，各污染物最大地面浓度等值线分布见图5.2-4～图5.2-8。

表5.2-15    本项目关心点和网格点污染物叠加预测结果统计表

	污染物
	点名称
	点坐标（x,y）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	NMHC
	网格
	-400,-300
	466.8
	1小时
	226.6914
	23061506
	420
	646.6913
	2000
	32.33
	达标

	H2S
	网格
	-100,-100
	466.8
	1小时
	1.2287
	23050519
	-
	1.2287
	10
	12.29
	达标

	NH3
	网格
	-100,-100
	466.8
	1小时
	28.01596
	23050519
	80
	108.016
	200
	54.01
	达标

	TSP
	网格
	300,-100
	467.3
	日平均
	16.40181
	230107
	196
	212.4018
	300
	70.80
	达标

	苯并[α]芘
	网格
	-100,-100
	467.3
	日平均
	0.00035
	231216
	-
	0.00035
	0.0025
	14.00
	达标


由表5.2-16可知，区域污染物叠加环境本底值后，预测网格点和关心点的叠加浓度中：特征污染物H2S、NH3、非甲烷总烃、TSP、苯并[α]芘短期浓度最大占标率均未出现超标现象。
（3）区域环境变化分析

本项目位于呼图壁县工业园区西区，区域PM10、PM2.5超标，为不达标区。由于呼图壁县尚无环境质量限期达标规划，无法获得区域达标区规划指标年的区域污染源清单或预测浓度场，因此本次环评仅对区域环境质量变化进行评价。

本项目所在区域为颗粒物不达标区，基本污染物PM2.5基准年（2023年）超标，年均值浓度为48μg/m3。根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》专栏1-3，呼图壁县细颗粒物浓度2025年目标值为38.9μg/m3。

C区域削减PM2.5=（38.9-48）μg/m3=-9.1μg/m3。

经计算，本次预测网格点数量为2602，网格为直角坐标网格，左下角坐标（-2500，-2500），右上角坐标（2500，2500），本项目源在所有网格点上的PM2.5年平均贡献浓度的算术平均值=1.44999μg/m3。

k=（1.44999+9.1）/（-9.1）*100%=-115.9%<-20%.
因此，区域环境质量整体改善。
（4）非正常工况小时浓度预测结果与分析

本项目非正常工况下最大小时落地浓度预测结果见表5.2-16。

表5.2-16    非正常工况污染物小时落地浓度预测结果一览表

	污染物
	点名称
	点坐标（x,y）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	SO2
	网格
	300,-200
	1小时
	33.93783
	500
	6.79
	达标

	CO
	网格
	300,-200
	1小时
	115.2102
	10000
	1.15
	达标

	H2S
	网格
	300,-200
	1小时
	1.271
	10
	12.71
	达标

	NMHC
	网格
	300,-200
	1小时
	18.98304
	2000
	0.95
	达标

	PM10
	网格
	300,-200
	1小时
	0.1435
	450
	0.03
	达标

	NO2
	网格
	300,-200
	1小时
	4.75601
	200
	2.38
	达标


由表5.2-17可以看出，非正常状况下，本项目排放的H2S、SO2、CO、NO2、NMHC、PM10污染物能达标排放。当出现非正常工况时，应立即停止设备运转并及时检查故障，缩短非正常工况的排放时间，减少污染物排放。

为防止非正常工况废气排放，建设单位应采取以下措施确保废气达标排放：

（1）平时注意各设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保系统正常运行；

（2）建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目经估算各污染物没有超出环境质量标准浓度限值，厂界各污染物未出现超过环境质量短期浓度标准值，因此不设大气防护距离。

大气环境影响评价结论

（1）本项目建成后，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，PM10、PM2.5、H2S、NH3、非甲烷总烃、苯并[α]芘、TSP的短期浓度贡献值均＜100%，TSP、苯并[α]芘、PM10、PM2.5的年均浓度贡献值均＜30%。

（2）各关心点的预测贡献浓度均未超出评价标准浓度限值，项目正常生产情况下排放的污染物对周围环境保护目标产生的影响较小。

（3）正常工况下，本项目建成后的贡献浓度叠加环境本底值的环境影响后，特征污染物中H2S、NH3、非甲烷总烃、TSP、苯并[α]芘叠加后的短期浓度占标率均未出现超标现象。

（4）项目非正常工况排放时，H2S、SO2、CO、NO2、NMHC、PM10能达标排放。因此应采取相应措施防止事故性排放，一旦装置事故或治理设施出现故障，必须立即停止生产进行检修，待环保设施恢复正常运转后，方可恢复生产。
本项目运营后环境影响可以接受。

5.2.4.7大气环境影响自查表

大气环境影响评价自查表见表5.2-17。

表5.2-17    大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级√
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长=5～50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a(
	500~2000t/a(
	<500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）

其他污染物（非甲烷总烃、硫化氢、氨、TSP、苯并[α]芘、酚类、氰化氢）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准(
	附录D√
	其他标准(

	现状评价
	评价功能区
	一类区(
	二类区√
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质

量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据√
	现状补充检测√

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√

本项目非正常排放源√

现有污染源(
	拟替代的污染源

(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

√
	ADMS

(
	AUSTAL2000(
	EDMS/AEDT

(
	CALPUFF(
	网格模型(
	其他

(

	
	预测范围
	边长≥50km(
	边长5～50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（PM10、PM10、NMHC、H2S、NH3、B[a]P、TSP）
	包括二次PM2.5(

	
	
	
	不包括二次PM2.5√

	
	正常排放短

期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%√
	C本项目最大占标率〉100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标

率≤10%(
	C本项目最大占标率〉10%(

	
	
	二类区
	C本项目最大占标

率≤30%√
	C本项目最大占标率〉30%(

	
	非正常1h

浓度贡献值
	非正常持续时长

(0.5)h
	C非正常占标率≤100%√
	C非正常占标率〉100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质

量的整体变化情况
	k≤-20%☑
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（PM10、TSP、非甲烷总烃、硫化氢、氨、苯并[α]芘）
	有组织废气监测√

无组织废气监测√
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP、非甲烷总烃、硫化氢、氨、苯并[α]芘）
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√   不可以接受□

	
	大气环境防

护距离
	距（厂界）最远（0）m

	
	污染源年排

放量
	SO2:()t/a
	NOx:()t/a
	颗粒物：（25.264）t/a
	VOCs:(28.378)t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


运营期地表水环境影响分析

本项目工艺废水需进入厂内废水处理站处理，建设规模为40m3/h，采用“除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+生化处理”工艺，酚氨废水经废水处理站处理后回用；脱盐水站及循环水站排水经管道收集后送废水处理站生化处理单元处理后回用；生活污水通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。厂内废水处理站依据“分类收集、分质处理和清污分流”的原则设立。

本项目设有1座容积为2000m3的消防水池，1座有效容积约6000m3事故水收集池，2座总有效容积约2000m3的初期雨水池。可以满足事故废水和事故状态下初期雨水收集要求。故本项目建设对周围地表水环境的影响较小。

地下水影响分析

地质与水文地质条件

区域地质条件

评价区位于呼图壁山前坳陷与博格达褶皱隆起区的结合部，早更新世末的造山运动形成了本区域现今最新构造的基本格架，上更新统新疆群在区域内通常具二元结构。下部为冰积－洪积的卵砾石层，多呈椭圆－圆状，有层理，结构密实，为胶结；上部为黄土。

评价区地层在勘探深度内从上至下分别为有机质土、粉质粘土和圆砾。在勘探深度内，场地地层主要由粉土、粉质粘土砂构成，现分述如下：

①粉质粘土：整个场地均有分布，棕红色－土黄色，层厚约1.5—12.2m。无摇振反应，切片较光滑，软塑-硬塑。

②1#粉土：土黄色，夹粉砂和粉质粘土薄层，埋深1.5—4.6m，层厚0.8—3.0m。摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，稍密，湿。

③2#粉土：整个场地均有分布，土黄色－青灰色，夹粉砂和粉质粘土薄层，埋深3.4—12.2m，层厚15.0—19.4m。摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，稍密，湿－饱和。

④粉土：青灰色，夹粉粘土和粉砂薄层，埋深22.8—23.8m，未揭穿，最大揭露厚度为12.8m，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，中密－密实，湿－饱和。
区域水文地质条件

（1）地下水赋存条件及其分布规律

呼图壁县境内平原地区的地下水资源较为丰富，地下水与地面水关系较为密切，二者互相转化，互相依存。呼图壁河的河水流出山口后流经冲积扇透水性良好的砂石带，河水大量渗漏，形成平原区地下水的主要补给来源。潜水含水层主要为全新统砂层，其下游有上更新统或全新统的冲积洪积承压水层，地下水的补给由呼图壁东河和周边农田灌溉水源入渗补给，地下水流向大致呈南向北，周边机井的建设深度为400m，潜层水的埋深为55～70m，含水层的厚度为8～20m的中细砂或粉细砂，承压水位埋深为180～260m，含水层的厚度为12～60m的粗中砂或中细砂。承压水的补给大致为上游山前裂隙水和丘陵区河道补给。

该区域位于雀尔沟河冲积平原中下部，地下水主要来源于农田灌溉渗漏、大气降水和上游地下水径流补给，地下水埋深5.2～8.6m，地下水年水位变幅约1m。地下水径流方向大致为东南向西北方向流动，地下水化学类型有Cl--SO42--Na+-Ca2+型。包气带由粉质粘土、粉土组成；潜水水位埋深5.2～8.6m，地下水位于粉土层中，属孔隙潜水。

呼图壁县平原区广泛分布巨厚的第四系松散堆积物，南部倾斜平原为一大厚度的潜水分布区，饱水带总厚度达600—700m，含水层由单一的砂卵砾石组成，在潜水溢出带区出现承压－自流水含水层；北部细土平原区分布有广泛的承压－自流水，上部为高矿化度的潜水含水层，岩性为亚砂土、砂、下部为多元结构的承压—自流水含水岩组，含水层岩性为砂、砂砾石；沙漠区上部风积砂覆盖于冲积物上，存储有水量较贫乏的高矿化潜水，深部有粉细砂、中砂构成多层结构的承压—自流水含水岩组。地下水埋深扇顶大于140m向北逐渐变浅至小于5m。

平原区地下水总体流动方向由南东向北西，呼图壁河冲洪积扇中上部含水层岩性主要为砂卵石、砂砾石，透水性强，水动力条件好，含水层岩性颗粒由粗变细，透水性减弱，水动力条件变差，水力坡度增加至5-8‰。北部平原区以承压含水层为主，含水层岩性颗粒更细，水力坡度变缓，一般为2‰左右，沙漠边缘带为1-1.2‰水动力条件差，地下水交替缓慢，矿化度高。

该区域有利用价值的承压水含水层埋深大于120m。虽有潜水含水层，但包气带岩性渗透系数较小，不属于粗砂、砾石等渗透性强的岩性构造；与有利用价值的承压含水层之间有粉质粘土、粉土等渗透性较弱的岩层分布；各含水层之间的隔水层渗透性较小，水力联系较弱；有利用价值的承压水不易受到污染。

（2）地下水类型及富水性特征

1）地下水类型的划分

依据含水介质类型、结构及水动力条件，该区域地下水主要划分为以下三类：①松散岩类孔隙潜水：广泛分布于地表以下浅层，主要赋存于第四系全新统和上更新统的冲洪积物中，主要来源于大气降水入渗及地表水侧向渗漏；②承压水：主要分布于地下深处，受隔水层保护，具有自流性质，埋深较大（120m），水头高度较高，主要靠侧向径流补给，补给条件相对较好；③基岩裂隙水：主要分布于盆地边缘的山区或深部基岩中，赋存于古生界、中生界的碎屑岩裂隙或溶洞，受构造控制明显，局部富水性较好。

2）地下水埋藏、分布及富水性特征

①松散岩类孔隙潜水

该层是该区域浅层地下水的主要来源，易受污染。埋深较浅，一般在5.2m～8.6m之间，年变幅约1m。主要由粉土、粉质粘土夹砂砾透镜体组成，渗透性较差，易受蒸发作用影响。总体富水性较弱，主要依赖周边农田灌溉渗漏和大气降水补给。

②承压水

该层是工业用水的主要开采对象，具有较好的供水条件。埋深较大，顶板埋深一般在120m—155m之间，静水位埋深5.4m至高于地面15m。主要为粗砂、中细砂或砂砾石，颗粒相对均匀，透水性强。南部含水层厚，颗粒粗，富水性强，北部含水层变薄，颗粒变细，富水性减弱。自南向北呈现“强－弱”的变化趋势。

③基岩裂隙水

主要见于雀儿沟河冲积扇的边缘地带或深部。由于该区域位于天山褶皱带，断裂构造发育，基岩裂隙水主要沿断裂带和节理发育带赋存，水量不均，局部可能形成富水带。

（3）地下水补给、径流、排泄条件

地下水补径排特征在山区与平原区之间明显存在差异，而平原区各部位水文地质特征也不同。

1）山区补给

主要来源为南部山区（如莫钦乌拉山北坡）的降水入渗。该区域降水丰富，地表植被覆盖较好，入渗条件优越。数据表明，呼图壁河流域年均地下水径流量为2.71m3/s，雀尔沟河流域为0.78m3/s。

2）平原补给
主要来源为山口出露的呼图壁河、雀儿沟河水体侧向渗漏。河水流出山口后，流经透水性良好的沙石地带，大量渗透补给平原地下水。周边农田灌溉渗漏也是重要的垂向补给源。

（4）地下水水化学特征

该区域水化学类型主要受径流条件、含水层岩性及蒸发作用控制，呈现出由山区向平原腹地演变的规律。地下水水化学特征从山区向平原腹地呈现出有规律的变化，形成明显的水平分带性：水化学类型由HCO3-Ca型逐渐变为HCO3·SO4-Ca·Na型，最后变成SO4·Cl-Na型；矿化度较低（＜1g/L）。

评价区水文地质条件

呼图壁工业园位于雀儿沟河冲积平原中下部，周边无地表水体，地下水主要来源于农田灌溉渗漏、大气降水和上游地下水补给。地下水埋深5.2—8.6m，地下水水位年变化幅度约1m，径流方向大致为东南向西北流动。

本项目拟建区域所在的西戈壁地区处于承压自流水分布区，根据以往勘探资料分析，350m以内可揭露3个主要含水层（组），第一含水层为承压自流水含水层，埋深120～155m，静水位埋深5.4m至高于地面15m，岩性以粗砂、中细砂为主，含少量砾石，渗透系数0.2—2.7m/d，单井涌水量1.88—15.10L/s；第二层为自流水含水层，埋深180—215m，水头高度+15m～+20m，岩性以砂砾石、粗砂、细砂为主，单井涌水量30L/s；第三层为自流水含水层，含水层埋深为255—330m，水头高度大于+30m，岩性以中细砂为主，单井涌水量大于45L/s。承压含水层顶板埋深一般在120m以上。地下水径流方向为东南向西北流动。

本项目场地包气带由粉质粘土、粉土组成；潜水水位埋深5.2～8.6m，地下水位于粉土层中，属孔隙潜水。

区域地下水水化学特征，主要受地下水补给、径流、排泄条件，地层岩性与其沉积环境所决定的水文地球化学作用，以及人为活动等因素的综合作用所控制。通过对八大离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-、K+、Na+）进行检测分析可知，采用舒卡列夫分类法，评价区内地下水主要化学类型为Cl--SO42--Na+-Ca2+型。
正常状况地下水影响分析

项目所在区多年平均降水量为189.9mm，蒸发量为2341mm，降水量稀少，蒸发强烈，大气降水几乎无法补给地下水；项目区及周边无常年性河流，地表水系不发育，项目厂区绿化带多采用滴灌，地下水入渗补给量极小；项目区内凡存在污染隐患的装置和罐区均设置初后期雨雪水切换、水封隔断、阀门切断设施，在提质煤装置区及氨水焦油分离区各设置1座初期雨水收集池。收集池设置初期雨水提升泵，初期污染雨水经提升后沿外管架送至废水处理装置处理。故本项目雨排水、地表水对地下水的影响几乎为零，雨排水、地表水和地下水之间的水力联系极差。

本项目属于化工项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），应参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）设计地下水污染防渗措施，本项目可不进行正常状况情景下的预测。

正常状况下，项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境。同时，厂区进行有效分区防渗，从而在源头上减少了污染物进入含水层的渗漏量。另外，本项目将建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测。

正常状况下，项目对地下水的影响较小。

非正常状况地下水影响分析

本项目地下水影响区域主要为焦油罐区、焦油氨水分离槽、废水处理站及污水管网。根据初步设计，储罐内有液位计，储罐四周设有围堰，储罐基础将进行重点防渗，非正常工况泄漏的可能性较小；污水管网底部进行重点防渗，管网两端设置流量计，发生非正常工况泄漏的可能性较小。在运营期内，根据实际情况分析，如果是装置区或罐区等发生硬化面破损，即使有物料或废水等泄漏，根据企业的管理规范，会及时采取措施，不可能任由物料或废水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快挖出进行处置，不会任其渗入地下水。

非正常状况指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，包括建设项目生产运行阶段的开车、停车、检修等阶段产生的污染物泄漏，以及各装置区、罐区等发生污染物“跑、冒、滴、漏”等。

情景设置

根据工程分析，本项目主要废水源为煤气洗涤降温及煤焦油回收过程中产生的剩余氨水，剩余氨水收集至剩余氨水罐（2×300m3）储存处理并回用。

考虑最不利情况，即氨水储罐因腐蚀发生泄漏，渗漏的污染物穿透包气带污染地下水。

情景设定：项目氨水储罐因腐蚀等原因发生破裂造成氨水泄漏，泄漏2小时发现问题并采取应急措施，采取应急措施后，已泄漏的污染物继续向下游运移。

本次地下水预测根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析予以确定。

预测时间和范围

根据导则要求，分别预测100d，1000d和3650d对地下水环境的影响。

预测因子和源强

（1）预测因子

根据工程分析，本项目剩余氨水中特征污染物为COD、石油类、硫化物、NH3-N、挥发酚及氰化物，其中石油类属于持久性污染物，其他均属于一般污染物。根据地下水导则，在各分类中选取标准指数最大的因子作为预测因子。由于COD是表征有机污染物数量的一个综合指标，且为非稳定性，因此COD不适用于地下水溶质运移模型。剩余氨水罐中其他类别污染因子主要浓度情况见表5.4-1。

表5.4-1    污水处理系统废水调节池中主要因子一览表

	分类
	一般污染物（mg/L）
	持久性污染物

	因子
	氨氮
	硫化物
	COD
	挥发酚
	氰化物
	石油类

	排放浓度
	5000
	200
	53000
	10000
	25
	800

	质量标准
	0.5
	0.2
	20
	0.002
	0.005
	0.05

	Pi
	10000
	1000
	2650
	5000000
	5000
	16000


由上表可知，拟建设项目产生的废水中一般污染物中挥发酚标准指数最大；持久性污染物中石油类标准指数最大。因此，选取挥发酚和石油类作为地下水污染预测因子。

（2）预测源强
根据《地下工程防水技术规范》中二级防水标准，“总湿渍面积不应大于总防水面积（顶板、墙面、地面）的1/1000，每100m2汇水面积上的湿渍不超过2处。单个湿渍的最大面积不大于0.1m2。”要求在围堰最低处设置集液池并配套液位计，本项目拟设置集液池尺寸约为1m×1m×1m，总防水面积5m2（底面+侧面），湿渍面积最大为0.005m2，因此，本项目湿渍按照1处计算。

单个漏水点最大漏水量按2L/d计，非正常状态下按10倍计，则氨水储罐设备老化破损导致的废水的泄漏量在2h的响应时间内约为1.67L，即0.833L/h。考虑污染最大化，忽略包气带对污染物的吸附滞留作用，且2h污染物泄漏总量一次性全部泄漏至含水层。污染物源强计算结果见表5.4-2。

《环境影响评价导则地下水环境》（HJ610-2016）要求预测时段为污染发生后100d、1000d或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。当污染发生2h后，废水汇聚于围堰池底最低处，监测设备报警后及时制止渗漏继续发生。确定本次的预测时段为污染发生后的100d、1000d、3650d。

表5.4-2    非正常状况下污染源强浓度表
	情景

设定
	渗漏位置
	特征污染物
	污水泄漏量

(L/h)
	泄漏时间
	污染物浓度（mg/L）
	评价标准（mg/L）
	含水层

	非正常

工况
	氨水储罐
	石油类
	0.833
	2h
	800
	0.05
	潜水

	
	
	挥发酚
	
	
	10000
	0.002
	潜水


预测内容

非正常工况下，石油类、挥发酚不同时段的影响范围、程度及最大迁移距离。

预测模型

根据预测情景，将泄漏2h的污染源概化为瞬时点源，适用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散模型。

根据《环境影响评价导则地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的解析方法如下。
模型：

以上式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；
u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

[image: image2.wmf]p

—圆周率。

预测参数

本次评价水文地质参数主要通过收集项目所在区域的成果资料及经验参数来确定。

项目区水文地质条件较简单，本次评价选用《呼图壁工业园区化工产业集中区总体规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》中化工产业集中区西区的水文地质参数。各参数取值见表5.4-3。

表5.4-3    水文地质参数取值
	参数名称
	含水层渗透系数
	水力坡度
	实际流速
	弥散系数
	纵向弥散度
	有效孔隙度

	单位
	m/d
	‰
	m/d
	m2/d
	m
	%

	数值
	0.0207
	5
	0.0003
	0.0015
	5
	35


预测结果

将确定的参数代入模型，便可以求出不同时段，石油类、挥发酚在泄漏不同天数（100天、1000天、3650天）时，污染物在含水层不同位置的浓度分布情况。具体见表5.4-4。
表5.4-4    污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果

	污染物
	100d
	1000d
	3650d

	
	距离（m）
	浓度c（mg/l）
	距离（m）
	浓度c（mg/l）
	距离（m）
	浓度c（mg//l）

	石油类
	0
	553.8918
	0
	172.8073
	0
	86.9265

	
	1
	115.6193
	5
	4.4172
	10
	2.4568

	
	2
	0.8610
	10
	2.714033E-05
	20
	7.506234E-06

	
	3
	0.0002
	15
	4.008305E-14
	30
	2.479234E-15

	
	4
	2.167488E-09
	20
	1.422937E-26
	40
	8.852244E-29

	
	5
	7.327721E-16
	25
	1.213524E-42
	50
	0.0000

	
	6
	8.837572E-24
	
	
	
	

	
	7
	3.802321E-33
	
	
	
	

	
	8
	5.885454E-44
	
	
	
	

	挥发酚
	0
	6923.647
	0
	2160.091
	0
	1086.582

	
	1
	1445.241
	5
	55.2152
	10
	30.7098

	
	2
	10.76211
	10
	0.0003
	20
	9.382793E-05

	
	3
	0.0029
	15
	5.010382E-13
	30
	3.099043E-14

	
	4
	2.70936E-08
	20
	1.778672E-25
	40
	1.106531E-27

	
	5
	9.159652E-15
	25
	1.517746E-41
	50
	4.203895E-45

	
	6
	1.104696E-22
	
	
	
	

	
	7
	4.7529E-32
	
	
	
	

	
	8
	7.300765E-43
	
	
	
	


表5.4-5   预测结果统计表

	预测因子
	预测时间
	超标距离（m）
	影响距离（m）
	是否出项目区

边界
	影响范围内水环境敏感点

	石油类
	100d
	2
	8
	否
	无

	
	1000d
	7
	25
	否
	无

	
	3650d
	13
	49
	否
	无

	挥发酚
	100d
	3
	8
	否
	无

	
	1000d
	8
	26
	否
	无

	
	3650d
	16
	50
	否
	无


从以上预测结果可以看出，非正常状况下，在本次设定的长期小流量泄漏情景下，当预测期为100d时，石油类和挥发酚的超标距离分别为2m和3m；当预测期为1000d时，石油类和挥发酚的超标距离分别为7m和8m；当预测期为3650d时，石油类和挥发酚的超标距离分别为13m和16m。在预测期间，随着距离的增加，污染物的浓度呈减小的趋势；随着泄漏时间的增加，污染因子的影响范围随着时间的推移逐步扩大。
小结

综上所述，在正常状况下，由于本项目建有完备的防渗措施，可从根源上有效防止地下水污染的形成，且厂区内设施的维护和管理有专人负责，防止废水、物料的跑冒滴漏和非正常状况发生。在正常状况下的污染物对地下水的影响较小。

在非正常状况下，本次在调查、分析当地的水文地质条件资料的基础上，运用解析法模拟预测了非正常状况情景下对项目附近区域地下水环境的影响，结果显示：若不采取防渗措施，一旦发生泄漏，将会对项目附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的事故情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，防止厂区长期事故性排放点源的存在，在落实“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”等措施后，本项目运营对地下水的影响属可接受范围。

运营期声环境影响预测与分析

噪声源强

本项目建成运营后，噪声污染主要来源于压缩机、风机及机泵等生产设备噪声产生的噪声，源强类比同等规模设备源强，本项目各类噪声源强见表5.5-1。

表5.5-1    本项目主要噪声源强一览表（室内）    单位：dB(A)

	工段
	序号
	声源

名称
	数量
	声源强
	控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/m
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	距声源距离/m
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	煤提质装置
	N1
	空气

风机
	14
	100
	1
	隔声减振
	78
	26
	2
	10
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m

	
	N2
	煤气循环风机
	4
	100
	1
	隔声减振
	-43
	-30
	2
	15
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m

	
	N3
	振动筛
	7
	95
	1
	隔声减振
	-207
	-30
	2
	10
	75
	昼间、夜间
	10
	65
	1m

	
	N4
	剩余氨水水泵
	2
	90
	1
	低噪声电机、减振
	158
	-19
	2
	10
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m

	
	N5
	循环氨水泵
	3
	90
	1
	低噪声电机、减振
	149
	35
	2
	10
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m

	
	N6
	焦油中间泵
	2
	90
	1
	低噪声电机、减振
	70
	-35
	3
	15
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m

	废水处理站
	N7
	风机
	4
	90
	1
	低噪声电机、减振
	214
	222
	2
	10
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m

	
	N8
	泵类
	46
	90
	1
	低噪声电机、减振
	256
	224
	2
	10
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m

	空压制氮站
	N9
	螺杆空压机
	3
	100
	1
	消声减振
	79
	78
	2
	10
	80
	昼间、夜间
	10
	70
	1m


预测范围及内容

（1）本次预测范围为拟建项目厂界外1m的范围。

（2）预测项目运行后，厂内主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，评价项目厂界昼、夜间噪声的达标情况。

预测时段和预测点

（1）本项目声环境影响评价预测时段为运行期。

（2）本项目声环境评价范围内没有敏感目标，因此主要预测厂界外1m处噪声贡献值。

评价标准

厂界各侧噪声排放标准应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值的要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

预测模式

根据项目噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源叠加。噪声预测模型及方法使用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）提供的方法，选用点源模式，根据噪声衰减特性，分别预测其在评价范围内产生的噪声声级。

单个室外的点声源在户外传播衰减计算

单个室外的点声源A声级的计算公式为：

Lp(r)= LW+Dc-（AdiV+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

AdiV—几何发散引起衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

项目所在地地势较为平坦开阔，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agr、Aatm、Amisc。

声级叠加

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在[image: image3.wmf]T

时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，h；

T—建设项目声源在预测点产生的噪声

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

参数确定

影响声波传播的参量包括建设项目所处区域的年平均风速、主导风向、年平均气温、年平均相对湿度，声源和预测点间的地形、高差，声源和预测点间障碍物（如建筑物、围墙等，若声源位于室内，还包括门、窗等）的位置及长、宽、高等数据，声源和预测点间树林、灌木等的分布情况及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）。

根据项目设计和现场调查，项目位于呼图壁工业园区，厂址周边地势较为平坦开阔，预测点主要集中在厂界外1m处，因此仅考虑预测点与声源间距离、障碍物的影响，忽略空气（Aatm）、地面（Agr）及其他方面（Amisc）的影响，仅考虑几何发散衰减和屏障引起的衰减。

（1）室外点声源的几何发散衰减（AdiV）

项目室外噪声设备均为点声源，室内声源在等效为室外声源后亦为点声源，因此，Adiv采用点声源几何发散衰减公式计算：

AdiV=20lg(r/r0)

（2）屏障引起的衰减（Abar）

主要考虑装置区衰减的计算，采用双绕射计算，对于双绕射情景，可由以下公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：
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式中：δ—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m；

dss—声源到第一绕射边的距离，m；

dsr—第二绕射边到接收点的距离，m；

e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m；

d—声源到接收点的直线距离，m。

屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况下，衰减最大值取25dB。

（3）等效连续A声级的计算设置

由于项目尚处于设计阶段，尚不能确定间断噪声设备运行的时段，因此在实际计算中将所有设备均视为连续噪声源，进行等效连续A声级的预测。

预测结果

本项目各主要声源在正常工况下基本属于稳态声源，因此昼间和夜间的声源参数相同，贡献值也相同，经计算，拟建项目建成后对厂界贡献值即预测值，预测结果见表5.5-2。

表5.5-2     厂界噪声影响预测结果    单位：dB(A)

	预测点位
	贡献值
	标准值
	达标情况

	东厂界
	昼间
	43.5
	65
	达标

	
	夜间
	43.5
	55
	达标

	南厂界
	昼间
	41.4
	65
	达标

	
	夜间
	41.4
	55
	达标

	西厂界
	昼间
	46.2
	65
	达标

	
	夜间
	46.2
	55
	达标

	北厂界
	昼间
	41.6
	65
	达标

	
	夜间
	41.6
	55
	达标


由预测结果可知，项目运营后，噪声源厂界噪声昼间、夜间贡献值为41.4dB（A）～46.2dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求。本项目附近200m范围内无居民区等声环境敏感点，经采取隔声、减震等措施后，本项目运营期噪声对周围声环境影响较小。

表5.5-3    声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	200m(
	大于200m(
	小于200m(

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级(  最大A声级(  计权等效连续感觉噪声级(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(     地方标准(      国外标准(

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	一类区□
	二类区(
	3类区(
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期(
	近期(
	中期(
	远期(

	
	环境调查方法
	现场实测法(    现场实测加模型计算法(   收集资料(

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测(   已有资料(   研究成果(

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型(
	其他(

	
	预测范围
	200m(
	大于200m(
	小于200m(

	
	预测因子
	等效连续A声级(  最大A声级(  计权等效连续感觉噪声级(

	
	厂界噪声贡献值
	达标(               不达标(

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标(               不达标(

	环境监测

计划
	排放监测
	厂界监测( 固定位置监测( 自动监测( 手动监测( 无监测(

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可行(   不可行(

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


对声环境保护目标的影响

本项目厂址外200m范围内无声环境保护目标，因此本项目对区域周边声环境的影响在可接受范围之内，不会对周边声环境敏感点造成影响。另外，企业应通过对装置噪声源强的控制，合理厂房布局，以最大限度降低对厂界噪声的影响。

运营期固体废弃物影响分析

本项目脱盐水站会产生废反渗透膜23.2t/5a，5年更换一次，属于一般固废，在厂内暂存后，送呼图壁县一般工业固废填埋场进行填埋处置。除尘器定期更换布袋，产生的废布袋约1.5t/a，委托相关单位回收。本项目除尘系统产生的除尘灰约1813.7t/a，全部返回工序。
危险废物产生量为1301.2t/a。提质煤装置产生的焦油渣，废水处理站吸附过滤产生的废吸附材料和生化污泥（建议配煤后进入热解炉处理），危废贮存库及储罐废气处理设施产生的废活性炭，厂内各种机械设备更换产生的废矿物油和废油桶，均属于危险废物，在厂内危废贮存库暂存后，定期交由有资质单位处置。

本项目新建危险废物贮存库，占地200m2，建筑层数为单层，结构形式为钢筋混凝土排架结构，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行规范化建设。

（1）危险废物的产生及收集对周边环境的影响

厂内产生的危险废物由专职人员进行分类收集、密闭包装。建设单位须严格按危险废物类别分别使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，而且材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。装有危险废物的容器必须粘贴符合要求的危险废物标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、主要成分、危险特性、日期、危险类别、安全措施等相关信息，符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的标签。

危险废物收集前需对盛装桶、袋等专用容器进行检查，主要检查内容如下：

①同一容器内不能有性质不兼容物质；

②检查盛装桶、袋的完整性，盛装桶、袋不得敞口，发现破损，及时采取措施进行更换；

③检查危险废物标签，盛装桶、袋上的标签信息内容填写是否齐全。

综上所述，项目危险废物在产生及收集过程中，不会对外环境造成不良影响。
（2）危险废物的贮存对周边环境的影响

危废贮存库贮存危险废物时按危险废物的种类和特性进行了分区贮存，每个贮存区域之间设置有挡墙间隔，设置有防雨、防火、防雷、防扬尘装置。危险废物贮存库防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

项目危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）危险废物的其他相关规定进行设计建设，对箱内地面防腐防渗，设有导流槽、收集槽、收集桶等可收集泄漏的液态危险废物，项目运营期产生的危险废物对周边大气环境、水环境影响不大。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）的要求：基础必须防渗，2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；不相容的危险废物不能堆放在一起；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

综上所述，项目危险废物在贮存过程中，不会对外环境造成不良影响。
（3）危险废物的运输、转移对周边环境的影响
危险废物转移均在厂内进行，且贮存库地面防腐防渗，设有导流槽、收集槽、收集桶等可收集泄漏的液态危险废物，危险废物定期由有资质的危险废物处置单位进行清运，危险废物处置单位使用专用车辆，转移本项目危险废物贮存库内贮存的危险废物，运输过程对环境影响不大。危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理，同时根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），新疆黑石清洁能源有限公司应当履行以下义务：

①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

⑥法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

综上所述，项目危险废物运输、转移在采取以上有效措施后，对周边环境影响较小。
（4）危险废物的处置对周边环境的影响

本项目为煤炭分级分质综合利用技改项目，位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区内，符合园区规划及规划环评要求，在收集、贮存等过程中严格按照上文要求进行，同时按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行，本项目产生的危险废物由有资质危险废物处置单位处置，危险废物处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物。

本项目建设单位不自行外运危险废物，危险废物委托处理后对环境影响不大。

本项目产生的固废均经过合理处置，满足固体废物减量化、资源化和无害化的要求，在采取环评所提出的治理措施之后，本项目产生的固体废物均得到了有效处理和处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。
环境风险环境影响分析

概述

评价目的

环境风险评价作为建设项目环评的一个重要组成部分，对于减少人员生命财产的损失和保护生态环境具有重要的意义，该项目进行环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）从环境风险评价的角度，论证本项目选址的环评可行性；

（2）根据项目工程特点，分析识别各种可能发生的事故及其发生的概率；

（3）分析预测有毒有害物质泄漏到环境中所导致的后果，以及应采取的缓解措施；

（4）完善安全设计，降低事故发生的可能性，减少人员生命、财产的损失和对环境的影响，以合理的成本实现安全生产；

（5）制定事故应急响应计划。制定安全管理计划，进行完整的环境风险评价将为企业实施职业安全卫生管理体系打下良好的基础。

评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。

环境风险潜势初判

本项目建设内容包括：建设90万吨/年低阶煤新型热解提质装置及公用工程。主要涉及煤气、煤焦油、剩余氨水等有毒有害、易燃易爆物质，生产过程中可能发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故，进而对环境产生不利影响。
环境风险潜势判断

项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），并对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险化学品和重大危险源判定见表5.7-1。

表5.7-1    本项目危险物质数量和分布情况

	装置
	危险物质
	CAS号
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	该物质
Q值
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	热解炉
	提质煤装置
	煤气
	/
	2.827
	7.5
	0.377
	热解炉有效尺寸：长26760mm×宽5520mm×高8700mm，根据单台炉体容积约为1285m³，计算4台热解炉煤气量约为5140Nm³，煤气密度为0.55kg/m³，计算在线量

	
	
	CH4
	小于煤气Q值不重复计算
	74-82-8
	0.434
	10
	0.043
	煤气中CH4含量8.05w%

	
	
	CO
	
	630-08-0
	0.597
	7.5
	0.08
	煤气中CO含量11.06w%

	
	
	NH3
	
	7664-41-7
	0.002
	5
	0.0004
	煤气中氨含量0.04w%

	
	
	H2S
	
	7783-06-4
	0.003
	2.5
	0.0013
	煤气中硫化氢含量0.06w%

	管线
	煤气输送管线
	煤气
	/
	0.043
	7.5
	0.006
	管道直径500mm，管道长约200m，操作压力为0.2MPa，其中煤气量约为78.5Nm³，煤气密度为0.55kg/m³，计算在线量

	储气
	气柜
	煤气
	/
	16.5
	7.5
	2.2
	气柜3万m3，煤气密度为0.55kg/m³，计算在线量

	焦油氨水分离装置
	焦油氨水分离槽
	剩余氨水（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	7650
	5
	1530
	10个900m³焦油氨水分离槽，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=10×900×85%=7650m3，有效储存量=7650×1=7650t

	
	氨水除渣固定顶罐
	剩余氨水（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	1530
	5
	306
	6个300m³氨水除渣固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=6×300×85%=1530m3，有效储存量=1530×1=1530t

	
	焦油收集固定顶罐
	煤焦油
	/
	110
	2500
	0.044
	1个130m³焦油收集固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=1×130×85%=110m3，有效储存量=110×1=110t

	煤气净化
	剩余氨水固定顶罐
	剩余氨水（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	510
	5
	102
	2个300m³剩余氨水固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=2×300×85%=510m3，有效储存量=510×1=510t

	
	氨水中间固定顶罐
	氨水
	1336-21-6
	255
	10
	25.5
	1个300m³氨水中间固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1t/m3，有效容积=1×300×85%=255m3，有效储存量=255×1=255t

	罐区
	煤焦油储罐
	煤焦油
	/
	5670
	2500
	2.268
	3个2000m³固定顶罐，储罐填充率按90%，密度1.05t/m3，有效容积=3×2000×90%=5400m3，有效储存量=5400×1.05=5670t

	
	粗酚罐
	粗酚
	108-95-2
	433.5
	5
	86.7
	1个500m³固定顶罐，储罐填充率按85%，密度1.02t/m3，有效容积=1×500×85%=425m3，有效储存量=425×1.02=433.5t

	废水处理装置
	除油单元
	剩余氨水
（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	414
	5
	82.8
	三级除油设备：3台有效容积均为138m3，密度1t/m3，剩余氨水存在量414t

	
	脱酸塔
	剩余氨水
（氨氮浓度大于2000mg/L）
	/
	414
	5
	82.8
	与除油工序存在量相同

	
	脱氨塔
	NH3
	/
	0.072
	5
	0.0144
	按照30min氨气产生量计算，0.072t

	
	萃取塔
	含酚废水
	108-95-2
	0.36
	5
	0.072
	1台萃取塔，有效容积为36m3，酚类10000mg/L

	合计（Q）
	2220.7814
	Q＞100


（2）行业及生产工艺（M）

本项目行业及生产工艺判定见表5.7-2。

表5.7-2    行业及生产工艺判断（M）

	本项目涉及工艺
	套数/区
	分值
	合计

	煤热解装置
	4
	5/套
	20

	危险物质储存罐区
	2
	5/罐区
	10

	合计
	30

	M＞20, M1


（3）危险物质及工艺系统危险性（P）

本项目危险物质及工艺系统危险性判定见表5.7-3。

表5.7-3    危险物质及工艺系统危险性判断（P）

	Q
	M
	P的判断结果

	Q≥100
	M1
	P1


（4）风险潜势

本项目风险潜势判定见表5.7-4和表5.7-5。

表5.7-4    建设项目环境风险潜势划分表

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


表5.7-5    各要素风险潜势判断结果

	环境要素
	危险物质及工艺系统危险性（P）
	环境敏感程度（E）
	环境敏感程度判断依据
	风险潜势判断结果

	大气

环境
	P1
	E3
	本项目位于呼图壁工业园区化工产业集中区西区，根据调查，项目周边500m范围内人口总数小于500人（企业500m范围内呼图壁县锐源通化工有限责任公司员工152人、本项目员工100人），5km范围内人口总数小于1万人（呼图壁工业园区化工产业集中区西区范围内），大气环境敏感程度等级为E3。
	Ⅲ

	地下水环境
	
	E3
	本项目不位于水源地的保护区及准保护区内，也不属于水源地的补给径流区，地下水敏感程度为不敏感G3。根据规划环评园区区域包气带厚度在5.2～8.6m，包气带岩性为粉质粘土、粉土，渗透系数在1×10-4~1×10—6cm/s（2.4×10—5cm/s），且分布连续、稳定，防污主要为防污性能分级为D2。
	Ⅲ


评价等级及范围

本项目环境风险评价等级及范围见表5.7-6。

表5.7-6    本项目评价等级及范围

	要素
	风险潜势
	评价等级
	评价范围

	大气环境风险
	Ⅲ
	二级
	厂界外扩5km的范围

	地下水环境风险
	Ⅲ
	二级
	同地下水评价范围


环境保护目标

评价区可能受影响的环境保护目标见表5.7-7。

表5.7-7    评价区可能受影响的主要环境保护目标
	类别
	环境敏感特征

	环境空气风险
	厂址5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离（km）
	属性
	人口数

	
	1
	永丰四队
	SW
	2.934
	居住区
	130

	
	2
	祁家湖村
	W
	3.307
	居住区
	120

	
	3
	工业园区西区企业员工
	-
	-
	企业
	8750

	
	周边500m范围内人口数小计
	252

	
	周边5km范围内人口数小计
	9000

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地下水风险
	序号
	环境敏感区

名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离

	
	G3（不涉及地下水环境敏感区）
	D2（包气带垂向渗透系数约2.4×10—5cm/s）
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3


环境风险识别

过往事故资料收集

根据化学工业部科学技术情报研究所编辑的《全国化工事故案例集》，统计了全国近年的有关化工装置生产事故资料。事故案例13440例，事故类型包括物体打击、火灾、物理爆炸、化学爆炸、中毒和窒息、其他伤害等17类。事故原因有防护装置缺陷、违反操作规程、设计缺陷、保险装置缺陷等19种。在统计的13440例事故中，火灾261例（1.94%），爆炸1056例（6.86%），中毒和窒息6165例（45.87%），设备缺陷1076例（8.00%），个人防护缺陷651例（4.84%），防护装置缺乏784例（5.83%），防护装置缺陷138例（1.03%），保险装置缺陷57例（0.42%）。从事故发生原因来看，违反操作规程是发生事故的最主要原因。近年来部分事故案例收集如下：

1）济钢焦化发生一次煤气爆炸，造成6人死亡，后果严重。

2）国际焦化3.21事故：放散塔顶部管道爆炸，爆炸致使管道、设备破碎、铁件由高空坠落，未造成人员伤亡；与此同时，1号焦炉的八个炉膛高温超标，导致氨水管道被烧毁，氨水外泄，同时，其余炉膛门均有不同程度烧损。

3）2001年6月14日，山西省太原某焦化厂发生了一起皮带机伤害事故，导致1名操作工死亡。

4）2004年春节期间，二塘福利铁业有限公司焦化厂由于职工操作不当，致使冷却水池循环水溢出，渗入地下污染了距生产车间约30m地下井水。铁路部门将井水被污染一事告知焦化厂后，焦化厂立即采取积极措施，在附近铺设混凝土防渗，中间地带已铺设混凝土，目前井水清澈，经调查人员现场品尝，口感正常无异味。如水质仍不达标，将由焦化厂另觅水源饮用。

5）2011年7月广西贵港钢铁集团有限公司煤气锅炉因空气与煤气比例失衡全部熄火，电厂组织切断了进电厂煤气，导致煤气总管净煤气压力超过正常压力，“防爆水封”被完全冲开，煤气大量泄漏，导致轧钢厂附近作业人员及居民煤气中毒。

6）2009年5月9日凌晨，铜梁县虎峰镇久远防水材料有限公司发生煤焦油泄漏，大约有50吨煤焦油流入小安溪支流久远河，400多米河段受到污染。

7）2004年某以煤焦油为原料的炭黑生产企业煤焦油储罐发生爆炸，罐顶掀飞。

从事故发生原因来看，大多是由于人为原因导致的（操作不当）。受影响的范围也各不相同，影响较大的是爆炸事故，可能造成人员伤亡，泄漏事故一般造成中毒，明显地造成伤亡。随着爆炸、泄漏事故的发生，各种有毒、有害物质进入自然环境中，造成大气、水、土壤的污染。

物质危险性识别

本项目主要危险物质分布见下表5.7-8。本项目主要危险物质包括煤气、剩余氨水、煤焦油等，其主要特性见表5.7-9～表5.7-14。

表5.7-8    本项目主要物质的危险性类别表
	物质
	成分

名称
	类型
	分布情况
	毒性终点浓度-1（mg/m3）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）

	煤气
	CO
	易燃气体
	提质煤装置、煤气管道
	380
	95

	
	H2S
	易燃气体
	提质煤装置、煤气管道
	70
	38

	
	CH4
	易燃气体
	提质煤装置、煤气管道
	260000
	150000

	
	NH3
	有毒气体
	提质煤装置、煤气管道
	770
	110

	罐区
	焦油
	易燃液体
	煤焦油储罐
	/
	/

	
	粗酚
	易燃液体
	粗酚罐
	770
	88

	次生污染物
	SO2
	有毒气体
	煤气、焦油燃烧次生
	79
	2

	
	CO
	有毒气体
	
	380
	95

	剩余

氨水
	氨水
	有毒液体
	焦油氨水分离罐
	/
	/

	氨气
	NH3
	有毒气体
	废水处理装置
	770
	110


表5.7-9    一氧化碳的理化性质

	标识
	中文名：一氧化碳
	英文名：carbon nomoxide

	
	分子式：CO
	分子量：28

	
	危规号：21005
	UN编号：1016
	CAS号：630-08-0

	理化性质
	外观与性状：无色无臭气体
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂

	
	熔点（℃）：-199.1
	沸点（℃）：-191.4

	
	相对密度：（水=1）0.79(252℃)
	相对密度：（空气=1） 0.97 

	
	饱和蒸汽压（kPa）13.33(-257.9℃)
	禁忌物：强氧化剂、碱类

	
	临界压力（Mpa）：3.50
	临界温度（℃）：-140.2

	
	LC50:2069mg/m3（人吸入1小时）
	LD50:

	
	稳定性：稳定
	聚合危害：不聚合

	危险特性
	危险性类别：第2.1类易燃气体
	燃烧性：易燃

	
	引燃温度（℃）：610
	闪点（℃）：〈-50

	
	爆炸下限（%）：12.5
	爆炸上限（%）：74.2

	
	最小点火能（MJ）0.3～0.4
	最大爆炸压力（MPa）：0.720

	
	燃烧热（j/mol）：285624
	燃烧（分解）产物：二氧化碳

	
	危险特性：是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高温能引起燃烧爆炸。

	
	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。

	健康危害
	侵入途径：吸入

	
	健康危害：CO在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%：中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%：重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。

慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

	
	工作场所最高允许浓度：中国MAC=30mg/m3

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉。也可以用管路导致炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运
	储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。


表5.7-10    硫化氢的理化性质

	标识
	中文名： 硫化氢
	英文名：hydrogensulfide

	
	分子式：H2S
	分子量：34

	
	危规号：21005
	UN编号：1016
	CAS号：630-08-0

	理化性质
	外观与性状：无色有恶臭气体
	溶解性：溶于水、乙醇。

	
	熔点（℃）：-84.5
	沸点（℃）：-60.4

	
	相对密度：（水=1）
	相对密度：（空气=1） 1.19 

	
	饱和蒸汽压（kPa）2026.5(-24.5℃)
	禁忌物：强氧化剂、碱类

	
	临界压力（Mpa）：9.01
	临界温度（℃）：100.4

	
	稳定性：稳定
	聚合危害：不聚合

	危险特性
	危险性类别：第2.1类易燃气体
	燃烧性：易燃

	
	引燃温度（℃）：260
	闪点（℃）：无意义

	
	爆炸下限（%）：4.0
	爆炸上限（%）：46.0

	
	最小点火能（MJ）：0.077
	最大爆炸压力（MPa）：0.490

	
	LC50:618mg/m3
	LD50:

	
	燃烧热：3524 kcal/kg
	燃烧（分解）产物：硫氧化物

	
	危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。

	健康危害
	侵入途径：吸入

	
	健康危害：本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。

	
	急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）同时可在数秒内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电性死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。

	
	长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和自主神经功能紊乱。

	
	工作场所最高允许浓度：中国MAC=10mg/m3

	急救
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风向进入现场，尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运
	储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。


表5.7-11    氨理化性质

	标识
	中文名：液氨（氨气）
	英文名：Ammonia

	
	分子式：NH3
	分子量：17.03

	
	危规号：23003
	UN编号：1005
	CAS号：7664-41-7

	理化性质
	外观与性状：无色有刺激性恶臭气体，在适当压力下可液化成液氨
	溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚

	
	熔点（℃）：-77.7
	沸点（℃）：-33.5

	
	相对密度：（水=1）0.82(-79℃)
	相对密度：（空气=1） 0.6 

	
	饱和蒸汽压（kPa）506.62(4.7℃)
	禁忌物： 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂

	
	临界压力（Mpa）：11.40
	临界温度（℃）：132.4

	
	稳定性：稳定
	

	危险特性
	危险性类别： 第2.3类有毒气体
	燃烧性：可燃

	
	引燃温度（℃）：651
	闪点（℃）：无意义

	
	爆炸下限（%）：14.5
	爆炸上限（%）：27.4

	
	最小点火能（MJ）：1000
	最大爆炸压力（KPa）：4.85

	
	燃烧热（ kJ/kg）：18700
	燃烧（分解）产物：氮氧化物、水

	
	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、热即会发生燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。遇热放出氨和氮及氮氧化物的有毒烟雾。

	
	灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷气冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂： 雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

	健康危害
	侵入途径：吸入，此外可以通过皮肤吸收

	
	健康危害： 对黏膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。

	
	工作场所最高允许浓度：中  国 MAC（mg/m3）：30；前苏联 MAC（mg/m3）：20

	急救

措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水冲洗至少30分钟

眼睛接触：立即用流动清水或凉开水冲洗至少10分钟。

吸    入：吸入者应迅速脱离现场，至空气新鲜处。维持呼吸功能。卧床静息。及时观察血气分析及胸部X线片变化。给予对症、支持治疗。

食    入： 给饮牛奶，有腐蚀症状时忌洗胃。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。用湿草席等盖在泄漏处或漏出来的氨液上，然后从远处用水管冲洗。气体大量喷出时，在远处用喷射雾状水吸收。液体附着物要用大量水冲洗或用含盐酸的水中和。废气要用水吸收后盐酸中和，也可用大量水稀释排入下水道。中和剂，除盐酸外硫酸和其他酸也可以。

	储运

注意措施
	谨防容器受损；本品适宜室外或单独存放，室内存放应置于凉爽、通风处；避免易燃物，与其他化学品分离，尤其是氧化气体，次氯酸物、碘和酸；严禁烟火。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留


表5.7-12    煤焦油理化性质

	标识
	中文名：煤焦油
	英文名：Delayed coke light oil

	
	分子式：混合物
	分子量：混合物

	
	危规号：32192
	UN编号：1136
	CAS号：65996-93-2

	理化性质
	外观与形状： 常温常压下其产品呈黑色黏稠液状
	溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚

	
	熔点（℃）：<80
	沸点（℃）：380

	
	相对密度：1.048t/m3
	禁忌物：强氧化剂、卤素

	
	稳定性：相对稳定
	聚合危害：不聚合

	危险特性
	危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体
	燃烧性：易燃

	
	引燃温度（℃）：
	闪点（℃）：80~90

	
	爆炸下限（%）：15
	爆炸上限（%）：40

	
	最小点火能（MJ）
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	燃烧热（kcal/kg）：7500
	燃烧（分解）产物：水，CO,CO2

	
	灭火方法：切断油源。若不能切断油源，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。

	健康危害
	侵入途径：吸入

	
	健康危害：在生理学上是有害气体，仅在较高浓度、长时间接触的情况下，会对人产生一定的危害性。

	
	工作场所最高允许浓度：未制定

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。应将漏出气用排风机送至空旷地方或装设活性炭吸附。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储运
	远离火种、热源。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验收日期。搬运时轻装轻卸，防止因碰撞而导致容器破损。


表5.7-13    氨水理化性质

	标识
	中文名：氨水
	英文名：Ammonium hydroxide；Ammonia water

	
	分子式：NH4OH
	分子量：35.03

	
	危规号：82503
	UN编号：053
	CAS号：1366-21-6

	理化性质
	外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味
	溶解性：溶于水、醇

	
	熔点（℃）:--
	沸点（℃）:--

	危险特性
	易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

	
	灭火剂： 雾状水、二氧化碳、砂土

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入

	
	健康危害： 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤

慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红

	急救

措施
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗

眼睛接触：立即用流动清水或凉开水冲洗至少10分钟

吸入：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗，立即就医

食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入泄水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃

	储运

注意措施
	包装方法：小开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表5.7-14    苯酚理化性质

	标识
	中文名：苯酚
	英文名：Phenol

	
	分子式：C6H5OH
	分子量：94.11

	
	危规号：21001
	UN编号：1049
	CAS号：108-95-2

	理化性质
	外观与形状：无色或白色晶体，有特殊气味。在空气中及光线下变为粉红色
	溶解性：微溶于冷水，在65℃与水混溶。可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油

	
	熔点（℃）：43
	沸点（℃）：181.9

	
	相对密度：（水=1)
	相对密度：（空气=1)3.24

	
	饱和蒸汽压（kPa）0.13(40.1℃)
	禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱

	
	临界压力（Mpa）：6.13
	临界温度（℃）：419.2

	
	稳定性：稳定
	聚合危害：

	危险特性
	危险性类别：
	燃烧性：易燃

	
	引燃温度（℃）：715
	闪点（℃）：无意义

	
	爆炸下限（%）：1.7
	爆炸上限（%）：8.6

	
	最小点火能（MJ）
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	燃烧热（MJ/mol）：3050.6
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

	
	灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

	健康危害
	侵入途径：吸入

	
	健康危害：苯酚对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能不全，可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能不全。慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者引起蛋白尿。可致皮炎。

	
	工作场所最高允许浓度：未制定

	急救
	1 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 （7:3）擦洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

2 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

3 食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。

	泄漏处理
	1 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。

2 小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。

3 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃，相对湿度不超过70%。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行剧毒物品“五双”管理制度


工程潜在危险性识别

（1）生产过程潜在危险性识别

①热解炉

热解炉生产过程均在高温条件下进行，高温使可燃气体的爆炸极限拓宽，如煤气在常温下的爆炸下限为6%，而在400℃时则变为4%，一旦混入空气，更容易在设备和管道内发生爆炸。高温对设备和管道的承压、密封和耐腐蚀要求都很高，还易使金属材料发生蜕变，降低设备的机械强度和使用寿命。设备长期处于高温环境中，且其中烟粉尘浓度较大，很可能因高温、含尘气体与管道、设备摩擦导致设备机械强度下降、密封件破裂等使煤气发生泄漏或着火爆炸事故。一旦发生泄漏，对厂区及周边的人群产生影响。

本项目可能发生的事故类型为：热解炉设备管线裂缝导致煤气泄漏，炉体破裂遇火源引起火灾、爆炸等事故。

②煤气管道

煤气输送管道常见事故类型为：管道泄漏或破裂导致有毒气体泄漏及泄漏气体遇明火造成管道爆炸事故。

（2）物料储存过程潜在危险性识别

①焦油储罐

本项目罐区设有煤焦油储罐，罐区发生风险事故的可能性有两种，一种是油罐破裂发生泄漏事故，一种是罐区火灾事故。

②焦油氨水分离槽

主要发生风险事故的可能性主要为泄漏。

③粗酚储罐

本项目罐区设有粗酚储罐，罐区发生风险事故的可能性主要为泄漏以及火灾爆炸引发的酚类物质、CO排放。

（3）设备事故因素分析
工厂涉及的设备繁多且复杂，包括各类装置塔器、罐体、泵类和管线及阀门等。这些设备中有很多涉及高温、高压等苛刻的操作，若是设备本身存在缺陷或者人为的不安全因素都可能导致这些设备发生重大风险事故。具体设备事故因素分述如下。

1）设备因素

设备类因素导致的事故发生主要为储存设备和辅助设备故障两类。

储存设备故障：当罐体腐蚀、材质不符合要求、存在制造缺陷、老化、年久失修设备故障时，都可能造成罐体损坏破裂，物质外溢。

辅助设备故障：当阀门及管件、管道出现腐蚀、设备材质不符合要求、存在制造缺陷、老化、年久失修等情况时，都可能造成辅助设备管道、管件、阀门等的损坏破裂，导致大量物料外溢。

发生设备类故障的因素主要概括如下：

①设备材料类因素；

②设备结构类因素；

③设备强度类因素；

④设备腐蚀类因素；

⑤安全装置或部件失效类因素。

2）人为因素

导致事故发生的原因中人为因素占很大的比重。人为错误操作常常是导致事故发生的直接因素和唯一因素。

①操作失误；

②违反维修规程；

③设备维修不及时；

④人为丢弃或者违章处理有毒有害废弃物。

3）自然因素

自然灾害等环境因素包括：如地震、强风、雷电、气候骤冷、骤热，受相邻危险性大的装置的影响等都可能导致风险事故的发生。

4）其它因素

①静电放电；

物料在储罐、汽车槽车及管道设备中进行装卸、输送作业时，由于流动和被搅动、冲击，易产生和积聚静电。若防静电措施不当将引起爆炸、火灾事故。槽车装油过程中的静电危害尤为突出。此外，人体携带静电的危害也不容忽视。

②明火；

③其他起因：包括撞击与摩擦、交通肇事、人为蓄意破坏等。

风险识别结果

根据以上识别内容，本项目风险识别结果见表5.7-15。风险单元划分见图5.7-1。

表5.7-15    本项目风险识别结果

	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	进入环境物质
	可能受影响的环境敏感目标

	I
	提质煤生产装置
	煤气
	泄漏、火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	煤气、CO、H2S、NH3、CH4
	环境空气

	II
	煤焦油储罐
	煤焦油
	泄漏、火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	煤焦油、次生CO、SO2
	环境空气、地下水

	
	粗酚储罐
	粗酚
	泄漏、火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	酚类、次生CO、SO2
	环境空气、地下水

	
	焦油氨水分离槽
	油类物质、NH3
	泄漏
	NH3、石油类
	环境空气、地下水


风险事故情形分析

最大事故发生概率的确定

（1）可接受风险值的确定

可接受风险值水平的单位一般采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。在计算风险事故时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向的人口分布。对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。

（2）最大事故发生概率的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定事故情形中最大可信事故设定发生概率为K= 1×10-6/a。

风险事故情形设定

在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性事故类型，设定为风险事故情形。事故假定原则是分别对不同的物质进入不同环境的途径（环境空气、地下水）进行设定。

（1）提质煤生产装置区（Ⅰ）

事故设定为提质煤装置煤气输送管线连接法兰处破损发生泄漏和一台提质煤装置煤气出口拦截法兰破损发生泄漏。泄漏危险物质CO、NH3、H2S、CH4。
（2）储罐区（Ⅱ）

储罐发生风险事故的可能性有两种，一种是储罐破裂发生泄漏事故，一种是罐区火灾事故。最大风险源为煤焦油储罐，因此罐区事故设定为焦油储罐发生火灾事故，次生CO气体进入环境空气。

以上风险事故涉及的主要污染源及危险物数量、事故类型见表5.7-16。

表5.7-16  环境风险事故类型

	单元
	名称
	事故类型
	进入环境

中的物质
	影响途径
	可能受影响

的环境目标

	I
	提质煤生产装置
	泄漏
	煤气、CO、NH3、H2S、CH4
	环境空气
	永丰四队、祁家湖村、工业园区企业

	II
	煤焦油罐
	泄漏、火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	煤焦油、次生CO、SO2
	环境空气、地下水、地表水
	永丰四队、祁家湖村、工业园区企业、潜水含水层


源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中的方法，对危险化学品的泄漏量进行估算。

（1）液体泄漏速率

液体泄漏速率QL用勃伯努利方程计算：
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式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64；

A ——裂口面积，m2；

P ——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度；

h ——裂口之上液位高度，m；本项目取2m。

（2）气体泄漏速率

当气体在音速范围（临界流）：
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当气体流速在亚音速范围（次临界流）：
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式中：P ——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

K——气体的绝热指数（热容比），即定压热容CP与定容热容CV之比。

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG按下式计算：
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式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；

P ——容器压力，Pa；

Cd——气体泄漏系数；

当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A ——裂口面积，m2；

M ——分子量；

R ——气体常数，J/（mol·k）；

TG——气体温度，K；

Y ——流出系数，对于临界流Y=1.0对于次临界流按下式计算：
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（3）假定液相和气相是均匀的，且互相平衡，两相流泄漏计算按下式：
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式中：QLG——两相流泄漏速度，kg/s；

Cd ——两相流泄漏系数，可取0.8；

A ——裂口面积，m2；

P ——操作压力或容器压力，Pa；

PC ——临界压力，Pa，可取PC=0.55P；

ρm——两相混合物的平均密度，kg/m3，由下式计算：
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式中：ρ1——液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3；

ρ2——液体密度，kg/m3；

FV——蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算：
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式中：CP——两相混合物的定压比热，J/（kg·K）；

TLG——两相混合物的温度，K；

TC——液体在临界压力下的沸点，K；

H ——液体的汽化热，J/kg。

当FV＞1时，表明液体将全部蒸发成气体，这时应按气体泄漏计算；如果FV很小，则可近似地按液体泄漏公式计算。

（4）蒸发量计算

液体泄漏地面，按10min计，在储罐的周围有围堰，在地面形成液池，液池内液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，不断向周围空气散发蒸气，蒸发量用下列公式计算，其中闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发公式采用环境风险评价技术导则附录中给定的公式。

①闪蒸量的估算 

过热液体闪蒸量可按下式估算

Q1=F·WT/t1
式中：Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

FV——蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算 
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式中：Cp——液体的定压比热，J/（kg·K）；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H ——液体的汽化热，J/kg。

由上式计算的FV一般都在0～1之间，这种情况下一部分液体将作为极小的分散液滴保留在蒸汽云中。随着与具有环境温度的空气混合，部分液滴将蒸发。如果来自空气的热量不足以蒸发所有液滴，部分液体将降落地面形成液池。

对于液体是否被带走目前尚没有可接受的模型。有关实验表明，如果FV值大于0.2，则液池不太可能形成。当FV小于0.2时，可以假定带走流体与FV呈线性关系。FV=0，没有流体被带走；FV=0.1，有50%液体被带走。

因此，考虑到液滴被带走的量，闪蒸带走的液体量按下式计算：

A.当Fvap≤0.2时，D=5×Fvap×QL
地面液池内液体量：Ds＝（1-5×Fvap）×QL
B.当Fvap≥0.2时，液体被全部带走，地面无液池形成。

②热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池（或者冷冻液体泄漏至地面），并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：
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式中：Q2——热量蒸发速度，kg/s；

    T0——环境温度，k；Tb——沸点温度；k；

    S ——液池面积，m2；

    H ——液体气化热，J/kg；

      λ ——表面热导系数，W/m·k；

α ——表面热扩散系数，m2/s；

      t ——蒸发时间，S。

表5.7-17    地面的热传递性质

	地面情况
	λ(w/m·k)
	α(m2/s)

	水泥

土地（含水8%）

干阔土地

湿地

砂砾地
	1.1

0.9

0.3

0.6

2.5
	1.29×10-7
4.3×10-7
2.3×10-7
3.3×10-7
11.0×10-7


③质量蒸发估算

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

质量蒸发速度Q3按下式计算：
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式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

     a.n——大气稳定度系数；

     p——液体表面蒸汽压，Pa；

     R——气体常数；J/mol·k；

     T0——环境温度，k；

     u——风速，m/s；

     r——液池半径，m。

表5.7-18    液池蒸发模式参数

	稳定度条件
	n
	α

	不稳定（A,B）
	0.2
	3.846×10-3

	中性（D）
	0.25
	4.685×10-3

	稳定（E，F）
	0.3
	5.285×10-3


液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

④液体蒸发总量的计算
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式中：Wp——液体蒸发总量，kg；

      Q1——闪蒸蒸发液体量，kg；

      Q2——热量蒸发速率，kg/s；

t1 ——闪蒸蒸发时间，s；

      t2 ——热量蒸发时间，s；

     Q3——质量蒸发速率，kg/s；

     t3 ——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

最大可信事故源强估算结果

（1）煤气泄漏事故
事故假定：

一台提质煤装置煤气出口连接法兰处破损发生泄漏，泄漏危险物质CO、NH3、H2S、CH4。根据设计资料，单台提质煤装置煤气产生量为11.83kg/s。

煤气输送管线全管泄漏，泄漏危险物质CO、NH3、H2S、CH4。根据设计资料，厂区煤气产生量为43kg/s。煤气中各物质的含量如下表。

表5.7-19    煤气中各物质含量

	煤气量
	危险物质
	mol%
	kg/s

	11.83kg/s

(21.5m³/s)
	CO
	11.06%
	1.3084

	
	NH3
	0.04%
	0.0047

	
	H2S
	0.06%
	0.0071

	
	CH4
	8.05%
	0.9523

	43kg/s

(78.18m³/s)
	CO
	11.06%
	4.7558

	
	NH3
	0.04%
	0.0172

	
	H2S
	0.06%
	0.0258

	
	CH4
	8.05%
	3.4615


最不利气象条件：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

（2）煤焦油储罐泄漏燃烧事故

假定焦油罐区发生火灾。次生CO排放量根据G=2330qCQ计算，其中q取1.5%，C取85%，参与燃烧的物质量Q参考柴油的燃烧速率（0.014kg/m2·s）计算，池火面积按2444m2计，参与燃烧的物质量Q为0.0342t/s，计算出CO产生量为1.016kg/s。按2h扑灭火灾计算，总排放量为7315.17kg。

次生SO2排放量根据G=2BS计算，参与燃烧的物质量Q为0.0342t/s，根据煤焦油含硫量1.26%计算出SO2产生量为0.86kg/s。按2h扑灭火灾计算，总排放量为6205kg。

最不利气象条件：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

根据气体泄漏方程，计算事故源项见表5.7-20。

表5.7-20    本项目涉及的环境风险事故类型及源强表

	序号
	风险事故

情形描述
	危险单元
	危险物质
	影响途径
	释放或泄漏

速率（kg/s）
	释放或泄漏

时间/min
	最大释放或

泄漏量/kg

	1
	提质煤装置煤气泄漏
	I
	CO
	大气扩散
	1.3084
	30.00
	2355.12

	
	
	
	NH3
	
	0.0047
	
	8.46

	
	
	
	H2S
	
	0.0071
	
	12.78

	
	
	
	CH4
	
	0.9523
	
	1714.14

	2
	连接气柜的煤气管线泄漏
	I
	CO
	大气扩散
	4.7558
	30.00
	8560.44

	
	
	
	NH3
	
	0.0172
	
	30.96

	
	
	
	H2S
	
	0.0258
	
	46.44

	
	
	
	CH4
	
	3.4615
	
	6230.7

	3
	煤焦油罐区泄漏火灾
	II
	CO
	大气扩散
	1.016
	120
	7315.17

	
	
	
	SO2
	
	0.86
	
	6205


风险预测与评价

大气环境风险

（1）预测模型

本次评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）推荐的理查德森数计算方法判断气体性质。
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经计算，本项目CO、CH4、NH3的烟团初始密度小于空气密度，扩散采用AFTXO模式；H2S理查德森常熟Ri=0.655≥1/6，为重质气体，扩散采用SLAB模式。

本项目大气环境风险预测为二级，因此选取最不利气象条件进行分析预测，预测模型主要参数见表5.7-21。

表5.7-21    本项目预测模型主要参数表

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	提质煤装置
	事故源经度/（°）
	86.580727E

	
	
	事故源纬度/（°）
	44.294556N

	
	
	事故源类型
	泄漏

	
	煤气管线
	事故源经度/（°）
	86.580727E

	
	
	事故源纬度/（°）
	44.294556N

	
	
	事故源类型
	泄漏

	
	煤焦油储罐
	事故源经度/（°）
	86.582143E

	
	
	事故源纬度/（°）
	44.294278N

	
	
	事故源类型
	泄漏、火灾爆炸次生污染

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速（m/s）
	1.5

	
	环境温度/℃
	25

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度/cm
	100

	
	是否考虑地形
	是

	
	地形数据精度/m
	90


大气预测结果

（1）提质煤装置煤气出口泄漏事故

根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表5.7-22。

表5.7-22  最不利气象条件下提质煤装置煤气出口泄漏事故源项及事故后果
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	一台提质煤装置煤气出口连接法兰处破损发生泄漏，泄漏危险物质CO、NH3、H2S、CH4

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	提质煤装置出口法兰
	操作温度/℃
	100
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	CO
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	1.3084
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	2355.12

	泄漏危险物质
	NH3
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	0.0047
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	8.46

	泄漏危险物质
	H2S
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	0.0071
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	12.78

	泄漏危险物质
	CH4
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	0.9523
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	1714.14

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	5×10-6/a

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响

	
	
	指标
	浓度值/（mg/m³）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	
	CO
	大气毒性终点浓度-1
	380
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	729
	8.1

	
	NH3
	大气毒性终点浓度-1
	770
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	110
	/
	/

	
	H2S
	大气毒性终点浓度-1
	70
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	38
	/
	/

	
	CH4
	大气毒性终点浓度-1
	260000
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	150000
	/
	/


（2）煤气管线泄漏事故

根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表5.7-23。

表5.7-23    最不利气象条件下煤气管线泄漏事故源项及事故后果
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	煤气输送管线全管径破损发生泄漏，泄漏危险物质CO、NH3、H2S、CH4

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	提质煤装置管线泄漏
	操作温度/℃
	20
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	CO
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	4.7558
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	8560.44

	泄漏危险物质
	NH3
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	0.0172
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	30.96

	泄漏危险物质
	H2S
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	0.0258
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	46.44

	泄漏危险物质
	CH4
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	3.4615
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	6230.7

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	7×10-5/a

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响

	
	
	指标
	浓度值/（mg/m³）
	最远影响距离/m


	达到时间/min

	
	CO
	大气毒性终点浓度-1
	380
	730
	8.5

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	2020
	23.3

	
	NH3
	大气毒性终点浓度-1
	770
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	110
	/
	/

	
	H2S
	大气毒性终点浓度-1
	70
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	38
	/
	/

	
	CH4
	大气毒性终点浓度-1
	260000
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	150000
	/
	/


根据预测结果及影响范围可知，煤气管道泄漏情况下，最远影响范围为2020m，主要影响区域为永丰四队、祁家湖村，可能影响风险范围内人员健康，共影响人口数约250人，但均未超出大气毒性终点浓度-1。企业应加强风险防控管理，降低风险事故影响。如发生事故，应组织影响范围内的人员及时安全撤离。

（3）煤焦油储罐泄漏火灾次生CO和SO2
根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表5.7-24。

表5.7-24  最不利气象条件下煤焦油储罐泄漏火灾次生CO和SO2事故源项及

事故后果
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	煤焦油储罐泄漏火灾次生CO，CO进入大气环境

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	煤焦油储罐
	操作温度/℃
	20
	操作压力/MPa
	0.1

	泄漏危险物质
	CO
	最大存载量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	1.016
	泄漏时间/min
	120
	泄漏量/kg
	7315.17

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	5×10-6/a

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响

	
	CO
	指标
	浓度值/（mg/m³）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	880
	9.7

	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	煤焦油储罐泄漏火灾产生CO、SO2，SO2进入大气环境

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	煤焦油储罐
	操作温度/℃
	20
	操作压力/MPa
	0.1

	泄漏危险物质
	SO2
	最大存载量/kg
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	0.86
	泄漏时间/min
	120
	泄漏量/kg
	6205

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	5×10-6/a

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响

	
	SO2
	指标
	浓度值/（mg/m³）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	79
	990
	82.65

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2
	5000
	125


地表水环境风险分析
本项目一旦发生事故，如火灾事故、泄漏事故或不正常工况等，均会产生事故污水，如果得不到有效防控，将会对周边水体水质造成潜在的事故风险。因此本项目建立了完善的三级防控体系来应对可能发生的水污染事故，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，且事故污水在得到有效处理后回用。

（1）一级防控措施

第一级防爆系统主要是装置区围堰、罐区防火堤，收集一般事故泄漏的物料，防止污染雨水及轻微事故泄漏造成的环境污染。

工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置围堰和集水沟槽、排水口或排水闸板等导流设施收集污染排水。将初期污染雨水、地面冲洗水、检修可能产生的含油污水和污染消防排水导入事故水池，然后定量送项目区废水处理系统处理回收。

防火堤、围堰外设置切换阀，正常情况下，后期雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入清净雨水系统；当发生事故时所有泄漏的物料、污染的消防水以及火灾期间可能发生的雨水，均收集到事故水池，然后定量送项目区废水处理系统进行处理回用。

（2）二级防控措施

发生较大事故时保证事故废水、消防废水和泄漏物料均可得到良好的收集储存，待事故后定量提升处理，确保废水不出厂。

事故池在非事故状态下不得占用以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水。企业应有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。对排入应急事故水池的废水应进行必要的监测，能够回用的回用；对不符合回用要求，但符合废水处理站进水要求的废水，应限流进入废水处理站进行处理；对不符合废水处理站进水要求的废水，应采取处理措施或外送处理。

（3）三级防控措施

事故池在非事故状态下不得占用以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水。企业应有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。对排入应急事故水池的废水应进行必要的监测，能够回用的回用；对不符合回用要求，但符合废水处理站进水要求的废水，应限流进入废水处理站进行处理；对不符合废水处理站进水要求的废水，应采取处理措施或外送处理。

本项目事故水三级防控系统示意图见图5.7-2。
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图5.7-2    本项目水污染三级防控体系示意图
（4）事故水池核算
根据可研设计单位提供资料，计算过程如下：
a应设置能够储存事故排水的储存设施。储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

b事故储存设施总有效容积：

V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计（本项目涉及的最大储量的设施为2000m3煤焦油储罐，按90%装填率计算，共有物料1800m3）；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；（V2=756m³）

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（按照最大消防水量考虑，室内室外总消防用水量70L/s）

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（火灾延续时间3h）

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；（罐区围堰面积，约3096m2，储罐投影面积652m2，围堰高度0.5m，可容纳废水2444m3）

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；（假定事故发生时无废水排入事故池）

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；（根据当地气象局资料，呼图壁年均降水量为189.9mm。）

n——年平均降雨日数。（呼图壁县年平均降雨日数为40天）

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。（本项目建成后，考虑灌区围堰面积，约1180m2，V5=56.02m2）

通过以上基础数据按罐区事故可计算得本项目的事故池容积约为：

V总=（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

=（1800+756-2444）+0+56.02=168.02m3
本项目设置事故池有效容积6000m3，能满足本新建项目事故水的储存要求，保证全厂事故情况下消防废水全部收集，不出厂。企业应建设“高/低液位预警”措施，并常备废水抽水设备，在发生极端事故工况下，能够将事故废水及时抽出，防止事故废水漫出厂外。同时需储备沙袋等拦截用品，防止事故水污染土壤及地下水。当极端事故发生时，应立即发出预警，启动应急措施，尽可能降低事故影响。

（5）小结

综上所述，厂区设置完善的三级防控系统，可保证事故状态下的废水全部收集不外排。当事故较小时，泄漏物料及可能产生消防事故排水主要通过装置区初期雨水池或罐区的围堰收集，当发生较大泄漏事故并产生大量消防废水时，消防事故排水则通过管道进入事故池，然后由消防废水提升泵提升后送废水处理站处理。在采取以上设计及评价单位提出地表水环境风险事故防范措施，健全防控体系后，本项目地表水环境风险在可接受范围内。

地下水环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的定义，最大可信事故指基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

根据5.7.7节分析，本项目风险事故对地下水的影响主要来自储罐破裂后，储罐内的液态物质发生泄漏对地下水的影响。因项目建设按分区防渗的要求对厂区进行分区防渗，罐区属于重点防渗区，因此储罐仅发生泄漏，污染物进入围堰，不会泄漏至含水层中。只有储罐发生爆炸，防渗层破坏，才会对地下水造成影响。

（1）情景设置
本次事故工况选取焦油储罐（2000m3）泄漏后发生火灾作为预测情景，密度1.05t/m3，装料系数为0.9，根据《化工装备事故分析与预防》（化学工业出版社）中统计1949年—1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，采用事故树（FTAA）分析方法，计算罐区火灾爆炸发生概率为8.7×10-5。

假如发生火灾爆炸，火灾伴生二次污染事故排放和物料泄漏，假设其中95%物料燃烧，则地面的焦油量为94.5t，爆炸过程中地面防渗层5%破坏。

根据统计此类事故泄漏出来的煤焦油一般有1%下渗，通过被破坏的位置进入到潜水含水层，考虑到煤焦油的粘度系数，假设该位置处1%的物料进入潜水含水层，则渗漏量为94.5t×5%×1%×1000=47.25kg。污染物源强计算结果见表5.7-25。

表5.7-25    事故工况污染源强浓度表

	情景设定
	渗漏位置
	特征污染物
	渗漏量kg/d
	渗漏时长
	评价标准（mg/L）
	含水层

	事故工况
	煤焦油储罐
	石油类
	47.25kg
	瞬时
	0.05
	潜水


（2）污染预测模型的建立

在项目区的地下水主要是从东南向西北方向呈一维流动，加之厂区以及附近区域并没有集中型供水水源地，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂的一维水动力弥散问题，则求取污染浓度分布模型如下：


式中：C(x，t)——t时刻x处污染物浓度，mg/L；

x——距污染源的距离，m；

t——时间，d；

ne——有效孔隙度；

M——注入的污染物质量，kg；

W——横截面面积，m2；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向水力弥散系数，m2/d；

Π——圆周率。
（3）模型参数的获取

根据达西定律可知v=KI，K为渗透系数，I为水力坡度。根据规划环评报告，包气带渗透系数取2.4×10—5cm/s。有效孔隙度可取0.35，I取5‰。则：

地下水的渗透流速：v=KI=0.0207m/d×0.005=0.0001m/d

平均实际流速u=v/n=0.0003m/d
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。

故本文参考以往研究成果，取弥散度参数值取5m。

图5.7-3    lgαL—lgLs关系图

模型计算中纵向弥散度选用5m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=5×0.0003m/d=0.0015（m2/d）。
（4）预测结果分析

预测结果分别见表5.7-26。

表5.7-26    污染物氨氮渗入地下锑浓度预测结果（mg/l）

	预测时段
	最大浓度（mg/L）
	超标距离（m）
	影响范围（m）

	100天
	804.6593
	2
	2

	1000天
	254.4556
	7
	8

	3650天
	133.1882
	14
	15


根据计算结果可以看出，污染物沿地下水流方向向下游迁移，而且随着迁移距离的变长，污染物浓度峰值变小；在污染源下游污染物浓度均达到水质标准要求，最大影响距离为15m，影响范围内没有地下水取水井（泉），没有集中居民驻地，不存在对居民用水的影响。

（5）小结

上述预测结果是不考虑包气带防护能力，以项目直接排放含水层进行的不利情景预测，反映了事故状况含水层受到污染之后的最不利情形。从污染物泄漏的影响预测来看，石油类100天运移的最大影响范围距离为2m，1000天运移的最大影响距离为8m，3650天运移的最大影响距离为15m，区域包气带厚度在5.2～8.6m，包气带岩性为粉质粘土、粉土，渗透系数在1×10-4~1×10—6cm/s，污染物在包气带地层内的运移受到抑制，则大大降低了事故状态下污染含水层的概率。

尽管如此，考虑到地下水的敏感性，各地下水污染源仍需考虑完备的防渗措施，仅可将项目区包气带地层防护能力，作为出现事故状态下抢险及应急准备的暂时性措施，一旦抢险完毕，要及时清理土壤和地层的地下水污染残留，根治污染源，使包气带地层逐渐恢复防护能力。

风险管理

环境风险防范措施要求

环境风险评价内容是考虑事故发生后对外界环境造成的危害，因此在工程上采取一系列安全风险防范措施以降低事故发生概率的基础上，还需采取一定的环境风险防范措施，以降低事故发生时对外界环境造成的影响。

建立环境安全保障体系

装置区和储运区设置有毒有害物质的自动报警和控制系统，装置配备事故初级应急监测设施（如煤气、硫化氢等有毒气体检测仪）和人员，配备事故初级救护器材和物质（如有氧式防毒面具、过滤式防毒面具、防火服、眼面防护用具、防护手套面具、耳塞、耳罩等），以便在发生泄漏事故时工人可进入高浓度区域中进行紧急救护及紧急控制操作。

防止事故污染物向环境转移措施

（1）重点危险源废气系统应设置收集装置并与火炬相接。出现风险事故造成停车或局部停车时，装置自动联锁系统自动切断进料系统，事故停车造成的装置及连带上、下游装置无法回收的气体以及收集的事故废气全部排入火炬系统焚烧。

（2）设置消防喷淋、泡沫和水幕，并针对有毒物质加入消除和解毒剂，事故产生的一氧化碳及二氧化硫等通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。

（3）对于泄漏的气态或易挥发液态有毒物料，应尽快切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其他不燃材料吸附，也可用大量水冲洗；对于泄漏量大的，应构筑围堤，也可用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的气体发生泄漏，可喷相关雾状液进行中和或吸收。

防止事故污染物向土壤、地下水环境转移措施

（1）按照各生产、贮运装置及污染处理设施（包括生产设备、管廊或管线，贮存与运输设施，事故应急设施等）通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，在厂区内分区设置完善的防渗措施，具体见地下水措施部分内容。

（2）事故泄漏液体应尽快收集，如泄漏液体进入未硬化地表，应将可能受污染的包气带土壤收集处理，避免持续污染。

生产过程风险防范措施
（1）各装置间距离严格按规范要求布置，确保防火间距；装置区内罐区周围设防火堤；各工艺主装置周围设有环形消防通道。

（2）生产装置及罐区周围设环形消防通道，并设泡沫灭火系统；罐区设有防火堤；罐区设室外地上式泡沫消火栓和室外消火栓箱；并设有固定式泡沫站一座。

（3）罐区设置围堰，防止物质流出围堰。气柜与明火、操作室、居民区的距离需符合《建筑设计防火规范》（GB50016），不小于30m；区域内禁止设置地下室、地沟，防止煤气积聚。

（4）产品的装卸设计必须符合《石油化工企业设计防火规范》的规定。

（5）根据规范要求，对生产装置内承重的钢框架、支架、裙座、钢管架等按规范要求采取覆盖耐火层等耐火保护措施，使涂有耐火层的钢结构的耐火极限满足规范要求。

（6）厂区内所有建构筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必需的防火门窗、防爆墙等设施。

（7）在所有建（构）筑物内设置疏散通道，满足疏散要求。

（8）本项目设置一套火灾报警系统，火灾报警控制盘设置在控制室内，消防站内设置火灾报警复核盘。在生产装置区内设置防爆型手动报警按钮或普通型报警按钮，在控制室、配电室、仓库等房间内配置感温/感烟探测器等报警设施。

危险品运输防范措施

本项目运输涉及的危险化学品主要是煤焦油等，应严格按照《危险化学品安全管理条例》相关规定进行。

（1）运输车辆应具有危运许可证，司机、押运员有上岗证。对于近距离使用槽车运输有毒有害物料，应选择合理的运输路线，勿在居民区和人口稠密区停留；同时对槽车驾驶员进行严格的培训和资格认证。在可能发生事故的设备、材料、物品的周围和主要通道危险地段，出入口等处应装设事故照明灯。

（2）运输容器由定点单位生产、经检测、检验合格后方可使用。罐体的质量直接决定了危险化学品道路运输的安全性，罐车生产厂家要提高产品质量，尤其要加强对罐体关键部件如阀门、管路等的质量管理和检验，避免出现故障。另外，要定期对罐车使用情况进行跟踪调查，以便及时根据罐车使用中发生的问题进行改进设计，进一步保障质量和安全。

（3）运输危险化学品的车辆后部安装告示牌，告示牌上标明化学品的名称、种类、最大载质量、施救方法、企业联系电话等。同时车上要配备必要的防毒器具、消防器材，并设有紧急截断阀、易熔塞、阻火器、吹扫置换系统、导静电接地与灭火装置、公路运输泄放阀，预防事故的发生。

（4）尽量安排危险品运输车辆在交通量较少时段通行。在气候不好的条件下，禁止其上路。

（5）对运输车辆配备GPS定位仪、防护工具。

（6）建立运输设备的维护与保养的规章制度；制订危险品运输事故应急计划。

自动控制措施

（1）企业采用DCS系统集中控制，对装置的生产过程实行集中检测、显示、联锁、控制和报警。并设有单独的紧急停车系统（ESD），ESD和DCS之间可实现通信。

（2）按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在工艺装置区、压缩机房等可能有可燃有毒气体泄漏和积聚的地方设置可燃气体检测报警仪，以检测设备泄漏及空气中可燃有毒气体浓度。一旦浓度超过设定值，将立即报警。气柜周围设固定式煤气浓度监测仪，监测点覆盖气柜顶部、底部及低洼处，超标时声光报警并联动排风。

（3）采用双回路电源供电。仪表负荷，事故照明，消防报警等按一类负荷设计，采用不间断电源装置规定，事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。

风险预防与减缓措施

（1）在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。

（2）各工段和生产班组应设有安全生产监督员，对于安全知识和技能应有相当了解和经验，能处理突发事故，可专门负责安全方面的检查监督工作，按照安全卫生管理体系的运行，严格执行制定的各项安全生产规章制度。确保生产秩序正常进行。

（3）企业必须设置强有力的安全生产管理机构，根据安全管理工作的需要，配备必要的人员进行安全管理工作，建立健全安全生产责任制，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》。

（4）重大危险源监控措施，设置重大危险源或风险因子实时监控系统，该系统应具有自动监测及报警功能。并且要求企业内有专人对其进行管理，管理人员应经安全生产监督管理部门培训考核后，持证上岗作业。运行中的重大危险源的安全评价要求每两年进行一次。

（5）选择良好的密封型式，防止跑、冒、滴、漏。

（6）按规范设置安全梯、设备平台和人员安全疏散通道。

（7）在现场操作室设置事故柜，操作人员人人都应配发相应的防毒面具以及相关的劳动保护用具。

（8）湿式气柜水槽设水位自动监测与补水系统，水位波动范围控制在±50mm内，防止水封失效。气柜设超压/负压保护装置。气柜区域设防雷防静电接地，接地电阻≤10Ω，金属构件跨接可靠，防止静电积聚引爆煤气。

环境风险管理及应急预案要求

企业应根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）等相关文件要求，严格环境风险管理，制定完善的事故应急预案。主要要求如下：

（1）建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。

（2）建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理体系的组成部分，也是企业制定和完善突发生态环境事件应急预案的基础。企业突发生态环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）等相关规定执行。

（3）建设项目设计阶段，应参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

（4）建设项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地生态环境部门。

（5）建设单位应委托环境监理单位开展环境监理工作，重点关注项目施工过程中各项防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的建设情况，未按要求落实的应及时纠正、补救。

（6）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发生态环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范和应急保障能力。

（7）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发生态环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

本项目所处园区为呼图壁工业园区。基于园区环境风险特点及环境保护主管部门的职责，在加强日常监管的同时，以预防为主，从实施风险源动态管理、完善应急处置机制、规划和建设环境安全管理体系等方面着手，制定风险隐患防范措施。园区风险防范措施应包括以下内容：
（1）编制区域环境风险源查询系统

根据各种不同突发事故制定科学的相应防范措施和应急处置工作程序，最大程度地减少各种危险事故的发生率，并在发生事故时，将损失降低最小，最大限度地减少由于各种危险和突发事故造成的人员伤亡、财产损失、环境污染和生态破坏。通过查询系统的编制，风险源排查，建立风险源数据库，实施风险源动态管理，随时更新区域的环境风险信息，及时掌握风险状况，为加强区域环境风险监管提供科学的依据。

区域环境风险源查询系统应涵盖基地内重点风险企业污染物的理化性质、大气扩散模型、区域常年风速风向、污染物处理方式等信息，建立污染源数据库、环境污染事件应急预案、应急联动等查询系统。

（2）建设区域风险源监控系统

以呼图壁工业园风险环境数据为基础信息，以地理信息、视频监控和在线监测为空间分析手段，建立满足区域环境管理和突发环境污染事故应急反应需要的环境监控系统，该系统能够迅速有效获取、显示、传递有关区域的环境信息，及时、准确、全面地反映区域环境实时现状及发展趋势，为全面掌握区域污染物实际排污状况，强化突发环境污染事故应急处理能力，为保证污染防治设施和应急设施的正常运行提供客观的科学依据。

（3）建立科学的健康、安全、环境管理体系

加强企业环境风险建设，完善环境风险管理制度。基地内各企业应根据ISO14000、HSE等管理体系，建立科学、规范的管理体系。

（4）加强企业内部的环境风险管理

加强呼图壁工业园中企业内部的环境风险防范措施，包括总图布置和建筑安全防范措施、工艺技术及设备安全防范措施、自动控制设备安全防范措施、电气、电讯安全防范措施、储罐安全防范对策措施、运输风险防范措施、水环境风险防范措施、环保风险防范措施、安全管理措施等。

各企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。编制的环境风险应急预案应具有较强的科学性、可操作性，应急措施得到落实。

（5）加强与周边企业、园区联动的环境风险管理。

项目所在呼图壁工业园区化工产业集中区西区，园区企业之间应加强联动，防范风险事故发生，提高环境风险管理水平。
建设单位应针对本项目制定环境风险应急预案。本项目应急预案主要内容见表5.7-27。

表5.7-27    本项目环境风险应急预案内容一览表

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	重大危险源

	2
	应急组织机构、人员
	实施三级应急组织机构，包括企业、产业园区和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

制订有关的环境恢复措施

组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行影响评价

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


小结

综上所述，本项目根据主要生产工艺识别出危险物质，根据预测分析结果，本项目热解炉装置煤气输送管道破裂以及煤焦油储罐爆炸不完全燃烧伴生的CO会直接排放的大气环境中，但CO释放速率较低，对人体健康伤害影响较小，因此本项目大气环境风险可控，并在可接受的范围内。事故状态下及时控制污染物渗漏，对地下水的影响可接受。在采取完善风险防范措施的同时，企业应制定有针对性、可操作性强的突发生态环境事件应急预案，本项目环境风险总体可控。

表5.7-28    风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	热解炉煤气
	管线及气柜煤气
	剩余氨水
	氨水
	粗酚及含酚废水
	油类物质
	氨气
	

	
	
	存在总量

/t
	2.827
	16.543
	10518
	255
	433.86
	5780
	0.072
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数252人
	5km范围内人口数9000人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	/人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3√

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2√
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100√

	
	M值
	M1√
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1√
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3√

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3√

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ√
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	I□

	评价等级
	一级□
	二级√
	三级□
	简单分析□

	风险识别
	物质危险

性
	有毒有害√
	易燃易爆√

	
	环境风险

类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√

	
	影响途径
	大气√
	地表水□
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定

方法
	计算法√
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险

预测

与评

价
	大气
	预测模型
	SLAB☑
	AFTOX☑
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围 730 m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围 2020 m

	
	地表水
	最近环境敏感目标：无；到达时间：无。

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间：无

	
	
	最近环境敏感目标：无，到达时间：无

	重点风险防范措施
	1.全厂的平面布置贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全卫生、环保等规范的相关要求；满足工艺生产要求，使工艺管线短捷，物流顺畅；结合厂区现状，因地制宜进行布置，并满足运输要求，节约用地。为满足运输和消防需要，各新建装置区均设置了环形通道。2.根据本项目的特点，在装置总区布置时，严格按《建筑设计防火规范规范》GB50016-2006将各区合理划分，设计满足规范要求的消防通道；对各项建筑的结构类型，主要承重件的耐火性能、规格、耐火等级等均依《建筑设计防火规范》GB50016-2006进行设计，各单项建筑物均为钢筋混凝土承重的结构或砖混结构，屋面均为钢筋混凝土板；对楼梯、出入口、防火防爆设计均按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006有关规定设置。3.装运易燃、剧毒、易燃液体等危险化学品，应采用专用运输工具；运输线路、中转站应设在郊区或远离市区；化学危险品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，应符合防火、防爆要求。4.配备安全卫生的兼职检查人员以监督、检查落实安全卫生措施的实施。建立完善的安全卫生制度，加强对全体职工的安全、卫生教育，增强全体职工的安全卫生意识。

	评价结论与

建议
	因此，为了防止生产装置泄漏及由此引发的火灾、爆炸事故对环境及人员的危害，厂区周围应设置安全防护距离；加强安全生产管理，工作人员持证上岗。在控制措施得当、事故处理及时的情况下，火灾、爆炸对环境的影响是非持久性的，事故结束即会停止事故排放，对环境的影响将逐渐减弱至消失。

建议公司做好事故状态下的应急防护措施，及时修编环境应急预案，并做好应急知识的培训及演练，事故发生后应立即启动相应的应急预案，以使风险事故的影响后果降到最低。因此，从环境风险的角度出发，本项目是可行的。

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。


运营期土壤环境影响分析

预测评价范围

本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表中的“制造业”中“石油、化工－炼焦”，确定本项目区域土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。厂区占地面积为22.62hm2，占地规模为中型（5~50hm2）。项目位于工业园区内，但周围有耕地。根据评价等级判定依据，本项目土壤评价等级为污染影响型一级。
本项目土壤评价范围为项目区以及项目区外1.0km范围内。
5.8.2土壤环境影响识别

本项目防渗措施采取“源头控制、分区防控”的防渗措施，项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境，从而在源头上减少了污染物进入土壤。另外，厂区废水处理站单元地面以及车间内污水管道、各类收集水池、废水处理站各处理池进行有效防渗，可将污水跑、冒、滴、漏降到最低限度。

项目场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区的防渗技术要求，防止污染物下渗造成土壤污染。采取以上措施后对厂区土壤环境影响较小。

因此本项目土壤影响途径主要考虑运营期的大气沉降影响，本项目大气污染物主要为颗粒物、NH3、H2S、非甲烷总烃、B[a]P、氰化氢、酚类等，因此，本项目土壤影响类型主要为B[a]P的大气沉降影响，影响类型及影响途径见表5.8-1。

运营期土壤环境影响类型和影响途径见表5.8-1，土壤环境影响识别见表5.8-2，土壤环境敏感目标见表5.8-3。

表5.8-1    土壤环境影响类型和影响途径一览表

	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	√
	/
	/
	/

	运营期
	√
	/
	√
	/


表5.8-2    土壤环境影响源及影响因子识别一览表

	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征

因子
	备注

	热解炉装置区
	炭化过程
	大气沉降
	颗粒物、NH3、H2S、非甲烷总烃、B[α]P、氰化氢、酚类
	B[α]P
	-

	管线、污水处理设施、事故池
	管线、污水处理设施、事故池泄漏
	垂直入渗
	COD、BOD5、氨氮、酚类、硫化物、石油类、氰化物
	石油类、氰化物
	事故状态


表5.8-3    土壤环境敏感目标一览表

	敏感点
	与装置区方位
	与装置区距离
	备注

	耕地
	N
	50m
	大气沉降影响


5.8.3土壤环境影响预测

（1）大气沉降影响

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E，大气沉降对于土壤环境敏感目标的积累影响利用下列公式进行预测：

单位质量土壤中某种物质的增量用下式计算：

△S=n（Is-Ls-Rs）/(ρb×A×D)
式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

      n—持续年份，a；

      Is —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

      Rs —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

      ρb—表层土壤容重，kg/m3；

      A—预测评价范围，m2；

      D—表层土壤深度，一般取0.2m。 

单位质量土壤中某种物质的预测值用下式计算：

S=Sb+△S

式中：Sb—单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg。

S—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；

本次从最不利情况考虑，按照生产过程中排放的苯并[α]芘全部沉降在下风向200m以内计算。即假定苯并[α]芘的总排放量均匀沉降在下风向（NE）一个半径200m的45°扇形范围内。

主要参数及不同年份预测结果见表5.8-4。

表5.8-4    生产过程中苯并[α]芘大气沉降对土壤预测结果

	预测

年份
（年）
	沉降量（g）
	土壤

容重

kg/m3
	沉降面积m2
	表层土壤深度（m）
	增加量mg/kg
	背景值
mg/kg
	叠加值
mg/kg
	标准
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	192
	1600
	15708
	0.2
	0.038
	<0.1
	0.038
	1.5
	达标

	5
	960
	1600
	15708
	0.2
	0.191
	<0.1
	0.191
	1.5
	达标

	10
	1920
	1600
	15708
	0.2
	0.382
	<0.1
	0.382
	1.5
	达标

	20
	3840
	1600
	15708
	0.2
	0.764
	<0.1
	0.764
	1.5
	达标

	30
	5760
	1600
	15708
	0.2
	1.146
	<0.1
	1.146
	1.5
	达标


可见，随着运行年限的增加，土壤中苯并[α]芘的含量也逐渐增大，到30年时，本项目苯并[α]芘的大气沉降造成土壤中苯并[α]芘的含量叠加值为1.146mg/kg，满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。
（2）地面漫流影响

本项目厂区可能产生地面漫流的有初期雨水、设备地面冲洗废水以及固体废弃物。厂区建设时地面大部分进行水泥硬化处理，厂内建有完善的截排水设施及雨水排水系统，厂区经雨污分流、清污分流后，初期雨水收集处理后回用，后期洁净雨水排至厂外，废污水经分质处理后全部回用，不外排。

项目厂区各类固体废弃物均有妥善收集处置措施，无露天堆放，在正常工况下，不会由于固体废物中有害成分被雨水冲刷进入土壤环境。

因此，本项目正常情况下可以防控污染物随地表漫流进入土壤环境。

（3）垂直入渗影响

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境，但对于地下或半地下工程构筑物，在非正常情况下，污染物可能在跑冒滴漏条件下由垂直入渗途径污染土壤环境。

①预测模型

污染物在土壤包气带层中的运移和分布都受到多种因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。一般认为，水在包气带中的运移符合活塞流模式，由于评价区土壤层包气带地层岩性单一，污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远远小于垂向迁移距离，因此本次将污染物在土壤包气带中的迁移概化为一维垂向数值模型。

按照土壤导则要求，采用附录E方法二计算，土壤水流运动的控制方程为一维垂向饱和－非饱和土壤水中水分运动方程（Richards方程）：
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式中：

θ——土壤体积含水率；

h——压力水头（m），饱和带大于零，非饱和带小于零；

z.t——分别为垂直方向坐标变量（m）、时间变量（s）；

k——垂直方向的水力传导度（m/s）；

s——作物根系吸水率（s）。

根据多孔介质溶质运移理论，考虑一维非饱和土壤溶质运移的数学模型为：
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式中：

c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

初始条件：

c（z，t）= 0      t=0, L≤z＜0

边界条件：

第一类Dirichlet边界条件：

A.连续点源：

c（z，t）= c0      t＞0, z＝0

B.非连续点源：
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第二类Neumann 零梯度边界条件：
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②预测软件

本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D软件。

HYDRUS软件由美国国家盐土改良中心（US Salinity laboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。

HYDRUS-1D模型软件是美国盐土实验室在Worm模型基础上的改进版，用于模拟计算饱和－非饱和渗流区水、热及多种溶质迁移的模型。该模型综合考虑了水分运动、热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能，模型中方程解法采用Galerkin线性有限元法，可用于模拟水、农业化学物质及有机污染物的迁移与转化过程，在土壤中水分运动、盐分、农药、重金属和土壤氮素运移方面得到广泛的应用。

③情景假设及源强分析

单个漏水点最大漏水量按2L/d计，非正常状态下按10倍计，则酚氨废水储存设备老化破损导致的废水的泄漏量在2h的响应时间内约为1.67L，即0.835L/h。考虑污染最大化，忽略包气带对污染物的吸附滞留作用，且2h污染物泄漏总量一次性全部泄漏至含水层。情景假设与地下水预测情景相同，污染因子优先选择有土壤环境质量标准的因子，因此土壤预测因子选择石油烃和氰化物。

表5.8-5    土壤源强预测表

	情景设定
	渗漏

位置
	预测因子
	污染物浓度（mg/L）

	非正常工况
	焦油氨水分离槽区
	石油烃
	18（石油类溶解度）

	
	
	氰化物
	25


④模型构建

由于污染物在土壤包气带中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大化原则，在模拟污染物扩散时并不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及规律。

计算域为50m，将模型剖分成100个单元，间隔为50cm，101个节点。在模型中布设5个浓度预测点，分别位于地面以下4m、9m、16m、26.5m、43m处。

⑤预测结果

利用HYDRUS-1D运行溶质运移模型，将相关土壤参数、污染源参数和防渗层参数代入模型中，预测结果详见图5.8-1~5.8-4。

由此可见，预测的非正常状况下，焦油氨水分离槽剩余氨水泄漏后随着时间的推移，土壤中的污染物逐渐向土壤垂向深度迁移，但浓度逐渐降低。在不考虑吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用的情况下，32天时污染物最大迁移深度为36.5m。废水泄漏32天，土壤预测层均已污染。
5.8.4土壤环境影响预测与分析

根据前述分析，本项目工艺装置大气沉降影响主要是各类生产设施、罐区正常情况下排放的废气中主要是B[a]P等物质，随着运行年限的增加，土壤中苯并[α]芘的含量也逐渐增大，但30年叠加值满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

本项目厂区可能产生地面漫流的有初期雨水、设备地面冲洗废水以及固体废弃物。厂区建设时地面大部分进行水泥硬化处理，厂内建有完善的截排水设施及雨水排水系统，厂区经雨污分流、清污分流后，初期雨水收集处理后回用，后期洁净雨水排至厂外，生产废污水、生活污水经分质处理后全部回用。

项目厂区各类固体废弃物均有妥善收集处置措施，无露天堆放，在正常工况下，不会由于固体废物中有害成分被雨水冲刷进入土壤环境。

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境，但对于地下或半地下工程构筑物，在非正常情况下，污染物可能在跑冒滴漏条件下由垂直入渗途径污染土壤环境。

厂区地面防渗工程可有效阻隔泄漏污染物与土壤之间的传播途径，即使假定防渗层完全失效的情况下，污染物完全下渗至土壤，土壤特殊的多孔状结构也会对污染物起到较好的截留、吸附作用。

污染物在土壤环境中的行为主要有吸附、迁移、降解3种。一般将进入土壤介质中石油类污染物的存在状态分为3种，即吸附态、气态和溶解态。吸附态石油污染物基本被土壤固体表面吸附，不发生明显迁移，可分为干态吸附和亚干态吸附。土壤对石油类污染物的吸附截留能力强弱与土壤粒径大小、pH、环境温度、有机质含量等因素有关。前三者的增大对吸附能力有抑制作用，而土壤有机质含量越高，吸附能力越强。气态污染物由空气颗粒吸附携带漂移，可迁移至土层表面较远距离。存在于水相中的溶解态由于重力作用垂直迁移、由于毛细管力作用发生平面扩散迁移，迁移能力与环境温度、植物根系分布以及土壤类型有关。本项目事故状态下进入土壤环境的污染物以吸附态和溶解态为主。根据中国石油大学桑玉全博士的研究成果（《石油类污染物在土壤中迁移变化规律研究》），不同类型土壤，对污染物的吸附能力存在差异，但总体在0～30cm深度范围内，其中对石油类污染物的吸附截留可达90%以上。总体来看，主要影响土壤表层环境。

本项目隐蔽工程均按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求进行防渗，装置全部位于地面以上，厂区排水沟为明沟，一旦发生物料、废水泄漏，均可及时发现并进行处理。厂区全部进行硬化防渗处理，可有效隔绝土壤污染的途径，总体来看，对土壤环境的影响不大。

5.8.5土壤环境影响预测与分析

土壤环境影响评价自查表见下表。

表5.8-6    土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影

响 

识

别
	影响类型
	污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地√；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	(22.62)hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（耕地）、方位（N）、距离（50m）
	

	
	影响途径
	大气沉降√；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位□；其他（        ）
	

	
	全部污染物
	基本监测项目：pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[α]芘、苯并[k]荧蒽、苯并[b]荧蒽、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、䓛、萘。
	

	
	特征因子
	石油烃、氰化物、苯并[α]芘、苯、多环芳烃等
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类√；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感√；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级(
	

	现

状 

调

查 

内

容
	资料收集
	a)☑; b)☑; c)☑; d)☑
	

	
	理化特性
	硫酸盐化灰漠土
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	2
	4
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	/
	0~0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m
	

	
	现状监测因子
	基本45项、石油烃、氰化物、酚类化合物、pH
	

	现

状 

评

价
	评价因子
	基本45项、石油烃
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600√；表 D.1√；表 D.2□；其他（        ）
	

	
	现状评价结论
	各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
	

	影

响 

预

测
	预测因子
	苯并[α]芘、石油类、氰化物
	

	
	预测方法
	附录 E(；附录 F□；其他（        ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（大气沉降范围最大按200m计算）

影响程度（本报告从最不利情况考虑正常情况本项目排放的苯并[α]芘累积30年，在0.2m的表层土壤中预测值，小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值限值。本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水中污染物不会随地表漫流或垂直入渗影响土壤环境，但在非正常情况下，当泄漏事故发生后，在不考虑吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用的情况下，污染物可穿透包气带进入地下水。项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤环境的影响可接受。）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防

治 

措

施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（   ）
	

	
	跟踪监测
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运营期生态影响分析

本项目为迁建技改项目，位于园区内，占地范围不包含国家公园、自然保护区、生态保护红线等生态敏感区。本项目符合生态环境分区管控要求，属于污染影响类迁建技改项目，项目不涉及生态敏感区。本项目空气污染物均能达标排放，生产废水全部回用，企业应在占地范围内加强绿化措施，生态影响可接受。

环境保护措施及其可行性分析

废气治理措施可行性论证

本项目主要大气污染物为备煤、装煤、转运、筛焦废气中的颗粒物；热解及净化工段无组织排放污染物；焦油氨水分离槽无组织排放的含氨废气和有机废气、循环冷却水系统排放的有机废气；装卸过程中排放的颗粒物、有机废气；罐区无组织排放的有机废气；废水处理设施产生的酸性气、恶臭气体及有机废气。

颗粒物治理措施及可行性分析
本项目采取的粉尘治理措施见表6.1-1。

表6.1-1    拟采取的粉尘治理措施表

	编号
	污染源
	污染物
	处理措施
	处理效率
	排放高度

(m)
	排放浓度

(mg/m3)

	DA001
	备煤废气
	煤尘（PM10）
	布袋除尘
	99%
	15
	4.69

	DA002
	投料废气
	煤尘（PM10）
	布袋除尘
	99%
	15
	1.84

	DA003
	提质煤转运废气
	煤尘（PM10）
	布袋除尘
	99%
	15
	0.68

	DA004
	提质煤筛分废气
	煤尘（PM10）
	布袋除尘
	99%
	15
	0.68


备煤工段原煤筛分站废气设置1套布袋除尘器、筛焦楼、转运站废气各设置1台布袋除尘器，布袋除尘器除尘效率99%，分别经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度能够满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1中15mg/m3排放要求。

每台热解炉的装煤口废气集中收集后设置1台布袋除尘器，布袋除尘器除尘效率99%，经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度能够满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表1中10mg/m3超低排放要求。

除尘器可分为两大类：①干式除尘器：包括重力沉降室、惯性除尘器、电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器。②湿式除尘器：包括喷淋塔、冲击式除尘器、文丘里洗涤剂、泡沫除尘器和水膜除尘器等。目前常见的运用最多的是旋风分离器、静电除尘器与布袋除尘器，正常运行时，除尘器的运行效率高低排序是袋式除尘器＞电除尘器及文丘里除尘器＞水膜旋风除尘器＞旋风除尘器＞惯性除尘器＞重力除尘器。电除尘器适合于大风量、废气温度＜400℃的烟气净化，袋式除尘器不受废气量大小的限制，对废气量、粉尘浓度变化适应能力强，旋风除尘器的处理风量有限。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗，经导流板后被均匀分配到各层滤袋上。粉尘被拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，经过净气室后外排。袋式除尘器捕集在滤袋外表面上的粉尘会导致滤袋透气性的减少，使除尘器的阻力不断增加，等到阻力达到设定值，通常处于关闭状态的脉冲阀会打开极短暂的一段时间，高压气体瞬间从气包进入喷吹管，并高速喷出。喷射气流与二次引流的共同作用使滤袋内侧的压力迅速升高，产生一个很大的反向加速度，吸附在滤袋上的粉尘在这反向加速度作用下，脱离滤袋表面，落入灰斗，将粉尘从滤袋表面清除。

袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物，捕获粉尘微粒可达0.1μm。

根据《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018），除尘效率一般可达99%以上，采用覆膜滤料，过滤风速一般控制在0.8m/min以下颗粒物排放浓度不大于10mg/m3。属于《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）中的可行技术。

热解（干馏）工段及煤气净化工段无组织排放污染物

热解（干馏）、煤气净化的工段没有固定废气排放口，废气主要是炉顶辅助煤箱周围、炉底排焦时逸出，煤气输送管道不严密导致的泄漏及煤气放散，冷热循环水池随水蒸气带出的挥发性污染物等，主要污染物为颗粒物、H2S、NH3、氰化氢、酚类、苯并[α]芘，污染物基本呈面源无组织排放。

本项目设计采取如下控制措施：装煤采用双室双闸给料器，防止煤尘外溢，大大减轻炉体内烟尘、有害气体无组织逸散量。工艺采用环保节能型干法熄焦，包括余热锅炉及膜式水冷壁，通过余热锅炉及水冷壁受热面与提质煤通过直接接触的方式冷却提质煤。设置地面全封闭循环氨水池，减少废气逸散。炉底采用密封熄焦仓及刮板机；采用双仓双阀出焦方式，减少无组织排放。炉体采用护炉铁皮密封，防止煤气外溢。焦炉产生的荒煤气中含有H2S、酚类、氨、焦油等，在进入桥管和集气槽经喷洒洗涤后，大部分转入洗涤液中，煤气中的污染物含量大大降低。此外，静电捕焦油器处理的煤气中焦油浓度约为5—15g/m3，出口焦油浓度降至0.1—0.3g/m3，静电捕焦油器的回收率可达95%—99%，能有效净化煤气。

由直立炉下来的赤热红焦炭进入膜式水冷壁熄焦工段，红焦经水冷壁冷却后下行到下部的导料槽进入集焦仓中，由推焦机控制提质煤的排出落至刮板出焦上，刮板出焦机置于集焦仓中，集焦仓采用调湿抑尘防自燃措施。熄焦完成后的提质煤由两层阀门交替开关控制提质煤的排出并落至运焦皮带上。熄焦工段采用全密闭设计，该工段产生的废气无排放口，最终与出焦废气一起由集气罩负压收集后通过热解炉补氧风机输送至热解炉，气体直接汇入荒煤气，不外排。

同时采用自动连续加煤、微负压操作，根据设计本项目在热解炉及煤气净化工段进行封闭后设置废气收集系统，每台热解炉及煤气净化工段设置一套废气收集系统，收集热解炉炉顶、熄焦废气、焦油氨水分离槽、水封槽、氨水储罐、焦油罐区工段的废气，废气收集通过洗涤+除雾干燥处理后回炉耦合燃烧。
煤气冷却采用间接冷却，避免了造成的煤气中有害气体进入冷却水后向空气的挥发。荒煤气中一部分回炉燃烧，剩余部分作为园区用气企业燃料或制LNG综合利用。

热解（干馏）工段及煤气净化工段无组织排放控制措施满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中半焦行业绩效引领性指标要求，即“煤气净化系统各储罐、槽、池逸散VOCs废气经密闭收集，采用回炉燃烧等深度治理工艺处理，现场没有明显异味。”同时企业应按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作。无组织VOCs满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）附录表A.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值要求。
VOCs无组织废气治理措施及可行性分析

（1）VOCs无组织废气收集处理措施
本项目VOCs无组织废气收集入炉煤仓废气、落料口、出焦地沟废气、焦油氨水分离槽、罐区废气。处理工艺：洗涤塔→除雾塔→干燥器→系统风机→VOCs装置出口总管→热解炉空气风机。本项目VOCs收集处理系统总风量按35000m3/h设计，废气收集效率90%。

在VOCs装置系统风机后炭化炉空气风机前管道上设置氧含量检测仪和可燃气体检测仪，当检测出可燃气体浓度大于25%LEL时，打开紧急放散阀，关闭进空气风机前的电动阀；当氧含量小于19%时，自动打开旁路补风阀，关闭空气风机前的电动阀；焦油氨水分离罐、除渣罐顶部设阻爆轰型阻火器和前后双阀的型式；炉顶双仓废气收集总管、出焦地沟废气收集总管、筛分楼废气收集总管均设单向隔爆阀。

在热解炉停炉检修时，焦油氨水分离槽及罐区收集的VOCs废气送厂区应急火炬点燃排放。

VOCs无组织排放按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求采取对应措施和设施进行控制。

（2）生产装置VOCs

生产装置按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《挥发性有机物污染防治政策》和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》对本项目VOCs进行控制，一方面采用密闭管线输送、投料、出料；另一方面对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测，及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，通过源头控制VOCs的排放。

LDAR是指通过对项目所有的机泵设备及连接组件进行无组织逸散浓度测试，发现逸散量大的设备及组件后对其实施维修以降低无组织排放量的措施。该措施通常只能用于可实现在线维修的设备或采用改进设备的方法后仍不能有效降低排放量的设备及组件上。实践表明，LDRA可较好地用于阀门、泵、连接件的控制上。对于压缩机、放空管、释压阀、采样设备等，由于不具有在线维修的条件或出于安全的考量，LDAR并不太适用。采用此方法，通常需要设定一个无组织逸散阈值，一旦测试超过该阈值，则需要对设备及组件进行维修。同时，进行检测的频率也影响到LDAR的实施效果。持续地实施LDAR，尤其在其初始实施阶段，可将渗漏量超过阈值部分的设备及组件比例（逸散比例）降低。

（3）储运无组织VOCs

本项目针对罐区及装卸过程设置气相平衡系统，采用冷凝油气回收工艺。工艺原理是利用有机物沸点低易液化及挥发成分与其他组分不同的特点，混合废气先经冷凝收集，冷凝后废气接VOCs装置入口总管，经洗涤+干燥后再回炉耦合燃烧。该工艺的特点主要是回收效率较高，经济效益好，不易产生二次污染等，目前该技术作为已广泛应用于国内各类储运企业实际生产中。

综上所述，VOCs回到热解炉的技术工艺可行。

脱酸脱氮废气治理措施及可行性分析

酚氨废水收集除油后进入脱酸塔脱酸，经脱酸塔塔底再沸器将其中的CO2和H2S等酸性气体从塔顶气提出来，经酸性气冷凝器冷凝后，酸性气送热解炉焚烧。
酚氨废水进入脱氨塔后，用1.0~1.5MPa（G）蒸汽间接加热，从脱氨塔顶部出来的氨水汽经三级分凝冷却、碱洗及深度冷凝后，得到高纯度的氨气，氨气进入氨回收系统制成氨水，未吸收的氨气经排气筒排放，根据《哈密亿乐焦化有限责任公司60万吨/年兰炭综合利用项目环境保护竣工验收监测报告》，氨气排放浓度为0.72mg/m3，设置风量为2000m3/h，则排放量为0.00144kg/h，满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1大气污染物排放限值要求。

恶臭污染治理措施及可行性分析

污泥池、污泥脱水间和厌氧池会产生恶臭气体，主要污染物为VOCs、H2S、NH3。采用加盖密封措施，连续抽气，通过引风机将气体收集，收集的恶臭废气送除臭系统处理，恶臭收集效率90%，采用生物除臭+碱洗工艺，污染物去除效率90%，臭气处理达标后，经15m排气筒排放。经处理后废气污染物浓度H2S：2mg/m3，NH3:5mg/m3，VOCs：20mg/m3，可满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1大气污染物排放限值要求。

根据考察资料，扬子石化、大连西太平洋石油化工有限公司、神华煤直接液化项目、中国化工－山东正和集团、中石化上海高桥石化等污水处理项目均采用生物除臭方法，且处理效果较好，污染物排放满足要求。扬子石化和大连某石油化工有限公司污水处理厂生物除臭前后的监测结果及去除效率见表6.1-2。本项目生物恶臭去除效率按80%计，治理后主要污染物排放浓度分别为NH3 5mg/m3、H2S 2mg/m3，能够满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1大气污染物排放限值要求。同时按照半焦行业绩效引领性指标要求，“集水井（池）、调节池、气浮池、隔油池等采取密闭措施，逸散废气收集后采用燃烧法或高效（组合）脱臭工艺处理，现场没有明显异味”，本项目采取采用生物除臭+碱洗工艺，碱洗工艺保证生物除臭后续废气达标排放，污染物总体去除效率可以提升至90%。

表6.1-2    生物除臭的规模及效果案例

	项目
	处理规模（Nm3/h）
	H2S
	NH3

	扬子石化生物除臭
	进口（mg/Nm3）
	40000
	0.364
	1.41

	
	出口（mg/Nm3）
	
	0.028
	0.22

	
	去除效率（%）
	
	92
	84

	大连西某石油化工有限公司污水处理厂生物除臭
	进口（mg/Nm3）
	30000
	0.35
	6

	
	出口（mg/Nm3）
	
	0.025
	0.5

	
	去除效率（%）
	
	99.3
	91.7


生物除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，其原理是污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物滤池除臭装置处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。

物除臭主要以三个步骤进行：（1）水溶渗透；（2）生物吸收；（3）生物氧化。

水溶渗透过程是生物除臭的第一步。滤料表面覆盖有水层，臭气中的化学物质与滤料接触后在表层溶解，并从气相转化为水相，以利于滤料中的细菌做进一步的吸收和分解。另外，滤料的多孔性使其具有超大的比表面积，使气、水两相有更大的接触面积，有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率。所以，水溶渗透过程其实是一个物理作用过程，高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降至极低的水平。

第二步：水溶液的恶臭成分被微生物吸附、吸收，从水中转移至微生物体内。

第三步是通过生物氧化来降解污染物的过程。滤料中的专性细菌将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质，使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态，进入微生物的自身循环过程，从而达到降解的目的。与此同时，专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖过程。当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡，而水分、温度、酸碱程度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到一个稳定的平衡，而最终的产物是无污染的CO2、H2O和盐，从而使污染物得以去除。
经过生物除臭处理后，再进一步用碱洗工艺吸收废气中的氨和硫化氢，可有效去除污染物。

目前，生物除臭+碱洗工艺在污水处理系统已有较为广泛的应用，对恶臭气体的去除率可以达到90%，措施可行。

其他无组织排放控制措施

（1）生产中的煤气必须全部利用（自用和外接下游企业），不得放空直排或点火焚烧。

（2）项目生产中煤气需经过管道传输，因此在设计、安装、运行过程中充分考虑管道、阀门等设施的密闭性，减少不必要的“跑、冒、滴、漏”。为避免事故状态下煤气直接排放，要求设置火炬放散燃烧。

（3）要求对氨水池采取加盖密封后，将水池的呼吸口引到热解炉空气风机负压区，将水池中挥发的有害气体引入VOCs废气处理设施处理后返回热解炉中燃烧，可以大大减少煤气洗涤过程有害气体无组织排放量。

（4）加强设备的运行管理，防止管道及设备泄漏、堵塞等造成事故排放。除尘灰、石灰等粉状物料不落地，应采用管状带式输送机密闭输送，装卸及输送过程中无灰尘逸散。

（5）加强原料、产品运输车辆管理，运输车辆货物必须用篷布遮盖。

（6）加强热解（干馏）工段、煤气净化工段等过程的无组织排放控制，加强热解炉密封性，减少无组织排放的B[a]P、H2S和NH3等对外环境可能造成的不利影响。

（7）装煤应采用双室双闸给料器，同时炉顶布料系统设袋式除尘器。

（8）煤焦油储运过程控制VOCs排放，参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。全面实施LDAR，加强无组织废气排放控制。

（9）厂区无裸露地面，硬化区域内无散状物料露天堆放，操作平台、车间外部及厂区道路无明显积尘。

（10）物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

（11）本项目采用原料煤采用封闭式煤棚；提质煤生产车间采用封闭式；煤棚地面设有排水设施并全部硬化处理；棚内设置射雾器装置，定期喷雾；转运、筛分及输送廊道采用密闭设置，对应的产尘点设有集尘罩、喷雾抑尘装置和布袋除尘设施；厂内运输道路全部硬化处理，运输车辆加盖篷布；通过以上措施可有效控制本项目无组织粉尘的影响，属于《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）中颗粒物污染治理可行技术。

非正常工况及事故工况

本项目不设置常燃火炬，根据工艺要求，本项目火炬系统设置一套主火炬装置，共设一套高压火炬管网，一套低压火炬管网，一套低低压火炬管网。可保证相关装置在开、停车状态，正常状态和事故状态时产生的放空气能够及时、安全、可靠地放空燃烧。火炬采用自卸式结构，火炬高度初步定为80m，防护距离为90m。

考虑到非正常情况如开停车、检修、事故安全阀跳开等情况，项目将非正常情况下排放的可燃性气体收集后送至火炬燃烧。非正常工况下的废气含有一定的热量，通过助燃燃烧处理，将较为复杂的污染物主要转化为CO2、H2O，火炬高度80m，火炬是焦化行业必备污染物处置措施和安全措施。本项目通过对一定工艺废气的燃烧处理，达到了污染物处理效果，污染物可达标排放；对突发性废气排放通过火炬燃烧处理安全有保证，处置措施可行。通过以上措施可有效防范废气事故发生，可减轻事故状态污染物对大气环境造成的污染。

本火炬系统采用高架火炬，由火炬排放燃烧系统、点火系统、支撑系统、集液系统和静电接地系统组成。火炬系统具体设备有分液罐、液封罐、火炬筒体、分子封、火炬头、长明灯及点火器组成。

各装置事故工况所排放的火炬气经火炬管网排至火炬装置界区内，依次进入分液罐、液封罐、火炬筒、分子封，最后通过火炬头，由长明灯引燃。分子封采用氮气密封，以防止火炬气回火发生意外，当氮气供应发生故障时，打开通入火炬筒的低压蒸汽阀门，让一定量的水蒸气进入火炬管道，阻止空气进入，当火炬气燃烧有大量黑烟产生时，也应通入蒸汽以起到消烟的作用。

由此可保证项目内产生的废气都经过燃烧分解处理后安全排放。

废水治理措施可行性论证

拟采取废水污染防治措施

本项目产生的废水情况见前文表3.5-3。厂内废水处理站依据“分类收集、分质处理和清污分流”的原则设立，新建一座废水处理站，建设规模为40m3/h，煤提质装置产生酚氨废水，进入废水处理站酚氨废水处理单元和生化处理单元，采用“除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+生化处理”工艺；清净废水排入收集池后通过管道送至本项目新建废水处理站生化处理单元进行处理，处理后回用；生活污水经过化粪池预处理后，通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。

废水防治措施的可行性分析

本项目生产废水为各工艺装置所排放的工艺污水和各装置冲洗排水等，主要为剩余氨水，排水量为23.46m3/h，清净下水排水量最大为5.8m3/h，生活污水排水量为8m3/d，废水处理站设置规模为40m3/h，设计规模大于废水产生量，本项目废水处理站设置规模合理可行。全厂共设置废水处理装置一座，其中煤提质装置产生酚氨废水，进入废水处理站酚氨废水处理单元和生化处理单元，采用“除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+生化处理”工艺。

酚氨废水处理站

剩余氨水具有“四高一难”的特征：高氨氮、高酚、高油、高COD、长链特难降解处理。本项目焦化废水处理流程为：除油→脱酸→脱氨→萃取脱酚→再生回收酚油。
（1）预处理除油工艺
本项目采用“缓冲预处理+多相流高效分离+二次聚结除油+多介质过滤”的四级除油工艺，对废水中悬浮油、分散油及乳化油实现梯次去除。缓冲预处理先分离油渣与重质煤焦油，多相流高效分离装置通过流型调整实现水洗破乳，二次聚结除油装置依托超亲水憎油改性材料强化乳化油破乳，多介质过滤最终去除机械杂质，形成“预分离-破乳-聚结-过滤”的完整除油过程。
（2）酚氨回收工艺
本项目采用“先脱酸脱氨后萃取”的核心工艺，通过脱酸塔、脱氨塔、萃取塔等分步去除酸性气、氨氮与酚类。
采用0.5MPa（G）蒸汽间接加热汽提，从酚氨废水中分离CO2、H2S等酸性气。分离后的酸性气送热解炉焚烧，冷凝液回流至酚氨水缓冲罐。采用高温汽提对高氨氮废水进行处理，分凝后的氨凝液回流、油相送冷却装置，无二次废水或废油产生。采用甲基异丁基酮（MIBK）作为萃取剂，通过两级串联填料塔实现酚类高效萃取，两级萃取可将废水中酚类去除率提升至90%以上；萃取后的水相经水塔汽提脱除溶剂，确保送生化处理单元的废水无溶剂残留。
（3）溶剂回收

通过酚塔蒸馏回收MIBK，回收率可达98%以上，回收的溶剂循环用于萃取工序，仅需定期补充少量新鲜溶剂，大幅降低药剂消耗成本。含酚废液回流至酚氨水缓冲罐、含溶剂废水送萃取塔再处理，实现废液零排放；20%NaOH碱液按需配制用于脱氨塔，确保脱氨效率稳定，无新增污染物产生。

各单元技术（如除油、汽提脱氨脱酸、MIBK萃取脱酚、溶剂蒸馏回收等）在煤焦化、煤提质行业酚氨废水处理中广泛应用。工艺链设计合理，油类、氨氮、酚类分步去除，避免相互干扰。可回收氨、酚油作为资源化产品。

根据以上分析，本项目剩余氨水处理工艺技术可行。
生化及深度处理工艺流程
本项目脱盐水站及循环水站排水经管道收集后送废水处理站生化处理单元进行处理；生活污水通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。主要污染物为COD、NH3-N、SS等。
废水先汇入调节池，经搅拌混匀、调pH至弱碱性并均衡水质后，泵入隔油池去除大部分油类，再进入氮气旋流气浮池，投药后通过氮气泡分离乳化油、悬浮物，油渣回流热解炉，为后续生化反应预处理。
预处理后废水送入一级厌氧罐，经填料承载微生物降解，将大分子有机物转化为小分子以提升可生化性，泥水回流强化反应；出水自流至二级厌氧罐深化处理，清液进入中间水罐。
中间水罐废水泵入一级缺氧池，通过反硝化脱氮并分解难降解有机物；出水自流至一级好氧池，曝气供氧强化降解与硝化，硝化液回流缺氧池形成循环；后续经沉淀池分离污泥，上清液进入二级缺氧池，污泥部分回流、部分排至浓缩池。
二级缺氧池进一步反硝化，出水进入二级好氧池深化处理，硝化液回流形成第二级“A/O”循环；最终经沉淀池分离污泥，完成两级“A/O生物脱氮脱碳”工序。
该工艺能够高效去除污染物；污泥回流设计降低药耗能耗；交替运行避免污泥膨胀；处理后，COD、氨氮等去除率分别达95%、85%以上。
结合表3.3-6数据，处理后废水各污染物指标达标，可满足后续深度处理进水要求，为回用水标准奠定基础，由此证明该生化处理工艺可行适用。

废水处理系统可实现废水全部回用，不外排，工艺可行。以上废水处理过程污染物进出水量见表6.2-1。
表6.2-1    废水处理过程污染物进出水量表

	编号
	污染源
	进水量
（m3/h）
	污染物
	进水
	出水量
（m3/h）
	污染物
	出水
	去除

效率

%
	处理工艺

	
	
	
	
	污染物量
（kg/h）
	浓度
（mg/L）
	
	
	污染物量（kg/h）
	浓度

(mg/L)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水处理站-酚氨废水处理工艺
	剩余氨水
	23.46
	COD
	1243.38
	53000
	23.46
	COD
	71.35
	3000
	94.20%
	除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+再生

	
	
	
	氨氮
	117.3
	5000
	
	氨氮
	2.35
	100
	98.00%
	

	
	
	
	挥发酚类
	234.6
	10000
	
	挥发酚类
	0.94
	40
	99.60%
	

	
	
	
	石油类
	18.76
	800
	
	石油类
	0.0019
	0.08
	99.99%
	

	
	
	
	氰化物
	0.58
	25
	
	氰化物
	0.012
	0.5
	98.80%
	

	
	
	
	硫化物
	4.69
	200
	
	硫化物
	0.61
	26
	87.00%
	

	废水处理站-生化废水处理工艺
	剩余氨水
	23.46
	COD
	71.35
	3000
	23.46
	COD
	3.57
	152.2
	96.50%
	两级A/O池+沉淀池+BAF池

	
	
	
	氨氮
	2.35
	100
	
	氨氮
	0.3055
	13.02
	87.00%
	

	
	
	
	挥发酚类
	0.94
	40
	
	挥发酚类
	0.0752
	3.21
	92.00%
	

	
	
	
	石油类
	0.0019
	0.08
	
	石油类
	0.0003
	0.012
	85.00%
	

	
	
	
	氰化物
	0.012
	0.5
	
	氰化物
	0.0006
	0.0255
	95.00%
	

	
	
	
	硫化物
	0.61
	26
	
	硫化物
	0.244
	10.4
	60%
	

	
	生活污水+清净废水
	6.3
	COD
	0.175
	350
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BOD5
	0.1
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NH3-N
	0.012
	25
	
	
	
	
	
	


类似工程运行实例

根据已建成运行工程实例分析，本项目酚氨废水处理工艺与神木市兰炭产业特色园区柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目类似，均采用除油预处理工艺、脱酸脱氨工艺、回收酚油工艺，本项目与已建成项目工程对比分析见表6.2-2。

表6.2-2    本项目与已建成项目工程对比分析

	单元
	类似工程实例
	本项目
	相似及不同之处

	除油单元
	除油预处理单元采用初级分离器、颗粒聚结器、纤维聚结器串联组合的方案
	除油预处理单元采用缓冲预处理装置、多相流高效分离装置、二次聚结除油装置、多介质过滤装置
	均通过“分离+聚结”组合工艺实现除油。多相流高效分离装置相较于初级分离器分离精度更高。且新增多介质过滤装置能够强化细微油分截留，处理效果更彻底

	脱酸脱氨单元
	采用一塔馏程，从脱氨塔顶部分离除酸性气，侧线分离氨，对氨进行冷凝回收，制成氨水
	采用双塔馏程，从脱酸塔顶部分离酸性气，从脱氨塔回收氨，进行冷凝回收，制成氨水
	为保证各个副产品指标以及装置的稳定运行，本项目脱酸脱氨单元选择双塔工艺，更加有益于酸性气和氨的分离

	脱酚
	采用萃取工艺，溶剂汽提回收酚油
	采用萃取工艺，甲基异丁基酮作萃取剂脱酚
	脱酚环节工艺不相同，柠条塔集中兰炭废水处理项目采用萃取工艺进一步对兰炭废水中污染物去除，本项目采用甲基异丁基酮作萃取剂脱酚，两者均可有效去除废水中杂质，本项目使用MIBK萃取脱酚工艺脱酚效率更高、资源回收更彻底且工艺稳定性更强

	生化处理+深度处理
	调节池、隔油沉淀池、气浮池、除氰反应池、EC厌氧塔+BE生物增浓池+改良A/O池+二沉池+催化臭氧氧化
	调节池、隔油池、氮气旋流气浮池、两级厌氧罐、两级A/O池、沉淀池、芬顿氧化池、BAF池
	均采用“预处理+生化+深度处理”的工艺。本项目设两级厌氧+两级A/O，有效提升可生化性与脱氮效果；深度处理增加BAF池，进一步降低污染物浓度


根据《神木市兰炭产业特色园区柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目验收监测报告》，出水浓度与标准对比分析，见表6.2-3。

表6.2-3    出水浓度与标准对比分析

	监测

项目
	神木市兰炭产业特色园区柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目出水
	标准（mg/L）

	
	2024.10.23
	2024.10.24
	

	pH值
	7.8(25.3)
	7.8(26.5)
	7.8(26.2)
	7.8(25.8)
	7.8(25.8)
	7.8(26.3)
	7.8(25.2)
	7.8(25.6)
	6~9

	化学需氧量（mg/L）
	36.5
	338
	39
	37
	40
	39
	38
	40
	150

	氨氮（mg/L）
	21.8
	21.0
	21.3
	21.4
	20.5
	20.8
	21.6
	21.2
	25

	悬浮物（mg/L）
	ND(4)
	ND(4)
	ND(4)
	ND(4)
	ND(4)
	ND(4)
	ND(4)
	ND(4)
	70

	挥发酚（mg/L）
	ND(0.01)
	ND(0.01)
	ND(0.01)
	ND(0.01)
	ND(0.01)
	ND(0.01)
	ND(0.01)
	ND(0.01)
	0.50

	*氰化物（mg/L）
	ND

(0.002)
	ND

(0.002)
	ND

(0.002)
	ND

(0.002)
	ND

(0.002)
	ND

(0.002)
	ND

(0.002)
	ND

(0.002)
	0.20

	五日生化需氧量（mg/L）
	4.5
	4.3
	4.8
	4.6
	4.2
	4.5
	4.0
	4.7
	30

	石油类（mg/L）
	0.10
	0.11
	0.10
	0.09
	0.08
	0.07
	0.09
	0.10
	2.5

	苯（ug/L）
	ND(2)
	ND(2)
	ND(2)
	ND(2)
	ND(2)
	ND(2)
	ND(2)
	ND(2)
	0.10

	苯并[α]芘
	ND

(0.004)
	ND

(0.004)
	ND

(0.004)
	ND

(0.004)
	ND

(0.004)
	ND

(0.004)
	ND

(0.004)
	ND

(0.004)
	0.03


综上所述，本项目废水处理工艺技术可行，废水处理设施的出水浓度可以满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中“4.1.5 焦化生产废水经处理后用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等的水质，其pH、SS、COD、氨、挥发酚及氰化物应满足表1中相应的间接排放限值要求。同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1间冷开循环冷却水补水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值后回用。

地下水污染防治措施可行性分析及建议

本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

源头控制

为了防止本期工程对地下水造成污染，结合建设项目建筑物的特点，建设时选择了先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废水、污水进行了合理的治理和回用，从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、初期污染雨水等在厂界内收集及预处理后送全厂废水处理站处理。

针对本建设项目地下水污染防治的重点是对污染物存贮建筑物采取相应的防渗措施，并建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测，把地下水污染控制在源头或起始阶段，防止有害物质渗入地下水中。

分区防渗措施

根据本项目场地天然包气带的防污性能、污染控制难易程度及污染物的类型，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区。根据各区的污染控制难易程度，对全厂可能会影响地下水的区域进行防渗处理。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水污染分区防渗的要求，对这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区的防渗技术要求，防止污染物下渗造成地下水污染。具体的防渗措施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）。具体见表6.3-1与图6.3-1。

表6.3-1    本项目分区防渗措施一览表

	防渗分区
	区域或构筑物名称
	防渗技术要求

	重点防渗区

（等效黏土防渗层≧6m，渗透系数≦1.0×10—7cm/s）
	焦油氨水罐及原料、产品、中间储罐罐区
	依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）等效黏土防渗层≧6m，防渗层渗透系数≦1×10—7cm/s。建议采取建议由下至上为“地基+粘土层处理+高密度聚乙烯+水泥硬化”或“地基+防渗混凝土层”，然后涂沥青防渗，防渗层一次浇筑，无冷缝。危废贮存库防渗标准按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。

	
	废水处理站
	

	
	事故水池
	

	一般防渗区（等效黏土防渗层≧1.5m，渗透系数≦1.0×10—7cm/s）
	煤干馏热解装置
	依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等效黏土防渗层≧1.5m，防渗层渗透系数≦1×10—7cm/s。

	
	煤棚
	

	
	末煤棚
	

	
	焦棚
	

	
	装卸平台
	

	
	循环水站
	

	
	脱盐水站
	

	
	火炬
	

	
	气柜
	

	简单防渗区
	其他
	简单地面硬化处理。

	危废贮存库
	危废贮存库
	危险废物贮存库防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。


地下水污染监控

根据前述评价范围内地下水的流场及污染物迁移速度，确定本项目地下水跟踪监测井如下表。同时建议建设单位委托具有监测资质的单位进行地下水跟踪监测，出具地下水跟踪监测报告。报告需包括以下内容：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；

（2）生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存和处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录及维护记录。环境质量监测计划见表8.4-4。

应急响应

环评要求一旦发生渗漏事故，立刻启动以下环境应急预案。

（1）根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和场地的分布特征及污染类型，应在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。监测井应安装电导率监测系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，且监测井作为抽水井对污染进行及时控制，同时相关人员应及时采取应急措施。

（2）一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

（3）假设场地内发生地下水突发污染事故，为将场地突发污染事故对下游地下水可能产生的影响降到最低，在发生污染事件时，建设单位首先尽快对地表污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。其次开展必要、针对性强的应急污染调查工作，确定地下水污染的范围、污染程度。对已经渗入地下的污染物，建设单位将通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理，或者采取PRB防渗阻隔墙的方式。截获井分为以下几种，配合使用。

上游水流截获井：设置在污染点的上游，用以截取上游水流（未污染）防止更多的地下水流向污染区受到污染，同时减少污染点处的受污染地下水的抽出量，减少处理费用。

中心污染截获井：设置在污染点处，用以抽出受污染的地下水，并对受污染的地下水进行处理。

下游污染截获井：设置在污染点下游，通过抽水在下游形成一个水槽，防止受污染地下水向下游运移和扩散。

一旦厂区发生事故泄漏，通过设置水污染截获井，对污染的地下水进行抽出处理后回用，努力将地下水污染控制在有限范围内，做到地下水污染早发现，早治理、污染范围不出厂，将项目对地下水的污染降到最低。

（4）组织管理及检查要求

项目建设单位要加强应急预案和应急措施的监督管理工作，一旦发生事故，做好地下水应急工作和公开信息工作。

前述监测结果，应按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

噪声污染防治措施可行性分析及建议

拟采取的处理措施

工业噪声可分为机械性噪声、空气动力性噪声。机械性噪声是由于固体振动而产生的；空气动力性噪声是由于空气或气体振动产生的。本项目拟采取的噪声污染防治措施包括：

（1）设计中优先选用低噪声设备，在与设备厂家签订的技术合同中对设备噪声给予明确要求，从源头上治理噪声。

（2）合理布局，将高噪声区域和低噪声区域分开布置，防止噪声叠加和干扰。

（3）设隔声操作间。操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，建筑上采用隔声、吸声处理，其中包括隔声门、窗以及吸声材料。

（4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流；对与机泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接。

（5）对高噪声设备，采取消音、隔声、减震等措施：

①机械噪声采用加装隔声罩、安装减振垫等方式进行处理；

②对于空气动力性噪声，如空气压缩机、各种泵类、引风机等，可设置在专门的隔音间内，机座减振，采用塑钢双层玻璃门窗，24cm墙体隔声；

③在空压机进气口、蒸汽放空口、空气放空口、引风机入口等安装消声器；这样噪声值可降低30~35dB（A）；

④对于火炬，在选用低噪声烧嘴基础上进一步采取措施，如降低烧嘴的燃料压力、延缓燃烧的速度等。

（6）合理绿化。在厂房四周及道路两旁进行绿化，也可有效阻挡噪声的传播，保证厂界噪声的达标控制。

噪声处理措施可行性分析

本项目的噪声主要为空气动力性噪声以及机械性噪声两大类。如引风机、空压机属空气动力性噪声，振动筛和各类泵属机械噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级，项目噪声值在90～100dB（A）之间。参考《国家先进污染防治技术目录（环境噪声与振动控制领域）》，项目可采取低噪声设备、加装基础减振、风机消声、厂房隔声、厂区合理布局等措施。

（1）降低噪声源，即改进设备结构、材料，减少噪声产生。设备结构是否合理，所用材料是否合适，都与噪声的产生有很大关系，在安装时一定要注意不要让连接真空箱与真空泵的管子有低于真空泵进口的地方，若存在这种情况，会使噪声提高10~20分贝。

（2）对于空气动力性噪声，空气压缩机、各种泵类、引风机等。可设置在专门的隔音间内，机座减振；并在空压机进气口安装消声器；这样噪声值可降低30-35dB（A）。对于高噪声设备均做减振处理，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，可降噪10～20dB（A）。
各类压缩机是本项目的主要噪声污染源，在运行过程中发出的高强度噪声，以中高频噪声为主。噪声主要是空气动力噪声和设备本体机械噪声，由叶片转动所产生的旋转分割声和涡流声组成，此外还有减速箱、联轴节等处产生的机械噪声以及机械润滑密封系统的噪声。噪声通过空压机壳体和进排气管道向外传播，类比相关监测资料，压缩机房室内噪声高达100dB(A）。环评建议采取隔声罩降噪措施。

采取上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，声环境质量也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区昼夜间标准要求，本项目周边无敏感点存在，不会产生噪声扰民现象，环境影响可接受。

补充要求和建议

本项目高噪声设备较多，按照有关要求，工人接触时间为8小时的卫生标准为85dB（A），因此对于必须暴露在强噪声源（85dB（A）以上）工作的人员，应配备防护耳罩，保护工人健康。

固体废物处理处置措施分析

拟采取污染防治措施

本项目脱盐水站会产生废反渗透膜23.2t/5a，5年更换一次，属于一般固废，在厂内暂存后，送呼图壁县一般工业固废填埋场进行填埋处置。除尘器定期更换布袋，产生的废布袋约1.5t/a，委托相关单位回收。本项目除尘系统产生的除尘灰约1813.7t/a，全部返回工序。

危险废物产生量为1301.2t/a。提质煤装置产生的焦油渣，废水处理站吸附过滤产生的废吸附材料和生化污泥（建议配煤后进入热解炉处理），危废贮存库及储罐废气处理设施产生的废活性炭，厂内各种机械设备更换产生的废矿物油和废油桶，均属于危险废物，在厂内危废贮存库暂存后，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理。
固体废物污染防治措施可行性分析

一般工业固废污染防治措施

本项目脱盐水站会产生废反渗透膜23.2t/5a，5年更换一次，属于一般固废，在厂内暂存后，送呼图壁县一般工业固废填埋场进行填埋处置。除尘器定期更换布袋，产生的废布袋约1.5t/a，委托相关单位回收。本项目除尘系统产生的除尘灰约1813.7t/a，全部返回工序。

本评价认为拟采取的一般工业固体废物处置措施可行。

危险废物污染防治措施

本项目建成后危险废物产生量为1301.2t/a。

（1）交由资质单位处理

提质煤装置产生的焦油渣，废水处理站吸附过滤产生的废吸附材料、生化污泥（建议配煤后进入热解炉处理），危废贮存库及储罐废气处理设施产生的废活性炭，厂内各种机械设备更换产生的废矿物油和废油桶，均属于危险废物，在厂内危废贮存库暂存后，定期交由有资质单位处置。

（2）危险废物临时贮存库

本项目新建危险废物贮存仓库，占地200m2，建筑层数为单层，结构形式为钢筋混凝土排架结构，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行规范化建设。危险废物临时贮存场所采用高密度聚乙烯防渗处理，确保其饱和渗透系数＜1.0×10-10cm/s，全密封式，避免二次污染影响环境；地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；危险废物临时存放场所分区存放，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间；装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签；危险废物临时存放场所要做好防风、防雨、防晒工作。

（3）危险废物环境管理要求

1）危险废物收集暂存要求

依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，对危险废物暂存地点提出如下安全措施：

A.危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，与酸类化学品分开存放，库房应有专门人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩戴防护用具，并配备医疗急救用品；

B.危险废物的盛装容器严格执行国家标准；

C.贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；

D.贮存容器保证完好无损并具有明显标志；

E.不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断；

F.危废贮存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的专用标志；

G.设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。

H.建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度；

I.危险废物置场室内地面应进行硬化和防渗漏处理。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。出现泄漏事故及时向有关部门通报。

危险废物的堆放：

a.基础必须防渗；

b.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

c.衬里放在一个基础或底座上；

d.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；

e.衬里材料与堆放危险废物相容；

f.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

g.危险废物堆要防风、防雨、防晒；

h.不相容的危险废物不能堆放在一起；

不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

2）危险废物运输要求

对危险废物实行从产生、收集、运输到处理的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对危险废物进行全过程管理，并报当地生态环境行政主管部门批准。

危险废物送往有资质的危险废物处置单位进行无害化处理前，按照《危险废物转移管理办法》的要求，应执行危险废物转移联单制度。运输危险废物应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。执行危险废物运输采用专用车辆，执行危险废物运输任务的驾驶员必须具有危险物品的运输资质。在运输过程中严格按照《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）行业标准第1号修改单。

本项目运输过程委托有资质单位进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物转移管理办法》中的相关要求。
具体要求如下：

①移出人义务

A.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

B.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

C.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

D.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

E.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

F.法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

②承运人义务

A.核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输；

B.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带；

C.按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件；

D.将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人；

E.法律法规规定的其他义务。

③接受人义务

A.核实拟接收的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；

B.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；

C.按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者处置；

D.将危险废物接收情况、利用或者处置结果及时告知移出人；

E.法律法规规定的其他义务。

④转移联单管理

危险废物产生单位在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位向移出地生态环境行政主管部门申请领取联单。

危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接收地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。

危险废物接收单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接收单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地生态环境行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接收地生态环境行政主管部门。

转移危险废物采用联运方式的，前一运输单位须将联单各联交付后一运输单位随危险废物转移运行，后一运输单位必须按照联单的要求核对联单产生单位栏目事项和前一运输单位填写的运输单位栏目事项，经核对无误后填写联单的运输单位栏目并签字。经后一运输单位签字的联单第三联的复印件由前一运输单位自留存档，经接收单位签字的联单第三联由最后一运输单位自留存档。

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

本项目产生的危险废物应落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
生活垃圾

本项目建成后产生生活垃圾为16.65t/a，利用厂内垃圾桶、垃圾箱收集，由园区环卫部门定期清理。

本评价认为拟采取的生活垃圾处置措施可行。

补充要求

（1）项目投产前，建设单位要落实与回收单位签订供货合同，以确保各类催化剂等得到回收利用。

（2）根据《危险废物污染防治技术政策》，本项目产生的各类危险废物应用符合国家标准的专门容器收集、储存和装运。防止二次污染和可能造成的环境风险。
（3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行妥善收集、暂存。

（4）危废的转移执行《危险废物转移管理办法》。

（5）建议在项目设计阶段充分考虑危废产生环节、当地主导风向等，合理布置危废临时暂存及处置场所位置。

固废全过程管理措施

针对本项目产生的危险废物，需要及时收集至本项目建设的危废贮存区内，整个危废贮存区按照危险废物临时贮存的防渗、防漏、防雨淋要求进行设计，并严格按照危险废物临时贮存、运输的相关要求进行全过程管理，对固废运输车辆、人员按照以上规定和要求进行管理，并最终委托有资质的单位进行处理。

本项目固体废物在具体环境管理中，还需要注意以下方面：

①建设单位应进行危险废物申报登记，严格实施危险废物五联单制度。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②必须明确企业作为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和自治区有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③危险废物贮存设施运行期间，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定危废管理计划、建立危险废物管理台账并保存。

通过以上措施，可以有效地对本项目产生的固废进行全过程管理控制，避免了固废从产生、储存到处置整个过程中可能产生的二次污染。

土壤污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施以及跟踪监测计划。

源头控制措施

本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：

（1）项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境，从而在源头上减少了污染物进入土壤。另外，焦油氨水分离槽区域、煤气凝液收集池、围堰内废水收集池、罐区、初期雨水池、集水池、隔油池、调节池、厌氧池、好氧池、熄焦区域、出焦地沟、煤气净化区域、地下废水管道、危废贮存库、事故水池、雨水排水管、污水检查井等均进行有效防渗，可将污水跑、冒、滴、漏降到最低限度。

（2）企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降进入土壤的量。

（3）企业应采用先进的工艺技术，减少生产废水的产生量；若发生泄漏事故时，应马上将泄漏的污水切换收集至事故池，避免污水在地面漫流。

（4）企业应采用先进的工艺技术，减少固废的产生量，并提高固废的综合利用率，减少固废的堆存量。

过程控制措施

项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施：

（1）项目场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区的防渗技术要求，防止污染物下渗造成土壤污染。

（2）企业应在占地范围内加强绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加大对空气污染物的吸附，减少最终进入土壤的污染物量，从而减少对土壤的污染。

（3）企业应把泄漏液体尽量控制在小范围内，并及时倒入事故池，减少液体在地面的漫流面积及时间，以防止土壤环境污染。

（4）根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求，定期开展土壤污染隐患排查，建立相应机构和人员队伍、确定组织实施形式，制定并实施排查工作计划，制定并实施隐患整改方案，建立隐患排查档案并按要求保存和上报生态环境主管部门。

跟踪监测

根据现场调查，项目位于工业园区内，但周围有耕地。因此本次跟踪监测在项目生产区设置3个监测点位、在厂区下风向耕地设置1个监测点位。监测指标及频次见表8.4-2环境质量监测方案。

项目所在地北侧土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。

运输环节污染控制

（1）项目涉及的物料要根据其种类，用符合国家有关标准的专门容器分类收集运输。

（2）贮存、装运物料的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形，所用材料需能有效防止渗漏、扩散。

（3）危险废物转移运输应委托有相应危险废物运输资质的单位运输。所有运送车全部采用带有防止滴漏措施封闭式运输车运输，确保运输过程中得到较好的保障。

（4）尽可能避免运输车在敏感点附近滞留，每辆运输车都配备必要的通信工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

（5）加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

碳排放减排措施

厂区内外运输减排措施

根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。

项目原料、产品等大宗物料在厂区内主要采用管道输送，可大幅减少运输CO2排放量。

电气设施减污降碳措施

本项目在电气设备设施上采用了多种节能措施，从而间接减少了电力隐含CO2排放量。具体措施主要有：

（1）根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。

（2）选用高功率因数电气设备。采用无功功率补偿，为减少线路损失，设计采用高低压同时补偿的方式。低压设置自动无功补偿电容器装置，高压采用高压并联电容器进行功率因数补偿，补偿后使功率因数在装置负荷正常运行时提高，有效减少无功损耗，从而减少电能损耗，实现节能运行。

（3）新增各种电力设备均选用能效等级为1级的节能产品，实际功率和负荷相适应，达到降低能耗，提高工作效率的作用。

综上分析，项目在生产装置、厂内外运输、节能设备和管理等方面均采用了当前国内较成熟、先进的减污降碳措施，项目减污降碳措施整体可行。

其他降碳措施

根据《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，本项目可开展的降碳措施如下：

（1）绿色技术工艺。重点推动高效蒸馏、热泵等先进节能工艺技术应用。加快推进焦炉精准加热自动控制技术普及应用，实现焦炉加热燃烧过程温度优化控制，降低加热用煤气消耗。加大煤调湿技术研究应用力度，降低对生产工艺影响。

（2）余热余能回收。进一步加大余热余能的回收利用，推广应用干熄焦、上升管余热回收、循环氨水及初冷器余热回收、烟道气余热回收等先进适用技术，研究焦化系统多余热耦合优化。

（3）能量系统优化。研究开发焦化工艺流程信息化、智能化技术，建立智能配煤系统，完善能源管控体系，建设能源管控中心，加大自动化、信息化、智能化管控技术在生产组织、能源管理、经营管理中的应用。

（4）提高节能型水泵、永磁电机、永磁调速、开关磁阻电机等高效节能产品使用比例，合理配置电机功率，系统节约电能。鼓励利用焦化行业的低品质热源用于园区供暖。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

经济效益

新疆黑石清洁能源有限公司煤炭分级分质综合利用技改项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁工业园区化工产业集中区西区。本项目主要包括建设90万吨/年低阶煤干馏热解提质装置区，由改造前的6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，配套建设其他辅助、公用、储运、环保工程。

本投资估算包括本次建设的工艺生产装置以及相应配套的辅助生产项目、公用工程、生产服务项目的工程费用和其他工程费用、建设期资金筹措费用、铺底流动资金。

本项目总投资估算为33800万元（含全部流动资金），其中建设投资29900万元，铺底流动资金3900万元。自有资金占30%，银行借款占70%。

项目总投资收益率（ROI）为28.82%，项目资本金净利润率（ROE）为65.31%，说明项目的获利能力较强。

本项目投资财务内部收益率（FIRR）税前为38.81%，税后为30.27%。项目投资财务净现值（FNPV）税前为48868.98万元（i=12%），税后为31839.01万元（i=12%）。项目投资回收期（Pt）税前为3.86年，税后为4.55年。项目投资的盈利能力高于行业平均水平。

综上，本项目盈利能力较强，项目投资回收期较短，低于基准投资回收期，各项指标均好于行业基准，本项目盈利能力较强，项目投资回收期较短，低于基准投资回收期，各项指标均好于行业基准。

社会效益

在项目运营过程中，会造成污染物的排放总量增加，但在工程设计中采取有效的处理措施，使废水、废气、废液、废渣按国家规定的排放标准排放及处理，可以将由于环境因素造成的社会风险降至最低。具体社会效益包括：

（1）项目建成投产后，利用当地资源优势，产品生产成本低，经济效益较好，企业具有一定的抗风险能力和具有较强的市场竞争力。同时对带动当地下游产品兴起提供良好的发展机遇，从而形成上下游一体化的产业链，同时也可以带动当地商业、交通运输业及副产品的综合利用，对区域的经济发展和人民生活的改善起到明显的促进作用。

（2）本项目有利于增加地方财政收入，增强地方经济实力和产业技术水平，增加地区经济发展的活力，对带动区域经济上台阶有着重要的作用。

（3）项目的建设需要大量的生产操作、管理人员，相关产业的发展也将间接产生众多的就业岗位，不但为当地提供大量的就业机会，而且通过人才的引进和培养，可以大大提高地区科技力量的水平，使得投资环境得到大大改善，从而形成聚集效应和良性循环。

环境效益

环保投资估算
本项目总投资为33800万元，施工期和运营期总的环保投资为5100万元，占工程总投资的15.09%。

表7.3-1    环保投资估算表（单位：万元）

	时段
	污染类别
	污染源
	环保措施
	数量
	环保

投资

	建设期
	扬尘
	厂界设置围墙、遮挡、防尘网等
	1个
	80

	
	废水
	沉淀池、化粪池
	各1个
	60

	
	施工期环境监理
	/
	30

	运营期
	废气
	煤热解装置
	备煤废气、投料废气、转运废气、筛分废气
	布袋除尘
	4套
	240

	
	
	废水处理站
	恶臭气体
	生物除臭+碱洗工艺（90%）
	1套
	25

	
	
	罐区
	气相平衡、油气回收
	若干
	320

	
	
	装卸
	气相平衡、油气回收
	若干
	180

	
	
	其他
	固体原料产品输送系统
	密闭输送系统+喷雾降尘设施
	若干
	45

	
	
	
	固体原料、产品堆场
	喷雾抑尘装置
	若干
	80

	
	
	火炬
	1套
	1500

	
	废水
	污水处理站
	1座
	800

	
	
	事故水池、初期雨水收集池
	3座
	450

	
	
	排水管网
	1套
	350

	
	噪声
	选用低噪声设备、消声、隔声、减振
	/
	180

	
	固废
	危废贮存库
	1座
	100

	
	生态
	绿化
	/
	150

	
	地下水
	分区防渗
	/
	400

	
	企业自行检测
	/
	80

	
	竣工环境保护验收
	/
	30

	合计
	
	5100


环境保护费用分析

环境保护费用一般分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et＝Et(O)＋Et(I)

式中：Et——环境保护费用

      Et(O)——环境保护外部费用

      Et(I)——环境保护内部费用

（1）环境保护外部费用的确定与估算

环境保护外部费用主要指由于企业建设对环境损害所带来的费用，主要包括建设项目的排污费用。本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小，此项不计。

（2）环境保护内部费用确定与估算

内部费用是指项目运行过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分构成。

本项目环保总投资33800万元，使用期按20年计，则每年投入的环境保护基本建设费用为5100万元。运行费用指企业各项环保工程、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用。按生产要素计算，一是设备大修基金：设备大修基金按环保设备费的3%计算，费用为89.7万元/年。二是能源、材料消耗：本项目环保工程能源全部费用约为10万元/年。三是环保工作人员成本：本项目环保工作人员总费用平均约为67.5万元/年。四是管理费用：主要包括环保系统日常行政开支费用。日常开支按前3项总费用的3%估算，约5.02万元/年。本项目环境工程运行管理费用约为172.22万元/年。

（3）环境保护费用

综合（1）、（2）的估算结果，拟建项目的环境保护费用为172.22万元/年。

7.4 小结

本项目的环境代价和环境系数较低。随着人们环保意识的增强，环保设施越来越齐全，运行管理也相应提高，与此同时，不可避免的环境损失也随之减少，环境代价和环境系数的统计参数会相应地降低。本项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。

通过本项目生产过程中采取的废气、废水及噪声治理等措施，可降低拟建项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。这项投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。
环境管理与监测计划

8.1环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方生态环境部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

环境管理机构及职责

企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由总经理负责监督落实。企业下设安全环保处，配备专责工程师负责全厂环境保护监督管理工作，各生产装置设置1名环境管理人员负责日常环保管理工作。工程部班长负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作。安全环保处有专人负责企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地生态环境主管部门开展本企业的相关环保执法工作等。

（1）主管总经理职责

①负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

②负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

（2）安全环保部职责

①贯彻上级领导或生态环境部门有关的环保制度和规定。

②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其他环境统计资料，并定期向当地生态环境主管部门汇报。

③汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

④制定环保考核制度和有关奖罚规定。

⑤对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

⑥负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，防止事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。

⑦总结环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

⑧负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备、污水处理设施的运行情况，并负责对污水处理设施的大、中修的质量验收。

⑨组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

（3）相关职责

①在公司领导下，做好生产区、办公区的绿化、美化工作。

②按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

③组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

（4）车间环保人员职责

①负责本部门的具体环境保护工作。

②按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

③负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

④参加厂内环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。

环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位员工；

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（6）及时修订应急预案。

各阶段的环境管理要求

项目审批阶段的环境管理要求

本项目生态环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应的机构编制。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在生态环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关生态环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

生态环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境主管部门审批，生态环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其生态环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与生态环境影响评价报告或生态环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。

建设施工阶段的环境守法要求

项目建设中应根据生态环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地生态环境主管部门。

建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声等对周围生活居住区的污染和危害。

8.2.3投产前的环境管理

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

（2）编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

（3）向当地生态环境部门进行排污申报登记，正式投产运行。

8.2.4运行期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）项目运行期间的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

环境管理制度

污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1    本项目大气污染物排放清单表

	装置
	序号
	污染源名称
	烟气量Nm3/h
	污染物
	产生量kg/h
	产生浓度mg/m3
	处理措施
	排放量kg/h
	排放

浓度mg/m3
	排放参数
	排放规律
	允许

速率

kg/h
	允许

浓度mg/m3
	达标情况
	标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	高度
	直径
	温度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	m
	m
	℃
	
	
	
	
	

	热解装置区
	G1-1
	备煤废气
	207000
	PM10
	97.125
	469.2
	布袋除尘（99%）
	0.971
	4.69
	15
	1.0
	20
	连续
	/
	15
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中附表1有组织排放指 标限值

	
	G1-2
	投料废气
	665000
	PM10
	122.5
	184.21
	布袋除尘（99%）
	1.23
	1.84
	15
	1.5
	20
	连续
	/
	10
	达标
	

	
	G1-3
	提质煤转运废气
	27450
	PM10
	1.878
	68.42
	布袋除尘（99%）
	0.018
	0.68
	15
	0.6
	20
	连续
	/
	15
	达标
	

	
	G1-4
	提质煤筛分废气
	110025
	PM10
	7.5
	68.2
	布袋除尘（99%）
	0.075
	0.682
	15
	1.0
	20
	连续
	/
	15
	达标
	

	废水处理站
	G2-1
	脱酸废气
	10000
	H2S
	5.85
	840
	送热解炉燃烧处理
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)

	
	G2-2
	脱氨废气
	2000
	NH3
	0.00144
	0.72
	-
	0.00144
	0.72
	15
	0.2
	25
	连续
	4.9
	20
	达标
	

	
	G2-3
	恶臭
	500
	H2S
	0.01
	20
	生物除臭+碱洗工艺（90%）
	0.001
	2
	15
	0.1
	25
	连续
	0.33
	3.0
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	
	NH3
	0.025
	50
	
	0.0025
	5
	15
	0.1
	25
	连续
	4.9
	20
	达标
	

	
	
	
	
	NMHC
	0.1
	200
	
	0.01
	20
	15
	0.1
	25
	连续
	10
	100
	达标
	

	危废贮存库
	G3
	逸散废气
	500
	NMHC
	0.005
	3.47
	二级活性炭吸附（37%）
	0.0032
	2.2
	15
	0.1
	20
	连续
	10
	100
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	无组织
	原料煤棚无组织
	TSP
	40.91
	/
	密闭（99%）+出入车辆冲洗（78%）+雾炮抑尘（74%）
	0.066
	/
	125×80, H=10m,
	连续
	/
	1
	达标
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	焦棚无组织
	TSP
	137.06
	/
	
	0.078
	/
	150×100, H=10m
	连续
	/
	1
	达标
	

	
	末煤棚无组织
	TSP
	21.27
	/
	
	0.012
	/
	80×25, H=10m
	连续
	/
	1
	达标
	

	
	煤提质装置
	H2S
	0.18
	/
	收集效率90%，回炉耦合燃烧
	0.018
	/
	308×280, H=15m
	连续
	/
	0.01
	达标
	

	
	
	NH3
	4.32
	/
	
	0.432
	/
	
	
	/
	0.2
	达标
	

	
	
	苯并[α]芘
	0.00024
	/
	
	0.000024
	/
	
	
	/
	0.00001
	达标
	

	
	
	氰化氢
	0.06
	/
	
	0.006
	/
	
	
	/
	0.02
	达标
	

	
	
	酚类
	0.36
	/
	
	0.036
	/
	
	
	/
	0.02
	达标
	

	
	
	TSP
	7.08
	/
	
	0.708
	/
	
	
	/
	1
	达标
	

	
	
	NMHC
	5.85
	/
	
	0.585
	/
	
	
	/
	4
	达标
	

	
	装置动静密封点废气
	NMHC
	0.464
	/
	/
	0.464
	/
	308×280, H=15m
	连续
	/
	4
	达标
	

	
	循环冷却水系统废气
	NMHC
	2.4
	/
	/
	2.4
	/
	308×280, H=15m
	连续
	/
	4
	达标
	

	
	装卸VOCs废气
	NMHC
	0.0018
	/
	气相平衡系统
	0.00002
	/
	36×86, H=15m
	间断
	/
	4
	达标
	

	
	储罐区
	NMHC
	6.04
	/
	气相平衡系统
	0.06
	/
	36×86, H=15m
	连续
	/
	4
	达标
	

	
	废水处理站
	H2S
	0.001
	/
	/
	0.001
	/
	100×62, H=10m
	连续
	/
	0.01
	达标
	

	
	
	NH3
	0.0031
	/
	/
	0.0031
	/
	
	
	/
	0.2
	达标
	

	
	
	NMHC
	0.025
	/
	/
	0.025
	/
	
	
	/
	4
	达标
	

	类别
	环节
	序号
	污染源
	产生量
	污染物名称
	处置措施
	排放量
	排放浓度
	执行标准

	
	
	
	
	m3/h
	
	
	(t/a
	(mg/L)
	

	废水
	提质煤装置区
	W1
	剩余氨水
	23.46
	COD
	本项目废水处理装置处理后回用
	0
	0
	废水不外排

	
	
	
	
	
	BOD5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	挥发酚
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	石油类
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	硫化物
	
	
	
	

	
	公用

工程
	W2
	脱盐水站及循环水站排水
	5.8
	COD
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	TDS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SS
	
	
	
	

	
	
	W3
	生活污水
	0.5
	COD
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	氨氮
	
	
	
	

	类别
	装置
	序号
	名称
	固废类别
	危废代码
	处置措施
	产生量
	排放量
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	
	(t/a)
	(t/a)
	

	固体

废物
	提质煤装置
	S1
	焦油渣
	危险废物
	HW11(252-002-11、252-004-11)T
	委托有资质单位处理
	900
	0
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废水处理站
	S2
	废吸附材料
	危险废物
	HW49(900-041-49)T/In
	委托有资质单位处理
	28.8
	0
	

	
	废水处理站
	S3
	生化污泥
	危险废物
	HW08

(900-210-08)T/I
	进入热解炉处理
	366
	0
	

	
	脱盐水工艺
	S4
	废反渗透膜
	一般固体废物
	900-099-S59
	委托相关单位回收
	23.2t/5a
	0
	-

	
	危废贮存库及储罐废气处理设施
	S5
	废活性炭
	危险废物
	HW49(900-039-49)T
	委托有资质单位处理
	0.2
	0
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	各设备
	S6
	废矿物油
	危险废物
	HW09

(900-007-09)T
	委托有资质单位处理
	5
	0
	

	
	
	S7
	废油桶
	危险废物
	HW49

(900-041-49)T/In
	委托有资质单位处理
	1.2
	0
	

	
	生活办公
	S8
	生活垃圾
	生活垃圾
	900-001-S61、900-002-S62、900-004-S62、900-002-S64、900-099-S64
	委托园区环卫部门拉运处理
	16.65
	0
	-

	
	除尘系统
	S9
	废布袋
	一般固体废物
	900-009-S59
	委托相关单位回收
	1.5
	0
	-

	
	除尘系统
	S10
	除尘灰
	一般固体废物
	900-099-S59
	返回工序
	1813.7
	0
	-

	类别
	污染源

名称
	序号
	名称
	处置措施
	执行标准

	噪声
	各装置高噪声源
	/
	各装置噪声
	隔声、减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准


排污许可证制度

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

因此，本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）填报执行。

本项目应按照炼焦化学工业排污单位排污许可证申请与合法的基本情况及要求进行申报、确定许可排放限值、核算实际排放量、执行自行监测、环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求。本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017），加强污染防治可行技术要求、落实自行监测管理要求并严格环境管理台账与排污许可证执行报告编制要求。

环境信息公开

本项目建设单位应按照《企业环境信息依法披露管理办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等规定公开下列信息：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。

同时还应公开环境自行监测方案，其中包括：

（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托检测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告。

本项目环境管理工作由已有安环科统一负责，应遵照以上环境公开信息要求，将本项目纳入全厂环境信息公开工作中。

排污口规范化

本项目应按污染物排放口和固体废物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

环境保护图形标志具体设置图形，见表8.3-2。

环境监测

境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

环境监测工作

（1）基本原则

根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。

（2）监测内容

根据项目特点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点监测。

监测项目

（1）施工期监测

本项目施工期环境监控计划分别见表8.4-1，监测结果每个季度上报昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局。

表8.4-1    施工期监控计划

	类型
	监测对象点位
	监测项目
	监测频率
	委托方式

	施工扬尘
	施工场地下风向
	TSP
	每季度一次
	委托

	施工噪声
	施工区外围
	等效A声级
	每季度一次
	委托


（2）运营期监测

①环境质量监测

监测计划的制定主要参考《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南》（环办土壤函〔2022〕455号）等的相关规定，土壤和地下水监测应按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求开展。本次环评的监测计划应纳入全厂监测方案，如果后期国家或地方有了新的或更严格的要求应按照更新后的要求实施。

厂区内土壤、地下水污染重点区域及重点设施见表8.4-2。

表8.4-2    土壤、地下水污染的重点区域及重点设施

	序号
	重点区域
	重点设施
	项目对应的区域

	1
	液体储存
	地下储罐、接地储罐、离地储罐、废水暂存池、污水处理池、初级雨水收集池
	焦油氨水分离槽区域、煤气凝液收集池、围堰内废水收集池、罐区、初期雨水池、集水池、隔油池、调节池、厌氧池、好氧池

	2
	散装液体转运与厂区运输
	散装液体物料装卸、管道运输、导淋、传输泵
	废水管线

	3
	生产区
	生产装置区
	出焦区域、出焦地沟、煤气净化区域

	4
	其他活动区
	废水排水系统、应急收集设施、车间操作活动、一般工业固体废物贮存场、危险废物贮存库
	地下废水管道、车辆冲洗废水沉淀池、危废贮存库、事故水池、雨水排水管、污水检查井


厂区内土壤、地下水污染重点监测单元分类见表8.4-3。

表8.4-3    土壤、地下水污染重点监测单元分类表

	序号
	重点监测单元
	包含

区域
	占地面积（m2）（不大于6400 m2）
	单元类别
	划分依据
	土壤监测点位布设
	地下水监测点位布设

	
	
	
	
	
	
	表层土壤（采样深度）
	深层土壤（采样深度）
	

	1
	提质煤装置区
	热解（干馏）工段
	热解炉设备占地590
	二类单元
	工艺设施全部位于地上
	提质煤装置区、焦油储罐区1个
	/
	公司工艺装置区、装卸区、焦油氨水分离区、焦油储罐区全部进行硬化防渗处理，根据HJ1209-2021中5.2.3的要求可适当减少单元内监测井的数量，因此，共设置3个地下水监测井，分别为上游对照井、氨水焦油分离区下游（污染物监测井）、下游污染扩散井，企业可根据园区监测井适当调整。

	2
	焦油储罐
	焦油储罐、装卸区
	3096
	二类单元
	储罐全部位于地上
	
	/
	

	3
	煤气净化区
	煤气净化系统
	2640
	二类单元
	工艺设施全部位于地上
	煤气净化区、氨水焦油分离区1个
	/
	

	4
	氨水焦油分离区
	氨水焦油分离区
	3460
	二类单元
	全部位于地上
	
	
	

	5
	事故水池、初期雨水池
	事故水池、初期雨水池
	2800
	一类单元
	半地下储存
	事故水池附近1个
	氨水焦油分离区下游5m处设置1口地下水监测井，因此不设置土壤深层样
	

	6
	危废暂存区
	危废贮存库
	200
	二类单元
	位于地上
	危废贮存库1个
	/
	

	7
	废水处理区
	兰炭废水处理设施

生化处理设施
	6200
	一类单元
	位于地上
	废水处理区1个
	/
	

	备注：①单元内部及周边20 m范围内地面全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点；②每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。地面已采取了符合HJ 610和HJ964相关防渗技术要求的重点场所或重点设施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于1个监测井；③根据地勘资料，目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样的区域，可不进行相应监测，但应在监测报告中提供地勘资料或成井报告并予以说明。④企业或邻近区域内现有的地下水监测井，如果符合本标准及HJ164的筛选要求，可以作为地下水对照点或污染物监测井。


环境质量监测计划见表8.4-4。

表8.4-4    环境质量监测计划表

	监测类别
	监测点位置
	监测项目
	监测频率
	采样深度（层位）
	执行标准

	地下水
	上游对照点（罐区上游）（园区）
	初次监测：色度、溴和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、石油类、多环芳烃（苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[a]蒽等）、苯胺类、氨氮、酚类（苯酚等）
	后续监测：初次监测超标因子+关注因子－汞、砷、铅、多环芳烃（苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[a]蒽等）、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、挥发性酚类、氨氮、氰化物、石油类、苯胺类、氟化物、酚类（苯酚等）
	一年一次
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	
	下游监测井（园区）
	
	
	半年一次
	/
	

	
	提质煤（焦油氨水分离槽区下游）（一类单元）（拟建）
	
	
	半年一次
	/
	

	土壤
	提质煤装置区

焦油储罐

煤气净化区
氨水焦油分离区

危废贮存库

废水处理区

事故水池、初期雨水池
	初次监测：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、萘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[α]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、䓛+pH值+《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南》表B.2对应的重点场所或者重点设施设备的重点关注的污染物
	后续监测：初次监测超标因子+ pH值+《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南》表B.2对应的重点场所或者重点设施设备的重点关注的污染物


	表层土：1次/年
	浅层土：0-0.5m
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	
	厂外土壤环境敏感目标（北侧耕地）
	pH值+《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南》表B.2对应的重点场所或者重点设施设备的重点关注的污染物
	表层土：1次/年
	浅层土：0-0.5m
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	环境空气
	项目厂界外侧设置1个监测点
	项目排放污染物P>1%的其他污染物（TSP、非甲烷总烃、硫化氢、氨、苯并[α]芘）
	每年一次；涉气重点排污单位空气质量每半年至少监测一次
	/
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》

	噪声
	厂界
	噪声（等效声级）
	每季度1次
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准


②污染源监测

污染源监测计划见表8.4-5。

表8.4-5    污染源监测计划表

	类别
	污染源
	监测因子
	监测布点
	监测频次
	备注

	废气
	备煤废气
	颗粒物
	各筛煤工段排气筒
	每年一次
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1

	
	提质煤转运废气
	颗粒物
	各转运工段排气筒
	
	

	
	提质煤筛分废气
	颗粒物
	各筛焦工段排气筒
	
	

	
	投料废气
	颗粒物
	排气筒
	每半年一次
	《关于推进焦化行业超低排放的意见》的通知（环大气〔2024〕5号）附表1

	
	脱氨废气
	氨
	排气筒
	每季度一次
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	废水处理站废气
	硫化氢、氨、非甲烷总烃
	排气筒
	每季度一次
	

	
	无组织废气
	颗粒物、苯并[α]芘、硫化氢、氨、苯可溶物
	热解炉炉顶
	每季度一次
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表3

	
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并[α]芘、氰化氢、苯、氨、酚类、硫化氢
	厂界
	每季度一次
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表4

	
	VOCs
	载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个的泄漏检测
	/
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）8.3

	废水
	/
	悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类
	雨水排放口
	排放期间每日至少开展一次监测，雨后15分钟内
	/

	
	废水处理站
	流量、苯并[α]芘、多环芳烃
	车间或生产设施废水排放口
	每月一次
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）

	噪声
	厂界噪声
	Leq[dB(A)]
	厂界四周
	每季度一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


装置开车、停车检修等非正常工况必须增加监测频率，同时要求对厂界的无组织排放加强监控。

③事故应急监测与跟踪监测

项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。

本项目危害大气污染物主要是非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、氨、苯并[α]芘、二氧化硫、氮氧化物等，需准备主要污染物的监测仪器和设备，保证随时能够投入监测工作。

事故状态下应启动应急监测程序，对项目周围主要环境敏感区域进行监测控制，评价给出事故应急重点关注区的监测方案供参考，见表8.4-6。

表8.4-6    应急监测方案

	事故类型
	监测对象
	监测项目
	监测频率
	监测方式

	废气泄漏
	项目区下风向
	非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、氨、硫化氢、苯并[α]芘、氰化氢、酚类
	事故发生5h内、10h、24h，其后间隔均为24h直至环境功能达标
	监测配合呼图壁县应急监测机构

	废水处理站事故
	污水出水口
	COD、氨氮、SS、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、苯并[α]芘、多环芳烃
	事故发生5h内、10h、24h，其后间隔均为24h直至废水排放达标
	


为使事故应急监测方案及时有效，具体细化方案应与园区及呼图壁县应急监测部门共同制定和实施。

竣工验收管理

竣工验收管理及要求

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》指出取消环保竣工验收行政许可。建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制。对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明。将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提。鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展建设期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向生态环境部门备案。

企业自主验收流程示意，见图8.5-1。


图8.5-1    企业自主验收流程示意图

环保设施竣工验收

（1）环境工程设计

按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和危险固体废物的安全处置等各项工作，确保三废达标排放；污染治理设施必须与主体工程实现“三同时”。

（2）验收标准与范围

①按照《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》（国令第682号）有关规定执行；

②与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、绿化设施；

③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

（3）竣工验收

建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

环保竣工验收内容

“三同时”验收针对本项目环保设施进行验收，验收内容见表8.5-1。

表8.5-1    “三同时”验收一览表

	要素
	来源
	环保设施名称
	排气筒高度/设施规模
	处理效率
	数量
	验收标准

	废气
	备煤废气
	布袋除尘器
	15m
	99%
	1
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）

	
	提质煤转运废气
	布袋除尘器
	15m
	99%
	1
	

	
	提质煤筛分废气
	布袋除尘器
	15m
	99%
	1
	

	
	投料废气
	布袋除尘器
	15m
	99%
	1
	《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中附表1有组织排放指 标限值

	
	脱酸废气
	送热解炉燃烧处理
	-
	-
	1
	-

	
	热解（干馏）、净

化工程
	收集后洗涤+除雾塔+干燥+返回热解炉
	-
	-
	1
	-

	
	废水处理站废气
	生物除臭+碱洗
	15m
	90%
	1
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）

	
	危废贮存库废气
	二级活性炭吸附
	15m
	37%
	1
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	煤棚（包含末煤棚）
	密闭+出入车辆冲洗+雾炮抑尘
	-
	-
	1
	《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）

	
	焦棚
	
	
	
	
	

	
	储罐区、装卸区
	气相平衡系统
	-
	-
	1
	

	废水
	剩余氨水、脱盐水站及循环水站排水、生活污水
	除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+生化处理后回用
	40m3/h
	-
	1
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）

	
	初期雨水
	初期雨水池
	1000m³
	-
	2
	-

	
	事故水
	事故水池
	6000m3
	-
	1
	-

	
	监控井
	地下水监控井
	-
	-
	3
	-

	其他
	绿化
	-
	4500m2
	-
	-
	-

	地下水
	重点防渗区
	煤热解装置、焦油氨水罐及原料、产品、中间储罐罐区、事故池、危废贮存库、废水处理站
	等效黏土防渗层≧6m，渗透系数≦1.0×10—7cm/s

	
	一般防渗区
	煤干馏热解装置、煤棚、末煤棚、焦棚、装卸平台、循环水站、脱盐水站、火炬、气柜
	等效黏土防渗层≧1.5m，渗透系数≦1.0×10—7cm/s，厂区污水管网采用防渗管沟

	
	简单防渗区
	除上述区域和绿化区以外的全部区域
	全部水泥硬化处理

	
	其他
	各生产设施及管线均采用地上布设

	固废
	生活垃圾分类收集设施
	厂区
	交环卫部门
	若干
	-

	
	危废贮存间
	1座，200m2
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	噪声
	生产装置、设备机械等
	减振设施、消声器、隔声罩
	泵类、压缩机风机等
	降噪

5-15

dB(A)
	若干
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类区


环境影响评价结论

项目概况

项目名称：新疆黑石清洁能源有限公司煤炭分级分质综合利用技改项目
建设单位：新疆黑石清洁能源有限公司
建设性质：迁建（技术改造）
建设地点：本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁工业园区化工产业集中区西区。
项目建设内容及规模：在园区内建设90万吨/年低阶煤干馏热解提质装置区，由改造前的6台15万吨/年内热式直立炉，改造为4台22.5万吨/年内热式直立炉，配套建设其他辅助、公用、储运、环保工程。
本项目建成后年开工时数8000小时。

项目投资：项目总投资33800万元，环保投资5100万元，占比15.09%，自有资金占30%，银行借款占70%。

环境质量现状结论

环境空气质量现状

项目所在区域空气质量现状评价指标中SO2、NO2年平均质量浓度、24h平均第98百分数质量浓度、CO24h平均第95百分位数质量浓度、O38h平均第90百分位数质量浓度均满足《环境空气质量》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度、24h平均第95百分数质量浓度不达标，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

评价区域内监测点苯并[α]芘、氮氧化物、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢、氨、苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录中标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）详解中标准；评价区域监测点现状环境空气质量均达标。

水环境质量现状

本项目各监测点位均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；无质量标准的因子留作本底值。

声环境质量现状

本项目位于工业园区，拟建厂址目前噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

土壤环境质量现状

各监测点的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1和表2第二类用地筛选值标准；耕地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。

环境影响分析与评价结论

大气环境影响分析与评价结论

本项目排放的有组织废气来自煤炭备煤、投料、提质煤转运及筛分过程产生的粉尘、废水处理站恶臭等；无组织排放气主要来自装置的设备泄漏及物料储运的挥发损失、装卸储运粉尘、废水处理站废气，其主要污染物为颗粒物、NMHC、H2S、NH3、苯并[α]芘、氰化氢、酚类等。

本项目环境空气影响评价主要结论如下：

（1）本项目建成后，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，PM10、PM2.5、H2S、NH3、非甲烷总烃、苯并[α]芘、TSP的短期浓度贡献值均＜100%，TSP、苯并[α]芘、PM10、PM2.5的年均浓度贡献值均＜30%。

（2）各关心点的预测贡献浓度均未超出评价标准浓度限值，项目正常生产情况下排放的污染物对周围环境保护目标产生的影响较小。

（3）正常工况下，本项目建成后的贡献浓度叠加环境本底值的环境影响后，特征污染物中H2S、NH3、非甲烷总烃、TSP、苯并[α]芘叠加后的短期浓度占标率均未出现超标现象。

（4）项目非正常工况排放时，H2S、SO2、CO、NO2、NMHC、PM10能达标排放。因此应采取相应措施防止事故性排放，一旦装置事故或治理设施出现故障，必须立即停止生产进行检修，待环保设施恢复正常运转后，方可恢复生产。

（5）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目经估算各污染物没有超出环境质量标准浓度限值，因此不设大气防护距离。

地表水环境影响分析与评价结论

厂内废水处理站依据废水“分类收集、分质处理和清污分流”的原则设立，新建1座废水处理站，建设规模为40m3/h，煤提质装置产生酚氨废水，进入废水处理站酚氨废水处理单元和生化处理单元，采用“除油+脱酸+脱氨+萃取脱酚+生化处理”工艺；清净废水排入收集池后通过管道送至本项目新建废水处理站生化处理单元进行处理，处理后回用；生活污水经过化粪池预处理后，通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。

因此，本项目正常工况下排水不会对地表水体造成影响。

地下水环境影响分析与评价结论

本项目在施工期、运营期正常状况和服务期满后对地下水环境影响较小。运营期非正常状况下，在本次设定的长期小流量泄漏情景下，在预测期间，随着距离的增加，污染物的浓度呈减小的趋势；随着泄漏时间的增加，污染因子的影响范围随着时间的推移逐步扩大。以上事故状况发生的概率较小，在实施了严格的监测计划、防渗措施和应急措施后，可有效降低影响范围，将其影响程度降至环境可接受范围。

声环境影响分析与评价结论

本项目在生产运行过程中各噪声源噪声值经过屏蔽、距离衰减后，各噪声厂界贡献值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。本项目附近200m范围内无居民区等声环境敏感点，经采取隔声、减震等措施后，本项目运营期噪声对周围声环境影响较小。

固体废物影响分析与评价结论

本项目生产过程中产生焦油渣、废吸附材料、废水处理污泥、废活性炭、废矿物油、废油桶为危险废物，委托有资质单位处理。

脱盐水站废反渗透膜每5年更换一次，主要成分为废树脂等，属于一般固体废物，委托相关单位回收。除尘器定期更换布袋，委托相关单位回收。除尘系统产生的除尘灰全部返回工序。
本项目建成后运营人员产生的生活垃圾委托园区环卫部门拉运处理。
综上所述，本项目产生固废可得到有效处置，不会产生二次污染。

项目采取的主要污染防治措施

大气污染防治措施

本项目生产过程中含尘废气主要为备煤废气、投料废气、提质煤转运废气、提质煤筛分废气过程产生，采用布袋除尘处理，处理后通过排气筒排入外环境，备煤废气、提质煤转运废气、提质煤筛分废气排放浓度满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1中排放要求，投料废气排放浓度满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）附表1中超低排放要求，实现达标排放。

热解（干馏）工段无组织排放粉尘、H2S、NH3、苯并[α]芘、氰化氢、酚类等，设计采取如下控制措施：装煤采用双室双闸给料器，防止煤尘外溢，大大减轻炉体内烟尘、有害气体无组织逸散量。同时炉顶布料系统设袋式除尘器，收集处理原料煤装填粉尘。炉体采用护炉铁皮密封，防止煤气外溢。熄焦工段采用全密闭设计，采用环保节能型干法熄焦，采用双仓双阀出焦方式。采用静电捕焦油器将煤气中的焦油、粉尘吸附回收。

本项目VOCs无组织废气收集入炉煤仓废气、落料口、出焦地沟废气、焦油氨水分离槽、罐区废气。处理工艺：洗涤塔→除雾塔→干燥器→系统风机→VOCs装置出口总管→热解炉空气风机。酸性气冷凝器冷凝后，酸性气送热解炉焚烧。
废水处理站废气采用加盖密封措施，连续抽气，通过引风机将气体收集，收集的恶臭废气送除臭系统处理，采用生物除臭+碱洗工艺，臭气处理达标后，经15m排气筒排放。

按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《挥发性有机物污染防治政策》和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》对本项目装置区及生产过程VOCs进行控制，采用密闭管线输送、投料、出料；对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划。通过设置密闭式原料煤、末煤、提质煤煤棚，棚内设置射雾器装置。

本项目火炬系统设置一套主火炬装置，共设一套高压火炬管网，一套低压火炬管网，一套低低压火炬管网。可保证相关装置在开、停车状态，正常状态和事故状态时产生的放空气能够及时、安全、可靠地放空燃烧。火炬采用自卸式结构，火炬高度初步定为80m，防护距离为90m。
废水污染防治措施

煤提质装置产生酚氨废水，进入废水处理站酚氨废水处理单元和生化处理单元，采用“除油+脱酚+脱氮+萃取+生化处理”工艺；清净废水排入收集池后通过加压泵加压后通过管道送至本项目新建废水处理站生化处理单元进行处理，处理后回用；生活污水经过化粪池预处理后，通过厂区重力管网排至厂区废水处理站生化处理单元处理后回用。

本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

噪声污染防治措施

本项目产生的噪声源主要为各生产装置配备的大功率机泵、压缩机、加热炉及空冷器等，为确保本项目运营后厂界噪声稳定达标，拟采取以下噪声污染防治措施：

（1）设备尽可能选用低噪音设备；加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

（2）对较高噪音设备则采取基础减振措施，或加装消声器等；空压机、鼓风机等强噪声设备采用隔声墙或采用砖砌结构，车间采用隔声门窗，且在墙面上安装吸声材料，以达到降噪的效果；不能室内操作的，通过隔声罩处理隔声；

（3）加强厂区绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减少项目运行对外环境的影响。

固体废物防治措施

本项目脱盐水站会产生废反渗透膜23.2t/5a，5年更换一次，属于一般固废，在厂内暂存后，送呼图壁县一般工业固废填埋场进行填埋处置。除尘器定期更换布袋，产生的废布袋约1.5t/a，委托相关单位回收。本项目除尘系统产生的除尘灰约1813.7t/a，全部返回工序。

危险废物产生量为1301.2t/a。提质煤装置产生的焦油渣，废水处理站吸附过滤产生的废吸附材料和生化污泥（鉴定前按照危险废物进行管理，建议配煤后进入热解炉处理），危废贮存库及储罐废气处理设施产生的废活性炭，厂内各种机械设备更换产生的废矿物油和废油桶，均属于危险废物，在厂内危废贮存库暂存后，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理。

本评价认为拟采取的固体废物处置措施可行。

风险评价结论

本项目涉及的主要危险化学品为一氧化碳、硫化氢、煤气、氨、煤焦油等，环境风险事故主要为热解炉装置、管线裂缝导致煤气泄漏，炉体破裂遇火源引起火灾、爆炸等事故、煤焦油储罐破裂导致泄漏可能造成风险事故，评价显示项目环境风险可控，并在可接受的范围内。

公众参与调查结论

本项目在生态环境影响评价报告书编制过程中，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2025年10月22日在生态环境公示网站，进行了首次环境影响评价信息公开，2025年12月5日—12月18日在生态环境公示网站，进行了征求意见稿公示（包含张贴大字报、报纸、网站公示三种形式），并于2025年12月26日在生态环境公示网站进行了拟报批前公示。公示期间建设单位及环评单位均未收到任何公众意见及反馈。

总体结论

综合分析结果表明，本项目符合园区规划、规划环评及其审查意见。本项目符合产业政策，各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设；项目建成后对当地经济起到促进作用，项目建设可以实现达标排放、总量控制和风险控制的目标。项目运营期间应加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

建议

（1）严格管理，避免生产工艺中的跑、冒、滴、漏现象；氨水循环水池、废水处理站等设施应实施严格的防渗措施。

（2）确保各项环保措施的正常运行，防止事故污染。

（3）根据项目情况，及时编制突发生态环境事件应急预案并备案。

（4）加强绿化，尤其是下风向要大量种植树木，形成隔离带以减轻污染。

（5）加强环境管理，定期委托监测单位监测，发现问题及时解决。同时厂内专职环保人员要负责全厂日常环境保护工作，做好自检自查工作。

（6）初步设计阶段要对厂区的供水、排水及废水处理做全面系统的设计，落实到“三同时”中去，确保废水零排放。

（7）对生产过程产生的焦油渣、污泥等危险废物的临时贮存应妥善存放，采取防渗、防泄漏措施，避免对土壤造成污染。

（8）建立企业环境风险应急机制，加强生产区、罐区及煤气输送管道巡查、监视力度，强化风险管理。

（9）重视企业清洁生产工作，开展清洁生产审核，生产全过程节能、降耗、减污，降低生产成本，提高经济效益。

1 研究相关技术文件和其他有关文件


    2 进行初步工程分析


    3 开展初步的环境状况调查





依据相关规定确定环境影响评价文件类型





    1 环境影响识别和评价因子筛选


    2 明确评价重点和环境保护目标


  3 确定工作等级、评价范围和评价标准





制定工作方案





环境现状调查监测与评价





建设项目工程分析





   1 各环境要素环境影响预测与评价


   2 各专题环境影响分析与评价





 1 提出环境保护措施，进行技术经济论证


 2 给出污染物排放清单


 3给出建设项目环境影响评价结论








编制生态环境影响报告书（表）





第一阶段





第二阶段





第三阶段





评价工作等级
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